# Copyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.
# Copyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.
# 
# https://www.softether.org/
#
# Contributors:
# - YF (https://github.com/yfdyh000)


###########################################################################
#                                                                         #
# 软件内的消息等的字符串数据                                              #
# (对话框资源字符串以外)                                                  #
#                                                                         #
###########################################################################



# 环境参数
DEFAULT_FONT				SimSun
DEFAULT_FONT_HIGHDPI		Microsoft YaHei
DEFAULT_FONT_2				SimSun
DEFAULT_FONT_SIZE			9
DEFAULT_LOCALE				年 月 日 点 分 秒 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 天 小时 分 秒 (无)


# 语言
# (0: 日语, 1: 英语, 2: 中文)
LANG						2
LANGSTR						Simplified_Chinese

STRTABLE_ID				SE_VPN_20121007

CM_JAPANESE_ONLY_OLD_STARTUP	%s\\SoftEther VPN Client 2.0 タスクトレイ.lnk


# 软件信息
PRODUCT_NAME_VPN_CLI		SoftEther VPN Client Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_CMGR		SoftEther VPN Client Developer Edition 管理器
PRODUCT_NAME_VPN_SVR		SoftEther VPN Server Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_BRIDGE		SoftEther VPN Bridge Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_SMGR		SoftEther VPN Server Developer Edition 管理器
PRODUCT_NAME_ELOGSVC		SoftEther EtherLogger Developer Edition
PRODUCT_NAME_ELOGMGR		SoftEther EtherLogger Developer Edition 管理器


# BRANDED_C_TO_S		Branded_VPN
# BRANDED_C_FROM_S		Branded_VPN

# CLIENT_ID				123

# Family Name for Software Update Check
PRODUCT_FAMILY_NAME		SoftEtherDev

# 产品信息
SE_COMPANY_URL			https://selinks.org/?se
SE_VPNAZURE_URL			https://selinks.org/?vpnazure

# 共通字符串
COMMON_UNKNOWN				(未知)


# 协议错误字符串
ERR_UNKNOWN					发生未知的错误。
ERR_0						没有任何错误。
ERR_1						服务器连接失败。请检查网络连接，确保目标服务器地址和端口正确。
ERR_2						协议错误。目标服务器返回错误。
ERR_3						连接中断。
ERR_4						协议错误。
ERR_5						非 SoftEther VPN 软件客户端已连接到该端口。
ERR_6						命令被用户取消。
ERR_7						服务器拒绝指定的认证方式。
ERR_8						指定的虚拟 HUB 在该服务器上不存在。
ERR_9						用户身份验证失败。
ERR_10						指定的虚拟 HUB 目前已停止。等待一段时间，然后重新连接。
ERR_11						VPN 会话已删除。可能是从客户端到 VPN 服务器的连接被断开或管理员中断了此会话。
ERR_12						访问被拒绝。
ERR_13						VPN 通信会话超时。有可能是从客户端连接到 VPN 服务器的连接已断开。
ERR_14						协议号无效。
ERR_15						过多的 TCP/IP 连接。
ERR_16						连接到目标服务器或虚拟 HUB 的会话太多。
ERR_17						连接到代理服务器失败。
ERR_18						代理服务器错误。
ERR_19						代理服务器用户身份验证失败。
ERR_20						由同一用户发起的连接会话过多。其他用户可能被作为同一用户连接到虚拟 HUB。
ERR_21						VPN Server 的软件许可发生错误。请与 VPN 服务器的管理员联系。
ERR_22						无法访问虚拟网络适配器的设备驱动程序。检查虚拟网络适配器安装并确保它不是禁用。
ERR_23						发生内部错误。
ERR_24						访问智能卡或 USB 硬件令牌设备失败。
ERR_25						PIN 码错误。
ERR_26						在智能卡或 USB 硬件令牌设备上找不到指定的证书。
ERR_27						在智能卡或 USB 硬件令牌设备上找不到指定的密钥。
ERR_28						对智能卡或 USB 硬件令牌设备的写操作失败。
ERR_29						找不到对象。
ERR_30						指定名称的虚拟网络适配器已存在。请指定一个不同的名称。
ERR_31						虚拟网络适配器的设备驱动程序安装失败。
ERR_32						您不能使用虚拟网络适配器设备的指定名称。
ERR_33						不支持的。
ERR_34						指定名称的 VPN 连接设置已存在。
ERR_35						指定的 VPN 连接设置当前已连接。
ERR_36						指定的 VPN 连接设置不存在。
ERR_37						指定的 VPN 连接设置未连接。
ERR_38						无效的参数。
ERR_39						智能卡或 USB 硬件令牌设备错误。
ERR_40						智能卡或 USB 硬件令牌认证被选中，但要进行认证的设备没有被选中。请从连接管理器的“智能卡” 菜单进行选择。
ERR_41						至少有一个 VPN 连接设置正在被指定的虚拟网络适配器使用。\r\n请删除当前正在使用指定虚拟网络适配器的 VPN 连接设置，或为此 VPN 连接设置指定另一个虚拟网络适配器。
ERR_42						找不到指定的 VPN 连接设置所使用的虚拟网络适配器。\r\n确保此虚拟网络适配器存在。另外，请确保虚拟网络适配器设备没有被禁用。\r\n\r\n如果你解决不了此问题，可以更改 VPN 连接设置使用的虚拟网络适配器，或者创建一个新的同名虚拟网络适配器。
ERR_43						由指定的 VPN 连接设置使用的虚拟网络适配器当前被另一个 VPN 连接设置所占用。\r\n如果有另一个 VPN 连接设置正在使用同一个虚拟网络适配器，需断开 VPN 连接设置。
ERR_44						由指定的 VPN 连接设置使用的虚拟网络适配器已禁用。\r\n在使用此 VPN 连接设置前，请启用虚拟网络适配器。
ERR_45						指定值无效。
ERR_46						连接目标不是群集控制器。
ERR_47						尝试连接。
ERR_48						连接群集控制器失败。
ERR_49						群集控制器无法分配一个新的会话到群集上。
ERR_50						无法管理群集成员服务器的虚拟 HUB。
ERR_51						用于连接的用户密码是空的，所以远程连接被禁止。如果使用空密码，只允许连接本地主机 (127.0.0.1) 的 VPN 服务器。
ERR_52						没有足够的权限。
ERR_53						找不到指定的监听器。
ERR_54						指定监听端口号已经存在。
ERR_55						这不是一个群集成员服务器。
ERR_56						不支持指定的加密算法名。
ERR_57						具有指定名称的虚拟 HUB 已经存在于服务器上。
ERR_58						已存在过多虚拟 HUB。请删除过期的虚拟 HUB 以释放资源，供新的虚拟 HUB 使用。
ERR_59						具有指定名称的级联已经存在。
ERR_60						群集的服务器上不能创建级联。
ERR_61						指定的级联处于脱机状态。
ERR_62						访问列表过多。
ERR_63						用户过多。
ERR_64						组过多。
ERR_65						指定的组不存在。
ERR_66						虚拟 HUB 上已存在指定名称的用户。
ERR_67						虚拟 HUB 上已存在指定名称的群。
ERR_68						具有指定名称的用户在服务器上已存在，但身份验证类型不是密码验证。无法更改密码。
ERR_69						用户名或旧密码输入不正确。请注意密码有大小写区分。
ERR_70						埼玉。
ERR_71						因应日本经济产业省命令，SoftEther 暂停当前配发。
ERR_72						因应 IPA 命令，SoftEther 暂停当前配发。
ERR_73						无法断开级联会话。要删除会话，请停止级联。
ERR_74						VPN Server 的连接设置未完成。请先完成 VPN 连接设置。
ERR_75						虚拟专用网 VPN Server 连接已经开始。
ERR_76						未连接到 VPN Server。
ERR_77						指定的 X509 证书文件不包含 RSA 1024 bit，1536 bit，2048 bit，3072 bit 位或 4096 bit 的公共密钥。SoftEther VPN 软件仅支持 RSA 1024 bit，1536 bit，2048 bit，3072 bit 位或 4096 bit 证书。
ERR_78						无法断开 SecureNAT 会话。要删除会话，请停止 SecureNAT 功能。
ERR_79						无法在群集环境中启用 SecureNAT。
ERR_80						SecureNAT 未开始工作。
ERR_81						至 VPN Server 的 VPN 连接会话被网络管理员安装的防火墙设备中断。请联络网络管理员以获取进一步信息。
ERR_82						无法断开本地网桥会话。要删除会话，请停止本地网桥。
ERR_83						本地网桥未开始工作。
ERR_84						目标 VPN Server 无法使用本地网桥。参考在线帮助或其他文档以获取在指定 VPN Server 上使用本地网桥的设置方法。
ERR_85						无法信任目标服务器提供的证书。始终验证服务器证书在 VPN 连接设置中被启用。请注册一个可信任的根证书或注册一个单独的证书。
ERR_86						目标服务器的产品代码不正确。无法从此客户端连接。
ERR_87						客户端和服务端软件版本不同。请更新软件。
ERR_88						无法添加捕获设备。很可能同一捕获设备已经注册。
ERR_89						无法从该客户端连接到目标服务器。一个特殊客户端软件是必需的。
ERR_90						指定捕获设备未注册。
ERR_91						无法断开虚拟 3 层交换机会话。要删除会话，请停止虚拟 3 层交换机。
ERR_92						具有指定名称的虚拟 3 层交换机已存在。指定一个不同的名称。
ERR_93						找不到指定的虚拟 3 层交换机。
ERR_94						指定的名称无效。检查名称是否有不能使用的字符
ERR_95						无法添加虚拟 3 层接口。Please check that the parameters are valid. Also please make sure that the Virtual Layer 3 switch is stopped. Adding or deleting interfaces are unable when the Virtual Layer 3 switch is running.
ERR_96						无法删除虚拟 3 层接口。Please check that the parameters are valid. Also please make sure that the Virtual Layer 3 switch is stopped. Adding or deleting interfaces are unable when the Virtual Layer 3 switch is running.
ERR_97						与指定虚拟 3 层交换接口的目标虚拟 HUB 连接的虚拟 3 层接口已在虚拟 3 层交换机中存在。不能在同一个虚拟 3 层交换机中定义超过一个连接到同一个虚拟 HUB 的虚拟 3 层接口。
ERR_98						无法添加路由表项。Please check that the parameters are valid. Also please make sure that the Virtual Layer 3 switch is stopped. Adding or deleting routing table entries are unable when the Virtual Layer 3 switch is running.
ERR_99						无法删除路由表项。Please check that the parameters are valid. Also please make sure that the Virtual Layer 3 switch is stopped. Adding or deleting routing table entries are unable when the Virtual Layer 3 switch is running.
ERR_100						指定的路由表项已存在。
ERR_101						客户端和服务器的时钟彼此不同步。检查时间设置。
ERR_102						无法启动此虚拟 3 层交换机。 要启动虚拟 3 层交换机，必须在虚拟 3 层交换机定义至少一个虚拟接口。
ERR_103						目标 VPN Server 没有足够的客户端连接许可证。请与服务器管理员联系。
ERR_104						目标 VPN Server 没有足够的网桥许可证。请与服务器管理员联系。
ERR_105						由于目前的技术问题，目标 VPN Server 没有收到连接。请稍候，或与 VPN Server 管理员联系，要求进行服务器日志文件检查。
ERR_106						目标 VPN Server 的证书已过期。请与 VPN Server 管理员联系。
ERR_107						监测模式要求了一个连接。但是，连接用户的安全策略不允许监察模式。
ERR_108						网桥 / 路由模式要求了一个连接。但是，连接用户的安全策略不允许网桥 / 路由模式。
ERR_109						一个来自客户端 IP 地址的连接被虚拟 HUB 的源 IP 限制列表拒绝。
ERR_110						项目数过多。
ERR_111						内存不足。
ERR_112						指定的对象已存在。指定的对象已存在。
ERR_113						发生致命的错误。很可能是该程序的操作无法继续。
ERR_114						目标 VPN Server 已检测到软件许可证错误。连接被拒绝。请与 VPN Server 管理员联系。
ERR_115						通过 Internet 连接到 SoftEther 公司提供的一个重要服务器的目标 VPN Server 无法验证许可证。请稍候，或与 VPN Server 管理员联系，要求检查服务器日志文件和检查服务器本身的 Internet 连接状态。
ERR_116						客户端的软件许可证错误。连接被拒绝。
ERR_117						命令或文件名不正确
ERR_118						许可证密钥不正确
ERR_119						VPN Server 上没有注册有效的产品许可证。请与 VPN Server 管理员联系。
ERR_120						VPN Server 作为群集运行所需要的许可证未注册。请与 VPN Server 的管理员。
ERR_121						VPN 连接设置已使用“Web 安装程序创建工具包”或“简单安装程序创建工具包”安装。目标服务器版本不支持支持 SoftEther VPN 的 2.0 管理包。请与系统管理员或安装程序创建者联系。
ERR_122						与 VPN Server SDK for .NET，它只能连接到 SoftEther VPN Server 版本，支持 SoftEther VPN 的 2.0 管理包。 VPN Server 的目标不是一个版本，支持 SoftEther VPN 的 2.0 管理包。与系统管理员联系。
ERR_123						试用版软件在目标服务器上已过期。联系服务器的系统管理员以下载新的测试版或从 http://www.softether.com/ 下载完整版本。

# ----- 不完全翻訳ここから -----
ERR_124						至 VPN Server 的 VPN 连接在服务器端被拒绝。
ERR_125						至 VPN Server 的 VPN 连接在客户端被拒绝。
ERR_126						因为一段时期已经过去，安全策略强制执行自动断开了 VPN 会话。如果你想继续，请再次连接。
ERR_127						VPN Server 需要特殊版本的 VPN Client 软件。请咨询您的管理员。
ERR_128						注册用户对象的数量超过了 VPN Server 上产品许可证允许的最大数量。您不能再添加用户对象了，除非你删除旧的用户或升级到产品的更高版本。
ERR_129						认购合同在 VPN Server 的、这个版本的、发布日期前已经到期。客户在此认购合同期内被授权使用 VPN Server的版本，。客户应延长认购期。客户也能“降级” VPN Server 的版本，至认购结束前发布的老版本。如果您想降级版本，旧版本在 http://www.softether.com/
# ----- 不完全翻訳ここまで -----
ERR_130						试用许可证密钥恐怕不能频繁地被相同的客户获取。请考虑购买的正式版。
ERR_131						几个在同一 IP 地址的 VPN Server。您可以指定目标服务器的私有 IP 地址或具体的主机名，如“全球 IP 地址或主机名/192.168.x.x”。如果服务器端使用 NAT，配置 NAT 为打开、转发或转让相应的端口。
ERR_132						动态 DNS 服务的密钥与他人重复。密钥将被自动重置。
ERR_133						指定的动态 DNS 主机名已被使用。请更改主机名。
ERR_134						指定的动态 DNS 主机名有一个无效的字符。请更改主机名。
ERR_135						指定的动态 DNS 主机名的长度太长。主机名必须等于或少于 31 个字母。
ERR_136						未指定动态 DNS 主机名。
ERR_137						指定的动态 DNS 主机名的长度太长。主机名必须是等于或大于 3 个字母。
ERR_138						在虚拟 HUB 上指定的用户的密码、在使用 MS-CHAP v2 验证之前，必须重置。请让 VPN Server 的管理员，通过 4.0 或更高版本的 VPN Server 管理器或 vpncmd 重设密码。或者，您自己可以通过 VPN Client 更改密码。
ERR_139						动态 DNS 服务器的连接被中断。
ERR_140						无法初始化 ICMP(PING)协议。 VPN Server 的进程可能以普通用户权限在运行。在这种情况下， VPN Server 作为系统服务运行。 (在 Linux / UNIX，以 root 权限运行)。
ERR_141						无法打开 DNS 端口 53。请确认没有其他的 DNS 服务器程序(例如，BIND 或 Microsoft DNS 服务器)在同一台计算机上。如果有冲突的服务，停止他们。或在 Linux/ UNIX 的 root 权限运行 VPN Server 的进程。
ERR_142						OpenVPN Server 功能未启用。
ERR_143						证书验证功能和外部服务器验证功能尚未在 SoftEther VPN 的开源版本上实施。可以选择匿名身份验证或密码验证来代替。
ERR_144						不可接受的操作。使用 VPN Gate 控制面板更改 VPN Gate 中继服务器设置。
ERR_145						不可接受的操作。使用 VPN Gate 实用工具修改 VPN Gate 公共 VPN 中继服务器的连接设置。
ERR_146						VPN Gate 服务运行在 VPN 客户端程序内。在此屏幕上，你不能停止 VPN Gate 服务。使用 VPN 客户端管理器来启用或禁用 VPN Gate 服务。
ERR_147						不支持此功能。它尚未在 SoftEther VPN 的开源版本上实施。
ERR_148						VPN 连接被中断，因为该系统被暂停。
ERR_149						目标 VPN Server 的证书与指定的主机名不匹配。
ERR_150						找不到连接双方都支持的 TLS 版本。这通常意味着一方可能正在使用已被另一方禁用的过时的 TLS 版本。
ERR_151						找不到连接双方都支持的加密算法，或者指定的算法与服务器证书不兼容。
ERR_152						TLS 握手失败。


#关于许可证
LICENSE_INFO_URL			https://selinks.org/?new_license
LICENSE_SUPPORT_URL			https://selinks.org/?q=license_info&id=%s
LICENSE_STATUS_OK			有效
LICENSE_STATUS_EXPIRED		已过期
LICENSE_STATUS_ID_DIFF		服务器 ID 不一致
LICENSE_STATUS_DUP			重复
LICENSE_STATUS_INSUFFICIENT	需要其他许可证
LICENSE_STATUS_COMPETITION	与其他许可证的竞争
LICENSE_STATUS_NONSENSE		当前版本无意义
LICENSE_STATUS_CPU			CPU 类型不兼容
LICENSE_STATUS_OTHERERROR	未知错误


#关于TCP最优化
TCPOPT_NOT_SUPPORTED		TCP 通讯设定最优化实用程序，这个操作系统不能使用。
TCPOPT_NOT_ADMIN			没有管理权限的用户不能使用 TCP 协议优化工具。


# Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 优化
VISTA_MMCSS_MSG				你想优化 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 用于使用 VPN 进行多媒体文件的播放吗? (如: 视频、音频和流媒体)
VISTA_MMCSS_MSG_2			Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 的 VPN 优化已经完成。\r\n你想进行远程优化配置吗?
VISTA_MMCSS_MSG_3			您不能在当前环境下进行优化。
VISTA_MMCSS_MSG_4			您必须具有管理员权限才可使用此功能。\r\n请注意，在 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 中，您应该使用“以管理员身份运行”执行程序。
VISTA_MMCSS_MSG_5			优化完成。
VISTA_MMCSS_MSG_6			优化配置被删除。


# 关于PKCS 实用程序
PKCS_UTIL_TITLE				PKCS#12 写入实用程序
PKCS_UTIL_SAVEDLG_TITLE		选择你要写入到 USB 令牌中的 PKCS#12 文件
PKCS_UTIL_READ_ERROR		无法读取文件: "%s"。
PKCS_UTIL_WRITE_OK_MSG		文件 %s 已写入到 USB 硬件令牌中。
PKCS_UTIL_DELETE_OK_MSG		PKCS#12 证书数据已从 USB 硬件令牌中删除。
PKCS_UTIL_SECA_FILENAME		seca_p12
PKCS_MAKE_SURE				写入 USB 令牌的 PKCS#12 证书数据将被删除。\r\n一旦数据被删除，将无法恢复。\r\r\n\r\r\n你想继续吗?
PKCS_UTIL_BAD_FILE			指定的文件不能识别为 PKCS#12 文件。


# 关于共通对话框
DLG_ALL_FILES				所有文件(*.*)|*.*
DLG_CERT_FILES				X509 证书文件 (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|所有文件 (*.*)|*.*
DLG_KEY_FILTER				密钥文件 (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|所有文件 (*.*)|*.*
DLG_PKCS12_FILTER			PKCS#12 文件(*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|所有文件 (*.*)|*.*
DLG_CERT_OR_P12_FILTER		X509 证书或 PKCS#12 文件(*.CER;*.CRT;*.P12;*.PFX)|*.cer;*.crt;*.p12;*.pfx|X509 证书文件(*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|PKCS#12 文件(*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|所有文件 (*.*)|*.*
DLG_CONFIG_FILES			设置文件 (*.CONFIG)|*.config|所有文件 (*.*)|*.*
DLG_KEY_OR_P12_FILTER		密钥文件或 PKCS#12 文件 (*.KEY;*.PEM;*.P12;*.PFX)|*.key;*.pem;*.p12;*.pfx|密钥文件 (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|PKCS#12 文件(*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|所有文件 (*.*)|*.*
DLG_ZIP_FILER				ZIP 文件(*.ZIP)|*.zip|所有文件(*.*)|*.*
DLG_OPEN_CERT				请选择证书文件
DLG_OPEN_KEY				请选择密钥文件
DLG_OPEN_KEY_WITH_CERT		请选择相应的密钥文件
DLG_OPEN_FILE_ERROR			无法读取指定文件 "%S"。
DLG_OPEN_FILE_ERROR_W		无法读取指定文件 "%s"。
DLG_BAD_P12					文件 "%S" 不是有效的 PKCS#12 证书文件。
DLG_BAD_P12_W				文件 "%s" 不是有效的 PKCS#12 证书文件。
DLG_BAD_X509				文件 "%S" 不是有效的 X509 证书文件。
DLG_BAD_X509_W				文件 "%s" 不是有效的 X509 证书文件。
DLG_BAD_KEY					文件 "%S" 不是有效的 RSA 密钥文件。
DLG_BAD_KEY_W				文件 "%s" 不是有效的 RSA 密钥文件。
DLG_BAD_SIGNATURE			密钥无法与指定证书中的公钥相对应。\r\n请提供可对应的密钥。
DLG_SAVE_CERT				请指定保存证书的文件名
DLG_SAVE_KEY				请指定保存密钥的文件名
DLG_SAVE_P12				请指定保存证书和密钥的文件名
DLG_SAVE_FILE				文件保存为
DLG_SAVE_OPENVPN_CONFIG		指定一个文件名保存 ZIP 文件，包含 OpenVPN 的设置
DLG_CERT_SAVE_OK			证书保存成功。
DLG_CERT_SAVE_ERROR			证书无法保存。
DLG_KEY_SAVE_OK				密钥保存成功。
DLG_KEY_SAVE_ERROR			密钥无法保存。
DLG_KEY_PAIR_SAVE_OK		证书和密钥保存成功。
DLG_KEY_PAIR_SAVE_ERROR		无法保存的证书和个人密钥。
DLG_REBOOT_INFO				计算机将被在 %u 秒后重新启动。
DLG_REBOOT_INFO_2			重新启动...
DLG_REBOOT_ERROR			计算机重新启动失败。\r\n\r\n请手动重新启动计算机。
DLG_SAVE_CONFIG				指定一个文件名保存配置
DLG_OPEN_CONFIG				指定配置文件导入
DLG_STRING_DEFTITLE			输入字符串
DLG_STRING_DEFINFO			请输入字符串。
DLG_ABOUT_LEGAL				法律公告
DLG_ABOUT_AUTHORS			作者名单
DLG_UPDATE_DATE				\ (Released on %S)
DLG_UPDATE_HINT				按确定查看网页浏览器最新更新的信息。\r\n\r\n您必须手动下载并安装更新。如果你想在其他电脑上更新软件，您必须登录到计算机通过远程桌面或 SSH 进行下载和更新。


# 关于竞争进程
BAD_PROCESS_TITLE			有关 %S 的警告
BAD_PROCESS_MESSAGE			在此计算机上运行的软件 "%S" 会产生问题。\r\n\r\n"%S" 问题可能会导致 VPN 通信不稳定和错误。\r\n\r\n如果由于 VPN 与 "%S" 的共同使用而导致 VPN 不稳定，请停止或卸载 "%S"。(请注意，在某些情况下，由于软件的性质，即使你停止该软件，但问题仍会保留在计算机上。) \r\n


# 关于硬件令牌
SEC_SMART_CARD				智能卡
SEC_USB_TOKEN				USB 令牌
SEC_INIT_MSG_1				将智能卡插入智能卡阅读器中，并输入 PIN 码。
SEC_INIT_MSG_2				将 USB 硬件令牌与计算机的 USB 端口相连，输入 PIN 码。
SEC_OPENING					开启设备...
SEC_CLOSING					关闭设备...
SEC_OPEN_SESSION			开启安全会话...
SEC_CLOSE_SESSION			关闭安全会话...
SEC_LOGIN					登录令牌...
SEC_LOGOUT					登出令牌...
SEC_INIT_BATCH				启动批处理...
SEC_READ_DATA				读取数据...
SEC_WRITE_DATA				写入数据...
SEC_READ_CERT				读取证书...
SEC_WRITE_CERT				写入证书...
SEC_DELETE					删除对象...
SEC_SIGN					密匙处理数字签名...
SEC_WRITE_KEY				写入密匙...
SEC_ENUM					枚举对象...
SEC_FINISHED				操作完成。
SEC_ERROR_INVALID_ID		指定的安全设备 (设备 %u) 无效。
SEC_ERROR_OPEN_DEVICE		无法打开设备 %S，请确保该设备连接到计算机上。
SEC_ERROR_OPEN_DEVICEEX		无法打开设备 %S，请确保该设备连接到计算机上。\r\n\r\n如果使用公钥基础设施 (PKI) 特殊客户端软件，则需要在“PKI 实用工具” (从“开始”菜单选择) 中，选择智能卡设备。
SEC_ERROR_OPEN_SESSION		无法在设备 %S 中启动安全会话。请确保选择正确的设备。
SEC_ERROR_LOGIN				输入的 PIN 码错误。
SEC_ERROR_NOT_FOUND_1		智能卡中不存在指定的对象。确保插入正确的智能卡。
SEC_ERROR_NOT_FOUND_2		USB 硬件令牌中不存在指定的对象。确保连接正确的 USB 硬件令牌。
SEC_ERROR_SIGN_1			智能卡中不存在密钥或数字签名操作失败。确保插入正确的智能卡。
SEC_ERROR_SIGN_2			USB 硬件令牌中不存在密钥或数字签名操作失败。确保连接正确的 USB 硬件令牌。
SEC_ERROR_WRITE_1			无法在智能卡中写入对象。智能卡中可能没有足够的存储空间。
SEC_ERROR_WRITE_2			无法在 USB 硬件令牌中写入对象。USB 硬件令牌中可能没有足够的存储空间。
SEC_ERROR_ENUM				对令牌中的存储对象枚举失败。
SEC_ERROR_DELETE			对指定对象删除失败。可能指定对象在内存中不存在。
SEC_COLUMN1					设备名称
SEC_COLUMN2					种类
SEC_COLUMN3					制造商
SEC_COLUMN4					DLL 名
SEC_INVALID_ID				指定的智能卡设备不存在。请重新选择智能卡种类。
SEC_MGR_COLUMN1				名称
SEC_MGR_COLUMN2				种类
SEC_MGR_COLUMN3				私有
SEC_TYPE_DATA				数据
SEC_TYPE_CERT				证书
SEC_TYPE_KEY				密钥
SEC_TYPE_PUB				公钥
SEC_YES						是
SEC_NO						否
SEC_NONE					无
SEC_IMPORT_DATA				选择你想导入的数据
SEC_IMPORT_CERT				选择你要导入的证书
SEC_IMPORT_KEY				选择你要导入的密钥
SEC_READ_FAILED				选择你要导入的证书。
SEC_DATA_TOO_BIG			指定数据太大。大于 %u 个字节的数据无法写入智能卡。
SEC_OBJECT_NAME_TITLE		插入对象的名称
SEC_OBJECT_NAME_INFO		指定写入新智能卡的对象名称。您可以指定不包括字母数字字符双字节字符和特殊对象的名称。\r\n警告: 如果卡上已有同一类型相同名称的对象，该对象将被覆盖。
SEC_DELETE_MSG				选定的对象将从智能卡中删除。\r\n你要这样做吗?
SEC_OBJECT_IMPORT_OK		对象被写入智能卡。
SEC_OBJECT_EXPORT_OK		从智能卡中读取的数据已被保存。
SEC_NEW_CERT_IMPORT_OK		新创建的证书已被写入智能卡。
SEC_CURRENT_DEVICE			当前选中设备 %S。
SEC_CURRENT_NO_DEVICE		选择要使用的智能卡。
SEC_NO_SECURE_DEVICE		系统中没有安装与 SoftEther VPN 兼容的智能卡或硬件安全口令设备。\r\n\r\n要使用智能卡或硬件口令，需要在 Windows 中安装 PKCS#11 兼容设备驱动。并且， SoftEther VPN 需要支持此设备类型。\r\n请确定已安装系统兼容设备驱动。\r\n请在 SoftEther 有限公司网站上查阅 SoftEther VPN 兼容设备列表。而且，将软件更新到最新版本也有助于增大设备兼容范围。
SEC_PIN_DEVICE_OPEN_ERR		无法连接设备 "%S"。请确保硬件正确连接。
SEC_PIN_CURRENT_BAD			当前的 PIN 码是不正确的。
SEC_PIN_CHANGE_FAILED		更改 PIN 码失败。
SEC_PIN_OK					PIN 码已变更。


# TCP 连接会话
CONNECTDLG_CAPTION			连接中...
CONNECTDLG_MESSAGE			连接到服务器 "%S" (TCP 端口: %u)...
CONNECTDLG_CANCELING		取消连接。请稍候...


# NIC 信息会话
NICINFO_1					已连接到 VPN 服务器。
NICINFO_1_1					在 VPN 上的 DHCP 服务器请求一个 IP 地址。
NICINFO_1_2					决定在 VPN 中使用的 IP 地址。

NICINFO_2					VPN 会话已建立。
NICINFO_2_1					分配的 IP 地址是 %S。

NICINFO_3					VPN 会话已建立。
NICINFO_3_1					该 IP 地址是 %S 已可以使用。


#关于登录时密码输入对话框
PW_RETRYCOUNT				如果没有输入，%u 秒后自动重新连接...
PW_LOGIN_DLG_TITLE			登录
PW_TYPE_0					匿名身份验证
PW_TYPE_1					标准密码验证
PW_TYPE_2					RADIUS 或 NT 域验证
PW_TYPE_3					客户端证书认证
PW_TYPE_4					智能卡身份验证
PW_TYPE_5				OpenSSL Engine 验证

PW_MSG_PROXY				代理服务器 %S 用户身份验证失败。请重新输入正确的用户名和密码。
PW_TYPE_PROXY				代理服务器认证


#关于 VPN 连接状态
STATUS_1					初始化中...
STATUS_2					通过代理服务器 %S 连接到 VPN Server "%S"...
STATUS_3					在代理服务器 %S 上进行用户身份验证...
STATUS_4					连接到 VPN Server "%S" ...
STATUS_5					验证服务器证书...
STATUS_6					用户身份验证...
STATUS_7					建立 VPN 会话...
STATUS_8					连接到群集 VPN Server ...
STATUS_9					VPN 会话已建立。


#关于证书对话
CERT_NOT_FOUND				没有在可信任证书列表上找到经证书颁发机构颁发的证书。
CERT_ROOT					这是一个根证书 (自签名的证书)。
CERT_LV_C1					区域
CERT_LV_C2					值
CERT_SERIAL					序列号
CERT_ISSUER					发行者
CERT_SUBJECT				主题
CERT_NOT_BEFORE				有效期自
CERT_NOT_AFTER				有效期至
CERT_BITS					位数
CERT_PUBLIC_KEY				公钥
CERT_DIGEST_MD5				摘要 (MD5)
CERT_DIGEST_SHA1			摘要 (SHA-1)
CERT_NO_SERIAL				没有序列号
CERT_BITS_FORMAT			%u bits
CERT_KEY_ALGORITHM			公钥算法
CERT_KEY_PARAMETER			参数


#关于证书认证对话框
CC_DANGEROUS_MSG			之前保存的与此服务器(%S)建立 VPN 连接的服务器证书，与服务器提供的当前服务器证书不匹配。\r\n以前的摘要值(MD5): %S\r\n以前的摘要值(SHA1): %S\r\ni当前的摘要值(MD5): %S\r\n当前摘要值(SHA-1): %S\r\n\r\n可能是服务器管理员在 VPN Server 端更改了证书。然而，也有可能是中间人攻击，如发生欺骗攻击。\r\n强烈建议您向您向您想连接的 VPN Server 管理员进行详细信息咨询。
CC_WARNING_MSG				您是否想让您当前连接使用的证书，在下次连接到 %s 自动信任吗?\r\n\r\n摘要值(SHA-1): %S\r\n摘要值(MD5): %S\r\n\r\n如对此服务器证书的真实性有疑问，请通过一稳妥而安全的渠道，与服务器所有者进行联系，并列举上述摘要值以进行确认。\r\n\r\n单击“是”，则下次连接时，若服务器提供相同证书则自动信任。\r\n单击“否”，则下次连接到此服务器时，再次显示此警告。\r\n单击“取消”，返回安全警告窗口。\r\n\r\n注意: 此设置可按逐个账户情况进行修改。您可以使用 VPN Client 客户端管理器内的账户属性进行设置。


# 关于 Windows 版本的错误
WINVER_TITLE				有关 Windows 版本的警告
WINVER_ERROR_FORMAT			Windows %s 的版本和补丁包是“%S”。\r\n\r\Windows %s 最新支持的版本和补丁包如下：\r\n%S \r\n因为 Windows 在 %s 的版本比%s支持 Windows 的版本还要新，可能会发生意想不到的麻烦或兼容问题。\r\n为了避免出现问题，建议以获取并安装 %s 最新的更新\r\n可以继续使用当前未更新的版本，但不建议这样做。\r\n\r\n如果你是管理员，你可以免费下载 %s 的最新更新补丁，从 http://selinks.org/ 网站。\r\n\r\n如果您不是管理员，你应该将此消息通知 VPN Server 的管理员。\r\n\r\n----- MSG%04u%02u -----\r\n\r\n
WINVER_ERROR_VPNSERVER		在目标计算机上的 VPN Server
WINVER_ERROR_VPNBRIDGE		在目标计算机上的 VPN  Bridge
WINVER_ERROR_VPNCLIENT		在本地计算机上的 VPN Client
WINVER_ERROR_PC_LOCAL		此本地计算机
WINVER_ERROR_PC_REMOTE		远程服务器


# 开源版本的警告
OSS_MSG						欢迎来到 SoftEther VPN 服务器学术版 !\r\n\r\n此 VPN 服务器作为日本筑波大学的一个学术研究由免费软件开发的，且由，开源 SoftEther 项目 (http://www.softether.org/) 为公众利益免费发布的。\r\n\r\nSoftEther VPN 软件是作为筑波大学和 SoftEther 公司之间的联合研究合同的一部分而发布给公众的。SoftEther VPN 软件的开发和发布仅为学术研究目的。因此，对 SoftEther VPN 软件不提供支持服务，即使它包含错误或漏洞。用户将对使用 SoftEther VPN 的结果承担责任。 SoftEther VPN 的开发者和发行者都将永远不会为任何后果或损失承担责任。\r\n\r\n在您同意上述启示后，使用 SoftEther VPN 服务器享受 VPN 通信。\r\n\r\n对于 SoftEther VPN 的更多细节，请参阅 http://www.softether.org/。\r\n\r\n


# NAT Traversal warning
NATT_MSG					** 使用 NAT 穿透 (UDP 打洞) - 它可能是不稳定的 **\r\n\r\n此 VPN 客户端通过使用 NAT 穿透 (UDP 打洞) 技术连接到 VPN 服务器 '%S'。\r\n\r\nNAT 穿透允许位于 NAT 盒后面的 VPN 服务器接受来自 NAT 盒中的、没有任何端口映射设置的 VPN 客户端的 VPN 连接。\r\n\r\n然而，基于 NAT 穿透的 VPN 会话有时会变得不稳定，因为 NAT 穿透使用的是基于 UDP 的协议。例如，如果在 VPN 服务器和 VPN 客户端之间有一个不好的 NAT 盒子， VPN 隧道每 5 分钟断开一次。一些大规模 NAT 网关使用便宜的互联网服务供应商，有时会造成 NAT 穿透的同样问题。这是路由器或互联网服务供应商的问题。这不是 SoftEther VPN 软件的问题。\r\n\r\n为了解决这个不稳定的隧道问题，您应该直接连接到 VPN 服务器的 TCP 监听端口，而不是使用 NAT 穿透功能。要使用 TCP 直接连接到 VPN 服务器， VPN 服务器的监听端口必须通过在 NAT 盒的端口映射设置暴露到互联网上。请询问 NAT 盒的管理员或参阅 NAT 盒的手册在 NAT 盒上添加端口映射设置。\r\n\r\n如果此消息仍是 VPN 服务器暴露了一个 TCP 端口到互联网后，检查 VPN 客户端连接设置屏幕上的 "禁用 NAT-T" 复选框。\r\n\r\n


#虚拟 HUB 管理选项
HUB_AO_CLICK								选择一个项目，查看这里的描述。
HUB_AO_UNKNOWN								该项目的描述没有被发现。请参阅文件，或从该项目的名称推测项目的意思和目的。
HUB_AO_allow_hub_admin_change_option		这是一个特殊项目。如果你启用(设置为1)这个选项，那么不但 VPN Server 的全球管理员，而且虚拟 HUB 的管理员，都将被他自己准予修改虚拟 HUB 管理选项。
HUB_AO_deny_hub_admin_change_ext_option		如果你启用(设置为1)这个选项，虚拟 HUB 的管理员将被禁止修改在虚拟 HUB 扩展选项上的任何值，那么只有 VPN Server 的全球管理员可以对其进行修改。
HUB_AO_no_delay_jitter_packet_loss			如果您将此选项设置为非零值，在访问列表条目中的延迟、时基误差和数据包丢失的所有参数将被忽略，即使这些参数是在管理员添加新的访问列表条目时设置的。因此，延迟、时基误差和数据包丢失的生成函数实际中将被禁用。由于延迟生成函数有时会让 CPU 和 RAM 产生高负载量，由多个用户共享的一个虚拟 HUB 上应该启用此选项。
HUB_AO_max_users							如果您将此选项设置为非零值，在虚拟 HUB 上用户对象注册的最大数量将被限制在这个值，那么用户对象的数量如果大于这个值则不能被添加。
HUB_AO_max_multilogins_per_user				如果您将此选项设置为非零值，每一个单独的用户对象的 VPN 会话的最大数量将被限制在这个值，那么单独用户对象的 VPN 会话的数量如果大于这个值则不能被建立。
HUB_AO_max_groups							如果您将此选项设置为非零值，那么在虚拟 HUB 上的组对象的最大数量将被限制在这个值，更多的组将不被允许注册。
HUB_AO_max_accesslists						如果您将此选项设置为非零值，那么在虚拟 HUB 上的访问列表条目的最大数量将被限制在这个值，更多条目将不被允许注册。
HUB_AO_max_sessions_client_bridge_apply		只有当该值被设置为非零值，max_sessions_client 和 max_sessions_bridge 值将被应用。
HUB_AO_max_sessions							如果您将此选项设置为非零值，那么 VPN 会话的最大数量将被限制在这个值。
HUB_AO_max_sessions_client					如果您将此选项设置为非零值，那么 VPN Client 会话的最大数量将被限制在这个值。没有更多的 VPN Client 会话将被允许建立。此选项只有当 max_sessions_client_bridge_apply 选项被设置为非零值时有效。
HUB_AO_max_sessions_bridge					如果您将此选项设置为非零值，那么 VPN Bridge 会话的最大数量将被限制在这个值。没有更多的 VPN Bridge 会话将被允许建立。此选项只有当 max_sessions_client_bridge_apply 选项被设置为非零值时有效。
HUB_AO_max_bitrates_download				如果您将此选项设置为非零值，那么在虚拟 HUB 上的所有 VPN 会话将被强制有一个安全策略设置，即“下载带宽”值被设置为这个值。这将限制每个 VPN 会话的下载通信速度。例如，如果该值设置为 1000000，然后在虚拟 HUB 上的每个 VPN 会话的下载带宽将被限制为1Mbps。
HUB_AO_max_bitrates_upload					如果您将此选项设置为非零值，那么在虚拟 HUB 上的所有 VPN 会话将被强制有一个安全策略设置，即“下载带宽”值被设置为这个值。这将限制每个 VPN 会话的上传通信速度。例如，如果该值设置为 1000000，然后在虚拟 HUB 上的每个 VPN 会话的上传带宽将被限制为1Mbps。
HUB_AO_deny_empty_password					如果您将此选项设置为非零值，没有用户对象能够有一个空密码。一个空密码的用户将被禁止连接 VPN 会话。 (例外：从本地的 VPN 连接将被允许，即使密码为空)。
HUB_AO_deny_bridge							如果您将此选项设置为非零值，那么任何在网桥模式下的 VPN 会话将不会被准许建立，不管用户现有的安全策略的设置。为了桥接的目的，没有人能够连接到虚拟 HUB 。
HUB_AO_deny_routing							如果您将此选项设置为非零值，那么任何在路由模式下的 VPN 会话将不会被准许建立，不管用户现有的安全策略的设置。为了路由的目的，没有人能够连接到虚拟 HUB 。
HUB_AO_deny_qos								如果您将此选项设置为非零值，那么每一个 VPN 会话将被强制执行禁用 QoS 功能，不管用户现有的安全策略的设置。
HUB_AO_deny_change_user_password			如果您将此选项设置为非零值，那么在虚拟 HUB 上的任何用户将被禁止通过 VPN Client 的密码更改功能修改其密码。
HUB_AO_no_change_users						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止添加、编辑或删除用户。
HUB_AO_no_change_groups						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止添加、编辑或删除组。
HUB_AO_no_securenat							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止启用或禁用 SecureNAT 功能。
HUB_AO_no_securenat_enablenat				如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止启用或禁用在 SecureNAT 功能中的虚拟 NAT 功能。
HUB_AO_no_securenat_enabledhcp				如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止启用或禁用在 SecureNAT 功能中的虚拟 USB 功能。
HUB_AO_no_cascade							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止添加、编辑、删除或更改级联连接的在线状态。
HUB_AO_no_online							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止更改离线的虚拟 HUB 为在线状态。
HUB_AO_no_offline							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止更改在线的虚拟 HUB 为离线状态。
HUB_AO_no_change_log_config					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止更改日志功能的设置。
HUB_AO_no_disconnect_session				如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止断开一个特定的 VPN 会话。
HUB_AO_no_delete_iptable					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止从 IP 地址表数据库中删除一个特定的 IP 地址。
HUB_AO_no_delete_mactable					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止从 MAC 地址表数据库中删除一个特定的 MAC 地址。
HUB_AO_no_enum_session						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止列举在虚拟 HUB 上的会话。
HUB_AO_no_query_session						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止指定会话，并获得会话的信息。
HUB_AO_no_change_admin_password				如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止更改虚拟 HUB 的管理员密码。
HUB_AO_no_change_log_switch_type			如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止更改在虚拟 HUB 日志功能设置中的日志转换设置。
HUB_AO_no_change_access_list				如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止修改虚拟 HUB 的访问列表。
HUB_AO_no_change_access_control_list		如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止修改虚拟 HUB 的源 IP 地址限制列表。
HUB_AO_no_change_cert_list					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止修改虚拟 HUB 的可信证书授权列表。
HUB_AO_no_change_crl_list					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止修改虚拟 HUB 的证书取消列表。
HUB_AO_no_read_log_file						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止远程列举或下载虚拟 HUB 的日志文件。
HUB_AO_no_change_msg						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止更改当一个 VPN Client 连接到虚拟 HUB 时应该被显示的消息。
HUB_AO_no_access_list_include_file			如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的管理员将被禁止指定“包括：”或“排除：”指令作为在虚拟 HUB 上的访问列表条目的源或目标用户字段。


# 虚拟 HUB 扩展选项
HUB_AO_NoAddressPollingIPv4					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将不执行在 HUB 上的 IPv4 地址表和 MAC 地址表的维护，通过每 5 秒发送 ARP 数据包，以检查 IPv4 设备保持活跃状态。其结果，一个特定的期间(从 1 至 10 分钟)过去以后，在没有通信活动通过虚拟 HUB 的情况下，即使仍然活跃着，在 IPv4 地址表和 MAC 地址表中的 IPv4 设备可能会被删除。此选项可以消除大量的广播数据包，但一些 IPv4 相关的安全策略将无法有效工作。
HUB_AO_NoAddressPollingIPv6					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将不执行在 HUB 上的 IPv6 地址表和 MAC 地址表的维护，通过每 5 秒发送 ICMPv6 数据包，以检查 IPv6 设备保持活跃状态。其结果，一个特定的期间(从 1 至 10 分钟)过去以后，在没有通信活动通过虚拟 HUB 的情况下，即使仍然活跃着，在 IPv6 地址表和 MAC 地址表中的 IPv6 设备可能会被删除。此选项可以消除大量的广播数据包，但一些 IPv6 相关的安全策略将无法有效工作。
HUB_AO_NoIpTable							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将不会创建和维护内部 IP 地址表。此选项可以消除 CPU 和 RAM 的使用量，但一些 IP 相关的安全策略将无法有效工作。
HUB_AO_NoMacAddressLog						如果您将此选项设置为非零值，那么这表明任何一个新的 MAC 地址注册到虚拟 HUB 上 MAC 地址表的日志，将不会被记录到安全日志中。
HUB_AO_ManageOnlyPrivateIP					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的 IPv4 地址表将只包含私有 IPv4 地址。由于这个原因，私有 IPv4 地址是：10.0.0.0 /8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16 和 169.254.0.0/16。任何其他的 IPv4 地址将不会被添加到表内。
HUB_AO_ManageOnlyLocalUnicastIPv6			如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 的 IPv6 地址表将只包含本地单播 IPv6 地址。由于这个原因，私有 IPv6 地址是：fe80:: / 10。任何其他的 IPv6 地址将不会被添加到表内。
HUB_AO_DisableIPParsing						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将禁用在所有以太网数据包里的 IP 包头的内部解析函数。此选项可以消除 CPU 和 RAM 的使用量，但是虚拟 HUB 将不会执行内部 IP 地址表的建设和维护，一些 IP 相关的安全策略将无法有效工作。
HUB_AO_YieldAfterStorePacket				如果您将此选项设置为非零值，那么在数据包的存储-转发进程后，虚拟 HUB 设置 CPU 为空闲状态。这可能导致了良好的效果，使数据包的延迟更短，但是线程关联转换的计数将增加，性能可能下降。
HUB_AO_FilterPPPoE							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 丢弃所有的 PPPoE(PPP over Ethernet)数据包。当建立两个或多个局域网之间的网桥时，方便分开每个站点的 PPPoE 网段。
HUB_AO_FilterOSPF							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 丢弃所有 OSPF (Open Shortest Path First) 数据包。
HUB_AO_FilterIPv4							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 丢弃所有的 IPv4 和 ARP 数据包。
HUB_AO_FilterIPv6							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 丢弃所有的 IPv6 数据包。
HUB_AO_FilterNonIP							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 丢弃所有非 IP 数据包(非 IPv4、ARP 或 IPv6 数据包)。顺便说一句，任何通过虚拟 HUB 的带标签的 VLAN 将被视为非IP数据包。
HUB_AO_FilterBPDU							如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 丢弃所有 BPDU (Bridge Protocol Data Unit) 数据包。
HUB_AO_NoIPv6DefaultRouterInRAWhenIPv6		如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 上的所有的 VPN 会话将会启用“无在IPv6 RA(物理IPv6)上的默认路由器”安全策略。当 VPN Client / VPN Bridge 和 VPN Server 之间的物理通信协议是IPv6时，任何在路由生命周期为非零值的IPv6 RA(路由器广告)数据包将设置为零值。这有效的避免了通过 VPN Client 尝试使用远端的IPv6路由器作为其本地IPv6路由器而导致的IPv6路由混乱的可怕行为。
HUB_AO_NoLookBPDUBridgeId					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将忽略在一个 BPDU (Bridge Protocol Data Unit) 数据包里的源 MAC 地址字段。这个值是非常先进的。请不要修改它，除非你是超特殊的计算机网络专家。
HUB_AO_NoManageVlanId						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将不会使用在 MAC 地址表中的 VLAN ID。任何有标签的VLAN数据包中的 VLAN ID 将被忽略。
HUB_AO_VlanTypeId							以十进制指定的 VLAN 标签的以太网类型 ID (TPID)。默认值是 33024 (十六进制 0x8100)。此值是非常先进的。请不要修改它，除非你是超特殊的计算机网络专家。
HUB_AO_FixForDLinkBPDU						如果您将此选项设置为非零值，FixForDLinkBPDU 选项将启动。此值是非常先进的。请不要修改它，除非你是超特殊的计算机网络专家。
HUB_AO_NoIPv4PacketLog						如果您将此选项设置为非零值，那么经过虚拟 HUB 的 IPv4 数据包将不被记录。
HUB_AO_NoIPv6PacketLog						如果您将此选项设置为非零值，那么经过虚拟 HUB 的 IPv6 数据包将不被记录。
HUB_AO_NoSpinLockForPacketDelay				如果您将此选项设置为非零值，当数据包延迟生成函数应用于数据包时，那么 VPN Server 将不使用自旋锁机制来模仿数据包的延迟。相反，操作系统的计时器中断将被采纳。这会降低 CPU 的时间，但产生延迟的解析度将会恶化。
HUB_AO_BroadcastStormDetectionThreshold		指定临界值每秒检测广播风暴。当从一个特定 VPN 会话的广播数据包数量超过了这个临界值时，数据包将被视为广播风暴，会被过滤。默认值(零值)为 32。
HUB_AO_ClientMinimumRequiredBuild			如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将拒绝从版本号低于这个值的、VPN Client 的任何访问。
HUB_AO_RequiredClientId						如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将拒绝从没有嵌入“客户端ID”值在软件中的、VPN Client 的任何访问。
HUB_AO_AdjustTcpMssValue					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将调整所有 TCP/IP 数据包的包头的 MSS(最大报文段长度)值，且不超过此值。
HUB_AO_DisableAdjustTcpMss					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 上的 MSS (最大报文段长度)选项将被禁用。即使 AdjustTcpMssValue 选项是指定的，或一个 VPN 会话是由 IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 服务器功能创建的，MSS 的调节将被禁用。
HUB_AO_NoDhcpPacketLogOutsideHub			如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 将不记录非关联的 DHCP 数据包的数据包日志。“非关联 DHCP 数据包”是在虚拟 HUB 上不受任何 VPN 会话约束的 DHCP 数据包。
HUB_AO_DisableHttpParsing					如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 不会在所有 HTTP 数据包进行解析 HTTP 包头。这会降低 CPU 和 RAM 的使用，但是 HTTP 访问日志将不会被记录。
HUB_AO_DisableUdpAcceleration				如果您将此选项设置为非零值，那么所有 UDP 加速功能在虚拟 HUB 的所有 VPN 会话将被禁用。
HUB_AO_DisableUdpFilterForLocalBridgeNic	如果您将此选项设置为非零值，那么虚拟 HUB 禁用故障预防过滤功能，来过滤可能会导致网络不稳定的 DHCP 数据包。默认情况下，本地桥接口有时会尝试从远端 DHCP 服务器获取一个 IP 地址，但是这样的行为在路由表中会无限循环。过滤功能可避免这样的问题。此选项可以禁用过滤功能。
HUB_AO_ApplyIPv4AccessListOnArpPacket		如果您将此选项设置为非零值，那么 IPv4 访问列表条目将不仅被应用在 IPv4 数据包，而且还在 ARP 数据包。这样方便过滤不必要的、可能会带来麻烦的 ARP 数据包。
HUB_AO_RemoveDefGwOnDhcpForLocalhost		如果您将此选项设置为非零值，当本地主机上的一个 VPN Client 连接到虚拟 HUB ，并试图从虚拟 HUB 网段的 DHCP 服务器获取一个 IP 地址，相应的 DHCP 响应数据包将被丢弃。它可以防止意想不到的数据包路由的无限循环。
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSessionsPerIp		如果您将此选项设置为非零值，那么每个 IP 状态的 TCP 连接数(不是 SYN_SENT)将被限制为此值。
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSynSentPerIp			如果您将此选项设置为非零值，那么每个 IP 状态的 TCP 连接数(是 SYN_SENT)将被限制为此值。
HUB_AO_SecureNAT_MaxUdpSessionsPerIp		如果您将此选项设置为非零值，那么每个 IP 状态的 UDP 会话数将被限制为此值。
HUB_AO_SecureNAT_MaxDnsSessionsPerIp		如果您将此选项设置为非零值，那么每个非 SYN_SENT 状态 IP 的 DNS 会话数将被限制为此值。
HUB_AO_SecureNAT_MaxIcmpSessionsPerIp		如果您将此选项设置为非零值，那么每个非 SYN_SENT 状态 IP 的 ICMP 会话数将被限制为此值。
HUB_AO_AccessListIncludeFileCacheLifetime	指定以秒为周期保存外部用户列表文件的缓存，此文件是以“include:”或“exclude:”格式作为它的用户名的、访问列表条目。
HUB_AO_DisableKernelModeSecureNAT			如果您将此选项设置为非零值，那么在 SecureNAT 功能上的内核模式 NAT 功能将被禁用。内核模式 NAT 是加速SecureNAT 虚拟 NAT 功能表现的一个功能。内核模式 NAT 只有当 VPN 服务器进程以系统权限（即根，系统或管理员情况下）正在运行时，可以工作。如果内核模式 NAT 引起一些错误的操作，使用此选项来禁用它。
HUB_AO_DisableUserModeSecureNAT				如果您将此选项设置为非零值，那么在 SecureNAT 功能上的用户模式 NAT 功能将被禁用。用户模式 NAT 是一个使 NAT 可以作为普通用户权限运行的功能。
HUB_AO_DisableCheckMacOnLocalBridge			如果您将此选项设置为非零值，那么 MAC 地址重复检查在本地桥功能上将被禁用。一些网络适配器有反射传出的数据包向虚拟 HUB 的问题。虚拟 HUB 自动检测这样的重复，并丢弃它们。启用此标志来禁用检测，并丢弃。
HUB_AO_DisableCorrectIpOffloadChecksum		如果您将此选项设置为非零值，那么在本地桥功能上检查和纠正 IP 校验和值。有些有 IP、TCP 或 UDP 包头的校验和卸载引擎的网络适配器，以不完整的校验和值传输数据包。这样的数据包不能被接收端正确对待。所以本地桥检测到这样的数据包，并纠正了它的校验和字段。启用此标志来禁用这种纠正。
HUB_AO_BroadcastLimiterStrictMode			If you set this option to non-zero value, then the broadcast-storm detection algorithm will compare either source or destination IP address of each packet. If any of the two fields matches, the packet will be recorded on the short-term history of broadcast-storm detection state machine.
HUB_AO_MaxLoggedPacketsPerMinute			Maximum number of logging target packets per minute.
HUB_AO_DoNotSaveHeavySecurityLogs			Do not take heavy security log.
HUB_AO_DropBroadcastsInPrivacyFilterMode	Drop broadcasting packets if the both source and destination session is PrivacyFilter mode.
HUB_AO_DropArpInPrivacyFilterMode			Drop ARP packets if the both source and destination session is PrivacyFilter mode.
HUB_AO_AllowSameUserInPrivacyFilterMode			Allow packets if both the source and destination session users are the same, even in PrivacyFilter mode.
HUB_AO_SuppressClientUpdateNotification		Suppress the update notification screen on the VPN Client.
HUB_AO_FloodingSendQueueBufferQuota			Specify the quota limitation value (in bytes) of the sending queue buffer size which the flooding operation on the Virtual Hub can consume. The quota value is applied on the total length of sending queues of all active VPN sessions. Specify '0' to disable the quota. This option is effective to solve the out-of-memory problem on the network where there are many flooding packets.
HUB_AO_AssignVLanIdByRadiusAttribute		Enable the VLAN ID dynamic assignment function. Each VPN session will be assigned its own VLAN ID by the RADIUS attribute value when the user is authenticated by the external RADIUS server unless the user object has a VLAN ID security policy. The RADIUS attribute with the name "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) will be used as the VLAN ID. The data type must be STRING.
HUB_AO_DenyAllRadiusLoginWithNoVlanAssign	If you set this option to non-zero value, then all users, which RADIUS server returns no "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) value, will be denied to connect to the Virtual Hub. (Only if the values of AssignVLanIdByRadiusAttribute is non-zero value.)
HUB_AO_SecureNAT_RandomizeAssignIp			If you set this option to non-zero value, then the Virtual DHCP Server of the SecureNAT function will choose an unused IP address randomly from the DHCP pool while the default behavior is to choose the first unused IP address.
HUB_AO_DetectDormantSessionInterval			If you set this option to non-zero value, then the Virtual Hub will treat the VPN sessions, which have transmitted no packets for the last specified intervals (in seconds), as Dormant Sessions. The Virtual Hub will not flood packets, which should be flood, to any Dormant Sessions.
HUB_AO_NoPhysicalIPOnPacketLog				If you set this option to non-zero value, then the physical IP addresses of VPN clients of either the source VPN session or the destination VPN session will not be recorded on the packet log file.
HUB_AO_UseHubNameAsDhcpUserClassOption		If you set this option to non-zero value, then the Virtual Hub Name will be added to a DHCP request to an external DHCP server as the "User-Class" option. This allows to use separate pools of IP addresses for each Virtual Hub. (For only L2TP/IPsec and OpenVPN sessions.)
HUB_AO_UseHubNameAsRadiusNasId				If you set this option to non-zero value, then the NAS-Identifier RADIUS attribute will be set to a name of the Virtual Hub. This allows to determine on RADIUS server whether access to the Virtual Hub should be granted or denied.
HUB_AO_AllowEapMatchUserByCert				If you enable (set to 1) this option, the Virtual Hub will attempt to match the EAP Identity not only with usernames, but also with user certificates during the PPP EAP authentication flow.



#关于失败连接对话框
ERRDLG_ERRMSG				错误(错误代码 %u) :\r\n\r\n%s\r\n
ERRDLG_RETRYCOUNT			%u 秒后将自动进行重新连接...
ERRDLG_INFORMATION			点击“重试”，重新进行连接。
ERRDLG_RETRY_INFO_1			你想重试吗？ (%u 重试 / %u 总重试)
ERRDLG_RETRY_INFO_2			你想重试吗？ (%u 重试 / 总无限重试)
ERRDLG_DISCONNECTED_MSG		VPN Server "%S" 连接已被切断
ERRDLG_DEVICE_ERROR			与 VPN Server 的连接被中断，因为虚拟网络适配器 (设备名称: %S) 已停止。\r\n\r\n错误代码 %u: %s


# 关于协议
PROTO_DIRECT_TCP			直接的 TCP/IP 连接
PROTO_HTTP_PROXY			通过 HTTP 代理服务器连接
PROTO_SOCKS_PROXY			通过 SOCKS4 代理服务器连接
PROTO_SOCKS5_PROXY			通过 SOCKS5 代理服务器连接
PROTO_SSH					通过 SSH 服务器连接
PROTO_UNKNOWN				未知协议



# 关于caps(控制字符)
CAPS_YES					是
CAPS_NO						否
# (标题)
CT_i_max_packet_size		最大的以太网数据包大小
CT_i_max_hubs				最大虚拟 HUB 数
CT_i_max_user_creation		整个 VPN Server 的最大用户数
CT_i_max_sessions			最大总会话数
CT_i_max_clients			最大客户端会话数
CT_i_max_bridges			最大网桥会话数
CT_i_max_users_per_hub		每虚拟 HUB 最大用户容量
CT_i_max_groups_per_hub		每虚拟 HUB 最大群容量
CT_i_max_access_lists		每虚拟 HUB 最大访问列表容量
CT_i_max_mac_tables			每虚拟 HUB 最大 MAC 地址容量
CT_i_max_ip_tables			每虚拟 HUB 最大 IP 地址容量
CT_i_max_secnat_tables		每虚拟 HUB 最大 SecureNAT 容量
CT_i_max_l3_sw				最大虚拟 3 层交换机数
CT_i_max_l3_if				每虚拟 3 层交换机最大虚拟接口容量
CT_i_max_l3_table			每虚拟 3 层交换机最大路由表容量
CT_b_bridge					作为 VPN Bridge 软件工作
CT_b_standalone				独立模式
CT_b_cluster_controller		群集控制器模式
CT_b_cluster_member			群集成员模式
CT_b_vpn_client_connect		接受 VPN Client / Bridge 的连接
CT_b_local_bridge			支持本地网桥
CT_b_must_install_pcap		未安装数据包捕获驱动
CT_b_tap_supported			支持 tun/tap 设备 (仅在 Linux)
CT_b_support_config_hub		支持更改虚拟 HUB 设置
CT_b_support_securenat		支持 SecureNAT
CT_b_virtual_nat_disabled	虚拟 NAT 无效 (仅 DHCP 有效)
CT_b_support_cascade		支持级联连接
CT_b_support_cascade_cert	支持级联连接服务器认证
CT_b_support_config_log		支持更改保存日志设置
CT_b_support_autodelete		支持自动删除日志文件
CT_b_support_radius			支持外部认证服务器
CT_b_support_config_rw		支持 Config 文件的远程读写
CT_b_support_hub_admin_option	支持虚拟 HUB 管理选项
CT_b_support_cascade_client_cert	支持级联连接客户证书
CT_b_support_hide_hub		支持虚拟 HUB 枚举设定
CT_b_support_cluster_admin	支持对所有群集模式的综合管理
CT_b_support_cluster		支持部分群集模式的运行
CT_b_support_cluster_controller	作为群集控制器操作
CT_b_support_layer3			支持虚拟 3 层交换机
CT_b_support_crl			支持虚拟 HUB 特定证书吊销列表
CT_b_support_ac				支持特有的虚拟 HUB 源 IP 地址限制列表
CT_b_support_read_log		支持日志文件的下载
CT_b_support_rename_cascade	支持级联连接名的变更
CT_b_support_license		支持许可证管理
CT_b_support_limit_multilogin	支持对同一用户多个登录的限制
CT_b_support_qos			支持 VoIP / QoS 功能
CT_b_support_syslog			支持系统日志发送功能
CT_b_cluster_hub_type_fixed	固定群集虚拟 HUB 种类
CT_b_beta_version			测试版 (预发布版本)
CT_b_support_check_mac		支持在访问列表中指定 MAC 地址
CT_b_support_check_tcp_state	支持检测 TCP 连接的状态过滤
CT_b_support_network_connection_name	支持获取网络友好名称
CT_b_support_radius_retry_interval_and_several_servers	在 RADIUS 身份验证里支持重试间隔和多个服务器
CT_b_support_vlan			在 MAC 地址表里支持带标签的 VLAN ID
CT_b_support_hub_ext_options	支持虚拟 HUB 扩展选项
CT_b_support_policy_ver_3	支持安全策略 3.0 版本
CT_b_support_ipv6_acl		支持 IPv6 访问列表
CT_b_support_ex_acl			支持访问列表延时、时基误差和数据包丢失
CT_b_support_acl_group		支持访问列表通过组名调节
CT_b_support_ipv6_ac		支持 IPv6 IP 访问控制列表
CT_b_support_eth_vlan		支持带标记的 VLAN 数据包透明支持工具
CT_b_support_msg			支持今日消息功能
CT_b_vpn3					支持 3.0 的功能
CT_b_vpn4					支持 4.0 的功能
CT_b_support_ipsec			支持 IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 服务器功能
CT_b_support_sstp			支持 MS-SSTP VPN Server 功能
CT_b_support_udp_acceleration	支持 UDP 加速功能
CT_b_support_openvpn		支持 OpenVPN Server 功能
CT_b_support_ddns			支持动态 DNS 客户端功能
CT_b_support_ddns_proxy		支持 DDNS 通过代理服务器
CT_b_support_special_listener	支持 VPN over ICMP 和 VPN over DNS
CT_b_support_redirect_url_acl	支持访问列表 HTTP URL 改道
CT_b_is_in_vm				虚拟机上运行
CT_b_support_azure			支持 VPN Azure
CT_b_support_aes_ni		支持 CPU AES 加密加速功能 (AES-NI)
CT_b_using_selow_driver		支持 SoftEther Lightweight Kernel-mode Ethernet Driver
CT_b_support_vgs			支持 VPN Gate 服务的服务器功能
CT_b_support_vgs_in_client	VPN Gate 服务的服务器功能 (VPN 客户端集成)
CT_b_is_softether			SoftEther VPN 的免费或开源版
CT_b_suppport_push_route		静态路由表推送功能
CT_b_suppport_push_route_config	静态路由表推送功能 (可配置)


#相关策略
POL_TITLE_STR				策略名
POL_VALUE_STR				现在值
POL_TYPE_BOOL				开 / 关
POL_TYPE_INT				整数
POL_BOOL_ENABLE				有效
POL_BOOL_DISABLE			－
POL_BOOL_DISABLE_EX			－
POL_INT_ZERO				－
POL_INT_COUNT				%u 个
POL_INT_SEC					%u 秒
POL_INT_BPS					%u bps
POL_INT_VLAN				%u

# Ver 2.0
POL_0						允许访问
POL_EX_0					用户定义的这项策略的权限，使 VPN 连接到 VPN Server。
POL_1						DHCP 数据包过滤器 (IPv4)
POL_EX_1					此策略定义的所有会话中的 IPv4 的 DHCP 数据包将被过滤。
POL_2						禁止 DHCP 服务器运行 (IPv4)
POL_EX_2					连接到有此策略设置的会话的计算机，将无法成为 DHCP 服务器，也无法对 DHCP 用户分配 IPv4 / DNS 信息。
POL_3						强制 DHCP 分配 IP 地址 (IPv4)
POL_EX_3					有此策略设置的会话的计算机，只能使用虚拟网络侧的 DHCP 服务器提供的 IPv4 地址。
POL_4						拒绝网桥运行
POL_EX_4					网桥模式的连接被有此策略设置的用户会话拒绝。即使当以太网网桥在客户端被配置的情况下，通信将是不可能的。
POL_5						拒绝路由操作 (IPv4)
POL_EX_5					有此策略设置的会话将拒绝 IPv4 路由。即便 IP 路由器运行在客户端，通讯仍将无法建立。
POL_6						拒绝 MAC 地址复制
POL_EX_6					有此策略设置的会话无法使用正在被不同会话的计算机占用的重复 MAC 地址。
POL_7						拒绝 IP 地址复制 (IPv4)
POL_EX_7					有此策略设置的会话无法使用正在被不同会话的计算机占用的重复 IPv4 地址。
POL_8						拒绝非的 ARP / 非 DHCP / 非 ICMPv6 广播
POL_EX_8					有此策略设置的会话不允许在虚拟网络上有 ARP 协议，DHCP 协议、ICMPv6 协议广播数据包的发送和接收
POL_9						隐私过滤器模式
POL_EX_9					有隐私过滤器模式策略设置的会话间的全部通信将被过滤。
POL_10						拒绝作为 TCP/IP 服务器运行 (IPv4)
POL_EX_10					有此会话策略设置的计算机无法收听和接受 IPv4 TCP/IP 连接。
POL_11						无限制的广播数量
POL_EX_11					有此会话策略设置的计算机，如果在虚拟网络上发送超过一般情况的广播数据包量，系统将不做自动限制。
POL_12						允许监测模式
POL_EX_12					有此策略设置的用户允许连接到监测模式下的虚拟 HUB 上。监测模式下的会话可以监听(tap)所有流经此虚拟 HUB 的数据包。
POL_13						最大的 TCP 连接数
POL_EX_13					对有此策略设置的会话，它设置了物理 TCP 连接的最大数目，包括在一个物理 VPN 会话中。
POL_14						超时期限
POL_EX_14					对有此策略设置的会话，当 VPN Server 和 VPN Client 之间发生通信问题时，此设置在中断一个会话前等待超时期限 (以秒为单位)。
POL_15						最大 MAC 地址数
POL_EX_15					对有此策略设置的会话，设置每会话最大 MAC 地址数。
POL_16						最大 IP 地址数 (IPv4)
POL_EX_16					对有此策略设置的会话，指定单个会话可注册的 IPv4 地址数。
POL_17						上传带宽
POL_EX_17					对有此策略设置的会话，限制虚拟路由器上由外至内的数据流量带宽。
POL_18						下载带宽
POL_EX_18					对有此策略设置的会话，限制虚拟路由器上由内至外的数据流量带宽。
POL_19						拒绝更改密码
POL_EX_19					有此密码验证策略设置的用户将无法在 VPN Client 管理器上进行密码的更换。
POL_20						最大多重登录数
POL_EX_20					有此策略设置的用户无法进行多于设置数的并发登录数。 网桥模式会话不适用于此策略。此安全策略仅在 VPN Server 3.0 或以上版本，或具有多重登录限制功能的 VPN Server 2.0 版上有效。
POL_21						禁止 VoIP / QoS 功能
POL_EX_21					有此策略设置的用户，无法在 VPN 连接会话中使用VoIP / QoS功能。此安全策略仅在 VPN Server 3.0 或以上版本，或具有 VoIP / QoS 功能的 VPN Server 2.0 版上有效。

# ----- 不完全翻訳ここから -----
# Ver 3.0
POL_22						过滤 RS/RA 数据包(IPv6)
POL_EX_22					此策略定义的会话中消息类型为 133(路由器请求)或 134(路由器通告)的所有 ICMPv6 数据包将被过滤。因此，IPv6 客户端将无法使用 IPv6 地址前缀自动检测和 IPv6 默认网关自动检测。
POL_23						过滤 RA 数据包(IPv6)
POL_EX_23					此策略定义的会话中消息类型为 134(路由器通告)的所有 ICMPv6 数据包将被过滤。因此，恶意用户将不能在网络中传播非法的 IPv6 地址前缀或默认网关广告。
POL_24						过滤 DHCP 数据包(IPv6)
POL_EX_24					此策略定义的所有会话中的 IPv6 的 DHCP 数据包将被过滤。
POL_25						不允许 DHCP 服务器运行(IPv6)
POL_EX_25					连接到有此策略设置的会话的计算机将不允许成为 DHCP 服务器，也无法对 DHCP 用户分配 IPv6 地址 / DNS 信息。
POL_26						拒绝路由操作 (IPv6)
POL_EX_26					有此策略设置的会话将拒绝 IPv6 路由。即便 IP 路由器运行在客户端，通讯仍将无法建立。
POL_27						拒绝 IP 地址复制 (IPv6)
POL_EX_27					有此策略设置的会话无法使用正在被不同会话的计算机占用的复制的 IPv6 地址。
POL_28						拒绝作为 TCP/IP 服务器运行 (IPv6)
POL_EX_28					有此策略设置会话的计算机不能收听或接受 IPv6 TCP/IP连接。
POL_29						最大 IP 地址数 (IPv6)
POL_EX_29					对有此策略设置的会话，指定单个会话可注册的 IPv6 地址数。
POL_30						VPN Client 不接受密码保存
POL_EX_30					对有此策略设置的用户，用户在客户端将不再能够保存密码。用户每次连接 VPN 时均需要输入密码。这将提高安全性。如果启用此策略， VPN Client 2.0 版本将被拒绝连接。
POL_31						VPN Client 自动断开
POL_EX_31					对有此策略设置的用户，在特定的一段时间过去后，用户的 VPN 会话将被自动断开。这种情况下将不执行自动重新连接。这将防止大量不活跃的 VPN 会话。如果启用此策略， VPN Client 2.0 版将被拒绝连接。
POL_32						过滤所有 IPv4 数据包
POL_EX_32					对定义此策略会话的所有 IPv4 和 ARP 据包将被过滤。
POL_33						过滤所有 IPv6 数据包
POL_EX_33					对定义此策略会话的所有 IPv6 数据包将被拦截。
POL_34						过滤所有非 IP 数据包
POL_EX_34					对定义此策略的所有非 IP 数据包将被过滤。“非 IP 数据包”意思是不是IPv4, ARP, 也不是 IPv6 的数据包。所有通过虚拟 HUB 的带标签的 VLAN 数据包将被认为是非 IP 数据包。
POL_35						在 IPv6 RA 上的非默认路由器
POL_EX_35					对定义此策略的所有 VPN 会话中，任何 IPv6 RA(路由器通告)路由器的寿命为非零值的数据包将设置为零值。这可以有效避免 VPN Client 尝试使用远端的 IPv6 路由器作为其本地 IPv6 路由器而造成 IPv6 路由混乱的可怕行为。
POL_36						在 IPv6 RA 无默认路由器(物理 IPv6)
POL_EX_36					对定义此策略的所有 VPN 会话(只有当 VPN Client / VPN Bridge 和 VPN Server 之间的物理通信协议是 IPv6 时)，任何 IPv6 RA(路由器通告)路由器的寿命为非零值的数据包将设置为零值。这可以有效避免 VPN Client 尝试使用远端的 IPv6 路由器作为其本地 IPv6 路由器而造成 IPv6 路由混乱的可怕行为。
POL_37						VLAN ID (IEEE802.1Q)
POL_EX_37					您可以指定 VLAN ID 的安全策略。所有的 VPN 会话定义了此策略，所有从用户到虚拟 HUB 的以太网数据包将被插入一个带 VLAN ID 的 VLAN 标签(IEEE 802.1Q)。用户还可以收到具有相同的 VLAN ID 的 VLAN 标签的数据包。(接收过程会自动删除 VLAN 标签)。带有任何其他 VLAN ID 或非 VLAN 数据包的以太网数据包将不会收到。所有没有这个策略定义的 VPN 会话可以发送/接收任何类型的以太网数据包，不管 VLAN 标签，VLAN标签也不会被自动插入或删除。通过虚拟 HUB 的任何带标签的 VLAN 数据包将被视为非 IP 数据包。因此，带标签的 VLAN 数据包不受制于 IPv4/IPv6 安全策略，访问列表也不受其他 IPv4/IPv6 特定的深入处理。
# ----- 不完全翻訳ここまで -----


# 关于远程连接对话框
REMOTE_DEF_CAPTION			远程连接
REMOTE_DEF_TITLE			指定你要进行远程连接的计算机。


#关于客户通知服务
CN_TITLE				SoftEther VPN Client Developer Edition


# 关于连接管理器
CM_TITLE					SoftEther VPN Client Developer Edition 管理器
CM_PW_LOCALMACHINE			本地计算机
CM_NO_REMOTE				VPN Client 服务运行在 %s 上，不允许远程连接。
CM_CONNECT_FAILED			无法连接到 %s 上的 VPN Client 服务。\r\n确认 VPN 服务已开启并正常运行。
CM_BAD_PASSWORD				密码错误。请重新输入密码。密码大小写敏感。
CM_NUM_CONN_COUNT			VPN 连接中: %u 账户
CM_CONN_NO					未连接
CM_PRODUCT_NAME				SoftEther VPN Client Build %u
CM_ACCOUNT_COLUMN_1			VPN 连接设置名称
CM_ACCOUNT_COLUMN_2			状态
CM_ACCOUNT_COLUMN_3			VPN Server 主机名(地址)
CM_ACCOUNT_COLUMN_3_2		虚拟 HUB 名称
CM_ACCOUNT_COLUMN_4			虚拟网络适配器名
CM_VLAN_COLUMN_1			虚拟网络适配器名
CM_VLAN_COLUMN_2			状态
CM_VLAN_COLUMN_3			MAC 地址
CM_VLAN_COLUMN_4			版本
CM_ACCOUNT_OFFLINE			离线
CM_ACCOUNT_ONLINE			已连接
CM_ACCOUNT_CONNECTING		连接中
CM_VLAN_ENABLED				已启用
CM_VLAN_DISABLED			已禁用
CM_DELETE_ACCOUNT_MSG		VPN 连接设置 "%s" 将删除，你确定吗?
CM_ST_ACCOUNT_NAME			VPN 连接设置名称
CM_ST_CONNECTED				会话状态
CM_ST_CONNECTED_TRUE		连接完成 (会话建立)
CM_ST_CONNECTED_FALSE		尝试连接
CM_ST_CONNECTING			开始连接 VPN 服务器
CM_ST_NEGOTIATION			协商中
CM_ST_AUTH					验证用户身份
CM_ST_ESTABLISHED			连接已建立
CM_ST_RETRY					重试
CM_ST_IDLE					空闲状态
CM_ST_SERVER_NAME			服务器名
CM_ST_SERVER_PORT			端口号
CM_ST_PORT_TCP				TCP 端口 %u
CM_ST_SERVER_P_NAME			服务端产品名称
CM_ST_SERVER_P_VER			服务端版本
CM_ST_SERVER_P_BUILD		服务端内部标号
CM_ST_START_TIME			连接开始时间
CM_ST_FIRST_ESTAB_TIME		首次会话建立时间
CM_ST_NONE					－
CM_ST_CURR_ESTAB_TIME		当前会话建立时间
CM_ST_NUM_ESTABLISHED		已建立的会话数
CM_ST_NUM_STR				%u 次
CM_ST_HALF_CONNECTION		半双工 TCP 连接模式
CM_ST_HALF_TRUE				是 (半双工模式)
CM_ST_HALF_FALSE			否 (全双工模式)
CM_ST_QOS					VoIP / QoS 功能
CM_ST_QOS_TRUE				已启用
CM_ST_QOS_FALSE				已禁用
CM_ST_NUM_TCP				TCP 连接数
CM_ST_NUM_TCP_UPLOAD		上行传输 TCP 连接数
CM_ST_NUM_TCP_DOWNLOAD		下行传输 TCP 连接数
CM_ST_MAX_TCP				TCP 连接数最大值
CM_ST_VLAN_ID				VLAN ID
CM_ST_NO_VLAN				－
CM_ST_USE_ENCRYPT			加密
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE		已启用 (算法: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE2		已启用
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE3		已启用 (%S 算法: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_FALSE		已禁用 (不加密)
CM_ST_USE_COMPRESS			使用压缩
CM_ST_UDP_ACCEL_ENABLED		支持 UDP 加速
CM_ST_UDP_ACCEL_USING		UDP 加速已激活
CM_ST_RUDP					TCP over UDP (NAT 穿透)
CM_ST_UNDERLAY_PROTOCOL		物理底层协议
CM_ST_PROTOCOL_DETAILS	    协议详细信息
CM_ST_COMPRESS_TRUE			是 (%u %%)
CM_ST_COMPRESS_FALSE		否 (不压缩)
CM_ST_SESSION_NAME			会话名
CM_ST_CONNECTION_NAME		连接名
CM_ST_SESSION_KEY			会话密钥 (160 位)
CM_ST_BRIDGE_MODE			网桥 / 路由模式
CM_ST_MONITOR_MODE			监测模式
CM_ST_YES					是
CM_ST_NO					否
CM_ST_SEND_SIZE				输出数据量
CM_ST_RECV_SIZE				输入数据量

CM_ST_SEND_UCAST_NUM		传出单播数据包
CM_ST_SEND_UCAST_SIZE		传出单播总量
CM_ST_SEND_BCAST_NUM		传出广播数据包
CM_ST_SEND_BCAST_SIZE		传出广播总量

CM_ST_RECV_UCAST_NUM		传入单播数据包
CM_ST_RECV_UCAST_SIZE		传入单播总量
CM_ST_RECV_BCAST_NUM		传入广播数据包
CM_ST_RECV_BCAST_SIZE		传入广播总量

CM_ST_NUM_PACKET_STR		%S 数据包
CM_ST_SIZE_BYTE_STR			%S 字节

CM_NEW_ICON					添加新的 VPN 连接
CM_VGC_ICON					VPN Gate 公共 VPN 中继服务器
CM_VGC_LINK					VPN Gate 学术试验 Web 网站
CM_ST_TITLE					%s 的连接状态
CM_ST_COLUMN_1				项目
CM_ST_COLUMN_2				状态
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_1		新的 VPN 连接
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_2		新的 VPN 连接 (%u)
CM_ACCOUNT_TITLE_1			新的 VPN 连接设置属性
CM_ACCOUNT_TITLE_2			%s 的属性
CM_SERVER_CERT_1			指定特定证书登录(&R)
CM_SERVER_CERT_2			指定特定证书删除(&D)
CM_CLIENT_CERT_1			指定客户端证书(&C)
CM_CLIENT_CERT_2			删除客户端证书(&C)
CM_CERT_INFO				发行对象: %s\r\n发行人: %s\r\n有效期限: %s
CM_NO_CERT					您必须指定一个客户端证书用于用户身份验证。
CM_NO_SECURE				指定智能卡内的客户证书和个人密码，以用于用户身份验证。
CM_CERT_SECURE_INFO			证书: "%S"\r\n密钥: "%S"
CM_SELECT_SECURE_DEVICE		选择智能卡(&P)
CM_SELECT_CERT_INCARD		指定证书及密钥(&V)
CM_VIEW_CLIENT_CERT			查看客户端证书(&V)
CM_NO_VLAN					在你创建一个新的 VPN 连接设置前，需要创建一个虚拟网络适配器。\r\n\r\n你想创建一个虚拟网络适配器吗?
CM_NO_VLAN_2				在连接到 VPN Server 前，你需要创建一个虚拟网络适配器。\r\n\r\n你想创建一个虚拟网络适配器吗?
CM_VLAN_REMOTE_ERROR		无法远程创建虚拟网络适配器。\r\n请在有 VPN Client 服务的本地计算机上启动 VPN Client 管理器，安装虚拟网络适配器。
CM_9X_VLAN_INSTALL			一个新的虚拟网络适配器现在将被创建。\r\n\r\n创建虚拟网络适配器后，需要重新启动 Windows 系统。\n在虚拟网络适配器安装进行中，可能会要求你插入 Windows CD-ROM 安装盘。关闭除 VPN Client 管理器程序以外的当前所有的运行程序，准备好 Windows 安装盘，单击“确定”。\r\n单击确定将开始虚拟网络适配器的安装。安装完成后，Windows 将自动重启。
CM_9X_VLAN_ME_MESSAGE		虚拟网络适配器已创建。在单击“确定”后，计算机将自动重新启动。\r\n\r\n计算机重新启动后，可能会出现安装新设备向导。\r\n如果该向导出现，单击每一个屏幕上的“下一步“，直到安装完成。
CM_9X_VLAN_UNINSTALL		若要删除虚拟网络适配器，请从网络属性中删除。 \r\n\r\n你想要显示网络属性窗口吗?
CM_PORT_1					8888 (PX-VPN 端口)
CM_PORT_2					443 (HTTPS 端口)
CM_PORT_3					992 (telnets 端口)
CM_PORT_4					5555 (SE-VPN 端口)
CM_RETRY_INTERVAL_ERROR		当 VPN 连接断开时，设置重新连接间隔(至少 5 秒)。
CM_DELETE_CLIENT_CERT		这将删除已经设置的客户端证书。你确定要删除吗?
CM_DELETE_SERVER_CERT		这将删除已经设置的服务端特定证书。你确定要删除吗?
CM_SET_STARTUP				VPN 连接设置 "%s" 当前设置为启动连接设置。\r\n当下次重新启动计算机后，账户将被自动连接。\r\n(如果你使用的是 Windows，在用户登录到 Windows 前，自动连接将在后台模式下启动。)
CM_REMOVE_STARTUP			你希望删除 VPN 设置 "%s" 的启动连接属性吗?
CM_NO_DISCONNECT_SPAN		请设置 TCP 连接的使用寿命。
CM_HALF_MSG					当使用半双工模式时，设置的 TCP 连接数至少是2个。
CM_TOO_SMALL_INTERVAL		设置建立一个 TCP 连接的时间间隔至少是 1 秒钟
CM_DELETE_VLAN				这将删除虚拟网络适配器 "%s"。你确定删除吗?
CM_COPY_NAME_1				复件 %s
CM_COPY_NAME_2				复件 (%u) %s
CM_IMPORT_NAME_1			%s
CM_IMPORT_NAME_2			%s (%u)
CM_CERT_COLUMN_1			发给
CM_CERT_COLUMN_2			发行人
CM_CERT_COLUMN_3			有效期限
CM_CERT_DELETE_MSG			从列表中删除此证书?
CM_PASSWORD_SET				设定的密码。
CM_PASSWORD_REMOVE			设置的密码被删除。
CM_UNDER_CONSTRUCTION		未完成的。
CM_CURRENT_ACTIVE			VPN 连接设置 "%s" 的设定已经保存，但这个 VPN 连接设置当前正在线，新的设置直到下一次连接才能适用。
CM_DISCONNECT_ALL			这将断开所有的 %u 个 VPN 连接设置的当前连接。\r\n你确定要这样做吗?
CM_HTTPS_MSG				您已经选择通过 HTTP 代理服务器进行连接。\r\n\r\n平常的 HTTP 代理服务器不允许访问您所选择的 TCP 端口。\r\n当 VPN Client 通过 HTTP 代理服务器连接到 VPN Server 时，可能会通过使用 HTTPS (HTTP over SSL) 通信进行连接。\r\n在此情况下，建议您指定 443 (HTTPS 端口) 最为目标 VPN Server 的端口号。\r\n(如果您指定了一个其它端口号，可能会无法通过 HTTP 代理服务器进行连接。\r\n确定目标 VPN Server 已启用 443 端口。) \r\n\r\n如果需要详细信息，请与您计划在连接中经过的 HTTP 代理服务器的系统管理员或网络管理员联系。\r\n\r\n您是否确定改变目标 VPN Server 端口号为 443 (HTTPS 端口)?
CM_REMOTE_WARNING			您正在禁用远程管理。\r\n\r\n当前 VPN Client 管理器正连接到远程计算机 "%S" 并正在控制它的 VPN Client 服务。\r\n如果禁用远程管理，将无法继续远程连接计算机 "%S" 并通过 VPN Client 管理器对 VPN Client 服务进行控制。\r\n\r\n是否确认禁用远程管理?
CM_KEEP_INTERVAL_MSG		设置“数据包发送间隔” 为 %u 到 %u 秒。
CM_REMOTE_TITLE				可以使用 VPN Client 管理器连接另一台计算机并远程管理它的 VPN Client 服务。\r\n(注意: 远程计算机必须允许远程管理。)
CM_DESKTOP_LOCAL_PC			本地计算机
CM_DESKTOP_REMOTE_PC		计算机 %S
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_TS		终端服务 (远程桌面) 功能
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_SW		切换用户功能
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_1		目前，%s 安装在这台计算机上，提供了允许多用户登录的环境。在此情况下，VPN Client 显示的进展状态信息，错误信息和其它信息将被显示在“控制台会话”中。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_21		“会话 ID: 0，用户 %s”在这台计算机被分配为控制台进程。但是由于您已经在进程 %u 上开启 VPN Client 管理器，因此无法显示 VPN Client 上进度状态或错误等信息。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_22		目前这台计算机上的控制台会话“会话ID: 0”没有被登录。并且因为您在会话 %u 上启动了 VPN Client 管理器，因此无法显示 VPN Client 上进度状态或错误等信息。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_31		建议当此计算机的控制台会话 (会话ID: 0，用户 %s) 显示时，在此会话中启动 VPN Client 服务器并启动 VPN 连接设置“%s”。由此您将可以启动连接进程，但要承担无法检查进度状态或错误信息的风险。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_32		建议您先注销，然后再从本地登入。运行 VPN Client 管理器会话，并启动 VPN 连接设置“%s”。由此您将可以启动连接进程，但要承担无法检查进度状态或错误信息的风险。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_1		由于您在远程连接到计算机 %S 上的 VPN Client 时执行的动作，您将无法看到 VPN Client 显示的诸如进程状态或错误信息。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_2		要检查所有 VPN Client 显示的进程状态，错误和其他信息，您必须从计算机 %S 本地登入并显示控制会话 (桌面)。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_3		建议您直接从本地 (%S) 登入。运行 VPN Client 管理器会话，并启动 VPN 连接设置“%s”。由此您将可以启动连接进程，但要承担无法检查进度状态或错误信息的风险。
CM_STOP_INST_VLAN_1			要想在此计算机上安装虚拟网络适配器，您必须在“控制台会话”下启动 VPN Client 管理器。\r\n\r\n目前，此计算机上已安装 %s，且用户已登入远程会话 (会话ID: %u) 而不是控制台进程。\r\n若要安装虚拟网络适配器，必须在控制台会话 (会话ID: %u，用户 %s 已登录) 下启动 VPN Client 管理器。\r\n\r\n首先使用切换用户功能从本地登入到计算机，或在远程桌面使用 “/console” 论据功能，或切换计算机的本地控制台设备，之后启动 VPN Client 管理器，并安装虚拟网络适配器。
CM_STOP_INST_VLAN_2			要想在此计算机上安装虚拟网络适配器，您必须在“控制台会话”下启动 VPN Client 管理器。\r\n\r\n目前，此计算机上已安装 %s，且用户已登入远程会话 (会话ID: %u) 而不是控制台进程。\r\n若要安装虚拟网络适配器，必须在“控制台会话”下启动 VPN Client 管理器。\r\n(目前用户并未登入到控制台会话 (会话ID: 0)。) \r\n\r\n首先使用切换用户功能从本地登入到计算机，或在远程桌面使用 “/console” 论据功能，或切换计算机的本地控制台设备，之后启动 VPN Client 管理器，并安装虚拟网络适配器。
CM_SHORTCUT_DESKTOP_MSG		若要使用 VPN 连接设置快捷方式启动连接，您必须在“控制台会话”下运行快捷方式文件。\r\n\r\n目前用户作为远程会话 (会话ID: %u) 登入而不是控制台会话。
CM_HTTP_PROXY_WARNING		已选择“通过 HTTP 代理服务器连接”。\r\n\r\n一般情况下，HTTP 服务器只允许两种 TCP 端口作为连接到目标服务器的端口号: HTTP 协议 (TCP 端口号 80) 和 HTTPS 协议 (TCP 端口号 443)。\r\n(同样，也有的代理服务器提供更宽泛的 TCP 端口供连接使用。) \r\n\r\n当通过一台禁用除 HTTP 端口或 HTTPS 端口的 HTTP 代理服务器建立 VPN 连接时，您必须指定 443 (HTTPS 协议) 作为目标 VPN Server 的端口号。\r\n\r\n要检查您当前使用的 HTTP 代理服务器是否允许 80 或 443 意外的端口，请与 HTTP 代理服务器的管理员联系。\r\n\r\n目前 %d 指定为目标 VPN Server 的端口号。您是否要更改端口号为 443 (HTTPS 协议) ?\r\n(您所连接的 VPN Server 的 443 端口必须被设为监听状态并且空闲。) \r\n如果您无法确定，请与系统管理员或网络管理员联系。
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_0		Name
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_1		Value
CM_PASSWORD_CHANGED			密码已更改。
CM_ACCOUNT_SETTING_FILE		VPN 连接设置文件 (*.VPN)|*.vpn|所有文件 (*.*)|*.*
CM_ACCOUNT_SAVE_TITLE		输入要导出的 VPN 连接设置文件的文件名
CM_ACCOUNT_OPEN_TITLE		选择要导入的 VPN 连接设置文件
CM_ACCOUNT_FILE_BANNER		# VPN Client 连接设置文件\r\n# \r\n# 此文件是使用 VPN Client 管理器导出的。\r\n# 此文件内容可使用文本编辑器进行编辑。\r\n# 当此文件通过使用客户端连接管理器导入后可以立即被使用。\r\n\r\n
CM_FAILED_TO_OPEN_FILE		无法打开文件。
CM_FAILED_TO_SAVE_FILE		无法保存文件。
CM_ACCOUNT_PARSE_FAILED		无法从指定文件装载 VPN 连接设置。\r\n请检查文件内容。
CM_ACCOUNT_MSG_SENSITIVE	此 VPN 连接设置有用户名和密码。\r\n您想从导出的设置文件中删除这些敏感信息吗？\r\n\r\n单击“是”以删除敏感信息。\r\n在这种情况下，当他正试图连接到 VPN Server 时，用户需要输入用户名和密码。\r\n\r\n单击“否”将敏感信息留在文件内。
CM_SHORTCUT_FILE			快捷方式文件|*.lnk
CM_SHORTCUT_SAVE_TITLE		输入快捷方式文件名。
CM_SHORTCUT_UNSUPPORTED		该连接的快捷方式的功能不支持此 VPN Client 的版本。\r\n更新到新版本。
CM_SHORTCUT_COMMENT			使用 VPN 连接设置“%s”以连接到 VPN Server。
CM_SHORTCUT_ERROR			创建快捷方式失败。
CM_VPN_FILE_CLICKED			你要导入的 VPN 连接文件?
CM_VPN_FILE_IMPORT_NG		无法导入 VPN 连接设置文件。由于 VPN Client 设置已被锁定。
CM_VLAN_INSTALLING			请稍候...
CM_SECURE_MUST_LOCAL		因为目前您对远程计算机进行连接并管理 VPN Client，因此无法修改智能卡设置。
CM_DETAIL_MODE_LINK_STR		使用级联，则“通过网桥，路由模式连接”始终启用。
CM_TRAY_INITING				SoftEther VPN
CM_TRAY_NOT_CONNECTED		\r\n未连接
CM_TRAY_CONNECTING			\r\n正在连接
CM_TRAY_CONNECTED			\r\n已连接
CM_TRAY_MENU_1_SHOW			显示 VPN Client 管理器(&S)
CM_TRAY_MENU_1_HIDE			关闭 VPN Client 管理器(&O)
CM_TRAY_MENU_2_QUIT			退出 VPN Client 管理器程序(&X)
CM_TRAY_MENU_CONNECT		启动 VPN 连接(&C)
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT		断开 VPN 连接(&D)
CM_TRAY_MENU_STATUS			查看 VPN 连接状态(&I)
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT_ALL	断开所有的 VPN 连接(&A)
CM_TRAY_MENU_NEW			创建一个新的连接设置(&N)
CM_TRAY_MENU_RECENT			近使用的 VPN Server(&Y)
CM_TRAY_MENU_TRAFFIC		网格和通信速度测试工具(&R)
CM_TRAY_MENU_NETIF			查看网络设备的状态(&D)
CM_TRAY_MENU_ABOUT			关于 VPN Client 管理器(&A)
CM_TRAY_MENU_SETTING		变更运行模式(&M)
CM_TRAY_MENU_CANCEL			关闭此菜单
CM_EXIT_MESSAGE				是否退出 VPN Client 管理器程序?
CM_IMPORT_MESSAGE			从文件 "%S" 安装 VPN 连接设置 "%s"。
CM_VLAN_CREATING			创建一个新的 Windows VPN 虚拟网络适配器。\r\n\r\n这个过程可能会花费几秒或超过 1 分钟。 \r\n请稍候...\r\n\r\n(在虚拟网络适配器安装过程中，请不要执行其他操作。)
CM_SETTING_PASSWORD			该设置已被锁定。要取消这些锁定设置，您必须输入密码。
CM_EASY_MODE_NOT_ON_REMOTE	无法连接，因为远程计算机上的 VPN Client 在简易模式下运行。
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_1	启动 VPN 连接
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_2	断开(&D)
CM_EASY_ACCOUNT_WARNING		因为设置已锁定，您只能更改“代理服务器设定”，“用户验证”和“已使用的虚拟网络适配器”。
CM_EASY_INFO_1				选择一个 VPN 连接。
CM_EASY_INFO_2				单击“开始 VPN 连接”启动一个 VPN 连接。
CM_EASY_INFO_3				VPN 连接是活跃的。您可以通过点击“断开”终止连接。
CM_EXT_VOICE_MSG			扩展语音向导的部分内容运行不正常。\r\n扩展语音向导是否打开?
CM_EASY_TITLE				VPN Client 简易连接管理器
CM_EASY_CONNECTED			VPN 连接完成。
CM_EASY_CONNECTING			建立 VPN 连接中...
CM_PROXY_FROM_IE			当前 Internet Explorer 代理设置已加载。
CM_TRAY_ICON_RESTORE		托盘图标已被清除。\r\n\r\n要恢复该图标，请启动 VPN Client 管理器并在查看菜单点击“显示托盘图标”。
CM_WOULDYOULOAD_IE_PROXY	目前，这台计算机的 Internet Explorer 配置使用代理服务器"%S"。\r\n您想在新的 VPN 连接设置中应用当前代理设置吗？\r\n\r\n点击“是”使用Internet Explorer 的代理设置。\r\n点击“否”使用直接连接至 VPN Server(不是代理服务器)。\r\n此设置可以在连接设置的属性窗口、在今后的任何时间进行修改。
CM_MSG_TITLE				VPN Server "%S" (虚拟 HUB: "%S")
CM_JUMPLIST_RCCONNECT		最近使用的连接设置
CM_VPNGATE_MESSAGE			在 VPN Gate 学术项目网站上有一个公共 VPN 中继服务器列表。\r\n互联网上的任何人都可以建立 VPN 连接至任一列表上的 VPN 服务器。无需用户注册。\r\n\r\nVPN Gate 不是 SoftEther VPN 的一部分。\r\n此图标只提供了一个超链接到 http://www.vpngate.net/。\r\n\r\n安装带有 SoftEther VPN Client 的 VPN Gate Client 插件。它可用简单的配置连接到 VPN Gate 的一个公共 VPN 中继服务器。\r\n\r\n你想访问 http://www.vpngate.net/ (设在日本筑波大学) ?
CM_VLAN_REINSTALL_MSG	After reinstalling the Virtual Network Adapter driver, the current Virtual Network Adapter's MAC address will change. Also, all TCP/IP settings within the Virtual Network Adapter will reset.\r\n\r\nIn case the reinstalled Virtual Network Adapter fails to work, delete it and create a new one. If it still doesn't work properly, please create a new Virtual Network Adapter with a different name.


# VPN Gate Service
VGC_COLUMN_0			DDNS 唯一主机名
VGC_COLUMN_1			IP 地址 (主机名)
VGC_COLUMN_2			国家/地区
VGC_COLUMN_3			运行时间
VGC_COLUMN_4			VPN 会话
VGC_COLUMN_5			线路速度
VGC_COLUMN_6			Ping (Google, SE)
VGC_COLUMN_7			SSL-VPN (TCP)
VGC_COLUMN_8			UDP 支持
VGC_COLUMN_9			日志策略
VGC_COLUMN_10			累积转移
VGC_COLUMN_11			累计用户
VGC_COLUMN_12			操作员的名字
VGC_COLUMN_13			操作员的消息
VGC_COLUMN_14			总分

VGC_LOG_PERMANENT		永久的
VGC_LOG_2WEEKS			两周
VGC_LOG_NONE			无日志

VGC_UPTIME_MIN			%u 分钟
VGC_UPTIME_HOUR			%u 小时
VGC_UPTIME_DAY			%u 天
VGC_NUM_VPN				%u 会话
VGC_NUM_LOGIN			%S 登录次数

VGC_UDP_AVAILABLE		UDP OK

VGC_LIST_STR_OK			在这个地球上的 %S 公共 VPN 中继服务器 ! (更新于 %S)
VGC_LIST_STR_OK_2		%S 服务器 (更新于 %S) - 服务器列表更新失败。如果再次失败，请下载最新的 VPN Gate Client。
VGC_LIST_STR_NG			服务器列表更新失败。如果再次失败，请下载最新的 VPN Gate Client。
VGC_PROXY_MSG			如果您使用的是代理服务器，您可能无法使用不支持 TCP 443 端口、从这样的代理委托网络、作为 "SSL-VPN 连接" 的 VPN 中继服务器。
VGC_PROXY_TITLE			代理服务器用户的注意事项

VGS_NO_HUB_YET			为了设置消息，首先你得提交启用 VPN Gate 服务。在启用该服务后，重新打开此窗口，并设置消息。

VGC_TITLE				VPN Gate 插件消息

VGC_VER_DIFF			VPN Gate 客户端插件的版本与 SoftEther VPN 客户端相异。\r\n\r\n- 当前的 VPN Gate 插件: Build %u\r\n- 当前的 SoftEther VPN 客户端: Build %u\r\n\r\n推荐下载并安装 VPN Gate 插件 Build %u，否则可能出现通信错误或列表更新出错。VPN 服务器列表更新失败多次，请更新 VPN Gate 插件版本。\r\n\r\n最新的 VPN Gate 插件可用于 http://www.vpngate.net/。\r\n(如果您无法直接访问上述网站，请使用镜像站点。)\r\n\r\n)\r\n\r\n

VGS_STOP				VPN Gate 服务将在您点击 确定 按钮后停止。\r\n\r\n在 VPN Gate 服务被停止后，这台计算机将不会接受新的 VPN 连接请求，但是，仍然活跃的 VPN 会话可能会残留。\r\n (这类 VPN 会话有时在枚举中不可见。) \r\n\r\n要想彻底终止所有仍然活跃的 VPN 会话，重启 SoftEther VPN Server 或者 SoftEther VPN Client 服务，或者重新启动这台计算机。

VGS_START				This will activate the VPN Gate Relay Service function.\r\n\r\nVPN Gate Relay Service function must be activated by your own risk.\r\nSome countries prohibit using of encrypted VPN by laws.\r\nFor more details about VPN Gate Relay Service please visit http://www.vpngate.net/en/join.aspx.\r\n\r\nThe VPN Gate Academic Experiment Service is operated as a research project at the graduate school on University of Tsukuba, Japan. The service is governed under the Japanese laws. Other countries' laws are none of our concerns nor responsibilities.\r\n\r\nBy nature, there are almost 200 countries in the World, with different laws. It is impossible to verify every countries' laws and regulations and make the software comply with all countries' laws in advance to release the software. If a user uses VPN Gate service in a specific country, and damaged by public servants of the authority, the developer of either the service or software will never be liable to recover or compensate such damages or criminal responsibilities.\r\nBy using this software and service, the user must observe all concerned laws and rules with user's own responsibility. The user will be completely liable to any damages and responsibilities which are results of using this software and service, regardless of either inside or outside of Japan's territory.\r\nIf you don't agree nor understand the above warnings, do not use any of VPN Gate Academic Experiment Service functions.



#关于服务 (Win32)
SVC_HELP					“%s (%S) 的命令行参数”\r\n\r\n此程序 (%s) 是一个后台任务运行进程。通过指定以下命令行参数启动程序。\r\n\r\n\r\n/install …… 在 Windows 安装 %s 服务 (服务名: %S)。之后服务自动启动。\r\n\r\n/uninstall …… 从 Windows 卸载 %s 服务 (服务名: %S)。\r\n\r\n/start …… 启动 %s 服务 (服务名: %S)。\r\n\r\n/stop …… 停止 %s 服务 (服务名: %S)。\r\n\r\n/test …… 启动 %s 程序的测试模式。(调试用) \r\n\r\n/usermode … 启动 %s 程序的用户模式。(如果可用)\r\n\r\n/usermode_showtray …… 用户模式下启动时，显示任务栏图标。(若之前设为隐藏)\r\n\r\n/usermode_hidetray …… 用户模式下启动时，隐藏任务栏图标。\r\n\r\n\r\n注意: 除 /test 和 /usermode 之外的命令仅在 Windows NT / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 下有效。
SVC_NT_ONLY					命令相关的服务仅在 Windows NT / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 下有效。\r\nWindows 98 / Me下无效。
SVC_ALREADY_INSTALLED		"%s" 服务 (服务名: %S) 已经安装在这台计算机上。你想卸载并重新安装吗?
SVC_INSTALL_OK				"%s" 服务 (服务名: %S) 已成功安装完毕。\r\n\r\n(执行路径: %s)\r\n\r\n服务启动完成。
SVC_INSTALL_FAILED			"%s" 服务 (服务名: %S) 安装失败
SVC_INSTALL_FAILED_2		"%s" 服务 (服务名: %S) 已成功安装完毕。\r\n\r\n(执行路径: %s)\r\n\r\n尝试启动失败。
SVC_NOT_INSTALLED			"%s" 服务 (服务名: %S) 没有安装在此计算机上。请使用命令行参数 /install 进行安装。
SVC_START_OK				"%s" 服务 (服务名: %S) 成功启动。
SVC_START_FAILED			"%s" 服务 (服务名: %S) 无法启动。
SVR_ALREADY_START			"%s" 服务 (服务名: %S) 已启动。
SVC_STOP_OK					"%s" 服务 (服务名: %S) 被停止。
SVC_STOP_FAILED				停止 "%s" 服务 (服务名: %S) 失败。
SVC_ALREADY_STOP			"%s" 服务 (服务名: %S) 已被停止。
SVC_UNINSTALL_OK			"%s" 服务 (服务名: %S) 已卸载。
SVC_UNINSTALL_FAILED		"%s" 服务 (服务名: %S) 无法卸载。
SVC_NOT_FOUND				字符串表中找不到服务 %S 的信息。
SVC_NOT_ADMIN				要安装 / 卸载 / 启动 / 停止服务，您必须在此计算机上有管理员权限。\r\n\r\n如果您在此计算机上有管理员账户，请登出后作为管理员再登入。\r\n如果您不了解管理员账户，请与系统管理员联系。
SVC_TEST_MSG				服务 "%s" 在测试模式下启动。\r\n\r\n单击“确定”退出服务。
SVC_TRAY_TOOLTIP			%S (用户模式)
SVC_TEST_MUTEX				可执行文件 %s 已经运行。
SVC_USERMODE_MUTEX			%s 的另一个进程已经运行。
SVC_SERVICE_MUTEX			由于服务 %S 有已启动的进程 %s，因此服务无法启动
SVC_USERMODE_MENU_1			隐藏任务栏图标(&H)
SVC_USERMODE_MENU_2			退出 %s (&X)
SVC_HIDE_TRAY_MSG			启动 %S 用户模式时将隐藏任务栏图标。\r\n从下次 %S 启动开始，图标将不会在任务栏显示。\r\n退出进程的菜单也将被隐藏。\r\n\r\n如果要在 Windows98 / Me 下退出进程，使用 Ctrl + Alt + Del 组合键然后选择结束进程。\r\n当使用其他操作系统，请使用任务管理器。\r\n\r\n要再次显示任务栏图标，在用户模式下次启动时，使用 /usermode_showtray 选项。


#关于服务 (UNIX)
UNIX_SVC_HELP			%S service program\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll Rights Reserved.\n\n%S command usage:\n %S start  - Start the %S service.\n %S stop   - Stop the %S service if the service has been already started.\n\n
UNIX_SVC_STARTED		The %S service has been started.\n
UNIX_SVC_STOPPING		Stopping the %S service ...\n
UNIX_SVC_STOPPED		%S service has been stopped.\n
UNIX_SVC_STOP_FAILED	Stopping %S service was failed.\n
UNIX_SVC_ALREADY_START	%S service has been already started.\nRun the "%S stop" command to stop this service.\n
UNIX_SVC_NOT_STARTED	%S service has not yet been started.\nRun the "%S start" to start this service.\n
UNIX_SVC_ERROR_FORK		Failed to create child process for the %S service.\n
UNIX_SVC_NONROOT		\nWarning: The current user context is non-root. It is recommended to run the VPN service by the root user. Although the VPN service may run under non-root users, some privilege-required functions (e.g. the local bridge function) need the root privilege.\n


# 服务定义 (SoftEther VPN Client)
SVC_VPNCLIENT_NAME			vpnclient
SVC_VPNCLIENT_TITLE			SoftEther VPN Client
SVC_VPNCLIENT_DESCRIPT		它为 SoftEther VPN Client 管理虚拟网络适配器设备驱动和连接服务。当服务停止时，此计算机将无法使用 SoftEther VPN Client 连接到 SoftEther VPN Server。


# 服务定义 (SoftEther VPN Server)
SVC_VPNSERVER_NAME			vpnserver
SVC_VPNSERVER_TITLE			SoftEther VPN Server
SVC_VPNSERVER_DESCRIPT		它管理 SoftEther VPN Server 服务进程。SoftEther VPN Server 通过 TCP/IP 协议提供高性能 SoftEther VPN Server 功能。当此服务被停止时，此计算机上的 SoftEther VPN Client 也将停止，且 SoftEther VPN Client 将无法与此计算机建立 VPN 连接。


# 服务定义 (SoftEther VPN Bridge)
SVC_VPNBRIDGE_NAME			vpnbridge
SVC_VPNBRIDGE_TITLE			SoftEther VPN Bridge
SVC_VPNBRIDGE_DESCRIPT		它管理 SoftEther VPN Bridge 服务进程。SoftEther VPN Bridge 提供此计算机连接的网络与远程 SoftEther VPN Server 之间的连接。当此服务被停止时，此计算机上的 SoftEther VPN Bridge 也将停止，且无法再通过网桥连接进行通信。


# 服务定义 (SoftEther VPN Client)
SVC_SEVPNCLIENTDEV_NAME			sevpnclientdev
SVC_SEVPNCLIENTDEV_TITLE			SoftEther VPN Client Developer Edition
SVC_SEVPNCLIENTDEV_DESCRIPT		它为 SoftEther VPN Client 管理虚拟网络适配器设备驱动和连接服务。当服务停止时，此计算机将无法使用 SoftEther VPN Client 连接到 SoftEther VPN Server。


# 服务定义 (SoftEther VPN Server)
SVC_SEVPNSERVERDEV_NAME			sevpnserverdev
SVC_SEVPNSERVERDEV_TITLE			SoftEther VPN Server Developer Edition
SVC_SEVPNSERVERDEV_DESCRIPT		它管理 SoftEther VPN Server 服务进程。SoftEther VPN Server 通过 TCP/IP 协议提供高性能 SoftEther VPN Server 功能。当此服务被停止时，此计算机上的 SoftEther VPN Client 也将停止，且 SoftEther VPN Client 将无法与此计算机建立 VPN 连接。


# 服务定义 (SoftEther VPN Bridge)
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_NAME			sevpnbridgedev
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_TITLE			SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_DESCRIPT		它管理 SoftEther VPN Bridge 服务进程。SoftEther VPN Bridge 提供此计算机连接的网络与远程 SoftEther VPN Server 之间的连接。当此服务被停止时，此计算机上的 SoftEther VPN Bridge 也将停止，且无法再通过网桥连接进行通信。


# 服务定义 (SoftEther VPN User-mode Router)
SVC_VPNROUTER_NAME		vpnrouter
SVC_VPNROUTER_TITLE		SoftEther VPN Router Developer Edition
SVC_VPNROUTER_DESCRIPT	这是用来管理 SoftEther VPN 路由器(服务模式)的服务器进程。 SoftEther VPN 的路由器是一个程序，它提供了一个虚拟 NAT 和 DHCP 服务器，在用户模式下运行，通过使用简单的操作，它可以建立一个在虚拟 IP 网络和一个物理 IP 网络之间的安全连接。如果此服务被停止，在这台电脑上的 SoftEther VPN 路由器将停止， SoftEther VPN Client 将无法在这台电脑上使用路由服务。


# サービス定義 (EtherLogger)
SVC_ELOGSVC_NAME		elogsvc
SVC_ELOGSVC_TITLE		SoftEther EtherLogger Developer Edition
SVC_ELOGSVC_DESCRIPT	SoftEther EtherLogger 是一个捕捉从局域网卡连接到电脑上数据流的服务，保存由管理员指定类型的数据包的包头日志，所有数据以文本文件格式。


#关于 SoftEther VPN Server 管理器
SM_TITLE					SoftEther VPN Server 管理器 Developer Edition
SM_LOCALHOST				本地主机 (此服务器)
SM_SERVER_BRIDGE_TITLE		管理 VPN Bridge "%S"
SM_S_VHUB_BRIDGE			当使用 VPN Bridge 时，管理虚拟 HUB“BRIDGE”运行 VPN Bridge 的管理。
SM_DISCONNECTED				管理连接已断开。
SM_MIKAN					未完成。
SM_MAIN_COLUMN_1			设置名称
SM_MAIN_COLUMN_2			VPN Server 主机名(地址)
SM_MAIN_COLUMN_3			操作模式
SM_MODE_SERVER				整个 VPN Server
SM_MODE_HUB					%S
SM_EDIT_CAPTION_1			新的连接设置
SM_EDIT_CAPTION_2			%s 的编辑
SM_SETTING_EXISTS			与连接设置 "%s" 同名的连接设置已经注册。请指定一个不同的名称。
SM_SETTING_DELETE_MSG		是否确定删除连接设置 "%s"?
SM_PASSWORD_TYPE_STR		管理连接用密码
SM_HUB_COLUMN_1				虚拟 HUB 名
SM_HUB_COLUMN_2				状态
SM_HUB_COLUMN_3				类型
SM_HUB_COLUMN_4				用户
SM_HUB_COLUMN_5				组
SM_HUB_COLUMN_6				会话
SM_HUB_COLUMN_7				MAC 表
SM_HUB_COLUMN_8				IP 表
SM_HUB_COLUMN_9				登录次数
SM_HUB_COLUMN_10			最后登录时间
SM_HUB_COLUMN_11			最后通信时间
SM_HUB_ONLINE				在线
SM_HUB_OFFLINE				离线
SM_HUB_STANDALONE			独立
SM_HUB_STATIC				静态虚拟 HUB
SM_HUB_DYNAMIC				动态虚拟 HUB
SM_SERVER_STANDALONE		独立服务器
SM_FARM_CONTROLLER			群集控制器
SM_FARM_MEMBER				群集成员服务器
SM_INFORMATION				最新信息
SM_HUB_STATUS_CAPTION		虚拟 HUB "%s" 状态
SM_HUB_STATUS_HUBNAME		虚拟 HUB 名称
SM_HUB_STATUS_ONLINE		状态
SM_HUB_TYPE					类型
SM_HUB_NUM_SESSIONS			会话数
SM_HUB_NUM_SESSIONS_CLIENT	会话数 (客户端)
SM_HUB_NUM_SESSIONS_BRIDGE	会话数 (网桥)
SM_HUB_NUM_ACCESSES			访问列表
SM_HUB_NUM_USERS			用户数
SM_HUB_NUM_GROUPS			组数
SM_HUB_NUM_MAC_TABLES		MAC 表数
SM_HUB_NUM_IP_TABLES		IP 表数
SM_HUB_SECURE_NAT			SecureNAT 机能
SM_HUB_SECURE_NAT_YES		有效
SM_HUB_SECURE_NAT_NO		无效
SM_HUB_NUM_LOGIN			登录次数
SM_HUB_LAST_LOGIN_TIME		最后登录时间
SM_HUB_LAST_COMM_TIME		最后通信时间
SM_HUB_CREATED_TIME			创建日期
SM_STATUS_COLUMN_1			项目
SM_STATUS_COLUMN_2			值

SM_ST_SEND_UCAST_NUM		发送单播数据包
SM_ST_SEND_UCAST_SIZE		发送单播总量
SM_ST_SEND_BCAST_NUM		发送广播数据包
SM_ST_SEND_BCAST_SIZE		发送广播总量

SM_ST_RECV_UCAST_NUM		接收单播数据包
SM_ST_RECV_UCAST_SIZE		接收单播总量
SM_ST_RECV_BCAST_NUM		接收广播数据包
SM_ST_RECV_BCAST_SIZE		接收广播总量

SM_ST_NUM_PACKET_STR		%S 数据包
SM_ST_SIZE_BYTE_STR			%S 字节

CM_EDIT_HUB_1				新的虚拟 HUB
CM_EDIT_HUB_2				%S 的属性

CM_EDIT_HUB_STANDALONE		当前，服务器正以独立模式运行。而该虚拟 HUB 作为一个独立的 HUB 运行。
CM_EDIT_HUB_TYPE_FIXED		当前，服务器正以群集模式运行。如果虚拟 HUB 处于这种模式，动态变化将无法进行。
CM_EDIT_HUB_CREATED			一个新的虚拟 HUB "%S" 已经建立
CM_OFFLINE_MSG				你想切换 "%s" 到离线状态?\r\n\r\n如果您切换虚拟 HUB 至离线状态，当前连接到虚拟 HUB 上的所有会话将无法连接。
CM_DELETE_HUB_MSG			你想删除"%S"吗?\r\n\r\n如果你删除虚拟 HUB，当前连接到虚拟 HUB 的所有会话将被断开，新的会话将无法连接。\r\n这还将删除所有 HUB 设置，用户对象，组对象，证书和级联连接。\r\n\r\n一旦你将虚拟 HUB 删除，将无法恢复。\r\n你确定要删除吗?
CM_HUB_DELETED_MSG			虚拟 HUB "%S" 被删除。
CM_LISTENER_COLUMN_1		端口号
CM_LISTENER_COLUMN_2		状态
CM_LISTENER_TCP_PORT		TCP %u
CM_LISTENER_ONLINE			监听中
CM_LISTENER_OFFLINE			停止中
CM_LISTENER_ERROR			错误
CM_DELETE_LISTENER_MSG		监听器 (TCP 端口 %u) 将删除。从现在起，将无法连接到该端口。\r\n你确定要这样做吗?
CM_STOP_LISTENER_MSG		监听器 (TCP 端口 %u) 将停止。监听器将无法连接到该端口直到重新启动静听器。\r\n\r\n你确定吗?
CM_CLOSE_BUTTON				关闭
CM_CERT_SET_MSG				设置了新的服务器证书。\r\n\r\nIf you are using OpenVPN protocols, please mind that you may have to update the inline certificate data in the OpenVPN configuration file.
CM_SHORTCUT_DISCONNECT		已经连接到指定的目标。 \r\n\r\n你想断开吗?



SM_SERVER_STATUS			服务器状态
SM_ST_SERVER_TYPE			服务器类型
SM_ST_NUM_TCP				活跃 TCP 插口数
SM_ST_NUM_TCP_LOCAL			活跃 TCP 插口数 (此服务器)
SM_ST_NUM_TCP_REMOTE		活跃 TCP 插口数 (其他成员服务器)
SM_ST_NUM_HUB_TOTAL			虚拟 HUB 数
SM_ST_NUM_HUB_STATIC		静态虚拟 HUB 数
SM_ST_NUM_HUB_DYNAMIC		动态虚拟 HUB 数
SM_ST_NUM_SESSION_TOTAL		会话数
SM_ST_NUM_SESSION_LOCAL		会话数 (此服务器)
SM_ST_NUM_SESSION_REMOTE	会话数 (其他成员服务器)
SM_ST_NUM_MAC_TABLE			MAC 地址表数
SM_ST_NUM_IP_TABLE			IP 地址表数
SM_ST_NUM_USERS				用户数
SM_ST_NUM_GROUPS			组数
SM_ST_CLIENT_LICENSE		使用客户端连接许可证数 (此服务器)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE		使用网桥连接许可证数 (此服务器)
SM_ST_CLIENT_LICENSE_EX		使用客户端连接许可证数 (整个群)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE_EX		使用网桥连接许可证数 (整个群)
SM_ST_START_TIME			服务器启动时间
SM_ST_CURRENT_TIME			当前时间
SM_ST_CURRENT_TICK			64 位高精度逻辑系统时钟
SM_ST_TOTAL_MEMORY			总逻辑内存空间
SM_ST_USED_MEMORY			已用逻辑内存空间
SM_ST_FREE_MEMORY			可用逻辑内存空间
SM_ST_TOTAL_PHYS			总物理内存空间
SM_ST_USED_PHYS				已用的物理内存空间
SM_ST_FREE_PHYS				可用物理内存空间
SM_ST_RAM_SIZE_KB			%S 字节
SM_INFO_TITLE				VPN Server 版本信息
SM_INFO_PRODUCT_NAME		产品名称
SM_INFO_VERSION				版本
SM_INFO_BUILD				内部标号
SM_INFO_HOSTNAME			主机名称
SM_OS_SYSTEM_NAME			操作系统类型
SM_OS_PRODUCT_NAME			操作系统产品名称
SM_OS_SERVICE_PACK			服务包
SM_OS_SP_TAG				Service Pack %u
SM_OS_VENDER_NAME			操作系统制造商
SM_OS_VERSION				操作系统版本
SM_OS_KERNEL_NAME			操作系统内核分类
SM_OS_KERNEL_VERSION		操作系统内核版本
SM_CONNECTION_TYPE_0		客户端
SM_CONNECTION_TYPE_1		初始化中
SM_CONNECTION_TYPE_2		登录
SM_CONNECTION_TYPE_3		追加连接
SM_CONNECTION_TYPE_4		群集 RPC
SM_CONNECTION_TYPE_5		管理用 RPC
SM_CONNECTION_TYPE_6		HUB 枚举 RPC
SM_CONNECTION_TYPE_7		更改密码
SM_CONNECTION_TYPE_8		MS-SSTP 连接
SM_CONNECTION_TYPE_9		OpenVPN 连接
SM_CONN_COLUMN_1			连接名称
SM_CONN_COLUMN_2			连接源
SM_CONN_COLUMN_3			连接开始
SM_CONN_COLUMN_4			类型
SM_HOSTNAME_AND_PORT		%S:%u
SM_CONN_DISCONNECT_MSG		连接 %s 将断开。\r\n你确定要这么做吗?
SM_CONNINFO_CAPTION			连接 %s 的信息
SM_CONNINFO_NAME			连接名称
SM_CONNINFO_TYPE			连接类型
SM_CONNINFO_HOSTNAME		客户端主机名称
SM_CONNINFO_IP				客户端 IP 地址
SM_CONNINFO_PORT			客户端口号 (TCP)
SM_CONNINFO_TIME			连接开始
SM_CONNINFO_SERVER_STR		服务端产品名
SM_CONNINFO_SERVER_VER		服务端版本
SM_CONNINFO_SERVER_BUILD	服务端内部标号
SM_CONNINFO_CLIENT_STR		客户端产品名
SM_CONNINFO_CLIENT_VER		客户端版本
SM_CONNINFO_CLIENT_BUILD	客户端内部标号
SM_FARM_REBOOT_MSG			你将要更改群集配置。\r\n\r\n当你更改群集配置时，所有当前为管理而进行的会话和连接 (包括此管理连接) 将断开，服务端程序将重新启动。\r\n当服务端用户较多的时候，重新启动需要用一分钟的时间。\r\n\r\n单击“确定”自动断开与服务器的连接。要继续管理，你需要重新连接到服务器。
SM_FM_COLUMN_1				类型
SM_FM_COLUMN_2				连接开始时间
SM_FM_COLUMN_3				主机名称
SM_FM_COLUMN_4				点
SM_FM_COLUMN_5				会话数
SM_FM_COLUMN_6				TCP 连接数
SM_FM_COLUMN_7				运行 HUB 数
SM_FM_COLUMN_8				使用客户端连接许可证
SM_FM_COLUMN_9				使用网桥连接许可证
SM_FM_CONTROLLER			控制器
SM_FM_MEMBER				成员
SM_FMINFO_TYPE				服务器类型
SM_FMINFO_CONNECT_TIME		连接建立时间
SM_FMINFO_IP				IP 地址
SM_FMINFO_HOSTNAME			主机名称
SM_FMINFO_POINT				点
SM_FMINFO_WEIGHT			性能标准比
SM_FMINFO_NUM_PORT			公共端口数
SM_FMINFO_PORT				%u 个公共端口 (TCP/IP)
SM_FMINFO_NUM_HUB			运行虚拟 HUB 数
SM_FMINFO_HUB				%u 个虚拟 HUB
SM_FMINFO_HUB_TAG_1			%S (动态)
SM_FMINFO_HUB_TAG_2			%S (静态)
SM_FMINFO_NUM_SESSION		会话数
SM_FMINFO_NUN_CONNECTION	TCP 连接数
SM_FMINFO_CAPTION			群集成员服务器状态
SM_FC_STATUS_CAPTION		群集控制器连接状态
SM_FC_IP					控制器的 IP 地址
SM_FC_PORT					控制器的 TCP/IP 端口
SM_FC_STATUS				连接状态
SM_FC_ONLINE				在线
SM_FC_OFFLINE				离线
SM_FC_LAST_ERROR			最后发生的错误
SM_FC_ERROR_TAG				%s (错误代码: %u)
SM_FC_START_TIME			连接开始时间
SM_FC_FIRST_TIME			第一个连接建立时间
SM_FC_CURRENT_TIME			当前连接建立时间
SM_FC_NUM_TRY				尝试连接数
SM_FC_NUM_CONNECTED			成功连接数
SM_FC_NUM_FAILED			失败的连接数
SM_FC_NOT_CONNECTED			(未连接)
SM_CHANGE_PASSWORD_1		您输入的密码不匹配。请在“确认”栏输入与“密码”栏相同的密码。
SM_CHANGE_PASSWORD_2		您输入了一个空密码。是否继续?
SM_CHANGE_PASSWORD_3		密码已更改。
SM_USER_COLUMN_1			用户名
SM_USER_COLUMN_2			全名
SM_USER_COLUMN_3			所属组
SM_USER_COLUMN_4			描述
SM_USER_COLUMN_5			认证方法
SM_USER_COLUMN_6			登录回数
SM_USER_COLUMN_7			上次登录时间
SM_AUTHTYPE_0				匿名身份验证
SM_AUTHTYPE_1				密码验证
SM_AUTHTYPE_2				特定证书认证
SM_AUTHTYPE_3				签名证书认证
SM_AUTHTYPE_4				RADIUS 身份验证
SM_AUTHTYPE_5				NT 域认证
SM_NO_GROUP					－
SM_USER_DELETE_MSG			这将删除用户 "%s"。您是否确认要这样做?
SM_EDIT_USER_CAPTION_1		创建新用户
SM_EDIT_USER_CAPTION_2		用户 %S 属性
SM_EDIT_USER_CERT_INFO		用户使用“特定证书认证”将根据是否 SSL 客户端证书与用户事先设置的证书完整匹配而被允许或拒绝连接。
SM_EDIT_USER_POL_DLG		用户 %S 的安全策略
SM_POLICY_DEF_CAPTION		安全策略
SM_LIMIT_STR				指定一个在 %u 与 %u 之间的整数。
SM_POLICY_INIT_TITLE		从左边的列表中选择一个策略项目。
SM_USER_CREATE_OK			用户 %S 已创建。
SM_USERINFO_CAPTION			用户 "%S" 的信息
SM_USERINFO_NAME			用户名
SM_USERINFO_GROUP			组名
SM_USERINFO_CREATE			创建日期
SM_USERINFO_UPDATE			更新日期
SM_USERINFO_EXPIRE			有效期限
SM_USERINFO_NUMLOGIN		登录数
SM_GROUPLIST_NAME			组名
SM_GROUPLIST_REALNAME		全名
SM_GROUPLIST_NOTE			描述
SM_GROUPLIST_NUMUSERS		用户数
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_1		创建新组
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_2		组 %S 属性
SM_GROUP_CREATED			组 %S 已创建。
SM_GROUP_DELETE_MSG			您是否确定删除组 "%S" ?
SM_GROUP_POLICY_CAPTION		组 %S 的安全策略
SM_GROUP_MEMBER_STR			(仅显示属于组 %S 的用户)
SM_SELECT_GROUP				选择(&S)
SM_SELECT_NO_GROUP			无(&N)
SM_SELECT_ALT_GROUP			选择一个组(&G)...
SM_ACCESS_COLUMN_0			ID
SM_ACCESS_COLUMN_1			行为
SM_ACCESS_COLUMN_2			状态
SM_ACCESS_COLUMN_3			优先级
SM_ACCESS_COLUMN_4			备注
SM_ACCESS_COLUMN_5			目录
SM_ACCESS_COLUMN_6			唯一 ID
SM_ACCESS_PASS				通过
SM_ACCESS_DISCARD			舍弃
SM_ACCESS_ENABLE			有效
SM_ACCESS_DISABLE			无效
SM_ACCESS_PROTO_1			所有 IPv4 / IPv6 协议
SM_ACCESS_PROTO_2			6 (TCP/IP 协议)
SM_ACCESS_PROTO_3			17 (UDP/IP 协议)
SM_ACCESS_PROTO_4			1 (ICMPv4 协议)
SM_ACCESS_PROTO_5			58 (ICMPv6 协议)
SM_ACCESS_PROTO_6			指定 IP 协议号
SM_SELECT_USER				选择(&S)
SM_SELECT_NO				不要选择(&N)
SM_PLEASE_SELECT			选择用户。
SM_LINK_COLUMN_1			连接设置名
SM_LINK_COLUMN_2			状态
SM_LINK_COLUMN_3			建立时间
SM_LINK_COLUMN_4			目标 VPN Server
SM_LINK_COLUMN_5			目标虚拟 HUB
SM_LINK_STATUS_OFFLINE		离线 (已停止)
SM_LINK_STATUS_ERROR		错误 %u:%s
SM_LINK_STATUS_ONLINE		在线 (已建立)
SM_LINK_POLICY_GROUP		级联连接设置
SM_LINK_POLICY_CAPTION		安全策略设置适用于级联会话
SM_LINK_CONNECTING			连接处理中
SM_LINK_SAVE_ONLINE			级联连接设置 "%s" 被改变，但因为级联连接当前正在线，此设置在下次连接建立前不会生效。
SM_LINK_DELETE_MSG			是否确定删除级联连接 "%s" ?
SM_LINK_OFFLINE_MSG			目前级联 "%s" 是活跃的。是否要断开连接?
SM_LINK_STATUS_CAPTION		级联连接 "%s" 的连接状态
SM_LOG_SWITCH_0				无切换
SM_LOG_SWITCH_1				每秒切换
SM_LOG_SWITCH_2				每分钟切换
SM_LOG_SWITCH_3				每小时切换
SM_LOG_SWITCH_4				每天切换
SM_LOG_SWITCH_5				每月切换
SM_SESS_DISCONNECT_MSG		是否确定断开会话 "%S" ?
SM_SESS_COLUMN_1			会话名
SM_SESS_COLUMN_2			位置
SM_SESS_COLUMN_3			用户名
SM_SESS_COLUMN_4			源主机名称
SM_SESS_COLUMN_5			TCP 连接
SM_SESS_COLUMN_6			传输字节
SM_SESS_COLUMN_7			传输数据包
SM_SESS_COLUMN_8			VLAN ID
SM_SESS_NORMAL				本地会话
SM_SESS_LOCAL				本地会话
SM_SESS_LOCAL_2				%S 上
SM_SESS_REMOTE				%S 上
SM_SESS_LINK				级联连接
SM_SESS_LINK_HOSTNAME		虚拟主机
SM_SESS_LINK_TCP			无
SM_SESS_SNAT				SecureNAT 会话
SM_SESS_SNAT_HOSTNAME		虚拟主机
SM_SESS_SNAT_TCP			无
SM_SESS_BRIDGE				本地网桥会话
SM_SESS_BRIDGE_HOSTNAME		以太网桥
SM_SESS_LAYER3_HOSTNAME		虚拟 3 层交换机
SM_SESS_BRIDGE_TCP			无
SM_SESS_STATUS_CAPTION		"%S" VPN 会话的状态
SM_SESS_STATUS_USERNAME		用户名 (认证)
SM_SESS_STATUS_REALUSER		用户名 (数据库)
SM_SESS_STATUS_GROUPNAME	用户組名
SM_CLIENT_IP				客户端 IP 地址
SM_CLIENT_HOSTNAME			客户端名称
SM_NODE_CLIENT_NAME			客户端产品名称 (报告的)
SM_NODE_CLIENT_VER			客户端版本 (报告的)
SM_NODE_CLIENT_BUILD		客户端内部标号 (报告的)
SM_NODE_SERVER_NAME			服务端产品名 (报告的)
SM_NODE_SERVER_VER			服务端版本 (报告的)
SM_NODE_SERVER_BUILD		服务端内部标号 (报告的)
SM_NODE_CLIENT_OS_NAME		客户端操作系统名称 (报告的)
SM_NODE_CLIENT_OS_VER		客户端操作系统版本 (报告的)
SM_NODE_CLIENT_OS_PID		客户端操作系统产品编号 (报告的)
SM_NODE_CLIENT_HOST			客户端主机名 (报告的)
SM_NODE_CLIENT_IP			客户端 IP 地址 (报告的)
SM_NODE_CLIENT_PORT			客户端端口 (报告的)
SM_NODE_SERVER_HOST			服务器主机名称 (报告的)
SM_NODE_SERVER_IP			服务器 IP 地址 (报告的)
SM_NODE_SERVER_PORT			服务器端口 (报告的)
SM_NODE_PROXY_HOSTNAME		代理主机名称 (报告的)
SM_NODE_PROXY_IP			代理 IP 地址 (报告的)
SM_NODE_PROXY_PORT			代理端口 (报告的)
SM_MAC_COLUMN_1				会话名
SM_MAC_COLUMN_2				MAC 地址
SM_MAC_COLUMN_3				创建时间
SM_MAC_COLUMN_4				更新时间
SM_MAC_COLUMN_5				位置
SM_MAC_COLUMN_1A			VLAN ID
SM_SESSION_FILTER			\ (仅显示属于会话 %S 的项)
SM_IP_COLUMN_1				会话名
SM_IP_COLUMN_2				IP 地址
SM_IP_COLUMN_3				创建时间
SM_IP_COLUMN_4				更新时间
SM_IP_COLUMN_5				位置
SM_MAC_IP_DHCP				%S (DHCP)
SM_MACIP_LOCAL				在此服务器上
SM_MACIP_SERVER				%S 上
SM_SNAT_STATUS				SecureNAT 运行状态
SM_SNAT_NUM_SESSION			%u 个会话
SM_SNAT_NUM_CLIENT			%u 个客户端
SM_SNAT_IS_KERNEL			内核模式 NAT 功能是活跃的
SM_SNAT_IS_RAW				Raw IP mode NAT 功能是活跃的
SM_BRIDGE_TOO_OLD_VER		当前连接的 VPN Server 版本不支持本地网桥功能。\r\n请更新到最新版本。
SM_BRIDGE_UNSUPPORTED		当前连接的 VPN Server 运行的操作系统无法使用本地网桥功能。请参阅 VPN Server 在线文档以获得支持本地网桥功能的操作系统列表。
SM_BRIDGE_WPCAP_REMOTE		为在此 VPN Server 上使用本地网桥功能，您必须安装 WinPcap 软件。WinPcap 软件当前没有在服务器上安装。\r\n\r\n要进行 WinPcap 软件的安装，您必须在运行 VPN Server 的服务器上启动 SoftEther VPN Server 管理器，然后连接到本机 (您自己计算机的位置)，打开本地网桥功能设置窗口。\r\n首先退出此管理会话，然后在此服务器上启动 SoftEther VPN Server 管理器之后，连接到本机并继续设置进程。
SM_BRIDGE_WPCAP_ROOT		为在此 VPN Server 上使用本地网桥功能，您必须安装 WinPcap 软件。\r\n\r\n若要继续安装，您必须以管理员身份登录到此计算机上。\r\n以管理员身份登陆，然后再次启动 SoftEther VPN Server 管理器。
SM_BRIDGE_WPCAP_INSTALL		为在此 VPN Server 上使用本地网桥功能，您必须安装 WinPcap 软件。WinPcap 软件当前没有在服务器上安装。\r\n\r\nWinPcap 是一个与 VPN Server 捆绑在一起的免费软件。\r\n\r\n请问您是否开始安装 WinPcap ?
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT1		WinPcap 安装完成后，您在使用本地网桥功能之前必须重新启动计算机。\r\n\r\n在您手动重启计算机并启动 VPN Server 后，配置本地网桥功能的设置。
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT2		WinPcap 安装完成后，您在使用本地网桥功能之前必须重新启动计算机。\r\n\r\n重新启动 SoftEther VPN Server 会花费一点时间，但所有当前正连接到 VPN Server 的会话将被切断\r\n此管理会话也将被切断，所以您将需要重新连接。\r\n\r\n您是否要重启 SoftEther VPN Server 服务?
SM_BRIDGE_RESOURCE			无法加载 WinPcap 的驱动程序。
SM_BRIDGE_COLUMN_1			编号
SM_BRIDGE_COLUMN_2			虚拟 HUB 名称
SM_BRIDGE_COLUMN_3			网络适配器或 tap 设备名称
SM_BRIDGE_COLUMN_4			状态
SM_BRIDGE_OFFLINE			离线
SM_BRIDGE_ONLINE			运行中
SM_BRIDGE_ERROR				错误
SM_BRIDGE_OK				已添加本地网桥连接定义。
SM_BRIDGE_DELETE			您确定要从虚拟 HUB "%s" 到设备 "%s" 中删除本地网桥吗?
SM_BRIDGE_DELETE_OK			本地桥被删除。
SM_BRIDGE_INTEL				当一个网桥到物理网络适配器的新的网桥连接建立时，在某些情况下 (取决于网络适配器类型)，可能无法在虚拟网络上通过网络适配器的网桥连接进行 TCP/IP 通信。\r\n(这种现象被确认发生在 Intel 和 Broadcom 网络适配器上。)\r\n\r\n\r\n如果遇到这个问题，可以通过重启 VPN Server / Bridge 运行的计算机来补救。通常情况下通信在计算机重启后可以正常进行。\r\n\r\n\r\n此外，很多无线网络适配器在混杂模式下不会响应范松数据包请求，而导致无法使用本地网桥。如果发生这种情况，请尝试使用常规有线网络适配器来代替无线网络适配器。
SM_BRIDGE_VPN				你要连接到本地网桥 "%S"。\r\n\r\n通常情况下，网桥被建立在虚拟 HUB 与特理网卡之间。建立一个到虚拟网络适配器的本地桥是不常见的。\r\n请确保这是你的意图。\r\n\r\n你真的要继续吗?
SM_BRIDGE_INFO_1			为网桥目标选择以太网设备 (网络适配器)
SM_BRIDGE_INFO_2			输入新创建的 tap 设备的名称
SM_CONFIG_SAVED				配置文件被保存。
SM_CONFIG_SAVE_FAILED		无法保存配置文件。
SM_CONFIG_OPEN_FAILED		无法打开指定的文件。
SM_CONFIG_CONFIRM			这将在 VPN Server 应用指定的配置文件。VPN Server 将自动重启并将装载新的配置文件。当前连接到此 VPN Server 上的用户连接将被中断。此管理会话也将被切断，您将需要重新连接到服务器。\r\n\r\n您要继续吗?
SM_CONFIG_WRITE_OK			在服务端的配置文件被覆盖。
SM_AO_COLUMN_1				项目
SM_AO_COLUMN_2				值
SM_TRUE_OR_FALSE			此项目设置为 0 (false) 或 1 (true)。
SM_AO_SET_OK				虚拟 HUB 管理员选项已设定。
SM_EXT_OPTION_SET_OK		虚拟 HUB 扩展选项已设定。
SM_PASSWORD_MSG				目前此 VPN Server 没有设定管理员密码。建议设定密码。\r\n\r\n您是否要设定一个服务端管理员密码?
SM_L3_SW_COLUMN1			虚拟 3 层交换机名称
SM_L3_SW_COLUMN2			运行状态
SM_L3_SW_COLUMN3			接口数
SM_L3_SW_COLUMN4			路由表数
SM_L3_SW_ST_F_F				停止
SM_L3_SW_ST_T_F				启动 (错误)
SM_L3_SW_ST_T_T				开始 (运行)
SM_L3_SW_DEL_MSG			是否确定删除虚拟 3 层交换机 "%S" ?
SM_L3_SW_IF_COLUMN1			IP 地址
SM_L3_SW_IF_COLUMN2			子网掩码
SM_L3_SW_IF_COLUMN3			虚拟 HUB 名称
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN1		网络地址
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN2		子网掩码
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN3		网关地址
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN4		公制
SM_SECURE_NAT_MSG			您是否确定启用 SecureNAT ?\r\n\r\n如果您启用 SecureNAT，带虚拟NAT功能的虚拟路由器将被创建，在虚拟 HUB 中有一个 IP 地址。此虚拟路由器将互相影响，作为一台计算机或多台连接到虚拟网络的计算机组成的路由器。\r\n\r\n在虚拟NAT中的 SecureNAT 启用任何计算机连接到虚拟 HUB，通过 SecureNAT 建立与外部网络的通信。\r\n因此，当 SecureNAT 运行在此 VPN Server 时，无需使用本地客户端连接这台计算机的虚拟 HUB。\r\n\r\n\r\n此外，请注意如果在从虚拟 HUB 二层网段可以到达的一个地点，已有一个 DHCP 服务器，单击“SecureNAT 配置”禁用 DHCP 服务器功能，否则将有 DHCP 冲突。\r\n\r\n而且，您可以禁用 NAT 功能，只使用 DHCP 服务器，如果你想的话。
SM_CRL_COLUMN_1				证书摘要
SM_CRL_DELETE_MSG			这将删除选定的项目。你想这样做?
SM_CRL_EMPTY_MSG			没有项目被选择。\r\n如果您在证书吊销项目中进行追加，所有证书将被判断为非法，且所有证书认证模式下的客户端连接将被拒绝。\r\n\r\n您是否确认?
SM_AC_COLUMN_1				ID
SM_AC_COLUMN_2				优先级
SM_AC_COLUMN_3				行为
SM_AC_COLUMN_4				目录
SM_AC_PASS					允许
SM_AC_DENY					拒绝
SM_LOG_FILE_COLUMN_1		日志文件的名称
SM_LOG_FILE_COLUMN_2		文件大小
SM_LOG_FILE_COLUMN_3		更新日期
SM_LOG_FILE_COLUMN_4		位置
SM_READ_LOG_FILE_INFO_1		请等待，直到处理完毕...
SM_READ_LOG_FILE_INFO_2		%S 处理中，%S 已完成
SM_READ_LOG_FILE_ERROR		文件没有成功下载。
SM_READ_SAVE_DLG_TITLE		指定日志文件的保存目标文件名
SM_READ_SAVE_DLG_FILTER		日志文件 (*.log)|*.log|所有文件(*.*)|*.*
SM_READ_SAVE_FAILED			无法保存日志文件。
SM_READ_SAVE_TMP_FAILED		无法写入临时文件 "%S"。
SM_READ_SAVE_OPEN_ERROR		无法打开临时文件 "%S"。 \r\n\r\n可能 .LOG 文件扩展名是不是在 Windows 分配的文件类型。
SM_LICENSE_COLUMN_1			编号
SM_LICENSE_COLUMN_2			许可证密钥
SM_LICENSE_COLUMN_3			许可证类型名
SM_LICENSE_COLUMN_4			状态
SM_LICENSE_COLUMN_5			有效期
SM_LICENSE_COLUMN_6			许可证编号
SM_LICENSE_COLUMN_7			许可证类型 ID
SM_LICENSE_COLUMN_8			服务器 ID
SM_LICENSE_COLUMN_9			序列号
SM_LICENSE_INFINITE			无限
SM_LICENSE_NO_EXPIRES		没有到期
SM_LICENSE_STATUS_EDITION	产品版本
SM_LICENSE_STATUS_RELEASE	VPN Server 的发布日期
SM_LICENSE_STATUS_SYSTEM_ID	当前服务端 ID
SM_LICENSE_STATUS_EXPIRES	目前产品许可的有效期
# ----- 不完全翻訳ここから -----
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION	认购合同的状态
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONEED	无需认购 (在这个版本不需要认购密钥)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONE		无密钥(需要添加认购密钥)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_VALID	在认购期内 [直至 %s]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_EXPIRED	认购已过期 [在%s]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD	版本允许当前合同
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD_STR	免费升级到 %s 以前发布的所有将来版本。
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE	企业功能的可用性
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_YES	是 (可用的)
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_NO		否 (不可用)
SM_LICENSE_NUM_USER			允许用户对象创建
# ----- 不完全翻訳ここまで -----
SM_LICENSE_NUM_CLIENT		允许并发客户端
SM_LICENSE_NUM_BRIDGE		允许并发 Bridge
SM_NO_LICENSE_COLUMN		注意: 
SM_NO_LICENSE				因为没有产品许可证注册，此 VPN Server 通信功能无法运行。
SM_LICENSE_DELETE_MSG		你确定要从 VPN Server 删除选定的许可证吗?
SM_SYSLOG_0					禁用系统日志发送功能
SM_SYSLOG_1					经由 Syslog 发送服务器端日志
SM_SYSLOG_2					经由 Syslog 发送服务器端和虚拟 HUB 安全日志
SM_SYSLOG_3					经由 Syslog 发送服务器端，虚拟 HUB 安全和数据包日志
SM_SETUP_INFO_1				点击“下一步”开始安装。如果你想通出安装并手动配置所有设置，请单击“关闭“”。
SM_SETUP_INFO_2				单击“关闭“，通过你自己手动配置 VPN Server 的设置。
SM_SETUP_BRIDGE_ONLY		您当前连接到 VPN Bridge ，您只能为“多点 VPN ”在每个站点创建 VPN Bridge。
SM_SETUP_BRIDGE_EDGE		每个站点的 VPN Bridge(&E)
SM_SETUP_WARNING			当前 VPN Server 或 VPN Bridge 的设置将被初始化。\r\n您是否确定?
SM_SETUP_SELECT				选择以太网设备建立桥接
SM_SETUP_NO_LICENSE_KEY		目前此 SoftEther VPN Server 上没有注册任何一个许可证。\r\n\r\n如果要作为 VPN Server 运行 SoftEther VPN Server，您必须输入一个许可证密钥。\r\n您是否要打开许可证管理器窗口? ?\r\n\r\n(作为试用版使用 VPN Server ，您必须从 SoftEther VPN Project 的网站获取试用密钥。\r\n点击“是”并点击获取或延长许可证按钮获取一个试用密钥。

# ----- 不完全翻訳ここから -----
SM_HUBEXT_OPTION_TITLE		虚拟 HUB 扩展选项
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC1	虚拟 HUB 扩展选项允许您配置这个虚拟 HUB 的详细参数。
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC2	标准，VPN Server 全部管理者及，虚拟 HUB 管理者的双方都，能编辑虚拟 HUB 高级选项。但，如果虚拟 HUB 管理选择的 deny_hub_admin_change_ext_option 默认情况下，VPN 服务器的全局管理员和各虚拟 HUB 的管理员都可以修改虚拟 HUB 扩展选项。\r\n但是，如果在虚拟 HUB 管理选项中 deny_hub_admin_change_ext_option 被设置为 1，各虚拟 HUB 的管理员就无法修改虚拟 HUB 扩展选项了 (只能查看)。
SM_VLAN_COLUMN_0			网络适配器名称
SM_VLAN_COLUMN_1			驱动程序种类
SM_VLAN_COLUMN_2			驱动程序文件名
SM_VLAN_COLUMN_3			VLAN 透明设置
SM_VLAN_COLUMN_4			全球唯一标识符(GUID)
SM_VLAN_COLUMN_5			设备实例 ID
SM_VLAN_YES					启用
SM_VLAN_NO					未启用
SM_VLAN_MSG_1				Windows 注册表配置允许网络适配器“%S”发送/接收带标签的 VLAN 数据包。\r\n\r\n然而，有些网络适配器，需要额外的设置，在本地计算机的 Windows“设备管理器”的属性里设置参数来启用巨型帧(大于 1,512 字节的以太网帧)。如果你未启用巨型帧，一些大型 VLAN 数据包将被漏掉。在大型 VLAN 数据包总是消失的情况下，请启用巨型帧。(例如，设置最大容量为 4088 字节)。Windows 设备管理器将帮您配置。\r\n\r\n此 VLAN 的透明设置已被写入到 Windows 注册表中，但是不能保证 VLAN 数据包可以被有效地传送。\r\n如果 VLAN 标记的数据包在此配置后传输失败，请参阅网络适配器“%S”的手册进行手动的、充分的配置。此外，“%S”可能不支持 VLAN 透明设置。在这种情况下，这样的网络适配器不能被用来传输 VLAN 帧。使用其他产品。\r\n\r\n要应用此设置，运行 VPN Server 的 Windows 必须重新启动。不要忘了重新启动它。

SM_VLAN_MSG_2				在网络适配器“%S”上启用了 VLAN 透明功能的 Windows 注册表参数已从注册表中删除。\r\n\r\n如果你上次做过巨型帧启用设置，手动撤消这个变化。\r\n\r\n要应用此设置，运行 VPN Server 的 Windows 必须重新启动。不要忘了重新启动它。

SM_VLAN_NOTHING				支持 VLAN 透明设置工具的电脑上“%S”没有网络适配器。\r\n\r\n但是，某些网络适配器在默认情况下能够发送 VLAN 标记的数据包，或通过由供应商提供的特定配置实用程序被配置为执行 VLAN 标记的数据包。\r\通过使用这样的网络适配器，你必须自己手动配置这些设置。
# ----- 不完全翻訳ここまで -----
SM_SERVER_ADMIN_MSG			VPN Server / Bridge "%S"
SM_ETHERIP_COLUMN_0			ISAKMP Phase 1 ID
SM_ETHERIP_COLUMN_1			虚拟 HUB 名
SM_ETHERIP_COLUMN_2			用户名
SM_ETHERIP_ADD_OK			一个新的 EtherIP / L2TPv3 客户端设置已注册。
SM_IPSEC_SETUP_QUESTION		此 VPN Server 已具有支持兼容 IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 协议的 VPN Client 或 VPN 路由器的新功能。 \r\n\r\n您可以允许 VPN Server 接受从智能手机，如 iPhone，iPad，Android，或在 Mac OS X 或 Windows 上的标准 VPN Client 的连接。\r\n\r\n您要设置 IPsec 吗？\r\n(您还可以在以后任何时间通过单击“IPSEC / L2TP设置”按钮来配置 IPsec 设置。)
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_OK	包含 OpenVPN 设置文件的 ZIP 文件“%s”。\r\n\r\n打开 ZIP 文件提取 OpenVPN 的样本配置文件，可以立即轻松地使用。\r\n您可能需要修改一点配置文件。\r\n\r\n对于详细信息，请阅读 ZIP 文件中的'readme.txt'文件。\r\n\r\n您现在想要打开这个 ZIP 文件吗？
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_NG	无法保存 ZIP 文件'%s'。
SM_OPENVPN_CONFIG_OPEN_NG	无法打开 ZIP 文件'%s'。请手动打开此文件。
SM_DDNS_IPV4_ERROR		无法通过 IPv4 到达 DDNS 服务器。
SM_DDNS_IPV6_ERROR		无法通过 IPv6 到达 DDNS 服务器。
SM_DDNS_FQDN_EMPTY		(无)
SM_DDNS_OK_MSG		动态 DNS 主机名：%S%S\r\n\r\n您可以通过指定以上 DNS 主机名访问下面的 IP 地址。\r\n\r\nIPv4 地址：%s \r\nIPv6 地址：%s\r\n\r\n您也可以指定下列主机名的特殊形式来指定 IPv4 或 IPv6 作为明确地址类型。\r\n\r\n针对 IPv4 的主机名%S.v4%S \r\n针对 IPv6 的主机名：%S.v6%S。
SM_DDNS_OK_TITLE		动态 DNS 功能
SM_DDNS_OK_MSG2		动态 DNS 主机名被更改为'%S'。\r\n\r\n单击提示读取更多的信息。
SM_DDNS_KEY_TITLE		动态 DNS 密钥
SM_DDNS_KEY_MSG			动态 DNS 密钥: %s\r\n\r\n此密钥与当前的 DDNS 名称相关联。如果你的 VPN 服务器电脑损坏，丢失了密钥，当前的 DDNS 名称将被永远占用，且其他 VPN 服务器将无法使用相同的名称。\r\n如果你想继续使用相同的名称，请在互联网服务上、或另一台电脑上、或在便笺纸上保留密钥。\r\n当在新的 VPN 服务器设置密钥时，编辑 VPN 服务器的配置文件。请在 "declare DDnsClient" 指令下，用跟随 "byte Key" 的值替换​字符串的密钥。\r\n请不要同时在两个或多个 VPN 服务器上设置相同的密钥。
SM_DDNS_KEY_ERR			无法读取 DNS 密钥。
SM_IPSEC_PSK_TOO_LONG		预共享密钥(PSK)有 10 个或更多的字母。\r\n\r\n据报道谷歌安卓的几个版本有一个 10 个或更多字母作为预共享密钥的严重故障。\r\n因此 9 个或少于 9 个字母被推荐作为预共享密钥。\r\n\r\n您要尝试其他预共享密钥吗？
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT_TITLE	如何使用高级 HTTP 重定向功能
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT	高级 HTTP 重定向(为专家)\r\n\r\n此字符串“<INFO>”是一个占位符。它可以嵌入重定向的 URL 中。\r\n\r\n嵌入 URL 示例：\r\nhttp://www.google.com/search?q=<INFO>|secret\r\n\r\n当客户端将被重定向，重定向的实际 URL 目的地将被取代如下。\r\n\r\n用户名|会话ID|IP 地址|日期和时间|哈希值\r\n\r\n替换后示例：zurukko|SID-ZURUKKO-123|219.117.219.154|20131117100354|99707160AFE7A454042B2C47B064112D652452D7\r\n\r\n各字段的详情描述如下。\r\n\r\n用户名：当前 VPN 会话的用户名将被放置。\r\n\r\n会话ID：VPN 会话的会话 ID 将被放置\r\n\r\n日期和时间：14 位数字将以'YYYYMMDDHHMMSS’格式放置(时区是 UTC)\r\n\r\n哈希值：代表 20 个字节二进制数据的一个 40 字符的十六进制字符串。二进制数据是 SHA-1 哈希函数至临时字符串的结果。在重定向 URL 中“|”符号后，临时字符串是上述字段的位阵列加上秘密字符串的结合。(在上面的例子中，“秘密”是秘密字符串)。如果在 URL 中没有“|”符号，没有哈希值将被添加。\r\n\r\n哈希值的目的：秘密字符串如密钥般有效。感谢密钥。在重定向 URL 中接收重定向查询字符串的 CGI 程序，可以验证包含在 URL 中参数的完整性。\r\n
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_MSG	URL 必须以“http://”或“https://”开始
SM_DISABLE_DDNS_HINT_CAPTION	禁用动态 DNS 功能
SM_DISABLE_DDNS_HINT		需要修改 VPN Server 的配置文件以禁用动态 DNS 功能。\r\n\r\n“declare root”指令下具有“declare DDnsClient”指令。在该指令中，你可以将“bool Disable”从false切换到 true，并重新启动 VPN Server ，然后动态 DNS 功能将被禁用。\r\n
SM_REGENERATE_CERT_MSG		VPN Server 的证书被替换为新的。\r\n\r\n这会影响到被配置验证 VPN Server 证书的所有 VPN Client。\r\n您要继续吗？
SM_DDNS_SERVER_CERT_MSG	DDNS 主机名更改为“%S”。\r\n\r\n如果您计划使用 Microsoft SSTP VPN 连接到 VPN Server ，从 Windows Vista 或 Windows 更高版本指定 DDNS 主机名为 VPN Server 的目标，由于安全原因， VPN Server 的目标主机名必须与 VPN Server 证书的 CN(Common Name)字段完全匹配。\r\n\r\n您要重新生成的服务器证书，以匹配 CN 值到“%S”吗？\r\n(单击“否”继续使用当前的服务器证书)。
SM_DDNS_SERVER_CERT_OK		VPN Server 的 SSL 证书现在已再次生成。\r\n\r\n当你让Microsoft SSTP VPN Client 连接到 VPN Server 时，你应该指定当前的 DDNS 主机名“%S”作为目标服务器的主机名。\r\n你也必须事先在 Windows 的“受信任的根证书”列表中添加这个 VPN Server 的证书。\r\n(要安装根证书到 Windows 中，在“证书“的小程序里打开 MMC，并导航到“本地计算机”。之后，你可以导入证书到的受信任的根证书列表。\r\详细说明请参考 Microsoft 的文档。)\r\n\ṛ\n您要以 X.509 格式保存新的 SSL 证书作为一个文件吗？
SM_SETUP_STEP_SECURENAT	此 VPN Server / Bridge 可能以用户模式或受其他限制正在运行，虚拟 HUB 和物理网络适配器不能桥接在一起。相反，SecureNAT 功能允许 VPN Client 与物理网络中的其他计算机进行通信。在SecureNAT功能是默认启用的。您可以配置或禁用它。
SM_SETUP_STEP_SECURENAT_TITLE	第3步。网桥虚拟 HUB 和物理网络
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNSERVER	%S VPN Server (在主机'%S'上)
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNBRIDGE	%S VPN Bridge  (在主机'%S'上)
SM_FACTORY_DEFAULT_WARNING		这将在 VPN Server / Bridge 上执行出厂复位设置。\r\n当前 VPN Server / Bridge 配置将被清除，将立即应用初始设置。\r\n在做出厂复位设置前，建议您备份当前配置。\r\n\r\n按 确定 执行出厂复位设置。 VPN Server / Bridge 将重新启动。当前的管理连接将被断开，所以请重新连接到 VPN Server / Bridge。\r\n\r\n按 "取消" 取消操作。
SM_FACTORY_DEFAULT_PERFORMED		在服务器上正在执行出厂复位操作。\r\n\r\n按“确定”退出当前 VPN Server 管理器的会话“。\r\n退出后，请重新启动 VPN Server 管理器并再次连接到 VPN Server。\r\n然后你会看到 VPN Server 复位。
SM_AZURE_STATUS_CONNECTED		状态: 已连接
SM_AZURE_STATUS_NOT_CONNECTED	状态: 没有连接
SM_NO_BRIDGE_NICS				无物理网络适配器、适合本地桥在 VPN 服务器计算机上被发现。\r\n为了创建一个本地桥，你必须在计算机上至少安装一个物理网络适配器。\r\n您不能为本地桥使用 Wi-Fi 适配器或 3G 适配器。\r\n请安装一个兼容有线以太网的物理网络适配器。\r\n\r\n如果最近安装的网络适配器没有出现，重新启动计算机。\r\n\r\n如果本地桥无论如何不能使用，你可以使用“SecureNAT 功能”代替。\r\n\r\n如果你有一定的原因使用不同寻常的网络适配器（即 Wi-Fi 网络连接适配器，3G 适配器或虚拟适配器），设置“ShowAllInterfaces”变量在“LocalBridgeList”指令为“true”，然后重启VPN服务器。然后，这些设备将出现在名单上。（仅限于高级 Windows 用户）。\r\n\r\nIf this error occurs after you upgraded Windows, please re-install SoftEther VPN Server or SoftEther VPN Bridge>
SM_CERT_MESSAGE					The current SSL self-signed root certificate on this VPN Server is in the old format.\r\n\r\nSome versions of OpenVPN Connect for Android have a bug to misinterpret SSL certificates in the old format. It might cause the connection problem from OpenVPN Connect for Android to this VPN Server.\r\n\r\nIf you are planning to use OpenVPN Connect for Android as a VPN client, it is recommended to regenerate the SSL server certificate.\r\n\r\nDo you want to regenerate the server certificate now?
SM_CERT_MESSAGE_CLI				--- Caution ---\r\n\r\nThe current SSL self-signed root certificate on this VPN Server is in the old format.\r\n\r\nSome versions of OpenVPN Connect for Android have a bug to misinterpret SSL certificates in the old format. It might cause the connection problem from OpenVPN Connect for Android to this VPN Server.\r\n\r\nIf you are planning to use OpenVPN Connect for Android as a VPN client, it is recommended to regenerate the SSL server certificate.\r\n\r\nTo regenerate and update the server certificate, execute the "ServerCertRegenerate" command after updating the VPN Server to the latest version.
SM_CERT_NEED_ROOT				The specified SSL certificate is a sub-certificate which was issued by a CA (Certificate Authority).\r\n\r\nIf you are planning to support either Microsoft SSTP or OpenVPN protocol on this VPN server, you have to install the root certificate and all intermediate certificates (if exists) on this VPN Server.\r\n\r\nTo install these certificates, copy the root certificate and all intermediate certificate files (in the X.509 format) into the "chain_certs" subdirectory on the directory which is VPN Server has been installed on.\r\n\r\nIf you don't know how to obtain root and intermediate certificate files for your certificate authority (CA), please refer to the CA's web site or contact technical support staffs of the CA.


#关于 User-mode 路由器管理工具
NM_TITLE					删除
NM_CONNECT_TITLE			删除
NM_STATUS_TAG				连接状态: %s
NM_OFFLINE					您没有连接到任何 VPN Server
NM_CONNECTING				正在连接 VPN 服务器
NM_CONNECTED				已连接到 VPN 服务器 "%S"
NM_CONNECT_ERROR			错误号 %u (%s)
NM_ACCOUNT_TITLE			删除
NM_STATUS					用户模式路由器状态
NM_STATUS_CONNECT			连接状态
NM_STATUS_TCP				NAT TCP/IP 会话数
NM_STATUS_UDP				NAT UDP/IP 会话数
NM_STATUS_ICMP				NAT ICMP 会话数
NM_STATUS_DNS				NAT DNS 会话数
NM_STATUS_DHCP				已分配的 DHCP 客户端
NM_INFO						用户模式路由器信息
NM_INFO_PRODUCT_NAME		产品名称
NM_INFO_VERSION_STR			版本信息
NM_INFO_BUILD_INFO			构建信息
NM_INFO_HOSTNAME			主机名
NM_NAT_ID					ID
NM_NAT_PROTOCOL				协议
NM_NAT_SRC_HOST				源主机
NM_NAT_SRC_PORT				源端口
NM_NAT_DST_HOST				目标主机
NM_NAT_DST_PORT				目标端口
NM_NAT_CREATED				会话生成时间
NM_NAT_LAST_COMM			最后通信时间
NM_NAT_SIZE					接收 / 发送大小
NM_NAT_TCP_STATUS			TCP 连接状态
NM_NAT_PROTO_TCP			TCP/IP
NM_NAT_PROTO_UDP			UDP/IP
NM_NAT_PROTO_DNS			DNS
NM_NAT_PROTO_ICMP			ICMP
NAT_TCP_CONNECTING			连接中
NAT_TCP_SEND_RESET			断开中
NAT_TCP_CONNECTED			已连接
NAT_TCP_ESTABLISHED			运行中
NAT_TCP_WAIT_DISCONNECT		断开中
DHCP_DHCP_ID				ID
DHCP_LEASED_TIME			租期开始时间
DHCP_EXPIRE_TIME			租期到期时间
DHCP_MAC_ADDRESS			MAC 地址
DHCP_IP_ADDRESS				分配的 IP
DHCP_HOSTNAME				客户端主机名
NM_PASSWORD_MSG				管理员密码设定完成。
NM_PUSH_ROUTE_WARNING		静态路由表中指定的文本可能有语法错误。


#关于版本信息
ABOUT_CAPTION				关于 %s
BETA_EXPIRES				因为目前安装的 SoftEther VPN 软件是测试版，您无法在完整版的更新测试版发布后继续使用此测试版。\r\n请访问 http://selinks.org/ 以获取 SoftEther VPN 软件的最新版本。


#关于日志保存
# (通用日志)
L_YES						是
L_NO						否
L_LINE						------------------------------------------------------

# (服务端日志)
LS_START_UTF8				Log Messages are written with UTF-8 Encoding Format.
LS_START_1					SoftEther VPN Server 已启动。
LS_START_2					%S %S
LS_START_3					%S
LS_END_1					SoftEther VPN Server 引擎已成功关闭。
LS_END_2					服务端引擎关闭进程已启动。
LS_STOP_ALL_LISTENER		将停止所有 TCP 监听器。
LS_STOP_ALL_LISTENER_2		已停止所有 TCP 监听器。
LS_STOP_ALL_HUB				正在停止所有虚拟 HUB。
LS_STOP_ALL_HUB_2			已停止所有虚拟 HUB。
LS_STOP_CEDAR				正在关闭 Cedar 通信模块。
LS_STOP_CEDAR_2				已关闭 Cedar 通信模块。
LS_STOP_FARM_MEMBER			正在断开到群集控制器的连接。
LS_STOP_FARM_MEMBER_2		已断开到群集控制器的连接。
LS_STOP_FARM_CONTROL		正在停止群集控制器。
LS_STOP_FARM_CONTROL_2		已停止群集控制器。
LS_ENUM_ETHERNET_1			枚举以太网设备。
LS_ENUM_ETHERNET_2			设备 %u: "%S"
LS_LOAD_CONFIG_1			正在装载配置文件。
LS_LOAD_CONFIG_2			已装载配置文件。
LS_LOAD_CONFIG_3			配置文件不存在，请尝试使用初始设置。
LS_INIT_SAVE_THREAD			开始自动保存后台任务。自动保存间隔为 %u 秒。您可以在配置文件中通过修改 AutoSaveConfigSpan 参数来修改自动保存间隔。
LS_BAD_CONFIG				配置文件内容非法。加载进程被终止。
LS_LISTENER_START_1			正在启动 TCP 监听器 (端口 %u)。
LS_LISTENER_START_2			已启动 TCP 监听器 (端口 %u)。现在开始监听客户端连接。
LS_LISTENER_START_3			无法为 TCP 监听器 (端口 %u) 设置端口为监听状态。请隔一段时间再尝试，直到成功。
LS_LISTENER_ACCEPT			在 TCP 监听器(端口 %u)上，客户端 (IP 地址 %S，主机名 "%S"，端口号 %u) 的连接已建立。
LS_LISTENER_DISCONNECT		与客户端 (IP 地址 %S，端口号 %u) 的连接已断开。
LS_LISTENER_DOS				已检测到 TCP 监听器上有 DoS 攻击(端口号 %u)。连接源 IP 地址是%S，端口号是%u。现在将强制断开此连接。
LS_LISTENER_MAXUEC			TCP 监听器是临时暂停接受新的、向内的连接，因为未决的 TCP 连接的数量超过了 %u 个。(当前值=%u)
LS_LISTENER_STOP_1			正在停止 TCP 监听器(端口 %u)
LS_LISTENER_STOP_2			已停止 TCP 监听器(端口 %u)
LS_HUB_START				虚拟 HUB "%S" 已启动。
LS_HUB_STOP					虚拟 HUB "%S" 已关闭。
LS_HUB_MAC					虚拟 HUB "%S" 的 MAC 地址是 "%S"。
LS_NODE_INFO_TAG			客户端产品名："%S"，客户端版本：%u，客户端构建号：%u，服务端产品名："%S"，服务端版本：%u，服务端构建号：%u，客户端操作系统名："%S"，客户端操作系统版本："%S"，客户端产品 ID："%S"，客户端主机名："%S"，客户端 IP 地址："%S"，客户端端口号：%u，服务端主机名："%S"，服务端 IP 地址："%S"，服务端端口号：%u，代理主机名："%S"，代理 IP 地址："%S"，代理端口号：%u，虚拟 HUB 名："%S"，客户端唯一 ID： "%S"
LS_CONNECTION_START_1		客户端 (IP 地址：%S，主机名："%S"，端口号：%u) 的连接 "%S" 已建立。
LS_SSL_START_ERROR			无法启动连接 "%S" 的 SSL 通信。错误: %s (代码 %u)
LS_CONNECTION_END_1			连接 "%S" 已结束。
LS_SSL_START				连接 "%S" 的 SSL 通信已启动。协议版本是 %S。加密算法名为 "%S"。
LS_CONNECTION_ERROR			连接 "%S"因原因 "%s" (代码 %u)已终止。
LS_FARMMEMBER_NOT_ADMIN		连接 "%S": 服务端是群集成员，但客户端在非管理员 (%S) 用户情况下，尝试直接与虚拟 HUB "%S" 连接。客户端用户名为 "%S"。访问被拒绝。
LS_HUB_NOT_FOUND			连接 "%S": 客户端正在尝试连接的虚拟 HUB "%S" 在服务端上不存在。
LS_WG_KEY_NOT_FOUND			Connection "%S": The WireGuard key is not associated with a user on the server.
LS_IP_DENIED				连接 "%S": 基于虚拟 HUB 上定义的源 IP 访问限制列表，客户端的源 IP 地址 "%S" 被拒绝。
LS_LICENSE_ERROR			连接 "%S": 因为发生许可证相关错误，客户端无法连接到服务端。
LS_BETA_EXPIRES				SoftEther VPN Server 测试版已过期。测试版使用期限已到。请从 http://selinks.org/ 下载新的测试版或完整版。
LS_TICKET_1					新的客户端鉴权票证已发布为群集成员 "%S"。虚拟机 HUB "%S"，用户名 "%S" ("%S")，会话名 "%S"，票证 "%S"。
LS_TICKET_2					新的客户端鉴权票证已从群集控制器接收。虚拟机 HUB "%S"，用户名 "%S" ("%S")，会话名 "%S"，票证 "%S"，有效期限 %u 秒。
LS_ENUM_HUB					连接 "%S": 此服务端上已枚举 %u 个虚拟 HUB 服务器。
LS_FARM_ACCEPT_1			连接 "%S": 此服务端接收到一个群集控制器连接请求，但此服务端并不是群集控制器。
LS_FARM_ACCEPT_2			连接 "%S": 此服务端接收到一个群集控制器连接请求，但认证密码错误，拒绝连接。
LS_FARM_ACCEPT_3			连接 "%S": 此服务端接收到一个群集控制器连接请求。认证成功。
LS_FARM_SERV_START			到群集成员的连接已建立。IP 地址 %S，主机名 "%S"。
LS_FARM_SERV_END			到群集成员 "%S" 的连接已删除。
LS_FARM_CONNECT_1			到群集成员 "%S" 的连接已启动。
LS_FARM_CONNECT_2			到群集成员 "%S" 的连接被拒绝。错误: %s (代码 %u)
LS_FARM_CONNECT_3			到群集成员 "%S" 的 TCP 连接失败。请间隔 %u 秒后再度尝试连接，直到连接成功。
LS_FARM_DISCONNECT			到群集控制器的连接已停止。
LS_FARM_START				已连接到群集控制器。已开始群集成员操作。VPN Server 是不是在时间许可的产品注册，VPN Client 试图连接。
LS_LICENSE_NOT_VPNSERVER	连接 "%S": 许可证错误。VPN Client 尝试连接未注册产品许可证的 VPN Server。
LS_LICENSE_NOT_VPNCLUSTER	连接 "%S": 许可证错误。此 VPN Server 上注册的许可证是禁止使用当前群集功能的类型，且一个 VPN Client 已尝试在群集模式下连接。您必须重启 VPN Server。
LS_LICENSE_VIOLATION		连接 "%S": VPN Server 发生违反许可证错误，不接受连接。
LS_LICENSE_VIOLATION_DETECTED	发现许可证违反错误，一个不同的 VPN Server 与此服务端具有相同的服务端ID "%I64u"。可能是在群集中有两个或以上 VPN Server 正在使用相同的许可证。请检查每一个 VPN Server 的许可证信息。
LS_API_AUTH_OK			HTTPS API client "%r:%u" (%S): Administration mode: "%S": The embedded HTTPS web server accepted the successful login. Username: "%S", Method: "%S", Path: "%S"
LS_API_AUTH_ERROR		HTTPS API client "%r:%u" (%S): The embedded HTTPS web server refused a login attempt. Username: "%S", Method: "%S", Path: "%S"
LS_API_RPC_CALL			HTTPS API client "%r:%u" (%S): The client called a JSON-API. Method: "%S", Returned error code: %u (0 = success), Returned error message: "%s"
LS_AZURE_START			收到来自客户端 (IP 地址：%S，端口号：%u) 的 VPN Azure 连接请求。
LS_AZURE_SSL_ERROR		无法启动与 VPN Azure 中继服务器的 SSL 通信。错误: %s (代码 %u)


# (Proto log)
LP_PREFIX_SESSION		[%s] %r:%u -> %r:%u (%s): 
LP_SESSION_CREATED		Session created.
LP_SESSION_DELETED		Session deleted.


# (WireGuard log)
LW_PREFIX_SESSION	[WireGuard] %r:%u -> %r:%u: 
LW_KEYPAIR_EXPIRED	Current keypair (%x -> %x) is expired!
LW_KEYPAIR_UNKNOWN	The packet was encrypted with an unknown keypair!
LW_DECRYPT_FAIL		Decryption failure!
LW_REPLAY_ATTACK	Replay attack detected!
LW_FLOOD_ATTACK		Flood attack detected!
LW_HUB_DISCONNECT	The administrator of the Virtual Hub has disconnected this session.


# (OpenVPN Logs)
LO_PREFIX_RAW			OpenVPN 模块:
LO_PREFIX_SESSION		OpenVPN 会话%u (%r:%u -> %r:%u):
LO_PREFIX_CHANNEL		OpenVPN 会话%u (%r:%u -> %r:%u) 通道 %u:
LO_NEW_CHANNEL			已创创建一个新通道。
LO_CHANNEL_ESTABLISHED_NEWKEY	通道已建立。(触发器: Re-key完成。)
LO_OPTION_STR_RECV		接收到的选项字符串："%S"
LO_CLIENT_CERT			Client certificate received (subject: CN="%s"), will use certificate authentication.
LO_CLIENT_UNVERIFIED_CERT		Client certificate was provided but did not pass verification (error="%S"), will use password authentication.
LO_CLIENT_NO_CERT		Client certificate is not provided, will use password authentication.
LO_OPTION_STR_SEND		发送选项字符串："%S"
LO_INITIATE_REKEY			re-keying 进程已开始。
LO_CHANNEL_ESTABLISHED		该通道成为已建立的状态。
LO_PUSH_REPLY			完整字符串回答："%S"
LO_CHANNEL_FAILED		无法连接通道。
LO_CHANNEL_DISCONNECTED_BY_HUB	此 OpenVPN 的通道被终止，因为虚拟 HUB 管理员断开了此 VPN 会话。


# (IPsec 日志)
LI_PREFIX_RAW				IPsec 模块: 
LI_PREFIX_CLIENT			IPsec 客户端 %u (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IKE				IPsec IKE 会话 (IKE SA) %u (客户端: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IPSEC				IPsec ESP 会话 (IPsec SA) %u (客户端: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_START					IPsec 2.0 版 (ISAKMP/IKEv1) 处理模块已开启。
LI_STOPPING					IPsec 2.0 版 (ISAKMP/IKEv1) 处理模块现在正在关闭。
LI_STOP						IPsec 2.0 版 (ISAKMP/IKEv1) 处理模块已正常关闭。
LI_NUM_IPSEC_SA				在关机时刻, 余下的 IPsec SA 数量是 %u。
LI_NUM_IKE_SA				在关机时刻, 余下的 IKE SA 数量是 %u。
LI_NUM_IKE_CLIENTS			在关机时刻, 余下的 IKE 客户端数量是 %u。
LI_L2TP_SERVER_STARTED		L2TP 服务器模块已开启。
LI_ETHERIP_SERVER_STARTED	EtherIP 服务器模块已开启。EtherIP 会话 ID: %u
LI_DELETE_IKE_CLIENT		IPsec 客户端对象被删除。
LI_DELETE_IKE_SA			IKE SA 对象被删除。
LI_DELETE_IPSEC_SA			IPsec SA 对象被删除。
LI_START_QM_FROM_SERVER		快速模式协商阶段是从服务器端调用。
LI_START_QM_FROM_CLIENT		快速模式协商阶段是从客户端调用。
LI_QM_DH_ERROR				Diffie-Hellman 算法的计算失败。
LI_NEW_IKE_CLIENT			新的 IPsec 客户端对象已创建。
LI_NEW_IKE_SA				新的 IKE SA 对象 (%s) 已创建。发起 Cookie: 0x%I64X, 响应 Cookie: 0x%I64X, DH 组: %S, 哈希算法: %S, 加密算法: %S, 加密密钥大小:%u 位, 寿命:%u kbytes 或 %u 秒。
LI_TAG_MAINMODE				主模式
LI_TAG_AGGRESSIVE			积极模式
LI_NEW_IPSEC_SA				新的 IPsec SA (方向:%s) 已创建。SPI: 为 0x%X, DH 组:%S, 哈希算法: %S, 加密算法: %S, 加密密钥大小: %u 位, 寿命: %u kbytes 或 %u 秒。
LI_TAG_SERVER_TO_CLIENT		服务器 -> 客户端
LI_TAG_CLIENT_TO_SERVER		客户端 -> 服务器
LI_IPSEC_SA_SPI_SET			不固定的 SPI 已修改。SPI 的新值为: 0x%X
LI_IPSEC_SA_ESTABLISHED		服务器和客户端之间的 IPsec SA 已建立。
LI_IKE_SA_ESTABLISHED		服务器和客户端之间的 IKE SA 已建立。
LI_IPSEC_NO_TRANSFORM		在从客户端的候选人里, 没有建立 IPsec SA 的适当转换被发现。
LI_IKE_NO_TRANSFORM			在从客户端的候选人里, 没有建立 IKE SA 的适当转换被发现。
LI_IKE_NO_NAT_T				此客户端与 IPSec NAT Traversal (在 IKE NAT Traversal 的 RFC 3947 协商, 或 draft-ietf-ietf-ipsec-nat-t-ike) 不兼容, 因此服务器无法接受 VPN 连接。
LI_SET_CLIENT_ID			客户端呈现的客户 ID 是 "%S".
LI_CLIENT_MERGE				此客户端 (客户端 %u) 与客户端 %u 是相同的, 因此客户端对象与客户端 %u 是相结合的。
LI_CLIENT_UPDATE			此客户端的端口号信息是更新的。


# (EtherIP日志)
LE_PREFIX					EtherIP / L2TPv3 会话 %u (%S:%u - >%S:%u): 
LE_START_MODULE				EtherIP / L2TPv3 模块已开启。
LE_STOP						EtherIP / L2TPv3 模块已关闭。
LE_NO_SETTING				错误: 没有与客户端 ID "%S" 相对应的 EtherIP / L2TPv3 设置。你必须预先在 VPN Server 上注册一个 EtherIP / L2TPv3 设置。
LE_START_IPC				在 EtherIP / L2TPv3 模块和虚拟 HUB "%S" 之间的内部连接过程。用户名是 "%S" 。IPv4 TCP MSS (最大网段尺寸) 的值是 %u 字节。
LE_IPC_CONNECT_ERROR		从 EtherIP / L2TPv3 模块到虚拟 HUB "%S" 的连接失败。错误: %u: %s
LE_IPC_CONNECT_OK			从 EtherIP / L2TPv3 模块到虚拟 HUB "%S" 的连接建立成功。
LE_RECONNECT				由于 EtherIP / L2TPv3 设置已被修改, 现在内部连接是断开的, 将会自动重新连接。


# (PPP 日志)
LP_PREFIX					%S%SPPP 会话 [%S:%u]: 
LP_CONNECTED				开始新的 PPP 会话 (上层协议: %S)。PPP 客户端 IP 地址:%S (主机名: "%S"), PPP 客户端端口: %u, PPP 服务器 IP 地址:%S, PPP 服务器端口:%u, 客户端软件: "%S" ,IPv4 TCP MSS (最大网段尺寸): %u 字节
LP_DISCONNECTED				PPP 会话已断开。
LP_PAP_REJECTED				VPN 客户端拒绝使用 "PAP" (Password Authentication Protocol、明文密码验证方法) 作为认证协议。您必须在 VPN 客户端设置上开启 PAP。
LP_PAP_MSCHAPV2_REJECTED	VPN 客户端拒绝使用 "PAP" (Password Authentication Protocol, 明文密码验证方法) 和 MS-CHAP v2 协议。您必须在 VPN 客户端设置上开启 PAP 或 MS-CHAP v2。
LP_DISCONNECTED_ABNORMAL	PPP 协议错误或 PPP 会话中断。
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_PAP	收到无效的协议 (协议号:0x%x)。在这种情况下, 只有 PAP (密码验证协议) 控制数据可以被接受。
LP_PAP_FAILED				"PAP" (密码验证协议, 明文密码验证方法) 在用户验证过程中失败。
LP_MSCHAPV2_FAILED			"MS-CHAP v2" (Microsoft Challenge and Response Protocol Version 2.0) 在用户验证过程中失败。
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_IPCP	收到无效协议 (协议号:0x%x)。在这种情况下, 只有 IPCP (IP 配置协议) 控制数据可以被接受。
LP_DATA_TIMEOUT				PPP 数据传输超时发生。PPP 客户端可能会从网络上断开。
LP_CONTROL_TIMEOUT			PPP 控制通讯超时发生。PPP 客户端没有响应。
LP_VPN_SESSION_TERMINATED	因为 VPN 会话已被系统管理员断开, PPP 会话断开。
LP_UPPER_PROTOCOL_DISCONNECTED	因为上层协议 "%S" 断开, PPP 会话断开。
LP_NORMAL_TERMINATE			由于 VPN 客户端的请求, PPP 会话断开。
LP_IP_ADDRESS_NOT_DETERMIND	虽然 VPN 客户端的 IP 地址是不固定的, VPN 客户端尝试发送数据。
LP_DHCP_REQUEST_TRYING		请求 DHCP 服务器分配 IP 地址。
LP_DHCP_REQUEST_OK			IP 地址从 DHCP 服务器被分配。客户端 IP 地址: %S, 子网掩码: %S, 默认网关: %S, 域名: "%S", DNS 服务器 1: %S, DNS 服务器 2: %S, WINS 服务器 1: %S, WINS 服务器 2: %S, DHCP 服务器 IP 地址:%S, 租赁寿命: %u 秒
LP_DHCP_REQUEST_NG			向 DHCP 服务器请求 IP 地址失败。要接受 PPP 连接, DHCP 服务器必须在现有网络上。确保任何一个在虚拟 HUB 的以太网段的 DHCP 服务器是可用的。
LP_DHCP_INFORM_TRYING		请求 DHCP 服务器获取网络信息, 如子网掩码和默认网关。
LP_DHCP_INFORM_OK			IP 网络信息从 DHCP 服务器获取。子网掩码: %S, 默认网关:%S, 域名: "%S", DNS 服务器 1: %S, DNS 服务器 2: %S, WINS 服务器 1: %S, WINS 服务器 2: %S, DHCP 服务器 IP 地址: %S
LP_DHCP_INFORM_NG			向 DHCP 服务器请求一个 IP 网络信息失败。要接受 PPP 连接, DHCP 服务器必须在现有网络上。确保任何一个在虚拟 HUB 的以太网段的 DHCP 服务器是可用的。
LP_SET_IPV4_PARAM			在 VPN 客户端的 IP 地址和其他 IP 网络信息已建立。客户端 IP 地址: %S, 子网掩码: %S, 默认网关: %S, DNS 服务器 1: %S, DNS 服务器 2: %S, WINS 服务器 1: %S, WINS 服务器 2: %S


# (虚拟 HUB 日志)
LH_ONLINE					虚拟 HUB 现在在线。
LH_OFFLINE					虚拟 HUB 现在离线。
LH_CONNECT_CLIENT			连接 "%S" (IP 地址 %S，主机名 %S，端口号 %u，客户端名 "%S"，版本 %S，内部编号 %u) 正尝试连接到虚拟 HUB。提供的认证类型是 "%s"，用户名是 "%S"。
LH_AUTH_UNKNOWN				未知的认证类型
LH_AUTH_ANONYMOUS			匿名身份验证
LH_AUTH_PASSWORD			密码验证
LH_AUTH_PLAIN_PASSWORD		外部服务器身份验证
LH_AUTH_CERT				证书验证
LH_AUTH_TICKET				票证验证
LH_AUTH_EXTERNAL			外部服务器身份验证
LH_AUTH_WIREGUARD_KEY		WireGuard public key authentication
LH_AUTH_OPENVPN_CERT		OpenVPN certificate authentication
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT	连接 "%S": 用户 "%S" 身份验证方法 RADIUS 或 Active Directory (NT 域)，但 VPN Server 是 "%S"，因为 RADIUS 或 Active Directory (NT 域)不能使用。连接被拒绝。
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	"%S" 的连接方法: 用户 "%S" 的身份验证方法被指定为 RADIUS 身份验证或 Active Directory 身份验证 (NT 域验证)。然而，这样一个外部用户身份验证功能尚未在 SoftEther VPN 的开源版本上实施。该连接将被拒绝。
LH_AUTH_CERT_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	"%S" 的连接方法: 用户 "%S" 的身份验证方法被指定为证书认证。然而，证书验证功能尚未在 SoftEther VPN 的开源版本上实施。该连接将被拒绝。
LH_AUTH_OK					连接 "%S": 成功认证为用户 "%S"。
LH_AUTH_OK_CERT				虚拟 HUB 的安全账户管理器已经从 VPN Client 接收到如下证书，且接受了其内容作为当用户 "%S" 登录时的证书: %s
LH_AUTH_NG_CERT				虚拟 HUB 的安全账户管理器已经从 VPN Client 接收到如下证书，但拒绝了其内容作为当用户 "%S" 登录时的证书，因为此证书的内容匹配虚拟 HUB 中注册的废止内容列表: %s
LH_AUTH_NG					Connection "%S": User authentication failed. The user name that has been provided was "%S", from %S.
LH_LOCAL_ONLY				连接 "%S": 远程登录拒绝，因为用户 "%S" 的密码为空。
LH_POLICY_ACCESS_NG			连接 "%S": 由于安全策略，用户 "%S" 拒绝访问。
LH_USER_EXPIRES				连接 "%S": 由于有效期限已过，用户 "%S" 拒绝访问。
LH_CLIENT_VERSION_OLD		连接 "%S": 客户端版本号为 %u。为了允许这个连接，客户端版本号至少应为 %u 或以上。
LH_CLIENT_ID_REQUIRED		连接 "%S": 客户已经从客户端发送的 ID 是 %u。然而，此虚拟 HUB 的 RequiredClientId 值设置为 %u。
LH_FARM_SELECT_1			连接 "%S": 群集控制器正在确定此客户端的目标群集成员。
LH_FARM_SELECT_2			连接 "%S": 群集控制器确定目标群集成员服务器失败。
LH_FARM_SELECT_3			连接 "%S": 当前 VPN Server 被确定作为目标群集成员服务器。请继续接收连接。
LH_FARM_SELECT_4			连接 "%S": 服务端 "%S" 被确定作为目标群集成员服务器。正在指示客户端重新连接到此服务端。
LH_MAX_SESSION				连接 "%S": 虚拟 HUB 设置的最大会话数 (%u) 已到达。无法创建新会话。
LH_MAX_SESSION_CLIENT		连接 "%S": 虚拟 HUB 设置的最大客户端会话数 (%u) 已到达。无法创建新会话。
LH_MAX_SESSION_BRIDGE		连接 "%S": 虚拟 HUB 设置的最大网桥会话数 (%u) 已到达。无法创建新会话。
LH_MAX_SESSION_2			连接 "%S": 可被 VPN Server 管理的的最大会话数 (%u) 已到达。无法创建新会话。
LH_NEW_SESSION				连接 "%S": 已创建新会话 "%S"。(IP 地址：%S，端口号：%u，物理底层协议："%S")
LH_SET_SESSION				会话 "%S": 已设置参数。最大 TCP 连接数：%u，使用的加密：%s，使用的压缩：%s，使用的半双工通信：%s，超时：%u 秒。
LH_NODE_INFO				会话 "%S": VPN Client 详细信息: (%s)
LH_VLAN_ID					会话 "%S": Assigned VLAN ID: %u
LH_INVALID_SIGNATURE		会话 "%S": 已连接的客户端发送了非法协议数据。无法与客户端建立一般通信。请首先检查客户端到服务端之间的连接和网络线缆问题，然后再检查是否安装有特殊传输数据包重写设备。
LH_END_SESSION				会话 "%S": 会话已结束。统计信息如下: 总输出数据大小: %I64u 字节，总输入数据大小: %I64u 字节。
LH_BCAST_STORM				会话 "%S": 检测到大量广播数据包。您可能会按照策略废弃数据包。源 MAC 地址是 %S，源 IP 地址是 %S，目标 IP 地址是 %S。广播数据包量大于等于 %u 每秒 (注意此信息是对部分数据包进行刻板的分析，结果可能不正确)。
LH_DHCP_FORCE				会话 "%S": 数据包被废弃，因为它尝试使用非 DHCP 服务器分配的 IP 地址 %S。
LH_MAC_LIMIT				会话 "%S": 试图分配一个新 MAC 地址 "%S"，但是 %u 个 MAC 地址已被分配在此服务上。根据安全策略，此会话被允许拥有最多 %u 个 MAC 地址。数据包被废弃。
LH_BRIDGE_LIMIT				会话 "%S": 试图分配一个新 MAC 地址 "%S"，但是 %u 个 MAC 地址已被分配在此服务上。根据安全策略，此会话被禁止网桥，因此只允许拥有不超过 %u 个 MAC 地址。数据包被废弃。
LH_MAC_REGIST				会话 "%S": 已分配新的 MAC 地址"%S"。
LH_MAC_REGIST_VLAN			会话 "%S": 已分配新的 MAC 地址"%S" (VLAN ID: %u)。
LH_IP_LIMIT					会话 "%S": 试图分配一个新 IP 地址 "%S"，但是 %u 个 IP 地址已被分配在此服务上。根据安全策略，此会话被允许拥有最多 %u 个 IP 地址。数据包被废弃。
LH_ROUTING_LIMIT			会话 "%S": 试图分配一个新 IP 地址 "%S"，但是 %u 个 IP 地址已被分配在此服务上。根据安全策略，此会话被禁止路由，因此只允许拥有不超过 %u 个 IP 地址。数据包被废弃。
LH_IP_CONFLICT				会话 "%S": 试图分配一个新 IP 地址 "%S"，但是此 IP 地址已经被另一个会话 "%S"： ( MAC 地址："%S")所使用。此会话的安全策略禁止复制其它会话使用的 IP 地址。数据包被废弃。详细信息：CreatedTime=%I64u, UpdatedTime=%I64u, DhcpAllocated=%u, Now=%I64u
LH_NO_SERVER				会话 "%S": 一个 TCP/IP 连接请求 (从 %S:%u 到 %S:%u) 被建立到此会话，但因为安全策略禁止作为服务端运行，数据包被废弃。
LH_NO_DHCP					会话 "%S": 此会话上的主机 %S 发送了一个作为 DHCP 服务器为主机 %S 在其他会话上分配 IP 地址的数据包，但此会话的安全策略禁止作为 DHCP 服务器运行。数据包被废弃。
LH_REGIST_DHCP				会话 "%S": 此会话上的主机 "%S" (%S) 的 DHCP 服务器，为令一个会话 "%S" 上的主机 "%S"，分配了新的 IP 地址 %S。
LH_BRIDGE_1					会话 "%S": 已启动本地网桥连接到物理以太网接口 "%S"。
LH_BRIDGE_2					会话 "%S": 因为与物理以太网接口 "%S" 的通信建立失败，停止本地网桥。
LH_SET_MTU					会话 "%S": 物理以太网接口 "%S" 的 MTU 为 %u。发送和接收有 %u 字节的以太网数据包是必要的。MTU 现已更改为 %u。
LH_SET_MTU_ERROR			会话 "%S": 错误: 物理以太网接口"%S" 的 MTU 为 %u。发送和接收有 %u 字节的以太网数据包是必要的。然而，改变 MTU 到%u失败。此物理以太网接口或设备驱动程序可能无法处理一个大于 1,514 字节(有效载荷大小：1,500 字节)的以太网数据包。在这样的情况下，大于 1,514 字节的、带标记的 VLAN 数据包不能被发送。你应该将当前物理以太网适配器替换为支持巨型帧的另一个。您也可以尝试更新设备驱动程序。另一种可能的方法是在操作系统或设备驱动程序设置里启用巨型帧。
LH_START_BRIDGE				已启动本地网桥连接 "%S"。已创建网桥会话 "%S"。
LH_STOP_BRIDGE				已停止本地网桥连接 "%S"。
LH_LINK_START				已建立级联连接 "%s"。已建立级联会话 "%S"。
LH_LINK_STOP				已停止级联连接 "%s"。
LH_NAT_START				已启动 SecureNAT。已创建 SecureNAT 会话 "%S"。
LH_NAT_STOP					已停止 SecureNAT。
LH_NAT_TCP_SUCCEED			已成功连接到 TCP 会话 %u: 主机 "%S (%S)"，端口 %u。
LH_NAT_TCP_FAILED			连接到 TCP 会话 %u: 主机 "%S"，端口 %u 失败。
LH_NAT_TCP_DELETED			已删除 TCP 会话 %u。
LH_NAT_TCP_CREATED			已创建 TCP 会话 %u。连接源 %S:%u，连接目标 %S:%u
LH_NAT_UDP_DELETED			已删除 UDP 会话 %u。
LH_NAT_UDP_CREATED			已创建 UDP 会话 %u。连接源 %S:%u，连接目标 %S:%u
LH_NAT_DHCP_CREATED			已建立 DHCP 项 %u。MAC 地址: %S，IP 地址: %S，主机名: %S，有效期限: %u 秒
LH_CHANGE_PASSWORD_1		连接到虚拟 HUB 的连接 "%S" (IP 地址 %S) 在改变密码模式。
LH_CHANGE_PASSWORD_2		连接 "%S": 改变密码失败。指定用户 "%S" 不存在。
LH_CHANGE_PASSWORD_3		连接 "%S": 改变密码失败。用户 "%S" 的认证类型不是密码认证。
LH_CHANGE_PASSWORD_4		连接 "%S": 改变密码失败。用户 "%S" 的旧密码错误。
LH_CHANGE_PASSWORD_5		连接 "%S": 用户 "%S" 的密码修改成功。
LH_CONNECT_1				正在启动级联连接 "%s": 连接次数 %u。
LH_CONNECT_2				级联连接 "%s" 已建立。会话名: "%S"
LH_CONNECT_ERROR			级联连接 "%s" 的已断开或连接失败。原因: %s (代码 %u)
LH_POLICY_MONITOR_MODE		连接 "%S": 因为“监测模式”打开监测模式并试图连接到虚拟 HUB 的请求被用户的安全策略禁止，连接被拒绝。
LH_POLICY_BRIDGE_MODE		连接 "%S": 因为桥接和路由操作打开桥接或路由并试图连接到虚拟 HUB 的请求被用户的安全策略禁止，连接被拒绝。
LH_NOT_ENOUGH_CLIENT_LICENSE	连接 "%S": 此连接试图使用“客户端连接模式”连接到 VPN Server，但因为此操作会导致整个服务端上的客户端连接数超过已注册的客户端许可证数，因此不可能再接收更多连接。当前连接许可证数不足时，您必须断开已存在的客户端连接，或增加许可证数。在服务端目前目前 %u 个已注册的客户端连接许可证和 %u 个连接。
LH_NOT_ENOUGH_BRIDGE_LICENSE	连接 "%S": 此连接试图使用“桥接模式”连接到 VPN Server，但因为此操作会导致整个服务端上的桥接数超过已注册的桥接许可证数，因此不可能再接收更多连接。当前连接许可证数不足时，您必须断开已存在的客户端连接，或增加许可证数。在服务端目前目前 %u 个已注册的桥接许可证和 %u 个连接。
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS		连接 "%S": 用户 "%S" 尝试登录，但此用户的安全策略限制了最大多重登录到 %u 个会话。目前此用户登录了 %u 个会话，因此无法建立新的 VPN 连接。
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS2	连接“%S”：用户“%S”登录尝试，但 VPN Server 的这个版本，允许多个并发 VPN 会话的最大数量达到每用户 %u 会话。目前这个用户的多个并发的 VPN 会话的数量是 %u，所以大于多个并发的 VPN 会话是不被允许的。如果你想每用户支持更多的多个并发 VPN 会话，请考虑升级到专业版或 VPN Server 的更高版本。
LH_PACKET_LOG_NO_LOG		此 VPN Server 的版本不支持数据包日志功能。无 IP 地址或无 TCP / UDP 包头的数据将被记录。在你升级 VPN Server 版升级到专业版或更高版本后，各种数据包日志将被记录在这个文件中。
LH_PACKET_LOG_NO_LOG_OSS	VPN 服务器是开源或免费的版本。尚未实施 IP 地址或 TCP / UDP 包头数据记录功能。这里不记录 IP 地址，也不记录 TCP / UDP 包头数据。
LH_NO_RADIUS_SETTING		用户“%S”被配置为使用 RADIUS 身份验证。然而，没有 RADIUS 身份验证设置。用户不能进行身份验证。
LH_KERNEL_MODE_START		据检测，SecureNAT 的内核模式 NAT 可以在接口 "%S" 上运行。内核模式 NAT 开始。 TCP、UDP 和 ICMP NAT 处理将执行与高性能通过以下内核模式。内核模式 NAT 参数：IP 地址="%r"，子网掩码="%r"，默认网关="%r"，广播地址="%r"，虚拟 MAC 地址："%S"，DHCP 服务器地址："%r"，DNS服务器地址："%r"
LH_KERNEL_MODE_STOP			SecureNAT 接口“%S”的内核模式 NAT 已停止。


# (日志管理)
LA_CONNECTED_1				连接 "%S" 使用服务端管理员模式连接。
LA_CONNECTED_2				连接 "%S" 使用虚拟 HUB 管理员模式连接。虚拟 HUB 名为 "%S"。
LA_IP_DENIED				连接 "%S" 试图使用管理员模式从一个被 adminip.txt 禁止的 IP 地址连接。断开中。
LA_ERROR					连接 "%S" 无法使用管理员模式登录。%s (错误码 %u)
LA_OK						连接 "%S" 成功使用管理员模式登录。
LA_RPC_START				连接 "%S" 为管理员模式成功创建了一个远程程序呼叫会话 "%S"。
LA_TAG_1					管理模式 "%S":
LA_TAG_2					管理模式 "%S" (虚拟 HUB "%S"):
LA_CREATE_LISTENER			已建立新 TCP 监听器 (端口号 %u)。
LA_DELETE_LISTENER			已删除 TCP 监听器 (端口号 %u)。
LA_ENABLE_LISTENER			已启用 TCP 监听器 (端口号 %u)。
LA_DISABLE_LISTENER			已禁用 TCP 监听器 (端口号 %u)。
LA_SET_PORTS_UDP			UDP ports have been set: %S.
LA_SET_PROTO_OPTIONS		%S options have been set.
LA_SET_SERVER_PASSWORD		服务端管理员密码设置完成。
LA_SET_FARM_SETTING			群集设置变更完成。
LA_SET_SERVER_CERT			服务端证书设定完成。
LA_REGENERATE_SERVER_CERT	服务器证书再次生成。新 CN："%S"
LA_SET_SERVER_CIPHER		服务端的新加密算法名设定完成。新加密算法为 "%S"。
LA_ADD_WGK					Added %u WireGuard key(s).
LA_DELETE_WGK				Deleted %u WireGuard key(s).
LA_CREATE_HUB				已创建新虚拟 HUB "%S"。
LA_SET_HUB					已变更虚拟 HUB 设置。
LA_DELETE_HUB				已删除虚拟 HUB "%S"。
LA_SET_HUB_RADIUS			已变更虚拟 HUB 外部 RADIUS 认证服务器设置。
LA_DISCONNECT_CONN			连接到服务端的客户端连接 "%S" 已被强制断开。
LA_SET_HUB_ONLINE			虚拟 HUB 现在在线。
LA_SET_HUB_OFFLINE			虚拟 HUB 现在离线。
LA_SET_SNAT_OPTION			已设置 SecureNAT 选项。
LA_ENABLE_SNAT				已启动 SecureNAT 功能。
LA_DISABLE_SNAT				已禁用 SecureNAT 功能。
LA_SET_HUB_LOG				已变更日志保存设置。
LA_ADD_CA					已注册信任的根证书。
LA_DELETE_CA				已删除信任的根证书。
LA_CREATE_LINK				已添加级联连接 "%s"。
LA_SET_LINK					已变更级联连接 "%s" 设置。
LA_SET_LINK_ONLINE			级联连接 "%s" 现在在线。
LA_SET_LINK_OFFLINE			级联连接 "%s" 现在离线。
LA_DELETE_LINK				已删除级联连接 "%s"。
LA_RENAME_LINK				级联连接 "%s" 名称已更改 "%s"。
LA_ADD_ACCESS				已添加访问列表。
LA_DELETE_ACCESS			已删除访问列表。
LA_SET_ACCESS_LIST			已更新访问列表。完成 %u 个访问列表项设定。
LA_SET_AC_LIST				已更新源 IP 地址限制列表。已设定 %u 个规则项目。
LA_CREATE_USER				已创建用户 "%S"。
LA_SET_USER					已更新用户 "%S" 的设置。
LA_DELETE_USER				已删除用户 "%S"。
LA_CREATE_GROUP				已创建组 "%S"。
LA_SET_GROUP				已更新组 "%S" 的设置。
LA_DELETE_GROUP				已删除组 "%S"。
LA_DELETE_SESSION			会话 "%S" 被强制断开。
LA_SET_KEEP					已更新服务端的 Internet 连接维持设置。
LA_SET_SYSLOG				已更新服务端的 syslog 发送功能设置。
LA_DELETE_BRIDGE			已删除本地桥接定义 "%S" --> "%S"。
LA_ADD_BRIDGE				已添加本地桥接定义 "%S" --> "%S"。
LA_REBOOT_SERVER			请重新启动 VPN Server。
LA_GET_CONFIG				已读取配置文件。
LA_SET_CONFIG				已写入配置文件。VPN Server 重启中。
LA_SET_HUB_ADMIN_OPTION		已设定虚拟 HUB "%S" 的管理选项。
LA_SET_HUB_EXT_OPTION		已设定虚拟 HUB %S" 的虚拟 HUB 扩展选项。
LA_ADD_L3_SW				虚拟 3 层交换机 "%S" 已在服务端上创建。
LA_DEL_L3_SW				虚拟 3 层交换机 "%S" 已从服务端上删除。
LA_START_L3_SW				已启动虚拟 3 层交换机 "%S"。
LA_STOP_L3_SW				已停止虚拟 3 层交换机 "%S"。
LA_ADD_L3_IF				虚拟 HUB "%S" 的虚拟接口已被添加到虚拟 3 层交换机 "%S"。
LA_DEL_L3_IF				虚拟 HUB "%S" 的虚拟接口已从虚拟 3 层交换机 "%S" 中删除。
LA_ADD_L3_TABLE				网络 "%S" 的路由表已被添加到虚拟 3 层交换机 "%S"。
LA_DEL_L3_TABLE				网络 "%S" 的路由表已从虚拟 3 层交换机 "%S" 中删除。
LA_ADD_CRL					证书被添加到证书无效列表。
LA_DEL_CRL					证书已在证书无效列表中被编辑。
LA_SET_CRL					已编辑无效证书列表的已注册的注册项目。
LA_READ_LOG_FILE			已下载服务端 "%S" (日志文件 "%S") 上的日志文件。
LA_ADD_LICENSE_KEY			已注册新的许可证密钥 "%S"。
LA_DEL_LICENSE_KEY			已删除现存许可证 (%u 号)。
LA_SET_IPSEC_CONFIG			IPsec 服务器设置是更新的。
LA_ADD_ETHERIP_ID			EtherIP / L2TPv3 服务器设置 (ID="%S") 已添加。
LA_DEL_ETHERIP_ID			EtherIP / L2TPv3 服务器 (ID="%S") 设置已删除。

LA_SET_OVPN_SSTP_CONFIG			OpenVPN 和 MS-SSTP VPN Server 设置已更新。
LA_DDNS_HOSTNAME_CHANGED		动态 DNS 功能的主机名已更改为 "%S".
LA_SET_SPECIAL_LISTENER			特殊监听器启用/禁用状态已变更。


# (客户端日志)
LC_START_1					已启动 SoftEther VPN Client 引擎。
LC_START_2					%S %S
LC_START_3					%S
LC_END						已关闭 SoftEther VPN Client 引擎。
LC_LOAD_CONFIG_1			加载配置文件。
LC_LOAD_CONFIG_2			配置文件已已加载。
LC_LOAD_CONFIG_3			配置文件不存在。请应用初始设置。
LC_NEW_ACCOUNT				已建立新 VPN 连接设置 "%s"。
LC_DELETE_ACCOUNT			已删除 VPN 连接设置 "%s"。
LC_RENAME_ACCOUNT			已变更 VPN 连接设置名 "%s" 为 "%s"。
LC_CONNECT					已开始 VPN 连接设置 "%s" 的连接处理。
LC_CONNECT_1				VPN 连接设置 "%s": 第 %u 次连接操作开始。
LC_SSL_CONNECTED			VPN 连接设置 "%s": SSL 通信已启动。协议版本是 %S。加密算法名为 "%S"。
LC_CONNECT_2				VPN 连接设置 "%s": 连接完成。会话名: "%S"。
LC_CONNECT_ERROR			VPN 连接设置 "%s": 连接断开或连接失败。原因: %s (代码 %u)
LC_DISCONNECT				VPN 连接设置 "%s" 断开中。
LC_CREATE_VLAN				已创建虚拟网络适配器 "%S"。
LC_UPDATE_VLAN				已重装虚拟网络适配器 "%S" 驱动。
LC_DELETE_VLAN				已删除虚拟网络适配器 "%S"。
LC_SET_PASSWORD				连接到客户端服务的密码设置已变更。
LC_TAP_NOT_FOUND			无法找到 tun/tap 的 Mac OS X 驱动。请安装 tun/tap 驱动。

#(删除日志)
LE_START					正在监控目录 "%S"。如果可用磁盘空间变得小于 %S，此目录和其子目录下的日志文件和配置文件的备份文件将按照从旧到新的顺序被自动删除。决定何时开始删除的可用磁盘空间大小，可以在配置文件的“AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin”项目中修改。
LE_DELETE					可用磁盘空间已小于 %S，因此旧文件 "%S" 被自动删除。决定何时开始删除的可用磁盘空间大小，可以在配置文件的“AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin”项目中修改。
LE_NOT_ENOUGH_FREE			<<警告>> 如果可用磁盘空间小于 %S，将不能自动删除日志文件和配置文件的旧备份文件。我们建议您即刻从次计算机上手动删除不必要的文件来恢复可用磁盘空间。当可用磁盘空间过小时，计算机运行将被变得不稳定。

# (三层交换机日志)
L3_SWITCH_START				已启动虚拟 3 层交换机 "%S"。直到此交换机上所有注册接口的虚拟 HUB 都在线后，它才开始工作。
L3_SWITCH_ONLINE			虚拟 3 层交换机 "%S" 所有接口的虚拟 HUB 在线，且虚拟 3 层交换机已开始虚拟 3 层交换工作。
L3_SWITCH_OFFLINE			虚拟 3 层交换机 "%S" 上至少有一个接口的虚拟 HUB 停止工作，则虚拟 3 层交换机停止工作。
L3_SWITCH_STOP				虚拟 3 层交换机 "%S" 终止。


#关于Microsoft.c
MS_VIRTUAL					专有的虚拟/内部接口
MS_ETHERNET					以太网接口
MS_TOKENRING				令牌环接口
MS_FDDI						FDDI 接口
MS_PPP						PPP (拨号或 VPN)
MS_LOOPBACK					环回接口
MS_SLIP						SLIP 接口
MS_WLAN						无线网络适配器
MS_OTHER					未知其它接口
MS_NON_OPERATIONAL			无效
MS_UNREACHABLE				未连接
MS_DISCONNECTED				未连接
MS_CONNECTING				连接中
MS_CONNECTED				已连接
MS_OPERATIONAL				已连接


# 关于网络实用工具
UT_SM_COLUMN_1				项目名
UT_SM_COLUMN_2				值
UT_SM_ST_TITLE				网络适配器的名称
UT_SM_ST_GUID				全球唯一标识符(GUID)
UT_SM_ST_TYPE				类型
UT_SM_ST_TYPE2				有线网络适配器
UT_SM_ST_STATUS				状态
UT_SM_ST_MTU				MTU
UT_SM_ST_SPEED				链接速度
UT_SM_ST_ADDRESS			物理地址
UT_SM_ST_RECV_BYTES			接收的字节数
UT_SM_ST_RECV_BCASTS		接收广播数据包数
UT_SM_ST_RECV_UNICASTS		接收单播包数
UT_SM_ST_SEND_BYTES			发送字节数
UT_SM_ST_SEND_BCASTS		发送广播数据包数
UT_SM_ST_SEND_UNICASTS		发送单播包数
UT_SM_ST_IP					IP 地址 %u
UT_SM_ST_SUBNET				子网掩码 %u
UT_SM_ST_GATEWAY			网关 %u
UT_SM_ST_DHCP				DHCP 服务器
UT_SM_ST_DHCP_1				租赁开始日期
UT_SM_ST_DHCP_2				租赁到期日期
UT_SM_ST_WINS_1				WINS 服务器 1
UT_SM_ST_WINS_2				WINS 服务器 2


# 关于以太网记录器管理器
EM_TITLE				SoftEther 以太网记录器管理器
EM_REMOTE_TITLE			您可以连接并管理 SoftEther 以太网记录器服务。\r\n输入以太网记录器服务进行管理的计算机上运行的主机名和 IP 地址。您也可以通过使用“:”(冒号)连接端口号。
EM_MAIN_COLUMN_1		网络适配器名
EM_MAIN_COLUMN_2		状态
EM_MAIN_OK				操作中
EM_MAIN_ERROR			错误
EM_ADD_NEW				添加新捕获的设备
EM_ADD_EDIT				编辑捕捉设置
EM_DELETE_CONFIRM		您确定您要删除捕捉设置 "%S" 吗？
EM_NO_LICENSE_COLUMN	注意:
EM_NO_LICENSE			因为甚至没有一个产品许可证被注册，此 SoftEther 以太网记录器将无法操作。

EM_UNSUPPORTED	禁用在此操作系统上正在运行的 SoftEther 以太网记录器。对于 SoftEther 以太网记录器可以使用的列表，请参阅 SoftEther 以太网记录器的在线文档。
EM_WPCAP_REMOTE	为了使用 SoftEther 以太网记录器，你需要安装WinPcap软件。WinPcap 软件目前在服务器计算机上没有安装。\r\n\r\n要继续安装 WinPcap 软件，你必须开启正在运行 VPN Server 的那台服务器计算机上的 SoftEther 以太网记录器管理器，然后再连接到本地主机(您自己的计算机的位置)，会显示本地桥功能设置窗口。 \r\n要继续，首先退出管理会话，然后，在服务器计算机上启动 SoftEther 以太网记录器管理器之后，连接到本地主机，并继续设置过程。
EM_WPCAP_ROOT	为了使用 SoftEther 以太网记录器，你需要安装WinPcap软件。 \r\n\r\n要继续安装，您必须具有管理员权限作为用户登录到这台计算机。\r\n作为管理员登录，重新启动 SoftEther VPN Server 管理器。
EM_WPCAP_INSTALL	为了使用 SoftEther 以太网记录器，你需要安装WinPcap软件。WinPcap 软件目前在服务器计算机上没有安装。 \r\n\r\nWinPcap 是一个易于安装的免费软件，与 VPN Server 捆绑在一起。\r\n\r\n您要开始安装 WinPcap 吗？
EM_WPCAP_REBOOT1	在 WinPcap 安装完成后，在使用 SoftEther 以太网记录器前，你必须重新启动计算机。\r\n\r\n在您手动重新启动计算机和 SoftEther 以太网记录器后，重新配置设置。
EM_WPCAP_REBOOT2	在 WinPcap 安装后，你必须重新启动 SoftEther 以太网记录器服务。 \r\n\r\n它仅需要很短的时间重新启动 SoftEther 以太网记录器服务，但是所有当前连接到 SoftEther 以太网记录器的管理会话将被断开。 \r\n此管理会话也将被断开，因此您需要重新连接并继续。\r\n\r\n您是要重新启动 SoftEther 以太网记录器服务吗？
EM_RESOURCE		无法读取 WinPcap 驱动


###########################################################################
#                                                                         #
# 在软件框中的字符串数据                                                  #
#                                                                         #
###########################################################################


PREFIX						D_SECURE
CAPTION						%s - %S 的访问
S_TITLE						%S 的访问
S_DEVICE_INFO				设备名称: %S\r\n制造商: %S
IDS_STATIC1					设备信息
S_WARNING					要小心输入 PIN 码，因为如果你错误地输入了几次，设备将被锁定。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_PIN_CODE					&PIN 码:


PREFIX						D_PKCSUTIL
CAPTION						PKCS#12 写入工具
S_TITLE						ePass 1000 USB 令牌 PKCS#12 写入工具
STATIC1						通过使用此工具，您可以将您选择的 PKCS#12 文件(证书文件)写入 ePass 1000 USB 硬件安全令牌。\r\n\r\n写入证书文件的 USB 可以用于 SoftEther VPN 的身份验证。
STATIC2						写入 PKCS#12 文件
STATIC3						要将一个现有的 PKCS#12 文件写入 USB 令牌，单击“写入”。\r\n注意: 如果 USB 令牌中已经存储了 SoftEther VPN 的 PKCS#12 证书，则已存储的文件将被覆盖。
B_WRITE						写入(&W)
STATIC4						从 USB 令牌擦除 PKCS#12 证书。
STATIC5						您可以从已存储 SoftEther VPN PKCS#12 证书的 USB 令牌擦除证书数据。
B_ERASE						擦除(&E)
IDCANCEL					退出工具(&X)
S_COPYRIGHT					Copyright (c) SoftEther VPN Project.\r\nAll Rights Reserved.


PREFIX						D_PASSPHRASE
CAPTION						私人密钥密码
STATIC1						此私人密钥被密码保护。\r\n\r\n输入密码方可读取密钥。
STATIC2						密码(&P):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_NM_CONNECT
CAPTION						连接到 SoftEther VPN 用户模式路由器
S_TITLE						正在连接 %S ...


PREFIX						D_PASSWORD
CAPTION						登录到 %S
S_TITLE						请输入您的用户名和密码以登录到服务端 "%S"。确定您选择了正确的认证类型。
STATIC1						输入用户信息(&R):
STATIC2						账户类型(&T):
STATIC3						用户名(&N):
STATIC4						密码(&P):
R_NO_SAVE_PASSWORD			不保存密码(&D):
S_COUNTDOWN					%u 秒后自动重连...
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					连接取消


PREFIX						D_STATUS
CAPTION						正在连接 %s ...
S_STATUS					初始化中...
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_CERT
CAPTION						证书
S_TITLE						此证书的信息如下。
STATIC1						此证书的基本信息:
STATIC2						发给:
STATIC3						发行人:
STATIC4						有效期限:
STATIC5						此证书的高级信息:
STATIC6						签署此证书的当局的证书：
S_PARENT					签署此证书的证书当局的证书已在可信证书列表上注册。
S_PARENT_BUTTON_STR			查看证书(&V)
IDCANCEL					确定(&O)
B_SAVE						保存文件(&S)


PREFIX						D_CHECKCERT
CAPTION						安全警告 - %s
S_TITLE						你正在连接到的目标 VPN Server “%S”的连接是加密的，但由服务器提供的服务器证书的可信度是未知的。
STATIC1						关于服务器证书
STATIC2						正在 VPN Server 和 VPN Client 之间建立加密通道(SSL 会话)。检查服务器证书可以验证服务器的可靠性。
S_MSG1						目标 VPN Server "%S" 提供的服务端证书如下。
STATIC3						发给:
STATIC4						发行人:
STATIC5						有效期限:
B_SHOW						查看证书(&S)
STATIC6						摘要(MD5):
STATIC7						摘要(SHA-1):
IDOK						恢复连接(&R)
IDCANCEL					取消连接(&C)
STATIC8						此证书可能有问题，例如它不是有可信签发单位签发，或证书已过期。
STATIC9						请确认此证书内容，并决定是否连接到此 VPN Server。单击“取消连接”来中止连接。


PREFIX						D_CONNECTERROR
CAPTION						连接错误 - %s
S_TITLE						连接到 VPN Server "%S" 时发生错误。
S_COUNTDOWN					%u 秒后自动重连...
IDOK						重试(&R)
IDCANCEL					连接取消
R_HIDE						下次连接时隐藏此窗口(&H)


PREFIX						D_CM_LOGIN
CAPTION						输入密码 - VPN Client 管理器
S_TITLE						您必须输入客户端管理密码来使用运行在 %s 上的 VPN Client。输入客户端管理密码。
STATIC1						密码(&P):
STATIC2						输入客户端管理密码:
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_CONNECTION_STATUS
S_TITLE						%s VPN 会话的状态 (实时)
B_POLICY					安全策略(&P)...
B_SERVER_CERT				服务端证书(&S)
B_CLIENT_CERT				客户端证书(&C)
IDCANCEL					关闭(&C)


PREFIX						D_CM_POLICY
CAPTION						安全策略列表
S_TITLE						为当前会话 %s 定义的安全策略
IDCANCEL					关闭(&C)


PREFIX						D_CM_ACCOUNT
STATIC1						请为 VPN Server 配置 VPN 连接设置。
S_ACCOUNT_NAME				连接设置名(&N):
STATIC2						目标 VPN Server (&B):
STATIC3						指定目标 VPN Server 上的主机名或 IP 地址，端口号和虚拟 HUB 名。
STATIC4						主机名(&H):
STATIC5						端口号(&P):
STATIC6						(TCP 端口)
STATIC7						虚拟 HUB 名(&V):
STATIC8						中继代理服务器(&X):
STATIC9						您可以通过代理服务器连接到 VPN Server。
STATIC10					代理类型(&T):
R_DIRECT_TCP				直接 TCP/IP 连接(无代理)(&D)
R_HTTPS						通过 HTTP 代理服务器连接(&T)
R_SOCKS						通过 SOCKS4 代理服务器连接(&S)
R_SOCKS5					通过 SOCKS5 代理服务器连接(&S)
B_PROXY_CONFIG				代理服务器设置(&R)
STATIC11					服务端证书验证选项(&F):
R_CHECK_CERT				总是验证服务端证书(&C)
R_TRUST_DEFAULT				信任系统证书存储
B_TRUST						管理可信发证机关证书列表(&C)
B_SERVER_CERT				指定特定证书(&S)
B_VIEW_SERVER_CERT			查看特定证书(&V)
S_VLAN_GROUP				使用虚拟网络适配器(&L):
S_POLICY_1					您可以配置将应用到级联虚拟 HUB 侧的安全策略。
B_POLICY					安全策略(&L)
STATIC12					用户认证设置(&A):
STATIC13					认证类型(&T):
S_USERNAME					用户名(&U):
S_PASSWORD					密码(&Y):
S_CERT_INFO					您必须为用户认证指定一个客户端证书。
STATIC14					通信的高级设置(&E):
R_RETRY						断开后自动重连(&Z)
S_RETRY_NUM_1				重连次数(&C):
S_RETRY_NUM_2				次
S_RETRY_SPAN_1				重连间隔(&K):
S_RETRY_SPAN_2				秒
R_INFINITE					无限重连(总是保持 VPN 在线) (&I)
B_DETAIL					高级设置(&D)...
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
B_CHANGE_PASSWORD			变更密码(&P)
S_CHANGE_PASSWORD			您可以在 VPN Server 上更改用户密码。
R_HIDE						隐藏和错误窗口(&D)
R_HIDE2						隐藏 IP 地址屏幕(&O)
STATIC15					请设置连接到 VPN Server 时需要的用户认证信息。
B_REGIST_CLIENT_CERT		指定客户端证书(&C)
B_IE						导入I&E代理服务器设置
R_DISABLE_NATT				禁用 NAT-T


PREFIX						D_CM_PROXY
CAPTION						代理服务器连接设置
STATIC1						输入中继代理服务器 (HTTP 代理或 SOCKS 代理) 的主机名，IP 地址，端口，如果需要，请输入用户名和密码。
STATIC2						主机名(&H):
STATIC3						端口(&A):
STATIC4						用户名(&U):
STATIC5						密码(&P):
B_HTTP_HEADER				Custom HTTP header values
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
STATIC6						(可选)
STATIC7						(可选)


PREFIX						D_CM_PROXY_HTTP_HEADER
CAPTION						Custom Proxy HTTP Header Values
B_NEW						New
B_DELETE					Delete
B_CLEAR						Clear
IDOK						&OK
IDCANCEL					Cancel


PREFIX						D_CM_DETAIL
CAPTION						高级设置
STATIC1						为系统管理员，和在网络，通信协议，安全方面有一定了解的用户提供了可选择的设置。可以由此来自定义 VPN 通信协议设置。为系统管理员和专家在网络、通信协议和安全方面提供可选设置。自定义 VPN 协议的通信设置。
STATIC2						VPN 通信的最优化(&T):
STATIC3						使用多个物理 TCP 连接聚合为一个逻辑 VPN 连接，以提高通信吞吐量。
STATIC4						TCP 连接数(&N):
STATIC5						连接数
STATIC6						※ 注意: 建议宽带线路开 8 个连接，低速线路开 1 个连接 (例如拨号)。
STATIC7						高级设置:
STATIC8						建立间隔(&S):
STATIC9						秒
R_USE_DISCONNECT			设置每个 TCP 的连接寿命(&A)
STATIC10					寿命(&P):
STATIC11					秒
STATIC12					当使用两个或以上 TCP 连接时，可以使用 "半双工模式"。半双工模式下固定了每个 TCP 连接的数据方向。例如，当使用 8 个 TCP 连接建立一个 VPN 时，VPN 隧道的物理结构将被固定为: 4 个 TCP 连接专用于上行方向，其余 4 个连接专用于下行方向。
R_USE_HALF_CONNECTION		使用半双工模式(&H)
STATIC13					加密和压缩(&C):
STATIC14					通常 VPN 会话为安全起见会被加密。您也可以禁用加密以提高吞吐量。请注意，在禁用加密的情况下，数据在网络上是以明文方式传输的。
R_USE_ENCRYPT				使用 SSL 加密 VPN 会话(&E)
STATIC15					您可以使用数据压缩以节省 VPN 的通信带宽。当使用较慢的连接如拨号或移动连接时，启用此选项。
R_DISABLE_UDP				禁用 UDP 加速功能功能(&P)
R_USE_COMPRESS				使用数据压缩(&U)
STATIC16					连接模式设置(&M):
S_MODE						您可以指定如下连接模式。(供网络管理员选择)
R_BRIDGE					网桥/路由器模式(&B)
R_MONITOR					监控模式(&D)
STATIC17					其它配置(&G):
R_NO_ROUTING				不要调整路由表(&R)
STATIC18					除非你得到系统管理员的同意或者你有网络和安全方面的专业知识，否则请保持此对话框的默认设置。
STATIC19					VoIP / QoS 功能可以处理高优先级数据包，如 IP 电话数据包 (VoIP) 可以被更快的传输。
STATIC20				Source IP Address:
STATIC21				Source Port Number:
R_DISABLE_QOS				禁用 VoIP / &QoS 功能
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_UDPACCEL					您可以使用数据压缩以节省 VPN 通信带宽。当使用慢速连接时，如拨号或移动连接，启用此选项。


PREFIX						D_CM_NEW_VLAN
CAPTION						创建新虚拟网络适配器
S_INFO						一个新虚拟网络适配器将被被创建到系统中。\r\n您可以为此虚拟网络适配器指定最长不超过 %u 个字母和数字的名称。
STATIC1						虚拟网络适配器名(&N):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_WIN8						请注明 "VPN" 或 "VPN2" 直到 "VPN127" 作为新的虚拟网络适配器的名称 (最多 127 个适配器可以被创建)。


PREFIX						D_CM_TRUST
CAPTION						管理信任的证书签发机构的列表
STATIC1						您可以在这里管理认证授权(CA)证书列表。\r\n\r\n当连接到 VPN Server 时，您可以使用在此注册的 CA 证书来验证服务端证书。
B_IMPORT					添加(&A)
B_EXPORT					导出(&E)
IDOK						查看证书(&V)
IDCANCEL					关闭(&C)
B_DELETE					删除(&D)


PREFIX						D_CM_PASSWORD
CAPTION						设置密码 - VPN Client 管理器
S_TITLE						您可以设置密码来限制此 SoftEther VPN Client 服务。\r\n设置密码后，在下次使用 VPN Client 连接管理器到 SoftEther VPN Client 服务时，您将被被要求输入密码。
STATIC1						设置客户端管理密码:
R_USE_PASSWORD				使用密码(&U)
R_REMOTE_ONLY				仅在远程操作时需要密码(&R)
IDC_STATIC1					密码(&P):
IDC_STATIC2					确定(&E):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_CM_CONFIG
CAPTION						可选设置
STATIC1						您可以更改 VPN Client 的设置
STATIC2						远程管理(&E)
STATIC3						您可以通过使用 VPN Client 管理器远程模式从另一台计算机上远程管理 VPN Client 服务程序。
R_ALLOW_REMOTE_CONFIG		允许 VPN Client 服务的远程管理(&R)
S_WARNING					如果你允许远程管理，你必须设置一个密码。在菜单里选择“工具” >“设置密码”来设置密码。必须重新启动 VPN Client 服务，以应用远程管理可用性的配置变化。
STATIC4						在通讯闲置一段时间后自动断开互联网连接的环境下，可以通过向互联网上任意主机发送假数据包的方式来保持互联网连接。
R_USE_KEEP_CONNECT			使用保持 Internet 连接功能(&K)
S_HOSTNAME					主机名(&H):
S_PORT						端口号(&P):
S_INTERVAL					数据包发送间隔(&I):
S_INTERVAL2					秒每数据包
S_PROTOCOL					协议(&O):
R_TCP						TCP/IP 协议(&T)
R_UDP						UDP/IP 协议(&U)
S_INFO						发送的保持互联网连接的数据包大小随机，无个人信息被发送。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
STATIC5						其它配置(&O)
R_ALPHA						用户界面透明(&A)
STATIC6						※注意:透明设置将在连接管理器重启后生效。
STATIC7						保持互联网连接功能(&K)


PREFIX						D_ABOUT
S_INFO1					SoftEther VPN %u.0 Developer Edition (Ver %u.%02u, Build %u)
S_INFO2				Licensed under the Apache License, Version 2.0.\r\nCopyright (c) 2012-%u all contributors on SoftEther VPN project in GitHub. All Rights Reserved.\r\nWeb Site: http://www.softether.org/\r\n%S
S_INFO3					This product includes the following software components:\r\nBitVisor: Copyright (c) 2007, 2008 University of Tsukuba. Copyright (C) 2007, 2008 National Institute of Information and Communications Technology. All rights reserved. / Microsoft(R) C Runtime Library: (c) 2007 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. / PKCS #11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki): Copyright (c) RSA Security Inc. / WinPcap: Copyright (c) 2001 - 2003 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy). All rights reserved. / libedit: Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. / libiconv: Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. / ncurses: Copyright (c) 1998-2005, 2006 Free Software Foundation, Inc. / OpenSSL: Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). / zlib: (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler. / Special Thanks to: Software Laboratory, Academic Computing Communication Center, Industrial Liaison and Cooperative Research Center and Professor Yasushi Shinjo in University of Tsukuba, Japan.
S_INFO4				此 VPN 服务器作为的一个学术研究且由 (http://www.softether.org/) 为公众利益免费发布的。本软件是日本筑波大学 SoftEther 项目下开发的免费软件，无任何担保。开发人员、版权所有者或分销商在任何情况下对于使用本软件的任何索赔、损害赔偿或其他情况不承担责任。\r\n\r\nSoftEther VPN 是日本政府的研究和开发项目的一项工作，由日本的经济、贸易和工业部资助，由信息化推进机构管理。
IDCANCEL				确定(&O)
B_WEB 访问				SoftEther VPN 和网站 (&W)...
B_EULA					最终用户许可
B_IMPORTANT				重要启事
B_LEGAL					法律启事
B_UPDATE_CONFIG			配置更新
B_AUTHORS				作者名单


PREFIX						D_REMOTE
STATIC1						指定目标计算机主机名或 IP 地址(&S):
R_LOCAL						连接到本地计算机 (此窗口中显示的计算机) (&L)
S_HOSTNAME					计算机名(&C):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_CM_DESKTOP
CAPTION						连接 - %s
S_TITLE						VPN 连接设置 "%s" 的连接进程启动中。
S_WARNING					VPN Client 会将连接到 VPN Server 过程中的连接状态和错误信息输出到 %s 的“控制台进程”窗口。
S_INFO						可以继续连接吗?
IDOK						继续(&C)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_CM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION						更改密码
S_TITLE						您可以更改服务端 %S 上注册的用户密码。
STATIC1						更改密码(&P)
STATIC2						虚拟 HUB 名(&H):
STATIC3						用户名(&U):
STATIC4						旧密码(&O):
STATIC5						新密码(&N):
STATIC6						确认新密码(&C):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_STATIC					※注意: 如果认证类型是 RADIUS 或 NT 域认证，您不能更改用户密码。


PREFIX						D_SM_MAIN
CAPTION						SoftEther VPN Server 管理器 Developer Edition
STATIC1						SoftEther VPN Server 连接设置(&S):
STATIC2						VPN Server 或 VPN Bridge 的连接设置被定义如下。双击该项以连接到服务端。\r\n要添加新连接，单击“新设置”。
B_NEW_SETTING				新设置(&N)
B_EDIT_SETTING				编辑设置(&E)
B_DELETE					删除设置(&D)
IDOK						连接(&C)
B_SECURE_MANAGER			智能卡管理器(&S)...
B_SELECT_SECURE				选择智能卡(&M)...
B_ABOUT						版本信息(&A)...
IDCANCEL					退出 SoftEther VPN Server 管理器(&X)
B_CERT_TOOL					制作证书



PREFIX						D_SM_EDIT_SETTING
STATIC1						请配置要管理的 VPN Server 或 VPN Bridge 的连接设置
STATIC2						设置名(&N):
STATIC3						目标 VPN Server (&B):
STATIC4						指定目标 VPN Server 的主机名或 IP 地址、端口号和虚拟 HUB。
STATIC5						主机名(&H):
R_LOCALHOST					连接到本地主机(localhost)(&L)
STATIC6						端口号(&P):
STATIC7						(TCP 端口)
STATIC8						中继代理服务器(&X):
STATIC9						您可以通过代理服务器连接到 VPN Server。
STATIC10					代理类型(&T):
R_DIRECT_TCP				直接 TCP/IP 连接 (无代理) (&D)
R_HTTPS						通过 HTTP 代理服务器连接(&T)
R_SOCKS						通过 SOCKS4 代理服务器连接(&O)
R_SOCKS5					通过 SOCKS4 代理服务器连接(&O)
B_PROXY_CONFIG				代理服务器设置(&R)
STATIC11					选择管理模式并输入密码(&M)
STATIC12					您可以使用服务端管理模式或虚拟 HUB 管理模式连接到 VPN Server。\r\n\r\n服务器管理模式允许您管理整个 VPN Server 和所有虚拟 HUB 。\r\n\r\n虚拟 HUB 管理模式允许您只能管理您拥有权限的一个虚拟 HUB 。
R_SERVER_ADMIN				服务端管理模式(&S)
R_HUB_ADMIN					虚拟 HUB 管理模式(&U)
S_HUBNAME					虚拟 HUB 名(&V):
STATIC13					请输入密码连接管理模式。
S_PASSWORD					密码(&P):
R_NO_SAVE					不保存管理密码(&S)
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_SERVER
CAPTION						%s - SoftEther VPN Server 管理器
S_TITLE						管理 VPN Server "%S"
S_VHUB_BRIDGE				通过此 VPN Server 托管的虚拟 HUB (&Z):
IDOK						管理虚拟 HUB (&A)
B_ONLINE					在线(&O)
B_OFFLINE					离线(&F)
B_HUB_STATUS				查看状态(&S)
B_CREATE					创建虚拟 HUB (&C)
B_EDIT						属性(&E)
B_DELETE					删除(&D)
STATIC1						管理监听器(&L)
STATIC2						监听器列表 (TCP/IP 端口) (&I):
B_CREATE_LISTENER			创建(&R)
B_DELETE_LISTENER			删除(&T)
B_START						开始(&G)
B_STOP						停止(&P)
S_UDP						Multiple UDP ports can be specified by splitting them with a space or a comma. Leave empty to disable the UDP listener.
B_APPLY						Apply
STATIC3						VPN Server 和网络信息和设置(&N)
B_SSL						加密与网络(&E)
B_STATUS					查看服务器状态(&V)
B_INFO						关于此 VPN Server 的信息
B_LICENSE					添加 / 删除许可证(&L)
B_FARM						群集配置(&M)
B_FARM_STATUS				群集状态(&Z)
B_CONNECTION				显示 TCP/IP \r\n连接列表(&Y)
B_BRIDGE					本地网桥设置(&B)
B_L3						3 层交换机设置(&3)
B_CONFIG					编辑设置(&D)
B_REFRESH					刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)
S_BETA						测试版 (预发行)
B_IPSEC						IPsec / L&2TP 设置
B_DDNS						动态 DNS 设置
S_DDNS						当前 DDNS 主机名:
B_OPENVPN					OpenVPN / MS-SSTP 设置
B_AZURE						VPN Azure 设置
S_AZURE						VPN Azure 主机名:
B_VPNGATE					VPN Gate 设置


PREFIX						D_SM_STATUS
IDOK						刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_SM_EDIT_HUB
STATIC1						虚拟 HUB 名(&N):
STATIC2						安全设置(&S):
S_BOLD						管理此虚拟 HUB 的密码
STATIC3						密码(&P):
STATIC4						确定(&C):
R_NO_ENUM					不要向匿名用户枚举 (&U)
STATIC5						虚拟 HUB 选项(&I):
R_LIMIT_MAX_SESSION			最大 VPN 会话数限制(&L)
S_MAX_SESSION_1				最大会话数(&X):
S_MAX_SESSION_2				会话
STATIC6						(不计算本地桥、虚拟 NAT 或级联产生的服务端虚拟会话数)
STATIC7						虚拟 HUB 状态(&J):
STATIC8						设置虚拟 HUB 状态。
R_ONLINE					在线(&E)
R_OFFLINE					离线(&F)
STATIC9						设置群集(&M):
S_FARM_INFO					选择群集内虚拟 HUB 类型。
R_STATIC					静态虚拟 HUB (&A)
R_DYNAMIC					动态虚拟 HUB (&D)
S_AO_1						虚拟 HUB 管理选项(&Y):
S_AO_3						显示并编辑虚拟 HUB 管理选项。
B_ADMINOPTION				虚拟 HUB 管理选项(&K)
S_ACL_3						源 IP 访问限制列表(&R):
S_ACL						根据客户端计算机的 IP 地址允许或拒绝到此虚拟 HUB 的 VPN 连接。
B_ACL						IP 访问控制列表(&T)
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
STATIC10					您可以在虚拟 HUB 扩展选项列表中配置更高级的设置。
B_EXTOPTION					编辑虚拟 HUB 扩展选项列表(&X)
S_MSG_1						当客户端连接时，显示信息。
S_MSG_2						当 VPN Client 连接到这个虚拟 HUB 时，显示在屏幕上一个用户信息。
B_MSG						信息设置(&M)


PREFIX						D_SM_CREATE_LISTENER
CAPTION						创建监听器
STATIC1						您可以为 VPN Server 添加一个 TCP/IP 端口号，来接收从客户端来的连接。\r\n\r\n请指定要添加的端口号。
STATIC2						如果端口号已经被其它服务端程序使用，则新监听器的状态将被被更改为错误状态。\r\n\r\n此时，请停止打开相同端口的其他程序。
STATIC3						端口号(&P):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
STATIC4						(TCP/IP 端口)


PREFIX						D_SM_SSL
CAPTION						加密和网络设置
STATIC1						您可以查看或更改此 VPN Server 上与加密、通信和安全相关的设置。
STATIC2						加密算法设置(&A):
STATIC3						指定与此 VPN Server 和 VPN Client 连接中使用的 SSL 加密算法名。此加密算法必须与 SSL 版本 3 相兼容。
STATIC4						加密算法名(&C):
STATIC6						服务端证书设置(&C):
STATIC7						指定 X509 证书和私钥提交给这台服务器的客户端。
B_IMPORT					导入(&I)
B_EXPORT					导出(&X)
B_VIEW						查看(&V)
B_REGENERATE				新的
STATIC8						保持互联网连接活跃着(&K):
STATIC9						在闲置一段时间后自动断线的环境下，可以通过向互联网上任意主机发送假数据包的方式来保持互联网连接。
STATIC10					服务器证书:
R_USE_KEEP_CONNECT			使用并保持互联网的连接(&K)
S_HOSTNAME					主机名(&H):
S_PORT						端口号(&P):
S_INTERVAL					发送间隔(&I):
S_INTERVAL2					秒
S_PROTOCOL					协议(&O):
R_TCP						TCP/IP 协议(&T)
R_UDP						UDP/IP 协议(&U)
S_INFO						发送并保持互联网连接的数据包大小随机，无个人信息被发送。
STATIC11					管理员密码(&W):
S_INFO4						您可以修改所有虚拟 HUB 和整个 VPN Server 的管理员密码。
B_PASSWORD					更改管理员密码(&P)
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
IDCANCEL2					取消
STATIC12					syslog 发送功能:
STATIC13					您可以通过使用 syslog 协议传输整个 VPN Server / Bridge 日志，虚拟 HUB 管理日志或虚拟 HUB 数据包日志，而不是写入本地磁盘。
STATIC14					syslog 服务端主机名(&S):
STATIC15					端口号(&O):
S_OVER_FUNCS				VPN over ICMP / DNS 服务器功能
S_INFO5						您可以建立一个仅用 ICMP 或 DNS 数据包的 VPN ，即使有防火墙或路由器阻止 TCP/IP 通讯。
B_SPECIALLISTENER			VPN over ICMP / DNS 设置
B_UPDATE_CONFIG				更新通知设置...(&U)

PREFIX						D_SM_SAVE_KEY_PAIR
CAPTION						保存证书和密钥
STATIC1						请选择保存证书和密钥的方法。
STATIC2						保存方法(&V):
R_X509_AND_KEY				保存为 X509 证书 (.CER) 和密钥文件 (.KEY) (&X)
R_PKCS12					保存为 PKCS#12 文件 (.P12) (&P)
R_SECURE					写入智能卡(&S)
STATIC3						切割成两个文件保存: 一个标准 Base 64 编码证书文件和一个密钥文件。
STATIC4						保存为 PKCS#12 (Public Key Cryptography Standard #12) 文件。\r\n您可以将证书和密钥保存到一个 PKCS#12 文件中。
STATIC5						当智能卡连接到此计算机时，您可以向智能卡中写入证书和密钥。
B_SELECT					选择要使用的智能卡(&S)...
S_PASS3						密钥保护(&R)
S_PASS4						当保存密钥时，您可以设置一个密码来加密。您当加载它时，你将被要求输入密码。
R_USE_PASS					设置密码(&A)
S_PASS1						密码(&S):
S_PASS2						确定(&E):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
B_SECURE_MANAGER			智能卡管理器(&M)...


PREFIX						D_SM_CONNECTION
CAPTION						连接列表
S_TITLE						服务端 %S 有如下活跃的连接。注意，不包括作为 VPN 会话已建立的连接。
IDOK						显示连接信息(&I)
B_DISCONNECT				断开(&D)
B_REFRESH					刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_SM_FARM
CAPTION						群集配置
S_TITLE						您可以变更 VPN Server "%S" 的群集功能配置。
STATIC1						群集功能可以实现负载均衡和故障平衡保护来捆绑多个 VPN Server。
STATIC2						当前模式:
STATIC3						群集设置(&T):
R_STANDALONE				独立服务端(非群集) (&S)
R_CONTROLLER				群集控制器(&C)
R_MEMBER					群集成员服务器(&M)
STATIC4						群集成员服务器配置参数(&O):
S_IP_1						公网 IP 地址(&I):
S_IP_2						(当公网 IP 地址省略时，将会使用连接群集控制器时使用的网络接口 IP 地址。)
S_PORT_1					公网端口列表(&P):
S_PORT_2					(多个端口号用空格或逗号分隔。)
S_CONTROLLER				控制器的主机名或 IP 地址(&H):
S_CONTROLLER_PORT			控制器的\r\n端口号(&R):
S_PORT_3					(TCP 端口)
S_PASSWORD					管理密码(&P):
STATIC5						当您修改群集配置时，VPN Server 的服务自动重启。此时，所有当前正在连接的会话和管理相关的连接将被断开。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_1							群机内的标准比例(&W):
S_2							(标准: 100)
R_CONTROLLER_ONLY			仅控制器功能 (本身没有 VPN 会话)


PREFIX						D_SM_FARM_MEMBER
CAPTION						群集成员列表
S_TITLE						当前下列群集成员服务端连接到群集控制器 %S。
IDOK						群集成员服务端信息(&I)
B_REFRESH					刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)
B_CERT						查看服务端证书(&C)


PREFIX						D_SM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION						更改 %S 的管理员密码
S_TITLE						更改服务端 %S 的管理员密码。输入密码后请单击“确定”。
STATIC1						新密码(&P):
STATIC2						确认密码(&C):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_HUB
CAPTION						管理虚拟 HUB - %S
S_TITLE						虚拟 HUB "%S"
STATIC1						管理安全数据库(&D):
B_USER						管理用户(&U)
S_USER						添加，删除或编辑用户账户。
B_GROUP						管理组(&G)
S_GROUP						添加，删除或编辑组。
B_ACCESS					管理访问列表(&A)
S_ACCESS					添加或删除访问列表 (数据包过滤规则)。
STATIC2						虚拟 HUB 设置(&N)
B_PROPERTY					虚拟 HUB 属性(&P)
S_PROPERTY					配置此 HUB
B_RADIUS					认证服务端设置(&E)
S_RADIUS					使用外部 RADIUS 认证服务器作为用户认证。
B_LINK						管理级联连接(&C)
S_LINK						在本地或远程 VPN Server 上建立到 HUB 的级联连接。
STATIC3						此虚拟 HUB 当前状态(&R):
B_REFRESH					刷新(&H)
STATIC4						其它设置(&O)
B_LOG						日志保存设置(&L)
B_LOG_FILE					日志文件列表(&Q)
S_LOG						配置日志保存功能的设置。
B_CA						可信的 CA 证书(&T)
B_CRL						无效证书(&K)
S_CA						管理可信的 CA 证书。
B_SNAT						虚拟 NAT 和虚拟 DHCP 服务器(&V)
S_SNAT						SecureNAT 在此虚拟 HUB 上可用。您可以运行虚拟 NAT 和虚拟 DHCP。
STATIC5						VPN 会话管理(&I):
B_SESSION					管理会话(&S)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_SM_USER
CAPTION						管理用户
S_TITLE						虚拟 HUB "%S" 有如下用户。
IDOK						编辑(&E)
B_CREATE					新建(&C)
B_DELETE					移除(&D)
B_REFRESH					刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)
B_STATUS					查看用户信息(&V)


PREFIX						D_SM_EDIT_USER
IDC_STATIC1					用户名(&U):
IDC_STATIC3					全名(&F):
IDC_STATIC4					说明(&N):
IDC_STATIC5					组名\r\n(可选):
B_GROUP						浏览组(&J)...
R_EXPIRES					设置此账户有效期限(&S)
IDC_STATIC6					验证类型(&A):
S_RADIUS_3					RADIUS 或 NT 域认证设置
S_RADIUS_1					通过密码的登录尝试通过外部 RADIUS 服务端，Windows NT 域控制器或 Active Directory 控制器被验证。
R_SET_RADIUS_USERNAME		指定认证服务器的用户名(&K)
S_RADIUS_2					认证服务端上的用户名(&W):
S_POLICY_1					安全策略
R_POLICY					设置安全策略(&Y)
B_POLICY					安全策略
S_PASSWORD_1				密码认证设置
S_PASSWORD_2				密码(&P):
S_PASSWORD_3				确认密码(&C):
S_USER_CERT_1				特定证书认证设置
B_LOAD_CERT					指定证书(&E)
B_VIEW_CERT					查看证书(&V)
B_CREATE					创建证书(&W)
S_ROOT_CERT_1				已签名证书认证设置
S_ROOT_CERT_2				验证客户端证书是否已签名是基于一份由虚拟 HUB 信任的 CA 证书。
R_CN						证书的 Common Name (CN) 限制值(&B)
R_SERIAL					证书序列号的限制值(&L)
S_ROOT_CERT_3				※ 注意: 请输入十六进制数值。(例如: 0155ABCDEF)
S_HINT						提示:使用用户名“*”(星号)定义一个用户对象，以接受不符合任何已注册的、明确的、用户对象的登录尝试。这样一个特殊的用户将使用外部用户认证服务器验证登录。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_POLICY
STATIC1						已选择策略(&P):
S_BOLD						此策略的描述(&C):
S_BOLD2						当前值(&V):
R_ENABLE					启用此策略(&E)
R_DISABLE					禁用此策略(&D)
R_DEFINE					定义此策略(&F)
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_GROUP
CAPTION						管理组
S_TITLE						虚拟 HUB "%S" 有如下组
B_CREATE					新建(&C)
IDOK						编辑(&E)
B_DELETE					移除(&R)
B_REFRESH					刷新(&R)
B_USER						成员列表(&M)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_SM_EDIT_GROUP
IDC_STATIC1					组名称(&G):
IDC_STATIC3					全名(&F):
IDC_STATIC4					说明(&N):
S_POLICY_1					安全策略
R_POLICY					设置此组的安全策略(&Y)
B_POLICY					安全策略(&M)
S_POLICY_2					组统计信息
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_ACCESS_LIST
CAPTION						访问列表
S_TITLE						虚拟 HUB "%S" 有如下访问列表(数据包过滤规则)。
B_ADD						新建(IPv&4)
B_ADD_V6					新建(IPv&6)
IDOK						编辑(&E)
B_DELETE					删除(&D)
B_SAVE						保存(&S)
IDCANCEL					取消(&C)
STATIC1						较高权限的项目出现在列表的上方。
STATIC2						注意: 与访问列表项目不匹配的 IP 数据包可以通行。
B_CLONE						克隆
B_ENABLE					启用
B_DISABLE					禁用

PREFIX						D_SM_EDIT_ACCESS
CAPTION						编辑访问列表项目
STATIC1						配置访问列表设置。此处定义的访问列表将被应用于所有穿过虚拟 HUB 的 IP 数据包。
STATIC2						基础设置
STATIC3						备忘(&N):
STATIC4						行为(&A):
R_PASS						通过(&P)
R_DISCARD					废弃(&D)
STATIC5						优先级(&R):
STATIC6						(较小值有更高优先权。)
STATIC7						IP 包头的过滤选项
S_ACCESS_SRC_ALL			源 IP 地址:
R_SRC_ALL					应用到所有源地址
S_SRC_IP_1					IPv4 地址:
S_SRC_IP_2					子网掩码:
S_SRC_IP_3					(255.255.255.255: 意为单个主机)
S_SRC_IP_1_V6				IPv6 地址:
S_SRC_IP_3_V6				(例如: "ffff:ff00::" 或 "/24"。"/128" 仅指该唯一主机)
S_ACCESS_DST_ALL			目标 IP 地址:
R_DST_ALL					应用到所有目标地址
S_IP_DST_1					IPv4 地址:
S_IP_DST_2					子网掩码:
S_IP_DST_3					(255.255.255.255: 仅指特定主机)
S_IP_DST_1_V6				IPv6 地址:
S_IP_DST_3_V6				(例如: "ffff:ff00::" 或 "/24"。"/128" 指该唯一主机:)
STATIC9						协议类型:
STATIC10					TCP 包头和 UDP 包头的过滤选项
S_TCP_1						最小值
S_TCP_2						最大值
S_TCP_3						源端口号:
S_TCP_5						目标端口号:
S_TCP_7						空白端口号字段匹配任何端口。当已指定的最小值但没指定最大值时，将应用于只符合最小值的数据包。
STATIC11					用户/用户組过滤器选项
STATIC11_OLD				用户过滤器选项
STATIC12					此访问列表仅应用于具体的用户 / 用户組发出或接收的数据包。
STATIC12_OLD				此访问列表仅应用于具体的用户发出或接收的数据包。
STATIC13					源名称:
B_USER1						浏览...
STATIC14					目标名称:
B_USER2						浏览...
STATIC15					若不指定用户还是組，请保留这些字段为空白。
STATIC15_OLD				若无法指定用户名称，请保持本栏目空白。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_PROTOID					指定 IP 协议:
STATIC16					MAC 包头的过滤选项:
S_CHECK_SRC_MAC				源 MAC 地址:
R_CHECK_SRC_MAC				应用到任一源地址
S_SRC_MAC					MAC 地址:
S_SRC_MAC_MASK				掩码:
S_CHECK_DST_MAC				目标 MAC 地址:
R_CHECK_DST_MAC				应用于任一目标地址
B_SIMULATION				延迟和丢包(&D)...
S_DST_MAC					MAC 地址:
S_DST_MAC_MASK				掩码:
S_MAC_NOTE					您可以使用带有两种分隔符'-',或 ':'，或不带分隔符的十六进制数字。\r\n(FF-FF-FF-FF-FF-FF 意为指定的主机)
R_CHECK_TCP_STATE			验证 TCP 连接状态(仅 TCP 数据包)
R_ESTABLISHED				已建立的数据包
R_UNESTABLISHED				未建立的数据包
R_REDIRECT					重定向 HTTP 请求至特定 URL
B_REDIRECT					设置 URL 重定向至

PREFIX						D_SM_RADIUS
CAPTION						认证服务器设置
S_TITLE						使用外部的 RADIUS 服务器来验证到虚拟 HUB “%S”的登录尝试。指定一个外部 RADIUS 服务器来验证用户名和密码。
STATIC1						RADIUS 服务端设置(&F):
R_USE_RADIUS				使用 RADIUS 认证(&U)
S_RADIUS_1					RADIUS 服务端主机名或 IP 地址(&S):
S_RADIUS_2					端口(&P):
S_RADIUS3					(UDP 端口)
S_RADIUS_4					共享秘密(&E):
S_RADIUS_5					确认共享秘密(&C):
S_RADIUS_6					RADIUS 服务器必须接受从 VPN Server 的 IP 地址来的请求。而且，必须启用密码认证协议(PAP)。
S_RADIUS_7					毫秒 (大于 %u， 小于%u)
S_RADIUS_8					重试间隔(&R):
S_RADIUS_9					(使用“,”或“;”来分开多个主机名)
STATIC2						当使用 Windows NT 域控制器或 Windows Server Active Directory 控制器作为外部认证服务器时，您必须设置 VPN Server 的计算机加入到域中。使用 NT 域认证，在此不需要进行配置。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_LINK
CAPTION						%S 上的级联连接
STATIC1						级联连接可以在 2 层以太网将本虚拟 HUB 与另外一台位于本地或者远程 VPN Server 上的虚拟 HUB 建立链接。
STATIC2						级联连接使用前
STATIC3						级联连接实现了在多个虚拟 HUB 间的二层桥接。但如果连接配置不正确，可能会无意中创建一个无限循环。当使用级联连接功能时，请小心设计网络拓扑。
B_CREATE					新建(&C)
B_EDIT						编辑(&E)
B_ONLINE					在线(&N)
B_OFFLINE					离线(&F)
IDOK						状态(&S)
B_DELETE					删除(&D)
B_RENAME					重命名(&A)
B_REFRESH					刷新(&R)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_SM_LOG
CAPTION						日志保存设置
S_TITLE						您可以保存虚拟 HUB "%S"的安全日志 (如用户登录记录) 和所有经过虚拟 HUB 的数据包的数据包日志。
STATIC1						安全日志(&S):
B_SEC						保存安全日志(&E)
S_SEC						日志文件切换周期(&W):
STATIC2						数据包日志(&P):
B_PACKET					保存数据包日志(&E)
S_PACKET					日志文件切换周期(&W):
S_PACKET_0					TCP 连接:
B_PACKET_0_0				不保存
B_PACKET_0_1				仅包头
B_PACKET_0_2				包头和有效载荷
S_PACKET_1					TCP 数据包:
B_PACKET_1_0				不保存
B_PACKET_1_1				仅包头
B_PACKET_1_2				包头和有效载荷
S_PACKET_2					DHCP 数据包:
B_PACKET_2_0				不保存
B_PACKET_2_1				仅包头
B_PACKET_2_2				包头和有效载荷
S_PACKET_3					UDP 数据包:
B_PACKET_3_0				不保存
B_PACKET_3_1				仅包头
B_PACKET_3_2				包头和有效载荷
S_PACKET_4					ICMP 数据包:
B_PACKET_4_0				不保存
B_PACKET_4_1				仅包头
B_PACKET_4_2				包头和有效载荷
S_PACKET_5					IP 数据包:
B_PACKET_5_0				不保存
B_PACKET_5_1				仅包头
B_PACKET_5_2				包头和有效载荷
S_PACKET_6					ARP 数据包:
B_PACKET_6_0				不保存
B_PACKET_6_1				仅包头
B_PACKET_6_2				包头和有效载荷
S_PACKET_7					以太网\r\n数据包:
B_PACKET_7_0				不保存
B_PACKET_7_1				仅包头
B_PACKET_7_2				包头和有效载荷
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
STATIC3						保存大量数据包日志会给 CPU 和硬盘带来很大的负担，会导致 HUB 和整个 VPN Server 的性能下降。启用日志记录仅保存必要的数据包。

PREFIX						D_SM_CA
CAPTION						管理可信的 CA 证书
STATIC1						您可以管理被此虚拟 HUB 信任的证书签发机构(CA)的证书列表。\r\n\r\n当一个 VPN Client 以已签字的证书认证模式连接时，列在此处的 CA 证书列表用于验证证书。
B_IMPORT					添加(&A)
IDOK						查看证书(&V)
IDCANCEL					关闭(&C)
B_DELETE					删除(&D)


PREFIX						D_SM_SESSION
CAPTION						管理会话- %S
S_TITLE						虚拟 HUB "%S"当前有以下 VPN 会话。
STATIC1						会话操作
IDOK						会话信息(&I)
B_DISCONNECT				断开(&D)
B_REFRESH					刷新(&H)
B_SESSION_MAC_TABLE			已选会话的 MAC 表(&M)
B_SESSION_IP_TABLE			已选会话的 IP 表(&P)
STATIC2						其它管理任务
B_MAC_TABLE					MAC 地址表列表(&A)
B_IP_TABLE					IP 地址表列表(&B)
IDCANCEL					关闭(&X)
S_FARM_INFO_2				此处显示的会话是当前群集上的所有会话。要管理其他群集成员服务端上的会话，您必须以管理员身份连接到那些服务器上。


PREFIX						D_SM_MAC
CAPTION						MAC 地址表
S_TITLE						虚拟 HUB "%S" 上的 MAC 地址表数据库有如下条目。
B_DELETE					删除选定条目(&D)
B_REFRESH					刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_SM_IP
CAPTION						IP 地址表
S_TITLE						虚拟 HUB "%S" 上的 IP 地址表数据库有如下条目。
B_DELETE					删除选定条目(&D)
B_REFRESH					刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_SM_CREATE_CERT
CAPTION						创建新证书
STATIC1						您可以轻松地创建自己或其他证书签署的证书。
STATIC2						证书类型(&T):
R_ROOT_CERT					根证书 (自签名证书) (&R)
R_SIGNED_CERT				其他证书签名的证书(&S)
S_LOAD_1					签名用证书和密钥(&C):
B_LOAD						载入证书和密钥(&L)
S_LOAD_2					单击“载入证书和密钥”来指定使用一个新证书签名的 X509 证书和 RSA 密钥。
S_LOAD_3					通用名称(CN):
S_LOAD_4					所属机构(O):
S_LOAD_5					组织单位(OU):
S_LOAD_6					国家(C):
S_LOAD_7					省(ST):
S_LOAD_8					地点(L):
S_LOAD_11					序列号(&S):\r\n(十六进制)
S_LOAD_9					有效期至(&E):
S_LOAD_10					天
STATIC3						当管理大量证书和认证认证机构时，请使用免费软件，如 OpenSSL，或商业 CA(证书认证机购)软件。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_LOAD_12					密码强度(&N):


PREFIX						D_NM_LOGIN
CAPTION						deleted
S_TITLE						deleted
STATIC1						deleted
STATIC2						deleted
IDOK						deleted
IDCANCEL					deleted


PREFIX						D_SPEEDMETER
CAPTION						网络设备状态
STATIC1						选择网络适配器:
STATIC2						实时状态(&R)
STATIC3						刷新(&R)


PREFIX						D_NM_MAIN
CAPTION						deleted
STATIC1						deleted
STATIC2						deleted
B_SETTING					VPN Server 的连接设置(&S)
B_CONNECT					连接(&C)
B_DISCONNECT				断开(&D)
STATIC3						用户模式路由器的操作设置
STATIC4						您可以在 SoftEther VPN 用户模式路由器的虚拟网络上设置操作。
B_OPTION					用户模式路由器的操作设置(&O)
STATIC5						用户模式路由器的操作状态
STATIC6						显示 SoftEther VPN 用户模式路由器的当前操作状态
B_NAT						虚拟NAT状态(&N)
B_DHCP						虚拟 DHCP 服务器状态(&H)
B_STATUS					用户模式路由器状态(&R)
B_INFO						用户模式路由器信息(&I)
B_PASSWORD					管理密码设置(&P)
B_REFRESH					刷新(&E)
B_ABOUT						关于(&A)
IDCANCEL					退出(&X)


PREFIX						D_NM_OPTION
CAPTION						SecureNAT 配置
S_TITLE						设置 SecureNAT 虚拟主机如何在虚拟 HUB "%S" 的虚拟网络上进行操作。
STATIC1						虚拟主机网络接口设置:
STATIC2						MAC 地址(&M):
STATIC3						IP 地址(&P):
STATIC4						子网掩码(&S):
STATIC5						虚拟 NAT 设置:
R_USE_NAT					使用虚拟 NAT 功能(&A):
STATIC6						M&TU 值:
STATIC7						字节
STATIC8						TCP 会话超时(&C):
STATIC9						秒
STATIC10					UDP 会话超时(&U):
STATIC11					秒
R_SAVE_LOG					保存 NAT 或 DHCP 服务器运行记录到日志文件(&L)
STATIC12					虚拟 DHCP 服务器设置:
R_USE_DHCP					使用虚拟 DHCP 服务器功能(&N)
STATIC13					分配 IP 地址(&D):
STATIC14					至
STATIC15					。
STATIC16					子网掩码(&B):
STATIC17					租赁期限(&E):
STATIC18					秒
STATIC19					应用到客户端的选项 (可选):
STATIC20					默认网关\r\n地址(&F):
STATIC21					DNS 服务器地址 1 (&V):
STATIC22					域名(&W):
STATIC23					DNS 服务器地址 2 (&V):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_1							静态路由表推功能 (拆分隧道)
S_2							推送静态路由表至 VPN 客户端。
B_PUSH						编辑该静态路由表以推送


PREFIX						D_NM_NAT
CAPTION						虚拟 NAT 路由上的 NAT 会话表
S_TITLE						有如下 TCP 或 UDP NAT 表项在 SecureNAT 的虚拟 NAT 路由上。
B_REFRESH					刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_NM_DHCP
CAPTION						虚拟 DHCP 服务器上的 IP 租赁表
S_TITLE						SecureNAT 虚拟 DHCP 服务器已分配以下 IP 地址到客户端。
B_REFRESH					刷新(&H)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_NM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION						变更 %S 的管理员密码
S_TITLE						您可以变更 SoftEther VPN 用户模式路由(%S) 的管理员密码。输入新密码后请单击“确定”。
STATIC1						新密码(&P):
STATIC2						确认输入(&C):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_SNAT
CAPTION						虚拟 NAT 和虚拟 DHCP 功能 (SecureNAT) 设置
S_TITLE						SecureNAT 使你在虚拟 HUB "%S" 的虚拟网络上可以运行一个虚拟 NAT 路由器(IP 伪装)和 DHCP 服务器功能。
STATIC1						SecureNAT 警告
S_WARNING					SecureNAT 功能建议仅系统管理员或熟悉网络知识的人员使用。
S_WARNING2					如果您正确使用 SecureNAT，VPN 可以实现安全的远程访问。但是如果使用方式不正确，可能会将整个网络暴露在危险下。任何对网络没有足够了解，或没有网络管理员的允许，请一定不要启用 SecureNAT。请参阅 VPN Server 的手册或在线文档来获取 SecureNAT 功能的详细解释。
STATIC2						启用 / 禁用和变更 SecureNAT 设置
STATIC3						您可以启用 / 禁用和变更此虚拟 HUB 上的 SecureNAT 设置。
B_ENABLE					启用 SecureNAT (&E)
B_DISABLE					禁用 SecureNAT (&D)
B_CONFIG					SecureNAT 配置(&C)
STATIC4						※注意: 当禁用一个运行中的 SecureNAT 时，所有通过 SecureNAT 连接的活跃的 TCP 和 UDP 会话将被终止。
STATIC5						查看当前 SecureNAT 状态
STATIC6						您可以查看当前 SecureNAT 运行状态。
B_NAT						虚拟 NAT 路由器状态(&N)
B_DHCP						虚拟 DHCP 服务器状态(&H)
B_STATUS					查看 SecureNAT 运行状态(&S)
S_TSUKUBA2					SecureNAT 使用了 登大遊 于 2004 年在筑波大学第三学群信息学系“特别信息研讨 I”开发的技术。
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_SM_BRIDGE
CAPTION						本地网桥设置
STATIC1						本地网桥可以建立一个二层桥接来连接本 VPN Server 上的虚拟 HUB 和一个物理以太网设备(网络适配器)。；\r\n也可以创建一个 tap 设备(虚拟网络接口)并与虚拟 HUB 间建立一个桥接。(Tap 仅支持 Linux 版)
B_DELETE					删除本地网桥(&D)
STATIC2						新建&新建本地网桥定义(&N):
STATIC3						选择要桥接的虚拟 HUB
STATIC4						虚拟 HUB (&H):
STATIC5						要创建的类型(&T):
R_BRIDGE					现存物理网络适配器的桥接(&P)
R_TAP						新 tap 设备的桥接(&T)
S_ETH_1						&LAN 适配器:
S_TAP_1						新 tap 设备名称(&D):
S_TAP_2						(11 个字符以内)
STATIC6						※注意: 可以使用任何操作系统的网络适配器建立桥接，但在高负载环境中，你应该为桥接准备一个专用的网络适配器。
IDOK						创建本地桥(&A)
STATIC7						如果无法显示一个新安装到系统的网路适配器，重启电脑，并重新打开此窗口。
IDCANCEL					关闭(&X)
B_VLAN						VLAN 透明设置工具(&G)


PREFIX						D_WIN9X_REBOOT
CAPTION						VPN Client - 安装虚拟网络适配器
STATIC1						VPN Client 虚拟网络适配器已安装。\r\n需要关闭 Windows并重启计算机。\r\n\r\n计算机将会自动重启。如果计算机没有重启，请手动启动计算机。


PREFIX						D_EM_MAIN
CAPTION						SoftEther 以太网记录器管理器
STATIC1						SoftEther 以太网记录器是一个服务，可以捕捉流经计算机上网络适配器的数据。而且，可以数据包包头保存为管理员指定类型的日志文件，所有数据保存为文本文件。\r\n\r\n目前，下列捕捉设备正在运行中。
B_PASSWORD					管理员密码(&P)
B_LICENSE					许可证(&L)
B_ADD						添加(&A)
IDOK						编辑(&E)
B_DELETE					删除(&D)
IDCANCEL					关闭(&X)


PREFIX						D_EM_ADD
STATIC1						用于捕获的网络适配器名称(&L):
R_PROMISCUOUS					捕获时不要使用混杂模式(&N)
STATIC2						数据包日志 (&P) :
S_PACKET					日志文件切换周期 (&W) :
S_PACKET_0					TCP 连接日志:
B_PACKET_0_0				没有保存
B_PACKET_0_1				仅标头信息
B_PACKET_0_2				数据包所有内容
S_PACKET_1					TCP 数据包日志:
B_PACKET_1_0				没有保存
B_PACKET_1_1				仅标头信息
B_PACKET_1_2				数据包所有内容
S_PACKET_2					DHCP 数据包日志:
B_PACKET_2_0				没有保存
B_PACKET_2_1				仅标头信息
B_PACKET_2_2				数据包所有内容
S_PACKET_3					UDP 数据包日志:
B_PACKET_3_0				没有保存
B_PACKET_3_1				仅标头信息
B_PACKET_3_2				数据包所有内容
S_PACKET_4					ICMP 数据包日志:
B_PACKET_4_0				没有保存
B_PACKET_4_1				仅标头信息
B_PACKET_4_2				数据包所有内容
S_PACKET_5					IP 数据包日志:
B_PACKET_5_0				没有保存
B_PACKET_5_1				仅标头信息
B_PACKET_5_2				数据包所有内容
S_PACKET_6					ARP 数据包日志:
B_PACKET_6_0				没有保存
B_PACKET_6_1				仅标头信息
B_PACKET_6_2				数据包所有内容
S_PACKET_7					以太网\r\n数据包日志:
B_PACKET_7_0				没有保存
B_PACKET_7_1				仅标头信息
B_PACKET_7_2				数据包所有内容
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
STATIC3						保存大量数据包日志会给CPU和硬盘带来沉重负担，并且可能导致系统整体性能下降。请配置设置以使必须的日志被保存。


PREFIX						D_EM_PASSWORD
CAPTION						变更管理员密码
S_TITLE						您可以变更管理员密码。输入后请点击“确定”。
STATIC1						新密码 (&P) :
STATIC2						确认 (&C) :
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					Cancel


PREFIX						D_EM_LICENSE
CAPTION						添加或删除许可证
STATIC1						要使用 SoftEther 以太网记录器，您必须获取一个有效地许可证并注册许可证密钥。使用此窗口，您可以注册一个新的许可证密钥，删除一个已注册的许可证密钥，显示当前许可证列表和许可证模式。
S_BOLD						当前已注册许可证列表 (&L) :
B_OBTAIN					获取许可证 (&O)
STATIC2						点击“获取许可证” 来显示介绍如何获取许可证的网站。
B_ADD						注册新许可证密钥
B_DEL						删除 (&D)
IDOK						许可证相关信息 (&I)
STATIC3						选择一个许可证，点击“许可证相关信息” 来连接到SoftEther有限公司网站 (softether.com)，来查询被选许可证的相关注册信息。
S_BOLD2						当前 SoftEther 以太网记录器许可证模式 (&M) :
IDCANCEL					关闭 (&X)


PREFIX						D_EM_LICENSE_ADD
CAPTION						注册新许可证密钥
S_INFO						您可以注册一个 SoftEther 以太网记录器产品许可证密钥。
STATIC1						许可证密钥由36个字母数字字符和连字符组成。它是证明许可证所有权的关键代码。\r\n\r\n当此软件收到一个许可证证书时，许可证密钥就被打印到此许可证证书上了。如果此许可证是在线购买的，则许可证密钥可以通过email提供，并在购买页面显示。许可证密钥也可能通过其他方式送达。如果您不知道许可证密钥位置，请向许可证出售者询问。
STATIC2						请输入正确的许可证密钥 (&I) :
STATIC3						每组6字，分组输入许可证密钥。您不需要输入连字符。也可以复制&&粘贴许可证密钥。
B_INFO2						此软件有世界范围的著作权保护。消费者只可以在许可证允许范围内复制和使用此软件。警告: 使用非法获得的许可证密钥，或在多台服务器上使用一个许可证，或以非认证的方式获得许可证，会导致民事或刑事处罚。
IDOK						注册 (&R)
IDCANCEL					取消

PREFIX						D_EM_REMOTE
STATIC1						指定目标计算机的主机名或 IP 地址 (&S) :
R_LOCAL						连接到本地计算机 (显示在此窗口的计算机) (&L)
S_HOSTNAME					计算机名称 (&C) :
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
B_ABOUT						版本信息

PREFIX						D_SM_CONFIG
CAPTION						编辑配置文件
IDC_INFO					VPN Server“%S”的当前配置如下。\r\n您可以编辑此配置文件的内容并应用到 VPN Server。
B_EXPORT					保存到文件 (&S)
B_IMPORT					导入文件并应用 (&I)
IDCANCEL					关闭 (&C)
STATIC1						您可以使用任一文本编辑器编辑配置文件。当把已编辑的配置文件应用到 VPN Server 时， VPN Server 将自动重启，并根据新的配置文件开始。如果应用一个无效的配置文件，程序会报错，并且当前设置内容可能会丢失，所以请谨慎编辑配置文件。
B_FACTORY					恢复出厂默认值

PREFIX						D_SM_ADMIN_OPTION
CAPTION						虚拟 HUB 管理选项
S_INFO						当前已为虚拟 HUB "%S" 设置如下管理选项。
B_ADD						添加值(&A)
B_EDIT						编辑值(&E)
B_DELETE					删除值(&D)
STATIC1						虚拟 HUB 管理选项的目的是给在虚拟 HUB 管理模式的管理员设置的限制。
IDOK						保存(&S)
IDCANCEL					取消
STATIC2						只有整个 VPN Server 的管理员可以编辑虚拟 HUB 管理选项。个别虚拟 HUB 的管理员只能查看但不能修改管理选项。\r\n然而，如果 allow_hub_admin_change_option 被设为"1"，那么虚拟 HUB 管理员就可以编辑管理选项。
S_BOLD						描述:


# ----- 不完全翻訳ここから -----
PREFIX						D_SM_MSG
CAPTION						设置消息
S_MSG_2						当一个 VPN Client 接入到虚拟 HUB "%S" 时，您可以设置消息显示在一个用户的屏幕上。要显示一个消息，输入你想要显示的消息。
C_USEMSG					显示消息(&M)
STATIC1						关于消息显示功能
S_INFO						VPN Client 必须是 3.0 或更高版本。\r\n\r\n指定以“http://”开头的一行作为打开默认网站浏览器的消息，而不是直接显示一条消息。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_NICINFO
CAPTION						虚拟网络适配器 "%S" 状态
IDCANCEL					关闭(&C)


PREFIX						D_SM_VLAN
CAPTION						VLAN 透明设置工具
STATIC1						有些网络适配器默认不能传输标记的 VLAN 透明数据包(IEEE802.1Q)。\r\n\r\n如果你使用这样一个网络适配器来桥接到虚拟 HUB 并需要交换带 VLAN 标签的以太网数据包，您必须配置网络适配器，使其能够处理 VLAN 透明数据包。
B_ENABLE					配置已选网络适配器为 VLAN 透明(&C)
B_DISABLE					撤消该配置(&U)
STATIC2						关于 VLAN 透明设置工具
S_WARNING					该工具可以在英特尔，Broadcom 和 Marvell 的网络适配器中开启或关闭标记 VLAN 数据包的透明度。(Windows 仅使用供应商提供的驱动)。此工具可以启用或禁用在 Intel,Broadcom 或 Marvell 网络适配器中标记的 VLAN 数据包的透明度。(仅使用供应商提供的 Windows 驱动程序)。
S_WARNING2					本工具仅支持上述列表中的网络适配器。其他网络适配器不能用此工具配置。。但是未在此列表的其他网络适配器有可能默认支持或使用一些配置支持已标记的 VLAN 数据包。。\r\n\r\n这样的网络适配器必须由系统管理员登录 Windows 配置。
IDCANCEL					退出(&X)


PREFIX						D_SM_SIMULATION
CAPTION						延迟 / 丢包功能
STATIC1						通过这个虚拟 HUB 传输时，此功能可以生成符合此访问列表条目条件的数据包的延迟、时基误差和数据包丢失。\r\n\r\n此功能方便在桌面或实验室模拟低质的和慢速的互联网、广域网或无线连接。例如，你可以用它来评估和测试 IP 电话(VoIP)。
STATIC2						产生如下延迟、时基误差和数据包丢失:
C_DELAY						产生延迟(&D)
S_DELAY						延迟周期(0 - 10000) :
S_DELAY2					毫秒 (msecs)
C_JITTER					产生时基误差(波动)(&J)
S_JITTER					时基误差比率 (0 - 100) :
S_JITTER2					百分比(%)
C_LOSS						产生数据包丢失(&L)
S_LOSS						数据包丢失比率(0 - 100) :
S_LOSS2						百分比(%)
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
# ----- 不完全翻訳ここまで -----


PREFIX						D_SM_AO_VALUE
CAPTION						名称和值
STATIC1						名称(&N):
STATIC2						值(&V):
STATIC3						(整数值)
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_L3
CAPTION						虚拟 3 层交换设置
STATIC1						您可以定义在此 VPN Server 上运行的两个或多个虚拟 HUB 间的虚拟 3 层交换，来实现不同 IP 网络之间的路由。
STATIC2						虚拟 3 层交换功能仅提供给网络管理员或数值网络和 IP 路由人员使用。如果您要使用常规 VPN 功能，您不需要使用虚拟 3 层交换功能。\r\n\r\n如果使用虚拟 3 层交换功能，使用者必须有足够的 IP 路由知识。
STATIC3						关于虚拟 3 层交换功能注意事项
S_BOLD						已定义的虚拟 3 层交换(&S):
B_ADD						新建(&N)
B_START						开始(&S)
B_STOP						停止(&T)
IDOK						编辑(&E)
B_DELETE					删除(&D)
IDCANCEL					关闭(&C)


PREFIX						D_SM_L3_ADD
CAPTION						新虚拟 3 层交换
STATIC1						创新建一个新的虚拟 3 层交换，为输入一个交换机名称。\r\n\r\n此虚拟 3 层交换不能与此 VPN Server 上的其它虚拟 3 层交换有重复的名字。
STATIC2						名字(&N):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_L3_SW
CAPTION						编辑虚拟 3 层交换 "%S"
STATIC1						您可以为一个虚拟 3 层交换定义多个虚拟接口和路由表。
STATIC2						当虚拟 HUB 运行时，一个虚拟接口被关联到虚拟 HUB 上，并作为一个单独的 IP 主机运行。当多个虚拟接口分别属于不同虚拟 HUB 定义的不同 IP 网络时，IP 路由将会自动在这些接口之间使用。\r\n也可以手动设置路由表和其他详细设置。
S_BOLD1						虚拟接口(&I):
B_ADD_IF					新虚拟接口(&A)
B_DEL_IF					删除虚拟接口(&E)
S_BOLD2						路由表(&T):
B_ADD_TABLE					添加路由表项(&D)
B_DEL_TABLE					删除路由表项(&L)
B_START						开始(&S)
B_STOP						停止(&T)
IDCANCEL					关闭(&C)


PREFIX						D_SM_L3_SW_IF
CAPTION						添加虚拟接口
STATIC1						对虚拟 3 层交换机添加新的虚拟接口。\r\n\r\n您必须定义虚拟接口属于的 IP 网络和接口本身的 IP 地址。\r\n请选择或输入该接口要连接的虚拟 HUB 名称。
STATIC2						虚拟 HUB 连接(&A):
STATIC3						请选择或输入虚拟接口连接的虚拟 HUB 名称。
STATIC4						虚拟 HUB (&H):
STATIC5						虚拟接口的 IP 地址和子网掩码:
STATIC6						虚拟接口必须在虚拟 HUB 中有一个 IP 地址。您也必须指定此 IP 地址从属的 IP 网络的子网掩码。\r\n\r\n通过虚拟 3 层交换连接到多个虚拟 HUB 的路由是基于此处指定的 IP 地址运行的。
S_SRC_IP_1					IP 地址(&I):
S_SRC_IP_2					子网掩码(&S):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_L3_SW_TABLE
CAPTION						新路由表项
STATIC1						在虚拟 3 层交换机的路由表增加一个新的路由表项。\r\n\r\n如果 IP 数据包的目标 IP 地址不属于任何有着虚拟接口的 IP 网络，虚拟 3 层交换机的 IP 路由引擎将参考路由表并且执行路由。
STATIC2						路由表项的定义:
STATIC3						虚拟接口必须在虚拟 HUB 中有一个 IP 地址。您也必须指定此 IP 地址从属的 IP 网络的子网掩码。\r\n\r\n通过多个虚拟 HUB IP 网空间的虚拟 3 层交换机是基于此处指定的 IP 地址运行的。
S_SRC_IP_1					网络地址(&N):
S_SRC_IP_2					子网掩码(&S):
S_SRC_IP_3					网关地址(&G):
S_SRC_IP_4					公制值(&M):
STATIC4						※注意: 指定默认网关，指定网络地址和子网掩码都是“0.0.0.0“。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_CM_SELECT_SECURE
CAPTION						选择智能卡
STATIC1						选择智能卡设备使用。\r\n\r\n智能卡的种类已列在目前使用电脑驱动的列表中并支持 VPN 软件。\r\n如果现在使用的智能卡种类未显示在此列表中，可以通过升级 VPN 软件到新的版本来实现。\r\n\r\n注: 如果在安装后，驱动没有立即显示出来，重启 Windows。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_CM_SECURE_MANAGER
CAPTION						智能卡管理器
S_INFO						当前智能卡:\r\n\r\n%S
B_BOLD						智能卡上存储的对象:
B_REFRESH					更新对象列表(&R)
B_IMPORT					导入卡内(&I)...
B_EXPORT					从卡中导出(&E)...
B_DELETE					从卡中删除(&D)
B_NEW_CERT					将新证书和密钥写入卡内(&N)...
B_PIN						更改 PIN 码(&C)...
IDCANCEL					关闭


PREFIX						D_CM_SECURE_TYPE
CAPTION						选择对象类型
STATIC						选择你要导入的对象类型
R_CERT						证书(&C)
R_KEY						密钥(&K)
R_DATA						数据(&D)
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_STRING
CAPTION						VPN 软件
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_SELECT_KEYPAIR
CAPTION						指定智能卡证书
S_INFO						当前选定的智能卡:\r\n\r\n%S
B_BOLD1						选择智能卡证书:
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
B_BOLD2						选择相应的密钥:


PREFIX						D_CM_LOAD_X
CAPTION						加载证书
STATIC1						选择加载证书的方式
R_FROM_FILE					从文件中加载证书(&F)
R_FROM_SECURE				从智能卡中加载证书(&S)
S_FILE						您可以从存储证书数据的文件中 (扩展名: .cer, .crt, .p12, .pfx) 加载证书。
S_CERT						如果智能卡与计算机连接，您可以从智能卡中加载证书。
B_SELECT					选择要使用的智能卡(&S)...
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_CM_SECURE_PIN
CAPTION						更改 PIN 码
STATIC1						您可以更改智能卡的 PIN码 (个人识别号码)。\r\n\r\n更改 PIN 码，您需要输入当前的 PIN 码和 2 次新的 PIN 码。
STATIC2						当前的 PIN 码(&C):
STATIC3						新的 PIN 码(&N):
STATIC4						确认新的 PIN 码(&E):
STATIC5						注意
STATIC6						如果您错误地输入几次密码，智能卡将不能使用。
STATIC7						请插入智能卡并且点击“OK”。
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_CRL
CAPTION						废止证书列表
STATIC1						您可以在虚拟 HUB 上管理证书废止列表。\r\n\r\n通过添加证书到证书废止列表，提供这些证书的客户端将被拒绝连接到使用证书认证模式的此虚拟 HUB。
B_ADD						添加(&A)
IDOK						编辑(&E)
IDCANCEL					关闭(&C)
B_DELETE					删除(&D)


PREFIX						D_SM_EDIT_CRL
CAPTION						废止证书
STATIC1						您可以在废止列表中设置条目的内容。\r\n\r\n当一个用户以证书认证模式连接一个虚拟 HUB 时，并且该证书与证书废止列表中定义的一个或多个的内容相匹配，这个用户将被拒绝连接。
S_BOLD						匹配项目所有字段的证书将被禁用。
STATIC2						证书内容：
R_CN						通用名称 (CN):
R_O							所属机构 (O):
R_OU						组织单位 (OU):
R_C							国家 (C):
R_ST						省 (ST):
R_L							地点 (L):
STATIC3						证书属性值:
R_SERI						序列号 (十六进制):
R_MD5_HASH					MD5 摘要值 (以十六进制，128位):
R_SHA1_HASH					SHA-1 摘要值 (以十六进制，160位):
STATIC4						摘要值(哈希值)可以精确地识别特定的证书。如果你指定了一个 MD5 或 SHA-1 摘要值，你不需要指定其他项目。
STATIC5						从证书文件的输入值
STATIC6						如果您要禁用一个证书文件，您可以正确地指定证书，并通过输入那个文件将其添加到无效清单。单击“加载证书”，指定证书文件的内容将被自动输入。
B_LOAD						加载证书(&L)...
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_AC_LIST
CAPTION						源 IP 地址限制列表
S_TITLE						根据客户端计算机的 IP 地址，允许或拒绝到此虚拟 HUB "%S" 的 VPN 连接，您可以设置以下规则来允许或拒绝连接。
B_ADD						新规则(&A)
IDOK						编辑规则(&E)
B_DELETE					删除规则(&D)
B_SAVE						保存(&S)
IDCANCEL					取消(&C)
STATIC1						较高权限的项目列在列表的上方。
STATIC2						如果客户端的 IP 地址不匹配列表中的任何项目，VPN 连接到此虚拟 HUB 将被允许。


PREFIX						D_SM_AC
CAPTION						编辑源 IP 地址限制列表的规则条目
STATIC1						在 IP 地址访问控制列表中定义一个规则。当客户端试图连接到虚拟 HUB 时，这里设置的值将用于决定是否允许或拒绝从 VPN Client 的连接。
STATIC2						规则的定义
STATIC3						当客户端的 IP 地址与下面相匹配时应用此规则:
R_SINGLE					单一 IP 地址(&S)
R_MASKED					多个 IP 地址(通过 IP 地址和掩码指定) (&M) :
STATIC4						地址(&A):
S_MASK						网络掩码(&K):
STATIC5						行为
R_PASS						允许 (&P)
R_DENY						拒绝 (&D)
STATIC6						其他
STATIC7						优先级(&R):
STATIC8						(整数: 优先级越高数量越小)
STATIC9						IP 协议版本:
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_LOG_FILE
CAPTION						日志文件列表
STATIC1						您可以下载存储在服务器上的日志文件。整个 VPN Server 的管理员允许下载所有虚拟 HUB 日志和服务器日志记录。虚拟 HUB 管理员允许下载其管理的虚拟 HUB 日志文件。
IDOK						下载(&D)
B_REFRESH					更新(&R)
IDCANCEL					关闭


PREFIX						D_SM_READ_LOG_FILE
CAPTION						下载文件
S_INFO2						VPN Server "%S" 文件下载中。\r\n请稍候...
IDCANCEL					停止下载(&S)


PREFIX						D_SM_SAVE_LOG
CAPTION						下载的日志文件
S_INFO						文件 "%S" 已完成下载。\r\n\r\n您可以打开或保存这个文件。
IDOK						打开(&O)
B_SAVE						保存(&S)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_TCP
CAPTION						TCP 协议优化工具
STATIC1						通过优化 Windows TCP/IP 设置，就有可能增加这台计算机的网络通信吞吐量。通过使用这个 TCP 协议优化工具，您可以轻松地配置最佳优化参数的设置。
STATIC2						Windows 的当前 TCP/IP 设置参数如下。通过改变这些值可以优化 TCP/IP 设置。通过使用该实用程序，以后您随时可以重置此值或恢复以前的设置。
STATIC3						TCP/IP 通信设置:
STATIC4						TCP 接收窗口与尺寸(&S):
R_RECV_DISABLE				使用操作系统和默认值(&D)
R_RECV_ENABLE				设置值如下(&E)
S_RECV						字节
B_RECV						默认值(&C)
STATIC5						TCP 发送窗口尺寸(&R):
R_SEND_DISABLE				使用操作系统和默认值(&I)
R_SEND_ENABLE				设置值如下(&N)
S_SEND						字节
B_SEND						默认值(&O)
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
STATIC6						Windows 重启后，上述更改生效。更改设置后，您不必立即重启计算机，但直到重启后，TCP/IP 优化设置才会生效。
B_DELETE					不用此工具管理


PREFIX						D_TCP_MSG
CAPTION						TCP 协议优化
STATIC1						通过 Windows 优化 TCP/IP 设置，有可能增加这台电脑的网络通信吞吐量。您想优化通信设置吗?\r\n\r\n您可以在未来随时启动 TCP 协议优化工具，优化通信设置或恢复到他们以前的值。
STATIC2						当 TCP/IP 设置被更改，Windows 重启后，更改生效。更改设置后，您不必立即重启计算机，但直到重启后，TCP/IP 优化设置才会生效。
R_OPTIMIZE					自动优化通讯设置(&A)
R_MANUAL					使用 TCP 协议优化工具手动优化(&M)
R_NO						不要优化(&D)
IDOK						下一步(&N) >
IDOK3						< 上一步(&B)


PREFIX						D_CM_PKCSEULA
CAPTION						请注意使用智能卡驱动程度
S_INFO_1					您正在试图访问 "%S" 软件的智能卡。
S_INFO_2					当使用 "%S" 软件时，如果有这个软件和智能卡的使用条件，那么您在使用前必须同意这些使用条件。\r\n\r\n若需详情请联系 "%S" 软件和智能卡的供应商。
S_INFO_3					您是否同意上述条件，并希望使用 "%S" 软件和访问指定的智能卡?
IDOK						是(&Y)
IDCANCEL					否(&N)


PREFIX						D_CM_TRAFFIC
CAPTION						网络通信速度测试工具
STATIC1						网络流量速度测试工具在两台计算机之间连接 TCP/IP 尽可能大的吞吐量进行数据包传输，以测量实际网络流量可用速度。此工具不仅限于 VPN 使用，还可以用于物理网络。
STATIC2						使用此工具来测量当前网络带宽容量。请注意，由于两端点 CPU 性能、当前正在运行的其他程序和网络使用率的波动，获取的值有时会低于实际的网络处理能力。
S_1							配置
S_3							这台电脑的作用是哪一个？
R_SERVER					测试服务器(&S)
R_CLIENT					测试客户端(&C)
S_4							激活测试服务器，指定侦听端口号。\r\n使用它作为测试客户端，指定目标测试服务器的主机名或 IP 地址和端口号。如果有必要，配置以下可选设置。
S_5							目标测试服务器主机名称(&H):
S_6							端口号(&P):
S_7							(TCP 端口)
S_8							在客户端配置如下选项。
S_9							数据通信方向
R_DOWNLOAD					下载 (输入: 从服务器到客户端) (&D)
R_UPLOAD					上传 (输出: 从客户端到服务器) (&U)
R_FULL						下载和上传 (全双工模式: 进与出同时进行) (&F)
S_10						高级设置
S_11						同时并行的 TCP 连接数(&N):
S_12						测量周期 (&A):
S_13						秒
R_ETHERNET					纠正第二层吞吐量假设以太网(&E)
R_DOUBLE					中继设备模式(&B)
S_14						连接
IDOK						运行(&R)
IDCANCEL					取消
S_15						您还可以从 vpncmd 命令行管理工具运行此工具。 (非 Windows 操作系统也适用)。


PREFIX						D_CM_TRAFFIC_RUN
CAPTION						网络通讯速度测试工具
S_INFO						网络通讯速度测试工具正在运行。操作状态如下。
STATIC1						要中止网络通讯速度测试工具，单击“退出”。
IDCANCEL					退出(&X)


PREFIX						D_CM_TRAFFIC_RESULT
CAPTION						通讯流量测量结果
STATIC1						通讯流量测量已完成。结果如下。
IDCANCEL					关闭(&C)


PREFIX						D_SM_LICENSE
CAPTION						添加或删除许可证
STATIC1						使用 SoftEther VPN Server 必须取得有效的许可证并注册许可证密钥。你可以注册一个新的许可证密钥，删除已注册的许可证密钥并在此显示当前许可证列表和 VPN Server 的许可证模式。
S_BOLD						当前已注册的许可证密钥(&L):
B_OBTAIN					获取或延长许可证(&O)
STATIC2						点击“获取或延长许可证”以访问将提供有关如何获取许可证说明的网站。
B_ADD						添加一个许可证密钥(&A)
B_DEL						删除(&D)
IDOK						许可证相关信息(&I)
STATIC3						选择一个许可证，点击“许可证相关信息”来连接到 SoftEther 有限公司网站 (softether.com)，来查询被选许可证的相关注册信息。
S_BOLD2						当前许可和 SoftEther VPN Server 模式(&M):
IDCANCEL					退出(&X)


PREFIX						D_SM_LICENSE_ADD
CAPTION						添加许可证密钥
S_INFO						您可以注册一个 SoftEther VPN Server 产品许可证或连接许可证。
STATIC1						许可证密钥长度为 36 字母数字字符和破折号组合 ( '-' )。他们是证明一个许可证所有权的关键代码。\r\n\r\n当许可证证书与此软件一起收到时，许可证密钥印在此授权证书上。如果本软件的许可证是网上购买的，许可证密钥是由电子邮件或购买许可证的网站提供的。许可证密钥也可以通过一些其他方法写下来。如果你不知道的许可证密钥写在哪里，问卖给你许可证的供应商。
STATIC2						请准确输入许可证密钥(&I):
STATIC3						分组输入许可证密钥，每组6位。您不需要输入破折号。您也可以复制 && 粘贴许可证密钥。
B_INFO2						此软件受世界范围的版权法保护。消费者只可以在许可证允许范围内复制和使用此软件。使用非法获得的许可证密钥，或在多台服务器上使用一个许可证，或以非认证的方式获得许可证，会导致民事或刑事处罚。
IDOK						注册(&R)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_FREEINFO
CAPTION						SoftEther VPN Server 的免费版
S_INFO_1					感谢您试用 SoftEther VPN Server 免费版。
S_INFO_2					SoftEther VPN Server 运行在目标服务器 "%S" 上是免费版供个人使用。\r\n当使用免费版时，您可以使用所有的 SoftEther VPN Server 的功能，但用户协议禁止以下的使用。
S_INFO_3					通过 VPN Server 的商业目的旅行的通迅中使用。
S_INFO_4					请注意，如果软件基于上述禁止使用的情况下被使用，这样就违反了 SoftEther VPN Server 用户协议。一旦你取得了 SoftEther VPN Server 的定期产品许可证，上述限制即可解除。关于常规产品版本的详细信息，请访问 www.softether.com。\r\n如果该服务器在上述描述的情况下被使用，请通过我们的网站 www.softether.com 联系我们。请注意: 当连接到 VPN Server 的免费版，此窗口将出现。当使用除免费版以外的其他们版本时，此窗口不出现。\n\n注意: 除了这个通知窗口，免费版软件和产品版软件之间没有任何差别。
B_HIDE						下次隐藏此窗口(&H)
IDCANCEL					确定(&O)


PREFIX						D_CM_SETTING
CAPTION						切换 SoftEther VPN Client 工作模式
STATIC1						您可以使用 SoftEther VPN Client 的“标准模式”或“简单模式”。要切换到另一种模式，勾选下面相应的复选框。
R_NORMAL					标准模式(&N)
R_EASY						简单模式(&E)
STATIC2						当使用“标准模式”时，您可以进行 SoftEther VPN Client 软件提供的所有操作。我们建议一般用户和系统管理员使用此模式。
STATIC3						“简单模式”只允许最常用的操作，如连接到 VPN Server。我们建议初级用户使用这种模式。
STATIC4						通过使用设置锁，您可以通过使用一个在 SoftEther VPN Client 注册的连接设置连接到一个 VPN Server ，但这样做，您无法变更连接设置的参数、创建一个新的连接设置或者删除一个连接设置。
R_LOCK						启用设置锁(&L)
S_PASSWORD1					您可以指定一个密码。下次禁用设置锁时将被要注输入该密码。
S_PASSWORD2					密码(&P):
S_PASSWORD3					确认(&C):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消
S_VGS2						您可以配置 VPN Gate 学术服务设置。
B_VGS						VPN 和门户服务设置 (&G)...


PREFIX						D_CM_EASY
CAPTION						SoftEther VPN Client 简易管理器 (Developer Edition)
B_MODE						切换运行模式(&M)
IDCANCEL					关闭(&C)
B_STATUS					查看连接模式(&S)
B_VGC						VPN Gate 学术项目


PREFIX						D_SM_SETUP
CAPTION						SoftEther VPN Server / Bridge 简单安装 (Developer Edition)
S_TITLE						SoftEther VPN Server / Bridge 简单安装 (Developer Edition)
IDC_STATIC_1				通过使用此安装，您可以为以下使用和目的轻松地安装 SoftEther VPN Server 或 VPN Bridge。退出安装后，您可以使用 VPN Server 管理器自由配置更高级的设置。
S_BOLD						选择你要构建的 VPN Server 类型。可以一起选择多种类型。
C_REMOTE					远程访问 VPN Server (&R)
S_REMOTE_1					远程访问 VPN Server 允许 VPN Client 计算机远程访问现有的以太网段，如公司局域网。\n\n连接到 VPN Server 的任何 VPN Client 都能访问到网络，就像他们直接的、物理的连接到网络一样。
C_SITE						站点到站点 VPN Server 或 VPN Bridge(&S)
S_SITE_1					站点到站点 VPN 是一种连接两个或多个远程以太网的 VPN 配置。\r\n每个站点连在一起，并且在二层成为同一网段。这使得每个站点的所有计算机像是在同一网络中一样可以相互通信。
S_SITE_2					选择这个 VPN Server 的作用:
C_CENTER					从其他站点接受连接 VPN Server (中心) (&C)
C_EDGE						每个站点(站点端)的 VPN Server 或 VPN Bridge (&E)
C_OTHER						VPN 的其他高级配置
S_OTHER						如果你计划构建具有高级功能的 VPN 系统，如群集功能和虚拟 3 层交换功能，请选择本项。
IDOK						下一步(&N)
IDCANCEL					关闭(&C)


PREFIX						D_SM_SETUP_HUB
CAPTION						简单安装-决定虚拟 HUB 名称
IDC_STATIC_1				您必须至少在 VPN Server 上创建一个虚拟 HUB。以您喜欢的名字命名新的虚拟 HUB。
IDC_STATIC_2				虚拟 HUB 名(&N):
IDOK						确定(&O)
IDCANCEL					取消


PREFIX						D_SM_SETUP_STEP
CAPTION						VPN 简单安装任务
IDC_STATIC_1				为了完成 VPN Server / VPN Bridge 的安装，您必须完成以下任务。
S_1_1						步骤 1. 创建一个用户来接受 VPN 连接。
S_1_2						当此 VPN Server 接受远程访问 VPN ，或接受从其他站点来的连接成为中央站点到站点 VPN Server 时，创建用户接受 VPN 连接。
B_USER						创建用户
S_2_1						步骤 2. 定义一个到目标 VPN Server 的连接
S_2_2						当此 VPN Server 被安装在一个站点到站点 VPN 的特定的站点(端) 上时，您必须制定接受连接的中心 VPN Server 的地址，并建立到中央 VPN Server 的连接。
B_CASCADE					配置连接设置(&C)
S_3_1						3. 设置本地网桥
S_3_2						对于站点到站点 VPN ，使用本地桥功能连接 VPN 的虚拟以太网段与本地端的物理以太网段之间的网桥。 选择可以提供桥接到 VPN 的现有以太网设备(网络适配器)。
IDCANCEL					关闭(&C)
IDC_STATIC_8				一旦必须的设置配置完毕，单击“关闭”。VPN Server / VPN Bridge 的高级管理工具将会出现。然后您可以配置你希望的任何高级设置。
B_SECURENAT					配置 SecureNAT


PREFIX						D_CPU64_WARNING
CAPTION						SoftEther VPN 64 位版本信息
S_BOLD						当前安装的 SoftEther VPN 软件是 32 位版本，但正在运行的 Windows 操作系统是 64 位版本。
S_INFO						您可以在 Windows 64 位版本上运行 SoftEther VPN 软件 32 位版本，但这将运行 Windows 的 32 位模拟器，并导致性能降低。\r\n也有一些功能不支持的可能性。 我们强烈建议您当在 64 位 Windows 运行它时，安装并使用 SoftEther VPN 软件的 64 位版本。\r\n您可以从 http://selinks.org/ 下载 SoftEther VPN 软件的 64 位版本。此对话框将在 30 秒后自动关闭。
IDOK						确定(&O)


PREFIX						D_ONCEMSG
CAPTION						TITLE
C_DONTSHOWAGAIN				不再显示此消息(&D)
IDCANCEL					确定(&O)


PREFIX						D_CONNECT
IDCANCEL					取消


PREFIX					D_SM_IPSEC
CAPTION					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 设置
S_TITLE					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 服务器设置
S_3						在 VPN Server 上的虚拟 HUB 可以接受从兼容 L2TP 的个人电脑, Mac OS X 和智能手机的远程访问 VPN 连接, 也可以接受 EtherIP / L2TPv3 站点到站点的 VPN 连接。
S01						L2TP 服务器 (远程访问 VPN Server 功能)
S02						从智能手机诸如 iPhone, iPad 和 Android, 还有从Mac OS X 和 Windows 内建的 VPN 客户端的 VPN 连接都是可以接受的。
R_L2TP_OVER_IPSEC		启用 L2TP 服务器功能 (L2TP over IP&sec)
S03						使来自 iPhone, iPad, Android, Windows 和 Mac OS X 的 VPN 连接可以接受。
R_L2TP_RAW				启用 L2TP 服务器功能 (没加密的 RAW L2TP)(&L)
S04						支持使用 L2TP 而无 IPSec 加密的特殊 VPN 客户端。
S_1						默认虚拟 HUB 以防遗漏用户名上的 HUB 名称 (&H):
S_2						用户应指定他们的用户名, 如 "用户名@目标虚拟 HUB 名" 连接到此 L2TP 服务器。\r\n如果虚拟 HUB 的名称被遗漏, 以下 HUB 将作为目标被使用。
S05						EtherIP / L2TPv3 服务器功能 (站点到站点 VPN 连接)
S06						兼容 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 的路由器产品 可以连接到 VPN Server 上的虚拟 HUB, 并建立 2 层 (以太网) 桥接。
R_ETHERIP				启用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 服务器功能(&E)
B_DETAIL				EtherIP / L2TPv3 详细设置(&D)
S07						IPsec 通用设置(&C)
S_PSK					IPsec 预共享密钥(&P):
S_PSK2					IPsec 预共享密钥也被称为 "PSKs" 或 "秘钥"。用 8 个 ASCII 字符指定, 并让所有的 VPN 用户都知道。
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_ETHERIP
CAPTION					EtherIP / L2TPv3 服务器详细设置
S_TITLE					EtherIP / L2TPv3 服务器详细设置
S01						兼容EtherIP / L2TPv3 over IPsec 的路由器产品 可以连接到 VPN Server 上的虚拟 HUB , 并建立 2 层 (以太网) 桥接。例如,思科路由器，NEC IX 系列和 IIJ SEIL 路由器作为兼容的 VPN 路由器, 推荐使用。
S02						为了接受 EtherIP / L2TPv3 协议, 定义适当的 EtherIP / L2TPv3 客户端设置, 以事先确定 EtherIP / L2TPv3 兼容路由器的客户端站点。EtherIP / L2TPv3 客户端设置必须有相应的 IPSec Phase 1 ID。
S_BOLD					在 IPSec Phase 1 ID 和虚拟 HUB 之间的通信表(&T):
B_ADD					添加(&A)
IDOK					编辑(&E)
B_DELETE				删除(&D)
IDCANCEL				退出(&X)


PREFIX					D_SM_ETHERIP_ID
CAPTION					EtherIP / L2TPv3 over IPsec 客户端设置
S01						以下虚拟 HUB 连接设置将仅应用于 当 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 客户端试图连接一个与下面指定值完全相同的 ISAKMP (IKE) Phase 1 ID 的 VPN Server 时。
S02						ISAKMP Phase 1 ID(&I):
S03						虚拟 HUB(&H):
S04						用户名(&U):
S05						密码(&P):
S06						注意: 用户名和密码必须与在虚拟 HUB 注册时完全相同。EtherIP / L2TPv3 用户将被视为以上述用户信息的身份连接虚拟 HUB。
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消
S07						(ID 必须与 EtherIP / L2TPv3 客户端的配置 ID 完全相同。如果 EtherIP / L2TPv3 客户端使用 IP 地址作为 Phsae 1 ID, 您可以指定 IP 地址并且字符也可以做为 ID。您可以指定 “*” (星号)作为通配符来匹配任何不匹配其他明确规则的客户端。

PREFIX					D_SM_OPENVPN
CAPTION					OpenVPN / MS-SSTP 设置
S_TITLE					OpenVPN / MS-SSTP VPN 克隆 Server 功能设置
S_1						本 VPN Server 具有 OpenVPN 技术责任有限公司的 OpenVPN 软件产品的克隆功能。\r\n\r\n任何 OpenVPN Client 都可以连接到此 VPN Server。
R_OPENVPN				启用 OpenVPN 克隆 Server 功能(&O)
S_TOOL					OpenVPN Client 的示例文件生成工具
S_TOOL2					创建一个 OpenVPN Client 配置是一项艰难的工作。您可以使用此工具来生成一个合适的 OpenVPN Client 配置文件。生成的配置示例文件可马上应用。本来，OpenVPN Client 会要求客户手写一个很难的配置文件。这个工具就可以帮助您创建一个有用的配置样本。您所需要为 OpenVPN Client 生成的配置文件就是点击以下按钮。
B_CONFIG				为 OpenVPN Client 生成配置样本文件(&C)
S_2						Microsoft SSTP VPN 克隆服务器功能
S_3						该 VPN Server 有微软公司的 Windows Server 2008 / 2012 内建的 MS-SSTP VPN Server 的克隆功能。\r\n在 Windows Vista / 7 / 8 / RT / 10 中内建的 MS-SSTP 客户端能连接此 VPN Client。
R_SSTP					开启 &MS-SSTP VPN 克隆 Server 功能
S_SSTP					VPN Server 端 SSL 证书的 CN (通用名)值必须与该客户端指定的主机名吻合，并且该证书必须在该客户端的可信列表中。详细内容请参考微软的文档。
S_4						指定用户名连接到虚拟 HUB 的方式，和通过使用克隆服务器进行默认 HUB 的选择规则，与 IPsec 服务器功能是一样的。
B_IPSEC					IPsec 服务器配置(&P)
S_13					OpenVPN 克隆服务器功能
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_DDNS
CAPTION					动态 DNS 功能
S_TITLE					动态 DNS 功能
S_BOLD					此 VPN Server 有内建的动态 DNS 功能
S_1						此动态 DNS 为该 VPN Server 分派了一个唯一的永久的 DNS 主机名。您可以用此主机名来指定本 VPN Server 来设置 VPN Client 和 VPN Bridge 。您不需要注册并持有一个域名。
S_22					同时，如果你的 ISP 分派给你一个动态(不固定) IP 地址,相应的动态 DNS 主机名的 IP 地址也会自动改变。它使您在仅使用一个动态的 IP 地址的情况下保持 VPN Server 的运行。\r\n因此，你不再需要每月花钱以保持静态全球 IP 地址。
S_3						另外，本 VPN Server 版本支持'NAT 穿透'功能。如果 VPN Server 在 NAT 内，并且被分配了一个私有 IP 地址，则您可以完全不用事先对 NAT 进行任何特殊设置，而从因特网端连接该 VPN Server。
S_4						当前状态(&S)	
S_STATUS3				分配的动态 DNS 主机名 (&H)：
B_HINT					提示
S_STATUS4				全球 IPv4 地址(&4):
S_STATUS5				全球 IPv6 地址(&6):
S_5						修改设置:
S_STATUS6				改变动态 DNS 主机名(&C):
S_STATUS7				主机名只能是字母数字和破折号“-”。至少 3 位。\r\n您可以随时更换名字。
IDOK					设置上述主机名(&A)
B_RESTORE				恢复(&R)
S_2						如果您没有连接到 IPv6 网络，“ 全球 IPv6 地址“将会显示一个错误。\r\n少数国家或地区可能会禁止动态 DNS 服务。
IDCANCEL				退出(&X)
B_DISABLE				禁用动态 DNS 功能(&D)
B_PROXY					通过代理服务器连接(&P)...
S_STATUS8				DNS 钥:
B_HINT2					提示


PREFIX					D_SM_SPECIALLISTENER
CAPTION					VPN over ICMP / DNS 功能设置
S_TITLE					VPN over ICMP / DNS 功能
S_1						VPN over ICMP / DNS 功能
S_2						即使有防火墙或者屏蔽 TCP/IP 连接的路由器，您也可以只用 ICMP 或者 DNS 数据包建立一个 VPN。您需要事先启用如下功能。
R_OVER_ICMP				启用 VPN over ICMP 服务器功能(&I)
R_OVER_DNS				启用 VPN over DNS 服务器功能(使用 UDP 53 号端口)(&D)
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消
S_3						要求 VPN Client / VPN Bridge 内部版本 4.0 或更高。
S_4						注意：仅在紧急情况下使用此功能。它是当防火墙或者路由器配置错误屏蔽 TCP/IP，但是却没有屏蔽 ICMP 或者 DNS 时，使用是有帮助的。它不是为长期稳定使用。

PREFIX					D_SM_REDIRECT
CAPTION					HTTP URL 重定向设置
S_1						下面指定的 URL 将被强制回复给客户端，作为通过此虚拟 HUB 匹配此访问列表条目条件的 TCP 连接请求数据包的回应。\r\n\r\n要使用此设置，当网页浏览器试图访问特定的 IP 地址时，您可以强行让 VPN Client 计算机的网络浏览器显示该指定网站。
S_2						指定一个 URL，重定向到
S_BOLD2					该 URL 重定向到(&U):
S_3						例子:
S_4						单一 URL 重定向:
S_5						高级 URL 重定向:
B_HINT					高级 URL 重定向功能的用途(&U)
S_6						标题
S_BOLD					该功能适用于 TCP/IP 专家管理员。阅读如下说明并小心设置。
S_7						在数据包的目标会话匹配访问列表条目的目标用户名或组名的情况下，重定向规则无效。
S_8						如果匹配条件，非 TCP 数据包重定向规则被忽略，。
S_9						该重定向规则总是对 HTTP 重定向信息回应。(对 80 端口无限制)。如果您只想应用于 80 端口，在访问列表条目的条件中，将目标端口设为 80 即可。
S_10					如果这个规则重定向的结果是，客户端试图连接这个已重新定向的 URL，并且这个新的请求又与该规则吻合，则重定向结果将会再次回复这个新的请求。这样就会形成一个无穷的重定向循环。
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消
S_11					高级重定向功能可以向重新定向的 CGI 提供 VPN 会话信息。

PREFIX					D_SW_WELCOME
CAPTION					D_SW_WELCOME
S_WELCOME				SoftEther VPN 在日本筑波大学开发的免费软件。具有终极兼容许多设备的高性能 VPN。支持 Windows、Mac、智能手机、平板电脑 (iPhone、iPad、安卓、Windows RT) 和思科或其他 VPN 路由器。SoftEther VPN 也接受 OpenVPN 和 MS-SSTP VPN 客户端。
S_TITLE				非常强大的开源免费 VPN 软件。

PREFIX					D_SW_MODE
CAPTION					D_SW_MODE
R_SYSTEM				系统模式(推荐的)(&S)
R_USER					用户模式(&U)
S_1						正常安装本 VPN 软件。要求管理员权限。
S_USER					以普通用户权限安装本 VPN 软件。不需要管理员权限。有些诸如本地桥功能是不能使用的。只有在"%s"用户登入 Windows 时，才会运行本软件.
S_2						SoftEther VPN 可以有两种方法安装。\r\n\r\n通常请选择系统模式。\r\n\r\n如果您由于一些原因不能使用管理员权限，您可以选择用户模式来继续安装。


PREFIX					D_SW_NOT_ADMIN
CAPTION					D_SW_NOT_ADMIN
S_INFO					登入 Windows 的"%s"用户不具有管理员权限。\r\n\r\n退出登入 Windows,用有管理员权限的用户名重新登入，如果想继续安装，请重启安装向导。
S_INFO6					点击完成，退出安装向导。
S_INFO2					如果您不能使用管理员权限，您可以选择用户模式安装。\r\n要以用户模式安装，点击返回。


PREFIX					D_SW_COMPONENTS
CAPTION					D_SW_COMPONENTS


PREFIX					D_SW_EULA
CAPTION					D_SW_EULA
S_1						请您仔细阅读最终用户许可协议。
B_AGREE					我同意最终用户许可协议。


PREFIX					D_SW_WARNING
CAPTION					D_SW_WARNING
S_1						SoftEther VPN 软件有超乎想象的、强大的通信能力。请在使用前仔细阅读重要注意事项。


PREFIX					D_SW_DIR
CAPTION					D_SW_DIR
S_INFO					请指定安装 %s 的目录.
R_CUSTOM				指定目录(&S)
S_DEST					目录(&D)：
B_BROWSE				浏览...(&B)...
R_SHOWCUSTOM			为网络专家使用的高级安装选项(&A)
R_FOR_SYSTEM			在本电脑的 Windows 系统上安装(&W)
R_FOR_USER				在用户 "%s" 的环境只上安装
S_WARNING				注意：这是不推荐的。用户"%s"退出 Windows 后，%s 将停止。本地桥功能和 L2TP/IPsec 功能 (支持 Mac 和智能手机)也不能再使用了。


PREFIX					D_SW_READY
CAPTION					D_SW_READY
S_INFO					%s 安装已就绪。
S_INFO7					点击继续执行安装。


PREFIX					D_SW_PERFORM
CAPTION					D_SW_PERFORM
S_INFO					%s 安装正在进行。\r\n请耐心等待...
S_INFO8					SoftEther VPN 是日本政府的研究和开发项目的一项工作，由日本的经济、贸易和工业部资助，由信息化推进机构管理。


PREFIX					D_SW_ERROR
CAPTION					D_SW_ERROR
S_INFO					出现错误，%s 安装中止。\r\n\r\n如果你想继续，请重启安装向导。


PREFIX					D_SW_FINISH
CAPTION					D_SW_FINISH
S_INFO					%s 安装过程已成功完成。
S_INFO8					SoftEther VPN 是日本政府的研究和开发项目的一项工作，由日本的经济、贸易和工业部资助，由信息化推进机构管理。


PREFIX					D_SW_UNINST1
CAPTION					D_SW_UNINST1
S_WELCOME				安装向导可以从电脑中卸载 %s。\r\n\r\n若想开始卸载，点击下一步
S_TITLE					%s 卸载向导


PREFIX					D_SW_EASY1
CAPTION					D_SW_EASY1
S_WELCOME				在一个企业里为许多计算机安装和设置 VPN Client 是很辛苦的工作。
S_TITLE					什么是 SoftEther VPN Client 简单安装程序?
S_WELCOME2				简单安装程序创建器是为公司管理员使用的一个工具。您可以通过使用简单安装程序创建器用嵌入的某个具体 VPN 连接设置来创建一个 VPN Client 安装程序。个人用户还可以开发此工具。
S_WELCOME3				通过使用文件服务器或者 e-mail，可以将一个已创建的简单安装程序分发给公司的员工。如果用户运行简单安装程序， VPN Client 会被安装、 VPN 连接设置会被导入完成，并且 VPN 连接也会自动启动。


PREFIX					D_SW_EASY2
CAPTION					D_SW_EASY2
S_BOLD1					指定一个嵌入 VPN 连接设置文件(.vpn)。
S_1						请指定一个 VPN 连接设置文件 (.vpn)来嵌入到简单安装程序。您可以在 VPN Client 管理工具中，在目标连接设置的右击菜单中通过单击输出 VPN 连接设置来输出设置文件。
S_18					连接设置(&S):
B_BROWSE_SETTING		浏览...(&B)
B_DELETE_SENSITIVE		在连接设置文件中删除用户名和密码(&E)
S_BOLD2					指定一个要生成的 EXE 文件名
S_3						这工具将会输出一个包含简单安装工具的 EXE 文件(可执行文件)。请指定要生成的输出文件名。
S_19					保存为(&A):
B_BROWSE_OUT			浏览...(&B)
B_EASYMODE				安装时将 VPN Client 管理器设置成简单模式(&E)


PREFIX					D_SW_WEB1
CAPTION					D_SW_WEB1
S_WELCOME				您可以创建一个 SoftEther VPN Client Web 安装工具，并且将它上传到公司的 Web 服务器。用户打开网页就能自动安装 SoftEther VPN Client，您也可以设置自动输入和快速启动一个已内建的 VPN 连接设置。
S_TITLE					SoftEther VPN Web 安装工具是什么？
S_WELCOME2				已生成的 Web 安装工具可以当做 HTML 文件放在内联网 Web 服务器上。如果一个公司员工连接到该 HTML 文件的 URL 上这个 SoftEther VPN Client 安装工具就会被执行。
S_WELCOME3				使用 ActiveX 控制。支持在 Windows 2000 或更高版本上的 Internet Explorer 5.0 或更高版本的浏览器。不支持其他浏览器或更低级的操作系统(如 Windows 98) 。


PREFIX					D_SW_WEB2
CAPTION					D_SW_WEB2
S_BOLD1					指定一个要嵌入的 VPN 连接设置文件(.vpn file)
S_1						请指定一个要嵌入到 Web 安装工具上的 VPN 连接文件(.vpn) 。您可以在 VPN Client 管理器上，通过在目标连接设置的右击菜单中点击输出 VPN 连接设置来输出设置文件。
S_18					连接设置(&S):
B_BROWSE_SETTING		浏览…(&B)
B_DELETE_SENSITIVE		在连接设置文件中删除用户名和密码(&E)
S_BOLD2					指定一个要生成的输出文件名
S_3						这个工具会输出一个 ZIP 文件 (档案文件)，该文件包含 HTML 文件和一个应该放置在 Web 服务器上的 CAB 文件。请指定生成的输出文件名。
S_19					保存为(&A):
B_BROWSE_OUT			浏览…(&B)
B_EASYMODE				当安装时，将 VPN Client 管理器设置成简单模式(&E)


PREFIX					D_UPDATE_NOTICE
CAPTION					升级 %s
IDOK					显示升级的信息(&S)
B_CONFIG				设定升级(&C)
IDCANCEL				不要再显示此信息(&D)
S_INFO					已有 %s 的最新版本。您现在可以下载和升级。
S_PRODUCT				软件:
S_CURRENT				目前的版本:
S_CURRENT_STR			Ver %u.%02u.%04u%s
S_LATEST				最新版本:
S_LATEST_STR			Ver %S%s


PREFIX					D_UPDATE_CONFIG
CAPTION					升级提示的配置
S_INFO					当新版本将要发布时，请定期查询 %s 的新版本和弹出提示窗口。\r\n\r\nHTTPS 数据包将会用在本电脑和位于日本驻波的 SoftEther 升级服务器之间，用于查询有无升级信息。个人信息不会外泄。
S_TITLE					%s 升级以及提示设置
S_ENABLE				启用升级查询(&E)
S_DISABLE				禁用升级查询(&D)
IDCANCEL				关闭(&C)


PREFIX					D_SM_VMBRIDGE
CAPTION					虚拟机本地桥说明
S_TITLE					在虚拟机上使用本地接功能
S_1						据检测，VPN 服务器可能运行在 VM（虚拟机）上，如 VMware 或 Hyper-V。请仔细阅读下面的说明。如果你不使用虚拟机，请忽略此消息。
S_2						一些虚拟机默认禁止网络适配器的“混杂模式”(Promiscuous Mode / MAC Address Spoofing)。\r\n\r\n如果混杂模式 (Promiscuous Mode / MAC Address Spoofing) 被管理禁用，在 VPN 服务器的虚拟 HUB 与物理电脑上的物理网络适配器之间的本地桥功能不能很好地工作。通过使用虚拟机的配置工具，你应该允许混杂模式 (Promiscuous Mode / MAC Address Spoofing)。\r\n\r\n有关详细信息，请参阅您的 VM 文件。如果它是一个共享的虚拟机，且由其他人管理，请向管理员请求允许使用你的虚拟机的混杂模式 (Promiscuous Mode / MAC Address Spoofing)。
S_BOLD					说明
IDCANCEL				确定(&O)


PREFIX					D_SM_AZURE
CAPTION					VPN Azure 服务设置
S_TITLE					VPN Azure 云 VPN 服务（免费）
S_1						VPN Azure 可以更容易地建立一个 VPN 会话，从你家里的计算机到你办公室的计算机。当一个 VPN 连接建立了，您可以访问您公司专用网络上的任何其他服务器。
S_2						在办公室的计算机（VPN 服务器）上，你并不需要一个全球 IP 地址。它可以在防火墙或 NAT 后面工作。无需网络管理员的配置。您可以在您的家用电脑使用 Windows 内置的 SSTP VPN 客户端。
S_3						VPN Azure 是一个云 VPN 服务由 SoftEther 公司经营。 VPN Azure 是免费的，可提供给任何人。按右边的按钮可以查看详细信息和如何使用的说明。
B_BOLD					VPN Azure 设置
R_ENABLE				启用 VPN Azure(&E)
R_DISABLE				禁用 VPN Azure(&D)
S_HOSTNAME_BORDER		当前 VPN Azure 主机名
S_HOSTNAME_INFO			VPN Azure 主机名与动态 DNS 主机名相同，但改变的域名后缀为“vpnazure.net”。
B_CHANGE				变更主机名(&H)
B_WEB					如何使用 VPN Azure\r\n(访问网络)
IDCANCEL				确定(&O)


PREFIX					D_SM_PROXY
CAPTION					通过代理服务器连接
STATIC9					您可以通过代理服务器连接
STATIC10				代表类型:
R_DIRECT_TCP			直接 TCP/IP 连接(无代理)(&D)
R_HTTPS					通过 HTTP 代理服务器连接(&T)
R_SOCKS					通过 SOCKS4 代理服务器连接(&K)
R_SOCKS5				通过 SOCKS5 代理服务器连接(&K)
B_PROXY_CONFIG			代理服务器设置(&R)
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_VGC_LIST
CAPTION					SoftEther VPN 客户端的 VPN Gate 学术试验项目插件
S_TITLE					VPN Gate 公共 VPN 中继服务器
S_INFO1					通过使用 VPN 连接经由全世界志愿者提供的公共 VPN 服务器获得自由访问互联网。绕过您的本地故障防火墙的数据包拦截，并安全地隐藏你的 IP 地址。
IDOK					连接到 VPN 服务器(&C)
B_PROXY					代理设置(&P)
S_VLAN					虚拟网络适配器:
B_WEB					VPN Gate 学术\r\n官方网站
B_REFRESH				刷新列表(&R)
S_REFRESH				刷新列表...
S_RESEARCH				日本筑波大学的一个学术项目
S_INFO9					带有更快线路速度值 (Mbps) 和较小 Ping 结果的 VPN 服务器让你更加舒适。如果你使用国外的 VPN 服务器，您可以浏览从您所在国家无法访问的网站。


PREFIX					D_VGC_PROTOCOL
CAPTION					选择 VPN 协议来连接
S_TITLE					公共 VPN 中继服务器 "%S" (%S) 支持 TCP 和 UDP 作为 VPN 协议。
S_INFO					选择偏爱的 VPN 协议来使用以连接 VPN 服务器 "%S" (%S)。一般情况下，TCP 协议很容易通过防火墙。只有当 TCP 失败时，再尝试使用 UDP 协议。
R_TCP					使用 &TCP 协议 (Ethernet over HTTPS VPN) (推荐)
R_UDP					使用 &UDP 协议 (Ethernet over UDP VPN)
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_VGS_CONFIG
CAPTION					VPN Gate 服务控制面板
R_ENABLE				启用 VPN Gate 中继服务和作为志愿者加入 VPN Gate 研究(&E)。
S_TITLE					加入 VPN Gate 的学术研究项目吗?
S_INFO1					VPN Gate 是一个以 "分布式的公共 VPN 中继服务器" 技术为研究的学术实验，日本筑波大学研究生院运作的。VPN Gate 客户端用户可以连接到 VPN Gate 公共 VPN 中继服务器上运行的服务，并通过 VPN 中继服务器享受无限制的上网。
S_INFO9					当一个 VPN Gate 客户端用户访问互联网上的服务器，源 IP 地址将被替换为中继公共 VPN 服务器的 IP 地址。因此，VPN Gate 客户端用户将能够顺利地浏览海外网站，即使用户的本地防火墙因未知原因发生故障，无法通过这样的访问。
S_WARNING				如果您选中上述复选框，然后按确定，VPN Gate 中继服务将在这台电脑上激活。结果，任何 VPN Gate 客户端将能够通过 VPN Gate 中继服务对互联网进行通信。它是安全的，即使你的计算机是专用网络 (如企业网)，因为任何私有 IP 地址的访问不会被允许经由 VPN Gate 中继服务通过。
B_OPTION				VPN Gate 服务选项设置(&O)...
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消
B_WEB					浏览 http://www.vpngate.net/ ...


PREFIX					D_VGS_OPTION
CAPTION					VPN Gate 服务选项
S_TITLE					VPN Gate 服务选项
S_1						这台计算机将成为一个公共 VPN 服务器。请填写运营商的服务器信息。这些信息将被公布在 www.vpngate.net 的名单上和其他相关服务。联系地址也将被用于从 VPN Gate 学术项目运营商的联系。
S_2						运营商:
S_3						服务器的运营商(&O):
S_19					(最多 64 个字母)
S_20					不良内容举报地址\r\n(e-mail 地址等) (&A):
S_21					(最多 64 个字母)
S_22					给用户的消息(&M):\r\n(最多 128 个字母)
S_23					该消息将显示在 VPN Gate 服务器的列表中。输入一个令人愉快的消息，让用户感到高兴。
S_24					VPN 设置:
R_LOG					保存 VPN 数据包日志 (推荐) (&S)
R_2WEEKS				两周后自动删除或存档数据包日志编码 (推荐) (&T)
R_PERMANENT				使数据包日志永久占用磁盘空间 (&P)
R_L2TP					启用 L2TP/IPSec VPN 服务器功能 (推荐) (&L)
S_25					允许 Mac OS X、iPhone、iPad 和 Android 客户端进行 VPN 连接。
B_MESSAGE				在 VPN 客户端和屏幕上弹出您的广告消息(&S)...
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_VGS_WARNING
CAPTION					在连接 VPN Gate 学术实验前的注意事项
S1						VPN Gate 学术实验服务是作为日本筑波大学研究生院的一个研究项目运营的。该服务受制于日本法律。其他国家的法律不受我们关注也不承担责任。
S2						从本质上讲，在世界上有近 200 个国家，都有不同的法律。不可能在软件发布前去验证每一个国家的法律和法规，并使我们的软件符合所有国家的法律。如果用户在一个特定的国家使用 VPN Gate 服务，损坏公务人员的权力，服务或软件的开发者将永远不会负责恢复或补偿等损害或刑事责任。
S3						通过使用本软件和服务，用户有自己的义务必须遵守所有相关的法律和规则。用户将完全承担任何损失和使用本软件及服务导致的责任，无论日本领土以内还是以外。
S4						如果你不同意也不理解上述警告，不要使用任何 VPN Gate 学术实验服务功能。
S5						注: VPN Gate 仅仅是学术目的的一个研究项目。VPN Gate 是作为 SoftEther VPN 的一个插件被开发的。然而，VPN Gate 的每一部分都是在筑波大学的这一研究项目被开发的。VPN Gate 的任何部分都不是 SoftEther 公司开发的。VPN Gate 研究项目不是由 SoftEther 公司引导、经营，推广和保证的。
R_NEVER					请不要再次显示此消息(&S)
B_WEB					访问 VPN Gate 和网站 ...
IDOK					同意(&A)
IDCANCEL				不同意(&D)
S_BOLD					注意! 不要在 VPN 通讯禁止的国家使用 VPN Gate 服务。


PREFIX					D_NM_PUSH
CAPTION					编辑该静态路由表以推送
S1						这个虚拟 DHCP 服务器可以推送带 DHCP 应答消息的无类静态路由 (RFC 3442) 至 VPN 客户端。
S2						VPN 客户端是否能够识别无类静态路由 (RFC 3442) 取决于目标 VPN 客户端软件。SoftEther VPN 客户端和 OpenVPN 客户端都支持无类静态路由。在 L2TP/IPSec 和 MS-SSTP 协议上，兼容性取决于客户端软件的实施。
S3						如果你清除了虚拟 DHCP 服务器选项的默认网关字段，您就可以实现拆分隧道。在客户端一侧，为了使用拆分隧道， L2TP/IPSec 和 MS-SSTP 客户端需要配置为不创建默认网关。
S4						您还可以通过现有的外部 DHCP 服务器推送无类静态路由 (RFC 3442)。在这种情况下，在 SecureNAT 禁用虚拟 DHCP 服务器功能，在这一屏幕上你不需要设置无类路由。
S5						编辑该静态路由表以推送
S6						例如: 192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253\r\n\r\n用逗号或空格字符来拆分多条目 (最多 64 条目)。\r\n每个条目必须以 "IP 网络地址 / 子网掩码 / 网关 IP 地址" 的格式来指定。
S7						请参阅 RFC3442 以了解无类路由。
IDOK					确定(&O)
IDCANCEL				取消




###########################################################################
#                                                                         #
#软件菜单的字符串数据                                                     #
#                                                                         #
###########################################################################


# 连接管理器菜单
PREFIX						CM_MENU
#“连接” 菜单
CMD_TOP_CONNECT				连接(&C)
CMD_CONNECT					连接(&O)\tEnter
CMD_STATUS					查看状态(&S)...\tCtrl+S
CMD_DISCONNECT				断开(&I)\tCtrl+D
CMD_DISCONNECT_ALL			断开所有(&A)\tCtrl+I
CMD_NEW						新 VPN 连接设置(&N)...\tCtrl+N
CMD_CLONE					复制(&C)\tCtrl+C
CMD_SHORTCUT				创建 VPN 连接快捷方式(&H)...
CMD_EXPORT_ACCOUNT			导出 VPN 连接设置(&X)...
CMD_IMPORT_ACCOUNT			导入 VPN 连接设置(&P)...
CMD_STARTUP					启动连接设置(&T)\tCtrl+T
CMD_NOSTARTUP				移除连接设置(&E)
CMD_RECENT					最近的 VPN Server(&V)
CMD_RENAME					重命名(&M)\tF2
CMD_DELETE					删除(&D)\tDel
CMD_PROPERTY				属性(&R)...\tAlt+Enter
CMD_EXIT					关闭连接管理器(&O)\tAlt+F4
CMD_QUIT					退出连接管理器程序(&X)\tAlt+Q
#“编辑” 菜单
CMD_TOP_EDIT				编辑(&E)
CMD_SELECT_ALL				全选(&A)\tCtrl+A
CMD_SWITCH_SELECT			切换选择(&I)
#“查看”菜单
CMD_TOP_VIEW				查看(&V)
CMD_STATUSBAR				显示状态栏(&S)
CMD_VISTASTYLE				Windows Vista / 7 / 8 / 10 风格(&T)
CMD_SHOWPORT				在连接列表中显示端口(&P)
CMD_TRAYICON				显示任务托盘上的图标(&T)
CMD_ICON					图标(&I)
CMD_DETAIL					详细(&D)
CMD_GRID					显示边框(&G)
CMD_REFRESH					刷新(&R)\tF5
#“虚拟局域网” 菜单
CMD_TOP_VLAN				虚拟适配器(&L)
CMD_NEW_VLAN				新建虚拟网络适配器(&C)...\tCtrl+L
CMD_ENABLE_VLAN				启用虚拟网络适配器(&E)\tCtrl+E
CMD_DISABLE_VLAN			禁用虚拟网络适配器(&S)\tCtrl+B
CMD_DELETE_VLAN				删除虚拟网络适配器(&D)\tDel
CMD_REINSTALL				重新安装驱动程序(&U)...\tCtrl+U
CMD_WINNET					打开&Windows网络连接...\tCtrl+W
#“连接” 菜单
CMD_TOP_SECURE				智能卡(&S)
CMD_SECURE_MANAGER			智能卡管理器(&M)...\tCtrl+G
CMD_SECURE_SELECT			选择一个智能卡使用(&S)...
#“工具” 菜单
CMD_TOP_TOOL				工具(&T)
CMD_PASSWORD				设置密码(&P)...\tCtrl+P
CMD_TRUST					管理信任的 CA 证书列表(&T)\tCtrl+R
CMD_NETIF					网络设备状态(&N)...
CMD_TCPIP					TCP 协议优化工具(&O)...
CMD_MMCSS					Windows Vista / 7 / 8 / 10 的优化(&V)...
CMD_TRAFFIC					网络通信速度测试工具(&R)...\tCtrl+Q
CMD_CM_SETTING				切换运行模式(&M)...
CMD_LANGUAGE				语言设置(&L)
CMD_OPTION					选项(&O)...\tCtrl+O
#“语音”菜单
CMD_TOP_VOICE				语音(&O)
CMD_VOIDE_NONE				关闭语音指南(&D)
CMD_VOICE_NORMAL			正常语音指南(&N)
CMD_VOICE_ODD				扩展语音指南(&O)
#“帮助”菜单
CMD_TOP_HELP				帮助(&H)
CMD_ABOUT					关于(&A)...

















###########################################################################
#                                                                         #
# 命令提示符字符串数据                                                    #
#                                                                         #
###########################################################################

PREFIX						NULL

# 控制台系统总览
CON_INFILE_ERROR			错误: 无法打开指定的输入文件 "%s"。
CON_OUTFILE_ERROR			错误: 无法创建指定的输出文件 "%s"。
CON_INFILE_START			在文件 "%s" 中写入命令将被使用代替键盘输入。
CON_OUTFILE_START			该消息输出到控制台将被保存在文件 "%s"。
CON_USER_CANCEL				[EOF]
CON_UNKNOWN_CMD				"%S": 命令未找到。\n您可以使用 "HELP" 命令来查看一个可用的命令列表。
CON_AMBIGUOUS_CMD			"%S": 命令名称是模糊的。
CON_AMBIGUOUS_CMD_1			指定的命令名称匹配以下多个命令:
CON_AMBIGUOUS_CMD_2			请更严格地重新指定命令名称。
CON_INVALID_PARAM			参数 "/%S" 已被指定。使用命令 "%S" 时，不可能指定此参数。输入 "%S /HELP" 来看被使用的参数清单。
CON_AMBIGUOUS_PARAM			"/%S": 参数名称是不明确的。
CON_AMBIGUOUS_PARAM_1		指定的参数名称符合以下，被指定的做为命令 "%S" 参数的参数:
CON_AMBIGUOUS_PARAM_2		请更严格地重新指定参数名称。


# 不明命令
CMD_UNKNOWM					没有这个命令的说明。
CMD_UNKNOWN_HELP			没有这个命令的详细描述。如果您想了解更多有关此命令的详细资料，请参阅手册或在线文档。
CMD_UNKNOWN_ARGS			没有命令执行的例子。
CMD_UNKNOWN_PARAM			没有这个参数的说明。


# 控制台系统内使用的字符串
CMD_HELP_1					您可以使用下面的 %u 命令:
CMD_HELP_2					参考每个命令的使用，输入 "命令名称 ?" 来查看帮助。
CMD_EVAL_MIN_MAX			您必须指定从 %u 到 %u 的整数。
CMD_PROMPT					输入一个值: 
CMD_EVAL_NOT_EMPTY			规格不能为空白。
CMD_EVAL_SAFE				该字符串包含不可用的字符。
CMD_EVAL_INT				您必须指定一个不小于 1 的整数。
CMD_HELP_TITLE				关于命令 "%S" 的帮助
CMD_HELP_DESCRIPTION		[目的]
CMD_HELP_USAGE				[使用方法]
CMD_HELP_HELP				[说明]
CMD_HELP_ARGS				[参数]
CMD_PROMPT_PORT				输入端口号: 
CMD_EVAL_PORT				端口号无效。指定一个范围是 1 到 65535 的端口号。
CMD_CT_STD_COLUMN_1			项目
CMD_CT_STD_COLUMN_2			价值
CMD_CT_STD_COLUMN_3			说明
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1_6	指定 "IPv6 地址/子网掩码" 格式。\n通过用冒号来分开这十六位进制的数值来指定 IPv6 地址，如如“ 2001:200:0:1::”。对于子网掩码，您可以指定用冒号分开的十六位进制数值，如 “ffff:ffff:ffff:ffff::”，或者您也可以用十进制数值指定子网掩码的比特长度，如 64。\n要指定一个独立主机，指定子网掩码为“ ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff”或 “128”。\n(例)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1	指定 "IPv4 地址/子网掩码" 格式。\n通过用小数点来分隔十进制数值来指定 IPv4 地址，如 “192.168.0.1”。对于子网掩码，您可以通过使用小数点分隔十进制数值来来指定，如 “255.255.255.0”，或者您也可以通过使用十进制数值来指定子网掩码的比特长度如 24。\n要指定一个独立主机，您可以指定子网掩码为 255.255.255.255 或 32\n(例)\n192.168.0.1/24\n192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_2	指定的 IP 地址不是网络地址。
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_3	指定的 IP 地址不是网络地址前缀。
CMD_EVAL_DATE_TIME_FAILED	日期和时间规格无效。\n日期和时间必须为相同的格式如 "2005/10/08 19:30:00"，指定 6 个整数代表年/月/日 小时:分钟:秒，用斜线，空格和冒号分隔。年指定为 4 位数。
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1_6		指定 "IPv6 地址/掩码" 格式。\n通过用冒号来分隔十六进制的数值来指定 IPv6 地址，如 “2001:200:0:1::”。对于掩码，您可以指定由冒号分隔的十六进制的数值，如 ffff:ffff:ffff:ffff::，或者您也可以用十进制数值来指定掩码的比特长度如 64。\n要指定一个独立主机，指定掩码为 “ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff ”或“128”。\n(例) \n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1	指定 "IPv4 地址/掩码" 格式。\n通过用小数点来分隔十进制数值来指定 IPv4 地址，如“192.168.0.1”。对于掩码，您可以指定用小数点分隔的十进制数值，如 “255.255.255.0”，或者您也可以用十进制值指定掩码的比特长度，如 24。\n要指定一个独立主机，指定掩码为 255.255.255.255 或 32\n(例) \n 192.168.0.1/24\n 192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n



# 通用信息
CMD_MSG_INVALID_HOSTNAME	指定的主机名无效。
CMD_MSG_OK					命令成功完成。
CMD_MSG_ALLOW				允许
CMD_MSG_DENY				拒绝
CMD_MSG_INFINITE			无限
CMD_MSG_ENABLE				启用
CMD_MSG_DISABLE				禁用
CMD_MSG_LOAD_CERT_FAILED	无法读取指定的 X.509 证书文件。
CMD_MSG_SAVE_CERT_FAILED	无法写入 X.509 证书文件。
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NAME		VPN 连接设置名称
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HOSTNAME	目标 VPN Server 主机名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PORT		目标 VPN Server 端口号
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HUBNAME	目标 VPN Server 虚拟 HUB 名称
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_TYPE	代理服务器类型
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_HOSTNAME	代理服务器主机名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_PORT	代理服务器的端口号
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_USERNAME	代理服务器的用户名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_USE	验证服务器证书
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_NAME	注册的服务器个人证书
CMD_ACCOUNT_COLUMN_RETRY_ON_SERVER_CERT	遇到不信任的证书时重试
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ADD_DEFAULT_CA   信任系统证书存储
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DEVICE_NAME	用于连接的设备名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_TYPE	验证类型
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_USERNAME	用户名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_CERT_NAME	客户端验证使用证书
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NUMTCP	VPN 通信中使用的 TCP 的连接数
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_INTERVAL	建立每个 TCP 连接的间隔
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_TTL	每个 TCP 连接的连接周期
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_HALF	使用半双工模式
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ENCRYPT	通过 SSL 加密
CMD_ACCOUNT_COLUMN_COMPRESS	数据压缩
CMD_ACCOUNT_COLUMN_BRIDGE_ROUTER	通过网桥 / 路由模式连接
CMD_ACCOUNT_COLUMN_MONITOR	通过监测模式连接
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NO_TRACKING	不要调整路由表
CMD_ACCOUNT_COLUMN_QOS_DISABLE	不要使用 QoS 控制功能
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DISABLEUDP		禁用 UDP 加速功能


# Debugging Information Collecting Tool
CMD_DEBUG_SOFTNAME			调试信息采集工具
CMD_DEBUG_PRINT				调试信息采集工具\r\n\r\n
CMD_DEBUG_NOT_2000			要求 Windows 2000 或更高版本。
CMD_DEBUG_NOT_ADMIN			您必须以管理员身份登录 Windows 执行此命令。
CMD_DEBUG_UAC_FAILED		无法获得管理员权限。
CMD_DEBUG_SAVE_TITLE		指定保存文件的目标路径
CMD_DEBUG_OK				一个调试信息文件被保存为 "%s"。\r\n\r\n发送此文件到你的支持人员。\r\n在发送给支持人员以前，您必须验证此文件的内容。\r\n如果有一些你不想透露给其他工作人员的机密信息，你有责任移除这个文件中的机密信息。\r\n\r\n如果你忽略了包含在此文件中的机密信息，并且你同意将整个文件发送给支持人员，这意味着你已经同意透露文件中的全部内容给支持人员。
CMD_DEBUG_NG					无法保存调试信息为 "%s"。


# 测试命令
CMD_TEST					执行测试运行。
CMD_TEST_HELP				这是一个测试命令。执行测试运行。随着测试命令，您可以指定许多参数。您可以省略参数的个数。
CMD_TEST_ARGS				Test [/A1:a_str] [/A2:b_str] [/A3:int_value]
CMD_TEST_A1					指定参数格 A1。这可以被省略。
CMD_TEST_A2					指定参数 A2。如果忽略，当命令执行时，提示将显示输入参数 A2。规格不能是空白。
CMD_TEST_A3					指定一个数值。您必须指定一个范围是 1 到 100 之间的整数。指定的整数超出此范围，将导致错误信息显示。
CMD_TEST_EVAL_A2			参数 A2 的规格不能是空白。
CMD_IP_EVAL_FAILED			IP 地址指定不正确。
CMD_HOSTPORT_EVAL_FAILED	主机名和端口号规格无效。\n请使用指定的主机名格式:端口号 或 IP 地址:端口号。
CMD_PORTLIST_EVAL_FAILED	端口号列表规格无效。\n列表必须至少有一个端口号设置，也可以设置多个端口号。当指定多个端口号时，使用逗号隔开，如 "443,992,8888"。
CMD_PROTOCOL_EVAL_FAILED	协议指定不正确。可以为协议指定 ip, tcp, udp, icmpv4, icmpv6 或协议数字 (0 到 255)。
CMD_PORT_RANGE_EVAL_FAILED	端口号或端口号范围指定不正确。如果仅指定一个端口号，必须使用一个整数来指定端口号。如果指定多个端口，开始端口号和结束端口号加一个连字符来指定，如 "80-443"。
CMD_TCP_CONNECTION_STATE_EVAL_FAILED	TCP 连接状态规格无效。\n指定 "已设立" 或 "未设立"，并且在选择协议时指定 TCP。
CMD_MAC_ADDRESS_AND_MASK_EVAL_FAILED	MAC 地址和掩码规格无效。\n使用有分隔符('-' 或 ':')的十六进制数字，和没有分隔符。一个例子是 "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-FF"。
CMD_EXEC_MSG_NAME			%S 命令 - %s
CMD_ID						ID
CMD_FILE_NOT_FOUND			找不到指定的文件 "%s"。
CMD_FILE_NAME_EMPTY			文件名没有被指定。
CMD_SAVECERTPATH			保存 X.509 证书到文件名:
CMD_SAVECERT_FAILED			无法保存证书文件。
CMD_SAVEKEYPATH				保存密钥到文件名: 
CMD_SAVEKEY_FAILED			无法保存密钥文件。
CMD_SAVEFILE_FAILED			无法保存文件。
CMD_LOADFILE_FAILED			无法打开文件。
CMD_LOADCERTPATH			从……文件名读取 X.509 证书: 
CMD_LOADCERT_FAILED			无法读取证书文件。
CMD_LOADKEYPATH				从文件名……读取私钥: 
CMD_LOADKEY_FAILED			无法读取密钥文件。
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_1		指定的密钥文件被密码保护。
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_2		请输入密码: 
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_3		密码不正确。
CMD_KEYPAIR_FAILED			X.509 证书和私钥的组合指定不正确。证书和与该证书对应的私钥是必需的。
CMD_CERT_NOT_EXISTS			证书未登记。
CMD_NO_SETTINGS				－
CMD_DISCONNECTED_MSG		\n---Error---\n\n与您正管理的主机通信会话被中断了。从现在开始，如果您运行任何命令将出现错误。\n\n为了重新连接到您管理的主机，首先输入 "EXIT" 的离本开提示，然后重新连接。\n\n


# VPN CMD 命令
CMD_VPNCMD					SoftEther VPN Developer Edition 命令行管理工具
CMD_VPNCMD_HELP				“vpncmd ”程序是一个允许您通过使用命令行来管理 SoftEther VPN 软件的实用工具。通过使用 vpncmd，您可以连接到运行在本地或远程计算机的 VPN Client，VPN Server 或 VPN Bridge 并管理它们。此外，通过使用 VPN 工具模式，您可以调用网络传输速度测试工具和证书创建功能。即使不连接到 VPN Server 或 VPN Client，vpncmd 也是可以使用的。\n当使用 vpncmd 时，如果文件名是通过使用 /IN 和 /OUT 参数指定的，该命令就可以根据一个文件被批量执行。该文件列举了可执行命令的文件和执行结果可以被写入文件中。通常，vpncmd 启动后命令提示符会出现，但是，当用 /IN 参数指定一个输入文件时，在输入文件的所有行执行完成后，该程序将自动终止。此外，当指定 /CMD 参数来执行一个命令时，在命令执行完成后，程序将自动终止。您不能同时刻指定 /IN 参数和 /CMD 参数。vpncmd 程序的终止代码将是最后执行命令的错误代码 (在成功执行的情况下是 0)。在 Windows 环境下，当具有管理员权限的用户一次或多次启动 vpncmd 时，有可能只需输入 "vpncmd" 到 Windows 命令提示符或 [运行...] Windows 启动 vpncmd。为了在 UNIX 系统下得到同样的结果，您可以手动设置，PATH 环境是可变的。
CMD_VPNCMD_ARGS				vpncmd [host:port] [/CLIENT|/SERVER|/TOOLS] [/HUB:hub] [/ADMINHUB:adminhub] [/PASSWORD:password] [/IN:infile] [/OUT:outfile] [/CMD commands...]
CMD_VPNCMD_[host:port]		通过指定格式的参数 [主机名:端口号]，可自动连接到主机。如果这是没有指定的，会出现一个提示让输入连接目的地。当连接到一个 VPN Client，您不能指定一个端口号。
CMD_VPNCMD_CLIENT			连接到 VPN 客户做管理。您不能指定它与 /SERVER 一起做。
CMD_VPNCMD_SERVER			连接到 VPN Server 或 VPN Bridge 做管理。您不能指定它与 /CLIENT 一起做。
CMD_VPNCMD_TOOLS			启用 VPN 工具命令。 VPN 工具包括简单证书创建工具 (MakeCert 命令) 和网络传输速度测试工具 (SpeedTest 命令)。
CMD_VPNCMD_HUB				当通过 “虚拟 HUB 管理模式”连接到 VPN Server 时，这就指定了该虚拟 HUB 名称为 "hub"。如果您指定主机名而不是 / HUB 参数，连接将通过 “服务器管理模式”进行。
CMD_VPNCMD_ADMINHUB			在连接到 VPN Server 后，这将指定自动选择的虚拟 HUB "adminhub" 的名称。如果已经指定 /HUB 的参数，虚拟 HUB 将被自动选定，则本指定就没有必要了。
CMD_VPNCMD_PASSWORD			当连接时，如果需要管理员密码，指定密码 "password"。当没有指定密码时，提示输入密码会被显示。
CMD_VPNCMD_IN				这将指定的文本文件 "infile"，其中包含连接完成后自动执行的命令列表。如果指定 /IN 参数，在文件中所有命令文件都执行完毕后，vpncmd 程序将自动终止。如果该文件包含多字节字符，编码必须是 Unicode (UTF-8)。这不能与 /CMD 一起被指定 (如 /CMD 是指定的，/IN 将被忽略)。
CMD_VPNCMD_OUT				您可以指定文本文件 "outfile" 写所有的字符串，如屏幕上的提示，信息，错误和执行结果。请注意，如果指定的文件已经存在，现有文件的内容将被覆盖。输出字符串将用 Unicode (UTF-8) 编码被记录。
CMD_VPNCMD_CMD				如果可选命令 "commands..." 包含在 /CMD 命令之后，连接完成后此命令将被执行，此后 vpncmd 程序将终止。不能与 /IN 一起指定 (如果与 /IN 一起指定，/IN 将被忽略)。在所有其他 vpncmd 参数之后指定 /CMD 参数。
CMD_VPNCMD_CSV				您可以通过指定本选项启用 CSV 输出。每个命令的结果将会以 CSV 形式打印。用其他程序处理结果是有用的。
CMD_VPNCMD_CS_1				通过使用 vpncmd 程序，可以取得以下成果。\n\n1. VPN Server 或 VPN Bridge 的管理。\n2. VPN Client 的管理。\n3. 使用 VPN 工具 (证书创建和网络传输速度测试工具)\n\n
CMD_VPNCMD_CS_2				选择 1, 2 或 3: 
CMD_VPNCMD_HOST_1			指定的主机名或目标 VPN Server 或 VPN Bridge 正在 运行的计算机 IP 地址。\n通过以 "主机名:端口号" 格式指定，您还可以指定端口号。\n(当没有指定端口号时，使用 443。)\n如果不输入任何内容并按下回车键，将连接到端口号为 443 的本地主机 (这台电脑)。
CMD_VPNCMD_HOST_2			指定的主机名或正在运行的目标 VPN Client 计算机的 IP 地址。\n如果不输入任何内容并且按下回车键，将连接到本地主机 (这台电脑)。
CMD_VPNCMD_HOST_3			目标 IP 地址的主机名:
CMD_VPNCMD_HUB_1			如果通过虚拟 HUB 管理模式连接到服务器，请输入虚拟 HUB 的名称。\n如果通过服务器管理模式连接，无须输入任何内容请按回车键。\n
CMD_VPNCMD_HUB_2			指定虚拟 HUB 名称:
CMD_VPNCMD_ABOUT			SoftEther VPN 命令行管理工具 (vpncmd 命令)\nDeveloper Edition\n%S\n%S\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll rights reserved.\n
CMD_VPNCMD_PASSWORD_1		访问被拒绝。可能是密码不正确，或者是您以不正确的管理模式连接。您可以尝试再次输入密码。要取消，请按 Ctrl + D。
CMD_VPNCMD_PASSWORD_2		密码: 
CMD_VPNCMD_ERROR			发生错误。(错误代码: %u)\n%s
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED	与服务器 "%S" 的连接已建立 (端口 %u)。
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_1	您有整个 VPN Server 的管理员权限。
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_2	您在 VPN Server 上有虚拟 HUB "%S" 的管理员权限。
CMD_VPNCMD_CLIENT_NO_REMODE	目标 VPN Client 服务器不允许来自远程计算机的依法行政的连接。启动的计算机上运行的 VPN Client 并连接到本地主机的命令行管理工具或 VPN 客户经理。
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_0		请输入密码。要取消，请按下 Ctrl + D 键。
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_1		密码    : 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_2		确认输入: 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_3		密码和确认密码不匹配。请再输入密码和确认密码。
CMD_VPNCMD_CLIENT_CONNECTED	连接到 VPN Client "%S"。
CMD_VPNCMD_TOOLS_CONNECTED	VPN 工具已推出。通过输入 "HELP"，您可以查看可使用的命令列表。




#######################################################
#                                                     #
# VPN Server 的管理命令如下                           #
#                                                     #
#######################################################



# About 命令
CMD_About					显示版本信息
CMD_About_HELP				这显示了此命令行管理工具的版本信息。版本信息中包括了 vpncmd 版本号，内部标号和内部标号信息。
CMD_About_ARGS				About


# ServerInfoGet 命令
CMD_ServerInfoGet			获取服务器信息
CMD_ServerInfoGet_Help		这使您可以获取当前连接的 VPN Server 或 VPN Bridge 的服务器信息。服务器信息中包括版本号，内部标号和内部标号信息。您还可以获取当前服务器运行模式的信息和服务器上运行的操作系统信息。
CMD_ServerInfoGet_Args		ServerInfoGet


# ServerStatusGet 命令
CMD_ServerStatusGet			获取当前服务器状态
CMD_ServerStatusGet_Help	这使您可以实时获取当前连接的 VPN Server 或 VPN Bridge 的现状。您可以得到关于数据通信和服务器上存在的不同类型对象数量的统计资料。您可以得到当前计算机所使用的操作系统内存多少的信息。
CMD_ServerStatusGet_Args	ServerStatusGet


# ListenerCreate 命令
CMD_ListenerCreate				创建新的 TCP 监听器
CMD_ListenerCreate_Help			这使您可以在服务器上创建一个新的 TCP 监听器。通过建立 TCP 监听器，服务器开始在指定的 TCP/IP 端口连接监听。\n已创建的 TCP 监听器可以被 ListenerDelete 命令删除。\n您还可以得到一个当前使用 ListenerList 命令登记的 TCP 侦听器列表。\n要执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。
CMD_ListenerCreate_Args			ListenerCreate [port]
CMD_ListenerCreate_[port]		使用一个整数，指定新添加的 TCP/IP 监听端口号。您也可以使用一个已经被其他程序使用的端口号; 但 VPN Server 将无法使用，直到该程序结束了在端口的使用。指定一个范围从 1 到 65535 的端口号。
CMD_ListenerCreate_PortPrompt	新增 TCP/IP 监听器端口号: 


# ListenerDelete 命令
CMD_ListenerDelete				删除 TCP 监听器
CMD_ListenerDelete_Help			这允许您删除一个在服务器上已注册的 TCP 侦听器。当 TCP 监听器在运行状态，当运行停止时，监听器将被自动删除。\n您还可以得到一个当前使用 ListenerList 命令登记的 TCP 监听器列表。\n为了执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。
CMD_ListenerDelete_Args			ListenerDelete [port]
CMD_ListenerDelete_[port]		使用一个整数，指定要删除的 TCP/IP 监听器端口号。
CMD_ListenerDelete_PortPrompt	TCP/IP 侦听器端口号: 


# ListenerList 命令
CMD_ListenerList			获取 TCP 监听器列表
CMD_ListenerList_Help		这使您可以获取的 TCP 侦听器列表当前服务器上注册。您可以获取有关各种 TCP 监听器的运行状态或错误的信息。\n执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。
CMD_ListenerList_Args		监听器列表
CMD_ListenerList_Column1	TCP 端口
CMD_ListenerList_Column2	状态


# ListenerEnable 命令
CMD_ListenerEnable				开始 TCP 监听器运行
CMD_ListenerEnable_Help			这将启动在当前服务器上注册的停止 TCP 监听器的运行。\n您还可以得到一个当前使用 ListenerList 命令注册的 TCP 监听器列表。\n为了执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。
CMD_ListenerEnable_Args			ListenerEnable [port]
CMD_ListenerEnable_[port]		使用一个整数，指定要启动的 TCP/IP 监听器端口号。
CMD_ListenerEnable_PortPrompt	启动 TCP/IP 监听器端口号: 


# ListenerDisable 命令
CMD_ListenerDisable				停止 TCP 监听器运行
CMD_ListenerDisable_Help		这将停止在当前服务器上注册的 TCP 监侦听器的运行。\n您还可以得到一个当前使用 ListenerList 命令注册的 TCP 监听器列表。\n为了执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。
CMD_ListenerDisable_Args		ListenerDisable [port]
CMD_ListenerDisable_[port]		使用一个整数，指定要停止的 TCP/IP 监听器端口号。
CMD_ListenerDisable_PortPrompt	启动 TCP/IP 监听器端口号: 


# PortsUDPSet command
CMD_PortsUDPSet			Sets the UDP ports that the server should listen on
CMD_PortsUDPSet_Help	This command can be used to specify a single or multiple UDP ports the server should listen on. \nYou can specify a port that is used by another process, however the server will not be able to use it until the port becomes free. \nSpecify a port number that is within the range of 1 to 65535. \nYou can list the ports that are currently set with the PortsUDPGet command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_PortsUDPSet_Args	PortsUDPSet [ports]
CMD_PortsUDPSet_[ports]	Multiple UDP ports can be specified by splitting them with a space or a comma, for example: "443, 992, 1194, 5555". \nSpecify "0" to disable the UDP listener. \n\nPorts: 


# PortsUDPGet command
CMD_PortsUDPGet			Lists the UDP ports that the server is listening on
CMD_PortsUDPGet_Help	This command can be used to retrieve the UDP ports the server is listening on. \nYou can set the ports with the PortsUDPSet command.
CMD_PortsUDPGet_Args	PortsUDPGet
CMD_PortsUDPGet_Ports	UDP ports


# ProtoOptionsSet 命令
CMD_ProtoOptionsSet						Sets an option's value for the specified protocol
CMD_ProtoOptionsSet_Help				This command can be used to change an option's value for a specific protocol. \nYou can retrieve the options using the ProtoOptionsGet command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ProtoOptionsSet_Args				ProtoOptionsSet [protocol] [/NAME:option_name] [/VALUE:string/true/false]
CMD_ProtoOptionsSet_[protocol]			Protocol name.
CMD_ProtoOptionsSet_NAME				Option name.
CMD_ProtoOptionsSet_VALUE				Option value. Make sure to write a value that is accepted by the specified protocol!
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_[protocol]	Protocol: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_NAME			Option: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_VALUE		Value: 


# ProtoOptionsGet 命令
CMD_ProtoOptionsGet						Lists the options for the specified protocol
CMD_ProtoOptionsGet_Help				This command can be used to retrieve the options for a specific protocol. \nDetailed info (e.g. value type) will be shown. \nYou can change an option's value with the ProtoOptionsSet command.
CMD_ProtoOptionsGet_Args				ProtoOptionsGet [protocol]
CMD_ProtoOptionsGet_[protocol]			Protocol name.
CMD_ProtoOptionsGet_Prompt_[protocol]	Protocol: 
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Name			Name
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Type			Type
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Value		Value
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Description	Description


# ProtoOptions
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_DefaultClientOption			When OpenVPN is compiled without OCC code, it doesn't send the options string to the server. The original OpenVPN server still works, because the configuration is static. SoftEther VPN is heuristic and wants to support as many different configurations as possible. This option allows to define the string that is sent to clients built without OCC code, so that they can successfully connect.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Obfuscation					This may help an OpenVPN client bypass firewalls that are aware of the protocol and block it. The same XOR mask has to be applied client-side, otherwise it will not be able to connect with certain obfuscation methods!
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_ObfuscationMask				Mask used to XOR the bytes in the packet (used for certain obfuscation modes).
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PingSendInterval				Interval in milliseconds between each ping packet transmission.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PushDummyIPv4AddressOnL2Mode	There's a bug that manifests under certain circumstances on Linux. It causes the OpenVPN client to disconnect unless the TAP device is UP. This option tells the server to push a dummy IPv4 address (RFC7600) to the client, so that the TAP adapter is forced to be UP.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Timeout						Time in milliseconds after which the session is forcifully interrupted if no packets are received from the client in the meantime.


# ServerPasswordSet 命令
CMD_ServerPasswordSet				设置 VPN Server 管理员密码
CMD_ServerPasswordSet_Help			这将设置 VPN Server 管理员密码。您可以指定密码为一个参数。如果密码没有指定，将显示提示输入密码和密码确认。如果指定密码为一个参数，这个密码将在屏幕上显示瞬间，这构成了风险。我们建议尽可能避免指定这个参数，使用密码提示输入密码。\n为了执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。
CMD_ServerPasswordSet_Args			ServerPasswordSet [password]
CMD_ServerPasswordSet_[password]	指定一个新的密码设置。


# ClusterSettingGet 命令
CMD_ClusterSettingGet					获取当前 VPN Server 群集配置
CMD_ClusterSettingGet_Help				你可以用它来获取当前 VPN Server 的群集配置。\n为了执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。
CMD_ClusterSettingGet_Args				ClusterSettingGet
CMD_ClusterSettingGet_Current			当前配置
CMD_ClusterSettingGet_None				(没有设置)
CMD_ClusterSettingGet_PublicIp			公网 IP 地址
CMD_ClusterSettingGet_PublicPorts		公共端口列表
CMD_ClusterSettingGet_Controller		目标控制器
CMD_ClusterSettingGet_ControllerOnly	仅限控制器功能
CMD_ClusterSettingGet_Weight			群集性能标准


# ClusterSettingStandalone 命令
CMD_ClusterSettingStandalone		设置为独立的 VPN Server 类型
CMD_ClusterSettingStandalone_Help	使用此设置 VPN Server 类型为 [独立服务器]。独立服务器指 VPN Server 在当前状态下不属于任何群集。当 VPN Server 安装后，默认情况下为独立的服务器模式。除非你有特别的计划来配置群集，我们建议 VPN Server 以独立模式运行。\n为了执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。\n还有，当这个命令执行时，VPN Server 会自动重新启动。\n此命令不能在 VPN Bridge 上运行。
CMD_ClusterSettingStandalone_Args	ClusterSettingStandalone


# ClusterSettingController 命令
CMD_ClusterSettingController				设置 VPN Server 类型为群集控制器
CMD_ClusterSettingController_Help			使用此设置 VPN Server 类型为 [群集控制器]。群集控制器是一个群集的所有成员服务器的中央电脑，群集环境是由多个 VPN Server 构成。一个群集需要一台电脑成为这个角色。在同一群集配置里的其他群集成员服务器，是通过连接到群信控制器作为群集成员开始运行的。 \n为了执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。\n还有，当这个命令执行时刻，VPN Server 会自动重新启动。\n此命令不能在 VPN Bridge 上运行。
CMD_ClusterSettingController_Args			ClusterSettingController [/WEIGHT:weight] [/ONLY:yes|no]
CMD_ClusterSettingController_WEIGHT			这设置了这个 VPN Server 的性能标准比值。这是在群集负载平衡中执行的标准值。一般而言，这个值是 100。例如，仅设置一台机器为 200，而其他成员机器为 100，在负载平衡期间，将调节这台机器收到其他成员两倍的连接数。指定 1 或更高的值。如果此参数未指定，将使用 100。
CMD_ClusterSettingController_ONLY			通过在这里指定 "yes"，VPN Server 在群集里仅作为一个控制器运行，并总是分配一般 VPN Client 连接给到自身以外的成员。此功能用于高负载的环境。如果此参数未指定，"no" 将被使用。


# ClusterSettingMember 命令
CMD_ClusterSettingMember					VPN Server 类型设置为群集成员
CMD_ClusterSettingMember_Help				使用此设置 VPN Server 类型，[群集成员服务器]。一个群集成员服务器是成员的计算机属于群集配置由多个 VPN Server 与另一个中心现有群集控制器。集群成员可以根据需要任意添加到群集。\n在设置为群集成员服务器的 VPN Server，群集控制器管理员要为控制器的 IP 地址和端口号使用，需要知道公共 IP 地址和公共端口号 (必要时本 VPN Server) 和密码。\n要执行这个命令，您必须拥有 VPN Server 管理员权限。\n另外，在执行此命令，VPN Server 会自动重新启动。\n此命令不能运行的 VPN Bridge。
CMD_ClusterSettingMember_Args				ClusterSettingMember [server:port] [/IP:ip] [/PORTS:ports] [/PASSWORD:password] [/WEIGHT:weight]
CMD_ClusterSettingMember_[server:port]		按照 [主机名:端口号] 的形式，设定目的地群集控制器的主机名，IP 地址，端口号等。
CMD_ClusterSettingMember_IP					指定该服务器的公用 IP 地址。如果不指定公用 IP 地址，请设定 "/IP:none"。当 IP 地址没有指定，将自动使用的网络接口的 IP 地址连接到群集控制器。
CMD_ClusterSettingMember_PORTS				指定服务器的公开端口一览。该清单必须至少有一个公共端口号设置，也可以设置多个公共端口号。当指定多个端口号，例如 "/PORTS:443,992,8888" 中间用逗号分开。
CMD_ClusterSettingMember_PASSWORD			指定连接到目标控制器的密码。它与目标控制器管理密码是相同的。
CMD_ClusterSettingMember_WEIGHT				这设定了一个表现这个 VPN Server 的标准比率值。这是负载平衡集群中执行的标准值。一般而言，这个值是 100。例如，只有一台机器是 200，而其他成员是 100 个单位，将规范这台机器得到像其他许多成员期间两次连接负载平衡。指定 1 或更高的值。如果此参数未指定，将使用 100。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_1		指定一个公用 IP 地址。\n如果你不指定，请按回车键，不需要输入任何东西。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_2		公共 IP 地址: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_1		请指定一个公共端口号的列表。\n有 2 个或以上指定端口号，如例用逗号分隔: "443,992,8888"。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_2		公共端口号: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_HOST_1		目标控制器的主机名和端口号: 


# ClusterMemberList 命令
CMD_ClusterMemberList		获得群集成员名单
CMD_ClusterMemberList_Help	使用此命令时，VPN Server 作为群集控制器操作获得对相同的群集群集成员服务器，包括群集控制器本身的列表。\n若需每个成员，下面的信息也被列入。 [类型]，[连线开始]，[主机名]，[点]，[会期号码]，[TCP 连接数]，[虚拟的作业站数目]，[使用客户端连接许可证]，[使用大桥连接许可证]。\n此命令不能运行在 VPN Bridge。
CMD_ClusterMemberList_Args	ClusterMemberList


# ClusterMemberInfoGet 命令
CMD_ClusterMemberInfoGet				会员信息的获取
CMD_ClusterMemberInfoGet_Help			当 VPN Server 作为群集控制器操作，您就可以通过指定的集的成员服务器 ID 获得在群集成员的信息。\n您可以得到有关指定群集成员服务器上的以下信息: ]服务器类型]、]，[已建立连接的时间]，[IP 地址]，[主机名]，[点]，[公共端口列表]，[操作中的虚拟 HUB]，[第一虚拟 HUB]，[会话数]，[TCP 连接数]。\n此命令不能运行在 VPN Bridge。
CMD_ClusterMemberInfoGet_Args			ClusterMemberInfoGet [id]
CMD_ClusterMemberInfoGet_[id]			指定想获信息的取群集成员的 ID。ID 地址可以在 ClusterMemberList 中获得。
CMD_ClusterMemberInfoGet_PROMPT_ID		拟获取信息的群集成员 ID: 


# ClusterMemberCertGet 命令
CMD_ClusterMemberCertGet				获得群集成员证书
CMD_ClusterMemberCertGet_Help			当 VPN Server 作为群集控制器操作，您就可以通过指定的群集这些成员服务器的 ID 的群集成员服务器获取公共 X.509 证书。您可以保存为 X.509 格式文件。\n此命令不能在 VPN Bridge 中运行。
CMD_ClusterMemberCertGet_Args			ClusterMemberCertGet [id] [/SAVECERT:cert]
CMD_ClusterMemberCertGet_[id]			指定获取证书所需的群集的成员的 ID。此 ID 可以群集成员使用 ClusterMemberList 中获得。
CMD_ClusterMemberCertGet_SAVECERT		指定路径以保存您获得的证书。证书被保存为 X.509 格式。
CMD_ClusterMemberCertGet_PROMPT_ID		获取证书的集群会员 ID: 

# ClusterConnectionStatusGet 命令
CMD_ClusterConnectionStatusGet			获得群集控制器的连接状态的信息
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Help		使用此命令时，VPN Server 作为群集控制器操作来获得连接状态的群集控制器。\n您可以得到以下信息: [控制器 IP 地址]，[端口号]，[连接状态]，[连线开始时间]，[第一个连接成立时间]，[当前连接成立时间]，[的连接尝试次数]，[成功连接次数]，[连接失败次数]。\n此命令不能运行在 VPN Bridge。
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Args		ClusterConnectionStatusGet


# Debug 命令
CMD_Debug				执行调试命令
CMD_Debug_Help			在运行的 VPN Server / Bridge 进程上运行调试命令。\n此命令在支持人员请求这么做时执行。\n错误使用此命令，很可能造成 VPN Server / Bridge 运行崩溃。
CMD_Debug_Args			Debug [id] [/ARG:arg]
CMD_Debug_[id]			指定一个调试命令序号。
CMD_Debug_ARG			指定一个字符串传递给调试命令。如果该字符串包含空格，并且整个命令都包含在" "内。
CMD_Debug_Msg1			发送调试命令...
CMD_Debug_Msg2			调试命令已执行。\n结果： \"%S\"

# Crash 命令
CMD_Crash				出现一个错误的 VPN Server / Bridge 强行终止该进程。
CMD_Crash_Help			此命令会在 VPN Server / Bridge 的进程中产生一个严重的错误(内存访问冲突)，从而会导致进程崩溃。于是，在服务模式下的 VPN Server / Bridge 将会终止并重启。如果 VPN Server 在用户模式下运行，进程将不会自动重启。\n本命令适用于：当 VPN Server / Bridge 处于一个不可恢复的错误或者进程无限循环时。此命令将断开所有 VPN Server / Bridge 上的 VPN 会话。所有在 VPN Server / Bridge 内存中未保存的设置将会丢失。\n在运行此命令前，运行"Flush" 命令来把不稳定的数据保存在配置文件中。\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server / Bridge 的管理员权限。
CMD_Crash_Args			Crash [yes]
CMD_Crash_[yes]			确认请输入 "yes"
CMD_Crash_Msg			发送崩溃命令给 VPN Server。VPN Server 将会立即崩溃，所以您不可能收到本命令的结果值。此刻以后，vpncmd 将会自动断开 VPN Server 的连接。
CMD_Crash_Confirm		您确定要使 VPN Server 崩溃?\n如果确定请键入 "yes": 
CMD_Crash_Aborted		崩溃命令中止。


# Flush 命令
CMD_Flush				保存 VPN Server / Bridge 全部不稳定数据到配置文件。
CMD_Flush_Help			通常，不稳定设置数据会保存在 VPN Server / Bridge 的内存中。它定期以 vpn_server.config 或者 vpn_bridge.config 刷新硬盘。默认周期是 300 秒(5 分钟)。(周期长度可以在配置文件中，通过修改 AutoSaveConfigSpan 进行改变。)数据会在正常关闭 VPN Server / Bridge 时保存。\n执行 Flush 命令使 VPN Server / Bridge 立即保存设置至文件。此设置数据将被保存在服务器计算机的磁盘驱动中。在您没有足够时间正常关闭服务器进程的情况下，使用 Flush 命令。\n执行此命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。\n执行此命令，您必须有 VPN Server / Bridge 的管理员权限。
CMD_Flush_Args			Flush
CMD_Flush_Msg1			从内存到磁盘写入不稳定数据...\n
CMD_Flush_Msg2			保存成功。文件大小是 %S 字节。\n


# ServerCertGet 命令
CMD_ServerCertGet			获得 VPN Server 的 SSL 证书
CMD_ServerCertGet_Help		VPN Server，取得连接客户机所需的 SSL 证书。证书可以保存为 X.509 的格式。
CMD_ServerCertGet_Args		ServerCertGet [cert]
CMD_ServerCertGet_[cert]	获得的证书指定文件保存路径，以 X.509 的形式保存。


# ServerKeyGet 命令
CMD_ServerKeyGet			获取 VPN Server SSL 证书的密钥
CMD_ServerKeyGet_Help		VPN Server，为已连接客户提供获得证书的密钥。密钥可以存储为 Base 64 的编码文件。 \n为了运行此命令，VPN Server 需要管理员的权限。
CMD_ServerKeyGet_Args		ServerKeyGet [key]
CMD_ServerKeyGet_[key]		指定文件的路径名来存储已获得的密钥。将密钥存储为 Base 64 编码。


# ServerCertSet 命令
CMD_ServerCertSet			VPN Server 的 SSL 证书和密钥的设置
CMD_ServerCertSet_Help		设置已连接 VPN Server 的客户端所需的 SSL 证书，以及跟证书相对应的密钥。证书为 X.509 格式，密钥为 Base 64 编码格式。\n为了运行此命令，需要有 VPN Server 管理员权限。
CMD_ServerCertSet_Args		ServerCertSet [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_ServerCertSet_LOADCERT	指定要使用的 X.509 格式的证书文件。
CMD_ServerCertSet_LOADKEY	指定格式为 Base 64 编码并且与证书对应的密钥文件。


# ServerCipherGet 命令
CMD_ServerCipherGet			获取 VPN 通信中使用的加密程序
CMD_ServerCipherGet_Help	您可以获取 VPN Server 和客户端之间进行通信时使用的 SSL 加密，电子签名等，以及在 VPN Server 上的程序列表。
CMD_ServerCipherGet_Args	ServerCipherGet
CMD_ServerCipherGet_SERVER	VPN Server 正在使用的加密程序: 
CMD_ServerCipherGet_CIPHERS	可以使用的加密程序一览表: 

# ServerCipherSet 命令
CMD_ServerCipherSet			设置 VPN 通讯中使用的加密程序，
CMD_ServerCipherSet_Help	您可以设置 VPN Server 和客户端在通讯中应用的 SSL 加密连接，电子签名等应用程序。\n如果您指定程序的名称，以后和 VPN Server 连接的 VPN Client，VPN Bridge 之间的将应用指定程序，数据将被加密。\n运行此命令，需要 VPN Server 管理员的权限。
CMD_ServerCipherSet_Args	ServerCipherSet [name]
CMD_ServerCipherSet_[name]	指定设置加密和数字签名的程序。可以使用的程序一览，可以从 ServerCipherGet 指令中获取。
CMD_ServerCipherSet_PROMPT_NAME	指定的加密程序的名称: 

# KeepEnable 命令
CMD_KeepEnable				启动 Internet 保持连接功能
CMD_KeepEnable_Help			启动 [互联网保持连接功能]。启动此功能后，如果一段时间没有通信数据，导致连接将被断开时，会自动发送数据包到任何服务器，互联网服务器一定的间隔，从而可以保持连接。\n目标主机名等，可以通过 KeepSet 指令来设置。\nVPN Server 或 VPN Bridge 运行此命令时，您必须具有管理员的权限。
CMD_KeepEnable_Args			KeepEnable


# KeepDisable 命令
CMD_KeepDisable				禁用保持互联网连接功能
CMD_KeepDisable_Help		解除 [保持互联网连接功能]。\nVPN Server 或 VPN Bridge 运行此命令，您必须具有管理员权限。
CMD_KeepDisable_Args		KeepDisable


# KeepSet 命令
CMD_KeepSet					设置 Internet 保持连接功能
CMD_KeepSet_Help			设置 [保持互联网连接功能] 的目标主机名。 如果一段时间没有任何通信数据，连接将被断开时，使用 [保持互联网连接功能 ] 可以，设定时间向 Internet 上的任何服务器发送数据包，从而可以保持您的 Internet 连接。\n在此功能中，可以设置目标 [主机名]，[端口号]，[数据包发送时间间隔]，以及 [协议]。\n发送的数据包为随机内容，不会讲计算机和个人的识别信息发送。\n保持 Internet 连接功能，可以通过 KeepEnable 命令，或使用命令 KeepDisable，实现启用 / 禁用。不可以用 KeepSet 来改变启用 / 禁用的状态。 \nVPN Server 或 VPN Bridge 运行此命令，您必须具有管理员权限。
CMD_KeepSet_Args			KeepSet [/HOST:host:port] [/PROTOCOL:tcp|udp] [/INTERVAL:interval]
CMD_KeepSet_HOST			用 [主机:端口] 的格式，来设定目标主机名或 IP 地址和端口号。
CMD_KeepSet_PROTOCOL		设定 tcp 或 udp。
CMD_KeepSet_INTERVAL		以秒为单位设定发送数据包之间的间隔时间。
CMD_KeepSet_PROMPT_HOST		设定目标主机名或 IP 地址和端口号: 
CMD_KeepSet_PROMPT_PROTOCOL	tcp 或 udp: 
CMD_KeepSet_PROMPT_INTERVAL	发送数据包时间间隔 (秒): 
CMD_KeepSet_EVAL_TCP_UDP	设定 "tcp" 或 "udp"。

# KeepGet 命令
CMD_KeepGet					获取保持互联网连接的功能
CMD_KeepGet_Help			获取 [保持互联网连接功能] 的当前设置。可以得到 [主机名]，[端口]，[数据包发送时间间隔]，和 [协议]，还包括当前 [保持互联网连接功能] 是否启用的当前状态。
CMD_KeepGet_Args			KeepGet
CMD_KeepGet_COLUMN_1		主机名
CMD_KeepGet_COLUMN_2		端口号
CMD_KeepGet_COLUMN_3		数据包发送时间间隔 (秒)
CMD_KeepGet_COLUMN_4		协议
CMD_KeepGet_COLUMN_5		当前状态


# SyslogEnable 命令
CMD_SyslogEnable			设置发送系统日志功能
CMD_SyslogEnable_Help		使用 syslog 发送系统日志的使用方法和服务器的设置。
CMD_SyslogEnable_Args		SyslogEnable [1|2|3] [/HOST:host:port]
CMD_SyslogEnable_[1|2|3]	使用 syslog 功能 1 - 3 来进行设置。\n1: 发送 syslog 服务器日志。\n2: 发送服务器和虚拟 HUB 安全系统日志。\n3: 服务器，虚拟 HUB 安全和数据包发送系统日志记录枢纽。
CMD_SyslogEnable_HOST		按照 [主机:端口] 的形式，设定系统日志服务器主机名或 IP 地址和端口号。如果省略端口号使用 514。
CMD_SyslogEnable_MINMAX		设置 syslog 发送功能 1 - 3。
CMD_SyslogEnable_Prompt_123	系统日志传输功能 (1 - 3): 
CMD_SyslogEnable_Prompt_HOST	指定发送日志的服务器: 


# SyslogDisable 命令
CMD_SyslogDisable			禁用发送系统日志的功能
CMD_SyslogDisable_Help		解除系统日志的传送功能。
CMD_SyslogDisable_Args		SyslogDisable


# SyslogGet 命令
CMD_SyslogGet				取得发送系统日志的功能
CMD_SyslogGet_Help			获取 syslog 发送功能的当前设置。您可以设置系统日志功能的使用方法，可以获取 syslog 服务器的主机名和端口号。
CMD_SyslogGet_Args			SyslogGet
CMD_SyslogGet_COLUMN_1		设置系统日志发送功能
CMD_SyslogGet_COLUMN_2		发送系统日志服务器主机名
CMD_SyslogGet_COLUMN_3		syslog 服务器端口号


# ConnectionList 命令
CMD_ConnectionList			获取与 VPN Server 相连的 TCP 连接一览
CMD_ConnectionList_Help		现在，先获取与 VPN Server 连接的 TCP/IP 一览表。但是，VPN 会话作为 TCP/IP 连接不显示。VPN 会话建立的 TCP/IP 连接一览表，何以运用 SessionList 命令获得。\n可以获取 [连接名称], [原始连接], [连接时间] 和 [类型]。\n要运行此命令，VPN Server 需要管理员权限。
CMD_ConnectionList_Args		ConnectionList


# ConnectionList 命令
CMD_ConnectionGet			获取连接到 VPN Server 的 TCP 信息一览表
CMD_ConnectionGet_Help		获取与 VPN Server 连接的 TCP/IP 连接的详细信息。\n可以获得 [连接名]，[连接种类]，[连接主机名]，[连接主机 IP]，[联机主机端口 TCP]，[连接时间]，[服务器品牌]，[服务器版本]，[服务器铭牌号]，[客户机品牌]，[客户机版本]，[客户机铭牌号] 等信息。 \n要运行此命令，需要管理员权限。
CMD_ConnectionGet_Args		ConnectionGet [name]
CMD_ConnectionGet_[name]	指定希望获取信息的连接名称。所有连接的一览表，可以通过 ConnectionList 命令获得。
CMD_ConnectionGet_PROMPT_NAME	用以获取信息的连接名称: 

# ConnectionDisconnect 命令
CMD_ConnectionDisconnect	断开 VPN Server 和 TCP 的连接
CMD_ConnectionDisconnect_Help	强制切断 VPN Server 和指定的 TCP/IP 的连接。\n运行此命令，需要管理员权限。
CMD_ConnectionDisconnect_Args	ConnectionDisconnect [name]
CMD_ConnectionDisconnect_[name]	选定希望切断的连接。连接的名称可以从 ConnectionList 命令中获得。
CMD_ConnectionDisconnect_PROMPT_NAME	断开连接的名称: 


# BridgeDeviceList 命令
CMD_BridgeDeviceList		获取可以在当地的网桥上使用的 LAN 卡一览
CMD_BridgeDeviceList_Help	使用当地网桥连接，获取目标桥中可以使用的设备 (LAN 卡) 列表。\n在此显示的设备名字，BridgeCreate 命令都可以使用。\n为了运行此命令，需要管理员权限。
CMD_BridgeDeviceList_Args	BridgeDeviceList


# BridgeList 命令
CMD_BridgeList				获得当地网桥连接列表
CMD_BridgeList_Help			获取当地定义的网桥连接列表。\n可以获取当地网桥连接的虚拟 HUB 名称，目标太网桥连接器件 (LAN 卡) 的名称，或可以获取设备的名称和工作状态。
CMD_BridgeList_Args			BridgeList


# BridgeCreate 命令
CMD_BridgeCreate			创建本地的网桥连接
CMD_BridgeCreate_Help		在 VPN Server 上创建新的本地网桥连接的。\n当您使用一个本地的网桥，这个虚拟 HUB 和物理以太网设备 (LAN 卡在两层) 之间可以创建网桥连接。\n在系统中创建 tap 设备 (虚拟网络接口)，可以与虚拟 HUB 建立连接 (tap 设备仅支持 Linux)。\n目的地以太网桥设备 (LAN 卡) 可以连接到您的任何运行的 LAN 卡，但是高负荷环境的网桥，建议您准备专用的 LAN 卡。\n要运行此命令，需要管理员权限。
CMD_BridgeCreate_Args		BridgeCreate [hubname] [/DEVICE:device_name] [/TAP:yes|no]
CMD_BridgeCreate_[hubname]	选定虚拟 HUB 的网桥。虚拟 HUB 列表，可以通过 HubList 命令获得。但是，没有必要一定要选定目前正在运行的虚拟 HUB，即使选定目前没有工作，或不存在的虚拟名称的 HUB，当它真正工作时，它与虚拟本地网桥就会建立连接。
CMD_BridgeCreate_DEVICE		设定目标以太网桥设备 (LAN 卡) 的名称，或 tap 设备的名称。以太网设备名单，可以通过运行 BridgeDeviceList 命令得到。
CMD_BridgeCreate_TAP		网桥连接局域网，不使用 LAN 卡，而是使用 tap 设备时，选定 yes，如果您使用的设备指定 (只支持 Linux)。如果省略，默认为 no。
CMD_BridgeCreate_PROMPT_HUBNAME	网桥虚拟 HUB 名称: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_DEVICE	目标网桥的设备名称: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_TAP	你想使用 tap 设备吗 (yes/no): 


# BridgeDelete 命令
CMD_BridgeDelete			删除本地网桥连接
CMD_BridgeDelete_Help		删除现有的当地网桥连接。当地网桥梁连接的列表，可以通过 BridgeDeviceList 命令得到。\n运行此命令，需要服务器管理员权限。
CMD_BridgeDelete_Args		BridgeDelete [hubname] [/DEVICE:device_name]
CMD_BridgeDelete_[hubname]	选定被删除的当地网桥的虚拟 HUB。
CMD_BridgeDelete_DEVICE		选定被删除的当地的网桥的设备名 (LAN 卡的名称或 tap 设备的名称)。
CMD_BridgeDelete_PROMPT_HUBNAME	删除虚拟网桥 HUB 的名称: 
CMD_BridgeDelete_PROMPT_DEVICE	删除网桥的设备名: 


# Caps 命令
CMD_Caps					获得服务器的功能性能一览表
CMD_Caps_Help				取得现在正在连接使用的 VPN Server 的功能和性能的清单。\nVPN Server 的功能和性能取决于服务器的版本。指令清单中的指令也可能因为对方的服务器的功能，而无法工作。因此此命令需调查目标服务器的功能。\n如果 VPN Server 的版本比命令行管理工具的版本新，存在不掌握的指令时，其内部的字符串 (变量名)，但可能原原本本的表示出来。
CMD_Caps_Args				Caps


# Reboot 命令
CMD_Reboot					VPN Server 服务重新启动
CMD_Reboot_Help				VPN Server 重新启动该服务。\nVPN Server 重新启动服务，目前连接的会话和 TCP 连接都将被切断，直道建立新的连接。\n此命令，VPN Server，只是重新启动服务程序，而不是重新启动计算机。这种管理的连接也会断开，如果需要请重新建立连接。\n此外，/RESETCONFIG:yes 指定参数，并对 VPN Server 的系统内容 (.config) 进行初始化。\n要运行此命令，VPN Server需要管理员权限。
CMD_Reboot_Args				Reboot [/RESETCONFIG:yes|no]
CMD_Reboot_RESETCONFIG		选定 yes，对当前的 VPN Server 的系统内容 (.config) 初始化。请谨慎设置此参数。


# ConfigGet 命令
CMD_ConfigGet				获取 VPN Server 当前系统配置
CMD_ConfigGet_Help			获取 VPN Server 当前 (.config 文件) 系统结构化文本保存的文本文件，你可以检索到 VPN Server 执行这个指令的瞬间状态。\n系统内容的文件，如果不指定参数，会在屏幕上直接显示。如果您指定参数保存，会保存为一个指定的文件名。\n配置文件可以使用普通的文本编辑器编辑。编辑好的文件要写入 VPN Server，需执行 ConfigSet 命令。\n要运行此命令，VPN Server 需要管理员权限。
CMD_ConfigGet_Args			ConfigGet [path]
CMD_ConfigGet_[path]		如果你想保存配置文件，请指定文件名。如果没有指定，配置的内容将以画面形式显示在屏幕上。如果配置是多字字符的，请转变成 Unicode (UTF-8) 编码存储。
CMD_ConfigGet_FILENAME		Config 名称: "%S", 大小: %u
CMD_ConfigGet_FILE_SAVE_FAILED	无法创建指定的文件。


# ConfigSet 命令
CMD_ConfigSet				往 VPN Server 上写入系统配置内容
CMD_ConfigSet_Help			往 VPN Server 上写入系统配置内容。这样，您选定的系统配置内容会适用于 VPN Server，VPN Server 程序会自动重启，新的系统配同配置开始工作。\n对系统管理者来说，要记录所有的系统配置的文件是比较困难的。因此建议使用 ConfigGet 命令，先获取当前的 VPN Server 的系统配置内容保存成文件，再将此文件加以编辑，然后用 ConfigSet 命令写入 VPN Server。\n这个操作，需要对 VPN Server 充分的了解，如果写入了不正确的系统配置信息，系统将发生错误，甚至可能丢失现在的设置内容。请务必小心操作。\n执行这个命令，需要 VPN Server 的管理员权限。
CMD_ConfigSet_Args			ConfigSet [path]
CMD_ConfigSet_[path]		指定配置文件的名称。如果文件有多种文字，请先变化成 Unicode (UTF-8) 格式。
CMD_ConfigSet_PROMPT_PATH	将配置上传到服务器上的文件路径名称: 
CMD_ConfigSet_FILE_LOAD_FAILED	无法加载指定的文件。


# RouterList 命令
CMD_RouterList				获取虚拟 3 层交换机列表
CMD_RouterList_Help			在 VPN Server 上获取 3 层虚拟交换机的清单。获取虚拟 3 层交换机的 [交换机名称]，[工作状态]，[接口数量]，[路由数目] 等信息。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。
CMD_RouterList_Args			RouterList


# RouterAdd 命令
CMD_RouterAdd				定义一个新的虚拟 3 层交换机
CMD_RouterAdd_Help			在 VPN Server 上定义一个新的 3 层虚拟交换机。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。\n\n[虚拟 3 层交换机功能的说明]\n在这个虚拟 VPN Server 上运行的多个虚拟 HUB 之间，可以通过定义的虚拟 3 层交换机，实现不同 IP 地址之间的路由。\n\n[虚拟 3 层交换机功能的注意事项]\n虚拟 3 层交换机功能是基于对网络和 IP 路由熟悉的人或者是网络管理员使用的。如果您使用正常的 VPN 功能，您没有必要使用虚拟 3 层交换机。\n如果您使用虚拟 3 层交换机的功能，请您务必要十分熟悉 IP 路由方面的知识，并十分清楚您的设置将对网络产生的影响。
CMD_RouterAdd_Args			RouterAdd [name]
CMD_RouterAdd_[name]		创建一个新的虚拟 3 层交换机的名称。新创建的名称与现有的名称是不能相同。
CMD_RouterAdd_PROMPT_NAME	要创建的虚拟 3 层交换机的名称: 


# RouterDelete 命令
CMD_RouterDelete			删除虚拟 3 层交换机
CMD_RouterDelete_Help		删除在 VPN Server 上已定义的 3 层虚拟交换机。如果选定的虚拟 3 层交换机正在运行，它将停止工作，然后自动删除。\n获取虚拟 3 层交换机的清单，可以使用 RouterList 命令。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。
CMD_RouterDelete_Args		RouterDelete [name]
CMD_RouterDelete_[name]		选定想要删除的虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterDelete_PROMPT_NAME	想要删除的虚拟 3 层交换机的名称: 


# RouterStart 命令
CMD_RouterStart				开始运行虚拟 3 层交换机
CMD_RouterStart_Help		VPN Server 上已经存在的虚拟 3 层交换机，如果处于停止工作工作状态，将开始运行。\n获取当前的虚拟 3 层交换机清单，可以执行 RouterList 命令。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 运行。\n\n[虚拟 3 层交换机功能的说明]\n在这个虚拟 VPN Server 上运行的多个虚拟 HUB 之间，可以通过定义的虚拟 3 层交换机，实现不同 IP 地址之间的路由。\n\n[虚拟 3 层交换机功能的注意事项]\n虚拟 3 层交换机功能是基于对网络和 IP 路由熟悉的人或者是网络管理员使用的。如果您使用正常的 VPN 功能，您没有必要使用虚拟 3 层交换机。\n如果您使用虚拟 3 层交换机的功能，请您务必要十分熟悉 IP 路由方面的知识，并十分清楚您的设置将对网络产生的影响。
CMD_RouterStart_Args		RouterStart [name]
CMD_RouterStart_[name]		选定即将启动的虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterStart_PROMPT_NAME	即将启动的虚拟 3 层交换机的名称: 


# RouterStop 命令
CMD_RouterStop				停止虚拟 3 层交换机的运行
CMD_RouterStop_Help			在 VPN Server 上已定义的虚拟 3 层交换机，如果正在运行，它将停止运行。\n想要获取现有的虚拟 3 层交换机清单，可以运行 RouterList 命令。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。
CMD_RouterStop_Args			RouterStop [name]
CMD_RouterStop_[name]		选定想要停止运行的虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterStop_PROMPT_NAME	想要停止运行的虚拟 3 层交换机名称: 


# RouterIfList 命令
CMD_RouterIfList			获取在虚拟 3 层交换机中注册的远程接口的清单
CMD_RouterIfList_Help		如果在指定的虚拟 3 层交换机上有已经定义的虚拟远程接口，您将会获取一个虚拟接口列表。\n在一个虚拟 3 层交换机上，您可以定义多个虚拟接口和路由表。\n虚拟接口与虚拟 HUB 相互关联，当虚拟 HUB 运行时，虚拟接口就像一个虚拟 IP 主机在工作。相对于多个 IP 虚拟 HUB，如果定义分属不同网络的多个远程接口时，IP 路由会自动运行。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。
CMD_RouterIfList_Args		RouterIfList [name]
CMD_RouterIfList_[name]		选定虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterIfList_PROMPT_NAME	虚拟 3 层交换机的名称: 


# RouterIfAdd 命令
CMD_RouterIfAdd				在虚拟 3 层交换机上添加一个虚拟远程接口
CMD_RouterIfAdd_Help		指定的 3 层虚拟交换机，为它添加一个在同一个 VPN Server 上运行的虚拟 HUB 的连接虚拟接口。\n一个指定的 3 层虚拟交换机，您可以定义多个虚拟接口和路由表。\n虚拟接口与虚拟 HUB 相互关联，当虚拟 HUB 运行时，虚拟接口就像一个虚拟 IP 主机在工作。相对于多个 IP 虚拟 HUB，如果定义分属不同网络的多个远程接口时，IP 路由会自动运行。\n虚拟接口的 IP 网络空间，虚拟接口的 IP 地址必须被定义。\n虚拟接口必须制定目标连接的虚拟 HUB 的名称。\n指定虚拟 HUB 时，也可选定当前不存在的虚拟 HUB。\n虚拟接口必须在虚拟 HUB 内有一个 IP 地址。此外，还需指定属于该 IP 地址的 IP 网络的子网掩码。\n设置虚拟 HUB 内几个虚拟空间通过交换机的路由网，需在指定的 IP 地址操作。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。 \n要运行此命令，操作对象的虚拟 3 层交换机必须关闭。如果正在运行中，可用 RouterStop 命令让其停止。
CMD_RouterIfAdd_Args		RouterIfAdd [name] [/HUB:hub] [/IP:ip/mask]
CMD_RouterIfAdd_[name]		指定虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterIfAdd_HUB			指定新建虚拟接口拟连接的虚拟 HUB 名称。虚拟 HUB 名单，可以通过 HubList 命令获取。但是，目前正在运行的虚拟 HUB 没有必要指定。如果指定了目前没有工作，或不存在的虚拟 HUB，当它开始虚拟工作时，虚拟 3 层交换机将被激活。
CMD_RouterIfAdd_IP			按照 [IP 地址/子网掩码] 的格式，设定新添加的接口的的 IP 地址和子网掩码。IP 地址为 192.168.0.1，10 进制，以点区分。子网掩码 255.255.255.0 以点区分，10 进制，也可以设定为如 24 这样的字节数用 10 进制来表示。
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_NAME	虚拟 3 层交换机的名称: 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_HUB	虚拟接口连接到虚拟 HUB 名称: 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_IP	IP 地址/子网掩码: 


# RouterIfDel 命令
CMD_RouterIfDel				删除虚拟 3 层交换机的虚拟远程接口
CMD_RouterIfDel_Help		删除在指定虚拟交换机中已定义的虚拟接口。\n对当前定义的虚拟接口列表，可以通过 RouterIfList 命令得到。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。\n要运行此命令，虚拟 3 层转化及必须在停止状态。如果不是，可以通过 RouterStop 指令使其停止。
CMD_RouterIfDel_Args		RouterIfDel [name] [/HUB:hub]
CMD_RouterIfDel_[name]		指定虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterIfDel_HUB			指定虚拟接口所连接的虚拟 HUB 的名称。


# RouterTableList 命令
CMD_RouterTableList			获取虚拟 3 层交换机的路由列表
CMD_RouterTableList_Help	在指定的虚拟 3 层交换机中，如果有路由表已定义，可以获取一个路由表的列表。\n虚拟 3 层交换机的IP 路由引擎，当 IP 数据包的 IP 地址不属于任一个虚拟接口时，将参照这个路由表。\n要运行此命令，VPN Server 需要管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。
CMD_RouterTableList_Args	RouterTableList [name]
CMD_RouterTableList_[name]	指定虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterTableList_PROMPT_NAME	虚拟 3 层交换机的名称: 


# RouterTableAdd 命令
CMD_RouterTableAdd			添加一个路由表项到虚拟 3 层交换机
CMD_RouterTableAdd_Help		指定新的虚拟 3 层交换机的路由表并添加一个新的路由表项。\n虚拟 3 层交换机操作 IP 路由引擎时，IP 数据包的目的 IP 地址不属于任何 IP 接口时，可以参照路由表进行操作。\n向虚拟 3 层交换机中添加的路由表项内容必须指定。作为网关，在虚拟 3 层交换机的虚拟接口中，有至少一个属于同一 IP 网络的 IP 地址相同。\n要运行此命令，VPN Server 需要管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。\n要运行此命令虚拟 3 层交换机必须处于停止噢国内工作状态。如果不在停止状态，可以执行 RouterStop 命令令其处于暂停。
CMD_RouterTableAdd_Args		RouterTableAdd [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableAdd_[name]	指定虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterTableAdd_NETWORK	按照 [IP 地址/子网掩码] 的格式，设置新添加的路由表的网络地址和子网掩码。网络地址，如 192.168.0.1 的格式，由点分隔，10 进位制。子网掩码如 255.255.255.0，用点分隔，10 进位制，或者像 24 这样从开头 10 进位设定字节数。位长度可为十进制数指定的分隔十进制数字。 如 0.0.0.0/0.0.0.0 将格式设定好，默认为根。
CMD_RouterTableAdd_GATEWAY	指定网关的 IP 地址。
CMD_RouterTableAdd_METRIC	指定度量的值。请使用一个以上的整数。
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NAME	虚拟 3 层交换机的名称: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NETWORK	网络地址/子网掩码: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_GATEWAY	网关: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_METRIC	公制值: 


# RouterTableDel 命令
CMD_RouterTableDel			删除虚拟 3 层交换机的路由表项
CMD_RouterTableDel_Help		指定在虚拟 3 层交换机上已定义的路由表项，进行删除。\n已定义的路由表项名单，可通过 RouterTableList 命令获取。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中运行。\n要运行此命令要求虚拟 3 层转换机处于停止状态。如果没有处于停止状态，可以执行 RouterStop 命令，让其暂停。
CMD_RouterTableDel_Args		RouterTableDel [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableDel_[name]	指定虚拟 3 层交换机的名称。
CMD_RouterTableDel_NETWORK	按照 [IP 地址/子网掩码] 的格式，选定拟删除的路由表项的网络地址。
CMD_RouterTableDel_GATEWAY	指定网关的 IP 地址。
CMD_RouterTableDel_METRIC	指定度量的值。请使用一以上整数。


# LogFileList 命令
CMD_LogFileList				获取日志文件列表
CMD_LogFileList_Help		您可以将保存在 VPN Server 上，并有服务器输出的日志文件显示成一个输出列表。通过指定一个文件名，运用 LogFileGet 命令，可以下载该日志文件的内容。\n如果 VPN Server 在管理模式下，所有的虚拟 HUB 的数据包日志，安全日志，VPN Server 日志允许您查看或下载。\n如果虚拟 HUB 在管理模式下，并处于连接状态，可以查看或下载该数据包日志和安全日志。
CMD_LogFileList_Args		LogFileList
CMD_LogFileList_START		正在获取一个日志文件的列表。这可能需要一些时间。请稍候...
CMD_LogFileList_NUM_LOGS	共有 %u 个日志文件。


# LogFileGet 命令
CMD_LogFileGet				日志文件下载
CMD_LogFileGet_Help			下载 VPN Server 上存储的日志文件。要下载日志文件，先用 LogFileList 命令获取日志文件列表，然后您就可以执行 LogFileGet 命令来下载。如果与 VPN Server 连接并处于管理模式，所有的虚拟 HUB 的数据包日志，安全日志，VPN Server 允许您查看或下载。如果正在连接的虚拟 HUB 处于管理模式，HUB 管理的虚拟数据包日志，安全日志可查阅，也可以下载。\n如果您指定一个作为参数作为文件名，下载的日志文件将被保存为这个文件名。如果你不指定文件将显示在屏幕上。\n日志文件的大小有可能非常巨大的，所以一定要小心。
CMD_LogFileGet_Args			LogFileGet [name] [/SERVER:server] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_LogFileGet_[name]		选定要下载的日志文件名。运行 LogFileList 命令，可以得到一个日志文件的名称列表。
CMD_LogFileGet_SERVER		如果您要从群集控制器中下载，请指定保存日志文件的服务器名称。运行 LogFileGet 指令可以获得指定服务器。
CMD_LogFileGet_SAVEPATH		如果你想保存下载的日志文件，请指定文件名。如果没有指定，将显示在屏幕上。
CMD_LogFileGet_PROMPT_NAME	下载的日志文件名: 
CMD_LogFileGet_START		正在下载日志文件。这可能需要一些时间。请稍候...
CMD_LogFileGet_FAILED		下载失败。
CMD_LogFileGet_SAVE_FAILED	无法写入指定的文件。
CMD_LogFileGet_FILESIZE		日志文件的大小: %u


# WgkAdd 命令
CMD_WgkAdd				Add a WireGuard key
CMD_WgkAdd_Help			This command can be used to add a WireGuard key to the allowed key list. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkAdd_Args			WgkAdd [key] [/HUB:hub] [/USER:user]
CMD_WgkAdd_[key]		WireGuard key. Make sure it is the public one!
CMD_WgkAdd_HUB			Hub the key will be associated to.
CMD_WgkAdd_USER			User the key will be associated to, in the specified hub.
CMD_WgkAdd_Prompt_[key]	Key: 
CMD_WgkAdd_Prompt_HUB	Hub: 
CMD_WgkAdd_Prompt_USER	User: 


# WgkDelete 命令
CMD_WgkDelete				Delete a WireGuard key
CMD_WgkDelete_Help			This command can be used to delete a WireGuard key from the allowed key list. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkDelete_Args			WgkDelete [key]
CMD_WgkDelete_[key]			WireGuard key.
CMD_WgkDelete_Prompt_[key]	Key: 


# WgkEnum 命令
CMD_WgkEnum				List the WireGuard keys
CMD_WgkEnum_Help		This command retrieves the WireGuard keys that are allowed to connect to the server, along with the associated Virtual Hub and user. \nYou can add a key with the WgkAdd command. \nYou can delete a key with the WgkDelete command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkEnum_Args		WgkEnum
CMD_WgkEnum_Column_Key	Key
CMD_WgkEnum_Column_Hub	Hub
CMD_WgkEnum_Column_User	User


# HubCreate 命令
CMD_HubCreate				创建新的虚拟 HUB
CMD_HubCreate_Help			在 VPN Server 上创建一个新的虚拟 HUB。\n创建的虚拟 HUB 将立即开始工作。\n当 VPN Server，在一个群集中运行，此命令仅对群集控制器有效。新的虚拟 HUB，将作为一个动态的虚拟 HUB。应用 HubSetStatic 命令也可将虚拟 HUB 改为静态的。要想获取已经存储在 VPN Server 上的 HUB，可以运行 HubList 命令获得列表。\n要运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令在 VPN Bridge 和群集管理服务器中不起作用。\n在群集上创建虚拟群集控制器 HUB 时，请运行 HubCreateStatic 或者 HubCreateDynamic 命令。(对群集控制器操作时，HubCreate 和 HubCreateDynamic就有相同的功能)。
CMD_HubCreate_Args			HubCreate [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreate_[name]		指定新创建的枢纽虚拟名称。
CMD_HubCreate_PASSWORD		如果您设置的虚拟 HUB 需要密码，请指定管理员密码。否则，会提示您输入。
CMD_HubCreate_PROMPT_NAME	新创建的虚拟 HUB 的名字: 


# HubCreateDynamic 命令
CMD_HubCreateDynamic		创建一个新的动态虚拟 HUB (集群)
CMD_HubCreateDynamic_Help	在 VPN Server 上创建新的动态虚拟 HUB。\n创建的虚拟 HUB 将立即开始工作。\nVPN Server，在一个群集中运行时，此命令仅对群集控制器有效。新的虚拟 HUB，将作为一个虚拟的动态 HUB。运行 HubSetStatic 命令可以将虚拟 HUB 可以改为静态的。运行 HubList 命令可以获取当前虚拟 HUB 的列表。\n要运行此命令，VPN Server 需要管理员权限。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，独立的服务器在 VPN Server 工作时不起作用。
CMD_HubCreateDynamic_Args	HubCreateDynamic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateDynamic_[name]	指定新创建的虚拟 HUB 的名称。
CMD_HubCreateDynamic_PASSWORD	如果您设置虚拟 HUB 管理密码，请指定管理员密码。否则，会提示您输入。


# HubCreateStatic 命令
CMD_HubCreateStatic			新创建一个静态虚拟 HUB (集群用)
CMD_HubCreateStatic_Help	在 VPN Server 上创建一个新的静态虚拟 HUB。\n创建的虚拟 HUB 将立即开始工作。\nVPN Server 在一个群集中运行时，此命令仅对群集控制器有效。新创建的虚拟 HUB，为一个虚拟的动态 HUB。运行 HubSetStatic 命令可以将虚拟 HUB 改为静态的。如果想得到已经保存在 VPN Server 上的 HUB 列表，可以运行 HubList 命令。\n要运行此命令，VPN Server 需要管理员权限。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，独立的服务器在 VPN Server 工作时不起作用。
CMD_HubCreateStatic_Args	HubCreateStatic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateStatic_[name]	指定新创建的虚拟 HUB 的名称。
CMD_HubCreateStatic_PASSWORD	如果您设置虚拟 HUB 管理密码，请指定管理员密码。否则，会提示您输入。


# HubDelete 命令
CMD_HubDelete				删除虚拟 HUB
CMD_HubDelete_Help			删除 VPN Server 上现有的虚拟 HUB。\n当您删除虚拟 HUB 后，所有的程序连接将断开，新的程序将不能与它连接。\n虚拟 HUB 的所有的设置，用户选项，组选项，证书设置和级联将被删除。\n虚拟 HUB 被删除后，将不能恢复。\n运行此命令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，独立的服务器在 VPN Server 工作时不起作用。
CMD_HubDelete_Args			HubDelete [name]
CMD_HubDelete_[name]		定要删除的虚拟 HUB 名称。
CMD_HubDelete_PROMPT_NAME	删除的虚拟 HUB 名称: 


# HubSetStatic 命令
CMD_HubSetStatic			将虚拟 HUB 的类型变为静态虚拟型
CMD_HubSetStatic_Help		使用 VPN Server 运行在群集上时，将虚拟 HUB 类型设定为静态虚拟 HUB。当虚拟 HUB 类型改变时，所有的程序连接将被暂时中断。 \n当作为静态虚拟 HUB 工作时，所有的群集成员的服务器上，将生成该名称的虚拟 HUB。每个尝试连接这个虚拟 HUB 的用户,基于各自服务器的负荷状况，确定与这个群集某个成员的连接。\n静态虚拟 HUB，举例说，一个企业从互联网上访问局域网，允许数千或数以万计的用户远程访问 VPN Server。\n要执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，独立的服务器在 VPN Server 工作时不起作用。\n此命令不能用于比 5190 更新的服务器。
CMD_HubSetStatic_Args		HubSetStatic [name]
CMD_HubSetStatic_[name]		选定拟变更成静态虚拟 HUB 的名称。
CMD_HubChange_PROMPT_NAME	变更设置的虚拟 HUB 名称: 


# HubSetDynamic 命令
CMD_HubSetDynamic			将虚拟 HUB 的类型变为动态虚拟型
CMD_HubSetDynamic_Help		使用 VPN Server 运行在群集上时，将虚拟 HUB 类型变更为动态。当虚拟 HUB 类型改变时，所有的程序连接会暂时被中断。\n当该虚拟 HUB 上没有任何成员时，虚拟 HUB 在任何群集上都不存在。当第一个客户端试图连接到动态的虚拟 HUB 时，负荷最低的服务器启动，托管虚拟 HUB。当第二个和随后的客户端试图连接到同一个虚拟 HUB，它们会自动连接到服务器托管的虚拟 HUB。当所有的客户都从一个特定的动态虚拟 HUB 断开，服务器上将不存在任何实体。\n动态虚拟 HUB 的应用很广泛，例如，公司内部每个部门定应一个虚拟 HUB，让员工可以连接到自己所属的虚拟枢纽部门来操作，从而实现集中管理。\n要执行这个命令，您必须有 VPN Server 管理员权限。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，独立的服务器在 VPN Server 工作时不起作用。\n此命令不能用于比 5190 更新的服务器。
CMD_HubSetDynamic_Args		HubSetDynamic [name]
CMD_HubSetDynamic_[name]	指定拟转变为动态虚拟 HUB 的名称。


# HubList 命令
CMD_HubList					获取一个虚拟 HUB 列表
CMD_HubList_Help			在 VPN Server 中获得虚拟 HUB 的清单。对于每一个虚拟 HUB，可以获得 [虚拟 HUB 名称]，[状态]，[类型]，[用户数量]，[群数量]，[访问数量]，[MAC 目录的数量]，[IP 目录数]，[登陆次数]，[上次登录]，[最终通信时间]。\n但是，如果处于连接状态的虚拟 HUB 在管理模式下，对于匿名用户如果设定为不列举虚拟 HUB，则虚拟 HUB 不会被显示。如果您连接到服务器的管理模式，则所有的虚拟 HUB 会显示清单。\n如果你连接到群集控制器以外的其他群集成员，VPN Server 只显示虚拟 HUB 的托管虚拟主机。如果您连接到群集控制器来管理群集，所有虚拟 HUB 将显示。
CMD_HubList_Args			HubList


# Hub 命令
CMD_Hub						选择拟管理的虚拟 HUB
CMD_Hub_Help				选择拟管理的虚拟 HUB。在 VPN Server 中，对目标虚拟 HUB 实行配置管理之前，需要用选择命令选定虚拟 HUB。\n当正在连接的 VPN Server 处于管理虚拟 HUB 模式时，您可以选定拟管理的一个虚拟 HUB，而不可以选择其他的虚拟 HUB。与正在连接的 VPN Server 处于服务器管理模式，可以对所有的虚拟 HUB 进行管理。\n获取当前的虚拟 HUB 列表，可以执行 HubList 命令。\n在 VPN Bridge 中，只可以选择名字中带 "BRIDGE" 的虚拟 HUB。
CMD_Hub_Args				Hub [name]
CMD_Hub_[name]				选定拟管理的虚拟 HUB 的名称。如果您没有指定参数，目标虚拟 HUB 的选定将被清除。
CMD_Hub_Unselected			取消已经选定的虚拟 HUB。
CMD_Hub_Selected			选择虚拟 HUB "%S"。
CMD_Hub_Select_Failed		/ADMINHUB 在虚拟 HUB 中想要选择 "%S" 发生了以下的错误。
CMD_Hub_Not_Selected		在运行此命令之前，运用 HUB 管理命令选择目标管理虚拟 HUB。


# Online 命令
CMD_Online					虚拟 HUB 的联机
CMD_Online_Help				如果您正在管理的虚拟 HUB 处于脱机状态，请设置成联机。处于脱机状态的虚拟 HUB，不会接受来自 VPN Client 连接。将虚拟 HUB 设定成联网状态，从而可以接受用户的虚拟连接并提供服务。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在 VPN Server 中的虚拟集群 HUB 中不能运行。
CMD_Online_Args				Online


# Offline 命令
CMD_Offline					虚拟 HUB 脱机
CMD_Offline_Help			如果您正在管理的虚拟 HUB 在线，设置成脱机。虚拟 HUB 如果有连接程序，将全部断开。虚拟 HUB 处于脱机状态，不会接受来自 VPN Client 连接。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在 VPN Server 中的虚拟集群 HUB 中不能运行。
CMD_Offline_Args			Offline


# SetStaticNetwork 命令
CMD_SetStaticNetwork				Set Virtual Hub static IPv4 network parameters
CMD_SetStaticNetwork_Help			Set the static IPv4 network parameters for the Virtual Hub. They are used when DHCP is not available (e.g. WireGuard sessions). \nYou can get the current settings by using the OptionsGet command.
CMD_SetStaticNetwork_Args			SetStaticNetwork [/GATEWAY:gateway] [/SUBNET:subnet]
CMD_SetStaticNetwork_GATEWAY		Specify the IP address of the gateway that will be used for internet communication.
CMD_SetStaticNetwork_SUBNET			Specify the subnet mask, required to determine the size of the local VPN network.
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_GATEWAY	Gateway: 
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_SUBNET	Subnet mask: 


# SetMaxSession 命令
CMD_SetMaxSession			设定虚拟 HUB 的最大同时在线用户数量
CMD_SetMaxSession_Help		设定现在正在管理的虚拟 HUB 的最大同时在线客户数量。当超过这个数量时，如果从 VPN Client 和 VPN Bridge 连接的时候，超过了最大并发会话数，更多的客户将无法连接。最大同时在线客户数的限制不包括本地的网桥，虚拟的 NAT，级联连接等生成连接不包括在内。\n设置同时在线最大数目，可以通过运行 OptionsGet 命令获得。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_SetMaxSession_Args		SetMaxSession [max_session]
CMD_SetMaxSession_[max_session]	设置最大同时在线客户数，使用整数。当您指定为 0 时，客户数没有限制。
CMD_SetMaxSession_Prompt	最大同时在线客户数: 


# SetHubPassword 命令
CMD_SetHubPassword			设置虚拟 HUB 的管理密码
CMD_SetHubPassword_Help		设置目前正在管理的虚拟 HUB 的管理密码。虚拟 HUB，如果设置了管理密码，您可以应用管理密码，虚拟 HUB，VPN Server 的公用事业，虚拟 HUB 连接，您可以通过指定一个连接密码在虚拟 HUB 的管理模式下实现连接。此外，通过 VPN Client 和 VPN Bridge，用户名用 "Administrator" 通过管理员密码，也可以实现连接。\n此命令，不能在 VPN Bridge 中运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_SetHubPassword_Args		SetHubPassword [password]
CMD_SetHubPassword_[password]	设定密码。如果您不指定将被提示输入密码。


# SetEnumAllow 命令
CMD_SetEnumAllow			设定虚拟 HUB 允许向匿名用户显示。
CMD_SetEnumAllow_Help		变更虚拟 HUB 的控制选项，对于匿名用户，允许虚拟 HUB 显示。当您设置了此选项，VPN Client 的用户，在 VPN Server 只需输入地址即可显示虚拟 HUB。虚拟 HUB 一创建成功，即可显示。此外，如果执行 SetEnumDeny 命令，可以禁止向匿名用户显示。虚拟 HUB 是在统计创建时设定允许显示与否。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_SetEnumAllow_Args		SetEnumAllow


# SetEnumDeny 命令
CMD_SetEnumDeny				设定虚拟 HUB 禁止向匿名用户显示。
CMD_SetEnumDeny_Help		变更虚拟 HUB 的控制选项，对于匿名用户，禁止虚拟 HUB 显示。当您设置了此选项，VPN Client 的用户，在 VPN Server 输入检索虚拟 HUB，虚拟 HUB 也不会显示。此外，如果执行 SetEnumAllow 命令，可以允许向匿名用户显示。虚拟 HUB 是在统计创建时设定允许显示与否。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_SetEnumDeny_Args		SetEnumDeny


# OptionsGet 命令
CMD_OptionsGet				获得虚拟 HUB 的设置选项
CMD_OptionsGet_Help			获取虚拟 HUB 的选项设置清单。虚拟 HUB 允许 / 禁止显示设置，最大的同时在线数量，在线 / 离线状态，和集群虚拟环境中 HUB 的类型。\n此命令对于一个虚拟集群 HUB 不能运行。
CMD_OptionsGet_Args			OptionsGet
CMD_OptionsGet_TITLE		虚拟 HUB "%S" 设置选项列表
CMD_OptionsGet_ENUM			对于匿名用户的虚拟 HUB 的显示
CMD_OptionsGet_MAXSESSIONS	最大同时在线客户数
CMD_OptionsGet_STATUS		状态
CMD_OptionsGet_TYPE			虚拟 HUB 的类型
CMD_OptionsGet_GATEWAY		Default gateway
CMD_OptionsGet_SUBNET		Default subnet


# RadiusServerSet 命令
CMD_RadiusServerSet			使用在用户认证中使用的 RADIUS 服务器设置
CMD_RadiusServerSet_Help	接受用户当前以 RADIUS 服务器认证模式管理虚拟 HUB ，你需指定外部 RADIUS 服务器，以确认用户名和密码(您可以指定多个主机名，并将它们用逗号或者分号隔开)。\nRadius 服务器必须设置为接受来自 VPN Server IP 地址的请求。此外，密码认证协议(PAP)的认证必须被启用。\n此命令不能在 VPN Bridge 上运行。\n此命令在 VPN Server 以集群运行的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_RadiusServerSet_Args	RadiusServerSet [server_name:port] [/SECRET:secret] [/RETRY_INTERVAL:interval]
CMD_RadiusServerSet_[server_name:port]	用 [主机名:端口号] 的格式，指定 RADIUS 服务器的主机名,IP 地址和 UDP 端口号。如果省略端口号则用 1812。您可以指定多个主机名，并将它们用逗号或者分号隔开。
CMD_RadiusServerSet_SECRET	设置与 RADIUS 服务器之间的通信 (密码)。
CMD_RadiusServerSet_RETRY_INTERVAL	用毫秒指定重试间隔。
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Host	使用 RADIUS 服务器的主机名和端口号: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Secret	共享秘密: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_RetryInterval	重试间隔 (毫秒): 
CMD_RadiusServerSet_EVAL_NUMINTERVAL	重试间隔为 500 毫秒到 10000 毫秒。


# RadiusServerDelete 命令
CMD_RadiusServerDelete		删除应用于用户认证的 RADIUS 服务器设置
CMD_RadiusServerDelete_Help	目前，正在管理的虚拟 HUB，用户以 RADIUS 服务器认证模式连接时，删除外部 RADIUS 服务器设定，使服务器不能验证。目前 RADIUS 服务器的设置，可以运行 RadiusServerGet 命令获得。\n此命令，虚拟 VPN Bridge 中不能运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_RadiusServerDelete_Args	RadiusServerDelete


# RadiusServerGet 命令
CMD_RadiusServerGet			获取用于用户认证的 RADIUS 服务器设置
CMD_RadiusServerGet_Help	用户使用 RADIUS 服务器身份验证模式连接到现在管理的虚拟 HUB，您可以获取 RADIUS 服务器的当前设置。\n此命令，在虚拟 VPN Bridge 中不能运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_RadiusServerGet_Args	RadiusServerGet
CMD_RadiusServerGet_STATUS	RADIUS 服务器的使用
CMD_RadiusServerGet_HOST	RADIUS 服务器主机名或 IP 地址
CMD_RadiusServerGet_PORT	RADIUS 服务器的端口号
CMD_RadiusServerGet_SECRET	共享秘密
CMD_RadiusServerGet_RetryInterval	重试间隔 (毫秒)


# StatusGet 命令
CMD_StatusGet				获取虚拟 HUB 的当前状况
CMD_StatusGet_Help			获取正在管理的虚拟 HUB 的当前状况，可以获得虚拟 HUB 的种类,连接数量，各种目标数，登陆次数，最后一次登陆时间，最终连接时间，通信的统计数据等。
CMD_StatusGet_Args			StatusGet


# LogGet 命令
CMD_LogGet					获取虚拟 HUB 日志的保存设定
CMD_LogGet_Help				获取虚拟 HUB 日志的保存设置。获取安全日志和数据包日志的保存设定，保存对象等信息。
CMD_LogGet_Args				LogGet
CMD_Log_SecurityLog			保存安全日志
CMD_Log_PacketLog			保存数据包日志
CMD_Log_SwitchType			日志文件的替换周期
CMD_Log_0					TCP 连接日志
CMD_Log_1					TCP 数据包日志
CMD_Log_2					DHCP 日志
CMD_Log_3					UDP 日志
CMD_Log_4					ICMP 日志
CMD_Log_5					IP 日志
CMD_Log_6					ARP 日志
CMD_Log_7					以太网日志


# LogEnable 命令
CMD_LogEnable				启用安全日志或数据包日志
CMD_LogEnable_Help			启用现在正在管理的 HUB 的安全日志或数据包日志。\n当前的设置，可以通过 LogGet 命令获得。
CMD_LogEnable_Args			LogEnable [security|packet]
CMD_LogEnable_[security|packet]	选择启用日志文件的类型。选定 "security" 或 "packet"。
CMD_LogEnable_Prompt		选择安全或数据包: 
CMD_LogEnable_Prompt_Error	选择不正确。


# LogDisable 命令
CMD_LogDisable				禁用安全日志或数据包日志
CMD_LogDisable_Help			禁止使用现在正在管理的 HUB 的安全日志或数据包日志。\n当前的设置，可以通过 LogGet 命令获得。
CMD_LogDisable_Args			LogDisable [security|packet]
CMD_LogDisable_[security|packet]	选择禁用日志文件的类型。选定 "security" 或 "packet"。


# LogSwitchSet 命令
CMD_LogSwitchSet			设定替换日志文件的周期
CMD_LogSwitchSet_Help		设定现在管理的虚拟 HUB 所保存的安全日志或数据包日志文件的替换周期。替换日志文件的时间是可以设定为 1 秒，1 分钟，1 小时，每天，每月，您也可以设定为不替换。\n当前的设置，可以通过 LogGet 命令获得。
CMD_LogSwitchSet_Args		LogSwitchSet [security|packet] [/SWITCH:sec|min|hour|day|month|none]
CMD_LogSwitchSet_[security|packet]	选择变更设定的日志文件的类型。 选定 "security" 或 "packet"。
CMD_LogSwitchSet_SWITCH		设置替换周期。从 sec，min，hour，day，month，none 中选择。
CMD_LogSwitchSet_Prompt		从 sec，min，hour，day，month，none 中选择: 


# LogPacketSaveType 命令
CMD_LogPacketSaveType		设置保存为数据包日志文件的数据包种类及保存。
CMD_LogPacketSaveType_Help	逐项设定保存在在管理的虚拟 HUB 上的，数据包保存内容和数据包的类型。数据包类型包括，[TCP 连接日志]，[TCP 数据包日志]，[DHCP 数据包记录]，[UDP 数据包日志]，[ICMP 数据包日志]，[IP 数据包日志]，[ARP 数据包日志]，[以太网数据包日志] 等。\n要想获取当前的设置，可以运行 LogGet 命令。
CMD_LogPacketSaveType_Args	LogPacketSaveType [/TYPE:tcpconn|tcpdata|dhcp|udp|icmp|ip|arp|ether] [/SAVE:none|header|full]
CMD_LogPacketSaveType_TYPE	保存内容对应的数据包类型，从 tcpconn，tcpdata，dhcp，udp，icmp，ip，arp，ether 中选定。
CMD_LogPacketSaveType_SAVE	设定日志文件的保存内容。从下列选定:\nnone: 不保存\nheader: 仅保存标题\nfull: 所有数据包
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_TYPE	选定 tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp, ether: 
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_SAVE	选定 none, header, full: 


# CAList 命令
CMD_CAList					获取可以信任的机构颁发证书的列表
CMD_CAList_Help				管理可以信任的机构颁发的证书。VPN Client 如果用认证模式连接时，可以用保存的证书来验证其提供的证书。\n此命令，在虚拟 VPN Bridge 中不能运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CAList_Args				CAList
CMD_CAList_COLUMN_ID		ID


# CAAdd 命令
CMD_CAAdd					添加可以信任的机构颁发的证书
CMD_CAAdd_Help				在虚拟 HUB 管理的可信任的证书颁发机构的证书列表中，添加一个新的证书。如果客户端使用签名认证模式连接，管理中的证书将用来识别客户的证书。\n要取得当前的证书列表，可以执行 CAList 命令。\n要添加一个证书，必须将证书保存为 X.509 格式保存。\n此命令，在虚拟 VPN Bridge 中不能运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CAAdd_Args				CAAdd [path]
CMD_CAAdd_[path]			指定注册 X.509 证书的文件名。
CMD_CAAdd_PROMPT_PATH		注册 X.509 证书文件的名称: 


# CADelete 命令
CMD_CADelete				删除可以信任的机构颁发的证书
CMD_CADelete_Help			从正在管理的可信任机构颁发的证书列表中，删除现有的证书。\n如果要获取当前的证书列表，可以执行 CAList 命令。\n此命令，在虚拟 VPN Bridge 中不能运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CADelete_Args			CADelete [id]
CMD_CADelete_[id]			指定拟删除的证书的 ID。
CMD_CADelete_PROMPT_ID		拟删除证书的 ID: 


# CAGet 命令
CMD_CAGet					获得可信任机构颁发的证书。
CMD_CAGet_Help				获取虚拟 HUB 目前管理的可信任机构颁布的证书的列表，并将其保存为 X.509 的文件格式。\n此命令，在虚拟 VPN Bridge 中不能运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CAGet_Args				CAGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CAGet_[id]				制定获得证书的 ID。
CMD_CAGet_SAVECERT			指定文件名以保存获取的证书。
CMD_CAGet_PROMPT_ID			获得证书 ID: 
CMD_CAGet_PROMPT_SAVECERT	保存文件名: 


# CascadeList 命令
CMD_CascadeList				获取级联接续列表
CMD_CascadeList_Help		获取当前虚拟 HUB 上登记的级联名单。\n如果您使用虚拟 HUB 级联同一台或另一个虚拟机上的 HUB，这两个层可以级联。\n\n[使用级联的警告]\n如果您使用级联多个虚拟 HUB 可以构成 2 层的网桥，如果连接方法错误可能会将连接做成绳状。所以使用级联功能，一定要精心设计。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeList_Args		CascadeList


# CascadeCreate 命令
CMD_CascadeCreate			创建一个新的级联接续
CMD_CascadeCreate_Help		在当前虚拟 HUB 上创建一个新的级联接续。\n如果您使用虚拟 HUB 级联同一个或者另一个虚拟 HUB，可以建立级联接续。\n要创建一个级联，作为初始参数，需设定级联的名称，连接的服务器，目标 HUB 的名称和用户名。创建一个新的级联时，用户身份验证类型被初始化为 [匿名认证]，代理服务器和服务器证书验证未设置。要更改这些设置，请在创建一个级联之后用 "Cascade" 命名的指令来执行。\n\n[使用级联的警告]\n如果您使用级联多个虚拟 HUB 可以构成 2 层的网桥，如果连接方法错误可能会将连接做成绳状。所以使用级联功能，一定要精心设计。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeCreate_Args		CascadeCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeCreate_[name]	指定新创建级联的名称。
CMD_CascadeCreate_SERVER	按照 [主机名:端口号] 的格式，设置 VPN Server 的主机名和端口号，您也可以指定 IP 地址。
CMD_CascadeCreate_HUB		选定目标 VPN Server 内的虚拟 HUB。
CMD_CascadeCreate_USERNAME	设定连接到 VPN Server 时所须的用户名认证名称。
CMD_CascadeCreate_Prompt_Name	级联接续的名称: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Server	目标 VPN Server 的主机名和端口号: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Hub	目标虚拟 HUB 名称: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Username	连接使用的用户名: 


# CascadeSet 命令
CMD_CascadeSet				对级联连接方的设定
CMD_CascadeSet_Help			对于虚拟 HUB 目前管理的已经连接的级联，设置连接方的 VPN 主机名和端口号，虚拟 HUB 名，用户名等。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeSet_Args			CascadeSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_CascadeSet_[name]		指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeSet_SERVER		按照 [主机名:端口号] 的格式，设置连接方 VPN Server 的主机名和端口号。您也可以指定 IP 地址。
CMD_CascadeSet_HUB			设置连接方 VPN Server 内的虚拟 HUB。


# CascadeGet 命令
CMD_CascadeGet				获取级联连接的设置
CMD_CascadeGet_Help			获取当前在虚拟 HUB 上注册的级联的连接设置。\n另外，要改变级联的连接设置，可以在您创建一个级联后使用 "Cascade" 开头的命令。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeGet_Args			CascadeGet [name]
CMD_CascadeGet_[name]		指定级联获取它的连接设置。
CMD_CascadeGet_Policy		[级联连接的安全策略设置值]

# CascadeDelete 命令
CMD_CascadeDelete			删除级联连接
CMD_CascadeDelete_Help		删除目前在虚拟 HUB 中注册的级联连接。如果选定的级联连接处于联机状态，则先断开连接，然后删除。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeDelete_Args		CascadeDelete [name]
CMD_CascadeDelete_[name]	指定您想删除的级联连接的名称。


# CascadeUsernameSet 命令
CMD_CascadeUsernameSet		设置级联连接的用户名
CMD_CascadeUsernameSet_Help	选定已在虚拟 HUB 上注册的级联，设定其用户名，当连接到 VPN Server 时，用此用户名来进行身份验证。\n此外，您可以指定用户身份验证的种类，或可以指定所需的参数。如果您想更改这些设置，可以运行 CascadeAnonymousSet，CascadePasswordSet，CascadeCertSet 等命令。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeUsernameSet_Args	CascadeUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeUsernameSet_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeUsernameSet_USERNAME	级联连接到 VPN Server 时，指定用户名要求用户进行身份验证。
CMD_CascadeUsername_Notice	连接身份验证，是在密码验证中设置的。用户名变更之后，需要用 CascadePasswordSet 指令重新设置密码。


# CascadeAnonymousSet 命令
CMD_CascadeAnonymousSet		将级联连接的用户认证类型设置为匿名身份验证
CMD_CascadeAnonymousSet_Help	选定虚拟 HUB 中已经注册的级联，将级联连接到 VPN Server 所需的用户身份验证方法设定为匿名身份验证。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeAnonymousSet_Args	CascadeAnonymousSet [name]
CMD_CascadeAnonymousSet_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadePasswordSet 命令
CMD_CascadePasswordSet		将级联连接时所需的用户验证设置为密码验证
CMD_CascadePasswordSet_Help	选定虚拟 HUB 中已经注册的级联，将级联连接到 VPN Server 所需的用户身份验证方法设定为密码验证。密码验证的种类指定为，[标准密码验证] 和 [RADIUS 或 NT域身份验证]。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadePasswordSet_Args	CascadePasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_CascadePasswordSet_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadePasswordSet_PASSWORD	指定密码验证所使用的密码。否则，会提示您输入密码。
CMD_CascadePasswordSet_TYPE	密码验证的类型，指定为 "standard" (标准密码验证)，或 "radius" (radius 或 NT 域身份验证)。
CMD_CascadePasswordSet_Prompt_Type	指定 standard 或者 radius: 
CMD_CascadePasswordSet_Type_Invalid	指定 standard 或者 radius 时出错。


# CascadeCertSet 命令
CMD_CascadeCertSet			将级联连接时所需的用户验证设置为客户证书验证
CMD_CascadeCertSet_Help		选定虚拟 HUB 中已经注册的级联，将级联连接到 VPN Server 所需的用户身份验证方法设定为客户证书验证。证书应为 X.509 证书文件格式，并且用变换为 Base 64 密钥文件编码。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeCertSet_Args		CascadeCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_CascadeCertSet_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeCertSet_LOADCERT	选定 X.509 证书名称用来进行证书认证。
CMD_CascadeCertSet_LOADKEY	选定与证书对应的 Base 64 编码的密钥文件。


# CascadeCertGet 命令
CMD_CascadeCertGet			获取级联连接所需的客户端证书
CMD_CascadeCertGet_Help		指定当前在虚拟 HUB 上已注册的级联接续，如果您使用客户端证书身份验证，请获取证书，保存为 X.509 格式。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeCertGet_Args		CascadeCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_CascadeCertGet_[name]	指定级联名称获取设置。
CMD_CascadeCertGet_SAVECERT	获取证书指定文件名保存为 X.509 格式。
CMD_CascadeCertSet_Not_Auth_Cert	指定的级联连接设置的认证方式不是证书认证模式。
CMD_CascadeCertSet_Cert_Not_Exists	证书没有存储在所指定的级联连接设置中。


# CascadeEncryptEnable 命令
CMD_CascadeEncryptEnable	启用级联通信时加密
CMD_CascadeEncryptEnable_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，设置通信内容为 SSL 加密。\n通常情况下，和 VPN Server 的通信进行 SSL 加密，以防止窃听和篡改信息。您还可以禁用加密。如果您禁用加密，通信的流速将提高，传输数据以明文传输到网络上。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeEncryptEnable_Args	CascadeEncryptEnable [name]
CMD_CascadeEncryptEnable_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeEncryptDisable 命令
CMD_CascadeEncryptDisable	级联连接通信时，禁用加密
CMD_CascadeEncryptDisable_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，设置通信内容为禁止加密。\n通常情况下，和 VPN Server 的通信进行 SSL 加密，以防止窃听和篡改信息。您还可以禁用加密。如果您禁用加密，通信的流速将提高，传输数据以明文传输到网络上。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeEncryptDisable_Args	CascadeEncryptDisable [name]
CMD_CascadeEncryptDisable_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeCompressEnable 命令
CMD_CascadeCompressEnable	启用级联通信是数据压缩功能
CMD_CascadeCompressEnable_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，设置通信内容为压缩内容。\n压缩量最大可以达到 80% 。但是，实行压缩，会给客户端和服务器双方的 CPU 造成很高的负荷。如果网络速度在 10 Mbps 以上，实施压缩后会减少传输流量，可能会适得其反。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeCompressEnable_Args	CascadeCompressEnable [name]
CMD_CascadeCompressEnable_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeCompressDisable 命令
CMD_CascadeCompressDisable	级联通信是数据禁止压缩功能
CMD_CascadeCompressDisable_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，设置通信内容为禁止压缩。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeCompressDisable_Args	CascadeCompressDisable [name]
CMD_CascadeCompressDisable_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeHttpHeader* commands
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Name	Value name (part before the colon): 
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Data	Value data (part after the colon): 


# CascadeHttpHeaderAdd command
CMD_CascadeHttpHeaderAdd	Add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Help	Use this to add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Args	CascadeHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_DATA	Specify the data of the custom value (the part after the colon character).


# CascadeHttpHeaderDelete command
CMD_CascadeHttpHeaderDelete	Delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Help	Use this to delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Args	CascadeHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).


# CascadeHttpHeaderGet command
CMD_CascadeHttpHeaderGet	Get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Help	Use this to get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Args	CascadeHttpHeaderGet [name]
CMD_CascadeHttpHeaderGet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to get.


# CascadeProxyNone 命令
CMD_CascadeProxyNone		将级联的连接方法设置为直接与 TCP/IP 连接
CMD_CascadeProxyNone_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，设置连接方法为 [直接与 TCP/IP 连接]，而不通过代理服务器。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeProxyNone_Args	CascadeProxyNone [name]
CMD_CascadeProxyNone_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeProxyHttp 命令
CMD_CascadeProxyHttp		将级联连接方法设定为通过 HTTP 代理服务器
CMD_CascadeProxyHttp_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，设置连接方法为，[通过 HTTP 代理服务器连接]，然后设置要通过的 HTTP 代理服务器的主机名和端口号，用户名和密码 (如果需要)。\n使用的 HTTP 代理服务器，必须有适合 HTTPS 通信的连接方式。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeProxyHttp_Args	CascadeProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxyHttp_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeProxyHttp_SERVER	[主机:端口的形式]，通过指定的 HTTP 代理服务器的主机名或 IP 地址和端口号。
CMD_CascadeProxyHttp_USERNAME	如果连接到 HTTP 代理服务器时需要用户验证，则指定用户名。同时设定密码和参数。 如果没有设定用户名和密码 D参数，则不需要设置用户身份验证。
CMD_CascadeProxyHttp_PASSWORD	如果连接到 HTTP 代理服务器时需要用户验证，则指定密码。/USERNAME，参数等同时设定。
CMD_CascadeProxyHttp_Prompt_Server	代理服务器主机名和端口号: 


# CascadeProxySocks 命令
CMD_CascadeProxySocks		将级联连接方法设定为通过 SOCKS4 代理服务器
CMD_CascadeProxySocks_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，设置连接方法为 [通过 SOCKS4 代理服务器]，设置 SOCKS4 代理服务器的主机名和端口号，用户名和密码 (如果需要)。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeProxySocks_Args	CascadeProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeProxySocks_SERVER	按照 [主机名:端口号] 的格式，设定代理服务器主机名或 IP 地址和端口号。
CMD_CascadeProxySocks_USERNAME	如果连接到 SOCKS4 代理服务器时需要用户验证，则指定用户名。同时设定密码和参数。如果没有设定用户名和密码参数，则不需要设置用户身份验证。
CMD_CascadeProxySocks_PASSWORD	如果连接到 SOCKS4 代理服务器时需要用户验证，则指定密码。/USERNAME，参数等同时设定。


# CascadeProxySocks5 命令
CMD_CascadeProxySocks5		将级联连接方法设定为通过 SOCKS5 代理服务器
CMD_CascadeProxySocks5_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，设置连接方法为 [通过 SOCKS5 代理服务器]，设置 SOCKS5 代理服务器的主机名和端口号，用户名和密码 (如果需要)。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeProxySocks5_Args	CascadeProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks5_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeProxySocks5_SERVER	按照 [主机名:端口号] 的格式，设定代理服务器主机名或 IP 地址和端口号。
CMD_CascadeProxySocks5_USERNAME	如果连接到 SOCKS5 代理服务器时需要用户验证，则指定用户名。同时设定密码和参数。如果没有设定用户名和密码参数，则不需要设置用户身份验证。
CMD_CascadeProxySocks5_PASSWORD	如果连接到 SOCKS5 代理服务器时需要用户验证，则指定密码。/USERNAME，参数等同时设定。


# CascadeServerCertEnable 命令
CMD_CascadeServerCertEnable	启用级联服务器证书验证选项
CMD_CascadeServerCertEnable_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，验证目标连接的 VPN 的服务器提供的 SSL 证书是否可以信任。\n如果启用此选项，需要将在目标服务器的证书事先通过 CascadeServerCertSet 指令设置到级联的连接设置中，或者在虚拟 HUB 的可信任证书列表中，运行 CAAdd 指令，将有服务器的 SSL 证书署名的路线证书添加进去。\n当启用服务器证书验证选项时，如果 VPN Server 提供的证书不可信，连接将断开，并重试。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeServerCertEnable_Args	CascadeServerCertEnable [name]
CMD_CascadeServerCertEnable_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeServerCertDisable 命令
CMD_CascadeServerCertDisable	禁用级联服务器证书验证选项
CMD_CascadeServerCertDisable_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，对于连接方提供的 SSL 证书，不需要检查是否可以信任。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeServerCertDisable_Args	CascadeServerCertDisable [name]
CMD_CascadeServerCertDisable_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeDefaultCAEnable 命令
CMD_CascadeDefaultCAEnable	        启用信任系统证书存储选项
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Help	    当启用服务器证书验证时，使用此选项来启用信任系统证书存储的证书。\n如果禁用服务器证书验证，则此选项不执行任何操作。
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Args	    CascadeDefaultCAEnable [name]
CMD_CascadeDefaultCAEnable_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeDefaultCADisable 命令
CMD_CascadeDefaultCADisable         禁用信任系统证书存储选项
CMD_CascadeDefaultCADisable_Help    当启用服务器证书验证时，使用此选项来禁用信任系统证书存储的证书。\n如果禁用服务器证书验证，则此选项不执行任何操作。
CMD_CascadeDefaultCADisable_Args	CascadeDefaultCADisable [name]
CMD_CascadeDefaultCADisable_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeServerCertSet 命令
CMD_CascadeServerCertSet	设置级联连接的服务器特定证书
CMD_CascadeServerCertSet_Help	指定已经在当前虚拟 HUB 注册的级联连接，当此连接和 VPN Server 之间通信时，事先将连接方提供的 SSL 证书注册。\n如果启用此选项，需要将在目标服务器的证书事先通过指令设置到级联的连接设置中，或者在虚拟 HUB 的可信任证书列表中，运行 CAAdd 指令，将有服务器的 SSL 证书署名的路线证书添加进去。\n当启用服务器证书验证选项时，如果 VPN Server 提供的证书不可信，连接将断开，并重试。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeServerCertSet_Args	CascadeServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_CascadeServerCertSet_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeServerCertSet_LOADCERT	设定文件名保存服务器固有的 X.509 格式的证书。


# CascadeServerCertDelete 命令
CMD_CascadeServerCertDelete	删除级联服务器固有的证书
CMD_CascadeServerCertDelete_Help	选定当前虚拟 HUB 中已注册的级联，如果已经注册了服务器证书，将其删除。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeServerCertDelete_Args	CascadeServerCertDelete [name]
CMD_CascadeServerCertDelete_[name]	指定级联名称来改变设置。


# CascadeServerCertGet 命令
CMD_CascadeServerCertGet	获取级联连接服务器的固有证书
CMD_CascadeServerCertGet_Help	选定在当前虚拟 HUB 上已注册的级联，如果此级联中已经注册了服务器固有证书，则获得该证书，并保存为 X.509 格式。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeServerCertGet_Args	CascadeServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_CascadeServerCertGet_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeServerCertGet_SAVECERT	指定名称以 X.509 格式保存服务器的固有证书。


# CascadeDetailSet 命令
CMD_CascadeDetailSet		级联通信的高级设置
CMD_CascadeDetailSet_Help	选定在当前虚拟 HUB 上已注册的级联，设置级联和 VPN Server 连接通信时使用的 VPN 自定义的通信协议。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeDetailSet_Args	CascadeDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_CascadeDetailSet_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadeDetailSet_MAXTCP	VPN 通信中使用的 TCP 连接的数量，用从 1 到 32 的整数来指定。和 VPN Server 之间的 VPN 数据传输，可以通过使用多个 TCP 连接，提高通信速度。\n注意: 如果您使用高速连接到大约使用 8 根，如果是缓慢的拨号服务器，请使用一根。
CMD_CascadeDetailSet_INTERVAL	如果使用多个 TCP 连接进行 VPN 通信时，请设定各个 TCP 连接之间确立连接秒数。默认值为 1 秒。
CMD_CascadeDetailSet_TTL	如果您设置每个 TCP 连接的寿命，从连接到断开用秒表示。0 表示寿命未设置。
CMD_CascadeDetailSet_HALF	如果启动半双工模式选择 "yes"。使用两根以上的 VPN 连接进行 TCP 通信时，可以使用 "半双工模式"。启动半双工模式后，每个 TCP 可以固定一半连接实现单方向的数据传输。例如，使用 8 根 TCP 连接建立 VPN 通信，使用半双工模式后，会有 4 路 TCP 连接上船数据，剩下的 4 路负责下载数据。
CMD_CascadeDetailSet_NOQOS	禁用 VoIP/ QoS 对应功能选择 "yes"。通常选择 "no"。
CMD_CascadeDetailSet_Eval_MaxTcp	TCP 连接请在 1-32 之间选定。
CMD_CascadeDetailSet_Eval_Interval	TCP 连接之间建立连接的间隔请选定为 1 秒以上。
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_MaxTcp	在 VPN 通信中使用的 TCP 连接数: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_Interval	TCP 连接之间建立连接的间隔: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_TTL		每一个 TCP 连接的寿命 (如为 0 则表示没有) : 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_HALF	使用半双工模式 (yes/no): 


# CascadePolicySet 命令
CMD_CascadePolicySet		设置级联连接的安全协议
CMD_CascadePolicySet_Help	选定当前虚拟 HUB 上已经注册的级联连接，设置级联连接建立时所适用的安全协议。\n虚拟 HUB 和别的 VPN Server 进行级联连接时，连接方的虚拟 HUB 中将产生新的级联，运行此命令可以设置级联的安全协议。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadePolicySet_Args	[name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_CascadePolicySet_[name]	指定级联名称来改变设置。
CMD_CascadePolicySet_NAME	选定要更改设置的协议名称。变更协议的名称和可变更的值，可通过运行 PolicyList 命令获得列表。
CMD_CascadePolicySet_VALUE	设定协议的新值，如果协议是数值，请设定为一个整数。如果是选择型，请选 yes 或 no。 设定的值可以通过运行PolicyList命令来获得。
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLNAME	更改值得协议的名称: 
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLVALUE	设置新值: 
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name	指定的协议名称 "%S" 是无效的。\n请运行 PolicyList 命令，您可以获取设置协议的清单。
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name_For_Cascade	指定协议 "%S" 在设置级联的安全协议时不可用。
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Range	协议 "%S" 请在 %s 范围内选定。


# PolicyList 命令
CMD_PolicyList				查看安全协议和可以设置的值得列表
CMD_PolicyList_Help			显示 VPN Server 中的用户，群，级联的安全协议的项目名称，说明，以及可以设定的值的清单。\n不指定任何参数的前提下运行 PolicyList 命令，你可以获得被支持的安全协议的名称和说明。\n如果用 PolicyList 指令指定名称，您可以获得关于这个协议的详细说明，及值的类型和值的范围。
CMD_PolicyList_Args			PolicyList [name]
CMD_PolicyList_[name]		选定想要显示的协议名称。如果没有指定，所有的名称和安全协议及其说明将被列表的支持。
CMD_PolicyList_Invalid_Name	无效的安全协议名称。
CMD_PolicyList_Column_1		协议名称
CMD_PolicyList_Column_2		协议的简单解释
CMD_PolicyList_Column_3		设置值
CMD_PolicyList_Help_1		策略名称
CMD_PolicyList_Help_2		协议的简单说明
CMD_PolicyList_Help_3		[可以设定的值的范围]
CMD_PolicyList_Help_4		默认值
CMD_PolicyList_Help_5		[协议的详细说明
CMD_PolicyList_Range_Bool	是 (Yes) 或 否 (No)
CMD_PolicyList_Range_Int_1	%s 以上或 %s 以下 (0 不能设定)
CMD_PolicyList_Range_Int_2	%s 以上或 %s 以下 (但是，没有指定为 0 则没有设置)


# CascadeStatusGet 命令
CMD_CascadeStatusGet		获取级联的当前状态
CMD_CascadeStatusGet_Help	选定在当前虚拟 HUB 上注册的级联，如果此级联处于连线状态，您将可以获得它的连接状态和其他信息。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeStatusGet_Args	CascadeStatusGet [name]
CMD_CascadeStatusGet_[name]	指定级联名称，以获取信息。


# CascadeRename 命令
CMD_CascadeRename			更改级联的名称
CMD_CascadeRename_Help		选定在当前虚拟 HUB 上注册的级联，改变它的连接名称。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeRename_Args		CascadeRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_CascadeRename_[name]	指定要变更的级联的当前名称。
CMD_CascadeRename_NEW		指定变更后的新名称。
CMD_CascadeRename_PROMPT_OLD	目前的名称: 
CMD_CascadeRename_PROMPT_NEW	新名称: 



# CascadeOnline 命令
CMD_CascadeOnline			设置级联接续的在线状态
CMD_CascadeOnline_Help		选定在当前虚拟 HUB 上注册的级联，将级联的连接状态设定为连接。级联成功连接后，可以通过连接设定连接到 VPN Server。处于在线状态的级联，除非运行 CascadeOffline 脱机命令，则 VPN Server 始终保持连接。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeOnline_Args		CascadeOnline [name]
CMD_CascadeOnline_[name]	指定级联名称设定为联机状态。


# CascadeOffline 命令
CMD_CascadeOffline			将级联设置为脱机状态
CMD_CascadeOffline_Help		选定在当前虚拟 HUB 上注册的级联，将级联的连接状态设定为脱机。处于脱机状态的级联，除非运行 CascadeOnline 命令使它连线，否则无法连接到 VPN Server。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_CascadeOffline_Args		CascadeOffline [name]
CMD_CascadeOffline_[name]	指定级联名称设置到脱机状态。


# AccessAdd 命令
CMD_AccessAdd				添加规则到允许访问列表 (IPv4)
CMD_AccessAdd_Help			在当前虚拟 HUB 的访问列表中，添加新的规则。\n访问列表指的是虚拟 HUB 中，对流动的数据包进行筛选的规则，访问列表中可以登录多条规则，每条规则可以定义优先顺序。所有的数据包，按照最初适用的条件，或是通过或是销毁。不符合任何规则的数据包则将被默许通过。您也可以使用AccessAddEx 命令，来生成延迟、时基误差和数据包丢失。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_AccessAdd_Args			AccessAdd [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE:established|unestablished]
CMD_AccessAdd_[pass|discard]	确定数据包跟规则条件一致时的处理。当您指定 pass 意为通过，指定 discard，意为销毁。
CMD_AccessAdd_MEMO			选定规则的解释 (备忘录)。
CMD_AccessAdd_PRIORITY		用 1 以上的整数指定优先顺序。数字越小优先级越高。
CMD_AccessAdd_SRCIP			作为规则条件制定一个源 IPv4 地址。用点把十进制数值分开的 IP 地址/掩码[格式指定一个 IPv4 地址，例如 192.168.0.1 掩码例如 255.255.255.0 为十进制，以点分隔，或者像 24 这样从开始设定字节长度，以十进位。如果设定为 0.0.0.0/0.0.0.0 则显示所有主机。
CMD_AccessAdd_DESTIP		作为规则的条件必须制定目标 IPv4 地址：用 [IP 地址/掩码]格式制定方法同指定 /SRCIP 参数类似。
CMD_AccessAdd_PROTOCOL		根据规则的条件，需指定协议类型。IP 协议号或者输入一个十进制数，或者 "tcp" (TCP/IP 协议，第 6 号)，"udp" (UDP/IP 协议，第 17 号)，"icmpv4" (ICMPv4 协议，第 1 号)，"icmpv6" (ICMPv6 协议，第 58 号)，"ip" (所有的 IP 协议，0 号) 来指定所有 IP 协议中的关键字。如果选定所有的 IP 协议，则选 0。
CMD_AccessAdd_SRCPORT		协议 TCP/IP 或 UDP/IP 的情况下，作为规则需指定源端口号。其他的协议不需要。如果该参数没有指定，则选定所有端口。设定方法，例如 "1-1024" (第 1 到 1024)，"23" (只选第 23 只)。
CMD_AccessAdd_DESTPORT		协议 TCP/IP 或 UDP/IP 的情况下，作为规则需指定源端口号。其他的协议不需要。制定方法同指定 /SRCPORT 参数一样。
CMD_AccessAdd_SRCUSERNAME	作为此规则的条件，只有被指定的用户 / 用户組发送的数据包，才适用与此规则。在这种情况下，需指定用户名 / 用户組名。
CMD_AccessAdd_DESTUSERNAME	作为此规则的条件，只有被指定的用户 / 用户組接受的数据包，才适用与此规则。在这种情况下，需指定用户名 / 用户組名。
CMD_AccessAdd_SRCMAC		作为规则的条件，指定发送原 MAC 地址。MAC 地址像例子 (00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00) 一样地 '-' 或 '/' 断开十六进制数写。段落文字能省略。
CMD_AccessAdd_DESTMAC		作为规则的条件，指定地址 MAC 地址。指定方法，/SRCMAC 参数同样。
CMD_AccessAdd_TCPSTATE		作为规则的条件，指定 TCP 连接的状态。 Established 或指定 Unestablished。
CMD_AccessAdd_Prompt_TYPE	通过或破坏: 
CMD_AccessAdd_Prompt_MEMO	规则的解释 (备忘录): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PRIORITY	规则的优先顺序: 
CMD_AccessAdd_Eval_PRIORITY	请用 1 以上的整数指定优先顺序。
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCIP	发信方的源 IP 地址 (0.0.0.0/0 则代表所有): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTIP	收信方的源 IP 地址 (0.0.0.0/0 则代表所有): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PROTOCOL	协议号码或协议名称 (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCPORT	源端口范围 (仅限 tcp/udp): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTPORT	目标端口号范围 (仅限 tcp/udp): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCUSERNAME	发送用户名 (若无指定代表全部): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTUSERNAME	接收用户名 (若无指定代表全部): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCMAC	由于发送原 MAC 地址和面罩 (无指定全部): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTMAC	由于地址 MAC 地址和面罩 (无指定全部): 
CMD_AccessAdd_Prompt_TCPSTATE	TCP 连接的状态 (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx 命令
CMD_AccessAddEx					添加扩展访问列表规则 (IPv4：延迟、时基误差/数据包丢失产生)
CMD_AccessAddEx_Help			在当前管理的虚拟 HUB 的访问列表中，使用此命令添加新的规则。当数据包经由虚拟 HUB 通过时，你可以设置产生延迟、时基误差和数据包丢失。\n访问列表是一组文件规则被应用到流过虚拟 HUB 的数据包。您可以在一个访问列表中注册多个规则，你也可以定义每个规则的优先级。检查所有的数据包的规则所指定的条件，在访问列表中注册的规则，由第一个匹配的规则根据规定的操作，它们要么通过要么被丢弃。不匹配任何规则的数据包暗中允许通过。您也可以使用 AccessAddEx 的命令来生成延迟、时基误差和数据包丢失。\n此命令不能在 VPN Bridge 上运行。\n在以成员服务器群集上运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 上，您不能执行此命令。
CMD_AccessAddEx_Args			AccessAddEx [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/TCPSTATE:established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx_[pass|discard]	当一个数据包匹配此规则条件时，该操作就已决定了。当通过被指定时，则数据包允许通过；当丢弃被指定时，数据包被丢弃。如果动作是通过，延迟、时基误差和数据包丢失的设置被应用。
CMD_AccessAddEx_MEMO			指定此规则的描述 (备忘录)。
CMD_AccessAddEx_PRIORITY		指定 1 或以上的整数作为此规则的优先级。数字越小优先级越高。
CMD_AccessAddEx_SRCIP			指定一个源 IPv4 地址作为一个规则条件。用点把十进制数值分开的 [IP 地址/掩码] 格式指定一个 IPv4 地址，例如: 192.168.0.1。对于掩码，您或者可以指定由点分开的十进制数值，例如 255.255.255.0 也可以指定从标头用十进制数值的比特长度，如 24。 如果您指定: 0.0.0.0/0.0.0.0 这表示所有主机。
CMD_AccessAddEx_DESTIP			用 [IP 地址/掩码] 格式指定一个目的 IPv4 地址作为一个规则条件指定方法同指定 /SRCPORT 参数一样。
CMD_AccessAddEx_PROTOCOL		指定一个协议类型作为一个规则条件。使用十进制数值输入 IP 协议号，或者指定关键字中的一个 "tcp" (TCP/IP 协议，第 6 号)，"udp" (UDP/IP 协议，第 17 号)，"icmpv4" (ICMPv4 协议，第 1 号)，"icmpv6" (ICMPv6 协议，第 58 号)或者, "ip" (所有的 IP 协议，0 号)。指定数字 0，则规则会应用到全部 IP 协议。
CMD_AccessAddEx_SRCPORT			如果已指定的协议是 TCP/IP 或 UDP/IP 的话，指定端口号的目的地作为规则条件。其他的协议会被忽略。如果该参数没有指定，那么规则会应用到所有端口号。当指定时，请使用如下方法： "1-1024" (第 1 到 1024)，"23" (仅限 23)。
CMD_AccessAddEx_DESTPORT		如果已指定的协议是 TCP/IP 或 UDP/IP 的话，指定目的端口号的目的地作为规则条件。其他协议将被忽略。指定方法同指定 /SRCPORT 参数一样。
CMD_AccessAddEx_SRCUSERNAME		您可以将此规则仅用于作为规则条件被指定了用户名的用户会话发送的数据包。在这种情况下，请指定该用户名。
CMD_AccessAddEx_DESTUSERNAME	您可以将此规则仅用于作为规则条件被指定了用户名的用户会话接收的数据包。在这种情况下，请指定该用户名。
CMD_AccessAddEx_SRCMAC			指定目标 MAC 地址作为一个规则。用'-' 或 '/'分隔符和十六进制数字，如 (00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00) 来指定 MAC 地址。分隔符可跳过。
CMD_AccessAddEx_DESTMAC			指定目标 MAC 地址作为一个规则。指定方法同指定 /SRCPORT 参数一样。
CMD_AccessAddEx_TCPSTATE		指定 TCP 连接状态作为一个规则。使用 Established (已建立的)或 Unestablished(未建立的)。
CMD_AccessAddEx_DELAY			当数据包通过时，设置此数值来生成延迟。以毫秒来指定延迟的时间段。指定 0，意为不会生成延迟。延迟最多为 10000 毫秒、
CMD_AccessAddEx_JITTER			当数据包通过时，设置此数值来生成时基误差。用 0% 到 100% 之内的范围来指定时基误差波动的频率。指定 0，意为不会生成时基误差。
CMD_AccessAddEx_LOSS			当数据包通过时，设置此数值来生成数据包丢失。用 0% 到 100% 之内的范围来指定丢包的频率。指定 0，意为不会生成丢包。
CMD_AccessAddEx_REDIRECTURL	The specified URL will be mandatory replied to the client as a response for TCP connecting request packets which matches the conditions of this access list entry via this Virtual Hub. To use this setting, you can enforce the web browser of the VPN Client computer to show the specified web site when that web browser tries to access the specific IP address.
CMD_AccessAddEx_Prompt_DELAY	生成延迟 (毫秒: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_JITTER	生成时基误差的波动(百分比: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_LOSS		丢包率 (百分比: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Eval_DELAY		最大延迟为 10000
CMD_AccessAddEx_Eval_JITTER		最大时基误差的波动为 100
CMD_AccessAddEx_Eval_LOSS		最大丢包率为 100


# AccessAdd6 命令
CMD_AccessAdd6					添加访问列表规则 (IPv6)
CMD_AccessAdd6_Help				在当前管理的虚拟 HUB 的访问列表中，使用此命令添加新的规则。\n访问列表是一组文件规则被应用到流过虚拟 HUB 的数据包。您可以在一个访问列表中注册多个规则，你也可以定义每个规则的优先级。检查所有的数据包的规则所指定的条件，在访问列表中注册的规则，由第一个匹配的规则根据规定的操作，它们要么通过要么被丢弃。不匹配任何规则的数据包暗中允许通过。您也可以使用 AccessAddEx6 的命令来生成延迟、时基误差和数据包丢失。 \n此命令不能在 VPN Bridge 上运行。 \n在以成员服务器群集上运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 上，您不能执行此命令。
CMD_AccessAdd6_Args				AccessAdd6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished]
CMD_AccessAdd6_[pass|discard]	当一个数据包匹配此规则条件时，该操作就已决定了。当通过被指定时，则数据包允许通过；当丢弃被指定时，数据包被丢弃。
CMD_AccessAdd6_MEMO				指定此规则的描述。 (备忘录)。
CMD_AccessAdd6_PRIORITY			指定1或以上的整数作为此规的优先级。数字越小优先级越高。
CMD_AccessAdd6_SRCIP			指定一个源 IPv6 地址作为一个规则条件。使用冒号分割十六进制数字的 [IP 地址/掩码] 格式来指定 IPv6 地址。例如 2001:200:0:1:: 对于掩码来讲，您或者可以使用冒号分隔十六位数值的格式，例如 ffff:ffff:ffff:ffff:: 或者您也可以通过用标头的十进制数值像 128，来指定比特长度。如果您要指定 "::/0"，意为所有主机。
CMD_AccessAdd6_DESTIP			用 [IP 地址/掩码] 格式指定一个目标 IPv6 地址作为一个规则条件。制定方法同指定/SRCIP参数类似。
CMD_AccessAdd6_PROTOCOL			指定一个协议类型来作为一个规则条件。输入十进制数值的 IP 协议号或者指定一个关键字 "tcp" (TCP/IP 协议，第 6 号)，"udp" (UDP/IP 协议，第 17 号)，"icmpv4" (ICMPv4 协议，第 1 号)，"icmpv6" (ICMPv6 协议，第 58 号)，"ip" (所有的 IP 协议，0 号)。指定]0[，则规则会应用于所有IP协议。
CMD_AccessAdd6_SRCPORT			如果指定的协议是 TCP/IP 或 UDP/IP，则指定源端口号作为规则条件。其他协议将被忽略。如果该参数没有指定，规则将会应用到所有端口号。指定时，请使用如下方法 "1-1024" (第 1 到 1024)，"23" (仅是第 23 )。
CMD_AccessAdd6_DESTPORT			如果指定的协议是 TCP/IP 或 UDP/IP，则指定目标端口号作为规则条件。其他协议将被忽略。指定方法同指定 /SRCPORT 参数一样。
CMD_AccessAdd6_SRCUSERNAME		您可以将此规则仅用于作为规则条件被指定了用户名的用户会话发送的数据包。在这种情况下，请指定该用户名。
CMD_AccessAdd6_DESTUSERNAME		您可以将此规则仅用于作为规则条件被指定了用户名的用户会话接收的数据包。在这种情况下，请指定该用户名。
CMD_AccessAdd6_SRCMAC			指定目的 MAC 地址作为规则。用分隔符 "-" 或者 "：" 和十六进制的数字，如 00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00 来指定 MAC 地址。分隔符可以跳过。
CMD_AccessAdd6_DESTMAC			指定目标 MAC 地址作为一个规则。方法与指定 /SRCMAC 参数同样。
CMD_AccessAdd6_TCPSTATE			指定 TCP 连接状态作为一个规则。使用 Established 或 Unestablished。
CMD_AccessAdd6_Prompt_TYPE		通过或丢弃: 
CMD_AccessAdd6_Prompt_MEMO		规则描述 (备忘录): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PRIORITY	规则优先级: 
CMD_AccessAdd6_Eval_PRIORITY	请用 1 或以上的整数指定优先顺序。
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCIP		源 IPv6 地址 (::/0 则代表所有): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTIP	目标 IPv6 地址 (::/0 则代表所有): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PROTOCOL	协议号或协议名称 (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCPORT	源端口号范围 (仅限 tcp/udp): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTPORT	目标端口号范围 (仅限 tcp/udp): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCUSERNAME	源用户名 (若无指定代表全部): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTUSERNAME	目的用户名 (若无指定代表全部): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCMAC	源 MAC 地址和掩码 (若无指定代表全部): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTMAC	目标 MAC 地址和掩码 (若无指定代表全部): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_TCPSTATE	TCP 连接的状态 (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx6 命令
CMD_AccessAddEx6				添加扩展访问列表规则 (IPv6，生成延迟，时基误差/数据包丢失)
CMD_AccessAddEx6_Help			在当前管理的虚拟 HUB 的访问列表中，使用此命令添加新的规则。当数据包经由虚拟 HUB 通过时，你可以设置产生延迟、时基误差和数据包丢失。\n访问列表是一组文件规则被应用到流过虚拟 HUB 的数据包。您可以在一个访问列表中注册多个规则，你也可以定义每个规则的优先级。检查所有的数据包的规则所指定的条件，在访问列表中注册的规则，由第一个匹配的规则根据规定的操作，它们要么通过要么被丢弃。不匹配任何规则的数据包暗中允许通过。您也可以使用 AccessAddEx6 的命令来生成延迟、时基误差和数据包丢失。 \n此命令不能在 VPN Bridge 上运行。 \n在以成员服务器群集上运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 上，您不能执行此命令。
CMD_AccessAddEx6_Args			AccessAddEx6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx6_[pass|discard]	如果通过，会产生延迟，抖动和丢包。当一个数据包匹配此规则条件时，该操作就已决定了。当通过被指定时，则数据包允许通过；当丢弃被指定时，数据包被丢弃。如果动作是通过，延迟、时基误差和数据包丢失的设置被应用。
CMD_AccessAddEx6_MEMO			指定此规则的描述(备忘录)。
CMD_AccessAddEx6_PRIORITY		指定1或以上的整数作为此规则的优先级。数字越小优先级越高。
CMD_AccessAddEx6_SRCIP			指定一个源 IPv6 地址作为一个规则条件。指定一个源 IPv6 地址作为一个规则条件。对于掩码来讲，您或者可以使用冒号分隔十六位数值的格式，例如 "ffff:ffff:ffff:ffff::" 或者您也可以通过用标头的十进制数值像 "64"，来指定比特长度。如果您要指定 "::/0"，意为所有主机。
CMD_AccessAddEx6_DESTIP			用 [IP 地址/掩码] 格式指定一个目标 IPv6 地址作为一个规则条件。指定方法同指定 /SRCIP 参数类似。
CMD_AccessAddEx6_PROTOCOL		指定一个协议类型来作为一个规则条件。输入十进制数值的IP 协议号或者指定一个关键字 "tcp" (TCP/IP 协议，第 6 号)，"udp" (UDP/IP 协议，第 17 号)，"icmpv4" (ICMPv4 协议，第 1 号)，"icmpv6" (ICMPv6 协议，第 58 号)，"ip" (所有的 IP 协议，0 号)。指定 0，则规则会应用于所有 IP 协议。
CMD_AccessAddEx6_SRCPORT		如果已指定的协议是 TCP/IP 或 UDP/IP 的话，指定端口号的目的地作为规则条件。其他的协议会被忽略。如果该参数没有指定，那么规则会应用到所有端口号。当指定时，请使用如下方法： "1-1024" (第 1 到 1024)，"23" (仅限 23)。
CMD_AccessAddEx6_DESTPORT		如果指定的协议是 TCP/IP 或 UDP/IP 的话，则指定目标端口号作为规则条件。其他协议会被忽略。如果该参数没有指定，指定方法同指定 /SRCPORT 参数一样。
CMD_AccessAddEx6_SRCUSERNAME	您可以将此规则仅用于作为规则条件被指定了用户名的用户会话发送的数据包。在这种情况下，请指定该用户名。
CMD_AccessAddEx6_DESTUSERNAME	您可以将此规则仅用于作为规则条件被指定了用户名的用户会话接收的数据包。在这种情况下，请指定该用户名。
CMD_AccessAddEx6_SRCMAC			指定目标 MAC 地址作为规则。用分隔符]-[或者]：[和十六进制的数字，如 "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00" 来指定 MAC 地址。分隔符可以跳过。
CMD_AccessAddEx6_DESTMAC		指定目标 MAC 地址作为一个规则。方法与指定 /SRCMAC 参数同样。
CMD_AccessAddEx6_TCPSTATE		指定 TCP连接状态作为一个规则。使用已建立的(Established) 或未建立的(Unestablished)。
CMD_AccessAddEx6_DELAY			当数据包通过时，设置本数值来产生延迟。以毫秒为单位来指定延迟周期。指定0，意为不产生延迟。延迟最大为 10000 毫秒。
CMD_AccessAddEx6_JITTER			当数据包通过时，设置本数值来产生时基误差。当数据包通过时，设置此数值来生成时基误差。用 0% 到 100% 之内的范围来指定时基误差波动的频率。指定 0，意为不会生成时基误差。
CMD_AccessAddEx6_LOSS			当数据包通过时，设置本数值来产生数据包丢失。指定 0% 至 100% 来作为丢包的比率范围。指定 0，意为无丢包生成。
CMD_AccessAddEx6_REDIRECTURL	The specified URL will be mandatory replied to the client as a response for TCP connecting request packets which matches the conditions of this access list entry via this Virtual Hub. To use this setting, you can enforce the web browser of the VPN Client computer to show the specified web site when that web browser tries to access the specific IP address.
CMD_AccessAddEx6_Prompt_DELAY	生成延迟 (毫秒: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_JITTER	生成时基误差的波动 (百分比: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_LOSS	丢包率 (百分比: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Eval_DELAY		最大延迟为 10000
CMD_AccessAddEx6_Eval_JITTER	最大时基误差波动为 100
CMD_AccessAddEx6_Eval_LOSS		最大丢包率为 100


# AccessList 命令
CMD_AccessList				获取访问列表规则
CMD_AccessList_Help			获取当前虚拟 HUB 的访问列表中注册的数据包筛选规则一览表。\n访问列表，即是虚拟 HUB 内对流动的数据包进行筛选的规则的集合，访问列表中可以登录多条规则，每条规则可以定义优先顺序。通过包过滤规则适用英寸访问列表可以注册一个以上的规则可以定义一个优先考虑每一条规则。所有的数据包，按照最初适用的条件，或是通过或是销毁。不符合任何规则的数据包则将被默许通过。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_AccessList_Args			AccessList


# AccessDelete 命令
CMD_AccessDelete			从访问列表中删除规则
CMD_AccessDelete_Help		从当前虚拟 HUB 中注册的访问列表中，选定数据包过滤规则并加以删除。\n要删除规则，需要指定该规则 ID。ID 可以运行 AccessList 获得。\n另外不删除而是暂时禁用的规则执行 AccessDisable 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_AccessDelete_Args		AccessDelete [id]
CMD_AccessDelete_[id]		指定要删除的规则的 ID 或唯一 ID。
CMD_Access_Prompt_ID		访问列表规则 ID 或唯一 ID: 


# AccessEnable 命令
CMD_AccessEnable			启用访问列表规则功能
CMD_AccessEnable_Help		从当前虚拟 HUB 中注册的访问列表中，选定数据包筛选规则并激活。激活的规则用于数据包筛选。\n要启用该规则，必须指定它的 ID。您可以使用 AccessList 命令获取 ID。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_AccessEnable_Args		AccessEnable [id]
CMD_AccessEnable_[id]		指定规则的 ID 并激活。


# AccessDisable 命令
CMD_AccessDisable			禁用访问列表规则
CMD_AccessDisable_Help		从当前虚拟 HUB 中注册的访问列表中，选定数据包筛选规则并禁用。被禁用的筛选规则将不会被用于数据包筛选。\n要禁用的规则，规则必须指定的 ID。\n要禁用该规则，必须指定它的 ID。您可以使用 AccessList 命令获取 ID。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_AccessDisable_Args		AccessDisable [id]
CMD_AccessDisable_[id]		指定规则的 ID 并禁用。


# UserList 命令
CMD_UserList				获取用户列表
CMD_UserList_Help			获取当前虚拟 HUB 中注册的安全帐户数据库信息中的用户清单。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserList_Args			UserList


# UserCreate 命令
CMD_UserCreate				创建用户
CMD_UserCreate_Help			在当前虚拟 HUB 中注册的安全帐户数据库中创建一个新用户。\n当您创建一个用户，根据用户信息的认证，VPN Client 可以连接到这个虚拟 HUB。\n如果您使用 UserCreate 命令创建一个用户，用户身份验证方法是验证密码，注册为一个随机字符串作为密码分配。因此，用户不能直接连接到虚拟 HUB。在创建用户后，则必须运用 UserPasswordSet 命令，设定指定用户的密码。或者使用 UserAnonymousSet 命令，UserCertSet 命令，UserSignedSet 命令，UserRadiusSet 命令，UserNTLMSet 命令来改变用户身份验证方式。\n除非真有用户名为 "*" (星号)，否则当客户登陆时提供的用户名与已有用户名不一致的情况下，将自动登录为 RADIUS 服务器，或者 NT 控制器来验证。\n如果要更改用户信息，可以执行 UserSet 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserCreate_Args			UserCreate [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserCreate_[name]		指定新创建用户的用户名。
CMD_UserCreate_GROUP		如果让用户加入一个用户组，请指定组名。如果你让用户不属于任何组，则设定为 /GROUP:none。
CMD_UserCreate_REALNAME		指定用户的全名。如果不指定，请选 /REALNAME:none。
CMD_UserCreate_NOTE			指定该用户的说明。否则，选择 /NOTE:none。
CMD_UserCreate_Prompt_NAME	用户名: 
CMD_UserCreate_Prompt_GROUP	加入群组名称: 
CMD_UserCreate_Prompt_REALNAME	用户全名: 
CMD_UserCreate_Prompt_NOTE	用户描述: 


# UserSet 命令
CMD_UserSet					更改用户信息
CMD_UserSet_Help			变更当前虚拟 HUB 中的安全帐户数据库中注册的客户信息。\n可以更改的信息，即使创建新用户所需要的 "组名称"，"全名" 和 "描述" 这三个项目。\n要获得用户的名单，请使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserSet_Args			UserSet [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserSet_[name]			指定用户名更改设置。
CMD_UserSet_GROUP			如果让用户加入一个用户组，请指定组名。如果你让用户不属于任何组，则设定为 /GROUP:none。
CMD_UserSet_REALNAME		指定用户的全名。如果不指定，请选 /REALNAME:none。
CMD_UserSet_NOTE			指定该用户的说明。否则，选择 /NOTE:none


# UserDelete 命令
CMD_UserDelete				删除用户
CMD_UserDelete_Help			删除在虚拟 HUB 中的安全帐户数据库中注册的用户。当你删除一个用户，该用户将无法连接到虚拟 HUB。\n如果您使用 UserPolicySet 命令，即使不删除也可暂时禁止用户登录。\n要获得用户的名单，请使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserDelete_Args			UserDelete [name]
CMD_UserDelete_[name]		指定用户名将其删除。


# UserGet 命令
CMD_UserGet					获取用户信息
CMD_UserGet_Help			获取在虚拟 HUB 中的安全帐户数据库中注册用户的登录信息。\n这个指令可以得到的信息有 "用户名"，"全名"，"描述"，"组的成员"，"有效期"，"安全协议"，"身份验证方法"，以及验证参数。\n要获得用户的名单，请使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserGet_Args			UserGet [name]
CMD_UserGet_[name]			指定的用户名来获取信息。
CMD_UserGet_Column_Name		用户名
CMD_UserGet_Column_RealName	全名
CMD_UserGet_Column_Note		描述
CMD_UserGet_Column_Group	组名称
CMD_UserGet_Column_Expires	有效期
CMD_UserGet_Column_AuthType	验证方法
CMD_UserGet_Column_UserCert	已注册的用户固有的证书
CMD_UserGet_Column_RadiusAlias	外部认证服务器验证用户名
CMD_UserGet_Column_RootCert_CN	证书的 CN 值得限定
CMD_UserGet_Column_RootCert_SERIAL	证书的序列号的限定
CMD_UserGet_Policy			该用户设定的安全协议


# UserAnonymousSet 命令
CMD_UserAnonymousSet		将用户身份验证方法设置为匿名验证
CMD_UserAnonymousSet_Help	在虚拟 HUB 中的安全帐户数据库中注册用户的验证方法设定为 "匿名验证"。"匿名验证" 的用户连接到 VPN Client HUB 时，不会有任何用户认证即可以连接到 HUB。匿名身份验证设置适合那些公开的谁都可以连接的 VPN Server。\n要获得用户的名单，请使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserAnonymousSet_Args	UserAnonymousSet [name]
CMD_UserAnonymousSet_[name]	指定用户名更改设置。


# UserPasswordSet 命令
CMD_UserPasswordSet			将用户身份验证方法设置为密码验证，并设定密码
CMD_UserPasswordSet_Help	在虚拟 HUB 中的安全帐户数据库中注册用户的验证方法设定为 "密码验证" 所谓 "密码验证" 即所有安全帐户数据库中的用户都设置密码注册。当此用户连接虚拟 HUB 时，会提示输入密码，如果一致，则允许连接。\n事实上，由于用户的密码是经过处理以后保存的，因此即使分析原始材料，也不会分析出密码。\n要获得用户的名单，请使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserPasswordSet_Args	UserPasswordSet [name] [/PASSWORD:password]
CMD_UserPasswordSet_[name]	指定用户名更改设置。
CMD_UserPasswordSet_PASSWORD	指定用户的密码设置。如果您不指定此参数将被提示输入密码。


# UserCertSet 命令
CMD_UserCertSet				将用户身份验证方法设置为固有证书验证，并设定证书
CMD_UserCertSet_Help		在虚拟 HUB 中的安全帐户数据库中注册用户的验证方法设定为 "固有证书验证" 所谓 "固有证书验证" 即所有安全帐户数据库中的用户都注册一个 X.509 证书。当此用户连接虚拟 HUB 时，提供的固有证书与登记证书一致，或持有对应证书的密钥，允许是通过验证实现连接。\n要获得用户的名单，请使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserCertSet_Args		UserCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_UserCertSet_[name]		指定的用户名更改设置。
CMD_UserCertSet_LOADCERT	指定 X.509 证书文件名，这顶用户证书。


# UserCertGet 命令
CMD_UserCertGet				获取注册固有证书认证用户的证书
CMD_UserCertGet_Help		在虚拟 HUB 中的安全帐户数据库中注册用户的 "固有证书认证" 的用户，取得用户的 X.509 证书，并保存。\n如果用户未指定 "固有证书认证"，则会发生错误。\n要获得用户的名单，请使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不会运行。\n此命令在集群虚拟 HUB 中不能运行。
CMD_UserCertGet_Args		UserCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_UserCertGet_[name]		指定的用户名来检索信息。
CMD_UserCertGet_SAVECERT	指定文件名来保存获取的用户的 X.509 证书。
CMD_UserCertGet_Not_Cert	或者非固定证书认证，或者为设定为固有证书验证。


# UserSignedSet 命令
CMD_UserSignedSet			将用户身份验证方法设置为已签名证明书认证
CMD_UserSignedSet_Help		将已注册在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据库的用户认证方法设定为已签名认证书认证。用户以已签名证明书认证的用户名链接虚拟 HUB 时，用户所提交的证明书会被验证是否为虚拟 HUB 认可的证明机构的证明书一览中任意证明书的签名，且客户是否持有与证书相应的密钥，用 RSA 算法验证可以链接的认证法。/n还可以设定成已注册用户希望的证明书的通用名 (CN) 及编号，只有通过了上述验证的证明书的内容与设定值一致的情况下才能许可链接。/n要取得目前注册用户一览，请使用用户名单指令。\n此指令，虚拟专用桥不能运行。 \n此指令令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_UserSignedSet_Args		UserSignedSet [name] [/CN:cn] [/SERIAL:serial]
CMD_UserSignedSet_[name]	指定更改设定的用户名
CMD_UserSignedSet_CN		如果指定此参数，在验证了用户提交的证明书是否由可信赖的证明机构签名后，该证明书的通用名 (CN) 的值，与根据此参数设定的值相比较，只有取得一致的情况下才允许链接。指定 "none" 的情况下不进行确认。
CMD_UserSignedSet_SERIAL	如果指定此参数，在验证了用户提交的证明书是否由可信赖的证明机构签名后，该证明书的序列号的值，与根据此参数设定的值相比较，只有取得一致的情况下才允许链接。指定 "none" 的情况下不进行确认。
CMD_UserSignedSet_Prompt_CN	限定通用名 (CN) 的值
CMD_UserSignedSet_Prompt_SERIAL	限定编号的值


# UserRadiusSet 命令
CMD_UserRadiusSet			将用户的认证方法设定为半径认证
CMD_UserRadiusSet_Help		将在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据库上注册的用户认证方法设置为 "半径认证"。用户以被半径认证设置的用户名连接虚拟 HUB 时，用户名和用户输入的密码被发送到半径服务器，半径服务器检查用户名和密码后，如过该认证成功，用户被允许 VPN 连接。\n要使用半径认证，需要事先使用 RadiusServerSet 指令把要使用的半径服务器设置为虚拟 HUB。\n要获得目前注册的用户列表，请使用 UserList 指令。\n此指令，虚拟专用桥不能运行。\n此指令令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_UserRadiusSet_Args		UserRadiusSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserRadiusSet_[name]	指定更改设定的用户名
CMD_UserRadiusSet_ALIAS		如果此参数被设置，可以使对半径服务器发送的用户名与虚拟 HUB 上的用户名是不同的。如果没有设置，请指定为 /ALIAS:none (使用虚拟 HUB 上的用户名)。用户名是 "*" 的情况下 /ALIAS 参数被忽略。关于 "*" 用户的描述，输入 UserCreate /HELP 可显示。
CMD_UserRadiusSet_Prompt_ALIAS	验证用别名 (可选)


# UserNTLMSet 命令
CMD_UserNTLMSet				用户身份验证方法设置为 NT 域认证
CMD_UserNTLMSet_Help		将在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据库上注册的用户认证方法设置为 "NT 域验证"。用户以被 NT 域认证设置的用户名连接虚拟 HUB 时，用户名和用户输入的密码被发送到 Windows NT / 2000 / Server 2003 / Server 2008 域控制器或 Active Directory 服务器，认证服务器检查用户名和密码后，如果认证成功后，该用户的 VPN 连接被允许。要使用 NT 域认证，VPN Server 不要在连接到该域的 Windows NT 4.0，Windows 2000，Windows XP，Windows Server 2003 和 Windows Server 2008 的任何操作系统上运行。详情，请与 VPN Server 管理员咨询。\n要获得目前注册的用户列表，请使用 UserList 指令。\n此指令，虚拟专用桥不能运行。\n此指令令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_UserNTLMSet_Args		UserNTLMSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserNTLMSet_[name]		指定更改设定的用户名
CMD_UserNTLMSet_ALIAS		如果此参数被设置，可以使对 NT 域或 Active Directory 发送的用户名与虚拟 HUB 上的用户名不同。如果没有设置，请指定 /ALIAS:none (使用虚拟 HUB 上的用户名)。用户名是 "*" 的情况下 /ALIAS 参数被忽略。关于 "*" 用户的描述，输入 UserCreate /HELP 可显示。


# UserPolicyRemove 命令
CMD_UserPolicyRemove		删除用户的安全策略
CMD_UserPolicyRemove_Help	删除在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据库上已注册的用户设置的安全策略设置。被删除安全策略设置的用户，适用该用户所属的组的安全策略设置。如果不属于任何组，或改组没有设置安全策略，则遵从默认值 (允许访问: 启用，TCP连接数最大值: 32 个，超时时间: 20 秒)。\n要获得目前注册的用户列表，请使用 UserList 命令。\n此指令，虚拟专用桥不能运行。 \n此指令令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_UserPolicyRemove_Args	UserPolicyRemove [name]
CMD_UserPolicyRemove_[name]	指定更改设定的用户名


# UserPolicySet 命令
CMD_UserPolicySet			设置用户的安全策略
CMD_UserPolicySet_Help		变更在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据库上已注册的用户设置的安全策略内容。\n当用户未设置安全策略时，设置新的默认安全策略后，更改被指定的值。\n要获得当前已注册的用户列表，请使用 UserList 指令。\n此指令，虚拟专用桥不能运行。\n此指令令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_UserPolicySet_Args		UserPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_UserPolicySet_[name]	指定更改设定的用户名
CMD_UserPolicySet_NAME		指定要变更值的策略的名称。您可以使用 PolicyList 命令显示策略名称和可设定值的列表。
CMD_UserPolicySet_VALUE		指定策略的新值。如果其策略是数值型，指定整数。如果是布尔型，指定 "yes" 或 "no"。可以设定的类型和值，可以使用 PolicyList 指令显示。


# UserExpiresSet 命令
CMD_UserExpiresSet			设置用户的有效期限
CMD_UserExpiresSet_Help		设置在目前管理的虚拟 HUB 安全帐户数据库中注册的用户的有效期限。有效期限到期的用户不能连接虚拟 HUB。\n要获得当前已注册的用户列表，请使用 UserList 指令。\n此指令，虚拟专用桥不能运行。\n此指令令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_UserExpiresSet_Args		UserExpiresSet [name] [/EXPIRES:expires]
CMD_UserExpiresSet_[name]	指定更改设定的用户名
CMD_UserExpiresSet_EXPIRES	指定用户有效期限的日期和时间。如 "2005/10/08 19:30:00"，以 6 个整数指定年，月，日，时，分，秒，用斜线或冒号分隔。年指定为 4 位数。如果把空格加入到值中，需要把整个值用 "" 围住。可以指定本地时间 (计算机上的命令行管理工具运行的标准时间)。如果指定 /EXPIRES:none，可以解除有效期限。
CMD_UserExpiresSet_Prompt_EXPIRES	用户的有效期限 (没有指定，即没有期限): 


# GroupList 命令
CMD_GroupList				获取组列表
CMD_GroupList_Help			获取在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据库中注册的组列表。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_GroupList_Args			GroupList


# GroupCreate 命令
CMD_GroupCreate				创建组
CMD_GroupCreate_Help		在目前管理的虚拟 HUB 安全帐户数据库内建立新组。\n在组内可以登记多个用户。要在组内注册用户，使用 GroupJoin 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_GroupCreate_Args		GroupCreate [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupCreate_[name]		指定要创建的组名。
CMD_GroupCreate_REALNAME	指定该组的全名。例如，如果组对应于实际的部分或部门名称，指定其名称。如果不指定的情况下，请指定 /REALNAME:none。
CMD_GroupCreate_NOTE		指定组的描述。如果不指定的情况下，请指定 /NOTE:none。
CMD_GroupCreate_Prompt_NAME	组名称: 
CMD_GroupCreate_Prompt_REALNAME	组的全名: 
CMD_GroupCreate_Prompt_NOTE	组描述: 


# GroupSet 命令
CMD_GroupSet				设置组信息
CMD_GroupSet_Help			设置在目前管理的虚拟 HUB 安全帐户数据库中注册的组信息。\n要获取当前已注册的组列表，请使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_GroupSet_Args			GroupSet [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupSet_[name]			指定变更设定的组名。
CMD_GroupSet_REALNAME		指定该组的全名。例如，如果组对应于实际的部分或部门名称，指定其名称。如果不指定的情况下，请指定 /REALNAME:none。
CMD_GroupSet_NOTE			指定组的描述。如果不指定的情况下，请指定 /NOTE:none。


# GroupDelete 命令
CMD_GroupDelete				删除组
CMD_GroupDelete_Help		删除目前管理的虚拟 HUB 安全帐户数据库中注册的组。\n一旦删除组，该组所属的所有用户将成为未分配的。\n要获取当前已注册的组列表，请使用 GroupList 命令。\n此命令不能运行的 VPN Bridge。\n您不能执行这个虚拟的 VPN 作为在群集成员服务器操作系统服务器花鼓命令。
CMD_GroupDelete_Args		GroupDelete [name]
CMD_GroupDelete_[name]		指定删除的组名。


# GroupGet 命令
CMD_GroupGet				获得组信息和所属用户列表
CMD_GroupGet_Help			获取目前管理的虚拟 HUB 安全帐户数据库中注册的组信息和属于改组的用户列表。\n要获取当前已注册的组列表，请使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_GroupGet_Args			GroupGet [name]
CMD_GroupGet_[name]			指定获得信息的组名。
CMD_GroupGet_Column_NAME	组名
CMD_GroupGet_Column_REALNAME	全名
CMD_GroupGet_Column_NOTE	描述
CMD_GroupGet_Column_POLICY	这个组所设定的安全测略
CMD_GroupGet_Column_MEMBERS	属于这个组的用户名列表


# GroupJoin 命令
CMD_GroupJoin				用户添加到组
CMD_GroupJoin_Help			在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据库注册的组内，添加安全帐户数据库内的用户。\n目前注册的用户和组的列表，可使用 UserList 命令和 GroupList 命令获取。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_GroupJoin_Args			GroupJoin [name] [/USERNAME:username]
CMD_GroupJoin_[name]		指定要添加用户的组名。
CMD_GroupJoin_USERNAME		指定往以 name 指定了的组添加的用户名。
CMD_GroupJoin_Prompt_USERNAME	要加入组的用户名: 


# GroupUnjoin 命令
CMD_GroupUnjoin				从组内删除用户
CMD_GroupUnjoin_Help		从目前管理的虚拟 HUB 安全帐户数据库注册的组中，删除指定用户。用户一旦从组中被删除，该用户成为未分配。\n要获取当前组的用户列表，使用 GroupGet 命令。\n要获取当前已注册的组列表，使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_GroupUnjoin_Args		GroupUnjoin [name]
CMD_GroupUnjoin_[name]		指定要从组内删除的用户名。
CMD_GroupUnjoin_Prompt_name	要从组内删除的用户名: 


# GroupPolicyRemove 命令
CMD_GroupPolicyRemove		删除组的安全策略
CMD_GroupPolicyRemove_Help	对在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据胡中注册的组，删除其被设置的安全策略的设置。对所属的组及用户本身没有被设置安全策略的用户，遵照默认值 (允许访问: 启用，TCP 连接数的最大值: 32 个，超时时间: 20 秒)。\n要获得当前已注册的组列表，使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_GroupPolicyRemove_Args	GroupPolicyRemove [name]
CMD_GroupPolicyRemove_[name]	指定变更设定的组名。


# GroupPolicySet 命令
CMD_GroupPolicySet			设置组的安全策略
CMD_GroupPolicySet_Help		对在目前管理的虚拟 HUB 的安全帐户数据胡中注册的组，更改其被设置的安全策略的设置。\n如组尚未设置安全策略，新的默认安全策略设置后，更改被指定的值。\n要获得当前已注册的组列表，使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_GroupPolicySet_Args		GroupPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_GroupPolicySet_[name]	指定变更设定的组名。
CMD_GroupPolicySet_NAME		指定要更改其值的策略名称。您可以使用 PolicyList 命令显示的策略名称和可以设置值的列表。
CMD_GroupPolicySet_VALUE	指定一个新的策略值。如果策略是数值型的情况下，指定一个整数。如果是布尔型的情况下，指定 "yes" 或 "no"。可以设定类型和值，可以使用 PolicyList 指令显示。


# SessionList 命令
CMD_SessionList				获取连接会话的列表
CMD_SessionList_Help		获取目前管理的与虚拟 HUB 连接中的的会话列表。在会话列表中，以下信息将显示为每个连接: [会话名称]，[会话场所]，[用户名]，[连接源主机名称]，[TCP 连接]，[传输字节数] 和 [传输数据包数]。\n如果当前连接的 VPN Server 是群集控制器，管理的虚拟 HUB 是静态的虚拟 HUB，可以得到连接其所有的集群成员的该虚拟 HUB 的会话列表的结合。\n在其他情况下，只能获取与目前管理的 VPN Server 实际连接着的会话列表。
CMD_SessionList_Args		SessionList


# SessionGet 命令
CMD_SessionGet				获取会话信息
CMD_SessionGet_Help			指定与当目前管理的虚拟 HUB 连接着的会话，并获得其会话信息。会话信息包括以下内容: 连接源主机名和用户名，版本信息，时间信息，TCP 连接数，通讯参数，会话密钥，输入输出的数据统计资料，和其他客户端和服务器信息等。\n要获得当前连接的会话列表，请使用 SessionList 命令。
CMD_SessionGet_Args			SessionGet [name]
CMD_SessionGet_[name]		指定要获取信息的会话名称。
CMD_SessionGet_Prompt_NAME	会话名称: 


# SessionDisconnect 命令
CMD_SessionDisconnect		断开会话
CMD_SessionDisconnect_Help	指定连接到目前管理的虚拟 HUB 的会话，管理员权限以强制断开其会话。\n但是，终端的客户端的设置为通信断开后的自动启动重新连接会话的情况下，可能客户端会重新连接。\n要获得当前连接会话列表，请使用 SessionList 命令。
CMD_SessionDisconnect_Args	SessionDisconnect [name]
CMD_SessionDisconnect_[name]	指定要断开的会话名称。


# MacTable 命令
CMD_MacTable				获取 MAC 地址表数据库
CMD_MacTable_Help			获取当前管理的虚拟 HUB 保持的 MAC 地址表的数据库。\nMAC 地址表数据库是虚拟 HUB 需要进行交换以太网帧的平台，虚拟 HUB 基于 MAC 地址表的数据库，决定各个以太网帧排序目标会话。MAC 地址数据库自动分析创建虚拟 HUB 流动的通信内容。\n指定的会话名称，可以得到与该会话有关的 MAC 地址表项。
CMD_MacTable_Args			MacTable [session_name]
CMD_MacTable_[session_name]	如果指定作为参数的会话名称，可以只显示与该会话相关联的 MAC 地址表项。如果不指定，则显示所有的项。


# MacDelete 命令
CMD_MacDelete				删除 MAC 地址表项
CMD_MacDelete_Help			操作目前管理的虚拟 HUB 保持的 MAC 地址表数据库，从数据库中删除指定的 MAC 地址项。\n要获取目前的 MAC 地址表数据库的内容，请使用 MacTable 命令。
CMD_MacDelete_Args			MacDelete [id]
CMD_MacDelete_[id]			指定要删除的 MAC 地址表项的 ID。
CMD_MacDelete_Prompt		要删除的 ID: 


# IpTable 命令
CMD_IpTable					获取 IP 地址表数据库
CMD_IpTable_Help			目前管理的虚拟 HUB 保持的 IP 地址表的数据库。\nIP 地址表数据库是一个自动分析生成通信内容的平台，为使虚拟 HUB 能够掌握哪个会话使用的是哪个 IP 地址，这是经常被使用的虚拟 HUB 安全策略的引擎。\n指定的会话名称，可以获取与该会话相关联的 IP 地址表项。
CMD_IpTable_Args			IpTable [session_name]
CMD_IpTable_[session_name]	指定作为参数的会话名称，可以只显示与该会话相关联的 IP 地址表项。如果不指定，则显示所有的项。


# IpDelete 命令
CMD_IpDelete				删除 IP 地址表项
CMD_IpDelete_Help			操作目前管理的虚拟 HUB 保持的 IP 地址表数据库，从数据库中删除指定的 IP 地址项。\n要获取目前的 IP 地址表数据库的内容，请使用 IpTable 命令。
CMD_IpDelete_Args			IpDelete [id]
CMD_IpDelete_[id]			指定要删除的 IP 地址表项的 ID。


# SecureNatEnable 命令
CMD_SecureNatEnable			启用虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能)
CMD_SecureNatEnable_Help	使在目前管理的虚拟 HUB 内启动并运行虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能)。执行此指令前，必须先使用 SecureNatHostGet 指令，NatGet 指令和 DhcpGet 指令检查当前虚拟 NAT 功能和 DHCP 服务器的设置内容。\n一旦启用安全网络的功能，可以在虚拟 HUB 的虚拟网络上使 NAT 路由器 (IP 伪装) 和 DHCP 服务器功能虚拟性的运行。\n\n[有关安全网络功能的警告]\n安全网络的功能是面向系统管理员和对具备有关网络的丰富知识的人的功能。\n如果正确使用安全网络功能，可能实现通过 VPN 的安全的远程访问。但是如果错误地使用，可能使整个网络处于危险状态。如果不具备全面的的网络知识，没有得到网络管理员许可的情况下，请禁用安全网络功能。关于安全网络功能的详细说明，请参阅 VPN Server 的手册和在线文档。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_SecureNatEnable_Args	SecureNatEnable


# SecureNatDisable 命令
CMD_SecureNatDisable		禁用虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能)
CMD_SecureNatDisable_Help	在当前管理的虚拟 HUB 内禁用虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能)。一旦执行该命令，虚拟 NAT 功能立即停止，虚拟 DHCP 服务器功能则删除持有的 DHCP 租赁数据并停止该服务。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_SecureNatDisable_Args	SecureNatDisable


# SecureNatStatusGet 命令
CMD_SecureNatStatusGet		获取虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能) 的工作状态
CMD_SecureNatStatusGet_Help	如果在目前管理的虚拟 HUB 内操作虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能)，获得其操作状态。 \n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_SecureNatStatusGet_Args	SecureNatStatusGet


# SecureNatHostGet 命令
CMD_SecureNatHostGet		获取安全网络功能的虚拟主机的网络接口设置
CMD_SecureNatHostGet_Help	在当前管理的虚拟 HUB 内获取虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能) 中的虚拟主机的网络接口设置。\n安全网络功能有一枚在虚拟 HUB 内二级市场中的虚拟 LAN 卡，它被赋予了 MAC 地址和 IP 地址。这样，连接到同一个二级市场的其他主机，能够如存在于网络的真实 IP 主机般与安全网络的虚拟主机通信。\n\n[有关安全网络功能的警告]\n安全网络的功能是面向系统管理员和对具备有关网络的丰富知识的人的功能。\n如果正确使用安全网络功能，可能实现通过 VPN 的安全的远程访问。但是如果错误地使用，可能使整个网络处于危险状态。如果不具备全面的的网络知识，没有得到网络管理员许可的情况下，请禁用安全网络功能。关于安全网络功能的详细说明，请参阅 VPN Server 的手册和在线文档。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_SecureNatHostGet_Args	SecureNatHostGet
CMD_SecureNatHostGet_Column_MAC	MAC 地址
CMD_SecureNatHostGet_Column_IP	IP 地址
CMD_SecureNatHostGet_Column_MASK	子网掩码
CMD_SecureNatHostGet_Column_LOG	保存 NAT 和 DHCP 操作日志


# SecureNatHostSet 命令
CMD_SecureNatHostSet		更改安全网络功能的虚拟主机的网络接口设置
CMD_SecureNatHostSet_Help	当前管理的虚拟 HUB 内，更改和保存虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能) 的设置项目中的虚拟主机网络接口设置。\n安全网络功能有一枚在虚拟 HUB 内二级市场中的虚拟 LAN 卡，它被赋予了 MAC 地址和 IP 地址。这样，连接到同一个二级市场的其他主机，能够如存在于网络的真实 IP 主机般与安全网络的虚拟主机通信。\n\n[有关安全网络功能的警告]\n安全网络的功能是面向系统管理员和对具备有关网络的丰富知识的人的功能。\n如果正确使用安全网络功能，可能实现通过 VPN 的安全的远程访问。但是如果错误地使用，可能使整个网络处于危险状态。如果不具备全面的的网络知识，没有得到网络管理员许可的情况下，请禁用安全网络功能。关于安全网络功能的详细说明，请参阅 VPN Server 的手册和在线文档。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_SecureNatHostSet_Args	SecureNatHostSet [/MAC:mac] [/IP:ip] [/MASK:mask]
CMD_SecureNatHostSet_MAC	指定分配到虚拟接口的 MAC 地址。MAC 地址用诸如 "00-AC-01-23-45-67" 的字符串指定。一但指定 /MAC:none，则不更改将当前的设置。
CMD_SecureNatHostSet_IP		指定分配到虚拟接口的 IP 地址。一但指定 /IP:none，则不更改将当前的设置。
CMD_SecureNatHostSet_MASK	指定分配到虚拟接口的子网掩码。一但指定 /MASK:none，则不更改将当前的设置。
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MAC	MAC 地址: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_IP	IP 地址: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MASK	子网掩码: 


# NatGet 命令
CMD_NatGet					获得安全网络功能的虚拟 NAT 功能的设置
CMD_NatGet_Help				在当前管理的虚拟 HUB 内，获得虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能) 的设置项目中的虚 NAT 设置。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_NatGet_Args				NatGet
CMD_NatGet_Column_USE		使用虚拟 NAT 功能
CMD_NetGet_Column_MTU		MTU 值
CMD_NatGet_Column_TCP		TCP 会话超时 (秒)
CMD_NatGet_Column_UDP		UDP 会话超时 (秒)


# NatEnable 命令
CMD_NatEnable				启用安全网络功能的虚拟 NAT 功能
CMD_NatEnable_Help			在目前管理的虚拟 HUB 内启用虚拟 NAT 功能。\n如果使用此指令启动虚拟 NAT 功能，但 SecureNAT 功能没有工作时，则虚拟的 NAT 不工作。要启动 SecureNAT 功能的工作，使用 SecureNatEnable 命令。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_NatEnable_Args			NatEnable


# NatDisable 命令
CMD_NatDisable				禁用安全网络功能的虚拟 NAT 功能
CMD_NatDisable_Help			在目前管理的虚拟 HUB 内禁用虚拟 NAT 功能。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_NatDisable_Args			NatDisable


# NatSet 命令
CMD_NatSet					更改安全网络功能的虚拟 NAT 功能的设置
CMD_NatSet_Help				更改目前管理的虚拟 HUB 内的虚拟的 NAT 设置。虚拟的 NAT 设置的内容包括: MTU 值，TCP 会话超时，UDP 会话超时。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_NatSet_Args				NatSet [/MTU:mtu] [/TCPTIMEOUT:tcp_timeout] [/UDPTIMEOUT:udp_timeout] [/LOG:yes|no]
CMD_NatSet_MTU				用字节数单位的整数设置 MTU (最大可转让单位的大小)。此值是不包括虚拟 NAT 发送的以太网帧的 MAC 头最大有效载荷长度，默认值是 1500 字节。
CMD_NatSet_TCPTIMEOUT		设置虚拟 NAT 中转 TCP 会话时如果持续多少秒非通信状态即超时并丢弃会话。
CMD_NatSet_UDPTIMEOUT		设置虚拟 NAT 中转 UDP 会话时如果持续多少秒非通信状态即超时并丢弃会话。
CMD_NatSet_LOG				指定是否将虚拟 NAT 的操作保存在虚拟 HUB 安全日志。指定 "yes" 即保存它，指定 "no" 即不保存。
CMD_NatSet_Prompt_MTU		MTU 值: 
CMD_NatSet_Prompt_TCPTIMEOUT	TCP 会话超时 (秒): 
CMD_NatSet_Prompt_UDPTIMEOUT	UDP 会话超时 (秒): 
CMD_NatSet_Prompt_LOG		保存日志 (yes/no): 
CMD_NatSet_Eval_MTU			请在从 %d 到 %d 之间设定 MTU 值。
CMD_NatSet_Eval_TCP			请在从 %d 到 %d 之间设定 TCP 会话超时秒数。
CMD_NatSet_Eval_UDP			请在从 %d 到 %d 之间设定 UDP 会话超时秒数。


# NatTable 命令
CMD_NatTable				获得安全网络功能的虚拟 NAT 功能会话表
CMD_NatTable_Help			虚拟 NAT 功能在目前管理的虚拟 HUB 内运作时，经由虚拟 NAT 获取目前通信中的 TCP 及 UDP 会话表 (NAT 表)。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_NatTable_Args			NatTable


# DhcpGet 命令
CMD_DhcpGet					获得安全网络功能的虚拟 DHCP 服务器功能的设置
CMD_DhcpGet_Help			在当前管理的虚拟 HUB 内获取虚拟 NAT 和 DHCP 服务器功能 (安全网络功能) 的设置项目中的虚拟 DHCP 服务器设置。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_DhcpGet_Args			DhcpGet
CMD_DhcpGet_Column_Log		NAT 和 DHCP 的操作日志记录
CMD_DhcpGet_Column_USE		使用虚拟 DHCP 功能
CMD_DhcpGet_Column_IP1		分发地址范围的开始
CMD_DhcpGet_Column_IP2		分发地址范围的结束
CMD_DhcpGet_Column_MASK		子网掩码
CMD_DhcpGet_Column_LEASE	租赁期限 (秒)
CMD_DhcpGet_Column_GW		默认网关地址
CMD_DhcpGet_Column_DNS		DNS 服务器地址 1
CMD_DhcpGet_Column_DNS2		DNS 服务器地址 2
CMD_DhcpGet_Column_DOMAIN	域名
CMD_DhcpGet_Column_PUSHROUTE	静态路由表推送


# DhcpEnable 命令
CMD_DhcpEnable				启动安全网络功能的虚拟 DHCP 服务器功能
CMD_DhcpEnable_Help			在当前管理的虚拟 HUB 内启动虚拟 DHCP 服务器功能。如果使用此指令启动虚拟 DHCP 服务器功能但 SecureNAT 功能不工作的情况下，则虚拟 DHCP 服务器不工作。要启动 SecureNAT 功能，使用 SecureNatEnable 指令。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_DhcpEnable_Args			DhcpEnable


# DhcpDisable 命令
CMD_DhcpDisable				禁用安全网络功能的虚拟 DHCP 服务器功能
CMD_DhcpDisable_Help		在目前管理的虚拟 HUB 内禁用 DHCP 服务器。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_DhcpDisable_Args		DhcpDisable


# DhcpSet 命令
CMD_DhcpSet					更改安全网络功能的虚拟 DHCP 服务器功能的设置
CMD_DhcpSet_Help			在现在管理的虚拟 HUB 内，更改虚拟 DHCP 服务器的设置。虚拟 DHCP 服务器设置包括: 分配 IP 地址范围，子网掩码，出租期限，及分配给客户端的选项值。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_DhcpSet_Args			DhcpSet [/START:start_ip] [/END:end_ip] [/MASK:subnetmask] [/EXPIRE:sec] [/GW:gwip] [/DNS:dns] [/DNS2:dns2] [/DOMAIN:domain] [/LOG:yes|no] [/PUSHROUTE:"routing_table"]
CMD_DhcpSet_START			指定地址范围的开始点，以分发给客户。(例如: 192.168.30.10)
CMD_DhcpSet_END				指定地址范围的结束点，以分发给客户。(例如: 192.168.30.200)
CMD_DhcpSet_MASK			指定对客户指定的子网掩码。(例如: 255.255.255.0)
CMD_DhcpSet_EXPIRE			以秒为单位对客户指定租赁 IP 地址时的有效期限
CMD_DhcpSet_GW				指定要通知给客户端的默认网关的 IP 地址。如果要与安全网络功能的虚拟 NAT 功能一起启动并使用时，可以指定安全网络的虚拟主机的 IP 地址。如果指定 "0" 或 "none"，则不将默认网关通知客户。
CMD_DhcpSet_DNS				指定被通知到客户端的主 DNS 服务器的 IP 地址。当 SecureNAT 功能的虚拟 NAT 功能已经启用并正在运行时，您可以为此指定一个 SecureNAT 虚拟主机 IP 地址。如果您指定的是 0 或者 none，那么客户端就不会被 DNS 服务器地址通知。
CMD_DhcpSet_DNS2			指定被通知到客户端的次要 DNS 服务器 IP 地址。当 SecureNAT 功能的虚拟 NAT 功能已经启用并正在运行时，您可以为此指定一个 SecureNAT 虚拟主机 IP 地址。如果您指定的是 0 或者 none，那么客户端就不会被 DNS 服务器地址通知。
CMD_DhcpSet_DOMAIN			指定域名通知客户。如果指定 none，该域名不通知客户。
CMD_DhcpSet_LOG				指定是否将虚拟 DHCP 服务器运行保存为安全日志。指定 "yes" 则保存。此值与虚拟 NAT 功能的日志保存设置是联动的。
CMD_DhcpSet_PUSHROUTE	指定静态路由表推送。\n例如: "192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253"\n用逗号或空格字符来拆分多条目 (最多 64 条目)。每个条目必须以 "IP 网络地址/子网掩码/网关 IP 地址" 的格式来指定。 \n这个虚拟 DHCP 服务器可以推送带DHCP应答消息的无类静态路由 (RFC 3442) 至 VPN 客户端。\nVPN 客户端是否能够识别无类静态路由 (RFC 3442) 取决于目标VPN客户端软件。SoftEther VPN 客户端和 OpenVPN 客户端都支持无类静态路由。在 L2TP/IPSec 和 MS-SSTP 协议上，兼容性取决于客户端软件的实施。如果你清除了虚拟 DHCP 服务器选项的默认网关字段，您就可以实现拆分隧道。在客户端一侧，为了使用拆分隧道，L2TP/IPSec 和 MS-SSTP 客户端需要配置为不创建默认网关。\n您还可以通过现有的外部 DHCP 服务器推送无类静态路由 (RFC 3442)。在这种情况下，在 SecureNAT 禁用虚拟 DHCP 服务器功能，在这一屏幕上你不需要设置无类路由。\n请参阅 RFC 3442 以了解无类路由。
CMD_DhcpSet_Prompt_START	分发地址范围的开始: 
CMD_DhcpSet_Prompt_END		分发地址范围的结束: 
CMD_DhcpSet_Prompt_MASK		子网掩码: 
CMD_DhcpSet_Prompt_EXPIRE	租赁期限 (补): 
CMD_DhcpSet_Prompt_GW		默认网关 (可以不设定): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS		DNS 服务器 1 (可以不设定): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS2		DNS 服务器 2 (可以不设定): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DOMAIN	域名: 


# DhcpTable 命令
CMD_DhcpTable				获取安全网络功能的虚拟 DHCP 服务器租约表格
CMD_DhcpTable_Help			在目前管理的虚拟 HUB 内操作 DHCP 服务器功能时，获取分配到 DHCP 服务器持有的客户端的 IP 地址租约表。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_DhcpTable_Args			DhcpTable


# AdminOptionList 命令
CMD_AdminOptionList			获取虚拟 HUB 管理选项列表
CMD_AdminOptionList_Help	获取目前管理的虚拟 HUB 设置的虚拟 HUB 管理选项列表。\nVPN Server 的管理员委托各个虚拟 HUB 的管理员对虚拟 HUB 进行管理时，为限制其设置范围，使用虚拟 HUB 管理选项。\n能够对虚拟 HUB 管理选项进行添加，编辑，删除的，只有掌握着此 VPN Server 全部管理权限的管理员。虚拟 HUB 的管理员可以显示管理选项，但不能更改。\n然而，allow_hub_admin_change_option 设置为 1 时，虚拟 HUB 的管理员也可以编辑管理选项。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_AdminOptionList_Args	AdminOptionList


# AdminOptionSet 命令
CMD_AdminOptionSet			设置虚拟 HUB 管理选项的价值
CMD_AdminOptionSet_Help		变更目前管理的虚拟 HUB 设置的虚拟 HUB 管理选项的值。\nVPN Server 的管理员委托各个虚拟 HUB 的管理员对虚拟 HUB 进行管理时，为限制其设置范围，使用虚拟 HUB 管理选项。\n能够对虚拟 HUB 管理选项进行添加，编辑，删除的，只有掌握着此 VPN Server 全部管理权限的管理员。虚拟 HUB 的管理员可以显示管理选项，但不能更改。\n然而，allow_hub_admin_change_option 设置为 1 时，虚拟 HUB 的管理员也可以编辑管理选项。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_AdminOptionSet_Args		AdminOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_AdminOptionSet_[name]	指定更改值的管理选项名。以 AdminOptionList 指令可以获取名单。
CMD_AdminOptionSet_VALUE	以整数指定要设定的值。
CMD_AdminOptionSet_Prompt_name	要更改值的管理选项名称: 
CMD_AdminOptionSet_Prompt_VALUE	设定值 (整数): 


# ExtOptionList 命令
CMD_ExtOptionList			获取虚拟 HUB 扩展选项列表
CMD_ExtOptionList_Help	获取目前管理的虚拟 HUB 设置的虚拟 HUB 扩展选项列表。\n虚拟 HUB 扩展选项使你可以对虚拟 HUB 进行更多的配置。\默认情况下，VPN Server 的全球管理员和个人虚拟 HUB 的管理员都可以修改虚拟 HUB 扩展选项。\n但是，如果虚拟 HUB 管理选项 deny_hub_admin_change_ext_option 被设置为 1，个人虚拟 HUB 管理员就不能修改虚拟 HUB 扩展选项。\n此命令不能在 VPN Bridge 上运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_ExtOptionList_Args	ExtOptionList


# ExtOptionSet 命令
CMD_ExtOptionSet			设置虚拟 HUB 扩展选项的值
CMD_ExtOptionSet_Help		使用此命令在当前管理的虚拟 HUB 的虚拟 HUB 扩展选项列表设置一个值。\n虚拟 HUB 扩展选项使你可以对虚拟 HUB 进行更多的配置。\默认情况下，VPN Server 的全球管理员和个人虚拟 HUB 的管理员都可以修改虚拟 HUB 扩展选项。\n但是，如果虚拟 HUB 管理选项 deny_hub_admin_change_ext_option 被设置为 1，个人虚拟 HUB 管理员就不能修改虚拟 HUB 扩展选项。\n此命令不能在 VPN Bridge 上运行。 \n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_ExtOptionSet_Args		ExtOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_ExtOptionSet_[name]	指定您要更改其值的虚拟 HUB 扩展选项的名称。使用 ExtOptionList 命令，你可以得到一个名称列表。
CMD_ExtOptionSet_VALUE	以整数指定要设定的值。
CMD_ExtOptionSet_Prompt_name	要更改值的扩展选项名称: 
CMD_ExtOptionSet_Prompt_VALUE	设定值 (整数): 


# CrlList 命令
CMD_CrlList					获取无效证书名单列表
CMD_CrlList_Help			获取目前管理的虚拟 HUB 设置的无效证书名单列表。\n一旦证书注册到无效证书列表内，提交了其证书的客户，将不能用证书认证模式连接虚拟 HUB。\n通常情况下，因为泄漏密钥或证书持有人的权限失效时，将该证书作为无效证书注册到虚拟 HUB，而 VPN 客户欲使用该证书连接虚拟 HUB 时会被拒绝用户认证，这种情况下该功能被使用。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_CrlList_Args			CrlList


# CrlAdd 命令
CMD_CrlAdd					添加无效的证书
CMD_CrlAdd_Help				在目前管理的虚拟 HUB 设置的无效的证书名单中添加新的无效证书的定义。\n用此指令的参数指定要注册到无效证书列表中的内容。用户用证书认证模式连接到虚拟 HUB 时，如果其证书与无效证书列表中注册的一条以上的内容一致，将拒绝该用户的连接。\n与此指令指定的参数定义的所有条件相一致的证书，会被判断为无效。\n可以设置该项目为:[名称 (CN)]，[所属机构 (O)]，[组织单位 (OU)]，[国家 (C)]，[州 (ST)]，[现地 (L)]，[序号 (十六进制)]，[MD5 摘要值 (十六进制，128 位)]，[SHA-1 摘要值 (十六进制，160位)]。摘要值 (哈希值) 的指定，是将证明书指定为事实上的唯一。通常情况下，如果输入 MD5 或 SHA-1摘要值，就不用输入其他项目。\n此命令用 VPN Bridge 不能运行。\n此命令在群集内作为群集成员服务器操作的 VPN Server 的虚拟 HUB 上不能运行。
CMD_CrlAdd_Args				CrlAdd [/SERIAL:serial] [/MD5:md5] [/SHA1:sha1] [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l]
CMD_CrlAdd_SERIAL			作为条件，在设定证书的序列号 (16 进制) 时，以此此参数指定其值。
CMD_CrlAdd_MD5				作为条件，在设定证书的 MD5 摘要值 (十六进制，128 位) 时，以此参数指定其值。如果不指定 16 进制 32 个字符 (16 字节) 的参数，则被忽略。
CMD_CrlAdd_SHA1				作为条件，在设定证书的 SHA-1 摘要值的条件 (十六进制，160 位) 时，以此参数指定其值。如不指定十六进制 40 个字符 (20 字节) 的参数，则被忽略。
CMD_CrlAdd_CN				作为条件，指定证书的名称 (CN) 时，以此参数设定其值。
CMD_CrlAdd_O				作为条件，指定证书的所属机构 (O) 时，以此参数设定其值。
CMD_CrlAdd_OU				作为条件，指定证书的组织单位 (OU) 时，以此参数设定其值。
CMD_CrlAdd_C				作为条件，指定证书的国家 (C) 时，以此参数设定其值。
CMD_CrlAdd_ST				作为条件，指定证书的州 (ST) 时，以此参数设定其值。
CMD_CrlAdd_L				作为条件，指定证书的当地 (L) 时，以此参数设定其值。


# CrlDel 命令
CMD_CrlDel					删除无效的证书
CMD_CrlDel_Help				从目前管理的虚拟 HUB设置的无效证书名单中指定并删除无效证书的定义。\n目前注册的无效证书的定义列表，可用 CrlList 指令获取。\n该指令虚拟专用桥不能运行。 \n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_CrlDel_Args				CrlDel [id]
CMD_CrlDel_[id]				指定要删除的无效的证书的定义中的 ID。
CMD_CrlDel_Prompt_ID		删除 ID: 


# CrlGet 命令
CMD_CrlGet					获取无效的证书
CMD_CrlGet_Help				从目前管理的虚拟 HUB 设置的无效证书名单中指定无效证书的定义，获取其定义的内容。\n目前注册的无效证书的定义列表，可用 CrlList 指令获取。\n该指令虚拟专用桥不能运行。\n该指令在作为进群操作的 VPN Server 的虚拟服务器上不能执行。
CMD_CrlGet_Args				CrlGet [id]
CMD_CrlGet_[id]				指定要获取的无效的证书的定义中的 ID。
CMD_CrlGet_Prompt_ID		获取 ID: 
CMD_CrlGet_CN				名 (CN)
CMD_CrlGet_O				所属机构 (O)
CMD_CrlGet_OU				组织单位 (OU)
CMD_CrlGet_C				国家 (C)
CMD_CrlGet_ST				州 (ST)
CMD_CrlGet_L				本地 (L)
CMD_CrlGet_SERI				序列号 (十六进制)
CMD_CrlGet_MD5_HASH			MD5 摘要值 (以十六进制，128 位)
CMD_CrlGet_SHA1_HASH		SHA-1 摘要值 (以十六进制，160 位)


# AcList 命令
CMD_AcList					获取源 IP 地址访问限制列表的规则项目列表
CMD_AcList_Help				用本命令来获取目前管理的虚拟 HUB 上设置的源 IP 地址限制列表规则的列表。\n根据客户端电脑的源 IP 地址，您可以允许或拒绝对该虚拟 HUB 的 VPN 连接。可以定义多个规则，设置每个规则的优先顺序。优先顺序按照从高到低顺序，根据最先与 IP 地址匹配的规则运行，允许或拒绝从客户端的连接。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_AcList_Args				AcList


# AcAdd 命令
CMD_AcAdd					添加规则到 IP 地址限制列表(IPv4)
CMD_AcAdd_Help				在目前管理的虚拟 HUB 设置的 IP 地址限制列表中添加新规则。\n当 VPN Client 试图连接虚拟 HUB 时，在此设置的项目决定允许或拒绝来自该客户端的连接。\n你可以指定规则项目的内容相匹配的客户端 IP 地址，或者 IP 地址和子网掩码。如果只指定 IP 地址，仅指定一台与该规则相匹配的计算机；如果指定 IP 网络掩码地址和子网掩码地址，该规则匹配的子网范围内的所有计算机均被指定。\n可以设置规则的优先顺序。以大于 1 的整数指定优先顺序，值越小则优先顺序越高。\n要获取目前注册的源 IP 地址限制列表，使用 AcList 命令。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_AcAdd_Args				AcAdd [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd_[allow|deny]		设定允许 ("allow") 或拒绝 ("deny") 与规则相一致的来自客户端的连接。
CMD_AcAdd_PRIORITY			以大于 1 的整数指定该规则的优先顺序。其值越小则优先顺序越高。
CMD_AcAdd_IP				以 "IP 地址/掩码" 的形式指定客户端 IPv4 地址范围。IPv4 地址为 "192.168.0.1" 那样的，指定为用点分隔的十进制数。掩码为 "255.255.255.0" 那样的，指定为用点分隔的十进制数，可以用十进制数指定 24 位从头开始的比特长度，可作为十进制 10 款规定。要指定一个单独的 IPv4 主机，指定掩码为 "32" 或者 "255.255.255.255"
CMD_AcAdd_Prompt_AD			allow 或 deny: 
CMD_AcAdd_Prompt_PRIORITY	优先顺序: 
CMD_AcAdd_Prompt_IP			IPv4 地址/掩码: 
CMD_AcAdd_Eval_PRIORITY		优先级请指定 1 或以上的数字。


# AcAdd6 命令
CMD_AcAdd6					添加规则到源 IP 地址访问限制列表(IPv6)
CMD_AcAdd6_Help				在目前管理的虚拟 HUB 设置的 IP 地址限制列表中添加新规则。\n当 VPN Client 试图连接虚拟 HUB 时，在此设置的项目决定允许或拒绝来自该客户端的连接。\n你可以指定规则项目的内容相匹配的客户端 IP 地址，或者 IP 地址和子网掩码。如果只指定 IP 地址，仅指定一台与该规则相匹配的计算机；如果指定 IP 网络掩码地址和子网掩码地址，该规则匹配的子网范围内的所有计算机均被指定。\n可以设置规则的优先顺序。以大于 1 的整数指定优先顺序，值越小则优先顺序越高。\n要获取目前注册的源 IP 地址限制列表，使用 AcList 命令。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_AcAdd6_Args				AcAdd6 [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd6_[allow|deny]		设定允许 ("allow") 或拒绝 ("deny") 与规则相一致的来自客户端的连接。
CMD_AcAdd6_PRIORITY			以大于 1 的整数指定该规则的优先顺序。其值越小则优先顺序越高。
CMD_AcAdd6_IP				以 [IP 地址/掩码] 的形式指定客户端 IPv6 地址范围。IPv6 地址为 2001:200:0:1:: 那样的，指定由冒号分隔的十六进制数。掩码为 ffff:ffff:ffff:ffff:: 那样的，指定由冒号分隔的十六进制数，可以用十进制数指定 64 位从头开始的比特长度，可作为十进制 10 款规定。如果设定为 "::/128" 则显示单一的主机。
CMD_AcAdd6_Prompt_AD			allow 或 deny: 
CMD_AcAdd6_Prompt_PRIORITY	优先顺序: 
CMD_AcAdd6_Prompt_IP			IPv6 地址/掩码: 
CMD_AcAdd6_Eval_PRIORITY		优先级请指定 1 或以上的数字。


# AcDel 命令
CMD_AcDel					源 IP 地址限制列表内的删除规则
CMD_AcDel_Help				使用本命令删除目前管理的虚拟 HUB 设置的 IP 地址限制列表的规则。\n要获取目前注册的 IP 访问控制列表的规则列表，使用AcList命令。\n该指令虚拟专用桥不能运行。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_AcDel_Args				AcDel [id]
CMD_AcDel_[id]				指定要删除的源 IP 地址限制列表内的规则的 ID。
CMD_AcDel_Prompt_ID			要删除的规则的 ID: 


# LicenseAdd 命令
CMD_LicenseAdd				注册新的许可证密钥
CMD_LicenseAdd_Help			在 SoftEther VPN Server 注册新的许可证密钥。\n要使用 SoftEther VPN Server，需获取有效的许可证，并注册许可证密钥。许可证密钥是由 36 个字母数字字符和连字符 ( '-' ) 组成的，以证明许可证所有权的密钥的代码。\n一起获得本软件及许可证证书时，许可证密钥会被印刷在许可证证书上。如果在线购买本软件的许可证时，许可证密钥会在购买时的网页画面或邮件中记载。此外，许可证密钥还可能其他以方法被记载。如有不明，请咨询许可证的销售方。\n\n要获取目前注册的许可证列表，使用 LicenseList 指令。\n要显示目前 VPN Server 的许可证状态，使用 LicenseStatus 指令。\n要运行此指令，需要 VPN Server 的管理员权限。\n该指令虚拟专用桥不能运行。
CMD_LicenseAdd_Args			LicenseAdd [key]
CMD_LicenseAdd_[key]		指定要注册的许可证密钥。36 位字母数字，6 个一组以连字符分隔，进行指定。
CMD_LicenseAdd_Prompt_Key	许可证密钥: 


# LicenseDel 命令
CMD_LicenseDel				删除已注册许可
CMD_LicenseDel_Help			从 SoftEther VPN Server 上目前注册的许可证名单中删除指定的许可证。\n\n要获得目前注册的许可证名单，使用 LicenseList 指令。\n要显示目前的 VPN Server 的许可证状态，使用 LicenseStatus 指令。\n要运行此指令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此指令，虚拟专用桥不能运行。
CMD_LicenseDel_Args			LicenseDel [id]
CMD_LicenseDel_[id]			指定要删除的的许可证的号码。
CMD_LicenseDel_Prompt_ID	删除许可证号码: 


# LicenseList 命令
CMD_LicenseList				获得已注册许可证的列表
CMD_LicenseList_Help		在 SoftEther VPN Server 上显示目前注册许可证的许可证密钥，许可证类型，状态，有效期限，许可证 ID，许可证类型 ID，服务器 ID 和编号 ID 的列表。\n\n要显示目前的 VPN Server 的许可证状态，使用 LicenseStatus 指令。\n要运行此指令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此命令，虚拟专用桥不能运行。
CMD_LicenseList_Args		LicenseList


# LicenseStatus 命令
CMD_LicenseStatus			获取目前的 VPN Server 状态
CMD_LicenseStatus_Help		获取并显示当前 SoftEther VPN Server 的许可证状态。 \n显示 SoftEther VPN Server 目前产品版本名称，服务器 ID，产品许可证的有效期限，及可以利用的客户端连接许可证数和桥连接许可证数。\n\n要运行此指令，需要 VPN Server 管理员权限。\n此指令，虚拟专用桥不能运行。
CMD_LicenseStatus_Args		LicenseStatus

# SoftEther VPN 4.0 添加的 命令
# IPsecEnable 命令
CMD_IPsecEnable						启用或禁用 IPsec VPN Server 功能
CMD_IPsecEnable_Help				在 SoftEther VPN Server 上启用或禁用IPsec VPN Server 功能。\n如果您禁用了此功能，VPN Server 上的虚拟 HUB 将会接受从 L2TP 兼容的 PC，Mac OS X 和智能手机的远程 VPN 连接，同时也会接受 EtherIP 站点到站点的 VPN 连接。从智能手机上的 VPN 连接，如iPhone、iPad 和 Android, 和从 Mac OS X 和 Windows 上的本地 VPN Client 的连接也都会接受。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_IPsecEnable_Args				IPsecEnable [/L2TP:yes|no] [/L2TPRAW:yes|no] [/ETHERIP:yes|no] [/PSK:pre-shared-key] [/DEFAULTHUB:default_hub]
CMD_IPsecEnable_L2TP				启用或禁用 L2TP over IPsec 服务器功能。要接受来自 iPhone, iPad, Android, Windows 或者 Mac OS X 的 VPN 连接，请启用本选项。
CMD_IPsecEnable_L2TPRAW				启用或禁用 L2TP 服务器功能 (未加密的原始 L2TP).要接受特殊 VPN 客服端，请启用本选项。
CMD_IPsecEnable_ETHERIP				启用或禁用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec服务器功能(为站点到站点 VPN Server 功能). 兼容 EtherIP over IPsec 的路由器产品就可以连接到 VPN Server 上的虚拟 HUB ，并建成二层(以太网)网桥。
CMD_IPsecEnable_PSK					指定 IPsec 预共享密钥。IPsec 预共享密钥通常称为 "PSK" 或者"秘钥"。指定一个 8 位或者小于 8 位的密钥，并且将它分配给要连接到该 VPN Server 的用户。请注意：Google Android 4.0 有一个漏洞 bug，当预共享密钥是 10 位或以上时，会引发意外行为。介于这种情况，预共享密钥应该是 9 位或小于 9 位。
CMD_IPsecEnable_DEFAULTHUB			为防止遗漏用户名上的 HUB 名，请指定默认的虚拟 HUB。用户应该指定他们的用户名，如 "用户名@目标虚拟 HUB 名" 来连接此 L2TP 服务器。如果指定的虚拟 HUB 被遗漏，那么上述HUB将会作为目标被使用。
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TP			启用 L2TP over IPsec 服务器功能(yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TPRAW		启用原始 L2TP 服务器功能(yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_ETHERIP		启用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec服务器功能(yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_PSK			IPsec 的预共享密钥(推荐：最多 9 位)
CMD_IPsecEnable_Prompt_DEFAULTHUB	为避免在用户名中遗漏 HUB，请默认虚拟 HUB 。


# IPsecGet 命令
CMD_IPsecGet					获得当前IPsec VPN Server 设置
CMD_IPsecGet_Help				获得并显示在 SoftEther VPN Server 上的当前 IPsec VPN Server 设置。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_IPsecGet_Args				IPsecGet
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TP			L2TP over IPsec 服务器功能已启用
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TPRAW		原始 L2TP 服务器功能已启用
CMD_IPsecGet_PRINT_ETHERIP		EtherIP / L2TPv3 over IPsec 服务器功能已启用
CMD_IPsecGet_PRINT_PSK			IPsec 预共享密钥字符串
CMD_IPsecGet_PRINT_DEFAULTHUB	默认虚拟 HUB 名


# EtherIpClientAdd 命令
CMD_EtherIpClientAdd					添加新的 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 客户端设置来接受 EtherIP / L2TPv3 客户端设备
CMD_EtherIpClientAdd_Help				添加一个新的设置条目启用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 服务器功能来接受客户端设备。\n为了能够通过EtherIP / L2TPv3 over IPsec 服务器功能接受来自路由器的连接，您需要定义两者之间的关系表。这两者分别是表示客户端兼容EtherIP / L2TPv3 over IPsec 路由器的IPsec Phase 1 字符串和目标虚拟 HUB 的名称。\n在您使用 EtherIpClientAdd 命令添加了一个连接定义后，这个定义的连接设置将会被应用到， EtherIP / L2TPv3 over IPsec 客户端设备的接入请求会话中。\n用户名和密码条目必须要在虚拟 HUB 上注册。一个 EtherIP / L2TPv3 客户端会被认为它使用如上的用户信息的身份连接到虚拟 HUB 。n\n为执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_EtherIpClientAdd_Args				EtherIpClientAdd [ID] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_EtherIpClientAdd_[ID]				指定一个 ISAKMP Phase 1 ID。这个 ID 必须与 EtherIP / L2TPv3 客户端的ID配置完全相同。如果. EtherIP 客户端用 IP 地址作为Phase 1 ID，您可以指定像 ID 的字符类似的 IP 地址。如果您指定 '*' (星号),它将会是一个与任一不符合其他具体规则的客户端相符合的通配符。
CMD_EtherIpClientAdd_HUB				指定要连接的虚拟 HUB 名称。
CMD_EtherIpClientAdd_USERNAME			指定连接到目的虚拟 HUB 的用户名。
CMD_EtherIpClientAdd_PASSWORD			指定连接到目的虚拟 HUB 的密码。
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_ID			ISAKMP Phase 1 ID ('*' 是通配符): 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_HUB			虚拟 HUB 名
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_USERNAME	登录虚拟 HUB 的用户名
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_PASSWORD	登录虚拟 HUB 的密码


# EtherIpClientDelete 命令
CMD_EtherIpClientDelete				删除一个 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 客户端设置
CMD_EtherIpClientDelete_Help		本命令删除一个通过使用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 功能来接受 VPN Client 的条目。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_EtherIpClientDelete_Args		EtherIpClientDelete [ID]
CMD_EtherIpClientDelete_[ID]		指定一个要删除的 ISAKMP Phase 1 ID
CMD_EtherIpClientDelete_Prompt_ID	ISAKMP Phase 1 ID: 


# EtherIpClientList 命令
CMD_EtherIpClientList			获得当前 EtherIP / L2TPv3 客户端设备条目定义列表
CMD_EtherIpClientList_Help		这个命令会获得和显示通过 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 功能来接受 VPN Client 条目的列表。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_EtherIpClientList_Args		EtherIpClientList


# OpenVpnMakeConfig 命令
CMD_OpenVpnMakeConfig					生成 OpenVPN Client 样本设置文件
CMD_OpenVpnMakeConfig_Help				原来，OpenVPN Client 会要求用户手写很难的配置文件。本工具可以帮助您创建一个有用的配置样本。你所需要生成的 OpenVPN Client 配置文件就是运行此命令。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_OpenVpnMakeConfig_Args				OpenVpnMakeConfig [ZIP_FileName]
CMD_OpenVpnMakeConfig_[ZIP_FileName]	指定以 ZIP 压缩格式保存的输出文件。如果没指定文件后缀，那么".zip" 后缀就会被添加在文件名上。
CMD_OpenVpnMakeConfig_Prompt_ZIP		设置文件夹的输出文件名。(ZIP 压缩文件): 
CMD_OpenVpnMakeConfig_OK				样本设置文件被保存为 "%s"。您可以解压此文件以获取设置文件。\n
CMD_OpenVpnMakeConfig_ERROR				本样本设置文件不能保存为 "%s"。该文件名无效。\n


# ServerCertRegenerate 命令
CMD_ServerCertRegenerate	生成一个新的带有指定 CN (Common Name) 的自签名证书，并且在 VPN Server 上注册。
CMD_ServerCertRegenerate_Help	您可以使用此命令，将当前 VPN Server 上的证书替换成一个新的、有 CN (Common Name) 值字段的、自签字证书。n\n此命令在您想使用 Microsoft SSTP VPN 克隆服务器功能时很方便。因为在 VPN Server 上 SSL 证书的 CN 值必须要与 SSTP VPN Client 指定的主机名吻合。\n\n本命令会删除 VPN Server 上现有的 SSL 证书。这要求事先使用 ServerKeyGet 命令备份当前的 SSL 证书和密钥。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。\n以集群成员运行的 VPN Server 的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_ServerCertRegenerate_Args	ServerCertRegenerate [CN]
CMD_ServerCertRegenerate_[CN]	指定一个新证书要使用的 Common Name(CN)
CMD_ServerCertRegenerate_Prompt_CN	Common Name(CN)值：


# VpnOverIcmpDnsEnable 命令
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable  				启用/禁用 VPN over ICMP / VPN over DNS服务器功能
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Help			即使有防火墙或者有屏蔽TCP/IP通信的路由器，您也可以只用 ICMP 或者 DNS 数据包建立一个 VPN 。您需要事先启用如下功能。\n\n注意：本功能仅在紧急情况下使用。它在有防火墙或者路由器被错误配置屏蔽 TCP/IP 时,并且 ICMP 和 DNS 都没有被屏蔽的情况下可使用。它不是为长期稳定使用的。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Args			VpnOverIcmpDnsEnable [/ICMP:yes|no] [/DNS:yes|no]
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_ICMP			指定 "yes"，启用 VPN over ICMP 服务器。指定 "no"，禁用。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_DNS			指定 "yes"，启用 VPN over DNS服务器。指定 "no"，禁用。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_ICMP	启用 VPN over ICMP服务器 (yes/no): 
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_DNS		启用 VPN over DNS服务器 (yes/no): 

# VpnOverIcmpDnsGet 命令
CMD_VpnOverIcmpDnsGet		获取 VPN over ICMP / VPN over DNS 功能的当前设置
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Help	获得并显示 VPN over ICMP / VPN over DNS 功能的当前状态。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Args			VpnOverIcmpDnsGet
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_ICMP	VPN over ICMP 服务器已开启
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_DNS		VPN over DNS 服务器已禁用


# DynamicDnsGetStatus 命令
CMD_DynamicDnsGetStatus					显示动态 DNS 功能的当前状态
CMD_DynamicDnsGetStatus_Help			获得并显示动态 DNS 功能的当前状态。\n\n动态 DNS 会为本 VPN Server 分配一个唯一的和永久的 DNS 主机名。您可以在设置 VPN Client 和 VPN Bridge 时使用该主机名指定的 VPN Server。您不必注册并且保存域名。\n同时，如果您的 ISP 分派给您一个动态(不稳定) IP 地址，您的动态 DNS 主机名相应的 IP 地址也将会自动改变。它使您只用动态 IP 地址就可以保持 VPN Server 的运行。\r\n因此，您再也不需要为了维持静态全球 IP 地址，每月花费费用了。\n[注意]\n要禁止动态 DNS 功能，修改 VPN Server 和配置文件。\r\n\r\n"declare root" 指令有"declare DDnsClient"指令。在本指令中，那你可以从错误到正确切换"bool disable"，并重启 VPN Server ，这样，动态 DNS 功能就禁用了。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。
CMD_DynamicDnsGetStatus_Args			DynamicDnsGetStatus
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_FQDN		分配的动态 DNS 主机名 (FQDN)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_HOSTNAME	分配的动态 DNS 主机名 (主机名)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_SUFFIX	DNS 后缀
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv4		全球 IPv4 地址
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv6		全球 IPv6 地址


# DynamicDnsSetHostname 命令
CMD_DynamicDnsSetHostname					设置动态 DNS 主机名
CMD_DynamicDnsSetHostname_Help				您可以用本命令更改动态 DNS 功能分配的主机名。当前分配的主机名可以通过使用 DynamicDnsGetStatus 命令来显示。\n\n动态 DNS 为 VPN Server 分配了一个唯一的和永久的 DNS 主机名。您可以在设置 VPN Client 和 VPN Bridge 时使用该主机名指定的 VPN Server。您不必注册并且保存域名。\n同时，如果您的 ISP 分派给您一个动态(不稳定) IP 地址，您的动态 DNS 主机名相应的 IP 地址也将会自动改变。它使您只用动态 IP 地址就可以保持 VPN Server 的运行。\r\n因此，您再也不需要为了维持静态全球 IP 地址，每月花费费用了。\n[注意]\n要禁止动态 DNS 功能，修改 VPN Server 和配置文件。\r\n\r\n"declare root" 指令有"declare DDnsClient"指令。在本指令中，那你可以从错误到正确切换"bool disable"，并重启 VPN Server，这样，动态 DNS 功能就禁用了。\n\n要执行此命令，您必须具有 VPN Server 管理员权限。\n该命令在 VPN Bridge 上不能运行。
CMD_DynamicDnsSetHostname_Args				DynamicDnsSetHostname [hostname]
CMD_DynamicDnsSetHostname_[hostname]		指定新的主机名，主机名长度最短3个字母，最长为 31 个字母。仅限数字和字母。
CMD_DynamicDnsSetHostname_Prompt_hostname	Dynamic 动态 DNS 主机名 (3 – 31 个字母): 


# VpnAzureGetStatus command
CMD_VpnAzureGetStatus			显示 VPN Azure 功能的当前状态
CMD_VpnAzureGetStatus_Help		获取和显示 VPN Azure 功能的当前状态。\n\nVPN Azure 可以更容易地从你家里的计算机到你办公室的计算机建立一个VPN会话。当一个 VPN 连接建立了，您可以访问您公司专用网络上的任何其他服务器。在办公室的计算机（VPN 服务器）上，你并不需要一个全球 IP 地址。它可以在防火墙或 NAT 后面工作。无需网络管理员的配置。您可以在您的家用电脑使用 Windows 内置的 SSTP VPN 客户端。\nVPN Azure 是一个云 VPN 服务由 SoftEther 公司经营。VPN Azure 是免费的，可提供给任何人。访问 http://www.vpnazure.net/ 查看详细信息和如何使用的说明。\n\nVPN Azure 主机名与动态 DNS 设置的主机名相同，但改变的域名后缀为“vpnazure.net”。要改变主机名使用 DynamicDnsSetHostname 命令。\n\n要执行此命令，你必须具有VPN 服务器管理员权限。\n此命令不能在 VPN 网桥上运行。\n以集群成员运行的 VPN 服务器的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_VpnAzureGetStatus_Args		VpnAzureGetStatus
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_ENABLED		VPN Azure 功能已启用
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_CONNECTED	至 VPN Azure 云服务器的连接建立
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_HOSTNAME	在 VPN Azure 服务上的本 VPN 服务器的主机名


# VpnAzureSetEnable command
CMD_VpnAzureSetEnable			启用/禁用 VPN Azure 功能
CMD_VpnAzureSetEnable_Help		启用或禁用 VPN Azure 功能。\n\nVPN Azure 可以更容易地从你家里的计算机到你办公室的计算机建立一个 VPN 会话。当一个 VPN 连接建立了，您可以访问您公司专用网络上的任何其他服务器。\n在办公室的计算机（VPN 服务器）上，你并不需要一个全球 IP 地址。它可以在防火墙或 NAT 后面工作。无需网络管理员的配置。您可以在您的家用电脑使用 Windows 内置的 SSTP VPN 客户端。\nVPN Azure 是一个云 VPN 服务由 SoftEther 公司经营。VPN Azure 是免费的，可提供给任何人。访问 http://www.vpnazure.net/ 查看详细信息和如何使用的说明。\n\nVPN Azure 主机名与动态 DNS 设置的主机名相同，但改变的域名后缀为“vpnazure.net”。要改变主机名使用 DynamicDnsSetHostname 命令。\n\n要执行此命令，你必须具有 VPN 服务器管理员权限。\n此命令不能在 VPN 网桥上运行。\n以集群成员运行的 VPN 服务器的虚拟 HUB 不能执行此命令。
CMD_VpnAzureSetEnable_Args		VpnAzureSetEnable [yes|no]
CMD_VpnAzureSetEnable_[yes|no]	指定“yes”，启用 VPN Azure。“no”禁用它。
CMD_VpnAzureSetEnable_PROMPT	启用 VPN Azure (yes/no): 



#######################################################
#                                                     #
#在这里往下是 VPN Client 用的管理命令                 #
#                                                     #
#######################################################


# VersionGet 命令
CMD_VersionGet				获取 VPN 客户服务的版本信息
CMD_VersionGet_Help			获取目前管理的 VPN 客户服务程序的版本信息。
CMD_VersionGet_Args			VersionGet
CMD_VersionGet_1			产品名
CMD_VersionGet_2			版本信息
CMD_VersionGet_3			建设信息
CMD_VersionGet_4			进程 ID
CMD_VersionGet_5			操作系统类型


# PasswordSet 命令
CMD_PasswordSet				为连接到 VPN 客户服务的密码的设定
CMD_PasswordSet_Help		对 VPN Client 服务，从命令行管理工具及 VPN Client 经理来进行连接控制时，可以要求输入密码。使用此指令，可以设置要求输入的密码。\n以只对从远程 (本地主机以外的电脑) 进行操作时要求其输入密码。
CMD_PasswordSet_Args		PasswordSet [password] [/REMOTEONLY:yes|no]
CMD_PasswordSet_[password]	指定要设置的密码。如指定为 "none"，可以删除密码的设置。
CMD_PasswordSet_REMOTEONLY	如果指定 "yes"，只对从远程 (本地主机以外的电脑) 进行操作时要求其输入密码，从本地主机连接时，不要求密码。如果省略此参数，则视为 "no"。


# PasswordGet 命令
CMD_PasswordGet				获取为连接到 VPN 客户服务的密码的设定
CMD_PasswordGet_Help		对 VPN Client 服务，从命令行管理工具及 VPN Client 经理来进行连接控制时，获取是否要求输入密码的设置。\n而且，对于要求密码的情况下，获取是否设置只对从远程 (本地主机以外的电脑) 进行操作的情况要求输入密码。
CMD_PasswordGet_Args		PasswordGet
CMD_PasswordGet_1			设置密码
CMD_PasswordGet_2			只需要远程连接时使用密码


# CertList 命令
CMD_CertList				获取信任的证明机构的证书列表
CMD_CertList_Help			VPN Client 管理信用的证明机构的证书列表。已注册的证明机构证书的注册列表，用来进行连接 VPN Server 时的验证服务器证书。
CMD_CertList_Args			CertList


# CertAdd 命令
CMD_CertAdd					添加信任的证明机构的证书
CMD_CertAdd_Help			向 VPN Client 信任的证明机构的证书列表添加新证书。已注册的证明机构证书的注册列表，用来进行连接 VPN Server 时的验证服务器证书。\n要获取当前的证书列表，使用 CertList 指令。\n要添加证书，该证书需要保存为 X.509 格式的文件。
CMD_CertAdd_Args			CertAdd [path]
CMD_CertAdd_[path]			指定要注册的 X.509 证书的文件名。


# CertDelete 命令
CMD_CertDelete				删除信任的证明机构的证书
CMD_CertDelete_Help			从 VPN Client 信任的证明机构的证书列表中删除现有的证书。\n要获取当前的证书列表，使用 CertList 命令。
CMD_CertDelete_Args			CertDelete [id]
CMD_CertDelete_[id]			指定要删除的证书的 ID。


# CertGet 命令
CMD_CertGet					获得新任的证明机构的证书
CMD_CertGet_Help			获取 VPN Client 信任的证明机构的证书列表中的现有证书，以 X.509 格式文件保存。
CMD_CertGet_Args			CertGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CertGet_[id]			指定要获取的证书 ID。
CMD_CertGet_SAVECERT		指定获取到的证书的保存文件名。


# SecureList 命令
CMD_SecureList				获取可用的智能卡种类列表
CMD_SecureList_Help			VPN Client 显示的被支持的智能卡类型的列表。\n智能卡类型的列表，目前的计算机上被安装驱动程序，且显示以 VPN 软件支持的设备列表。\n\n如果没有显示目前使用的智能卡型，或许可以通过更新 VPN 软件至新的版本来使用。
CMD_SecureList_Args			SecureList


# SecureSelect 命令
CMD_SecureSelect			选择要使用的智能卡种类
CMD_SecureSelect_Help		选择 VPN 客户使用的智能卡类型。\n可以使用的智能卡种类列表，可用 SecureList 指令获取。
CMD_SecureSelect_Args		SecureSelect [id]
CMD_SecureSelect_[id]		指定智能卡种类的 ID。
CMD_SecureSelect_PROMPT_ID	使用的智能卡种类的 ID: 


# SecureGet 命令
CMD_SecureGet				获取使用的智能卡种类的 ID
CMD_SecureGet_Help			获取为当前 VPN 客户的使用而设置的智能卡种类的 ID。通过基于此 ID 上的 SecureList 指令的结果，可以获取当前选择的智能卡类型。\n如果当前的智能卡没有被选择，ID 显示是 0。
CMD_SecureGet_Args			SecureGet
CMD_SecureGet_Print			当前选择的智能卡 ID 是 %u。
CMD_SecureGet_NoPrint		智能卡目前没有被选择。


# NicCreate 命令
CMD_NicCreate				新的虚拟 LAN 卡的创建
CMD_NicCreate_Help			将新的虚拟 LAN 卡添加到系统。可以对虚拟 LAN 卡任意命名。\n然而，给虚拟 LAN 卡命名时只能使用英文字母数字，Windows 2000 以上的系统最大可设置 31 个字符，Windows 98，98 SE 和 ME 系统最大可设置 4 个字符。\n调用了 NicCreate 指令时，VPN Client 运行的操作系统，将被安装新的虚拟 LAN 卡设备驱动程序。\n在此情况下，操作系统可能会显示对话框，确认是否要安装设备驱动程序。
CMD_NicCreate_Args			NicCreate [name]
CMD_NicCreate_[name]		指定虚拟 LAN 卡名。
CMD_NicCreate_PROMPT_NAME	虚拟 LAN 卡名: 


# NicDelete 命令
CMD_NicDelete				删除虚拟 LAN 卡
CMD_NicDelete_Help			从系统中删除现有的虚拟 LAN 卡。\n当从系统中删除虚拟 LAN 卡，使用此虚拟 LAN 卡的连接将被中断。\n而且，位使用被删除的虚拟 LAN 卡而设置的连接设置，自动更改设置为使用别的虚拟 LAN 卡。\n当 VPN 客户运行 Windows 2000 以上的操纵系统时，此指令可以被使用。
CMD_NicDelete_Args			NicDelete [name]
CMD_NicDelete_[name]		指定的虚拟 LAN 卡名


# NicUpgrade 命令
CMD_NicUpgrade				升级虚拟 LAN 卡设备驱动
CMD_NicUpgrade_Help			如果现有的虚拟 LAN 卡的设备驱动程序版本太旧，在当前正在运行的 VPN Client 升级到同包附带的最新的设备驱动程序。即使不进行升级，也要重新安装设备驱动程序。\n操作系统可能会显示对话框，确认是否要安装设备驱动程序。\n此指令，在 VPN Client 正运行 Windows 2000 以上的操作系统时能够使用。
CMD_NicUpgrade_Args			NicUpgrade [name]
CMD_NicUpgrade_[name]		指定的虚拟 LAN 卡名


# NicGetSetting 命令
CMD_NicGetSetting			获取虚拟 LAN 卡的设置
CMD_NicGetSetting_Help		获取现有的虚拟 LAN 卡的 MAC 地址设置。\n当 VPN 客户运行 Windows 2000 以上的操纵系统时，此指令可以被使用。
CMD_NicGetSetting_Args		NicGetSetting [name]
CMD_NicGetSetting_[name]	指定虚拟 LAN 卡名
CMD_NicGetSetting_1			设备名称
CMD_NicGetSetting_2			状态
CMD_NicGetSetting_3			MAC 地址
CMD_NicGetSetting_4			版本
CMD_NicGetSetting_5			驱动程序文件名
CMD_NicGetSetting_6			GUID


# NicSetSetting 命令
CMD_NicSetSetting			更改虚拟 LAN 卡设置
CMD_NicSetSetting_Help		更改现有的虚拟 LAN 卡的 MAC 地址设置。一旦启动该指令，目前运行中的虚拟 LAN 卡设备驱动将被重新启动。\n当 VPN 客户运行 Windows 2000 以上的操纵系统时，此指令可以被使用。
CMD_NicSetSetting_Args		NicSetSetting [name] [/MAC:mac]
CMD_NicSetSetting_[name]	指定虚拟 LAN 卡名
CMD_NicSetSetting_MAC		指定要设置的 MAC 地址。\nMAC 地址请用 6 字节十六进制字符串指定。\n例如: 00:AC:01:23:45:67 或 00-AC-01-23-45-67
CMD_NicSetSetting_PROMPT_MAC	配置 MAC 地址: 


# NicEnable 命令
CMD_NicEnable				启用虚拟 LAN 卡
CMD_NicEnable_Help			启动现有的被禁用的虚拟 LAN 卡。\n当 VPN 客户运行 Windows 2000 以上的操纵系统时，此指令可以被使用。
CMD_NicEnable_Args			NicEnable [name]
CMD_NicEnable_[name]		指定虚拟 LAN 卡的名称。


# NicDisable 命令
CMD_NicDisable				禁用虚拟 LAN 卡
CMD_NicDisable_Help			禁用现有的正使用的虚拟 LAN 卡。\n当 VPN 客户运行 Windows 2000 以上的操纵系统时，此指令可以被使用。
CMD_NicDisable_Args			NicDisable [name]
CMD_NicDisable_[name]		指定虚拟 LAN 卡的名称。


# NicList 命令
CMD_NicList					获取虚拟 LAN 卡列表
CMD_NicList_Help			获取在当前系统注册的虚拟 LAN 卡列表
CMD_NicList_Args			NicList


# AccountList 命令
CMD_AccountList				获取连接设置列表
CMD_AccountList_Help		获取登录到 VPN Client 的连接设置列表
CMD_AccountList_Args		AccountList


# AccountCreate 命令
CMD_AccountCreate			创建新的连接设置
CMD_AccountCreate_Help		在 VPN Client 创建新的连接设置。\n要创建连接设置，作为初始参数需要指定加在连接设置名称和连接终端的服务器，及连接终端的虚拟 HUB，用户名上使用的虚拟 LAN 卡名。创建了新的连接设置时，用户认证的类型被初始设置为 [匿名认证]，代理服务器的设置和服务器证书的检查选项不被设置。若要更改这些设置和其他的详细设置，创建连接设置后，使用以 "Account" 名字开始的其他指令。
CMD_AccountCreate_Args		AccountCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountCreate_[name]	指定要创建的连接设置名
CMD_AccountCreate_SERVER	以 [主机名:端口号] 的形式指定终端 VPN Server 的主机名，端口号。可以通过 IP 地址进行指定。
CMD_AccountCreate_HUB		在终端 VPN Server 上指定虚拟 HUB。
CMD_AccountCreate_USERNAME	指定在连接到终端 VPN Server 时用于用户认证的用户名。
CMD_AccountCreate_NICNAME	指定用于连接的虚拟 LAN 卡名。
CMD_AccountCreate_Prompt_Name	连接设置名: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Server	终端 VPN Server 主机名和端口号: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Hub	终端虚拟 HUB 名称: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Username	连接用户名: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Nicname	使用虚拟 LAN 卡名称: 


# AccountSet 命令
CMD_AccountSet				设定连接设置连接终端
CMD_AccountSet_Help			设置注册在 VPN 客户的连接设置的终端 VPN Server 主机名和端口号，虚拟 HUB 名，及用于连接的用户名，加在其上使用的虚拟 LAN 卡名。
CMD_AccountSet_Args			AccountSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_AccountSet_[name]		指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountSet_SERVER		以 [主机名:端口号] 的形式指定终端 VPN Server 的主机名，端口号。可以通过 IP 地址进行指定。
CMD_AccountSet_HUB			指定终端的 VPN Server 上的虚拟 HUB。


# AccountGet 命令
CMD_AccountGet				取得连接设置的设置
CMD_AccountGet_Help			获取注册到 VPN Client 的连接设置的连接设置内容。\n而且，要改变连接设置的连接设置内容，在创建连接设置后使用其他的以 "Account" 名开始的的指令。
CMD_AccountGet_Args			AccountGet [name]
CMD_AccountGet_[name]		指定要获取的连接设置名。


# AccountDelete 命令
CMD_AccountDelete			删除连接设置
CMD_AccountDelete_Help		删除注册到 VPN Client 的连接设置。如果指定的连接设置处于在线状态，将会自动断开连接并删除。
CMD_AccountDelete_Args		AccountDelete [name]
CMD_AccountDelete_[name]	指定要删除的连接设置名。


# AccountUsernameSet 命令
CMD_AccountUsernameSet		设置用于连接的连接设置的用户名
CMD_AccountUsernameSet_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，且其连接设置连接到 VPN Server 上时，指定需要进行用户认证的用户名。\n而且，在一些情况下有必要指定用户认证的种类和需要的参数。要更改这些信息，可以使用如下指令: AccountAnonymousSet, AccountPasswordSet, AccountCertSet 和 AccountSecureCertSet。
CMD_AccountUsernameSet_Args	AccountUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_AccountUsernameSet_[name]	指定更改设置的连接设置名。
CMD_AccountUsernameSet_USERNAME	指定连接设置连接到 VPN Server 上时需要进行用户认证的用户名。
CMD_AccountUsername_Notice	这种连接设置的认证方法，目前被设置为密码认证。更改用户名后，必须使用 AccountPasswordSet 指令重新设定。


# AccountAnonymousSet 命令
CMD_AccountAnonymousSet		设定连接设置的用户认证种类为匿名认证
CMD_AccountAnonymousSet_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，把其连接设置连接到 VPN Server 上时的用户认证方法，设置为 [匿名认证]。
CMD_AccountAnonymousSet_Args	AccountAnonymousSet [name]
CMD_AccountAnonymousSet_[name]	指定更改设置的连接设置名。


# AccountPasswordSet 命令
CMD_AccountPasswordSet		设定连接设置的用户证类型为密码认证
CMD_AccountPasswordSet_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，把其连接设置连接到 VPN Server 上时的用户认证方法，设置为 [密码认证]。指定 [标准密码认证] 和 [RADIUS 或 NT 域认证] 作为密码认证种类。
CMD_AccountPasswordSet_Args	AccountPasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_AccountPasswordSet_[name]	指定更改设置的连接设置名。
CMD_AccountPasswordSet_PASSWORD	指定密码认证使用的密码。如果不指定，将显示输入密码的提示。
CMD_AccountPasswordSet_TYPE	作为密码认证类型，指定 "standard" (标准密码认证) 或 "radius" (RADIUS 或 NT 域认证) 的二者之一。
CMD_AccountPasswordSet_Prompt_Type	指定 standard 或 radius: 
CMD_AccountPasswordSet_Type_Invalid	standard 或 radius 的指定是不正确的。


# AccountCertSet 命令
CMD_AccountCertSet			设置连接设置的用户认证类型为用户证书认证
CMD_AccountCertSet_Help		指定注册到 VPN Client 的连接设置，把其连接设置连接到 VPN Server 上时的用户认证方法，设置为 [用户证书认证]。作为该证书，必须指定证书文件为 X.509 格式且私钥文件是 Base 64 编码。
CMD_AccountCertSet_Args		AccountCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_AccountCertSet_[name]	指定要更改设置的连接设置名
CMD_AccountCertSet_LOADCERT	指定以证书认证提交的 X.509 格式证书的文件名。
CMD_AccountCertSet_LOADKEY	指定以对应证书的 Base 64 格式的编码私钥文件名。


# AccountCertGet 命令
CMD_AccountCertGet			获取用于连接设置的客户端证书
CMD_AccountCertGet_Help		当指定注册到 VPN Client 的连接设置，其连接设置使用使用客户证书认证时，获取作为客户证书提出的证书，并保存该证书文件为 X.509 格式。
CMD_AccountCertGet_Args		AccountCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_AccountCertGet_[name]	指定要获取设置的连接设置名。
CMD_AccountCertGet_SAVECERT	指定以 X.509 格式保存获取的证书的文件名。


# AccountEncryptEnable 命令
CMD_AccountEncryptEnable	启用连接设置进行通信的加密
CMD_AccountEncryptEnable_Help	当指定注册到 VPN Client 的连接设置，且其连接设置与 VPN Server 间进行 VPN 连接通信时，将与 VPN Server 间的通信内容以 SSL 设置为加密。\n通常，将与 VPN Server 间的通信以 SSL 加密，是防止信息的窃听和篡改。也可以禁用加密。当禁用加密时，通信量将扩大但是通信数据将以纯文本格式在网络上传输。
CMD_AccountEncryptEnable_Args	AccountEncryptEnable [name]
CMD_AccountEncryptEnable_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountEncryptDisable 命令
CMD_AccountEncryptDisable	禁用连接设置进行通信时的加密
CMD_AccountEncryptDisable_Help	当指定注册到 VPN Client 的连接设置，且其连接设置与 VPN Server 间进行 VPN 连接通信时，将与 VPN Server 间的通信内容以 SSL 设置为不加密。\n通常，将与 VPN Server 间的通信以 SSL 加密，是防止信息的窃听和篡改。也可以禁用加密。当禁用加密时，通信量将扩大但是通信数据将以纯文本格式在网络上传输。
CMD_AccountEncryptDisable_Args	AccountEncryptDisable [name]
CMD_AccountEncryptDisable_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountCompressEnable 命令
CMD_AccountCompressEnable	启用连接设置进行通信时的数据压缩
CMD_AccountCompressEnable_Help	当指定注册到 VPN Client 的连接设置，且其连接设置与 VPN Server 间进行 VPN 连接通信时，将与 VPN Server 间的通信内容设置为压缩。\n最大可以进行约 80% 的压缩。但是，压缩会使客户端及服务器双方的 CPU 产生较高的负荷。当线路速度为约 10 Mbps 以上时，压缩可能会降低吞吐量，产生反面效果。
CMD_AccountCompressEnable_Args	AccountCompressEnable [name]
CMD_AccountCompressEnable_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountCompressDisable 命令
CMD_AccountCompressDisable	禁用连接设置进行通信时的数据压缩
CMD_AccountCompressDisable_Help	当指定注册到 VPN Client 的连接设置，且其连接设置与 VPN Server 间进行 VPN 连接通信时，将与 VPN Server 间的通信内容设置为不压缩。
CMD_AccountCompressDisable_Args	AccountCompressDisable [name]
CMD_AccountCompressDisable_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountHttpHeader* commands
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Name	Value name (part before the colon): 
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Data	Value data (part after the colon): 


# AccountHttpHeaderAdd command
CMD_AccountHttpHeaderAdd	Add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Help	Use this to add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Args	AccountHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_AccountHttpHeaderAdd_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).
CMD_AccountHttpHeaderAdd_DATA	Specify the data of the custom value (the part after the colon character).


# AccountHttpHeaderDelete command
CMD_AccountHttpHeaderDelete	Delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Help	Use this to delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Args	AccountHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_AccountHttpHeaderDelete_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).


# AccountHttpHeaderGet command
CMD_AccountHttpHeaderGet	Get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderGet_Help	Use this to get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderGet_Args	AccountHttpHeaderGet [name]
CMD_AccountHttpHeaderGet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to get.


# AccountProxyNone 命令
CMD_AccountProxyNone		将连接设置的连接方法直接设置为 TCP/IP 连接
CMD_AccountProxyNone_Help	当指定注册到 VPN Client 的连接设置，将其连接设置与 VPN Server 间进行 VPN 连接时使用的连接方法设置为 [直接 TCP/IP连接]，不通过代理服务器。
CMD_AccountProxyNone_Args	AccountProxyNone [name]
CMD_AccountProxyNone_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountProxyHttp 命令
CMD_AccountProxyHttp		将连接设置的连接方法设置为通过 HTTP 代理服务器连接
CMD_AccountProxyHttp_Help	当指定注册到 VPN Client 的连接设置，将其连接设置与 VPN Server 间进行 VPN 连接时使用的连接方法设置为 [通过 HTTP 代理服务器连接]，指定将通过的 HTTP 代理服务器的主机名和端口号，用户名和密码 (如果需要)。\n通过 HTTP 代理服务器，必须对应因进行 HTTPS 通信的 CONNECT 方法。
CMD_AccountProxyHttp_Args	AccountProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxyHttp_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountProxyHttp_SERVER	以 [主机名:端口号] 的形式，指定通过 HTTP 代理服务器的主机名或 IP 地址和端口号。
CMD_AccountProxyHttp_USERNAME	如果因为连接通过 HTTP 代理服务器而需要用户认证时，指定用户名。与此同时也指定 /PASSWORD 参数。/USERNAME 和 /PASSWORD 参数没有被指定时，不设置用户身份验证数据。
CMD_AccountProxyHttp_PASSWORD	如果因为连接通过 HTTP 代理服务器而需要用户认证时，指定密码。与 /USERNAME 参数一起指定。
CMD_AccountProxyHttp_Prompt_Server	代理服务器主机名和端口号: 


# AccountProxySocks 命令
CMD_AccountProxySocks		将连接设置的连接方法设置为通过 SOCKS4 代理服务器连接
CMD_AccountProxySocks_Help	当指定注册到 VPN Client 的连接设置，将其连接设置与 VPN Server 间进行 VPN 连接时使用的连接方法设置为 [通过 SOCKS4 服务器连接]，并指定要通过的 SOCKS4 代理服务器的主机名和端口号，用户名和密码 (如果需要)。
CMD_AccountProxySocks_Args	AccountProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountProxySocks_SERVER	以 [主机名:端口号] 形式，指定要通过的 SOCKS4 代理服务器主机名或 IP 地址和端口号。
CMD_AccountProxySocks_USERNAME	如果因为连接通过 SOCKS4 代理服务器而需要用户认证时，指定用户名。与此同时也指定 /PASSWORD 参数。/USERNAME 和 /PASSWORD 参数没有被指定时，不设置用户身份验证数据。
CMD_AccountProxySocks_PASSWORD	如果因为连接通过 SOCKS4 代理服务器而需要用户认证时，指定密码。与 /USERNAME 参数一起指定。


# AccountProxySocks5 命令
CMD_AccountProxySocks5		将连接设置的连接方法设置为通过 SOCKS5 代理服务器连接
CMD_AccountProxySocks5_Help	当指定注册到 VPN Client 的连接设置，将其连接设置与 VPN Server 间进行 VPN 连接时使用的连接方法设置为 [通过 SOCKS5 服务器连接]，并指定要通过的 SOCKS5 代理服务器的主机名和端口号，用户名和密码 (如果需要)。
CMD_AccountProxySocks5_Args	AccountProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks5_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountProxySocks5_SERVER	以 [主机名:端口号] 形式，指定要通过的 SOCKS5 代理服务器主机名或 IP 地址和端口号。
CMD_AccountProxySocks5_USERNAME	如果因为连接通过 SOCKS5 代理服务器而需要用户认证时，指定用户名。与此同时也指定 /PASSWORD 参数。/USERNAME 和 /PASSWORD 参数没有被指定时，不设置用户身份验证数据。
CMD_AccountProxySocks5_PASSWORD	如果因为连接通过 SOCKS5 代理服务器而需要用户认证时，指定密码。与 /USERNAME 参数一起指定。


# AccountServerCertEnable 命令
CMD_AccountServerCertEnable	启用连接设置服务器证书验证选项
CMD_AccountServerCertEnable_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，其连接设置连接到 VPN Server 时，启动检查连接终端的 VPN Server 提交的 SSL 证书是否可信的选项。\n如果启用此选项，可以预先将连接目标服务器的 SSL 证书以 AccountServerCertSet 指令保存在连接设置的设置内，或建议将服务器的 SSL 证书签名了的根证书，以 CertAdd 指令注册到虚拟 HUB 信任的证明机构的证书列表中。如果没有注册，初次连接时可能会显示确认信息。\n验证连接设置的服务器证书的选项处于启动状态，连接了的 VPN Server 的证书不可信时，立即解除连接，反复重试。
CMD_AccountServerCertEnable_Args	AccountServerCertEnable [name]
CMD_AccountServerCertEnable_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountServerCertDisable 命令
CMD_AccountServerCertDisable	禁用连接设置服务器证书验证选项
CMD_AccountServerCertDisable_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，其连接设置与 VPN Server 连接时，禁止检验由目标 VPN Server 提供的 SSL 证明书是否可信的选项。
CMD_AccountServerCertDisable_Args	AccountServerCertDisable [name]
CMD_AccountServerCertDisable_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountRetryOnServerCertEnable command
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable	Enable VPN connection retry if server certificate is untrusted
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to enable the option to retry connection if Server certificate cannot be trusted.
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Args	AccountRetryOnServerCertEnable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountRetryOnServerCertDisable command
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable	Disable VPN connection retry if server certificate is invalid
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to disable the option to retry connection if Server certificate cannot be trusted.
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Args	AccountRetryOnServerCertDisable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountDefaultCAEnable 命令
CMD_AccountDefaultCAEnable	        启用信任系统证书存储选项
CMD_AccountDefaultCAEnable_Help	    当启用服务器证书验证时，使用此选项来启用信任系统证书存储的证书。\n如果禁用服务器证书验证，则此选项不执行任何操作。
CMD_AccountDefaultCAEnable_Args	    AccountDefaultCAEnable [name]
CMD_AccountDefaultCAEnable_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountDefaultCADisable 命令
CMD_AccountDefaultCADisable         禁用信任系统证书存储选项
CMD_AccountDefaultCADisable_Help    当启用服务器证书验证时，使用此选项来禁用信任系统证书存储的证书。\n如果禁用服务器证书验证，则此选项不执行任何操作。
CMD_AccountDefaultCADisable_Args	AccountDefaultCADisable [name]
CMD_AccountDefaultCADisable_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountServerCertSet 命令
CMD_AccountServerCertSet	设置连接设置的服务器固有证明书
CMD_AccountServerCertSet_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，其连接设置连接到 VPN Server 时，预先注册与连接目标的 VPN Server 提交的 SSL 证书相同的证书。\n如果启动了连接设置的服务器证书验证选项，可以预先将连接目标服务器的 SSL 证书以此指令保存在连接设置的设置内，或需要将服务器的 SSL 证书签名了的根证书，以 CAAdd 指令注册到虚拟 HUB 信任的证明机构的证书列表中。\n验证连接设置的服务器证书的选项处于启动状态，连接了的 VPN Server 的证书不可信时，立即解除连接，反复重试。
CMD_AccountServerCertSet_Args	AccountServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_AccountServerCertSet_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountServerCertSet_LOADCERT	指定以 X.509 证书格式保存的设置服务器固有证书的证书文件名。


# AccountServerCertDelete 命令
CMD_AccountServerCertDelete	删除连接设置的服务器固有证书
CMD_AccountServerCertDelete_Help	指定注册到到 VPN Client 的连接设置，且其连接设置注册了服务器固有证书时，删除证书。
CMD_AccountServerCertDelete_Args	AccountServerCertDelete [name]
CMD_AccountServerCertDelete_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountServerCertGet 命令
CMD_AccountServerCertGet	获取连接设置的服务器固有证明书
CMD_AccountServerCertGet_Help	指定注册到到 VPN Client 的连接设置，且其连接设置注册了服务器固有证书时，获取该证书并以 X.509 格式保存证明书文件。
CMD_AccountServerCertGet_Args	AccountServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_AccountServerCertGet_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountServerCertGet_SAVECERT	指定以 X.509 证书格式保存的服务器固有证书的证书文件名。


# AccountDetailSet 命令
CMD_AccountDetailSet		设置接续设置的高级通信设置
CMD_AccountDetailSet_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，并定制其连接设置与 VPN Server 通信时使用的 VPN 协议的通信设置。
CMD_AccountDetailSet_Args	AccountDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:additional_interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/BRIDGE:yes|no] [/MONITOR:yes|no] [/NOTRACK:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_AccountDetailSet_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountDetailSet_MAXTCP	VPN 通信使用的 TCP 连接数，指定从 1 到 32 的整数。在与 VPN Server 之间的 VPN 通信会话上的数据传送，通过使用多个 TCP 连接，可以提高通信速度。\n注意: 如果连接服务器的线路是高速线路时，建议 8 个左右，如果是拨号等低速线路时，建议 1 个。
CMD_AccountDetailSet_INTERVAL	建立多个 TCP 连接进行 VPN 通信时，以秒为单位指定每个 TCP 连接的建立间隔。规定值为 1 秒。
CMD_AccountDetailSet_TTL	如果设置的每个 TCP 连接的寿命时，从 TCP 连接的建立到断开的寿命以秒数来指定。如果指定 "0"，则寿命未被设置。
CMD_AccountDetailSet_HALF	要启动半双工模式，指定 "yes"。将两个以上的 TCP 连接捆绑，进行 VPN 通信时，可以使用 "半双工模式"。启动半双工模式，能够自动将各 TCP 连接的数据传输方向固定各一半。例如，使用 8 个 TCP 连接建立了 VPN 会话时，启动半双工模式，则固定 4 个 TCP 连接为上传方向专用，剩下 4 个 TCP 连接为下载方向专用，进行通信。
CMD_AccountDetailSet_BRIDGE	与 VPN Server 以 "桥 / 路由器模式" 连接时，指定 "yes"。使用桥/路由器模式连接时，VPN Client 的虚拟 LAN 卡方将能够与其他网络进行桥或路由。然而，如果用于连接的用户的安全策略禁用桥或路由时，则连接失败。
CMD_AccountDetailSet_MONITOR	与 VPN Server 以 "监控模式" 连接时，指定 "yes"。如果使用监测模式连接时，可以接收虚拟 HUB 内传送的所有的数据包。然而，用于连接的用户安全策略不允许监视模式时，则连接失败。
CMD_AccountDetailSet_NOTRACK	指定 "yes"，禁用路由器表项调节器。通常情况下，指定 "no"。
CMD_AccountDetailSet_NOQOS	禁用 VoIP / QoS 功能时指定 "yes"。通常指定 "no"。
CMD_AccountDetailSet_Eval_MaxTcp	TCP 连接数请在 1 - 32 号之间指定。
CMD_AccountDetailSet_Eval_Interval	TCP 连接的建立间隔请指定 1 秒以上。
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MaxTcp	用于 VPN 通信的 TCP 连接数: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_Interval	各 TCP 连接的建立间隔: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_TTL	各 TCP 连接的寿命 (不带: 0): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_HALF	启用半双工模式 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_BRIDGE	启用桥/路由器模式 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MONITOR	启用监控模式 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOTRACK	禁用路由表项调节器 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOQOS	禁用 QoS 控制功能 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_DISABLEUDP Specify "yes" when disabling UDP acceleration function. Normally "no" is specified.
CMD_AccountDetailSet_Prompt_DISABLEUDP   Disable UDP Acceleration Function (yes/no):


# AccountRename 命令
CMD_AccountRename			更改连接设置名称
CMD_AccountRename_Help		指定在 VPN Client 注册的连接设置，更改其连接设置名称。
CMD_AccountRename_Args		AccountRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_AccountRename_[name]	指定要更改名称的连接设置的当前名称。
CMD_AccountRename_NEW		指定变更后的新名称。
CMD_AccountRename_PROMPT_OLD	目前的名称: 
CMD_AccountRename_PROMPT_NEW	新名称: 


# AccountConnect 命令
CMD_AccountConnect			使用连接设置，开始连接 VPN Server
CMD_AccountConnect_Help		指定注册到 VPN Client 的连接设置，并启动连接设置连接到 VPN Server 上。处于正在连接中或已连接状态的连接设置，将一直连接 VPN Server，或不断尝试连接 VPN Server，直到使用 AccountDisconnect 指令断开连接。(但是，如果使用 AccountRetrySet 指令指定了重试次数时，连接尝试将在达到被指定次数时中断。)
CMD_AccountConnect_Args		AccountConnect [name]
CMD_AccountConnect_[name]	指定要启动的连接设置名。


# AccountDisconnect 命令
CMD_AccountDisconnect		断开连接中的连接设置
CMD_AccountDisconnect_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，其连接设置处于连接处理中或已连接的状态时，立即将其断开。
CMD_AccountDisconnect_Args	AccountDisconnect [name]
CMD_AccountDisconnect_[name]	指定要断开的连接设置名。


# AccountStatusGet 命令
CMD_AccountStatusGet		获取当前连接设置的状态
CMD_AccountStatusGet_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，且该连接设置当前已连接时，获取其连接状态和和其他信息。
CMD_AccountStatusGet_Args	AccountStatusGet [name]
CMD_AccountStatusGet_[name]	指定要获取信息的连接设置名。


# AccountNicSet 命令
CMD_AccountNicSet			设置连接设置时使用的虚拟 LAN 卡
CMD_AccountNicSet_Help		更改注册到 VPN 客户上的现有的连接设置用于连接 VPN Server 的虚拟 LAN 卡名。
CMD_AccountNicSet_Args		AccountNicSet [name] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountNicSet_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountNicSet_NICNAME	指定连接 VPN Server 时使用的虚拟 LAN 卡名。


# AccountStatusShow 命令
CMD_AccountStatusShow		设置成在连接到 VPN Server 时显示连接状态和错误的画面
CMD_AccountStatusShow_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置且用其连接设置连接到 VPN Server 时，设置在计算机上显示连接状态和错误画面。
CMD_AccountStatusShow_Args	AccountStatusShow [name]
CMD_AccountStatusShow_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountStatusHide 命令
CMD_AccountStatusHide		设置成在连接到 VPN Server 时不显示连接状态和错误的画面
CMD_AccountStatusHide_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置且用其连接设置连接到 VPN Server 时，设置在计算机上不显示连接状态和错误画面。
CMD_AccountStatusHide_Args	AccountStatusHide [name]
CMD_AccountStatusHide_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountSecureCertSet 命令
CMD_AccountSecureCertSet	将连接设置的用户认证类型设置为智能卡认证
CMD_AccountSecureCertSet_Help	指定注册到 VPN Client 的连设置，将其连接设置连接到 VPN Server 时的用户认证方法设置为 [智能卡认证]。此外，必须指定存储在智能卡上的证书对象名和密钥对象名。
CMD_AccountSecureCertSet_Args	AccountSecureCertSet [name] [/CERTNAME:cert] [/KEYNAME:key]
CMD_AccountSecureCertSet_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountSecureCertSet_CERTNAME	指定存储在智能卡中的证书对象名。
CMD_AccountSecureCertSet_KEYNAME	指定存储在智能卡中的密钥对象名。
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_CERTNAME	智能卡证书对象名: 
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_KEYNAME	智能卡私匙对象名: 


# PcAccountOpensslEngineCertSet
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_KEYNAME Specify the openssl engine specific key name: 
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_ENGINENAME Specify the openssl engine name: 


# AccountRetrySet 命令
CMD_AccountRetrySet			设置连接设置的连接失败或断开时建立重新连接的次数和间隔
CMD_AccountRetrySet_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，且其连接设置试图连接到 VPN Server 时，还有连接中的与 VPN Server 的通信被断开或连接失败时，指定连接的重试次数和连接重试的间隔。\n而且，如果用户认证类型为 [智能卡认证] 时，不管连接重试次数如何设置，都将不进行连接重试。
CMD_AccountRetrySet_Args	AccountRetrySet [name] [/NUM:num_retry] [/INTERVAL:retry_interval]
CMD_AccountRetrySet_[name]	指定要更改设置的连接设置名。
CMD_AccountRetrySet_NUM		指定连续进行重新连接的次数。 如指定 "999"，重试次数为无限次 (永久连接)。如指定 "0"，不进行重新连接。
CMD_AccountRetrySet_INTERVAL	重新进行连接时，设置距离上次断开或连接失败后需多少秒开始重新连接处理。
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_NUM	重新连接次数 ("999" 为无限次): 
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_INTERVAL	重新连接间隔 (秒): 
CMD_AccountRetrySet_EVAL_INTERVAL	请指定 5 秒以上的重新连接间隔。


# AccountStartupSet 命令
CMD_AccountStartupSet		设定连接设置的启动连接
CMD_AccountStartupSet_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，并将其设定为启动连接。设置为启动连接的连接设置，在 VPN Client 服务运行的同时将自动启动连接程序。
CMD_AccountStartupSet_Args	AccountStartupSet [name]
CMD_AccountStartupSet_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountStartupRemove 命令
CMD_AccountStartupRemove	解除连接设置的启动连接
CMD_AccountStartupRemove_Help	指定注册到 VPN Client 的连接设置，并把其连接设置设置为当前启动连接时，解除启动连接设置。
CMD_AccountStartupRemove_Args	AccountStartupRemove [name]
CMD_AccountStartupRemove_[name]	指定要更改设置的连接设置名。


# AccountExport 命令
CMD_AccountExport			导出连接设置
CMD_AccountExport_Help		指定注册到 VPN Client 的连接设置，将其连接设置的内容作为文本文件导出。因为而后要导入被导出的连接设置，可以复制连接设置的内容。而且，因为以文本文件保存，可以用一般的文本编辑器进行编辑。\n导出目标文件，以 UTF-8 格式的文本文件保存。还有，如果在文件名称上添加 .vpn 的扩展名，因为能与 Windows 版 VPN Client 连接员产生关联，会很方便。
CMD_AccountExport_Args		AccountExport [name] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_AccountExport_[name]	指定导出连接设置的连接设置名。
CMD_AccountExport_SAVEPATH	指定保存目标文件名
CMD_AccountExport_PROMPT_SAVEPATH	保存目标文件名 (推荐扩展 .vpn): 


# AccountImport 命令
CMD_AccountImport			导入连接设置
CMD_AccountImport_Help		导入由 AccountExport 指令导出的连接设置文件，添加到 VPN 客户。
CMD_AccountImport_Args		AccountImport [path]
CMD_AccountImport_[path]	指定导入源文件名。
CMD_AccountImport_PROMPT_PATH	导入源文件名: 
CMD_AccountImport_FAILED_PARSE	不能正确解析指定的文件。请检查该文件是否已正确导出。
CMD_AccountImport_OK		连接设置 "%s" 已导入。



# RemoteEnable 命令
CMD_RemoteEnable			允许 VPN 客户服务的远程管理
CMD_RemoteEnable_Help		对 VPN Client 服务，从本地主机以外的远程计算机上，允许通过命令行管理设施或 VPN Client 管理器员进行连接和管理。必须重新启动 VPN Client 服务，以应用远程管理可用性的配置变化。如果你允许远程管理，你必须设置一个密码。
CMD_RemoteEnable_Args		RemoteEnable


# RemoteDisable 命令
CMD_RemoteDisable			禁止 VPN 客户服务的远程管理
CMD_RemoteDisable_Help		对 VPN Client 服务，从本地主机以外的远程计算机上，禁止通过命令行管理设施或 VPN Client 管理器员进行连接和管理。必须重新启动 VPN 客户端服务，以应用远程管理可用性的配置变化。
CMD_RemoteDisable_Args		RemoteDisable






###################################################
#                                                 #
# 下面这是VPN工具用的指令             #
#                                                 #
###################################################


# GenX25519 命令
CMD_GenX25519				Create new X25519 keypair
CMD_GenX25519_Help			Use this to create a new X25519 keypair, which can be used for WireGuard. \nBoth the private and public key will be shown. \nThe public key can be shared and is used to identify a peer. \nAlso, it can always be retrieved from the private key using the GetPublicX25519 command. \nThe private key should be kept in a secure place and never be shared. \nIt cannot be recovered once lost.
CMD_GenX25519_ARGS			GenX25519
CMD_GenX25519_PRIVATE_KEY	Private key: 
CMD_GenX25519_PUBLIC_KEY	Public key: 


# GetPublicX25519 命令
CMD_GetPublicX25519				Retrieve public X25519 key from a private one
CMD_GetPublicX25519_Help		Use this if you have a private X25519 key and want to get its corresponding public key.
CMD_GetPublicX25519_ARGS    	GetPublicX25519 [private]
CMD_GetPublicX25519_[private]	The private X25519 key you want to get the corresponding public key of.
CMD_GetPublicX25519_PRIVATE_KEY	Private key: 
CMD_GetPublicX25519_PUBLIC_KEY	Public key: 


# MakeCert 命令
CMD_MakeCert				创建新的 X.509 证书和密钥 (1024 位)
CMD_MakeCert_Help			创建新的 X.509 证书和密钥，将其保存为一个文件。\n证书公共密钥和秘密密钥的生成算法使用 RSA 1024 位。\n作为证书类型，可以创建由根证书 (自签名证书) 和其他证书签名的某个证书。要创建由其他证书签名的证书，需要与用于签名的证书 (X.509格式文件) 相对应的密钥文件 (Base 64 编码)。\n\n创建的证书可以指定名称 (CN)，所属机构 (O)，组织单位 (OU)，国家 (C)，州 (ST)，当地 (L)，序列号，有效期限。\n创建的证书以 X.509 格式的文件，密钥文件以 RSA 1024 位的 Base 64 编码文件，被分别保存。\n\nMakeCert 指令是一个工具，它提供创建证书所需的最低功能。如果想创建一个真正的证书，建议使用 OpenSSL 等免费软件和出售的 CA (认证机构) 软件。\n\n※注意: 此指令可以从 SoftEther VPN 命令行管理工具调用。虽然目前以管理模式连接到 VPN Server 和 VPN Client 时可以运行，但要实际运行 RSA 演算，生成证书数据的，是运行此指令的计算机，和以管理模式连接的链接目标计算机没有任何关系。
CMD_MakeCert_Args			MakeCert [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert_CN				指定创建证书的名称 (CN) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert_O				指定创建证书的所属机构 (O) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert_OU				指定创建证书的组织单位 (OU) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert_C				指定创建证书的国家 (C) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert_ST				指定创建证书的州 (ST) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert_L				指定创建证书的当地 (L) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert_SERIAL			指定创建证书的序列号项目。以 16 进制指定。还可以指定 none。
CMD_MakeCert_EXPIRES		指定创建证书的有效期限。如果指定 none 或 0，将被使用 3650 天 (约 10 年)。最大可以指定 10950 天 (约 30 年)。
CMD_MakeCert_SIGNCERT		根据现有的证书对要创建的证书签名时，指定用来签名的 X.509 形式的证书文件名。如果省略参数，将作为根证书而创建没有签名的新证书。
CMD_MakeCert_SIGNKEY		指定与 /SIGNCERT 指定的证书相应的密钥 (RSA，Base 64 的编码)
CMD_MakeCert_SAVECERT		指定文件名以保存创建的证书。该证书以包含 RSA 形式的 1024 位公开密钥的 X.509 文件格式被保存。
CMD_MakeCert_SAVEKEY		指定文件名保存对应创建的证书的密钥。该密钥以 RSA 形式的 1024 位密钥文件被保存。
CMD_MakeCert_PROMPT_CN		创建证书的名称 (CN): 
CMD_MakeCert_PROMPT_O		创建证书的所属机构 (O): 
CMD_MakeCert_PROMPT_OU		创建证书的组织单位 (OU): 
CMD_MakeCert_PROMPT_C		创建证书的国家 (C): 
CMD_MakeCert_PROMPT_ST		创建证书的州 (ST): 
CMD_MakeCert_PROMPT_L		创建证书的当地 (L): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SERIAL	创建证书的序列号 (十六进制): 
CMD_MakeCert_PROMPT_EXPIRES	创建证书的有效期限 (日): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVECERT	保存已创建证书的文件名: 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVEKEY	保存已创建密钥的文件名: 
CMD_MakeCert_EVAL_EXPIRES	请指定有效期限为 %u 以上 %u 以下。
CMD_MakeCert_ERROR_SIGNKEY	无法读取以 /SIGNCERT 和 /SIGNKEY 指定的证明书和密钥或组合不正确。
CMD_MakeCert_ERROR_GEN_FAILED	无法生成证书和私钥。


# MakeCert2048 命令
CMD_MakeCert2048				创建新的 X.509 证书和密钥 (2048 位)
CMD_MakeCert2048_Help			创建新的 X.509 证书和密钥，将其保存为一个文件。\n证书公共密钥和秘密密钥的生成算法使用 RSA 1024 位。\n作为证书类型，可以创建由根证书 (自签名证书) 和其他证书签名的某个证书。要创建由其他证书签名的证书，需要与用于签名的证书 (X.509 格式文件) 相对应的密钥文件 (Base 64 编码)。\n\n创建的证书可以指定名称 (CN)，所属机构 (O)，组织单位 (OU)，国家 (C)，州 (ST)，当地 (L)，序列号，有效期限。\n创建的证书以 X.509 格式的文件，密钥文件以 RSA 2048 位的 Base 64 编码文件，被分别保存。\n\nMakeCert 指令是一个工具，它提供创建证书所需的最低功能。如果想创建一个真正的证书，建议使用 OpenSSL 等免费软件和出售的 CA (认证机构) 软件。\n\n※注意: 此指令可以从 SoftEther VPN 命令行管理工具调用。虽然目前以管理模式连接到 VPN Server 和 VPN Client 时可以运行，但要实际运行 RSA 演算，生成证书数据的，是运行此指令的计算机，和以管理模式连接的链接目标计算机没有任何关系。
CMD_MakeCert2048_Args			MakeCert2048 [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert2048_CN				指定创建证书的名称 (CN) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_O				指定创建证书的所属机构 (O) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_OU				指定创建证书的组织单位 (OU) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_C				指定创建证书的国家 (C) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_ST				指定创建证书的州 (ST) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_L				指定创建证书的当地 (L) 项目。还可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_SERIAL			指定创建证书的序列号项目。以 16 进制指定。还可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_EXPIRES		指定创建证书的有效期限。如果指定 none 或 0，将被使用 3650 天 (约 10 年)。最大可以指定 10950 天 (约 30 年)。
CMD_MakeCert2048_SIGNCERT		根据现有的证书对要创建的证书签名时，指定用来签名的 X.509 形式的证书文件名。如果省略参数，将作为根证书而创建没有签名的新证书。
CMD_MakeCert2048_SIGNKEY		指定与 /SIGNCERT 指定的证书相应的密钥 (RSA，Base 64 的编码)
CMD_MakeCert2048_SAVECERT		指定文件名以保存创建的证书。该证书以包含 RSA 形式的 2048 位公开密钥的 X.509 文件格式被保存。
CMD_MakeCert2048_SAVEKEY		指定文件名保存对应创建的证书的密钥。该密钥以 RSA 形式的 2048 位密钥文件被保存。


# TrafficClient 命令
CMD_TrafficClient			在用户模式下，运行网络流量速度测试工具
CMD_TrafficClient_Help		运行通信吞吐量测量工具的客户端程序。\n通信吞吐量测量工具，作为 TrafficClient 和 TrafficServer 两个指令使用，可以测量在 IP 网络上连接的 2 台计算机之间可传送的通信吞吐量。在另一台计算机上使用 TrafficServer 指令使通信吞吐量测量工具服务器处于待机状态，用 TrafficClient 指令指定并连接其服务器的主机名或 IP 地址和端口号，测量通信速度。\n同时建立多个连接，计算各连接最大限度传送流数据的结果，及在指定时间内能够实际传送的数据的比特数，以此为依据计算通信吞吐量的平均值 (bps)，用此方法进行通信速度的测量。通常，用一个 TCP 连接时，由于 TCP 算法的限制，大多数时候只能用比实际的网络吞吐量慢的速度通信。因此，建议测量同时建立多个 TCP 连接进行通信的结果。用此方法测量的吞吐量，以实际上作为 TCP 流到达接收方的数据的比特长度来计算，因此途中产生的数据包丢失和数据包损坏不包括在实际到达的数据包中，因而能够计算出纯粹的网络最大通信带宽的近似值。\n用作为测量结构的，在 TCP 内被传输的 TCP 流的大小，来计算在网络上实际传输的数据量的近似值，将其除以时间，计算出比特每秒 (bps)。假定计算的物理网络类型为以太网 (IEEE802.3) ,MAC 帧有效载荷的大小是 1,500 比特 (TCP 的 MSS 是 1,460 比特)。如果指定 /RAW 选项，不会对 TCP/IP 头和 MAC 头的数据量进行更正计算。\n\n※注意: 此指令可以从 SoftEther VPN 命令行管理工具调用。虽然目前以管理模式连接到 VPN Server 和 VPN Client 时可以运行，但要实际进行通信，测量吞吐量的，是运行此指令的计算机，与以管理模式连接的连接目标计算机没有任何关系。
CMD_TrafficClient_Args		TrafficClient [host:port] [/NUMTCP:numtcp] [/TYPE:download|upload|full] [/SPAN:span] [/DOUBLE:yes|no] [/RAW:yes|no]
CMD_TrafficClient_[host:port]	指定通信吞吐量测量服务器 (TrafficServer) 待机时的主机名，或 IP 地址和端口号。如果省略端口号，9821 将被使用。
CMD_TrafficClient_NUMTCP	指定同时在客户端和服务器进行数据传输的 TCP 连接数量。如果省略，32 将被使用。
CMD_TrafficClient_TYPE		指定进行吞吐量测量时的数据传输流方向。指定下列选项之一: "download"，"upload" 或 "full"。指定 "download"，则数据从服务器端向客户端传送。指定 "upload"，则数据从客户端向服务器端传送。指定 "full"，数据将双向传送。当指定 "full" 时，NUMTCP 的值必须指定是 2 以上的偶数 (同时被连接的 TCP 连接中一半用于下载的方向，而另一半用于上传的方向)。如果省略此参数，将使用 "full"。
CMD_TrafficClient_SPAN		以秒为单位指定为测量吞吐量而进行数据传输时间。如果省略此参数，"15秒" 将被使用。
CMD_TrafficClient_DOUBLE	指定 "yes" 时，测量结果的吞吐量将显示为 2 倍。在中途有网络设备等，测量其其网络设备的输入输出合计的吞吐量能力时，此选项被使用。
CMD_TrafficClient_RAW		通过指定 "yes"，计算将不校正 TCP/IP 头和 MAC 头的数据量。
CMD_TrafficClient_EVAL_NUMTCP	TCP 连接的数量请在 32 以下指定。
CMD_TrafficClient_PROMPT_HOST	测量服务器名称和端口号 (如果省略 9821): 
CMD_TrafficClient_ERROR_NUMTCP	当数据的流向是 "full" (双向) 时，须将 TCP 连接数 (/NUMTCP) 指定为偶数值。
CMD_TrafficClient_ERROR_HOSTPORT	指定的主机名或端口号不正确。


# TrafficServer 命令
CMD_TrafficServer			在服务器模式下，运行网络流量速度测试工具
CMD_TrafficServer_Help		运行通信吞吐量测量工具的服务器程序。\n通信吞吐量测量工具，作为 TrafficClient 和 TrafficServer 两个指令使用，可以测量在 IP 网络上连接的 2 台计算机之间可传送的通信吞吐量。\n要使此计算机上的 TCP 端口处于待机状态，等待从另一台计算机的 TrafficClient 连接，启动 TrafficServer 指令并指定端口号。\n关于通信吞吐量测量工具的详细情况，输入 "TrafficClient ?" 将显示。\n\n※注意: 此指令可以从 SoftEther VPN 命令行管理工具调用。虽然目前以管理模式连接 VPN Server 和 VPN Client 时可以运行，但要进行实际通信并测量吞吐量的，是运行此指令的计算机，与用管理模式连接终端的计算机没有任何关系。
CMD_TrafficServer_Args	TrafficServer [port] [/NOHUP:yes|no]
CMD_TrafficServer_[port]	以整数指定等待连接的端口号。被指定的端口，如果已经由另一个程序在使用，或不能打开该端口时，将发生错误。
CMD_TrafficServer_NOHUP		When "yes" is specified, the server process never stops without regard to any input from the console. It is convenient when you want to run the TrafficServer endlessly.


# 关于 TrafficClient / TrafficServer 的内部信息字符串
TT_LISTEN_FAILED			不能使 TCP 端口 %u 处于待机状态。该端口可能正被其他的程序使用或打开此端口的权限。
TTS_LISTEN_STOP				关闭了待机端口。
TTS_ENTER_TO_EXIT			\n----------------------------------------\n在服务器模式下开启的网络流量速度测试工具。\n\n按下 Enter 键，停止服务器程序。\n----------------------------------------\n\n
TTS_INIT					运行服务器程序...
TTS_LISTEN_STARTED			启动了服务器程序。将 IPv4 的 TCP 端口 %u 处于待机状态，等待从客户端的连接。
TTS_LISTEN_STARTED_V6		将 IPv6 的 TCP 端口 %u 处于待机状态，等待从客户端的连接。
TTS_LISTEN_FAILED_V6		无法打开 IPv6 TCP 端口 %u。另一个应用程序可能正在使用同一个 IPv6 TCP 端口，或者没有安装 IPv6 协议栈在操作系统上。
TTS_STOP_INIT				停止服务器程序...
TTS_STOP_FINISHED			停止服务器程序完成了。
TTS_ACCEPTED				连接 %u: 从客户端 %S 的端口 %u 被连接了。
TTS_DISCONNECTED			连接 %u 个 (%S) 被中断了。
TTS_DISCONNECT				连接 %u (%S) 中断了。
TTC_INIT					客户端程序启动...
TTC_FREE					客户端程序终止了。
TTC_CONNECT_START			服务器 %S (端口 %u) 的连接将启动。%u 个 TCP 连接将实现连接。
TTC_CONNECT_FAILED			%u 个 TCP 连接接续失败。
TTC_CONNECT_NOT_SERVER		除 TrafficServer 外其他程序在终端 TCP 端口运行，流量不能测量。
TTC_CONNECT_OK				%u 个 TCP 连接数已连接。
TTC_CONNECT_OK_2			\       数据传输方向: %s
TTC_ERROR_ABORTED			与服务器的 TCP 连接初始化失败。测量将停止。
TTC_SUMMARY_BAR				-------------------------------------------------------
TTC_SUMMARY_TITLE			网络传输速度测试工具客户端设置参数。
TTC_SUMMARY_HOST			终端主机名
TTC_SUMMARY_PORT			终端 TCP 端口号
TTC_SUMMARY_NUMTCP			建立的 TCP 连接数
TTC_SUMMARY_TYPE			数据传输方向
TTC_SUMMARY_SPAN			数据传输时间
TTC_SUMMARY_ETHER			以太网帧数据校正
TTC_SUMMARY_DOUBLE			中继器输入输出力合计速度的测量
TTC_TYPE_DOWNLOAD			下载 (服务器 -> 客户端)
TTC_TYPE_UPLOAD				上传 (客户端 -> 服务器)
TTC_TYPE_FULL				双向 (服务器 <--> 客户端)
TTC_SPAN_STR				%.1f 秒
TTC_COMM_START				所有连接已经建立，数据传输开始。\n测量开始时间: %s\n预计完成时间: %s\n\n测量进行中。请稍后。\n(测量进行中，请不要使用其他应用程序。)\n\n
TTC_COMM_END				因为过了 %.1f 秒以上，数据通信将终止。\n\n
TTC_COMM_USER_CANCEL		由于用户取消，数据通信将终止。\n\n
TTC_COMM_DISCONNECTED		TCP 连接 %u 已被断开。
TTC_STOPPING				停止通信吞吐量测量工具客户端操作...
TTC_ENTER_TO_EXIT			\n----------------------------------------\n在客户模式下开启网络传输速度测试工具。\n\n按下Enter键停止客户端程序。\n----------------------------------------\n\n
TTC_RES_TITLE				\n\n网络传输速度测试工具 \n\n
TTC_RES_COLUMN_1			项目名称
TTC_RES_COLUMN_2			正常查看
TTC_RES_COLUMN_3			简化查看
TTC_RES_SPAN				检测时的使用时间
TTC_RES_ETHER				以太网帧数据校正
TTC_RES_BYTES_DOWNLOAD		下载通信数据量
TTC_RES_BYTES_UPLOAD		上载通信数据量
TTC_RES_BYTES_TOTAL			总通信数据量
TTC_RES_DOUBLE				中继器输入输出总吞吐量计算
TTC_RES_BPS_DOWNLOAD		下载方向的平均吞吐量
TTC_RES_BPS_UPLOAD			上传方向的平均吞吐量
TTC_RES_BPS_TOTAL			总平均吞吐量


# Check 命令
CMD_Check					检测 SoftEther VPN 是否能正常运行
CMD_Check_Help				正在运行 vpncmd 的计算机上，正检测 SoftEther VPN Server / Bridge 的运行平台是否适合。\n通过了这一检查的系统，SoftEther VPN 软件有较高的可能性进行正常运行。此外，无法通过此检查的系统，如果使用了 SoftEther VPN 软件可能会发生一些问题。
CMD_Check_Args				Check


# 关于系统 checker
# (包含着一部分奇怪的字符串,不过，是检测字符编码变换用的)
CHECK_TITLE					---------------------------------------------------\nSoftEther VPN 运行环境检查工具\nDeveloper Edition\n\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll Rights Reserved.\n\n
CHECK_NOTE					如果运行了此运行环境检测工具的系统通过了测试，SoftEther VPN 软件有较高的运行可能性。检测可能需要一定的时间。请稍候...\n\n
CHECK_EXEC_TAG				'%s' 的检测中...\n
CHECK_PASS					[合格] ○
CHECK_FAIL					[不合格] ×
CHECK_RESULT_1				全部检测通过，说明 SoftEther VPN Server / Bridge 在此系统上正常运行的可能性很高。
CHECK_RESULT_2				一部分的检测结果是不合格。请确认系统的运行环境。如果在这个系统上实行 SoftEther VPN Server / Bridge，有发生问题的可能性。
CHECK_TEST_123456789		123456789


CHECK_PROC_KERNEL			内核系统
CHECK_PROC_MEMORY			存储器操作系统
CHECK_PROC_STRINGS			ANSI / Unicode 字符串处理系统
CHECK_PROC_FILESYSTEM		文件系统
CHECK_PROC_THREAD			线程处理系统
CHECK_PROC_NETWORK			网络系统


######################################################
#                                                    #
# 安装向导(SW)字符串                                 #
#                                                    #
######################################################

SW_TITLE				SoftEther VPN Developer Edition 安装向导 (版本 %S)
SW_EXIT_CONFIRM			SoftEther VPN 的安装未完成。\r\n\r\n您确定要退出吗？
SW_UNINSTALL_CONFIRM	开启%s卸载程序。\r\n\r\n您确定要继续吗？


SW_COMPONENT_VPNSERVER_TITLE				SoftEther VPN Server
SW_COMPONENT_VPNSERVER_DESCRIPTION			把它安装在服务器计算机上作为 VPN 的中心站点。管理工具也会同时安装。

SW_COMPONENT_VPNCLIENT_TITLE				SoftEther VPN Client
SW_COMPONENT_VPNCLIENT_DESCRIPTION			安装它在 VPN Client 电脑上。VPN Client 台电脑将能连接到中心 VPN Server 了。管理工具也会同时安装。

SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_TITLE				SoftEther VPN Bridge
SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_DESCRIPTION			安装它在每个站点的电脑上。每个 VPN Bridge 将会建立一个通向中心 VPN Server 的 VPN 连接。管理工具也会同时安装。

SW_COMPONENT_VPNSMGR_TITLE					SoftEther VPN Server 管理工具 (仅限管理工具)
SW_COMPONENT_VPNSMGR_DESCRIPTION			安装的只有 VPN Server 管理工具。不会安装 VPN Server 服务程序。您可以在 Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, FreeBSD 的系统上使用此 VPN Server 管理工具进行连接和管理远程的 VPN Server / Bridge 端。

SW_COMPONENT_VPNCMGR_TITLE					SoftEther VPN Client 管理工具(仅限管理工具)
SW_COMPONENT_VPNCMGR_DESCRIPTION			安装的只有 VPN Client 管理工具。不会安装 VPN Client 服务程序。您可以在 Windows 或 Linux 的系统上使用此 VPN Client 管理工具进行连接和管理远程的 VPN Client 。

SW_WELCOME_TITLE					欢迎来到 SoftEther VPN Developer Edition 安装向导
SW_MODE_TITLE						选择一个安装模式
SW_NOT_ADMIN_TITLE					没有足够权限
SW_COMPONENTS_TITLE					选择安装一个软件部分
SW_EULA_TITLE						最终用户许可协议
SW_WARNING_TITLE					重要信息
SW_DIR_TITLE						安装目录
SW_READY_TITLE						准备安装l
SW_PERFORM_TITLE					安装正在进行中
SW_ERROR_TITLE						安装结果
SW_FINISH_TITLE						安装结束
SW_UNINST1_TITLE					卸载程序r
SW_LANG1_TITLE						SoftEther VPN : 配置显示语言
SW_EASY1_TITLE						欢迎来到 SoftEther VPN Client 简单安装程序创建工具
SW_EASY2_TITLE						指定文件夹
SW_WEB1_TITLE						欢迎来到 SoftEther VPN Client Web安装程序创建工具
SW_WEB2_TITLE						指定文件夹

SW_UNINSTALLINFO_URL					http://selinks.org/
SW_UNINSTALLINFO_PUBLISHER				SoftEther VPN Project

SW_KB3033929_REQUIRED						在 Windows 7 以及 Windows Server 2008 R2系统上, SoftEther VPN 的一些功能需要安全更新程序KB3033929。\r\n\r\n如果 KB3033929 未在你的系统中安装, 在安装SoftEther VPN 前请从 Windows Update 或 Microsoft 网站上下载安装该更新程序。


SW_COMPONENTS_ABOUT_TAG				关于 %s
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN			安装需要管理员权限
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN_TEXT	您需要一个有管理权限的用户来重启本安装向导，并以系统模式安装 %s。以系统模式安装，请点击后退。
SW_DIR_SELECT						请指定安装目录
SW_DIR_MORE_THAN_110				目录名太长。\r\n最多指定 110 个字母.
SW_DIR_WRITE_ERROR					无法创建指定的目录 "%s"，或在目录中写入文件失败。\r\n\r\n指定另外一个目录。
SW_DIR_DST_IS_SAME_TO_SRC			指定的目录 "%s" 与源目录相同。
SW_DIR_IS_NOT_HDD					指定的目录 "%s" 不在本地硬盘驱动上。\r\n\r\n要 "%s" 在系统模式下安装，您必须指定一个在本地硬盘驱动上的目录。
SW_DIR_IS_NOT_FULLPATH				目录 "%s" 不是全路径格式。\r\n\r\n请指定一个全路径目录。
SW_DIR_DST_IS_OTHER_PRODUCT			指定的目录已经有另一个部分已安装。\r\n\r\n请指定另外一个目录。
SW_DIR_DST_IS_NEWER					本软件的更新版本已经安装到指定目录。\r\n\r\n您不必安装本版本。
SW_DIR_DST_IS_NEWER_2				本软件的更新版本已经安装到指定目录。\r\n\r\n本安装程序将导入和应用已嵌入在简单安装工具中的 VPN 连接设置。程序文件不会被覆盖。
SW_DIR_DST_IS_BROKEN				无法读取指定目录下的文件 "%s"。\r\n\r\n请指定另外一个目录。
SW_DIR_DST_IS_SYSTEM_MODE			同样的软件已经在指定目录中以系统模式安装。\r\n\r\n请指定另外一个目录。
SW_DIR_DST_IS_USER_MODE				同样的软件已经在指定目录中以用户模式安装。\r\n\r\n请指定另外一个目录。
SW_SYSTEM_MODE_ALREADY_INSTALLED	本软件 "%s" 以系统模式被安装在这台电脑上。\r\n\r\n同样的软件以用户模式和系统模式安装在同一台电脑上会发生冲突。\r\n\r\n您确定要以用户模式继续进行安装？

SW_SETUPLOG_CORRUPTED				"setuplog.dat" 文件已被破坏。
SW_MSI_UNINSTALL_FAILED				之前的版本 %s (产品号: "%S")已安装。 Windows安装工具卸载旧版本失败。\r\n\r\n请您手动卸载并且重启本安装工具。
SW_MSI_UNINSTALL_REBOOT_REQUIRED	Windows 安装工具已经卸载旧版本 %s。请重启电脑。\r\n\r\n点击结束按钮并且手动重启电脑，然后在电脑重启后，重启本安装工具。
SW_NOTICE_VPNSERVER_IS_INSTALLED	SoftEther VPN Bridge 端作为软件一部分来安装。但是，本电脑已经安装了 SoftEther VPN Server。\r\n\r\n通常，您不需要在同一台电脑上同时安装 SoftEther VPN Server 端和 SoftEther VPN Bridge 端。\r\n如果您同时安装了这两个软件，那么有些冲突就会发生，例如端口号重复。\r\n如果您想把 SoftEther VPN Server 端替换成 SoftEther VPN Bridge 端，您应该退出本安装工具，卸载 SoftEther VPN Server 端，并在卸载成功后重启本安装工具。\r\n\r\n您确定要继续 SoftEther VPN Bridge 端的安装吗？
SW_NOTICE_VPNBRIDGE_IS_INSTALLED	SoftEther VPN Server 端被选为一个部分来安装。但是，本电脑已安装 SoftEther VPN Bridge 端。通常，您不需要在同一台电脑上同时安装 SoftEther VPN Server 端和 SoftEther VPN Bridge 端。\r\n如果您同时安装了这两个软件，那么有些冲突就会发生，例如端口号重复。\r\n如果您想把 SoftEther VPN Bridge 替换成 SoftEther VPN Server 端，您应该退出本安装工具，卸载 SoftEther VPN Bridge，并在卸载成功后重启本安装工具。\r\n\r\n您确定要继续 SoftEther VPN Server 端的安装吗？
SW_OS_FAILED						本操作系统不支持%s.
SW_LANG_NOT_CHANGED					%s的语言设置没有改变。
SW_LANG_LIST_LOAD_FAILED			载入可用语言列表失败。
SW_LANG_OK							显示语言 %s 修改成功。\r\n如果目前 %s程序正在运行，请退出并重启，以改变显示语言。如果显示语言依然未改变，请重启 Windows。\r\n
SW_LANG_OK_SERVICE					记录服务程序的日志文件的语言会在重启后修改。
SW_LANG_OK_VPNCMGR					\r\n在退出和重启 VPN Client 管理器之后，其显示设置将会改变。 (包括任务托盘的彻底终止)
SW_CHILD_PROCESS_ERROR				子进程执行失败。
SW_EXE_FILTER						Windows 可执行文件 (*.EXE)|*.exe|All Files (*.*)|*.*
SW_PERFORM_MSG_EASY_INFO			编辑 VPN Client 简单安装工具
SW_EASY_FINISHED_MSG				VPN Client 简单安装工具创建成功。\r\n本安装工具保存为如下文件名。\r\n\r\n%s\r\n\r\n您可以在公司里分配以上的文件。
SW_EASY_ERROR_MSG					VPN Client 简单安装工具创建失败。
SW_OTHER_INSTANCE_EXISTS			另外一个 SoftEther VPN 安装向导正在运行中\r\n\r\n您可以在那个向导退出后，继续运行此向导。
SW_PERFORM_MSG_WEB_INFO				编译 VPN Client Web安装工具
SW_WEB_ERROR_MSG					VPN Client Web 安装工具创建失败。
SW_INSTALLER_CACHE_IS_NOT_SIGNED	目前已安装 SoftEther VPN Client 的这台电脑没有安 SoftEther 公司签署 Authenticode 数字证书的数字签名包。\r\n它有可能是从一个客户定制的安装工具上安装的(例如：简单安装程序生成器制造的一个安装程序。)\r\n\r\n如果您继续创建 Web 安装工具，当下载的时候，会在用户界面上出现一个警示信息。\r\n为避免出现警示信息，您需要取消本创建向导，从 SoftEther 公司官网下载最新版本的 SoftEther VPN Client，重新安装并开启本 Web 安装工具创建器向导。\r\n\r\n你确定要继续创建一个 Web 安装工具吗？
SW_FILE_NOT_FOUNT					没有找到文件 "%s"
SW_WEB_FINISHED						Web安装工具已创建，并保存为 "%s"。\r\n\r\n请将 ZIP 文件解压缩，并将解压后的文件上传到 Web 服务器，编辑一个HTML文件和一个 inf 文件来适当替换URL。\r\n\r\n部署 Web 安装程序的解释说明在ZIP文件中描述。

SW_VG_CONFIRM_MSG					您想用 SoftEther VPN 客户端安装并激活 VPN Gate P2P 中继功能的插件吗 ?\r\n\r\n本插件可以规避官方防火墙的限制实现通信的稳定性。同时 VPN Gate 的通信经常会消耗一定的网络带宽。所以不推荐在移动连接上使用 VPN Gate。\r\n\r\n请注意，一些国家和地区有规定禁止加密通信绕过官方防火墙。在这种情况下，请您不要在您的计算机上使用 VPN Gate 功能。VPN Gate 主要在日本使用。VPN Gate 仅仅是一个学术研究项目。VPN Gate 受日本法律管辖。使用此软件和服务期间，请您遵守本国相关的法律法规，这是您自己的责任。您将完全承担使用此软件和服务造成的任何损失和责任，不管在日本境内还是境外。




SW_PERFORM_MSG_INIT_TASKS				准备任务...
SW_PERFORM_MSG_COPY_PREPARE				准备复制文件...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_ERROR				写入目标文件 "%s" 失败。\r\n\r\n可能有另外一个项目正在使用该文件。\r\n如果程序或者服务%s正在运行，请关闭，并点击重试。
SW_PERFORM_MSG_COPY_FILE				正在复制 "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_SET_SECURITY				在 "%s" 设置安全系统
SW_PERFORM_MSG_PLUGIN					插件安装中...
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC					停止 "%s" 的服务
SW_PERFORM_MSG_WAIT_FOR_FILE_UNLOCK		文件 "%s" 被一个正在运行的程序锁定。正等待解锁...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SVC				安装 %s 服务...
SW_PERFORM_MSG_START_SVC				开始 %s 服务...
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINKS				创建快捷方式文件夹...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_LINKS				删除快捷方式文件夹...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_OLD_LINKS			删除旧的快捷方式文件夹...
SW_PERFORM_MSG_REGISTER_UNINSTALL		在控制面板注册卸载信息...
SW_PERFORM_MSG_IMPORTING_ACCOUNT		在简单安装工具中的导入嵌入的 VPN 连接设置...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_SETUP_INFO		删除安装信息和日志...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG				写入一个设置日志...
SW_PERFORM_MSG_COPY_ERROR				复制文件 "%s" 失败。
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINK_ERROR		创建快捷方式文件 "%s" 失败。\r\n\r\n您要重试吗？
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG_ERROR			安装日志文件 "%s" 创建中。\r\n\r\n您要重试吗？
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC_ERROR			关闭 "%s" 服务(内部名: "%S")失败。
SW_PERFORM_MSG_START_SVC_ERROR			开启 "%s" 服务(内部名: "%S")失败。
SW_PERFORM_MSG_SVC_UNINSTALL_FAILED		卸载 "%s" 服务(内部名: "%S")失败。
SW_PERFORM_MSG_SVC_INSTALL_FAILED		安装 "%s" 服务(内部名: "%S")失败。
SW_PERFORM_MSG_SVC_USERMODE_EXEC_FAILED	开启用户模式 %s 服务失败。
SW_PERFORM_MSG_UPDATING					系统设置更新中...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_NIC				移除虚拟网络适配器...
SW_PERFORM_MSG_FINISHED					安装进程结束。
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_MSI			Windows 安装工具正在卸载旧版本 %s...
SW_PERFORM_MSG_UPDATE_LANG_CONFIG		修改语言设置...

SW_PERFORM_MSG_INIT_UNINST				正准备卸载...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_PREPARE			正准备删除文件...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_ERROR				删除文件 "%s" 失败。\r\n\r\n可能有另外一个程序正在使用该文件。\r\n如果程序或服务 %s 正在运行，请关闭，并点击重试。
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_SVC			服务 "%s" 卸载中...
SW_PERFORM_MSG_DELETE					正在删除服务 "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_EASY_INIT				创建简单安装工具...
SW_PERFORM_MSG_WEB_INIT					创建 Web 安装工具...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SELOW			一个系统还原点创建中并安装必要成分。这可能需要一段时间...



SW_TAG_USERNAME							\ (用户模式)
SW_DIRNAME_CONFIG_TOOLS					配置工具
SW_DIRNAME_ADMIN_TOOLS					管理工具
SW_DIRNAME_LANGUAGE_TOOLS				语言设置

SW_RUN_TEXT_VPNSMGR					开启 SoftEther VPN Server 管理工具
SW_RUN_TEXT_VPNCMGR					开启 SoftEther VPN Client 管理工具.

SW_NIC_UNINSTALL						SoftEther VPN 客户端的虚拟网络适配器已在系统上创建。\r\n你要删除这些虚拟网络适配器?

# --- Do not translate this section !!! stay them in English !!! ---
SW_TAG_USERNAME_ENGLISH						\ (User-Mode)
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC					SoftEther VPN Server Developer User-mode Service
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC					SoftEther VPN Bridge Developer User-mode Service
SW_LONG_VPNSERVER							SoftEther VPN Server Developer Edition
SW_LONG_VPNCLIENT							SoftEther VPN Client Developer Edition
SW_LONG_VPNBRIDGE							SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SW_LONG_VPNSMGR								SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
SW_LONG_VPNCMGR								SoftEther VPN Client Manager Developer Edition
SW_LANG_SET_FAILED							Failed to write the new language setting on lang.config file.
# --- end of "Do not translate this section" ---


# 快捷方式文件名
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT				SoftEther VPN Server 管理工具 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_UM				SE-VPN Server Manager (Dev User)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY		SE-VPN Server Manager (Dev Tools)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY_UM	SE-VPN Server Manager (Dev User Tools)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_FULL				SoftEther VPN Server 管理工具 Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_COMMENT			您在一个远程计算机上可以管理 SoftEther VPN Server 或者 SoftEther VPN Bridge 端。

SW_LINK_NAME_VPNCMGR_SHORT				SoftEther VPN Client 管理工具 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_FULL				SoftEther VPN Client 管理工具 Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_COMMENT			您可以通过使用 SoftEther VPN Client 连接到 VPN Server。

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT		SoftEther VPN Client 远程管理工具 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT_UM			SE-VPN Client Remote Manager (Dev User)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_FULL			SoftEther VPN Client 远程管理工具 Developer Edition

SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_FULL				管理远程电脑上的 SoftEther VPN Client
SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_COMMENT			您可以建立一个远程连接来管理远程电脑上的 SoftEther VPN Client 。

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_FULL			SoftEther VPN Client Manager Developer Edition Startup
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_COMMENT		在任务栏的通知区域注册一个 SoftEther VPN Client Developer Edition图标。

SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER				简单安装工具创建工具
SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER_COMMENT		为公司系统管理员创建 SoftEther VPN Client 简单安装工具的工具，有自动快速启动到指定目标 VPN 连接的功能。

SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER				Web安装工具创建工具
SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER_COMMENT		为公司系统管理员创建 SoftEther VPN Client Web安装工具(ActiveX 安装工具)的工具，有自动快速启动到指定目标 VPN 连接的功能。


SW_LINK_NAME_VPNCMD					SoftEther VPN 命令行实用工具(vpncmd)
SW_LINK_NAME_VPNCMD_COMMENT			用 vpncmd 在命令行界面管理 SoftEther VPN Server ， SoftEther VPN Bridge 端和 SoftEther VPN Client 。
SW_LINK_NAME_TRAFFIC					网络传输速度测量工具
SW_LINK_NAME_TRAFFIC_COMMENT			工具执行用 TCP/IP 连接的两台电脑之间的数据包传输，会用尽量大的吞吐量，从而测量出精确的网络可用传输速度。本工具不仅限于 VPN，也可以用在物理网络中。
SW_LINK_NAME_TCP						TCP/IP 优化实用工具
SW_LINK_NAME_TCP_COMMENT				TCP/IP 优化实用工具可以调节 Windows 的 TCP/IP 参数，以提高本电脑的网络通信吞吐量。
SW_LINK_NAME_SERVICES					服务正在本电脑运行
SW_LINK_NAME_SERVICES_COMMENT			开始，结束和配置 Windows 服务。您可以开启和关闭 SoftEther VPN 服务。
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC_COMMENT		使用用户模式开启 SoftEther VPN Server 服务。
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC_COMMENT		使用用户模式开启 SoftEther VPN Bridge 服务。

SW_LINK_NAME_UNINSTALL					卸载 %s
SW_LINK_NAME_UNINSTALL_COMMENT			在本电脑中卸载 %s
SW_LINK_NAME_LANGUAGE					配置显示语言
SW_LINK_NAME_LANGUAGE_COMMENT			修改 %s 的显示语言设置。

SW_LINK_NAME_DEBUG						调试信息采集工具
SW_LINK_NAME_DEBUG_COMMENT				采集 SoftEther VPN 的调试信息。仅在您的支持人员要求你这样做时使用此工具。


