# SoftEther VPN String Table
# Copyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.
# Copyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.
# 
# https://www.softether.org/


###########################################################################
#                                                                         #
# String data such as messages in software                                #
# (Excludes dialog box resource strings)                                  #
#                                                                         #
###########################################################################



# Environment parameters
DEFAULT_FONT			Tahoma
DEFAULT_FONT_WIN7		Segoe UI
DEFAULT_FONT_2			Tahoma
DEFAULT_FONT_SIZE		8
DEFAULT_LOCALE			- - $ : : $ Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt : : : $ (Hiçbiri)


# 言語
# (0: 日本語, 1: 英語)
LANG					8
LANGSTR					Turkish

STRTABLE_ID				SE_VPN_20121007


# Strings for Japanese version only (not required for other language versions.)
CM_JAPANESE_ONLY_OLD_STARTUP	%s\\SoftEther VPN Client 2.0 タスクトレイ.lnk


# Software information
PRODUCT_NAME_VPN_CLI	SoftEther VPN İstemcisi Geliştirici Sürümü
PRODUCT_NAME_VPN_CMGR	SoftEther VPN İstemcisi Yöneticisi Geliştirici Sürümü
PRODUCT_NAME_VPN_SVR	SoftEther VPN Sunucusu Geliştirici Sürümü
PRODUCT_NAME_VPN_BRIDGE	SoftEther VPN Köprüsü Geliştirici Sürümü
PRODUCT_NAME_VPN_SMGR	SoftEther VPN Sunucusu Yöneticisi Geliştirici Sürümü
PRODUCT_NAME_ELOGSVC	SoftEther EtherLogger Geliştirici Sürümü
PRODUCT_NAME_ELOGMGR	SoftEther EtherLogger Geliştirici Sürümü

# Branding String for Limited Connection
# BRANDED_C_TO_S		Branded_VPN
# BRANDED_C_FROM_S		Branded_VPN

# Client ID (sample)
# CLIENT_ID				123

# Family Name for Software Update Check
PRODUCT_FAMILY_NAME		SoftEtherDev

# Product information
SE_COMPANY_URL			https://selinks.org/?se
SE_VPNAZURE_URL			https://selinks.org/?vpnazure

# Common strings
COMMON_UNKNOWN			(Bilinmiyor)


# Protocol error strings
ERR_UNKNOWN				Bilinmeyen bir hata oluştu.
ERR_0					Hata yok.
ERR_1					Sunucuya bağlantı başarısız oldu. Ağ bağlantısını kontrol edin ve hedef sunucunun adresinin ve bağlantı noktası numarasının doğru olduğundan emin olun.
ERR_2					Protokol hatası oluştu. Hedef sunucudan hata döndürüldü.
ERR_3					Bağlantı kesildi.
ERR_4					Protokol hatası oluştu.
ERR_5					Bağlantı noktasına SoftEther VPN yazılımı olmayan bir istemci bağlandı.
ERR_6					Komut kullanıcı tarafından iptal edildi.
ERR_7					Sunucu belirtilen kimlik doğrulama türünü reddetti.
ERR_8					Belirtilen Sanal Merkez sunucuda mevcut değil.
ERR_9					Kullanıcı kimlik doğrulaması başarısız oldu.
ERR_10					Belirtilen Sanal Merkez şu anda durduruldu. Bir süre bekleyin ve ardından yeniden bağlanın.
ERR_11					VPN oturumu silinmiştir. Yönetici oturumun bağlantısını kesmiş veya istemciden VPN Sunucusuna olan bağlantı kesilmiş olabilir.
ERR_12					Erişim reddedildi.
ERR_13					VPN oturumu iletişimi sırasında zaman aşımı oluştu. İstemciden VPN Sunucusuna olan bağlantı kesilmiş olabilir.
ERR_14					Protokol numarası geçersiz.
ERR_15					Çok fazla TCP/IP bağlantısı var.
ERR_16					Hedef sunucuya veya Sanal Merkeze bağlı çok fazla oturum var.
ERR_17					Proxy sunucusuna bağlantı başarısız oldu.
ERR_18					Proxy sunucusunda bir hata oluştu.
ERR_19					Proxy sunucuda kullanıcı kimlik doğrulaması başarısız oldu.
ERR_20					Aynı kullanıcı tarafından çok fazla oturum var. Başka bir kişi Sanal Merkeze aynı kullanıcı olarak bağlanmış olabilir.
ERR_21					VPN Sunucusunda bir lisans hatası oluştu. VPN Sunucusunun yöneticisiyle iletişime geçin.
ERR_22					Sanal Ağ Bağdaştırıcısı aygıt sürücüsüne erişilemiyor. Sanal Ağ Bağdaştırıcısının kurulu olup olmadığını kontrol edin ve devre dışı bırakılmadığından emin olun.
ERR_23					Dahili bir hata oluştu.
ERR_24					Akıllı kart veya USB donanım belirteci aygıtına erişim başarısız oldu.
ERR_25					PIN kodu yanlış.
ERR_26					Belirtilen sertifika akıllı kartta veya USB donanım belirteci aygıtında depolanmamıştır.
ERR_27					Belirtilen özel anahtar akıllı kartta veya USB donanım belirteci aygıtında depolanmamıştır.
ERR_28					Akıllı karta veya USB donanım belirteci aygıtına yazma işlemi başarısız oldu.
ERR_29					Nesne bulunamadı.
ERR_30					Belirtilen ada sahip bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı zaten var. Farklı bir ad belirtin.
ERR_31					Sanal Ağ Bağdaştırıcısı aygıt sürücüsünün yüklenmesi başarısız oldu.
ERR_32					Bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı aygıtı için belirtilen adı kullanamazsınız.
ERR_33					Desteklenmiyor.
ERR_34					Belirtilen ada sahip VPN Bağlantı Ayarı zaten mevcut.
ERR_35					Belirtilen VPN Bağlantı Ayarı şu anda bağlı.
ERR_36					Belirtilen VPN Bağlantı Ayarı mevcut değil.
ERR_37					Belirtilen VPN Bağlantı Ayarı bağlı değil.
ERR_38					Geçersiz parametre.
ERR_39					Akıllı kart veya USB donanım belirtecinde hata oluştu.
ERR_40					Akıllı kart veya USB donanım belirteci kimlik doğrulaması seçilmesine rağmen kullanılacak aygıt seçilmemiştir. Bağlantı Yöneticisi'nin Akıllı Kart menüsünden seçim yapın.
ERR_41					Belirtilen Sanal Ağ Bağdaştırıcısı en az bir VPN Bağlantı Ayarı tarafından kullanılıyor. \r\nYa bu Sanal Ağ Bağdaştırıcısını kullanan VPN Bağlantı Ayarını silin ya da bu VPN Bağlantı Ayarının kullandığı Sanal Ağ Bağdaştırıcısını değiştirin.
ERR_42					Belirtilen VPN Bağlantı Ayarının kullandığı Sanal Ağ Bağdaştırıcısı bulunamıyor. \r\nBu Sanal Ağ Bağdaştırıcısının var olduğundan emin olun. Ayrıca Sanal Ağ Bağdaştırıcısı aygıtının devre dışı bırakılmadığından emin olun. \r\n\r\nSorunu çözemezseniz, bu VPN Bağlantı Ayarı tarafından kullanılan Sanal Ağ Bağdaştırıcısını değiştirin veya aynı ada sahip yeni bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturun.
ERR_43					Belirtilen VPN Bağlantı Ayarı tarafından kullanılan Sanal Ağ Bağdaştırıcısı zaten başka bir VPN Bağlantı Ayarı tarafından kullanılıyor. \r\nAynı Sanal Ağ Bağdaştırıcısını kullanan başka bir VPN Bağlantı Ayarı varsa, o VPN Bağlantı Ayarı'nın bağlantısını kesin.
ERR_44					Belirtilen VPN Bağlantı Ayarı tarafından kullanılan Sanal Ağ Bağdaştırıcısı devre dışı bırakıldı. \r\nBu VPN Bağlantı Ayarını kullanmadan önce Sanal Ağ Bağdaştırıcısını etkinleştirin.
ERR_45					Belirtilen değer geçersizdir.
ERR_46					Bağlantı hedefi bir küme denetleyicisi değildir.
ERR_47					Bağlanmaya çalışıyorum.
ERR_48					Küme denetleyicisine bağlantı başarısız oldu.
ERR_49					Küme denetleyicisi bir kümeye yeni bir oturum atayamadı.
ERR_50					Küme üyesi sunucunun Sanal Hub'ı yönetilemiyor.
ERR_51					Kullanıcının bağlanmak için kullandığı parola boştu, bu nedenle uzaktan bağlantı yasaklandı. Boş parolaya yalnızca VPN Sunucusunun localhost'undan (127.0.0.1) yapılan bağlantılarda izin verilebilir.
ERR_52					Yeterince ayrıcalık yok.
ERR_53					Belirtilen dinleyici bulunamadı.
ERR_54					Belirtilen bağlantı noktası numarasının dinleyicisi zaten mevcut.
ERR_55					Bu bir küme üyesi sunucu değildir.
ERR_56					Belirtilen şifreleme algoritması adı desteklenmiyor.
ERR_57					Belirtilen ada sahip Sanal Merkez sunucuda zaten mevcut.
ERR_58					Çok fazla kayıtlı Sanal Merkez var. Daha fazla oluşturulamaz. Eski Sanal Merkezleri silin.
ERR_59					Belirtilen ada sahip Kademeli Bağlantı zaten mevcut.
ERR_60					Küme üzerindeki bir sunucuda Kademeli Bağlantı oluşturulamaz.
ERR_61					Belirtilen Kademeli Bağlantı çevrimdışı.
ERR_62					Çok fazla erişim listesi var.
ERR_63					Çok fazla kullanıcı var.
ERR_64					Çok fazla grup var.
ERR_65					Belirtilen grup mevcut değil.
ERR_66					Belirtilen ada sahip kullanıcı Sanal Hub'da zaten mevcut.
ERR_67					Belirtilen ada sahip grup Sanal Hub üzerinde zaten mevcuttur.
ERR_68					Sunucuda belirtilen ada sahip bir kullanıcı var ancak kimlik doğrulama türü parola kimlik doğrulaması değil. Parola değiştirilemiyor.
ERR_69					Girdiğiniz kullanıcı adı veya eski parola yanlış. Parolanın büyük/küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın.
ERR_70					Saitama.
ERR_71					SoftEther, Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın emriyle mevcut dağıtımı geçici olarak durdurmuştur.
ERR_72					SoftEther, IPA'nın emriyle mevcut dağıtımı geçici olarak durdurmuştur.
ERR_73					Cascade Connection'ın oturumunun bağlantısı kesilemiyor. Oturumu silmek için Cascade Connection'ı durdurun.
ERR_74					VPN Sunucusu ile bağlantı için VPN Bağlantı Ayarı tamamlanmamıştır. İlk önce VPN Sunucusu ile bağlantı için VPN Bağlantı Ayarını tamamlamanız gerekir.
ERR_75					VPN Sunucusuna VPN Bağlantısı zaten başladı.
ERR_76					VPN Sunucusuna bağlı değil.
ERR_77					Belirtilen X509 sertifika dosyası bir RSA 1024 bit veya 2048 bit ortak anahtar içermiyor. SoftEther VPN yazılımı yalnızca RSA 1024 bit veya 2048 bit sertifikaları destekler.
ERR_78					SecureNAT oturumunun bağlantısı kesilemiyor. Oturumu silmek için SecureNAT işlevini durdurun.
ERR_79					SecureNAT bir kümeleme ortamında etkinleştirilemiyor.
ERR_80					SecureNAT çalışmıyor.
ERR_81					VPN Sunucusuna olan bu VPN Bağlantı oturumu, ağ yöneticisi tarafından kurulan güvenlik duvarı aygıtı tarafından kesildi. Ağ yöneticisiyle iletişime geçin.
ERR_82					Yerel Köprü oturumunun bağlantısı kesilemiyor. Oturumu silmek için Yerel Köprü'yü durdurun.
ERR_83					Yerel Köprü çalışmıyor.
ERR_84					Yerel Köprü hedef VPN Sunucusu tarafından kullanılamaz. Kullandığınız VPN Sunucusunda Yerel Köprü kullanırken ayar yöntemi için çevrimiçi yardıma veya diğer belgelere bakın.
ERR_85					Hedef sunucu tarafından sağlanan sertifikaya güvenilemiyor. Sunucu sertifikasını her zaman doğrulama ayarı VPN Bağlantı Ayarları'nda etkinleştirilmiştir. Güvenilebilecek bir kök sertifika kaydedin veya bireysel bir sertifika kaydedin.
ERR_86					Hedef sunucunun ürün kodu yanlış. Bu istemciden bağlanmak mümkün değil.
ERR_87					İstemci ve sunucu sürümü farklı. Yazılımı güncelleyin.
ERR_88					Bir yakalama aygıtı eklenemedi. Aynı yakalama aygıtı zaten kayıtlı olabilir.
ERR_89					Bu istemciden hedef sunucuya bağlanılamıyor. Özel bir istemci yazılımı gereklidir.
ERR_90					Belirtilen yakalama aygıtı kayıtlı değil.
ERR_91					Sanal Katman 3 Anahtarı oturumunun bağlantısı kesilemiyor. Oturumu silmek için Sanal Katman 3 Anahtarını durdurun.
ERR_92					Belirtilen ada sahip bir Sanal Katman 3 Anahtarı zaten mevcut. Farklı bir ad belirtin.
ERR_93					Belirtilen Sanal Katman 3 Anahtarı bulunamadı.
ERR_94					Belirtilen ad geçersiz. Adın kullanılamayacak karakterler içerip içermediğini kontrol edin.
ERR_95					Sanal Katman 3 arabirimi eklenemedi. Lütfen parametrelerin geçerli olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca lütfen Sanal Katman 3 anahtarının durdurulduğundan emin olun. Sanal Katman 3 anahtarı çalışırken arabirim ekleme veya silme işlemi yapılamaz.
ERR_96					Sanal Katman 3 arabirimi silinemedi. Lütfen parametrelerin geçerli olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca lütfen Sanal Katman 3 anahtarının durdurulduğundan emin olun. Sanal Katman 3 anahtarı çalışırken arabirim eklemek veya silmek mümkün değildir.
ERR_97					Belirtilen Sanal Katman 3 arabiriminin hedef Sanal Hub'ına bağlanan Sanal Katman 3 arabirimi Sanal Katman 3 Anahtarında zaten mevcuttur. Bir Sanal Katman 3 Anahtarında aynı Sanal Hub'a bağlanan birden fazla Sanal Katman 3 arabirimi tanımlanamaz.
ERR_98					Yönlendirme tablosu girişi eklenemedi. Lütfen parametrelerin geçerli olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca lütfen Sanal Katman 3 anahtarının durdurulduğundan emin olun. Sanal Katman 3 anahtarı çalışırken yönlendirme tablosu girişleri eklenemez veya silinemez.
ERR_99					Yönlendirme tablosu girişi silinemedi. Lütfen parametrelerin geçerli olup olmadığını kontrol edin. Ayrıca lütfen Sanal Katman 3 anahtarının durdurulduğundan emin olun. Sanal Katman 3 anahtarı çalışırken yönlendirme tablosu girişleri eklenemez veya silinemez.
ERR_100					Belirtilen yönlendirme tablosu girişi zaten mevcut.
ERR_101					İstemci saati ve sunucu saati birbiriyle senkronize değil. Saat ayarlarını kontrol edin.
ERR_102					Bu Sanal Katman 3 Anahtarı başlatılamıyor. \r\n\r\nSanal Katman 3 Anahtarını başlatmak için Sanal Katman 3 Anahtarında en az 1 sanal arabirim tanımlanmış olmalıdır.
ERR_103					Hedef VPN Sunucusunda yeterli İstemci Bağlantı Lisansı yok. Sunucu yöneticisiyle iletişime geçin.
ERR_104					Hedef VPN Sunucusunda yeterli Köprü Bağlantı Lisansı yok. Sunucu yöneticisiyle iletişime geçin.
ERR_105					Mevcut teknik zorluklar nedeniyle, hedef VPN Sunucusu bağlantıyı almıyor. Ya bir süre bekleyin ya da VPN Sunucusu yöneticisiyle iletişime geçerek sunucu günlük dosyasının kontrol edilmesini isteyin.
ERR_106					Hedef VPN Sunucusunun sertifikasının süresi doldu. VPN Sunucusunun yöneticisiyle iletişime geçin.
ERR_107					İzleme Modunda bir bağlantı talep edildi. Ancak bağlanan kullanıcı için güvenlik ilkesi İzleme Moduna izin vermiyor.
ERR_108					Köprü / Yönlendirici Modunda bir bağlantı talep edildi. Ancak bağlanan kullanıcı için güvenlik ilkesi hem köprü modunu hem de yönlendirici modunu yasaklar.
ERR_109					Bir istemci IP adresinden gelen bir bağlantı Sanal Hub'ın Kaynak IP Kısıtlama Listesi tarafından reddedildi.
ERR_110					Çok fazla öğe var.
ERR_111					Yetersiz bellek.
ERR_112					Belirtilen nesne zaten mevcut.
ERR_113					Ölümcül bir hata oluştu. Program işlemine devam edilemiyor olabilir.
ERR_114					Hedef VPN Sunucusu bir yazılım lisansı ihlali tespit etti. Bağlantı reddedildi. VPN Sunucusunun yöneticisiyle iletişime geçin.
ERR_115					Hedef VPN Sunucusu İnternet üzerinden SoftEther VPN Project tarafından sağlanan önemli bir sunucuya bağlandı ve bir lisansı doğrulayamıyor. Ya bir süre bekleyin ya da VPN Sunucusu yöneticisiyle iletişime geçerek sunucu günlük dosyasının ve sunucunun İnternet bağlantı durumunun kontrol edilmesini talep edin.
ERR_116					İstemci tarafında bir yazılım lisansı ihlali tespit edildi. Bağlantı reddedildi.
ERR_117					Komut veya dosya adı yanlış.
ERR_118					Lisans anahtarı yanlış.
ERR_119					VPN Sunucusunda geçerli bir ürün lisansı kayıtlı değil. VPN Sunucusunun yöneticisiyle iletişime geçin.
ERR_120					VPN Sunucusunun bir küme olarak çalışması için gereken ürün lisansı kayıtlı değil. VPN Sunucusu'nun yöneticisiyle iletişime geçin.
ERR_121					Bu VPN Bağlantı Ayarı "Web Installer Creation Kit" veya "Simple Installer Creation Kit" kullanılarak kuruldu. Hedef sunucu SoftEther VPN 2.0 Yönetim Paketini destekleyen bir sürüm değil. Sistem yöneticisine veya yükleyiciyi oluşturan kişiye başvurun.
ERR_122					NET için VPN Sunucusu SDK'sı ile yalnızca SoftEther VPN 2.0 Yönetim Paketini destekleyen SoftEther VPN Sunucusu sürümüne bağlanmak mümkündür. Hedef VPN Sunucusu SoftEther VPN 2.0 Yönetim Paketini destekleyen bir sürüm değildir. Sistem yöneticisi ile iletişime geçin.
ERR_123					Hedef sunucudaki Beta Sürüm Yazılımının süresi doldu. Yeni bir beta sürümü veya tam sürümü http://selinks.org/ adresinden indirmek için sunucunun sistem yöneticisine başvurun.
ERR_124					VPN Sunucusuna VPN bağlantısı sunucu tarafında reddedilir.
ERR_125					VPN Sunucusuna VPN bağlantısı istemci tarafında reddedilir.
ERR_126					Güvenlik ilkesi, belirli bir süre geçtiği için VPN oturumunun bağlantısının otomatik olarak kesilmesini zorunlu kılmıştır. Devam etmek istiyorsanız lütfen yeniden bağlanın.
ERR_127					VPN Sunucusu özel sürüm VPN İstemci yazılımı gerektirir. Yönetici ile görüşün.
ERR_128					Kayıtlı kullanıcı nesnelerinin sayısı, VPN Sunucusunda uygulanan ürün lisansının izin verdiği maksimum sayıyı aşıyor. Eskisini silmediğiniz veya ürünün sürümünü yükseltmediğiniz sürece artık kullanıcı nesnesi ekleyemezsiniz.
ERR_129					Abonelik sözleşmesi, VPN Server'ın bu sürümünün yayınlanma tarihinden önce sona ermiştir. Müşteri, VPN Server'ın yapılarını yalnızca abonelik sözleşmesi süresi içinde kullanma yetkisine sahiptir. Müşteri abonelik süresini uzatmak zorundadır. Müşteri ayrıca VPN Server sürümünü aboneliğin bitiminden önce yayınlanmış olan daha eski bir sürüme 'düşürebilir'. Sürüm düşürmek isterseniz, eski sürümler http://selinks.org/ adresinde mevcut olabilir.
ERR_130					Deneme lisans anahtarlarının aynı müşteri tarafından sıkça alınamadığını bildirmek isteriz. Lütfen ürünün tam sürümünü satın almayı değerlendirin.
ERR_131					Aynı IP adresinde birkaç VPN Sunucusu. Hedef sunucunun özel IP'sini veya ana bilgisayar adını "Global IP adresi veya ana bilgisayar adı/192.168.x.x" gibi somut bir şekilde belirtebilirsiniz. Veya sunucu tarafında bir NAT kullanılıyorsa, NAT'ı uygun portları açacak, aktaracak veya aktaracak şekilde yapılandırın.
ERR_132					Dinamik DNS Hizmeti için anahtar başkalarına kopyalanır. Anahtar otomatik olarak sıfırlanacaktır.
ERR_133					Belirtilen Dinamik DNS ana bilgisayar adı zaten kullanılıyor. Lütfen ana bilgisayar adını değiştirin.
ERR_134					Belirtilen Dinamik DNS ana bilgisayar adında geçersiz karakterler var. Lütfen ana bilgisayar adını değiştirin.
ERR_135					Belirtilen Dinamik DNS ana bilgisayar adının uzunluğu çok uzun. Bir ana bilgisayar adı 31 harfe eşit veya daha kısa olmalıdır.
ERR_136					Dinamik DNS ana bilgisayar adı belirtilmemiştir.
ERR_137					Belirtilen Dinamik DNS ana bilgisayar adının uzunluğu çok kısa. Bir ana bilgisayar adı en az 3 karakter uzunluğunda olmalıdır.
ERR_138					Sanal Hub'da belirtilen kullanıcının parolası MS-CHAP v2 kimlik doğrulaması kullanılmadan önce sıfırlanmalıdır. Lütfen VPN Sunucusunun yöneticisinden VPN Sunucu Yöneticisi veya dahili sürümü 4.0 veya daha büyük olan vpncmd ile parolayı sıfırlamasını isteyin. Ya da VPN İstemcisi ile parolayı bizzat değiştirebilirsiniz.
ERR_139					Dinamik DNS sunucusuyla bağlantı kesildi.
ERR_140					ICMP (Ping) protokolü başlatılamadı. VPN Sunucusu işlemi standart kullanıcı yetkilerinde çalışıyor olabilir. Böyle bir durumda, VPN Sunucusunu bir sistem hizmeti olarak çalıştırın. (Linux / UNIX'te root yetkilerinde çalıştırın)
ERR_141					DNS bağlantı noktası 53 açılamadı. Aynı bilgisayarda başka bir DNS sunucu programı (örneğin, BIND veya Microsoft DNS Server) olmadığından emin olun. Çakışan hizmetler varsa bunları durdurun. Veya VPN Sunucusunun işlemini Linux / UNIX / üzerinde kök ayrıcalıklarında çalıştırın
ERR_142					OpenVPN Sunucusu işlevi etkin değil.
ERR_143					Sertifika Kimlik Doğrulama işlevi ve Harici Sunucu Kimlik Doğrulama işlevi SoftEther VPN'in açık kaynak sürümünde henüz uygulanmamıştır. Bunun yerine Anonim Kimlik Doğrulama veya Parola Kimlik Doğrulamayı seçin.
ERR_144					Kabul edilemez işlem. VPN Gate Aktarma Sunucusu ayarlarını değiştirmek için VPN Gate Kontrol Panelini kullanın.
ERR_145					Kabul edilemez işlem. VPN Gate Genel VPN Aktarma Sunucularının bağlantı ayarını değiştirmek için VPN Gate Yardımcı Programını kullanın.
ERR_146					VPN Gate Hizmeti VPN İstemci programının içinde çalışmaktadır. VPN Gate Hizmetini bu ekranda durduramazsınız. VPN Gate Hizmetini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için VPN İstemci Yöneticisini kullanın.
ERR_147					Bu özellik desteklenmemektedir. SoftEther VPN'in açık kaynak sürümünde henüz uygulanmamıştır.
ERR_148					Sistem askıya alındığı için VPN bağlantısının bağlantısı kesildi.
ERR_149					Hedef VPN Sunucusu'nun sertifikası belirtilen ana bilgisayar adıyla eşleşmiyor.
ERR_150					Her iki tarafça da desteklenen bir TLS sürümü bulunamadı. Bu durum genellikle, taraflardan birinin diğeri tarafından devre dışı bırakılmış (kullanım dışı) bir TLS sürümü kullanmasından kaynaklanmaktadır.
ERR_151					Her iki tarafça desteklenen ortak bir şifreleme algoritması bulunamadı veya belirtilen algoritma sunucu sertifikasıyla uyumlu değil.
ERR_152					TLS el sıkışması (handshake) başarısız oldu.


# Concerning licenses
LICENSE_INFO_URL		https://selinks.org/?new_license
LICENSE_SUPPORT_URL		https://selinks.org/?q=license_info&id=%s
LICENSE_STATUS_OK		Geçerli
LICENSE_STATUS_EXPIRED	Süresi Doldu
LICENSE_STATUS_ID_DIFF	Sunucu Kimliği Uyuşmazlığı
LICENSE_STATUS_DUP		Yinelenmiş
LICENSE_STATUS_INSUFFICIENT	Ek Lisans Gerekiyor
LICENSE_STATUS_COMPETITION	Diğer Lisanslarla Çakışma
LICENSE_STATUS_NONSENSE		Mevcut Sürüm İçin Geçersiz
LICENSE_STATUS_CPU		İşlemci (CPU) Tipi Uyumsuz
LICENSE_STATUS_OTHERERROR	Bilinmeyen Hata


# Concerning TCP optimization
TCPOPT_NOT_SUPPORTED	TCP Optimizasyon Aracı bu işletim sisteminde kullanılamaz.
TCPOPT_NOT_ADMIN		Yönetici yetkileri olmayan kullanıcılar TCP Optimizasyon Aracı'nı kullanamaz.


# Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Optimization
VISTA_MMCSS_MSG			VPN ile multimedya dosyalarını (örn. videolar, sesler ve akışlar) oynatmak için Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10'u optimize etmek istiyor musunuz?
VISTA_MMCSS_MSG_2		VPN ile Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 için optimizasyon zaten yapıldı.\r\nOptimize edilmiş yapılandırmayı kaldırmak istiyor musunuz?
VISTA_MMCSS_MSG_3		Mevcut ortamda optimizasyonu kullanamazsınız.
VISTA_MMCSS_MSG_4		Bu işlev için yönetici yetkilerine sahip olmalısınız.\r\nLütfen Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10'da programı yürütmek için "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini kullanmanız gerektiğini unutmayın.
VISTA_MMCSS_MSG_5		Optimizasyon tamamlandı.
VISTA_MMCSS_MSG_6		Optimizasyon yapılandırması kaldırılır.


# Concerning PKCS utility
PKCS_UTIL_TITLE			PKCS#12 Yazma Aracı
PKCS_UTIL_SAVEDLG_TITLE	USB belirtecine yazmak istediğiniz PKCS#12 dosyasını seçin.
PKCS_UTIL_READ_ERROR	Dosya okunamıyor: %s.
PKCS_UTIL_WRITE_OK_MSG	%s dosyası USB donanım belirtecine yazıldı.
PKCS_UTIL_DELETE_OK_MSG	PKCS#12 sertifika verileri USB donanım belirtecinden silindi.
PKCS_UTIL_SECA_FILENAME	seca_p12
PKCS_MAKE_SURE			USB belirtecine yazılan PKCS#12 sertifika verileri silinecektir. \r\n Veriler silindikten sonra geri yüklenemez. \r\r\n\r\r\nDevam etmek istiyor musunuz?
PKCS_UTIL_BAD_FILE		Belirtilen dosya bir PKCS#12 dosyası olarak tanımlanamadı.


# Concerning common dialogs
DLG_ALL_FILES			Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
DLG_CERT_FILES			X509 Sertifika Dosyaları (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
DLG_KEY_FILTER			Özel Anahtar Dosyaları (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
DLG_PKCS12_FILTER		PKCS#12 Dosyaları (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
DLG_CERT_OR_P12_FILTER	X509 Sertifika Dosyaları veya PKCS#12 Dosyaları (*.CER;*.CRT;*.P12;*.PFX)|*.cer;*.crt;*.p12;*.pfx|X509 Sertifika Dosyaları (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|PKCS#12 Dosyaları (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
DLG_CONFIG_FILES		Yapılandırma Dosyaları (*.CONFIG)|*.config|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
DLG_KEY_OR_P12_FILTER	Özel Anahtar Dosyaları veya PKCS#12 Dosyaları (*.KEY;*.PEM;*.P12;*.PFX)|*.key;*.pem;*.p12;*.pfx|Özel Anahtar Dosyaları (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|PKCS#12 Dosyaları (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
DLG_ZIP_FILER			ZIP Dosyaları (*.ZIP)|*.zip|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
DLG_OPEN_CERT			Sertifika Dosyasını Seçin
DLG_OPEN_KEY			Özel Anahtar Dosyasını Seçin
DLG_OPEN_KEY_WITH_CERT	İlgili Özel Anahtar dosyasını seçin
DLG_OPEN_FILE_ERROR		Belirtilen dosya okunamıyor: %S.
DLG_OPEN_FILE_ERROR_W	Belirtilen dosya okunamıyor: %s.
DLG_BAD_P12				"%S" dosyası geçerli bir PKCS#12 sertifika dosyası değildir.
DLG_BAD_P12_W			"%s" dosyası geçerli bir PKCS#12 sertifika dosyası değildir.
DLG_BAD_X509			"%S" dosyası geçerli bir X509 sertifika dosyası değildir.
DLG_BAD_X509_W			"%s" dosyası geçerli bir X509 sertifika dosyası değildir.
DLG_BAD_KEY				"%S" dosyası geçerli bir RSA özel anahtar dosyası değil.
DLG_BAD_KEY_W			"%s" dosyası geçerli bir RSA özel anahtar dosyası değil.
DLG_BAD_SIGNATURE		Özel anahtar, belirtilen sertifikada bulunan ortak anahtarla eşleşmiyor. \r\nSertifika ortak anahtarına karşılık gelen bir özel anahtar gereklidir.
DLG_SAVE_CERT			Sertifikanın kaydedileceği dosya adını belirtin
DLG_SAVE_KEY			Özel anahtarı kaydetmek istediğiniz bir dosya adı belirtin
DLG_SAVE_P12			Sertifikayı ve özel anahtarı kaydetmek istediğiniz bir dosya adı belirtin
DLG_SAVE_FILE			Dosyayı kaydetmek için bir dosya adı belirtin
DLG_SAVE_OPENVPN_CONFIG	OpenVPN ayarlarını içeren ZIP dosyasını kaydetmek için bir dosya adı belirtin
DLG_CERT_SAVE_OK		Sertifika başarıyla kaydedildi.
DLG_CERT_SAVE_ERROR		Sertifika kaydedilemiyor.
DLG_KEY_SAVE_OK			Özel anahtar başarıyla kaydedildi.
DLG_KEY_SAVE_ERROR		Özel anahtar kaydedilemiyor.
DLG_KEY_PAIR_SAVE_OK	Sertifika ve özel anahtar başarıyla kaydedildi.
DLG_KEY_PAIR_SAVE_ERROR	Sertifika ve özel anahtar kaydedilemiyor.
DLG_REBOOT_INFO			Bilgisayar %u saniye sonra yeniden başlatılacaktır.
DLG_REBOOT_INFO_2		Bilgisayar yeniden başlatılıyor.
DLG_REBOOT_ERROR		Bilgisayar yeniden başlatılamadı. \r\n\r\nLütfen bilgisayarı şimdi manuel olarak yeniden başlatın.
DLG_SAVE_CONFIG			Yapılandırmayı Kaydetmek İçin Bir Dosya Adı Belirleyin
DLG_OPEN_CONFIG			İçe Aktarılacak Yapılandırma Dosyasını Seçin
DLG_STRING_DEFTITLE		Metin Girişi
DLG_STRING_DEFINFO		Dizeleri girin.
DLG_ABOUT_LEGAL			Yasal Bildirimler
DLG_ABOUT_AUTHORS		Yazarlar Listesi
DLG_UPDATE_DATE			\ (%S tarihinde yayınlandı)
DLG_UPDATE_HINT			Web tarayıcısında en son güncelleme bilgilerini görüntülemek için Tamam'a basın.\r\n\r\nGüncellemeleri manuel olarak indirmeniz ve yüklemeniz gerekir. Başka bir bilgisayardaki yazılımı güncellemek istiyorsanız, indirme ve güncellemeyi gerçekleştirmek için Uzak Masaüstü veya SSH ile bilgisayarda oturum açmanız gerekir.



# Concerning competing processes
BAD_PROCESS_TITLE		%S ile ilgili uyarı
BAD_PROCESS_MESSAGE		Bu bilgisayarda sorunlara neden olabilecek "%S" yazılımı çalışıyor olabilir. \r\n\r\n"%S" yazılımındaki sorunların VPN iletişiminde kararsızlığa ve hatalara yol açma olasılığı vardır. \r\n\r\nVPN, "%S" yazılımı ile birlikte kullanıldığında kararsız hale gelirse, "%S" yazılımını durdurun veya kaldırın. (Bazı durumlarda, yazılımın doğası gereği, yazılım durdurulsa bile sorunların bilgisayarda kalmaya devam edebileceğini unutmayın.) \r\n


# Concerning hardware tokens
SEC_SMART_CARD			Akıllı Kart
SEC_USB_TOKEN			USB Belirteci
SEC_INIT_MSG_1			Aşağıdaki akıllı kartı akıllı kart okuyucuya takın ve PIN kodunu girin.
SEC_INIT_MSG_2			Aşağıdaki USB belirteci donanımını bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın ve PIN kodunu girin.
SEC_OPENING				Aygıt Açılıyor...
SEC_CLOSING				Aygıt Kapatılıyor...
SEC_OPEN_SESSION		Güvenli Oturum Açılıyor...
SEC_CLOSE_SESSION		Güvenli Oturum Kapatılıyor...
SEC_LOGIN				Belirteçte Oturum Açılıyor...
SEC_LOGOUT				Belirteçten Çıkış Yapılıyor...
SEC_INIT_BATCH			Toplu İşlem Başlatılıyor...
SEC_READ_DATA			Veri Okunuyor...
SEC_WRITE_DATA			Veri Yazılıyor...
SEC_READ_CERT			Sertifika Okunuyor...
SEC_WRITE_CERT			Sertifika Yazılıyor...
SEC_DELETE				Nesne Siliniyor...
SEC_SIGN				Özel Anahtar ile Dijital İmza İşleniyor...
SEC_WRITE_KEY			Özel Anahtar Yazılıyor...
SEC_ENUM				Nesneler Sıralanıyor...
SEC_FINISHED			İşlem tamamlandı.
SEC_ERROR_INVALID_ID	Belirtilen güvenlik aygıtı (aygıt %u) geçersiz.
SEC_ERROR_OPEN_DEVICE	%S aygıtı açılamıyor. Aygıtın bilgisayara bağlı olduğundan emin olun.
SEC_ERROR_OPEN_DEVICEEX	%S aygıtı açılamıyor. Aygıtın bilgisayara bağlı olduğundan emin olun. \r\n\r\nÖzel istemci yazılımı ile bir ortak anahtar altyapısı (PKI) kullanılıyorsa, önceden Başlat menüsündeki PKI Aracı'ndan (PKI Utility) akıllı kart aygıtının seçilmesi gerekir.
SEC_ERROR_OPEN_SESSION	Aygıtta güvenlik oturumu başlatılamıyor: %S. Doğru aygıtın seçildiğinden emin olun.
SEC_ERROR_LOGIN			Girilen PIN kodu yanlış.
SEC_ERROR_NOT_FOUND_1	Belirtilen nesne akıllı kartta mevcut değil. Doğru akıllı kartın takılı olduğundan emin olun.
SEC_ERROR_NOT_FOUND_2	Belirtilen nesne USB belirteci donanımında mevcut değil. Doğru USB belirteci donanımının bağlı olduğundan emin olun.
SEC_ERROR_SIGN_1		Akıllı kartta özel anahtar mevcut değil veya dijital imza işlemi başarısız oldu. Doğru akıllı kartın takılı olduğundan emin olun.
SEC_ERROR_SIGN_2		USB belirteci donanımında özel anahtar mevcut değil veya dijital imza işlemi başarısız oldu. Doğru USB belirteci donanımının bağlı olduğundan emin olun.
SEC_ERROR_WRITE_1		Nesne akıllı karta yazılamıyor. Akıllı kartta yeterli boş bellek olmayabilir.
SEC_ERROR_WRITE_2		Nesne USB belirteci donanımına yazılamıyor. USB belirtecinde yeterli boş bellek olmayabilir.
SEC_ERROR_ENUM			Belirteçte saklanan nesnelerin sıralanması başarısız oldu.
SEC_ERROR_DELETE		Belirtilen nesnenin silinmesi başarısız oldu. Belirtilen nesne bellekte mevcut olmayabilir.
SEC_COLUMN1				Aygıt Adı
SEC_COLUMN2				Tür
SEC_COLUMN3				Üretici
SEC_COLUMN4				DLL Adı
SEC_INVALID_ID			Belirtilen akıllı kart aygıtı mevcut değil. Akıllı kart türünü tekrar seçin.
SEC_MGR_COLUMN1			Ad
SEC_MGR_COLUMN2			Tür
SEC_MGR_COLUMN3			Özel
SEC_TYPE_DATA			Veri
SEC_TYPE_CERT			Sertifika
SEC_TYPE_KEY			Özel Anahtar
SEC_TYPE_PUB			Ortak Anahtar
SEC_YES					Evet
SEC_NO					Hayır
SEC_NONE				Yok
SEC_IMPORT_DATA			İçe aktarmak istediğiniz veriyi seçin.
SEC_IMPORT_CERT			İçe aktarmak istediğiniz sertifikayı seçin.
SEC_IMPORT_KEY			İçe aktarmak istediğiniz özel anahtarı seçin.
SEC_READ_FAILED			Belirtilen dosyadan okuma işlemi başarısız oldu.
SEC_DATA_TOO_BIG		Belirtilen veri boyutu çok büyük. %u bayttan büyük veriler akıllı karta yazılamaz.
SEC_OBJECT_NAME_TITLE	Eklenecek nesnenin adı
SEC_OBJECT_NAME_INFO	Yeni akıllı karta yazılacak nesnenin adını belirtin. Nesne adı için çift baytlı ve özel karakterler hariç alfanümerik karakterler kullanabilirsiniz. \r\n\r\nDikkat: Kartta zaten aynı türde ve aynı ada sahip bir nesne yazılıysa, bu nesnenin üzerine yazılacaktır.
SEC_DELETE_MSG			Seçilen nesne akıllı karttan silinecektir. \r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SEC_OBJECT_IMPORT_OK	Nesne akıllı karta yazıldı.
SEC_OBJECT_EXPORT_OK	Akıllı karttan okunan veriler kaydedildi.
SEC_NEW_CERT_IMPORT_OK	Yeni oluşturulan sertifika akıllı karta yazıldı.
SEC_CURRENT_DEVICE		Şu anda %S aygıtı seçili.
SEC_CURRENT_NO_DEVICE	Hangi akıllı kart aygıtının kullanılacağını seçin.
SEC_NO_SECURE_DEVICE	Sistemde SoftEther VPN uyumlu bir akıllı kart veya donanım güvenlik belirteci aygıtı yüklü değil. \r\n\r\nSoftEther VPN kullanarak bir akıllı kart veya donanım belirteci kullanmak için Windows'a PKCS#11 uyumlu bir aygıt sürücüsü yüklenmelidir. Ayrıca, SoftEther VPN'in bu aygıt türünü desteklemesi gerekir. \r\n\r\nSistemle uyumlu bir aygıt sürücüsünün yüklü olduğundan emin olun. \r\nSoftEther VPN uyumlu aygıtların listesi için SoftEther VPN Project web sitesine bakın. Ayrıca, yazılımı en son sürüme güncelleyerek uyumlu aygıt sayısını artırmak mümkün olabilir.
SEC_PIN_DEVICE_OPEN_ERR	"%S" aygıtına bağlanılamıyor. Donanımın doğru bağlandığından emin olun.
SEC_PIN_CURRENT_BAD		Mevcut PIN kodu yanlış.
SEC_PIN_CHANGE_FAILED	PIN kodunu değiştirelemedi.
SEC_PIN_OK				PIN kodu değiştirildi.


# TCP Connection Dialog
CONNECTDLG_CAPTION		Bağlanılıyor
CONNECTDLG_MESSAGE		"%S" sunucusuna bağlanılıyor (TCP bağlantı noktası: %u)...
CONNECTDLG_CANCELING	Bağlantı iptal ediliyor. Lütfen bekleyin...


# NIC Info Dialog
NICINFO_1				VPN Sunucusuna bağlanıldı.
NICINFO_1_1				VPN üzerindeki DHCP sunucusundan bir IP adresi isteniyor...
NICINFO_1_2				VPN'de kullanılacak IP adresini belirleniyor...

NICINFO_2				VPN Bağlantısı Kuruldu.
NICINFO_2_1				Atanmış IP adresiniz: %S.

NICINFO_3				VPN Bağlantısı Kuruldu.
NICINFO_3_1				%S IP adresiniz kullanıma hazır.


# Concerning password input dialogs during login
PW_RETRYCOUNT			Herhangi bir giriş yapılmazsa %u saniye sonra otomatik yeniden bağlantı kurulacaktır.
PW_LOGIN_DLG_TITLE		Oturum Açma
PW_TYPE_0				Anonim Kimlik Doğrulama
PW_TYPE_1				Standart Parola Kimlik Doğrulaması
PW_TYPE_2				RADIUS veya NT Etki Alanı Kimlik Doğrulaması
PW_TYPE_3				İstemci Sertifikası Kimlik Doğrulaması
PW_TYPE_4				Akıllı Kart Kimlik Doğrulaması
PW_TYPE_5				OpenSSL Motor (Engine) Kimlik Doğrulaması

PW_MSG_PROXY			%S proxy sunucusunda kullanıcı kimlik doğrulaması başarısız oldu. Doğru kullanıcı adını ve parolayı tekrar girin.
PW_TYPE_PROXY			Proxy Sunucu Kimlik Doğrulaması


# Concerning VPN connection status
STATUS_1				Başlatılıyor...
STATUS_2				"%S" VPN Sunucusuna %S Proxy Sunucusu üzerinden bağlanılıyor...
STATUS_3				%S Proxy Sunucusunda kullanıcı kimlik doğrulaması yapılıyor...
STATUS_4				"%S" VPN Sunucusuna Bağlanılıyor...
STATUS_5				Sunucu Sertifikası Doğrulanıyor...
STATUS_6				Kullanıcı Kimlik Doğrulaması Yapılıyor...
STATUS_7				VPN Oturumu Kuruluyor...
STATUS_8				Küme (Cluster) üzerindeki VPN Sunucusuna bağlanıyor...
STATUS_9				VPN Oturumu kuruldu.


# Concerning certificate dialogs
CERT_NOT_FOUND			Bu sertifikayı düzenleyen sertifika yetkilisinin sertifikası, güvenilen sertifikalar listesinde bulunamadı.
CERT_ROOT				Bu bir kök sertifikadır (kendinden imzalı sertifika).
CERT_LV_C1				Alan
CERT_LV_C2				Değer
CERT_SERIAL				Seri Numarası
CERT_ISSUER				Düzenleyen
CERT_SUBJECT			Konu
CERT_NOT_BEFORE			Düzenlenme Tarihi
CERT_NOT_AFTER			Son Geçerlilik Tarihi
CERT_BITS				Bit Değeri
CERT_PUBLIC_KEY			Ortak Anahtar
CERT_DIGEST_MD5			Özet (MD5)
CERT_DIGEST_SHA1		Özet (SHA-1)
CERT_NO_SERIAL			Seri Numarası Yok
CERT_BITS_FORMAT		%u bit
CERT_KEY_ALGORITHM		Ortak Anahtar Algoritması
CERT_KEY_PARAMETER		Parametreler


# Concerning certificate confirmation dialogs
CC_DANGEROUS_MSG		Bu sunucuya (%S) yapılan önceki VPN bağlantısında kaydedilen sunucu sertifikası, sunucu tarafından sağlanan mevcut sunucu sertifikasıyla eşleşmiyor. \r\n\r\nÖnceki Özet Değeri (MD5): %S\r\nÖnceki Özet Değeri (SHA1): %S\r\n\r\nMevcut Özet Değeri (MD5): %S\r\nMevcut Özet Değeri (SHA1): %S\r\n\r\nSunucu yöneticisinin VPN Sunucu tarafındaki sertifikayı değiştirmiş olması mümkündür. Ancak, kimlik sahtekarlığı gibi bir "aradaki adam" (man-in-the-middle) saldırısı gerçekleşiyor da olabilir. \r\nBağlanmak istediğiniz VPN Sunucusunun yöneticisinden açıklama istemeniz şiddetle tavsiye edilir.
CC_WARNING_MSG			Şu anda bağlandığınız VPN Sunucusunun sertifikasına, %s adresine bir sonraki bağlanışınızda otomatik olarak güvenilmesini istiyor musunuz?\r\n\r\nÖzet Değeri (SHA1): %S\r\nÖzet Değeri (MD5): %S\r\n\r\nBu sunucu sertifikasının orijinalliği konusunda şüphe varsa, güvenli bir yöntemle sunucu sahibiyle iletişime geçin ve durumu doğrulamak için yukarıdaki özet değerlerini bildirin. \r\n\r\nSunucu bir sonraki bağlantınızda aynı sertifikayı sağladığında bu sertifikaya otomatik olarak güvenmek için Evet'e tıklayın. \r\nSertifikaya yalnızca bu seferlik güvenmek ve bu sunucuya bir sonraki bağlanışınızda bu uyarıyı tekrar görüntülemek için Hayır'a tıklayın. \r\nGüvenlik Uyarıları penceresine dönmek için İptal'e tıklayın. \r\n\r\nNot: Bu ayar her hesap için ayrı ayrı değiştirilebilir. Bu ayarı VPN İstemci Yöneticisi'ndeki Hesap Özellikleri bölümünden yapabilirsiniz.


# Errors about Windows Versions
WINVER_TITLE			Windows sürümleri hakkında uyarı
WINVER_ERROR_FORMAT		%s üzerindeki Windows sürümü ve Servis Paketi: "%S".\r\n\r\n%s tarafından desteklenen en güncel Windows sürümü ve Servis Paketi şöyledir:\r\n%S\r\n%s üzerindeki Windows sürümü, %s tarafından desteklenen sürümden daha yeni olduğu için beklenmedik sorunlar veya uyumluluk problemleri oluşabilir.\r\nSorunlardan kaçınmak için %s yazılımının en son güncellemesini edinmenizi ve yüklemenizi öneririz.\r\n(Mevcut sürümü güncelleme yapmadan kullanmaya devam etmeniz mümkündür ancak bu önerilmez.)\r\n\r\nEğer yöneticiyseniz, %s için en son güncelleme yamasını http://selinks.org/?se web sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.\r\n\r\nEğer yönetici değilseniz, bu mesajı VPN Sunucusu yöneticisine bildirmelisiniz.\r\n\r\n----- MSG%04u%02u -----\r\n\r\n
WINVER_ERROR_VPNSERVER	hedef bilgisayardaki VPN Sunucusu
WINVER_ERROR_VPNBRIDGE	hedef bilgisayardaki VPN Köprüsü
WINVER_ERROR_VPNCLIENT	bu yerel bilgisayardaki VPN İstemcisi
WINVER_ERROR_PC_LOCAL	bu yerel bilgisayar
WINVER_ERROR_PC_REMOTE	uzak sunucu


# Warning for Open-source Version
OSS_MSG					SoftEther VPN Sunucusu Akademik Sürümüne Hoş Geldiniz!\r\n\r\n\r\nBu VPN Sunucusu, Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'nde akademik araştırma olarak geliştirilen ve kamu yararı için SoftEther VPN Projesi (http://www.softether.org/) üzerinden ücretsiz olarak dağıtılan açık kaynaklı bir yazılımdır.\r\n\r\nSoftEther VPN yazılımı, Tsukuba Üniversitesi ve SoftEther VPN Projesi arasındaki ortak araştırma sözleşmesinin bir parçası olarak kamuya dağıtılmaktadır. SoftEther VPN yazılımı YALNIZCA AKADEMİK ARAŞTIRMA AMACIYLA geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Bu nedenle, hata veya güvenlik açıkları içerse dahi SoftEther VPN yazılımı hakkında hiçbir destek hizmeti sağlanmamaktadır. Kullanıcı, SoftEther VPN kullanımının sonuçlarından bizzat sorumlu olacaktır. SoftEther VPN geliştiricileri ve yayıncıları, herhangi bir sonuç veya zarardan asla sorumlu tutulamaz.\r\n\r\nSoftEther VPN Sunucusu ile VPN kullanmanın keyfini çıkarın.\r\n\r\nSoftEther VPN hakkında daha fazla ayrıntı için http://www.softether.org/ adresini ziyaret edin.\r\n\r\n
NATT_MSG				** NAT geçişi ile bağlanıldı - bağlantı kararsız olabilir **\r\n\r\nBu VPN İstemcisi, '%S' VPN Sunucusuna NAT Geçişi (UDP Hole Punching) teknolojisini kullanarak bağlandı.\r\n\r\nNAT Geçişi, NAT aygıtı arkasındaki bir VPN Sunucusunun, NAT aygıtı üzerinde herhangi bir bağlantı noktası yönlendirme (port-forwarding) ayarı gerektirmeden VPN İstemcilerinden gelen bağlantıları kabul etmesini sağlar.\r\n\r\nAncak, NAT Geçişi tabanlı VPN oturumları, UDP tabanlı protokol kullandığı için bazen kararsız hale gelebilir. Örneğin, VPN Sunucusu ile VPN İstemcisi arasında kalitesiz bir NAT aygıtı varsa, VPN tüneli her 5 dakikada bir kopabilir. Ucuz internet servis sağlayıcılarındaki bazı büyük ölçekli NAT ağ geçitleri de bazen NAT Geçişi üzerinde aynı soruna neden olur. Bu durum yönlendiricilerden veya internet servis sağlayıcılarından kaynaklanan bir sorundur; SoftEther VPN yazılımından kaynaklanmaz.\r\n\r\nKararsız tünel sorununu çözmek için, NAT Geçişi kullanmak yerine doğrudan VPN Sunucusunun TCP dinleme bağlantı noktasına bağlanmalısınız. TCP kullanarak VPN Sunucusuna doğrudan bağlanmak için, VPN Sunucusunun bir dinleme bağlantı noktası, NAT aygıtı üzerindeki bir bağlantı noktası yönlendirme ayarı ile internete açılmalıdır. NAT aygıtı üzerinde bir yönlendirme ayarı eklemek için aygıtın yöneticisine danışın veya aygıtın kılavuzuna bakın.\r\n\r\nVPN Sunucusu internete bir TCP bağlantı noktası açmış olmasına rağmen bu mesaj hala görünüyorsa, VPN İstemcisi bağlantı ayarları ekranındaki "NAT-T'yi Devre Dışı Bırak" onay kutusunu işaretleyin.\r\n\r\n


# Virtual HUB Admin Options
HUB_AO_CLICK			Açıklamayı burada görüntülemek için bir öğe seçin.
HUB_AO_UNKNOWN			Öğenin açıklaması bulunamadı. Belgelere başvurun veya öğenin adından öğenin anlamını ve amacını tahmin edin.
HUB_AO_allow_hub_admin_change_option	Bu özel bir öğedir. Bu seçeneği etkinleştirirseniz (1 olarak ayarlarsanız), yalnızca VPN Sunucusunun global yöneticisine değil, aynı zamanda Sanal Merkezin yöneticisine de Sanal Merkez Yönetici Seçeneklerini kendi başına değiştirme yetkisi verilecektir.
HUB_AO_deny_hub_admin_change_ext_option	Bu seçeneği etkinleştirirseniz (1 olarak ayarlarsanız), Sanal Merkez yöneticisinin Sanal Merkez Genişletilmiş Seçenekleri üzerindeki herhangi bir değeri değiştirmesi yasaklanır, ardından yalnızca VPN Sunucusunun genel yöneticisi bunları değiştirebilir.
HUB_AO_no_delay_jitter_packet_loss		Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, yönetici yeni bir erişim listesi girişi eklediğinde bu parametreler ayarlanmış olsa bile erişim listesi girişindeki tüm gecikme, titreşim ve paket kaybı parametreleri yok sayılır. Bu nedenle, gecikme, titreşim ve paket kaybı üretme işlevi fiilen devre dışı bırakılacaktır. Gecikme oluşturma işlevi bazen CPU ve RAM üzerinde yüksek miktarda yük oluşturduğundan, birkaç kullanıcı tarafından paylaşılan bir Sanal Hub bu seçeneği etkinleştirmelidir.
HUB_AO_max_users						Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkezde kayıtlı maksimum kullanıcı nesnesi sayısı bu değerle sınırlı olur, daha sonra bu değerden daha fazla sayıda kullanıcı nesnesi eklenemez.
HUB_AO_max_multilogins_per_user			Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, tek bir kullanıcı nesnesi başına maksimum VPN Oturumu sayısı bu değerle sınırlandırılır, daha sonra tek bir kullanıcı nesnesinin bu değerden daha fazla sayıda VPN Oturumu oluşturulamaz.
HUB_AO_max_groups						Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub üzerindeki maksimum grup nesnesi sayısı bu değerle sınırlandırılır ve daha fazla grubun kaydedilmesine izin verilmez.
HUB_AO_max_accesslists					Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub üzerindeki maksimum erişim listesi girişi sayısı bu değerle sınırlandırılır ve daha fazla girişin kaydedilmesine izin verilmez.
HUB_AO_max_sessions_client_bridge_apply	Yalnızca bu değer sıfırdan farklı bir değere ayarlandığında max_sessions_client ve max_sessions_bridge değerleri uygulanacaktır.
HUB_AO_max_sessions						Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, maksimum VPN Oturum sayısı bu değerle sınırlandırılacaktır.
HUB_AO_max_sessions_client				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, maksimum VPN İstemcisi oturumu sayısı bu değerle sınırlandırılır. Daha fazla VPN İstemcisi oturumunun kurulmasına izin verilmeyecektir. Bu seçenek yalnızca max_sessions_client_bridge_apply seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlandığında geçerlidir.
HUB_AO_max_sessions_bridge				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, maksimum VPN Köprüsü oturumu sayısı bu değerle sınırlandırılacaktır. Daha fazla VPN Köprüsü oturumu kurulmasına izin verilmeyecektir. Bu seçenek yalnızca max_sessions_client_bridge_apply seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlandığında geçerlidir.
HUB_AO_max_bitrates_download			Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez üzerindeki tüm VPN Oturumlarının "İndirme Bant Genişliği" değerinin bu değere ayarlandığı bir güvenlik ilkesi ayarına sahip olması zorunlu olacaktır. Her VPN Oturumunun indirme trafik hızını sınırlayacaktır. Örneğin, bu değer 1000000 olarak ayarlanırsa, Sanal Merkez üzerindeki her bir VPN Oturumunun indirme bant genişliği 1Mbps ile sınırlandırılacaktır.
HUB_AO_max_bitrates_upload				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez üzerindeki tüm VPN Oturumlarının "İndirme Bant Genişliği" değerinin bu değere ayarlandığı bir güvenlik ilkesi ayarına sahip olması zorunlu olacaktır. Bu, her VPN Oturumunun yükleme trafik hızını sınırlayacaktır. Örneğin, bu değer 1000000 olarak ayarlanırsa, Sanal Merkez üzerindeki her bir VPN Oturumunun yükleme bant genişliği 1Mbps ile sınırlandırılacaktır.
HUB_AO_deny_empty_password				Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, hiçbir kullanıcı nesnesi boş bir parolaya sahip olamaz. Parolası boş olan bir kullanıcının VPN Oturumuna bağlanması yasaklanacaktır. (İstisna: parola boş olsa bile localhost'tan bir VPN bağlantısına izin verilecektir)
HUB_AO_deny_bridge						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, kullanıcının mevcut güvenlik ilkesinin ayarına bakılmaksızın, Köprü Modundaki herhangi bir VPN Oturumunun kurulmasına izin verilmeyecektir. Hiç kimse köprüleme amacıyla Sanal Merkeze bağlanamayacaktır.
HUB_AO_deny_routing						Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Yönlendirme Modundaki herhangi bir VPN Oturumunun, kullanıcının mevcut güvenlik ilkesinin ayarından bağımsız olarak kurulmasına izin verilmeyecektir. Hiç kimse yönlendirme amacıyla Sanal Merkeze bağlanamayacaktır.
HUB_AO_deny_qos							Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, kullanıcının mevcut güvenlik ilkesinin ayarına bakılmaksızın her VPN Oturumu QoS işlevini devre dışı bırakmak için zorlanacaktır.
HUB_AO_deny_change_user_password		Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkezdeki herhangi bir kullanıcının VPN İstemcisinin parola değiştirme işlevi tarafından parolasını değiştirmesi yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_change_users					Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin kullanıcı eklemesi, düzenlemesi veya kaldırması yasaklanır.
HUB_AO_no_change_groups					Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin bir grup eklemesi, düzenlemesi veya kaldırması yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_securenat						Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin SecureNAT işlevini etkinleştirmesi veya devre dışı bırakması yasaklanır.
HUB_AO_no_securenat_enablenat			Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin SecureNAT işlevinde Sanal NAT işlevini etkinleştirmesi veya devre dışı bırakması yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_securenat_enabledhcp			Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin SecureNAT işlevinde Sanal DHCP Sunucusu işlevini etkinleştirmesi veya devre dışı bırakması yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_cascade						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin bir kademeli bağlantının çevrimiçi durumunu eklemesi, düzenlemesi, kaldırması veya değiştirmesi yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_online						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin çevrimdışı Sanal Hub'ı çevrimiçi duruma getirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_offline						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin çevrimiçi Sanal Hub'ı çevrimdışı duruma getirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_change_log_config				Eğer bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin günlük tutma fonksiyonunun ayarlarını değiştirmesi yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_disconnect_session			Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin belirli bir VPN Oturumunun bağlantısını kesmesi yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_delete_iptable				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin IP adresi tablosu veritabanından belirli bir IP adresi girişini silmesi yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_delete_mactable				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin MAC adres tablosu veritabanından belirli bir MAC adresi girişini silmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_enum_session					Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub üzerindeki oturumları numaralandırması yasaklanır.
HUB_AO_no_query_session					Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin bir oturum belirtmesi ve oturum bilgilerini alması yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_change_admin_password			Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub'ın yönetici parolasını değiştirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_change_log_switch_type		Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub'ın günlük kaydı işlevi ayarlarındaki Günlük Değiştirme ayarlarını değiştirmesi yasaklanacaktır.
HUB_AO_no_change_access_list			Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub'ın erişim listesini değiştirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_change_access_control_list	Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub'ın kaynak IP adresi sınır listesini değiştirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_change_cert_list				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub'ın güvenilen sertifika yetkilisi listesini değiştirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_change_crl_list				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub'ın sertifika iptal listesini değiştirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_read_log_file					Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub'ın günlük dosyalarını uzaktan numaralandırması veya indirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_change_msg					Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin bir VPN İstemcisi Sanal Hub'a bağlandığında görüntülenmesi gereken mesajı değiştirmesi yasaklanır.
HUB_AO_no_access_list_include_file		Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal HUB yöneticisinin Sanal Hub'ın erişim listesi girişinde kaynak veya hedef kullanıcı alanı olarak "include:" veya "exclude:" talimatını belirtmesi yasaklanır.



# Virtual Hub Extended Options
HUB_AO_NoAddressPollingIPv4				Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub IPv4 adres tablosunun ve MAC adres tablosunun bakımını canlı IPv4 aygıtlarını kontrol etmek için her 5 saniyede bir ARP paketleri göndererek gerçekleştirmeyecektir. Sonuç olarak, IPv4 aygıtları hala hayatta olsa bile Sanal Hub üzerinden iletişim faaliyeti olmaması durumunda belirli bir süre (1 ila 10 dakika) geçtikten sonra IPv4 adres tablosunda ve MAC adres tablosunda silinebilir. Bu seçenek yayın paketlerinin miktarını ortadan kaldırabilir, ancak IPv4 ile ilgili bazı güvenlik ilkeleri etkili bir şekilde çalışmayacaktır.
HUB_AO_NoAddressPollingIPv6				Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub IPv6 adres tablosunun ve hub üzerindeki MAC adres tablosunun bakımını, IPv6 aygıtlarını canlı tutmak için her 5 saniyede bir ICMPv6 paketleri göndererek gerçekleştirmeyecektir. Sonuç olarak, IPv6 aygıtları hala hayatta olsa bile Sanal Hub üzerinden iletişim faaliyeti olmaması durumunda belirli bir süre (1 ila 10 dakika) geçtikten sonra IPv6 adres tablosunda ve MAC adres tablosunda silinebilir. Bu seçenek yayın paketlerinin miktarını ortadan kaldırabilir, ancak IPv6 ile ilgili bazı güvenlik ilkeleri etkili bir şekilde çalışmayacaktır.
HUB_AO_NoIpTable						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez dahili IP adresi tablosunu oluşturmaz ve sürdürmez. Bu seçenek CPU ve RAM kullanımını ortadan kaldırabilir, ancak IP ile ilgili bazı güvenlik ilkeleri etkili bir şekilde çalışmayacaktır.
HUB_AO_NoMacAddressLog					Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub'daki MAC adres tablosuna yeni bir MAC adresinin kaydedildiğini gösteren günlükler güvenlik günlüğüne kaydedilmeyecektir.
HUB_AO_ManageOnlyPrivateIP				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub'ın IPv4 adres tablosu yalnızca özel IPv4 adreslerini içerecektir. Bu bağlamda, özel IPv4 adresleri şunlardır: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 ve 169.254.0.0/16. Diğer IPv4 adresleri tabloya eklenmeyecektir.
HUB_AO_ManageOnlyLocalUnicastIPv6		Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub'ın IPv6 adres tablosu yalnızca yerel tek noktaya yayın IPv6 adreslerini içerecektir. Bu bağlamda, özel IPv6 adresleri şunlardır: fe80::/10. Diğer IPv6 adresleri tabloya eklenmeyecektir.
HUB_AO_DisableIPParsing					Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez tüm Ethernet paketlerindeki IP başlıklarının dahili ayrıştırma işlevini devre dışı bırakacaktır. Bu seçenek CPU ve RAM kullanımını ortadan kaldırabilir, ancak Sanal Merkez IP adres tablosunun dahili olarak oluşturulmasını ve bakımını gerçekleştirmez ve IP ile ilgili bazı güvenlik ilkeleri etkili bir şekilde çalışmaz.
HUB_AO_YieldAfterStorePacket			Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez bir paketin ileri depolanması işleminden sonra CPU'yu boşta durumuna getirir. Bu, paketlerin gecikmesini kısaltmak için iyi etkiler yaratabilir, ancak iş parçacığı bağlam değiştirme sayıları artacak ve performans düşebilir.
HUB_AO_FilterPPPoE						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub tüm PPPoE (Ethernet üzerinden PPP) paketlerini atar. İki veya daha fazla yerel alan ağı arasında bir köprü oluştururken her bir sitenin PPPoE segmentini bölmek uygundur.
HUB_AO_FilterOSPF						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub tüm OSPF (Önce En Kısa Yolu Aç) paketlerini atar.
HUB_AO_FilterIPv4						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub tüm IPv4 ve ARP paketlerini atar.
HUB_AO_FilterIPv6						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub tüm IPv6 paketlerini atar.
HUB_AO_FilterNonIP						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub IP olmayan tüm paketleri (IPv4, ARP veya IPv6 olmayan paketler) atar. Bu arada, Sanal Hub üzerinden geçen tüm etiketli-VLAN paketleri IP olmayan paketler olarak kabul edilecektir.
HUB_AO_FilterBPDU						Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub tüm BPDU (Köprü Protokolü Veri Birimi) paketlerini atar.
HUB_AO_NoIPv6DefaultRouterInRAWhenIPv6	Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkezdeki tüm VPN Oturumları "IPv6 RA (fiziksel IPv6) üzerinde Varsayılan Yönlendirici Yok" güvenlik ilkesine sahip olacaktır. VPN İstemcisi / VPN Köprüsü ve VPN Sunucusu arasındaki fiziksel iletişim protokolü IPv6 olduğunda, yönlendirici-yaşam süresinde sıfır olmayan değere sahip herhangi bir IPv6 RA (Yönlendirici Reklamı) paketi sıfır değerine ayarlanacaktır. Bu, VPN istemcisinin uzak taraftaki IPv6 yönlendiricisini yerel IPv6 yönlendiricisi olarak kullanma girişimlerinden kaynaklanan IPv6 yönlendirme karışıklığından kaynaklanan korkunç davranışı önlemek için etkilidir.
HUB_AO_NoLookBPDUBridgeId				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub bir BPDU (Köprü Protokolü Veri Birimi) paketindeki kaynak MAC alanını yok sayacaktır. Bu değer çok daha gelişmiş olacaktır. Çok ultra özel bir bilgisayar ağı uzmanı değilseniz bu değeri değiştirmeyin.
HUB_AO_NoManageVlanId					Eğer bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub MAC adres tablosunda VLAN ID kullanmayacaktır. Etiketli VLAN paketlerindeki herhangi bir VLAN kimliği göz ardı edilecektir.
HUB_AO_VlanTypeId						VLAN etiketlerinin Ethernet Tip Kimliğini (TPID) ondalık olarak belirtin. Varsayılan değer 33024'tür (hex olarak 0x8100). Bu değer çok daha gelişmiş olacaktır. Çok özel bir bilgisayar ağı uzmanı değilseniz bu değeri değiştirmeyin.
HUB_AO_FixForDLinkBPDU					Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, FixForDLinkBPDU seçeneği etkinleştirilecektir. Bu değer çok daha gelişmiş olacaktır. Çok ultra özel bir bilgisayar ağı uzmanı değilseniz bu değeri değiştirmeyin.
HUB_AO_NoIPv4PacketLog					Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub üzerinden gelen IPv4 paketleri günlüğe kaydedilmeyecektir.
HUB_AO_NoIPv6PacketLog					Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub üzerinden gelen IPv6 paketleri günlüğe kaydedilmeyecektir.
HUB_AO_NoSpinLockForPacketDelay			Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, VPN Sunucusu, paket gecikmesi oluşturma işlevi pakete uygulandığında paketlerin gecikmesini simüle etmek için spin-lock mekanizmalarını kullanmayacaktır. Bunun yerine, işletim sistemi tarafından zamanlayıcı kesmesi benimsenecektir. Bu CPU süresini azaltacaktır, ancak gecikme üretme çözünürlüğü kötüleşecektir.
HUB_AO_BroadcastStormDetectionThreshold	Saniye başına yayın fırtınasını tespit etmek için eşiği belirtin. Belirli bir VPN Oturumundan gelen yayın paketlerinin sayısı bu eşiği aştığında, paketler yayın fırtınası olarak kabul edilecek ve filtrelenecek konular haline gelecektir. Varsayılan değer (sıfır değer) 32'dir.
HUB_AO_ClientMinimumRequiredBuild		Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez, bu değerden daha az yapı numarasına sahip VPN İstemcisinden gelen herhangi bir erişimi reddedecektir.
HUB_AO_RequiredClientId					Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez, yazılımda gömülü "İstemci Kimliği" değerine sahip olmayan VPN İstemcisinden gelen her türlü erişimi reddedecektir.
HUB_AO_AdjustTcpMssValue				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez tüm TCP/IP paketlerinin başlıklarının MSS (Maksimum Segment Boyutu) değerlerini bu değeri aşmayacak şekilde ayarlayacaktır.
HUB_AO_DisableAdjustTcpMss				Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub üzerindeki tüm MSS (Maksimum Segment Boyutu) seçenekleri devre dışı bırakılacaktır. AdjustTcpMssValue seçeneği belirtilse veya IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 Sunucu İşlevi tarafından bir VPN Oturumu yapılsa bile, MSS'nin ayarlanması devre dışı bırakılacaktır.
HUB_AO_NoDhcpPacketLogOutsideHub		Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez ilgili olmayan DHCP paketlerini paket günlüğüne kaydetmeyecektir. "İlişkili olmayan DHCP paketleri" Sanal Hub üzerindeki herhangi bir VPN Oturumuna bağlı olmayan DHCP paketleridir.
HUB_AO_DisableHttpParsing				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez tüm HTTP paketlerinde HTTP başlıklarını ayrıştırma işlemi gerçekleştirmeyecektir. Bu CPU ve RAM kullanımını azaltacaktır, ancak HTTP erişim günlükleri kaydedilmeyecektir.
HUB_AO_DisableUdpAcceleration			Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkezin tüm VPN Oturumlarında tüm UDP Hızlandırma İşlevi devre dışı bırakılacaktır.
HUB_AO_DisableUdpFilterForLocalBridgeNic	Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub ağın dengesiz olmasına neden olabilecek DHCP paketlerini filtrelemek için sorun önleyici filtreleme işlevini devre dışı bırakır. Varsayılan olarak, yerel bir köprü arabirim bazen uzak taraftaki DHCP sunucusundan bir IP adresi almaya çalışır, ancak böyle bir davranış yönlendirme tablosunda sonsuz döngüye neden olur. Filtreleme işlevi bu tür sorunları önleyebilir. Bu seçenek filtreleme işlevini devre dışı bırakabilir.
HUB_AO_ApplyIPv4AccessListOnArpPacket	Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, IPv4 erişim listesi girdileri yalnızca IPv4 paketlerine değil ARP paketlerine de uygulanır. Sorunlara neden olabilecek gereksiz ARP paketlerini filtrelemek için uygundur.
HUB_AO_RemoveDefGwOnDhcpForLocalhost	Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, localhost üzerindeki bir VPN İstemcisi Sanal Merkeze bağlandığında ve Sanal Merkez segmentindeki DHCP Sunucusundan bir IP adresi almaya çalıştığında, ilgili DHCP yanıt paketleri atılacaktır. Bu, paketlerin yönlendirilmesinde beklenmedik sonsuz döngüyü önleyebilir.
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSessionsPerIp	Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, IP durumu başına TCP bağlantısı sayısı (SYN_SENT olmayan) bu değerle sınırlı olacaktır.
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSynSentPerIp		Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, IP durumu başına TCP bağlantısı sayısı (SYN_SENT olan) bu değerle sınırlı olacaktır.
HUB_AO_SecureNAT_MaxUdpSessionsPerIp	Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, IP durumu başına UDP oturumlarının sayısı bu değerle sınırlı olacaktır.
HUB_AO_SecureNAT_MaxDnsSessionsPerIp	Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, SYN_SENT durumunda olmayan IP başına DNS oturumlarının sayısı bu değerle sınırlı olacaktır.
HUB_AO_SecureNAT_MaxIcmpSessionsPerIp	Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, SYN_SENT durumunda olmayan IP başına ICMP oturumlarının sayısı bu değerle sınırlı olacaktır.
HUB_AO_AccessListIncludeFileCacheLifetime	Kullanıcı adı olarak "include:" veya "exclude:" biçimlerine sahip bir erişim listesi girdisi için harici kullanıcı listesi dosyalarının önbelleğini tutmak için saniye cinsinden bir süre belirtin.
HUB_AO_DisableKernelModeSecureNAT		Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, SecureNAT işlevi üzerindeki Çekirdek modu NAT işlevi devre dışı bırakılacaktır. Çekirdek modu NAT, SecureNAT üzerindeki Sanal NAT işlevinin performansını hızlandırmak için kullanılan bir işlevdir. Çekirdek modu NAT yalnızca VPN Sunucusu işlemi sistem ayrıcalıklarıyla (yani root, SYSTEM veya Administrators bağlamları) çalıştığında çalışabilir. Kernel-mode NAT yanlış işlemlere neden oluyorsa, devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın.
HUB_AO_DisableUserModeSecureNAT				Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, SecureNAT işlevindeki Kullanıcı modu NAT işlevi devre dışı bırakılacaktır. Kullanıcı modu NAT, NAT'ın normal kullanıcı ayrıcalıkları olarak çalışmasını mümkün kılan bir fonksiyondur.
HUB_AO_DisableCheckMacOnLocalBridge			Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, MAC adresi çoğaltma kontrolü Yerel Köprü işlevinde devre dışı bırakılacaktır. Bazı ağ bağdaştırıcılarının giden paketleri Sanal Hub'a doğru yansıtan bir sorunu olduğu bir durum olabilir. Bir Sanal HUB bu tür çoğaltmaları otomatik olarak algılar ve atar. Algılamayı ve atmayı devre dışı bırakmak için bu bayrağı etkinleştirin.
HUB_AO_DisableCorrectIpOffloadChecksum		Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Yerel Köprü işlevinde IP kontrol toplamı değerinin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi sağlanır. IP, TCP veya UDP başlık kontrol toplamı boşaltma motorlarına sahip bazı ağ bağdaştırıcıları, eksik kontrol toplamı değerlerine sahip paketler iletir. Bu tür paketler alıcı tarafı tarafından doğru şekilde ele alınamaz. Bu yüzden Yerel Köprü bu tür paketleri algılar ve check-sum alanlarını düzeltir. Böyle bir düzeltmeyi devre dışı bırakmak için bu bayrağı etkinleştirin.
HUB_AO_BroadcastLimiterStrictMode			Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, yayın fırtınası algılama algoritması her paketin kaynak veya hedef IP adresini karşılaştıracaktır. İki alandan herhangi biri eşleşirse, paket yayın-fırtına algılama durum makinesinin kısa vadeli geçmişine kaydedilir.
HUB_AO_MaxLoggedPacketsPerMinute			Dakika başına maksimum günlük hedef paket sayısı.
HUB_AO_DoNotSaveHeavySecurityLogs			Ağır güvenlik kaydı almayın.
HUB_AO_DropBroadcastsInPrivacyFilterMode	Hem kaynak hem de hedef oturum PrivacyFilter modundaysa yayın paketlerini bırakın.
HUB_AO_DropArpInPrivacyFilterMode			Hem kaynak hem de hedef oturum PrivacyFilter modundaysa ARP paketlerini bırakın.
HUB_AO_AllowSameUserInPrivacyFilterMode			PrivacyFilter modunda bile hem kaynak hem de hedef oturum kullanıcıları aynıysa paketlere izin verin.

HUB_AO_SuppressClientUpdateNotification		VPN İstemcisindeki güncelleme bildirim ekranını bastırın.
HUB_AO_FloodingSendQueueBufferQuota			Sanal Hub üzerindeki taşma işleminin tüketebileceği gönderme kuyruğu tampon boyutunun kota sınırlama değerini (bayt cinsinden) belirtin. Kota değeri, tüm etkin VPN oturumlarının gönderme kuyruklarının toplam uzunluğuna uygulanır. Kotayı devre dışı bırakmak için '0' değerini belirtin. Bu seçenek, çok sayıda flooding paketinin bulunduğu ağda bellek dışı kalma sorununu çözmek için etkilidir.
HUB_AO_AssignVLanIdByRadiusAttribute		VLAN Kimliği dinamik atama işlevini etkinleştirin. Kullanıcı nesnesi bir VLAN Kimliği güvenlik ilkesine sahip olmadığı sürece, kullanıcının kimliği harici RADIUS sunucusu tarafından doğrulandığında her VPN oturumuna RADIUS öznitelik değeri tarafından kendi VLAN Kimliği atanacaktır. "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) adlı RADIUS özniteliği VLAN ID'si olarak kullanılacaktır. Veri türü STRING olmalıdır.
HUB_AO_DenyAllRadiusLoginWithNoVlanAssign	Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, RADIUS sunucusunun "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) değerini döndürmediği tüm kullanıcıların Sanal Hub'a bağlanması reddedilir. (Sadece AssignVLanIdByRadiusAttribute değeri sıfırdan farklı bir değer ise)
HUB_AO_SecureNAT_RandomizeAssignIp			Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, SecureNAT işlevinin Sanal DHCP Sunucusu DHCP havuzundan rastgele kullanılmayan bir IP adresi seçecektir, varsayılan davranış ise kullanılmayan ilk IP adresini seçmektir.
HUB_AO_DetectDormantSessionInterval			Bu seçeneği sıfırdan farklı bir değere ayarlarsanız, Sanal Merkez son belirtilen aralıklarda (saniye cinsinden) hiçbir paket iletmemiş olan VPN oturumlarını Hareketsiz Oturumlar olarak değerlendirecektir. Sanal Merkez, herhangi bir Hareketsiz Oturuma flood olması gereken paketleri göndermeyecektir.
HUB_AO_NoPhysicalIPOnPacketLog				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, kaynak VPN oturumunun veya hedef VPN oturumunun VPN istemcilerinin fiziksel IP adresleri paket günlük dosyasına kaydedilmeyecektir.
HUB_AO_UseHubNameAsDhcpUserClassOption		Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, Sanal Hub Adı harici bir DHCP sunucusuna yapılan DHCP isteğine "Kullanıcı Sınıfı" seçeneği olarak eklenir. Bu, her Sanal Merkez için ayrı IP adresi havuzlarının kullanılmasına olanak tanır. (Yalnızca L2TP/IPsec ve OpenVPN oturumları için)
HUB_AO_UseHubNameAsRadiusNasId				Bu seçeneği sıfır olmayan bir değere ayarlarsanız, NAS-Identifier RADIUS özniteliği Sanal Hub'ın adına ayarlanır. Bu, RADIUS sunucusunda Sanal Merkeze erişimin verilmesi veya reddedilmesi gerektiğinin belirlenmesini sağlar.
HUB_AO_AllowEapMatchUserByCert				Bu seçeneği etkinleştirirseniz (1 olarak ayarlarsanız), Sanal Merkez PPP EAP kimlik doğrulama akışı sırasında EAP Kimliğini yalnızca kullanıcı adlarıyla değil, kullanıcı sertifikalarıyla da eşleştirmeye çalışacaktır.


# Concerning failed connection dialogs
ERRDLG_ERRMSG			Hata (Hata Kodu %u):\r\n%s\r\n
ERRDLG_RETRYCOUNT		Otomatik yeniden bağlanma %u saniye sonra yapılacaktır...
ERRDLG_INFORMATION		Tekrar bağlanmaya başlamak için Yeniden Dene'ye tıklayın.
ERRDLG_RETRY_INFO_1		Tekrar denemek istiyor musunuz? (%u yeniden deneme / %u toplam yeniden deneme)
ERRDLG_RETRY_INFO_2		Tekrar denemek istiyor musunuz? (%u yeniden deneme / toplam sonsuz yeniden deneme)
ERRDLG_DISCONNECTED_MSG	VPN Sunucusu "%S" ile bağlantı kesildi.
ERRDLG_DEVICE_ERROR		Sanal Ağ Bağdaştırıcısı (aygıt adı: %S) durdurulduğu için VPN Sunucusu ile bağlantı kesildi. \r\n\r\nHata kodu %u: %s


# Concerning protocols
PROTO_DIRECT_TCP		Doğrudan TCP/IP Bağlantısı
PROTO_HTTP_PROXY		HTTP Proxy ile Bağlantı
PROTO_SOCKS_PROXY		SOCKS4 Proxy ile Bağlantı
PROTO_SOCKS5_PROXY		SOCKS5 Proxy ile Bağlantı
PROTO_SSH				SSH Sunucusu üzerinden bağlantı
PROTO_UNKNOWN			Bilinmeyen Protokol


# Concerning caps
# (Control characters)
CAPS_YES				Evet
CAPS_NO					Hayır
# (Title)
CT_i_max_packet_size	Maksimum Ethernet Paket Boyutu
CT_i_max_hubs			Maksimum Sanal Hub
CT_i_max_user_creation	Tüm VPN Sunucusundaki Maksimum Kullanıcı Sayısı
CT_i_max_sessions		Maksimum Toplam Oturum Sayısı
CT_i_max_clients		Maksimum Müşteri Oturumları
CT_i_max_bridges		Maksimum Köprü Oturumları
CT_i_max_users_per_hub	Sanal Hub başına Maksimum Kullanıcı
CT_i_max_groups_per_hub	Sanal Hub başına Maksimum Grup
CT_i_max_access_lists	Sanal Hub başına Maksimum Erişim Listesi
CT_i_max_mac_tables		Sanal Hub başına Maksimum MAC Adresi Girişleri
CT_i_max_ip_tables		Sanal Hub başına Maksimum IP Adresi Girişleri
CT_i_max_secnat_tables	Sanal Hub başına Maksimum SecureNAT Girişi
CT_i_max_l3_sw			Maksimum Sanal Katman 3 Anahtarları
CT_i_max_l3_if			Katman 3 Anahtarı başına Maksimum Sanal Arabirim
CT_i_max_l3_table		Katman 3 Anahtarı başına Maksimum Yönlendirme Tabloları
CT_b_bridge				VPN Köprü Yazılımı Olarak Çalışır
CT_b_standalone			Bağımsız Mod
CT_b_cluster_controller	Küme Denetleyici Modu
CT_b_cluster_member		Küme Üyesi Modu
CT_b_vpn_client_connect	VPN İstemcisinden / Köprüsünden Bağlantı Kabul Etme
CT_b_local_bridge		Yerel Köprü Destekleniyor
CT_b_must_install_pcap	Paket Yakalama Sürücüsü Yüklü Değil
CT_b_tap_supported		Tun/Tap Aygıtı Destekleniyor (yalnızca Linux'ta)
CT_b_support_config_hub	Sanal Hub Ayarlarının Değiştirilmesi Desteklenir
CT_b_support_securenat	SecureNAT Desteklenir
CT_b_virtual_nat_disabled	Sanal NAT Devre Dışı (yalnızca DHCP Etkin)
CT_b_support_cascade	Kademeli Bağlantı Desteklenir
CT_b_support_cascade_cert	Kademeli Bağlantı için Sunucu Kimlik Doğrulaması Desteklenir
CT_b_support_config_log	Günlük Kaydetme Ayarlarının Değiştirilmesi Desteklenir
CT_b_support_autodelete	Günlük Dosyalarının Otomatik Olarak Silinmesi Desteklenir
CT_b_support_radius		Harici Kimlik Doğrulama Sunucusu Desteklenir
CT_b_support_config_rw	Yapılandırma Dosyasının Uzaktan Okunması ve Yazılması Desteklenir
CT_b_support_hub_admin_option	Sanal Hub Yönetim Seçenekleri Desteklenir
CT_b_support_cascade_client_cert	Kademeli Bağlantı için İstemci Sertifikaları Desteklenir
CT_b_support_hide_hub	Sanal Hub Numaralandırma Ayarı Destekleniyor
CT_b_support_cluster_admin	Tüm Küme Düğümleri için Entegre Yönetim Desteklenir
CT_b_support_cluster	Bir Kümenin Parçası Olarak Çalışma Desteklenir
CT_b_support_cluster_controller		Küme Denetleyicisi Olarak Çalışma
CT_b_support_layer3		Sanal Katman 3 Anahtarı Desteklenir
CT_b_support_crl		Sanal Hub'a Özel Sertifika İptal Listeleri Desteklenir
CT_b_support_ac			Sanal Hub'a Özel Kaynak IP Adresi Sınır Listeleri Desteklenir
CT_b_support_read_log	Günlük Dosyalarının İndirilmesi Desteklenir
CT_b_support_rename_cascade	Kademeli Bağlantının Yeniden Adlandırılması Desteklenir
CT_b_support_license	Lisansların Yönetimi Desteklenir
CT_b_support_limit_multilogin	Aynı Kullanıcı Tarafından Çoklu Oturum Açma Sınırları Desteklenir
CT_b_support_qos		VoIP / QoS Fonksiyonları Desteklenir
CT_b_support_syslog		Syslog Gönderme İşlevleri Desteklenir
CT_b_cluster_hub_type_fixed	Bir Kümedeki Sanal Hub Türleri Sabittir
CT_b_beta_version		Beta Sürümü (Yayın öncesi yapı)
CT_b_support_check_mac	Erişim Listelerinde MAC Adresinin Belirtilmesi Desteklenir
CT_b_support_check_tcp_state	TCP Bağlantı Durumu Filtrelemesinin Desteklenip Desteklenmediğini Kontrol Etme
CT_b_support_network_connection_name	Ağ Dostu Ad Alma Destekleniyor

CT_b_support_radius_retry_interval_and_several_servers	RADIUS Auth'da Yeniden Deneme Aralığı ve Çoklu sunucu Desteklenir
CT_b_support_vlan		MAC Adres Tablosunda Etiketli VLAN Kimliği Desteklenir
CT_b_support_hub_ext_options	Sanal Hub Genişletilmiş Seçeneği Desteklenir
CT_b_support_policy_ver_3	Güvenlik İlkesi sürüm 3 Desteklenir
CT_b_support_ipv6_acl	IPv6 Erişim Listesi Destekleniyor
CT_b_support_ex_acl		Erişim Listesinde Gecikme, Jitter ve Paket Kaybı Desteklenir
CT_b_support_acl_group	Grup adına göre koşullandırma Erişim Listesinde Desteklenir
CT_b_support_ipv6_ac	IPv6 IP Erişim Kontrol Listeleri Desteklenir
CT_b_support_eth_vlan	Etiketli VLAN Paket Şeffaflığı Destek aracı Desteklenir
CT_b_support_msg		Bugünün Mesajı işlevi Desteklenir
CT_b_vpn3				Dahili Sürüm 3.0 işlevleri Desteklenir
CT_b_vpn4				Dahili Sürüm 4.0 fonksiyonları Desteklenir
CT_b_support_ipsec		IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 Sunucu İşlevleri Desteklenir
CT_b_support_sstp		MS-SSTP VPN Sunucu İşlevi Desteklenir
CT_b_support_udp_acceleration	UDP Hızlandırma İşlevi Desteklenir
CT_b_support_openvpn	OpenVPN Sunucu İşlevi Desteklenir
CT_b_support_ddns		Dinamik DNS İstemci İşlevi Desteklenir
CT_b_support_ddns_proxy	Proxy Sunucusu Üzerinden DDNS Desteklenir
CT_b_support_special_listener	ICMP üzerinden VPN ve DNS üzerinden VPN Desteklenir
CT_b_support_redirect_url_acl	Erişim Listesinde HTTP URL Yeniden Yönlendirme Desteklenir
CT_b_is_in_vm			VM (Sanal Makine) üzerinde çalışıyor
CT_b_support_azure		VPN Azure Desteklenir
CT_b_support_aes_ni	CPU AES Hızlandırma (AES-NI) Etkin
CT_b_using_selow_driver	SoftEther Hafif Çekirdek Modlu Ethernet Sürücüsü Etkin
CT_b_support_vgs		VPN Gate Hizmet Sunucusu İşlevleri Desteklenir
CT_b_support_vgs_in_client	VPN Gate Hizmet Sunucusu İşlevleri (VPN İstemcisi entegre)
CT_b_is_softether		SoftEther VPN'in Ücretsiz veya Açık Kaynak Sürümü
CT_b_suppport_push_route		Statik Yönlendirme Tablosu İtme İşlevi
CT_b_suppport_push_route_config	Statik Yönlendirme Tablosu İtme İşlevi (Yapılandırılabilir)

# Concerning policies
POL_TITLE_STR			Politika Adı
POL_VALUE_STR			Güncel Değer
POL_TYPE_BOOL			AÇIK / KAPALI
POL_TYPE_INT			Tamsayı
POL_BOOL_ENABLE			Etkin
POL_BOOL_DISABLE		-
POL_BOOL_DISABLE_EX		-
POL_INT_ZERO			-
POL_INT_COUNT			%u
POL_INT_SEC				%u saniye
POL_INT_BPS				%u bps
POL_INT_VLAN			%u

# Ver 2.0
POL_0					Erişime İzin Ver
POL_EX_0				Bu politikayı tanımlayan kullanıcıların VPN Server'a VPN bağlantısı yapma izni vardır.
POL_1					DHCP Paketlerini Filtreleme (IPv4)
POL_EX_1				Bu ilkeyi tanımlayan oturumlardaki tüm IPv4 DHCP paketleri filtrelenecektir.
POL_2					DHCP Sunucusunun Çalışmasına İzin Verme (IPv4)
POL_EX_2				Bu ilke ayarına sahip oturumlara bağlı bilgisayarların DHCP sunucusu olmasına ve DHCP istemcilerine IPv4 adresleri dağıtmasına izin verilmez.
POL_3					DHCP Tahsisli IP Adreslerini Zorla (IPv4)
POL_EX_3				Bu ilke ayarına sahip oturumlardaki bilgisayarlar yalnızca sanal ağ tarafındaki bir DHCP sunucusu tarafından tahsis edilen IPv4 adreslerini kullanabilecektir.
POL_4					Köprü İşlemini Reddet
POL_EX_4				Bu ilke ayarına sahip kullanıcı oturumları için köprü modu bağlantıları reddedilir. Ethernet Köprüsü'nün istemci tarafında yapılandırıldığı durumlarda bile iletişim mümkün olmayacaktır.
POL_5					Yönlendirme İşlemini Reddet (IPv4)
POL_EX_5				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için IPv4 yönlendirmesi reddedilecektir. IP yönlendiricisinin kullanıcı istemci tarafında çalıştığı durumda bile iletişim mümkün olmayacaktır.
POL_6					MAC Adreslerinin Çoğaltılmasını Reddet
POL_EX_6				Farklı oturumların bilgisayarları tarafından kullanılmakta olan MAC adreslerinin çoğaltılması, bu ilke ayarına sahip oturumlar tarafından kullanılamaz.
POL_7					IP Adresi Çoğaltmasını Reddet (IPv4)
POL_EX_7				Farklı oturumlardaki bilgisayarlar tarafından kullanılmakta olan IPv4 adreslerinin çoğaltılması, bu ilke ayarına sahip oturumlar tarafından kullanılamaz.
POL_8					ARP olmayan / DHCP olmayan / ICMPv6 olmayan yayınları reddetme
POL_EX_8				Sanal ağ üzerinde ARP protokolü, DHCP protokolü veya ICMPv6 olmayan yayın paketlerinin gönderilmesine veya alınmasına bu ilke ayarına sahip oturumlar için izin verilmeyecektir.
POL_9					Gizlilik Filtresi Modu
POL_EX_9				Gizlilik filtresi modu ilke ayarına sahip oturumlar arasındaki tüm doğrudan iletişim filtrelenecektir.
POL_10					TCP/IP Sunucusu Olarak Çalışmayı Reddet (IPv4)
POL_EX_10				Bu ilke ayarına sahip oturumların bilgisayarları IPv4'te TCP/IP bağlantılarını dinleyemez ve kabul edemez.
POL_11					Sınırsız Sayıda Yayın
POL_EX_11				Bu ilke ayarına sahip bir oturumdaki bir bilgisayar, sanal ağda normal kabul edilenden alışılmadık derecede büyük sayıda yayın paketleri gönderirse, otomatik sınırlama olmayacaktır.
POL_12					İzleme Moduna İzin Ver
POL_EX_12				Bu ilke ayarına sahip kullanıcılara Sanal Merkeze İzleme Modunda bağlanma izni verilecektir. İzleme Modundaki oturumlar Sanal Merkez üzerinden akan tüm paketleri izleyebilir (dokunabilir).
POL_13					Maksimum TCP Bağlantısı Sayısı
POL_EX_13				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için bu, fiziksel bir VPN oturumunda oluşan maksimum fiziksel TCP bağlantısı sayısını ayarlar.
POL_14					Zaman Aşımı Süresi
POL_EX_14				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için, VPN İstemcisi / VPN Sunucusu arasında iletişim sorunu oluştuğunda bir oturumun bağlantısını kesmeden önce beklenecek zaman aşımı süresini saniye cinsinden ayarlar.
POL_15					Maksimum MAC Adresi Sayısı
POL_EX_15				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için bu, oturum başına MAC adresi sayısını sınırlar.
POL_16					Maksimum IP Adresi Sayısı (IPv4)
POL_EX_16				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için bu, tek bir oturum için kaydedilebilecek IPv4 adreslerinin sayısını belirtir.
POL_17					Bant Genişliği Yükle
POL_EX_17				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için bu, Sanal Hub'ın dışından içine doğru olan trafik bant genişliğini sınırlar.
POL_18					Bant Genişliğini İndir
POL_EX_18				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için, Sanal Merkezin içinden Sanal Merkezin dışına doğru olan trafik bant genişliğini sınırlar.
POL_19					Parola Değiştirmeyi Reddet
POL_EX_19				Bu ilke ayarıyla parola kimlik doğrulaması kullanan kullanıcıların VPN İstemci Yöneticisi veya benzerinden kendi parolalarını değiştirmelerine izin verilmez.
POL_20					Maksimum Çoklu Oturum Açma Sayısı
POL_EX_20				Bu ilke ayarına sahip kullanıcılar bu sayıdan fazla eşzamanlı oturum açamaz. Köprü Modu oturumları bu ilkeye tabi değildir. Bu güvenlik ilkesi yalnızca VPN Server 3.0 veya üzeri sürümlerde ya da çoklu oturum kısıtlama işlevine sahip VPN Server 2.0'da kullanılabilir.
POL_21					VoIP / QoS İşlevini Reddet
POL_EX_21				Bu güvenlik ilkesine sahip kullanıcılar VPN bağlantı oturumlarında VoIP / QoS işlevlerini kullanamazlar. Bu güvenlik ilkesi yalnızca VPN Server 3.0 veya üzeri sürümlerde ya da VoIP / QoS işlevlerine sahip VPN Server 2.0'da kullanılabilir.

# Ver 3.0
POL_22					RS / RA Paketlerini Filtreleme (IPv6)
POL_EX_22				Bu ilkeyi tanımlayan oturumlarda mesaj türü 133 (Yönlendirici İsteği) veya 134 (Yönlendirici Reklamı) olan tüm ICMPv6 paketleri filtrelenecektir. Sonuç olarak, bir IPv6 istemcisi IPv6 adres öneki otomatik algılamasını ve IPv6 varsayılan ağ geçidi otomatik algılamasını kullanamayacaktır.
POL_23					RA Paketlerini Filtreleme (IPv6)
POL_EX_23				Bu ilkeyi tanımlayan oturumlarda mesaj türü 134 (Yönlendirici Reklamı) olan tüm ICMPv6 paketleri filtrelenecektir. Sonuç olarak, kötü niyetli bir kullanıcı ağ üzerinde yasadışı IPv6 öneki veya varsayılan ağ geçidi reklamları yayamayacaktır.
POL_24					DHCP Paketlerini Filtreleme (IPv6)
POL_EX_24				Bu ilkeyi tanımlayan oturumlardaki tüm IPv6 DHCP paketleri filtrelenecektir.
POL_25					DHCP Sunucusunun Çalışmasına İzin Verme (IPv6)
POL_EX_25				Bu ilke ayarına sahip oturumlara bağlı bilgisayarların DHCP sunucusu olmasına ve DHCP istemcilerine IPv6 adresleri dağıtmasına izin verilmez.
POL_26					Yönlendirme İşlemini Reddet (IPv6)
POL_EX_26				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için IPv6 yönlendirmesi reddedilecektir. IP yönlendiricinin kullanıcı istemci tarafında çalıştığı durumda bile iletişim mümkün olmayacaktır.
POL_27					IP Adresi Çoğaltmasını Reddet (IPv6)
POL_EX_27				Farklı oturumlardaki bilgisayarlar tarafından kullanılmakta olan IPv6 adreslerinin çoğaltılması, bu ilke ayarına sahip oturumlar tarafından kullanılamaz.
POL_28					TCP/IP Sunucusu Olarak Çalışmayı Reddet (IPv6)
POL_EX_28				Bu ilke ayarına sahip oturumların bilgisayarları IPv6'da TCP/IP bağlantılarını dinleyemez ve kabul edemez.
POL_29					Maksimum IP Adresi Sayısı (IPv6)
POL_EX_29				Bu ilke ayarına sahip oturumlar için bu, tek bir oturum için kaydedilebilecek IPv6 adreslerinin sayısını belirtir.
POL_30					VPN İstemcisinde Parola Kaydetmeye İzin Verme
POL_EX_30				Bu ilke ayarına sahip kullanıcılar için, kullanıcı *standart* parola kimlik doğrulaması kullanırken, kullanıcı parolayı VPN İstemcisine kaydedemeyecektir. Kullanıcının VPN'e bağlanmak için her seferinde parola girmesi gerekecektir. Bu, güvenliği artıracaktır. Bu ilke etkinleştirilirse, VPN İstemcisi Sürüm 2.0'a erişim reddedilecektir.
POL_31					VPN İstemcisi Otomatik Bağlantı Kesme
POL_EX_31				Bu ilke ayarına sahip kullanıcılar için, belirli bir süre geçtikten sonra kullanıcının VPN oturumunun bağlantısı otomatik olarak kesilecektir. Bu durumda otomatik yeniden bağlantı gerçekleştirilmeyecektir. Bu, çok sayıda etkin olmayan VPN Oturumunu önleyebilir. Bu ilke etkinleştirilirse, VPN İstemcisi Sürüm 2.0'a erişim reddedilecektir.
POL_32					Tüm IPv4 Paketlerini Filtreleme
POL_EX_32				Bu ilkeyi tanımlayan oturumlardaki tüm IPv4 ve ARP paketleri filtrelenecektir.
POL_33					Tüm IPv6 Paketlerini Filtreleme
POL_EX_33				Bu ilkeyi tanımlayan oturumlardaki tüm IPv6 paketleri filtrelenecektir.
POL_34					IP Olmayan Tüm Paketleri Filtreleme
POL_EX_34				Bu ilkeyi tanımlayan oturumlardaki IP olmayan tüm paketler filtrelenecektir. "IP olmayan paket" IPv4, ARP veya IPv6 olmayan bir paket anlamına gelir. Sanal Hub üzerinden etiketlenmiş VLAN paketleri IP olmayan paketler olarak kabul edilecektir.
POL_35					IPv6 RA'da Varsayılan Yönlendirici Yok
POL_EX_35				Bu ilkeyi tanımlayan tüm VPN Oturumlarında, yönlendirici-yaşam süresinde sıfır olmayan değere sahip herhangi bir IPv6 RA (Yönlendirici Reklamı) paketi sıfır değerine ayarlanacaktır. Bu, VPN istemcisinin uzak taraftaki IPv6 yönlendiricisini yerel IPv6 yönlendiricisi olarak kullanma girişimlerinin neden olduğu IPv6 yönlendirme karışıklığından kaynaklanan korkunç davranışı önlemek için etkilidir.
POL_36					IPv6 RA'da Varsayılan Yönlendirici Yok (fiziksel IPv6)
POL_EX_36				Bu politikayı tanımlayan tüm VPN Oturumlarında (yalnızca VPN İstemcisi / VPN Köprüsü ve VPN Sunucusu arasındaki fiziksel iletişim protokolü IPv6 olduğunda), yönlendirici yaşam süresinde sıfır olmayan değere sahip herhangi bir IPv6 RA (Yönlendirici Reklamı) paketi sıfır değerine ayarlanacaktır. Bu, VPN istemcisinin uzak taraftaki IPv6 yönlendiricisini yerel IPv6 yönlendiricisi olarak kullanma girişimlerinin neden olduğu IPv6 yönlendirme karışıklığından kaynaklanan korkunç davranışı önlemek için etkilidir.
POL_37					VLAN KIMLIĞI (IEEE802.1Q)
POL_EX_37				Güvenlik ilkesi üzerinde VLAN kimliğini belirtebilirsiniz. Tüm VPN Oturumları bu politikayı tanımlar, kullanıcıdan Sanal Hub'a doğru tüm Ethernet paketlerine VLAN kimliği ile bir VLAN etiketi (IEEE 802.1Q) eklenecektir. Kullanıcı ayrıca yalnızca aynı VLAN kimliğine sahip bir VLAN etiketi olan paketleri alabilir. (Alma işlemi VLAN etiketini otomatik olarak kaldırır.) Başka herhangi bir VLAN kimliğine sahip Ethernet paketleri veya VLAN olmayan paketler alınmayacaktır. Bu ilke tanımına sahip olmayan tüm VPN Oturumları, VLAN etiketlerine bakılmaksızın her türlü Ethernet paketini gönderebilir / alabilir ve VLAN etiketleri otomatik olarak eklenmez veya kaldırılmaz. Sanal Hub üzerinden geçen herhangi bir etiketli-VLAN paketi IP olmayan paketler olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, etiketli-VLAN paketleri IPv4 / IPv6 güvenlik ilkeleri, erişim listeleri veya diğer IPv4 / IPv6'ya özgü derin işleme için konu değildir.


# Concerning remote connection dialog
REMOTE_DEF_CAPTION		Uzak Bağlantı
REMOTE_DEF_TITLE		Uzaktan bağlanmak istediğiniz bilgisayarı belirtin.


# Concerning client notification service
CN_TITLE				SoftEther VPN İstemcisi Geliştirici Sürümü


# Concerning Connection Manager
CM_TITLE				SoftEther VPN İstemcisi Geliştirici Sürümü Yöneticisi
CM_PW_LOCALMACHINE		Yerel Bilgisayar
CM_NO_REMOTE			%s üzerinde çalışan VPN İstemcisi hizmeti uzak bağlantılara izin vermiyor.
CM_CONNECT_FAILED		%s üzerinde çalışan VPN İstemcisi hizmetine bağlanılamıyor. \r\nVPN İstemcisi hizmetinin başlatıldığından ve normal çalıştığından emin olun.
CM_BAD_PASSWORD			Parola yanlış. Parolayı yeniden girin. Parola büyük ve küçük harfe duyarlıdır, bu nedenle büyük ve küçük harfler arasında ayrım yaptığınızdan emin olun.
CM_NUM_CONN_COUNT		%u VPN Oturumları
CM_CONN_NO				Bağlı Değil
CM_PRODUCT_NAME			SoftEther VPN İstemcisi Yapı %u
CM_ACCOUNT_COLUMN_1		VPN Bağlantı Ayarı Adı
CM_ACCOUNT_COLUMN_2		Durum
CM_ACCOUNT_COLUMN_3		VPN Sunucusu Ana Bilgisayar Adı
CM_ACCOUNT_COLUMN_3_2	Sanal Merkez
CM_ACCOUNT_COLUMN_4		Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Adı
CM_VLAN_COLUMN_1		Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Adı
CM_VLAN_COLUMN_2		Durum
CM_VLAN_COLUMN_3		MAC Adresi
CM_VLAN_COLUMN_4		Versiyon
CM_ACCOUNT_OFFLINE		Çevrimdışı
CM_ACCOUNT_ONLINE		Bağlı
CM_ACCOUNT_CONNECTING	Bağlantı
CM_VLAN_ENABLED			Etkin
CM_VLAN_DISABLED		Engelli
CM_DELETE_ACCOUNT_MSG	Bu işlem "%s" VPN Bağlantı Ayarını silecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
CM_ST_ACCOUNT_NAME		VPN Bağlantı Ayarı Adı
CM_ST_CONNECTED			Oturum Durumu
CM_ST_CONNECTED_TRUE	Bağlantı Tamamlandı (Oturum Kuruldu)
CM_ST_CONNECTED_FALSE	Bağlanmaya Çalışıyorum
CM_ST_CONNECTING		VPN Sunucusuna Bağlantı Başlatıldı
CM_ST_NEGOTIATION		Müzakere
CM_ST_AUTH				Kullanıcı Kimlik Doğrulama
CM_ST_ESTABLISHED		Bağlantı Kuruldu
CM_ST_RETRY				Yeniden Deneme
CM_ST_IDLE				Boşta
CM_ST_SERVER_NAME		Sunucu Adı
CM_ST_SERVER_PORT		Bağlantı Noktası Numarası
CM_ST_PORT_TCP			TCP Bağlantı Noktası %u
CM_ST_SERVER_P_NAME		Sunucu Ürün Adı
CM_ST_SERVER_P_VER		Sunucu Sürümü
CM_ST_SERVER_P_BUILD	Sunucu Oluşturma
CM_ST_START_TIME		Bağlantı Şu Adreste Başlatıldı
CM_ST_FIRST_ESTAB_TIME	İlk Oturum
CM_ST_NONE				-
CM_ST_CURR_ESTAB_TIME	Mevcut Oturum
CM_ST_NUM_ESTABLISHED	Kurulan Oturum Sayısı
CM_ST_NUM_STR			%u Zamanlar
CM_ST_HALF_CONNECTION	Yarım Çift Yönlü TCP Bağlantı Modu
CM_ST_HALF_TRUE			Evet (Yarım Çift Yönlü Mod)
CM_ST_HALF_FALSE		Hayır (Tam Çift Yönlü Mod)
CM_ST_QOS				VoIP / QoS Fonksiyonu
CM_ST_QOS_TRUE			Etkin
CM_ST_QOS_FALSE			Engelli
CM_ST_NUM_TCP			TCP Bağlantı Sayısı
CM_ST_NUM_TCP_UPLOAD	Uplink TCP Bağlantılarının Sayısı
CM_ST_NUM_TCP_DOWNLOAD	Aşağı Bağlantı TCP Bağlantılarının Sayısı
CM_ST_MAX_TCP			Maksimum TCP Bağlantısı Sayısı
CM_ST_VLAN_ID			VLAN KIMLIĞI
CM_ST_NO_VLAN			-
CM_ST_USE_ENCRYPT		Şifreleme
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE	Etkin (Algoritma: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE2	Etkin
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE3	Etkin (%S Algoritma: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_FALSE	Devre Dışı (Şifreleme Yok)
CM_ST_USE_COMPRESS		Sıkıştırma Kullanımı
CM_ST_UDP_ACCEL_ENABLED	UDP Hızlandırma Desteklenir
CM_ST_UDP_ACCEL_USING	UDP Hızlandırma Etkin
CM_ST_RUDP				UDP üzerinden TCP (NAT Geçişi)
CM_ST_UNDERLAY_PROTOCOL	Fiziksel Alt Yerleşim Protokolü
CM_ST_PROTOCOL_DETAILS	Protokol Detayları
CM_ST_COMPRESS_TRUE		Evet (%u %%)
CM_ST_COMPRESS_FALSE	Hayır (Sıkıştırma Yok)
CM_ST_SESSION_NAME		Oturum Adı
CM_ST_CONNECTION_NAME	Bağlantı Adı
CM_ST_SESSION_KEY		Oturum Anahtarı (160 bit)
CM_ST_BRIDGE_MODE		Köprü / Yönlendirici Modu
CM_ST_MONITOR_MODE		İzleme Modu
CM_ST_YES				Evet
CM_ST_NO				Hayır
CM_ST_SEND_SIZE			Giden Veri Boyutu
CM_ST_RECV_SIZE			Gelen Veri Boyutu

CM_ST_SEND_UCAST_NUM	Giden Unicast Paketleri
CM_ST_SEND_UCAST_SIZE	Giden Unicast Toplam Boyut
CM_ST_SEND_BCAST_NUM	Giden Yayın Paketleri
CM_ST_SEND_BCAST_SIZE	Giden Yayın Toplam Boyut

CM_ST_RECV_UCAST_NUM	Gelen Unicast Paketler
CM_ST_RECV_UCAST_SIZE	Gelen Unicast Toplam Boyut
CM_ST_RECV_BCAST_NUM	Gelen Yayın Paketleri
CM_ST_RECV_BCAST_SIZE	Gelen Yayın Toplam Boyut

CM_ST_NUM_PACKET_STR	%S paketleri
CM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S bayt

CM_NEW_ICON				VPN Bağlantısı Ekleme
CM_VGC_ICON				VPN Gate Genel VPN Aktarıcı Sunucuları
CM_VGC_LINK				VPN Gate Akademik Web Sitesi
CM_ST_TITLE				Bağlantı Durumu %s
CM_ST_COLUMN_1			Öğe
CM_ST_COLUMN_2			Durum
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_1	Yeni VPN Bağlantısı
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_2	Yeni VPN Bağlantısı (%u)
CM_ACCOUNT_TITLE_1		Yeni VPN Bağlantısı Ayar Özellikleri
CM_ACCOUNT_TITLE_2		%s özellikleri
CM_SERVER_CERT_1		&Bireysel Sertifika Belirtin
CM_SERVER_CERT_2		&Sertifika Sil
CM_CLIENT_CERT_1		&İstemci Sertifikasını Belirtin
CM_CLIENT_CERT_2		İs&temci Sertifikasını Sil
CM_CERT_INFO			Verildiği kişi: %s\r\n Veren: %s\r\n Son Kullanma Tarihi: %s
CM_NO_CERT				Kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanılacak bir istemci sertifikası belirtmelisiniz.
CM_NO_SECURE			Kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanılacak akıllı kartın içindeki istemci sertifikasını ve özel anahtarı belirtin.
CM_CERT_SECURE_INFO		Sertifika: "%S"\r\nÖzel Anahtar: "%S"
CM_SELECT_SECURE_DEVICE	Akıllı Kart Seçiniz
CM_SELECT_CERT_INCARD	Sertifika ve Özel &Anahtar Belirtin
CM_VIEW_CLIENT_CERT		İstemci Sertifikasını &Görüntüle
CM_NO_VLAN				Yeni bir VPN Bağlantı Ayarı oluşturmadan önce bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturmanız gerekir. \r\n\r\nSanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturmak istiyor musunuz?
CM_NO_VLAN_2			VPN Sunucusuna bağlanmadan önce bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturmanız gerekir. \r\n\r\nSanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturmak istiyor musunuz?
CM_VLAN_REMOTE_ERROR	Uzak bir konumdan Sanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturulamıyor. \r\n\rVPN İstemci hizmetinin çalıştığı yerel bilgisayarda VPN İstemci Yöneticisini başlatın ve bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı yükleyin.
CM_9X_VLAN_INSTALL		Şimdi yeni bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturulacaktır. \r\n\r\nSanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturulduktan sonra, hemen ardından Windows'u yeniden başlatmak gerekir. \r\nSanal Ağ Bağdaştırıcısı kurulurken, Windows kurulum CD-ROM'unu takmanız istenebilir. \r\n\r\nVPN İstemci Yöneticisi dışında çalışan tüm uygulamaları kapatın, Windows kurulum CD-ROM'unuzu elinizin altında hazır bulundurun ve Tamam'a tıklayın. \r\nTamam'a tıklamak Sanal Ağ Adaptörünün kurulumunu başlatacaktır. Bu işlem tamamlandığında, Windows otomatik olarak yeniden başlayacaktır.
CM_9X_VLAN_ME_MESSAGE	Bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturuldu. Tamam'ı tıklattıktan sonra bilgisayar otomatik olarak yeniden başlatılır. \r\n\r\nBilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra, Yeni Aygıt Yükleme sihirbazı görünebilir. \r\nSihirbaz görünürse, yükleme tamamlanana kadar her ekran için İleri'yi tıklatın.
CM_9X_VLAN_UNINSTALL	Bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısını silmek için, Ağ Özellikleri'nden silin. \r\n\r\nAğ Özellikleri penceresini görüntülemek istiyor musunuz?
CM_PORT_1				8888 (PX-VPN Bağlantı Noktası)
CM_PORT_2				443 (HTTPS Bağlantı Noktası)
CM_PORT_3				992 (TELNETS Bağlantı Noktası)
CM_PORT_4				5555 (SE-VPN Bağlantı Noktası)
CM_RETRY_INTERVAL_ERROR	VPN bağlantısı kesildiğinde yeniden bağlanma aralığını (en az 5 saniye) ayarlayın.
CM_DELETE_CLIENT_CERT	Bu, ayarlanmış olan istemci sertifikasını silecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
CM_DELETE_SERVER_CERT	Bu, ayarlanmış olan sunucu bireysel sertifikasını silecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
CM_SET_STARTUP			VPN Bağlantı Ayarı "%s" artık bir başlangıç bağlantısı olarak ayarlanmıştır.\r\n\r\nBu hesap, bilgisayar bir sonraki yeniden başlatılışında otomatik olarak bağlanacaktır.\r\n(Windows kullanıyorsanız, otomatik bağlantı, kullanıcı Windows'ta oturum açmadan önce arka plan modunda başlatılacaktır)
CM_REMOVE_STARTUP		VPN Bağlantı Ayarı "%s "nin başlangıç bağlantısı özelliğini silmek istiyor musunuz?
CM_NO_DISCONNECT_SPAN	Lütfen TCP bağlantısının ömrünü ayarlayın.
CM_HALF_MSG				Yarı çift yönlü modu kullanırken, TCP bağlantılarının sayısı için en az 2 ayarlayın.
CM_TOO_SMALL_INTERVAL	TCP bağlantısı kurma aralığı için en az 1 saniye ayarlayın.
CM_DELETE_VLAN			Bu işlem "%s" Sanal Ağ Bağdaştırıcısını silecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
CM_COPY_NAME_1			Kopyası %s
CM_COPY_NAME_2			Kopya (%u): %s
CM_IMPORT_NAME_1		%s
CM_IMPORT_NAME_2		%s (%u)
CM_CERT_COLUMN_1		Verilen
CM_CERT_COLUMN_2		İhraççı
CM_CERT_COLUMN_3		Son kullanma tarihi
CM_CERT_DELETE_MSG		Bu sertifikayı listeden sileyim mi?
CM_PASSWORD_SET			Parola belirlenmiştir.
CM_PASSWORD_REMOVE		Parola ayarı silinmiştir.
CM_UNDER_CONSTRUCTION	Tamamlanmadı.
CM_CURRENT_ACTIVE		VPN Bağlantı Ayarı "%s" ayarları kaydedildi. Ancak bu VPN Bağlantı Ayarı şu anda çevrimiçidir ve yeni ayarlar bir sonraki bağlantıda geçerli olacaktır.
CM_DISCONNECT_ALL		Bu, o anda bağlı olan tüm %u VPN Bağlantı Ayarlarının bağlantısını kesecektir. \r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
CM_HTTPS_MSG			Bir HTTP proxy sunucusu üzerinden bağlanmayı seçtiniz. \r\n\r\nNormal HTTP proxy sunucuları seçtiğiniz bir TCP bağlantı noktasına erişime izin vermez. \r\nBir VPN İstemcisi bir HTTP proxy sunucusu üzerinden bir VPN Sunucusuna bağlandığında, HTTPS (SSL üzerinden HTTP) iletişimi kullanarak bağlanmak mümkündür. \r\nBu durumda, hedef VPN Sunucusu bağlantı noktası numarası olarak 443 (HTTPS Bağlantı Noktası) belirtmeniz önerilir. \r\n(Farklı bir bağlantı noktası numarası belirtirseniz, bir HTTP proxy sunucusu üzerinden bağlanmanın mümkün olmayacağı durumlar olabilir. \Hedef VPN Sunucusunda 443 numaralı bağlantı noktasının etkinleştirildiğinden emin olun) \r\n\r\nAyrıntılı bilgi için bağlanmayı planladığınız HTTP proxy sunucusunun sistem yöneticisine veya ağ yöneticisine başvurun. \r\n\r\nHedef VPN Sunucusunun bağlantı noktası numarası spesifikasyonunu 443 (HTTPS Portu) olarak değiştirmek istiyor musunuz?
CM_REMOTE_WARNING		Uzaktan yönetim ayarında uzaktan yönetime izin vermeyecek değişiklikler yapıyorsunuz. \r\n\r\nŞu anda VPN İstemci Yöneticisi "%S" uzak bilgisayarına bağlı ve bu bilgisayardaki VPN İstemci hizmetini kontrol ediyor. \r\nUzak bağlantı devre dışı bırakılırsa, VPN İstemci Yöneticisini kullanarak "%S" bilgisayarındaki VPN İstemci hizmetine uzaktan bağlanmak ve onu kontrol etmek artık mümkün olmayacaktır. \r\n\r\nUzaktan yönetimi devre dışı bırakmak istiyor musunuz?
CM_KEEP_INTERVAL_MSG	Paket Gönderme Aralığı'nda %u ile %u saniye arasında bir süre ayarlayın.
CM_REMOTE_TITLE			VPN İstemci Yöneticisini kullanarak, başka bir bilgisayarda çalışan bir VPN İstemci hizmetine bağlanmak ve uzaktan yönetmek mümkündür. \r\n(Uzak bilgisayardaki VPN İstemcisi hizmetinin uzaktan yönetime izin vermesi gerektiğini unutmayın)
CM_DESKTOP_LOCAL_PC		Yerel Bilgisayar
CM_DESKTOP_REMOTE_PC	Bilgisayar %S
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_TS	Terminal Hizmeti (Uzak Masaüstü) İşlevi
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_SW	Kullanıcı İşlevini Değiştir
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_1	Şu anda %s bu bilgisayarda yüklüdür ve birden fazla kullanıcının aynı anda oturum açmasına izin veren bir ortam sağlar. Bu durumda, VPN Client tarafından görüntülenen ilerleme durumu, hata mesajları ve diğer mesajlar "Konsol Oturumu" adı verilen bir oturumda görüntülenecektir.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_21	Şu anda "Oturum Kimliği: 0, Kullanıcı %s" bu bilgisayarın Konsol Oturumu olarak atanmıştır, ancak VPN Client Manager'ı %u oturumunda başlattığınız için VPN Client'ın görüntülediği ilerleme durumu veya hatalar gibi mesaj pencerelerini görüntülemek mümkün değildir.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_22	Şu anda bu bilgisayarın "Oturum Kimliği: 0" Konsol Oturumunda kimse oturum açmış değil ve VPN Client Manager'ı %u oturumunda başlattığınız için, VPN Client'ın görüntülediği ilerleme durumu veya hatalar gibi mesaj pencerelerini görüntülemek mümkün değildir.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_31	Bu bilgisayarın Konsol Oturumu (Oturum Kimliği: 0, Kullanıcı %s) görüntülendiğinde, VPN İstemci Yöneticisini bu oturumda başlatmanız ve VPN Bağlantı Ayarı "%s" ile bağlantıyı başlatmanız önerilir. Şu anda yaptığınız şeyi yaparak bir bağlantı işlemi başlatabileceksiniz. Ancak işlem sırasında görüntülenebilecek ilerleme durumunu ve hata mesajlarını kontrol edememe riski olacaktır.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_32	Önce oturumu kapatmanız ve ardından yerel olarak oturum açtıktan sonra VPN İstemci Yöneticisini bu oturumda başlatmanız ve VPN Bağlantı Ayarı "%s" ile bağlantıyı başlatmanız önerilir. Şu anda yaptığınızı yaparak bir bağlantı işlemi başlatabilecek olsanız da, bu, işlem sırasında görüntülenebilecek ilerleme durumunu ve hata mesajlarını kontrol edememe riskini taşıyacaktır.
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_1	Şu anda %S bilgisayarında VPN İstemcisine uzaktan bağlıyken işlem yaptığınız için, VPN İstemcisi VPN Bağlantı Ayarına VPN bağlantısı işlemi sırasında herhangi bir ilerleme durumu veya hata mesajı görüntülerse, bu mesajları mevcut ekran görüntünüzden kontrol edemezsiniz.
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_2	VPN Client'ın görüntülediği tüm ilerleme durumu, hata ve diğer mesaj pencerelerini kontrol etmek için %S bilgisayarında yerel olarak oturum açmalı ve Kontrol Oturumunu (masaüstü) görüntülemelisiniz.
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_3	Önce %S bilgisayarında doğrudan ve yerel olarak oturum açmanız ve ardından bu oturumda VPN İstemci Yöneticisini başlatmanız ve VPN Bağlantı Ayarı "%s" ile bağlantıyı başlatmanız önerilir. Şu anda yaptığınız şeyi yaparak bir bağlantı işlemi başlatabilecek olsanız da, bu, işlem sırasında görüntülenebilecek ilerleme durumunu ve hata mesajlarını kontrol edememe riskini taşıyacaktır.
CM_STOP_INST_VLAN_1		Bu bilgisayara bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı yüklemek için VPN İstemci Yöneticisini bir "Konsol Oturumu" içinde başlatmalısınız. \r\n\r\nŞu anda bu bilgisayarda %s yüklü ve geçerli kullanıcı Konsol Oturumunda oturum açmamış, bunun yerine uzak oturum olarak oturum açmış durumda (oturum kimliği: %u).\r\nBir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı kurmak için VPN İstemci Yöneticisi Konsol Oturumunda başlatılmalıdır (oturum kimliği: %u, kullanıcı %s oturum açmış durumda). \r\n\r\nÖnce kullanıcı değiştirme işlevini veya uzak masaüstündeki /console switch işlevini ya da alternatif olarak bilgisayarın yerel konsol aygıtını kullanarak bilgisayarda yerel olarak oturum açın ve ardından VPN İstemci Yöneticisini başlatın ve Sanal Ağ Bağdaştırıcısını yükleyin.
CM_STOP_INST_VLAN_2		Bu bilgisayara bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı yüklemek için VPN İstemci Yöneticisini bir "Konsol Oturumu" içinde başlatmalısınız. \r\n\r\nŞu anda bu bilgisayarda %s yüklü ve geçerli kullanıcı Konsol Oturumunda oturum açmamış, bunun yerine uzak oturum olarak oturum açmış (oturum kimliği: %u).\r\nBir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı yüklemek için VPN İstemci Yöneticisini bir "Konsol Oturumu" içinde başlatmanız gerekir. \r\n(Şu anda kullanıcı Konsol Oturumunda oturum açmamıştır (Oturum Kimliği: 0) \r\n\r\nÖnce kullanıcı değiştirme işlevini veya uzak masaüstündeki /console switch işlevini ya da alternatif olarak bilgisayarın yerel konsol aygıtını kullanarak bilgisayarda yerel olarak oturum açın ve ardından VPN İstemci Yöneticisini başlatın ve Sanal Ağ Bağdaştırıcısını yükleyin.
CM_SHORTCUT_DESKTOP_MSG	VPN Bağlantı Ayarı kısayolunu kullanarak bir bağlantı başlatmak için, kısayol dosyasını "Konsol Oturumu" içinde başlatmanız gerekir. \r\n\r\nŞu anda kullanıcı Konsol Oturumu olarak değil uzak oturum (oturum kimliği: %u) olarak oturum açmıştır.
CM_HTTP_PROXY_WARNING	HTTP Proxy Sunucusu ile Bağlan seçilir. \r\n\r\nBirçok durumda, HTTP proxy sunucusu hedef sunucu bağlantı noktası numarasına bağlantı için sadece 2 çeşit TCP portunun kullanılmasına izin verir, HTTP protokolü (TCP bağlantı noktası numarası 80) ve HTTPS protokolü (TCP bağlantı noktası numarası 443). \r\n(Proxy sunucusunun bağlantı için daha geniş bir TCP bağlantı noktası seçimine izin verdiği durumlar da vardır) \r\n\r\nHTTP bağlantı noktaları veya HTTPS bağlantı noktaları dışındaki sunucu bağlantı noktalarına bağlantıları reddeden bir HTTP proxy sunucusu üzerinden VPN bağlantısı yaparken, hedef VPN Sunucusu bağlantı noktası numarası olarak 443 (HTTPS protokolü) belirtmeniz gerekir. \r\n\r\nBağlandığınız HTTP proxy sunucusunun 80 veya 443 numaralı bağlantı noktaları dışındaki bağlantı noktalarına bağlantıya izin verip vermediğini kontrol etmek için HTTP proxy sunucusunun yöneticisine başvurun. \r\n\r\nŞu anda hedef VPN Sunucusu bağlantı noktası numarası olarak %d belirtilmiştir. Bağlantı noktası numarasını 443 (HTTPS protokolü) olarak değiştirmek istiyor musunuz? \r\n(Bağlandığınız VPN Sunucularının 443 numaralı bağlantı noktası dinleme durumuna ayarlanmış ve bağlantı için hazır olmalıdır) \r\nEğer emin değilseniz, sistem yöneticisi veya ağ yöneticisi ile iletişime geçin.
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_0	İsim
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_1	Değer
CM_PASSWORD_CHANGED		Parola değiştirildi.
CM_ACCOUNT_SETTING_FILE	VPN Bağlantı Ayar Dosyaları (*.VPN)|*.vpn|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
CM_ACCOUNT_SAVE_TITLE	Dışa Aktarma Hedefi için VPN Bağlantı Ayarı Dosyasının Dosya Adını Girin
CM_ACCOUNT_OPEN_TITLE	İçe Aktarılacak VPN Bağlantı Ayarı Dosyasını Seçin
CM_ACCOUNT_FILE_BANNER	# VPN İstemcisi VPN Bağlantı Ayar Dosyası\r\n# \r\n# Bu dosya VPN İstemci Yöneticisi kullanılarak dışa aktarılır.\r\n# Bu dosyanın içeriği bir metin düzenleyici kullanılarak düzenlenebilir.\r\n# \r\n# Bu dosya İstemci Bağlantı Yöneticisine aktarıldığında\r\n# hemen kullanılabilir.\r\n\r\n
CM_FAILED_TO_OPEN_FILE	Dosya açılamıyor.
CM_FAILED_TO_SAVE_FILE	Dosya kaydedilemiyor.
CM_ACCOUNT_PARSE_FAILED	VPN Bağlantı Ayarı belirtilen dosyadan yüklenemiyor. \r\nDosyanın içeriğini kontrol edin.
CM_ACCOUNT_MSG_SENSITIVE	Bu VPN Bağlantı Ayarında kullanıcı adı ve parola vardır.\r\nBu hassas bilgileri dışa aktarılan ayar dosyasından kaldırmak istiyor musunuz? \r\n\r\nHassas bilgileri kaldırmak için Evet'i tıklayın.\r\nBu durumda, kullanıcının VPN Sunucusuna bağlanmaya çalışırken kullanıcı adı ve parolayı girmesi gerekecektir.\r\n\r\nDosyada kalan hassas bilgileri korumak için Hayır'ı tıklayın.
CM_SHORTCUT_FILE		Kısayol Dosyaları|*.lnk
CM_SHORTCUT_SAVE_TITLE	Kısayol Dosya Adını girin.
CM_SHORTCUT_UNSUPPORTED	Bağlantı kısayolu işlevi VPN Client'ın bu sürümü tarafından desteklenmemektedir. \r\nYeni bir sürüme güncelleyin.
CM_SHORTCUT_COMMENT		VPN Sunucusuna bağlanmak için "%s" VPN Bağlantı Ayarını kullanma.
CM_SHORTCUT_ERROR		Kısayol oluşturulamadı.
CM_VPN_FILE_CLICKED		VPN Bağlantı Dosyasını içe aktarmak istiyor musunuz?
CM_VPN_FILE_IMPORT_NG	VPN Bağlantı Ayarı Dosyası içe aktarılamıyor. Çünkü VPN İstemcisi ayarı kilitlenmiştir.
CM_VLAN_INSTALLING		Lütfen Biraz Bekleyin
CM_SECURE_MUST_LOCAL	Uzak bir bilgisayardaki VPN İstemcisine bağlı olduğunuz ve onu yönettiğiniz için akıllı kart ayarlarını yapılandırmak şu anda mümkün değildir.
CM_DETAIL_MODE_LINK_STR	Kaskad Bağlantı ile Köprü / Yönlendirici ile Bağlan modu her zaman etkindir.
CM_TRAY_INITING			SoftEther VPN
CM_TRAY_NOT_CONNECTED	\r\nBağlı değil
CM_TRAY_CONNECTING		\r\nBağlanıyor
CM_TRAY_CONNECTED		\r\nBağlı
CM_TRAY_MENU_1_SHOW		&VPN İstemci Yöneticisini Göster
CM_TRAY_MENU_1_HIDE		VPN İstemci Yöneticisini &Kapat
CM_TRAY_MENU_2_QUIT		İstemci Yöneticisi Programından &Çık
CM_TRAY_MENU_CONNECT	V&PN Bağlantısını Başlat
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT	VP&N Bağlantısını Kes
CM_TRAY_MENU_STATUS		VPN Bağlantı &Durumunu Göster
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT_ALL	Bağlantıyı Kes &Tüm VPN Bağlantıları
CM_TRAY_MENU_NEW		&Yeni VPN Bağlantı Ayarı...
CM_TRAY_MENU_RECENT		Son VPN Sunucuları...
CM_TRAY_MENU_TRAFFIC	Ağ &Trafiği Hız Test Aracı...
CM_TRAY_MENU_NETIF		Ağ &Aygıtı Durumunu Göster...
CM_TRAY_MENU_ABOUT		&VPN İstemci Yöneticisi Hakkında...
CM_TRAY_MENU_SETTING	Çalışma &Modunu Değiştir...
CM_TRAY_MENU_CANCEL		Bu menüyü kapat
CM_EXIT_MESSAGE			Bu işlem VPN Client Manager programından çıkacaktır. \r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
CM_IMPORT_MESSAGE		"%S" dosyasından VPN Bağlantı Ayarı "%s" yüklendi.
CM_VLAN_CREATING		Windows için yeni bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturma. \r\n\r\nBu işlem birkaç saniye veya bir dakikadan fazla sürebilir. \r\nLütfen bekleyin...\r\n\r\n(Sanal Ağ Bağdaştırıcısı yüklenirken lütfen başka işlemler yapmayın)
CM_SETTING_PASSWORD		Ayar kilitlenmiştir. Ayar kilidini kaldırmak için bir parola girmeniz gerekir.
CM_EASY_MODE_NOT_ON_REMOTE	Uzak bilgisayardaki VPN İstemcisi Kolay Mod'da çalıştığı için bağlanılamıyor.
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_1	VPN &Bağlantısını Başlat
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_2	&Bağlantıyı Kes
CM_EASY_ACCOUNT_WARNING	Ayar kilitli olduğu için yalnızca Proxy Sunucu Ayarı, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması ve Kullanılan Sanal Ağ Bağdaştırıcısı'nı değiştirebilirsiniz.
CM_EASY_INFO_1			Bir VPN bağlantısı seçin.
CM_EASY_INFO_2			Bir VPN bağlantısı başlatmak için VPN Bağlantısını Başlat'a tıklayın.
CM_EASY_INFO_3			VPN bağlantısı etkindir. Bağlantıyı Kes'e tıklayarak bağlantıyı kesebilirsiniz.
CM_EXT_VOICE_MSG		Dahili Sesli Rehberin sesli mesaj içeriklerinden bazıları normal şekilde çalınmamış olabilir. \r\nDahili Sesli Rehber etkin mi?
CM_EASY_TITLE			VPN İstemcisi Kolay Bağlantı Yöneticisi
CM_EASY_CONNECTED		VPN bağlantısı etkin.
CM_EASY_CONNECTING		VPN bağlantısı kuruluyor...
CM_PROXY_FROM_IE		Şu anda Internet Explorer'dan proxy ayarı yüklenmiştir.
CM_TRAY_ICON_RESTORE	Görev tepsisindeki simge silinmiştir.\r\n\r\nSimgeyi geri yüklemek için VPN Client Manager'ı çalıştırın ve Görünüm menüsünde Görev tepsisi Simgesini Göster'e tıklayın.
CM_WOULDYOULOAD_IE_PROXY	Şu anda bu bilgisayardaki Internet Explorer "%S" proxy sunucusunu kullanacak şekilde yapılandırılmıştır.\r\nGeçerli proxy ayarlarını yeni VPN bağlantı ayarına uygulamak istiyor musunuz? \r\n\r\nInternet Explorer'ın proxy ayarlarını kullanmak için Evet'i tıklayın.\r\nVPN Sunucusuna doğrudan bağlantı kullanmak için Hayır'ı tıklayın (bir proxy sunucusu değildir.)\r\nBu ayar daha sonra bağlantı ayarlarının özellik ekranında değiştirilebilir.
CM_MSG_TITLE			VPN Sunucusu "%S" (Sanal Merkez: "%S")
CM_JUMPLIST_RCCONNECT	Son VPN Sunucuları
CM_VPNGATE_MESSAGE		VPN Gate Akademik Projesi Web Sitesinde Genel VPN Aktarım Sunucularının listesi bulunmaktadır.\r\nİnternetteki herkes listedeki herhangi bir VPN sunucusuna VPN bağlantısı bağlayabilir.\r\n\r\nVPN Gate Akademik Projesi SoftEther VPN'in bir parçası değildir.\Bu simge sadece http://www.vpngate.net/ adresine bir bağlantı sağlar.\r\nVPN Gate'e bağlanmak için VPN Gate Eklentisini yüklemeniz gerekir.\r\n\r\nhttp://www.vpngate.net/ adresini (Tsukuba Üniversitesi tarafından sağlanan) ziyaret etmek istiyor musunuz?
CM_VLAN_REINSTALL_MSG	Sanal Ağ Adaptörü sürücüsünü yeniden yükledikten sonra, mevcut Sanal Ağ Adaptörünün MAC adresi değişecektir. Ayrıca, Sanal Ağ Adaptörü içindeki tüm TCP/IP ayarları sıfırlanacaktır.\r\n\r\nYeniden yüklenen Sanal Ağ Adaptörünün çalışmaması durumunda, onu silin ve yeni bir tane oluşturun. Eğer hala düzgün çalışmıyorsa, lütfen farklı bir isimle yeni bir Sanal Ağ Adaptörü oluşturun.


VGC_COLUMN_0			DDNS Ana Bilgisayar Adı
VGC_COLUMN_1			IP Adresi (Ana Bilgisayar Adı)
VGC_COLUMN_2			Bölge
VGC_COLUMN_3			Çalışma Süresi
VGC_COLUMN_4			VPN Oturumları
VGC_COLUMN_5			Hat Hızı
VGC_COLUMN_6			Ping (Google, SE)
VGC_COLUMN_7			SSL-VPN (TCP)
VGC_COLUMN_8			UDP Desteği
VGC_COLUMN_9			Kayıt Politikası
VGC_COLUMN_10			Kümülatif Transferler
VGC_COLUMN_11			Kümülatif Kullanıcılar
VGC_COLUMN_12			Operatörün Adı
VGC_COLUMN_13			Operatörün Mesajı
VGC_COLUMN_14			Toplam Puan

VGC_LOG_PERMANENT		Daimi
VGC_LOG_2WEEKS			2 Hafta
VGC_LOG_NONE			Kayıt Yok

VGC_UPTIME_MIN			%u dakika
VGC_UPTIME_HOUR			%u saat
VGC_UPTIME_DAY			%u gün
VGC_NUM_VPN				%u oturumları
VGC_NUM_LOGIN			%S girişleri

VGC_UDP_AVAILABLE		UDP TAMAM

VGC_TITLE				VPN Gate Eklenti Mesajı

VGC_VER_DIFF			VPN Gate İstemci Eklentisinin sürümü SoftEther VPN İstemcisinden farklıdır.\r\n\r\n- Geçerli VPN Gate Eklentisi: Derleme %u\r\n- Geçerli SoftEther VPN İstemcisi: Build %u\r\n\r\nVPN Gate Plug-in Build %u'nun indirilmesi ve kurulması tavsiye edilir. Aksi takdirde, iletişim hataları veya liste güncelleme hataları meydana gelebilir. VPN Sunucu Listesi güncellemesi birçok kez başarısız olursa, VPN Gate Eklentisi sürümünü güncelleyin.\r\n\r\nEn son VPN Gate Eklentisi http://www.vpngate.net/ adresinde mevcuttur.\r\n(Yukarıdaki web sitesini doğrudan ziyaret edemiyorsanız bir yansıtma sitesi kullanın.)\r\n\r\n

VGC_LIST_STR_OK			Dünya Üzerindeki %S Genel VPN Aktarıcı Sunucuları! (%S'de güncellendi)
VGC_LIST_STR_OK_2		%S Sunucuları (%S'de) - Liste güncellemesi başarısız oldu. Tekrar deneyin. Tekrar başarısız olursa, en son VPN Gate İstemcisini indirin.
VGC_LIST_STR_NG			Liste güncellemesi başarısız oldu. Tekrar deneyin. Tekrar başarısız olursa, en son VPN Gate İstemcisini indirin.
VGC_PROXY_MSG			Bir proxy sunucusu kullanıyorsanız, TCP bağlantı noktası 443'ü desteklemeyen VPN Aktarma Sunucularını, proxy tarafından zorunlu kılınan böyle bir ağdan "SSL-VPN Bağlantısı" olarak kullanamayabilirsiniz.
VGC_PROXY_TITLE			Proxy Sunucu Kullanıcıları için Uyarı

VGS_NO_HUB_YET			Mesajı ayarlamak için önce VPN Gate hizmetini etkinleştirmeyi taahhüt etmeniz gerekir. Hizmet etkinleştirildikten sonra, bu pencereyi yeniden açın ve mesajı ayarlayın.

VGS_STOP				VPN Gate Hizmeti, Tamam düğmesine tıkladıktan sonra duracaktır.\r\n\r\nVPN Gate Hizmeti durdurulduktan sonra, bu bilgisayar yeni VPN bağlantı isteklerini asla kabul etmeyecektir, ancak hala canlı VPN Oturumları kalabilir.\r\n (Bu tür VPN oturumları bazen numaralandırmadan gizlenir.) \r\n\r\nHala canlı VPN Oturumlarının tümünü tamamen sonlandırmak için, SoftEther VPN Sunucusunu veya SoftEther VPN İstemci hizmetini yeniden başlatın veya bilgisayarı yeniden başlatın.

VGS_START				Bu, VPN Gate Aktarım Hizmeti işlevini etkinleştirecektir.\r\n\r\nVPN Gate Aktarım Hizmeti işlevi kendi sorumluluğunuzda etkinleştirilmelidir.\r\nBazı ülkeler şifreli VPN kullanımını yasalarla yasaklamaktadır.\r\nVPN Gate Aktarım Hizmeti hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.vpngate.net/en/join.aspx adresini ziyaret edin.\r\n\r\nVPN Gate Akademik Deney Hizmeti, Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'ndeki yüksek lisans okulunda bir araştırma projesi olarak yürütülmektedir. Hizmet Japon yasalarına göre yönetilmektedir. Diğer ülkelerin yasaları bizi ilgilendirmez ve sorumluluğumuz altında değildir.\r\n\r\nDoğası gereği, dünyada farklı yasalara sahip yaklaşık 200 ülke vardır. Her ülkenin yasalarını ve yönetmeliklerini doğrulamak ve yazılımı yayınlamak için yazılımı önceden tüm ülkelerin yasalarına uygun hale getirmek imkansızdır. Bir kullanıcı belirli bir ülkede VPN Gate hizmetini kullanırsa ve yetkilinin kamu görevlileri tarafından zarar görürse, hizmetin veya yazılımın geliştiricisi asla bu tür zararları veya cezai sorumlulukları telafi etmek veya tazmin etmekle yükümlü olmayacaktır.\r\nBu yazılımı ve hizmeti kullanarak, kullanıcı kendi sorumluluğuyla ilgili tüm yasa ve kurallara uymalıdır. Kullanıcı, Japonya sınırları içinde veya dışında olmasına bakılmaksızın, bu yazılım ve hizmetin kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluktan tamamen sorumlu olacaktır.\r\nYukarıdaki uyarıları kabul etmiyor veya anlamıyorsanız, VPN Gate Academic Experiment Service işlevlerinden hiçbirini kullanmayın.


# Concerning services (Win32)
SVC_HELP				*** %s (%S) Komut Satırı Bağımsız Değişkenleri ***\r\n\r\nBu program (%s) bir arka plan görevi olarak çalışan bir işlemdir. Komut satırında aşağıdaki argümanları belirterek programı başlatın. \r\n\r\n\r\n/install : Windows'ta %s hizmetini (hizmet adı: %S) yükler. Bundan sonra, hizmet otomatik olarak başlayacaktır. \r\n\r\n/uninstall... Windows'tan %s hizmetini (hizmet adı: %S) kaldırır. \r\n\r\n/start : %s hizmetini başlatır (hizmet adı: %S). \r\n\r\n/stop : %s hizmetini durdurur (hizmet adı: %S). \r\n\r\n/test : %s programını test modunda başlatır. (Hata ayıklama için)\r\n\r\n/usermode : Kullanıcı modunda %s programını başlatır. (Mümkün olduğunda)\r\n\r\n/usermode_showtray : Kullanıcı modunda başlatırken, bu, daha önceki bir durumda gizli olarak ayarlandıklarında görev tepsisi simgelerini görüntülemek için kullanılır. \r\n\r\n/usermode_hidetray : Kullanıcı modunda başlatılırken, görev tepsisi simgelerini gizli olarak ayarlar. \Not: /test ve /usermode dışındaki hizmet işlemleriyle ilgili komutlar yalnızca Windows NT / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 üzerinde çalıştırılabilir.
SVC_NT_ONLY				Hizmetle ilgili işlem komutları yalnızca Windows NT / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 üzerinde çalışabilir. \r\nWindows 98 / Me üzerinde çalışmazlar.
SVC_ALREADY_INSTALLED	"%s" hizmeti (hizmet adı: %S) bu bilgisayarda zaten yüklü. Kaldırmak ve sonra yeniden yüklemek ister misiniz?
SVC_INSTALL_OK			"%s" hizmeti (Hizmet adı: %S) başarıyla yüklendi. \r\n\r\n(Yürütme yolu: %s)\r\n\r\nHizmet başlatıldı.
SVC_INSTALL_FAILED		"%s" hizmetinin (hizmet adı: %S) yüklenmesi başarısız oldu.
SVC_INSTALL_FAILED_2	"%s" hizmeti (Hizmet adı: %S) başarıyla yüklendi. \r\n\r\n(Yürütme yolu: %s)\r\n\r\nAnAn attempt to start the service, however, failed.
SVC_NOT_INSTALLED		"%s" hizmeti (hizmet adı: %S) bu bilgisayarda henüz yüklü değil. Yüklemek için /install komut satırı bağımsız değişkenini kullanın.
SVC_START_OK			"%s" hizmeti (hizmet adı: %S) başarıyla başlatıldı.
SVC_START_FAILED		"%s" hizmeti (hizmet adı: %S) başlatılamadı.
SVR_ALREADY_START		"%s" hizmeti (hizmet adı: %S) zaten başlatıldı.
SVC_STOP_OK				"%s" hizmeti (Hizmet adı: %S) durduruldu.
SVC_STOP_FAILED			"%s" hizmeti (hizmet adı: %S) durdurulamadı.
SVC_ALREADY_STOP		"%s" hizmeti (hizmet adı: %S) zaten durduruldu.
SVC_UNINSTALL_OK		"%s" hizmeti (Hizmet adı: %S) başarıyla kaldırıldı.
SVC_UNINSTALL_FAILED	"%s" hizmetinin (hizmet adı: %S) kaldırılması başarısız oldu.
SVC_NOT_FOUND			Dize tablosundan %S hizmetiyle ilgili bilgi bulunamıyor.
SVC_NOT_ADMIN			Hizmeti yüklemek, kaldırmak, başlatmak veya durdurmak için bu bilgisayar için yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \r\n\r\nBu bilgisayar için bir yönetici hesabınız varsa, oturumu kapatın ve yönetici olarak oturum açın. \r\nYönetici hesapları hakkında emin değilseniz, sistem yöneticinize başvurun.
SVC_TEST_MSG			"%s" hizmeti test modunda başlatıldı. \r\n\r\nHizmetten çıkmak için Tamam'a tıklayın.
SVC_TRAY_TOOLTIP		%S (Kullanıcı modu)
SVC_TEST_MUTEX			Çalıştırılabilir dosya %s zaten başlatıldı.
SVC_USERMODE_MUTEX		Başka bir %s işlemi zaten başlatıldı.
SVC_SERVICE_MUTEX		Hizmet %S'nin zaten başlatılmış %s işlemi olduğundan, hizmet başlatılamıyor.
SVC_USERMODE_MENU_1		&Görev Tepsisi Simgesini Gizle
SVC_USERMODE_MENU_2		Ç&ıkış %s
SVC_HIDE_TRAY_MSG		Bu, %S kullanıcı modunda başlatıldığında görev tepsisi simgelerini gizleyecektir. \r\nBir sonraki %S kullanıcı modunda başlatıldığında, simgeler görev tepsisinde görüntülenmeyecektir. \r\nİşlemden çıkmak için kullanılan menü de gizlenecektir. \r\n\r\nWindows 98 / Me durumunda işlemden çıkmak için Ctrl + Alt + Del tuş kombinasyonunu kullanın ve işlemi sonlandırmak için seçin. \r\nDiğer işletim sistemlerini kullanırken Görev Yöneticisi'ni kullanın. \r\n\r\nGörev tepsisi simgelerini yeniden görüntülemek için, bir dahaki sefere kullanıcı modunda başlatırken /usermode_showtray seçeneğini kullanın.


# Concerning services (UNIX)
UNIX_SVC_HELP			%S hizmet programı\nTelif Hakkı (c) GitHub'daki SoftEther VPN projesine katkıda bulunanların tümüne aittir.\nTelif Hakkı (c) Daiyuu Nobori, Tsukuba Üniversitesi SoftEther Projesi ve SoftEther Corporation.\nTüm Hakları Saklıdır.\n\n%S komut kullanımı:\n %S start - %S hizmetini başlatır.\n %S stop - Eğer hizmet zaten başlatılmışsa, %S hizmetini durdurur.\n\n
UNIX_SVC_STARTED		%S hizmeti başlatıldı.\n
UNIX_SVC_STOPPING		%S hizmeti durduruluyor...\n
UNIX_SVC_STOPPED		%S hizmeti durduruldu.\n
UNIX_SVC_STOP_FAILED	%S hizmetinin durdurulması başarısız oldu.\n
UNIX_SVC_ALREADY_START	%S hizmeti zaten başlatıldı.\nBu hizmeti durdurmak için "%S stop" komutunu çalıştırın.\n
UNIX_SVC_NOT_STARTED	%S hizmeti henüz başlatılmadı.\nBu hizmeti başlatmak için "%S start" komutunu çalıştırın.\n
UNIX_SVC_ERROR_FORK		%S hizmeti için alt süreç oluşturulamadı.\n
UNIX_SVC_NONROOT		\nUyarı: Geçerli kullanıcı bağlamı root dışıdır. VPN hizmetinin root kullanıcısı tarafından çalıştırılması önerilir. VPN hizmeti root olmayan kullanıcılar altında çalışabilse de, ayrıcalık gerektiren bazı işlevler (örneğin yerel köprü işlevi) root ayrıcalığına ihtiyaç duyar.\n


# Service definition (SoftEther VPN Client)
SVC_VPNCLIENT_NAME		vpnclient
SVC_VPNCLIENT_TITLE		SoftEther VPN İstemcisi
SVC_VPNCLIENT_DESCRIPT	Bu, SoftEther VPN İstemcisi için Sanal Ağ Bağdaştırıcısı aygıt sürücüsünü ve bağlantı hizmetini yönetir. Bu hizmet durdurulduğunda, bir SoftEther VPN Sunucusuna bağlanmak için bu bilgisayarda SoftEther VPN İstemcisini kullanmak mümkün olmayacaktır.


# Service Definition (SoftEther VPN Server)
SVC_VPNSERVER_NAME		vpnserver
SVC_VPNSERVER_TITLE		SoftEther VPN Sunucusu
SVC_VPNSERVER_DESCRIPT	Bu, SoftEther VPN Server'ın sunucu işlemlerini yönetir. SoftEther VPN Sunucusu, TCP/IP protokolü aracılığıyla yüksek performanslı SoftEther VPN Sunucusu işlevleri sağlar. Bu hizmet durdurulduğunda, bu bilgisayardaki SoftEther VPN Sunucusu duracak ve SoftEther VPN İstemcisi bu bilgisayarla bir VPN bağlantısı kuramayacaktır.


# Service Definition (SoftEther VPN Bridge)
SVC_VPNBRIDGE_NAME		vpnbridge
SVC_VPNBRIDGE_TITLE		SoftEther VPN Köprüsü
SVC_VPNBRIDGE_DESCRIPT	Bu SoftEther VPN Köprüsü'nün işlemlerini yönetir. SoftEther VPN Köprüsü, bu bilgisayarın bağlı olduğu ağ ile uzakta bulunan bir SoftEther VPN Sunucusu arasında bir köprü bağlantısı sağlar. Bu hizmet durdurulduğunda, bu bilgisayardaki SoftEther VPN Köprüsü duracak ve köprü bağlantısı üzerinden iletişim kurmak artık mümkün olmayacaktır.


# Service definition (SoftEther VPN Client)
SVC_SEVPNCLIENTDEV_NAME		sevpnclientdev
SVC_SEVPNCLIENTDEV_TITLE		SoftEther VPN İstemcisi Geliştirici Sürümü
SVC_SEVPNCLIENTDEV_DESCRIPT	Bu, SoftEther VPN İstemcisi için Sanal Ağ Bağdaştırıcısı aygıt sürücüsünü ve bağlantı hizmetini yönetir. Bu hizmet durdurulduğunda, bir SoftEther VPN Sunucusuna bağlanmak için bu bilgisayarda SoftEther VPN İstemcisini kullanmak mümkün olmayacaktır.


# Service Definition (SoftEther VPN Server)
SVC_SEVPNSERVERDEV_NAME		sevpnserverdev
SVC_SEVPNSERVERDEV_TITLE		SoftEther VPN Server Geliştirici Sürümü
SVC_SEVPNSERVERDEV_DESCRIPT	Bu, SoftEther VPN Server'ın sunucu işlemlerini yönetir. SoftEther VPN Sunucusu, TCP/IP protokolü aracılığıyla yüksek performanslı SoftEther VPN Sunucusu işlevleri sağlar. Bu hizmet durdurulduğunda, bu bilgisayardaki SoftEther VPN Sunucusu duracak ve SoftEther VPN İstemcisi bu bilgisayarla bir VPN bağlantısı kuramayacaktır.


# Service Definition (SoftEther VPN Bridge)
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_NAME		sevpnbridgedev
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_TITLE		SoftEther VPN Köprüsü Geliştirici Sürümü
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_DESCRIPT	Bu SoftEther VPN Köprüsü'nün işlemlerini yönetir. SoftEther VPN Köprüsü, bu bilgisayarın bağlı olduğu ağ ile uzakta bulunan bir SoftEther VPN Sunucusu arasında bir köprü bağlantısı sağlar. Bu hizmet durdurulduğunda, bu bilgisayardaki SoftEther VPN Köprüsü duracak ve köprü bağlantısı üzerinden iletişim kurmak artık mümkün olmayacaktır.


# Service definition (SoftEther VPN User-mode Router)
SVC_VPNROUTER_NAME		vpnrouter
SVC_VPNROUTER_TITLE		SoftEther VPN Router Geliştirici Sürümü
SVC_VPNROUTER_DESCRIPT	Bu, SoftEther VPN Router'ın sunucu işlemlerini yönetir (hizmet modu). SoftEther VPN Router, kullanıcı modunda çalışan sanal bir NAT ve DHCP sunucusu sağlayan bir programdır ve basit işlemler kullanarak sanal bir IP ağı ile fiziksel bir IP ağı arasında güvenli bir bağlantı kurmak mümkündür. Bu hizmet durdurulduğunda, bu bilgisayardaki SoftEther VPN Router duracak ve SoftEther VPN İstemcisi bu bilgisayardaki yönlendirme hizmetini kullanamayacaktır.


# Service Definition (EtherLogger)
SVC_ELOGSVC_NAME		elogsvc
SVC_ELOGSVC_TITLE		SoftEther EtherLogger Geliştirici Sürümü
SVC_ELOGSVC_DESCRIPT	SoftEther EtherLogger, bilgisayara bağlı LAN kartları üzerinden akan verileri yakalayan ve yönetici tarafından belirlenen paket türlerinin başlıklarının ve tüm verilerin metin dosyası biçiminde günlüğünü tutan bir hizmettir.


# Concerning SoftEther VPN Server Manager
SM_TITLE				SoftEther VPN Sunucu Yöneticisi Geliştirici Sürümü
SM_LOCALHOST			localhost (Bu sunucu)
SM_SERVER_BRIDGE_TITLE	VPN Köprüsünü Yönet "%S"
SM_S_VHUB_BRIDGE		VPN Köprüsü kullanırken, VPN Köprüsü'nün yönetimini çalıştırmak için Sanal Hub "BRIDGE "i yönetirsiniz.
SM_DISCONNECTED			Yönetim bağlantısının bağlantısı kesildi.
SM_MIKAN				Yapım aşamasında.
SM_MAIN_COLUMN_1		Ayar Adı
SM_MAIN_COLUMN_2		VPN Sunucusu Ana Bilgisayar Adı
SM_MAIN_COLUMN_3		Çalışma Modu
SM_MODE_SERVER			Tüm VPN Sunucusu
SM_MODE_HUB				Yalnızca Hub '%S'
SM_EDIT_CAPTION_1		Yeni Bağlantı Ayarı
SM_EDIT_CAPTION_2		Düzenle %s
SM_SETTING_EXISTS		Bağlantı Ayarı "%s" ile aynı ada sahip bir Bağlantı Ayarı zaten kayıtlı. Farklı bir ad belirtin.
SM_SETTING_DELETE_MSG	Bu, "%s" Bağlantı Ayarını silecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_PASSWORD_TYPE_STR	Yönetim Bağlantısı için Parola
SM_HUB_COLUMN_1			Sanal Hub Adı
SM_HUB_COLUMN_2			Durum
SM_HUB_COLUMN_3			Tip
SM_HUB_COLUMN_4			Kullanıcılar
SM_HUB_COLUMN_5			Gruplar
SM_HUB_COLUMN_6			Oturumlar
SM_HUB_COLUMN_7			MAC Tabloları
SM_HUB_COLUMN_8			IP Tabloları
SM_HUB_COLUMN_9			Num Girişleri
SM_HUB_COLUMN_10		Son Giriş
SM_HUB_COLUMN_11		Son İletişim
SM_HUB_ONLINE			Çevrimiçi
SM_HUB_OFFLINE			Çevrimdışı
SM_HUB_STANDALONE		Bağımsız
SM_HUB_STATIC			Statik Hub
SM_HUB_DYNAMIC			Dinamik Hub
SM_SERVER_STANDALONE	Bağımsız Sunucu
SM_FARM_CONTROLLER		Küme Denetleyicisi
SM_FARM_MEMBER			Küme Üyesi Sunucu
SM_INFORMATION			Son Bilgiler
SM_HUB_STATUS_CAPTION	Sanal Hub'ın Durumu "%s"
SM_HUB_STATUS_HUBNAME	Sanal Hub Adı
SM_HUB_STATUS_ONLINE	Durum
SM_HUB_TYPE				Tip
SM_HUB_NUM_SESSIONS		Oturumlar
SM_HUB_NUM_SESSIONS_CLIENT	Oturumlar (Müşteri)
SM_HUB_NUM_SESSIONS_BRIDGE	Oturumlar (Köprü)
SM_HUB_NUM_ACCESSES		Erişim Listeleri
SM_HUB_NUM_USERS		Kullanıcılar
SM_HUB_NUM_GROUPS		Gruplar
SM_HUB_NUM_MAC_TABLES	MAC Tabloları
SM_HUB_NUM_IP_TABLES	IP Tabloları
SM_HUB_SECURE_NAT		SecureNAT
SM_HUB_SECURE_NAT_YES	Etkin
SM_HUB_SECURE_NAT_NO	Engelli
SM_HUB_NUM_LOGIN		Num Girişleri
SM_HUB_LAST_LOGIN_TIME	Son Giriş
SM_HUB_LAST_COMM_TIME	Son İletişim
SM_HUB_CREATED_TIME		Şu adreste oluşturuldu
SM_STATUS_COLUMN_1		Öğe
SM_STATUS_COLUMN_2		Değer

SM_ST_SEND_UCAST_NUM	Giden Unicast Paketleri
SM_ST_SEND_UCAST_SIZE	Giden Unicast Toplam Boyut
SM_ST_SEND_BCAST_NUM	Giden Yayın Paketleri
SM_ST_SEND_BCAST_SIZE	Giden Yayın Toplam Boyut

SM_ST_RECV_UCAST_NUM	Gelen Unicast Paketler
SM_ST_RECV_UCAST_SIZE	Gelen Unicast Toplam Boyut
SM_ST_RECV_BCAST_NUM	Gelen Yayın Paketleri
SM_ST_RECV_BCAST_SIZE	Gelen Yayın Toplam Boyut

SM_ST_NUM_PACKET_STR	%S paketleri
SM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S bayt

CM_EDIT_HUB_1			Yeni Sanal Merkez
CM_EDIT_HUB_2			%S özellikleri

CM_EDIT_HUB_STANDALONE	Şu anda sunucu Bağımsız Modda çalışmaktadır. Bu Sanal Hub, Bağımsız Hub olarak çalışmaktadır.
CM_EDIT_HUB_TYPE_FIXED	Şu anda sunucu Küme Modunda çalışmaktadır. Bu Sanal Merkez aşağıdaki tiptedir, yani dinamik değişiklikler yapmak mümkün değildir.
CM_EDIT_HUB_CREATED		Yeni bir Sanal Merkez '%S' oluşturuldu.
CM_OFFLINE_MSG			%s'i çevrimdışına geçirmek istiyor musunuz? \r\n\r\nSanal Merkezi çevrimdışına geçirirseniz, Sanal Merkeze bağlı olan tüm oturumların bağlantısı kesilir ve yeni oturumlar bağlanamaz.
CM_DELETE_HUB_MSG		%S'i silmek istiyor musunuz? \r\n\r\nSanal Merkezi silerseniz, Sanal Merkeze bağlı olan tüm oturumların bağlantısı kesilir ve yeni oturumlar bağlanamaz. \r\nBu aynı zamanda tüm Hub ayarlarını, kullanıcı nesnelerini, grup nesnelerini, sertifikaları ve Kademeli Bağlantıları da silecektir. \r\n\r\nSanal Merkezi sildiğinizde, kurtarılamaz. \r\nSilmek istediğinizden emin misiniz?
CM_HUB_DELETED_MSG		Sanal Merkez %S silindi.
CM_LISTENER_COLUMN_1	Bağlantı Noktası Numarası
CM_LISTENER_COLUMN_2	Durum
CM_LISTENER_TCP_PORT	TCP %u
CM_LISTENER_ONLINE		Dinleme
CM_LISTENER_OFFLINE		Durduruldu
CM_LISTENER_ERROR		Hata
CM_DELETE_LISTENER_MSG	Bu işlem Dinleyiciyi (TCP portu %u) silecektir. Şu andan itibaren bu porta bağlanmak mümkün olmayacaktır. \r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
CM_STOP_LISTENER_MSG	Bu işlem Dinleyiciyi durduracaktır (TCP portu %u). Listener yeniden başlatılana kadar bu porta bağlanmak mümkün olmayacaktır. \r\n\r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
CM_CLOSE_BUTTON			Kapat
CM_CERT_SET_MSG			Yeni bir sunucu sertifikası ayarlandı.\r\n\r\nEğer OpenVPN protokollerini kullanıyorsanız, lütfen OpenVPN yapılandırma dosyasındaki satır içi sertifika verilerini güncellemeniz gerekebileceğini unutmayın.

CM_SHORTCUT_DISCONNECT	Belirtilen bağlantı hedefine zaten aktif bir bağlantı var. \r\n\r\nBağlantıyı kesmek istiyor musunuz?


SM_SERVER_STATUS		Sunucu Durumu
SM_ST_SERVER_TYPE		Sunucu Tipi
SM_ST_NUM_TCP			Aktif Soket Sayısı
SM_ST_NUM_TCP_LOCAL		Aktif Soket Sayısı (Bu Sunucu)
SM_ST_NUM_TCP_REMOTE	Aktif Soket Sayısı (Diğer Üye Sunucular)
SM_ST_NUM_HUB_TOTAL		Sanal Hub Sayısı
SM_ST_NUM_HUB_STATIC	Statik Sanal Hub Sayısı
SM_ST_NUM_HUB_DYNAMIC	Dinamik Sanal Hub Sayısı
SM_ST_NUM_SESSION_TOTAL	Oturum Sayısı
SM_ST_NUM_SESSION_LOCAL	Oturum Sayısı (Bu Sunucu)
SM_ST_NUM_SESSION_REMOTE	Oturum Sayısı (Diğer Üye Sunucular)
SM_ST_NUM_MAC_TABLE		MAC Adres Tablolarının Sayısı
SM_ST_NUM_IP_TABLE		IP Adres Tablolarının Sayısı
SM_ST_NUM_USERS			Kullanıcı Sayısı
SM_ST_NUM_GROUPS		Grup Sayısı
SM_ST_CLIENT_LICENSE	İstemci Bağlantı Lisanslarını Kullanma (Bu Sunucu)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE	Köprü Bağlantı Lisanslarını Kullanma (Bu Sunucu)
SM_ST_CLIENT_LICENSE_EX	İstemci Bağlantı Lisanslarını Kullanma (Tüm Küme)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE_EX	Köprü Bağlantı Lisanslarını Kullanma (Tüm Küme)
SM_ST_START_TIME		Sunucu Şu Adreste Başlatıldı
SM_ST_CURRENT_TIME		Güncel Saat
SM_ST_CURRENT_TICK		64 bit Yüksek Hassasiyetli Mantıksal Sistem Saati
SM_ST_TOTAL_MEMORY		Toplam Mantıksal Bellek Boyutu
SM_ST_USED_MEMORY		Kullanılan Mantıksal Bellek Boyutu
SM_ST_FREE_MEMORY		Boş Mantıksal Bellek Boyutu
SM_ST_TOTAL_PHYS		Toplam Fiziksel Bellek Boyutu
SM_ST_USED_PHYS			Kullanılan Fiziksel Bellek Boyutu
SM_ST_FREE_PHYS			Boş Fiziksel Bellek Boyutu
SM_ST_RAM_SIZE_KB		%S bayt
SM_INFO_TITLE			VPN Sunucusu Sürüm Bilgileri
SM_INFO_PRODUCT_NAME	Ürün Adı
SM_INFO_VERSION			Versiyon
SM_INFO_BUILD			İnşa etmek
SM_INFO_HOSTNAME		Ana Bilgisayar Adı
SM_OS_SYSTEM_NAME		İşletim Sistemi Türü
SM_OS_PRODUCT_NAME		İşletim Sisteminin Ürün Adı
SM_OS_SERVICE_PACK		Hizmet Paketi
SM_OS_SP_TAG			Hizmet Paketi %u
SM_OS_VENDER_NAME		İşletim Sistemi Satıcısı
SM_OS_VERSION			İşletim Sistemi Sürümü
SM_OS_KERNEL_NAME		İşletim Sistemi Çekirdek Türü
SM_OS_KERNEL_VERSION	İşletim Sistemi Çekirdeğinin Sürümü
SM_CONNECTION_TYPE_0	Müşteri
SM_CONNECTION_TYPE_1	Başlatılıyor...
SM_CONNECTION_TYPE_2	Giriş
SM_CONNECTION_TYPE_3	Ek Bağlantı
SM_CONNECTION_TYPE_4	RPC Kümeleme
SM_CONNECTION_TYPE_5	Yönetim RPC
SM_CONNECTION_TYPE_6	Hub Numaralandırma RPC'si
SM_CONNECTION_TYPE_7	Parola Değiştirme
SM_CONNECTION_TYPE_8	MS-SSTP Bağlantısı
SM_CONNECTION_TYPE_9	OpenVPN Bağlantısı
SM_CONN_COLUMN_1		Bağlantı Adı
SM_CONN_COLUMN_2		Bağlantı Kaynağı
SM_CONN_COLUMN_3		Bağlantı Başlangıcı
SM_CONN_COLUMN_4		Tip
SM_HOSTNAME_AND_PORT	%S: %u
SM_CONN_DISCONNECT_MSG	Bu işlem %s bağlantısının bağlantısını kesecektir. \r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_CONNINFO_CAPTION		Bağlantı %s Bilgileri
SM_CONNINFO_NAME		Bağlantı Adı
SM_CONNINFO_TYPE		Bağlantı Türü
SM_CONNINFO_HOSTNAME	Kaynak Ana Bilgisayar Adı
SM_CONNINFO_IP			İstemci IP Adresi
SM_CONNINFO_PORT		İstemci Bağlantı Noktası Numarası (TCP)
SM_CONNINFO_TIME		Bağlantı Başlangıcı
SM_CONNINFO_SERVER_STR	Sunucu Ürün Adı
SM_CONNINFO_SERVER_VER	Sever Versiyonu
SM_CONNINFO_SERVER_BUILD	Sunucu Yapı Numarası
SM_CONNINFO_CLIENT_STR	Müşteri Ürün Adı
SM_CONNINFO_CLIENT_VER	Müşteri Sürümü
SM_CONNINFO_CLIENT_BUILD	Müşteri Yapısı
SM_FARM_REBOOT_MSG		Kümeleme yapılandırmasını değiştirmek üzeresiniz. \r\n\r\nKümeleme yapılandırmasını değiştirdiğinizde, o anda bağlı olan tüm oturumların ve yönetim amaçlı bağlantıların (bu yönetim bağlantısı dahil) bağlantısı kesilecek ve sunucu programı yeniden başlatılacaktır. \r\nÇok sayıda sunucu kullanıcısı olduğunda, yeniden başlatma bir dakikadan fazla sürebilir. \r\n\r\nSunucu ile bağlantıyı otomatik olarak kesmek için Tamam'a tıklayın. Yönetime devam etmek için sunucuya yeniden bağlanmanız gerekecektir.
SM_FM_COLUMN_1			Tip
SM_FM_COLUMN_2			Bağlantı Şu Adreste Başlatıldı
SM_FM_COLUMN_3			Ana Bilgisayar Adı
SM_FM_COLUMN_4			Nokta
SM_FM_COLUMN_5			Oturum Sayısı
SM_FM_COLUMN_6			TCP Bağlantı Sayısı
SM_FM_COLUMN_7			İşletim Merkezi Sayısı
SM_FM_COLUMN_8			İstemci Bağlantı Lisanslarını Kullanma
SM_FM_COLUMN_9			Köprü Bağlantı Lisanslarını Kullanma
SM_FM_CONTROLLER		Kontrolör
SM_FM_MEMBER			Üye
SM_FMINFO_TYPE			Sunucu Tipi
SM_FMINFO_CONNECT_TIME	Adresinde Bağlantı Kuruldu
SM_FMINFO_IP			IP Adresi
SM_FMINFO_HOSTNAME		Ana Bilgisayar Adı
SM_FMINFO_POINT			Nokta
SM_FMINFO_WEIGHT		Performans Standart Oranı
SM_FMINFO_NUM_PORT		Genel Bağlantı Noktası Sayısı
SM_FMINFO_PORT			Genel Bağlantı Noktası #%u (TCP/IP)
SM_FMINFO_NUM_HUB		Çalışan Sanal Hub Sayısı
SM_FMINFO_HUB			Sanal Merkez #%u
SM_FMINFO_HUB_TAG_1		%S (Dinamik)
SM_FMINFO_HUB_TAG_2		%S (Statik)
SM_FMINFO_NUM_SESSION	Oturum Sayısı
SM_FMINFO_NUN_CONNECTION	TCP Bağlantı Sayısı
SM_FMINFO_CAPTION		Küme Üyesi Sunucu Durumu
SM_FC_STATUS_CAPTION	Küme Denetleyicisine Bağlantı Durumu
SM_FC_IP				Denetleyici IP Adresi
SM_FC_PORT				Denetleyici TCP/IP Bağlantı Noktası
SM_FC_STATUS			Bağlantı Durumu
SM_FC_ONLINE			Çevrimiçi
SM_FC_OFFLINE			Çevrimdışı
SM_FC_LAST_ERROR		Son Hata
SM_FC_ERROR_TAG			%s (Hata Kodu: %u)
SM_FC_START_TIME		Bağlantı Şu Adreste Başlatıldı
SM_FC_FIRST_TIME		İlk Bağlantı Şu Adreste Kuruldu
SM_FC_CURRENT_TIME		'de Kurulan Güncel Bağlantı
SM_FC_NUM_TRY			Bağlantı Deneme Sayısı
SM_FC_NUM_CONNECTED		Başarılı Bağlantı Sayısı
SM_FC_NUM_FAILED		Başarısız Bağlantı Sayısı
SM_FC_NOT_CONNECTED		(Bağlı Değil)
SM_CHANGE_PASSWORD_1	Girdiğiniz parolalar eşleşmedi. Parola'da girdiğiniz parolanın aynısını Onayla'da girin.
SM_CHANGE_PASSWORD_2	Boş bir parola girdiniz. Yine de devam edelim mi?
SM_CHANGE_PASSWORD_3	Parola değiştirildi.
SM_USER_COLUMN_1		Kullanıcı Adı
SM_USER_COLUMN_2		Ad Soyad
SM_USER_COLUMN_3		Grup Adı
SM_USER_COLUMN_4		Açıklama
SM_USER_COLUMN_5		Doğrulama Yöntemi
SM_USER_COLUMN_6		Num Girişleri
SM_USER_COLUMN_7		Son Giriş
SM_AUTHTYPE_0			Anonim Kimlik Doğrulama
SM_AUTHTYPE_1			Parola Doğrulama
SM_AUTHTYPE_2			Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulama
SM_AUTHTYPE_3			İmzalı Sertifika Kimlik Doğrulaması
SM_AUTHTYPE_4			RADIUS Kimlik Doğrulama
SM_AUTHTYPE_5			NT Etki Alanı Kimlik Doğrulaması
SM_NO_GROUP				-
SM_USER_DELETE_MSG		Bu işlem "%s" kullanıcısını silecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_EDIT_USER_CAPTION_1	Yeni Kullanıcı Oluştur
SM_EDIT_USER_CAPTION_2	Kullanıcı %S Özellikleri
SM_EDIT_USER_CERT_INFO	'Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulaması' kullanan kullanıcılar, SSL istemci sertifikasının kullanıcı için önceden ayarlanmış olan sertifika ile tamamen eşleşip eşleşmediğine bağlı olarak bağlantıya izin verilecek veya reddedilecektir.
SM_EDIT_USER_POL_DLG	Kullanıcı %S Güvenlik İlkesi
SM_POLICY_DEF_CAPTION	Güvenlik İlkesi
SM_LIMIT_STR			%u ila %u aralığında bir tamsayı belirtin.
SM_POLICY_INIT_TITLE	Soldaki listeden bir poliçe öğesi seçin.
SM_USER_CREATE_OK		Kullanıcı %S oluşturuldu.
SM_USERINFO_CAPTION		Kullanıcı "%S" Bilgileri
SM_USERINFO_NAME		Kullanıcı Adı
SM_USERINFO_GROUP		Grup Adı
SM_USERINFO_CREATE		Üzerinde oluşturuldu
SM_USERINFO_UPDATE		Şu tarihte güncellendi
SM_USERINFO_EXPIRE		Son Kullanma Tarihi
SM_USERINFO_NUMLOGIN	Giriş Sayısı
SM_GROUPLIST_NAME		Grup Adı
SM_GROUPLIST_REALNAME	Ad Soyad
SM_GROUPLIST_NOTE		Açıklama
SM_GROUPLIST_NUMUSERS	Num Kullanıcılar
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_1	Yeni Grup Oluşturulması
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_2	Grup %S'nin Özellikleri
SM_GROUP_CREATED		Grup %S oluşturuldu.
SM_GROUP_DELETE_MSG		Grup %S silindi. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_GROUP_POLICY_CAPTION	Grup %S'nin Güvenlik İlkesi
SM_GROUP_MEMBER_STR		\ (Yalnızca %S grubuna ait kullanıcıları görüntüle)
SM_SELECT_GROUP			&Seç
SM_SELECT_NO_GROUP		&Yok
SM_SELECT_ALT_GROUP		Bir &Grup seçin...
SM_ACCESS_COLUMN_0		KIMLIK
SM_ACCESS_COLUMN_1		Eylem
SM_ACCESS_COLUMN_2		Durum
SM_ACCESS_COLUMN_3		Öncelik
SM_ACCESS_COLUMN_4		Memo
SM_ACCESS_COLUMN_5		İçindekiler
SM_ACCESS_COLUMN_6		Benzersiz Kimlik
SM_ACCESS_PASS			Geçmek
SM_ACCESS_DISCARD		Iskarta
SM_ACCESS_ENABLE		Etkinleştir
SM_ACCESS_DISABLE		Devre dışı bırak
SM_ACCESS_PROTO_1		Tüm IPv4 / IPv6 Protokolleri
SM_ACCESS_PROTO_2		6 (TCP/IP Protokolü)
SM_ACCESS_PROTO_3		17 (UDP/IP Protokolü)
SM_ACCESS_PROTO_4		1 (ICMPv4 Protokolü)
SM_ACCESS_PROTO_5		58 (ICMPv6 Protokolü)
SM_ACCESS_PROTO_6		IP Protokol Numarasını Belirtin
SM_SELECT_USER			&Seç
SM_SELECT_NO			Seçim &Yapma
SM_PLEASE_SELECT		Kullanıcı'yı seçin.
SM_LINK_COLUMN_1		Ayar Adı
SM_LINK_COLUMN_2		Durum
SM_LINK_COLUMN_3		Şu adreste kuruldu
SM_LINK_COLUMN_4		Hedef VPN Sunucusu
SM_LINK_COLUMN_5		Sanal Merkez
SM_LINK_STATUS_OFFLINE	Çevrimdışı (Durduruldu)
SM_LINK_STATUS_ERROR	Hata %u: %s
SM_LINK_STATUS_ONLINE	Çevrimiçi (Kurulu)
SM_LINK_POLICY_GROUP	Kademeli Bağlantı Ayarı
SM_LINK_POLICY_CAPTION	Kademeli oturumlar için geçerli güvenlik ilkesi ayarları
SM_LINK_CONNECTING		Bağlantı
SM_LINK_SAVE_ONLINE		Kademeli Bağlantı Ayarı "%s" değiştirilmiş olmasına rağmen, bu Kademeli Bağlantı şu anda çevrimiçidir. Ayar, bağlantı bir sonraki kez kurulana kadar uygulanmayacaktır.
SM_LINK_DELETE_MSG		Bu, Kademeli Bağlantı "%s" için ayarları silecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_LINK_OFFLINE_MSG		Şu anda Kaskad Bağlantı "%s" aktif. Bu bağlantıyı kesmek istiyor musunuz?
SM_LINK_STATUS_CAPTION	Kademeli Bağlantı "%s" için bağlantı durumu
SM_LOG_SWITCH_0			Anahtarlama Yok
SM_LOG_SWITCH_1			Her Saniyede Geçiş Yapın
SM_LOG_SWITCH_2			Her Dakika Geçiş Yapın
SM_LOG_SWITCH_3			Her Saat Değiştirin
SM_LOG_SWITCH_4			Her Gün Geçiş Yapın
SM_LOG_SWITCH_5			Her Ay Geçiş Yapın
SM_SESS_DISCONNECT_MSG	Bu işlem "%S" oturumunun bağlantısını kesecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_SESS_COLUMN_1		Oturum Adı
SM_SESS_COLUMN_2		Konum
SM_SESS_COLUMN_3		Kullanıcı Adı
SM_SESS_COLUMN_4		Kaynak Ana Bilgisayar Adı
SM_SESS_COLUMN_5		TCP Bağlantıları
SM_SESS_COLUMN_6		Transfer Baytları
SM_SESS_COLUMN_7		Transfer Paketleri
SM_SESS_COLUMN_8		VLAN KIMLIĞI
SM_SESS_NORMAL			Yerel Oturum
SM_SESS_LOCAL			Yerel Oturum
SM_SESS_LOCAL_2			'%S' üzerinde
SM_SESS_REMOTE			'%S' üzerinde
SM_SESS_LINK			Kaskad Bağlantı
SM_SESS_LINK_HOSTNAME	Sanal Ana Bilgisayar
SM_SESS_LINK_TCP		Hiçbiri
SM_SESS_SNAT			SecureNAT Oturumu
SM_SESS_SNAT_HOSTNAME	Sanal Ana Bilgisayar
SM_SESS_SNAT_TCP		Hiçbiri
SM_SESS_BRIDGE			Yerel Briç Oturumu
SM_SESS_BRIDGE_HOSTNAME	Ethernet Köprüsü
SM_SESS_LAYER3_HOSTNAME	Sanal Katman 3 Anahtarı
SM_SESS_BRIDGE_TCP		Hiçbiri
SM_SESS_STATUS_CAPTION	VPN Oturumu "%S" Durumu
SM_SESS_STATUS_USERNAME	Kullanıcı Adı (Kimlik Doğrulama)
SM_SESS_STATUS_REALUSER	Kullanıcı Adı (Veritabanı)
SM_SESS_STATUS_GROUPNAME	Grup Adı
SM_CLIENT_IP			İstemci IP Adresi
SM_CLIENT_HOSTNAME		İstemci Ana Bilgisayar Adı
SM_NODE_CLIENT_NAME		Müşteri Ürün Adı (Raporlanan)
SM_NODE_CLIENT_VER		İstemci Sürümü (Bildirilen)
SM_NODE_CLIENT_BUILD	Müşteri Yapısı (Raporlandı)
SM_NODE_SERVER_NAME		Sunucu Ürün Adı (Raporlanan)
SM_NODE_SERVER_VER		Sunucu Sürümü (Bildirildi)
SM_NODE_SERVER_BUILD	Sunucu Oluşturma (Raporlandı)
SM_NODE_CLIENT_OS_NAME	Müşteri İşletim Sistemi Adı (Bildirildi)
SM_NODE_CLIENT_OS_VER	İstemci İşletim Sistemi Sürümü (Bildirildi)
SM_NODE_CLIENT_OS_PID	İstemci İşletim Sistemi Ürün Kimliği (Bildirildi)
SM_NODE_CLIENT_HOST		İstemci Ana Bilgisayar Adı (Bildirildi)
SM_NODE_CLIENT_IP		İstemci IP Adresi (Bildirildi)
SM_NODE_CLIENT_PORT		İstemci Bağlantı Noktası (Bildirildi)
SM_NODE_SERVER_HOST		Sunucu Ana Bilgisayar Adı (Bildirildi)
SM_NODE_SERVER_IP		Sunucu IP Adresi (Bildirildi)
SM_NODE_SERVER_PORT		Sunucu Bağlantı Noktası (Bildirilen)
SM_NODE_PROXY_HOSTNAME	Proxy Ana Bilgisayar Adı (Bildirildi)
SM_NODE_PROXY_IP		Proxy IP Adresi (Bildirildi)
SM_NODE_PROXY_PORT		Proxy Bağlantı Noktası (Bildirildi)
SM_MAC_COLUMN_1			Oturum Adı
SM_MAC_COLUMN_2			MAC Adresi
SM_MAC_COLUMN_3			Şu adreste oluşturuldu
SM_MAC_COLUMN_4			Adresinde güncellendi
SM_MAC_COLUMN_5			Konum
SM_MAC_COLUMN_1A		VLAN KIMLIĞI
SM_SESSION_FILTER		\ (Yalnızca %S oturumunun girdilerini görüntüler)
SM_IP_COLUMN_1			Oturum Adı
SM_IP_COLUMN_2			IP Adresi
SM_IP_COLUMN_3			Şu adreste oluşturuldu
SM_IP_COLUMN_4			Adresinde güncellendi
SM_IP_COLUMN_5			Konum
SM_MAC_IP_DHCP			%S (DHCP)
SM_MACIP_LOCAL			Bu Sunucuda
SM_MACIP_SERVER			'%S' üzerinde
SM_SNAT_STATUS			SecureNAT Çalışma Durumu
SM_SNAT_NUM_SESSION		%u Oturum
SM_SNAT_NUM_CLIENT		%u Müşteri
SM_SNAT_IS_KERNEL		Çekirdek modu NAT Etkin
SM_SNAT_IS_RAW			Ham IP modu NAT Etkin
SM_BRIDGE_TOO_OLD_VER	Yerel Köprü işlevi, o anda bağlı olan VPN Sunucusu sürümü tarafından desteklenmiyor. \r\nYeni bir sürüme güncellemeyi deneyin.
SM_BRIDGE_UNSUPPORTED	Bu VPN Sunucusunun üzerinde çalıştığı işletim sistemiyle Yerel Köprü işlevi kullanılamıyor. Yerel Köprü işlevinin kullanılabileceği işletim sistemi listesi için VPN Sunucusunun çevrimiçi belgelerine bakın.
SM_BRIDGE_WPCAP_REMOTE	Bu VPN Sunucusunda Yerel Köprü işlevini kullanmak için WinPcap yazılımını yüklemeniz gerekir. WinPcap yazılımı şu anda sunucu bilgisayarda yüklü değil. \r\n\r\nWinPcap yazılımının kurulumuna devam etmek için, VPN Server'ı çalıştıran sunucu bilgisayarda SoftEther VPN Server Manager'ı başlatmalı ve ardından localhost'a (kendi bilgisayarınızın konumu) bağlıyken Yerel Köprü İşlevi Ayarı penceresinin görüntülenmesini sağlamalısınız. \r\nDevam etmek için önce bu yönetim oturumundan çıkın ve ardından sunucu bilgisayarda SoftEther VPN Server Manager'ı başlattıktan sonra localhost'a bağlanın ve ayar işlemine devam edin.
SM_BRIDGE_WPCAP_ROOT	Bu VPN Sunucusunda Yerel Köprü işlevini kullanmak için WinPcap yazılımını yüklemeniz gerekir. \r\n\r\nKuruluma devam etmek için bu bilgisayarda yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açmalısınız. \r\nYönetici olarak oturum açın ve SoftEther VPN Sunucu Yöneticisini tekrar başlatın.
SM_BRIDGE_WPCAP_INSTALL	Bu VPN Sunucusunda Yerel Köprü işlevini kullanmak için WinPcap yazılımını yüklemeniz gerekir. WinPcap yazılımı şu anda sunucu bilgisayarda yüklü değildir. \r\n\r\nWinPcap, VPN Sunucusu ile birlikte gelen, kurulumu kolay ücretsiz bir yazılımdır. \r\n\r\nWinPcap kurulumuna başlamak istiyor musunuz?
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT1	WinPcap kurulumu tamamlandıktan sonra, Yerel Köprü işlevini tekrar kullanmadan önce bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir. \r\n\r\nBilgisayarı manuel olarak yeniden başlattıktan ve VPN Sunucusunu başlattıktan sonra, Yerel Köprü işlevi için ayarları yapılandırın.
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT2	WinPcap kurulumu tamamlandıktan sonra, Yerel Köprü işlevini tekrar kullanmadan önce SoftEther VPN Sunucusu hizmetini yeniden başlatmanız gerekir. \SoftEther VPN Sunucusu hizmetini yeniden başlatmak sadece kısa bir zaman alır, ancak VPN Sunucusuna bağlı olan tüm oturumların bağlantısı kesilecektir. \r\nBu yönetim oturumunun da bağlantısı kesilecektir, bu nedenle devam etmek için yeniden bağlanmanız gerekecektir. \r\n\r\nSoftEther VPN Sunucusu hizmetini yeniden başlatmak istiyor musunuz?
SM_BRIDGE_RESOURCE		WinPcap sürücüsü yüklenemiyor.
SM_BRIDGE_COLUMN_1		Sayı
SM_BRIDGE_COLUMN_2		Sanal Hub Adı
SM_BRIDGE_COLUMN_3		Ağ Adaptörü veya Dokunma Aygıtı Adı
SM_BRIDGE_COLUMN_4		Durum
SM_BRIDGE_OFFLINE		Çevrimdışı
SM_BRIDGE_ONLINE		İşletme
SM_BRIDGE_ERROR			Hata
SM_BRIDGE_OK			Yerel Köprü bağlantı tanımı eklendi.
SM_BRIDGE_DELETE		"%s" Sanal Merkezinden "%s" aygıtına giden Yerel Köprüyü silmek istiyor musunuz?
SM_BRIDGE_DELETE_OK		Yerel Köprü silinmiştir.
SM_BRIDGE_INTEL			Fiziksel bir ağ bağdaştırıcısına köprüleme yaparken yeni bir köprü bağlantısı yapıldıktan hemen sonra oluşan durumda, ağ bağdaştırıcısının türüne bağlı olarak, sanal ağdaki bir bilgisayardan köprü bağlantısı kullanarak ağ bağdaştırıcısına TCP/IP kullanarak iletişim kurmanın mümkün olmayacağı durumlar vardır. \r\n(Bu durumun Intel ve Broadcom ağ bağdaştırıcılarında meydana geldiği bilinmektedir.) \r\n\r\n\r\nBu sorun ortaya çıkarsa, VPN Server / Bridge'in çalıştığı bilgisayarı yeniden başlatarak durumu düzeltin. Bilgisayar yeniden başlatıldıktan sonra normal iletişim mümkün olacaktır. \r\n\r\n\r\nAyrıca birçok kablosuz ağ bağdaştırıcısı, karışık modda paketlerin gönderilmesine yanıt vermeyecektir ve bu gerçekleştiğinde Yerel Köprü'yü kullanamazsınız. Bu sorun ortaya çıkarsa, kablosuz ağ bağdaştırıcısı yerine normal bir kablolu ağ bağdaştırıcısı kullanmayı deneyin.
SM_BRIDGE_VPN			"%S "ye bir Yerel Köprü yapmaya çalışıyorsunuz.\r\n\r\nYerel Köprü, normal kullanımda bir Sanal Hub ile fiziksel bir ağ bağdaştırıcısı arasında yapılır. Bir Sanal Ağ Adaptörüne Yerel Köprü yapmak alışılmadık bir durumdur.\r\nLütfen niyetinizin bu olduğundan emin olun.\r\n\r\nGerçekten devam etmek istiyor musunuz?
SM_BRIDGE_INFO_1		Köprü hedefi için Ethernet aygıtını (ağ bağdaştırıcısı) seçin.
SM_BRIDGE_INFO_2		Oluşturulacak yeni dokunma aygıtının adını girin.
SM_CONFIG_SAVED			Yapılandırma dosyası kaydedildi.
SM_CONFIG_SAVE_FAILED	Yapılandırma dosyası kaydedilemedi.
SM_CONFIG_OPEN_FAILED	Belirtilen dosya açılamıyor.
SM_CONFIG_CONFIRM		Bu, belirtilen yapılandırma dosyasını VPN Sunucusuna uygulayacaktır. VPN Sunucusu otomatik olarak yeniden başlatılacak ve yeni yapılandırma dosyasını yüklemeye başlayacaktır. Şu anda VPN Sunucusuna bağlı olan kullanıcıların bağlantısı kesilecektir. Bu yönetim oturumunun da bağlantısı kesilecektir, sunucuya yeniden bağlanmanız gerekecektir. \r\n\r\nDevam etmek istiyor musunuz?
SM_CONFIG_WRITE_OK		Sunucu tarafındaki yapılandırma dosyasının üzerine yazıldı.
SM_AO_COLUMN_1			Öğe
SM_AO_COLUMN_2			Değer
SM_TRUE_OR_FALSE		Bu öğe için 0 (yanlış) veya 1 (doğru) değerini ayarlayın.
SM_AO_SET_OK			Sanal Hub Yönetim Seçeneği ayarlanmıştır.
SM_EXT_OPTION_SET_OK	Sanal Hub Genişletilmiş Seçeneği ayarlanmıştır.
SM_PASSWORD_MSG			Şu anda bu VPN Sunucusu için bir yönetici parolası ayarlanmamıştır. Bir parola belirlenmesi tavsiye edilir. \r\n\r\nBir sunucu yöneticisi parolası belirlemek istiyor musunuz?
SM_L3_SW_COLUMN1		Katman 3 Anahtar Adı
SM_L3_SW_COLUMN2		Çalışma Durumu
SM_L3_SW_COLUMN3		Arabirimler
SM_L3_SW_COLUMN4		Yönlendirme Tabloları
SM_L3_SW_ST_F_F			Dur
SM_L3_SW_ST_T_F			Başlat (Hata)
SM_L3_SW_ST_T_T			Başlat (Çalışıyor)
SM_L3_SW_DEL_MSG		Bu işlem "%S" Sanal Katman 3 Anahtarını silecektir. \r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_L3_SW_IF_COLUMN1		IP Adresi
SM_L3_SW_IF_COLUMN2		Alt Ağ Maskesi
SM_L3_SW_IF_COLUMN3		Sanal Hub Adı
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN1	Ağ Adresi
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN2	Alt Ağ Maskesi
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN3	Ağ Geçidi Adresi
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN4	Metrik
SM_SECURE_NAT_MSG		SecureNAT'ı etkinleştirmek istediğinizden emin misiniz? SecureNAT'ı etkinleştirirseniz, Sanal Hub'da bir IP adresine sahip sanal NAT işlevli bir sanal yönlendirici oluşturulacaktır. Bu Sanal Yönlendirici, sanal ağa bağlı diğer bilgisayarlarla tek bir bilgisayar veya yönlendirici olarak etkileşime girecektir. \r\n\r\nSanal NAT'taki SecureNAT, Sanal Merkeze bağlı herhangi bir bilgisayarın SecureNAT aracılığıyla harici bir ağ ile iletişim kurmasını sağlar. \Bu nedenle, SecureNAT bu VPN Sunucusunda çalışırken, kendi bilgisayarının Sanal Hub'ına bağlanmak için yerel VPN İstemcisini kullanmaya gerek yoktur.\r\n\r\n\r\nAyrıca, Sanal Hub Katman 2 segmentinden erişilebilen bir konumda zaten bir DHCP sunucusu varsa, SecureNAT Yapılandırmasına tıklayarak DHCP sunucusu işlevini devre dışı bırakın, aksi takdirde bir DHCP çakışması olacaktır. \r\n\r\nAyrıca, isterseniz NAT işlevini devre dışı bırakabilir ve yalnızca DHCP sunucusunu kullanabilirsiniz.
SM_CRL_COLUMN_1			Sertifika Özeti
SM_CRL_DELETE_MSG		Bu, seçilen öğeyi silecektir. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_CRL_EMPTY_MSG		Hiçbir öğe seçilmedi. \r\nBu sertifika iptal girdisini eklerseniz, tüm sertifikalar geçersiz olarak değerlendirilir ve sertifika kimlik doğrulama modunda yapılan tüm istemci bağlantıları reddedilir. \r\n\r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_AC_COLUMN_1			KIMLIK
SM_AC_COLUMN_2			Öncelik
SM_AC_COLUMN_3			Eylem
SM_AC_COLUMN_4			İçindekiler
SM_AC_PASS				Geçmek
SM_AC_DENY				Reddet
SM_LOG_FILE_COLUMN_1	Günlük Dosyası Adı
SM_LOG_FILE_COLUMN_2	Dosya Boyutu
SM_LOG_FILE_COLUMN_3	Şu tarihte güncellendi
SM_LOG_FILE_COLUMN_4	Konum
SM_READ_LOG_FILE_INFO_1	Lütfen işlem bitene kadar bekleyin...
SM_READ_LOG_FILE_INFO_2	%S işlemde, %S tamamlandı...
SM_READ_LOG_FILE_ERROR	Dosya indirilemedi
SM_READ_SAVE_DLG_TITLE	Günlük Dosyasının Kayıt Hedefi için Bir Dosya Adı Belirtin
SM_READ_SAVE_DLG_FILTER	Günlük Dosyaları (*.LOG)|*.log|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
SM_READ_SAVE_FAILED		Günlük dosyası kaydedilemedi.
SM_READ_SAVE_TMP_FAILED	"%S" geçici dosyasına yazılamıyor.
SM_READ_SAVE_OPEN_ERROR	"%S" geçici dosyası açılamıyor. \r\n\r\n.LOG dosya uzantısı, Windows'ta atanmış bir dosya türü olmayabilir.
SM_LICENSE_COLUMN_1		Sayı
SM_LICENSE_COLUMN_2		Lisans Anahtarı
SM_LICENSE_COLUMN_3		Lisans Türü Adı
SM_LICENSE_COLUMN_4		Durum
SM_LICENSE_COLUMN_5		Son Kullanma Tarihi
SM_LICENSE_COLUMN_6		Lisans Kimliği
SM_LICENSE_COLUMN_7		Lisans Türü Kimliği
SM_LICENSE_COLUMN_8		Sunucu Kimliği
SM_LICENSE_COLUMN_9		Seri Kimlik
SM_LICENSE_INFINITE		Sonsuz
SM_LICENSE_NO_EXPIRES	Son Kullanma Tarihi Yok
SM_LICENSE_STATUS_EDITION	Ürün Baskısı
SM_LICENSE_STATUS_RELEASE	VPN Sunucusunun Yayınlanma Tarihi
SM_LICENSE_STATUS_SYSTEM_ID	Geçerli Sunucu Kimliği
SM_LICENSE_STATUS_EXPIRES	Mevcut Ürün Lisansının Sona Ermesi
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION	Abonelik Sözleşmesinin Durumu
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONEED	Gerek Yok (Bu Sürüm abonelik anahtarı gerektirmez)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONE		Anahtar Yok (Bir abonelik anahtarı eklemek gerekir)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_VALID	Abonelik Aktif [%s'e Kadar]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_EXPIRED	Aboneliğin Süresi Doldu [%s'de]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD	Mevcut Sözleşmenin İzin Verdiği Versiyon
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD_STR	%s'e Kadar Çıkan Tüm Gelecek Sürümlere Ücretsiz Yükseltmeye İzin Verilir
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE			Kurumsal İşlevlerin Kullanılabilirliği
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_YES		Evet (Mevcut)
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_NO			Hayır (Kullanılamıyor)
SM_LICENSE_NUM_USER		Oluşturulmasına İzin Verilen Kullanıcı Nesneleri
SM_LICENSE_NUM_CLIENT	İzin Verilen Eşzamanlı İstemciler
SM_LICENSE_NUM_BRIDGE	İzin Verilen Eşzamanlı Köprüler
SM_NO_LICENSE_COLUMN	Dikkat:
SM_NO_LICENSE			Kayıtlı ürün lisansı olmadığından, bu VPN Sunucusunun iletişim işlevi çalışmaz.
SM_LICENSE_DELETE_MSG	Seçilen lisansı VPN Sunucusundan silmek istediğinizden emin misiniz?
SM_SYSLOG_0				Syslog Gönderme İşlevini Devre Dışı Bırak
SM_SYSLOG_1				Sunucu Günlüklerini Syslog ile Gönderme
SM_SYSLOG_2				Sunucu ve Sanal Hub Güvenlik Günlüklerini Syslog ile Gönderme
SM_SYSLOG_3				Sunucu, Sanal Hub Güvenliği ve Paket Günlüklerini Syslog ile Gönderme
SM_SETUP_INFO_1			Kurulumu başlatmak için İleri'ye tıklayın. Kurulumdan çıkmak ve tüm ayarları manuel olarak yapılandırmak istiyorsanız Kapat'a tıklayın.
SM_SETUP_INFO_2			Bir VPN sunucusunun ayarlarını kendiniz manuel olarak yapılandırmak için Kapat'a tıklayın.
SM_SETUP_BRIDGE_ONLY	Şu anda VPN Köprüsü'ne bağlısınız. Çoklu site VPN için yalnızca Her Sitede VPN Köprüsü oluşturabilirsiniz.
SM_SETUP_BRIDGE_EDGE	Her Sitede VPN &Köprüsü
SM_SETUP_WARNING		Bu VPN Sunucusunun veya VPN Köprüsünün mevcut ayarları başlatılacaktır. \r\nBunu gerçekten yapmak istiyor musunuz?
SM_SETUP_SELECT			Köprü bağlantısı kurmak için Ethernet aygıtını seçin.
SM_SETUP_NO_LICENSE_KEY	Şu anda bu SoftEther VPN Sunucusu için kayıtlı lisans yok. \SoftEther VPN Sunucusunun bir VPN sunucusu olarak çalışması için bir lisans anahtarı girmeniz gerekir. \r\nLisans Yöneticisini görüntülemek istiyor musunuz? \r\n\r\n(VPN Sunucusunu Deneme Sürümü olarak kullanmak için SoftEther VPN Project web sitesinden bir deneme anahtarı edinmeniz gerekir.\r\nEvet'e tıklayın ve bir deneme anahtarı edinmek için Lisans Al veya Uzat düğmesine tıklayın.
SM_HUBEXT_OPTION_TITLE	Sanal Hub Genişletilmiş Seçenekler
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC1	Sanal Hub Genişletilmiş Seçenekleri, bu Sanal Hub'ın daha ayrıntılı parametrelerini yapılandırmanıza olanak tanır.
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC2	Varsayılan olarak, hem VPN Server'ın global yöneticileri hem de tek tek Sanal Merkez yöneticileri Sanal Merkez Genişletilmiş Seçeneklerini değiştirebilir.\nAncak, Sanal Merkez Yönetici Seçeneklerinde deny_hub_admin_change_ext_option 1 olarak ayarlanırsa, tek tek Sanal Merkez yöneticileri Sanal Merkez Genişletilmiş Seçeneklerini değiştiremez. (Yalnızca görüntüle.)
SM_VLAN_COLUMN_0		Ağ Bağdaştırıcısı Adı
SM_VLAN_COLUMN_1		Sürücü Tipi
SM_VLAN_COLUMN_2		Sürücü Dosya Adı
SM_VLAN_COLUMN_3		VLAN Şeffaflık Ayarı
SM_VLAN_COLUMN_4		GUID
SM_VLAN_COLUMN_5		Aygıt Örnek Kimliği
SM_VLAN_YES				Etkin
SM_VLAN_NO				Etkin Değil
SM_VLAN_MSG_1			Windows Kayıt Defteri, "%S" ağ bağdaştırıcısının etiketli VLAN paketlerini iletmesine/almasına izin verecek şekilde yapılandırılmıştır.\r\n\r\nAncak, Jumbo Çerçeveleri etkinleştirmek için parametreleri ayarlamak üzere yerel bilgisayarın Windows'undaki Aygıt Yöneticisi özelliğinde ek ayarlar gerektiren bazı ağ bağdaştırıcıları vardır. (1.512 bayttan büyük Ethernet çerçeveleri.) Jumbo Çerçeveleri etkinleştirmediğiniz sürece, bazı büyük VLAN paketleri düşürülecektir. Büyük VLAN paketlerinin her zaman kaybolması durumunda, lütfen Jumbo Çerçeveleri etkinleştirin. (Örneğin, maksimum boyutu 4.088 bayta ayarlayın.) Windows'taki Aygıt Yöneticisi yapılandırmanıza yardımcı olacaktır.\r\n\r\nBu VLAN Şeffaflık Ayarı Windows Kayıt Defterine yazılmıştır, ancak VLAN paketlerinin etkili bir şekilde iletilebileceği garanti edilmez.\r\nBu yapılandırmadan sonra VLAN etiketli paketlerin iletimi başarısız olursa, manuel ve uygun şekilde yapılandırmak için "%S" ağ bağdaştırıcısının kılavuzuna bakın. Ayrıca, "%S" VLAN şeffaflık ayarını desteklemiyor olabilir. Bu durumda, böyle bir ağ bağdaştırıcısı VLAN çerçevelerini iletmek için kullanılamaz. Diğer ürünleri kullanın.\r\n\r\nBu ayarı uygulamak için VPN Server'ı çalıştıran Windows yeniden başlatılmalıdır. Yeniden başlatmayı unutmayın.
SM_VLAN_MSG_2			"%S" ağ bağdaştırıcısında VLAN saydamlık özelliklerini etkinleştiren Windows Kayıt Defteri parametreleri Kayıt Defteri'nden silinir.\r\n\r\nEn son Jumbo Çerçeve etkinleştirme ayarlarını yaptıysanız, bu değişiklikleri manuel olarak geri alın.\r\n\r\nBu ayarı uygulamak için VPN Server'ı çalıştıran Windows yeniden başlatılmalıdır. Yeniden başlatmayı unutmayın.
SM_VLAN_NOTHING			VLAN Şeffaflık Ayar Aracı'nın "%S" bilgisayarında desteklediği ağ bağdaştırıcısı yoktur.\r\n\r\nBununla birlikte, bazı ağ bağdaştırıcıları varsayılan olarak VLAN etiketli paketleri iletebilir veya satıcı tarafından sağlanan özel yapılandırma yardımcı programı ile VLAN etiketli paketleri gerçekleştirmek üzere yapılandırılabilir.\r\nBu tür ağ bağdaştırıcılarını kullanarak, bu ayarları kendiniz manuel olarak yapılandırmanız gerekir.
SM_SERVER_ADMIN_MSG		VPN Sunucusu / Köprüsü "%S"
SM_ETHERIP_COLUMN_0		ISAKMP Aşama 1 Kimliği
SM_ETHERIP_COLUMN_1		Sanal Hub Adı
SM_ETHERIP_COLUMN_2		Kullanıcı Adı
SM_ETHERIP_ADD_OK		Yeni bir EtherIP / L2TPv3 istemci ayarı kaydedildi.
SM_IPSEC_SETUP_QUESTION	Bu VPN Sunucusunun IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 uyumlu VPN istemcilerini veya VPN yönlendirici ürünlerini kabul etme işlevi vardır.\r\n\r\nVPN Sunucusunun iPhone, iPad, Android gibi akıllı telefonlardan veya Mac OS X veya Windows'taki standart VPN istemci işlevlerinden bağlantıları kabul etmesine izin verebilirsiniz.\r\n\r\nIPsec'i kurmak istiyor musunuz? \r\n(IPsec ayarları daha sonra herhangi bir zamanda "IPsec / L2TP Ayarları" düğmesine tıklanarak yapılandırılabilir)
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_OK	OpenVPN için ayar dosyalarını içeren '%s' ZIP dosyası.\r\n\r\nHemen ve kolayca kullanılabilecek OpenVPN için örnek yapılandırma dosyalarını çıkarmak için bu ZIP dosyasını açın.\r\nYapılandırma dosyasını biraz gözden geçirmeniz gerekebilir.\r\n\r\nDetaylar için lütfen ZIP dosyasındaki 'readme.txt' dosyasını okuyun.\r\n\r\nBu ZIP dosyasını şimdi açmak istiyor musunuz?
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_NG	ZIP dosyası '%s' kaydedilemedi.
SM_OPENVPN_CONFIG_OPEN_NG	ZIP dosyası '%s' açılamadı. Lütfen bu dosyayı manuel olarak açın.
SM_DDNS_IPV4_ERROR		IPv4 DDNS Sunucusuna ulaşılamıyor.
SM_DDNS_IPV6_ERROR		IPv6 DDNS Sunucusuna ulaşılamıyor.
SM_DDNS_FQDN_EMPTY		(Yok)
SM_DDNS_OK_MSG			Dinamik DNS sunucu adı: %S%S\r\n\r\nYukarıdaki DNS sunucu adını belirterek aşağıdaki IP adreslerine erişebilirsiniz.\r\n\r\nIPv4 Adresi: %s\r\nIPv6 Adresi: %s\r\n\r\nAdres türünü IPv4 veya IPv6 olarak açıkça belirtmek için sunucu adlarının aşağıdaki özel formlarını da kullanabilirsiniz.\r\n\r\nIPv4 için Sunucu Adı: %S.v4%S\r\nIPv6 için Sunucu Adı: %S.v6%S\r\n
SM_DDNS_OK_TITLE		Dinamik DNS İşlevi
SM_DDNS_OK_MSG2			Dinamik DNS ana bilgisayar adı '%S' olarak değiştirildi.\r\n\r\nEk bilgileri okumak için İpucu'na tıklayın.
SM_DDNS_KEY_TITLE		Dinamik DNS Anahtarı
SM_DDNS_KEY_MSG			Dinamik DNS Özel Anahtarınız: %s\r\n\r\nBu, mevcut DDNS adınızla ilişkili olan özel anahtardır. VPN Sunucu bilgisayarınız hasar görürse veya anahtarı kaybederseniz, mevcut DDNS adı sonsuza kadar işgal edilecek ve diğer VPN Sunucuları aynı adı kullanamayacaktır.\r\nAynı adı kullanmaya devam etmek istiyorsanız, anahtarı İnternet deposu, başka bir bilgisayar veya bir not defteri gibi güvenli bir yerde saklayın.\r\nAnahtarı yeni VPN Sunucusuna uygularken, VPN Sunucusunun yapılandırma dosyasını düzenleyerek anahtarı "declare DDnsClient" yönergesinde "byte Key "i takip eden değerdeki dizeyle değiştirin.\r\nÇoğaltılmış anahtarı aynı anda iki veya daha fazla VPN Sunucusunda kullanmayın.
SM_DDNS_KEY_ERR			DNS anahtarı okunamadı.
SM_IPSEC_PSK_TOO_LONG	Ön paylaşımlı anahtarın (PSK) 10 veya daha fazla harfi vardır.\r\n\r\nGoogle Android'in çeşitli sürümlerinde 10 veya daha fazla harfli ön paylaşımlı anahtarla ilgili ciddi bir hata olduğu bildirilmiştir.\r\nBu nedenle ön paylaşımlı anahtar için 9 veya daha az harf önerilir.\r\n\r\nBaşka bir ön paylaşımlı anahtar denemek ister misiniz?
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT_TITLE	Gelişmiş HTTP Yeniden Yönlendirme İşlevi Nasıl Kullanılır
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT	Gelişmiş HTTP Yeniden Yönlendirme (Uzmanlar İçin)\r\n\r\n"<INFO>" dizesi bir yer tutucudur. Yeniden yönlendirme URL'sine gömülebilir.\r\n\r\nEmbedded URL Örneği:\r\nhttp://www.google.com/search?q=<INFO>|secret\r\n\r\nİstemci yeniden yönlendirilirken, yeniden yönlendirmenin gerçek hedef URL'si aşağıdaki gibi değiştirilecektir.\r\n\r\nUsername|Session ID|IP Address|Date and Time|Hash Value\r\n\r\nAfter Replacement Örnek: zurukko|SID-ZURUKKO-123|219.117.219.154|20131117100354|99707160AFE7A454042B2C47B064112D652452D7\r\n\r\nHer alanın ayrıntıları aşağıdaki gibi açıklanmıştır.\r\n\r\nUsername: Geçerli VPN Oturumu için kullanılan kullanıcı adı yerleştirilecektir.\r\n\r\nOturum Kimliği: VPN Oturumunun Oturum Kimliği yerleştirilecektir.\r\n\r\nTarih ve Saat: 14 basamaklı 'YYYMMDDHMMSS' formatında yerleştirilecektir (Saat dilimi UTC'dir).\r\n\r\nHash Değeri: 20 baytlık ikili veriyi temsil eden 40 karakterlik onaltılık dizeler. İkili veri, geçici dizeye SHA-1 karma işlevinin sonucudur. Geçici dize, yukarıdaki alanların bit dizisi ile yönlendirme URL'sindeki '|' sembolünden sonra gelen gizli dizenin birleşimidir. (Yukarıdaki örnekte, "secret" gizli dizedir.) URL'de '|' sembolü yoksa, hiçbir karma değer eklenmeyecektir.\r\n\r\nHash Değerinin Amacı: Gizli dize, gizli anahtar olarak etkilidir. Gizli anahtar sayesinde, yönlendirilen URL'deki sorgu dizelerini alan CGI programı, URL'de yer alan parametrelerin bütünlüğünü doğrulayabilir.\r\n
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_MSG	Bir URL "http://" veya "https://" ile başlamalıdır
SM_DISABLE_DDNS_HINT_CAPTION	Dinamik DNS İşlevini Devre Dışı Bırak
SM_DISABLE_DDNS_HINT		Dinamik DNS İşlevini devre dışı bırakmak için VPN Sunucusunun yapılandırma dosyasını değiştirin.\r\n\r\n "declare root" yönergesi "declare DDnsClient" yönergesine sahiptir. Bu yönergede, "bool Disable "ı false'den true'ya değiştirebilir ve VPN Sunucusunu yeniden başlatabilirsiniz, ardından Dinamik DNS İşlevi devre dışı bırakılacaktır.\r\n
SM_REGENERATE_CERT_MSG	VPN Sunucusunun sertifikası yenisiyle değiştiriliyor.\r\n\r\nBu, VPN Sunucusunun sertifikasını doğrulamak üzere yapılandırılmış tüm VPN İstemcilerini etkileyecektir.\r\nDevam etmek istiyor musunuz?
SM_DDNS_SERVER_CERT_MSG	DDNS ana bilgisayar adı "%S" olarak değiştirildi.\r\n\r\nVPN Sunucusunun hedefi olarak DDNS ana bilgisayar adını belirterek Windows Vista veya daha yüksek Windows sürümlerinden VPN Sunucusuna bağlanmak için Microsoft SSTP VPN kullanmayı planlıyorsanız, VPN Sunucusunun hedef ana bilgisayar adı, güvenlik nedeniyle VPN Sunucusunun sertifikasındaki CN (Ortak Ad) alanıyla tam olarak eşleşmelidir.\r\n\r\nCN değerini "%S" ile eşleştirmek için sunucu sertifikasını yeniden oluşturmak istiyor musunuz? \r\n(Geçerli sunucu sertifikasını kullanmaya devam etmek için Hayır'a tıklayın.)
SM_DDNS_SERVER_CERT_OK	VPN Sunucusunun SSL sertifikası şimdi yeniden oluşturulur.\r\n\r\nMicrosoft SSTP VPN istemcisini VPN Sunucusuna bağladığınızda, hedef sunucu ana bilgisayar adı olarak geçerli DDNS ana bilgisayar adını "%S" olarak belirtmelisiniz.\r\nBu VPN Sunucusunun sertifikasını önceden eklemek için Windows'ta "Güvenilir Kök Sertifikalar" listesini de hazırlamanız gerekir.\r\n(Windows'a bir kök sertifika yüklemek için MMC'yi açın ve "Sertifikalar" uygulamasında "Yerel Bilgisayar "a gidin. Bundan sonra, bir sertifikayı güvenilir kök sertifika listesine aktarabilirsiniz.\r\n Ayrıntılar için Microsoft'un belgelerine bakın.)\r\n\r\nYeni SSL sertifikasını X.509 biçiminde bir dosya olarak kaydetmek istiyor musunuz?
SM_SETUP_STEP_SECURENAT	Bu VPN Sunucusu / Köprüsü daha fazla kullanıcı olarak çalışıyor olabilir veya diğer sınırlamalar nedeniyle Sanal Merkez ve fiziksel bir ağ bağdaştırıcısı birbirine köprülenemez. Bunun yerine, SecureNAT işlevi VPN İstemcilerinin fiziksel ağdaki diğer bilgisayarlarla iletişim kurmasını sağlar. SecureNAT işlevi varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Yapılandırabilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.
SM_SETUP_STEP_SECURENAT_TITLE	Adım 3. Sanal Hub ve Fiziksel Ağı Köprüleyin
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNSERVER	%S VPN Sunucusu ('%S' sunucusu üzerinde)
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNBRIDGE	%S VPN Köprüsü ('%S' sunucusu üzerinde)
SM_FACTORY_DEFAULT_WARNING		Bu, VPN Server / Bridge üzerinde fabrika ayarlarına sıfırlama gerçekleştirecektir.\r\nVPN Server / Bridge'in mevcut yapılandırması silinecek ve ilk ayarlar hemen uygulanacaktır.\r\nFabrika ayarlarına sıfırlama yapmadan önce mevcut yapılandırmanın yedek bir kopyasını almanız önerilir.\r\n\r\nFabrika ayarlarına sıfırlama gerçekleştirmek için Tamam'a basın. VPN Sunucusu / Köprüsü yeniden başlatılacaktır. Mevcut yönetim bağlantısının bağlantısı kesilecektir, bu nedenle lütfen VPN Sunucusuna / Köprüsüne yeniden bağlanın.\r\n\r\nİşlemi iptal etmek için İptal'e basın.
SM_FACTORY_DEFAULT_PERFORMED	Sunucuda fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştiriliyor.\r\n\r\nVPN Sunucu Yöneticisinin mevcut oturumundan çıkmak için Tamam'a basın.\r\nÇıktıktan sonra, lütfen VPN Sunucu Yöneticisini yeniden başlatın ve VPN Sunucusuna tekrar bağlanın.\r\nSonra VPN Sunucusunun sıfırlandığını göreceksiniz.
SM_AZURE_STATUS_CONNECTED		Durum: Bağlandı
SM_AZURE_STATUS_NOT_CONNECTED	Durum: Bağlı Değil
SM_NO_BRIDGE_NICS				VPN sunucu bilgisayarında Yerel Köprü için uygun fiziksel ağ bağdaştırıcısı bulunamadı.\r\nBir Yerel Köprü oluşturmak için bilgisayara en az bir fiziksel ağ bağdaştırıcısı yüklemeniz gerekir.\r\nYerel Köprü için Wi-Fi bağdaştırıcıları veya 3G bağdaştırıcıları kullanamazsınız.\r\nLütfen kablolu Ethernet ile uyumlu bir fiziksel ağ bağdaştırıcısı yükleyin.\r\n\r\nYakın zamanda yüklenmiş bir ağ bağdaştırıcısı görünmezse, bilgisayarı yeniden başlatın.\r\n\r\nYerel Köprü yine de kullanılamıyorsa, bunun yerine "SecureNAT İşlevini" kullanabilirsiniz.\r\n\r\nAlışılmadık ağ bağdaştırıcıları (örneğin Wi-Fi bağdaştırıcıları, 3G bağdaştırıcıları veya sanal bağdaştırıcılar) kullanmak için belirli bir nedeniniz varsa, "LocalBridgeList" yönergesindeki "ShowAllInterfaces" değişkenini "true" olarak ayarlayın ve VPN Sunucusunu yeniden başlatın. Daha sonra bu tür aygıtlar listede görünecektir. (Yalnızca ileri düzey Windows kullanıcıları içindir.)\r\n\r\nWindows'u yükselttikten sonra bu hata oluşursa, lütfen SoftEther VPN Server veya SoftEther VPN Köprüsü'nü yeniden yükleyin>
SM_CERT_MESSAGE					Bu VPN Sunucusundaki geçerli SSL kendinden imzalı kök sertifika eski biçimdedir.\r\n\r\nAndroid için OpenVPN Connect'in bazı sürümlerinde eski biçimdeki SSL sertifikalarını yanlış yorumlayan bir hata vardır. Android için OpenVPN Connect'ten bu VPN Sunucusuna bağlantı sorununa neden olabilir.\r\n\r\nAndroid için OpenVPN Connect'i bir VPN istemcisi olarak kullanmayı planlıyorsanız, SSL sunucu sertifikasını yeniden oluşturmanız önerilir.\r\n\r\nSunucu sertifikasını şimdi yeniden oluşturmak istiyor musunuz?
SM_CERT_MESSAGE_CLI				--- Dikkat ---\r\n\r\nBu VPN Sunucusundaki mevcut SSL kendinden imzalı kök sertifika eski biçimdedir.\r\n\r\nAndroid için OpenVPN Connect'in bazı sürümlerinde eski biçimdeki SSL sertifikalarını yanlış yorumlayan bir hata vardır. Android için OpenVPN Connect'ten bu VPN Sunucusuna bağlantı sorununa neden olabilir.\r\n\r\nAndroid için OpenVPN Connect'i bir VPN istemcisi olarak kullanmayı planlıyorsanız, SSL sunucu sertifikasını yeniden oluşturmanız önerilir.\r\n\r\nSunucu sertifikasını yeniden oluşturmak ve güncellemek için, VPN Sunucusunu en son sürüme güncelledikten sonra "ServerCertRegenerate" komutunu çalıştırın.
SM_CERT_NEED_ROOT				Belirtilen SSL sertifikası, bir CA (Sertifika Yetkilisi) tarafından verilen bir alt sertifikadır.\r\n\r\nBu VPN sunucusunda Microsoft SSTP veya OpenVPN protokolünü desteklemeyi planlıyorsanız, kök sertifikayı ve tüm ara sertifikaları (varsa) bu VPN Sunucusuna yüklemeniz gerekir.\r\n\r\nBu sertifikaları yüklemek için, kök sertifikayı ve tüm ara sertifika dosyalarını (X.509 biçiminde) VPN Server'ın kurulu olduğu dizindeki "chain_certs" alt dizinine yerleştirin.\r\n\r\nSertifika yetkiliniz (CA) için kök ve ara sertifika dosyalarını nasıl edineceğinizi bilmiyorsanız, lütfen CA'nın web sitesine bakın veya CA'nın teknik destek personeliyle iletişime geçin.


# Concerning User-mode Router Administration Tools
NM_TITLE				silindi
NM_CONNECT_TITLE		silindi
NM_STATUS_TAG			Bağlantı durumu: %s
NM_OFFLINE				Herhangi bir VPN Sunucusuna bağlı değilsiniz.
NM_CONNECTING			VPN Sunucusuna Bağlanma
NM_CONNECTED			VPN Sunucusuna Bağlandı "%S"
NM_CONNECT_ERROR		Hata numarası %u (%s)
NM_ACCOUNT_TITLE		silindi
NM_STATUS				Kullanıcı modu Yönlendirici Durumu
NM_STATUS_CONNECT		Bağlantı Durumu
NM_STATUS_TCP			NAT TCP/IP Oturumları
NM_STATUS_UDP			NAT UDP/IP Oturumları
NM_STATUS_ICMP			NAT ICMP Oturumları
NM_STATUS_DNS			NAT DNS Oturumları
NM_STATUS_DHCP			Tahsis Edilen DHCP İstemcileri
NM_INFO					Kullanıcı modu Yönlendirici bilgileri
NM_INFO_PRODUCT_NAME	Ürün Adı
NM_INFO_VERSION_STR		Sürüm bilgileri
NM_INFO_BUILD_INFO		Bilgi oluşturun
NM_INFO_HOSTNAME		Ana bilgisayar adı
NM_NAT_ID				KIMLIK
NM_NAT_PROTOCOL			Protokol
NM_NAT_SRC_HOST			Kaynak Ev Sahibi
NM_NAT_SRC_PORT			Kaynak Bağlantı Noktası
NM_NAT_DST_HOST			Hedef Ana Bilgisayar
NM_NAT_DST_PORT			Hedef Bağlantı Noktası
NM_NAT_CREATED			Oturum Oluşturulma Tarihi
NM_NAT_LAST_COMM		Son İletişim Zamanı
NM_NAT_SIZE				Alma / Gönderme Boyutu
NM_NAT_TCP_STATUS		TCP Bağlantı Durumu
NM_NAT_PROTO_TCP		TCP/IP
NM_NAT_PROTO_UDP		UDP/IP
NM_NAT_PROTO_DNS		DNS
NM_NAT_PROTO_ICMP		ICMP
NAT_TCP_CONNECTING		Bağlantı
NAT_TCP_SEND_RESET		Bağlantının Kesilmesi
NAT_TCP_CONNECTED		Bağlı
NAT_TCP_ESTABLISHED		Koşmak
NAT_TCP_WAIT_DISCONNECT	Bağlantının Kesilmesi
DHCP_DHCP_ID			KIMLIK
DHCP_LEASED_TIME		Kiralanan
DHCP_EXPIRE_TIME		Son kullanma tarihi
DHCP_MAC_ADDRESS		MAC Adresi
DHCP_IP_ADDRESS			Tahsis Edilen IP
DHCP_HOSTNAME			İstemci Ana Bilgisayar Adı
NM_PASSWORD_MSG			Yönetim parolası belirlenmiştir.
NM_PUSH_ROUTE_WARNING	Statik yönlendirme tablosunun belirtilen metninde bir sözdizimi hatası olabilir.


# Concerning version information
ABOUT_CAPTION			Hakkında %s
BETA_EXPIRES			Şu anda yüklü olan SoftEther VPN yazılımı bir beta sürümü olduğundan, tam sürümün daha yeni bir beta sürümünün sağlanmasından sonra kullanamazsınız. \r\nhttp://selinks.org/ adresine erişin ve SoftEther VPN yazılımının en son sürümünü edinin.


# Concerning the saving of logs
# (Common log)
L_YES					Evet
L_NO					Hayır
L_LINE					------------------------------------------------------

# (Server log)
LS_START_UTF8			Log Mesajları UTF-8 Kodlama Formatı ile yazılır.
LS_START_1				SoftEther VPN Sunucusu başlatıldı.
LS_START_2				%S %S
LS_START_3				%S
LS_END_1				SoftEther VPN Sunucu Motoru başarıyla kapatıldı.
LS_END_2				Sunucu Motoru kapatma işlemi başladı.
LS_STOP_ALL_LISTENER	Tüm TCP dinleyicileri durdurulacaktır.
LS_STOP_ALL_LISTENER_2	Tüm TCP dinleyicileri durduruldu.
LS_STOP_ALL_HUB			Tüm Sanal Hub'ları durdurma.
LS_STOP_ALL_HUB_2		Tüm Sanal Hub'lar durduruldu.
LS_STOP_CEDAR			Cedar iletişim modülünün kapatılması.
LS_STOP_CEDAR_2			Cedar iletişim modülü kapatıldı.
LS_STOP_FARM_MEMBER		Küme denetleyicisine bağlantı kesiliyor.
LS_STOP_FARM_MEMBER_2	Küme denetleyicisi ile bağlantı kesildi.
LS_STOP_FARM_CONTROL	Küme denetleyicisi durduruluyor.
LS_STOP_FARM_CONTROL_2	Küme denetleyicisi durdu.
LS_ENUM_ETHERNET_1		Ethernet aygıtı numaralandırıldı.
LS_ENUM_ETHERNET_2		Aygıt %u: "%S"
LS_LOAD_CONFIG_1		Yapılandırma dosyası yükleniyor.
LS_LOAD_CONFIG_2		Yapılandırma dosyası yüklendi.
LS_LOAD_CONFIG_3		Yapılandırma dosyası mevcut değil. Başlangıç ayarları kullanılarak başlatılmaya çalışılıyor.
LS_INIT_SAVE_THREAD		Otomatik kaydetme arka plan görevini başlatır. Otomatik kaydetmeler arasındaki aralık %u saniyedir. Yapılandırma dosyasındaki AutoSaveConfigSpan parametresini değiştirerek aralığı değiştirebilirsiniz.
LS_BAD_CONFIG			Yapılandırma dosyasının içeriği geçersiz. Yükleme işlemi sonlandırıldı.
LS_LISTENER_START_1		TCP Dinleyici (bağlantı noktası %u) başlatılıyor.
LS_LISTENER_START_2		TCP Dinleyicisi (bağlantı noktası %u) başlatıldı. Şimdi istemciden gelen bağlantıyı dinliyor.
LS_LISTENER_START_3		TCP Dinleyicisi (bağlantı noktası %u) için bağlantı noktası Dinle durumuna ayarlanamıyor. Başarılı olana kadar sabit aralıklarla deneniyor.
LS_LISTENER_ACCEPT		TCP Dinleyicisine (Bağlantı noktası %u) bir İstemci (IP adresi %S, Ana bilgisayar adı "%S", Bağlantı noktası numarası %u) bağlandı.
LS_LISTENER_DISCONNECT	İstemci ile bağlantı (IP adresi %S, Bağlantı noktası numarası %u) kesildi.
LS_LISTENER_DOS			TCP Dinleyicisine (bağlantı noktası %u) yönelik bir DoS saldırısı tespit edildi. Bağlanan kaynak IP adresi %S, bağlantı noktası numarası %u'dur. Bu bağlantı şimdi zorla kesilecektir.
LS_LISTENER_MAXUEC		TCP dinleyicisi, bekleyen TCP bağlantılarının sayısı %u'yu aştığı için yeni içe doğru bağlantıları kabul etmeyi geçici olarak askıya alıyor. (Geçerli değer = %u)
LS_LISTENER_STOP_1		TCP Dinleyici (bağlantı noktası %u) durduruluyor.
LS_LISTENER_STOP_2		TCP Dinleyicisi (%u bağlantı noktası) durdu.
LS_HUB_START			Sanal Merkez "%S" başlatıldı.
LS_HUB_STOP				Sanal Merkez "%S" durduruldu.
LS_HUB_MAC				Sanal Hub "%S "nin MAC adresi "%S "dir.
LS_NODE_INFO_TAG		İstemci ürün adı: "%S", İstemci sürümü: %u, İstemci yapı numarası: %u, Sunucu ürün adı: "%S", Sunucu sürümü: %u, Sunucu yapı numarası: %u, İstemci işletim sistemi adı: "%S", İstemci işletim sistemi sürümü: "%S", İstemci ürün kimliği: "%S", İstemci ana bilgisayar adı: "%S", İstemci IP adresi: "%S", İstemci bağlantı noktası numarası: %u, Sunucu ana bilgisayar adı: "%S", Sunucu IP adresi: "%S", Sunucu bağlantı noktası numarası: %u, Proxy ana bilgisayar adı: "%S", Proxy IP adresi: "%S", Proxy bağlantı noktası numarası: %u, Sanal Hub adı: "%S", İstemci benzersiz kimliği: "%S"
LS_CONNECTION_START_1	İstemci için (IP adresi: %S, ana bilgisayar adı: "%S", bağlantı noktası numarası: %u), "%S" bağlantısı oluşturuldu.
LS_SSL_START_ERROR		"%S" bağlantısı için SSL iletişimi başlatılamadı. Hata: %s (kod %u)
LS_CONNECTION_END_1		"%S" bağlantısı sonlandırıldı.
LS_SSL_START			"%S" bağlantısı için SSL iletişimi başlatıldı. Protokol sürümü %S'dir. Şifreleme algoritması adı "%S".
LS_CONNECTION_ERROR		"%S" bağlantısı "%s" nedeni ile sonlandırıldı (kod %u).
LS_FARMMEMBER_NOT_ADMIN	Bağlantı "%S": Sunucu bir küme üyesi olmasına rağmen, istemci "%S" yönetici kullanıcısı olmadığı halde "%S" Sanal Merkezine doğrudan bağlanmaya çalıştı. İstemci tarafından sağlanan kullanıcı adı "%S". Erişim reddedildi.
LS_HUB_NOT_FOUND		Bağlantı "%S": İstemcinin bağlanmaya çalıştığı Sanal Merkez "%S" sunucuda mevcut değil.
LS_WG_KEY_NOT_FOUND		Bağlantı "%S": WireGuard anahtarı sunucuda bir kullanıcıyla ilişkilendirilmemiş.
LS_IP_DENIED			Bağlantı "%S": İstemcinin kaynak IP adresi "%S", Sanal Hub için tanımlanan Kaynak IP Adresi Sınır Listesi temelinde reddedildi.
LS_LICENSE_ERROR		Bağlantı "%S": Lisansla ilgili bir hata oluştuğu için istemci sunucuya bağlanamıyor.
LS_BETA_EXPIRES			SoftEther VPN Server'ın bu beta sürümünün kullanım süresi doldu. Beta sürümü kullanım süresi sona erdi. Yeni bir beta sürümünü veya tam sürümü http://selinks.org/ adresinden indirin.
LS_TICKET_1				"%S" küme üyesi için yeni bir istemci kimlik doğrulama bileti düzenlendi. Sanal Merkez "%S", Kullanıcı adı "%S" ("%S"), Oturum adı "%S", Bilet "%S"
LS_TICKET_2				Küme denetleyicisinden yeni bir istemci kimlik doğrulama bileti alındı. Sanal Merkez "%S", Kullanıcı adı "%S" ("%S"), Oturum adı "%S", Bilet "%S", Son kullanma tarihi %u saniye
LS_ENUM_HUB				Bağlantı "%S": %u Sanal Hub sunucuları bu sunucuda numaralandırıldı.
LS_FARM_ACCEPT_1		Bağlantı "%S": Bu sunucu bir küme denetimi bağlantı isteği almış olsa da, bu sunucu bir küme denetleyicisi değildir.
LS_FARM_ACCEPT_2		Bağlantı "%S":Bu sunucu bir küme denetimi bağlantı isteği almış olsa da, kimlik doğrulama parolası yanlış ve bağlantı reddedildi.
LS_FARM_ACCEPT_3		Bağlantı "%S": Bu sunucu bir küme kontrol bağlantı isteği aldı. Kimlik doğrulama başarılı oldu.
LS_FARM_SERV_START		Bir küme üyesi ile bağlantı kuruldu. IP adresi: %S, Ana bilgisayar adı: "%S"
LS_FARM_SERV_END		Küme üyesi "%S" ile bağlantı silindi.
LS_FARM_CONNECT_1		"%S" küme denetleyicisine bağlantı başlatıldı.
LS_FARM_CONNECT_2		"%S" küme denetleyicisine bağlantı reddedildi. Hata: %s (kod %u)
LS_FARM_CONNECT_3		"%S" küme denetleyicisine TCP bağlantısı başarısız oldu. Bağlantı başarılı olana kadar %u saniyelik aralıklarla bağlantı denemeye devam ediyor.
LS_FARM_DISCONNECT		Küme denetleyicisine bağlantı durdu.
LS_FARM_START			Küme denetleyicisine bağlandı. Küme üyesi olarak çalışma başlıyor.
LS_LICENSE_NOT_VPNSERVER	Bağlantı "%S": Lisans hatası oluştu. VPN İstemcisi, VPN Sunucusu ürün lisansı henüz kayıtlı değilken bağlanmaya çalıştı.
LS_LICENSE_NOT_VPNCLUSTER	Bağlantı "%S": Lisans hatası oluştu. Bu VPN Sunucusunda kayıtlı lisans, geçerli kümeleme işlevinin kullanımını engelleyen bir türdedir ve bir VPN İstemcisi Küme modunda çalışırken bağlantı girişiminde bulundu. VPN Sunucusunu yeniden başlatmalısınız.
LS_LICENSE_VIOLATION		Bağlantı "%S": VPN Sunucusunda bir lisans ihlali meydana geldi ve bağlantılar alınamıyor.
LS_LICENSE_VIOLATION_DETECTED	Bir lisans ihlali tespit edildi. Farklı bir VPN Sunucusu, bu VPN Sunucusu ile aynı sunucu kimliği "%I64u" ile çalışıyor. Kümede aynı lisansı kullanan iki veya daha fazla VPN Sunucusu olması mümkündür. Her VPN Sunucusunun lisans bilgilerini kontrol edin.
LS_API_AUTH_OK			HTTPS API istemcisi "%r:%u" (%S): Yönetim modu: "%S": Yerleşik HTTPS web sunucusu başarılı oturum açma işlemini kabul etti. Kullanıcı adı: "%S", Yöntem: "%S", Yol: "%S"
LS_API_AUTH_ERROR		HTTPS API istemcisi "%r:%u" (%S): Yerleşik HTTPS web sunucusu bir oturum açma girişimini reddetti. Kullanıcı adı: "%S", Yöntem: "%S", Yol: "%S"
LS_API_RPC_CALL			HTTPS API istemcisi "%r:%u" (%S): İstemci bir JSON-API çağırdı. Yöntem: "%S", Döndürülen hata kodu: %u (0 = başarılı), Döndürülen hata mesajı: "%s"
LS_AZURE_START			İstemciden VPN Azure bağlantı isteği alındı (IP adresi: %S, bağlantı noktası numarası: %u).
LS_AZURE_SSL_ERROR		VPN Azure aktarma sunucusuyla SSL iletişimi başlatılamadı. Hata: %s (kod %u)


# (Proto log)
LP_PREFIX_SESSION		[%s] %r:%u -> %r:%u (%s):
LP_SESSION_CREATED		Oturum oluşturuldu.
LP_SESSION_DELETED		Oturum silindi.


# (WireGuard log)
LW_PREFIX_SESSION	[WireGuard] %r:%u -> %r:%u:
LW_KEYPAIR_EXPIRED	Geçerli anahtar çiftinin (%x -> %x) süresi doldu!
LW_KEYPAIR_UNKNOWN	Paket bilinmeyen bir anahtar çifti ile şifrelenmiş!
LW_DECRYPT_FAIL		Parola çözme başarısız!
LW_REPLAY_ATTACK	Tekrarlama saldırısı tespit edildi!
LW_FLOOD_ATTACK		Sel saldırısı tespit edildi!
LW_HUB_DISCONNECT	Sanal Merkezin yöneticisi bu oturumun bağlantısını kesti.


# (OpenVPN Logs)
LO_PREFIX_RAW			OpenVPN Modülü:
LO_PREFIX_SESSION		OpenVPN Oturumu %u (%r:%u -> %r:%u):
LO_PREFIX_CHANNEL		OpenVPN Oturumu %u (%r:%u -> %r:%u) Kanal %u:
LO_NEW_CHANNEL			Yeni bir kanal oluşturulur.
LO_CHANNEL_ESTABLISHED_NEWKEY	Kanal kuruldu. (Tetikleyici: Yeniden anahtarlama tamamlandı.)
LO_OPTION_STR_RECV		Seçenek Dizeleri Alındı: "%S"
LO_CLIENT_CERT			İstemci sertifikası alındı (konu: CN="%s"), sertifika kimlik doğrulaması kullanılacak.
LO_CLIENT_UNVERIFIED_CERT		İstemci sertifikası sağlandı ancak doğrulamayı geçemedi (error="%S"), parola kimlik doğrulaması kullanacak.
LO_CLIENT_NO_CERT		İstemci sertifikası sağlanmadı, parola kimlik doğrulaması kullanacak.
LO_OPTION_STR_SEND		Gönderilecek Seçenek Dizeleri: "%S"
LO_INITIATE_REKEY		Yeniden anahtarlama işlemi başlatılır.
LO_CHANNEL_ESTABLISHED	Kanal yerleşik duruma geçer.
LO_PUSH_REPLY			Tam dizeler yanıtlandı: "%S"
LO_CHANNEL_FAILED		Bir kanal bağlanamadı.
LO_CHANNEL_DISCONNECTED_BY_HUB	Bu OpenVPN kanalı sonlandırılıyor çünkü Sanal Merkezin yöneticisi bu VPN Oturumunun bağlantısını kesti.


# (IPsec Logs)
LI_PREFIX_RAW			IPsec Modülü:
LI_PREFIX_CLIENT		IPsec İstemcisi %u (%S:%u -> %S:%u):
LI_PREFIX_IKE			IPsec IKE Oturumu (IKE SA) %u (İstemci: %u) (%S:%u -> %S:%u):
LI_PREFIX_IPSEC			IPsec ESP Oturumu (IPsec SA) %u (İstemci: %u) (%S:%u -> %S:%u):
LI_START				IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) işleme modülü başlatılır.
LI_STOPPING				IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) işleme modülü şimdi sonlandırılıyor...
LI_STOP					IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) işleme modülü sonlandırıldı.
LI_NUM_IPSEC_SA			Hala canlı olan IPsec SA'larının sayısı %u idi.
LI_NUM_IKE_SA			Hala canlı olan IKE SA'ların sayısı %u idi.
LI_NUM_IKE_CLIENTS		Hala canlı olan IPsec İstemcilerinin sayısı %u idi.
LI_L2TP_SERVER_STARTED	L2TP Sunucu Modülü başlatılır.
LI_ETHERIP_SERVER_STARTED	EtherIP Sunucu Modülü başlatıldı. EtherIP Oturumunun Oturum Kimliği: %u
LI_DELETE_IKE_CLIENT	Bu IPsec İstemcisi silinir.
LI_DELETE_IKE_SA		Bu IKE SA silinir.
LI_DELETE_IPSEC_SA		Bu IPsec SA silinir.
LI_START_QM_FROM_SERVER	Sunucu bir QuickMode anlaşması başlatır.
LI_START_QM_FROM_CLIENT	İstemci bir QuickMode anlaşması başlatır.
LI_QM_DH_ERROR			Diffie-Hellman algoritması hesaplanamadı.
LI_NEW_IKE_CLIENT		Yeni bir IPsec istemcisi oluşturulur.
LI_NEW_IKE_SA			Yeni bir IKE SA (%s) oluşturuldu. Başlatıcı Çerezi: 0x%I64X, Yanıtlayıcı Çerezi: 0x%I64X, DH Grubu: %S, Hash Algoritması: %S, Şifreleme Algoritması: %S, Parola Anahtarı Boyutu: %u bit, Yaşam Süresi: %u Kbayt veya %u saniye
LI_TAG_MAINMODE			Ana Mod
LI_TAG_AGGRESSIVE		Agresif Mod
LI_NEW_IPSEC_SA			Yeni bir IPsec SA (Yön: %s) oluşturuldu. SPI: 0x%X, DH Grubu: %S, Hash Algoritması: %S, Şifreleme Algoritması: %S, Parola Anahtarı Boyutu: %u bit, Yaşam Süresi: %u Kbayt veya %u saniye
LI_TAG_SERVER_TO_CLIENT	Sunucu -> İstemci
LI_TAG_CLIENT_TO_SERVER	İstemci -> Sunucu
LI_IPSEC_SA_SPI_SET		Beklemekte olan SPI artık ayarlanmıştır. Yeni SPI: 0x%X
LI_IPSEC_SA_ESTABLISHED	Bu IPsec SA, sunucu ve istemci arasında kurulur.
LI_IKE_SA_ESTABLISHED	Bu IKE SA, sunucu ve istemci arasında kurulur.
LI_IPSEC_NO_TRANSFORM	Bir IPsec SA oluşturmak için istemciden gelen kabul edilebilir bir dönüşüm önerisi yoktur.
LI_IKE_NO_TRANSFORM		IKE SA oluşturmak için istemciden gelen kabul edilebilir bir dönüşüm önerisi yoktur.
LI_IKE_NO_NAT_T			Bu VPN istemcisi IPsec NAT Traversal (RFC 3947 IKE'de NAT-Traversal Anlaşması veya draft-ietf-ipsec-nat-t-ike) ile uyumlu olmadığı için bağlantı kabul edilemez.
LI_SET_CLIENT_ID		Bu istemcinin kuruluş aşamasında sunduğu istemci kimliği "%S "dir.
LI_CLIENT_MERGE			Bu istemci (İstemci %u) ve diğer istemci (İstemci %u) aynı istemcidir. Bu yüzden %u istemcisi ile birleştirilirler.
LI_CLIENT_UPDATE		Bu istemcinin bağlantı noktası numarası bilgisi güncellenir.


# (EtherIP Log)
LE_PREFIX				EtherIP / L2TPv3 Oturumu %u (%S:%u -> %S:%u):
LE_START_MODULE			EtherIP / L2TPv3 Modülü başlatılır.
LE_STOP					EtherIP / L2TPv3 Modülü durduruldu.
LE_NO_SETTING			Hata: VPN Sunucusunda "%S" İstemci Kimliği için EtherIP / L2TPv3 ayar girişi kayıtlı değil. Lütfen önceden VPN Sunucusunda bir EtherIP / L2TPv3 ayarı girişi kaydedin.
LE_START_IPC			EtherIP / L2TPv3 modülü ile "%S" Sanal Hub'ı arasında dahili boru oluşturuldu. Kullanılan kullanıcı adı "%S". Ayarlanacak IPv4 TCP MSS (Maksimum Segment Boyutu) %u bayttır.
LE_IPC_CONNECT_ERROR	EtherIP / L2TPv3 modülünden "%S" Sanal Hub'ına bağlantı başarısız oldu. Hata: %u : %s
LE_IPC_CONNECT_OK		EtherIP / L2TPv3 modülünden "%S" Sanal Hub'ına bağlantı başarılı oldu.
LE_RECONNECT			EtherIP / L2TPv3 ayarları değiştirildi. Dahili borular artık siliniyor ve otomatik olarak yeniden bağlanıyor.


# (PPP Log)
LP_PREFIX				%S%SPPP Oturumu [%S:%u]:
LP_CONNECTED			Yeni bir PPP oturumu (Üst protokol: %S) başlatıldı. PPP İstemcisinin IP Adresi: %S (Ana Bilgisayar Adı: "%S"), PPP İstemcisinin Bağlantı Noktası Numarası: %u, PPP Sunucusunun IP Adresi: %S, PPP Sunucusunun Bağlantı Noktası Numarası: %u, İstemci Yazılım Adı: "%S", IPv4 TCP MSS (Maksimum Segment Boyutu): %u bayt
LP_DISCONNECTED			PPP oturumunun bağlantısı kesilir.
LP_PAP_REJECTED			İstemci, "PAP" kimlik doğrulama protokolünü (Password Authentication Protocol, açık metin parola kimlik doğrulama protokolü) kabul etmeyi reddetti. İstemci tarafında PAP'yi etkinleştirin ve yeniden deneyin.
LP_PAP_MSCHAPV2_REJECTED	İstemci hem "PAP" (Parola Kimlik Doğrulama Protokolü, bir açık metin parola kimlik doğrulama protokolü) hem de MS-CHAP v2 Protokolünü kabul etmeyi reddetti. İstemci tarafında PAP veya MS-CHAP v2'yi etkinleştirin ve yeniden deneyin.
LP_DISCONNECTED_ABNORMAL	Bir PPP protokol hatası oluştu veya PPP oturumunun bağlantısı kesildi.
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_PAP	PAP (Parola Kimlik Doğrulama Protokolü) olmayan kontrol paketi ile geçersiz bir protokol (Protokol Numarası: 0x%x).
LP_PAP_FAILED			"PAP" (Password Authentication Protocol, bir açık metin parola kimlik doğrulama protokolü) kullanıcı kimlik doğrulaması başarısız oldu.
LP_MSCHAPV2_FAILED		"MS-CHAP v2" (Microsoft Challenge and Response Protocol Version 2.0) kullanıcı kimlik doğrulaması başarısız oldu.
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_IPCP	IPCP (IP Yapılandırma Protokolü) olmayan kontrol paketi ile geçersiz bir protokol (Protokol Numarası: 0x%x).
LP_DATA_TIMEOUT			PPP veri iletiminde bir zaman aşımı meydana geldi. PPP istemcisinin ağ bağlantısı kesilmiş olabilir.
LP_CONTROL_TIMEOUT		PPP kontrol iletiminde bir zaman aşımı meydana geldi. PPP istemcisinden yanıt yok.
LP_VPN_SESSION_TERMINATED	VPN Oturumunun bağlantısı yönetici tarafından kesildiği için PPP oturumunun bağlantısı kesilmiştir.
LP_UPPER_PROTOCOL_DISCONNECTED	PPP oturumunun bağlantısı kesildi çünkü üst katman protokolü "%S" bağlantısı kesildi.
LP_NORMAL_TERMINATE		PPP oturumunun bağlantısı VPN İstemcisinin bağlantı kesme isteği ile kesilir.
LP_IP_ADDRESS_NOT_DETERMIND	VPN İstemcisi bir paket gönderdi ancak VPN İstemcisinin IP adresi belirlenemedi.
LP_DHCP_REQUEST_TRYING	DHCP sunucusundan bir IP adresi talep etmeye çalışıyor.
LP_DHCP_REQUEST_OK		Bir IP adresi atandı. İstemcinin IP Adresi: %S, Alt Ağ Maskesi: %S, Varsayılan Ağ Geçidi: %S, Etki Alanı Adı: "%S", DNS Sunucusu 1: %S, DNS Sunucusu 2: %S, WINS Sunucusu 1: %S, WINS Sunucusu 2: %S, DHCP Sunucusunun IP Adresi: %S, Kira Ömrü: %u saniye
LP_DHCP_REQUEST_NG		DHCP sunucusundan IP adresi alma işlemi başarısız oldu. Bir PPP oturumunu kabul etmek için bir DHCP sunucunuz olması gerekir. Sanal Hub'ın ait olduğu Ethernet segmentinde bir DHCP sunucusunun normal çalıştığından emin olun. Eğer bir DHCP sunucunuz yoksa, bunun yerine Sanal Hub üzerindeki SecureNAT'ın Sanal DHCP fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
LP_DHCP_INFORM_TRYING	DHCP sunucusundan alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi bilgileri gibi IP ağ bilgilerinin alınması.
LP_DHCP_INFORM_OK		Ağ bilgileri elde edildi. Alt Ağ Maskesi: %S, Varsayılan Ağ Geçidi: %S, Etki Alanı Adı: "%S", DNS Sunucusu 1: %S, DNS Sunucusu 2: %S, WINS Sunucusu 1: %S, WINS Sunucusu 2: %S, DHCP Sunucusunun IP Adresi: %S
LP_DHCP_INFORM_NG		DHCP sunucusundan ağ bilgilerinin alınması başarısız oldu. Bir PPP oturumunu kabul etmek için bir DHCP sunucunuz olması gerekir. Sanal Hub'ın ait olduğu Ethernet segmentinde bir DHCP sunucusunun normal çalıştığından emin olun. Eğer bir DHCP sunucunuz yoksa, bunun yerine Sanal Hub üzerindeki SecureNAT'ın Sanal DHCP fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
LP_SET_IPV4_PARAM		IP adresi ve diğer ağ bilgisi parametreleri başarıyla ayarlandı. İstemcinin IP Adresi: %S, Alt Ağ Maskesi: %S, Varsayılan Ağ Geçidi: %S, DNS Sunucusu 1: %S, DNS Sunucusu 2: %S, WINS Sunucusu 1: %S, WINS Sunucusu 2: %S


# (Virtual Hub log)
LH_ONLINE				Sanal Merkez artık çevrimiçi.
LH_OFFLINE				Sanal Merkez artık çevrimdışıdır.
LH_CONNECT_CLIENT		"%S" bağlantısı (IP adresi: %S, Ana bilgisayar adı: %S, Bağlantı noktası numarası: %u, İstemci adı: "%S", Sürüm: %S, Derleme: %u) Sanal Merkeze bağlanmaya çalışıyor. Sağlanan kimlik doğrulama türü "%s" ve kullanıcı adı "%S".
LH_AUTH_UNKNOWN			Bilinmeyen kimlik doğrulama türü.
LH_AUTH_ANONYMOUS		Anonim kimlik doğrulama
LH_AUTH_PASSWORD		Parola doğrulama
LH_AUTH_PLAIN_PASSWORD	Harici sunucu kimlik doğrulaması
LH_AUTH_CERT			Sertifika kimlik doğrulaması
LH_AUTH_TICKET			Bilet doğrulama
LH_AUTH_EXTERNAL		Harici sunucu kimlik doğrulaması
LH_AUTH_WIREGUARD_KEY	WireGuard genel anahtar kimlik doğrulaması
LH_AUTH_OPENVPN_CERT	OpenVPN sertifika kimlik doğrulaması
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT	Bağlantı "%S": "%S" kullanıcısının kimlik doğrulama yöntemi RADIUS Kimlik Doğrulaması veya Active Directory Kimlik Doğrulaması (NT Etki Alanı Kimlik Doğrulaması) olarak belirtilmiştir. Ancak, VPN Sunucusunun sürümü "%S". Bu sürüm RADIUS Kimlik Doğrulamasını veya Active Directory Kimlik Doğrulamasını (NT Etki Alanı Kimlik Doğrulaması) desteklemez. Bağlantı reddedilecektir.
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	Bağlantı "%S": "%S" kullanıcısının kimlik doğrulama yöntemi RADIUS Kimlik Doğrulama veya Active Directory Kimlik Doğrulama (NT Etki Alanı Kimlik Doğrulama) olarak belirtilmiştir. Ancak, böyle bir harici kullanıcı kimlik doğrulama işlevi SoftEther VPN'in Açık Kaynak sürümünde henüz uygulanmamıştır. Bağlantı reddedilecektir.
LH_AUTH_CERT_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	Bağlantı "%S": "%S" kullanıcısının kimlik doğrulama yöntemi Sertifika Kimlik Doğrulaması olarak belirtildi. Ancak, Sertifika Kimlik Doğrulama işlevi SoftEther VPN'in Açık Kaynak sürümünde henüz uygulanmadı. Bağlantı reddedilecektir.
LH_AUTH_OK				Bağlantı "%S": "%S" kullanıcısı olarak kimliği başarıyla doğrulandı.
LH_AUTH_OK_CERT			Sanal Merkezin Güvenlik Hesabı Yöneticisi VPN İstemcisinden aşağıdaki sertifikayı aldı ve içeriğini "%S" kullanıcısı oturum açtığında kullanılacak sertifika olarak kabul etti: %s
LH_AUTH_NG_CERT			Sanal Hub'ın Güvenlik Hesabı Yöneticisi aşağıdaki sertifikayı almış olmasına rağmen, bu sertifikanın içeriği Sanal Hub'ın sertifika iptal listesinde kayıtlı olan içeriklerle eşleştiği için "%S" kullanıcısı oturum açtığında sertifika olarak kullanılmasını reddetti: %s
LH_AUTH_NG				Bağlantı "%S": Kullanıcı kimlik doğrulaması başarısız oldu. Sağlanan kullanıcı adı %S'den "%S" idi.
LH_LOCAL_ONLY			Bağlantı "%S": "%S" kullanıcısının parolası boş olduğu için uzaktan oturum açma reddedildi.
LH_POLICY_ACCESS_NG		Bağlantı "%S": Güvenlik ilkesine göre "%S" kullanıcısına erişim reddedildi.
LH_USER_EXPIRES			Bağlantı "%S": Son kullanma tarihi dolduğu için "%S" kullanıcısına erişim reddedildi.
LH_CLIENT_VERSION_OLD	Bağlantı "%S": VPN İstemcisinin yapı numarası %u'dur. VPN Sunucusuna erişmek için yalnızca %u derlemesine veya VPN İstemcisinin en son sürümüne izin verilir.
LH_CLIENT_ID_REQUIRED	Bağlantı "%S": VPN İstemcisi tarafından belirtilen İstemci Kimliği %u'dur. Ancak, bu Sanal Merkezin RequiredClientId değeri %u olarak ayarlanmıştır.
LH_FARM_SELECT_1		Bağlantı "%S": Küme denetleyicisi bu istemcinin hedef küme üyesine karar veriyor.
LH_FARM_SELECT_2		Bağlantı "%S": Hedef küme üyesi sunucuya karar verilemedi.
LH_FARM_SELECT_3		Bağlantı "%S": Bu geçerli VPN Sunucusu hedef küme üyesi sunucu olarak belirlendi. Bağlantı almak için ilerleniyor.
LH_FARM_SELECT_4		Bağlantı "%S": "%S" sunucusu hedef küme üyesi sunucu olarak belirlendi. İstemcilere bağlantıyı bu sunucuya yönlendirmeleri talimatı veriliyor.
LH_MAX_SESSION			Bağlantı "%S": Sanal Merkez tarafından ayarlanabilen maksimum oturum sayısına (%u) ulaşıldı. Yeni bir oturum oluşturulamıyor.
LH_MAX_SESSION_CLIENT	Bağlantı "%S": Sanal Merkez tarafından ayarlanabilen maksimum istemci oturumu sayısına (%u) ulaşıldı. Yeni bir oturum oluşturulamıyor.
LH_MAX_SESSION_BRIDGE	Bağlantı "%S": Sanal Hub tarafından ayarlanabilen maksimum köprü oturumu sayısına (%u) ulaşıldı. Yeni bir oturum oluşturulamıyor.
LH_MAX_SESSION_2		Bağlantı "%S": Bir VPN Sunucusu tarafından yönetilebilecek maksimum oturum sayısına (%u) ulaşıldı. Yeni bir oturum oluşturulamıyor.
LH_NEW_SESSION			Bağlantı "%S": Yeni "%S" oturumu oluşturuldu. (IP adresi: %S, Bağlantı noktası numarası: %u, Fiziksel temel protokol: "%S")
LH_SET_SESSION			Oturum "%S": Parametre ayarlandı. Maksimum TCP bağlantı sayısı: %u, Şifreleme kullanımı: %s, Sıkıştırma kullanımı: %s, Yarım çift yönlü iletişim kullanımı: %s, Zaman aşımı: %u saniye.
LH_NODE_INFO			Oturum "%S": VPN İstemcisi ayrıntıları: (%s)
LH_VLAN_ID				Oturum "%S": Atanan VLAN Kimliği: %u
LH_INVALID_SIGNATURE	Oturum "%S": Bağlı istemci geçersiz protokol verileri gönderdi. İstemci ile normal iletişim kurulamıyor. Öncelikle istemciyi ve sunucuyu bağlayan ağın bağlantılarında ve kablolarında sorun olup olmadığını kontrol edin ve ardından özel bir şeffaf paket yeniden yazma aygıtının kurulu olup olmadığını kontrol edin.
LH_END_SESSION			Oturum "%S": Oturum sonlandırıldı. İstatistiksel bilgiler aşağıdaki gibidir: Toplam giden veri boyutu: %I64u bayt, Toplam gelen veri boyutu: %I64u bayt.
LH_BCAST_STORM			Oturum "%S": Büyük miktarda yayın paketi tespit edildi. Paketlerin ilkeye göre atıldığı durumlar vardır. Kaynak MAC adresi %S, kaynak IP adresi %S, hedef IP adresi %S'dir. Yayın paketlerinin sayısı 1 saniyede %u öğeye eşit veya daha büyük (bu bilginin paketlerin bir kısmının mekanik analizinin sonucu olduğunu ve yanlış olabileceğini unutmayın).
LH_DHCP_FORCE			Oturum "%S": Paket, DHCP sunucusu tarafından tahsis edilmiş bir IP adresi olmayan %S IP adresini kullanmaya çalıştığı için atıldı.
LH_MAC_LIMIT			Oturum "%S": Sanal hub yeni bir MAC adresi "%S" atama girişiminde bulunmuş olsa da, bu hizmet için %u MAC adresi zaten atanmış durumda. Güvenlik ilkesine göre, bu oturumun en fazla %u MAC adresine sahip olmasına izin verilir. Paket atılmıştır.
LH_BRIDGE_LIMIT			Oturum "%S": Sanal hub yeni bir MAC adresi "%S" atama girişiminde bulunmuş olsa da, bu hizmet için %u MAC adresi zaten atanmış durumda. Güvenlik ilkesine göre, bu oturumun köprüleri reddedilir ve bu nedenle %u MAC adresinden fazlasını tutmasına izin verilmez. Paket atılmıştır.
LH_MAC_REGIST			Oturum "%S": Yeni bir MAC adresi "%S" atandı.
LH_MAC_REGIST_VLAN		Oturum "%S": Yeni bir MAC adresi "%S" (VLAN ID: %u) atandı.
LH_IP_LIMIT				Oturum "%S": Sanal hub yeni bir %S IP adresi atama girişiminde bulunmuş olsa da, bu hizmet için %u IP adresi zaten atanmış durumda. Güvenlik ilkesine göre, bu oturumun en fazla %u IP adresine sahip olmasına izin verilir. Paket atıldı.
LH_ROUTING_LIMIT		Oturum "%S": Sanal hub yeni bir %S IP adresi atama girişiminde bulunmuş olsa da, bu hizmet için %u IP adresi zaten atanmış durumda. Güvenlik ilkesine göre, bu oturumun yönlendirilmesi reddedilmiştir ve bu nedenle %u IP adresinden fazlasını tutmasına izin verilmez. Paket atılmıştır.
LH_IP_CONFLICT			Oturum "%S": Sanal hub %S IP adresini kullanmaya çalışmış olsa da, bu IP adresi zaten başka bir "%S" oturumu tarafından kullanılıyor (MAC Adresi: "%S"). Bu oturumun güvenlik ilkesi, diğer oturumlar tarafından kullanılan IP adreslerinin çoğaltılmasını reddeder. Paket atılmıştır. Detaylı Bilgi: OluşturulmaZamanı=%I64u, GüncellenmeZamanı=%I64u, DhcpAyrılmış=%u, Şimdi=%I64u
LH_NO_SERVER			Oturum "%S": Bu oturuma TCP/IP bağlantı isteği (%S:%u'dan %S:%u'ya) yapılmış olmasına rağmen, güvenlik ilkesi sunucu olarak çalışmayı reddettiği için paket atıldı.
LH_NO_DHCP				Oturum "%S": Bu oturumdaki ana bilgisayar %S, başka bir oturumdaki ana bilgisayar %S için DHCP sunucusu olarak bir IP adresi tahsis eden bir paket göndermesine rağmen, bu oturumun güvenlik ilkesi DHCP sunucusu olarak çalışmayı reddeder. Paket atılmıştır.
LH_REGIST_DHCP			Oturum "%S": Bu oturumdaki "%S" (%S) ana bilgisayarının DHCP sunucusu, başka bir "%S" oturumundaki "%S" ana bilgisayarı için %S yeni IP adresini tahsis etti.
LH_BRIDGE_1				Oturum "%S": "%S" fiziksel Ethernet arabirimine bir Yerel Köprü bağlantısı başlatıldı.
LH_BRIDGE_2				Oturum "%S": Fiziksel Ethernet arabirimi "%S" ile iletişim kurulamadığı için Yerel Köprü durdu.
LH_SET_MTU				Oturum "%S": "%S" fiziksel Ethernet arabiriminin MTU değeri %u olarak ayarlanmıştır. %u baytlık bir Ethernet paketi göndermek ve almak gerekiyor. MTU şimdi %u olarak değiştirildi.
LH_SET_MTU_ERROR		Oturum "%S": "%S" fiziksel Ethernet arabiriminin MTU değeri %u olarak ayarlanmıştır. %u baytlık bir Ethernet paketi göndermek ve almak gerekiyor. Ancak MTU değerini %u olarak değiştirmek başarısız oldu. Bu fiziksel Ethernet arabirimi veya aygıt sürücüsü, 1.514 bayttan (yük boyutu: 1.500 bayt) fazla olan bir Ethernet paketini işleyemiyor olabilir. Böyle bir durumda, 1.514 bayttan daha büyük etiketli-VLAN paketleri iletilemez. Mevcut fiziksel Ethernet adaptörünü Jumbo Çerçeveleri destekleyen başka bir adaptörle değiştirmelisiniz. Aygıt sürücüsünü güncellemeyi de deneyebilirsiniz. Bir başka olası yöntem de işletim sistemi veya aygıt sürücüsü ayarlarında Jumbo Çerçeveleri etkinleştirmektir.
LH_START_BRIDGE			Yerel Köprü bağlantısı "%S" başlatıldı. Köprü oturumu "%S" oluşturuldu.
LH_STOP_BRIDGE			Yerel Köprü bağlantısı "%S" durduruldu.
LH_LINK_START			Kademeli Bağlantı "%s" kuruldu. Kademeli oturum "%S" oluşturuldu.
LH_LINK_STOP			Kademeli Bağlantı "%s" durdu.
LH_NAT_START			SecureNAT başlatıldı. SecureNAT oturumu "%S" oluşturuldu.
LH_NAT_STOP				SecureNAT durdu.
LH_NAT_TCP_SUCCEED		TCP oturumu %u'ya bağlantı: Host "%S (%S)", Bağlantı noktası %u başarılı oldu.
LH_NAT_TCP_FAILED		TCP oturumu %u'ya bağlantı: Ana Bilgisayar "%S", Bağlantı Noktası %u başarısız oldu.
LH_NAT_TCP_DELETED		TCP oturumu %u silindi.
LH_NAT_TCP_CREATED		TCP oturumu %u oluşturuldu. Bağlantı kaynağı %S:%u, Bağlantı hedefi %S:%u
LH_NAT_UDP_DELETED		UDP oturumu %u silindi.
LH_NAT_UDP_CREATED		UDP oturumu %u oluşturuldu. Bağlantı kaynağı %S:%u, Bağlantı hedefi %S:%u
LH_NAT_DHCP_CREATED		DHCP girişi %u oluşturuldu. MAC adresi: %S, IP adresi: %S, ana bilgisayar adı: %S, sona erme süresi: %u saniye
LH_CHANGE_PASSWORD_1	"%S" bağlantısı (IP adresi %S) parola değiştirme modunda Virtual Hub'a bağlandı.
LH_CHANGE_PASSWORD_2	Bağlantı "%S": Parola değiştirme işlemi başarısız oldu. Belirtilen kullanıcı "%S" mevcut değil.
LH_CHANGE_PASSWORD_3	Bağlantı "%S": Parola değiştirme işlemi başarısız oldu. "%S" kullanıcısının kimlik doğrulama türü parola kimlik doğrulaması değil.
LH_CHANGE_PASSWORD_4	Bağlantı "%S": Parola değiştirme işlemi başarısız oldu. "%S" kullanıcısının eski parolası yanlış.
LH_CHANGE_PASSWORD_5	Bağlantı "%S": "%S" kullanıcısının parolası değiştirildi.
LH_CONNECT_1			Kademeli Bağlantı "%s" başlatılıyor: bağlantı numarası %u.
LH_CONNECT_2			Kademeli Bağlantı "%s" bağlandı. Oturum adı: "%S"
LH_CONNECT_ERROR		Kademeli Bağlantı "%s" için bağlantı ya kesildi ya da başarısız oldu. Sebep: %s (kod %u)
LH_POLICY_MONITOR_MODE	Bağlantı "%S": Güvenlik ilkesi İzleme Modu için izin vermeyen bir kullanıcı İzleme Modunun etkinleştirilmesini talep ettiği ve bir Sanal Merkeze bağlanmaya çalıştığı için bağlantı reddedildi.
LH_POLICY_BRIDGE_MODE	Bağlantı "%S": Güvenlik ilkesi hem köprü bağlantılarını hem de yönlendirme işlemlerini reddeden bir kullanıcı köprü bağlantılarının veya yönlendirme işlemlerinin etkinleştirilmesini talep ettiğinden ve Sanal Merkeze bağlanmaya çalıştığından, bağlantı reddedildi.
LH_NOT_ENOUGH_CLIENT_LICENSE	Bağlantı "%S": Bu bağlantı VPN Sunucusuna "istemci bağlantı modunu" kullanarak bağlanmaya çalışmış olsa da, bu tüm sunucudaki istemci bağlantılarının sayısının kayıtlı İstemci Bağlantı Lisanslarının sayısını aşmasına neden olacağından, bu bağlantı için bağlantıyı almak mümkün değildir. Eşzamanlı bağlantılar için lisans sayısı yetersiz olduğunda, ya mevcut başka bir istemci bağlantısının bağlantısını kesmeli ya da lisans sayısını artırmalısınız. Şu anda %u kayıtlı İstemci Bağlantı Lisansı var ve sunuculara yapılan bağlantı sayısı %u idi.
LH_NOT_ENOUGH_BRIDGE_LICENSE	Bağlantı "%S": Bu bağlantı VPN Sunucusuna "köprü bağlantı modu" kullanarak bağlanmaya çalışmış olsa da, bu tüm sunucudaki köprü bağlantılarının sayısının kayıtlı Köprü Bağlantı Lisanslarının sayısını aşmasına neden olacağından, bu bağlantı için bağlantıyı almak mümkün değildir. Eşzamanlı bağlantılar için lisans sayısı yetersiz olduğunda, ya mevcut başka bir istemci bağlantısının bağlantısını kesmeli ya da lisans sayısını artırmalısınız. Şu anda %u kayıtlı Köprü Bağlantı Lisansı var ve sunuculara yapılan bağlantı sayısı %u idi.
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS	Bağlantı "%S": "%S" kullanıcısı bir oturum açma girişiminde bulunmuş olsa da, bu kullanıcı için geçerli olan güvenlik ilkesi, maksimum çoklu oturum açma sayısını %u oturumla sınırlar. Şu anda bu kullanıcının oturum açma sayısı %u oturumdur ve bu nedenle kullanıcının yeni bir VPN bağlantısı için izni reddedilmiştir.
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS2	Bağlantı "%S": "%S" kullanıcısı bir oturum açma girişiminde bulunmuş olsa da, VPN Sunucusunun bu sürümü kullanıcı başına en fazla %u eşzamanlı VPN oturumu sayısına izin vermektedir. Bu kullanıcının çoklu eşzamanlı VPN oturumlarının mevcut sayısı %u'dur, bu nedenle daha fazla eşzamanlı VPN oturumuna izin verilemez. Kullanıcı başına daha fazla sayıda çoklu eşzamanlı VPN oturumunu desteklemek istiyorsanız, lütfen VPN Sunucusunun Profesyonel Sürümüne veya daha fazlasına yükseltmeyi düşünün.
LH_PACKET_LOG_NO_LOG		Bu VPN Sunucusunun sürümü paket günlüğü işlevini desteklemez. Hiçbir IP adresi veya TCP/UDP başlık verisi kaydedilmeyecektir. VPN Sunucusunun sürümünü Profesyonel Sürüme veya daha üstüne yükselttikten sonra, her türlü paket günlüğü bu dosyaya kaydedilecektir.
LH_PACKET_LOG_NO_LOG_OSS	VPN Sunucusu Açık Kaynak veya Ücretsiz sürümdür. IP Adresi veya TCP/UDP başlık veri günlüğü işlevini uygulamamıştır. Burada hiçbir IP adresi veya TCP/UDP başlık verisi kaydedilmez.
LH_NO_RADIUS_SETTING		"%S" kullanıcısı RADIUS kimlik doğrulamasını kullanmak üzere yapılandırıldı. Ancak, RADIUS kimlik doğrulama ayarları yok. Kullanıcının kimliği doğrulanamıyor.
LH_KERNEL_MODE_START		SecureNAT için Kernel-mode NAT'ın "%S" arabiriminde çalıştırılabileceği tespit edildi. Çekirdek modu NAT başlatılıyor. TCP, UDP ve ICMP NAT işlemleri bundan sonra Kernel-Mode üzerinden yüksek performansla gerçekleştirilecektir. Kernel-mode NAT parametreleri: IP Adresi = "%r", Alt Ağ Maskesi = "%r", Varsayılan Ağ Geçidi = "%r", Yayın Adresi = "%r", Sanal MAC Adresi: "%S", DHCP Sunucu Adresi: "%r", DNS Sunucu Adresi: "%r"
LH_KERNEL_MODE_STOP			SecureNAT için "%S" arabirimindeki çekirdek modu NAT durduruldu.


# (Administration log)
LA_CONNECTED_1			"%S" bağlantısı sunucu yönetici modu kullanılarak bağlandı.
LA_CONNECTED_2			"%S" bağlantısı Sanal Merkez Yönetici Modu kullanılarak bağlandı. Sanal Hub'ın adı "%S".
LA_IP_DENIED			"%S" bağlantısı, adminip.txt tarafından izni reddedilen bir IP adresinden yönetim modunu kullanarak bağlanmaya çalıştı. Bağlantı kesiliyor.
LA_ERROR				"%S" bağlantısı yönetim modunu kullanarak oturum açamadı. %s (Hata kodu %u)
LA_OK					"%S" bağlantısı yönetim modunu kullanarak başarıyla oturum açtı.
LA_RPC_START			Bağlantı "%S", yönetim modu amacıyla yeni bir uzaktan yordam çağrısı oturumu "%S" oluşturdu.
LA_TAG_1				Yönetim modu [%S]:
LA_TAG_2				Yönetim modu [%S] (Sanal Merkez "%S"):
LA_CREATE_LISTENER		Yeni bir TCP dinleyicisi (bağlantı noktası numarası %u) oluşturuldu.
LA_DELETE_LISTENER		TCP dinleyicisi (bağlantı noktası numarası %u) silindi.
LA_ENABLE_LISTENER		TCP dinleyicisi (bağlantı noktası numarası %u) etkinleştirildi.
LA_DISABLE_LISTENER		TCP dinleyicisi (bağlantı noktası numarası %u) devre dışı bırakıldı.
LA_SET_PORTS_UDP		UDP bağlantı noktaları ayarlandı: %S.
LA_SET_PROTO_OPTIONS	%S seçenekleri ayarlandı.
LA_SET_SERVER_PASSWORD	Sunucu yöneticisi parolası ayarlandı.
LA_SET_FARM_SETTING		Kümeleme ayarı değiştirildi.
LA_SET_SERVER_CERT		Sunucu sertifikaları ayarlandı.
LA_REGENERATE_SERVER_CERT	Sunucu sertifikası yeniden oluşturuldu. Yeni CN: "%S"
LA_SET_SERVER_CIPHER	Sunucu için yeni bir şifreleme algoritması adı belirlendi. Yeni şifreleme algoritması adı "%S".
LA_ADD_WGK				%u WireGuard anahtar(lar)ı eklendi.
LA_DELETE_WGK			%u WireGuard anahtar(lar)ı silindi.
LA_CREATE_HUB			Yeni bir Sanal Merkez "%S" oluşturuldu.
LA_SET_HUB				Sanal Merkez ayarı değiştirildi.
LA_DELETE_HUB			Sanal Merkez "%S" silindi.
LA_SET_HUB_RADIUS		Sanal Hub'ın harici RADIUS kimlik doğrulama sunucusu ayarı değiştirildi.
LA_DISCONNECT_CONN		Sunucuya bağlı "%S" istemci bağlantısının bağlantısı zorla kesildi.
LA_SET_HUB_ONLINE		Sanal Merkez artık çevrimiçi.
LA_SET_HUB_OFFLINE		Sanal Merkez artık çevrimdışıdır.
LA_SET_SNAT_OPTION		SecureNAT seçeneği ayarlanmıştır.
LA_ENABLE_SNAT			SecureNAT işlevi etkinleştirildi.
LA_DISABLE_SNAT			SecureNAT işlevi devre dışı bırakıldı.
LA_SET_HUB_LOG			Günlük kaydetme ayarı değiştirildi.
LA_ADD_CA				Güvenilir kök sertifika kaydı eklenmiştir.
LA_DELETE_CA			Bir güvenilir kök sertifika kaydı silinmiştir.
LA_CREATE_LINK			Kademeli Bağlantı "%s" eklendi.
LA_SET_LINK				Kademeli Bağlantı "%s" için ayar değiştirildi.
LA_SET_LINK_ONLINE		Cascade Bağlantısı "%s" şimdi çevrimiçi.
LA_SET_LINK_OFFLINE		Kademeli Bağlantı "%s" artık çevrimdışı.
LA_DELETE_LINK			Kademeli Bağlantı "%s" silindi.
LA_RENAME_LINK			Kademeli Bağlantı "%s" adı "%s" olarak değiştirildi.
LA_ADD_ACCESS			Bir erişim listesi eklendi.
LA_DELETE_ACCESS		Erişim listesi silindi.
LA_SET_ACCESS_LIST		Erişim listesi güncellendi. %u öğelerinden oluşan bir erişim listesi ayarlandı.
LA_SET_AC_LIST			Kaynak IP Adresi Sınır Listesi güncellendi. %u öğeleri için kural öğeleri ayarlandı.
LA_CREATE_USER			Kullanıcı "%S" oluşturuldu.
LA_SET_USER				"%S" kullanıcısının ayarı güncellendi.
LA_DELETE_USER			Kullanıcı "%S" silindi.
LA_CREATE_GROUP			Grup "%S" oluşturuldu.
LA_SET_GROUP			"%S" grubunun ayarı güncellendi.
LA_DELETE_GROUP			Grup "%S" silindi.
LA_DELETE_SESSION		Bu "%S" oturumunun bağlantısı zorla kesildi.
LA_SET_KEEP				Sunucunun İnternet'te canlı tutma ayarı güncellendi.
LA_SET_SYSLOG			Sunucunun syslog gönderme işlevi ayarı güncellendi.
LA_DELETE_BRIDGE		Yerel Köprü bağlantı tanımı "%S" --> "%S" silindi.
LA_ADD_BRIDGE			Yerel Köprü bağlantı tanımı "%S" --> "%S" eklendi.
LA_REBOOT_SERVER		VPN Sunucusunu yeniden başlatmak için bir istek yapıldı.
LA_GET_CONFIG			Yapılandırma dosyası okundu.
LA_SET_CONFIG			Yapılandırma dosyası yazıldı. VPN Sunucusu yeniden başlatılıyor.
LA_SET_HUB_ADMIN_OPTION	Sanal Merkez "%S" için yönetim seçeneği ayarlandı.
LA_SET_HUB_EXT_OPTION	Sanal Merkez Genişletilmiş Seçeneği Sanal Merkez "%S" için ayarlandı.
LA_ADD_L3_SW			Sunucu üzerinde "%S" Sanal Katman 3 Anahtarı oluşturuldu.
LA_DEL_L3_SW			Sanal Katman 3 Anahtarı "%S" sunucudan silindi.
LA_START_L3_SW			Sanal Katman 3 Anahtarı "%S" başlatıldı.
LA_STOP_L3_SW			Sanal Katman 3 Anahtarı "%S" durduruldu.
LA_ADD_L3_IF			Sanal Hub "%S" için sanal arabirim Sanal Katman 3 Anahtarı "%S "ye eklendi.
LA_DEL_L3_IF			Sanal Hub "%S" için sanal arabirim Sanal Katman 3 Anahtarı "%S "den silindi.
LA_ADD_L3_TABLE			"%S" ağı için yönlendirme tablosu "%S" Sanal Katman 3 Anahtarına eklendi.
LA_DEL_L3_TABLE			"%S" ağı için yönlendirme tablosu "%S" Sanal Katman 3 Anahtarından silindi.
LA_ADD_CRL				Sertifika İptal Listesi'ne bir sertifika eklendi.
LA_DEL_CRL				Sertifika İptal Listesi'nden bir sertifika silinmiştir.
LA_SET_CRL				Geçersiz sertifikalar listesinin kaydındaki kayıtlı bir öğe düzenlenmiştir.
LA_READ_LOG_FILE		"%S" sunucusundaki günlük dosyası (günlük dosyası "%S") indirildi.
LA_ADD_LICENSE_KEY		Yeni bir lisans anahtarı "%S" kaydedildi.
LA_DEL_LICENSE_KEY		Mevcut bir lisans (No. %u) silinmiştir.
LA_SET_IPSEC_CONFIG		IPsec sunucu ayarı güncellendi.
LA_ADD_ETHERIP_ID		Yeni bir EtherIP / L2TPv3 sunucu ayarı (ID="%S") eklendi.
LA_DEL_ETHERIP_ID		Yeni EtherIP / L2TPv3 sunucu ayarı (ID="%S") silindi.
LA_SET_OVPN_SSTP_CONFIG	OpenVPN ve MS-SSTP VPN Sunucusu ayarı güncellendi.
LA_DDNS_HOSTNAME_CHANGED	Dinamik DNS İşlevinin ana bilgisayar adı "%S" olarak değiştirildi.
LA_SET_SPECIAL_LISTENER	Özel Dinleyici etkinleştirme/devre dışı bırakma durumu değiştirildi.

# (Client log)
LC_START_1				SoftEther VPN İstemci Motoru başlatıldı.
LC_START_2				%S %S
LC_START_3				%S
LC_END					SoftEther VPN İstemci Motoru kapatıldı.
LC_LOAD_CONFIG_1		Yapılandırma dosyası yükleniyor...
LC_LOAD_CONFIG_2		Yapılandırma dosyası yüklendi.
LC_LOAD_CONFIG_3		Yapılandırma dosyası mevcut değil. Başlangıç ayarları uygulanıyor.
LC_NEW_ACCOUNT			Yeni bir VPN Bağlantı Ayarı "%s" oluşturuldu.
LC_DELETE_ACCOUNT		VPN Bağlantı Ayarı "%s" silindi.
LC_RENAME_ACCOUNT		VPN Bağlantı Ayarı "%s "nin adı "%s" olarak değiştirildi.
LC_CONNECT				VPN Bağlantı Ayarı "%s" için bağlantı işleme başlatıldı.
LC_CONNECT_1			VPN Bağlantı Ayarı "%s": Bağlantı işlemi başlatılıyor (bu şimdi %u kez).
LC_SSL_CONNECTED		VPN Bağlantı Ayarı "%s": SSL iletişimi başlatıldı. Protokol sürümü %S'dir. Şifreleme algoritması adı "%S".
LC_CONNECT_2			VPN Bağlantı Ayarı "%s": Şimdi bağlandı. Oturum adı: "%S"
LC_CONNECT_ERROR		VPN Bağlantı Ayarı "%s": Bağlantı ya kesildi ya da başarısız oldu. Sebep: %s (kod %u)
LC_DISCONNECT			VPN Bağlantısı Kesiliyor Ayar "%s".
LC_CREATE_VLAN			Bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı "%S" oluşturuldu.
LC_UPDATE_VLAN			Sanal Ağ Bağdaştırıcısı "%S" sürücüsü yeniden yüklendi.
LC_DELETE_VLAN			Sanal Ağ Bağdaştırıcısı "%S" silindi.
LC_SET_PASSWORD			Bir istemci hizmetine bağlantı için parola ayarı değiştirildi.
LC_TAP_NOT_FOUND		Mac OS X için tun/tap sürücüsü bulunamıyor. Lütfen tun/tap sürücüsünü yükleyin.

# (Eraser log)
LE_START				"%S" dizini izleniyor. Kullanılabilir boş disk alanı miktarı %S'den az olursa, bu dizinin alt dizinlerine kaydedilen günlük dosyaları ve yapılandırmalar için yedekleme dosyaları otomatik olarak en eskiden başlayarak silinecektir. Silme işleminin ne zaman başlatılacağını belirleyen boş disk alanı miktarı, yapılandırma dosyasındaki "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" öğesi değiştirilerek değiştirilebilir.
LE_DELETE				Boş disk alanı artık %S'den daha az olduğundan eski "%S" dosyası otomatik olarak silindi. Silme işleminin ne zaman başlatılacağını belirleyen boş disk alanı miktarı, yapılandırma dosyasındaki "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" öğesi değiştirilerek değiştirilebilir.
LE_NOT_ENOUGH_FREE		<<UYARI>> Boş disk alanı %S'den daha az olursa, günlük dosyalarının ve yapılandırmaların eski yedek dosyalarını otomatik olarak silmek artık mümkün olmayacaktır. Bu bilgisayardaki gereksiz dosyaları derhal manuel olarak silmenizi ve gerekli boş disk alanını kurtarmanızı öneririz. Çok az miktarda boş disk alanı olduğunda, bilgisayarın çalışması kararsız hale gelebilir.

# (Layer 3 Switch log)
L3_SWITCH_START			Sanal Katman 3 Anahtarı "%S" başlatıldı. Bu anahtara kayıtlı tüm arabirimlerin Sanal Hub'ları çevrimiçi olana kadar bekleyecek ve ardından çalışmaya başlayacaktır.
L3_SWITCH_ONLINE		"%S" Sanal Katman 3 Anahtarının tüm arabirimlerinin Sanal Hub'ları çevrimiçidir ve Sanal Katman 3 Anahtarı, Sanal Katman 3 Anahtarı çalışmasını başlatmıştır.
L3_SWITCH_OFFLINE		Sanal Katman 3 Anahtarı "%S" üzerinde kayıtlı bir arabirimin en az bir Sanal Hub'ı durduruldu ve Sanal Katman 3 Anahtarı işlemi durduruldu.
L3_SWITCH_STOP			Sanal Katman 3 Anahtarı "%S" sonlandırıldı.


# Concerning Microsoft.c
MS_VIRTUAL				Tescilli Sanal/Dahili Arabirim
MS_ETHERNET				Ethernet Arabirimi
MS_TOKENRING			Token Ring Arabirimi
MS_FDDI					FDDI Arabirimi
MS_PPP					PPP (Çevirmeli bağlantı veya VPN)
MS_LOOPBACK				Geri Döngü Arabirimi
MS_SLIP					SLIP Arabirimi
MS_WLAN					Kablosuz Ağ Arabirimi
MS_OTHER				Bilinmiyor Diğer Arabirimi
MS_NON_OPERATIONAL		Engelli
MS_UNREACHABLE			Bağlı Değil
MS_DISCONNECTED			Bağlı Değil
MS_CONNECTING			Bağlantı
MS_CONNECTED			Bağlı
MS_OPERATIONAL			Bağlı


# Concerning Network Utility
UT_SM_COLUMN_1			Ürün Adı
UT_SM_COLUMN_2			Değer
UT_SM_ST_TITLE			Ağ Bağdaştırıcısı Adı
UT_SM_ST_GUID			GUID
UT_SM_ST_TYPE			Tip
UT_SM_ST_TYPE2			Fiziksel Kablolu Ethernet
UT_SM_ST_STATUS			Durum
UT_SM_ST_MTU			MTU
UT_SM_ST_SPEED			Bağlantı Hızı
UT_SM_ST_ADDRESS		Fiziksel Adres
UT_SM_ST_RECV_BYTES		Gelen Baytlar
UT_SM_ST_RECV_BCASTS	Gelen Yayın Paketleri
UT_SM_ST_RECV_UNICASTS	Gelen Unicast Paketler
UT_SM_ST_SEND_BYTES		Giden Baytlar
UT_SM_ST_SEND_BCASTS	Giden Yayın Paketleri
UT_SM_ST_SEND_UNICASTS	Giden Unicast Paketleri
UT_SM_ST_IP				IP Adresi %u
UT_SM_ST_SUBNET			Alt Ağ Maskesi %u
UT_SM_ST_GATEWAY		Ağ Geçidi %u
UT_SM_ST_DHCP			DHCP Sunucusu
UT_SM_ST_DHCP_1			Kira Başlangıcı
UT_SM_ST_DHCP_2			Kira Limit tarihi ve saati
UT_SM_ST_WINS_1			WINS Sunucusu 1
UT_SM_ST_WINS_2			WINS Sunucusu 2


# Concerning EtherLogger Manager
EM_TITLE				SoftEther EtherLogger Yöneticisi
EM_REMOTE_TITLE			SoftEther EtherLogger hizmetine bağlanabilir ve yönetebilirsiniz. \r\nYönetilecek EtherLogger hizmetinin çalıştığı bilgisayarın ana bilgisayar adını ve IP adresini girin. Bağlantı noktası numarasını ":" (iki nokta üst üste) kullanarak da birleştirebilirsiniz.
EM_MAIN_COLUMN_1		Ağ bağdaştırıcısı adı
EM_MAIN_COLUMN_2		Durum
EM_MAIN_OK				İşletim
EM_MAIN_ERROR			Hata
EM_ADD_NEW				Yeni yakalama aygıtı ekleme
EM_ADD_EDIT				Yakalama ayarlarını düzenleme
EM_DELETE_CONFIRM		"%S" yakalama ayarını silmek istediğinizden emin misiniz?
EM_NO_LICENSE_COLUMN	Not:
EM_NO_LICENSE			Bir ürün lisansı bile kayıtlı olmadığından, bu SoftEther EtherLogger çalışmayacaktır.

EM_UNSUPPORTED	SoftEther EtherLogger, bu SoftEther EtherLogger'ın üzerinde çalıştığı işletim sisteminde kullanılamıyor. SoftEther EtherLogger'ın kullanılabileceği işletim sistemi listesi için lütfen SoftEther EtherLogger'ın çevrimiçi belgelerine bakın.
EM_WPCAP_REMOTE	Bu SoftEther EtherLogger'ı kullanmak için WinPcap yazılımını yüklemeniz gerekir. WinPcap yazılımı şu anda sunucu bilgisayarda yüklü değil. \r\n\r\nWinPcap yazılımının kurulumuna devam etmek için, VPN Server çalıştıran sunucu bilgisayarda SoftEther EtherLogger Manager'ı başlatmanız ve ardından localhost'a (kendi bilgisayarınızın konumu) bağlıyken Yerel Köprü İşlev Ayarı penceresinin görüntülenmesini sağlamanız gerekir. \r\nDevam etmek için, önce bu yönetim oturumundan çıkın ve ardından sunucu bilgisayarda SoftEther EtherLogger Manager'ı başlattıktan sonra localhost'a bağlanın ve ayar işlemine devam edin.
EM_WPCAP_ROOT	Bu SoftEther EtherLogger'ı kullanmak için WinPcap yazılımını yüklemeniz gerekir. \r\n\r\nKuruluma devam etmek için bu bilgisayarda yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı olarak oturum açmalısınız. \r\nYönetici olarak oturum açın ve SoftEther VPN Sunucu Yöneticisini tekrar başlatın.
EM_WPCAP_INSTALL	Bu SoftEther EtherLogger'ı kullanmak için WinPcap yazılımını yüklemeniz gerekir. WinPcap yazılımı şu anda sunucu bilgisayarda yüklü değil. \r\n\r\nWinPcap, VPN Sunucusu ile birlikte gelen kurulumu kolay ücretsiz bir yazılımdır. \r\n\r\nWinPcap kurulumuna başlamak istiyor musunuz?
EM_WPCAP_REBOOT1	WinPcap kurulumu tamamlandıktan sonra, SoftEther EtherLogger'ı kullanmadan önce bilgisayarı yeniden başlatmalısınız. \r\n\r\nBilgisayarı manuel olarak yeniden başlattıktan ve SoftEther EtherLogger'ı başlattıktan sonra ayarları tekrar yapılandırın.
EM_WPCAP_REBOOT2	WinPcap yüklendikten sonra SoftEther EtherLogger hizmetini yeniden başlatmanız gerekir. \SoftEther EtherLogger hizmetini yeniden başlatmak sadece kısa bir zaman alır, ancak SoftEther EtherLogger'a bağlı olan tüm yönetim oturumlarının bağlantısı kesilecektir. \r\nBu yönetim oturumunun da bağlantısı kesilecektir, bu nedenle devam etmek için yeniden bağlanmanız gerekecektir. \r\n\r\nSoftEther Ether Logger hizmetini yeniden başlatmak istiyor musunuz?
EM_RESOURCE		WinPcap sürücüsü okunamıyor.


###########################################################################
#                                                                         #
# String data of dialog boxes in software                                 #
#                                                                         #
###########################################################################


PREFIX					D_SECURE
CAPTION					%s'e erişim - %S
S_TITLE					%S'ye erişim
S_DEVICE_INFO			Aygıt Adı: %S\r\nÜretici: %S
IDS_STATIC1				Aygıt Bilgileri
S_WARNING				PIN kodunu girerken dikkatli olun çünkü birkaç kez yanlış girerseniz aygıt kilitlenecektir.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_PIN_CODE				&PIN Kodu:


PREFIX					D_PKCSUTIL
CAPTION					PKCS#12 Yazma Yardımcı Programı
S_TITLE					ePass 1000 USB belirteci PKCS#12 Yazma Yardımcı Programı
STATIC1					Bu yardımcı programı kullanarak, seçtiğiniz bir PKCS#12 dosyasını (sertifika dosyası) bir ePass 1000 USB donanım güvenlik belirtecine yazabilirsiniz. \r\n\r\nSertifika dosyasının yazıldığı USB belirteci SoftEther VPN kimlik doğrulaması için kullanılabilir.
STATIC2					PKCS#12 dosyasına yaz
STATIC3					Mevcut bir PKC#12 dosyasını USB belirtecine yazmak için Yaz'a tıklayın. \r\nNOT: SoftEther VPN için bir PKCS#12 sertifikası USB belirtecinde zaten depolanmışsa, üzerine yazılacaktır.
B_WRITE					&Yaz
STATIC4					USB belirtecinden PKCS#12 sertifikasını silin.
STATIC5					SoftEther VPN için bir PKCS#12 sertifikasının zaten depolandığı bir USB belirtecinden sertifika verilerini silebilirsiniz.
B_ERASE					&Sil
IDCANCEL				Ç&ıkış Yardımcı Programları
S_COPYRIGHT				Telif Hakkı (c) SoftEther VPN Project.\r\nTüm Hakları Saklıdır.


PREFIX					D_PASSPHRASE
CAPTION					Özel Anahtar Parolası
STATIC1					Özel anahtar parola ile korunmaktadır. \r\n\r\nÖzel anahtarı okumak için parolayı girin.
STATIC2					&Passphrase:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_NM_CONNECT
CAPTION					SoftEther VPN Kullanıcı Modlu Yönlendiriciye Bağlanın
S_TITLE					"%S "ye bağlanılıyor...


PREFIX					D_PASSWORD
CAPTION					%S'ye giriş yapın
S_TITLE					Sunucu %S'de oturum açmak için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Doğru auth türünü seçtiğinizden emin olun.
STATIC1					Kullan&ıcı Bilgilerini Girin:
STATIC2					Auth &Type:
STATIC3					Kullanıcı &Adı:
STATIC4					&Parola:
R_NO_SAVE_PASSWORD		&Parolayı Kaydetme
S_COUNTDOWN				Otomatik yeniden bağlanma %u saniye sonra yapılacaktır...
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				Bağlantıyı İptal Et


PREFIX					D_STATUS
CAPTION					"%s "ye bağlanılıyor...
S_STATUS				Başlatılıyor...
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CERT
CAPTION					Sertifika
S_TITLE					Bu sertifika için aşağıdaki bilgiler mevcuttur.
STATIC1					Bu Sertifikanın Temel Bilgileri:
STATIC2					Verildi:
STATIC3					İhraççı:
STATIC4					Son kullanma tarihi:
STATIC5					Bu Sertifikanın İleri Düzey Bilgileri:
STATIC6					Bu Sertifikayı İmzalayan Yetkilinin Sertifikası:
S_PARENT				Bu sertifikayı imzalayan sertifika yetkilisinin sertifikası güvenilen sertifikalar listesine kaydedilir.
S_PARENT_BUTTON_STR		Sertifikayı &Görüntüle
IDCANCEL				&TAMAM
B_SAVE					&Dosyaya Kaydet


PREFIX					D_CHECKCERT
CAPTION					Güvenlik Uyarısı - %s
S_TITLE					Şu anda bağlandığınız hedef VPN Sunucusu "%S" ile bağlantı şifrelenmiş olsa da, sunucu tarafından sağlanan sunucu sertifikasının güvenilirliği bilinmiyor.
STATIC1					Sunucu Sertifikası Hakkında
STATIC2					VPN Sunucusu ve VPN İstemcisi arasında şifrelenmiş tünel (SSL oturumu) kurulması. Sunucu sertifikasını kontrol etmek, sunucunun gerçekliğini doğrulamayı sağlar.
S_MSG1					Hedef VPN Sunucusu "%S" tarafından sağlanan sunucu sertifikası aşağıdaki gibidir.
STATIC3					Verildi:
STATIC4					İhraççı:
STATIC5					Son kullanma tarihi:
B_SHOW					&Show Sertifikası
STATIC6					Özet (MD5):
STATIC7					Özet (SHA-1):
IDOK					&Bağlantıyı Yeniden Başlatın
IDCANCEL				&Bağlantıyı İptal Et
STATIC8					Bu sertifika ile ilgili bir sorun olabilir, örneğin güvenilir bir sertifika yetkilisi (CA) tarafından verilmemiştir veya sertifikanın süresi doldu.
STATIC9					Bu sertifikanın içeriğini onaylayın ve bu VPN Sunucusuna bağlanıp bağlanmayacağınıza karar verin. Bağlantıyı iptal etmek için Bağlantıyı İptal Et'e tıklayın.


PREFIX					D_CONNECTERROR
CAPTION					Bağlantı Hatası - %s
S_TITLE					VPN Sunucusu "%S" ile bağlantı kurulurken bir hata oluştu.
S_COUNTDOWN				%u saniye sonra otomatik olarak yeniden bağlanır...
IDOK					&Yeniden Dene
IDCANCEL				Bağlantıyı İptal Et
R_HIDE					&Bir dahaki sefere bağlanırken bu pencereyi gizle


PREFIX					D_CM_LOGIN
CAPTION					Parola Gir - VPN İstemci Yöneticisi
S_TITLE					%s üzerinde çalışan VPN İstemcisini çalıştırmak için bir istemci yönetim parolası girmeniz gerekir. İstemci yönetim parolasını girin.
STATIC1					&Parola:
STATIC2					İstemci Yönetim Parolasını girin:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CONNECTION_STATUS
S_TITLE					VPN Oturumunun %s Durumu (Gerçek Zamanlı)
B_POLICY				Güvenlik ve &İlkesi...
B_SERVER_CERT			&Sunucu Sertifikası
B_CLIENT_CERT			&İstemci Sertifikası
IDCANCEL				&Kapat


PREFIX					D_CM_POLICY
CAPTION					Güvenlik İlkesi Listesi
S_TITLE					Geçerli oturum %s için tanımlanan güvenlik ilkeleri
IDCANCEL				&Kapat


PREFIX					D_CM_ACCOUNT
STATIC1					Lütfen VPN Sunucusu için VPN Bağlantı Ayarını yapılandırın.
S_ACCOUNT_NAME			Ayar &Adı:
STATIC2					Hedef VPN Sunucusu:
STATIC3					Hedef VPN Sunucusundaki ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını ve Sanal Merkezi belirtin.
STATIC4					&Host Adı:
STATIC5					&Bağlantı Noktası Numarası:
STATIC6					(TCP Bağlantı Noktası)
STATIC7					&Sanal Merkez Adı:
STATIC8					Aktarıcı olarak Pro&xy Sunucusu:
STATIC9					Bir VPN Sunucusuna bir proxy sunucusu üzerinden bağlanabilirsiniz.
STATIC10				Proxy &Tür:
R_DIRECT_TCP			&Direct TCP/IP Bağlantısı (Proxy Yok)
R_HTTPS					H&TTP Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
R_SOCKS					&SOCKS4 Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
R_SOCKS5				&SOCKS5 Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
B_PROXY_CONFIG			&Proxy Sunucusu Ayarı
STATIC11				Sunucu Sertifikası &Doğrulama Seçeneği:
R_CHECK_CERT			Sunucu &Sertifikasını Her Zaman Doğrula
R_TRUST_DEFAULT			Güven Sistemi Sertifika Deposu
B_TRUST					Güvenilir CA &Sertifika Listesini Yönetme
B_SERVER_CERT			&Bireysel Sertifika Belirtin
B_VIEW_SERVER_CERT		&Bireysel Sertifikayı Göster
S_VLAN_GROUP			Kullanılacak Sana&l Ağ Adaptörü:
S_POLICY_1				Bu Sanal Hub'ın tarafındaki Kademeli Bağlantıya uygulanacak güvenlik ilkesini yapılandırabilirsiniz.
B_POLICY				Güvenlik İ&lkesi
STATIC12				Kullanıcı &Kimlik Doğrulama Ayarı:
STATIC13				Auth &Type:
S_USERNAME				&Kullanıcı Adı:
S_PASSWORD				Parola:
S_CERT_INFO				Kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanılacak bir istemci sertifikası belirtmelisiniz.
STATIC14				&Gelişmiş İletişim Ayarı:
R_RETRY					Bağlantı Kesildikten Sonra Otomatik Olarak Yeniden Bağlanır
S_RETRY_NUM_1			Yeniden Bağlan &Say:
S_RETRY_NUM_2			zamanlar
S_RETRY_SPAN_1			Yeniden Bağlanma Aralığı:
S_RETRY_SPAN_2			saniye
R_INFINITE				&Sonsuz Yeniden Bağlanma (VPN'i Her Zaman Çevrimiçi Tutun)
B_DETAIL				&Gelişmiş Ayarlar...
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
B_CHANGE_PASSWORD		Değiştir &Parola
S_CHANGE_PASSWORD		VPN Sunucusunda kullanıcının parolasını değiştirebilirsiniz.
R_HIDE					Durum ve Hatalar Ekranlarını Gizle
R_HIDE2					IP Adresi Gizleme Ekranları
STATIC15				VPN Sunucusuna bağlanırken gerekli olan kullanıcı kimlik doğrulama bilgilerini ayarlayın.
B_REGIST_CLIENT_CERT	İstemci &Sertifikasını Belirtin
B_IE					I&E Proxy Sunucu Ayarlarını İçe Aktar
R_DISABLE_NATT			NAT-T'yi Devre Dışı Bırak


PREFIX					D_CM_PROXY
CAPTION					Proxy Sunucu Bağlantı Ayarı
STATIC1					Aktarma için proxy sunucusunun ana bilgisayar adını (HTTP proxy veya SOCKS proxy) ve IP adresini, bağlantı noktasını ve gerektiğinde kullanıcı adı ve parolasını girin.
STATIC2					&Host Adı:
STATIC3					Bağlantı Noktası:
STATIC4					&Kullanıcı Adı:
STATIC5					&Parola:
B_HTTP_HEADER			Özel HTTP başlık değerleri
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
STATIC6					(isteğe bağlı)
STATIC7					(isteğe bağlı)


PREFIX					D_CM_PROXY_HTTP_HEADER
CAPTION					Özel Proxy HTTP Üstbilgi Değerleri
B_NEW					Yeni
B_DELETE				Silme
B_CLEAR					Temiz
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CM_DETAIL
CAPTION					Gelişmiş Ayarlar
STATIC1					Sistem yöneticileri ve uzmanlar için ağ, iletişim protokolü ve güvenlik için isteğe bağlı ayarlar. VPN protokolü iletişim ayarlarını özelleştirin.
STATIC2					VPN İletişiminin Op&timizasyonu:
STATIC3					İletişim verimini artırmak için mantıksal bir VPN bağlantısı için birden fazla fiziksel TCP bağlantısı toplaması kullanır.
STATIC4					&TCP Bağlantı Sayısı:
STATIC5					bağlantılar
STATIC6					Not: Geniş bant için yaklaşık 8 bağlantı ve yavaş hat (örn. çevirmeli bağlantı) için 1 bağlantı önerilir.
STATIC7					Gelişmiş Ayarlar:
STATIC8					Bağlantı &Kurma Aralığı:
STATIC9					saniye
R_USE_DISCONNECT		&Her TCP Bağlantısının Bağlantı Ömrünü Ayarlama
STATIC10				Ömür boyu:
STATIC11				saniye
STATIC12				İki veya daha fazla TCP bağlantısı kullanırken, Yarım Çift Yönlü Mod kullanılabilir. Yarı çift yönlü mod, veri yönünü her TCP bağlantısı için yarı yarıya olarak sabitler. Örneğin, 8 TCP bağlantısı kullanan bir VPN kurulduğunda, VPN tünelinin fiziksel oluşumu, 4 TCP bağlantısı yükleme yönüne ve diğer 4 bağlantı indirme yönüne ayrılacak şekilde sabitlenecektir.
R_USE_HALF_CONNECTION	&Yarı-Dubleks Modu Kullan
STATIC13				Şifreleme ve & Sıkıştırma:
STATIC14				Normalde VPN oturumu güvenli olması için şifrelenir. Verimi artırmak için şifrelemeyi devre dışı bırakabilirsiniz. Devre dışı bırakıldığında verilerin ağ üzerinden düz olarak aktığını lütfen unutmayın.
R_USE_ENCRYPT			& VPN Oturumunu SSL ile Şifrele
STATIC15				VPN iletişim bant genişliğinden tasarruf etmek için veri sıkıştırmayı kullanabilirsiniz. Çevirmeli bağlantı veya mobil bağlantı gibi yavaş bir bağlantı kullanırken bu seçeneği etkinleştirin.
R_DISABLE_UDP			UD&P Hızlandırmayı Devre Dışı Bırak
R_USE_COMPRESS			&Veri Sıkıştırma Kullanın
STATIC16				VPN Bağlantısı &Modu:
S_MODE					Aşağıdaki bağlantı modlarını belirleyebilirsiniz. (Ağ yöneticileri için seçenekler.)
R_BRIDGE				&Bridge / Yönlendirici Modu
R_MONITOR				İzleme Mo&du
STATIC17				Diğer &Yapılandırmalar:
R_NO_ROUTING			&Yönlendirme Tablosunda Ayarlama Yok
STATIC18				Bir sistem yöneticisi tarafından aksi söylenmedikçe veya ağ ve güvenlik konusunda uzmanlığınız yoksa bu iletişim kutusundaki ayarları varsayılan olarak tutun.
STATIC19				VoIP / QoS işlevleri, IP telefon paketleri (VoIP) gibi yüksek öncelikli paketlerin daha hızlı iletilmesini sağlar.
STATIC20				Kaynak IP Adresi:
STATIC21				Kaynak Bağlantı Noktası Numarası:
R_DISABLE_QOS			VoIP / &QoS İşlevlerini Devre Dışı Bırak
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_UDPACCEL				VPN iletişim bant genişliğinden tasarruf etmek için veri sıkıştırmayı kullanabilirsiniz. Çevirmeli bağlantı veya mobil bağlantı gibi yavaş bir bağlantı kullanırken bu seçeneği etkinleştirin.


PREFIX					D_CM_NEW_VLAN
CAPTION					Yeni Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Oluşturma
S_INFO					Sistemde yeni bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı oluşturulacaktır.\r\nSanal Ağ Bağdaştırıcısı için en fazla %u alfanümerik karakterden oluşabilecek bir ad belirleyebilirsiniz.
STATIC1					Sanal Ağ Bağdaştırıcısı &Adı:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_WIN8					Bir Sanal Ağ Adaptörünün adı 'VPN' veya 'VPN2' ila 'VPN127' olmalıdır. (Maksimum 127 bağdaştırıcı oluşturulabilir.)


PREFIX					D_CM_TRUST
CAPTION					Güvenilir CA Sertifika Listesini Yönetme
STATIC1					Burada güvenilen sertifika yetkilisi (CA) sertifikalarının listesini yönetebilirsiniz.\r\n\r\nVPN Sunucularına bağlanırken sunucu sertifikalarını doğrulamak için burada kayıtlı CA sertifika listesini kullanabilirsiniz.
B_IMPORT				&Ekle
B_EXPORT				&İhracat
IDOK					Sertifikayı &Görüntüle
IDCANCEL				&Kapat
B_DELETE				&Sil


PREFIX					D_CM_PASSWORD
CAPTION					Parola Ayarla - VPN İstemci Yöneticisi
S_TITLE					SoftEther VPN İstemci Hizmetini sınırlamak için parola belirleyebilirsiniz.\r\nBir parola belirledikten sonra, SoftEther VPN İstemci hizmetine bağlanmak için VPN İstemci Bağlantı Yöneticisini bir sonraki kullanışınızda bir parola girmeniz istenecektir.
STATIC1					İstemci Yönetim Parolasını Ayarlayın:
R_USE_PASSWORD			&Parola Kullan
R_REMOTE_ONLY			Yalnızca &Uzaktan Çalıştırma için Parola İste
IDC_STATIC1				&Parola:
IDC_STATIC2				&Onayla:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CM_CONFIG
CAPTION					İsteğe Bağlı Ayarlar
STATIC1					VPN İstemcisi için ayarları değiştirebilirsiniz.
STATIC2					&Uzaktan Yönetim:
STATIC3					VPN İstemci Yöneticisi Uzak Modunu kullanarak VPN İstemci Hizmet Programını başka bir bilgisayardan uzaktan yönetebilirsiniz.
R_ALLOW_REMOTE_CONFIG	VPN İstemci Hizmetinin &Uzaktan Yönetimine İzin Ver
S_WARNING				Uzaktan yönetime izin veriyorsanız bir parola belirlemeniz gerekir. Parolayı ayarlamak için menü çubuğundan Araçlar -> Parola Ayarla'yı seçin. Uzaktan yönetim kullanılabilirliği değişikliğini uygulamak için VPN İstemcisi hizmeti yeniden başlatılmalıdır.
STATIC4					İnternet bağlantılarının boşta kaldığında otomatik olarak kesileceği ortamlar için, İnternet üzerindeki herhangi bir ana bilgisayara sahte paketler göndererek İnternet bağlantısını canlı tutabilirsiniz.
R_USE_KEEP_CONNECT		İnternet Bağlantısını &Canlı Tut İşlevini Kullanın
S_HOSTNAME				&Host Adı:
S_PORT					&Bağlantı Noktası Numarası:
S_INTERVAL				Paket Gönderme & Aralık:
S_INTERVAL2				saniye
S_PROTOCOL				Pr&otokol:
R_TCP					&TCP/IP Protokolü
R_UDP					&UDP/IP Protokolü
S_INFO					İnternet bağlantısını canlı tutmak için gönderilen paketler rastgele bitlere sahiptir. Hiçbir kişisel bilgi gönderilmez.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
STATIC5					&Diğer Yapılandırmalar:
R_ALPHA					Kullanıcı Arayüzünün Şeffaflığı:
STATIC6					Not: Şeffaflık ayarı, bağlantı yöneticisi yeniden başlatıldıktan sonra uygulanacaktır.
STATIC7					&İnternet Bağlantısını Canlı Tut Fonksiyonu:


PREFIX					D_ABOUT
S_INFO1					SoftEther VPN %u.0 Geliştirici Sürümü (Ver %u.%02u, Build %u)
S_INFO2				Apache Lisansı, Sürüm 2.0 altında lisanslanmıştır.\r\nTelif hakkı (c) 2012-%u GitHub'daki SoftEther VPN projesindeki tüm katkıda bulunanlar. Tüm Hakları Saklıdır.\r\nWeb Sitesi: http://www.softether.org/\r\n%S
S_INFO3					Bu ürün aşağıdaki yazılım bileşenlerini içerir:\r\nBitVisor: Telif hakkı (c) 2007, 2008 Tsukuba Üniversitesi. Telif Hakkı (C) 2007, 2008 Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojisi Enstitüsü. Tüm hakları saklıdır. / Microsoft(R) C Runtime Library: (c) 2007 Microsoft Corporation. Tüm hakları saklıdır. / PKCS #11 Kriptografik Belirteç Arayüzü (Cryptoki): Telif Hakkı (c) RSA Security Inc. / WinPcap: Telif Hakkı (c) 2001 - 2003 NetGroup, Politecnico di Torino (İtalya). Tüm hakları saklıdır. / libedit: Telif hakkı (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. Tüm hakları saklıdır. / libiconv: Telif Hakkı (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. / ncurses: Telif hakkı (c) 1998-2005, 2006 Free Software Foundation, Inc. / OpenSSL: Telif hakkı (c) 1998-2011 OpenSSL Projesi. Tüm hakları saklıdır. Bu ürün, OpenSSL Toolkit'te (http://www.openssl.org/) kullanılmak üzere OpenSSL Projesi tarafından geliştirilen yazılımı içerir. Bu ürün Eric Young (eay@cryptsoft.com) tarafından yazılan kriptografik yazılımı içerir. / zlib: (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly ve Mark Adler. / Özel Teşekkürler: Yazılım Laboratuvarı, Akademik Bilgi İşlem İletişim Merkezi, Endüstriyel İrtibat ve İşbirliği Araştırma Merkezi ve Japonya Tsukuba Üniversitesi'nde Profesör Yasushi Shinjo.
S_INFO4				BU YAZILIM, TSUKUBA ÜNİVERSİTESİ'NDE SOFTETHER VPN PROJESİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLMİŞ ÜCRETSİZ BİR YAZILIMDIR VE HİÇBİR GARANTİ VERİLMEMEKTEDİR. HİÇBİR DURUMDA GELİŞTİRİCİLER, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VEYA DAĞITICILAR BU YAZILIMIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR TALEP, ZARAR VEYA DİĞER SORUMLULUKLARDAN SORUMLU TUTULAMAZLAR.\r\n\r\nSoftEther VPN, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından sübvanse edilen ve Bilgi Teşvik Ajansı tarafından yönetilen Japon Hükümeti'nin araştırma ve geliştirme projesinin bir eseridir.
IDCANCEL				&TAMAM
B_WEB					SoftEther VPN &Web Sitesini Ziyaret Edin...
B_EULA					&Son Kullanıcı Lisansı
B_IMPORTANT				&Önemli Bildirimler
B_LEGAL					&Yasal Bildirimler
B_UPDATE_CONFIG			&Güncellemeleri Yapılandır
B_AUTHORS				&Yazarlar Listesi


PREFIX					D_REMOTE
STATIC1					&Hedef Bilgisayarın Ana Bilgisayar Adını veya IP Adresini belirtin:
R_LOCAL					&Yerel Bilgisayara Bağlan (Bu Pencerenin Görüntülendiği Bilgisayar)
S_HOSTNAME				&Bilgisayar Adı:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CM_DESKTOP
CAPTION					Bağlantı - %s
S_TITLE					VPN Bağlantı Ayarı "%s" için bağlanma işlemi başlatılıyor.
S_WARNING				VPN İstemcisi, VPN Sunucusuna bağlanma süreciyle ilgili ilerleme durumu ve hata mesajlarını %s'nin "Konsol Oturumu" penceresine çıktılayacaktır
S_INFO					Bağlantıya devam etmek istiyor musunuz?
IDOK					&Devam
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					Parola Değiştir
S_TITLE					%S sunucusunda kayıtlı kullanıcının parolasını değiştirebilirsiniz.
STATIC1					Değiştir &Parola
STATIC2					Sanal &Hub Adı:
STATIC3					&Kullanıcı Adı:
STATIC4					&Eski Parola:
STATIC5					&Yeni Parola:
STATIC6					&Yeni Parolayı Onayla:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_STATIC				Not: Kimlik doğrulama türü RADIUS veya NT Etki Alanı Kimlik Doğrulaması ise, kullanıcının parolasını buradan değiştiremezsiniz.


PREFIX					D_SM_MAIN
CAPTION					SoftEther VPN Sunucu Yöneticisi Geliştirici Sürümü
STATIC1					VPN Sunucusu için Bağlantı &Ayarları:
STATIC2					VPN Sunucusu veya VPN Köprüsü için Bağlantı Ayarları aşağıdaki gibi tanımlanır. Sunucuya bağlanmak için öğeye çift tıklayın.\r\nYeni bir bağlantı eklemek için Yeni Ayar'a tıklayın.
B_NEW_SETTING			&Yeni Ayar
B_EDIT_SETTING			&Ayarları Düzenle
B_DELETE				&Silme Ayarı
IDOK					&Bağlan
B_SECURE_MANAGER		&Smart Kart Yöneticisi...
B_SELECT_SECURE			S&mart kartını seçin...
B_ABOUT					&SoftEther VPN Hakkında...
IDCANCEL				SoftEther VPN Sunucu Yöneticisinden &Çık
B_CERT_TOOL				Sertifika Oluşturun


PREFIX					D_SM_EDIT_SETTING
STATIC1					Lütfen yönetilecek VPN Sunucusu veya VPN Köprüsü için bağlantı ayarını yapılandırın.
STATIC2					Ayar &Adı:
STATIC3					Hedef VPN Sunucusu:
STATIC4					Hedef VPN Sunucusundaki ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını ve Sanal Merkezi belirtin.
STATIC5					&Host Adı:
R_LOCALHOST				&Localhost'a bağlanın
STATIC6					&Bağlantı Noktası Numarası:
STATIC7					(TCP Bağlantı Noktası)
STATIC8					Aktarıcı olarak Pro&xy Sunucusu:
STATIC9					Bir VPN Sunucusuna bir proxy sunucusu üzerinden bağlanabilirsiniz.
STATIC10				Proxy &Tür:
R_DIRECT_TCP			&Direct TCP/IP Bağlantısı (Proxy Yok)
R_HTTPS					H&TTP Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
R_SOCKS					S&OCKS4 Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
R_SOCKS5				S&OCKS5 Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
B_PROXY_CONFIG			&Proxy Sunucusu Ayarı
STATIC11				Yönetim &Modunu Seçin ve Parolayı Girin
STATIC12				VPN Sunucusuna Sunucu Yönetici Modu veya Sanal Merkez Yönetici Modunu kullanarak bağlanabilirsiniz.\r\n\r\nSunucu Yönetici Modu tüm VPN Sunucusunu ve tüm Sanal Merkezleri yönetmenizi sağlar. \r\n\r\nSanal Merkez Yönetici Modu, ayrıcalıklara sahip olduğunuz yalnızca bir Sanal Merkezi yönetmenize olanak tanır.
R_SERVER_ADMIN			&Sunucu Yönetici Modu
R_HUB_ADMIN				Sanal H&UB Yönetici Modu
S_HUBNAME				&Sanal Merkez Adı:
STATIC13				Yönetim moduna bağlanmak için lütfen parolayı girin.
S_PASSWORD				&Parola:
R_NO_SAVE				Yönetici Parolasını &Kaydetme
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_SERVER
CAPTION					%s - SoftEther VPN Sunucu Yöneticisi
S_TITLE					VPN Sunucusunu Yönet "%S"
S_VHUB_BRIDGE			Bu VPN Sunucusu Tarafından Barındırılan Sanal Hub'lar:
IDOK					Sanal Merkezi &Yönet
B_ONLINE				&Online
B_OFFLINE				O&ffline
B_HUB_STATUS			Görünüm &Durum
B_CREATE				&Sanal Merkez Oluştur
B_EDIT					&Özellikler
B_DELETE				&Sil
STATIC1					Dinleyici &Yönetimi:
STATIC2					D&inleyici Listesi (TCP/IP bağlantı noktası):
B_CREATE_LISTENER		&Oluştur
B_DELETE_LISTENER		&Sil
B_START					&Başlat
B_STOP					&Durdur
S_UDP					Birden fazla UDP bağlantı noktası, bir boşluk veya virgülle bölünerek belirtilebilir. UDP dinleyicisini devre dışı bırakmak için boş bırakın.
B_APPLY					Başvurmak
STATIC3					VPN Sunucusu ve &Ağ Bilgileri ve Ayarları:
B_SSL					&Şifreleme ve Ağ
B_STATUS				Sunucu Durumunu &Göster
B_INFO					Bu VPN Sunucusu Hakkında
B_LICENSE				Ekle / Sil &Lisanslar
B_FARM					Kümeleme Yapılandırması
B_FARM_STATUS			Kümeleme Durumu
B_CONNECTION			\r\nTCP/IP Bağlantılarının Listesini Göster
B_BRIDGE				Yerel &Köprü Ayarı
B_L3					Katman &3 Anahtar Ayarı
B_CONFIG				Yapılandırmayı &Düzenle
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış
S_BETA					Beta Sürüm (Yayın Öncesi)
B_IPSEC					IPsec / L&2TP Ayarı
B_DDNS					Dinamik DNS Ayarı
S_DDNS					Geçerli DDNS Ana Bilgisayar Adı:
B_OPENVPN				OpenVPN / MS-SSTP Ayarı
B_AZURE					VPN Azure Ayarı
S_AZURE					VPN Azure Ana Bilgisayar Adı:
B_VPNGATE				VPN Geçit Ayarı


PREFIX					D_SM_STATUS
IDOK					&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_EDIT_HUB
STATIC1					Sanal Hub &Adı:
STATIC2					Güvenlik &Ayarları:
S_BOLD					Bu Sanal Merkez için yönetim parolası.
STATIC3					&Parola:
STATIC4					&Onayla:
R_NO_ENUM				Anonim Kullanıcılara &Numaralandırma Yapma
STATIC5					&Sanal Hub Seçenekleri:
R_LIMIT_MAX_SESSION		&Maksimum VPN Oturumlarını Sınırla
S_MAX_SESSION_1			Ma&x Seans Sayısı:
S_MAX_SESSION_2			oturumlar
STATIC6					(Yerel Köprü, Sanal NAT veya Kademeli Bağlantı tarafından oluşturulan sunucu tarafındaki oturumlar sayılmaz)
STATIC7					Sanal Hub Durumu:
STATIC8					Sanal Hub durumunu ayarlayın.
R_ONLINE				Çevrim&içi
R_OFFLINE				Çevrim&dışı
STATIC9					Küme Kümeleme:
S_FARM_INFO				Kümedeki Sanal Merkez türünü seçin.
R_STATIC				St&atik Sanal Merkez
R_DYNAMIC				&Dinamik Sanal Merkez
S_AO_1					Sanal Hub Yönetici Seçeneği:
S_AO_3					Sanal Merkez yönetim seçeneklerini görüntüleyin ve düzenleyin.
B_ADMINOPTION			Sanal Hub Yönetici Seçeneği
S_ACL_3					&Kaynak IP Adresi Sınır Listesi
S_ACL					İstemci bilgisayarın IP adresine göre bu Sanal Merkeze VPN bağlantılarına izin verin veya reddedin.
B_ACL					IP Erişim Denetim &Listesi
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
STATIC10				Sanal Hub Genişletilmiş Seçenek Listesi'nde daha gelişmiş ayarları yapılandırabilirsiniz.
B_EXTOPTION				Sanal Hub Genişletilmiş Seçenek Listesini Düzenleme
S_MSG_1					İstemci Bağlandığında Mesaj Göster
S_MSG_2					Bir VPN İstemcisi bu Sanal Merkeze bağlandığında kullanıcının ekranında bir mesaj gösterir.
B_MSG					Mesa&jı Ayarla


PREFIX					D_SM_CREATE_LISTENER
CAPTION					Dinleyici Oluştur
STATIC1					VPN Sunucusunun istemcilerden gelen bağlantıları kabul etmesi için bir TCP/IP bağlantı noktası numarası ekleyebilirsiniz. \r\n\r\nEklenecek bağlantı noktası numarasını belirtin.
STATIC2					Bağlantı noktası numarası zaten başka bir sunucu programı tarafından kullanılıyorsa, yeni dinleyicinin durumu hata olacaktır. \r\n\r\nBu durumda, aynı portu açan diğer programı durdurun.
STATIC3					&Bağlantı Noktası Numarası:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
STATIC4					(TCP/IP Bağlantı Noktası)


PREFIX					D_SM_SSL
CAPTION					Şifreleme ve Ağ Ayarları
STATIC1					Bu VPN Sunucusu için şifreleme, iletişim ve güvenlikle ilgili ayarları görüntüleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
STATIC2					Şifreleme &Algoritması Ayarları:
STATIC3					Bu VPN Sunucusu ve VPN İstemcileri arasındaki bağlantıya uygulanan SSL için şifreleme algoritmasını belirtin. Şifreleme algoritması SSL Sürüm 3 ile uyumlu olmalıdır.
STATIC4					Şifreleme Algoritma A&dı:
STATIC6					Sunucu &Sertifika Ayarları:
STATIC7					Bu sunucu tarafından istemcilere sunulacak X509 sertifikasını ve özel anahtarı belirtin.
B_IMPORT				&İçe Aktar
B_EXPORT				&Dışa Aktar
B_VIEW					&Görünüm
B_REGENERATE			Yeni
STATIC8					&İnternet Bağlantısını Canlı Tutun:
STATIC9					İnternet bağlantılarının boşta kaldığında otomatik olarak kesileceği ortamlar için, İnternet üzerindeki herhangi bir ana bilgisayara sahte paketler göndererek İnternet bağlantısını canlı tutabilirsiniz.
STATIC10				Sunucu Sertifikası:
R_USE_KEEP_CONNECT		İnternet Bağlantısını &Canlı Tutma Özelliğini Kullan
S_HOSTNAME				&Host Adı:
S_PORT					&Bağlantı Noktası:
S_INTERVAL				Gönder &Aralık:
S_INTERVAL2				saniye
S_PROTOCOL				Pr&otokol:
R_TCP					&TCP/IP Protokolü
R_UDP					&UDP/IP Protokolü
S_INFO					İnternet bağlantısını canlı tutmak için gönderilen paketler rastgele bitlere sahiptir. Hiçbir kişisel bilgi gönderilmez.
STATIC11				Yönetici &Parolası:
S_INFO4					Tüm Sanal Merkezler ve bu VPN Sunucusunun tamamı için yöneticinin yönetici parolasını değiştirebilirsiniz.
B_PASSWORD				Yönetici &Parolasını Değiştir
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
IDCANCEL2				İptal
STATIC12				Syslog Gönderme İşlevi:
STATIC13				VPN Sunucusu/Köprü Günlükleri, Sanal Merkez Yönetim Günlükleri veya Sanal Merkez Paket Günlüklerinin tamamını yerel bir diske yazmak yerine syslog protokolünü kullanarak aktarabilirsiniz.
STATIC14				Syslog &Sunucu Ana Bilgisayar Adı:
STATIC15				P&ort:
S_OVER_FUNCS			ICMP üzerinden VPN / DNS Sunucu İşlevi
S_INFO5					TCP/IP iletişimini engelleyen bir güvenlik duvarı veya yönlendirici olsa bile yalnızca ICMP veya DNS paketleri ile VPN kurabilirsiniz.
B_SPECIALLISTENER		ICMP üzerinden VPN / DNS Ayarları
B_UPDATE_CONFIG			&Bildirim Ayarını Güncelle...


PREFIX					D_SM_SAVE_KEY_PAIR
CAPTION					Sertifika ve Özel Anahtarı Kaydetme
STATIC1					Sertifikayı ve özel anahtarı kaydetmek için yöntemi seçin.
STATIC2					&Kaydetme Yöntemi:
R_X509_AND_KEY			&X509 Sertifikası (.CER) ve Özel Anahtar Dosyası (.KEY) Olarak Kaydet
R_PKCS12				&PKCA#12 Dosyası (.P12) olarak kaydedin
R_SECURE				&Akıllı Kart'a Yazın
STATIC3					İki dosyaya bölerek kaydetme: standart Base 64 ile kodlanmış bir sertifika dosyası ve bir özel anahtar dosyası.
STATIC4					PKCS#12 (Ortak Anahtarlı Şifreleme Standardı #12) dosyası olarak kaydetme. \r\nHem sertifikayı hem de özel anahtarı tek bir PKCS#12 dosyasında saklayabilirsiniz.
STATIC5					Bu bilgisayara bir akıllı kart bağlandığında, sertifikayı ve özel anahtarı akıllı karta yazabilirsiniz.
B_SELECT				&Hangi Akıllı Kartı Kullanacağınızı Seçin...
S_PASS3					Özel Anahtar P&Koruması:
S_PASS4					Özel anahtarı kaydederken, şifrelemek için bir parola ayarlayabilirsiniz. Yüklerken parolayı girmeniz gerekecektir.
R_USE_PASS				P&assphrase ayarla
S_PASS1					Pa&ssphrase:
S_PASS2					O&naylayın:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
B_SECURE_MANAGER		Akıllı Kart &Yöneticisi...


PREFIX					D_SM_CONNECTION
CAPTION					Bağlantı Listesi
S_TITLE					Sunucu %S'nin aşağıdaki etkin bağlantıları vardır. VPN oturumu olarak kurulan bağlantılar dahil edilmemiştir.
IDOK					Bağlantı &Bilgilerini Göster
B_DISCONNECT			Bağlantıyı &Kes
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				&Çıkış


PREFIX					D_SM_FARM
CAPTION					Kümeleme Yapılandırması
S_TITLE					VPN Sunucusu "%S "nin kümeleme işlevi için yapılandırmayı değiştirebilirsiniz.
STATIC1					Kümeleme, birden fazla VPN Sunucusunu bir araya getirmek için yük dengeleme ve hata dengesi koruması gerçekleştirebilir.
STATIC2					Geçerli Mod:
STATIC3					Kümeleme &Ayarları:
R_STANDALONE			&Bağımsız Sunucu (Kümeleme Yok)
R_CONTROLLER			Küme &Denetleyicisi
R_MEMBER				Küme &Üyesi Sunucu
STATIC4					Üye Sunucu Olarak &Yapılandırılabilir Parametreler:
S_IP_1					Genel &IP Adresi:
S_IP_2					(Genel bir IP adresi atlandığında, küme denetleyicisine bağlanırken kullanılan ağ arabiriminin IP adresi kullanılır)
S_PORT_1				&Genel Port Listesi:
S_PORT_2				(Birden fazla bağlantı noktası numarasını bir boşluk veya virgülle ayırın)
S_CONTROLLER			Denetleyici &Ana Bilgisayar Adı veya IP Adresi:
S_CONTROLLER_PORT		&Denetleyici Bağlantı Noktası Numarası:
S_PORT_3				(TCP Bağlantı Noktası)
S_PASSWORD				Yönetici &Parolası:
STATIC5					Bir kümeleme yapılandırmasını değiştirdiğinizde, VPN Sunucusu hizmeti otomatik olarak yeniden başlatılır. Bu gerçekleştiğinde, o anda bağlı olan tüm oturumların ve yönetimle ilgili bağlantıların bağlantısı kesilir.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_1						Kümede Standart Oran:
S_2						(Standart: 100)
R_CONTROLLER_ONLY		Yalnızca Denetleyici İşlevleri (Kendi içinde VPN oturumu yok)


PREFIX					D_SM_FARM_MEMBER
CAPTION					Küme Üye Listesi
S_TITLE					Şu anda aşağıdaki Küme Üyesi Sunucular %S Küme Denetleyicisine bağlıdır.
IDOK					Küme Üyesi Sunucu &Bilgi
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış
B_CERT					Sunucu &Sertifikasını Görüntüle


PREFIX					D_SM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					%S Yönetici Parolasını Değiştir
S_TITLE					Sunucu %S'nin yönetici parolasını değiştirin. Yeni parolayı girin ve Tamam'a tıklayın.
STATIC1					Yeni &Parola:
STATIC2					&Parolayı Onayla:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_HUB
CAPTION					Sanal Merkez Yönetimi - '%S'
S_TITLE					Sanal Merkez '%S'
STATIC1					Güvenlik &Veritabanı Yönetimi:
B_USER					Kullanıcıları &Yönet
S_USER					Kullanıcı hesapları ekleyin, silin veya düzenleyin.
B_GROUP					Yönet &Gruplar
S_GROUP					Grup ekleyin, silin veya düzenleyin.
B_ACCESS				Listeleri Yönet &Erişim
S_ACCESS				Erişim listeleri (Paket filtreleme kuralları) ekleyin veya silin.
STATIC2					Sanal Hub Ayarları:
B_PROPERTY				Sanal Merkez &Özellikleri
S_PROPERTY				Bu Hub'ı yapılandırın.
B_RADIUS				&Kimlik Doğrulama Sunucusu Ayarı
S_RADIUS				Kullanıcı kimlik doğrulaması için harici RADIUS kimlik doğrulama sunucusu kullanın.
B_LINK					Bağlantıları Yönet & Basamaklandır
S_LINK					Yerel veya uzak VPN Sunucularındaki Hub'lara Kademeli Bağlantı Kurun.
STATIC3					Bu Sanal Merkez'in &Mevcut Durumu:
B_REFRESH				&Yenile
STATIC4					&Diğer Ayarlar:
B_LOG					&Log Kaydetme Ayarı
B_LOG_FILE				Günlük Dosyası Listesi
S_LOG					Günlük kaydetme işlevinin ayarlarını yapılandırın.
B_CA					&Güvenilen CA Sertifikaları
B_CRL					&İptal Edilmiş Sertifikalar
S_CA					Güvenilir CA sertifikalarını yönetin.
B_SNAT					&Sanal NAT ve Sanal DHCP Sunucusu (SecureNAT)
S_SNAT					Bu Sanal Hub üzerinde Güvenli NAT mevcuttur. Sanal NAT ve Sanal DHCP çalıştırabilirsiniz.
STATIC5					VPN Otu&rumları Yönetimi:
B_SESSION				&Oturumları Yönet
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_USER
CAPTION					Kullanıcıları Yönet
S_TITLE					Sanal Merkez "%S" aşağıdaki kullanıcılara sahiptir.
IDOK					&Edit
B_CREATE				&Yeni
B_DELETE				&Kaldır
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış
B_STATUS				&Kullanıcı Bilgilerini Görüntüle


PREFIX					D_SM_EDIT_USER
IDC_STATIC1				&Kullanıcı Adı:
IDC_STATIC3				&Tam adı:
IDC_STATIC4				&Not:
IDC_STATIC5				Grup Adı\r\n(İsteğe bağlı):
B_GROUP					Gruplara Gözat...
R_EXPIRES				&Bu Hesap İçin Son Kullanma Tarihini Ayarlayın
IDC_STATIC6				&Auth Türü:
S_RADIUS_3				RADIUS veya NT Etki Alanı Kimlik Doğrulama Ayarları:
S_RADIUS_1				Parola ile oturum açma girişimleri harici RADIUS sunucusu, Windows NT etki alanı denetleyicisi veya Active Directory denetleyicisi tarafından doğrulanacaktır.
R_SET_RADIUS_USERNAME	Kimlik Doğrulama Sunucusunda Kullanıcı Adı Belirtme
S_RADIUS_2				Kimlik Doğrulama Sunucusundaki Kullanıcı Adı:
S_POLICY_1				Güvenlik İlkesi
R_POLICY				Güvenlik İl&kesi Belirleyin
B_POLICY				Güvenlik İlkesi
S_PASSWORD_1			Parola Kimlik Doğrulama Ayarları:
S_PASSWORD_2			&Parola:
S_PASSWORD_3			&Parolayı Onayla:
S_USER_CERT_1			Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulama Ayarları:
B_LOAD_CERT				Sertifika &Belirt
B_VIEW_CERT				Sertifikayı &Görüntüle
B_CREATE				Sertifika Oluştur
S_ROOT_CERT_1			İmzalı Sertifika Kimlik Doğrulama Ayarları:
S_ROOT_CERT_2			İstemci sertifikasının imzalanıp imzalanmadığının doğrulanması, bu Sanal Merkez tarafından güvenilen bir CA'nın sertifikasına dayanır.
R_CN					Limit Ortak Ad (CN) Değer
R_SERIAL				&Sertifika Seri Numarasının Sınır Değerleri
S_ROOT_CERT_3			Not: Onaltılık değerleri girin. (Örnek: 0155ABCDEF)
S_HINT					İpucu: Kayıtlı açık kullanıcı nesnelerinden herhangi biriyle eşleşmeyen bir kullanıcının oturum açma girişimini kabul etmek için kullanıcı adı '*' (yıldız) olan bir kullanıcı nesnesi tanımlayın. Böyle özel bir kullanıcı, oturum açma işlemini doğrulamak için harici kullanıcı kimlik doğrulama sunucusunu kullanacaktır.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_POLICY
STATIC1					Seçilmiş & Politika:
S_BOLD					İlkenin tan&ımı:
S_BOLD2					Geçerli &Değer:
R_ENABLE				&İlkeyi Etkinleştir
R_DISABLE				&İlkeyi Devre Dışı Bırak
R_DEFINE				İlkeyi &Tanımla
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_GROUP
CAPTION					Grupları Yönet
S_TITLE					Sanal Merkez "%S" aşağıdaki gruplara sahiptir.
B_CREATE				&Yeni
IDOK					&Edit
B_DELETE				&Kaldır
B_REFRESH				&Yenile
B_USER					&Üye Listesi
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_EDIT_GROUP
IDC_STATIC1				&Grup Adı:
IDC_STATIC3				&Tam adı:
IDC_STATIC4				&Not:
S_POLICY_1				Güvenlik İlkesi:
R_POLICY				Bu grubun Güvenlik İlkesini &ayarla
B_POLICY				Güvenlik İlkesi
S_POLICY_2				Gruba Ait İstatistiki Bilgiler:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_ACCESS_LIST
CAPTION					Erişim Listeleri
S_TITLE					Sanal Merkez "%S" aşağıdaki erişim listelerine (paket filtreleme kuralları) sahiptir.
B_ADD					&New (IPv&4)
B_ADD_V6				&New (IPv&6)
IDOK					&Edit
B_DELETE				&Sil
B_SAVE					&Kaydet
IDCANCEL				&İptal
STATIC1					Daha yüksek önceliğe sahip öğeler listede daha yukarıda görünür.
STATIC2					Not: Herhangi bir erişim listesi öğesiyle eşleşmeyen IP paketleri geçebilir.
B_CLONE					&Klonla
B_ENABLE				&Etkinleştir
B_DISABLE				&Devre Dışı Bırak


PREFIX					D_SM_EDIT_ACCESS
CAPTION					Erişim Listesi Öğesini Düzenle
STATIC1					Erişim listesi ayarlarını yapılandırın. Burada tanımlanan erişim listesi Sanal Hub'dan geçen tüm IP paketlerine uygulanacaktır.
STATIC2					Temel Ayarlar
STATIC3					&Not:
STATIC4					&Eylem:
R_PASS					&Geçir (İzin Ver)
R_DISCARD				&Yok Say
STATIC5					&Öncelik:
STATIC6					(Daha küçük sayı daha yüksek önceliğe sahiptir.)
STATIC7					IP Üstbilgileri için Filtreleme Seçenekleri
S_ACCESS_SRC_ALL		Kaynak IP Adresi:
R_SRC_ALL				Tüm Kaynak Adresleri İçin Geçerlidir
S_SRC_IP_1				IPv4 Adresi:
S_SRC_IP_2				Alt Ağ Maskesi:
S_SRC_IP_3				(255.255.255.255 tek bir ana bilgisayar anlamına gelir)
S_SRC_IP_1_V6			IPv6 Adresi:
S_SRC_IP_3_V6			(Örneğin: "ffff:ff00::" veya "/24". "/128" tek bir ana bilgisayar anlamına gelir)
S_ACCESS_DST_ALL		Hedef IP Adresi:
R_DST_ALL				Tüm Hedef Adresler İçin Geçerlidir
S_IP_DST_1				IPv4 Adresi:
S_IP_DST_2				Alt Ağ Maskesi:
S_IP_DST_3				(255.255.255.255 yalnızca Belirtilen ana bilgisayar anlamına gelir)
S_IP_DST_1_V6			IPv6 Adresi:
S_IP_DST_3_V6			(Örneğin: "ffff:ff00::" veya "/24". "/128" tek bir ana bilgisayar anlamına gelir)
STATIC9					Protokol Tipi:
STATIC10				TCP Üstbilgileri ve UDP Üstbilgileri için Filtreleme Seçenekleri
S_TCP_1					Minimum
S_TCP_2					Maksimum
S_TCP_3					Kaynak Bağlantı Noktası:
S_TCP_5					Hedef Bağlantı Noktası:
S_TCP_7					Boş bağlantı noktası numarası alanı herhangi bir portla eşleşir.\r\nMinimum değer belirtildiğinde ancak maksimum değer belirtilmediğinde yalnızca minimum değerle eşleşen paketlere uygulanır.
STATIC11				Kullanıcılar veya Gruplar için Filtreleme Seçenekleri
STATIC11_OLD			Kullanıcılar için Filtreleme Seçenekleri
STATIC12				Bu erişim listesi yalnızca belirli kullanıcıların, grupların gönderdiği veya aldığı paketlere uygulanacaktır.
STATIC12_OLD			Bu erişim listesi yalnızca belirli kullanıcıların gönderdiği veya aldığı paketlere uygulanacaktır.
STATIC13				Kaynak Adı:
B_USER1					Göz atın...
STATIC14				Hedef Adı:
B_USER2					Göz atın...
STATIC15				Kullanıcı adı veya grup adı belirtmezseniz bu alanları boş bırakın.
STATIC15_OLD			Kullanıcı adı belirtmezseniz bu alanları boş bırakın.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_PROTOID				IP Protokolünü belirtin:
STATIC16				MAC Üstbilgileri için Filtreleme Seçenekleri
S_CHECK_SRC_MAC			Kaynak MAC Adresi:
R_CHECK_SRC_MAC			Tüm Kaynak Adresleri için geçerlidir
S_SRC_MAC				MAC Adresi:
S_SRC_MAC_MASK			Maske:
S_CHECK_DST_MAC			Hedef MAC Adresi:
R_CHECK_DST_MAC			Tüm Hedef Adresler için geçerlidir
B_SIMULATION			De&lay ve Paket Kaybı...
S_DST_MAC				MAC Adresi:
S_DST_MAC_MASK			Maske:
S_MAC_NOTE				Onaltılık sayıyı iki ayırıcıyla, "-" veya ":" ve ayırıcılar olmadan kullanabilirsiniz.\r\n(FF-FF-FF-FF-FF belirtilen bir ana bilgisayar anlamına gelir)
R_CHECK_TCP_STATE		TCP Bağlantı Durumunu Doğrulama (Yalnızca TCP Paketleri)
R_ESTABLISHED			Oluşturulan Paket
R_UNESTABLISHED			Kurulmamış Paket
R_REDIRECT				HTTP İsteğini Belirli URL'ye Yönlendirme
B_REDIRECT				URL Yönlendirmesini şu şekilde ayarla...

PREFIX					D_SM_RADIUS
CAPTION					Kimlik Doğrulama Sunucusu Ayarları
S_TITLE					"%S" Sanal Hub'ında oturum açma girişimlerini doğrulamak üzere harici bir RADIUS sunucusu kullanmak için, kullanıcı adını ve parolayı doğrulayan harici bir RADIUS sunucusu belirtin.
STATIC1					RADIUS Sunucu Ayarları:
R_USE_RADIUS			&RADIUS Kimlik Doğrulamasını Kullan
S_RADIUS_1				RADIUS &Sunucu Ana Bilgisayar Adı veya IP:
S_RADIUS_2				&Bağlantı Noktası:
S_RADIUS3				(UDP Bağlantı Noktası)
S_RADIUS_4				Paylaşılan S&ır:
S_RADIUS_5				&Paylaşılan Sırrı Onayla:
S_RADIUS_6				RADIUS sunucusu bu VPN Sunucusunun IP adreslerinden gelen istekleri kabul etmelidir. Ayrıca, Parola Kimlik Doğrulama Protokolü (PAP) ile kimlik doğrulama etkinleştirilmelidir.
S_RADIUS_7				milisaniye (%u'nun üstünde, %u'nun altında)
S_RADIUS_8				&Retri Aralığı
S_RADIUS_9				(birden fazla ana bilgisayar adını bölmek için ',' veya ';' kullanın)
STATIC2					Harici bir kimlik doğrulama sunucusu olarak Windows NT Etki Alanı Denetleyicisi veya Windows Server Active Directory Denetleyicisi kullanırken, VPN Server bilgisayarını etki alanına katılacak şekilde ayarlamanız gerekir. NT Etki Alanı Kimlik Doğrulamasını kullanmak için burada yapılandırılacak öğe yoktur.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_LINK
CAPTION					%S üzerinde Kademeli Bağlantılar
STATIC1					Kaskad Bağlantı, bu Sanal Merkez ile yerel veya uzak VPN Sunucusunda bulunan diğer Sanal Merkez arasında katman-2 Ethernet düzeyinde bağlantılar kurabilir.
STATIC2					Kademeli Bağlantıyı Kullanmadan Önce
STATIC3					Kaskad Bağlantı, birden fazla Sanal Hub arasında bir Katman 2 Köprüsü gerçekleştirir. Ancak bağlantı yanlış yapılandırılırsa, yanlışlıkla bir sonsuzluk döngüsü oluşturulabilir. Kademeli Bağlantı işlevini kullanırken lütfen ağ topolojisini dikkatli bir şekilde tasarlayın.
B_CREATE				&Yeni
B_EDIT					&Edit
B_ONLINE				O&nline
B_OFFLINE				O&ffline
IDOK					&Durum
B_DELETE				&Sil
B_RENAME				Ren&ame
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_LOG
CAPTION					Günlük Kaydetme Ayarları
S_TITLE					"%S" Sanal Merkezinin güvenlik günlüklerini (kullanıcı girişlerinin geçmişi gibi) ve Sanal Merkezden geçen tüm paketlerin paket günlüklerini kaydedebilirsiniz.
STATIC1					&Güvenlik Günlüğü:
B_SEC					&Güvenlik Günlüğünü Kaydet
S_SEC					Günlük Dosyası &Değiştirme Döngüsü:
STATIC2					&Paket Günlüğü:
B_PACKET				Pak&et Günlüğünü Kaydet
S_PACKET				Günlük Dosyası &Değiştirme Döngüsü:
S_PACKET_0				TCP Bağlantısı:
B_PACKET_0_0			Kaydetme
B_PACKET_0_1			Yalnızca Başlık
B_PACKET_0_2			Üstbilgiler && Veri Yükler
S_PACKET_1				TCP Paketi:
B_PACKET_1_0			Kaydetme
B_PACKET_1_1			Yalnızca Başlık
B_PACKET_1_2			Üstbilgiler && Yükler
S_PACKET_2				DHCP Paketi:
B_PACKET_2_0			Kaydetme
B_PACKET_2_1			Yalnızca Başlık
B_PACKET_2_2			Üstbilgiler && Yükler
S_PACKET_3				UDP Paketi:
B_PACKET_3_0			Kaydetme
B_PACKET_3_1			Yalnızca Başlık
B_PACKET_3_2			Üstbilgiler && Yükler
S_PACKET_4				ICMP Paketi:
B_PACKET_4_0			Kaydetme
B_PACKET_4_1			Yalnızca Başlık
B_PACKET_4_2			Üstbilgiler && Yükler
S_PACKET_5				IP Paketi:
B_PACKET_5_0			Kaydetme
B_PACKET_5_1			Yalnızca Başlık
B_PACKET_5_2			Üstbilgiler && Yükler
S_PACKET_6				ARP Paketi:
B_PACKET_6_0			Kaydetme
B_PACKET_6_1			Yalnızca Başlık
B_PACKET_6_2			Üstbilgiler && Yükler
S_PACKET_7				Ethernet\r\nPacket:
B_PACKET_7_0			Kaydetme
B_PACKET_7_1			Yalnızca Başlık
B_PACKET_7_2			Üstbilgiler && Yükler
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
STATIC3					Büyük miktarda paket günlüğünün kaydedilmesi CPU ve sabit disk üzerinde büyük bir yük oluşturabilir ve Hub'ın ve tüm VPN Sunucusunun performansının düşmesine neden olabilir. Kaydetmek için yalnızca gerekli paket günlüğünde günlüğe kaydetmeyi etkinleştirin.


PREFIX					D_SM_CA
CAPTION					Güvenilir CA Sertifikalarını Yönetme
STATIC1					Bu Sanal Merkez tarafından güvenilen sertifika yetkilisi (CA) sertifikalarının listesini yönetebilirsiniz.\r\n\r\nBurada listelenen CA sertifikalarının listesi, bir VPN İstemcisi imzalı sertifika kimlik doğrulama modunda bağlandığında sertifikaları doğrulamak için kullanılır.
B_IMPORT				&Ekle
IDOK					Sertifikayı &Görüntüle
IDCANCEL				&Kapat
B_DELETE				&Sil


PREFIX					D_SM_SESSION
CAPTION					Oturumları Yönet - %S
S_TITLE					Sanal Merkez "%S" şu anda aşağıdaki VPN oturumlarına sahiptir.
STATIC1					Oturumlar için İşlemler
IDOK					Oturum & Bilgilendirme
B_DISCONNECT			&Bağlantıyı Kes
B_REFRESH				&Yenile
B_SESSION_MAC_TABLE		&MAC Seçilmiş Oturum Tablosu
B_SESSION_IP_TABLE		I&P Seçilmiş Oturum Tablosu
STATIC2					&Diğer Yönetim Görevleri
B_MAC_TABLE				MAC &Adres Tablosu Listesi
B_IP_TABLE				IP Adresi &Tablo Listesi
IDCANCEL				Ç&ıkış
S_FARM_INFO_2			Burada görüntülenen oturumlar mevcut kümedeki tüm oturumlardır. Diğer küme üyesi sunuculardaki oturumları yönetmek için bu sunuculara yönetici olarak bağlanmanız gerekir.


PREFIX					D_SM_MAC
CAPTION					MAC Adres Tablosu
S_TITLE					Sanal Hub "%S" üzerindeki MAC adres tablosu veritabanı aşağıdaki girişlere sahiptir.
B_DELETE				&Seçili Girişi Sil
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_IP
CAPTION					IP Adres Tablosu
S_TITLE					Sanal Merkez "%S" üzerindeki IP adresi tablosu veritabanı aşağıdaki girişlere sahiptir.
B_DELETE				&Seçili Girişi Sil
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_CREATE_CERT
CAPTION					Yeni Sertifika Oluştur
STATIC1					Kendiniz veya başka sertifikalar tarafından imzalanmış sertifikaları kolayca oluşturabilirsiniz.
STATIC2					Sertifika &Tür:
R_ROOT_CERT				&Root Sertifikası (Kendinden İmzalı Sertifika)
R_SIGNED_CERT			Sertifika & Diğer Sertifika Tarafından İmzalandı
S_LOAD_1				&İmzalama için Sertifika ve Özel Anahtar:
B_LOAD					&Sertifika ve Özel Anahtar Yükle
S_LOAD_2				Yeni bir sertifika imzası kullanacak X509 Sertifikasını ve RSA Özel Anahtarını belirtmek için 'Sertifika ve Özel Anahtar Yükle'ye tıklayın.
S_LOAD_3				Yaygın İsim (CN):
S_LOAD_4				Organizasyon (O):
S_LOAD_5				Organizasyon Birimi (OU):
S_LOAD_6				Ülke (C):
S_LOAD_7				Eyalet (ST):
S_LOAD_8				Yerel (L):
S_LOAD_11				&Seri Numarası:\r\n(Onaltılık)
S_LOAD_9				&Son kullanma tarihi:
S_LOAD_10				Günler
STATIC3					Sertifikaları ve sertifika yetkililerini büyük ölçekte yönetmek için OpenSSL gibi ücretsiz bir yazılım ya da ticari CA (sertifika yetkilisi) yazılımı kullanmalısınız.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_LOAD_12				&Güç:


PREFIX					D_NM_LOGIN
CAPTION					silindi
S_TITLE					silindi
STATIC1					silindi
STATIC2					silindi
IDOK					silindi
IDCANCEL				silindi


PREFIX					D_SPEEDMETER
CAPTION					Ağ Aygıtı Durumu
STATIC1					Ağ Bağdaştırıcısı'nı seçin:
STATIC2					Gerçek Zamanlı Durum
STATIC3					&Yenile


PREFIX					D_NM_MAIN
CAPTION					silindi
STATIC1					silindi
STATIC2					silindi
B_SETTING				VPN Sunucusu için Bağlantı &Ayar
B_CONNECT				&Connect
B_DISCONNECT			&Bağlantıyı Kes
STATIC3					Kullanıcı Modu Yönlendiricinin Çalışma Ayarları
STATIC4					Bir SoftEther VPN Kullanıcı modu Yönlendiricisinin sanal ağındaki işlemleri ayarlayabilirsiniz.
B_OPTION				&Kullanıcı Modlu Yönlendiricinin Çalışma Ayarları
STATIC5					Kullanıcı Modlu Yönlendiricinin Çalışma Durumu
STATIC6					SoftEther VPN Kullanıcı modu Yönlendiricisinin mevcut çalışma durumunu görüntüler.
B_NAT					Sanal &NAT Durumu
B_DHCP					Sanal D&HCP Sunucu Durumu
B_STATUS				Kullanıcı modu & Yönlendirici Durumu
B_INFO					Kullanıcı modu Yönlendirici &Bilgi
B_PASSWORD				Yönetici &Parolası Ayarı
B_REFRESH				Refr&esh
B_ABOUT					&Hakkında...
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_NM_OPTION
CAPTION					SecureNAT Yapılandırması
S_TITLE					SecureNAT sanal konağının Sanal Merkez "%S" sanal ağı üzerinde nasıl işlem yapacağını ayarlayın.
STATIC1					Sanal Konağın Ağ Arabirimi Ayarları:
STATIC2					&MAC Adresi:
STATIC3					I&P Adresi:
STATIC4					&Subnet Maskesi:
STATIC5					Sanal NAT Ayarları:
R_USE_NAT				Sanal N&AT İşlevini Kullanın
STATIC6					M&TU Değeri:
STATIC7					baytlar
STATIC8					T&CP Oturum Zaman Aşımı:
STATIC9					saniye
STATIC10				&UDP Oturum Zaman Aşımı:
STATIC11				saniye
R_SAVE_LOG				NAT veya DHCP Sunucu İşlemlerini &Log Dosyasına Kaydetme
STATIC12				Sanal DHCP Sunucu Ayarları:
R_USE_DHCP				Sanal DHCP Sunucusu İşlev&lerini Kullanma
STATIC13				&IP Adresini dağıtır:
STATIC14				için
STATIC15				.
STATIC16				Su&bnet Maskesi:
STATIC17				Kiralama Sür&esi:
STATIC18				saniye
STATIC19				Müşterilere Uygulanan Seçenekler (isteğe bağlı):
STATIC20				&Varsayılan Ağ Geçidi\r\nAdresi:
STATIC21				DNS & Sunucu Adresi 1:
STATIC22				Alan Adı:
STATIC23				DNS & Sunucu Adresi 2:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_1						Statik yönlendirme tablosu itme işlevi (bölünmüş tünelleme için)
S_2						Statik yönlendirme tablosunu VPN istemcilerine gönderin.
B_PUSH					Statik yönlendirme tablosunu itmek için düzenleyin


PREFIX					D_NM_NAT
CAPTION					Sanal NAT Yönlendiricisinde NAT Oturum Tablosu
S_TITLE					SecureNAT'ın sanal NAT yönlendiricisinde aşağıdaki TCP veya UDP NAT tablosu girişleri vardır.
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_NM_DHCP
CAPTION					Sanal DHCP Sunucusunda IP Kiralama Tablosu
S_TITLE					SecureNAT Sanal DHCP Sunucusu istemcilere aşağıdaki IP adreslerini tahsis etmiştir.
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_NM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					%S Yönetici Parolasını Değiştir
S_TITLE					SoftEther VPN Kullanıcı modu Yönlendiricisinin (%S) yönetici parolasını değiştirebilirsiniz. Yeni parolayı girdikten sonra Tamam'a tıklayın.
STATIC1					Yeni &Parola:
STATIC2					&Girişinizi Onaylayın:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_SNAT
CAPTION					Sanal NAT ve Sanal DHCP İşlevi (SecureNAT) Ayarı
S_TITLE					SecureNAT, Sanal Merkez "%S" sanal ağı üzerinde sanal NAT yönlendiricisi (IP Masquerade) ve DHCP Sunucusu işlevini çalıştırmanızı sağlar.
STATIC1					SecureNAT hakkında uyarı
S_WARNING				SecureNAT işlevi yalnızca sistem yöneticileri veya ağ konusunda ayrıntılı bilgiye sahip kişiler için önerilir.
S_WARNING2				SecureNAT'ı doğru kullanırsanız, bir VPN aracılığıyla güvenli bir uzaktan erişim gerçekleştirmek mümkündür. Ancak bunu yanlış kullandığınızda, tüm ağı tehlikeye atabilirsiniz. Ağlar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmayan ve ağ yöneticisinin iznine sahip olmayan hiç kimse SecureNAT'ı etkinleştirmemelidir. SecureNAT işlevinin ayrıntılı bir açıklaması için lütfen VPN Sunucusunun kılavuzuna veya çevrimiçi belgelere bakın.
STATIC2					SecureNAT'ın Etkinleştirilmesi / Devre Dışı Bırakılması ve Ayarlarının Değiştirilmesi
STATIC3					Bu Sanal Hub üzerinde SecureNAT'ı etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya ayarlarını değiştirebilirsiniz.
B_ENABLE				&SecureNAT'ı Etkinleştir
B_DISABLE				&SecureNAT'ı devre dışı bırak
B_CONFIG				SecureNAT &Yapılandırma
STATIC4					Not: Çalışan bir SecureNAT devre dışı bırakıldığında, SecureNAT üzerinden bağlanan tüm etkin TCP ve UDP oturumları sonlandırılacaktır.
STATIC5					Geçerli SecureNAT Durumunu Görüntüle
STATIC6					Geçerli SecureNAT çalışma durumunu görüntüleyebilirsiniz.
B_NAT					Sanal &NAT Yönlendirici Durumu
B_DHCP					Sanal D&HCP Sunucu Durumu
B_STATUS				&SecureNAT Çalışma Durumunu Görüntüle
S_TSUKUBA2				SecureNAT, Daiyuu Nobori'nin 2004 yılında Tsukuba Üniversitesi Üçüncü Küme Kolejler Bilgi Bilimleri Fakültesi'nde "Bilgi I Özel Semineri "nde geliştirdiği teknolojiyi kullanmaktadır.
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_BRIDGE
CAPTION					Yerel Köprü Ayarları
STATIC1					Yerel Köprü, bu VPN sunucusundaki bir Sanal Hub ile fiziksel bir Ethernet Aygıtı (Ağ Adaptörü) arasında bir Katman 2 köprü bağlantısı kurabilir. \r\nBir tap aygıtı (sanal ağ arabirimi) oluşturmak ve bir Sanal Hub ile köprü bağlantısı kurmak da mümkündür. (Tap yalnızca Linux sürümlerinde desteklenir)
B_DELETE				&Yerel Köprüyü Sil
STATIC2					Yeni &Yeni Yerel Köprü Tanımı:
STATIC3					Köprü kurulacak Sanal Hub'ı seçin.
STATIC4					Sanal &Hub:
STATIC5					&Yaratılacak Tip:
R_BRIDGE				Mevcut &Fiziksel Ağ Bağdaştırıcısı ile Köprüle
R_TAP					Yeni &Tap Aygıtı ile Köprüle
S_ETH_1					LAN Adaptörü:
S_TAP_1					Yeni Tap &Aygıtı Adı:
S_TAP_2					(Maksimum 11 Karakter)
STATIC6					Not: Herhangi bir işletim ağı bağdaştırıcısı kullanarak bir köprü kurmak mümkün olsa da, yüksek yük ortamlarında köprüleme için ayrılmış bir ağ bağdaştırıcısı hazırlamanız gerekir.
IDOK					Yerel Köprü Olu&ştur
STATIC7					Sisteme yeni eklenen bir ağ bağdaştırıcısı görünmezse, bilgisayarı yeniden başlatın ve bu ekranı yeniden açın.
IDCANCEL				Ç&ıkış
B_VLAN					VLAN Şeffaflık Ayar Aracı


PREFIX					D_WIN9X_REBOOT
CAPTION					VPN İstemcisi - Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Yükleme
STATIC1					VPN İstemcisi Sanal Ağ Bağdaştırıcısı yüklendi. \r\nWindows'u şimdi kapatmanız ve bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekir. \r\n\r\nBilgisayar otomatik olarak yeniden başlayacaktır. Bilgisayar yeniden başlamazsa, lütfen bilgisayarı manuel olarak yeniden başlatın.


PREFIX					D_EM_MAIN
CAPTION					SoftEther EtherLogger Yöneticisi
STATIC1					SoftEther EtherLogger, bilgisayara bağlı LAN kartları üzerinden akan verileri yakalayan ve yönetici tarafından belirlenen paket türlerinin başlıklarının ve tüm verilerin metin dosyası biçiminde günlüğünü tutan bir hizmettir. \r\n\r\nŞu anda, aşağıdaki yakalama aygıtları yakalama günlüğü tutmaktadır.
B_PASSWORD				Yönetim &Parola
B_LICENSE				&Lisans
B_ADD					&Ekle
IDOK					&Edit
B_DELETE				&Sil
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_EM_ADD
STATIC1					Yakalama için Kullanılan Ağ Bağdaştırıcısının Adı:
R_PROMISCUOUS				Yakalama Sırasında Karışık (Promiscuous) Modu Kulla&nma
STATIC2					&Paket Günlüğü:
S_PACKET				Günlük Dosyası S&witch Döngüsü:
S_PACKET_0				TCP Bağlantı Günlüğü:
B_PACKET_0_0			Hiçbir Şey Kurtarma
B_PACKET_0_1			Yalnızca Başlık Bilgileri
B_PACKET_0_2			Tüm Paket İçeriği
S_PACKET_1				TCP Paket Günlüğü:
B_PACKET_1_0			Hiçbir Şey Kurtarma
B_PACKET_1_1			Yalnızca Başlık Bilgileri
B_PACKET_1_2			Tüm Paket İçeriği
S_PACKET_2				DHCP Paket Günlüğü:
B_PACKET_2_0			Hiçbir Şey Kurtarma
B_PACKET_2_1			Yalnızca Başlık Bilgileri
B_PACKET_2_2			Tüm Paket İçeriği
S_PACKET_3				UDP Paket Günlüğü:
B_PACKET_3_0			Hiçbir Şey Kurtarma
B_PACKET_3_1			Yalnızca Başlık Bilgileri
B_PACKET_3_2			Tüm Paket İçeriği
S_PACKET_4				ICMP Paket Günlüğü:
B_PACKET_4_0			Hiçbir Şey Kurtarma
B_PACKET_4_1			Yalnızca Başlık Bilgileri
B_PACKET_4_2			Tüm Paket İçeriği
S_PACKET_5				IP Paket Günlüğü:
B_PACKET_5_0			Hiçbir Şey Kurtarma
B_PACKET_5_1			Yalnızca Başlık Bilgileri
B_PACKET_5_2			Tüm Paket İçeriği
S_PACKET_6				ARP Paket Günlüğü:
B_PACKET_6_0			Hiçbir Şey Kurtarma
B_PACKET_6_1			Yalnızca Başlık Bilgileri
B_PACKET_6_2			Tüm Paket İçeriği
S_PACKET_7				Ethernet\r\nPaket Günlüğü:
B_PACKET_7_0			Hiçbir Şey Kurtarma
B_PACKET_7_1			Yalnızca Başlık Bilgileri
B_PACKET_7_2			Tüm Paket İçeriği
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
STATIC3					Büyük hacimli paket günlüklerinin kaydedilmesi CPU ve sabit disk üzerinde büyük bir yük oluşturabilir ve tüm sistemin performansının düşmesine neden olabilir. Lütfen ayarları yalnızca gerekli paket günlüğü bilgilerinin kaydedileceği şekilde yapılandırın.


PREFIX					D_EM_PASSWORD
CAPTION					Yönetici Parolasını Değiştirme
S_TITLE					Yönetici parolasını değiştirebilirsiniz. Yeni parolayı girdikten sonra Tamam'a tıklayın.
STATIC1					Yeni &Parola:
STATIC2					&Onayla:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_EM_LICENSE
CAPTION					Lisans Ekleme veya Silme
STATIC1					SoftEther EtherLogger'ı kullanmak için geçerli bir lisans almanız ve lisans anahtarını kaydetmeniz gerekir. Bu pencereyi kullanarak yeni bir lisans anahtarı kaydedebilir, kayıtlı bir lisans anahtarını silebilir ve SoftEther EtherLogger'ın geçerli lisans listesini ve lisans modunu görüntüleyebilirsiniz.
S_BOLD					&Halihazırda Kayıtlı Lisansların Listesi:
B_OBTAIN				&Lisans Al
STATIC2					Lisansın nasıl alınacağına ilişkin talimatları sağlayacak web sitesini görüntülemek için Lisans Al'a tıklayın.
B_ADD					&Add Lisans Anahtarı Kaydı
B_DEL					&Sil
IDOK					&Lisans Hakkında Bilgi
STATIC3					Bir lisans seçin ve SoftEther VPN Project'in web sitesine (softether.com) bağlanmak ve seçilen lisansla ilgili kayıtlı bilgileri görüntülemek için Lisans Hakkında Bilgi'ye tıklayın.
S_BOLD2					SoftEther EtherLogger'ın Mevcut Lisans &Modu:
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_EM_LICENSE_ADD
CAPTION					Lisans Anahtarı Kaydı Ekleme
S_INFO					Bir SoftEther EtherLogger ürün lisansının lisans anahtarını kaydedebilirsiniz.
STATIC1					Lisans anahtarları 36 alfanümerik karakter artı kısa çizgilerden oluşur. Bunlar bir lisansın sahipliğini belgeleyen anahtar kodlardır. \r\n\r\nBu yazılımla birlikte bir lisans sertifikası alındığında, lisans anahtarı bu lisans sertifikasına yazdırılır. Bu yazılımın lisansı çevrimiçi olarak satın alınmışsa, lisans anahtarı e-posta ile ve lisansın satın alındığı sırada web sitesi penceresinde sağlanır. Lisans anahtarı başka bir yöntemle de yazılabilir. Lisans anahtarının nerede yazılı olduğunu bilmiyorsanız, size lisansı satan satıcıya sorun.
STATIC2					&Lisans Anahtarını Doğru Girin:
STATIC3					Girişi 6 haneli gruplara ayırarak lisans anahtarını girin. Tire işaretlerini girmenize gerek yoktur. Lisans anahtarını kopyala && yapıştır yapmak da mümkündür.
B_INFO2					Bu yazılım dünya çapında telif hakkı korumasına sahiptir. Müşteriler bu yazılımı yalnızca lisans koşullarına uygun olarak kopyalayabilir ve kullanabilir. Uyarı: Yasadışı yollarla elde edilen lisans anahtarlarının kullanılması, tek bir lisansın birden fazla sunucuda kullanılması veya lisansların izinsiz dağıtılması lisans sözleşmesinin ihlalidir ve bu tür eylemler sivil veya yasal işlemlerle sonuçlanabilir.
IDOK					&Kayıt
IDCANCEL				İptal

PREFIX					D_EM_REMOTE
STATIC1					&Hedef Bilgisayarın Ana Bilgisayar Adını veya IP Adresini belirtin:
R_LOCAL					&Yerel Bilgisayara Bağlan (Bu Pencereyi Görüntüleyen Bilgisayar)
S_HOSTNAME				&Bilgisayar Adı:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
B_ABOUT					Sürüm bilgisi

PREFIX					D_SM_CONFIG
CAPTION					Yapılandırma Dosyasını Düzenle
IDC_INFO				VPN Sunucusu "%S "nin geçerli yapılandırması aşağıdaki gibidir.\r\nBu yapılandırma dosyasının içeriğini düzenleyebilir ve VPN Sunucusuna uygulayabilirsiniz.
B_EXPORT				&Dosyaya Kaydet
B_IMPORT				İçe Dosya &Aktar ve Uygula
IDCANCEL				&Kapat
STATIC1					Yapılandırma dosyasını herhangi bir metin düzenleyicisi kullanarak düzenleyebilirsiniz. Düzenlenen yapılandırma dosyası VPN Sunucusuna uygulandığında, VPN Sunucusu otomatik olarak yeniden başlatılacak ve yeni yapılandırma dosyasına göre başlatılacaktır. Geçersiz bir yapılandırma dosyası uygulanırsa, hatalar oluşacak ve mevcut ayar içerikleri kaybolacaktır, bu nedenle yapılandırma dosyasını düzenlerken dikkatli olun.
B_FACTORY				&Fabrika Varsayılanına Geri Yükle


PREFIX					D_SM_ADMIN_OPTION
CAPTION					Sanal Hub Yönetim Seçeneği
S_INFO					Şu anda "%S" Sanal Merkezi için aşağıdaki yönetim seçenekleri ayarlanmıştır.
B_ADD					&Değer Katın
B_EDIT					&Değeri Düzenle
B_DELETE				&Delete Değeri
STATIC1					Sanal Merkez yönetim seçeneklerinin amacı, Sanal Merkez Yönetici Modunda olan yöneticilere sınırlamalar getirmektir.
IDOK					&Kaydet
IDCANCEL				İptal
STATIC2					Sanal Merkez yönetim seçeneklerini yalnızca bu VPN Sunucusunun tamamının yöneticisi düzenleyebilir. Tek tek Sanal Merkez yöneticileri yönetim seçeneklerini değiştiremez, ancak görüntüleyebilirler.\r\nAncak allow_hub_admin_change_option "1" olarak ayarlanırsa, Sanal Merkez yöneticileri yönetim seçeneklerini düzenleyebilir.
S_BOLD					Açıklama:


PREFIX					D_SM_MSG
CAPTION					Mesajı Ayarlayın
S_MSG_2					Bir VPN İstemcisi "%S" Sanal Merkezine bağlandığında kullanıcının ekranında görüntülenecek bir mesaj ayarlayabilirsiniz. Bir mesaj göstermek için, göstermek istediğiniz mesajı girin.
C_USEMSG				Göster &Mesaj
STATIC1					Mesaj Görüntüleme İşlevi Hakkında
S_INFO					VPN İstemcisi Sürüm 3.0 veya üstü olmalıdır.\r\n\r\nİstemcide bir mesaj göstermek yerine varsayılan Web tarayıcısını açmak için mesaj olarak "http://" ile başlayan tek bir satır belirleyin.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_NICINFO
CAPTION					Sanal Ağ Bağdaştırıcısı "%S" Durumu
IDCANCEL				&Kapat


PREFIX					D_SM_VLAN
CAPTION					VLAN Şeffaflık Ayar Aracı
STATIC1					Bazı ağ bağdaştırıcıları etiketli-VLAN paketlerini (IEEE802.1Q) şeffaf olarak iletemez. varsayılan olarak\r\n\r\nSanal Hub'a köprü kurmak için böyle bir ağ bağdaştırıcısı kullanıyorsanız ve Ethernet paketlerini VLAN etiketleriyle değiştirmeniz gerekiyorsa, ağ bağdaştırıcısını VLAN şeffaflığı için paketleri işlemeyi etkinleştirecek şekilde yapılandırmanız gerekir.
B_ENABLE				Seçilen Ağ Bağdaştırıcılarını VLAN Şeffaflığı için Yapılandırma
B_DISABLE				&Yapılandırmayı Sıfırla
STATIC2					VLAN Şeffaflık Ayarı Aracı Hakkında
S_WARNING				Bu araç Intel, Broadcom veya Marvell'in ağ bağdaştırıcılarında etiketli VLAN paketleri için saydamlığı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. (Yalnızca Windows için satıcı tarafından sağlanan sürücüleri kullanarak)
S_WARNING2				Listedeki yukarıdaki ağ bağdaştırıcıları bu araç tarafından desteklendiği anlamına gelir. Başka hiçbir ağ bağdaştırıcısı bu araç tarafından yapılandırılamaz. Ancak, listede olmayan diğer ağ bağdaştırıcıları varsayılan olarak veya bazı yapılandırmalar kullanarak etiketli VLAN paketlerini destekleyebilir.\r\n\r\nBu tür ağ bağdaştırıcıları Windows'ta oturum açmış sistem yöneticisi tarafından yapılandırılmalıdır.
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_SIMULATION
CAPTION					Gecikme ve Paket Kaybı Üreten Fonksiyon
STATIC1					Bu işlev, bu Sanal Hub üzerinden iletildiğinde bu erişim listesi girişinin koşuluyla eşleşen paketlerde gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları oluşturabilir.\r\n\r\nBu işlev, masa başında veya laboratuvarda düşük kaliteli ve yavaş İnternet, WAN veya kablosuz bağlantıları simüle etmek için uygundur. Örneğin, IP telefonlarını (VoIP) değerlendirmek ve test etmek için kullanabilirsiniz.
STATIC2					Gecikmeleri, Titremeleri ve Paket Kayıplarını aşağıdaki gibi oluşturun:
C_DELAY					Oluştur &Gecikmeler
S_DELAY					Gecikme Süresi (0 - 10000) :
S_DELAY2				milisaniye
C_JITTER				Generate &Jitters (Dalgalanma)
S_JITTER				Jitter Oranı (0 - 100) :
S_JITTER2				Yüzde (%)
C_LOSS					Paket &Kayıpları Oluştur
S_LOSS					Paket Kayıplarının Oranı (0 - 100) :
S_LOSS2					Yüzde (%)
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_AO_VALUE
CAPTION					İsim ve Değer
STATIC1					&İsim:
STATIC2					&Değer:
STATIC3					(Tamsayı)
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_L3
CAPTION					Sanal Katman 3 Anahtar Ayarı
STATIC1					Farklı IP ağları arasında yönlendirme sağlamak için bu VPN Sunucusu üzerinde çalışan iki veya daha fazla Sanal Hub arasında Sanal Katman 3 Anahtarları tanımlayabilirsiniz.
STATIC2					Sanal Katman 3 Anahtarı işlevleri, ağ yöneticileri veya ağ ve IP yönlendirme hakkında çok şey bilen kişiler için sağlanmıştır. Normal VPN işlevlerini kullanıyorsanız, Sanal Katman 3 Anahtarı işlevlerini kullanmanıza gerek yoktur.\r\n\r\nSanal Katman 3 Anahtarı işlevleri kullanılacaksa, bunları yapılandıran kişinin IP yönlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir.
STATIC3					Sanal Katman 3 Anahtar İşlevi Hakkında Uyarılar
S_BOLD					Tanımlı Sanal &Katman 3 &Anahtarlar:
B_ADD					&Yeni
B_START					&Başlat
B_STOP					&Durdur
IDOK					D&üzenle
B_DELETE				&Sil
IDCANCEL				&Kapat


PREFIX					D_SM_L3_ADD
CAPTION					Yeni Sanal Katman 3 Anahtarı
STATIC1					Yeni bir Sanal Katman 3 Anahtarı oluşturmak için, anahtar için bir ad girin. \r\n\r\nSanal Katman 3 Anahtarı, bu VPN Sunucusundaki başka bir Sanal Katman 3 Anahtarı ile aynı ada sahip olamaz.
STATIC2					&İsim:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_L3_SW
CAPTION					Sanal Katman 3 Anahtarını Düzenle "%S"
STATIC1					Bir Sanal Katman 3 Switch üzerinde birden fazla sanal arabirim ve yönlendirme tablosu tanımlayabilirsiniz.
STATIC2					Bir sanal arabirim, bir Sanal Merkez ile ilişkilendirilir ve Sanal Merkez çalışırken o Sanal Merkez üzerinde tek bir IP ana bilgisayarı olarak işlev görür. Farklı Sanal Merkezlerin farklı IP ağlarına ait birden fazla sanal arabirim tanımlandığında, bu arabirimler arasında IP yönlendirmesi otomatik olarak gerçekleştirilir. \r\nYönlendirme tablosunu ve daha ayrıntılı ayarları manuel olarak yapılandırmak mümkündür.
S_BOLD1					Sanal &Arabirimler:
B_ADD_IF				&Yeni Sanal Arabirim
B_DEL_IF				Sanal Arabirimi &Sil
S_BOLD2					Yönlendirme &Tablosu:
B_ADD_TABLE				Yönlendirme Tablosu Kaydı &Ekle
B_DEL_TABLE				Yönlendirme Tablosu Kaydını Si&l
B_START					&Başlat
B_STOP					&Durdur
IDCANCEL				&Kapat


PREFIX					D_SM_L3_SW_IF
CAPTION					Sanal Arabirim Ekleme
STATIC1					Sanal Katman 3 Anahtarına yeni bir sanal arabirim ekler. \r\n\r\nSanal arabirimin ait olduğu IP ağını ve arabirimin IP adresini tanımlamalısınız. \r\nLütfen arabirimin bağlanacağı sanal Hub'ın adını seçin veya girin.
STATIC2					Sanal Hub'a &Attach
STATIC3					Bu arabirimin bağlanacağı Sanal Hub'ın adını seçin veya girin.
STATIC4					Sanal &Hub:
STATIC5					Sanal Arabirimin IP A&dresi ve Alt Ağ Maskesi:
STATIC6					Sanal arabirimin Sanal Hub'da bir IP adresi olmalıdır. Ayrıca IP adresinin ait olduğu IP ağının alt ağ maskesini de belirtmeniz gerekir. \r\n\r\nBirden fazla sanal Hub'a bağlanan Sanal Katman 3 Anahtarları üzerinden yönlendirme, burada belirtilen IP adresine göre çalışır.
S_SRC_IP_1				&IP adresi:
S_SRC_IP_2				&Subnet Maskesi:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_L3_SW_TABLE
CAPTION					Yeni Yönlendirme Tablosu Girişi
STATIC1					Sanal Katman 3 Anahtarının yönlendirme tablosuna yeni bir yönlendirme tablosu girişi ekler. \r\n\r\n IP paketinin hedef IP adresi bir sanal arabirime ait herhangi bir IP ağına ait değilse, Sanal Katman 3 Anahtarının IP yönlendirme motoru yönlendirme tablosuna başvuracak ve yönlendirmeyi gerçekleştirecektir.
STATIC2					Yönlendirme Tablosu &Girdisi Tanımları:
STATIC3					Sanal arabirimin Sanal Hub'da bir IP adresi olmalıdır. Ayrıca IP adresinin ait olduğu IP ağının alt ağ maskesini de belirtmeniz gerekir. \r\n\r\nBirden fazla sanal Hub'ın IP alanlarının Sanal Katman 3 Anahtarları üzerinden yönlendirme, burada belirtilen IP adresine göre çalışır.
S_SRC_IP_1				&Ağ Adresi:
S_SRC_IP_2				&Subnet Maskesi:
S_SRC_IP_3				&Gateway Adresi:
S_SRC_IP_4				&Metrik Değer:
STATIC4					Not: Varsayılan ağ geçidini belirtmek için, hem ağ adresi hem de alt ağ maskesi için '0.0.0.0' belirtin.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CM_SELECT_SECURE
CAPTION					Akıllı Kart Seçiniz
STATIC1					Kullanılacak akıllı kart aygıtının türünü seçin. \r\n\r\nBu listede listelenen akıllı kart türlerinin sürücüleri mevcut bilgisayara yüklenmiştir ve VPN yazılımı tarafından desteklenmektedir. \r\nŞu anda kullanılmakta olan ve listede görünmeyen bir akıllı kart türü varsa, VPN yazılımını daha yeni bir sürüme güncelleyerek bu kartı kullanmanız mümkün olabilir. \r\n\r\nNot: Kurulumdan hemen sonra bir sürücü görüntülenmezse, Windows'u yeniden başlatın.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CM_SECURE_MANAGER
CAPTION					Akıllı Kart Yöneticisi
S_INFO					Geçerli Akıllı Kart:\r\n\r\n%S
B_BOLD					Akıllı kartta depolanan nesneler:
B_REFRESH				&Nesne Listesini Yenile
B_IMPORT				& Karta Aktar...
B_EXPORT				&Karttan Dışa Aktar...
B_DELETE				&Karttan Sil
B_NEW_CERT				&Karta Yeni Sertifika ve Özel Anahtar Yazın...
B_PIN					&PIN Kodunu Değiştir...
IDCANCEL				Kapat


PREFIX					D_CM_SECURE_TYPE
CAPTION					Nesne Türünü Seçin
STATIC					İçe aktarmak istediğiniz nesnenin türünü seçin.
R_CERT					&Sertifika
R_KEY					Özel &Anahtar
R_DATA					&Veri
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_STRING
CAPTION					VPN Yazılımı
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_SELECT_KEYPAIR
CAPTION					Akıllı Kartta Sertifika Belirtin
S_INFO					Şu anda seçili akıllı kart:\r\n\r\n%S
B_BOLD1					Akıllı karttaki sertifikayı seçin.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
B_BOLD2					İlgili özel anahtarı seçin.


PREFIX					D_CM_LOAD_X
CAPTION					Yük Sertifikası
STATIC1					Sertifikayı yüklemek için yöntemi seçin.
R_FROM_FILE				Sertifikayı &Dosyadan Yükle
R_FROM_SECURE			&Akıllı Kart'dan Sertifika Yükleyin
S_FILE					Sertifika verilerini depolayan bir dosyadan sertifika yükleyebilirsiniz (uzantılar: .cer, .crt, .p12, .pfx).
S_CERT					Bu bilgisayara bir akıllı kart bağlıysa, akıllı karttan bir sertifika yükleyebilirsiniz.
B_SELECT				&Hangi Akıllı Kartı Kullanacağınızı Seçin...
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_CM_SECURE_PIN
CAPTION					PIN Kodunu Değiştir
STATIC1					Akıllı kartın PIN kodunu (gizli numara) değiştirebilirsiniz. \r\n\r\nPIN kodunu değiştirmek için mevcut PIN kodunu ve yeni PIN kodunu iki kez girmeniz gerekir.
STATIC2					&Geçerli PIN kodu:
STATIC3					&Yeni PIN Kodu:
STATIC4					Yeni PIN Kodunu &Onayla:
STATIC5					Not
STATIC6					Geçerli PIN kodunu belirli sayıda yanlış girerseniz, akıllı kart kullanılamaz hale gelecektir.
STATIC7					Lütfen akıllı kartı takın ve Tamam'a tıklayın.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_CRL
CAPTION					Sertifika İptal Listesi
STATIC1					Bu Sanal Merkezdeki Sertifika İptal Listesini yönetebilirsiniz. \r\n\r\nSertifika İptal Listesine sertifika ekleyerek, bu sertifikaları sağlayan istemcilerin sertifika kimlik doğrulama modunu kullanarak bu Sanal Merkeze bağlanması reddedilir.
B_ADD					&Ekle
IDOK					&Edit
IDCANCEL				&Kapat
B_DELETE				&Sil


PREFIX					D_SM_EDIT_CRL
CAPTION					İptal Edilen Sertifika
STATIC1					İptal listesindeki bir girişin içeriğini ayarlayabilirsiniz. \r\n\r\nBir kullanıcı sertifika kimlik doğrulama modunda bir Sanal Hub'a bağlandığında ve bu sertifika Sertifika İptal Listesi'nde tanımlanan içeriklerden bir veya daha fazlasıyla eşleştiğinde, kullanıcının bağlanması reddedilir.
S_BOLD					Öğelerin tüm alanlarıyla eşleşen sertifikalar devre dışı bırakılacaktır.
STATIC2					Sertifika İçeriği:
R_CN					Yaygın İsim (CN):
R_O						Organizasyon (O):
R_OU					Organizasyon Birimi (OU):
R_C						Ülke (C):
R_ST					Eyalet (ST):
R_L						Yerel (L):
STATIC3					Sertifika Öznitelik Değeri:
R_SERI					Seri Numarası (Hex):
R_MD5_HASH				MD5 Özet Değeri (Hex, 128 bit):
R_SHA1_HASH				SHA-1 Özet Değeri (Hex, 160 bit):
STATIC4					Özet değeri (hash değeri) belirli bir sertifikayı tam olarak tanımlayabilir. Bir MD5 veya SHA-1 özet değeri belirtirseniz, diğer öğeleri belirtmeniz gerekmez.
STATIC5					Sertifika Dosyasından Değerleri İçe Aktarma
STATIC6					Devre dışı bırakmak istediğiniz bir sertifika dosyası varsa, sertifikayı doğru bir şekilde belirtebilir ve bu dosyayı içe aktararak geçersiz listesine ekleyebilirsiniz. Sertifika Yükle'ye tıkladığınızda belirtilen sertifika dosyasının içeriği otomatik olarak içe aktarılacaktır.
B_LOAD					&Sertifika Yükle...
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_AC_LIST
CAPTION					Kaynak IP Adresi Sınır Listesi
S_TITLE					İstemci bilgisayarın IP adresine göre bu VPN Sunucusu Sanal Merkezi "%S "ye VPN bağlantılarına izin vermek veya reddetmek için aşağıdaki bağlantıya izin verme veya reddetme kurallarını ayarlayabilirsiniz.
B_ADD					&Yeni Kural
IDOK					&Kuralı Düzenle
B_DELETE				&Kuralı Sil
B_SAVE					&Kaydet
IDCANCEL				&İptal
STATIC1					Daha yüksek önceliğe sahip öğeler listede daha yukarıda görünür.
STATIC2					İstemcinin IP adresi listedeki herhangi bir öğeyle eşleşmiyorsa, bu Sanal Merkeze VPN bağlantısına izin verilecektir.


PREFIX					D_SM_AC
CAPTION					Kaynak IP Adresi Sınır Listesi Kural Girişini Düzenleme
STATIC1					IP Erişim Kontrol Listesinde bir kural tanımlayın. Burada ayarlanan değerler, bir VPN İstemcisi Sanal Merkeze bağlanmaya çalıştığında bu istemcinin bağlantısına izin verilip verilmeyeceğine karar vermek için kullanılacaktır.
STATIC2					Bir Kuralın Tanımları
STATIC3					İstemcinin IP adresi aşağıdakilerle eşleştiğinde bu Kuralı uygulayın:
R_SINGLE				&Tek IP Adresi
R_MASKED				&Çoklu IP Adresleri (IP Ağ Adresi ve Maske ile belirtin)
STATIC4					&Adres:
S_MASK					Ağ Mas&kesi:
STATIC5					Eylem
R_PASS					&İzin
R_DENY					&Deny
STATIC6					Diğerleri
STATIC7					&Öncelik:
STATIC8					(Tamsayı: daha küçük sayılara daha yüksek öncelik verilir)
STATIC9					IP Protokol Sürümü
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_LOG_FILE
CAPTION					Günlük Dosyası Listesi
STATIC1					Sunucuda kayıtlı olan günlük dosyalarını indirebilirsiniz. \r\n\r\nTüm VPN Sunucusunun yöneticisine tüm Sanal Merkez günlüklerini ve sunucu günlüklerini indirme yetkisi verilir. Sanal Merkez yöneticilerine o Sanal Merkez için günlük dosyasını indirme yetkisi verilir.
IDOK					&İndir
B_REFRESH				&Yenile
IDCANCEL				Kapat


PREFIX					D_SM_READ_LOG_FILE
CAPTION					Dosya İndir
S_INFO2					VPN Sunucusundan "%S" dosyası indiriliyor. \r\nLütfen bekleyin...
IDCANCEL				&Stop İndir


PREFIX					D_SM_SAVE_LOG
CAPTION					İndirilen Günlük Dosyası
S_INFO					"%S" dosyası indirildi. \r\n\r\nBu dosyayı açabilir veya kaydedebilirsiniz.
IDOK					&Açık
B_SAVE					&Kaydet
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_TCP
CAPTION					TCP Optimizasyon Yardımcı Programı
STATIC1					Windows'ta TCP/IP ayarlarını optimize ederek, bu bilgisayarın ağ iletişim verimini artırmak mümkündür. \r\n\r\nBu TCP Optimizasyon Yardımcı Programını kullanarak, parametreleri optimize etmek için ayarları kolayca yapılandırabilirsiniz.
STATIC2					Windows'un mevcut TCP/IP ayar parametreleri aşağıdaki gibidir. Bu değerleri değiştirerek TCP/IP ayarlarını optimize edebilirsiniz. Bu yardımcı programı kullanarak daha sonra istediğiniz zaman değerleri sıfırlayabilir veya önceki ayarlara geri döndürebilirsiniz.
STATIC3					TCP/IP İletişim Ayarı:
STATIC4					TCP &Alıcı Pencere Boyutu:
R_RECV_DISABLE			İşletim Sistemi &Varsayılan Değeri Kullan
R_RECV_ENABLE			Aşağıdaki Değerleri &Ayarlayın
S_RECV					baytlar
B_RECV					Varsayılan Değer
STATIC5					TCP & Gönderme Pencere Boyutu:
R_SEND_DISABLE			İşletim Sistemi Varsayılan Değerini Kullan
R_SEND_ENABLE			Aşağıdaki Değerleri Ayarlayın
S_SEND					baytlar
B_SEND					Varsayılan Değer
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
STATIC6					Yukarıdaki değişiklikler Windows yeniden başlatıldıktan sonra geçerli olacaktır. Ayarları değiştirdikten sonra bilgisayarı hemen yeniden başlatmanız gerekmez, ancak yeniden başlatılana kadar TCP/IP optimize ayarları etkili olmayacaktır.
B_DELETE				Bu Yardımcı Programı Yönetmeyin


PREFIX					D_TCP_MSG
CAPTION					TCP Optimizasyonu
STATIC1					Windows'ta TCP/IP ayarlarını optimize ederek, bu bilgisayarın ağ iletişim verimini artırmak mümkündür. İletişim ayarlarını optimize etmek istiyor musunuz? Gelecekte herhangi bir zamanda TCP Optimizasyon Yardımcı Programını başlatabilir ve iletişim ayarlarını optimize edebilir veya önceki değerlerine geri yükleyebilirsiniz.
STATIC2					TCP/IP ayarları değiştirildiğinde, değişiklikler Windows yeniden başlatıldıktan sonra etkili olacaktır. Ayarları değiştirdikten sonra bilgisayarı hemen yeniden başlatmanız gerekmez, ancak yeniden başlatılana kadar TCP/IP optimize ayarları etkili olmayacaktır.
R_OPTIMIZE				&İletişim Ayarlarını Otomatik Olarak Optimize Edin
R_MANUAL				&TCP Optimizasyon Yardımcı Programını Kullanarak Manuel Optimize Etme
R_NO					&Optimize Etmeyin
IDOK					&Sonraki >
IDOK3					< &Geri


PREFIX					D_CM_PKCSEULA
CAPTION					Akıllı Kart Sürücülerini Kullanma Bildirimi
S_INFO_1				Akıllı karta "%S" yazılımı ile erişmeye çalışıyorsunuz.
S_INFO_2				"%S" yazılımını kullanırken, bu yazılım ve kullanılacak akıllı kart için kullanım koşulları varsa, bunları kullanmadan önce bu kullanım koşullarını kabul etmeniz gerekir. \r\n\r\nAyrıntılar için lütfen "%S" yazılımının ve akıllı kartın satıcısına başvurun.
S_INFO_3				Yukarıdakileri kabul ediyor ve "%S" yazılımını kullanmak ve belirtilen akıllı karta erişmek istiyor musunuz?
IDOK					&Evet
IDCANCEL				&Hayır


PREFIX					D_CM_TRAFFIC
CAPTION					Ağ Trafiği Hız Test Aracı
STATIC1					Ağ Trafiği Hız Testi Aracı, mevcut gerçek ağ trafiği hızını ölçmek için TCP/IP ile bağlı iki bilgisayar arasında mümkün olduğunca büyük miktarda verimle paket iletimi gerçekleştirir. Bu araç sadece VPN'ler için değil, fiziksel ağlar için de kullanılabilir.
STATIC2					Ağın mevcut bant genişliği kapasitesini ölçmek için bu aracı kullanın. Elde edilen değerin, her iki uç noktanın CPU performansı, o anda çalışan diğer programlar ve ağın kullanım oranındaki dalgalanmalar nedeniyle bazen gerçek ağ işleme kapasitesinden daha düşük olduğunu unutmayın.
S_1						Yapılandırmalar:
S_3						Bu bilgisayarın rolü nedir?
R_SERVER				Test &Sunucu
R_CLIENT				Test &İstemci
S_4						Test sunucusunu etkinleştirmek için dinleme bağlantı noktası numarasını belirtin.\r\nTest istemcisi olarak kullanmak için hedef test sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını belirtin. Gerekirse, aşağıdaki isteğe bağlı ayarları yapılandırın.
S_5						Hedef Test Sunucusu &Ana Bilgisayar Adı:
S_6						&Bağlantı Noktası Numarası:
S_7						(TCP bağlantı noktası)
S_8						İstemci tarafında aşağıdaki seçenekleri yapılandırın.
S_9						Veri İletişiminin Yönü
R_DOWNLOAD				&İndirme (Gelen: Sunucudan İstemciye)
R_UPLOAD				&Yükleme (Giden: İstemciden Sunucuya)
R_FULL					İndir ve Yükle (&Tam-Dubleks Mod: Aynı Anda Giriş ve Çıkış)
S_10					Gelişmiş Ayarlar
S_11					&Eşzamanlı Paralel TCP Bağlantılarının Sayısı:
S_12					Ölçü&m Süresi:
S_13					saniye
R_ETHERNET				Doğru L2 Verimi Varsayımı &Ethernet
R_DOUBLE				Röle Aygıt Modu
S_14					bağlantılar
IDOK					&Çalıştır
IDCANCEL				İptal
S_15					Bu aracı vpncmd Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programından da çalıştırabilirsiniz (Windows dışı işletim sistemlerinde de mevcuttur).


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RUN
CAPTION					Ağ Trafiği Hız Test Aracı
S_INFO					Ağ Trafiği Hız Testi Aracı çalışıyor. Çalışma durumu aşağıdaki gibidir.
STATIC1					Ağ Trafiği Hız Testi Aracı'nı iptal etmek için Çıkış'a tıklayın.
IDCANCEL				&Çıkış


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RESULT
CAPTION					İletişim Trafiği Ölçüm Sonuçları
STATIC1					İletişim trafiği ölçülmüştür. Sonuçlar aşağıda gösterilmiştir.
IDCANCEL				&Kapat


PREFIX					D_SM_LICENSE
CAPTION					Lisans Ekleme veya Kaldırma
STATIC1					SoftEther VPN Server'ı kullanmak için geçerli bir lisans edinmeli ve lisans anahtarını kaydetmelisiniz. Buradan yeni bir lisans anahtarı kaydedebilir, kayıtlı bir lisans anahtarını silebilir ve geçerli lisans listesini ve VPN Sunucusunun lisans modunu görüntüleyebilirsiniz.
S_BOLD					Şu anda Kayıtlı &Lisans Anahtarları:
B_OBTAIN				&Lisans Alma veya Uzatma
STATIC2					Lisansın nasıl alınacağına ilişkin talimatlar sunan web sitesini ziyaret etmek için Lisans Al veya Uzat seçeneğine tıklayın.
B_ADD					& Lisans Anahtarı Ekleme
B_DEL					&Sil
IDOK					&Lisans Hakkında Bilgi
STATIC3					Bir lisans seçin ve SoftEther VPN Project'in web sitesine (softether.com) bağlanmak ve seçilen lisansla ilgili kayıtlı bilgileri görüntülemek için Lisans Hakkında Bilgi'ye tıklayın.
S_BOLD2					SoftEther VPN Sunucusunun Mevcut Lisans &Modu:
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_LICENSE_ADD
CAPTION					Lisans Anahtarları Ekleme
S_INFO					Bir SoftEther VPN Server ürün lisansı veya bir bağlantı lisansı kaydedebilirsiniz.
STATIC1					Lisans anahtarları 36 alfanümerik karakter artı tire işaretinden oluşur. Bunlar bir lisansın sahipliğini belgeleyen anahtar kodlardır. \r\n\r\nBu yazılımla birlikte bir lisans sertifikası alındığında, lisans anahtarı bu lisans sertifikasına yazdırılır. Bu yazılımın lisansı çevrimiçi olarak satın alınmışsa, lisans anahtarı e-posta ile ve lisansın satın alındığı sırada web sitesi penceresinde sağlanır. Lisans anahtarı başka bir yöntemle de yazılabilir. Lisans anahtarının nerede yazılı olduğunu bilmiyorsanız, size lisansı satan satıcıya sorun.
STATIC2					&Lisans Anahtarını Doğru Girin:
STATIC3					Girişi 6 haneli gruplara ayırarak lisans anahtarını girin. Tire işaretlerini girmenize gerek yoktur. Lisans anahtarını kopyala && yapıştır yapmak da mümkündür.
B_INFO2					Bu yazılım dünya çapında telif hakkı yasalarıyla korunmaktadır. Müşteriler bu yazılımı yalnızca lisans koşullarına uygun olarak kopyalayabilir ve kullanabilir. Uyarı: Yasadışı yollarla elde edilen lisans anahtarlarının kullanılması, tek bir lisansın birden fazla sunucuda kullanılması veya lisansların izinsiz dağıtılması lisans sözleşmesinin ihlalidir ve bu tür eylemler sivil veya yasal işlemlerle sonuçlanabilir.
IDOK					&Kayıt
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_FREEINFO
CAPTION					SoftEther VPN Server Free Edition Hakkında
S_INFO_1				SoftEther VPN Server Free Edition'ı denediğiniz için teşekkür ederiz.
S_INFO_2				Hedef sunucu "%S" üzerinde çalışan SoftEther VPN Sunucusu, kişisel kullanım için tasarlanmış Ücretsiz Sürümdür. \r\nÜcretsiz Sürümü kullanırken, tüm SoftEther VPN Sunucusu işlevlerini kullanabilirsiniz, ancak Kullanıcı Sözleşmesi aşağıdaki kullanımları yasaklar.
S_INFO_3				Ticari amaçlı iletişimin VPN Sunucusu üzerinden gerçekleştiği durumlarda kullanın.
S_INFO_4				Yazılımın yukarıda belirtilen yasaklı kullanıma dayalı olarak kullanılması durumunda, SoftEther VPN Server kullanıcı sözleşmesinin ihlal edileceğini unutmayın. SoftEther VPN Server için normal bir ürün lisansı aldığınızda yukarıdaki kısıtlama kaldırılır. Normal ürün sürümü hakkında ayrıntılar için lütfen www.softether.com adresini ziyaret edin. \r\n\r\nBu sunucu yukarıda açıklanan kullanım kapsamında kullanılıyorsa, lütfen www.softether.com adresindeki web sitemiz aracılığıyla bizimle iletişime geçin. \r\n\r\nNot: Bu pencere, VPN Sunucusunun Ücretsiz Sürümüne bağlanıldığında görünecektir. Yazılım ürününün Ücretsiz Sürümleri dışındaki Sürümler kullanıldığında bu pencere görünmez. \r\nNot: Bu bildirim penceresi dışında, Free Edition yazılımı ile ürün sürümü arasında kesinlikle hiçbir fark yoktur.
B_HIDE					&Bir dahaki sefere bu pencereyi gizle.
IDCANCEL				&TAMAM


PREFIX					D_CM_SETTING
CAPTION					Switch SoftEther VPN İstemcisi Çalışma Modu
STATIC1					SoftEther VPN İstemcisini Normal Modda veya Kolay Modda kullanabilirsiniz. Diğer moda geçmek için aşağıdaki ilgili onay kutusunu işaretleyin.
R_NORMAL				&Normal Mod
R_EASY					&Kolay Mod
STATIC2					Normal Modu kullanırken, SoftEther VPN İstemci yazılımının sağladığı tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Genel kullanıcıların ve sistem yöneticilerinin bu modu kullanmasını tavsiye ederiz.
STATIC3					Kolay Mod yalnızca VPN Sunucusuna bağlanmak gibi en sık kullanılan işlemlere izin verir. Bu modu yeni başlayan kullanıcılara tavsiye ediyoruz.
STATIC4					Ayar Kilidini kullanarak, SoftEther VPN İstemcisinde kayıtlı bir Bağlantı Ayarını kullanarak bir VPN Sunucusuna bağlanabilirsiniz, ancak bunu yaparak Bağlantı Ayarlarının parametrelerini değiştirmeniz, yeni bir Bağlantı Ayarı oluşturmanız veya bir Bağlantı Ayarını silmeniz engellenir.
R_LOCK					Ayarı Etkinleştir & Kilitleyici
S_PASSWORD1				Bir parola belirleyebilirsiniz. Bir dahaki sefere Ayar Dolabını devre dışı bırakmak için bu parolanın girilmesi gerekecektir.
S_PASSWORD2				&Parola:
S_PASSWORD3				&Onayla:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_VGS2					VPN Gate Academic Service ayarlarını yapılandırabilirsiniz.
B_VGS					VPN &Gate Hizmet Ayarları...



PREFIX					D_CM_EASY
CAPTION					SoftEther VPN İstemcisi Kolay Yöneticisi (Geliştirici Sürümü)
B_MODE					Çalışma &Modunu Değiştir
IDCANCEL				&Kapat
B_STATUS				Bağlantı &Durumunu Görüntüle
B_VGC					VPN Gate Akademik Projesi


PREFIX					D_SM_SETUP
CAPTION					SoftEther VPN Sunucusu / Köprüsü Kolay Kurulum (Geliştirici Sürümü)
S_TITLE					SoftEther VPN Sunucusu / Köprüsü Kolay Kurulum (Geliştirici Sürümü)
IDC_STATIC_1			Bu kurulumu kullanarak, aşağıdaki kullanım ve amaç için kolayca bir SoftEther VPN Sunucusu veya VPN Köprüsü kurabilirsiniz. Kurulumdan çıktıktan sonra, daha gelişmiş ayarları serbestçe yapılandırmak için VPN Sunucu Yöneticisini kullanabilirsiniz.
S_BOLD					Oluşturmak istediğiniz VPN sunucusu türünü seçin. Birden fazla tür birlikte seçilebilir.
C_REMOTE				&Uzaktan Erişim VPN Sunucusu
S_REMOTE_1				Uzaktan Erişim VPN Sunucusu, uzak konumlardaki VPN İstemci bilgisayarlarının mevcut Ethernet segmentlerine, örneğin şirket LAN'ına erişmesine olanak tanır.\r\nVPN Sunucusuna bağlanan herhangi bir VPN İstemcisi, ağa doğrudan ve fiziksel olarak bağlıymış gibi erişebilecektir.
C_SITE					&Siteden siteye VPN Sunucusu veya VPN Köprüsü
S_SITE_1				Siteden siteye VPN, iki veya daha fazla uzak Ethernet segmenti arasında bağlantı kurmak için kullanılan bir VPN yapılandırmasıdır.\r\nSitelerin her biri birbirine bağlanır ve Katman-2 düzeyinde aynı segment haline gelir. Her bir sitedeki bilgisayarların tek bir ağ varmış gibi birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.
S_SITE_2				Bu VPN Sunucusunun rolünü seçin:
C_CENTER				Diğer sitelerden gelen bağlantıları kabul eden VPN Sunucusu (&Merkez)
C_EDGE					Her sitedeki VPN Sunucusu veya VPN Köprüsü (&Uç)
C_OTHER					&VPN'in Diğer Gelişmiş Yapılandırması
S_OTHER					Kümeleme işlevi ve Sanal Katman 3 Anahtarı işlevi gibi gelişmiş işlevler sağlayan bir VPN sistemi oluşturmayı planlıyorsanız bunu seçin.
IDOK					&Sonraki >
IDCANCEL				&Kapat


PREFIX					D_SM_SETUP_HUB
CAPTION					Kolay Kurulum - Sanal Hub Adına Karar Verin
IDC_STATIC_1			VPN Sunucusu üzerinde en az bir Sanal Merkez oluşturmanız gerekir. Yeni Sanal Merkezi istediğiniz gibi adlandırın.
IDC_STATIC_2			Sanal Hub &Adı:
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_SETUP_STEP
CAPTION					VPN Kolay Kurulum Görevleri
IDC_STATIC_1			Bu VPN Sunucusunun / VPN Köprüsünün kurulumunu tamamlamak için aşağıdaki görevleri tamamlamanız gerekir.
S_1_1					Adım 1. VPN Bağlantısını Kabul Etmek İçin Bir Kullanıcı Oluşturun
S_1_2					Bu VPN Sunucusu bir uzaktan erişim VPN'ini kabul ettiğinde veya diğer sitelerden gelen bağlantıları kabul eden merkezi siteden siteye VPN sunucusu haline geldiğinde, VPN bağlantısını kabul edecek kullanıcılar oluşturun.
B_USER					Oluştur &Kullanıcılar
S_2_1					2. Adım. Hedef VPN Sunucusuna Bağlantı Tanımlama
S_2_2					Bu VPN Sunucusu bir siteden siteye VPN'in belirli bir sitesine (kenarına) kurulduğunda, bağlantıları kabul eden merkezi VPN Sunucusunun adresini belirtmeniz ve bu merkezi VPN Sunucusuna bir bağlantı kurmanız gerekir.
B_CASCADE				&Bağlantı Ayarını Yapılandır
S_3_1					Adım 3. Yerel Köprü Ayarla
S_3_2					Siteden siteye VPN için, VPN tarafındaki sanal Ethernet segmenti ile yerel taraftaki fiziksel Ethernet segmenti arasında bir köprü bağlamak için Yerel Köprü İşlevini kullanın. VPN'e köprü bağlantısı sağlayacak mevcut bir Ethernet aygıtı (Ağ Adaptörü) seçin.
IDCANCEL				&Kapat
IDC_STATIC_8			Gerekli ayarlar yapılandırıldıktan sonra Kapat'a tıklayın. VPN Sunucusu / VPN Köprüsü için gelişmiş bir yönetim aracı görünecektir. Daha sonra istediğiniz gelişmiş ayarları yapılandırabilirsiniz.
B_SECURENAT				SecureN&AT'yi Yapılandırma


PREFIX					D_CPU64_WARNING
CAPTION					SoftEther VPN 64-bit Sürümü Hakkında Bilgi
S_BOLD					Şu anda yüklü olan SoftEther VPN yazılımı 32 bit sürümdür, ancak şu anda çalışan Windows işletim sistemi 64 bit sürümdür.
S_INFO					SoftEther VPN yazılımının 32 bit sürümünü Windows'un 64 bit sürümünde çalıştırabilirsiniz, ancak Window'un 32 bit emülatöründe çalışacaktır ve bu da performansın düşmesine neden olur. \r\nBazı işlevlerin desteklenmemesi olasılığı da vardır. \SoftEther VPN yazılımını 64 bit Windows üzerinde çalıştırırken 64 bit sürümünü yüklemenizi ve kullanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. \r\nSoftEther VPN yazılımının 64-bit sürümünü http://selinks.org/ adresinden indirebilirsiniz. \r\n\r\nBu iletişim kutusu 30 saniye içinde otomatik olarak kapanacaktır.
IDOK					&TAMAM


PREFIX					D_ONCEMSG
CAPTION					BAŞLIK
C_DONTSHOWAGAIN			&Bu mesajı bir daha gösterme
IDCANCEL				&TAMAM


PREFIX					D_CONNECT
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_IPSEC
CAPTION					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 Ayarları
S_TITLE					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 Sunucu Ayarları
S_3						VPN Sunucusundaki Sanal Hub'lar, L2TP uyumlu PC'ler, Mac OS X ve Akıllı Telefonlardan Uzaktan Erişim VPN bağlantılarını kabul edebilir ve ayrıca EtherIP / L2TPv3 Siteden Siteye VPN Bağlantısını kabul edebilir.
S01						L2TP Sunucusu (Uzaktan Erişimli VPN Sunucusu İşlevi)
S02						IPhone, iPad ve Android gibi Akıllı Telefonlardan ve ayrıca Mac OS X ve Windows'taki yerleşik VPN İstemcilerinden VPN Bağlantıları kabul edilebilir.
R_L2TP_OVER_IPSEC		L2TP Sunucu İşlevini Etkinleştir (IP&sec üzerinden L2TP)
S03						IPhone, iPad, Android, Windows ve Mac OS X'ten kabul edilebilir VPN Bağlantıları yapın.
R_L2TP_RAW				L2TP Sunucu İşlevini Etkinleştir (Şifrelemesiz Ham &L2TP)
S04						IPsec şifrelemesi olmadan L2TP kullanan özel VPN İstemcilerini destekler.
S_1						Kullanıcı Adı üzerinde bir Hub adının atlanması durumunda Varsayılan Sanal &Hub:
S_2						Kullanıcılar bu L2TP Sunucusuna bağlanmak için "Kullanıcı Adı@Hedef Sanal Merkez Adı" gibi kullanıcı adlarını belirtmelidir.\r\nEğer bir Sanal Merkez belirtilmezse, aşağıdaki Merkez hedef olarak kullanılacaktır.
S05						EtherIP Sunucu İşlevi (Siteden Siteye VPN Bağlantısı)
S06						IPsec üzerinden EtherIP / L2TPv3 uyumlu Router ürünleri VPN Server üzerindeki Virtual Hub'a bağlanarak Layer-2 (Ethernet) Bridging kurabilir.
R_ETHERIP				IPsec Sunucusu Üzerinden &EtherIP / L2TPv3 İşlevini Etkinleştir
B_DETAIL				EtherIP / L2TPv3 &Detay Ayarları
S07						IPsec &Ortak Ayarları
S_PSK					IPsec &Ön Paylaşımlı Anahtarı:
S_PSK2					IPsec Ön Paylaşımlı Anahtarı "PSK" veya "Sırlar" olarak da adlandırılır. Yaklaşık sekiz ASCII karakteri ile belirtin ve tüm VPN kullanıcılarının bilmesini sağlayın.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_ETHERIP
CAPTION					EtherIP / L2TPv3 Sunucu Detay Ayarları
S_TITLE					EtherIP / L2TPv3 Sunucu Detay Ayarları
S01						IPsec üzerinden EtherIP / L2TPv3 uyumlu yönlendiriciler VPN Sunucusu üzerindeki Sanal Hub'lara bağlanabilir ve Katman-2 (Ethernet) Köprüsü kurabilir. Örneğin, Cisco yönlendiriciler, NEC IX serisi ve IIJ SEIL yönlendiriciler uyumlu VPN yönlendiricileri olarak önerilir.
S02						EtherIP / L2TPv3 protokolünü kabul etmek için, yönlendiricinin istemci sitesini önceden tanımlamak üzere uygun EtherIP / L2TPv3 İstemci Ayarlarını tanımlayın. Bir EtherIP / L2TPv3 İstemci Ayarı, karşılık gelen bir IPsec Faz 1 Kimliğine sahip olmalıdır.
S_BOLD					iPsec Faz 1 Kimliği ve Sanal Hub &Tablosu
B_ADD					&Ekle
IDOK					&Edit
B_DELETE				&Sil
IDCANCEL				Ç&ıkış


PREFIX					D_SM_ETHERIP_ID
CAPTION					IPsec İstemcisi Üzerinden EtherIP / L2TPv3 Ayarı
S01						Aşağıdaki Sanal Merkez bağlantı ayarları yalnızca bir EtherIP / L2TPv3 over IPsec İstemcisi bu VPN Sunucusuna aşağıda belirtilen değere tam olarak eşit bir ISAKMP (IKE) Faz Kimliği ile bağlanmaya çalıştığında uygulanacaktır.
S02						ISAKMP Faz 1 &ID:
S03						Sanal &Hub:
S04						&Kullanıcı adı:
S05						&Parola:
S06						Kullanıcı adı ve şifrenin Sanal Hub'da kayıtlı olanla aynı olması gerektiğini unutmayın. Bir EtherIP / L2TPv3 İstemcisi, yukarıdaki kullanıcı bilgilerinin tanımlanmasıyla Sanal Merkeze bağlanmış olarak kabul edilecektir.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S07						Kimlik, EtherIP / L2TPv3 İstemcisinin yapılandırmasındaki bir kimlikle tam olarak aynı olmalıdır. EtherIP / L2TPv3 İstemcisi IP adresini Faz 1 Kimliği olarak kullanıyorsa, IP adresinin yanı sıra karakterleri de Kimlik olarak belirtebilirsiniz. Diğer açık kurallarla eşleşmeyen diğer istemcilerle eşleşmek için joker karakter olarak '*' (yıldız işareti) belirtebilirsiniz.


PREFIX					D_SM_OPENVPN
CAPTION					OpenVPN / MS-SSTP Ayarları
S_TITLE					OpenVPN / MS-SSTP VPN Klon Sunucu İşlev Ayarları
S_1						Bu VPN Sunucusu, OpenVPN Technologies, Inc.\r\n\r\n'in OpenVPN yazılım ürünlerinin klon işlevlerine sahiptir Herhangi bir OpenVPN İstemcisi bu VPN Sunucusuna bağlanabilir.
R_OPENVPN				&OpenVPN Klon Sunucu İşlevini Etkinleşir
S_TOOL					OpenVPN İstemcileri için Örnek Dosya Oluşturma Aracı
S_TOOL2					Bir OpenVPN İstemcisi yapılandırma dosyası oluşturmak çok zor bir iştir. Uygun bir OpenVPN İstemcisi yapılandırma dosyası oluşturmak için bu aracı kullanabilirsiniz. Oluşturulan yapılandırma örneği hemen kullanılabilir.
B_CONFIG				OpenVPN İstemcileri için Örnek &Yapılandırma Dosyası Oluşturma
S_2						Microsoft SSTP VPN Klon Sunucu İşlevi
S_3						Bu VPN Sunucusu, Microsoft Corporation tarafından Windows Server 2008 / 2012 üzerinde bulunan MS-SSTP VPN Sunucusunun klon işlevlerine sahiptir.\r\nWindows Vista / 7 / 8 / RT / 10 üzerindeki yerleşik MS-SSTP İstemcileri bu VPN Sunucusuna bağlanabilir.
R_SSTP					&MS-SSTP VPN Klon Sunucusu İşlevini Etkinleştir
S_SSTP					VPN Sunucusunun SSL sertifikasındaki CN (Ortak Ad) değeri, istemcide belirtilen ana bilgisayar adıyla eşleşmeli ve bu sertifika istemcide güvenilenler listesinde olmalıdır. Ayrıntılar için Microsoft'un belgelerine bakın.
S_4						Sanal Merkeze bağlanmak için bir kullanıcı adı belirleme şekli ve bu klon sunucu işlevlerini kullanarak varsayılan Merkezin seçim kuralı IPsec Sunucu işlevleriyle aynıdır.
B_IPSEC					I&Psec Sunucu Yapılandırması
S_13					OpenVPN Klon Sunucu İşlevi
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_SM_DDNS
CAPTION					Dinamik DNS İşlevi
S_TITLE					Dinamik DNS İşlevi
S_BOLD					Bu VPN Sunucusu Yerleşik Dinamik DNS İşlevine sahiptir.
S_1						Dinamik DNS, bu VPN Sunucusu için benzersiz ve kalıcı bir DNS ana bilgisayar adı atar. VPN İstemcisi ve VPN Köprüsü ayarlarında bu VPN Sunucusunu belirtmek için bu ana bilgisayar adını kullanabilirsiniz. Bir alan adını kaydetmeniz ve saklamanız gerekmez.
S_22					Ayrıca, İSS'niz size dinamik (sabit olmayan) bir IP adresi atarsa, Dinamik DNS ana bilgisayar adınızın ilgili IP adresi otomatik olarak değiştirilecektir. Bu, VPN Sunucusunu yalnızca dinamik bir IP adresi kullanarak çalıştırmaya devam etmenizi sağlar.\r\nBu nedenle, artık aylık masraflarla statik küresel IP adreslerini tutmanıza gerek yoktur.
S_3						Ayrıca, bu VPN Sunucu sürümü 'NAT-Traversal' işlevini destekler. VPN Sunucusu NAT içindeyse ve yalnızca özel bir IP adresi atanmışsa, NAT üzerinde önceden herhangi bir özel ayar yapmadan İnternet tarafından bu VPN Sunucusuna bağlanabilirsiniz.
S_4						Güncel &Durum:
S_STATUS3				Atanmış Dinamik DNS & Ana Bilgisayar Adı:
B_HINT					İpucu
S_STATUS4				Global IPv&4 Adresi:
S_STATUS5				Global IPv&6 Adresi:
S_5						Ayarları Değiştirin:
S_STATUS6				&Dinamik DNS Ana Bilgisayar Adını değiştirin:
S_STATUS7				Ana bilgisayar adı yalnızca alfabe, sayı ve '-' tire içerir. En az üç harf.\r\nDaha sonra istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
IDOK					Ana Bilgisayar Adını &Yukarıdaki Gibi Ayarla
B_RESTORE				&Geri Yükle
S_2						IPv6 İnternet'e bağlı değilseniz, "Global IPv6 Adresi" bir hata göstermelidir.\r\nBazı ülkeler veya bölgeler Dinamik DNS Hizmetini yasaklayabilir.
IDCANCEL				Ç&ıkış
B_DISABLE				&Dinamik DNS İşlevini Devre Dışı Bırak
B_PROXY					&Proxy Sunucusu Aracılığıyla Bağlan...
S_STATUS8				DNS Anahtarı:
B_HINT2					İpucu

PREFIX					D_SM_SPECIALLISTENER
CAPTION					ICMP üzerinden VPN / DNS İşlev Ayarları
S_TITLE					ICMP üzerinden VPN / DNS İşlevi
S_1						ICMP üzerinden VPN / DNS İşlevi
S_2						TCP/IP iletişimini engelleyen bir güvenlik duvarı veya yönlendirici olsa bile yalnızca ICMP veya DNS paketleri ile VPN kurabilirsiniz. Önceden aşağıdaki işlevleri etkinleştirmeniz gerekir.
R_OVER_ICMP				VPN over &ICMP Sunucu İşlevini Etkinleştir
R_OVER_DNS				VPN üzerinden &DNS Sunucusu İşlevini Etkinleştir (UDP Bağlantı noktası 53 Kullanır)
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_3						VPN İstemcisi / VPN Köprüsü dahili sürüm 4.0 veya üzeri gerektirir.
S_4						Uyarı: Bu işlevi yalnızca acil durumlar için kullanın. Bir güvenlik duvarı veya yönlendirici TCP/IP'yi engelleyecek şekilde yanlış yapılandırıldığında, ancak ICMP veya DNS engellenmediğinde yararlıdır. Uzun süreli istikrarlı kullanım için değildir.


PREFIX					D_SM_REDIRECT
CAPTION					HTTP URL Yeniden Yönlendirme Ayarları
S_1						Aşağıda belirtilen URL, bu Sanal Merkez aracılığıyla bu erişim listesi girişinin koşullarıyla eşleşen TCP bağlantı isteği paketleri için bir yanıt olarak istemciye zorunlu olarak yanıtlanacaktır.\r\n\r\nBu ayarı kullanmak için, VPN İstemci bilgisayarın web tarayıcısını, web tarayıcısı belirli IP adresine erişmeye çalıştığında belirtilen web sitesini göstermeye zorlayabilirsiniz.
S_2						Yönlendiren bir URL belirtin.
S_BOLD2					Yönlendirilecek &URL:
S_3						Örnek:
S_4						Basit URL Yeniden Yönlendirme:
S_5						Gelişmiş URL Yeniden Yönlendirme:
B_HINT					&Gelişmiş URL Yeniden Yönlendirme İşlevinin Kullanımı...
S_6						Başlık
S_BOLD					Bu işlev TCP/IP uzman yöneticisi içindir. Aşağıdaki talimatları okuyun ve kurulumu yaparken dikkatli olun.
S_7						Bu yeniden yönlendirme kuralı, bir paketin hedef oturumunun bir erişim listesi girişinin hedef kullanıcı adı veya grup adıyla eşleşmesi durumunda etkili değildir.
S_8						Bu yeniden yönlendirme kuralı, koşulla eşleşirse TCP olmayan paketler için yok sayılır.
S_9						Bu yeniden yönlendirme kuralı her zaman HTTP yönlendirme mesajlarını yanıtlar. (Bağlantı noktası 80 için sınırlı değildir.) Yalnızca bağlantı noktası 80'e uygulamak istiyorsanız, erişim listesi girişinin koşulunda hedef bağlantı noktasını 80 olarak ayarlayın.
S_10					Bu kuralla yeniden yönlendirme sonucunda istemci yeniden yönlendirilen URL'ye erişmeye çalışırsa ve bu tür yeni bir istek bu kuralla tekrar eşleşirse, yeniden yönlendirme sonuçları bu tür yeni istekler için yanıtlanacaktır. Sonsuz bir yeniden yönlendirme döngüsüne neden olur.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
S_11					Gelişmiş yeniden yönlendirme işlevi, yönlendirilen CGI'ya VPN Oturum bilgilerini sağlayabilir.


PREFIX					D_SW_WELCOME
CAPTION					D_SW_WELCOME
S_WELCOME				SoftEther VPN, Japonya Tsukuba Üniversitesi'nde geliştirilen ücretsiz bir yazılımdır. Birçok aygıt için en üst düzeyde uyumluluğa sahip yüksek performanslı VPN. Windows, Mac, akıllı telefonlar, tabletler (iPhone, iPad, Android, Windows RT) ve Cisco veya diğer VPN yönlendiricileri desteklenir. SoftEther VPN ayrıca OpenVPN ve MS-SSTP VPN istemcilerini de kabul eder.
S_TITLE				Son Derece Güçlü Açık Kaynak VPN Yazılımı.

PREFIX					D_SW_MODE
CAPTION					D_SW_MODE
R_SYSTEM				&Sistem Modu (Önerilen)
R_USER					&Kullanıcı Modu
S_1						VPN yazılımını bu bilgisayara normal şekilde yükleyin. Yönetici ayrıcalığı gereklidir.
S_USER					VPN yazılımını normal kullanıcı ayrıcalığı ile yükleyin. Yönetici ayrıcalığı gerekmez. Yerel Köprü gibi bazı işlevler devre dışı bırakılacaktır. Windows'ta yalnızca "%s" kullanıcısı oturum açmış olarak çalışır.
S_2						SoftEther VPN iki yöntemden biriyle kurulabilir.\r\n\r\nLütfen normal olarak Sistem Modunu seçin.\r\n\r\nBazı nedenlerden dolayı yönetici ayrıcalığını kullanamıyorsanız, kuruluma devam etmek için Kullanıcı Modunu seçebilirsiniz.


PREFIX					D_SW_NOT_ADMIN
CAPTION					D_SW_NOT_ADMIN
S_INFO					Windows'ta oturum açan "%s" kullanıcısı yönetici ayrıcalığına sahip değil.\r\n\r\nWindows'u kapatın, yönetici ayrıcalığına sahip kullanıcı tarafından oturum açın ve kuruluma devam etmek istiyorsanız Kurulum Sihirbazı'nı yeniden başlatın.
S_INFO6					Kurulum Sihirbazından çıkmak için Son'a tıklayın.
S_INFO2					Yönetici ayrıcalığını kullanamıyorsanız, Kullanıcı Modu yüklemesini seçebilirsiniz.\r\nYazılımı Kullanıcı Modunda yüklemek için Geri'ye tıklayın.


PREFIX					D_SW_COMPONENTS
CAPTION					D_SW_COMPONENTS


PREFIX					D_SW_EULA
CAPTION					D_SW_EULA
S_1						Lütfen Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini dikkatlice okuyun.
B_AGREE					Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul ediyorum.


PREFIX					D_SW_WARNING
CAPTION					D_SW_WARNING
S_1						SoftEther VPN yazılımı son derece güçlü iletişim yeteneklerine sahiptir. Kullanmadan önce lütfen Önemli Uyarıları dikkatlice okuyun.


PREFIX					D_SW_DIR
CAPTION					D_SW_DIR
S_INFO					Lütfen %s'nin yükleneceği dizini belirtin.
R_CUSTOM				Dizini &Belirtin
S_DEST					&Dizin:
B_BROWSE				&Ara...
R_SHOWCUSTOM			&Uzmanlar için Gelişmiş Kurulum Seçenekleri
R_FOR_SYSTEM			Bu Bilgisayarın &Windows'una Tamamen Yükleyin
R_FOR_USER				Yalnızca "%s" Kullanıcısının Ortamına yükleyin
S_WARNING				Dikkat: Tavsiye edilmez. Kullanıcı "%s" Windows oturumunu kapattıktan sonra, %s duracaktır. Yerel Köprü işlevi ve L2TP/IPsec İşlevi (Mac ve Akıllı Telefonlar için destekler) kullanılamayacaktır.


PREFIX					D_SW_READY
CAPTION					D_SW_READY
S_INFO					%s'nin kurulumu hazır.
S_INFO7					Yüklemeyi gerçekleştirmek için İleri'ye tıklayın.


PREFIX					D_SW_PERFORM
CAPTION					D_SW_PERFORM
S_INFO					%s'nin kurulumu devam ediyor.\r\nLütfen bekleyin...
S_INFO8					SoftEther VPN, Bilgi Tanıtım Ajansı tarafından yönetilen Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından sübvanse edilen Japon Hükümeti'nin araştırma ve geliştirme projesinin bir eseridir.


PREFIX					D_SW_ERROR
CAPTION					D_SW_ERROR
S_INFO					Bir hata oluştu ve %s kurulumu iptal edildi.\r\n\r\nYeniden denemek istiyorsanız Kurulum Sihirbazını yeniden başlatın.


PREFIX					D_SW_FINISH
CAPTION					D_SW_FINISH
S_INFO					%s'nin kurulum işlemi başarıyla tamamlandı.
S_INFO8					SoftEther VPN, Bilgi Tanıtım Ajansı tarafından yönetilen Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından sübvanse edilen Japon Hükümeti'nin araştırma ve geliştirme projesinin bir eseridir.


PREFIX					D_SW_UNINST1
CAPTION					D_SW_UNINST1
S_WELCOME				Kurulum Sihirbazı %s'yi bilgisayardan kaldırabilir.\r\n\r\nKaldırma işlemini başlatmak istiyorsanız İleri'ye tıklayın.
S_TITLE					%s Kaldırma Sihirbazı


PREFIX					D_SW_EASY1
CAPTION					D_SW_EASY1
S_WELCOME				VPN İstemcilerini kuruluştaki çok sayıda bilgisayara kurmak ve ayarlamak zor bir iştir.
S_TITLE					SoftEther VPN İstemcisi Kolay Yükleyici nedir?
S_WELCOME2				Easy Installer Creator, kurumsal yöneticiler için bir araçtır. Easy Installer Creator kullanarak belirli bir VPN bağlantı ayarı ekleyerek bir VPN İstemcisi yükleyicisi oluşturabilirsiniz. Kişisel kullanıcılar da bu araçtan yararlanabilir.
S_WELCOME3				Oluşturulan bir Kolay Yükleyici, dosya sunucuları veya e-postalar kullanılarak kuruluştaki çalışanlara dağıtılabilir. Bir kullanıcı Kolay Yükleyiciyi çalıştırırsa, VPN İstemcisi yüklenecek ve VPN bağlantı ayarı içe aktarılacak ve ardından VPN bağlantısı otomatik olarak başlatılacaktır.


PREFIX					D_SW_EASY2
CAPTION					D_SW_EASY2
S_BOLD1					Yerleştirmek için bir VPN bağlantı ayar dosyası (.vpn dosyası) belirtin
S_1						Lütfen Kolay Yükleyiciye yerleştirmek için bir VPN bağlantı ayarı dosyası (uzantısı .vpn olan bir dosya) belirtin. VPN İstemci Yöneticisi'nde hedef bağlantı ayarının sağ tıklama menüsünde VPN Bağlantı Ayarını Dışa Aktar'a tıklayarak bir ayar dosyasını dışa aktarabilirsiniz.
S_18					Bağlantı &Ayarı:
B_BROWSE_SETTING		&Browse...
B_DELETE_SENSITIVE		&Bağlantı Ayar Dosyasından Kullanıcı Adı ve Parolayı Kaldır
S_BOLD2					Oluşturulacak bir EXE dosya adı belirtin
S_3						Bu araç, bir Kolay Yükleyici uygulayan bir EXE dosyası (yürütülebilir dosya) çıktısı verecektir. Lütfen oluşturulacak çıktı dosya adını belirtin.
S_19					Kaydet &as:
B_BROWSE_OUT			&Gözat...
B_EASYMODE				Kurulum sırasında VPN İstemci Yöneticisini &Kolay Mod olarak ayarlayın


PREFIX					D_SW_WEB1
CAPTION					D_SW_WEB1
S_WELCOME				Bir SoftEther VPN İstemcisi Web Yükleyicisi oluşturabilir ve bunu kuruluşunuzdaki web sunucusuna yükleyebilirsiniz. Bir kullanıcı bu web sayfasını açtığında SoftEther VPN İstemcisini otomatik olarak yükleyebilir. Ayrıca, yerleşik bir VPN bağlantı ayarının otomatik olarak içe aktarılmasını ve başlatılmasını da yapılandırabilirsiniz.
S_TITLE					SoftEther VPN Web Yükleyicisi nedir?
S_WELCOME2				Oluşturulan Web Yükleyici, intranet Web sunucusuna HTML dosyaları olarak yerleştirilebilir. Bir çalışan bu HTML dosyalarının URL'sine erişirse, SoftEther VPN İstemci Yükleyicisi çalıştırılacaktır.
S_WELCOME3				ActiveX Kontrolü Kullanma. Internet Explorer 5.0, Windows 2000 veya üzeri sürümler desteklenmektedir. Diğer web tarayıcıları veya eski işletim sistemleri (örneğin Windows 98) desteklenmez.


PREFIX					D_SW_WEB2
CAPTION					D_SW_WEB2
S_BOLD1					Yerleştirmek için bir VPN bağlantı ayar dosyası (.vpn dosyası) belirtin
S_1						Lütfen Web Yükleyicisine yerleştirmek için bir VPN bağlantı ayarı dosyası (uzantısı .vpn olan bir dosya) belirtin. VPN İstemci Yöneticisi'nde hedef bağlantı ayarının sağ tıklama menüsünde VPN Bağlantı Ayarını Dışa Aktar'a tıklayarak bir ayar dosyasını dışa aktarabilirsiniz.
S_18					Bağlantı &Ayarı:
B_BROWSE_SETTING		&Browse...
B_DELETE_SENSITIVE		&Bağlantı Ayar Dosyasından Kullanıcı Adı ve Parolayı Kaldır
S_BOLD2					Oluşturulacak çıktı dosya adını belirtin
S_3						Bu araç, Web sunucusuna yerleştirilmesi gereken HTML dosyalarını ve CAB dosyalarını içeren bir ZIP dosyası (arşiv dosyası) çıktısı verecektir. Lütfen oluşturulacak çıktı dosya adını belirtin.
S_19					Kaydet &as:
B_BROWSE_OUT			&Gözat...
B_EASYMODE				Kurulum sırasında VPN İstemci Yöneticisini &Kolay Mod olarak ayarlayın


PREFIX					D_UPDATE_NOTICE
CAPTION					%s'nin güncellemeleri
IDOK					&Güncelleme Bilgilerini Göster...
B_CONFIG				&Güncellemeyi Yapılandır...
IDCANCEL				&Bu Mesajı Bir Daha Gösterme
S_INFO					%s'nin en son sürümü yayınlandı. Şimdi indirebilir ve güncelleyebilirsiniz.
S_PRODUCT				Yazılım:
S_CURRENT				Güncel Versiyon:
S_CURRENT_STR			Ver %u.%02u.%04u%s
S_LATEST				En son sürüm:
S_LATEST_STR			Ver %S%s


PREFIX					D_UPDATE_CONFIG
CAPTION					Güncelleme Bildiriminin Yapılandırılması
S_INFO					%s'nin yeni sürümlerini periyodik olarak kontrol eder ve yeni bir sürüm yayınlandığında bir bildirim açar.\r\n\r\nHTTPS paketleri, güncellemeleri kontrol etmek için bu bilgisayar ile Tsukuba-city, Ibaraki-prefecture, Japonya'da bulunan SoftEther Update sunucusu arasında kullanılacaktır. Hiçbir kişisel bilgi gönderilmeyecektir.
S_TITLE					%s Güncelleme ve Bildirim Ayarları
S_ENABLE				&Güncelleme Kontrollerini Etkinleştir
S_DISABLE				&Güncelleme Kontrollerini Devre Dışı Bırak
IDCANCEL				&Kapat


PREFIX					D_SM_VMBRIDGE
CAPTION					VM üzerinde Yerel Köprü için Talimatlar
S_TITLE					VM'de Yerel Köprü İşlevini Kullanma
S_1						VPN Sunucusunun VMware veya Hyper-V gibi bir VM (Sanal Makine) üzerinde çalışıyor olabileceği tespit edilmiştir. Aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun. Eğer bir VM kullanmıyorsanız, lütfen bu mesajı dikkate almayın.
S_2						Bazı VM'ler varsayılan olarak ağ bağdaştırıcılarında "Karışık Modu" (MAC Adresi Sahteciliği) yasaklar.\r\n\r\nEğer Karışık Mod (MAC Adresi Sahteciliği) idari olarak devre dışı bırakılırsa, VPN Sunucusundaki bir Sanal Hub ile fiziksel bilgisayardaki bir fiziksel ağ bağdaştırıcısı arasındaki Yerel Köprü işlevi iyi çalışmaz. Sanal makinenin yapılandırma aracını kullanarak Promiscuous Mode'a (MAC Address Spoofing) izin vermelisiniz.\r\n\r\nAyrıntılar için lütfen sanal makinenizin belgelerine bakın. Paylaşılan bir VM ise ve başka bir kişi tarafından yönetiliyorsa, lütfen yöneticiden VM'niz için Promiscuous (MAC Address Spoofing) Modunun kullanımına izin vermesini isteyin.
S_BOLD					Talimatlar
IDCANCEL				&TAMAM


PREFIX					D_SM_AZURE
CAPTION					VPN Azure Hizmet Ayarları
S_TITLE					VPN Azure Bulut VPN Hizmeti (Ücretsiz)
S_1						VPN Azure, ev bilgisayarınızdan ofis bilgisayarınıza bir VPN Oturumu kurmayı kolaylaştırır. VPN bağlantısı kurulurken, şirketinizin özel ağındaki diğer sunuculara erişebilirsiniz.
S_2						Ofis bilgisayarında (VPN Sunucusu) genel bir IP adresine ihtiyacınız yoktur. Güvenlik duvarlarının veya NAT'ların arkasında çalışabilir. Ağ yöneticisinin yapılandırmasına gerek yoktur. Ev bilgisayarınızda Windows'un yerleşik SSTP-VPN İstemcisini kullanabilirsiniz.
S_3						VPN Azure, SoftEther VPN Project tarafından işletilen bir bulut VPN hizmetidir. VPN Azure ücretsizdir ve herkes tarafından kullanılabilir. Ayrıntıları ve nasıl kullanılacağını görmek için sağ düğmeye basın.
B_BOLD					VPN Azure Ayarı
R_ENABLE				&VPN Azure'u Etkinleştir
R_DISABLE				&VPN Azure'u devre dışı bırak
S_HOSTNAME_BORDER		Geçerli VPN Azure Ana Bilgisayar Adı
S_HOSTNAME_INFO			VPN Azure ana bilgisayar adı Dinamik DNS ana bilgisayar adıyla aynıdır, ancak etki alanı soneki "vpnazure.net" olarak değiştirilmiştir.
B_CHANGE				Değiştir &Hostname
B_WEB					VPN Azure\r\n Nasıl Kullanılır (Web'i Ziyaret Edin)
IDCANCEL				&TAMAM


PREFIX					D_SM_PROXY
CAPTION					Proxy Sunucusu ile Bağlan
STATIC9					Bir proxy sunucusu üzerinden bağlanabilirsiniz.
STATIC10				Proxy &Tür:
R_DIRECT_TCP			&Direct TCP/IP Bağlantısı (Proxy Yok)
R_HTTPS					H&TTP Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
R_SOCKS					S&OCKS4 Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
R_SOCKS5				S&OCKS5 Proxy Sunucusu üzerinden bağlanın
B_PROXY_CONFIG			P&roxy Sunucu Ayarı
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_VGC_LIST
CAPTION					SoftEther VPN İstemcisi için VPN Gate Akademik Deneysel Proje Eklentisi
S_TITLE					VPN Gate Genel VPN Aktarıcı Sunucuları
S_INFO1					Dünyanın dört bir yanındaki gönüllüler tarafından sağlanan Halka Açık VPN Sunucuları üzerinden VPN bağlantısı kullanarak internete özgürce erişin. Yerel arızalı güvenlik duvarınızın paket engellemesini aşın ve IP adresinizi güvenle gizleyin.
IDOK					&VPN Sunucusuna Bağlanın
B_PROXY					&Proxy Ayarları
S_VLAN					Sanal Ağ Bağdaştırıcısı:
B_WEB					VPN Gate Akademik\r\nWeb Sitesi
B_REFRESH				&Yenileme Listesi
S_REFRESH				Liste Yenileniyor...
S_RESEARCH				Japonya, Tsukuba Üniversitesi'nde akademik proje.
S_INFO9					Daha yüksek Hat Hızına (Mbps ile ölçülür) ve daha düşük Ping sonucuna sahip bir VPN Sunucusunun kullanımı genellikle daha rahattır. Bölgenizde olmayan VPN sunucularını kullanırsanız, normalde bölgenizden erişilemeyen web sitelerine göz atabilirsiniz.


PREFIX					D_VGC_PROTOCOL
CAPTION					Bağlanmak için VPN Protokolünü Seçin
S_TITLE					Genel VPN Aktarım Sunucusu "%S" (%S) VPN protokolü olarak hem TCP hem de UDP'yi destekler.
S_INFO					VPN Sunucusu "%S" (%S)'ye bağlanmak için kullanılacak tercih edilen VPN Protokolünü seçin. Genel olarak, TCP protokolünün güvenlik duvarından geçmesi kolaydır. UDP protokolünü yalnızca TCP başarısız olursa deneyin.
R_TCP					&TCP Protokolünü Kullanın (HTTPS VPN üzerinden Ethernet) (Önerilen)
R_UDP					&UDP Protokolünü Kullanın (UDP VPN üzerinden Ethernet)
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_VGS_CONFIG
CAPTION					VPN Gate Hizmet Kontrol Paneli
R_ENABLE				&VPN Gate Aktarma Hizmetini Etkinleştirin ve VPN Gate Araştırmasına Gönüllü Olarak Katılın.
S_TITLE					VPN Gate Akademik Araştırma Projesine katılır mısınız?
S_INFO1					VPN Gate, Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'ndeki Graduate School'da işletilen 'Dağıtılmış Genel VPN Aktarma Sunucusu' teknolojisinin araştırılması için akademik bir deneydir. VPN Gate İstemci kullanıcıları, Genel VPN Aktarım Sunucularında çalışan VPN Gate Hizmetlerine bağlanabilir ve VPN Aktarım Sunucusu üzerinden sınırsız İnternet erişiminin keyfini çıkarabilir.
S_INFO9					Bir VPN Gate İstemcisi kullanıcısı İnternet üzerindeki bir sunucuya eriştiğinde, kaynak IP adresi, aktaran Genel VPN Sunucusunun IP adresi ile değiştirilecektir. Sonuç olarak, VPN Gate İstemcisi kullanıcısı, kullanıcının yerel güvenlik duvarı bilinmeyen bir nedenle arızalı olsa ve böyle bir erişimi geçiremese bile denizaşırı web sitelerine sorunsuz bir şekilde göz atabilecektir.
S_WARNING				Yukarıdaki onay kutusunu işaretleyip Tamam'a basarsanız, VPN Gate Aktarma Hizmeti bu bilgisayarda etkinleştirilecektir. Sonuç olarak, herhangi bir VPN Gate İstemcisi VPN Gate Aktarma Hizmeti aracılığıyla İnternet'e doğru iletişim kurabilecektir. Bilgisayarınız özel ağda (örneğin şirket ağı) olsa bile güvenlidir, çünkü özel IP adreslerine herhangi bir erişimin VPN Gate Relay Hizmeti üzerinden geçmesine izin verilmeyecektir.
B_OPTION				VPN Gate Hizmeti &Seçenek Ayarları...
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal
B_WEB					&Browse http://www.vpngate.net/ ...


PREFIX					D_VGS_OPTION
CAPTION					VPN Gate Hizmet Seçenekleri
S_TITLE					VPN Gate Hizmet Seçenekleri
S_1						Bu bilgisayar bir Genel VPN Sunucusu olacaktır. Lütfen sunucunun operatör bilgilerini doldurun. Bilgiler www.vpngate.net adresindeki listede ve diğer ilgili servislerde yayınlanacaktır. İletişim adresi aynı zamanda VPN Gate Akademik Proje operatörleri ile iletişime geçmek için de kullanılacaktır.
S_2						Operatör:
S_3						&Sunucu Operatörü:
S_19					(64 harfe kadar)
S_20					&Kötüye Kullanım Raporu Adres\r\n(e-posta adresleri vb.):
S_21					(64 harfe kadar)
S_22					Kullanıcılara &Mesaj:\r\n(128 harfe kadar)
S_23					Mesaj VPN Gate Sunucuları listesinde gösterilecektir. Kullanıcıların zevk almasını sağlamak için eğlenceli bir mesaj girin.
S_24					VPN Ayarları:
R_LOG					&Save VPN Paket Günlükleri (Önerilen)
R_2WEEKS				Paket Günlükleri için &İki Hafta Sonra Otomatik Sil veya Kodlama ile Arşivle (Önerilen)
R_PERMANENT				Paket Günlüklerinin Disk Alanını &Kalıcı Olarak Kaplamasını Sağla
R_L2TP					&L2TP/IPsec VPN Sunucu İşlevini Etkinleştir (Önerilen)
S_25					Mac OS X, iPhone, iPad ve Android istemcilerinin VPN bağlantısı yapmasına izin verir.
B_MESSAGE				Reklam Mesajınızı VPN İstemci &Ekranında Gösterin...
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal


PREFIX					D_VGS_WARNING
CAPTION					VPN Gate Akademik Deneyine Katılmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
S1						VPN Gate Akademik Deney Hizmeti, Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi'nin lisansüstü okulunda bir araştırma projesi olarak işletilmektedir. Hizmet Japon yasalarına göre yönetilmektedir. Diğer ülkelerin yasaları bizi ilgilendirmez ve sorumluluğumuzda değildir.
S2						Doğası gereği dünyada farklı yasalara sahip yaklaşık 200 ülke bulunmaktadır. Yazılımı yayınlamadan önce her ülkenin yasa ve yönetmeliklerini doğrulamak ve yazılımın tüm ülke yasalarıyla uyumlu olmasını sağlamak imkansızdır. Bir kullanıcının belirli bir ülkede VPN Gate hizmetini kullanması ve yetkili makamların kamu görevlileri tarafından zarara uğratılması durumunda; ne hizmetin ne de yazılımın geliştiricisi, bu tür zararları tazmin etmekten veya cezai sorumlulukları üstlenmekten asla sorumlu tutulamaz.
S3						Bu yazılım ve hizmeti kullanarak, kullanıcı kendi sorumluluğu ile ilgili tüm yasa ve kurallara uymalıdır. Kullanıcı, Japonya sınırları içinde veya dışında olmasına bakılmaksızın, bu yazılım ve hizmetin kullanımından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluktan tamamen sorumlu olacaktır.
S4						Yukarıdaki uyarıları kabul etmiyorsanız veya anlamadıysanız, VPN Gate Akademik Deney Hizmeti işlevlerinden hiçbirini kullanmayın.
S5						Not: VPN Gate sadece akademik amaçlı bir araştırma projesidir. VPN Gate, SoftEther VPN ve UT-VPN için bir eklenti olarak geliştirilmiştir. Ancak, VPN Gate'in tüm parçaları Tsukuba Üniversitesi'ndeki bu araştırma projesinde geliştirilmiştir. VPN Gate'in herhangi bir parçası SoftEther VPN Projesi tarafından geliştirilmemiştir. VPN Gate Araştırma Projesi, SoftEther VPN Projesi tarafından yönetilecek, işletilecek, tanıtılacak veya garanti edilecek bir konu değildir.
R_NEVER					Bu Mesajı Bir Daha &Gösterme
B_WEB					VPN Gate &Web Sitesini Ziyaret Edin...
IDOK					&Agree
IDCANCEL				&Katılmıyorum
S_BOLD					Dikkat! VPN Gate Hizmetlerini VPN İletişiminin Yasak Olduğu Ülkelerde Kullanmayın.


PREFIX					D_NM_PUSH
CAPTION					Statik yönlendirme tablosunu itmek için düzenleyin
S1						Bu Sanal DHCP Sunucusu, VPN istemcilerine DHCP yanıt iletileriyle sınıfsız statik yolları (RFC 3442) gönderebilir.
S2						Bir VPN istemcisinin sınıfsız statik rotaları (RFC 3442) tanıyıp tanımayacağı hedef VPN istemci yazılımına bağlıdır. SoftEther VPN İstemcisi ve OpenVPN İstemcisi sınıfsız statik rotaları desteklemektedir. L2TP/IPsec ve MS-SSTP protokollerinde uyumluluk, istemci yazılımının uygulanmasına bağlıdır.
S3						Sanal DHCP Sunucusu seçeneklerindeki varsayılan ağ geçidi alanını temizlerseniz bölünmüş tünellemeyi gerçekleştirebilirsiniz. İstemci tarafında, L2TP/IPsec ve MS-SSTP istemcilerinin bölünmüş tünelleme kullanımı için varsayılan ağ geçidini ayarlamayacak şekilde yapılandırılması gerekir.
S4						Sınıfsız statik rotaları (RFC 3442) mevcut harici DHCP sunucunuz tarafından da gönderebilirsiniz. Bu durumda, SecureNAT üzerindeki Sanal DHCP Sunucusu işlevini devre dışı bırakın ve bu ekranda sınıfsız rotaları ayarlamanıza gerek yoktur.
S5						Statik yönlendirme tablosunu itmek için düzenleyin
S6						Örnek: 192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253\r\n\r\nBirden fazla girişi (maksimum: 64 giriş) virgül veya boşluk karakterleriyle bölün.\r\nHer giriş "IP ağ adresi/alt ağ maskesi/ağ geçidi IP adresi" biçiminde belirtilmelidir.
S7						Sınıfsız rotaları anlamak için RFC 3442'ye bakın.
IDOK					&TAMAM
IDCANCEL				İptal



###########################################################################
#                                                                         #
#String data of menus in software                                         #
#                                                                         #
###########################################################################


# Connection Manager menu
PREFIX					CM_MENU
# [Connect] menu
CMD_TOP_CONNECT			&Bağlan
CMD_CONNECT				&Bağlan\tEnter
CMD_STATUS				&Durumu Görüntüle...\tCtrl+S
CMD_DISCONNECT			&Bağlantıyı Kes\tCtrl+D
CMD_DISCONNECT_ALL		Bağlantıyı Kes &All\tCtrl+I
CMD_NEW					&Yeni VPN Bağlantı Ayarı...\tCtrl+N
CMD_CLONE				&Copy\tCtrl+C
CMD_SHORTCUT			VPN Bağlantısı Oluştur S&kısayolu...
CMD_EXPORT_ACCOUNT		VPN Bağlantı Ayarını &Dışa Aktar...
CMD_IMPORT_ACCOUNT		VPN Bağlantı Ayarını &İçe Aktar...
CMD_STARTUP				Başlangıç Bağlantısı olarak Se&t\tCtrl+T
CMD_NOSTARTUP			Başlangıç Bağlantısını &Kaldır
CMD_RECENT				Son &VPN Sunucuları
CMD_RENAME				Rena&me\tF2
CMD_DELETE				&Delete\tDel
CMD_PROPERTY			P&özellikler...\tAlt+Enter
CMD_EXIT				Bağlantı Yöneticisini &Kapat\tAlt+F4
CMD_QUIT				Ç&ıkış Bağlantı Yöneticisi Programı\tAlt+Q
# [Edit] menu
CMD_TOP_EDIT			&Edit
CMD_SELECT_ALL			Seç &All\tCtrl+A
CMD_SWITCH_SELECT		Sw&itch Seçimi
# [View] menu
CMD_TOP_VIEW			&Görünüm
CMD_STATUSBAR			Göster &Durum Çubuğu
CMD_VISTASTYLE			Windows Vista / 7 / 8 / 10 Stilleri
CMD_SHOWPORT			Bağlantı Listesinde &Portları Göster
CMD_TRAYICON			Simgeleri &Görev Tepsisinde Göster
CMD_ICON				&Icon
CMD_DETAIL				&Detay
CMD_GRID				Ekran &Grid
CMD_REFRESH				&Refresh\tF5
# [VLAN] menu
CMD_TOP_VLAN			Virtua&l Adaptör
CMD_NEW_VLAN			&Yeni Sanal Ağ Bağdaştırıcısı...\tCtrl+L
CMD_ENABLE_VLAN			Sanal Ağ Bağdaştırıcısını &Etkinleştir\tCtrl+E
CMD_DISABLE_VLAN		Sanal Ağ Bağdaştırıcısını Devre &Dışı Bırak\tCtrl+B
CMD_DELETE_VLAN			Sanal Ağ Bağdaştırıcısını &Sil\tDel
CMD_REINSTALL			Sürücüyü &Yeniden Yükle...\tCtrl+U
CMD_WINNET				Windows Ağ Bağlantılarını &Aç...\tCtrl+W
# [Connect] menu
CMD_TOP_SECURE			&Smart Kart
CMD_SECURE_MANAGER		Akıllı Kart &Yöneticisi...\tCtrl+G
CMD_SECURE_SELECT		&Kullanılacak Akıllı Kartı Seçin...
# [Tools] menu
CMD_TOP_TOOL			&Araçlar
CMD_PASSWORD			&Parolayı Ayarla...\tCtrl+P
CMD_TRUST				Yönet &Güvenilen CA Sertifika Listesi\tCtrl+R
CMD_NETIF				&Ağ Aygıt Durumu...
CMD_TCPIP				TCP Optimizasyon &Aracı...
CMD_MMCSS				Windows & Vista / 7 / 8 / 10 için Optimizasyon ...
CMD_TRAFFIC				Ağ &Trafik Hız Test Aracı...\tCtrl+Q
CMD_CM_SETTING			Çalışma &Modunu Değiştir...
CMD_LANGUAGE			&Dil Ayarları...
CMD_OPTION				&Options...\tCtrl+O
# [Voice] menu
CMD_TOP_VOICE			V&oice
CMD_VOIDE_NONE			Sesli Reh&ber Kapalı
CMD_VOICE_NORMAL		&Normal Ses Kılavuzu
CMD_VOICE_ODD			Genişletilmiş S&esli Rehber
# [Help] menu
CMD_TOP_HELP			&Yardım
CMD_ABOUT				&Hakkında...

















###########################################################################
#                                                                         #
# Command prompt string data                                              #
#                                                                         #
###########################################################################

PREFIX					NULL

# Console system general
CON_INFILE_ERROR		Hata: Belirtilen girdi dosyası "%s" açılamıyor.
CON_OUTFILE_ERROR		Hata: Belirtilen çıktı dosyası "%s" oluşturulamıyor.
CON_INFILE_START		"%s" dosyasında yazılı komutlar klavyeden giriş yerine kullanılacaktır.
CON_OUTFILE_START		Konsola verilen mesaj çıktısı "%s" dosyasına kaydedilecektir.
CON_USER_CANCEL			[EOF]
CON_UNKNOWN_CMD			"%S": Komut bulunamadı. \nMevcut komutların bir listesini görüntülemek için HELP komutunu kullanabilirsiniz.
CON_AMBIGUOUS_CMD		"%S": Komut adı belirsiz.
CON_AMBIGUOUS_CMD_1		Belirtilen komut adı aşağıdaki çoklu komutlarla eşleşir.
CON_AMBIGUOUS_CMD_2		Lütfen komut adını daha kesin bir şekilde yeniden belirtin.
CON_INVALID_PARAM		"/%S" parametresi belirtildi. "%S" komutunu kullanırken bu parametreyi belirtmek mümkün değildir. Kullanılabilecek parametrelerin listesini görmek için "%S /HELP" girin.
CON_AMBIGUOUS_PARAM		"%S": Parametre adı belirsiz.
CON_AMBIGUOUS_PARAM_1	Belirtilen parametre adı, "%S" komutunun parametresi olarak belirtilebilecek aşağıdaki parametrelerle eşleşir.
CON_AMBIGUOUS_PARAM_2	Lütfen parametre adını daha kesin bir şekilde yeniden belirtin.


# Unknown command
CMD_UNKNOWM				Bu komut için bir açıklama yoktur.
CMD_UNKNOWN_HELP		Bu komut için ayrıntılı bir açıklama bulunmamaktadır. Bu komut hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, lütfen kılavuza veya çevrimiçi belgelere bakın.
CMD_UNKNOWN_ARGS		Komut yürütme örneği yoktur.
CMD_UNKNOWN_PARAM		Bu parametre için bir açıklama yoktur.


# Strings being used within console system
CMD_HELP_1				Aşağıdaki %u komutlarını kullanabilirsiniz:
CMD_HELP_2				Her bir komutun kullanımına başvurmak için, bir yardım görüntülemek üzere "komut adı ?" girin.
CMD_EVAL_MIN_MAX		Değer için %u ila %u aralığında bir tamsayı belirtmelisiniz.
CMD_PROMPT				Bir değer girin:
CMD_EVAL_NOT_EMPTY		Boş bir şartname yapamazsınız.
CMD_EVAL_SAFE			Dize kullanılamaz karakterler içeriyor.
CMD_EVAL_INT			1'den küçük olmayan bir tamsayı belirtmelisiniz.
CMD_HELP_TITLE			"%S" komutu için yardım
CMD_HELP_DESCRIPTION	Amacımız:
CMD_HELP_USAGE			Kullanım:
CMD_HELP_HELP			Açıklama:
CMD_HELP_ARGS			Parametreler:
CMD_PROMPT_PORT			Bağlantı noktası numarasını girin:
CMD_EVAL_PORT			Bağlantı noktası numarası geçersiz. 1'den 65535'e kadar olan aralıkta bir bağlantı noktası numarası belirtin.
CMD_CT_STD_COLUMN_1		Öğe
CMD_CT_STD_COLUMN_2		Değer
CMD_CT_STD_COLUMN_3		Açıklama
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1_6	"IPv6 adresi/alt ağ maskesi" biçiminde belirtin. \n "2001:200:0:1::" gibi iki nokta üst üste kullanarak onaltılık değerleri ayırarak IPv6 adresini belirtin. Alt ağ maskesi için, "ffff:ffff:ffff:ffff::" gibi iki nokta üst üste ile ayrılmış onaltılık değerleri belirtin ya da 64 gibi ondalık bir değer kullanarak alt ağ maskesinin bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. \nBağımsız bir ana bilgisayar belirtmek için, alt ağ maskesini "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff" veya "128" olarak belirtin. \n(Example)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1	"IPv4 adresi/alt ağ maskesi" biçiminde belirtin. \n "192.168.0.1" gibi noktalar kullanarak ondalık değerleri ayırarak IPv4 adresini belirtin. Alt ağ maskesi için, "255.255.255.0" gibi noktalarla ayrılmış ondalık değerleri belirtin veya 24 gibi ondalık bir değer kullanarak alt ağ maskesinin bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. \nBağımsız bir ana bilgisayar belirtmek için, alt ağ maskesini "255.255.255.255" veya "32" olarak belirtin. \n(Example)\n 192.168.0.1/24\n 192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_2	Belirtilen IP adresi bir ağ adresi değildir.
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_3	Belirtilen IP adresi bir ağ önek adresi değildir.
CMD_EVAL_DATE_TIME_FAILED	Tarih ve saat belirtimi geçersiz. \nTarih ve saat "2005/10/08 19:30:00" ile aynı formatta olmalıdır; burada yıl/ay/gün saat:dakika:saniyeyi temsil eden 6 tamsayı belirtilir ve ileri eğik çizgiler, bir boşluk ve ardından iki nokta üst üste ile ayrılır. Yıl için 4 hane belirtin.
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1_6	"IPv6 adresi/maskesi" biçiminde belirtin. \n "2001:200:0:1::" gibi iki nokta üst üste kullanarak onaltılık değerleri ayırarak IPv6 adresini belirtin. Maske için, "ffff:ffff:ffff:ffff::" gibi iki nokta üst üste ile ayrılmış onaltılık değerleri belirtin veya 64 gibi ondalık bir değer kullanarak maskenin bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. \nBağımsız bir ana bilgisayar belirtmek için maskeyi "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff" ya da "128" olarak belirtin. \n(Example)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1	"IPv4 adresi/maskesi" biçiminde belirtin. \n "192.168.0.1" gibi ondalık değerleri noktalarla ayırarak IPv4 adresini belirtin. Maske için, "255.255.255.0" gibi noktalarla ayrılmış ondalık değerleri belirtin ya da 24 gibi ondalık bir değer kullanarak maskenin bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. \nBağımsız bir ana bilgisayar belirtmek için maskeyi "255.255.255.255" veya "32" olarak belirtin. \n(Example)\n 192.168.0.1/24\n 192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n



# Common messages
CMD_MSG_INVALID_HOSTNAME	Belirtilen ana bilgisayar adı geçersiz.
CMD_MSG_OK					Komut başarıyla tamamlandı.
CMD_MSG_ALLOW				İzin ver
CMD_MSG_DENY				Reddet
CMD_MSG_INFINITE			Sonsuz
CMD_MSG_ENABLE				Etkinleştir
CMD_MSG_DISABLE				Devre dışı bırak
CMD_MSG_LOAD_CERT_FAILED	Belirtilen X.509 sertifika dosyası okunamıyor.
CMD_MSG_SAVE_CERT_FAILED	X.509 sertifika dosyası yazılamadı.
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NAME		VPN Bağlantı Ayarı Adı
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HOSTNAME	Hedef VPN Sunucusu Ana Bilgisayar Adı
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PORT		Hedef VPN Sunucusu Bağlantı Noktası Numarası
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HUBNAME	Hedef VPN Sunucusu Sanal Hub Adı
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_TYPE		Proxy Sunucu Türü
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_HOSTNAME	Proxy Sunucu Ana Bilgisayar Adı
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_PORT		Proxy Sunucu Bağlantı Noktası Numarası
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_USERNAME	Proxy Sunucu Kullanıcı Adı
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_USE	Sunucu Sertifikasını Doğrulama
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_NAME	Kayıtlı Sunucu Bireysel Sertifikası
CMD_ACCOUNT_COLUMN_RETRY_ON_SERVER_CERT	Güvenilmeyen Sunucu Sertifikasında Yeniden Deneme
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ADD_DEFAULT_CA   Trust System Certificate Store
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DEVICE_NAME		Bağlantı için Kullanılan Aygıt Adı
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_TYPE		Kimlik Doğrulama Türü
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_USERNAME	Kullanıcı Adı
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_CERT_NAME	Kimlik Doğrulama Kullanımı için İstemci Sertifikası
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NUMTCP			VPN İletişiminde Kullanılacak TCP Bağlantı Sayısı
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_INTERVAL		Her TCP Bağlantısının Kurulması Arasındaki Aralık
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_TTL			Her TCP Bağlantısının Bağlantı Ömrü
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_HALF			Yarım Çift Yönlü Modu Kullanın
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ENCRYPT			SSL ile Şifreleme
CMD_ACCOUNT_COLUMN_COMPRESS			Veri Sıkıştırma
CMD_ACCOUNT_COLUMN_BRIDGE_ROUTER	Köprü / Yönlendirici Modu ile Bağlan
CMD_ACCOUNT_COLUMN_MONITOR			İzleme Moduna Göre Bağlanın
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NO_TRACKING		Yönlendirme Tablosu için Ayarlama Yok
CMD_ACCOUNT_COLUMN_QOS_DISABLE		QoS Kontrol İşlevini Kullanmayın
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DISABLEUDP		UDP Hızlandırmayı Devre Dışı Bırak


# Debugging Information Collecting Tool
CMD_DEBUG_SOFTNAME			Hata Ayıklama Bilgi Toplama Aracı
CMD_DEBUG_PRINT				Hata Ayıklama Bilgi Toplama Aracı\r\n\r\n
CMD_DEBUG_NOT_2000			Windows 2000 veya üstü gereklidir.
CMD_DEBUG_NOT_ADMIN			Bu komutu çalıştırmak için Windows'ta Yönetici olarak oturum açmalısınız.
CMD_DEBUG_UAC_FAILED		Administrators ayrıcalığı elde edilemedi.
CMD_DEBUG_SAVE_TITLE		Dosyayı Kaydetmek için Hedef Yolu Belirtin
CMD_DEBUG_OK				Bir hata ayıklama bilgi dosyası "%s" olarak kaydedildi.\r\n\r\nBu dosyayı destek personelinize gönderin.\r\nDestek personeline göndermeden önce bu dosyanın içeriğini doğrulamanız gerekir.\r\nPersonele ifşa etmek istemediğiniz bazı gizli bilgiler varsa, bu dosyadaki gizli bilgileri kendi sorumluluğunuzda ve kendiniz kaldırın.\r\n\r\nDosyada bulunan gizli bilgileri görmezden gelirseniz ve tüm dosyayı destek personeline göndermeyi kabul ederseniz, dosyanın tüm içeriğini destek personeline ifşa etmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir.
CMD_DEBUG_NG				Hata ayıklama bilgileri "%s" olarak kaydedilemedi.



# TEST command
CMD_TEST				Test işlemi yürütülüyor.
CMD_TEST_HELP			Bu bir test komutudur. Test işlemi yürütülüyor. Test komutu ile bir dizi bağımsız değişken belirtebilirsiniz. Bağımsız değişken sayısını atlayabilirsiniz.
CMD_TEST_ARGS			Test [/A1:a_metni] [/A2:b_metni] [/A3:tamsayı_değeri]
CMD_TEST_A1				A1 parametresini belirtir. Bu atlanabilir.
CMD_TEST_A2				A2 parametresini belirtir. Bu atlanırsa, komut yürütüldüğünde A2 parametresini girmek için bir istem görüntülenecektir. Boş bir belirtim yapamazsınız.
CMD_TEST_A3				Sayısal bir değer belirtin. 1'den 100'e kadar olan aralıkta bir tamsayı belirtmelisiniz. Bu aralığın dışında bir tamsayı belirtmek bir hata mesajının görüntülenmesine neden olur.
CMD_TEST_EVAL_A2		A2 parametresi için boş bir belirtim yapamazsınız.
CMD_IP_EVAL_FAILED		IP adresi yanlış belirtilmiş.
CMD_HOSTPORT_EVAL_FAILED	Ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarası belirtimi geçersiz. \nLütfen ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası veya IP adresi:bağlantı noktası numarası biçimini kullanarak belirtin.
CMD_PORTLIST_EVAL_FAILED	Bağlantı noktası numarası listesi belirtimi geçersiz. \Listede en az bir bağlantı noktası numarası ayarlanmış olmalıdır ve birden fazla bağlantı noktası numarası ayarlamak da mümkündür. Birden fazla bağlantı noktası numarası belirtirken, bunları "443,992,8888" gibi bir virgül kullanarak ayırın.
CMD_PROTOCOL_EVAL_FAILED	Protokol yanlış belirtilmiştir. Protokol için ip, tcp, udp, icmpv4, icmpv6 veya bir protokol numarası (0 ila 255) belirtin.
CMD_PORT_RANGE_EVAL_FAILED	Bağlantı noktası numarası veya bağlantı noktası numarası aralığı yanlış belirtilmiştir. Yalnızca bir bağlantı noktası numarası belirtiliyorsa, bu bağlantı noktası numarasını belirtmek için bir tamsayı kullanılmalıdır. Birden fazla bağlantı noktası belirtiliyorsa, "80-443" gibi bir tire ile birleştirilen başlangıç bağlantı noktası numarasını ve bitiş bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_TCP_CONNECTION_STATE_EVAL_FAILED	TCP bağlantı durumu belirtimi geçersiz. "Kurulmuş" veya "Kurulmamış" seçeneklerinden birini belirleyin ve protokolü seçerken TCP'yi belirtin.
CMD_MAC_ADDRESS_AND_MASK_EVAL_FAILED	MAC adresi ve maske belirtimi geçersiz. "-" veya ":" ayırıcılarıyla ve ayırıcılar olmadan onaltılık sayı kullanın. Bir örnek "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF" şeklindedir.
CMD_EXEC_MSG_NAME		%S komutu - %s
CMD_ID					KIMLIK
CMD_FILE_NOT_FOUND		Belirtilen "%s" dosyası bulunamıyor.
CMD_FILE_NAME_EMPTY		Dosya adı belirtilmemiştir.
CMD_SAVECERTPATH		X.509 sertifikasını dosya adına kaydedin:
CMD_SAVECERT_FAILED		Sertifika dosyası kaydedilemedi.
CMD_SAVEKEYPATH			Özel anahtarı dosya adına kaydedin:
CMD_SAVEKEY_FAILED		Özel anahtar dosyası kaydedilemedi.
CMD_SAVEFILE_FAILED		Dosya kaydedilemedi.
CMD_LOADFILE_FAILED		Dosya açılamadı.
CMD_LOADCERTPATH		Dosya adından X.509 sertifikasını okuyun:
CMD_LOADCERT_FAILED		Sertifika dosyası okunamadı.
CMD_LOADKEYPATH			Dosya adından özel anahtarı okuyun:
CMD_LOADKEY_FAILED		Özel anahtar dosyası okunamadı.
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_1	Belirtilen özel anahtar dosyası bir parola ile korunmaktadır.
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_2	Lütfen parolayı girin:
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_3	Parola yanlış.
CMD_KEYPAIR_FAILED		X.509 sertifikası ve özel anahtar kombinasyonu yanlış belirtilmiştir. \r\nBir sertifika ve bu sertifikaya karşılık gelen bir özel anahtar gereklidir.
CMD_CERT_NOT_EXISTS		Sertifika kayıtlı değildir.
CMD_NO_SETTINGS			-
CMD_DISCONNECTED_MSG	\n--- Hata ---\n\nYönetmekte olduğunuz ana bilgisayar ile iletişim oturumu kesildi. Şu andan itibaren, herhangi bir komut çalıştırırsanız bir hata oluşacaktır. \n\nYönetmekte olduğunuz ana bilgisayara yeniden bağlanmak için, önce "EXIT" yazarak istemden çıkın ve ardından yeniden bağlanın. \n\n


# VPNCMD コマンド
CMD_VPNCMD				SoftEther VPN Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programı Geliştirici Sürümü
CMD_VPNCMD_HELP			'vpncmd' programı, SoftEther VPN yazılımını komut satırlarını kullanarak yönetmenizi sağlayan bir yardımcı programdır. Vpncmd kullanarak, yerel veya uzak bir bilgisayarda çalışan bir VPN İstemcisine, VPN Sunucusuna veya VPN Köprüsüne bağlanabilir ve bu hizmetleri yönetebilirsiniz. Ayrıca, VPN Araçları modunu kullanarak Ağ Trafiği Hız Testi Aracını ve sertifika oluşturma işlevini çağırabilirsiniz. Bunlar VPN Sunucusuna veya VPN İstemcisine bağlı değilken bile kullanılabilir. \vpncmd kullanılırken, /IN ve /OUT parametreleri kullanılarak dosya adı belirtilirse, komut, çalıştırılabilir komutların numaralandırıldığı bir dosyaya göre toplu olarak çalıştırılabilir ve çalıştırma sonuçları bir dosyaya yazılabilir. Normalde vpncmd başlatıldıktan sonra bir komut istemi görüntülenir, ancak /IN parametresi ile bir girdi dosyası belirtildiğinde, girdi dosyasındaki tüm satırların yürütülmesi tamamlandıktan sonra program otomatik olarak sonlandırılır. Ayrıca, /CMD parametresi ile yürütülecek bir komut belirtildiğinde, bu komutun yürütülmesi tamamlandıktan sonra program otomatik olarak sonlandırılacaktır. Aynı anda hem /IN parametresini hem de /CMD parametresini belirtemezsiniz. Vpncmd programının sonlandırma kodu, son çalıştırılan komutun hata kodu olacaktır (başarılı çalıştırma durumunda 0). \Windows ortamında, vpncmd yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı tarafından bir veya daha fazla kez başlatıldığında, vpncmd'yi başlatmak için Windows komut istemine veya [Çalıştır...] penceresine basitçe 'vpncmd' girmek mümkündür. Bir UNIX sistemi altında aynı sonucu elde etmek için, uygun şekilde PATH ortam değişkenini manuel olarak ayarlayabilirsiniz.
CMD_VPNCMD_ARGS			vpncmd [sunucu:port] [/CLIENT|/SERVER|/TOOLS] [/HUB:merkez_adı] [/ADMINHUB:yönetim_merkezi] [/PASSWORD:parola] [/IN:giriş_dosyası] [/OUT:çıkış_dosyası] [/CMD komutlar...]
CMD_VPNCMD_[host:port]	Parametreleri "ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası" biçiminde belirterek, otomatik olarak o ana bilgisayara bir bağlantı yapılacaktır. Bu belirtilmezse, bağlantı hedefini girmek için bir istem görüntülenecektir. Bir VPN İstemcisine bağlanırken, bir bağlantı noktası numarası belirtemezsiniz.
CMD_VPNCMD_CLIENT		Bu, yönetim yapmak için VPN İstemcisine bağlanacaktır. Bunu /SERVER ile birlikte belirtemezsiniz.
CMD_VPNCMD_SERVER		Bu, yönetim yapmak için VPN Sunucusuna veya VPN Köprüsüne bağlanacaktır. Bunu /CLIENT ile birlikte belirtemezsiniz.
CMD_VPNCMD_TOOLS		Bu, VPN Araçları komutlarının kullanılmasını sağlayacaktır. VPN Araçları basit sertifika oluşturma aracını (MakeCert komutu) ve Ağ Trafiği Hız Testi Aracını (SpeedTest komutu) içerir.
CMD_VPNCMD_HUB			VPN Sunucusuna "Sanal Hub Yönetici Modu" ile bağlanırken, bu Sanal Hub adını 'hub' belirtir. Ana bilgisayar adını belirtir ancak /HUB parametresini belirtmezseniz, bağlantı "Sunucu Yönetici Modu" ile olacaktır.
CMD_VPNCMD_ADMINHUB		Bu, VPN Sunucusuna bağlandıktan sonra otomatik olarak seçilen 'adminhub' Sanal Merkezinin adını belirtir. Eğer /HUB parametresi belirtilmişse, Sanal Merkez otomatik olarak seçilecek ve bu belirtime gerek kalmayacaktır.
CMD_VPNCMD_PASSWORD		Bağlanırken yönetici parolası gerekiyorsa, 'parola' parolasını belirtin. Parola belirtilmediğinde, parolanın girilmesi için bir istem görüntülenecektir.
CMD_VPNCMD_IN			Bu, bağlantı tamamlandıktan sonra otomatik olarak çalıştırılan komutların listesini içeren 'infile' metin dosyasını belirleyecektir. IN parametresi belirtilirse, dosyadaki tüm komutların yürütülmesi tamamlandıktan sonra vpncmd programı otomatik olarak sonlandırılır. Dosya çok baytlı karakterler içeriyorsa, kodlama Unicode (UTF-8) olmalıdır. Bu, /CMD ile birlikte belirtilemez (/CMD belirtilirse, /IN yoksayılır).
CMD_VPNCMD_OUT			Ekrandaki istemler, mesaj, hata ve yürütme sonuçları gibi tüm dizeleri yazmak için 'outfile' metin dosyasını belirtebilirsiniz. Belirtilen dosya zaten mevcutsa, mevcut dosyanın içeriğinin üzerine yazılacağını unutmayın. Çıktı dizeleri Unicode (UTF-8) kodlaması kullanılarak kaydedilecektir.
CMD_VPNCMD_CMD			Eğer /CMD'den sonra isteğe bağlı 'commands...' komutu eklenirse, bu komut bağlantı tamamlandıktan sonra çalıştırılacak ve vpncmd programı bundan sonra sonlandırılacaktır. Bu /IN ile birlikte belirtilemez (/IN ile birlikte belirtilirse, /IN yok sayılır). CMD parametresini diğer tüm vpncmd parametrelerinden sonra belirtin.
CMD_VPNCMD_CSV			CSV çıktılarını etkinleştirmek için bu seçeneği belirtebilirsiniz. Her komutun sonuçları CSV formatında yazdırılacaktır. Sonuçların diğer programlar tarafından işlenmesi için kullanışlıdır.
CMD_VPNCMD_CS_1			Vpncmd programı kullanılarak aşağıdakiler elde edilebilir. \n\n1. VPN Sunucusunun veya VPN Köprüsünün Yönetimi \n2. VPN İstemcisinin Yönetimi\n3. VPN Araçlarının Kullanımı (sertifika oluşturma ve Ağ Trafiği Hız Testi Aracı)\n\n
CMD_VPNCMD_CS_2			1, 2 veya 3'ü seçin:
CMD_VPNCMD_HOST_1		Hedef VPN Sunucusunun veya VPN Köprüsünün üzerinde çalıştığı bilgisayarın ana bilgisayar adını veya IP adresini belirtin. \n'Ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası' biçimine göre belirterek bağlantı noktası numarasını da belirtebilirsiniz. \n(Bağlantı noktası numarası belirtilmediğinde, 443 kullanılır.)\nHiçbir şey girilmezse ve Enter tuşuna basılırsa, bağlantı localhost'un (bu bilgisayar) 443 numaralı bağlantı noktasına yapılacaktır.
CMD_VPNCMD_HOST_2		Hedef VPN İstemcisinin üzerinde çalıştığı bilgisayarın ana bilgisayar adını veya IP adresini belirtin. \nHiçbir şey girilmezse ve Enter tuşuna basılırsa, bağlantı localhost'a (bu bilgisayara) yapılır.
CMD_VPNCMD_HOST_3		Hedefin IP Adresinin Ana Bilgisayar Adı:
CMD_VPNCMD_HUB_1		Sunucuya Sanal Merkez Yönetici Modu ile bağlanıyorsanız, lütfen Sanal Merkez adını girin. \nSunucu yönetici modu ile bağlanıyorsanız, lütfen hiçbir şey girmeden Enter tuşuna basın.
CMD_VPNCMD_HUB_2		Sanal Hub Adını belirtin:
CMD_VPNCMD_ABOUT		SoftEther VPN Komut Satırı Yönetim Aracı (vpncmd komutu)\nGeliştirici Sürümü\n%S\n%S\nCopyright (c) GitHub'daki SoftEther VPN projesine katkıda bulunan tüm katılımcılar.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, Tsukuba Üniversitesi SoftEther Projesi ve SoftEther Corporation.\nTüm hakları saklıdır.\n
CMD_VPNCMD_PASSWORD_1	Erişim reddedildi. Muhtemelen parola yanlıştır veya yanlış bir yönetici moduyla bağlanıyorsunuzdur. Parolayı tekrar girmeyi deneyebilirsiniz. İptal etmek için Ctrl+D tuşlarına basın.
CMD_VPNCMD_PASSWORD_2	Parola:
CMD_VPNCMD_ERROR		Hata oluştu. (Hata kodu: %u)\n%s
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED	VPN Sunucusu "%S" (bağlantı noktası %u) ile bağlantı kuruldu.
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_1	Tüm VPN Sunucusu için yönetici ayrıcalıklarına sahipsiniz.
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_2	VPN Sunucusu üzerindeki Sanal Merkez '%S' için yönetici ayrıcalıklarına sahipsiniz.
CMD_VPNCMD_CLIENT_NO_REMODE	Hedef VPN Client sunucusu, uzak bilgisayarlardan gelen bağlantıların yönetilmesine izin vermiyor. VPN Client'ın çalıştığı bilgisayarda komut satırı yönetim yardımcı programını veya VPN Client Manager'ı başlatın ve localhost'a bağlanın.
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_0	Lütfen parolayı girin. İptal etmek için Ctrl+D tuşlarına basın.
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_1	Parola:
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_2	Girişi onaylayın:
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_3	Parola ve parola onayı eşleşmiyor. Lütfen parolayı ve onayı tekrar girin.
CMD_VPNCMD_CLIENT_CONNECTED	VPN İstemcisi "%S "ye bağlandı.
CMD_VPNCMD_TOOLS_CONNECTED	VPN Araçları başlatıldı. HELP yazarak kullanılabilecek komutların bir listesini görüntüleyebilirsiniz.


#######################################################
#                                                     #
# Management commands for VPN Server are listed below #
#                                                     #
#######################################################



# About command
CMD_About				Sürüm bilgilerini görüntüleme
CMD_About_HELP			Bu, bu komut satırı yönetim yardımcı programının sürüm bilgilerini görüntüler. Sürüm bilgilerine vpncmd sürüm numarası, derleme numarası ve derleme bilgileri dahildir.
CMD_About_ARGS			Hakkında


# ServerInfoGet command
CMD_ServerInfoGet		Sunucu bilgilerini alma
CMD_ServerInfoGet_Help	Bu, o anda bağlı olan VPN Sunucusunun veya VPN Köprüsünün sunucu bilgilerini almanızı sağlar. Sunucu bilgilerine sürüm numarası, yapı numarası ve yapı bilgileri dahildir. Ayrıca mevcut sunucu çalışma modu ve sunucunun üzerinde çalıştığı işletim sistemi hakkında da bilgi edinebilirsiniz.
CMD_ServerInfoGet_Args	ServerInfoGet


# ServerStatusGet command
CMD_ServerStatusGet		Geçerli Sunucu Durumunu Al
CMD_ServerStatusGet_Help	Bu, o anda bağlı olan VPN Sunucusunun veya VPN Köprüsünün mevcut durumunu gerçek zamanlı olarak elde etmenizi sağlar. Veri iletişimi ve sunucuda bulunan farklı nesne türlerinin sayısı hakkında istatistiksel bilgiler alabilirsiniz. Geçerli bilgisayarda işletim sistemi tarafından ne kadar bellek kullanıldığı hakkında bilgi alabilirsiniz.
CMD_ServerStatusGet_Args	ServerStatusGet


# ListenerCreate command
CMD_ListenerCreate		Yeni TCP Dinleyicisi Oluşturma
CMD_ListenerCreate_Help	Bu, sunucu üzerinde yeni bir TCP Dinleyicisi oluşturmanızı sağlar. TCP Dinleyicisi oluşturularak sunucu, belirtilen TCP/IP bağlantı noktası numarasında istemcilerden gelen bir bağlantıyı dinlemeye başlar. \nOluşturulan bir TCP Dinleyicisi ListenerDelete komutu ile silinebilir. \Ayrıca ListenerList komutunu kullanarak o anda kayıtlı olan TCP Dinleyicilerinin bir listesini alabilirsiniz. \Bu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ListenerCreate_Args	ListenerCreate [port]
CMD_ListenerCreate_[port]	Bir tamsayı kullanarak yeni eklenen TCP/IP dinleyici bağlantı noktası numarasını belirtin. Farklı bir program tarafından zaten kullanılmakta olan bir bağlantı noktası numarasını da kullanabilirsiniz; ancak VPN Sunucusu, söz konusu program bu bağlantı noktasının kullanımını sonlandırana kadar bu bağlantı noktasını kullanamayacaktır. 1'den 65535'e kadar olan aralıkta bir bağlantı noktası numarası belirtin.
CMD_ListenerCreate_PortPrompt	Yeni eklenen TCP/IP Dinleyicisinin bağlantı noktası numarası:


# ListenerDelete command
CMD_ListenerDelete		TCP Dinleyicisini Sil
CMD_ListenerDelete_Help	Bu, sunucuda kayıtlı olan bir TCP Dinleyicisini silmenizi sağlar. TCP Dinleyicisi çalışma durumundayken, çalışması durduğunda dinleyici otomatik olarak silinecektir. \nListenerList komutunu kullanarak o anda kayıtlı olan TCP Dinleyicilerinin bir listesini de alabilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ListenerDelete_Args	ListenerDelete [port]
CMD_ListenerDelete_[port]	Bir tamsayı kullanarak, silmek istediğiniz TCP/IP dinleyici bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_ListenerDelete_PortPrompt	TCP/IP Dinleyicisinin bağlantı noktası numarası:


# ListenerList command
CMD_ListenerList		TCP Dinleyicilerinin Listesini Al
CMD_ListenerList_Help	Bu, geçerli sunucuda kayıtlı TCP dinleyicilerinin bir listesini almanızı sağlar. Çeşitli TCP dinleyicilerinin çalışma veya hata durumuna sahip olup olmadığı hakkında bilgi edinebilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ListenerList_Args	ListenerList
CMD_ListenerList_Column1	TCP Bağlantı Noktası Numarası
CMD_ListenerList_Column2	Durum


# ListenerEnable command
CMD_ListenerEnable		TCP Dinleyici İşlemini Başlat
CMD_ListenerEnable_Help	Bu, geçerli sunucuda kayıtlı durdurulmuş TCP Dinleyicilerinin çalışmasını başlatır. \nAyrıca ListenerList komutunu kullanarak o anda kayıtlı olan TCP Dinleyicilerinin bir listesini de alabilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ListenerEnable_Args	ListenerEnable [port]
CMD_ListenerEnable_[port]	Bir tamsayı kullanarak, başlatmak istediğiniz TCP/IP dinleyicisinin bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_ListenerEnable_PortPrompt	Başlatılacak TCP/IP Dinleyicisinin bağlantı noktası numarası:


# ListenerDisable command
CMD_ListenerDisable		TCP Dinleyici İşlemini Durdur
CMD_ListenerDisable_Help	Bu, geçerli sunucuda kayıtlı TCP Dinleyicilerinin çalışmasını durdurur. \nListenerList komutunu kullanarak o anda kayıtlı olan TCP Dinleyicilerinin bir listesini de alabilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ListenerDisable_Args	ListenerDisable [port]
CMD_ListenerDisable_[port]	Bir tamsayı kullanarak, durdurmak istediğiniz TCP/IP dinleyicisinin bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_ListenerDisable_PortPrompt	Başlatılacak TCP/IP Dinleyicisinin bağlantı noktası numarası:


# PortsUDPSet command
CMD_PortsUDPSet			Sunucunun dinlemesi gereken UDP bağlantı noktalarını ayarlar
CMD_PortsUDPSet_Help	Bu komut, sunucunun dinlemesi gereken tek bir veya birden fazla UDP bağlantı noktasını belirtmek için kullanılabilir. \nBaşka bir işlem tarafından kullanılan bir bağlantı noktası belirtebilirsiniz, ancak sunucu bağlantı noktası boş olana kadar bu bağlantı noktasını kullanamayacaktır. \n1 ila 65535 aralığında bir bağlantı noktası numarası belirtin. \nPortsUDPGet komutu ile o anda ayarlanmış olan bağlantı noktalarını listeleyebilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_PortsUDPSet_Args	PortsUDPSet [ports]
CMD_PortsUDPSet_[ports]	Birden fazla UDP portu bir boşluk veya virgülle bölünerek belirtilebilir, örneğin: "443, 992, 1194, 5555". \nUDP dinleyicisini devre dışı bırakmak için "0" belirtin. \n\nPortlar:


# PortsUDPGet command
CMD_PortsUDPGet			Sunucunun dinlediği UDP bağlantı noktalarını listeler
CMD_PortsUDPGet_Help	Bu komut, sunucunun dinlediği UDP bağlantı noktalarını almak için kullanılabilir. \nBağlantı noktalarını PortsUDPSet komutu ile ayarlayabilirsiniz.
CMD_PortsUDPGet_Args	PortsUDPGet
CMD_PortsUDPGet_Ports	UDP bağlantı noktaları


# ProtoOptionsSet command
CMD_ProtoOptionsSet						Belirtilen protokol için bir seçeneğin değerini ayarlar
CMD_ProtoOptionsSet_Help				Bu komut, belirli bir protokol için bir seçeneğin değerini değiştirmek için kullanılabilir. \nProtoOptionsGet komutunu kullanarak seçenekleri alabilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ProtoOptionsSet_Args				ProtoOptionsSet [protokol] [/NAME:seçenek_adı] [/VALUE:dize/true/false]
CMD_ProtoOptionsSet_[protocol]			Protokol adı.
CMD_ProtoOptionsSet_NAME				Seçenek adı.
CMD_ProtoOptionsSet_VALUE				Seçenek değeri. Belirtilen protokol tarafından kabul edilen bir değer yazdığınızdan emin olun!
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_[protocol]	Protokol:
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_NAME			Opsiyonel:
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_VALUE		Değer:


# ProtoOptionsGet command
CMD_ProtoOptionsGet						Belirtilen protokol için seçenekleri listeler
CMD_ProtoOptionsGet_Help				Bu komut belirli bir protokol için seçenekleri almak için kullanılabilir. \nDetaylı bilgi (örneğin değer türü) gösterilecektir. \nProtoOptionsSet komutu ile bir seçeneğin değerini değiştirebilirsiniz.
CMD_ProtoOptionsGet_Args				ProtoOptionsGet [protokol]
CMD_ProtoOptionsGet_[protocol]			Protokol adı.
CMD_ProtoOptionsGet_Prompt_[protocol]	Protokol:
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Name			İsim
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Type			Tip
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Value		Değer
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Description	Açıklama

# ProtoOptions
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_DefaultClientOption			OpenVPN OCC kodu olmadan derlendiğinde, seçenekler dizesini sunucuya göndermez. Orijinal OpenVPN sunucusu hala çalışır, çünkü yapılandırma statiktir. SoftEther VPN sezgiseldir ve mümkün olduğunca çok farklı yapılandırmayı desteklemek ister. Bu seçenek, OCC kodu olmadan oluşturulan istemcilere gönderilen dizeyi tanımlamaya izin verir, böylece başarılı bir şekilde bağlanabilirler.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Obfuscation					Bu, bir OpenVPN istemcisinin protokolün farkında olan ve onu engelleyen güvenlik duvarlarını atlamasına yardımcı olabilir. Aynı XOR maskesi istemci tarafında da uygulanmalıdır, aksi takdirde belirli gizleme yöntemleriyle bağlanamaz!
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_ObfuscationMask				Paketteki baytları XOR'lamak için kullanılan maske (belirli gizleme modları için kullanılır).
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PingSendInterval				Her ping paketi iletimi arasındaki milisaniye cinsinden aralık.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PushDummyIPv4AddressOnL2Mode	Linux'ta belirli koşullar altında ortaya çıkan bir hata var. TAP aygıtı UP olmadığı sürece OpenVPN istemcisinin bağlantısının kesilmesine neden olur. Bu seçenek sunucuya istemciye sahte bir IPv4 adresi (RFC7600) göndermesini söyler, böylece TAP adaptörü UP olmaya zorlanır.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Timeout						Milisaniye cinsinden süre. Bu süre içinde istemciden herhangi bir paket alınmazsa oturum zorunlu olarak kesilir.

# ServerPasswordSet command
CMD_ServerPasswordSet	VPN Sunucusu Yönetici Parolasını Ayarlama
CMD_ServerPasswordSet_Help	Bu, VPN Sunucusu yönetici parolasını ayarlar. Parolayı bir parametre olarak belirtebilirsiniz. Parola belirtilmezse, parolanın girilmesi ve parolanın onaylanması için bir istem görüntülenir. Parolayı bir parametre olarak eklerseniz, bu parola ekranda anlık olarak görüntülenir ve bu da bir risk oluşturur. Mümkün olduğunca bu parametreyi belirtmekten kaçınmanızı ve parolayı parola istemini kullanarak girmenizi öneririz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ServerPasswordSet_Args	ServerPasswordSet [parola]
CMD_ServerPasswordSet_[password]	Bu, yeni bir parola ayarını belirtir.


# ClusterSettingGet command
CMD_ClusterSettingGet	Geçerli VPN Sunucusunun Kümeleme Yapılandırmasını Al
CMD_ClusterSettingGet_Help	Bunu, geçerli VPN Sunucusunun kümeleme yapılandırmasını elde etmek için kullanabilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ClusterSettingGet_Args	ClusterSettingGet
CMD_ClusterSettingGet_Current	Mevcut Yapılandırma
CMD_ClusterSettingGet_None	(Ayar yok)
CMD_ClusterSettingGet_PublicIp	Genel IP Adresi
CMD_ClusterSettingGet_PublicPorts	Genel Bağlantı Noktaları Listesi
CMD_ClusterSettingGet_Controller	Hedef Denetleyici
CMD_ClusterSettingGet_ControllerOnly	Yalnızca Denetleyici İşlevi
CMD_ClusterSettingGet_Weight	Kümedeki Performans Standardı


# ClusterSettingStandalone command
CMD_ClusterSettingStandalone	VPN Sunucu Türünü Bağımsız Olarak Ayarla
CMD_ClusterSettingStandalone_Help	VPN Sunucusu türünü Bağımsız Sunucu olarak ayarlamak için bunu kullanın. Bağımsız sunucu, mevcut durumunda herhangi bir kümeye ait olmayan bir VPN Sunucusu anlamına gelir. VPN Server yüklendiğinde, varsayılan olarak bağımsız sunucu modunda olacaktır. Bir küme yapılandırmak için özel planlarınız olmadıkça, VPN Sunucusunun bağımsız modda çalıştırılmasını öneririz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut çalıştırıldığında, VPN Server otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_ClusterSettingStandalone_Args	ClusterSettingStandalone


# ClusterSettingController command
CMD_ClusterSettingController	VPN Sunucu Türünü Küme Denetleyicisi Olarak Ayarlama
CMD_ClusterSettingController_Help	VPN Sunucusu türünü Küme Denetleyicisi olarak ayarlamak için bunu kullanın. Küme denetleyicisi, bir kümeleme ortamının birden fazla VPN Sunucusundan oluşması durumunda, bir kümenin tüm üye sunucularının merkezi bilgisayarıdır. Bir küme, bu rolü üstlenecek bir bilgisayara ihtiyaç duyar. Aynı kümede yapılandırılan diğer küme üyesi sunucular, küme denetleyicisine bağlanarak bir küme üyesi olarak çalışmaya başlar. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut çalıştırıldığında, VPN Server otomatik olarak yeniden başlatılır. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_ClusterSettingController_Args	ClusterSettingController [/WEIGHT:ağırlık] [/ONLY:yes|no]
CMD_ClusterSettingController_WEIGHT	Bu, bu VPN Sunucusunun performans standart oranı için bir değer ayarlar. Bu, kümede yük dengelemenin gerçekleştirildiği zaman için standart değerdir. Normalde 100'dür. Örneğin, diğer üyelerin durumu 100 iken yalnızca bir makineyi 200 yapmak, bu makinenin yük dengeleme sırasında diğer üyelerden iki kat daha fazla bağlantı almasını düzenleyecektir. Değer için 1 veya daha yüksek bir değer belirtin. Bu parametre belirtilmezse, 100 kullanılacaktır.
CMD_ClusterSettingController_ONLY	Burada "yes" belirtilirse, VPN Sunucusu kümede yalnızca bir denetleyici olarak çalışacak ve genel VPN İstemci bağlantılarını her zaman kendisi dışındaki üyelere dağıtacaktır. Bu fonksiyon yüksek yük ortamlarında kullanılır. Bu parametre belirtilmezse "no" kullanılır.


# ClusterSettingMember command
CMD_ClusterSettingMember	VPN Sunucu Türünü Küme Üyesi Olarak Ayarlama
CMD_ClusterSettingMember_Help	VPN Sunucusu türünü Küme Üyesi Sunucu olarak ayarlamak için bunu kullanın. Küme üyesi sunucu, merkez olarak mevcut başka bir küme denetleyicisi ile birden fazla VPN Sunucusundan oluşan bir kümeleme yapılandırmasına ait bir üye bilgisayardır. Gerektiğinde kümeye birden fazla küme üyesi eklenebilir. \VPN Sunucusunu bir küme üyesi sunucu olarak ayarlamadan önce, kullanılacak küme denetleyicisinin yöneticisinden denetleyicinin IP adresini ve bağlantı noktası numarasını, bu VPN Sunucusunun genel IP adresini ve genel bağlantı noktası numarasını (gerektiğinde) ve parolayı isteyin. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut çalıştırıldığında VPN Sunucusu otomatik olarak yeniden başlatılır. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_ClusterSettingMember_Args	ClusterSettingMember [server:port] [/IP:ip] [/PORTS:portlar] [/PASSWORD:parola] [/WEIGHT:ağırlık]
CMD_ClusterSettingMember_[server:port]	Ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası biçimindeki parametreyi kullanarak hedef küme denetleyicisinin ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_ClusterSettingMember_IP	Bu sunucunun genel IP adresini belirtin. Genel IP adresini belirtmeden bırakmak isterseniz, şu şekilde belirtin: "/IP:none". Bir genel IP adresi belirtilmediğinde, küme denetleyicisine bağlanırken kullanılan ağ arabiriminin IP adresi otomatik olarak kullanılacaktır.
CMD_ClusterSettingMember_PORTS	Bu sunucudaki genel bağlantı noktası numaralarının listesini belirtmek için bunu kullanın. Listede en az bir genel bağlantı noktası numarası ayarlanmış olmalıdır ve birden fazla genel bağlantı noktası numarası ayarlamak da mümkündür. Birden fazla bağlantı noktası numarası belirtirken, "/PORTS443,992,8888" gibi bir virgül kullanarak bunları ayırın.
CMD_ClusterSettingMember_PASSWORD	Hedef denetleyiciye bağlanmak için gereken parolayı belirtin. Bu parolanın hedef denetleyicideki yönetici parolasıyla aynı olması gerekir.
CMD_ClusterSettingMember_WEIGHT	Bu, bu VPN Sunucusunun performans standart oranı için bir değer ayarlar. Bu, kümede yük dengeleme yapıldığında kullanılan standart değerdir. Örneğin, diğer üyelerin durumu 100 iken yalnızca bir makineyi 200 yapmak, bu makinenin diğer üyelerden iki kat daha fazla bağlantı almasını düzenleyecektir. Değer için 1 veya daha yüksek bir değer belirtin. Bu parametre belirtilmezse, 100 kullanılacaktır.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_1	Bir genel IP adresi belirtin. \nBunu belirtmeden bırakmak isterseniz, hiçbir şey girmeden Enter tuşuna basın.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_2	Genel IP Adresi:
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_1	Lütfen genel bağlantı noktası numaralarının bir listesini belirtin. \n2 veya daha fazla bağlantı noktası numarası belirtirken, her girişi virgülle ayırın, örneğin: 444,992,888.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_2	Kamu Bağlantı Noktası Numarası:
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_HOST_1	Hedef Denetleyici Ana Bilgisayar Adı ve Bağlantı Noktası Numarası:


# ClusterMemberList command
CMD_ClusterMemberList	Küme Üyelerinin Listesini Al
CMD_ClusterMemberList_Help	VPN Server bir küme denetleyicisi olarak çalışırken, küme denetleyicisinin kendisi de dahil olmak üzere aynı kümedeki küme üyesi sunucuların bir listesini almak için bu komutu kullanın. \nHer üye için aşağıdaki bilgiler de listelenir. Tür, Bağlantı Başlangıcı, Ana Bilgisayar Adı, Puanlar, Oturum Sayısı, TCP Bağlantı Sayısı, Çalışan Sanal Hub Sayısı, İstemci Bağlantı Lisansı Kullanma ve Köprü Bağlantı Lisansı Kullanma. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_ClusterMemberList_Args	ClusterMemberList


# ClusterMemberInfoGet command
CMD_ClusterMemberInfoGet	Küme Üyesi Bilgilerini Al
CMD_ClusterMemberInfoGet_Help	VPN Sunucusu bir küme denetleyicisi olarak çalışırken, üye sunucuların kimliklerini belirterek o kümedeki küme üyesi sunucular hakkında bilgi alabilirsiniz. \nBelirtilen küme üyesi sunucu hakkında aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz: Sunucu Türü, Bağlantının Kurulduğu Zaman, IP Adresi, Ana Bilgisayar Adı, Puanlar, Genel Bağlantı Noktası Listesi, Çalışan Sanal Hub Sayısı, İlk Sanal Hub, Oturum Sayısı ve TCP Bağlantı Sayısı. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_ClusterMemberInfoGet_Args	ClusterMemberInfoGet [kimlik]
CMD_ClusterMemberInfoGet_[id]	Bilgilerini almak istediğiniz küme üyesinin kimliğini belirtin. ClusterMemberList komutunu kullanarak küme üyesi sunucu kimliğini elde edebilirsiniz.
CMD_ClusterMemberInfoGet_PROMPT_ID	Bilgi Alınacak Küme Üyesi Kimliği:


# ClusterMemberCertGet command
CMD_ClusterMemberCertGet	Küme Üyesi Sertifikası Alın
CMD_ClusterMemberCertGet_Help	VPN Sunucusu bir küme denetleyicisi olarak çalışırken, bu kümedeki küme üyesi sunucuların genel X.509 sertifikasını, bu üye sunucuların kimliklerini belirterek alabilirsiniz. Sertifikayı X.509 formatında bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_ClusterMemberCertGet_Args	ClusterMemberCertGet [kimlik] [/SAVECERT:sertifika]
CMD_ClusterMemberCertGet_[id]	Sertifikasını almak istediğiniz küme üyesinin kimliğini belirtin. ClusterMemberList komutunu kullanarak küme üyesi sunucu kimliğini elde edebilirsiniz.
CMD_ClusterMemberCertGet_SAVECERT	Aldığınız sertifikayı kaydetmek için dosya yolu adını belirtin. Sertifikayı X.509 biçiminde kaydedebilirsiniz.
CMD_ClusterMemberCertGet_PROMPT_ID	Sertifika Alınacak Küme Üyesi Kimliği:

# ClusterConnectionStatusGet command
CMD_ClusterConnectionStatusGet	Küme Denetleyicisine Bağlantı Durumunu Al
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Help	VPN Sunucusu bir küme denetleyicisi olarak çalışırken küme denetleyicisine bağlantı durumunu almak için bu komutu kullanın. \nAşağıdaki bilgileri alabilirsiniz: Denetleyici IP Adresi, Bağlantı Noktası Numarası, Bağlantı Durumu, Bağlantı Başlangıç Zamanı, İlk Bağlantı Kurulma Zamanı, Geçerli Bağlantı Kurulma Zamanı, Bağlantı Deneme Sayısı, Başarılı Bağlantı Sayısı, Başarısız Bağlantı Sayısı. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Args	ClusterConnectionStatusGet


# Debug command
CMD_Debug				Hata Ayıklama Komutu Yürütme
CMD_Debug_Help			Çalışan VPN Server / Bridge işlemi üzerinde bir hata ayıklama komutu çalıştırır.\nBu komut, destek personeli talep ettiğinde çalıştırılmalıdır.\nBu komutun yanlış kullanılması, çalışan VPN Server / Bridge'in çökmesine neden olabilir.
CMD_Debug_Args			Hata Ayıklama [kimlik] [/ARG:arg]
CMD_Debug_[id]			Bir hata ayıklama komut numarası belirtin.
CMD_Debug_ARG			Hata ayıklama komutuna aktarılacak bir dize belirtin. Dize boşluk içeriyorsa, komutun tamamını " " ile içerir.
CMD_Debug_Msg1			Hata ayıklama komutu gönderiliyor...
CMD_Debug_Msg2			Hata ayıklama komutu çalıştırıldı.\nResults: \"%S\"


# Crash command
CMD_Crash				İşlemi zorla sonlandırmak için VPN Sunucusunda / Köprüsünde bir hata oluşturun.
CMD_Crash_Help			Bu komut, süreci çökertmek için VPN Server / Bridge çalışan sürecinde ölümcül bir hata (bellek erişim ihlali) oluşturacaktır. Sonuç olarak, VPN Server / Bridge servis modu olarak çalışıyorsa sonlandırılacak ve yeniden başlatılacaktır. VPN Sunucusu kullanıcı modu olarak çalışıyorsa, işlem otomatik olarak yeniden başlatılmayacaktır.\nBu komut, VPN Sunucusu / Köprüsü'nün kurtarılamaz bir hata altında olduğu veya işlemin sonsuz bir döngüde olduğu bir durum içindir. Bu komut, VPN Sunucusu / Köprüsü üzerindeki tüm VPN Oturumlarının bağlantısını kesecektir. VPN Server / Bridge'in belleğindeki kaydedilmemiş tüm ayarlar kaybolacaktır.\nBu komutu çalıştırmadan önce, geçici verileri yapılandırma dosyasına kaydetmeyi denemek için Flush komutunu çalıştırın.\nBu komutu çalıştırmak için VPN Server / VPN Köprüsü yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_Crash_Args			Çarpışma [evet]
CMD_Crash_[yes]			Onay için "evet" girin.
CMD_Crash_Msg			Crush komutunu VPN Sunucusuna gönderme. VPN Sunucusunun hemen çökmesine izin verilecektir, bu nedenle bu komutun sonuç değerini asla alamazsınız. Bu andan sonra, vpncmd'nin VPN Sunucusu ile bağlantısı kesilecektir.
CMD_Crash_Confirm		VPN Sunucusunu gerçekten çökertmek istiyor musunuz? \nEğer tamamsa "evet" girin:
CMD_Crash_Aborted		Crash komutu iptal edildi.


# Flush command
CMD_Flush				VPN Sunucusunun / Köprüsünün Tüm Uçucu Verilerini Yapılandırma Dosyasına Kaydetme
CMD_Flush_Help			Normalde, VPN Sunucusu / VPN Köprüsü uçucu yapılandırma verilerini bellekte tutar. Periyodik olarak vpn_server.config veya vpn_bridge.config olarak diske aktarılır. Süre varsayılan olarak 300 saniyedir (5 dakika). (Süre, yapılandırma dosyasındaki AutoSaveConfigSpan öğesi değiştirilerek değiştirilebilir) Veriler VPN Sunucusunun / Köprüsünün normal kapanma zamanında kaydedilecektir.\nVPN Sunucusunun / Köprüsünün ayarları hemen dosyaya kaydetmesini sağlamak için Flush komutunu çalıştırın. Ayar verileri sunucu bilgisayarın disk sürücüsünde saklanacaktır. Sunucu işlemini normal şekilde kapatmak için yeterli zamanınızın olmadığı bir durumda Flush komutunu kullanın.\nBu komutu yürütmek için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server / VPN Köprüsü yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_Flush_Args			Floş
CMD_Flush_Msg1			Uçucu verilerin bellekten diske yazılması...\n
CMD_Flush_Msg2			Kaydetme işlemi tamamlandı. Dosya boyutu %S bayt.\n


# ServerCertGet command
CMD_ServerCertGet		VPN Sunucusunun SSL Sertifikasını Alın
CMD_ServerCertGet_Help	VPN Sunucusunun bağlı istemciye sağladığı SSL sertifikasını almak için bunu kullanın. Sertifikayı X.509 formatında bir dosya olarak kaydedebilirsiniz.
CMD_ServerCertGet_Args	ServerCertGet [cert]
CMD_ServerCertGet_[cert]	Aldığınız sertifikayı kaydetmek için dosya yolu adını belirtin. Sertifikayı X.509 biçiminde kaydedebilirsiniz.


# ServerKeyGet command
CMD_ServerKeyGet		VPN Sunucusunun SSL Sertifikası Özel Anahtarını Alın
CMD_ServerKeyGet_Help	VPN Sunucusunun bağlı istemciye sağladığı SSL sertifikası özel anahtarını almak için bunu kullanın. Özel anahtarı Base 64 kodlu bir dosya olarak kaydedebilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ServerKeyGet_Args	ServerKeyGet [anahtar]
CMD_ServerKeyGet_[key]	Aldığınız özel anahtarı kaydetmek için dosya yolu adını belirtin. Özel anahtarı Base 64 kodlu bir biçimde kaydedebilirsiniz.


# ServerCertSet command
CMD_ServerCertSet		VPN Sunucusunun SSL Sertifikasını ve Özel Anahtarını Ayarlama
CMD_ServerCertSet_Help	VPN Sunucusunun bağlı istemciye sağladığı SSL sertifikasını ve bu sertifika için özel anahtarı ayarlayabilirsiniz. Sertifika X.509 biçiminde ve özel anahtar Base 64 kodlu biçimde olmalıdır. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ServerCertSet_Args	ServerCertSet [/LOADCERT:sertifika] [/LOADKEY:anahtar]
CMD_ServerCertSet_LOADCERT	Kullanılacak X.509 biçimli sertifika dosyasını belirtin.
CMD_ServerCertSet_LOADKEY	Kullanılacak sertifika için Base 64 kodlu özel anahtar dosyasını belirtin.


# ServerCipherGet command
CMD_ServerCipherGet		VPN İletişimi için Kullanılan Şifrelenmiş Algoritmayı Alın.
CMD_ServerCipherGet_Help	VPN Sunucusu ile bağlı istemci arasındaki iletişimde kullanılacak elektronik imza ve SSL bağlantısı için şifrelenmiş algoritmanın geçerli ayarını ve VPN Sunucusunda kullanılabilecek algoritmaların listesini almak için bunu kullanın.
CMD_ServerCipherGet_Args	ServerCipherGet
CMD_ServerCipherGet_SERVER	VPN Sunucusu Tarafından Şu Anda Kullanılan Şifreli Algoritma:
CMD_ServerCipherGet_CIPHERS	Kullanılabilir Şifrelenmiş Algoritma Adları Listesi:

# ServerCipherSet command
CMD_ServerCipherSet		VPN İletişimi için Kullanılan Şifrelenmiş Algoritmayı ayarlayın.
CMD_ServerCipherSet_Help	VPN Sunucusu ile bağlı istemci arasındaki iletişimde kullanılacak elektronik imza için kullanılan ve SSL bağlantıları için şifrelenen algoritmayı ayarlamak için bunu kullanın. \nAlgoritma adını belirterek, belirtilen algoritma daha sonra bu sunucuya bağlı VPN İstemcisi ve VPN Köprüsü arasında kullanılacak ve veriler şifrelenecektir. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ServerCipherSet_Args	ServerCipherSet [ad]
CMD_ServerCipherSet_[name]	Bu, ayarlanacak şifreli ve elektronik imza algoritmasını belirtir. Kullanılabilir algoritmaların listesini ServerCipherGet komutunu kullanarak elde edebilirsiniz.
CMD_ServerCipherSet_PROMPT_NAME	Belirtilecek Şifrelenmiş Algoritma Adı:

# KeepEnable command
CMD_KeepEnable			İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini Etkinleştirin
CMD_KeepEnable_Help		Bu, İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini etkinleştirmenizi sağlar. Belirli bir süreden daha uzun süre iletişim kurulmadığında bağlantıların otomatik olarak kesileceği ağ bağlantısı ortamları için İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini kullanarak, belirli aralıklarla İnternet'teki atanmış bir sunucuya paketler göndererek İnternet bağlantısını canlı tutmak mümkündür. \nKeepSet komutunu kullanarak bir hedef ana bilgisayar adı vb. ayarlayabilirsiniz. \nBu komutu bir VPN Sunucusu veya VPN Köprüsü üzerinde çalıştırmak için yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_KeepEnable_Args		KeepEnable


# KeepDisable command
CMD_KeepDisable			İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini Devre Dışı Bırakma
CMD_KeepDisable_Help	Bu, İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini devre dışı bırakmanızı sağlar.\nBu komutu bir VPN Sunucusu veya VPN Köprüsü üzerinde çalıştırmak için yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_KeepDisable_Args		KeepDisable


# KeepSet command
CMD_KeepSet				İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini Ayarlama
CMD_KeepSet_Help		Bunu, İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevinin hedef ana bilgisayar adını vb. ayarlamak için kullanın. Belirlenen bir süreden daha uzun süre iletişimin olmadığı durumlarda bağlantıların otomatik olarak kesileceği ağ bağlantısı ortamları için, İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini kullanarak, belirli aralıklarla İnternet üzerindeki atanmış bir sunucuya paketler göndererek İnternet bağlantısını canlı tutmak mümkündür. \nBu komutu kullanırken aşağıdakileri belirtebilirsiniz: Ana Bilgisayar Adı, Bağlantı Noktası Numarası, Paket Gönderme Aralığı ve Protokol. \İnternet bağlantısını canlı tutmak için gönderilen paketler rastgele içeriğe sahip olacaktır ve bir bilgisayarı veya kullanıcıyı tanımlayabilecek kişisel bilgiler gönderilmez. \nİnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için KeepEnable komutunu veya KeepDisable komutunu kullanabilirsiniz. KeepSet etkin/devre dışı durumunu değiştirmez. \nBu komutu bir VPN Sunucusu veya VPN Köprüsü üzerinde çalıştırmak için yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_KeepSet_Args		KeepSet [/HOST:sunucu:port] [/PROTOCOL:tcp|udp] [/INTERVAL:aralık]
CMD_KeepSet_HOST		"Ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası" biçimini kullanarak hedefin ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_KeepSet_PROTOCOL	Tcp veya udp seçeneklerinden birini belirtin.
CMD_KeepSet_INTERVAL	Paketlerin gönderilmesi arasındaki aralığı saniye cinsinden belirtin.
CMD_KeepSet_PROMPT_HOST	Hedef Ana Bilgisayar Adı/IP Adresi ve Bağlantı Noktası Numarası:
CMD_KeepSet_PROMPT_PROTOCOL	tcp veya udp:
CMD_KeepSet_PROMPT_INTERVAL	Paket Gönderimleri Arasındaki Aralık (Saniye):
CMD_KeepSet_EVAL_TCP_UDP	Lütfen "tcp" veya "udp" belirtiniz.

# KeepGet command
CMD_KeepGet				İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevini edinin
CMD_KeepGet_Help		Canlı Tut İnternet Bağlantısı İşlevinin geçerli ayar içeriğini almak için bunu kullanın. Hedefin Ana Bilgisayar Adı, Bağlantı Noktası Numarası, Paket Gönderme Aralığı ve Protokolüne ek olarak, İnternet Bağlantısını Canlı Tut İşlevinin geçerli etkin/devre dışı durumunu da alabilirsiniz.
CMD_KeepGet_Args		KeepGet
CMD_KeepGet_COLUMN_1	Ana Bilgisayar Adı
CMD_KeepGet_COLUMN_2	Bağlantı Noktası Numarası
CMD_KeepGet_COLUMN_3	Paket Gönderme Aralığı (Sn)
CMD_KeepGet_COLUMN_4	Protokol
CMD_KeepGet_COLUMN_5	Mevcut Durum


# SyslogEnable command
CMD_SyslogEnable		Syslog Gönderme İşlevini Ayarlama
CMD_SyslogEnable_Help	Syslog gönderme işlevinin kullanımını ve hangi syslog sunucusunun kullanılacağını ayarlamak için bunu kullanın.
CMD_SyslogEnable_Args	SyslogEnable [1|2|3] [/HOST:sunucu:port]
CMD_SyslogEnable_[1|2|3]	Syslog gönderme işlevini kullanma ayarı için bir tamsayı kullanarak 1, 2 veya 3 belirtin. \n1: Sunucu günlüğünü syslog ile gönderin. \n2: Sunucu ve Sanal Merkez güvenlik günlüklerini syslog ile gönderin. \n3: Sunucu, Sanal Merkez güvenliği ve paket günlüklerini syslog ile gönderin.
CMD_SyslogEnable_HOST	Ana bilgisayar adını veya IP adresini ve [ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası] biçimini kullanarak syslog sunucusunun bağlantı noktası numarasını belirtin. Bağlantı noktası numarası atlanırsa 514 kullanılır.
CMD_SyslogEnable_MINMAX	Syslog gönderme işlevini kullanma ayarı için bir tamsayı kullanarak 1, 2 veya 3 belirtin.
CMD_SyslogEnable_Prompt_123		Syslog Gönderme İşlevini Kullanma Ayarı (1-3):
CMD_SyslogEnable_Prompt_HOST	Syslog Sunucusunu belirtin:


# SyslogDisable command
CMD_SyslogDisable		Syslog Gönderme İşlevini Devre Dışı Bırak
CMD_SyslogDisable_Help	Syslog gönderme işlevini devre dışı bırakmak için bunu kullanın.
CMD_SyslogDisable_Args	SyslogDisable


# SyslogGet command
CMD_SyslogGet			Syslog Gönderme İşlevini Al
CMD_SyslogGet_Help		Bu, syslog gönderme işlevinin geçerli ayar içeriğini almanızı sağlar. Syslog işlevinin kullanım ayarını ve kullanılacak syslog sunucusunun ana bilgisayar adını ve bağlantı noktası numarasını alabilirsiniz.
CMD_SyslogGet_Args		SyslogGet
CMD_SyslogGet_COLUMN_1	Syslog Gönderme İşlevinin Kullanımını Ayarlama
CMD_SyslogGet_COLUMN_2	syslog Sunucusu Ana Bilgisayar Adı
CMD_SyslogGet_COLUMN_3	syslog Sunucu Bağlantı Noktası Numarası


# ConnectionList command
CMD_ConnectionList		VPN Sunucusuna Bağlanan TCP Bağlantılarının Listesini Al
CMD_ConnectionList_Help	VPN Sunucusuna o anda bağlanmakta olan TCP/IP bağlantılarının bir listesini almak için bunu kullanın. VPN oturumları olarak kurulmuş olan TCP bağlantılarını göstermez. VPN oturumları olarak kurulmuş TCP/IP bağlantılarının listesini almak için SessionList komutunu kullanabilirsiniz. \nAşağıdakileri alabilirsiniz: Bağlantı Adı, Bağlantı Kaynağı, Bağlantı Başlangıcı ve Türü.\nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ConnectionList_Args	BağlantıListesi


# ConnectionList command
CMD_ConnectionGet		VPN Sunucusuna Bağlanan TCP Bağlantılarının Bilgilerini Alın
CMD_ConnectionGet_Help	VPN Sunucusuna bağlanan belirli bir TCP/IP bağlantısı hakkında ayrıntılı bilgi almak için bunu kullanın. \nAşağıdaki bilgileri alabilirsiniz: Bağlantı Adı, Bağlantı Türü, Kaynak Ana Bilgisayar Adı, Kaynak IP Adresi, Kaynak Bağlantı Noktası Numarası (TCP), Bağlantı Başlangıcı, Sunucu Ürün Adı, Sunucu Sürümü, Sunucu Yapı Numarası, İstemci Ürün Adı, İstemci Sürümü ve İstemci Yapı Numarası. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ConnectionGet_Args	ConnectionGet [ad]
CMD_ConnectionGet_[name]	Bu, bilgilerini almak istediğiniz bağlantının adını belirtmenizi sağlar. Bağlantı adlarının bir listesini almak için ConnectionList komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_ConnectionGet_PROMPT_NAME	Bilgi Alınacak Bağlantı Adı:

# ConnectionDisconnect command
CMD_ConnectionDisconnect	VPN Sunucusuna Bağlanan TCP Bağlantılarının Bağlantısını Kesme
CMD_ConnectionDisconnect_Help	VPN Sunucusuna bağlanan belirli TCP/IP bağlantılarının bağlantısını zorla kesmek için bunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ConnectionDisconnect_Args	ConnectionDisconnect [ad]
CMD_ConnectionDisconnect_[name]	Bağlantısı kesilecek bağlantının adını belirtin. Bağlantı adlarının bir listesini almak için ConnectionList komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_ConnectionDisconnect_PROMPT_NAME	Bağlantısı Kesilecek Bağlantı Adı:


# BridgeDeviceList command
CMD_BridgeDeviceList	Yerel Köprü Olarak Kullanılabilen Ağ Bağdaştırıcılarının Listesini Alın
CMD_BridgeDeviceList_Help	Yerel Köprü bağlantısının bir parçası olarak köprü hedef aygıtı olarak kullanılabilecek Ethernet aygıtlarının (ağ adaptörleri) bir listesini almak için bunu kullanın. Mümkünse, ağ bağlantısı adı görüntülenir. \nBurada görüntülenen bir aygıtı BridgeCreate komutunu kullanarak kullanabilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_BridgeDeviceList_Args	BridgeDeviceList


# BridgeList command
CMD_BridgeList			Yerel Köprü Bağlantılarının Listesini Al
CMD_BridgeList_Help		Geçerli olarak tanımlanmış Yerel Köprü bağlantılarının bir listesini almak için bunu kullanın. \nYerel Köprü bağlantısı Sanal Hub adını ve köprü hedefi Ethernet aygıtı (ağ bağdaştırıcısı) adını veya kademe aygıtı adını ve ayrıca çalışma durumunu alabilirsiniz.
CMD_BridgeList_Args		KöprüListesi


# BridgeCreate command
CMD_BridgeCreate		Yerel Köprü Bağlantısı Oluşturma
CMD_BridgeCreate_Help	VPN Sunucusunda yeni bir Yerel Köprü bağlantısı oluşturmak için bunu kullanın.\nBir Yerel Köprü kullanarak, bu VPN sunucusunda çalışan bir Sanal Hub ile fiziksel bir Ethernet Aygıtı (Ağ Adaptörü) arasında bir Katman 2 köprü bağlantısı yapılandırabilirsiniz. \nSistem üzerinde bir tap aygıtı (sanal ağ arabirimi) oluşturabilir ve Sanal Hub'lar arasında bir köprü bağlayabilirsiniz (TAP aygıtı yalnızca Linux sürümleri tarafından desteklenir). \nKöprü hedef Ethernet aygıtı (ağ adaptörü) için seçtiğiniz bir işletim ağı adaptörüne köprü kurmak mümkündür, ancak yüksek yük ortamlarında, köprü olarak hizmet vermek üzere ayrılmış bir ağ adaptörü hazırlamanızı öneririz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_BridgeCreate_Args	BridgeCreate [merkez_adı] [/DEVICE:aygıt_adı] [/TAP:yes|no]
CMD_BridgeCreate_[hubname]	Köprü oluşturulacak Sanal Hub'ı belirtin. Sanal Hub'ların bir listesini almak için HubList komutunu kullanabilirsiniz. Şu anda çalışmakta olan bir Sanal Merkez belirtmeniz şart değildir. Şu anda çalışmayan veya mevcut olmayan bir Sanal Merkez adı belirtirseniz, söz konusu Sanal Merkezin fiili çalışması başladığında Yerel Köprü bağlantısı etkin hale gelecektir.
CMD_BridgeCreate_DEVICE	Köprü hedef Ethernet aygıtını (ağ bağdaştırıcısı) veya tap aygıt adını belirtin. BridgeDeviceList komutunu kullanarak Ethernet aygıt adlarının listesini alabilirsiniz.
CMD_BridgeCreate_TAP	Köprü hedefi için bir ağ bağdaştırıcısı yerine bir tap aygıtı kullanıyorsanız evet olarak belirtin (yalnızca Linux sürümleri için desteklenir). Bu belirtilmediğinde, hayır belirtildiğinde olduğu gibi işlem görecektir.
CMD_BridgeCreate_PROMPT_HUBNAME	Köprü Oluşturulacak Sanal Hub Adı:
CMD_BridgeCreate_PROMPT_DEVICE	Köprü Hedef Aygıt Adı:
CMD_BridgeCreate_PROMPT_TAP	Tap aygıtı kullanıyor musunuz? (evet/hayır):


# BridgeDelete command
CMD_BridgeDelete		Yerel Köprü Bağlantısını Sil
CMD_BridgeDelete_Help	Mevcut bir Yerel Köprü bağlantısını silmek için bunu kullanın. Geçerli Yerel Köprü bağlantılarının bir listesini almak için BridgeDeviceList komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_BridgeDelete_Args	BridgeDelete [merkez_adı] [/DEVICE:aygıt_adı]
CMD_BridgeDelete_[hubname]	Silinecek Yerel Köprünün Sanal Merkezini belirtin.
CMD_BridgeDelete_DEVICE	Silinecek Yerel Köprü'nün aygıt adını (ağ bağdaştırıcısı veya dokunma aygıtı adı) belirtin.
CMD_BridgeDelete_PROMPT_HUBNAME	Köprü Silinecek Sanal Hub Adı:
CMD_BridgeDelete_PROMPT_DEVICE	Silinecek Köprü Aygıtı Adı:


# Caps command
CMD_Caps				Sunucu İşlevlerinin/Yeteneklerinin Listesini Alın
CMD_Caps_Help			Bunu kullanarak o anda bağlı olan ve yönetilen VPN Sunucusunun işlevlerinin ve yeteneklerinin bir listesini alın. \VPN Sunucularının işlev ve yetenekleri, çalışan VPN sunucusunun sürümüne ve versiyonuna bağlı olarak farklılık gösterir. Bazen komut satırı yönetim yardımcı programına, hedef VPN Sunucusunun işlevi ve yeteneği nedeniyle çalışamayan komutlar dahil edilebilir. Bu komutu kullanarak, hedef VPN Sunucusunun kapasitesini öğrenebilir ve raporlayabilirsiniz. \nVPN Server'ın sürümü komut satırı yönetim yardımcı programından daha yeniyse ve komut satırı yönetim yardımcı programının tanımadığı işlevler varsa, içerik dizelerini (değişken adları) olduğu gibi görüntüleyebilirsiniz.
CMD_Caps_Args			Kapaklar


# Reboot command
CMD_Reboot				VPN Sunucu Hizmetini Yeniden Başlat
CMD_Reboot_Help			VPN Sunucusu hizmetini yeniden başlatmak için bunu kullanın. \VPN Sunucusunu yeniden başlattığınızda, o anda bağlı olan tüm oturumların ve TCP bağlantılarının bağlantısı kesilir ve yeniden başlatma işlemi tamamlanana kadar yeni bağlantı kabul edilmez. \nBu komutu kullanarak, yalnızca VPN Server hizmet programı yeniden başlatılır ve VPN Server'ın üzerinde çalıştığı fiziksel bilgisayar yeniden başlatılmaz. Bu yönetim oturumunun bağlantısı da kesilir, bu nedenle yönetime devam etmek için yeniden bağlanmanız gerekecektir. \Ayrıca, /RESTCONFIG:yes parametresi belirtilerek, geçerli VPN Sunucusu tarafından tutulan yapılandırma dosyasının (.config) içeriği başlatılacaktır. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_Reboot_Args			Yeniden Başlat [/RESETCONFIG:yes|no]
CMD_Reboot_RESETCONFIG	Evet olarak belirtildiğinde, geçerli VPN Sunucusu tarafından tutulan yapılandırma dosyasının (.config) içeriği başlatılacaktır. Lütfen bu parametreyi ayarlarken sonuçlarını dikkatlice düşünün.


# ConfigGet command
CMD_ConfigGet			VPN Sunucusunun geçerli yapılandırmasını alın
CMD_ConfigGet_Help		VPN sunucusunun geçerli yapılandırma içeriğini içeren bir metin dosyası (.config dosyası) almak için bunu kullanın. Bu komutun çalıştırıldığı anda VPN Sunucusunun durumunu öğrenebilirsiniz. \nYapılandırma dosyasının içeriğinin bir kısmı bir parametre belirtmediğinde, ekranda olduğu gibi görüntülenecektir. Parametre ile bir kaydetme hedefi dosya adı belirtildiğinde, içerik bu dosya adı ile kaydedilecektir. \nYapılandırma dosyasını normal bir metin düzenleyici kullanarak düzenleyebilirsiniz. Düzenlenmiş bir yapılandırmayı VPN Sunucusuna yazmak için ConfigSet komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ConfigGet_Args		ConfigGet [yol]
CMD_ConfigGet_[path]	Yapılandırma dosyasının içeriğini bir dosyaya kaydetmek istediğinizde, dosya adını belirtmek için bunu kullanın. Belirtilmezse, yapılandırma içeriği ekranda görüntülenecektir. Yapılandırma dosyası çok baytlı karakterler içeriyorsa, kodlama Unicode (UTF-8) olarak kaydedilmelidir.
CMD_ConfigGet_FILENAME	Yapılandırma adı: "%S", Boyut: %u
CMD_ConfigGet_FILE_SAVE_FAILED	Belirtilen dosyanın oluşturulması başarısız oldu.


# ConfigSet command
CMD_ConfigSet			Yapılandırma Dosyasını VPN Sunucusuna Yazma
CMD_ConfigSet_Help		Yapılandırma dosyasını VPN Sunucusuna yazmak için bunu kullanın. Bu komutun çalıştırılmasıyla, belirtilen yapılandırma dosyasının içeriği VPN Sunucusuna uygulanacak ve VPN Sunucusu programı otomatik olarak yeniden başlatılacak ve yeniden başlatıldığında yeni yapılandırma içeriğine göre çalışacaktır. \nBir yöneticinin bir yapılandırma dosyasının tüm içeriğini yazması zor olduğundan, VPN Sunucusu yapılandırmasının mevcut içeriğini almak ve dosyaya kaydetmek için ConfigGet komutunu kullanmanızı öneririz. Daha sonra bu içeriği normal bir metin düzenleyicide düzenleyebilir ve ardından içeriği VPN Sunucusuna yeniden yazmak için ConfigSet komutunu kullanabilirsiniz. \Bu komut VPN Sunucusu hakkında ayrıntılı bilgiye sahip kişiler içindir ve VPN Sunucusuna yanlış yapılandırılmış bir yapılandırma dosyası yazılırsa, yalnızca hatalara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda mevcut ayar verilerinin kaybolmasına da neden olabilir. Bu işlemi gerçekleştirirken özel dikkat gösterin. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_ConfigSet_Args		ConfigSet [yol]
CMD_ConfigSet_[path]	Yazma hedefi yapılandırma dosyasının dosya adını belirtin. Yazma hedefi dosyası çok baytlı karakterler içeriyorsa, kodlama Unicode (UTF-8) olmalıdır.
CMD_ConfigSet_PROMPT_PATH	Sunucuya yüklenecek yapılandırma dosyası yol adı:
CMD_ConfigSet_FILE_LOAD_FAILED	Belirtilen dosyadan okuma başarısız oldu.


# RouterList command
CMD_RouterList			Sanal Katman 3 Anahtarlarının Listesini Alın
CMD_RouterList_Help		VPN Sunucusunda tanımlanan Sanal Katman 3 Anahtarlarının listesini almak için bunu kullanın. Sanal Katman 3 Anahtarları hakkında aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz: Anahtar Adı, Çalışma Durumu, Arabirim Sayısı ve Yönlendirme Tablosu Sayısı. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz.
CMD_RouterList_Args		RouterList


# RouterAdd command
CMD_RouterAdd			Yeni Sanal Katman 3 Anahtarı Tanımlama
CMD_RouterAdd_Help		VPN Sunucusu üzerinde yeni bir Sanal Katman 3 Anahtarı tanımlamak için bunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz. \n\n[Sanal Katman 3 Anahtarı İşlevi Hakkında Açıklama]\nBu VPN Sunucusu üzerinde çalışan birden fazla Sanal Hub arasında Sanal Katman 3 Anahtarları tanımlayabilir ve farklı IP ağları arasında yönlendirme yapılandırabilirsiniz. \n\n[Sanal Katman 3 Anahtarı İşlevi Hakkında Uyarı]\nSanal Katman 3 Anahtarı işlevleri ağ yöneticileri ve ağlar ve IP yönlendirmesi hakkında çok şey bilen diğer kişiler için sağlanmıştır. Normal VPN işlevlerini kullanıyorsanız, Sanal Katman 3 Anahtarı işlevlerini kullanmanıza gerek yoktur. \nSanal Katman 3 Anahtarı işlevleri kullanılacaksa, bunları yapılandıran kişi IP yönlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olmalı ve ağı etkilemeyecek kapasitede olmalıdır.
CMD_RouterAdd_Args		RouterAdd [ad]
CMD_RouterAdd_[name]	Yeni oluşturulan Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın. Mevcut bir Sanal Katman 3 Anahtarı ile aynı olan bir ad ekleyemezsiniz.
CMD_RouterAdd_PROMPT_NAME	Oluşturulacak Sanal Katman 3 Anahtarının Adı:


# RouterDelete command
CMD_RouterDelete		Sanal Katman 3 Anahtarını Sil
CMD_RouterDelete_Help	VPN Sunucusunda tanımlanmış mevcut bir Sanal Katman 3 Anahtarını silmek için bunu kullanın. Belirtilen Sanal Katman 3 Anahtarı çalışırken, işlem durduktan sonra otomatik olarak silinecektir. \nMevcut Sanal Katman 3 Anahtarlarının bir listesini almak için RouterList komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz.
CMD_RouterDelete_Args	RouterDelete [ad]
CMD_RouterDelete_[name]	Silinecek Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterDelete_PROMPT_NAME	Silinecek Sanal Katman 3 Anahtarının Adı:


# RouterStart command
CMD_RouterStart			Sanal Katman 3 Anahtar İşlemini Başlatın
CMD_RouterStart_Help	VPN Sunucusunda tanımlanmış ve şu anda çalışması durdurulmuş olan mevcut bir Sanal Katman 3 Anahtarının çalışmasını başlatmak için bunu kullanın. \nMevcut Sanal Katman 3 Anahtarlarının bir listesini almak için RouterList komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz. \n\n[Sanal Katman 3 Anahtarı İşlevi Hakkında Açıklama]\nBu VPN Sunucusu üzerinde çalışan birden fazla Sanal Hub arasında Sanal Katman 3 Anahtarları tanımlayabilir ve farklı IP ağları arasında yönlendirme yapılandırabilirsiniz. \n\n[Sanal Katman 3 Anahtarı İşlevi Hakkında Uyarı]\nSanal Katman 3 Anahtarı işlevleri ağ yöneticileri ve ağlar ve IP yönlendirmesi hakkında çok şey bilen diğer kişiler için sağlanmıştır. Normal VPN işlevlerini kullanıyorsanız, Sanal Katman 3 Anahtarı işlevlerini kullanmanıza gerek yoktur. \nSanal Katman 3 Anahtarı işlevleri kullanılacaksa, bunları yapılandıran kişi IP yönlendirme konusunda yeterli bilgiye sahip olmalı ve ağı etkilemeyecek kapasitede olmalıdır.
CMD_RouterStart_Args	RouterStart [ad]
CMD_RouterStart_[name]	Başlatılacak Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterStart_PROMPT_NAME	Başlatılacak Sanal Katman 3 Anahtarının Adı:


# RouterStop command
CMD_RouterStop			Sanal Katman 3 Anahtarının Çalışmasını Durdurma
CMD_RouterStop_Help		VPN Sunucusunda tanımlanmış ve şu anda çalışmakta olan mevcut bir Sanal Katman 3 Anahtarının çalışmasını durdurmak için bunu kullanın. \nMevcut Sanal Katman 3 Anahtarlarının bir listesini almak için RouterList komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_RouterStop_Args		RouterStop [ad]
CMD_RouterStop_[name]	Durdurulacak Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterStop_PROMPT_NAME	Durdurulacak Sanal Katman 3 Anahtarının Adı:


# RouterIfList command
CMD_RouterIfList		Sanal Katman 3 Anahtarında Kayıtlı Arabirimlerin Listesini Al
CMD_RouterIfList_Help	Belirli bir Sanal Katman 3 Switch üzerinde sanal arabirimler tanımlandığında sanal arabirimlerin bir listesini almak için bunu kullanın. \nTek bir Sanal Katman 3 Anahtarı için birden fazla sanal arabirim ve yönlendirme tablosu tanımlayabilirsiniz. \nBir sanal arabirim bir sanal Hub ile ilişkilendirilir ve bu Sanal Hub çalışırken Sanal Hub üzerinde tek bir IP ana bilgisayarı olarak çalışır. Sırasıyla farklı bir Sanal Hub'ın farklı bir IP ağına ait olan birden fazla sanal arabirim tanımlandığında, IP yönlendirmesi bu arabirimler arasında otomatik olarak gerçekleştirilecektir. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz.
CMD_RouterIfList_Args	RouterIfList [ad]
CMD_RouterIfList_[name]	Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterIfList_PROMPT_NAME	Sanal Katman 3 Anahtarının Adı:


# RouterIfAdd command
CMD_RouterIfAdd			Sanal Katman 3 Anahtarına Sanal Arabirim Ekleme
CMD_RouterIfAdd_Help	Bunu, aynı VPN Sunucusu üzerinde çalışan bir Sanal Hub'a bağlanan bir sanal arabirim olan belirli bir Sanal Katman 3 Anahtarına eklemek için kullanın. \nTek bir Sanal Katman 3 Switch için birden fazla sanal arabirim ve yönlendirme tablosu tanımlayabilirsiniz. \nBir sanal arabirim bir Sanal Hub ile ilişkilendirilir ve Sanal Hub çalışırken Sanal Hub üzerinde tek bir IP ana bilgisayarı olarak çalışır. Sırasıyla farklı bir Sanal Hub'ın farklı bir IP ağına ait olan birden fazla sanal arabirim tanımlandığında, IP yönlendirmesi bu araibirimler arasında otomatik olarak gerçekleştirilecektir. \nSanal arabirimin ait olduğu IP ağ alanını ve arabirimin IP adresini tanımlamanız gerekir. \nAyrıca, arabirimin bağlanacağı Sanal Merkezin adını da belirtmelisiniz. \nSanal Hub adı için şu anda mevcut olmayan bir Sanal Hub belirtebilirsiniz. \nSanal arabirimin Sanal Hub'da bir IP adresi olmalıdır. Ayrıca IP adresinin ait olduğu IP ağının alt ağ maskesini de belirtmeniz gerekir. \nBirden fazla sanal Hub'ın IP alanlarının Sanal Katman 3 Anahtarları üzerinden yönlendirme, burada belirtilen IP adresine göre çalışır. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz. \nBu komutu çalıştırmak için hedef Sanal Katman 3 Switch durdurulmuş olmalıdır. Durdurulmamışsa, durdurmak için önce RouterStop komutunu kullanın ve ardından bu komutu yürütün.
CMD_RouterIfAdd_Args	RouterIfAdd [ad] [/HUB:merkez_adı] [/IP:ip/maske]
CMD_RouterIfAdd_[name]	Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterIfAdd_HUB		Yeni eklenecek sanal arabirimin bağlantı hedefi olacak Sanal Hub'ın adını belirtmek için bunu kullanın. Sanal Hub'ların bir listesini almak için HubList komutunu kullanabilirsiniz. O anda çalışmakta olan bir Sanal Merkez belirtmeniz şart değildir. Şu anda çalışmayan veya mevcut olmayan bir Sanal Hub adı belirtirseniz, Sanal Katman 3 Anahtarı, bu Sanal Hub'ın gerçek çalışması başladığında etkin hale gelecektir.
CMD_RouterIfAdd_IP		Biçimi kullanarak: "IP adresi/alt ağ maskesi", yeni eklenecek sanal arabirim tarafından tutulan IP adresini ve alt ağ maskesini belirtin. IP adresini, 192.168.0.1 gibi ondalık değerleri noktalarla ayırarak belirtin Alt ağ maskesi için, 255.255.255.0 gibi noktalarla ayrılmış ondalık değerleri belirtebilir veya 24 gibi ondalık bir değer kullanarak başlıktaki bit uzunluğunu belirtebilirsiniz.
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_NAME	Sanal Katman 3 Anahtarının Adı:
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_HUB	Hedef Sanal Hub Sanal Arabirimin Adı:
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_IP	IP Adresi/Alt Ağ Maskesi:


# RouterIfDel command
CMD_RouterIfDel			Sanal Katman 3 Anahtarının Sanal Arabirimini Silme
CMD_RouterIfDel_Help	Belirtilen Sanal Katman 3 Anahtarında zaten tanımlanmış bir sanal arabirimi silmek için bunu kullanın. \nRouterIfList komutunu kullanarak o anda tanımlı olan sanal arabirimlerin bir listesini alabilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz. \nBu komutu çalıştırmak için, hedef Sanal Katman 3 Anahtarı durdurulmuş olmalıdır. Durdurulmamışsa, durdurmak için önce RouterStop komutunu kullanın ve ardından bu komutu yürütün.
CMD_RouterIfDel_Args	RouterIfDel [ad] [/HUB:merkez_adı]
CMD_RouterIfDel_[name]	Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterIfDel_HUB		Silinecek sanal arabirimin bağlantı hedefi olacak Sanal Hub'ın adını belirtmek için bunu kullanın.


# RouterTableList command
CMD_RouterTableList		Sanal Katman 3 Anahtarının Yönlendirme Tablolarının Listesini Alın
CMD_RouterTableList_Help	Yönlendirme tabloları belirli bir Sanal Katman 3 Switch üzerinde tanımlandığında yönlendirme tablolarının bir listesini almak için bunu kullanın. \IP paketinin hedef IP adresi bir sanal arabirime ait herhangi bir IP ağına ait değilse, Sanal Katman 3 Anahtarının IP yönlendirme motoru bu yönlendirme tablosuna başvuracak ve yönlendirmeyi gerçekleştirecektir. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz.
CMD_RouterTableList_Args	RouterTableList [ad]
CMD_RouterTableList_[name]	Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterTableList_PROMPT_NAME	Sanal Katman 3 Anahtarının Adı:


# RouterTableAdd command
CMD_RouterTableAdd		Sanal Katman 3 Anahtarı için Yönlendirme Tablosu Girişi Ekleme
CMD_RouterTableAdd_Help	Burada, belirtilen Sanal Katman 3 Anahtarının yönlendirme tablosuna yeni bir yönlendirme tablosu girişi ekleyebilirsiniz. \IP paketinin hedef IP adresi bir sanal arabirime ait herhangi bir IP ağına ait değilse, Sanal Katman 3 Anahtarının IP yönlendirme motoru yönlendirme tablosuna başvuracak ve yönlendirmeyi gerçekleştirecektir. \nSanal Katman 3 Anahtarına eklenecek yönlendirme tablosu girişinin içeriğini belirtmelisiniz. Bu Sanal Katman 3 Anahtarının sanal arabiriminde aynı IP ağına ait olan herhangi bir IP adresini ağ geçidi adresi olarak belirtmelisiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz. \nBu komutu çalıştırmak için hedef Sanal Katman 3 Switch durdurulmuş olmalıdır. Durdurulmamışsa, durdurmak için önce RouterStop komutunu kullanın ve ardından bu komutu yürütün.
CMD_RouterTableAdd_Args	RouterTableAdd [ad] [/NETWORK:ip/maske] [/GATEWAY:ağ_geçidi_ip] [/METRIC:metrik]
CMD_RouterTableAdd_[name]	Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterTableAdd_NETWORK	Formatı kullanarak: "IP adresi/alt ağ maskesi", yeni eklenecek yönlendirme tablosu girişinin ağ adresini ve alt ağ maskesini belirtin. Ağ adresini, "192.168.0.1" gibi ondalık değerleri noktalarla ayırarak belirtin. Alt ağ maskesi için, 255.255.255.0 gibi noktalarla ayrılmış ondalık değerler belirtebilir veya 24 gibi ondalık bir değer kullanarak başlıktaki bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. Eğer 0.0.0.0/0.0.0.0 belirtirseniz, varsayılan rota kullanılacaktır.
CMD_RouterTableAdd_GATEWAY	Ağ geçidi IP adresini belirtin.
CMD_RouterTableAdd_METRIC	Bir metrik değer belirtin. Bir tamsayı belirtin (1 veya daha yüksek).
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NAME	Sanal Katman 3 Anahtarının Adı:
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NETWORK	Ağ Adresi/Alt Ağ Maskesi:
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_GATEWAY	Ağ Geçidi Adresi:
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_METRIC	Metrik Değer:


# RouterTableDel command
CMD_RouterTableDel		Sanal Katman 3 Anahtarının Yönlendirme Tablosu Girişini Silme
CMD_RouterTableDel_Help	Belirtilen Sanal Katman 3 Anahtarında tanımlanmış bir yönlendirme tablosu girişini silmek için bunu kullanın. \nRouterTableList komutunu kullanarak önceden tanımlanmış yönlendirme tablosu girişlerinin bir listesini alabilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalışmaz. \nBu komutu çalıştırmak için, hedef Sanal Katman 3 Anahtarı durdurulmuş olmalıdır. Durdurulmamışsa, durdurmak için önce RouterStop komutunu kullanın ve ardından bu komutu yürütün.
CMD_RouterTableDel_Args	RouterTableDel [ad] [/NETWORK:ip/maske] [/GATEWAY:ağ_geçidi_ip] [/METRIC:metrik]
CMD_RouterTableDel_[name]	Sanal Katman 3 Anahtarının adını belirtmek için bunu kullanın.
CMD_RouterTableDel_NETWORK	Biçimi kullanarak: "IP adresi/alt ağ maskesi", silinecek yönlendirme tablosu girişinin ağ adresini belirtin.
CMD_RouterTableDel_GATEWAY	Ağ geçidi IP adresini belirtin.
CMD_RouterTableDel_METRIC	Bir metrik değer belirtin. Bir tamsayı belirtin (1 veya daha yüksek).


# LogFileList command
CMD_LogFileList			Günlük Dosyalarının Listesini Al
CMD_LogFileList_Help	VPN Server tarafından çıkarılan ve VPN Server bilgisayarına kaydedilen günlük dosyalarının bir listesini görüntülemek için bunu kullanın. Burada görüntülenen bir günlük dosyası dosya adını belirterek ve LogFileGet komutunu kullanarak çağırarak günlük dosyasının içeriğini indirebilirsiniz. \nVPN Sunucusuna sunucu yöneticisi modunda bağlıysanız, tüm Sanal Merkezlerin paket günlüklerini ve güvenlik günlüklerini ve VPN Sunucusunun sunucu günlüğünü görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz. \nSanal Merkez Yönetici Modunda bağlandığınızda, yalnızca yönetimin hedefi olan Sanal Merkezin paket günlüğünü ve güvenlik günlüğünü görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.
CMD_LogFileList_Args	LogFileList
CMD_LogFileList_START	Günlük dosyalarının listesi alınıyor. Bu biraz zaman alabilir. Lütfen bekleyin...
CMD_LogFileList_NUM_LOGS	Toplamda %u günlük dosyası vardır.


# LogFileGet command
CMD_LogFileGet			Günlük dosyasını indir
CMD_LogFileGet_Help		VPN Server bilgisayarına kaydedilen günlük dosyasını indirmek için bunu kullanın. Günlük dosyasını indirmek için önce LogFileList komutunu kullanarak günlük dosyalarının listesini görüntüleyin ve ardından LogFileGet komutunu kullanarak günlük dosyasını indirin. VPN Sunucusuna sunucu yönetici modunda bağlıysanız, tüm Sanal Merkezlerin paket günlüklerini ve güvenlik günlüklerini ve VPN Sunucusunun sunucu günlüğünü görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz. Sanal Merkez Yönetici Modunda bağlandığınızda, yalnızca yönetimin hedefi olan Sanal Merkezin paket günlüğünü ve güvenlik günlüğünü görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz. \nDosya adını bir parametre olarak belirttiyseniz, indirilen günlük dosyası bu dosya adındaki dosyaya kaydedilecektir. Hedef dosya belirtilmemişse, günlük dosyası ekranda görüntülenir. \nGünlük dosyasının boyutu çok büyük olabilir, bu nedenle bu konuya dikkat edin.
CMD_LogFileGet_Args		LogFileGet [ad] [/SERVER:sunucu_adı] [/SAVEPATH:kayıt_yolu]
CMD_LogFileGet_[name]	İndirilecek günlük dosyasının adını belirtin. İndirilebilir günlük dosyalarının bir listesini almak için LogFileList komutunu kullanın.
CMD_LogFileGet_SERVER	Bir küme denetleyicisine indirme isteği yaparken sunucu adını belirtmek için bunu kullanın. LogFileGet komutu tarafından görüntülenecek sunucuyu belirtin.
CMD_LogFileGet_SAVEPATH	İndirilen günlük dosyasını kaydederken hedef dosya adını belirtmek için bunu kullanın. Bu belirtilmeden bırakıldığında, dosya ekranda görüntülenecektir.
CMD_LogFileGet_PROMPT_NAME	İndirilecek günlük dosyasının adı:
CMD_LogFileGet_START	Günlük dosyası indiriliyor. Bu biraz zaman alabilir. Lütfen bekleyin...
CMD_LogFileGet_FAILED	İndirme başarısız oldu.
CMD_LogFileGet_SAVE_FAILED	Belirtilen dosyaya yazılamıyor.
CMD_LogFileGet_FILESIZE	Günlük dosyasının dosya boyutu: %u


# WgkAdd command
CMD_WgkAdd				WireGuard anahtarı ekleme
CMD_WgkAdd_Help			Bu komut, izin verilen anahtar listesine bir WireGuard anahtarı eklemek için kullanılabilir. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_WgkAdd_Args			[anahtar] [/HUB:merkez] [/USER:kullanıcı]
CMD_WgkAdd_[key]		WireGuard anahtarı. Herkese açık olduğundan emin olun!
CMD_WgkAdd_HUB			Anahtarın ilişkilendirileceği merkez.
CMD_WgkAdd_USER			Anahtarın belirtilen hub'da ilişkilendirileceği kullanıcı.
CMD_WgkAdd_Prompt_[key]	Anahtar:
CMD_WgkAdd_Prompt_HUB	Hub:
CMD_WgkAdd_Prompt_USER	Kullanıcı:


# WgkDelete command
CMD_WgkDelete				WireGuard anahtarını silme
CMD_WgkDelete_Help			Bu komut, bir WireGuard anahtarını izin verilen anahtar listesinden silmek için kullanılabilir. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_WgkDelete_Args			WgkDelete [anahtar]
CMD_WgkDelete_[key]			WireGuard anahtarı.
CMD_WgkDelete_Prompt_[key]	Anahtar:


# WgkEnum command
CMD_WgkEnum				WireGuard anahtarlarını listeleme
CMD_WgkEnum_Help		Bu komut, ilişkili Sanal Merkez ve kullanıcı ile birlikte sunucuya bağlanmasına izin verilen WireGuard anahtarlarını alır. \nWgkAdd komutu ile bir anahtar ekleyebilirsiniz. \nWgkDelete komutu ile bir anahtarı silebilirsiniz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir.
CMD_WgkEnum_Args		WgkEnum
CMD_WgkEnum_Column_Key	Anahtar
CMD_WgkEnum_Column_Hub	Hub
CMD_WgkEnum_Column_User	Kullanıcı


# HubCreate command
CMD_HubCreate			Yeni Sanal Merkez Oluşturun
CMD_HubCreate_Help		VPN Sunucusu üzerinde yeni bir Sanal Merkez oluşturmak için bunu kullanın. \nOluşturulan Sanal Merkez hemen çalışmaya başlayacaktır. \nVPN Sunucusu bir küme üzerinde çalışırken, bu komut yalnızca küme denetleyicisi için geçerlidir. Ayrıca, yeni Sanal Merkez dinamik bir Sanal Merkez olarak çalışacaktır. HubSetStatic komutunu kullanarak bunu statik bir Sanal Merkeze dönüştürebilirsiniz. VPN Sunucusunda halihazırda bulunan Sanal Merkezlerin bir listesini almak için HubList komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü veya küme üyesi olarak çalışan VPN Sunucularında çalışmaz. \nBir Sanal Hub oluşturmak için küme üzerindeki bir küme denetleyicisine komutu verirken, HubCreateStatic komutunu veya HubCreateDynamic komutunu kullanın (HubCreate komutunun bir küme denetleyicisine verilmesi, HubCreateDynamic komutunun verilmesiyle aynı işlemsel etkiye sahiptir).
CMD_HubCreate_Args		HubCreate [ad] [/PASSWORD:parola]
CMD_HubCreate_[name]	Oluşturulacak Sanal Hub'ın adını belirtin.
CMD_HubCreate_PASSWORD	Oluşturulacak Sanal Merkez için yönetici parolası ayarlanacağı zaman bir yönetici parolası belirtin. Bu belirtilmezse, parolanın girilmesi için bir istem görüntülenir.
CMD_HubCreate_PROMPT_NAME	Oluşturulacak Sanal Hub'ın adı:


# HubCreateDynamic command
CMD_HubCreateDynamic			Yeni Dinamik Sanal Hub Oluşturma (Kümeleme İçin)
CMD_HubCreateDynamic_Help		VPN Sunucusu üzerinde yeni bir dinamik Sanal Merkez oluşturmak için bunu kullanın. \nOluşturulan Sanal Merkez hemen çalışmaya başlayacaktır. \nVPN Sunucusu bir küme üzerinde çalışırken, bu komut yalnızca küme denetleyicisi için geçerlidir. Ayrıca, yeni Sanal Merkez dinamik bir Sanal Merkez olarak çalışacaktır. HubSetStatic komutunu kullanarak bunu statik bir Sanal Merkeze dönüştürebilirsiniz. VPN Sunucusunda halihazırda bulunan Sanal Merkezlerin bir listesini almak için HubList komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü, küme üyesi veya bağımsız sunucu olarak çalışan VPN Sunucularında çalışmaz.
CMD_HubCreateDynamic_Args		HubCreateDynamic [ad] [/PASSWORD:parola]
CMD_HubCreateDynamic_[name]	Oluşturulacak Sanal Hub'ın adını belirtin.
CMD_HubCreateDynamic_PASSWORD	Oluşturulacak Sanal Merkez için yönetici parolası ayarlanacağı zaman bir yönetici parolası belirtin. Bu belirtilmezse, parolanın girilmesi için bir istem görüntülenir.


# HubCreateStatic command
CMD_HubCreateStatic			Yeni Statik Sanal Hub Oluşturma (Kümeleme İçin)
CMD_HubCreateStatic_Help		VPN Sunucusu üzerinde yeni bir statik Sanal Merkez oluşturmak için bunu kullanın. \nOluşturulan Sanal Merkez hemen çalışmaya başlayacaktır. \nVPN Sunucusu bir küme üzerinde çalışırken, bu komut yalnızca küme denetleyicisi için geçerlidir. Ayrıca, yeni Sanal Merkez dinamik bir Sanal Merkez olarak çalışacaktır. HubSetStatic komutunu kullanarak bunu statik bir Sanal Merkeze dönüştürebilirsiniz. VPN Sunucusunda halihazırda bulunan Sanal Merkezlerin bir listesini almak için HubList komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü, küme üyesi veya bağımsız sunucu olarak çalışan VPN Sunucularında çalışmaz.
CMD_HubCreateStatic_Args		HubCreateStatic [ad] [/PASSWORD:parola]
CMD_HubCreateStatic_[name]	Oluşturulacak Sanal Hub'ın adını belirtin.
CMD_HubCreateStatic_PASSWORD	Oluşturulacak Sanal Merkez için yönetici parolası ayarlanacağı zaman bir yönetici parolası belirtin. Bu belirtilmezse, parolanın girilmesi için bir istem görüntülenir.


# HubDelete command
CMD_HubDelete			Sanal Merkezi Sil
CMD_HubDelete_Help		VPN Sunucusu üzerindeki mevcut bir Sanal Merkezi silmek için bunu kullanın. \nSanal Merkezi silerseniz, o anda Sanal Merkeze bağlı olan tüm oturumların bağlantısı kesilir ve yeni oturumlar Sanal Merkeze bağlanamaz. \nAyrıca, bu işlem tüm Hub ayarlarını, kullanıcı nesnelerini, grup nesnelerini, sertifikaları ve Kademeli Bağlantıları da silecektir. \nSanal Hub'ı sildikten sonra kurtarılamaz. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü veya küme üyesi olarak çalışan VPN Sunucularında çalışmaz.
CMD_HubDelete_Args		HubDelete [ad]
CMD_HubDelete_[name]	Silinecek Sanal Merkezin adını belirtin.
CMD_HubDelete_PROMPT_NAME	Silinecek Sanal Hub'ın adı:


# HubSetStatic command
CMD_HubSetStatic		Sanal Hub Türünü Statik Sanal Hub olarak değiştirin
CMD_HubSetStatic_Help	Bir VPN Sunucusu bir küme üzerinde çalışıyorsa ve Sanal Merkezin türünü statik bir Sanal Merkez olarak değiştirmek istiyorsanız bunu kullanın. Sanal Merkezin türü değiştirildiğinde, o anda Sanal Merkeze bağlı olan tüm oturumların bağlantısı kesilir. \nStatik Sanal Merkez olarak çalışan bir Sanal Merkez olduğunda, tüm küme üyesi sunucularda bu ada sahip bir Sanal Merkez oluşturulur. Bu Sanal Merkeze bağlanmaya çalışan bir kullanıcı, her sunucunun yük durumuna göre bir algoritma tarafından belirlenen şekilde bu Sanal Merkezi barındıran küme üyelerinden birine bağlanacaktır. \nÖrneğin statik bir Sanal Merkez, binlerce veya on binlerce kullanıcının iş için İnternet'ten dahili bir şirket LAN'ına uzaktan erişmek amacıyla aynı anda bağlanmasına olanak tanıyan bir uzaktan erişim VPN'i için kullanılabilir. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü, küme üyesi veya bağımsız sunucu olarak çalışan VPN Sunucularında çalışmaz. \nBu komut, Yapı 5190'dan daha yeni olan VPN Sunucular için kullanılamaz.
CMD_HubSetStatic_Args	HubSetStatic [ad]
CMD_HubSetStatic_[name]	Statik Sanal Merkez olarak ayarlanacak Sanal Merkezin adını belirtin.
CMD_HubChange_PROMPT_NAME	Ayarı değiştirilecek Sanal Merkezin adı:


# HubSetDynamic command
CMD_HubSetDynamic		Sanal Hub Türünü Dinamik Sanal Hub olarak değiştirin
CMD_HubSetDynamic_Help	Bir VPN Sunucusu bir küme üzerinde çalışıyorsa ve Sanal Merkezin türünü dinamik bir Sanal Merkez olarak değiştirmek istiyorsanız bunu kullanın. Sanal Merkezin türü değiştirildiğinde, o anda Sanal Merkeze bağlı olan tüm oturumların bağlantısı kesilir. \nKümede tanımlanmış bir dinamik Sanal Merkeze bağlı tek bir istemci bile yoksa, bu Sanal Merkez hiçbir küme üyesinde mevcut değildir. Dinamik Sanal Merkeze bağlanmayı deneyen ilk istemci bunu yaptığında, kümedeki en düşük yüke sahip sunucu bu Sanal Merkezi barındırmaya başlar. İkinci ve sonraki istemciler aynı Sanal Merkeze bağlanmaya çalıştığında, Sanal Merkezi barındıran sunucuya otomatik olarak bağlanırlar. Tüm istemcilerin belirli bir dinamik Sanal Merkezle bağlantısı kesildiğinde, Sanal Merkez hiçbir sunucuda mevcut olmayan orijinal durumuna geri döner. \nDinamik Sanal Merkezler için, bir şirketteki her bir iş bölümü için tanımlanmış bir Sanal Merkez gibi geniş bir uygulama yelpazesi vardır; böylece çalışanlar, tek bir küme üzerinde konuşlandırılmış merkezi bir yönetim ortamında işlerini yapmak için kendi departmanlarının Sanal Merkezine bağlanabilirler. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nAyrıca, bu komut VPN Köprüsü, küme üyesi veya bağımsız sunucu olarak çalışan VPN Sunucularında çalışmaz. \nBu komut, Yapı 5190'dan daha yeni olan VPN Sunucular için kullanılamaz.
CMD_HubSetDynamic_Args	HubSetDynamic [ad]
CMD_HubSetDynamic_[name]	Dinamik Sanal Merkez olarak ayarlanacak Sanal Merkezin adını belirtin.


# HubList command
CMD_HubList				Sanal Merkezlerin Listesini Alın
CMD_HubList_Help		VPN Sunucusundaki mevcut Sanal Merkezlerin bir listesini almak için bunu kullanın. Her Sanal Merkez için aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz: Sanal Merkez Adı, Durumu, Türü, Kullanıcı Sayısı, Grup Sayısı, Oturum Sayısı, MAC Tablosu Sayısı, IP Tablosu Sayısı, Oturum Açma Sayısı, Son Oturum Açma ve Son İletişim.\nSanal Merkez Yönetici Modunda bağlanırken, yönetici ayrıcalıklarına sahip olmadığınız bir Sanal Merkezin seçeneklerinde Anonim Kullanıcılar için Bu Sanal Merkezi Numaralandırma seçeneği etkinleştirilirse, o Sanal Merkezin numaralandırılmayacağını unutmayın. Sunucu Yönetici Modunda bağlıysanız, tüm Sanal Merkezlerin listesi görüntülenecektir. \nBir kümeleme ortamının küme denetleyicisi olmayan bir küme üyesine bağlanırken ve onu yönetirken, yalnızca o anda o VPN Sunucusu tarafından barındırılan Sanal Merkez görüntülenecektir. Yönetim amacıyla bir küme denetleyicisine bağlanırken, tüm Sanal Merkezler görüntülenecektir.
CMD_HubList_Args		HubList


# Hub command
CMD_Hub					Yönetmek için Sanal Merkez Seçin
CMD_Hub_Help			Yönetimin hedefi olacak Sanal Merkezi seçmek için bunu kullanın. Bir VPN Sunucusuna bağlı durumdaki bir yönetim yardımcı programında, bir Sanal Merkezi ayarlamak veya yönetmek için bir komut çalıştırmadan önce, yönetilecek Sanal Merkezi seçmek için Hub komutunu kullanmanız gerekir. \nSanal Merkez Yönetici Modunda bir VPN Sunucusuna bağlı olma durumundayken, yönetim hedefi olarak tek bir Sanal Merkez seçebilirsiniz ancak diğer Sanal Merkezleri seçemezsiniz. Sunucu Yönetim Modunda VPN Sunucusuna bağlı durumdayken, tüm Sanal Merkezleri yönetim hedefi haline getirebilirsiniz. \nVPN Sunucusunda o anda var olan Sanal Merkezlerin bir listesini almak için HubList komutunu kullanın. \VPN Köprüsü için yalnızca "BRIDGE" adına sahip Sanal Merkezi seçebilirsiniz.
CMD_Hub_Args			Hub [isim]
CMD_Hub_[name]			Yönetilecek Sanal Hub'ın adını belirtin. Bu parametre belirtilmezse, Yönetilecek Sanal Hub'ı Seç iptal edilir.
CMD_Hub_Unselected		Sanal Merkez seçimi kaldırıldı.
CMD_Hub_Selected		Sanal Merkez "%S" seçildi.
CMD_Hub_Select_Failed	ADMINHUB tarafından belirtilen Sanal Hub "%S" seçilmeye çalışılırken aşağıdaki hata oluştu.
CMD_Hub_Not_Selected	Bu komutu çalıştırmadan önce, Hub komutunu kullanarak yönetilecek Sanal Hub'ı seçin.


# Online command
CMD_Online				Sanal Hub'ı Çevrimiçi Duruma Geçirme
CMD_Online_Help			Yönetilmekte olan Sanal Merkez çevrimdışı olduğunda, çevrimiçine geçirmek için bunu kullanın. Çevrimdışı durumdaki bir Sanal Merkez istemcilerden VPN bağlantıları alamaz. Sanal Merkezi çevrimiçine geçirerek, bu Sanal Merkez kullanıcılardan bağlantı alabilir ve hizmet sağlayabilir hale gelir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_Online_Args			Çevrimiçi


# Offline command
CMD_Offline				Sanal Hub'ı Çevrimdışı Olarak Değiştirme
CMD_Offline_Help		Yönetilmekte olan Sanal Merkez çevrimiçiyken çevrimdışına geçmek için bunu kullanın. O anda Sanal Merkeze bağlı oturumlar varsa, tüm oturumların bağlantısı kesilir. Çevrimdışı durumdaki bir Sanal Merkez istemcilerden VPN bağlantıları alamaz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_Offline_Args		Çevrimdışı


# SetStaticNetwork command
CMD_SetStaticNetwork				Sanal Hub statik IPv4 ağ parametrelerini ayarlama
CMD_SetStaticNetwork_Help			Sanal Hub için statik IPv4 ağ parametrelerini ayarlayın. DHCP mevcut olmadığında kullanılırlar (örn. WireGuard oturumları). \nGeçerli ayarları OptionsGet komutunu kullanarak alabilirsiniz.
CMD_SetStaticNetwork_Args			SetStaticNetwork [/GATEWAY:ağ_geçidi] [/SUBNET:alt_ağ_maskesi]
CMD_SetStaticNetwork_GATEWAY		İnternet iletişimi için kullanılacak ağ geçidinin IP adresini belirtin.
CMD_SetStaticNetwork_SUBNET			Yerel VPN ağının boyutunu belirlemek için gerekli olan alt ağ maskesini belirtin.
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_GATEWAY	Geçit:
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_SUBNET	Alt ağ maskesi:


# SetMaxSession command
CMD_SetMaxSession		Sanal Hub için Eşzamanlı Olarak Bağlanan Oturumların Maksimum Sayısını Ayarlama
CMD_SetMaxSession_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkeze eşzamanlı olarak bağlanabilecek maksimum oturum sayısını ayarlamak için bunu kullanın. VPN İstemcisinden veya VPN Köprüsünden bağlanmakta olan eşzamanlı olarak bağlanan maksimum oturum sayısından daha fazla oturum olduğunda, maksimum oturum sayısına ulaşıldığında istemciler artık bağlanamayacaktır. Eşzamanlı olarak bağlanan oturumların maksimum sayısına ilişkin bu sınır, Yerel Köprüler, Sanal NAT ve Kademeli Bağlantılar tarafından Sanal Merkezde oluşturulan oturumları içermez. \nEşzamanlı olarak bağlanan maksimum oturum sayısı için geçerli ayarı OptionsGet komutunu kullanarak alabilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_SetMaxSession_Args	SetMaxSession [max_session]
CMD_SetMaxSession_[max_session]	Bir tamsayı kullanarak, ayarlanacak maksimum eşzamanlı bağlı oturum sayısını belirtin. 0 belirtilmesi sınırsız ayarıyla sonuçlanır.
CMD_SetMaxSession_Prompt	Maksimum Oturum Sayısı:


# SetHubPassword command
CMD_SetHubPassword		Sanal Hub Yönetici Parolasını Ayarlama
CMD_SetHubPassword_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin Yönetici Parolasını ayarlamak için bunu kullanın. Bir Sanal Merkez yönetici parolası ayarlandığında, parolayı belirterek Sanal Merkez Yönetici Modundaki bir VPN Sunucu bağlantı yardımcı programından bu Sanal Merkeze bağlanabilirsiniz. Kullanıcı adı için "Yönetici" ve Sanal Merkez yönetici parolası için parola belirterek bir VPN istemcisinden veya VPN Köprüsünden VPN bağlantısı yapmak da mümkündür. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_SetHubPassword_Args	SetHubPassword [parola]
CMD_SetHubPassword_[password]	Ayarlamak istediğiniz parolayı belirtin. Parametre olarak bir parola belirtilmemişse, parolanın girilmesi için bir istem görüntülenecektir.


# SetEnumAllow command
CMD_SetEnumAllow		Sanal Hub Anonim Kullanıcıları Tarafından Numaralandırmaya İzin Ver
CMD_SetEnumAllow_Help	Anonim kullanıcıların bu Sanal Merkezi numaralandırmasına izin vermek üzere yönetmekte olduğunuz Sanal Merkezin seçenekler ayarını değiştirmek için bunu kullanın. Bu seçeneği ayarlayarak, VPN İstemcisi kullanıcılarının sadece bu VPN Sunucu adresini girerek bu Sanal Merkezi numaralandırmasını mümkün kılar. Ayrıca, SetEnumDeny komutunu kullanarak, anonim kullanıcıların numaralandırma yeteneğini reddedebilirsiniz. Bir Sanal Merkez oluşturulduğunda, numaralandırmaya izin verilecektir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_SetEnumAllow_Args	SetEnumAllow


# SetEnumDeny command
CMD_SetEnumDeny			Sanal Hub Anonim Kullanıcıları Tarafından Numaralandırmayı Reddetme
CMD_SetEnumDeny_Help	Anonim kullanıcıların bu Sanal Merkezi numaralandırmasını engellemek üzere yönetmekte olduğunuz Sanal Merkezin seçenekler ayarını değiştirmek için bunu kullanın. Bu seçeneği ayarlayarak, VPN İstemcisi kullanıcısı VPN Sunucusuna bir Sanal Merkez numaralandırma isteği gönderse bile bu Sanal Merkezi numaralandıramayacaktır. Ayrıca, SetEnumAllow komutunu kullanarak, anonim kullanıcıların numaralandırma yapmasına izin verebilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_SetEnumDeny_Args	SetEnumDeny


# OptionsGet command
CMD_OptionsGet			Sanal Hub'ların Seçenek Ayarlarını Al
CMD_OptionsGet_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın Seçenek ayarlarının bir listesini almak için bunu kullanın. Aşağıdakileri alabilirsiniz: Sanal Hub Numaralandırmaya İzin Verme/Yasaklama, Maksimum Eşzamanlı Bağlantılar, Çevrimiçi/Çevrimdışı Durumu ve Kümeleme Ortamında Sanal Hub Türü. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_OptionsGet_Args		OptionsGet
CMD_OptionsGet_TITLE	Seçenekler Ayar Sanal Merkez Listesi "%S"
CMD_OptionsGet_ENUM		Anonim Kullanıcı için Sanal Hub'ın Numaralandırılması
CMD_OptionsGet_MAXSESSIONS	Maksimum Oturum Sayısı
CMD_OptionsGet_STATUS	Durum
CMD_OptionsGet_TYPE		Sanal Hub Tipi
CMD_OptionsGet_GATEWAY	Varsayılan ağ geçidi
CMD_OptionsGet_SUBNET	Varsayılan alt ağ


# RadiusServerSet command
CMD_RadiusServerSet		Kullanıcı Kimlik Doğrulaması için kullanılacak RADIUS Sunucusunu ayarlama
CMD_RadiusServerSet_Help	Kullanıcıları RADIUS sunucu kimlik doğrulama modunda o anda yönetilen Sanal Merkeze kabul etmek için, kullanıcı adını ve parolayı onaylayan harici bir RADIUS sunucusu belirtebilirsiniz. (Virgül veya noktalı virgülle bölerek birden fazla ana bilgisayar adı belirtebilirsiniz.) \nRADIUS sunucusu, bu VPN Sunucusunun IP adreslerinden gelen istekleri alacak şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca, Parola Kimlik Doğrulama Protokolü (PAP) ile kimlik doğrulama etkinleştirilmelidir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_RadiusServerSet_Args	RadiusServerSet [sunucu_adı:port] [/SECRET:gizli_anahtar] [/RETRY_INTERVAL:aralık]
CMD_RadiusServerSet_[server_name:port]	"ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası" biçimini kullanarak, ana bilgisayar adını veya IP adresini ve kullanılan RADIUS sunucusunun UDP bağlantı noktası numarasını belirtin. Bağlantı noktası numarası atlanırsa, 1812 kullanılacaktır. Virgül veya noktalı virgül ile bölerek birden fazla ana bilgisayar adı belirtebilirsiniz.
CMD_RadiusServerSet_SECRET	RADIUS Sunucusu ile iletişim için kullanılan paylaşılan sırrı (parola) belirtin
CMD_RadiusServerSet_RETRY_INTERVAL	Yeniden denemeler arasındaki yeniden deneme aralığını milisaniye cinsinden belirtin.
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Host	Kullanılacak RADIUS Sunucusunun Ana Bilgisayar Numarası ve Bağlantı Noktası Numarası:
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Secret	Paylaşılan Sır:
CMD_RadiusServerSet_Prompt_RetryInterval	Yeniden Deneme Aralığı (milisaniye):
CMD_RadiusServerSet_EVAL_NUMINTERVAL	Yeniden deneme aralığı 500 ila 10000 milisaniye arasında olmalıdır.


# RadiusServerDelete command
CMD_RadiusServerDelete	Kullanıcı Kimlik Doğrulaması için RADIUS Sunucusu Kullanma Ayarını Sil
CMD_RadiusServerDelete_Help	Bir kullanıcı RADIUS Sunucusu Kimlik Doğrulama Modunda yönetilen Sanal Hub'a bağlandığında bir RADIUS sunucusunun kullanılmasıyla ilgili ayarı silmek ve RADIUS kimlik doğrulamasını devre dışı bırakmak için bunu kullanın. Geçerli RADIUS sunucusuyla ilgili ayarları almak için RadiusServerGet komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_RadiusServerDelete_Args	RadiusSunucuSil


# RadiusServerGet command
CMD_RadiusServerGet		Kullanıcı Kimlik Doğrulaması için Kullanılan RADIUS Sunucusunun Ayarını Al
CMD_RadiusServerGet_Help	Bir kullanıcı RADIUS Sunucu Kimlik Doğrulama Modunu kullanarak o anda yönetilen Sanal Merkeze bağlandığında kullanılan RADIUS sunucusunun geçerli ayarlarını almak için bunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_RadiusServerGet_Args	RadiusServerGet
CMD_RadiusServerGet_STATUS	RADIUS Sunucusu Kullan
CMD_RadiusServerGet_HOST		RADIUS Sunucusu Ana Bilgisayar Adı veya IP Adresi:
CMD_RadiusServerGet_PORT		RADIUS Sunucu Bağlantı Noktası Numarası
CMD_RadiusServerGet_SECRET	Paylaşılan Sır
CMD_RadiusServerGet_RetryInterval	Yeniden Deneme Aralığı (milisaniye cinsinden)


# StatusGet command
CMD_StatusGet			Sanal Hub'ın Mevcut Durumunu Al
CMD_StatusGet_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın mevcut durumunu almak için bunu kullanın. Aşağıdaki bilgileri alabilirsiniz: Sanal Merkez Türü, Oturum Sayısı, Her Nesne Türünün Sayısı, Oturum Açma Sayısı, Son Oturum Açma, Son İletişim ve İletişim İstatistiksel Verileri.
CMD_StatusGet_Args		DurumGetir


# LogGet command
CMD_LogGet				Sanal Hub'ın Günlük Kaydetme Ayarını Al
CMD_LogGet_Help			Yönetilmekte olan Sanal Hub için günlük kaydetme ayarını almak için bunu kullanın. Güvenlik günlükleri ve paket günlükleri ile ilgili kaydetme ayarı gibi ayar bilgilerini ve kaydedilenler hakkında bilgi alabilirsiniz.
CMD_LogGet_Args			LogGet
CMD_Log_SecurityLog		Güvenlik Günlüğünü Kaydet
CMD_Log_PacketLog		Paket Günlüğünü Kaydet
CMD_Log_SwitchType		Günlük Dosyası Geçiş Döngüsü
CMD_Log_0				TCP Bağlantı Günlüğü
CMD_Log_1				TCP Paket Günlüğü
CMD_Log_2				DHCP Günlüğü
CMD_Log_3				UDP Günlüğü
CMD_Log_4				ICMP Günlüğü
CMD_Log_5				IP Günlüğü
CMD_Log_6				ARP Günlüğü
CMD_Log_7				Ethernet Günlüğü


# LogEnable command
CMD_LogEnable			Güvenlik Günlüğü veya Paket Günlüğünü Etkinleştir
CMD_LogEnable_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın güvenlik günlüğünü veya paket günlüğünü etkinleştirmek için bunu kullanın. \nGeçerli ayarı almak için LogGet komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_LogEnable_Args		LogEnable [security|packet]
CMD_LogEnable_[security|packet]	Etkinleştirilecek günlük türünü seçin. "Güvenlik" veya "paket" seçeneklerinden birini belirleyin.
CMD_LogEnable_Prompt	Güvenlik veya Paket öğesini seçin:
CMD_LogEnable_Prompt_Error	Geçersiz belirtim.


# LogDisable command
CMD_LogDisable			Güvenlik Günlüğü veya Paket Günlüğünü Devre Dışı Bırak
CMD_LogDisable_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın güvenlik günlüğünü veya paket günlüğünü devre dışı bırakmak için bunu kullanın. \nGeçerli ayarı almak için LogGet komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_LogDisable_Args		LogDisable [security|packet]
CMD_LogDisable_[security|packet]	Devre dışı bırakılacak günlük türünü seçin. "Güvenlik" veya "paket" seçeneklerinden birini belirleyin.


#  LogSwitchSet command
CMD_LogSwitchSet		Günlük Dosyası Geçiş Döngüsünü Ayarla
CMD_LogSwitchSet_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub'ın kaydettiği güvenlik günlüğü veya paket günlüğü için günlük dosyası değiştirme döngüsünü ayarlamak için bunu kullanın. Günlük dosyası değiştirme döngüsü, her saniye, her dakika, her saat, her gün, her ay değiştirilecek veya değiştirilmeyecek şekilde değiştirilebilir. \nGeçerli ayarı almak için LogGet komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_LogSwitchSet_Args	LogSwitchSet [security|packet] [/SWITCH:sec|min|hour|day|month|none]
CMD_LogSwitchSet_[security|packet]	Ayarı değiştirmek için günlük türünü seçin. "Güvenlik" veya "paket" seçeneklerinden birini belirleyin.
CMD_LogSwitchSet_SWITCH	Ayarlanacak anahtar döngüsünü seçin. Saniye, dakika, saat, gün, ay veya hiçbirini belirtmeyin.
CMD_LogSwitchSet_Prompt	Saniye, dakika, saat, gün, ay veya hiçbirini belirtmeyin:


# LogPacketSaveType command
CMD_LogPacketSaveType	Paket Günlüğüne Kaydetmek için Paket İçeriğini ve Türünü Ayarlayın
CMD_LogPacketSaveType_Help	Bunu, o anda yönetilen Sanal Merkez tarafından kaydedilecek her bir paket türü için paket günlüğünün kaydetme içeriğini ayarlamak için kullanın. Aşağıdaki paket türleri vardır: TCP Bağlantı Günlüğü, TCP Paket Günlüğü, DHCP Paket Günlüğü, UDP Paket Günlüğü, ICMP Paket Günlüğü, IP Paket Günlüğü, ARP Paket Günlüğü ve Ethernet Paket Günlüğü.\nGeçerli ayarı almak için LogGet komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_LogPacketSaveType_Args	LogPacketSaveType [/TYPE:tcpconn|tcpdata|dhcp|udp|icmp|ip|arp|ether] [/SAVE:none|header|full]
CMD_LogPacketSaveType_TYPE	Kaydetme içeriği değiştirilecek paketin türünü belirtmek için tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp veya ether belirtin.
CMD_LogPacketSaveType_SAVE	Paket günlüğünün kaydetme içeriğini belirtin. \nHiçbiri: hiçbir şey kaydetme\nBaşlık: yalnızca başlık bilgileri\nTam: tüm paket içeriği
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_TYPE	Tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp veya ether belirtin:
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_SAVE	Yok, başlık veya tam olarak belirtin:


# CAList command
CMD_CAList				Güvenilir CA Sertifikalarının Listesini Al
CMD_CAList_Help			Burada, o anda yönetilen bu Sanal Merkez tarafından güvenilen sertifika yetkilisi sertifikalarını yönetebilirsiniz. Kayıtlı sertifika yetkilisi sertifikalarının listesi, bir VPN İstemcisi imzalı sertifika kimlik doğrulama modunda bağlandığında sertifikaları doğrulamak için kullanılır. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_CAList_Args			CAList
CMD_CAList_COLUMN_ID	KIMLIK


# CAAdd command
CMD_CAAdd				Güvenilir CA Sertifikası Ekleme
CMD_CAAdd_Help			Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkez tarafından güvenilen CA sertifikaları listesine yeni bir sertifika eklemek için bunu kullanın. Kayıtlı sertifika yetkilisi sertifikalarının listesi, bir VPN İstemcisi imzalı sertifika kimlik doğrulama modunda bağlandığında sertifikaları doğrulamak için kullanılır. \nGeçerli sertifikaların bir listesini almak için CAList komutunu kullanabilirsiniz. \nEklediğiniz sertifika X.509 dosya biçiminde kaydedilmelidir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_CAAdd_Args			CAAdd [yol]
CMD_CAAdd_[path]		Kaydedilecek X.509 sertifikasının dosya adını belirtin.
CMD_CAAdd_PROMPT_PATH	Kaydedilecek X.509 Sertifika Dosyasının Adı:


# CADelete command
CMD_CADelete			Güvenilir CA Sertifikasını Silme
CMD_CADelete_Help		Mevcut bir sertifikayı o anda yönetilen Sanal Merkez tarafından güvenilen CA sertifikaları listesinden silmek için bunu kullanın. \nGeçerli sertifikaların bir listesini almak için CAList komutunu kullanabilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_CADelete_Args		CADelete [kimlik]
CMD_CADelete_[id]		Silinecek sertifikanın kimliğini belirtin.
CMD_CADelete_PROMPT_ID	Silinecek Sertifikanın Kimliği:


# CAGet command
CMD_CAGet				Güvenilir CA Sertifikası Alın
CMD_CAGet_Help			Şu anda yönetilen Sanal Merkez tarafından güvenilen CA sertifikaları listesinden mevcut bir sertifikayı almak ve X.509 biçiminde bir dosya olarak kaydetmek için bunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_CAGet_Args			CAGet [kimlik] [/SAVECERT:dosya_yolu]
CMD_CAGet_[id]			Alınacak sertifikanın kimliğini belirtin.
CMD_CAGet_SAVECERT		Aldığınız sertifikayı kaydetmek için dosya adını belirtin.
CMD_CAGet_PROMPT_ID		Alınacak Sertifikanın Kimliği:
CMD_CAGet_PROMPT_SAVECERT	Kaydedilecek Dosyanın Adı:


# CascadeList command
CMD_CascadeList			Kademeli Bağlantıların Listesini Alın
CMD_CascadeList_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub üzerinde kayıtlı olan Kademeli Bağlantıların bir listesini almak için bunu kullanın. \nBir Kademeli Bağlantı kullanarak, bu Sanal Hub'ı Katman 2 Kademeli Bağlantı ile aynı veya farklı bir bilgisayarda çalışan başka bir Sanal Hub'a bağlayabilirsiniz. \n\n[Kademeli Bağlantılar Hakkında Uyarı]\nBir Kademeli Bağlantı kullanarak bağlanarak birden fazla Sanal Hub arasında bir Katman 2 köprüsü oluşturabilirsiniz, ancak bağlantı yanlış yapılandırılırsa, yanlışlıkla bir geri döngü Kademeli Bağlantı oluşturulabilir. Kademeli Bağlantı işlevini kullanırken lütfen ağ topolojisini dikkatli bir şekilde tasarlayın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeList_Args	CascadeList


# CascadeCreate command
CMD_CascadeCreate		Yeni Kademeli Bağlantı Oluştur
CMD_CascadeCreate_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub üzerinde yeni bir Kademeli Bağlantı oluşturmak için bunu kullanın. \nBir Kademeli Bağlantı kullanarak, bu Sanal Hub'ı Kademeli Bağlantı ile aynı veya farklı bir bilgisayarda çalışan başka bir Sanal Hub'a bağlayabilirsiniz. \Bir Kademeli Bağlantı oluşturmak için, Kademeli Bağlantı adını, hedef sunucuyu ve hedef Sanal Merkezi ve kullanıcı adını belirtmeniz gerekir. Yeni bir Kademeli Bağlantı oluşturulduğunda, kullanıcı kimlik doğrulama türü başlangıçta Anonim Kimlik Doğrulama olarak ayarlanır ve proxy sunucu ayarı ve sunucu sertifikasının doğrulama seçenekleri ayarlanmaz. Bir Kademeli Bağlantı oluşturulduktan sonra bu ayarları ve diğer gelişmiş ayarları değiştirmek için "Kademeli" adıyla başlayan diğer komutları kullanın. \n\n[Kademeli Bağlantılar Hakkında Uyarı]\nBir Kademeli Bağlantı kullanarak bağlanarak birden fazla Sanal Hub arasında bir Katman 2 köprüsü oluşturabilirsiniz, ancak bağlantı yanlış yapılandırılırsa, yanlışlıkla bir geri döngü Kademeli Bağlantı oluşturulabilir. Kademeli Bağlantı işlevini kullanırken lütfen ağ topolojisini dikkatli bir şekilde tasarlayın. \n\nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeCreate_Args	CascadeCreate [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/HUB:merkez_adı] [/USERNAME:kullanıcı_adı]
CMD_CascadeCreate_[name]	Oluşturulacak Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeCreate_SERVER	Hedef VPN Sunucusunun ana bilgisayar adını ve bağlantı noktası numarasını [ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası] biçimini kullanarak belirtin. IP adresine göre de belirtebilirsiniz.
CMD_CascadeCreate_HUB	Hedef VPN Sunucusu üzerindeki Sanal Merkezi belirtin.
CMD_CascadeCreate_USERNAME	Hedef VPN Sunucusuna bağlanırken kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı adını belirtin.
CMD_CascadeCreate_Prompt_Name	Kaskad Bağlantı Adı:
CMD_CascadeCreate_Prompt_Server	Hedef VPN Sunucusu Ana Bilgisayar Adı ve Bağlantı Noktası Numarası:
CMD_CascadeCreate_Prompt_Hub	Hedef Sanal Hub Adı:
CMD_CascadeCreate_Prompt_Username	Kullanıcı Adı Bağlanıyor:


# CascadeSet command
CMD_CascadeSet		Kademeli Bağlantı için Hedefi Ayarlama
CMD_CascadeSet_Help	Hedef VPN Sunucusu ana bilgisayar adını ve bağlantı noktası numarasını, Sanal Hub adını ve o anda yönetilen sanal Hub'da kayıtlı Kademeli Bağlantı için bağlantıyı kullanacak kullanıcı adını ayarlamak için bunu kullanın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeSet_Args	CascadeSet [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/HUB:merkez_adı]
CMD_CascadeSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeSet_SERVER	Hedef VPN Sunucusunun ana bilgisayar adını ve bağlantı noktası numarasını [ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası] biçimini kullanarak belirtin. IP adresine göre de belirtebilirsiniz.
CMD_CascadeSet_HUB		Hedef VPN Sunucusu üzerindeki Sanal Merkezi belirtin.


# CascadeGet command
CMD_CascadeGet			Kademeli Bağlantı Ayarını Alın
CMD_CascadeGet_Help		O anda yönetilen Sanal Hub üzerinde kayıtlı olan bir Kademeli Bağlantının Bağlantı Ayarını almak için bunu kullanın. \nKademeli Bağlantının Bağlantı Ayarı içeriğini değiştirmek için, Kademeli Bağlantıyı oluşturduktan sonra "Kademeli" adıyla başlayan diğer komutları kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeGet_Args		CascadeGet [ad]
CMD_CascadeGet_[name]	Ayarını almak istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeGet_Policy	[Kademeli Oturum Güvenlik İlkesi Ayar Değeri]

# CascadeDelete command
CMD_CascadeDelete		Kademeli Bağlantı Ayarını Sil
CMD_CascadeDelete_Help	Şu anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı olan bir Kademeli Bağlantıyı silmek için bunu kullanın. Belirtilen Kademeli Bağlantı çevrimiçi durumundaysa, bağlantılar otomatik olarak kesilecek ve ardından Kademeli Bağlantı silinecektir. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeDelete_Args	CascadeDelete [ad]
CMD_CascadeDelete_[name]	Silinecek Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeUsernameSet command
CMD_CascadeUsernameSet	Kullanıcı Adını Kademeli Bağlantı Bağlantısını Kullanmak için Ayarla
CMD_CascadeUsernameSet_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanıcı kimlik doğrulaması için gereken kullanıcı adını belirtmek için bunu kullanın. \nBazı durumlarda kullanıcı kimlik doğrulama türünü belirtmek ve gerekli parametreleri belirtmek gerekir. Bu bilgileri değiştirmek için CascadeAnonymousSet, CascadePasswordSet ve CascadeCertSet gibi komutları kullanabilirsiniz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeUsernameSet_Args	CascadeUsernameSet [ad] [/USERNAME:kullanıcı_adı]
CMD_CascadeUsernameSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeUsernameSet_USERNAME	Kaskad Bağlantı VPN Sunucusuna bağlandığında kullanıcı kimlik doğrulaması için gereken kullanıcı adını belirtin.
CMD_CascadeUsername_Notice	Bu Bağlantı Ayarı için auth türü şu anda parola kimlik doğrulaması olarak ayarlandı. Kullanıcı adını değiştirdikten sonra parolayı sıfırlamak için CascadePasswordSet komutunu kullanmanız gerekir.


# CascadeAnonymousSet command
CMD_CascadeAnonymousSet	Kademeli Bağlantının Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türünü Anonim Kimlik Doğrulama olarak ayarlayın
CMD_CascadeAnonymousSet_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanıcı kimlik türünü [anonim kimlik doğrulama] olarak ayarlayın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için yürütemezsiniz.
CMD_CascadeAnonymousSet_Args	CascadeAnonymousSet [ad]
CMD_CascadeAnonymousSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadePasswordSet command
CMD_CascadePasswordSet	Kademeli Bağlantı Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türünü Parola Kimlik Doğrulama olarak ayarlayın
CMD_CascadePasswordSet_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanıcı kimlik doğrulama türünü Parola Kimlik Doğrulaması olarak ayarlamak için bunu kullanın. Parola kimlik doğrulama türü olarak Standart Parola Kimlik Doğrulaması ve RADIUS veya NT Etki Alanı Kimlik Doğrulamasını belirtin. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadePasswordSet_Args	CascadePasswordSet [ad] [/PASSWORD:parola] [/TYPE:standard|radius]
CMD_CascadePasswordSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadePasswordSet_PASSWORD	Parola kimlik doğrulaması için kullanılacak parolayı belirtin. Bu belirtilmezse, parolanın girilmesi için bir istem görüntülenir.
CMD_CascadePasswordSet_TYPE	Parola kimlik doğrulama türü olarak "standart" (Standart Parola Kimlik Doğrulaması) veya "radius" (RADIUS veya NT Etki Alanı Kimlik Doğrulaması) seçin.
CMD_CascadePasswordSet_Prompt_Type	Standart veya yarıçapı belirtin:
CMD_CascadePasswordSet_Type_Invalid	Standart veya yarıçap spesifikasyonu geçersiz.


# CascadeCertSet command
CMD_CascadeCertSet		Kademeli Bağlantının Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türünü İstemci Sertifika Kimlik Doğrulaması olarak ayarlayın
CMD_CascadeCertSet_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanıcı kimlik doğrulama türünü İstemci Sertifikası Kimlik Doğrulaması olarak ayarlamak için bunu kullanın. Bu sertifika için X.509 biçiminde bir sertifika dosyası ve Base 64 kodlu bir özel anahtar dosyası belirtmeniz gerekir. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeCertSet_Args	CascadeCertSet [ad] [/LOADCERT:sertifika] [/LOADKEY:anahtar]
CMD_CascadeCertSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeCertSet_LOADCERT	Sertifika kimlik doğrulaması için sağlanacak X.509 biçimli sertifika dosyasını belirtin.
CMD_CascadeCertSet_LOADKEY	Sertifika için Base-64 kodlu özel anahtar dosya adını belirtin.


# CascadeCertGet command
CMD_CascadeCertGet		Kademeli Bağlantı için Kullanılacak İstemci Sertifikasını Alın
CMD_CascadeCertGet_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı istemci sertifikası kimlik doğrulamasını kullandığında, istemci sertifikası olarak sağlanan sertifikayı almak ve sertifika dosyasını X.509 biçiminde kaydetmek için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeCertGet_Args	CascadeCertGet [ad] [/SAVECERT:sertifika]
CMD_CascadeCertGet_[name]	Ayarını almak istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeCertGet_SAVECERT	X.509 biçiminde aldığınız sertifikayı kaydetmek için dosya adını belirtin.
CMD_CascadeCertSet_Not_Auth_Cert	Belirtilen Kademeli Bağlantı, istemci sertifikası kimlik doğrulama modunda değil.
CMD_CascadeCertSet_Cert_Not_Exists	Sertifika, belirtilen Kademeli Bağlantının Bağlantı Ayarında saklanmıyor.


# CascadeEncryptEnable command
CMD_CascadeEncryptEnable	Kademeli Bağlantı ile İletişim Kurarken Şifrelemeyi Etkinleştirin
CMD_CascadeEncryptEnable_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN bağlantısı üzerinden VPN Sunucuları arasındaki iletişim için kullanıldığında, VPN Sunucuları arasındaki iletişim içeriğini SSL ile şifrelenecek şekilde ayarlamak için bunu kullanın. \nNormalde VPN Sunucuları arasındaki iletişim, bilgilerin gizlice dinlenmesini ve dolandırıcılığı önlemek için SSL ile şifrelenir. Şifrelemeyi devre dışı da bırakabilirsiniz. Şifreleme devre dışı bırakıldığında, iletişim verimi artar ancak iletişim verileri ağ üzerinden düz metin olarak akar. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeEncryptEnable_Args	CascadeEncryptEnable [ad]
CMD_CascadeEncryptEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeEncryptDisable command
CMD_CascadeEncryptDisable	Kademeli Bağlantı ile İletişim Kurarken Şifrelemeyi Devre Dışı Bırak
CMD_CascadeEncryptDisable_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN bağlantısı üzerinden VPN Sunucuları arasındaki iletişim için kullanıldığında, VPN Sunucuları arasındaki iletişim içeriğini şifrelenmeyecek şekilde ayarlamak için bunu kullanın. \nNormalde VPN Sunucuları arasındaki iletişim, bilgilerin gizlice dinlenmesini ve dolandırıcılığı önlemek için SSL ile şifrelenir. Şifrelemeyi devre dışı da bırakabilirsiniz. Şifreleme devre dışı bırakıldığında, iletişim verimi artar ancak iletişim verileri ağ üzerinden düz metin olarak akar. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeEncryptDisable_Args	CascadeEncryptDisable [ad]
CMD_CascadeEncryptDisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeCompressEnable command
CMD_CascadeCompressEnable	Kademeli Bağlantı ile İletişim Kurarken Veri Sıkıştırmayı Etkinleştirin
CMD_CascadeCompressEnable_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN bağlantısı üzerinden VPN Sunucuları arasındaki iletişim için kullanıldığında, VPN Sunucuları arasındaki iletişim içeriğini sıkıştırılacak şekilde ayarlamak için bunu kullanın. \nEn fazla 80% sıkıştırma elde etmek mümkündür. Ancak sıkıştırma, hem istemci hem de sunucu makinelerin CPU'suna daha fazla yük bindirir. Hat hızı yaklaşık 10 Mbps veya daha yüksek olduğunda, sıkıştırma verimi düşürebilir, ancak bazen tam tersi bir etkiye de sahip olabilir. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeCompressEnable_Args	CascadeCompressEnable [ad]
CMD_CascadeCompressEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeCompressDisable command
CMD_CascadeCompressDisable	Kademeli Bağlantı ile İletişim Kurarken Veri Sıkıştırmayı Devre Dışı Bırakın
CMD_CascadeCompressDisable_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı VPN bağlantısı üzerinden VPN Sunucuları arasındaki iletişim için kullanıldığında, VPN Sunucuları arasındaki iletişim içeriğini sıkıştırılmayacak şekilde ayarlamak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeCompressDisable_Args	CascadeCompressDisable [ad]
CMD_CascadeCompressDisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeHttpHeader* commands
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Name	Değer adı (iki nokta üst üste işaretinden önceki kısım):
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Data	Değer verileri (iki nokta üst üste işaretinden sonraki kısım):


# CascadeHttpHeaderAdd command
CMD_CascadeHttpHeaderAdd	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığına özel bir değer ekleyin
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Help	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığına özel bir değer eklemek için bunu kullanın. Özel bir HTTP başlığı, ağa uygulanan belirli kısıtlamaları atlamak veya QoS tarafından uygulanan hız sınırlamalarından kaçınmak için kullanılabilir.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Args	CascadeHttpHeaderAdd [ad] [/NAME:üstbilgi_adı] [/DATA:veri]
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_NAME	Özel değerin adını belirtin (iki nokta üst üste karakterinden önceki kısım).
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_DATA	Özel değerin verilerini belirtin (iki nokta üst üste karakterinden sonraki kısım).


# CascadeHttpHeaderDelete command
CMD_CascadeHttpHeaderDelete	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP üstbilgisindeki özel bir değeri silme
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Help	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığındaki özel bir değeri silmek için bunu kullanın. Özel bir HTTP başlığı, ağa uygulanan belirli kısıtlamaları atlamak veya QoS tarafından uygulanan hız sınırlamalarından kaçınmak için kullanılabilir.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Args	CascadeHttpHeaderDelete [ad] [/NAME:ad]
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_NAME	Özel değerin adını belirtin (iki nokta üst üste karakterinden önceki kısım).


# CascadeHttpHeaderGet command
CMD_CascadeHttpHeaderGet	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığındaki özel değerlerin listesini alın
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Help	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığındaki özel değerlerin listesini almak için bunu kullanın. Özel bir HTTP başlığı, ağa uygulanan belirli kısıtlamaları atlamak veya QoS tarafından uygulanan hız sınırlamalarından kaçınmak için kullanılabilir.
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Args	CascadeHttpHeaderGet [ad]
CMD_CascadeHttpHeaderGet_[name]	Ayarını almak istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeProxyNone command
CMD_CascadeProxyNone	Kademeli Bağlantı Bağlantı Yöntemi olarak Doğrudan TCP/IP Bağlantısını Belirtin
CMD_CascadeProxyNone_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanılacak bağlantı yöntemi olarak Doğrudan TCP/IP Bağlantısını ayarlamak için bunu kullanın; bu durumda bağlantı rotası bir proxy sunucusu üzerinden olmayacaktır. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeProxyNone_Args	CascadeProxyNone [ad]
CMD_CascadeProxyNone_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeProxyHttp command
CMD_CascadeProxyHttp	Kademeli Bağlantının Bağlantı Yöntemini HTTP Proxy Sunucusu üzerinden olacak şekilde ayarlama
CMD_CascadeProxyHttp_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanılacak bağlantı yöntemi olarak HTTP Proxy Sunucusu üzerinden Bağlan'ı ayarlamak için bunu kullanın; bu, iletişim kurulacak HTTP Proxy sunucusunun ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarasının yanı sıra bir kullanıcı adı ve parola (gerektiğinde) belirtilmesini gerektirir. \nHttPS iletişimini kullanmak için iletişimin üzerinden geçeceği HTTP sunucusunun CONNECT yöntemiyle uyumlu olması gerekir. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeProxyHttp_Args	CascadeProxyHttp [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/USERNAME:kullanıcı_adı] [/PASSWORD:parola]
CMD_CascadeProxyHttp_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeProxyHttp_SERVER	Ana bilgisayar adını veya IP adresini ve [ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası] biçimini kullanarak rota üzerindeki HTTP proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_CascadeProxyHttp_USERNAME	Yol üzerindeki HTTP proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, kullanıcı adını belirtin. Aynı zamanda /PASSWORD parametresini de belirtin. Eğer /USERNAME ve /PASSWORD parametreleri belirtilmezse, kullanıcı kimlik doğrulama verileri ayarlanmayacaktır.
CMD_CascadeProxyHttp_PASSWORD	Yol üzerindeki HTTP proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, parolayı belirtin. Bunu /USERNAME parametresiyle birlikte belirtin.
CMD_CascadeProxyHttp_Prompt_Server	Proxy Sunucu Ana Bilgisayar Adı ve Bağlantı Noktası Numarası:


# CascadeProxySocks command
CMD_CascadeProxySocks	Kademeli Bağlantının Bağlantı Yöntemini SOCKS4 Proxy Sunucusu üzerinden olacak şekilde ayarlayın
CMD_CascadeProxySocks_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanılacak bağlantı yöntemi olarak SOCKS4 Proxy Sunucusu üzerinden Bağlan'ı ayarlamak için bunu kullanın; bu, iletişim kurulacak SOCKS4 Proxy sunucusunun ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarasının yanı sıra bir kullanıcı adı ve parola (gerektiğinde) belirtilmesini gerektirir. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeProxySocks_Args	CascadeProxySocks [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/USERNAME:kullanıcı_adı] [/PASSWORD:parola]
CMD_CascadeProxySocks_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeProxySocks_SERVER	"Ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası" biçimini kullanarak güzergah üzerindeki SOCKS4 proxy sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_CascadeProxySocks_USERNAME	Yol üzerindeki SOCKS4 proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, kullanıcı adını belirtin. Aynı zamanda /PASSWORD parametresini de belirtin. Eğer /USERNAME ve /PASSWORD parametreleri belirtilmezse, kullanıcı kimlik doğrulama verileri ayarlanmayacaktır.
CMD_CascadeProxySocks_PASSWORD	Yol üzerindeki SOCKS4 proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, parolayı belirtin. Bunu /USERNAME parametresiyle birlikte belirtin.


# CascadeProxySocks5 command
CMD_CascadeProxySocks5	Kademeli Bağlantının Bağlantı Yöntemini SOCKS5 Proxy Sunucusu üzerinden olacak şekilde ayarlayın
CMD_CascadeProxySocks5_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanılacak bağlantı yöntemi olarak SOCKS5 Proxy Sunucusu üzerinden Bağlan'ı ayarlamak için bunu kullanın; bu, iletişim kurulacak SOCKS Proxy sunucusunun ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarasının yanı sıra bir kullanıcı adı ve parola (gerektiğinde) belirtilmesini gerektirir. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeProxySocks5_Args	CascadeProxySocks5 [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/USERNAME:kullanıcı_adı] [/PASSWORD:parola]
CMD_CascadeProxySocks5_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeProxySocks5_SERVER	"Ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası" biçimini kullanarak güzergah üzerindeki SOCKS5 proxy sunucusunun ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_CascadeProxySocks5_USERNAME	Yol üzerindeki SOCKS5 proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, kullanıcı adını belirtin. Aynı zamanda /PASSWORD parametresini de belirtin. Eğer /USERNAME ve /PASSWORD parametreleri belirtilmezse, kullanıcı kimlik doğrulama verileri ayarlanmayacaktır.
CMD_CascadeProxySocks5_PASSWORD	Yol üzerindeki SOCKS5 proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, parolayı belirtin. Bunu /USERNAME parametresiyle birlikte belirtin.


# CascadeServerCertEnable command
CMD_CascadeServerCertEnable	Kademeli Bağlantı Sunucusu Sertifika Doğrulama Seçeneğini Etkinleştir
CMD_CascadeServerCertEnable_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, hedef VPN Sunucusu tarafından sağlanan SSL sertifikasına güvenilip güvenilemeyeceğini kontrol etme seçeneğini etkinleştirmek için bunu kullanın. \nBu seçenek etkinleştirilirse, bağlantı hedef sunucu SSL sertifikasını önceden Cascade Connection Ayarlarına kaydetmek için CascadeServerCertSet komutunu kullanmanız ya da Sanal Merkez güvenilen CA sertifikaları listesine imzalı sunucu SSL sertifikasını içeren bir kök sertifika kaydetmek için CAAdd komutunu vb. kullanmanız gerekir. \nKademeli Bağlantı için sunucu sertifikalarını doğrulama seçeneğinin etkinleştirildiği durumda, bağlı VPN Sunucusunun sertifikasına güvenilemiyorsa, bağlantı derhal iptal edilir ve bağlantı için sürekli yeniden denemeler yapılır. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeServerCertEnable_Args	CascadeServerCertEnable [ad]
CMD_CascadeServerCertEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeServerCertDisable command
CMD_CascadeServerCertDisable	Kademeli Bağlantı Sunucusu Sertifika Doğrulama Seçeneğini Devre Dışı Bırak
CMD_CascadeServerCertDisable_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, hedef VPN Sunucusu tarafından sağlanan SSL sertifikasına güvenilip güvenilemeyeceğini kontrol etme seçeneğini devre dışı bırakmak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeServerCertDisable_Args	CascadeServerCertDisable [ad]
CMD_CascadeServerCertDisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeDefaultCAEnable command
CMD_CascadeDefaultCAEnable	        Güven Sistemi Sertifika Deposu Seçeneğini Etkinleştir
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Help	    Sunucu sertifika doğrulaması etkinleştirildiğinde, sistem güven deposundaki sertifikalara güvenmeyi etkinleştirmek için bunu kullanın. \nSunucu sertifika doğrulaması devre dışı bırakılırsa, bu seçenek hiçbir şey yapmaz.
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Args	    CascadeDefaultCAEnable [ad]
CMD_CascadeDefaultCAEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeDefaultCADisable command
CMD_CascadeDefaultCADisable         Disable Trust System Certificate Store Option
CMD_CascadeDefaultCADisable_Help    When server certificate verification is enabled, use this to disable trusting certificates from the system trust store. \nIf server certificate verification is disabled, this option does nothing.
CMD_CascadeDefaultCADisable_Args	CascadeDefaultCADisable [ad]
CMD_CascadeDefaultCADisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeServerCertSet command
CMD_CascadeServerCertSet	Kademeli Bağlantı için Sunucu Bireysel Sertifikasını Ayarlama
CMD_CascadeServerCertSet_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, hedef VPN Sunucusu tarafından sağlanan SSL sertifikasıyla aynı sertifikayı önceden kaydetmek için bunu kullanın. \nKaskad Bağlantılar için sunucu sertifikalarını doğrulama seçeneği etkinleştirilmişse, bağlantı hedef sunucu SSL sertifikasını önceden Kaskad Bağlantı Ayarlarına kaydetmek için bu komutu kullanmanız veya Sanal Merkez güvenilen CA sertifikaları listesine imzalı sunucu SSL sertifikasını içeren bir kök sertifika kaydetmek için CAAdd komutunu vb. kullanmanız gerekir. \nKademeli Bağlantı için sunucu sertifikalarını doğrulama seçeneğinin etkinleştirildiği durumda, bağlı VPN Sunucusunun sertifikasına güvenilemiyorsa, bağlantı derhal iptal edilir ve bağlantı için sürekli yeniden denemeler yapılır. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeServerCertSet_Args	CascadeServerCertSet [ad] [/LOADCERT:sertifika]
CMD_CascadeServerCertSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeServerCertSet_LOADCERT	Ayarlamak istediğiniz sunucu bireysel sertifikasının kaydedildiği X.509 formatındaki sertifika dosyası adını belirtin.


# CascadeServerCertDelete command
CMD_CascadeServerCertDelete	Kademeli Bağlantı için Sunucu Bireysel Sertifikasını Silme
CMD_CascadeServerCertDelete_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı için bir sunucu bireysel sertifikası kaydedildiğinde, bu sunucu bireysel sertifikasını silmek için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeServerCertDelete_Args	CascadeServerCertDelete [ad]
CMD_CascadeServerCertDelete_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeServerCertGet command
CMD_CascadeServerCertGet	Kademeli Bağlantı için Sunucu Bireysel Sertifikasını Alın
CMD_CascadeServerCertGet_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı için bir sunucu bireysel sertifikası kaydedildiğinde, bu sertifikayı almak ve X.509 formatında bir sertifika dosyası olarak kaydetmek için bunu kullanın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeServerCertGet_Args	CascadeServerCertGet [ad] [/SAVECERT:dosya_yolu]
CMD_CascadeServerCertGet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeServerCertGet_SAVECERT	Sunucu bireysel sertifikasını X.509 biçiminde kaydetmek için sertifika dosyası adını belirtin.


# CascadeDetailSet command
CMD_CascadeDetailSet	Kademeli Bağlantı için Gelişmiş Ayarları Ayarlama
CMD_CascadeDetailSet_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı VPN Sunucusuna bağlandığında kullanılan VPN protokolü iletişim ayarlarını özelleştirmek için bunu kullanın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeDetailSet_Args	CascadeDetailSet [ad] [/MAXTCP:maks_bağlantı] [/INTERVAL:aralık] [/TTL:kopma_süresi] [/HALF:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_CascadeDetailSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadeDetailSet_MAXTCP	VPN iletişimi için kullanılacak TCP bağlantılarının sayısını 1 ila 32 aralığında bir tamsayı kullanarak belirtin. VPN Sunucuları ile VPN iletişim oturumları için birden fazla TCP bağlantısı ile veri iletimi kullanarak bazen iletişim hızını artırmak mümkündür. \nNot: Sunucuya bağlantı hatları hızlı olduğunda yaklaşık 8 satır ve çevirmeli bağlantı gibi yavaş bir bağlantı kullanıldığında 1 satır öneririz.
CMD_CascadeDetailSet_INTERVAL	Birden fazla TCP bağlantısı kurarak VPN ile iletişim kurarken, her TCP bağlantısı için kurma aralığını saniye cinsinden belirtin. Standart değer 1 saniyedir.
CMD_CascadeDetailSet_TTL	Her TCP bağlantısının bağlantı ömrünü belirtirken, bir TCP bağlantısının kurulmasından bağlantının kesilmesine kadar geçen canlı tutma süresini saniye cinsinden belirtin. 0 belirtilirse, canlı tutma ayarlanmayacaktır.
CMD_CascadeDetailSet_HALF	Yarım dubleks modunu etkinleştirirken "evet" seçeneğini belirtin. VPN iletişimi için iki veya daha fazla TCP bağlantısı kullanırken, Yarım Çift Yönlü Modu kullanmak mümkündür. Yarım dubleks modunu etkinleştirerek, her TCP bağlantısı için veri iletim yönünü otomatik olarak yarı yarıya sabitlemek mümkündür. Örneğin, 8 TCP bağlantısı kullanan bir VPN kurulduğunda, yarım dubleks etkinleştirildiğinde, iletişim 4 TCP bağlantısı yükleme yönüne ve diğer 4 bağlantı indirme yönüne ayrılacak şekilde düzeltilebilir.
CMD_CascadeDetailSet_NOQOS	VoIP / QoS işlevlerini devre dışı bırakırken "evet" olarak belirtin. Normalde "hayır" belirtilir.
CMD_CascadeDetailSet_Eval_MaxTcp	TCP bağlantılarının sayısı için 1 ila 32 aralığında bir tamsayı belirtin.
CMD_CascadeDetailSet_Eval_Interval	TCP bağlantısı kurma aralığı için en az 1 saniye ayarlayın.
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_MaxTcp	VPN İletişiminde Kullanılacak TCP Bağlantılarının Sayısı:
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_Interval	Her TCP Bağlantısının Kurulması Arasındaki Aralık:
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_TTL		Her TCP Bağlantısının Bağlantı Ömrü (canlı tutma yok için 0):
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_HALF	Yarım çift yönlü modu etkinleştir (evet/hayır):


# CascadePolicySet command
CMD_CascadePolicySet	Kademeli Bağlantı Oturum Güvenlik İlkesini Ayarlama
CMD_CascadePolicySet_Help	O anda yönetilen Sanal Hub üzerinde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı kurulduğunda, Sanal Hub tarafından oluşturulan oturuma uygulanan güvenlik ilkesi içeriklerini değiştirmek için bunu kullanın. \nBir Sanal Merkez başka bir VPN Sunucusuna bir Kademeli Bağlantı yaptığında, Kademeli Bağlantı kaynağı olan Sanal Merkez üzerinde yeni bir Kademeli Oturum oluşturulur. Bu komutu, bu Kademeli oturumu ayarlayacak güvenlik ilkesi içeriklerini ayarlamak için kullanabilirsiniz. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadePolicySet_Args	[ad] [/NAME:ilke_adı] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_CascadePolicySet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.
CMD_CascadePolicySet_NAME	Değerlerini değiştirmek istediğiniz ilkenin adını belirtin. Ayarlanabilecek ilke adlarının ve değerlerinin bir listesini görüntülemek için PolicyList komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_CascadePolicySet_VALUE	Yeni bir ilke değeri belirtin. İlke bir tamsayı değeriyse, bir tamsayı belirtin. Boolean türleri için evet veya hayır belirtin. PolicyList komutunu kullanarak ayarlanabilecek tür ve değeri görüntüleyebilirsiniz.
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLNAME	Değerini Değiştirmek İstediğiniz Poliçenin Adı:
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLVALUE	Yeni ayarlanacak değer:
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name	Belirtilen ilke adı "%S" geçersiz. \nPolitikaListesi komutu kullanılarak ayarlanabilecek ilke adlarının listesini kontrol edin.
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name_For_Cascade	Belirtilen ilke adı "%S" bir Kademeli Bağlantı güvenlik ilkesi ayarı için kullanılamaz.
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Range	"%S" ilkesini %s aralığı içinde belirtin.


# PolicyList command
CMD_PolicyList			Güvenlik İlkesi Türlerinin ve Ayarlanabilir Değerlerin Listesini Görüntüleme
CMD_PolicyList_Help		VPN Server kullanıcıları ve grupları ve Kademeli Bağlantılar için ayarlanabilen güvenlik ilkelerindeki öğe adlarının, açıklamalarının ve ayarlanabilir değerlerin bir listesini görüntülemek için bunu kullanın. \PolicyList komutunu herhangi bir parametre belirtmeden çalıştırdığınızda, desteklenen tüm güvenlik ilkesi adlarının ve açıklamalarının bir listesi görüntülenir. \PolicyList komut parametresini kullanarak adı belirttiğinizde, bu değerle ilgili ayrıntılı bir açıklama ve ayarlanabilir değerin türü ve aralığı görüntülenir.
CMD_PolicyList_Args		PolicyList [ad]
CMD_PolicyList_[name]	Bu, açıklamasını görüntülemek istediğiniz ilke adını belirtmenizi sağlar. Bir ad belirtmezseniz, desteklenen tüm güvenlik adlarının ve açıklamalarının bir listesi görüntülenir.
CMD_PolicyList_Invalid_Name	Belirtilen ilke adı geçersiz.
CMD_PolicyList_Column_1		Politika adı
CMD_PolicyList_Column_2		Politikanın basit açıklaması
CMD_PolicyList_Column_3		Ayar değeri
CMD_PolicyList_Help_1		[Poliçe Adı]
CMD_PolicyList_Help_2		[Politikanın Basit Açıklaması]
CMD_PolicyList_Help_3		[Ayarlanabilir Değerler Aralığı]
CMD_PolicyList_Help_4		[Varsayılan Değer]
CMD_PolicyList_Help_5		[Politikanın Detaylı Açıklaması]
CMD_PolicyList_Range_Bool	evet veya hayır
CMD_PolicyList_Range_Int_1	%s ile %s arasındaki aralık (0 belirtilemez)
CMD_PolicyList_Range_Int_2	%s ile %s arasındaki aralık (0 belirtilirse hiçbir şey ayarlanmaz)


# CascadeStatusGet command
CMD_CascadeStatusGet	Geçerli Kademeli Bağlantı Durumunu Al
CMD_CascadeStatusGet_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde ve bu Kademeli Bağlantı şu anda çevrimiçi olduğunda, bağlantı durumunu ve diğer bilgileri almak için bunu kullanın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeStatusGet_Args	CascadeStatusGet [ad]
CMD_CascadeStatusGet_[name]	Bilgilerini almak istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeRename command
CMD_CascadeRename		Cascade Bağlantısının Adını Değiştirin
CMD_CascadeRename_Help	O anda yönetilen Sanal Merkezde kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde, bu Kademeli Bağlantının adını değiştirmek için bunu kullanın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeRename_Args	CascadeRename [ad] [/NEW:yeni_ad]
CMD_CascadeRename_[name]	Adını değiştirmek istediğiniz Kademeli Bağlantı'nın geçerli adını belirtin.
CMD_CascadeRename_NEW	Değişiklikten sonra yeni adı belirtin.
CMD_CascadeRename_PROMPT_OLD	Şu anki adı:
CMD_CascadeRename_PROMPT_NEW	Yeni isim:



# CascadeOnline command
CMD_CascadeOnline		Kademeli Bağlantıyı Çevrimiçi Duruma Geçir
CMD_CascadeOnline_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde, bu Kademeli Bağlantıyı çevrimiçi duruma geçirmek için bunu kullanın. Çevrimiçi duruma geçirilen Kademeli Bağlantı, Bağlantı Ayarına uygun olarak hedef VPN Sunucusuna bağlanma işlemine başlar. Çevrimiçi duruma geçirilen Kademeli Bağlantı, VPN Sunucusuna normal bağlantı kurar veya çevrimdışı duruma geçirilene kadar bağlantı denemeye devam eder. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_CascadeOnline_Args	CascadeOnline [isim]
CMD_CascadeOnline_[name]	Çevrimiçi duruma geçmek için Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# CascadeOffline command
CMD_CascadeOffline		Kademeli Bağlantıyı Çevrimdışı Duruma Geçirme
CMD_CascadeOffline_Help	O anda yönetilen Sanal Hub'da kayıtlı bir Kademeli Bağlantı belirtildiğinde, bu Kademeli Bağlantıyı çevrimdışı duruma geçirmek için bunu kullanın. Çevrimdışı duruma geçirilen Kademeli Bağlantı, CascadeOnline komutu kullanılarak bir dahaki sefere çevrimiçi duruma geçirilene kadar VPN Sunucusuna bağlanmayacaktır \nBu komutu, küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için yürütemezsiniz.
CMD_CascadeOffline_Args	CascadeOffline [ad]
CMD_CascadeOffline_[name]	Çevrimdışı duruma geçecek Kademeli Bağlantı'nın adını belirtin.


# AccessAdd command
CMD_AccessAdd			Erişim Listesi Kuralları Ekleme (IPv4)
CMD_AccessAdd_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın erişim listesine yeni bir kural eklemek için bunu kullanın. \nErişim listesi, Sanal Hub üzerinden akan paketlere uygulanan bir paket dosyası kuralları kümesidir. Bir erişim listesine birden fazla kural kaydedebilir ve ayrıca her kural için bir öncelik tanımlayabilirsiniz. Tüm paketler erişim listesinde kayıtlı kurallar tarafından belirtilen koşullar açısından kontrol edilir ve ilk eşleşen kural tarafından öngörülen işleme bağlı olarak ya geçer ya da atılır. Herhangi bir kuralla eşleşmeyen paketlerin dolaylı olarak geçmesine izin verilir. AccessAddEx komutunu gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AccessAdd_Args		AccessAdd [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:öncelik] [/SRCUSERNAME:kullanıcı_adı] [/DESTUSERNAME:kullanıcı_adı] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/maske] [/DESTIP:ip/maske] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:başlangıç-bitiş] [/DESTPORT:başlangıç-bitiş] [/TCPSTATE: established|unestablished]
CMD_AccessAdd_[pass|discard]	Bir paket bu kural koşuluyla eşleştiğinde, bu işleme karar verilir. Pass belirtildiğinde paketin geçmesine izin verilir ve discard belirtildiğinde paket atılır.
CMD_AccessAdd_MEMO		Bu kural için bir açıklama (not) belirtin.
CMD_AccessAdd_PRIORITY	Kuralın önceliğini belirtmek için 1 veya daha yüksek bir tamsayı belirtin. Daha düşük öncelik değerlerine sahip kurallara daha yüksek öncelik verilir.
CMD_AccessAdd_SRCIP		Kural koşulu olarak bir kaynak IPv4 adresi belirtin. IPv4 adresini "192.168.0.1" gibi ondalık değerleri noktalarla ayırarak "IP Adresi/Maske" biçiminde belirtin. Maske için, "255.255.255.0" gibi noktalarla ayrılmış ondalık değerler belirtebilir veya "24" gibi ondalık bir değer kullanarak başlıktaki bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. "0.0.0.0/0.0.0.0" belirtirseniz, bu tüm ana bilgisayarlar anlamına gelir.
CMD_AccessAdd_DESTIP	"IP Adresi/Mask" biçiminde bir kural koşulu olarak bir hedef IPv4 adresi belirtin. /SRCIP parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAdd_PROTOCOL	Kural koşulu olarak bir protokol türü belirtin. Ondalık değerleri kullanarak IP protokol numarasını girin veya "tcp" (TCP/IP protokolü, no.6), "udp" (UDP/IP protokolü, no.17), "icmpv4" (ICMPv4 protokolü, no.1), "icmpv6" (ICMPv6 protokolü, no.58) veya "ip" (tüm protokoller, no.0) anahtar kelimelerinden birini belirtin. Kuralın tüm IP protokollerine uygulanmasını sağlamak için 0 belirtin.
CMD_AccessAdd_SRCPORT	Belirtilen protokol TCP/IP veya UDP/IP ise, kural koşulu olarak kaynak bağlantı noktası numarasını belirtin. Bunun dışındaki protokoller göz ardı edilecektir. Bu parametre belirtilmediğinde, kurallar tüm bağlantı noktası numaralarına uygulanır. Belirtim yaparken aşağıdaki yöntemi kullanın "1-1024" (1 ila 1024), "23" (yalnızca 23).
CMD_AccessAdd_DESTPORT	Belirtilen protokol TCP/IP veya UDP/IP ise, kural koşulu olarak hedef bağlantı noktası numarasını belirtin. Bunun dışındaki protokoller göz ardı edilecektir. /SRCPORT parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAdd_SRCUSERNAME	Bu kuralı yalnızca kural koşulu olarak belirtilen bir kullanıcı adının kullanıcı oturumu tarafından gönderilen paketlere uygulayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccessAdd_DESTUSERNAME	Bu kuralı yalnızca kural koşulu olarak belirtilen bir kullanıcı adının kullanıcı oturumu tarafından alınan paketlere uygulayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccessAdd_SRCMAC		Hedef MAC adresini bir kural olarak belirtin. MAC adresini "-" veya ":" ayırıcıları ve "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-00" gibi onaltılık sayılarla belirtin. Ayırıcılar atlanabilir.
CMD_AccessAdd_DESTMAC		Hedef MAC adresini bir kural olarak belirtin. /SRCMAC parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAdd_TCPSTATE		TCP bağlantı durumunu bir kural olarak belirtin. Kurulmuş veya Kurulmamış seçeneğini kullanın.
CMD_AccessAdd_Prompt_TYPE	Pas ya da Iskarta:
CMD_AccessAdd_Prompt_MEMO	Kural Açıklaması (Memo):
CMD_AccessAdd_Prompt_PRIORITY	Kural Önceliği:
CMD_AccessAdd_Eval_PRIORITY	Öncelik için 1 veya daha yüksek bir tamsayı belirtin.
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCIP	Kaynak IP Adresi ("0.0.0.0/0" tümünü belirtir):
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTIP	Hedef IP Adresi ("0.0.0.0/0" tümünü belirtir):
CMD_AccessAdd_Prompt_PROTOCOL	Protokol No. veya Protokol Adı (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip):
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCPORT	Kaynak Bağlantı Noktası Numarası Aralığı (yalnızca tcp/udp):
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTPORT	Hedef Bağlantı Noktası Numarası Aralığı (yalnızca tcp/udp):
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCUSERNAME	Kaynak Kullanıcı Adı (belirtilmediğinde tümü):
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTUSERNAME	Hedef Kullanıcı Adı (belirtilmediğinde tümü):
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCMAC			Kaynak MAC Adresi ve Maskesi (belirtilmediğinde tümü):
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTMAC		Hedef MAC Adresi ve Maskesi (belirtilmediğinde tümü):
CMD_AccessAdd_Prompt_TCPSTATE		TCP Bağlantı Durumu (Kurulmuş/Kurulmamış):


# AccessAddEx command
CMD_AccessAddEx			Genişletilmiş Erişim Listesi Kuralları Ekleme (IPv4: Gecikme, Jitter ve Paket Kaybı Oluşturma)
CMD_AccessAddEx_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin erişim listesine yeni bir kural eklemek için bunu kullanın. Bir paket Sanal Merkez üzerinden geçerken gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları oluşturmak için ayarlayabilirsiniz. \nErişim listesi, Sanal Merkez üzerinden akan paketlere uygulanan bir paket dosyası kuralları kümesidir. Bir erişim listesine birden fazla kural kaydedebilir ve ayrıca her kural için bir öncelik tanımlayabilirsiniz. Tüm paketler erişim listesinde kayıtlı kurallar tarafından belirtilen koşullar açısından kontrol edilir ve ilk eşleşen kural tarafından öngörülen işleme bağlı olarak ya geçer ya da atılır. Herhangi bir kuralla eşleşmeyen paketlerin dolaylı olarak geçmesine izin verilir. AccessAddEx komutunu gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AccessAddEx_Args	AccessAddEx [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:öncelik] [/SRCUSERNAME:kullanıcı_adı] [/DESTUSERNAME:kullanıcı_adı] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/maske] [/DESTIP:ip/maske] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:başlangıç-bitiş] [/DESTPORT:başlangıç-bitiş] [/TCPSTATE: established|unestablished] [/DELAY:gecikme_milisaniye] [/JITTER:gecikme_sapması_yüzdesi] [/LOSS:kayıp_yüzdesi] [/REDIRECTURL:url_adresi]
CMD_AccessAddEx_[pass|discard]	Bir paket bu kural koşuluyla eşleştiğinde, bu işleme karar verilir. Pass belirtildiğinde paketin geçmesine izin verilir ve discard belirtildiğinde paket atılır. Eylem geçerse gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları ayarı uygulanır.
CMD_AccessAddEx_MEMO	Bu kural için bir açıklama (not) belirtin.
CMD_AccessAddEx_PRIORITY	Kuralın önceliğini belirtmek için 1 veya daha yüksek bir tamsayı belirtin. Daha düşük öncelik değerlerine sahip kurallara daha yüksek öncelik verilir.
CMD_AccessAddEx_SRCIP	Kural koşulu olarak bir kaynak IPv4 adresi belirtin. IPv4 adresini "192.168.0.1" gibi ondalık değerleri noktalarla ayırarak "IP Adresi/Maske" biçiminde belirtin. Maske için, "255.255.255.0" gibi noktalarla ayrılmış ondalık değerler belirtebilir veya "24" gibi ondalık bir değer kullanarak başlıktaki bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. "0.0.0.0/0.0.0.0" belirtirseniz, bu tüm ana bilgisayarlar anlamına gelir.
CMD_AccessAddEx_DESTIP	"IP Adresi/Mask" biçiminde bir kural koşulu olarak bir hedef IPv4 adresi belirtin. /SRCIP parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAddEx_PROTOCOL	Kural koşulu olarak bir protokol türü belirtin. Ondalık değerleri kullanarak IP protokol numarasını girin veya "tcp" (TCP/IP protokolü, no.6), "udp" (UDP/IP protokolü, no.17), "icmpv4" (ICMPv4 protokolü, no.1), "icmpv6" (ICMPv6 protokolü, no.58) veya "ip" (tüm protokoller, no.0) anahtar kelimelerinden birini belirtin. Kuralın tüm IP protokollerine uygulanmasını sağlamak için 0 belirtin.
CMD_AccessAddEx_SRCPORT	Belirtilen protokol TCP/IP veya UDP/IP ise, kural koşulu olarak kaynak bağlantı noktası numarasını belirtin. Bunun dışındaki protokoller göz ardı edilecektir. Bu parametre belirtilmediğinde, kurallar tüm bağlantı noktası numaralarına uygulanır. Belirtim yaparken aşağıdaki yöntemi kullanın "1-1024" (1 ila 1024), "23" (yalnızca 23).
CMD_AccessAddEx_DESTPORT	Belirtilen protokol TCP/IP veya UDP/IP ise, kural koşulu olarak hedef bağlantı noktası numarasını belirtin. Bunun dışındaki protokoller göz ardı edilecektir. /SRCPORT parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAddEx_SRCUSERNAME	Bu kuralı yalnızca kural koşulu olarak belirtilen bir kullanıcı adının kullanıcı oturumu tarafından gönderilen paketlere uygulayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccessAddEx_DESTUSERNAME	Bu kuralı yalnızca kural koşulu olarak belirtilen bir kullanıcı adının kullanıcı oturumu tarafından alınan paketlere uygulayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccessAddEx_SRCMAC		Hedef MAC adresini bir kural olarak belirtin. MAC adresini "-" veya ":" ayırıcıları ve "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-00" gibi onaltılık sayılarla belirtin. Ayırıcılar atlanabilir.
CMD_AccessAddEx_DESTMAC		Hedef MAC adresini bir kural olarak belirtin. /SRCMAC parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAddEx_TCPSTATE		TCP bağlantı durumunu bir kural olarak belirtin. Kurulmuş veya Kurulmamış seçeneğini kullanın.
CMD_AccessAddEx_DELAY	Paketler geçerken gecikmeler oluşturmak için bu değeri ayarlayın. Gecikme süresini milisaniye cinsinden belirtin. 0 değeri, gecikme oluşturulmayacağı anlamına gelir. Gecikmeler en fazla 10000 milisaniye olmalıdır.
CMD_AccessAddEx_JITTER	Paketler geçerken titreme oluşturmak için bu değeri ayarlayın. Titreşimlerin dalgalanma oranını 0% ila 100% aralığında belirtin. 0 değeri, titreşim üretilmeyeceği anlamına gelir.
CMD_AccessAddEx_LOSS	Paketler geçerken paket kayıpları oluşturmak için bu değeri ayarlayın. Paket kayıplarının oranını 0% ila 100% aralığında belirtin. 0 değeri, paket kaybı oluşmayacağı anlamına gelir.
CMD_AccessAddEx_REDIRECTURL	Belirtilen URL, bu Sanal Merkez aracılığıyla bu erişim listesi girişinin koşullarıyla eşleşen TCP bağlantı isteği paketleri için istemciye zorunlu olarak yanıtlanacaktır. Bu ayarı kullanmak için, VPN İstemci bilgisayarın web tarayıcısını, web tarayıcısı belirli IP adresine erişmeye çalıştığında belirtilen web sitesini göstermeye zorlayabilirsiniz.
CMD_AccessAddEx_Prompt_DELAY	Oluşturulacak Gecikmeler (milisaniye cinsinden: 0 - 10000):
CMD_AccessAddEx_Prompt_JITTER	Üretilecek Titreşimlerin Dalgalanması (Yüzde: 0 - 100):
CMD_AccessAddEx_Prompt_LOSS		Paket Kayıplarının Oranı (Yüzde: 0 - 100):
CMD_AccessAddEx_Eval_DELAY		Gecikmeler maksimum 10000 olmalıdır.
CMD_AccessAddEx_Eval_JITTER		Jitterlerin dalgalanması maksimum 100 olmalıdır.
CMD_AccessAddEx_Eval_LOSS		Paket Kayıpları Oranı maksimum 100 olmalıdır.


# AccessAdd6 command
CMD_AccessAdd6			Erişim Listesi Kuralları Ekleme (IPv6)
CMD_AccessAdd6_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın erişim listesine yeni bir kural eklemek için bunu kullanın. \nErişim listesi, Sanal Hub üzerinden akan paketlere uygulanan bir paket dosyası kuralları kümesidir. Bir erişim listesine birden fazla kural kaydedebilir ve ayrıca her kural için bir öncelik tanımlayabilirsiniz. Tüm paketler erişim listesinde kayıtlı kurallar tarafından belirtilen koşullar açısından kontrol edilir ve ilk eşleşen kural tarafından öngörülen işleme bağlı olarak ya geçer ya da atılır. Herhangi bir kuralla eşleşmeyen paketlerin dolaylı olarak geçmesine izin verilir. AccessAddEx6 komutunu gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AccessAdd6_Args		AccessAdd6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:öncelik] [/SRCUSERNAME:kullanıcı_adı] [/DESTUSERNAME:kullanıcı_adı] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/maske] [/DESTIP:ip/maske] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:başlangıç-bitiş] [/DESTPORT:başlangıç-bitiş] [/TCPSTATE: established|unestablished]
CMD_AccessAdd6_[pass|discard]	Bir paket bu kural koşuluyla eşleştiğinde, bu işleme karar verilir. Pass belirtildiğinde paketin geçmesine izin verilir ve discard belirtildiğinde paket atılır.
CMD_AccessAdd6_MEMO		Bu kural için bir açıklama (not) belirtin.
CMD_AccessAdd6_PRIORITY	Kuralın önceliğini belirtmek için 1 veya daha yüksek bir tamsayı belirtin. Daha düşük öncelik değerlerine sahip kurallara daha yüksek öncelik verilir.
CMD_AccessAdd6_SRCIP		Kural koşulu olarak bir kaynak IPv6 adresi belirtin. IPv6 adresini "2001:200:0:1::" gibi onaltılık değerleri iki nokta üst üste kullanarak ayırarak "IP Adresi/Maske" biçiminde belirtin. Maske için, ffff:ffff:ffff:ffff:: gibi iki nokta üst üste ile ayrılmış onaltılık değerler belirtebilir ya da "64" gibi ondalık bir değer kullanarak başlıktaki bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. "::/0" belirtirseniz, bu tüm ana bilgisayarlar anlamına gelir.
CMD_AccessAdd6_DESTIP	"IP Adresi/Mask" biçiminde bir kural koşulu olarak bir hedef IPv6 adresi belirtin. /SRCIP parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAdd6_PROTOCOL	Kural koşulu olarak bir protokol türü belirtin. Ondalık değerleri kullanarak IP protokol numarasını girin veya "tcp" (TCP/IP protokolü, no.6), "udp" (UDP/IP protokolü, no.17), "icmpv4" (ICMPv4 protokolü, no.1), "icmpv6" (ICMPv6 protokolü, no.58) veya "ip" (tüm protokoller, no.0) anahtar kelimelerinden birini belirtin. Kuralın tüm IP protokollerine uygulanmasını sağlamak için 0 belirtin.
CMD_AccessAdd6_SRCPORT	Belirtilen protokol TCP/IP veya UDP/IP ise, kural koşulu olarak kaynak bağlantı noktası numarasını belirtin. Bunun dışındaki protokoller göz ardı edilecektir. Bu parametre belirtilmediğinde, kurallar tüm bağlantı noktası numaralarına uygulanır. Belirtim yaparken aşağıdaki yöntemi kullanın "1-1024" (1 ila 1024), "23" (yalnızca 23).
CMD_AccessAdd6_DESTPORT	Belirtilen protokol TCP/IP veya UDP/IP ise, kural koşulu olarak hedef bağlantı noktası numarasını belirtin. Bunun dışındaki protokoller göz ardı edilecektir. /SRCPORT parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAdd6_SRCUSERNAME	Bu kuralı yalnızca kural koşulu olarak belirtilen bir kullanıcı adının kullanıcı oturumu tarafından gönderilen paketlere uygulayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccessAdd6_DESTUSERNAME	Bu kuralı yalnızca kural koşulu olarak belirtilen bir kullanıcı adının kullanıcı oturumu tarafından alınan paketlere uygulayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccessAdd6_SRCMAC		Hedef MAC adresini bir kural olarak belirtin. MAC adresini "-" veya ":" ayırıcıları ve "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-00" gibi onaltılık sayılarla belirtin. Ayırıcılar atlanabilir.
CMD_AccessAdd6_DESTMAC		Hedef MAC adresini bir kural olarak belirtin. /SRCMAC parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAdd6_TCPSTATE		TCP bağlantı durumunu bir kural olarak belirtin. Kurulmuş veya Kurulmamış seçeneğini kullanın.
CMD_AccessAdd6_Prompt_TYPE	Pas ya da Iskarta:
CMD_AccessAdd6_Prompt_MEMO	Kural Açıklaması (Memo):
CMD_AccessAdd6_Prompt_PRIORITY	Kural Önceliği:
CMD_AccessAdd6_Eval_PRIORITY	Öncelik için 1 veya daha yüksek bir tamsayı belirtin.
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCIP	Kaynak IP Adresi ("::/0" tümünü belirtir):
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTIP	Hedef IP Adresi ("::/0" tümünü belirtir):
CMD_AccessAdd6_Prompt_PROTOCOL	Protokol No. veya Protokol Adı (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip):
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCPORT	Kaynak Bağlantı Noktası Numarası Aralığı (yalnızca tcp/udp):
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTPORT	Hedef Bağlantı Noktası Numarası Aralığı (yalnızca tcp/udp):
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCUSERNAME	Kaynak Kullanıcı Adı (belirtilmediğinde tümü):
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTUSERNAME	Hedef Kullanıcı Adı (belirtilmediğinde tümü):
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCMAC			Kaynak MAC Adresi ve Maskesi (belirtilmediğinde tümü):
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTMAC		Hedef MAC Adresi ve Maskesi (belirtilmediğinde tümü):
CMD_AccessAdd6_Prompt_TCPSTATE		TCP Bağlantı Durumu (Kurulmuş/Kurulmamış):


# AccessAddEx6 command
CMD_AccessAddEx6			Genişletilmiş Erişim Listesi Kuralları Ekleme (IPv6: Gecikme, Jitter ve Paket Kaybı Oluşturma)
CMD_AccessAddEx6_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin erişim listesine yeni bir kural eklemek için bunu kullanın. Bir paket Sanal Merkez üzerinden geçerken gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları oluşturmak için ayarlayabilirsiniz. \nErişim listesi, Sanal Merkez üzerinden akan paketlere uygulanan bir paket dosyası kuralları kümesidir. Bir erişim listesine birden fazla kural kaydedebilir ve ayrıca her kural için bir öncelik tanımlayabilirsiniz. Tüm paketler erişim listesinde kayıtlı kurallar tarafından belirtilen koşullar açısından kontrol edilir ve ilk eşleşen kural tarafından öngörülen işleme bağlı olarak ya geçer ya da atılır. Herhangi bir kuralla eşleşmeyen paketlerin dolaylı olarak geçmesine izin verilir. AccessAddEx6 komutunu gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları oluşturmak için de kullanabilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_AccessAddEx6_Args	AccessAddEx6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:öncelik] [/SRCUSERNAME:kullanıcı_adı] [/DESTUSERNAME:kullanıcı_adı] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/maske] [/DESTIP:ip/maske] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:başlangıç-bitiş] [/DESTPORT:başlangıç-bitiş] [/TCPSTATE: established|unestablished] [/DELAY:gecikme_milisaniye] [/JITTER:gecikme_sapması_yüzdesi] [/LOSS:kayıp_yüzdesi] [/REDIRECTURL:url_adresi]
CMD_AccessAddEx6_[pass|discard]	Bir paket bu kural koşuluyla eşleştiğinde, bu işleme karar verilir. Pass belirtildiğinde paketin geçmesine izin verilir ve discard belirtildiğinde paket atılır. Eylem geçerse gecikmeler, titremeler ve paket kayıpları ayarı uygulanır.
CMD_AccessAddEx6_MEMO	Bu kural için bir açıklama (not) belirtin.
CMD_AccessAddEx6_PRIORITY	Kuralın önceliğini belirtmek için 1 veya daha yüksek bir tamsayı belirtin. Daha düşük öncelik değerlerine sahip kurallara daha yüksek öncelik verilir.
CMD_AccessAddEx6_SRCIP	Kural koşulu olarak bir kaynak IPv6 adresi belirtin. IPv6 adresini "2001:200:0:1::" gibi onaltılık değerleri iki nokta üst üste kullanarak ayırarak "IP Adresi/Maske" biçiminde belirtin. Maske için, "ffff:ffff:ffff:ffff::" gibi iki nokta üst üste ile ayrılmış onaltılık değerler belirtebilir ya da 64 gibi ondalık bir değer kullanarak başlıktaki bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. "::/0" belirtirseniz, bu tüm ana bilgisayarlar anlamına gelir.
CMD_AccessAddEx6_DESTIP	"IP Adresi/Mask" biçiminde bir kural koşulu olarak bir hedef IPv6 adresi belirtin. /SRCIP parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAddEx6_PROTOCOL	Kural koşulu olarak bir protokol türü belirtin. Ondalık değerleri kullanarak IP protokol numarasını girin veya "tcp" (TCP/IP protokolü, no.6), "udp" (UDP/IP protokolü, no.17), "icmpv4" (ICMPv4 protokolü, no.1), "icmpv6" (ICMPv6 protokolü, no.58) veya "ip" (tüm protokoller, no.0) anahtar kelimelerinden birini belirtin. Kuralın tüm IP protokollerine uygulanmasını sağlamak için 0 belirtin.
CMD_AccessAddEx6_SRCPORT	Belirtilen protokol TCP/IP veya UDP/IP ise, kural koşulu olarak kaynak bağlantı noktası numarasını belirtin. Bunun dışındaki protokoller göz ardı edilecektir. Bu parametre belirtilmediğinde, kurallar tüm bağlantı noktası numaralarına uygulanır. Belirtim yaparken aşağıdaki yöntemi kullanın "1-1024" (1 ila 1024), "23" (yalnızca 23).
CMD_AccessAddEx6_DESTPORT	Belirtilen protokol TCP/IP veya UDP/IP ise, kural koşulu olarak hedef bağlantı noktası numarasını belirtin. Bunun dışındaki protokoller göz ardı edilecektir. /SRCPORT parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAddEx6_SRCUSERNAME	Bu kuralı yalnızca kural koşulu olarak belirtilen bir kullanıcı adının kullanıcı oturumu tarafından gönderilen paketlere uygulayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccessAddEx6_DESTUSERNAME	Bu kuralı yalnızca kural koşulu olarak belirtilen bir kullanıcı adının kullanıcı oturumu tarafından alınan paketlere uygulayabilirsiniz. Bu durumda, kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccessAddEx6_SRCMAC		Hedef MAC adresini bir kural olarak belirtin. MAC adresini "-" veya ":" ayırıcıları ve "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-00" gibi onaltılık sayılarla belirtin. Ayırıcılar atlanabilir.
CMD_AccessAddEx6_DESTMAC		Hedef MAC adresini bir kural olarak belirtin. /SRCMAC parametresiyle aynı belirtme yöntemini kullanın.
CMD_AccessAddEx6_TCPSTATE		TCP bağlantı durumunu bir kural olarak belirtin. Kurulmuş veya Kurulmamış seçeneğini kullanın.
CMD_AccessAddEx6_DELAY	Paketler geçerken gecikmeler oluşturmak için bu değeri ayarlayın. Gecikme süresini milisaniye cinsinden belirtin. 0 değeri, gecikme oluşturulmayacağı anlamına gelir. Gecikmeler en fazla 10000 milisaniye olmalıdır.
CMD_AccessAddEx6_JITTER	Paketler geçerken titreme oluşturmak için bu değeri ayarlayın. Titreşimlerin dalgalanma oranını 0% ila 100% aralığında belirtin. 0 değeri, titreşim üretilmeyeceği anlamına gelir.
CMD_AccessAddEx6_LOSS	Paketler geçerken paket kayıpları oluşturmak için bu değeri ayarlayın. Paket kayıplarının oranını 0% ila 100% aralığında belirtin. 0 değeri, paket kaybı oluşmayacağı anlamına gelir.
CMD_AccessAddEx6_REDIRECTURL	Belirtilen URL, bu Sanal Merkez aracılığıyla bu erişim listesi girişinin koşullarıyla eşleşen TCP bağlantı isteği paketleri için istemciye zorunlu olarak yanıtlanacaktır. Bu ayarı kullanmak için, VPN İstemci bilgisayarın web tarayıcısını, web tarayıcısı belirli IP adresine erişmeye çalıştığında belirtilen web sitesini göstermeye zorlayabilirsiniz.
CMD_AccessAddEx6_Prompt_DELAY	Oluşturulacak Gecikmeler (milisaniye cinsinden: 0 - 10000):
CMD_AccessAddEx6_Prompt_JITTER	Üretilecek Titreşimlerin Dalgalanması (Yüzde: 0 - 100):
CMD_AccessAddEx6_Prompt_LOSS		Paket Kayıplarının Oranı (Yüzde: 0 - 100):
CMD_AccessAddEx6_Eval_DELAY		Gecikmeler maksimum 10000 olmalıdır.
CMD_AccessAddEx6_Eval_JITTER		Jitterlerin dalgalanması maksimum 100 olmalıdır.
CMD_AccessAddEx6_Eval_LOSS		Paket Kayıpları Oranı maksimum 100 olmalıdır.


# AccessList command
CMD_AccessList			Erişim Listesi Kural Listesini Al
CMD_AccessList_Help		Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub'ın erişim listesine kayıtlı paket filtresi kurallarının bir listesini almak için bunu kullanın. \nErişim listesi, Sanal Hub üzerinden akan paketlere uygulanan bir paket dosyası kuralları kümesidir. Bir erişim listesine birden fazla kural kaydedebilir ve ayrıca her kural için bir öncelik tanımlayabilirsiniz. Tüm paketler erişim listesinde kayıtlı kurallar tarafından belirtilen koşullar açısından kontrol edilir ve ilk eşleşen kural tarafından öngörülen işleme bağlı olarak ya geçer ya da atılır. Herhangi bir kuralla eşleşmeyen paketlerin geçmesine dolaylı olarak izin verilir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_AccessList_Args		ErişimListesi


# AccessDelete command
CMD_AccessDelete		Erişim Listesinden Kural Silme
CMD_AccessDelete_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın erişim listesine kayıtlı bir paket filtresi kuralını belirtmek ve silmek için bunu kullanın. \nBir kuralı silmek için, o kuralın kimliğini belirtmelisiniz. AccessList komutunu kullanarak kimliği görüntüleyebilirsiniz. \nEğer kuralı silmeyip sadece geçici olarak devre dışı bırakmak istiyorsanız, AccessDisable komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AccessDelete_Args	AccessDelete [kimlik]
CMD_AccessDelete_[id]	Silinecek kuralın Kimliğini veya Benzersiz Kimliğini belirtin.
CMD_Access_Prompt_ID	Erişim Listesi Kural Kimliği veya Benzersiz Kimlik:


# AccessEnable command
CMD_AccessEnable		Erişim Listesi Kuralını Etkinleştir
CMD_AccessEnable_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub'ın erişim listesine kayıtlı bir paket filtresi kuralını belirtmek ve etkinleştirmek için bunu kullanın. Etkinleştirilen kural paket filtreleme tarafından kullanılacaktır. \nBir kuralı etkinleştirmek için, o kuralın kimliğini belirtmeniz gerekir. AccessList komutunu kullanarak kimliği görüntüleyebilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AccessEnable_Args	AccessEnable [kimlik]
CMD_AccessEnable_[id]	Etkinleştirilecek kuralın kimliğini belirtin.


# AccessDisable command
CMD_AccessDisable		Erişim Listesi Kuralını Devre Dışı Bırak
CMD_AccessDisable_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub'ın erişim listesine kayıtlı bir paket filtresi kuralını belirtmek ve devre dışı bırakmak için bunu kullanın. Devre dışı bırakılan kural paket filtreleme tarafından kullanılacaktır. \nBir kuralı devre dışı bırakmak için, o kuralın kimliğini belirtmeniz gerekir. AccessList komutunu kullanarak kimliği görüntüleyebilirsiniz. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AccessDisable_Args	AccessDisable [kimlik]
CMD_AccessDisable_[id]	Devre dışı bırakılacak kuralın kimliğini belirtin.


# UserList command
CMD_UserList			Kullanıcı Listesini Al
CMD_UserList_Help		Şu anda yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan kullanıcıların bir listesini almak için bunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserList_Args		KullanıcıListesi


# UserCreate command
CMD_UserCreate			Kullanıcı Oluştur
CMD_UserCreate_Help		Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında yeni bir kullanıcı oluşturmak için bunu kullanın. \nBir kullanıcı oluşturarak, VPN İstemcisi bu kullanıcının kimlik doğrulama bilgilerini kullanarak Sanal Merkeze bağlanabilir. \UserCreate komutu kullanılarak bir kullanıcı oluşturulduğunda ve bu kullanıcının kimlik doğrulama türü Parola Kimlik Doğrulaması olarak kaydedildiğinde, parola olarak rastgele bir dize atanacaktır. Bu nedenle, kullanıcı bu durumda Sanal Merkeze bağlanamayacaktır. Kullanıcıyı oluşturduktan sonra, kullanıcı parolasını belirtmek için her zaman UserPasswordSet komutunu kullanmalısınız veya alternatif olarak kullanıcının auth türünü değiştirmek için UserAnonymousSet komutunu, UserCertSet komutunu, UserSignedSet komutunu, UserRadiusSet komutunu veya UserNTLMSet komutunu kullanın. \Kullanıcı adı "*" (tek bir yıldız karakteri) olarak oluşturulmuş bir kullanıcının otomatik olarak bir RADIUS kimlik doğrulama kullanıcısı olarak kaydedileceğini unutmayın. Adı "*" olan kullanıcıların bulunduğu durumlarda, bir istemci VPN Sunucusuna bağlandığında sağlanan kullanıcı adı mevcut kullanıcı adlarıyla eşleşmeyen bir kullanıcı, bir kullanıcı adı ve parola girerek bir RADIUS sunucusu veya NT etki alanı denetleyicisi tarafından kimlik doğrulaması yapılabildiğinde, kimlik doğrulama ayarları ve güvenlik ilkesi ayarları "*" kullanıcısının ayarını izleyecektir. \nOluşturulmuş bir kullanıcının kullanıcı bilgilerini değiştirmek için UserSet komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserCreate_Args		UserCreate [ad] [/GROUP:grup] [/REALNAME:gerçek_ad] [/NOTE:not]
CMD_UserCreate_[name]	Yeni oluşturulacak kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserCreate_GROUP	Bir gruba kullanıcı atarken, grup adını belirtin. Bir kullanıcıyı herhangi bir gruba atamazken /GROUP:none belirtin.
CMD_UserCreate_REALNAME	Kullanıcının tam adını belirtin. Bunu belirtmiyorsanız, /REALNAME:none belirtin.
CMD_UserCreate_NOTE		Kullanıcı için bir açıklama belirtin. Bunu belirtmiyorsanız, /NOTE:none belirtin
CMD_UserCreate_Prompt_NAME	Kullanıcı Adı:
CMD_UserCreate_Prompt_GROUP	Atanan Grup Adı:
CMD_UserCreate_Prompt_REALNAME	Kullanıcı Tam Adı:
CMD_UserCreate_Prompt_NOTE		Kullanıcı Açıklaması:


# UserSet command
CMD_UserSet				Kullanıcı Bilgilerini Değiştir
CMD_UserSet_Help		Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan kullanıcı bilgilerini değiştirmek için bunu kullanın. \Bu komut kullanılarak değiştirilebilecek kullanıcı bilgileri, UserCreate komutu kullanılarak yeni bir kullanıcı oluşturulduğunda belirtilen üç öğedir: Grup Adı, Tam Ad ve Açıklama. \nO anda kayıtlı olan kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserSet_Args		UserSet [ad] [/GROUP:grup] [/REALNAME:gerçek_ad] [/NOTE:not]
CMD_UserSet_[name]		Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserSet_GROUP		Bir gruba kullanıcı atarken, grup adını belirtin. Bir kullanıcıyı herhangi bir gruba atamazken /GROUP:none belirtin.
CMD_UserSet_REALNAME	Kullanıcının tam adını belirtin. Bunu belirtmiyorsanız, /REALNAME:none belirtin
CMD_UserSet_NOTE		Kullanıcı için bir açıklama belirtin. Bunu belirtmiyorsanız, /NOT:yok olarak belirtin.


# UserDelete command
CMD_UserDelete			Kullanıcı Sil
CMD_UserDelete_Help		Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir kullanıcıyı silmek için bunu kullanın. Kullanıcı silindiğinde, bu kullanıcı artık Sanal Merkeze bağlanamayacaktır. \nKullanıcıyı silmek yerine, kullanıcının oturum açmasının geçici olarak engellenmesini ayarlamak için UserPolicySet komutunu kullanabilirsiniz. \nO anda kayıtlı olan kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserDelete_Args		UserDelete [ad]
CMD_UserDelete_[name]	Silinecek kullanıcının adını belirtin.


# UserGet command
CMD_UserGet				Kullanıcı Bilgilerini Al
CMD_UserGet_Help		Şu anda yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan kullanıcı kayıt bilgilerini almak için bunu kullanın. \nBu komutu kullanarak alabileceğiniz bilgiler Kullanıcı Adı, Tam Adı, Grup Adı, Son Kullanma Tarihi, Güvenlik İlkesi ve Auth Type'ın yanı sıra auth type öznitelikleri olarak belirtilen parametreler ve o kullanıcının istatistiksel verileridir. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserGet_Args		UserGet [ad]
CMD_UserGet_[name]		Bilgilerini almak istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserGet_Column_Name	Kullanıcı Adı
CMD_UserGet_Column_RealName	Ad Soyad
CMD_UserGet_Column_Note	Açıklama
CMD_UserGet_Column_Group	Grup Adı
CMD_UserGet_Column_Expires	Son Kullanma Tarihi
CMD_UserGet_Column_AuthType	Doğrulama Türü
CMD_UserGet_Column_UserCert	Kayıtlı Kullanıcı Bireysel Sertifika
CMD_UserGet_Column_RadiusAlias	Harici Kimlik Doğrulama Sunucusu Kimlik Doğrulama Kullanıcı Adı
CMD_UserGet_Column_RootCert_CN	Sertifika CN Değeri Sınırı
CMD_UserGet_Column_RootCert_SERIAL	Sertifika Seri Numarası Sınırı
CMD_UserGet_Policy		Bu Kullanıcı için Güvenlik İlkesi Seti


# UserAnonymousSet command
CMD_UserAnonymousSet	Kullanıcı Kimlik Türü için Anonim Kimlik Doğrulamayı Ayarla
CMD_UserAnonymousSet_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir kullanıcı için kimlik doğrulama türü olarak Anonim Kimlik Doğrulama ayarlamak için bunu kullanın. Anonim kimlik doğrulamaya ayarlanmış bir kullanıcının kullanıcı adını kullanarak bir Sanal Merkeze bağlanan bir VPN İstemcisi, kullanıcı kimlik doğrulamasından geçmeden ve koşulsuz olarak bir Sanal Merkeze bağlanabilir. Anonim kimlik doğrulama işlevi, herkesin İnternet vb. üzerinden bağlanmasına izin verecek şekilde ayarlanmış genel VPN Sunucuları için idealdir. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserAnonymousSet_Args	UserAnonymousSet [ad]
CMD_UserAnonymousSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.


# UserPasswordSet command
CMD_UserPasswordSet		Kullanıcı Doğrulama Türü için Parola Doğrulamayı Ayarla ve Parolayı Ayarla
CMD_UserPasswordSet_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir kullanıcı için kimlik doğrulama türü olarak Parola Kimlik Doğrulamasını ayarlamak için bunu kullanın. Parola Kimlik Doğrulaması, Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanındaki kullanıcı nesnesi için kullanıcı tanımlı bir parolanın ayarlanmasını gerektirir ve bir kullanıcı bu kullanıcı adını kullanarak Sanal Merkeze bağlanmaya çalıştığında, bir parola girmesi istenir ve eşleşen parola ise bağlantıya izin verilir. \Kullanıcı parolası aslında hash kodunda kaydedilir, bu da VPN Sunucusu ayar dosyası analiz edilse bile orijinal parolanın deşifre edilemeyeceği anlamına gelir. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserPasswordSet_Args	UserPasswordSet [ad] [/PASSWORD:parola]
CMD_UserPasswordSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserPasswordSet_PASSWORD	Kullanıcı için belirlenecek parolayı belirtin. Bu parametre belirtilmezse, parolanın girilmesi için bir istem görüntülenecektir.


# UserCertSet command
CMD_UserCertSet			Kullanıcı Kimlik Türü için Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulamasını Ayarla ve Sertifikayı Ayarla
CMD_UserCertSet_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan bir kullanıcı için Auth Type olarak Individual Certificate Authentication (Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulaması) ayarlamak için bunu kullanın. Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulaması, Sanal Hub'ın güvenlik hesabı veritabanındaki kullanıcı nesnesi için bir X.509 biçimli sertifika ayarlanmasını gerektirir ve bir kullanıcı bu kullanıcı adını kullanarak Sanal Hub'a bağlanmaya çalıştığında, sağlanan sertifikanın kayıtlı sertifika ile eşleşip eşleşmediğini ve istemcinin bu sertifikaya karşılık gelen bir özel anahtara sahip olup olmadığını doğrulamak için bir RSA algoritması kullanılır ve eğer öyleyse, bağlantıya izin verilir. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserCertSet_Args	UserCertSet [ad] [/LOADCERT:sertifika]
CMD_UserCertSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserCertSet_LOADCERT	X.509 formatında bir sertifika dosyası belirterek kullanıcı için ayarlanacak sertifikayı belirtin.


# UserCertGet command
CMD_UserCertGet			Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulama Kullanıcısı için Kayıtlı Sertifikayı Al
CMD_UserCertGet_Help	Şu anda yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulama kullanıcısı için kayıtlı bir X.509 biçimli sertifika almak ve dosyaya kaydetmek için bunu kullanın. \nBelirtilen kullanıcı Bireysel Sertifika Kimlik Doğrulaması olarak ayarlanmamışsa bir hata oluşacaktır. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserCertGet_Args	UserCertGet [ad] [/SAVECERT:sertifika]
CMD_UserCertGet_[name]	Bilgilerini almak istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserCertGet_SAVECERT	Aldığınız kullanıcı sertifikasını X.509 biçiminde kaydetmek için dosya adını belirtin.
CMD_UserCertGet_Not_Cert	Ya kullanıcı bireysel sertifika kimlik doğrulaması olarak ayarlanmamıştır ya da benzersiz bir sertifika ayarlanmamıştır.


# UserSignedSet command
CMD_UserSignedSet		Kullanıcı Kimlik Türü için İmzalı Sertifika Kimlik Doğrulamasını Ayarla
CMD_UserSignedSet_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir kullanıcı için kimlik doğrulama türü olarak İmzalı Sertifika Kimlik Doğrulamasını ayarlamak için bunu kullanın. Bir kullanıcı, imzalı sertifika kimlik doğrulaması için ayarlanmış bir kullanıcı adını kullanarak bir Sanal Merkeze bağlandığında, kullanıcı tarafından sağlanan sertifikanın o Sanal Merkezin güvenilen CA sertifikaları listesindeki sertifikalardan herhangi biri tarafından imzalanıp imzalanmadığını ve istemcinin bu sertifikaya karşılık gelen bir özel anahtara sahip olup olmadığını doğrulamak için bir RSA algoritması kullanılır ve eğer öyleyse, bağlantıya izin verilir. \nBağlantının yalnızca her kullanıcı için beklenen bir sertifika ortak adı (CN) ve seri numarası kaydedildiğinde ve yukarıda belirtilen doğrulama geçtikten sonra sertifikanın içeriği ayarlanan değerle eşleştiğinde izin verilecek şekilde ayarlanması da mümkündür. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserSignedSet_Args	UserSignedSet [ad] [/CN:cn] [/SERIAL:serial]
CMD_UserSignedSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserSignedSet_CN	Bu parametre ayarlandığında, kullanıcının sağladığı sertifikanın güvenilir sertifika yetkilisi tarafından imzalandığı doğrulandıktan sonra, yalnızca bu sertifikanın ortak adının (CN) değeri bu parametre tarafından ayarlanan değerle karşılaştırıldığında ve değerler eşleştiğinde bağlantıya izin verilir. "none" belirtildiğinde, bu kontrol yapılmaz.
CMD_UserSignedSet_SERIAL	Bu parametre ayarlandığında, kullanıcının sağladığı sertifikanın güvenilir sertifika yetkilisi tarafından imzalandığı doğrulandıktan sonra, yalnızca bu sertifikanın seri numarasının değeri bu parametre tarafından ayarlanan değerle karşılaştırıldığında ve değerler eşleştiğinde bağlantıya izin verilir. "none" belirtildiğinde, bu kontrol yapılmaz.
CMD_UserSignedSet_Prompt_CN	Ortak Ad (CN) Değerinin Sınırı:
CMD_UserSignedSet_Prompt_SERIAL	Seri Numarası Değerinin Sınırı:


# UserRadiusSet command
CMD_UserRadiusSet		Kullanıcı Kimlik Türü için RADIUS Kimlik Doğrulamasını Ayarlama
CMD_UserRadiusSet_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir kullanıcı için kimlik doğrulama türü olarak RADIUS Kimlik Doğrulamasını ayarlamak için bunu kullanın. Bir kullanıcı RADIUS kimlik doğrulaması için ayarlanmış bir kullanıcı adını kullanarak bir Sanal Merkeze bağlandığında, kullanıcı adı ve kullanıcı giriş parolası RADIUS sunucusuna gönderilir, burada RADIUS SUNUCUSU kullanıcı adını ve parolayı kontrol eder, ardından doğrulama başarılı olursa, bu kullanıcının VPN bağlantısına izin verilir. \nRADIUS kimlik doğrulamasını kullanmak için, bu doğrulama için kullanılan RADIUS sunucusu önceden RadiusServerSet komutu kullanılarak Sanal Merkezde ayarlanmalıdır. \nO anda kayıtlı olan kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserRadiusSet_Args	UserRadiusSet [ad] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserRadiusSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserRadiusSet_ALIAS	Bu parametre ayarlandığında, RADIUS sunucusuna gönderilen kullanıcı adını Sanal Hub üzerindeki kullanıcı adından farklı yapmak mümkündür. Bu ayarlanmadığında, lütfen /ALIAS:none (Sanal Hub üzerindeki kullanıcı adı kullanılacaktır) olarak belirtin. Eğer kullanıcı adı "*" ise, /ALIAS parametresi göz ardı edilecektir. "*" kullanıcısının açıklamasını okumak için, lütfen bu bilgiyi görüntülemek üzere UserCreate/HELP girin.
CMD_UserRadiusSet_Prompt_ALIAS	Kimlik Doğrulama için Takma Ad (İsteğe Bağlı):


# UserNTLMSet コマンド
CMD_UserNTLMSet			Kullanıcı Kimlik Türü için NT Etki Alanı Kimlik Doğrulamasını Ayarlama
CMD_UserNTLMSet_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir kullanıcı için kimlik doğrulama türü olarak NT Etki Alanı Kimlik Doğrulamasını ayarlamak için bunu kullanın. Bir kullanıcı NT Etki Alanı kimlik doğrulaması için ayarlanmış bir kullanıcı adını kullanarak bir Sanal Merkeze bağlandığında, kullanıcı adı ve kullanıcı giriş parolası Windows NT / 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 Etki Alanı Denetleyicisine veya Active Directory Sunucusuna gönderilir, burada sunucu kullanıcı adını ve parolayı kontrol eder, ardından doğrulama başarılı olursa, bu kullanıcının VPN bağlantısına izin verilir. \NT Etki Alanı kimlik doğrulamasını kullanmak için VPN Sunucusunun bu etki alanına bağlı bir Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 veya Windows Server 2012 işletim sistemi üzerinde çalışıyor olması gerekir. Ayrıntılar için lütfen VPN Sunucusunun yöneticisine başvurun. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserNTLMSet_Args	UserNTLMSet [ad] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserNTLMSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserNTLMSet_ALIAS	Bu parametre ayarlandığında, NT Etki Alanı veya Active Directory sunucusuna gönderilen kullanıcı adını Sanal Merkez üzerindeki kullanıcı adından farklı yapmak mümkündür. Bu parametre ayarlanmadığında, lütfen /ALIAS:none (Sanal Merkez üzerindeki kullanıcı adı kullanılacaktır) olarak belirtin. Eğer kullanıcı adı "*" ise, /ALIAS parametresi göz ardı edilecektir. "*" kullanıcısının açıklamasını okumak için, lütfen bu bilgiyi görüntülemek üzere UserCreate/HELP girin.


# UserPolicyRemove command
CMD_UserPolicyRemove	Kullanıcı Güvenlik İlkesini Sil
CMD_UserPolicyRemove_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan bir kullanıcı için ayarlanmış olan güvenlik ilkesi ayarını silmek için bunu kullanın. Güvenlik ilkesi ayarı silinmiş bir kullanıcıya, kullanıcının atandığı grubun güvenlik ilkesi ayarı atanacaktır. Kullanıcının bir gruba atanmadığı veya grup için bir güvenlik ilkesi ayarının yapılmadığı durumlarda, varsayılan değerler (Erişime İzin Ver: Etkin, Maksimum TCP Bağlantısı Sayısı: 32, Zaman Aşımı Süresi: 20 saniye) uygulanacaktır. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserPolicyRemove_Args	UserPolicyRemove [ad]
CMD_UserPolicyRemove_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.


# UserPolicySet command
CMD_UserPolicySet		Kullanıcı Güvenlik İlkesini Ayarlama
CMD_UserPolicySet_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir kullanıcı için ayarlanan güvenlik ilkesi içeriklerini ayarlamak için bunu kullanın. \nBir kullanıcıya bir güvenlik ilkesi ayarlanmamışsa, yeni bir varsayılan güvenlik ilkesi ayarlandıktan sonra belirtilen değerleri değiştirmek için bunu kullanın. \nO anda kayıtlı olan kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserPolicySet_Args	UserPolicySet [ad] [/NAME:ilke_adı] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_UserPolicySet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserPolicySet_NAME	Değerlerini değiştirmek istediğiniz ilkenin adını belirtin. Ayarlanabilecek ilke adlarının ve değerlerinin bir listesini görüntülemek için PolicyList komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_UserPolicySet_VALUE	Yeni bir ilke değeri belirtin. İlke bir tamsayı değeriyse, bir tamsayı belirtin. Boolean türleri için evet veya hayır belirtin. PolicyList komutunu kullanarak ayarlanabilecek tür ve değeri görüntüleyebilirsiniz.


# UserExpiresSet command
CMD_UserExpiresSet		Kullanıcının Son Kullanma Tarihini Ayarla
CMD_UserExpiresSet_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan kullanıcının son kullanma tarihini ayarlamak için bunu kullanın. Son kullanma tarihi sona eren bir kullanıcı Sanal Merkeze bağlanamaz. \nO anda kayıtlı kullanıcıların listesini almak için UserList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_UserExpiresSet_Args	UserExpiresSet [ad] [/EXPIRES:expires]
CMD_UserExpiresSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_UserExpiresSet_EXPIRES	Kullanıcı sona erme tarihini ve saatini belirtin. Tarih ve saat "2005/10/08 19:30:00" ile aynı formatta olmalıdır; burada yıl/ay/gün saat:dakika:saniyeyi temsil eden 6 tamsayı belirtilir ve ileri eğik çizgiler, bir boşluk ve ardından iki nokta üst üste ile ayrılır. Yıl için 4 basamak belirtin. Bir değere boşluk koyarsanız, değerin tamamı "" ile çevrelenmelidir. Bu belirtim için yerel saat (komut satırı yönetim yardımcı programının çalıştığı bilgisayar için standart saat) belirtilebilir. EXPIRES:none belirterek son kullanma tarihi kısıtlamasını kaldırabilirsiniz.
CMD_UserExpiresSet_Prompt_EXPIRES	Kullanıcı Son Kullanma Tarihi (hiçbir şey belirtilmemişse son kullanma tarihi yoktur):


# GroupList command
CMD_GroupList			Grupların Listesini Al
CMD_GroupList_Help		Şu anda yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan grupların bir listesini almak için bunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupList_Args		GrupListesi


# GroupCreate command
CMD_GroupCreate			Grup Oluştur
CMD_GroupCreate_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında yeni bir grup oluşturmak için bunu kullanın. \nBir gruba birden fazla kullanıcı kaydedebilirsiniz. Kullanıcıları bir gruba kaydetmek için GroupJoin komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupCreate_Args	GroupCreate [ad] [/REALNAME:gerçek_ad] [/NOTE:not]
CMD_GroupCreate_[name]	Oluşturulacak grubun adını belirtin.
CMD_GroupCreate_REALNAME	Grubun tam adını belirtin. Örneğin, grup gerçek bir bölüm veya departman adına karşılık geliyorsa, bu adı belirtin. Bunu belirtmiyorsanız, /REALNAME:none belirtin
CMD_GroupCreate_NOTE	Grup için bir açıklama belirtin. Bunu belirtmiyorsanız, /NOTE:none belirtin
CMD_GroupCreate_Prompt_NAME	Grup Adı:
CMD_GroupCreate_Prompt_REALNAME	Grup Tam Adı:
CMD_GroupCreate_Prompt_NOTE		Grup Açıklaması:


# GroupSet command
CMD_GroupSet			Grup Bilgilerini Ayarla
CMD_GroupSet_Help		Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan grup bilgilerini ayarlamak için bunu kullanın. \nO anda kayıtlı grupların listesini almak için GroupList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupSet_Args		GroupSet [ad] [/REALNAME:gerçek_ad] [/NOTE:not]
CMD_GroupSet_[name]		Ayarını değiştirmek istediğiniz grubun grup adını belirtin.
CMD_GroupSet_REALNAME	Grubun Tam adını belirtin. Örneğin, grup gerçek bir bölüm veya departman adına karşılık geliyorsa, bu adı belirtin. Bunu belirtmiyorsanız, /REALNAME:none belirtin
CMD_GroupSet_NOTE		Grup için bir açıklama belirtin. Bunu belirtmiyorsanız /NOT:yok olarak belirtin.


# GroupDelete command
CMD_GroupDelete			Grup Silme
CMD_GroupDelete_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan bir grubu silmek için bunu kullanın. \nBir grubu sildiğinizde, o gruba atanmış tüm kullanıcıların atamaları iptal edilir. \nO anda kayıtlı grupların listesini almak için GroupList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupDelete_Args	GroupDelete [ad]
CMD_GroupDelete_[name]	Silinecek grubun adını belirtin.


# GroupGet command
CMD_GroupGet			Grup Bilgilerini ve Atanan Kullanıcıların Listesini Alın
CMD_GroupGet_Help		Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan bir grubun bilgilerini ve bu gruba atanmış kullanıcıların listesini almak için bunu kullanın. \nO anda kayıtlı grupların listesini almak için GroupList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupGet_Args		GroupGet [isim]
CMD_GroupGet_[name]		Bilgilerini almak istediğiniz grubun grup adını belirtin.
CMD_GroupGet_Column_NAME	Grup Adı
CMD_GroupGet_Column_REALNAME	Ad Soyad
CMD_GroupGet_Column_NOTE	Açıklama
CMD_GroupGet_Column_POLICY	Bu, bu grup için ayarlanan güvenlik ilkesidir.
CMD_GroupGet_Column_MEMBERS	Bu, bu gruba atanmış kullanıcıların kullanıcı adlarının bir listesidir.


# GroupJoin command
CMD_GroupJoin			Gruba Kullanıcı Ekleme
CMD_GroupJoin_Help		Bunu, o anda yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanındaki bir kullanıcıyı, o güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir gruba eklemek için kullanın. \nO anda kayıtlı olan kullanıcıların ve grupların bir listesini almak için UserList komutunu ve GroupList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupJoin_Args		GroupJoin [ad] [/USERNAME:kullanıcı_adı]
CMD_GroupJoin_[name]	Kullanıcı eklemek istediğiniz grubun grup adını belirtin.
CMD_GroupJoin_USERNAME	"name" ile belirtilen gruba eklemek istediğiniz kullanıcının kullanıcı adını belirtin.
CMD_GroupJoin_Prompt_USERNAME	Gruba Katılacak Kullanıcının Adı:


# GroupUnjoin command
CMD_GroupUnjoin			Kullanıcıyı Gruptan Sil
CMD_GroupUnjoin_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan gruptan belirtilen bir kullanıcıyı silmek için bunu kullanın. Bir kullanıcı gruptan silindiğinde, o kullanıcı atanmamış olur. \nO anda bir gruba atanmış olan kullanıcıların listesini almak için GroupGet komutunu kullanın. \nO anda kayıtlı grupların listesini almak için GroupList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupUnjoin_Args		GroupUnjoin [ad]
CMD_GroupUnjoin_[name]		Gruptan silinecek kullanıcının adını belirtin.
CMD_GroupUnjoin_Prompt_name	Gruptan Silinecek Kullanıcının Adı:


# GroupPolicyRemove command
CMD_GroupPolicyRemove	Grup Güvenlik İlkesini Silme
CMD_GroupPolicyRemove_Help	Yönetilmekte olan Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı bir grup için ayarlanmış olan güvenlik ilkesi ayarını silmek için bunu kullanın. Kullanıcının kendisi veya atandığı grup için ayarlanmış bir güvenlik ilkesi olmayan kullanıcılar varsayılan değerlere sahip olacaktır (Erişime İzin Ver: Etkin, Maksimum TCP Bağlantısı Sayısı: 32, Zaman Aşımı Süresi: 20 saniye) uygulanır. \nO anda kayıtlı grupların listesini almak için GroupList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupPolicyRemove_Args	GroupPolicyRemove [ad]
CMD_GroupPolicyRemove_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz grubun grup adını belirtin.


# GroupPolicySet command
CMD_GroupPolicySet		Grup Güvenlik İlkesini Ayarlama
CMD_GroupPolicySet_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkezin güvenlik hesabı veritabanında kayıtlı olan bir grup için ayarlanan güvenlik ilkesi içeriklerini ayarlamak için bunu kullanın. \nBir gruba güvenlik ilkesi ayarlanmamışsa, yeni bir varsayılan güvenlik ilkesi ayarlandıktan sonra belirtilen değerleri değiştirmek için bunu kullanın. \nO anda kayıtlı grupların listesini almak için GroupList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBir kümede üye sunucu olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için bu komutu çalıştıramazsınız.
CMD_GroupPolicySet_Args	GroupPolicySet [ad] [/NAME:ilke_adı] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_GroupPolicySet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz grubun grup adını belirtin.
CMD_GroupPolicySet_NAME	Değerlerini değiştirmek istediğiniz ilkenin adını belirtin. Ayarlanabilecek ilke adlarının ve değerlerinin bir listesini görüntülemek için PolicyList komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_GroupPolicySet_VALUE	Yeni bir ilke değeri belirtin. İlke bir tamsayı değeriyse, bir tamsayı belirtin. Boolean türleri için evet veya hayır belirtin. PolicyList komutunu kullanarak ayarlanabilecek tür ve değeri görüntüleyebilirsiniz.


# SessionList command
CMD_SessionList			Bağlı Oturumların Listesini Al
CMD_SessionList_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub'a bağlı oturumların bir listesini almak için bunu kullanın. Oturumlar listesinde, her bağlantı için aşağıdaki bilgiler görüntülenecektir: Oturum Adı, Oturum Sitesi, Kullanıcı Adı, Kaynak Ana Bilgisayar Adı, TCP Bağlantısı, Aktarım Baytları ve Aktarım Paketleri. \nEğer o anda bağlı olan VPN Sunucusu bir küme denetleyicisi ve o anda yönetilen Sanal Merkez statik bir Sanal Merkez ise, tüm küme üyeleri üzerinde bu Sanal Merkeze bağlı tüm oturumların tümüyle bağlantılı bir listesini alabilirsiniz. \nDiğer tüm durumlarda, yalnızca o anda yönetilen VPN Sunucusuna gerçekten bağlı olan oturumların listesi alınacaktır.
CMD_SessionList_Args	OturumListesi


# SessionGet command
CMD_SessionGet			Oturum Bilgilerini Alın
CMD_SessionGet_Help		Şu anda yönetilen Sanal Merkeze bağlı olan bir oturumu belirtmek ve oturum bilgilerini almak için bunu kullanın. Oturum bilgileri şunları içerir: kaynak ana bilgisayar adı ve kullanıcı adı, sürüm bilgileri, zaman bilgileri, TCP bağlantılarının sayısı, iletişim parametreleri, oturum anahtarı, aktarılan verilerle ilgili istatistiksel bilgiler ve diğer istemci ve sunucu bilgileri. \nO anda bağlı olan oturumların listesini almak için SessionList komutunu kullanın.
CMD_SessionGet_Args		SessionGet [ad]
CMD_SessionGet_[name]	Bilgilerini almak istediğiniz oturumun oturum adını belirtin.
CMD_SessionGet_Prompt_NAME	Oturum adı:


# SessionDisconnect command
CMD_SessionDisconnect	Bağlantı Kesme Oturumu
CMD_SessionDisconnect_Help	Şu anda yönetilen Sanal Merkeze bağlı olan bir oturumu belirtmek ve yönetici ayrıcalıklarını kullanarak bu oturumun bağlantısını zorla kesmek için bunu kullanın. \nKaynak istemci tarafındaki ayarlarla iletişim kesildiğinde ve otomatik olarak yeniden bağlan seçeneği etkinleştirildiğinde, istemcinin yeniden bağlanmasının mümkün olduğunu unutmayın. \nO anda bağlı olan oturumların listesini almak için SessionList komutunu kullanın.
CMD_SessionDisconnect_Args	SessionDisconnect [ad]
CMD_SessionDisconnect_[name]	Bağlantısı kesilecek oturumun oturum adını belirtin.


# MacTable command
CMD_MacTable			MAC Adres Tablosu Veritabanını Alın
CMD_MacTable_Help		O anda yönetilen Sanal Hub tarafından tutulan MAC adres tablosu veritabanını almak için bunu kullanın. \MAC adres tablosu veritabanı, Sanal Hub'ın Ethernet çerçevelerini anahtarlama işlemini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu bir tablodur ve Sanal Hub, MAC adres tablosu veritabanına dayalı olarak her Ethernet çerçevesinin sıralama hedef oturumuna karar verir. MAC adres veritabanı, Sanal Merkez tarafından iletişim veriminin içeriğini otomatik olarak analiz ederek oluşturulur. \nOturum adını belirterek, o oturumla ilişkilendirilmiş MAC adres tablosu girişini alabilirsiniz.
CMD_MacTable_Args		MacTable [session_name]
CMD_MacTable_[session_name]	Oturum adını bir parametre olarak belirterek, yalnızca o oturumla ilişkili MAC adresi tablosu girişini görüntüleyebilirsiniz. Bu belirtilmediğinde, tüm girişler görüntülenecektir.


# MacDelete command
CMD_MacDelete			MAC Adres Tablosu Girişini Sil
CMD_MacDelete_Help		Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub tarafından tutulan MAC adres tablosu veritabanını çalıştırmak ve veritabanından belirtilen bir MAC adres tablosu girişini silmek için bu komutu kullanın. \nGeçerli MAC adres tablosu veritabanının içeriğini almak için MacTable komutunu kullanın.
CMD_MacDelete_Args		MacDelete [kimlik]
CMD_MacDelete_[id]		Silinecek MAC adres tablosu girişinin kimliğini belirtin.
CMD_MacDelete_Prompt	Silinecek Kimlik:


# IpTable command
CMD_IpTable				IP Adres Tablosu Veritabanını Alın
CMD_IpTable_Help		O anda yönetilen Sanal Merkez tarafından tutulan IP adresi tablosu veritabanını almak için bunu kullanın. \IP adresi tablosu veritabanı, Sanal Merkezin hangi oturumun hangi IP adresini kullandığını her zaman bilebilmesi için iletişimin içeriğini analiz ederek otomatik olarak oluşturulan bir tablodur ve Sanal Merkez güvenlik ilkesini uygulayan motor tarafından sıklıkla kullanılır. \nOturum adını belirterek o oturumla ilişkilendirilmiş IP adresi tablosu girdisini alabilirsiniz.
CMD_IpTable_Args		IpTable [session_name]
CMD_IpTable_[session_name]	Oturum adını bir parametre olarak belirterek, yalnızca o oturumla ilişkili IP adresi tablosu girişini görüntüleyebilirsiniz. Bu belirtilmediğinde, tüm girişler görüntülenecektir.


# IpDelete command
CMD_IpDelete			IP Adres Tablosu Girişini Silme
CMD_IpDelete_Help		Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkez tarafından tutulan IP adres tablosu veritabanını çalıştırmak ve veritabanından belirtilen bir IP adres tablosu girişini silmek için bu komutu kullanın. \nGeçerli IP adres tablosu veritabanının içeriğini almak için IpTable komutunu kullanın.
CMD_IpDelete_Args		IpDelete [kimlik]
CMD_IpDelete_[id]		Silinecek IP adresi tablosu girişinin kimliğini belirtin.


# SecureNatEnable command
CMD_SecureNatEnable		Sanal NAT ve DHCP Sunucu İşlevini Etkinleştirin (SecureNat İşlevi)
CMD_SecureNatEnable_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub üzerinde Sanal NAT ve DHCP Sunucu işlevini (SecureNat İşlevi) etkinleştirmek ve çalışmasını başlatmak için bunu kullanın. Bu komutu çalıştırmadan önce, SecureNatHostGet komutunu, NatGet komutunu ve DhcpGet komutunu kullanarak mevcut Sanal NAT işlevinin ve DHCP Sunucu işlevinin ayar içeriklerini kontrol etmelisiniz. \SecureNAT işlevini etkinleştirerek, Sanal Hub üzerindeki sanal bir ağ üzerinde sanal olarak bir NAT yönlendiricisi (IP maskeli balo) ve DHCP Sunucusu işlevini çalıştırabilirsiniz. \n\n[SecureNAT İşlevi Hakkında Uyarı]\nSecureNAT işlevi yalnızca sistem yöneticileri ve ağlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip kişiler için önerilir. \SecureNAT işlevini doğru kullanırsanız, bir VPN aracılığıyla güvenli bir uzaktan erişim biçimi elde etmek mümkündür. Ancak yanlış şekilde kullanıldığında tüm ağı tehlikeye atabilir. Ağlar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmayan ve ağ yöneticisinin iznine sahip olmayan hiç kimse SecureNAT işlevini etkinleştirmemelidir. SecureNAT işlevinin ayrıntılı açıklaması için lütfen VPN Sunucusunun kılavuzuna ve çevrimiçi belgelere bakın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_SecureNatEnable_Args	SecureNatEnable


# SecureNatDisable command
CMD_SecureNatDisable	Sanal NAT ve DHCP Sunucusu İşlevini Devre Dışı Bırakma (SecureNat İşlevi)
CMD_SecureNatDisable_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub üzerindeki Sanal NAT ve DHCP Sunucusu işlevini (SecureNat İşlevi) devre dışı bırakmak için bunu kullanın. Bu komutun çalıştırılmasıyla Sanal NAT işlevi derhal çalışmayı durdurur ve Sanal DHCP Sunucusu işlevi DHCP kira veritabanını siler ve hizmeti durdurur. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_SecureNatDisable_Args	SecureNatDisable


# SecureNatStatusGet command
CMD_SecureNatStatusGet	Sanal NAT ve DHCP Sunucusu İşlevinin Çalışma Durumunu Alın (SecureNat İşlevi)
CMD_SecureNatStatusGet_Help	Sanal NAT ve DHCP Sunucusu işlevinin (SecureNat İşlevi) o anda yönetilen Sanal Hub üzerinde çalışırken çalışma durumunu almak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_SecureNatStatusGet_Args	SecureNatStatusGet


# SecureNatHostGet command
CMD_SecureNatHostGet	SecureNAT İşlevinin Sanal Ana Bilgisayarının Ağ Arabirimi Ayarını Al
CMD_SecureNatHostGet_Help	Bunu, o anda yönetilen Sanal Hub üzerindeki Sanal NAT ve DHCP Sunucusu işlevinin (SecureNAT işlevi) ayar öğelerinden sanal ana bilgisayar ağ arabirimi ayarını almak için kullanın. \nSecureNAT işlevi Sanal Hub içindeki L2 segmentinde bir sanal ağ bağdaştırıcısı tutar ve buna bir MAC adresi ve bir IP adresi atanmıştır. Bunu yaparak, aynı L2 segmentine bağlı başka bir ana bilgisayar, SecureNAT sanal ana bilgisayarıyla ağda bulunan gerçek bir IP ana bilgisayarıymış gibi iletişim kurabilir. \n\n[SecureNAT İşlevi Hakkında Uyarı]\nSecureNAT işlevi yalnızca sistem yöneticileri ve ağlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip kişiler için önerilir. \nSecureNAT işlevini doğru kullanırsanız, VPN aracılığıyla güvenli bir uzaktan erişim biçimi elde etmek mümkündür. Ancak yanlış şekilde kullanıldığında tüm ağı tehlikeye atabilir. Ağlar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmayan ve ağ yöneticilerinin iznine sahip olmayan hiç kimse SecureNAT işlevini etkinleştirmemelidir. SecureNAT işlevinin ayrıntılı açıklaması için lütfen VPN Sunucusunun kılavuzuna ve çevrimiçi belgelere bakın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_SecureNatHostGet_Args	SecureNatHostGet
CMD_SecureNatHostGet_Column_MAC	MAC Adresi
CMD_SecureNatHostGet_Column_IP	IP Adresi
CMD_SecureNatHostGet_Column_MASK	Alt Ağ Maskesi
CMD_SecureNatHostGet_Column_LOG	NAT ve DHCP İşlem Günlüğünü Kaydet


# SecureNatHostSet command
CMD_SecureNatHostSet	SecureNAT İşlevinin Sanal Ana Bilgisayarının Ağ Arabirimi Ayarını Değiştirme
CMD_SecureNatHostSet_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub üzerindeki Sanal NAT ve DHCP Sunucusu işlevinin (SecureNAT işlevi) ayar öğelerindeki sanal ana bilgisayar ağ arabirimi ayarını değiştirmek ve kaydetmek için bunu kullanın. \nSecureNAT işlevi Sanal Hub içindeki L2 segmentinde bir sanal ağ bağdaştırıcısı tutar ve buna bir MAC adresi ve bir IP adresi atanmıştır. Bunu yaparak, aynı L2 segmentine bağlı başka bir ana bilgisayar, SecureNAT sanal ana bilgisayarıyla ağda bulunan gerçek bir IP ana bilgisayarıymış gibi iletişim kurabilir. \n\n[SecureNAT İşlevi Hakkında Uyarı]\nSecureNAT işlevi yalnızca sistem yöneticileri ve ağlar hakkında ayrıntılı bilgiye sahip kişiler için önerilir. \nSecureNAT işlevini doğru kullanırsanız, VPN aracılığıyla güvenli bir uzaktan erişim biçimi elde etmek mümkündür. Ancak yanlış şekilde kullanıldığında tüm ağı tehlikeye atabilir. Ağlar hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmayan ve ağ yöneticilerinin iznine sahip olmayan hiç kimse SecureNAT işlevini etkinleştirmemelidir. SecureNAT işlevinin ayrıntılı açıklaması için lütfen VPN Sunucusunun kılavuzuna ve çevrimiçi belgelere bakın. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_SecureNatHostSet_Args	SecureNatHostSet [/MAC:mac] [/IP:ip] [/MASK:maske]
CMD_SecureNatHostSet_MAC	Sanal arabirim için atanacak MAC adresini belirtin. "00-AC-01-23-45-67" gibi bir dize kullanarak bir MAC adresi belirtin. MAC:none belirtildiğinde, mevcut ayarda hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.
CMD_SecureNatHostSet_IP		Sanal arabirim için atanacak IP adresini belirtin. IP:none belirtildiğinde, geçerli ayarda hiçbir değişiklik yapılmaz.
CMD_SecureNatHostSet_MASK	Sanal arabirim için atanacak alt ağ maskesini belirtin. MASKE:yok belirtildiğinde, geçerli ayarda hiçbir değişiklik yapılmaz.
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MAC	MAC Adresi:
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_IP	IP Adresi:
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MASK	Alt Ağ Maskesi:


# NatGet command
CMD_NatGet				SecureNAT İşlevinin Sanal NAT İşlevi Ayarını Al
CMD_NatGet_Help			Yönetilmekte olan Sanal Hub üzerindeki Sanal NAT ve DHCP Sunucusu işlevinin (SecureNAT işlevi) ayar öğelerinden sanal NAT ayarını almak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_NatGet_Args			NatGet
CMD_NatGet_Column_USE	Sanal NAT İşlevini Kullanın
CMD_NetGet_Column_MTU	MTU Değeri
CMD_NatGet_Column_TCP	TCP Oturum Zaman Aşımı (Saniye)
CMD_NatGet_Column_UDP	UDP Oturum Zaman Aşımı (Saniye)


# NatEnable command
CMD_NatEnable			SecureNAT İşlevinin Sanal NAT İşlevini Etkinleştirin
CMD_NatEnable_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub üzerinde Sanal NAT işlevini etkinleştirmek için bunu kullanın. \nSanal NAT işlevini etkinleştirmek için bu komut kullanıldıktan sonra bile SecureNAT işlevi hala çalışmıyorsa, Sanal NAT çalışmıyor demektir. SecureNAT İşlevinin çalışmasını başlatmak için SecureNatEnable komutunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_NatEnable_Args		NatEnable


# NatDisable command
CMD_NatDisable			SecureNAT İşlevinin Sanal NAT İşlevini Devre Dışı Bırakma
CMD_NatDisable_Help		Yönetilmekte olan Sanal Merkezde Sanal NAT işlevini devre dışı bırakmak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_NatDisable_Args		NatDisable


# NatSet command
CMD_NatSet				SecureNAT İşlevinin Sanal NAT İşlevi Ayarını Değiştirme
CMD_NatSet_Help			Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın Sanal NAT ayarını değiştirmek için bunu kullanın. Sanal NAT ayarının içeriği şunları içerir: MTU değeri, TCP oturum zaman aşımı ve UDP oturum zaman aşımı \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_NatSet_Args			NatSet [/MTU:mtu] [/TCPTIMEOUT:tcp_zamanaşımı] [/UDPTIMEOUT:udp_zamanaşımı] [/LOG:yes|no]
CMD_NatSet_MTU			Bayt uzunluğu birimini belirtmek için bir tamsayı kullanarak MTU'yu (Maksimum aktarılabilir birim boyutu) ayarlayın. Bu değer, Sanal NAT'ın gönderdiği Ethernet çerçevesinin MAC başlığı hariç maksimum yük uzunluğudur ve varsayılan değer 1500 bayttır.
CMD_NatSet_TCPTIMEOUT	Bu, bir zaman aşımı meydana gelmeden ve oturum atılmadan önce Sanal NAT'ın aktarım yaptığı bir TCP oturumunda iletişimsizlik durumunun kaç saniye devam edeceğini ayarlar.
CMD_NatSet_UDPTIMEOUT	Bu, bir zaman aşımı meydana gelmeden ve oturum atılmadan önce Sanal NAT'ın aktarım yaptığı bir UDP oturumunda iletişimsizlik durumunun kaç saniye devam edeceğini ayarlar.
CMD_NatSet_LOG			Sanal NAT işleminin Sanal Merkez güvenlik günlüğüne kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtin. Kaydetmek için "yes", kaydetmemek için "no" belirtin.
CMD_NatSet_Prompt_MTU	MTU Değeri:
CMD_NatSet_Prompt_TCPTIMEOUT	TCP Oturum Zaman Aşımı (Saniye):
CMD_NatSet_Prompt_UDPTIMEOUT	UDP Oturum Zaman Aşımı (Saniye):
CMD_NatSet_Prompt_LOG	Günlüğü Kaydet (evet / hayır):
CMD_NatSet_Eval_MTU		MTU değeri için %d ila %d aralığında bir değer belirtin.
CMD_NatSet_Eval_TCP		TCP oturum zaman aşımı için %d ila %d aralığında saniye sayısını belirtin.
CMD_NatSet_Eval_UDP		UDP oturum zaman aşımı için %d ile %d aralığında saniye sayısını belirtin.


# NatTable command
CMD_NatTable			SecureNAT İşlevinin Sanal NAT İşlevi Oturum Tablosunu Al
CMD_NatTable_Help		Sanal NAT işlevinin o anda yönetilen Sanal Hub üzerinde çalıştığı durumlarda Sanal NAT (NAT tablosu) üzerinden iletişim kuran TCP ve UDP oturumlarının tablosunu almak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_NatTable_Args		NatTable


# DhcpGet command
CMD_DhcpGet				Sanal DHCP Sunucusu İşlevini Al SecureNAT İşlevinin Ayarı
CMD_DhcpGet_Help		Sanal DHCP Sunucusu ayarını o anda yönetilen Sanal Hub üzerindeki Sanal NAT ve DHCP Sunucusu işlevinin (SecureNAT işlevi) ayar öğelerinden almak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_DhcpGet_Args		DhcpGet
CMD_DhcpGet_Column_Log	NAT ve DHCP İşleminin Kayıt Günlüğü
CMD_DhcpGet_Column_USE	Sanal DHCP İşlevini Kullanın
CMD_DhcpGet_Column_IP1	Dağıtım Adres Bandını Başlat
CMD_DhcpGet_Column_IP2	Son Dağıtım Adres Bandı
CMD_DhcpGet_Column_MASK	Alt Ağ Maskesi
CMD_DhcpGet_Column_LEASE	Kira Sınırı (Saniye)
CMD_DhcpGet_Column_GW	Varsayılan Ağ Geçidi Adresi
CMD_DhcpGet_Column_DNS	DNS Sunucu Adresi 1
CMD_DhcpGet_Column_DNS2	DNS Sunucu Adresi 2
CMD_DhcpGet_Column_DOMAIN	Alan Adı
CMD_DhcpGet_Column_PUSHROUTE	İtmek için Statik Yönlendirme Tablosu


# DhcpEnable command
CMD_DhcpEnable			SecureNAT İşlevinin Sanal DHCP Sunucusu İşlevini Etkinleştirme
CMD_DhcpEnable_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub üzerinde Sanal DHCP Sunucusu işlevini etkinleştirmek için bunu kullanın. \nSanal DHCP işlevini etkinleştirmek için bu komut kullanıldıktan sonra bile SecureNAT işlevi hala çalışmıyorsa, Sanal DHCP Sunucusu çalışmıyor demektir. SecureNAT İşlevinin çalışmasını başlatmak için SecureNatEnable komutunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_DhcpEnable_Args		DhcpEnable


# DhcpDisable command
CMD_DhcpDisable			SecureNAT İşlevinin Sanal DHCP Sunucusu İşlevini Devre Dışı Bırakma
CMD_DhcpDisable_Help	Yönetilmekte olan Sanal Hub üzerindeki Sanal DHCP Sunucusu işlevini devre dışı bırakmak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_DhcpDisable_Args	DhcpDisable


# DhcpSet command
CMD_DhcpSet				SecureNAT İşlevinin Sanal DHCP Sunucusu İşlev Ayarını Değiştirme
CMD_DhcpSet_Help		Yönetilmekte olan Sanal Hub'ın Sanal DHCP Sunucusu ayarını değiştirmek için bunu kullanın. Sanal DHCP Sunucusu ayarları aşağıdaki öğeleri içerir: dağıtım adres bandı, alt ağ maskesi, kiralama sınırı ve istemcilere atanan seçenek değerleri. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_DhcpSet_Args		DhcpSet [/START:başlangıç_ip] [/END:bitiş_ip] [/MASK:alt_ağ_maskesi] [/EXPIRE:saniye] [/GW:ağ_geçidi_ip] [/DNS:dns] [/DNS2:dns2] [/DOMAIN:etki_alanı] [/LOG:yes|no] [/PUSHROUTE:"yönlendirme_tablosu"]
CMD_DhcpSet_START		İstemciye dağıtılacak adres bandının başlangıç noktasını belirtin. (Örnek: 192.168.30.10)
CMD_DhcpSet_END			İstemciye dağıtılacak adres bandının uç noktasını belirtin. (Örnek: 192.168.30.200)
CMD_DhcpSet_MASK		İstemci için belirtilecek alt ağ maskesini belirtin. (Örnek: 255.255.255.0)
CMD_DhcpSet_EXPIRE		Bir istemciye IP adresi kiralamak için saniye birimi cinsinden sona erme tarihini belirtin.
CMD_DhcpSet_GW			İstemciye bildirilecek varsayılan ağ geçidinin IP adresini belirtin. SecureNAT İşlevinin Sanal NAT İşlevi etkinleştirildiğinde ve kullanıldığında bunun için bir SecureNAT Sanal Ana Bilgisayar IP adresi belirtebilirsiniz. Eğer 0 veya hiçbiri olarak belirtirseniz, istemciye varsayılan ağ geçidi bildirilmeyecektir.
CMD_DhcpSet_DNS			İstemciye bildirilecek birincil DNS Sunucusunun IP adresini belirtin. SecureNAT İşlevinin Sanal NAT İşlevi etkinleştirildiğinde ve kullanıldığında bunun için bir SecureNAT Sanal Ana Bilgisayar IP adresi belirtebilirsiniz. Eğer 0 veya hiçbiri olarak belirtirseniz, istemciye DNS Sunucusu adresi bildirilmeyecektir.
CMD_DhcpSet_DNS2		İstemciye bildirilecek ikincil DNS Sunucusunun IP adresini belirtin. SecureNAT İşlevinin Sanal NAT İşlevi etkinleştirildiğinde ve kullanıldığında bunun için bir SecureNAT Sanal Ana Bilgisayar IP adresi belirtebilirsiniz. Eğer 0 veya hiçbiri olarak belirtirseniz, istemciye DNS Sunucusu adresi bildirilmeyecektir.
CMD_DhcpSet_DOMAIN		İstemciye bildirilecek alan adını belirtin. Hiçbiri olarak belirtirseniz, istemciye alan adı bildirilmez.
CMD_DhcpSet_LOG			Sanal DHCP Sunucusu işleminin Sanal Hub güvenlik günlüğüne kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirtin. Kaydetmek için "evet" olarak belirtin. Bu değer Sanal NAT İşlevi günlük kaydetme ayarı ile bağlantılıdır.
CMD_DhcpSet_PUSHROUTE	Gönderilecek statik yönlendirme tablosunu belirtin.\nÖrnek: "192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253"\nBirden fazla girişi (maksimum: 64 giriş) virgül veya boşluk karakterleriyle bölün. Her giriş "IP ağ adresi/alt ağ maskesi/ağ geçidi IP adresi" biçiminde belirtilmelidir.\nBu Sanal DHCP Sunucusu, VPN istemcilerine DHCP yanıt mesajlarıyla sınıfsız statik rotaları (RFC 3442) gönderebilir.\nBir VPN istemcisinin sınıfsız statik rotaları (RFC 3442) tanıyıp tanımayacağı hedef VPN istemci yazılımına bağlıdır. SoftEther VPN İstemcisi ve OpenVPN İstemcisi sınıfsız statik rotaları desteklemektedir. L2TP/IPsec ve MS-SSTP protokollerinde, uyumluluk istemci yazılımının uygulanmasına bağlıdır. Sanal DHCP Sunucusu seçeneklerindeki varsayılan ağ geçidi alanını temizlerseniz bölünmüş tünellemeyi gerçekleştirebilirsiniz. İstemci tarafında, L2TP/IPsec ve MS-SSTP istemcilerinin bölünmüş tünelleme kullanımı için varsayılan ağ geçidini ayarlamayacak şekilde yapılandırılması gerekir.\nSınıfsız statik rotaları (RFC 3442) mevcut harici DHCP sunucunuz tarafından da gönderebilirsiniz. Bu durumda, SecureNAT üzerindeki Sanal DHCP Sunucusu işlevini devre dışı bırakın ve bu komutta sınıfsız rotaları ayarlamanıza gerek yoktur.\nSınıfsız rotaları anlamak için RFC 3442'ye bakın.
CMD_DhcpSet_Prompt_START	Dağıtılmış Adres Bandı için Başlangıç Noktası:
CMD_DhcpSet_Prompt_END		Dağıtılmış Adres Bandı için Bitiş Noktası:
CMD_DhcpSet_Prompt_MASK		Alt Ağ Maskesi:
CMD_DhcpSet_Prompt_EXPIRE	Kira Sınırı (Saniye):
CMD_DhcpSet_Prompt_GW		Varsayılan Ağ Geçidi (bunu ayarlamamak için 'yok'):
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS		DNS Sunucusu 1 (bunu ayarlamamak için 'yok'):
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS2		DNS Sunucusu 2 (bunu ayarlamamak için 'yok'):
CMD_DhcpSet_Prompt_DOMAIN	Alan Adı:


# DhcpTable command
CMD_DhcpTable			SecureNAT İşlevinin Sanal DHCP Sunucu İşlevi Kira Tablosunu Al
CMD_DhcpTable_Help		Sanal NAT işlevinin o anda yönetilen Sanal Hub üzerinde çalıştığı durumlarda istemcilere atanan Sanal DHCP Sunucusu tarafından tutulan IP adreslerinin kira tablosunu almak için bunu kullanın. \nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_DhcpTable_Args		DhcpTable


# AdminOptionList command
CMD_AdminOptionList		Sanal Hub Yönetim Seçeneklerinin Listesini Alın
CMD_AdminOptionList_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkez üzerinde ayarlanmış Sanal Merkez yönetim seçeneklerinin bir listesini almak için bunu kullanın. \Sanal Merkez yönetim seçeneklerinin amacı, VPN Sunucusu Yöneticisinin, Sanal Merkez yönetiminin her Sanal Merkez yöneticisine emanet edileceği ayar aralıkları için sınırlar belirlemesidir. \nSadece bu VPN Sunucusunun tamamı için yönetim ayrıcalıklarına sahip bir yönetici Sanal Merkez yönetim seçeneklerini ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir. Sanal Merkez yöneticileri yönetim seçeneklerinde değişiklik yapamazlar, ancak bunları görüntüleyebilirler. \Ancak bir istisna vardır. Allow_hub_admin_change_option "1" olarak ayarlanırsa, Sanal Merkez yöneticileri bile yönetim seçeneklerini düzenleyebilir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme üyesi olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_AdminOptionList_Args	AdminOptionList


# AdminOptionSet command
CMD_AdminOptionSet		Sanal Hub Yönetim Seçeneklerinin Değerlerini Ayarlama
CMD_AdminOptionSet_Help	Geçerli olarak yönetilen Sanal Merkez üzerinde ayarlanan Sanal Merkez yönetim seçeneklerinin değerlerini değiştirmek için bunu kullanın. \Sanal Merkez yönetim seçeneklerinin amacı, VPN Sunucusu Yöneticisinin, Sanal Merkezin yönetimi her Sanal Merkez yöneticisine emanet edileceği zaman ayar aralıkları için sınırlar belirlemesidir. \nSadece bu VPN Sunucusunun tamamı için yönetim ayrıcalıklarına sahip bir yönetici Sanal Merkez yönetim seçeneklerini ekleyebilir, düzenleyebilir ve silebilir. Sanal Merkez yöneticileri yönetim seçeneklerinde değişiklik yapamazlar, ancak bunları görüntüleyebilirler. \Ancak bir istisna vardır. Allow_hub_admin_change_option "1" olarak ayarlanırsa, Sanal Merkez yöneticileri bile yönetim seçeneklerini düzenleyebilir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme üyesi olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_AdminOptionSet_Args	AdminOptionSet [ad] [/VALUE:değer]
CMD_AdminOptionSet_[name]	Değerini değiştirmek istediğiniz yönetim seçeneğinin adını belirtin. AdminOptionList komutunu kullanarak adların bir listesini alabilirsiniz.
CMD_AdminOptionSet_VALUE	Ayar değeri için bir tamsayı belirtin.
CMD_AdminOptionSet_Prompt_name	Değeri Değiştirilecek Yönetim Seçeneğinin Adı:
CMD_AdminOptionSet_Prompt_VALUE	Ayar Değeri (Tamsayı):


# ExtOptionList command
CMD_ExtOptionList		Sanal Hub Genişletilmiş Seçeneklerinin Listesini Alın
CMD_ExtOptionList_Help	Şu anda yönetilen Sanal Hub'da ayarlanmış olan Sanal Hub Genişletilmiş Seçenekler Listesini almak için bunu kullanın.\nSanal Hub Genişletilmiş Seçeneği, Sanal Hub'ın daha ayrıntılı ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.\nVarsayılan olarak, hem VPN Server'ın global yöneticileri hem de tek tek Sanal Hub yöneticileri Sanal Hub Genişletilmiş Seçeneklerini değiştirebilir.\Ancak, Sanal Merkez Yönetici Seçenekleri'nde deny_hub_admin_change_ext_option 1 olarak ayarlanırsa, Sanal Merkez'in bireysel yöneticileri Sanal Merkez Genişletilmiş Seçenekleri'ni değiştiremez.\nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme üyesi olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_ExtOptionList_Args	ExtOptionList


# ExtOptionSet command
CMD_ExtOptionSet		Sanal Hub Genişletilmiş Seçeneklerinin Değerini Ayarlama
CMD_ExtOptionSet_Help	Bunu, o anda yönetilen Sanal Hub'da ayarlanmış olan Sanal Hub Genişletilmiş Seçenekler Listesinde bir değer ayarlamak için kullanın.\nSanal Hub Genişletilmiş Seçeneği, Sanal Hub'ın daha ayrıntılı ayarlarını yapılandırmanızı sağlar.\nVarsayılan olarak, hem VPN Server'ın global yöneticileri hem de bireysel Sanal Hub yöneticileri Sanal Hub Genişletilmiş Seçeneklerini değiştirebilir.\Ancak, Sanal Merkez Yönetici Seçenekleri'nde deny_hub_admin_change_ext_option 1 olarak ayarlanırsa, Sanal Merkez'in bireysel yöneticileri Sanal Merkez Genişletilmiş Seçenekleri'ni değiştiremez.\nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme üyesi olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_ExtOptionSet_Args	ExtOptionSet [ad] [/VALUE:değer]
CMD_ExtOptionSet_[name]	Değerini değiştirmek istediğiniz Sanal Hub Genişletilmiş Seçeneklerinin adını belirtin. ExtOptionList komutunu kullanarak isimlerin bir listesini alabilirsiniz.
CMD_ExtOptionSet_VALUE	Ayar değeri için bir tamsayı belirtin.
CMD_ExtOptionSet_Prompt_name	Değeri Değiştirilecek Genişletilmiş Seçeneğin Adı:
CMD_ExtOptionSet_Prompt_VALUE	Ayar Değeri (Tamsayı):


# CrlList command
CMD_CrlList				Sertifika İptal Listesinin Listesini Al
CMD_CrlList_Help		Yönetilmekte olan Sanal Merkezde ayarlanmış olan Sertifika İptal Listesini almak için bunu kullanın. \nSertifikaları Sertifika İptal Listesine kaydederek, bu sertifikaları sağlayan istemciler sertifika kimlik doğrulama modunu kullanarak bu Sanal Merkeze bağlanamayacaktır. \nNormalde bu işlevle, bir özel anahtarın güvenliğinin tehlikeye atıldığı veya bir sertifikaya sahip olan bir kişinin ayrıcalıklarının elinden alındığı durumlarda, bu sertifikayı Sanal Merkezde geçersiz olarak kaydederek, bu sertifika bir istemci tarafından Sanal Merkeze bağlanmak için kullanıldığında kullanıcı kimlik doğrulamasını reddetmek mümkündür. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CrlList_Args		CrlList


# CrlAdd command
CMD_CrlAdd				İptal Edilmiş Sertifika Ekleme
CMD_CrlAdd_Help			Şu anda yönetilen Sanal Hub üzerinde ayarlanmış olan Sertifika İptal Listesine yeni bir iptal edilmiş sertifika tanımı eklemek için bunu kullanın. \nBu komutun parametrelerini kullanarak Sertifika İptal Listesine kaydedilecek içerikleri belirleyin. Bir kullanıcı sertifika kimlik doğrulama modunda bir Sanal Merkeze bağlandığında ve bu sertifika sertifika iptal listesinde kayıtlı içeriklerden 1 veya daha fazlasıyla eşleştiğinde, kullanıcının bağlantısı reddedilir. \nBu komut tarafından belirtilen parametreler tarafından tanımlanan tüm koşullarla eşleşen bir sertifika geçersiz olarak değerlendirilecektir. \Ayarlanabilecek öğeler aşağıdaki gibidir: Ad (CN), Kuruluş (O), Kuruluş Birimi (OU), Ülke (C), Eyalet (ST), Yerel Ayar (L), Seri Numarası (onaltılık), MD5 Özet Değeri (onaltılık, 128 bit) ve SHA-1 Özet Değeri (onaltılık, 160 bit). Özet değerinin (hash değeri) belirtilmesi için koşullara bağlı olarak isteğe bağlı olarak bir sertifika belirtilir. Normalde bir MD5 veya SHA-1 özet değeri girildiğinde, diğer öğelerin girilmesine gerek yoktur. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_CrlAdd_Args			CrlAdd [/SERIAL:seri_no] [/MD5:md5] [/SHA1:sha1] [/CN:ortak_ad] [/O:kuruluş] [/OU:birim] [/C:ülke] [/ST:eyalet] [/L:şehir]
CMD_CrlAdd_SERIAL		Koşul olarak ayarlandığında sertifika seri numarası (onaltılık) değerini belirtmek için bu parametreyi kullanın.
CMD_CrlAdd_MD5			Koşul olarak ayarlandığında sertifika MD5 özet değerinin (onaltılık, 128 bit) değerini belirtmek için bu parametreyi kullanın. Bu parametre belirtimi 32 karakterlik (16 bayt) onaltılık bir değerden farklıysa yok sayılır.
CMD_CrlAdd_SHA1			Koşul olarak ayarlandığında sertifika SHA1 özet değerinin (onaltılık, 160 bit) değerini belirtmek için bu parametreyi kullanın. Bu parametre belirtimi 40 karakterlik (16 bayt) onaltılık bir değerden farklıysa yok sayılır.
CMD_CrlAdd_CN			Koşul olarak ayarlandığında sertifikanın adını (CN) belirtmek için bu parametreyi kullanın.
CMD_CrlAdd_O			Koşul olarak ayarlandığında sertifikanın organizasyonunu (O) belirtmek için bu parametreyi kullanın.
CMD_CrlAdd_OU			Koşul olarak ayarlandığında sertifikanın kuruluş birimini (OU) belirtmek için bu parametreyi kullanın.
CMD_CrlAdd_C			Koşul olarak ayarlandığında sertifikanın ülkesini (C) belirtmek için bu parametreyi kullanın.
CMD_CrlAdd_ST			Koşul olarak ayarlandığında sertifikanın durumunu (ST) belirtmek için bu parametreyi kullanın.
CMD_CrlAdd_L			Koşul olarak ayarlandığında sertifikanın yerel ayarını (L) belirtmek için bu parametreyi kullanın.


# CrlDel command
CMD_CrlDel				İptal Edilmiş Bir Sertifikayı Silme
CMD_CrlDel_Help			Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub üzerinde ayarlanmış olan sertifika iptal listesinden iptal edilmiş bir sertifika tanımını belirtmek ve silmek için bunu kullanın. \nO anda kayıtlı iptal edilmiş sertifika tanımlarının listesini almak için CrlList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CrlDel_Args			CrlDel [kimlik]
CMD_CrlDel_[id]			Silmek istediğiniz iptal edilmiş sertifika tanımının kimliğini belirtin.
CMD_CrlDel_Prompt_ID	Silinecek Kimlik:


# CrlGet command
CMD_CrlGet				İptal Edilmiş Bir Sertifika Alın
CMD_CrlGet_Help			Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub üzerinde ayarlanmış olan Sertifika İptal Listesi'nden iptal edilmiş bir sertifika tanımının içeriğini belirtmek ve almak için bunu kullanın. \nO anda kayıtlı iptal edilmiş sertifika tanımlarının listesini almak için CrlList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu, bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_CrlGet_Args			CrlGet [kimlik]
CMD_CrlGet_[id]			Almak istediğiniz iptal edilmiş sertifika tanımının kimliğini belirtin.
CMD_CrlGet_Prompt_ID	Alınacak kimlik:
CMD_CrlGet_CN			Yaygın İsim (CN)
CMD_CrlGet_O			Organizasyon (O)
CMD_CrlGet_OU			Organizasyon Birimi (OU)
CMD_CrlGet_C			Ülke (C)
CMD_CrlGet_ST			Eyalet (ST)
CMD_CrlGet_L			Yerel Bölge (L)
CMD_CrlGet_SERI			Seri Numarası (Hexadecimal)
CMD_CrlGet_MD5_HASH		MD5 Özet Değeri (Hexadecimal, 128 bit)
CMD_CrlGet_SHA1_HASH	SHA-1 Özet Değeri (Hexadecimal, 160 bit)


# AcList command
CMD_AcList				Kaynak IP Adresi Sınırı Listesinin Kural Öğelerinin Listesini Al
CMD_AcList_Help			Yönetilmekte olan Sanal Merkez üzerinde ayarlanmış olan Kaynak IP Adresi Sınır Listesi kurallarının bir listesini almak için bunu kullanın. \nİstemci bilgisayarın kaynak IP adresine göre bu Sanal Merkeze VPN bağlantılarına izin verebilir veya reddedebilirsiniz. Birden fazla kural tanımlayabilir ve her kural için bir öncelik belirleyebilirsiniz. Arama, en yüksek sıraya veya önceliğe sahip kuraldan ilerler ve IP adresinin ilk eşleştiği kuralın eylemine bağlı olarak, istemciden gelen bağlantıya izin verilir veya reddedilir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AcList_Args			AcList


# AcAdd command
CMD_AcAdd				Kaynak IP Adresi Sınırlama Listesine Kural Ekleme (IPv4)
CMD_AcAdd_Help			Yönetilmekte olan Sanal Merkezde ayarlanmış olan Kaynak IP Adresi Sınırlama Listesine yeni bir kural eklemek için bunu kullanın. \nBurada ayarlanan öğeler, bir VPN İstemcisi Sanal Merkeze bağlanmaya çalıştığında bu istemcinin bağlantısına izin verilip verilmeyeceğine karar vermek için kullanılacaktır. \nKural öğesinin içeriği olarak bir istemci IP adresi veya kuralla eşleşecek IP adresi veya maske belirtebilirsiniz. Yalnızca bir IP adresi belirttiğinizde, kuralla eşleşecek yalnızca bir bilgisayar olacaktır, ancak bir IP net maskesi adresi veya alt ağ maskesi adresi belirttiğinizde, bu alt ağ aralığındaki tüm bilgisayarlar kuralla eşleşecektir. \nKural için öncelik belirleyebilirsiniz. Öncelik için 1 veya daha büyük bir tamsayı belirtebilirsiniz ve sayı ne kadar küçükse öncelik o kadar yüksek olur. \nO anda kayıtlı Kaynak IP Adresi Sınır Listesi'nin bir listesini almak için AcList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AcAdd_Args			AcAdd [allow|deny] [/PRIORITY:öncelik] [/IP:ip/maske]
CMD_AcAdd_[allow|deny]	Kuralla eşleşen bir istemciden gelen bağlantıya "izin verilmesini" veya "reddedilmesini" ayarlayın.
CMD_AcAdd_PRIORITY		Kuralın önceliğini belirtmek için 1 veya daha yüksek bir tamsayı belirtin. Değer ne kadar küçükse öncelik o kadar yüksektir.
CMD_AcAdd_IP			Biçimi kullanarak: "IP Adresi/Mask", istemci IPv4 adresleri aralığını belirtin. Ondalık değerleri "192.168.0.1" gibi noktalarla ayırarak IPv4 adresini belirtin. Maske için, "255.255.255.0" gibi noktalarla ayrılmış ondalık değerleri belirtin ya da "24" gibi ondalık bir değer kullanarak başlıktaki bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. Tek bir IPv4 ana bilgisayarını belirtmek için maskeyi "32" veya "255.255.255.255" olarak belirtin.
CMD_AcAdd_Prompt_AD		izin ver veya reddet:
CMD_AcAdd_Prompt_PRIORITY	Öncelik:
CMD_AcAdd_Prompt_IP		IPv4 Adres/Maske:
CMD_AcAdd_Eval_PRIORITY	Öncelik için 1 veya daha yüksek bir değer belirtin.


# AcAdd6 command
CMD_AcAdd6				Kaynak IP Adresi Sınırlama Listesine Kural Ekleme (IPv6)
CMD_AcAdd6_Help			Yönetilmekte olan Sanal Merkezde ayarlanmış olan Kaynak IP Adresi Sınırlama Listesine yeni bir kural eklemek için bunu kullanın. \nBurada ayarlanan öğeler, bir VPN İstemcisi Sanal Merkeze bağlanmaya çalıştığında bu istemcinin bağlantısına izin verilip verilmeyeceğine karar vermek için kullanılacaktır. \nKural öğesinin içeriği olarak bir istemci IP adresi veya kuralla eşleşecek IP adresi veya maske belirtebilirsiniz. Yalnızca bir IP adresi belirttiğinizde, kuralla eşleşecek yalnızca bir bilgisayar olacaktır, ancak bir IP net maskesi adresi veya alt ağ maskesi adresi belirttiğinizde, bu alt ağ aralığındaki tüm bilgisayarlar kuralla eşleşecektir. \nKural için öncelik belirleyebilirsiniz. Öncelik için 1 veya daha büyük bir tamsayı belirtebilirsiniz ve sayı ne kadar küçükse öncelik o kadar yüksek olur. \nO anda kayıtlı Kaynak IP Adresi Sınır Listesi'nin bir listesini almak için AcList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_AcAdd6_Args			AcAdd6 [allow|deny] [/PRIORITY:öncelik] [/IP:ip/maske]
CMD_AcAdd6_[allow|deny]	Kuralla eşleşen bir istemciden gelen bağlantıya "izin verilmesini" veya "reddedilmesini" ayarlayın.
CMD_AcAdd6_PRIORITY		Kuralın önceliğini belirtmek için 1 veya daha yüksek bir tamsayı belirtin. Değer ne kadar küçükse öncelik o kadar yüksektir.
CMD_AcAdd6_IP			Biçimi kullanarak: "IP Adresi/Mask", istemci IPv6 adresleri aralığını belirtin. "2001:200:0:1::" gibi iki nokta üst üste kullanarak onaltılık değerleri ayırarak IPv6 adresini belirtin. Maske için, "ffff:ffff:ffff:ffff::" gibi iki nokta üst üste ile ayrılmış onaltılık değerler belirtebilir veya "64" gibi ondalık bir değer kullanarak başlıktaki bit uzunluğunu belirtebilirsiniz. Tek bir IPv6 ana bilgisayarı belirtmek için maskeyi "128" veya "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff" olarak belirtin.
CMD_AcAdd6_Prompt_AD		izin ver veya reddet:
CMD_AcAdd6_Prompt_PRIORITY	Öncelik:
CMD_AcAdd6_Prompt_IP		IPv6 Adresi/Maskesi:
CMD_AcAdd6_Eval_PRIORITY	Öncelik için 1 veya daha yüksek bir değer belirtin.


# AcDel command
CMD_AcDel				Kaynak IP Adresi Sınırlama Listesinden Kural Silme
CMD_AcDel_Help			Geçerli olarak yönetilen Sanal Hub üzerinde ayarlanmış olan Kaynak IP Adresi Sınırlama Listesinden bir kuralı silmek için bunu kullanın. \nO anda kayıtlı IP erişim kontrol listesinin bir listesini almak için AcList komutunu kullanın. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz. \nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_AcDel_Args			AcDel [kimlik]
CMD_AcDel_[id]			Kaynak IP Adresi Sınırlama Listesi'nde silmek istediğiniz kuralın kimliğini belirtin.
CMD_AcDel_Prompt_ID		Silinecek Kuralın Kimliği:


# LicenseAdd command
CMD_LicenseAdd			Lisans Anahtarı Kaydı Ekleme
CMD_LicenseAdd_Help		SoftEther VPN Sunucusuna yeni bir lisans anahtarı kaydetmek için bunu kullanın. \SoftEther VPN Server'ı kullanmak için geçerli bir lisans edinmeniz ve lisans anahtarını kaydetmeniz gerekir. Lisans anahtarları 36 alfanümerik karakter uzunluğunda artı tire işaretleridir. Bunlar, bir lisansın sahipliğini belgeleyen anahtar kodlardır. \nBu yazılımla birlikte bir lisans sertifikası alındığında, lisans anahtarı bu lisans sertifikasına yazdırılır. Bu yazılımın lisansı çevrimiçi olarak satın alındıysa, lisans anahtarı e-posta ile ve lisans satın alındığı sırada web sitesi penceresinde sağlanır. Lisans anahtarı başka bir yöntemle de yazılabilir. Lisans anahtarının nerede yazılı olduğunu bilmiyorsanız, size lisansı satan satıcıya sorun. \n\nO anda kayıtlı lisansların listesini almak için LicenseList komutunu kullanın. \nGeçerli VPN Sunucusunun lisans durumunu görüntülemek için LicenseStatus komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_LicenseAdd_Args		LicenseAdd [anahtar]
CMD_LicenseAdd_[key]	Kaydedilecek lisans anahtarını belirtin. Alfanümerik karakterlerden oluşan 36 basamak belirtin ve basamakları tire ile ayırarak 6'lı gruplar halinde gruplandırın.
CMD_LicenseAdd_Prompt_Key	Lisans Anahtarı:


# LicenseDel command
CMD_LicenseDel			Kayıtlı Lisansı Sil
CMD_LicenseDel_Help		SoftEther VPN Sunucusunda o anda kayıtlı olan lisans listesinden belirtilen bir lisansı silmek için bunu kullanın. \n\nO anda kayıtlı lisansların listesini almak için LicenseList komutunu kullanın. \nGeçerli VPN Sunucusunun lisans durumunu görüntülemek için LicenseStatus komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_LicenseDel_Args		LicenseDel [kimlik]
CMD_LicenseDel_[id]		Silinecek lisans numarasını belirtin.
CMD_LicenseDel_Prompt_ID	Silinecek Lisans Numarası:


# LicenseList command
CMD_LicenseList			Kayıtlı Lisansların Listesini Alın
CMD_LicenseList_Help	SoftEther VPN Sunucusunda o anda kayıtlı olan lisans bilgilerinin bir listesini görüntülemek için bunu kullanın: lisans anahtarı, lisans türü adı, durum, son kullanma tarihi, lisans kimliği, lisans türü kimliği, sunucu kimliği ve seri kimliği. \n\nGeçerli VPN Sunucusunun lisans durumunu görüntülemek için LicenseStatus komutunu kullanın. \nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_LicenseList_Args	LisansListesi


# LicenseStatus command
CMD_LicenseStatus		Geçerli VPN Sunucusunun Lisans Durumunu Al
CMD_LicenseStatus_Help	Geçerli SoftEther VPN Sunucusunun lisans durumunu almak ve görüntülemek için bunu kullanın. \SoftEther VPN Sunucusu ile ilgili aşağıdaki güncel bilgiler görüntülenecektir: ürün sürümü, sunucu kimliği, ürün lisansı son kullanma tarihi, kullanılabilir İstemci Bağlantı Lisansı sayısı ve Köprü Bağlantı Lisansı sayısı. \n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \n\nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_LicenseStatus_Args	LicenseStatus


# Commands added after SoftEther VPN 4.0
# IPsecEnable command
CMD_IPsecEnable			IPsec VPN Sunucusu İşlevini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma
CMD_IPsecEnable_Help	SoftEther VPN Sunucusunda IPsec VPN Sunucu İşlevini Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın.\nBu işlevi etkinleştirirseniz, VPN Sunucusundaki Sanal Hub'lar L2TP uyumlu PC'lerden, Mac OS X'ten ve Akıllı Telefonlardan Uzaktan Erişim VPN bağlantılarını kabul edebilecek ve ayrıca EtherIP Siteden Siteye VPN Bağlantısını kabul edebilecektir. IPhone, iPad ve Android gibi Akıllı Telefonlardan ve ayrıca Mac OS X ve Windows'taki yerel VPN İstemcilerinden VPN Bağlantıları kabul edilebilir.\n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \Bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_IPsecEnable_Args	IPsecEnable [/L2TP:yes|no] [/L2TPRAW:yes|no] [/ETHERIP:yes|no] [/PSK:ön_paylaşımlı_anahtar] [/DEFAULTHUB:varsayılan_merkez]
CMD_IPsecEnable_L2TP	IPsec Sunucusu Üzerinden L2TP İşlevini Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın. IPhone, iPad, Android, Windows veya Mac OS X'ten VPN bağlantılarını kabul etmek için bu seçeneği etkinleştirin.
CMD_IPsecEnable_L2TPRAW	L2TP Sunucu İşlevini Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın (Şifrelemesiz Ham L2TP). Özel VPN istemcilerini kabul etmek için bu seçeneği etkinleştirin.
CMD_IPsecEnable_ETHERIP	IPsec üzerinden EtherIP / L2TPv3 Sunucu İşlevini Etkinleştirin veya Devre Dışı Bırakın (siteden siteye VPN Sunucu işlevi için). IPsec üzerinden EtherIP ile uyumlu Yönlendirici Ürünleri VPN Sunucusundaki Sanal Hub'lara bağlanabilir ve Katman-2 (Ethernet) Köprüleme kurabilir.
CMD_IPsecEnable_PSK		IPsec Ön Paylaşımlı Anahtarını belirtin. IPsec Ön Paylaşımlı Anahtarı "PSK" veya "gizli" olarak da adlandırılır. Bunu 8 harfe eşit veya daha az olarak belirtin ve VPN Sunucusuna bağlanacak her kullanıcıya dağıtın. Lütfen dikkat: Google Android 4.0, 10 veya daha fazla harfli bir Ön Paylaşımlı Anahtarın beklenmedik bir davranışa neden olduğu bir hataya sahiptir. Bu nedenle, bir Ön Paylaşımlı Anahtarın harfleri 9 veya daha az karakter olmalıdır.
CMD_IPsecEnable_DEFAULTHUB	Kullanıcı Adında HUB adının atlanması durumunda varsayılan Sanal HUB'ı belirtin. Kullanıcılar bu L2TP Sunucusuna bağlanmak için "Kullanıcı Adı@Hedef Sanal HUB Adı" gibi kullanıcı adlarını belirtmelidir. Eğer Sanal Hub'ın adı belirtilmezse, yukarıdaki HUB hedef olarak kullanılacaktır.
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TP	IPsec Sunucu İşlevi üzerinden L2TP'yi Etkinleştir (evet/hayır):
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TPRAW	Ham L2TP Sunucu İşlevini Etkinleştir (evet / hayır):
CMD_IPsecEnable_Prompt_ETHERIP	IPsec Sunucu İşlevi üzerinden EtherIP / L2TPv3'ü Etkinleştir (evet / hayır):
CMD_IPsecEnable_Prompt_PSK		IPsec için Ön Paylaşımlı Anahtar (Önerilen: en fazla 9 harf):
CMD_IPsecEnable_Prompt_DEFAULTHUB	Kullanıcı Adı üzerinde HUB'ın atlanması durumunda Varsayılan Sanal HUB:


# IPsecGet command
CMD_IPsecGet			Geçerli IPsec VPN Sunucu Ayarlarını Alın
CMD_IPsecGet_Help		SoftEther VPN Sunucusundaki geçerli IPsec VPN Sunucusu ayarlarını alın ve görüntüleyin.\n\nBu komutu yürütmek için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \Bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\nBu komutu, bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_IPsecGet_Args		IPsecGet
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TP		IPsec Sunucusu Üzerinden L2TP İşlevi Etkin
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TPRAW	Ham L2TP Sunucu İşlevi Etkin
CMD_IPsecGet_PRINT_ETHERIP	IPsec Sunucu İşlevi Üzerinden EtherIP / L2TPv3 Etkin
CMD_IPsecGet_PRINT_PSK		IPsec Ön Paylaşımlı Anahtar Dizesi
CMD_IPsecGet_PRINT_DEFAULTHUB	Varsayılan Sanal Hub'ın Adı


# EtherIpClientAdd command
CMD_EtherIpClientAdd	EtherIP / L2TPv3 İstemci Aygıtlarını Kabul Etmek için IPsec İstemcisi Üzerinden Yeni EtherIP / L2TPv3 Ayarı Ekleme
CMD_EtherIpClientAdd_Help	EtherIP / L2TPv3 over IPsec Sunucu İşlevinin istemci aygıtları kabul etmesini sağlamak için yeni bir ayar girişi ekleyin.\nYönlendiricilerden gelen bağlantıları EtherIP / L2TPv3 over IPsec Sunucu İşlevi ile kabul etmek için, EtherIP / L2TPv3 over IPsec uyumlu yönlendiricinin istemci aygıtları tarafından sunulan bir IPsec Faz 1 dizesi ile hedef Sanal Merkezin tanımı arasındaki ilişki tablosunu tanımlamanız gerekir.\EtherIpClientAdd komutu ile bir tanım girişi ekledikten sonra, Sanal Merkeze tanımlanan bağlantı ayarı, bir EtherIP / L2TPv3 over IPsec istemci aygıtından oturum açma girişiminde uygulanacaktır.\nBir girişteki kullanıcı adı ve parola Sanal Merkezde kayıtlı olmalıdır. Bir EtherIP / L2TPv3 istemcisi, yukarıdaki kullanıcı bilgilerinin tanımlanmasıyla Sanal HUB'a bağlanmış olarak kabul edilecektir.\n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \Bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_EtherIpClientAdd_Args	EtherIpClientAdd [ID] [/HUB:merkez_adı] [/USERNAME:kullanıcı_adı] [/PASSWORD:parola]
CMD_EtherIpClientAdd_[ID]	Bir ISAKMP Aşama 1 Kimliği belirtin. Kimlik, EtherIP / L2TPv3 İstemcisinin yapılandırmasındaki bir kimlikle tam olarak aynı olmalıdır. EtherIP İstemcisi IP adresini Faz 1 Kimliği olarak kullanıyorsa, IP adresinin yanı sıra karakterleri de kimlik olarak belirtebilirsiniz. '*' (yıldız işareti) belirtirseniz, diğer açık kurallarla eşleşmeyen herhangi bir istemciyle eşleşmek için bir joker karakter olacaktır.
CMD_EtherIpClientAdd_HUB	Bağlanılacak Sanal Merkezin adını belirtin.
CMD_EtherIpClientAdd_USERNAME	Hedef Sanal Hub'da oturum açmak için kullanıcı adını belirtin.
CMD_EtherIpClientAdd_PASSWORD	Hedef Sanal Hub'da oturum açmak için parolayı belirtin.
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_ID	ISAKMP Faz 1 Kimliği ('*' joker karakterdir):
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_HUB	Sanal Merkez Adı:
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_USERNAME	Sanal Hub'a Giriş için Kullanıcı Adı:
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_PASSWORD	Sanal Hub'a Giriş için Parola:


# EtherIpClientDelete command
CMD_EtherIpClientDelete	IPsec İstemcisi Üzerinden EtherIP / L2TPv3 Ayarını Silme
CMD_EtherIpClientDelete_Help	Bu komut, VPN istemcilerini IPsec İşlevi üzerinden EtherIP / L2TPv3 ile kabul etmek için bir girişi siler. \n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \Bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_EtherIpClientDelete_Args	EtherIpClientDelete [ID]
CMD_EtherIpClientDelete_[ID]	Silinecek ISAKMP Aşama 1 Kimliğini belirtin.
CMD_EtherIpClientDelete_Prompt_ID	ISAKMP Aşama 1 Kimliği:


# EtherIpClientList command
CMD_EtherIpClientList	EtherIP / L2TPv3 İstemci Aygıt Giriş Tanımlarının Mevcut Listesini Alın
CMD_EtherIpClientList_Help	Bu komut, IPsec İşlevi üzerinden EtherIP / L2TPv3 tarafından VPN istemcilerini kabul etmek için girişlerin listesini alır ve gösterir.\n\nBu komutu yürütmek için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \Bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\nBu komutu bir küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_EtherIpClientList_Args	EtherIpClientList


# OpenVpnMakeConfig command
CMD_OpenVpnMakeConfig	OpenVPN İstemcisi için Örnek Ayar Dosyası Oluşturma
CMD_OpenVpnMakeConfig_Help	Başlangıçta, OpenVPN İstemcisi bir kullanıcının manuel olarak çok zor bir yapılandırma dosyası yazmasını gerektirir. Bu araç, kullanışlı bir yapılandırma örneği oluşturmanıza yardımcı olur. OpenVPN İstemcisi için yapılandırma dosyası oluşturmak için ihtiyacınız olan şey bu komutu çalıştırmaktır.\n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \Bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_OpenVpnMakeConfig_Args	OpenVpnMakeConfig [ZIP_FileName]
CMD_OpenVpnMakeConfig_[ZIP_FileName]	ZIP sıkıştırma formatında kaydedilecek çıktı ayar dosyalarını belirtin. Herhangi bir dosya uzantısı belirtilmezse, dosya adına ".zip" uzantısı eklenecektir.
CMD_OpenVpnMakeConfig_Prompt_ZIP		Ayar Dosyalarının Çıktı Dosya Adı (ZIP sıkıştırılmış dosya):
CMD_OpenVpnMakeConfig_OK			Örnek ayar dosyası "%s" olarak kaydedildi. Ayar dosyalarını çıkarmak için bu dosyayı açabilirsiniz.\n
CMD_OpenVpnMakeConfig_ERROR			Örnek ayar dosyaları "%s" olarak kaydedilemedi. Dosya adı geçersiz olabilir.\n


# ServerCertRegenerate command
CMD_ServerCertRegenerate	Belirtilen CN (Ortak Ad) ile Yeni Kendinden İmzalı Sertifika Oluşturun ve VPN Sunucusuna Kaydolun
CMD_ServerCertRegenerate_Help	VPN Sunucusundaki mevcut sertifikayı, CN (Ortak Ad) değeri alanlarda bulunan yeni bir kendinden imzalı sertifika ile değiştirmek için bu komutu kullanabilirsiniz.\n\nMicrosoft SSTP VPN Klon Sunucu İşlevini kullanmayı planlıyorsanız bu komut kullanışlıdır. VPN Sunucusunun SSL sertifikasındaki CN (Ortak Ad) değeri, SSTP VPN istemcisinde belirtilen ana bilgisayar adıyla eşleşmelidir.\n\nBu komut, VPN Sunucusunun mevcut SSL sertifikasını silecektir. Geçerli SSL sertifikasını ve özel anahtarı önceden ServerKeyGet komutunu kullanarak yedeklemeniz önerilir.\n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \Bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_ServerCertRegenerate_Args	ServerCertRegenerate [CN]
CMD_ServerCertRegenerate_[CN]	Yeni sertifikanın sahip olacağı bir Ortak Ad (CN) belirtin.
CMD_ServerCertRegenerate_Prompt_CN	Ortak Ad (CN) Değeri:


# VpnOverIcmpDnsEnable command
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable	ICMP üzerinden VPN / DNS Sunucusu üzerinden VPN İşlevini Etkinleştirme / Devre Dışı Bırakma
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Help	TCP/IP iletişimini engelleyen bir güvenlik duvarı veya yönlendirici olsa bile yalnızca ICMP veya DNS paketleri ile VPN kurabilirsiniz. Aşağıdaki işlevleri önceden etkinleştirmeniz gerekir.\n\nUyarı: Bu işlevi yalnızca acil durumlar için kullanın. Bir güvenlik duvarı veya yönlendirici TCP/IP'yi engelleyecek şekilde yanlış yapılandırıldığında yararlıdır, ancak ICMP veya DNS engellenmez. Uzun süreli istikrarlı kullanım için değildir.\n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \n\nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Args	VpnOverIcmpDnsEnable [/ICMP:yes|no] [/DNS:yes|no]
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_ICMP	ICMP Sunucusu üzerinden VPN'i etkinleştirmek için yes belirtin. Devre dışı bırakmak için no belirtin.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_DNS	DNS Sunucusu üzerinden VPN'i etkinleştirmek için evet belirtin. Devre dışı bırakmak için hayır belirtin.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_ICMP	ICMP Sunucusu üzerinden VPN'i etkinleştir (evet / hayır):
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_DNS		DNS Sunucusu üzerinden VPN'i etkinleştir (evet / hayır):


# VpnOverIcmpDnsGet command
CMD_VpnOverIcmpDnsGet		ICMP üzerinden VPN / DNS üzerinden VPN İşlevinin Mevcut Ayarını Alın
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Help	Geçerli ICMP üzerinden VPN / DNS üzerinden VPN İşlev durumunu alın ve gösterin.\n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Args	VpnOverIcmpDnsGet
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_ICMP	ICMP Sunucusu Üzerinden VPN Etkin
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_DNS		DNS Sunucusu Üzerinden VPN Etkin


# DynamicDnsGetStatus command
CMD_DynamicDnsGetStatus		Dinamik DNS İşlevinin Mevcut Durumunu Göster
CMD_DynamicDnsGetStatus_Help	Dinamik DNS işlevinin geçerli durumunu alın ve gösterin.\n\nDinamik DNS, bu VPN Sunucusu için benzersiz ve kalıcı bir DNS ana bilgisayar adı atar. VPN İstemcisi ve VPN Köprüsü ayarlarında bu VPN Sunucusunu belirtmek için bu ana bilgisayar adını kullanabilirsiniz. Bir alan adını kaydetmeniz ve saklamanız gerekmez.\nAyrıca, İSS'niz size dinamik (sabit olmayan) bir IP adresi atarsa, Dinamik DNS ana bilgisayar adınıza karşılık gelen IP adresi otomatik olarak değiştirilecektir. Bu, VPN Sunucusunu yalnızca dinamik bir IP adresi kullanarak çalıştırmaya devam etmenizi sağlar.\r\nBu nedenle, artık aylık masraflarla statik global IP adreslerini tutmanıza gerek yoktur.\n[Dikkat]\nDinamik DNS İşlevini devre dışı bırakmak için VPN Sunucusunun yapılandırma dosyasını değiştirin.\r\n\r\n "declare root" yönergesinde "declare DDnsClient" yönergesi vardır. Bu yönergede, "bool Disable "ı false'den true'ya değiştirebilir ve VPN Sunucusunu yeniden başlatabilirsiniz, ardından Dinamik DNS İşlevi devre dışı bırakılacaktır.\r\nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_DynamicDnsGetStatus_Args	DynamicDnsGetStatus
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_FQDN	Atanan Dinamik DNS Ana Bilgisayar Adı (Tam)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_HOSTNAME	Atanan Dinamik DNS Ana Bilgisayar Adı (Ana Bilgisayar Adı)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_SUFFIX	DNS Soneki
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv4		Global IPv4 Adresi
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv6		Global IPv6 Adresi


# DynamicDnsSetHostname command
CMD_DynamicDnsSetHostname	Dinamik DNS Ana Bilgisayar Adını Ayarlama
CMD_DynamicDnsSetHostname_Help	Dinamik DNS işlevi tarafından atanan ana bilgisayar adını değiştirmek için bu komutu kullanabilirsiniz. Şu anda atanan ana bilgisayar adı DynamicDnsGetStatus komutu ile gösterilebilir.\n\nDinamik DNS bu VPN Sunucusu için benzersiz ve kalıcı bir DNS ana bilgisayar adı atar. VPN İstemcisi ve VPN Köprüsü ayarlarında bu VPN Sunucusunu belirtmek için bu ana bilgisayar adını kullanabilirsiniz. Bir alan adını kaydetmeniz ve saklamanız gerekmez.\nAyrıca, İSS'niz size dinamik (sabit olmayan) bir IP adresi atarsa, Dinamik DNS ana bilgisayar adınıza karşılık gelen IP adresi otomatik olarak değiştirilecektir. Bu, VPN Sunucusunu yalnızca dinamik bir IP adresi kullanarak çalıştırmaya devam etmenizi sağlar.\r\nBu nedenle, artık aylık masraflarla statik global IP adreslerini tutmanıza gerek yoktur.\n[Dikkat]\nDinamik DNS İşlevini devre dışı bırakmak için VPN Sunucusunun yapılandırma dosyasını değiştirin.\r\n\r\n "declare root" yönergesinde "declare DDnsClient" yönergesi vardır. Bu yönergede, "bool Disable "ı false'den true'ya değiştirebilir ve VPN Sunucusunu yeniden başlatabilirsiniz, ardından Dinamik DNS İşlevi devre dışı bırakılacaktır.\r\nBu komutu çalıştırmak için VPN Sunucusu yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \nBu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.
CMD_DynamicDnsSetHostname_Args	DynamicDnsSetHostname [ana bilgisayar adı]
CMD_DynamicDnsSetHostname_[hostname]	Yeni ana bilgisayar adını en az 3 harf ve en fazla 31 harfle belirtin. Yalnızca alfabe ve rakamlar kullanılabilir.
CMD_DynamicDnsSetHostname_Prompt_hostname	Dinamik DNS Ana Bilgisayar Adı (3 - 31 harf):


# VpnAzureGetStatus command
CMD_VpnAzureGetStatus			VPN Azure işlevinin geçerli durumunu gösterme
CMD_VpnAzureGetStatus_Help		VPN Azure işlevinin geçerli durumunu alın ve gösterin.\n\nVPN Azure, ev bilgisayarınızdan ofis bilgisayarınıza bir VPN Oturumu kurmayı kolaylaştırır. VPN bağlantısı kurulurken, şirketinizin özel ağındaki diğer sunuculara erişebilirsiniz.\nOfis bilgisayarında (VPN Sunucusu) genel bir IP adresine ihtiyacınız yoktur. Güvenlik duvarlarının veya NAT'ların arkasında çalışabilir. Ağ yöneticisinin yapılandırması gerekmez. Ev bilgisayarınızda Windows'un yerleşik SSTP-VPN İstemcisini kullanabilirsiniz.\nVPN Azure, SoftEther VPN Project tarafından işletilen bir bulut VPN hizmetidir. VPN Azure ücretsizdir ve herkes tarafından kullanılabilir. Ayrıntıları ve nasıl kullanılır talimatlarını görmek için http://www.vpnazure.net/ adresini ziyaret edin.\n\nVPN Azure ana bilgisayar adı, Dinamik DNS ayarının ana bilgisayar adıyla aynıdır, ancak etki alanı soneki "vpnazure.net" olarak değiştirilir. Ana bilgisayar adını değiştirmek için DynamicDnsSetHostname komutunu kullanın.\n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. \Bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Hub'ları için çalıştıramazsınız.
CMD_VpnAzureGetStatus_Args		VpnAzureGetStatus
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_ENABLED	VPN Azure İşlevi Etkinleştirildi
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_CONNECTED	VPN Azure Bulut Sunucusuna Bağlantı Kuruldu
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_HOSTNAME	VPN Azure Hizmetindeki bu VPN Sunucusunun ana bilgisayar adı


# VpnAzureSetEnable command
CMD_VpnAzureSetEnable			VPN Azure İşlevini Etkinleştir / Devre Dışı Bırak
CMD_VpnAzureSetEnable_Help		VPN Azure işlevini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.\n\nVPN Azure, ev bilgisayarınızdan ofis bilgisayarınıza bir VPN Oturumu kurmayı kolaylaştırır. VPN bağlantısı kurulurken, şirketinizin özel ağındaki diğer sunuculara erişebilirsiniz.\nOfis bilgisayarında (VPN Sunucusu) genel bir IP adresine ihtiyacınız yoktur. Güvenlik duvarlarının veya NAT'ların arkasında çalışabilir. Ağ yöneticisinin yapılandırması gerekmez. Ev bilgisayarınızda Windows'un yerleşik SSTP-VPN İstemcisini kullanabilirsiniz.\nVPN Azure, SoftEther VPN Project tarafından işletilen bir bulut VPN hizmetidir. VPN Azure ücretsizdir ve herkes tarafından kullanılabilir. Ayrıntıları ve nasıl kullanılır talimatlarını görmek için http://www.vpnazure.net/ adresini ziyaret edin.\n\nVPN Azure ana bilgisayar adı, Dinamik DNS ayarının ana bilgisayar adıyla aynıdır, ancak etki alanı soneki "vpnazure.net" olarak değiştirilir. Ana bilgisayar adını değiştirmek için DynamicDnsSetHostname komutunu kullanın.\n\nBu komutu çalıştırmak için VPN Server yönetici ayrıcalıklarına sahip olmanız gerekir. bu komut VPN Köprüsü üzerinde çalıştırılamaz.\n\nBu komutu küme olarak çalışan VPN Sunucularının Sanal Merkezleri için çalıştıramazsınız.
CMD_VpnAzureSetEnable_Args		VpnAzureSetEnable [yes|no]
CMD_VpnAzureSetEnable_[yes|no]	VPN Azure'u etkinleştirmek için 'yes' belirtin. devre dışı bırakmak için 'hayır'.
CMD_VpnAzureSetEnable_PROMPT	VPN Azure'u etkinleştirin (evet / hayır):




#######################################################
#                                                     #
# Management commands for VPN Client are listed below #
#                                                     #
#######################################################


# VersionGet command
CMD_VersionGet			VPN İstemci Hizmetinin Sürüm Bilgilerini Alın
CMD_VersionGet_Help		Şu anda yönetilen VPN Client Service programının sürüm bilgilerini almak için bunu kullanın.
CMD_VersionGet_Args		VersionGet
CMD_VersionGet_1		Ürün Adı
CMD_VersionGet_2		Sürüm Bilgileri
CMD_VersionGet_3		Yapı Bilgileri
CMD_VersionGet_4		Süreç Kimliği
CMD_VersionGet_5		İşletim Sistemi Türü


# PasswordSet command
CMD_PasswordSet			VPN İstemcisi hizmetine bağlanmak için parolayı ayarlayın.
CMD_PasswordSet_Help	Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programı ve VPN İstemci Yöneticisi'nin bir VPN İstemci hizmetine bağlanarak onu kontrol ettiği durumlarda bir parola girilmesini zorunlu hale getirebilirsiniz. Girilmesi gereken parolayı ayarlamak için bu komutu kullanabilirsiniz. \nAyrıca uzaktan işlemler yaparken (localhost olmayan bir bilgisayardan) bu parolanın girilmesini zorunlu hale getirebilirsiniz
CMD_PasswordSet_Args	PasswordSet [password] [/REMOTEONLY:yes|no]
CMD_PasswordSet_[password]	Ayarlamak istediğiniz parolayı belirtin. Parola ayarını "yok" olarak belirterek silebilirsiniz.
CMD_PasswordSet_REMOTEONLY	Parolanın yalnızca uzaktan işlem yapıldığında (localhost olmayan bir bilgisayardan) girilmesini istemek için "yes" olarak belirtin. Bu, bağlantı localhost'tan yapıldığında parolanın gerekli olmasını engeller. Bu parametre atlandığında, "hayır" olarak kabul edilecektir.


# PasswordGet command
CMD_PasswordGet			VPN İstemci Hizmetine Bağlanmak için Parola Ayarı Al
CMD_PasswordGet_Help	Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programı ve VPN İstemci Yöneticisi'nin bir VPN İstemci hizmetine bağlanarak onu kontrol ettiği durumlarda bir parola girilip girilmeyeceğini belirleyen ayarı almak için bunu kullanın. \nBir parola istendiği durumda, bu parolanın yalnızca işlem uzaktan gerçekleştirildiğinde (localhost olmayan bir bilgisayardan) istenip istenmeyeceğini belirleyen ayarı da alır.
CMD_PasswordGet_Args	PasswordGet
CMD_PasswordGet_1		Parola Ayarla
CMD_PasswordGet_2		Yalnızca Uzaktan Çalıştırma için Parola İste


# CertList command
CMD_CertList			Güvenilir CA Sertifikalarının Listesini Al
CMD_CertList_Help		Burada VPN istemcisi tarafından güvenilen sertifika yetkilisi sertifikalarının listesini yönetebilirsiniz. VPN Sunucularına bağlanırken sunucu sertifikalarını doğrulamak için kayıtlı CA sertifika listesini kullanabilirsiniz.
CMD_CertList_Args		CertList


# CertAdd command
CMD_CertAdd				Güvenilir CA Sertifikası Ekleme
CMD_CertAdd_Help		VPN İstemcisi tarafından güvenilen CA sertifikaları listesine yeni bir sertifika eklemek için bunu kullanın. VPN Sunucularına bağlanırken sunucu sertifikalarını doğrulamak için kayıtlı CA sertifika listesini kullanabilirsiniz. \nGeçerli sertifikaların bir listesini almak için CertList komutunu kullanabilirsiniz. \nEklediğiniz sertifika X.509 dosya biçiminde kaydedilmelidir.
CMD_CertAdd_Args		CertAdd [yol]
CMD_CertAdd_[path]		Kaydedilecek X.509 sertifikasının dosya adını belirtin.


# CertDelete command
CMD_CertDelete			Güvenilir CA Sertifikasını Silme
CMD_CertDelete_Help		VPN İstemcisi tarafından güvenilen CA sertifikaları listesinden mevcut bir sertifikayı silmek için bunu kullanın. \nGeçerli sertifikaların bir listesini almak için CertList komutunu kullanabilirsiniz.
CMD_CertDelete_Args		CertDelete [kimlik]
CMD_CertDelete_[id]		Silinecek sertifikanın kimliğini belirtin.


# CertGet command
CMD_CertGet				Güvenilir CA Sertifikası Alın
CMD_CertGet_Help		VPN İstemcisi tarafından güvenilen CA sertifikaları listesinden mevcut bir sertifikayı almak ve X.509 biçiminde bir dosya olarak kaydetmek için bunu kullanın.
CMD_CertGet_Args		CertGet [kimlik] [/SAVECERT:dosya_yolu]
CMD_CertGet_[id]		Alınacak sertifikanın kimliğini belirtin.
CMD_CertGet_SAVECERT	Aldığınız sertifikayı kaydetmek için dosya adını belirtin.


# SecureList command
CMD_SecureList			Kullanılabilir Akıllı Kart Türlerinin Listesini Alın
CMD_SecureList_Help		VPN Client tarafından desteklenen akıllı kartların bir listesini görüntülemek için bunu kullanın. \nBu listede listelenen akıllı kart türlerinin sürücüleri geçerli bilgisayara yüklenmiştir ve VPN yazılımı tarafından desteklenmektedir. \r\nŞu anda kullanılmakta olan ve listede görünmeyen bir akıllı kart türü varsa, VPN yazılımını daha yeni bir sürüme güncelleyerek kullanımı etkinleştirmek mümkün olabilir.
CMD_SecureList_Args		SecureList


# SecureSelect command
CMD_SecureSelect		Kullanılacak Akıllı Kart Türünü Seçin
CMD_SecureSelect_Help	VPN İstemcisi tarafından kullanılacak akıllı kart türünü seçmek için bunu kullanın. \nKullanılabilir akıllı kart türlerinin listesini almak için SecureList komutunu kullanın.
CMD_SecureSelect_Args	SecureSelect [kimlik]
CMD_SecureSelect_[id]	Akıllı kart türünün kimliğini belirtin.
CMD_SecureSelect_PROMPT_ID	Kullanılacak Akıllı Kart Tipinin Kimliği


# SecureGet command
CMD_SecureGet			Kullanılacak Akıllı Kart Tipinin Kimliğini Alın
CMD_SecureGet_Help		Geçerli VPN İstemcisi için kullanılmak üzere ayarlanan akıllı kart türünün kimliğini almak için bunu kullanın. SecureList komutunun sonuçlarını bu kimliğe göre görüntüleyerek, o anda seçili olan akıllı kartın türünü alabilirsiniz. \nO anda seçili bir akıllı kart yoksa, kimlik için 0 görüntülenecektir.
CMD_SecureGet_Args		SecureGet
CMD_SecureGet_Print		Şu anda seçili olan akıllı kart kimliği %u'dur.
CMD_SecureGet_NoPrint	Şu anda bir akıllı kart seçilmemiştir.


# NicCreate command
CMD_NicCreate			Yeni Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Oluşturma
CMD_NicCreate_Help		Sisteme yeni bir Sanal Ağ Bağdaştırıcısı eklemek için bunu kullanın. Sanal ağ bağdaştırıcısına istediğiniz bir adı verebilirsiniz. \nSanal ağ bağdaştırıcısı için alfanümerik karakterlerden oluşan bir ad belirleyebilirsiniz. Windows 2000 veya daha yeni sistemler için bu ad en fazla 31 karakter olabilir, ancak Windows 98, 98SE ve ME için en fazla 4 karakter olabilir. \nNicCreate komutu çağrıldıysa, VPN İstemcisinin üzerinde çalıştığı işletim sistemine yeni bir sanal ağ bağdaştırıcısı aygıt sürücüsü yüklenecektir. \Bu durumda, işletim sistemine bağlı olarak, aygıt sürücüsünün yüklenmesinin uygun olup olmadığını onaylamak için bir iletişim kutusu görüntülenebilir.
CMD_NicCreate_Args		NicCreate [ad]
CMD_NicCreate_[name]	Sanal ağ bağdaştırıcısının adını belirtin.
CMD_NicCreate_PROMPT_NAME	Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Adı:


# NicDelete command
CMD_NicDelete			Sanal Ağ Bağdaştırıcısını Sil
CMD_NicDelete_Help		Varolan bir sanal ağ bağdaştırıcısını sistemden silmek için bunu kullanın. \nSistemden bir sanal ağ bağdaştırıcısını sildiğinizde, bu sanal ağ bağdaştırıcısını kullanan tüm bağlantıların bağlantısı kesilir. \nAyrıca, silinmiş olan bir sanal ağ bağdaştırıcısını kullanmak üzere ayarlanmış olan Bağlantı Ayarlarının ayarları otomatik olarak başka bir sanal ağ bağdaştırıcısı kullanmak üzere değiştirilir. \nBu komut, VPN İstemcisi Windows 2000 veya daha yeni işletim sistemlerinde çalışırken kullanılabilir.
CMD_NicDelete_Args		NicDelete [isim]
CMD_NicDelete_[name]	Sanal ağ bağdaştırıcısının adını belirtin.


# NicUpgrade command
CMD_NicUpgrade			Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Aygıt Sürücüsünü Yükseltme
CMD_NicUpgrade_Help		Mevcut sanal ağ bağdaştırıcısının aygıt sürücüsü sürümü eskiyse, bu, o anda çalışan VPN istemcisiyle birlikte verilen en son aygıt sürücüsüne yükseltir. Yükseltme yapılmamış olsa bile, aygıt sürücüsü yeniden yüklenir. \nBu durumda, işletim sistemine bağlı olarak, aygıt sürücüsünün yüklenmesinin uygun olup olmadığını onaylamak için bir iletişim kutusu görünebilir. \nBu komut, VPN İstemcisi Windows 2000 veya daha yeni işletim sistemlerinde çalışırken kullanılabilir.
CMD_NicUpgrade_Args		NicUpgrade [ad]
CMD_NicUpgrade_[name]	Sanal ağ bağdaştırıcısının adını belirtin.


# NicGetSetting command
CMD_NicGetSetting		Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Ayarını Al
CMD_NicGetSetting_Help	Mevcut sanal ağ bağdaştırıcısının MAC adresi ayarını almak için bunu kullanın. \nBu komut, VPN İstemcisi Windows 2000 veya daha yeni işletim sistemlerinde çalışırken kullanılabilir.
CMD_NicGetSetting_Args	NicGetSetting [ad]
CMD_NicGetSetting_[name]	Sanal ağ bağdaştırıcısının adını belirtin.
CMD_NicGetSetting_1		Aygıt Adı
CMD_NicGetSetting_2		Durum
CMD_NicGetSetting_3		MAC Adresi
CMD_NicGetSetting_4		Versiyon
CMD_NicGetSetting_5		Sürücü Dosya Adı
CMD_NicGetSetting_6		GUID


# NicSetSetting command
CMD_NicSetSetting		Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Ayarını Değiştirme
CMD_NicSetSetting_Help	Mevcut sanal ağ bağdaştırıcısının MAC adresi ayarını değiştirmek için bunu kullanın. Bu komut çalıştırıldığında, o anda çalışmakta olan sanal ağ bağdaştırıcısı aygıt sürücüleri yeniden başlatılacaktır. \nBu komut, VPN İstemcisi Windows 2000 veya daha yeni işletim sistemlerinde çalışırken kullanılabilir.
CMD_NicSetSetting_Args	NicSetSetting [ad] [/MAC:mac]
CMD_NicSetSetting_[name]	Sanal ağ bağdaştırıcısının adını belirtin.
CMD_NicSetSetting_MAC	Ayarlamak istediğiniz MAC adresini belirtin. \nMAC adresi için 6 baytlık onaltılık bir dize belirtin. \nÖrnek: 00:AC:01:23:45:67 veya 00-AC-01-23-45-67
CMD_NicSetSetting_PROMPT_MAC	Ayarlanacak MAC Adresi:


# NicEnable command
CMD_NicEnable			Sanal Ağ Bağdaştırıcısını Etkinleştir
CMD_NicEnable_Help		Mevcut, devre dışı bırakılmış bir sanal ağ bağdaştırıcısını etkinleştirmek için bunu kullanın. \nBu komut, VPN İstemcisi Windows 2000 veya daha yeni işletim sistemlerinde çalışırken kullanılabilir.
CMD_NicEnable_Args		NicEnable [ad]
CMD_NicEnable_[name]	Sanal ağ bağdaştırıcısının adını belirtin.


# NicDisable command
CMD_NicDisable			Sanal Ağ Bağdaştırıcısını Devre Dışı Bırak
CMD_NicDisable_Help		Mevcut, etkin bir sanal ağ bağdaştırıcısını devre dışı bırakmak için bunu kullanın. \nBu komut, VPN İstemcisi Windows 2000 veya daha yeni işletim sistemlerinde çalışırken kullanılabilir.
CMD_NicDisable_Args		NicDisable [ad]
CMD_NicDisable_[name]	Sanal ağ bağdaştırıcısının adını belirtin.


# NicList command
CMD_NicList				Sanal Ağ Bağdaştırıcılarının Listesini Al
CMD_NicList_Help		Bu, geçerli sistemde kayıtlı sanal ağ bağdaştırıcılarının bir listesini almanızı sağlar.
CMD_NicList_Args		NicList


# AccountList command
CMD_AccountList			VPN Bağlantı Ayarlarının Listesini Al
CMD_AccountList_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı VPN Bağlantı Ayarlarının bir listesini almak için bunu kullanın.
CMD_AccountList_Args	HesapListesi


# AccountCreate command
CMD_AccountCreate		Yeni VPN Bağlantısı Ayarı Oluştur
CMD_AccountCreate_Help	VPN İstemcisi üzerinde yeni bir VPN Bağlantı Ayarı oluşturmak için bunu kullanın. \Bir VPN Bağlantı Ayarı oluşturmak için, ilk parametreler olarak VPN Bağlantı Ayarı adını ve hedef sunucuyu, hedef sanal Merkezi ve kullanıcı adını belirtmenin yanı sıra, kullanılacak sanal ağ bağdaştırıcısının adını da belirtmeniz gerekir. Yeni bir VPN Bağlantı Ayarı oluşturulduğunda, kullanıcı kimlik doğrulama türü başlangıçta Anonim Kimlik Doğrulama olarak ayarlanır ve proxy sunucu ayarı ve sunucu sertifikasının doğrulama seçenekleri ayarlanmaz. VPN Bağlantı Ayarı oluşturulduktan sonra bu ayarları ve diğer gelişmiş ayarları değiştirmek için "Hesap" adıyla başlayan diğer komutları kullanın.
CMD_AccountCreate_Args	AccountCreate [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/HUB:merkez_adı] [/USERNAME:kullanıcı_adı] [/NICNAME:ağ_kartı_adı]
CMD_AccountCreate_[name]	Oluşturulacak VPN Bağlantı Ayarının adını belirtin.
CMD_AccountCreate_SERVER	Hedef VPN Sunucusunun ana bilgisayar adını ve bağlantı noktası numarasını [ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası] biçimini kullanarak belirtin. IP adresine göre de belirtebilirsiniz.
CMD_AccountCreate_HUB	Hedef VPN Sunucusu üzerindeki Sanal Merkezi belirtin.
CMD_AccountCreate_USERNAME	Hedef VPN Sunucusuna bağlanırken kullanıcı kimlik doğrulaması için kullanılacak kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccountCreate_NICNAME	Bağlanmak için kullanılacak sanal ağ bağdaştırıcısını belirtin.
CMD_AccountCreate_Prompt_Name	VPN Bağlantısının Adı Ayarı:
CMD_AccountCreate_Prompt_Server	Hedef VPN Sunucusu Ana Bilgisayar Adı ve Bağlantı Noktası Numarası:
CMD_AccountCreate_Prompt_Hub	Hedef Sanal Hub Adı:
CMD_AccountCreate_Prompt_Username	Kullanıcı Adı Bağlanıyor:
CMD_AccountCreate_Prompt_Nicname	Kullanılan Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Adı:


# AccountSet command
CMD_AccountSet		VPN Bağlantısını Ayarlama Bağlantı Hedefini Ayarlama
CMD_AccountSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı VPN Bağlantı Ayarı için hedef VPN Sunucusu ana bilgisayar adını ve bağlantı noktası numarasını, Sanal Merkez adını, bağlantı için kullanılan kullanıcı adını ve kullanılacak sanal ağ bağdaştırıcısı adını ayarlamak için bunu kullanın.
CMD_AccountSet_Args	AccountSet [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/HUB:merkez_adı]
CMD_AccountSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountSet_SERVER	"Ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası" biçimini kullanarak hedef VPN Sunucusunun ana bilgisayar adını ve bağlantı noktası numarasını belirtin. IP adresine göre de belirtebilirsiniz.
CMD_AccountSet_HUB		Hedef VPN Sunucusu üzerindeki Sanal Merkezi belirtin.


# AccountGet command
CMD_AccountGet			VPN Bağlantı Ayarının Ayarını Al
CMD_AccountGet_Help		VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarının VPN Bağlantı Ayarı içeriğini almak için bunu kullanın. \VPN Bağlantı Ayarının VPN Bağlantı Ayarı içeriğini değiştirmek için, VPN Bağlantı Ayarını oluşturduktan sonra "Hesap" adıyla başlayan diğer komutları kullanın.
CMD_AccountGet_Args		AccountGet [ad]
CMD_AccountGet_[name]	Ayarını almak istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountDelete command
CMD_AccountDelete		VPN Bağlantı Ayarını Sil
CMD_AccountDelete_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı olan VPN Bağlantı Ayarını silmek için bunu kullanın. Belirtilen VPN Bağlantı Ayarının durumu çevrimiçiyse, bağlantılar otomatik olarak kesilecek ve ardından VPN Bağlantı Ayarı silinecektir.
CMD_AccountDelete_Args	AccountDelete [ad]
CMD_AccountDelete_[name]	Silinecek VPN Bağlantı Ayarının adını belirtin.


# AccountUsernameSet command
CMD_AccountUsernameSet	VPN Bağlantı Ayarı Bağlantısını Kullanacak Kullanıcının Kullanıcı Adını Ayarlama
CMD_AccountUsernameSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanıcı kimlik doğrulaması için gereken kullanıcı adını belirtmek için bunu kullanın. \nBazı durumlarda kullanıcı kimlik doğrulama türünü belirtmek ve gerekli parametreleri belirtmek gerekir. Bu bilgileri değiştirmek için AccountAnonymousSet, AccountPasswordSet, AccountCertSet ve AccountSecureCertSet gibi komutları kullanabilirsiniz.
CMD_AccountUsernameSet_Args	AccountUsernameSet [ad] [/USERNAME:kullanıcı_adı]
CMD_AccountUsernameSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountUsernameSet_USERNAME	VPN Bağlantı Ayarı VPN Sunucusuna bağlandığında kullanıcı kimlik doğrulaması için gereken kullanıcı adını belirtin.
CMD_AccountUsername_Notice	Bu VPN Bağlantı Ayarı için auth türü şu anda parola kimlik doğrulaması olarak ayarlanmıştır. Kullanıcı adını değiştirdikten sonra, parolayı sıfırlamak için AccountPasswordSet komutunu kullanmanız gerekir.


# AccountAnonymousSet command
CMD_AccountAnonymousSet	VPN Bağlantı Ayarının Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türünü Anonim Kimlik Doğrulama olarak ayarlayın
CMD_AccountAnonymousSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı VPN Sunucusuna bağlandığında kullanıcı kimlik doğrulama türünü [Anonim Kimlik Doğrulama] olarak ayarlamak için bunu kullanın.
CMD_AccountAnonymousSet_Args	AccountAnonymousSet [ad]
CMD_AccountAnonymousSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountPasswordSet command
CMD_AccountPasswordSet	VPN Bağlantı Ayarı Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türünü Parola Kimlik Doğrulama olarak ayarlayın
CMD_AccountPasswordSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı VPN Sunucusuna bağlandığında kullanıcı kimlik doğrulama türünü Parola Kimlik Doğrulama olarak ayarlamak için bunu kullanın. Parola kimlik doğrulama türü olarak Standart Parola Kimlik Doğrulaması ve RADIUS veya NT Etki Alanı Kimlik Doğrulamasını belirtin.
CMD_AccountPasswordSet_Args	AccountPasswordSet [ad] [/PASSWORD:parola] [/TYPE:standard|radius]
CMD_AccountPasswordSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountPasswordSet_PASSWORD	Parola kimlik doğrulaması için kullanılacak parolayı belirtin. Bu belirtilmezse, parolanın girilmesi için bir istem görüntülenir.
CMD_AccountPasswordSet_TYPE	Parola kimlik doğrulama türü olarak "standart" (Standart Parola Kimlik Doğrulaması) veya "radius" (RADIUS veya NT Etki Alanı Kimlik Doğrulaması) seçin.
CMD_AccountPasswordSet_Prompt_Type	Standart veya yarıçapı belirtin:
CMD_AccountPasswordSet_Type_Invalid	Standart veya yarıçap spesifikasyonu geçersiz.


# AccountCertSet command
CMD_AccountCertSet		VPN Bağlantı Ayarının Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türünü İstemci Sertifikası Kimlik Doğrulaması olarak ayarlayın
CMD_AccountCertSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı VPN Sunucusuna bağlandığında kullanıcı kimlik doğrulama türünü İstemci Sertifikası Kimlik Doğrulaması olarak ayarlamak için bunu kullanın. Bu sertifika için X.509 biçiminde bir sertifika dosyası ve Base 64 kodlu bir özel anahtar dosyası belirtmeniz gerekir.
CMD_AccountCertSet_Args	AccountCertSet [ad] [/LOADCERT:sertifika] [/LOADKEY:anahtar]
CMD_AccountCertSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountCertSet_LOADCERT	Sertifika kimlik doğrulaması için sağlanacak X.509 biçimli sertifika dosyasını belirtin.
CMD_AccountCertSet_LOADKEY	Sertifika için Base-64 kodlu özel anahtar dosya adını belirtin.


# AccountCertGet command
CMD_AccountCertGet		Kademeli Bağlantı için Kullanılacak İstemci Sertifikasını Alın
CMD_AccountCertGet_Help	VPN İstemcisi'nde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı istemci sertifikası kimlik doğrulamasını kullandığında, istemci sertifikası olarak sağlanan sertifikayı almak ve sertifika dosyasını X.509 biçiminde kaydetmek için bunu kullanın.
CMD_AccountCertGet_Args	AccountCertGet [ad] [/SAVECERT:sertifika]
CMD_AccountCertGet_[name]	Ayarını almak istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountCertGet_SAVECERT	X.509 biçiminde aldığınız sertifikayı kaydetmek için dosya adını belirtin.


# AccountEncryptEnable command
CMD_AccountEncryptEnable	VPN Bağlantısı ile İletişim Kurarken Şifrelemeyi Etkinleştir Ayarı
CMD_AccountEncryptEnable_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN bağlantısı üzerinden VPN Sunucuları arasındaki iletişim için kullanıldığında, VPN Sunucuları arasındaki iletişim içeriğini SSL ile şifrelenecek şekilde ayarlamak için bunu kullanın. \nNormalde VPN Sunucuları arasındaki iletişim, bilgilerin gizlice dinlenmesini ve dolandırıcılığı önlemek için SSL tarafından şifrelenir. Şifrelemeyi devre dışı da bırakabilirsiniz. Şifreleme devre dışı bırakıldığında, iletişim verimi artar ancak iletişim verileri ağ üzerinden düz metin olarak akar.
CMD_AccountEncryptEnable_Args	AccountEncryptEnable [ad]
CMD_AccountEncryptEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountEncryptDisable command
CMD_AccountEncryptDisable	VPN Bağlantısı ile İletişim Kurarken Şifrelemeyi Devre Dışı Bırak Ayarı
CMD_AccountEncryptDisable_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN bağlantısı üzerinden VPN Sunucuları arasındaki iletişim için kullanıldığında, VPN Sunucuları arasındaki iletişim içeriğini şifrelenmeyecek şekilde ayarlamak için bunu kullanın. \nNormalde VPN Sunucuları arasındaki iletişim, bilgilerin gizlice dinlenmesini ve dolandırıcılığı önlemek için SSL ile şifrelenir. Şifrelemeyi devre dışı da bırakabilirsiniz. Şifreleme devre dışı bırakıldığında, iletişim verimi artar ancak iletişim verileri ağ üzerinden düz metin olarak akar.
CMD_AccountEncryptDisable_Args	AccountEncryptDisable [ad]
CMD_AccountEncryptDisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountCompressEnable command
CMD_AccountCompressEnable	VPN Bağlantısı ile İletişim Kurarken Veri Sıkıştırmayı Etkinleştir Ayarı
CMD_AccountCompressEnable_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN bağlantısı üzerinden VPN Sunucuları arasındaki iletişim için kullanıldığında, VPN Sunucuları arasındaki iletişim içeriğini sıkıştırılacak şekilde ayarlamak için bunu kullanın. \nEn fazla 80% sıkıştırma elde etmek mümkündür. Ancak sıkıştırma, hem istemci hem de sunucu makinelerin CPU'suna daha fazla yük bindirir. Hat hızı yaklaşık 10 Mbps veya daha yüksek olduğunda, sıkıştırma verimi düşürebilir, ancak bazen tam tersi bir etkiye de sahip olabilir.
CMD_AccountCompressEnable_Args	AccountCompressEnable [ad]
CMD_AccountCompressEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountCompressDisable command
CMD_AccountCompressDisable	VPN Bağlantısı ile İletişim Kurarken Veri Sıkıştırmayı Devre Dışı Bırak Ayarı
CMD_AccountCompressDisable_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN bağlantısı üzerinden VPN Sunucuları arasındaki iletişim için kullanıldığında, VPN Sunucuları arasındaki iletişim içeriğini sıkıştırılmayacak şekilde ayarlamak için bunu kullanın.
CMD_AccountCompressDisable_Args	AccountCompressDisable [ad]
CMD_AccountCompressDisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountHttpHeader* commands
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Name	Değer adı (iki nokta üst üste işaretinden önceki kısım):
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Data	Değer verileri (iki nokta üst üste işaretinden sonraki kısım):


# AccountHttpHeaderAdd command
CMD_AccountHttpHeaderAdd	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığına özel bir değer ekleyin
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Help	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığına özel bir değer eklemek için bunu kullanın. Özel bir HTTP başlığı, ağa uygulanan belirli kısıtlamaları atlamak veya QoS tarafından uygulanan hız sınırlamalarından kaçınmak için kullanılabilir.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Args	AccountHttpHeaderAdd [ad] [/NAME:ad] [/DATA:veri]
CMD_AccountHttpHeaderAdd_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_NAME	Özel değerin adını belirtin (iki nokta üst üste karakterinden önceki kısım).
CMD_AccountHttpHeaderAdd_DATA	Özel değerin verilerini belirtin (iki nokta üst üste karakterinden sonraki kısım).


# AccountHttpHeaderDelete command
CMD_AccountHttpHeaderDelete	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP üstbilgisindeki özel bir değeri silme
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Help	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığındaki özel bir değeri silmek için bunu kullanın. Özel bir HTTP başlığı, ağa uygulanan belirli kısıtlamaları atlamak veya QoS tarafından uygulanan hız sınırlamalarından kaçınmak için kullanılabilir.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Args	AccountHttpHeaderDelete [ad] [/NAME:ad]
CMD_AccountHttpHeaderDelete_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_NAME	Özel değerin adını belirtin (iki nokta üst üste karakterinden önceki kısım).


# AccountHttpHeaderGet command
CMD_AccountHttpHeaderGet	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığındaki özel değerlerin listesini alın
CMD_AccountHttpHeaderGet_Help	Proxy sunucusuna gönderilen HTTP başlığındaki özel değerlerin listesini almak için bunu kullanın. Özel bir HTTP başlığı, ağa uygulanan belirli kısıtlamaları atlamak veya QoS tarafından uygulanan hız sınırlamalarından kaçınmak için kullanılabilir.
CMD_AccountHttpHeaderGet_Args	AccountHttpHeaderGet [ad]
CMD_AccountHttpHeaderGet_[name]	Ayarını almak istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountProxyNone command
CMD_AccountProxyNone	VPN Bağlantı Ayarı Bağlantı Yöntemi olarak Doğrudan TCP/IP Bağlantısını Belirtin
CMD_AccountProxyNone_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanılacak bağlantı yöntemi olarak Doğrudan TCP/IP Bağlantısını ayarlamak için bunu kullanın; bu durumda bağlantı rotası bir proxy sunucusu üzerinden olmayacaktır.
CMD_AccountProxyNone_Args	AccountProxyNone [ad]
CMD_AccountProxyNone_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountProxyHttp command
CMD_AccountProxyHttp	VPN Bağlantı Ayarı Bağlantı Yöntemini HTTP Proxy Sunucusu üzerinden olacak şekilde ayarlama
CMD_AccountProxyHttp_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanılacak bağlantı yöntemi olarak HTTP Proxy Sunucusu üzerinden Bağlan'ı ayarlamak için bunu kullanın; bu, iletişim kurulacak HTTP Proxy sunucusunun ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarasının yanı sıra bir kullanıcı adı ve parola (gerektiğinde) belirtilmesini gerektirir. \İletişimin üzerinden geçeceği HTTP proxy sunucusu, HTTPS iletişimini kullanmak için CONNECT yöntemiyle uyumlu olmalıdır.
CMD_AccountProxyHttp_Args	AccountProxyHttp [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/USERNAME:kullanıcı_adı] [/PASSWORD:parola]
CMD_AccountProxyHttp_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountProxyHttp_SERVER	Ana bilgisayar adını veya IP adresini ve [ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası] biçimini kullanarak rota üzerindeki HTTP proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_AccountProxyHttp_USERNAME	Yol üzerindeki HTTP proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, kullanıcı adını belirtin. Aynı zamanda /PASSWORD parametresini de belirtin. Eğer /USERNAME ve /PASSWORD parametreleri belirtilmezse, kullanıcı kimlik doğrulama verileri ayarlanmayacaktır.
CMD_AccountProxyHttp_PASSWORD	Yol üzerindeki HTTP proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, parolayı belirtin. Bunu /USERNAME parametresiyle birlikte belirtin.
CMD_AccountProxyHttp_Prompt_Server	Proxy Sunucu Ana Bilgisayar Adı ve Bağlantı Noktası Numarası:


# AccountProxySocks command
CMD_AccountProxySocks	VPN Bağlantı Ayarı Bağlantı Yöntemini SOCKS4 Proxy Sunucusu üzerinden olacak şekilde ayarlama
CMD_AccountProxySocks_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanılacak bağlantı yöntemi olarak SOCKS4 Proxy Sunucusu üzerinden Bağlan'ı ayarlamak için bunu kullanın; bu, iletişim kurulacak SOCKS4 Proxy sunucusunun ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarasının yanı sıra bir kullanıcı adı ve parola (gerektiğinde) belirtilmesini gerektirir.
CMD_AccountProxySocks_Args	AccountProxySocks [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/USERNAME:kullanıcı_adı] [/PASSWORD:parola]
CMD_AccountProxySocks_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountProxySocks_SERVER	Ana bilgisayar adını veya IP adresini ve [ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası] biçimini kullanarak rota üzerindeki SOCKS4 proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_AccountProxySocks_USERNAME	Yol üzerindeki SOCKS4 proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, kullanıcı adını belirtin. Aynı zamanda /PASSWORD parametresini de belirtin. Eğer /USERNAME ve /PASSWORD parametreleri belirtilmezse, kullanıcı kimlik doğrulama verileri ayarlanmayacaktır.
CMD_AccountProxySocks_PASSWORD	Yol üzerindeki SOCKS4 proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, parolayı belirtin. Bunu /USERNAME parametresiyle birlikte belirtin.


# AccountProxySocks5 command
CMD_AccountProxySocks5	VPN Bağlantı Ayarı Bağlantı Yöntemini SOCKS5 Proxy Sunucusu üzerinden olacak şekilde ayarlama
CMD_AccountProxySocks5_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, kullanılacak bağlantı yöntemi olarak SOCKS5 Proxy Sunucusu üzerinden Bağlan'ı ayarlamak için bunu kullanın; bu, iletişim kurulacak SOCKS5 Proxy sunucusunun ana bilgisayar adı ve bağlantı noktası numarasının yanı sıra bir kullanıcı adı ve parola (gerektiğinde) belirtilmesini gerektirir.
CMD_AccountProxySocks5_Args	AccountProxySocks5 [ad] [/SERVER:sunucu_adı:port] [/USERNAME:kullanıcı_adı] [/PASSWORD:parola]
CMD_AccountProxySocks5_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountProxySocks5_SERVER	Ana bilgisayar adını veya IP adresini ve [ana bilgisayar adı:bağlantı noktası numarası] biçimini kullanarak rota üzerindeki SOCKS5 proxy sunucusunun bağlantı noktası numarasını belirtin.
CMD_AccountProxySocks5_USERNAME	Yol üzerindeki SOCKS5 proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, kullanıcı adını belirtin. Aynı zamanda /PASSWORD parametresini de belirtin. Eğer /USERNAME ve /PASSWORD parametreleri belirtilmezse, kullanıcı kimlik doğrulama verileri ayarlanmayacaktır.
CMD_AccountProxySocks5_PASSWORD	Yol üzerindeki SOCKS5 proxy sunucusuna bağlanmak için kullanıcı kimlik doğrulaması gerektiğinde, parolayı belirtin. Bunu /USERNAME parametresiyle birlikte belirtin.


# AccountServerCertEnable command
CMD_AccountServerCertEnable	VPN Bağlantı Ayarı Sunucu Sertifika Doğrulama Seçeneğini Etkinleştir
CMD_AccountServerCertEnable_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, hedef VPN Sunucusu tarafından sağlanan SSL sertifikasına güvenilip güvenilemeyeceğini kontrol etme seçeneğini etkinleştirmek için bunu kullanın. \nBu seçenek etkinleştirilirse, bağlantı hedef sunucu SSL sertifikasını önceden VPN Bağlantı Ayarı ayarlarına kaydetmek için AccountServerCertSet komutunu kullanmanızı veya Sanal Merkez güvenilen CA sertifikaları listesine imzalı sunucu SSL sertifikasını içeren bir kök sertifika kaydetmek için CertAdd komutunu vb. kullanmanızı öneririz. Eğer kayıtlı değilse, ilk bağlantıda bazen bir onay mesajı görüntülenir. \VPN Bağlantı Ayarı için sunucu sertifikalarını doğrulama seçeneğinin etkinleştirildiği durumda, bağlı VPN Sunucusunun sertifikasına güvenilemiyorsa, bağlantı derhal iptal edilir ve bağlantı için sürekli yeniden denemeler yapılır.
CMD_AccountServerCertEnable_Args	AccountServerCertEnable [ad]
CMD_AccountServerCertEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountServerCertDisable command
CMD_AccountServerCertDisable	VPN Bağlantı Ayarı Sunucu Sertifika Doğrulama Seçeneğini Devre Dışı Bırak
CMD_AccountServerCertDisable_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, hedef VPN Sunucusu tarafından sağlanan SSL sertifikasına güvenilip güvenilemeyeceğini kontrol etme seçeneğini devre dışı bırakmak için bunu kullanın.
CMD_AccountServerCertDisable_Args	AccountServerCertDisable [ad]
CMD_AccountServerCertDisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountRetryOnServerCertEnable command
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable	Sunucu sertifikası geçersizse VPN bağlantısını yeniden denemeyi etkinleştir
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, Sunucu sertifikasına güvenilemiyorsa bağlantıyı yeniden deneme seçeneğini etkinleştirmek için bunu kullanın.
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Args	AccountRetryOnServerCertEnable [ad]
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountRetryOnServerCertDisable command
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable	Sunucu sertifikası geçersizse VPN bağlantısını yeniden denemeyi devre dışı bırak
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, Sunucu sertifikasına güvenilemiyorsa bağlantıyı yeniden deneme seçeneğini devre dışı bırakmak için bunu kullanın.
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Args	AccountRetryOnServerCertDisable [ad]
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountDefaultCAEnable command
CMD_AccountDefaultCAEnable	        Güven Sistemi Sertifika Deposu Seçeneğini Etkinleştir
CMD_AccountDefaultCAEnable_Help	    Sunucu sertifika doğrulaması etkinleştirildiğinde, sistem güven deposundaki sertifikalara güvenmeyi etkinleştirmek için bunu kullanın. \nSunucu sertifika doğrulaması devre dışı bırakılırsa, bu seçenek hiçbir şey yapmaz.
CMD_AccountDefaultCAEnable_Args	    AccountDefaultCAEnable [ad]
CMD_AccountDefaultCAEnable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountDefaultCADisable command
CMD_AccountDefaultCADisable         Disable Trust System Certificate Store Option
CMD_AccountDefaultCADisable_Help    When server certificate verification is enabled, use this to disable trusting certificates from the system trust store. \nIf server certificate verification is disabled, this option does nothing.
CMD_AccountDefaultCADisable_Args	AccountDefaultCADisable [ad]
CMD_AccountDefaultCADisable_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountServerCertSet command
CMD_AccountServerCertSet	VPN Bağlantısı Ayarı için Sunucu Bireysel Sertifikasını Ayarlama
CMD_AccountServerCertSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlandığında, hedef VPN Sunucusu tarafından sağlanan SSL sertifikasıyla aynı sertifikayı kaydetmek için bunu kullanın. \nVPN Bağlantı Ayarları için sunucu sertifikalarını doğrulama seçeneği etkinleştirilmişse, bağlantı hedef sunucusu SSL sertifikasını önceden VPN Bağlantı Ayarı ayarlarına kaydetmek için bu komutu kullanmanız veya Sanal Merkez güvenilir CA sertifikaları listesine imzalı sunucu SSL sertifikasını içeren bir kök sertifika kaydetmek için CAAdd komutunu vb. kullanmanız gerekir. \nVPN Bağlantı Ayarı için sunucu sertifikalarını doğrulama seçeneğinin etkinleştirildiği durumda, bağlı VPN Sunucusunun sertifikasına güvenilemiyorsa, bağlantı derhal iptal edilir ve bağlantı için sürekli yeniden denemeler yapılır.
CMD_AccountServerCertSet_Args	AccountServerCertSet [ad] [/LOADCERT:sertifika]
CMD_AccountServerCertSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountServerCertSet_LOADCERT	Ayarlamak istediğiniz sunucu bireysel sertifikasının kaydedildiği X.509 formatındaki sertifika dosyası adını belirtin.


# AccountServerCertDelete command
CMD_AccountServerCertDelete	VPN Bağlantısı Ayarı için Sunucu Bireysel Sertifikasını Sil
CMD_AccountServerCertDelete_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı için bir sunucu bireysel sertifikası kaydedildiğinde, bu sertifikayı silmek için bunu kullanın.
CMD_AccountServerCertDelete_Args	AccountServerCertDelete [ad]
CMD_AccountServerCertDelete_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountServerCertGet command
CMD_AccountServerCertGet	VPN Bağlantısı Ayarı için Sunucu Bireysel Sertifikası Al
CMD_AccountServerCertGet_Help	Bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı için bir sunucu Bireysel sertifikası kaydedildiğinde, bu sertifikayı almak ve X.509 formatında bir sertifika dosyası olarak kaydetmek için bunu kullanın.
CMD_AccountServerCertGet_Args	AccountServerCertGet [ad] [/SAVECERT:dosya_yolu]
CMD_AccountServerCertGet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountServerCertGet_SAVECERT	Sunucu bireysel sertifikasını X.509 biçiminde kaydetmek için sertifika dosyası adını belirtin.


# AccountDetailSet command
CMD_AccountDetailSet	VPN Bağlantı Ayarı için Gelişmiş Ayarları Ayarlama
CMD_AccountDetailSet_Help	Bir VPN İstemcisi üzerinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı VPN Sunucusuna bağlandığında kullanılan VPN protokolü iletişim ayarlarını özelleştirmek için bunu kullanın.
CMD_AccountDetailSet_Args	AccountDetailSet [ad] [/MAXTCP:maks_bağlantı] [/INTERVAL:ek_aralık] [/TTL:kopma_süresi] [/HALF:yes|no] [/BRIDGE:yes|no] [/MONITOR:yes|no] [/NOTRACK:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_AccountDetailSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountDetailSet_MAXTCP	VPN iletişimi için kullanılacak TCP bağlantılarının sayısını 1 ila 32 aralığında bir tamsayı kullanarak belirtin. VPN Sunucuları ile VPN iletişim oturumları için birden fazla TCP bağlantısı ile veri iletimi kullanarak bazen iletişim hızını artırmak mümkündür. \nNot: Sunucuya bağlantı hatları hızlı olduğunda yaklaşık 8 satır ve çevirmeli bağlantı gibi yavaş bir bağlantı kullanıldığında 1 satır öneririz.
CMD_AccountDetailSet_INTERVAL	Birden fazla TCP bağlantısı kurarak VPN ile iletişim kurarken, her TCP bağlantısı için kurma aralığını saniye cinsinden belirtin. Standart değer 1 saniyedir.
CMD_AccountDetailSet_TTL	Her TCP bağlantısının bağlantı ömrünü belirtirken, bir TCP bağlantısının kurulmasından bağlantının kesilmesine kadar geçen canlı tutma süresini saniye cinsinden belirtin. 0 belirtilirse, canlı tutma ayarlanmayacaktır.
CMD_AccountDetailSet_HALF	Yarım dubleks modunu etkinleştirirken "evet" seçeneğini belirtin. VPN iletişimi için iki veya daha fazla TCP bağlantısı kullanırken, Yarım Çift Yönlü Modu kullanmak mümkündür. Yarım dubleks modunu etkinleştirerek, her TCP bağlantısı için veri iletim yönünü otomatik olarak yarı yarıya sabitlemek mümkündür. Örneğin, 8 TCP bağlantısı kullanan bir VPN kurulduğunda, yarım dubleks etkinleştirildiğinde, iletişim 4 TCP bağlantısı yükleme yönüne ve diğer 4 bağlantı indirme yönüne ayrılacak şekilde düzeltilebilir.
CMD_AccountDetailSet_BRIDGE	VPN Sunucusuna Köprü / Yönlendirici Modu kullanarak bağlanırken "evet" olarak belirtin. Bağlanmak için Köprü / Yönlendirici Modu kullanıldığında, VPN İstemcisinin sanal ağ bağdaştırıcısı tarafında başka bir ağa köprüleme veya yönlendirme sağlamak mümkündür. Ancak, bağlantı için kullanılan kullanıcının güvenlik ilkesi köprü veya yönlendirme kullanımını reddediyorsa, bağlantı başarısız olur.
CMD_AccountDetailSet_MONITOR	İzleme Modunu kullanarak VPN Sunucusuna bağlanırken "evet" seçeneğini belirtin. İzleme Modu kullanılarak bir bağlantı yapıldığında, Sanal Hub üzerinden akan tüm paketleri alabilirsiniz. Ancak, bağlantı için kullanılan kullanıcının güvenlik ilkesi İzleme Moduna izin vermiyorsa, bağlantı başarısız olur.
CMD_AccountDetailSet_NOTRACK	"Evet" olarak belirtmek yönlendirme tablosu ayarlamalarını devre dışı bırakacaktır. Normalde "hayır" belirtilir.
CMD_AccountDetailSet_NOQOS	VoIP / QoS işlevlerini devre dışı bırakırken "evet" olarak belirtin. Normalde "hayır" belirtilir.
CMD_AccountDetailSet_DISABLEUDP	UDP hızlandırma işlevini devre dışı bırakırken "yes" belirtin. Normalde "hayır" belirtilir.
CMD_AccountDetailSet_Eval_MaxTcp	TCP bağlantılarının sayısı için 1 ila 32 aralığında bir tamsayı belirtin.
CMD_AccountDetailSet_Eval_Interval	TCP bağlantısı kurma aralığı için en az 1 saniye ayarlayın.
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MaxTcp	VPN İletişiminde Kullanılacak TCP Bağlantılarının Sayısı:
CMD_AccountDetailSet_Prompt_Interval	Her TCP Bağlantısının Kurulması Arasındaki Aralık:
CMD_AccountDetailSet_Prompt_TTL		Her TCP Bağlantısının Bağlantı Ömrü (canlı tutma yok için 0):
CMD_AccountDetailSet_Prompt_HALF	Half-Duplex Modunu Etkinleştir (evet/hayır):
CMD_AccountDetailSet_Prompt_BRIDGE	Köprü / Yönlendirici Modunu Etkinleştir (evet/hayır):
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MONITOR	İzleme Modunu Etkinleştir (evet/hayır):
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOTRACK	Yönlendirme Tablosunun Ayarlanmasını Devre Dışı Bırak (evet/hayır):
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOQOS	 QoS Kontrol İşlevini Devre Dışı Bırak (evet/hayır):
CMD_AccountDetailSet_Prompt_DISABLEUDP	 UDP Hızlandırma İşlevini Devre Dışı Bırak (evet/hayır):


# AccountRename command
CMD_AccountRename		VPN Bağlantı Ayarı Adını Değiştir
CMD_AccountRename_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarını belirtmek ve adını değiştirmek için bunu kullanın.
CMD_AccountRename_Args	AccountRename [ad] [/NEW:yeni_ad]
CMD_AccountRename_[name]	Adını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarının geçerli adını belirtin.
CMD_AccountRename_NEW	Değişiklikten sonra yeni adı belirtin.
CMD_AccountRename_PROMPT_OLD	Şu anki adı:
CMD_AccountRename_PROMPT_NEW	Yeni isim:


# AccountConnect command
CMD_AccountConnect		VPN Bağlantı Ayarını Kullanarak VPN Sunucusuna Bağlantıyı Başlatın
CMD_AccountConnect_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarını belirtmek ve bu VPN Bağlantı Ayarını kullanarak VPN Sunucusuna bir bağlantı başlatmak için bunu kullanın. Bağlanıyor veya bağlı durumuna sahip bir VPN Bağlantı Ayarı, VPN Sunucusuna bağlanmaya devam eder veya bağlantıyı kesmek için AccountDisconnect komutu kullanılana kadar VPN Sunucusuna bağlanmayı denemeye devam eder (Ancak, yeniden deneme sayısını belirtmek için AccountRetrySet komutu kullanılırsa, belirtilen değere ulaşıldığında bağlantı denemeleri iptal edilir)
CMD_AccountConnect_Args	AccountConnect [ad]
CMD_AccountConnect_[name]	Bağlantısını başlatmak istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountDisconnect command
CMD_AccountDisconnect		Bağlantı Sırasında VPN Bağlantısını Kes Ayarı
CMD_AccountDisconnect_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı olan ve bağlanma durumunda olan veya bağlanmış olan bir VPN Bağlantı Ayarını belirtmek ve hemen bağlantısını kesmek için bunu kullanın.
CMD_AccountDisconnect_Args	AccountDisconnect [ad]
CMD_AccountDisconnect_[name]	Bağlantısı kesilecek VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountStatusGet command
CMD_AccountStatusGet	Geçerli VPN Bağlantı Ayarı Durumunu Al
CMD_AccountStatusGet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı şu anda bağlı olduğunda, bağlantı durumunu ve diğer bilgileri almak için bunu kullanın.
CMD_AccountStatusGet_Args	AccountStatusGet [ad]
CMD_AccountStatusGet_[name]	Bilgilerini almak istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountNicSet command
CMD_AccountNicSet		VPN Bağlantısı için Sanal Ağ Bağdaştırıcısı Ayarını Kullan olarak ayarlayın
CMD_AccountNicSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı mevcut VPN Bağlantı Ayarlarının bir VPN Sunucusuna bağlantı için kullanacağı Sanal Ağ Bağdaştırıcısı adını değiştirmek için bunu kullanın.
CMD_AccountNicSet_Args	AccountNicSet [ad] [/NICNAME:ağ_kartı_adı]
CMD_AccountNicSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountNicSet_NICNAME	VPN Sunucusuna bağlanırken kullanılacak Sanal Ağ Bağdaştırıcısı adını belirtin.


# AccountStatusShow command
CMD_AccountStatusShow	VPN Sunucusuna Bağlanırken Görüntülenecek Bağlantı Durumunu ve Hata Ekranını Ayarlama
CMD_AccountStatusShow_Help	VPN İstemcisinde bir iletişim ayarı kaydedildiğinde ve bu iletişim ayarı VPN Sunucusuna bağlanmak için kullanıldığında, bilgisayar ekranında görüntülenecek bağlantı durumunu ve hata ekranını ayarlamak için bunu kullanın.
CMD_AccountStatusShow_Args	AccountStatusShow [ad]
CMD_AccountStatusShow_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountStatusHide command
CMD_AccountStatusHide	VPN Sunucusuna Bağlanırken Bağlantı Durumu ve Hata Ekranını Gizli Olarak Ayarlama
CMD_AccountStatusHide_Help	VPN İstemcisinde bir iletişim ayarı kaydedildiğinde ve bu iletişim ayarı VPN Sunucusuna bağlanmak için kullanıldığında, bağlantı durumunu ve hata ekranını bilgisayar ekranında görüntülenmeyecek şekilde ayarlamak için bunu kullanın.
CMD_AccountStatusHide_Args	AccountStatusHide [ad]
CMD_AccountStatusHide_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.


# AccountSecureCertSet command
CMD_AccountSecureCertSet	VPN Bağlantı Ayarı Kullanıcı Kimlik Doğrulama Türünü Akıllı Kart Kimlik Doğrulaması olarak ayarlayın
CMD_AccountSecureCertSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı VPN Sunucusuna bağlandığında kullanıcı kimlik doğrulama türünü Akıllı Kart Kimlik Doğrulaması olarak ayarlamak için bunu kullanın. Ayrıca, akıllı kartta depolanan sertifika nesnesinin ve özel anahtar nesnesinin adlarını da belirtmeniz gerekir.
CMD_AccountSecureCertSet_Args	AccountSecureCertSet [ad] [/CERTNAME:sertifika_adı] [/KEYNAME:anahtar_adı]
CMD_AccountSecureCertSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountSecureCertSet_CERTNAME	Akıllı kartta depolanan sertifika nesnesinin adını belirtin.
CMD_AccountSecureCertSet_KEYNAME	Akıllı kartta depolanan özel anahtar nesnesinin adını belirtin. Özel anahtar /CERTNAME ile belirtilen sertifika ile uyumlu olmalıdır.
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_CERTNAME	Akıllı Karttaki Sertifika Nesnesinin Adı:
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_KEYNAME	Akıllı Karttaki Özel Anahtar Nesnesinin Adı:


# PcAccountOpensslEngineCertSet
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_KEYNAME OpenSSL motoruna özgü anahtar adını belirtin:
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_ENGINENAME Specify the openssl engine name:


# AccountRetrySet コマンド
CMD_AccountRetrySet		VPN Bağlantısının Bağlantı Hataları veya Bağlantı Kesilmeleri için Bağlantı Yeniden Denemeleri Arasındaki Aralığı Ayarlama Ayarı
CMD_AccountRetrySet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı bir VPN Sunucusuna bağlanmayı denediğinde, bağlantı denemeleri arasında beklenecek aralığı ve VPN Sunucusuyla iletişim kesildiğinde veya bağlantı işlemi başarısız olduğunda bağlanmayı kaç kez yeniden deneme sınırını belirtmek için bunu kullanın. \nKullanıcı kimlik doğrulama türü Akıllı Kart Kimlik Doğrulaması ise, Bağlantı Deneme Sayısı ayarından bağımsız olarak hiçbir bağlantı yeniden denemesi gerçekleştirilmez.
CMD_AccountRetrySet_Args	AccountRetrySet [ad] [/NUM:deneme_sayısı] [/INTERVAL:deneme_aralığı]
CMD_AccountRetrySet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarı'nın adını belirtin.
CMD_AccountRetrySet_NUM	Ardışık yeniden denemelerin kaç kez yapılacağını belirtin. "999" belirtilirse, sınırsız yeniden bağlanma denemesi olacaktır (her zaman bağlan). "0" belirtilirse, yeniden bağlanma denemesi yapılmayacaktır.
CMD_AccountRetrySet_INTERVAL	Yeniden bağlanma girişiminde bulunulduğunda, yeniden bağlanma işlemine başlamadan önce önceki bağlantı kesilmesinden veya bağlantı hatasından sonra kaç saniye bekleneceğini ayarlar.
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_NUM	Yeniden Bağlanma Sayısı ("999" sınırsızdır):
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_INTERVAL	Yeniden Bağlanma Aralığı (Saniye):
CMD_AccountRetrySet_EVAL_INTERVAL	Yeniden deneme aralığı için 5 saniye veya daha fazlasını belirtin.


# AccountStartupSet command
CMD_AccountStartupSet	VPN Bağlantı Ayarını Başlangıç ​​Bağlantısı Olarak Ayarlayın
CMD_AccountStartupSet_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirlemek ve bunu başlangıç ​​bağlantısı olarak ayarlamak için bunu kullanın. Başlangıç ​​bağlantısı olarak belirlenen VPN Bağlantı Ayarı, VPN Client hizmeti başlatıldığında bağlantı işlemini otomatik olarak başlatacaktır.
CMD_AccountStartupSet_Args	AccountStartupSet [ad]
CMD_AccountStartupSet_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarının adını belirtin.


# AccountStartupRemove command
CMD_AccountStartupRemove	VPN Bağlantı Ayarının Başlangıç ​​Bağlantısını Kaldır
CMD_AccountStartupRemove_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirtildiğinde ve bu VPN Bağlantı Ayarı halihazırda bir başlangıç ​​bağlantısı olarak ayarlandığında, başlangıç ​​bağlantısını silmek için bunu kullanın.
CMD_AccountStartupRemove_Args	AccountStartupRemove [ad]
CMD_AccountStartupRemove_[name]	Ayarını değiştirmek istediğiniz VPN Bağlantı Ayarının adını belirtin.


# AccountExport command
CMD_AccountExport	VPN Bağlantı Ayarını Dışa Aktar
CMD_AccountExport_Help	VPN İstemcisinde kayıtlı bir VPN Bağlantı Ayarı belirlemek ve içeriğini bir metin dosyası olarak dışa aktarmak için bunu kullanın. Bir VPN Bağlantı Ayarı dosyasını dışa aktarıp daha sonra içe aktararak bir VPN Bağlantı Ayarı içeriğini çoğaltabilirsiniz. Ayrıca metin dosyası olarak kaydedildiği için içeriği geleneksel bir metin düzenleyici kullanarak düzenleyebilirsiniz. \nDışa aktarma hedef dosyası UTF-8 biçiminde bir metin dosyası olarak kaydedilir. Ayrıca, bu dosya uzantısı Windows Edition VPN İstemci Yöneticisi ile ilişkili olduğundan, dosya adını .vpn dosya uzantısıyla kaydetmek uygundur.
CMD_AccountExport_Args	AccountExport [ad] [/SAVEPATH:kayıt_yolu]
CMD_AccountExport_[name]	Dışa aktarılacak VPN Bağlantı Ayarının adını belirtin.
CMD_AccountExport_SAVEPATH	Kaydetme hedefi için bir dosya adı belirtin.
CMD_AccountExport_PROMPT_SAVEPATH	Hedef Dosya Adını Kaydet (önerilen uzantı: vpn):


# AccountImport command
CMD_AccountImport	VPN Bağlantı Ayarını İçe Aktar
CMD_AccountImport_Help	AccountExport komutu tarafından dışa aktarılan VPN Bağlantı Ayarı dosyasını içe aktarmak ve bunu VPN İstemcisine eklemek için bunu kullanın.
CMD_AccountImport_Args	AccountImport [yol]
CMD_AccountImport_[path]	İçe aktarma kaynağının dosya adını belirtin.
CMD_AccountImport_PROMPT_PATH	Kaynak Dosya Adını İçe Aktar:
CMD_AccountImport_FAILED_PARSE	Belirtilen dosya doğru şekilde ayrıştırılamıyor. Lütfen dosyanın doğru şekilde dışa aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.
CMD_AccountImport_OK	VPN Bağlantı Ayarı "%s" içe aktarıldı.



# RemoteEnable command
CMD_RemoteEnable	VPN İstemci Hizmetinin Uzaktan Yönetimine İzin Ver
CMD_RemoteEnable_Help	Yerel ana bilgisayar olmayan uzak bir bilgisayardan, Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programı veya VPN İstemci Yöneticisi aracılığıyla uzaktan bağlantı yoluyla VPN İstemci hizmetinin yönetimine izin vermek için bunu kullanın. Uzaktan yönetim kullanılabilirliğindeki değişikliğin uygulanabilmesi için VPN İstemcisi hizmetinin yeniden başlatılması gerekir. Uzaktan yönetime izin veriyorsanız bir parola belirlemelisiniz.
CMD_RemoteEnable_Args	Uzaktan Etkinleştirme


# RemoteDisable command
CMD_RemoteDisable	VPN İstemci Hizmetinin Uzaktan Yönetimini Reddet
CMD_RemoteDisable_Help	Bunu, Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programı veya VPN İstemci Yöneticisi aracılığıyla uzaktan bağlantı yoluyla, yerel ana bilgisayar olmayan uzak bir bilgisayardan VPN İstemci hizmetinin yönetimini reddetmek için kullanın. Uzaktan yönetim kullanılabilirliğindeki değişikliğin uygulanabilmesi için VPN İstemcisi hizmetinin yeniden başlatılması gerekir.
CMD_RemoteDisable_Args	Uzaktan Devre Dışı Bırak






###################################################
#                                                 #
# Commands for VPN Tools are listed below         #
#                                                 #
###################################################


# GenX25519 command
CMD_GenX25519	Yeni X25519 anahtar çifti oluştur
CMD_GenX25519_Help	WireGuard için kullanılabilecek yeni bir X25519 anahtar çifti oluşturmak için bunu kullanın. \nHem özel hem de ortak anahtar görüntülenecektir. \nOrtak anahtar paylaşılabilir ve bir eşin kimliğini belirlemek için kullanılabilir. \nAyrıca GetPublicX25519 komutu kullanılarak her zaman özel anahtardan türetilebilir. \nÖzel anahtar güvenli bir yerde saklanmalı ve asla paylaşılmamalıdır. \nKaybedilirse geri getirilemez.
CMD_GenX25519_ARGS	GenX25519
CMD_GenX25519_PRIVATE_KEY	Özel anahtar:
CMD_GenX25519_PUBLIC_KEY	Genel anahtar:


# GetPublicX25519 command
CMD_GetPublicX25519	Özel bir anahtardan genel X25519 anahtarını alın
CMD_GetPublicX25519_Help	Özel bir X25519 anahtarınız varsa ve buna karşılık gelen genel anahtarı almak istiyorsanız bunu kullanın.
CMD_GetPublicX25519_ARGS    	GetPublicX25519 [özel]
CMD_GetPublicX25519_[private]	Karşılık gelen genel anahtarını almak istediğiniz özel X25519 anahtarı.
CMD_GetPublicX25519_PRIVATE_KEY	Özel anahtar:
CMD_GetPublicX25519_PUBLIC_KEY	Genel anahtar:


# MakeCert command
CMD_MakeCert	Yeni X.509 Sertifikası ve Özel Anahtar Oluşturun (1024 bit)
CMD_MakeCert_Help	Yeni bir X.509 sertifikası ve özel anahtar oluşturmak ve bunu bir dosya olarak kaydetmek için bunu kullanın. \nSertifikanın genel anahtarını ve özel anahtarını oluşturmak için kullanılan algoritma RSA 1024 bit'tir. \nKök sertifika (kendinden imzalı sertifika) veya başka bir sertifika tarafından imzalanmış bir sertifika oluşturmayı seçebilirsiniz. Başka bir sertifika tarafından imzalanmış bir sertifika oluşturmak için, imzayı kullanan sertifikayla (X.509 biçimindeki dosya) uyumlu bir özel anahtar dosyasına (taban 64 kodlu) ihtiyacınız vardır. \n\nSertifika oluştururken şunları belirtebilirsiniz: Ad (CN), Kuruluş (O), Kuruluş Birimi (OU), Ülke (C), Eyalet (ST), Yerel Ayar (L), Seri Numarası ve Son Kullanma Tarihi. \nOluşturulan sertifika X.509 formatındaki dosya olarak, özel anahtar dosyası ise Base 64 kodlu RSA 1024 bit formatındaki dosyaya kaydedilecektir. \n\nMakeCert komutu, sertifika oluşturmak için en temel işlevi sağlayan bir araçtır. Daha kapsamlı bir sertifika oluşturmak istiyorsanız OpenSSL gibi ücretsiz bir yazılım veya ticari CA (sertifika yetkilisi) yazılımı kullanmanızı öneririz. \n\nNot: Bu komut SoftEther VPN Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programından çağrılabilir. Bu komutu, Yönetim Modunda mevcut VPN Sunucusuna veya VPN İstemcisine bağlıyken de çalıştırabilirsiniz, ancak gerçekte RSA hesaplamasını gerçekleştiren, sertifika verilerini üreten ve dosyaya kaydeden şey, komutun çalıştığı bilgisayardır ve tüm bunlar, Yönetim Modu bağlantısının hedefi olan bilgisayarla kesinlikle hiçbir ilişkisi olmayan bir bağlamda yürütülür.
CMD_MakeCert_Args	[/O:kuruluş] [/U:birim] [/C:ülke] [/SAVEKEY:kayıt_anahtarı]
CMD_MakeCert_CN	Oluşturulacak sertifikanın Ad (CN) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert_O	Oluşturulacak sertifikanın Organizasyon (O) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert_OU	Oluşturulacak sertifikanın Organizasyon Birimi (OU) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert_C	Oluşturulacak sertifikanın Ülke (C) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert_ST	Oluşturulacak sertifikanın Durum (ST) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert_L	Oluşturulacak sertifikanın Yerel Ayar (L) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert_SERIAL	Oluşturulacak sertifikanın Seri Numarası öğesini belirtin. Onaltılı değerleri kullanarak belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert_EXPIRES	Oluşturulacak sertifikanın Sona Erme Tarihi öğesini belirtin. "Yok" veya "0" belirtirseniz 3650 gün (yaklaşık 10 yıl) kullanılacaktır. Maksimum 10950 gün (yaklaşık 30 yıl) belirtebilirsiniz.
CMD_MakeCert_SIGNCERT	Oluşturulacak sertifikanın mevcut bir sertifika tarafından imzalandığı durumlarda, imzayı imzalamak için kullanılacak X.509 formatındaki sertifika dosya adını belirtin. Bu parametre atlandığında imza imzalama işlemi yapılmaz ve yeni sertifika kök sertifika olarak oluşturulur.
CMD_MakeCert_SIGNKEY	/SIGNCERT tarafından belirtilen sertifikayla uyumlu bir özel anahtar (RSA, base-64 kodlu) belirtin.
CMD_MakeCert_SAVECERT	Oluşturduğunuz sertifikayı kaydetmek için dosya adını belirtin. Sertifika, RSA biçiminde 1024 bitlik bir ortak anahtar içeren bir X.509 dosyası olarak kaydedilir.
CMD_MakeCert_SAVEKEY	Oluşturduğunuz sertifikayla uyumlu özel anahtarı kaydetmek için dosya adını belirtin. Özel anahtar, RSA formatında 1024 bit özel anahtar dosyası olarak kaydedilecektir.
CMD_MakeCert_PROMPT_CN	Oluşturulacak Sertifikanın Adı (CN):
CMD_MakeCert_PROMPT_O	Oluşturulacak Sertifika Organizasyonu (O):
CMD_MakeCert_PROMPT_OU	Oluşturulacak Sertifika Organizasyon Birimi (OU):
CMD_MakeCert_PROMPT_C	Oluşturulacak Sertifikanın Ülkesi (C):
CMD_MakeCert_PROMPT_ST	Oluşturulacak Sertifika Durumu (ST):
CMD_MakeCert_PROMPT_L	Oluşturulacak Sertifikanın Yerel Ayarı (L):
CMD_MakeCert_PROMPT_SERIAL	Oluşturulacak Sertifikanın Seri Numarası (Onaltılı):
CMD_MakeCert_PROMPT_EXPIRES	Oluşturulacak Sertifikanın Sona Erme Tarihi (Gün):
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVECERT	Oluşturulacak Sertifikanın Kaydedileceği Dosya Adı:
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVEKEY	Oluşturulacak Özel Anahtarın Kaydedileceği Dosya Adı:
CMD_MakeCert_EVAL_EXPIRES	%u ila %u aralığında Sona Erme Tarihini belirtin.
CMD_MakeCert_ERROR_SIGNKEY	/SIGNCERT ve /SIGNKEY tarafından belirtilen sertifikayı veya özel anahtarı okumak mümkün değil ya da bunlar geçersiz bir kombinasyon.
CMD_MakeCert_ERROR_GEN_FAILED	Sertifika ve özel anahtarın oluşturulması başarısız oldu.


# MakeCert2048 command
CMD_MakeCert2048	Yeni X.509 Sertifikası ve Özel Anahtar Oluşturun (2048 bit)
CMD_MakeCert2048_Help	Yeni bir X.509 sertifikası ve özel anahtar oluşturmak ve bunu bir dosya olarak kaydetmek için bunu kullanın. \nSertifikanın genel anahtarını ve özel anahtarını oluşturmak için kullanılan algoritma RSA 2048 bit'tir. \nKök sertifika (kendinden imzalı sertifika) veya başka bir sertifika tarafından imzalanmış bir sertifika oluşturmayı seçebilirsiniz. Başka bir sertifika tarafından imzalanmış bir sertifika oluşturmak için, imzayı kullanan sertifikayla (X.509 biçimindeki dosya) uyumlu bir özel anahtar dosyasına (taban 64 kodlu) ihtiyacınız vardır. \n\nSertifika oluştururken şunları belirtebilirsiniz: Ad (CN), Kuruluş (O), Kuruluş Birimi (OU), Ülke (C), Eyalet (ST), Yerel Ayar (L), Seri Numarası ve Son Kullanma Tarihi. \nOluşturulan sertifika X.509 formatındaki dosya olarak, özel anahtar dosyası ise Base 64 kodlu RSA 2048 bit formatındaki dosyaya kaydedilecektir. \n\nMakeCert komutu, sertifika oluşturmak için en temel işlevi sağlayan bir araçtır. Daha kapsamlı bir sertifika oluşturmak istiyorsanız OpenSSL gibi ücretsiz bir yazılım veya ticari CA (sertifika yetkilisi) yazılımı kullanmanızı öneririz. \n\nNot: Bu komut SoftEther VPN Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programından çağrılabilir. Bu komutu, Yönetim Modunda mevcut VPN Sunucusuna veya VPN İstemcisine bağlıyken de çalıştırabilirsiniz, ancak gerçekte RSA hesaplamasını gerçekleştiren, sertifika verilerini üreten ve dosyaya kaydeden şey, komutun çalıştığı bilgisayardır ve tüm bunlar, Yönetim Modu bağlantısının hedefi olan bilgisayarla kesinlikle hiçbir ilişkisi olmayan bir bağlamda yürütülür.
CMD_MakeCert2048_Args	MakeCert2048 [/CN:ortak_ad] [/O:kuruluş] [/OU:birim] [/C:ülke] [/ST:eyalet] [/L:şehir] [/SERIAL:seri_no] [/EXPIRES:geçerlilik_süresi] [/SIGNCERT:imza_sertifikası] [/SIGNKEY:imza_anahtarı] [/SAVECERT:kayıt_sertifikası] [/SAVEKEY:kayıt_anahtarı]
CMD_MakeCert2048_CN	Oluşturulacak sertifikanın Ad (CN) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert2048_O	Oluşturulacak sertifikanın Organizasyon (O) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert2048_OU	Oluşturulacak sertifikanın Organizasyon Birimi (OU) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert2048_C	Oluşturulacak sertifikanın Ülke (C) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert2048_ST	Oluşturulacak sertifikanın Durum (ST) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert2048_L	Oluşturulacak sertifikanın Yerel Ayar (L) öğesini belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert2048_SERIAL	Oluşturulacak sertifikanın Seri Numarası öğesini belirtin. Onaltılı değerleri kullanarak belirtin. "Yok" seçeneğini belirleyebilirsiniz.
CMD_MakeCert2048_EXPIRES	Oluşturulacak sertifikanın Sona Erme Tarihi öğesini belirtin. "Yok" veya "0" belirtirseniz 3650 gün (yaklaşık 10 yıl) kullanılacaktır. Maksimum 10950 gün (yaklaşık 30 yıl) belirtebilirsiniz.
CMD_MakeCert2048_SIGNCERT	Oluşturulacak sertifikanın mevcut bir sertifika tarafından imzalandığı durumlarda, imzayı imzalamak için kullanılacak X.509 formatındaki sertifika dosya adını belirtin. Bu parametre atlandığında imza imzalama işlemi yapılmaz ve yeni sertifika kök sertifika olarak oluşturulur.
CMD_MakeCert2048_SIGNKEY	/SIGNCERT tarafından belirtilen sertifikayla uyumlu bir özel anahtar (RSA, base-64 kodlu) belirtin.
CMD_MakeCert2048_SAVECERT	Oluşturduğunuz sertifikayı kaydetmek için dosya adını belirtin. Sertifika, RSA biçiminde 2048 bitlik bir ortak anahtar içeren bir X.509 dosyası olarak kaydedilir.
CMD_MakeCert2048_SAVEKEY	Oluşturduğunuz sertifikayla uyumlu özel anahtarı kaydetmek için dosya adını belirtin. Özel anahtar, RSA formatında 2048 bitlik özel anahtar dosyası olarak kaydedilecektir.


# TrafficClient command
CMD_TrafficClient	Ağ Trafiği Hız Testi Aracını İstemci Modunda Çalıştırın
CMD_TrafficClient_Help	İletişim verimi ölçüm aracının istemci programını yürütmek için bunu kullanın. \nIP ağı ile bağlı iki bilgisayar arasında aktarılabilen iletişim veriminin ölçülmesini sağlayan iletişim verimi ölçüm aracında TrafficClient ve TrafficServer olmak üzere iki komut kullanılmaktadır. TrafficServer komutu ilk önce başka bir bilgisayarda kullanılarak iletişim verimi ölçüm aracı sunucusunu dinleme durumuna sokar. Daha sonra TrafficClient komutu, sunucunun ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını belirterek bu sunucuya bağlanmak için kullanılır, bu da iletişim hızının ölçülmesini mümkün kılar. \nİletişim hızının ölçümü, aynı anda birden fazla TCP bağlantısı kurularak ve her bağlantıda maksimum akış verilerinin aktarılmasının ilgili sonuçlarına dayalı olarak belirli bir süre içinde aktarılabilecek gerçek veri bit sayısı hesaplanarak ve ardından bunu iletişim veriminin ortalama değerini (bps) hesaplamak için kullanarak gerçekleştirilir. Normalde tek bir TCP bağlantısı olduğunda, TCP algoritmasıyla ilgili sınırlamalar nedeniyle yalnızca gerçek net verimden daha yavaş iletişim hızlarına ulaşmak yaygındır. Bu nedenle iletişim sonuçlarını ölçerken birden fazla eşzamanlı TCP bağlantısının kurulmasını öneririz. Bu ölçüm yöntemiyle ölçülen verim, TCP tarafından akış halinde alıcı tarafına gelen verinin bit uzunluğundan hesaplandığı için, aktarım sırasında oluşan paket kaybı ve verisi bozuk olan paketler, fiili olarak gelen paketlere dahil edilmemekte, bu da ağın mümkün olan maksimum iletişim bant genişliğine yakın bir gerçek değer hesaplamasının mümkün olduğu anlamına gelmektedir. \nÖlçüm sonuçları, yani TCP tarafından aktarılan akış boyutu kullanılarak, ağ üzerinden geçen veri hacminin yaklaşık değeri hesaplanır ve bu, saniye başına bit sayısını (bps) hesaplamak için zamana bölünür. Hesaplama, fiziksel ağın türünün Ethernet (IEEE802.3) olduğunu ve MAC çerçeve veri yükünün 1.500 bayt (TCP MSS'nin 1.460 bayt) olduğunu varsayar. /RAW seçeneği belirlendiğinde hesaplama, TCP/IP üstbilgisi ve MAC üstbilgisi veri birimi için düzeltmeler yapmaz. \n\nNot: Bu komut SoftEther VPN Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programından çağrılabilir. Bu komutu, Yönetim Modunda mevcut VPN Sunucusuna veya VPN İstemcisine bağlıyken de yürütebilirsiniz, ancak gerçekte iletişimi yürüten ve verimi ölçen, komutun üzerinde çalıştığı bilgisayardır ve tüm bunlar, Yönetim Modu bağlantısının hedefi olan bilgisayarla kesinlikle hiçbir ilişkisi olmayan bir bağlamda yürütülür.
CMD_TrafficClient_Args	TrafficClient [ana bilgisayar:bağlantı noktası] [/NUMTCP:tcp_sayısı] [/TYPE:download|upload|full] [/SPAN:süre] [/DOUBLE:yes|no] [/RAW:yes|hayır]
CMD_TrafficClient_[host:port]	İletişim verimi ölçüm aracı sunucusunun (TrafficServer) dinlediği ana bilgisayar adını veya IP adresini ve bağlantı noktası numarasını belirtin. Bağlantı noktası numarası atlanırsa 9821 kullanılacaktır.
CMD_TrafficClient_NUMTCP	Veri aktarımı için istemci ile sunucu arasında eşzamanlı olarak kurulacak TCP bağlantılarının sayısını belirtin. Atlanırsa 32 kullanılacaktır.
CMD_TrafficClient_TYPE	Verim ölçümü gerçekleştirildiğinde veri akışının yönünü belirtin. Şu seçeneklerden birini belirtin: "indir", "yükle" veya "tam". "İndirme" seçeneğinin belirlenmesiyle veriler sunucu tarafından istemci tarafına iletilecektir. "Yükleme" seçeneğinin belirlenmesiyle veriler istemci tarafından sunucu tarafına iletilecektir. "Tam" belirtildiğinde veriler her iki yönde de aktarılacaktır. "Dolu" belirtildiğinde, NUMTCP değeri iki veya daha fazla çift sayı olmalıdır (sayının yarısı indirme yönünde eşzamanlı TCP bağlantıları için, diğer yarısı ise yükleme yönünde kullanılacaktır). Bu parametre atlanırsa "tam" kullanılacaktır.
CMD_TrafficClient_SPAN	Üretimin ölçümü için veri aktarımının gerçekleştirileceği zaman aralığını saniye kullanarak belirtin. Bu parametre atlanırsa "15" kullanılacaktır.
CMD_TrafficClient_DOUBLE	"Evet" belirtildiğinde ölçülen sonucun verimi iki katına çıkarılacak ve ardından görüntülenecektir. Bu seçenek, bir ağ aygıtının vs. veri yolu üzerinde bir yerde olduğu ve bu ağ aygıtı tarafından giriş ve çıkış olan toplam verim kapasitesinin ölçüldüğü durumlarda kullanılır.
CMD_TrafficClient_RAW	"Evet" belirtildiğinde hesaplama, TCP/IP başlığı ve MAC başlığı veri hacmi için düzeltmeler yapmaz.
CMD_TrafficClient_EVAL_NUMTCP	TCP bağlantılarının sayısı için 32 veya daha az bir değer belirtin.
CMD_TrafficClient_PROMPT_HOST	Ölçüm Sunucusu Adı ve Bağlantı Noktası Numarası (eğer atlanırsa 9821):
CMD_TrafficClient_ERROR_NUMTCP	Veri yönü "dolu" olduğunda (her iki yön), TCP bağlantılarının sayısı (/NUMTCP) için çift bir değer belirtmeniz gerekir.
CMD_TrafficClient_ERROR_HOSTPORT	Ana bilgisayar adı veya bağlantı noktası numarası yanlış belirtildi.


# TrafficServer command
CMD_TrafficServer	Ağ Trafiği Hız Testi Aracını Sunucu Modunda Çalıştırın
CMD_TrafficServer_Help	İletişim verimi ölçüm aracının sunucu programını yürütmek için bunu kullanın. \nIP ağı ile bağlı iki bilgisayar arasında aktarılabilen iletişim veriminin ölçülmesini sağlayan iletişim verimi ölçüm aracında TrafficClient ve TrafficServer olmak üzere iki komut kullanılmaktadır. \nBaşka bir bilgisayarın TrafficClient'inden gelen bağlantıyı dinlemek amacıyla bu bilgisayarın TCP bağlantı noktasını Dinle durumuna ayarlamak için, bağlantı noktası numarasını belirtin ve TrafficServer komutunu kullanarak sunucu programını başlatın. \n"TrafficClient?" yazarak iletişim verimi ölçüm aracı hakkında daha ayrıntılı bilgi görüntüleyebilirsiniz. \n\nNot: Bu komut SoftEther VPN Komut Satırı Yönetim Yardımcı Programından çağrılabilir. Bu komutu, Yönetim Modunda mevcut VPN Sunucusuna veya VPN İstemcisine bağlıyken de yürütebilirsiniz, ancak gerçekte iletişimi yürüten ve verimi ölçen, komutun üzerinde çalıştığı bilgisayardır ve tüm bunlar, Yönetim Modu bağlantısının hedefi olan bilgisayarla kesinlikle hiçbir ilişkisi olmayan bir bağlamda yürütülür.
CMD_TrafficServer_Args	TrafficServer [bağlantı noktası] [/NOHUP:yes|no]
CMD_TrafficServer_[port]	Bağlantının dinleneceği bağlantı noktası numarasını bir tam sayı kullanarak belirtin. Belirtilen bağlantı noktası halihazırda başka bir program tarafından kullanılıyorsa veya bağlantı noktası açılamıyorsa hata oluşacaktır.
CMD_TrafficServer_NOHUP	"Evet" belirtildiğinde, sunucu işlemi konsoldan gelen herhangi bir girişe bakılmaksızın asla durmaz. TrafficServer'ı sonsuz olarak çalıştırmak istediğinizde kullanışlıdır.



# Internal message strings concerning TrafficClient / TrafficServer
TT_LISTEN_FAILED	%u TCP bağlantı noktası Dinleme durumuna ayarlanamıyor. Bağlantı noktası başka bir uygulama tarafından kullanılıyor olabilir veya bu uygulamanın bağlantı noktası açma yetkisi yoktur.
TTS_LISTEN_STOP	Dinleme portu kapatıldı.
TTS_ENTER_TO_EXIT	\n------------------------------------------\nSunucu Modunda Ağ Trafiği Hız Testi Aracı başlatıldı. \n\nSunucu programını durdurmak için Enter tuşuna basın. \n------------------------------------------\n\n
TTS_INIT	Sunucu programını başlatıyoruz...
TTS_LISTEN_STARTED	Sunucu programı başlatıldı. Artık IPv4 TCP bağlantı noktası %u, Dinleme durumuna ayarlandı ve istemciden gelen bağlantıyı dinliyor.
TTS_LISTEN_STARTED_V6	IPv6 TCP Bağlantı Noktası %u, istemcileri kabul etmek için dinliyor.
TTS_LISTEN_FAILED_V6	IPv6 TCP Bağlantı Noktası(Portu) %u açılamadı. Başka bir uygulama aynı IPv6 TCP Bağlantı Noktasını kullanıyor olabilir veya IPv6 yığını işletim sisteminde yüklü değildir.
TTS_STOP_INIT	Sunucu programı durduruluyor...
TTS_STOP_FINISHED	Sunucu programının durdurulması tamamlandı.
TTS_ACCEPTED	Bağlantı %u: İstemci %S Bağlantı Noktası %u'dan bağlanıldı.
TTS_DISCONNECTED	%u (%S) bağlantısı kesildi.
TTS_DISCONNECT	%u (%S) bağlantısı kesildi.
TTC_INIT	İstemci programı başlatılıyor...
TTC_FREE	İstemci programı sonlandırıldı.
TTC_CONNECT_START	%S sunucusuna (bağlantı noktası %u) bağlantı başlayacak. %u TCP bağlantıları bağlanacak.
TTC_CONNECT_FAILED	%u TCP bağlantı numarasının bağlantısı başarısız oldu.
TTC_CONNECT_NOT_SERVER	Hedef TCP bağlantı noktasında TrafficServer dışında bir program çalıştığı için trafik ölçülememektedir.
TTC_CONNECT_OK	%u TCP bağlantı numarası bağlandı.
TTC_CONNECT_OK_2	\ Veri aktarım yönü: %s
TTC_ERROR_ABORTED	Sunucuyla TCP bağlantısının başlatılması başarısız oldu. Ölçüm duracaktır.
TTC_SUMMARY_BAR	--------------------------------------------
TTC_SUMMARY_TITLE	Ağ Trafiği Hız Testi Aracı İstemci Ayarı Parametreleri
TTC_SUMMARY_HOST	Hedef Ana Bilgisayar Adı
TTC_SUMMARY_PORT	Hedef TCP Bağlantı Noktası Numarası
TTC_SUMMARY_NUMTCP	Kurulacak TCP Bağlantısı Sayısı
TTC_SUMMARY_TYPE	Veri Aktarım Yönü
TTC_SUMMARY_SPAN	Veri İletim Süresi
TTC_SUMMARY_ETHER	Ethernet Çerçeveleri için Veri Düzeltme
TTC_SUMMARY_DOUBLE	Röle Aygıtı Giriş Çıkışının Toplam Hızının Ölçülmesi
TTC_TYPE_DOWNLOAD	İndir (Sunucudan İstemciye)
TTC_TYPE_UPLOAD	Yükleme (İstemciden Sunucuya)
TTC_TYPE_FULL	Dolu (Sunucu < -- > İstemci)
TTC_SPAN_STR	%.1f saniye
TTC_COMM_START	\nTüm bağlantılar kuruldu ve veri aktarımı başladı. \nÖlçüm Başlangıç ​​Zamanı: %s\nPlanlanmış Bitiş Zamanı: %s\n\nÖlçüm devam ediyor. Lütfen bekleyin... \n(Ölçüm devam ederken başka bir uygulama kullanmayın.)\n\n
TTC_COMM_END	%.1f saniye veya daha fazlası geçtiği için veri iletişimi sona erecek. \n\n
TTC_COMM_USER_CANCEL	Kullanıcı tarafından iptal edilmesi nedeniyle veri iletişimi sona erecektir. \n\n
TTC_COMM_DISCONNECTED	%u TCP bağlantısının bağlantısı kesildi.
TTC_STOPPING	İletişim verimi ölçüm aracı istemcisinin çalışması durduruluyor...
TTC_ENTER_TO_EXIT	\n------------------------------------------\nİstemci Modunda Ağ Trafiği Hız Testi Aracı başlatıldı. \n\nİstemci programını durdurmak için Enter tuşuna basın. \n------------------------------------------\n\n
TTC_RES_TITLE	\n\nAğ Trafiği Hız Testi Aracı\n\n
TTC_RES_COLUMN_1	Öğe Adı
TTC_RES_COLUMN_2	Normal Görünüm
TTC_RES_COLUMN_3	Basitleştirilmiş Görünüm
TTC_RES_SPAN	Ölçüm için Zaman Aralığı
TTC_RES_ETHER	Ethernet Çerçeveleri için Veri Düzeltme
TTC_RES_BYTES_DOWNLOAD	İndirme Yönünde İletişim Veri Hacmi
TTC_RES_BYTES_UPLOAD	Yükleme Yönünde İletişim Veri Hacmi
TTC_RES_BYTES_TOTAL	Toplam İletişim Veri Hacmi
TTC_RES_DOUBLE	Röle Aygıtı Giriş Çıkış Toplam Verim Hesaplaması
TTC_RES_BPS_DOWNLOAD	İndirme Yönünde Ortalama Verim
TTC_RES_BPS_UPLOAD	Yükleme Yönünde Ortalama Verim
TTC_RES_BPS_TOTAL	Toplam Ortalama Verim


# Check command
CMD_Check	SoftEther VPN İşleminin Mümkün olup olmadığını kontrol edin
CMD_Check_Help	vpncmd'yi çalıştıran mevcut bilgisayarın SoftEther VPN Sunucusu/Köprü için uygun bir işletim platformu olup olmadığını kontrol etmek için bunu kullanın. \nEğer bu kontrol bir sisteme geçerse, büyük olasılıkla SoftEther VPN yazılımı o sistemde doğru şekilde çalışacaktır. \nAyrıca bu kontrol bir sisteme geçmiyorsa bu, o sistemde SoftEther VPN yazılımı kullanılması durumunda bir tür sorunun ortaya çıkabileceği anlamına gelir.
CMD_Check_Args	Kontrol etmek


# Concerning System Checker
# (This contains some strange character strings which are used to check character code conversion.)
CHECK_TITLE	---------------------------------------------------\nSoftEther VPN İşletim Ortamı Kontrol Aracı\nGeliştirici Sürümü\n\nTelif Hakkı (c) SoftEther VPN Projesi.\nTüm Hakları Saklıdır.\n\n
CHECK_NOTE	Eğer bu çalışma ortamı kontrol aracı bir sistem üzerinde çalıştırılıyorsa ve o sistem başarılı oluyorsa, büyük ihtimalle SoftEther VPN yazılımı o sistem üzerinde çalışabilmektedir. Bu kontrol biraz zaman alabilir. Lütfen bekleyin...\n\n
CHECK_EXEC_TAG	'%s' kontrol ediliyor... \n
CHECK_PASS	Geçmek
CHECK_FAIL	Hata
CHECK_RESULT_1	Tüm kontroller geçti. SoftEther VPN Sunucusunun/Köprüsünün bu sistemde normal şekilde çalışabilmesi muhtemeldir.
CHECK_RESULT_2	Bazı kontroller başarısız oldu. Lütfen bu sistemin çalışma ortamını kontrol edin. SoftEther VPN Server/Bridge bu sistem üzerinde çalıştırılacak olursa sorunlar yaşanabilir.
CHECK_TEST_123456789	123456789


CHECK_PROC_KERNEL	Çekirdek Sistemi
CHECK_PROC_MEMORY	Bellek İşletim Sistemi
CHECK_PROC_STRINGS	ANSI / Unicode dize işleme sistemi
CHECK_PROC_FILESYSTEM	Dosya sistemi
CHECK_PROC_THREAD	İplik işleme sistemi
CHECK_PROC_NETWORK	Ağ sistemi








######################################################
#                                                    #
# Setup Wizard (SW) Strings                          #
#                                                    #
######################################################

SW_TITLE	SoftEther VPN Geliştirici Sürümü Kurulum Sihirbazı (Sürüm %S)
SW_EXIT_CONFIRM	SoftEther VPN'in kurulum işlemi henüz tamamlanmadı.\r\n\r\nKurulumdan çıkmak istiyor musunuz?
SW_UNINSTALL_CONFIRM	%s kaldırma işlemi başlatılıyor.\r\n\r\nDevam etmek istiyor musunuz?


SW_COMPONENT_VPNSERVER_TITLE	SoftEther VPN Sunucusu
SW_COMPONENT_VPNSERVER_DESCRIPTION	VPN'in merkezi sitesindeki bir sunucu bilgisayarına yükleyin. Yönetim araçları da yüklenecektir.

SW_COMPONENT_VPNCLIENT_TITLE	SoftEther VPN İstemcisi
SW_COMPONENT_VPNCLIENT_DESCRIPTION	VPN istemci bilgisayarlarına yükleyin. Bir VPN istemci bilgisayarı merkezi VPN Sunucusuna bağlanabilecektir. Yönetim araçları da yüklenecektir.

SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_TITLE	SoftEther VPN Köprüsü
SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_DESCRIPTION	Her sitedeki bilgisayarlara yükleyin. Her VPN Köprüsü, merkezi VPN Sunucusuna bir VPN bağlantısı kuracaktır. Yönetim araçları da yüklenecektir.

SW_COMPONENT_VPNSMGR_TITLE	SoftEther VPN Sunucu Yöneticisi (Yalnızca Yönetici Araçları)
SW_COMPONENT_VPNSMGR_DESCRIPTION	Yalnızca VPN Sunucu Yöneticisi yüklenecektir. VPN Sunucusu hizmet programı yüklenmeyecek. Windows, Linux, Mac OS X, Solaris ve FreeBSD üzerinde çalıştırılabilen diğer bilgisayarlardaki uzak VPN Sunucularına ve VPN Köprülerine bağlanmak ve bunları yönetmek için VPN Sunucu Yöneticisini kullanabilirsiniz.

SW_COMPONENT_VPNCMGR_TITLE	SoftEther VPN İstemci Yöneticisi (Yalnızca Yönetici Araçları)
SW_COMPONENT_VPNCMGR_DESCRIPTION	Yalnızca VPN İstemci Yöneticisi yüklenecektir. VPN İstemcisi hizmet programı yüklenmeyecek. Windows ve Linux'ta çalıştırılabilen diğer bilgisayarlardaki uzak VPN İstemcilerine bağlanmak ve bunları yönetmek için VPN İstemci Yöneticisini kullanabilirsiniz.

SW_WELCOME_TITLE	SoftEther VPN Geliştirici Sürümü Kurulum Sihirbazına Hoş Geldiniz
SW_MODE_TITLE	Bir Kurulum Modu Seçin
SW_NOT_ADMIN_TITLE	Yetersiz Ayrıcalıklar
SW_COMPONENTS_TITLE	Yüklenecek Yazılım Bileşenlerini Seçin
SW_EULA_TITLE	Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi
SW_WARNING_TITLE	Önemli Uyarılar
SW_DIR_TITLE	Yüklenecek Dizin
SW_READY_TITLE	Kuruluma Hazır
SW_PERFORM_TITLE	Kurulum Devam Ediyor
SW_ERROR_TITLE	Kurulum Sonuçları
SW_FINISH_TITLE	Kurulum Tamamlandı
SW_UNINST1_TITLE	Kaldırıcı
SW_LANG1_TITLE	SoftEther VPN: Görüntüleme Dilini Yapılandırma
SW_EASY1_TITLE	SoftEther VPN Client Easy Installer Creator'a hoş geldiniz
SW_EASY2_TITLE	Dosyaları Belirtin
SW_WEB1_TITLE	SoftEther VPN Client Web Installer Creator'a Hoş Geldiniz
SW_WEB2_TITLE	Dosyaları Belirtin

SW_UNINSTALLINFO_URL	http://selinks.org/
SW_UNINSTALLINFO_PUBLISHER	SoftEther VPN Projesi

SW_KB3033929_REQUIRED	Windows 7 ve Windows Server 2008 R2'de, bazı SoftEther VPN işlevleri, Microsoft'un Windows Update modülü KB3033929'un yüklü olmasını gerektirir.\r\n\r\nKB3033929 Windows'unuzda yüklü değilse, lütfen SoftEther VPN'i yüklemeden önce bunu Windows Update'ten veya Microsoft web sitesinden yükleyin.


SW_COMPONENTS_ABOUT_TAG	%s hakkında
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN	Kurulum Yönetici Ayrıcalıkları Gerektirir
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN_TEXT	%s'yi Sistem Modunda yüklemek için Yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı tarafından kurulum sihirbazını yeniden başlatmanız gerekir. Sistem Modunda kurulum yapmak için Geri'ye tıklayın.
SW_DIR_SELECT	Lütfen Yüklenecek Dizini Belirtin
SW_DIR_MORE_THAN_110	Dizin adı çok uzun.\r\nEn fazla 110 harf belirtin.
SW_DIR_WRITE_ERROR	Belirtilen "%s" dizini oluşturulamadı veya dizine dosya yazılamadı.\r\n\r\nBaşka bir dizin belirtin.
SW_DIR_DST_IS_SAME_TO_SRC	Belirtilen "%s" dizini kaynak dizinle aynı.
SW_DIR_IS_NOT_HDD	Belirtilen "%s" dizini yerel bir sabit disk sürücüsü değil.\r\n\r\n%s'yi Sistem Modunda yüklemek için, yerel sabit disk sürücüsünde bir dizin belirtmeniz gerekir.
SW_DIR_IS_NOT_FULLPATH	"%s" dizini tam yol biçiminde değil.\r\n\r\nLütfen dizinin tam yolunu belirtin.
SW_DIR_DST_IS_OTHER_PRODUCT	Belirtilen dizinde halihazırda kurulu başka bir bileşen var.\r\n\r\nLütfen başka bir dizin belirtin.
SW_DIR_DST_IS_NEWER	Yazılımın daha yeni sürümü belirtilen dizine yüklendi.\r\n\r\nBu sürümü yüklemenize gerek yok.
SW_DIR_DST_IS_NEWER_2	Yazılımın daha yeni sürümü belirtilen dizine yüklendi.\r\n\r\nBu yükleyici, Kolay Yükleyicide yerleşik olan VPN Bağlantı Ayarlarını içe aktaracak ve uygulayacaktır. Hiçbir program dosyasının üzerine yazılmaz.
SW_DIR_DST_IS_BROKEN	Belirtilen dizinde bulunan "%s" dosyası okunamıyor.\r\n\r\nLütfen başka bir dizin belirtin.
SW_DIR_DST_IS_SYSTEM_MODE	Sistem Modu olarak belirtilen dizinde aynı yazılım zaten kurulu.\r\n\r\nLütfen başka bir dizin belirtin.
SW_DIR_DST_IS_USER_MODE	Kullanıcı Modu ile aynı yazılım belirtilen dizine zaten yüklenmiştir.\r\n\r\nLütfen başka bir dizin belirtin.
SW_SYSTEM_MODE_ALREADY_INSTALLED	"%s" yazılımı bu bilgisayarda Sistem Modu olarak zaten yüklü.\r\n\r\nAynı yazılımın hem Sistem Modu hem de Kullanıcı Modu kurulumu aynı bilgisayara çakışacaktır.\r\n\r\nKuruluma gerçekten Kullanıcı Modu olarak devam etmek istiyor musunuz?

SW_SETUPLOG_CORRUPTED	"setuplog.dat" dosyası bozuk.
SW_MSI_UNINSTALL_FAILED	%s'in eski sürümü (Ürün Kodu: "%S") yüklü. Windows Installer bu eski sürümü kaldıramadı.\r\n\r\nLütfen bu eski sürümü manuel olarak kaldırın ve bu yükleyiciyi yeniden başlatın.
SW_MSI_UNINSTALL_REBOOT_REQUIRED	Windows Installer %s'in eski sürümünü kaldırdı. Bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor.\r\n\r\nSon düğmesine basın ve bilgisayarı MANUEL OLARAK yeniden başlatın ve yeniden başlatmanın ardından bu yükleyiciyi yeniden başlatın.
SW_NOTICE_VPNSERVER_IS_INSTALLED	SoftEther VPN Köprüsü kurulacak bileşen olarak seçilir. Ancak bu bilgisayarda SoftEther VPN Sunucusu zaten kurulu.\r\n\r\nGenellikle aynı bilgisayara hem SoftEther VPN Sunucusu hem de SoftEther VPN Köprüsü kurmanız gerekmez.\r\nHer iki yazılımı da kurarsanız bağlantı noktası numarası çoğaltması gibi çakışmalar meydana gelir.\r\nSoftEther VPN Sunucusunu SoftEther VPN Köprüsü ile değiştirmek istiyorsanız bu yükleyiciden çıkmalı, SoftEther VPN Server'ı kaldırmalı ve daha sonra bu yükleyiciyi yeniden başlatmalısınız. öyle.\r\n\r\nSoftEther VPN Köprüsü kurulumuna gerçekten devam etmek istiyor musunuz?
SW_NOTICE_VPNBRIDGE_IS_INSTALLED	SoftEther VPN Sunucusu kurulacak bileşen olarak seçilir. Ancak bu bilgisayarda SoftEther VPN Köprüsü zaten kurulu.\r\n\r\nGenellikle aynı bilgisayara hem SoftEther VPN Köprüsü'nü hem de SoftEther VPN Server'ı kurmanız gerekmez.\r\nHer iki yazılımı da yüklerseniz, bağlantı noktası numarası çoğaltması gibi çakışmalar meydana gelir.\r\nSoftEther VPN Sunucusunu SoftEther VPN Sunucusu ile değiştirmek istiyorsanız, bu yükleyiciden çıkmalı, SoftEther VPN Köprüsü'nü kaldırmalı ve daha sonra bu yükleyiciyi yeniden başlatmalısınız. öyle.\r\n\r\nSoftEther VPN Sunucu kurulumuna gerçekten devam etmek istiyor musunuz?
SW_OS_FAILED	Bu işletim sistemi %s'yi desteklemiyor.
SW_LANG_NOT_CHANGED	%s uygulamasının dil ayarları değiştirilmedi.
SW_LANG_LIST_LOAD_FAILED	Mevcut dil listesinin yüklenmesi başarısız oldu.
SW_LANG_OK	%s'in görüntüleme dili başarıyla değiştirildi.\r\nEğer %s programları şu anda çalışıyorsa, yeni görüntüleme dilini uygulamak için programdan çıkın ve programı yeniden başlatın. Görüntüleme dili hâlâ etkilenmiyorsa Windows'u yeniden başlatın.\r\n
SW_LANG_OK_SERVICE	\r\nHizmet programının kaydettiği günlük dosyalarının dili, yeniden başlatmanın ardından yeni dile değiştirilecektir.
SW_LANG_OK_VPNCMGR	\r\nVPN Client Manager'ın görüntü ayarı, VPN Client Manager'dan çıkıp yeniden başlatıldıktan sonra değiştirilecektir. (Görev tepsisinden tamamen sonlandırma dahil.)
SW_CHILD_PROCESS_ERROR	Bir alt süreç yürütülemedi.
SW_EXE_FILTER	Windows Yürütülebilir Dosyaları (*.EXE)|*.exe|Tüm Dosyalar (*.*)|*.*
SW_PERFORM_MSG_EASY_INFO	VPN Client Easy Installer derleniyor...
SW_EASY_FINISHED_MSG	VPN Client Easy Installer başarıyla oluşturuldu.\r\nYükleyici aşağıdaki dosya adıyla kaydedildi.\r\n\r\n%s\r\n\r\nYukarıdaki dosyayı kuruluşta dağıtabilirsiniz.
SW_EASY_ERROR_MSG	VPN İstemcisi Kolay Yükleyici oluşturulamadı.
SW_OTHER_INSTANCE_EXISTS	Başka bir SoftEther VPN Kurulum Sihirbazı çalışıyor.\r\n\r\nBaşka bir sihirbaz çıktıktan sonra bu sihirbaza devam edebilirsiniz.
SW_PERFORM_MSG_WEB_INFO	VPN İstemcisi Web Yükleyicisi derleniyor...
SW_WEB_ERROR_MSG	VPN İstemcisi Web Yükleyicisi oluşturulamadı.
SW_INSTALLER_CACHE_IS_NOT_SIGNED	Bu bilgisayarın şu anda yüklü olan SoftEther VPN İstemcisi, SoftEther VPN Project'in Authenticode dijital sertifikası tarafından imzalanmış dijital imzalı paketten yüklenmemiş.\r\nÖzelleştirilmiş bir yükleyiciden (örneğin, Easy Installer Creator tarafından oluşturulan bir yükleyici) yüklenmiş olabilir.\r\n\r\nWeb Yükleyici oluşturmaya devam ederseniz, yüklenirken kullanıcının ekranında bir uyarı mesajı görünecektir.\r\nUyarı mesajını göstermemek için bu oluşturma işlemini iptal etmelisiniz. Sihirbazı, SoftEther VPN Client'ın en son sürümünü SoftEther VPN Project'in web sitesinden indirin, yeniden yükleyin ve Web Installer Creator sihirbazını yeniden başlatın.\r\n\r\nGerçekten bir Web Installer oluşturmaya devam edecek misiniz?
SW_FILE_NOT_FOUNT	"%s" dosyası bulunamadı.
SW_WEB_FINISHED	Web Yükleyici "%s" olarak oluşturulur ve kaydedilir.\r\n\r\nLütfen ZIP dosyasından iç dosyaları çıkarın, bunları Web sunucusuna yükleyin ve URL'leri uygun şekilde değiştirmek için bir HTML dosyası ile bir inf dosyasını düzenleyin.\r\n\r\nWeb Yükleyiciyi dağıtma açıklaması ZIP dosyasında açıklanmıştır.

SW_VG_CONFIRM_MSG	SoftEther VPN Client ile VPN Gate P2P Relay Function eklenti modülünü gerçekten kurup etkinleştirmek istiyor musunuz?\r\n\r\nBu eklenti, devletin sansür güvenlik duvarını aşmak için iletişimin istikrarını gerçekleştirecektir. Ancak VPN Gate'in iletişimi genellikle ağ bant genişliğinin bir kısmını tüketir. Mobil bağlantılarda VPN Gate kullanılması önerilmez. \r\n\r\nDevletin sansür güvenlik duvarlarını aşmak amacıyla şifreli iletişimleri yasaklayan düzenlemelere sahip bazı ülke ve bölgelerin bulunduğunu lütfen unutmayın. Böyle bir durumda bilgisayarınızdaki VPN Gate fonksiyonlarını kullanmamalısınız. VPN Gate'in esas olarak Japonya'da kullanılması amaçlanmıştır. VPN Gate yalnızca akademik amaçlı bir araştırma projesidir. VPN Gate, Japon yasalarına tabidir. Diğer ülkelerin kanunları bizi ilgilendirmez ve sorumluluğumuz değildir. Bu yazılımı ve hizmeti kullanarak, ilgili tüm yasa ve kurallara kendi sorumluluğunuzda uymanız gerekir. Japonya topraklarının içinde veya dışında olup olmadığına bakılmaksızın, bu yazılımın ve hizmetin kullanılmasından kaynaklanan her türlü zarar ve sorumluluktan tamamen siz sorumlu olacaksınız.




SW_PERFORM_MSG_INIT_TASKS	Görevler hazırlanıyor...
SW_PERFORM_MSG_COPY_PREPARE	Dosyaların kopyalanması hazırlanıyor...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_ERROR	"%s" hedef dosyası yazılamadı.\r\n\r\nBu dosyayı açık tutan başka bir kişi olabilir.\r\n%s programları veya hizmetleri çalışıyorsa, lütfen bunları sonlandırın ve Yeniden Dene'ye tıklayın.
SW_PERFORM_MSG_COPY_FILE	"%s" kopyalanıyor...
SW_PERFORM_MSG_SET_SECURITY	"%s" üzerinde güvenlik ayarlanıyor...
SW_PERFORM_MSG_PLUGIN	Eklentiler yükleniyor...
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC	"%s" hizmeti durduruluyor...
SW_PERFORM_MSG_WAIT_FOR_FILE_UNLOCK	"%s" dosyası çalışan bir program tarafından kilitlendi. Kilidinin açılması bekleniyor...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SVC	%s hizmeti yükleniyor...
SW_PERFORM_MSG_START_SVC	%s hizmeti başlatılıyor...
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINKS	Kısayol dosyaları oluşturuluyor...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_LINKS	Kısayol dosyaları siliniyor...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_OLD_LINKS	Eski kısayol dosyaları siliniyor...
SW_PERFORM_MSG_REGISTER_UNINSTALL	Kaldırma bilgileri Denetim Masasına kaydediliyor...
SW_PERFORM_MSG_IMPORTING_ACCOUNT	Kolay Kurulum Programında Yerleşik VPN Bağlantı Ayarını İçe Aktarma...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_SETUP_INFO	Yükleme bilgileri ve günlükler siliniyor...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG	Kurulum günlüğü yazılıyor...
SW_PERFORM_MSG_COPY_ERROR	"%s" dosyasına kopyalama başarısız oldu.
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINK_ERROR	"%s" kısayol dosyası oluşturulamadı.\r\n\r\nYeniden denemek istiyor musunuz?
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG_ERROR	"%s" kurulum günlük dosyası oluşturuluyor.\r\n\r\nYeniden denemek istiyor musunuz?
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC_ERROR	"%s" hizmetinin (dahili ad: "%S") durdurulması başarısız oldu.
SW_PERFORM_MSG_START_SVC_ERROR	"%s" hizmetinin (dahili ad: "%S") başlatılması başarısız oldu.
SW_PERFORM_MSG_SVC_UNINSTALL_FAILED	"%s" hizmetinin (dahili ad: "%S") kaldırılması başarısız oldu.
SW_PERFORM_MSG_SVC_INSTALL_FAILED	"%s" hizmetinin kurulumu (dahili ad: "%S") başarısız oldu.
SW_PERFORM_MSG_SVC_USERMODE_EXEC_FAILED	Kullanıcı modu hizmeti "%s" başlatılamadı.
SW_PERFORM_MSG_UPDATING	Sistem ayarları güncelleniyor...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_NIC	Sanal Ağ Bağdaştırıcılarını Kaldırma...
SW_PERFORM_MSG_FINISHED	Kurulum ilerlemesi tamamlandı.
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_MSI	Windows Installer %s'in eski sürümünü kaldırıyor...
SW_PERFORM_MSG_UPDATE_LANG_CONFIG	Dil ayarlarını değiştirme...

SW_PERFORM_MSG_INIT_UNINST	Kaldırma işlemi hazırlanıyor...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_PREPARE	Dosyaları silmeye hazırlanıyor...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_ERROR	"%s" dosyası silinemiyor.\r\n\r\nBu dosyayı açık tutan başka bir program olabilir.\r\n%s programları veya hizmetleri çalışıyorsa, lütfen bunları sonlandırın ve Yeniden Dene'ye tıklayın.
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_SVC	"%s" hizmeti kaldırılıyor...
SW_PERFORM_MSG_DELETE	"%s" hizmeti siliniyor...
SW_PERFORM_MSG_EASY_INIT	Kolay Kurulum Aracını Oluşturmak...
SW_PERFORM_MSG_WEB_INIT	Web Yükleyicisi oluşturuluyor...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SELOW	Sistemin geri yükleme noktasının oluşturulması ve temel bileşenlerin kurulması. Biraz zaman alabilir...


SW_TAG_USERNAME	\ (Kullanıcı modu)
SW_DIRNAME_CONFIG_TOOLS	Yapılandırma Araçları
SW_DIRNAME_ADMIN_TOOLS	Yönetimsel Araçlar
SW_DIRNAME_LANGUAGE_TOOLS	Dil Ayarları

SW_RUN_TEXT_VPNSMGR	SoftEther VPN Sunucu Yöneticisini başlatın.
SW_RUN_TEXT_VPNCMGR	SoftEther VPN İstemci Yöneticisini başlatın.

SW_NIC_UNINSTALL	SoftEther VPN Client'ın Sanal Ağ Bağdaştırıcıları sistemde oluşturuldu.\r\nBu Sanal Ağ Bağdaştırıcılarını silmek istiyor musunuz?

# Do not translate this section !!!
SW_TAG_USERNAME_ENGLISH	\ (Kullanıcı Modu)
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC	SoftEther VPN Sunucusu Geliştirici Kullanıcı Modu Hizmeti
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC	SoftEther VPN Köprüsü Geliştirici Kullanıcı Modu Hizmeti
SW_LONG_VPNSERVER	SoftEther VPN Sunucusu Geliştirici Sürümü
SW_LONG_VPNCLIENT	SoftEther VPN İstemci Geliştirici Sürümü
SW_LONG_VPNBRIDGE	SoftEther VPN Köprüsü Geliştirici Sürümü
SW_LONG_VPNSMGR	SoftEther VPN Sunucu Yöneticisi Geliştirici Sürümü
SW_LONG_VPNCMGR	SoftEther VPN Client Manager Geliştirici Sürümü
SW_LANG_SET_FAILED	Yeni dil ayarı lang.config dosyasına yazılamadı.
# --- end of "Do not translate this section" ---


# Shortcuts Filenames
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT	SoftEther VPN Sunucu Yöneticisi (Geliştirme)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_UM	SE-VPN Sunucu Yöneticisi (Geliştirici Kullanıcısı)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY	SE-VPN Sunucu Yöneticisi (Geliştirme Araçları)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY_UM	SE-VPN Sunucu Yöneticisi (Geliştirme Araçları Kullanıcısı)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_FULL	SoftEther VPN Sunucu Yöneticisi Geliştirici Sürümü
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_COMMENT	SoftEther VPN Sunucusunu veya SoftEther VPN Köprüsü'nü uzak bir bilgisayarda yönetebilirsiniz.

SW_LINK_NAME_VPNCMGR_SHORT	SoftEther VPN İstemci Yöneticisi (Geliştirme)
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_FULL	SoftEther VPN Client Manager Geliştirici Sürümü
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_COMMENT	SoftEther VPN Client'ı kullanarak bir VPN Sunucusuna bağlanabilirsiniz.

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT	SoftEther VPN İstemci Uzaktan Yöneticisi (Geliştirme)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT_UM	SE-VPN İstemci Uzaktan Yöneticisi (Geliştirici Kullanıcı)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_FULL	SoftEther VPN Client Remote Manager Geliştirici Sürümü

SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_FULL	Uzak Bilgisayarın SoftEther VPN İstemcisini Yönetin
SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_COMMENT	Uzak bir bilgisayardaki SoftEther VPN İstemcisine uzaktan bağlantı kurabilir ve yönetebilirsiniz.

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_FULL	SoftEther VPN Client Manager Geliştirici Sürümü Başlangıç
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_COMMENT	Görev çubuğunun bildirim alanına SoftEther VPN İstemcisi Geliştirici Sürümü'nün bir simgesini kaydeder.

SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER	Kolay Yükleyici Oluşturucu
SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER_COMMENT	Kurumsal sistem yöneticilerinin, belirli bir hedefe VPN bağlantısını otomatik olarak başlatma işlevine sahip bir SoftEther VPN İstemcisi Kolay Yükleyici oluşturmasına yönelik bir araç.

SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER	Web Yükleyici Oluşturucu
SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER_COMMENT	Kurumsal sistem yöneticilerinin, belirli bir hedefe otomatik olarak bir VPN bağlantısı başlatma işlevine sahip bir SoftEther VPN İstemci Web Yükleyicisi (ActiveX Yükleyici) oluşturmasına yönelik bir araç.


SW_LINK_NAME_VPNCMD	SoftEther VPN Komut Satırı Yardımcı Programı (vpncmd)
SW_LINK_NAME_VPNCMD_COMMENT	SoftEther VPN Sunucusunu, SoftEther VPN Köprüsünü ve SoftEther VPN İstemcisini vpncmd'deki komut satırı arayüzünden yönetin.
SW_LINK_NAME_TRAFFIC	Ağ Trafiği Hız Testi Aracı
SW_LINK_NAME_TRAFFIC_COMMENT	Mevcut ağ trafiğinin gerçek hızını ölçmek için, TCP/IP ile bağlı iki bilgisayar arasında mümkün olan en yüksek miktarda veri aktarımıyla paket iletimini gerçekleştirir.
SW_LINK_NAME_TCP	TCP Optimizasyon Yardımcı Programı
SW_LINK_NAME_TCP_COMMENT	TCP Optimizasyon Yardımcı Programı, bu bilgisayarın ağ iletişim verimini artırmak için Windows'un TCP/IP parametrelerini ayarlayabilir.
SW_LINK_NAME_SERVICES	Bu Bilgisayarda Çalışan Hizmetler
SW_LINK_NAME_SERVICES_COMMENT	Windows hizmetlerini başlatır, durdurur ve yapılandırır. SoftEther VPN hizmetlerini başlatabilir ve durdurabilirsiniz.
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC_COMMENT	SoftEther VPN Sunucu Hizmetini Kullanıcı Modunda başlatır.
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC_COMMENT	SoftEther VPN Köprüsü Hizmetini Kullanıcı Modunda başlatır.

SW_LINK_NAME_UNINSTALL	%s'in yüklemesini kaldır
SW_LINK_NAME_UNINSTALL_COMMENT	Bu bilgisayardaki %s yazılımını kaldırın.

SW_LINK_NAME_LANGUAGE	Görüntüleme Dilini Yapılandır
SW_LINK_NAME_LANGUAGE_COMMENT	%s'in görüntüleme dili ayarını değiştirin.

SW_LINK_NAME_DEBUG	Hata Ayıklama Bilgi Toplama Aracı
SW_LINK_NAME_DEBUG_COMMENT	SoftEther VPN'in hata ayıklama bilgilerini toplar. Bu aracı yalnızca destek personeliniz sizden bunu yapmanızı isterse kullanın.
