# SoftEther VPN String Table
# Copyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.
# Copyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.
# 
# https://www.softether.org/


###########################################################################
#                                                                         #
# String data such as messages in software                                #
# (Excludes dialog box resource strings)                                  #
#                                                                         #
###########################################################################



# Environment parameters
DEFAULT_FONT			Tahoma
DEFAULT_FONT_WIN7		Segoe UI
DEFAULT_FONT_2			Tahoma
DEFAULT_FONT_SIZE		8
DEFAULT_LOCALE			- - $ : : $ Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб : : : $ (Нет)


# 言語
# (0: 日本語, 1: 英語)
LANG					5
LANGSTR					Русский

STRTABLE_ID				SE_VPN_20121007


# Strings for Japanese version only (not required for other language versions.)
CM_JAPANESE_ONLY_OLD_STARTUP	%s\\SoftEther VPN Client 2.0 タスクトレイ.lnk


# Software information
PRODUCT_NAME_VPN_CLI	SoftEther VPN Client Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_CMGR	SoftEther VPN Client Manager Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_SVR	SoftEther VPN Server Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_BRIDGE	SoftEther VPN Bridge Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_SMGR	SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
PRODUCT_NAME_ELOGSVC	SoftEther EtherLogger Developer Edition
PRODUCT_NAME_ELOGMGR	SoftEther EtherLogger Developer Edition

# Branding String for Limited Connection
# BRANDED_C_TO_S		Branded_VPN
# BRANDED_C_FROM_S		Branded_VPN

# Client ID (sample)
# CLIENT_ID				123

# Family Name for Software Update Check
PRODUCT_FAMILY_NAME		SoftEtherDev

# Product information
SE_COMPANY_URL			https://selinks.org/?se
SE_VPNAZURE_URL			https://selinks.org/?vpnazure

# Common strings
COMMON_UNKNOWN			(Неизвестно)


# Protocol error strings
ERR_UNKNOWN				Неизвестная ошибка.
ERR_0					Нет ошибки.
ERR_1					Ошибка подключения к серверу. Проверьте сетевое подключение и убедитесь, что адрес и номер порта подключения к серверу верны.
ERR_2					Произошла ошибка протокола. Ошибка была возвращена от сервера.
ERR_3					Соединение было разорвано.
ERR_4					Произошла ошибка протокола.
ERR_5					Не SoftEther VPN клиент подключился к порту.
ERR_6					Действие было отменено пользователем.
ERR_7					Сервер отказал в указанном типе авторизации.
ERR_8					Указанный Virtual Hub не существует на сервере.
ERR_9					Ошибка авторизации пользователя.
ERR_10					Указанный Virtual Hub в настоящий момент остановлен. Подождите немного и повторите подключение.
ERR_11					VPN сессия была прекращена. Возможно что, либо администратор завершил сеанс, либо соединение клиента с VPN-сервером было отключено.
ERR_12					Доступ запрещен.
ERR_13					Произошел тайм-аут VPN сессии. Возможно, соединение клиента с VPN-сервером было отключено.
ERR_14					Номер протокола недействителен.
ERR_15					Слишком много TCP/IP соединений.
ERR_16					Слишком много VPN сессий подключено к серверу или Virtual Hub. 
ERR_17					Ошибка подключения к прокси-серверу.
ERR_18					Произошла ошибка на прокси-сервере.
ERR_19					Ошибка авторизации на прокси-сервере.
ERR_20					Слишком много VPN сессий от одного и того же имени пользователя. Другой человек может быть подключен к Virtual Hub под тем же именем пользователя.
ERR_21					На VPN-сервере произошла ошибка лицензии. Обратитесь к администратору VPN-сервера.
ERR_22					Не удается получить доступ к драйверу Виртуального Сетевого Адаптера. Проверьте, установлен ли Виртуальный Сетевой Адаптер, и убедитесь, что он не отключен.
ERR_23					Внутренняя ошибка.
ERR_24					Не удалось получить доступ к смарт-карте или USB ключу.
ERR_25					Неверный PIN-код.
ERR_26					Указанный сертификат не хранится ни на смарт-карте, ни на USB ключе.
ERR_27					Указанный приватный ключ не хранится ни на смарт-карте, ни на USB ключе.
ERR_28					Не удалось выполнить запись на смарт-карту или USB ключ.
ERR_29					Объект не найден.
ERR_30					Виртуальный Сетевой Адаптер с указанным именем уже существует. Укажите другое имя.
ERR_31					Не удалось установить драйвер Виртуального Сетевого Адаптера.
ERR_32					Вы не можете использовать указанное имя для Виртуального Сетевого Адаптера.
ERR_33					Не поддерживается.
ERR_34					VPN-подключение с указанным названием уже существует.
ERR_35					Указанное VPN-подключение уже подключено.
ERR_36					Указанное VPN-подключение не существует.
ERR_37					Указанное VPN-подключение не подключено.
ERR_38					Неверный параметр.
ERR_39					Ошибка смарт-карты или USB ключа.
ERR_40					Была выбрана авторизация по смарт-карте или USB-ключу, но устройство, которое будет использоваться, не было выбрано. Выберите устройство в меню «Смарт-карта» VPN клиента. 
ERR_41					Указанный Виртуальный Сетевой Адаптер используется по меньшей мере одним VPN-подключением. \r\nУдалите VPN-подключение, использующее этот Виртуальный Сетевой Адаптер, или измените Виртуальный Сетевой Адаптер, который использует это VPN-подключение.
ERR_42					Не удается найти Виртуальный Сетевой Адаптер, который использует указанное VPN-подключение. \r\nУбедитесь, что этот Виртуальный Сетевой Адаптер существует. Также убедитесь, что Виртуального Сетевого Адаптера не отключен. \r\n\r\nЕсли вы не можете решить проблему, измените Виртуальный Сетевой Адаптер, используемый этим VPN-подключением, или создайте новый Виртуальный Сетевой Адаптер с тем же именем.
ERR_43					Виртуальный Сетевой Адаптер, используемый указанным VPN-подключением, уже используется другим VPN-подключением. \r\nЕсли есть еще одно VPN-подключение, использующее тот же Виртуальный Сетевой Адаптер, отключите это VPN-подключение.
ERR_44					Виртуальный Сетевой Адаптер, используемый указанным VPN-подключением, отключен. \r\nПеред использованием этого VPN-подключения включите Виртуальный Сетевой Адаптер.
ERR_45					Неверное значение.
ERR_46					Указанное подключение не является контроллером кластера.
ERR_47					Попытка подключения.
ERR_48					Не удалось подключиться к контроллеру кластера.
ERR_49					Контроллеру кластера не удалось установить новую сессию в кластере.
ERR_50					Не удается управлять Virtual Hub-ом сервера-члена кластера.
ERR_51					Удаленное подключение запрещено, т.к. использован пустой пароль пользователя. Пустой пароль может быть разрешен только для соединений с локального хоста VPN-сервера (127.0.0.1).
ERR_52					Недостаточно прав.
ERR_53					Указанный порт прослушивания не найден.
ERR_54					Указанный порт прослушивания уже существует.
ERR_55					Этот сервер не член кластера.
ERR_56					Указанный алгоритм шифрования не поддерживается.
ERR_57					Virtual Hub с указанным именем уже существует на сервере.
ERR_58					Слишком много зарегистрированных Virtual Hub. Больше не может быть создано. Удалите старые Virtual Hub.
ERR_59					Каскадное Подключение с указанным именем уже существует.
ERR_60					Невозможно создать Каскадное Подключение на сервере в кластере.
ERR_61					Указанное Каскадное Подключение выключено. 
ERR_62					Слишком много списков доступа.
ERR_63					Слишком много пользователей.
ERR_64					Слишком много групп.
ERR_65					Указанная группа не существует.
ERR_66					Пользователь с указанным именем уже существует в Virtual Hub.
ERR_67					Группа с указанным именем уже существует в Virtual Hub.
ERR_68					Пользователь с указанным именем существует на сервере, но его тип авторизации не пароль. Поэтому невозможно изменить пароль.
ERR_69					Неверное имя пользователя или пароль. Обратите внимание, что пароль чувствителен к регистру.
ERR_70					Сайтам.
ERR_71					SoftEther временно остановил текущее распространение по заказу Министерства экономики и торговли Японии.
ERR_72					SoftEther временно остановил текущее распространение по заказу IPA.
ERR_73					Невозможно отключить Каскадное Подключение. Чтобы удалить сессию, остановите Каскадное Подключение.
ERR_74					Неверное VPN-подключение к VPN-серверу. Необходимо выполнить корректную настройку VPN-подключения.
ERR_75					VPN-подключение к VPN-серверу уже запущено.
ERR_76					Нет подключения к VPN-серверу.
ERR_77					Указанный файл сертификата X509 не содержит открытый ключ RSA 1024 бит или 2048 бит. SoftEther VPN поддерживает только сертификаты RSA 1024 бит или 2048 бит.
ERR_78					Невозможно отключить SecureNAT сесиию. Чтобы удалить сесиию, остановите функцию SecureNAT.
ERR_79					Невозможно включить SecureNAT в кластерной среде.
ERR_80					SecureNAT не работает.
ERR_81					Это VPN-подключение отключено брандмауэром, установленным сетевым администратором. Обратитесь к сетевому администратору. 
ERR_82					Невозможно отключить сессию Сетевого Моста. Чтобы удалить сессию, остановите Сетевой Мост.
ERR_83					Сетевой Мост не работает.
ERR_84					Сетевой Мост не может использоваться целевым VPN-сервером. Обратитесь к онлайн справке или другой документации по настройке Сетевого Моста на используемом VPN-сервере.
ERR_85					Нет доверия к сертификату, предоставленному сервером. Параметр "Всегда Проверять Сертификат Сервера" включен в настройках VPN-подключения. Либо зарегистрируйте корневой сертификат, которому можно доверять, либо зарегистрируйте личный сертификат.
ERR_86					Код продукта удаленного сервера неверен. Соединение невозможно.
ERR_87					Версии клиента и сервера отличаются. Обновите программное обеспечение.
ERR_88					Не удалось добавить устройство захвата. Возможно устройство захвата уже зарегистрировано.
ERR_89					Не удается подключиться к серверу с этого клиента. Требуется специальное клиентское программное обеспечение.
ERR_90					Указанное устройство захвата не зарегистрировано.
ERR_91					Невозможно отключить сессию виртуального L3 коммутатора. Чтобы удалить сессию, остановите виртуальный L3 коммутатор.
ERR_92					Виртуальный L3 коммутатор с указанным именем уже существует. Укажите другое имя.
ERR_93					Указанный виртуальный L3 коммутатор не найден.
ERR_94					Указанное имя недействительно. Проверьте, содержит ли имя символы, которые нельзя использовать.
ERR_95					Не удалось добавить виртуальный L3 интерфейс.
ERR_96					Не удалось удалить виртуальный L3 интерфейс.
ERR_97					Виртуальный L3 интерфейс, который подключается к Virtual Hub, уже существует в виртуальном L3 коммутаторе. В виртуальный L3 коммутатор можно добавить не более одного виртуального L3 интерфейса, подключаемого к одному Virtual Hub.
ERR_98					Не удалось добавить запись в таблицу маршрутизации.
ERR_99					Не удалось удалить запись таблицы маршрутизации.
ERR_100					Указанная запись таблицы маршрутизации уже существует.
ERR_101					Часы на клиенте и сервере не синхронизированы друг с другом. Проверьте настройки времени.
ERR_102					Не удалось запустить этот виртуальный L3 коммутатор. \r\n\r\nЧтобы запустить виртуальный L3 коммутатор, должен быть добавлен как минимум 1 виртуальный интерфейс.
ERR_103					Недостаточно лицензий для Клиентских подключений к VPN-серверу. Обратитесь к администратору сервера.
ERR_104					Недостаточно лицензий для подключения Моста к VPN-серверу. Обратитесь к администратору сервера.
ERR_105					Из-за текущих технических трудностей VPN-сервер не получает соединение. Подождите некоторое время или обратитесь к администратору VPN-сервера с просьбой проверить файл журнала сервера.
ERR_106					Срок действия сертификата VPN-сервера истек. Обратитесь к администратору VPN-сервера.
ERR_107					Запрошено подключение в Режиме Мониторинга. Но политика безопасности для подключаемого пользователя не разрешает Режим Мониторинга.
ERR_108					Запрошено подключение в Режиме Мост / Роутер. Но политика безопасности для подключаемого пользователя не разрешает Режим Мост / Роутер. 
ERR_109					Соединение с IP-адреса клиента было отклонено списком контроля доступа Virtual Hub.
ERR_110					Слишком много элементов.
ERR_111					Недостаточно памяти.
ERR_112					Указанный объект уже существует.
ERR_113					Произошла критическая ошибка. Возможно программа не сможет продолжить работу.
ERR_114					VPN-сервер обнаружил нарушение лицензии на программное обеспечение. Соединение отклонено. Обратитесь к администратору VPN-сервера.
ERR_115					VPN-сервер подключен через Интернет к важному серверу, предоставленному проектом SoftEther VPN, и не может подтвердить лицензию. Подождите некоторое время или обратитесь к администратору VPN-сервера с просьбой проверить файл журнала сервера и статус подключения к Интернету на сервере.
ERR_116					Нарушение лицензии на программное обеспечение было обнаружено на стороне клиента. Соединение отклонено.
ERR_117					Неверная команда или имя файла.
ERR_118					Недопустимый ключ лицензии.
ERR_119					На VPN-сервере не зарегистрирована действующая лицензия на продукт. Обратитесь к администратору VPN-сервера.
ERR_120					Лицензия, требуемая для работы VPN-сервера в качестве кластера, не зарегистрирована. Обратитесь к администратору VPN-сервера.
ERR_121					Это VPN-подключение было настроено с помощью «Набора для создания веб-установщика» или «Набора для создания простого установщика». Текущая версия сервера не поддерживает пакет администрирования SoftEther VPN 2.0. Обратитесь к системному администратору или лицу, создавшему установщик.
ERR_122					С VPN Server SDK для .NET можно подключиться только к версии SoftEther VPN-сервера, поддерживающей пакет администрирования SoftEther VPN 2.0.0. Целевой VPN-сервер не поддерживает пакет администрирования SoftEther VPN 2.0. Обратитесь к системному администратору.
ERR_123					Бета-версии ПО на сервере истекла. Обратитесь к системному администратору сервера, чтобы загрузить новую бета-версию или полную версию с http://selinks.org/.
ERR_124					VPN соединение отклонено со стороны сервера.
ERR_125					VPN соединение отклонено со стороны клиента.
ERR_126					Политика безопасности принудительно отключила VPN сессию по достижению тайм-аута. Если вы хотите продолжить, повторите подключение.
ERR_127					VPN-сервер требует специальной версии VPN клиента. Проконсультируйтесь с администратором.
ERR_128					Количество зарегистрированных пользовательских объектов превышает максимальное число, которое разрешено лицензией на VPN-сервере. Вы не можете больше добавлять пользовательские объекты, пока не удалите старые или не обновите версию продукта.
ERR_129					Подписка истекла раньше даты выпуска этой версии VPN-сервера. Клиент имеет право использовать сборки VPN-сервера, выпущенные только в период действия договора подписки. Клиент должен продлить срок подписки. Клиент также может «понизить» версию VPN-сервера до более старой версии, выпущенной до конца подписки. Если вы хотите понизить версию, более старые версии могут быть доступны на http://selinks.org/.
ERR_130					Пробные лицензионные ключи не могут быть получены несколько раз одним и тем же клиентом. Пожалуйста, подумайте о покупке полной версии продукта.
ERR_131					Несколько VPN-серверов на одном IP-адресе. Вы можете указать IP-адрес или имя узла конечного сервера, например «Внешний IP-адрес или Имя Хоста / 192.168.x.x». Или, если NAT используется на стороне сервера, настройте NAT для открытия, трансляции или переадресации соответствующих портов.
ERR_132					Дублировать ключ хоста для динамического DNS. Ключ будет сброшен автоматически.
ERR_133					Указанное имя хоста динамического DNS уже используется. Измените имя хоста.
ERR_134					Указанное имя хоста динамического DNS имеет недопустимые символы. Измените имя хоста.
ERR_135					Длина указанного имени хоста динамического DNS слишком велика. Имя хоста должно быть не более 31 символа.
ERR_136					Имя хоста динамического DNS не указано.
ERR_137					Указанное имя хоста динамического DNS слишком короткое. Имя хоста должно быть не менее 3 символов.
ERR_138					Пароль пользователя в Virtual Hub должен быть сброшен перед использованием проверки подлинности MS-CHAP v2. Попросите администратора VPN-сервера сбросить пароль с помощью менеджера VPN-серверов или vpncmd версии 4.0 или выше. Или вы можете самостоятельно изменить пароль с помощью VPN клиента.
ERR_139					Соединение с динамическим DNS сервером отключено.
ERR_140					Не удалось инициализировать протокол ICMP (Ping). Служба VPN-сервера может выполняться с привилегиями обычного пользователя. В этом случае запустите VPN-сервер как системную службу. (в Linux / UNIX запустите его с правами root.)
ERR_141					Не удалось открыть DNS порт 53. Убедитесь, что в системе нет другого DNS-сервера (например, BIND или Microsoft DNS Server). Если есть конфликтующие службы, остановите их. Возможно необходимо запустить службу VPN-сервера с правами root в Linux / UNIX.
ERR_142					Функция OpenVPN Server не включена.
ERR_143					Функция "Проверка подлинности сертификата" и функция "Проверка подлинности внешнего сервера" еще не реализованы в версии SoftEther VPN с открытым исходным кодом. Вместо этого выберите либо анонимную авторизацию, либо авторизацию по паролю.
ERR_144					Неприемлемая операция. Используйте VPN Gate Control Panel, чтобы изменить настройки VPN Gate Relay Server.
ERR_145					Неприемлемая операция. Используйте VPN Gate Utility для изменения настроек соединений VPN Gate Public VPN Relay Servers.
ERR_146					Служба VPN Gate запускается внутри Softether VPN клиента. Вы не можете остановить службу VPN Gate на этом экране. Используйте "Управление Softether VPN клиентом" для включения или отключения службы VPN Gate.
ERR_147					Эта функция не поддерживается. Она еще не реализована в данной версии SoftEther VPN с открытым исходным кодом.
ERR_148					VPN соединение было отключено, так как система переходит в спящий режим.
ERR_149					Сертификат VPN-сервера не соответствует указанному имени хоста.
ERR_150					Не удалось обнаружить версию TLS, поддерживаемую обеими сторонами. Обычно это означает, что одна сторона может использовать устаревшую версию TLS, которая отключена другой стороной.
ERR_151					Не удалось обнаружить доступное шифрование, поддерживаемое обеими сторонами, или указанное шифрование несовместимо с сертификатом сервера.
ERR_152					Не удалось установить TLS соединение.


# Concerning licenses
LICENSE_INFO_URL		https://selinks.org/?new_license
LICENSE_SUPPORT_URL		https://selinks.org/?q=license_info&id=%s
LICENSE_STATUS_OK		Действующая
LICENSE_STATUS_EXPIRED	Истек
LICENSE_STATUS_ID_DIFF	Неверный ID сервера
LICENSE_STATUS_DUP		Дубликат
LICENSE_STATUS_INSUFFICIENT	Требуются другие лицензии
LICENSE_STATUS_COMPETITION	Конфликт с другими лицензиями
LICENSE_STATUS_NONSENSE		Не актуальна для текущей версии
LICENSE_STATUS_CPU		Несовместимый тип ЦП
LICENSE_STATUS_OTHERERROR	Неизвестная ошибка


# Concerning TCP optimization
TCPOPT_NOT_SUPPORTED	Утилита оптимизации TCP не может быть использована в этой ОС.
TCPOPT_NOT_ADMIN		Пользователь без прав администратора не может использовать Утилиту оптимизации TCP.


# Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Optimization
VISTA_MMCSS_MSG			Вы хотите оптимизировать Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 для воспроизведения мультимедийных файлов с помощью VPN? (например, видео, аудио и потоковое мультимедиа)
VISTA_MMCSS_MSG_2		Оптимизация для Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 с помощью VPN уже выполнена. \r\nХотите удалить оптимизированную конфигурацию?
VISTA_MMCSS_MSG_3		Вы не можете использовать оптимизацию в текущей системе.
VISTA_MMCSS_MSG_4		У вас должны быть права администратора для этой функции.\r\nОбратите внимание, что в Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 вы должны использовать «Запуск от имени администратора» для запуска программы.
VISTA_MMCSS_MSG_5		Оптимизация завершена.
VISTA_MMCSS_MSG_6		Оптимизация удалена.


# Concerning PKCS utility
PKCS_UTIL_TITLE			Утилита Записи PKCS#12
PKCS_UTIL_SAVEDLG_TITLE	Выберите файл PKCS#12, который вы хотите записать на USB ключ.
PKCS_UTIL_READ_ERROR	Не удалось прочитать файл: %s.
PKCS_UTIL_WRITE_OK_MSG	Файл %s был записан на USB ключ.
PKCS_UTIL_DELETE_OK_MSG	Данные сертификата PKCS#12 были удалены с USB ключа.
PKCS_UTIL_SECA_FILENAME	seca_p12
PKCS_MAKE_SURE			Данные сертификата PKCS#12, записанные на USB ключ, будут удалены. \r\n После удаления его невозможно будет восстановить. \r\r\n\r\r\nВы хотите продолжить?
PKCS_UTIL_BAD_FILE		Указанный файл не может быть идентифицирован как файл PKCS#12.


# Concerning common dialogs
DLG_ALL_FILES			Все файлы (*.*)|*.*
DLG_CERT_FILES			Файлы X509 сертификатов (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|Все файлы (*.*)|*.*
DLG_KEY_FILTER			Файлы приватных ключей (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|Все файлы (*.*)|*.*
DLG_PKCS12_FILTER		PKCS#12 файлы (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Все файлы (*.*)|*.*
DLG_CERT_OR_P12_FILTER	Файлы X509 сертификатов или PKCS#12 файлы (*.CER;*.CRT;*.P12;*.PFX)|*.cer;*.crt;*.p12;*.pfx|Файлы X509 сертификатов (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|PKCS#12 файлы (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Все файлы (*.*)|*.*
DLG_CONFIG_FILES		Файлы настроек (*.CONFIG)|*.config|Все файлы (*.*)|*.*
DLG_KEY_OR_P12_FILTER	Файлы приватных ключей или PKCS#12 файлы (*.KEY;*.PEM;*.P12;*.PFX)|*.key;*.pem;*.p12;*.pfx|Файлы приватных ключей (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|PKCS#12 файлы (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Все файлы (*.*)|*.*
DLG_ZIP_FILER			ZIP файлы (*.ZIP)|*.zip|Все файлы (*.*)|*.*
DLG_OPEN_CERT			Выберите файл сертификата
DLG_OPEN_KEY			Выберите файл приватного ключа
DLG_OPEN_KEY_WITH_CERT	Выберите соответствующий файл приватного ключа
DLG_OPEN_FILE_ERROR		Невозможно прочитать выбранный файл: %S.
DLG_OPEN_FILE_ERROR_W	Невозможно прочитать выбранный файл: %s.
DLG_BAD_P12				Файл «%S» не является файлом сертификата PKCS#12.
DLG_BAD_P12_W			Файл «%s» не является файлом сертификата PKCS#12.
DLG_BAD_X509			Файл «%S» не является файлом сертификата X509.
DLG_BAD_X509_W			Файл «%s» не является файлом сертификата X509.
DLG_BAD_KEY				Файл «%S» не является файлом приватного RSA ключа.
DLG_BAD_KEY_W			Файл «%s» не является файлом приватного RSA ключа.
DLG_BAD_SIGNATURE		Приватный ключ не соответствует открытому ключу, содержащемуся в указанном сертификате. \r\nТребуется приватный ключ, соответствующий открытому ключу сертификата.
DLG_SAVE_CERT			Укажите имя для файла сертификата
DLG_SAVE_KEY			Укажите имя для файла приватного ключа
DLG_SAVE_P12			Укажите имя для файла сертификата и приватного ключа
DLG_SAVE_FILE			Укажите имя файла
DLG_SAVE_OPENVPN_CONFIG	Укажите имя для ZIP-файла, содержащего настройки OpenVPN
DLG_CERT_SAVE_OK		Сертификат был успешно сохранен.
DLG_CERT_SAVE_ERROR		Невозможно сохранить сертификат.
DLG_KEY_SAVE_OK			Приватный ключ был успешно сохранен.
DLG_KEY_SAVE_ERROR		Невозможно сохранить приватный ключ.
DLG_KEY_PAIR_SAVE_OK	Сертификат и приватный ключ были успешно сохранены.
DLG_KEY_PAIR_SAVE_ERROR	Невозможно сохранить сертификат и приватный ключ.
DLG_REBOOT_INFO			Компьютер будет перезагружен через %u сек.
DLG_REBOOT_INFO_2		Перезагрузка компьютера.
DLG_REBOOT_ERROR		Ошибка перезагрузки компьютера. \r\n\r\nПожалуйста перезагрузите компьютер вручную. 
DLG_SAVE_CONFIG			Укажите имя для файла конфигурации
DLG_OPEN_CONFIG			Укажите файл конфигурации для импорта
DLG_STRING_DEFTITLE		Строка ввода
DLG_STRING_DEFINFO		Введите строки.
DLG_ABOUT_LEGAL			Юридическая информация
DLG_ABOUT_AUTHORS		Список авторов
DLG_UPDATE_DATE			\ (Выпущена %S)
DLG_UPDATE_HINT			Нажмите OK, чтобы просмотреть информацию о последнем обновлении в веб-браузере.\r\n\r\nВы должны загружать и устанавливать обновления вручную. Если вы хотите обновить программное обеспечение на другом компьютере, вам необходимо войти на компьютер с помощью удаленного рабочего стола или SSH для выполнения загрузки и обновления.



# Concerning competing processes
BAD_PROCESS_TITLE		Предупреждение относительно %S
BAD_PROCESS_MESSAGE		Возможно, программа «%S» запущена на этом компьютере, что может вызвать проблемы. \r\n\r\nСуществует вероятность того, что проблемы в «%S» вызовут ошибки и нестабильность VPN-подключений. \r\n\r\nЕсли при использовании VPN вместе с программой «%S» VPN становится неустойчивым, остановите или удалите «%S». (Обратите внимание, что в некоторых случаях из-за характера программного обеспечения существуют случаи, когда проблемы останутся на компьютере, даже если вы остановите проблемную программу.) \r\n


# Concerning hardware tokens
SEC_SMART_CARD			Смарт карта
SEC_USB_TOKEN			USB ключ
SEC_INIT_MSG_1			Вставьте смарт-карту в устройство чтения смарт-карт и введите PIN-код.
SEC_INIT_MSG_2			Подключите USB-ключ к USB-порту компьютера и введите PIN-код.
SEC_OPENING				Открытие устройства...
SEC_CLOSING				Закрытие устройства...
SEC_OPEN_SESSION		Открытие защищенной сессии...
SEC_CLOSE_SESSION		Закрытие защищенной сессии...
SEC_LOGIN				Вход в ключ...
SEC_LOGOUT				Выход из ключа...
SEC_INIT_BATCH			Начало обработки...
SEC_READ_DATA			Чтение данных...
SEC_WRITE_DATA			Запись данных...
SEC_READ_CERT			Чтение сертификата...
SEC_WRITE_CERT			Запись сертификата...
SEC_DELETE				Удаление объекта...
SEC_SIGN				Обработка цифровой подписи приватного ключа...
SEC_WRITE_KEY			Запись приватного ключа...
SEC_ENUM				Просмотр списка объекта...
SEC_FINISHED			Операция завершена.
SEC_ERROR_INVALID_ID	Указанное устройство безопасности (устройство %u) недействительно.
SEC_ERROR_OPEN_DEVICE	Не удалось открыть устройство %S. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру.
SEC_ERROR_OPEN_DEVICEEX	Не удалось открыть устройство %S. Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру. \r\n\r\nПри использовании инфраструктуры открытого ключа (PKI) со специальным программным обеспечением необходимо заранее выбрать смарт-карту в PKI Utility.
SEC_ERROR_OPEN_SESSION	Не удалось запустить сеанс безопасности на устройстве: %S. Убедитесь, что выбрано правильное устройство.
SEC_ERROR_LOGIN			Введенный PIN-код неверен.
SEC_ERROR_NOT_FOUND_1	Указанный объект не существует на смарт-карте. Убедитесь, что установлена правильная смарт-карта.
SEC_ERROR_NOT_FOUND_2	Указанный объект не существует на USB-ключе. Убедитесь, что установлен правильный USB-ключ.
SEC_ERROR_SIGN_1		Либо приватный ключ отсутствует на смарт-карте, либо ошибочная цифровая подпись. Убедитесь, что установлена правильная смарт-карта.
SEC_ERROR_SIGN_2		Либо приватный ключ отсутствует на USB-ключе, либо ошибочная цифровая подпись. Убедитесь, что установлен правильный USB-ключ.
SEC_ERROR_WRITE_1		Невозможно записать объект на смарт-карту. Возможно на смарт-карте недостаточно свободного места. 
SEC_ERROR_WRITE_2		Невозможно записать объект на USB-ключ. Возможно на USB-ключе недостаточно свободного места.
SEC_ERROR_ENUM			Перечисление объекта, хранящегося на ключе, не выполнено.
SEC_ERROR_DELETE		Не удалось удалить указанный объект. Возможно, указанный объект не существует в памяти.
SEC_COLUMN1				Имя устройства
SEC_COLUMN2				Тип
SEC_COLUMN3				Производитель
SEC_COLUMN4				Имя dll файла
SEC_INVALID_ID			Указанное устройство чтения смарт-карт не существует. Выберите другой тип смарт-карты.
SEC_MGR_COLUMN1			Название
SEC_MGR_COLUMN2			Тип
SEC_MGR_COLUMN3			Приватный
SEC_TYPE_DATA			Данные
SEC_TYPE_CERT			Сертификат
SEC_TYPE_KEY			Приватный ключ
SEC_TYPE_PUB			Открытый ключ
SEC_YES					Да
SEC_NO					Нет
SEC_NONE				Нет
SEC_IMPORT_DATA			Выберите данные, которые вы хотите импортировать.
SEC_IMPORT_CERT			Выберите сертификат, который вы хотите импортировать.
SEC_IMPORT_KEY			Выберите приватный ключ, который вы хотите импортировать.
SEC_READ_FAILED			Чтение из указанного файла не удалось.
SEC_DATA_TOO_BIG		Указанный размер данных слишком велик. Данные, превышающие %u байт, не могут быть записаны на смарт-карту.
SEC_OBJECT_NAME_TITLE	Имя объекта для вставки
SEC_OBJECT_NAME_INFO	Укажите имя объекта, который будет записан на новую смарт-карту. Вы можете использовать цифры и буквы, за исключением двухбайтовых и специальных символов. \r\n\r\nВнимание: если на карте уже есть объект с тем же именем и тем же типом, этот объект будет перезаписан.
SEC_DELETE_MSG			Выбранный объект будет удален со смарт-карты. \r\nВы действительно хотите это сделать?
SEC_OBJECT_IMPORT_OK	Объект был записан на смарт-карту.
SEC_OBJECT_EXPORT_OK	Данные, считываемые со смарт-карты, были сохранены.
SEC_NEW_CERT_IMPORT_OK	Созданный сертификат был записан на смарт-карту.
SEC_CURRENT_DEVICE		Выбрано устройство %S.
SEC_CURRENT_NO_DEVICE	Выберите, какую смарт-карту использовать.
SEC_NO_SECURE_DEVICE	В системе не установлена совместимая с SoftEther VPN смарт-карта или USB-ключ. \r\n\r\nДля использования смарт-карты или USB-ключа с SoftEther VPN необходимо установить Windows драйвер PKCS#11-совместимого устройства. Кроме того, необходимо, чтобы SoftEther VPN поддерживал данный тип устройства. \r\n\r\nУбедитесь, что установлен драйвер устройства, совместимый с системой.  \r\nПосетите веб-сайт SoftEther VPN Project для уточнения списка совместимых с SoftEther VPN устройств. Также возможно увеличить кол-во совместимых устройств, обновив версию SoftEther VPN.
SEC_PIN_DEVICE_OPEN_ERR	Не удалось подключить устройство «%S». Убедитесь, что оборудование подключено правильно.
SEC_PIN_CURRENT_BAD		Неверный PIN-код.
SEC_PIN_CHANGE_FAILED	Не удалось сменить PIN-код.
SEC_PIN_OK				PIN-код был изменен.


# TCP Connection Dialog
CONNECTDLG_CAPTION		Подключение
CONNECTDLG_MESSAGE		Подключение к серверу "%S" (TCP порт: %u)...
CONNECTDLG_CANCELING	Отмена подключения. Пожалуйста подождите...


# NIC Info Dialog
NICINFO_1				Подключено к VPN-серверу.
NICINFO_1_1				Получение IP адреса от DHCP-сервера...
NICINFO_1_2				Определение IP адреса для использования в VPN...

NICINFO_2				VPN соединение установлено.
NICINFO_2_1				Вам назначен IP адрес %S.

NICINFO_3				VPN соединение установлено.
NICINFO_3_1				Ваш IP адрес %S готов к использованию.


# Concerning password input dialogs during login
PW_RETRYCOUNT			Автоматическое переподключение будет произведено через %u секунд бездействия.
PW_LOGIN_DLG_TITLE		Вход
PW_TYPE_0				Анонимный вход
PW_TYPE_1				Авторизация по логину и паролю
PW_TYPE_2				RADIUS или авторизация в домене 
PW_TYPE_3				Авторизация по сертификату
PW_TYPE_4				Авторизация по смарт-карте
PW_TYPE_5				Openssl авторизация

PW_MSG_PROXY			Ошибка авторизации пользователя на прокси-сервере %S. Введите правильное имя пользователя и пароль.
PW_TYPE_PROXY			Авторизация на прокси-сервере


# Concerning VPN connection status
STATUS_1				Инициализация...
STATUS_2				Подключение к VPN-серверу "%S" через прокси-сервер %S...
STATUS_3				Авторизация пользователя на прокси-сервере %S...
STATUS_4				Подключение к VPN-серверу "%S"...
STATUS_5				Проверка сертификата сервера...
STATUS_6				Авторизация пользователя...
STATUS_7				Создание VPN сессии...
STATUS_8				Подключение к VPN-серверу в кластере...
STATUS_9				VPN сессия была установлена.


# Concerning certificate dialogs
CERT_NOT_FOUND			Не удалось найти сертификат в списке доверенных сертификатов, выдавшего его центра сертификации.
CERT_ROOT				Этот сертификат является корневым сертификатом (самоподписанный сертификат).
CERT_LV_C1				Поле
CERT_LV_C2				Значение
CERT_SERIAL				Серийный номер
CERT_ISSUER				Издатель
CERT_SUBJECT			Субъект
CERT_NOT_BEFORE			Выпущен
CERT_NOT_AFTER			Истекает
CERT_BITS				Разрядность ключа
CERT_PUBLIC_KEY			Открытый ключ
CERT_DIGEST_MD5			Отпечаток (MD5)
CERT_DIGEST_SHA1		Отпечаток (SHA-1)
CERT_NO_SERIAL			Нет серийного номера
CERT_BITS_FORMAT		%u бит
CERT_KEY_ALGORITHM		Алгоритм открытого ключа
CERT_KEY_PARAMETER		Параметры


# Concerning certificate confirmation dialogs
CC_DANGEROUS_MSG		Сертификат сервера, который был сохранен при предыдущем VPN-подключении к этому серверу (%S), не соответствует текущему сертификату, предоставленному сервером. \r\n\r\nЗначение предыдущего отпечатка (MD5): %S\r\nЗначение предыдущего отпечатка (SHA1): %S\r\n\r\nЗначение текущего отпечатка (MD5): %S\r\nЗначение текущего отпечатка (SHA1): %S\r\n\r\nВозможно, администратор сервера изменил сертификат на стороне VPN-сервера. Однако также возможна атака типа «человек посередине», такая как спуфинг. \r\nНастоятельно рекомендуется запросить разъяснения у администратора VPN-сервера, к которому вы хотите подключиться.
CC_WARNING_MSG			Вы хотите доверять сертификату VPN-сервера, к которому подключены, при последующих подключениях к %s?\r\n\r\nЗначение отпечатка (SHA1): %S\r\nЗначение отпечатка (MD5): %S\r\n\r\nЕсли есть сомнения относительно подлинности сертификата этого сервера, свяжитесь с владельцем сервера с помощью надежного и безопасного метода и сравните приведенные выше значения отпечатков. \r\n\r\nНажмите «Да», чтобы автоматически доверять этому сертификату при следующем подключении к серверу, если он предоставит тот же сертификат. \r\nНажмите «Нет», чтобы доверять сертификату только в течении текущей сессии, и снова отобразить предупреждение при следующем подключении к этому серверу. \r\nНажмите «Отмена», чтобы вернуться в окно «Предупреждения безопасности». \r\n\r\nПримечание:  Этот параметр может быть изменен для каждого отдельного подключения. Вы можете сделать это в свойствах подключения VPN клиента.


# Errors about Windows Versions
WINVER_TITLE			Предупреждение о версиях Windows
WINVER_ERROR_FORMAT		Версия Windows и Service Pack на %s - "%S".\r\n\r\nПоследней поддерживаемой версией Windows и Service Pack для %s является:\r\n%S\r\nИз-за того, что версия Windows на %s новее, чем версия Windows, которую поддерживает %s, могут возникнуть непредвиденные проблемы совместимости.\r\nЧтобы избежать проблем, мы рекомендуем вам установить последнее обновление %s.\r\n(Можно, но не рекомендуется, использовать текущую версию без обновлений.)\r\n\r\nЕсли вы являетесь администратором, вы можете загрузить последнюю версию обновления %s с веб-сайта https://www.softether.org бесплатно.\r\n\r\nЕсли вы не являетесь администратором, вы должны уведомить администратора VPN-сервера об этом сообщении.\r\n\r\n----- MSG%04u%02u -----\r\n\r\n
WINVER_ERROR_VPNSERVER	VPN-сервер на удаленном компьютере
WINVER_ERROR_VPNBRIDGE	VPN-мост на удаленном компьютере
WINVER_ERROR_VPNCLIENT	VPN клиент на этом компьютере
WINVER_ERROR_PC_LOCAL	этот компьютер
WINVER_ERROR_PC_REMOTE	удаленный сервер


# Warning for Open-source Version
OSS_MSG					Добро пожаловать в Академическую версию SoftEther VPN Server!\r\n\r\n\r\nЭтот VPN-сервер представляет собой бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом, разработанное как академическое исследование Университета Цукубы, Япония, и бесплатно распространяемое через проект SoftEther VPN (http://www.softether.org/).\r\n\r\n SoftEther VPN распространяется среди общественности в рамках совместного научно-исследовательского контракта между Университетом Цукубы и проектом SoftEther VPN. SoftEther VPN разработан и опубликован ТОЛЬКО В ЦЕЛЯХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Поэтому поддержка SoftEther VPN не предоставляется, даже если SoftEther VPN содержит ошибки или уязвимости. Пользователь несет ответственность за результат использования SoftEther VPN. Разработчики и издатели SoftEther VPN никогда не будут нести ответственности за любые последствия или убытки.\r\n\r\nНаслаждайтесь использованием VPN с помощью SoftEther VPN Server.\r\n\r\nДля получения дополнительной информации о SoftEther VPN посетите сайт http://www.softether.org/.\r\n\r\n
NATT_MSG				** Подключение с NAT Traversal - может быть неустойчивым **\r\n\r\nЭтот VPN клиент подключается к VPN-серверу "%S" с помощью технологии NAT Traversal (UDP Hole Punching).\r\n\r\nNAT Traversal позволяет VPN-серверу за NAT принимать VPN-подключения от VPN клиента без каких-либо настроек переадресации портов в NAT.\r\n\r\nТем не менее, сеансы VPN на основе NAT Traversal иногда становятся нестабильными, поскольку NAT Traversal использует протокол на основе UDP. Например, VPN туннель отключается каждые 5 минут, если есть плохое соединение за NAT-ом между VPN-сервером и VPN клиентом. Некоторые массовые шлюзы NAT у дешевых интернет-провайдеров иногда вызывают такую же проблему в NAT Traversal. Это проблема маршрутизаторов или интернет-провайдеров. Это не проблема SoftEther VPN.\r\n\r\nЧтобы решить проблему нестабильного туннеля, вы должны напрямую подключиться к TCP-порту VPN-сервера, вместо использования NAT Traversal. Чтобы напрямую подключиться к VPN-серверу, необходимо с помощью переадресации портов в NAT предоставить доступ к TCP-порту, на котором ожидает подключение VPN-сервер. Обратитесь к NAT администратору или к документации по NAT, чтобы настроить переадресацию портов в NAT.\r\n\r\nЕсли это сообщение по-прежнему появляется, несмотря на то, что на VPN-сервере открыт TCP-порт в Интернет, установите флажок "Откл. NAT-T" на экране настроек VPN-подключения.\r\n\r\n


# Virtual HUB Admin Options
HUB_AO_CLICK			Выберите параметр, чтобы просмотреть его описание.
HUB_AO_UNKNOWN			Описание параметра не найдено. Обратитесь к документации или предположите назначение и цель параметра исходя из его названия.
HUB_AO_allow_hub_admin_change_option	Это особый параметр. Если вы включите его (установите в 1), то не только глобальному администратору VPN-сервера, но и Virtual Hub администратору будет предоставлена возможность самостоятельно изменять параметры данного Virtual Hub.
HUB_AO_deny_hub_admin_change_ext_option	Если вы включите (установите в 1) этот параметр, Virtual Hub администратору будет запрещено изменять любые значения в "Расширенных Настройках Virtual Hub", только глобальный администратор VPN-сервера сможет изменять их.
HUB_AO_no_delay_jitter_packet_loss		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то все параметры задержки, джиттера и потери пакетов в настройках "Списков Доступа" будут проигнорированы, даже при добавлени администратором новой записи в "Списки Доступа". Функция генерации задержки, джиттера и потери пакетов будет фактически отключена. Из-за функции генерации задержки иногда возникает большой объем нагрузки на процессор и оперативную память, поэтому Virtual Hub, который используется несколькими пользователями, должен иметь этот параметр включенным.
HUB_AO_max_users						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, максимальное количество пользователей, которое может быть зарегистрированно в Virtual Hub, будет ограничено этим значением.
HUB_AO_max_multilogins_per_user			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, максимальное количество VPN-сессий для отдельного пользователя будет ограничено этим значением.
HUB_AO_max_groups						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, максимальное количество групп в Virtual Hub будет ограничено этим значением.
HUB_AO_max_accesslists					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то максимальное количество записей в "Списках Доступа" данного Virtual Hub будет ограничено этим значением.
HUB_AO_max_sessions_client_bridge_apply	Только когда этот параметр принимает ненулевое значение, будут применены значения max_sessions_client и max_sessions_bridge.
HUB_AO_max_sessions						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, максимальное количество сессий будет ограничено этим значением.
HUB_AO_max_sessions_client				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, максимальное количество сессий типа VPN клиент будет ограничено этим значением. Эта опция действительна только тогда, когда для параметра max_sessions_client_bridge_apply установлено ненулевое значение.
HUB_AO_max_sessions_bridge				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, максимальное количество сессий типа VPN Мост будет ограничено этим значением. Эта опция действительна только тогда, когда для параметра max_sessions_client_bridge_apply установлено ненулевое значение.
HUB_AO_max_bitrates_download			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то для всех VPN сессий в Virtual Hub в параметре Политики Безопасности «Скорость скачивания» будет установлено это значение. Это ограничит скорость входящего трафика для каждой VPN сессии. Например, если для этого параметра установлено значение 1000000, то скорость входящего трафика VPN сессий в Virtual Hub будет ограничена 1 Мбит/с. 
HUB_AO_max_bitrates_upload				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то для всех VPN сессий в Virtual Hub в параметре Политики Безопасности «Скорость загрузки» будет установлено это значение. Это ограничит скорость исходящего трафика для каждой VPN сессии. Например, если для этого параметра установлено значение 1000000, то скорость исходящего трафика VPN сессий в Virtual Hub будет ограничена 1 Мбит/с.
HUB_AO_deny_empty_password				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то пользовательские объекты не смогут иметь пустой пароль. Пользователю с пустым паролем, не получится установить VPN подключение. (Исключение: VPN-соединение с localhost будет разрешено, даже если пароль пуст.)
HUB_AO_deny_bridge						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то VPN сессии в режиме Мост будут запрещены, независимо от настройки существующей политики безопасности пользователя. 
HUB_AO_deny_routing						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то VPN сессии в режиме Роутер будут запрещены, независимо от настройки существующей политики безопасности пользователя. 
HUB_AO_deny_qos							Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то для всех VPN сессий будет принудительно отключена функция QoS, независимо от настройки существующей политики безопасности пользователя.
HUB_AO_deny_change_user_password		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то всем пользователям Virtual Hub будет запрещено изменять свой пароль с помощью функции изменения пароля в VPN клиенте.
HUB_AO_no_change_users					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено добавлять, редактировать или удалять пользователя.
HUB_AO_no_change_groups					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено добавлять, редактировать или удалять группу.
HUB_AO_no_securenat						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено включать или выключать функцию SecureNAT.
HUB_AO_no_securenat_enablenat			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено включать или выключать функцию "Виртуальный NAT" в SecureNAT.
HUB_AO_no_securenat_enabledhcp			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено включать или выключать функцию "Виртуальный DHCP Сервер" в SecureNAT.
HUB_AO_no_cascade						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено добавлять, редактировать, удалять или изменять онлайн статус Каскадного подключения. 
HUB_AO_no_online						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено переводить Virtual HUB во включенное состояние.
HUB_AO_no_offline						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено переводить Virtual HUB в выключенное состояние. 
HUB_AO_no_change_log_config				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено изменять Настройки Лог-файлов.
HUB_AO_no_disconnect_session			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено отключать VPN сессии. 
HUB_AO_no_delete_iptable				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено удалять записи из Таблицы IP-адресов.
HUB_AO_no_delete_mactable				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено удалять записи из Таблицы MAC-адресов. 
HUB_AO_no_enum_session					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено управлять сессиями.
HUB_AO_no_query_session					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено получать информацию по сессиям. 
HUB_AO_no_change_admin_password			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено изменять пароль от Virtual Hub.
HUB_AO_no_change_log_switch_type		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено изменять параметр "Ротация Лог-файлов" в Настройках Лог-файлов Virtual Hub.
HUB_AO_no_change_access_list			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено изменять Cписки доступа к Virtual Hub. 
HUB_AO_no_change_access_control_list	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено изменять Фильтр IP-адресов в свойствах Virtual Hub.
HUB_AO_no_change_cert_list				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено изменять список Доверенных центров сертификации Virtual Hub.
HUB_AO_no_change_crl_list				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено изменять список Отозванных сертификатов Virtual Hub.
HUB_AO_no_read_log_file					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено удаленно просматривать или загружать лог-файлы Virtual Hub.
HUB_AO_no_change_msg					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено изменять сообщение, которое должно отображаться при подключении VPN клиента к Virtual Hub.
HUB_AO_no_access_list_include_file		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual HUB администратору будет запрещено использовать параметр "include:" или "exclude:" в полях "Имя источника" или "Имя получателя" в записях Списков доступа Virtual Hub.



# Virtual Hub Extended Options
HUB_AO_NoAddressPollingIPv4				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub не будет выполнять обработку таблицы IPv4-адресов и таблицы MAC-адресов путем отправки ARP-пакетов каждые 5 секунд, для проверки активности IPv4 устройств. В результате IPv4 устройства могут быть удалены из таблицы MAC и IPv4-адресов по истечении определенного периода времени (от 1 до 10 минут), даже если они активны. Это уменьшит количество широковещательных пакетов, но некоторые политики безопасности, связанные с IPv4, будут работать не эффективно.
HUB_AO_NoAddressPollingIPv6				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub не будет выполнять обработку таблицы IPv6-адресов и таблицы MAC-адресов путем отправки ICMPv6-пакетов каждые 5 секунд, для проверки активности IPv6 устройств. В результате IPv6 устройства могут быть удалены из таблицы MAC и IPv6-адресов по истечении определенного периода времени (от 1 до 10 минут), даже если они активны. Это уменьшит количество широковещательных пакетов, но некоторые политики безопасности, связанные с IPv6, будут работать не эффективно.
HUB_AO_NoIpTable						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub не будет создавать и поддерживать внутреннюю таблицу IP-адресов. Этот параметр может снизить нагрузку на ЦП и ОЗУ, однако некоторые политики безопасности, связанные с IP, будут работать не эффективно.
HUB_AO_NoMacAddressLog					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то записи, которые указывают на регистрацию нового MAC-адреса в таблице MAC-адресов Virtual Hub, не будут вносится в лог-файл безопасности.
HUB_AO_ManageOnlyPrivateIP				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то таблица IPv4-адресов Virtual Hub будет содержать только внутренние IPv4-адреса. В этом контексте внутренние IPv4-адреса: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 и 169.254.0.0/16. Любые другие IPv4-адреса не будут добавлены в таблицу.
HUB_AO_ManageOnlyLocalUnicastIPv6		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то таблица IPv6-адресов Virtual Hub будет содержать только локальные Unicast IPv6-адреса. В этом контексте локальные IPv6-адреса: fe80::/10. Любые другие IPv6-адреса не будут добавлены в таблицу.
HUB_AO_DisableIPParsing					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub отключит функцию анализа IP-заголовков во всех Ethernet пакетах. Этот параметр может снизить нагрузку на ЦП и ОЗУ, однако Vitual Hub не будет автоматически строить внутреннюю таблицу IP-адресов, а некоторые политики безопасности, связанные с IP, будут работать не эффективно.
HUB_AO_YieldAfterStorePacket		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет временно устанавливать ЦП в состояние готовности сразу после обработки пакета. Это может немного сократить задержку пакетов, но также может ухудшить производительность за счет увеличения количества переключений контекста.
HUB_AO_FilterPPPoE						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет отбрасывать все пакеты PPPoE (PPP over Ethernet). Таким образом удобно разделять PPPoE сегменты при создании сетевого моста между двумя или более локальными сетями.
HUB_AO_FilterOSPF						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет отбрасывать все пакеты OSPF (Open Shortest Path First).
HUB_AO_FilterIPv4						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет отбрасывать все IPv4 и ARP пакеты.
HUB_AO_FilterIPv6						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет отбрасывать все IPv6 пакеты. 
HUB_AO_FilterNonIP						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет отбрасывать все не-IP-пакеты (отличные от IPv4, ARP или IPv6). Кстати, любые тегированные VLAN пакеты, идущие через Virtual Hub будут рассматриваться как не-IP-пакеты. 
HUB_AO_FilterBPDU						Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет отбрасывать все пакеты BPDU (Bridge Protocol Data Unit).
HUB_AO_NoIPv6DefaultRouterInRAWhenIPv6	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, все VPN-сессии на Virtual Hub будут иметь включенную политику безопасности «Нет маршрута по умолчанию в IPv6 RA (физический IPv6)». Когда протоколом связи между VPN клиентом/VPN-мостом и VPN-сервером является IPv6, любой пакет IPv6 RA (Router Advertisement) с ненулевым значением времени жизни будет установлен на нулевое значение. Это эффективно, когда надо избежать ужасной путаницы маршрутизации IPv6, вызванной попытками VPN клиента использовать удаленный IPv6 маршрут в качестве своего маршрута по умолчанию. 
HUB_AO_NoLookBPDUBridgeId				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет игнорировать MAC-адрес источника в BPDU (Bridge Protocol Data Unit) пакетах. Не изменяйте это значение, если вы не являетесь очень опытным специалистом в области компьютерных сетей. 
HUB_AO_NoManageVlanId					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub не будет использовать VLAN ID в таблице MAC-адресов. Любой VLAN ID в тегированных пакетах будет проигнорирован. 
HUB_AO_VlanTypeId						Укажите Ethernet Type ID (TPID) тегов VLAN в десятичном формате. Значение по умолчанию - 33024 (0x8100 в шестнадцатеричном формате). Не изменяйте это значение, если вы не являетесь очень опытным специалистом в области компьютерных сетей.
HUB_AO_FixForDLinkBPDU					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то опция FixForDLinkBPDU будет включена. Не изменяйте это значение, если вы не являетесь очень опытным специалистом в области компьютерных сетей. 
HUB_AO_NoIPv4PacketLog					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то IPv4 пакеты, идущие через Virtual Hub, не будут регистрироваться в лог-файле. 
HUB_AO_NoIPv6PacketLog					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то IPv6 пакеты, идущие через Virtual Hub, не будут регистрироваться в лог-файле.
HUB_AO_NoSpinLockForPacketDelay			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то VPN-сервер не будет использовать механизмы спин-блокировки для имитации задержки пакетов, если функция генерации задержек пакетов включена. Вместо этого будет использоваться таймер прерывания операционной системы. Это уменьшит использование ЦП, тем не менее точность генерируемых задержек будет ниже.
HUB_AO_BroadcastStormDetectionThreshold	Укажите пороговое значение широковещательных пакетов в секунду, для обнаружения "широковещательного шторма". Когда количество широковещательных пакетов с определенной VPN-сессии превысит этот порог, пакеты будут рассматриваться как "широковещательный шторм" и будут отфильтрованны. Значение по умолчанию (нулевое значение) равно 32. 
HUB_AO_ClientMinimumRequiredBuild		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub откажет в доступе VPN клиенту, у которого номер сборки меньше, чем это значение. 
HUB_AO_RequiredClientId					Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub откажет в доступе VPN клиенту, у которого в программном обеспечениине не имеется встроенного значения «ID клиента».
HUB_AO_AdjustTcpMssValue				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то размер MSS (Max Segment Size) всех TCP/IP пакетов, которые будут переданы через Virtual Hub, будет автоматически настраиваться так, чтобы не превышать указанное значение. 
HUB_AO_DisableAdjustTcpMss				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то любые параметры MSS (Max Segment Size) на Virtual Hub будут отключены. Даже если указан параметр "AdjustTcpMssValue" или VPN-сессия использует IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3, настройка MSS будет отключена. 
HUB_AO_NoDhcpPacketLogOutsideHub		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub не будет записывать несвязанные DHCP-пакеты в лог-файл. «Не связанные DHCP-пакеты» - это пакеты DHCP, которые не привязаны к VPN-сессии на Virtual Hub.
HUB_AO_DisableHttpParsing				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub не будет выполнять анализ HTTP-заголовков во всех HTTP-пакетах. Это уменьшит использование ЦП и ОЗУ, однако не будут вноситься записи в лог-файл HTTP доступа.
HUB_AO_DisableUdpAcceleration			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то функция "Ускорение UDP" будет отключена во всех VPN-сессиях Virtual Hub.
HUB_AO_DisableUdpFilterForLocalBridgeNic	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub отключит функцию фильтрации DHCP пакетов, что может привести к нестабильной работе сети. По умолчанию интерфейс локального моста иногда пытается получить IP-адрес с удаленного DHCP-сервера, однако такое поведение может привести к бесконечной петле в таблице маршрутизации. Функция фильтрации DHCP пакетов помогает избежать таких проблем. 
HUB_AO_ApplyIPv4AccessListOnArpPacket	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то записи списка доступа IPv4 будут применяться не только к пакетам IPv4, но и к ARP-пакетам. Таким образом удобно фильтровать ненужные ARP-пакеты, которые могут вызвать проблемы. 
HUB_AO_RemoveDefGwOnDhcpForLocalhost	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то когда VPN клиент на локальном хосте подключается к Virtual Hub и пытается получить IP-адрес от DHCP-сервера из сегмента сети Virtual Hub, соответствующие ответные DHCP-пакеты будут отброшены. Это может предотвратить неожиданные бесконечные петли маршрутизации.
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSessionsPerIp	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то количество TCP-сеансов (которые не являются SYN_SENT) на каждое IP-соединение будет ограничено этим значением. 
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSynSentPerIp		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то количество TCP-сеансов (которые являются SYN_SENT) на каждое IP-соединение будет ограничено этим значением.
HUB_AO_SecureNAT_MaxUdpSessionsPerIp	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то количество UDP-сеансов на каждое IP-соединение будет ограничено этим значением. 
HUB_AO_SecureNAT_MaxDnsSessionsPerIp	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то количество DNS-сеансов на каждое IP-соединение, которое не является SYN_SENT, будет ограничено этим значением. 
HUB_AO_SecureNAT_MaxIcmpSessionsPerIp	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то количество ICMP-сеансов на каждое IP-соединение, которое не является SYN_SENT, будет ограничено этим значением. 
HUB_AO_AccessListIncludeFileCacheLifetime	Укажите время в секундах, необходимое для хранения кэша внешних файлов списка пользователей, который предназначен для записи списка доступа, имя пользователя которой имеет формат «include:» или «exclude:».
HUB_AO_DisableKernelModeSecureNAT		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, функция "NAT в режиме ядра" в SecureNAT будет отключена. "NAT в режиме ядра" - это функция ускорения работы "Виртуальный NAT" в SecureNAT. "NAT в режиме ядра" может работать только в том случае, если процесс VPN-сервера работает с системными привилегиями (например из под root, SYSTEM или Администраторы). Если "NAT в режиме ядра" вызывает проблемы, используйте этот параметр, чтобы отключить его.
HUB_AO_DisableUserModeSecureNAT				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, функция "NAT в режиме пользователя" в SecureNAT будет отключена. "NAT в режиме пользователя" - это функция, позволяющая использовать NAT с привилегиями обычного пользователя. 
HUB_AO_DisableCheckMacOnLocalBridge			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то проверка на дублирование MAC-адресов будет отключена в режиме Локального Моста. Может произойти ситуация, когда некоторые сетевые адаптеры отражают исходящие пакеты обратно к Virtual Hub. Virtual HUB автоматически распознает такие дубли и отбрасывает их. Используйте этот параметр, чтобы отключить обнаружение и отбрасывание. 
HUB_AO_DisableCorrectIpOffloadChecksum		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то проверка и коррекция значения контрольной суммы IP в режиме Локальном Моста будет отключена. Некоторые сетевые адаптеры с включенной функцией IP, TCP и UDP Offload Engine передают пакеты с неполными значениями контрольной суммы. Такие пакеты не могут правильно обрабатываться стороной-получателем. Таким образом, Локальный Мост обнаруживает такие пакеты и корректирует значение контрольной суммы. Используйте этот параметр, чтобы отключить такую коррекцию. 
HUB_AO_BroadcastLimiterStrictMode			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, тогда алгоритм обнаружения широковещательного шторма будет сравнивать IP-адрес каждого пакета отправителя или получателя. Если какое-либо из двух полей совпадает, пакет будет на некоторое время записан в таблицу обнаружения широковещательной шторма.
HUB_AO_MaxLoggedPacketsPerMinute			Максимальное количество пакетов, записываемых в лог-файл за минуту.
HUB_AO_DoNotSaveHeavySecurityLogs			Не сохранять "тяжелые" лог-файлы безопасности.
HUB_AO_DropBroadcastsInPrivacyFilterMode	Отбрасывать широковещательные пакеты, если сессии отправителя и получателя в режиме PrivacyFilter.
HUB_AO_DropArpInPrivacyFilterMode			Отбрасывать ARP пакеты, если сессии отправителя и получателя в режиме PrivacyFilter.
HUB_AO_AllowSameUserInPrivacyFilterMode			Разрешить пакеты, если сессии отправителя и получателя одинаковы, даже в режиме PrivacyFilter.

HUB_AO_SuppressClientUpdateNotification		Отключить экран уведомления об обновлениях в VPN клиентах.
HUB_AO_FloodingSendQueueBufferQuota			Установите предельное значение буфера очереди отправки пакетов (в байтах), который может принять Virtual Hub при флуде. Значение квоты применяется к общей длине очереди отправки всех активных VPN-сессий. Укажите «0», чтобы отключить квоту. Этот параметр эффективен для решения проблемы нехватки памяти в сети, где есть много флуд-пакетов.
HUB_AO_AssignVLanIdByRadiusAttribute		Включить функцию динамического присвоения VLAN ID. Если VLAN ID не указан в политике безопасности пользователя, то каждой VPN-сессии присваивается свой собственный VLAN ID по значению атрибута RADIUS, при авторизации через внешний RADIUS-сервер. RADIUS атрибут с именем «Tunnel-Pvt-Group-ID» (ID = 81) будет использоваться в качестве VLAN ID. Тип данных должен быть STRING.
HUB_AO_DenyAllRadiusLoginWithNoVlanAssign	Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то всем пользователям, которым RADIUS-сервер не возвращает значение «Tunnel-Pvt-Group-ID» (ID = 81), будет отказано в подключении к Virtual Hub. (Только если у параметра AssignVLanIdByRadiusAttribute ненулевое значение.)
HUB_AO_SecureNAT_RandomizeAssignIp			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то виртуальный DHCP-сервер в SecureNAT будет случайно выбирать неиспользуемый IP-адрес из пула DHCP. По-умолчанию выбирается первый неиспользуемый IP-адрес.
HUB_AO_DetectDormantSessionInterval			Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub будет идентифицировать VPN-сессии, которые не передавали пакеты в течении заданного интервала (в секундах), как бездействующие. Virtual Hub не будет отправлять флуд пакеты на бездействующие сессии.
HUB_AO_NoPhysicalIPOnPacketLog				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то физические IP-адреса VPN клиентов  отправителей и получателей не будут записываться в лог-файл пакетов.
HUB_AO_UseHubNameAsDhcpUserClassOption		Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, то Virtual Hub имя будет добавлено к DHCP-запросу на внешний DHCP-сервер в качестве опции «User-Class». Это позволяет использовать отдельные пулы IP-адресов для каждого Virtual Hub. (Только для L2TP / IPsec и OpenVPN сессий.)
HUB_AO_UseHubNameAsRadiusNasId				Если вы установите для этого параметра ненулевое значение, тогда RADIUS атрибуту "NAS-Identifier" будет присвоено имя Virtual Hub. Это позволяет определить на RADIUS-сервере, должен ли быть предоставлен или запрещен доступ к Virtual Hub. 
HUB_AO_AllowEapMatchUserByCert				Если вы включите этот параметр (установите значение 1), Virtual Hub попытается сопоставить идентификатор EAP не только с именами пользователей, но также с сертификатами пользователей во время потока аутентификации EAP PPP.


# Concerning failed connection dialogs
ERRDLG_ERRMSG			Ошибка (Код ошибки %u):\r\n%s\r\n
ERRDLG_RETRYCOUNT		Автоматическое переподключение будет произведено через %u секунд...
ERRDLG_INFORMATION		Нажмите «Повторить», чтобы снова подключиться.
ERRDLG_RETRY_INFO_1		Повторить попытку? (попытка: %u / всего попыток: %u)
ERRDLG_RETRY_INFO_2		Повторить попытку? (попытка: %u / кол-во попыток неограничено)
ERRDLG_DISCONNECTED_MSG	Соединение с VPN-сервером «%S» отключено.
ERRDLG_DEVICE_ERROR		Соединение с VPN-сервером отключено, поскольку виртуальный сетевой адаптер (имя устройства: %S) был остановлен. \r\n\r\nКод ошибки %u: %s


# Concerning protocols
PROTO_DIRECT_TCP		Прямое TCP/IP подключение
PROTO_HTTP_PROXY		Подключение через HTTP-прокси
PROTO_SOCKS_PROXY		Подключение через SOCKS-прокси
PROTO_SOCKS5_PROXY		Подключение через SOCKS5-прокси
PROTO_SSH				Подключение через SSH-сервер
PROTO_UNKNOWN			Неизвестный протокол


# Concerning caps
# (Control characters)
CAPS_YES				Да
CAPS_NO					Нет
# (Title)
CT_i_max_packet_size	Максимальный размер Ethernet пакета
CT_i_max_hubs			Максимальное кол-во Virtual Hub
CT_i_max_user_creation	Максимальное кол-во пользователей на всем VPN-сервере
CT_i_max_sessions		Максимальное кол-во всех сессий
CT_i_max_clients		Максимальное кол-во сессий VPN клиентов
CT_i_max_bridges		Максимальное кол-во сессий в режиме Мост
CT_i_max_users_per_hub	Максимальное кол-во пользователей для каждого Virtual Hub
CT_i_max_groups_per_hub	Максимальное кол-во групп для каждого Virtual Hub
CT_i_max_access_lists	Максимальное кол-во записей в Списках доступа для каждого Virtual Hub
CT_i_max_mac_tables		Максимальное кол-во записей MAC-адресов для каждого Virtual Hub
CT_i_max_ip_tables		Максимальное кол-во записей IP-адресов для каждого Virtual Hub
CT_i_max_secnat_tables	Максимальное кол-во записей SecureNAT для каждого Virtual Hub
CT_i_max_l3_sw			Максимальное кол-во L3-коммутаторов
CT_i_max_l3_if			Максимальное кол-во виртуальных интерфейсов для каждого L3-коммутатора
CT_i_max_l3_table		Максимальное кол-во записей таблицы маршрутизации для каждого L3-коммутатора
CT_b_bridge				Работа в режиме VPN Моста
CT_b_standalone			Автономный режим
CT_b_cluster_controller	Режим "Контроллер кластера"
CT_b_cluster_member		Режим "Член кластера"
CT_b_vpn_client_connect	Прием соединений от VPN клиента / Моста
CT_b_local_bridge		Локальный Мост поддерживается
CT_b_must_install_pcap	Драйвер захвата пакетов не установлен
CT_b_tap_supported		Tun/Tap устройство поддерживается (только в Linux)
CT_b_support_config_hub	Изменение настроек Virtual Hub поддерживается
CT_b_support_securenat	SecureNAT поддерживается
CT_b_virtual_nat_disabled	Виртуальный NAT отключен (только DHCP включен)
CT_b_support_cascade	Каскадное Подключение поддерживается
CT_b_support_cascade_cert	Сервер авторизации для Каскадного подключения поддерживается 
CT_b_support_config_log	Изменение настроек для сохранения файлов журнала поддерживается
CT_b_support_autodelete	Автоматическое удаление лог-файлов поддерживается
CT_b_support_radius		Внешний сервер авторизации поддерживается
CT_b_support_config_rw	Удаленное чтение и запись файла конфигурации поддерживается
CT_b_support_hub_admin_option	Параметры администрирования Virtual Hub поддерживаются
CT_b_support_cascade_client_cert	Клиентские сертификаты для Каскадного подключения поддерживаются
CT_b_support_hide_hub	Настройка скрытия Virtual Hub поддерживается
CT_b_support_cluster_admin	Интегрированное администрирование для всех узлов кластера поддерживается 
CT_b_support_cluster	Операции в качестве части кластера поддерживаются
CT_b_support_cluster_controller		Работа в качестве Контроллера кластера
CT_b_support_layer3		Виртуальный L3-коммутатор поддерживается
CT_b_support_crl		Cписки Отозванных сертификатов Virtual Hub поддерживаются 
CT_b_support_ac			Фильтр IP адресов Virtual Hub поддерживается
CT_b_support_read_log	Скачивание файлов журнала поддерживается
CT_b_support_rename_cascade	Переименование Каскадного подключения поддерживается
CT_b_support_license	Управление лицензиями поддерживается
CT_b_support_limit_multilogin	Ограничение многократного входа одним пользователем поддерживается
CT_b_support_qos		VoIP / QoS функции поддерживаются
CT_b_support_syslog		Функция отправки журналов на Syslog сервер поддерживается
CT_b_cluster_hub_type_fixed	Типы Virtual Hub в кластере фиксированы
CT_b_beta_version		Бета-версия (Предварительная сборка)
CT_b_support_check_mac	Указание MAC-адреса в списках доступа поддерживается
CT_b_support_check_tcp_state	Проверка состояния TCP подключения поддерживается
CT_b_support_network_connection_name	Получение удобного для понимания сетевого имени поддерживается

CT_b_support_radius_retry_interval_and_several_servers	Интервал повтора и Мульти сервер в RADIUS Auth поддерживаются
CT_b_support_vlan		Тегированный VLAN ID в таблице MAC-адресов поддерживается
CT_b_support_hub_ext_options	Расширенные параметры Virtual Hub поддерживаются
CT_b_support_policy_ver_3	Политика безопасности версии 3 поддерживается
CT_b_support_ipv6_acl	IPv6 Список доступа поддерживается
CT_b_support_ex_acl		Задержка, джиттер и потеря пакетов в списке доступа поддерживаются
CT_b_support_acl_group	Фильтрация по имени группы в списке доступа поддерживается
CT_b_support_ipv6_ac	IPv6 cписок контроля доступа поддерживается
CT_b_support_eth_vlan	Инструмент "VLAN прозрачности пакетов с тегами" поддерживается
CT_b_support_msg		Функция "Сообщение дня" поддерживается
CT_b_vpn3				Функции Внутренней версии 3.0 поддерживаются 
CT_b_vpn4				Функции Внутренней версии 4.0 поддерживаются
CT_b_support_ipsec		IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 Сервер поддерживаются
CT_b_support_sstp		MS-SSTP VPN Сервер поддерживается
CT_b_support_udp_acceleration	Функция "Ускорения UDP" поддерживается 
CT_b_support_openvpn	OpenVPN Сервер поддерживается
CT_b_support_ddns		Функция "Динамический DNS-клиент" поддерживается
CT_b_support_ddns_proxy	DDNS через Прокси-сервер поддерживается
CT_b_support_special_listener	VPN через ICMP и VPN через DNS поддерживаются
CT_b_support_redirect_url_acl	Перенаправление HTTP URL-адресов в списке доступа поддерживается
CT_b_is_in_vm			Запущен на ВМ (Виртуальной Машине)
CT_b_support_azure		VPN Azure поддерживается
CT_b_support_aes_ni	CPU AES ускорение (AES-NI) активно
CT_b_using_selow_driver	SoftEther Lightweight Kernel-mode сетевой драйвер активен
CT_b_support_vgs		Сервис "VPN Gate" поддерживается
CT_b_support_vgs_in_client	Сервис "VPN Gate" интегрирован в VPN клиент
CT_b_is_softether		SoftEther VPN бесплатная версия или с открытым исходным кодом
CT_b_suppport_push_route		Функция передачи статических маршрутов
CT_b_suppport_push_route_config	Функция передачи статических маршрутов (Настраиваемая)

# Concerning policies
POL_TITLE_STR			Название политики
POL_VALUE_STR			Текущее значение
POL_TYPE_BOOL			ВКЛ / ВЫКЛ
POL_TYPE_INT			Целое число
POL_BOOL_ENABLE			Включено
POL_BOOL_DISABLE		-
POL_BOOL_DISABLE_EX		-
POL_INT_ZERO			-
POL_INT_COUNT			%u 
POL_INT_SEC				%u сек.
POL_INT_BPS				%u б/с
POL_INT_VLAN			%u

# Ver 2.0
POL_0					Разрешить доступ
POL_EX_0				У пользователей с этой политикой есть разрешение на подключение к VPN-серверу.
POL_1					Фильтровать DHCP пакеты (IPv4)
POL_EX_1				Все DHCP IPv4-пакеты в сессиях с этой политикой будут отфильтрованы.
POL_2					Запретить работу DHCP-сервера (IPv4)
POL_EX_2				Компьютеры, подключенные к сессиям с этой политикой, не смогут стать DHCP-сервером и распространять IPv4-адреса для DHCP-клиентов.
POL_3					Принудительно использовать IP-адреса выделенные DHCP-сервером (IPv4)
POL_EX_3				Компьютеры в сессиях с этой политикой, смогут использовать только IPv4-адреса, выделенные DHCP-сервером на стороне виртуальной сети.
POL_4					Запретить работу Моста
POL_EX_4				Соединения в режиме Мост запрещены для пользовательских сессий с этой политикой. Даже в случаях, когда Ethernet-мост настроен на стороне клиента, связь будет невозможна.
POL_5					Запретить маршрутизацию (IPv4)
POL_EX_5				IPv4 маршрутизация будет запрещена для сессий с этой политикой. Даже в случаях, когда IP маршрутизация работает на стороне пользователя, связь будет невозможна.
POL_6					Запретить дублирование MAC-адресов
POL_EX_6				Компьютеры из разных сессий с этой политикой не смогут использовать одинаковые MAC-адреса.
POL_7					Запретить дублирование IP-адресов (IPv4)
POL_EX_7				Компьютеры из разных сессий с этой политикой не смогут использовать одинаковые IPv4-адреса.
POL_8					Запретить широковещательные Non-ARP / Non-DHCP / Non-ICMPv6
POL_EX_8				Отправка или получение в виртуальной сети широковещательных пакетов, которые не являются протоколами ARP, DHCP или ICMPv6, будет запрещена для сессий с этой политикой.
POL_9					Режим конфиденциальности
POL_EX_9				Обмен данными между сессиями с этой политикой будет невозможен.
POL_10					Запретить TCP/IP соединения (IPv4)
POL_EX_10				Компьютеры в сессиях с этой политикой не смогут прослушивать и принимать IPv4 TCP/IP-соединения.
POL_11					Неограниченная широковещательная рассылка 
POL_EX_11				Для компьютера в сессии с этой политикой не будет автоматически ограничиваться ненужное количество широковещательных пакетов, отправленных в виртуальную сеть.  
POL_12					Разрешить режим Мониторинга
POL_EX_12				Пользователям с этой политикой будет разрешено подключение к Virtual Hub в режиме Мониторинга. Сессии в режиме Мониторинга могут отслеживать все пакеты, протекающие через Virtual Hub.
POL_13					Максимальное кол-во TCP-соединений
POL_EX_13				Устанавливает максимальное количество физических TCP-соединений, которые могут быть выделены сессии с этой политикой.
POL_14					Время ожидания
POL_EX_14				Этот параметр устанавливает время ожидания до отключения сессии, если возникают проблемы связи между VPN клиентом / VPN-сервером в сессии с этой политикой.
POL_15					Максимальное кол-во MAC-адресов
POL_EX_15				Ограничивает количество MAC-адресов для каждой сессии с этой политикой.
POL_16					Максимальное количество IP-адресов (IPv4)
POL_EX_16				Ограничивает количество IPv4-адресов для каждой сессии с этой политикой.
POL_17					Исходящая скорость
POL_EX_17				Ограничивает полосу пропускания трафика из сессии с этой политикой в сторону Virtual Hub. 
POL_18					Входящая скорость
POL_EX_18				Ограничивает полосу пропускания трафика из Virtual Hub в сторону сессии с этой политикой.
POL_19					Запретить изменение пароля
POL_EX_19				Пользователям с этой политикой, использующим авторизацию с помощью пароля будет запрещено изменять свой пароль.
POL_20					Максимальное кол-во многократных входов
POL_EX_20				Пользователям с этой политикой будет ограничено количество одновременных сессий, использующих один и тот же логин. Сесии в режиме Моста не подпадают под эту политику. Эта политика безопасности доступна только на VPN Server 3.0 или более поздней версии или VPN Server 2.0 с функцией "Ограничение многократного входа".
POL_21					Запретить функции VoIP / QoS
POL_EX_21				Пользователи с этой политикой не могут использовать функции VoIP / QoS в VPN-сессиях. Эта политика безопасности доступна только на VPN Server 3.0 или выше или VPN Server 2.0 с функциями VoIP / QoS.

# Ver 3.0
POL_22					Фильтровать RS / RA пакеты (IPv6)
POL_EX_22				Все ICMPv6-пакеты c типами сообщений 133 (Router Solicitation) или 134 (Router Advertisement) в сессиях с этой политикой будут отфильтрованы. В результате клиент IPv6 не сможет использовать автоматическое обнаружение префикса IPv6-адреса и автоматическое обнаружение IPv6-шлюза по умолчанию.
POL_23					Фильтровать RA-пакеты (IPv6)
POL_EX_23				Все ICMPv6-пакеты c типами сообщений 134 (Router Advertisement) в сессиях с этой политикой будут отфильтрованы. В результате злоумышленники не смогут распространять в сети поддельные префиксы IPv6 или шлюзы по умолчанию.
POL_24					Фильтровать DHCP пакеты (IPv6)
POL_EX_24				Все DHCP IPv6-пакеты в сессиях с этой политикой будут отфильтрованы.
POL_25					Запретить работу DHCP-сервера (IPv6)
POL_EX_25				Компьютеры, подключенные к сессиям с этой политикой, не смогут стать DHCP-сервером и распространять IPv6-адреса для DHCP-клиентов.
POL_26					Запретить маршрутизацию (IPv6)
POL_EX_26				IPv6 маршрутизация будет запрещена для сессий с этой политикой. Даже в случаях, когда IP маршрутизация работает на стороне пользователя, связь будет невозможна.
POL_27					Запретить дублирование IP-адресов (IPv6)
POL_EX_27				Компьютеры из разных сессий с этой политикой не смогут использовать одинаковые IPv6-адреса.
POL_28					Запретить TCP/IP соединения (IPv6)
POL_EX_28				Компьютеры в сессиях с этой политикой не смогут прослушивать и принимать IPv6 TCP/IP-соединения.
POL_29					Максимальное количество IP-адресов (IPv6)
POL_EX_29				Ограничивает количество IPv6-адресов для каждой сессии с этой политикой.
POL_30					Запретить сохранение пароля в VPN клиенте
POL_EX_30				Пользователи с этой политикой, использующие авторизацию с помощью пароля, не смогут сохранять пароль в VPN клиенте. Пользователи должны будут каждый раз вводить пароль для подключения к VPN-серверу. Это улучшит безопасность. Если эта политика включена, VPN клиентам версии 2.0 будет отказано в доступе.
POL_31					Автоматическое отключение VPN клиента
POL_EX_31				Для пользователей с этой политикой VPN-сессии будут отключаться автоматически по прошествии определенного периода времени. В этом случае автоматическое повторное подключение не будет выполнено. Это может предотвратить появление множества неактивных VPN-сессий. Если эта политика включена, VPN клиентам версии 2.0 будет отказано в доступе.
POL_32					Фильтровать все IPv4 пакеты
POL_EX_32				Все IPv4 и ARP пакеты в сессиях с этой политикой будут отфильтрованы.
POL_33					Фильтровать все IPv6 пакеты
POL_EX_33				Все IPv6 пакеты в сессиях с этой политикой будут отфильтрованы.
POL_34					Фильтровать все не IP-пакеты
POL_EX_34				Все не IP-пакеты в сессиях с этой политикой будут отфильтрованы. «Не IP-пакет» означает пакет, который не является IPv4, ARP и IPv6. Любые пакеты с VLAN тегом, идущие через Virtual Hub, будут рассматриваться как не IP-пакеты.
POL_35					Нет маршрута по умолчанию в IPv6 RA
POL_EX_35				Во всех VPN-сессиях с этой политикой, для любого IPv6 RA (Router Advertisement) пакета Hop Limit будет установлен в нулевое значение. Это эффективно, когда надо избежать ужасной путаницы маршрутизации IPv6, вызванной попытками VPN клиента использовать удаленный IPv6 маршрут в качестве своего маршрута по умолчанию.
POL_36					Нет маршрута по умолчанию в IPv6 RA (физический IPv6)
POL_EX_36				Во всех VPN-сессиях с этой политикой (только когда протоколом связи между VPN клиентом / VPN-мостом и VPN-сервером является IPv6), для любого IPv6 RA (Router Advertisement) пакета Hop Limit будет установлен в нулевое значение. Это эффективно, когда надо избежать ужасной путаницы маршрутизации IPv6, вызванной попытками VPN клиента использовать удаленный IPv6 маршрут в качестве своего маршрута по умолчанию.
POL_37					VLAN ID (IEEE802.1Q)
POL_EX_37				Вы можете указать VLAN ID в политике безопасности. Для VPN-сессий с этой политикой, во все Ethernet пакеты в направлении к Virtual Hub от пользователя будут вставлены VLAN теги (IEEE 802.1Q) с указанным VLAN ID. Кроме того, пользователи смогут получать только пакеты с VLAN тегами, совпадающими с VLAN ID (по-умолчанию VLAN теги автоматически удаляются при получении). Ethernet-пакеты с любыми другими VLAN ID или не VLAN-пакетами не будут получены. Все VPN-сессии без этой политики могут отправлять / получать любые виды Ethernet-пакетов независимо от VLAN тегов, кроме того VLAN теги не вставляются и не удаляются автоматически. Любые тегированные VLAN пакеты, идущие через Virtual Hub, будут рассматриваться как не IP-пакеты. Таким образом, тегированные VLAN пакеты не относятся к политикам безопасности, спискам доступа и другим действиям обработки IPv4 / IPv6 пакетов.


# Concerning remote connection dialog
REMOTE_DEF_CAPTION		Удаленное подключение
REMOTE_DEF_TITLE		Укажите компьютер, к которому вы хотите удаленно подключиться.


# Concerning client notification service
CN_TITLE				SoftEther VPN клиент Developer Edition


# Concerning Connection Manager
CM_TITLE				SoftEther VPN клиент Developer Edition
CM_PW_LOCALMACHINE		Локальный компьютер
CM_NO_REMOTE			Служба VPN клиента, работающая на %s, запрещает удаленные подключения.
CM_CONNECT_FAILED		Не удается подключиться к службе VPN клиентов, работающей на %s. \r\nУбедитесь, что служба VPN клиента запущена и работает нормально.
CM_BAD_PASSWORD			Пароль неверен. Повторно введите пароль. Пароль чувствителен к регистру, поэтому обязательно различайте буквы верхнего и нижнего регистра.
CM_NUM_CONN_COUNT		VPN-сессий: %u 
CM_CONN_NO				Не подключено
CM_PRODUCT_NAME			SoftEther VPN клиент Build %u
CM_ACCOUNT_COLUMN_1		Название VPN подключения
CM_ACCOUNT_COLUMN_2		Статус
CM_ACCOUNT_COLUMN_3		Имя хоста VPN-сервера
CM_ACCOUNT_COLUMN_3_2	Virtual Hub
CM_ACCOUNT_COLUMN_4		Название виртуального сетевого адаптера
CM_VLAN_COLUMN_1		Название виртуального сетевого адаптера
CM_VLAN_COLUMN_2		Статус
CM_VLAN_COLUMN_3		MAC-адрес
CM_VLAN_COLUMN_4		Версия
CM_ACCOUNT_OFFLINE		Отключено
CM_ACCOUNT_ONLINE		Подключено
CM_ACCOUNT_CONNECTING	Подключение
CM_VLAN_ENABLED			Включено
CM_VLAN_DISABLED		Выключено
CM_DELETE_ACCOUNT_MSG	Это удалит настройки VPN-подключения "%s". Вы действительно хотите это сделать?
CM_ST_ACCOUNT_NAME		Название VPN подключения
CM_ST_CONNECTED			Статус сессии
CM_ST_CONNECTED_TRUE	Соединение установлено
CM_ST_CONNECTED_FALSE	Попытка подключения
CM_ST_CONNECTING		Начало подключения к VPN-серверу
CM_ST_NEGOTIATION		Установка связи
CM_ST_AUTH				Авторизация пользователя
CM_ST_ESTABLISHED		Соединение установлено
CM_ST_RETRY				Повтор
CM_ST_IDLE				Простой
CM_ST_SERVER_NAME		Адрес сервера
CM_ST_SERVER_PORT		Номер порта
CM_ST_PORT_TCP			TCP порт %u
CM_ST_SERVER_P_NAME		Название сервера
CM_ST_SERVER_P_VER		Версия сервера
CM_ST_SERVER_P_BUILD	Сборка сервера
CM_ST_START_TIME		Время начала подключения
CM_ST_FIRST_ESTAB_TIME	Время создания первой сессии
CM_ST_NONE				-
CM_ST_CURR_ESTAB_TIME	Время создания текущей сессии
CM_ST_NUM_ESTABLISHED	Кол-во установленных сессий
CM_ST_NUM_STR			%u
CM_ST_HALF_CONNECTION	Режим полудуплексного TCP-соединения
CM_ST_HALF_TRUE			Да (Полудуплексный режим)
CM_ST_HALF_FALSE		Нет (Дуплексный режим)
CM_ST_QOS				Функция VoIP / QoS
CM_ST_QOS_TRUE			Включена
CM_ST_QOS_FALSE			Выключена
CM_ST_NUM_TCP			Кол-во TCP соединений
CM_ST_NUM_TCP_UPLOAD	Кол-во исходящих TCP соединений
CM_ST_NUM_TCP_DOWNLOAD	Кол-во входящих TCP соединений
CM_ST_MAX_TCP			Максимальное кол-во TCP соединений
CM_ST_VLAN_ID			VLAN ID
CM_ST_NO_VLAN			-
CM_ST_USE_ENCRYPT		Шифрование
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE	Включено (Алгоритм: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE2	Включено
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE3	Включено (%S Алгоритм: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_FALSE	Выключено (Без шифрования)
CM_ST_USE_COMPRESS		Использование сжатия
CM_ST_UDP_ACCEL_ENABLED	Ускорение UDP поддерживается
CM_ST_UDP_ACCEL_USING	Ускорение UDP активно
CM_ST_RUDP				TCP через UDP (NAT Traversal)
CM_ST_UNDERLAY_PROTOCOL	Протокол
CM_ST_PROTOCOL_DETAILS	Детали протокола
CM_ST_COMPRESS_TRUE		Да (%u %%)
CM_ST_COMPRESS_FALSE	Нет (Без сжатия)
CM_ST_SESSION_NAME		Название сессии
CM_ST_CONNECTION_NAME	Название соединения
CM_ST_SESSION_KEY		Ключ сессии (160 bit)
CM_ST_BRIDGE_MODE		Режим Мост / Роутер
CM_ST_MONITOR_MODE		Режим мониторинга
CM_ST_YES				Да
CM_ST_NO				Нет
CM_ST_SEND_SIZE			Размер исходящих данных
CM_ST_RECV_SIZE			Размер входящих данных

CM_ST_SEND_UCAST_NUM	Кол-во исходящих пакетов
CM_ST_SEND_UCAST_SIZE	Размер исходящих пакетов
CM_ST_SEND_BCAST_NUM	Кол-во исх. широковещательных пакетов
CM_ST_SEND_BCAST_SIZE	Размер исх. широковещательных пакетов

CM_ST_RECV_UCAST_NUM	Кол-во входящих пакетов
CM_ST_RECV_UCAST_SIZE	Размер входящих пакетов
CM_ST_RECV_BCAST_NUM	Кол-во вх. широковещательных пакетов
CM_ST_RECV_BCAST_SIZE	Размер вх. широковещательных пакетов

CM_ST_NUM_PACKET_STR	Пакеты: %S
CM_ST_SIZE_BYTE_STR		Байты: %S

CM_NEW_ICON				Добавить VPN подключение
CM_VGC_ICON				VPN Gate Public VPN Relay Servers
CM_VGC_LINK				VPN Gate Academic Web Site
CM_ST_TITLE				Статус подключения %s
CM_ST_COLUMN_1			Наименование
CM_ST_COLUMN_2			Статус
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_1	Новое VPN подключение
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_2	Новое VPN подключение (%u)
CM_ACCOUNT_TITLE_1		Настройки нового VPN подключения
CM_ACCOUNT_TITLE_2		Настройки %s
CM_SERVER_CERT_1		&Исп. личный сертификат
CM_SERVER_CERT_2		&Удалить сертификат
CM_CLIENT_CERT_1		Исп. &сертификат клиента
CM_CLIENT_CERT_2		Удалить &сертификат 
CM_CERT_INFO			Кому выдан: %s\r\nКем выдан: %s\r\nИстекает: %s
CM_NO_CERT				Необходимо выбрать сертификат клиента, который будет использоваться для авторизации пользователя.
CM_NO_SECURE			Выберите сертификат клиента и приватный ключ внутри смарт-карты, которые будут использоваться для авторизации пользователя.
CM_CERT_SECURE_INFO		Сертификат: "%S"\r\Приватный ключ: "%S"
CM_SELECT_SECURE_DEVICE	Выберите смарт-карту
CM_SELECT_CERT_INCARD	Выберите сертификат
CM_VIEW_CLIENT_CERT		&Посмотреть сертификат
CM_NO_VLAN				Прежде чем вы сможете создать новое VPN подключение, вам нужно создать Виртуальный Сетевой Адаптер. \r\n\r\nХотите создать Виртуальный Сетевой Адаптер?
CM_NO_VLAN_2			Перед подключением к VPN-серверу необходимо создать Виртуальный Сетевой Адаптер.. \r\n\r\nХотите создать Виртуальный Сетевой Адаптер?
CM_VLAN_REMOTE_ERROR	Невозможно создать Виртуальный Сетевой Адаптер из удаленного местоположения. \r\n\rЗапустите VPN клиент на локальном компьютере и создайте Виртуальный Сетевой Адаптер
CM_9X_VLAN_INSTALL		Будет создан новый Виртуальный Сетевой Адаптер. \r\n\r\nПосле создания Виртуального Сетевого Адаптера необходимо сразу же перезагрузить Windows. \r\nВо время установки Виртуального Сетевого Адаптера вас могут попросить вставить установочный компакт-диск Windows. \r\n\r\nЗакройте все запущенные в данный момент приложения, кроме VPN клиента, подготовьте установочный компакт-диск Windows и нажмите ОК. \r\nПри нажатии кнопки ОК начнется установка Виртуального Сетевого Адаптера. Когда все закончится, Windows будет автоматически перезагружен.
CM_9X_VLAN_ME_MESSAGE	Создан Виртуальный Сетевой Адаптер. После того как вы нажмете ОК, компьютер автоматически перезагрузится. \r\n\r\nПосле перезагрузки компьютера может появиться мастер установки нового устройства. \r\nЕсли мастер все-таки появится, нажимайте "Далее" для каждого экрана, пока установка не будет завершена.
CM_9X_VLAN_UNINSTALL	Чтобы удалить Виртуальный Сетевой Адаптер, удалите его из "Свойства сети". \r\n\r\nВы хотите отобразить окно "Свойства сети"?
CM_PORT_1				8888 (PX-VPN порт)
CM_PORT_2				443 (HTTPS порт)
CM_PORT_3				992 (TELNETS порт)
CM_PORT_4				5555 (SE-VPN порт)
CM_RETRY_INTERVAL_ERROR	Установите интервал переподключения (не менее 5 секунд), когда VPN-подключение было отключено.
CM_DELETE_CLIENT_CERT	Это действие удалит установленный сертификат клиента. Вы действительно хотите это сделать?
CM_DELETE_SERVER_CERT	Это действие удалит установленный индивидуальный сертификат сервера. Вы действительно хотите это сделать?
CM_SET_STARTUP			VPN подключение "%s" добавлено в автозапуск.\r\n\r\nЭто подключение будет автоматически запущено после перезагрузки компьютера.\r\n(Если вы используете Windows, автоматическое подключение будет запущено в фоновом режиме, еще до того как пользователь войдет в систему.)
CM_REMOVE_STARTUP		Вы хотите удалить VPN подключение "%s" из автозапуска?
CM_NO_DISCONNECT_SPAN	Пожалуйста, установите время жизни TCP-соединения.
CM_HALF_MSG				При использовании полудуплексного режима установите как минимум 2 TCP-соединения.
CM_TOO_SMALL_INTERVAL	Интервал TCP-соединения должен быть не менее 1 секунды.
CM_DELETE_VLAN			Это действие удалит Виртуальный Сетевой Адаптер "%s". Вы действительно хотите это сделать?
CM_COPY_NAME_1			Копия %s
CM_COPY_NAME_2			Копия (%u) %s
CM_IMPORT_NAME_1		%s
CM_IMPORT_NAME_2		%s (%u)
CM_CERT_COLUMN_1		Кому выдан
CM_CERT_COLUMN_2		Кем выдан
CM_CERT_COLUMN_3		Истекает
CM_CERT_DELETE_MSG		Удалить этот сертификат из списка?
CM_PASSWORD_SET			Пароль был установлен.
CM_PASSWORD_REMOVE		Пароль был удален.
CM_UNDER_CONSTRUCTION	Не завершено.
CM_CURRENT_ACTIVE		Настройки VPN подключения "%s" сохранены. Т.к. это VPN подключение в данный момент активно, то новые настройки будут применены при следующем подключении.
CM_DISCONNECT_ALL		Это действие отключит все %u VPN подключений, которые в данный момент активны. \r\nВы действительно хотите сделать это?
CM_HTTPS_MSG			Вы выбрали подключение через HTTP прокси-сервер. \r\n\r\n Обычные HTTP прокси-серверы не разрешают доступ к TCP-порту по вашему выбору. \r\nКогда VPN клиент подключается к VPN-серверу через HTTP прокси-сервер, то есть возможность подключения по протоколу HTTPS (HTTP через SSL). \r\nВ этом случае рекомендуется указать порт 443 (порт HTTPS) в качестве номера порта VPN-сервера. \r\n(Если вы укажете другой номер порта, в некоторых случаях будет невозможно установить соединение через HTTP прокси-сервер. \r\n Убедитесь, что на VPN-сервере включен 443 порт.)\r\n\r\nДля получения подробной информации обратитесь к системному администратору или сетевому администратору HTTP прокси-сервера, через который вы планируете подключиться. \r\n\r\nХотите изменить номер порта VPN-сервера на 443 (порт HTTPS)?
CM_REMOTE_WARNING		Вы вносите изменения в настройки, которые запрещают удаленное управление. \r\n\r\nВ настоящий момент VPN клиент подключен к удаленному компьютеру "%S" и контролирует VPN службу на этом компьютере. \r\nЕсли удаленное подключение будет разорвано, то удаленное управление VPN клиентом на компьютере "%S" будет невозможным. \r\n\r\nВы действительно хотите отключить удаленное управление?
CM_KEEP_INTERVAL_MSG	Установите промежуток между %u и %u секунд в интервале отправки пакетов.
CM_REMOTE_TITLE			Управление SoftEther VPN клиентом позволяет подключаться и удаленно управлять VPN клиентом, работающим на другом компьютере. \r\n(Обратите внимание, что на удаленном компьютере должна быть включена функция удаленного управлением VPN клиентом.)
CM_DESKTOP_LOCAL_PC		Локальный компьютер
CM_DESKTOP_REMOTE_PC	Компьютер %S 
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_TS	Служба терминалов (удаленный рабочий стол)
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_SW	Switch User Function
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_1	В настоящее время %s установлен на этом компьютере и позволяет нескольким пользователям входить в систему одновременно. Сообщения о состоянии, ошибках и другие сообщения, показанные VPN клиентом, будут отображаться как «Консольная сессия».
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_21	В настоящее время «Идентификатор сессии: 0, пользователь %s» назначен консольной сессией этого компьютера. Однако, поскольку вы запустили подключение сессии %u, невозможно отобразить окна сообщений VPN клиента, такие как состояние выполнения или ошибки.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_22	В настоящее время никто не вошел в консольную сессию 'ID сессии: 0' этого компьютера, и поскольку вы запустили VPN клиент в сессии %u, невозможно отобразить окна сообщений, такие как состояние подключения или ошибки, которые показывает VPN клиент.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_31	Рекомендуется, когда отображается консольная сессия этого компьютера (ID сессии: 0, пользователь %s), запустить VPN клиент в этой сессии и запустить подключение к '%s'. Вы сможете начать процесс подключения, сделав то, что делаете сейчас. Но существует риск того, что не получится проверить статус выполнения и увидеть сообщения об ошибках, которые могут отображаться во время подключения.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_32	Рекомендуется сначала выйти из системы, а затем, после входа, запустить VPN клиент в этой сессии и начать подключение к '%s'. Вы сможете начать процесс подключения, сделав то, что делаете сейчас. Но существует риск того, что не получится проверить статус выполнения и увидеть сообщения об ошибках, которые могут отображаться во время подключения.
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_1	Поскольку вы выполняете подключение VPN клиента на удаленном компьютере %S, то вы не сможете увидеть сообщения о состоянии или об ошибках во время процесса VPN-подключения.
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_2	Чтобы проверить состояние подключения, сообщения об ошибках и другие сообщения, которые отображает VPN клиент, необходимо локально войти на компьютер %S.
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_3	Рекомендуется сначала локально войти на компьютер %S, а затем запустить VPN клиент и его VPN-подключение "%s". Вы сможете сейчас начать процесс подключения, но вы рискуете оказаться неспособным проверить состояние подключение и сообщения об ошибках, которые могут отображаться во время этого процесса.
CM_STOP_INST_VLAN_1		Чтобы установить виртуальный сетевой адаптер на этот компьютер, вы должны запустить VPN-клиент из консоли.\r\n\r\nСейчас %s установлен на этом компьютере, и текущий пользователь не вошел в консоль, а вошел удаленно (ID сессии: %u).\r\nДля установки виртуального сетевого адаптера необходимо запустить VPN-клиент через консоль (ID сессии: %u, пользователь %s).\r\n\r\nСначала войдите на компьютер локально, используя функцию переключения пользователей, или в консоль, которая находится на удаленном компьютере или локально, а затем запустите VPN-клиент и установите виртуальный сетевой адаптер.
CM_STOP_INST_VLAN_2		Чтобы установить виртуальный сетевой адаптер на этот компьютер, вы должны запустить VPN-клиент из консоли. \r\n\r\nСейчас %s установлен на этом компьютере, и текущий пользователь не вошел в консоль, а вошел удаленно (ID сессии: %u).\r\nДля установки виртуального сетевого адаптера необходимо запустить VPN-клиент через консоль. \r\n(В данный момент пользователь не вошел в консоль (ID сеанса: 0).)\r\n\r\nСначала войдите на компьютер локально, используя функцию переключения пользователей, или в консоль, которая находится на удаленном компьютере или локально, а затем запустите VPN-клиент и установите виртуальный сетевой адаптер.
CM_SHORTCUT_DESKTOP_MSG	Чтобы начать соединение с помощью ярлыка для VPN-подключения, вы должны запустить файл ярлыка из "консольной сессии".\r\n\r\nВ настоящее время пользователь вошел в систему удаленно (ID сессии: %u), а не через консольную сессию.
CM_HTTP_PROXY_WARNING Выбрано	подключение через HTTP прокси-сервер. \r\n\r\nВо многих случаях HTTP прокси-сервер разрешает использовать только 2 вида TCP порта для подключения к серверу, протокол HTTP (TCP порт 80) и протокол HTTPS (TCP порт 443). \r\n(Существуют также случаи, когда прокси-сервер допускает более широкий диапазон TCP портов для подключения.) \r\n\r\nПри создании VPN-подключения через HTTP прокси-сервер, который запрещает подключения к портам сервера, отличным от портов HTTP или HTTPS, в качестве номера порта VPN-сервера необходимо указать 443 (протокол HTTPS). \r\n\r\nЧтобы узнать, позволяет ли HTTP прокси-сервер подключаться к портам, отличным от портов 80 или 443, обратитесь к администратору прокси-сервера. \r\n\r\nВ настоящий момент %d указан в качестве номера порта VPN-сервера. Хотите изменить номер порта на 443 (протокол HTTPS)?\r\n(443 порт VPN-сервера, к которому вы подключаетесь, должен быть открыт и готов принимать подключения.) \r\nЕсли вы не уверены, обратитесь к системному или сетевому администратору.
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_0	Название
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_1	Значение
CM_PASSWORD_CHANGED		Пароль был изменен.
CM_ACCOUNT_SETTING_FILE	Файлы настроек VPN подключения (*.VPN)|*.vpn|Все файлы (*.*)|*.*
CM_ACCOUNT_SAVE_TITLE	Введите имя экспортируемого файла настроек VPN подключения
CM_ACCOUNT_OPEN_TITLE	Выберите файл с настройками VPN подключения
CM_ACCOUNT_FILE_BANNER	# Файл настроек VPN подключения\r\n# \r\n# Этот файл экспортируется с помощью VPN клиента.\r\n# Содержимое этого файла можно редактировать с помощью текстового редактора.\r\n# \r\n# Когда файл будет импортирован в VPN клиент,\r\n# то можно будет сразу использовать это VPN подключение.\r\n\r\n
CM_FAILED_TO_OPEN_FILE	Невозможно открыть файл.
CM_FAILED_TO_SAVE_FILE	Невозможно сохранить файл.
CM_ACCOUNT_PARSE_FAILED	Невозможно загрузить параметры VPN подключения из указанного файла. \r\nПроверьте содержимое файла.
CM_ACCOUNT_MSG_SENSITIVE	Этот файл настроек VPN подключения содержит имя пользователя и пароль.\r\nХотите удалить эту конфиденциальную информацию из экспортируемого файла настроек?\r\n\r\nНажмите "Да", чтобы удалить конфиденциальную информацию.\r\nВ случае удаления информации пользователь должен будет ввести имя пользователя и пароль, когда попытается подключиться к VPN серверу.\r\n\r\nНажмите "Нет", чтобы оставить конфиденциальную информацию в файле.
CM_SHORTCUT_FILE		Ярлыки|*.lnk
CM_SHORTCUT_SAVE_TITLE	Введите название ярлыка.
CM_SHORTCUT_UNSUPPORTED	Ярлык подключения не поддерживается в этой версии VPN клиента. \r\nОбновите версию клиента.
CM_SHORTCUT_COMMENT		Используется VPN подключение "%s" для подключения к VPN-серверу.
CM_SHORTCUT_ERROR		Не удалось создать ярлык.
CM_VPN_FILE_CLICKED		Вы хотите импортировать файл VPN подключения?
CM_VPN_FILE_IMPORT_NG	Невозможно импортировать файл настроек VPN подключения. Потому что настройки VPN клиента были заблокированы.
CM_VLAN_INSTALLING		Пожалуйста, подождите
CM_SECURE_MUST_LOCAL	В настоящее время невозможно настроить параметры смарт-карты, поскольку вы подключены к VPN клиенту с удаленного компьютера.
CM_DETAIL_MODE_LINK_STR	При Каскадном подключении режим Мост / Роутер всегда включен.
CM_TRAY_INITING			SoftEther VPN
CM_TRAY_NOT_CONNECTED	\r\nНе подключен
CM_TRAY_CONNECTING		\r\nПодключение 
CM_TRAY_CONNECTED		\r\nПодключен 
CM_TRAY_MENU_1_SHOW		Показать интерфейс VPN клиента
CM_TRAY_MENU_1_HIDE		Свернуть VPN клиент
CM_TRAY_MENU_2_QUIT		Выйти из программы
CM_TRAY_MENU_CONNECT	Запустить VPN подключение
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT	&Отключить VPN подключение
CM_TRAY_MENU_STATUS		Показать статус VPN подключения
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT_ALL	Отключить все VPN подключения
CM_TRAY_MENU_NEW		&Новое VPN подключение...
CM_TRAY_MENU_RECENT		Недавние VPN подключения...
CM_TRAY_MENU_TRAFFIC	Инструмент тестирования скорости трафика...
CM_TRAY_MENU_NETIF		Показать состояние сетевого устройства...
CM_TRAY_MENU_ABOUT		&О VPN клиенте...
CM_TRAY_MENU_SETTING	Изменить режим работы...
CM_TRAY_MENU_CANCEL		Закрыть это меню
CM_EXIT_MESSAGE			Это действие закроет VPN клиент. \r\nВы действительно хотите это сделать?
CM_IMPORT_MESSAGE		Из файла "%S" были импортированы настройки "%s".
CM_VLAN_CREATING		Создание нового Виртуального Сетевого Адаптера для Windows. \r\n\r\nЭтот процесс может занять несколько секунд или более минуты. \r\nПожалуйста, подождите...\r\n\r\n(Пожалуйста, не выполняйте другие операции во время создания Виртуального Сетевого Адаптера.)
CM_SETTING_PASSWORD		Настройки заблокированы. Чтобы отключить блокировку, необходимо ввести пароль.
CM_EASY_MODE_NOT_ON_REMOTE	Невозможно подключиться, так как VPN клиент на удаленном компьютере работает в Упрощенном режиме.
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_1	Запустить VPN
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_2	&Отключить
CM_EASY_ACCOUNT_WARNING	Вы можете изменить только настройки прокси-сервера, авторизации пользователя и используемого виртуального сетевого адаптера, поскольку настройки заблокированы.
CM_EASY_INFO_1			Выберите VPN подключение.
CM_EASY_INFO_2			Нажмите "Запустить VPN", чтобы подключиться.
CM_EASY_INFO_3			VPN подключение активно. Вы можете отключиться, нажав "Отключить".
CM_EXT_VOICE_MSG		It is possible that some of the voice message contents of the Extension Voice Guide has not been played normally. \r\nIs the Extension Voice Guide enabled?
CM_EASY_TITLE			Упрощенный режим VPN клиента
CM_EASY_CONNECTED		VPN подключение активно.
CM_EASY_CONNECTING		Установка VPN-подключения...
CM_PROXY_FROM_IE		 Настройки прокси из Internet Explorer загружены.
CM_TRAY_ICON_RESTORE	Значек был удален из панели задач.\r\n\r\nЧтобы восстановить значек, запустите VPN клиент и нажмите «Показывать значек программы на панели задач» в меню «Вид».
CM_WOULDYOULOAD_IE_PROXY	В настоящее время Internet Explorer на этом компьютере настроен на использование прокси-сервера "%S".\r\nВы хотите применить текущие настройки прокси к новым VPN поключениям?\r\n\r\nНажмите "Да", чтобы использовать настройки прокси в Internet Explorer.\r\nНажмите "Нет", чтобы использовать прямое подключение с VPN-сервером (не через прокси-сервер).\r\nВ любое время этот параметр можно изменить в окне настроек подключения.
CM_MSG_TITLE			VPN-сервер "%S" (Virtual Hub: "%S")
CM_JUMPLIST_RCCONNECT	Недавние VPN подключения
CM_VPNGATE_MESSAGE		Список общедоступных VPN-серверов можно найти на веб-сайте академического проекта VPN Gate. T\r\nЛюбой человек в Интернете может подключиться к любым VPN-серверам из списка. \r\n\r\nАкадемический проект VPN Gate не является частью SoftEther VPN.\r\nЭтот значок предоставляет только ссылку на http://www.vpngate.net/.\r\nДля подключения к VPN Gate вам необходимо установить VPN Gate плагин.\r\n\r\nВы хотите посетить http://www.vpngate.net/ (предоставлено Университетом Цукуба)?
CM_VLAN_REINSTALL_MSG	После переустановки драйвера виртуального сетевого адаптера MAC-адрес текущего виртуального сетевого адаптера изменится. Кроме того, все настройки TCP/IP в виртуальном сетевом адаптере будут сброшены.\r\n\r\nЕсли переустановленный виртуальный сетевой адаптер не работает, удалите его и создайте новый. Если он по-прежнему не работает должным образом, создайте новый виртуальный сетевой адаптер с другим именем.


VGC_COLUMN_0			Имя хоста DDNS
VGC_COLUMN_1			IP адрес (Имя хоста)
VGC_COLUMN_2			Регион
VGC_COLUMN_3			Время работы
VGC_COLUMN_4			VPN сессии
VGC_COLUMN_5			Скорость линии
VGC_COLUMN_6			Пинг (Google, SE)
VGC_COLUMN_7			SSL-VPN (TCP)
VGC_COLUMN_8			Поддержка UDP
VGC_COLUMN_9			Ведение журнала
VGC_COLUMN_10			Всего передано
VGC_COLUMN_11			Всего входов
VGC_COLUMN_12			Имя оператора
VGC_COLUMN_13			Сообщение оператора
VGC_COLUMN_14			Общий счет

VGC_LOG_PERMANENT		Постоянно
VGC_LOG_2WEEKS			2 недели
VGC_LOG_NONE			Не ведется

VGC_UPTIME_MIN			%u мин
VGC_UPTIME_HOUR			%u часов
VGC_UPTIME_DAY			%u дней
VGC_NUM_VPN				%u сессий
VGC_NUM_LOGIN			%S входов

VGC_UDP_AVAILABLE		UDP OK

VGC_TITLE				Сообщение VPN Gate плагина

VGC_VER_DIFF			Версия VPN Gate плагина отличается от версии SoftEther VPN клиента.\r\n\r\n- Текущий VPN Gate плагин: Версия %u\r\n- Текущий SoftEther VPN клиент: Версия %u\r\n\r\nРекомендуется скачать и установить плагин VPN Gate Версия %u. В противном случае могут возникнуть ошибки подключения или ошибки обновления списка. Если много раз не удается обновить список VPN-серверов, обновите версию VPN Gate плагина.\r\n\r\nПоследняя версия VPN Gate плагина доступна по адресу http://www.vpngate.net/.\r\n(Используйте зеркало, если вы не можете посетить вышеуказанный веб-сайт напрямую.)\r\n\r\n

VGC_LIST_STR_OK			%S общедоступных VPN-серверов на Земле! (Обновлено %S)
VGC_LIST_STR_OK_2		%S серверов (%S) - Не удалось обновить список. Попробуйте еще раз. Если не получается, загрузите последнюю версию VPN Gate плагина.
VGC_LIST_STR_NG			Не удалось обновить список. Попробуйте еще раз. Если не получается, загрузите последнюю версию VPN Gate плагина.
VGC_PROXY_MSG			Если вы используете прокси-сервер, вы не сможете использовать VPN-серверы, которые не поддерживают TCP-порт 443, в качестве «соединения SSL-VPN».
VGC_PROXY_TITLE			Уведомление для пользователей прокси-сервера

VGS_NO_HUB_YET			Для того, чтобы установить сообщение, сначала вы включть службу VPN Gate. После того, как служба будет включена, повторно откройте это окно и установите сообщение.

VGS_STOP				Служба VPN Gate остановится после того, как вы нажмете кнопку ОК.\r\n\r\nПосле того, как служба VPN Gate будет остановлена, этот компьютер не будет принимать новые запросы на VPN подключение, однако, все еще действующие VPN сессии могут остаться.\r\n (Такие VPN сессии иногда могут быть не видны.) \r\n\r\nЧтобы полностью завершить все еще действующие VPN сессии, перезапустите службу SoftEther VPN Server или службу SoftEther VPN Client или перезагрузите компьютер.

VGS_START				Это действие активирует функцию VPN Gate.\r\n\r\nФункция VPN Gate будет активирована на ваш собственный риск.\r\nНекоторые страны законодательно запрещают использование зашифрованных VPN.\r\nДля получения более подробной информации о VPN Gate, пожалуйста, посетите http://www.vpngate.net/en/join.aspx.\r\n\r\nСлужба академических экспериментов VPN Gate работает в качестве исследовательского проекта в аспирантуре Университета Цукуба, Япония. Служба регулируется японским законодательством. Законы других стран не являются ни нашими проблемами, ни обязанностями.\r\n\r\nВ мире существует почти 200 стран с разными законами. Невозможно проверить законы и правила каждой страны и заставить программное обеспечение заранее соответствовать законам всех стран. Если пользователь, использующий службу VPN Gate в определенной стране, будет наказан государственными органами или понесет уголовную ответственность, разработчики службы или программного обеспечения никогда не будут нести за это ответственность. \r\nПользователь под свою ответственность должен использовать это программное обеспечение и сервис, соблюдая все соответствующие законы и правила. Пользователь будет нести полную ответственность за любые убытки, которые являются результатом использования этого программного обеспечения, независимо от того, находится ли он внутри или за пределами территории Японии.\r\nЕсли вы не согласны или не понимаете вышеприведенные предупреждения, не используйте какие-либо функции службы академического эксперимента VPN Gate.


# Concerning services (Win32)
SVC_HELP				*** Аргументы командной строки %s (%S) ***\r\n\r\nЭта программа (%s) выполняется в фоновом режиме. Запустите программу, указав следующие аргументы в командной строке. \r\n\r\n\r\n/install : Устанавливает службу %s (название службы: %S) в Windows. После этого служба автоматически запустится. \r\n\r\n/uninstall... Удаляет службу %s (название службы: %S) из Windows. \r\n\r\n/start : Запускает службу %s (название службы: %S). \r\n\r\n/stop : Останавливает службу %s (название службы: %S). \r\n\r\n/test : Запускает программу %s в тестовом режиме. (Для отладки)\r\n\r\n/usermode : Запускает программу %s в пользовательском режиме. (Когда возможно)\r\n\r\n/usermode_showtray : Используется для отображения значков на панели задач при запуске в пользовательском режиме, если они были скрыты ранее. \r\n\r\n/usermode_hidetray : Скрывает значки на панели задач при запуске в пользовательском режиме.  \r\n\r\n\r\nNote: Команды, связанные с работой служб, отличные от /test и /usermode, работают только в Windows NT / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008.
SVC_NT_ONLY				Команды, связанные с работой служб, работают только в Windows NT / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008. \r\nНе работают в Windows 98 / Me.
SVC_ALREADY_INSTALLED	Служба "%s" (название службы: %S) уже установлена на этом компьютере. Вы хотите удалить её, а затем переустановить?
SVC_INSTALL_OK			Служба "%s" (название службы: %S) успешно установлена.  \r\n\r\n(Путь: %s)\r\n\r\nСлужба запущена.
SVC_INSTALL_FAILED		Установка службы "%s" (название службы: %S) завершилась неудачно.
SVC_INSTALL_FAILED_2	Служба "%s" (название службы: %S) успешно установлена. \r\n\r\n(Путь: %s)\r\n\r\nПопытка запустить службу не удалась.
SVC_NOT_INSTALLED		Служба "%s" (название службы: %S) еще не установлена на этом компьютере. Используйте аргумент командной строки /install, чтобы установить ее.
SVC_START_OK			Служба "%s" (название службы: %S) успешно запущена.
SVC_START_FAILED		Не удалось запустить службу "%s" (название службы: %S).
SVR_ALREADY_START		Служба "%s" (название службы: %S) уже запущена.
SVC_STOP_OK				Служба "%s" (название службы: %S) остановлена.
SVC_STOP_FAILED			Не удалось остановить службу "%s" (название службы: %S)
SVC_ALREADY_STOP		Служба "%s" (название службы: %S) уже остановлена.
SVC_UNINSTALL_OK		Служба "%s" (название службы: %S) успешно удалена.
SVC_UNINSTALL_FAILED	Удаление службы "%s" (название службы: %S) завершилось неудачно.
SVC_NOT_FOUND			Невозможно найти информацию в таблице, относящуюся к службе %S.
SVC_NOT_ADMIN			Для установки, удаления, запуска или остановки службы у вас должны быть права администратора на этом компьютере. \r\n\r\nЕсли у вас есть учетная запись администратора, выйдите и войдите как администратор. \r\nЕсли у вас нет ясности относительно учетных записей с правами администратора, обратитесь к системному администратору.
SVC_TEST_MSG			Служба "%s" запущена в тестовом режиме. \r\n\r\nНажмите OK, чтобы выйти из службы.
SVC_TRAY_TOOLTIP		%S (пользовательский режим)
SVC_TEST_MUTEX			Исполняемый файл %s уже запущен.
SVC_USERMODE_MUTEX		Другой процесс %s уже запущен.
SVC_SERVICE_MUTEX		Поскольку служба %S исполняет процесс %s, который уже запущен, служба не может запуститься.
SVC_USERMODE_MENU_1		&Скрыть значек
SVC_USERMODE_MENU_2		Выйти из %s
SVC_HIDE_TRAY_MSG		Это действие скроет значки на панели задач при запуске %S в пользовательском режиме. \r\nНачиная со следующего запуска %S в пользовательском режиме, значки не будут отображаться на панели задач. \r\nМеню для выхода из процесса также будет скрыто. \r\n\r\nЧтобы выйти из процесса в случае Windows 98 / Me, используйте комбинацию клавиш Ctrl + Alt + Del, выберите и завершите процесс. \r\nПри использовании других операционных систем используйте Диспетчер задач. \r\n\r\nЧтобы снова отобразить значки на панели задач, используйте параметр /usermode_showtray при следующем запуске в пользовательском режиме.


# Concerning services (UNIX)
UNIX_SVC_HELP			Служба %S\nАвторское право (c) Проект SoftEther VPN. Все права защищены.\n\n%S используемые команды:\n %S start  - Запуск службы %S.\n %S stop   - Остановка службы %S, если она уже запущена.\n\n
UNIX_SVC_STARTED		Служба %S запущена.\n
UNIX_SVC_STOPPING		Остановка службы %S ...\n
UNIX_SVC_STOPPED		Служба %S была остановлена..\n
UNIX_SVC_STOP_FAILED	Остановка службы %S не удалась.\n
UNIX_SVC_ALREADY_START	Служба %S уже запущена.\nВыполните команду "%S stop", чтобы остановить эту службу.\n
UNIX_SVC_NOT_STARTED	Служба %S еще не запущена.\nВыполните команду "%S start", чтобы запустить эту службу.\n
UNIX_SVC_ERROR_FORK		Не удалось создать дочерний процесс для службы %S.\n
UNIX_SVC_NONROOT		\nПредупреждение: текущий пользователь не является root. Рекомендуется запустить VPN службу из под root. Хотя служба VPN может работать от пользователя, не являющегося root пользователем, некоторые функции, требующие привилегий (например, функция локального моста), нуждаются в root правах.\n


# Service definition (SoftEther VPN Client)
SVC_VPNCLIENT_NAME		vpnclient
SVC_VPNCLIENT_TITLE		SoftEther VPN клиент
SVC_VPNCLIENT_DESCRIPT	Эта служба управляет драйвером виртуального сетевого адаптера и службой подключения SoftEther VPN клиента. Когда эта служба остановлена, будет невозможно использовать SoftEther VPN клиент на этом компьютере для подключения к SoftEther VPN-серверу.


# Service Definition (SoftEther VPN Server)
SVC_VPNSERVER_NAME		vpnserver
SVC_VPNSERVER_TITLE		SoftEther VPN-сервер
SVC_VPNSERVER_DESCRIPT	Эта служба управляет процессами SoftEther VPN-сервера. SoftEther VPN-сервер обеспечивает высокопроизводительные функции по протоколу TCP/IP. Когда эта служба остановлена, SoftEther VPN-сервер на этом компьютере не будет работать, и SoftEther VPN клиент не сможет установить VPN-соединение с этим компьютером.


# Service Definition (SoftEther VPN Bridge)
SVC_VPNBRIDGE_NAME		vpnbridge
SVC_VPNBRIDGE_TITLE		SoftEther VPN-мост
SVC_VPNBRIDGE_DESCRIPT	Эта служба управляет процессами SoftEther VPN-моста. SoftEther VPN-мост обеспечивает соединение типа мост между сетью, к которой подключен этот компьютер, и удаленным SoftEther VPN-сервером. Когда эта служба остановлена, SoftEther VPN-мост на этом компьютере не будет работать, и связь через соединение типа мост будет невозможна.


# Service definition (SoftEther VPN Client)
SVC_SEVPNCLIENTDEV_NAME		sevpnclientdev
SVC_SEVPNCLIENTDEV_TITLE		SoftEther VPN клиент Developer Edition
SVC_SEVPNCLIENTDEV_DESCRIPT	Эта служба управляет драйвером виртуального сетевого адаптера и службой подключения SoftEther VPN клиента. Когда эта служба остановлена, будет невозможно использовать SoftEther VPN клиент на этом компьютере для подключения к SoftEther VPN-серверу.


# Service Definition (SoftEther VPN Server)
SVC_SEVPNSERVERDEV_NAME		sevpnserverdev
SVC_SEVPNSERVERDEV_TITLE		SoftEther VPN-сервер Developer Edition
SVC_SEVPNSERVERDEV_DESCRIPT	Эта служба управляет процессами SoftEther VPN-сервера. SoftEther VPN-сервер обеспечивает высокопроизводительные функции по протоколу TCP/IP. Когда эта служба остановлена, SoftEther VPN-сервер на этом компьютере не будет работать, и SoftEther VPN клиент не сможет установить VPN-соединение с этим компьютером.


# Service Definition (SoftEther VPN Bridge)
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_NAME		sevpnbridgedev
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_TITLE		SoftEther VPN-мост Developer Edition
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_DESCRIPT	Эта служба управляет процессами SoftEther VPN-моста. SoftEther VPN-мост обеспечивает соединение типа мост между сетью, к которой подключен этот компьютер, и удаленным SoftEther VPN-сервером. Когда эта служба остановлена, SoftEther VPN-мост на этом компьютере не будет работать, и связь через соединение типа мост будет невозможна.


# Service definition (SoftEther VPN User-mode Router)
SVC_VPNROUTER_NAME		vpnrouter
SVC_VPNROUTER_TITLE		SoftEther VPN-роутер Developer Edition
SVC_VPNROUTER_DESCRIPT	Эта служба управляет серверными процессами SoftEther VPN-роутера (сервисный режим). SoftEther VPN-роутер - это программа, которая создает виртуальный NAT и DHCP сервер, которые работают в пользовательском режиме, и с помощью простых операций позволяет установить безопасное соединение между виртуальной и физической IP-сетями. Когда эта служба остановлена, SoftEther VPN-роутер на этом компьютере не будет работать, и SoftEther VPN клиент не сможет использовать службу маршрутизации на этом компьютере.


# Service Definition (EtherLogger)
SVC_ELOGSVC_NAME		elogsvc
SVC_ELOGSVC_TITLE		SoftEther EtherLogger Developer Edition
SVC_ELOGSVC_DESCRIPT	SoftEther EtherLogger это служба, которая собирает данные, передаваемые через сетевые карты, подключенные к компьютеру, и в текстовом формате ведет журнал заголовков пакетов и всех данных, указанных администратором.


# Concerning SoftEther VPN Server Manager
SM_TITLE				SoftEther VPN-сервер менеджер Developer Edition
SM_LOCALHOST			localhost (Этот сервер)
SM_SERVER_BRIDGE_TITLE	Управление VPN-мостом "%S"
SM_S_VHUB_BRIDGE		При использовании VPN-моста вы управляете Virtual Hub с названием "BRIDGE".
SM_DISCONNECTED			Соединение было разорвано.
SM_MIKAN				В работе.
SM_MAIN_COLUMN_1		Название сервера
SM_MAIN_COLUMN_2		Имя хоста VPN-сервера
SM_MAIN_COLUMN_3		Режим работы
SM_MODE_SERVER			Весь VPN-сервер
SM_MODE_HUB				Только Hub '%S'
SM_EDIT_CAPTION_1		Новое подключение
SM_EDIT_CAPTION_2		Изменить %s
SM_SETTING_EXISTS		Подключение с именем "%s" уже существует. Укажите другое имя.
SM_SETTING_DELETE_MSG	Это действие приведет к удалению подключения "%s". Вы действительно хотите это сделать?
SM_PASSWORD_TYPE_STR	Пароль админ. сервера
SM_HUB_COLUMN_1			Название Virtual Hub
SM_HUB_COLUMN_2			Состояние
SM_HUB_COLUMN_3			Тип
SM_HUB_COLUMN_4			Пользователи
SM_HUB_COLUMN_5			Группы
SM_HUB_COLUMN_6			Сессии
SM_HUB_COLUMN_7			Списки MAC
SM_HUB_COLUMN_8			Списки IP
SM_HUB_COLUMN_9			Кол-во входов
SM_HUB_COLUMN_10		Последний вход
SM_HUB_COLUMN_11		Последнее подключение
SM_HUB_ONLINE			Включен
SM_HUB_OFFLINE			Отключен
SM_HUB_STANDALONE		Автономный
SM_HUB_STATIC			Статический Hub
SM_HUB_DYNAMIC			Динамический Hub
SM_SERVER_STANDALONE	Автономный сервер
SM_FARM_CONTROLLER		Контроллер кластера
SM_FARM_MEMBER			Член кластера
SM_INFORMATION			Последняя информация
SM_HUB_STATUS_CAPTION	Состояние Virtual Hub "%s"
SM_HUB_STATUS_HUBNAME	Название Virtual Hub
SM_HUB_STATUS_ONLINE	Состояние
SM_HUB_TYPE				Тип
SM_HUB_NUM_SESSIONS		Сессии
SM_HUB_NUM_SESSIONS_CLIENT	Сессии (Клиент)
SM_HUB_NUM_SESSIONS_BRIDGE	Сессии (Мост)
SM_HUB_NUM_ACCESSES		Списки доступа
SM_HUB_NUM_USERS		Пользователи
SM_HUB_NUM_GROUPS		Группы
SM_HUB_NUM_MAC_TABLES	Списки MAC
SM_HUB_NUM_IP_TABLES	Списки IP
SM_HUB_SECURE_NAT		SecureNAT
SM_HUB_SECURE_NAT_YES	Включен
SM_HUB_SECURE_NAT_NO	Выключен
SM_HUB_NUM_LOGIN		Кол-во входов
SM_HUB_LAST_LOGIN_TIME	Последний вход
SM_HUB_LAST_COMM_TIME	Последнее подключение
SM_HUB_CREATED_TIME		Создан
SM_STATUS_COLUMN_1		Наименование
SM_STATUS_COLUMN_2		Значение

SM_ST_SEND_UCAST_NUM	Кол-во исходящих пакетов
SM_ST_SEND_UCAST_SIZE	Размер исходящих пакетов
SM_ST_SEND_BCAST_NUM	Кол-во исх. широковещательных пакетов
SM_ST_SEND_BCAST_SIZE	Размер исх. широковещательных пакетов

SM_ST_RECV_UCAST_NUM	Кол-во входящих пакетов
SM_ST_RECV_UCAST_SIZE	Размер входящих пакетов
SM_ST_RECV_BCAST_NUM	Кол-во вх. широковещательных пакетов
SM_ST_RECV_BCAST_SIZE	Размер вх. широковещательных пакетов

SM_ST_NUM_PACKET_STR	%S пакетов
SM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S байт

CM_EDIT_HUB_1			Новый Virtual Hub
CM_EDIT_HUB_2			Параметры %S

CM_EDIT_HUB_STANDALONE	Сейчас сервер работает в автономном режиме. Этот Virtual Hub работает как автономный Hub.
CM_EDIT_HUB_TYPE_FIXED	Сейчас сервер работает в режиме кластера. В этот Virtual Hub невозможно вносить динамические изменения.
CM_EDIT_HUB_CREATED		Создан новый Virtual Hub '%S'.
CM_OFFLINE_MSG			Вы хотите отключить %s?\r\n\r\nЕсли вы отключите этот Virtual Hub, все сессии, подключенные в данный момент, будут разъединенны, а новые подключения будут невозможны.
CM_DELETE_HUB_MSG		Вы хотите удалить %S?\r\n\r\nЕсли вы удалите этот Virtual Hub, все сессии, подключенные в данный момент, будут разъединенны, а новые подключения будут невозможны. \r\nЭто также приведет к удалению всех настроек этого Virtual Hub, пользователей, групп, сертификатов и каскадных подключений. \r\n\r\nПосле удаления Virtual Hub его невозможно восстановить. \r\nВы уверены, что хотите его удалить?
CM_HUB_DELETED_MSG		Virtual Hub %S удален.
CM_LISTENER_COLUMN_1	Порт
CM_LISTENER_COLUMN_2	Состояние
CM_LISTENER_TCP_PORT	TCP %u
CM_LISTENER_ONLINE		Используется
CM_LISTENER_OFFLINE		Закрыт
CM_LISTENER_ERROR		Ошибка
CM_DELETE_LISTENER_MSG	Это действие приведет к удалению порта (TCP-порт %u). С этого момента подключение к данному порту будет невозможно. \r\nВы действительно хотите сделать это?
CM_STOP_LISTENER_MSG	Это действие закроет порт (TCP-порт %u). До тех пор, пока порт не будет открыт, невозможно будет подключиться к нему. \r\n\r\nВы действительно хотите сделать это?
CM_CLOSE_BUTTON			Закрыть
CM_CERT_SET_MSG			Был установлен новый сертификат сервера.\r\n\r\nЕсли вы используете OpenVPN, помните, что вам может потребоваться обновить данные сертификата в файле конфигурации OpenVPN.

CM_SHORTCUT_DISCONNECT	Уже существует активное подключение к указанному месту. \r\n\r\nВы хотите его отключить?


SM_SERVER_STATUS		Статус сервера
SM_ST_SERVER_TYPE		Тип сервера
SM_ST_NUM_TCP			Количество активных сокетов
SM_ST_NUM_TCP_LOCAL		Количество активных сокетов (этот сервер)
SM_ST_NUM_TCP_REMOTE	Количество активных сокетов (другие серверы)
SM_ST_NUM_HUB_TOTAL		Количество Virtual Hubs
SM_ST_NUM_HUB_STATIC	Количество статических Virtual Hubs
SM_ST_NUM_HUB_DYNAMIC	Количество динамических Virtual Hubs
SM_ST_NUM_SESSION_TOTAL	Количество сессий
SM_ST_NUM_SESSION_LOCAL	Количество сессий (этот сервер)
SM_ST_NUM_SESSION_REMOTE	Количество сессий (другие серверы)
SM_ST_NUM_MAC_TABLE		Количество MAC-адресов
SM_ST_NUM_IP_TABLE		Количество IP-адресов
SM_ST_NUM_USERS			Количество пользователей
SM_ST_NUM_GROUPS		Количество групп
SM_ST_CLIENT_LICENSE	Исп. клиентских лицензий на подключение (этот сервер)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE	Исп. лицензий на подключение к мосту (этот сервер)
SM_ST_CLIENT_LICENSE_EX	Исп. клиентских лицензий на подключение (Весь кластер)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE_EX	Исп. лицензий на подключение к мосту (Весь кластер)
SM_ST_START_TIME		Сервер запущен в
SM_ST_CURRENT_TIME		Текущее время
SM_ST_CURRENT_TICK		64-битные высокоточные системные часы
SM_ST_TOTAL_MEMORY		Общий объем логической памяти
SM_ST_USED_MEMORY		Используемый объем логической памяти
SM_ST_FREE_MEMORY		Свободный объем логической памяти
SM_ST_TOTAL_PHYS		Общий объем физической памяти
SM_ST_USED_PHYS			Используемый объем физической памяти
SM_ST_FREE_PHYS			Свободный объем физической памяти
SM_ST_RAM_SIZE_KB		%S байт
SM_INFO_TITLE			Информация о версии VPN-сервера
SM_INFO_PRODUCT_NAME	Название продукта
SM_INFO_VERSION			Версия
SM_INFO_BUILD			Сборка
SM_INFO_HOSTNAME		Имя хоста
SM_OS_SYSTEM_NAME		Тип операционной системы
SM_OS_PRODUCT_NAME		Название операционной системы
SM_OS_SERVICE_PACK		Пакет обновлений
SM_OS_SP_TAG			Пакет обновлений %u
SM_OS_VENDER_NAME		Поставщик операционной системы
SM_OS_VERSION			Версия операционной системы
SM_OS_KERNEL_NAME		Тип ядра ОС 
SM_OS_KERNEL_VERSION	Версия ядра ОС
SM_CONNECTION_TYPE_0	Клиент
SM_CONNECTION_TYPE_1	Инициализация...
SM_CONNECTION_TYPE_2	Логин
SM_CONNECTION_TYPE_3	Дополнительное подключение
SM_CONNECTION_TYPE_4	Кластер RPC
SM_CONNECTION_TYPE_5	Управление RPC
SM_CONNECTION_TYPE_6	Hub список RPC
SM_CONNECTION_TYPE_7	Смена пароля
SM_CONNECTION_TYPE_8	MS-SSTP подключение
SM_CONNECTION_TYPE_9	OpenVPN подключение
SM_CONN_COLUMN_1		Название подключения
SM_CONN_COLUMN_2		Источник подключения
SM_CONN_COLUMN_3		Начало подключения
SM_CONN_COLUMN_4		Тип
SM_HOSTNAME_AND_PORT	%S: %u
SM_CONN_DISCONNECT_MSG	Это действие отключит подключение %s. \r\nВы действительно хотите сделать это?
SM_CONNINFO_CAPTION		Информация о подключении %s
SM_CONNINFO_NAME		Название подключения
SM_CONNINFO_TYPE		Тип подключения
SM_CONNINFO_HOSTNAME	Имя хоста источника
SM_CONNINFO_IP			IP-адрес клиента
SM_CONNINFO_PORT		Номер порта клиента (TCP)
SM_CONNINFO_TIME		Начало подключения
SM_CONNINFO_SERVER_STR	Название ПО сервера
SM_CONNINFO_SERVER_VER	Версия сервера
SM_CONNINFO_SERVER_BUILD	Номер сборки сервера
SM_CONNINFO_CLIENT_STR	Название ПО клиента
SM_CONNINFO_CLIENT_VER	Версия клиента
SM_CONNINFO_CLIENT_BUILD	Номер сборки клиента
SM_FARM_REBOOT_MSG		Вы собираетесь изменить конфигурацию кластера. \r\n\r\nПри изменении конфигурации кластера все подключенные в настоящее время сессии и подключения, используемые для управления (включая это подключение управления), будут отключены, а служба сервера будет перезапущена. \r\nПри наличии большого количества пользователей перезапуск сервера может занять более минуты. \r\n\r\nНажмите "ОК", чтобы автоматически отключить соединение с сервером. Чтобы продолжить управление, вам нужно будет повторно подключиться к серверу.
SM_FM_COLUMN_1			Тип
SM_FM_COLUMN_2			Начало подключения
SM_FM_COLUMN_3			Имя хоста
SM_FM_COLUMN_4			Point
SM_FM_COLUMN_5			Количество сессий
SM_FM_COLUMN_6			Количество TCP подключений
SM_FM_COLUMN_7			Количество действующих Hubs
SM_FM_COLUMN_8			Исп. клиентских лицензий на подключение
SM_FM_COLUMN_9			Исп. лицензий на подключение к мосту
SM_FM_CONTROLLER		Контроллер
SM_FM_MEMBER			Член
SM_FMINFO_TYPE			Тип сервера
SM_FMINFO_CONNECT_TIME	Подключение установлено в
SM_FMINFO_IP			IP-адрес
SM_FMINFO_HOSTNAME		Имя хоста
SM_FMINFO_POINT			Point
SM_FMINFO_WEIGHT		Коэффициент производительности
SM_FMINFO_NUM_PORT		Количество открытых портов
SM_FMINFO_PORT			Открытый порт #%u (TCP/IP)
SM_FMINFO_NUM_HUB		Количество запущенных Virtual Hubs
SM_FMINFO_HUB			Virtual Hub #%u
SM_FMINFO_HUB_TAG_1		%S (динамический)
SM_FMINFO_HUB_TAG_2		%S (статический)
SM_FMINFO_NUM_SESSION	Количество сессий
SM_FMINFO_NUN_CONNECTION	Количество TCP подключений
SM_FMINFO_CAPTION		Состояние члена кластера
SM_FC_STATUS_CAPTION	Состояние подключения к контроллеру кластера
SM_FC_IP				IP-адрес контроллера
SM_FC_PORT				TCP/IP порт контроллера
SM_FC_STATUS			Состояние подключения
SM_FC_ONLINE			Включен
SM_FC_OFFLINE			Отключен
SM_FC_LAST_ERROR		Последняя ошибка
SM_FC_ERROR_TAG			%s (Код ошибки: %u)
SM_FC_START_TIME		Начало подключения
SM_FC_FIRST_TIME		Начало первого подключения
SM_FC_CURRENT_TIME		Начало текущего подключения
SM_FC_NUM_TRY			Количество попыток подключения
SM_FC_NUM_CONNECTED		Количество успешных подключений
SM_FC_NUM_FAILED		Количество неудачных подключений
SM_FC_NOT_CONNECTED		(Не подключен)
SM_CHANGE_PASSWORD_1	Введенные вами пароли не совпадают. Введите тот же пароль в поле "Повторить", что и в поле "Пароль".
SM_CHANGE_PASSWORD_2	Вы ввели пустой пароль. Все равно продолжить?
SM_CHANGE_PASSWORD_3	Пароль был изменен.
SM_USER_COLUMN_1		Пользователь
SM_USER_COLUMN_2		Полное имя
SM_USER_COLUMN_3		Имя группы
SM_USER_COLUMN_4		Описание
SM_USER_COLUMN_5		Метод авторизации
SM_USER_COLUMN_6		Кол-во входов
SM_USER_COLUMN_7		Последний вход
SM_AUTHTYPE_0			Анонимный вход
SM_AUTHTYPE_1			Авторизация по паролю
SM_AUTHTYPE_2			Авт. по личному сертификату
SM_AUTHTYPE_3			Авт. по подписанному сертификату
SM_AUTHTYPE_4			Авторизация на RADIUS сервере
SM_AUTHTYPE_5			Авторизация в домене Windows
SM_NO_GROUP				-
SM_USER_DELETE_MSG		Это действие удалит пользователя "%s". Вы действительно хотите сделать это?
SM_EDIT_USER_CAPTION_1	Создать нового пользователя
SM_EDIT_USER_CAPTION_2	Свойства пользователя %S
SM_EDIT_USER_CERT_INFO	Пользователям будет разрешено подключение, при условии совпадения SSL сертификата клиента с сертификатом, который был предварительно установлен у пользователя.
SM_EDIT_USER_POL_DLG	Политика безопасности пользователя %S
SM_POLICY_DEF_CAPTION	Политика безопасности
SM_LIMIT_STR			Укажите целое число в диапазоне от %u до %u.
SM_POLICY_INIT_TITLE	Выберите элемент политики из списка слева.
SM_USER_CREATE_OK		Был создан пользователь %S.
SM_USERINFO_CAPTION		Информация о пользователе "%S"
SM_USERINFO_NAME		Имя пользователя
SM_USERINFO_GROUP		Название группы
SM_USERINFO_CREATE		Создан
SM_USERINFO_UPDATE		Обновлен
SM_USERINFO_EXPIRE		Дата окончания
SM_USERINFO_NUMLOGIN	Количество входов
SM_GROUPLIST_NAME		Название группы
SM_GROUPLIST_REALNAME	Полное имя
SM_GROUPLIST_NOTE		Описание
SM_GROUPLIST_NUMUSERS	Кол-во пользователей
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_1	Создание новой группы
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_2	Свойства группы %S
SM_GROUP_CREATED		 Была создана группа %S.
SM_GROUP_DELETE_MSG		Группа %S будет удалена. Вы действительно хотите сделать это?
SM_GROUP_POLICY_CAPTION	Политика безопасности группы %S
SM_GROUP_MEMBER_STR		\ (Отображать только пользователей, принадлежащих к группе %S)
SM_SELECT_GROUP			&Выбрать
SM_SELECT_NO_GROUP		&Нет
SM_SELECT_ALT_GROUP		Выбрать группу...
SM_ACCESS_COLUMN_0		ID
SM_ACCESS_COLUMN_1		Действие
SM_ACCESS_COLUMN_2		Состояние
SM_ACCESS_COLUMN_3		Приоритет
SM_ACCESS_COLUMN_4		Описание
SM_ACCESS_COLUMN_5		Правило
SM_ACCESS_COLUMN_6		Уникальный ID
SM_ACCESS_PASS			Пропустить
SM_ACCESS_DISCARD		Запретить
SM_ACCESS_ENABLE		Включить
SM_ACCESS_DISABLE		Отключить
SM_ACCESS_PROTO_1		Все протоколы IPv4 / IPv6
SM_ACCESS_PROTO_2		6 (протокол TCP/IP)
SM_ACCESS_PROTO_3		17 (протокол UDP/IP)
SM_ACCESS_PROTO_4		1 (протокол ICMPv4)
SM_ACCESS_PROTO_5		58 (протокол ICMPv6)
SM_ACCESS_PROTO_6		Укажите номер IP протокола
SM_SELECT_USER			&Выбрать
SM_SELECT_NO			Не выбирать
SM_PLEASE_SELECT		Выберите пользователя.
SM_LINK_COLUMN_1		Название
SM_LINK_COLUMN_2		Состояние
SM_LINK_COLUMN_3		Подключено
SM_LINK_COLUMN_4		VPN-сервер назначения
SM_LINK_COLUMN_5		Virtual Hub
SM_LINK_STATUS_OFFLINE	Офлайн (остановлено)
SM_LINK_STATUS_ERROR	Ошибка %u: %s
SM_LINK_STATUS_ONLINE	Онлайн (подключено)
SM_LINK_POLICY_GROUP	Настройка каскадного подключения
SM_LINK_POLICY_CAPTION	Параметры политики безопасности, применимые к каскадным сессиям
SM_LINK_CONNECTING		Подключение
SM_LINK_SAVE_ONLINE		Хотя параметр "%s" каскадного подключения был изменен, это каскадное подключение все еще активно. Настройка будет применена при следующем подключении.
SM_LINK_DELETE_MSG		Это действие удалит настройки каскадного подключения "%s". Вы действительно хотите сделать это?
SM_LINK_OFFLINE_MSG		В настоящее время каскадное подключение "%s" активно. Вы хотите отключить его?
SM_LINK_STATUS_CAPTION	Состояние каскадного подключения "%s"
SM_LOG_SWITCH_0			Без ротации
SM_LOG_SWITCH_1			Ротация каждую секунду
SM_LOG_SWITCH_2			Ротация каждую минуту
SM_LOG_SWITCH_3			Ротация каждый час
SM_LOG_SWITCH_4			Ротация каждый день
SM_LOG_SWITCH_5			Ротация каждый месяц
SM_SESS_DISCONNECT_MSG	Это действие отключит сессию "%S". Вы действительно хотите сделать это?
SM_SESS_COLUMN_1		Название сессии
SM_SESS_COLUMN_2		Расположение
SM_SESS_COLUMN_3		Имя пользователя
SM_SESS_COLUMN_4		Имя хоста источника
SM_SESS_COLUMN_5		TCP подключения
SM_SESS_COLUMN_6		Передано байтов
SM_SESS_COLUMN_7		Передано пакетов
SM_SESS_COLUMN_8		VLAN ID
SM_SESS_NORMAL			Локальная сессия
SM_SESS_LOCAL			Локальная сессия
SM_SESS_LOCAL_2			On '%S'
SM_SESS_REMOTE			On '%S'
SM_SESS_LINK			Каскадное подключение
SM_SESS_LINK_HOSTNAME	Виртуальный хост
SM_SESS_LINK_TCP		Нет
SM_SESS_SNAT			SecureNAT сессия
SM_SESS_SNAT_HOSTNAME	Виртуальный хост
SM_SESS_SNAT_TCP		Нет
SM_SESS_BRIDGE			Сессия локального моста
SM_SESS_BRIDGE_HOSTNAME	Мост Ethernet
SM_SESS_LAYER3_HOSTNAME	Виртуальный коммутатор 3 уровня
SM_SESS_BRIDGE_TCP		Нет
SM_SESS_STATUS_CAPTION	Состояние VPN сессии "%S"
SM_SESS_STATUS_USERNAME	Имя пользователя (авторизация)
SM_SESS_STATUS_REALUSER	Имя пользователя (база данных)
SM_SESS_STATUS_GROUPNAME	Название группы
SM_CLIENT_IP			IP-адрес клиента
SM_CLIENT_HOSTNAME		Имя хоста клиента
SM_NODE_CLIENT_NAME		Название ПО клиента (Отчет)
SM_NODE_CLIENT_VER		Версия клиента (Отчет)
SM_NODE_CLIENT_BUILD	Сборка клиента (Отчет)
SM_NODE_SERVER_NAME		Название ПО сервера (Отчет)
SM_NODE_SERVER_VER		Версия сервера (Отчет)
SM_NODE_SERVER_BUILD	Сборка сервера (Отчет)
SM_NODE_CLIENT_OS_NAME	Название ОС клиента (Отчет)
SM_NODE_CLIENT_OS_VER	Версия ОС клиента (Отчет)
SM_NODE_CLIENT_OS_PID	ID ОС клиента (Отчет)
SM_NODE_CLIENT_HOST		Имя хоста клиента (Отчет)
SM_NODE_CLIENT_IP		IP-адрес клиента  (Отчет)
SM_NODE_CLIENT_PORT		Порт клиента (Отчет)
SM_NODE_SERVER_HOST		Имя хоста сервера (Отчет)
SM_NODE_SERVER_IP		IP-адрес сервера (Отчет)
SM_NODE_SERVER_PORT		Порт сервера (Отчет)
SM_NODE_PROXY_HOSTNAME	Имя хоста прокси (Отчет)
SM_NODE_PROXY_IP		IP-адрес прокси (Отчет)
SM_NODE_PROXY_PORT		Порт прокси (Отчет)
SM_MAC_COLUMN_1			Название сессии
SM_MAC_COLUMN_2			MAC-адрес
SM_MAC_COLUMN_3			Создан
SM_MAC_COLUMN_4			Обновлен
SM_MAC_COLUMN_5			Расположение
SM_MAC_COLUMN_1A		VLAN ID
SM_SESSION_FILTER		\ (Отображать только записи сессии %S)
SM_IP_COLUMN_1			Название сессии
SM_IP_COLUMN_2			IP-адрес
SM_IP_COLUMN_3			Создан
SM_IP_COLUMN_4			Обновлен
SM_IP_COLUMN_5			Расположение
SM_MAC_IP_DHCP			%S (DHCP)
SM_MACIP_LOCAL			На этом сервере
SM_MACIP_SERVER			На '%S'
SM_SNAT_STATUS			Рабочее состояние SecureNAT
SM_SNAT_NUM_SESSION		Сессий %u
SM_SNAT_NUM_CLIENT		Клиентов %u
SM_SNAT_IS_KERNEL		NAT в режиме ядра активен
SM_SNAT_IS_RAW			Режим Raw IP NAT активен
SM_BRIDGE_TOO_OLD_VER	Функция локального моста не поддерживается этой версией VPN-сервера \r\nПопробуйте обновить до новой версии.
SM_BRIDGE_UNSUPPORTED	Невозможно использовать функцию локального моста с этой операционной системой. Список операционных систем, в которых можно использовать функцию локального моста, см. в онлайн документации по VPN-серверу.
SM_BRIDGE_WPCAP_REMOTE	Чтобы использовать функцию локального моста на этом VPN-сервере, необходимо установить утилиту WinPcap. Программное обеспечение WinPcap в настоящее время не установлено на сервере. \r\n\r\nЧтобы продолжить установку утилиты WinPcap, запустите SoftEther VPN-сервер менеджер на компьютере с VPN-сервером, подключитесь к localhost (местоположение вашего собственного компьютера), и откройте окно "Настройка функций локального моста". \r\nДля продолжения перезапустите SoftEther VPN-сервер менеджер, подключитесь к localhost и продолжите процесс настройки.
SM_BRIDGE_WPCAP_ROOT	Чтобы использовать функцию локального моста на этом VPN-сервере, необходимо установить утилиту WinPcap. \r\n\r\nДля продолжения установки вы должны войти на этот компьютер с правами администратора. \r\nВойдите как администратор и снова запустите SoftEther VPN-сервер менеджер.
SM_BRIDGE_WPCAP_INSTALL	Чтобы использовать функцию локального моста на этом VPN-сервере, необходимо установить утилиту WinPcap. Утилита WinPcap в настоящее время не установлена на сервере. \r\n\r\nWinPcap - это простая в установке и бесплатная утилита, которая поставляется вместе с VPN-сервером. \r\n\r\nВы хотите начать установку WinPcap?
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT1	После завершения установки WinPcap необходимо перезагрузить компьютер, прежде чем снова использовать функцию локального моста. \r\n\r\nПосле того, как вы перезагрузите компьютер и запустите VPN-сервер, настройте параметры локального моста.
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT2	После завершения установки WinPcap необходимо перезапустить службу SoftEther VPN-сервера, прежде чем снова использовать функцию локального моста. \r\n\r\nПерезапуск службы SoftEther VPN-сервера занимает короткое время, однако все сеансы, которые в данный момент подключены к VPN-серверу, будут отключены. \r\nЭтот сеанс управления также будет отключен, поэтому вам нужно будет повторно подключиться, чтобы продолжить. \r\n\r\nХотите перезапустить службу SoftEther VPN-сервера?
SM_BRIDGE_RESOURCE		Невозможно загрузить WinPcap драйвер.
SM_BRIDGE_COLUMN_1		Номер
SM_BRIDGE_COLUMN_2		Название Virtual Hub
SM_BRIDGE_COLUMN_3		Имя сетевого адаптера или Tap устройства
SM_BRIDGE_COLUMN_4		Состояние
SM_BRIDGE_OFFLINE		Выключен
SM_BRIDGE_ONLINE		Работает
SM_BRIDGE_ERROR			Ошибка
SM_BRIDGE_OK			Локальный мост был добавлен.
SM_BRIDGE_DELETE		Вы действительно хотите удалить локальный мост Virtual Hub "%s" для устройства "%s"?
SM_BRIDGE_DELETE_OK		Локальный мост был удален.
SM_BRIDGE_INTEL			В зависимости от типа сетевого адаптера бывают случаи, когда невозможно установить TCP/IP подключение с сетевым адаптером через соединение типа мост между компьютером и виртуальной сетью. \r\n(Это явление характерно для сетевых адаптеров Intel и Broadcom.) \r\n\r\n\r\nЕсли эта проблема возникает, исправить ее можно с помощью перезагрузки компьютера, на котором работает VPN Сервер/Мост. После перезагрузки компьютера все должно заработать. \r\n\r\n\r\nТакже многие беспроводные сетевые адаптеры не отвечают на отправку пакетов в "неразборчивом" режиме, и в этом случае вы не сможете использовать локальный мост. Если эта проблема возникает, попробуйте использовать обычный проводной сетевой адаптер вместо беспроводного.
SM_BRIDGE_VPN			Вы пытаетесь создать локальный мост для "%S".\r\n\r\nОбычно локальный мост создается между Virtual Hub и физическим сетевым адаптером. Необычно создавать локальный мост с виртуальным сетевым адаптером.\r\nПожалуйста убедитесь, что именно это вы и задумали.\r\n\r\nВы действительно хотите продолжить?
SM_BRIDGE_INFO_1		Выберите Ethernet устройство (сетевой адаптер) предназначенное для моста.
SM_BRIDGE_INFO_2		Введите имя нового Tap устройства, для его создания.
SM_CONFIG_SAVED			Файл конфигурации был сохранен.
SM_CONFIG_SAVE_FAILED	Не удалось сохранить файл конфигурации.
SM_CONFIG_OPEN_FAILED	Невозможно открыть указанный файл.
SM_CONFIG_CONFIRM		Это действие применит указанный файл конфигурации к VPN-серверу. VPN-сервер автоматически перезапустится и начнет использовать новый файл конфигурации. Пользователи, которые сейчас подключены к VPN-серверу, будут отключены. Этот сеанс управления также будет отключен, вам необходимо будет повторно подключиться к серверу. \r\n\r\nВы хотите продолжить?
SM_CONFIG_WRITE_OK		Файл конфигурации сервера был перезаписан.
SM_AO_COLUMN_1			Наименование
SM_AO_COLUMN_2			Значение
SM_TRUE_OR_FALSE		Установите 0 (false) или 1 (true) для этого элемента.
SM_AO_SET_OK			Установлен параметр администрирования Virtual Hub.
SM_EXT_OPTION_SET_OK	Установлен расширенный параметр Virtual Hub.
SM_PASSWORD_MSG			Для этого VPN-сервера не был установлен пароль администратора. Рекомендуется установить пароль. \r\n\r\nХотите установить пароль администратора сервера?
SM_L3_SW_COLUMN1		Имя L3 коммутатора
SM_L3_SW_COLUMN2		Статус работы
SM_L3_SW_COLUMN3		Интерфейс
SM_L3_SW_COLUMN4		Таблицы маршрутизации
SM_L3_SW_ST_F_F			Остановлен
SM_L3_SW_ST_T_F			Запущен (Ошибка)
SM_L3_SW_ST_T_T			Запущен (Работает)
SM_L3_SW_DEL_MSG		Это действие удалит виртуальный L3 коммутатор "%S".\r\nВы действительно хотите сделать это?
SM_L3_SW_IF_COLUMN1		IP-адрес
SM_L3_SW_IF_COLUMN2		Маска подсети
SM_L3_SW_IF_COLUMN3		Название Virtual Hub
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN1	Адрес сети
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN2	Маска подсети
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN3	Адрес шлюза
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN4	Метрика
SM_SECURE_NAT_MSG		Вы уверены, что хотите включить SecureNAT?\r\n\r\nЕсли вы включите SecureNAT, то будет создан виртуальный маршрутизатор с функцией виртуального NAT, который имеет свой IP-адрес в Virtual Hub. Этот виртуальный маршрутизатор будет взаимодействовать с другими компьютерами, подключенными к этой виртуальной сети. \r\n\r\nSecureNAT позволяет любым компьютерам, подключенным к Virtual Hub, устанавливать связь с внешней сетью через SecureNAT. \r\nПоэтому, когда SecureNAT работает на этом VPN-сервере, нет необходимости использовать локальный VPN-клиент для подключения к Virtual Hub этого же компьютера.\r\n\r\n\r\nТакже, если в сети уже есть другой DHCP-сервер, доступ к которому можно получить из Virtual Hub сегмента, пожалуйста, отключите функцию DHCP-сервера в Конфигурации SecureNAT, иначе возникнет DHCP конфликт. \r\n\r\nБолее того, если хотите, вы можете отключить функцию NAT и использовать только DHCP-сервер.
SM_CRL_COLUMN_1			Сводка по сертификатам
SM_CRL_DELETE_MSG		Это действие удалит выбранный элемент. Вы действительно хотите это сделать?
SM_CRL_EMPTY_MSG		Не было выбрано ни одного элемента. \r\nЕсли вы добавите эту запись отзыванного сертификата, все сертификаты будут признаны недействительными, и все клиентские подключения, выполненные в режиме проверки подлинности сертификатов, будут отклонены. \r\n\r\nВы действительно хотите это сделать?
SM_AC_COLUMN_1			ID
SM_AC_COLUMN_2			Приоритет
SM_AC_COLUMN_3			Действие
SM_AC_COLUMN_4			Содержимое
SM_AC_PASS				Разрешить
SM_AC_DENY				Запретить
SM_LOG_FILE_COLUMN_1	Имя файла журнала
SM_LOG_FILE_COLUMN_2	Размер файла
SM_LOG_FILE_COLUMN_3	Обновлен
SM_LOG_FILE_COLUMN_4	Расположение
SM_READ_LOG_FILE_INFO_1	Подождите, пока обработка не будет завершена...
SM_READ_LOG_FILE_INFO_2	%S в процессе, %S завершен...
SM_READ_LOG_FILE_ERROR	Не удалось скачать файл
SM_READ_SAVE_DLG_TITLE	Укажите имя файла для сохранения журнала
SM_READ_SAVE_DLG_FILTER	Файлы журнала (*.LOG)|*.log|Все файлы (*.*)|*.*
SM_READ_SAVE_FAILED		Не удалось сохранить файл журнала.
SM_READ_SAVE_TMP_FAILED	Невозможно записать во временный файл "%S".
SM_READ_SAVE_OPEN_ERROR	Невозможно открыть временный файл "%S". \r\n\r\nВозможно, для открытия файлов с расширением .LOG не назначена ни одна программа в Windows.
SM_LICENSE_COLUMN_1		Номер
SM_LICENSE_COLUMN_2		Лицензионный ключ
SM_LICENSE_COLUMN_3		Тип лицензии
SM_LICENSE_COLUMN_4		Состояние
SM_LICENSE_COLUMN_5		Дата окончания
SM_LICENSE_COLUMN_6		ID лицензии
SM_LICENSE_COLUMN_7		ID типа лицензии
SM_LICENSE_COLUMN_8		ID сервера
SM_LICENSE_COLUMN_9		Серийный номер
SM_LICENSE_INFINITE		Бессрочная
SM_LICENSE_NO_EXPIRES	Без окончания
SM_LICENSE_STATUS_EDITION	Версия продукта
SM_LICENSE_STATUS_RELEASE	Дата выпуска VPN-сервера
SM_LICENSE_STATUS_SYSTEM_ID	Текущий ID сервера
SM_LICENSE_STATUS_EXPIRES	Истечение срока текущей лицензии
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION	Состояние подписного контракта
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONEED	Нет необходимости (это издание не требует ключей подписки)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONE		Нет ключей (требуется добавить ключ подписки)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_VALID	Подписка активна [до %s]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_EXPIRED	Подписка истекла [%s]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD	Версия, разрешенная текущим контрактом
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD_STR	Бесплатное обновление до любых будущих версий, выпущенных до %s, разрешен
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE			Доступность корпоративных функций
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_YES		Да (доступны)
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_NO			Нет (недоступны)
SM_LICENSE_NUM_USER		Разрешенные для создания польз. объекты
SM_LICENSE_NUM_CLIENT	Разрешенные одновременные клиенты
SM_LICENSE_NUM_BRIDGE	Разрешенные одновременные мосты
SM_NO_LICENSE_COLUMN	Внимание: 
SM_NO_LICENSE			Поскольку нет лицензии, функция связи с этим VPN-сервером недоступна.
SM_LICENSE_DELETE_MSG	Вы действительно хотите удалить выбранную лицензию с VPN-сервера?
SM_SYSLOG_0				Отключить отправку журналов
SM_SYSLOG_1				Отправлять журналы сервера
SM_SYSLOG_2				Отправлять журналы сервера и безопасности
SM_SYSLOG_3				Отправлять журналы сервера, безопасности и пакетов
SM_SETUP_INFO_1			Нажмите "Далее", чтобы начать установку. Нажмите "Закрыть", если вы хотите выйти и вручную настроить все параметры.
SM_SETUP_INFO_2			Нажмите "Закрыть", чтобы самостоятельно настроить параметры VPN-сервера.
SM_SETUP_BRIDGE_ONLY	В данный момент вы подключены к VPN-мосту. Вы можете создавать VPN-мосты только в сегментах (краях) вашей VPN сети.
SM_SETUP_BRIDGE_EDGE	VPN-мост сегмента сети
SM_SETUP_WARNING		Текущие настройки этого VPN-сервера или VPN-моста будут инициализированы. \r\nВы действительно хотите продолжить?
SM_SETUP_SELECT			Выберите Ethernet устройство для подключения моста.
SM_SETUP_NO_LICENSE_KEY	В настоящее время нет лицензий, зарегистрированных для этого SoftEther VPN-сервера. \r\n\r\nЧтобы SoftEther VPN-сервер работал как VPN-сервер, необходимо ввести лицензионный ключ.\r\nВы хотите запустить менеджер лицензий?\r\n\r\nЧтобы использовать пробную версию VPN-сервера, вам необходимо получить пробный ключ с веб-сайта проекта SoftEther VPN.\r\nНажмите "Да" и "Получить или продлить лицензию", чтобы получить пробный ключ.
SM_HUBEXT_OPTION_TITLE	Расширенные параметры Virtual Hub
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC1	Расширенные параметры Virtual Hub позволяют произвести более детальные настройки этого Virtual Hub.
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC2	По умолчанию как глобальные администраторы VPN-сервера, так и отдельные Virtual Hub администраторы могут изменять расширенные параметры Virtual Hub.\nОднако, если в "Параметрах Virtual Hub" для "deny_hub_admin_change_ext_option" задано значение 1, отдельные Virtual Hub администраторы не смогут изменять расширенные параметры Virtual Hub. (Только просмотр.)
SM_VLAN_COLUMN_0		Имя сетевого адаптера
SM_VLAN_COLUMN_1		Тип драйвера
SM_VLAN_COLUMN_2		Файл драйвера
SM_VLAN_COLUMN_3		VLAN прозрачность
SM_VLAN_COLUMN_4		GUID
SM_VLAN_COLUMN_5		ID устройства
SM_VLAN_YES				Включена
SM_VLAN_NO				Не включена
SM_VLAN_MSG_1			Реестр Windows настроен так, чтобы сетевой адаптер "%S" мог передавать/принимать пакеты с VLAN тегами.\r\n\r\nОднако есть некоторые сетевые адаптеры, которым требуется задать параметры для включения Jumbo Frames в дополнительных настройках диспетчера устройств Windows на локальном компьютере. (Кадры Ethernet, размер которых превышает 1512 байт.) Если вы не включите Jumbo Frames, некоторые большие VLAN пакеты будут отброшены. В случае, когда пропадают большие VLAN пакеты, пожалуйста, включите Jumbo Frames. (Например, установите максимальный размер 4088 байт.) Диспетчер устройств Windows поможет вам это настроить.\r\n\r\nЭтот параметр VLAN прозрачности был записан в реестр Windows, однако он не гарантирует эффективной передачи VLAN пакетов.\r\nЕсли после этой конфигурации передача пакетов с VLAN тегами завершится неудачно, обратитесь к руководству сетевого адаптера "%S", чтобы настроить его вручную. Кроме того, "%S" может не поддерживать настройку VLAN прозрачности. В этом случае такой сетевой адаптер не может использоваться для передачи VLAN кадров. Используйте другие устройства.\r\n\r\nЧтобы применить этот параметр, Windows необходимо перезагрузить. Не забудьте сделать это.
SM_VLAN_MSG_2			Параметры реестра Windows, которые включали функцию VLAN прозрачности на сетевом адаптере "%S", удалены из реестра.\r\n\r\nЕсли вы в прошлый раз включали настройки Jumbo Frame, отключите их вручную.\r\n\r\nЧтобы применить этот параметр, Windows необходимо перезагрузить. Не забудьте сделать это.
SM_VLAN_NOTHING			На компьютере "%S" нет сетевых адаптеров, поддерживающих инструмент настройки VLAN прозрачности. \r\n\r\nТем не менее, некоторые сетевые адаптеры способны передавать пакеты с VLAN тегами по умолчанию или могут быть настроены для работы с VLAN тегами с помощью специальной утилиты конфигурации, предоставляемой поставщиком.\r\nИспользуя такие сетевые адаптеры, вы должны сами настроить этот параметр вручную.
SM_SERVER_ADMIN_MSG		VPN Сервер/Мост "%S"
SM_ETHERIP_COLUMN_0		ISAKMP Phase 1 ID
SM_ETHERIP_COLUMN_1		Название Virtual Hub
SM_ETHERIP_COLUMN_2		Пользователь
SM_ETHERIP_ADD_OK		Новый EtherIP / L2TPv3 клиент был зарегистрирован.
SM_IPSEC_SETUP_QUESTION	Этот VPN-сервер может принимать подключения от IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3-совместимых VPN-клиентов или VPN-маршрутизаторов.\r\n\r\nВы можете разрешить VPN-серверу принимать подключения с IOS и Android устройств или с VPN-клиентов в Mac OS X и Windows.\r\n\r\nВы хотите настроить IPsec?\r\n(IPsec можно настроить, нажав в любое время кнопку "Настройка IPsec/L2TP".)
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_OK	ZIP-файл '%s', который содержит файлы настроек OpenVPN.\r\n\r\nОткройте этот ZIP-файл, чтобы извлечь примеры файлов конфигурации для OpenVPN, которые можно сразу же использовать.\r\nВозможно, вам придется немного подправить файл конфигурации.\r\n\r\nДля получения подробной информации, пожалуйста, прочитайте файл readme.txt в ZIP-файле.\r\n\r\nХотите открыть этот ZIP-файл сейчас?
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_NG	Не удалось сохранить ZIP-файл '%s'.
SM_OPENVPN_CONFIG_OPEN_NG	Не удалось открыть ZIP-файл '%s'. Пожалуйста, откройте этот файл вручную.
SM_DDNS_IPV4_ERROR		Нет связи с IPv4 DDNS сервером.
SM_DDNS_IPV6_ERROR		Нет связи с IPv6 DDNS сервером.
SM_DDNS_FQDN_EMPTY		(Нет)
SM_DDNS_OK_MSG			Динамическое DNS имя хоста: %S%S\r\n\r\nВы можете получить доступ к указанному ниже IP-адресу, указав DNS имя хоста.\r\n\r\nАдрес IPv4: %s\r\nАдрес IPv6: %s\r\n\r\nВы также можете использовать следующие специальные имена, чтобы явно указать тип адреса IPv4 или IPv6.\r\n\r\nИмя хоста для IPv4: %S.v4%S\r\nИмя хоста для IPv6: %S.v6%S\r\n
SM_DDNS_OK_TITLE		Функция динамического DNS
SM_DDNS_OK_MSG2			Динамическое DNS имя хоста было изменено на '%S'.\r\n\r\nНажмите "Совет", чтобы прочитать дополнительную информацию.
SM_DDNS_KEY_TITLE		Ключ динамического DNS
SM_DDNS_KEY_MSG			Ваш приватный ключ динамического DNS:\r\n%s\r\n\r\nЭто приватный ключ, связанный с вашим текущим DDNS именем. Если ваш компьютер с VPN-сервером поврежден и утерян ключ, текущее имя DDNS будет занято навсегда и другой VPN-сервер не сможет использовать это имя.\r\nЕсли вы хотите продолжить в дальнейшем использовать это же имя, сохраните ключ в надежном месте, например, в интернет-хранилище, на другом компьютере или блокноте.\r\nДля использования ключа в новом VPN-сервере, отредактируйте файл конфигурации VPN-сервера, и замените ключ в строке "byte Key" в директиве "Declare DDnsClient".\r\nНе используйте один и тот же ключ одновременно на двух или более VPN-серверах.
SM_DDNS_KEY_ERR			Не удалось прочитать DNS ключ.
SM_IPSEC_PSK_TOO_LONG	Общий ключ (PSK) имеет 10 или более символов.\r\n\r\nВ нескольких версиях Google Android есть серьезная ошибка с 10 или более символами общего ключа.\r\nПоэтому для общего ключа рекомендуется использовать не более 9 символов.\r\n\r\nХотите использовать другой общий ключ?
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT_TITLE	Как использовать функцию перенаправления HTTP
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT	Перенаправление HTTP (для экспертов)\r\n\r\nНеобходимо заполнить строку "<INFO>". Она будет внедренна в URL переадресации.\r\n\r\nПример встроенного URL:\r\nhttp://www.google.com/search?q=<INFO>|secret\r\n\r\nКогда клиент перенаправляется, фактический целевой URL-адрес перенаправления будет заменен следующим образом.\r\n\r\nПользователь|ID сессии|IP-адрес|Дата и время|Хеш-значение\r\n\r\nПример замены: zurukko|SID-ZURUKKO-123|219.117.219.154|20131117100354|99707160AFE7A454042B2C47B064112D652452D7\r\n\r\nПодробности каждого поля описаны ниже.\r\n\r\nПользователь: Будет размещено имя пользователя, используемое для текущей VPN-сессии.\r\n\r\nID сессии: Будет размещен идентификатор VPN-сессии.\r\n\r\nДата и время: будут размещены 14 цифр в формате 'ГГГГММДДЧЧММСС' (часовой пояс - UTC).\r\n\r\nХеш-значение: Шестнадцатеричная строка из 40 символов, представляющая двоичные данные размером 20 байтов. Двоичные данные являются результатом хеш-функции SHA-1 для временной строки. Временная строка представляет собой комбинацию битового массива указанных выше полей и секретной строки после символа '|' в URL-адресе перенаправления. (В приведенном выше примере 'секрет' - это секретная строка.) Если нет символов '|' в URL-адресе, хеш-значение добавляться не будет.\r\n\r\nСуть хеш-значения: секретная строка эффективна как секретный ключ. Благодаря секретному ключу CGI программа, которая получает строки запроса по перенаправленному URL-адресу, может проверить целостность параметров, включенных в URL-адрес.\r\n
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_MSG	URL должен начинаться с "http://" или "https://"
SM_DISABLE_DDNS_HINT_CAPTION	Отключить функцию динамического DNS
SM_DISABLE_DDNS_HINT		Чтобы отключить функцию динамического DNS, измените файл конфигурации VPN-сервера\r\n\r\nДиректива "declare root" имеет директиву "declare DDnsClient". В этой директиве вы можете переключить "bool Disable" с false на true и перезагрузить VPN-сервер, тогда функция динамического DNS будет отключена.\r\n
SM_REGENERATE_CERT_MSG	Сертификат VPN-сервера заменяется на новый.\r\n\r\nЭто затронет все VPN клиенты, которые настроены на проверку сертификата VPN-сервера.\r\nХотите продолжить?
SM_DDNS_SERVER_CERT_MSG	DDNS имя хоста было изменено на "%S".\r\n\r\nЕсли вы планируете использовать Microsoft SSTP VPN для подключения к VPN-серверу из Windows Vista или более поздних версий Windows с указанием DDNS имени хоста, то, из-за безопасности, это имя хоста VPN-сервера должно точно соответствовать полю CN (Common Name) в сертификате VPN-сервера.\r\n\r\nХотите сгенерировать сертификат сервера, чтобы значение CN соответствовало "%S"?\r\n(Нажмите "Нет", чтобы продолжить использовать текущий сертификат сервера.)
SM_DDNS_SERVER_CERT_OK	SSL сертификат VPN-сервера сгенерирован.\r\n\r\nПри подключении Microsoft SSTP VPN-клиента к VPN-серверу, вы должны указать текущее DDNS имя хоста "%S" в качестве имени хоста сервера.\r\nНеобходимо также заранее добавить сертификат этого VPN-сервера в список "Доверенных корневых цетров сертификации" в Windows.\r\n(Чтобы установить корневой сертификат в Windows, откройте MMC и перейдите d "Локальный компьютер" - "Сертификаты". После этого вы можете импортировать сертификат в список доверенных корневых цетров сертификации.\r\n За подробностями обращайтесь к документации Microsoft.)\r\n\r\nХотите сохранить новый SSL сертификат в виде файла в формате X.509?
SM_SETUP_STEP_SECURENAT	Этот VPN Сервер/Мост возможно работает в режиме пользователя или существуют другие ограничения, из-за которых Virtual Hub и физический сетевой адаптер не могут быть соединены мостом. Вместо этого функция SecureNAT позволит VPN-клиентам взаимодействовать с другими компьютерами в физической сети. Функция SecureNAT была включена по умолчанию. Вы можете настроить или отключить ее.
SM_SETUP_STEP_SECURENAT_TITLE	Шаг 3. Соедините Virtual Hub и физическую сеть
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNSERVER	VPN-сервер %S (на хосте '%S')
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNBRIDGE	VPN-мост %S (на хосте '%S')
SM_FACTORY_DEFAULT_WARNING		Это действие выполнит сброс к заводским настройкам на VPN Сервере/Мосту.\r\nТекущая конфигурация VPN Сервера/Моста будет удалена, и изначальные настройки будут немедленно применены.\r\nРекомендуется сделать резервную копию текущей конфигурации перед выполнением сброса к заводским настройкам.\r\n\r\nНажмите "Да", чтобы выполнить сброс к заводским настройкам. VPN Сервер/Мост будет перезагружен. Текущее подключение будет разорвано, поэтому переподключитесь к VPN Серверу/Мосту.\r\n\r\nНажмите "Нет", чтобы отменить операцию.
SM_FACTORY_DEFAULT_PERFORMED	На сервере выполняется операция по сбросу настроек.\r\n\r\nНажмите "OK", чтобы выйти из текущей сессии менеджера VPN-серверов.\r\nПосле выхода перезапустите менеджер VPN-серверов и снова подключитесь к VPN-серверу.\r\nТогда вы увидите, что настройки VPN-сервера сброшены.
SM_AZURE_STATUS_CONNECTED		Статус: подключен
SM_AZURE_STATUS_NOT_CONNECTED	Статус: не подключен
SM_NO_BRIDGE_NICS				На компьютере с VPN-сервером не найдено физических сетевых адаптеров, подходящих для локального моста.\r\nЧтобы создать локальный мост, на компьютер необходимо установить хотя бы один физический сетевой адаптер.\r\nВы не можете использовать Wi-Fi или 3G адаптеры для локального моста.\r\nПожалуйста, установите физический сетевой адаптер, совместимый с проводным Ethernet.\r\n\r\nЕсли недавно установленный сетевой адаптер не появляется, перезагрузите компьютер.\r\n\r\nЕсли нет возможности использовать локальный мост, вы можете задействовать функцию "SecureNAT" вместо этого.\r\n\r\nЕсли у вас есть определенная причина для использования необычных сетевых адаптеров (например, Wi-Fi, 3G или виртуальный адаптер), установите для переменной "ShowAllInterfaces" в директиве "LocalBridgeList" значение "true" и перезапустите VPN-сервер. Тогда такие устройства появятся в списке. (Только для опытных пользователей Windows.)\r\n\r\nЕсли эта ошибка возникает после обновления Windows, переустановите SoftEther VPN-сервер или SoftEther VPN-мост>
SM_CERT_MESSAGE					Текущий самоподписанный корневой SSL сертификат на этом VPN-сервере имеет старый формат.\r\n\r\nВ некоторых версиях OpenVPN Connect для Android есть ошибка, позволяющая неправильно интерпретировать SSL сертификаты в старом формате. Это может вызвать проблемы с подключением OpenVPN Connect для Android к этому VPN-серверу.\r\n\r\nЕсли вы планируете использовать OpenVPN Connect для Android в качестве VPN-клиента, рекомендуется перевыпустить SSL сертификат сервера.\r\n\r\nХотите перевыпустить сертификат сервера?
SM_CERT_MESSAGE_CLI				--- Внимание ---\r\n\r\nТекущий самоподписанный корневой SSL сертификат на этом VPN-сервере имеет старый формат.\r\n\r\nВ некоторых версиях OpenVPN Connect для Android есть ошибка, позволяющая неправильно интерпретировать SSL сертификаты в старом формате. Это может вызвать проблемы с подключением OpenVPN Connect для Android к этому VPN-серверу.\r\n\r\nЕсли вы планируете использовать OpenVPN Connect для Android в качестве VPN-клиента, рекомендуется перевыпустить SSL сертификат сервера.\r\n\r\nЧтобы перевыпустить и обновить сертификат сервера, выполните команду "ServerCertRegenerate" после обновления VPN-сервера до последней версии.
SM_CERT_NEED_ROOT				Указанный SSL сертификат - это субсертификат, выданный ЦС (центром сертификации).\r\n\r\nЕсли вы планируете поддерживать протокол Microsoft SSTP или OpenVPN на этом VPN сервере, вам необходимо установить корневой сертификат и все промежуточные сертификаты (если они есть).\r\n\r\nЧтобы установить эти сертификаты, скопируйте корневой сертификат и все файлы промежуточных сертификатов (в формате X.509) в подкаталог 'chain_certs' каталога, в который установлен VPN-сервер.\r\n\r\nЕсли вы не знаете, как получить файлы корневого и промежуточного сертификатов для вашего центра сертификации (ЦС), посетите веб-сайт ЦС или обратитесь в службу технической поддержки ЦС.


# Concerning User-mode Router Administration Tools
NM_TITLE				deleted
NM_CONNECT_TITLE		deleted
NM_STATUS_TAG			Состояние подключения: %s
NM_OFFLINE				Вы не подключены ни к одному VPN серверу.
NM_CONNECTING			Подключение к VPN-серверу
NM_CONNECTED			Подключен к VPN-серверу "%S"
NM_CONNECT_ERROR		Ошибка номер %u (%s)
NM_ACCOUNT_TITLE		deleted
NM_STATUS				Состояние маршрутизатора в пользовательском режиме
NM_STATUS_CONNECT		Состояние подключения
NM_STATUS_TCP			NAT TCP/IP сессии
NM_STATUS_UDP			NAT UDP/IP сессии
NM_STATUS_ICMP			NAT ICMP сессии
NM_STATUS_DNS			NAT DNS сессии
NM_STATUS_DHCP			Кол-во DHCP клиентов
NM_INFO					Информация о маршрутизаторе в пользовательском режиме
NM_INFO_PRODUCT_NAME	Название ПО
NM_INFO_VERSION_STR		Информация о версии
NM_INFO_BUILD_INFO		Информация о сборке
NM_INFO_HOSTNAME		Имя хоста
NM_NAT_ID				ID
NM_NAT_PROTOCOL			Протокол
NM_NAT_SRC_HOST			Хост источника
NM_NAT_SRC_PORT			Порт источника
NM_NAT_DST_HOST			Хост назначения
NM_NAT_DST_PORT			Порт назначения
NM_NAT_CREATED			Сессия создана
NM_NAT_LAST_COMM		Время последнего обращения
NM_NAT_SIZE				Получено / отправлено
NM_NAT_TCP_STATUS		Статус TCP-соединения
NM_NAT_PROTO_TCP		TCP/IP
NM_NAT_PROTO_UDP		UDP/IP
NM_NAT_PROTO_DNS		DNS
NM_NAT_PROTO_ICMP		ICMP
NAT_TCP_CONNECTING		Подключение
NAT_TCP_SEND_RESET		Отключение
NAT_TCP_CONNECTED		Подключен
NAT_TCP_ESTABLISHED		Запущен
NAT_TCP_WAIT_DISCONNECT	Отключение
DHCP_DHCP_ID			ID
DHCP_LEASED_TIME		Арендовано
DHCP_EXPIRE_TIME		Истекает
DHCP_MAC_ADDRESS		MAC-адрес
DHCP_IP_ADDRESS			Выделенный IP
DHCP_HOSTNAME			Имя хоста клиента
NM_PASSWORD_MSG			Пароль администратора установлен.
NM_PUSH_ROUTE_WARNING	В указанном тексте статической таблицы маршрутизации может быть синтаксическая ошибка.


# Concerning version information
ABOUT_CAPTION			О программе %s
BETA_EXPIRES			Поскольку установленная SoftEther VPN является бета-версией, ее нельзя использовать после выхода более новой бета-версии. \r\nЗайдите на http://selinks.org/ и получите последнюю версию программы SoftEther VPN.


# Concerning the saving of logs
# (Common log)
L_YES					Да
L_NO					Нет
L_LINE					------------------------------------------------------

# (Server log)
LS_START_UTF8			Сообщения журнала записываются в формате кодировки UTF-8.
LS_START_1				SoftEther VPN-сервер  запущен.
LS_START_2				%S %S
LS_START_3				%S
LS_END_1				Служба SoftEther VPN-сервера успешно завершена.
LS_END_2				Начался процесс завершения работы Сервера.
LS_STOP_ALL_LISTENER	Все TCP порты будут остановлены.
LS_STOP_ALL_LISTENER_2	Все TCP порты остановлены.
LS_STOP_ALL_HUB			Остановка всех Virtual Hubs.
LS_STOP_ALL_HUB_2		Все Virtual Hubs остановлены.
LS_STOP_CEDAR			Выключение коммуникационного модуля Cedar.
LS_STOP_CEDAR_2			Коммуникационный модуль Cedar выключен
LS_STOP_FARM_MEMBER		Отключение подключения к контроллеру кластера.
LS_STOP_FARM_MEMBER_2	Соединение с контроллером кластера прервано.
LS_STOP_FARM_CONTROL	Контроллер кластера останавливается.
LS_STOP_FARM_CONTROL_2	Контроллер кластера остановлен.
LS_ENUM_ETHERNET_1		Ethernet устройство было пронумеровано.
LS_ENUM_ETHERNET_2		Устройство %u: "%S"
LS_LOAD_CONFIG_1		Загрузка файла конфигурации.
LS_LOAD_CONFIG_2		Файл конфигурации загружен.
LS_LOAD_CONFIG_3		Файл конфигурации не существует. Попытка начать использовать изначальные настройки.
LS_INIT_SAVE_THREAD		Запуск автоматически сохраняющейся фоновой задачи. Интервал между автосохранением составляет %u секунд. Вы можете изменить интервал, изменив параметр AutoSaveConfigSpan в файле конфигурации.
LS_BAD_CONFIG			Неверное содержимое файла конфигурации. Процесс загрузки был прекращен.
LS_LISTENER_START_1		TCP порт (%u) запускается.
LS_LISTENER_START_2		TCP порт (%u) запущен. Теперь слушаем подключение от клиента.
LS_LISTENER_START_3		Невозможно начать прослушивать TCP порт (%u). Продолжаются попытки начать прослушивание, пока успех не будет достигнут.
LS_LISTENER_ACCEPT		К TCP порту (%u) подключился клиент (IP адрес %S, Имя хоста "%S", Номер порта %u).
LS_LISTENER_DISCONNECT	Соединение с клиентом (IP-адрес %S, номер порта %u) было прервано.
LS_LISTENER_DOS			Обнаружена DoS-атака на TCP порт (%u). IP-адрес источника подключения: %S, номер порта: %u. Теперь это соединение будет принудительно отключено.
LS_LISTENER_MAXUEC		TCP порт временно приостанавливает прием новых входящих подключений из-за превышения количества ожидающих %u TCP соединений. (Текущее значение = %u)
LS_LISTENER_STOP_1		TCP порт (%u) останавливается
LS_LISTENER_STOP_2		TCP порт (%u) остановлен.
LS_HUB_START			Virtual Hub "%S" запущен.
LS_HUB_STOP				Virtual Hub "%S" остановлен.
LS_HUB_MAC				MAC-адрес Virtual Hub "%S" - "%S".
LS_NODE_INFO_TAG		Название ПО клиента: "%S", Версия клиента: %u, Номер сборки клиента: %u, Название ПО сервера: "%S", Версия сервера: %u, Номер сборки сервера: %u, Название ОС клиента: "%S", Версия ОС клиента: "%S", ID ПО клиента: "%S", Имя хоста клиента: "%S", IP-адрес клиента: "%S", Номер порта клиента: %u, Имя хоста сервера: "%S", IP-адрес сервера: "%S", Номер порта сервера: %u, Имя хоста прокси: "%S", IP-адрес прокси: "%S", Номер порта прокси: %u, Название Virtual Hub: "%S", Уникальный ID клиента: "%S"
LS_CONNECTION_START_1	Для клиента (IP-адрес: %S, имя хоста: "%S", номер порта: %u) было создано подключение "%S".
LS_SSL_START_ERROR		Не удалось запустить SSL связь для подключения "%S". Ошибка: %s (код %u).
LS_CONNECTION_END_1		Подключение "%S" было прервано.
LS_SSL_START			SSL связь для подключения "%S" запущена. Версия протокола - %S. Алгоритма шифрования - "%S".
LS_CONNECTION_ERROR		Подключение "%S" прервано по причине "%s" (код %u).
LS_FARMMEMBER_NOT_ADMIN	Подключение "%S": хотя сервер является членом кластера, клиент попытался напрямую подключиться к Virtual Hub "%S", не являясь пользователем-администратором "%S". Имя пользователя, предоставленное клиентом, - "%S". В доступе отказано.
LS_HUB_NOT_FOUND		Подключение "%S": Virtual Hub "%S" к которому пытается подключиться клиент, не существует на сервере.
LS_WG_KEY_NOT_FOUND		Подключение "%S": Ключ WireGuard не связан с пользователем на сервере.
LS_IP_DENIED			Подключение "%S": IP-адрес "%S" клиента отклонен на основании списка ограничений IP-адресов, настроенного для Virtual Hub.
LS_LICENSE_ERROR		Подключение "%S": Поскольку произошла ошибка, связанная с лицензией, клиент не может подключиться к серверу.
LS_BETA_EXPIRES			Срок действия этой бета-версии SoftEther VPN-сервера истек. Срок использования бета-версии истек. Загрузите новую бета-версию или полную версию с http://selinks.org/.
LS_TICKET_1				Для члена кластера "%S" выдан новый билет проверки подлинности клиента. Virtual Hub "%S", Имя пользователя "%S" ("%S"), Название сессии "%S", Билет "%S"
LS_TICKET_2				Новый билет проверки подлинности клиента получен от контроллера кластера. Virtual Hub "%S", Имя пользователя "%S" ("%S"), Название сессии "%S", Билет "%S", Срок действия %u секунд
LS_ENUM_HUB				Подключение "%S": %u Virtual Hub было перечислено на этом сервере.
LS_FARM_ACCEPT_1		Подключение "%S": Хотя этот сервер получил запрос на управление кластером, этот сервер не является контроллером кластера.
LS_FARM_ACCEPT_2		Подключение "%S": Хотя этот сервер получил запрос на управление кластером, пароль авторизации неверен, и в подключении отказано.
LS_FARM_ACCEPT_3		Подключение "%S": Этот сервер получил запрос на управление кластером. Авторизация прошла успешно.
LS_FARM_SERV_START		Установлено подключение с членом кластера. IP-адрес: %S, Имя хоста: "%S"
LS_FARM_SERV_END		Соединение с членом кластера "%S" было удалено.
LS_FARM_CONNECT_1		Подключение к контроллеру кластера "%S" начато.
LS_FARM_CONNECT_2		В подключении к контроллеру кластера "%S" отказано. Ошибка: %s (код %u)
LS_FARM_CONNECT_3		Не удалось установить TCP-соединение с контроллером кластера "%S". Продолжение попыток подключения с интервалом в %u секунд до успешного подключения.
LS_FARM_DISCONNECT		Подключение к контроллеру кластера остановлено.
LS_FARM_START			Подключен к контроллеру кластера. Начинается работа в качестве члена кластера.
LS_LICENSE_NOT_VPNSERVER	Подключение "%S": Произошла ошибка лицензии. VPN-клиент попытался подключиться, но лицензия VPN-сервера еще не зарегистрирована.
LS_LICENSE_NOT_VPNCLUSTER	Подключение "%S": Произошла ошибка лицензии. Лицензия, зарегистрированная на этом VPN-сервере, относится к типу, не дающему использовать функции кластера, а VPN-клиент пытался подключиться в кластерном режиме. Вы должны перезапустить VPN-сервер.
LS_LICENSE_VIOLATION		Подключение "%S": На VPN-сервере произошло нарушение лицензии, и подключения не принимаются.
LS_LICENSE_VIOLATION_DETECTED	Обнаружено нарушение лицензии. Другой VPN сервер работает с тем же ID "%I64u", что и этот VPN сервер. Возможно, что в кластере два или более VPN-серверов используют одну и ту же лицензию. Проверьте информацию о лицензии каждого VPN-сервера.
LS_API_AUTH_OK			HTTPS API клиент "%r:%u" (%S): Режим администрирования: "%S": Встроенный HTTPS веб-сервер принял успешный вход в систему. Имя пользователя: "%S", Метод: "%S", Путь: "%S"
LS_API_AUTH_ERROR		HTTPS API клиент "%r:%u" (%S): Встроенный HTTPS веб-сервер отклонил попытку входа в систему. Имя пользователя: "%S", Метод: "%S", Путь: "%S"
LS_API_RPC_CALL			HTTPS API клиент "%r:%u" (%S): Клиент вызвал JSON-API. Метод: "%S", Возвращенный код ошибки: %u (0 = успех), Возвращенное сообщение об ошибке: "%s"
LS_AZURE_START			Получен запрос на подключение VPN Azure от клиента (IP-адрес: %S, номер порта: %u).
LS_AZURE_SSL_ERROR		Не удалось запустить SSL-связь с сервером VPN Azure. Ошибка: %s (код %u).


# (Proto log)
LP_PREFIX_SESSION		[%s] %r:%u -> %r:%u (%s): 
LP_SESSION_CREATED		Сессия создана.
LP_SESSION_DELETED		Сессия удалена.


# (WireGuard log)
LW_PREFIX_SESSION	[WireGuard] %r:%u -> %r:%u: 
LW_KEYPAIR_EXPIRED	Срок действия текущей пары ключей (%x -> %x) истек!
LW_KEYPAIR_UNKNOWN	Пакет был зашифрован с неизвестной парой ключей!
LW_DECRYPT_FAIL		Ошибка расшифровки!
LW_REPLAY_ATTACK	Обнаружена повторная атака!
LW_FLOOD_ATTACK		Обнаружена flood атака!
LW_HUB_DISCONNECT	Администратор Virtual Hub отключил эту сессию.


# (OpenVPN Logs)
LO_PREFIX_RAW			OpenVPN модуль: 
LO_PREFIX_SESSION		OpenVPN сессия %u (%r:%u -> %r:%u): 
LO_PREFIX_CHANNEL		OpenVPN сессия %u (%r:%u -> %r:%u) Канал %u: 
LO_NEW_CHANNEL			Создан новый канал.
LO_CHANNEL_ESTABLISHED_NEWKEY	Канал установлен. (Триггер: повторное нажатие клавиши.)
LO_OPTION_STR_RECV		Полученные строки параметров: "%S"
LO_CLIENT_CERT			Сертификат клиента получен (subject: CN="%s"), будет использоваться авторизация по сертификату.
LO_CLIENT_UNVERIFIED_CERT		Был предоставлен сертификат клиента, но он не прошел проверку (ошибка="%S"), будет использоваться авторизация по паролю.
LO_CLIENT_NO_CERT		Не предоставлен сертификат клиента, будет использоваться авторизация по паролю.
LO_OPTION_STR_SEND		Строки параметров для отправки: "%S"
LO_INITIATE_REKEY		Начинается процесс смены ключей.
LO_CHANNEL_ESTABLISHED	Канал переходит в состояние "установлен"
LO_PUSH_REPLY			Полные строки ответа: "%S"
LO_CHANNEL_FAILED		Не удалось подключить канал.
LO_CHANNEL_DISCONNECTED_BY_HUB	Этот OpenVPN канал прерывается, потому что Virtual Hub администратор отключил эту VPN сессию.


# (IPsec Logs)
LI_PREFIX_RAW			Модуль IPsec: 
LI_PREFIX_CLIENT		Клиент IPsec %u (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IKE			IPsec IKE сессия (IKE SA) %u (Клиент: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IPSEC			IPsec ESP сессия (IPsec SA) %u (Клиент: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_START				Модуль обработки IPsec версии 2.0 (ISAKMP/IKEv1) запущен.
LI_STOPPING				Модуль обработки IPsec версии 2.0 (ISAKMP/IKEv1) завершает работу...
LI_STOP					Модуль обработки IPsec версии 2.0 (ISAKMP/IKEv1) завершен.
LI_NUM_IPSEC_SA			Число все еще работающих IPsec SA было %u.
LI_NUM_IKE_SA			Число все еще работающих IKE SA было %u.
LI_NUM_IKE_CLIENTS		Число все еще работающих IPsec клиентов было %u.
LI_L2TP_SERVER_STARTED	Модуль L2TP-сервера запущен.
LI_ETHERIP_SERVER_STARTED	Модуль EtherIP сервера запущен. SID сессии EtherIP: %u
LI_DELETE_IKE_CLIENT	Этот IPsec клиент удален.
LI_DELETE_IKE_SA		Этот IKE SA удален.
LI_DELETE_IPSEC_SA		Этот IPsec SA удален.
LI_START_QM_FROM_SERVER	Сервер инициирует согласование в быстром режиме.
LI_START_QM_FROM_CLIENT	Клиент инициирует согласование в быстром режиме.
LI_QM_DH_ERROR			Не удалось вычислить алгоритм Диффи-Хеллмана.
LI_NEW_IKE_CLIENT		Создан новый IPsec клиент.
LI_NEW_IKE_SA			Создается новая IKE SA (%s). Cookie инициатора: 0x%I64X, Cookie ответчика: 0x%I64X, DH Группа: %S, Алгоритм хеширования: %S, Алгоритм шифрования: %S, Размер ключа шифрования: %u бит, Время жизни: %u Кбайт или %u секунд
LI_TAG_MAINMODE			Основной режим
LI_TAG_AGGRESSIVE		Агрессивный режим
LI_NEW_IPSEC_SA			Создается новая IPsec SA (Направление: %s). SPI: 0x%X, DH группа: %S, Алгоритм хеширования: %S, Алгоритм шифрования: %S, Размер ключа шифрования: %u бит, Время жизни: %u Кбайт или %u секунд
LI_TAG_SERVER_TO_CLIENT	Сервер -> Клиент
LI_TAG_CLIENT_TO_SERVER	Клиент -> Сервер
LI_IPSEC_SA_SPI_SET		SPI, который был на рассмотрении, теперь установлен. Новый SPI: 0x%X
LI_IPSEC_SA_ESTABLISHED	Этот IPsec SA установлен  между сервером и клиентом.
LI_IKE_SA_ESTABLISHED	Этот IKE SA установлен между сервером и клиентом.
LI_IPSEC_NO_TRANSFORM	От клиента нет приемлемых предложений для создания IPsec SA.
LI_IKE_NO_TRANSFORM		От клиента нет приемлемых предложений для создания IKE SA.
LI_IKE_NO_NAT_T			Подключение не может быть принято, потому что этот VPN-клиент несовместим с IPsec NAT Traversal (RFC 3947 Согласование NAT-Traversal в IKE или draft-ietf-ipsec-nat-t-ike).
LI_SET_CLIENT_ID		ID клиента, предоставленный на этапе подключения - "%S".
LI_CLIENT_MERGE			Этот клиент (Клиент %u) и другой клиент (Клиент %u) являются одним и тем же клиентом. Поэтому они объединены в клиент %u.
LI_CLIENT_UPDATE		Обновлена информация о номере порта этого клиента.


# (EtherIP Log)
LE_PREFIX				EtherIP / L2TPv3 сессия %u (%S:%u -> %S:%u): 
LE_START_MODULE			Модуль EtherIP / L2TPv3 запущен.
LE_STOP					Модуль EtherIP / L2TPv3 Module остановлен.
LE_NO_SETTING			Ошибка: на VPN-сервере не зарегистрированы EtherIP / L2TPv3 настройки для клиента с ID "%S". Пожалуйста, заранее создавайте записи настроек EtherIP / L2TPv3 на VPN-сервере.
LE_START_IPC			Был создан внутренний канал между EtherIP / L2TPv3 модулем и Virtual Hub "%S". Используемое имя пользователя - "%S". Для IPv4 TCP MSS (максимальный размер сегмента) будет установлен размер %u байт.
LE_IPC_CONNECT_ERROR	Сбой подключения модуля EtherIP / L2TPv3 к Virtual Hub "%S". Ошибка: %u : %s
LE_IPC_CONNECT_OK		Подключение модуля EtherIP / L2TPv3 к Virtual Hub "%S" успешно выполнено.
LE_RECONNECT			Изменены настройки EtherIP / L2TPv3. Внутренние туннели удаляются и автоматически переподключаются.


# (PPP Log)
LP_PREFIX				%S%SPPP сессия [%S:%u]: 
LP_CONNECTED			Запущена новая PPP сессия (Протокол: %S). IP-адрес PPP клиента: %S (Имя хоста: "%S"), Номер порта PPP клиента: %u, IP-адрес PPP сервера: %S, Номер порта PPP сервера: %u, ПО: "%S", IPv4 TCP MSS (максимальный размер сегмента): %u байт
LP_DISCONNECTED			PPP сессия отключена.
LP_PAP_REJECTED			Клиент отказался принять протокол аутентификации "PAP" (Password Authentication Protocol, протокол аутентификации с открытым текстом пароля). Включите PAP на стороне клиента и повторите попытку.
LP_PAP_MSCHAPV2_REJECTED	Клиент отказался принять оба протокола аутентификации "PAP" (Password Authentication Protocol, протокол аутентификации с открытым текстом пароля) и MS-CHAP v2. Включите PAP или MS-CHAP v2 на стороне клиента и повторите попытку. 
LP_DISCONNECTED_ABNORMAL	Произошла ошибка протокола PPP или PPP сессия был отключена.
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_PAP	Неверный протокол (Номер протокола: 0x%x) с контрольным пакетом, отличным от PAP (Password Authentication Protocol).
LP_PAP_FAILED			Ошибка аутентификации пользователя "PAP" (Password Authentication Protocol, протокол аутентификации с открытым текстом пароля).
LP_MSCHAPV2_FAILED	Ошибка аутентификации пользователя "MS-CHAP v2" (Microsoft Challenge and Response Protocol Version 2.0).
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_IPCP	Неверный протокол (Номер протокола: 0x%x) с контрольным пакетом, отличным от IPCP (IP Configuration Protocol).
LP_DATA_TIMEOUT			Истекло время ожидания передачи PPP данных. PPP клиент может быть отключен от сети.
LP_CONTROL_TIMEOUT		Истекло время ожидания контрольной передачи PPP данных. Нет ответов от PPP клиента.
LP_VPN_SESSION_TERMINATED	PPP сессия отключена, потому что VPN сессия была отключена администратором.
LP_UPPER_PROTOCOL_DISCONNECTED	PPP сессия отключена из-за отключения протокола верхнего уровня "%S".
LP_NORMAL_TERMINATE		PPP сессия прервана из-за запроса на отключение от VPN-клиента.
LP_IP_ADDRESS_NOT_DETERMIND	VPN-клиент отправил пакет, хотя IP-адрес VPN-клиента не был определен.
LP_DHCP_REQUEST_TRYING	Попытка запросить IP-адрес у DHCP-сервера.
LP_DHCP_REQUEST_OK	Назначен IP-адрес. IP-адрес клиента: %S, Маска подсети: %S, Шлюз по умолчанию: %S, Домен: "%S", DNS-сервер 1: %S, DNS-сервер 2: %S, WINS-сервер 1: %S, WINS Сервер 2: %S, IP-адрес DHCP-сервера: %S, Срок аренды: %u секунд
LP_DHCP_REQUEST_NG		Не удалось получить IP-адрес от DHCP-сервера. Чтобы принять PPP сессию, вам необходим DHCP-сервер. Убедитесь, что DHCP-сервер нормально работает в Ethernet сегменте, которому принадлежит Virtual Hub. Если у вас нет DHCP-сервера, вы можете использовать вместо этого функцию SecureNAT виртуального DHCP на Virtual Hub.
LP_DHCP_INFORM_TRYING	Получение сетевой информации от DHCP-сервера, такой как шлюз по умолчанию и маска подсети.
LP_DHCP_INFORM_OK		Сетевая информация получена. Маска подсети: %S, Шлюз по умолчанию: %S, Домен: "%S", DNS-сервер 1: %S, DNS-сервер 2: %S, WINS-сервер 1: %S, WINS-сервер 2: %S, IP-адрес DHCP-сервера: %S
LP_DHCP_INFORM_NG		Не удалось получить сетевую информацию от DHCP-сервера. Чтобы принять PPP сессию, вам необходим DHCP-сервер. Убедитесь, что DHCP-сервер нормально работает в Ethernet сегменте, которому принадлежит Virtual Hub. Если у вас нет DHCP-сервера, вы можете использовать вместо этого функцию SecureNAT виртуального DHCP на Virtual Hub.
LP_SET_IPV4_PARAM		IP-адрес и другие сетевые параметры успешно получены. IP-адрес клиента: %S, Маска подсети: %S, Шлюз по умолчанию: %S, DNS-сервер 1: %S, DNS-сервер 2: %S, WINS-сервер 1: %S, WINS-сервер 2: %S


# (Virtual Hub log)
LH_ONLINE				Virtual Hub включен.
LH_OFFLINE				Virtual Hub отключен.
LH_CONNECT_CLIENT		Подключение "%S" (IP-адрес: %S, мя хоста: %S, Номер порта: %u, Клиент: "%S", Версия: %S, Сборка: %u) пытается соединиться с Virtual Hub. Тип авторизации "%s", а имя пользователя "%S".
LH_AUTH_UNKNOWN			Неизвестный тип авторизации.
LH_AUTH_ANONYMOUS		Анонимный вход
LH_AUTH_PASSWORD		Авторизация по паролю
LH_AUTH_PLAIN_PASSWORD	Авторизация на внешнем сервере
LH_AUTH_CERT			Авторизация по сертификату
LH_AUTH_TICKET			Авторизация в домене
LH_AUTH_EXTERNAL		Авторизация на внешнем сервере
LH_AUTH_WIREGUARD_KEY	Авторизация с открытым ключом WireGuard
LH_AUTH_OPENVPN_CERT    Авторизация по OpenVPN сертификату
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT	Подключение "%S": Метод авторизации пользователя "%S" был указан как RADIUS или авторизация в домене Active Directory. Однако версия VPN-сервера - "%S". Эта версия не поддерживает RADIUS или авторизацию в домене Active Directory. В подключении будет отказано.
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	Подключение "%S": Метод авторизации пользователя "%S" был указан как RADIUS или авторизация в домене Active Directory. Однако такая функция внешней авторизации пользователя еще не реализована в этой версии SoftEther VPN. В подключении будет отказано.
LH_AUTH_CERT_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	Подключение "%S": Метод авторизации пользователя "%S" был указан как Авторизация по сертификату. Однако функция Авторизации по сертификату еще не реализована в этой версии SoftEther VPN. В подключении будет отказано.
LH_AUTH_OK				Подключение "%S": Успешная авторизация пользователя "%S".
LH_AUTH_OK_CERT			Менеджер учетных записей Virtual Hub получил от VPN-клиента следующий сертификат и принял его содержимое в качестве сертификата пользователя "%S" для входа в: %s.
LH_AUTH_NG_CERT			Хотя менеджер учетных записей Virtual Hub получил следующий сертификат, он отклонил содержимое этого сертификата для пользователя "%S", поскольку этот сертификат находится в списке отозванных сертификатов Virtual Hub: %s
LH_AUTH_NG				Подключение "%S": Ошибка авторизации пользователя. Было предоставлено имя пользователя "%S" из %S.
LH_LOCAL_ONLY			Подключение "%S": В удаленном входе в систему отказано, поскольку пароль для пользователя "%S" пуст.
LH_POLICY_ACCESS_NG		Подключение "%S": Пользователю "%S" отказано в доступе на основании политики безопасности.
LH_USER_EXPIRES			Подключение "%S": Пользователю "%S" отказано в доступе, т.к. истек срок действия его учетной записи.
LH_CLIENT_VERSION_OLD	Подключение "%S": Номер сборки VPN-клиента: %u. Только сборка %u или последняя версия VPN-клиента могут подключаться к VPN-серверу.
LH_CLIENT_ID_REQUIRED	Подключение "%S": ID клиента - %u. Однако этот Virtual Hub имеет значение RequiredClientId, равное %u.
LH_FARM_SELECT_1		Подключение "%S": Контроллер кластера определяет, является ли этот клиент членом кластера.
LH_FARM_SELECT_2		Подключение "%S": Не удалось определить членство в кластере.
LH_FARM_SELECT_3		Подключение "%S": Этот VPN-сервер был выбран в качестве члена кластера. Продолжаем получать соединение.
LH_FARM_SELECT_4		Подключение "%S": Сервер "%S" был выбран в качестве члена кластера. Указание клиентам перенаправить подключения к этому серверу.
LH_MAX_SESSION			Подключение "%S": Достигнуто максимальное количество сессий (%u), которое может быть установлено с Virtual Hub. Невозможно создать новую сессию.
LH_MAX_SESSION_CLIENT	Подключение "%S": Достигнуто максимальное количество клиентских сессий (%u), которое может быть установлено с Virtual Hub. Невозможно создать новую сессию.
LH_MAX_SESSION_BRIDGE	Подключение "%S": Достигнуто максимальное количество сессий типа мост (%u), которое может быть установлено с Virtual Hub. Невозможно создать новую сессию.
LH_MAX_SESSION_2		Подключение "%S": Достигнуто максимальное количество сессий (%u), которыми может управлять VPN-сервер. Невозможно создать новую сессию.
LH_NEW_SESSION			Подключение "%S": Создана новая сессия "%S". (IP-адрес: %S, Номер порта: %u, Физический базовый протокол: "%S")
LH_SET_SESSION			Сессия "%S": Параметр установлен. Максимальное количество TCP-соединений: %u, Использование шифрования: %s, Использование сжатия: %s, Использование полудуплексной связи: %s, Тайм-аут: %u секунд.
LH_NODE_INFO			Сессия "%S": Детали VPN-клиента: (%s)
LH_VLAN_ID				Сессия "%S": Назначенный VLAN ID: %u
LH_INVALID_SIGNATURE	Сессия "%S": Подключенный клиент отправил неверные данные протокола. Невозможно установить нормальную связь с клиентом. Сначала проверьте наличие проблем с  подключением между клиентом и сервером, а затем проверьте, не установлено ли специальное устройство перезаписи пакетов.
LH_END_SESSION			Сессия "%S": Сессия завершена. Статистика выглядит следующим образом: Общий размер исходящих данных: %I64u байт, Общий размер входящих данных: %I64u байт. 
LH_BCAST_STORM			Сессия "%S": Обнаружен большой объем широковещательных пакетов. Бывают случаи, когда пакеты отбрасываются в соответствии с политикой. MAC-адрес источника - %S, IP-адрес источника - %S, IP-адрес назначения - %S. Количество широковещательных пакетов равно или превышает %u в секунду (обратите внимание, что эта информация является результатом механического анализа части пакетов и может быть неверной).
LH_DHCP_FORCE			Сессия "%S": Пакет был отброшен, так как он пытался использовать IP-адрес %S, который не является IP-адресом, выделенным DHCP-сервером.
LH_MAC_LIMIT			Сессия "%S": Хотя Virtual Hub пытался назначить новый MAC-адрес "%S", до этого уже было назначено %u MAC-адресов. Согласно политике безопасности этой сессии разрешено иметь максимум %u MAC-адресов. Пакет был отброшен. 
LH_BRIDGE_LIMIT			Сессия "%S": Хотя Virtual Hub пытался назначить новый MAC-адрес "%S", до этого уже было назначено %u MAC-адресов. Согласно политике безопасности этой сессии запрещены мосты, и поэтому ей разрешено иметь максимум %u MAC-адресов. Пакет был отброшен.
LH_MAC_REGIST			Сессия "%S": Назначен новый MAC-адрес "%S".
LH_MAC_REGIST_VLAN		Сессия "%S": Назначен новый MAC-адрес "%S" (VLAN ID: %u).
LH_IP_LIMIT				Сессия "%S": Хотя Virtual Hub пытался назначить новый IP-адрес %S, до этого уже было назначено %u IP-адресов. Согласно политике безопасности этой сессии разрешено иметь максимум %u IP-адресов. Пакет был отброшен.
LH_ROUTING_LIMIT		Сессия "%S": Хотя Virtual Hub пытался назначить новый IP-адрес %S, до этого уже было назначено %u IP-адресов. Согласно политике безопасности этой сессии запрещена маршрутизация, поэтому ей разрешено иметь максимум %u IP-адресов. Пакет был отброшен.
LH_IP_CONFLICT			Сессия "%S": Хотя Virtual Hub пытается использовать IP-адрес %S, этот IP-адрес уже используется другой сессией "%S" (MAC-адрес: "%S"). Политика безопасности для этой сессии запрещает дублирование IP-адресов, используемых другими сессиями. Пакет был отброшен. Подробная информация: CreatedTime=%I64u, UpdatedTime=%I64u, DhcpAllocated=%u, Now=%I64u
LH_NO_SERVER			Сессия "%S": Хотя запрос TCP/IP соединения (от %S:%u до %S:%u) был сделан для этой сессии, пакет был отброшен из-за того, что политика безопасности запрещает работу в качестве сервера.
LH_NO_DHCP				Сессия "%S": Хотя хост %S в этой сессии отправил пакет от DHCP-сервера, который выделяет IP-адрес для хоста %S в другой сессии, политика безопасности этой сессии запрещает работу в качестве DHCP-сервера. Пакет был отброшен.
LH_REGIST_DHCP			Сессия "%S": DHCP-сервер хоста "%S" (%S) в этой сессии выделил хосту "%S" в другой сессии "%S" новый IP-адрес %S.
LH_BRIDGE_1				Сессия "%S": Было запущено подключение типа Локальный мост к физическому Ethernet интерфейсу "%S".
LH_BRIDGE_2				Сессия "%S": Поскольку не удалось установить связь с физическим Ethernet интерфейсом "%S", Локальный мост остановлен.
LH_SET_MTU				Сессия "%S": Для физического Ethernet интерфейса "%S" установлено значение MTU %u. Необходимо отправить и получить Ethernet пакет, содержащий %u байт. MTU теперь изменен на %u.
LH_SET_MTU_ERROR		Сессия "%S": Для физического Ethernet интерфейса "%S" установлено значение MTU %u. Необходимо отправить и получить Ethernet пакет, содержащий %u байт. Однако изменить MTU на %u не удалось. Этот физический Ethernet интерфейс или драйвер устройства могут быть не в состоянии обработать Ethernet пакет, размер которого превышает 1514 байт (размер полезной нагрузки: 1500 байт). В таком случае VLAN пакеты с тегами большего размера, чем 1514 байт, не могут быть переданы. Вам следует заменить текущий физический Ethernet адаптер на тот, который поддерживает Jumbo Frames. Также можно попробовать обновить драйвер устройства. Другой возможный метод - включить Jumbo Frames в настройках операционной системы или драйвера устройства.
LH_START_BRIDGE			Подключение типа Локальный мост "%S" запущено. Создана сессия "%S".
LH_STOP_BRIDGE			Подключение типа Локальный мост "%S" остановлено.
LH_LINK_START			Установлено Каскадное подключение "%s". Создана Каскадная сессия "%S".
LH_LINK_STOP			Каскадное подключение "%s" остановлено.
LH_NAT_START			SecureNAT запущен. Создан SecureNAT сессия "%S".
LH_NAT_STOP				SecureNAT остановлен.
LH_NAT_TCP_SUCCEED		Успешное подключение к TCP сессии %u: Хост "%S (%S)", Порт %u.
LH_NAT_TCP_FAILED		Подключение к TCP сессии %u не удалось: Хост "%S", Порт %u.
LH_NAT_TCP_DELETED		TCP сессия %u удалена.
LH_NAT_TCP_CREATED		TCP сессия %u создана. Источник подключения %S:%u, Назначение подключения %S:%u
LH_NAT_UDP_DELETED		UDP сессия %u удалена.
LH_NAT_UDP_CREATED		UDP сессия %u создана. Источник подключения %S:%u, Назначение подключения %S:%u
LH_NAT_DHCP_CREATED		DHCP запись %u создана. MAC-адрес: %S, IP-адрес: %S, Имя хоста: %S, Срок аренды: %u секунд
LH_CHANGE_PASSWORD_1	Соединение "%S" (IP-адрес %S) подключено к Virtual Hub в режиме изменения пароля.
LH_CHANGE_PASSWORD_2	Соединение "%S": Замена пароля не удалась. Указанного пользователя "%S" не существует.
LH_CHANGE_PASSWORD_3	Соединение "%S": Не удалось изменить пароль. Тип авторизации пользователя "%S" не является "Авторизация по паролю".
LH_CHANGE_PASSWORD_4	Соединение "%S": Не удалось изменить пароль. Введен неверный старый пароль пользователя "%S".
LH_CHANGE_PASSWORD_5	Соединение "%S": Пароль пользователя "%S" изменен.
LH_CONNECT_1			Запуск каскадного подключения "%s": номер подключения %u.
LH_CONNECT_2			Каскадное подключение "%s" подключено. Название сессии: "%S"
LH_CONNECT_ERROR		Соединение каскадного подключения "%s" было либо отключено, либо не удалось. Причина: %s (код %u)
LH_POLICY_MONITOR_MODE	Подключение "%S": Соединение было отклонено из-за того, что пользователь попытался подключиться к Virtual Hub в Режиме мониторинга, хотя политика безопасности запрещает подлючение в данном режиме.
LH_POLICY_BRIDGE_MODE	Подключение "%S": Соединение было отклонено из-за того, что пользователь попытался подключиться к Virtual Hub в Режиме Мост / Роутер, хотя политика безопасности запрещает подлючение в данном режиме.
LH_NOT_ENOUGH_CLIENT_LICENSE	Подключение "%S": Невозможно установить подключение, поскольку количество клиентских подключений на всем сервере превысило количество зарегистрированных лицензий. Если количество лицензий для одновременных подключений недостаточно, необходимо либо отключить существующее клиентское подключение, либо увеличить количество лицензий. В настоящее время зарегистрировано  %u клиентских лицензий, а количество подключений к серверу равно %u.
LH_NOT_ENOUGH_BRIDGE_LICENSE	Подключение "%S": Невозможно установить подключение в режиме моста, поскольку количество подключений на всем сервере превысило количество зарегистрированных лицензий. Если количество лицензий для одновременных подключений недостаточно, необходимо либо отключить существующее подключение, либо увеличить количество лицензий. В настоящее время зарегистрировано %u лицензий на подключение типа мост, а количество подключений к серверу равно %u.
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS	Подключение "%S": Пользователь "%S" предпринял попытку входа в систему, но политика безопасности, применяемая к этому пользователю, ограничивает максимальное количество одновременных сессий для этого пользователя до %u. В настоящее время количество сессий этого пользователя равно %u, поэтому пользователю отказано в новом VPN-подключении. 
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS2	Подключение "%S": Пользователь "%S" предпринял попытку входа в систему, но этот выпуск VPN-сервера ограничивает максимальное количество одновременных VPN сессий на пользователя до %u. Текущее количество нескольких одновременных VPN сессий для этого пользователя равно %u, поэтому новые одновременные VPN сессий не могут быть разрешены. Если вы хотите поддерживать большее количество одновременных VPN сессий на пользователя, рассмотрите возможность обновления до Professional Edition или до более поздней версии VPN сервера.
LH_PACKET_LOG_NO_LOG		Версия этого VPN-сервера не поддерживает функцию регистрации пакетов. Ни IP-адрес, ни данные TCP/UDP заголовка не будут записаны. После обновления версии VPN-сервера до Professional Edition или выше в этот файл будут записываться все виды журналов.
LH_PACKET_LOG_NO_LOG_OSS	VPN-сервер имеет либо версию с открытым исходным кодом, либо бесплатную версию. В ней не реализована функция регистрации пакетов. Ни IP-адрес, ни данные TCP/UDP заголовка не будут записаны.
LH_NO_RADIUS_SETTING		Пользователь "%S" настроен на использование авторизации на RADIUS сервере. Однако настройки RADIUS авторизации отсутствуют. Пользователь не может быть авторизован.
LH_KERNEL_MODE_START		Было обнаружено, что NAT в режиме ядра для SecureNAT может выполняться на интерфейсе "%S". NAT в режиме ядра запускается. В дальнейшем обработка TCP, UDP и ICMP NAT будет выполняться с высокой производительностью в режиме ядра. Параметры NAT в режиме ядра: IP-адрес = "%r", Маска подсети = "%r", Шлюз по умолчанию = "%r", Широковещательный адрес = "%r", Виртуальный MAC-адрес: "%S", Адрес DHCP-сервера: "%r", Адрес DNS-сервера: "%r"
LH_KERNEL_MODE_STOP			NAT в режиме ядра на интерфейсе "%S" для SecureNAT остановлен.


# (Administration log)
LA_CONNECTED_1			Подключение "%S" работает в режиме администратора сервера.
LA_CONNECTED_2			Подключение "%S" работает в режиме Virtual Hub администратора. Название Virtual Hub - "%S".
LA_IP_DENIED			Подключение "%S" попыталось соединиться в режиме администратора, но доступ с этого IP-адреса запрещен файлов adminip.txt. Отключение.
LA_ERROR				Подключению "%S" не удалось войти в систему в режиме администратора. %s (Код ошибки %u)
LA_OK					Подключение "%S" успешно выполнено в режиме администратора.
LA_RPC_START			Подключение "%S" создало новую удаленную процедуру вызова сессии '%S' для режима администрирования.
LA_TAG_1				Режиме администратора [%S]: 
LA_TAG_2				Режиме администратора [%S] (Virtual Hub "%S"): 
LA_CREATE_LISTENER		Создан новый TCP порт (номер порта %u).
LA_DELETE_LISTENER		TCP порт удален (номер порта %u).
LA_ENABLE_LISTENER		TCP порт открыт (номер порта %u).
LA_DISABLE_LISTENER		TCP порт закрыт (номер порта %u).
LA_SET_PORTS_UDP		Установлены UDP-порты: %S.
LA_SET_PROTO_OPTIONS	Параметры %S установлены.
LA_SET_SERVER_PASSWORD	Установлен пароль администратора сервера.
LA_SET_FARM_SETTING		Параметры кластера были изменены.
LA_SET_SERVER_CERT		Установлены сертификаты сервера.
LA_REGENERATE_SERVER_CERT	Сертификат сервера был создан заново. Новый CN: "%S"
LA_SET_SERVER_CIPHER	Установлено новое название для алгоритма шифрования сервера. Название нового алгоритма шифрования - "%S".
LA_ADD_WGK				Добавлено ключей WireGuard: %u.
LA_DELETE_WGK			Удалено ключей WireGuard: %u.
LA_CREATE_HUB			Создан новый Virtual Hub "%S".
LA_SET_HUB				Параметр Virtual Hub был изменен.
LA_DELETE_HUB			Virtual Hub "%S" был удален.
LA_SET_HUB_RADIUS		Настройки RADIUS сервера Virtual Hub были изменены.
LA_DISCONNECT_CONN		Клиентское подключение "%S" на этом сервере было принудительно отключено.
LA_SET_HUB_ONLINE		Virtual Hub включен.
LA_SET_HUB_OFFLINE		Virtual Hub отключен.
LA_SET_SNAT_OPTION		Установлен параметр SecureNAT.
LA_ENABLE_SNAT			Функция SecureNAT включена.
LA_DISABLE_SNAT			Функция SecureNAT отключена.
LA_SET_HUB_LOG			Настройка сохранения журнала изменена.
LA_ADD_CA				Добавлен доверенный корневой сертификат.
LA_DELETE_CA			Удален доверенный корневой сертификат.
LA_CREATE_LINK			Добавлено каскадное подключение "%s".
LA_SET_LINK				Настройка каскадного подключения "%s" изменена.
LA_SET_LINK_ONLINE		Каскадное подключение "%s" в режиме онлайн.
LA_SET_LINK_OFFLINE		Каскадное подключение "%s" в режиме офлайн.
LA_DELETE_LINK			Каскадное подключение "%s" удалено.
LA_RENAME_LINK			Название каскадного подключения "%s" было изменено на "%s".
LA_ADD_ACCESS			Добавлен список доступа.
LA_DELETE_ACCESS		Список доступа удален.
LA_SET_ACCESS_LIST		Список доступа обновлен. Кол-во записей в списке доступа - %u.
LA_SET_AC_LIST			Список ограничения по IP адресам обновлен. Кол-во правил в списке - %u.
LA_CREATE_USER			Создан пользователь "%S".
LA_SET_USER				 Обновлены настройки пользователя "%S".
LA_DELETE_USER			Удален пользователь "%S".
LA_CREATE_GROUP			Создана группа "%S".
LA_SET_GROUP			Обновлены настройки группы "%S".
LA_DELETE_GROUP			Удалена группа "%S".
LA_DELETE_SESSION		Сессия "%S" была принудительно отключена.
LA_SET_KEEP				Обновлена функция поддержания интернет соединения.
LA_SET_SYSLOG			Обновлена настройка функции отправки системного журнала сервера.
LA_DELETE_BRIDGE		Удален локальный мост "%S" --> "%S".
LA_ADD_BRIDGE			Добавлен локальный мост "%S" --> "%S".
LA_REBOOT_SERVER		Был запрос на перезапуск VPN-сервера.
LA_GET_CONFIG			Файл конфигурации прочитан.
LA_SET_CONFIG			Изменен файл конфигурации. Перезапуск VPN-сервера.
LA_SET_HUB_ADMIN_OPTION	Установлен параметр администрирования Virtual Hub "%S".
LA_SET_HUB_EXT_OPTION		Установлен расширенный параметр Virtual Hub "%S".
LA_ADD_L3_SW			Виртуальный коммутатор 3-го уровня "%S" был создан на сервере.
LA_DEL_L3_SW			Виртуальный коммутатор 3-го уровня "%S" был удален с сервера.
LA_START_L3_SW			Виртуальный коммутатор 3-го уровня "%S" запущен.
LA_STOP_L3_SW			Виртуальный коммутатор 3-го уровня "%S" остановлен.
LA_ADD_L3_IF			Виртуальный интерфейс для Virtual Hub "%S" был добавлен к виртуальному коммутатору 3-го уровня "%S".
LA_DEL_L3_IF			Виртуальный интерфейс для Virtual Hub "%S" был удален из виртуального коммутатора 3-го уровня "%S".
LA_ADD_L3_TABLE			Таблица маршрутизации для сети "%S" была добавлена в виртуальный коммутатор 3-го уровня "%S".
LA_DEL_L3_TABLE			Таблица маршрутизации для сети "%S" была удалена из виртуального коммутатора 3-го уровня "%S".
LA_ADD_CRL				Сертификат добавлен в список отозванных сертификатов.
LA_DEL_CRL				Сертификат удален из списка отозванных сертификатов.
LA_SET_CRL				Сертификат изменен в списке отозванных сертификатов.
LA_READ_LOG_FILE	 Скачан	файл журнала на сервере "%S" (файл журнала "%S").
LA_ADD_LICENSE_KEY		Зарегистрирован новый лицензионный ключ "%S".
LA_DEL_LICENSE_KEY		Существующая лицензия (№ %u) удалена.
LA_SET_IPSEC_CONFIG		IPsec настройки сервера обновлены.
LA_ADD_ETHERIP_ID		Добавлена новая настройка EtherIP / L2TPv3 (ID="%S").
LA_DEL_ETHERIP_ID		Удалена настройка EtherIP / L2TPv3 (ID="%S").
LA_SET_OVPN_SSTP_CONFIG	Обновлены OpenVPN / MS-SSTP настройки VPN-сервера.
LA_DDNS_HOSTNAME_CHANGED	Имя хоста динамического DNS изменено на "%S".
LA_SET_SPECIAL_LISTENER	Состояние порта было изменено.

# (Client log)
LC_START_1				Движок SoftEther VPN-клиента запущен.
LC_START_2				%S %S
LC_START_3				%S
LC_END					Движок SoftEther VPN-клиента завершил работу.
LC_LOAD_CONFIG_1		Загрузка файла конфигурации...
LC_LOAD_CONFIG_2		Файл конфигурации загружен.
LC_LOAD_CONFIG_3		Файл конфигурации отсутствует. Применение начальных настроек.
LC_NEW_ACCOUNT			Создано новое VPN подключение "%s".
LC_DELETE_ACCOUNT		Удалено VPN подключение "%s".
LC_RENAME_ACCOUNT		Название VPN подключения "%s" было изменено на "%s".
LC_CONNECT				Запуск VPN подключения "%s".
LC_CONNECT_1			VPN подключение "%s": Начинается операция подключения (кол-во раз: %u).
LC_SSL_CONNECTED		VPN подключение "%s": SSL-связь запущена. Версия протокола — %S. Алгоритма шифрования — "%S".
LC_CONNECT_2			VPN подключение "%s": Подключено. Название сессии: "%S".
LC_CONNECT_ERROR		VPN подключение "%s": Соединение было либо разорвано, либо не удалось. Причина: %s (код %u)
LC_DISCONNECT			Отключение VPN подключения "%s".
LC_CREATE_VLAN			Создан виртуальный сетевой адаптер "%S".
LC_UPDATE_VLAN			Драйвер виртуального сетевого адаптера "%S" был переустановлен.
LC_DELETE_VLAN			Удален виртуальный сетевой адаптер "%S".
LC_SET_PASSWORD			Изменен пароль для подключения к клиентской службе.
LC_TAP_NOT_FOUND		Не удается найти tun/tap драйвер для Mac OS X. Установите tun/tap драйвер.

# (Eraser log)
LE_START				Мониторинг каталога "%S". Если объем доступного свободного дискового пространства становится меньше %S, файлы резервных копий для файлов журналов и конфигураций, которые сохраняются в подкаталогах этого каталога, будут автоматически удалены, начиная с самых старых файлов. Объем свободного дискового пространства, определяющий, когда начинать удаление, можно изменить, поменяв параметр "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" в файле конфигурации.
LE_DELETE				Свободное место на диске теперь меньше %S, поэтому старый файл "%S" был автоматически удален. Объем свободного дискового пространства, определяющий, когда начинать удаление, можно изменить, поменяв параметр "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" в файле конфигурации.
LE_NOT_ENOUGH_FREE		<<ВНИМАНИЕ!>> Если свободное место на диске станет меньше %S, больше невозможно будет автоматически удалить старые файлы резервных копий файлов журналов и конфигураций. Мы рекомендуем вам немедленно вручную удалить ненужные файлы на этом компьютере и восстановить необходимое свободное место на диске. Когда на диске очень мало свободного места, работа компьютера может стать нестабильной. 

# (Layer 3 Switch log)
L3_SWITCH_START			Виртуальный коммутатор 3-го уровня "%S" запущен. Он будет ждать, пока все Virtual Hub на всех интерфейсах, зарегистрированных на этом коммутаторе, не будут включены, а затем начнет работу.
L3_SWITCH_ONLINE		Все Virtual Hub всех интерфейсов виртуального коммутатора 3-го уровня "%S" включены, и виртуальный коммутатор 3-го уровня начал работу.
L3_SWITCH_OFFLINE		По крайней мере на одном из интерфейсов виртуального коммутатора 3-го уровня "%S" выключен Virtual Hub, и работа виртуального коммутатора 3-го уровня остановлена.
L3_SWITCH_STOP			Виртуальный коммутатор 3-го уровня "%S" отключен.


# Concerning Microsoft.c
MS_VIRTUAL				Собственный виртуальный/внутренний интерфейс
MS_ETHERNET				Интерфейс Ethernet
MS_TOKENRING			Интерфейс Token Ring
MS_FDDI					Интерфейс FDDI
MS_PPP					PPP (Dialup или VPN)
MS_LOOPBACK				Loopback интерфейс
MS_SLIP					SLIP интерфейс
MS_WLAN					Беспроводной сетевой интерфейс
MS_OTHER				Неизвестный другой интерфейс
MS_NON_OPERATIONAL		Выключен
MS_UNREACHABLE			Не подключен
MS_DISCONNECTED			Не подключен
MS_CONNECTING			Подключение
MS_CONNECTED			Подключен
MS_OPERATIONAL			Подключен


# Concerning Network Utility
UT_SM_COLUMN_1			Название
UT_SM_COLUMN_2			Значение
UT_SM_ST_TITLE			Имя сетевого адаптера
UT_SM_ST_GUID			GUID
UT_SM_ST_TYPE			Тип
UT_SM_ST_TYPE2			Физический проводной Ethernet
UT_SM_ST_STATUS			Статус
UT_SM_ST_MTU			MTU
UT_SM_ST_SPEED			Скорость соединения
UT_SM_ST_ADDRESS		Физический адрес
UT_SM_ST_RECV_BYTES		Входящие байты
UT_SM_ST_RECV_BCASTS	Вх. широковещательные пакеты
UT_SM_ST_RECV_UNICASTS	Входящие пакеты
UT_SM_ST_SEND_BYTES		Исходящие байты
UT_SM_ST_SEND_BCASTS	Исх. широковещательные пакеты
UT_SM_ST_SEND_UNICASTS	Исх. пакеты
UT_SM_ST_IP				IP адрес %u
UT_SM_ST_SUBNET			Маска подсети %u
UT_SM_ST_GATEWAY		Шлюз %u
UT_SM_ST_DHCP			DHCP-сервер
UT_SM_ST_DHCP_1			Начало аренды
UT_SM_ST_DHCP_2			Окончание аренды
UT_SM_ST_WINS_1			WINS-сервер 1
UT_SM_ST_WINS_2			WINS-сервер 2


# Concerning EtherLogger Manager
EM_TITLE				Диспетчер SoftEther EtherLogger
EM_REMOTE_TITLE			Вы можете подключиться к сервису SoftEther EtherLogger и управлять им. \r\nВведите имя хоста и IP-адрес компьютера, на котором работает служба EtherLogger. Вы также можете объединить номер порта, используя ':' (двоеточие).
EM_MAIN_COLUMN_1		Имя сетевого адаптера
EM_MAIN_COLUMN_2		Состояние
EM_MAIN_OK				Управляется
EM_MAIN_ERROR			Ошибка
EM_ADD_NEW				Добавить новое устройство захвата
EM_ADD_EDIT				Изменить настройки захвата
EM_DELETE_CONFIRM		Вы действительно хотите удалить настройку захвата "%S"?
EM_NO_LICENSE_COLUMN	Примечание: 
EM_NO_LICENSE			Поскольку не зарегистрирована ни одна лицензия на продукт, этот SoftEther EtherLogger работать не будет.

EM_UNSUPPORTED	Невозможно использовать SoftEther EtherLogger в операционной системе, в которой работает этот SoftEther EtherLogger. Список операционных систем, в которых можно использовать SoftEther EtherLogger, см. в онлайн-документации SoftEther EtherLogger. 
EM_WPCAP_REMOTE	Чтобы использовать этот SoftEther EtherLogger, вам необходимо установить программное обеспечение WinPcap. ПО WinPcap в настоящее время не установлено на сервере. \r\n\r\nЧтобы продолжить установку программного обеспечения WinPcap, вы должны запустить SoftEther EtherLogger Manager на сервере, на котором запущен VPN-сервер, а затем при подключении к localhost (местоположение вашего собственного компьютера) отобразить окно настройки функции локального моста. \r\nЧтобы продолжить, сначала выйдите из этого сеанса управления, а затем, после запуска Диспетчера SoftEther EtherLogger на сервере, подключитесь к localhost и продолжите процесс настройки. 
EM_WPCAP_ROOT	Чтобы использовать этот SoftEther EtherLogger, вам необходимо установить программное обеспечение WinPcap. \r\n\r\nЧтобы продолжить установку, вы должны войти на этот компьютер как пользователь с правами администратора. \r\nВойдите в систему как администратор и снова запустите Диспетчер SoftEther VPN-серверов.
EM_WPCAP_INSTALL	Чтобы использовать этот SoftEther EtherLogger, вам необходимо установить программное обеспечение WinPcap. Программное обеспечение WinPcap в настоящее время не установлено на сервере. \r\n\r\nWinPcap - это простое в установке бесплатное программное обеспечение, которое поставляется вместе с VPN-сервером. \r\n\r\nХотите начать установку WinPcap?
EM_WPCAP_REBOOT1	После завершения установки WinPcap необходимо перезагрузить компьютер перед использованием SoftEther EtherLogger. \r\n\r\nПосле перезагрузки компьютера и запуска SoftEther EtherLogger снова запустите настройку.
EM_WPCAP_REBOOT2	После установки WinPcap необходимо перезапустить службу SoftEther EtherLogger. \r\n\r\nЧтобы перезапустить службу SoftEther EtherLogger, потребуется немного времени, однако все сеансы управления, которые в настоящее время подключены к SoftEther EtherLogger, будут отключены. \r\nЭтот сеанс управления также будет отключен, поэтому вам нужно будет повторно подключиться, чтобы продолжить. \r\n\r\nВы хотите перезапустить службу SoftEther EtherLogger?
EM_RESOURCE		Невозможно прочитать драйвер WinPcap.


###########################################################################
#                                                                         #
# String data of dialog boxes in software                                 #
#                                                                         #
###########################################################################


PREFIX					D_SECURE
CAPTION					Доступ к %s - %S
S_TITLE					Доступ к %S
S_DEVICE_INFO			Имя устройства: %S\r\nИзготовитель: %S
IDS_STATIC1				Информация об устройстве
S_WARNING				Будьте осторожны при вводе PIN-кода, потому что если вы введете его неправильно несколько раз, устройство будет заблокировано.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_PIN_CODE				&PIN-код:


PREFIX					D_PKCSUTIL
CAPTION					Утилита записи PKCS#12
S_TITLE					Утилита записи PKCS#12 в USB-токен ePass 1000
STATIC1					С помощью этой утилиты вы можете записать файл PKCS#12 (файл сертификата) по вашему выбору на USB-токен ePass 1000. \r\n\r\nUSB-токен, в который записан файл сертификата, можно использовать для авторизации в SoftEther VPN.
STATIC2					Записать в файл PKCS#12
STATIC3					Чтобы записать существующий файл PKC#12 на USB-токен, нажмите «Записать». \r\nВнимание: Если сертификат PKCS#12 для SoftEther VPN уже сохранен в USB-токене, он будет перезаписан.
B_WRITE					&Записать
STATIC4					Удалите сертификат PKCS#12 с USB-токена.
STATIC5					Вы можете удалить данные сертификата с USB-токена, на котором уже хранится сертификат PKCS#12 для SoftEther VPN.
B_ERASE					&Удалить
IDCANCEL				Выход из утилиты
S_COPYRIGHT				Авторские права (c) Проект SoftEther VPN.\r\nВсе права защищены.


PREFIX					D_PASSPHRASE
CAPTION					Пароль приватного ключа
STATIC1					Приватный ключ защищен паролем. \r\n\r\nВведите пароль, чтобы прочитать приватный ключ.
STATIC2					&Пароль: 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_NM_CONNECT
CAPTION					Подключиться к SoftEther VPN-роутеру
S_TITLE					Подключение к "%S"...


PREFIX					D_PASSWORD
CAPTION					Войти в %S
S_TITLE					Введите имя пользователя и пароль для входа на сервер %S. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип авторизации.
STATIC1					Введите информацию о пользователе: 
STATIC2					Тип авторизации: 
STATIC3					Имя пользователя: 
STATIC4					Пароль: 
R_NO_SAVE_PASSWORD		&Не сохранять пароль
S_COUNTDOWN				Автоматическое переподключение будет выполнено через %u сек...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_STATUS
CAPTION					Подключение к "%s"...
S_STATUS				Инициализация...
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CERT
CAPTION					Сертификат
S_TITLE					Следующая информация доступна для этого сертификата.
STATIC1					Основная информация о сертификате:
STATIC2					Кому выдан:
STATIC3					Кем выдан:
STATIC4					Истекает:
STATIC5					Расширенная информация о сертификате:
STATIC6					Сертификат органа, подписавшего этот сертификат:
S_PARENT				Сертификат центра сертификации, подписавшего этот сертификат, регистрируется в списке доверенных сертификатов.
S_PARENT_BUTTON_STR		&Просмотр сертификата
IDCANCEL				&OK
B_SAVE					&Сохранить в файл


PREFIX					D_CHECKCERT
CAPTION					Предупреждение - %s
S_TITLE					Хотя подключение к VPN-серверу "%S", к которому вы в данный момент подключаетесь, зашифровано, надежность сертификата, предоставленного сервером, неизвестна.
STATIC1					О сертификате сервера
STATIC2					Создание шифрованного туннеля (SSL-сессии) между VPN-сервером и VPN клиентом. Проверка сертификата сервера позволяет проверить его подлинность.
S_MSG1					Сертификат, предоставленный VPN-сервером "%S", выглядит следующим образом.
STATIC3					Кому выдан: 
STATIC4					Кем выдан: 
STATIC5					Истекает: 
B_SHOW					&Показать сертификат
STATIC6					Отпечаток (MD5): 
STATIC7					Отпечаток (SHA-1): 
IDOK					&Возобновить подключение
IDCANCEL				&Отменить подключение
STATIC8					С этим сертификатом может быть проблема, т.к. он не был выпущен доверенным центром сертификации (CA) или истек.
STATIC9					Подтвердите содержимое этого сертификата и решите, следует ли подключаться к этому VPN-серверу. Нажмите «Отменить подключение», чтобы прервать подключение.


PREFIX					D_CONNECTERROR
CAPTION					Ошибка подключения - %s
S_TITLE					Произошла ошибка при подключении к VPN-серверу "%S".
S_COUNTDOWN				Автоматическое переподключение через %u сек...
IDOK					&Повторить
IDCANCEL				Отмена
R_HIDE					&Скрыть это окно при подключении в следующий раз


PREFIX					D_CM_LOGIN
CAPTION					Ввод пароля - VPN клиент
S_TITLE					Вы должны ввести пароль администратора для работы с VPN клиентом, который запущен на %s. Введите пароль администратора.
STATIC1					&Пароль:
STATIC2					Введите пароль администратора:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CONNECTION_STATUS
S_TITLE					Статус VPN-сессии "%s" (в реальном времени)
B_POLICY				Политика безопасности
B_SERVER_CERT			&Сертификат сервера
B_CLIENT_CERT			&Сертификат клиента
IDCANCEL				&Закрыть


PREFIX					D_CM_POLICY
CAPTION					Список политики безопасности
S_TITLE					Политики безопасности, определенные для текущей сессии "%s"
IDCANCEL				&Закрыть


PREFIX					D_CM_ACCOUNT
STATIC1					Пожалуйста, настройте VPN-подключение к VPN-серверу.
S_ACCOUNT_NAME			Название: 
STATIC2					Подключение к VPN-серверу:
STATIC3					Укажите имя хоста или IP-адрес, а также номер порта и Virtual Hub VPN-сервера.
STATIC4					&Имя хоста:
STATIC5					&Номер порта:
STATIC6					(TCP Port)
STATIC7					&Имя Virtual Hub:
STATIC8					Подключение через прокси-сервер:
STATIC9					Подключение к VPN-серверу через прокси сервер.
STATIC10				Тип прокси:
R_DIRECT_TCP			&Прямое TCP/IP подключение (без прокси)
R_HTTPS					HTTP прокси-сервер
R_SOCKS					SOCKS прокси-сервер
R_SOCKS5				&SOCKS5 прокси-сервер
B_PROXY_CONFIG			Настройка прокси-сервера
STATIC11				Параметры проверки сертификата сервера:
R_CHECK_CERT			Всегда проверять сертификат сервера
R_TRUST_DEFAULT			Хранилище доверенных сертификатов
B_TRUST					Управление доверенными корневыми серт. 
B_SERVER_CERT			Выбрать личный сертификат
B_VIEW_SERVER_CERT		Показать сертификат
S_VLAN_GROUP			Выбор Виртуального Сетевого Адаптера:
S_POLICY_1				Вы можете настроить политику безопасности, которая будет применяться к Каскадному подключению на стороне этого Virtual Hub.
B_POLICY				Политика безопасности
STATIC12				Настройка авторизации пользователя:
STATIC13				Тип:
S_USERNAME				&Пользователь:
S_PASSWORD				Пароль:
S_CERT_INFO				Вы должны выбрать клиентский сертификат, который будет использоваться для авторизации пользователя.
STATIC14				Расширенные настройки связи: 
R_RETRY					Автоматически переподключаться после отключения
S_RETRY_NUM_1			&Кол-во
S_RETRY_NUM_2			&переподключений
S_RETRY_SPAN_1			Интервал:
S_RETRY_SPAN_2			сек
R_INFINITE				Бесконечные переподключения (VPN всегда онлайн)
B_DETAIL				Расширенные настройки...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
B_CHANGE_PASSWORD		Изменить пароль
S_CHANGE_PASSWORD		Вы можете изменить пароль пользователя на VPN-сервере.
R_HIDE					Скрыть окна со статусом и ошибками
R_HIDE2					Скрыть окно с IP-адресом
STATIC15				Укажите все необходимые данные, которые требуются для авторизации пользователя на VPN-сервере.
B_REGIST_CLIENT_CERT	Выбрать Сертификат Клиента
B_IE					Импорт настроек прокси из IE
R_DISABLE_NATT			Откл. NAT-T


PREFIX					D_CM_PROXY
CAPTION					Настройка соединения с прокси-сервером
STATIC1					Введите имя хоста прокси-сервера (HTTP-прокси или SOCKS-прокси), а также IP-адрес, порт и, при необходимости, имя пользователя и пароль.
STATIC2					&Имя хоста:
STATIC3					Порт:
STATIC4					&Пользователь:
STATIC5					&Пароль:
B_HTTP_HEADER			Значения HTTP заголовка 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
STATIC6					(необязательно)
STATIC7					(необязательно)


PREFIX					D_CM_PROXY_HTTP_HEADER
CAPTION					Пользовательские значения HTTP-заголовка прокси
B_NEW					Новый
B_DELETE				Удалить
B_CLEAR					Очистить
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CM_DETAIL
CAPTION					Расширенные настройки
STATIC1					Дополнительные настройки для системных администраторов и экспертов по работе с сетью, протоколами связи и безопасностью. Настройки параметров VPN протокола.
STATIC2					Оптимизация VPN:
STATIC3					Использование нескольких физических TCP-соединений для логического VPN-соединения для увеличения пропускной способности.
STATIC4					&Количество TCP-соединений:
STATIC5					соединения
STATIC6					Рекомендуется около 8 соединений для быстрых линий и 1 для медленных линии (например, модем).
STATIC7					Расширенные настройки:
STATIC8					Интервал TCP соединения:
STATIC9					сек
R_USE_DISCONNECT		Установить время жизни каждого TCP соединения
STATIC10				Время жизни:
STATIC11				сек
STATIC12				При использовании двух или более TCP соединений доступен полудуплексный режим. Полудуплексный режим фиксирует направление данных как половина и половина для каждого соединения TCP. Например, когда для VPN установлено 8 TCP соединений, то 4 TCP соединения будут выделены для отправки данных, а остальные 4 - для получения данных. 
R_USE_HALF_CONNECTION	Использовать полудуплексный режим
STATIC13				Шифрование и сжатие:
STATIC14				Вы можете отключить шифрование для повышения пропускной способности. Обратите внимание, что при отключении данные по сети передаются в открытом виде.
R_USE_ENCRYPT			&Шифровать VPN-сессию с помощью SSL
STATIC15				Вы можете использовать сжатие данных для экономии пропускной способности VPN подключения. Включите эту опцию при использовании медленных линий.
R_DISABLE_UDP			Отключить UDP ускорение
R_USE_COMPRESS			&Использовать сжатие данных
STATIC16				Режим VPN подключения:
S_MODE					Вы можете указать следующие режимы подключения. (Опции для сетевых администраторов.)
R_BRIDGE				Режим Мост / Роутер
R_MONITOR				Режим Мониторинга
STATIC17				Другие конфигурации:
R_NO_ROUTING			Не вносить изменения в таблицу маршрутизации
STATIC18				Если у вас нет опыта работы с сетью и безопасностью, то оставьте настройки в этом окне по умолчанию.
STATIC19				Функции VoIP/QoS обрабатывают пакеты (например VoIP) с высоким приоритетом для более быстрой передачи.
STATIC20				IP адрес источника:
STATIC21				Номер порта:
R_DISABLE_QOS			Отключить функции VoIP / QoS
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_UDPACCEL				Вы можете использовать сжатие данных для экономии пропускной способности VPN подключения. Включите эту опцию при использовании медленных линий.


PREFIX					D_CM_NEW_VLAN
CAPTION					Создать новый Виртуальный Сетевой Адаптер
S_INFO					В системе будет создан новый Виртуальный Сетевой Адаптер. \r\nВы можете указать название для Виртуального Сетевого Адаптера, кол-во символов должно быть не более %u.
STATIC1					Название Адаптера: 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_WIN8					Название виртуального сетевого адаптера должен быть 'VPN' или 'VPN2' вплоть до 'VPN127'. (Можно создать максимум 127 адаптеров.)


PREFIX					D_CM_TRUST
CAPTION					Управление списком доверенных корневых сертификатов
STATIC1					Здесь вы можете управлять списком доверенных корневых сертификатов.\r\n\r\nВы можете использовать этот список для проверки сертификатов серверов при подключении к ним.
B_IMPORT				&Добавить
B_EXPORT				&Экспорт
IDOK					&Показать серт.
IDCANCEL				&Закрыть
B_DELETE				&Удалить


PREFIX					D_CM_PASSWORD
CAPTION					Установить пароль - VPN клиент
S_TITLE					Вы можете установить пароль, чтобы ограничить доступ к VPN клиенту. \r\nПосле установки пароля вам будет предложено ввести пароль при следующем использовании VPN клиента.
STATIC1					Установить пароль администратора: 
R_USE_PASSWORD			&Использовать пароль
R_REMOTE_ONLY			Запрос пароля только для удаленного управления
IDC_STATIC1				&Пароль:
IDC_STATIC2				&Повторить:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CM_CONFIG
CAPTION					Дополнительные настройки
STATIC1					Вы можете изменить настройки VPN клиента.
STATIC2					Удаленное управление:
STATIC3					Вы можете удаленно управлять VPN клиентом с другого компьютера, используя "Управление SoftEther VPN клиентом на удаленных компьютерах".
R_ALLOW_REMOTE_CONFIG	Разрешить удаленное управление VPN клиентом
S_WARNING				При включении удаленного управления рекомендуется установить пароль. В главном меню выберите Инструменты - Установить пароль.
STATIC4					В тех местах где интернет соединение автоматически отключается во время простоя, вы можете поддерживать его, отправляя фиктивные пакеты на любой хост в интернете.
R_USE_KEEP_CONNECT		Использовать функцию поддержания интернет соединения
S_HOSTNAME				&Имя хоста:
S_PORT					&Номер порта:
S_INTERVAL				Интервал отправки:
S_INTERVAL2				сек
S_PROTOCOL				Протокол:
R_TCP					&TCP/IP
R_UDP					&UDP/IP
S_INFO					Пакеты, отправляемые для поддержания интернет соединения, имеют случайные биты. Личная информация не отправляется.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
STATIC5					&Другие настройки:
R_ALPHA					Прозрачность интерфейса:
STATIC6					Заметка: параметры прозрачности будут применены после перезапуска программы
STATIC7					&Функция поддержания интернет соединения:


PREFIX					D_ABOUT
S_INFO1					SoftEther VPN %u.0 Developer Edition (Ver %u.%02u, Build %u)
S_INFO2				Программное обеспечение VPN с открытым исходным кодом для академических целей, под лицензией GPLv2.\r\nАвторское право (c) 2012-%u Проект SoftEther Университета Цукуба, Япония. Все права защищены.\r\nВеб-сайт: http://www.softether.org/\r\n%S
S_INFO3					Этот продукт включает в себя следующие программные компоненты:\r\nBitVisor: Copyright (c) 2007, 2008 University of Tsukuba. Copyright (C) 2007, 2008 National Institute of Information and Communications Technology. All rights reserved. / Microsoft(R) C Runtime Library: (c) 2007 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. / PKCS #11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki): Copyright (c) RSA Security Inc. / WinPcap: Copyright (c) 2001 - 2003 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy). All rights reserved. / libedit: Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. / libiconv: Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. / ncurses: Copyright (c) 1998-2005, 2006 Free Software Foundation, Inc. / OpenSSL: Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. Этот продукт включает ПО, разработанное OpenSSL Project для использования в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Этот продукт включает криптографическое ПО, написанное Эриком Янгом (eay@cryptsoft.com). / zlib: (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler. / Особая благодарность: Software Laboratory, Academic Computing Communication Center, Industrial Liaison and Cooperative Research Center and Professor Yasushi Shinjo in University of Tsukuba, Japan.
S_INFO4				ЭТА ПРОГРАММА БЕСПЛАТНА, РАЗРАБОТАНА В РАМКАХ ПРОЕКТА SOFTETHER VPN В УНИВЕРСИТЕТЕ ЦУКУБА, БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РАЗРАБОТЧИКИ, ПРАВООБЛАДАТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, УБЫТКИ ИЛИ ДРУГИЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.\r\n\r\nSoftEther VPN - это проект научно-исследовательского проекта правительства Японии, финансируемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, управляемый Агентством по продвижению информации.
IDCANCEL				&OK
B_WEB					Посетите веб-сайт SoftEther VPN...
B_EULA					Лицензия пользователя
B_IMPORTANT				&Важные замечания
B_LEGAL					&Юр. информация
B_UPDATE_CONFIG			&Настроить обновления
B_AUTHORS				Список авторов


PREFIX					D_REMOTE
STATIC1					&Укажите имя компьютера или IP-адрес:
R_LOCAL					Подключиться локально (к компьютеру, отображающему это окно)
S_HOSTNAME				&Имя: 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CM_DESKTOP
CAPTION					Подключение - %s
S_TITLE					Запуск VPN-подключения "%s".
S_WARNING				VPN клиент будет выводить в окне "консольной сессии" %s прогресс состояния и сообщения об ошибках, связанных с процессом подключения к VPN-серверу 
S_INFO					Вы хотите продолжить подключение?
IDOK					&Продолжить
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					Изменить пароль
S_TITLE					Вы можете изменить пароль пользователя, зарегистрированного на сервере %S.
STATIC1					Изменить пароль
STATIC2					Имя Virtual &Hub:
STATIC3					&Пользователь:
STATIC4					&Старый пароль:
STATIC5					&Новый пароль:
STATIC6					&Подтвердить пароль:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_STATIC				Примечание: Вы не сможете изменить пароль пользователя, если выбран тип авторизации "RADIUS или авторизация в домене".


PREFIX					D_SM_MAIN
CAPTION					SoftEther VPN-сервер менеджер Developer Edition
STATIC1					Настройки подключения для VPN-сервера:
STATIC2					Настройки подключения для VPN-сервера или VPN-моста. Чтобы подключиться к серверу дважды щелкните по его названию.\r\nЧтобы добавить новое подключение, нажмите "Новое подключение".
B_NEW_SETTING			&Создать
B_EDIT_SETTING			&Изменить
B_DELETE				&Удалить
IDOK					&Подключиться
B_SECURE_MANAGER		&Диспетчер смарт-карт...
B_SELECT_SECURE			Выберите смарт-карту...
B_ABOUT					&О SoftEther VPN...
IDCANCEL				Выход из SoftEther VPN-сервер менеджера
B_CERT_TOOL				Создать сертификат


PREFIX					D_SM_EDIT_SETTING
STATIC1					Пожалуйста, настройте параметры подключения для VPN-сервера или VPN-моста.
STATIC2					Название:
STATIC3					VPN-сервер:
STATIC4					Укажите имя хоста или IP-адрес, а также Virtual Hub и номер порта VPN-сервера.
STATIC5					&Имя хоста:
R_LOCALHOST				Подключиться локально
STATIC6					&Номер порта:
STATIC7					(TCP порт)
STATIC8					Прокси-сервер:
STATIC9					Вы можете подключиться к VPN-серверу через прокси-сервер.
STATIC10				Тип прокси:
R_DIRECT_TCP			&Прямое TCP/IP соединение (без прокси)
R_HTTPS					Через HTTP прокси-сервер
R_SOCKS					Через SOCKS прокси-сервер
R_SOCKS5				Через SOCKS5 прокси-сервер
B_PROXY_CONFIG			Настройки прокси-сервера
STATIC11				Выберите режим администрирования и введите пароль
STATIC12				Вы можете подключиться к VPN-серверу, используя либо режим администратора сервера, либо режим Virtual Hub администратора. \r\n\r\nРежим администратора сервера позволяет вам управлять VPN-сервером и всеми Virtual Hub. \r\n\r\nРежим Virtual Hub администратора позволяет вам управлять только одним Virtual Hub, на который у вас есть права.
R_SERVER_ADMIN			&Режим админ. сервера
R_HUB_ADMIN				Режим админ. Virtual Hub
S_HUBNAME				&Имя Virtual Hub:
STATIC13				Пожалуйста, введите пароль для режима администратора.
S_PASSWORD				&Пароль: 
R_NO_SAVE				Не сохранять пароль администратора
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_SERVER
CAPTION					%s - SoftEther VPN-сервер менеджер
S_TITLE					Управление VPN-сервером "%S"
S_VHUB_BRIDGE			Virtual Hubs, размещеные на этом VPN-сервере:
IDOK					Управление Virtual Hub
B_ONLINE				Включить
B_OFFLINE				Отключить
B_HUB_STATUS			Состояние
B_CREATE				&Создать Virtual Hub
B_EDIT					Свойства
B_DELETE				Удалить
STATIC1					Управление портами:
STATIC2					Список портов (TCP/IP):
B_CREATE_LISTENER		Создать
B_DELETE_LISTENER		Удалить
B_START					Открыть
B_STOP					Закрыть
S_UDP					Можно указать несколько UDP портов, разделив их пробелом или запятой. Оставьте поле пустым, чтобы отключить UDP.
B_APPLY					Применить
STATIC3					VPN-сервер, сетевая информация и настройки:
B_SSL					&Шифрование и Сеть
B_STATUS				&Состояние сервера
B_INFO					Об этом VPN-сервере
B_LICENSE				Добавить / Удалить Лицензии
B_FARM					Конфигурация кластера
B_FARM_STATUS			Состояние кластера
B_CONNECTION			Показать список\r\nTCP/IP подключений
B_BRIDGE				Настройка моста
B_L3					L3-коммутатор
B_CONFIG				Правка конфигурации
B_REFRESH				Обновить
IDCANCEL				Выход
S_BETA					Бета-версия (предварительная версия)
B_IPSEC					Настройка IPsec/L2TP
B_DDNS					Настройка DDNS
S_DDNS					Текущее DDNS имя хоста:
B_OPENVPN				Настройка OpenVPN/MS-SSTP
B_AZURE					Настройка VPN Azure
S_AZURE					VPN Azure имя хоста:
B_VPNGATE				Настройка VPN Gate


PREFIX					D_SM_STATUS
IDOK					Обновить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_EDIT_HUB
STATIC1					Название:
STATIC2					Настройки безопасности:
S_BOLD					Пароль администратора для этого Virtual Hub.
STATIC3					&Пароль:
STATIC4					&Подтвердить:
R_NO_ENUM				Не отображать при настройке подключений
STATIC5					Параметры Virtual Hub: 
R_LIMIT_MAX_SESSION		&Ограничить макс. кол-во VPN сессий
S_MAX_SESSION_1			Макс. кол-во сессий:
S_MAX_SESSION_2			сессии
STATIC6					(Не будут учитываться сессии на стороне сервера, созданные локальным мостом, виртуальным NAT или каскадным подключением.)
STATIC7					Состояние Virtual Hub:
STATIC8					Установите состояние Virtual Hub.
R_ONLINE				Включен
R_OFFLINE				Отключен
STATIC9					Параметры кластера:
S_FARM_INFO				Выберите тип Virtual Hub в кластере.
R_STATIC				Статический Hub
R_DYNAMIC				&Динамический Hub
S_AO_1					Параметры Virtual Hub:
S_AO_3					Параметры администрирования Virtual Hub.
B_ADMINOPTION			Параметры Virtual Hub
S_ACL_3					Ограничение по IP адресам
S_ACL					Разрешить или запретить IP-адреса клиентских ПК, подключающихся к этому Virtual Hub.
B_ACL					Список IP адресов 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
STATIC10				Вы можете произвести детальные настройки в "Расширенных параметрах Virtual Hub".
B_EXTOPTION				Расширенные параметры Virtual Hub
S_MSG_1					Показывать сообщение при подключении клиента
S_MSG_2					Показывает сообщение на экране пользователя, когда VPN-клиент подключается к этому Virtual Hub.
B_MSG					Установить сообщение


PREFIX					D_SM_CREATE_LISTENER
CAPTION					Управление портами
STATIC1					Вы можете добавить TCP/IP порт, на который VPN-сервер будет принимать подключения от клиентов. \r\n\r\nУкажите номер порта.
STATIC2					Если номер порта уже используется другой серверной программой, то состояние нового порта будет "Ошибка". \r\n\r\nВ этом случае остановите другую программу, занимающую тот же порт.
STATIC3					&Номер порта:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
STATIC4					(TCP/IP порт)


PREFIX					D_SM_SSL
CAPTION					Настройки шифрования и сети
STATIC1					Вы можете просматривать или изменять настройки, связанные с шифрованием, обменом данными и безопасностью для этого VPN-сервера.
STATIC2					Настройки алгоритма шифрования:
STATIC3					Укажите алгоритм SSL шифрования, применяемый к подключению между этим VPN-сервером и VPN-клиентами. Алгоритм шифрования должен быть совместим с SSL версии 3. 
STATIC4					Алгоритм шифрования:
STATIC6					Настройки сертификата сервера:
STATIC7					Сертификат X509 и приватный ключ, которые будут предоставлены клиентам с помощью этого сервера.
B_IMPORT				&Импорт
B_EXPORT				Экспорт
B_VIEW					&Просмотр
B_REGENERATE			Новый
STATIC8					Функция поддержания интернет соединения:
STATIC9					В тех местах где интернет соединение автоматически отключается во время простоя, вы можете поддерживать его, отправляя фиктивные пакеты на любой хост в интернете.
STATIC10				Сертификат сервера:
R_USE_KEEP_CONNECT		Поддерживать интернет соединение
S_HOSTNAME				&Имя хоста:
S_PORT					&Порт:
S_INTERVAL				Интервал:
S_INTERVAL2				сек
S_PROTOCOL				Протокол:
R_TCP					&TCP/IP протокол
R_UDP					&UDP/IP протокол
S_INFO					Пакеты, отправляемые для поддержания интернет соединения, имеют случайные биты. Личная информация не отправляется.
STATIC11				Пароль администратора:
S_INFO4					Вы можете изменить пароль администратора для всего VPN-сервера и всех Virtual Hubs.
B_PASSWORD				Изменить пароль админа
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
IDCANCEL2				Отмена
STATIC12				Функция отправки на Syslog сервер:
STATIC13				Вместо записи на локальный диск вы можете передать на Syslog сервер все журналы VPN-сервера и Virtual Hub, используя syslog протокол.            
STATIC14				Имя хоста Syslog сервера
STATIC15				Порт:
S_OVER_FUNCS			VPN через ICMP / DNS функция сервера 
S_INFO5					Даже если есть межсетевой экран или маршрутизаторы, которые блокируют TCP/IP-соединения, вы можете установить VPN, используя только ICMP или DNS пакеты.
B_SPECIALLISTENER		VPN через ICMP / DNS
B_UPDATE_CONFIG			&Настройка уведомлений...


PREFIX					D_SM_SAVE_KEY_PAIR
CAPTION					Сохранить сертификат и приватный ключ
STATIC1					Выберите метод сохранения сертификата и приватного ключа.
STATIC2					Метод сохранения:
R_X509_AND_KEY			Сохранить как сертификат X509 (.CER) и файл приватного ключа (.KEY)
R_PKCS12				Сохранить как файл PKCA#12 (.P12)
R_SECURE				Записать на смарт-карту
STATIC3					Сохранение путем разделения на два файла: стандартный файл сертификата в кодировке Base 64 и файл приватного ключа.
STATIC4					Сохранение в виде файла PKCS#12 (Public Key Cryptography Standard #12).\r\nСертификат и приватный ключ хранятся в одном файле PKCS#12.
STATIC5					Когда смарт-карта подключена к этому компьютеру, вы можете записать сертификат и приватный ключ на смарт-карту.
B_SELECT				&Выберите смарт-карту...
S_PASS3					Защита приватного ключа:
S_PASS4					При сохранении приватного ключа вы можете установить кодовую фразу для шифрования. При использовании ключа вам потребуется ввести её.
R_USE_PASS				Установить кодовую фразу
S_PASS1					Кодовая фраза:
S_PASS2					Подтвердить:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
B_SECURE_MANAGER		Управление смарт-картами...


PREFIX					D_SM_CONNECTION
CAPTION					Список подключений
S_TITLE					Сервер "%S" имеет следующие активные подключения. Подключения, которые были определены как VPN сессии, не включены.
IDOK					Информация о подключении
B_DISCONNECT			&Отключить
B_REFRESH				Обновить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_FARM
CAPTION					Конфигурация кластера
S_TITLE					Вы можете изменить кластерную конфигурацию VPN-сервера "%S".
STATIC1					Кластер может реализовывать балансировку нагрузки и отказоустойчивость, благодаря объединению нескольких VPN-серверов.
STATIC2					Текущий режим:
STATIC3					Настройки кластера:
R_STANDALONE			&Автономный сервер (без кластера)
R_CONTROLLER			&Контроллер кластера
R_MEMBER				Член кластера
STATIC4					Настраиваемые параметры члена кластера:
S_IP_1					Внешний IP-адрес:
S_IP_2					(Если внешний IP-адрес не указан, будет взят IP-адрес сетевого интерфейса, используемого при подключении к контроллеру кластера.)           
S_PORT_1				&Внешние порты:
S_PORT_2				(Разделяйте несколько портов пробелом или запятой.)
S_CONTROLLER			Имя хоста или   		IP-адрес:   
S_CONTROLLER_PORT		Номер порта\r\nконтроллера:
S_PORT_3				(TCP порт)
S_PASSWORD				Пароль администратора: 
STATIC5					При изменении конфигурации кластера служба VPN-сервера перезапускается автоматически. Когда это произойдет, все текущие сессии и связанные с администрированием подключения будут завершены.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_1						Рейтинг в кластере:
S_2						(Стандарт: 100)
R_CONTROLLER_ONLY		Только функции контроллера (Не обрабатывает VPN сессии)                                             


PREFIX					D_SM_FARM_MEMBER
CAPTION					Список узлов кластера
S_TITLE					В настоящее время следующие узлы кластера подключены к контроллеру кластера "%S".
IDOK					Информация о узле кластера
B_REFRESH				Обновить
IDCANCEL				Выход
B_CERT					Посмотреть сертификат сервера


PREFIX					D_SM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					Изменить пароль администратора "%S"
S_TITLE					Измените пароль администратора сервера "%S". Введите новый пароль и нажмите ОК.
STATIC1					Новый пароль:
STATIC2					&Подтвердить пароль:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_HUB
CAPTION					Управление Virtual Hub - '%S'
S_TITLE					Virtual Hub '%S'
STATIC1					Управление базой данных безопасности:
B_USER					Управление пользователями
S_USER					Добавить или удалить учетные записи.
B_GROUP					Управление группами
S_GROUP					Добавить, удалить или изменить группы.
B_ACCESS				Управление списками доступа
S_ACCESS				Добавить или удалить списки доступа (правила фильтрации пакетов).
STATIC2					Настройки Virtual Hub:
B_PROPERTY				Параметры Virtual Hub
S_PROPERTY				Настроить этот Hub.
B_RADIUS				Настройки авторизации
S_RADIUS				Использовать внешний RADIUS сервер для авторизации пользователей.
B_LINK					Каскадные подключения
S_LINK					Установить каскадное подключение с Hubs на локальных или удаленных VPN-серверах.
STATIC3					Текущий статус этого Virtual Hub:
B_REFRESH				Обновить
STATIC4					&Другие настройки:
B_LOG					&Настройки журнала
B_LOG_FILE				Файлы журнала
S_LOG					Настроить параметры сохранения журнала.
B_CA					&Доверенные корневые серт.
B_CRL					Отозванные серт.
S_CA					Управлять доверенными корневыми сертификатами.
B_SNAT					&Виртуальный NAT и виртуальный DHCP (SecureNAT)
S_SNAT					На этом Virtual Hub доступен SecureNAT. Вы можете запустить виртуальный NAT и DHCP-сервер.
STATIC5					Управление VPN-сессиями:
B_SESSION				Управление сессиями
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_USER
CAPTION					Управление пользователями
S_TITLE					Virtual Hub "%S" имеет следующих пользователей.
IDOK					&Изменить
B_CREATE				&Новый
B_DELETE				&Удалить
B_REFRESH				&Обновить
IDCANCEL				Выход
B_STATUS				&Информация


PREFIX					D_SM_EDIT_USER
IDC_STATIC1				&Пользователь:
IDC_STATIC3				&ФИО:
IDC_STATIC4				&Примечание:
IDC_STATIC5				Название группы:
B_GROUP					Просмотр групп...
R_EXPIRES				&Установите срок действия для этой учетной записи
IDC_STATIC6				&Тип авторизации:
S_RADIUS_3				Настройки RADIUS или авторизации в домене:
S_RADIUS_1				Попытки входа в систему с помощью пароля будут проверяться внешним RADIUS сервером, контроллером домена Windows или контроллером Active Directory.
R_SET_RADIUS_USERNAME	Укажите имя пользователя на сервере авторизации
S_RADIUS_2				Пользователь:
S_POLICY_1				Политика безопасности
R_POLICY				Установить политику безопасности
B_POLICY				Политика безопасности
S_PASSWORD_1			Настройки авторизации по паролю:
S_PASSWORD_2			&Пароль:
S_PASSWORD_3			&Повторить пароль:
S_USER_CERT_1			Настройки авторизации по личному сертификату:
B_LOAD_CERT				Выбрать серт.
B_VIEW_CERT				&Просмотр серт.
B_CREATE				Создать сертификат
S_ROOT_CERT_1			Настройки авторизации по подписанному сертификату:
S_ROOT_CERT_2			Проверка подписи сертификата клиента корневым сертификатом, которому доверяет этот Virtual Hub.
R_CN					Ограничить значение Common Name (CN)
R_SERIAL				&Ограничить значение серийного номера сертификата
S_ROOT_CERT_3			Введите шестнадцатеричное значение. (Пр: 0155ABCDEF)
S_HINT					Подсказка: Задайте имя пользователя '*' (звездочка), чтобы для проверки входа в систему использовать внешний сервер авторизации. Например для авторизации в домене Windows или на RADIUS-сервере.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_POLICY
STATIC1					Выбранная политика:
S_BOLD					Описание политики:
S_BOLD2					Текущее значение:
R_ENABLE				&Включить политику
R_DISABLE				&Выключить политику
R_DEFINE				Определить политику
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_GROUP
CAPTION					Управление группами
S_TITLE					Virtual Hub "%S" состоит из следующих групп.
B_CREATE				&Новая
IDOK					&Изменить
B_DELETE				&Удалить
B_REFRESH				&Обновить
B_USER					&Список членов
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_EDIT_GROUP
IDC_STATIC1				&Название:
IDC_STATIC3				&Описание:
IDC_STATIC4				&Заметка:
S_POLICY_1				Политика безопасности:
R_POLICY				Установить политику безопасности этой группы
B_POLICY				Политика безопасности
S_POLICY_2				Статистическая информация группы:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_ACCESS_LIST
CAPTION					Списки доступа
S_TITLE					Virtual Hub "%S" имеет следующие списки доступа (правила фильтрации пакетов).
B_ADD					&Новый (IPv&4)
B_ADD_V6				&Новый (IPv&6)
IDOK					&Изменить
B_DELETE				&Удалить
B_SAVE					&Сохранить
IDCANCEL				&Отмена
STATIC1					Чем выше приоритет, тем выше записи в списке.
STATIC2					Заметка: IP-пакеты, которые не соответствуют ни одной записи списка доступа, могут быть переданы.
B_CLONE					Дублировать
B_ENABLE				Включить
B_DISABLE				Отключить


PREFIX					D_SM_EDIT_ACCESS
CAPTION					Изменить запись списка доступа
STATIC1					Настройте параметры списка доступа. Заданные здесь параметры будут применяться ко всем IP-пакетам, проходящим через Virtual Hub.
STATIC2					Основные настройки
STATIC3					&Описание:
STATIC4					&Действие:
R_PASS					&Пропустить
R_DISCARD				&Отбросить
STATIC5					Приоритет:
STATIC6					(Чем меньше число, тем выше приоритет.)             
STATIC7					Параметры фильтрации IP заголовков
S_ACCESS_SRC_ALL		IP-адрес отправителя:
R_SRC_ALL				Применить ко всем адресам
S_SRC_IP_1				IPv4-адрес:
S_SRC_IP_2				Маска подсети:
S_SRC_IP_3				(255.255.255.255 означает один хост)
S_SRC_IP_1_V6			IPv6-адрес:
S_SRC_IP_3_V6			(Например: "ffff:ff00::" или "/24". "/128" означает один хост.)
S_ACCESS_DST_ALL		IP-адрес получателя:
R_DST_ALL				Применить ко всем адресам
S_IP_DST_1				IPv4-адрес:
S_IP_DST_2				Маска подсети:
S_IP_DST_3				(255.255.255.255 означает указанный хост)
S_IP_DST_1_V6			IPv6-адрес:
S_IP_DST_3_V6			(Например: "ffff:ff00::" или "/24". "/128" означает один хост.)
STATIC9					Тип протокола:
STATIC10				Параметры фильтрации TCP и UDP заголовков
S_TCP_1					Минимум
S_TCP_2					Максимум
S_TCP_3					Порт отправителя:
S_TCP_5					Порт получателя:
S_TCP_7					Пустое поле означет любой порт. Если минимальное значение указано, а максимальное - нет, то параметр будет применяться к пакетам, соответствующим только минимальному значению.
STATIC11				Параметры фильтрации пользователей или групп
STATIC11_OLD			Параметры фильтрации пользователей
STATIC12				Этот список доступа будет применяться только к пакетам, которые отправляют или получают определенные пользователи или группы.
STATIC12_OLD			Этот список доступа будет применяться только к пакетам, которые отправляют или получают определенные пользователи.
STATIC13				Отправитель:
B_USER1					Выбрать...
STATIC14				Получатель:
B_USER2					Выбрать...
STATIC15				Если вам не надо указывать пользователя или группу, оставьте эти поля пустыми.
STATIC15_OLD			Если вам не надо указывать пользователя, оставьте эти поля пустыми.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_PROTOID				Укажите IP-протокол:
STATIC16				Параметры фильтрации MAC заголовков
S_CHECK_SRC_MAC			MAC отправителя:
R_CHECK_SRC_MAC			Применить ко всем MAC-адресам
S_SRC_MAC				MAC-адрес:
S_SRC_MAC_MASK			Маска:
S_CHECK_DST_MAC			MAC получателя:
R_CHECK_DST_MAC			Применить ко всем MAC-адресам
B_SIMULATION			Задержка и потеря пакетов...
S_DST_MAC				MAC-адрес:
S_DST_MAC_MASK			Маска:
S_MAC_NOTE				Вы можете использовать шестнадцатеричное число с «-», «:» или без разделителей.\r\n(FF-FF-FF-FF-FF-FF означает указанный хост) 
R_CHECK_TCP_STATE		Проверять TCP-соединения (только TCP-пакеты)
R_ESTABLISHED			Установленный пакет
R_UNESTABLISHED			Неустановленный пакет
R_REDIRECT				Перенаправить HTTP-запрос на определенный URL
B_REDIRECT				Установить URL...

PREFIX					D_SM_RADIUS
CAPTION					Настройки сервера аутентификации
S_TITLE					Чтобы использовать внешний RADIUS сервер для авторизации в Virtual Hub "%S", укажите внешний RADIUS сервер, который проверит имя пользователя и пароль.
STATIC1					Настройки RADIUS сервера:
R_USE_RADIUS			&Использовать RADIUS авторизацию
S_RADIUS_1				Имя хоста или IP RADIUS сервера:
S_RADIUS_2				&Порт:
S_RADIUS3				(UDP порт)
S_RADIUS_4				Общий пароль:
S_RADIUS_5				&Подтвердить общий пароль:
S_RADIUS_6				RADIUS сервер должен принимать запросы от IP-адресов этого VPN-сервера. Также должна быть включена авторизация по Password Authentication Protocol (PAP).
S_RADIUS_7				миллисекунд (от %u, до %u)
S_RADIUS_8				&Интервал повтора
S_RADIUS_9				(используйте ',' или ';' для нескольких хостов.)
STATIC2					При использовании контроллера домена Windows NT или контроллера Active Directory Windows Server в качестве внешнего сервера проверки подлинности необходимо присоединить компьютер с VPN-сервером к этому домену, ничего здесь не настраивая.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_LINK
CAPTION					Каскадные подключения на "%S"
STATIC1					Каскадное подключение может создать Ethernet-соединение 2 уровня между этим Virtual Hub и другим Virtual Hub, который расположен на локальном или удаленном VPN-сервере.
STATIC2					Перед использованием каскадного подключения
STATIC3					Каскадное подключение реализует мост 2 уровня между несколькими Virtual Hubs. Но если соединение неправильно настроено, может быть непреднамеренно создан бесконечный цикл. При использовании каскадного подключения, пожалуйста, проектируйте топологию сети с осторожностью.
B_CREATE				&Новое
B_EDIT					&Изменить
B_ONLINE				Онлайн
B_OFFLINE				Офлайн
IDOK					&Состояние
B_DELETE				&Удалить
B_RENAME				Переименовать
B_REFRESH				&Обновить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_LOG
CAPTION					Настройки сохранений журнала
S_TITLE					Вы можете сохранять журналы безопасности (например, историю входов в систему) Virtual Hub "%S" и журналы всех пакетов, проходящих через Virtual Hub.
STATIC1					&Журнал безопасности:
B_SEC					Сохранять журнал безопасности
S_SEC					Ротация файла журнала:
STATIC2					&Журнал пакетов:
B_PACKET				Сохранять журнал пакетов
S_PACKET				Ротация файла журнала:
S_PACKET_0				TCP соединения:
B_PACKET_0_0			Не сохр.
B_PACKET_0_1			Заголовки
B_PACKET_0_2			Заголовки и данные
S_PACKET_1				TCP пакеты:
B_PACKET_1_0			Не сохр.
B_PACKET_1_1			Заголовки
B_PACKET_1_2			Заголовки и данные
S_PACKET_2				DHCP пакеты:
B_PACKET_2_0			Не сохр.
B_PACKET_2_1			Заголовки
B_PACKET_2_2			Заголовки и данные
S_PACKET_3				UDP пакеты:
B_PACKET_3_0			Не сохр.
B_PACKET_3_1			Заголовки
B_PACKET_3_2			Заголовки и данные
S_PACKET_4				ICMP пакеты:
B_PACKET_4_0			Не сохр.
B_PACKET_4_1			Заголовки
B_PACKET_4_2			Заголовки и данные
S_PACKET_5				IP пакеты:
B_PACKET_5_0			Не сохр.
B_PACKET_5_1			Заголовки
B_PACKET_5_2			Заголовки и данные
S_PACKET_6				ARP пакеты:
B_PACKET_6_0			Не сохр.
B_PACKET_6_1			Заголовки
B_PACKET_6_2			Заголовки и данные
S_PACKET_7				Ethernet\r\nпакеты:
B_PACKET_7_0			Не сохр.
B_PACKET_7_1			Заголовки
B_PACKET_7_2			Заголовки и данные
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
STATIC3					Сохранение большого количества пакетов может создать сильную нагрузку на ЦП и жесткий диск и может снизить производительность Virtual Hub и всего VPN-сервера. Включите регистрацию только в тех журналах, которые необходимо сохранить.


PREFIX					D_SM_CA
CAPTION					Управление доверенными корневыми сертификатами
STATIC1					Вы можете управлять списком корневых сертификатов (CA) этого Virtual Hub.\r\n\r\nЭтот список используется для проверки сертификатов, если VPN-клиент подключается в режиме авторизации по сертификату.
B_IMPORT				&Добавить
IDOK					&Обзор
IDCANCEL				&Закрыть
B_DELETE				&Удалить


PREFIX					D_SM_SESSION
CAPTION					Управление сессиями - %S
S_TITLE					Virtual Hub "%S" в настоящее время имеет следующие VPN сессии.
STATIC1					Действия над сессиями
IDOK					Информация о сессий
B_DISCONNECT			&Отключить
B_REFRESH				Обновить
B_SESSION_MAC_TABLE		&MAC таблица сессии
B_SESSION_IP_TABLE		I&P таблица сессии
STATIC2					&Другие административные задачи
B_MAC_TABLE				Список MAC-адресов
B_IP_TABLE				Список IP-адресов
IDCANCEL				Выход
S_FARM_INFO_2			Здесь показаны все сессии в текущем кластере. Для управления сессиями на других узлах кластера вы должны подключиться к этим серверам как администратор.


PREFIX					D_SM_MAC
CAPTION					Таблица MAC-адресов
S_TITLE					База данных таблицы MAC-адресов на Virtual Hub "%S" содержит следующие записи.
B_DELETE				&Удалить выбранную запись
B_REFRESH				Обновить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_IP
CAPTION					Таблица IP-адресов
S_TITLE					База данных таблицы IP-адресов на Virtual Hub "%S" содержит следующие записи.
B_DELETE				&Удалить выбранную запись
B_REFRESH				Обновить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_CREATE_CERT
CAPTION					Создать новый сертификат
STATIC1					Вы можете легко создать сертификат, который подписан самостоятельно или другим сертификатом.
STATIC2					Тип сертификата:
R_ROOT_CERT				&Корневой сертификат (самоподписанный сертификат)
R_SIGNED_CERT			Сертификат, подписанный другим сертификатом
S_LOAD_1				&Сертификат и приватный ключ:
B_LOAD					&Загрузить сертификат и ключ
S_LOAD_2				Нажмите 'Загрузить сертификат и ключ', чтобы указать сертификат X509 и приватный ключ RSA, которые будут использоваться для подписи.
S_LOAD_3				Common Name (CN):
S_LOAD_4				Organization (O):
S_LOAD_5				Organization Unit (OU):
S_LOAD_6				Country (C): 
S_LOAD_7				State (ST):
S_LOAD_8				Locale (L):
S_LOAD_11				&Серийный номер:\r\n(Шестнадцатеричный)
S_LOAD_9				&Истекает:
S_LOAD_10				дней
STATIC3					Для управления сертификатами и центрами сертификации в больших масштабах вам следует использовать бесплатное (OpenSSL) или коммерческое программное обеспечение.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_LOAD_12				Стойкость:


PREFIX					D_NM_LOGIN
CAPTION					deleted
S_TITLE					deleted
STATIC1					deleted
STATIC2					deleted
IDOK					deleted
IDCANCEL				deleted


PREFIX					D_SPEEDMETER
CAPTION					Состояние сетевого устройства
STATIC1					Выберите сетевой адаптер:
STATIC2					Статус в реальном времени
STATIC3					&Обновить


PREFIX					D_NM_MAIN
CAPTION					deleted
STATIC1					deleted
STATIC2					deleted
B_SETTING				Настройка подключения для VPN-сервера
B_CONNECT				&Подключить
B_DISCONNECT			&Отключить
STATIC3					Рабочие настройки в режиме роутера
STATIC4					Вы можете настроить операции в виртуальной сети SoftEther VPN в режиме роутера.
B_OPTION				&Рабочие настройки в режиме роутера
STATIC5					Рабочее состояние в режиме роутера
STATIC6					Отображает текущее рабочее состояние SoftEther VPN в режиме роутера.
B_NAT					Cостояние виртуального NAT
B_DHCP					Состояние виртуального DHCP-сервера
B_STATUS				Состояние роутера
B_INFO					Информация о роутере
B_PASSWORD				Установка пароля администратора
B_REFRESH				Обновить
B_ABOUT					О режиме роутера...
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_NM_OPTION
CAPTION					Конфигурация SecureNAT
S_TITLE					Настройка того, как виртуальный хост SecureNAT выполняет операции в виртуальной сети Virtual Hub "%S".
STATIC1					Настройки сетевого интерфейса виртуального хоста:
STATIC2					&MAC-адрес:
STATIC3					IP-адрес:
STATIC4					Маска подсети:
STATIC5					Настройки виртуального NAT:
R_USE_NAT				Использовать виртуальный NAT
STATIC6					Значение MTU:
STATIC7					байты
STATIC8					Тайм-аут TCP сессии:
STATIC9					секунды
STATIC10				Тайм-аут UDP сессии:
STATIC11				секунды
R_SAVE_LOG				Сохранять в журнале операции NAT или DHCP-сервера
STATIC12				Настройки виртуального DHCP-сервера:
R_USE_DHCP				Использовать виртуальный DHCP-сервер
STATIC13				&Диапазон IP-адресов:
STATIC14				до
STATIC15				.
STATIC16				Маска подсети:
STATIC17				Время аренды:
STATIC18				секунды
STATIC19				Параметры, применяемые к клиентам (необязательно):
STATIC20				Шлюз по умолчанию\r\nадрес:
STATIC21				Адрес DNS-сервера 1:
STATIC22				Доменное имя:
STATIC23				Адрес DNS-сервера 2:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_1						Статическая таблица маршрутизации (для разделение маршрутов)
S_2						Передать статическую таблицу маршрутизации VPN-клиентам.
B_PUSH					Редактировать таблицу маршрутизации


PREFIX					D_NM_NAT
CAPTION					Таблица NAT сессий на виртуальном маршрутизаторе
S_TITLE					В таблице виртуального маршрутизатора SecureNAT имеются следующие TCP или UDP NAT записи.
B_REFRESH				Обновить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_NM_DHCP
CAPTION					Таблица аренды IP-адресов на виртуальном DHCP-сервере
S_TITLE					Виртуальный DHCP-сервер SecureNAT выделил клиентам следующие IP-адреса.
B_REFRESH				Обновить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_NM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					Изменить пароль администратора "%S"
S_TITLE					Вы можете изменить пароль администратора SoftEther VPN, работающего в режиме роутера (%S). Нажмите OK после ввода нового пароля.
STATIC1					Новый пароль:
STATIC2					&Подтвердить пароль:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_SNAT
CAPTION					Настройка виртуального NAT и виртуального DHCP (SecureNAT)
S_TITLE					SecureNAT позволяет вам управлять виртуальным NAT-маршрутизатором (IP Masquerade) и DHCP-сервером в виртуальной сети Virtual Hub "%S".
STATIC1					Предупреждение о SecureNAT
S_WARNING				Функция SecureNAT рекомендуется к использованию только системным администраторам или людям, хорошо разбирающимся в сетевых технологиях.
S_WARNING2				Если вы правильно используете SecureNAT, можно реализовать безопасный удаленный доступ через VPN. Однако, если вы используете его неправильно, это может поставить под угрозу всю сеть. Любой, кто не имеет глубоких знаний о сетях, и любой, у кого нет разрешения сетевого администратора, не должны включать SecureNAT. Подробное описание функции SecureNAT см. в руководстве по VPN-серверу или в электронной документации.
STATIC2					Включение / отключение и изменение настроек SecureNAT
STATIC3					Вы можете включить, отключить или изменить настройки SecureNAT на этом Virtual Hub.
B_ENABLE				&Включить SecureNAT
B_DISABLE				&Отключить SecureNAT
B_CONFIG				Конфигурация SecureNAT
STATIC4					Примечание: Когда работающий SecureNAT отключен, все активные TCP и UDP сессии, подключенные через SecureNAT, будут завершены.
STATIC5					Просмотр текущего состояния SecureNAT
STATIC6					Вы можете посмотреть текущее рабочее состояние SecureNAT.
B_NAT					Состояние виртуального NAT
B_DHCP					Состояние виртуального DHCP
B_STATUS				Рабочее состояние SecureNAT
S_TSUKUBA2				SecureNAT использует технологию, которую Дайю Нобори разработал в 2004 году на «Специальном семинаре по информации I» в колледже информационных наук третьего кластера колледжей Университета Цукуба.
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_BRIDGE
CAPTION					Настройки локального моста
STATIC1					Локальный мост может установить соединение типа мост 2-го уровня между Virtual Hub на этом VPN-сервере и физическим Ethernet устройством (сетевым адаптером). \r\nТакже возможно создать Tap устройство (виртуальный сетевой интерфейс) и установить соединение типа мост с Virtual Hub. (Tap поддерживается только в Linux версиях)
B_DELETE				&Удалить локальный мост
STATIC2					Новый локальный мост:
STATIC3					Выберите Virtual Hub для создания моста.
STATIC4					Virtual &Hub: 
STATIC5					&Тип:
R_BRIDGE				Мост с физическим сетевым адаптером
R_TAP					Мост с новым Tap устройством
S_ETH_1					Сетевой адаптер:
S_TAP_1					Имя нового Tap устройства:
S_TAP_2					(Максимум 11 символов)
STATIC6					Примечание: Хотя можно создать мост с любым работающим сетевым адаптером, в средах с высокой нагрузкой следует подготовить отдельный сетевой адаптер, предназначенный для соединений типа мост.
IDOK					Создать локальный мост
STATIC7					Если сетевой адаптер, который недавно был добавлен в систему, отсутствует, перезагрузите компьютер и снова откройте этот экран.
IDCANCEL				Выход
B_VLAN					Настройка VLAN прозрачности


PREFIX					D_WIN9X_REBOOT
CAPTION					VPN-клиент - установка виртуального сетевого адаптера
STATIC1					Виртуальный сетевой адаптер VPN-клиента был установлен. \r\n\r\nКомпьютер перезагрузится автоматически. Если этого не произошло, перезагрузите компьютер вручную.


PREFIX					D_EM_MAIN
CAPTION					SoftEther EtherLogger Менеджер
STATIC1					SoftEther EtherLogger - это служба, которая фиксирует данные, проходящие через сетевые карты, подключенные к компьютеру, и ведет журнал заголовков типов пакетов и всех данных, указанных администратором, в формате текстового файла.\r\n\r\nВ настоящее время следующие устройства захвата ведут журнала.
B_PASSWORD				Пароль администратора
B_LICENSE				&Лицензия
B_ADD					&Добавить
IDOK					&Изменить
B_DELETE				&Удалить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_EM_ADD
STATIC1					Сетевой адаптер, используемый для захвата:
R_PROMISCUOUS				Не использовать беспорядочный режим во время захвата
STATIC2					&Журнал пакетов: 
S_PACKET				Ротация файла журнала: 
S_PACKET_0				TCP соединения: 
B_PACKET_0_0			Не сохр.
B_PACKET_0_1			Заголовки
B_PACKET_0_2			Содержимое всего пакета
S_PACKET_1				TCP пакеты: 
B_PACKET_1_0			Не сохр.
B_PACKET_1_1			Заголовки
B_PACKET_1_2			Все данные
S_PACKET_2				DHCP пакеты: 
B_PACKET_2_0			Не сохр.
B_PACKET_2_1			Заголовки
B_PACKET_2_2			Все данные
S_PACKET_3				UDP пакеты: 
B_PACKET_3_0			Не сохр.
B_PACKET_3_1			Заголовки
B_PACKET_3_2			Все данные
S_PACKET_4				ICMP пакеты: 
B_PACKET_4_0			Не сохр.
B_PACKET_4_1			Заголовки
B_PACKET_4_2			Все данные
S_PACKET_5				IP пакеты: 
B_PACKET_5_0			Не сохр.
B_PACKET_5_1			Заголовки
B_PACKET_5_2			Все данные
S_PACKET_6				ARP пакеты: 
B_PACKET_6_0			Не сохр.
B_PACKET_6_1			Заголовки
B_PACKET_6_2			Все данные
S_PACKET_7				Ethernet\r\nпакеты: 
B_PACKET_7_0			Не сохр.
B_PACKET_7_1			Заголовки
B_PACKET_7_2			Все данные
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
STATIC3					Сохранение большого количества пакетов может создать большую нагрузку на ЦП и жесткий диск и может снизить производительность всей системы. Настройте параметры так, чтобы сохранялась только необходимая информация.


PREFIX					D_EM_PASSWORD
CAPTION					Изменить пароль администратора
S_TITLE					Вы можете изменить пароль администратора. Нажмите OK после ввода нового пароля.
STATIC1					Новый пароль:
STATIC2					&Подтвердить пароль:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_EM_LICENSE
CAPTION					Добавить или удалить лицензию
STATIC1					Чтобы использовать SoftEther EtherLogger, вы должны приобрести действующую лицензию и зарегистрировать лицензионный ключ. Используя это окно, вы можете зарегистрировать новый лицензионный ключ, удалить зарегистрированный лицензионный ключ и отобразить текущий список лицензий и режим лицензирования SoftEther EtherLogger.
S_BOLD					&Список зарегистрированных лицензий: 
B_OBTAIN				&Получить лицензию
STATIC2					Щелкните "Получить лицензию", чтобы отобразить веб-сайт, на котором представлены инструкции по получению лицензии.
B_ADD					&Добавить лицензионный ключ
B_DEL					&Удалить
IDOK					&Информация о лицензии
STATIC3					Выберите лицензию и щелкните "Информация о лицензии", чтобы подключиться к веб-сайту Проекта SoftEther VPN (softether.com) и просмотреть зарегистрированную информацию, относящуюся к выбранной лицензии.
S_BOLD2					Текущий режим лицензии SoftEther EtherLogger: 
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_EM_LICENSE_ADD
CAPTION					Зарегистрировать лицензионный ключ
S_INFO					Вы можете зарегистрировать лицензионный ключ от SoftEther EtherLogger.
STATIC1					Лицензионные ключи состоят из 36 символов (букв, цифр и дефисов). Они удостоверяют право собственности на лицензию.\r\n\r\nЛицензионный ключ печатается на этом лицензионном сертификате, когда лицензионный сертификат получен вместе с этим программным обеспечением. Если лицензия на это программное обеспечение была приобретена через Интернет, лицензионный ключ предоставляется по электронной почте и в окне веб-сайта на момент приобретения лицензии. Лицензионный ключ также может быть записан другим способом. Если вы не знаете, где записан лицензионный ключ, обратитесь к продавцу, который продал вам лицензию.
STATIC2					&Введите лицензионный ключ правильно:
STATIC3					Введите лицензионный ключ, разделив ввод на 6-значные группы. Вам не нужно вводить дефисы. Также возможно скопировать и вставить лицензионный ключ.
B_INFO2					Это программное обеспечение имеет всемирную защиту авторских прав. Клиенты могут делать копии и использовать это программное обеспечение только в соответствии с условиями лицензии. Предупреждение. Использование незаконно полученных лицензионных ключей, использование одной лицензии на нескольких серверах или несанкционированное распространение лицензий является нарушением лицензионного соглашения, и такие действия могут привести к гражданским или судебным разбирательствам.
IDOK					&Зарегистрировать
IDCANCEL				Отмена

PREFIX					D_EM_REMOTE
STATIC1					&Укажите имя хоста компьютера или IP-адрес:
R_LOCAL					Подключиться к локальному компьютеру (компьютеру, отображающему это окно)
S_HOSTNAME				&Имя компьютера: 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
B_ABOUT					Информация о версии

PREFIX					D_SM_CONFIG
CAPTION					Изменить файл конфигурации
IDC_INFO				Текущая конфигурация VPN-сервера "%S" выглядит следующим образом.\r\nВы можете отредактировать содержимое этого файла конфигурации и применить его к VPN-серверу.
B_EXPORT				&Сохранить в файл
B_IMPORT				&Импортировать файл и применить
IDCANCEL				&Закрыть
STATIC1					Вы можете изменить файл конфигурации, используя любые текстовые редакторы. При применении отредактированного файла, VPN-сервер автоматически перезапустится и начнет работать в соответствии с новым файлом конфигурации. Если применяется недопустимый файл конфигурации, возникнут ошибки, и текущие параметры будут потеряны, поэтому будьте осторожны при изменении файла конфигурации.
B_FACTORY				Настройки по умолчанию


PREFIX					D_SM_ADMIN_OPTION
CAPTION					Параметры администрирования Virtual Hub
S_INFO					В настоящее время для Virtual Hub "%S" установлены следующие параметры администрирования.
B_ADD					&Добавить значение
B_EDIT					&Изменить значение
B_DELETE				&Удалить значение
STATIC1					Цель параметров администрирования Virtual Hub - установить ограничения для "Режима администратора Virtual Hub".
IDOK					&Сохранить
IDCANCEL				Отмена
STATIC2					Только администратор всего VPN-сервера может редактировать параметры администрирования Virtual Hub. Отдельные администраторы Virtual Hub не могут изменять параметры администрирования, однако они могут их просматривать.\r\nОднако, если для параметра allow_hub_admin_change_option установлено значение "1", администраторы Virtual Hub могут редактировать параметры администрирования.
S_BOLD					Описание:


PREFIX					D_SM_MSG
CAPTION					Установить сообщение
S_MSG_2					Вы можете настроить сообщение, которое будет отображаться на экране пользователя, когда VPN-клиент подключается к Virtual Hub "%S". Введите сообщение, которое вы хотите показать.
C_USEMSG				Показать сообщение
STATIC1					О функции отображения сообщений
S_INFO					 VPN-клиент должен быть версии 3.0 или новее.\r\n\r\nУкажите в качестве сообщения строку, начинающуюся с "http://", чтобы открыть на клиенте веб-браузер вместо отображения сообщения.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_NICINFO
CAPTION					Состояние виртуального сетевого адаптера "%S"
IDCANCEL				&Закрыть


PREFIX					D_SM_VLAN
CAPTION					Инструмент настройки VLAN прозрачности
STATIC1					Некоторые сетевые адаптеры не могут по умолчанию передавать пакеты с VLAN тегами (IEEE802.1Q)\r\n\r\nЕсли вы используете такой сетевой адаптер для подключения к Virtual Hub и вам необходимо обмениваться Ethernet пакетами с VLAN тегами, вам необходимо настроить сетевой адаптер, включив обработку пакетов для VLAN прозрачности.
B_ENABLE				Настроить выбранные сетевые адаптеры для VLAN прозрачности
B_DISABLE				&Сбросить настройку
STATIC2					Об инструменте настройки VLAN прозрачности
S_WARNING				Этот инструмент может включать или отключать прозрачность для тегированных VLAN пакетов на сетевых адаптерах Intel, Broadcom или Marvell. (Только с использованием предоставленных поставщиком драйверов для Windows.)
S_WARNING2				Этим инструментом поддерживаются только вышеуказанные сетевые адаптеры. Однако другие сетевые адаптеры, которых нет в списке, могут поддерживать тегированные VLAN пакеты по умолчанию или после применения специальных настроек. \r\n\r\nТакие сетевые адаптеры должны быть настроены системным администратором Windows.
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_SIMULATION
CAPTION					Функция генерации задержки и потери пакетов
STATIC1					Эта функция может генерировать задержки, джиттер и потери для пакетов, которые соответствуют условиям этой записи списка доступа при передаче через этот Virtual Hub.\r\n\r\nЭта функция удобна для имитации некачественного и медленного Интернета, WAN или беспроводных подключений в тестовой лаборатории. Например, вы можете использовать его для оценки и тестирования IP-телефонии (VoIP).
STATIC2					Сгенерировать задержки, джиттер и потери пакетов следующим образом:
C_DELAY					Сгенерировать задержки
S_DELAY					Период задержки (0 - 10000) :
S_DELAY2				миллисекунды
C_JITTER				Сгенерировать джиттер (колебания)
S_JITTER				Коэффициент джиттера (0 - 100) :
S_JITTER2				проценты (%)
C_LOSS					Сгенерировать потери пакетов
S_LOSS					Коэффициент потерь пакетов (0 - 100) :
S_LOSS2					проценты (%)
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_AO_VALUE
CAPTION					Имя и значение
STATIC1					&Имя:
STATIC2					&Значение:
STATIC3					(Целое число)
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_L3
CAPTION					Настройка виртуального коммутатора L3
STATIC1					Вы можете создать виртуальные коммутаторы 3-го уровня между несколькими Virtual Hubs, чтобы обеспечить маршрутизацию между разными IP-сетями.
STATIC2					Функции виртуального коммутатора предназначены для сетевых администраторов, много знающих о сетях и IP-маршрутизации. Если вы используете обычный VPN функционал, вам не нужны функции виртуального коммутатора. \r\nЧеловек, который настраивает виртуальный L3 коммутатор, должен обладать достаточными знаниями о IP-маршрутизации.
STATIC3					Предостережения о функциях виртуального L3 коммутатора
S_BOLD					Созданные виртуальные коммутаторы 3-го уровня:
B_ADD					Новый
B_START					Запустить
B_STOP					Остановить
IDOK					Изменить
B_DELETE				Удалить
IDCANCEL				&Закрыть


PREFIX					D_SM_L3_ADD
CAPTION					Новый виртуальный коммутатор 3-го уровня
STATIC1					Введите имя для нового виртуального L3 коммутатора. \r\n\r\nНа VPN-сервере не может быть виртуальных L3 коммутаторов с одинаковыми именами.
STATIC2					Имя:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_L3_SW
CAPTION					Изменить виртуальный коммутатор 3-го уровня "%S"
STATIC1					На виртуальном L3 коммутаторе вы можете создать несколько виртуальных интерфейсов и таблиц маршрутизации.
STATIC2					Когда Virtual Hub работает, связанный с ним виртуальный интерфейс работает как одиночный IP-хост. Когда создано несколько виртуальных интерфейсов, принадлежащих разным IP-сетям из других Virtual Hub, между этими интерфейсами, в соответствующих IP-сетях, будет автоматически выполняться IP-маршрутизация.\r\nМожно вручную настроить таблицу маршрутизации и другие параметры.
S_BOLD1					Виртуальные интерфейсы:
B_ADD_IF				&Новый виртуальный интерфейс
B_DEL_IF				Удалить виртуальный интерфейс
S_BOLD2					Таблица маршрутизации:
B_ADD_TABLE				Добавить запись в таблицу
B_DEL_TABLE				Удалить запись из таблицы
B_START					&Запустить
B_STOP					Остановить
IDCANCEL				&Закрыть


PREFIX					D_SM_L3_SW_IF
CAPTION					Добавить виртуальный интерфейс
STATIC1					Добавление нового виртуального интерфейса к коммутатору. \r\n\r\nВы должны указать IP-сеть, к которой принадлежит виртуальный интерфейс, и IP-адрес самого интерфейса. Пожалуйста, выберите или введите имя Virtual Hub, к которому будет подключен интерфейс.
STATIC2					Virtual Hub для подключения
STATIC3					Выберите или введите имя Virtual Hub, к которому будет подключен этот интерфейс.
STATIC4					Virtual Hub:
STATIC5					IP-адрес и маска подсети виртуального интерфейса:
STATIC6					Виртуальный интерфейс должен иметь один IP-адрес в Virtual Hub.\r\nВы также должны указать маску подсети, которой принадлежит IP-адрес. \r\nМаршрутизация через виртуальные L3 коммутаторы, подключенные к нескольким Virtual Hubs, работает на основе указанного IP-адреса.
S_SRC_IP_1				&IP-адрес:
S_SRC_IP_2				&Маска подсети:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_L3_SW_TABLE
CAPTION					Новая запись таблицы маршрутизации
STATIC1					Добавление новой записи в таблицу маршрутизации виртуального L3 коммутатора. \r\nЕсли IP-адрес назначения не относится к какой-либо IP-сети, принадлежащей виртуальному интерфейсу, механизм IP-маршрутизации виртуального L3 коммутатора будет использовать эту таблицу маршрутизации.
STATIC2					Создание записи таблицы маршрутизации:
STATIC3					Виртуальный интерфейс должен иметь IP-адрес в Virtual Hub. Вы также должны указать маску подсети, которой принадлежит IP-адрес. \r\n\r\nМаршрутизация через виртуальные L3 коммутаторы нескольких Virtual Hub работает на основе указанного здесь IP-адреса.
S_SRC_IP_1				&Адрес сети:
S_SRC_IP_2				&Маска подсети:
S_SRC_IP_3				&Адрес шлюза:
S_SRC_IP_4				&Значение метрики:
STATIC4					Примечание: Чтобы указать шлюз по умолчанию, укажите "0.0.0.0" для адреса сети и маски подсети.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CM_SELECT_SECURE
CAPTION					Выберите смарт-карту
STATIC1					Выберите тип смарт-карты.\r\n\r\nТипы смарт-карт, перечисленные в этом списке, имеют установленные драйверы на текущем компьютере и поддерживаются SoftEther VPN. \r\nЕсли вы используете тип смарт-карты, которого нет в списке, возможно, обновление SoftEther VPN до более новой версии позволит вам использовать его. \r\n\r\nПримечание. Если драйвер не отображается сразу после установки, перезапустите Windows.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CM_SECURE_MANAGER
CAPTION					Менеджер смарт-карт
S_INFO					Текущая смарт-карта:\r\n\r\n%S
B_BOLD					Объекты, хранящиеся на смарт-карте: 
B_REFRESH				&Обновить список объектов
B_IMPORT				&Импорт на карту...
B_EXPORT				&Экспорт с карты...
B_DELETE				&Удалить с карты
B_NEW_CERT				&Записать новый сертификат и приватный ключ на карту...
B_PIN					&Изменить PIN-код...
IDCANCEL				Закрыть


PREFIX					D_CM_SECURE_TYPE
CAPTION					Выберите тип объекта
STATIC					Выберите тип объекта, который вы хотите импортировать.
R_CERT					&Сертификат
R_KEY					Приватный ключ
R_DATA					&Cведения
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_STRING
CAPTION					VPN программа
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_SELECT_KEYPAIR
CAPTION					Укажите сертификат в смарт-карте
S_INFO					Выбранная смарт-карта:\r\n\r\n%S
B_BOLD1					Выберите сертификат в смарт-карте.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
B_BOLD2					Выберите соответствующий приватный ключ.


PREFIX					D_CM_LOAD_X
CAPTION					Загрузить сертификат
STATIC1					Выберите метод загрузки сертификата.
R_FROM_FILE				Загрузить сертификат из файла
R_FROM_SECURE			Загрузить сертификат со смарт-карты
S_FILE					Вы можете загрузить сертификат из файла, в котором хранятся данные сертификата (расширения: .cer, .crt, .p12, .pfx).
S_CERT					Если к этому компьютеру подключена смарт-карта, вы можете загрузить сертификат со смарт-карты.
B_SELECT				&Выберите смарт-карту
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_CM_SECURE_PIN
CAPTION					Изменить PIN-код
STATIC1					Вы можете изменить PIN-код смарт-карты. \r\n\r\nЧтобы изменить PIN-код, вам необходимо ввести текущий PIN-код и новый PIN-код дважды.
STATIC2					&Текущий PIN-код:
STATIC3					&Новый PIN-код:
STATIC4					Подтвердить PIN-код:
STATIC5					Заметка
STATIC6					Если вы неправильно введете текущий PIN-код определенное количество раз, смарт-карта будет непригодна для использования.
STATIC7					Пожалуйста, вставьте смарт-карту и нажмите ОК.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_CRL
CAPTION					Список отозванных сертификатов
STATIC1					Вы можете управлять списком отозванных сертификатов в этом Virtual Hub. \r\n\r\nПри добавлении сертификатов в этот список, клиентам с такими  сертификатами будет отказано в подключении к этому Virtual Hub в режиме проверки подлинности сертификатов.
B_ADD					&Добавить
IDOK					&Изменить
IDCANCEL				&Закрыть
B_DELETE				&Удалить


PREFIX					D_SM_EDIT_CRL
CAPTION					Отозванные сертификаты
STATIC1					Вы можете добавить запись в список отзыва.\r\n\r\nКогда пользователь подключается к Virtual Hub в режиме проверки подлинности сертификата, и этот сертификат указан в списке отзыва, пользователю будет отказано в подключении.
S_BOLD					Сертификаты, соответствующие всем полям списка, будут отклонены.
STATIC2					Сведения сертификата:
R_CN					Common Name (CN):
R_O						Organization (O):
R_OU					Organization Unit (OU):
R_C						Country (C):
R_ST					State (ST):
R_L						Locale (L):
STATIC3					Значение атрибутов сертификата:
R_SERI					Серийный номер (Hex):
R_MD5_HASH				Значение MD5 (Hex, 128 bit):
R_SHA1_HASH				Значение SHA-1 (Hex, 160 bit):
STATIC4					Значение хеш-функции может точно идентифицировать конкретный сертификат. Если вы укажете значение MD5 или SHA-1, вам не нужно указывать другие пункты.
STATIC5					Импорт значений из файла сертификата
STATIC6					Если у вас есть файл сертификата, который необходимо отозвать, то вы можете импортировать его. Щелкните "Загрузить сертификат", и содержимое указанного файла сертификата будет импортировано автоматически.
B_LOAD					&Загрузить сертификат...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_AC_LIST
CAPTION					Список IP адресов
S_TITLE					Чтобы разрешить или запретить VPN-подключения к этому Virtual Hub "%S" в зависимости от IP-адреса клиентского компьютера, вы можете ниже установить правила, разрешающие или запрещающие подключения.
B_ADD					&Новое правило
IDOK					&Изменить правило
B_DELETE				&Удалить правило
B_SAVE					&Сохранить
IDCANCEL				&Отмена
STATIC1					Чем выше приоритет, тем выше записи в списке.
STATIC2					Если IP-адрес клиента не соответствует ни одному элементу в списке, VPN-подключение к этому Virtual Hub будет разрешено.


PREFIX					D_SM_AC
CAPTION					Редактирование правила списка IP-адресов
STATIC1					Настройте правило списка IP-адресов. Установленные здесь значения будут использоваться, чтобы разрешать или запрещать подключения от VPN-клиента, когда он пытается подключиться к Virtual Hub.
STATIC2					Настроить правило
STATIC3					Применять это правило, если IP-адрес клиента соответствует следующему:
R_SINGLE				IP-адрес
R_MASKED				Несколько IP-адресов (указываются через IP-адрес и маску подсети)
STATIC4					&Адрес:
S_MASK					Маска подсети:
STATIC5					Действие
R_PASS					&Разрешить
R_DENY					&Запретить
STATIC6					Другие настройки
STATIC7					Приоритет:
STATIC8					(Целое число: чем меньше число, тем выше приоритет)
STATIC9					Версия IP протокола
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_LOG_FILE
CAPTION					Список файлов журнала
STATIC1					Вы можете скачать файлы журналов, которые хранятся на сервере. \r\n\r\nАдминистратору всего VPN-сервера разрешается скачивать все журналы, как Virtual Hub, так и сервера. Администраторы Virtual Hub могут скачивать журналы только своего Virtual Hub.
IDOK					&Скачать
B_REFRESH				&Обновить
IDCANCEL				Закрыть


PREFIX					D_SM_READ_LOG_FILE
CAPTION					Скачать файл
S_INFO2					Скачивание файла "%S" с VPN-сервера.\r\nПожалуйста, подождите...
IDCANCEL				&Остановить скачивание


PREFIX					D_SM_SAVE_LOG
CAPTION					Скачать файл журнала
S_INFO					Файл "%S" был скачан.\r\n\r\nВы можете открыть или сохранить этот файл.
IDOK					&Открыть
B_SAVE					&Сохранить
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_TCP
CAPTION					Утилита оптимизации TCP
STATIC1					Оптимизируя настройки TCP/IP в Windows, можно увеличить пропускную способность сетевого подключения этого компьютера.\r\n\r\nИспользуя эту утилиту, вы можете легко оптимизировать настройки TCP/IP.
STATIC2					Текущие настройки TCP/IP для Windows следующие. Изменяя эти значения, вы можете оптимизировать настройки TCP/IP. Так же используя эту утилиту, вы можете сбросить значения или восстановить прежние настройки.
STATIC3					Настройка соединения TCP/IP:
STATIC4					Размер TCP окна при получении:
R_RECV_DISABLE			Использовать значение по умолчанию для ОС
R_RECV_ENABLE			Установить значения ниже
S_RECV					байт
B_RECV					Значение по умолчанию
STATIC5					Размер TCP окна при отправке:
R_SEND_DISABLE			Использовать значение по умолчанию для ОС
R_SEND_ENABLE			Установить значения ниже
S_SEND					байт
B_SEND					Значение по умолчанию
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
STATIC6					Указанные выше изменения вступят в силу после перезагрузки Windows. После изменения настроек вам не нужно сразу перезагружать компьютер, но до перезагрузки оптимизированные параметры TCP/IP не будут действовать.
B_DELETE				Не управлять с помощью этой утилиты


PREFIX					D_TCP_MSG
CAPTION					Оптимизация TCP
STATIC1					Оптимизируя настройки TCP/IP в Windows, можно увеличить пропускную способность сетевого подключения этого компьютера. Хотите оптимизировать настройки соединения?\r\n\r\nВ будущем вы можете в любое время запустить утилиту оптимизации TCP и оптимизировать параметры соединения или восстановить их прежние значения. 
STATIC2					Изменения настроек TCP/IP вступят в силу после перезапуска Windows. После изменения настроек вам не нужно сразу перезагружать компьютер, но до тех пор, пока это не будет сделано, оптимизированные настройки TCP/IP не вступят в силу.
R_OPTIMIZE				&Автоматически оптимизировать настройки соединения
R_MANUAL				&Оптимизация вручную с помощью утилиты оптимизации TCP
R_NO					&Не оптимизировать
IDOK					&Вперед >
IDOK3					< &Назад


PREFIX					D_CM_PKCSEULA
CAPTION					Уведомление об использовании драйверов смарт-карт
S_INFO_1				Вы пытаетесь получить доступ к смарт-карте с помощью ПО "%S".
S_INFO_2				Перед использованием ПО "%S", вы должны согласиться с его пользовательским соглашением. \r\n\r\nЗа подробностями обращайтесь к поставщику ПО "%S" и смарт-карт.
S_INFO_3				Вы согласны и хотите использовать ПО "%S" и получить доступ к указанной смарт-карте?
IDOK					&Да
IDCANCEL				&Нет


PREFIX					D_CM_TRAFFIC
CAPTION					Тест скорости сетевого трафика
STATIC1					Средство тестирования скорости сетевого трафика выполняет передачу пакетов между двумя компьютерами, подключенными по TCP/IP, с максимально возможной пропускной способностью. Этот инструмент может использоваться для неограниченных VPN, но он также полезен для физических сетей.
STATIC2					Используйте этот инструмент для измерения скорости сети. Обратите внимание, что полученное значение иногда ниже, чем фактическая пропускная способность сети, из-за производительности ЦП обеих конечных точек, запущенных программ и колебаний в скорости используемой сети.
S_1						Конфигурация:
S_3						Какова роль этого компьютера?
R_SERVER				Тестовый Сервер
R_CLIENT				Тестовый Клиент
S_4						Чтобы активировать тестовый сервер, укажите номер порта для прослушивания.\r\nЧтобы использовать его в качестве тестового клиента, укажите имя хоста или IP-адрес тестового сервера и номер порта. При необходимости настройте дополнительные параметры ниже.
S_5						Имя хоста тестового сервера:
S_6						&Номер порта:
S_7						(TCP порт)
S_8						Настройте следующие параметры на стороне клиента.
S_9						Направление передачи данных
R_DOWNLOAD				&Скачивание (Входящее: с сервера на клиент)
R_UPLOAD				&Загрузка (Исходящее: с клиента на сервер)
R_FULL					Скачивание и загрузка (Одновременно в двух направлениях)
S_10					Расширенные настройки
S_11					&Количество параллельных TCP-соединений:
S_12					Период измерения:
S_13					сек.
R_ETHERNET				Коррекция данных Ethernet фреймов
R_DOUBLE				Режим ретрансляции
S_14					соед.
IDOK					&Запустить
IDCANCEL				Отмена
S_15					Вы также можете запустить этот инструмент через командную строку из утилиты управления "vpncmd" (также доступной в ОС отличной от Windows).


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RUN
CAPTION					Тест скорости сетевого трафика
S_INFO					Средство тестирования скорости сетевого трафика работает. Рабочее состояние выглядит следующим образом.
STATIC1					Чтобы прервать тест скорости сетевого трафика, нажмите «Выход».
IDCANCEL				&Выход


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RESULT
CAPTION					Результаты измерения сетевого трафика
STATIC1					Трафик был измерен. Результаты показаны ниже.
IDCANCEL				&Закрыть


PREFIX					D_SM_LICENSE
CAPTION					Добавить или удалить лицензию
STATIC1					Чтобы использовать SoftEther VPN-сервер, вы должны приобрести лицензию и зарегистрировать лицензионный ключ. Здесь вы можете зарегистрировать новый лицензионный ключ, удалить зарегистрированный лицензионный ключ и отобразить текущий список лицензий и режим лицензии VPN-сервера.
S_BOLD					Зарегистрированные лицензионные ключи:
B_OBTAIN				&Получить или продлить лицензию
STATIC2					Нажмите "Получить или продлить лицензию", чтобы посетить веб-сайт, который предоставит инструкции о том, как получить лицензию.
B_ADD					&Добавить лицензионный ключ
B_DEL					&Удалить
IDOK					&Информация о лицензии
STATIC3					Выберите лицензию и нажмите "Информация о лицензии", чтобы подключиться к веб-сайту Проекта SoftEther VPN (softether.com) и просмотреть информацию, относящуюся к выбранной лицензии.
S_BOLD2					Текущий режим лицензирования SoftEther VPN-сервера: 
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_LICENSE_ADD
CAPTION					Добавить лицензионные ключи
S_INFO					Вы можете зарегистрировать лицензию на SoftEther VPN Server или лицензию на подключение.
STATIC1					Лицензионные ключи состоят из 36 символов. Это код, подтверждающий право собственности на лицензию. \r\n\r\nКогда лицензионный сертификат получен вместе с этим программным обеспечением, лицензионный ключ печатается на этом лицензионном сертификате. Если лицензия на это программное обеспечение была приобретена через Интернет, лицензионный ключ предоставляется по электронной почте и в окне веб-сайта во время покупки лицензии. Лицензионный ключ также может быть записан другим способом. Если вы не знаете, где записан лицензионный ключ, спросите продавца, который продал вам лицензию.
STATIC2					&Введите лицензионный ключ:
STATIC3					Введите лицензионный ключ, разделив ввод на группы из 6 цифр. Дефисы вводить не нужно. Также можно скопировать и вставить лицензионный ключ.
B_INFO2					Это программное обеспечение защищено всемирными законами об авторских правах. Клиенты могут делать копии и использовать это программное обеспечение только в соответствии с условиями лицензии. Предупреждение: Использование незаконно полученных лицензионных ключей, использование одной лицензии на нескольких серверах или несанкционированное распространение лицензий является нарушением лицензионного соглашения, и такие действия могут привести к гражданскому или судебному разбирательству.
IDOK					&Зарегистрировать
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_FREEINFO
CAPTION					О бесплатном версии SoftEther VPN-сервера 
S_INFO_1				Спасибо, что попробовали бесплатную версию SoftEther VPN-сервера.
S_INFO_2				SoftEther VPN-сервер, работающий на сервере "%S", представляет собой бесплатную версию, предназначенную для личного использования. \r\nПри использовании бесплатной версии вы можете использовать все функции SoftEther VPN-сервера, но пользовательское соглашение запрещает следующее использование.
S_INFO_3				Использование VPN-сервера в коммерческих целях. 
S_INFO_4				Обратите внимание: Если программное обеспечение используется на основании вышеупомянутого запрещенного использования, это является нарушением пользовательского соглашения SoftEther VPN-сервера. Вышеуказанное ограничение снимается после получения обычной лицензии на SoftEther VPN-сервер. Подробные сведения о стандартной версии продукта см. На сайте www.softether.com. \r\n\r\n Примечание: Это окно появится при подключении к бесплатной версии VPN-сервера. Это окно не появляется, если используются версии программного продукта, отличные от бесплатных. \r\n Примечание: За исключением этого окна уведомления, нет абсолютно никаких различий между бесплатной и платной версией продукта.
B_HIDE					&Скрыть это окно в следующий раз.
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_CM_SETTING
CAPTION					Изменить режим работы SoftEther VPN клиента
STATIC1					Вы можете использовать SoftEther VPN клиент в Обычном или Упрощенном режиме. Чтобы изменить режим, выберите соответствующий пункт ниже.
R_NORMAL				&Обычный режим
R_EASY					&Упрощенный режим
STATIC2					При использовании Обычного режима вы можете выполнять все операции, которые предоставляет SoftEther VPN клиент. Данный режим рекомендуется обычным пользователям и системным администраторам.
STATIC3					Упрощенный режим позволяет выполнять только наиболее часто используемые операции, такие как подключение к VPN-серверу. Данный режим рекомендуется начинающим пользователям.
STATIC4					Используя блокировку настроек, вы сможете подключаться к VPN-серверам, но при этом вам не удастся менять параметры подключений, а также создавать или удалять подключения.
R_LOCK					Включить блокировку настроек
S_PASSWORD1				Вы можете указать пароль. Ввод этого пароля потребуется в следующий раз, чтобы отключить блокировку настроек.
S_PASSWORD2				&Пароль:
S_PASSWORD3				&Повторить:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_VGS2					Вы можете настроить параметры сервиса VPN Gate.
B_VGS					Настройки сервиса VPN Gate...



PREFIX					D_CM_EASY
CAPTION					Упрощенный SoftEther VPN клиент (Developer Edition)
B_MODE					Изменить режим работы
IDCANCEL				&Закрыть
B_STATUS				Статус подключения
B_VGC					Проект VPN Gate


PREFIX					D_SM_SETUP
CAPTION					Простая настройка SoftEther VPN Сервера/Моста (Developer Edition)
S_TITLE					Простая настройка SoftEther VPN Сервера/Моста (Developer Edition)
IDC_STATIC_1			С помощью этой установки вы можете легко настроить SoftEther VPN Сервер или Мост для дальнейшего использования. После завершения установки, вы можете настроить дополнительные параметры.
S_BOLD					Выберите тип VPN-сервера, который вы хотите настроить. Несколько типов могут быть выбраны вместе.
C_REMOTE				&VPN-сервер удаленного доступа
S_REMOTE_1				VPN-сервер удаленного доступа позволяет удаленным компьютерам с установленным VPN клиентом получать доступ к существующим сегментам Ethernet, например, локальной сети компании.\r\nЛюбые VPN клиенты, подключающиеся к VPN-серверу, смогут получить доступ к сети, как если бы они были подключены физически к локальной сети.
C_SITE					&Site-to-site VPN-сервер или VPN-мост
S_SITE_1				VPN типа "Site-to-site" - это конфигурация VPN для соединения между двумя или более удаленными сегментами Ethernet.\r\nКаждая из сторон соединена вместе и становится одним и тем же сегментом на уровне Layer-2. Это позволяет любым компьютерам каждой из сторон общаться друг с другом, как будто бы они находятся в одной локальной сети.
S_SITE_2				Выберите роль этого VPN-сервера:
C_CENTER				VPN-сервер, принимающий подключения от других сегментов (Центр)
C_EDGE					VPN-сервер или VPN-мост одного из сегментов (Край)
C_OTHER					Другие расширенные настройки VPN
S_OTHER					Выберите этот параметр, если вы планируете создать VPN систему, которая предоставляет расширенные функции, такие как функция кластеризации и функция виртуального коммутатора 3-го уровня.
IDOK					&Далее >
IDCANCEL				&Закрыть


PREFIX					D_SM_SETUP_HUB
CAPTION					Простая настройка - укажите имя Virtual Hub
IDC_STATIC_1			Вы должны создать хотя бы один Virtual Hub на VPN-сервере. Назовите новый Virtual Hub, как вам нравится.
IDC_STATIC_2			Имя Virtual Hub:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_SETUP_STEP
CAPTION					Простая настройка VPN
IDC_STATIC_1			Чтобы завершить настройку этого VPN Сервера / Моста, необходимо выполнить следующие шаги.
S_1_1					Шаг 1. Создать пользователя
S_1_2					Создайте VPN пользователя, для того чтобы этот VPN-сервер мог принимать удаленные VPN-подключения или стал центральным site-to-site VPN-сервером, принимающим подключения от других сегментов сети.
B_USER					Создать пользователя
S_2_1					Шаг 2. Определить подключение к VPN-серверу
S_2_2					Если этот site-to-site VPN-сервер установлен в определенном сегменте сети (на краю), необходимо указать адрес центрального VPN-сервера и установить подключение к нему.
B_CASCADE				&Настроить параметры подключения
S_3_1					Шаг 3. Настроить локальный Мост
S_3_2					Для site-to-site VPN используйте функцию локального Моста для подключения между виртуальным сегментом Ethernet на стороне VPN и физическим сегментом Ethernet на локальной стороне. Выберите существующее Ethernet устройство (сетевой адаптер), которое будет обеспечивать соединение типа мост с VPN.
IDCANCEL				&Закрыть
IDC_STATIC_8			После того, как необходимые параметры будут настроены, нажмите "Закрыть". Появится расширенный инструментарий управления VPN Сервером / Мостом. Затем вы сможете настроить любые дополнительные параметры по своему усмотрению.
B_SECURENAT				Настроить SecureNAT


PREFIX					D_CPU64_WARNING
CAPTION					Информация о 64-битной версии SoftEther VPN
S_BOLD					В данный момент установлена 32-битная версия SoftEther VPN, но работает она на 64-битноя версии операционной системы Windows.  
S_INFO					Вы можете запустить 32-битную версию SoftEther VPN на 64-битной версии Windows, но она будет работать в 32-битном эмуляторе Windows, что приведет к снижению производительности. \r\nТакже существует вероятность того, что некоторые функции не будут поддерживаться. \r\n\r\nМы настоятельно рекомендуем вам установить и использовать 64-битную версию SoftEther VPN при работе в 64-битной версии Windows. \r\nВы можете скачать 64-битную версию SoftEther VPN с https://www.softether.org/. \r\n\r\nЭто диалоговое окно закроется автоматически через 30 секунд.
IDOK					&OK


PREFIX					D_ONCEMSG
CAPTION					Заголовок
C_DONTSHOWAGAIN			&Не показывать это сообщение снова
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_CONNECT
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_IPSEC
CAPTION					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 настройки
S_TITLE					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 настройки сервера
S_3						Virtual Hubs на VPN-сервере могут принимать удаленные VPN-подключения с L2TP-совместимых ПК, Mac OS X и смартфонов, а также могут принимать Site-to-Site EtherIP / L2TPv3 VPN-подключения.
S01						L2TP сервер (Функция удаленного доступа к VPN-серверу)
S02						VPN-подключения могут быть приняты с устройств на IOS и Android, а также с Mac OS Х и Windows.
R_L2TP_OVER_IPSEC		Включить L2TP сервер (L2TP через IPsec)
S03						Поддержка VPN-подключений с iPhone, iPad, Android, Windows и Mac OS X.
R_L2TP_RAW				Включить L2TP сервер (L2TP без шифрования)
S04						Поддержка особых VPN-клиентов, которые используют L2TP без шифрования IPsec.
S_1						Virtual Hub по умолчанию, в случае пропуска его названия в имени пользователя:
S_2						Для подключения к этому L2TP-серверу имя пользователя нужно указывать с названием Virtual Hub, например "Пользователь@Название Virtual Hub". Если Virtual Hub не указан, в качестве назначения будет использоваться указанный ниже Virtual Hub.
S05						EtherIP сервер (Site-to-Site VPN-подключение)
S06						Маршрутизаторы, совместимые с EtherIP / L2TPv3 через IPsec, могут подключаться к Virtual Hub на VPN-сервере и устанавливать мост уровня 2 (Ethernet).
R_ETHERIP				Включить EtherIP / L2TPv3 сервер
B_DETAIL				Настройки EtherIP / L2TPv3
S07						Общие настройки IPsec
S_PSK					Общий ключ IPsec:
S_PSK2					Общий ключ IPsec, также называемый "PSK" или "Secrets". Используйте примерно восемь ASCII символов и сообщите их всем VPN пользователям.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_ETHERIP
CAPTION					Настройки EtherIP / L2TPv3 сервера
S_TITLE					Настройки EtherIP / L2TPv3 сервера
S01						EtherIP / L2TPv3 совместимые маршрутизаторы могут подключаться к Virtual Hubs на VPN-сервере и устанавливать мост уровня 2 (Ethernet). Например, маршрутизаторы Cisco, серии NEC IX и IIJ SEIL рекомендуются в качестве совместимых VPN-маршрутизаторов.
 S02						Установите соответствующие EtherIP / L2TPv3 настройки клиента, чтобы заранее идентифицировать клиентский маршрутизатор. Настройки клиента должны иметь соответствующий IPsec Phase 1 ID.
S_BOLD					Таблица IPsec Phase 1 ID и Virtual Hub
B_ADD					&Добавить
IDOK					&Изменить
B_DELETE				&Удалить
IDCANCEL				Выход


PREFIX					D_SM_ETHERIP_ID
CAPTION					Настройки EtherIP / L2TPv3 клиента
S01						Следующие параметры подключения к Virtual Hub будут применяться только в том случае, если EtherIP / L2TPv3 клиент пытается подключиться к этому VPN-серверу с ISAKMP (IKE) Phase ID, который точно равен значению, указанному ниже.
S02						ISAKMP Phase 1 &ID:
S03						Virtual &Hub:
S04						&Пользователь:
S05						&Пароль:
S06						Обратите внимание, что имя пользователя и пароль должны быть такими же, как и зарегистрированные в Virtual Hub. EtherIP / L2TPv3 клиент будет считаться подключенным к Virtual Hub под вышеуказанной учетной записью.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S07						ID должен совпадать с ID в конфигурации EtherIP/L2TPv3 клиента. Можно указать IP-адрес в качестве ID, если клиент использует IP-адрес в качестве Phase 1 ID. Можно указать '*' (звездочку) в качестве подстановочного знака, чтобы принимать любых других клиентов, не соответствующих заданным правилам.


PREFIX					D_SM_OPENVPN
CAPTION					OpenVPN / MS-SSTP настройки
S_TITLE					OpenVPN / MS-SSTP настройки VPN-сервера
S_1						Этот VPN-сервер поддерживает функционал программного продукта OpenVPN от OpenVPN Technologies.\r\n\r\nЛюбые OpenVPN клиенты могут подключаться к этому VPN-серверу.
R_OPENVPN				Включить поддержку OpenVPN сервера
S_TOOL					Инструмент создания файла конфигурации для OpenVPN клиентов
S_TOOL2					Вы можете использовать этот инструмент для создания файла конфигурации OpenVPN клиента. Сгенерированный файл конфигурации можно сразу же использовать.
B_CONFIG				Создать файл конфигурации для OpenVPN клиентов
S_2						Функция Microsoft SSTP VPN-сервера
S_3						Этот VPN-сервер поддерживает функционал MS-SSTP VPN-сервера, используемый в Windows Server 2008/2012 корпорацией Microsoft. MS-SSTP VPN клиенты, встроенные в Windows Vista / 7 / 8 / RT / 10, могут подключаться к этому VPN-серверу.
R_SSTP					Включить поддержку MS-SSTP VPN-сервера
S_SSTP					Значение CN (Common Name) SSL-сертификата VPN-сервера должно совпадать с именем хоста на клиенте, и сертификат должен быть в списке доверенных на клиенте. За подробностями обращайтесь к документации Microsoft.
S_4						Имя пользователя для подключения к Virtual Hub и выбор Virtual Hub по умолчанию аналогичны тем, что указаны в настройках IPsec / L2TP сервера.
B_IPSEC					Настройка IPsec / L2TP
S_13					Функция OpenVPN сервера
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_SM_DDNS
CAPTION					Функция динамического DNS
S_TITLE					Функция динамического DNS
S_BOLD					Этот VPN-сервер имеет встроенную функцию динамического DNS.
S_1						Динамический DNS назначает уникальное и постоянное имя хоста для этого VPN-сервера. Вы можете использовать это имя хоста в настройках подключения VPN клиента и VPN-моста. Вам не нужно регистрировать отдельное доменное имя.
S_22					Кроме того, если ваш интернет-провайдер назначит вам динамический (не фиксированный) IP-адрес, соответствующий IP-адрес вашего динамического DNS будет автоматически изменен. Это позволит вам продолжать работу VPN-сервера, даже используя динамический IP-адрес. Следовательно, вам больше не нужно оплачивать статические глобальные IP-адреса.
S_3						Кроме того, эта версия VPN-сервера поддерживает функцию NAT-Traversal. Если VPN-сервер находится за NAT и ему назначен только локальный IP-адрес, вы можете подключиться к этому VPN-серверу со стороны Интернета без каких-либо дополнительных специальных настроек для NAT.
S_4						Текущее состояние:
S_STATUS3				Назначенное динамическое DNS имя хоста:
B_HINT					Совет
S_STATUS4				Глобальный IPv4-адрес:
S_STATUS5				Глобальный IPv6-адрес:
S_5						Изменяемые настройки:
S_STATUS6				Измените имя хоста динамического DNS:
S_STATUS7				Имя хоста может состоять только из букв, цифр и тире '-'. Минимум 3 буквы.\r\nВы можете позже изменить имя хоста в любое время.
IDOK					Установить имя хоста
B_RESTORE				Восстановить
S_2						Если вы не подключены к IPv6 Интернету, "Глобальный IPv6-адрес" должен показать ошибку.\r\nВ некоторых странах или территориях может быть запрещен сервис динамического DNS.
IDCANCEL				Выход
B_DISABLE				Отключить функцию динамического DNS
B_PROXY					Подключиться через прокси...
S_STATUS8				DNS ключ:
B_HINT2					Совет

PREFIX					D_SM_SPECIALLISTENER
CAPTION					Настройки VPN через ICMP / DNS
S_TITLE					VPN через ICMP / DNS
S_1						VPN через ICMP / DNS
S_2						Вы можете устанавливать VPN подключения используя только ICMP или DNS пакеты, даже если есть межсетевой экран или маршрутизатор, блокирующий TCP/IP соединения. Вам необходимо предварительно включить следующие функции.
R_OVER_ICMP				Включить функцию VPN через ICMP
R_OVER_DNS				Включить функцию VPN через DNS (используется 53 UDP порт)
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_3						Требуется VPN-клиент/VPN-мост версии 4.0 или выше.
S_4						Предупреждение: используйте эту функцию только для экстренных случаев. Это полезно, когда межсетевой экран или маршрутизатор настроены на блокировку TCP/IP, но ICMP или DNS не заблокированы. Не для длительного стабильного использования.


PREFIX					D_SM_REDIRECT
CAPTION					Настройки перенаправления HTTP URL-адресов
S_1						Указанный ниже URL-адрес будет в обязательном порядке отправлен клиенту в качестве ответа на запросы TCP соединения, которые соответствуют условиям этой записи списка доступа Virtual Hub. \r\n\r\nИспользуя этот параметр, вы можете заставить веб-браузер компьютера VPN-клиента отображать указанный веб-сайт, когда веб-браузер попытается получить доступ к определенному IP-адресу.
S_2						Укажите URL-адрес, на который выполнится перенаправление.
S_BOLD2					Перенаправить на:
S_3						Пример:
S_4						Простое перенаправление:
S_5						Расширенное перенаправление:
B_HINT					&Расширенная функция URL перенаправления...
S_6						Внимание
S_BOLD					Эта функция предназначена для опытных сетевых администраторов. Прочтите следующую инструкцию и будьте осторожны при настройке.
S_7						Это правило перенаправления не эффективно в случае, если сеанс получателя пакета соответствует имени или группе получателя списка доступа.
S_8						Это правило игнорируется для не TCP пакетов, даже если оно соответствует условию.
S_9						Это правило всегда отвечает на "HTTP redirect" сообщения. (Не ограничивается 80 портом.) Если вы хотите применить правило только к 80 порту, установите его в параметрах записи списка доступа.
S_10					Если после перенаправления клиент пытается получить доступ к перенаправленному URL-адресу и новый запрос снова соответствует этому правилу, для таких запросов также будет дан ответ о перенаправлении. Это вызовет бесконечный цикл перенаправления.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
S_11					Расширенная функция может передавать информацию о VPN сессии в CGI, на который перенаправляется.


PREFIX					D_SW_WELCOME
CAPTION					D_SW_WELCOME
S_WELCOME				SoftEther VPN - бесплатная программа, разработанная в Университете Цукуба, Япония. Высокопроизводительный VPN с максимальной совместимостью со многими устройствами. Поддерживаются Windows, Mac, смартфоны, планшеты (iPhone, iPad, Android, Windows RT), Cisco и другие VPN маршрутизаторы. SoftEther VPN также совместим с VPN клиентами OpenVPN и MS-SSTP.
S_TITLE				Чрезвычайно мощное VPN-решение с открытым исходным кодом.

PREFIX					D_SW_MODE
CAPTION					D_SW_MODE
R_SYSTEM				&Системный режим (рекомендуется)
R_USER					&Режим пользователя
S_1						Устанавливает VPN программу на этот компьютер в обычном режиме. Требуются права администратора.
S_USER					Устанавливает VPN программу с правами пользователя. Не требуются права администратора. Некоторые функции, такие как Локальный мост будет отключены. Работает только у пользователя "%s", вошедшего в Windows.
S_2						SoftEther VPN может быть установлен одним из двух способов.\r\n\r\nПожалуйста, выберите системный режим.\r\n\r\nЕсли по каким-либо причинам вы не можете использовать права администратора, вы можете выбрать режим пользователя, чтобы продолжить установку.


PREFIX					D_SW_NOT_ADMIN
CAPTION					D_SW_NOT_ADMIN
S_INFO					Пользователь "%s", вошедший в Windows, не имеет прав администратора.\r\n\r\nВыйдите из Windows, войдите в систему пользователем, обладающим правами администратора, и перезапустите мастер установки, если вы хотите продолжить установку.
S_INFO6					Нажмите «Готово», чтобы выйти из мастера установки.
S_INFO2					Если вы не можете использовать права администратора, вы можете выбрать установку в режиме пользователя.\r\nЧтобы установить программу в режиме пользователя, нажмите «Назад».


PREFIX					D_SW_COMPONENTS
CAPTION					D_SW_COMPONENTS


PREFIX					D_SW_EULA
CAPTION					D_SW_EULA
S_1						Пожалуйста, внимательно прочитайте лицензионное соглашение конечного пользователя.
B_AGREE					Я согласен с условиями лицензионного соглашения с конечным пользователем.


PREFIX					D_SW_WARNING
CAPTION					D_SW_WARNING
S_1						SoftEther VPN обладает чрезвычайно мощными коммуникационными возможностями. Перед использованием внимательно прочитайте важные замечания.


PREFIX					D_SW_DIR
CAPTION					D_SW_DIR
S_INFO					Пожалуйста, укажите каталог для установки %s.
R_CUSTOM				&Укажите каталог
S_DEST					&Каталог:
B_BROWSE				&Обзор...
R_SHOWCUSTOM			&Дополнительные параметры установки для экспертов
R_FOR_SYSTEM			Установить для всех пользователей
R_FOR_USER				Установить только для пользователя "%s"
S_WARNING				Внимание: не рекомендуется. После того, как пользователь "%s" выйдет из Windows, %s остановится. Функции Локальный мост и L2TP/IPsec (поддержка Mac и смартфонов) будут недоступны.


PREFIX					D_SW_READY
CAPTION					D_SW_READY
S_INFO					%s готов к установке.
S_INFO7					Нажмите Далее, чтобы выполнить установку.


PREFIX					D_SW_PERFORM
CAPTION					D_SW_PERFORM
S_INFO					%s - идёт установка.\r\nПожалуйста, подождите...
S_INFO8					SoftEther VPN - это работа научно-исследовательского проекта правительства Японии, финансируемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, управляемый Агентством по продвижению информации.


PREFIX					D_SW_ERROR
CAPTION					D_SW_ERROR
S_INFO					Произошла ошибка, и установка %s прервана.\r\n\r\nЕсли вы хотите повторить, перезапустите мастер установки.


PREFIX					D_SW_FINISH
CAPTION					D_SW_FINISH
S_INFO					Процесс установки %s успешно завершен.
S_INFO8					SoftEther VPN - это работа научно-исследовательского проекта правительства Японии, финансируемый Министерством экономики, торговли и промышленности Японии, управляемый Агентством по продвижению информации.


PREFIX					D_SW_UNINST1
CAPTION					D_SW_UNINST1
S_WELCOME				Мастер установки может удалить %s с компьютера.\r\n\r\nНажмите Далее, если вы хотите начать удаление.
S_TITLE					Мастер удаления %s


PREFIX					D_SW_EASY1
CAPTION					D_SW_EASY1
S_WELCOME				Установка и настройка VPN клиентов на множество компьютеров на предприятии - тяжелая работа.
S_TITLE					Что такое SoftEther VPN Easy Installer?
S_WELCOME2				Easy Installer Creator - это инструмент для администраторов предприятия. Вы можете создать установщик VPN клиента с встраиванием определенного параметра VPN-подключения с помощью Easy Installer Creator. Обычные пользователи также могут использовать этот инструмент.
S_WELCOME3				Созданный Easy Installer может быть распространен среди сотрудников на предприятии с помощью файловых серверов или электронной почты. Если пользователь запускает Easy Installer, VPN клиент будет установлен и настройки VPN-подключения будут импортированы, а затем VPN-подключение будет запущено автоматически.


PREFIX					D_SW_EASY2
CAPTION					D_SW_EASY2
S_BOLD1					Укажите какой файл настроек VPN-подключения (файл .vpn) использовать
S_1						Пожалуйста, укажите файл настроек VPN-подключения (файл с расширением .vpn) для использования в Easy Installer. Вы можете экспортировать файл настроек, щелкнув правой кнопки мыши на подключении VPN-клиента и выбрав "Экспорт настроек VPN-подключения".
S_18					Настройка подключения:
B_BROWSE_SETTING		&Обзор...
B_DELETE_SENSITIVE		&Удалить имя пользователя и пароль из файла настроек подключения
S_BOLD2					Укажите имя создаваемого EXE-файла
S_3						Easy Installer создаст EXE-файл (исполняемый файл). Пожалуйста, укажите выходное имя создаваемого файла. 
S_19					Сохранить как:
B_BROWSE_OUT			Обзор...
B_EASYMODE				После установки включить упрощенный режим VPN-клиента


PREFIX					D_SW_WEB1
CAPTION					D_SW_WEB1
S_WELCOME				Вы можете создать веб-установщик SoftEther VPN клиента и загрузить его на веб-сервер предприятия. Пользователь открывает эту веб-страницу и может автоматически установить SoftEther VPN клиент. Вы также можете настроить автоматический импорт и запуск встроенных настроек VPN-подключения.
S_TITLE					Что такое веб-установщик SoftEther VPN?
S_WELCOME2				Созданный веб-установщик можно разместить в виде файлов HTML на веб-сервере внутренней сети. Если сотрудник обращается к URL-адресу этих HTML-файлов, будет запущена программа установки SoftEther VPN клиента.
S_WELCOME3				Используется ActiveX Control. Поддерживаются Internet Explorer 5.0 и выше в Windows 2000 или выше. Другие веб-браузеры или более старые операционные системы (например, Windows 98) не поддерживаются.


PREFIX					D_SW_WEB2
CAPTION					D_SW_WEB2
S_BOLD1					Укажите какой файл настроек VPN-подключения (файл .vpn) использовать
S_1						Укажите файл настроек VPN-подключения (файл с расширением .vpn), который нужно встроить в веб-установщик. Вы можете экспортировать файл настроек, щелкнув правой кнопки мыши на подключении VPN-клиента и выбрав "Экспорт настроек VPN-подключения".
S_18					Настройка подключения:
B_BROWSE_SETTING		&Обзор...
B_DELETE_SENSITIVE		&Удалить имя пользователя и пароль из файла настроек подключения
S_BOLD2					Укажите имя создаваемого ZIP-файла
S_3						Этот инструмент создаст ZIP-файл (файл архива), содержащий HTML и CAB файлы, которые следует разместить на веб-сервере. Укажите имя создаваемого файла.
S_19					Сохранить как:
B_BROWSE_OUT			Обзор...
B_EASYMODE				После установки включить упрощенный режим VPN-клиента


PREFIX					D_UPDATE_NOTICE
CAPTION					Обновление %s
IDOK					&Информация об обновлении...
B_CONFIG				&Настроить обновление...
IDCANCEL				&Не показывать это сообщение
S_INFO					Выпущена новая версия %s. Вы можете скачать и обновить её прямо сейчас.
S_PRODUCT				ПО:
S_CURRENT				Текущая версия:
S_CURRENT_STR			Версия %u.%02u.%04u%s
S_LATEST				Последняя версия:
S_LATEST_STR			Версия %S%s


PREFIX					D_UPDATE_CONFIG
CAPTION					Настройка уведомлений об обновлении
S_INFO					Периодически проверяет новые версии %s и показывает уведомление, когда будет выпущена новая версия.\r\n\r\nДля проверки обновлений будут использоваться HTTPS пакеты между этим компьютером и сервером обновлений SoftEther, расположенным в городе Цукуба, префектура Ибараки, Япония. Никакая личная информация отправляться не будет.
S_TITLE					%s настройки уведомлений об обновлении
S_ENABLE				&Включить проверку обновлений
S_DISABLE				&Отключить проверку обновлений
IDCANCEL				&Закрыть


PREFIX					D_SM_VMBRIDGE
CAPTION					Инструкция для локального моста на ВМ
S_TITLE					Использование функции локального моста на ВМ
S_1						Было обнаружено, что VPN-сервер возможно работает на ВМ (виртуальной машине), такой как VMware или Hyper-V. Внимательно прочтите следующую инструкцию. Если вы не используете виртуальную машину, не обращайте внимания на это сообщение.
S_2						Некоторые виртуальные машины по умолчанию запрещают "Promiscuous Mode" (подмена MAC-адреса) на сетевых адаптерах.\r\n\r\nЕсли Promiscuous Mode (подмена MAC-адреса) отключен, функция локального моста между Virtual Hub на VPN-сервере и физическим сетевым адаптером на компьютере не заработает. Вы должны разрешить Promiscuous Mode (подмена MAC-адреса) с помощью инструмента настройки виртуальной машины.\r\n\r\nДля получения подробной информации обратитесь к документации вашей виртуальной машины. Если это общая виртуальная машина, которую администрирует другой человек, попросите администратора разрешить использование Promiscuous Mode (подмена MAC-адреса) для вашей виртуальной машины. 
S_BOLD					Инструкция
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_SM_AZURE
CAPTION					Настройки сервиса VPN Azure
S_TITLE					Облачный VPN-сервис VPN Azure (бесплатно)
S_1						VPN Azure упрощает подключение с домашнего компьютера на офисный компьютер. Пока установлено VPN-подключение, вы можете получать доступ к любым другим серверам в локальной сети вашей компании.
S_2						Вам не нужен глобальный IP-адрес на офисном ПК (VPN-сервере). Он может работать за брандмауэром или NAT. Не требуется настройка сетевого администратора. Вы можете использовать встроенный SSTP-VPN клиент Windows на вашем домашнем ПК.
S_3						VPN Azure - это облачный VPN-сервис, управляемый SoftEther VPN Project. VPN Azure бесплатен и доступен каждому. Нажмите на кнопку справа, чтобы увидеть подробности и инструкцию по использованию.
B_BOLD					Настройка VPN Azure
R_ENABLE				Включить VPN Azure
R_DISABLE				Отключить VPN Azure
S_HOSTNAME_BORDER		Текущее имя хоста VPN Azure
S_HOSTNAME_INFO			Имя хоста VPN Azure совпадает с именем динамического DNS, но суффикс домена изменяется на "vpnazure.net".
B_CHANGE				Изменить имя хоста
B_WEB					Как использовать VPN Azure\r\n(Посетить сайт)
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_SM_PROXY
CAPTION					Подключение через прокси-сервер
STATIC9					Вы можете подключиться через прокси-сервер.
STATIC10				Тип прокси:
R_DIRECT_TCP			&Прямое TCP/IP подключение (без прокси)
R_HTTPS					HTTP прокси-сервер
R_SOCKS					SOCKS прокси-сервер
R_SOCKS5				SOCKS5 прокси-сервер
B_PROXY_CONFIG			Настройка прокси-сервера
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_VGC_LIST
CAPTION					VPN Gate Академический экспериментальный плагин для SoftEther VPN-клиента
S_TITLE					VPN Gate - публичные VPN-серверы
S_INFO1					Получите свободный доступ к Интернету, используя VPN-соединение через публичные VPN-серверы, предоставляемые добровольцами по всему миру. Обойдите блокировку пакетов локальным брандмауэром и надежно скройте свой IP-адрес.
IDOK					&Подключиться к VPN-серверу
B_PROXY					&Настройки прокси
S_VLAN					Виртуальный сетевой адаптер:
B_WEB					Академический сайт\r\nVPN Gate
B_REFRESH				&Обновить список
S_REFRESH				Обновление списка...
S_RESEARCH				Академический проект Университета Цукуба, Япония.
S_INFO9					VPN-сервер с более высокой скоростью (измеряется в Мбит/с) и меньшим результатом Ping обычно более удобен в использовании. Чтобы просматривать веб-сайты, которые обычно недоступны из вашего региона, лучше всего использовать VPN-серверы, которые находятся за пределами вашего региона.


PREFIX					D_VGC_PROTOCOL
CAPTION					Выберите протокол VPN для подключения
S_TITLE					Публичный VPN-сервер "%S" (%S) поддерживает как TCP, так и UDP протоколы.
S_INFO					Выберите предпочтительный протокол для подключения к VPN-серверу "%S" (%S). Обычно TCP протокол легко проходит через брандмауэр. В случае сбоя TCP, попробуйте использовать UDP протокол.
R_TCP					Использовать TCP протокол (Ethernet через HTTPS VPN) (рекомендуется)
R_UDP					Использовать UDP протокол (Ethernet через UDP VPN)
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_VGS_CONFIG
CAPTION					Панель управления службы VPN Gate
R_ENABLE				&Включите службу VPN Gate и присоединяйтесь к исследованию VPN Gate в качестве волонтера.
S_TITLE					Присоединиться к проекту академических исследований VPN Gate?
S_INFO1					VPN Gate - это академический эксперимент по исследованию технологии 'Распределенный публичный VPN-сервер', проводимый в Высшей школе Университета Цукуба, Япония. Пользователи VPN Gate клиента могут подключаться к VPN Gate службам, работающим на публичных VPN серверах, и пользоваться неограниченным доступом в Интернет через них.
S_INFO9					Когда пользователь VPN Gate клиента обращается к серверу в Интернете, исходный IP-адрес будет заменен на IP-адрес публичного VPN-сервера. Следовательно, пользователь VPN Gate клиента сможет беспрепятственно просматривать зарубежные веб-сайты, даже если локальный брандмауэр пользователя не работает или блокирует такой доступ.
S_WARNING				Если вы поставите галочку и нажмите OK, служба VPN Gate будет активирована на этом компьютере. В результате любой клиент VPN Gate сможет общаться в Интернете через службу VPN Gate. Это безопасно, даже если ваш компьютер находится в локальной сети (например, корпоративная сеть), то любой доступ к другим локальным IP-адресам сети через службу VPN Gate будет запрещен.
B_OPTION				Настройки параметров службы VPN Gate...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена
B_WEB					&Открыть http://www.vpngate.net/ ...


PREFIX					D_VGS_OPTION
CAPTION					Параметры службы VPN Gate
S_TITLE					Параметры службы VPN Gate
S_1						Этот компьютер будет публичным VPN сервером. Заполните, пожалуйста, информацию о сервере. Информация будет опубликована в списке на www.vpngate.net и других связанных сервисах. Контактный адрес также будет использоваться для связи с операторами VPN Gate.
S_2						Оператор:
S_3						Оператор сервера:
S_19					(До 64 символов)
S_20					&Адрес для сообщения о нарушении\r\n(email адрес и т.д.):
S_21					(До 64 символов)
S_22					Сообщение для пользователей:\r\n(До 128 символов)
S_23					Сообщение будет показано в списке серверов VPN Gate. Введите приятное сообщение, порадуйте пользователей.
S_24					Настройки VPN:
R_LOG					&Сохранять VPN журналы (рекомендуется)
R_2WEEKS				Автоматическое удаление или архивирование журналов старше двух недель (рекомендуется)
R_PERMANENT				Позволить журналам занимать все свободное место на диске
R_L2TP					Включить L2TP/IPsec функцию VPN-сервера (рекомендуется)
S_25					Позволяет Mac OS X, iPhone, iPad и Android клиентам устанавливать VPN-подключение.
B_MESSAGE				Всплывающее рекламное сообщение в интерфейсе VPN-клиента ...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена


PREFIX					D_VGS_WARNING
CAPTION					Предупреждение перед присоединением к академическому эксперименту VPN Gate
S1						Академический эксперимент службы VPN Gate работает как исследовательский проект в аспирантуре Университета Цукуба, Япония. Услуга регулируется японскими законами. Законы других стран не являются нашей заботой или проблемой.
S2						В мире существует почти 200 стран с различными законами. Невозможно проверить законы каждой страны и заставить программное обеспечение выполнять их. Если пользователь будет использовать службу VPN Gate в определенной стране, и нарушать ее законы, разработчик сервиса и ПО никогда не будет нести ответсвенность за этого пользователя.
S3						Используя это ПО и сервисы, пользователь должен соблюдать все соответствующие законы и правила. Пользователь будет нести полную ответственность за любой ущерб, возникший в результате использования этого ПО и сервисов, независимо от того, находится ли он на территории Японии или за ее пределами.
S4						Если вы не согласны с приведенным выше предупреждением, не используйте какие-либо функции службы VPN Gate.
S5						Примечание: VPN Gate - это исследовательский проект, предназначенный исключительно для академических целей. VPN Gate был разработан как плагин для SoftEther VPN и UT-VPN. Хотя все части VPN Gate были разработаны в рамках исследовательского проекта в Университете Цукуба, но VPN Gate не разрабатывается проектом SoftEther VPN. Исследовательский проект VPN Gate не управляется проектом SoftEther VPN и не несет за него гарантии.
R_NEVER					Не показывать это сообщение снова
B_WEB					Посетите веб-сайт VPN Gate...
IDOK					&Согласен
IDCANCEL				&Не согласен
S_BOLD					Внимание! Не используйте службы VPN Gate в странах, где VPN-соединение запрещено.


PREFIX					D_NM_PUSH
CAPTION					Редактирование статической таблицы маршрутизации
S1						Этот виртуальный DHCP-сервер может передать VPN клиентам бесклассовые статические маршруты (RFC 3442) с ответными DHCP сообщениями.
S2						Сможет ли VPN клиент распознавать бесклассовые статические маршруты (RFC 3442), зависит от его программного обеспечения. SoftEther VPN клиент и OpenVPN клиент поддерживают бесклассовые статические маршруты. В протоколах L2TP/IPsec и MS-SSTP совместимость зависит от реализации клиентского программного обеспечения.
S3						Вы можете реализовать разделение маршрутов, если очистите поле "шлюза по умолчанию" в настройках виртуального DHCP-сервера. L2TP/IPsec и MS-SSTP на стороне клиента должны быть настроены так, чтобы они не устанавливали шлюз по умолчанию.
S4						Вы также можете передать бесклассовые статические маршруты (RFC 3442) с помощью существующего внешнего DHCP-сервера. В этом случае отключите виртуальный DHCP-сервер в SecureNAT и не настраивайте бесклассовые маршруты на этом экране.
S5						Редактирование статической таблицы маршрутизации
S6						Пример: 192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253\r\n\r\nРазделяйте несколько записей (максимум: 64) запятыми или пробелами.\r\nКаждая запись должна быть указана в формате "IP-адрес сети/маска подсети/IP-адрес шлюза".
S7						См. RFC 3442, чтобы понять бесклассовые маршруты.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Отмена



###########################################################################
#                                                                         #
#String data of menus in software                                         #
#                                                                         #
###########################################################################


# Connection Manager menu
PREFIX					CM_MENU
# [Connect] menu
CMD_TOP_CONNECT			&Подключить
CMD_CONNECT				Подключить\tEnter
CMD_STATUS				Посмотреть статус...\tCtrl+S
CMD_DISCONNECT			Отключить\tCtrl+D
CMD_DISCONNECT_ALL		Отключить Все\tCtrl+I
CMD_NEW					&Настройка нового VPN подключения...\tCtrl+N
CMD_CLONE				&Копировать\tCtrl+C
CMD_SHORTCUT			Создать ярлык VPN подключения...
CMD_EXPORT_ACCOUNT		Экспорт настроек VPN подключения...
CMD_IMPORT_ACCOUNT		Импорт настроек VPN подключения...
CMD_STARTUP				Добавить в автозапуск\tCtrl+T
CMD_NOSTARTUP			Удалить из автозапуска
CMD_RECENT				Недавние VPN-серверы
CMD_RENAME				Переименовать\tF2
CMD_DELETE				&Удалить\tDel
CMD_PROPERTY			Свойства...\tAlt+Enter
CMD_EXIT				Свернуть VPN клиент\tAlt+F4
CMD_QUIT				Выйти из программы\tAlt+Q
# [Edit] menu
CMD_TOP_EDIT			&Редактировать
CMD_SELECT_ALL			Выбрать все\tCtrl+A
CMD_SWITCH_SELECT		Инвертировать выбор
# [View] menu
CMD_TOP_VIEW			&Вид
CMD_STATUSBAR			Показывать строку состояния
CMD_VISTASTYLE			Стили Windows Vista / 7 / 8 / 10
CMD_SHOWPORT			Показывать порт в списке подключений
CMD_TRAYICON			Показывать значек программы на панели задач
CMD_ICON				&Иконки
CMD_DETAIL				&Детально
CMD_GRID				Показывать сетку
CMD_REFRESH				&Обновить\tF5
# [VLAN] menu
CMD_TOP_VLAN			Виртуальный Адаптер
CMD_NEW_VLAN			&Новый Виртуальный Сетевой Адаптер...\tCtrl+L
CMD_ENABLE_VLAN			&Включить Виртуальный Сетевой Адаптер\tCtrl+E
CMD_DISABLE_VLAN		Отключить Виртуальный Сетевой Адаптер\tCtrl+B
CMD_DELETE_VLAN			&Удалить Виртуальный Сетевой Адаптер\tDel
CMD_REINSTALL			&Переустановить драйвер...\tCtrl+U
CMD_WINNET				Открыть окно Сетевых подключений Windows...\tCtrl+W
# [Connect] menu
CMD_TOP_SECURE			&Смарт-карты
CMD_SECURE_MANAGER		Управление смарт-картами...\tCtrl+G
CMD_SECURE_SELECT		&Выберите смарт-карту...
# [Tools] menu
CMD_TOP_TOOL			&Инструменты
CMD_PASSWORD			Установить пароль...\tCtrl+P
CMD_TRUST				Управление список доверенных сертификатов\tCtrl+R
CMD_NETIF				&Состояние сетевого устройства...
CMD_TCPIP				Утилита оптимизации TCP...
CMD_MMCSS				Оптимизация для Windows Vista / 7 / 8 / 10...
CMD_TRAFFIC				Тест скорости сетевого трафика...\tCtrl+Q 
CMD_CM_SETTING			Изменить режим работы...
CMD_LANGUAGE			&Настройки языка...
CMD_OPTION				&Настройки...\tCtrl+O
# [Voice] menu
CMD_TOP_VOICE			Голосовой гид
CMD_VOIDE_NONE			Голосовой гид выключен
CMD_VOICE_NORMAL		Нормальный голосовой гид
CMD_VOICE_ODD			Расширенный голосовой гид
# [Help] menu
CMD_TOP_HELP			&Помощь
CMD_ABOUT				&О программе...

















###########################################################################
#                                                                         #
# Command prompt string data                                              #
#                                                                         #
###########################################################################

PREFIX					NULL

# Console system general 
CON_INFILE_ERROR		Error: Unable to open the specified input file "%s".
CON_OUTFILE_ERROR		Error: Unable to create the specified output file "%s".
CON_INFILE_START		The commands written in the file "%s" will be used instead of input from keyboard.
CON_OUTFILE_START		The message output to the console will be saved in the file "%s".
CON_USER_CANCEL			[EOF]
CON_UNKNOWN_CMD			"%S": Command not found. \nYou can use the HELP command to view a list of the available commands.
CON_AMBIGUOUS_CMD		"%S": The command-name is ambiguous.
CON_AMBIGUOUS_CMD_1		The specified command name matches the following multiple commands.
CON_AMBIGUOUS_CMD_2		Please re-specify the command name more strictly.
CON_INVALID_PARAM		The parameter "/%S" has been specified. It is not possible to specify this parameter when using the command "%S". Input "%S /HELP" to see the list of what parameters can be used. 
CON_AMBIGUOUS_PARAM		"%S": The parameter name is ambiguous.
CON_AMBIGUOUS_PARAM_1	The specified parameter name matches with the following parameters that can be specified as a parameter of command "%S".
CON_AMBIGUOUS_PARAM_2	Please re-specify the parameter name more strictly.


# Unknown command
CMD_UNKNOWM				There is no description for this command.
CMD_UNKNOWN_HELP		There is no detailed description for this command. If you would like to know more detail about this command, please refer to the manual or online documentation.
CMD_UNKNOWN_ARGS		There is no command execution example.
CMD_UNKNOWN_PARAM		There is no description for this parameter.


# Strings being used within console system
CMD_HELP_1				You can use the following %u commands: 
CMD_HELP_2				To reference the usage for each command, input "command name ?" to view a help.
CMD_EVAL_MIN_MAX		You must specify an integer in the range from %u to %u for the value. 
CMD_PROMPT				Enter a value: 
CMD_EVAL_NOT_EMPTY		You cannot make a blank specification.
CMD_EVAL_SAFE			The string contains unusable characters.
CMD_EVAL_INT			You must specify an integer that is not less than 1.
CMD_HELP_TITLE			Help for command "%S"
CMD_HELP_DESCRIPTION	Purpose:
CMD_HELP_USAGE			Usage:
CMD_HELP_HELP			Description:
CMD_HELP_ARGS			Parameters:
CMD_PROMPT_PORT			Input the port number: 
CMD_EVAL_PORT			Port number is invalid. Specify a port number that is within the range of 1 to 65535.
CMD_CT_STD_COLUMN_1		Item
CMD_CT_STD_COLUMN_2		Value
CMD_CT_STD_COLUMN_3		Description
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1_6	Specify in the format of "IPv6 address/subnet mask". \nSpecify the IPv6 address by separating the hexadecimal values using colons such as "2001:200:0:1::". For the subnet mask, either specify hexadecimal values separated by colons such as "ffff:ffff:ffff:ffff::", or you can specify the bit length of subnet mask using a decimal value such as 64. \nTo specify a standalone host, specify the subnet mask as either "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff" or "128". \n(Example)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1	Specify in the format of "IPv4 address/subnet mask". \nSpecify the IPv4 address by separating the decimal values using dots such as "192.168.0.1". For the subnet mask, either specify decimal values separated by dots such as "255.255.255.0", or you can specify the bit length of subnet mask using a decimal value such as 24. \nTo specify a standalone host, specify the subnet mask as either "255.255.255.255" or "32". \n(Example)\n 192.168.0.1/24\n 192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_2	The specified IP address is not a network address.
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_3	The specified IP address is not a network prefix address.
CMD_EVAL_DATE_TIME_FAILED	The date and time specification is invalid. \nThe date and time must be in the same format as "2005/10/08 19:30:00" where 6 integers are specified, representing year/month/day hour:minute:second separated by forward slashes, a space and then colons. Specify 4 digits for the year.
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1_6	Specify in the format of "IPv6 address/mask". \nSpecify the IPv6 address by separating the hexadecimal values using colons such as "2001:200:0:1::". For the mask, either specify hexadecimal values separated by colons such as "ffff:ffff:ffff:ffff::", or you can specify the bit length of mask using a decimal value such as 64. \nTo specify a standalone host, specify the mask as either "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff" or "128". \n(Example)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1	Specify in the format of "IPv4 address/mask". \nSpecify the IPv4 address by separating the decimal values using dots such as "192.168.0.1". For the mask, either specify decimal values separated by dots such as "255.255.255.0", or you can specify the bit length of mask using a decimal value such as 24. \nTo specify a standalone host, specify the mask as either "255.255.255.255" or "32". \n(Example)\n 192.168.0.1/24\n 192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n



# Common messages
CMD_MSG_INVALID_HOSTNAME	Specified host name is invalid.
CMD_MSG_OK					The command completed successfully.
CMD_MSG_ALLOW				Allow
CMD_MSG_DENY				Deny
CMD_MSG_INFINITE			Infinite
CMD_MSG_ENABLE				Enable
CMD_MSG_DISABLE				Disable
CMD_MSG_LOAD_CERT_FAILED	Unable to read the specified X.509 certificate file.
CMD_MSG_SAVE_CERT_FAILED	Failed to write the X.509 certificate file.
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NAME		VPN Connection Setting Name
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HOSTNAME	Destination VPN Server Host Name
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PORT		Destination VPN Server Port Number
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HUBNAME	Destination VPN Server Virtual Hub Name
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_TYPE		Proxy Server Type
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_HOSTNAME	Proxy Server Host Name
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_PORT		Proxy Server Port Number
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_USERNAME	Proxy Server User Name
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_USE	Verify Server Certificate
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_NAME	Registered Server Individual Certificate
CMD_ACCOUNT_COLUMN_RETRY_ON_SERVER_CERT	Retry on Untrusted Server Certificate
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ADD_DEFAULT_CA   Trust System Certificate Store
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DEVICE_NAME		Device Name Used for Connection
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_TYPE		Authentication Type
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_USERNAME	User Name
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_CERT_NAME	Client Certificate for Authentication Use
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NUMTCP			Number of TCP Connections to Use in VPN Communication
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_INTERVAL		Interval between Establishing Each TCP Connection
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_TTL			Connection Life of Each TCP Connection
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_HALF			Use Half Duplex Mode
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ENCRYPT			Encryption by SSL
CMD_ACCOUNT_COLUMN_COMPRESS			Data Compression
CMD_ACCOUNT_COLUMN_BRIDGE_ROUTER	Connect by Bridge / Router Mode
CMD_ACCOUNT_COLUMN_MONITOR			Connect by Monitoring Mode
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NO_TRACKING		No Adjustment for Routing Table
CMD_ACCOUNT_COLUMN_QOS_DISABLE		Do not Use QoS Control Function
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DISABLEUDP		Disable UDP Acceleration


# Debugging Information Collecting Tool
CMD_DEBUG_SOFTNAME			Debugging Information Collecting Tool
CMD_DEBUG_PRINT				Debugging Information Collecting Tool\r\n\r\n
CMD_DEBUG_NOT_2000			Windows 2000 or later is required.
CMD_DEBUG_NOT_ADMIN			You must login as Administrators on Windows to execute this command.
CMD_DEBUG_UAC_FAILED		Failed to obtain the Administrators privilege.
CMD_DEBUG_SAVE_TITLE		Specify Destination Path to Save File
CMD_DEBUG_OK				A debugging information file was saved as "%s".\r\n\r\nSend this file to your support staff.\r\nYou must verify the contents of this file before sending it to the support staff.\r\nRemove confidential information on this file with your responsibility and by yourself if there are some confidential information which you don't want to disclose it to the staff.\r\n\r\nIf you ignore the confidential information contained on the file, and you agree to send the entire file to the support staff, it means that you have agreed to disclose the entire contents of the file to the support staff.
CMD_DEBUG_NG				Failed to save the debugging information as "%s".



# TEST command
CMD_TEST				Executing test operation.
CMD_TEST_HELP			This is a test command. Executing test operation. With the test command, you can specify a number of arguments. You can omit the number of arguments.
CMD_TEST_ARGS			Test [/A1:a_str] [/A2:b_str] [/A3:int_value]
CMD_TEST_A1				Specifies parameter A1. This can be omitted.
CMD_TEST_A2				Specifies parameter A2. If this is omitted, a prompt will be displayed to input parameter A2 when the command is executed. You cannot make a blank specification.
CMD_TEST_A3				Specify a numeric value. You must specify an integer that is within the range of 1 to 100. Specifying an integer outside that range will cause an error message to be displayed.
CMD_TEST_EVAL_A2		You cannot make a blank specification for parameter A2.
CMD_IP_EVAL_FAILED		The IP address is incorrectly specified.
CMD_HOSTPORT_EVAL_FAILED	The host name and port number specification is invalid. \nPlease specify using the format of host name:port number, or IP address:port number.
CMD_PORTLIST_EVAL_FAILED	The port number list specification is invalid. \nThe list must have at least one port number set, and it is also possible to set multiple port numbers. When specifying multiple port numbers, separate them using a comma such as "443,992,8888".
CMD_PROTOCOL_EVAL_FAILED	The protocol is incorrectly specified. Specify either ip, tcp, udp, icmpv4, icmpv6 or a protocol number (0 to 255) for the protocol.
CMD_PORT_RANGE_EVAL_FAILED	The port number or the port number range was incorrectly specified. If specifying only one port number, an integer must be used to specify that port number. If specifying multiple ports, specify the beginning port number and the end port number joined together by a hyphen like "80-443".
CMD_TCP_CONNECTION_STATE_EVAL_FAILED	The TCP connection state specification is invalid. Specify either "Established" or "Unestablished" and specify TCP when selecting protocol.
CMD_MAC_ADDRESS_AND_MASK_EVAL_FAILED	The MAC address and mask specification is invalid. Use hexadecimal number with the separators, "-" or ":", and without the separators. An example is "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-FF".
CMD_EXEC_MSG_NAME		%S command - %s
CMD_ID					ID
CMD_FILE_NOT_FOUND		Cannot find specified file "%s".
CMD_FILE_NAME_EMPTY		The file name is not specified.
CMD_SAVECERTPATH		Save X.509 certificate to file name: 
CMD_SAVECERT_FAILED		Failed to save the certificate file.
CMD_SAVEKEYPATH			Save private key to file name: 
CMD_SAVEKEY_FAILED		Failed to save the private key file.
CMD_SAVEFILE_FAILED		Failed to save the file.
CMD_LOADFILE_FAILED		Failed to open the file.
CMD_LOADCERTPATH		Read X.509 certificate from file name: 
CMD_LOADCERT_FAILED		Failed to read certificate file.
CMD_LOADKEYPATH			Read private key from file name: 
CMD_LOADKEY_FAILED		Failed to read private key file.
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_1	The specified private key file is protected by a passphrase.
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_2	Please enter the passphrase: 
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_3	The passphrase is incorrect.
CMD_KEYPAIR_FAILED		The X.509 certificate and private key combination has been incorrectly specified. \r\nA certificate and a private key that corresponds to that certificate is required.
CMD_CERT_NOT_EXISTS		The certificate is not registered.
CMD_NO_SETTINGS			-
CMD_DISCONNECTED_MSG	\n--- Error ---\n\nThe communication session with the host you were managing has been disconnected. From now on, if you run any commands an error will occur. \n\nTo reconnect to the host you were managing, first leave the prompt by inputting "EXIT" and then reconnect. \n\n


# VPNCMD コマンド
CMD_VPNCMD				SoftEther VPN Command Line Management Utility Developer Edition
CMD_VPNCMD_HELP			The 'vpncmd' program is a utility that allows you to manage SoftEther VPN software by using command lines. By using vpncmd, you can connect to a VPN Client, a VPN Server or VPN Bridge that is running on a local or remote computer and manage these services. Moreover, by using VPN Tools mode, you can call the Network Traffic Speed Test Tool and the certificate creation function. These can be used even when not connected to the VPN Server or VPN Client. \nWhen using vpncmd, if the file name is specified by using the /IN and /OUT parameter, the command can be executed in a batch according to a file in which the executable commands are enumerated and the execution results can be written to a file. Normally a command prompt will appear after vpncmd is launched but when an input file is specified by the /IN parameter, the program will automatically terminate after the execution of all lines in the input file is complete. Also, when a command to execute is specified by the /CMD parameter, the program will automatically terminate after the execution of that command is complete. You cannot specify the /IN parameter and the /CMD parameter at the same time. The termination code of the vpncmd program will be the error code of the last executed command (0 in the case of successful execution). \nUnder a Windows environment, when vpncmd is launched once or more by a user with administrator privileges, it is possible to simply input 'vpncmd' to a Windows command prompt or [Run...] window to launch vpncmd. To achieve the same result under a UNIX system, you can manually set, as appropriate, the PATH environment variable.
CMD_VPNCMD_ARGS			vpncmd [host:port] [/CLIENT|/SERVER|/TOOLS] [/HUB:hub] [/ADMINHUB:adminhub] [/PASSWORD:password] [/IN:infile] [/OUT:outfile] [/CMD commands...]
CMD_VPNCMD_[host:port]	By specifying parameters in the format "host name:port number", a connection will automatically be made to that host. If this is not specified, a prompt will appear to input the connection destination. When connecting to a VPN Client, you cannot specify a port number.
CMD_VPNCMD_CLIENT		This will connect to VPN Client to do management. You cannot specify it together with /SERVER.
CMD_VPNCMD_SERVER		This will connect to VPN Server or VPN Bridge to do management. You cannot specify it together with /CLIENT.
CMD_VPNCMD_TOOLS		This will enables use of VPN Tools commands. VPN Tools include the simple certificate creation tool (MakeCert command) and the Network Traffic Speed Test Tool (SpeedTest command).
CMD_VPNCMD_HUB			When connecting to the VPN Server by "Virtual Hub Admin Mode", this specifies the Virtual Hub name 'hub'. If you specify the host name but not the /HUB parameter, connection will be by "Server Admin Mode".
CMD_VPNCMD_ADMINHUB		This will specify the name of the Virtual Hub 'adminhub' that is automatically selected after connecting to the VPN Server. If the /HUB parameter was specified, the Virtual Hub will be selected automatically and this specification will not be necessary.
CMD_VPNCMD_PASSWORD		If the administrator password is required when connecting, specify the password 'password'. When the password is not specified, a prompt to input the password will be displayed.
CMD_VPNCMD_IN			This will specify the text file 'infile' that contains the list of commands that are automatically executed after the connection is completed. If the /IN parameter is specified, the vpncmd program will terminate automatically after the execution of all commands in the file are finished. If the file contains multiple-byte characters, the encoding must be Unicode (UTF-8). This cannot be specified together with /CMD (if /CMD is specified, /IN will be ignored).
CMD_VPNCMD_OUT			You can specify the text file 'outfile' to write all strings such as onscreen prompts, message, error and execution results. Note that if the specified file already exists, the contents of the existing file will be overwritten. Output strings will be recorded using Unicode (UTF-8) encoding.
CMD_VPNCMD_CMD			If the optional command 'commands...' is included after /CMD, that command will be executed after the connection is complete and the vpncmd program will terminate after that. This cannot be specified together with /IN (if specified together with /IN, /IN will be ignored). Specify the /CMD parameter after all other vpncmd parameters.
CMD_VPNCMD_CSV			You can specify this option to enable CSV outputs. Results of each command will be printed in the CSV format. It is useful for processing the results by other programs.
CMD_VPNCMD_CS_1			By using vpncmd program, the following can be achieved. \n\n1. Management of VPN Server or VPN Bridge \n2. Management of VPN Client\n3. Use of VPN Tools (certificate creation and Network Traffic Speed Test Tool)\n\n
CMD_VPNCMD_CS_2			Select 1, 2 or 3: 
CMD_VPNCMD_HOST_1		Specify the host name or IP address of the computer that the destination VPN Server or VPN Bridge is operating on. \nBy specifying according to the format 'host name:port number', you can also specify the port number. \n(When the port number is unspecified, 443 is used.)\nIf nothing is input and the Enter key is pressed, the connection will be made to the port number 443 of localhost (this computer).
CMD_VPNCMD_HOST_2		Specify the host name or IP address of the computer that the destination VPN Client is operating on. \nIf nothing is input and Enter is pressed, connection will be made to localhost (this computer).
CMD_VPNCMD_HOST_3		Hostname of IP Address of Destination: 
CMD_VPNCMD_HUB_1		If connecting to the server by Virtual Hub Admin Mode, please input the Virtual Hub name. \nIf connecting by server admin mode, please press Enter without inputting anything.
CMD_VPNCMD_HUB_2		Specify Virtual Hub Name: 
CMD_VPNCMD_ABOUT		SoftEther VPN Command Line Management Utility (vpncmd command)\nDeveloper Edition\n%S\n%S\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll rights reserved.\n
CMD_VPNCMD_PASSWORD_1	Access has been denied. Possibly the password is incorrect, or perhaps you are connecting by an incorrect admin mode. You can try inputting the password again. To cancel, press Ctrl+D.
CMD_VPNCMD_PASSWORD_2	Password: 
CMD_VPNCMD_ERROR		Error occurred. (Error code: %u)\n%s
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED	Connection has been established with VPN Server "%S" (port %u).
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_1	You have administrator privileges for the entire VPN Server.
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_2	You have administrator privileges for Virtual Hub '%S' on the VPN Server.
CMD_VPNCMD_CLIENT_NO_REMODE	The destination VPN Client server does not allow administrating connections from remote computers. Launch the command line management utility or VPN Client Manager on the computer that VPN Client is running on and connect to localhost.
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_0	Please enter the password. To cancel press the Ctrl+D key.
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_1	Password: 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_2	Confirm input: 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_3	The password and the password confirmation do not match. Please input the password and confirmation again.
CMD_VPNCMD_CLIENT_CONNECTED	Connected to VPN Client "%S".
CMD_VPNCMD_TOOLS_CONNECTED	VPN Tools has been launched. By inputting HELP, you can view a list of the commands that can be used.


#######################################################
#                                                     #
# Management commands for VPN Server are listed below #
#                                                     #
#######################################################



# About command
CMD_About				Display the version information
CMD_About_HELP			This displays the version information of this command line management utility. Included in the version information are the vpncmd version number, build number and build information.
CMD_About_ARGS			About


# ServerInfoGet command
CMD_ServerInfoGet		Get server information
CMD_ServerInfoGet_Help	This allows you to obtain the server information of the currently connected VPN Server or VPN Bridge. Included in the server information are the version number, build number and build information. You can also obtain information on the current server operation mode and the information of operating system that the server is operating on.
CMD_ServerInfoGet_Args	ServerInfoGet


# ServerStatusGet command
CMD_ServerStatusGet		Get Current Server Status
CMD_ServerStatusGet_Help	This allows you to obtain in real-time the current status of the currently connected VPN Server or VPN Bridge. You can get statistical information on data communication and the number of different kinds of objects that exist on the server. You can get information on how much memory is being used on the current computer by the OS.
CMD_ServerStatusGet_Args	ServerStatusGet


# ListenerCreate command
CMD_ListenerCreate		Create New TCP Listener
CMD_ListenerCreate_Help	This allows you to create a new TCP Listener on the server. By creating the TCP Listener the server starts listening for a connection from clients at the specified TCP/IP port number. \nA TCP Listener that has been created can be deleted by the ListenerDelete command. \nYou can also get a list of TCP Listeners currently registered by using the ListenerList command. \nnTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ListenerCreate_Args	ListenerCreate [port]
CMD_ListenerCreate_[port]	Using an integer, specify the newly added TCP/IP listener port number. You can also use a port number that is already being used by a different program; however the VPN Server will not be able to use it until that program ends the use of that port. Specify a port number that is within the range of 1 to 65535.
CMD_ListenerCreate_PortPrompt	Port number of newly added TCP/IP Listener: 


# ListenerDelete command
CMD_ListenerDelete		Delete TCP Listener
CMD_ListenerDelete_Help	This allows you to delete a TCP Listener that's registered on the server. When the TCP Listener is in a state of operation, the listener will automatically be deleted when its operation stops. \nYou can also get a list of TCP Listeners currently registered by using the ListenerList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ListenerDelete_Args	ListenerDelete [port]
CMD_ListenerDelete_[port]	Using an integer, specify the TCP/IP listener port number you want to delete.
CMD_ListenerDelete_PortPrompt	Port number of TCP/IP Listener: 


# ListenerList command
CMD_ListenerList		Get List of TCP Listeners
CMD_ListenerList_Help	This allows you to get a list of TCP listeners registered on the current server. You can obtain information on whether the various TCP listeners have a status of operating or error. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ListenerList_Args	ListenerList
CMD_ListenerList_Column1	TCP Port Number
CMD_ListenerList_Column2	Status


# ListenerEnable command
CMD_ListenerEnable		Begin TCP Listener Operation
CMD_ListenerEnable_Help	This starts the operation of stopped TCP Listeners registered on the current server. \nYou can also get a list of TCP Listeners currently registered by using the ListenerList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ListenerEnable_Args	ListenerEnable [port]
CMD_ListenerEnable_[port]	Using an integer, specify the port number of the TCP/IP listener you want to start.
CMD_ListenerEnable_PortPrompt	Port number of TCP/IP Listener to start: 


# ListenerDisable command
CMD_ListenerDisable		Stop TCP Listener Operation
CMD_ListenerDisable_Help	This stops the operation of operating TCP Listeners registered on the current server. \nYou can also get a list of TCP Listeners currently registered by using the ListenerList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ListenerDisable_Args	ListenerDisable [port]
CMD_ListenerDisable_[port]	Using an integer, specify the port number of the TCP/IP listener you want to stop.
CMD_ListenerDisable_PortPrompt	Port number of TCP/IP Listener to start: 


# PortsUDPSet command
CMD_PortsUDPSet			Sets the UDP ports that the server should listen on
CMD_PortsUDPSet_Help	This command can be used to specify a single or multiple UDP ports the server should listen on. \nYou can specify a port that is used by another process, however the server will not be able to use it until the port becomes free. \nSpecify a port number that is within the range of 1 to 65535. \nYou can list the ports that are currently set with the PortsUDPGet command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_PortsUDPSet_Args	PortsUDPSet [ports]
CMD_PortsUDPSet_[ports]	Multiple UDP ports can be specified by splitting them with a space or a comma, for example: "443, 992, 1194, 5555". \nSpecify "0" to disable the UDP listener. \n\nPorts: 


# PortsUDPGet command
CMD_PortsUDPGet			Lists the UDP ports that the server is listening on
CMD_PortsUDPGet_Help	This command can be used to retrieve the UDP ports the server is listening on. \nYou can set the ports with the PortsUDPSet command.
CMD_PortsUDPGet_Args	PortsUDPGet
CMD_PortsUDPGet_Ports	UDP ports


# ProtoOptionsSet command
CMD_ProtoOptionsSet						Sets an option's value for the specified protocol
CMD_ProtoOptionsSet_Help				This command can be used to change an option's value for a specific protocol. \nYou can retrieve the options using the ProtoOptionsGet command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ProtoOptionsSet_Args				ProtoOptionsSet [protocol] [/NAME:option_name] [/VALUE:string/true/false]
CMD_ProtoOptionsSet_[protocol]			Protocol name.
CMD_ProtoOptionsSet_NAME				Option name.
CMD_ProtoOptionsSet_VALUE				Option value. Make sure to write a value that is accepted by the specified protocol!
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_[protocol]	Protocol: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_NAME			Option: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_VALUE		Value: 


# ProtoOptionsGet command
CMD_ProtoOptionsGet						Lists the options for the specified protocol
CMD_ProtoOptionsGet_Help				This command can be used to retrieve the options for a specific protocol. \nDetailed info (e.g. value type) will be shown. \nYou can change an option's value with the ProtoOptionsSet command.
CMD_ProtoOptionsGet_Args				ProtoOptionsGet [protocol]
CMD_ProtoOptionsGet_[protocol]			Protocol name.
CMD_ProtoOptionsGet_Prompt_[protocol]	Protocol: 
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Name			Name
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Type			Type
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Value		Value
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Description	Description

# ProtoOptions
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_DefaultClientOption			When OpenVPN is compiled without OCC code, it doesn't send the options string to the server. The original OpenVPN server still works, because the configuration is static. SoftEther VPN is heuristic and wants to support as many different configurations as possible. This option allows to define the string that is sent to clients built without OCC code, so that they can successfully connect.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Obfuscation					This may help an OpenVPN client bypass firewalls that are aware of the protocol and block it. The same XOR mask has to be applied client-side, otherwise it will not be able to connect with certain obfuscation methods!
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_ObfuscationMask				Mask used to XOR the bytes in the packet (used for certain obfuscation modes).
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PingSendInterval				Interval in milliseconds between each ping packet transmission.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PushDummyIPv4AddressOnL2Mode	There's a bug that manifests under certain circumstances on Linux. It causes the OpenVPN client to disconnect unless the TAP device is UP. This option tells the server to push a dummy IPv4 address (RFC7600) to the client, so that the TAP adapter is forced to be UP.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Timeout						Time in milliseconds after which the session is forcifully interrupted if no packets are received from the client in the meantime.

# ServerPasswordSet command
CMD_ServerPasswordSet	Set VPN Server Administrator Password
CMD_ServerPasswordSet_Help	This sets the VPN Server administrator password. You can specify the password as a parameter. If the password is not specified, a prompt will be displayed to input the password and password confirmation. If you include the password as a parameter, this password will be displayed momentarily on the screen, which poses a risk. We recommend that whenever possible, avoid specifying this parameter and input the password using the password prompt. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ServerPasswordSet_Args	ServerPasswordSet [password]
CMD_ServerPasswordSet_[password]	This specifies a new password setting.


# ClusterSettingGet command
CMD_ClusterSettingGet	Get Clustering Configuration of Current VPN Server
CMD_ClusterSettingGet_Help	You can use this to acquire the clustering configuration of the current VPN Server. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ClusterSettingGet_Args	ClusterSettingGet
CMD_ClusterSettingGet_Current	Current Configuration
CMD_ClusterSettingGet_None	(No setting)
CMD_ClusterSettingGet_PublicIp	Public IP Address
CMD_ClusterSettingGet_PublicPorts	List of Public Ports
CMD_ClusterSettingGet_Controller	Destination Controller
CMD_ClusterSettingGet_ControllerOnly	Controller Function Only
CMD_ClusterSettingGet_Weight	Performance Standard in Cluster


# ClusterSettingStandalone command
CMD_ClusterSettingStandalone	Set VPN Server Type as Standalone
CMD_ClusterSettingStandalone_Help	Use this to set the VPN Server type as Standalone Server. Standalone server means a VPN Server that does not belong to any cluster in its current state. When VPN Server is installed, by default it will be in standalone server mode. Unless you have particular plans to configure a cluster, we recommend the VPN Server be operated in standalone mode. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, when this command is executed, VPN Server will automatically restart. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_ClusterSettingStandalone_Args	ClusterSettingStandalone


# ClusterSettingController command
CMD_ClusterSettingController	Set VPN Server Type as Cluster Controller
CMD_ClusterSettingController_Help	Use this to set the VPN Server type as Cluster Controller. A cluster controller is the central computer of all member servers of a cluster in the case where a clustering environment is made up of multiple VPN Servers. A cluster requires one computer to serve this role. The other cluster member servers that are configured in the same cluster begin operation as a cluster member by connecting to the cluster controller. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, when this command is executed, VPN Server will automatically restart. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_ClusterSettingController_Args	ClusterSettingController [/WEIGHT:weight] [/ONLY:yes|no]
CMD_ClusterSettingController_WEIGHT	This sets a value for the performance standard ratio of this VPN Server. This is the standard value for when load balancing is performed in the cluster. Normally it is 100. For example, making only one machine 200 while the other members have a status of 100, will regulate that machine to receive twice as many connections as the other members during load balancing. Specify 1 or higher for the value. If this parameter is left unspecified, 100 will be used.
CMD_ClusterSettingController_ONLY	By specifying "yes" here, the VPN Server will operate only as a controller on the cluster and it will always distribute general VPN Client connections to members other than itself. This function is used in high-load environments. If this parameter is left unspecified, "no" will be used.


# ClusterSettingMember command
CMD_ClusterSettingMember	Set VPN Server Type as Cluster Member
CMD_ClusterSettingMember_Help	Use this to set the VPN Server type as Cluster Member Server. A cluster member server is a member computer belonging to a clustering configuration made up of multiple VPN Servers with another existing cluster controller as the center. Multiple cluster members can be added to the cluster as required. \nBefore setting the VPN Server as a cluster member server, first ask the administrator of the cluster controller to be used for the controller's IP address and port number, the public IP address and public port number (when required) of this VPN Server and the password. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, when this command is executed, VPN Server will automatically restart. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_ClusterSettingMember_Args	ClusterSettingMember [server:port] [/IP:ip] [/PORTS:ports] [/PASSWORD:password] [/WEIGHT:weight]
CMD_ClusterSettingMember_[server:port]	Specify the host name or IP address, and port number of the destination cluster controller using the parameter with the format host name:port number.
CMD_ClusterSettingMember_IP	Specify the public IP address of this server. If you wish to leave public IP address unspecified, specify it like this: "/IP:none". When a public IP address is not specified, the IP address of the network interface used when connecting to the cluster controller will be automatically used.
CMD_ClusterSettingMember_PORTS	Use this to specify the list of public port numbers on this server. The list must have at least one public port number set, and it is also possible to set multiple public port numbers. When specifying multiple port numbers, separate them using a comma such as "/PORTS443,992,8888".
CMD_ClusterSettingMember_PASSWORD	Specify the password required to connect to the destination controller. It needs to be the same as an administrator password on the destination controller.
CMD_ClusterSettingMember_WEIGHT	This sets a value for the performance standard ratio of this VPN Server. This is the standard value for when load balancing is performed in the cluster. For example, making only one machine 200 while the other members have a status of 100, will regulate that machine to receive twice as many connections as the other members. Specify 1 or higher for the value. If this parameter is left unspecified, 100 will be used.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_1	Specify a public IP address. \nIf you wish to leave this unspecified, press Enter without inputting anything.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_2	Public IP Address: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_1	Please specify a list of public port numbers. \nWhen specifying 2 or more port numbers, separate each entry with a comma, like: 444,992,888.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_2	Public Port Number: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_HOST_1	Destination Controller Host Name and Port Number: 


# ClusterMemberList command
CMD_ClusterMemberList	Get List of Cluster Members
CMD_ClusterMemberList_Help	Use this command when the VPN Server is operating as a cluster controller to get a list of the cluster member servers on the same cluster, including the cluster controller itself. \nFor each member, the following information is also listed. Type, Connection Start, Host Name, Points, Number of Session, Number of TCP Connections, Number of Operating Virtual Hubs, Using Client Connection License and Using Bridge Connection License. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_ClusterMemberList_Args	ClusterMemberList


# ClusterMemberInfoGet command
CMD_ClusterMemberInfoGet	Get Cluster Member Information
CMD_ClusterMemberInfoGet_Help	When the VPN Server is operating as a cluster controller, you can get information on cluster member servers on that cluster by specifying the IDs of the member servers. \nYou can get the following information about the specified cluster member server: Server Type, Time Connection has been Established, IP Address, Host Name, Points, Public Port List, Number of Operating Virtual Hubs, First Virtual Hub, Number of Sessions and Number of TCP Connections. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_ClusterMemberInfoGet_Args	ClusterMemberInfoGet [id]
CMD_ClusterMemberInfoGet_[id]	Specify the ID of the cluster member whose information you want to get. You can obtain the cluster member server ID by using the ClusterMemberList command.
CMD_ClusterMemberInfoGet_PROMPT_ID	Cluster Member ID to Get Info: 


# ClusterMemberCertGet command
CMD_ClusterMemberCertGet	Get Cluster Member Certificate
CMD_ClusterMemberCertGet_Help	When the VPN Server is operating as a cluster controller, you can get the public X.509 certificate of cluster member servers on that cluster by specifying the IDs of those member servers. You can save the certificate as an X.509 format file. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_ClusterMemberCertGet_Args	ClusterMemberCertGet [id] [/SAVECERT:cert]
CMD_ClusterMemberCertGet_[id]	Specify the ID of the cluster member whose certificate you want to get. You can obtain the cluster member server ID by using the ClusterMemberList command.
CMD_ClusterMemberCertGet_SAVECERT	Specify the file path name to save the certificate you obtained. You can save the certificate in X.509 format.
CMD_ClusterMemberCertGet_PROMPT_ID	Cluster Member ID to Get Certificate: 

# ClusterConnectionStatusGet command
CMD_ClusterConnectionStatusGet	Get Connection Status to Cluster Controller
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Help	Use this command when the VPN Server is operating as a cluster controller to get the status of connection to the cluster controller. \nYou can get the following information: Controller IP Address, Port Number, Connection Status, Connection Start Time, First Connection Established Time, Current Connection Established Time, Number of Connection Attempts, Number of Successful Connections, Number of Failed Connections. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Args	ClusterConnectionStatusGet


# Debug command
CMD_Debug				Execute a Debug Command
CMD_Debug_Help			Runs a debug command on the running VPN Server / Bridge process.\nThis command should be executed wjen the support staff requests to do so.\nMisuse of this command might cause a crash of VPN Server / Bridge running.
CMD_Debug_Args			Debug [id] [/ARG:arg]
CMD_Debug_[id]			Specify a debug command number.
CMD_Debug_ARG			Specify a string to pass to the debug command. If a string contains spaces, contains the whole command by " ".
CMD_Debug_Msg1			Sending the debug command...
CMD_Debug_Msg2			The debug command has executed.\nResults: \"%S\"


# Crash command
CMD_Crash				Raise a error on the VPN Server / Bridge to terminate the process forcefully.
CMD_Crash_Help			This command will raise a fatal error (memory access violation) on the VPN Server / Bridge running process in order to crash the process. As the result, VPN Server / Bridge will be terminated and restarted if it is running as a service mode. If the VPN Server is running as a user mode, the process will not automatically restarted.\nThis command is for a situation when the VPN Server / Bridge is under a non-recoverable error or the process is in an infinite loop. This command will disconnect all VPN Sessions on the VPN Server / Bridge. All unsaved settings in the memory of VPN Server / Bridge will be lost.\nBefore run this command, run the Flush command to try to save volatile data to the configuration file.\nTo execute this command, you must have VPN Server / VPN Bridge administrator privileges.
CMD_Crash_Args			Crash [yes]
CMD_Crash_[yes]			Input "yes" for confirmation.
CMD_Crash_Msg			Sending the Crush command to the VPN Server. The VPN Server will be let to crash immediately, so you can never get the result value of this command. After this moment, vpncmd will be disconnected from the VPN Server.
CMD_Crash_Confirm		Do you really want to crash the VPN Server?\nInput "yes" if it is ok: 
CMD_Crash_Aborted		The Crash command has been aborted.


# Flush command
CMD_Flush				Save All Volatile Data of VPN Server / Bridge to the Configuration File
CMD_Flush_Help			Normally, the VPN Server / VPN Bridge retains the volatile configuration data in memory. It is flushed to the disk as vpn_server.config or vpn_bridge.config periodically. The period is 300 seconds (5 minutes) by default. (The period can be altered by modifying the AutoSaveConfigSpan item in the configuration file.) The data will be saved on the timing of shutting down normally of the VPN Server / Bridge.\nExecute the Flush command to make the VPN Server / Bridge save the settings to the file immediately. The setting data will be stored on the disk drive of the server computer. Use the Flush command in a situation that you do not have an enough time to shut down the server process normally.\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nTo execute this command, you must have VPN Server / VPN Bridge administrator privileges.
CMD_Flush_Args			Flush
CMD_Flush_Msg1			Writing volatile data from memory to the disk...\n
CMD_Flush_Msg2			Saving completed. The file size is %S bytes.\n


# ServerCertGet command
CMD_ServerCertGet		Get SSL Certificate of VPN Server
CMD_ServerCertGet_Help	Use this to get the SSL certificate that the VPN Server provides to the connected client. You can save the certificate as an X.509 format file.
CMD_ServerCertGet_Args	ServerCertGet [cert]
CMD_ServerCertGet_[cert]	Specify the file path name to save the certificate you obtained. You can save the certificate in X.509 format.


# ServerKeyGet command
CMD_ServerKeyGet		Get SSL Certificate Private Key of VPN Server
CMD_ServerKeyGet_Help	Use this to get the SSL certificate private key that the VPN Server provides to the connected client. You can save the private key as a Base 64 encoded file. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ServerKeyGet_Args	ServerKeyGet [key]
CMD_ServerKeyGet_[key]	Specify the file path name to save the private key you obtained. You can save the private key in a Base 64 encoded format.


# ServerCertSet command
CMD_ServerCertSet		Set SSL Certificate and Private Key of VPN Server
CMD_ServerCertSet_Help	You can set the SSL certificate that the VPN Server provides to the connected client and the private key for that certificate. The certificate must be in X.509 format and the private key must be Base 64 encoded format. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ServerCertSet_Args	ServerCertSet [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_ServerCertSet_LOADCERT	Specify the X.509 format certificate file to use.
CMD_ServerCertSet_LOADKEY	Specify the Base 64 encoded private key file for the certificate to use.


# ServerCipherGet command
CMD_ServerCipherGet		Get the Encrypted Algorithm Used for VPN Communication.
CMD_ServerCipherGet_Help	Use this to get the current setting of the algorithm used for the electronic signature and encrypted for SSL connection to be used for communication between the VPN Server and the connected client and the list of algorithms that can be used on the VPN Server.
CMD_ServerCipherGet_Args	ServerCipherGet
CMD_ServerCipherGet_SERVER	Encrypted Algorithm Currently Used by VPN Server: 
CMD_ServerCipherGet_CIPHERS	List of Usable Encrypted Algorithm Names: 

# ServerCipherSet command
CMD_ServerCipherSet		Set the Encrypted Algorithm Used for VPN Communication.
CMD_ServerCipherSet_Help	Use this to set the algorithm used for the electronic signature and encrypted for SSL connections to be used for communication between the VPN Server and the connected client. \nBy specifying the algorithm name, the specified algorithm will be used later between the VPN Client and VPN Bridge connected to this server and the data will be encrypted. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ServerCipherSet_Args	ServerCipherSet [name]
CMD_ServerCipherSet_[name]	This specifies the encrypted and electronic signature algorithm to set. You can obtain the list of usable algorithms by using the ServerCipherGet command.
CMD_ServerCipherSet_PROMPT_NAME	Encrypted Algorithm Name to Specify: 

# KeepEnable command
CMD_KeepEnable			Enable the Keep Alive Internet Connection Function
CMD_KeepEnable_Help		This allows you to enable the Keep Alive Internet Connection Function. By using the Keep Alive Internet Connection Function for network connection environments where connections will automatically be disconnected when there are periods of no communication that are longer than a set period, it is possible to keep alive the Internet connection by sending packets to a nominated server on the Internet at set intervals. \nYou can set a destination host name etc, by using the KeepSet command. \nTo execute this command on a VPN Server or VPN Bridge, you must have administrator privileges.
CMD_KeepEnable_Args		KeepEnable


# KeepDisable command
CMD_KeepDisable			Disable the Keep Alive Internet Connection Function
CMD_KeepDisable_Help	This allows you to disable the Keep Alive Internet Connection Function.\nTo execute this command on a VPN Server or VPN Bridge, you must have administrator privileges.
CMD_KeepDisable_Args		KeepDisable


# KeepSet command
CMD_KeepSet				Set the Keep Alive Internet Connection Function
CMD_KeepSet_Help		Use this to set the destination host name etc. of the Keep Alive Internet Connection Function. For network connection environments where connections will automatically be disconnected where there are periods of no communication that are longer than a set period, by using the Keep Alive Internet Connection Function, it is possible to keep alive the Internet connection by sending packets to a nominated server on the Internet at set intervals. \nWhen using this command, you can specify the following: Host Name, Port Number, Packet Send Interval, and Protocol. \nPackets sent to keep alive the Internet connection will have random content and personal information that could identify a computer or user is not sent. \nYou can use the KeepEnable command or KeepDisable command to enable/disable the Keep Alive Internet Connection Function. KeepSet does not change the enabled/disabled status. \nTo execute this command on a VPN Server or VPN Bridge, you must have administrator privileges.
CMD_KeepSet_Args		KeepSet [/HOST:host:port] [/PROTOCOL:tcp|udp] [/INTERVAL:interval]
CMD_KeepSet_HOST		Specify the host name or IP address, and port number of the destination using the format "host name:port number".
CMD_KeepSet_PROTOCOL	Specify either tcp or udp.
CMD_KeepSet_INTERVAL	Specify, in seconds, the interval between the sending of packets.
CMD_KeepSet_PROMPT_HOST	Destination Host Name/IP Address and Port Number: 
CMD_KeepSet_PROMPT_PROTOCOL	tcp or udp: 
CMD_KeepSet_PROMPT_INTERVAL	Interval Between Packets Sends (Seconds): 
CMD_KeepSet_EVAL_TCP_UDP	Please specify "tcp" or "udp".

# KeepGet command
CMD_KeepGet				Get the Keep Alive Internet Connection Function
CMD_KeepGet_Help		Use this to get the current setting contents of the Keep Alive Internet Connection Function. In addition to the destination's Host Name, Port Number, Packet Send Interval and Protocol, you can obtain the current enabled/disabled status of the Keep Alive Internet Connection Function.
CMD_KeepGet_Args		KeepGet
CMD_KeepGet_COLUMN_1	Host Name
CMD_KeepGet_COLUMN_2	Port Number
CMD_KeepGet_COLUMN_3	Packet Send Interval (Sec)
CMD_KeepGet_COLUMN_4	Protocol
CMD_KeepGet_COLUMN_5	Current Status


# SyslogEnable command
CMD_SyslogEnable		Set syslog Send Function
CMD_SyslogEnable_Help	Use this to set the usage of syslog send function and which syslog server to use. 
CMD_SyslogEnable_Args	SyslogEnable [1|2|3] [/HOST:host:port]
CMD_SyslogEnable_[1|2|3]	Specify, using an integer, 1, 2 or 3 for the setting to use the syslog send function. \n1: Send server log by syslog. \n2: Send server and Virtual Hub security logs by syslog. \n3: Send server, Virtual Hub security, and packet logs by syslog.
CMD_SyslogEnable_HOST	Specify the host name or IP address, and port number of the syslog server using the format [host name:port number]. If the port number is omitted, 514 will be used.
CMD_SyslogEnable_MINMAX	Specify, using an integer, 1, 2 or 3 for the setting to use the syslog send function.
CMD_SyslogEnable_Prompt_123		Setting to Use syslog Send Function (1-3): 
CMD_SyslogEnable_Prompt_HOST	Specify syslog Server: 


# SyslogDisable command
CMD_SyslogDisable		Disable syslog Send Function
CMD_SyslogDisable_Help	Use this to disable the syslog send function.
CMD_SyslogDisable_Args	SyslogDisable


# SyslogGet command
CMD_SyslogGet			Get syslog Send Function
CMD_SyslogGet_Help		This allows you to get the current setting contents of the syslog send function. You can get the usage setting of the syslog function and the host name and port number of the syslog server to use.
CMD_SyslogGet_Args		SyslogGet
CMD_SyslogGet_COLUMN_1	Set the Use of syslog Send Function
CMD_SyslogGet_COLUMN_2	syslog Server Host Name
CMD_SyslogGet_COLUMN_3	syslog Server Port Number


# ConnectionList command
CMD_ConnectionList		Get List of TCP Connections Connecting to the VPN Server
CMD_ConnectionList_Help	Use this to get a list of TCP/IP connections that are currently connecting to the VPN Server. It does not display the TCP connections that have been established as VPN sessions. To get the list of TCP/IP connections that have been established as VPN sessions, you can use the SessionList command. \nYou can get the following: Connection Name, Connection Source, Connection Start and Type.\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ConnectionList_Args	ConnectionList


# ConnectionList command
CMD_ConnectionGet		Get Information of TCP Connections Connecting to the VPN Server
CMD_ConnectionGet_Help	Use this to get detailed information of a specific TCP/IP connection that is connecting to the VPN Server. \nYou can get the following information: Connection Name, Connection Type, Source Hostname, Source IP Address, Source Port Number (TCP), Connection Start, Server Product Name, Server Version, Server Build Number, Client Product Name, Client Version, and Client Build Number. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ConnectionGet_Args	ConnectionGet [name]
CMD_ConnectionGet_[name]	This allows you to specify the name of the connection whose information you want to get. To get a list of connection names, you can use the ConnectionList command.
CMD_ConnectionGet_PROMPT_NAME	Connection Name to Get Info: 

# ConnectionDisconnect command
CMD_ConnectionDisconnect	Disconnect TCP Connections Connecting to the VPN Server
CMD_ConnectionDisconnect_Help	Use this to forcefully disconnect specific TCP/IP connections that are connecting to the VPN Server. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ConnectionDisconnect_Args	ConnectionDisconnect [name]
CMD_ConnectionDisconnect_[name]	Specify the name of the connection to disconnect. To get a list of connection names, you can use the ConnectionList command.
CMD_ConnectionDisconnect_PROMPT_NAME	Connection Name to Disconnect: 


# BridgeDeviceList command
CMD_BridgeDeviceList	Get List of Network Adapters Usable as Local Bridge
CMD_BridgeDeviceList_Help	Use this to get a list of Ethernet devices (network adapters) that can be used as a bridge destination device as part of a Local Bridge connection. If possible, network connection name is displayed. \nYou can use a device displayed here by using the BridgeCreate command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_BridgeDeviceList_Args	BridgeDeviceList


# BridgeList command
CMD_BridgeList			Get List of Local Bridge Connection
CMD_BridgeList_Help		Use this to get a list of the currently defined Local Bridge connections. \nYou can get the Local Bridge connection Virtual Hub name and the bridge destination Ethernet device (network adapter) name or tap device name, as well as the operating status. 
CMD_BridgeList_Args		BridgeList


# BridgeCreate command
CMD_BridgeCreate		Create Local Bridge Connection
CMD_BridgeCreate_Help	Use this to create a new Local Bridge connection on the VPN Server.\nBy using a Local Bridge, you can configure a Layer 2 bridge connection between a Virtual Hub operating on this VPN server and a physical Ethernet Device (Network Adapter). \nYou can create a tap device (virtual network interface) on the system and connect a bridge between Virtual Hubs (the tap device is only supported by Linux versions). \nIt is possible to establish a bridge to an operating network adapter of your choice for the bridge destination Ethernet device (network adapter), but in high load environments, we recommend you prepare a network adapter dedicated to serve as a bridge. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_BridgeCreate_Args	BridgeCreate [hubname] [/DEVICE:device_name] [/TAP:yes|no]
CMD_BridgeCreate_[hubname]	Specify the Virtual Hub to create bridge. To get a list of Virtual Hubs, you can use the HubList command. It is not essential that you specify a Virtual Hub that is currently operating. If you specify a Virtual Hub name that is not currently operating or that does not exist, the Local Bridge connection will become enabled when the actual operation of that Virtual Hub begins.
CMD_BridgeCreate_DEVICE	Specify the bridge destination Ethernet device (network adapter) or tap device name. You can get the list of Ethernet device names by using the BridgeDeviceList command.
CMD_BridgeCreate_TAP	Specify yes if you are using a tap device rather than a network adapter for the bridge destination (only supported for Linux versions). When this is omitted, it will be treated the same as when no is specified.
CMD_BridgeCreate_PROMPT_HUBNAME	Virtual Hub Name to Create Bridge: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_DEVICE	Bridge Destination Device Name: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_TAP	Use tap device? (yes/no): 


# BridgeDelete command
CMD_BridgeDelete		Delete Local Bridge Connection
CMD_BridgeDelete_Help	Use this to delete an existing Local Bridge connection. To get a list of current Local Bridge connections use the BridgeDeviceList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_BridgeDelete_Args	BridgeDelete [hubname] [/DEVICE:device_name]
CMD_BridgeDelete_[hubname]	Specify the Virtual Hub of the Local Bridge to delete.
CMD_BridgeDelete_DEVICE	Specify the device name (network adapter or tap device name) of the Local Bridge to delete.
CMD_BridgeDelete_PROMPT_HUBNAME	Virtual Hub Name to Delete Bridge: 
CMD_BridgeDelete_PROMPT_DEVICE	Bridge Device Name to Delete: 


# Caps command
CMD_Caps				Get List of Server Functions/Capability
CMD_Caps_Help			Use this get a list of functions and capability of the VPN Server currently connected and being managed. \nThe function and capability of VPN Servers are different depending on the operating VPN server's edition and version. Sometimes commands may be included in the command line management utility that cannot operate because of the function and capability of the destination VPN Server. Using this command, you can find out the capability of the target VPN Server and report it. \nIf the version of the VPN Server is newer than the command line management utility and there are functions that the command line management utility does not recognize, you can display the contents strings (variable names) as they are.
CMD_Caps_Args			Caps


# Reboot command
CMD_Reboot				Reboot VPN Server Service
CMD_Reboot_Help			Use this to restart the VPN Server service. \nWhen you restart the VPN Server, all currently connected sessions and TCP connections will be disconnected and no new connections will be accepted until the restart process has completed. \nBy using this command, only the VPN Server service program will be restarted and the physical computer that VPN Server is operating on does not restart. This management session will also be disconnected, so you will need to reconnect to continue management. \nAlso, by specifying the /RESTCONFIG:yes parameter, the contents of the configuration file (.config) held by the current VPN Server will be initialized. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_Reboot_Args			Reboot [/RESETCONFIG:yes|no]
CMD_Reboot_RESETCONFIG	By specifying yes, the contents of the configuration file (.config) held by the current VPN Server will be initialized. Please carefully consider the implications when setting this parameter.


# ConfigGet command
CMD_ConfigGet			Get the current configuration of the VPN Server
CMD_ConfigGet_Help		Use this to get a text file (.config file) that contains the current configuration contents of the VPN server. You can get the status on the VPN Server at the instant this command is executed. \nWhen part of the contents of the configuration file does not specify a parameter, it will be displayed on screen as it is. By specifying a save destination file name by parameter, the contents will be saved by that file name. \nYou can edit the configuration file by using a regular text editor. To write an edited configuration to the VPN Server, use the ConfigSet command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ConfigGet_Args		ConfigGet [path]
CMD_ConfigGet_[path]	When you want to save the contents of the configuration file to a file, use this to specify the file name. If left unspecified, the configuration contents will be displayed on screen. If the configuration file contains multiple-byte characters, the encoding must be saved as Unicode (UTF-8).
CMD_ConfigGet_FILENAME	Config name: "%S", Size: %u
CMD_ConfigGet_FILE_SAVE_FAILED	Creation of specified file failed.


# ConfigSet command
CMD_ConfigSet			Write Configuration File to VPN Server
CMD_ConfigSet_Help		Use this to write the configuration file to the VPN Server. By executing this command, the contents of the specified configuration file will be applied to the VPN Server and the VPN Server program will automatically restart and upon restart, operate according to the new configuration contents. \nBecause it is difficult for an administrator to write all the contents of a configuration file, we recommend you use the ConfigGet command to get the current contents of the VPN Server configuration and save it to file. You can then edit these contents in a regular text editor and then use the ConfigSet command to rewrite the contents to the VPN Server. \nThis command is for people with a detailed knowledge of the VPN Server and if an incorrectly configured configuration file is written to the VPN Server, it not only could cause errors, it could also result in the lost of the current setting data. Take special care when carrying out this action. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ConfigSet_Args		ConfigSet [path]
CMD_ConfigSet_[path]	Specify the file name of the write destination configuration file. If the write destination file contains multiple-byte characters, the encoding must be Unicode (UTF-8).
CMD_ConfigSet_PROMPT_PATH	Config file path name to upload to server: 
CMD_ConfigSet_FILE_LOAD_FAILED	Reading from specified file failed.


# RouterList command
CMD_RouterList			Get List of Virtual Layer 3 Switches
CMD_RouterList_Help		Use this to get the list of Virtual Layer 3 Switches defined on the VPN Server. You can get the following information on the Virtual Layer 3 Switches: Switch Name, Operating Status, Number of Interfaces, and Number of Routing Tables. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge.
CMD_RouterList_Args		RouterList


# RouterAdd command
CMD_RouterAdd			Define New Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterAdd_Help		Use this to define a new Virtual Layer 3 Switch on the VPN Server. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge. \n\n[Explanation on Virtual Layer 3 Switch Function]\nYou can define Virtual Layer 3 Switches between multiple Virtual Hubs operating on this VPN Server and configure routing between different IP networks. \n\n[Caution about the Virtual Layer 3 Switch Function]\nThe Virtual Layer 3 Switch functions are provided for network administrators and other people who know a lot about networks and IP routing. If you are using the regular VPN functions, you do not need to use the Virtual Layer 3 Switch functions. \nIf the Virtual Layer 3 Switch functions are to be used, the person who configures them must have sufficient knowledge of IP routing and be perfectly capable of not impacting the network.
CMD_RouterAdd_Args		RouterAdd [name]
CMD_RouterAdd_[name]	Use this to specify the name of the newly created Virtual Layer 3 Switch name. You cannot add a name that is identical to an existing Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterAdd_PROMPT_NAME	Name of Virtual Layer 3 Switch to Create: 


# RouterDelete command
CMD_RouterDelete		Delete Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterDelete_Help	Use this to delete an existing Virtual Layer 3 Switch that is defined on the VPN Server. When the specified Virtual Layer 3 Switch is operating, it will be automatically deleted after operation stops. \nTo get a list of existing Virtual Layer 3 Switches, use the RouterList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge.
CMD_RouterDelete_Args	RouterDelete [name]
CMD_RouterDelete_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch to be deleted.
CMD_RouterDelete_PROMPT_NAME	Name of Virtual Layer 3 Switch to Delete: 


# RouterStart command
CMD_RouterStart			Start Virtual Layer 3 Switch Operation
CMD_RouterStart_Help	Use this to start the operation of an existing Virtual Layer 3 Switch defined on the VPN Server whose operation is currently stopped. \nTo get a list of existing Virtual Layer 3 Switches, use the RouterList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge. \n\n[Explanation on Virtual Layer 3 Switch Function]\nYou can define Virtual Layer 3 Switches between multiple Virtual Hubs operating on this VPN Server and configure routing between different IP networks. \n\n[Caution about the Virtual Layer 3 Switch Function]\nThe Virtual Layer 3 Switch functions are provided for network administrators and other people who know a lot about networks and IP routing. If you are using the regular VPN functions, you do not need to use the Virtual Layer 3 Switch functions. \nIf the Virtual Layer 3 Switch functions are to be used, the person who configures them must have sufficient knowledge of IP routing and be perfectly capable of not impacting the network.
CMD_RouterStart_Args	RouterStart [name]
CMD_RouterStart_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch to start.
CMD_RouterStart_PROMPT_NAME	Name of Virtual Layer 3 Switch to Start: 


# RouterStop command
CMD_RouterStop			Stop Virtual Layer 3 Switch Operation
CMD_RouterStop_Help		Use this to stop the operation of an existing Virtual Layer 3 Switch defined on the VPN Server whose operation is currently operating. \nTo get a list of existing Virtual Layer 3 Switches, use the RouterList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_RouterStop_Args		RouterStop [name]
CMD_RouterStop_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch to stop.
CMD_RouterStop_PROMPT_NAME	Name of Virtual Layer 3 Switch to Stop: 


# RouterIfList command
CMD_RouterIfList		Get List of Interfaces Registered on the Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterIfList_Help	Use this to get a list of virtual interfaces when virtual interfaces have been defined on a specified Virtual Layer 3 Switch. \nYou can define multiple virtual interfaces and routing tables for a single Virtual Layer 3 Switch. \nA virtual interface is associated to a virtual Hub and operates as a single IP host on the Virtual Hub when that Virtual Hub is operating. When multiple virtual interfaces that respectively belong to a different IP network of a different Virtual Hub are defined, IP routing will be automatically performed between these interfaces. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge.
CMD_RouterIfList_Args	RouterIfList [name]
CMD_RouterIfList_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterIfList_PROMPT_NAME	Name of Virtual Layer 3 Switch: 


# RouterIfAdd command
CMD_RouterIfAdd			Add Virtual Interface to Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterIfAdd_Help	Use this to add to a specified Virtual Layer 3 Switch, a virtual interface that connects to a Virtual Hub operating on the same VPN Server. \nYou can define multiple virtual interfaces and routing tables for a single Virtual Layer 3 Switch. \nA virtual interface is associated to a virtual Hub and operates as a single IP host on the Virtual Hub when that Virtual Hub is operating. When multiple virtual interfaces that respectively belong to a different IP network of a different Virtual Hub are defined, IP routing will be automatically performed between these interfaces. \nYou must define the IP network space that the virtual interface belongs to and the IP address of the interface itself. \nAlso, you must specify the name of the Virtual Hub that the interface will connect to. \nYou can specify a Virtual Hub that currently doesn't exist for the Virtual Hub name. \nThe virtual interface must have one IP address in the Virtual Hub. You also must specify the subnet mask of an IP network that the IP address belongs to. \nRouting via the Virtual Layer 3 Switches of IP spaces of multiple virtual Hubs operates based on the IP address is specified here. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge. \nTo execute this command, the target Virtual Layer 3 Switch must be stopped. If it is not stopped, first use the RouterStop command to stop it and then execute this command.
CMD_RouterIfAdd_Args	RouterIfAdd [name] [/HUB:hub] [/IP:ip/mask]
CMD_RouterIfAdd_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterIfAdd_HUB		Use this to specify the name of the Virtual Hub to be the connection destination of the virtual interface to be newly added. To get a list of Virtual Hubs, you can use the HubList command. It is not essential that you specify a Virtual Hub that is currently operating. If you specify a Virtual Hub name that is not currently operating or that does not exist, the Virtual Layer 3 Switch will become enabled when the actual operation of that Virtual Hub begins.
CMD_RouterIfAdd_IP		Using the format: "IP address/subnet mask", specify the IP address and subnet mask held by the virtual interface to be newly added. Specify the IP address by separating the decimal values using dots such as 192.168.0.1 For the subnet mask, either specify decimal values separated by dots such as 255.255.255.0, or you can specify the bit length from the header using a decimal value such as 24. 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_NAME	Name of Virtual Layer 3 Switch: 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_HUB	Destination Virtual Hub Name of Virtual Interface: 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_IP	IP Address/Subnet Mask: 


# RouterIfDel command
CMD_RouterIfDel			Delete Virtual Interface of Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterIfDel_Help	Use this to delete a virtual interface already defined in the specified Virtual Layer 3 Switch. \nYou can get a list of the virtual interfaces currently defined, by using the RouterIfList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge. \nTo execute this command, the target Virtual Layer 3 Switch must be stopped. If it is not stopped, first use the RouterStop command to stop it and then execute this command.
CMD_RouterIfDel_Args	RouterIfDel [name] [/HUB:hub]
CMD_RouterIfDel_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterIfDel_HUB		Use this to specify the name of the Virtual Hub to be the connection destination of the virtual interface to be deleted.


# RouterTableList command
CMD_RouterTableList		Get List of Routing Tables of Virtual Layer 3 Switch 
CMD_RouterTableList_Help	Use this to get a list of routing tables when routing tables have been defined on a specified Virtual Layer 3 Switch. \nIf the destination IP address of the IP packet does not belong to any IP network that belongs to a virtual interface, the IP routing engine of the Virtual Layer 3 Switch will reference this routing table and execute routing. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge.
CMD_RouterTableList_Args	RouterTableList [name]
CMD_RouterTableList_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterTableList_PROMPT_NAME	Name of Virtual Layer 3 Switch: 


# RouterTableAdd command
CMD_RouterTableAdd		Add Routing Table Entry for Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterTableAdd_Help	Here you can add a new routing table entry to the routing table of the specified Virtual Layer 3 Switch. \nIf the destination IP address of the IP packet does not belong to any IP network that belongs to a virtual interface, the IP routing engine of the Virtual Layer 3 Switch will reference the routing table and execute routing. \nYou must specify the contents of the routing table entry to be added to the Virtual Layer 3 Switch. You must specify any IP address that belongs to the same IP network in the virtual interface of this Virtual Layer 3 Switch as the gateway address. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge. \nTo execute this command, the target Virtual Layer 3 Switch must be stopped. If it is not stopped, first use the RouterStop command to stop it and then execute this command.
CMD_RouterTableAdd_Args	RouterTableAdd [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableAdd_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterTableAdd_NETWORK	Using the format: "IP address/subnet mask", specify the network address and subnet mask of the routing table entry to be newly added. Specify the network address by separating the decimal values using dots such as "192.168.0.1". For the subnet mask, either specify decimal values separated by dots such as 255.255.255.0, or you can specify the bit length from the header using a decimal value such as 24. If you specify 0.0.0.0/0.0.0.0, the default route will be used. 
CMD_RouterTableAdd_GATEWAY	Specify the gateway IP address.
CMD_RouterTableAdd_METRIC	Specify a metric value. Specify an integer (1 or higher).
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NAME	Name of Virtual Layer 3 Switch: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NETWORK	Network Address/Subnet Mask: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_GATEWAY	Gateway Address: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_METRIC	Metric Value: 


# RouterTableDel command
CMD_RouterTableDel		Delete Routing Table Entry of Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterTableDel_Help	Use this to delete a routing table entry that is defined in the specified Virtual Layer 3 Switch. \nYou can get a list of the already defined routing table entries by using the RouterTableList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Bridge. \nTo execute this command, the target Virtual Layer 3 Switch must be stopped. If it is not stopped, first use the RouterStop command to stop it and then execute this command.
CMD_RouterTableDel_Args	RouterTableDel [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableDel_[name]	Use this to specify the name of the Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterTableDel_NETWORK	Using the format: "IP address/subnet mask", specify the network address of the routing table entry to be deleted.
CMD_RouterTableDel_GATEWAY	Specify the gateway IP address.
CMD_RouterTableDel_METRIC	Specify a metric value. Specify an integer (1 or higher).


# LogFileList command
CMD_LogFileList			Get List of Log Files
CMD_LogFileList_Help	Use this to display a list of log files outputted by the VPN Server that have been saved on the VPN Server computer. By specifying a log file file name displayed here and calling it using the LogFileGet command you can download the contents of the log file. \nIf you are connected to the VPN Server in server admin mode, you can display or download the packet logs and security logs of all Virtual Hubs and the server log of the VPN Server. \nWhen connected in Virtual Hub Admin Mode, you are able to view or download only the packet log and security log of the Virtual Hub that is the target of management.
CMD_LogFileList_Args	LogFileList
CMD_LogFileList_START	Getting list of log files. This may take a while. Please wait...
CMD_LogFileList_NUM_LOGS	In total there are %u log files.


# LogFileGet command
CMD_LogFileGet			Download Log file
CMD_LogFileGet_Help		Use this to download the log file that is saved on the VPN Server computer. To download the log file first display the list of log files using the LogFileList command and then download the log file using the LogFileGet command. If you are connected to the VPN Server in server admin mode, you can display or download the packet logs and security logs of all Virtual Hubs and the server log of the VPN Server. When connected in Virtual Hub Admin Mode, you are able to view or download only the packet log and security log of the Virtual Hub that is the target of management. \nIf you have specified the file name as a parameter, the downloaded log file will be saved to the file of that file name. If the destination file is not specified, the log file will be displayed onscreen. \nThe size of the log file can get very big, so pay careful attention to this issue.
CMD_LogFileGet_Args		LogFileGet [name] [/SERVER:server] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_LogFileGet_[name]	Specify the name of the log file to be downloaded. To get a list of downloadable log files, use the LogFileList command.
CMD_LogFileGet_SERVER	Use this to specify the server name when making a download request to a cluster controller. Specify the server that will be displayed by the LogFileGet command.
CMD_LogFileGet_SAVEPATH	Use this to specify the destination file name for when saving the downloaded log file. When this is left unspecified, the file will be displayed onscreen.
CMD_LogFileGet_PROMPT_NAME	Name of log file to download: 
CMD_LogFileGet_START	Downloading log file. This may take a while. Please wait...
CMD_LogFileGet_FAILED	The download failed.
CMD_LogFileGet_SAVE_FAILED	Unable to write to the specified file.
CMD_LogFileGet_FILESIZE	File size of log file: %u


# WgkAdd command
CMD_WgkAdd				Add a WireGuard key
CMD_WgkAdd_Help			This command can be used to add a WireGuard key to the allowed key list. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkAdd_Args			WgkAdd [key] [/HUB:hub] [/USER:user]
CMD_WgkAdd_[key]		WireGuard key. Make sure it is the public one!
CMD_WgkAdd_HUB			Hub the key will be associated to.
CMD_WgkAdd_USER			User the key will be associated to, in the specified hub.
CMD_WgkAdd_Prompt_[key]	Key: 
CMD_WgkAdd_Prompt_HUB	Hub: 
CMD_WgkAdd_Prompt_USER	User: 


# WgkDelete command
CMD_WgkDelete				Delete a WireGuard key
CMD_WgkDelete_Help			This command can be used to delete a WireGuard key from the allowed key list. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkDelete_Args			WgkDelete [key]
CMD_WgkDelete_[key]			WireGuard key.
CMD_WgkDelete_Prompt_[key]	Key: 


# WgkEnum command
CMD_WgkEnum				List the WireGuard keys
CMD_WgkEnum_Help		This command retrieves the WireGuard keys that are allowed to connect to the server, along with the associated Virtual Hub and user. \nYou can add a key with the WgkAdd command. \nYou can delete a key with the WgkDelete command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkEnum_Args		WgkEnum
CMD_WgkEnum_Column_Key	Key
CMD_WgkEnum_Column_Hub	Hub
CMD_WgkEnum_Column_User	User


# HubCreate command
CMD_HubCreate			Create New Virtual Hub
CMD_HubCreate_Help		Use this to create a new Virtual Hub on the VPN Server. \nThe created Virtual Hub will begin operation immediately. \nWhen the VPN Server is operating on a cluster, this command is only valid for the cluster controller. Also, the new Virtual Hub will operate as a dynamic Virtual Hub. You can change it to a static Virtual Hub by using the HubSetStatic command. To get a list of Virtual Hubs that are already on the VPN Server, use the HubList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Servers that are operating as a VPN Bridge or cluster member. \nWhen issuing the command to a cluster controller on a cluster to create a Virtual Hub, use either the HubCreateStatic command or the HubCreateDynamic command (issuing the HubCreate command to a cluster controller has the same operational effect as issuing the HubCreateDynamic command).
CMD_HubCreate_Args		HubCreate [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreate_[name]	Specify the name of the Virtual Hub to create.
CMD_HubCreate_PASSWORD	Specify an administrator password when the administrator password is going to be set for the Virtual Hub to be created. If this is not specified, a prompt will appear to input the password.
CMD_HubCreate_PROMPT_NAME	Name of Virtual Hub to be created: 


# HubCreateDynamic command
CMD_HubCreateDynamic			Create New Dynamic Virtual Hub (For Clustering)
CMD_HubCreateDynamic_Help		Use this to create a new dynamic Virtual Hub on the VPN Server. \nThe created Virtual Hub will begin operation immediately. \nWhen the VPN Server is operating on a cluster, this command is only valid for the cluster controller. Also, the new Virtual Hub will operate as a dynamic Virtual Hub. You can change it to a static Virtual Hub by using the HubSetStatic command. To get a list of Virtual Hubs that are already on the VPN Server, use the HubList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Servers that are operating as a VPN Bridge, cluster member or standalone server.
CMD_HubCreateDynamic_Args		HubCreateDynamic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateDynamic_[name]	Specify the name of the Virtual Hub to create.
CMD_HubCreateDynamic_PASSWORD	Specify an administrator password when the administrator password is going to be set for the Virtual Hub to be created. If this is not specified, a prompt will appear to input the password.


# HubCreateStatic command
CMD_HubCreateStatic			Create New Static Virtual Hub (For Clustering)
CMD_HubCreateStatic_Help		Use this to create a new static Virtual Hub on the VPN Server. \nThe created Virtual Hub will begin operation immediately. \nWhen the VPN Server is operating on a cluster, this command is only valid for the cluster controller. Also, the new Virtual Hub will operate as a dynamic Virtual Hub. You can change it to a static Virtual Hub by using the HubSetStatic command. To get a list of Virtual Hubs that are already on the VPN Server, use the HubList command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Servers that are operating as a VPN Bridge, cluster member or standalone server.
CMD_HubCreateStatic_Args		HubCreateStatic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateStatic_[name]	Specify the name of the Virtual Hub to create.
CMD_HubCreateStatic_PASSWORD	Specify an administrator password when the administrator password is going to be set for the Virtual Hub to be created. If this is not specified, a prompt will appear to input the password.


# HubDelete command
CMD_HubDelete			Delete Virtual Hub
CMD_HubDelete_Help		Use this to delete an existing Virtual Hub on the VPN Server. \nIf you delete the Virtual Hub, all sessions that are currently connected to the Virtual Hub will be disconnected and new sessions will be unable to connect to the Virtual Hub. \nAlso, this will also delete all the Hub settings, user objects, group objects, certificates and Cascade Connections. \nOnce you delete the Virtual Hub, it cannot be recovered. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Servers that are operating as a VPN Bridge or cluster member.
CMD_HubDelete_Args		HubDelete [name]
CMD_HubDelete_[name]	Specify the name of the Virtual Hub to delete.
CMD_HubDelete_PROMPT_NAME	Name of Virtual Hub to delete: 


# HubSetStatic command
CMD_HubSetStatic		Change Virtual Hub Type to Static Virtual Hub
CMD_HubSetStatic_Help	Use this when a VPN Server is operating on a cluster and you want to change the type of the Virtual Hub to a static Virtual Hub. When the type of the Virtual Hub is changed, all sessions that are currently connected to the Virtual Hub will be disconnected. \nWhen there is a Virtual Hub operating as a static virtual Hub, a Virtual Hub with that name will be created on all the cluster member servers. A user who attempts to connect this Virtual Hub will be connected to one of the cluster members hosting this Virtual Hub as determined by an algorithm based on each server's load status. \nA static Virtual Hub, for example, could be used for a remote access VPN that allows thousands or tens of thousands of users to connect at the same time for the purpose of remotely accessing an internal company LAN from the Internet for business. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Servers that are operating as a VPN Bridge, cluster member or standalone server. \nThis command cannot be used for VPN Servers that are newer than Build 5190.
CMD_HubSetStatic_Args	HubSetStatic [name]
CMD_HubSetStatic_[name]	Specify the name of the Virtual Hub to be set as the static Virtual Hub.
CMD_HubChange_PROMPT_NAME	Name of Virtual Hub to change setting: 


# HubSetDynamic command
CMD_HubSetDynamic		Change Virtual Hub Type to Dynamic Virtual Hub
CMD_HubSetDynamic_Help	Use this when a VPN Server is operating on a cluster and you want to change the type of the Virtual Hub to a dynamic Virtual Hub. When the type of the Virtual Hub is changed, all sessions that are currently connected to the Virtual Hub will be disconnected. \nWhen there is not even one client connected to a dynamic Virtual Hub defined on the cluster, then that Virtual Hub does not exist on any cluster member. When the first client to attempt to connect to the dynamic Virtual Hub does so, the server with the lowest load on the cluster starts hosting that Virtual Hub. When the second and subsequent clients attempt to connect to the same virtual Hub, they are automatically connected to the server hosting the Virtual Hub. When all the clients are disconnected from a particular dynamic Virtual Hub, the Virtual Hub will return to the original state of not existing on any of the servers. \nThere is a broad range of applications for dynamic Virtual Hubs, such as a Virtual Hub defined for each business section within a company so that employees can connect to the Virtual Hub of their own department to do their work in a centralized management environment that is deployed on a single cluster. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nAlso, this command does not operate on VPN Servers that are operating as a VPN Bridge, cluster member or standalone server. \nThis command cannot be used for VPN Servers that are newer than Build 5190.
CMD_HubSetDynamic_Args	HubSetDynamic [name]
CMD_HubSetDynamic_[name]	Specify the name of the Virtual Hub to be set as the dynamic Virtual Hub.


# HubList command
CMD_HubList				Get List of Virtual Hubs
CMD_HubList_Help		Use this to get a list of existing Virtual Hubs on the VPN Server. For each Virtual Hub, you can get the following information: Virtual Hub Name, Status, Type, Number of Users, Number of Groups, Number of Sessions, Number of MAC Tables, Number of IP Tables, Number of Logins, Last Login, and Last Communication.\nNote that when connecting in Virtual Hub Admin Mode, if in the options of a Virtual Hub that you do not have administrator privileges for, the option Don't Enumerate this Virtual Hub for Anonymous Users is enabled then that Virtual Hub will not be enumerated. If you are connected in Server Admin Mode, then the list of all Virtual Hubs will be displayed. \nWhen connecting to and managing a non-cluster-controller cluster member of a clustering environment, only the Virtual Hub currently being hosted by that VPN Server will be displayed. When connecting to a cluster controller for administration purposes, all the Virtual Hubs will be displayed.
CMD_HubList_Args		HubList


# Hub command
CMD_Hub					Select Virtual Hub to Manage
CMD_Hub_Help			Use this to select the Virtual Hub to be the target of administration. For an administration utility with the status of being connected to a VPN Server, before executing a command to set or manage a Virtual Hub, you must use the Hub command to select the Virtual Hub to manage. \nWhen in the status of being connected to a VPN Server in Virtual Hub Admin Mode, you can select a single Virtual Hub to be the target of administration but you cannot select other Virtual Hubs. When having the status of being connected to the VPN Server in Server Admin Mode, you can make all Virtual Hubs the target of administration. \nTo get a list of Virtual Hubs that currently exist on the VPN Server, use the HubList command. \nFor the VPN Bridge, you can only select the Virtual Hub that has the name "BRIDGE".
CMD_Hub_Args			Hub [name]
CMD_Hub_[name]			Specify the name of the Virtual Hub to manage. If this parameter is left unspecified, the Select Virtual Hub to Manage will be cancelled.
CMD_Hub_Unselected		The Virtual Hub selection has been unselected.
CMD_Hub_Selected		The Virtual Hub "%S" has been selected.
CMD_Hub_Select_Failed	When attempting to select Virtual Hub "%S" that has been specified by /ADMINHUB, the following error occurred.
CMD_Hub_Not_Selected	Before executing this command, first select the Virtual Hub to manage using the Hub command.


# Online command
CMD_Online				Switch Virtual Hub to Online
CMD_Online_Help			Use this when the Virtual Hub currently being managed is offline to switch it to online. A Virtual Hub with an offline status cannot receive VPN connections from clients. By switching the Virtual Hub to online, that Virtual Hub becomes able to receive connections from users and provide services. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_Online_Args			Online


# Offline command
CMD_Offline				Switch Virtual Hub to Offline
CMD_Offline_Help		Use this when the Virtual Hub currently being managed is online to switch it to offline. If there are sessions currently connected to the Virtual Hub, all sessions will be disconnected. A Virtual Hub with an offline status cannot receive VPN connections from clients. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_Offline_Args		Offline


# SetStaticNetwork command
CMD_SetStaticNetwork				Set Virtual Hub static IPv4 network parameters
CMD_SetStaticNetwork_Help			Set the static IPv4 network parameters for the Virtual Hub. They are used when DHCP is not available (e.g. WireGuard sessions). \nYou can get the current settings by using the OptionsGet command.
CMD_SetStaticNetwork_Args			SetStaticNetwork [/GATEWAY:gateway] [/SUBNET:subnet]
CMD_SetStaticNetwork_GATEWAY		Specify the IP address of the gateway that will be used for internet communication.
CMD_SetStaticNetwork_SUBNET			Specify the subnet mask, required to determine the size of the local VPN network.
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_GATEWAY	Gateway: 
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_SUBNET	Subnet mask: 


# SetMaxSession command
CMD_SetMaxSession		Set the Max Number of Concurrently Connected Sessions for Virtual Hub
CMD_SetMaxSession_Help	Use this to set the maximum number of sessions that can be concurrently connected to the Virtual Hub that is currently being managed. When there are more sessions than the maximum number of concurrently connected sessions that are being connected from the VPN Client or VPN Bridge, when the maximum number of sessions is reached, clients will no longer be able to connect. This limit on the maximum number of concurrently connected sessions does not include sessions generated in the Virtual Hub by Local Bridges, Virtual NAT, and Cascade Connections. \nYou can get the current setting for the max number of concurrently connected sessions by using the OptionsGet command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SetMaxSession_Args	SetMaxSession [max_session]
CMD_SetMaxSession_[max_session]	Using an integer, specify the maximum number of concurrently connected sessions to set. Specifying 0 results in a setting of unlimited.
CMD_SetMaxSession_Prompt	Max Number of Sessions: 


# SetHubPassword command
CMD_SetHubPassword		Set Virtual Hub Administrator Password
CMD_SetHubPassword_Help	Use this to set the Administrator Password for the Virtual Hub that is currently being managed. When a Virtual Hub administrator password has been set, you are able to connect to that Virtual Hub from a VPN Server connection utility in Virtual Hub Admin Mode, by specifying the password. It is also possible to make a VPN connection from a VPN client or VPN Bridge by specifying "Administrator" for the user name and the password for the Virtual Hub administrator password. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SetHubPassword_Args	SetHubPassword [password]
CMD_SetHubPassword_[password]	Specify the password you wish to set. If a password is not specified by parameter, a prompt will appear to input the password.


# SetEnumAllow command
CMD_SetEnumAllow		Allow Enumeration by Virtual Hub Anonymous Users
CMD_SetEnumAllow_Help	Use this to change the options setting of the Virtual Hub you are currently managing to allow anonymous users to enumerate this Virtual Hub. By setting this option, it makes it possible for VPN Client users to enumerate this Virtual Hub simply by inputting this VPN Server address. Also, by using the SetEnumDeny command, you can deny anonymous users the ability to enumerate. At the time a Virtual Hub is created, enumeration will be allowed. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SetEnumAllow_Args	SetEnumAllow


# SetEnumDeny command
CMD_SetEnumDeny			Deny Enumeration by Virtual Hub Anonymous Users
CMD_SetEnumDeny_Help	Use this to change the options setting of the Virtual Hub you are currently managing to prevent anonymous users from enumerating this Virtual Hub. By setting this option, the VPN Client user will be unable to enumerate this Virtual Hub even if they send a Virtual Hub enumeration request to the VPN Server. Also, by using the SetEnumAllow command, you can allow anonymous users to enumerate. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SetEnumDeny_Args	SetEnumDeny


# OptionsGet command
CMD_OptionsGet			Get Options Setting of Virtual Hubs
CMD_OptionsGet_Help		Use this to get a list of the Options setting of the Virtual Hub currently being managed. You can get the following: Allow/Deny Virtual Hub Enumeration, Maximum Concurrent Connections, Online/Offline Status, and Virtual Hub Type in Clustering Environment. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_OptionsGet_Args		OptionsGet
CMD_OptionsGet_TITLE	Options Setting List of Virtual Hub "%S"
CMD_OptionsGet_ENUM		Enumeration of Virtual Hub for Anonymous User
CMD_OptionsGet_MAXSESSIONS	Max Number of Sessions
CMD_OptionsGet_STATUS	Status
CMD_OptionsGet_TYPE		Virtual Hub Type
CMD_OptionsGet_GATEWAY	Default gateway
CMD_OptionsGet_SUBNET	Default subnet


# RadiusServerSet command
CMD_RadiusServerSet		Set RADIUS Server to use for User Authentication
CMD_RadiusServerSet_Help	To accept users to the currently managed Virtual Hub in RADIUS server authentication mode, you can specify an external RADIUS server that confirms the user name and password. (You can specify multiple hostname by splitting with comma or semicolon.) \nThe RADIUS server must be set to receive requests from IP addresses of this VPN Server. Also, authentication by Password Authentication Protocol (PAP) must be enabled. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_RadiusServerSet_Args	RadiusServerSet [server_name:port] [/SECRET:secret] [/RETRY_INTERVAL:interval]
CMD_RadiusServerSet_[server_name:port]	Using the format "host name:port number", specify the host name or IP address, and the UDP port number of the RADIUS server being used. If the port number is omitted, 1812 will be used. You can specify multiple hostname by splitting with comma or semicolon.
CMD_RadiusServerSet_SECRET	Specify the shared secret (password) used for communication with the RADIUS Server
CMD_RadiusServerSet_RETRY_INTERVAL	Specify the retry interval between retries in milliseconds.
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Host	Host Number and Port Number of RADIUS Server to Use: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Secret	Shared Secret: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_RetryInterval	Retry Interval (milliseconds): 
CMD_RadiusServerSet_EVAL_NUMINTERVAL	The retry interval must be in from 500 to 10000 milliseconds.


# RadiusServerDelete command
CMD_RadiusServerDelete	Delete Setting to Use RADIUS Server for User Authentication
CMD_RadiusServerDelete_Help	Use this to delete the setting related to using a RADIUS server when a user connects to the currently managed Virtual Hub in RADIUS Server Authentication Mode and disable the RADIUS authentication. To get the settings related to the current RADIUS server use the RadiusServerGet command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_RadiusServerDelete_Args	RadiusServerDelete


# RadiusServerGet command
CMD_RadiusServerGet		Get Setting of RADIUS Server Used for User Authentication
CMD_RadiusServerGet_Help	Use this to get the current settings for the RADIUS server used when a user connects to the currently managed Virtual Hub using RADIUS Server Authentication Mode. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_RadiusServerGet_Args	RadiusServerGet
CMD_RadiusServerGet_STATUS	Use RADIUS Server
CMD_RadiusServerGet_HOST		RADIUS Server Host Name or IP Address: 
CMD_RadiusServerGet_PORT		RADIUS Server Port Number
CMD_RadiusServerGet_SECRET	Shared Secret
CMD_RadiusServerGet_RetryInterval	Retry Interval (in milliseconds)


# StatusGet command
CMD_StatusGet			Get Current Status of Virtual Hub
CMD_StatusGet_Help		Use this to get the current status of the Virtual Hub currently being managed. You can get the following information: Virtual Hub Type, Number of Sessions, Number of Each Type of Object, Number of Logins, Last Login, Last Communication, and Communication Statistical Data.
CMD_StatusGet_Args		StatusGet


# LogGet command
CMD_LogGet				Get Log Save Setting of Virtual Hub
CMD_LogGet_Help			Use this to get the log save setting for the Virtual Hub that is currently being managed. You can get the setting information such as the save setting related to security logs and packet logs and information on what has been saved.
CMD_LogGet_Args			LogGet
CMD_Log_SecurityLog		Save Security Log
CMD_Log_PacketLog		Save Packet Log
CMD_Log_SwitchType		Log File Switch Cycle
CMD_Log_0				TCP Connection Log
CMD_Log_1				TCP Packet Log
CMD_Log_2				DHCP Log
CMD_Log_3				UDP Log
CMD_Log_4				ICMP Log
CMD_Log_5				IP Log
CMD_Log_6				ARP Log
CMD_Log_7				Ethernet Log


# LogEnable command
CMD_LogEnable			Enable Security Log or Packet Log
CMD_LogEnable_Help		Use this to enable a security log or packet log of the Virtual Hub currently being managed. \nTo get the current setting, you can use the LogGet command.
CMD_LogEnable_Args		LogEnable [security|packet]
CMD_LogEnable_[security|packet]	Select the type of log to enable. Specify either "security" or "packet".
CMD_LogEnable_Prompt	Select Security or Packet: 
CMD_LogEnable_Prompt_Error	Invalid specification.


# LogDisable command
CMD_LogDisable			Disable Security Log or Packet Log
CMD_LogDisable_Help		Use this to disable a security log or packet log of the Virtual Hub currently being managed. \nTo get the current setting, you can use the LogGet command.
CMD_LogDisable_Args		LogDisable [security|packet]
CMD_LogDisable_[security|packet]	Select the type of log to disable. Specify either "security" or "packet".


#  LogSwitchSet command
CMD_LogSwitchSet		Set Log File Switch Cycle
CMD_LogSwitchSet_Help	Use this to set the log file switch cycle for the security log or packet log that the currently managed Virtual Hub saves. The log file switch cycle can be changed to switch in every second, every minute, every hour, every day, every month ,or not switch. \nTo get the current setting, you can use the LogGet command.
CMD_LogSwitchSet_Args	LogSwitchSet [security|packet] [/SWITCH:sec|min|hour|day|month|none]
CMD_LogSwitchSet_[security|packet]	Select the type of log to change setting. Specify either "security" or "packet".
CMD_LogSwitchSet_SWITCH	Select the switch cycle to set. Specify sec, min, hour, day, month or none.
CMD_LogSwitchSet_Prompt	Specify sec, min, hour, day, month or none: 


# LogPacketSaveType command
CMD_LogPacketSaveType	Set Save Contents and Type of Packet to Save to Packet Log
CMD_LogPacketSaveType_Help	Use this to set the save contents of the packet log for each type of packet to be saved by the currently managed Virtual Hub. There are the following packet types: TCP Connection Log, TCP Packet Log, DHCP Packet Log, UDP Packet Log, ICMP Packet Log, IP Packet Log, ARP Packet Log, and Ethernet Packet Log.\nTo get the current setting, you can use the LogGet command.
CMD_LogPacketSaveType_Args	LogPacketSaveType [/TYPE:tcpconn|tcpdata|dhcp|udp|icmp|ip|arp|ether] [/SAVE:none|header|full]
CMD_LogPacketSaveType_TYPE	Specify tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp, or ether to specify the type of packet whose save contents are going to be changed.
CMD_LogPacketSaveType_SAVE	Specify the save contents of the packet log. \nSpecify either none: save nothing\nheader: header information only\nfull: all packet contents
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_TYPE	Specify tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp, or ether: 
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_SAVE	Specify none, header, or full: 


# CAList command
CMD_CAList				Get List of Trusted CA Certificates
CMD_CAList_Help			Here you can manage the certificate authority certificates that are trusted by this currently managed Virtual Hub. The list of certificate authority certificates that are registered is used to verify certificates when a VPN Client is connected in signed certificate authentication mode. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_CAList_Args			CAList
CMD_CAList_COLUMN_ID	ID


# CAAdd command
CMD_CAAdd				Add Trusted CA Certificate
CMD_CAAdd_Help			Use this to add a new certificate to a list of CA certificates trusted by the currently managed Virtual Hub. The list of certificate authority certificates that are registered is used to verify certificates when a VPN Client is connected in signed certificate authentication mode. \nTo get a list of the current certificates you can use the CAList command. \nThe certificate you add must be saved in the X.509 file format. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_CAAdd_Args			CAAdd [path]
CMD_CAAdd_[path]		Specify the file name of the X.509 certificate to register.
CMD_CAAdd_PROMPT_PATH	Name of X.509 Certificate File to Register: 


# CADelete command
CMD_CADelete			Delete Trusted CA Certificate
CMD_CADelete_Help		Use this to delete an existing certificate from the list of CA certificates trusted by the currently managed Virtual Hub. \nTo get a list of the current certificates you can use the CAList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_CADelete_Args		CADelete [id]
CMD_CADelete_[id]		Specify the ID of the certificate to delete.
CMD_CADelete_PROMPT_ID	ID of Certificate to Delete: 


# CAGet command
CMD_CAGet				Get Trusted CA Certificate
CMD_CAGet_Help			Use this to get an existing certificate from the list of CA certificates trusted by the currently managed Virtual Hub and save it as a file in X.509 format. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_CAGet_Args			CAGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CAGet_[id]			Specify the ID of the certificate to get.
CMD_CAGet_SAVECERT		Specify the file name to save the certificate you obtained.
CMD_CAGet_PROMPT_ID		ID of Certificate to Get: 
CMD_CAGet_PROMPT_SAVECERT	Name of File to Save: 


# CascadeList command
CMD_CascadeList			Get List of Cascade Connections
CMD_CascadeList_Help	Use this to get a list of Cascade Connections that are registered on the currently managed Virtual Hub. \nBy using a Cascade Connection, you can connect this Virtual Hub by Layer 2 Cascade Connection to another Virtual Hub that is operating on the same or a different computer. \n\n[Warning About Cascade Connections]\nBy connecting using a Cascade Connection you can create a Layer 2 bridge between multiple Virtual Hubs but if the connection is incorrectly configured, a loopback Cascade Connection could inadvertently be created. When using a Cascade Connection function please design the network topology with care. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeList_Args	CascadeList


# CascadeCreate command
CMD_CascadeCreate		Create New Cascade Connection
CMD_CascadeCreate_Help	Use this to create a new Cascade Connection on the currently managed Virtual Hub. \nBy using a Cascade Connection, you can connect this Virtual Hub by Cascade Connection to another Virtual Hub that is operating on the same or a different computer. \nTo create a Cascade Connection, you must specify the name of the Cascade Connection, destination server and destination Virtual Hub and user name. When a new Cascade Connection is created, the type of user authentication is initially set as Anonymous Authentication and the proxy server setting and the verification options of the server certificate is not set. To change these settings and other advanced settings after a Cascade Connection has been created, use the other commands that begin with the name "Cascade". \n\n[Warning About Cascade Connections]\nBy connecting using a Cascade Connection you can create a Layer 2 bridge between multiple Virtual Hubs but if the connection is incorrectly configured, a loopback Cascade Connection could inadvertently be created. When using a Cascade Connection function please design the network topology with care. \n\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeCreate_Args	CascadeCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeCreate_[name]	Specify the name of the Cascade Connection to create.
CMD_CascadeCreate_SERVER	Specify the host name and port number of the destination VPN Server using the format [host name:port number]. You can also specify by IP address.
CMD_CascadeCreate_HUB	Specify the Virtual Hub on the destination VPN Server.
CMD_CascadeCreate_USERNAME	Specify the user name to use for user authentication when connecting to the destination VPN Server.
CMD_CascadeCreate_Prompt_Name	Cascade Connection Name: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Server	Destination VPN Server Host Name and Port Number: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Hub	Destination Virtual Hub Name: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Username	Connecting User Name: 


# CascadeSet command
CMD_CascadeSet		Set the Destination for Cascade Connection
CMD_CascadeSet_Help	Use this to set the destination VPN Server host name and port number, Virtual Hub name and the user name that will use the connection for the Cascade Connection registered on the currently managed virtual Hub. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeSet_Args	CascadeSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_CascadeSet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeSet_SERVER	Specify the host name and port number of the destination VPN Server using the format [host name:port number]. You can also specify by IP address.
CMD_CascadeSet_HUB		Specify the Virtual Hub on the destination VPN Server.


# CascadeGet command
CMD_CascadeGet			Get the Cascade Connection Setting
CMD_CascadeGet_Help		Use this to get the Connection Setting of a Cascade Connection that is registered on the currently managed Virtual Hub. \nTo change the Connection Setting contents of the Cascade Connection, use the other commands that begin with the name "Cascade" after creating the Cascade Connection. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeGet_Args		CascadeGet [name]
CMD_CascadeGet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to get.
CMD_CascadeGet_Policy	[Cascade Session Security Policy Setting Value]

# CascadeDelete command
CMD_CascadeDelete		Delete Cascade Connection Setting
CMD_CascadeDelete_Help	Use this to delete a Cascade Connection that is registered on the currently managed Virtual Hub. If the specified Cascade Connection has a status of online, the connections will be automatically disconnected and then the Cascade Connection will be deleted. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeDelete_Args	CascadeDelete [name]
CMD_CascadeDelete_[name]	Specify the name of the Cascade Connection to delete.


# CascadeUsernameSet command
CMD_CascadeUsernameSet	Set User Name to Use Connection of Cascade Connection
CMD_CascadeUsernameSet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to the VPN Server, use this to specify the user name required for user authentication. \nIn some cases it is necessary to specify the type of user authentication and specify the required parameters. To change this information you can use commands such as CascadeAnonymousSet, CascadePasswordSet, and CascadeCertSet. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeUsernameSet_Args	CascadeUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeUsernameSet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeUsernameSet_USERNAME	Specify the user name required for user authentication when the Cascade Connection connects to the VPN Server.
CMD_CascadeUsername_Notice	The auth type for this Connection Setting is currently set as password authentication. After changing the user name, you must use the CascadePasswordSet command to reset the password.


# CascadeAnonymousSet command
CMD_CascadeAnonymousSet	Set User Authentication Type of Cascade Connection to Anonymous Authentication
CMD_CascadeAnonymousSet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to the VPN Server, set the user authe type to [anonymous authentication]. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeAnonymousSet_Args	CascadeAnonymousSet [name]
CMD_CascadeAnonymousSet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadePasswordSet command
CMD_CascadePasswordSet	Set User Authentication Type of Cascade Connection to Password Authentication
CMD_CascadePasswordSet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to the VPN Server, use this to set the user auth type to Password Authentication. Specify Standard Password Authentication and RADIUS or NT Domain Authentication as the password authentication type. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadePasswordSet_Args	CascadePasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_CascadePasswordSet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadePasswordSet_PASSWORD	Specify the password to use for password authentication. If this is not specified, a prompt will appear to input the password.
CMD_CascadePasswordSet_TYPE	Specify either "standard" (Standard Password Authentication) or "radius" (RADIUS or NT Domain Authentication) as the password authentication type.
CMD_CascadePasswordSet_Prompt_Type	Specify standard or radius: 
CMD_CascadePasswordSet_Type_Invalid	The standard or radius specification is invalid.


# CascadeCertSet command
CMD_CascadeCertSet		Set User Authentication Type of Cascade Connection to Client Certificate Authentication
CMD_CascadeCertSet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to the VPN Server, use this to set the user auth type to Client Certificate Authentication. For this certificate, you must specify a certificate file in the X.509 format and a private key file that is Base 64 encoded. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeCertSet_Args	CascadeCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_CascadeCertSet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeCertSet_LOADCERT	Specify the X.509 format certificate file to provide for certificate authentication.
CMD_CascadeCertSet_LOADKEY	Specify the Base-64-encoded private key file name for the certificate.


# CascadeCertGet command
CMD_CascadeCertGet		Get Client Certificate to Use for Cascade Connection
CMD_CascadeCertGet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection uses client certificate authentication, use this to get the certificate that is provided as the client certificate and save the certificate file in X.509 format. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeCertGet_Args	CascadeCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_CascadeCertGet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to get.
CMD_CascadeCertGet_SAVECERT	Specify the file name to save the certificate you obtained in X.509 format.
CMD_CascadeCertSet_Not_Auth_Cert	The specified Cascade Connection is not in client certificate authentication mode.
CMD_CascadeCertSet_Cert_Not_Exists	The certificate is not stored in the Connection Setting of the specified Cascade Connection.


# CascadeEncryptEnable command
CMD_CascadeEncryptEnable	Enable Encryption when Communicating by Cascade Connection
CMD_CascadeEncryptEnable_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection is used for communication between VPN Servers via a VPN connection, use this to set the communication contents between the VPN Servers to be encrypted by SSL. \nNormally communication between VPN Servers is encrypted by SSL to prevent eavesdropping of information and fraud. You can also disable encryption. When encryption is disabled, the communication throughput improves but the communication data flows over the network in plain text. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeEncryptEnable_Args	CascadeEncryptEnable [name]
CMD_CascadeEncryptEnable_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeEncryptDisable command
CMD_CascadeEncryptDisable	Disable Encryption when Communicating by Cascade Connection
CMD_CascadeEncryptDisable_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection is used for communication between VPN Servers via a VPN connection, use this to set the communication contents between the VPN Servers not to be encrypted. \nNormally communication between VPN Servers is encrypted by SSL to prevent eavesdropping of information and fraud. You can also disable encryption. When encryption is disabled, the communication throughput improves but the communication data flows over the network in plain text. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeEncryptDisable_Args	CascadeEncryptDisable [name]
CMD_CascadeEncryptDisable_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeCompressEnable command
CMD_CascadeCompressEnable	Enable Data Compression when Communicating by Cascade Connection
CMD_CascadeCompressEnable_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection is used for communication between VPN Servers via a VPN connection, use this to set the communication contents between the VPN Servers to be compressed. \nIt is possible to achieve a maximum of 80% compression. Compression however places higher loads on the CPU of both the client and server machines. When the line speed is about 10 Mbps or greater, compression can lower throughput, but sometimes it can have the opposite effect. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeCompressEnable_Args	CascadeCompressEnable [name]
CMD_CascadeCompressEnable_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeCompressDisable command
CMD_CascadeCompressDisable	Disable Data Compression when Communicating by Cascade Connection
CMD_CascadeCompressDisable_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection is used for communication between VPN Servers via a VPN connection, use this to set the communication contents between the VPN Servers to be not compressed. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeCompressDisable_Args	CascadeCompressDisable [name]
CMD_CascadeCompressDisable_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeHttpHeader* commands
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Name	Value name (part before the colon): 
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Data	Value data (part after the colon): 


# CascadeHttpHeaderAdd command
CMD_CascadeHttpHeaderAdd	Add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Help	Use this to add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Args	CascadeHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_DATA	Specify the data of the custom value (the part after the colon character).


# CascadeHttpHeaderDelete command
CMD_CascadeHttpHeaderDelete	Delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Help	Use this to delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Args	CascadeHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).


# CascadeHttpHeaderGet command
CMD_CascadeHttpHeaderGet	Get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Help	Use this to get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Args	CascadeHttpHeaderGet [name]
CMD_CascadeHttpHeaderGet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to get.


# CascadeProxyNone command
CMD_CascadeProxyNone	Specify Direct TCP/IP Connection as the Connection Method of Cascade Connection
CMD_CascadeProxyNone_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to a VPN Server, use this to set Direct TCP/IP Connection as the connection method to use, in which case the connection route will not be via a proxy server. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeProxyNone_Args	CascadeProxyNone [name]
CMD_CascadeProxyNone_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeProxyHttp command
CMD_CascadeProxyHttp	Set Connection Method of Cascade Connection to be via an HTTP Proxy Server
CMD_CascadeProxyHttp_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to a VPN Server, use this to set Connect via HTTP Proxy Server as the method of connection to use, which requires the specification of the host name and port number of the HTTP Proxy server to communicate via as well as a user name and password (when required). \nThe HTTP server that communication will travel via must be compatible with the CONNECT method to use HTTPS communication. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeProxyHttp_Args	CascadeProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxyHttp_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeProxyHttp_SERVER	Specify the host name or IP address, and port number of the on-route HTTP proxy server using the format [host name:port number].
CMD_CascadeProxyHttp_USERNAME	When user authentication is required to connect to the on-route HTTP proxy server, specify the user name. Also, specify the /PASSWORD parameter at the same time. If the parameters /USERNAME and /PASSWORD are not specified, the user authentication data will not be set.
CMD_CascadeProxyHttp_PASSWORD	When user authentication is required to connect to the on-route HTTP proxy server, specify the password. Specify this together with the /USERNAME parameter.
CMD_CascadeProxyHttp_Prompt_Server	Proxy Server Host Name and Port Number: 


# CascadeProxySocks command
CMD_CascadeProxySocks	Set Connection Method of Cascade Connection to be via a SOCKS4 Proxy Server
CMD_CascadeProxySocks_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to a VPN Server, use this to set Connect via SOCKS4 Proxy Server as the method of connection to use, which requires the specification of the host name and port number of the SOCKS4 Proxy server to communicate via as well as a user name and password (when required). \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeProxySocks_Args	CascadeProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeProxySocks_SERVER	Specify the host name or IP address, and port number of the on-route SOCKS4 proxy server using the format "host name:port number".
CMD_CascadeProxySocks_USERNAME	When user authentication is required to connect to the on-route SOCKS4 proxy server, specify the user name. Also, specify the /PASSWORD parameter at the same time. If the parameters /USERNAME and /PASSWORD are not specified, the user authentication data will not be set.
CMD_CascadeProxySocks_PASSWORD	When user authentication is required to connect to the on-route SOCKS4 proxy server, specify the password. Specify this together with the /USERNAME parameter.


# CascadeProxySocks5 command
CMD_CascadeProxySocks5	Set Connection Method of Cascade Connection to be via a SOCKS5 Proxy Server
CMD_CascadeProxySocks5_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to a VPN Server, use this to set Connect via SOCKS5 Proxy Server as the method of connection to use, which requires the specification of the host name and port number of the SOCKS Proxy server to communicate via as well as a user name and password (when required). \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeProxySocks5_Args	CascadeProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks5_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeProxySocks5_SERVER	Specify the host name or IP address, and port number of the on-route SOCKS5 proxy server using the format "host name:port number".
CMD_CascadeProxySocks5_USERNAME	When user authentication is required to connect to the on-route SOCKS5 proxy server, specify the user name. Also, specify the /PASSWORD parameter at the same time. If the parameters /USERNAME and /PASSWORD are not specified, the user authentication data will not be set.
CMD_CascadeProxySocks5_PASSWORD	When user authentication is required to connect to the on-route SOCKS5 proxy server, specify the password. Specify this together with the /USERNAME parameter.


# CascadeServerCertEnable command
CMD_CascadeServerCertEnable	Enable Cascade Connection Server Certificate Verification Option
CMD_CascadeServerCertEnable_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to a VPN Server, use this to enable the option to check whether the SSL certificate provided by the destination VPN Server can be trusted. \nIf this option is enabled you must either use the CascadeServerCertSet command to save the connection destination server SSL certificate beforehand in the Cascade Connection Settings beforehand, or use the CAAdd command etc. to register a root certificate containing the signed server SSL certificate in the list of Virtual Hub trusted CA certificates. \nIf the certificate of the connected VPN Server cannot be trusted under the condition where the option to verify server certificates was enabled for the Cascade Connection, the connection will be promptly cancelled and continual reattempts at connection will be made. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeServerCertEnable_Args	CascadeServerCertEnable [name]
CMD_CascadeServerCertEnable_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeServerCertDisable command
CMD_CascadeServerCertDisable	Disable Cascade Connection Server Certificate Verification Option
CMD_CascadeServerCertDisable_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to a VPN Server, use this to disable the option to check whether the SSL certificate provided by the destination VPN Server can be trusted. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeServerCertDisable_Args	CascadeServerCertDisable [name]
CMD_CascadeServerCertDisable_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeDefaultCAEnable command
CMD_CascadeDefaultCAEnable	        Enable Trust System Certificate Store Option
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Help	    When server certificate verification is enabled, use this to enable trusting certificates from the system trust store. \nIf server certificate verification is disabled, this option does nothing.
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Args	    CascadeDefaultCAEnable [name]
CMD_CascadeDefaultCAEnable_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeDefaultCADisable command
CMD_CascadeDefaultCADisable         Disable Trust System Certificate Store Option
CMD_CascadeDefaultCADisable_Help    When server certificate verification is enabled, use this to disable trusting certificates from the system trust store. \nIf server certificate verification is disabled, this option does nothing.
CMD_CascadeDefaultCADisable_Args	CascadeDefaultCADisable [name]
CMD_CascadeDefaultCADisable_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeServerCertSet command
CMD_CascadeServerCertSet	Set the Server Individual Certificate for Cascade Connection
CMD_CascadeServerCertSet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to a VPN Server, use this to register beforehand the same certificate as the SSL certificate provided by the destination VPN Server. \nIf the option to verify server certificates for Cascade Connections is enabled, you must either use this command to save the connection destination server SSL certificate beforehand in the Cascade Connection Settings beforehand, or use the CAAdd command etc. to register a root certificate containing the signed server SSL certificate in the list of Virtual Hub trusted CA certificates. \nIf the certificate of the connected VPN Server cannot be trusted under the condition where the option to verify server certificates was enabled for the Cascade Connection, the connection will be promptly cancelled and continual reattempts at connection will be made. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeServerCertSet_Args	CascadeServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_CascadeServerCertSet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeServerCertSet_LOADCERT	Specify X.509 format certificate file name that the server individual certificate you wish to set is saved under.


# CascadeServerCertDelete command
CMD_CascadeServerCertDelete	Delete the Server Individual Certificate for Cascade Connection
CMD_CascadeServerCertDelete_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and a server individual certificate is registered for that Cascade Connection, use this to delete that server individual certificate. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeServerCertDelete_Args	CascadeServerCertDelete [name]
CMD_CascadeServerCertDelete_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.


# CascadeServerCertGet command
CMD_CascadeServerCertGet	Get the Server Individual Certificate for Cascade Connection
CMD_CascadeServerCertGet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and a server individual certificate is registered for that Cascade Connection, use this to get that certificate and save it as an X.509 format certificate file. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeServerCertGet_Args	CascadeServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_CascadeServerCertGet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeServerCertGet_SAVECERT	Specify the certificate file name to save the server individual certificate in X.509 format.


# CascadeDetailSet command
CMD_CascadeDetailSet	Set Advanced Settings for Cascade Connection
CMD_CascadeDetailSet_Help	Use this to customize the VPN protocol communication settings used when a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection connects to the VPN Server. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeDetailSet_Args	CascadeDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_CascadeDetailSet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeDetailSet_MAXTCP	Specify, using an integer in the range 1 to 32, the number of TCP connections to be used for VPN communication. By using data transmission by multiple TCP connections for VPN communication sessions with VPN Servers it is sometimes possible to increase communication speed. \nNote: We recommend about 8 lines when the connection lines to the server are fast, and 1 line when using a slow connection such as dialup.
CMD_CascadeDetailSet_INTERVAL	When communicating by VPN by establishing multiple TCP connections, specify in seconds, the establishing interval for each TCP connection. The standard value is 1 second.
CMD_CascadeDetailSet_TTL	When specifying connection life of each TCP connection specify in seconds the keep-alive time from establishing a TCP connection until disconnection. If 0 is specified, keep-alive will not be set.
CMD_CascadeDetailSet_HALF	Specify "yes" when enabling half duplex mode. When using two or more TCP connections for VPN communication, it is possible to use Half Duplex Mode. By enabling half duplex mode it is possible to automatically fix data transmission direction as half and half for each TCP connection. In the case where a VPN using 8 TCP connections is established, for example, when half-duplex is enabled, communication can be fixes so that 4 TCP connections are dedicated to the upload direction and the other 4 connections are dedicated to the download direction.
CMD_CascadeDetailSet_NOQOS	Specify "yes" when disabling VoIP / QoS functions. Normally "no" is specified.
CMD_CascadeDetailSet_Eval_MaxTcp	Specify an integer in the range 1 to 32 for the number of TCP connections.
CMD_CascadeDetailSet_Eval_Interval	Set at least 1 second for the interval to establish a TCP connection.
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_MaxTcp	Number of TCP Connections to Use in VPN Communication: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_Interval	Interval between Establishing Each TCP Connection: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_TTL		Connection Life of Each TCP Connection (0 for no keep-alive): 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_HALF	Enable half-duplex mode (yes/no): 


# CascadePolicySet command
CMD_CascadePolicySet	Set Cascade Connection Session Security Policy
CMD_CascadePolicySet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection is established, use this to change the security policy contents that are applied to the session generated by the Virtual Hub. \nWhen a Virtual Hub makes a Cascade Connection to another VPN Server, a Cascade Session will be newly generated on the Virtual Hub that is the Cascade Connection source. You can use this command to set the security policy contents that will set this Cascade session. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadePolicySet_Args	[name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_CascadePolicySet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadePolicySet_NAME	Specify the name of policy whose values you want to change. You can use the PolicyList command to display a list of policy names and values that can be set.
CMD_CascadePolicySet_VALUE	Specify a new policy value. If the policy is an integer value, specify an integer. Specify yes or no for Boolean types. You can view the type and value that can be set by using the PolicyList command.
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLNAME	Name of Policy Whose Value you want to Change: 
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLVALUE	Value to newly set: 
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name	The specified policy name "%S" is invalid. \nCheck the list of policy names that can be set using the PolicyList command.
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name_For_Cascade	The specified policy name "%S" cannot be used for a Cascade Connection security policy setting.
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Range	Specify policy "%S" within the range of %s.


# PolicyList command
CMD_PolicyList			Display List of Security Policy Types and Settable Values
CMD_PolicyList_Help		Use this to display a list of item names, descriptions, and settable values in the security policies that can be set for VPN Server users and groups and Cascade Connections. \nBy running the PolicyList command without specifying any parameters, a list of all supported security policy names and descriptions will be displayed. \nBy specifying the name using the PolicyList command parameter, a detailed description related to this value and the type and range of the settable value will be displayed.
CMD_PolicyList_Args		PolicyList [name]
CMD_PolicyList_[name]	This allows you to specify the policy name whose description you want to display. If you don't specify a name, a list of all supported security names and descriptions will be displayed.
CMD_PolicyList_Invalid_Name	The specified policy name is invalid.
CMD_PolicyList_Column_1		Policy name
CMD_PolicyList_Column_2		Simple description of policy
CMD_PolicyList_Column_3		Setting value
CMD_PolicyList_Help_1		[Policy Name]
CMD_PolicyList_Help_2		[Simple Description of Policy]
CMD_PolicyList_Help_3		[Range of Settable Values]
CMD_PolicyList_Help_4		[Default Value]
CMD_PolicyList_Help_5		[Detailed Description of Policy]
CMD_PolicyList_Range_Bool	yes or no
CMD_PolicyList_Range_Int_1	Range from %s to %s (0 cannot be specified)
CMD_PolicyList_Range_Int_2	Range from %s to %s (if 0 is specified, nothing is set)


# CascadeStatusGet command
CMD_CascadeStatusGet	Get Current Cascade Connection Status
CMD_CascadeStatusGet_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified and that Cascade Connection is currently online, use this to get its connection status and other information. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeStatusGet_Args	CascadeStatusGet [name]
CMD_CascadeStatusGet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose information you want to get.


# CascadeRename command
CMD_CascadeRename		Change Name of Cascade Connection
CMD_CascadeRename_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified, use this to change the name of that Cascade Connection. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeRename_Args	CascadeRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_CascadeRename_[name]	Specify the current name of the Cascade Connection whose name you want to change.
CMD_CascadeRename_NEW	Specify the new name after the change. 
CMD_CascadeRename_PROMPT_OLD	Current Name: 
CMD_CascadeRename_PROMPT_NEW	New Name: 



# CascadeOnline command
CMD_CascadeOnline		Switch Cascade Connection to Online Status
CMD_CascadeOnline_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified, use this to switch that Cascade Connection to online status. The Cascade Connection that is switched to online status begins the process of connecting to the destination VPN Server in accordance with the Connection Setting. The Cascade Connection that is switched to online status will establish normal connection to the VPN Server or continue to attempt connection until it is switched to offline status. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeOnline_Args	CascadeOnline [name]
CMD_CascadeOnline_[name]	Specify the name of the Cascade Connection to switch to online status.


# CascadeOffline command
CMD_CascadeOffline		Switch Cascade Connection to Offline Status
CMD_CascadeOffline_Help	When a Cascade Connection registered on the currently managed Virtual Hub is specified, use this to switch that Cascade Connection to offline status. The Cascade Connection that is switched to offline will not connect to the VPN Server until next time it is switched to the online status using the CascadeOnline command \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CascadeOffline_Args	CascadeOffline [name]
CMD_CascadeOffline_[name]	Specify the name of the Cascade Connection to switch to offline status.


# AccessAdd command
CMD_AccessAdd			Add Access List Rules (IPv4)
CMD_AccessAdd_Help		Use this to add a new rule to the access list of the currently managed Virtual Hub. \nThe access list is a set of packet file rules that are applied to packets that flow through the Virtual Hub. You can register multiple rules in an access list and you can also define an priority for each rule. All packets are checked for the conditions specified by the rules registered in the access list and based on the operation that is stipulated by the first matching rule, they either pass or are discarded. Packets that do not match any rule are implicitly allowed to pass. You can also use the AccessAddEx command to generate delays, jitters and packet losses. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_AccessAdd_Args		AccessAdd [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished]
CMD_AccessAdd_[pass|discard]	When a packet matches this rule condition, this operation is decided. When pass is specified, the packet is allowed to pass, and when discard is specified, the packet is discarded.
CMD_AccessAdd_MEMO		Specify a description (memo) for this rule.
CMD_AccessAdd_PRIORITY	Specify an integer of 1 or higher to indicate the priority of the rule. Higher priority is given to rules with the lower priority values.
CMD_AccessAdd_SRCIP		Specify a source IPv4 address as a rule condition. Specify the IPv4 address in the format of "IP Address/Mask" by separating the decimal values using dots such as "192.168.0.1". For the mask, either specify decimal values separated by dots such as "255.255.255.0", or you can specify the bit length from the header using a decimal value such as "24". If you specify "0.0.0.0/0.0.0.0", this means all hosts.
CMD_AccessAdd_DESTIP	Specify a destination IPv4 address as a rule condition in the format of "IP Address/Mask". Use the same method of specification as for the /SRCIP parameter.
CMD_AccessAdd_PROTOCOL	Specify a protocol type as a rule condition. Input the IP protocol number using decimal values or specify one of the keywords "tcp" (TCP/IP protocol, no.6), "udp" (UDP/IP protocol, no.17), "icmpv4" (ICMPv4 protocol, no.1), "icmpv6" (ICMPv6 protocol, no.58) or "ip" (all protocols, no.0). Specify 0 to make the rule apply to all IP protocols.
CMD_AccessAdd_SRCPORT	If the specified protocol is TCP/IP or UDP/IP, specify the source port number as the rule condition. Protocols other than this will be ignored. When this parameter is not specified, the rules will apply to all port numbers. When specifying, do so using the following method "1-1024" (1 to 1024), "23" (only 23).
CMD_AccessAdd_DESTPORT	If the specified protocol is TCP/IP or UDP/IP, specify the destination port number as the rule condition. Protocols other than this will be ignored. Use the same method of specification as for the /SRCPORT parameter.
CMD_AccessAdd_SRCUSERNAME	You can apply this rule to only the packets sent by a user session of a user name that has been specified as a rule condition. In this case, specify the user name.
CMD_AccessAdd_DESTUSERNAME	You can apply this rule to only the packets received by a user session of a user name that has been specified as a rule condition. In this case, specify the user name.
CMD_AccessAdd_SRCMAC		Specify destination MAC address as a rule. Specify MAC address with "-" or ":" separators and hexadecimal number like "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00". The separators are skippable. 
CMD_AccessAdd_DESTMAC		Specify destination MAC address as a rule. Use the same method of specification as for the /SRCMAC parameter.
CMD_AccessAdd_TCPSTATE		Specify TCP connection state as a rule. Use Established or Unestablished.
CMD_AccessAdd_Prompt_TYPE	Pass or Discard: 
CMD_AccessAdd_Prompt_MEMO	Rule Description (Memo): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PRIORITY	Rule Priority: 
CMD_AccessAdd_Eval_PRIORITY	Specify an integer of 1 or higher for the priority.
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCIP	Source IP Address ("0.0.0.0/0" specifies all): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTIP	Destination IP Address ("0.0.0.0/0" specifies all): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PROTOCOL	Protocol No. or Protocol Name (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCPORT	Source Port Number Range (tcp/udp only): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTPORT	Destination Port Number Range (tcp/udp only): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCUSERNAME	Source User Name (all when unspecified): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTUSERNAME	Destination User Name (all when unspecified): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCMAC			Source MAC Address and Mask (all when unspecified): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTMAC		Destination MAC Address and Mask (all when unspecified): 
CMD_AccessAdd_Prompt_TCPSTATE		TCP Connection State (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx command
CMD_AccessAddEx			Add Extended Access List Rules (IPv4: Delay, Jitter and Packet Loss Generating)
CMD_AccessAddEx_Help	Use this to add a new rule to the access list of the currently managed Virtual Hub. You can set to generate delays, jitters and packet losses when a packet is passing via the Virtual Hub. \nThe access list is a set of packet file rules that are applied to packets that flow through the Virtual Hub. You can register multiple rules in an access list and you can also define an priority for each rule. All packets are checked for the conditions specified by the rules registered in the access list and based on the operation that is stipulated by the first matching rule, they either pass or are discarded. Packets that do not match any rule are implicitly allowed to pass. You can also use the AccessAddEx command to generate delays, jitters and packet losses. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_AccessAddEx_Args	AccessAddEx [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx_[pass|discard]	When a packet matches this rule condition, this operation is decided. When pass is specified, the packet is allowed to pass, and when discard is specified, the packet is discarded. The setting of delays, jitters and packet losses is applied if the action is pass.
CMD_AccessAddEx_MEMO	Specify a description (memo) for this rule.
CMD_AccessAddEx_PRIORITY	Specify an integer of 1 or higher to indicate the priority of the rule. Higher priority is given to rules with the lower priority values.
CMD_AccessAddEx_SRCIP	Specify a source IPv4 address as a rule condition. Specify the IPv4 address in the format of "IP Address/Mask" by separating the decimal values using dots such as "192.168.0.1". For the mask, either specify decimal values separated by dots such as "255.255.255.0", or you can specify the bit length from the header using a decimal value such as "24". If you specify "0.0.0.0/0.0.0.0", this means all hosts.
CMD_AccessAddEx_DESTIP	Specify a destination IPv4 address as a rule condition in the format of "IP Address/Mask". Use the same method of specification as for the /SRCIP parameter.
CMD_AccessAddEx_PROTOCOL	Specify a protocol type as a rule condition. Input the IP protocol number using decimal values or specify one of the keywords "tcp" (TCP/IP protocol, no.6), "udp" (UDP/IP protocol, no.17), "icmpv4" (ICMPv4 protocol, no.1), "icmpv6" (ICMPv6 protocol, no.58) or "ip" (all protocols, no.0). Specify 0 to make the rule apply to all IP protocols.
CMD_AccessAddEx_SRCPORT	If the specified protocol is TCP/IP or UDP/IP, specify the source port number as the rule condition. Protocols other than this will be ignored. When this parameter is not specified, the rules will apply to all port numbers. When specifying, do so using the following method "1-1024" (1 to 1024), "23" (only 23).
CMD_AccessAddEx_DESTPORT	If the specified protocol is TCP/IP or UDP/IP, specify the destination port number as the rule condition. Protocols other than this will be ignored. Use the same method of specification as for the /SRCPORT parameter.
CMD_AccessAddEx_SRCUSERNAME	You can apply this rule to only the packets sent by a user session of a user name that has been specified as a rule condition. In this case, specify the user name.
CMD_AccessAddEx_DESTUSERNAME	You can apply this rule to only the packets received by a user session of a user name that has been specified as a rule condition. In this case, specify the user name.
CMD_AccessAddEx_SRCMAC		Specify destination MAC address as a rule. Specify MAC address with "-" or ":" separators and hexadecimal number like "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00". The separators are skippable. 
CMD_AccessAddEx_DESTMAC		Specify destination MAC address as a rule. Use the same method of specification as for the /SRCMAC parameter.
CMD_AccessAddEx_TCPSTATE		Specify TCP connection state as a rule. Use Established or Unestablished.
CMD_AccessAddEx_DELAY	Set this value to generate delays when packets is passing. Specify the delay period in milliseconds. Specify 0 means no delays to generate. The delays must be 10000 milliseconds at most.
CMD_AccessAddEx_JITTER	Set this value to generate jitters when packets is passing. Specify the ratio of fluctuation of jitters within 0% to 100% range. Specify 0 means no jitters to generate.
CMD_AccessAddEx_LOSS	Set this value to generate packet losses when packets is passing. Specify the ratio of packet losses within 0% to 100% range. Specify 0 means no packet losses to generate.
CMD_AccessAddEx_REDIRECTURL	The specified URL will be mandatory replied to the client as a response for TCP connecting request packets which matches the conditions of this access list entry via this Virtual Hub. To use this setting, you can enforce the web browser of the VPN Client computer to show the specified web site when that web browser tries to access the specific IP address.
CMD_AccessAddEx_Prompt_DELAY	Delays to Generate (in milliseconds: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_JITTER	Fluctuation of Jitters to Generate (Percent: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_LOSS		Ratio of Packet Losses (Percent: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Eval_DELAY		Delays must be 10000 at maximum.
CMD_AccessAddEx_Eval_JITTER		Fluctuation of Jitters must be 100 at maximum.
CMD_AccessAddEx_Eval_LOSS		Ratio of Packet Losses must be 100 at maximum.


# AccessAdd6 command
CMD_AccessAdd6			Add Access List Rules (IPv6)
CMD_AccessAdd6_Help		Use this to add a new rule to the access list of the currently managed Virtual Hub. \nThe access list is a set of packet file rules that are applied to packets that flow through the Virtual Hub. You can register multiple rules in an access list and you can also define an priority for each rule. All packets are checked for the conditions specified by the rules registered in the access list and based on the operation that is stipulated by the first matching rule, they either pass or are discarded. Packets that do not match any rule are implicitly allowed to pass. You can also use the AccessAddEx6 command to generate delays, jitters and packet losses. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_AccessAdd6_Args		AccessAdd6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished]
CMD_AccessAdd6_[pass|discard]	When a packet matches this rule condition, this operation is decided. When pass is specified, the packet is allowed to pass, and when discard is specified, the packet is discarded.
CMD_AccessAdd6_MEMO		Specify a description (memo) for this rule.
CMD_AccessAdd6_PRIORITY	Specify an integer of 1 or higher to indicate the priority of the rule. Higher priority is given to rules with the lower priority values.
CMD_AccessAdd6_SRCIP		Specify a source IPv6 address as a rule condition. Specify the IPv6 address in the format of "IP Address/Mask" by separating the hexadecimal values using colons such as "2001:200:0:1::". For the mask, either specify hexadecimal values separated by colons such as ffff:ffff:ffff:ffff::, or you can specify the bit length from the header using a decimal value such as "64". If you specify "::/0", this means all hosts.
CMD_AccessAdd6_DESTIP	Specify a destination IPv6 address as a rule condition in the format of "IP Address/Mask". Use the same method of specification as for the /SRCIP parameter.
CMD_AccessAdd6_PROTOCOL	Specify a protocol type as a rule condition. Input the IP protocol number using decimal values or specify one of the keywords "tcp" (TCP/IP protocol, no.6), "udp" (UDP/IP protocol, no.17), "icmpv4" (ICMPv4 protocol, no.1), "icmpv6" (ICMPv6 protocol, no.58) or "ip" (all protocols, no.0). Specify 0 to make the rule apply to all IP protocols.
CMD_AccessAdd6_SRCPORT	If the specified protocol is TCP/IP or UDP/IP, specify the source port number as the rule condition. Protocols other than this will be ignored. When this parameter is not specified, the rules will apply to all port numbers. When specifying, do so using the following method "1-1024" (1 to 1024), "23" (only 23).
CMD_AccessAdd6_DESTPORT	If the specified protocol is TCP/IP or UDP/IP, specify the destination port number as the rule condition. Protocols other than this will be ignored. Use the same method of specification as for the /SRCPORT parameter.
CMD_AccessAdd6_SRCUSERNAME	You can apply this rule to only the packets sent by a user session of a user name that has been specified as a rule condition. In this case, specify the user name.
CMD_AccessAdd6_DESTUSERNAME	You can apply this rule to only the packets received by a user session of a user name that has been specified as a rule condition. In this case, specify the user name.
CMD_AccessAdd6_SRCMAC		Specify destination MAC address as a rule. Specify MAC address with "-" or ":" separators and hexadecimal number like "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00". The separators can be skipped.
CMD_AccessAdd6_DESTMAC		Specify destination MAC address as a rule. Use the same method of specification as for the /SRCMAC parameter.
CMD_AccessAdd6_TCPSTATE		Specify TCP connection state as a rule. Use Established or Unestablished.
CMD_AccessAdd6_Prompt_TYPE	Pass or Discard: 
CMD_AccessAdd6_Prompt_MEMO	Rule Description (Memo): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PRIORITY	Rule Priority: 
CMD_AccessAdd6_Eval_PRIORITY	Specify an integer of 1 or higher for the priority.
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCIP	Source IP Address ("::/0" specifies all): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTIP	Destination IP Address ("::/0" specifies all): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PROTOCOL	Protocol No. or Protocol Name (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCPORT	Source Port Number Range (tcp/udp only): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTPORT	Destination Port Number Range (tcp/udp only): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCUSERNAME	Source User Name (all when unspecified): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTUSERNAME	Destination User Name (all when unspecified): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCMAC			Source MAC Address and Mask (all when unspecified): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTMAC		Destination MAC Address and Mask (all when unspecified): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_TCPSTATE		TCP Connection State (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx6 command
CMD_AccessAddEx6			Add Extended Access List Rules (IPv6: Delay, Jitter and Packet Loss Generating)
CMD_AccessAddEx6_Help	Use this to add a new rule to the access list of the currently managed Virtual Hub. You can set to generate delays, jitters and packet losses when a packet is passing via the Virtual Hub. \nThe access list is a set of packet file rules that are applied to packets that flow through the Virtual Hub. You can register multiple rules in an access list and you can also define a priority for each rule. All packets are checked for the conditions specified by the rules registered in the access list and based on the operation that is stipulated by the first matching rule, they either pass or are discarded. Packets that do not match any rule are implicitly allowed to pass. You can also use the AccessAddEx6 command to generate delays, jitters and packet losses. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_AccessAddEx6_Args	AccessAddEx6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx6_[pass|discard]	When a packet matches this rule condition, this operation is decided. When pass is specified, the packet is allowed to pass, and when discard is specified, the packet is discarded. The setting of delays, jitters and packet losses is applied if the action is pass.
CMD_AccessAddEx6_MEMO	Specify a description (memo) for this rule.
CMD_AccessAddEx6_PRIORITY	Specify an integer of 1 or higher to indicate the priority of the rule. Higher priority is given to rules with the lower priority values.
CMD_AccessAddEx6_SRCIP	Specify a source IPv6 address as a rule condition. Specify the IPv6 address in the format of "IP Address/Mask" by separating the hexadecimal values using colons such as "2001:200:0:1::". For the mask, either specify hexadecimal values separated by colons such as "ffff:ffff:ffff:ffff::", or you can specify the bit length from the header using a decimal value such as 64. If you specify "::/0", this means all hosts.
CMD_AccessAddEx6_DESTIP	Specify a destination IPv6 address as a rule condition in the format of "IP Address/Mask". Use the same method of specification as for the /SRCIP parameter.
CMD_AccessAddEx6_PROTOCOL	Specify a protocol type as a rule condition. Input the IP protocol number using decimal values or specify one of the keywords "tcp" (TCP/IP protocol, no.6), "udp" (UDP/IP protocol, no.17), "icmpv4" (ICMPv4 protocol, no.1), "icmpv6" (ICMPv6 protocol, no.58) or "ip" (all protocols, no.0). Specify 0 to make the rule apply to all IP protocols.
CMD_AccessAddEx6_SRCPORT	If the specified protocol is TCP/IP or UDP/IP, specify the source port number as the rule condition. Protocols other than this will be ignored. When this parameter is not specified, the rules will apply to all port numbers. When specifying, do so using the following method "1-1024" (1 to 1024), "23" (only 23).
CMD_AccessAddEx6_DESTPORT	If the specified protocol is TCP/IP or UDP/IP, specify the destination port number as the rule condition. Protocols other than this will be ignored. Use the same method of specification as for the /SRCPORT parameter.
CMD_AccessAddEx6_SRCUSERNAME	You can apply this rule to only the packets sent by a user session of a user name that has been specified as a rule condition. In this case, specify the user name.
CMD_AccessAddEx6_DESTUSERNAME	You can apply this rule to only the packets received by a user session of a user name that has been specified as a rule condition. In this case, specify the user name.
CMD_AccessAddEx6_SRCMAC		Specify destination MAC address as a rule. Specify MAC address with "-" or ":" separators and hexadecimal number like "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00". The separators can be skipped.
CMD_AccessAddEx6_DESTMAC		Specify destination MAC address as a rule. Use the same method of specification as for the /SRCMAC parameter.
CMD_AccessAddEx6_TCPSTATE		Specify TCP connection state as a rule. Use Established or Unestablished.
CMD_AccessAddEx6_DELAY	Set this value to generate delays when packets is passing. Specify the delay period in milliseconds. Specify 0 means no delays to generate. The delays must be 10000 milliseconds at most.
CMD_AccessAddEx6_JITTER	Set this value to generate jitters when packets is passing. Specify the ratio of fluctuation of jitters within 0% to 100% range. Specify 0 means no jitters to generate.
CMD_AccessAddEx6_LOSS	Set this value to generate packet losses when packets is passing. Specify the ratio of packet losses within 0% to 100% range. Specify 0 means no packet losses to generate.
CMD_AccessAddEx6_REDIRECTURL	The specified URL will be mandatory replied to the client as a response for TCP connecting request packets which matches the conditions of this access list entry via this Virtual Hub. To use this setting, you can enforce the web browser of the VPN Client computer to show the specified web site when that web browser tries to access the specific IP address.
CMD_AccessAddEx6_Prompt_DELAY	Delays to Generate (in milliseconds: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_JITTER	Fluctuation of Jitters to Generate (Percent: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_LOSS		Ratio of Packet Losses (Percent: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Eval_DELAY		Delays must be 10000 at maximum.
CMD_AccessAddEx6_Eval_JITTER		Fluctuation of Jitters must be 100 at maximum.
CMD_AccessAddEx6_Eval_LOSS		Ratio of Packet Losses must be 100 at maximum.


# AccessList command
CMD_AccessList			Get Access List Rule List 
CMD_AccessList_Help		Use this to get a list of packet filter rules that are registered on access list of the currently managed Virtual Hub. \nThe access list is a set of packet file rules that are applied to packets that flow through the Virtual Hub. You can register multiple rules in an access list and you can also define a priority for each rule. All packets are checked for the conditions specified by the rules registered in the access list and based on the operation that is stipulated by the first matching rule, they either pass or are discarded. Packets that do not match any rule are implicitly allowed to pass. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_AccessList_Args		AccessList


# AccessDelete command
CMD_AccessDelete		Delete Rule from Access List
CMD_AccessDelete_Help	Use this to specify a packet filter rule registered on the access list of the currently managed Virtual Hub and delete it. \nTo delete a rule, you must specify that rule's ID. You can display the ID by using the AccessList command. \nIf you wish not to delete the rule but to only temporarily disable it, use the AccessDisable command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_AccessDelete_Args	AccessDelete [id]
CMD_AccessDelete_[id]	Specify either the ID or the Unique ID of the rule to delete.
CMD_Access_Prompt_ID	Access List Rule ID or Unique ID: 


# AccessEnable command
CMD_AccessEnable		Enable Access List Rule
CMD_AccessEnable_Help	Use this to specify a packet filter rule registered on the access list of the currently managed Virtual Hub and enable it. The enabled rule will be used by packet filtering. \nTo enable a rule, you must specify that rule's ID. You can display the ID by using the AccessList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_AccessEnable_Args	AccessEnable [id]
CMD_AccessEnable_[id]	Specify the ID of the rule to enable.


# AccessDisable command
CMD_AccessDisable		Disable Access List Rule
CMD_AccessDisable_Help	Use this to specify a packet filter rule registered on the access list of the currently managed Virtual Hub and disable it. The disabled rule will be used by packet filtering. \nTo disable a rule, you must specify that rule's ID. You can display the ID by using the AccessList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_AccessDisable_Args	AccessDisable [id]
CMD_AccessDisable_[id]	Specify the ID of the rule to disable.


# UserList command
CMD_UserList			Get List of Users
CMD_UserList_Help		Use this to get a list of users that are registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserList_Args		UserList


# UserCreate command
CMD_UserCreate			Create User 
CMD_UserCreate_Help		Use this to create a new user in the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nBy creating a user, the VPN Client can connect to the Virtual Hub by using the authentication information of that user. \nWhen a user is created using the UserCreate command and the auth type of that user is registered as Password Authentication, a random string will be assigned as the password. Therefore, that user will not be able to connect to the Virtual Hub in that state. After creating the user, you must always use the UserPasswordSet command to specify the user password, or alternatively use the UserAnonymousSet command, UserCertSet command, UserSignedSet command, UserRadiusSet command or UserNTLMSet command to change the user's auth type. \nNote that a user whose user name has been created as "*" (a single asterisk character) will automatically be registered as a RADIUS authentication user. For cases where there are users with "*" as the name, when a user, whose user name that has been provided when a client connected to a VPN Server does not match existing user names, is able to be authenticated by a RADIUS server or NT domain controller by inputting a user name and password, the authentication settings and security policy settings will follow the setting for the user "*". \nTo change the user information of a user that has been created, use the UserSet command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserCreate_Args		UserCreate [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserCreate_[name]	Specify the user name of the user to be newly created.
CMD_UserCreate_GROUP	When assigning a user in a group, specify the group name. When not assigning a user to any group, specify /GROUP:none. 
CMD_UserCreate_REALNAME	Specify the user's full name. If you are not specifying this, specify /REALNAME:none.
CMD_UserCreate_NOTE		Specify a description of the user. If you are not specifying this, specify /NOTE:none
CMD_UserCreate_Prompt_NAME	User Name: 
CMD_UserCreate_Prompt_GROUP	Assigned Group Name: 
CMD_UserCreate_Prompt_REALNAME	User Full Name: 
CMD_UserCreate_Prompt_NOTE		User Description: 


# UserSet command
CMD_UserSet				Change User Information
CMD_UserSet_Help		Use this to change user information that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nThe user information that can be changed using this command are the three items that are specified when a new user is created using the UserCreate command: Group Name, Full Name, and Description. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserSet_Args		UserSet [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserSet_[name]		Specify the user name of the user whose setting you want to change.
CMD_UserSet_GROUP		When assigning a user in a group, specify the group name. When not assigning a user to any group, specify /GROUP:none. 
CMD_UserSet_REALNAME	Specify the user's full name. If you are not specifying this, specify /REALNAME:none
CMD_UserSet_NOTE		Specify a description of the user. If you are not specifying this, specify /NOTE:none.


# UserDelete command
CMD_UserDelete			Delete User
CMD_UserDelete_Help		Use this to delete a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. By deleting the user, that user will no long be able to connect to the Virtual Hub. \nYou can use the UserPolicySet command to instead of deleting a user, set the user to be temporarily denied from logging in. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserDelete_Args		UserDelete [name]
CMD_UserDelete_[name]	Specify the name of the user to delete.


# UserGet command
CMD_UserGet				Get User Information
CMD_UserGet_Help		Use this to get user registration information that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nThe information that you can get using this command are User Name, Full Name, Group Name, Expiration Date, Security Policy, and Auth Type, as well as parameters that are specified as auth type attributes and the statistical data of that user. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserGet_Args		UserGet [name]
CMD_UserGet_[name]		Specify the user name of the user whose information you want to get.
CMD_UserGet_Column_Name	User Name
CMD_UserGet_Column_RealName	Full Name
CMD_UserGet_Column_Note	Description
CMD_UserGet_Column_Group	Group Name
CMD_UserGet_Column_Expires	Expiration Date
CMD_UserGet_Column_AuthType	Auth Type
CMD_UserGet_Column_UserCert	Registered User Individual Certificate
CMD_UserGet_Column_RadiusAlias	External Authentication Server Authentication User Name
CMD_UserGet_Column_RootCert_CN	Limit of Certificate CN Value
CMD_UserGet_Column_RootCert_SERIAL	Limit of Certificate Serial Number
CMD_UserGet_Policy		Security Policy Set for this User


# UserAnonymousSet command
CMD_UserAnonymousSet	Set Anonymous Authentication for User Auth Type
CMD_UserAnonymousSet_Help	Use this to set Anonymous Authentication as the auth type for a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. A VPN Client that has connected to a Virtual Hub using a user name of a user set to anonymous authentication can connect to a Virtual Hub without undergoing user authentication and without conditions. The anonymous authentication function is ideally suited to public VPN Servers that are setup to allow anyone to connect via the Internet etc. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserAnonymousSet_Args	UserAnonymousSet [name]
CMD_UserAnonymousSet_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.


# UserPasswordSet command
CMD_UserPasswordSet		Set Password Authentication for User Auth Type and Set Password
CMD_UserPasswordSet_Help	Use this to set Password Authentication as the auth type for a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. Password Authentication requires a user-defined password to be set for the user object in the security account database of the Virtual Hub and when a user attempts to connect to the Virtual Hub using this user name, they will be prompted to input a password and if it is the matching password, connection will be allowed. \nThe user password is actually saved in hash code which means even if the VPN Server setting file is analyzed, the original password cannot be deciphered. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserPasswordSet_Args	UserPasswordSet [name] [/PASSWORD:password]
CMD_UserPasswordSet_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.
CMD_UserPasswordSet_PASSWORD	Specify the password to be set for the user. If this parameter is not specified a prompt will appear to input the password.


# UserCertSet command
CMD_UserCertSet			Set Individual Certificate Authentication for User Auth Type and Set Certificate
CMD_UserCertSet_Help	Use this to set Individual Certificate Authentication as the Auth Type for a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. Individual Certificate Authentication requires one X.509 format certificate to be set for the user object in the security account database of the Virtual Hub and when a user attempts to connect to the Virtual Hub using this user name, an RSA algorithm is used to verify if the provided certificate matches the registered certificate and whether the client holds a private key that corresponds to that certificate and if so, connection is allowed. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserCertSet_Args	UserCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_UserCertSet_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.
CMD_UserCertSet_LOADCERT	Specify the certificate to set for the user by specifying an X.509 format certificate file.


# UserCertGet command
CMD_UserCertGet			Get Certificate Registered for Individual Certificate Authentication User
CMD_UserCertGet_Help	Use this to get an X.509 format certificate registered for a user of Individual Certificate Authentication who is registered in the security account database of the currently managed Virtual Hub and save it to file. \nIf the specified user is not set as Individual Certificate Authentication an error will occur. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserCertGet_Args	UserCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_UserCertGet_[name]	Specify the user name of the user whose information you want to get.
CMD_UserCertGet_SAVECERT	Specify the file name to save, in X.509 format, the user certificate you obtained.
CMD_UserCertGet_Not_Cert	Either the user is not set as individual certificate authentication or a unique certificate is not set.


# UserSignedSet command
CMD_UserSignedSet		Set Signed Certificate Authentication for User Auth Type
CMD_UserSignedSet_Help	Use this to set Signed Certificate Authentication as the auth type for a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. When a user connects to a Virtual Hub using a user name that is set for signed certificate authentication, an RSA algorithm is used to verify whether the certificate provided by the user is signed by any of the certificates in the list of trusted CA certificates of that Virtual Hub and whether the client holds a private key that corresponds with that certificate, and if so, connection is allowed. \nIt is also possible to set the connection to be allowed only when a certificate common name (CN) and serial number that is expected for each user is registered and the contents of the certificate after the abovementioned verification is passed matches the set value. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserSignedSet_Args	UserSignedSet [name] [/CN:cn] [/SERIAL:serial]
CMD_UserSignedSet_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.
CMD_UserSignedSet_CN	When this parameter is set, after it has been verified that the certificate that the user provided has been signed by the trusted certificate authority, connection will only be allowed when the value of the common name (CN) of this certificate is compared with the value set by this parameter and the values match. When "none" is specified, this check is not made.
CMD_UserSignedSet_SERIAL	When this parameter is set, after it has been verified that the certificate that the user provided has been signed by the trusted certificate authority, connection will only be allowed when the value of the serial number of this certificate is compared with the value set by this parameter and the values match. When "none" is specified, this check is not made.
CMD_UserSignedSet_Prompt_CN	Limit of Common Name (CN) Value: 
CMD_UserSignedSet_Prompt_SERIAL	Limit of Serial Number Value: 


# UserRadiusSet command
CMD_UserRadiusSet		Set RADIUS Authentication for User Auth Type
CMD_UserRadiusSet_Help	Use this to set RADIUS Authentication as the auth type for a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. When a user connects to a Virtual Hub using a user name that is set for RADIUS authentication, the user name and the user input password is sent to the RADIUS server where the RADIUS SERVER checks the user name and password, then if the verification is successful, that user is allowed VPN connection. \nIn order to user RADIUS authentication, the RADIUS server used for this verification must be set in the Virtual Hub beforehand by using the RadiusServerSet command. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserRadiusSet_Args	UserRadiusSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserRadiusSet_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.
CMD_UserRadiusSet_ALIAS	When this parameter is set, it is possible to make the user name sent to the RADIUS server different to the user name on the Virtual Hub. When this is not set, please specify /ALIAS:none (the user name on the Virtual Hub will be used). If the user name is "*", the /ALIAS parameter will be ignored. To read an explanation of the "*" user, please input UserCreate/HELP to display this information.
CMD_UserRadiusSet_Prompt_ALIAS	Alias Name for Authentication (Optional): 


# UserNTLMSet コマンド
CMD_UserNTLMSet			Set NT Domain Authentication for User Auth Type
CMD_UserNTLMSet_Help	Use this to set NT Domain Authentication as the auth type for a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. When a user connects to a Virtual Hub using a user name that is set for NT Domain authentication, the user name and the user input password is sent to the Windows NT / 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 Domain Controller or Active Directory Server where the server checks the user name and password, then if the verification is successful, that user is allowed VPN connection. \nTo use NT Domain authentication, the VPN Server must be operating on a Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 or Windows Server 2012 operating system that is connected to that domain. For details please contact the VPN Server's administrator. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserNTLMSet_Args	UserNTLMSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserNTLMSet_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.
CMD_UserNTLMSet_ALIAS	When this parameter is set, it is possible to make the user name sent to the NT Domain or Active Directory server different to the user name on the Virtual Hub. When this is not set, please specify /ALIAS:none (the user name on the Virtual Hub will be used). If the user name is "*", the /ALIAS parameter will be ignored. To read an explanation of the "*" user, please input UserCreate/HELP to display this information.


# UserPolicyRemove command
CMD_UserPolicyRemove	Delete User Security Policy
CMD_UserPolicyRemove_Help	Use this to delete the security policy setting that is set for a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. A user who has had their security policy setting deleted will be assigned the security policy setting of the group that user is assigned to. In the cases where the user is not assigned to a group or when a security policy setting has not been set for the group, the default values (Allow Access: Enabled, Maximum Number of TCP Connections: 32, Time-out Period: 20 seconds) will be applied. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserPolicyRemove_Args	UserPolicyRemove [name]
CMD_UserPolicyRemove_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.


# UserPolicySet command
CMD_UserPolicySet		Set User Security Policy
CMD_UserPolicySet_Help	Use this to set the security policy contents that are set for a user that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nWhen a user has not been set a security policy, use this to change the specified values after a new default security policy has been set. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserPolicySet_Args	UserPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_UserPolicySet_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.
CMD_UserPolicySet_NAME	Specify the name of policy whose values you want to change. You can use the PolicyList command to display a list of policy names and values that can be set.
CMD_UserPolicySet_VALUE	Specify a new policy value. If the policy is an integer value, specify an integer. Specify yes or no for Boolean types. You can view the type and value that can be set by using the PolicyList command.


# UserExpiresSet command
CMD_UserExpiresSet		Set User's Expiration Date
CMD_UserExpiresSet_Help	Use this to set the user's expiration date that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. A user whose expiration date has expired cannot connect to the Virtual Hub. \nTo get the list of currently registered users, use the UserList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_UserExpiresSet_Args	UserExpiresSet [name] [/EXPIRES:expires]
CMD_UserExpiresSet_[name]	Specify the user name of the user whose setting you want to change.
CMD_UserExpiresSet_EXPIRES	Specify the user expiration date and time. The date and time must be in the same format as "2005/10/08 19:30:00" where 6 integers are specified, representing year/month/day hour:minute:second separated by forward slashes, a space and then colons. Specify 4 digits for the year. If you put a space in a value, the entire value must be enclosed by "". For this specification, local time (standard time for the computer on which the command line management utility is running) can be specified. By specifying /EXPIRES:none, you can remove the expiration date restriction.
CMD_UserExpiresSet_Prompt_EXPIRES	User Expiration Date (no expiration if nothing specified): 


# GroupList command
CMD_GroupList			Get List of Groups
CMD_GroupList_Help		Use this to get a list of groups that are registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupList_Args		GroupList


# GroupCreate command
CMD_GroupCreate			Create Group
CMD_GroupCreate_Help	Use this to create a new group in the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nYou can register multiple users in a group. To register users in a group use the GroupJoin command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupCreate_Args	GroupCreate [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupCreate_[name]	Specify the name of the group to create.
CMD_GroupCreate_REALNAME	Specify the group's full name. For example, if the group corresponds to an actual section or department name, specify that name. If you are not specifying this, specify /REALNAME:none
CMD_GroupCreate_NOTE	Specify a description of the group. If you are not specifying this, specify /NOTE:none
CMD_GroupCreate_Prompt_NAME	Group Name: 
CMD_GroupCreate_Prompt_REALNAME	Group Full Name: 
CMD_GroupCreate_Prompt_NOTE		Group Description: 


# GroupSet command
CMD_GroupSet			Set Group Information
CMD_GroupSet_Help		Use this to set group information that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nTo get the list of currently registered groups, use the GroupList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupSet_Args		GroupSet [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupSet_[name]		Specify the group name of the group whose setting you want to change.
CMD_GroupSet_REALNAME	Specify the group's Full name. For example, if the group corresponds to an actual section or department name, specify that name. If you are not specifying this, specify /REALNAME:none
CMD_GroupSet_NOTE		Specify a description of the group. If you are not specifying this, specify /NOTE:none.


# GroupDelete command
CMD_GroupDelete			Delete Group
CMD_GroupDelete_Help	Use this to delete a group that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nWhen you delete a group all users assigned to that group will become unassigned. \nTo get the list of currently registered groups, use the GroupList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupDelete_Args	GroupDelete [name]
CMD_GroupDelete_[name]	Specify the name of the group to delete.


# GroupGet command
CMD_GroupGet			Get Group Information and List of Assigned Users
CMD_GroupGet_Help		Use this to get the information of a group that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub as well as a list of users assigned to that group. \nTo get the list of currently registered groups, use the GroupList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupGet_Args		GroupGet [name]
CMD_GroupGet_[name]		Specify the group name of the group whose information you want to get.
CMD_GroupGet_Column_NAME	Group Name
CMD_GroupGet_Column_REALNAME	Full Name
CMD_GroupGet_Column_NOTE	Description
CMD_GroupGet_Column_POLICY	This is the security policy that is set for this group.
CMD_GroupGet_Column_MEMBERS	This is a list of user names of users who are assigned to this group.


# GroupJoin command
CMD_GroupJoin			Add User to Group
CMD_GroupJoin_Help		Use this to add a user in the security account database of the currently managed Virtual Hub to a group that is registered on that security account database. \nTo get a list of users and groups that are currently registered, use the UserList command and the GroupList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupJoin_Args		GroupJoin [name] [/USERNAME:username]
CMD_GroupJoin_[name]	Specify the group name of the group to which you want to add a user.
CMD_GroupJoin_USERNAME	Specify the user name of the user you want to add to the group specified by "name".
CMD_GroupJoin_Prompt_USERNAME	Name of User to Join Group: 


# GroupUnjoin command
CMD_GroupUnjoin			Delete User from Group
CMD_GroupUnjoin_Help	Use this to delete a specified user from the group that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. By deleting a user from the group, that user becomes unassigned. \nTo get a list of users that are currently assigned to a group, use the GroupGet command. \nTo get the list of currently registered groups, use the GroupList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupUnjoin_Args		GroupUnjoin [name]
CMD_GroupUnjoin_[name]		Specify the name of the user to delete from the group.
CMD_GroupUnjoin_Prompt_name	Name of User to Delete from Group: 


# GroupPolicyRemove command
CMD_GroupPolicyRemove	Delete Group Security Policy
CMD_GroupPolicyRemove_Help	Use this to delete the security policy setting that is set for a group that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. Users who do not have a security policy set for the user themselves or for the group they are assigned to, will have the default values (Allow Access: Enabled, Maximum Number of TCP Connections: 32, Time-out Period: 20 seconds) applied to them. \nTo get the list of currently registered groups, use the GroupList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupPolicyRemove_Args	GroupPolicyRemove [name]
CMD_GroupPolicyRemove_[name]	Specify the group name of the group whose setting you want to change.


# GroupPolicySet command
CMD_GroupPolicySet		Set Group Security Policy
CMD_GroupPolicySet_Help	Use this to set the security policy contents that are set for a group that is registered on the security account database of the currently managed Virtual Hub. \nWhen a group has not been set a security policy, use this to change the specified values after a new default security policy has been set. \nTo get the list of currently registered groups, use the GroupList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a member server on a cluster.
CMD_GroupPolicySet_Args	GroupPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_GroupPolicySet_[name]	Specify the group name of the group whose setting you want to change.
CMD_GroupPolicySet_NAME	Specify the name of policy whose values you want to change. You can use the PolicyList command to display a list of policy names and values that can be set.
CMD_GroupPolicySet_VALUE	Specify a new policy value. If the policy is an integer value, specify an integer. Specify yes or no for Boolean types. You can view the type and value that can be set by using the PolicyList command.


# SessionList command
CMD_SessionList			Get List of Connected Sessions
CMD_SessionList_Help	Use this to get a list of the sessions connected to the Virtual Hub currently being managed. In the list of sessions, the following information will be displayed for each connection: Session Name, Session Site, User Name, Source Host Name, TCP Connection, Transfer Bytes and Transfer Packets. \nIf the currently connected VPN Server is a cluster controller and the currently managed Virtual Hub is a static Virtual Hub, you can get an all-linked-together list of all sessions connected to that Virtual Hub on all cluster members. \nIn all other cases, only the list of sessions that are actually connected to the currently managed VPN Server will be obtained.
CMD_SessionList_Args	SessionList


# SessionGet command
CMD_SessionGet			Get Session Information
CMD_SessionGet_Help		Use this to specify a session currently connected to the currently managed Virtual Hub and get the session information. The session information includes the following: source host name and user name, version information, time information, number of TCP connections, communication parameters, session key, statistical information on data transferred, and other client and server information. \nTo get the list of currently connected sessions, use the SessionList command.
CMD_SessionGet_Args		SessionGet [name]
CMD_SessionGet_[name]	Specify the session name of the session whose information you want to get.
CMD_SessionGet_Prompt_NAME	Session name: 


# SessionDisconnect command
CMD_SessionDisconnect	Disconnect Session
CMD_SessionDisconnect_Help	Use this to specify a session currently connected to the currently managed Virtual Hub and forcefully disconnect that session using manager privileges. \nNote that when communication is disconnected by settings on the source client side and the automatically reconnect option is enabled, it is possible that the client will reconnect. \nTo get the list of currently connected sessions, use the SessionList command.
CMD_SessionDisconnect_Args	SessionDisconnect [name]
CMD_SessionDisconnect_[name]	Specify the session name of the session to disconnect.


# MacTable command
CMD_MacTable			Get the MAC Address Table Database
CMD_MacTable_Help		Use this to get the MAC address table database that is held by the currently managed Virtual Hub. \nThe MAC address table database is a table that the Virtual Hub requires to perform the action of switching Ethernet frames and the Virtual Hub decides the sorting destination session of each Ethernet frame based on the MAC address table database. The MAC address database is built by the Virtual Hub automatically analyzing the contents of the communication throughput. \nBy specifying the session name you can get the MAC address table entry that has been associated with that session.
CMD_MacTable_Args		MacTable [session_name]
CMD_MacTable_[session_name]	By specifying the session name as a parameter, you can display only the MAC address table entry that is associated with that session. When this is left unspecified, all the entries will be displayed.


# MacDelete command
CMD_MacDelete			Delete MAC Address Table Entry
CMD_MacDelete_Help		Use this command to operate the MAC address table database held by the currently managed Virtual Hub and delete a specified MAC address table entry from the database. \nTo get the contents of the current MAC address table database use the MacTable command.
CMD_MacDelete_Args		MacDelete [id]
CMD_MacDelete_[id]		Specify the ID of the MAC address table entry to delete.
CMD_MacDelete_Prompt	ID to Delete: 


# IpTable command
CMD_IpTable				Get the IP Address Table Database
CMD_IpTable_Help		Use this to get the IP address table database that is held by the currently managed Virtual Hub. \nThe IP address table database is a table that is automatically generated by analyzing the contents of communication so that the Virtual Hub can always know which session is using which IP address and it is frequently used by the engine that applies the Virtual Hub security policy. \nBy specifying the session name you can get the IP address table entry that has been associated with that session.
CMD_IpTable_Args		IpTable [session_name]
CMD_IpTable_[session_name]	By specifying the session name as a parameter, you can display only the IP address table entry that is associated with that session. When this is left unspecified, all the entries will be displayed.


# IpDelete command
CMD_IpDelete			Delete IP Address Table Entry
CMD_IpDelete_Help		Use this command to operate the IP address table database held by the currently managed Virtual Hub and delete a specified IP address table entry from the database. \nTo get the contents of the current IP address table database use the IpTable command.
CMD_IpDelete_Args		IpDelete [id]
CMD_IpDelete_[id]		Specify the ID of the IP address table entry to delete.


# SecureNatEnable command
CMD_SecureNatEnable		Enable the Virtual NAT and DHCP Server Function (SecureNat Function)
CMD_SecureNatEnable_Help	Use this to enable the Virtual NAT and DHCP Server function (SecureNat Function) on the currently managed Virtual Hub and begin its operation. Before executing this command, you must first check the setting contents of the current Virtual NAT function and DHCP Server function using the SecureNatHostGet command, NatGet command and DhcpGet command. \nBy enabling the SecureNAT function, you can virtually operate a NAT router (IP masquerade) and the DHCP Server function on a virtual network on the Virtual Hub. \n\n[Warning about SecureNAT Function]\nThe SecureNAT function is recommended only for system administrators and people with a detailed knowledge of networks. \nIf you use the SecureNAT function correctly, it is possible to achieve a safe form of remote access via a VPN. However when used in the wrong way, it can put the entire network in danger. Anyone who does not have a thorough knowledge of networks and anyone who does not have the network administrator's permission must not enable the SecureNAT function. For a detailed explanation of the SecureNAT function, please refer to the VPN Server's manual and online documentation. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SecureNatEnable_Args	SecureNatEnable


# SecureNatDisable command
CMD_SecureNatDisable	Disable the Virtual NAT and DHCP Server Function (SecureNat Function)
CMD_SecureNatDisable_Help	Use this to disable the Virtual NAT and DHCP Server function (SecureNat Function) on the currently managed Virtual Hub. By executing this command the Virtual NAT function immediately stops operating and the Virtual DHCP Server function deletes the DHCP lease database and stops the service. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SecureNatDisable_Args	SecureNatDisable


# SecureNatStatusGet command
CMD_SecureNatStatusGet	Get the Operating Status of the Virtual NAT and DHCP Server Function (SecureNat Function)
CMD_SecureNatStatusGet_Help	Use this to get the operating status of the Virtual NAT and DHCP Server function (SecureNat Function) when it is operating on the currently managed Virtual Hub. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SecureNatStatusGet_Args	SecureNatStatusGet


# SecureNatHostGet command
CMD_SecureNatHostGet	Get Network Interface Setting of Virtual Host of SecureNAT Function
CMD_SecureNatHostGet_Help	Use this to get the virtual host network interface setting from the setting items of the Virtual NAT and DHCP Server function (SecureNAT function) on the currently managed Virtual Hub. \nThe SecureNAT function holds one virtual network adapter on the L2 segment inside the Virtual Hub and it has been assigned a MAC address and an IP address. By doing this, another host connected to the same L2 segment is able to communicate with the SecureNAT virtual host as if it is an actual IP host existing on the network. \n\n[Warning about SecureNAT Function]\nThe SecureNAT function is recommended only for system administrators and people with a detailed knowledge of networks. \nIf you use the SecureNAT function correctly, it is possible to achieve a safe form of remote access via a VPN. However when used in the wrong way, it can put the entire network in danger. Anyone who does not have a thorough knowledge of networks and anyone who does not have the network administrators permission must not enable the SecureNAT function. For a detailed explanation of the SecureNAT function, please refer to the VPN Server's manual and online documentation. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SecureNatHostGet_Args	SecureNatHostGet
CMD_SecureNatHostGet_Column_MAC	MAC Address
CMD_SecureNatHostGet_Column_IP	IP Address
CMD_SecureNatHostGet_Column_MASK	Subnet Mask
CMD_SecureNatHostGet_Column_LOG	Save NAT and DHCP Operation Log


# SecureNatHostSet command
CMD_SecureNatHostSet	Change Network Interface Setting of Virtual Host of SecureNAT Function
CMD_SecureNatHostSet_Help	Use this to change and save the virtual host network interface setting in the setting items of the Virtual NAT and DHCP Server function (SecureNAT function) on the currently managed Virtual Hub. \nThe SecureNAT function holds one virtual network adapter on the L2 segment inside the Virtual Hub and it has been assigned a MAC address and an IP address. By doing this, another host connected to the same L2 segment is able to communicate with the SecureNAT virtual host as if it is an actual IP host existing on the network. \n\n[Warning about SecureNAT Function]\nThe SecureNAT function is recommended only for system administrators and people with a detailed knowledge of networks. \nIf you use the SecureNAT function correctly, it is possible to achieve a safe form of remote access via a VPN. However when used in the wrong way, it can put the entire network in danger. Anyone who does not have a thorough knowledge of networks and anyone who does not have the network administrators permission must not enable the SecureNAT function. For a detailed explanation of the SecureNAT function, please refer to the VPN Server's manual and online documentation. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_SecureNatHostSet_Args	SecureNatHostSet [/MAC:mac] [/IP:ip] [/MASK:mask]
CMD_SecureNatHostSet_MAC	Specify the MAC address to assign for the virtual interface. Specify a MAC address using a string like "00-AC-01-23-45-67". When /MAC:none is specified, no changes will be made to the current setting.
CMD_SecureNatHostSet_IP		Specify the IP address to assign for the virtual interface. When /IP:none is specified, no changes will be made to the current setting.
CMD_SecureNatHostSet_MASK	Specify the subnet mask to assign for the virtual interface. When /MASK:none is specified, no changes will be made to the current setting.
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MAC	MAC Address: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_IP	IP Address: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MASK	Subnet Mask: 


# NatGet command
CMD_NatGet				Get Virtual NAT Function Setting of SecureNAT Function
CMD_NatGet_Help			Use this to get the virtual NAT setting from the setting items of the Virtual NAT and DHCP Server function (SecureNAT function) on the currently managed Virtual Hub. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_NatGet_Args			NatGet
CMD_NatGet_Column_USE	Use Virtual NAT Function
CMD_NetGet_Column_MTU	MTU Value
CMD_NatGet_Column_TCP	TCP Session Timeout (Seconds) 
CMD_NatGet_Column_UDP	UDP Session Timeout (Seconds) 


# NatEnable command
CMD_NatEnable			Enable Virtual NAT Function of SecureNAT Function
CMD_NatEnable_Help		Use this to enable the Virtual NAT function on the currently managed Virtual Hub. \nIf the SecureNAT function is still not operating even after this command has been used to enable the Virtual NAT function, Virtual NAT is not operating. To start the operation of the SecureNAT Function, use the SecureNatEnable command. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_NatEnable_Args		NatEnable


# NatDisable command
CMD_NatDisable			Disable Virtual NAT Function of SecureNAT Function
CMD_NatDisable_Help		Use this to disable the Virtual NAT function on the currently managed Virtual Hub. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_NatDisable_Args		NatDisable


# NatSet command
CMD_NatSet				Change Virtual NAT Function Setting of SecureNAT Function
CMD_NatSet_Help			Use this to change the Virtual NAT setting of the currently managed Virtual Hub. The contents of the Virtual NAT setting includes: MTU value, TCP session timeout and UDP session timeout \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_NatSet_Args			NatSet [/MTU:mtu] [/TCPTIMEOUT:tcp_timeout] [/UDPTIMEOUT:udp_timeout] [/LOG:yes|no]
CMD_NatSet_MTU			Set the MTU (Maximum transferable unit size) using an integer to specify the byte length unit. This value is the maximum payload length excluding the MAC header of the Ethernet frame that the Virtual NAT sends and the default is 1500 bytes.
CMD_NatSet_TCPTIMEOUT	This sets how many seconds a condition of non-communication continues in a TCP session that the Virtual NAT is relaying before a timeout occurs and the session is discarded.
CMD_NatSet_UDPTIMEOUT	This sets how many seconds a condition of non-communication continues in a UDP session that the Virtual NAT is relaying before a timeout occurs and the session is discarded.
CMD_NatSet_LOG			Specify whether or not to save the Virtual NAT operation in the Virtual Hub security log. Specify "yes" to save it, and "no" to not save it.
CMD_NatSet_Prompt_MTU	MTU Value: 
CMD_NatSet_Prompt_TCPTIMEOUT	TCP Session Timeout (Seconds): 
CMD_NatSet_Prompt_UDPTIMEOUT	UDP Session Timeout (Seconds): 
CMD_NatSet_Prompt_LOG	Save Log (yes / no): 
CMD_NatSet_Eval_MTU		Specify a value in the range %d to %d for the MTU value.
CMD_NatSet_Eval_TCP		Specify the number of seconds in the range %d to %d for the TCP session timeout.
CMD_NatSet_Eval_UDP		Specify the number of seconds in the range %d to %d for the UDP session timeout.


# NatTable command
CMD_NatTable			Get Virtual NAT Function Session Table of SecureNAT Function
CMD_NatTable_Help		Use this to get the table of TCP and UDP sessions currently communicating via the Virtual NAT (NAT table) in cases when the Virtual NAT function is operating on the currently managed Virtual Hub. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_NatTable_Args		NatTable


# DhcpGet command
CMD_DhcpGet				Get Virtual DHCP Server Function Setting of SecureNAT Function
CMD_DhcpGet_Help		Use this to get the virtual DHCP Server setting from the setting items of the Virtual NAT and DHCP Server function (SecureNAT function) on the currently managed Virtual Hub. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_DhcpGet_Args		DhcpGet
CMD_DhcpGet_Column_Log	Record Log of NAT and DHCP Operation
CMD_DhcpGet_Column_USE	Use Virtual DHCP Function
CMD_DhcpGet_Column_IP1	Start Distribution Address Band
CMD_DhcpGet_Column_IP2	End Distribution Address Band
CMD_DhcpGet_Column_MASK	Subnet Mask
CMD_DhcpGet_Column_LEASE	Lease Limit (Seconds) 
CMD_DhcpGet_Column_GW	Default Gateway Address
CMD_DhcpGet_Column_DNS	DNS Server Address 1
CMD_DhcpGet_Column_DNS2	DNS Server Address 2
CMD_DhcpGet_Column_DOMAIN	Domain Name
CMD_DhcpGet_Column_PUSHROUTE	Static Routing Table to Push


# DhcpEnable command
CMD_DhcpEnable			Enable Virtual DHCP Server Function of SecureNAT Function
CMD_DhcpEnable_Help		Use this to enable the Virtual DHCP Server function on the currently managed Virtual Hub. \nIf the SecureNAT function is still not operating even after this command has been used to enable the Virtual DHCP function, Virtual DHCP Server is not operating. To start the operation of the SecureNAT Function, use the SecureNatEnable command. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_DhcpEnable_Args		DhcpEnable


# DhcpDisable command
CMD_DhcpDisable			Disable Virtual DHCP Server Function of SecureNAT Function
CMD_DhcpDisable_Help	Use this to disable the Virtual DHCP Server function on the currently managed Virtual Hub. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_DhcpDisable_Args	DhcpDisable


# DhcpSet command
CMD_DhcpSet				Change Virtual DHCP Server Function Setting of SecureNAT Function
CMD_DhcpSet_Help		Use this to change the Virtual DHCP Server setting of the currently managed Virtual Hub. The Virtual DHCP Server settings include the following items: distribution address band, subnet mask, lease limit, and option values assigned to clients. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_DhcpSet_Args		DhcpSet [/START:start_ip] [/END:end_ip] [/MASK:subnetmask] [/EXPIRE:sec] [/GW:gwip] [/DNS:dns] [/DNS2:dns2][/DOMAIN:domain] [/LOG:yes|no] [/PUSHROUTE:"routing_table"]
CMD_DhcpSet_START		Specify the start point of the address band to be distributed to the client. (Example: 192.168.30.10)
CMD_DhcpSet_END			Specify the end point of the address band to be distributed to the client. (Example: 192.168.30.200)
CMD_DhcpSet_MASK		Specify the subnet mask to be specified for the client. (Example: 255.255.255.0)
CMD_DhcpSet_EXPIRE		Specify the expiration date in second units for leasing an IP address to a client.
CMD_DhcpSet_GW			Specify the IP address of the default gateway to be notified to the client. You can specify a SecureNAT Virtual Host IP address for this when the SecureNAT Function's Virtual NAT Function has been enabled and is being used also. If you specify 0 or none, then the client will not be notified of the default gateway.
CMD_DhcpSet_DNS			Specify the IP address of the primary DNS Server to be notified to the client. You can specify a SecureNAT Virtual Host IP address for this when the SecureNAT Function's Virtual NAT Function has been enabled and is being used also. If you specify 0 or none, then the client will not be notified of the DNS Server address.
CMD_DhcpSet_DNS2		Specify the IP address of the secondary DNS Server to be notified to the client. You can specify a SecureNAT Virtual Host IP address for this when the SecureNAT Function's Virtual NAT Function has been enabled and is being used also. If you specify 0 or none, then the client will not be notified of the DNS Server address.
CMD_DhcpSet_DOMAIN		Specify the domain name to be notified to the client. If you specify none, then the client will not be notified of the domain name.
CMD_DhcpSet_LOG			Specify whether or not to save the Virtual DHCP Server operation in the Virtual Hub security log. Specify "yes" to save it. This value is interlinked with the Virtual NAT Function log save setting.
CMD_DhcpSet_PUSHROUTE	Specify the static routing table to push.\nExample: "192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253"\nSplit multiple entries (maximum: 64 entries) by comma or space characters. Each entry must be specified in the "IP network address/subnet mask/gateway IP address" format.\nThis Virtual DHCP Server can push the classless static routes (RFC 3442) with DHCP reply messages to VPN clients.\nWhether or not a VPN client can recognize the classless static routes (RFC 3442) depends on the target VPN client software. SoftEther VPN Client and OpenVPN Client are supporting the classless static routes. On L2TP/IPsec and MS-SSTP protocols, the compatibility depends on the implementation of the client software. You can realize the split tunneling if you clear the default gateway field on the Virtual DHCP Server options. On the client side, L2TP/IPsec and MS-SSTP clients need to be configured not to set up the default gateway for the split tunneling usage.\nYou can also push the classless static routes (RFC 3442) by your existing external DHCP server. In that case, disable the Virtual DHCP Server function on SecureNAT, and you need not to set up the classless routes on this command.\nSee the RFC 3442 to understand the classless routes.
CMD_DhcpSet_Prompt_START	Start Point for Distributed Address Band: 
CMD_DhcpSet_Prompt_END		End Point for Distributed Address Band: 
CMD_DhcpSet_Prompt_MASK		Subnet Mask: 
CMD_DhcpSet_Prompt_EXPIRE	Lease Limit (Seconds): 
CMD_DhcpSet_Prompt_GW		Default Gateway ('none' to not set this): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS		DNS Server 1 ('none' to not set this): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS2		DNS Server 2 ('none' to not set this): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DOMAIN	Domain Name: 


# DhcpTable command
CMD_DhcpTable			Get Virtual DHCP Server Function Lease Table of SecureNAT Function
CMD_DhcpTable_Help		Use this to get the lease table of IP addresses, held by the Virtual DHCP Server, that are assigned to clients in cases when the Virtual NAT function is operating on the currently managed Virtual Hub. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_DhcpTable_Args		DhcpTable


# AdminOptionList command
CMD_AdminOptionList		Get List of Virtual Hub Administration Options
CMD_AdminOptionList_Help	Use this to get a list of Virtual Hub administration options that are set on the currently managed Virtual Hub. \nThe purpose of the Virtual Hub administration options is for the VPN Server Administrator to set limits for the setting ranges when the administration of the Virtual Hub is to be trusted to each Virtual Hub administrator. \nOnly an administrator with administration privileges for this entire VPN Server is able to add, edit and delete the Virtual Hub administration options. The Virtual Hub administrators are unable to make changes to the administration options, however they are able to view them. \nThere is an exception however. If allow_hub_admin_change_option is set to "1", even Virtual Hub administrators are able to edit the administration options. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster member.
CMD_AdminOptionList_Args	AdminOptionList


# AdminOptionSet command
CMD_AdminOptionSet		Set Values of Virtual Hub Administration Options
CMD_AdminOptionSet_Help	Use this to change the values of Virtual Hub administration options that are set on the currently managed Virtual Hub. \nThe purpose of the Virtual Hub administration options is for the VPN Server Administrator to set limits for the setting ranges when the administration of the Virtual Hub is to be trusted to each Virtual Hub administrator. \nOnly an administrator with administration privileges for this entire VPN Server is able to add, edit and delete the Virtual Hub administration options. The Virtual Hub administrators are unable to make changes to the administration options, however they are able to view them. \nThere is an exception however. If allow_hub_admin_change_option is set to "1", even Virtual Hub administrators are able to edit the administration options. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster member.
CMD_AdminOptionSet_Args	AdminOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_AdminOptionSet_[name]	Specify the name of the administration option whose value you want to change. You can get a list of names by using the AdminOptionList command.
CMD_AdminOptionSet_VALUE	Specify an integer for the setting value.
CMD_AdminOptionSet_Prompt_name	Name of Administration Option to Change Value: 
CMD_AdminOptionSet_Prompt_VALUE	Setting Value (Integer): 


# ExtOptionList command
CMD_ExtOptionList		Get List of Virtual Hub Extended Options
CMD_ExtOptionList_Help	Use this to get a Virtual Hub Extended Options List that is set on the currently managed Virtual Hub.\nVirtual Hub Extended Option enables you to configure more detail settings of the Virtual Hub.\nBy default, both VPN Server's global administrators and individual Virtual Hub's administrators can modify the Virtual Hub Extended Options.\nHowever, if the deny_hub_admin_change_ext_option is set to 1 on the Virtual Hub Admin Options, the individual Virtual Hub's administrators cannot modify the Virtual Hub Extended Options.\nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster member.
CMD_ExtOptionList_Args	ExtOptionList


# ExtOptionSet command
CMD_ExtOptionSet		Set a Value of Virtual Hub Extended Options
CMD_ExtOptionSet_Help	Use this to set a value in the Virtual Hub Extended Options List that is set on the currently managed Virtual Hub.\nVirtual Hub Extended Option enables you to configure more detail settings of the Virtual Hub.\nBy default, both VPN Server's global administrators and individual Virtual Hub's administrators can modify the Virtual Hub Extended Options.\nHowever, if the deny_hub_admin_change_ext_option is set to 1 on the Virtual Hub Admin Options, the individual Virtual Hub's administrators cannot modify the Virtual Hub Extended Options.\nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster member.
CMD_ExtOptionSet_Args	ExtOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_ExtOptionSet_[name]	Specify the name of the Virtual Hub Extended Options whose value you want to change. You can get a list of names by using the ExtOptionList command.
CMD_ExtOptionSet_VALUE	Specify an integer for the setting value.
CMD_ExtOptionSet_Prompt_name	Name of Extended Option to Change Value: 
CMD_ExtOptionSet_Prompt_VALUE	Setting Value (Integer): 


# CrlList command
CMD_CrlList				Get List of Certificates Revocation List
CMD_CrlList_Help		Use this to get a Certificates Revocation List that is set on the currently managed Virtual Hub. \nBy registering certificates in the Certificates Revocation List, the clients who provide these certificates will be unable to connect to this Virtual Hub using certificate authentication mode. \nNormally with this function, in cases where the security of a private key has been compromised or where a person holding a certificate has been stripped of their privileges, by registering that certificate as invalid on the Virtual Hub, it is possible to deny user authentication when that certificate is used by a client to connect to the Virtual Hub. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CrlList_Args		CrlList


# CrlAdd command
CMD_CrlAdd				Add a Revoked Certificate
CMD_CrlAdd_Help			Use this to add a new revoked certificate definition in the Certificate Revocation List that is set on the currently managed Virtual Hub. \nSpecify the contents to be registered in the Certificate Revocation List by using the parameters of this command. When a user connects to a Virtual Hub in certificate authentication mode and that certificate matches 1 or more of the contents registered in the certificates revocation list, the user is denied connection. \nA certificate that matches all the conditions that are defined by the parameters specified by this command will be judged as invalid. \nThe items that can be set are as follows: Name (CN), Organization (O), Organization Unit (OU), Country (C), State (ST), Locale (L), Serial Number (hexadecimal), MD5 Digest Value (hexadecimal, 128 bit), and SHA-1 Digest Value (hexadecimal, 160 bit). For the specification of a digest value (hash value) a certificate is optionally specified depending on the circumstances. Normally when a MD5 or SHA-1 digest value is input, it is not necessary to input the other items. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CrlAdd_Args			CrlAdd [/SERIAL:serial] [/MD5:md5] [/SHA1:sha1] [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l]
CMD_CrlAdd_SERIAL		Use this parameter to specify the value for the certificate serial number (hexadecimal) when it is set as a condition.
CMD_CrlAdd_MD5			Use this parameter to specify the value for the certificate MD5 digest value (hexadecimal, 128 bits) when it is set as a condition. If this parameter specification is other than a hexadecimal value of 32 characters (16 bytes), it will be ignored.
CMD_CrlAdd_SHA1			Use this parameter to specify the value for the certificate SHA1 digest value (hexadecimal, 160 bits) when it is set as a condition. If this parameter specification is other than a hexadecimal value of 40 characters (16 bytes), it will be ignored.
CMD_CrlAdd_CN			Use this parameter to specify the name (CN) of the certificate when it is set as a condition. 
CMD_CrlAdd_O			Use this parameter to specify the organization (O) of the certificate when it is set as a condition. 
CMD_CrlAdd_OU			Use this parameter to specify the organization unit (OU) of the certificate when it is set as a condition. 
CMD_CrlAdd_C			Use this parameter to specify the country (C) of the certificate when it is set as a condition. 
CMD_CrlAdd_ST			Use this parameter to specify the state (ST) of the certificate when it is set as a condition. 
CMD_CrlAdd_L			Use this parameter to specify the locale (L) of the certificate when it is set as a condition. 


# CrlDel command
CMD_CrlDel				Delete a Revoked Certificate
CMD_CrlDel_Help			Use this to specify and delete a revoked certificate definition from the certificate revocation list that is set on the currently managed Virtual Hub. \nTo get the list of currently registered revoked certificate definitions, use the CrlList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CrlDel_Args			CrlDel [id]
CMD_CrlDel_[id]			Specify the ID of the revoked certificate definition you want to delete.
CMD_CrlDel_Prompt_ID	ID to Delete: 


# CrlGet command
CMD_CrlGet				Get a Revoked Certificate
CMD_CrlGet_Help			Use this to specify and get the contents of a revoked certificate definition from the Certificates Revocation List that is set on the currently managed Virtual Hub. \nTo get the list of currently registered revoked certificate definitions, use the CrlList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_CrlGet_Args			CrlGet [id]
CMD_CrlGet_[id]			Specify the ID of the revoked certificate definition you want to get.
CMD_CrlGet_Prompt_ID	ID to Get: 
CMD_CrlGet_CN			Common Name (CN)
CMD_CrlGet_O			Organization (O)
CMD_CrlGet_OU			Organization Unit (OU)
CMD_CrlGet_C			Country (C)
CMD_CrlGet_ST			State (ST)
CMD_CrlGet_L			Locale (L)
CMD_CrlGet_SERI			Serial Number (Hexadecimal)
CMD_CrlGet_MD5_HASH		MD5 Digest Value (Hexadecimal, 128 bit)
CMD_CrlGet_SHA1_HASH	SHA-1 Digest Value (Hexadecimal, 160 bit)


# AcList command
CMD_AcList				Get List of Rule Items of Source IP Address Limit List
CMD_AcList_Help			Use this to get a list of Source IP Address Limit List rules that is set on the currently managed Virtual Hub. \nYou can allow or deny VPN connections to this Virtual Hub according to the client computer's source IP address. You can define multiple rules and set a priority for each rule. The search proceeds from the rule with the highest order or priority and based on the action of the rule that the IP address first matches, the connection from the client is either allowed or denied. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_AcList_Args			AcList


# AcAdd command
CMD_AcAdd				Add Rule to Source IP Address Limit List (IPv4)
CMD_AcAdd_Help			Use this to add a new rule to the Source IP Address Limit List that is set on the currently managed Virtual Hub. \nThe items set here will be used to decide whether to allow or deny connection from a VPN Client when this client attempts connection to the Virtual Hub. \nYou can specify a client IP address, or IP address or mask to match the rule as the contents of the rule item. By specifying an IP address only, there will only be one specified computer that will match the rule, but by specifying an IP net mask address or subnet mask address, all the computers in the range of that subnet will match the rule. \nYou can specify the priority for the rule. You can specify an integer of 1 or greater for the priority and the smaller the number, the higher the priority. \nTo get a list of the currently registered Source IP Address Limit List, use the AcList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_AcAdd_Args			AcAdd [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd_[allow|deny]	Set whether to "allow" or "deny" the connection from a client that matches the rule.
CMD_AcAdd_PRIORITY		Specify an integer of 1 or higher to indicate the priority of the rule. The smaller the value the higher the priority.
CMD_AcAdd_IP			Using the format: "IP Address/Mask", specify the range of client IPv4 addresses. Specify the IPv4 address by separating the decimal values using dots such as "192.168.0.1". For the mask, either specify decimal values separated by dots such as "255.255.255.0", or you can specify the bit length from the header using a decimal value such as "24". To specify a single IPv4 host, specify the mask as "32" or "255.255.255.255".
CMD_AcAdd_Prompt_AD		allow or deny: 
CMD_AcAdd_Prompt_PRIORITY	Priority: 
CMD_AcAdd_Prompt_IP		IPv4 Address/Mask: 
CMD_AcAdd_Eval_PRIORITY	Specify 1 or higher for the priority.


# AcAdd6 command
CMD_AcAdd6				Add Rule to Source IP Address Limit List (IPv6)
CMD_AcAdd6_Help			Use this to add a new rule to the Source IP Address Limit List that is set on the currently managed Virtual Hub. \nThe items set here will be used to decide whether to allow or deny connection from a VPN Client when this client attempts connection to the Virtual Hub. \nYou can specify a client IP address, or IP address or mask to match the rule as the contents of the rule item. By specifying an IP address only, there will only be one specified computer that will match the rule, but by specifying an IP net mask address or subnet mask address, all the computers in the range of that subnet will match the rule. \nYou can specify the priority for the rule. You can specify an integer of 1 or greater for the priority and the smaller the number, the higher the priority. \nTo get a list of the currently registered Source IP Address Limit List, use the AcList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_AcAdd6_Args			AcAdd6 [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd6_[allow|deny]	Set whether to "allow" or "deny" the connection from a client that matches the rule.
CMD_AcAdd6_PRIORITY		Specify an integer of 1 or higher to indicate the priority of the rule. The smaller the value the higher the priority.
CMD_AcAdd6_IP			Using the format: "IP Address/Mask", specify the range of client IPv6 addresses. Specify the IPv6 address by separating the hexadecimal values using colons such as "2001:200:0:1::". For the mask, either specify hexadecimal values separated by colons such as "ffff:ffff:ffff:ffff::", or you can specify the bit length from the header using a decimal value such as "64". To specify a single IPv6 host, specify the mask as "128" or "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff".
CMD_AcAdd6_Prompt_AD		allow or deny: 
CMD_AcAdd6_Prompt_PRIORITY	Priority: 
CMD_AcAdd6_Prompt_IP		IPv6 Address/Mask: 
CMD_AcAdd6_Eval_PRIORITY	Specify 1 or higher for the priority.


# AcDel command
CMD_AcDel				Delete Rule from Source IP Address Limit List
CMD_AcDel_Help			Use this to delete a rule from the Source IP Address Limit List that is set on the currently managed Virtual Hub. \nTo get a list of the currently registered IP access control list, use the AcList command. \nThis command cannot be run on VPN Bridge. \nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_AcDel_Args			AcDel [id]
CMD_AcDel_[id]			Specify the ID of the rule in the Source IP Address Limit List that you want to delete.
CMD_AcDel_Prompt_ID		ID of Rule to Delete: 


# LicenseAdd command
CMD_LicenseAdd			Add License Key Registration
CMD_LicenseAdd_Help		Use this to register a new license key on the SoftEther VPN Server. \nTo use SoftEther VPN Server you must acquire a valid license and register the license key. The license keys are 36 alphanumeric characters in length plus hyphens. They are key codes that certify the ownership of a license. \nWhen a license certificate is received together with this software, the license key is printed on this license certificate. If the license for this software has been purchased online, the license key is provided by email and on the website window at the time the license is purchased. The license key may also be written down by some other method. If you don't know where the license key is written down, ask the vendor who sold you the license. \n\nTo get the list of currently registered licenses, use the LicenseList command. \nTo display the license status of the current VPN Server, use the LicenseStatus command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_LicenseAdd_Args		LicenseAdd [key]
CMD_LicenseAdd_[key]	Specify the license key to register. Specify 36 digits of alphanumeric characters and group the digits in groups of 6 separating them by hyphen. 
CMD_LicenseAdd_Prompt_Key	License Key: 


# LicenseDel command
CMD_LicenseDel			Delete Registered License
CMD_LicenseDel_Help		Use this to delete a specified license from the license list that is currently registered on the SoftEther VPN Server. \n\nTo get the list of currently registered licenses, use the LicenseList command. \nTo display the license status of the current VPN Server, use the LicenseStatus command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_LicenseDel_Args		LicenseDel [id]
CMD_LicenseDel_[id]		Specify the license number to delete.
CMD_LicenseDel_Prompt_ID	License Number to Delete: 


# LicenseList command
CMD_LicenseList			Get List of Registered Licenses
CMD_LicenseList_Help	Use this to display a list of license information currently registered on the SoftEther VPN Server including: license key, license type name, status, expiration date, license ID, license type ID, server ID and serial ID. \n\nTo display the license status of the current VPN Server, use the LicenseStatus command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_LicenseList_Args	LicenseList


# LicenseStatus command
CMD_LicenseStatus		Get License Status of Current VPN Server
CMD_LicenseStatus_Help	Use this to get and display the license status of the current SoftEther VPN Server. \nThe following current information on the SoftEther VPN Server will be displayed: product edition, server ID, product license expiration date, number of usable Client Connection Licenses and number of Bridge Connection Licenses. \n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_LicenseStatus_Args	LicenseStatus


# Commands added after SoftEther VPN 4.0
# IPsecEnable command
CMD_IPsecEnable			Enable or Disable IPsec VPN Server Function
CMD_IPsecEnable_Help	Enable or Disable IPsec VPN Server Function on SoftEther VPN Server.\nIf you enable this function, Virtual Hubs on the VPN Server will be able to accept Remote-Access VPN connections from L2TP-compatible PCs, Mac OS X and Smartphones, and also can accept EtherIP Site-to-Site VPN Connection. VPN Connections from Smartphones suchlike iPhone, iPad and Android, and also from native VPN Clients on Mac OS X and Windows can be accepted.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_IPsecEnable_Args	IPsecEnable [/L2TP:yes|no] [/L2TPRAW:yes|no] [/ETHERIP:yes|no] [/PSK:pre-shared-key] [/DEFAULTHUB:default_hub]
CMD_IPsecEnable_L2TP	Enable or Disable the L2TP over IPsec Server Function. To accept VPN connections from iPhone, iPad, Android, Windows or Mac OS X, enable this option.
CMD_IPsecEnable_L2TPRAW	Enable or Disable the L2TP Server Function (Raw L2TP with No Encryptions). To accept special VPN clients, enable this option.
CMD_IPsecEnable_ETHERIP	Enable or Disable the EtherIP / L2TPv3 over IPsec Server Function (for site-to-site VPN Server function). Router Products which are compatible with EtherIP over IPsec can connect to Virtual Hubs on the VPN Server and establish Layer-2 (Ethernet) Bridging.
CMD_IPsecEnable_PSK		Specify the IPsec Pre-Shared Key. An IPsec Pre-Shared Key is also called as "PSK" or "secret". Specify it equal or less than 8 letters, and distribute it to every users who will connect to the VPN Server. Please note: Google Android 4.0 has a bug which a Pre-Shared Key with 10 or more letters causes a unexpected behavior. For that reason, the letters of a Pre-Shared Key should be 9 or less characters.
CMD_IPsecEnable_DEFAULTHUB	Specify the default Virtual HUB in a case of omitting the name of HUB on the Username. Users should specify their username such as "Username@Target Virtual HUB Name" to connect this L2TP Server. If the designation of the Virtual Hub is omitted, the above HUB will be used as the target.
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TP	Enable L2TP over IPsec Server Function (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TPRAW	Enable Raw L2TP Server Function (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_ETHERIP	Enable EtherIP / L2TPv3 over IPsec Server Function (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_PSK		Pre Shared Key for IPsec (Recommended: 9 letters at maximum): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_DEFAULTHUB	Default Virtual HUB in a case of omitting the HUB on the Username: 


# IPsecGet command
CMD_IPsecGet			Get the Current IPsec VPN Server Settings
CMD_IPsecGet_Help		Get and view the current IPsec VPN Server settings on the SoftEther VPN Server.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_IPsecGet_Args		IPsecGet
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TP		L2TP over IPsec Server Function Enabled
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TPRAW	Raw L2TP Server Function Enabled
CMD_IPsecGet_PRINT_ETHERIP	EtherIP / L2TPv3 over IPsec Server Function Enabled
CMD_IPsecGet_PRINT_PSK		IPsec Pre-Shared Key String
CMD_IPsecGet_PRINT_DEFAULTHUB	Name of Default Virtual Hub


# EtherIpClientAdd command
CMD_EtherIpClientAdd	Add New EtherIP / L2TPv3 over IPsec Client Setting to Accept EtherIP / L2TPv3 Client Devices
CMD_EtherIpClientAdd_Help	Add a new setting entry to enable the EtherIP / L2TPv3 over IPsec Server Function to accept client devices.\nIn order to accept connections from routers by the EtherIP / L2TPv3 over IPsec Server Function, you have to define the relation table between an IPsec Phase 1 string which is presented by client devices of EtherIP / L2TPv3 over IPsec compatible router, and the designation of the destination Virtual Hub.\nAfter you add a definition entry by EtherIpClientAdd command, the defined connection setting to the Virtual Hub will be applied on the login-attempting session from an EtherIP / L2TPv3 over IPsec client device.\nThe username and password in an entry must be registered on the Virtual Hub. An EtherIP / L2TPv3 client will be regarded as it connected the Virtual HUB with the identification of the above user information.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_EtherIpClientAdd_Args	EtherIpClientAdd [ID] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_EtherIpClientAdd_[ID]	Specify an ISAKMP Phase 1 ID. The ID must be exactly same as a ID in the configuration of the EtherIP / L2TPv3 Client. You can specify IP address as well as characters as ID, if the EtherIP Client uses IP address as Phase 1 ID. If you specify '*' (asterisk), it will be a wildcard to match any clients which doesn't match other explicit rules.
CMD_EtherIpClientAdd_HUB	Specify the name of the Virtual Hub to connect.
CMD_EtherIpClientAdd_USERNAME	Specify the username to login to the destination Virtual Hub.
CMD_EtherIpClientAdd_PASSWORD	Specify the password to login to the destination Virtual Hub.
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_ID	ISAKMP Phase 1 ID ('*' is a wildcard): 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_HUB	Virtual Hub Name: 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_USERNAME	Username to Login Virtual Hub: 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_PASSWORD	Password to Login Virtual Hub: 


# EtherIpClientDelete command
CMD_EtherIpClientDelete	Delete an EtherIP / L2TPv3 over IPsec Client Setting
CMD_EtherIpClientDelete_Help	This command deletes an entry to accept VPN clients by EtherIP / L2TPv3 over IPsec Function. \n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_EtherIpClientDelete_Args	EtherIpClientDelete [ID]
CMD_EtherIpClientDelete_[ID]	Specify the ISAKMP Phase 1 ID to delete.
CMD_EtherIpClientDelete_Prompt_ID	ISAKMP Phase 1 ID: 


# EtherIpClientList command
CMD_EtherIpClientList	Get the Current List of EtherIP / L2TPv3 Client Device Entry Definitions
CMD_EtherIpClientList_Help	This command gets and shows the list of entries to accept VPN clients by EtherIP / L2TPv3 over IPsec Function.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_EtherIpClientList_Args	EtherIpClientList


# OpenVpnMakeConfig command
CMD_OpenVpnMakeConfig	Generate a Sample Setting File for OpenVPN Client
CMD_OpenVpnMakeConfig_Help	Originally, the OpenVPN Client requires a user to write a very difficult configuration file manually. This tool helps you to make a useful configuration sample. What you need to generate the configuration file for the OpenVPN Client is to run this command.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_OpenVpnMakeConfig_Args	OpenVpnMakeConfig [ZIP_FileName]
CMD_OpenVpnMakeConfig_[ZIP_FileName]	Specify the output setting files to be saved as ZIP compression format. If no file extension is specified, the ".zip" extension will be appended to the filename.
CMD_OpenVpnMakeConfig_Prompt_ZIP		Output Filename of Setting Files (ZIP compressed file): 
CMD_OpenVpnMakeConfig_OK			The sample setting file was saved as "%s". You can unzip this file to extract setting files.\n
CMD_OpenVpnMakeConfig_ERROR			The sample setting files were unable to be saved as "%s". The filename might be invalid.\n


# ServerCertRegenerate command
CMD_ServerCertRegenerate	Generate New Self-Signed Certificate with Specified CN (Common Name) and Register on VPN Server
CMD_ServerCertRegenerate_Help	You can use this command to replace the current certificate on the VPN Server to a new self-signed certificate which has the CN (Common Name) value in the fields.\n\nThis command is convenient if you are planning to use Microsoft SSTP VPN Clone Server Function. Because of the value of CN (Common Name) on the SSL certificate of VPN Server must match to the hostname specified on the SSTP VPN client.\n\nThis command will delete the existing SSL certificate of the VPN Server. It is recommended to backup the current SSL certificate and private key by using the ServerKeyGet command beforehand.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_ServerCertRegenerate_Args	ServerCertRegenerate [CN]
CMD_ServerCertRegenerate_[CN]	Specify a Common Name (CN) which the new certificate will have.
CMD_ServerCertRegenerate_Prompt_CN	Value of Common Name (CN): 


# VpnOverIcmpDnsEnable command
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable	Enable / Disable the VPN over ICMP / VPN over DNS Server Function
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Help	You can establish a VPN only with ICMP or DNS packets even if there is a firewall or routers which blocks TCP/IP communications. You have to enable the following functions beforehand.\n\nWarning: Use this function for emergency only. It is helpful when a firewall or router is misconfigured to blocks TCP/IP, but either ICMP or DNS is not blocked. It is not for long-term stable using.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Args	VpnOverIcmpDnsEnable [/ICMP:yes|no] [/DNS:yes|no]
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_ICMP	Specify yes to enable the VPN over ICMP Server. Specify no to disable.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_DNS	Specify yes to enable the VPN over DNS Server. Specify no to disable.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_ICMP	Enable VPN over ICMP Server (yes / no): 
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_DNS		Enable VPN over DNS Server (yes / no): 


# VpnOverIcmpDnsGet command
CMD_VpnOverIcmpDnsGet		Get Current Setting of the VPN over ICMP / VPN over DNS Function
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Help	Get and show the current VPN over ICMP / VPN over DNS Function status.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Args	VpnOverIcmpDnsGet
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_ICMP	VPN over ICMP Server Enabled
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_DNS		VPN over DNS Server Enabled


# DynamicDnsGetStatus command
CMD_DynamicDnsGetStatus		Show the Current Status of Dynamic DNS Function
CMD_DynamicDnsGetStatus_Help	Get and show the current status of the Dynamic DNS function.\n\nThe Dynamic DNS assigns a unique and permanent DNS hostname for this VPN Server. You can use that hostname to specify this VPN Server on the settings for VPN Client and VPN Bridge. You need not to register and keep a domain name.\nAlso, if your ISP assigns you a dynamic (not-fixed) IP address, the corresponding IP address of your Dynamic DNS hostname will be automatically changed. It enables you to keep running the VPN Server by using only a dynamic IP address.\r\nTherefore, you need not any longer to keep static global IP addresses with expenses monthly costs.\n[Caution]\nTo disable the Dynamic DNS Function, modify the configuration file of VPN Server.\r\n\r\nThe "declare root" directive has the "declare DDnsClient" directive. In this directive, you can switch "bool Disable" from false to true, and reboot the VPN Server, then the Dynamic DNS Function will be disabled.\r\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_DynamicDnsGetStatus_Args	DynamicDnsGetStatus
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_FQDN	Assigned Dynamic DNS Hostname (Full)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_HOSTNAME	Assigned Dynamic DNS Hostname (Hostname)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_SUFFIX	DNS Suffix
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv4		Global IPv4 Address
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv6		Global IPv6 Address


# DynamicDnsSetHostname command
CMD_DynamicDnsSetHostname	Set the Dynamic DNS Hostname
CMD_DynamicDnsSetHostname_Help	You can use this command to change the hostname assigned by the Dynamic DNS function. The currently assigned hostname can be showen by the DynamicDnsGetStatus command.\n\nThe Dynamic DNS assigns a unique and permanent DNS hostname for this VPN Server. You can use that hostname to specify this VPN Server on the settings for VPN Client and VPN Bridge. You need not to register and keep a domain name.\nAlso, if your ISP assigns you a dynamic (not-fixed) IP address, the corresponding IP address of your Dynamic DNS hostname will be automatically changed. It enables you to keep running the VPN Server by using only a dynamic IP address.\r\nTherefore, you need not any longer to keep static global IP addresses with expenses monthly costs.\n[Caution]\nTo disable the Dynamic DNS Function, modify the configuration file of VPN Server.\r\n\r\nThe "declare root" directive has the "declare DDnsClient" directive. In this directive, you can switch "bool Disable" from false to true, and reboot the VPN Server, then the Dynamic DNS Function will be disabled.\r\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.
CMD_DynamicDnsSetHostname_Args	DynamicDnsSetHostname [hostname]
CMD_DynamicDnsSetHostname_[hostname]	Specify the new hostname with 3 letters at least and 31 letters at most. Only alphabets and numerics can be used.
CMD_DynamicDnsSetHostname_Prompt_hostname	Dynamic DNS Hostname (3 - 31 letters): 


# VpnAzureGetStatus command
CMD_VpnAzureGetStatus			Show the current status of VPN Azure function
CMD_VpnAzureGetStatus_Help		Get and show the current status of the VPN Azure function.\n\nVPN Azure makes it easier to establish a VPN Session from your home PC to your office PC. While a VPN connection is established, you can access to any other servers on the private network of your company.\nYou don't need a global IP address on the office PC (VPN Server). It can work behind firewalls or NATs. No network administrator's configuration required. You can use the built-in SSTP-VPN Client of Windows in your home PC.\nVPN Azure is a cloud VPN service operated by SoftEther VPN Project. VPN Azure is free of charge and available to anyone. Visit http://www.vpnazure.net/ to see details and how-to-use instructions.\n\nThe VPN Azure hostname is same to the hostname of the Dynamic DNS setting, but altering the domain suffix to "vpnazure.net". To change the hostname use the DynamicDnsSetHostname command.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_VpnAzureGetStatus_Args		VpnAzureGetStatus
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_ENABLED	VPN Azure Function is Enabled
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_CONNECTED	Connection to VPN Azure Cloud Server is Established
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_HOSTNAME	Hostname of this VPN Server on VPN Azure Service


# VpnAzureSetEnable command
CMD_VpnAzureSetEnable			Enable / Disable VPN Azure Function
CMD_VpnAzureSetEnable_Help		Enable or disable the VPN Azure function.\n\nVPN Azure makes it easier to establish a VPN Session from your home PC to your office PC. While a VPN connection is established, you can access to any other servers on the private network of your company.\nYou don't need a global IP address on the office PC (VPN Server). It can work behind firewalls or NATs. No network administrator's configuration required. You can use the built-in SSTP-VPN Client of Windows in your home PC.\nVPN Azure is a cloud VPN service operated by SoftEther VPN Project. VPN Azure is free of charge and available to anyone. Visit http://www.vpnazure.net/ to see details and how-to-use instructions.\n\nThe VPN Azure hostname is same to the hostname of the Dynamic DNS setting, but altering the domain suffix to "vpnazure.net". To change the hostname use the DynamicDnsSetHostname command.\n\nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges. \nThis command cannot be run on VPN Bridge.\nYou cannot execute this command for Virtual Hubs of VPN Servers operating as a cluster.
CMD_VpnAzureSetEnable_Args		VpnAzureSetEnable [yes|no]
CMD_VpnAzureSetEnable_[yes|no]	Specify 'yes' to enable VPN Azure. 'no' to disable it.
CMD_VpnAzureSetEnable_PROMPT	Enable VPN Azure (yes / no): 




#######################################################
#                                                     #
# Management commands for VPN Client are listed below #
#                                                     #
#######################################################


# VersionGet command
CMD_VersionGet			Get Version Information of VPN Client Service
CMD_VersionGet_Help		Use this to get the version information of the currently managed VPN Client Service program.
CMD_VersionGet_Args		VersionGet
CMD_VersionGet_1		Product Name
CMD_VersionGet_2		Version Information
CMD_VersionGet_3		Build Information
CMD_VersionGet_4		Process ID
CMD_VersionGet_5		OS Type


# PasswordSet command
CMD_PasswordSet			Set the password to connect to the VPN Client service.
CMD_PasswordSet_Help	You can make it mandatory to input a password for occasions when the Command Line Management Utility and the VPN Client Manager connect to a VPN Client service to control it. You can use this command to set the password that must be input. \nYou can also make it mandatory for this password to be input when doing remote operations (from a computer that is not localhost)
CMD_PasswordSet_Args	PasswordSet [password] [/REMOTEONLY:yes|no]
CMD_PasswordSet_[password]	Specify the password you wish to set. You can delete the password setting by specifying "none".
CMD_PasswordSet_REMOTEONLY	Specify "yes" to only require the password to be input when operation is done remotely (from a computer that is not localhost). This stops the password being required when the connection is from localhost. When this parameter is omitted, it will be regarded as "no".


# PasswordGet command
CMD_PasswordGet			Get Password Setting to Connect to VPN Client Service
CMD_PasswordGet_Help	Use this to get the setting that determines whether to input a password for occasions when the Command Line Management Utility and the VPN Client Manager connect to a VPN Client service to control it. \nIn the case when a password is requested, it also gets the setting that determines whether this password is only requested when operation is performed remotely (from a computer that is not localhost).
CMD_PasswordGet_Args	PasswordGet
CMD_PasswordGet_1		Set Password
CMD_PasswordGet_2		Request Password for Remote Operation Only


# CertList command
CMD_CertList			Get List of Trusted CA Certificates
CMD_CertList_Help		Here you can manage the list of certificate authority certificates that are trusted by VPN client. You can use the registered CA certificate list to verify server certificates when connecting to VPN Servers.
CMD_CertList_Args		CertList


# CertAdd command
CMD_CertAdd				Add Trusted CA Certificate
CMD_CertAdd_Help		Use this to add a new certificate to a list of CA certificates trusted by the VPN Client. You can use the registered CA certificate list to verify server certificates when connecting to VPN Servers. \nTo get a list of the current certificates you can use the CertList command. \nThe certificate you add must be saved in the X.509 file format.
CMD_CertAdd_Args		CertAdd [path]
CMD_CertAdd_[path]		Specify the file name of the X.509 certificate to register.


# CertDelete command
CMD_CertDelete			Delete Trusted CA Certificate
CMD_CertDelete_Help		Use this to delete an existing certificate from a list of CA certificates trusted by the VPN Client. \nTo get a list of the current certificates you can use the CertList command.
CMD_CertDelete_Args		CertDelete [id]
CMD_CertDelete_[id]		Specify the ID of the certificate to delete.


# CertGet command
CMD_CertGet				Get Trusted CA Certificate
CMD_CertGet_Help		Use this to get an existing certificate from the list of CA certificates trusted by the VPN Client and save it as a file in X.509 format. 
CMD_CertGet_Args		CertGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CertGet_[id]		Specify the ID of the certificate to get.
CMD_CertGet_SAVECERT	Specify the file name to save the certificate you obtained.


# SecureList command
CMD_SecureList			Get List of Usable Smart Card Types
CMD_SecureList_Help		Use this to display a list of smart cards that are supported by VPN Client. \nThe types of smart cards listed in this list have had their drivers installed on the current computer and are supported by VPN software. \r\nIf there is a type of smart card that is currently being used that does not appear in the list, it may be possible to enable use by updating the VPN software to a newer version.
CMD_SecureList_Args		SecureList


# SecureSelect command
CMD_SecureSelect		Select the Smart Card Type to Use
CMD_SecureSelect_Help	Use this to select the type of the smart card to be used by the VPN Client. \nTo get the list of usable smart card types, use the SecureList command. 
CMD_SecureSelect_Args	SecureSelect [id]
CMD_SecureSelect_[id]	Specify the ID of the smart card type.
CMD_SecureSelect_PROMPT_ID	ID of Smart Card Type to Use 


# SecureGet command
CMD_SecureGet			Get ID of Smart Card Type to Use
CMD_SecureGet_Help		Use this to get the ID of the smart card type that is set to be used for the current VPN Client. By viewing the results of the SecureList command based on this ID, you can get the type of the currently selected smart card. \nIf there is no smart card that is currently selected, 0 will be displayed for the ID.
CMD_SecureGet_Args		SecureGet
CMD_SecureGet_Print		The currently selected smart card ID is %u.
CMD_SecureGet_NoPrint	Currently, a smart card is not selected.


# NicCreate command
CMD_NicCreate			Create New Virtual Network Adapter
CMD_NicCreate_Help		Use this to add a new Virtual Network Adapter to the system. You can give the virtual network adapter a name of your choice. \nYou can set a name that consists of alphanumeric characters for the virtual network adapter. For Windows 2000 or newer systems, this name can be up to 31 characters, but for Windows 98, 98SE and ME it can be up to 4 characters. \nIf the NicCreate command was called, a new virtual network adapter device driver will be installed on the operating system that the VPN Client is operating on. \nIn this case, depending on the operating system, a dialog box may appear to confirm if it is OK to install the device driver.
CMD_NicCreate_Args		NicCreate [name]
CMD_NicCreate_[name]	Specify the name of the virtual network adapter.
CMD_NicCreate_PROMPT_NAME	Virtual Network Adapter Name: 


# NicDelete command
CMD_NicDelete			Delete Virtual Network Adapter
CMD_NicDelete_Help		Use this to delete an existing virtual network adapter from the system. \nWhen you delete a virtual network adapter from the system, all the connections which are using that virtual network adapter will be disconnected. \nAlso, the Connection Settings that are set to use a virtual network adapter that has been deleted will have their settings automatically changed to use another virtual network adapter. \nThis command can be used when VPN Client is operating on Windows 2000 or newer operating systems.
CMD_NicDelete_Args		NicDelete [name]
CMD_NicDelete_[name]	Specify the name of the virtual network adapter.


# NicUpgrade command
CMD_NicUpgrade			Upgrade Virtual Network Adapter Device Driver
CMD_NicUpgrade_Help		If the device driver version of the existing virtual network adapter is old, then this upgrades to the latest device driver that was bundled with the currently operating VPN client. Even if a upgrade is not performed, the device driver will be reinstalled. \nIn this case, depending on the operating system, a dialog box may appear to confirm if it is OK to install the device driver. \nThis command can be used when VPN Client is operating on Windows 2000 or newer operating systems.
CMD_NicUpgrade_Args		NicUpgrade [name]
CMD_NicUpgrade_[name]	Specify the name of the virtual network adapter.


# NicGetSetting command
CMD_NicGetSetting		Get Virtual Network Adapter Setting
CMD_NicGetSetting_Help	Use this to get the MAC address setting of the existing virtual network adapter. \nThis command can be used when VPN Client is operating on Windows 2000 or newer operating systems.
CMD_NicGetSetting_Args	NicGetSetting [name]
CMD_NicGetSetting_[name]	Specify the name of the virtual network adapter.
CMD_NicGetSetting_1		Device Name
CMD_NicGetSetting_2		Status
CMD_NicGetSetting_3		MAC Address
CMD_NicGetSetting_4		Version
CMD_NicGetSetting_5		Driver File Name
CMD_NicGetSetting_6		GUID


# NicSetSetting command
CMD_NicSetSetting		Change Virtual Network Adapter Setting
CMD_NicSetSetting_Help	Use this to change the MAC address setting of the existing virtual network adapter. When this command is executed, the currently operating virtual network adapter device drivers will be restarted. \nThis command can be used when VPN Client is operating on Windows 2000 or newer operating systems.
CMD_NicSetSetting_Args	NicSetSetting [name] [/MAC:mac]
CMD_NicSetSetting_[name]	Specify the name of the virtual network adapter.
CMD_NicSetSetting_MAC	Specify the MAC address you wish to set. \nSpecify a 6-byte hexadecimal string for the MAC address. \nExample: 00:AC:01:23:45:67 or 00-AC-01-23-45-67
CMD_NicSetSetting_PROMPT_MAC	MAC Address to Set: 


# NicEnable command
CMD_NicEnable			Enable Virtual Network Adapter
CMD_NicEnable_Help		Use this to enable an existing, disabled virtual network adapter. \nThis command can be used when VPN Client is operating on Windows 2000 or newer operating systems.
CMD_NicEnable_Args		NicEnable [name]
CMD_NicEnable_[name]	Specify the name of the virtual network adapter.


# NicDisable command
CMD_NicDisable			Disable Virtual Network Adapter
CMD_NicDisable_Help		Use this to disable an existing, enabled virtual network adapter. \nThis command can be used when VPN Client is operating on Windows 2000 or newer operating systems.
CMD_NicDisable_Args		NicDisable [name]
CMD_NicDisable_[name]	Specify the name of the virtual network adapter.


# NicList command
CMD_NicList				Get List of Virtual Network Adapters
CMD_NicList_Help		This allows you to get a list of virtual network adapters registered on the current system.
CMD_NicList_Args		NicList


# AccountList command
CMD_AccountList			Get List of VPN Connection Settings
CMD_AccountList_Help	Use this to get a list of VPN Connection Settings registered on the VPN Client.
CMD_AccountList_Args	AccountList


# AccountCreate command
CMD_AccountCreate		Create New VPN Connection Setting
CMD_AccountCreate_Help	Use this to create a new VPN Connection Setting on the VPN Client. \nTo create a VPN Connection Setting, in addition to specifying the VPN Connection Setting name and destination server as initial parameters and the destination virtual Hub, and user name, you must also specify the name of the virtual network adapter to use. When a new VPN Connection Setting is created, the type of user authentication is initially set as Anonymous Authentication and the proxy server setting and the verification options of the server certificate is not set. To change these settings and other advanced settings after the VPN Connection Setting has been created, use the other commands that begin with the name "Account".
CMD_AccountCreate_Args	AccountCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountCreate_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting to create.
CMD_AccountCreate_SERVER	Specify the host name and port number of the destination VPN Server using the format [host name:port number]. You can also specify by IP address.
CMD_AccountCreate_HUB	Specify the Virtual Hub on the destination VPN Server.
CMD_AccountCreate_USERNAME	Specify the user name to use for user authentication when connecting to the destination VPN Server.
CMD_AccountCreate_NICNAME	Specify the virtual network adapter to use to connect.
CMD_AccountCreate_Prompt_Name	Name of VPN Connection Setting: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Server	Destination VPN Server Host Name and Port Number: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Hub	Destination Virtual Hub Name: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Username	Connecting User Name: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Nicname	Used Virtual Network Adapter Name: 


# AccountSet command
CMD_AccountSet		Set the VPN Connection Setting Connection Destination
CMD_AccountSet_Help	Use this to set, for the VPN Connection Setting registered on the VPN Client, the destination VPN Server host name and port number, Virtual Hub name, user name used for connection and virtual network adapter name to use.
CMD_AccountSet_Args	AccountSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_AccountSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountSet_SERVER	Specify the host name and port number of the destination VPN Server using the format "host name:port number". You can also specify by IP address.
CMD_AccountSet_HUB		Specify the Virtual Hub on the destination VPN Server.


# AccountGet command
CMD_AccountGet			Get Setting of VPN Connection Setting 
CMD_AccountGet_Help		Use this to get the VPN Connection Setting contents of a VPN Connection Setting registered on the VPN Client. \nTo change the VPN Connection Setting contents of the VPN Connection Setting, use the other commands that begin with the name "Account" after creating the VPN Connection Setting.
CMD_AccountGet_Args		AccountGet [name]
CMD_AccountGet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to get.


# AccountDelete command
CMD_AccountDelete		Delete VPN Connection Setting
CMD_AccountDelete_Help	Use this to delete VPN Connection Setting that is registered on the VPN Client. If the specified VPN Connection Setting has a status of online, the connections will be automatically disconnected and then the VPN Connection Setting will be deleted.
CMD_AccountDelete_Args	AccountDelete [name]
CMD_AccountDelete_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting to delete.


# AccountUsernameSet command
CMD_AccountUsernameSet	Set User Name of User to Use Connection of VPN Connection Setting
CMD_AccountUsernameSet_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to the VPN Server, use this to specify the user name required for user authentication. \nIn some cases it is necessary to specify the type of user authentication and specify the required parameters. To change this information you can use commands such as AccountAnonymousSet, AccountPasswordSet, AccountCertSet and AccountSecureCertSet.
CMD_AccountUsernameSet_Args	AccountUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_AccountUsernameSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountUsernameSet_USERNAME	Specify the user name required for user authentication when the VPN Connection Setting connects to the VPN Server.
CMD_AccountUsername_Notice	The auth type for this VPN Connection Setting is currently set as password authentication. After changing the user name, you must use the AccountPasswordSet command to reset the password.


# AccountAnonymousSet command
CMD_AccountAnonymousSet	Set User Authentication Type of VPN Connection Setting to Anonymous Authentication
CMD_AccountAnonymousSet_Help	Use this to set the user auth type to [Anonymous Authentication] for when a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to the VPN Server.
CMD_AccountAnonymousSet_Args	AccountAnonymousSet [name]
CMD_AccountAnonymousSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountPasswordSet command
CMD_AccountPasswordSet	Set User Authentication Type of VPN Connection Setting to Password Authentication
CMD_AccountPasswordSet_Help	Use this to set the user auth type to Password Authentication for when a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to the VPN Server. Specify Standard Password Authentication and RADIUS or NT Domain Authentication as the password authentication type.
CMD_AccountPasswordSet_Args	AccountPasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_AccountPasswordSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountPasswordSet_PASSWORD	Specify the password to use for password authentication. If this is not specified, a prompt will appear to input the password.
CMD_AccountPasswordSet_TYPE	Specify either "standard" (Standard Password Authentication) or "radius" (RADIUS or NT Domain Authentication) as the password authentication type.
CMD_AccountPasswordSet_Prompt_Type	Specify standard or radius: 
CMD_AccountPasswordSet_Type_Invalid	The standard or radius specification is invalid.


# AccountCertSet command
CMD_AccountCertSet		Set User Authentication Type of VPN Connection Setting to Client Certificate Authentication
CMD_AccountCertSet_Help	Use this to set the user auth type to Client Certificate Authentication for when a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to the VPN Server. For this certificate, you must specify a certificate file in the X.509 format and a private key file that is Base 64 encoded.
CMD_AccountCertSet_Args	AccountCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_AccountCertSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountCertSet_LOADCERT	Specify the X.509 format certificate file to provide for certificate authentication.
CMD_AccountCertSet_LOADKEY	Specify the Base-64-encoded private key file name for the certificate.


# AccountCertGet command
CMD_AccountCertGet		Get Client Certificate to Use for Cascade Connection
CMD_AccountCertGet_Help	When a VPN Connection Setting registered on VPN Client is specified and that VPN Connection Setting uses client certificate authentication, use this to get the certificate that is provided as the client certificate and save the certificate file in X.509 format.
CMD_AccountCertGet_Args	AccountCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_AccountCertGet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to get.
CMD_AccountCertGet_SAVECERT	Specify the file name to save the certificate you obtained in X.509 format.


# AccountEncryptEnable command
CMD_AccountEncryptEnable	Enable Encryption when Communicating by VPN Connection Setting
CMD_AccountEncryptEnable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting is used for communication between VPN Servers via a VPN connection, use this to set the communication contents between the VPN Servers to be encrypted by SSL. \nNormally communication between VPN Servers is encrypted by SSL to prevent eavesdropping of information and fraud. You can also disable encryption. When encryption is disabled, the communication throughput improves but the communication data flows over the network in plain text.
CMD_AccountEncryptEnable_Args	AccountEncryptEnable [name]
CMD_AccountEncryptEnable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountEncryptDisable command
CMD_AccountEncryptDisable	Disable Encryption when Communicating by VPN Connection Setting
CMD_AccountEncryptDisable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting is used for communication between VPN Servers via a VPN connection, use this to set the communication contents between the VPN Servers not to be encrypted. \nNormally communication between VPN Servers is encrypted by SSL to prevent eavesdropping of information and fraud. You can also disable encryption. When encryption is disabled, the communication throughput improves but the communication data flows over the network in plain text.
CMD_AccountEncryptDisable_Args	AccountEncryptDisable [name]
CMD_AccountEncryptDisable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountCompressEnable command
CMD_AccountCompressEnable	Enable Data Compression when Communicating by VPN Connection Setting
CMD_AccountCompressEnable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting is used for communication between VPN Servers via a VPN connection, use this to set the communication contents between the VPN Servers to be compressed. \nIt is possible to achieve a maximum of 80% compression. Compression however places higher loads on the CPU of both the client and server machines. When the line speed is about 10 Mbps or greater, compression can lower throughput, but sometimes it can have the opposite effect.
CMD_AccountCompressEnable_Args	AccountCompressEnable [name]
CMD_AccountCompressEnable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountCompressDisable command
CMD_AccountCompressDisable	Disable Data Compression when Communicating by VPN Connection Setting
CMD_AccountCompressDisable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting is used for communication between VPN Servers via a VPN connection, use this to set the communication contents between the VPN Servers not to be compressed.
CMD_AccountCompressDisable_Args	AccountCompressDisable [name]
CMD_AccountCompressDisable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountHttpHeader* commands
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Name	Value name (part before the colon): 
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Data	Value data (part after the colon): 


# AccountHttpHeaderAdd command
CMD_AccountHttpHeaderAdd	Add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Help	Use this to add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Args	AccountHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_AccountHttpHeaderAdd_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).
CMD_AccountHttpHeaderAdd_DATA	Specify the data of the custom value (the part after the colon character).


# AccountHttpHeaderDelete command
CMD_AccountHttpHeaderDelete	Delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Help	Use this to delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Args	AccountHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_AccountHttpHeaderDelete_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).


# AccountHttpHeaderGet command
CMD_AccountHttpHeaderGet	Get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderGet_Help	Use this to get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderGet_Args	AccountHttpHeaderGet [name]
CMD_AccountHttpHeaderGet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to get.


# AccountProxyNone command
CMD_AccountProxyNone	Specify Direct TCP/IP Connection as the Connection Method of VPN Connection Setting
CMD_AccountProxyNone_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to set Direct TCP/IP Connection as the connection method to use, in which case the connection route will not be via a proxy server.
CMD_AccountProxyNone_Args	AccountProxyNone [name]
CMD_AccountProxyNone_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountProxyHttp command
CMD_AccountProxyHttp	Set Connection Method of VPN Connection Setting to be via an HTTP Proxy Server
CMD_AccountProxyHttp_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to set Connect via HTTP Proxy Server as the method of connection to use, which requires the specification of the host name and port number of the HTTP Proxy server to communicate via as well as a user name and password (when required). \nThe HTTP proxy server that communication will travel via must be compatible with the CONNECT method to use HTTPS communication.
CMD_AccountProxyHttp_Args	AccountProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxyHttp_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountProxyHttp_SERVER	Specify the host name or IP address, and port number of the on-route HTTP proxy server using the format [host name:port number].
CMD_AccountProxyHttp_USERNAME	When user authentication is required to connect to the on-route HTTP proxy server, specify the user name. Also, specify the /PASSWORD parameter at the same time. If the parameters /USERNAME and /PASSWORD are not specified, the user authentication data will not be set.
CMD_AccountProxyHttp_PASSWORD	When user authentication is required to connect to the on-route HTTP proxy server, specify the password. Specify this together with the /USERNAME parameter.
CMD_AccountProxyHttp_Prompt_Server	Proxy Server Host Name and Port Number: 


# AccountProxySocks command
CMD_AccountProxySocks	Set Connection Method of VPN Connection Setting to be via a SOCKS4 Proxy Server
CMD_AccountProxySocks_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to set Connect via SOCKS4 Proxy Server as the method of connection to use, which requires the specification of the host name and port number of the SOCKS4 Proxy server to communicate via as well as a user name and password (when required).
CMD_AccountProxySocks_Args	AccountProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountProxySocks_SERVER	Specify the host name or IP address, and port number of the on-route SOCKS4 proxy server using the format [host name:port number].
CMD_AccountProxySocks_USERNAME	When user authentication is required to connect to the on-route SOCKS4 proxy server, specify the user name. Also, specify the /PASSWORD parameter at the same time. If the parameters /USERNAME and /PASSWORD are not specified, the user authentication data will not be set.
CMD_AccountProxySocks_PASSWORD	When user authentication is required to connect to the on-route SOCKS4 proxy server, specify the password. Specify this together with the /USERNAME parameter.


# AccountProxySocks5 command
CMD_AccountProxySocks5	Set Connection Method of VPN Connection Setting to be via a SOCKS5 Proxy Server
CMD_AccountProxySocks5_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to set Connect via SOCKS5 Proxy Server as the method of connection to use, which requires the specification of the host name and port number of the SOCKS5 Proxy server to communicate via as well as a user name and password (when required).
CMD_AccountProxySocks5_Args	AccountProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks5_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountProxySocks5_SERVER	Specify the host name or IP address, and port number of the on-route SOCKS5 proxy server using the format [host name:port number].
CMD_AccountProxySocks5_USERNAME	When user authentication is required to connect to the on-route SOCKS5 proxy server, specify the user name. Also, specify the /PASSWORD parameter at the same time. If the parameters /USERNAME and /PASSWORD are not specified, the user authentication data will not be set.
CMD_AccountProxySocks5_PASSWORD	When user authentication is required to connect to the on-route SOCKS5 proxy server, specify the password. Specify this together with the /USERNAME parameter.


# AccountServerCertEnable command
CMD_AccountServerCertEnable	Enable VPN Connection Setting Server Certificate Verification Option
CMD_AccountServerCertEnable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to enable the option to check whether the SSL certificate provided by the destination VPN Server can be trusted. \nIf this option is enabled, we recommend that you either use the AccountServerCertSet command to save the connection destination server SSL certificate beforehand in the VPN Connection Setting settings beforehand, or use the CertAdd command etc. to register a root certificate containing the signed server SSL certificate in the list of Virtual Hub trusted CA certificates. If it is not registered, a confirmation message sometimes is displayed on the initial connection. \nIf the certificate of the connected VPN Server cannot be trusted under the condition where the option to verify server certificates has been enabled for the VPN Connection Setting, the connection will be promptly cancelled and continual reattempts at connection will be made.
CMD_AccountServerCertEnable_Args	AccountServerCertEnable [name]
CMD_AccountServerCertEnable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountServerCertDisable command
CMD_AccountServerCertDisable	Disable VPN Connection Setting Server Certificate Verification Option
CMD_AccountServerCertDisable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to disable the option to check whether the SSL certificate provided by the destination VPN Server can be trusted.
CMD_AccountServerCertDisable_Args	AccountServerCertDisable [name]
CMD_AccountServerCertDisable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountRetryOnServerCertEnable command
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable	Enable VPN connection retry if server certificate is invalid
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to enable the option to retry connection if Server certificate cannot be trusted.
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Args	AccountRetryOnServerCertEnable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountRetryOnServerCertDisable command
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable	Disable VPN connection retry if server certificate is invalid
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to disable the option to retry connection if Server certificate cannot be trusted.
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Args	AccountRetryOnServerCertDisable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountDefaultCAEnable command
CMD_AccountDefaultCAEnable	        Enable Trust System Certificate Store Option
CMD_AccountDefaultCAEnable_Help	    When server certificate verification is enabled, use this to enable trusting certificates from the system trust store. \nIf server certificate verification is disabled, this option does nothing.
CMD_AccountDefaultCAEnable_Args	    AccountDefaultCAEnable [name]
CMD_AccountDefaultCAEnable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountDefaultCADisable command
CMD_AccountDefaultCADisable         Disable Trust System Certificate Store Option
CMD_AccountDefaultCADisable_Help    When server certificate verification is enabled, use this to disable trusting certificates from the system trust store. \nIf server certificate verification is disabled, this option does nothing.
CMD_AccountDefaultCADisable_Args	AccountDefaultCADisable [name]
CMD_AccountDefaultCADisable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountServerCertSet command
CMD_AccountServerCertSet	Set Server Individual Certificate for VPN Connection Setting
CMD_AccountServerCertSet_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to register the same certificate as the SSL certificate provided by the destination VPN Server. \nIf the option to verify server certificates for VPN Connection Settings is enabled, you must either use this command to save the connection destination server SSL certificate beforehand in the VPN Connection Setting settings beforehand, or use the CAAdd command etc. to register a root certificate containing the signed server SSL certificate in the list of Virtual Hub trusted CA certificates. \nIf the certificate of the connected VPN Server cannot be trusted under the condition where the option to verify server certificates has been enabled for the VPN Connection Setting, the connection will be promptly cancelled and continual reattempts at connection will be made.
CMD_AccountServerCertSet_Args	AccountServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_AccountServerCertSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountServerCertSet_LOADCERT	Specify X.509 format certificate file name that the server individual certificate which you wish to set is saved under.


# AccountServerCertDelete command
CMD_AccountServerCertDelete	Delete Server Individual Certificate for VPN Connection Setting
CMD_AccountServerCertDelete_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and a server individual certificate is registered for that VPN Connection Setting, use this to delete that certificate.
CMD_AccountServerCertDelete_Args	AccountServerCertDelete [name]
CMD_AccountServerCertDelete_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountServerCertGet command
CMD_AccountServerCertGet	Get Server Individual Certificate for VPN Connection Setting
CMD_AccountServerCertGet_Help	When a VPN Connection Setting is specified and a server Individual certificate is registered for that VPN Connection Setting, use this to get that certificate and save it as an X.509 format certificate file. 
CMD_AccountServerCertGet_Args	AccountServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_AccountServerCertGet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountServerCertGet_SAVECERT	Specify the certificate file name to save the server individual certificate in X.509 format.


# AccountDetailSet command
CMD_AccountDetailSet	Set Advanced Settings for VPN Connection Setting
CMD_AccountDetailSet_Help	Use this to customize the VPN protocol communication settings used when a VPN Connection Setting registered on a VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to the VPN Server.
CMD_AccountDetailSet_Args	AccountDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:additional_interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/BRIDGE:yes|no] [/MONITOR:yes|no] [/NOTRACK:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_AccountDetailSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountDetailSet_MAXTCP	Specify, using an integer in the range 1 to 32, the number of TCP connections to be used for VPN communication. By using data transmission by multiple TCP connections for VPN communication sessions with VPN Servers it is sometimes possible to increase communication speed. \nNote: We recommend about 8 lines when the connection lines to the server are fast, and 1 line when using a slow connection such as dialup.
CMD_AccountDetailSet_INTERVAL	When communicating by VPN by establishing multiple TCP connections, specify in seconds, the establishing interval for each TCP connection. The standard value is 1 second.
CMD_AccountDetailSet_TTL	When specifying connection life of each TCP connection specify in seconds the keep-alive time from establishing a TCP connection until disconnection. If 0 is specified, keep-alive will not be set.
CMD_AccountDetailSet_HALF	Specify "yes" when enabling half duplex mode. When using two or more TCP connections for VPN communication, it is possible to use Half Duplex Mode. By enabling half duplex mode it is possible to automatically fix data transmission direction as half and half for each TCP connection. In the case where a VPN using 8 TCP connections is established, for example, when half-duplex is enabled, communication can be fixes so that 4 TCP connections are dedicated to the upload direction and the other 4 connections are dedicated to the download direction.
CMD_AccountDetailSet_BRIDGE	Specify "yes" when connecting to the VPN Server using Bridge / Router Mode. When using Bridge / Router Mode to connect, it is possible to provide bridging or routing to another network on the side of the virtual network adapter of the VPN Client. However, if the security policy of the user who is being used for connection denies the use of bridges or routing, then connection will fail.
CMD_AccountDetailSet_MONITOR	Specify "yes" when connecting to the VPN Server using Monitoring Mode. When a connection is made using Monitoring Mode, you can receive all packets that flow through the Virtual Hub. However, if the security policy of the user who is being used for connection does not allow Monitoring Mode, then connection will fail.
CMD_AccountDetailSet_NOTRACK	Specify "yes" will disable the adjustments of routing table. Normally "no" is specified.
CMD_AccountDetailSet_NOQOS	Specify "yes" when disabling VoIP / QoS functions. Normally "no" is specified.
CMD_AccountDetailSet_DISABLEUDP	Specify "yes" when disabling UDP acceleration function. Normally "no" is specified.
CMD_AccountDetailSet_Eval_MaxTcp	Specify an integer in the range 1 to 32 for the number of TCP connections.
CMD_AccountDetailSet_Eval_Interval	Set at least 1 second for the interval to establish a TCP connection.
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MaxTcp	Number of TCP Connections to Use in VPN Communication: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_Interval	Interval between Establishing Each TCP Connection: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_TTL		Connection Life of Each TCP Connection (0 for no keep-alive): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_HALF	Enable Half-Duplex Mode (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_BRIDGE	Enable Bridge / Router Mode (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MONITOR	Enable Monitoring Mode (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOTRACK	Disable Adjustment of Routing Table (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOQOS	 Disable QoS Control Function (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_DISABLEUDP	 Disable UDP Acceleration Function (yes/no): 


# AccountRename command
CMD_AccountRename		Change VPN Connection Setting Name
CMD_AccountRename_Help	Use this to specify a VPN Connection Setting registered on the VPN Client and change its name.
CMD_AccountRename_Args	AccountRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_AccountRename_[name]	Specify the current name of the VPN Connection Setting whose name you want to change.
CMD_AccountRename_NEW	Specify the new name after the change.
CMD_AccountRename_PROMPT_OLD	Current Name: 
CMD_AccountRename_PROMPT_NEW	New Name: 


# AccountConnect command
CMD_AccountConnect		Start Connection to VPN Server using VPN Connection Setting
CMD_AccountConnect_Help	Use this to specify a VPN Connection Setting registered on the VPN Client and start a connection to the VPN Server using that VPN Connection Setting. A VPN Connection Setting that has a connecting status or a connected status will continue to be connected to the VPN Server, or continue to attempt to connect to the VPN Server until the AccountDisconnect command is used to disconnect the connection (Note however, if the AccountRetrySet command is used to specify the number of retries, connection attempts will be aborted when the specified value is reached.)
CMD_AccountConnect_Args	AccountConnect [name]
CMD_AccountConnect_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose connection you want to start.


# AccountDisconnect command
CMD_AccountDisconnect		Disconnect VPN Connection Setting During Connection
CMD_AccountDisconnect_Help	Use this to specify a VPN Connection Setting that is registered on the VPN Client and that is either in the condition of connecting or is connected, and immediately disconnect it.
CMD_AccountDisconnect_Args	AccountDisconnect [name]
CMD_AccountDisconnect_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting to disconnect.


# AccountStatusGet command
CMD_AccountStatusGet	Get Current VPN Connection Setting Status
CMD_AccountStatusGet_Help	When a VPN Connection Setting that is registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting is currently connected, use this to get its connection status and other information.
CMD_AccountStatusGet_Args	AccountStatusGet [name]
CMD_AccountStatusGet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose information you want to get.


# AccountNicSet command
CMD_AccountNicSet		Set Virtual Network Adapter for VPN Connection Setting to Use
CMD_AccountNicSet_Help	Use this to change the Virtual Network Adapter name that the existing VPN Connection Settings registered on the VPN Client will use for the connection to a VPN Server.
CMD_AccountNicSet_Args	AccountNicSet [name] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountNicSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountNicSet_NICNAME	Specify the Virtual Network Adapter name to use when connecting to the VPN Server.


# AccountStatusShow command
CMD_AccountStatusShow	Set Connection Status and Error Screen to Display when Connecting to VPN Server
CMD_AccountStatusShow_Help	When a communication setting is registered on the VPN Client and that communication setting is being used to connect to the VPN Server, use this to set the connection status and error screen to be displayed on the computer display.
CMD_AccountStatusShow_Args	AccountStatusShow [name]
CMD_AccountStatusShow_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountStatusHide command
CMD_AccountStatusHide	Set Connection Status and Error Screen to be Hidden when Connecting to VPN Server
CMD_AccountStatusHide_Help	When a communication setting is registered on the VPN Client and that communication setting is being used to connect to the VPN Server, use this to set the connection status and error screen to not be displayed on the computer display.
CMD_AccountStatusHide_Args	AccountStatusHide [name]
CMD_AccountStatusHide_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountSecureCertSet command
CMD_AccountSecureCertSet	Set User Authentication Type of VPN Connection Setting to Smart Card Authentication
CMD_AccountSecureCertSet_Help	Use this to set the user auth type to Smart Card Authentication for when a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to the VPN Server. Also, you must specify the names of the certificate object and the private key object stored on the smart card.
CMD_AccountSecureCertSet_Args	AccountSecureCertSet [name] [/CERTNAME:cert] [/KEYNAME:key]
CMD_AccountSecureCertSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountSecureCertSet_CERTNAME	Specify the name of the certificate object stored on the smart card.
CMD_AccountSecureCertSet_KEYNAME	Specify the name of the private key object stored on the smart card. The private key must be compatible with the certificate specified by /CERTNAME.
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_CERTNAME	Name of Certificate Object on Smart Card: 
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_KEYNAME	Name of Private Key Object on Smart Card: 


# PcAccountOpensslEngineCertSet
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_KEYNAME Specify the openssl engine specific key name: 
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_ENGINENAME Specify the openssl engine name: 


# AccountRetrySet コマンド
CMD_AccountRetrySet		Set Interval between Connection Retries for Connection Failures or Disconnections of VPN Connection Setting
CMD_AccountRetrySet_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting attempts to connect to a VPN Server, use this to specify the interval to wait between connection attempts and the limit of how many times to retry connecting when communication with the VPN Server has been disconnected or when the connection process failed. \nIf the user authentication type is Smart Card Authentication, no connection retry will be performed regardless of the Number of Connection Attempts setting.
CMD_AccountRetrySet_Args	AccountRetrySet [name] [/NUM:num_retry] [/INTERVAL:retry_interval]
CMD_AccountRetrySet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountRetrySet_NUM	Specify the number of times to make consecutive retries. By specifying "999", there will be limitless attempts to reconnection (always connect). By specifying "0", not attempt at reconnection will be made.
CMD_AccountRetrySet_INTERVAL	When attempting a reconnection, this sets how many seconds to wait after the previous disconnection or connection failure before starting the reconnection process.
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_NUM	Reconnection Count ("999" is unlimited): 
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_INTERVAL	Reconnection Interval (Seconds): 
CMD_AccountRetrySet_EVAL_INTERVAL	Specify 5 seconds or more for the retries interval.


# AccountStartupSet command
CMD_AccountStartupSet	Set VPN Connection Setting as Startup Connection
CMD_AccountStartupSet_Help	Use this to specify a VPN Connection Setting registered on the VPN Client and set it as the startup connection. The VPN Connection Setting that is set as the startup connection will automatically start the connection process when the VPN Client service starts.
CMD_AccountStartupSet_Args	AccountStartupSet [name]
CMD_AccountStartupSet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountStartupRemove command
CMD_AccountStartupRemove	Remove Startup Connection of VPN Connection Setting 
CMD_AccountStartupRemove_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting is currently set as a startup connection, use this to delete the startup connection.
CMD_AccountStartupRemove_Args	AccountStartupRemove [name]
CMD_AccountStartupRemove_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountExport command
CMD_AccountExport		Export VPN Connection Setting
CMD_AccountExport_Help	Use this to specify a VPN Connection Setting registered on the VPN Client and export its contents as a text file. By exporting a VPN Connection Setting file, and then later, importing it, you can duplicate the contents of a VPN Connection Setting. Also, because it gets saved as a text file, you can edit the contents using a conventional text editor. \nThe export destination file is saved as a UTF-8 format text file. Also, it is convenient to save the file name with the file extension .vpn as this file extension is associated to the Windows Edition VPN Client Manager.
CMD_AccountExport_Args	AccountExport [name] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_AccountExport_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting to export.
CMD_AccountExport_SAVEPATH	Specify a file name for the save destination.
CMD_AccountExport_PROMPT_SAVEPATH	Save Destination File Name (recommended extension: vpn): 


# AccountImport command
CMD_AccountImport		Import VPN Connection Setting
CMD_AccountImport_Help	Use this to import the VPN Connection Setting file that has been exported by the AccountExport command and add it to the VPN Client.
CMD_AccountImport_Args	AccountImport [path]
CMD_AccountImport_[path]	Specify the file name of the import source.
CMD_AccountImport_PROMPT_PATH	Import Source File Name: 
CMD_AccountImport_FAILED_PARSE	Unable to correctly parse the specified file. Please check it if the file was exported correctly.
CMD_AccountImport_OK	The VPN Connection Setting "%s" has been imported.



# RemoteEnable command
CMD_RemoteEnable		Allow Remote Management of VPN Client Service
CMD_RemoteEnable_Help	Use this to allow management of a VPN Client service from a remote computer that is not localhost, via a remote connection by Command Line Management Utility or VPN Client Manager.
CMD_RemoteEnable_Args	RemoteEnable


# RemoteDisable command
CMD_RemoteDisable		Deny Remote Management of VPN Client Service
CMD_RemoteDisable_Help	Use this to deny management of a VPN Client service from a remote computer that is not localhost, via a remote connection by Command Line Management Utility or VPN Client Manager.
CMD_RemoteDisable_Args	RemoteDisable






###################################################
#                                                 #
# Commands for VPN Tools are listed below         #
#                                                 #
###################################################


# GenX25519 command
CMD_GenX25519				Create new X25519 keypair
CMD_GenX25519_Help			Use this to create a new X25519 keypair, which can be used for WireGuard. \nBoth the private and public key will be shown. \nThe public key can be shared and is used to identify a peer. \nAlso, it can always be retrieved from the private key using the GetPublicX25519 command. \nThe private key should be kept in a secure place and never be shared. \nIt cannot be recovered once lost.
CMD_GenX25519_ARGS			GenX25519
CMD_GenX25519_PRIVATE_KEY	Private key: 
CMD_GenX25519_PUBLIC_KEY	Public key: 


# GetPublicX25519 command
CMD_GetPublicX25519				Retrieve public X25519 key from a private one
CMD_GetPublicX25519_Help		Use this if you have a private X25519 key and want to get its corresponding public key.
CMD_GetPublicX25519_ARGS    	GetPublicX25519 [private]
CMD_GetPublicX25519_[private]	The private X25519 key you want to get the corresponding public key of.
CMD_GetPublicX25519_PRIVATE_KEY	Private key: 
CMD_GetPublicX25519_PUBLIC_KEY	Public key: 


# MakeCert command
CMD_MakeCert			Create New X.509 Certificate and Private Key (1024 bit)
CMD_MakeCert_Help		Use this to create a new X.509 certificate and private key and save it as a file. \nThe algorithm used to create the public key and private key of the certificate is RSA 1024 bit. \nYou can choose to create a root certificate (self-signed certificate) or a certificate signed by another certificate. To create a certificate that is signed by another certificate, you require a private key file (base 64 encoded) that is compatible with the certificate that uses the signature (X.509 format file). \n\nWhen creating a certificate, you can specify the following: Name (CN), Organization (O), Organization Unit (OU), Country (C), State (ST), Locale (L), Serial Number, and Expiration Date. \nThe created certificate will be saved as an X.509 format file and the private key file will be saved in a Base 64 encoded RSA 1024 bit format file. \n\nThe MakeCert command is a tool that provides the most rudimentary function for creating certificates. If you want to create a more substantial certificate, we recommend that you use either free software such as OpenSSL, or commercial CA (certificate authority) software. \n\nNote: This command can be called from the SoftEther VPN Command Line Management Utility. You can also execute this command while connected to the current VPN Server or VPN Client in Administration Mode but, what actually performs the RSA computation, generates the certificate data and saves it to file is the computer on which the command is running, and all this is executed in a context that has absolutely no relationship to the computer that is the destination of the Administration Mode connection.
CMD_MakeCert_Args		MakeCert [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert_CN			Specify the Name (CN) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert_O			Specify the Organization (O) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert_OU			Specify the Organization Unit (OU) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert_C			Specify the Country (C) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert_ST			Specify the State (ST) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert_L			Specify the Locale (L) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert_SERIAL		Specify the Serial Number item of the certificate to create. Specify using hexadecimal values. You can specify "none".
CMD_MakeCert_EXPIRES	Specify the Expiration Date item of the certificate to create. If you specify "none" or "0", 3650 days (approx. 10 years) will be used. You can specify a maximum of 10950 days (about 30 years).
CMD_MakeCert_SIGNCERT	For cases when the certificate to be created is signed by an existing certificate, specify the X.509 format certificate file name to be used to sign the signature. When this parameter is omitted, such signature signing is not performed and the new certificate is created as a root certificate.
CMD_MakeCert_SIGNKEY	Specify a private key (RSA, base-64 encoded) that is compatible with the certificate specified by /SIGNCERT.
CMD_MakeCert_SAVECERT	Specify the file name to save the certificate you created. The certificate is saved as an X.509 file that includes a public key that is RSA format 1024 bit.
CMD_MakeCert_SAVEKEY	Specify the file name to save private key that is compatible with the certificate you created. The private key will be saved as an RSA-format 1024-bit private key file.
CMD_MakeCert_PROMPT_CN			Name of Certificate to Create (CN): 
CMD_MakeCert_PROMPT_O			Organization of Certificate to Create (O): 
CMD_MakeCert_PROMPT_OU			Organization Unit of Certificate to Create (OU): 
CMD_MakeCert_PROMPT_C			Country of Certificate to Create (C): 
CMD_MakeCert_PROMPT_ST			State of Certificate to Create (ST): 
CMD_MakeCert_PROMPT_L			Locale of Certificate to Create (L): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SERIAL		Serial Number of Certificate to Create (Hexadecimal): 
CMD_MakeCert_PROMPT_EXPIRES		Expiration Date of Certificate to Create (Days): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVECERT	File Name to Save Certificate to Create: 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVEKEY		File Name to Save Private Key to Create: 
CMD_MakeCert_EVAL_EXPIRES		Specify the Expiration Date within the range %u to %u.
CMD_MakeCert_ERROR_SIGNKEY		Either it is not possible to read the certificate or private key specified by /SIGNCERT and /SIGNKEY, or they were an invalid combination.
CMD_MakeCert_ERROR_GEN_FAILED	Creation of certificate and private key failed.


# MakeCert2048 command
CMD_MakeCert2048			Create New X.509 Certificate and Private Key (2048 bit)
CMD_MakeCert2048_Help		Use this to create a new X.509 certificate and private key and save it as a file. \nThe algorithm used to create the public key and private key of the certificate is RSA 2048 bit. \nYou can choose to create a root certificate (self-signed certificate) or a certificate signed by another certificate. To create a certificate that is signed by another certificate, you require a private key file (base 64 encoded) that is compatible with the certificate that uses the signature (X.509 format file). \n\nWhen creating a certificate, you can specify the following: Name (CN), Organization (O), Organization Unit (OU), Country (C), State (ST), Locale (L), Serial Number, and Expiration Date. \nThe created certificate will be saved as an X.509 format file and the private key file will be saved in a Base 64 encoded RSA 2048 bit format file. \n\nThe MakeCert command is a tool that provides the most rudimentary function for creating certificates. If you want to create a more substantial certificate, we recommend that you use either free software such as OpenSSL, or commercial CA (certificate authority) software. \n\nNote: This command can be called from the SoftEther VPN Command Line Management Utility. You can also execute this command while connected to the current VPN Server or VPN Client in Administration Mode but, what actually performs the RSA computation, generates the certificate data and saves it to file is the computer on which the command is running, and all this is executed in a context that has absolutely no relationship to the computer that is the destination of the Administration Mode connection.
CMD_MakeCert2048_Args		MakeCert2048 [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert2048_CN			Specify the Name (CN) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert2048_O			Specify the Organization (O) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert2048_OU			Specify the Organization Unit (OU) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert2048_C			Specify the Country (C) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert2048_ST			Specify the State (ST) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert2048_L			Specify the Locale (L) item of the certificate to create. You can specify "none".
CMD_MakeCert2048_SERIAL		Specify the Serial Number item of the certificate to create. Specify using hexadecimal values. You can specify "none".
CMD_MakeCert2048_EXPIRES	Specify the Expiration Date item of the certificate to create. If you specify "none" or "0", 3650 days (approx. 10 years) will be used. You can specify a maximum of 10950 days (about 30 years).
CMD_MakeCert2048_SIGNCERT	For cases when the certificate to be created is signed by an existing certificate, specify the X.509 format certificate file name to be used to sign the signature. When this parameter is omitted, such signature signing is not performed and the new certificate is created as a root certificate.
CMD_MakeCert2048_SIGNKEY	Specify a private key (RSA, base-64 encoded) that is compatible with the certificate specified by /SIGNCERT.
CMD_MakeCert2048_SAVECERT	Specify the file name to save the certificate you created. The certificate is saved as an X.509 file that includes a public key that is RSA format 2048 bit.
CMD_MakeCert2048_SAVEKEY	Specify the file name to save private key that is compatible with the certificate you created. The private key will be saved as an RSA-format 2048-bit private key file.


# TrafficClient command
CMD_TrafficClient		Run Network Traffic Speed Test Tool in Client Mode
CMD_TrafficClient_Help	Use this to execute the communication throughput measurement tool's client program. \nTwo commands, TrafficClient and TrafficServer, are used for the communication throughput measurement tool to enable the measurement of communication throughput that can be transferred between two computers connected by IP network. The TrafficServer command is used first on another computer which puts the communication throughput measurement tool server in a listening condition. Then the TrafficClient command is used to connect to that server by specifying its host name or IP address and port number, which makes it possible to measure the communication speed. \nMeasurement of the communication speed is carried out by concurrently establishing multiple TCP connections and calculating the actual number of bits of data that can be transferred within a specified time based on the respective results of transferring the maximum stream data on each connection and then using that to calculate the average value (bps) of communication throughput. Normally when there is one TCP connection, it is common to only be able to achieve communication speeds slower than the actual net throughput because of limitations related to the TCP algorithm. We therefore recommend the establishment of multiple concurrent TCP connections when measuring communication results. Because the throughput that is measured using this measurement method is calculated from the bit length of the data that arrives on the receiver side as a stream by TCP, the packet loss that occurs during transfer and the packets with corrupted data are not included in the packets that actually arrive, which means it is possible to calculate a genuine value that is close to the maximum possible communication bandwidth of the network. \nUsing the measurement results, i.e. the stream size transferred by TCP, the approximate value of data volume that actually passed through the network is calculated and this is divided by time to calculate the bits per sec (bps). The calculation assumes the type of the physical network is Ethernet (IEEE802.3) and the MAC frame payload size is 1,500 bytes (TCP MSS is 1,460 bytes). By specifying the /RAW option, the calculation will not make corrections for the TCP/IP header and MAC header data volume. \n\nNote: This command can be called from the SoftEther VPN Command Line Management Utility. You can also execute this command while connected to the current VPN Server or VPN Client in Administration Mode but, what actually conducts communication and measures the throughput is the computer on which the command is running, and all this is executed in a context that has absolutely no relationship to the computer that is the destination of the Administration Mode connection.
CMD_TrafficClient_Args	TrafficClient [host:port] [/NUMTCP:numtcp] [/TYPE:download|upload|full] [/SPAN:span] [/DOUBLE:yes|no] [/RAW:yes|no]
CMD_TrafficClient_[host:port]	Specify the host name or IP address and port number that the communication throughput measurement tool server (TrafficServer) is listening for. If the port number is omitted, 9821 will be used.
CMD_TrafficClient_NUMTCP	Specify the number of TCP connections to be concurrently established between the client and the server for data transfer. If omitted, 32 will be used.
CMD_TrafficClient_TYPE		Specify the direction of data flow when throughput measurement is performed. Specify one of the following options: "download", "upload" or "full". By specifying "download" the data will be transmitted from the server side to the client side. By specifying "upload" the data will be transmitted from the client side to the server side. By specifying "full", the data will be transferred in both directions. When "full" is specified, the NUMTCP value must be an even number of two or more (half the number will be used for concurrent TCP connections in the download direction and the other half will be used in the upload direction). If this parameter is omitted, "full" will be used.
CMD_TrafficClient_SPAN		Specify, using seconds, the time span to conduct data transfer for the measurement of throughput. If this parameter is omitted, "15" will be used.
CMD_TrafficClient_DOUBLE	When "yes" is specified, the throughput of the measured result will be doubled and then displayed. This option is used for cases when a network device etc. is somewhere on the data route and the total throughput capability that is input and output by this network device is being measured.
CMD_TrafficClient_RAW		By specifying "yes", the calculation will not make corrections for the TCP/IP header and MAC header data volume.
CMD_TrafficClient_EVAL_NUMTCP	Specify a value of 32 or less for the number of TCP connections.
CMD_TrafficClient_PROMPT_HOST	Measurement Server Name and Port Number (9821 if omitted): 
CMD_TrafficClient_ERROR_NUMTCP	When the data direction is "full" (both directions), you must specify an even value for the number of TCP connections (/NUMTCP).
CMD_TrafficClient_ERROR_HOSTPORT	The host name or port number is incorrectly specified.


# TrafficServer command
CMD_TrafficServer		Запустить средство тестирования скорости сетевого трафика в режиме сервера
CMD_TrafficServer_Help	Используется для запуска инструмента измерения пропускной способности в режиме сервера. \nДве команды, TrafficClient и TrafficServer, используются для измерения пропускной способности между двумя компьютерами, соединенными сетью IP. \nУкажите номер порта и запустите серверную часть с помощью команды TrafficServer, чтобы прослушивать подключение от TrafficClient другого компьютера. \nВы можете отобразить более подробную информацию об инструменте измерения пропускной способности, введя "TrafficClient ?". \n\nПримечание. Эту команду можно вызвать из утилиты управления командной строкой SoftEther VPN. Вы также можете выполнить эту команду при подключении к текущему VPN-серверу или VPN клиенту в режиме администрирования, но фактически осуществляет связь и измеряет пропускную способность тот компьютер, на котором выполняется команда, а не компьютер с которого выполнено подключение в режиме администрирования.
CMD_TrafficServer_Args	TrafficServer [порт] [/NOHUP:да|нет]
CMD_TrafficServer_[port]	Укажите номер порта для прослушивания соединения. Если указанный порт уже используется другой программой или порт не может быть открыт, произойдет ошибка
CMD_TrafficServer_NOHUP	Если указано «да», серверная часть игнорирует любой ввод с консоли и никогда не останавливается. Это удобно, если вы хотите запустить TrafficServer в бесконечном режиме.



# Internal message strings concerning TrafficClient / TrafficServer
TT_LISTEN_FAILED		Не удалось открыть TCP порта %u. Порт может быть использован другим приложением или это приложение не имеет полномочий для открытия порта.
TTS_LISTEN_STOP			Прослушиваемый порт закрыт.
TTS_ENTER_TO_EXIT		\n----------------------------------------\nИнструмент тестирования скорости сетевого трафика запущен в режиме сервера.\n\nНажмите клавишу Enter, чтобы остановить сервер. \n----------------------------------------\n\n
TTS_INIT				Запуск сервера...
TTS_LISTEN_STARTED		Сервер был запущен. Теперь IPv4 TCP порт %u открыт и ждет соединения от клиентов.
TTS_LISTEN_STARTED_V6	IPv6 TCP порт %u ждет соединения от клиентов.
TTS_LISTEN_FAILED_V6	Не удалось открыть IPv6 TCP порт %u. Другое приложение может использовать тот же IPv6 TCP порт, либо в операционной системе не установлен стек IPv6.
TTS_STOP_INIT			Остановка сервера...
TTS_STOP_FINISHED		      Остановка сервера завершена.
TTS_ACCEPTED			Соединение %u: подключение от клиента %S порт %u.
TTS_DISCONNECTED		Соединение %u (%S) было отключено.
TTS_DISCONNECT			Соединение %u (%S) было отключено.
TTC_INIT				Запуск клиента...
TTC_FREE				Работа клиента была прекращена.
TTC_CONNECT_START		Будет установлено соединение с сервером %S (порт %u). %u TCP соединений будет подключено.
TTC_CONNECT_FAILED		TCP-соединение с номером %u не удалось.
TTC_CONNECT_NOT_SERVER	Поскольку на TCP порту работает программа, отличная от TrafficServer, трафик не может быть измерен.
TTC_CONNECT_OK			TCP-соединение с номером %u было подключено.
TTC_CONNECT_OK_2		\        Направление передачи данных: %s
TTC_ERROR_ABORTED		Не удалось инициализировать TCP-соединение с сервером. Измерение будет остановлено.
TTC_SUMMARY_BAR			-------------------------------------------------------
TTC_SUMMARY_TITLE		Параметры инструмента тестирования скорости сетевого трафика
TTC_SUMMARY_HOST		Имя хоста:
TTC_SUMMARY_PORT		Номер TCP порта:
TTC_SUMMARY_NUMTCP		Количество устанавливаемых TCP-соединений:
TTC_SUMMARY_TYPE		Направление передачи данных:
TTC_SUMMARY_SPAN		Время передачи данных:
TTC_SUMMARY_ETHER		Коррекция данных Ethernet фреймов:
TTC_SUMMARY_DOUBLE		Измерение общей скорости устройства ретрансляции:
TTC_TYPE_DOWNLOAD		Скачивание (с сервера на клиент)
TTC_TYPE_UPLOAD			Загрузка (с клиента на сервер)
TTC_TYPE_FULL			В обе стороны (Сервер < -- > Клиент)
TTC_SPAN_STR			%.1f сек
TTC_COMM_START			\nВсе соединения были установлены и началась передача данных. \nВремя начала измерения: %s\nЗапланированное время окончания: %s\n\nИзмерение в процессе. Пожалуйста, подождите... \n(Во время измерения не используйте никакие другие приложения.)\n\n
TTC_COMM_END			Поскольку прошло %.1f секунд или более, передача данных будет закончена. \n\n
TTC_COMM_USER_CANCEL	Передача данных будет прервана из-за отмены пользователем. \n\n
TTC_COMM_DISCONNECTED	TCP-соединение %u было отключено.
TTC_STOPPING			Остановка работы инструмента измерения пропускной способности клиента...
TTC_ENTER_TO_EXIT		\n----------------------------------------\nЗапущен инструмент тестирования скорости сетевого трафика в режиме клиента. \n\nНажмите клавишу Enter, чтобы остановить клиента. \n----------------------------------------\n\n
TTC_RES_TITLE			\n\nТест скорости сетевого трафика\n\n
TTC_RES_COLUMN_1		Название
TTC_RES_COLUMN_2		Нормальный вид
TTC_RES_COLUMN_3		Упрощенный вид
TTC_RES_SPAN			Интервал времени измерения
TTC_RES_ETHER			Коррекция данных Ethernet фреймов
TTC_RES_BYTES_DOWNLOAD	Объем скачанных с сервера данных
TTC_RES_BYTES_UPLOAD	Объем загруженных на сервер данных
TTC_RES_BYTES_TOTAL		Общий объем данных
TTC_RES_DOUBLE			Расчет общей скорости устройства ретрансляции
TTC_RES_BPS_DOWNLOAD	Средняя скорость скачивания с сервера
TTC_RES_BPS_UPLOAD		Средняя скорость загрузки на сервер
TTC_RES_BPS_TOTAL		Общая средняя скорость


# Check command
CMD_Check				Проверка возможности работы SoftEther VPN
CMD_Check_Help			Используется, чтобы проверить, является ли текущий компьютер, на котором работает vpncmd, подходящей рабочей платформой для SoftEther VPN Сервера / Моста.\nЕсли эта проверка пройдена, наиболее вероятно, что программное обеспечение SoftEther VPN будет правильно работать в этой системе. \nЕсли эта проверка не пройдена, это означает, что при использовании программного обеспечения SoftEther VPN в этой системе могут возникнуть проблемы.
CMD_Check_Args			Проверить


# Concerning System Checker
# (This contains some strange character strings which are used to check character code conversion.)
CHECK_TITLE				---------------------------------------------------\nСредство проверки рабочей среды SoftEther VPN\nDeveloper Edition\n\nАвторские права (c) Проект SoftEther VPN.\nВсе права защищены.\n\n
CHECK_NOTE				Если этот инструмент проверки рабочей среды запущен в системе и эта система прошла проверку, наиболее вероятно, что программное обеспечение SoftEther VPN может работать в этой системе. Эта проверка может занять некоторое время. Пожалуйста, подождите...\n\n
CHECK_EXEC_TAG			Проверка '%s'... \n
CHECK_PASS				Пройдена
CHECK_FAIL				Не пройдена
CHECK_RESULT_1			Все проверки пройдены. Скорее всего, SoftEther VPN Сервер / Мост может нормально работать в этой системе.
CHECK_RESULT_2			Некоторые проверки не пройдены. Пожалуйста, проверьте рабочую среду этой системы. Если SoftEther VPN Сервер / Мост должен быть запущен в этой системе, могут возникнуть проблемы.
CHECK_TEST_123456789	123456789


CHECK_PROC_KERNEL		Ядро системы
CHECK_PROC_MEMORY		Память операционной системы
CHECK_PROC_STRINGS		Система обработки строк ANSI / Unicode
CHECK_PROC_FILESYSTEM	Файловая система
CHECK_PROC_THREAD		Система обработки потоков
CHECK_PROC_NETWORK		Сетевая система








######################################################
#                                                    #
# Setup Wizard (SW) Strings                          #
#                                                    #
######################################################

SW_TITLE									Мастер установки SoftEther VPN Developer Edition (версия %S)
SW_EXIT_CONFIRM								Процесс установки SoftEther VPN еще не завершен.\r\n\r\nВы хотите прервать установку?
SW_UNINSTALL_CONFIRM						Запуск процесса удаления %s.\r\n\r\nВы хотите продолжить?


SW_COMPONENT_VPNSERVER_TITLE				SoftEther VPN-сервер
SW_COMPONENT_VPNSERVER_DESCRIPTION			Установите его на серверный компьютер, который станет центральным VPN узлом. Инструменты управления также будут установлены.

SW_COMPONENT_VPNCLIENT_TITLE				SoftEther VPN клиент
SW_COMPONENT_VPNCLIENT_DESCRIPTION			Установите его на клиентских VPN компьютерах. Клиентский VPN компьютер сможет подключаться к центральному VPN серверу. Инструменты управления также будут установлены.

SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_TITLE				SoftEther VPN-мост
SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_DESCRIPTION			Установить его на компьютеры, которые станут дополнительными узлами. Каждый VPN-мост будет устанавливать VPN-подключение к центральному VPN серверу. Средства управления также будут установлены.

SW_COMPONENT_VPNSMGR_TITLE					SoftEther VPN-сервер менеджер (Инструментарий админа)
SW_COMPONENT_VPNSMGR_DESCRIPTION			Будет установлен только менеджер VPN-серверов. Служба VPN-сервера не будет установлена. Вы можете использовать менеджер VPN-серверов для управления удаленными VPN-серверами и VPN-мостами на других компьютерах с Windows, Linux, Mac OS X, Solaris или FreeBSD.

SW_COMPONENT_VPNCMGR_TITLE					Управление SoftEther VPN клиентом (Инструментарий админа)
SW_COMPONENT_VPNCMGR_DESCRIPTION			Будет установлено только "Управление VPN клиентом на удаленных компьютерах". Служба VPN клиента не будет установлена. Вы можете использовать Управление VPN клиентом для подключения и управления удаленными VPN клиентами на других компьютерах с Windows или Linux.

SW_WELCOME_TITLE							Добро пожаловать в мастер установки SoftEther VPN Developer Edition
SW_MODE_TITLE								Выберите режим установки
SW_NOT_ADMIN_TITLE							Недостаточно прав
SW_COMPONENTS_TITLE							Выберите компоненты для установки
SW_EULA_TITLE								Лицензионное соглашение конечного пользователя
SW_WARNING_TITLE							Важные замечания
SW_DIR_TITLE								Каталог установки
SW_READY_TITLE								Готов к установке
SW_PERFORM_TITLE							Установка в процессе
SW_ERROR_TITLE								Результаты установки
SW_FINISH_TITLE								Установка завершена
SW_UNINST1_TITLE							Деинсталлятор
SW_LANG1_TITLE								SoftEther VPN: настройка языка
SW_EASY1_TITLE								Добро пожаловать в программу SoftEther VPN клиент Easy Installer Creator
SW_EASY2_TITLE								Укажите файлы
SW_WEB1_TITLE								Добро пожаловать в SoftEther VPN клиент Web Installer Creator
SW_WEB2_TITLE								Укажите файлы

SW_UNINSTALLINFO_URL						http://selinks.org/
SW_UNINSTALLINFO_PUBLISHER					Проект SoftEther VPN

SW_KB3033929_REQUIRED						В Windows 7 и Windows Server 2008 R2 для некоторых функций SoftEther VPN требуется установленное обновление Microsoft Windows Update KB3033929.\r\n\r\nЕсли KB3033929 не установлен в системе, пожалуйста, перед использованием SoftEther VPN установите его из Windows Update или с веб-сайта Microsoft.


SW_COMPONENTS_ABOUT_TAG						О %s
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN					Установка требует прав администратора
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN_TEXT			Для установки %s в системном режиме, вы должны перезапустить мастер настройки с правами администратора. Для установки в системном режиме, нажмите "Назад".
SW_DIR_SELECT								Пожалуйста, укажите каталог установки
SW_DIR_MORE_THAN_110						Имя каталога слишком длинное.\r\nУкажите не более 110 символов.
SW_DIR_WRITE_ERROR							Не удалось создать указанный каталог "%s" или не удалось записать файл в каталог.\r\n\r\nУкажите другой каталог.
SW_DIR_DST_IS_SAME_TO_SRC					Указанный каталог "%s" совпадает с исходным каталогом.
SW_DIR_IS_NOT_HDD							Указанный каталог "%s" не является локальным жестким диском.\r\n\r\nЧтобы установить %s в системном режиме, вы должны указать каталог на локальном жестком диске.
SW_DIR_IS_NOT_FULLPATH						Путь к каталогу "%s" не является полным путем.\r\n\r\nПожалуйста, укажите полный путь к каталогу.
SW_DIR_DST_IS_OTHER_PRODUCT					В указанном каталоге уже установлен другой компонент.\r\n\r\nПожалуйста, укажите другой каталог.
SW_DIR_DST_IS_NEWER							Более новая версия программного обеспечения была установлена в указанный каталог.\r\n\r\nВам не нужно устанавливать эту версию.
SW_DIR_DST_IS_NEWER_2						Более новая версия программного обеспечения была установлена в указанный каталог.\r\n\r\nЭтот установщик импортирует и применит параметры VPN-подключения, встроенные в Easy Installer. Никакие файлы программы не будут перезаписаны.
SW_DIR_DST_IS_BROKEN						Невозможно прочитать файл "%s", который находится в указанном каталоге. \r\n\r\nПожалуйста, укажите другой каталог.
SW_DIR_DST_IS_SYSTEM_MODE					В указанном каталоге уже установлено то же программное обеспечение в системном режиме.\r\n\r\nПожалуйста, укажите другой каталог.
SW_DIR_DST_IS_USER_MODE						В указанном каталоге уже установлено то же программное обеспечение в режиме пользователя.\r\n\r\nПожалуйста, укажите другой каталог.
SW_SYSTEM_MODE_ALREADY_INSTALLED			Программное обеспечение "%s" уже установлено на этом компьютере в системном режиме.\r\n\r\nУстановка программного обеспечения одновременно в системном режиме и режиме пользователя на одном компьютере приведет к конфликту.\r\n\r\nВы действительно хотите продолжить установку в режиме пользователя?

SW_SETUPLOG_CORRUPTED						Файл "setuplog.dat" поврежден.
SW_MSI_UNINSTALL_FAILED						Старая версия %s (код продукта: "%S") установлена. Установщику Windows не удалось удалить старую версию.\r\n\r\nПожалуйста, удалите старую версию вручную и перезапустите этот установщик снова.
SW_MSI_UNINSTALL_REBOOT_REQUIRED			Установщик Windows удалил старую версию %s. Требуется перезагрузка компьютера.\r\n\r\nНажмите "Готово", перезагрузите компьютер ВРУЧНУЮ и перезапустите этот установщик после перезагрузки.
SW_NOTICE_VPNSERVER_IS_INSTALLED			SoftEther VPN-мост выбран в качестве компонента для установки. Однако на этом компьютере уже установлен SoftEther VPN-сервер.\r\n\r\nОбычно вам не нужно устанавливать SoftEther VPN-сервер и SoftEther VPN-мост на одном компьютере.\r\nЕсли вы установите оба варианта, могут возникнуть конфликты, такие как дублирование номера порта.\r\nЕсли вы хотите заменить SoftEther VPN-сервер на SoftEther VPN-мост, вы должны удалить SoftEther VPN-сервер и после этого запустить заново этот установщик.\r\n\r\nВы действительно хотите продолжить установку SoftEther VPN-моста?
SW_NOTICE_VPNBRIDGE_IS_INSTALLED			SoftEther VPN-сервер выбран в качестве компонента для установки. Однако на этом компьютере уже установлен SoftEther VPN-мост.\r\n\r\nОбычно вам не нужно устанавливать SoftEther VPN-мост и SoftEther VPN-сервер на одном компьютере.\r\nЕсли вы установите оба варианта, могут возникнуть конфликты, такие как дублирование номера порта.\r\nЕсли вы хотите заменить SoftEther VPN-мост на SoftEther VPN-сервер, вы должны удалить SoftEther VPN-мост и после этого запустить заново этот установщик.\r\n\r\nВы действительно хотите продолжить установку SoftEther VPN-сервера?
SW_OS_FAILED								Эта операционная система не поддерживает %s.
SW_LANG_NOT_CHANGED							Языковые настройки %s не были изменены.
SW_LANG_LIST_LOAD_FAILED					Не удалось загрузить список доступных языков.
SW_LANG_OK									Язык программы %s был успешно изменен.\r\nЕсли программа %s запущена, выйдите и перезапустите ее, чтобы применить новый язык. Если язык по-прежнему не изменился, перезагрузите Windows.\r\n
SW_LANG_OK_SERVICE							\r\nЯзык файлов журнала, которые записывает программа, будет изменен на новый язык после перезагрузки.
SW_LANG_OK_VPNCMGR							\r\nЯзыковые настройки VPN клиента будут изменены после его перезагрузки. (Включая полную выгрузку программы через панель задач.)
SW_CHILD_PROCESS_ERROR						Не удалось выполнить дочерний процесс.
SW_EXE_FILTER								Исполняемые файлы Windows (*.EXE)|*.exe|Все файлы (*.*)|*.*
SW_PERFORM_MSG_EASY_INFO					Компиляция VPN клиент Easy Installer...
SW_EASY_FINISHED_MSG						VPN клиент Easy Installer успешно создан.\r\nУстановщик сохранен под следующим именем.\r\n\r\n%s\r\n\r\nВы можете распространять вышеуказанный файл на предприятии.
SW_EASY_ERROR_MSG							Не удалось создать VPN клиент Easy Installer.
SW_OTHER_INSTANCE_EXISTS					Запущен еще один мастер установки SoftEther VPN.\r\n\r\nВы можете продолжить работу этого мастера после выхода из другого запущенного мастера установки.
SW_PERFORM_MSG_WEB_INFO						Компиляция VPN клиент Web Installer...
SW_WEB_ERROR_MSG							Не удалось создать VPN клиент Web Installer.
SW_INSTALLER_CACHE_IS_NOT_SIGNED			Установленный на этот компьютер SoftEther VPN клиент не был установлен из пакета с цифровой подписью проекта SoftEther VPN, подписанного цифровым сертификатом по технологии Authenticode.\r\nОн мог быть установлен из модифицированного установщика (например, установщика, созданного Easy Installer Creator.)\r\n\r\nЕсли вы продолжите создание Web Installer, предупреждающее сообщение будет появляться на экране пользователя при его загрузке.\r\nЧтобы избежать появления предупреждающего сообщения, следует отменить этот мастер создания, загрузить последнюю версию SoftEther VPN клиента с веб-сайта проекта SoftEther VPN, переустановить его и перезапустить мастер Web Installer Creator.\r\n\r\nВы действительно хотите продолжить создавать Web Installer?
SW_FILE_NOT_FOUNT							Файл "%s" не найден.
SW_WEB_FINISHED								Web Installer создан и сохранен как "%s".\r\n\r\nИзвлеките внутренние файлы из ZIP-файла, загрузите их на веб-сервер и отредактируйте HTML-файл и inf-файл, чтобы соответствующим образом заменить URL-адреса.\r\n\r\nОписание развертывания веб-установщика приведено в ZIP файле.

SW_VG_CONFIRM_MSG							Вы действительно хотите установить и активировать модуль плагина VPN Gate P2P Relay Function с SoftEther VPN клиентом?\r\n\r\nЭтот плагин обеспечит стабильность связи в обход брандмауэра государственной цензуры. Однако для связи VPN Gate обычно потребляет некоторую пропускная способность сети. VPN Gate не рекомендуется использовать с мобильным интернетом.\r\n\r\nОбратите внимание, что в некоторых странах и регионах действуют правила, запрещающие шифрование трафика для обхода брандмауэра государственной цензуры. В таком случае вы не должны использовать функции VPN Gate на вашем компьютере. VPN Gate предназначен для использования в основном в Японии. VPN Gate - это исследовательский проект только для академических целей. VPN Gate регулируется японским законодательством. Законы других стран не являются ни нашей заботой, ни ответственностью. Используя это программное обеспечение и услуги, вы должны соблюдать все соответствующие законы и правила. Вы будете нести полную ответственность за любой ущерб, который будет нанесен в результате использования этого программного обеспечения и услуг, независимо от того, происходило это внутри или за пределами территории Японии.




SW_PERFORM_MSG_INIT_TASKS					Подготовка заданий...
SW_PERFORM_MSG_COPY_PREPARE					Подготовка к копированию файлов...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_ERROR					Не удалось записать файл "%s".\r\n\r\nВозможно этот файл открыт в другой программе.\r\nЕсли программы или службы %s запущены, завершите их и нажмите «Повторить».
SW_PERFORM_MSG_COPY_FILE					Копирование "%s"...
SW_PERFORM_MSG_SET_SECURITY					Настройка безопасности на "%s"...
SW_PERFORM_MSG_PLUGIN						Установка плагинов...
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC						Остановка службы "%s"...
SW_PERFORM_MSG_WAIT_FOR_FILE_UNLOCK			Файл "%s" заблокирован запущенной программой. Ожидание разблокировки...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SVC					Установка службы %s...
SW_PERFORM_MSG_START_SVC					Запуск службы %s...
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINKS					Создание ярлыков...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_LINKS					Удаление ярлыков ...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_OLD_LINKS				Удаление старых ярлыков ...
SW_PERFORM_MSG_REGISTER_UNINSTALL			Регистрация деинсталлятора в панели управления...
SW_PERFORM_MSG_IMPORTING_ACCOUNT			Импорт настроек встроенного VPN-подключения в Easy Installer...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_SETUP_INFO			Удаление журналов и информации об установке...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG					Запись в журнал установки...
SW_PERFORM_MSG_COPY_ERROR					Копирование в файл "%s" не удалось.
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINK_ERROR			Создание ярлыка "%s" не удалось.\r\n\r\nВы хотите повторить попытку?
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG_ERROR				Создание журнала установки "%s" не удалось.\r\n\r\nВы хотите повторить попытку?
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC_ERROR				Не удалось остановить службу "%s" (внутреннее имя: "%S").
SW_PERFORM_MSG_START_SVC_ERROR				Запуск службы "%s" (внутреннее имя: "%S") завершился неудачно.
SW_PERFORM_MSG_SVC_UNINSTALL_FAILED			Не удалось удалить службу "%s" (внутреннее имя: "%S").
SW_PERFORM_MSG_SVC_INSTALL_FAILED			Установка службы "%s" (внутреннее имя: "%S") завершилась неудачно.
SW_PERFORM_MSG_SVC_USERMODE_EXEC_FAILED		Не удалось запустить режим пользователя "%s".
SW_PERFORM_MSG_UPDATING						Обновление настроек системы...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_NIC					Удаление виртуальных сетевых адаптеров...
SW_PERFORM_MSG_FINISHED						Процесс установки завершен.
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_MSI				 Установщик Windows удаляет старую версию %s...
SW_PERFORM_MSG_UPDATE_LANG_CONFIG			Изменение настроек языка...

SW_PERFORM_MSG_INIT_UNINST					Подготовка к удалению...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_PREPARE				Подготовка к удалению файлов...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_ERROR					Невозможно удалить файл "%s".\r\n\r\nВозможно этот файл открыт в другой программе.\r\nЕсли программы или службы %s запущены, завершите их и нажмите «Повторить».
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_SVC				Удаление службы "%s"...
SW_PERFORM_MSG_DELETE						Удаление службы "%s"...
SW_PERFORM_MSG_EASY_INIT					Сборка Easy Installer...
SW_PERFORM_MSG_WEB_INIT						Сборка Web Installer...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SELOW				Создание точки восстановления системы и установка необходимых компонентов. Это может занять некоторое время...


SW_TAG_USERNAME								\ (User-mode)
SW_DIRNAME_CONFIG_TOOLS						Инструменты настройки
SW_DIRNAME_ADMIN_TOOLS						Инструменты управления
SW_DIRNAME_LANGUAGE_TOOLS					Настройки языка

SW_RUN_TEXT_VPNSMGR							Запустить SoftEther VPN-сервер менеджер.
SW_RUN_TEXT_VPNCMGR							Запустить SoftEther VPN клиент.

SW_NIC_UNINSTALL							Виртуальные сетевые адаптеры SoftEther VPN клиента были созданы в системе.\r\nВы хотите удалить эти виртуальные сетевые адаптеры?

# Do not translate this section !!!
SW_TAG_USERNAME_ENGLISH						\ (User-Mode)
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC					SoftEther VPN Server Developer User-mode Service
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC					SoftEther VPN Bridge Developer User-mode Service
SW_LONG_VPNSERVER							SoftEther VPN Server Developer Edition
SW_LONG_VPNCLIENT							SoftEther VPN Client Developer Edition
SW_LONG_VPNBRIDGE							SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SW_LONG_VPNSMGR								SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
SW_LONG_VPNCMGR								SoftEther VPN Client Manager Developer Edition
SW_LANG_SET_FAILED							Failed to write the new language setting on lang.config file.
# --- end of "Do not translate this section" ---


# Shortcuts Filenames
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT					SoftEther VPN-сервер менеджер (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_UM				SE VPN-сервер менеджер (Dev User)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY		SE VPN-сервер менеджер (Dev Tools)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY_UM	SE VPN-сервер менеджер (Dev Tools User)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_FULL					SoftEther VPN-сервер менеджер Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_COMMENT				Вы можете управлять SoftEther VPN-сервером или SoftEther VPN-мостом на удаленном компьютере.

SW_LINK_NAME_VPNCMGR_SHORT					SoftEther VPN клиент (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_FULL					SoftEther VPN клиент Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_COMMENT				Вы можете подключиться к VPN-серверу с помощью SoftEther VPN клиента.

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT				Удаленное управление SoftEther VPN клиентом (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT_UM			Удаленное управление SE VPN клиентом (Dev User)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_FULL				Удаленное управление SoftEther VPN клиентом Developer Edition

SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_FULL					Управление SoftEther VPN клиентом на удаленных компьютерах
SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_COMMENT				Вы можете установить удаленное соединение с SoftEther VPN клиентом и управлять им на удаленном компьютере.

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_FULL				Запуск SoftEther VPN клиента Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_COMMENT			Регистрирует значок SoftEther VPN клиента Developer Edition в области уведомлений панели задач.

SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER					Easy Installer Creator
SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER_COMMENT			Инструмент для системных администраторов предприятия для создания SoftEther VPN Client Easy Installer, который имеет функцию автоматического запуска VPN-подключения к определенному серверу.

SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER					Web Installer Creator
SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER_COMMENT			Инструмент для системных администраторов предприятия для создания SoftEther VPN Client Web Installer (установщик ActiveX), который имеет функцию автоматического запуска VPN-подключения к определенному серверу.


SW_LINK_NAME_VPNCMD							Командная строка SoftEther VPN (vpncmd)
SW_LINK_NAME_VPNCMD_COMMENT					Управляйте SoftEther VPN-сервером, VPN-мостом и VPN клиентом с помощью интерфейса командной строки в vpncmd.
SW_LINK_NAME_TRAFFIC						Тест скорости сетевого трафика
SW_LINK_NAME_TRAFFIC_COMMENT				Выполняет передачу пакетов между двумя компьютерами, подключенными по TCP/IP, с максимально возможной пропускной способностью, чтобы измерить фактическую доступную скорость сетевого трафика.
SW_LINK_NAME_TCP							Утилита оптимизации TCP
SW_LINK_NAME_TCP_COMMENT					Утилита оптимизации TCP может регулировать параметры TCP/IP Windows, чтобы увеличить пропускную способность сетевого соединения этого компьютера.
SW_LINK_NAME_SERVICES						Службы, работающие на этом компьютере
SW_LINK_NAME_SERVICES_COMMENT				Запускает, останавливает и настраивает службы Windows. Вы можете запускать и останавливать SoftEther VPN службы.
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC_COMMENT			Запускает службу SoftEther VPN-сервер в режиме пользователя.
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC_COMMENT			Запускает службу SoftEther VPN-мост в режиме пользователя.

SW_LINK_NAME_UNINSTALL						Удалить %s
SW_LINK_NAME_UNINSTALL_COMMENT				Удалить %s на этом компьютере.

SW_LINK_NAME_LANGUAGE						Настроить язык
SW_LINK_NAME_LANGUAGE_COMMENT				Изменить настройки языка %s.

SW_LINK_NAME_DEBUG							Инструмент сбора отладочной информации
SW_LINK_NAME_DEBUG_COMMENT					Собирает отладочную информацию SoftEther VPN. Используйте этот инструмент, только если ваши сотрудники поддержки просит вас сделать это.
