# Virtual HUB page

## 仮想 NAT および仮想 DHCP 機能 (Secure NAT) の設定

### SecureNAT 機能の有効 / 無効の設定

SecureNAT 機能： | 有効 無効

## SecureNAT オプションの設定

### 仮想 ホストの設定

MAC アドレス |
IP アドレス |
サブネットマスク |

### 仮想 NAT の設定

仮想 NAT 機能を使用する

MTU 値 | バイト
TCP セッションのタイムアウト | 秒
UDP セッションのタイムアウト | 秒

仮想 NAT の動作を、仮想 HUB のセキュリティログに保存する

### 仮想 DHCP サーバーの設定

仮想 DHCP サーバー機能を使用する

配布 IP アドレス帯 | から
| まで
サブネットマスク |
リース期限 | 秒

#### クライアントに割り当てるオプションの設定

デフォルトゲートウェイのアドレス |
DNS サーバーのアドレス |
ドメイン名 |

仮想 HUB の管理画面に戻る