# SoftEther VPN String Table
# Copyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.
# Copyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.
# 
# https://www.softether.org/


###########################################################################
#                                                                         #
# String data such as messages in software                                #
# (Excludes dialog box resource strings)                                  #
#                                                                         #
###########################################################################



# Environment parameters
DEFAULT_FONT			Tahoma
DEFAULT_FONT_WIN7		Segoe UI
DEFAULT_FONT_2			Tahoma
DEFAULT_FONT_SIZE		8
DEFAULT_LOCALE			- - $ : : $ Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat : : : $ (None)


# 言語
# (0: 日本語, 1: 英語)
LANG					7
LANGSTR					Bahasa

STRTABLE_ID				SE_VPN_20121007


# Strings for Japanese version only (not required for other language versions.)
CM_JAPANESE_ONLY_OLD_STARTUP	%s\\SoftEther VPN Client 2.0 タスクトレイ.lnk


# Software information
PRODUCT_NAME_VPN_CLI	SoftEther VPN Client Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_CMGR	SoftEther VPN Client Manager Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_SVR	SoftEther VPN Server Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_BRIDGE	SoftEther VPN Bridge Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_SMGR	SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
PRODUCT_NAME_ELOGSVC	SoftEther EtherLogger Developer Edition
PRODUCT_NAME_ELOGMGR	SoftEther EtherLogger Developer Edition

# Branding String for Limited Connection
# BRANDED_C_TO_S		Branded_VPN
# BRANDED_C_FROM_S		Branded_VPN

# Client ID (sample)
# CLIENT_ID				123

# Family Name for Software Update Check
PRODUCT_FAMILY_NAME		SoftEtherDev

# Product information
SE_COMPANY_URL			https://selinks.org/?se
SE_VPNAZURE_URL			https://selinks.org/?vpnazure

# Common strings
COMMON_UNKNOWN			(Tidak Diketahui)


# Protocol error strings
ERR_UNKNOWN				Terjadi kesalahan yang tidak diketahui.
ERR_0					Tidak ada kesalahan.
ERR_1					Koneksi ke server gagal. Periksa koneksi jaringan dan pastikan alamat dan nomor port server tujuan benar.
ERR_2					Terjadi kesalahan protokol. Kesalahan dikembalikan dari server tujuan.
ERR_3					Koneksi telah terputus.
ERR_4					Terjadi kesalahan protokol.
ERR_5					Klien yang bukan perangkat lunak SoftEther VPN telah terhubung ke port.
ERR_6					Perintah telah dibatalkan oleh pengguna.
ERR_7					Server menolak tipe otentikasi yang ditentukan.
ERR_8					Virtual Hub yang ditentukan tidak ada di server.
ERR_9					Otentikasi pengguna gagal.
ERR_10					Virtual Hub yang ditentukan saat ini dihentikan. Tunggu sebentar dan coba sambung kembali.
ERR_11					Sesi VPN telah dihapus. Mungkin administrator telah memutuskan sesi tersebut atau koneksi dari klien ke VPN Server terputus.
ERR_12					Akses ditolak.
ERR_13					Terjadi waktu habis selama komunikasi sesi VPN. Mungkin koneksi dari klien ke VPN Server telah terputus.
ERR_14					Nomor protokol tidak valid.
ERR_15					Terlalu banyak koneksi TCP/IP.
ERR_16					Terlalu banyak sesi yang terhubung ke server tujuan atau Virtual Hub.
ERR_17					Koneksi ke server proxy gagal.
ERR_18					Terjadi kesalahan di server proxy.
ERR_19					Otentikasi pengguna gagal di server proxy.
ERR_20					Terlalu banyak sesi oleh pengguna yang sama. Pengguna lain mungkin terhubung ke Virtual Hub dengan pengguna yang sama.
ERR_21					Terjadi kesalahan lisensi di VPN Server. Hubungi administrator VPN Server.
ERR_22					Tidak dapat mengakses driver perangkat Virtual Network Adapter. Periksa apakah Virtual Network Adapter sudah terpasang dan pastikan bahwa perangkat tersebut tidak dinonaktifkan.
ERR_23					Terjadi kesalahan internal.
ERR_24					Akses ke perangkat smart card atau token perangkat keras USB gagal.
ERR_25					Kode PIN tidak benar.
ERR_26					Sertifikat yang ditentukan tidak tersimpan di smart card atau perangkat token perangkat keras USB.
ERR_27					Kunci pribadi yang ditentukan tidak tersimpan di smart card atau perangkat token perangkat keras USB.
ERR_28					Operasi tulis ke smart card atau perangkat token perangkat keras USB gagal.
ERR_29					Objek tidak ditemukan.
ERR_30					Virtual Network Adapter dengan nama yang ditentukan sudah ada. Tentukan nama yang berbeda.
ERR_31					Instalasi driver perangkat Virtual Network Adapter gagal.
ERR_32					Anda tidak dapat menggunakan nama yang ditentukan untuk perangkat Virtual Network Adapter.
ERR_33					Tidak didukung.
ERR_34					Pengaturan Koneksi VPN dengan nama yang ditentukan sudah ada.
ERR_35					Pengaturan Koneksi VPN yang ditentukan saat ini terhubung.
ERR_36					Pengaturan Koneksi VPN yang ditentukan tidak ada.
ERR_37					Pengaturan Koneksi VPN yang ditentukan tidak terhubung.
ERR_38					Parameter tidak valid.
ERR_39					Terjadi kesalahan pada smart card atau perangkat token perangkat keras USB.
ERR_40					Meskipun otentikasi smart card atau perangkat token perangkat keras USB dipilih, perangkat yang akan digunakan belum dipilih. Pilih dari menu Smart Card di Connection Manager.
ERR_41					Virtual Network Adapter yang ditentukan sedang digunakan oleh setidaknya satu Pengaturan Koneksi VPN. \r\nHapus Pengaturan Koneksi VPN yang menggunakan Virtual Network Adapter ini atau ubah Virtual Network Adapter yang digunakan oleh Pengaturan Koneksi VPN ini.
ERR_42					Tidak dapat menemukan Virtual Network Adapter yang digunakan oleh Pengaturan Koneksi VPN yang ditentukan. \r\nPastikan Virtual Network Adapter ini ada. Juga pastikan perangkat Virtual Network Adapter tidak dinonaktifkan. \r\n\r\nJika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah ini, ubah Virtual Network Adapter yang digunakan oleh Pengaturan Koneksi VPN ini atau buat Virtual Network Adapter baru dengan nama yang sama.
ERR_43					Virtual Network Adapter yang digunakan oleh Pengaturan Koneksi VPN yang ditentukan sudah digunakan oleh Pengaturan Koneksi VPN lainnya. \r\nJika ada Pengaturan Koneksi VPN lain yang menggunakan Virtual Network Adapter yang sama, putuskan koneksi Pengaturan Koneksi VPN tersebut.
ERR_44					Virtual Network Adapter yang digunakan oleh Pengaturan Koneksi VPN yang ditentukan telah dinonaktifkan. \r\nSebelum menggunakan Pengaturan Koneksi VPN ini, aktifkan Virtual Network Adapter tersebut.
ERR_45					Nilai yang ditentukan tidak valid.
ERR_46					Tujuan koneksi bukan merupakan pengendali klaster.
ERR_47					Mencoba untuk menghubungkan.
ERR_48					Koneksi ke pengendali klaster gagal.
ERR_49					Pengendali klaster gagal menetapkan sesi baru pada klaster.
ERR_50					Tidak dapat mengelola Virtual Hub dari server anggota klaster.
ERR_51					Kata sandi pengguna yang digunakan untuk terhubung kosong sehingga koneksi dari jarak jauh dilarang. Kata sandi kosong hanya diperbolehkan untuk koneksi dari localhost (127.0.0.1) VPN Server.
ERR_52					Tidak cukup hak akses.
ERR_53					Pendengar yang ditentukan tidak ditemukan.
ERR_54					Pendengar pada nomor port yang ditentukan sudah ada.
ERR_55					Ini bukan server anggota klaster.
ERR_56					Nama algoritma enkripsi yang ditentukan tidak didukung.
ERR_57					Virtual Hub dengan nama yang ditentukan sudah ada di server.
ERR_58					Terlalu banyak Virtual Hub yang terdaftar. Tidak dapat membuat lebih banyak lagi. Hapus Virtual Hub lama.
ERR_59					Koneksi Cascade dengan nama yang ditentukan sudah ada.
ERR_60					Koneksi Cascade tidak dapat dibuat di server pada klaster.
ERR_61					Koneksi Cascade yang ditentukan sedang offline.
ERR_62					Terlalu banyak daftar akses.
ERR_63					Terlalu banyak pengguna.
ERR_64					Terlalu banyak grup.
ERR_65					Grup yang ditentukan tidak ada.
ERR_66					Pengguna dengan nama yang ditentukan sudah ada di Virtual Hub.
ERR_67					Grup dengan nama yang ditentukan sudah ada di Virtual Hub.
ERR_68					Pengguna dengan nama yang ditentukan ada di server tetapi jenis otentikasi bukan otentikasi kata sandi. Tidak dapat mengubah kata sandi.
ERR_69					Nama pengguna atau kata sandi lama yang Anda masukkan salah. Perhatikan bahwa kata sandi bersifat peka huruf besar-kecil.
ERR_70					Saitama.
ERR_71					SoftEther telah menghentikan distribusi saat ini sementara berdasarkan perintah dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang.
ERR_72					SoftEther telah menghentikan distribusi saat ini sementara berdasarkan perintah dari IPA.
ERR_73					Tidak dapat memutuskan sesi Koneksi Cascade. Untuk menghapus sesi tersebut, hentikan Koneksi Cascade.
ERR_74					Pengaturan Koneksi VPN untuk koneksi dengan VPN Server tidak lengkap. Anda harus melengkapi Pengaturan Koneksi VPN terlebih dahulu untuk koneksi dengan VPN Server.
ERR_75					Koneksi VPN ke VPN Server telah dimulai.
ERR_76					Tidak terhubung ke VPN Server.
ERR_77					File sertifikat X509 yang ditentukan tidak mengandung kunci publik RSA 1024 bit atau 2048 bit. Perangkat lunak VPN SoftEther hanya mendukung sertifikat RSA 1024 bit atau 2048 bit.
ERR_78					Tidak dapat memutuskan sesi SecureNAT. Untuk menghapus sesi tersebut, hentikan fungsi SecureNAT.
ERR_79					Tidak dapat mengaktifkan SecureNAT dalam lingkungan klaster.
ERR_80					SecureNAT tidak beroperasi.
ERR_81					Sesi Koneksi VPN ini ke VPN Server telah diputuskan oleh perangkat firewall yang dipasang oleh administrator jaringan. Hubungi administrator jaringan.
ERR_82					Tidak dapat memutuskan sesi Local Bridge. Untuk menghapus sesi tersebut, hentikan Local Bridge.
ERR_83					Local Bridge tidak beroperasi.
ERR_84					Local Bridge tidak dapat digunakan oleh VPN Server tujuan. Lihat bantuan daring atau dokumentasi lainnya untuk metode pengaturan saat menggunakan Local Bridge pada VPN Server yang Anda gunakan.
ERR_85					Tidak dapat mempercayai sertifikat yang diberikan oleh server tujuan. Pengaturan untuk selalu memverifikasi sertifikat server diaktifkan dalam Pengaturan Koneksi VPN. Daftarkan sertifikat root yang dapat dipercaya atau daftarkan sertifikat individu.
ERR_86					Kode produk dari server tujuan salah. Tidak memungkinkan untuk terhubung dari klien ini.
ERR_87					Versi klien dan server berbeda. Perbarui perangkat lunak.
ERR_88					Gagal menambahkan perangkat tangkap. Perangkat tangkap yang sama mungkin sudah terdaftar.
ERR_89					Tidak dapat terhubung ke server tujuan dari klien ini. Perangkat lunak klien khusus diperlukan.
ERR_90					Perangkat tangkap yang ditentukan tidak terdaftar.
ERR_91					Tidak dapat memutuskan sesi Virtual Layer 3 Switch. Untuk menghapus sesi tersebut, hentikan Virtual Layer 3 Switch.
ERR_92					Virtual Layer 3 Switch dengan nama yang ditentukan sudah ada. Tentukan nama lain.
ERR_93					Virtual Layer 3 Switch yang ditentukan tidak ditemukan.
ERR_94					Nama yang ditentukan tidak valid. Periksa apakah nama tersebut mengandung karakter yang tidak dapat digunakan.
ERR_95					Gagal menambahkan antarmuka Virtual Layer 3. Periksa bahwa parameter yang digunakan valid. Pastikan juga Virtual Layer 3 switch dihentikan. Menambahkan atau menghapus antarmuka tidak dapat dilakukan saat Virtual Layer 3 switch sedang berjalan.
ERR_96					Gagal menghapus antarmuka Virtual Layer 3. Periksa bahwa parameter yang digunakan valid. Pastikan juga Virtual Layer 3 switch dihentikan. Menambahkan atau menghapus antarmuka tidak dapat dilakukan saat Virtual Layer 3 switch sedang berjalan.
ERR_97					Antarmuka Virtual Layer 3 yang terhubung ke Virtual Hub tujuan dari antarmuka Virtual Layer 3 yang ditentukan sudah ada di Virtual Layer 3 Switch. Tidak lebih dari satu antarmuka Virtual Layer 3 yang menghubungkan ke Virtual Hub yang sama dapat didefinisikan di Virtual Layer 3 Switch.
ERR_98					Gagal menambahkan entri tabel routing. Periksa bahwa parameter yang digunakan valid. Pastikan juga Virtual Layer 3 switch dihentikan. Menambahkan atau menghapus entri tabel routing tidak dapat dilakukan saat Virtual Layer 3 switch sedang berjalan.
ERR_99					Gagal menghapus entri tabel routing. Periksa bahwa parameter yang digunakan valid. Pastikan juga Virtual Layer 3 switch dihentikan. Menambahkan atau menghapus entri tabel routing tidak dapat dilakukan saat Virtual Layer 3 switch sedang berjalan.
ERR_100					Entri tabel routing yang ditentukan sudah ada.
ERR_101					Jam klien dan server tidak disinkronkan satu sama lain. Periksa pengaturan waktu.
ERR_102					Tidak dapat memulai Virtual Layer 3 Switch ini. \r\n\r\nUntuk memulai Virtual Layer 3 Switch, setidaknya 1 antarmuka virtual harus didefinisikan di Virtual Layer 3 Switch.
ERR_103					Tidak cukup Lisensi Koneksi Klien di VPN Server tujuan. Hubungi administrator server.
ERR_104					Tidak cukup Lisensi Koneksi Bridge di VPN Server tujuan. Hubungi administrator server.
ERR_105					Karena kesulitan teknis saat ini, VPN Server tujuan tidak menerima koneksi. Tunggu sebentar, atau hubungi administrator VPN Server untuk memeriksa log server.
ERR_106					Sertifikat VPN Server tujuan telah kedaluwarsa. Hubungi administrator VPN Server.
ERR_107					Koneksi diminta dalam Mode Pemantauan. Tetapi kebijakan keamanan untuk pengguna yang terhubung tidak mengizinkan Mode Pemantauan.
ERR_108					Koneksi diminta dalam Mode Jembatan / Router. Tetapi kebijakan keamanan untuk pengguna yang terhubung melarang mode jembatan dan router.
ERR_109					Koneksi dari alamat IP klien telah ditolak oleh Daftar Pembatasan IP Sumber di Virtual Hub.
ERR_110					Terlalu banyak item.
ERR_111					Kehabisan memori.
ERR_112					Objek yang ditentukan sudah ada.
ERR_113					Terjadi kesalahan fatal. Kemungkinan operasi program tidak dapat dilanjutkan.
ERR_114					VPN Server tujuan mendeteksi pelanggaran lisensi perangkat lunak. Koneksi ditolak. Hubungi administrator VPN Server.
ERR_115					VPN Server tujuan telah terhubung melalui Internet ke server penting yang disediakan oleh SoftEther VPN Project dan tidak dapat memvalidasi lisensi. Tunggu sebentar, atau hubungi administrator VPN Server untuk memeriksa log server dan status koneksi internet server itu sendiri.
ERR_116					Pelanggaran lisensi perangkat lunak telah terdeteksi di sisi klien. Koneksi ditolak.
ERR_117					Nama perintah atau file salah.
ERR_118					Kunci lisensi salah.
ERR_119					Tidak ada lisensi produk yang valid terdaftar di VPN Server. Hubungi administrator VPN Server.
ERR_120					Lisensi produk yang diperlukan untuk VPN Server beroperasi sebagai klaster tidak terdaftar. Hubungi administrator VPN Server.
ERR_121					Pengaturan Koneksi VPN ini telah dipasang menggunakan "Web Installer Creation Kit" atau "Simple Installer Creation Kit". Server tujuan bukan edisi yang mendukung SoftEther VPN 2.0 Administration Pack. Hubungi administrator sistem atau orang yang membuat installer.
ERR_122					Dengan SDK VPN Server untuk .NET, hanya dapat terhubung ke edisi SoftEther VPN Server yang mendukung SoftEther VPN 2.0 Administration Pack. Server tujuan bukan edisi yang mendukung SoftEther VPN 2.0 Administration Pack. Hubungi administrator sistem.
ERR_123					Perangkat lunak Versi Beta di server tujuan telah kedaluwarsa. Hubungi administrator server untuk mengunduh versi beta baru atau versi lengkap dari http://selinks.org/.
ERR_124					Koneksi VPN ke VPN Server ditolak di sisi server.
ERR_125					Koneksi VPN ke VPN Server ditolak di sisi klien.
ERR_126					Kebijakan keamanan memaksa sesi VPN untuk terputus secara otomatis karena waktu tertentu telah terlampaui. Jika Anda ingin melanjutkan, harap sambungkan ulang.
ERR_127					VPN Server memerlukan perangkat lunak VPN Client versi khusus. Konsultasikan dengan administrator.
ERR_128					Jumlah objek pengguna terdaftar melebihi jumlah maksimum yang diizinkan oleh lisensi produk yang diterapkan pada VPN Server. Anda tidak dapat menambahkan objek pengguna lagi kecuali Anda menghapus yang lama, atau meningkatkan edisi produk.
ERR_129					Kontrak langganan telah kedaluwarsa sebelum tanggal rilis versi VPN Server ini. Pelanggan hanya diizinkan untuk menggunakan build VPN Server selama periode kontrak langganan. Pelanggan harus memperpanjang periode langganan. Pelanggan juga dapat 'menurunkan' versi VPN Server ke versi yang lebih lama yang dirilis sebelum akhir langganan. Jika Anda ingin menurunkan versi, versi-versi lama mungkin tersedia di http://selinks.org/.
ERR_130					Kami khawatir kunci lisensi percobaan tidak dapat diperoleh sering oleh pelanggan yang sama. Pertimbangkan untuk membeli versi produk.
ERR_131					Beberapa VPN Server pada alamat IP yang sama. Anda dapat menentukan IP privat atau nama host server tujuan secara konkret seperti "Alamat IP Global atau nama host/192.168.x.x". Atau jika NAT digunakan di sisi server, konfigurasikan NAT untuk membuka, meneruskan, atau mentransfer port yang sesuai.
ERR_132					Kunci untuk Layanan DNS Dinamis duplikat dengan yang lain. Kunci akan disetel ulang secara otomatis.
ERR_133					Nama host DNS Dinamis yang ditentukan sudah digunakan. Harap ubah nama host.
ERR_134					Nama host DNS Dinamis yang ditentukan mengandung karakter tidak valid. Harap ubah nama host.
ERR_135					Panjang nama host DNS Dinamis yang ditentukan terlalu panjang. Nama host harus sama atau lebih pendek dari 31 huruf.
ERR_136					Nama host DNS Dinamis tidak ditentukan.
ERR_137					Panjang nama host DNS Dinamis yang ditentukan terlalu panjang. Nama host harus sama atau lebih panjang dari 3 huruf.
ERR_138					Kata sandi pengguna yang ditentukan di Virtual Hub harus direset sebelum menggunakan otentikasi MS-CHAP v2. Harap minta administrator VPN Server untuk mereset kata sandi dengan VPN Server Manager atau vpncmd yang versi internalnya adalah 4.0 atau lebih besar. Atau Anda dapat mengubah kata sandi dengan VPN Client sendiri.
ERR_139					Koneksi ke server DNS Dinamis telah terputus.
ERR_140					Gagal menginisialisasi protokol ICMP (Ping). Proses VPN Server mungkin dijalankan dengan hak akses pengguna biasa. Dalam hal ini, jalankan VPN Server sebagai layanan sistem. (di Linux / UNIX, jalankan dengan hak akses root.)
ERR_141					Gagal membuka port DNS 53. Pastikan tidak ada program server DNS lain (misalnya, BIND atau Microsoft DNS Server) yang berjalan di komputer yang sama. Jika ada layanan yang bertentangan, hentikan mereka. Atau jalankan proses VPN Server dengan hak akses root di Linux / UNIX.
ERR_142					Fungsi OpenVPN Server tidak diaktifkan.
ERR_143					Fungsi Otentikasi Sertifikat dan Otentikasi Server Eksternal belum diimplementasikan di versi sumber terbuka SoftEther VPN. Pilih Otentikasi Anonim atau Otentikasi Kata Sandi sebagai gantinya.
ERR_144					Operasi yang tidak dapat diterima. Gunakan Panel Kontrol VPN Gate untuk mengubah pengaturan Server Relay VPN Gate.
ERR_145					Operasi yang tidak dapat diterima. Gunakan VPN Gate Utility untuk memodifikasi pengaturan koneksi untuk Server VPN Relay Publik VPN Gate.
ERR_146					Layanan VPN Gate sedang berjalan di dalam program VPN Client. Anda tidak dapat menghentikan Layanan VPN Gate di layar ini. Gunakan VPN Client Manager untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Layanan VPN Gate.
ERR_147					Fitur ini tidak didukung. Belum diimplementasikan di versi sumber terbuka SoftEther VPN.
ERR_148					Koneksi VPN terputus karena sistem sedang dihentikan sementara.
ERR_149					Sertifikat VPN Server tujuan tidak cocok dengan nama host yang ditentukan.
ERR_150					Gagal menemukan versi TLS yang didukung oleh kedua sisi. Ini biasanya berarti salah satu sisi mungkin menggunakan versi TLS yang sudah usang yang dinonaktifkan oleh sisi lainnya.
ERR_151					Gagal menemukan cipher yang tersedia yang didukung oleh kedua sisi, atau cipher yang ditentukan tidak kompatibel dengan sertifikat server.
ERR_152					Gagal melakukan handshake TLS.


# Concerning licenses
LICENSE_INFO_URL		https://selinks.org/?new_license
LICENSE_SUPPORT_URL		https://selinks.org/?q=license_info&id=%s
LICENSE_STATUS_OK	    Valid
LICENSE_STATUS_EXPIRED  Kedaluwarsa
LICENSE_STATUS_ID_DIFF  ID Server Tidak Cocok
LICENSE_STATUS_DUP      Duplikasi
LICENSE_STATUS_INSUFFICIENT Lisensi Lain Diperlukan
LICENSE_STATUS_COMPETITION  Kompetisi dengan Lisensi Lain
LICENSE_STATUS_NONSENSE     Tidak Bermakna untuk Edisi Saat Ini
LICENSE_STATUS_CPU		Jenis CPU Tidak Kompatibel
LICENSE_STATUS_OTHERERROR   Kesalahan Tidak Dikenal


# Concerning TCP optimization
TCPOPT_NOT_SUPPORTED	Utilitas Optimasi TCP tidak dapat digunakan pada sistem operasi ini.
TCPOPT_NOT_ADMIN		Pengguna tanpa hak administrator tidak dapat menggunakan Utilitas Optimasi TCP.


# Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 Optimization
VISTA_MMCSS_MSG			Apakah Anda ingin mengoptimalkan Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 untuk memutar file multimedia dengan VPN? (misalnya video, audio, dan streaming)
VISTA_MMCSS_MSG_2		Optimasi untuk Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 dengan VPN sudah selesai.\r\nApakah Anda ingin menghapus konfigurasi yang telah dioptimalkan?
VISTA_MMCSS_MSG_3		Anda tidak dapat menggunakan optimasi di lingkungan saat ini.
VISTA_MMCSS_MSG_4		Anda harus memiliki hak administrator untuk fungsi ini.\r\nHarap dicatat bahwa di Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 Anda harus menggunakan "Run as Administrator" untuk menjalankan program.
VISTA_MMCSS_MSG_5		Optimasi selesai.
VISTA_MMCSS_MSG_6		Konfigurasi optimasi telah dihapus.


# Concerning PKCS utility
PKCS_UTIL_TITLE			Utilitas Penulisan PKCS#12
PKCS_UTIL_SAVEDLG_TITLE	Pilih file PKCS#12 yang ingin Anda tulis ke token USB.
PKCS_UTIL_READ_ERROR	Tidak dapat membaca file: %s.
PKCS_UTIL_WRITE_OK_MSG	File %s telah ditulis ke token perangkat keras USB.
PKCS_UTIL_DELETE_OK_MSG	Data sertifikat PKCS#12 telah dihapus dari token perangkat keras USB.
PKCS_UTIL_SECA_FILENAME	seca_p12
PKCS_MAKE_SURE			Data sertifikat PKCS#12 yang ditulis ke token USB akan dihapus. \r\nSetelah data dihapus, data tidak dapat dipulihkan.\r\r\n\r\r\nApakah Anda ingin melanjutkan?
PKCS_UTIL_BAD_FILE		File yang ditentukan tidak dapat diidentifikasi sebagai file PKCS#12.


# Concerning common dialogs
DLG_ALL_FILES			Semua File (*.*)|*.*
DLG_CERT_FILES			Berkas Sertifikat X509 (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|Semua File (*.*)|*.*
DLG_KEY_FILTER			Berkas Kunci Pribadi (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|Semua File (*.*)|*.*
DLG_PKCS12_FILTER		Berkas PKCS#12 (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Semua File (*.*)|*.*
DLG_CERT_OR_P12_FILTER	Berkas Sertifikat X509 atau Berkas PKCS#12 (*.CER;*.CRT;*.P12;*.PFX)|*.cer;*.crt;*.p12;*.pfx|Berkas Sertifikat X509 (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|Berkas PKCS#12 (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Semua File (*.*)|*.*
DLG_CONFIG_FILES		Berkas Pengaturan (*.CONFIG)|*.config|Semua File (*.*)|*.*
DLG_KEY_OR_P12_FILTER	Berkas Kunci Pribadi atau Berkas PKCS#12 (*.KEY;*.PEM;*.P12;*.PFX)|*.key;*.pem;*.p12;*.pfx|Berkas Kunci Pribadi (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|Berkas PKCS#12 (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|Semua File (*.*)|*.*
DLG_ZIP_FILER			Berkas ZIP (*.ZIP)|*.zip|Semua File (*.*)|*.*
DLG_OPEN_CERT			Pilih Berkas Sertifikat
DLG_OPEN_KEY			Pilih Berkas Kunci Pribadi
DLG_OPEN_KEY_WITH_CERT	Pilih Berkas Kunci Pribadi yang Sesuai
DLG_OPEN_FILE_ERROR		Tidak dapat membaca berkas yang ditentukan: %S.
DLG_OPEN_FILE_ERROR_W	Tidak dapat membaca berkas yang ditentukan: %s.
DLG_BAD_P12				Berkas "%S" bukan berkas sertifikat PKCS#12 yang valid.
DLG_BAD_P12_W			Berkas "%s" bukan berkas sertifikat PKCS#12 yang valid.
DLG_BAD_X509			Berkas "%S" bukan berkas sertifikat X509 yang valid.
DLG_BAD_X509_W			Berkas "%s" bukan berkas sertifikat X509 yang valid.
DLG_BAD_KEY				Berkas "%S" bukan berkas kunci pribadi RSA yang valid.
DLG_BAD_KEY_W			Berkas "%s" bukan berkas kunci pribadi RSA yang valid.
DLG_BAD_SIGNATURE		Kunci pribadi tidak sesuai dengan kunci publik yang terkandung dalam sertifikat yang ditentukan. \r\nDiperlukan kunci pribadi yang sesuai dengan kunci publik sertifikat.
DLG_SAVE_CERT			Tentukan nama berkas untuk menyimpan sertifikat
DLG_SAVE_KEY			Tentukan nama berkas untuk menyimpan kunci pribadi
DLG_SAVE_P12			Tentukan nama berkas untuk menyimpan sertifikat dan kunci pribadi
DLG_SAVE_FILE			Tentukan nama berkas untuk menyimpan berkas
DLG_SAVE_OPENVPN_CONFIG	Tentukan nama berkas untuk menyimpan berkas ZIP yang berisi pengaturan OpenVPN
DLG_CERT_SAVE_OK		Sertifikat telah disimpan dengan sukses.
DLG_CERT_SAVE_ERROR		Tidak dapat menyimpan sertifikat.
DLG_KEY_SAVE_OK			Kunci pribadi telah disimpan dengan sukses.
DLG_KEY_SAVE_ERROR		Tidak dapat menyimpan kunci pribadi.
DLG_KEY_PAIR_SAVE_OK	Sertifikat dan kunci pribadi telah disimpan dengan sukses.
DLG_KEY_PAIR_SAVE_ERROR	Tidak dapat menyimpan sertifikat dan kunci pribadi.
DLG_REBOOT_INFO			Komputer akan restart setelah %u detik.
DLG_REBOOT_INFO_2		Memulai ulang komputer.
DLG_REBOOT_ERROR		Gagal memulai ulang komputer. \r\n\r\nSilakan mulai ulang komputer secara manual sekarang.
DLG_SAVE_CONFIG			Tentukan Nama Berkas untuk Menyimpan Konfigurasi
DLG_OPEN_CONFIG			Tentukan Berkas Konfigurasi untuk Diimpor
DLG_STRING_DEFTITLE		Masukkan String
DLG_STRING_DEFINFO		Masukkan string.
DLG_ABOUT_LEGAL			Pemberitahuan Hukum
DLG_ABOUT_AUTHORS		Daftar Penulis
DLG_UPDATE_DATE			\ (Dirilis pada %S)
DLG_UPDATE_HINT			Tekan OK untuk melihat informasi pembaruan terbaru di browser web.\r\n\r\nAnda harus mengunduh dan menginstal pembaruan secara manual. Jika Anda ingin memperbarui perangkat lunak di komputer lain, Anda harus masuk ke komputer tersebut menggunakan Remote Desktop atau SSH untuk melakukan unduhan dan pembaruan.



# Concerning competing processes
BAD_PROCESS_TITLE		Peringatan terkait %S
BAD_PROCESS_MESSAGE		Kemungkinan perangkat lunak "%S" sedang berjalan di komputer ini, yang dapat menyebabkan masalah. \r\n\r\nAda kemungkinan masalah dalam "%S" akan menyebabkan ketidakstabilan dalam komunikasi VPN dan kesalahan. \r\n\r\nJika, dengan menggunakan VPN bersama perangkat lunak "%S", VPN menjadi tidak stabil, hentikan atau hapus pemasangan "%S". (Perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus, karena sifat perangkat lunak tersebut, masalah tetap mungkin ada di komputer meskipun Anda menghentikan perangkat lunak tersebut.)


# Concerning hardware tokens
SEC_SMART_CARD			Kartu Pintar
SEC_USB_TOKEN			Token USB
SEC_INIT_MSG_1			Masukkan kartu pintar berikut ke dalam pembaca kartu pintar dan masukkan kode PIN.
SEC_INIT_MSG_2			Sambungkan perangkat token USB berikut ke port USB komputer dan masukkan kode PIN.
SEC_OPENING				Membuka Perangkat...
SEC_CLOSING				Menutup Perangkat...
SEC_OPEN_SESSION		Membuka Sesi Keamanan...
SEC_CLOSE_SESSION		Menutup Sesi Keamanan...
SEC_LOGIN				Masuk ke Token...
SEC_LOGOUT				Keluar dari Token...
SEC_INIT_BATCH			Memulai Proses Batch...
SEC_READ_DATA			Membaca Data...
SEC_WRITE_DATA			Menulis Data...
SEC_READ_CERT			Membaca Sertifikat...
SEC_WRITE_CERT			Menulis Sertifikat...
SEC_DELETE			    Menghapus Objek...
SEC_SIGN			    Memproses Tanda Tangan Digital dengan Kunci Privat...
SEC_WRITE_KEY			Menulis Kunci Privat...
SEC_ENUM			    Mendaftar Objek...
SEC_FINISHED			Operasi selesai.
SEC_ERROR_INVALID_ID	Perangkat keamanan yang ditentukan (perangkat %u) tidak valid.
SEC_ERROR_OPEN_DEVICE	Tidak dapat membuka perangkat %S. Pastikan perangkat terhubung ke komputer.
SEC_ERROR_OPEN_DEVICEEX	Tidak dapat membuka perangkat %S. Pastikan perangkat terhubung ke komputer. \r\n\r\nJika menggunakan infrastruktur kunci publik (PKI) dengan perangkat lunak klien khusus, pilih perangkat kartu pintar di Utilitas PKI dari menu Start terlebih dahulu.
SEC_ERROR_OPEN_SESSION	Tidak dapat memulai sesi keamanan di perangkat: %S. Pastikan perangkat yang benar telah dipilih.
SEC_ERROR_LOGIN			Kode PIN yang dimasukkan salah.
SEC_ERROR_NOT_FOUND_1	Objek yang ditentukan tidak ada di kartu pintar. Pastikan kartu pintar yang benar terpasang.
SEC_ERROR_NOT_FOUND_2	Objek yang ditentukan tidak ada di perangkat token USB. Pastikan perangkat token USB yang benar terhubung.
SEC_ERROR_SIGN_1		Kunci privat tidak ada di kartu pintar atau operasi tanda tangan digital gagal. Pastikan kartu pintar yang benar terpasang.
SEC_ERROR_SIGN_2		Kunci privat tidak ada di perangkat token USB atau operasi tanda tangan digital gagal. Pastikan perangkat token USB yang benar terhubung.
SEC_ERROR_WRITE_1		Tidak dapat menulis objek ke kartu pintar. Kemungkinan memori kosong di kartu pintar tidak mencukupi.
SEC_ERROR_WRITE_2		Tidak dapat menulis objek ke perangkat token USB. Kemungkinan memori kosong di perangkat token USB tidak mencukupi.
SEC_ERROR_ENUM			Pendaftaran objek yang disimpan di token gagal.
SEC_ERROR_DELETE		Penghapusan objek yang ditentukan gagal. Kemungkinan objek yang ditentukan tidak ada di memori.
SEC_COLUMN1			    Nama Perangkat
SEC_COLUMN2			    Tipe
SEC_COLUMN3			    Pabrikan
SEC_COLUMN4			    Nama DLL
SEC_INVALID_ID			Perangkat kartu pintar yang ditentukan tidak ada. Pilih jenis kartu pintar lagi.
SEC_MGR_COLUMN1			Nama
SEC_MGR_COLUMN2			Tipe
SEC_MGR_COLUMN3			Privat
SEC_TYPE_DATA			Data
SEC_TYPE_CERT			Sertifikat
SEC_TYPE_KEY			Kunci Privat
SEC_TYPE_PUB			Kunci Publik
SEC_YES			        Ya
SEC_NO			        Tidak
SEC_NONE			    Tidak Ada
SEC_IMPORT_DATA			Pilih data yang ingin Anda impor.
SEC_IMPORT_CERT			Pilih sertifikat yang ingin Anda impor.
SEC_IMPORT_KEY			Pilih kunci privat yang ingin Anda impor.
SEC_READ_FAILED			Gagal membaca dari file yang ditentukan.
SEC_DATA_TOO_BIG		Ukuran data yang ditentukan terlalu besar. Data yang lebih besar dari %u byte tidak dapat ditulis ke kartu pintar.
SEC_OBJECT_NAME_TITLE	Nama objek untuk dimasukkan
SEC_OBJECT_NAME_INFO	Tentukan nama objek yang akan ditulis ke kartu pintar baru. Anda dapat menentukan karakter alfanumerik kecuali karakter ganda-byte dan karakter khusus untuk nama objek. \r\n\r\nPeringatan: Jika sudah ada objek dengan nama yang sama dan tipe yang sama yang ditulis di kartu, objek tersebut akan ditimpa.
SEC_DELETE_MSG			Objek yang dipilih akan dihapus dari kartu pintar. \r\nApakah Anda yakin ingin melakukannya?
SEC_OBJECT_IMPORT_OK	Objek telah ditulis ke kartu pintar.
SEC_OBJECT_EXPORT_OK	Data yang dibaca dari kartu pintar telah disimpan.
SEC_NEW_CERT_IMPORT_OK	Sertifikat yang baru dibuat telah ditulis ke kartu pintar.
SEC_CURRENT_DEVICE		Saat ini perangkat %S yang dipilih.
SEC_CURRENT_NO_DEVICE	Pilih perangkat kartu pintar yang akan digunakan.
SEC_NO_SECURE_DEVICE	Perangkat kartu pintar atau token keamanan hardware yang kompatibel dengan SoftEther VPN tidak terpasang di sistem. \r\n\r\nUntuk menggunakan kartu pintar atau token hardware dengan SoftEther VPN, perlu menginstal driver perangkat yang kompatibel dengan PKCS#11 di Windows. Selain itu, perlu memastikan bahwa SoftEther VPN mendukung jenis perangkat tersebut. \r\n\r\nPastikan driver perangkat yang kompatibel dengan sistem telah terpasang. \r\nLihat situs web Proyek SoftEther VPN untuk daftar perangkat yang kompatibel dengan SoftEther VPN. Juga, mungkin saja perangkat yang kompatibel bertambah dengan memperbarui ke versi perangkat lunak terbaru.
SEC_PIN_DEVICE_OPEN_ERR	Tidak dapat menghubungkan perangkat "%S". Pastikan perangkat keras terhubung dengan benar.
SEC_PIN_CURRENT_BAD		Kode PIN saat ini salah.
SEC_PIN_CHANGE_FAILED	Gagal mengubah kode PIN.
SEC_PIN_OK			    Kode PIN telah diubah.


# TCP Connection Dialog
CONNECTDLG_CAPTION		Koneksi
CONNECTDLG_MESSAGE		Menghubungkan ke server "%S" (Port TCP: %u)...
CONNECTDLG_CANCELING	Membatalkan koneksi. Harap tunggu...


# NIC Info Dialog
NICINFO_1				Terhubung ke Server VPN.
NICINFO_1_1				Meminta alamat IP dari server DHCP di VPN...
NICINFO_1_2				Menentukan alamat IP yang akan digunakan di VPN...

NICINFO_2				Koneksi VPN Telah Terhubung.
NICINFO_2_1				Alamat IP yang diberikan adalah %S.

NICINFO_3				Koneksi VPN Telah Terhubung.
NICINFO_3_1				Alamat IP Anda %S siap digunakan.


# Concerning password input dialogs during login
PW_RETRYCOUNT			Koneksi ulang otomatis akan dilakukan setelah %u detik tanpa input.
PW_LOGIN_DLG_TITLE	    Masuk
PW_TYPE_0				Autentikasi Anonim
PW_TYPE_1				Autentikasi Kata Sandi Standar
PW_TYPE_2				Autentikasi RADIUS atau NT Domain
PW_TYPE_3				Autentikasi Sertifikat Klien
PW_TYPE_4				Autentikasi Kartu Pintar
PW_TYPE_5				Autentikasi Mesin OpenSSL

PW_MSG_PROXY			Autentikasi pengguna gagal pada server proxy %S. Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang benar.
PW_TYPE_PROXY			Autentikasi Server Proxy


# Concerning VPN connection status
STATUS_1                Menginisialisasi...
STATUS_2                Menghubungkan ke Server VPN "%S" melalui Server Proxy %S...
STATUS_3                Mengautentikasi Pengguna pada Server Proxy %S...
STATUS_4                Menghubungkan ke Server VPN "%S"...
STATUS_5                Memverifikasi Sertifikat Server...
STATUS_6                Mengautentikasi Pengguna...
STATUS_7                Membangun Sesi VPN...
STATUS_8                Menghubungkan ke Server VPN di Klaster...
STATUS_9                Sesi VPN telah berhasil dibangun.


# Concerning certificate dialogs
CERT_NOT_FOUND			Tidak dapat menemukan sertifikat dari otoritas sertifikat yang menerbitkan sertifikat ini pada daftar sertifikat tepercaya.
CERT_ROOT				Sertifikat ini adalah sertifikat akar (sertifikat yang ditandatangani sendiri).
CERT_LV_C1				Field
CERT_LV_C2				Value
CERT_SERIAL				Nomor Seri
CERT_ISSUER				Penerbit
CERT_SUBJECT			Subjek
CERT_NOT_BEFORE			Dikeluarkan pada
CERT_NOT_AFTER			Berakhir pada
CERT_BITS				Bit
CERT_PUBLIC_KEY			Kunci Publik
CERT_DIGEST_MD5			Digest (MD5)
CERT_DIGEST_SHA1		Digest (SHA-1)
CERT_NO_SERIAL			Tidak ada nomor seri
CERT_BITS_FORMAT		%u bit
CERT_KEY_ALGORITHM		Algoritma Kunci Publik
CERT_KEY_PARAMETER		Parameter


# Concerning certificate confirmation dialogs
CC_DANGEROUS_MSG		Sertifikat server yang disimpan pada koneksi VPN sebelumnya ke server ini (%S) tidak cocok dengan sertifikat server saat ini yang diberikan oleh server. \r\n\r\nDigest Value (MD5) Sebelumnya: %S\r\nDigest Value (SHA1) Sebelumnya: %S\r\n\r\nDigest Value (MD5) Saat Ini: %S\r\nDigest Value (SHA1) Saat Ini: %S\r\n\r\nMungkin saja administrator server telah mengganti sertifikat di sisi VPN Server. Namun, juga mungkin terjadi serangan man-in-the-middle seperti spoofing. \r\nSangat disarankan agar Anda meminta klarifikasi dari administrator VPN Server yang ingin Anda hubungi.
CC_WARNING_MSG			Apakah Anda ingin sertifikat VPN Server yang sedang Anda hubungkan ini dipercaya secara otomatis saat Anda terhubung ke %s berikutnya?\r\n\r\nDigest Value (SHA1): %S\r\nDigest Value (MD5): %S\r\n\r\nJika Anda ragu mengenai keaslian sertifikat server ini, hubungi pemilik server, dengan cara yang aman dan pasti, dan sebutkan nilai digest di atas untuk mengonfirmasi kebenarannya. \r\n\r\nKlik Ya untuk mempercayai sertifikat ini secara otomatis jika server ini memberikan sertifikat yang sama saat Anda terhubung kembali. \r\nKlik Tidak untuk mempercayai sertifikat hanya untuk kali ini dan menampilkan peringatan ini lagi saat Anda terhubung ke server ini. \r\nKlik Batal untuk kembali ke jendela Peringatan Keamanan. \r\n\r\nCatatan: Pengaturan ini dapat di


# Errors about Windows Versions
WINVER_TITLE			Peringatan tentang versi Windows
WINVER_ERROR_FORMAT		Versi dan Service Pack Windows pada %s adalah "%S".\r\n\r\nVersi dan Service Pack Windows terbaru yang didukung oleh %s adalah sebagai berikut:\r\n%S\r\nKarena versi Windows pada %s lebih baru daripada versi Windows yang didukung oleh %s, masalah yang tidak terduga atau masalah kompatibilitas mungkin terjadi.\r\nUntuk menghindari masalah, kami menyarankan Anda untuk memperoleh dan menginstal pembaruan terbaru dari %s.\r\n(Meskipun demikian, Anda dapat melanjutkan menggunakan versi saat ini tanpa pembaruan, meskipun itu tidak kami rekomendasikan.)\r\n\r\nJika Anda adalah administrator, Anda dapat mengunduh pembaruan terbaru dari %s secara gratis dari situs web http://selinks.org/?se.\r\n\r\nJika Anda bukan administrator, Anda harus memberi tahu administrator VPN Server tentang pesan ini.\r\n\r\n----- MSG%04u%02u -----\r\n\r\n
WINVER_ERROR_VPNSERVER	VPN Server pada komputer tujuan
WINVER_ERROR_VPNBRIDGE	VPN Bridge pada komputer tujuan
WINVER_ERROR_VPNCLIENT	VPN Client pada komputer lokal ini
WINVER_ERROR_PC_LOCAL	komputer lokal ini
WINVER_ERROR_PC_REMOTE	server jarak jauh


# Warning for Open-source Version
OSS_MSG					Selamat datang di SoftEther VPN Server Versi Akademik!\r\n\r\n\r\nVPN Server ini adalah perangkat lunak sumber terbuka gratis yang dikembangkan sebagai penelitian akademik di Universitas Tsukuba, Jepang, dan didistribusikan dari Proyek SoftEther VPN (http://www.softether.org/), secara gratis untuk kepentingan publik.\r\n\r\nPerangkat lunak SoftEther VPN didistribusikan kepada publik sebagai bagian dari kontrak penelitian bersama antara Universitas Tsukuba dan Proyek SoftEther VPN. Perangkat lunak SoftEther VPN dikembangkan dan diterbitkan untuk TUJUAN PENELITIAN AKADEMIS SAJA. Oleh karena itu, tidak ada layanan dukungan yang diberikan mengenai perangkat lunak SoftEther VPN meskipun terdapat bug atau kerentanannya. Pengguna akan bertanggung jawab atas hasil penggunaan SoftEther VPN. Pengembang dan penerbit SoftEther VPN tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensi atau kerusakan apa pun.\r\n\r\nSelamat menikmati penggunaan VPN dengan SoftEther VPN Server.\r\n\r\nUntuk detail lebih lanjut tentang SoftEther VPN, kunjungi http://www.softether.org/.\r\n\r\n
NATT_MSG				** Terhubung dengan NAT traversal - mungkin tidak stabil **\r\n\r\nKlien VPN ini terhubung ke VPN Server '%S' dengan menggunakan teknologi NAT Traversal (UDP Hole Punching).\r\n\r\nNAT Traversal memungkinkan VPN Server yang berada di balik NAT-box untuk menerima koneksi VPN dari Klien VPN tanpa pengaturan port-forwarding di NAT-box.\r\n\r\nNamun, sesi VPN berbasis NAT Traversal terkadang menjadi tidak stabil, karena NAT Traversal menggunakan protokol berbasis UDP. Misalnya, terowongan VPN terputus setiap 5 menit jika ada NAT-box yang buruk antara VPN Server dan Klien VPN. Beberapa gateway NAT besar di ISP murah terkadang menyebabkan masalah yang sama pada NAT Traversal. Ini adalah masalah pada router atau ISP. Ini bukan masalah perangkat lunak SoftEther VPN.\r\n\r\nUntuk mengatasi masalah terowongan yang tidak stabil, Anda harus menghubungkan ke port pendengar TCP VPN Server secara langsung, bukannya menggunakan NAT Traversal. Untuk menghubungkan ke VPN Server langsung menggunakan TCP, port pendengar VPN Server harus dibuka ke Internet melalui pengaturan port-forward di NAT-box. Tanyakan kepada administrator NAT-box, atau lihat manual NAT-box untuk menambahkan pengaturan port-forward di NAT-box.\r\n\r\nJika pesan ini tetap muncul meskipun VPN Server sudah membuka port TCP ke Internet, centang kotak "Nonaktifkan NAT-T" di layar pengaturan koneksi Klien VPN.\r\n\r\n


# Virtual HUB Admin Options
HUB_AO_CLICK			Pilih item untuk melihat deskripsi di sini.\r\n
HUB_AO_UNKNOWN			Deskripsi item tidak ditemukan. Silakan merujuk ke dokumen, atau spekulasikan makna dan tujuan item dari nama item tersebut.\r\n
HUB_AO_allow_hub_admin_change_option	Ini adalah item khusus. Jika Anda mengaktifkan (setel ke 1) opsi ini, maka tidak hanya administrator global VPN Server tetapi juga administrator Virtual Hub akan diberikan hak untuk mengubah Opsi Admin Virtual Hub sendiri.\r\n
HUB_AO_deny_hub_admin_change_ext_option	Jika Anda mengaktifkan (setel ke 1) opsi ini, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah nilai apa pun pada Opsi Ekstensi Virtual Hub, sehingga hanya administrator global VPN Server yang dapat mengubahnya.\r\n
HUB_AO_no_delay_jitter_packet_loss		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka semua parameter delay, jitter, dan packet-loss pada entri akses-list akan diabaikan meskipun parameter ini diatur saat administrator menambahkan entri akses list baru. Oleh karena itu, fungsi penghasil delay, jitter, dan packet-loss akan dinonaktifkan secara virtual. Karena fungsi penghasil delay terkadang dapat membebani CPU dan RAM, maka Virtual Hub yang digunakan oleh banyak pengguna sebaiknya mengaktifkan opsi ini.\r\n
HUB_AO_max_users						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, jumlah maksimum objek pengguna yang terdaftar pada Virtual Hub akan dibatasi dengan nilai ini, sehingga jumlah objek pengguna yang lebih besar dari nilai ini tidak dapat ditambahkan.\r\n
HUB_AO_max_multilogins_per_user			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, jumlah maksimum sesi VPN per objek pengguna individual akan dibatasi dengan nilai ini, sehingga jumlah sesi VPN untuk objek pengguna individual yang lebih besar dari nilai ini tidak dapat dibuat.\r\n
HUB_AO_max_groups						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah maksimum objek grup pada Virtual Hub akan dibatasi dengan nilai ini dan grup lebih banyak tidak akan diizinkan untuk didaftarkan.\r\n
HUB_AO_max_accesslists					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah maksimum entri daftar akses pada Virtual Hub akan dibatasi dengan nilai ini dan entri lebih banyak tidak akan diizinkan untuk didaftarkan.\r\n
HUB_AO_max_sessions_client_bridge_apply	Hanya ketika nilai ini diatur ke nilai non-nol, nilai max_sessions_client dan max_sessions_bridge akan diterapkan.\r\n
HUB_AO_max_sessions						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah maksimum sesi VPN akan dibatasi dengan nilai ini.\r\n
HUB_AO_max_sessions_client				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah maksimum sesi VPN Client akan dibatasi dengan nilai ini. Tidak ada sesi VPN Client yang lebih banyak yang akan diizinkan untuk dibuat. Opsi ini hanya berlaku ketika opsi max_sessions_client_bridge_apply diatur ke nilai non-nol.\r\n
HUB_AO_max_sessions_bridge				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah maksimum sesi VPN Bridge akan dibatasi dengan nilai ini. Tidak ada sesi VPN Bridge yang lebih banyak yang akan diizinkan untuk dibuat. Opsi ini hanya berlaku ketika opsi max_sessions_client_bridge_apply diatur ke nilai non-nol.\r\n
HUB_AO_max_bitrates_download			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka semua sesi VPN pada Virtual Hub akan dipaksa untuk memiliki pengaturan kebijakan keamanan yang nilai "Download Bandwidth"-nya diatur ke nilai ini. Ini akan membatasi kecepatan unduhan masing-masing sesi VPN. Sebagai contoh, jika nilai ini diatur ke 1000000, maka bandwidth unduhan setiap sesi VPN pada Virtual Hub akan dibatasi hingga 1Mbps.\r\n
HUB_AO_max_bitrates_upload				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka semua sesi VPN pada Virtual Hub akan dipaksa untuk memiliki pengaturan kebijakan keamanan yang nilai "Upload Bandwidth"-nya diatur ke nilai ini. Ini akan membatasi kecepatan unggahan masing-masing sesi VPN. Sebagai contoh, jika nilai ini diatur ke 1000000, maka bandwidth unggahan setiap sesi VPN pada Virtual Hub akan dibatasi hingga 1Mbps.\r\n
HUB_AO_deny_empty_password				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka tidak ada objek pengguna yang akan memiliki kata sandi kosong. Pengguna yang memiliki kata sandi kosong akan dilarang untuk terhubung ke sesi VPN. (Pengecualian: koneksi VPN dari localhost akan diizinkan meskipun kata sandinya kosong.)\r\n
HUB_AO_deny_bridge						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka sesi VPN dalam Mode Jembatan tidak akan diizinkan untuk dibuat, terlepas dari pengaturan kebijakan keamanan pengguna yang ada. Tidak ada yang dapat terhubung ke Virtual Hub untuk tujuan bridging.\r\n
HUB_AO_deny_routing						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka sesi VPN dalam Mode Routing tidak akan diizinkan untuk dibuat, terlepas dari pengaturan kebijakan keamanan pengguna yang ada. Tidak ada yang dapat terhubung ke Virtual Hub untuk tujuan routing.\r\n
HUB_AO_deny_qos							Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka setiap sesi VPN akan dipaksa untuk menonaktifkan fungsi QoS terlepas dari pengaturan kebijakan keamanan pengguna yang ada.\r\n
HUB_AO_deny_change_user_password		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka pengguna di Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah kata sandi mereka menggunakan fungsi pengubahan kata sandi dari VPN Client.\r\n
HUB_AO_no_change_users					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus pengguna.\r\n
HUB_AO_no_change_groups					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus grup.\r\n
HUB_AO_no_securenat						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi SecureNAT.\r\n
HUB_AO_no_securenat_enablenat			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Virtual NAT dalam fungsi SecureNAT.\r\n
HUB_AO_no_securenat_enabledhcp			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Virtual DHCP Server dalam fungsi SecureNAT.\r\n
HUB_AO_no_cascade						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk menambahkan, mengedit, menghapus, atau mengubah status online dari koneksi cascade.\r\n
HUB_AO_no_online						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah Virtual Hub yang offline menjadi status online.\r\n
HUB_AO_no_offline						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah Virtual Hub yang online menjadi status offline.\r\n
HUB_AO_no_change_log_config				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah pengaturan fungsi logging.\r\n
HUB_AO_no_disconnect_session			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk memutuskan sesi VPN tertentu.\r\n
HUB_AO_no_delete_iptable				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk menghapus entri alamat IP tertentu dari database tabel alamat IP.\r\n
HUB_AO_no_delete_mactable				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk menghapus entri alamat MAC tertentu dari database tabel alamat MAC.\r\n
HUB_AO_no_enum_session					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mendaftar sesi-sesi pada Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_no_query_session					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk menentukan sesi dan mendapatkan informasi dari sesi tersebut.\r\n
HUB_AO_no_change_admin_password			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah kata sandi administrator Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_no_change_log_switch_type		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah pengaturan log switching pada pengaturan fungsi logging Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_no_change_access_list			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah daftar akses Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_no_change_access_control_list	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah daftar kontrol akses alamat IP sumber Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_no_change_cert_list				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah daftar otoritas sertifikat yang dipercaya oleh Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_no_change_crl_list				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah daftar sertifikat yang dicabut (CRL) dari Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_no_read_log_file					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mendaftar atau mengunduh file log Virtual Hub dari jarak jauh.\r\n
HUB_AO_no_change_msg					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk mengubah pesan yang akan ditampilkan saat Klien VPN terhubung ke Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_no_access_list_include_file		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka administrator Virtual Hub akan dilarang untuk menentukan instruksi "include:" atau "exclude:" sebagai sumber atau tujuan dalam entri daftar akses Virtual Hub.\r\n



# Virtual Hub Extended Options
HUB_AO_NoAddressPollingIPv4				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub tidak akan melakukan pemeliharaan tabel alamat IPv4 dan tabel alamat MAC di hub dengan mengirimkan paket ARP setiap 5 detik untuk memeriksa perangkat IPv4 yang tetap hidup. Akibatnya, perangkat IPv4 mungkin akan dihapus dari tabel alamat IPv4 dan tabel alamat MAC setelah periode tertentu (dari 1 hingga 10 menit) jika tidak ada aktivitas komunikasi melalui Virtual Hub, meskipun perangkat tersebut masih hidup. Opsi ini dapat mengurangi jumlah paket siaran, namun beberapa kebijakan keamanan yang terkait dengan IPv4 tidak akan berfungsi dengan efektif.\r\n
HUB_AO_NoAddressPollingIPv6				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub tidak akan melakukan pemeliharaan tabel alamat IPv6 dan tabel alamat MAC di hub dengan mengirimkan paket ICMPv6 setiap 5 detik untuk memeriksa perangkat IPv6 yang tetap hidup. Akibatnya, perangkat IPv6 mungkin akan dihapus dari tabel alamat IPv6 dan tabel alamat MAC setelah periode tertentu (dari 1 hingga 10 menit) jika tidak ada aktivitas komunikasi melalui Virtual Hub, meskipun perangkat tersebut masih hidup. Opsi ini dapat mengurangi jumlah paket siaran, namun beberapa kebijakan keamanan yang terkait dengan IPv6 tidak akan berfungsi dengan efektif.\r\n
HUB_AO_NoIpTable						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub tidak akan membangun dan memelihara tabel alamat IP internal. Opsi ini dapat mengurangi penggunaan CPU dan RAM, namun beberapa kebijakan keamanan terkait IP tidak akan berfungsi dengan efektif.\r\n
HUB_AO_NoMacAddressLog					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka log yang menunjukkan pendaftaran alamat MAC baru ke tabel alamat MAC pada Virtual Hub tidak akan dicatat dalam log keamanan.\r\n
HUB_AO_ManageOnlyPrivateIP				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka tabel alamat IPv4 Virtual Hub hanya akan memuat alamat IPv4 pribadi. Dalam hal ini, alamat IPv4 pribadi adalah: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, dan 169.254.0.0/16. Alamat IPv4 lainnya tidak akan ditambahkan ke tabel.\r\n
HUB_AO_ManageOnlyLocalUnicastIPv6		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka tabel alamat IPv6 Virtual Hub hanya akan memuat alamat IPv6 unicast lokal. Dalam hal ini, alamat IPv6 pribadi adalah: fe80::/10. Alamat IPv6 lainnya tidak akan ditambahkan ke tabel.\r\n
HUB_AO_DisableIPParsing					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan menonaktifkan fungsi parsing header IP pada semua paket Ethernet. Opsi ini dapat mengurangi penggunaan CPU dan RAM, namun Virtual Hub tidak akan membangun dan memelihara tabel alamat IP secara internal, dan beberapa kebijakan keamanan yang terkait dengan IP tidak akan berfungsi dengan efektif.\r\n
HUB_AO_YieldAfterStorePacket			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan mengatur CPU ke keadaan idle setelah pemrosesan simpan-transmisikan paket. Ini dapat mengurangi penundaan paket, namun jumlah konteks pertukaran thread akan meningkat dan kinerja mungkin menurun.\r\n
HUB_AO_FilterPPPoE						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan membuang semua paket PPPoE (PPP atas Ethernet). Ini berguna untuk memisahkan segmen PPPoE setiap situs saat membuat jembatan antara dua atau lebih jaringan lokal.\r\n
HUB_AO_FilterOSPF						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan membuang semua paket OSPF (Open Shortest Path First).\r\n
HUB_AO_FilterIPv4						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan membuang semua paket IPv4 dan ARP.\r\n
HUB_AO_FilterIPv6						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan membuang semua paket IPv6.\r\n
HUB_AO_FilterNonIP						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan membuang semua paket non-IP (non-IPv4, ARP, atau paket IPv6). Secara kebetulan, paket VLAN yang ditandai melalui Virtual Hub akan dianggap sebagai paket non-IP.\r\n
HUB_AO_FilterBPDU						Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan membuang semua paket BPDU (Bridge Protocol Data Unit).\r\n
HUB_AO_NoIPv6DefaultRouterInRAWhenIPv6	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka semua sesi VPN di Virtual Hub akan memiliki kebijakan keamanan "Tidak ada Default-Router di IPv6 RA (IPv6 fisik)" yang diaktifkan. Ketika protokol komunikasi fisik antara VPN Client / VPN Bridge dan VPN Server adalah IPv6, setiap paket RA (Router Advertisement) IPv6 dengan nilai non-nol dalam router-lifetime akan diubah menjadi nilai nol. Ini efektif untuk menghindari perilaku buruk dari kebingungan routing IPv6 yang disebabkan oleh upaya VPN Client untuk menggunakan router IPv6 sisi jarak jauh sebagai router IPv6 lokalnya.\r\n
HUB_AO_NoLookBPDUBridgeId				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan mengabaikan kolom MAC sumber dalam paket BPDU (Bridge Protocol Data Unit). Nilai ini lebih canggih. Jangan mengubahnya kecuali Anda sangat ahli dalam jaringan komputer.\r\n
HUB_AO_NoManageVlanId					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub tidak akan menggunakan VLAN ID pada tabel alamat MAC. Setiap VLAN ID dalam paket VLAN yang ditandai akan diabaikan.\r\n
HUB_AO_VlanTypeId						Tentukan ID Tipe Ethernet (TPID) untuk tag VLAN dalam desimal. Nilai default adalah 33024 (0x8100 dalam hex). Nilai ini lebih canggih. Jangan mengubahnya kecuali Anda sangat ahli dalam jaringan komputer.\r\n
HUB_AO_FixForDLinkBPDU					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka opsi FixForDLinkBPDU akan diaktifkan. Nilai ini lebih canggih. Jangan mengubahnya kecuali Anda sangat ahli dalam jaringan komputer.\r\n
HUB_AO_NoIPv4PacketLog					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka paket IPv4 melalui Virtual Hub tidak akan dicatat.\r\n
HUB_AO_NoIPv6PacketLog					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka paket IPv6 melalui Virtual Hub tidak akan dicatat.\r\n
HUB_AO_NoSpinLockForPacketDelay			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka VPN Server tidak akan menggunakan mekanisme spin-lock untuk mensimulasikan penundaan paket ketika fungsi pembuatan penundaan paket diterapkan pada paket. Sebagai gantinya, interupsi timer oleh sistem operasi akan diterapkan. Ini akan mengurangi waktu CPU, namun resolusi untuk menghasilkan penundaan akan menurun.\r\n
HUB_AO_BroadcastStormDetectionThreshold	Tentukan ambang batas untuk mendeteksi badai siaran per detik. Ketika jumlah paket siaran dari sesi VPN tertentu melebihi ambang batas ini, paket akan dianggap sebagai badai siaran dan menjadi subjek untuk disaring. Nilai default (nilai nol) adalah 32.\r\n
HUB_AO_ClientMinimumRequiredBuild		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan menolak akses dari VPN Client yang memiliki nomor build lebih rendah dari nilai ini.\r\n
HUB_AO_RequiredClientId					Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan menolak akses dari VPN Client yang tidak memiliki nilai "Client ID" yang terpasang dalam perangkat lunak.\r\n
HUB_AO_AdjustTcpMssValue				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan menyesuaikan nilai MSS (Max Segment Size) dari header semua paket TCP/IP agar tidak melebihi nilai ini.\r\n
HUB_AO_DisableAdjustTcpMss				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka opsi MSS (Max Segment Size) pada Virtual Hub akan dinonaktifkan. Meskipun opsi AdjustTcpMssValue ditentukan, atau sesi VPN dibuat dengan IPsec / L2TP / EtherIP / Fungsi L2TPv3 Server, penyesuaian MSS akan dinonaktifkan.\r\n
HUB_AO_NoDhcpPacketLogOutsideHub		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub tidak akan mencatat paket DHCP yang tidak terkait dengan sesi VPN di Virtual Hub ke dalam log paket.\r\n
HUB_AO_DisableHttpParsing				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub tidak akan melakukan parsing header HTTP pada semua paket HTTP. Ini akan mengurangi penggunaan CPU dan RAM, namun log akses HTTP tidak akan dicatat.\r\n
HUB_AO_DisableUdpAcceleration			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka semua Fungsi Akselerasi UDP akan dinonaktifkan pada semua sesi VPN di Virtual Hub.\r\n
HUB_AO_DisableUdpFilterForLocalBridgeNic	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub menonaktifkan fungsi filter pencegahan masalah untuk menyaring paket DHCP yang mungkin menyebabkan ketidakstabilan jaringan. Secara default, antarmuka jembatan lokal kadang-kadang mencoba memperoleh alamat IP dari server DHCP sisi jarak jauh, namun perilaku ini dapat menyebabkan loop tak terhingga dalam tabel routing. Fungsi penyaringan ini dapat menghindari masalah tersebut. Opsi ini dapat menonaktifkan fungsi penyaringan tersebut.\r\n
HUB_AO_ApplyIPv4AccessListOnArpPacket	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka entri daftar akses IPv4 akan diterapkan tidak hanya pada paket IPv4 tetapi juga pada paket ARP. Ini berguna untuk menyaring paket ARP yang tidak perlu yang mungkin menyebabkan masalah.\r\n
HUB_AO_RemoveDefGwOnDhcpForLocalhost	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, ketika VPN Client pada localhost terhubung ke Virtual Hub dan mencoba memperoleh alamat IP dari DHCP Server di segmen Virtual Hub, paket DHCP balasan yang sesuai akan dibuang. Ini dapat mencegah loop paket tak terhingga dalam routing.\r\n
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSessionsPerIp	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah koneksi TCP (yang tidak dalam keadaan SYN_SENT) per IP akan dibatasi pada nilai ini.\r\n
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSynSentPerIp		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah koneksi TCP (yang dalam keadaan SYN_SENT) per IP akan dibatasi pada nilai ini.\r\n
HUB_AO_SecureNAT_MaxUdpSessionsPerIp	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah sesi UDP per IP akan dibatasi pada nilai ini.\r\n
HUB_AO_SecureNAT_MaxDnsSessionsPerIp	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah sesi DNS per IP yang tidak dalam keadaan SYN_SENT akan dibatasi pada nilai ini.\r\n
HUB_AO_SecureNAT_MaxIcmpSessionsPerIp	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka jumlah sesi ICMP per IP yang tidak dalam keadaan SYN_SENT akan dibatasi pada nilai ini.\r\n
HUB_AO_AccessListIncludeFileCacheLifetime	Tentukan periode dalam detik untuk menyimpan cache file daftar pengguna eksternal yang digunakan untuk entri daftar akses yang memiliki format "include:" atau "exclude:" sebagai nama pengguna.\r\n
HUB_AO_DisableKernelModeSecureNAT		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka fungsi NAT mode kernel pada fungsi SecureNAT akan dinonaktifkan. NAT mode kernel adalah fungsi untuk mempercepat kinerja fungsi NAT Virtual pada SecureNAT. NAT mode kernel hanya dapat bekerja ketika proses VPN Server dijalankan dengan hak istimewa sistem (misalnya root, SYSTEM atau Administrators). Jika NAT mode kernel menyebabkan operasi yang salah, gunakan opsi ini untuk menonaktifkannya.\r\n
HUB_AO_DisableUserModeSecureNAT				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka fungsi NAT mode pengguna pada fungsi SecureNAT akan dinonaktifkan. NAT mode pengguna adalah fungsi untuk memungkinkan NAT berjalan dengan hak istimewa pengguna biasa.\r\n
HUB_AO_DisableCheckMacOnLocalBridge			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka pemeriksaan duplikasi alamat MAC pada fungsi Local Bridge akan dinonaktifkan. Mungkin ada kasus di mana beberapa adaptor jaringan mengalami masalah yang mencerminkan paket keluar menuju Virtual Hub. Virtual Hub mendeteksi duplikasi seperti itu secara otomatis, dan membuangnya. Aktifkan flag ini untuk menonaktifkan deteksi dan pembuangan tersebut.\r\n
HUB_AO_DisableCorrectIpOffloadChecksum		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka pemeriksaan dan koreksi nilai IP checksum pada fungsi Local Bridge akan dinonaktifkan. Beberapa adaptor jaringan, yang memiliki engine offloading checksum header IP, TCP, atau UDP, mengirimkan paket dengan nilai checksum yang tidak lengkap. Paket-paket ini tidak dapat diproses dengan benar oleh penerima. Jadi, fungsi Local Bridge mendeteksi paket tersebut dan mengoreksi bidang checksum-nya. Aktifkan flag ini untuk menonaktifkan koreksi tersebut.\r\n
HUB_AO_BroadcastLimiterStrictMode			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka algoritma deteksi badai siaran akan membandingkan baik alamat IP sumber atau tujuan dari setiap paket. Jika salah satu dari dua kolom cocok, paket akan dicatat dalam riwayat jangka pendek dari mesin status deteksi badai siaran.\r\n
HUB_AO_MaxLoggedPacketsPerMinute			Jumlah maksimum paket yang dicatat per menit.\r\n
HUB_AO_DoNotSaveHeavySecurityLogs			Jangan simpan log keamanan yang berat.\r\n
HUB_AO_DropBroadcastsInPrivacyFilterMode	Jatuhkan paket siaran jika sumber dan tujuan sesi keduanya dalam mode PrivacyFilter.\r\n
HUB_AO_DropArpInPrivacyFilterMode			Jatuhkan paket ARP jika sumber dan tujuan sesi keduanya dalam mode PrivacyFilter.\r\n
HUB_AO_AllowSameUserInPrivacyFilterMode			Izinkan paket jika sumber dan tujuan sesi pengguna sama, meskipun dalam mode PrivacyFilter.\r\n

HUB_AO_SuppressClientUpdateNotification		Tekan tampilan pemberitahuan pembaruan pada VPN Client.\r\n
HUB_AO_FloodingSendQueueBufferQuota			Tentukan nilai batas kuota (dalam byte) ukuran buffer antrean pengiriman yang dapat dikonsumsi oleh operasi banjir pada Virtual Hub. Nilai kuota diterapkan pada total panjang antrean pengiriman dari semua sesi VPN aktif. Tentukan '0' untuk menonaktifkan kuota ini. Opsi ini efektif untuk mengatasi masalah kehabisan memori pada jaringan yang memiliki banyak paket banjir.\r\n
HUB_AO_AssignVLanIdByRadiusAttribute		Aktifkan fungsi penugasan dinamis VLAN ID. Setiap sesi VPN akan ditugaskan ID VLAN-nya sendiri berdasarkan nilai atribut RADIUS saat pengguna diautentikasi oleh server RADIUS eksternal, kecuali objek pengguna memiliki kebijakan keamanan VLAN ID. Atribut RADIUS dengan nama "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) akan digunakan sebagai ID VLAN. Jenis data harus STRING.\r\n
HUB_AO_DenyAllRadiusLoginWithNoVlanAssign	Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka semua pengguna yang server RADIUS tidak mengembalikan nilai "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81), akan ditolak untuk menghubungkan ke Virtual Hub. (Hanya jika nilai AssignVLanIdByRadiusAttribute adalah nilai non-nol.)\r\n
HUB_AO_SecureNAT_RandomizeAssignIp			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual DHCP Server pada fungsi SecureNAT akan memilih alamat IP yang belum digunakan secara acak dari kumpulan DHCP, sedangkan perilaku default adalah memilih alamat IP yang belum digunakan pertama kali.\r\n
HUB_AO_DetectDormantSessionInterval			Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Virtual Hub akan menganggap sesi VPN yang tidak mengirimkan paket selama interval waktu tertentu (dalam detik) sebagai Sesi Dorman. Virtual Hub tidak akan membanjiri paket yang seharusnya dibanjiri ke Sesi Dorman.\r\n
HUB_AO_NoPhysicalIPOnPacketLog				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka alamat IP fisik dari VPN client, baik untuk sesi VPN sumber maupun sesi VPN tujuan, tidak akan dicatat pada file log paket.\r\n
HUB_AO_UseHubNameAsDhcpUserClassOption		Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka Nama Virtual Hub akan ditambahkan ke permintaan DHCP ke server DHCP eksternal sebagai opsi "User-Class". Ini memungkinkan penggunaan kumpulan alamat IP terpisah untuk setiap Virtual Hub. (Hanya untuk sesi L2TP/IPsec dan OpenVPN.)\r\n
HUB_AO_UseHubNameAsRadiusNasId				Jika Anda mengatur opsi ini ke nilai non-nol, maka atribut NAS-Identifier RADIUS akan diatur ke nama Virtual Hub. Ini memungkinkan untuk menentukan di server RADIUS apakah akses ke Virtual Hub harus diberikan atau ditolak.\r\n
HUB_AO_AllowEapMatchUserByCert				Jika Anda mengaktifkan (atur ke 1) opsi ini, Virtual Hub akan mencoba mencocokkan Identitas EAP tidak hanya dengan nama pengguna, tetapi juga dengan sertifikat pengguna selama alur otentikasi PPP EAP.\r\n


# Concerning failed connection dialogs
ERRDLG_ERRMSG			Kesalahan (Kode Kesalahan %u):\r\n%s\r\n
ERRDLG_RETRYCOUNT		Proses koneksi otomatis akan dilakukan setelah %u detik...
ERRDLG_INFORMATION		Klik Retry untuk memulai koneksi lagi.
ERRDLG_RETRY_INFO_1		Apakah Anda ingin mencoba lagi? (%u percobaan / %u total percobaan)
ERRDLG_RETRY_INFO_2		Apakah Anda ingin mencoba lagi? (%u percobaan / total percobaan tak terbatas)
ERRDLG_DISCONNECTED_MSG	Koneksi ke VPN Server "%S" telah terputus.
ERRDLG_DEVICE_ERROR		Koneksi dengan VPN Server telah terputus karena Virtual Network Adapter (nama perangkat: %S) telah dihentikan. \r\n\r\nKode kesalahan %u: %s


# Concerning protocols
PROTO_DIRECT_TCP		Koneksi TCP/IP Langsung
PROTO_HTTP_PROXY		Koneksi melalui Proxy HTTP
PROTO_SOCKS_PROXY		Koneksi melalui Proxy SOCKS4
PROTO_SOCKS5_PROXY		Koneksi melalui Proxy SOCKS5
PROTO_SSH				Koneksi melalui Server SSH
PROTO_UNKNOWN			Protokol Tidak Dikenal


# Concerning caps
# (Control characters)
CAPS_YES				Ya
CAPS_NO					Tidak
# (Title)
CT_i_max_packet_size	Ukuran Paket Ethernet Maksimum
CT_i_max_hubs			Jumlah Virtual Hub Maksimum
CT_i_max_user_creation	Jumlah Pengguna Maksimum di Seluruh VPN Server
CT_i_max_sessions		Jumlah Sesi Total Maksimum
CT_i_max_clients		Jumlah Sesi Klien Maksimum
CT_i_max_bridges		Jumlah Sesi Bridge Maksimum
CT_i_max_users_per_hub	Jumlah Pengguna Maksimum per Virtual Hub
CT_i_max_groups_per_hub	Jumlah Grup Maksimum per Virtual Hub
CT_i_max_access_lists	Jumlah Daftar Akses Maksimum per Virtual Hub
CT_i_max_mac_tables		Jumlah Entri Alamat MAC Maksimum per Virtual Hub
CT_i_max_ip_tables		Jumlah Entri Alamat IP Maksimum per Virtual Hub
CT_i_max_secnat_tables	Jumlah Entri SecureNAT Maksimum per Virtual Hub
CT_i_max_l3_sw			Jumlah Virtual Layer 3 Switch Maksimum
CT_i_max_l3_if			Jumlah Antarmuka Virtual per Layer 3 Switch Maksimum
CT_i_max_l3_table		Jumlah Tabel Routing per Layer 3 Switch Maksimum
CT_b_bridge				Berfungsi sebagai Software VPN Bridge
CT_b_standalone			Mode Standalone
CT_b_cluster_controller	Mode Kontroler Cluster
CT_b_cluster_member		Mode Anggota Cluster
CT_b_vpn_client_connect	Menerima Koneksi dari VPN Client / Bridge
CT_b_local_bridge		Bridge Lokal Didukung
CT_b_must_install_pcap	Driver Perekaman Paket Tidak Terpasang
CT_b_tap_supported		Tun/Tap Device Didukung (hanya di Linux)
CT_b_support_config_hub	Pengaturan Virtual Hub Didukung
CT_b_support_securenat	SecureNAT Didukung
CT_b_virtual_nat_disabled	Virtual NAT Dinonaktifkan (hanya DHCP Diaktifkan)
CT_b_support_cascade	Koneksi Cascade Didukung
CT_b_support_cascade_cert	Autentikasi Server untuk Koneksi Cascade Didukung
CT_b_support_config_log	Pengaturan untuk Menyimpan Log Didukung
CT_b_support_autodelete	Penghapusan Log Otomatis Didukung
CT_b_support_radius		Server Autentikasi Eksternal Didukung
CT_b_support_config_rw	Pembacaan dan Penulisan Jarak Jauh untuk File Konfigurasi Didukung
CT_b_support_hub_admin_option	Opsi Administrasi Virtual Hub Didukung
CT_b_support_cascade_client_cert	Sertifikat Klien untuk Koneksi Cascade Didukung
CT_b_support_hide_hub	Pengaturan Penyembunyian Virtual Hub Didukung
CT_b_support_cluster_admin	Administrasi Terpadu untuk Semua Node Cluster Didukung
CT_b_support_cluster	Operasi sebagai Bagian dari Cluster Didukung
CT_b_support_cluster_controller	Operasi sebagai Pengontrol Cluster
CT_b_support_layer3		Virtual Layer 3 Switch Didukung
CT_b_support_crl		Daftar Pencabutan Sertifikat Khusus Virtual Hub Didukung
CT_b_support_ac			Daftar Batas Alamat IP Sumber Khusus Virtual Hub Didukung
CT_b_support_read_log	Pengunduhan File Log Didukung
CT_b_support_rename_cascade	Penamaan Ulang Koneksi Cascade Didukung
CT_b_support_license	Pengelolaan Lisensi Didukung
CT_b_support_limit_multilogin	Batasan untuk Login Ganda oleh Pengguna yang Sama Didukung
CT_b_support_qos		Fungsi VoIP / QoS Didukung
CT_b_support_syslog		Fungsi Pengiriman Syslog Didukung
CT_b_cluster_hub_type_fixed	Tipe Virtual Hub dalam Cluster Tetap
CT_b_beta_version		Versi Beta (Build Pra-rilis)
CT_b_support_check_mac	Penentuan Alamat MAC dalam Daftar Akses Didukung
CT_b_support_check_tcp_state	Pemeriksaan Penyaringan Status Koneksi TCP Didukung
CT_b_support_network_connection_name	Penentuan Nama Ramah Jaringan Didukung

CT_b_support_radius_retry_interval_and_several_servers	Interval Pengulangan dan Beberapa Server Didukung dalam Autentikasi RADIUS
CT_b_support_vlan		ID VLAN Berlabel Didukung dalam Tabel Alamat MAC
CT_b_support_hub_ext_options	Opsi Ekstensi Virtual Hub Didukung
CT_b_support_policy_ver_3	Dukungan untuk Versi Kebijakan Keamanan 3
CT_b_support_ipv6_acl	Daftar Akses IPv6 Didukung
CT_b_support_ex_acl		Delay, Jitter, dan Kehilangan Paket Didukung dalam Daftar Akses
CT_b_support_acl_group	Pengondisian berdasarkan Nama Grup Didukung dalam Daftar Akses
CT_b_support_ipv6_ac	Daftar Kontrol Akses IP IPv6 Didukung
CT_b_support_eth_vlan	Dukungan untuk Alat Transparansi Paket VLAN Berlabel Didukung
CT_b_support_msg		Fungsi Pesan Hari Ini Didukung
CT_b_vpn3				Fungsi Versi Internal 3.0 Didukung
CT_b_vpn4				Fungsi Versi Internal 4.0 Didukung
CT_b_support_ipsec		Fungsi Server IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 Didukung
CT_b_support_sstp		Fungsi Server MS-SSTP VPN Didukung
CT_b_support_udp_acceleration	Fungsi Akselerasi UDP Didukung
CT_b_support_openvpn	Fungsi Server OpenVPN Didukung
CT_b_support_ddns		Fungsi Klien DNS Dinamis Didukung
CT_b_support_ddns_proxy	DNS Dinamis melalui Proxy Server Didukung
CT_b_support_special_listener	VPN melalui ICMP dan VPN melalui DNS Didukung
CT_b_support_redirect_url_acl	Pengalihan URL HTTP dalam Daftar Akses Didukung
CT_b_is_in_vm			Berjalan di Mesin Virtual (VM)
CT_b_support_azure		VPN Azure Didukung
CT_b_support_aes_ni		Akselerasi CPU AES (AES-NI) Aktif
CT_b_using_selow_driver	Driver Ethernet Kernel-mode SoftEther Ringan Aktif
CT_b_support_vgs		Fungsi Server VPN Gate Service Didukung
CT_b_support_vgs_in_client	Fungsi Server VPN Gate Service (VPN Klien Terintegrasi)
CT_b_is_softether		Versi Gratis atau Open-Source dari SoftEther VPN
CT_b_suppport_push_route		Fungsi Pendorongan Tabel Routing Statis Didukung
CT_b_suppport_push_route_config	Fungsi Pendorongan Tabel Routing Statis (Dapat Dikonfigurasi) Didukung

# Concerning policies
POL_TITLE_STR			Nama Kebijakan
POL_VALUE_STR			Nilai Saat Ini
POL_TYPE_BOOL			ON / OFF
POL_TYPE_INT			Integer
POL_BOOL_ENABLE			Diaktifkan
POL_BOOL_DISABLE		-
POL_BOOL_DISABLE_EX		-
POL_INT_ZERO			-
POL_INT_COUNT			%u
POL_INT_SEC				%u detik
POL_INT_BPS				%u bps
POL_INT_VLAN			%u

# Ver 2.0
POL_0					Izinkan Akses
POL_EX_0				Pengguna yang didefinisikan dalam kebijakan ini memiliki izin untuk membuat koneksi VPN ke Server VPN.
POL_1					Filter Paket DHCP (IPv4)
POL_EX_1				Semua paket DHCP IPv4 dalam sesi yang didefinisikan oleh kebijakan ini akan difilter.
POL_2					Menolak Operasi Server DHCP (IPv4)
POL_EX_2				Komputer yang terhubung ke sesi dengan pengaturan kebijakan ini tidak akan diizinkan menjadi server DHCP dan mendistribusikan alamat IPv4 ke klien DHCP.
POL_3					Memaksakan Alamat IP yang Diberikan oleh DHCP (IPv4)
POL_EX_3				Komputer dalam sesi yang memiliki pengaturan kebijakan ini hanya akan dapat menggunakan alamat IPv4 yang dialokasikan oleh server DHCP di sisi jaringan virtual.
POL_4					Menolak Operasi Bridge
POL_EX_4				Koneksi mode Bridge ditolak untuk sesi pengguna yang memiliki pengaturan kebijakan ini. Bahkan jika Bridge Ethernet dikonfigurasi di sisi klien, komunikasi tidak akan memungkinkan.
POL_5					Menolak Operasi Routing (IPv4)
POL_EX_5				Routing IPv4 akan ditolak untuk sesi yang memiliki pengaturan kebijakan ini. Bahkan jika router IP beroperasi di sisi klien pengguna, komunikasi tidak akan memungkinkan.
POL_6					Menolak Duplikasi Alamat MAC
POL_EX_6				Penggunaan duplikasi alamat MAC yang sedang digunakan oleh komputer dari sesi yang berbeda tidak dapat digunakan oleh sesi dengan pengaturan kebijakan ini.
POL_7					Menolak Duplikasi Alamat IP (IPv4)
POL_EX_7				Penggunaan duplikasi alamat IPv4 yang sedang digunakan oleh komputer dari sesi yang berbeda tidak dapat digunakan oleh sesi dengan pengaturan kebijakan ini.
POL_8					Menolak Siaran Non-ARP / Non-DHCP / Non-ICMPv6
POL_EX_8				Pengiriman atau penerimaan paket siaran yang bukan protokol ARP, protokol DHCP, atau ICMPv6 pada jaringan virtual tidak akan diizinkan untuk sesi dengan pengaturan kebijakan ini.
POL_9					Mode Filter Privasi
POL_EX_9				Semua komunikasi langsung antara sesi dengan pengaturan kebijakan mode filter privasi akan difilter.
POL_10					Menolak Operasi sebagai Server TCP/IP (IPv4)
POL_EX_10				Komputer dari sesi dengan pengaturan kebijakan ini tidak dapat mendengarkan dan menerima koneksi TCP/IP dalam IPv4.
POL_11					Jumlah Siaran Tidak Terbatas
POL_EX_11				Jika komputer dari sesi dengan pengaturan kebijakan ini mengirimkan paket siaran dengan jumlah yang jauh lebih besar dari yang dianggap normal pada jaringan virtual, tidak akan ada pembatasan otomatis.
POL_12					Izinkan Mode Pemantauan
POL_EX_12				Pengguna dengan pengaturan kebijakan ini akan diberikan izin untuk terhubung ke Virtual Hub dalam Mode Pemantauan. Sesi dalam Mode Pemantauan dapat memantau (menyadap) semua paket yang mengalir melalui Virtual Hub.
POL_13					Jumlah Maksimum Koneksi TCP
POL_EX_13				Untuk sesi dengan pengaturan kebijakan ini, ini menetapkan jumlah maksimum koneksi TCP fisik yang terdiri dari satu sesi VPN fisik.
POL_14					Waktu Tunggu
POL_EX_14				Untuk sesi dengan pengaturan kebijakan ini, ini menetapkan waktu tunggu, dalam detik, yang harus ditunggu sebelum memutuskan sesi ketika terjadi masalah komunikasi antara VPN Client / VPN Server.
POL_15					Jumlah Maksimum Alamat MAC
POL_EX_15				Untuk sesi dengan pengaturan kebijakan ini, ini membatasi jumlah alamat MAC per sesi.
POL_16					Jumlah Maksimum Alamat IP (IPv4)
POL_EX_16				Untuk sesi dengan pengaturan kebijakan ini, ini menentukan jumlah alamat IPv4 yang dapat terdaftar untuk satu sesi.
POL_17					Lebar Saluran Unggah
POL_EX_17				Untuk sesi dengan pengaturan kebijakan ini, ini membatasi lebar saluran lalu lintas yang mengarah ke dalam dari luar ke dalam Virtual Hub.
POL_18					Lebar Saluran Unduh
POL_EX_18				Untuk sesi dengan pengaturan kebijakan ini, ini membatasi lebar saluran lalu lintas yang mengarah keluar dari dalam Virtual Hub ke luar Virtual Hub.
POL_19					Menolak Mengubah Kata Sandi
POL_EX_19				Pengguna yang menggunakan otentikasi kata sandi dengan pengaturan kebijakan ini tidak diizinkan untuk mengubah kata sandi mereka sendiri dari VPN Client Manager atau yang serupa.
POL_20					Jumlah Maksimum Login Ganda
POL_EX_20				Pengguna dengan pengaturan kebijakan ini tidak dapat memiliki lebih dari jumlah login bersamaan ini. Sesi Mode Bridge tidak terpengaruh oleh kebijakan ini. Kebijakan keamanan ini hanya tersedia pada VPN Server 3.0 atau yang lebih baru, atau VPN Server 2.0 dengan fungsi pembatasan login ganda.
POL_21					Menolak Fungsi VoIP / QoS
POL_EX_21				Pengguna dengan kebijakan keamanan ini tidak dapat menggunakan fungsi VoIP / QoS dalam sesi koneksi VPN. Kebijakan keamanan ini hanya tersedia pada VPN Server 3.0 atau yang lebih baru, atau VPN Server 2.0 dengan fungsi VoIP / QoS.

# Ver 3.0
POL_22					Filter Paket RS / RA (IPv6)
POL_EX_22				Semua paket ICMPv6 yang memiliki tipe pesan 133 (Router Solicitation) atau 134 (Router Advertisement) dalam sesi yang didefinisikan oleh kebijakan ini akan difilter. Akibatnya, klien IPv6 tidak akan dapat menggunakan deteksi otomatis awalan alamat IPv6 dan deteksi otomatis gateway default IPv6.
POL_23					Filter Paket RA (IPv6)
POL_EX_23				Semua paket ICMPv6 yang memiliki tipe pesan 134 (Router Advertisement) dalam sesi yang didefinisikan oleh kebijakan ini akan difilter. Akibatnya, pengguna yang berniat jahat tidak akan dapat menyebarkan iklan awalan IPv6 atau gateway default yang ilegal pada jaringan.
POL_24					Filter Paket DHCP (IPv6)
POL_EX_24				Semua paket DHCP IPv6 dalam sesi yang didefinisikan oleh kebijakan ini akan difilter.
POL_25					Menolak Operasi Server DHCP (IPv6)
POL_EX_25				Komputer yang terhubung ke sesi dengan pengaturan kebijakan ini tidak akan diizinkan untuk menjadi server DHCP dan mendistribusikan alamat IPv6 ke klien DHCP.
POL_26					Menolak Operasi Routing (IPv6)
POL_EX_26				Routing IPv6 akan ditolak untuk sesi yang memiliki pengaturan kebijakan ini. Bahkan jika router IP beroperasi di sisi klien pengguna, komunikasi tidak akan memungkinkan.
POL_27					Menolak Duplikasi Alamat IP (IPv6)
POL_EX_27				Penggunaan duplikasi alamat IPv6 yang sedang digunakan oleh komputer dari sesi yang berbeda tidak dapat digunakan oleh sesi dengan pengaturan kebijakan ini.
POL_28					Menolak Operasi sebagai Server TCP/IP (IPv6)
POL_EX_28				Komputer dari sesi dengan pengaturan kebijakan ini tidak dapat mendengarkan dan menerima koneksi TCP/IP dalam IPv6.
POL_29					Jumlah Maksimum Alamat IP (IPv6)
POL_EX_29				Untuk sesi dengan pengaturan kebijakan ini, ini menentukan jumlah alamat IPv6 yang dapat terdaftar untuk satu sesi.
POL_30					Menolak Menyimpan Kata Sandi di VPN Client
POL_EX_30				Untuk pengguna dengan pengaturan kebijakan ini, saat pengguna menggunakan otentikasi kata sandi *standar*, pengguna tidak akan dapat menyimpan kata sandi di VPN Client. Pengguna akan diminta untuk memasukkan kata sandi setiap kali menghubungkan VPN. Ini akan meningkatkan keamanan. Jika kebijakan ini diaktifkan, VPN Client Versi 2.0 akan ditolak untuk mengakses.
POL_31					Disconnect Otomatis VPN Client
POL_EX_31				Untuk pengguna dengan pengaturan kebijakan ini, sesi VPN pengguna akan terputus secara otomatis setelah periode waktu tertentu berlalu. Dalam hal ini, tidak akan ada penghubungan otomatis ulang. Ini dapat mencegah banyak sesi VPN yang tidak aktif. Jika kebijakan ini diaktifkan, VPN Client Versi 2.0 akan ditolak untuk mengakses.
POL_32					Filter Semua Paket IPv4
POL_EX_32				Semua paket IPv4 dan ARP dalam sesi yang didefinisikan oleh kebijakan ini akan difilter.
POL_33					Filter Semua Paket IPv6
POL_EX_33				Semua paket IPv6 dalam sesi yang didefinisikan oleh kebijakan ini akan difilter.
POL_34					Filter Semua Paket Non-IP
POL_EX_34				Semua paket non-IP dalam sesi yang didefinisikan oleh kebijakan ini akan difilter. "Paket non-IP" berarti paket yang bukan IPv4, ARP, atau IPv6. Paket yang diberi tag-VLAN melalui Virtual Hub akan dianggap sebagai paket non-IP.
POL_35					Tidak Ada Default-Router pada IPv6 RA
POL_EX_35				Dalam semua sesi VPN yang mendefinisikan kebijakan ini, setiap paket IPv6 RA (Router Advertisement) dengan nilai non-zero dalam router-lifetime akan disetel ke nilai nol. Ini efektif untuk menghindari perilaku buruk dari kebingungannya routing IPv6 yang disebabkan oleh upaya VPN client untuk menggunakan router IPv6 sisi jauh sebagai router IPv6 lokalnya.
POL_36					Tidak Ada Default-Router pada IPv6 RA (IPv6 fisik)
POL_EX_36				Dalam semua sesi VPN yang mendefinisikan kebijakan ini (hanya ketika protokol komunikasi fisik antara VPN Client / VPN Bridge dan VPN Server adalah IPv6), setiap paket IPv6 RA (Router Advertisement) dengan nilai non-zero dalam router-lifetime akan disetel ke nilai nol. Ini efektif untuk menghindari perilaku buruk dari kebingungannya routing IPv6 yang disebabkan oleh upaya VPN client untuk menggunakan router IPv6 sisi jauh sebagai router IPv6 lokalnya.
POL_37					ID VLAN (IEEE802.1Q)
POL_EX_37				Anda dapat menentukan ID VLAN pada kebijakan keamanan. Semua sesi VPN yang mendefinisikan kebijakan ini, semua paket Ethernet yang menuju Virtual Hub dari pengguna akan disisipkan dengan tag VLAN (IEEE 802.1Q) dengan ID VLAN tersebut. Pengguna juga hanya dapat menerima paket dengan tag VLAN yang memiliki ID VLAN yang sama. (Proses penerimaan menghapus tag VLAN secara otomatis.) Paket Ethernet dengan ID VLAN lain atau paket non-VLAN tidak akan diterima. Semua sesi VPN tanpa definisi kebijakan ini dapat mengirim / menerima jenis paket Ethernet apa pun tanpa mempedulikan tag VLAN, dan tag VLAN tidak akan disisipkan atau dihapus secara otomatis. Paket tagged-VLAN melalui Virtual Hub akan dianggap sebagai paket non-IP. Oleh karena itu, paket tagged-VLAN tidak tunduk pada kebijakan keamanan IPv4 / IPv6, daftar akses, atau pemrosesan mendalam spesifik IPv4 / IPv6 lainnya.


# Concerning remote connection dialog
REMOTE_DEF_CAPTION		Koneksi Jarak Jauh
REMOTE_DEF_TITLE		Tentukan komputer yang ingin Anda hubungkan secara jarak jauh.


# Concerning client notification service
CN_TITLE				SoftEther VPN Client Developer Edition


# Concerning Connection Manager
CM_TITLE				SoftEther VPN Client Developer Edition Manager
CM_PW_LOCALMACHINE		Komputer Lokal
CM_NO_REMOTE			Layanan VPN Client yang berjalan di %s tidak mengizinkan koneksi jarak jauh.
CM_CONNECT_FAILED		Tidak dapat terhubung ke layanan VPN Client yang berjalan di %s. \r\nPastikan layanan VPN Client telah dimulai dan berjalan dengan normal.
CM_BAD_PASSWORD			Kata sandi salah. Masukkan kata sandi lagi. Kata sandi bersifat peka huruf besar dan kecil, jadi pastikan membedakan antara huruf besar dan huruf kecil.
CM_NUM_CONN_COUNT		%u Sesi VPN
CM_CONN_NO				Tidak Terhubung
CM_PRODUCT_NAME			SoftEther VPN Client Build %u
CM_ACCOUNT_COLUMN_1		Nama Pengaturan Koneksi VPN
CM_ACCOUNT_COLUMN_2		Status
CM_ACCOUNT_COLUMN_3		Nama Host VPN Server
CM_ACCOUNT_COLUMN_3_2	Hub Virtual
CM_ACCOUNT_COLUMN_4		Nama Adapter Jaringan Virtual
CM_VLAN_COLUMN_1		Nama Adapter Jaringan Virtual
CM_VLAN_COLUMN_2		Status
CM_VLAN_COLUMN_3		Alamat MAC
CM_VLAN_COLUMN_4		Versi
CM_ACCOUNT_OFFLINE		Tidak Aktif
CM_ACCOUNT_ONLINE		Terhubung
CM_ACCOUNT_CONNECTING	Menghubungkan
CM_VLAN_ENABLED			Diaktifkan
CM_VLAN_DISABLED		Nonaktifkan
CM_DELETE_ACCOUNT_MSG	Ini akan menghapus Pengaturan Koneksi VPN "%s". Apakah Anda yakin ingin melakukannya?
CM_ST_ACCOUNT_NAME		Nama Pengaturan Koneksi VPN
CM_ST_CONNECTED			Status Sesi
CM_ST_CONNECTED_TRUE	Sambungan Selesai (Sesi Terhubung)
CM_ST_CONNECTED_FALSE	Mencoba Menghubungkan
CM_ST_CONNECTING		Proses Menghubungkan ke VPN Server Dimulai
CM_ST_NEGOTIATION		Negosiasi
CM_ST_AUTH				Autentikasi Pengguna
CM_ST_ESTABLISHED		Sambungan Telah Terbentuk
CM_ST_RETRY				Mencoba Lagi
CM_ST_IDLE				Tidak Aktif
CM_ST_SERVER_NAME		Nama Server
CM_ST_SERVER_PORT		Nomor Port
CM_ST_PORT_TCP			TCP Port %u
CM_ST_SERVER_P_NAME		Nama Produk Server
CM_ST_SERVER_P_VER		Versi Server
CM_ST_SERVER_P_BUILD	Build Server
CM_ST_START_TIME		Sambungan Dimulai pada
CM_ST_FIRST_ESTAB_TIME	Sesi Pertama Terbentuk sejak
CM_ST_NONE				-
CM_ST_CURR_ESTAB_TIME	Sesi Saat Ini Terbentuk sejak
CM_ST_NUM_ESTABLISHED	Jumlah Sesi Terbentuk
CM_ST_NUM_STR			%u Kali
CM_ST_HALF_CONNECTION	Mode Koneksi TCP Half Duplex
CM_ST_HALF_TRUE			Ya (Mode Half Duplex)
CM_ST_HALF_FALSE		Tidak (Mode Full Duplex)
CM_ST_QOS				Fungsi VoIP / QoS
CM_ST_QOS_TRUE			Diaktifkan
CM_ST_QOS_FALSE			Nonaktifkan
CM_ST_NUM_TCP			Jumlah Koneksi TCP
CM_ST_NUM_TCP_UPLOAD	Jumlah Koneksi TCP Uplink
CM_ST_NUM_TCP_DOWNLOAD	Jumlah Koneksi TCP Downlink
CM_ST_MAX_TCP			Jumlah Maksimum Koneksi TCP
CM_ST_VLAN_ID			VLAN ID
CM_ST_NO_VLAN			-
CM_ST_USE_ENCRYPT		Enkripsi
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE	Diaktifkan (Algoritma: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE2	Diaktifkan
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE3	Diaktifkan (%S Algoritma: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_FALSE	Nonaktifkan (Tanpa Enkripsi)
CM_ST_USE_COMPRESS		Penggunaan Kompresi
CM_ST_UDP_ACCEL_ENABLED	Percepatan UDP Didukung
CM_ST_UDP_ACCEL_USING	Percepatan UDP Aktif
CM_ST_RUDP				TCP melalui UDP (Travers NAT)
CM_ST_UNDERLAY_PROTOCOL	Protokol Dasar Fisik
CM_ST_PROTOCOL_DETAILS	Detail Protokol
CM_ST_COMPRESS_TRUE		Ya (%u %%)
CM_ST_COMPRESS_FALSE	Tidak (Tanpa Kompresi)
CM_ST_SESSION_NAME		Nama Sesi
CM_ST_CONNECTION_NAME	Nama Koneksi
CM_ST_SESSION_KEY		Kunci Sesi (160 bit)
CM_ST_BRIDGE_MODE		Mode Jembatan / Router
CM_ST_MONITOR_MODE		Mode Pemantauan
CM_ST_YES				Ya
CM_ST_NO				Tidak
CM_ST_SEND_SIZE			Ukuran Data Keluar
CM_ST_RECV_SIZE			Ukuran Data Masuk

CM_ST_SEND_UCAST_NUM	Paket Unicast Keluar
CM_ST_SEND_UCAST_SIZE	Ukuran Total Unicast Keluar
CM_ST_SEND_BCAST_NUM	Paket Broadcast Keluar
CM_ST_SEND_BCAST_SIZE	Ukuran Total Broadcast Keluar

CM_ST_RECV_UCAST_NUM	Paket Unicast Masuk
CM_ST_RECV_UCAST_SIZE	Ukuran Total Unicast Masuk
CM_ST_RECV_BCAST_NUM	Paket Broadcast Masuk
CM_ST_RECV_BCAST_SIZE	Ukuran Total Broadcast Masuk

CM_ST_NUM_PACKET_STR	%S paket
CM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S byte

CM_NEW_ICON				Tambahkan Koneksi VPN
CM_VGC_ICON				Server VPN Gate Public VPN Relay
CM_VGC_LINK				Situs Web Akademik VPN Gate
CM_ST_TITLE				Status Koneksi dari %s
CM_ST_COLUMN_1			Item
CM_ST_COLUMN_2			Status
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_1	Koneksi VPN Baru
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_2	Koneksi VPN Baru (%u)
CM_ACCOUNT_TITLE_1		Properti Pengaturan Koneksi VPN Baru
CM_ACCOUNT_TITLE_2		Properti dari %s
CM_SERVER_CERT_1		&Tentukan Sertifikat Individual
CM_SERVER_CERT_2		&Hapus Sertifikat
CM_CLIENT_CERT_1		Tentukan Sertifikat &Klien
CM_CLIENT_CERT_2		Hapus Sertifikat &Klien
CM_CERT_INFO			Dikeluarkan untuk: %s\r\nPenerbit: %s\r\nKadaluarsa: %s
CM_NO_CERT				Anda harus menentukan sertifikat klien untuk digunakan dalam otentikasi pengguna.
CM_NO_SECURE			Tentukan sertifikat klien dan kunci pribadi di dalam kartu pintar untuk digunakan dalam otentikasi pengguna.
CM_CERT_SECURE_INFO		Sertifikat: "%S"\r\nKunci Pribadi: "%S"
CM_SELECT_SECURE_DEVICE	Pilih Kartu Pintar
CM_SELECT_CERT_INCARD	Tentukan Sertifikat dan Kunci &Pribadi
CM_VIEW_CLIENT_CERT		&Tampilkan Sertifikat Klien
CM_NO_VLAN				Sebelum Anda dapat membuat Pengaturan Koneksi VPN baru, Anda perlu membuat Adapter Jaringan Virtual. \r\n\r\nApakah Anda ingin membuat Adapter Jaringan Virtual?
CM_NO_VLAN_2			Sebelum menghubungkan ke Server VPN, Anda perlu membuat Adapter Jaringan Virtual. \r\n\r\nApakah Anda ingin membuat Adapter Jaringan Virtual?
CM_VLAN_REMOTE_ERROR	Tidak dapat membuat Adapter Jaringan Virtual dari lokasi jarak jauh. \r\n\rJalankan VPN Client Manager di komputer lokal tempat layanan VPN Client berjalan dan instal Adapter Jaringan Virtual.
CM_9X_VLAN_INSTALL		Adapter Jaringan Virtual baru sekarang akan dibuat. \r\n\r\nSetelah Adapter Jaringan Virtual dibuat, perlu untuk me-restart Windows secara langsung setelahnya. \r\nSaat Adapter Jaringan Virtual sedang diinstal, Anda mungkin diminta untuk memasukkan CD-ROM instalasi Windows. \r\n\r\nTutup semua aplikasi yang sedang berjalan kecuali VPN Client Manager, siapkan CD-ROM instalasi Windows Anda, dan klik OK. \r\nMengklik OK akan memulai instalasi Adapter Jaringan Virtual. Setelah selesai, Windows akan secara otomatis restart.
CM_9X_VLAN_ME_MESSAGE	Adapter Jaringan Virtual telah dibuat. Setelah Anda mengklik OK, komputer akan secara otomatis restart. \r\n\r\nSetelah komputer restart, wizard Instal Perangkat Baru mungkin muncul. \r\nJika wizard muncul, klik Next di setiap layar hingga instalasi selesai.
CM_9X_VLAN_UNINSTALL	Untuk menghapus Adapter Jaringan Virtual, hapus dari Properti Jaringan. \r\n\r\nApakah Anda ingin menampilkan jendela Properti Jaringan?
CM_PORT_1				8888 (Port PX-VPN)
CM_PORT_2				443 (Port HTTPS)
CM_PORT_3				992 (Port TELNETS)
CM_PORT_4				5555 (Port SE-VPN)
CM_RETRY_INTERVAL_ERROR	Atur interval penyambungan ulang (minimal 5 detik) saat koneksi VPN terputus.
CM_DELETE_CLIENT_CERT	Ini akan menghapus sertifikat klien yang telah diset. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini?
CM_DELETE_SERVER_CERT	Ini akan menghapus sertifikat individual server yang telah diset. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini?
CM_SET_STARTUP			Pengaturan Koneksi VPN "%s" sekarang disetel sebagai koneksi saat startup.\r\n\r\nAkun ini akan terhubung secara otomatis saat komputer dihidupkan kembali.\r\n(Jika Anda menggunakan Windows, koneksi otomatis akan dimulai dalam mode latar belakang sebelum pengguna masuk ke Windows.)
CM_REMOVE_STARTUP		Apakah Anda ingin menghapus properti koneksi saat startup dari Pengaturan Koneksi VPN "%s"?
CM_NO_DISCONNECT_SPAN	Silakan atur durasi koneksi TCP.
CM_HALF_MSG				Saat menggunakan mode half-duplex, atur minimal 2 untuk jumlah koneksi TCP.
CM_TOO_SMALL_INTERVAL	Atur minimal 1 detik untuk interval dalam membangun koneksi TCP.
CM_DELETE_VLAN			Ini akan menghapus Adapter Jaringan Virtual "%s". Apakah Anda yakin ingin melakukan ini?
CM_COPY_NAME_1			Salinan dari %s
CM_COPY_NAME_2			Salinan (%u) dari %s
CM_IMPORT_NAME_1		%s
CM_IMPORT_NAME_2		%s (%u)
CM_CERT_COLUMN_1		Dikeluarkan untuk
CM_CERT_COLUMN_2		Penerbit
CM_CERT_COLUMN_3		Kadaluarsa
CM_CERT_DELETE_MSG		Hapus sertifikat ini dari daftar?
CM_PASSWORD_SET			Kata sandi telah disetel.
CM_PASSWORD_REMOVE		Pengaturan kata sandi telah dihapus.
CM_UNDER_CONSTRUCTION	Belum selesai.
CM_CURRENT_ACTIVE		Pengaturan dari Pengaturan Koneksi VPN "%s" telah disimpan. Namun, Pengaturan Koneksi VPN ini saat ini sedang online dan pengaturan baru akan diterapkan pada koneksi berikutnya.
CM_DISCONNECT_ALL		Ini akan memutuskan semua %u Pengaturan Koneksi VPN yang sedang terhubung. \r\nApakah Anda yakin ingin melakukan ini?
CM_HTTPS_MSG			Anda telah memilih untuk terhubung melalui server proxy HTTP. \r\n\r\nBiasanya server proxy HTTP tidak mengizinkan akses ke port TCP pilihan Anda. \r\nSaat Klien VPN terhubung ke Server VPN melalui server proxy HTTP, dimungkinkan untuk terhubung menggunakan komunikasi HTTPS (HTTP melalui SSL). \r\nDalam hal ini, disarankan untuk menentukan 443 (Port HTTPS) sebagai nomor port tujuan Server VPN. \r\n(Jika Anda menentukan nomor port lain, ada kemungkinan Anda tidak dapat terhubung melalui server proxy HTTP. \r\nPastikan port 443 diaktifkan di Server VPN tujuan.)\r\n\r\nUntuk informasi lebih lanjut, hubungi administrator sistem atau administrator jaringan server proxy HTTP yang Anda rencanakan untuk digunakan. \r\n\r\nApakah Anda ingin mengubah spesifikasi nomor port Server VPN tujuan menjadi 443 (Port HTTPS)?
CM_REMOTE_WARNING		Anda sedang melakukan perubahan pada pengaturan manajemen jarak jauh yang akan menonaktifkan manajemen jarak jauh. \r\n\r\nSaat ini, VPN Client Manager terhubung ke komputer jarak jauh "%S" dan mengendalikan layanan VPN Client di komputer tersebut. \r\nJika koneksi jarak jauh dinonaktifkan, Anda tidak akan bisa lagi terhubung dan mengendalikan layanan VPN Client di komputer "%S" menggunakan VPN Client Manager. \r\n\r\nApakah Anda ingin menonaktifkan manajemen jarak jauh?
CM_KEEP_INTERVAL_MSG	Atur periode antara %u dan %u detik dalam Interval Pengiriman Paket.
CM_REMOTE_TITLE			Dengan menggunakan VPN Client Manager, dimungkinkan untuk terhubung dan mengelola layanan VPN Client yang berjalan di komputer lain secara jarak jauh. \r\n(Catatan bahwa layanan VPN Client di komputer jarak jauh harus mengizinkan manajemen jarak jauh.)
CM_DESKTOP_LOCAL_PC		Komputer Lokal
CM_DESKTOP_REMOTE_PC	Komputer %S
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_TS	Fungsi Layanan Terminal (Desktop Jarak Jauh)
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_SW	Fungsi Beralih Pengguna
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_1	Saat ini %s terpasang di komputer ini, menyediakan lingkungan yang memungkinkan beberapa pengguna untuk masuk secara bersamaan. Dalam hal ini, pesan mengenai status kemajuan, pesan kesalahan, dan pesan lain yang ditampilkan oleh VPN Client akan ditampilkan pada sesi yang disebut "Console Session".
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_21	Saat ini "Session ID: 0, User %s" ditetapkan sebagai Console Session di komputer ini, namun karena Anda telah memulai VPN Client Manager di sesi %u, tidak memungkinkan untuk menampilkan jendela pesan seperti status kemajuan atau kesalahan yang ditampilkan oleh VPN Client.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_22	Saat ini tidak ada yang masuk ke Console Session "Session ID: 0" di komputer ini dan karena Anda telah memulai VPN Client Manager di sesi %u, tidak memungkinkan untuk menampilkan jendela pesan seperti status kemajuan atau kesalahan yang ditampilkan oleh VPN Client.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_31	Dianjurkan agar ketika Console Session komputer ini (Session ID: 0, User %s) ditampilkan, mulai VPN Client Manager di sesi tersebut dan mulai koneksi ke Pengaturan Koneksi VPN "%s". Anda akan dapat memulai proses koneksi dengan melakukan apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Tetapi ini akan berisiko tidak dapat memeriksa status kemajuan dan pesan kesalahan yang mungkin ditampilkan selama proses.
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_32	Dianjurkan agar Anda terlebih dahulu log off dan setelah login secara lokal, mulai VPN Client Manager di sesi tersebut dan mulai koneksi ke Pengaturan Koneksi VPN "%s". Meskipun Anda dapat memulai proses koneksi dengan melakukan apa yang sedang Anda lakukan sekarang, ini akan berisiko tidak dapat memeriksa status kemajuan dan pesan kesalahan yang mungkin ditampilkan selama proses.
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_1	Karena Anda saat ini melakukan operasi saat terhubung secara remote ke VPN Client di komputer %S, jika VPN Client menampilkan pesan status kemajuan atau kesalahan selama proses koneksi VPN ke Pengaturan Koneksi VPN, Anda tidak akan dapat memeriksa pesan-pesan ini dari tampilan layar Anda saat ini.
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_2	Untuk memeriksa semua status kemajuan, pesan kesalahan, dan jendela pesan lainnya yang ditampilkan oleh VPN Client, Anda harus login secara lokal ke komputer %S dan menampilkan Control Session (desktop).
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_3	Dianjurkan agar Anda terlebih dahulu login langsung dan lokal ke komputer %S, kemudian mulai VPN Client Manager di sesi tersebut dan mulai koneksi ke Pengaturan Koneksi VPN "%s". Meskipun Anda dapat memulai proses koneksi dengan melakukan apa yang sedang Anda lakukan sekarang, ini akan berisiko tidak dapat memeriksa status kemajuan dan pesan kesalahan yang mungkin ditampilkan selama proses.
CM_STOP_INST_VLAN_1		Untuk menginstal Virtual Network Adapter di komputer ini, Anda harus memulai VPN Client Manager dalam "Console Session". \r\n\r\nSaat ini, %s terpasang di komputer ini dan pengguna saat ini tidak masuk ke Console Session tetapi masuk sebagai sesi remote (session ID: %u).\r\nUntuk menginstal Virtual Network Adapter, VPN Client Manager harus dimulai di Console Session (session ID: %u, pengguna %s masuk). \r\n\r\nPertama login secara lokal ke komputer dengan menggunakan fungsi switching pengguna, atau fungsi switch /console yang ada di desktop remote, atau perangkat console lokal komputer, kemudian mulai VPN Client Manager dan instal Virtual Network Adapter.
CM_STOP_INST_VLAN_2		Untuk menginstal Virtual Network Adapter di komputer ini, Anda harus memulai VPN Client Manager dalam "Console Session". \r\n\r\nSaat ini, %s terpasang di komputer ini dan pengguna saat ini tidak masuk ke Console Session tetapi masuk sebagai sesi remote (session ID: %u).\r\nUntuk menginstal Virtual Network Adapter Anda harus memulai VPN Client Manager dalam "Console Session". \r\n(Saat ini pengguna belum masuk ke Console Session (Session ID: 0).) \r\n\r\nPertama login secara lokal ke komputer dengan menggunakan fungsi switching pengguna, atau fungsi switch /console yang ada di desktop remote, atau perangkat console lokal komputer, kemudian mulai VPN Client Manager dan instal Virtual Network Adapter.
CM_SHORTCUT_DESKTOP_MSG	Untuk memulai koneksi menggunakan pintasan ke Pengaturan Koneksi VPN, Anda harus membuka berkas pintasan dalam "Console Session". \r\n\r\nSaat ini pengguna masuk sebagai sesi remote (session ID: %u) dan bukan sebagai Console Session.
CM_HTTP_PROXY_WARNING	Memilih untuk terhubung melalui HTTP Proxy Server. \r\n\r\nDalam banyak kasus, server proxy HTTP hanya akan mengizinkan 2 jenis port TCP untuk digunakan dalam koneksi ke nomor port server tujuan, protokol HTTP (nomor port TCP 80) dan protokol HTTPS (nomor port TCP 443). \r\n(Ada juga kasus ketika server proxy mengizinkan pilihan port TCP yang lebih luas untuk koneksi.) \r\n\r\nSaat membuat koneksi VPN melalui server proxy HTTP yang menolak koneksi ke port server selain port HTTP atau HTTPS, Anda harus menentukan 443 (protokol HTTPS) sebagai nomor port VPN Server tujuan. \r\n\r\nUntuk memeriksa apakah server proxy HTTP yang Anda gunakan memungkinkan koneksi ke port selain nomor port 80 atau 443, hubungi administrator server proxy HTTP. \r\n\r\nSaat ini, %d ditentukan sebagai nomor port VPN Server tujuan. Apakah Anda ingin mengubah nomor port ke 443 (protokol HTTPS)?\r\n(Port 443 dari VPN Server yang Anda hubungi harus disetel ke status listening dan siap untuk koneksi.) \r\nJika Anda ragu, hubungi administrator sistem atau administrator jaringan.
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_0	Nama
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_1	Nilai
CM_PASSWORD_CHANGED		Kata sandi telah diubah.
CM_ACCOUNT_SETTING_FILE	Berkas Pengaturan Koneksi VPN (*.VPN)|*.vpn|Semua Berkas (*.*)|*.*
CM_ACCOUNT_SAVE_TITLE	Masukkan Nama Berkas untuk Ekspor Pengaturan Koneksi VPN
CM_ACCOUNT_OPEN_TITLE	Pilih Berkas Pengaturan Koneksi VPN untuk Diimpor
CM_ACCOUNT_FILE_BANNER	# Berkas Pengaturan Koneksi VPN VPN Client\r\n# \r\n# Berkas ini diekspor menggunakan VPN Client Manager.\r\n# Isi berkas ini dapat diedit menggunakan editor teks.\r\n# \r\n# Ketika berkas ini diimpor ke Client Connection Manager\r\n#  dapat digunakan segera.\r\n\r\n
CM_FAILED_TO_OPEN_FILE	Gagal membuka berkas.
CM_FAILED_TO_SAVE_FILE	Gagal menyimpan berkas.
CM_ACCOUNT_PARSE_FAILED	Gagal memuat Pengaturan Koneksi VPN dari berkas yang ditentukan. \r\nPeriksa isi berkas.
CM_ACCOUNT_MSG_SENSITIVE	Pengaturan Koneksi VPN ini memiliki nama pengguna dan kata sandi.\r\nApakah Anda ingin menghapus informasi sensitif ini dari berkas pengaturan yang diekspor?\r\n\r\nKlik Ya untuk menghapus informasi sensitif.\r\nDalam hal ini, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi saat mencoba terhubung ke VPN Server.\r\n\r\nKlik Tidak untuk membiarkan informasi sensitif tetap ada di berkas.
CM_SHORTCUT_FILE		Berkas Pintasan|*.lnk
CM_SHORTCUT_SAVE_TITLE	Masukkan Nama Berkas Pintasan.
CM_SHORTCUT_UNSUPPORTED	Fungsi pintasan koneksi tidak didukung oleh versi VPN Client ini. \r\nPerbarui ke versi baru.
CM_SHORTCUT_COMMENT		Menggunakan Pengaturan Koneksi VPN "%s" untuk terhubung ke VPN Server.
CM_SHORTCUT_ERROR		Gagal membuat pintasan.
CM_VPN_FILE_CLICKED		Apakah Anda ingin mengimpor Berkas Pengaturan VPN?
CM_VPN_FILE_IMPORT_NG	Gagal mengimpor Berkas Pengaturan Koneksi VPN. Karena pengaturan VPN Client telah dikunci.
CM_VLAN_INSTALLING		Tunggu sebentar
CM_SECURE_MUST_LOCAL	Saat ini tidak memungkinkan untuk mengonfigurasi pengaturan kartu pintar karena Anda terhubung dan mengelola VPN Client di komputer remote.
CM_DETAIL_MODE_LINK_STR	Dengan Koneksi Cascade, mode Hubungkan dengan Bridge / Router selalu diaktifkan.
CM_TRAY_INITING			SoftEther VPN
CM_TRAY_NOT_CONNECTED	\r\nTidak terhubung
CM_TRAY_CONNECTING		\r\nMenghubungkan
CM_TRAY_CONNECTED		\r\nTerhubung
CM_TRAY_MENU_1_SHOW		Tampilkan &VPN Client Manager
CM_TRAY_MENU_1_HIDE		Tu&tup VPN Client Manager
CM_TRAY_MENU_2_QUIT		Kel&uar Program VPN Client Manager
CM_TRAY_MENU_CONNECT	Mulai Koneksi &VPN
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT	&Putuskan Koneksi VPN
CM_TRAY_MENU_STATUS		Tampilkan Status Koneksi &VPN
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT_ALL	Putuskan &Semua Koneksi VPN
CM_TRAY_MENU_NEW		Pengaturan Koneksi VPN &Baru...
CM_TRAY_MENU_RECENT		Server VPN Terbaru...
CM_TRAY_MENU_TRAFFIC	Alat Uji Kecepatan &Trafik Jaringan...
CM_TRAY_MENU_NETIF		Tampilkan Status Perangkat &Jaringan...
CM_TRAY_MENU_ABOUT		&Tentang VPN Client Manager...
CM_TRAY_MENU_SETTING	Ubah &Mode Operasi...
CM_TRAY_MENU_CANCEL		Tutup menu ini
CM_EXIT_MESSAGE			Ini akan keluar dari program VPN Client Manager. \r\nApakah Anda benar-benar ingin melakukannya?
CM_IMPORT_MESSAGE		Dari berkas "%S", Pengaturan Koneksi VPN "%s" telah diinstal.
CM_VLAN_CREATING		Membuat Virtual Network Adapter baru untuk Windows. \r\n\r\nProses ini dapat memakan waktu beberapa detik atau lebih dari satu menit. \r\nTunggu sebentar...\r\n\r\n(Tolong jangan lakukan operasi lain saat Virtual Network Adapter sedang diinstal.)
CM_SETTING_PASSWORD		Pengaturan terkunci. Untuk menghapus penguncian pengaturan, Anda harus memasukkan kata sandi.
CM_EASY_MODE_NOT_ON_REMOTE	Gagal terhubung karena VPN Client di komputer remote berjalan dalam Mode Mudah.
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_1	Mulai &Koneksi VPN
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_2	&Putuskan
CM_EASY_ACCOUNT_WARNING		Anda hanya dapat memodifikasi Pengaturan Proxy Server, Autentikasi Pengguna, dan Virtual Network Adapter yang Digunakan karena pengaturan telah dikunci.
CM_EASY_INFO_1			Pilih koneksi VPN.
CM_EASY_INFO_2			Klik Mulai Koneksi VPN untuk memulai koneksi VPN.
CM_EASY_INFO_3			Koneksi VPN aktif. Anda dapat memutuskan dengan mengklik Putuskan.
CM_EXT_VOICE_MSG		Mungkin ada beberapa isi pesan suara dari Panduan Suara Ekstensi yang tidak diputar dengan normal. \r\nApakah Panduan Suara Ekstensi diaktifkan?
CM_EASY_TITLE			Pengelola Koneksi Mudah VPN Client
CM_EASY_CONNECTED		Koneksi VPN aktif.
CM_EASY_CONNECTING		Membangun koneksi VPN...
CM_PROXY_FROM_IE		Saat ini pengaturan proxy dari Internet Explorer telah dimuat.
CM_TRAY_ICON_RESTORE	Ikon di task tray telah dihapus.\r\n\r\nUntuk mengembalikan ikon, jalankan VPN Client Manager dan klik Tampilkan Ikon Task-tray di menu Tampilan.
CM_WOULDYOULOAD_IE_PROXY	Saat ini Internet Explorer di komputer ini dikonfigurasi untuk menggunakan proxy server "%S".\r\nApakah Anda ingin menerapkan pengaturan proxy saat ini pada pengaturan koneksi VPN baru?\r\n\r\nKlik Ya untuk menggunakan pengaturan proxy dari Internet Explorer.\r\nKlik Tidak untuk menggunakan koneksi langsung ke VPN Server (tanpa proxy server.)\r\nPengaturan ini dapat diubah di layar properti pengaturan koneksi kapan saja nanti.
CM_MSG_TITLE			VPN Server "%S" (Virtual Hub: "%S")
CM_JUMPLIST_RCCONNECT	Server VPN Terbaru
CM_VPNGATE_MESSAGE		Ada daftar Server Relay VPN Publik di Situs Web Proyek Akademik VPN Gate.\r\nSiapa saja di Internet dapat menghubungkan koneksi VPN ke server VPN mana saja di daftar.\r\n\r\nProyek Akademik VPN Gate bukan bagian dari SoftEther VPN.\r\nIkon ini hanya menyediakan tautan ke http://www.vpngate.net/.\r\nAnda perlu menginstal VPN Gate Plugin untuk terhubung ke VPN Gate.\r\n\r\nApakah Anda ingin mengunjungi http://www.vpngate.net/ (disediakan oleh Universitas Tsukuba) ?
CM_VLAN_REINSTALL_MSG	Setelah menginstal ulang driver Virtual Network Adapter, alamat MAC Virtual Network Adapter yang sedang digunakan akan berubah. Selain itu, semua pengaturan TCP/IP dalam Virtual Network Adapter akan direset.\r\n\r\nJika Virtual Network Adapter yang diinstal ulang gagal berfungsi, hapus dan buat yang baru. Jika masih tidak berfungsi dengan baik, buat Virtual Network Adapter baru dengan nama yang berbeda.


VGC_COLUMN_0			Hostname DDNS
VGC_COLUMN_1			Alamat IP (Hostname)
VGC_COLUMN_2			Wilayah
VGC_COLUMN_3			Waktu Aktif
VGC_COLUMN_4			Sesi VPN
VGC_COLUMN_5			Kecepatan Jalur
VGC_COLUMN_6			Ping (Google, SE)
VGC_COLUMN_7			SSL-VPN (TCP)
VGC_COLUMN_8			Dukungan UDP
VGC_COLUMN_9			Kebijakan Pencatatan
VGC_COLUMN_10			Transfer Kumulatif
VGC_COLUMN_11			Pengguna Kumulatif
VGC_COLUMN_12			Nama Operator
VGC_COLUMN_13			Pesan Operator
VGC_COLUMN_14			Skor Total

VGC_LOG_PERMANENT		Permanen
VGC_LOG_2WEEKS			2 Minggu
VGC_LOG_NONE			Tanpa Log

VGC_UPTIME_MIN			%u menit
VGC_UPTIME_HOUR			%u jam
VGC_UPTIME_DAY			%u hari
VGC_NUM_VPN				%u sesi
VGC_NUM_LOGIN			%S login

VGC_UDP_AVAILABLE		UDP OK

VGC_TITLE				Pesan VPN Gate Plug-in

VGC_VER_DIFF			Versi VPN Gate Client Plug-in berbeda dari SoftEther VPN Client.\r\n\r\n- VPN Gate Plug-in saat ini: Build %u\r\n- SoftEther VPN Client saat ini: Build %u\r\n\r\nDisarankan untuk mengunduh dan menginstal VPN Gate Plug-in Build %u. Jika tidak, kesalahan komunikasi atau kesalahan pembaruan daftar mungkin terjadi. Jika pembaruan Daftar Server VPN gagal beberapa kali, perbarui versi VPN Gate Plug-in.\r\n\r\nVPN Gate Plug-in terbaru tersedia di http://www.vpngate.net/.\r\n(Gunakan situs mirror jika Anda tidak dapat mengunjungi situs web di atas langsung.)\r\n\r\n

VGC_LIST_STR_OK			%S Server VPN Relay Publik di Dunia! (Diperbarui pada %S)
VGC_LIST_STR_OK_2		%S Server (di %S) - Pembaruan daftar gagal. Coba lagi. Jika gagal lagi, unduh VPN Gate Client terbaru.
VGC_LIST_STR_NG			Pembaruan daftar gagal. Coba lagi. Jika gagal lagi, unduh VPN Gate Client terbaru.
VGC_PROXY_MSG			Jika Anda menggunakan server proxy, Anda mungkin tidak dapat menggunakan Server VPN Relay yang tidak mendukung port TCP 443 sebagai "SSL-VPN Connection" dari jaringan yang dipaksakan oleh proxy tersebut.
VGC_PROXY_TITLE			Pemberitahuan untuk Pengguna Proxy Server

VGS_NO_HUB_YET			Untuk mengatur pesan, pertama-tama Anda harus mengaktifkan layanan VPN Gate. Setelah layanan diaktifkan, buka kembali jendela ini dan atur pesannya.

VGS_STOP				Layanan VPN Gate akan berhenti setelah Anda menekan tombol OK.\r\n\r\nSetelah Layanan VPN Gate dihentikan, komputer ini tidak akan menerima permintaan koneksi VPN baru, namun sesi VPN yang masih hidup mungkin tetap ada.\r\n (Sesi VPN tersebut kadang tersembunyi dari enumerasi.) \r\n\r\nUntuk mengakhiri semua sesi VPN yang masih hidup sepenuhnya, restart layanan SoftEther VPN Server atau SoftEther VPN Client, atau reboot komputer.

VGS_START				Ini akan mengaktifkan fungsi Layanan Relay VPN Gate.\r\n\r\nFungsi Layanan Relay VPN Gate harus diaktifkan dengan risiko Anda sendiri.\r\nBeberapa negara melarang penggunaan VPN terenkripsi berdasarkan hukum.\r\nUntuk informasi lebih lanjut tentang Layanan Relay VPN Gate, kunjungi http://www.vpngate.net/en/join.aspx.\r\n\r\nLayanan Eksperimen Akademik VPN Gate dioperasikan sebagai proyek penelitian di sekolah pascasarjana Universitas Tsukuba, Jepang. Layanan ini diatur menurut hukum Jepang. Hukum negara lain tidak menjadi perhatian atau tanggung jawab kami.\r\n\r\nSecara alami, ada hampir 200 negara di Dunia, dengan hukum yang berbeda. Tidak mungkin untuk memverifikasi hukum dan peraturan setiap negara dan membuat perangkat lunak mematuhi semua hukum negara sebelumnya sebelum merilis perangkat lunak. Jika seorang pengguna menggunakan layanan VPN Gate di negara tertentu, dan dirugikan oleh pejabat publik dari otoritas, pengembang baik dari layanan atau perangkat lunak tidak akan bertanggung jawab untuk memulihkan atau mengganti kerugian atau tanggung jawab kriminal tersebut.\r\nDengan menggunakan perangkat lunak dan layanan ini, pengguna harus mematuhi semua hukum dan aturan yang berlaku dengan tanggung jawab pengguna sendiri. Pengguna akan sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian dan tanggung jawab yang merupakan hasil dari penggunaan perangkat lunak dan layanan ini, baik di dalam maupun di luar wilayah Jepang.\r\nJika Anda tidak setuju atau tidak memahami peringatan di atas, jangan gunakan fungsi layanan VPN Gate Academic Experiment Service.


# Concerning services (Win32)
SVC_HELP				*** Argumen Baris Perintah dari %s (%S) ***\r\n\r\nProgram ini (%s) adalah sebuah proses yang berjalan sebagai tugas latar belakang. Mulailah program dengan menentukan argumen berikut pada baris perintah.\r\n\r\n\r\n/install : Menginstal layanan %s (nama layanan: %S) di Windows. Setelah ini, layanan akan otomatis dimulai.\r\n\r\n/uninstall... Menghapus instalasi layanan %s (nama layanan: %S) dari Windows.\r\n\r\n/start : Memulai layanan %s (nama layanan: %S).\r\n\r\n/stop : Menghentikan layanan %s (nama layanan: %S).\r\n\r\n/test : Memulai program %s dalam mode uji. (Untuk debug)\r\n\r\n/usermode : Memulai program %s dalam mode pengguna. (Jika memungkinkan)\r\n\r\n/usermode_showtray : Ketika memulai dalam mode pengguna, ini digunakan untuk menampilkan ikon task tray ketika sebelumnya diset untuk disembunyikan.\r\n\r\n/usermode_hidetray : Ketika memulai dalam mode pengguna, ini menyembunyikan ikon task tray.\r\n\r\n\r\nCatatan: Perintah terkait operasi layanan selain /test dan /usermode hanya dapat dijalankan pada Windows NT / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008.
SVC_NT_ONLY				Perintah operasi layanan hanya dapat dijalankan pada Windows NT / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008. \r\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada Windows 98 / Me.
SVC_ALREADY_INSTALLED	Layanan "%s" (nama layanan: %S) sudah terinstal di komputer ini. Apakah Anda ingin menghapus instalasi dan menginstalnya kembali?
SVC_INSTALL_OK			Layanan "%s" (Nama Layanan: %S) telah berhasil diinstal.\r\n\r\n(Jalur Eksekusi: %s)\r\n\r\nLayanan telah dimulai.
SVC_INSTALL_FAILED		Instalasi layanan "%s" (nama layanan: %S) gagal.
SVC_INSTALL_FAILED_2	Layanan "%s" (Nama Layanan: %S) telah berhasil diinstal.\r\n\r\n(Jalur Eksekusi: %s)\r\n\r\nNamun, upaya untuk memulai layanan gagal.
SVC_NOT_INSTALLED		Layanan "%s" (nama layanan: %S) belum terinstal di komputer ini. Gunakan perintah baris perintah /install untuk menginstalnya.
SVC_START_OK			Layanan "%s" (nama layanan: %S) berhasil dimulai.
SVC_START_FAILED		Layanan "%s" (nama layanan: %S) gagal dimulai.
SVR_ALREADY_START		Layanan "%s" (nama layanan: %S) sudah dimulai.
SVC_STOP_OK				Layanan "%s" (Nama Layanan: %S) telah dihentikan.
SVC_STOP_FAILED			Layanan "%s" (nama layanan: %S) gagal dihentikan.
SVC_ALREADY_STOP		Layanan "%s" (nama layanan: %S) sudah dihentikan.
SVC_UNINSTALL_OK		Layanan "%s" (Nama Layanan: %S) telah berhasil dihapus.
SVC_UNINSTALL_FAILED	Penghapusan layanan "%s" (nama layanan: %S) gagal.
SVC_NOT_FOUND			Tidak dapat menemukan informasi terkait layanan %S dari tabel string.
SVC_NOT_ADMIN			Untuk menginstal, menghapus instalasi, memulai atau menghentikan layanan, Anda harus memiliki hak administrator untuk komputer ini.\r\n\r\nJika Anda memiliki akun administrator untuk komputer ini, keluar dan masuk sebagai administrator. \r\nJika Anda tidak jelas tentang akun administrator, hubungi administrator sistem Anda.
SVC_TEST_MSG			Layanan "%s" telah dimulai dalam mode uji.\r\n\r\nKlik OK untuk keluar dari layanan.
SVC_TRAY_TOOLTIP		%S (Mode Pengguna)
SVC_TEST_MUTEX			File eksekusi %s sudah dimulai.
SVC_USERMODE_MUTEX		Proses lain dari %s sudah dimulai.
SVC_SERVICE_MUTEX		Sebagian layanan %S memiliki proses %s yang sudah dimulai, sehingga layanan tidak dapat dimulai.
SVC_USERMODE_MENU_1		&Sembunyikan Ikon Tasktray
SVC_USERMODE_MENU_2		&Keluar dari %s
SVC_HIDE_TRAY_MSG		Ini akan menyembunyikan ikon tasktray saat memulai %S dalam mode pengguna.\r\nMulai dari %S berikutnya yang dimulai dalam mode pengguna, ikon tidak akan ditampilkan di tasktray.\r\nMenu untuk keluar dari proses juga akan disembunyikan.\r\n\r\nUntuk keluar dari proses pada Windows 98 / Me, gunakan kombinasi tombol Ctrl + Alt + Del dan pilih untuk menghentikan proses tersebut.\r\nSaat menggunakan sistem operasi lain, gunakan Task Manager.\r\n\r\nUntuk menampilkan ulang ikon tasktray, gunakan opsi /usermode_showtray saat memulai dalam mode pengguna di waktu berikutnya.


# Concerning services (UNIX)
UNIX_SVC_HELP			Program layanan %S\nCopyright (c) semua kontributor pada proyek SoftEther VPN di GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, Proyek SoftEther di Universitas Tsukuba, dan SoftEther Corporation.\nSemua Hak Dilindungi Undang-Undang.\n\nPenggunaan perintah %S:\n %S start  - Memulai layanan %S.\n %S stop   - Menghentikan layanan %S jika layanan sudah dimulai.\n\n
UNIX_SVC_STARTED		Layanan %S telah dimulai.\n
UNIX_SVC_STOPPING		Menghentikan layanan %S ...\n
UNIX_SVC_STOPPED		Layanan %S telah dihentikan.\n
UNIX_SVC_STOP_FAILED	Menghentikan layanan %S gagal.\n
UNIX_SVC_ALREADY_START	Layanan %S sudah dimulai.\nJalankan perintah "%S stop" untuk menghentikan layanan ini.\n
UNIX_SVC_NOT_STARTED	Layanan %S belum dimulai.\nJalankan perintah "%S start" untuk memulai layanan ini.\n
UNIX_SVC_ERROR_FORK		Gagal membuat proses anak untuk layanan %S.\n
UNIX_SVC_NONROOT		Peringatan: Konteks pengguna saat ini bukan root. Disarankan untuk menjalankan layanan VPN sebagai pengguna root. Meskipun layanan VPN dapat berjalan di bawah pengguna non-root, beberapa fungsi yang membutuhkan hak istimewa (misalnya fungsi bridge lokal) memerlukan hak istimewa root.\n


# Service definition (SoftEther VPN Client)
SVC_VPNCLIENT_NAME		vpnclient
SVC_VPNCLIENT_TITLE		SoftEther VPN Client
SVC_VPNCLIENT_DESCRIPT	Layanan ini mengelola driver perangkat Virtual Network Adapter dan layanan koneksi untuk SoftEther VPN Client. Ketika layanan ini dihentikan, tidak akan memungkinkan untuk menggunakan SoftEther VPN Client di komputer ini untuk terhubung ke SoftEther VPN Server.


# Service Definition (SoftEther VPN Server)
SVC_VPNSERVER_NAME		vpnserver
SVC_VPNSERVER_TITLE		SoftEther VPN Server
SVC_VPNSERVER_DESCRIPT	Layanan ini mengelola proses server dari SoftEther VPN Server. SoftEther VPN Server menyediakan fungsi server SoftEther VPN berkinerja tinggi melalui protokol TCP/IP. Ketika layanan ini dihentikan, SoftEther VPN Server di komputer ini akan berhenti dan SoftEther VPN Client tidak akan dapat membangun koneksi VPN dengan komputer ini.


# Service Definition (SoftEther VPN Bridge)
SVC_VPNBRIDGE_NAME		vpnbridge
SVC_VPNBRIDGE_TITLE		SoftEther VPN Bridge
SVC_VPNBRIDGE_DESCRIPT	Layanan ini mengelola proses-proses dari SoftEther VPN Bridge. SoftEther VPN Bridge menyediakan koneksi jembatan antara jaringan yang terhubung dengan komputer ini dan SoftEther VPN Server yang terletak di lokasi yang jauh. Ketika layanan ini dihentikan, SoftEther VPN Bridge di komputer ini akan berhenti dan tidak akan lagi memungkinkan komunikasi melalui koneksi jembatan.


# Service definition (SoftEther VPN Client)
SVC_SEVPNCLIENTDEV_NAME		sevpnclientdev
SVC_SEVPNCLIENTDEV_TITLE		SoftEther VPN Client Developer Edition
SVC_SEVPNCLIENTDEV_DESCRIPT	Layanan ini mengelola driver perangkat Virtual Network Adapter dan layanan koneksi untuk SoftEther VPN Client. Ketika layanan ini dihentikan, tidak akan memungkinkan untuk menggunakan SoftEther VPN Client di komputer ini untuk menghubungkan ke SoftEther VPN Server.


# Service Definition (SoftEther VPN Server)
SVC_SEVPNSERVERDEV_NAME		sevpnserverdev
SVC_SEVPNSERVERDEV_TITLE		SoftEther VPN Server Developer Edition
SVC_SEVPNSERVERDEV_DESCRIPT	Layanan ini mengelola proses server dari SoftEther VPN Server. SoftEther VPN Server menyediakan fungsi-fungsi SoftEther VPN Server berperforma tinggi melalui protokol TCP/IP. Ketika layanan ini dihentikan, SoftEther VPN Server di komputer ini akan berhenti dan SoftEther VPN Client tidak akan dapat membangun koneksi VPN dengan komputer ini.


# Service Definition (SoftEther VPN Bridge)
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_NAME		sevpnbridgedev
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_TITLE		SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_DESCRIPT	Layanan ini mengelola proses-proses dari SoftEther VPN Bridge. SoftEther VPN Bridge menyediakan koneksi jembatan antara jaringan yang terhubung ke komputer ini dan SoftEther VPN Server yang terletak di lokasi yang jauh. Ketika layanan ini dihentikan, SoftEther VPN Bridge di komputer ini akan berhenti dan tidak akan lagi memungkinkan komunikasi melalui koneksi jembatan.


# Service definition (SoftEther VPN User-mode Router)
SVC_VPNROUTER_NAME		vpnrouter
SVC_VPNROUTER_TITLE		SoftEther VPN Router Developer Edition
SVC_VPNROUTER_DESCRIPT	Layanan ini mengelola proses-proses server dari SoftEther VPN Router (mode layanan). SoftEther VPN Router adalah program yang menyediakan server NAT dan DHCP virtual yang beroperasi di mode pengguna, dan dengan operasi sederhana, memungkinkan untuk membangun koneksi yang aman antara jaringan IP virtual dan jaringan IP fisik. Ketika layanan ini dihentikan, SoftEther VPN Router di komputer ini akan berhenti dan SoftEther VPN Client tidak akan dapat menggunakan layanan routing di komputer ini.


# Service Definition (EtherLogger)
SVC_ELOGSVC_NAME		elogsvc
SVC_ELOGSVC_TITLE		SoftEther EtherLogger Developer Edition
SVC_ELOGSVC_DESCRIPT	SoftEther EtherLogger adalah layanan yang menangkap data yang mengalir melalui kartu LAN yang terhubung ke komputer dan menyimpan log header dari jenis paket yang ditentukan oleh administrator serta semua data dalam format file teks.


# Concerning SoftEther VPN Server Manager
SM_TITLE				SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
SM_LOCALHOST			localhost (Server ini)
SM_SERVER_BRIDGE_TITLE	Kelola VPN Bridge "%S"
SM_S_VHUB_BRIDGE		Ketika menggunakan VPN Bridge, Anda mengelola Virtual Hub "BRIDGE" untuk mengoperasikan manajemen VPN Bridge.
SM_DISCONNECTED			Koneksi manajemen telah terputus.
SM_MIKAN				Dalam Pembangunan.
SM_MAIN_COLUMN_1		Nama Pengaturan
SM_MAIN_COLUMN_2		Nama Host VPN Server
SM_MAIN_COLUMN_3		Mode Operasi
SM_MODE_SERVER			Seluruh VPN Server
SM_MODE_HUB				Hub '%S' Saja
SM_EDIT_CAPTION_1		Pengaturan Koneksi Baru
SM_EDIT_CAPTION_2		Sunting %s
SM_SETTING_EXISTS		Pengaturan Koneksi dengan nama yang sama seperti "%s" sudah terdaftar. Tentukan nama yang berbeda.
SM_SETTING_DELETE_MSG	Pengaturan Koneksi "%s" ini akan dihapus. Apakah Anda yakin ingin melakukannya?
SM_PASSWORD_TYPE_STR	Kata Sandi untuk Koneksi Administrasi
SM_HUB_COLUMN_1			Nama Virtual Hub
SM_HUB_COLUMN_2			Status
SM_HUB_COLUMN_3			Tipe
SM_HUB_COLUMN_4			Pengguna
SM_HUB_COLUMN_5			Grup
SM_HUB_COLUMN_6			Sesi
SM_HUB_COLUMN_7			Tabel MAC
SM_HUB_COLUMN_8			Tabel IP
SM_HUB_COLUMN_9			Jumlah Login
SM_HUB_COLUMN_10		Login Terakhir
SM_HUB_COLUMN_11		Komunikasi Terakhir
SM_HUB_ONLINE			Online
SM_HUB_OFFLINE			Offline
SM_HUB_STANDALONE		Standalone
SM_HUB_STATIC			Static Hub
SM_HUB_DYNAMIC			Dynamic Hub
SM_SERVER_STANDALONE	Standalone Server
SM_FARM_CONTROLLER		Pengendali Cluster
SM_FARM_MEMBER			Anggota Server Cluster
SM_INFORMATION			Informasi Terbaru
SM_HUB_STATUS_CAPTION	Status dari Virtual Hub "%s"
SM_HUB_STATUS_HUBNAME	Nama Virtual Hub
SM_HUB_STATUS_ONLINE	Status
SM_HUB_TYPE				Tipe
SM_HUB_NUM_SESSIONS		Sesi
SM_HUB_NUM_SESSIONS_CLIENT	Sesi (Klien)
SM_HUB_NUM_SESSIONS_BRIDGE	Sesi (Bridge)
SM_HUB_NUM_ACCESSES		Daftar Akses
SM_HUB_NUM_USERS		Pengguna
SM_HUB_NUM_GROUPS		Grup
SM_HUB_NUM_MAC_TABLES	Tabel MAC
SM_HUB_NUM_IP_TABLES	Tabel IP
SM_HUB_SECURE_NAT		SecureNAT
SM_HUB_SECURE_NAT_YES	Diaktifkan
SM_HUB_SECURE_NAT_NO	Dimatikan
SM_HUB_NUM_LOGIN		Jumlah Login
SM_HUB_LAST_LOGIN_TIME	Login Terakhir
SM_HUB_LAST_COMM_TIME	Komunikasi Terakhir
SM_HUB_CREATED_TIME		Dibuat pada
SM_STATUS_COLUMN_1		Item
SM_STATUS_COLUMN_2		Nilai

SM_ST_SEND_UCAST_NUM	Paket Unicast Keluar
SM_ST_SEND_UCAST_SIZE	Totol Ukuran Unicast Keluar
SM_ST_SEND_BCAST_NUM	Paket Broadcast Keluar
SM_ST_SEND_BCAST_SIZE	Totol Ukuran Broadcast Keluar

SM_ST_RECV_UCAST_NUM	Paket Unicast Masuk
SM_ST_RECV_UCAST_SIZE	Totol Ukuran Unicast Masuk
SM_ST_RECV_BCAST_NUM	Paket Broadcast Masuk
SM_ST_RECV_BCAST_SIZE	Totol Ukuran Broadcast Masuk

SM_ST_NUM_PACKET_STR	%S paket
SM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S byte

CM_EDIT_HUB_1			Hub Virtual Baru
CM_EDIT_HUB_2			Properti dari %S

CM_EDIT_HUB_STANDALONE	Saat ini server beroperasi dalam Mode Standalone. Virtual Hub ini beroperasi sebagai Standalone Hub.
CM_EDIT_HUB_TYPE_FIXED	Saat ini server beroperasi dalam Mode Cluster. Virtual Hub ini memiliki tipe berikut, yang berarti perubahan dinamis tidak dapat dilakukan.
CM_EDIT_HUB_CREATED		Virtual Hub baru '%S' telah dibuat.
CM_OFFLINE_MSG			Apakah Anda ingin mengalihkan %s ke mode offline?\r\n\r\nJika Anda mengalihkan Virtual Hub ke offline, semua sesi yang saat ini terhubung ke Virtual Hub akan terputus dan sesi baru tidak akan dapat terhubung.
CM_DELETE_HUB_MSG		Apakah Anda yakin ingin menghapus %S?\r\n\r\nJika Anda menghapus Virtual Hub, semua sesi yang saat ini terhubung ke Virtual Hub akan terputus dan sesi baru tidak akan dapat terhubung. \r\nIni juga akan menghapus semua pengaturan Hub, objek pengguna, objek grup, sertifikat, dan Koneksi Cascade. \r\n\r\nSetelah Anda menghapus Virtual Hub, itu tidak dapat dipulihkan. \r\nApakah Anda yakin ingin menghapusnya?
CM_HUB_DELETED_MSG		Virtual Hub %S telah dihapus.
CM_LISTENER_COLUMN_1	Nomor Port
CM_LISTENER_COLUMN_2	Status
CM_LISTENER_TCP_PORT	TCP %u
CM_LISTENER_ONLINE		Mendengarkan
CM_LISTENER_OFFLINE		Berhenti
CM_LISTENER_ERROR		Gagal
CM_DELETE_LISTENER_MSG	Ini akan menghapus Listener (port TCP %u). Mulai sekarang, Anda tidak akan dapat terhubung ke port ini. \r\nApakah Anda yakin ingin melakukan ini?
CM_STOP_LISTENER_MSG	Ini akan menghentikan Listener (port TCP %u). Sampai Listener dimulai ulang, Anda tidak akan dapat terhubung ke port ini. \r\n\r\nApakah Anda yakin ingin melakukan ini?
CM_CLOSE_BUTTON			Tutup
CM_CERT_SET_MSG			Sertifikat server baru telah diatur.\r\n\r\nJika Anda menggunakan protokol OpenVPN, harap perhatikan bahwa Anda mungkin perlu memperbarui data sertifikat inline dalam file konfigurasi OpenVPN.

CM_SHORTCUT_DISCONNECT	Sudah ada koneksi aktif ke tujuan koneksi yang ditentukan. \r\n\r\nApakah Anda ingin memutuskan koneksi tersebut?


SM_SERVER_STATUS		Status Server
SM_ST_SERVER_TYPE		Tipe Server
SM_ST_NUM_TCP			Jumlah Soket Aktif
SM_ST_NUM_TCP_LOCAL		Jumlah Soket Aktif (Server Ini)
SM_ST_NUM_TCP_REMOTE	Jumlah Soket Aktif (Server Anggota Lain)
SM_ST_NUM_HUB_TOTAL		Jumlah Virtual Hub
SM_ST_NUM_HUB_STATIC	Jumlah Virtual Hub Statis
SM_ST_NUM_HUB_DYNAMIC	Jumlah Virtual Hub Dinamis
SM_ST_NUM_SESSION_TOTAL	Jumlah Sesi
SM_ST_NUM_SESSION_LOCAL	Jumlah Sesi (Server Ini)
SM_ST_NUM_SESSION_REMOTE	Jumlah Sesi (Server Anggota Lain)
SM_ST_NUM_MAC_TABLE		Jumlah Tabel Alamat MAC
SM_ST_NUM_IP_TABLE		Jumlah Tabel Alamat IP
SM_ST_NUM_USERS			Jumlah Pengguna
SM_ST_NUM_GROUPS		Jumlah Grup
SM_ST_CLIENT_LICENSE	Menggunakan Lisensi Koneksi Klien (Server Ini)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE	Menggunakan Lisensi Koneksi Bridge (Server Ini)
SM_ST_CLIENT_LICENSE_EX	Menggunakan Lisensi Koneksi Klien (Seluruh Cluster)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE_EX	Menggunakan Lisensi Koneksi Bridge (Seluruh Cluster)
SM_ST_START_TIME		Server Dimulai pada
SM_ST_CURRENT_TIME		Waktu Sekarang
SM_ST_CURRENT_TICK		Jam Sistem Logis Presisi Tinggi 64 bit
SM_ST_TOTAL_MEMORY		Jumlah Memori Logis Total
SM_ST_USED_MEMORY		Jumlah Memori Logis yang Digunakan
SM_ST_FREE_MEMORY		Jumlah Memori Logis yang Tersedia
SM_ST_TOTAL_PHYS		Jumlah Memori Fisik Total
SM_ST_USED_PHYS			Jumlah Memori Fisik yang Digunakan
SM_ST_FREE_PHYS			Jumlah Memori Fisik yang Tersedia
SM_ST_RAM_SIZE_KB		%S bytes
SM_INFO_TITLE			Informasi Versi VPN Server
SM_INFO_PRODUCT_NAME	Nama Produk
SM_INFO_VERSION			Versi
SM_INFO_BUILD			Build
SM_INFO_HOSTNAME		Nama Host
SM_OS_SYSTEM_NAME		Tipe Sistem Operasi
SM_OS_PRODUCT_NAME		Nama Produk Sistem Operasi
SM_OS_SERVICE_PACK		Paket Layanan
SM_OS_SP_TAG			Paket Layanan %u
SM_OS_VENDER_NAME		Vendor Sistem Operasi
SM_OS_VERSION			Versi Sistem Operasi
SM_OS_KERNEL_NAME		Tipe Kernel OS
SM_OS_KERNEL_VERSION	Versi Kernel OS
SM_CONNECTION_TYPE_0	Klien
SM_CONNECTION_TYPE_1	Memulai...
SM_CONNECTION_TYPE_2	Masuk
SM_CONNECTION_TYPE_3	Koneksi Tambahan
SM_CONNECTION_TYPE_4	Clustering RPC
SM_CONNECTION_TYPE_5	Manajemen RPC
SM_CONNECTION_TYPE_6	Enumerasi Hub RPC
SM_CONNECTION_TYPE_7	Mengubah Password
SM_CONNECTION_TYPE_8	Koneksi MS-SSTP
SM_CONNECTION_TYPE_9	Koneksi OpenVPN
SM_CONN_COLUMN_1		Nama Koneksi
SM_CONN_COLUMN_2		Sumber Koneksi
SM_CONN_COLUMN_3		Mulai Koneksi
SM_CONN_COLUMN_4		Tipe
SM_HOSTNAME_AND_PORT	%S: %u
SM_CONN_DISCONNECT_MSG	Ini akan memutuskan koneksi %s. \r\nApakah Anda yakin ingin melakukannya?
SM_CONNINFO_CAPTION		Informasi Koneksi %s
SM_CONNINFO_NAME		Nama Koneksi
SM_CONNINFO_TYPE		Tipe Koneksi
SM_CONNINFO_HOSTNAME	Sumber Nama Host
SM_CONNINFO_IP			Alamat IP Klien
SM_CONNINFO_PORT		Nomor Port Klien (TCP)
SM_CONNINFO_TIME		Mulai Koneksi
SM_CONNINFO_SERVER_STR	Nama Produk Server
SM_CONNINFO_SERVER_VER	Versi Server
SM_CONNINFO_SERVER_BUILD	Nomor Build Server
SM_CONNINFO_CLIENT_STR	Nama Produk Klien
SM_CONNINFO_CLIENT_VER	Versi Klien
SM_CONNINFO_CLIENT_BUILD	Build Klien
SM_FARM_REBOOT_MSG		Akan mengubah konfigurasi clustering.\r\n\r\nKetika Anda mengubah konfigurasi clustering, semua sesi yang saat ini terhubung dan koneksi untuk tujuan manajemen (termasuk koneksi manajemen ini) akan diputuskan dan program server akan dimulai ulang. \r\nKetika ada banyak pengguna server, mungkin membutuhkan waktu lebih dari satu menit untuk memulai ulang. \r\n\r\nKlik OK untuk secara otomatis memutuskan koneksi dengan server. Untuk melanjutkan manajemen, Anda perlu menyambung kembali ke server.
SM_FM_COLUMN_1			Tipe
SM_FM_COLUMN_2			Koneksi Dimulai pada
SM_FM_COLUMN_3			Nama Host
SM_FM_COLUMN_4			Titik
SM_FM_COLUMN_5			Jumlah Sesi
SM_FM_COLUMN_6			Jumlah Koneksi TCP
SM_FM_COLUMN_7			Jumlah Hub yang Beroperasi
SM_FM_COLUMN_8			Menggunakan Lisensi Koneksi Klien
SM_FM_COLUMN_9			Menggunakan Lisensi Koneksi Bridge
SM_FM_CONTROLLER		Pengendali
SM_FM_MEMBER			Anggota
SM_FMINFO_TYPE			Tipe Server
SM_FMINFO_CONNECT_TIME	Koneksi Dimulai pada
SM_FMINFO_IP			Alamat IP
SM_FMINFO_HOSTNAME		Nama Host
SM_FMINFO_POINT			Titik
SM_FMINFO_WEIGHT		Rasio Standar Performa
SM_FMINFO_NUM_PORT		Jumlah Port Publik
SM_FMINFO_PORT			Port Publik #%u (TCP/IP)
SM_FMINFO_NUM_HUB		Jumlah Virtual Hub yang Berjalan
SM_FMINFO_HUB			Virtual Hub #%u
SM_FMINFO_HUB_TAG_1		%S (Dinamis)
SM_FMINFO_HUB_TAG_2		%S (Statis)
SM_FMINFO_NUM_SESSION	Jumlah Sesi
SM_FMINFO_NUN_CONNECTION	Jumlah Koneksi TCP
SM_FMINFO_CAPTION		Status Anggota Cluster Server
SM_FC_STATUS_CAPTION	Status Koneksi ke Pengendali Cluster
SM_FC_IP				Alamat IP Pengendali
SM_FC_PORT				Port TCP/IP Pengendali
SM_FC_STATUS			Status Koneksi
SM_FC_ONLINE			Online
SM_FC_OFFLINE			Offline
SM_FC_LAST_ERROR		Error Terakhir
SM_FC_ERROR_TAG			%s (Kode Error: %u)
SM_FC_START_TIME		Koneksi Dimulai pada
SM_FC_FIRST_TIME		Koneksi Pertama Dibuat pada
SM_FC_CURRENT_TIME		Koneksi Dimulai pada Saat Ini
SM_FC_NUM_TRY			Jumlah Upaya Koneksi
SM_FC_NUM_CONNECTED		Jumlah Koneksi Berhasil
SM_FC_NUM_FAILED		Jumlah Koneksi Gagal
SM_FC_NOT_CONNECTED		(Tidak Terhubung)
SM_CHANGE_PASSWORD_1	Password yang Anda masukkan tidak cocok. Masukkan password yang sama pada Konfirmasi seperti yang Anda masukkan di Password.
SM_CHANGE_PASSWORD_2	Anda telah memasukkan password kosong. Lanjutkan begitu saja?
SM_CHANGE_PASSWORD_3	Password telah diubah.
SM_USER_COLUMN_1		Nama Pengguna
SM_USER_COLUMN_2		Nama Lengkap
SM_USER_COLUMN_3		Nama Grup
SM_USER_COLUMN_4		Deskripsi
SM_USER_COLUMN_5		Metode Otentikasi
SM_USER_COLUMN_6		Jumlah Login
SM_USER_COLUMN_7		Login Terakhir
SM_AUTHTYPE_0			Otentikasi Anonim
SM_AUTHTYPE_1			Otentikasi Password
SM_AUTHTYPE_2			Otentikasi Sertifikat Individu
SM_AUTHTYPE_3			Otentikasi Sertifikat Tertanda
SM_AUTHTYPE_4			Otentikasi RADIUS
SM_AUTHTYPE_5			Otentikasi NT Domain
SM_NO_GROUP				-
SM_USER_DELETE_MSG		Ini akan menghapus pengguna "%s". Apakah Anda yakin ingin melakukannya?
SM_EDIT_USER_CAPTION_1	Buat Pengguna Baru
SM_EDIT_USER_CAPTION_2	Properti Pengguna %S
SM_EDIT_USER_CERT_INFO	Pengguna yang menggunakan 'Otentikasi Sertifikat Individu' akan diizinkan atau ditolak koneksi tergantung pada apakah sertifikat klien SSL sepenuhnya cocok dengan sertifikat yang telah ditetapkan untuk pengguna sebelumnya.
SM_EDIT_USER_POL_DLG	Keamanan Kebijakan Pengguna %S
SM_POLICY_DEF_CAPTION	Kebijakan Keamanan
SM_LIMIT_STR			Tentukan angka yang berada dalam rentang %u hingga %u.
SM_POLICY_INIT_TITLE	Pilih item kebijakan dari daftar di sebelah kiri.
SM_USER_CREATE_OK		Pengguna %S telah dibuat.
SM_USERINFO_CAPTION		Informasi Pengguna "%S"
SM_USERINFO_NAME		Nama Pengguna
SM_USERINFO_GROUP		Nama Grup
SM_USERINFO_CREATE		Dibuat pada
SM_USERINFO_UPDATE		Diperbarui pada
SM_USERINFO_EXPIRE		Tanggal Kedaluwarsa
SM_USERINFO_NUMLOGIN	Jumlah Login
SM_GROUPLIST_NAME		Nama Grup
SM_GROUPLIST_REALNAME	Nama Lengkap
SM_GROUPLIST_NOTE		Deskripsi
SM_GROUPLIST_NUMUSERS	Jumlah Pengguna
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_1	Pembuatan Grup Baru
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_2	Properti Grup %S
SM_GROUP_CREATED		Grup %S telah dibuat.
SM_GROUP_DELETE_MSG		Grup %S telah dihapus. Apakah Anda yakin ingin melakukannya?
SM_GROUP_POLICY_CAPTION	Keamanan Kebijakan Grup %S
SM_GROUP_MEMBER_STR		\ (Tampilkan hanya pengguna yang tergabung dalam grup %S)
SM_SELECT_GROUP			&Pilih
SM_SELECT_NO_GROUP		&Tidak ada
SM_SELECT_ALT_GROUP		Pilih &Grup...
SM_ACCESS_COLUMN_0		ID
SM_ACCESS_COLUMN_1		Aksi
SM_ACCESS_COLUMN_2		Status
SM_ACCESS_COLUMN_3		Prioritas
SM_ACCESS_COLUMN_4		Memo
SM_ACCESS_COLUMN_5		Isi
SM_ACCESS_COLUMN_6		ID Unik
SM_ACCESS_PASS			Lulus
SM_ACCESS_DISCARD		Buang
SM_ACCESS_ENABLE		Aktifkan
SM_ACCESS_DISABLE		Matikan
SM_ACCESS_PROTO_1		Semua Protokol IPv4 / IPv6
SM_ACCESS_PROTO_2		6 (Protokol TCP/IP)
SM_ACCESS_PROTO_3		17 (Protokol UDP/IP)
SM_ACCESS_PROTO_4		1 (Protokol ICMPv4)
SM_ACCESS_PROTO_5		58 (Protokol ICMPv6)
SM_ACCESS_PROTO_6		Tentukan Nomor Protokol IP
SM_SELECT_USER			&Pilih
SM_SELECT_NO			Ti&dak Pilih
SM_PLEASE_SELECT		Pilih Pengguna.
SM_LINK_COLUMN_1		Nama Pengaturan
SM_LINK_COLUMN_2		Status
SM_LINK_COLUMN_3		Dibuat pada
SM_LINK_COLUMN_4		VPN Server Tujuan
SM_LINK_COLUMN_5		Virtual Hub
SM_LINK_STATUS_OFFLINE	Offline (Dihentikan)
SM_LINK_STATUS_ERROR	Error %u: %s
SM_LINK_STATUS_ONLINE	Aktiv (Terhubung)
SM_LINK_POLICY_GROUP	Pengaturan Koneksi Cascade
SM_LINK_POLICY_CAPTION	Pengaturan kebijakan keamanan yang berlaku untuk sesi Cascade
SM_LINK_CONNECTING		Menyambung
SM_LINK_SAVE_ONLINE		Meskipun Pengaturan Koneksi Cascade "%s" telah diubah, koneksi Cascade ini saat ini sedang online. Pengaturan ini tidak akan diterapkan hingga koneksi berikutnya dibuat.
SM_LINK_DELETE_MSG		Ini akan menghapus pengaturan untuk Koneksi Cascade "%s". Apakah Anda yakin ingin melakukannya?
SM_LINK_OFFLINE_MSG		Saat ini Koneksi Cascade "%s" aktif. Apakah Anda ingin memutuskan koneksi ini?
SM_LINK_STATUS_CAPTION	Status koneksi dari Koneksi Cascade "%s"
SM_LOG_SWITCH_0			Tidak Berpindah
SM_LOG_SWITCH_1			Berpindah Setiap Detik
SM_LOG_SWITCH_2			Berpindah Setiap Menit
SM_LOG_SWITCH_3			Berpindah Setiap Jam
SM_LOG_SWITCH_4			Berpindah Setiap Hari
SM_LOG_SWITCH_5			Berpindah Setiap Bulan
SM_SESS_DISCONNECT_MSG	Ini akan memutuskan sesi "%S". Apakah Anda yakin ingin melakukannya?
SM_SESS_COLUMN_1		Nama Sesi
SM_SESS_COLUMN_2		Lokasi
SM_SESS_COLUMN_3		Nama Pengguna
SM_SESS_COLUMN_4		Sumber Nama Host
SM_SESS_COLUMN_5		Koneksi TCP
SM_SESS_COLUMN_6		Byte yang Ditransfer
SM_SESS_COLUMN_7		Paket yang Ditransfer
SM_SESS_COLUMN_8		ID VLAN
SM_SESS_NORMAL			Sesi Lokal
SM_SESS_LOCAL			Sesi Lokal
SM_SESS_LOCAL_2			Pada '%S'
SM_SESS_REMOTE			Pada '%S'
SM_SESS_LINK			Koneksi Cascade
SM_SESS_LINK_HOSTNAME	Virtual Host
SM_SESS_LINK_TCP		Tidak Ada
SM_SESS_SNAT			Sesi SecureNAT
SM_SESS_SNAT_HOSTNAME	Virtual Host
SM_SESS_SNAT_TCP		Tidak Ada
SM_SESS_BRIDGE			Sesi Jembatan Lokal
SM_SESS_BRIDGE_HOSTNAME	Ethernet Bridge
SM_SESS_LAYER3_HOSTNAME	Switch Layer 3 Virtual
SM_SESS_BRIDGE_TCP		Tidak Ada
SM_SESS_STATUS_CAPTION	Status Sesi VPN "%S"
SM_SESS_STATUS_USERNAME	Nama Pengguna (Otentikasi)
SM_SESS_STATUS_REALUSER	Nama Pengguna (Database)
SM_SESS_STATUS_GROUPNAME	Nama Grup
SM_CLIENT_IP			Alamat IP Klien
SM_CLIENT_HOSTNAME		Nama Host Klien
SM_NODE_CLIENT_NAME		Nama Produk Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_CLIENT_VER		Version Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_CLIENT_BUILD	Build Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_SERVER_NAME		Nama Produk Server (Dilaporkan)
SM_NODE_SERVER_VER		Version Server (Dilaporkan)
SM_NODE_SERVER_BUILD	Build Server (Dilaporkan)
SM_NODE_CLIENT_OS_NAME	Nama OS Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_CLIENT_OS_VER	Version OS Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_CLIENT_OS_PID	ID Produk OS Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_CLIENT_HOST		Nama Host Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_CLIENT_IP		Alamat IP Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_CLIENT_PORT		Port Klien (Dilaporkan)
SM_NODE_SERVER_HOST		Nama Host Server (Dilaporkan)
SM_NODE_SERVER_IP		Alamat IP Server (Dilaporkan)
SM_NODE_SERVER_PORT		Port Server (Dilaporkan)
SM_NODE_PROXY_HOSTNAME	Nama Host Proxy (Dilaporkan)
SM_NODE_PROXY_IP		Alamat IP Proxy (Dilaporkan)
SM_NODE_PROXY_PORT		Port Proxy (Dilaporkan)
SM_MAC_COLUMN_1			Nama Sesi
SM_MAC_COLUMN_2			Alamat MAC
SM_MAC_COLUMN_3			Dibuat pada
SM_MAC_COLUMN_4			Diperbarui pada
SM_MAC_COLUMN_5			Lokasi
SM_MAC_COLUMN_1A		ID VLAN
SM_SESSION_FILTER		(Tampilkan hanya entri sesi %S)
SM_IP_COLUMN_1			Nama Sesi
SM_IP_COLUMN_2			Alamat IP
SM_IP_COLUMN_3			Dibuat pada
SM_IP_COLUMN_4			Diperbarui pada
SM_IP_COLUMN_5			Lokasi
SM_MAC_IP_DHCP			%S (DHCP)
SM_MACIP_LOCAL			Pada Server Ini
SM_MACIP_SERVER			Pada '%S'
SM_SNAT_STATUS			Status Operasi SecureNAT
SM_SNAT_NUM_SESSION		%u Sesi
SM_SNAT_NUM_CLIENT		%u Klien
SM_SNAT_IS_KERNEL		Kernel-mode NAT Aktif
SM_SNAT_IS_RAW			Raw IP mode NAT Aktif
SM_BRIDGE_TOO_OLD_VER	Fungsi Jembatan Lokal tidak didukung oleh versi VPN Server yang saat ini terhubung. \r\nCobalah untuk memperbarui ke versi terbaru.
SM_BRIDGE_UNSUPPORTED	Fungsi Jembatan Lokal tidak dapat digunakan dengan sistem operasi yang dijalankan oleh VPN Server ini. Untuk daftar sistem operasi yang mendukung fungsi Jembatan Lokal, lihat dokumentasi online VPN Server.
SM_BRIDGE_WPCAP_REMOTE	Untuk menggunakan fungsi Jembatan Lokal di VPN Server ini, Anda harus menginstal perangkat lunak WinPcap. Perangkat lunak WinPcap saat ini tidak terpasang di komputer server. \r\n\r\nUntuk melanjutkan instalasi perangkat lunak WinPcap, Anda harus memulai SoftEther VPN Server Manager di komputer server yang menjalankan VPN Server dan kemudian sambungkan ke localhost (lokasi komputer Anda) dan tampilkan jendela Pengaturan Fungsi Jembatan Lokal. \r\nUntuk melanjutkan, keluar dari sesi manajemen ini, lalu setelah memulai SoftEther VPN Server Manager di komputer server, sambungkan ke localhost dan lanjutkan proses pengaturan.
SM_BRIDGE_WPCAP_ROOT	Untuk menggunakan fungsi Jembatan Lokal di VPN Server ini, Anda harus menginstal perangkat lunak WinPcap. \r\n\r\nUntuk melanjutkan instalasi, Anda harus login ke komputer ini sebagai pengguna dengan hak administrator. \r\nMasuk sebagai administrator dan mulai SoftEther VPN Server Manager lagi.
SM_BRIDGE_WPCAP_INSTALL	Untuk menggunakan fungsi Jembatan Lokal di VPN Server ini, Anda harus menginstal perangkat lunak WinPcap. Perangkat lunak WinPcap saat ini tidak terpasang di komputer server. \r\n\r\nWinPcap adalah perangkat lunak gratis yang mudah dipasang dan sudah dibundel bersama VPN Server. \r\n\r\nApakah Anda ingin memulai instalasi WinPcap?
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT1	Setelah instalasi WinPcap selesai, Anda harus me-restart komputer sebelum menggunakan fungsi Jembatan Lokal lagi. \r\n\r\nSetelah Anda merestart komputer secara manual dan memulai VPN Server, atur pengaturan untuk fungsi Jembatan Lokal.
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT2	Setelah instalasi WinPcap selesai, Anda harus me-restart layanan SoftEther VPN Server sebelum menggunakan fungsi Jembatan Lokal lagi. \r\n\r\nHanya diperlukan waktu singkat untuk me-restart layanan SoftEther VPN Server, namun semua sesi yang terhubung ke VPN Server akan diputuskan. Sesi manajemen ini juga akan terputus, jadi Anda perlu menghubungkan kembali untuk melanjutkan. \r\n\r\nApakah Anda ingin me-restart layanan SoftEther VPN Server?
SM_BRIDGE_RESOURCE		Gagal memuat driver WinPcap.
SM_BRIDGE_COLUMN_1		Nomor
SM_BRIDGE_COLUMN_2		Nama Virtual Hub
SM_BRIDGE_COLUMN_3		Nama Adaptor Jaringan atau Perangkat Tap
SM_BRIDGE_COLUMN_4		Status
SM_BRIDGE_OFFLINE		Offline
SM_BRIDGE_ONLINE		Beroperasi
SM_BRIDGE_ERROR			Error
SM_BRIDGE_OK			Definisi Koneksi Jembatan Lokal telah ditambahkan.
SM_BRIDGE_DELETE		Apakah Anda ingin menghapus Jembatan Lokal dari Virtual Hub "%s" ke perangkat "%s"?
SM_BRIDGE_DELETE_OK		Jembatan Lokal telah dihapus.
SM_BRIDGE_INTEL			Saat kondisi terjadi segera setelah koneksi jembatan baru dibuat saat menjembatani ke adaptor jaringan fisik, tergantung pada jenis adaptor jaringan, terkadang tidak memungkinkan untuk berkomunikasi menggunakan TCP/IP dengan adaptor jaringan melalui koneksi jembatan dari komputer di jaringan virtual. \r\n(Penemuan ini diketahui terjadi pada adaptor jaringan Intel dan Broadcom.) \r\n\r\n\r\nJika masalah ini muncul, perbaiki situasinya dengan merestart komputer tempat VPN Server / Bridge dijalankan. Komunikasi normal akan mungkin setelah komputer merestart. \r\n\r\n\r\nSelain itu banyak adaptor jaringan nirkabel yang tidak merespon pengiriman paket dalam mode promiscuous, dan saat hal ini terjadi Anda tidak dapat menggunakan Jembatan Lokal. Jika masalah ini terjadi, coba gunakan adaptor jaringan kabel biasa alih-alih adaptor jaringan nirkabel.
SM_BRIDGE_VPN			Anda mencoba membuat Jembatan Lokal ke "%S".\r\n\r\nJembatan Lokal biasanya dibuat antara Virtual Hub dan adaptor jaringan fisik. Tidak biasa membuat Jembatan Lokal ke Virtual Network Adapter.\r\nPastikan ini adalah niat Anda.\r\n\r\nApakah Anda benar-benar ingin melanjutkan?
SM_BRIDGE_INFO_1		Pilih perangkat Ethernet (Adaptor Jaringan) untuk tujuan jembatan.
SM_BRIDGE_INFO_2		Masukkan nama perangkat tap baru untuk dibuat.
SM_CONFIG_SAVED			Berkas konfigurasi telah disimpan.
SM_CONFIG_SAVE_FAILED	Gagal menyimpan berkas konfigurasi.
SM_CONFIG_OPEN_FAILED	Tidak dapat membuka berkas yang ditentukan.
SM_CONFIG_CONFIRM		Ini akan menerapkan berkas konfigurasi yang ditentukan ke VPN Server. VPN Server akan secara otomatis restart dan mulai memuat berkas konfigurasi baru. Pengguna yang terhubung ke VPN Server saat ini akan diputuskan. Sesi manajemen ini juga akan terputus, Anda akan memerlukan untuk menyambung kembali ke server. \r\n\r\nApakah Anda ingin melanjutkan?
SM_CONFIG_WRITE_OK		Berkas konfigurasi di sisi server telah ditimpa.
SM_AO_COLUMN_1			Item
SM_AO_COLUMN_2			Nilai
SM_TRUE_OR_FALSE		Tentukan 0 (salah) atau 1 (benar) untuk item ini.
SM_AO_SET_OK			Opsi Administrasi Virtual Hub telah diatur.
SM_EXT_OPTION_SET_OK	Opsi Ekstensi Virtual Hub telah diatur.
SM_PASSWORD_MSG			Saat ini kata sandi administrator belum diatur untuk VPN Server ini. Disarankan untuk mengatur kata sandi. \r\n\r\nApakah Anda ingin mengatur kata sandi administrator server?
SM_L3_SW_COLUMN1		Nama Switch Layer 3
SM_L3_SW_COLUMN2		Status Berjalan
SM_L3_SW_COLUMN3		Antarmuka
SM_L3_SW_COLUMN4		Tabel Routing
SM_L3_SW_ST_F_F			Stop
SM_L3_SW_ST_T_F			Mulai (Error) 
SM_L3_SW_ST_T_T			Mulai (Berjalan)
SM_L3_SW_DEL_MSG		Ini akan menghapus Switch Layer 3 Virtual "%S". \r\nApakah Anda benar-benar ingin melakukannya?
SM_L3_SW_IF_COLUMN1		Alamat IP
SM_L3_SW_IF_COLUMN2		Subnet Mask
SM_L3_SW_IF_COLUMN3		Nama Virtual Hub
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN1	Alamat Jaringan
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN2	Subnet Mask
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN3	Alamat Gateway
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN4	Metrik
SM_SECURE_NAT_MSG		Apakah Anda yakin ingin mengaktifkan SecureNAT?\r\n\r\nJika Anda mengaktifkan SecureNAT, sebuah router virtual dengan fungsi NAT virtual akan dibuat yang memiliki satu alamat IP di Virtual Hub. Router Virtual ini akan berinteraksi sebagai satu komputer atau router dengan komputer lain yang terhubung ke jaringan virtual. \r\n\r\nSecureNAT di Virtual NAT memungkinkan komputer yang terhubung ke Virtual Hub untuk berkomunikasi dengan jaringan eksternal melalui SecureNAT. \r\n\r\nOleh karena itu, saat SecureNAT berjalan di VPN Server ini, tidak perlu menggunakan VPN Client lokal untuk menghubungkan Virtual Hub komputer sendiri.\r\n\r\n\r\nJuga, harap diperhatikan bahwa jika sudah ada server DHCP di lokasi yang dapat dijangkau dari segmen Virtual Hub Layer 2, nonaktifkan fungsi server DHCP dengan mengklik Pengaturan SecureNAT, jika tidak akan terjadi konflik DHCP. \r\n\r\nSelain itu, Anda dapat menonaktifkan fungsi NAT dan hanya menggunakan server DHCP jika diinginkan.
SM_CRL_COLUMN_1			Ringkasan Sertifikat
SM_CRL_DELETE_MSG		Ini akan menghapus item yang dipilih. Apakah Anda yakin ingin melakukannya?
SM_CRL_EMPTY_MSG		Tidak ada item yang dipilih. \r\nJika Anda menambahkan entri pencabutan sertifikat ini, semua sertifikat akan dianggap tidak sah dan semua koneksi klien yang dilakukan dalam mode otentikasi sertifikat akan ditolak. \r\n\r\nApakah Anda yakin ingin melakukannya?
SM_AC_COLUMN_1			ID
SM_AC_COLUMN_2			Prioritas
SM_AC_COLUMN_3			Aksi
SM_AC_COLUMN_4			Isi
SM_AC_PASS				Lolos
SM_AC_DENY				Tolak
SM_LOG_FILE_COLUMN_1	Nama Berkas Log
SM_LOG_FILE_COLUMN_2	Ukuran Berkas
SM_LOG_FILE_COLUMN_3	Diperbarui pada
SM_LOG_FILE_COLUMN_4	Lokasi
SM_READ_LOG_FILE_INFO_1	Tunggu hingga pemrosesan selesai...
SM_READ_LOG_FILE_INFO_2	%S dalam proses, %S telah selesai...
SM_READ_LOG_FILE_ERROR	Gagal mengunduh berkas
SM_READ_SAVE_DLG_TITLE	Tentukan Nama Berkas untuk Tujuan Penyimpanan Berkas Log
SM_READ_SAVE_DLG_FILTER	Berkas Log (*.LOG)|*.log|Semua Berkas (*.*)|*.*
SM_READ_SAVE_FAILED		Gagal menyimpan berkas log.
SM_READ_SAVE_TMP_FAILED	Tidak dapat menulis ke berkas sementara "%S".
SM_READ_SAVE_OPEN_ERROR	Tidak dapat membuka berkas sementara "%S". \r\n\r\nMungkin ekstensi berkas .LOG tidak terdaftar sebagai tipe berkas yang ditugaskan di Windows.
SM_LICENSE_COLUMN_1		Nomor
SM_LICENSE_COLUMN_2		Kunci Lisensi
SM_LICENSE_COLUMN_3		Nama Jenis Lisensi
SM_LICENSE_COLUMN_4		Status
SM_LICENSE_COLUMN_5		Tanggal Kedaluwarsa
SM_LICENSE_COLUMN_6		ID Lisensi
SM_LICENSE_COLUMN_7		ID Jenis Lisensi
SM_LICENSE_COLUMN_8		ID Server
SM_LICENSE_COLUMN_9		ID Serial
SM_LICENSE_INFINITE		Tak Terbatas
SM_LICENSE_NO_EXPIRES	Tanpa Kedaluwarsa
SM_LICENSE_STATUS_EDITION	Edisi Produk
SM_LICENSE_STATUS_RELEASE	Tanggal Rilis VPN Server
SM_LICENSE_STATUS_SYSTEM_ID	ID Server Saat Ini
SM_LICENSE_STATUS_EXPIRES	Kedaluwarsa Lisensi Produk Saat Ini
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION	Status Kontrak Berlangganan
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONEED	Tidak Perlu (Edisi ini tidak memerlukan kunci langganan)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONE		Tidak Ada Kunci (Menambahkan kunci langganan diperlukan)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_VALID	Langganan Aktif [Hingga %s]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_EXPIRED	Langganan Kadaluarsa [pada %s]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD	Versi yang Diperbolehkan oleh Kontrak Saat Ini
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD_STR	Pembaruan Gratis ke Versi yang Akan Datang Hingga %s Diperbolehkan
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE			Ketersediaan Fitur Enterprise
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_YES		Ya (Tersedia)
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_NO			Tidak (Tidak Tersedia)
SM_LICENSE_NUM_USER		Objek Pengguna yang Diperbolehkan Dibuat
SM_LICENSE_NUM_CLIENT	Pelanggan yang Diperbolehkan Terhubung Secara Bersamaan
SM_LICENSE_NUM_BRIDGE	Jembatan yang Diperbolehkan Terhubung Secara Bersamaan
SM_NO_LICENSE_COLUMN	Peringatan: 
SM_NO_LICENSE			Tidak ada lisensi produk yang terdaftar, sehingga fungsi komunikasi VPN Server ini tidak beroperasi.
SM_LICENSE_DELETE_MSG	Apakah Anda yakin ingin menghapus lisensi yang dipilih dari VPN Server?
SM_SYSLOG_0				Nonaktifkan Fungsi Pengiriman Syslog
SM_SYSLOG_1				Kirim Log Server melalui Syslog
SM_SYSLOG_2				Kirim Log Server dan Log Keamanan Virtual Hub melalui Syslog
SM_SYSLOG_3				Kirim Log Server, Log Keamanan Virtual Hub, dan Log Paket melalui Syslog
SM_SETUP_INFO_1			Klik Next untuk memulai Setup. Klik Close jika Anda ingin keluar dari setup dan mengonfigurasi semua pengaturan secara manual.
SM_SETUP_INFO_2			Klik Close untuk mengonfigurasi pengaturan VPN server secara manual oleh Anda sendiri.
SM_SETUP_BRIDGE_ONLY	Saat ini Anda terhubung ke VPN Bridge. Anda hanya dapat membuat VPN Bridge di Setiap Situs untuk Multi-site VPN.
SM_SETUP_BRIDGE_EDGE	VPN Bridge di &Setiap Situs
SM_SETUP_WARNING		Pengaturan saat ini dari VPN Server atau VPN Bridge ini akan diinisialisasi. \r\nApakah Anda benar-benar ingin melakukan ini?
SM_SETUP_SELECT			Pilih perangkat Ethernet untuk membangun koneksi bridge.
SM_SETUP_NO_LICENSE_KEY	Saat ini tidak ada lisensi yang terdaftar untuk SoftEther VPN Server ini. \r\n\r\nAgar SoftEther VPN Server dapat beroperasi sebagai VPN server, Anda harus memasukkan kunci lisensi. \r\nApakah Anda ingin menampilkan License Manager?\r\n\r\n(Untuk menggunakan VPN Server sebagai Versi Percobaan, Anda harus memperoleh kunci percobaan dari situs web Proyek SoftEther VPN.\r\nKlik Ya dan klik Dapatkan atau Perpanjang tombol Lisensi untuk mendapatkan kunci percobaan.
SM_HUBEXT_OPTION_TITLE	Opsi Terluas Virtual Hub
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC1	Opsi Terluas Virtual Hub memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi parameter yang lebih rinci dari Virtual Hub ini.
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC2	Secara default, baik administrator global VPN Server maupun administrator Virtual Hub individu dapat memodifikasi Opsi Terluas Virtual Hub.\nNamun, jika deny_hub_admin_change_ext_option diatur ke 1 pada Opsi Admin Virtual Hub, administrator Virtual Hub individu tidak dapat memodifikasi Opsi Terluas Virtual Hub. (Hanya tampilan.)
SM_VLAN_COLUMN_0		Nama Adapter Jaringan
SM_VLAN_COLUMN_1		Tipe Driver
SM_VLAN_COLUMN_2		Nama File Driver
SM_VLAN_COLUMN_3		Pengaturan Transparansi VLAN
SM_VLAN_COLUMN_4		GUID
SM_VLAN_COLUMN_5		ID Instansi Perangkat
SM_VLAN_YES				Ditampilkan
SM_VLAN_NO				Tidak Ditampilkan
SM_VLAN_MSG_1			Windows Registry telah dikonfigurasi untuk memungkinkan adapter jaringan "%S" untuk mengirim / menerima paket VLAN bertanda.\r\n\r\nNamun, ada beberapa adapter jaringan yang memerlukan pengaturan tambahan pada properti Device Manager di Windows komputer lokal untuk mengonfigurasi parameter guna mengaktifkan Jumbo Frames. (Frame Ethernet yang lebih besar dari 1.512 byte.) Kecuali Anda mengaktifkan Jumbo Frames, beberapa paket VLAN besar akan terbuang. Jika paket VLAN besar selalu hilang, harap aktifkan Jumbo Frames. (Misalnya, setel ukuran maksimum menjadi 4.088 byte.) Device Manager di Windows akan membantu Anda mengonfigurasi.\r\n\r\nPengaturan Transparansi VLAN ini telah ditulis ke Windows Registry, namun tidak dijamin bahwa paket VLAN dapat dikirim dengan efektif.\r\nJika pengiriman paket VLAN bertanda gagal setelah pengaturan ini, lihat manual adapter jaringan "%S" untuk mengonfigurasi secara manual dan memadai. Selain itu, "%S" mungkin tidak mendukung pengaturan transparansi VLAN. Dalam hal ini, adapter jaringan tersebut tidak dapat digunakan untuk mengirimkan frame VLAN. Gunakan produk lain.\r\n\r\nUntuk menerapkan pengaturan ini, Windows yang menjalankan VPN Server harus dimulai ulang. Jangan lupa untuk me-reboot.
SM_VLAN_MSG_2			Parameter Windows Registry yang mengaktifkan fitur transparansi VLAN pada adapter jaringan "%S" telah dihapus dari Registry.\r\n\r\nJika Anda melakukan pengaturan enable Jumbo Frame sebelumnya, batalkan perubahan tersebut secara manual.\r\n\r\nUntuk menerapkan pengaturan ini, Windows yang menjalankan VPN Server harus dimulai ulang. Jangan lupa untuk me-reboot.
SM_VLAN_NOTHING			Tidak ada adapter jaringan yang mendukung Pengaturan Transparansi VLAN di komputer "%S".\r\n\r\nNamun, beberapa adapter jaringan dapat mengirimkan paket VLAN bertanda secara default, atau dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan paket VLAN bertanda dengan utilitas konfigurasi tertentu yang disediakan oleh vendor.\r\nDengan menggunakan adapter jaringan seperti itu, Anda harus mengonfigurasi pengaturan tersebut secara manual.
SM_SERVER_ADMIN_MSG		VPN Server / Bridge "%S"
SM_ETHERIP_COLUMN_0		ISAKMP Phase 1 ID
SM_ETHERIP_COLUMN_1		Nama Virtual Hub
SM_ETHERIP_COLUMN_2		Nama Pengguna
SM_ETHERIP_ADD_OK		Pengaturan klien EtherIP / L2TPv3 baru telah terdaftar.
SM_IPSEC_SETUP_QUESTION	VPN Server ini memiliki fungsi untuk menerima klien VPN yang kompatibel dengan IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 atau produk router VPN.\r\n\r\nAnda dapat memungkinkan VPN Server untuk menerima koneksi dari smartphone seperti iPhone, iPad, Android, atau fungsi klien VPN standar di Mac OS X atau Windows.\r\n\r\nApakah Anda ingin mengonfigurasi IPsec?\r\n(Pengaturan IPsec dapat dikonfigurasi dengan mengklik tombol "IPsec / L2TP Settings" kapan saja kemudian.)
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_OK	File ZIP '%s' yang berisi file pengaturan untuk OpenVPN.\r\n\r\nBuka file ZIP ini untuk mengekstrak file konfigurasi contoh untuk OpenVPN yang dapat digunakan dengan mudah.\r\nAnda mungkin perlu mengedit file konfigurasi sedikit.\r\n\r\nUntuk detailnya, baca file 'readme.txt' di file ZIP.\r\n\r\nApakah Anda ingin membuka file ZIP ini sekarang?
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_NG	Gagal menyimpan file ZIP '%s'.
SM_OPENVPN_CONFIG_OPEN_NG	Gagal membuka file ZIP '%s'. Harap buka file ini secara manual.
SM_DDNS_IPV4_ERROR		Tidak dapat menghubungi Server DDNS IPv4.
SM_DDNS_IPV6_ERROR		Tidak dapat menghubungi Server DDNS IPv6.
SM_DDNS_FQDN_EMPTY		(Tidak ada)
SM_DDNS_OK_MSG			Hostname DNS Dinamis: %S%S\r\n\r\nAnda dapat mengakses alamat IP berikut dengan menentukan hostname DNS di atas.\r\n\r\nAlamat IPv4: %s\r\nAlamat IPv6: %s\r\n\r\nAnda juga dapat menentukan bentuk hostname khusus berikut untuk menentukan IPv4 atau IPv6 sebagai tipe alamat secara eksplisit.\r\n\r\nHostname untuk IPv4: %S.v4%S\r\nHostname untuk IPv6: %S.v6%S\r\n
SM_DDNS_OK_TITLE		Fungsi DNS Dinamis
SM_DDNS_OK_MSG2			Hostname DNS Dinamis telah diubah menjadi '%S'.\r\n\r\nKlik Hint untuk membaca informasi tambahan.
SM_DDNS_KEY_TITLE		Kunci DNS Dinamis
SM_DDNS_KEY_MSG			Kunci Pribadi DNS Dinamis Anda: %s\r\n\r\nIni adalah kunci pribadi yang terkait dengan nama DDNS Anda saat ini. Jika PC VPN Server Anda rusak dan kunci hilang, nama DDNS saat ini akan terpakai selamanya dan VPN Server lainnya tidak dapat menggunakan nama yang sama.\r\nJika Anda ingin terus menggunakan nama yang sama, simpan kunci di tempat yang aman, seperti penyimpanan internet, PC lain, atau buku catatan.\r\nSaat menerapkan kunci ke VPN Server baru, edit file konfigurasi VPN Server untuk mengganti kunci dengan string yang mengikuti "byte Key" dalam arahan "declare DDnsClient".\r\nJangan menggunakan kunci yang duplikat pada dua atau lebih VPN Server pada waktu yang bersamaan.
SM_DDNS_KEY_ERR			Gagal membaca kunci DNS.
SM_IPSEC_PSK_TOO_LONG	Kunci pra-berbagi (PSK) memiliki 10 huruf atau lebih.\r\n\r\nDilaporkan bahwa beberapa versi Google Android memiliki bug serius dengan kunci pra-berbagi yang terdiri dari 10 atau lebih huruf.\r\nOleh karena itu, disarankan menggunakan kunci pra-berbagi dengan 9 huruf atau kurang.\r\n\r\nApakah Anda ingin mencoba kunci pra-berbagi lainnya?
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT_TITLE	Cara Menggunakan Fungsi Pengalihan HTTP Lanjutan
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT	Pengalihan HTTP Lanjutan (Untuk Ahli)\r\n\r\nString "<INFO>" adalah placeholder. Itu dapat disematkan pada URL pengalihan.\r\n\r\nContoh URL yang disematkan:\r\nhttp://www.google.com/search?q=<INFO>|rahasia\r\n\r\nKetika klien dialihkan, URL tujuan pengalihan yang sebenarnya akan diganti seperti berikut.\r\n\r\nNama Pengguna|ID Sesi|Alamat IP|Tanggal dan Waktu|Nilai Hash\r\n\r\nSetelah Penggantian Contoh: zurukko|SID-ZURUKKO-123|219.117.219.154|20131117100354|99707160AFE7A454042B2C47B064112D652452D7\r\n\r\nRincian setiap bidang dijelaskan sebagai berikut.\r\n\r\nNama Pengguna: Nama pengguna yang digunakan untuk Sesi VPN saat ini akan ditempatkan.\r\n\r\nID Sesi: ID Sesi dari Sesi VPN akan ditempatkan.\r\n\r\nTanggal dan Waktu: 14 digit akan ditempatkan dalam format 'YYYYMMDDHHMMSS' (Zona waktu adalah UTC).\r\n\r\nNilai Hash: String hexadecimal sepanjang 40 karakter yang mewakili 20 byte data biner. Data biner ini adalah hasil fungsi hash SHA-1 pada string sementara. String sementara adalah kombinasi array bit dari bidang di atas ditambah string rahasia setelah simbol '|' dalam URL pengalihan. (Pada contoh di atas, "rahasia" adalah string rahasia.) Jika tidak ada simbol '|' dalam URL, nilai hash tidak akan ditambahkan.\r\n\r\nTujuan dari Nilai Hash: String rahasia bertindak sebagai kunci rahasia. Berkat kunci rahasia ini, program CGI yang menerima string kueri pada URL yang dialihkan dapat memverifikasi integritas parameter yang ada dalam URL.\r\n
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_MSG	URL harus dimulai dengan "http://" atau "https://"
SM_DISABLE_DDNS_HINT_CAPTION	Nonaktifkan Fungsi DNS Dinamis
SM_DISABLE_DDNS_HINT		Untuk menonaktifkan Fungsi DNS Dinamis, ubah file konfigurasi VPN Server.\r\n\r\nArahan "declare root" memiliki arahan "declare DDnsClient". Pada arahan ini, Anda dapat mengganti "bool Disable" dari false ke true, dan reboot VPN Server, maka Fungsi DNS Dinamis akan dinonaktifkan.\r\n
SM_REGENERATE_CERT_MSG	Sertifikat VPN Server sedang diganti dengan yang baru.\r\n\r\nIni akan mempengaruhi semua Klien VPN yang dikonfigurasi untuk memverifikasi sertifikat VPN Server.\r\nApakah Anda ingin melanjutkan?
SM_DDNS_SERVER_CERT_MSG	Hostname DDNS telah diubah menjadi "%S".\r\n\r\nJika Anda berencana menggunakan Microsoft SSTP VPN untuk menghubungkan ke VPN Server dari Windows Vista atau versi Windows yang lebih baru dengan menentukan hostname DDNS sebagai tujuan VPN Server, tujuan hostname VPN Server harus cocok persis dengan kolom CN (Common Name) pada sertifikat VPN Server karena alasan keamanan.\r\n\r\nApakah Anda ingin menghasilkan ulang sertifikat server untuk mencocokkan nilai CN ke "%S"?\r\n(Klik Tidak untuk terus menggunakan sertifikat server saat ini.)
SM_DDNS_SERVER_CERT_OK	Sertifikat SSL VPN Server telah dihasilkan ulang.\r\n\r\nSaat Anda membuat klien Microsoft SSTP VPN menghubungkan ke VPN Server, Anda harus menentukan hostname DDNS saat ini "%S" sebagai tujuan hostname server.\r\nAnda juga harus menyiapkan daftar "Sertifikat Akar Terpercaya" di Windows untuk menambahkan sertifikat VPN Server ini sebelumnya.\r\n(Untuk menginstal sertifikat akar di Windows, buka MMC dan navigasi ke "Komputer Lokal" di aplikasi "Sertifikat". Setelah itu, Anda dapat mengimpor sertifikat ke daftar sertifikasi akar yang dipercaya.\r\nUntuk detail lebih lanjut, baca dokumen Microsoft.)\r\n\r\nApakah Anda ingin menyimpan sertifikat SSL baru ini sebagai file dalam format X.509?
SM_SETUP_STEP_SECURENAT	VPN Server / Bridge ini mungkin berjalan sebagai user-more, atau karena keterbatasan lain, Virtual Hub dan adapter jaringan fisik tidak dapat dihubungkan bersama. Sebagai gantinya, fungsi SecureNAT memungkinkan Klien VPN untuk berkomunikasi dengan komputer lain di jaringan fisik. Fungsi SecureNAT diaktifkan secara default. Anda dapat mengonfigurasi atau menonaktifkannya.
SM_SETUP_STEP_SECURENAT_TITLE	Langkah 3. Hubungkan Virtual Hub dan Jaringan Fisik
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNSERVER	%S VPN Server (pada host '%S')
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNBRIDGE	%S VPN Bridge (pada host '%S')
SM_FACTORY_DEFAULT_WARNING		Peringatan: Ini akan melakukan reset pabrik pada VPN Server / Bridge.\r\nPengaturan VPN Server / Bridge saat ini akan dihapus, dan pengaturan awal akan diterapkan segera.\r\nDisarankan untuk membuat salinan cadangan dari konfigurasi saat ini sebelum melakukan reset pabrik.\r\n\r\nTekan OK untuk melakukan reset pabrik. VPN Server / Bridge akan dimulai ulang. Koneksi manajemen saat ini akan terputus, jadi harap sambungkan kembali ke VPN Server / Bridge.\r\n\r\nTekan Batal untuk membatalkan operasi.
SM_FACTORY_DEFAULT_PERFORMED	Operasi reset pabrik sedang dilakukan pada server.\r\n\r\nTekan OK untuk keluar dari sesi VPN Server Manager saat ini.\r\nSetelah keluar, harap mulai ulang VPN Server Manager dan sambungkan kembali ke VPN Server.\r\nKemudian Anda akan melihat bahwa VPN Server telah direset.
SM_AZURE_STATUS_CONNECTED		Status: Terhubung
SM_AZURE_STATUS_NOT_CONNECTED	Status: Tidak Terhubung
SM_NO_BRIDGE_NICS				Tidak ada adapter jaringan fisik yang sesuai untuk Local Bridge ditemukan di komputer VPN Server.\r\nUntuk membuat Local Bridge, Anda harus menginstal setidaknya satu adapter jaringan fisik pada komputer.\r\nAnda tidak dapat menggunakan adapter Wi-Fi atau adapter 3G untuk Local Bridge.\r\nHarap instal adapter jaringan fisik yang kompatibel dengan Ethernet kabel.\r\n\r\nJika adapter jaringan yang baru dipasang tidak muncul, coba restart komputer.\r\n\r\nJika Local Bridge tetap tidak bisa digunakan, Anda bisa menggunakan "Fungsi SecureNAT" sebagai gantinya.\r\n\r\nJika Anda memiliki alasan tertentu untuk menggunakan adapter jaringan yang tidak biasa (misalnya, adapter Wi-Fi, adapter 3G, atau adapter virtual), setel variabel "ShowAllInterfaces" pada arahan "LocalBridgeList" menjadi "true" dan restart VPN Server. Maka perangkat tersebut akan muncul dalam daftar. (Hanya untuk pengguna Windows tingkat lanjut.)\r\n\r\nJika kesalahan ini terjadi setelah Anda memperbarui Windows, harap instal ulang SoftEther VPN Server atau SoftEther VPN Bridge.
SM_CERT_MESSAGE					Sertifikat root self-signed SSL saat ini pada VPN Server ini berada dalam format lama.\r\n\r\nBeberapa versi OpenVPN Connect untuk Android memiliki bug yang salah menginterpretasikan sertifikat SSL dalam format lama. Hal ini mungkin menyebabkan masalah koneksi dari OpenVPN Connect untuk Android ke VPN Server ini.\r\n\r\nJika Anda berencana menggunakan OpenVPN Connect untuk Android sebagai klien VPN, disarankan untuk menghasilkan ulang sertifikat server SSL.
SM_CERT_MESSAGE_CLI				--- Peringatan ---\r\n\r\nSertifikat root self-signed SSL saat ini pada VPN Server ini berada dalam format lama.\r\n\r\nBeberapa versi OpenVPN Connect untuk Android memiliki bug yang salah menginterpretasikan sertifikat SSL dalam format lama. Hal ini mungkin menyebabkan masalah koneksi dari OpenVPN Connect untuk Android ke VPN Server ini.\r\n\r\nJika Anda berencana menggunakan OpenVPN Connect untuk Android sebagai klien VPN, disarankan untuk menghasilkan ulang sertifikat server SSL.\r\n\r\nUntuk menghasilkan ulang dan memperbarui sertifikat server, jalankan perintah "ServerCertRegenerate" setelah memperbarui VPN Server ke versi terbaru.
SM_CERT_NEED_ROOT				Sertifikat SSL yang ditentukan adalah sub-sertifikat yang diterbitkan oleh CA (Certificate Authority).\r\n\r\nJika Anda berencana mendukung Microsoft SSTP atau protokol OpenVPN pada VPN Server ini, Anda harus menginstal sertifikat root dan semua sertifikat antara (jika ada) pada VPN Server ini.\r\n\r\nUntuk menginstal sertifikat ini, salin sertifikat root dan semua file sertifikat antara (dalam format X.509) ke subdirektori "chain_certs" pada direktori tempat VPN Server diinstal.\r\n\r\nJika Anda tidak tahu bagaimana cara memperoleh file sertifikat root dan sertifikat antara untuk otoritas sertifikat (CA) Anda, harap merujuk ke situs web CA atau hubungi staf dukungan teknis CA.


# Concerning User-mode Router Administration Tools
NM_TITLE				dihapus
NM_CONNECT_TITLE		dihapus
NM_STATUS_TAG			Status koneksi: %s
NM_OFFLINE				Anda tidak terhubung ke server VPN manapun.
NM_CONNECTING			Memulai koneksi ke server VPN
NM_CONNECTED			Terhubung ke server VPN "%S"
NM_CONNECT_ERROR		Nomor error %u (%s)
NM_ACCOUNT_TITLE		dihapus
NM_STATUS				Status Router Mode Pengguna
NM_STATUS_CONNECT		Status Koneksi
NM_STATUS_TCP			Sesi NAT TCP/IP
NM_STATUS_UDP			Sesi NAT UDP/IP
NM_STATUS_ICMP			Sesi NAT ICMP
NM_STATUS_DNS			Sesi NAT DNS
NM_STATUS_DHCP			Klien DHCP yang dialokasikan
NM_INFO					Informasi Router Mode Pengguna
NM_INFO_PRODUCT_NAME	Nama Produk
NM_INFO_VERSION_STR		Informasi versi
NM_INFO_BUILD_INFO		Informasi build
NM_INFO_HOSTNAME		Nama host
NM_NAT_ID				ID
NM_NAT_PROTOCOL			Protokol
NM_NAT_SRC_HOST			Host Sumber
NM_NAT_SRC_PORT			Port Sumber
NM_NAT_DST_HOST			Host Tujuan
NM_NAT_DST_PORT			Port Tujuan
NM_NAT_CREATED			Sesi Dibuat Pada
NM_NAT_LAST_COMM		Waktu Komunikasi Terakhir
NM_NAT_SIZE				Ukuran Terima / Kirim
NM_NAT_TCP_STATUS		Status Koneksi TCP
NM_NAT_PROTO_TCP		TCP/IP
NM_NAT_PROTO_UDP		UDP/IP
NM_NAT_PROTO_DNS		DNS
NM_NAT_PROTO_ICMP		ICMP
NAT_TCP_CONNECTING		Menunggu Koneksi
NAT_TCP_SEND_RESET		Memutuskan Koneksi
NAT_TCP_CONNECTED		Terhubung
NAT_TCP_ESTABLISHED		Berjalan
NAT_TCP_WAIT_DISCONNECT	Memutuskan Koneksi
DHCP_DHCP_ID			ID
DHCP_LEASED_TIME		Disewa pada
DHCP_EXPIRE_TIME		Berakhir pada
DHCP_MAC_ADDRESS		Alamat MAC
DHCP_IP_ADDRESS			IP yang Dialokasikan
DHCP_HOSTNAME			Nama Host Klien
NM_PASSWORD_MSG			Kata sandi administrasi telah disetel.
NM_PUSH_ROUTE_WARNING	Teks yang ditentukan pada tabel routing statis mungkin mengandung kesalahan sintaks.


# Concerning version information
ABOUT_CAPTION			Tentang %s
BETA_EXPIRES			Karena perangkat lunak SoftEther VPN yang terinstal saat ini adalah versi beta, Anda tidak dapat menggunakannya setelah tersedia versi beta terbaru atau versi penuh. \r\nAkses http://selinks.org/ dan dapatkan versi terbaru dari perangkat lunak SoftEther VPN.


# Concerning the saving of logs
# (Common log)
L_YES					Ya
L_NO					Tidak
L_LINE					------------------------------------------------------

# (Server log)
LS_START_UTF8			Pesan log ditulis dengan Format Enkode UTF-8.
LS_START_1				SoftEther VPN Server telah dimulai.
LS_START_2				%S %S
LS_START_3				%S
LS_END_1				Engine SoftEther VPN Server telah berhasil dimatikan.
LS_END_2				Proses pematian Engine Server telah dimulai.
LS_STOP_ALL_LISTENER	Semua pendengar TCP akan dihentikan.
LS_STOP_ALL_LISTENER_2	Semua pendengar TCP telah dihentikan.
LS_STOP_ALL_HUB			Menjaga semua Virtual Hub.
LS_STOP_ALL_HUB_2		Semua Virtual Hub telah dihentikan.
LS_STOP_CEDAR			Mematikan modul komunikasi Cedar.
LS_STOP_CEDAR_2			Modul komunikasi Cedar telah dimatikan.
LS_STOP_FARM_MEMBER		Memutuskan koneksi ke pengontrol cluster.
LS_STOP_FARM_MEMBER_2	Koneksi dengan pengontrol cluster telah diputuskan.
LS_STOP_FARM_CONTROL	Pengontrol cluster sedang dimatikan.
LS_STOP_FARM_CONTROL_2	Pengontrol cluster telah dimatikan.
LS_ENUM_ETHERNET_1		Perangkat Ethernet telah terdaftar.
LS_ENUM_ETHERNET_2		Perangkat %u: "%S"
LS_LOAD_CONFIG_1		Memuat file konfigurasi.
LS_LOAD_CONFIG_2		File konfigurasi telah dimuat.
LS_LOAD_CONFIG_3		File konfigurasi tidak ada. Mencoba untuk memulai menggunakan pengaturan awal.
LS_INIT_SAVE_THREAD		Memulai tugas latar belakang penyimpanan otomatis. Interval antara penyimpanan otomatis adalah %u detik. Anda dapat mengubah interval dengan mengubah parameter AutoSaveConfigSpan dalam file konfigurasi.
LS_BAD_CONFIG			Konten file konfigurasi tidak valid. Proses pemuatan dihentikan.
LS_LISTENER_START_1		Pendengar TCP (port %u) sedang dimulai.
LS_LISTENER_START_2		Pendengar TCP (port %u) telah dimulai. Sekarang mendengarkan koneksi dari klien.
LS_LISTENER_START_3		Tidak dapat mengatur port untuk status Dengar untuk Pendengar TCP (port %u). Mencoba pada interval tetap sampai berhasil.
LS_LISTENER_ACCEPT		Pada Pendengar TCP (Port %u), sebuah Klien (alamat IP %S, Nama host "%S", Nomor port %u) telah terhubung.
LS_LISTENER_DISCONNECT	Koneksi dengan klien (alamat IP %S, Nomor port %u) telah diputuskan.
LS_LISTENER_DOS			Sebuah serangan DoS pada Pendengar TCP (port %u) telah terdeteksi. Alamat IP sumber yang terhubung adalah %S, nomor port %u. Koneksi ini akan diputuskan paksa sekarang.
LS_LISTENER_MAXUEC		Pendengar TCP sementara menghentikan penerimaan koneksi masuk baru karena jumlah koneksi TCP yang tertunda melebihi %u. (Nilai saat ini = %u)
LS_LISTENER_STOP_1		Pendengar TCP (port %u) sedang dihentikan.
LS_LISTENER_STOP_2		Pendengar TCP (port %u) telah dihentikan.
LS_HUB_START			Virtual Hub "%S" telah dimulai.
LS_HUB_STOP				Virtual Hub "%S" telah dihentikan.
LS_HUB_MAC				Alamat MAC dari Virtual Hub "%S" adalah "%S".
LS_NODE_INFO_TAG		Nama produk klien: "%S", Versi klien: %u, Nomor build klien: %u, Nama produk server: "%S", Versi server: %u, Nomor build server: %u, Nama OS klien: "%S", Versi OS klien: "%S", ID produk klien: "%S", Nama host klien: "%S", Alamat IP klien: "%S", Nomor port klien: %u, Nama host server: "%S", Alamat IP server: "%S", Nomor port server: %u, Nama host Proxy: "%S", Alamat IP Proxy: "%S", Nomor port Proxy: %u, Nama Virtual Hub: "%S", ID unik klien: "%S"
LS_CONNECTION_START_1	Untuk klien (alamat IP: %S, nama host: "%S", nomor port: %u), koneksi "%S" telah dibuat.
LS_SSL_START_ERROR		Gagal memulai komunikasi SSL untuk koneksi "%S". Kesalahan: %s (kode %u)
LS_CONNECTION_END_1		Koneksi "%S" telah dihentikan.
LS_SSL_START			Komunikasi SSL untuk koneksi "%S" telah dimulai. Versi protokolnya adalah %S. Nama algoritma enkripsi adalah "%S".
LS_CONNECTION_ERROR		Koneksi "%S" dihentikan oleh penyebab "%s" (kode %u).
LS_FARMMEMBER_NOT_ADMIN	Koneksi "%S": Meskipun server adalah anggota cluster, klien mencoba untuk terhubung langsung ke Virtual Hub "%S" tanpa menjadi pengguna administrator "%S". Nama pengguna yang diberikan oleh klien adalah "%S". Akses ditolak.
LS_HUB_NOT_FOUND		Koneksi "%S": Virtual Hub "%S" yang coba dihubungkan klien tidak ada di server.
LS_WG_KEY_NOT_FOUND		Koneksi "%S": Kunci WireGuard tidak terkait dengan pengguna di server.
LS_IP_DENIED			Koneksi "%S": Alamat IP sumber "%S" dari klien ditolak berdasarkan Daftar Batas Alamat IP Sumber yang didefinisikan untuk Virtual Hub.
LS_LICENSE_ERROR		Koneksi "%S": Karena kesalahan terkait lisensi, klien tidak dapat terhubung ke server.
LS_BETA_EXPIRES			Versi beta dari SoftEther VPN Server ini telah kedaluwarsa. Periode penggunaan versi beta telah berakhir. Unduh versi beta baru atau versi lengkap dari http://selinks.org/.
LS_TICKET_1				Tiket otentikasi klien baru telah diterbitkan untuk anggota cluster "%S". Virtual Hub "%S", Nama pengguna "%S" ("%S"), Nama sesi "%S", Tiket "%S"
LS_TICKET_2				Tiket otentikasi klien baru telah diterima dari pengontrol cluster. Virtual Hub "%S", Nama pengguna "%S" ("%S"), Nama sesi "%S", Tiket "%S", Kedaluwarsa %u detik
LS_ENUM_HUB				Koneksi "%S": %u server Virtual Hub telah terdaftar di server ini.
LS_FARM_ACCEPT_1		Koneksi "%S": Meskipun server ini menerima permintaan koneksi kontrol cluster, server ini bukan pengontrol cluster.
LS_FARM_ACCEPT_2		Koneksi "%S": Meskipun server ini menerima permintaan koneksi kontrol cluster, kata sandi otentikasi salah dan koneksi ditolak.
LS_FARM_ACCEPT_3		Koneksi "%S": Server ini menerima permintaan koneksi kontrol cluster. Otentikasi berhasil.
LS_FARM_SERV_START		Koneksi dengan anggota cluster telah terhubung. Alamat IP: %S, Nama host: "%S"
LS_FARM_SERV_END		Koneksi dengan anggota cluster "%S" telah dihapus.
LS_FARM_CONNECT_1		Koneksi ke pengontrol cluster "%S" telah dimulai.
LS_FARM_CONNECT_2		Koneksi ke pengontrol cluster "%S" ditolak. Kesalahan: %s (kode %u)
LS_FARM_CONNECT_3		Koneksi TCP ke pengontrol cluster "%S" gagal. Mencoba kembali untuk melakukan koneksi dalam interval %u detik sampai koneksi berhasil.
LS_FARM_DISCONNECT		Koneksi ke pengontrol cluster telah dihentikan.
LS_FARM_START			Terhubung ke pengontrol cluster. Operasi sebagai anggota cluster sedang dimulai.
LS_LICENSE_NOT_VPNSERVER	Koneksi "%S": Terjadi kesalahan lisensi. Klien VPN mencoba terhubung sementara lisensi produk VPN Server belum terdaftar.
LS_LICENSE_NOT_VPNCLUSTER	Koneksi "%S": Terjadi kesalahan lisensi. Lisensi yang terdaftar di VPN Server ini adalah jenis yang mencegah penggunaan fungsi clustering saat ini dan Klien VPN mencoba terhubung saat beroperasi dalam mode Cluster. Anda harus memulai ulang VPN Server.
LS_LICENSE_VIOLATION		Koneksi "%S": Terjadi pelanggaran lisensi di VPN Server dan koneksi tidak diterima.
LS_LICENSE_VIOLATION_DETECTED	Pelanggaran lisensi telah terdeteksi. VPN Server lain sedang beroperasi dengan ID server "%I64u" yang sama dengan VPN Server ini. Kemungkinan ada dua atau lebih VPN Server di cluster yang menggunakan lisensi yang sama. Periksa informasi lisensi setiap VPN Server.
LS_API_AUTH_OK			Klien HTTPS API "%r:%u" (%S): Mode administrasi: "%S": Server web HTTPS tertanam menerima login yang berhasil. Nama pengguna: "%S", Metode: "%S", Path: "%S"
LS_API_AUTH_ERROR		Klien HTTPS API "%r:%u" (%S): Server web HTTPS tertanam menolak upaya login. Nama pengguna: "%S", Metode: "%S", Path: "%S"
LS_API_RPC_CALL			Klien HTTPS API "%r:%u" (%S): Klien memanggil JSON-API. Metode: "%S", Kode kesalahan yang dikembalikan: %u (0 = sukses), Pesan kesalahan yang dikembalikan: "%s"
LS_AZURE_START			Permintaan koneksi VPN Azure diterima dari klien (alamat IP: %S, nomor port: %u).
LS_AZURE_SSL_ERROR		Gagal memulai komunikasi SSL dengan server relay VPN Azure. Kesalahan: %s (kode %u)


# (Proto log)
LP_PREFIX_SESSION		[%s] %r:%u -> %r:%u (%s): 
LP_SESSION_CREATED		Sesi dibuat.
LP_SESSION_DELETED		Sesi dihapus.


# (WireGuard log)
LW_PREFIX_SESSION	[WireGuard] %r:%u -> %r:%u: 
LW_KEYPAIR_EXPIRED	Keypair saat ini (%x -> %x) telah kedaluwarsa!
LW_KEYPAIR_UNKNOWN	Paket dienkripsi dengan keypair yang tidak dikenal!
LW_DECRYPT_FAIL		Gagal dekripsi!
LW_REPLAY_ATTACK	Serangan replay terdeteksi!
LW_FLOOD_ATTACK		Serangan banjir terdeteksi!
LW_HUB_DISCONNECT	Pengelola Virtual Hub telah memutuskan sesi ini.


# (OpenVPN Logs)
LO_PREFIX_RAW			Modul OpenVPN: 
LO_PREFIX_SESSION		Sesi OpenVPN %u (%r:%u -> %r:%u): 
LO_PREFIX_CHANNEL		Sesi OpenVPN %u (%r:%u -> %r:%u) Kanal %u: 
LO_NEW_CHANNEL			Saluran baru telah dibuat.
LO_CHANNEL_ESTABLISHED_NEWKEY	Saluran telah terbentuk. (Pemicu: Penyelesaian re-key.)
LO_OPTION_STR_RECV		Option Strings Diterima: "%S"
LO_CLIENT_CERT			Sertifikat klien diterima (subjek: CN="%s"), akan menggunakan otentikasi sertifikat.
LO_CLIENT_UNVERIFIED_CERT		Sertifikat klien telah diberikan tetapi tidak lolos verifikasi (kesalahan="%S"), akan menggunakan otentikasi kata sandi.
LO_CLIENT_NO_CERT		Sertifikat klien tidak diberikan, akan menggunakan otentikasi kata sandi.
LO_OPTION_STR_SEND		Option Strings yang Akan Dikirim: "%S"
LO_INITIATE_REKEY		Proses re-key dimulai.
LO_CHANNEL_ESTABLISHED	Saluran telah menjadi status terhubung.
LO_PUSH_REPLY			Struktur penuh yang dibalas: "%S"
LO_CHANNEL_FAILED		Gagal menghubungkan saluran.
LO_CHANNEL_DISCONNECTED_BY_HUB	Saluran OpenVPN ini sedang dihentikan karena pengelola Virtual Hub telah memutuskan sesi VPN ini.


# (IPsec Logs)
LI_PREFIX_RAW			Modul IPsec: 
LI_PREFIX_CLIENT		Klien IPsec %u (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IKE			Sesi IKE IPsec (IKE SA) %u (Klien: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IPSEC			Sesi ESP IPsec (IPsec SA) %u (Klien: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_START				Modul pemrosesan IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) telah dimulai.
LI_STOPPING				Modul pemrosesan IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) sekarang sedang dihentikan...
LI_STOP					Modul pemrosesan IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) telah dihentikan.
LI_NUM_IPSEC_SA			Jumlah IPsec SA yang masih aktif adalah %u.
LI_NUM_IKE_SA			Jumlah IKE SA yang masih aktif adalah %u.
LI_NUM_IKE_CLIENTS		Jumlah Klien IPsec yang masih aktif adalah %u.
LI_L2TP_SERVER_STARTED	Modul Server L2TP telah dimulai.
LI_ETHERIP_SERVER_STARTED	Modul Server EtherIP telah dimulai. ID Sesi EtherIP: %u
LI_DELETE_IKE_CLIENT	Klien IPsec ini telah dihapus.
LI_DELETE_IKE_SA		IKE SA ini telah dihapus.
LI_DELETE_IPSEC_SA		IPsec SA ini telah dihapus.
LI_START_QM_FROM_SERVER	Server memulai negosiasi QuickMode.
LI_START_QM_FROM_CLIENT	Klien memulai negosiasi QuickMode.
LI_QM_DH_ERROR			Gagal menghitung algoritma Diffie-Hellman.
LI_NEW_IKE_CLIENT		Klien IPsec baru telah dibuat.
LI_NEW_IKE_SA			IKE SA baru (%s) telah dibuat. Inisiator Cookie: 0x%I64X, Responder Cookie: 0x%I64X, DH Group: %S, Algoritma Hash: %S, Algoritma Cipher: %S, Ukuran Kunci Cipher: %u bit, Umur: %u Kbytes atau %u detik
LI_TAG_MAINMODE			Mode Utama
LI_TAG_AGGRESSIVE		Mode Agresif
LI_NEW_IPSEC_SA			IPsec SA baru (Arah: %s) telah dibuat. SPI: 0x%X, DH Group: %S, Algoritma Hash: %S, Algoritma Cipher: %S, Ukuran Kunci Cipher: %u bit, Umur: %u Kbytes atau %u detik
LI_TAG_SERVER_TO_CLIENT	Server -> Klien
LI_TAG_CLIENT_TO_SERVER	Klien -> Server
LI_IPSEC_SA_SPI_SET		SPI yang tertunda sekarang telah disetel. SPI Baru: 0x%X
LI_IPSEC_SA_ESTABLISHED	IPsec SA ini telah dibentuk antara server dan klien.
LI_IKE_SA_ESTABLISHED	IKE SA ini telah dibentuk antara server dan klien.
LI_IPSEC_NO_TRANSFORM	Tidak ada proposal transformasi yang dapat diterima dari klien untuk membentuk IPsec SA.
LI_IKE_NO_TRANSFORM	Tidak ada proposal transformasi yang dapat diterima dari klien untuk membentuk IKE SA.
LI_IKE_NO_NAT_T			Koneksi tidak dapat diterima karena klien VPN ini tidak kompatibel dengan IPsec NAT Traversal (Negosiasi NAT-Traversal dalam IKE atau draft-ietf-ipsec-nat-t-ike RFC 3947).
LI_SET_CLIENT_ID		ID klien yang diajukan oleh klien dalam fase pembentukan adalah "%S".
LI_CLIENT_MERGE			Klien ini (Klien %u) dan klien lain (Klien %u) adalah klien yang sama. Jadi mereka digabungkan menjadi klien %u.
LI_CLIENT_UPDATE		Informasi nomor port klien ini telah diperbarui.


# (EtherIP Log)
LE_PREFIX				Sesi EtherIP / L2TPv3 %u (%S:%u -> %S:%u): 
LE_START_MODULE			Modul EtherIP / L2TPv3 telah dimulai.
LE_STOP					Modul EtherIP / L2TPv3 telah dihentikan.
LE_NO_SETTING			Error: Tidak ada entri pengaturan EtherIP / L2TPv3 yang terdaftar untuk ID Klien "%S" di VPN Server. Silakan daftarkan entri pengaturan EtherIP / L2TPv3 di VPN Server sebelumnya.
LE_START_IPC			Pipa internal telah dibuat antara modul EtherIP / L2TPv3 dan Virtual Hub "%S". Nama pengguna yang digunakan adalah "%S". Ukuran Maksimum Segmen TCP (MSS) IPv4 yang akan disetel adalah %u byte.
LE_IPC_CONNECT_ERROR	Koneksi dari modul EtherIP / L2TPv3 ke Virtual Hub "%S" gagal. Error: %u : %s
LE_IPC_CONNECT_OK		Koneksi dari modul EtherIP / L2TPv3 ke Virtual Hub "%S" berhasil.
LE_RECONNECT			Pengaturan EtherIP / L2TPv3 telah diubah. Pipa internal sekarang sedang dihapus dan akan mencoba menyambung kembali secara otomatis.


# (PPP Log)
LP_PREFIX				%S%SSesi PPP [%S:%u]: 
LP_CONNECTED			Sesi PPP baru dimulai (Protokol atas: %S). Alamat IP Klien PPP: %S (Nama Host: "%S"), Nomor Port Klien PPP: %u, Alamat IP Server PPP: %S, Nomor Port Server PPP: %u, Nama Perangkat Lunak Klien: "%S", Ukuran Segmen Maksimum TCP IPv4 (MSS): %u byte
LP_DISCONNECTED			Sesi PPP terputus.
LP_PAP_REJECTED			Klien menolak untuk menerima protokol otentikasi "PAP" (Protokol Otentikasi Kata Sandi, protokol otentikasi kata sandi teks jelas). Aktifkan PAP di sisi klien dan coba lagi.
LP_PAP_MSCHAPV2_REJECTED	Klien menolak untuk menerima baik "PAP" (Protokol Otentikasi Kata Sandi, protokol otentikasi kata sandi teks jelas) dan Protokol MS-CHAP v2. Aktifkan PAP atau MS-CHAP v2 di sisi klien dan coba lagi.
LP_DISCONNECTED_ABNORMAL	Terjadi kesalahan protokol PPP, atau sesi PPP telah terputus.
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_PAP	Protokol tidak valid (Nomor Protokol: 0x%x) dengan paket kontrol non-PAP (Protokol Otentikasi Kata Sandi).
LP_PAP_FAILED			Autentikasi pengguna "PAP" (Protokol Otentikasi Kata Sandi, protokol otentikasi kata sandi teks jelas) gagal.
LP_MSCHAPV2_FAILED		Autentikasi pengguna "MS-CHAP v2" (Protokol Tantangan dan Respon Microsoft Versi 2.0) gagal.
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_IPCP	Protokol tidak valid (Nomor Protokol: 0x%x) dengan paket kontrol non-IPCP (Protokol Konfigurasi IP).
LP_DATA_TIMEOUT			Waktu habis saat mentransmisikan data PPP. Klien PPP mungkin terputus dari jaringan.
LP_CONTROL_TIMEOUT		Waktu habis saat mentransmisikan kontrol PPP. Tidak ada respons dari klien PPP.
LP_VPN_SESSION_TERMINATED	Sesi PPP terputus karena Sesi VPN telah diputus oleh administrator.
LP_UPPER_PROTOCOL_DISCONNECTED	Sesi PPP terputus karena protokol lapisan atas "%S" telah diputus.
LP_NORMAL_TERMINATE		Sesi PPP terputus karena permintaan pemutusan dari VPN Client.
LP_IP_ADDRESS_NOT_DETERMIND	Klien VPN mengirimkan paket meskipun alamat IP Klien VPN belum ditentukan.
LP_DHCP_REQUEST_TRYING	Mencoba meminta alamat IP dari server DHCP.
LP_DHCP_REQUEST_OK		Alamat IP telah diberikan. Alamat IP Klien: %S, Subnet Mask: %S, Gateway Default: %S, Nama Domain: "%S", DNS Server 1: %S, DNS Server 2: %S, WINS Server 1: %S, WINS Server 2: %S, Alamat IP DHCP Server: %S, Waktu Sewa: %u detik
LP_DHCP_REQUEST_NG		Pengambilan alamat IP dari server DHCP gagal. Untuk menerima sesi PPP, Anda memerlukan server DHCP. Pastikan bahwa server DHCP berfungsi normal di segmen Ethernet yang menjadi bagian dari Virtual Hub. Jika Anda tidak memiliki server DHCP, Anda dapat menggunakan fungsi Virtual DHCP dari SecureNAT di Virtual Hub sebagai gantinya.
LP_DHCP_INFORM_TRYING	Mencoba mengambil informasi jaringan seperti subnet mask dan informasi gateway default dari server DHCP.
LP_DHCP_INFORM_OK		Informasi jaringan telah diperoleh. Subnet Mask: %S, Gateway Default: %S, Nama Domain: "%S", DNS Server 1: %S, DNS Server 2: %S, WINS Server 1: %S, WINS Server 2: %S, Alamat IP DHCP Server: %S
LP_DHCP_INFORM_NG		Pengambilan informasi jaringan dari server DHCP gagal. Untuk menerima sesi PPP, Anda memerlukan server DHCP. Pastikan bahwa server DHCP berfungsi normal di segmen Ethernet yang menjadi bagian dari Virtual Hub. Jika Anda tidak memiliki server DHCP, Anda dapat menggunakan fungsi Virtual DHCP dari SecureNAT di Virtual Hub sebagai gantinya.
LP_SET_IPV4_PARAM		Alamat IP dan parameter informasi jaringan lainnya telah berhasil disetel. Alamat IP Klien: %S, Subnet Mask: %S, Gateway Default: %S, DNS Server 1: %S, DNS Server 2: %S, WINS Server 1: %S, WINS Server 2: %S


# (Virtual Hub log)
LH_ONLINE				Virtual Hub sekarang online.
LH_OFFLINE				Virtual Hub sekarang offline.
LH_CONNECT_CLIENT		Koneksi "%S" (Alamat IP: %S, Nama Host: %S, Nomor Port: %u, Nama Klien: "%S", Versi: %S, Build: %u) sedang mencoba untuk terhubung ke Virtual Hub. Jenis otentikasi yang diberikan adalah "%s" dan nama pengguna adalah "%S".
LH_AUTH_UNKNOWN			Jenis otentikasi tidak dikenal.
LH_AUTH_ANONYMOUS		Otentikasi anonim
LH_AUTH_PASSWORD		Otentikasi kata sandi
LH_AUTH_PLAIN_PASSWORD	Otentikasi server eksternal
LH_AUTH_CERT			Otentikasi sertifikat
LH_AUTH_TICKET			Otentikasi tiket
LH_AUTH_EXTERNAL		Otentikasi server eksternal
LH_AUTH_WIREGUARD_KEY	Otentikasi kunci publik WireGuard
LH_AUTH_OPENVPN_CERT	Otentikasi sertifikat OpenVPN
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT	Koneksi "%S": Metode otentikasi pengguna "%S" telah ditentukan sebagai Otentikasi RADIUS atau Otentikasi Active Directory (Otentikasi NT Domain). Namun, edisi VPN Server adalah "%S". Edisi ini tidak mendukung Otentikasi RADIUS atau Otentikasi Active Directory (Otentikasi NT Domain). Koneksi akan ditolak.
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	Koneksi "%S": Metode otentikasi pengguna "%S" telah ditentukan sebagai Otentikasi RADIUS atau Otentikasi Active Directory (Otentikasi NT Domain). Namun, fungsi otentikasi pengguna eksternal seperti itu belum diimplementasikan pada versi Open-Source dari SoftEther VPN. Koneksi akan ditolak.
LH_AUTH_CERT_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	Koneksi "%S": Metode otentikasi pengguna "%S" telah ditentukan sebagai Otentikasi Sertifikat. Namun, fungsi Otentikasi Sertifikat belum diimplementasikan pada versi Open-Source dari SoftEther VPN. Koneksi akan ditolak.
LH_AUTH_OK				Koneksi "%S": Berhasil diautentikasi sebagai pengguna "%S".
LH_AUTH_OK_CERT			Manajer Akun Keamanan Virtual Hub telah menerima sertifikat berikut dari VPN Client dan menerima isinya sebagai sertifikat untuk login pengguna "%S": %s
LH_AUTH_NG_CERT			Meskipun Manajer Akun Keamanan Virtual Hub telah menerima sertifikat berikut, isinya ditolak sebagai sertifikat untuk login pengguna "%S" karena isi sertifikat ini cocok dengan yang terdaftar di daftar pencabutan sertifikat Virtual Hub: %s
LH_AUTH_NG				Koneksi "%S": Autentikasi pengguna gagal. Nama pengguna yang diberikan adalah "%S", dari %S.
LH_LOCAL_ONLY			Koneksi "%S": Login jarak jauh ditolak karena kata sandi untuk pengguna "%S" kosong.
LH_POLICY_ACCESS_NG		Koneksi "%S": Akses ditolak untuk pengguna "%S" berdasarkan kebijakan keamanan.
LH_USER_EXPIRES			Koneksi "%S": Akses ditolak untuk pengguna "%S" karena tanggal kedaluwarsa telah habis.
LH_CLIENT_VERSION_OLD	Koneksi "%S": Nomor build VPN Client adalah %u. Hanya build %u atau versi terbaru dari VPN Client yang diperbolehkan untuk mengakses VPN Server.
LH_CLIENT_ID_REQUIRED	Koneksi "%S": Client ID yang ditentukan oleh VPN Client adalah %u. Namun, Virtual Hub ini memiliki nilai RequiredClientId yang diset ke %u.
LH_FARM_SELECT_1		Koneksi "%S": Pengendali cluster sedang memutuskan anggota cluster tujuan untuk klien ini.
LH_FARM_SELECT_2		Koneksi "%S": Gagal memutuskan anggota cluster tujuan server.
LH_FARM_SELECT_3		Koneksi "%S": VPN Server ini telah diputuskan sebagai anggota cluster tujuan. Melanjutkan untuk menerima koneksi.
LH_FARM_SELECT_4		Koneksi "%S": Server "%S" telah diputuskan sebagai anggota cluster tujuan. Menginstruksikan klien untuk mengarahkan koneksi ke server ini.
LH_MAX_SESSION			Koneksi "%S": Jumlah sesi maksimum (%u) yang dapat diatur oleh Virtual Hub telah tercapai. Tidak dapat membuat sesi baru.
LH_MAX_SESSION_CLIENT	Koneksi "%S": Jumlah sesi klien maksimum (%u) yang dapat diatur oleh Virtual Hub telah tercapai. Tidak dapat membuat sesi baru.
LH_MAX_SESSION_BRIDGE	Koneksi "%S": Jumlah sesi bridge maksimum (%u) yang dapat diatur oleh Virtual Hub telah tercapai. Tidak dapat membuat sesi baru.
LH_MAX_SESSION_2		Koneksi "%S": Jumlah sesi maksimum (%u) yang dapat dikelola oleh VPN Server telah tercapai. Tidak dapat membuat sesi baru.
LH_NEW_SESSION			Koneksi "%S": Sesi baru "%S" telah dibuat. (Alamat IP: %S, Nomor Port: %u, Protokol fisik yang mendasari: "%S")
LH_SET_SESSION			Sesi "%S": Parameter telah disetel. Jumlah maksimum koneksi TCP: %u, Penggunaan enkripsi: %s, Penggunaan kompresi: %s, Penggunaan komunikasi setengah dupleks: %s, Waktu tunggu: %u detik.
LH_NODE_INFO			Sesi "%S": Detail VPN Client: (%s)
LH_VLAN_ID				Sesi "%S": VLAN ID yang ditetapkan: %u
LH_INVALID_SIGNATURE	Sesi "%S": Klien yang terhubung mengirimkan data protokol yang tidak valid. Tidak dapat membangun komunikasi normal dengan klien. Pertama, periksa masalah dengan koneksi dan kabel jaringan yang menghubungkan klien dan server, lalu periksa apakah tidak ada perangkat transparan yang menulis ulang paket yang terpasang.
LH_END_SESSION			Sesi "%S": Sesi telah dihentikan. Informasi statistik adalah sebagai berikut: Total ukuran data keluar: %I64u byte, Total ukuran data masuk: %I64u byte.
LH_BCAST_STORM			Sesi "%S": Volume besar paket broadcast terdeteksi. Ada kasus di mana paket dibuang berdasarkan kebijakan. Alamat MAC sumber adalah %S, alamat IP sumber adalah %S, alamat IP tujuan adalah %S. Jumlah paket broadcast sama dengan atau lebih besar dari %u item per 1 detik (perhatikan bahwa informasi ini adalah hasil analisis mekanis dari sebagian paket dan bisa jadi tidak akurat).
LH_DHCP_FORCE			Sesi "%S": Paket dibuang karena mencoba menggunakan alamat IP %S, yang bukan alamat IP yang dialokasikan oleh server DHCP.
LH_MAC_LIMIT			Sesi "%S": Meskipun Virtual Hub mencoba menetapkan alamat MAC baru "%S", %u alamat MAC telah diberikan untuk layanan ini. Berdasarkan kebijakan keamanan, sesi ini diizinkan memiliki maksimum %u alamat MAC. Paket telah dibuang.
LH_BRIDGE_LIMIT			Sesi "%S": Meskipun Virtual Hub mencoba menetapkan alamat MAC baru "%S", %u alamat MAC telah diberikan untuk layanan ini. Berdasarkan kebijakan keamanan, sesi ini dilarang menggunakan bridge dan dengan demikian hanya diperbolehkan memegang maksimum %u alamat MAC. Paket telah dibuang.
LH_MAC_REGIST			Sesi "%S": Alamat MAC baru "%S" telah ditetapkan.
LH_MAC_REGIST_VLAN		Sesi "%S": Alamat MAC baru "%S" (VLAN ID: %u) telah ditetapkan.
LH_IP_LIMIT				Sesi "%S": Meskipun Virtual Hub mencoba menetapkan alamat IP baru %S, %u alamat IP telah diberikan untuk layanan ini. Berdasarkan kebijakan keamanan, sesi ini diizinkan memiliki maksimum %u alamat IP. Paket telah dibuang.
LH_ROUTING_LIMIT		Sesi "%S": Meskipun Virtual Hub mencoba menetapkan alamat IP baru %S, %u alamat IP telah diberikan untuk layanan ini. Berdasarkan kebijakan keamanan, sesi ini dilarang melakukan routing dan dengan demikian hanya diperbolehkan memegang maksimum %u alamat IP. Paket telah dibuang.
LH_IP_CONFLICT			Sesi "%S": Meskipun Virtual Hub mencoba menggunakan alamat IP %S, alamat IP ini sudah digunakan oleh sesi lain "%S" (Alamat MAC: "%S"). Kebijakan keamanan untuk sesi ini menolak duplikasi alamat IP yang digunakan oleh sesi lain. Paket telah dibuang. Informasi Rinci: CreatedTime=%I64u, UpdatedTime=%I64u, DhcpAllocated=%u, Now=%I64u
LH_NO_SERVER			Sesi "%S": Meskipun permintaan koneksi TCP/IP (dari %S:%u ke %S:%u) telah dibuat untuk sesi ini, karena kebijakan keamanan menolak operasi sebagai server, paket telah dibuang.
LH_NO_DHCP				Sesi "%S": Meskipun host %S di sesi ini mengirimkan paket yang mengalokasikan alamat IP sebagai server DHCP untuk host %S di sesi lain, kebijakan keamanan sesi ini menolak operasi sebagai server DHCP. Paket telah dibuang.
LH_REGIST_DHCP			Sesi "%S": Server DHCP host "%S" (%S) di sesi ini mengalokasikan, untuk host "%S" di sesi lain "%S", alamat IP baru %S.
LH_BRIDGE_1				Sesi "%S": Koneksi Local Bridge ke antarmuka Ethernet fisik "%S" dimulai.
LH_BRIDGE_2				Sesi "%S": Karena komunikasi gagal dibangun dengan antarmuka Ethernet fisik "%S", Local Bridge dihentikan.
LH_SET_MTU				Sesi "%S": Antarmuka Ethernet fisik "%S" memiliki nilai MTU yang disetel ke %u. Diperlukan untuk mengirim dan menerima paket Ethernet yang memiliki %u byte. MTU sekarang diubah ke %u.
LH_SET_MTU_ERROR		Sesi "%S": Antarmuka Ethernet fisik "%S" memiliki nilai MTU yang disetel ke %u. Diperlukan untuk mengirim dan menerima paket Ethernet yang memiliki %u byte. Namun, mengubah MTU ke %u gagal. Antarmuka Ethernet fisik ini atau driver perangkat mungkin tidak dapat memproses paket Ethernet yang memiliki lebih dari 1.514 byte (ukuran payload: 1.500 byte). Dalam hal ini, paket VLAN bertanda yang lebih besar dari 1.514 byte tidak dapat ditransmisikan. Anda harus mengganti adaptor Ethernet fisik saat ini dengan adaptor yang mendukung Jumbo Frames. Anda juga dapat mencoba untuk memperbarui driver perangkat. Metode lain yang mungkin adalah mengaktifkan Jumbo Frames pada pengaturan sistem operasi atau driver perangkat.
LH_START_BRIDGE			Koneksi Local Bridge "%S" telah dimulai. Sesi bridge "%S" telah dibuat.
LH_STOP_BRIDGE			Koneksi Local Bridge "%S" telah dihentikan.
LH_LINK_START			Koneksi Cascade "%s" telah terjalin. Sesi Cascade "%S" telah dibuat.
LH_LINK_STOP			Koneksi Cascade "%s" telah dihentikan.
LH_NAT_START			SecureNAT telah dimulai. Sesi SecureNAT "%S" telah dibuat.
LH_NAT_STOP				SecureNAT dihentikan.
LH_NAT_TCP_SUCCEED		Koneksi ke sesi TCP %u: Host "%S (%S)", Port %u berhasil.
LH_NAT_TCP_FAILED		Koneksi ke sesi TCP %u: Host "%S", Port %u gagal.
LH_NAT_TCP_DELETED		Sesi TCP %u telah dihapus.
LH_NAT_TCP_CREATED		Sesi TCP %u telah dibuat. Sumber koneksi %S:%u, Tujuan koneksi %S:%u
LH_NAT_UDP_DELETED		Sesi UDP %u telah dihapus.
LH_NAT_UDP_CREATED		Sesi UDP %u telah dibuat. Sumber koneksi %S:%u, Tujuan koneksi %S:%u
LH_NAT_DHCP_CREATED		Entri DHCP %u telah dibuat. Alamat MAC: %S, Alamat IP: %S, Nama host: %S, Masa berlaku: %u detik
LH_CHANGE_PASSWORD_1	Koneksi "%S" (Alamat IP %S) terhubung ke Virtual Hub dalam mode perubahan kata sandi.
LH_CHANGE_PASSWORD_2	Koneksi "%S": Perubahan kata sandi gagal. Pengguna yang ditentukan "%S" tidak ada.
LH_CHANGE_PASSWORD_3	Koneksi "%S": Perubahan kata sandi gagal. Jenis otentikasi pengguna "%S" bukan otentikasi kata sandi.
LH_CHANGE_PASSWORD_4	Koneksi "%S": Perubahan kata sandi gagal. Kata sandi lama pengguna "%S" salah.
LH_CHANGE_PASSWORD_5	Koneksi "%S": Kata sandi pengguna "%S" telah diubah.
LH_CONNECT_1			Memulai Koneksi Cascade "%s": nomor koneksi %u.
LH_CONNECT_2			Koneksi Cascade "%s" telah terhubung. Nama sesi: "%S"
LH_CONNECT_ERROR		Koneksi untuk Koneksi Cascade "%s" telah terputus atau gagal. Penyebab: %s (kode %u)
LH_POLICY_MONITOR_MODE	Koneksi "%S": Karena seorang pengguna yang kebijakan keamanannya menolak izin untuk Mode Pemantauan meminta agar Mode Pemantauan diaktifkan dan mencoba untuk terhubung ke Virtual Hub, koneksi telah ditolak.
LH_POLICY_BRIDGE_MODE	Koneksi "%S": Karena seorang pengguna yang kebijakan keamanannya menolak koneksi bridge dan operasi routing meminta agar koneksi bridge atau operasi routing diaktifkan dan mencoba untuk terhubung ke Virtual Hub, koneksi telah ditolak.
LH_NOT_ENOUGH_CLIENT_LICENSE	Koneksi "%S": Meskipun koneksi ini mencoba untuk terhubung ke VPN Server menggunakan "mode koneksi klien", karena ini akan membuat jumlah koneksi klien pada seluruh server melebihi jumlah Lisensi Koneksi Klien yang terdaftar, tidak mungkin menerima koneksi untuk koneksi ini. Ketika jumlah lisensi untuk koneksi bersamaan tidak mencukupi, Anda harus memutuskan koneksi klien yang lain atau menambah jumlah lisensinya. Saat ini ada %u Lisensi Koneksi Klien terdaftar dan jumlah koneksi ke server adalah %u.
LH_NOT_ENOUGH_BRIDGE_LICENSE	Koneksi "%S": Meskipun koneksi ini mencoba untuk terhubung ke VPN Server menggunakan "mode koneksi bridge", karena ini akan membuat jumlah koneksi bridge pada seluruh server melebihi jumlah Lisensi Koneksi Bridge yang terdaftar, tidak mungkin menerima koneksi untuk koneksi ini. Ketika jumlah lisensi untuk koneksi bersamaan tidak mencukupi, Anda harus memutuskan koneksi klien yang lain atau menambah jumlah lisensinya. Saat ini ada %u Lisensi Koneksi Bridge terdaftar dan jumlah koneksi ke server adalah %u.
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS	Koneksi "%S": Meskipun pengguna "%S" melakukan upaya login, kebijakan keamanan yang berlaku untuk pengguna ini membatasi jumlah maksimum login ganda hingga %u sesi. Saat ini jumlah login pengguna ini adalah %u sesi dan karena itu pengguna tersebut menolak izin untuk koneksi VPN baru.
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS2	Koneksi "%S": Meskipun pengguna "%S" melakukan upaya login, edisi VPN Server ini membatasi jumlah maksimum sesi VPN ganda bersamaan hingga %u sesi per pengguna. Jumlah sesi VPN ganda bersamaan pengguna ini saat ini adalah %u, jadi tidak ada sesi VPN ganda lebih lanjut yang dapat diizinkan. Jika Anda ingin mendukung lebih banyak sesi VPN ganda bersamaan per pengguna, pertimbangkan untuk meningkatkan ke Edisi Profesional atau lebih tinggi dari VPN Server.
LH_PACKET_LOG_NO_LOG		Edisi VPN Server ini tidak mendukung fungsi pencatatan paket. Tidak ada alamat IP atau data header TCP/UDP yang akan dicatat. Setelah Anda meningkatkan edisi VPN Server ke Edisi Profesional atau lebih tinggi, semua jenis log paket akan dicatat dalam file ini.
LH_PACKET_LOG_NO_LOG_OSS	VPN Server ini adalah versi Open-Source atau Gratis. Fungsi pencatatan data alamat IP atau header TCP/UDP belum diterapkan. Tidak ada alamat IP atau data header TCP/UDP yang akan dicatat di sini.
LH_NO_RADIUS_SETTING		Pengguna "%S" dikonfigurasi untuk menggunakan otentikasi RADIUS. Namun, tidak ada pengaturan otentikasi RADIUS. Pengguna tidak dapat diautentikasi.
LH_KERNEL_MODE_START		Telah terdeteksi bahwa NAT Mode Kernel untuk SecureNAT dapat dijalankan pada antarmuka "%S". NAT Mode Kernel sedang dimulai. Pemrosesan NAT TCP, UDP, dan ICMP akan dilakukan dengan kinerja tinggi melalui Mode Kernel mulai sekarang. Parameter NAT Mode Kernel: Alamat IP = "%r", Subnet Mask = "%r", Default Gateway = "%r", Broadcast Address = "%r", Alamat MAC Virtual: "%S", Alamat DHCP Server: "%r", Alamat DNS Server: "%r"
LH_KERNEL_MODE_STOP			NAT Mode Kernel pada antarmuka "%S" untuk SecureNAT telah dihentikan.


# (Administration log)
LA_CONNECTED_1			Koneksi "%S" terhubung menggunakan mode admin server.
LA_CONNECTED_2			Koneksi "%S" terhubung menggunakan Mode Admin Virtual Hub. Nama Virtual Hub adalah "%S".
LA_IP_DENIED			Koneksi "%S" mencoba untuk terhubung menggunakan mode administrasi dari alamat IP yang izinnya ditolak oleh adminip.txt. Memutuskan koneksi.
LA_ERROR				Koneksi "%S" tidak dapat masuk menggunakan mode administrasi. %s (Kode error %u)
LA_OK					Koneksi "%S" berhasil masuk menggunakan mode administrasi.
LA_RPC_START			Koneksi "%S" membuat sesi pemanggilan prosedur jarak jauh (RPC) baru "%S" untuk tujuan mode administrasi.
LA_TAG_1				Mode administrasi [%S]: 
LA_TAG_2				Mode administrasi [%S] (Virtual Hub "%S"): 
LA_CREATE_LISTENER		Pendengar TCP baru (nomor port %u) telah dibuat.
LA_DELETE_LISTENER		Pendengar TCP (nomor port %u) telah dihapus.
LA_ENABLE_LISTENER		Pendengar TCP (nomor port %u) telah diaktifkan.
LA_DISABLE_LISTENER		Pendengar TCP (nomor port %u) telah dinonaktifkan.
LA_SET_PORTS_UDP		Port UDP telah diatur: %S.
LA_SET_PROTO_OPTIONS	Opsi %S telah diatur.
LA_SET_SERVER_PASSWORD	Kata sandi administrator server telah diatur.
LA_SET_FARM_SETTING		Pengaturan klasterisasi telah diubah.
LA_SET_SERVER_CERT		Sertifikat server telah diatur.
LA_REGENERATE_SERVER_CERT	Sertifikat server telah dihasilkan ulang. CN baru: "%S"
LA_SET_SERVER_CIPHER	Nama algoritma enkripsi baru untuk server telah diatur. Nama algoritma enkripsi baru adalah "%S".
LA_ADD_WGK				Menambahkan %u kunci WireGuard.
LA_DELETE_WGK			Menghapus %u kunci WireGuard.
LA_CREATE_HUB			Virtual Hub baru "%S" telah dibuat.
LA_SET_HUB				Pengaturan Virtual Hub telah diubah.
LA_DELETE_HUB			Virtual Hub "%S" telah dihapus.
LA_SET_HUB_RADIUS		Pengaturan server otentikasi RADIUS eksternal Virtual Hub telah diubah.
LA_DISCONNECT_CONN		Koneksi klien "%S" yang terhubung ke server telah diputuskan secara paksa.
LA_SET_HUB_ONLINE		Virtual Hub sekarang online.
LA_SET_HUB_OFFLINE		Virtual Hub sekarang offline.
LA_SET_SNAT_OPTION		Opsi SecureNAT telah diatur.
LA_ENABLE_SNAT			Fungsi SecureNAT telah diaktifkan.
LA_DISABLE_SNAT			Fungsi SecureNAT telah dinonaktifkan.
LA_SET_HUB_LOG			Pengaturan penyimpanan log telah diubah.
LA_ADD_CA				Registrasi sertifikat akar yang tepercaya telah ditambahkan.
LA_DELETE_CA			Registrasi sertifikat akar yang tepercaya telah dihapus.
LA_CREATE_LINK			Koneksi Cascade "%s" telah ditambahkan.
LA_SET_LINK				Pengaturan untuk Koneksi Cascade "%s" telah diubah.
LA_SET_LINK_ONLINE		Koneksi Cascade "%s" sekarang online.
LA_SET_LINK_OFFLINE		Koneksi Cascade "%s" sekarang offline.
LA_DELETE_LINK			Koneksi Cascade "%s" telah dihapus.
LA_RENAME_LINK			Nama Koneksi Cascade "%s" telah diubah menjadi "%s".
LA_ADD_ACCESS			Daftar akses telah ditambahkan.
LA_DELETE_ACCESS		Daftar akses telah dihapus.
LA_SET_ACCESS_LIST		Daftar akses telah diperbarui. Daftar akses dengan %u item telah diatur.
LA_SET_AC_LIST			Daftar Pembatasan Alamat IP Sumber telah diperbarui. Item aturan untuk %u item telah diatur.
LA_CREATE_USER			Pengguna "%S" telah dibuat.
LA_SET_USER				Pengaturan pengguna "%S" telah diperbarui.
LA_DELETE_USER			Pengguna "%S" telah dihapus.
LA_CREATE_GROUP			Group "%S" telah dibuat.
LA_SET_GROUP			Pengaturan group "%S" telah diperbarui.
LA_DELETE_GROUP			Group "%S" telah dihapus.
LA_DELETE_SESSION		Sesi "%S" ini telah diputuskan secara paksa.
LA_SET_KEEP				Pengaturan keep-alive server Internet telah diperbarui.
LA_SET_SYSLOG			Pengaturan fungsi pengiriman syslog server telah diperbarui.
LA_DELETE_BRIDGE		Definisi koneksi Local Bridge "%S" --> "%S" telah dihapus.
LA_ADD_BRIDGE			Definisi koneksi Local Bridge "%S" --> "%S" telah ditambahkan.
LA_REBOOT_SERVER		Telah ada permintaan untuk memulai ulang VPN Server.
LA_GET_CONFIG			File konfigurasi telah dibaca.
LA_SET_CONFIG			File konfigurasi telah ditulis. Memulai ulang VPN Server.
LA_SET_HUB_ADMIN_OPTION	Pengaturan administrasi telah ditetapkan untuk Virtual Hub "%S".
LA_SET_HUB_EXT_OPTION	Pengaturan Opsi Ekstensi Virtual Hub telah ditetapkan untuk Virtual Hub "%S".
LA_ADD_L3_SW			Virtual Layer 3 Switch "%S" telah dibuat pada server.
LA_DEL_L3_SW			Virtual Layer 3 Switch "%S" telah dihapus dari server.
LA_START_L3_SW			Virtual Layer 3 Switch "%S" telah dimulai.
LA_STOP_L3_SW			Virtual Layer 3 Switch "%S" telah dihentikan.
LA_ADD_L3_IF			Antarmuka virtual untuk Virtual Hub "%S" telah ditambahkan ke Virtual Layer 3 Switch "%S".
LA_DEL_L3_IF			Antarmuka virtual untuk Virtual Hub "%S" telah dihapus dari Virtual Layer 3 Switch "%S".
LA_ADD_L3_TABLE			Tabel routing untuk jaringan "%S" telah ditambahkan ke Virtual Layer 3 Switch "%S".
LA_DEL_L3_TABLE			Tabel routing untuk jaringan "%S" telah dihapus dari Virtual Layer 3 Switch "%S".
LA_ADD_CRL				Sertifikat telah ditambahkan ke Daftar Pencabutan Sertifikat (CRL).
LA_DEL_CRL				Sertifikat telah dihapus dari Daftar Pencabutan Sertifikat (CRL).
LA_SET_CRL				Item yang terdaftar dalam daftar sertifikat yang tidak sah telah diedit.
LA_READ_LOG_FILE		File log pada server "%S" (file log "%S") telah diunduh.
LA_ADD_LICENSE_KEY		Kunci lisensi baru "%S" telah terdaftar.
LA_DEL_LICENSE_KEY		Lisensi yang ada (No. %u) telah dihapus.
LA_SET_IPSEC_CONFIG		Pengaturan server IPsec telah diperbarui.
LA_ADD_ETHERIP_ID		Pengaturan server EtherIP / L2TPv3 baru (ID="%S") telah ditambahkan.
LA_DEL_ETHERIP_ID		Pengaturan server EtherIP / L2TPv3 baru (ID="%S") telah dihapus.
LA_SET_OVPN_SSTP_CONFIG	Pengaturan Server VPN OpenVPN dan MS-SSTP telah diperbarui.
LA_DDNS_HOSTNAME_CHANGED	Nama host Fungsi DNS Dinamis telah diubah menjadi "%S".
LA_SET_SPECIAL_LISTENER	Status enable / disable Pendengar Khusus telah diubah.

# (Client log)
LC_START_1				Engine VPN Client SoftEther telah dimulai.
LC_START_2				%S %S
LC_START_3				%S
LC_END					Engine VPN Client SoftEther telah dihentikan.
LC_LOAD_CONFIG_1		Memuat file konfigurasi...
LC_LOAD_CONFIG_2		File konfigurasi telah dimuat.
LC_LOAD_CONFIG_3		File konfigurasi tidak ada. Menerapkan pengaturan awal.
LC_NEW_ACCOUNT			Pengaturan Koneksi VPN "%s" telah dibuat.
LC_DELETE_ACCOUNT		Pengaturan Koneksi VPN "%s" telah dihapus.
LC_RENAME_ACCOUNT		Nama Pengaturan Koneksi VPN "%s" telah diubah menjadi "%s".
LC_CONNECT				Proses koneksi untuk Pengaturan Koneksi VPN "%s" telah dimulai.
LC_CONNECT_1			Pengaturan Koneksi VPN "%s": Operasi koneksi dimulai (ini sekarang %u kali).
LC_SSL_CONNECTED		Pengaturan Koneksi VPN "%s": Komunikasi SSL telah dimulai. Versi protokol adalah %S. Nama algoritma enkripsi adalah "%S".
LC_CONNECT_2			Pengaturan Koneksi VPN "%s": Sekarang terhubung. Nama sesi: "%S"
LC_CONNECT_ERROR		Pengaturan Koneksi VPN "%s": Koneksi telah terputus atau gagal. Penyebab: %s (kode %u)
LC_DISCONNECT			Memutuskan Koneksi Pengaturan VPN "%s".
LC_CREATE_VLAN			Adaptor Jaringan Virtual "%S" telah dibuat.
LC_UPDATE_VLAN			Supir Adaptor Jaringan Virtual "%S" telah dipasang ulang.
LC_DELETE_VLAN			Adaptor Jaringan Virtual "%S" telah dihapus.
LC_SET_PASSWORD			Pengaturan kata sandi untuk koneksi ke layanan klien telah diubah.
LC_TAP_NOT_FOUND		Tidak dapat menemukan driver tun/tap untuk Mac OS X. Harap instal driver tun/tap.

# (Eraser log)
LE_START				Memantau direktori "%S". Jika jumlah ruang disk yang tersedia menjadi kurang dari %S, file cadangan untuk file log dan konfigurasi yang disimpan di sub-direktori direktori ini akan secara otomatis dihapus berdasarkan urutan file tertua terlebih dahulu. Jumlah ruang disk kosong yang menentukan kapan penghapusan dimulai dapat diubah dengan mengubah item "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" di file konfigurasi.
LE_DELETE				Ruang disk kosong sekarang kurang dari %S sehingga file lama "%S" telah dihapus secara otomatis. Jumlah ruang disk kosong yang menentukan kapan penghapusan dimulai dapat diubah dengan mengubah item "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" di file konfigurasi.
LE_NOT_ENOUGH_FREE		<<PERINGATAN>> Jika ruang disk kosong menjadi lebih rendah dari %S, maka tidak akan mungkin lagi menghapus file cadangan lama dari file log dan konfigurasi secara otomatis. Kami menyarankan Anda untuk segera menghapus file yang tidak diperlukan secara manual di komputer ini dan memulihkan ruang disk kosong yang diperlukan. Ketika ada sangat sedikit ruang disk kosong, operasi komputer bisa menjadi tidak stabil.

# (Layer 3 Switch log)
L3_SWITCH_START			Switch Lapisan 3 Virtual "%S" dimulai. Ia akan menunggu hingga Virtual Hub dari semua antarmuka yang terdaftar pada switch ini menjadi online dan kemudian akan memulai operasi.
L3_SWITCH_ONLINE		Virtual Hub dari semua antarmuka pada Switch Lapisan 3 Virtual "%S" sudah online dan Switch Lapisan 3 Virtual telah memulai operasi Switch Lapisan 3 Virtual.
L3_SWITCH_OFFLINE		Salah satu Virtual Hub dari antarmuka yang terdaftar pada Switch Lapisan 3 Virtual "%S" berhenti, dan operasi Switch Lapisan 3 Virtual telah dihentikan.
L3_SWITCH_STOP			Switch Lapisan 3 Virtual "%S" dihentikan.


# Concerning Microsoft.c
MS_VIRTUAL				Antarmuka Virtual/Internal Proprietary
MS_ETHERNET				Antarmuka Ethernet
MS_TOKENRING			Antarmuka Token Ring
MS_FDDI					Antarmuka FDDI
MS_PPP					PPP (Dialup atau VPN)
MS_LOOPBACK				Antarmuka Loopback
MS_SLIP					Antarmuka SLIP
MS_WLAN					Antarmuka Jaringan Nirkabel
MS_OTHER				Antarmuka Lain (Tidak Dikenal)
MS_NON_OPERATIONAL		Non-aktif
MS_UNREACHABLE			Tidak Terhubung
MS_DISCONNECTED			Tidak Terhubung
MS_CONNECTING			Menyambung
MS_CONNECTED			Terhubung
MS_OPERATIONAL			Terhubung


# Concerning Network Utility
UT_SM_COLUMN_1			Nama Item
UT_SM_COLUMN_2			Nilai
UT_SM_ST_TITLE			Nama Adaptor Jaringan
UT_SM_ST_GUID			GUID
UT_SM_ST_TYPE			Tipe
UT_SM_ST_TYPE2			Ethernet Fisik Berkabel
UT_SM_ST_STATUS			Status
UT_SM_ST_MTU			MTU
UT_SM_ST_SPEED			Kecepatan Link
UT_SM_ST_ADDRESS		Alamat Fisik
UT_SM_ST_RECV_BYTES		Bytes Masuk
UT_SM_ST_RECV_BCASTS	Paket Siaran Masuk
UT_SM_ST_RECV_UNICASTS	Paket Unicast Masuk
UT_SM_ST_SEND_BYTES		Bytes Keluar
UT_SM_ST_SEND_BCASTS	Paket Siaran Keluar
UT_SM_ST_SEND_UNICASTS	Paket Unicast Keluar
UT_SM_ST_IP				Alamat IP %u
UT_SM_ST_SUBNET			Masker Subnet %u
UT_SM_ST_GATEWAY		Gateway %u
UT_SM_ST_DHCP			Sumber DHCP
UT_SM_ST_DHCP_1			Lease Mulai
UT_SM_ST_DHCP_2			Tanggal dan Waktu Batas Lease
UT_SM_ST_WINS_1			Sumber WINS 1
UT_SM_ST_WINS_2			Sumber WINS 2


# Concerning EtherLogger Manager
EM_TITLE				SoftEther EtherLogger Manager
EM_REMOTE_TITLE			Anda dapat terhubung dan mengelola layanan SoftEther EtherLogger. \r\nMasukkan nama host dan alamat IP komputer tempat layanan EtherLogger yang akan dikelola beroperasi. Anda juga dapat menambahkan nomor port dengan menggunakan tanda ":" (kolon).
EM_MAIN_COLUMN_1		Nama adaptor jaringan
EM_MAIN_COLUMN_2		Status
EM_MAIN_OK				Teroperasi
EM_MAIN_ERROR			Gagal
EM_ADD_NEW				Tambah perangkat penangkap baru
EM_ADD_EDIT				Sunting pengaturan penangkapan
EM_DELETE_CONFIRM		Apakah Anda yakin ingin menghapus pengaturan penangkapan "%S"?
EM_NO_LICENSE_COLUMN	Perhatian: 
EM_NO_LICENSE			Karena tidak ada lisensi produk yang terdaftar, SoftEther EtherLogger ini tidak akan beroperasi.

EM_UNSUPPORTED	Tidak dapat menggunakan SoftEther EtherLogger di sistem operasi tempat SoftEther EtherLogger ini beroperasi. Untuk daftar sistem operasi yang dapat digunakan oleh SoftEther EtherLogger, silakan merujuk ke dokumentasi online SoftEther EtherLogger.
EM_WPCAP_REMOTE	Untuk menggunakan SoftEther EtherLogger ini, Anda perlu menginstal perangkat lunak WinPcap. Perangkat lunak WinPcap saat ini tidak terinstal di komputer server. \r\n\r\nUntuk melanjutkan instalasi perangkat lunak WinPcap, Anda harus memulai SoftEther EtherLogger Manager di komputer server yang menjalankan VPN Server dan kemudian terhubung ke localhost (lokasi komputer Anda sendiri), menampilkan jendela Pengaturan Fungsi Local Bridge. \r\nUntuk melanjutkan, pertama keluar dari sesi manajemen ini, lalu setelah memulai SoftEther EtherLogger Manager di komputer server, sambungkan ke localhost dan lanjutkan proses pengaturan.
EM_WPCAP_ROOT	Untuk menggunakan SoftEther EtherLogger ini, Anda perlu menginstal perangkat lunak WinPcap. \r\n\r\nUntuk melanjutkan instalasi, Anda harus masuk ke komputer ini sebagai pengguna dengan hak istimewa administrator. \r\nMasuk sebagai administrator dan mulai lagi SoftEther VPN Server Manager.
EM_WPCAP_INSTALL	Untuk menggunakan SoftEther EtherLogger ini, Anda perlu menginstal perangkat lunak WinPcap. Perangkat lunak WinPcap saat ini tidak terinstal di komputer server. \r\n\r\nWinPcap adalah perangkat lunak gratis yang mudah diinstal dan disertakan bersama dengan VPN Server. \r\n\r\nApakah Anda ingin memulai instalasi WinPcap?
EM_WPCAP_REBOOT1	Setelah instalasi WinPcap selesai, Anda harus me-restart komputer sebelum menggunakan SoftEther EtherLogger. \r\n\r\nSetelah Anda merestart komputer secara manual dan memulai SoftEther EtherLogger, konfigurasi pengaturan ulang.
EM_WPCAP_REBOOT2	Setelah WinPcap terinstal, Anda harus me-restart layanan SoftEther EtherLogger. \r\n\r\nHanya membutuhkan waktu singkat untuk me-restart layanan SoftEther EtherLogger, namun semua sesi manajemen yang saat ini terhubung ke SoftEther EtherLogger akan terputus. \r\nSesi manajemen ini juga akan terputus, jadi Anda perlu menyambung kembali untuk melanjutkan. \r\n\r\nApakah Anda ingin me-restart layanan SoftEther Ether Logger?
EM_RESOURCE		Tidak dapat membaca driver WinPcap.


###########################################################################
#                                                                         #
# String data of dialog boxes in software                                 #
#                                                                         #
###########################################################################


PREFIX					D_SECURE
CAPTION					Akses ke %s - %S
S_TITLE					Akses ke %S
S_DEVICE_INFO			Nama Perangkat: %S\r\nPembuat: %S
IDS_STATIC1				Informasi Perangkat
S_WARNING				Hati-hati saat memasukkan kode PIN karena jika Anda salah memasukkan beberapa kali, perangkat akan terkunci.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_PIN_CODE				Kode &PIN:


PREFIX					D_PKCSUTIL
CAPTION					Utilitas Tulis PKCS#12
S_TITLE					Utilitas Tulis PKCS#12 untuk Token USB ePass 1000
STATIC1					Dengan menggunakan utilitas ini, Anda dapat menulis file PKCS#12 (file sertifikat) pilihan Anda ke token keamanan perangkat keras USB ePass 1000. \r\n\r\nToken USB tempat file sertifikat ditulis dapat digunakan untuk otentikasi SoftEther VPN.
STATIC2					Tulis ke file PKCS#12
STATIC3					Untuk menulis file PKCS#12 yang ada ke token USB, klik Tulis. \r\nCATATAN: Jika sertifikat PKCS#12 untuk SoftEther VPN sudah disimpan di token USB, itu akan ditimpa.
B_WRITE					&Tulis
STATIC4					Hapus sertifikat PKCS#12 dari token USB.
STATIC5					Anda dapat menghapus data sertifikat dari token USB yang sudah menyimpan sertifikat PKCS#12 untuk SoftEther VPN.
B_ERASE					&Hapus
IDCANCEL				&Keluar Utilitas
S_COPYRIGHT				Copyright (c) Proyek SoftEther VPN.\r\nSemua Hak Dilindungi.


PREFIX					D_PASSPHRASE
CAPTION					Kata Sandi Kunci Pribadi
STATIC1					Kunci pribadi dilindungi dengan kata sandi. \r\n\r\nMasukkan kata sandi untuk membaca kunci pribadi.
STATIC2					&Kata Sandi: 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_NM_CONNECT
CAPTION					Terhubung ke Router Mode Pengguna SoftEther VPN
S_TITLE					Menghubungkan ke "%S"...


PREFIX					D_PASSWORD
CAPTION					Masuk ke %S
S_TITLE					Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk masuk ke server %S. Pastikan Anda memilih tipe otentikasi yang benar.
STATIC1					Masukkan Info &Pengguna: 
STATIC2					Tipe O&tentikasi: 
STATIC3					&Nama Pengguna: 
STATIC4					&Kata Sandi: 
R_NO_SAVE_PASSWORD		&Jangan Simpan Kata Sandi
S_COUNTDOWN				Pemutusan otomatis akan dilakukan setelah %u detik...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal Koneksi


PREFIX					D_STATUS
CAPTION					Menunggu Koneksi ke "%s"...
S_STATUS				Memulai...
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_CERT
CAPTION					Sertifikat
S_TITLE					Informasi berikut tersedia untuk sertifikat ini.
STATIC1					Informasi Dasar dari Sertifikat ini:
STATIC2					Diberikan kepada:
STATIC3					Penerbit:
STATIC4					Kedaluwarsa pada:
STATIC5					Informasi Lanjut dari Sertifikat ini:
STATIC6					Sertifikat Otoritas yang Menandatangani Sertifikat Ini:
S_PARENT				Sertifikat dari otoritas sertifikat yang menandatangani sertifikat ini terdaftar dalam daftar sertifikat yang terpercaya.
S_PARENT_BUTTON_STR		&Lihat Sertifikat
IDCANCEL				&OK
B_SAVE					&Simpan ke Berkas


PREFIX					D_CHECKCERT
CAPTION					Peringatan Keamanan - %s
S_TITLE					Meskipun koneksi ke VPN Server tujuan "%S" yang sedang Anda sambungkan telah dienkripsi, kepercayaan terhadap sertifikat server yang diberikan oleh server tersebut tidak diketahui.
STATIC1					Tentang Sertifikat Server
STATIC2					Membangun terowongan terenkripsi (session SSL) antara VPN Server dan VPN Client. Memeriksa sertifikat server memungkinkan untuk memverifikasi keaslian server.
S_MSG1					Sertifikat server yang diberikan oleh VPN Server tujuan "%S" adalah sebagai berikut.
STATIC3					Diberikan kepada: 
STATIC4					Penerbit: 
STATIC5					Kedaluwarsa pada: 
B_SHOW					Tampilkan &Sertifikat
STATIC6					Digest (MD5): 
STATIC7					Digest (SHA-1): 
IDOK					&Lanjutkan Koneksi
IDCANCEL				&Batalkan Koneksi
STATIC8					Ada kemungkinan masalah dengan sertifikat ini, seperti sertifikat yang tidak diterbitkan oleh otoritas sertifikat (CA) yang terpercaya, atau sertifikat sudah kedaluwarsa.
STATIC9					Konfirmasikan isi sertifikat ini dan tentukan apakah Anda ingin melanjutkan koneksi ke VPN Server ini atau tidak. Klik Batalkan Koneksi untuk membatalkan koneksi.


PREFIX					D_CONNECTERROR
CAPTION					Gagal Terhubung - %s
S_TITLE					Terjadi kesalahan saat menghubungkan ke VPN Server "%S".
S_COUNTDOWN				Akan mencoba menghubungkan kembali secara otomatis setelah %u detik...
IDOK					&Coba Lagi
IDCANCEL				Batalkan Koneksi
R_HIDE					&Sembunyikan jendela ini saat mencoba menghubungkan berikutnya


PREFIX					D_CM_LOGIN
CAPTION					Masukkan Kata Sandi - VPN Client Manager
S_TITLE					Anda harus memasukkan kata sandi administrasi klien untuk mengoperasikan VPN Client yang berjalan di %s. Masukkan kata sandi administrasi klien.
STATIC1					&Kata Sandi:
STATIC2					Masukkan Kata Sandi Administrasi Klien:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batalkan


PREFIX					D_CONNECTION_STATUS
S_TITLE					Status Sesi VPN %s (Waktu Nyata)
B_POLICY				&Kebijakan Keamanan...
B_SERVER_CERT			Sertifikat &Server
B_CLIENT_CERT			Sertifikat &Klien
IDCANCEL				&Tutup


PREFIX					D_CM_POLICY
CAPTION					Daftar Kebijakan Keamanan
S_TITLE					Kebijakan keamanan yang ditentukan untuk sesi saat ini %s
IDCANCEL				&Tutup


PREFIX					D_CM_ACCOUNT
STATIC1					Silakan konfigurasikan Pengaturan Koneksi VPN untuk VPN Server.
S_ACCOUNT_NAME			&Nama Pengaturan: 
STATIC2					VPN Server Tujuan:
STATIC3					Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port serta Virtual Hub pada VPN Server tujuan.
STATIC4					Nama &Host:
STATIC5					Nomor &Port:
STATIC6					(Port TCP)
STATIC7					Nama &Virtual Hub:
STATIC8					Pro&xy Server sebagai Relay:
STATIC9					Anda dapat terhubung ke VPN Server melalui server proxy.
STATIC10				&Tipe Proxy:
R_DIRECT_TCP			&Koneksi TCP/IP Langsung (Tanpa Proxy)
R_HTTPS					Terhubung melalui Server Proxy H&TTP
R_SOCKS					Terhubung melalui &SOCKS4 Proxy Server
R_SOCKS5				Terhubung melalui &SOCKS5 Proxy Server
B_PROXY_CONFIG			Pengaturan P&roxy Server
STATIC11				Opsi Veri&fikasi Sertifikat Server:
R_CHECK_CERT			Selalu Verifikasi &Sertifikat Server
R_TRUST_DEFAULT			Percayakan Store Sertifikat Sistem
B_TRUST					Kelola Daftar &Sertifikat CA Terpercaya
B_SERVER_CERT			&Tentukan Sertifikat Individu
B_VIEW_SERVER_CERT		Tampilkan Sertifikat Indi&vidu
S_VLAN_GROUP			Adapter &Jaringan Virtual yang Digunakan:
S_POLICY_1				Anda dapat mengonfigurasi kebijakan keamanan yang akan diterapkan pada Koneksi Cascade di sisi Virtual Hub ini.
B_POLICY				Kebijakan Ke&amanan
STATIC12				Pengaturan &Autentikasi Pengguna:
STATIC13				&Tipe Autentikasi:
S_USERNAME				Nama Pengg&una:
S_PASSWORD				Kata Sandi:
S_CERT_INFO				Anda harus menentukan sertifikat klien yang akan digunakan untuk autentikasi pengguna.
STATIC14				Pengaturan &Lanjutan Komunikasi:
R_RETRY					Reconnect Secara Otomatis Setelah Terputus
S_RETRY_NUM_1			Jumlah &Coba Koneksi Ulang:
S_RETRY_NUM_2			kali
S_RETRY_SPAN_1			Interval Coba Koneksi Ulang:
S_RETRY_SPAN_2			detik
R_INFINITE				&Reconnect Tanpa Batas (Tetap Online)
B_DETAIL				Pengaturan &Lanjutan...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
B_CHANGE_PASSWORD		Ubah &Kata Sandi
S_CHANGE_PASSWORD		Anda dapat mengubah kata sandi pengguna di VPN Server.
R_HIDE					Sembunyikan Status dan Layar Error
R_HIDE2					Sembunyikan Layar Alamat IP
STATIC15				Tetapkan informasi autentikasi pengguna yang diperlukan saat terhubung ke VPN Server.
B_REGIST_CLIENT_CERT	Tentukan &Sertifikat Klien
B_IE					Impor Pengaturan Proxy I&E
R_DISABLE_NATT			Nonaktifkan NAT-T


PREFIX					D_CM_PROXY
CAPTION					Pengaturan Koneksi Server Proxy
STATIC1					Masukkan nama host dari server proxy untuk perantara (HTTP proxy atau SOCKS proxy), dan alamat IP, port, serta jika perlu, nama pengguna dan kata sandi.
STATIC2					Nama &Host:
STATIC3					Port:
STATIC4					Nama Pengg&una:
STATIC5					&Kata Sandi:
B_HTTP_HEADER			Nilai header HTTP kustom
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
STATIC6					(optional)
STATIC7					(optional)


PREFIX					D_CM_PROXY_HTTP_HEADER
CAPTION					Nilai Header Proxy HTTP Kustom
B_NEW					Baru
B_DELETE				Hapus
B_CLEAR					Kosongkan
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_CM_DETAIL
CAPTION					Pengaturan Lanjutan
STATIC1					Pengaturan opsional untuk administrator sistem dan ahli untuk jaringan, protokol komunikasi, dan keamanan. Sesuaikan pengaturan komunikasi protokol VPN.
STATIC2					Op&timasi Komunikasi VPN:
STATIC3					Menggunakan agregasi beberapa koneksi TCP fisik untuk koneksi VPN logis guna meningkatkan throughput komunikasi.
STATIC4					&Jumlah Koneksi TCP:
STATIC5					koneksi
STATIC6					Catatan: Disarankan sekitar 8 koneksi untuk broadband dan 1 koneksi untuk jalur lambat (misalnya dial-up).
STATIC7					Pengaturan Lanjutan:
STATIC8					&Interval Pembangunan:
STATIC9					detik
R_USE_DISCONNECT		Setel Waktu Hidup Koneksi Se&tiap TCP
STATIC10				Waktu Hidup:
STATIC11				detik
STATIC12				Saat menggunakan dua atau lebih koneksi TCP, Mode Half Duplex tersedia. Mode half-duplex menetapkan arah data secara setengah-setengah untuk setiap koneksi TCP. Misalnya, ketika VPN menggunakan 8 koneksi TCP, terowongan VPN fisik akan dipastikan sehingga 4 koneksi TCP didedikasikan untuk arah unggah dan 4 koneksi lainnya untuk arah unduh.
R_USE_HALF_CONNECTION	Gunakan Mode &Half-Duplex
STATIC13				Enkripsi dan &Kompresi:
STATIC14				Normalnya sesi VPN dienkripsi untuk keamanan. Anda dapat menonaktifkan enkripsi untuk meningkatkan throughput. Harap diperhatikan bahwa data akan mengalir dalam bentuk teks biasa di jaringan jika dinonaktifkan.
R_USE_ENCRYPT			&Enkripsi Sesi VPN dengan SSL
STATIC15				Anda dapat menggunakan kompresi data untuk menghemat bandwidth komunikasi VPN. Aktifkan opsi ini saat menggunakan koneksi yang lambat seperti dial-up atau koneksi seluler.
R_DISABLE_UDP			Nonaktifkan Akselerasi &UDP
R_USE_COMPRESS			G&unakan Kompresi Data
STATIC16				&Mode Koneksi VPN:
S_MODE					Anda dapat menentukan mode koneksi berikut. (Opsi untuk administrator jaringan.)
R_BRIDGE				Mode Jem&batan / Router
R_MONITOR				Mo&de Pemantauan
STATIC17				Pen&gaturan Lainnya:
R_NO_ROUTING			Tidak Ada Penyesuaian Tabel &Routing
STATIC18				Pertahankan pengaturan default di dialog ini kecuali jika Anda diberitahu untuk melakukannya oleh administrator sistem, atau Anda memiliki keahlian untuk jaringan dan keamanan.
STATIC19				Fungsi VoIP / QoS menangani paket prioritas tinggi seperti paket telepon IP (VoIP) untuk ditransmisikan lebih cepat.
STATIC20				Alamat IP Sumber:
STATIC21				Nomor Port Sumber:
R_DISABLE_QOS			Nonaktifkan Fungsi VoIP / &QoS
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_UDPACCEL				Anda dapat menggunakan kompresi data untuk menghemat bandwidth komunikasi VPN. Aktifkan opsi ini saat menggunakan koneksi yang lambat seperti dial-up atau koneksi seluler.


PREFIX					D_CM_NEW_VLAN
CAPTION					Buat Adapter Jaringan Virtual Baru
S_INFO					Sebuah Adapter Jaringan Virtual baru akan dibuat di sistem.\r\nAnda dapat menentukan nama untuk Adapter Jaringan Virtual, yang dapat terdiri dari maksimal %u karakter alfanumerik.
STATIC1					&Nama Adapter Jaringan Virtual: 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_WIN8					Nama Adapter Jaringan Virtual harus 'VPN' atau 'VPN2' hingga 'VPN127'. (Maksimal 127 adapter dapat dibuat.)


PREFIX					D_CM_TRUST
CAPTION					Mengelola Daftar Sertifikat CA Terpercaya
STATIC1					Di sini Anda dapat mengelola daftar sertifikat otoritas sertifikat (CA) yang dipercaya.\r\n\r\nAnda dapat menggunakan daftar sertifikat CA yang terdaftar di sini untuk memverifikasi sertifikat server saat menghubungkan ke VPN Server.
B_IMPORT				T&ambah
B_EXPORT				&Ekspor
IDOK					&Lihat Sertifikat
IDCANCEL				&Tutup
B_DELETE				&Hapus


PREFIX					D_CM_PASSWORD
CAPTION					Tetapkan Kata Sandi - VPN Client Manager
S_TITLE					Anda dapat menetapkan kata sandi untuk membatasi Layanan VPN Client SoftEther.\r\nSetelah menetapkan kata sandi, Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi saat menggunakan VPN Client Connect Manager untuk menghubungkan ke layanan VPN Client SoftEther.
STATIC1					Tetapkan Kata Sandi Administrasi Klien: 
R_USE_PASSWORD			G&unakan Kata Sandi
R_REMOTE_ONLY			Hanya Minta Kata Sandi untuk Ope&rasi Jarak Jauh
IDC_STATIC1				&Kata Sandi:
IDC_STATIC2				&Konfirmasi:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_CM_CONFIG
CAPTION					Pengaturan Opsional
STATIC1					Anda dapat mengubah pengaturan untuk VPN Client.
STATIC2					Pengelolaan &Jarak Jauh:
STATIC3					Anda dapat mengelola Program Layanan VPN Client dari komputer lain dengan menggunakan Mode Jarak Jauh VPN Client Manager.
R_ALLOW_REMOTE_CONFIG	Izinkan &Pengelolaan Jarak Jauh Layanan VPN Client
S_WARNING				Anda harus menetapkan kata sandi jika Anda mengizinkan pengelolaan jarak jauh. Dari menu bar, pilih Alat -> Setel Kata Sandi untuk menetapkan kata sandi. Layanan VPN Client harus dimulai ulang untuk menerapkan perubahan ketersediaan pengelolaan jarak jauh.
STATIC4					Untuk lingkungan di mana koneksi Internet akan secara otomatis terputus saat tidak aktif, Anda dapat menjaga koneksi Internet tetap hidup dengan mengirimkan paket dummy ke host mana pun di Internet.
R_USE_KEEP_CONNECT		Gunakan Fungsi Jaga &Koneksi Internet Tetap Hidup
S_HOSTNAME				Nama &Host:
S_PORT					Nomor &Port:
S_INTERVAL				Interval Kirim &Paket:
S_INTERVAL2				detik
S_PROTOCOL				Pr&otokol:
R_TCP					Protokol &TCP/IP
R_UDP					Protokol &UDP/IP
S_INFO					Paket yang dikirim untuk menjaga koneksi Internet tetap hidup memiliki bit acak. Tidak ada informasi pribadi yang dikirim.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
STATIC5					Pengaturan &Lainnya:
R_ALPHA					Transparansi UI:
STATIC6					Catatan: Pengaturan transparansi akan diterapkan setelah manajer koneksi dimulai ulang.
STATIC7					Fungsi Jaga &Koneksi Internet Tetap Hidup:


PREFIX					D_ABOUT
S_INFO1					SoftEther VPN %u.0 Developer Edition (Ver %u.%02u, Build %u)
S_INFO2				Lisensi di bawah Apache License, Versi 2.0.\r\nCopyright (c) 2012-%u semua kontributor proyek SoftEther VPN di GitHub. Semua Hak Dilindungi.\r\nSitus Web: http://www.softether.org/\r\n%S
S_INFO3					Produk ini mencakup komponen perangkat lunak berikut:\r\nBitVisor: Copyright (c) 2007, 2008 University of Tsukuba. Copyright (C) 2007, 2008 National Institute of Information and Communications Technology. Semua hak dilindungi. / Microsoft(R) C Runtime Library: (c) 2007 Microsoft Corporation. Semua Hak Dilindungi. / PKCS #11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki): Copyright (c) RSA Security Inc. / WinPcap: Copyright (c) 2001 - 2003 NetGroup, Politecnico di Torino (Italia). Semua hak dilindungi. / libedit: Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. Semua hak dilindungi. / libiconv: Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. / ncurses: Copyright (c) 1998-2005, 2006 Free Software Foundation, Inc. / OpenSSL: Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Semua hak dilindungi. Produk ini mencakup perangkat lunak yang dikembangkan oleh OpenSSL Project untuk digunakan dalam OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Produk ini mencakup perangkat lunak kriptografi yang ditulis oleh Eric Young (eay@cryptsoft.com). / zlib: (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly dan Mark Adler. / Terima Kasih Khusus untuk: Software Laboratory, Academic Computing Communication Center, Industrial Liaison and Cooperative Research Center dan Profesor Yasushi Shinjo di University of Tsukuba, Jepang.
S_INFO4				PERANGKAT LUNAK INI ADALAH PERANGKAT LUNAK GRATIS YANG DIKEMBANGKAN DI BAWAH PROYEK SOFTETHER VPN DI UNIVERSITY OF TSUKUBA, TANPA JAMINAN DALAM BENTUK APA PUN. DALAM HAL APA PUN, PARA PENGEMBANG, PEMILIK HAK CIPTA ATAU DISTRIBUTOR TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP KLAIM, KERUSAKAN ATAU LIABILITAS LAINNYA YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK INI.\r\n\r\nSoftEther VPN adalah hasil dari proyek penelitian dan pengembangan yang disubsidi oleh Pemerintah Jepang, yang dikelola oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, yang diadministrasikan oleh Badan Promosi Informasi.
IDCANCEL				&OK
B_WEB					Kunjungi &Situs Web SoftEther VPN...
B_EULA					Lis&ensi Pengguna Akhir
B_IMPORTANT				Pember&itahuan Penting
B_LEGAL					Pemberitahuan &Hukum
B_UPDATE_CONFIG			&Konfigurasi Pembaruan
B_AUTHORS				D&aftar Penulis


PREFIX					D_REMOTE
STATIC1					Tentukan Nama Ho&st dari Komputer Tujuan, atau Alamat IP:
R_LOCAL					Sambungkan ke Komputer &Lokal (Komputer yang Menampilkan Jendela Ini)
S_HOSTNAME				&Nama Komputer:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_CM_DESKTOP
CAPTION					Koneksi - %s
S_TITLE					Memulai proses koneksi untuk Pengaturan Koneksi VPN "%s".
S_WARNING				VPN Client akan mengeluarkan status progres dan pesan kesalahan terkait proses koneksi ke VPN Server pada jendela "Sesi Konsol" %s
S_INFO					Apakah Anda ingin melanjutkan dengan koneksi ini?
IDOK					&Lanjutkan
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_CM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					Ubah Kata Sandi
S_TITLE					Anda dapat mengubah kata sandi pengguna yang terdaftar di server %S.
STATIC1					Ubah &Kata Sandi
STATIC2					Nama &Virtual Hub:
STATIC3					&Nama Pengguna:
STATIC4					Kata Sandi &Lama:
STATIC5					Kata Sandi &Baru:
STATIC6					&Konfirmasi Kata Sandi Baru:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_STATIC				Catatan: Jika jenis otentikasi adalah RADIUS atau Otentikasi NT Domain, Anda tidak dapat mengubah kata sandi pengguna di sini.


PREFIX					D_SM_MAIN
CAPTION					Manajer Server SoftEther VPN Edisi Pengembang
STATIC1					Pengaturan &Koneksi untuk Server VPN:
STATIC2					Pengaturan Koneksi untuk Server VPN atau VPN Bridge didefinisikan sebagai berikut. Klik dua kali item untuk terhubung ke server.\r\nUntuk menambahkan koneksi baru, klik Pengaturan Baru.
B_NEW_SETTING			Pengaturan &Baru
B_EDIT_SETTING			Pengaturan &Edit
B_DELETE				Hapus &Pengaturan
IDOK					&Hubungkan
B_SECURE_MANAGER		&Manajer Kartu Cerdas...
B_SELECT_SECURE			Pilih &Kartu Cerdas...
B_ABOUT					&Tentang SoftEther VPN...
IDCANCEL				Ke&luar dari Manajer Server SoftEther VPN
B_CERT_TOOL				Buat Sertifikat


PREFIX					D_SM_EDIT_SETTING
STATIC1					Tolong konfigurasikan pengaturan koneksi untuk Server VPN atau VPN Bridge yang akan dikelola.
STATIC2					Pengaturan &Nama:
STATIC3					Server VPN Tujuan:
STATIC4					Tentukan nama host atau alamat IP, nomor port, dan Virtual Hub pada Server VPN tujuan.
STATIC5					Nama &Host:
R_LOCALHOST				Hubungkan ke &Localhost
STATIC6					Nomor &Port:
STATIC7					(Port TCP)
STATIC8					Pro&xy Server sebagai Relay:
STATIC9					Anda dapat menghubungkan ke Server VPN melalui server proxy.
STATIC10				&Tipe Proxy:
R_DIRECT_TCP			&Koneksi TCP/IP Langsung (Tanpa Proxy)
R_HTTPS					Terhubung melalui Server Proxy H&TTP
R_SOCKS					Terhubung melalui Server Proxy S&OCKS4
R_SOCKS5				Terhubung melalui Server Proxy S&OCKS5
B_PROXY_CONFIG			Pengaturan &Server Proxy
STATIC11				Pilih Mode Administrasi &dan Masukkan Kata Sandi
STATIC12				Anda dapat menghubungkan ke Server VPN menggunakan Mode Admin Server atau Mode Admin Virtual Hub.\r\n\r\nMode Admin Server memungkinkan Anda mengelola seluruh Server VPN dan semua Virtual Hub.\r\n\r\nMode Admin Virtual Hub memungkinkan Anda mengelola hanya satu Virtual Hub yang memiliki hak akses.
R_SERVER_ADMIN			Mode Admin &Server
R_HUB_ADMIN				Mode Admin Virtual H&UB
S_HUBNAME				Nama &Virtual Hub:
STATIC13				Tolong masukkan kata sandi untuk menghubungkan ke mode administrasi.
S_PASSWORD				&Kata Sandi:
R_NO_SAVE				Jangan &Simpan Kata Sandi Admin
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_SERVER
CAPTION					%s - SoftEther VPN Server Manager
S_TITLE					Mengelola Server VPN "%S"
S_VHUB_BRIDGE			Virtual Hub yang Di-host oleh Server VPN ini:
IDOK					M&engelola Virtual Hub
B_ONLINE				&Online
B_OFFLINE				O&ffline
B_HUB_STATUS			Lihat &Status
B_CREATE				&Buat Virtual Hub
B_EDIT					Pro&perti
B_DELETE				&Hapus
STATIC1					Mengelola &Listener:
STATIC2					&Daftar Listener (port TCP/IP):
B_CREATE_LISTENER		&Buat
B_DELETE_LISTENER		&Hapus
B_START					Mulai
B_STOP					&Berhenti
S_UDP					Beberapa port UDP dapat ditentukan dengan memisahkannya menggunakan spasi atau koma. Kosongkan untuk menonaktifkan listener UDP.
B_APPLY					Terapkan
STATIC3					Informasi dan Pengaturan Server VPN &dan Jaringan:
B_SSL					&Enkripsi dan Jaringan
B_STATUS				Lihat &Status Server
B_INFO					Tentang Server VPN ini
B_LICENSE				Tambah / Hapus &Lisensi
B_FARM					Pengaturan Kluster
B_FARM_STATUS			Status Kluster
B_CONNECTION			Tampilkan Daftar\r\nKoneksi TCP/IP
B_BRIDGE				Pengaturan Jembatan &Lokal
B_L3					Pengaturan Switch &Layer 3
B_CONFIG				&Edisi Pengaturan
B_REFRESH				Segar&kan
IDCANCEL				&Keluar
S_BETA					Versi Beta (Pre-release)
B_IPSEC					Pengaturan IPsec / L&2TP
B_DDNS					Pengaturan DNS Dinamis
S_DDNS					Hostname DDNS Saat Ini:
B_OPENVPN				Pengaturan OpenVPN / MS-SSTP
B_AZURE					Pengaturan VPN Azure
S_AZURE					Hostname VPN Azure:
B_VPNGATE				Pengaturan VPN Gate


PREFIX					D_SM_STATUS
IDOK					Segar&kan
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_SM_EDIT_HUB
STATIC1					&Nama Virtual Hub:
STATIC2					&Pengaturan Keamanan:
S_BOLD					Sandi administrasi untuk Virtual Hub ini.
STATIC3					&Sandi:
STATIC4					&Konfirmasi:
R_NO_ENUM				Tidak Me&nyertakan Pengguna Anonim
STATIC5					Opsi V&irtual Hub:
R_LIMIT_MAX_SESSION		&Batasi Maksimal Sesi VPN
S_MAX_SESSION_1			Ju&mlah Maksimum Sesi:
S_MAX_SESSION_2			sesi
STATIC6					(Tidak menghitung sesi di sisi server yang dihasilkan oleh Local Bridge, Virtual NAT, atau Cascade Connection.)
STATIC7					Status Virtual Hub:
STATIC8					Tentukan status Virtual Hub.
R_ONLINE				Onlin&e
R_OFFLINE				O&ffline
STATIC9					Tentukan Clustering:
S_FARM_INFO				Pilih tipe Virtual Hub dalam cluster.
R_STATIC				Virtual Hub St&atis
R_DYNAMIC				Virtual Hub &Dinamis
S_AO_1					Opsi Admin Virtual Hub:
S_AO_3					Tampilkan dan ubah opsi administrasi Virtual Hub.
B_ADMINOPTION			Opsi Admin Virtual Hub
S_ACL_3					Daftar Batas Alamat IP Sumbe&r
S_ACL					Izinkan atau tolak koneksi VPN ke Virtual Hub ini sesuai dengan alamat IP komputer klien.
B_ACL					Daftar Kon&trol Akses IP
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
STATIC10				Anda dapat mengonfigurasi lebih banyak pengaturan lanjutan pada Daftar Opsi Ekstensi Virtual Hub.
B_EXTOPTION				Ubah Daftar Opsi Ekstensi Virtual Hub
S_MSG_1					Tampilkan Pesan saat Klien Terhubung
S_MSG_2					Tampilkan pesan di layar pengguna saat VPN Client terhubung ke Virtual Hub ini.
B_MSG					Tentukan Pes&an


PREFIX					D_SM_CREATE_LISTENER
CAPTION					Buat Pendengar
STATIC1					Anda dapat menambahkan nomor port TCP/IP untuk VPN Server agar menerima koneksi dari klien. \r\n\r\nTentukan nomor port yang ingin ditambahkan.
STATIC2					Jika nomor port sudah digunakan oleh program server lain, status pendengar baru akan menjadi kesalahan. \r\n\r\nDalam hal ini, hentikan program lain yang membuka port yang sama.
STATIC3					Nomor &Port:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
STATIC4					(Port TCP/IP)


PREFIX					D_SM_SSL
CAPTION					Pengaturan Enkripsi dan Jaringan
STATIC1					Anda dapat melihat atau mengubah pengaturan terkait enkripsi, komunikasi, dan keamanan untuk VPN Server ini.
STATIC2					Pengaturan &Algoritma Enkripsi:
STATIC3					Tentukan algoritma enkripsi untuk SSL yang diterapkan pada koneksi antara VPN Server ini dan VPN Client. Algoritma enkripsi harus kompatibel dengan SSL Versi 3.
STATIC4					&Nama Algoritma Enkripsi:
STATIC6					Pengaturan &Sertifikat Server:
STATIC7					Tentukan sertifikat X509 dan kunci pribadi yang akan disajikan kepada klien oleh server ini.
B_IMPORT				&Impor
B_EXPORT				E&kspor
B_VIEW					&Lihat
B_REGENERATE			Baru
STATIC8					Jaga &Koneksi Internet Tetap Aktif:
STATIC9					Untuk lingkungan di mana koneksi internet akan terputus otomatis saat tidak aktif, Anda dapat menjaga koneksi internet tetap aktif dengan mengirimkan paket palsu ke host manapun di internet.
STATIC10				Sertifikat Server:
R_USE_KEEP_CONNECT		Gunakan &Jaga Koneksi Internet Tetap Aktif
S_HOSTNAME				Nama &Host:
S_PORT					&Port:
S_INTERVAL				Kirim &Interval:
S_INTERVAL2				detik
S_PROTOCOL				Pr&otokol:
R_TCP					Protokol &TCP/IP
R_UDP					Protokol &UDP/IP
S_INFO					Paket yang dikirim untuk menjaga koneksi internet tetap aktif memiliki bit acak. Tidak ada informasi pribadi yang dikirim.
STATIC11				Kata Sa&ndi Administrator:
S_INFO4					Anda dapat mengubah kata sandi administrator untuk semua Virtual Hub dan seluruh VPN Server ini.
B_PASSWORD				Ubah &Kata Sandi Admin
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
IDCANCEL2				Batal
STATIC12				Fungsi Kirim Syslog:
STATIC13				Anda dapat mentransfer seluruh Log VPN Server / Bridge, Log Administrasi Virtual Hub, atau Log Paket Virtual Hub dengan menggunakan protokol syslog sebagai pengganti menulis ke disk lokal.
STATIC14				Nama Host &Server Syslog:
STATIC15				P&ort:
S_OVER_FUNCS			Fungsi VPN atas Server ICMP / DNS
S_INFO5					Anda dapat membangun VPN hanya dengan paket ICMP atau DNS meskipun ada firewall atau router yang memblokir komunikasi TCP/IP.
B_SPECIALLISTENER		Pengaturan VPN atas ICMP / DNS
B_UPDATE_CONFIG			Pengaturan Pemberitahuan Pembar&uan...


PREFIX					D_SM_SAVE_KEY_PAIR
CAPTION					Simpan Sertifikat dan Kunci Pribadi
STATIC1					Pilih metode untuk menyimpan sertifikat dan kunci pribadi.
STATIC2					Metode Sa&ve:
R_X509_AND_KEY			Simpan sebagai Sertifikat &X509 (.CER) dan File Kunci Pribadi (.KEY)
R_PKCS12				Simpan sebagai File &PKCA#12 (.P12)
R_SECURE				Tulis ke &Kartu Pintar
STATIC3					Menyimpan dengan membagi menjadi dua file: file sertifikat yang terkode Base 64 standar dan file kunci pribadi.
STATIC4					Menyimpan sebagai file PKCS#12 (Public Key Cryptography Standard #12). \r\nAnda dapat menyimpan sertifikat dan kunci pribadi dalam satu file PKCS#12.
STATIC5					Ketika kartu pintar terhubung ke komputer ini, Anda dapat menulis sertifikat dan kunci pribadi ke kartu pintar.
B_SELECT				&Pilih Kartu Pintar yang Akan Digunakan...
S_PASS3					Pe&rlindungan Kunci Pribadi:
S_PASS4					Saat menyimpan kunci pribadi, Anda dapat menetapkan passphrase untuk enkripsi. Anda akan diminta untuk memasukkan passphrase saat memuatnya.
R_USE_PASS				Tetapkan P&assphrase
S_PASS1					Pa&ssphrase:
S_PASS2					Kon&firmasi:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
B_SECURE_MANAGER		&Manajer Kartu Pintar ...


PREFIX					D_SM_CONNECTION
CAPTION					Lista Koneksi
S_TITLE					Server %S memiliki koneksi aktif berikut. Koneksi yang telah dibangun sebagai sesi VPN tidak termasuk.
IDOK					Tampilkan Informasi Koneksi &
B_DISCONNECT			&Putuskan Koneksi
B_REFRESH				&Segarkan
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_SM_FARM
CAPTION					Konfigurasi Klaster
S_TITLE					Anda dapat mengubah konfigurasi untuk fungsi klastering dari VPN Server "%S".
STATIC1					Klastering dapat mewujudkan keseimbangan beban dan perlindungan kesalahan untuk menggabungkan beberapa VPN Server.
STATIC2					Mode Saat Ini:
STATIC3					Pen&gaturan Klaster:
R_STANDALONE			&Server Mandiri (Tanpa Klastering)
R_CONTROLLER			&Kontroler Klaster
R_MEMBER				&Anggota Klaster Server
STATIC4					Parameter yang Dapat Di&kendalikan sebagai Anggota Server:
S_IP_1					Alamat &IP Publik:
S_IP_2					(Jika alamat IP publik dihilangkan, alamat IP dari antarmuka jaringan yang digunakan saat menghubungkan ke kontroler klaster akan digunakan.)
S_PORT_1				Daftar &Port Publik:
S_PORT_2				(Pisahkan beberapa nomor port dengan spasi atau koma.)
S_CONTROLLER			Nama &Host atau Alamat IP Kontroler:
S_CONTROLLER_PORT		Nomor Port dari\r\nKontrole&r:
S_PORT_3				(TCP Port)
S_PASSWORD				&Kata Sandi Administrasi: 
STATIC5					Saat Anda memodifikasi konfigurasi klaster, layanan VPN Server akan dimulai ulang secara otomatis. Ketika ini terjadi, semua sesi yang terhubung saat ini dan koneksi yang terkait dengan administrasi akan diputuskan.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_1						Rasio Standar dalam Klaster:
S_2						(Standard: 100)
R_CONTROLLER_ONLY		Fungsi Kontroler Saja (Tanpa sesi VPN sendiri)


PREFIX					D_SM_FARM_MEMBER
CAPTION					Lista Anggota Klaster
S_TITLE					Saat ini, server Anggota Klaster berikut terhubung ke Kontroler Klaster %S.
IDOK					Informasi Anggota Klaster &
B_REFRESH				&Segarkan
IDCANCEL				&Keluar
B_CERT					Lihat Sertifikat Server &


PREFIX					D_SM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					Ubah Kata Sandi Administrator dari %S
S_TITLE					Ubah kata sandi administrator dari server %S. Masukkan kata sandi baru dan klik OK.
STATIC1					Kata Sandi &Baru:
STATIC2					&Konfirmasi Kata Sandi:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_HUB
CAPTION					Manajemen Virtual Hub - '%S'
S_TITLE					Virtual Hub '%S'
STATIC1					Manajemen &Database Keamanan:
B_USER					Kelola &Pengguna
S_USER					Tambah, hapus, atau edit akun pengguna.
B_GROUP					Kelola &Grup
S_GROUP					Tambah, hapus, atau edit grup.
B_ACCESS				Kelola &Daftar Akses
S_ACCESS				Tambah atau hapus daftar akses (aturan penyaringan paket).
STATIC2					Pengaturan Virtual Hub:
B_PROPERTY				&Properti Virtual Hub
S_PROPERTY				Konfigurasi Hub ini.
B_RADIUS				Pengaturan Server &Autentikasi
S_RADIUS				Gunakan server autentikasi RADIUS eksternal untuk autentikasi pengguna.
B_LINK					Kelola &Koneksi Cascade
S_LINK					Membangun Koneksi Cascade ke Hub di Server VPN lokal atau jarak jauh.
STATIC3					Status Cu&rrent dari Virtual Hub ini:
B_REFRESH				&Segarkan
STATIC4					Pengaturan &Lainnya:
B_LOG					Pengaturan &Simpan Log
B_LOG_FILE				Lista File Log
S_LOG					Konfigurasi pengaturan fungsi penyimpanan log.
B_CA					Sertifikat CA &Terverifikasi
B_CRL					Sertifikat yang &Ditarik
S_CA					Kelola sertifikat CA yang terpercaya.
B_SNAT					&Virtual NAT dan Virtual DHCP Server (SecureNAT)
S_SNAT					Secure NAT tersedia di Virtual Hub ini. Anda dapat menjalankan Virtual NAT dan Virtual DHCP.
STATIC5					Manajemen Ses&i VPN:
B_SESSION				Kelola &Sesi
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_SM_USER
CAPTION					Kelola Pengguna
S_TITLE					Virtual Hub "%S" memiliki pengguna berikut.
IDOK					&Edit
B_CREATE				&Baru
B_DELETE				&Hapus
B_REFRESH				&Segarkan
IDCANCEL				&Keluar
B_STATUS				Lihat &Info Pengguna


PREFIX					D_SM_EDIT_USER
IDC_STATIC1				&Nama Pengguna:
IDC_STATIC3				&Nama Lengkap:
IDC_STATIC4				&Catatan:
IDC_STATIC5				Nama Grup\r\n(Optional):
B_GROUP					Jelajahi Grup...
R_EXPIRES				&Tetapkan Tanggal Kedaluwarsa untuk Akun Ini
IDC_STATIC6				Tipe &Autentikasi:
S_RADIUS_3				Pengaturan Autentikasi RADIUS atau NT Domain:
S_RADIUS_1				Upaya login dengan kata sandi akan diverifikasi oleh server RADIUS eksternal, pengendali domain Windows NT, atau pengendali Active Directory.
R_SET_RADIUS_USERNAME	Tentukan Nama Pengguna pada Server Autentikasi
S_RADIUS_2				Nama Pengguna pada Server Autentikasi:
S_POLICY_1				Kebijakan Keamanan
R_POLICY				Tetapkan Kebijak&an Keamanan
B_POLICY				Kebijakan Keamanan
S_PASSWORD_1			Pengaturan Autentikasi Kata Sandi:
S_PASSWORD_2			&Kata Sandi:
S_PASSWORD_3			&Konfirmasi Kata Sandi:
S_USER_CERT_1			Pengaturan Autentikasi Sertifikat Individu:
B_LOAD_CERT				Tentukan &Sertifikat
B_VIEW_CERT				Lihat &Sertifikat
B_CREATE				Buat Sertifikat
S_ROOT_CERT_1			Pengaturan Autentikasi Sertifikat Tertanda:
S_ROOT_CERT_2			Verifikasi apakah sertifikat klien ditandatangani berdasarkan sertifikat CA yang terpercaya oleh Virtual Hub ini.
R_CN					Batasi Nilai Common Name (CN)
R_SERIAL				Batasi &Nilai Nomor Seri Sertifikat
S_ROOT_CERT_3			Catatan: Masukkan nilai hexadecimal. (Contoh: 0155ABCDEF)
S_HINT					Petunjuk: Tentukan objek pengguna dengan nama pengguna '*' (tanda bintang) untuk menerima upaya login pengguna yang tidak cocok dengan objek pengguna eksplisit yang terdaftar. Pengguna khusus ini akan menggunakan server autentikasi pengguna eksternal untuk memverifikasi login.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_POLICY
STATIC1					&Kebijakan yang Dipilih:
S_BOLD					Des&kripsi kebijakan:
S_BOLD2					&Nilai Saat Ini:
R_ENABLE				&Aktifkan Kebijakan
R_DISABLE				&Nonaktifkan Kebijakan
R_DEFINE				Tentukan &Kebijakan
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_GROUP
CAPTION					Kelola Grup
S_TITLE					Virtual Hub "%S" memiliki grup-grup berikut.
B_CREATE				&Baru
IDOK					&Edit
B_DELETE				&Hapus
B_REFRESH				&Segarkan
B_USER					&Daftar Anggota
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_SM_EDIT_GROUP
IDC_STATIC1				&Nama Grup:
IDC_STATIC3				&Nama Lengkap:
IDC_STATIC4				&Catatan:
S_POLICY_1				Kebijakan Keamanan:
R_POLICY				Tetapkan Kebijakan Keamana&n grup ini
B_POLICY				Kebijakan Keamanan
S_POLICY_2				Informasi Statistik Grup:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_ACCESS_LIST
CAPTION					Daftar Akses
S_TITLE					Virtual Hub "%S" memiliki daftar akses berikut (aturan penyaringan paket).
B_ADD					&Baru (IPv&4)
B_ADD_V6				&Baru (IPv&6)
IDOK					&Edit
B_DELETE				&Hapus
B_SAVE					&Simpan
IDCANCEL				&Batal
STATIC1					Item dengan prioritas lebih tinggi akan muncul lebih tinggi dalam daftar.
STATIC2					Catatan: Paket IP yang tidak cocok dengan item daftar akses dapat diteruskan.
B_CLONE					Cl&one
B_ENABLE				&Aktifkan
B_DISABLE				&Nonaktifkan


PREFIX					D_SM_EDIT_ACCESS
CAPTION					Sunting Item Daftar Akses
STATIC1					Konfigurasi pengaturan daftar akses. Daftar akses yang didefinisikan di sini akan diterapkan ke semua paket IP yang melewati Virtual Hub.
STATIC2					Pengaturan Dasar
STATIC3					&Memo:
STATIC4					&Tindakan:
R_PASS					&Terima
R_DISCARD				&Buang
STATIC5					P&rioritas:
STATIC6					(Nomor lebih kecil memiliki prioritas lebih tinggi.)
STATIC7					Opsi Penyaringan untuk Header IP
S_ACCESS_SRC_ALL		Alamat IP Sumber:
R_SRC_ALL				Berlaku untuk Semua Alamat Sumber
S_SRC_IP_1				Alamat IPv4:
S_SRC_IP_2				Subnet Mask:
S_SRC_IP_3				(255.255.255.255 berarti satu host)
S_SRC_IP_1_V6			Alamat IPv6:
S_SRC_IP_3_V6			(Contoh: "ffff:ff00::" atau "/24". "/128" berarti satu host.)
S_ACCESS_DST_ALL		Alamat IP Tujuan:
R_DST_ALL				Berlaku untuk Semua Alamat Tujuan
S_IP_DST_1				Alamat IPv4:
S_IP_DST_2				Subnet Mask:
S_IP_DST_3				(255.255.255.255 berarti hanya host yang ditentukan)
S_IP_DST_1_V6			Alamat IPv6:
S_IP_DST_3_V6			(Contoh: "ffff:ff00::" atau "/24". "/128" berarti satu host.)
STATIC9					Tipe Protokol:
STATIC10				Opsi Penyaringan untuk Header TCP dan UDP
S_TCP_1					Minimal
S_TCP_2					Maksimal
S_TCP_3					Port Sumber:
S_TCP_5					Port Tujuan:
S_TCP_7					Kolom nomor port kosong cocok dengan port mana pun.\r\nIni akan diterapkan ke paket yang hanya mencocokkan nilai minimum ketika nilai minimum ditentukan tetapi nilai maksimum tidak ditentukan.
STATIC11				Opsi Penyaringan untuk Pengguna atau Grup
STATIC11_OLD			Opsi Penyaringan untuk Pengguna
STATIC12				Daftar akses ini hanya akan diterapkan pada paket yang dikirim atau diterima oleh pengguna atau grup tertentu.
STATIC12_OLD			Daftar akses ini hanya akan diterapkan pada paket yang dikirim atau diterima oleh pengguna tertentu.
STATIC13				Nama Sumber:
B_USER1					Jelajahi...
STATIC14				Nama Tujuan:
B_USER2					Jelajahi...
STATIC15				Tinggalkan kolom ini kosong jika Anda tidak menentukan nama pengguna atau nama grup.
STATIC15_OLD			Tinggalkan kolom ini kosong jika Anda tidak menentukan nama pengguna.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_PROTOID				Tentukan Protokol IP:
STATIC16				Opsi Penyaringan untuk Header MAC
S_CHECK_SRC_MAC			Alamat MAC Sumber:
R_CHECK_SRC_MAC			Berlaku untuk Alamat Sumber mana pun
S_SRC_MAC				Alamat MAC:
S_SRC_MAC_MASK			Masker:
S_CHECK_DST_MAC			Alamat MAC Tujuan:
R_CHECK_DST_MAC			Berlaku untuk Alamat Tujuan mana pun
B_SIMULATION			Del&ay dan Kehilangan Paket...
S_DST_MAC				Alamat MAC:
S_DST_MAC_MASK			Masker:
S_MAC_NOTE				Anda dapat menggunakan angka hexadecimal dengan dua pemisah, "-" atau ":", dan tanpa pemisah.\r\n(FF-FF-FF-FF-FF-FF berarti host yang ditentukan)
R_CHECK_TCP_STATE		Verifikasi Status Koneksi TCP (Hanya Paket TCP)
R_ESTABLISHED			Paket Terhubung
R_UNESTABLISHED			Paket Belum Terhubung
R_REDIRECT				Alihkan Permintaan HTTP ke URL Tertentu
B_REDIRECT				Tentukan URL Pengalihan ke...

PREFIX					D_SM_RADIUS
CAPTION					Pengaturan Server Autentikasi
S_TITLE					Untuk menggunakan server RADIUS eksternal untuk memverifikasi upaya login ke Virtual Hub "%S", tentukan server RADIUS eksternal yang memverifikasi nama pengguna dan kata sandi.
STATIC1					Pengaturan Server RADIUS:
R_USE_RADIUS			&Gunakan Autentikasi RADIUS
S_RADIUS_1				Nama Host atau IP Server RADIUS &:
S_RADIUS_2				&Port:
S_RADIUS3				(Port UDP)
S_RADIUS_4				S&ekret Bersama:
S_RADIUS_5				&Konfirmasi Sekret Bersama:
S_RADIUS_6				Server RADIUS harus menerima permintaan dari alamat IP VPN Server ini. Selain itu, autentikasi dengan Password Authentication Protocol (PAP) harus diaktifkan.
S_RADIUS_7				milidetik (di atas %u, di bawah %u)
S_RADIUS_8				&Interval Pengulangan
S_RADIUS_9				(gunakan ',' atau ';' untuk memisahkan beberapa nama host.)
STATIC2					Ketika menggunakan Pengendali Domain Windows NT atau Pengendali Active Directory Windows Server sebagai server autentikasi eksternal, Anda harus mengatur komputer VPN Server untuk bergabung dengan domain. Untuk menggunakan Autentikasi NT Domain, tidak ada item yang perlu dikonfigurasi di sini.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_LINK
CAPTION					Koneksi Cascade di %S
STATIC1					Koneksi Cascade dapat membuat tautan tingkat-2 Ethernet antara Virtual Hub ini dan Virtual Hub lain yang terletak di Server VPN lokal atau jarak jauh.
STATIC2					Sebelum Menggunakan Koneksi Cascade
STATIC3					Koneksi Cascade mewujudkan Jembatan Layer 2 antara beberapa Virtual Hub. Tetapi jika koneksi dikonfigurasi dengan salah, loop tak terhingga bisa terbentuk tanpa sengaja. Saat menggunakan fungsi Koneksi Cascade, harap desain topologi jaringan dengan hati-hati.
B_CREATE				&Baru
B_EDIT					&Edit
B_ONLINE				T&ersedia
B_OFFLINE				&Oﬄine
IDOK					&Status
B_DELETE				&Hapus
B_RENAME				Ganti &Nama
B_REFRESH				&Segarkan
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_SM_LOG
CAPTION					Pengaturan Simpan Log
S_TITLE					Anda dapat menyimpan log keamanan (seperti riwayat login pengguna) dari Virtual Hub "%S", dan log paket dari semua paket yang melewati Virtual Hub.
STATIC1					Log &Keamanan:
B_SEC					Simpan L&og Keamanan
S_SEC					Siklus &Beralih File Log:
STATIC2					Log &Paket:
B_PACKET				Simpan L&og Paket
S_PACKET				Siklus &Beralih File Log:
S_PACKET_0				Koneksi TCP:
B_PACKET_0_0			Tidak Simpan
B_PACKET_0_1			Hanya Header
B_PACKET_0_2			Headers && Payloads
S_PACKET_1				Paket TCP:
B_PACKET_1_0			Tidak Simpan
B_PACKET_1_1			Hanya Header
B_PACKET_1_2			Headers && Payloads
S_PACKET_2				Paket DHCP:
B_PACKET_2_0			Tidak Simpan
B_PACKET_2_1			Hanya Header
B_PACKET_2_2			Headers && Payloads
S_PACKET_3				Paket UDP:
B_PACKET_3_0			Tidak Simpan
B_PACKET_3_1			Hanya Header
B_PACKET_3_2			Headers && Payloads
S_PACKET_4				Paket ICMP:
B_PACKET_4_0			Tidak Simpan
B_PACKET_4_1			Hanya Header
B_PACKET_4_2			Headers && Payloads
S_PACKET_5				Paket IP:
B_PACKET_5_0			Tidak Simpan
B_PACKET_5_1			Hanya Header
B_PACKET_5_2			Headers && Payloads
S_PACKET_6				Paket ARP:
B_PACKET_6_0			Tidak Simpan
B_PACKET_6_1			Hanya Header
B_PACKET_6_2			Headers && Payloads
S_PACKET_7				Paket Ethernet\r\n:
B_PACKET_7_0			Tidak Simpan
B_PACKET_7_1			Hanya Header
B_PACKET_7_2			Headers && Payloads
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
STATIC3					Menyimpan jumlah log paket yang besar dapat membebani CPU dan hard disk dan dapat menyebabkan penurunan kinerja Hub dan seluruh VPN Server. Aktifkan pencatatan hanya pada log paket yang diperlukan untuk disimpan.


PREFIX					D_SM_CA
CAPTION					Mengelola Sertifikat CA yang Terpercaya
STATIC1					Anda dapat mengelola daftar sertifikat otoritas sertifikat (CA) yang dipercaya oleh Virtual Hub ini.\r\n\r\nDaftar sertifikat CA yang tercantum di sini digunakan untuk memverifikasi sertifikat saat Klien VPN terhubung dalam mode autentikasi sertifikat yang ditandatangani.
B_IMPORT				&Tambah
IDOK					&Tampilkan Sertifikat
IDCANCEL				&Tutup
B_DELETE				&Hapus


PREFIX					D_SM_SESSION
CAPTION					Mengelola Sesi - %S
S_TITLE					Virtual Hub "%S" memiliki sesi VPN berikut yang sedang aktif.
STATIC1					Operasi untuk Sesi
IDOK					Informasi &Sesi
B_DISCONNECT			&Putuskan Koneksi
B_REFRESH				Segar&kan
B_SESSION_MAC_TABLE		&Tabel MAC dari Sesi yang Dipilih
B_SESSION_IP_TABLE		Tabel I&P dari Sesi yang Dipilih
STATIC2					Tugas Administrasi &Lainnya
B_MAC_TABLE				Lista Tabel &Alamat MAC
B_IP_TABLE				Lista Ta&bel Alamat IP
IDCANCEL				Kelu&ar
S_FARM_INFO_2			Sesi yang ditampilkan di sini adalah semua sesi pada klaster saat ini. Untuk mengelola sesi pada server anggota klaster lain, Anda harus terhubung sebagai administrator ke server-server tersebut.


PREFIX					D_SM_MAC
CAPTION					Tabel Alamat MAC
S_TITLE					Database tabel alamat MAC pada Virtual Hub "%S" memiliki entri berikut.
B_DELETE				&Hapus Entri yang Dipilih
B_REFRESH				Segar&kan
IDCANCEL				Kelu&ar


PREFIX					D_SM_IP
CAPTION					Tabel Alamat IP
S_TITLE					Database tabel alamat IP pada Virtual Hub "%S" memiliki entri berikut.
B_DELETE				&Hapus Entri yang Dipilih
B_REFRESH				Segar&kan
IDCANCEL				Kelu&ar


PREFIX					D_SM_CREATE_CERT
CAPTION					Buat Sertifikat Baru
STATIC1					Anda dapat dengan mudah membuat sertifikat yang ditandatangani oleh diri sendiri atau oleh sertifikat lain.
STATIC2					Tipe &Sertifikat:
R_ROOT_CERT				&Sertifikat Akar (Sertifikat yang Ditandatangani Sendiri)
R_SIGNED_CERT			Sertifikat &Ditandatangani oleh Sertifikat Lain
S_LOAD_1				&Sertifikat dan Kunci Privat untuk Penandatanganan:
B_LOAD					&Muatan Sertifikat dan Kunci Privat
S_LOAD_2				Klik 'Muatan Sertifikat dan Kunci Privat' untuk menentukan Sertifikat X509 dan Kunci Privat RSA yang akan digunakan untuk menandatangani sertifikat baru.
S_LOAD_3				Nama Umum (CN):
S_LOAD_4				Organisasi (O):
S_LOAD_5				Unit Organisasi (OU):
S_LOAD_6				Negara (C): 
S_LOAD_7				Negara Bagian (ST):
S_LOAD_8				Lokasi (L):
S_LOAD_11				&Nomor Seri:\r\n(Heksadesimal) 
S_LOAD_9				&Kadaluarsa dalam:
S_LOAD_10				Hari
STATIC3					Untuk mengelola sertifikat dan otoritas sertifikat dalam skala besar, Anda harus menggunakan perangkat lunak gratis seperti OpenSSL, atau perangkat lunak CA (otoritas sertifikat) komersial.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_LOAD_12				Kekuatan&an:


PREFIX					D_NM_LOGIN
CAPTION					dihapus
S_TITLE					dihapus
STATIC1					dihapus
STATIC2					dihapus
IDOK					dihapus
IDCANCEL				dihapus


PREFIX					D_SPEEDMETER
CAPTION					Status Perangkat Jaringan
STATIC1					Pilih Pengadaptasi Jaringan:
STATIC2					Status Waktu Nyata
STATIC3					&Segarkan


PREFIX					D_NM_MAIN
CAPTION					dihapus
STATIC1					dihapus
STATIC2					dihapus
B_SETTING				Pengaturan &Koneksi untuk Server VPN
B_CONNECT				&Terhubung
B_DISCONNECT			&Putuskan Koneksi
STATIC3					Pengaturan Operasi Router Mode Pengguna
STATIC4					Anda dapat mengatur operasi dalam jaringan virtual pada SoftEther VPN Router Mode Pengguna.
B_OPTION				Pengaturan &Operasi Router Mode Pengguna
STATIC5					Status Operasi Router Mode Pengguna
STATIC6					Menampilkan status operasi saat ini dari SoftEther VPN Router Mode Pengguna.
B_NAT					Status Virtual &NAT
B_DHCP					Status Server D&HCP Virtual
B_STATUS				Status &Router Mode Pengguna
B_INFO					Informasi &Router Mode Pengguna
B_PASSWORD				Pengaturan &Kata Sandi Administrator
B_REFRESH				Segar&kan
B_ABOUT					&Tentang...
IDCANCEL				Kelu&ar


PREFIX					D_NM_OPTION
CAPTION					Konfigurasi SecureNAT
S_TITLE					Tentukan bagaimana host virtual SecureNAT beroperasi pada jaringan virtual Virtual Hub "%S".
STATIC1					Pengaturan Antarmuka Jaringan Host Virtual:
STATIC2					Alamat &MAC:
STATIC3					Alamat I&P:
STATIC4					&Subnet Mask:
STATIC5					Pengaturan Virtual NAT:
R_USE_NAT				Gunakan Fungsi Virtual N&AT
STATIC6					Value M&TU:
STATIC7					bytes
STATIC8					Waktu Timeout Sesi T&CP:
STATIC9					detik
STATIC10				Waktu Timeout &Sesi UDP:
STATIC11				detik
R_SAVE_LOG				Simpan Operasi NAT atau Server DHCP ke &File Log
STATIC12				Pengaturan Server DHCP Virtual:
R_USE_DHCP				Gunakan Fu&ngsi Server DHCP Virtual
STATIC13				&Distribusikan Alamat IP:
STATIC14				ke
STATIC15				.
STATIC16				Su&bnet Mask:
STATIC17				Batas &Penyewaan:
STATIC18				detik
STATIC19				Opsi yang Diterapkan ke Klien (opsional):
STATIC20				Gerbang &Default\r\nAlamat:
STATIC21				Alamat &Server DNS 1:
STATIC22				Nama Domain:
STATIC23				Alamat &Server DNS 2:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_1						Fungsi Pengaturan Tabel Routing Statis (untuk split tunneling)
S_2						Push tabel routing statis ke klien VPN.
B_PUSH					Ubah tabel routing statis untuk push


PREFIX					D_NM_NAT
CAPTION					Tabel Sesi NAT pada Router NAT Virtual
S_TITLE					Terdapat entri tabel NAT TCP atau UDP berikut pada router NAT virtual SecureNAT.
B_REFRESH				&Segarkan
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_NM_DHCP
CAPTION					Tabel Penyewaan IP pada Server DHCP Virtual
S_TITLE					Server DHCP Virtual SecureNAT telah memberikan alamat IP berikut kepada klien.
B_REFRESH				&Segarkan
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_NM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					Ubah Kata Sandi Administrator %S
S_TITLE					Anda dapat mengubah kata sandi administrator dari SoftEther VPN Router Mode Pengguna (%S). Klik OK setelah memasukkan kata sandi baru.
STATIC1					Kata Sandi &Baru: 
STATIC2					&Konfirmasi Input Anda: 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_SNAT
CAPTION					Pengaturan NAT Virtual dan Fungsi DHCP Virtual (SecureNAT)
S_TITLE					SecureNAT memungkinkan Anda untuk menjalankan router NAT virtual (IP Masquerade) dan fungsi Server DHCP pada jaringan virtual dari Virtual Hub "%S".
STATIC1					Peringatan tentang SecureNAT
S_WARNING				Fungsi SecureNAT hanya disarankan untuk administrator sistem atau orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan.
S_WARNING2				Jika Anda menggunakan SecureNAT dengan benar, ini memungkinkan akses jarak jauh yang aman melalui VPN. Namun, jika digunakan dengan cara yang salah, ini dapat membahayakan seluruh jaringan. Siapa pun yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan dan siapa pun yang tidak memiliki izin dari administrator jaringan harus tidak mengaktifkan SecureNAT. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang fungsi SecureNAT, harap merujuk ke manual VPN Server atau dokumentasi online.
STATIC2					Mengaktifkan / Menonaktifkan dan Mengubah Pengaturan SecureNAT
STATIC3					Anda dapat mengaktifkan, menonaktifkan, atau mengubah pengaturan SecureNAT pada Virtual Hub ini.
B_ENABLE				&Aktifkan SecureNAT
B_DISABLE				&Nonaktifkan SecureNAT
B_CONFIG				&Pengaturan SecureNAT
STATIC4					Perhatian: Ketika SecureNAT yang sedang berjalan dinonaktifkan, semua sesi TCP dan UDP aktif yang terhubung melalui SecureNAT akan terputus.
STATIC5					Lihat Status SecureNAT Saat Ini
STATIC6					Anda dapat melihat status operasi SecureNAT saat ini.
B_NAT					Status Router &NAT Virtual
B_DHCP					Status Server D&HCP Virtual
B_STATUS				Lihat Status Operasi &SecureNAT
S_TSUKUBA2				SecureNAT menggunakan teknologi yang dikembangkan oleh Daiyuu Nobori pada tahun 2004 di "Seminar Khusus tentang Informasi I" di Fakultas Ilmu Komputer, Kelompok Perguruan Tinggi Ketiga, Universitas Tsukuba.
IDCANCEL				Kelu&ar


PREFIX					D_SM_BRIDGE
CAPTION					Pengaturan Jembatan Lokal
STATIC1					Jembatan Lokal dapat membangun koneksi jembatan Layer 2 antara Virtual Hub di server VPN ini dan Perangkat Ethernet fisik (Adaptor Jaringan). \r\nAnda juga dapat membuat perangkat tap (antarmuka jaringan virtual) dan membangun koneksi jembatan dengan Virtual Hub. (Tap hanya didukung pada versi Linux)
B_DELETE				Hapus &Jembatan Lokal
STATIC2					Definisi &Jembatan Lokal Baru:
STATIC3					Pilih Virtual Hub untuk dijembatani.
STATIC4					&Virtual Hub: 
STATIC5					&Tipe untuk Dibuat:
R_BRIDGE				Jembatan dengan &Adaptor Jaringan Fisik yang Ada
R_TAP					Jembatan dengan Perangkat &Tap Baru
S_ETH_1					Adaptor LAN:
S_TAP_1					Nama &Perangkat Tap Baru:
S_TAP_2					(Maksimum 11 Karakter)
STATIC6					Perhatian: Meskipun dimungkinkan untuk membuat jembatan menggunakan adaptor jaringan yang beroperasi, pada lingkungan dengan beban tinggi, sebaiknya siapkan adaptor jaringan khusus untuk jembatan.
IDOK					&Buat Jembatan Lokal
STATIC7					Jika adaptor jaringan yang baru saja ditambahkan tidak muncul di sistem, reboot komputer dan buka kembali layar ini.
IDCANCEL				Kelu&ar
B_VLAN					Alat Pengaturan Transparansi VLAN


PREFIX					D_WIN9X_REBOOT
CAPTION					VPN Client - Pasang Adaptor Jaringan Virtual
STATIC1					Adaptor Jaringan Virtual VPN Client telah dipasang. \r\nSekarang diperlukan untuk mematikan Windows dan memulai ulang komputer. \r\n\r\nKomputer akan restart secara otomatis. Jika komputer tidak restart, silakan restart komputer secara manual.


PREFIX					D_EM_MAIN
CAPTION					Manajer SoftEther EtherLogger
STATIC1					SoftEther EtherLogger adalah layanan yang menangkap data yang mengalir melalui kartu LAN yang terhubung ke komputer dan menyimpan log dari header tipe paket yang ditentukan oleh administrator serta semua data dalam format file teks. \r\n\r\nSaat ini, perangkat capture berikut ini sedang melakukan logging capture.
B_PASSWORD				Pengaturan &Kata Sandi Administrator
B_LICENSE				&Lisensi
B_ADD					&Tambahkan
IDOK					&Edit
B_DELETE				&Hapus
IDCANCEL				Kelu&ar


PREFIX					D_EM_ADD
STATIC1					Nama Adaptor Jaringan yang Digunakan untuk Capture:
R_PROMISCUOUS				Ja&ngan Gunakan Mode Promiscuous Selama Capture
STATIC2					&Log Paket: 
S_PACKET				Switch File Log S&iklus: 
S_PACKET_0				Log Koneksi TCP: 
B_PACKET_0_0			Tidak Simpan
B_PACKET_0_1			Hanya Informasi Header
B_PACKET_0_2			Seluruh Konten Paket
S_PACKET_1				Log Paket TCP: 
B_PACKET_1_0			Tidak Simpan
B_PACKET_1_1			Hanya Informasi Header
B_PACKET_1_2			Seluruh Konten Paket
S_PACKET_2				Log Paket DHCP: 
B_PACKET_2_0			Tidak Simpan
B_PACKET_2_1			Hanya Informasi Header
B_PACKET_2_2			Seluruh Konten Paket
S_PACKET_3				Log Paket UDP: 
B_PACKET_3_0			Tidak Simpan
B_PACKET_3_1			Hanya Informasi Header
B_PACKET_3_2			Seluruh Konten Paket
S_PACKET_4				Log Paket ICMP: 
B_PACKET_4_0			Tidak Simpan
B_PACKET_4_1			Hanya Informasi Header
B_PACKET_4_2			Seluruh Konten Paket
S_PACKET_5				Log Paket IP: 
B_PACKET_5_0			Tidak Simpan
B_PACKET_5_1			Hanya Informasi Header
B_PACKET_5_2			Seluruh Konten Paket
S_PACKET_6				Log Paket ARP: 
B_PACKET_6_0			Tidak Simpan
B_PACKET_6_1			Hanya Informasi Header
B_PACKET_6_2			Seluruh Konten Paket
S_PACKET_7				Log Paket Ethernet\r\n: 
B_PACKET_7_0			Tidak Simpan
B_PACKET_7_1			Hanya Informasi Header
B_PACKET_7_2			Seluruh Konten Paket
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
STATIC3					Menyimpan log paket dengan volume besar dapat memberikan beban berat pada CPU dan hard disk, serta dapat menyebabkan penurunan kinerja pada seluruh sistem. Harap atur pengaturan sehingga hanya informasi log paket yang diperlukan yang disimpan.


PREFIX					D_EM_PASSWORD
CAPTION					Ubah Kata Sandi Administrator
S_TITLE					Anda dapat mengubah kata sandi administrator. Klik OK setelah memasukkan kata sandi baru.
STATIC1					Kata Sandi &Baru:
STATIC2					&Konfirmasi:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_EM_LICENSE
CAPTION					Tambah atau Hapus Lisensi
STATIC1					Untuk menggunakan SoftEther EtherLogger, Anda harus memperoleh lisensi yang sah dan mendaftarkan kunci lisensi. Dengan menggunakan jendela ini, Anda dapat mendaftarkan kunci lisensi baru, menghapus kunci lisensi yang terdaftar, serta menampilkan daftar lisensi saat ini dan mode lisensi SoftEther EtherLogger.
S_BOLD					&Daftar Lisensi yang Terdaftar Saat Ini: 
B_OBTAIN				&Peroleh Lisensi
STATIC2					Klik Peroleh Lisensi untuk menampilkan situs web yang akan memberikan petunjuk tentang cara memperoleh lisensi.
B_ADD					&Tambahkan Pendaftaran Kunci Lisensi
B_DEL					&Hapus
IDOK					&Informasi Tentang Lisensi
STATIC3					Pilih lisensi dan klik Informasi Tentang Lisensi untuk terhubung ke situs web Proyek VPN SoftEther (softether.com) dan melihat informasi terdaftar yang berkaitan dengan lisensi yang dipilih.
S_BOLD2					&Mode Lisensi Saat Ini dari SoftEther EtherLogger: 
IDCANCEL				Kelu&ar


PREFIX					D_EM_LICENSE_ADD
CAPTION					Tambahkan Pendaftaran Kunci Lisensi
S_INFO					Anda dapat mendaftarkan kunci lisensi untuk produk SoftEther EtherLogger.
STATIC1					Kunci lisensi terdiri dari 36 karakter alfanumerik ditambah tanda hubung. Mereka adalah kode kunci yang mengesahkan kepemilikan lisensi. \r\n\r\nKetika sertifikat lisensi diterima bersama perangkat lunak ini, kunci lisensi dicetak pada sertifikat lisensi tersebut. Jika lisensi untuk perangkat lunak ini dibeli secara online, kunci lisensi disediakan melalui email dan pada jendela situs web pada saat lisensi dibeli. Kunci lisensi juga dapat ditulis dengan cara lain. Jika Anda tidak tahu di mana kunci lisensi ditulis, tanyakan kepada vendor yang menjual lisensi tersebut.
STATIC2					&Masukkan Kunci Lisensi dengan Benar: 
STATIC3					Masukkan kunci lisensi dengan memisahkan input menjadi grup 6 digit. Anda tidak perlu memasukkan tanda hubung. Anda juga bisa menyalin && menempelkan kunci lisensi.
B_INFO2					Perangkat lunak ini dilindungi oleh hak cipta di seluruh dunia. Pelanggan hanya dapat membuat salinan dan menggunakan perangkat lunak ini sesuai dengan ketentuan lisensi. Peringatan: Penggunaan kunci lisensi yang diperoleh secara ilegal, penggunaan lisensi tunggal pada beberapa server, atau distribusi lisensi tanpa izin adalah pelanggaran perjanjian lisensi dan tindakan tersebut dapat menyebabkan proses hukum atau tuntutan hukum.
IDOK					&Daftar
IDCANCEL				Batal

PREFIX					D_EM_REMOTE
STATIC1					&Tentukan Nama Host Komputer Tujuan, atau Alamat IP: 
R_LOCAL					Teruskan ke &Komputer Lokal (Komputer yang Menampilkan Jendela Ini)
S_HOSTNAME				&Nama Komputer: 
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
B_ABOUT					Informasi versi

PREFIX					D_SM_CONFIG
CAPTION					Sunting Berkas Konfigurasi
IDC_INFO				Konfigurasi saat ini dari VPN Server "%S" adalah sebagai berikut.\r\nAnda dapat mengedit konten berkas konfigurasi ini dan menerapkannya ke VPN Server.
B_EXPORT				&Simpan ke Berkas
B_IMPORT				&Impor Berkas dan Terapkan
IDCANCEL				Kelu&ar
STATIC1					Anda dapat mengedit berkas konfigurasi menggunakan editor teks apa saja. Ketika berkas konfigurasi yang telah diedit diterapkan ke VPN Server, VPN Server akan otomatis restart dan meluncurkan sesuai dengan berkas konfigurasi baru. Jika berkas konfigurasi yang tidak valid diterapkan, akan terjadi kesalahan dan pengaturan saat ini akan hilang, jadi berhati-hatilah saat mengedit berkas konfigurasi.
B_FACTORY				&Kembalikan ke Pengaturan Default Pabrik


PREFIX					D_SM_ADMIN_OPTION
CAPTION					Opsi Administrasi Virtual Hub
S_INFO					Saat ini opsi administrasi berikut ini diatur untuk Virtual Hub "%S".
B_ADD					&Tambahkan Nilai
B_EDIT					&Sunting Nilai
B_DELETE				&Hapus Nilai
STATIC1					Tujuan dari opsi administrasi Virtual Hub adalah untuk mengatur pembatasan bagi administrator yang berada dalam Mode Admin Virtual Hub.
IDOK					&Simpan
IDCANCEL				Batal
STATIC2					Hanya administrator untuk seluruh VPN Server ini yang dapat mengedit opsi administrasi Virtual Hub. Administrator Virtual Hub individual tidak dapat mengubah opsi administrasi, namun mereka dapat melihatnya.\r\nNamun, jika opsi allow_hub_admin_change_option diatur ke "1", maka administrator Virtual Hub dapat mengedit opsi administrasi.
S_BOLD					Deskripsi:


PREFIX					D_SM_MSG
CAPTION					Tentukan Pesan
S_MSG_2					Anda dapat menetapkan pesan yang akan ditampilkan di layar pengguna ketika VPN Client terhubung ke Virtual Hub "%S". Untuk menampilkan pesan, masukkan pesan yang ingin Anda tampilkan.
C_USEMSG				Tampilkan &Pesan
STATIC1					Tentang Fungsi Tampilan Pesan
S_INFO					VPN Client harus versi 3.0 atau lebih baru.\r\n\r\nTentukan satu baris yang dimulai dengan "http://" sebagai pesan untuk membuka browser web default di client, alih-alih menampilkan pesan.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_NICINFO
CAPTION					Status Virtual Network Adapter "%S"
IDCANCEL				&Tutup


PREFIX					D_SM_VLAN
CAPTION					Alat Pengaturan Transparansi VLAN
STATIC1					Beberapa adaptor jaringan tidak dapat mentransmisikan paket VLAN bertanda (IEEE802.1Q) secara transparan. Secara default\r\n\r\nJika Anda menggunakan adaptor jaringan seperti itu untuk dihubungkan ke Virtual Hub dan perlu menukar paket Ethernet dengan tag VLAN, Anda harus mengonfigurasi adaptor jaringan untuk mengaktifkan pemrosesan paket untuk transparansi VLAN.
B_ENABLE				Konfigurasi Adaptor Jaringan yang Terpilih untuk Transparansi VLAN
B_DISABLE				&Cabut Konfigurasi
STATIC2					Tentang Alat Pengaturan Transparansi VLAN
S_WARNING				Alat ini dapat mengaktifkan atau menonaktifkan transparansi untuk paket VLAN bertanda pada adaptor jaringan Intel, Broadcom, atau Marvell. (Hanya menggunakan driver yang disediakan vendor untuk Windows.)
S_WARNING2				Adaptor jaringan di atas dalam daftar berarti didukung oleh alat ini. Adaptor jaringan lain tidak dapat dikonfigurasi oleh alat ini. Namun, adaptor jaringan lain yang tidak ada dalam daftar mungkin dapat mendukung paket VLAN bertanda secara default atau dengan menggunakan beberapa konfigurasi.\r\n\r\nAdaptor jaringan tersebut harus dikonfigurasi oleh administrator sistem yang telah login ke Windows.
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_SM_SIMULATION
CAPTION					Fungsi Penundaan dan Kehilangan Paket
STATIC1					Fungsi ini dapat menghasilkan penundaan, jitter, dan kehilangan paket pada paket yang memenuhi kondisi entri daftar akses ini ketika dikirim melalui Virtual Hub ini.\r\n\r\nFungsi ini berguna untuk mensimulasikan kualitas dan kecepatan internet yang buruk, koneksi WAN, atau koneksi nirkabel di meja atau laboratorium. Misalnya, Anda dapat menggunakannya untuk mengevaluasi dan menguji telepon IP (VoIP).
STATIC2					Hasilkan Penundaan, Jitter, dan Kehilangan Paket sebagai berikut:
C_DELAY					Hasilkan &Penundaan
S_DELAY					Periode Penundaan (0 - 10000) :
S_DELAY2				milisekon
C_JITTER				Hasilkan &Jitter (Fluktuasi)
S_JITTER				Rasio Jitter (0 - 100) :
S_JITTER2				Persentase (%)
C_LOSS					Hasilkan &Kehilangan Paket
S_LOSS					Rasio Kehilangan Paket (0 - 100) :
S_LOSS2					Persentase (%)
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_AO_VALUE
CAPTION					Nama dan Nilai
STATIC1					&Nama:
STATIC2					&Nilai:
STATIC3					(Integer)
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_L3
CAPTION					Pengaturan Virtual Layer 3 Switch
STATIC1					Anda dapat mendefinisikan Virtual Layer 3 Switch antara dua atau lebih Virtual Hub yang berjalan pada VPN Server ini untuk mencapai routing antar jaringan IP yang berbeda.
STATIC2					Fungsi Virtual Layer 3 Switch disediakan untuk administrator jaringan atau orang yang memiliki banyak pengetahuan tentang jaringan dan routing IP. Jika Anda menggunakan fungsi VPN reguler, Anda tidak perlu menggunakan fungsi Virtual Layer 3 Switch.\r\n\r\nJika fungsi Virtual Layer 3 Switch akan digunakan, orang yang mengonfigurasinya harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang routing IP.
STATIC3					Peringatan tentang Fungsi Virtual Layer 3 Switch
S_BOLD					&Layer 3 &Switch yang Didefinisikan:
B_ADD					&Baru
B_START					&Mulai
B_STOP					H&enti
IDOK					&Sunting
B_DELETE				&Hapus
IDCANCEL				&Tutup


PREFIX					D_SM_L3_ADD
CAPTION					Layer 3 Switch Virtual Baru
STATIC1					Untuk membuat Layer 3 Switch Virtual baru, masukkan nama untuk switch tersebut. \r\n\r\nVirtual Layer 3 Switch tidak boleh memiliki nama yang duplikat dengan Layer 3 Switch Virtual lainnya pada VPN Server ini.
STATIC2					&Nama:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_L3_SW
CAPTION					Sunting Virtual Layer 3 Switch "%S"
STATIC1					Anda dapat mendefinisikan beberapa antarmuka virtual dan tabel routing pada Virtual Layer 3 Switch.
STATIC2					Antarmuka virtual dikaitkan dengan Virtual Hub dan berfungsi sebagai host IP tunggal pada Virtual Hub ketika Virtual Hub sedang berjalan. Ketika beberapa antarmuka virtual yang masing-masing tergabung pada jaringan IP yang berbeda dari Virtual Hub yang berbeda didefinisikan, routing IP akan dilakukan secara otomatis antara antarmuka-antarmuka ini.\r\nDimungkinkan untuk mengonfigurasi tabel routing dan pengaturan lebih rinci.
S_BOLD1					Antarmuka &Virtual:
B_ADD_IF				&Antarmuka Virtual Baru
B_DEL_IF				&Hapus Antarmuka Virtual
S_BOLD2					Tabel &Routing:
B_ADD_TABLE				&Tambah Entri Tabel Routing
B_DEL_TABLE				&Hapus Entri Tabel Routing
B_START					&Mulai
B_STOP					H&enti
IDCANCEL				&Tutup


PREFIX					D_SM_L3_SW_IF
CAPTION					Tambah Antarmuka Virtual
STATIC1					Menambahkan antarmuka virtual baru ke Virtual Layer 3 Switch. \r\n\r\nAnda harus mendefinisikan jaringan IP yang menjadi milik antarmuka virtual tersebut dan alamat IP dari antarmuka itu sendiri. \r\nHarap pilih atau masukkan nama Virtual Hub yang akan dihubungkan antarmuka ini.
STATIC2					Hub Virtual untuk &Dihubungkan
STATIC3					Pilih atau masukkan nama Virtual Hub yang akan dihubungkan antarmuka ini.
STATIC4					&Hub Virtual:
STATIC5					&Alamat IP dan Subnet Mask Antarmuka Virtual:
STATIC6					Antarmuka virtual harus memiliki satu alamat IP di Virtual Hub. Anda juga harus menentukan subnet mask dari jaringan IP yang menjadi milik alamat IP ini. \r\n\r\nRouting melalui Virtual Layer 3 Switch yang menghubungkan beberapa Virtual Hub beroperasi berdasarkan alamat IP yang ditentukan di sini.
S_SRC_IP_1				Alamat &IP:
S_SRC_IP_2				&Subnet Mask:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_L3_SW_TABLE
CAPTION					Entri Tabel Routing Baru
STATIC1					Menambahkan entri baru ke tabel routing dari Virtual Layer 3 Switch. \r\n\r\nJika alamat IP tujuan dari paket IP tidak termasuk dalam jaringan IP yang dimiliki oleh antarmuka virtual, mesin routing IP dari Virtual Layer 3 Switch akan merujuk tabel routing dan melakukan routing.
STATIC2					Definisi &Entri Tabel Routing:
STATIC3					Antarmuka virtual harus memiliki satu alamat IP di Virtual Hub. Anda juga harus menentukan subnet mask dari jaringan IP yang menjadi milik alamat IP ini. \r\n\r\nRouting melalui Virtual Layer 3 Switch dari ruang IP beberapa Virtual Hub beroperasi berdasarkan alamat IP yang ditentukan di sini.
S_SRC_IP_1				&Alamat Jaringan:
S_SRC_IP_2				&Subnet Mask:
S_SRC_IP_3				&Alamat Gateway:
S_SRC_IP_4				&Nilai Metric:
STATIC4					Catatan: Untuk menentukan gateway default, tentukan '0.0.0.0' untuk alamat jaringan dan subnet mask.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_CM_SELECT_SECURE
CAPTION					Pilih Kartu Pintar
STATIC1					Pilih jenis perangkat kartu pintar yang akan digunakan. \r\n\r\nJenis kartu pintar yang tercantum dalam daftar ini telah diinstal driver-nya di komputer ini dan didukung oleh perangkat lunak VPN. \r\nJika ada jenis kartu pintar yang sedang digunakan namun tidak muncul dalam daftar, mungkin pembaruan perangkat lunak VPN ke versi yang lebih baru memungkinkan Anda menggunakannya. \r\n\r\nCatatan: Jika driver tidak langsung ditampilkan setelah instalasi, restart Windows.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_CM_SECURE_MANAGER
CAPTION					Pengelola Kartu Pintar
S_INFO					Kartu Pintar Saat Ini:\r\n\r\n%S
B_BOLD					Objek yang disimpan di kartu pintar:
B_REFRESH				&Segarkan Daftar Objek
B_IMPORT				&Impor ke Kartu...
B_EXPORT				&Ekspor dari Kartu...
B_DELETE				&Hapus dari Kartu
B_NEW_CERT				&Tulis Sertifikat dan Kunci Privat Baru ke Kartu...
B_PIN					&Ganti Kode PIN...
IDCANCEL				Tutup


PREFIX					D_CM_SECURE_TYPE
CAPTION					Pilih Jenis Objek
STATIC					Pilih jenis objek yang ingin Anda impor.
R_CERT					&Sertifikat
R_KEY					Kunci &Privat
R_DATA					&Data
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_STRING
CAPTION					Perangkat Lunak VPN
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_SELECT_KEYPAIR
CAPTION					Tentukan Sertifikat di Kartu Pintar
S_INFO					Kartu pintar yang dipilih saat ini:\r\n\r\n%S
B_BOLD1					Pilih sertifikat di kartu pintar.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
B_BOLD2					Pilih kunci privat yang sesuai.


PREFIX					D_CM_LOAD_X
CAPTION					Memuat Sertifikat
STATIC1					Pilih metode untuk memuat sertifikat.
R_FROM_FILE				Memuat Sertifikat dari &File
R_FROM_SECURE			Memuat Sertifikat dari &Kartu Pintar
S_FILE					Anda dapat memuat sertifikat dari file yang menyimpan data sertifikat (ekstensi: .cer, .crt, .p12, .pfx).
S_CERT					Jika kartu pintar terhubung ke komputer ini, Anda dapat memuat sertifikat dari kartu pintar.
B_SELECT				&Pilih Kartu Pintar yang Akan Digunakan...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_CM_SECURE_PIN
CAPTION					Ganti Kode PIN
STATIC1					Anda dapat mengganti kode PIN (nomor rahasia) dari kartu pintar. \r\n\r\nUntuk mengganti kode PIN, Anda diharuskan memasukkan kode PIN saat ini dan kode PIN baru dua kali.
STATIC2					&Kode PIN saat ini:
STATIC3					&Kode PIN Baru:
STATIC4					Kon&firmasi Kode PIN Baru:
STATIC5					Catatan
STATIC6					Jika Anda memasukkan kode PIN saat ini dengan salah beberapa kali, kartu pintar akan tidak dapat digunakan.
STATIC7					Tolong masukkan kartu pintar dan klik OK.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_CRL
CAPTION					Daftar Pencabutan Sertifikat
STATIC1					Anda dapat mengelola Daftar Pencabutan Sertifikat pada Virtual Hub ini. \r\n\r\nDengan menambahkan sertifikat ke Daftar Pencabutan Sertifikat, klien yang menyediakan sertifikat tersebut akan ditolak untuk terhubung ke Virtual Hub ini menggunakan mode otentikasi sertifikat.
B_ADD					&Tambah
IDOK					&Sunting
IDCANCEL				&Tutup
B_DELETE				&Hapus


PREFIX					D_SM_EDIT_CRL
CAPTION					Sertifikat yang Dibatalkan
STATIC1					Anda dapat menetapkan konten entri pada daftar pencabutan. \r\n\r\nKetika seorang pengguna terhubung ke Virtual Hub dalam mode otentikasi sertifikat dan sertifikat tersebut cocok dengan salah satu atau lebih konten yang didefinisikan dalam Daftar Pencabutan Sertifikat, pengguna tersebut akan ditolak untuk terhubung.
S_BOLD					Sertifikat yang cocok dengan semua kolom item akan dinonaktifkan.
STATIC2					Isi Sertifikat:
R_CN					Nama Umum (CN):
R_O						Organisasi (O):
R_OU					Unit Organisasi (OU):
R_C						Negara (C):
R_ST					Negara Bagian (ST):
R_L						Lokalitas (L):
STATIC3					Nilai Atribut Sertifikat:
R_SERI					Nomor Seri (Hex):
R_MD5_HASH				Nilai Digest MD5 (Hex, 128 bit):
R_SHA1_HASH				Nilai Digest SHA-1 (Hex, 160 bit):
STATIC4					Sebuah nilai digest (nilai hash) dapat mengidentifikasi sertifikat tertentu secara tepat. Jika Anda menentukan nilai digest MD5 atau SHA-1, Anda tidak perlu menentukan item lainnya.
STATIC5					Impor Nilai dari File Sertifikat
STATIC6					Jika ada file sertifikat yang ingin Anda nonaktifkan, Anda dapat menentukan sertifikat tersebut dengan benar dan menambahkannya ke daftar tidak valid dengan mengimpor file tersebut. Klik Muat Sertifikat dan konten dari file sertifikat yang ditentukan akan diimpor secara otomatis.
B_LOAD					&Muat Sertifikat...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_AC_LIST
CAPTION					Daftar Batas Alamat IP Sumber
S_TITLE					Untuk mengizinkan atau menolak koneksi VPN ke Virtual Hub VPN Server "%S" berdasarkan alamat IP komputer klien, Anda dapat mengatur aturan untuk mengizinkan atau menolak koneksi di bawah ini.
B_ADD					&Aturan Baru
IDOK					&Sunting Aturan
B_DELETE				&Hapus Aturan
B_SAVE					&Simpan
IDCANCEL				&Batal
STATIC1					Items dengan prioritas lebih tinggi muncul lebih tinggi dalam daftar.
STATIC2					Jika alamat IP klien tidak cocok dengan item manapun dalam daftar, koneksi VPN ke Virtual Hub ini akan diizinkan.


PREFIX					D_SM_AC
CAPTION					Sunting Entri Aturan Daftar Batas Alamat IP Sumber
STATIC1					Tentukan aturan dalam Daftar Kontrol Akses IP. Nilai yang ditetapkan di sini akan digunakan untuk memutuskan apakah akan mengizinkan atau menolak koneksi dari Klien VPN ketika klien ini mencoba untuk terhubung ke Virtual Hub.
STATIC2					Definisi Aturan
STATIC3					Terapkan Aturan ini ketika alamat IP klien cocok dengan yang berikut:
R_SINGLE				&Alamat IP Tunggal
R_MASKED				&Beberapa Alamat IP (Tentukan dengan Alamat Jaringan IP dan Masker)
STATIC4					&Alamat:
S_MASK					Net Mas&k:
STATIC5					Aksi
R_PASS					&Izinkan
R_DENY					&Tolak
STATIC6					Lainnya
STATIC7					P&rioritas:
STATIC8					(Integer: prioritas lebih tinggi diberikan kepada angka yang lebih kecil)
STATIC9					Versi Protokol IP
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_LOG_FILE
CAPTION					Daftar File Log
STATIC1					Anda dapat mengunduh file log yang disimpan di server. \r\n\r\nAdministrator seluruh VPN Server diberikan hak untuk mengunduh semua log Virtual Hub dan log server. Administrator Virtual Hub diberikan hak untuk mengunduh file log untuk Virtual Hub tersebut.
IDOK					&Unduh
B_REFRESH				&Segarkan
IDCANCEL				Tutup


PREFIX					D_SM_READ_LOG_FILE
CAPTION					Unduh File
S_INFO2					Unduh file "%S" dari VPN Server. \r\nTunggu sebentar...
IDCANCEL				&Hentikan Unduhan


PREFIX					D_SM_SAVE_LOG
CAPTION					File Log yang Diunduh
S_INFO					File "%S" telah diunduh. \r\n\r\nAnda dapat membuka atau menyimpan file ini.
IDOK					&Buka
B_SAVE					&Simpan
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_TCP
CAPTION					Utilitas Optimisasi TCP
STATIC1					Dengan mengoptimalkan pengaturan TCP/IP di Windows, mungkin untuk meningkatkan throughput komunikasi jaringan komputer ini. \r\n\r\nDengan menggunakan Utilitas Optimisasi TCP ini, Anda dapat dengan mudah mengonfigurasi pengaturan untuk mengoptimalkan parameter.
STATIC2					Pengaturan TCP/IP saat ini di Windows adalah sebagai berikut. Dengan mengubah nilai-nilai ini, Anda dapat mengoptimalkan pengaturan TCP/IP. Dengan menggunakan utilitas ini kapan saja nanti, Anda dapat mengatur ulang nilai atau mengembalikannya ke pengaturan sebelumnya.
STATIC3					Pengaturan Komunikasi TCP/IP:
STATIC4					Ukuran Jendela &Penerimaan TCP:
R_RECV_DISABLE			Gunakan Nilai &Default OS
R_RECV_ENABLE			&Tetapkan Nilai Berikut
S_RECV					byte
B_RECV					Nilai Default
STATIC5					Ukuran Jendela &Pengiriman TCP:
R_SEND_DISABLE			Gunakan Nilai Default OS
R_SEND_ENABLE			Tetapkan Nilai Berikut
S_SEND					byt
B_SEND					Nilai Default
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
STATIC6					Perubahan di atas akan berlaku setelah Windows di-reboot. Setelah mengubah pengaturan, Anda tidak perlu segera me-reboot komputer, tetapi sampai komputer di-reboot, pengaturan TCP/IP yang dioptimalkan tidak akan berlaku.
B_DELETE				Jangan Kelola dengan Utilitas Ini


PREFIX					D_TCP_MSG
CAPTION					Optimisasi TCP
STATIC1					Dengan mengoptimalkan pengaturan TCP/IP di Windows, mungkin untuk meningkatkan throughput komunikasi jaringan komputer ini. Apakah Anda ingin mengoptimalkan pengaturan komunikasi?\r\n\r\nAnda dapat memulai kapan saja di masa depan dengan menggunakan Utilitas Optimisasi TCP dan mengoptimalkan pengaturan komunikasi atau mengembalikannya ke nilai sebelumnya. 
STATIC2					Ketika pengaturan TCP/IP diubah, perubahan akan berlaku setelah Windows di-restart. Setelah mengubah pengaturan, Anda tidak perlu segera me-restart komputer, tetapi sampai di-restart pengaturan TCP/IP yang dioptimalkan tidak akan berlaku.
R_OPTIMIZE				&Optimalkan Pengaturan Komunikasi Secara Otomatis
R_MANUAL				&Optimalkan Secara Manual Menggunakan Utilitas Optimisasi TCP
R_NO					&Jangan Optimalkan
IDOK					&Berikutnya >
IDOK3					< &Kembali


PREFIX					D_CM_PKCSEULA
CAPTION					Pemberitahuan Penggunaan Driver Kartu Pintar
S_INFO_1				Anda mencoba mengakses kartu pintar dengan perangkat lunak "%S".
S_INFO_2				Saat menggunakan perangkat lunak "%S", jika ada ketentuan penggunaan untuk perangkat lunak ini dan kartu pintar yang akan digunakan, Anda harus setuju dengan ketentuan penggunaan tersebut sebelum menggunakannya. \r\n\r\nUntuk detailnya, silakan hubungi vendor perangkat lunak "%S" dan kartu pintar tersebut.
S_INFO_3				Apakah Anda setuju dengan ketentuan tersebut dan ingin menggunakan perangkat lunak "%S" serta mengakses kartu pintar yang ditentukan?
IDOK					&Ya
IDCANCEL				&Tidak


PREFIX					D_CM_TRAFFIC
CAPTION					Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan
STATIC1					Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan melakukan pengiriman paket antara dua komputer yang terhubung dengan TCP/IP, dengan throughput sebesar mungkin, untuk mengukur kecepatan lalu lintas jaringan yang sebenarnya tersedia. Alat ini dapat digunakan untuk tidak hanya VPN, tetapi juga berguna untuk jaringan fisik.
STATIC2					Gunakan alat ini untuk mengukur kapasitas bandwidth jaringan saat ini. Perhatikan bahwa nilai yang diperoleh kadang-kadang lebih rendah daripada kapasitas pemrosesan jaringan yang sebenarnya karena kinerja CPU di kedua ujung, program lain yang sedang berjalan, dan fluktuasi dalam laju penggunaan jaringan.
S_1						Pengaturan:
S_3						Apa peran komputer ini?
R_SERVER				Uji &Server
R_CLIENT				Uji &Klien
S_4						Untuk mengaktifkan server uji, tentukan nomor port yang mendengarkan.\r\nUntuk menggunakannya sebagai klien uji, tentukan nama host dari server uji tujuan atau alamat IP, dan nomor port. Jika perlu, konfigurasikan pengaturan opsional di bawah ini.
S_5						&Hostname Server Uji Tujuan: 
S_6						Nomor &Port: 
S_7						(port TCP)
S_8						Konfigurasi opsi berikut di sisi klien.
S_9						Arah Komunikasi Data
R_DOWNLOAD				&Unduh (Masuk: dari Server ke Klien)
R_UPLOAD				&Unggah (Keluar: dari Klien ke Server)
R_FULL					Unduh dan Unggah (Mode &Full-Duplex: Masuk dan Keluar Secara Bersamaan)
S_10					Pengaturan Lanjutan
S_11					&Jumlah Koneksi TCP Paralel yang Bersamaan:
S_12					Periode &Pengukuran:
S_13					detik
R_ETHERNET				Perbaiki L2 Throughput Asumsi &Ethernet
R_DOUBLE				Mode Perangkat Relay
S_14					koneksi
IDOK					&Jalankan
IDCANCEL				Batal
S_15					Anda juga dapat menjalankan alat ini dari Utilitas Manajemen Command-line vpncmd (juga tersedia di OS selain Windows).


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RUN
CAPTION					Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan
S_INFO					Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan sedang berjalan. Status operasinya adalah sebagai berikut.
STATIC1					Untuk membatalkan Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan, klik Keluar.
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RESULT
CAPTION					Hasil Pengukuran Lalu Lintas Komunikasi
STATIC1					Lalu lintas komunikasi telah diukur. Hasilnya ditampilkan di bawah ini.
IDCANCEL				&Tutup


PREFIX					D_SM_LICENSE
CAPTION					Tambah atau Hapus Lisensi
STATIC1					Untuk menggunakan SoftEther VPN Server, Anda harus memperoleh lisensi yang valid dan mendaftarkan kunci lisensi. Anda dapat mendaftarkan kunci lisensi baru, menghapus kunci lisensi yang terdaftar, serta menampilkan daftar lisensi yang ada dan mode lisensi dari VPN Server di sini.
S_BOLD					Kunci &Lisensi yang Terdaftar Saat Ini:
B_OBTAIN				&Peroleh atau Perpanjang Lisensi
STATIC2					Klik Peroleh atau Perpanjang Lisensi untuk mengunjungi situs web yang akan memberikan petunjuk tentang cara memperoleh lisensi.
B_ADD					&Tambah Kunci Lisensi
B_DEL					&Hapus
IDOK					&Informasi Tentang Lisensi
STATIC3					Pilih lisensi dan klik Informasi Tentang Lisensi untuk menghubungkan ke situs web SoftEther VPN Project (softether.com) dan melihat informasi terdaftar terkait lisensi yang dipilih.
S_BOLD2					Mode Lisensi &Saat Ini dari SoftEther VPN Server: 
IDCANCEL				Kelu&ar


PREFIX					D_SM_LICENSE_ADD
CAPTION					Tambah Kunci Lisensi
S_INFO					Anda dapat mendaftarkan lisensi produk SoftEther VPN Server atau lisensi koneksi.
STATIC1					Kunci lisensi terdiri dari 36 karakter alfanumerik ditambah tanda hubung. Mereka adalah kode kunci yang mengesahkan kepemilikan lisensi. \r\n\r\nKetika sertifikat lisensi diterima bersama perangkat lunak ini, kunci lisensi tercetak pada sertifikat lisensi tersebut. Jika lisensi perangkat lunak ini dibeli secara online, kunci lisensi diberikan melalui email dan di jendela situs web pada saat lisensi dibeli. Kunci lisensi juga dapat ditulis dengan cara lain. Jika Anda tidak tahu di mana kunci lisensi ditulis, tanyakan kepada vendor yang menjual lisensi kepada Anda.
STATIC2					&Masukkan Kunci Lisensi dengan Akurat:
STATIC3					Masukkan kunci lisensi dengan memisahkan input menjadi kelompok 6 digit. Anda tidak perlu memasukkan tanda hubung. Anda juga bisa menyalin && menempelkan kunci lisensi.
B_INFO2					Perangkat lunak ini dilindungi oleh hukum hak cipta internasional. Pelanggan hanya dapat menyalin dan menggunakan perangkat lunak ini sesuai dengan ketentuan lisensi. Peringatan: Penggunaan kunci lisensi yang diperoleh secara ilegal, penggunaan satu lisensi di beberapa server, atau distribusi lisensi yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi dan tindakan tersebut dapat mengakibatkan tindakan hukum atau perdata.
IDOK					&Daftarkan
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_FREEINFO
CAPTION					Tentang SoftEther VPN Server Edisi Gratis
S_INFO_1				Terima kasih telah mencoba SoftEther VPN Server Edisi Gratis.
S_INFO_2				SoftEther VPN Server yang berjalan di server tujuan "%S" adalah Edisi Gratis yang ditujukan untuk penggunaan pribadi. \r\nKetika menggunakan Edisi Gratis, Anda dapat menggunakan semua fungsi SoftEther VPN Server tetapi Perjanjian Pengguna melarang penggunaan berikut.
S_INFO_3				Penggunaan untuk komunikasi dengan tujuan komersial yang melewati VPN Server. 
S_INFO_4				Perlu dicatat bahwa jika perangkat lunak digunakan berdasarkan penggunaan yang dilarang tersebut, itu adalah pelanggaran terhadap perjanjian pengguna SoftEther VPN Server. Pembatasan di atas akan dicabut setelah Anda memperoleh lisensi produk reguler untuk SoftEther VPN Server. Untuk detail tentang versi produk reguler, kunjungi www.softether.com. \r\n\r\nJika server ini digunakan sesuai dengan penggunaan yang disebutkan di atas, harap hubungi kami melalui situs web kami di www.softether.com. \r\n\r\nCatatan: Jendela ini akan muncul ketika terhubung ke Edisi Gratis dari VPN Server. Jendela ini tidak muncul saat menggunakan versi selain Edisi Gratis dari produk perangkat lunak. \r\nCatatan: Selain jendela pemberitahuan ini, tidak ada perbedaan antara perangkat lunak Edisi Gratis dan versi produk.
B_HIDE					&Sembunyikan jendela ini lain kali.
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_CM_SETTING
CAPTION					Pindah Mode Operasi SoftEther VPN Client
STATIC1					Anda dapat menggunakan SoftEther VPN Client dalam Mode Normal atau Mode Mudah. Untuk beralih ke mode lainnya, centang kotak yang sesuai di bawah ini.
R_NORMAL				Mode &Normal
R_EASY					Mode &Mudah
STATIC2					Saat menggunakan Mode Normal, Anda dapat melakukan semua operasi yang disediakan oleh perangkat lunak SoftEther VPN Client. Kami sarankan agar pengguna umum dan administrator sistem menggunakan mode ini.
STATIC3					Mode Mudah hanya memungkinkan operasi yang paling sering digunakan seperti terhubung ke VPN Server. Kami sarankan mode ini untuk pengguna pemula.
STATIC4					Dengan menggunakan Setting Locker, Anda dapat terhubung ke VPN Server menggunakan Pengaturan Koneksi yang terdaftar di SoftEther VPN Client, tetapi dengan demikian Anda tidak dapat mengubah parameter Pengaturan Koneksi, membuat Pengaturan Koneksi baru, atau menghapus Pengaturan Koneksi.
R_LOCK					&Aktifkan Setting Locker
S_PASSWORD1				Anda dapat menetapkan kata sandi. Pemasukan kata sandi ini akan diperlukan lain kali untuk menonaktifkan Setting Locker.
S_PASSWORD2				&Kata Sandi:
S_PASSWORD3				&Konfirmasi:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_VGS2					Anda dapat mengonfigurasi pengaturan Layanan VPN Gate Akademik.
B_VGS					Pengaturan Layanan &VPN Gate...



PREFIX					D_CM_EASY
CAPTION					SoftEther VPN Client Easy Manager (Edisi Pengembang)
B_MODE					Pindah &Mode Operasi
IDCANCEL				&Tutup
B_STATUS				Lihat &Status Koneksi
B_VGC					Proyek VPN Gate Akademik


PREFIX					D_SM_SETUP
CAPTION					Pengaturan Mudah SoftEther VPN Server / Bridge (Edisi Pengembang)
S_TITLE					Pengaturan Mudah SoftEther VPN Server / Bridge (Edisi Pengembang)
IDC_STATIC_1			Dengan menggunakan pengaturan ini, Anda dapat dengan mudah mengatur SoftEther VPN Server atau VPN Bridge untuk penggunaan dan tujuan berikut. Setelah keluar dari pengaturan, Anda dapat menggunakan VPN Server Manager untuk mengonfigurasi pengaturan lebih lanjut.
S_BOLD					Pilih jenis server VPN yang ingin Anda bangun. Beberapa jenis dapat dipilih sekaligus.
C_REMOTE				&Server VPN Akses Jarak Jauh
S_REMOTE_1				Server VPN Akses Jarak Jauh memungkinkan komputer VPN Client di lokasi jarak jauh untuk mengakses segmen Ethernet yang ada, misalnya LAN perusahaan.\r\nSetiap VPN Client yang terhubung ke VPN Server akan dapat mengakses jaringan seolah-olah mereka terhubung langsung dan fisik ke jaringan tersebut.
C_SITE					&Server VPN Site-to-Site atau VPN Bridge
S_SITE_1				VPN Site-to-Site adalah konfigurasi VPN untuk menghubungkan dua atau lebih segmen Ethernet jarak jauh.\r\nSetiap situs terhubung bersama-sama dan menjadi segmen yang sama pada level Layer-2. Ini memungkinkan komputer-komputer di setiap situs untuk saling berkomunikasi seolah-olah ada satu jaringan tunggal.
S_SITE_2				Pilih peran server VPN ini:
C_CENTER				&Server VPN yang Menerima Koneksi dari Situs Lain (Center)
C_EDGE					&Server VPN atau VPN Bridge di Setiap Situs (Edge)
C_OTHER					Pengaturan Lanjutan VPN &Lainnya
S_OTHER					Pilih ini jika Anda berencana untuk membangun sistem VPN yang menyediakan fungsi lanjutan seperti fungsi klaster dan fungsi Virtual Layer 3 Switch.
IDOK					&Selanjutnya >
IDCANCEL				&Tutup


PREFIX					D_SM_SETUP_HUB
CAPTION					Pengaturan Mudah - Tentukan Nama Virtual Hub
IDC_STATIC_1			Anda harus membuat satu Virtual Hub di VPN Server setidaknya. Berikan nama Virtual Hub baru sesuai keinginan Anda.
IDC_STATIC_2			&Nama Virtual Hub:
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_SETUP_STEP
CAPTION					Tugas Pengaturan Mudah VPN
IDC_STATIC_1			Untuk menyelesaikan pengaturan VPN Server / VPN Bridge ini, Anda harus menyelesaikan tugas berikut.
S_1_1					Langkah 1. Buat Pengguna untuk Menerima Koneksi VPN
S_1_2					Ketika VPN Server ini menerima VPN akses jarak jauh, atau menjadi server VPN site-to-site pusat yang menerima koneksi dari situs lain, buat pengguna untuk menerima koneksi VPN.
B_USER					Buat &Pengguna
S_2_1					Langkah 2. Tentukan Koneksi ke VPN Server Tujuan
S_2_2					Ketika VPN Server ini dipasang di situs tertentu (edge) dari VPN site-to-site, Anda harus menentukan alamat VPN Server pusat yang menerima koneksi dan membangun koneksi ke VPN Server pusat tersebut.
B_CASCADE				&Atur Pengaturan Koneksi
S_3_1					Langkah 3. Atur Jembatan Lokal
S_3_2					Untuk VPN site-to-site, gunakan Fungsi Jembatan Lokal untuk menghubungkan jembatan antara segmen Ethernet virtual di sisi VPN dan segmen Ethernet fisik di sisi lokal. Pilih perangkat Ethernet yang ada (Adaptor Jaringan) yang akan menyediakan koneksi jembatan ke VPN.
IDCANCEL				&Kembali
IDC_STATIC_8			Setelah pengaturan yang diperlukan dikonfigurasi, klik Kembali. Alat manajemen lanjutan untuk VPN Server / VPN Bridge akan muncul. Anda dapat mengonfigurasi pengaturan lanjutan sesuai keinginan Anda.
B_SECURENAT				Atur SecureN&AT


PREFIX					D_CPU64_WARNING
CAPTION					Informasi tentang SoftEther VPN Edisi 64-bit
S_BOLD					Perangkat lunak SoftEther VPN yang saat ini terpasang adalah edisi 32-bit, tetapi sistem operasi Windows yang sedang berjalan adalah edisi 64-bit. 
S_INFO					Anda dapat menjalankan edisi 32-bit dari perangkat lunak SoftEther VPN di Windows edisi 64-bit, tetapi itu akan berjalan di emulator 32-bit Windows, yang mengakibatkan penurunan kinerja. \r\nAda kemungkinan bahwa beberapa fungsi tidak didukung. \r\n\r\nKami sangat menyarankan Anda untuk menginstal dan menggunakan edisi 64-bit dari perangkat lunak SoftEther VPN saat menjalankannya di Windows 64-bit. \r\nAnda dapat mengunduh edisi 64-bit dari perangkat lunak SoftEther VPN di http://selinks.org/. \r\n\r\nJendela ini akan otomatis ditutup dalam 30 detik.
IDOK					&OK


PREFIX					D_ONCEMSG
CAPTION					JUDUL
C_DONTSHOWAGAIN			&Jangan tampilkan pesan ini lagi
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_CONNECT
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_IPSEC
CAPTION					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 Pengaturan
S_TITLE					Pengaturan Server IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3
S_3						Virtual Hub di VPN Server dapat menerima koneksi VPN Akses Jarak Jauh dari PC yang kompatibel dengan L2TP, Mac OS X dan Smartphone, serta juga dapat menerima Koneksi VPN Site-to-Site EtherIP / L2TPv3.
S01						Server L2TP (Fungsi Server VPN Akses Jarak Jauh)
S02						Koneksi VPN dari Smartphone seperti iPhone, iPad, Android, dan juga dari VPN Client yang ada di Mac OS X dan Windows dapat diterima.
R_L2TP_OVER_IPSEC		Aktifkan Fungsi Server L2TP (L2TP melalui IP&sec)
S03						Menerima Koneksi VPN dari iPhone, iPad, Android, Windows, dan Mac OS X.
R_L2TP_RAW				Aktifkan Fungsi Server L2TP (&L2TP Tanpa Enkripsi)
S04						Mendukung VPN Client khusus yang menggunakan L2TP tanpa enkripsi IPsec.
S_1						&Hub Virtual Default jika nama Hub tidak disebutkan pada Nama Pengguna:
S_2						Pengguna harus menentukan nama pengguna mereka seperti "Username@Nama Virtual Hub Tujuan" untuk menghubungkan ke Server L2TP ini.\r\nJika penunjukan Virtual Hub diabaikan, Hub di bawah ini akan digunakan sebagai tujuan.
S05						Fungsi Server EtherIP (Koneksi VPN Site-to-Site)
S06						Produk router yang kompatibel dengan EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec dapat menghubungkan ke Virtual Hub di VPN Server dan membangun Bridging Layer-2 (Ethernet).
R_ETHERIP				Aktifkan Fungsi Server &EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec
B_DETAIL				Pengaturan &Detail EtherIP / L2TPv3
S07						Pengaturan IPsec &Umum
S_PSK					Kunci Praset &Pre-Shared IPsec:
S_PSK2					Kunci Pre-Shared IPsec juga disebut "PSK" atau "Secrets". Tentukan dengan sekitar delapan karakter ASCII, dan beri tahu semua pengguna VPN.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_ETHERIP
CAPTION					Pengaturan Detail EtherIP / L2TPv3 Server
S_TITLE					Pengaturan Detail EtherIP / L2TPv3 Server
S01						Router kompatibel EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec dapat menghubungkan ke Virtual Hub di VPN Server dan membangun Bridging Layer-2 (Ethernet). Misalnya, router Cisco, seri NEC IX, dan router IIJ SEIL disarankan sebagai router VPN yang kompatibel.
S02						Untuk menerima protokol EtherIP / L2TPv3, tentukan Pengaturan Client EtherIP / L2TPv3 yang sesuai untuk mengidentifikasi situs client router sebelumnya. Pengaturan Client EtherIP / L2TPv3 harus memiliki ID Fase 1 IPsec yang sesuai.
S_BOLD					&Tabel ID Fase 1 IPsec dan Virtual Hub
B_ADD					&Tambah
IDOK					&Edit
B_DELETE				&Hapus
IDCANCEL				&Keluar


PREFIX					D_SM_ETHERIP_ID
CAPTION					Pengaturan Klien EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec
S01						Pengaturan koneksi Virtual Hub berikut hanya akan diterapkan ketika Klien EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec mencoba untuk menghubungkan ke Server VPN ini dengan ISAKMP (IKE) Phase ID yang persis sama dengan nilai yang ditentukan di bawah ini.
S02						ISAKMP Phase 1 &ID:
S03						Virtual &Hub:
S04						&Nama Pengguna:
S05						&Kata Sandi:
S06						Perhatikan bahwa nama pengguna dan kata sandi harus sama seperti yang terdaftar di Virtual Hub. Klien EtherIP / L2TPv3 akan dianggap terhubung ke Virtual Hub dengan identifikasi informasi pengguna di atas.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S07						ID harus persis sama dengan ID dalam konfigurasi Klien EtherIP / L2TPv3. Anda dapat menentukan alamat IP serta karakter sebagai ID, jika Klien EtherIP / L2TPv3 menggunakan alamat IP sebagai Phase 1 ID. Anda dapat menentukan '*' (asterisk) sebagai wildcard untuk mencocokkan klien lain yang tidak sesuai dengan aturan eksplisit lainnya.


PREFIX					D_SM_OPENVPN
CAPTION					Pengaturan OpenVPN / MS-SSTP
S_TITLE					Pengaturan Fungsi Server Kloning OpenVPN / MS-SSTP VPN
S_1						Server VPN ini memiliki fungsi kloning produk perangkat lunak OpenVPN oleh OpenVPN Technologies, Inc.\r\n\r\nKlien OpenVPN mana pun dapat terhubung ke Server VPN ini.
R_OPENVPN				Mengaktifkan Fungsi Server Kloning &OpenVPN
S_TOOL					Alat Pembuat File Sampel untuk Klien OpenVPN
S_TOOL2					Membuat file konfigurasi Klien OpenVPN adalah pekerjaan yang sangat sulit. Anda dapat menggunakan alat ini untuk menghasilkan file konfigurasi Klien OpenVPN yang sesuai. Sampel konfigurasi yang dihasilkan dapat digunakan langsung.
B_CONFIG				Hasilkan File &Konfigurasi Sampel untuk Klien OpenVPN
S_2						Fungsi Server Kloning Microsoft SSTP VPN
S_3						Server VPN ini memiliki fungsi kloning MS-SSTP VPN Server yang ada pada Windows Server 2008 / 2012 oleh Microsoft Corporation.\r\nKlien MS-SSTP bawaan pada Windows Vista / 7 / 8 / RT / 10 dapat terhubung ke Server VPN ini.
R_SSTP					Mengaktifkan Fungsi Server Kloning &MS-SSTP VPN
S_SSTP					Nilai CN (Common Name) pada sertifikat SSL dari Server VPN harus cocok dengan nama host yang ditentukan pada klien, dan sertifikat tersebut harus ada dalam daftar yang dipercaya pada klien. Untuk detailnya, silakan merujuk ke dokumen Microsoft.
S_4						Cara untuk menentukan nama pengguna untuk terhubung ke Virtual Hub, dan aturan pemilihan Hub default dengan menggunakan fungsi server kloning ini sama dengan fungsi Server IPsec.
B_IPSEC					Konfigurasi Server I&Psec
S_13					Fungsi Server Kloning OpenVPN
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_SM_DDNS
CAPTION					Fungsi DNS Dinamis
S_TITLE					Fungsi DNS Dinamis
S_BOLD					Server VPN ini memiliki Fungsi DNS Dinamis Bawaan.
S_1						DNS Dinamis memberikan hostname DNS unik dan permanen untuk Server VPN ini. Anda dapat menggunakan hostname tersebut untuk menentukan Server VPN ini pada pengaturan Klien VPN dan VPN Bridge. Anda tidak perlu mendaftar dan mempertahankan nama domain.
S_22					Selain itu, jika ISP Anda memberikan alamat IP dinamis (tidak tetap), alamat IP yang sesuai dengan hostname DNS Dinamis Anda akan secara otomatis berubah. Ini memungkinkan Anda untuk terus menjalankan Server VPN hanya dengan menggunakan alamat IP dinamis.\r\nOleh karena itu, Anda tidak perlu lagi menjaga alamat IP global statis dengan biaya bulanan.
S_3						Selain itu, versi Server VPN ini mendukung fungsi 'NAT-Traversal'. Jika Server VPN berada di dalam NAT dan hanya diberikan alamat IP pribadi, Anda dapat menghubungkan ke Server VPN tersebut dari sisi Internet tanpa pengaturan khusus pada NAT terlebih dahulu.
S_4						&Status Saat Ini:
S_STATUS3				&Hostname DNS Dinamis yang Ditetapkan:
B_HINT					Petunjuk
S_STATUS4				Alamat IPv&4 Global:
S_STATUS5				Alamat IPv&6 Global:
S_5						Ubah Pengaturan:
S_STATUS6				&Ubah Hostname DNS Dinamis:
S_STATUS7				Hostname hanya boleh menggunakan alfabet, angka, dan tanda hubung '-'. Minimal tiga huruf.\r\nAnda dapat mengubahnya kapan saja nanti.
IDOK					Tetapkan ke Hostname Di &Atas
B_RESTORE				&Pulihkan
S_2						Jika Anda tidak terhubung ke Internet IPv6, "Alamat IPv6 Global" harus menunjukkan kesalahan.\r\nBeberapa negara atau wilayah mungkin melarang Layanan DNS Dinamis.
IDCANCEL				&Keluar
B_DISABLE				&Nonaktifkan Fungsi DNS Dinamis
B_PROXY					Terhubung melalui &Proxy Server...
S_STATUS8				Kunci DNS:
B_HINT2					Petunjuk

PREFIX					D_SM_SPECIALLISTENER
CAPTION					Pengaturan Fungsi VPN melalui ICMP / DNS
S_TITLE					Fungsi VPN melalui ICMP / DNS
S_1						Fungsi VPN melalui ICMP / DNS
S_2						Anda dapat membuat VPN hanya dengan paket ICMP atau DNS meskipun ada firewall atau router yang memblokir komunikasi TCP/IP. Anda perlu mengaktifkan fungsi berikut terlebih dahulu.
R_OVER_ICMP				Mengaktifkan Fungsi Server VPN melalui &ICMP
R_OVER_DNS				Mengaktifkan Fungsi Server VPN melalui &DNS (Menggunakan Port UDP 53)
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_3						Membutuhkan versi internal VPN Client / VPN Bridge 4.0 atau lebih.
S_4						Peringatan: Gunakan fungsi ini hanya untuk keadaan darurat. Ini berguna ketika firewall atau router dikonfigurasi salah untuk memblokir TCP/IP, tetapi ICMP atau DNS tidak diblokir. Ini tidak untuk penggunaan jangka panjang yang stabil.


PREFIX					D_SM_REDIRECT
CAPTION					Pengaturan Pengalihan URL HTTP
S_1						URL yang ditentukan di bawah ini akan dijawab secara wajib kepada klien sebagai respons terhadap paket permintaan koneksi TCP yang sesuai dengan kondisi entri daftar akses ini melalui Virtual Hub ini.\r\n\r\nUntuk menggunakan pengaturan ini, Anda dapat memaksa browser web komputer Klien VPN untuk menampilkan situs web yang ditentukan ketika browser web tersebut mencoba mengakses alamat IP tertentu.
S_2						Tentukan URL yang mengarah ke.
S_BOLD2					&Mengarahkan URL ke:
S_3						Contoh:
S_4						Pengalihan URL Sederhana:
S_5						Pengalihan URL Lanjutan:
B_HINT					&Penggunaan Fungsi Pengalihan URL Lanjutan...
S_6						Judul
S_BOLD					Fungsi ini ditujukan untuk administrator TCP/IP ahli. Bacalah petunjuk berikut dan berhati-hatilah saat mengaturnya.
S_7						Aturan pengalihan ini tidak berlaku jika sesi tujuan paket sesuai dengan nama pengguna atau nama grup dari entri daftar akses.
S_8						Aturan pengalihan ini diabaikan untuk paket non-TCP jika sesuai dengan kondisi.
S_9						Aturan pengalihan ini selalu membalas pesan pengalihan HTTP. (Tidak terbatas untuk port 80.) Jika Anda ingin menerapkan hanya pada port 80, atur port tujuan ke 80 pada kondisi entri daftar akses.
S_10					Jika sebagai hasil dari pengalihan oleh aturan ini klien mencoba mengakses URL yang dialihkan dan permintaan baru tersebut sesuai dengan aturan ini lagi, hasil pengalihan akan dibalas untuk permintaan baru tersebut. Ini akan menyebabkan loop pengalihan tak terbatas.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
S_11					Fungsi pengalihan lanjutan dapat menyediakan informasi sesi VPN ke CGI yang dialihkan ke.


PREFIX					D_SW_WELCOME
CAPTION					D_SW_WELCOME
S_WELCOME				SoftEther VPN adalah perangkat lunak bebas yang dikembangkan di Universitas Tsukuba, Jepang. VPN berkinerja tinggi dengan kompatibilitas terbaik dengan berbagai perangkat. Windows, Mac, smartphone, tablet (iPhone, iPad, Android, Windows RT), dan router VPN Cisco atau lainnya didukung. SoftEther VPN juga menerima klien OpenVPN dan MS-SSTP VPN.
S_TITLE				Perangkat Lunak VPN Open-Source yang Sangat Kuat.

PREFIX					D_SW_MODE
CAPTION					Mode D_SW
R_SYSTEM				Mode &Sistem (Disarankan)
R_USER					Mode &Pengguna
S_1						Pasang perangkat lunak VPN ke komputer ini secara normal. Hak istimewa administrator diperlukan.
S_USER					Pasang perangkat lunak VPN dengan hak istimewa pengguna biasa. Tidak diperlukan hak istimewa administrator. Beberapa fungsi seperti Local Bridge akan dinonaktifkan. Hanya berjalan ketika pengguna "%s" masuk di Windows.
S_2						SoftEther VPN dapat dipasang dengan dua metode.\r\n\r\nSilakan pilih Mode Sistem secara normal.\r\n\r\nJika Anda tidak dapat menggunakan hak istimewa administrator karena beberapa alasan, Anda dapat memilih Mode Pengguna untuk melanjutkan pemasangan.


PREFIX					D_SW_NOT_ADMIN
CAPTION					D_SW_TIDAK_ADMIN
S_INFO					Pengguna "%s" yang masuk di Windows tidak memiliki hak istimewa administrator.\r\n\r\nLog off Windows, masuk menggunakan pengguna yang memiliki hak istimewa administrator dan mulai ulang Setup Wizard jika Anda ingin melanjutkan pengaturan.
S_INFO6					Klik Selesai untuk keluar dari Setup Wizard.
S_INFO2					Jika Anda tidak dapat menggunakan hak istimewa administrator, Anda dapat memilih pemasangan Mode Pengguna.\r\nUntuk memasang perangkat lunak dalam Mode Pengguna, klik Kembali.


PREFIX					D_SW_COMPONENTS
CAPTION					D_SW_KOMPONEN


PREFIX					D_SW_EULA
CAPTION					D_SW_EULA
S_1						Silakan baca Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir dengan cermat.
B_AGREE					Saya setuju dengan Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.


PREFIX					D_SW_WARNING
CAPTION					D_SW_PERINGATAN
S_1						Perangkat lunak SoftEther VPN memiliki kemampuan komunikasi yang sangat kuat. Sebelum digunakan, harap baca Pemberitahuan Penting dengan cermat.


PREFIX					D_SW_DIR
CAPTION					D_SW_DIREKTORI
S_INFO					Silakan tentukan direktori untuk memasang %s.
R_CUSTOM				&Tentukan Direktori
S_DEST					&Direktori:
B_BROWSE				&Jelajahi...
R_SHOWCUSTOM			&Opsi Instalasi Lanjutan untuk Ahli
R_FOR_SYSTEM			Pasang di &Windows dari Komputer Ini Sepenuhnya
R_FOR_USER				Pasang hanya pada Lingkungan Pengguna "%s"
S_WARNING				Peringatan: Tidak disarankan. Setelah pengguna "%s" keluar dari Windows, %s akan berhenti. Fungsi Local Bridge dan Fungsi L2TP/IPsec (untuk Mac dan Smartphone) akan tidak tersedia.


PREFIX					D_SW_READY
CAPTION					D_SW_SIAP
S_INFO					Pemasangan %s siap.
S_INFO7					Klik Berikutnya untuk melanjutkan pemasangan.


PREFIX					D_SW_PERFORM
CAPTION					D_SW_MELAKSANAKAN
S_INFO					Pemasangan %s sedang berlangsung.\r\nHarap tunggu...
S_INFO8					SoftEther VPN adalah hasil proyek penelitian dan pengembangan Pemerintah Jepang, yang disubsidi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, dikelola oleh Information Promotion Agency.


PREFIX					D_SW_ERROR
CAPTION					D_SW_KESALAHAN
S_INFO					Terjadi kesalahan dan pemasangan %s dibatalkan.\r\n\r\nMulai ulang Setup Wizard jika Anda ingin mencoba lagi.


PREFIX					D_SW_FINISH
CAPTION					D_SW_SELESAI
S_INFO					Proses pemasangan %s telah berhasil diselesaikan.
S_INFO8					SoftEther VPN adalah hasil proyek penelitian dan pengembangan Pemerintah Jepang, yang disubsidi oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, dikelola oleh Information Promotion Agency.


PREFIX					D_SW_UNINST1
CAPTION					D_SW_UNINST1
S_WELCOME				Setup Wizard dapat mencopot pemasangan %s dari komputer.\r\n\r\nKlik Berikutnya jika Anda ingin memulai pencopotan pemasangan.
S_TITLE					Wizard Pencopotan Pemasangan %s


PREFIX					D_SW_EASY1
CAPTION					D_SW_EASY1
S_WELCOME				Memasang dan mengatur Klien VPN di banyak komputer di perusahaan adalah pekerjaan yang berat.
S_TITLE					Apa itu SoftEther VPN Client Easy Installer?
S_WELCOME2				Easy Installer Creator adalah alat untuk administrator perusahaan. Anda dapat membuat penginstal VPN Client dengan menyematkan pengaturan koneksi VPN tertentu menggunakan Easy Installer Creator. Pengguna pribadi juga dapat memanfaatkan alat ini.
S_WELCOME3				Easy Installer yang dibuat dapat didistribusikan kepada karyawan di perusahaan menggunakan file server atau email. Jika pengguna menjalankan Easy Installer, VPN Client akan dipasang dan pengaturan koneksi VPN akan diimpor, kemudian koneksi VPN akan dimulai secara otomatis.


PREFIX					D_SW_EASY2
CAPTION					D_SW_EASY2
S_BOLD1					Tentukan file pengaturan koneksi VPN (.vpn file) untuk disematkan
S_1						Silakan tentukan file pengaturan koneksi VPN (file dengan ekstensi .vpn) untuk disematkan pada Easy Installer. Anda dapat mengekspor file pengaturan dengan mengklik Ekspor Pengaturan Koneksi VPN pada menu klik kanan dari pengaturan koneksi yang dituju di VPN Client Manager.
S_18					&Pengaturan Koneksi:
B_BROWSE_SETTING		&Jelajahi...
B_DELETE_SENSITIVE		&Hilangkan Nama Pengguna dan Kata Sandi dari File Pengaturan Koneksi
S_BOLD2					Tentukan nama file EXE yang akan dihasilkan
S_3						Alat ini akan menghasilkan file EXE (file eksekusi) yang menjalankan Easy Installer. Silakan tentukan nama file keluaran yang akan dihasilkan.
S_19					Simpan &sebagai:
B_BROWSE_OUT			&Jelajahi...
B_EASYMODE				Atur VPN Client Manager ke Mode &Mudah saat Instalasi


PREFIX					D_SW_WEB1
CAPTION					D_SW_WEB1
S_WELCOME				Anda dapat membuat SoftEther VPN Client Web Installer dan mengunggahnya ke server Web di perusahaan. Pengguna membuka halaman web tersebut dan dapat menginstal SoftEther VPN Client secara otomatis. Anda juga dapat mengatur impor otomatis dan pengaktifan pengaturan koneksi VPN yang terpasang.
S_TITLE					Apa itu SoftEther VPN Web Installer?
S_WELCOME2				Web Installer yang dihasilkan dapat ditempatkan sebagai file HTML di server Web intranet. Jika seorang karyawan mengakses URL file HTML tersebut, Penginstal SoftEther VPN Client akan dijalankan.
S_WELCOME3				Menggunakan ActiveX Control. Internet Explorer 5.0 atau yang lebih baru pada Windows 2000 atau yang lebih baru didukung. Browser web lain atau sistem operasi yang lebih lama (misalnya Windows 98) tidak didukung.


PREFIX					D_SW_WEB2
CAPTION					D_SW_WEB2
S_BOLD1					Tentukan file pengaturan koneksi VPN (.vpn file) untuk disematkan
S_1						Silakan tentukan file pengaturan koneksi VPN (file dengan ekstensi .vpn) untuk disematkan pada Web Installer. Anda dapat mengekspor file pengaturan dengan mengklik Ekspor Pengaturan Koneksi VPN pada menu klik kanan dari pengaturan koneksi yang dituju di VPN Client Manager.
S_18					&Pengaturan Koneksi:
B_BROWSE_SETTING		&Jelajahi...
B_DELETE_SENSITIVE		&Hilangkan Nama Pengguna dan Kata Sandi dari File Pengaturan Koneksi
S_BOLD2					Tentukan nama file output yang akan dihasilkan
S_3						Alat ini akan menghasilkan file ZIP (file arsip) yang berisi file HTML dan file CAB yang harus ditempatkan di server Web. Silakan tentukan nama file output yang akan dihasilkan.
S_19					Simpan &sebagai:
B_BROWSE_OUT			&Jelajahi...
B_EASYMODE				Atur VPN Client Manager ke Mode &Mudah saat Instalasi


PREFIX					D_UPDATE_NOTICE
CAPTION					Pembaruan %s
IDOK					&Tampilkan Informasi Pembaruan...
B_CONFIG				&Konfigurasi Pembaruan...
IDCANCEL				&Jangan Tampilkan Pesan Ini Lagi
S_INFO					Versi terbaru dari %s telah dirilis. Anda dapat mengunduh dan memperbarui sekarang.
S_PRODUCT				Perangkat Lunak:
S_CURRENT				Versi Saat Ini:
S_CURRENT_STR			Ver %u.%02u.%04u%s
S_LATEST				Versi Terbaru:
S_LATEST_STR			Ver %S%s


PREFIX					D_UPDATE_CONFIG
CAPTION					Konfigurasi Pemberitahuan Pembaruan
S_INFO					Memeriksa versi terbaru dari %s secara berkala dan menampilkan pemberitahuan ketika versi baru akan dirilis.\r\n\r\nPaket HTTPS akan digunakan antara komputer ini dan server Pembaruan SoftEther yang terletak di Kota Tsukuba, Prefektur Ibaraki, Jepang untuk memeriksa pembaruan. Tidak ada informasi pribadi yang akan dikirim.
S_TITLE					Pembaruan %s dan Pengaturan Pemberitahuan
S_ENABLE				&Aktifkan Pemeriksaan Pembaruan
S_DISABLE				&Nonaktifkan Pemeriksaan Pembaruan
IDCANCEL				&Tutup


PREFIX					D_SM_VMBRIDGE
CAPTION					Panduan untuk Local Bridge pada VM
S_TITLE					Menggunakan Fungsi Local Bridge pada VM
S_1						Telah terdeteksi bahwa VPN Server mungkin berjalan di VM (Virtual Machine) seperti VMware atau Hyper-V. Bacalah petunjuk berikut dengan hati-hati. Jika Anda tidak menggunakan VM, harap abaikan pesan ini.
S_2						Beberapa VM melarang "Promiscuous Mode" (Pemalsuan Alamat MAC) pada adaptor jaringan secara default.\r\n\r\nJika Promiscuous Mode (Pemalsuan Alamat MAC) dinonaktifkan secara administratif, fungsi Local Bridge antara Virtual Hub di VPN Server dan adaptor jaringan fisik pada komputer fisik tidak akan berfungsi dengan baik. Anda harus mengizinkan Promiscuous Mode (Pemalsuan Alamat MAC) menggunakan alat konfigurasi VM.\r\n\r\nUntuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke dokumentasi VM Anda. Jika ini adalah shared-VM yang dikelola oleh orang lain, harap minta administrator untuk mengizinkan penggunaan Promiscuous Mode (Pemalsuan Alamat MAC) untuk VM Anda.
S_BOLD					Petunjuk
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_SM_AZURE
CAPTION					Pengaturan Layanan VPN Azure
S_TITLE					Layanan VPN Azure Cloud VPN (Gratis)
S_1						VPN Azure memudahkan untuk membangun Sesi VPN dari PC rumah Anda ke PC kantor Anda. Ketika koneksi VPN terhubung, Anda dapat mengakses server lain di jaringan pribadi perusahaan Anda.
S_2						Anda tidak memerlukan alamat IP global pada PC kantor (VPN Server). Ini dapat bekerja di balik firewall atau NAT. Tidak diperlukan konfigurasi administrator jaringan. Anda dapat menggunakan VPN Client SSTP bawaan Windows di PC rumah Anda.
S_3						VPN Azure adalah layanan VPN cloud yang dioperasikan oleh Proyek SoftEther VPN. VPN Azure gratis dan tersedia untuk siapa saja. Tekan tombol kanan untuk melihat detail dan petunjuk cara penggunaan.
B_BOLD					Pengaturan VPN Azure
R_ENABLE				&Aktifkan VPN Azure
R_DISABLE				&Nonaktifkan VPN Azure
S_HOSTNAME_BORDER		Hostname VPN Azure Saat Ini
S_HOSTNAME_INFO			Hostname VPN Azure sama dengan hostname Dynamic DNS, tetapi mengubah akhiran domain menjadi "vpnazure.net".
B_CHANGE				Ubah &Hostname
B_WEB					Cara Menggunakan VPN Azure\r\n(Kunjungi Web)
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_SM_PROXY
CAPTION					Koneksi melalui Proxy Server
STATIC9					Anda dapat menghubungkan melalui server proxy.
STATIC10				Tipe &Proxy:
R_DIRECT_TCP			&Koneksi TCP/IP Langsung (Tanpa Proxy)
R_HTTPS					Koneksi melalui Server Proxy H&TTP
R_SOCKS					Koneksi melalui Server Proxy S&OCKS4
R_SOCKS5				Koneksi melalui Server Proxy S&OCKS5
B_PROXY_CONFIG			Pengaturan Server P&roxy
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_VGC_LIST
CAPTION					Plugin Proyek Eksperimental Akademik VPN Gate untuk SoftEther VPN Client
S_TITLE					Relay Server VPN Publik VPN Gate
S_INFO1					Peroleh akses bebas ke Internet dengan menggunakan koneksi VPN melalui Server VPN Publik yang disediakan oleh sukarelawan di seluruh dunia. Lewati pemblokiran paket firewall yang rusak di lokal Anda, dan sembunyikan alamat IP Anda dengan aman.
IDOK					&Hubungkan ke Server VPN
B_PROXY					Pengaturan &Proxy
S_VLAN					Adaptor Jaringan Virtual:
B_WEB					Situs Web VPN Gate Akademik
B_REFRESH				&Segarkan Daftar
S_REFRESH				Menyegarkan Daftar...
S_RESEARCH				Proyek akademik di Universitas Tsukuba, Jepang.
S_INFO9					Server VPN dengan Kecepatan Jalur yang lebih tinggi (diukur dalam Mbps) dan hasil Ping yang lebih kecil biasanya lebih nyaman digunakan. Anda mungkin dapat mengakses situs web yang biasanya tidak dapat diakses dari wilayah Anda jika Anda menggunakan server VPN yang tidak ada di wilayah Anda.


PREFIX					D_VGC_PROTOCOL
CAPTION					Pilih Protokol VPN untuk Terhubung
S_TITLE					Server VPN Relay Publik "%S" (%S) mendukung baik TCP maupun UDP sebagai protokol VPN.
S_INFO					Pilih Protokol VPN yang diinginkan untuk digunakan dalam menghubungkan ke Server VPN "%S" (%S). Secara umum, protokol TCP mudah melewati firewall. Cobalah protokol UDP hanya jika TCP gagal.
R_TCP					Gunakan Protokol &TCP (Ethernet melalui VPN HTTPS) (Disarankan)
R_UDP					Gunakan Protokol &UDP (Ethernet melalui VPN UDP)
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_VGS_CONFIG
CAPTION					Panels Kontrol Layanan VPN Gate
R_ENABLE				&Aktifkan Layanan Relay VPN Gate dan Bergabung dengan Proyek Penelitian VPN Gate sebagai Sukarelawan.
S_TITLE					Bergabung dengan Proyek Penelitian VPN Gate Akademik?
S_INFO1					VPN Gate adalah eksperimen akademik untuk penelitian tentang teknologi 'Distributed Public VPN Relay Server', yang dioperasikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Tsukuba, Jepang. Pengguna VPN Gate Client dapat terhubung ke Layanan VPN Gate yang berjalan di Server Relay VPN Publik, dan menikmati akses Internet tanpa batas melalui Server Relay VPN.
S_INFO9					Ketika pengguna VPN Gate Client mengakses server di Internet, alamat IP sumber akan digantikan dengan alamat IP dari Server VPN Publik yang sedang melakukan relay. Akibatnya, pengguna VPN Gate Client akan dapat menjelajahi situs web luar negeri dengan lancar meskipun firewall lokal pengguna rusak karena alasan yang tidak diketahui dan tidak dapat mengizinkan akses semacam itu.
S_WARNING				Jika Anda mencentang kotak centang di atas dan menekan OK, Layanan Relay VPN Gate akan diaktifkan di komputer ini. Akibatnya, VPN Gate Client mana pun akan dapat berkomunikasi ke Internet melalui Layanan Relay VPN Gate. Ini aman meskipun komputer Anda berada di jaringan pribadi (misalnya jaringan perusahaan) karena akses ke alamat IP pribadi tidak akan diizinkan melewati Layanan Relay VPN Gate.
B_OPTION				Pengaturan &Opsi Layanan VPN Gate...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal
B_WEB					&Jelajahi http://www.vpngate.net/ ...


PREFIX					D_VGS_OPTION
CAPTION					Opsi Layanan VPN Gate
S_TITLE					Opsi Layanan VPN Gate
S_1						Komputer ini akan menjadi Server VPN Publik. Harap isi informasi operator server. Informasi ini akan dipublikasikan pada daftar di www.vpngate.net dan layanan terkait lainnya. Alamat kontak juga akan digunakan untuk menghubungi operator Proyek Akademik VPN Gate.
S_2						Operator:
S_3						&Operator Server:
S_19					(Maksimum 64 karakter)
S_20					Alamat &Laporan Penyalahgunaan\r\n(alamat e-mail dll.):
S_21					(Maksimum 64 karakter)
S_22					&Pesan untuk Pengguna:\r\n(Maksimum 128 karakter)
S_23					Pesan ini akan ditampilkan pada daftar Server VPN Gate. Masukkan pesan yang menyenangkan agar pengguna merasa senang.
S_24					Pengaturan VPN:
R_LOG					&Simpan Log Paket VPN (Disarankan)
R_2WEEKS				Auto Hapus atau Arsipkan Log Paket dengan Enkripsi setelah &Dua Minggu (Disarankan)
R_PERMANENT				Jadikan Log Paket Menggunakan Ruang Disk Secara &Permanen
R_L2TP					Aktifkan Fungsi Server VPN &L2TP/IPsec (Disarankan)
S_25					Mengizinkan klien Mac OS X, iPhone, iPad, dan Android untuk membuat koneksi VPN.
B_MESSAGE				Tampilkan Pesan Iklan Anda di &Layar VPN Client ...
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal


PREFIX					D_VGS_WARNING
CAPTION					Peringatan Sebelum Bergabung dengan Eksperimen Akademik VPN Gate
S1						Layanan Eksperimen Akademik VPN Gate dioperasikan sebagai proyek penelitian di sekolah pascasarjana Universitas Tsukuba, Jepang. Layanan ini diatur di bawah hukum Jepang. Hukum negara lain tidak menjadi tanggung jawab kami.
S2						Secara alami, ada hampir 200 negara di Dunia, dengan hukum yang berbeda. Tidak mungkin untuk memverifikasi hukum dan regulasi setiap negara dan membuat perangkat lunak mematuhi semua hukum negara sebelum merilis perangkat lunak. Jika seorang pengguna menggunakan layanan VPN Gate di negara tertentu, dan dirugikan oleh pejabat publik dari otoritas, pengembang layanan atau perangkat lunak tidak akan bertanggung jawab untuk memulihkan atau mengompensasi kerugian atau tanggung jawab kriminal tersebut.
S3						Dengan menggunakan perangkat lunak dan layanan ini, pengguna harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dengan tanggung jawab pengguna sendiri. Pengguna akan sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian dan tanggung jawab yang merupakan hasil dari penggunaan perangkat lunak dan layanan ini, terlepas dari apakah di dalam atau di luar wilayah Jepang.
S4						Jika Anda tidak setuju atau tidak memahami peringatan di atas, jangan gunakan fungsi layanan Eksperimen Akademik VPN Gate apa pun.
S5						Catatan: VPN Gate adalah proyek penelitian hanya untuk tujuan akademis. VPN Gate dikembangkan sebagai plugin untuk SoftEther VPN dan UT-VPN. Namun, semua bagian dari VPN Gate dikembangkan dalam proyek penelitian ini di Universitas Tsukuba. Tidak ada bagian dari VPN Gate yang dikembangkan oleh Proyek SoftEther VPN. Proyek Penelitian VPN Gate tidak menjadi subjek yang dipimpin, dioperasikan, dipromosikan, atau dijamin oleh Proyek SoftEther VPN.
R_NEVER					Jangan &Tampilkan Pesan Ini Lagi
B_WEB					Kunjungi Situs &Web VPN Gate...
IDOK					&Setuju
IDCANCEL				&Tidak Setuju
S_BOLD					Peringatan! Jangan Gunakan Layanan VPN Gate di Negara yang Melarang Komunikasi VPN.


PREFIX					D_NM_PUSH
CAPTION					Edit tabel routing statis untuk mendorong
S1						Server DHCP Virtual ini dapat mendorong rute statis tanpa kelas (RFC 3442) dengan pesan balasan DHCP ke klien VPN.
S2						Apakah klien VPN dapat mengenali rute statis tanpa kelas (RFC 3442) tergantung pada perangkat lunak klien VPN yang digunakan. SoftEther VPN Client dan OpenVPN Client mendukung rute statis tanpa kelas. Pada protokol L2TP/IPsec dan MS-SSTP, kompatibilitasnya bergantung pada implementasi perangkat lunak klien.
S3						Anda dapat mewujudkan split tunneling jika Anda menghapus kolom gateway default pada opsi Server DHCP Virtual. Di sisi klien, klien L2TP/IPsec dan MS-SSTP perlu dikonfigurasi untuk tidak mengatur gateway default untuk penggunaan split tunneling.
S4						Anda juga dapat mendorong rute statis tanpa kelas (RFC 3442) menggunakan server DHCP eksternal Anda yang ada. Dalam hal ini, nonaktifkan fungsi Server DHCP Virtual pada SecureNAT, dan Anda tidak perlu mengatur rute tanpa kelas di layar ini.
S5						Edit tabel routing statis untuk mendorong
S6						Contoh: 192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253\r\n\r\nPisahkan entri yang berbeda (maksimum: 64 entri) dengan koma atau karakter spasi.\r\nSetiap entri harus ditentukan dalam format "alamat jaringan IP/masker subnet/alamat IP gateway".
S7						Lihat RFC 3442 untuk memahami rute tanpa kelas.
IDOK					&OK
IDCANCEL				Batal



###########################################################################
#                                                                         #
#String data of menus in software                                         #
#                                                                         #
###########################################################################


# Connection Manager menu
PREFIX					CM_MENU
# [Connect] menu
CMD_TOP_CONNECT			&Hubungkan
CMD_CONNECT				C&onnect\tMasukkan
CMD_STATUS				Lihat &Status...\tCtrl+S
CMD_DISCONNECT			&Putuskan\tCtrl+D
CMD_DISCONNECT_ALL		Putuskan &Semua\tCtrl+I
CMD_NEW					Pengaturan Koneksi VPN &Baru...\tCtrl+N
CMD_CLONE				&Salin\tCtrl+C
CMD_SHORTCUT			Buat &Jalan Pintas Koneksi VPN...
CMD_EXPORT_ACCOUNT		E&kspor Pengaturan Koneksi VPN...
CMD_IMPORT_ACCOUNT		Im&por Pengaturan Koneksi VPN...
CMD_STARTUP				Atur sebagai Koneksi &Startup\tCtrl+T
CMD_NOSTARTUP			H&apus Koneksi Startup
CMD_RECENT				Server &VPN Terbaru
CMD_RENAME				Ganti &Nama\tF2
CMD_DELETE				H&apus\tDel
CMD_PROPERTY			&Pemilihan Properti...\tAlt+Enter
CMD_EXIT				&Tutup Manajer Koneksi\tAlt+F4
CMD_QUIT				K&eluar dari Program Manajer Koneksi\tAlt+Q
# [Edit] menu
CMD_TOP_EDIT			&Edit
CMD_SELECT_ALL			Pilih &Semua\tCtrl+A
CMD_SWITCH_SELECT		&Ganti Pilihan
# [View] menu
CMD_TOP_VIEW			&Lihat
CMD_STATUSBAR			Tampilkan &Status Bar
CMD_VISTASTYLE			Gaya Windows Vista / 7 / 8 / 10
CMD_SHOWPORT			Tampilkan &Port pada Daftar Koneksi
CMD_TRAYICON			Tampilkan Ikon di &Task Tray
CMD_ICON				&Ikon
CMD_DETAIL				&Detail
CMD_GRID				Tampilkan &Grid
CMD_REFRESH				&Segarkan\tF5
# [VLAN] menu
CMD_TOP_VLAN			Adaptor Jaringan Virtua&l
CMD_NEW_VLAN			&Adaptor Jaringan Virtual Baru...\tCtrl+L
CMD_ENABLE_VLAN			&Aktifkan Adaptor Jaringan Virtual\tCtrl+E
CMD_DISABLE_VLAN		Non&aktifkan Adaptor Jaringan Virtual\tCtrl+B
CMD_DELETE_VLAN			H&apus Adaptor Jaringan Virtual\tDel
CMD_REINSTALL			&Pasang Ulang Driver...\tCtrl+U
CMD_WINNET				Buka Koneksi Jaringan Windows...\tCtrl+W
# [Connect] menu
CMD_TOP_SECURE			&Kartu Cerdas
CMD_SECURE_MANAGER		&Pengelola Kartu Cerdas ...\tCtrl+G
CMD_SECURE_SELECT		&Pilih Kartu Cerdas untuk Digunakan...
# [Tools] menu
CMD_TOP_TOOL			&Alat
CMD_PASSWORD			Tetapkan &Kata Sandi...\tCtrl+P
CMD_TRUST				Pengelola Daftar Sertifikat CA yang &Terpercaya\tCtrl+R
CMD_NETIF				Status Perangkat &Jaringan...
CMD_TCPIP				&Utilitas Optimasi TCP...
CMD_MMCSS				Optimasi untuk Windows &Vista / 7 / 8 / 10...
CMD_TRAFFIC				Uji Kecepatan T&rafik Jaringan...\tCtrl+Q
CMD_CM_SETTING			Pindah &Mode Operasi...
CMD_LANGUAGE			Pengaturan &Bahasa...
CMD_OPTION				&Opsi...\tCtrl+O
# [Voice] menu
CMD_TOP_VOICE			V&oice
CMD_VOIDE_NONE			Panduan Suara &Matikan
CMD_VOICE_NORMAL		Panduan Suara &Normal
CMD_VOICE_ODD			Panduan Suara E&kstended
# [Help] menu
CMD_TOP_HELP			&Bantuan
CMD_ABOUT				&Tentang...

















###########################################################################
#                                                                         #
# Command prompt string data                                              #
#                                                                         #
###########################################################################

PREFIX					NULL

# Console system general 
CON_INFILE_ERROR		Error: Tidak dapat membuka file input yang ditentukan "%s".
CON_OUTFILE_ERROR		Error: Tidak dapat membuat file output yang ditentukan "%s".
CON_INFILE_START		Perintah yang tertulis dalam file "%s" akan digunakan sebagai pengganti input dari keyboard.
CON_OUTFILE_START		Pesan yang dikeluarkan ke konsol akan disimpan dalam file "%s".
CON_USER_CANCEL			[EOF]
CON_UNKNOWN_CMD			"%S": Perintah tidak ditemukan. \nAnda dapat menggunakan perintah HELP untuk melihat daftar perintah yang tersedia.
CON_AMBIGUOUS_CMD		"%S": Nama perintah tidak jelas.
CON_AMBIGUOUS_CMD_1		Nama perintah yang ditentukan cocok dengan beberapa perintah.
CON_AMBIGUOUS_CMD_2		Tolong tentukan nama perintah dengan lebih tepat.
CON_INVALID_PARAM		Parameter "/%S" telah ditentukan. Tidak mungkin menentukan parameter ini saat menggunakan perintah "%S". Masukkan "%S /HELP" untuk melihat daftar parameter yang dapat digunakan.
CON_AMBIGUOUS_PARAM		"%S": Nama parameter tidak jelas.
CON_AMBIGUOUS_PARAM_1		Nama parameter yang ditentukan cocok dengan beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai parameter perintah "%S".
CON_AMBIGUOUS_PARAM_2		Tolong tentukan nama parameter dengan lebih tepat.


# Unknown command
CMD_UNKNOWM				Tidak ada deskripsi untuk perintah ini.
CMD_UNKNOWN_HELP		Tidak ada deskripsi rinci untuk perintah ini. Jika Anda ingin mengetahui lebih detail tentang perintah ini, silakan merujuk ke manual atau dokumentasi online.
CMD_UNKNOWN_ARGS		Tidak ada contoh eksekusi perintah.
CMD_UNKNOWN_PARAM		Tidak ada deskripsi untuk parameter ini.


# Strings being used within console system
CMD_HELP_1				Anda dapat menggunakan %u perintah berikut:
CMD_HELP_2				Untuk merujuk penggunaan masing-masing perintah, masukkan "nama perintah ?" untuk melihat bantuan.
CMD_EVAL_MIN_MAX		Anda harus menentukan integer dalam rentang dari %u hingga %u untuk nilainya.
CMD_PROMPT				Masukkan nilai: 
CMD_EVAL_NOT_EMPTY		Anda tidak dapat membuat spesifikasi kosong.
CMD_EVAL_SAFE			Rantai ini mengandung karakter yang tidak dapat digunakan.
CMD_EVAL_INT			Anda harus menentukan integer yang tidak kurang dari 1.
CMD_HELP_TITLE			Bantuan untuk perintah "%S"
CMD_HELP_DESCRIPTION	Tujuan:
CMD_HELP_USAGE			Penggunaan:
CMD_HELP_HELP			Deskripsi:
CMD_HELP_ARGS			Parameter:
CMD_PROMPT_PORT			Masukkan nomor port:
CMD_EVAL_PORT			Nomor port tidak valid. Tentukan nomor port yang berada dalam rentang 1 hingga 65535.
CMD_CT_STD_COLUMN_1		Item
CMD_CT_STD_COLUMN_2		Nilai
CMD_CT_STD_COLUMN_3		Deskripsi
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1_6	Tentukan dalam format "alamat IPv6/masker subnet". \nTentukan alamat IPv6 dengan memisahkan nilai heksadesimal menggunakan tanda titik dua seperti "2001:200:0:1::". Untuk masker subnet, tentukan nilai heksadesimal yang dipisahkan dengan titik dua seperti "ffff:ffff:ffff:ffff::", atau Anda dapat menentukan panjang bit masker subnet menggunakan nilai desimal seperti 64. \nUntuk menentukan host berdiri sendiri, tentukan masker subnet sebagai "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff" atau "128". \n(Contoh)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1	Tentukan dalam format "alamat IPv4/masker subnet". \nTentukan alamat IPv4 dengan memisahkan nilai desimal menggunakan titik seperti "192.168.0.1". Untuk masker subnet, tentukan nilai desimal yang dipisahkan dengan titik seperti "255.255.255.0", atau Anda dapat menentukan panjang bit masker subnet menggunakan nilai desimal seperti 24. \nUntuk menentukan host berdiri sendiri, tentukan masker subnet sebagai "255.255.255.255" atau "32". \n(Contoh)\n 192.168.0.1/24\n 192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_2	Alamat IP yang ditentukan bukan alamat jaringan.
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_3	Alamat IP yang ditentukan bukan alamat prefiks jaringan.
CMD_EVAL_DATE_TIME_FAILED	Spesifikasi tanggal dan waktu tidak valid. \nTanggal dan waktu harus dalam format yang sama dengan "2005/10/08 19:30:00" di mana 6 angka ditentukan, mewakili tahun/bulan/hari jam:menit:detik yang dipisahkan dengan garis miring, sebuah spasi, dan kemudian tanda titik dua. Tentukan 4 digit untuk tahun.
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1_6	Tentukan dalam format "alamat IPv6/masker". \nTentukan alamat IPv6 dengan memisahkan nilai heksadesimal menggunakan tanda titik dua seperti "2001:200:0:1::". Untuk masker, tentukan nilai heksadesimal yang dipisahkan dengan titik dua seperti "ffff:ffff:ffff:ffff::", atau Anda dapat menentukan panjang bit masker menggunakan nilai desimal seperti 64. \nUntuk menentukan host berdiri sendiri, tentukan masker sebagai "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff" atau "128". \n(Contoh)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1	Tentukan dalam format "alamat IPv4/masker". \nTentukan alamat IPv4 dengan memisahkan nilai desimal menggunakan titik seperti "192.168.0.1". Untuk masker, tentukan nilai desimal yang dipisahkan dengan titik seperti "255.255.255.0", atau Anda dapat menentukan panjang bit masker menggunakan nilai desimal seperti 24. \nUntuk menentukan host berdiri sendiri, tentukan masker sebagai "255.255.255.255" atau "32". \n(Contoh)\n 192.168.0.1/24\n 192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n



# Common messages
CMD_MSG_INVALID_HOSTNAME	Tentukan nama host tidak valid.
CMD_MSG_OK					Perintah berhasil diselesaikan.
CMD_MSG_ALLOW				Ijinkan
CMD_MSG_DENY				Tolak
CMD_MSG_INFINITE			Tak terbatas
CMD_MSG_ENABLE				Aktifkan
CMD_MSG_DISABLE				Nonaktifkan
CMD_MSG_LOAD_CERT_FAILED	Gagal membaca file sertifikat X.509 yang ditentukan.
CMD_MSG_SAVE_CERT_FAILED	Gagal menulis file sertifikat X.509.
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NAME		Nama Pengaturan Koneksi VPN
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HOSTNAME	Nama Host Server VPN Tujuan
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PORT		Nomor Port Server VPN Tujuan
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HUBNAME	Nama Virtual Hub Server VPN Tujuan
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_TYPE	    Tipe Proxy Server
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_HOSTNAME	Nama Host Proxy Server
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_PORT	    Nomor Port Proxy Server
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_USERNAME	Nama Pengguna Proxy Server
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_USE	Verifikasi Sertifikat Server
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_NAME	Sertifikat Individual Server Terdaftar
CMD_ACCOUNT_COLUMN_RETRY_ON_SERVER_CERT	Coba Lagi pada Sertifikat Server yang Tidak Terpercaya
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ADD_DEFAULT_CA   Percayai Penyimpanan Sertifikat Sistem
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DEVICE_NAME		Nama Perangkat yang Digunakan untuk Koneksi
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_TYPE		Tipe Otentikasi
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_USERNAME	Nama Pengguna
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_CERT_NAME	Sertifikat Klien untuk Penggunaan Otentikasi
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NUMTCP			Jumlah Koneksi TCP yang Digunakan dalam Komunikasi VPN
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_INTERVAL		Interval Antara Menetapkan Setiap Koneksi TCP
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_TTL			Umur Koneksi Setiap Koneksi TCP
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_HALF			Gunakan Mode Dupleks Setengah
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ENCRYPT			Enkripsi dengan SSL
CMD_ACCOUNT_COLUMN_COMPRESS			Kompressi Data
CMD_ACCOUNT_COLUMN_BRIDGE_ROUTER	Koneksi dengan Mode Jembatan / Router
CMD_ACCOUNT_COLUMN_MONITOR			Koneksi dengan Mode Pemantauan
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NO_TRACKING		Tidak Ada Penyesuaian untuk Tabel Routing
CMD_ACCOUNT_COLUMN_QOS_DISABLE		Tidak Menggunakan Fungsi Pengendalian QoS
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DISABLEUDP		Nonaktifkan Percepatan UDP


# Debugging Information Collecting Tool
CMD_DEBUG_SOFTNAME			Alat Pengumpul Informasi Debugging
CMD_DEBUG_PRINT				Alat Pengumpul Informasi Debugging\r\n\r\n
CMD_DEBUG_NOT_2000			Windows 2000 atau lebih baru diperlukan.
CMD_DEBUG_NOT_ADMIN			Anda harus masuk sebagai Administrator di Windows untuk mengeksekusi perintah ini.
CMD_DEBUG_UAC_FAILED		Gagal memperoleh hak istimewa Administrator.
CMD_DEBUG_SAVE_TITLE		Tentukan Jalur Tujuan untuk Menyimpan File
CMD_DEBUG_OK				File informasi debugging telah disimpan sebagai "%s".\r\n\r\nKirimkan file ini ke staf dukungan Anda.\r\nAnda harus memverifikasi isi file ini sebelum mengirimkannya ke staf dukungan.\r\nHapus informasi yang bersifat pribadi dari file ini dengan tanggung jawab dan usaha Anda sendiri jika ada informasi yang ingin Anda sembunyikan dari staf.\r\n\r\nJika Anda mengabaikan informasi pribadi yang terkandung dalam file ini, dan Anda setuju untuk mengirimkan seluruh file ke staf dukungan, itu berarti Anda setuju untuk mengungkapkan seluruh isi file kepada staf dukungan.
CMD_DEBUG_NG				Gagal menyimpan informasi debugging sebagai "%s".



# TEST command
CMD_TEST				Melakukan operasi uji.
CMD_TEST_HELP			Ini adalah perintah uji. Melakukan operasi uji. Dengan perintah uji, Anda dapat menentukan sejumlah argumen. Anda dapat mengabaikan jumlah argumen.
CMD_TEST_ARGS			Uji [/A1:a_str] [/A2:b_str] [/A3:int_value]
CMD_TEST_A1				Menentukan parameter A1. Ini dapat diabaikan.
CMD_TEST_A2				Menentukan parameter A2. Jika ini diabaikan, prompt akan ditampilkan untuk memasukkan parameter A2 saat perintah dijalankan. Anda tidak dapat membuat spesifikasi kosong.
CMD_TEST_A3				Tentukan nilai numerik. Anda harus menentukan bilangan bulat yang berada dalam rentang 1 hingga 100. Menentukan bilangan bulat di luar rentang tersebut akan menyebabkan pesan kesalahan ditampilkan.
CMD_TEST_EVAL_A2		Anda tidak dapat membuat spesifikasi kosong untuk parameter A2.
CMD_IP_EVAL_FAILED		Alamat IP ditentukan dengan salah.
CMD_HOSTPORT_EVAL_FAILED	Spesifikasi nama host dan nomor port tidak valid. \nHarap tentukan dengan format nama host:nomor port, atau alamat IP:nomor port.
CMD_PORTLIST_EVAL_FAILED	Spesifikasi daftar nomor port tidak valid. \nDaftar harus memiliki setidaknya satu nomor port yang ditentukan, dan juga dimungkinkan untuk menentukan beberapa nomor port. Saat menentukan beberapa nomor port, pisahkan mereka menggunakan koma seperti "443,992,8888".
CMD_PROTOCOL_EVAL_FAILED	Protokol ditentukan dengan salah. Tentukan baik ip, tcp, udp, icmpv4, icmpv6 atau nomor protokol (0 hingga 255) untuk protokol.
CMD_PORT_RANGE_EVAL_FAILED	Nomor port atau rentang nomor port ditentukan dengan salah. Jika hanya menentukan satu nomor port, bilangan bulat harus digunakan untuk menentukan nomor port tersebut. Jika menentukan beberapa port, tentukan nomor port awal dan nomor port akhir yang digabungkan dengan tanda hubung seperti "80-443".
CMD_TCP_CONNECTION_STATE_EVAL_FAILED	Spesifikasi status koneksi TCP tidak valid. Tentukan "Established" atau "Unestablished" dan tentukan TCP saat memilih protokol.
CMD_MAC_ADDRESS_AND_MASK_EVAL_FAILED	Spesifikasi alamat MAC dan masker tidak valid. Gunakan nomor heksadesimal dengan pemisah, "-" atau ":", dan tanpa pemisah. Contoh: "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-FF".
CMD_EXEC_MSG_NAME		%S perintah - %s
CMD_ID					ID
CMD_FILE_NOT_FOUND		Tidak dapat menemukan file yang ditentukan "%s".
CMD_FILE_NAME_EMPTY		Nama file tidak ditentukan.
CMD_SAVECERTPATH		Simpan sertifikat X.509 ke nama file: 
CMD_SAVECERT_FAILED		Gagal menyimpan file sertifikat.
CMD_SAVEKEYPATH			Simpan kunci pribadi ke nama file: 
CMD_SAVEKEY_FAILED		Gagal menyimpan file kunci pribadi.
CMD_SAVEFILE_FAILED		Gagal menyimpan file.
CMD_LOADFILE_FAILED		Gagal membuka file.
CMD_LOADCERTPATH		Baca sertifikat X.509 dari nama file: 
CMD_LOADCERT_FAILED		Gagal membaca file sertifikat.
CMD_LOADKEYPATH			Baca kunci pribadi dari nama file: 
CMD_LOADKEY_FAILED		Gagal membaca file kunci pribadi.
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_1	File kunci pribadi yang ditentukan dilindungi oleh passphrase.
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_2	Silakan masukkan passphrase: 
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_3	Passphrase salah.
CMD_KEYPAIR_FAILED		Perpaduan sertifikat X.509 dan kunci pribadi telah ditentukan dengan salah. \r\nDiperlukan sertifikat dan kunci pribadi yang sesuai dengan sertifikat tersebut.
CMD_CERT_NOT_EXISTS		Sertifikat tidak terdaftar.
CMD_NO_SETTINGS			-
CMD_DISCONNECTED_MSG	\n--- Kesalahan ---\n\nSesi komunikasi dengan host yang Anda kelola telah terputus. Mulai sekarang, jika Anda menjalankan perintah apa pun, kesalahan akan terjadi. \n\nUntuk menyambung kembali ke host yang Anda kelola, keluar dari prompt dengan memasukkan "EXIT" dan kemudian sambungkan kembali. \n\n


# VPNCMD コマンド
CMD_VPNCMD				Utilitas Manajemen Baris Perintah SoftEther VPN Edisi Pengembang
CMD_VPNCMD_HELP			Program 'vpncmd' adalah utilitas yang memungkinkan Anda untuk mengelola perangkat lunak SoftEther VPN menggunakan baris perintah. Dengan menggunakan vpncmd, Anda dapat terhubung ke VPN Client, VPN Server, atau VPN Bridge yang berjalan pada komputer lokal atau jarak jauh dan mengelola layanan ini. Selain itu, dengan menggunakan mode VPN Tools, Anda dapat memanggil Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan dan fungsi pembuatan sertifikat. Alat ini dapat digunakan meskipun tidak terhubung ke VPN Server atau VPN Client. \nSaat menggunakan vpncmd, jika nama file ditentukan dengan menggunakan parameter /IN dan /OUT, perintah dapat dieksekusi dalam bentuk batch sesuai dengan file yang berisi perintah yang dapat dieksekusi dan hasil eksekusi dapat ditulis ke file. Biasanya, prompt perintah akan muncul setelah vpncmd diluncurkan, tetapi saat file input ditentukan dengan parameter /IN, program akan secara otomatis berhenti setelah eksekusi semua baris dalam file input selesai. Selain itu, ketika perintah untuk dieksekusi ditentukan dengan parameter /CMD, program akan secara otomatis berhenti setelah perintah tersebut selesai dieksekusi. Anda tidak dapat menentukan parameter /IN dan /CMD secara bersamaan. Kode terminasi dari program vpncmd akan menjadi kode kesalahan dari perintah yang terakhir dieksekusi (0 jika eksekusi berhasil). \nDi lingkungan Windows, ketika vpncmd diluncurkan satu kali atau lebih oleh pengguna dengan hak administratif, Anda dapat cukup memasukkan 'vpncmd' di prompt perintah Windows atau jendela [Run...] untuk meluncurkan vpncmd. Untuk mencapai hasil yang sama di sistem UNIX, Anda dapat mengatur secara manual, sesuai kebutuhan, variabel lingkungan PATH.
CMD_VPNCMD_ARGS			vpncmd [host:port] [/CLIENT|/SERVER|/TOOLS] [/HUB:hub] [/ADMINHUB:adminhub] [/PASSWORD:password] [/IN:infile] [/OUT:outfile] [/CMD perintah...]
CMD_VPNCMD_[host:port]	Dengan menentukan parameter dalam format "nama host:nomor port", koneksi akan dibuat secara otomatis ke host tersebut. Jika ini tidak ditentukan, prompt akan muncul untuk memasukkan tujuan koneksi. Saat menghubungkan ke VPN Client, Anda tidak dapat menentukan nomor port.
CMD_VPNCMD_CLIENT		Ini akan menghubungkan ke VPN Client untuk melakukan manajemen. Anda tidak dapat menentukan ini bersama dengan /SERVER.
CMD_VPNCMD_SERVER		Ini akan menghubungkan ke VPN Server atau VPN Bridge untuk melakukan manajemen. Anda tidak dapat menentukan ini bersama dengan /CLIENT.
CMD_VPNCMD_TOOLS		Ini akan mengaktifkan penggunaan perintah VPN Tools. VPN Tools mencakup alat pembuatan sertifikat sederhana (perintah MakeCert) dan Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan (perintah SpeedTest).
CMD_VPNCMD_HUB			Saat menghubungkan ke VPN Server dengan "Mode Admin Hub Virtual", ini menentukan nama Virtual Hub 'hub'. Jika Anda menentukan nama host tetapi tidak menentukan parameter /HUB, koneksi akan dilakukan melalui "Mode Admin Server".
CMD_VPNCMD_ADMINHUB		Ini akan menentukan nama Virtual Hub 'adminhub' yang akan dipilih secara otomatis setelah terhubung ke VPN Server. Jika parameter /HUB telah ditentukan, Virtual Hub akan dipilih secara otomatis dan spesifikasi ini tidak diperlukan.
CMD_VPNCMD_PASSWORD		Jika kata sandi administrator diperlukan saat terhubung, tentukan kata sandi 'password'. Saat kata sandi tidak ditentukan, prompt untuk memasukkan kata sandi akan ditampilkan.
CMD_VPNCMD_IN			Ini akan menentukan file teks 'infile' yang berisi daftar perintah yang akan dijalankan secara otomatis setelah koneksi selesai. Jika parameter /IN ditentukan, program vpncmd akan berhenti secara otomatis setelah eksekusi semua perintah dalam file selesai. Jika file berisi karakter multi-byte, pengkodeannya harus Unicode (UTF-8). Ini tidak dapat ditentukan bersama dengan /CMD (jika /CMD ditentukan, /IN akan diabaikan).
CMD_VPNCMD_OUT			Anda dapat menentukan file teks 'outfile' untuk menulis semua string seperti prompt layar, pesan, kesalahan, dan hasil eksekusi. Perlu dicatat bahwa jika file yang ditentukan sudah ada, isi file yang ada akan ditimpa. String output akan dicatat menggunakan pengkodean Unicode (UTF-8).
CMD_VPNCMD_CMD			Jika perintah opsional 'commands...' disertakan setelah /CMD, perintah tersebut akan dijalankan setelah koneksi selesai dan program vpncmd akan berhenti setelah itu. Ini tidak dapat ditentukan bersama dengan /IN (jika ditentukan bersama /IN, /IN akan diabaikan). Tentukan parameter /CMD setelah semua parameter vpncmd lainnya.
CMD_VPNCMD_CSV			Anda dapat menentukan opsi ini untuk mengaktifkan output CSV. Hasil dari setiap perintah akan dicetak dalam format CSV. Ini berguna untuk memproses hasil oleh program lain.
CMD_VPNCMD_CS_1			Dengan menggunakan program vpncmd, berikut dapat dicapai. \n\n1. Manajemen VPN Server atau VPN Bridge \n2. Manajemen VPN Client\n3. Penggunaan VPN Tools (pembuatan sertifikat dan Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan)\n\n
CMD_VPNCMD_CS_2			Pilih 1, 2, atau 3: 
CMD_VPNCMD_HOST_1		Tentukan nama host atau alamat IP komputer tempat VPN Server atau VPN Bridge tujuan beroperasi. \nDengan menentukan format 'nama host:nomor port', Anda juga dapat menentukan nomor port. \n(Jika nomor port tidak ditentukan, 443 digunakan.)\nJika tidak ada yang dimasukkan dan tombol Enter ditekan, koneksi akan dibuat ke nomor port 443 di localhost (komputer ini).
CMD_VPNCMD_HOST_2		Tentukan nama host atau alamat IP komputer tempat VPN Client tujuan beroperasi. \nJika tidak ada yang dimasukkan dan tombol Enter ditekan, koneksi akan dibuat ke localhost (komputer ini).
CMD_VPNCMD_HOST_3		Nama Host atau Alamat IP Tujuan: 
CMD_VPNCMD_HUB_1		Jika menghubungkan ke server melalui Mode Admin Hub Virtual, masukkan nama Virtual Hub. \nJika menghubungkan melalui mode admin server, tekan Enter tanpa memasukkan apa pun.
CMD_VPNCMD_HUB_2		Tentukan Nama Virtual Hub: 
CMD_VPNCMD_ABOUT		SoftEther VPN Command Line Management Utility (perintah vpncmd)\nEdisi Pengembang\n%S\n%S\nHak Cipta (c) semua kontributor pada proyek SoftEther VPN di GitHub.\nHak Cipta (c) Daiyuu Nobori, Proyek SoftEther di Universitas Tsukuba, dan SoftEther Corporation.\nSemua hak dilindungi undang-undang.\n
CMD_VPNCMD_PASSWORD_1	Akses ditolak. Mungkin kata sandi salah, atau Anda menghubungkan dengan mode admin yang salah. Anda dapat mencoba memasukkan kata sandi lagi. Untuk membatalkan, tekan Ctrl+D.
CMD_VPNCMD_PASSWORD_2	Kata Sandi: 
CMD_VPNCMD_ERROR		Terjadi kesalahan. (Kode kesalahan: %u)\n%s
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED	Koneksi telah terhubung dengan VPN Server "%S" (port %u).
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_1	Anda memiliki hak administratif untuk seluruh VPN Server.
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_2	Anda memiliki hak administratif untuk Virtual Hub '%S' di VPN Server.
CMD_VPNCMD_CLIENT_NO_REMODE	VPN Client tujuan tidak mengizinkan koneksi administrasi dari komputer jarak jauh. Luncurkan utilitas manajemen baris perintah atau VPN Client Manager pada komputer tempat VPN Client berjalan dan sambungkan ke localhost.
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_0	Silakan masukkan kata sandi. Untuk membatalkan tekan tombol Ctrl+D.
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_1	Kata Sandi: 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_2	Konfirmasi input: 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_3	Kata sandi dan konfirmasi kata sandi tidak cocok. Silakan masukkan kata sandi dan konfirmasi lagi.
CMD_VPNCMD_CLIENT_CONNECTED	Terhubung ke VPN Client "%S".
CMD_VPNCMD_TOOLS_CONNECTED	VPN Tools telah diluncurkan. Dengan memasukkan HELP, Anda dapat melihat daftar perintah yang dapat digunakan.


#######################################################
#                                                     #
# Management commands for VPN Server are listed below #
#                                                     #
#######################################################



# About command
CMD_About				Tampilkan informasi versi
CMD_About_HELP			Ini menampilkan informasi versi dari utilitas manajemen baris perintah ini. Termasuk dalam informasi versi adalah nomor versi vpncmd, nomor build, dan informasi build.
CMD_About_ARGS			Tentang


# ServerInfoGet command
CMD_ServerInfoGet		Mendapatkan informasi server
CMD_ServerInfoGet_Help	Ini memungkinkan Anda untuk memperoleh informasi server dari VPN Server atau VPN Bridge yang sedang terhubung. Termasuk dalam informasi server adalah nomor versi, nomor build, dan informasi build. Anda juga dapat memperoleh informasi tentang mode operasi server saat ini dan informasi sistem operasi tempat server beroperasi.
CMD_ServerInfoGet_Args	ServerInfoGet


# ServerStatusGet command
CMD_ServerStatusGet		Mendapatkan Status Server Saat Ini
CMD_ServerStatusGet_Help	Ini memungkinkan Anda untuk memperoleh status server saat ini secara real-time dari VPN Server atau VPN Bridge yang sedang terhubung. Anda dapat memperoleh informasi statistik tentang komunikasi data dan jumlah berbagai jenis objek yang ada di server. Anda juga dapat mendapatkan informasi mengenai seberapa banyak memori yang digunakan oleh sistem operasi pada komputer saat ini.
CMD_ServerStatusGet_Args	ServerStatusGet


# ListenerCreate command
CMD_ListenerCreate		Membuat Listener TCP Baru
CMD_ListenerCreate_Help	Ini memungkinkan Anda untuk membuat Listener TCP baru di server. Dengan membuat Listener TCP, server akan mulai mendengarkan koneksi dari klien di nomor port TCP/IP yang ditentukan. \nListener TCP yang telah dibuat dapat dihapus dengan perintah ListenerDelete. \nAnda juga dapat memperoleh daftar Listener TCP yang terdaftar saat ini dengan menggunakan perintah ListenerList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_ListenerCreate_Args	ListenerCreate [port]
CMD_ListenerCreate_[port]	Dengan menggunakan angka, tentukan nomor port listener TCP/IP yang baru ditambahkan. Anda juga dapat menggunakan nomor port yang sudah digunakan oleh program lain; namun VPN Server tidak akan dapat menggunakannya hingga program tersebut selesai menggunakan port itu. Tentukan nomor port yang berada dalam rentang 1 hingga 65535.
CMD_ListenerCreate_PortPrompt	Nomor port Listener TCP/IP yang baru ditambahkan: 


# ListenerDelete command
CMD_ListenerDelete		Hapus Listener TCP
CMD_ListenerDelete_Help	Ini memungkinkan Anda untuk menghapus Listener TCP yang terdaftar di server. Ketika Listener TCP dalam keadaan beroperasi, listener tersebut akan secara otomatis dihapus ketika operasinya berhenti. \nAnda juga dapat memperoleh daftar Listener TCP yang terdaftar saat ini dengan menggunakan perintah ListenerList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_ListenerDelete_Args	ListenerDelete [port]
CMD_ListenerDelete_[port]	Dengan menggunakan angka, tentukan nomor port listener TCP/IP yang ingin Anda hapus.
CMD_ListenerDelete_PortPrompt	Nomor port Listener TCP/IP: 


# ListenerList command
CMD_ListenerList		Dapatkan Daftar Listener TCP
CMD_ListenerList_Help	Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan daftar listener TCP yang terdaftar di server saat ini. Anda dapat memperoleh informasi tentang apakah berbagai listener TCP memiliki status beroperasi atau error. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_ListenerList_Args	ListenerList
CMD_ListenerList_Column1	Nomor Port TCP
CMD_ListenerList_Column2	Status


# ListenerEnable command
CMD_ListenerEnable		Mulai Operasi Listener TCP
CMD_ListenerEnable_Help	Ini memulai operasi Listener TCP yang telah dihentikan yang terdaftar di server saat ini. \nAnda juga dapat mendapatkan daftar Listener TCP yang terdaftar saat ini dengan menggunakan perintah ListenerList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_ListenerEnable_Args	ListenerEnable [port]
CMD_ListenerEnable_[port]	Menggunakan angka, tentukan nomor port dari listener TCP/IP yang ingin Anda mulai.
CMD_ListenerEnable_PortPrompt	Nomor port dari Listener TCP/IP yang akan dimulai: 


# ListenerDisable command
CMD_ListenerDisable		Stop Operasi Listener TCP
CMD_ListenerDisable_Help	Ini menghentikan operasi Listener TCP yang sedang berjalan yang terdaftar di server saat ini. \nAnda juga dapat mendapatkan daftar Listener TCP yang terdaftar saat ini dengan menggunakan perintah ListenerList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_ListenerDisable_Args	ListenerDisable [port]
CMD_ListenerDisable_[port]	Menggunakan angka, tentukan nomor port dari listener TCP/IP yang ingin Anda hentikan.
CMD_ListenerDisable_PortPrompt	Nomor port dari Listener TCP/IP yang akan dihentikan: 


# PortsUDPSet command
CMD_PortsUDPSet			Mengatur Port UDP yang Harus Didengarkan oleh Server
CMD_PortsUDPSet_Help	Perintah ini dapat digunakan untuk menentukan satu atau beberapa port UDP yang harus didengarkan oleh server. \nAnda dapat menentukan port yang sedang digunakan oleh proses lain, namun server tidak akan dapat menggunakannya sampai port tersebut menjadi bebas. \nTentukan nomor port yang berada dalam rentang 1 hingga 65535. \nAnda dapat melihat port yang saat ini telah disetel dengan perintah PortsUDPGet. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_PortsUDPSet_Args	PortsUDPSet [ports]
CMD_PortsUDPSet_[ports]	Beberapa port UDP dapat ditentukan dengan memisahkannya menggunakan spasi atau koma, misalnya: "443, 992, 1194, 5555". \nTentukan "0" untuk menonaktifkan pendengar UDP. \n\nPort: 


# PortsUDPGet command
CMD_PortsUDPGet			Menampilkan Daftar Port UDP yang Didengarkan oleh Server
CMD_PortsUDPGet_Help	Perintah ini dapat digunakan untuk mengambil port UDP yang sedang didengarkan oleh server. \nAnda dapat mengatur port-port tersebut dengan perintah PortsUDPSet.
CMD_PortsUDPGet_Args	PortsUDPGet
CMD_PortsUDPGet_Ports	Port UDP


# ProtoOptionsSet command
CMD_ProtoOptionsSet						Mengatur nilai opsi untuk protokol yang ditentukan
CMD_ProtoOptionsSet_Help				Perintah ini dapat digunakan untuk mengubah nilai opsi untuk protokol tertentu. \nAnda dapat mengambil opsi menggunakan perintah ProtoOptionsGet. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.
CMD_ProtoOptionsSet_Args				ProtoOptionsSet [protocol] [/NAME:option_name] [/VALUE:string/true/false]
CMD_ProtoOptionsSet_[protocol]			Nama protokol.
CMD_ProtoOptionsSet_NAME				Nama opsi.
CMD_ProtoOptionsSet_VALUE				Nilai opsi. Pastikan untuk menulis nilai yang diterima oleh protokol yang ditentukan!
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_[protocol]	Protokol: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_NAME			Opsi: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_VALUE		Nilai: 


# ProtoOptionsGet command
CMD_ProtoOptionsGet						Menampilkan opsi untuk protokol yang ditentukan
CMD_ProtoOptionsGet_Help				Perintah ini dapat digunakan untuk mengambil opsi untuk protokol tertentu. \nInformasi detail (misalnya tipe nilai) akan ditampilkan. \nAnda dapat mengubah nilai opsi dengan perintah ProtoOptionsSet.
CMD_ProtoOptionsGet_Args				ProtoOptionsGet [protocol]
CMD_ProtoOptionsGet_[protocol]			Nama protokol.
CMD_ProtoOptionsGet_Prompt_[protocol]	Protokol: 
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Name			Nama
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Type			Tipe
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Value		Nilai
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Description	Deskripsi

# ProtoOptions
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_DefaultClientOption			Ketika OpenVPN dikompilasi tanpa kode OCC, ia tidak mengirimkan string opsi ke server. Server OpenVPN asli tetap berfungsi, karena konfigurasi bersifat statis. SoftEther VPN bersifat heuristik dan ingin mendukung sebanyak mungkin konfigurasi yang berbeda. Opsi ini memungkinkan untuk mendefinisikan string yang dikirimkan ke klien yang dibangun tanpa kode OCC, agar mereka dapat terhubung dengan sukses.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Obfuscation					Ini dapat membantu klien OpenVPN untuk melewati firewall yang mengetahui protokol dan memblokirnya. Masker XOR yang sama harus diterapkan di sisi klien, jika tidak, klien tidak akan dapat terhubung dengan beberapa metode obfuskasi!
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_ObfuscationMask				Masker yang digunakan untuk XOR byte dalam paket (digunakan untuk beberapa mode obfuskasi).
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PingSendInterval				Interval dalam milidetik antara setiap pengiriman paket ping.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PushDummyIPv4AddressOnL2Mode	Ada bug yang muncul dalam keadaan tertentu di Linux. Bug ini menyebabkan klien OpenVPN terputus kecuali perangkat TAP dalam keadaan UP. Opsi ini memberi tahu server untuk mengirimkan alamat IPv4 dummy (RFC7600) ke klien, sehingga adapter TAP dipaksa untuk tetap dalam keadaan UP.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Timeout						Waktu dalam milidetik setelah sesi dipaksa untuk dihentikan jika tidak ada paket yang diterima dari klien dalam waktu tersebut.

# ServerPasswordSet command
CMD_ServerPasswordSet	Setel Kata Sandi Administrator VPN Server
CMD_ServerPasswordSet_Help	Ini mengatur kata sandi administrator VPN Server. Anda dapat menentukan kata sandi sebagai parameter. Jika kata sandi tidak ditentukan, prompt akan ditampilkan untuk memasukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Jika Anda menyertakan kata sandi sebagai parameter, kata sandi ini akan ditampilkan sesaat di layar, yang dapat menimbulkan risiko. Kami menyarankan agar sebisa mungkin, hindari menentukan parameter ini dan masukkan kata sandi menggunakan prompt kata sandi. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.
CMD_ServerPasswordSet_Args	ServerPasswordSet [password]
CMD_ServerPasswordSet_[password]	Ini menentukan pengaturan kata sandi baru.


# ClusterSettingGet command
CMD_ClusterSettingGet	Ambil Konfigurasi Klaster dari VPN Server Saat Ini
CMD_ClusterSettingGet_Help	Anda dapat menggunakan ini untuk memperoleh konfigurasi klaster dari VPN Server saat ini. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.
CMD_ClusterSettingGet_Args	ClusterSettingGet
CMD_ClusterSettingGet_Current	Konfigurasi Saat Ini
CMD_ClusterSettingGet_None	Tidak ada pengaturan
CMD_ClusterSettingGet_PublicIp	Alamat IP Publik
CMD_ClusterSettingGet_PublicPorts	Lista Port Publik
CMD_ClusterSettingGet_Controller	Pengontrol Tujuan
CMD_ClusterSettingGet_ControllerOnly	Hanya Fungsi Pengontrol
CMD_ClusterSettingGet_Weight	Standar Performa di Klaster


# ClusterSettingStandalone command
CMD_ClusterSettingStandalone	Setel Tipe VPN Server sebagai Server Mandiri
CMD_ClusterSettingStandalone_Help	Gunakan ini untuk mengatur tipe VPN Server sebagai Server Mandiri. Server mandiri berarti VPN Server yang tidak tergabung dalam klaster manapun dalam kondisi saat ini. Ketika VPN Server diinstal, secara default, ia akan berada dalam mode server mandiri. Kecuali Anda memiliki rencana khusus untuk mengonfigurasi klaster, kami menyarankan agar VPN Server dijalankan dalam mode mandiri. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server. \nSelain itu, ketika perintah ini dijalankan, VPN Server akan secara otomatis dimulai ulang. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_ClusterSettingStandalone_Args	ClusterSettingStandalone


# ClusterSettingController command
CMD_ClusterSettingController	Setel Tipe VPN Server sebagai Pengendali Klaster
CMD_ClusterSettingController_Help	Gunakan ini untuk mengatur tipe VPN Server sebagai Pengendali Klaster. Pengendali klaster adalah komputer pusat dari semua server anggota dalam klaster ketika lingkungan klaster terdiri dari beberapa VPN Server. Sebuah klaster memerlukan satu komputer untuk menjalankan peran ini. Server anggota klaster lainnya yang dikonfigurasi dalam klaster yang sama mulai beroperasi sebagai anggota klaster dengan menghubungkan ke pengendali klaster. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server. \nSelain itu, ketika perintah ini dijalankan, VPN Server akan secara otomatis dimulai ulang. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_ClusterSettingController_Args	ClusterSettingController [/WEIGHT:berat] [/ONLY:ya|tidak]
CMD_ClusterSettingController_WEIGHT	Ini mengatur nilai untuk rasio standar kinerja dari VPN Server ini. Ini adalah nilai standar saat penyeimbangan beban dilakukan di dalam klaster. Biasanya nilainya adalah 100. Misalnya, dengan membuat satu mesin memiliki nilai 200 sementara anggota lainnya memiliki status 100, maka mesin tersebut akan menerima dua kali lebih banyak koneksi daripada anggota lainnya saat penyeimbangan beban dilakukan. Tentukan 1 atau lebih untuk nilai ini. Jika parameter ini tidak ditentukan, 100 akan digunakan.
CMD_ClusterSettingController_ONLY	Dengan menentukan "ya" di sini, VPN Server hanya akan beroperasi sebagai pengendali di klaster dan akan selalu mendistribusikan koneksi VPN Client umum ke anggota lain selain dirinya. Fungsi ini digunakan dalam lingkungan beban tinggi. Jika parameter ini tidak ditentukan, "tidak" akan digunakan.


# ClusterSettingMember command
CMD_ClusterSettingMember	Setel Tipe VPN Server sebagai Anggota Klaster
CMD_ClusterSettingMember_Help	Gunakan ini untuk mengatur tipe VPN Server sebagai Anggota Server Klaster. Anggota klaster adalah komputer anggota yang tergabung dalam konfigurasi klaster yang terdiri dari beberapa VPN Server dengan pengendali klaster yang ada sebagai pusat. Banyak anggota klaster dapat ditambahkan ke klaster sesuai kebutuhan. \nSebelum mengatur VPN Server sebagai anggota klaster, terlebih dahulu tanyakan kepada administrator pengendali klaster untuk alamat IP dan nomor port pengendali, alamat IP publik dan nomor port publik (jika diperlukan) dari VPN Server ini, serta kata sandi. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server. \nSelain itu, ketika perintah ini dijalankan, VPN Server akan secara otomatis dimulai ulang. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_ClusterSettingMember_Args	ClusterSettingMember [server:port] [/IP:ip] [/PORTS:ports] [/PASSWORD:password] [/WEIGHT:weight]
CMD_ClusterSettingMember_[server:port]	Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port pengendali klaster tujuan menggunakan parameter dengan format nama host:nomor port.
CMD_ClusterSettingMember_IP	Tentukan alamat IP publik dari server ini. Jika Anda ingin tidak menyebutkan alamat IP publik, tentukan seperti ini: "/IP:none". Ketika alamat IP publik tidak disebutkan, alamat IP dari antarmuka jaringan yang digunakan saat menghubungkan ke pengendali klaster akan digunakan secara otomatis.
CMD_ClusterSettingMember_PORTS	Gunakan ini untuk menentukan daftar nomor port publik pada server ini. Daftar tersebut harus memiliki setidaknya satu nomor port publik yang ditentukan, dan juga memungkinkan untuk menentukan beberapa nomor port publik. Saat menentukan beberapa nomor port, pisahkan menggunakan koma, seperti "/PORTS443,992,8888".
CMD_ClusterSettingMember_PASSWORD	Tentukan kata sandi yang diperlukan untuk menghubungkan ke pengendali tujuan. Kata sandi ini harus sama dengan kata sandi administrator di pengendali tujuan.
CMD_ClusterSettingMember_WEIGHT	Ini mengatur nilai untuk rasio standar kinerja dari VPN Server ini. Ini adalah nilai standar saat penyeimbangan beban dilakukan dalam klaster. Misalnya, dengan membuat satu mesin memiliki nilai 200 sementara anggota lainnya memiliki status 100, maka mesin tersebut akan menerima dua kali lebih banyak koneksi daripada anggota lainnya. Tentukan 1 atau lebih untuk nilai ini. Jika parameter ini tidak ditentukan, 100 akan digunakan.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_1	Tentukan alamat IP publik. \nJika Anda ingin meninggalkannya tidak ditentukan, tekan Enter tanpa memasukkan apapun.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_2	Alamat IP Publik: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_1	Tolong tentukan daftar nomor port publik. \nSaat menentukan 2 atau lebih nomor port, pisahkan setiap entri dengan koma, seperti: 444,992,888.
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_2	Nomor Port Publik: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_HOST_1	Nama Host dan Nomor Port Pengendali Tujuan: 


# ClusterMemberList command
CMD_ClusterMemberList	Dapatkan Daftar Anggota Klaster
CMD_ClusterMemberList_Help	Gunakan perintah ini ketika VPN Server beroperasi sebagai pengendali klaster untuk mendapatkan daftar server anggota klaster yang ada dalam klaster yang sama, termasuk pengendali klaster itu sendiri. \nUntuk setiap anggota, informasi berikut juga ditampilkan: Tipe, Mulai Koneksi, Nama Host, Poin, Jumlah Sesi, Jumlah Koneksi TCP, Jumlah Virtual Hub yang Beroperasi, Penggunaan Lisensi Koneksi Klien, dan Penggunaan Lisensi Koneksi Bridge. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_ClusterMemberList_Args	ClusterMemberList


# ClusterMemberInfoGet command
CMD_ClusterMemberInfoGet	Dapatkan Informasi Anggota Klaster
CMD_ClusterMemberInfoGet_Help	Ketika VPN Server beroperasi sebagai pengendali klaster, Anda dapat memperoleh informasi tentang server anggota klaster pada klaster tersebut dengan menentukan ID server anggota. \nAnda dapat mendapatkan informasi berikut tentang server anggota klaster yang ditentukan: Tipe Server, Waktu Koneksi Telah Terhubung, Alamat IP, Nama Host, Poin, Daftar Port Publik, Jumlah Virtual Hub yang Beroperasi, Virtual Hub Pertama, Jumlah Sesi, dan Jumlah Koneksi TCP. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_ClusterMemberInfoGet_Args	ClusterMemberInfoGet [id]
CMD_ClusterMemberInfoGet_[id]	Tentukan ID anggota klaster yang informasinya ingin Anda dapatkan. Anda dapat memperoleh ID server anggota klaster dengan menggunakan perintah ClusterMemberList.
CMD_ClusterMemberInfoGet_PROMPT_ID	ID Anggota Klaster untuk Mendapatkan Info: 


# ClusterMemberCertGet command
CMD_ClusterMemberCertGet	Dapatkan Sertifikat Anggota Klaster
CMD_ClusterMemberCertGet_Help	Ketika VPN Server beroperasi sebagai pengendali klaster, Anda dapat memperoleh sertifikat X.509 publik dari server anggota klaster pada klaster tersebut dengan menentukan ID server anggota tersebut. Anda dapat menyimpan sertifikat sebagai file format X.509. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_ClusterMemberCertGet_Args	ClusterMemberCertGet [id] [/SAVECERT:cert]
CMD_ClusterMemberCertGet_[id]	Tentukan ID anggota klaster yang sertifikatnya ingin Anda dapatkan. Anda dapat memperoleh ID server anggota klaster dengan menggunakan perintah ClusterMemberList.
CMD_ClusterMemberCertGet_SAVECERT	Tentukan nama jalur file untuk menyimpan sertifikat yang Anda peroleh. Anda dapat menyimpan sertifikat dalam format X.509.
CMD_ClusterMemberCertGet_PROMPT_ID	ID Anggota Klaster untuk Mendapatkan Sertifikat: 

# ClusterConnectionStatusGet command
CMD_ClusterConnectionStatusGet	Dapatkan Status Koneksi ke Pengendali Klaster
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Help	Gunakan perintah ini ketika VPN Server beroperasi sebagai pengendali klaster untuk mendapatkan status koneksi ke pengendali klaster. \nAnda dapat memperoleh informasi berikut: Alamat IP Pengendali, Nomor Port, Status Koneksi, Waktu Mulai Koneksi, Waktu Koneksi Pertama Terbentuk, Waktu Koneksi Saat Ini Terbentuk, Jumlah Upaya Koneksi, Jumlah Koneksi Berhasil, Jumlah Koneksi Gagal. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Args	ClusterConnectionStatusGet


# Debug command
CMD_Debug				Jalankan Perintah Debug
CMD_Debug_Help			Menjalankan perintah debug pada proses VPN Server / Bridge yang sedang berjalan.\nPerintah ini harus dijalankan ketika staf dukungan meminta untuk melakukannya.\nPenyalahgunaan perintah ini dapat menyebabkan kerusakan pada VPN Server / Bridge yang sedang berjalan.
CMD_Debug_Args			Debug [id] [/ARG:arg]
CMD_Debug_[id]			Tentukan nomor perintah debug.
CMD_Debug_ARG			Tentukan string yang akan diteruskan ke perintah debug. Jika string mengandung spasi, masukkan seluruh perintah dalam tanda kutip (" ").
CMD_Debug_Msg1			Mengirim perintah debug...
CMD_Debug_Msg2			Perintah debug telah dijalankan.\nHasil: "%S"


# Crash command
CMD_Crash				Menimbulkan kesalahan pada VPN Server / Bridge untuk menghentikan proses secara paksa.
CMD_Crash_Help			Perintah ini akan menimbulkan kesalahan fatal (pelanggaran akses memori) pada proses VPN Server / Bridge yang sedang berjalan untuk menghentikan proses tersebut. Sebagai hasilnya, VPN Server / Bridge akan dihentikan dan dimulai ulang jika berjalan dalam mode layanan. Jika VPN Server berjalan dalam mode pengguna, proses tidak akan dimulai ulang secara otomatis.\nPerintah ini digunakan ketika VPN Server / Bridge mengalami kesalahan yang tidak dapat diperbaiki atau proses berada dalam loop tak terbatas. Perintah ini akan memutuskan semua Sesi VPN di VPN Server / Bridge. Semua pengaturan yang belum disimpan dalam memori VPN Server / Bridge akan hilang.\nSebelum menjalankan perintah ini, jalankan perintah Flush untuk mencoba menyimpan data yang bersifat volatil ke file konfigurasi.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server / VPN Bridge.
CMD_Crash_Args			Crash [yes]
CMD_Crash_[yes]			Masukkan "yes" untuk konfirmasi.
CMD_Crash_Msg			Mengirimkan perintah Crash ke VPN Server. VPN Server akan langsung dihentikan, sehingga Anda tidak akan mendapatkan nilai hasil dari perintah ini. Setelah momen ini, vpncmd akan terputus dari VPN Server.
CMD_Crash_Confirm		Apakah Anda benar-benar ingin menghentikan VPN Server?\nMasukkan "yes" jika setuju: 
CMD_Crash_Aborted		Perintah Crash telah dibatalkan.


# Flush command
CMD_Flush				Simpan Semua Data Volatil VPN Server / Bridge ke File Konfigurasi
CMD_Flush_Help			Normalnya, VPN Server / VPN Bridge menyimpan data konfigurasi volatil di memori. Data ini kemudian disalin ke disk sebagai vpn_server.config atau vpn_bridge.config secara berkala. Periode ini adalah 300 detik (5 menit) secara default. (Periode ini dapat diubah dengan memodifikasi item AutoSaveConfigSpan di file konfigurasi.) Data tersebut akan disimpan pada saat VPN Server / Bridge dimatikan secara normal.\nJalankan perintah Flush untuk membuat VPN Server / Bridge menyimpan pengaturan ke file segera. Data pengaturan akan disimpan di drive disk komputer server. Gunakan perintah Flush dalam situasi di mana Anda tidak memiliki cukup waktu untuk mematikan proses server secara normal.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server. 
CMD_Flush_Args			Flush
CMD_Flush_Msg1			Menulis data volatil dari memori ke disk...\n
CMD_Flush_Msg2			Penyimpanan selesai. Ukuran file adalah %S byte.\n


# ServerCertGet command
CMD_ServerCertGet		Mendapatkan Sertifikat SSL dari VPN Server
CMD_ServerCertGet_Help	Gunakan perintah ini untuk mendapatkan sertifikat SSL yang diberikan oleh VPN Server kepada klien yang terhubung. Anda dapat menyimpan sertifikat tersebut dalam format file X.509.
CMD_ServerCertGet_Args	ServerCertGet [cert]
CMD_ServerCertGet_[cert]	Tentukan nama jalur file untuk menyimpan sertifikat yang Anda peroleh. Anda dapat menyimpan sertifikat dalam format X.509.


# ServerKeyGet command
CMD_ServerKeyGet		Mendapatkan Kunci Pribadi Sertifikat SSL dari VPN Server
CMD_ServerKeyGet_Help	Gunakan perintah ini untuk mendapatkan kunci pribadi sertifikat SSL yang diberikan oleh VPN Server kepada klien yang terhubung. Anda dapat menyimpan kunci pribadi tersebut dalam format file yang dienkode dengan Base 64. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_ServerKeyGet_Args	ServerKeyGet [key]
CMD_ServerKeyGet_[key]	Tentukan nama jalur file untuk menyimpan kunci pribadi yang Anda peroleh. Anda dapat menyimpan kunci pribadi dalam format yang dienkode dengan Base 64.


# ServerCertSet command
CMD_ServerCertSet		Mengatur Sertifikat SSL dan Kunci Pribadi dari VPN Server
CMD_ServerCertSet_Help	Anda dapat mengatur sertifikat SSL yang diberikan oleh VPN Server kepada klien yang terhubung dan kunci pribadi untuk sertifikat tersebut. Sertifikat harus dalam format X.509 dan kunci pribadi harus dalam format yang dienkode dengan Base 64. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_ServerCertSet_Args	ServerCertSet [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_ServerCertSet_LOADCERT	Tentukan file sertifikat dalam format X.509 yang akan digunakan.
CMD_ServerCertSet_LOADKEY	Tentukan file kunci pribadi yang dienkode dengan Base 64 untuk sertifikat yang akan digunakan.


# ServerCipherGet command
CMD_ServerCipherGet		Mendapatkan Algoritma Enkripsi yang Digunakan untuk Komunikasi VPN.
CMD_ServerCipherGet_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan pengaturan saat ini dari algoritma yang digunakan untuk tanda tangan elektronik dan enkripsi untuk koneksi SSL yang digunakan untuk komunikasi antara VPN Server dan klien yang terhubung serta daftar algoritma yang dapat digunakan di VPN Server.
CMD_ServerCipherGet_Args	ServerCipherGet
CMD_ServerCipherGet_SERVER	Algoritma Enkripsi yang Saat Ini Digunakan oleh VPN Server: 
CMD_ServerCipherGet_CIPHERS	Daftar Nama Algoritma Enkripsi yang Dapat Digunakan: 

# ServerCipherSet command
CMD_ServerCipherSet		Mengatur Algoritma Enkripsi yang Digunakan untuk Komunikasi VPN.
CMD_ServerCipherSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur algoritma yang digunakan untuk tanda tangan elektronik dan enkripsi untuk koneksi SSL yang digunakan untuk komunikasi antara VPN Server dan klien yang terhubung. \nDengan menentukan nama algoritma, algoritma yang ditentukan akan digunakan nantinya antara VPN Client dan VPN Bridge yang terhubung ke server ini dan data akan dienkripsi. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.
CMD_ServerCipherSet_Args	ServerCipherSet [name]
CMD_ServerCipherSet_[name]	Ini menentukan algoritma enkripsi dan tanda tangan elektronik yang akan diatur. Anda dapat memperoleh daftar algoritma yang dapat digunakan dengan menggunakan perintah ServerCipherGet.
CMD_ServerCipherSet_PROMPT_NAME	Nama Algoritma Enkripsi yang Akan Ditetapkan: 

# KeepEnable command
CMD_KeepEnable			Mengaktifkan Fungsi Keep Alive Koneksi Internet
CMD_KeepEnable_Help		Ini memungkinkan Anda untuk mengaktifkan Fungsi Keep Alive Koneksi Internet. Dengan menggunakan Fungsi Keep Alive Koneksi Internet untuk lingkungan koneksi jaringan yang akan terputus secara otomatis ketika ada periode tanpa komunikasi yang lebih lama dari periode yang ditentukan, memungkinkan Anda untuk menjaga koneksi internet tetap hidup dengan mengirimkan paket ke server yang ditunjuk di Internet pada interval yang ditentukan. \nAnda dapat mengatur nama host tujuan, dll, dengan menggunakan perintah KeepSet. \nUntuk menjalankan perintah ini pada VPN Server atau VPN Bridge, Anda harus memiliki hak istimewa administrator.
CMD_KeepEnable_Args		KeepEnable


# KeepDisable command
CMD_KeepDisable			Nonaktifkan Fungsi Keep Alive Koneksi Internet
CMD_KeepDisable_Help	Ini memungkinkan Anda untuk menonaktifkan Fungsi Keep Alive Koneksi Internet. \nUntuk menjalankan perintah ini pada VPN Server atau VPN Bridge, Anda harus memiliki hak istimewa administrator.
CMD_KeepDisable_Args		KeepDisable


# KeepSet command
CMD_KeepSet				Setel Fungsi Keep Alive Koneksi Internet
CMD_KeepSet_Help		Gunakan ini untuk mengatur nama host tujuan dll. dari Fungsi Keep Alive Koneksi Internet. Untuk lingkungan koneksi jaringan di mana koneksi akan secara otomatis terputus ketika ada periode tanpa komunikasi yang lebih lama dari periode yang ditentukan, dengan menggunakan Fungsi Keep Alive Koneksi Internet, Anda dapat menjaga koneksi internet tetap hidup dengan mengirimkan paket ke server yang ditunjuk di Internet pada interval yang ditentukan. \nSaat menggunakan perintah ini, Anda dapat menentukan hal-hal berikut: Nama Host, Nomor Port, Interval Pengiriman Paket, dan Protokol. \nPaket yang dikirim untuk menjaga koneksi Internet tetap hidup akan memiliki konten acak dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi komputer atau pengguna tidak akan dikirim. \nAnda dapat menggunakan perintah KeepEnable atau KeepDisable untuk mengaktifkan/menonaktifkan Fungsi Keep Alive Koneksi Internet. KeepSet tidak mengubah status diaktifkan/ditonaktifkan. \nUntuk menjalankan perintah ini pada VPN Server atau VPN Bridge, Anda harus memiliki hak istimewa administrator.
CMD_KeepSet_Args		KeepSet [/HOST:host:port] [/PROTOKOL:tcp|udp] [/INTERVAL:interval]
CMD_KeepSet_HOST		Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port tujuan menggunakan format "nama host:nomor port".
CMD_KeepSet_PROTOCOL		Tentukan tcp atau udp.
CMD_KeepSet_INTERVAL		Tentukan, dalam detik, interval antara pengiriman paket.
CMD_KeepSet_PROMPT_HOST	Nama Host/IP Alamat Tujuan dan Nomor Port: 
CMD_KeepSet_PROMPT_PROTOCOL	tcp atau udp: 
CMD_KeepSet_PROMPT_INTERVAL	Interval Antara Pengiriman Paket (Detik): 
CMD_KeepSet_EVAL_TCP_UDP	Tolong tentukan "tcp" atau "udp".

# KeepGet command
CMD_KeepGet				Dapatkan Fungsi Keep Alive Koneksi Internet
CMD_KeepGet_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan konten pengaturan saat ini dari Fungsi Keep Alive Koneksi Internet. Selain Nama Host tujuan, Nomor Port, Interval Pengiriman Paket, dan Protokol, Anda dapat memperoleh status saat ini dari Fungsi Keep Alive Koneksi Internet apakah dalam keadaan diaktifkan/ditonaktifkan.
CMD_KeepGet_Args		KeepGet
CMD_KeepGet_COLUMN_1	Nama Host
CMD_KeepGet_COLUMN_2	Nomor Port
CMD_KeepGet_COLUMN_3	Interval Pengiriman Paket (Detik)
CMD_KeepGet_COLUMN_4	Protokol
CMD_KeepGet_COLUMN_5	Status Saat Ini


# SyslogEnable command
CMD_SyslogEnable		Setel Fungsi Pengiriman Syslog
CMD_SyslogEnable_Help	Gunakan ini untuk mengatur penggunaan fungsi pengiriman syslog dan server syslog mana yang akan digunakan.
CMD_SyslogEnable_Args	SyslogEnable [1|2|3] [/HOST:host:port]
CMD_SyslogEnable_[1|2|3]	Tentukan, menggunakan angka, 1, 2, atau 3 untuk pengaturan yang akan menggunakan fungsi pengiriman syslog. \n1: Kirim log server melalui syslog. \n2: Kirim log server dan log keamanan Virtual Hub melalui syslog. \n3: Kirim log server, log keamanan Virtual Hub, dan log paket melalui syslog.
CMD_SyslogEnable_HOST	Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port server syslog menggunakan format [nama host:nomor port]. Jika nomor port tidak disebutkan, 514 akan digunakan.
CMD_SyslogEnable_MINMAX	Tentukan, menggunakan angka, 1, 2, atau 3 untuk pengaturan yang akan menggunakan fungsi pengiriman syslog.
CMD_SyslogEnable_Prompt_123	    Pengaturan untuk Menggunakan Fungsi Pengiriman Syslog (1-3): 
CMD_SyslogEnable_Prompt_HOST	Tentukan Server syslog:


# SyslogDisable command
CMD_SyslogDisable		Nonaktifkan Fungsi Pengiriman Syslog
CMD_SyslogDisable_Help	Gunakan ini untuk menonaktifkan fungsi pengiriman syslog.
CMD_SyslogDisable_Args	SyslogDisable


# SyslogGet command
CMD_SyslogGet			Mendapatkan Fungsi Pengiriman Syslog
CMD_SyslogGet_Help		Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan isi pengaturan saat ini dari fungsi pengiriman syslog. Anda dapat memperoleh pengaturan penggunaan fungsi syslog dan nama host serta nomor port dari server syslog yang akan digunakan.
CMD_SyslogGet_Args		SyslogGet
CMD_SyslogGet_COLUMN_1	Pengaturan Penggunaan Fungsi Pengiriman Syslog
CMD_SyslogGet_COLUMN_2	Nama Host Server Syslog
CMD_SyslogGet_COLUMN_3	Nomor Port Server Syslog


# ConnectionList command
CMD_ConnectionList		Mendapatkan Daftar Koneksi TCP yang Terhubung ke VPN Server
CMD_ConnectionList_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar koneksi TCP/IP yang saat ini terhubung ke VPN Server. Ini tidak menampilkan koneksi TCP yang telah terjalin sebagai sesi VPN. Untuk mendapatkan daftar koneksi TCP/IP yang telah terjalin sebagai sesi VPN, Anda dapat menggunakan perintah SessionList. \nAnda dapat mendapatkan informasi berikut: Nama Koneksi, Sumber Koneksi, Waktu Mulai Koneksi, dan Tipe Koneksi. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_ConnectionList_Args	ConnectionList


# ConnectionList command
CMD_ConnectionGet		Mendapatkan Informasi Koneksi TCP yang Terhubung ke VPN Server
CMD_ConnectionGet_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan informasi detail dari koneksi TCP/IP tertentu yang terhubung ke VPN Server. \nAnda dapat mendapatkan informasi berikut: Nama Koneksi, Tipe Koneksi, Nama Host Sumber, Alamat IP Sumber, Nomor Port Sumber (TCP), Waktu Mulai Koneksi, Nama Produk Server, Versi Server, Nomor Build Server, Nama Produk Klien, Versi Klien, dan Nomor Build Klien. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_ConnectionGet_Args	ConnectionGet [name]
CMD_ConnectionGet_[name]	Ini memungkinkan Anda untuk menentukan nama koneksi yang informasi detailnya ingin Anda dapatkan. Untuk mendapatkan daftar nama koneksi, Anda dapat menggunakan perintah ConnectionList.
CMD_ConnectionGet_PROMPT_NAME	Nama Koneksi untuk Mendapatkan Informasi:  

# ConnectionDisconnect command
CMD_ConnectionDisconnect		Memutuskan Koneksi TCP yang Terhubung ke VPN Server
CMD_ConnectionDisconnect_Help	Gunakan ini untuk memutuskan secara paksa koneksi TCP/IP tertentu yang terhubung ke VPN Server. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_ConnectionDisconnect_Args	ConnectionDisconnect [name]
CMD_ConnectionDisconnect_[name]	Tentukan nama koneksi yang ingin diputuskan. Untuk mendapatkan daftar nama koneksi, Anda dapat menggunakan perintah ConnectionList.
CMD_ConnectionDisconnect_PROMPT_NAME	Nama Koneksi yang Ingin Diputuskan:  


# BridgeDeviceList command
CMD_BridgeDeviceList		Mendapatkan Daftar Adaptor Jaringan yang Dapat Digunakan Sebagai Jembatan Lokal
CMD_BridgeDeviceList_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar perangkat Ethernet (adapter jaringan) yang dapat digunakan sebagai perangkat tujuan jembatan sebagai bagian dari koneksi Jembatan Lokal. Jika memungkinkan, nama koneksi jaringan akan ditampilkan. \nAnda dapat menggunakan perangkat yang ditampilkan di sini dengan menggunakan perintah BridgeCreate. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak akses administrator VPN Server.
CMD_BridgeDeviceList_Args	BridgeDeviceList


# BridgeList command
CMD_BridgeList			Mendapatkan Daftar Koneksi Jembatan Lokal
CMD_BridgeList_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan daftar koneksi Jembatan Lokal yang saat ini terdefinisi. \nAnda dapat mendapatkan nama Virtual Hub koneksi Jembatan Lokal dan nama perangkat Ethernet tujuan jembatan (adapter jaringan) atau nama perangkat tap, serta status operasionalnya.
CMD_BridgeList_Args		BridgeList


# BridgeCreate command
CMD_BridgeCreate		Membuat Koneksi Jembatan Lokal
CMD_BridgeCreate_Help	Gunakan ini untuk membuat koneksi Jembatan Lokal baru di VPN Server.\nDengan menggunakan Jembatan Lokal, Anda dapat mengonfigurasi koneksi jembatan Layer 2 antara Virtual Hub yang beroperasi di server VPN ini dan Perangkat Ethernet fisik (Adapter Jaringan).\nAnda dapat membuat perangkat tap (antarmuka jaringan virtual) di sistem dan menghubungkan jembatan antara Virtual Hub (perangkat tap hanya didukung oleh versi Linux).\nDimungkinkan untuk membangun jembatan ke adapter jaringan yang sedang beroperasi sebagai perangkat tujuan jembatan Ethernet (adapter jaringan), tetapi dalam lingkungan dengan beban tinggi, kami menyarankan Anda mempersiapkan adapter jaringan yang didedikasikan untuk berfungsi sebagai jembatan.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_BridgeCreate_Args	BridgeCreate [hubname] [/DEVICE:device_name] [/TAP:yes|no]
CMD_BridgeCreate_[hubname]	Spesifikasikan Virtual Hub untuk membuat jembatan. Untuk mendapatkan daftar Virtual Hub, Anda dapat menggunakan perintah HubList. Tidak perlu Anda spesifikasikan Virtual Hub yang sedang beroperasi. Jika Anda menyebutkan nama Virtual Hub yang tidak sedang beroperasi atau yang tidak ada, koneksi Jembatan Lokal akan diaktifkan saat operasi Virtual Hub tersebut dimulai.
CMD_BridgeCreate_DEVICE	Spesifikasikan perangkat tujuan jembatan Ethernet (adapter jaringan) atau nama perangkat tap. Anda dapat mendapatkan daftar nama perangkat Ethernet dengan menggunakan perintah BridgeDeviceList.
CMD_BridgeCreate_TAP	Spesifikasikan "yes" jika Anda menggunakan perangkat tap daripada adapter jaringan untuk perangkat tujuan jembatan (hanya didukung untuk versi Linux). Jika ini diabaikan, maka akan dianggap sama seperti ketika "no" dispesifikasikan.
CMD_BridgeCreate_PROMPT_HUBNAME	Nama Virtual Hub untuk Membuat Jembatan: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_DEVICE	Nama Perangkat Tujuan Jembatan: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_TAP	Gunakan perangkat tap? (yes/no): 


# BridgeDelete command
CMD_BridgeDelete		Hapus Koneksi Jembatan Lokal
CMD_BridgeDelete_Help	Gunakan ini untuk menghapus koneksi Jembatan Lokal yang sudah ada. Untuk mendapatkan daftar koneksi Jembatan Lokal yang sedang berjalan, gunakan perintah BridgeDeviceList.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_BridgeDelete_Args	BridgeDelete [hubname] [/DEVICE:device_name]
CMD_BridgeDelete_[hubname]	Spesifikasikan Virtual Hub dari Jembatan Lokal yang ingin dihapus.
CMD_BridgeDelete_DEVICE	Spesifikasikan nama perangkat (nama adapter jaringan atau perangkat tap) dari Jembatan Lokal yang ingin dihapus.
CMD_BridgeDelete_PROMPT_HUBNAME	Nama Virtual Hub untuk Menghapus Jembatan: 
CMD_BridgeDelete_PROMPT_DEVICE	Nama Perangkat Jembatan untuk Dihapus: 


# Caps command
CMD_Caps				Dapatkan Daftar Fungsi/Kemampuan Server
CMD_Caps_Help			Gunakan ini untuk mendapatkan daftar fungsi dan kemampuan dari VPN Server yang saat ini terhubung dan sedang dikelola. \nFungsi dan kemampuan dari VPN Server dapat berbeda tergantung pada edisi dan versi VPN Server yang sedang berjalan. Terkadang perintah mungkin termasuk dalam utilitas manajemen baris perintah yang tidak dapat beroperasi karena fungsi dan kemampuan dari VPN Server tujuan. Dengan menggunakan perintah ini, Anda dapat mengetahui kemampuan dari VPN Server yang dituju dan melaporkannya. \nJika versi VPN Server lebih baru dari utilitas manajemen baris perintah dan terdapat fungsi yang tidak dikenali oleh utilitas manajemen baris perintah, Anda dapat menampilkan string isi (nama variabel) apa adanya.
CMD_Caps_Args			Caps


# Reboot command
CMD_Reboot				Restart Layanan VPN Server
CMD_Reboot_Help			Gunakan ini untuk me-restart layanan VPN Server. \nSaat Anda me-restart VPN Server, semua sesi yang saat ini terhubung dan koneksi TCP akan terputus dan tidak ada koneksi baru yang akan diterima sampai proses restart selesai. \nDengan menggunakan perintah ini, hanya program layanan VPN Server yang akan di-restart dan komputer fisik tempat VPN Server beroperasi tidak akan di-restart. Sesi manajemen ini juga akan terputus, jadi Anda perlu menyambung kembali untuk melanjutkan manajemen. \nJuga, dengan menentukan parameter /RESTCONFIG:yes, isi dari file konfigurasi (.config) yang dimiliki oleh VPN Server saat ini akan diinisialisasi. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_Reboot_Args			Reboot [/RESETCONFIG:yes|no]
CMD_Reboot_RESETCONFIG	Dengan menentukan yes, isi dari file konfigurasi (.config) yang dimiliki oleh VPN Server saat ini akan diinisialisasi. Harap pertimbangkan dengan hati-hati implikasi saat menetapkan parameter ini.


# ConfigGet command
CMD_ConfigGet			Ambil konfigurasi saat ini dari VPN Server
CMD_ConfigGet_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan file teks (.config file) yang berisi isi konfigurasi saat ini dari VPN Server. Anda dapat melihat status VPN Server pada saat perintah ini dijalankan. \nKetika sebagian isi dari file konfigurasi tidak menentukan parameter, itu akan ditampilkan di layar sebagaimana adanya. Dengan menentukan nama file tujuan untuk parameter, isi tersebut akan disimpan dengan nama file itu. \nAnda dapat mengedit file konfigurasi menggunakan editor teks biasa. Untuk menulis konfigurasi yang telah diedit ke VPN Server, gunakan perintah ConfigSet. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_ConfigGet_Args		ConfigGet [path]
CMD_ConfigGet_[path]	Jika Anda ingin menyimpan isi file konfigurasi ke sebuah file, gunakan ini untuk menentukan nama file. Jika tidak ditentukan, isi konfigurasi akan ditampilkan di layar. Jika file konfigurasi mengandung karakter multi-byte, encoding harus disimpan dalam format Unicode (UTF-8).
CMD_ConfigGet_FILENAME	Nama file konfigurasi: "%S", Ukuran: %u
CMD_ConfigGet_FILE_SAVE_FAILED	Pembuatan file yang ditentukan gagal.


# ConfigSet command
CMD_ConfigSet			Tulis File Konfigurasi ke VPN Server
CMD_ConfigSet_Help		Gunakan ini untuk menulis file konfigurasi ke VPN Server. Dengan mengeksekusi perintah ini, isi file konfigurasi yang ditentukan akan diterapkan ke VPN Server dan program VPN Server akan otomatis dimulai ulang dan setelah dimulai ulang, akan beroperasi sesuai dengan isi konfigurasi baru. \nKarena sulit bagi administrator untuk menulis semua isi file konfigurasi, kami menyarankan Anda untuk menggunakan perintah ConfigGet untuk mendapatkan isi konfigurasi VPN Server saat ini dan menyimpannya ke file. Anda kemudian dapat mengedit isi ini di editor teks biasa dan kemudian menggunakan perintah ConfigSet untuk menulis ulang isi tersebut ke VPN Server. \nPerintah ini ditujukan untuk orang yang memiliki pengetahuan rinci tentang VPN Server dan jika file konfigurasi yang salah ditulis ke VPN Server, itu tidak hanya dapat menyebabkan kesalahan, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya data pengaturan saat ini. Berhati-hatilah saat melakukan tindakan ini. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_ConfigSet_Args		ConfigSet [path]
CMD_ConfigSet_[path]		Tentukan nama file dari file konfigurasi tujuan untuk ditulis. Jika file tujuan mengandung karakter multi-byte, encoding harus menggunakan format Unicode (UTF-8).
CMD_ConfigSet_PROMPT_PATH	Nama jalur file konfigurasi untuk diunggah ke server: 
CMD_ConfigSet_FILE_LOAD_FAILED	Gagal membaca dari file yang ditentukan.


# RouterList command
CMD_RouterList			Mendapatkan Daftar Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterList_Help	    Gunakan ini untuk mendapatkan daftar Virtual Layer 3 Switch yang didefinisikan di VPN Server. Anda dapat memperoleh informasi berikut tentang Virtual Layer 3 Switch: Nama Switch, Status Operasi, Jumlah Antarmuka, dan Jumlah Tabel Routing. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge.
CMD_RouterList_Args	    RouterList


# RouterAdd command
CMD_RouterAdd			Menentukan Virtual Layer 3 Switch Baru
CMD_RouterAdd_Help	    Gunakan ini untuk menentukan Virtual Layer 3 Switch baru di VPN Server. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge. \n\n[Penjelasan tentang Fungsi Virtual Layer 3 Switch]\nAnda dapat menentukan Virtual Layer 3 Switch di antara beberapa Virtual Hub yang beroperasi di VPN Server ini dan mengonfigurasi routing antar jaringan IP yang berbeda. \n\n[Perhatian tentang Fungsi Virtual Layer 3 Switch]\nFungsi Virtual Layer 3 Switch disediakan untuk administrator jaringan dan orang-orang lain yang memiliki pengetahuan luas tentang jaringan dan routing IP. Jika Anda menggunakan fungsi VPN biasa, Anda tidak perlu menggunakan fungsi Virtual Layer 3 Switch. \nJika fungsi Virtual Layer 3 Switch akan digunakan, orang yang mengonfigurasikannya harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang routing IP dan benar-benar mampu menghindari dampak negatif pada jaringan.
CMD_RouterAdd_Args	    RouterAdd [name]
CMD_RouterAdd_[name]    Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch baru yang dibuat. Anda tidak dapat menambahkan nama yang identik dengan Virtual Layer 3 Switch yang sudah ada.
CMD_RouterAdd_PROMPT_NAME	Nama Virtual Layer 3 Switch yang Akan Dibuat:


# RouterDelete command
CMD_RouterDelete		Menghapus Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterDelete_Help	Gunakan ini untuk menghapus Virtual Layer 3 Switch yang sudah ada dan didefinisikan di VPN Server. Ketika Virtual Layer 3 Switch yang ditentukan sedang beroperasi, akan otomatis dihapus setelah operasinya berhenti. \nUntuk mendapatkan daftar Virtual Layer 3 Switch yang ada, gunakan perintah RouterList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge.
CMD_RouterDelete_Args	RouterDelete [name]
CMD_RouterDelete_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch yang akan dihapus.
CMD_RouterDelete_PROMPT_NAME	Nama Virtual Layer 3 Switch yang Akan Dihapus:


# RouterStart command
CMD_RouterStart			Mulai Operasi Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterStart_Help	Gunakan ini untuk memulai operasi Virtual Layer 3 Switch yang sudah ada dan didefinisikan di VPN Server yang operasinya saat ini dihentikan. \nUntuk mendapatkan daftar Virtual Layer 3 Switch yang ada, gunakan perintah RouterList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge. \n\n[Penjelasan tentang Fungsi Virtual Layer 3 Switch]\nAnda dapat menentukan Virtual Layer 3 Switch di antara beberapa Virtual Hub yang beroperasi di VPN Server ini dan mengonfigurasi routing antar jaringan IP yang berbeda. \n\n[Perhatian tentang Fungsi Virtual Layer 3 Switch]\nFungsi Virtual Layer 3 Switch disediakan untuk administrator jaringan dan orang-orang lain yang memiliki pengetahuan luas tentang jaringan dan routing IP. Jika Anda menggunakan fungsi VPN biasa, Anda tidak perlu menggunakan fungsi Virtual Layer 3 Switch. \nJika fungsi Virtual Layer 3 Switch akan digunakan, orang yang mengonfigurasikannya harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang routing IP dan benar-benar mampu menghindari dampak negatif pada jaringan.
CMD_RouterStart_Args	RouterStart [name]
CMD_RouterStart_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch yang akan dimulai.
CMD_RouterStart_PROMPT_NAME	Nama Virtual Layer 3 Switch yang Akan Dimulai:


# RouterStop command
CMD_RouterStop			Menghentikan Operasi Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterStop_Help		Gunakan ini untuk menghentikan operasi Virtual Layer 3 Switch yang sudah ada dan didefinisikan di VPN Server yang saat ini sedang beroperasi. \nUntuk mendapatkan daftar Virtual Layer 3 Switch yang ada, gunakan perintah RouterList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_RouterStop_Args		RouterStop [name]
CMD_RouterStop_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch yang akan dihentikan.
CMD_RouterStop_PROMPT_NAME	Nama Virtual Layer 3 Switch yang Akan Dihentikan:


# RouterIfList command
CMD_RouterIfList		Mendapatkan Daftar Antarmuka yang Terdaftar di Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterIfList_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar antarmuka virtual ketika antarmuka virtual telah didefinisikan pada Virtual Layer 3 Switch yang ditentukan. \nAnda dapat mendefinisikan beberapa antarmuka virtual dan tabel routing untuk satu Virtual Layer 3 Switch. \nSebuah antarmuka virtual dikaitkan dengan Virtual Hub dan beroperasi sebagai satu host IP pada Virtual Hub ketika Virtual Hub tersebut beroperasi. Ketika beberapa antarmuka virtual yang masing-masing berasal dari jaringan IP yang berbeda dari Virtual Hub yang berbeda telah didefinisikan, routing IP akan secara otomatis dilakukan di antara antarmuka ini. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge.
CMD_RouterIfList_Args	RouterIfList [name]
CMD_RouterIfList_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterIfList_PROMPT_NAME	Nama Virtual Layer 3 Switch:


# RouterIfAdd command
CMD_RouterIfAdd			Menambahkan Antarmuka Virtual ke Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterIfAdd_Help	Gunakan ini untuk menambahkan antarmuka virtual yang terhubung ke Virtual Hub yang beroperasi di VPN Server yang sama ke Virtual Layer 3 Switch yang ditentukan. \nAnda dapat mendefinisikan beberapa antarmuka virtual dan tabel routing untuk satu Virtual Layer 3 Switch. \nSebuah antarmuka virtual dikaitkan dengan Virtual Hub dan beroperasi sebagai satu host IP pada Virtual Hub ketika Virtual Hub tersebut beroperasi. Ketika beberapa antarmuka virtual yang masing-masing berasal dari jaringan IP yang berbeda dari Virtual Hub yang berbeda telah didefinisikan, routing IP akan secara otomatis dilakukan di antara antarmuka ini. \nAnda harus mendefinisikan ruang jaringan IP tempat antarmuka virtual berada dan alamat IP dari antarmuka itu sendiri. \nSelain itu, Anda harus menentukan nama Virtual Hub yang akan dihubungkan oleh antarmuka tersebut. \nAnda dapat menentukan nama Virtual Hub yang saat ini belum ada. \nAntarmuka virtual harus memiliki satu alamat IP di Virtual Hub. Anda juga harus menentukan subnet mask dari jaringan IP tempat alamat IP tersebut berada. \nRouting melalui Virtual Layer 3 Switch dari ruang IP beberapa Virtual Hub beroperasi berdasarkan alamat IP yang ditentukan di sini. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge. \nUntuk menjalankan perintah ini, Virtual Layer 3 Switch target harus dalam keadaan berhenti. Jika belum berhenti, gunakan terlebih dahulu perintah RouterStop untuk menghentikannya dan kemudian jalankan perintah ini.
CMD_RouterIfAdd_Args	RouterIfAdd [name] [/HUB:hub] [/IP:ip/mask]
CMD_RouterIfAdd_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterIfAdd_HUB		Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Hub yang menjadi tujuan koneksi antarmuka virtual yang akan ditambahkan. Untuk mendapatkan daftar Virtual Hub, Anda dapat menggunakan perintah HubList. Tidak wajib untuk menentukan Virtual Hub yang sedang beroperasi. Jika Anda menentukan nama Virtual Hub yang saat ini tidak beroperasi atau belum ada, Virtual Layer 3 Switch akan diaktifkan ketika operasi nyata dari Virtual Hub tersebut dimulai.
CMD_RouterIfAdd_IP		Menggunakan format: "alamat IP/subnet mask", tentukan alamat IP dan subnet mask yang dimiliki oleh antarmuka virtual yang akan ditambahkan. Tentukan alamat IP dengan memisahkan nilai desimal menggunakan titik, seperti 192.168.0.1. Untuk subnet mask, Anda dapat menentukan nilai desimal yang dipisahkan titik seperti 255.255.255.0, atau Anda dapat menentukan panjang bit dari header menggunakan nilai desimal seperti 24.
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_NAME	Nama Virtual Layer 3 Switch:
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_HUB	Nama Virtual Hub Tujuan dari Antarmuka Virtual:
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_IP	Alamat IP/Subnet Mask:


# RouterIfDel command
CMD_RouterIfDel			Menghapus Antarmuka Virtual dari Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterIfDel_Help	Gunakan ini untuk menghapus antarmuka virtual yang sudah didefinisikan di Virtual Layer 3 Switch yang ditentukan. \nAnda dapat mendapatkan daftar antarmuka virtual yang saat ini didefinisikan, dengan menggunakan perintah RouterIfList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge. \nUntuk menjalankan perintah ini, Virtual Layer 3 Switch target harus dalam keadaan berhenti. Jika belum berhenti, gunakan terlebih dahulu perintah RouterStop untuk menghentikannya dan kemudian jalankan perintah ini.
CMD_RouterIfDel_Args	RouterIfDel [name] [/HUB:hub]
CMD_RouterIfDel_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterIfDel_HUB		Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Hub yang menjadi tujuan koneksi antarmuka virtual yang akan dihapus.


# RouterTableList command
CMD_RouterTableList		Mendapatkan Daftar Tabel Routing dari Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterTableList_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar tabel routing ketika tabel routing telah didefinisikan pada Virtual Layer 3 Switch yang ditentukan. \nJika alamat IP tujuan dari paket IP tidak termasuk dalam jaringan IP yang dimiliki oleh antarmuka virtual manapun, mesin routing IP dari Virtual Layer 3 Switch akan merujuk tabel routing ini dan menjalankan routing. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge.
CMD_RouterTableList_Args	RouterTableList [name]
CMD_RouterTableList_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterTableList_PROMPT_NAME	Nama Virtual Layer 3 Switch:


# RouterTableAdd command
CMD_RouterTableAdd		Menambahkan Entri Tabel Routing untuk Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterTableAdd_Help	Di sini Anda dapat menambahkan entri tabel routing baru ke tabel routing Virtual Layer 3 Switch yang ditentukan. \nJika alamat IP tujuan dari paket IP tidak termasuk dalam jaringan IP yang dimiliki oleh antarmuka virtual manapun, mesin routing IP dari Virtual Layer 3 Switch akan merujuk tabel routing ini dan menjalankan routing. \nAnda harus menentukan isi entri tabel routing yang akan ditambahkan ke Virtual Layer 3 Switch. Anda harus menentukan alamat IP yang termasuk dalam jaringan IP yang sama di antarmuka virtual dari Virtual Layer 3 Switch ini sebagai alamat gateway. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge. \nUntuk menjalankan perintah ini, Virtual Layer 3 Switch target harus dalam keadaan berhenti. Jika belum berhenti, gunakan terlebih dahulu perintah RouterStop untuk menghentikannya dan kemudian jalankan perintah ini.
CMD_RouterTableAdd_Args	RouterTableAdd [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableAdd_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterTableAdd_NETWORK	Menggunakan format: "alamat IP/subnet mask", tentukan alamat jaringan dan subnet mask dari entri tabel routing yang akan ditambahkan. Tentukan alamat jaringan dengan memisahkan nilai desimal menggunakan titik, seperti "192.168.0.1". Untuk subnet mask, tentukan nilai desimal yang dipisahkan titik seperti 255.255.255.0, atau Anda dapat menentukan panjang bit dari header menggunakan nilai desimal seperti 24. Jika Anda menentukan 0.0.0.0/0.0.0.0, maka jalur default akan digunakan.
CMD_RouterTableAdd_GATEWAY	Tentukan alamat IP gateway.
CMD_RouterTableAdd_METRIC	Tentukan nilai metric. Tentukan sebuah bilangan bulat (1 atau lebih).
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NAME	Nama Virtual Layer 3 Switch:
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NETWORK	Alamat Jaringan/Subnet Mask:
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_GATEWAY	Alamat Gateway:
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_METRIC	Nilai Metric:


# RouterTableDel command
CMD_RouterTableDel		Menghapus Entri Tabel Routing dari Virtual Layer 3 Switch
CMD_RouterTableDel_Help	Gunakan ini untuk menghapus entri tabel routing yang didefinisikan di Virtual Layer 3 Switch yang ditentukan. \nAnda dapat mendapatkan daftar entri tabel routing yang sudah didefinisikan dengan menggunakan perintah RouterTableList. \nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nSelain itu, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Bridge. \nUntuk menjalankan perintah ini, Virtual Layer 3 Switch target harus dalam keadaan berhenti. Jika belum berhenti, gunakan terlebih dahulu perintah RouterStop untuk menghentikannya dan kemudian jalankan perintah ini.
CMD_RouterTableDel_Args	RouterTableDel [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableDel_[name]	Gunakan ini untuk menentukan nama Virtual Layer 3 Switch.
CMD_RouterTableDel_NETWORK	Menggunakan format: "alamat IP/subnet mask", tentukan alamat jaringan dari entri tabel routing yang akan dihapus.
CMD_RouterTableDel_GATEWAY	Tentukan alamat IP gateway.
CMD_RouterTableDel_METRIC	Tentukan nilai metric. Tentukan sebuah bilangan bulat (1 atau lebih).


# LogFileList command
CMD_LogFileList			Mendapatkan Daftar File Log
CMD_LogFileList_Help	Gunakan ini untuk menampilkan daftar file log yang dikeluarkan oleh VPN Server yang telah disimpan di komputer VPN Server. Dengan menentukan nama file log yang ditampilkan di sini dan memanggilnya menggunakan perintah LogFileGet, Anda dapat mengunduh isi file log tersebut. \nJika Anda terhubung ke VPN Server dalam mode admin server, Anda dapat menampilkan atau mengunduh log paket dan log keamanan dari semua Virtual Hub serta log server dari VPN Server. \nSaat terhubung dalam Mode Admin Virtual Hub, Anda hanya dapat melihat atau mengunduh log paket dan log keamanan dari Virtual Hub yang menjadi target pengelolaan.
CMD_LogFileList_Args	LogFileList
CMD_LogFileList_START	Mendapatkan daftar file log. Ini mungkin memakan waktu beberapa saat. Harap tunggu...
CMD_LogFileList_NUM_LOGS	Total ada %u file log.


# LogFileGet command
CMD_LogFileGet			Unduh File Log
CMD_LogFileGet_Help	    Gunakan ini untuk mengunduh file log yang disimpan di komputer VPN Server. Untuk mengunduh file log, pertama tampilkan daftar file log menggunakan perintah LogFileList dan kemudian unduh file log menggunakan perintah LogFileGet. Jika Anda terhubung ke VPN Server dalam mode admin server, Anda dapat menampilkan atau mengunduh log paket dan log keamanan dari semua Virtual Hub serta log server dari VPN Server. Saat terhubung dalam Mode Admin Virtual Hub, Anda hanya dapat melihat atau mengunduh log paket dan log keamanan dari Virtual Hub yang menjadi target pengelolaan. \nJika Anda telah menentukan nama file sebagai parameter, file log yang diunduh akan disimpan ke file dengan nama tersebut. Jika file tujuan tidak ditentukan, file log akan ditampilkan di layar. \nUkuran file log bisa sangat besar, jadi perhatikan masalah ini dengan seksama.
CMD_LogFileGet_Args		LogFileGet [name] [/SERVER:server] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_LogFileGet_[name]	Tentukan nama file log yang akan diunduh. Untuk mendapatkan daftar file log yang dapat diunduh, gunakan perintah LogFileList.
CMD_LogFileGet_SERVER	Gunakan ini untuk menentukan nama server saat melakukan permintaan unduhan ke pengontrol cluster. Tentukan server yang akan ditampilkan oleh perintah LogFileGet.
CMD_LogFileGet_SAVEPATH	Gunakan ini untuk menentukan nama file tujuan saat menyimpan file log yang diunduh. Jika ini tidak ditentukan, file akan ditampilkan di layar.
CMD_LogFileGet_PROMPT_NAME	Nama file log untuk diunduh:
CMD_LogFileGet_START	Mengunduh file log. Ini mungkin memakan waktu beberapa saat. Harap tunggu...
CMD_LogFileGet_FAILED	Pengunduhan gagal.
CMD_LogFileGet_SAVE_FAILED	Gagal menulis ke file yang ditentukan.
CMD_LogFileGet_FILESIZE	Ukuran file log: %u


# WgkAdd command
CMD_WgkAdd				Tambahkan Kunci WireGuard
CMD_WgkAdd_Help			Perintah ini dapat digunakan untuk menambahkan kunci WireGuard ke daftar kunci yang diizinkan. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_WgkAdd_Args			WgkAdd [key] [/HUB:hub] [/USER:user]
CMD_WgkAdd_[key]		Kunci WireGuard. Pastikan itu adalah kunci publik!
CMD_WgkAdd_HUB			Hub yang akan dikaitkan dengan kunci ini.
CMD_WgkAdd_USER			Pengguna yang akan dikaitkan dengan kunci ini, di hub yang ditentukan.
CMD_WgkAdd_Prompt_[key]	Kunci:
CMD_WgkAdd_Prompt_HUB	Hub:
CMD_WgkAdd_Prompt_USER	Pengguna:


# WgkDelete command
CMD_WgkDelete				Hapus Kunci WireGuard
CMD_WgkDelete_Help			Perintah ini dapat digunakan untuk menghapus kunci WireGuard dari daftar kunci yang diizinkan. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_WgkDelete_Args			WgkDelete [key]
CMD_WgkDelete_[key]			Kunci WireGuard.
CMD_WgkDelete_Prompt_[key]	Kunci:


# WgkEnum command
CMD_WgkEnum				Lista Kunci WireGuard
CMD_WgkEnum_Help		Perintah ini mengambil kunci WireGuard yang diizinkan untuk terhubung ke server, bersama dengan Hub Virtual dan pengguna yang terkait. \nAnda dapat menambahkan kunci dengan perintah WgkAdd. \nAnda dapat menghapus kunci dengan perintah WgkDelete. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server.
CMD_WgkEnum_Args		WgkEnum
CMD_WgkEnum_Column_Key	Kunci
CMD_WgkEnum_Column_Hub	Hub
CMD_WgkEnum_Column_User	Pengguna


# HubCreate command
CMD_HubCreate			Buat Hub Virtual Baru
CMD_HubCreate_Help		Gunakan ini untuk membuat Hub Virtual baru di VPN Server. \nHub Virtual yang dibuat akan langsung mulai beroperasi. \nKetika VPN Server beroperasi dalam cluster, perintah ini hanya berlaku untuk pengontrol cluster. Selain itu, Hub Virtual baru akan beroperasi sebagai Hub Virtual dinamis. Anda dapat mengubahnya menjadi Hub Virtual statis dengan menggunakan perintah HubSetStatic. Untuk mendapatkan daftar Hub Virtual yang sudah ada di VPN Server, gunakan perintah HubList. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nJuga, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Server yang beroperasi sebagai VPN Bridge atau anggota cluster. \nKetika mengeluarkan perintah ke pengontrol cluster pada cluster untuk membuat Hub Virtual, gunakan perintah HubCreateStatic atau HubCreateDynamic (mengeluarkan perintah HubCreate ke pengontrol cluster memiliki efek operasional yang sama dengan mengeluarkan perintah HubCreateDynamic).
CMD_HubCreate_Args		HubCreate [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreate_[name]	Tentukan nama Hub Virtual yang akan dibuat.
CMD_HubCreate_PASSWORD	Tentukan kata sandi administrator ketika kata sandi administrator akan diatur untuk Hub Virtual yang akan dibuat. Jika ini tidak ditentukan, prompt akan muncul untuk memasukkan kata sandi.
CMD_HubCreate_PROMPT_NAME	Nama Hub Virtual yang akan dibuat:


# HubCreateDynamic command
CMD_HubCreateDynamic			Buat Hub Virtual Dinamis Baru (Untuk Klaster)
CMD_HubCreateDynamic_Help		Gunakan ini untuk membuat Hub Virtual dinamis baru di VPN Server. \nHub Virtual yang dibuat akan langsung mulai beroperasi. \nKetika VPN Server beroperasi dalam cluster, perintah ini hanya berlaku untuk pengontrol cluster. Selain itu, Hub Virtual baru akan beroperasi sebagai Hub Virtual dinamis. Anda dapat mengubahnya menjadi Hub Virtual statis dengan menggunakan perintah HubSetStatic. Untuk mendapatkan daftar Hub Virtual yang sudah ada di VPN Server, gunakan perintah HubList. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nJuga, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Server yang beroperasi sebagai VPN Bridge, anggota cluster, atau server mandiri.
CMD_HubCreateDynamic_Args		HubCreateDynamic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateDynamic_[name]	Tentukan nama Hub Virtual yang akan dibuat.
CMD_HubCreateDynamic_PASSWORD	Tentukan kata sandi administrator ketika kata sandi administrator akan diatur untuk Hub Virtual yang akan dibuat. Jika ini tidak ditentukan, prompt akan muncul untuk memasukkan kata sandi.


# HubCreateStatic command
CMD_HubCreateStatic			Buat Hub Virtual Statis Baru (Untuk Klaster)
CMD_HubCreateStatic_Help		Gunakan ini untuk membuat Hub Virtual statis baru di VPN Server. \nHub Virtual yang dibuat akan langsung mulai beroperasi. \nKetika VPN Server beroperasi dalam cluster, perintah ini hanya berlaku untuk pengontrol cluster. Selain itu, Hub Virtual baru akan beroperasi sebagai Hub Virtual dinamis. Anda dapat mengubahnya menjadi Hub Virtual statis dengan menggunakan perintah HubSetStatic. Untuk mendapatkan daftar Hub Virtual yang sudah ada di VPN Server, gunakan perintah HubList. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nJuga, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Server yang beroperasi sebagai VPN Bridge, anggota cluster, atau server mandiri.
CMD_HubCreateStatic_Args		HubCreateStatic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateStatic_[name]	Tentukan nama Hub Virtual yang akan dibuat.
CMD_HubCreateStatic_PASSWORD	Tentukan kata sandi administrator ketika kata sandi administrator akan diatur untuk Hub Virtual yang akan dibuat. Jika ini tidak ditentukan, prompt akan muncul untuk memasukkan kata sandi.


# HubDelete command
CMD_HubDelete			Hapus Hub Virtual
CMD_HubDelete_Help		Gunakan ini untuk menghapus Hub Virtual yang ada di VPN Server. \nJika Anda menghapus Hub Virtual, semua sesi yang saat ini terhubung ke Hub Virtual akan terputus dan sesi baru tidak dapat terhubung ke Hub Virtual tersebut. \nSelain itu, ini juga akan menghapus semua pengaturan Hub, objek pengguna, objek grup, sertifikat, dan Koneksi Cascade. \nSetelah Anda menghapus Hub Virtual, itu tidak dapat dipulihkan. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nJuga, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Server yang beroperasi sebagai VPN Bridge atau anggota cluster.
CMD_HubDelete_Args		HubDelete [name]
CMD_HubDelete_[name]	Tentukan nama Hub Virtual yang akan dihapus.
CMD_HubDelete_PROMPT_NAME	Nama Hub Virtual yang akan dihapus: 


# HubSetStatic command
CMD_HubSetStatic		Ubah Jenis Hub Virtual Menjadi Hub Virtual Statis
CMD_HubSetStatic_Help	Gunakan ini ketika VPN Server beroperasi dalam cluster dan Anda ingin mengubah tipe Hub Virtual menjadi Hub Virtual Statis. Ketika tipe Hub Virtual diubah, semua sesi yang saat ini terhubung ke Hub Virtual tersebut akan terputus. \nKetika ada Hub Virtual yang beroperasi sebagai Hub Virtual Statis, sebuah Hub Virtual dengan nama tersebut akan dibuat di semua server anggota cluster. Pengguna yang mencoba terhubung ke Hub Virtual ini akan terhubung ke salah satu server anggota cluster yang meng-host Hub Virtual ini, yang ditentukan oleh algoritma berdasarkan status beban masing-masing server. \nSebagai contoh, Hub Virtual Statis dapat digunakan untuk VPN akses jarak jauh yang memungkinkan ribuan atau puluhan ribu pengguna terhubung pada saat yang sama untuk tujuan mengakses LAN internal perusahaan dari Internet untuk kepentingan bisnis. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nJuga, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Server yang beroperasi sebagai VPN Bridge, anggota cluster, atau server mandiri. \nPerintah ini tidak dapat digunakan untuk VPN Server yang lebih baru dari Build 5190.
CMD_HubSetStatic_Args	HubSetStatic [name]
CMD_HubSetStatic_[name]	Tentukan nama Hub Virtual yang akan diubah menjadi Hub Virtual Statis.
CMD_HubChange_PROMPT_NAME	Nama Hub Virtual yang akan diubah pengaturannya: 


# HubSetDynamic command
CMD_HubSetDynamic		Ubah Jenis Hub Virtual Menjadi Hub Virtual Dinamis
CMD_HubSetDynamic_Help	Gunakan ini ketika VPN Server beroperasi dalam cluster dan Anda ingin mengubah tipe Hub Virtual menjadi Hub Virtual Dinamis. Ketika tipe Hub Virtual diubah, semua sesi yang saat ini terhubung ke Hub Virtual tersebut akan terputus. \nKetika tidak ada satu pun klien yang terhubung ke Hub Virtual Dinamis yang didefinisikan di cluster, maka Hub Virtual tersebut tidak ada di server anggota manapun. Ketika klien pertama yang mencoba untuk terhubung ke Hub Virtual Dinamis berhasil, server dengan beban terendah di cluster mulai meng-host Hub Virtual tersebut. Ketika klien kedua dan seterusnya mencoba terhubung ke Hub Virtual yang sama, mereka akan secara otomatis terhubung ke server yang meng-host Hub Virtual tersebut. Ketika semua klien terputus dari Hub Virtual Dinamis tertentu, Hub Virtual tersebut akan kembali ke kondisi semula, yaitu tidak ada di server manapun. \nAda berbagai macam aplikasi untuk Hub Virtual Dinamis, seperti Hub Virtual yang didefinisikan untuk setiap bagian bisnis dalam perusahaan sehingga karyawan dapat terhubung ke Hub Virtual departemen mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan mereka dalam lingkungan manajemen terpusat yang dikelola di satu cluster. \nUntuk mengeksekusi perintah ini, Anda harus memiliki hak administrator VPN Server. \nJuga, perintah ini tidak berfungsi pada VPN Server yang beroperasi sebagai VPN Bridge, anggota cluster, atau server mandiri. \nPerintah ini tidak dapat digunakan untuk VPN Server yang lebih baru dari Build 5190.
CMD_HubSetDynamic_Args	HubSetDynamic [name]
CMD_HubSetDynamic_[name]	Tentukan nama Hub Virtual yang akan diubah menjadi Hub Virtual Dinamis.


# HubList command
CMD_HubList				Mendapatkan Daftar Hub Virtual
CMD_HubList_Help		Gunakan perintah ini untuk mendapatkan daftar Hub Virtual yang ada di VPN Server. Untuk setiap Hub Virtual, Anda dapat mendapatkan informasi berikut: Nama Hub Virtual, Status, Tipe, Jumlah Pengguna, Jumlah Grup, Jumlah Sesi, Jumlah Tabel MAC, Jumlah Tabel IP, Jumlah Login, Login Terakhir, dan Komunikasi Terakhir.\nPerhatikan bahwa ketika terhubung dalam Mode Admin Hub Virtual, jika dalam opsi sebuah Hub Virtual yang tidak memiliki hak admin untuk Anda, dan opsi Jangan Enumerasi Hub Virtual ini untuk Pengguna Anonim diaktifkan, maka Hub Virtual tersebut tidak akan terenumerasi. Jika Anda terhubung dalam Mode Admin Server, maka daftar semua Hub Virtual akan ditampilkan.\nSaat terhubung dan mengelola anggota cluster non-cluster-controller dalam lingkungan klaster, hanya Hub Virtual yang saat ini di-host oleh VPN Server tersebut yang akan ditampilkan. Saat terhubung ke cluster controller untuk tujuan administrasi, semua Hub Virtual akan ditampilkan.
CMD_HubList_Args		HubList


# Hub command
CMD_Hub					Pilih Hub Virtual untuk Dikelola
CMD_Hub_Help			Gunakan perintah ini untuk memilih Hub Virtual yang akan menjadi target administrasi. Untuk utilitas administrasi yang terhubung ke VPN Server, sebelum mengeksekusi perintah untuk mengatur atau mengelola Hub Virtual, Anda harus menggunakan perintah Hub untuk memilih Hub Virtual yang akan dikelola. \nSaat terhubung ke VPN Server dalam Mode Admin Hub Virtual, Anda dapat memilih satu Hub Virtual untuk menjadi target administrasi, namun Anda tidak dapat memilih Hub Virtual lainnya. Ketika terhubung dalam Mode Admin Server, Anda dapat membuat semua Hub Virtual menjadi target administrasi. \nUntuk mendapatkan daftar Hub Virtual yang saat ini ada di VPN Server, gunakan perintah HubList. \nUntuk VPN Bridge, Anda hanya dapat memilih Hub Virtual yang bernama "BRIDGE".
CMD_Hub_Args			Hub [name]
CMD_Hub_[name]			Tentukan nama Hub Virtual yang akan dikelola. Jika parameter ini tidak ditentukan, pemilihan Hub Virtual untuk dikelola akan dibatalkan.
CMD_Hub_Unselected		Pemilihan Hub Virtual telah dibatalkan.
CMD_Hub_Selected		Hub Virtual "%S" telah dipilih.
CMD_Hub_Select_Failed	Saat mencoba memilih Hub Virtual "%S" yang telah ditentukan oleh /ADMINHUB, terjadi kesalahan berikut.
CMD_Hub_Not_Selected	Sebelum mengeksekusi perintah ini, pilih terlebih dahulu Hub Virtual yang akan dikelola dengan menggunakan perintah Hub.


# Online command
CMD_Online				Pindahkan Hub Virtual ke Status Online
CMD_Online_Help			Gunakan perintah ini ketika Hub Virtual yang sedang dikelola saat ini dalam status offline, untuk memindahkannya ke status online. Hub Virtual dengan status offline tidak dapat menerima koneksi VPN dari klien. Dengan memindahkan Hub Virtual ke status online, Hub Virtual tersebut menjadi dapat menerima koneksi dari pengguna dan menyediakan layanan. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat mengeksekusi perintah ini untuk Hub Virtual dari VPN Server yang beroperasi dalam mode cluster.
CMD_Online_Args			Online


# Offline command
CMD_Offline				Pindahkan Hub Virtual ke Status Offline
CMD_Offline_Help		Gunakan perintah ini ketika Hub Virtual yang sedang dikelola saat ini dalam status online, untuk memindahkannya ke status offline. Jika ada sesi yang saat ini terhubung ke Hub Virtual, semua sesi akan terputus. Hub Virtual dengan status offline tidak dapat menerima koneksi VPN dari klien. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat mengeksekusi perintah ini untuk Hub Virtual dari VPN Server yang beroperasi dalam mode cluster.
CMD_Offline_Args		Offline


# SetStaticNetwork command
CMD_SetStaticNetwork				Atur Parameter Jaringan IPv4 Statis untuk Hub Virtual
CMD_SetStaticNetwork_Help			Atur parameter jaringan IPv4 statis untuk Hub Virtual. Parameter ini digunakan ketika DHCP tidak tersedia (misalnya, sesi WireGuard). \nAnda dapat memperoleh pengaturan saat ini dengan menggunakan perintah OptionsGet.
CMD_SetStaticNetwork_Args			SetStaticNetwork [/GATEWAY:gateway] [/SUBNET:subnet]
CMD_SetStaticNetwork_GATEWAY		Tentukan alamat IP gateway yang akan digunakan untuk komunikasi internet.
CMD_SetStaticNetwork_SUBNET			Tentukan subnet mask, yang diperlukan untuk menentukan ukuran jaringan VPN lokal.
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_GATEWAY	Gateway: 
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_SUBNET	Subnet mask: 


# SetMaxSession command
CMD_SetMaxSession		Setel Jumlah Maksimal Sesi yang Terkoneksi Secara Bersamaan untuk Hub Virtual
CMD_SetMaxSession_Help	Gunakan ini untuk mengatur jumlah maksimum sesi yang dapat terkoneksi secara bersamaan ke Hub Virtual yang sedang dikelola. Ketika jumlah sesi lebih banyak dari jumlah maksimum sesi yang dapat terkoneksi secara bersamaan dari VPN Client atau VPN Bridge, ketika jumlah maksimum sesi tercapai, klien tidak akan dapat terkoneksi. Batas jumlah sesi yang terkoneksi secara bersamaan ini tidak mencakup sesi yang dihasilkan di Hub Virtual oleh Local Bridges, Virtual NAT, dan Cascade Connections. \nAnda dapat memperoleh pengaturan saat ini untuk jumlah maksimum sesi yang terkoneksi secara bersamaan dengan menggunakan perintah OptionsGet. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan di VPN Bridge. \nAnda tidak dapat mengeksekusi perintah ini untuk Hub Virtual pada VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_SetMaxSession_Args	SetMaxSession [max_session]
CMD_SetMaxSession_[max_session]	Menggunakan integer, tentukan jumlah maksimum sesi yang dapat terkoneksi secara bersamaan. Menentukan 0 menghasilkan pengaturan tanpa batas.
CMD_SetMaxSession_Prompt	Jumlah Sesi Maksimum: 


# SetHubPassword command
CMD_SetHubPassword		Setel Kata Sandi Administrator Hub Virtual
CMD_SetHubPassword_Help	Gunakan ini untuk mengatur Kata Sandi Administrator untuk Hub Virtual yang sedang dikelola. Setelah kata sandi administrator Hub Virtual diatur, Anda dapat terkoneksi ke Hub Virtual tersebut dari utilitas koneksi VPN Server dalam Mode Admin Hub Virtual, dengan menentukan kata sandi. Juga memungkinkan untuk membuat koneksi VPN dari VPN client atau VPN Bridge dengan menentukan "Administrator" untuk nama pengguna dan kata sandi untuk kata sandi administrator Hub Virtual. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan di VPN Bridge. \nAnda tidak dapat mengeksekusi perintah ini untuk Hub Virtual pada VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_SetHubPassword_Args	SetHubPassword [password]
CMD_SetHubPassword_[password]	Tentukan kata sandi yang ingin Anda atur. Jika kata sandi tidak ditentukan melalui parameter, prompt akan muncul untuk memasukkan kata sandi.


# SetEnumAllow command
CMD_SetEnumAllow		Ijinkan Enumarasi oleh Pengguna Anonim Hub Virtual
CMD_SetEnumAllow_Help	Gunakan ini untuk mengubah pengaturan opsi Hub Virtual yang sedang Anda kelola untuk mengizinkan pengguna anonim untuk melakukan enumerasi pada Hub Virtual ini. Dengan mengatur opsi ini, memungkinkan pengguna VPN Client untuk melakukan enumerasi pada Hub Virtual ini hanya dengan memasukkan alamat VPN Server ini. Selain itu, dengan menggunakan perintah SetEnumDeny, Anda dapat melarang pengguna anonim untuk melakukan enumerasi. Saat Hub Virtual dibuat, enumerasi akan diizinkan. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan di VPN Bridge. \nAnda tidak dapat mengeksekusi perintah ini untuk Hub Virtual pada VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_SetEnumAllow_Args	SetEnumAllow


# SetEnumDeny command
CMD_SetEnumDeny			Larang Enumarasi oleh Pengguna Anonim Hub Virtual
CMD_SetEnumDeny_Help	Gunakan ini untuk mengubah pengaturan opsi Hub Virtual yang sedang Anda kelola untuk mencegah pengguna anonim melakukan enumerasi pada Hub Virtual ini. Dengan mengatur opsi ini, pengguna VPN Client tidak akan dapat melakukan enumerasi pada Hub Virtual ini meskipun mereka mengirimkan permintaan enumerasi Hub Virtual ke VPN Server. Selain itu, dengan menggunakan perintah SetEnumAllow, Anda dapat mengizinkan pengguna anonim untuk melakukan enumerasi. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan di VPN Bridge. \nAnda tidak dapat mengeksekusi perintah ini untuk Hub Virtual pada VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_SetEnumDeny_Args	SetEnumDeny


# OptionsGet command
CMD_OptionsGet			Ambil Pengaturan Opsi dari Hub Virtual
CMD_OptionsGet_Help	    Gunakan ini untuk mendapatkan daftar pengaturan Opsi dari Hub Virtual yang saat ini sedang dikelola. Anda dapat memperoleh informasi berikut: Izinkan/Tolak Enumarasi Hub Virtual untuk Pengguna Anonim, Jumlah Koneksi Bersamaan Maksimum, Status Online/Offline, dan Jenis Hub Virtual dalam Lingkungan Klaster. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Hub Virtual pada VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_OptionsGet_Args		OptionsGet
CMD_OptionsGet_TITLE	Lista Pengaturan Opsi dari Hub Virtual "%S"
CMD_OptionsGet_ENUM		Enumerator Hub Virtual untuk Pengguna Anonim
CMD_OptionsGet_MAXSESSIONS	Jumlah Maksimum Sesi
CMD_OptionsGet_STATUS	Status
CMD_OptionsGet_TYPE	    Jenis Hub Virtual
CMD_OptionsGet_GATEWAY	Gateway Default
CMD_OptionsGet_SUBNET	Subnet Default


# RadiusServerSet command
CMD_RadiusServerSet		Tetapkan Server RADIUS untuk Autentikasi Pengguna
CMD_RadiusServerSet_Help	Untuk menerima pengguna ke Hub Virtual yang sedang dikelola dalam mode autentikasi server RADIUS, Anda dapat menetapkan server RADIUS eksternal yang memverifikasi nama pengguna dan kata sandi. (Anda dapat menetapkan beberapa nama host dengan memisahkannya dengan koma atau titik koma.) \nServer RADIUS harus disetel untuk menerima permintaan dari alamat IP server VPN ini. Selain itu, autentikasi dengan Protokol Autentikasi Kata Sandi (PAP) harus diaktifkan. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Hub Virtual pada VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_RadiusServerSet_Args	RadiusServerSet [server_name:port] [/SECRET:secret] [/RETRY_INTERVAL:interval]
CMD_RadiusServerSet_[server_name:port]	Menggunakan format "nama host:nomor port", tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port UDP dari server RADIUS yang digunakan. Jika nomor port tidak ditentukan, 1812 akan digunakan. Anda dapat menentukan beberapa nama host dengan memisahkannya dengan koma atau titik koma.
CMD_RadiusServerSet_SECRET	Tentukan rahasia bersama (kata sandi) yang digunakan untuk komunikasi dengan Server RADIUS
CMD_RadiusServerSet_RETRY_INTERVAL	Tentukan interval ulangi antara percobaan dalam milidetik.
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Host	Nomor Host dan Nomor Port Server RADIUS yang Akan Digunakan: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Secret	Rahasia Bersama: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_RetryInterval	Interval Ulangi (milidetik): 
CMD_RadiusServerSet_EVAL_NUMINTERVAL	Interval ulangi harus antara 500 hingga 10000 milidetik.


# RadiusServerDelete command
CMD_RadiusServerDelete	Hapus Pengaturan untuk Menggunakan Server RADIUS untuk Autentikasi Pengguna
CMD_RadiusServerDelete_Help	Gunakan ini untuk menghapus pengaturan terkait penggunaan server RADIUS ketika pengguna terhubung ke Hub Virtual yang sedang dikelola dalam Mode Autentikasi Server RADIUS dan menonaktifkan autentikasi RADIUS. Untuk mendapatkan pengaturan terkait server RADIUS saat ini, gunakan perintah RadiusServerGet. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Hub Virtual pada VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_RadiusServerDelete_Args	RadiusServerDelete


# RadiusServerGet command
CMD_RadiusServerGet	    Dapatkan Pengaturan Server RADIUS yang Digunakan untuk Autentikasi Pengguna
CMD_RadiusServerGet_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan pengaturan saat ini untuk server RADIUS yang digunakan ketika pengguna terhubung ke Hub Virtual yang sedang dikelola menggunakan Mode Autentikasi Server RADIUS. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Hub Virtual pada VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_RadiusServerGet_Args	RadiusServerGet
CMD_RadiusServerGet_STATUS	Menggunakan Server RADIUS
CMD_RadiusServerGet_HOST	    Nama Host atau Alamat IP Server RADIUS:
CMD_RadiusServerGet_PORT	    Nomor Port Server RADIUS
CMD_RadiusServerGet_SECRET	Sandi Bersama
CMD_RadiusServerGet_RetryInterval	Interval Pengulangan (dalam milidetik)


# StatusGet command
CMD_StatusGet	        Dapatkan Status Saat Ini dari Hub Virtual
CMD_StatusGet_Help	    Gunakan ini untuk mendapatkan status saat ini dari Hub Virtual yang sedang dikelola. Anda dapat memperoleh informasi berikut: Tipe Hub Virtual, Jumlah Sesi, Jumlah Tiap Jenis Objek, Jumlah Login, Login Terakhir, Komunikasi Terakhir, dan Data Statistik Komunikasi.
CMD_StatusGet_Args	    StatusGet


# LogGet command
CMD_LogGet				Dapatkan Pengaturan Penyimpanan Log dari Hub Virtual
CMD_LogGet_Help			Gunakan ini untuk mendapatkan pengaturan penyimpanan log dari Hub Virtual yang sedang dikelola. Anda dapat memperoleh informasi pengaturan seperti pengaturan penyimpanan terkait log keamanan dan log paket serta informasi tentang apa yang telah disimpan.
CMD_LogGet_Args			LogGet
CMD_Log_SecurityLog		Simpan Log Keamanan
CMD_Log_PacketLog		Simpan Log Paket
CMD_Log_SwitchType		Siklus Pergantian File Log
CMD_Log_0				Log Koneksi TCP
CMD_Log_1				Log Paket TCP
CMD_Log_2				Log DHCP
CMD_Log_3				Log UDP
CMD_Log_4				Log ICMP
CMD_Log_5				Log IP
CMD_Log_6				Log ARP
CMD_Log_7				Log Ethernet


# LogEnable command
CMD_LogEnable			Mengaktifkan Log Keamanan atau Log Paket
CMD_LogEnable_Help		Gunakan ini untuk mengaktifkan log keamanan atau log paket dari Hub Virtual yang sedang dikelola. \nUntuk mendapatkan pengaturan saat ini, Anda dapat menggunakan perintah LogGet.
CMD_LogEnable_Args		LogEnable [security|packet]
CMD_LogEnable_[security|packet]	Pilih jenis log untuk diaktifkan. Tentukan "keamanan" atau "paket".
CMD_LogEnable_Prompt	Pilih Keamanan atau Paket: 
CMD_LogEnable_Prompt_Error	Spesifikasi tidak valid.


# LogDisable command
CMD_LogDisable		    Menonaktifkan Log Keamanan atau Log Paket
CMD_LogDisable_Help	    Gunakan ini untuk menonaktifkan log keamanan atau log paket dari Hub Virtual yang sedang dikelola. \nUntuk mendapatkan pengaturan saat ini, Anda dapat menggunakan perintah LogGet.
CMD_LogDisable_Args		LogDisable [security|packet]
CMD_LogDisable_[security|packet]	Pilih jenis log untuk dinonaktifkan. Tentukan "keamanan" atau "paket".


#  LogSwitchSet command
CMD_LogSwitchSet		Mengatur Siklus Peralihan File Log
CMD_LogSwitchSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur siklus peralihan file log untuk log keamanan atau log paket yang disimpan oleh Hub Virtual yang sedang dikelola. Siklus peralihan file log dapat diubah untuk beralih setiap detik, menit, jam, hari, bulan, atau tidak beralih. \nUntuk mendapatkan pengaturan saat ini, Anda dapat menggunakan perintah LogGet.
CMD_LogSwitchSet_Args	LogSwitchSet [security|packet] [/SWITCH:sec|min|hour|day|month|none]
CMD_LogSwitchSet_[security|packet]	Pilih jenis log untuk mengubah pengaturan. Tentukan "keamanan" atau "paket".
CMD_LogSwitchSet_SWITCH	Pilih siklus peralihan yang akan diatur. Tentukan detik, menit, jam, hari, bulan, atau tidak ada.
CMD_LogSwitchSet_Prompt	Tentukan detik, menit, jam, hari, bulan, atau tidak ada:


# LogPacketSaveType command
CMD_LogPacketSaveType	Mengatur Isi dan Jenis Paket untuk Disimpan dalam Log Paket
CMD_LogPacketSaveType_Help	Gunakan ini untuk mengatur isi penyimpanan log paket untuk setiap jenis paket yang akan disimpan oleh Hub Virtual yang sedang dikelola. Terdapat jenis paket berikut: Log Koneksi TCP, Log Paket TCP, Log Paket DHCP, Log Paket UDP, Log Paket ICMP, Log Paket IP, Log Paket ARP, dan Log Paket Ethernet. \nUntuk mendapatkan pengaturan saat ini, Anda dapat menggunakan perintah LogGet.
CMD_LogPacketSaveType_Args	LogPacketSaveType [/TYPE:tcpconn|tcpdata|dhcp|udp|icmp|ip|arp|ether] [/SAVE:none|header|full]
CMD_LogPacketSaveType_TYPE	Tentukan tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp, atau ether untuk menentukan jenis paket yang isinya akan diubah.
CMD_LogPacketSaveType_SAVE	Tentukan isi penyimpanan log paket. \nTentukan salah satu dari none: tidak menyimpan apa-apa\nheader: hanya informasi header\nfull: semua isi paket
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_TYPE	Tentukan tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp, atau ether:
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_SAVE	Tentukan none, header, atau full:


# CAList command
CMD_CAList	            Mengambil Daftar Sertifikat Otoritas CA yang Terpercaya
CMD_CAList_Help	        Di sini Anda dapat mengelola sertifikat otoritas sertifikat (CA) yang dipercaya oleh Hub Virtual yang sedang dikelola. Daftar sertifikat otoritas sertifikat yang terdaftar digunakan untuk memverifikasi sertifikat ketika Klien VPN terhubung dalam mode otentikasi sertifikat yang ditandatangani. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Hub Virtual dari server VPN yang beroperasi sebagai server anggota dalam klaster.
CMD_CAList_Args	        CAList
CMD_CAList_COLUMN_ID	ID


# CAAdd command
CMD_CAAdd				Tambahkan Sertifikat CA Terpercaya
CMD_CAAdd_Help			Gunakan ini untuk menambahkan sertifikat baru ke dalam daftar sertifikat CA yang dipercaya oleh Virtual Hub yang saat ini dikelola. Daftar sertifikat otoritas sertifikat yang terdaftar digunakan untuk memverifikasi sertifikat saat Klien VPN terhubung dalam mode otentikasi sertifikat yang ditandatangani. \nUntuk mendapatkan daftar sertifikat yang saat ini ada, Anda dapat menggunakan perintah CAList. \nSertifikat yang Anda tambahkan harus disimpan dalam format file X.509. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan di VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai anggota server di dalam cluster.
CMD_CAAdd_Args			CAAdd [path]
CMD_CAAdd_[path]		Tentukan nama file sertifikat X.509 yang akan didaftarkan.
CMD_CAAdd_PROMPT_PATH	Nama File Sertifikat X.509 untuk Didaftarkan:


# CADelete command
CMD_CADelete			Hapus Sertifikat CA Terpercaya
CMD_CADelete_Help		Gunakan ini untuk menghapus sertifikat yang ada dari daftar sertifikat CA yang dipercaya oleh Virtual Hub yang saat ini dikelola. \nUntuk mendapatkan daftar sertifikat yang saat ini ada, Anda dapat menggunakan perintah CAList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan di VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai anggota server di dalam cluster.
CMD_CADelete_Args		CADelete [id]
CMD_CADelete_[id]		Tentukan ID sertifikat yang akan dihapus.
CMD_CADelete_PROMPT_ID	ID Sertifikat yang akan Dihapus:


# CAGet command
CMD_CAGet				Dapatkan Sertifikat CA Terpercaya
CMD_CAGet_Help			Gunakan ini untuk mendapatkan sertifikat yang ada dari daftar sertifikat CA yang dipercaya oleh Virtual Hub yang saat ini dikelola dan menyimpannya sebagai file dalam format X.509. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan di VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai anggota server di dalam cluster.
CMD_CAGet_Args			CAGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CAGet_[id]			Tentukan ID sertifikat yang akan diambil.
CMD_CAGet_SAVECERT		Tentukan nama file untuk menyimpan sertifikat yang Anda peroleh.
CMD_CAGet_PROMPT_ID		ID Sertifikat yang akan Diambil:
CMD_CAGet_PROMPT_SAVECERT	Nama File untuk Disimpan:


# CascadeList command
CMD_CascadeList			Dapatkan Daftar Koneksi Cascade
CMD_CascadeList_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola. \nDengan menggunakan Koneksi Cascade, Anda dapat menghubungkan Virtual Hub ini melalui Koneksi Cascade Layer 2 ke Virtual Hub lain yang beroperasi di komputer yang sama atau berbeda. \n\n[Peringatan Tentang Koneksi Cascade]\nDengan menghubungkan menggunakan Koneksi Cascade, Anda dapat membuat jembatan Layer 2 antara beberapa Virtual Hub, tetapi jika koneksi dikonfigurasi dengan salah, Koneksi Cascade loopback dapat terbentuk secara tidak sengaja. Saat menggunakan fungsi Koneksi Cascade, harap desain topologi jaringan dengan hati-hati. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeList_Args	CascadeList


# CascadeCreate command
CMD_CascadeCreate		Buat Koneksi Cascade Baru
CMD_CascadeCreate_Help	Gunakan ini untuk membuat Koneksi Cascade baru pada Virtual Hub yang saat ini dikelola. \nDengan menggunakan Koneksi Cascade, Anda dapat menghubungkan Virtual Hub ini melalui Koneksi Cascade ke Virtual Hub lain yang beroperasi di komputer yang sama atau berbeda. \nUntuk membuat Koneksi Cascade, Anda harus menentukan nama Koneksi Cascade, server tujuan, Virtual Hub tujuan, dan nama pengguna. Ketika Koneksi Cascade baru dibuat, jenis otentikasi pengguna awalnya disetel sebagai Otentikasi Anonim dan pengaturan server proxy serta opsi verifikasi sertifikat server tidak disetel. Untuk mengubah pengaturan ini dan pengaturan lanjutan lainnya setelah Koneksi Cascade dibuat, gunakan perintah lain yang dimulai dengan nama "Cascade". \n\n[Peringatan Tentang Koneksi Cascade]\nDengan menghubungkan menggunakan Koneksi Cascade, Anda dapat membuat jembatan Layer 2 antara beberapa Virtual Hub, tetapi jika koneksi dikonfigurasi dengan salah, Koneksi Cascade loopback dapat terbentuk secara tidak sengaja. Saat menggunakan fungsi Koneksi Cascade, harap desain topologi jaringan dengan hati-hati. \n\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeCreate_Args	CascadeCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeCreate_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang akan dibuat.
CMD_CascadeCreate_SERVER	Tentukan nama host dan nomor port dari Server VPN tujuan dengan format [nama host:nomor port]. Anda juga dapat menentukan dengan alamat IP.
CMD_CascadeCreate_HUB	Tentukan Virtual Hub pada Server VPN tujuan.
CMD_CascadeCreate_USERNAME	Tentukan nama pengguna untuk otentikasi pengguna saat menghubungkan ke Server VPN tujuan.
CMD_CascadeCreate_Prompt_Name	Nama Koneksi Cascade:
CMD_CascadeCreate_Prompt_Server	Nama Host dan Nomor Port Server VPN Tujuan:
CMD_CascadeCreate_Prompt_Hub	Nama Virtual Hub Tujuan:
CMD_CascadeCreate_Prompt_Username	Nama Pengguna yang Menghubungkan:


# CascadeSet command
CMD_CascadeSet		Tentukan Tujuan untuk Koneksi Cascade
CMD_CascadeSet_Help	Gunakan ini untuk menetapkan nama host dan nomor port Server VPN tujuan, nama Virtual Hub, serta nama pengguna yang akan menggunakan koneksi untuk Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeSet_Args	CascadeSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_CascadeSet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeSet_SERVER	Tentukan nama host dan nomor port dari Server VPN tujuan dengan format [nama host:nomor port]. Anda juga dapat menentukan dengan alamat IP.
CMD_CascadeSet_HUB		Tentukan Virtual Hub pada Server VPN tujuan.


# CascadeGet command
CMD_CascadeGet			Dapatkan Pengaturan Koneksi Cascade
CMD_CascadeGet_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan Pengaturan Koneksi dari Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola. \nUntuk mengubah isi Pengaturan Koneksi dari Koneksi Cascade, gunakan perintah lain yang dimulai dengan nama "Cascade" setelah membuat Koneksi Cascade. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeGet_Args		CascadeGet [name]
CMD_CascadeGet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda dapatkan.
CMD_CascadeGet_Policy	[Nilai Pengaturan Kebijakan Keamanan Sesi Cascade]

# CascadeDelete command
CMD_CascadeDelete		Hapus Pengaturan Koneksi Cascade
CMD_CascadeDelete_Help	Gunakan ini untuk menghapus Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola. Jika Koneksi Cascade yang ditentukan memiliki status online, koneksi akan diputus secara otomatis dan kemudian Koneksi Cascade akan dihapus. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeDelete_Args	CascadeDelete [name]
CMD_CascadeDelete_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang akan dihapus.


# CascadeUsernameSet command
CMD_CascadeUsernameSet	Setel Nama Pengguna untuk Menggunakan Koneksi Koneksi Cascade
CMD_CascadeUsernameSet_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk menetapkan nama pengguna yang diperlukan untuk otentikasi pengguna. \nDalam beberapa kasus, Anda perlu menetapkan jenis otentikasi pengguna dan menetapkan parameter yang diperlukan. Untuk mengubah informasi ini, Anda dapat menggunakan perintah seperti CascadeAnonymousSet, CascadePasswordSet, dan CascadeCertSet. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeUsernameSet_Args	CascadeUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeUsernameSet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeUsernameSet_USERNAME	Tentukan nama pengguna yang diperlukan untuk otentikasi pengguna saat Koneksi Cascade terhubung ke Server VPN.
CMD_CascadeUsername_Notice	Jenis otentikasi untuk Pengaturan Koneksi ini saat ini disetel sebagai otentikasi kata sandi. Setelah mengubah nama pengguna, Anda harus menggunakan perintah CascadePasswordSet untuk mereset kata sandi.


# CascadeAnonymousSet command
CMD_CascadeAnonymousSet	Setel Jenis Otentikasi Pengguna Koneksi Cascade ke Otentikasi Anonim
CMD_CascadeAnonymousSet_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, atur jenis otentikasi pengguna ke [otentikasi anonim]. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeAnonymousSet_Args	CascadeAnonymousSet [name]
CMD_CascadeAnonymousSet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadePasswordSet command
CMD_CascadePasswordSet	Setel Jenis Otentikasi Pengguna Koneksi Cascade ke Otentikasi Kata Sandi
CMD_CascadePasswordSet_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk mengatur jenis otentikasi pengguna ke Otentikasi Kata Sandi. Tentukan Otentikasi Kata Sandi Standar dan otentikasi RADIUS atau NT Domain sebagai jenis otentikasi kata sandi. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadePasswordSet_Args	CascadePasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_CascadePasswordSet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadePasswordSet_PASSWORD	Tentukan kata sandi yang digunakan untuk otentikasi kata sandi. Jika ini tidak ditentukan, prompt akan muncul untuk memasukkan kata sandi.
CMD_CascadePasswordSet_TYPE	Tentukan "standard" (Otentikasi Kata Sandi Standar) atau "radius" (Otentikasi RADIUS atau NT Domain) sebagai jenis otentikasi kata sandi.
CMD_CascadePasswordSet_Prompt_Type	Tentukan standard atau radius:
CMD_CascadePasswordSet_Type_Invalid	Spesifikasi standard atau radius tidak valid.


# CascadeCertSet command
CMD_CascadeCertSet	    Setel Jenis Otentikasi Pengguna Koneksi Cascade ke Otentikasi Sertifikat Klien
CMD_CascadeCertSet_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk mengatur jenis otentikasi pengguna ke Otentikasi Sertifikat Klien. Untuk sertifikat ini, Anda harus menentukan file sertifikat dalam format X.509 dan file kunci privat yang dienkode dengan Base 64. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeCertSet_Args	CascadeCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_CascadeCertSet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeCertSet_LOADCERT	Tentukan file sertifikat dalam format X.509 yang akan digunakan untuk otentikasi sertifikat.
CMD_CascadeCertSet_LOADKEY	Tentukan nama file kunci privat yang dienkode Base-64 untuk sertifikat tersebut.


# CascadeCertGet command
CMD_CascadeCertGet		Dapatkan Sertifikat Klien untuk Digunakan pada Koneksi Cascade
CMD_CascadeCertGet_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut menggunakan otentikasi sertifikat klien, gunakan ini untuk mendapatkan sertifikat yang disediakan sebagai sertifikat klien dan menyimpan file sertifikat dalam format X.509. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeCertGet_Args	CascadeCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_CascadeCertGet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda dapatkan.
CMD_CascadeCertGet_SAVECERT	Tentukan nama file untuk menyimpan sertifikat yang Anda peroleh dalam format X.509.
CMD_CascadeCertSet_Not_Auth_Cert	Koneksi Cascade yang ditentukan tidak dalam mode otentikasi sertifikat klien.
CMD_CascadeCertSet_Cert_Not_Exists	Sertifikat tidak disimpan dalam Pengaturan Koneksi dari Koneksi Cascade yang ditentukan.


# CascadeEncryptEnable command
CMD_CascadeEncryptEnable	Aktifkan Enkripsi saat Berkomunikasi melalui Koneksi Cascade
CMD_CascadeEncryptEnable_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut digunakan untuk komunikasi antara Server VPN melalui koneksi VPN, gunakan ini untuk mengatur agar isi komunikasi antara Server VPN dienkripsi dengan SSL. \nBiasanya komunikasi antara Server VPN dienkripsi dengan SSL untuk mencegah penyadapan informasi dan penipuan. Anda juga dapat menonaktifkan enkripsi. Ketika enkripsi dinonaktifkan, throughput komunikasi meningkat, tetapi data komunikasi mengalir melalui jaringan dalam bentuk teks terbuka. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeEncryptEnable_Args	CascadeEncryptEnable [name]
CMD_CascadeEncryptEnable_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeEncryptDisable command
CMD_CascadeEncryptDisable	Nonaktifkan Enkripsi saat Berkomunikasi melalui Koneksi Cascade
CMD_CascadeEncryptDisable_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut digunakan untuk komunikasi antara Server VPN melalui koneksi VPN, gunakan ini untuk mengatur agar isi komunikasi antara Server VPN tidak dienkripsi. \nBiasanya komunikasi antara Server VPN dienkripsi dengan SSL untuk mencegah penyadapan informasi dan penipuan. Anda juga dapat menonaktifkan enkripsi. Ketika enkripsi dinonaktifkan, throughput komunikasi meningkat, tetapi data komunikasi mengalir melalui jaringan dalam bentuk teks terbuka. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeEncryptDisable_Args	CascadeEncryptDisable [name]
CMD_CascadeEncryptDisable_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeCompressEnable command
CMD_CascadeCompressEnable	Aktifkan Kompresi Data saat Berkomunikasi melalui Koneksi Cascade
CMD_CascadeCompressEnable_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut digunakan untuk komunikasi antara Server VPN melalui koneksi VPN, gunakan ini untuk mengatur agar isi komunikasi antara Server VPN dikompresi. \nKompresi dapat mencapai hingga 80% efisiensi dalam mengurangi ukuran data. Namun, kompresi memberikan beban yang lebih tinggi pada CPU baik pada mesin klien maupun server. Ketika kecepatan garis sekitar 10 Mbps atau lebih, kompresi dapat menurunkan throughput, tetapi terkadang dapat memiliki efek sebaliknya. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeCompressEnable_Args	CascadeCompressEnable [name]
CMD_CascadeCompressEnable_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeCompressDisable command
CMD_CascadeCompressDisable	Nonaktifkan Kompresi Data saat Berkomunikasi melalui Koneksi Cascade
CMD_CascadeCompressDisable_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut digunakan untuk komunikasi antara Server VPN melalui koneksi VPN, gunakan ini untuk mengatur agar isi komunikasi antara Server VPN tidak dikompresi. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeCompressDisable_Args	CascadeCompressDisable [name]
CMD_CascadeCompressDisable_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeHttpHeader* commands
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Name	Nama nilai (bagian sebelum titik dua): 
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Data	Data nilai (bagian setelah titik dua): 


# CascadeHttpHeaderAdd command
CMD_CascadeHttpHeaderAdd	Tambahkan nilai kustom dalam header HTTP yang dikirim ke server proxy
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Help	Gunakan ini untuk menambahkan nilai kustom dalam header HTTP yang dikirim ke server proxy. Header HTTP kustom dapat digunakan untuk menghindari pembatasan tertentu yang diterapkan pada jaringan atau untuk menghindari batasan kecepatan yang diterapkan oleh QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Args	CascadeHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_NAME	Tentukan nama nilai kustom (bagian sebelum karakter titik dua).
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_DATA	Tentukan data dari nilai kustom (bagian setelah karakter titik dua).


# CascadeHttpHeaderDelete command
CMD_CascadeHttpHeaderDelete	Hapus nilai kustom dalam header HTTP yang dikirim ke server proxy
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Help	Gunakan ini untuk menghapus nilai kustom dalam header HTTP yang dikirim ke server proxy. Header HTTP kustom dapat digunakan untuk menghindari pembatasan tertentu yang diterapkan pada jaringan atau untuk menghindari batasan kecepatan yang diterapkan oleh QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Args	CascadeHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_NAME	Tentukan nama nilai kustom (bagian sebelum karakter titik dua).


# CascadeHttpHeaderGet command
CMD_CascadeHttpHeaderGet	Dapatkan daftar nilai kustom dalam header HTTP yang dikirim ke server proxy
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar nilai kustom dalam header HTTP yang dikirim ke server proxy. Header HTTP kustom dapat digunakan untuk menghindari pembatasan tertentu yang diterapkan pada jaringan atau untuk menghindari batasan kecepatan yang diterapkan oleh QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Args	CascadeHttpHeaderGet [name]
CMD_CascadeHttpHeaderGet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda dapatkan.


# CascadeProxyNone command
CMD_CascadeProxyNone	Tentukan Koneksi TCP/IP Langsung sebagai Metode Koneksi Koneksi Cascade
CMD_CascadeProxyNone_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk mengatur Koneksi TCP/IP Langsung sebagai metode koneksi yang digunakan, di mana jalur koneksi tidak akan melalui server proxy. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeProxyNone_Args	CascadeProxyNone [name]
CMD_CascadeProxyNone_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeProxyHttp command
CMD_CascadeProxyHttp	Tentukan Metode Koneksi Koneksi Cascade melalui Server Proxy HTTP
CMD_CascadeProxyHttp_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk mengatur Koneksi melalui Server Proxy HTTP sebagai metode koneksi yang digunakan, yang memerlukan penentuan nama host dan nomor port dari server proxy HTTP yang akan digunakan untuk komunikasi, serta nama pengguna dan kata sandi (jika diperlukan). \nServer HTTP yang akan digunakan untuk komunikasi harus kompatibel dengan metode CONNECT untuk komunikasi HTTPS. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeProxyHttp_Args	CascadeProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxyHttp_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeProxyHttp_SERVER	Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port dari server proxy HTTP yang dilalui menggunakan format [host name:port number].
CMD_CascadeProxyHttp_USERNAME	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk menghubungkan ke server proxy HTTP yang dilalui, tentukan nama pengguna. Juga, tentukan parameter /PASSWORD pada saat yang sama. Jika parameter /USERNAME dan /PASSWORD tidak ditentukan, data autentikasi pengguna tidak akan diatur.
CMD_CascadeProxyHttp_PASSWORD	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk menghubungkan ke server proxy HTTP yang dilalui, tentukan kata sandi. Tentukan ini bersama dengan parameter /USERNAME.
CMD_CascadeProxyHttp_Prompt_Server	Nama Host dan Nomor Port Server Proxy: 


# CascadeProxySocks command
CMD_CascadeProxySocks	Tentukan Metode Koneksi Koneksi Cascade melalui Server Proxy SOCKS4
CMD_CascadeProxySocks_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk mengatur Koneksi melalui Server Proxy SOCKS4 sebagai metode koneksi yang digunakan, yang memerlukan penentuan nama host dan nomor port dari server proxy SOCKS4 yang akan digunakan untuk komunikasi, serta nama pengguna dan kata sandi (jika diperlukan). \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeProxySocks_Args	CascadeProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeProxySocks_SERVER	Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port dari server proxy SOCKS4 yang dilalui menggunakan format "host name:port number".
CMD_CascadeProxySocks_USERNAME	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk menghubungkan ke server proxy SOCKS4 yang dilalui, tentukan nama pengguna. Juga, tentukan parameter /PASSWORD pada saat yang sama. Jika parameter /USERNAME dan /PASSWORD tidak ditentukan, data autentikasi pengguna tidak akan diatur.
CMD_CascadeProxySocks_PASSWORD	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk menghubungkan ke server proxy SOCKS4 yang dilalui, tentukan kata sandi. Tentukan ini bersama dengan parameter /USERNAME.


# CascadeProxySocks5 command
CMD_CascadeProxySocks5	Tentukan Metode Koneksi Koneksi Cascade melalui Server Proxy SOCKS5
CMD_CascadeProxySocks5_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk mengatur Koneksi melalui Server Proxy SOCKS5 sebagai metode koneksi yang digunakan, yang memerlukan penentuan nama host dan nomor port dari server proxy SOCKS yang akan digunakan untuk komunikasi, serta nama pengguna dan kata sandi (jika diperlukan). \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeProxySocks5_Args	CascadeProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks5_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeProxySocks5_SERVER	Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port dari server proxy SOCKS5 yang dilalui menggunakan format "host name:port number".
CMD_CascadeProxySocks5_USERNAME	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk menghubungkan ke server proxy SOCKS5 yang dilalui, tentukan nama pengguna. Juga, tentukan parameter /PASSWORD pada saat yang sama. Jika parameter /USERNAME dan /PASSWORD tidak ditentukan, data autentikasi pengguna tidak akan diatur.
CMD_CascadeProxySocks5_PASSWORD	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk menghubungkan ke server proxy SOCKS5 yang dilalui, tentukan kata sandi. Tentukan ini bersama dengan parameter /USERNAME.


# CascadeServerCertEnable command
CMD_CascadeServerCertEnable	Mengaktifkan Opsi Verifikasi Sertifikat Server Koneksi Cascade
CMD_CascadeServerCertEnable_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk mengaktifkan opsi untuk memeriksa apakah sertifikat SSL yang diberikan oleh Server VPN tujuan dapat dipercaya. \nJika opsi ini diaktifkan, Anda harus menggunakan perintah CascadeServerCertSet untuk menyimpan sertifikat SSL server tujuan koneksi sebelumnya dalam Pengaturan Koneksi Cascade, atau menggunakan perintah CAAdd dll. untuk mendaftarkan sertifikat root yang berisi sertifikat SSL server yang ditandatangani dalam daftar sertifikat CA yang dipercaya oleh Virtual Hub. \nJika sertifikat dari Server VPN yang terhubung tidak dapat dipercaya di bawah kondisi di mana opsi untuk memverifikasi sertifikat server diaktifkan untuk Koneksi Cascade, koneksi akan dibatalkan segera dan upaya koneksi akan terus diulang. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeServerCertEnable_Args	CascadeServerCertEnable [name]
CMD_CascadeServerCertEnable_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeServerCertDisable command
CMD_CascadeServerCertDisable	Menonaktifkan Opsi Verifikasi Sertifikat Server Koneksi Cascade
CMD_CascadeServerCertDisable_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang saat ini dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk menonaktifkan opsi untuk memeriksa apakah sertifikat SSL yang diberikan oleh Server VPN tujuan dapat dipercaya. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub pada Server VPN yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeServerCertDisable_Args	CascadeServerCertDisable [name]
CMD_CascadeServerCertDisable_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeDefaultCAEnable command
CMD_CascadeDefaultCAEnable	       	Mengaktifkan Opsi Penyimpanan Sertifikat Sistem Kepercayaan
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Help	    Ketika verifikasi sertifikat server diaktifkan, gunakan ini untuk mengaktifkan kepercayaan terhadap sertifikat dari penyimpanan kepercayaan sistem. \nJika verifikasi sertifikat server dinonaktifkan, opsi ini tidak berfungsi.
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Args	    CascadeDefaultCAEnable [name]
CMD_CascadeDefaultCAEnable_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeDefaultCADisable command
CMD_CascadeDefaultCADisable         Nonaktifkan Opsi Penyimpanan Sertifikat Sistem Kepercayaan
CMD_CascadeDefaultCADisable_Help    Ketika verifikasi sertifikat server diaktifkan, gunakan ini untuk menonaktifkan kepercayaan terhadap sertifikat dari penyimpanan kepercayaan sistem. \nJika verifikasi sertifikat server dinonaktifkan, opsi ini tidak berfungsi.
CMD_CascadeDefaultCADisable_Args	CascadeDefaultCADisable [name]
CMD_CascadeDefaultCADisable_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeServerCertSet command
CMD_CascadeServerCertSet	Setel Sertifikat Individu Server untuk Koneksi Cascade
CMD_CascadeServerCertSet_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang sedang dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk mendaftarkan terlebih dahulu sertifikat yang sama dengan sertifikat SSL yang diberikan oleh VPN Server tujuan. \nJika opsi untuk memverifikasi sertifikat server untuk Koneksi Cascade diaktifkan, Anda harus menggunakan perintah ini untuk menyimpan sertifikat SSL server tujuan koneksi sebelumnya dalam Pengaturan Koneksi Cascade, atau menggunakan perintah CAAdd dll untuk mendaftarkan sertifikat root yang berisi sertifikat SSL server yang ditandatangani dalam daftar sertifikat CA yang dipercaya Virtual Hub. \nJika sertifikat VPN Server yang terhubung tidak dapat dipercaya dalam kondisi di mana opsi untuk memverifikasi sertifikat server diaktifkan untuk Koneksi Cascade, koneksi akan segera dibatalkan dan upaya koneksi ulang akan terus dilakukan. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai klaster.
CMD_CascadeServerCertSet_Args	CascadeServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_CascadeServerCertSet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeServerCertSet_LOADCERT	Tentukan nama file sertifikat format X.509 di mana sertifikat individu server yang ingin Anda atur disimpan.


# CascadeServerCertDelete command
CMD_CascadeServerCertDelete	Hapus Sertifikat Individu Server untuk Koneksi Cascade
CMD_CascadeServerCertDelete_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang sedang dikelola ditentukan dan sertifikat individu server terdaftar untuk Koneksi Cascade tersebut, gunakan ini untuk menghapus sertifikat individu server tersebut. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai klaster.
CMD_CascadeServerCertDelete_Args	CascadeServerCertDelete [name]
CMD_CascadeServerCertDelete_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# CascadeServerCertGet command
CMD_CascadeServerCertGet	Dapatkan Sertifikat Individu Server untuk Koneksi Cascade
CMD_CascadeServerCertGet_Help	Ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang sedang dikelola ditentukan dan sertifikat individu server terdaftar untuk Koneksi Cascade tersebut, gunakan ini untuk mendapatkan sertifikat tersebut dan menyimpannya sebagai file sertifikat dalam format X.509. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai klaster.
CMD_CascadeServerCertGet_Args	CascadeServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_CascadeServerCertGet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeServerCertGet_SAVECERT	Tentukan nama file sertifikat untuk menyimpan sertifikat individu server dalam format X.509.


# CascadeDetailSet command
CMD_CascadeDetailSet	Setelan Lanjutan untuk Koneksi Cascade
CMD_CascadeDetailSet_Help	Gunakan ini untuk menyesuaikan pengaturan komunikasi protokol VPN yang digunakan ketika Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang sedang dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut menghubungkan ke VPN Server. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai klaster.
CMD_CascadeDetailSet_Args	CascadeDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_CascadeDetailSet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadeDetailSet_MAXTCP	Tentukan, menggunakan angka dalam rentang 1 hingga 32, jumlah koneksi TCP yang akan digunakan untuk komunikasi VPN. Dengan menggunakan transmisi data melalui beberapa koneksi TCP untuk sesi komunikasi VPN dengan VPN Server, kadang-kadang bisa meningkatkan kecepatan komunikasi. \nCatatan: Kami merekomendasikan sekitar 8 jalur ketika jalur koneksi ke server cepat, dan 1 jalur saat menggunakan koneksi lambat seperti dialup.
CMD_CascadeDetailSet_INTERVAL	Saat berkomunikasi melalui VPN dengan membangun beberapa koneksi TCP, tentukan dalam detik, interval untuk membangun setiap koneksi TCP. Nilai standar adalah 1 detik.
CMD_CascadeDetailSet_TTL	Saat menentukan umur koneksi masing-masing koneksi TCP, tentukan dalam detik waktu keep-alive dari membangun koneksi TCP hingga pemutusan. Jika 0 ditentukan, keep-alive tidak akan diatur.
CMD_CascadeDetailSet_HALF	Tentukan "yes" saat mengaktifkan mode setengah dupleks. Saat menggunakan dua atau lebih koneksi TCP untuk komunikasi VPN, Anda bisa menggunakan Mode Setengah Dupleks. Dengan mengaktifkan mode setengah dupleks, arah transmisi data bisa secara otomatis diperbaiki menjadi setengah dan setengah untuk setiap koneksi TCP. Misalnya, jika VPN menggunakan 8 koneksi TCP, saat setengah dupleks diaktifkan, komunikasi bisa diperbaiki sehingga 4 koneksi TCP didedikasikan untuk arah upload dan 4 koneksi lainnya didedikasikan untuk arah download.
CMD_CascadeDetailSet_NOQOS	Tentukan "yes" saat menonaktifkan fungsi VoIP / QoS. Biasanya "no" yang ditentukan.
CMD_CascadeDetailSet_Eval_MaxTcp	Tentukan angka dalam rentang 1 hingga 32 untuk jumlah koneksi TCP.
CMD_CascadeDetailSet_Eval_Interval	Tentukan setidaknya 1 detik untuk interval membangun koneksi TCP.
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_MaxTcp	Jumlah Koneksi TCP yang Akan Digunakan dalam Komunikasi VPN: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_Interval	Interval antara Membangun Setiap Koneksi TCP: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_TTL	    Umur Koneksi Masing-Masing Koneksi TCP (0 untuk tanpa keep-alive): 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_HALF	Aktifkan mode setengah dupleks (yes/no): 


# CascadePolicySet command
CMD_CascadePolicySet	Setel Kebijakan Keamanan Sesi Koneksi Cascade
CMD_CascadePolicySet_Help	Saat Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang sedang dikelola ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut dibangun, gunakan ini untuk mengubah konten kebijakan keamanan yang diterapkan pada sesi yang dihasilkan oleh Virtual Hub. \nSaat Virtual Hub melakukan Koneksi Cascade ke VPN Server lain, Sesi Cascade akan dibuat baru pada Virtual Hub yang menjadi sumber Koneksi Cascade. Anda bisa menggunakan perintah ini untuk mengatur konten kebijakan keamanan yang akan diterapkan pada sesi Cascade ini. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai klaster.
CMD_CascadePolicySet_Args	[name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_CascadePolicySet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_CascadePolicySet_NAME	Tentukan nama kebijakan yang nilainya ingin Anda ubah. Anda dapat menggunakan perintah PolicyList untuk menampilkan daftar nama kebijakan dan nilai yang dapat diset.
CMD_CascadePolicySet_VALUE	Tentukan nilai kebijakan baru. Jika kebijakan berupa nilai integer, tentukan angka integer. Tentukan yes atau no untuk tipe Boolean. Anda dapat melihat tipe dan nilai yang dapat diset dengan menggunakan perintah PolicyList.
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLNAME	Nama Kebijakan yang Nilainya Ingin Anda Ubah: 
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLVALUE	Nilai yang akan diset baru: 
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name	Nama kebijakan yang ditentukan "%S" tidak valid. \nPeriksa daftar nama kebijakan yang dapat diset dengan menggunakan perintah PolicyList.
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name_For_Cascade	Nama kebijakan yang ditentukan "%S" tidak dapat digunakan untuk pengaturan kebijakan keamanan Koneksi Cascade.
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Range	Tentukan kebijakan "%S" dalam rentang %s.


# PolicyList command
CMD_PolicyList			Tampilkan Daftar Jenis Kebijakan Keamanan dan Nilai yang Dapat Diset
CMD_PolicyList_Help		Gunakan ini untuk menampilkan daftar nama item, deskripsi, dan nilai yang dapat diset dalam kebijakan keamanan yang dapat diterapkan untuk pengguna dan grup VPN Server serta Koneksi Cascade. \nDengan menjalankan perintah PolicyList tanpa menentukan parameter apa pun, daftar semua nama dan deskripsi kebijakan keamanan yang didukung akan ditampilkan. \nDengan menentukan nama menggunakan parameter perintah PolicyList, deskripsi rinci terkait nilai ini dan tipe serta rentang nilai yang dapat diset akan ditampilkan.
CMD_PolicyList_Args		PolicyList [name]
CMD_PolicyList_[name]	Ini memungkinkan Anda untuk menentukan nama kebijakan yang deskripsinya ingin Anda tampilkan. Jika Anda tidak menentukan nama, daftar semua nama kebijakan yang didukung dan deskripsinya akan ditampilkan.
CMD_PolicyList_Invalid_Name	Nama kebijakan yang ditentukan tidak valid.
CMD_PolicyList_Column_1		Nama kebijakan
CMD_PolicyList_Column_2		Deskripsi singkat tentang kebijakan
CMD_PolicyList_Column_3		Nilai pengaturan
CMD_PolicyList_Help_1		[Nama Kebijakan]
CMD_PolicyList_Help_2		[Deskripsi Singkat tentang Kebijakan]
CMD_PolicyList_Help_3		[Rentang Nilai yang Dapat Diset]
CMD_PolicyList_Help_4		[Nilai Default]
CMD_PolicyList_Help_5		[Deskripsi Rinci tentang Kebijakan]
CMD_PolicyList_Range_Bool	ya atau tidak
CMD_PolicyList_Range_Int_1	Rentang dari %s hingga %s (0 tidak dapat ditentukan)
CMD_PolicyList_Range_Int_2	Rentang dari %s hingga %s (jika 0 ditentukan, tidak ada yang diset)


# CascadeStatusGet command
CMD_CascadeStatusGet	Dapatkan Status Koneksi Cascade Saat Ini
CMD_CascadeStatusGet_Help	Ketika sebuah Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang dikelola saat ini ditentukan dan Koneksi Cascade tersebut sedang online, gunakan ini untuk mendapatkan status koneksinya dan informasi lainnya. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeStatusGet_Args	CascadeStatusGet [name]
CMD_CascadeStatusGet_[name]	Tentukan nama Koneksi Cascade yang informasinya ingin Anda dapatkan.


# CascadeRename command
CMD_CascadeRename		Ubah Nama Koneksi Cascade
CMD_CascadeRename_Help	Ketika sebuah Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang dikelola saat ini ditentukan, gunakan ini untuk mengubah nama dari Koneksi Cascade tersebut. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeRename_Args	CascadeRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_CascadeRename_[name]	Tentukan nama saat ini dari Koneksi Cascade yang ingin Anda ubah namanya.
CMD_CascadeRename_NEW	Tentukan nama baru setelah perubahan.
CMD_CascadeRename_PROMPT_OLD	Nama Saat Ini: 
CMD_CascadeRename_PROMPT_NEW	Nama Baru: 



# CascadeOnline command
CMD_CascadeOnline		Ubah Status Koneksi Cascade Menjadi Online
CMD_CascadeOnline_Help	Ketika sebuah Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang dikelola saat ini ditentukan, gunakan ini untuk mengubah status Koneksi Cascade tersebut menjadi online. Koneksi Cascade yang diubah ke status online akan memulai proses untuk menghubungkan ke VPN Server tujuan sesuai dengan Pengaturan Koneksi. Koneksi Cascade yang diubah ke status online akan membangun koneksi normal ke VPN Server atau terus mencoba untuk terhubung sampai diubah kembali ke status offline. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeOnline_Args	CascadeOnline [name]
CMD_CascadeOnline_[name]	Tentukan nama dari Koneksi Cascade yang akan diubah statusnya menjadi online.


# CascadeOffline command
CMD_CascadeOffline		Ubah Status Koneksi Cascade Menjadi Offline
CMD_CascadeOffline_Help	Ketika sebuah Koneksi Cascade yang terdaftar pada Virtual Hub yang dikelola saat ini ditentukan, gunakan ini untuk mengubah status Koneksi Cascade tersebut menjadi offline. Koneksi Cascade yang diubah ke status offline tidak akan terhubung ke VPN Server sampai nantinya diubah kembali ke status online menggunakan perintah CascadeOnline. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_CascadeOffline_Args	CascadeOffline [name]
CMD_CascadeOffline_[name]	Tentukan nama dari Koneksi Cascade yang akan diubah statusnya menjadi offline.


# AccessAdd command
CMD_AccessAdd			Tambah Aturan Daftar Akses (IPv4)
CMD_AccessAdd_Help		Gunakan ini untuk menambahkan aturan baru ke daftar akses dari Virtual Hub yang sedang dikelola. \nDaftar akses adalah sekumpulan aturan file paket yang diterapkan pada paket yang mengalir melalui Virtual Hub. Kamu dapat mendaftarkan beberapa aturan dalam daftar akses dan juga dapat menentukan prioritas untuk setiap aturan. Semua paket akan diperiksa untuk kondisi yang ditentukan oleh aturan yang terdaftar dalam daftar akses, dan berdasarkan operasi yang ditetapkan oleh aturan pertama yang cocok, paket tersebut akan diterima atau dibuang. Paket yang tidak cocok dengan aturan apapun secara implisit akan diizinkan untuk diteruskan. Kamu juga dapat menggunakan perintah AccessAddEx untuk menghasilkan keterlambatan, jitter, dan kehilangan paket. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_AccessAdd_Args		AccessAdd [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished]
CMD_AccessAdd_[pass|discard]	Ketika sebuah paket cocok dengan kondisi aturan ini, operasi ini yang akan diputuskan. Jika "pass" ditentukan, paket akan diteruskan, dan jika "discard" ditentukan, paket akan dibuang.
CMD_AccessAdd_MEMO		Tentukan deskripsi (memo) untuk aturan ini.
CMD_AccessAdd_PRIORITY	Tentukan angka 1 atau lebih untuk menunjukkan prioritas aturan. Prioritas lebih tinggi diberikan pada aturan dengan nilai prioritas yang lebih rendah.
CMD_AccessAdd_SRCIP		Tentukan alamat IPv4 sumber sebagai kondisi aturan. Tentukan alamat IPv4 dalam format "Alamat IP/Mask" dengan memisahkan nilai desimal menggunakan titik seperti "192.168.0.1". Untuk mask, baik tentukan nilai desimal yang dipisahkan titik seperti "255.255.255.0", atau kamu dapat menentukan panjang bit dari header menggunakan nilai desimal seperti "24". Jika kamu menentukan "0.0.0.0/0.0.0.0", ini berarti semua host.
CMD_AccessAdd_DESTIP	Tentukan alamat IPv4 tujuan sebagai kondisi aturan dalam format "Alamat IP/Mask". Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCIP.
CMD_AccessAdd_PROTOCOL	Tentukan jenis protokol sebagai kondisi aturan. Masukkan nomor protokol IP menggunakan nilai desimal atau tentukan salah satu kata kunci "tcp" (protokol TCP/IP, no.6), "udp" (protokol UDP/IP, no.17), "icmpv4" (protokol ICMPv4, no.1), "icmpv6" (protokol ICMPv6, no.58) atau "ip" (semua protokol, no.0). Tentukan 0 untuk membuat aturan berlaku untuk semua protokol IP.
CMD_AccessAdd_SRCPORT	Jika protokol yang ditentukan adalah TCP/IP atau UDP/IP, tentukan nomor port sumber sebagai kondisi aturan. Protokol selain ini akan diabaikan. Ketika parameter ini tidak ditentukan, aturan akan berlaku untuk semua nomor port. Ketika menentukan, lakukan dengan metode berikut "1-1024" (1 hingga 1024), "23" (hanya 23).
CMD_AccessAdd_DESTPORT	Jika protokol yang ditentukan adalah TCP/IP atau UDP/IP, tentukan nomor port tujuan sebagai kondisi aturan. Protokol selain ini akan diabaikan. Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCPORT.
CMD_AccessAdd_SRCUSERNAME	Kamu dapat menerapkan aturan ini hanya pada paket yang dikirim oleh sesi pengguna dari nama pengguna yang telah ditentukan sebagai kondisi aturan. Dalam hal ini, tentukan nama pengguna.
CMD_AccessAdd_DESTUSERNAME	Kamu dapat menerapkan aturan ini hanya pada paket yang diterima oleh sesi pengguna dari nama pengguna yang telah ditentukan sebagai kondisi aturan. Dalam hal ini, tentukan nama pengguna.
CMD_AccessAdd_SRCMAC		Tentukan alamat MAC sumber sebagai aturan. Tentukan alamat MAC dengan pemisah "-" atau ":" dan angka heksadesimal seperti "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00". Pemisah dapat dilewati.
CMD_AccessAdd_DESTMAC		Tentukan alamat MAC tujuan sebagai aturan. Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCMAC.
CMD_AccessAdd_TCPSTATE	    Tentukan status koneksi TCP sebagai aturan. Gunakan Established atau Unestablished.
CMD_AccessAdd_Prompt_TYPE	Pilih Pass atau Discard: 
CMD_AccessAdd_Prompt_MEMO	Deskripsi Aturan (Memo): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PRIORITY	Prioritas Aturan: 
CMD_AccessAdd_Eval_PRIORITY	Tentukan angka 1 atau lebih untuk prioritas.
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCIP	Alamat IP Sumber ("0.0.0.0/0" berarti semua): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTIP	Alamat IP Tujuan ("0.0.0.0/0" berarti semua): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PROTOCOL	Nomor Protokol atau Nama Protokol (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCPORT	Jangkauan Nomor Port Sumber (hanya tcp/udp): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTPORT	Jangkauan Nomor Port Tujuan (hanya tcp/udp): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCUSERNAME	Nama Pengguna Sumber (semua ketika tidak ditentukan): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTUSERNAME	Nama Pengguna Tujuan (semua ketika tidak ditentukan): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCMAC	        Alamat MAC Sumber dan Mask (semua ketika tidak ditentukan): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTMAC	    Alamat MAC Tujuan dan Mask (semua ketika tidak ditentukan): 
CMD_AccessAdd_Prompt_TCPSTATE	    Status Koneksi TCP (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx command
CMD_AccessAddEx			Tambah Aturan Daftar Akses Ekstended (IPv4: Menghasilkan Keterlambatan, Jitter, dan Kehilangan Paket)
CMD_AccessAddEx_Help	Gunakan ini untuk menambahkan aturan baru ke daftar akses dari Virtual Hub yang sedang dikelola. Kamu dapat mengatur untuk menghasilkan keterlambatan, jitter, dan kehilangan paket ketika sebuah paket melewati Virtual Hub. \nDaftar akses adalah sekumpulan aturan file paket yang diterapkan pada paket yang mengalir melalui Virtual Hub. Kamu dapat mendaftarkan beberapa aturan dalam daftar akses dan juga dapat menentukan prioritas untuk setiap aturan. Semua paket akan diperiksa untuk kondisi yang ditentukan oleh aturan yang terdaftar dalam daftar akses, dan berdasarkan operasi yang ditetapkan oleh aturan pertama yang cocok, paket tersebut akan diterima atau dibuang. Paket yang tidak cocok dengan aturan apapun secara implisit akan diizinkan untuk diteruskan. Kamu juga dapat menggunakan perintah AccessAddEx untuk menghasilkan keterlambatan, jitter, dan kehilangan paket. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_AccessAddEx_Args	AccessAddEx [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx_[pass|discard]	Ketika sebuah paket cocok dengan kondisi aturan ini, operasi ini yang akan diputuskan. Jika "pass" ditentukan, paket akan diteruskan, dan jika "discard" ditentukan, paket akan dibuang. Pengaturan keterlambatan, jitter, dan kehilangan paket diterapkan jika tindakan yang dipilih adalah pass.
CMD_AccessAddEx_MEMO	Tentukan deskripsi (memo) untuk aturan ini.
CMD_AccessAddEx_PRIORITY	Tentukan angka 1 atau lebih untuk menunjukkan prioritas aturan. Prioritas lebih tinggi diberikan pada aturan dengan nilai prioritas yang lebih rendah.
CMD_AccessAddEx_SRCIP	Tentukan alamat IPv4 sumber sebagai kondisi aturan. Tentukan alamat IPv4 dalam format "Alamat IP/Mask" dengan memisahkan nilai desimal menggunakan titik seperti "192.168.0.1". Untuk mask, baik tentukan nilai desimal yang dipisahkan titik seperti "255.255.255.0", atau kamu dapat menentukan panjang bit dari header menggunakan nilai desimal seperti "24". Jika kamu menentukan "0.0.0.0/0.0.0.0", ini berarti semua host.
CMD_AccessAddEx_DESTIP	Tentukan alamat IPv4 tujuan sebagai kondisi aturan dalam format "Alamat IP/Mask". Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCIP.
CMD_AccessAddEx_PROTOCOL	Tentukan jenis protokol sebagai kondisi aturan. Masukkan nomor protokol IP menggunakan nilai desimal atau tentukan salah satu kata kunci "tcp" (protokol TCP/IP, no.6), "udp" (protokol UDP/IP, no.17), "icmpv4" (protokol ICMPv4, no.1), "icmpv6" (protokol ICMPv6, no.58) atau "ip" (semua protokol, no.0). Tentukan 0 untuk membuat aturan berlaku untuk semua protokol IP.
CMD_AccessAddEx_SRCPORT	Jika protokol yang ditentukan adalah TCP/IP atau UDP/IP, tentukan nomor port sumber sebagai kondisi aturan. Protokol selain ini akan diabaikan. Ketika parameter ini tidak ditentukan, aturan akan berlaku untuk semua nomor port. Ketika menentukan, lakukan dengan metode berikut "1-1024" (1 hingga 1024), "23" (hanya 23).
CMD_AccessAddEx_DESTPORT	Jika protokol yang ditentukan adalah TCP/IP atau UDP/IP, tentukan nomor port tujuan sebagai kondisi aturan. Protokol selain ini akan diabaikan. Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCPORT.
CMD_AccessAddEx_SRCUSERNAME	Kamu dapat menerapkan aturan ini hanya pada paket yang dikirim oleh sesi pengguna dari nama pengguna yang telah ditentukan sebagai kondisi aturan. Dalam hal ini, tentukan nama pengguna.
CMD_AccessAddEx_DESTUSERNAME	Kamu dapat menerapkan aturan ini hanya pada paket yang diterima oleh sesi pengguna dari nama pengguna yang telah ditentukan sebagai kondisi aturan. Dalam hal ini, tentukan nama pengguna.
CMD_AccessAddEx_SRCMAC		Tentukan alamat MAC sumber sebagai aturan. Tentukan alamat MAC dengan pemisah "-" atau ":" dan angka heksadesimal seperti "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00". Pemisah dapat dilewati.
CMD_AccessAddEx_DESTMAC		Tentukan alamat MAC tujuan sebagai aturan. Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCMAC.
CMD_AccessAddEx_TCPSTATE		Tentukan status koneksi TCP sebagai aturan. Gunakan Established atau Unestablished.
CMD_AccessAddEx_DELAY	Tentukan nilai ini untuk menghasilkan keterlambatan ketika paket melewati. Tentukan periode keterlambatan dalam milidetik. Menentukan 0 berarti tidak ada keterlambatan yang dihasilkan. Keterlambatan maksimal adalah 10000 milidetik.
CMD_AccessAddEx_JITTER	Tentukan nilai ini untuk menghasilkan jitter ketika paket melewati. Rasio fluktuasi jitter dapat ditentukan dalam kisaran dari 0% hingga 100% sesuai kebutuhan. Menentukan 0 berarti tidak ada jitter yang dihasilkan.
CMD_AccessAddEx_LOSS	Tentukan nilai ini untuk menghasilkan kehilangan paket ketika paket melewati. Rasio kehilangan paket dapat ditentukan dalam kisaran dari 0% hingga 100% sesuai kebutuhan. Menentukan 0 berarti tidak ada kehilangan paket yang dihasilkan.
CMD_AccessAddEx_REDIRECTURL	URL yang ditentukan akan dijawab wajib kepada klien sebagai respons untuk paket permintaan koneksi TCP yang cocok dengan kondisi entri daftar akses ini melalui Virtual Hub ini. Untuk menggunakan pengaturan ini, kamu dapat memaksa browser web di komputer VPN Client untuk menunjukkan situs web yang ditentukan ketika browser tersebut mencoba mengakses alamat IP tertentu.
CMD_AccessAddEx_Prompt_DELAY	Keterlambatan yang Akan Dihasilkan (dalam milidetik: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_JITTER	Fluktuasi Jitter yang Akan Dihasilkan (Persen: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_LOSS	    Rasio Kehilangan Paket (Persen: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Eval_DELAY	    Keterlambatan maksimal adalah 10000.
CMD_AccessAddEx_Eval_JITTER	    Fluktuasi Jitter maksimal adalah 100.
CMD_AccessAddEx_Eval_LOSS	    Rasio Kehilangan Paket maksimal adalah 100.


# AccessAdd6 command
CMD_AccessAdd6			Tambah Aturan Daftar Akses (IPv6)
CMD_AccessAdd6_Help		Gunakan ini untuk menambahkan aturan baru ke daftar akses dari Virtual Hub yang sedang dikelola. \nDaftar akses adalah sekumpulan aturan file paket yang diterapkan pada paket yang mengalir melalui Virtual Hub. Kamu dapat mendaftarkan beberapa aturan dalam daftar akses dan juga dapat menentukan prioritas untuk setiap aturan. Semua paket akan diperiksa untuk kondisi yang ditentukan oleh aturan yang terdaftar dalam daftar akses, dan berdasarkan operasi yang ditetapkan oleh aturan pertama yang cocok, paket tersebut akan diterima atau dibuang. Paket yang tidak cocok dengan aturan apapun secara implisit akan diizinkan untuk diteruskan. Kamu juga dapat menggunakan perintah AccessAddEx6 untuk menghasilkan keterlambatan, jitter, dan kehilangan paket. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_AccessAdd6_Args		AccessAdd6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished]
CMD_AccessAdd6_[pass|discard]	Ketika sebuah paket cocok dengan kondisi aturan ini, operasi ini yang akan diputuskan. Jika "pass" ditentukan, paket akan diteruskan, dan jika "discard" ditentukan, paket akan dibuang.
CMD_AccessAdd6_MEMO		Tentukan deskripsi (memo) untuk aturan ini.
CMD_AccessAdd6_PRIORITY	Tentukan angka 1 atau lebih untuk menunjukkan prioritas aturan. Prioritas lebih tinggi diberikan pada aturan dengan nilai prioritas yang lebih rendah.
CMD_AccessAdd6_SRCIP		Tentukan alamat IPv6 sumber sebagai kondisi aturan. Tentukan alamat IPv6 dalam format "Alamat IP/Mask" dengan memisahkan nilai heksadesimal menggunakan titik dua seperti "2001:200:0:1::". Untuk mask, tentukan nilai heksadesimal yang dipisahkan titik dua seperti ffff:ffff:ffff:ffff::, atau kamu bisa menentukan panjang bit dari header menggunakan nilai desimal seperti "64". Jika kamu menentukan "::/0", ini berarti semua host.
CMD_AccessAdd6_DESTIP	Tentukan alamat IPv6 tujuan sebagai kondisi aturan dalam format "Alamat IP/Mask". Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCIP.
CMD_AccessAdd6_PROTOCOL	Tentukan jenis protokol sebagai kondisi aturan. Masukkan nomor protokol IP menggunakan nilai desimal atau tentukan salah satu kata kunci "tcp" (protokol TCP/IP, no.6), "udp" (protokol UDP/IP, no.17), "icmpv4" (protokol ICMPv4, no.1), "icmpv6" (protokol ICMPv6, no.58) atau "ip" (semua protokol, no.0). Tentukan 0 untuk membuat aturan berlaku untuk semua protokol IP.
CMD_AccessAdd6_SRCPORT	Jika protokol yang ditentukan adalah TCP/IP atau UDP/IP, tentukan nomor port sumber sebagai kondisi aturan. Protokol selain ini akan diabaikan. Ketika parameter ini tidak ditentukan, aturan akan berlaku untuk semua nomor port. Ketika menentukan, lakukan dengan metode berikut "1-1024" (1 hingga 1024), "23" (hanya 23).
CMD_AccessAdd6_DESTPORT	Jika protokol yang ditentukan adalah TCP/IP atau UDP/IP, tentukan nomor port tujuan sebagai kondisi aturan. Protokol selain ini akan diabaikan. Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCPORT.
CMD_AccessAdd6_SRCUSERNAME	Kamu dapat menerapkan aturan ini hanya pada paket yang dikirim oleh sesi pengguna dari nama pengguna yang telah ditentukan sebagai kondisi aturan. Dalam hal ini, tentukan nama pengguna.
CMD_AccessAdd6_DESTUSERNAME	Kamu dapat menerapkan aturan ini hanya pada paket yang diterima oleh sesi pengguna dari nama pengguna yang telah ditentukan sebagai kondisi aturan. Dalam hal ini, tentukan nama pengguna.
CMD_AccessAdd6_SRCMAC		Tentukan alamat MAC sumber sebagai aturan. Tentukan alamat MAC dengan pemisah "-" atau ":" dan angka heksadesimal seperti "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00". Pemisah dapat dilewati.
CMD_AccessAdd6_DESTMAC		Tentukan alamat MAC tujuan sebagai aturan. Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCMAC.
CMD_AccessAdd6_TCPSTATE		Tentukan status koneksi TCP sebagai aturan. Gunakan Established atau Unestablished.
CMD_AccessAdd6_Prompt_TYPE	Pass atau Discard: 
CMD_AccessAdd6_Prompt_MEMO	Deskripsi Aturan (Memo): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PRIORITY	Prioritas Aturan: 
CMD_AccessAdd6_Eval_PRIORITY	Tentukan angka 1 atau lebih untuk prioritas.
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCIP	Alamat IP Sumber ("::/0" menunjukkan semua): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTIP	Alamat IP Tujuan ("::/0" menunjukkan semua): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PROTOCOL	Nomor Protokol atau Nama Protokol (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCPORT	Jangkauan Nomor Port Sumber (hanya tcp/udp): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTPORT	Jangkauan Nomor Port Tujuan (hanya tcp/udp): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCUSERNAME	Nama Pengguna Sumber (semua jika tidak ditentukan): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTUSERNAME	Nama Pengguna Tujuan (semua jika tidak ditentukan): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCMAC		    Alamat MAC Sumber dan Mask (semua jika tidak ditentukan): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTMAC		Alamat MAC Tujuan dan Mask (semua jika tidak ditentukan): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_TCPSTATE		Status Koneksi TCP (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx6 command
CMD_AccessAddEx6			Tambah Aturan Daftar Akses Ekstended (IPv6: Menghasilkan Keterlambatan, Jitter dan Kehilangan Paket)
CMD_AccessAddEx6_Help	Gunakan ini untuk menambahkan aturan baru ke daftar akses dari Virtual Hub yang sedang dikelola. Kamu dapat mengatur untuk menghasilkan keterlambatan, jitter, dan kehilangan paket saat paket melewati Virtual Hub. \nDaftar akses adalah sekumpulan aturan file paket yang diterapkan pada paket yang mengalir melalui Virtual Hub. Kamu dapat mendaftarkan beberapa aturan dalam daftar akses dan juga dapat menentukan prioritas untuk setiap aturan. Semua paket akan diperiksa untuk kondisi yang ditentukan oleh aturan yang terdaftar dalam daftar akses, dan berdasarkan operasi yang ditetapkan oleh aturan pertama yang cocok, paket tersebut akan diteruskan atau dibuang. Paket yang tidak cocok dengan aturan apapun secara implisit akan diizinkan untuk diteruskan. Kamu juga dapat menggunakan perintah AccessAddEx6 untuk menghasilkan keterlambatan, jitter, dan kehilangan paket. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_AccessAddEx6_Args	AccessAddEx6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx6_[pass|discard]	Ketika sebuah paket cocok dengan kondisi aturan ini, operasi ini yang akan diputuskan. Jika "pass" ditentukan, paket akan diteruskan, dan jika "discard" ditentukan, paket akan dibuang. Pengaturan keterlambatan, jitter, dan kehilangan paket diterapkan jika aksi yang dipilih adalah pass.
CMD_AccessAddEx6_MEMO	Tentukan deskripsi (memo) untuk aturan ini.
CMD_AccessAddEx6_PRIORITY	Tentukan angka 1 atau lebih untuk menunjukkan prioritas aturan. Prioritas lebih tinggi diberikan pada aturan dengan nilai prioritas yang lebih rendah.
CMD_AccessAddEx6_SRCIP	Tentukan alamat IPv6 sumber sebagai kondisi aturan. Tentukan alamat IPv6 dalam format "Alamat IP/Mask" dengan memisahkan nilai heksadesimal menggunakan titik dua seperti "2001:200:0:1::". Untuk mask, tentukan nilai heksadesimal yang dipisahkan titik dua seperti "ffff:ffff:ffff:ffff::", atau kamu bisa menentukan panjang bit dari header menggunakan nilai desimal seperti "64". Jika kamu menentukan "::/0", ini berarti semua host.
CMD_AccessAddEx6_DESTIP	Tentukan alamat IPv6 tujuan sebagai kondisi aturan dalam format "Alamat IP/Mask". Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCIP.
CMD_AccessAddEx6_PROTOCOL	Tentukan jenis protokol sebagai kondisi aturan. Masukkan nomor protokol IP menggunakan nilai desimal atau tentukan salah satu kata kunci "tcp" (protokol TCP/IP, no.6), "udp" (protokol UDP/IP, no.17), "icmpv4" (protokol ICMPv4, no.1), "icmpv6" (protokol ICMPv6, no.58) atau "ip" (semua protokol, no.0). Tentukan 0 untuk membuat aturan berlaku untuk semua protokol IP.
CMD_AccessAddEx6_SRCPORT	Jika protokol yang ditentukan adalah TCP/IP atau UDP/IP, tentukan nomor port sumber sebagai kondisi aturan. Protokol selain ini akan diabaikan. Ketika parameter ini tidak ditentukan, aturan akan berlaku untuk semua nomor port. Ketika menentukan, lakukan dengan metode berikut "1-1024" (1 hingga 1024), "23" (hanya 23).
CMD_AccessAddEx6_DESTPORT	Jika protokol yang ditentukan adalah TCP/IP atau UDP/IP, tentukan nomor port tujuan sebagai kondisi aturan. Protokol selain ini akan diabaikan. Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCPORT.
CMD_AccessAddEx6_SRCUSERNAME	Kamu dapat menerapkan aturan ini hanya pada paket yang dikirim oleh sesi pengguna dari nama pengguna yang telah ditentukan sebagai kondisi aturan. Dalam hal ini, tentukan nama pengguna.
CMD_AccessAddEx6_DESTUSERNAME	Kamu dapat menerapkan aturan ini hanya pada paket yang diterima oleh sesi pengguna dari nama pengguna yang telah ditentukan sebagai kondisi aturan. Dalam hal ini, tentukan nama pengguna.
CMD_AccessAddEx6_SRCMAC		Tentukan alamat MAC sumber sebagai aturan. Tentukan alamat MAC dengan pemisah "-" atau ":" dan angka heksadesimal seperti "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00". Pemisah dapat dilewati.
CMD_AccessAddEx6_DESTMAC		Tentukan alamat MAC tujuan sebagai aturan. Gunakan metode yang sama seperti untuk parameter /SRCMAC.
CMD_AccessAddEx6_TCPSTATE		Tentukan status koneksi TCP sebagai aturan. Gunakan Established atau Unestablished.
CMD_AccessAddEx6_DELAY	Tentukan nilai ini untuk menghasilkan keterlambatan saat paket melewati. Tentukan periode keterlambatan dalam milidetik. Tentukan 0 berarti tidak ada keterlambatan yang dihasilkan. Keterlambatan maksimal yang dapat dihasilkan adalah 10000 milidetik.
CMD_AccessAddEx6_JITTER	Tentukan nilai ini untuk menghasilkan jitter ketika paket melewati. Rasio fluktuasi jitter dapat ditentukan dalam kisaran dari 0% hingga 100% sesuai kebutuhan. Menentukan 0 berarti tidak ada jitter yang dihasilkan.
CMD_AccessAddEx6_LOSS	Tentukan nilai ini untuk menghasilkan kehilangan paket ketika paket melewati. Rasio kehilangan paket dapat ditentukan dalam kisaran dari 0% hingga 100% sesuai kebutuhan. Menentukan 0 berarti tidak ada kehilangan paket yang dihasilkan.
CMD_AccessAddEx6_REDIRECTURL	URL yang ditentukan akan dijawab secara wajib kepada klien sebagai respons untuk paket permintaan koneksi TCP yang cocok dengan kondisi entri daftar akses ini melalui Virtual Hub ini. Untuk menggunakan pengaturan ini, kamu dapat memaksa peramban web pada komputer VPN Client untuk menampilkan situs web yang ditentukan ketika peramban web tersebut mencoba mengakses alamat IP tertentu.
CMD_AccessAddEx6_Prompt_DELAY	Keterlambatan untuk Dihasilkan (dalam milidetik: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_JITTER	Fluktuasi Jitter untuk Dihasilkan (Persen: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_LOSS	    Rasio Kehilangan Paket (Persen: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Eval_DELAY	    Keterlambatan harus maksimal 10000 milidetik.
CMD_AccessAddEx6_Eval_JITTER	    Fluktuasi Jitter harus maksimal 100%.
CMD_AccessAddEx6_Eval_LOSS	    Rasio Kehilangan Paket harus maksimal 100%.


# AccessList command
CMD_AccessList			Dapatkan Daftar Aturan Daftar Akses
CMD_AccessList_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan daftar aturan filter paket yang terdaftar di daftar akses dari Virtual Hub yang sedang dikelola. \nDaftar akses adalah sekumpulan aturan file paket yang diterapkan pada paket yang mengalir melalui Virtual Hub. Kamu dapat mendaftarkan beberapa aturan dalam daftar akses dan juga dapat menentukan prioritas untuk setiap aturan. Semua paket akan diperiksa untuk kondisi yang ditentukan oleh aturan yang terdaftar dalam daftar akses, dan berdasarkan operasi yang ditetapkan oleh aturan pertama yang cocok, paket tersebut akan diteruskan atau dibuang. Paket yang tidak cocok dengan aturan apapun secara implisit akan diizinkan untuk diteruskan. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_AccessList_Args		AccessList


# AccessDelete command
CMD_AccessDelete		Hapus Aturan dari Daftar Akses
CMD_AccessDelete_Help	Gunakan ini untuk menentukan aturan filter paket yang terdaftar di daftar akses dari Virtual Hub yang sedang dikelola dan menghapusnya. \nUntuk menghapus aturan, kamu harus menentukan ID dari aturan tersebut. Kamu dapat menampilkan ID dengan menggunakan perintah AccessList. \nJika kamu tidak ingin menghapus aturan tetapi hanya menonaktifkannya sementara, gunakan perintah AccessDisable. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_AccessDelete_Args	AccessDelete [id]
CMD_AccessDelete_[id]	Tentukan ID atau ID Unik dari aturan yang akan dihapus.
CMD_Access_Prompt_ID	ID Aturan Daftar Akses atau ID Unik: 


# AccessEnable command
CMD_AccessEnable		Aktifkan Aturan Daftar Akses
CMD_AccessEnable_Help	Gunakan ini untuk menentukan aturan filter paket yang terdaftar di daftar akses dari Virtual Hub yang sedang dikelola dan mengaktifkannya. Aturan yang diaktifkan akan digunakan untuk penyaringan paket. \nUntuk mengaktifkan aturan, kamu harus menentukan ID dari aturan tersebut. Kamu dapat menampilkan ID dengan menggunakan perintah AccessList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_AccessEnable_Args	AccessEnable [id]
CMD_AccessEnable_[id]	Tentukan ID dari aturan yang akan diaktifkan.


# AccessDisable command
CMD_AccessDisable		Nonaktifkan Aturan Daftar Akses
CMD_AccessDisable_Help	Gunakan ini untuk menentukan aturan filter paket yang terdaftar di daftar akses dari Virtual Hub yang sedang dikelola dan mematikannya. Aturan yang dimatikan tidak akan digunakan dalam penyaringan paket. \nUntuk mematikan aturan, kamu harus menentukan ID dari aturan tersebut. Kamu dapat menampilkan ID dengan menggunakan perintah AccessList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_AccessDisable_Args	AccessDisable [id]
CMD_AccessDisable_[id]	Tentukan ID dari aturan yang akan dimatikan.


# UserList command
CMD_UserList			Ambil Daftar Pengguna
CMD_UserList_Help	    Gunakan ini untuk mendapatkan daftar pengguna yang terdaftar pada database akun keamanan dari Virtual Hub yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserList_Args		UserList


# UserCreate command
CMD_UserCreate			Buat Pengguna
CMD_UserCreate_Help	    Gunakan ini untuk membuat pengguna baru di database akun keamanan dari Virtual Hub yang sedang dikelola. \nDengan membuat pengguna, VPN Client dapat terhubung ke Virtual Hub dengan menggunakan informasi otentikasi dari pengguna tersebut. \nKetika pengguna dibuat menggunakan perintah UserCreate dan jenis otentikasi pengguna tersebut terdaftar sebagai Otentikasi Password, string acak akan diberikan sebagai kata sandi. Oleh karena itu, pengguna tersebut tidak akan dapat terhubung ke Virtual Hub dalam keadaan ini. Setelah membuat pengguna, kamu harus selalu menggunakan perintah UserPasswordSet untuk menentukan kata sandi pengguna, atau sebaliknya menggunakan perintah UserAnonymousSet, UserCertSet, UserSignedSet, UserRadiusSet, atau UserNTLMSet untuk mengubah jenis otentikasi pengguna. \nPerlu dicatat bahwa pengguna yang nama penggunanya dibuat sebagai "*" (karakter asterisk tunggal) akan secara otomatis terdaftar sebagai pengguna otentikasi RADIUS. Untuk kasus di mana ada pengguna dengan "*" sebagai nama, ketika seorang pengguna, yang nama penggunanya telah diberikan ketika klien terhubung ke VPN Server dan tidak cocok dengan nama pengguna yang ada, dapat diautentikasi oleh server RADIUS atau pengontrol domain NT dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi, pengaturan otentikasi dan pengaturan kebijakan keamanan akan mengikuti pengaturan untuk pengguna "*". \nUntuk mengubah informasi pengguna dari pengguna yang telah dibuat, gunakan perintah UserSet. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserCreate_Args		UserCreate [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserCreate_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang akan dibuat.
CMD_UserCreate_GROUP	Jika menetapkan pengguna ke grup, tentukan nama grup. Jika tidak menetapkan pengguna ke grup mana pun, tentukan /GROUP:none.
CMD_UserCreate_REALNAME	Tentukan nama lengkap pengguna. Jika tidak menentukan ini, tentukan /REALNAME:none.
CMD_UserCreate_NOTE		Tentukan deskripsi pengguna. Jika tidak menentukan ini, tentukan /NOTE:none
CMD_UserCreate_Prompt_NAME	Nama Pengguna: 
CMD_UserCreate_Prompt_GROUP	Nama Grup yang Ditugaskan: 
CMD_UserCreate_Prompt_REALNAME	Nama Lengkap Pengguna: 
CMD_UserCreate_Prompt_NOTE		Deskripsi Pengguna: 


# UserSet command
CMD_UserSet				Ubah Informasi Pengguna
CMD_UserSet_Help		Gunakan ini untuk mengubah informasi pengguna yang terdaftar pada database akun keamanan dari Virtual Hub yang sedang dikelola. \nInformasi pengguna yang dapat diubah menggunakan perintah ini adalah tiga item yang ditentukan saat pengguna baru dibuat menggunakan perintah UserCreate: Nama Grup, Nama Lengkap, dan Deskripsi. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang saat ini terdaftar, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserSet_Args		UserSet [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserSet_[name]		Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin kamu ubah.
CMD_UserSet_GROUP		Saat menetapkan pengguna ke dalam grup, tentukan nama grup. Jika tidak menetapkan pengguna ke grup mana pun, tentukan /GROUP:none.
CMD_UserSet_REALNAME	Tentukan nama lengkap pengguna. Jika kamu tidak menentukan ini, tentukan /REALNAME:none.
CMD_UserSet_NOTE		Tentukan deskripsi pengguna. Jika kamu tidak menentukan ini, tentukan /NOTE:none.


# UserDelete command
CMD_UserDelete			Hapus Pengguna
CMD_UserDelete_Help		Gunakan ini untuk menghapus pengguna yang terdaftar pada database akun keamanan dari Virtual Hub yang sedang dikelola. Dengan menghapus pengguna, pengguna tersebut tidak akan dapat lagi terhubung ke Virtual Hub. \nKamu dapat menggunakan perintah UserPolicySet untuk, sebagai pengganti menghapus pengguna, menetapkan pengguna agar sementara tidak dapat login. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang saat ini terdaftar, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserDelete_Args		UserDelete [name]
CMD_UserDelete_[name]	Tentukan nama pengguna yang ingin dihapus.


# UserGet command
CMD_UserGet				Dapatkan Informasi Pengguna
CMD_UserGet_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan informasi pendaftaran pengguna yang terdaftar pada database akun keamanan dari Virtual Hub yang sedang dikelola. \nInformasi yang bisa didapatkan dengan perintah ini meliputi Nama Pengguna, Nama Lengkap, Nama Grup, Tanggal Kedaluwarsa, Kebijakan Keamanan, dan Jenis Otentikasi, serta parameter yang ditentukan sebagai atribut jenis otentikasi dan data statistik pengguna tersebut. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang saat ini terdaftar, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserGet_Args		UserGet [name]
CMD_UserGet_[name]		Tentukan nama pengguna yang informasinya ingin diambil.
CMD_UserGet_Column_Name	Nama Pengguna
CMD_UserGet_Column_RealName	Nama Lengkap
CMD_UserGet_Column_Note	Deskripsi
CMD_UserGet_Column_Group	Nama Grup
CMD_UserGet_Column_Expires	Tanggal Kedaluwarsa
CMD_UserGet_Column_AuthType	Jenis Otentikasi
CMD_UserGet_Column_UserCert	Sertifikat Individu Pengguna Terdaftar
CMD_UserGet_Column_RadiusAlias	Nama Pengguna Server Otentikasi Eksternal
CMD_UserGet_Column_RootCert_CN	Batasan Nilai Certificate CN
CMD_UserGet_Column_RootCert_SERIAL	Batasan Nomor Seri Sertifikat
CMD_UserGet_Policy		Kebijakan Keamanan yang Ditetapkan untuk Pengguna ini


# UserAnonymousSet command
CMD_UserAnonymousSet	Setel Otentikasi Anonim untuk Jenis Otentikasi Pengguna
CMD_UserAnonymousSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur Otentikasi Anonim sebagai jenis otentikasi untuk pengguna yang terdaftar pada database akun keamanan dari Virtual Hub yang sedang dikelola. Sebuah VPN Client yang telah terhubung ke Virtual Hub menggunakan nama pengguna dari pengguna yang diatur untuk otentikasi anonim dapat terhubung ke Virtual Hub tanpa melalui otentikasi pengguna dan tanpa syarat. Fungsi otentikasi anonim sangat cocok untuk VPN Server publik yang diatur untuk memungkinkan siapa saja terhubung melalui Internet, dll. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang saat ini terdaftar, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserAnonymousSet_Args	UserAnonymousSet [name]
CMD_UserAnonymousSet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.


# UserPasswordSet command
CMD_UserPasswordSet	    Setel Otentikasi Kata Sandi untuk Jenis Otentikasi Pengguna dan Setel Kata Sandi
CMD_UserPasswordSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur Otentikasi Kata Sandi sebagai jenis otentikasi untuk pengguna yang terdaftar pada database akun keamanan dari Virtual Hub yang sedang dikelola. Otentikasi Kata Sandi memerlukan kata sandi yang ditentukan pengguna untuk diatur pada objek pengguna di database akun keamanan Virtual Hub dan ketika seorang pengguna mencoba terhubung ke Virtual Hub menggunakan nama pengguna ini, mereka akan diminta untuk memasukkan kata sandi dan jika itu adalah kata sandi yang cocok, koneksi akan diizinkan. \nKata sandi pengguna sebenarnya disimpan dalam kode hash yang berarti meskipun file pengaturan VPN Server dianalisis, kata sandi asli tidak dapat diuraikan. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang saat ini terdaftar, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserPasswordSet_Args	UserPasswordSet [name] [/PASSWORD:password]
CMD_UserPasswordSet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_UserPasswordSet_PASSWORD	Tentukan kata sandi yang akan diatur untuk pengguna. Jika parameter ini tidak ditentukan, akan muncul prompt untuk memasukkan kata sandi.


# UserCertSet command
CMD_UserCertSet	        Setel Otentikasi Sertifikat Individu untuk Jenis Otentikasi Pengguna dan Setel Sertifikat
CMD_UserCertSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur Otentikasi Sertifikat Individu sebagai Jenis Otentikasi untuk pengguna yang terdaftar pada database akun keamanan dari Virtual Hub yang sedang dikelola. Otentikasi Sertifikat Individu memerlukan satu sertifikat format X.509 untuk diatur pada objek pengguna di database akun keamanan Virtual Hub dan ketika seorang pengguna mencoba terhubung ke Virtual Hub menggunakan nama pengguna ini, algoritma RSA digunakan untuk memverifikasi apakah sertifikat yang diberikan cocok dengan sertifikat yang terdaftar dan apakah klien memegang kunci pribadi yang sesuai dengan sertifikat tersebut dan jika demikian, koneksi akan diizinkan. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang saat ini terdaftar, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserCertSet_Args	UserCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_UserCertSet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_UserCertSet_LOADCERT	Tentukan sertifikat yang akan diatur untuk pengguna dengan menentukan file sertifikat format X.509.


# UserCertGet command
CMD_UserCertGet	        Ambil Sertifikat yang Terdaftar untuk Pengguna dengan Otentikasi Sertifikat Individu
CMD_UserCertGet_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan sertifikat format X.509 yang terdaftar untuk pengguna dengan Otentikasi Sertifikat Individu yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola dan menyimpannya ke dalam file. \nJika pengguna yang ditentukan tidak diatur sebagai Otentikasi Sertifikat Individu, akan terjadi kesalahan. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang saat ini terdaftar, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserCertGet_Args	UserCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_UserCertGet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang informasinya ingin diambil.
CMD_UserCertGet_SAVECERT	Tentukan nama file untuk menyimpan, dalam format X.509, sertifikat pengguna yang diperoleh.
CMD_UserCertGet_Not_Cert	Salah satu kemungkinan: pengguna tidak diatur sebagai otentikasi sertifikat individu atau sertifikat unik tidak diatur.


# UserSignedSet command
CMD_UserSignedSet	    Atur Otentikasi Sertifikat Tertanda untuk Tipe Otentikasi Pengguna
CMD_UserSignedSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur Otentikasi Sertifikat Tertanda sebagai tipe otentikasi untuk pengguna yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. Ketika seorang pengguna menghubungkan ke Virtual Hub menggunakan nama pengguna yang diatur untuk otentikasi sertifikat tertanda, algoritma RSA digunakan untuk memverifikasi apakah sertifikat yang diberikan oleh pengguna ditandatangani oleh salah satu sertifikat dalam daftar sertifikat CA terpercaya dari Virtual Hub tersebut dan apakah klien memiliki kunci privat yang sesuai dengan sertifikat tersebut, dan jika ya, koneksi akan diizinkan. \nJuga dimungkinkan untuk mengatur koneksi hanya diizinkan ketika nama umum (CN) dan nomor seri sertifikat yang diharapkan untuk setiap pengguna terdaftar dan isi sertifikat setelah verifikasi yang disebutkan di atas diluluskan cocok dengan nilai yang diatur. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang terdaftar saat ini, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserSignedSet_Args	UserSignedSet [name] [/CN:cn] [/SERIAL:serial]
CMD_UserSignedSet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_UserSignedSet_CN	Saat parameter ini diatur, setelah diverifikasi bahwa sertifikat yang diberikan oleh pengguna telah ditandatangani oleh otoritas sertifikat terpercaya, koneksi hanya akan diizinkan ketika nilai nama umum (CN) dari sertifikat ini dibandingkan dengan nilai yang diatur oleh parameter ini dan nilainya cocok. Saat "none" ditentukan, pemeriksaan ini tidak dilakukan.
CMD_UserSignedSet_SERIAL	Saat parameter ini diatur, setelah diverifikasi bahwa sertifikat yang diberikan oleh pengguna telah ditandatangani oleh otoritas sertifikat terpercaya, koneksi hanya akan diizinkan ketika nilai nomor seri dari sertifikat ini dibandingkan dengan nilai yang diatur oleh parameter ini dan nilainya cocok. Saat "none" ditentukan, pemeriksaan ini tidak dilakukan.
CMD_UserSignedSet_Prompt_CN	Batasan Nilai Nama Umum (CN): 
CMD_UserSignedSet_Prompt_SERIAL	Batasan Nilai Nomor Seri: 


# UserRadiusSet command
CMD_UserRadiusSet	    Atur Otentikasi RADIUS untuk Tipe Otentikasi Pengguna
CMD_UserRadiusSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur Otentikasi RADIUS sebagai tipe otentikasi untuk pengguna yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. Ketika seorang pengguna menghubungkan ke Virtual Hub menggunakan nama pengguna yang diatur untuk otentikasi RADIUS, nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan oleh pengguna dikirim ke server RADIUS dimana SERVER RADIUS memeriksa nama pengguna dan kata sandi tersebut, kemudian jika verifikasi berhasil, pengguna tersebut diizinkan untuk terhubung ke VPN. \nUntuk menggunakan otentikasi RADIUS, server RADIUS yang digunakan untuk verifikasi ini harus diatur di Virtual Hub terlebih dahulu dengan menggunakan perintah RadiusServerSet. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang terdaftar saat ini, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserRadiusSet_Args	UserRadiusSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserRadiusSet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_UserRadiusSet_ALIAS	Saat parameter ini diatur, dimungkinkan untuk membuat nama pengguna yang dikirim ke server RADIUS berbeda dengan nama pengguna pada Virtual Hub. Saat ini tidak diatur, harap tentukan /ALIAS:none (nama pengguna pada Virtual Hub akan digunakan). Jika nama pengguna adalah "*", parameter /ALIAS akan diabaikan. Untuk membaca penjelasan tentang pengguna "*", silakan masukkan UserCreate/HELP untuk menampilkan informasi ini.
CMD_UserRadiusSet_Prompt_ALIAS	Nama Alias untuk Otentikasi (Opsional): 


# UserNTLMSet コマンド
CMD_UserNTLMSet		    Atur Otentikasi Domain NT untuk Tipe Otentikasi Pengguna
CMD_UserNTLMSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur Otentikasi Domain NT sebagai tipe otentikasi untuk pengguna yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. Ketika seorang pengguna menghubungkan ke Virtual Hub menggunakan nama pengguna yang diatur untuk otentikasi Domain NT, nama pengguna dan kata sandi yang dimasukkan oleh pengguna dikirim ke Windows NT / 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 Domain Controller atau Active Directory Server, dimana server tersebut memeriksa nama pengguna dan kata sandi, kemudian jika verifikasi berhasil, pengguna tersebut diizinkan untuk terhubung ke VPN. \nUntuk menggunakan otentikasi Domain NT, Server VPN harus beroperasi di sistem operasi Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 atau Windows Server 2012 yang terhubung dengan domain tersebut. Untuk rincian lebih lanjut, silakan hubungi administrator Server VPN. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang terdaftar saat ini, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserNTLMSet_Args	UserNTLMSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserNTLMSet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_UserNTLMSet_ALIAS	Saat parameter ini diatur, dimungkinkan untuk membuat nama pengguna yang dikirim ke server Domain NT atau Active Directory berbeda dengan nama pengguna pada Virtual Hub. Saat ini tidak diatur, harap tentukan /ALIAS:none (nama pengguna pada Virtual Hub akan digunakan). Jika nama pengguna adalah "*", parameter /ALIAS akan diabaikan. Untuk membaca penjelasan tentang pengguna "*", silakan masukkan UserCreate/HELP untuk menampilkan informasi ini.


# UserPolicyRemove command
CMD_UserPolicyRemove	Hapus Kebijakan Keamanan Pengguna
CMD_UserPolicyRemove_Help	Gunakan ini untuk menghapus pengaturan kebijakan keamanan yang ditetapkan untuk pengguna yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. Seorang pengguna yang kebijakan keamanannya telah dihapus akan diberi pengaturan kebijakan keamanan dari grup tempat pengguna tersebut terdaftar. Dalam kasus di mana pengguna tidak terdaftar dalam grup atau ketika pengaturan kebijakan keamanan tidak ditetapkan untuk grup, nilai default (Akses Diizinkan: Diaktifkan, Jumlah Koneksi TCP Maksimum: 32, Periode Waktu Habis: 20 detik) akan diterapkan. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang terdaftar saat ini, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserPolicyRemove_Args	UserPolicyRemove [name]
CMD_UserPolicyRemove_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.


# UserPolicySet command
CMD_UserPolicySet	    Setel Kebijakan Keamanan Pengguna
CMD_UserPolicySet_Help	Gunakan ini untuk mengatur isi kebijakan keamanan yang ditetapkan untuk pengguna yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. \nKetika seorang pengguna belum ditetapkan kebijakan keamanan, gunakan ini untuk mengubah nilai yang ditentukan setelah kebijakan keamanan default baru ditetapkan. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang terdaftar saat ini, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserPolicySet_Args	UserPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_UserPolicySet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_UserPolicySet_NAME	Tentukan nama kebijakan yang nilai-nilainya ingin diubah. Kamu dapat menggunakan perintah PolicyList untuk menampilkan daftar nama kebijakan dan nilai yang dapat diatur.
CMD_UserPolicySet_VALUE	Tentukan nilai kebijakan baru. Jika kebijakan adalah nilai integer, tentukan integer. Tentukan ya atau tidak untuk tipe Boolean. Kamu dapat melihat tipe dan nilai yang dapat diatur dengan menggunakan perintah PolicyList.


# UserExpiresSet command
CMD_UserExpiresSet	    Setel Tanggal Kedaluwarsa Pengguna
CMD_UserExpiresSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur tanggal kedaluwarsa pengguna yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. Seorang pengguna yang tanggal kedaluwarsanya telah lewat tidak dapat terhubung ke Virtual Hub. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang terdaftar saat ini, gunakan perintah UserList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_UserExpiresSet_Args	UserExpiresSet [name] [/EXPIRES:expires]
CMD_UserExpiresSet_[name]	Tentukan nama pengguna dari pengguna yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_UserExpiresSet_EXPIRES	Tentukan tanggal dan waktu kedaluwarsa pengguna. Tanggal dan waktu harus dalam format yang sama seperti "2005/10/08 19:30:00" di mana 6 angka ditentukan, yang mewakili tahun/bulan/hari jam:menit:detik yang dipisahkan dengan garis miring, sebuah spasi, dan kemudian titik dua. Tentukan 4 digit untuk tahun. Jika kamu menempatkan spasi dalam nilai, seluruh nilai harus dibungkus dalam tanda "". Untuk spesifikasi ini, waktu lokal (waktu standar untuk komputer tempat utilitas manajemen baris perintah dijalankan) dapat ditentukan. Dengan menentukan /EXPIRES:none, kamu dapat menghapus pembatasan tanggal kedaluwarsa.
CMD_UserExpiresSet_Prompt_EXPIRES	Tanggal Kedaluwarsa Pengguna (tidak ada kedaluwarsa jika tidak ada yang ditentukan): 


# GroupList command
CMD_GroupList			Ambil Daftar Grup
CMD_GroupList_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan daftar grup yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupList_Args		GroupList


# GroupCreate command
CMD_GroupCreate			Buat Grup
CMD_GroupCreate_Help	Gunakan ini untuk membuat grup baru dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. \nKamu dapat mendaftarkan banyak pengguna dalam satu grup. Untuk mendaftarkan pengguna dalam grup, gunakan perintah GroupJoin. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupCreate_Args	GroupCreate [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupCreate_[name]	Tentukan nama grup yang akan dibuat.
CMD_GroupCreate_REALNAME	Tentukan nama lengkap grup. Sebagai contoh, jika grup tersebut sesuai dengan nama bagian atau departemen, tentukan nama tersebut. Jika kamu tidak menentukan ini, tentukan /REALNAME:none
CMD_GroupCreate_NOTE	Tentukan deskripsi grup. Jika kamu tidak menentukan ini, tentukan /NOTE:none
CMD_GroupCreate_Prompt_NAME	Nama Grup: 
CMD_GroupCreate_Prompt_REALNAME	Nama Lengkap Grup: 
CMD_GroupCreate_Prompt_NOTE		Deskripsi Grup: 


# GroupSet command
CMD_GroupSet			Tentukan Informasi Grup
CMD_GroupSet_Help		Gunakan ini untuk mengatur informasi grup yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. \nUntuk mendapatkan daftar grup yang terdaftar saat ini, gunakan perintah GroupList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupSet_Args		GroupSet [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupSet_[name]		Tentukan nama grup dari grup yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_GroupSet_REALNAME	Tentukan nama lengkap grup. Sebagai contoh, jika grup tersebut sesuai dengan nama bagian atau departemen, tentukan nama tersebut. Jika kamu tidak menentukan ini, tentukan /REALNAME:none
CMD_GroupSet_NOTE		Tentukan deskripsi grup. Jika kamu tidak menentukan ini, tentukan /NOTE:none.


# GroupDelete command
CMD_GroupDelete			Hapus Grup
CMD_GroupDelete_Help	Gunakan ini untuk menghapus grup yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. \nKetika kamu menghapus sebuah grup, semua pengguna yang ditugaskan ke grup tersebut akan menjadi tidak ditugaskan. \nUntuk mendapatkan daftar grup yang terdaftar saat ini, gunakan perintah GroupList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupDelete_Args	GroupDelete [name]
CMD_GroupDelete_[name]	Tentukan nama grup yang ingin dihapus.


# GroupGet command
CMD_GroupGet			Ambil Informasi Grup dan Daftar Pengguna yang Ditugaskan
CMD_GroupGet_Help	    Gunakan ini untuk mendapatkan informasi tentang grup yang terdaftar dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola, serta daftar pengguna yang ditugaskan ke grup tersebut. \nUntuk mendapatkan daftar grup yang terdaftar saat ini, gunakan perintah GroupList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupGet_Args		GroupGet [name]
CMD_GroupGet_[name]	    Tentukan nama grup yang ingin kamu ambil informasinya.
CMD_GroupGet_Column_NAME	Nama Grup
CMD_GroupGet_Column_REALNAME	Nama Lengkap
CMD_GroupGet_Column_NOTE	Deskripsi
CMD_GroupGet_Column_POLICY	Ini adalah kebijakan keamanan yang diterapkan untuk grup ini.
CMD_GroupGet_Column_MEMBERS	Ini adalah daftar nama pengguna yang ditugaskan ke grup ini.


# GroupJoin command
CMD_GroupJoin			Tambahkan Pengguna ke Grup
CMD_GroupJoin_Help	    Gunakan ini untuk menambahkan pengguna dalam database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola ke dalam grup yang terdaftar di database akun keamanan tersebut. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna dan grup yang terdaftar saat ini, gunakan perintah UserList dan GroupList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupJoin_Args		GroupJoin [name] [/USERNAME:username]
CMD_GroupJoin_[name]	Tentukan nama grup yang ingin kamu tambahkan pengguna ke dalamnya.
CMD_GroupJoin_USERNAME	Tentukan nama pengguna yang ingin kamu tambahkan ke grup yang ditentukan oleh "name".
CMD_GroupJoin_Prompt_USERNAME	Nama Pengguna yang Akan Bergabung ke Grup: 


# GroupUnjoin command
CMD_GroupUnjoin			Hapus Pengguna dari Grup
CMD_GroupUnjoin_Help	Gunakan ini untuk menghapus pengguna yang ditentukan dari grup yang terdaftar di database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. Dengan menghapus pengguna dari grup, pengguna tersebut menjadi tidak terdaftar. \nUntuk mendapatkan daftar pengguna yang saat ini terdaftar dalam grup, gunakan perintah GroupGet. \nUntuk mendapatkan daftar grup yang terdaftar saat ini, gunakan perintah GroupList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupUnjoin_Args		GroupUnjoin [name]
CMD_GroupUnjoin_[name]	    Tentukan nama pengguna yang ingin dihapus dari grup.
CMD_GroupUnjoin_Prompt_name	Nama Pengguna yang Akan Dihapus dari Grup: 


# GroupPolicyRemove command
CMD_GroupPolicyRemove	Hapus Kebijakan Keamanan Grup
CMD_GroupPolicyRemove_Help	Gunakan ini untuk menghapus pengaturan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan untuk grup yang terdaftar di database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. Pengguna yang tidak memiliki pengaturan kebijakan keamanan yang ditetapkan untuk pengguna mereka sendiri atau untuk grup yang mereka ditugaskan, akan diberlakukan nilai default (Akses Diizinkan: Diaktifkan, Jumlah Maksimum Koneksi TCP: 32, Periode Waktu Habis: 20 detik). \nUntuk mendapatkan daftar grup yang saat ini terdaftar, gunakan perintah GroupList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupPolicyRemove_Args	GroupPolicyRemove [name]
CMD_GroupPolicyRemove_[name]	Tentukan nama grup dari grup yang pengaturannya ingin diubah.


# GroupPolicySet command
CMD_GroupPolicySet		Tetapkan Kebijakan Keamanan Grup
CMD_GroupPolicySet_Help	Gunakan ini untuk mengatur isi kebijakan keamanan yang ditetapkan untuk grup yang terdaftar di database akun keamanan Virtual Hub yang sedang dikelola. \nKetika grup belum memiliki kebijakan keamanan yang ditetapkan, gunakan ini untuk mengubah nilai yang ditentukan setelah kebijakan keamanan default yang baru telah diterapkan. \nUntuk mendapatkan daftar grup yang saat ini terdaftar, gunakan perintah GroupList. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nKamu tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota server dalam cluster.
CMD_GroupPolicySet_Args	GroupPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_GroupPolicySet_[name]	Tentukan nama grup dari grup yang pengaturannya ingin diubah.
CMD_GroupPolicySet_NAME	Tentukan nama kebijakan yang nilai-nilainya ingin diubah. Kamu dapat menggunakan perintah PolicyList untuk menampilkan daftar nama kebijakan dan nilai yang dapat diatur.
CMD_GroupPolicySet_VALUE	Tentukan nilai kebijakan baru. Jika kebijakan adalah nilai integer, tentukan sebuah integer. Tentukan "ya" atau "tidak" untuk tipe Boolean. Kamu dapat melihat tipe dan nilai yang dapat diatur dengan menggunakan perintah PolicyList.


# SessionList command
CMD_SessionList			Dapatkan Daftar Sesi yang Terhubung
CMD_SessionList_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar sesi yang terhubung ke Virtual Hub yang saat ini sedang dikelola. Dalam daftar sesi, informasi berikut akan ditampilkan untuk setiap koneksi: Nama Sesi, Situs Sesi, Nama Pengguna, Nama Host Sumber, Koneksi TCP, Transfer Byte, dan Transfer Paket. \nJika VPN Server yang terhubung saat ini adalah pengendali cluster dan Virtual Hub yang sedang dikelola adalah Virtual Hub statis, kamu dapat mendapatkan daftar semua sesi yang terhubung ke Virtual Hub tersebut di semua anggota cluster. \nDalam semua kasus lainnya, hanya daftar sesi yang benar-benar terhubung ke VPN Server yang sedang dikelola yang akan diperoleh.
CMD_SessionList_Args	SessionList


# SessionGet command
CMD_SessionGet	        Mengambil Informasi Sesi
CMD_SessionGet_Help	    Gunakan ini untuk menentukan sesi yang saat ini terhubung ke Hub Virtual yang sedang dikelola dan mengambil informasi sesi tersebut. Informasi sesi mencakup: nama host sumber dan nama pengguna, informasi versi, informasi waktu, jumlah koneksi TCP, parameter komunikasi, kunci sesi, informasi statistik data yang ditransfer, serta informasi lain dari klien dan server. \nUntuk mendapatkan daftar sesi yang sedang terhubung, gunakan perintah SessionList.
CMD_SessionGet_Args	    SessionGet [name]
CMD_SessionGet_[name]	Tentukan nama sesi dari sesi yang ingin Anda dapatkan informasinya.
CMD_SessionGet_Prompt_NAME	Nama sesi: 


# SessionDisconnect command
CMD_SessionDisconnect	Memutuskan Sesi
CMD_SessionDisconnect_Help	Gunakan ini untuk menentukan sesi yang saat ini terhubung ke Hub Virtual yang sedang dikelola dan secara paksa memutuskan sesi tersebut menggunakan hak istimewa manajer. \nPerlu diketahui bahwa jika komunikasi terputus karena pengaturan di sisi klien sumber dan opsi sambungan ulang otomatis diaktifkan, ada kemungkinan klien akan tersambung kembali. \nUntuk mendapatkan daftar sesi yang sedang terhubung, gunakan perintah SessionList.
CMD_SessionDisconnect_Args	SessionDisconnect [name]
CMD_SessionDisconnect_[name]	Tentukan nama sesi yang ingin Anda putuskan.


# MacTable command
CMD_MacTable			Mendapatkan Basis Data Tabel Alamat MAC
CMD_MacTable_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan basis data tabel alamat MAC yang dimiliki oleh Hub Virtual yang sedang dikelola. \nBasis data tabel alamat MAC adalah tabel yang diperlukan oleh Hub Virtual untuk melakukan pengalihan frame Ethernet, dan Hub Virtual menentukan sesi tujuan pengiriman setiap frame Ethernet berdasarkan tabel alamat MAC ini. Basis data alamat MAC dibangun secara otomatis oleh Hub Virtual dengan menganalisis isi lalu lintas komunikasi. \nDengan menentukan nama sesi, Anda dapat mengambil entri tabel alamat MAC yang terkait dengan sesi tersebut.
CMD_MacTable_Args		MacTable [session_name]
CMD_MacTable_[session_name]	Dengan menentukan nama sesi sebagai parameter, Anda dapat menampilkan hanya entri tabel alamat MAC yang terkait dengan sesi tersebut. Jika dikosongkan, semua entri akan ditampilkan.


# MacDelete command
CMD_MacDelete			Menghapus Entri Tabel Alamat MAC
CMD_MacDelete_Help		Gunakan perintah ini untuk mengoperasikan basis data tabel alamat MAC yang dimiliki oleh Hub Virtual yang sedang dikelola dan menghapus entri tabel alamat MAC tertentu dari basis data tersebut. \nUntuk mendapatkan isi dari basis data tabel alamat MAC saat ini, gunakan perintah MacTable.
CMD_MacDelete_Args		MacDelete [id]
CMD_MacDelete_[id]		Tentukan ID dari entri tabel alamat MAC yang ingin dihapus.
CMD_MacDelete_Prompt	ID yang Akan Dihapus: 


# IpTable command
CMD_IpTable				Mendapatkan Basis Data Tabel Alamat IP
CMD_IpTable_Help		Gunakan perintah ini untuk mendapatkan basis data tabel alamat IP yang dimiliki oleh Hub Virtual yang sedang dikelola. \nBasis data tabel alamat IP adalah tabel yang secara otomatis dibuat dengan menganalisis isi komunikasi sehingga Hub Virtual dapat selalu mengetahui sesi mana yang menggunakan alamat IP mana dan tabel ini sering digunakan oleh mesin yang menerapkan kebijakan keamanan Hub Virtual. \nDengan menentukan nama sesi, Anda dapat menampilkan entri tabel alamat IP yang terkait dengan sesi tersebut.
CMD_IpTable_Args		IpTable [session_name]
CMD_IpTable_[session_name]	Dengan menentukan nama sesi sebagai parameter, Anda dapat menampilkan hanya entri tabel alamat IP yang terkait dengan sesi tersebut. Jika dikosongkan, semua entri akan ditampilkan.


# IpDelete command
CMD_IpDelete			Menghapus Entri Tabel Alamat IP
CMD_IpDelete_Help		Gunakan perintah ini untuk mengelola basis data tabel alamat IP yang dimiliki oleh Hub Virtual yang sedang dikelola dan menghapus entri tabel alamat IP tertentu dari basis data tersebut. \nUntuk mendapatkan isi dari basis data tabel alamat IP saat ini, gunakan perintah IpTable.
CMD_IpDelete_Args		IpDelete [id]
CMD_IpDelete_[id]		Tentukan ID dari entri tabel alamat IP yang ingin dihapus.


# SecureNatEnable command
CMD_SecureNatEnable		Mengaktifkan Fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (Fungsi SecureNat)
CMD_SecureNatEnable_Help	Gunakan perintah ini untuk mengaktifkan fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (Fungsi SecureNat) pada Hub Virtual yang sedang dikelola dan memulai operasinya. Sebelum menjalankan perintah ini, Anda harus terlebih dahulu memeriksa isi pengaturan dari fungsi Virtual NAT dan fungsi Server DHCP saat ini menggunakan perintah SecureNatHostGet, NatGet, dan DhcpGet. \nDengan mengaktifkan fungsi SecureNAT, Anda dapat mengoperasikan router NAT virtual (IP masquerade) dan fungsi Server DHCP di jaringan virtual pada Hub Virtual. \n\n[Peringatan tentang Fungsi SecureNAT]\nFungsi SecureNAT direkomendasikan hanya untuk administrator sistem dan orang-orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan. \nJika Anda menggunakan fungsi SecureNAT dengan benar, Anda dapat mewujudkan bentuk akses jarak jauh yang aman melalui VPN. Namun, jika digunakan dengan cara yang salah, fungsi ini dapat membahayakan seluruh jaringan. Siapa pun yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan dan siapa pun yang tidak memiliki izin dari administrator jaringan tidak boleh mengaktifkan fungsi SecureNAT. Untuk penjelasan rinci tentang fungsi SecureNAT, silakan merujuk ke manual VPN Server dan dokumentasi daring. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_SecureNatEnable_Args	SecureNatEnable


# SecureNatDisable command
CMD_SecureNatDisable	Menonaktifkan Fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (Fungsi SecureNat)
CMD_SecureNatDisable_Help	Gunakan perintah ini untuk menonaktifkan fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (Fungsi SecureNat) pada Hub Virtual yang sedang dikelola. Dengan menjalankan perintah ini, fungsi Virtual NAT akan segera berhenti beroperasi dan fungsi Virtual DHCP Server akan menghapus basis data sewa DHCP (DHCP lease database) dan menghentikan layanannya. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_SecureNatDisable_Args	SecureNatDisable


# SecureNatStatusGet command
CMD_SecureNatStatusGet	Mendapatkan Status Operasi Fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (Fungsi SecureNat)
CMD_SecureNatStatusGet_Help	Gunakan perintah ini untuk mendapatkan status operasi dari fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (Fungsi SecureNat) yang sedang berjalan pada Hub Virtual yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_SecureNatStatusGet_Args	SecureNatStatusGet


# SecureNatHostGet command
CMD_SecureNatHostGet	Mendapatkan Pengaturan Antarmuka Jaringan Host Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_SecureNatHostGet_Help	Gunakan perintah ini untuk mendapatkan pengaturan antarmuka jaringan host virtual dari item pengaturan Fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (fungsi SecureNAT) pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nFungsi SecureNAT memiliki satu adaptor jaringan virtual pada segmen L2 di dalam Virtual Hub yang telah diberi alamat MAC dan alamat IP. Dengan cara ini, host lain yang terhubung ke segmen L2 yang sama dapat berkomunikasi dengan host virtual SecureNAT seolah-olah merupakan host IP nyata yang ada di jaringan. \n\n[Peringatan tentang Fungsi SecureNAT]\nFungsi SecureNAT disarankan hanya untuk administrator sistem dan orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan. \nJika digunakan dengan benar, SecureNAT memungkinkan bentuk akses jarak jauh via VPN yang aman. Namun, jika digunakan secara tidak tepat, dapat membahayakan seluruh jaringan. Siapa pun yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan atau izin dari administrator jaringan tidak boleh mengaktifkan fungsi SecureNAT. Untuk penjelasan rinci, silakan lihat manual VPN Server dan dokumentasi online. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_SecureNatHostGet_Args	SecureNatHostGet
CMD_SecureNatHostGet_Column_MAC	Alamat MAC
CMD_SecureNatHostGet_Column_IP	Alamat IP
CMD_SecureNatHostGet_Column_MASK	Subnet Mask
CMD_SecureNatHostGet_Column_LOG	Simpan Log Operasi NAT dan DHCP


# SecureNatHostSet command
CMD_SecureNatHostSet	Ubah Pengaturan Antarmuka Jaringan Host Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_SecureNatHostSet_Help	Gunakan perintah ini untuk mengubah dan menyimpan pengaturan antarmuka jaringan host virtual pada item pengaturan Fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (fungsi SecureNAT) pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nFungsi SecureNAT memiliki satu adaptor jaringan virtual pada segmen L2 di dalam Virtual Hub yang telah diberi alamat MAC dan alamat IP. Dengan cara ini, host lain yang terhubung ke segmen L2 yang sama dapat berkomunikasi dengan host virtual SecureNAT seolah-olah merupakan host IP nyata yang ada di jaringan. \n\n[Peringatan tentang Fungsi SecureNAT]\nFungsi SecureNAT disarankan hanya untuk administrator sistem dan orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan. \nJika digunakan dengan benar, SecureNAT memungkinkan bentuk akses jarak jauh via VPN yang aman. Namun, jika digunakan secara tidak tepat, dapat membahayakan seluruh jaringan. Siapa pun yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang jaringan atau izin dari administrator jaringan tidak boleh mengaktifkan fungsi SecureNAT. Untuk penjelasan rinci, silakan lihat manual VPN Server dan dokumentasi online. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_SecureNatHostSet_Args	SecureNatHostSet [/MAC:mac] [/IP:ip] [/MASK:mask]
CMD_SecureNatHostSet_MAC	Tentukan alamat MAC yang akan diberikan untuk antarmuka virtual. Tentukan alamat MAC menggunakan string seperti "00-AC-01-23-45-67". Ketika /MAC:none ditentukan, tidak ada perubahan yang dilakukan pada pengaturan saat ini.
CMD_SecureNatHostSet_IP	    Tentukan alamat IP yang akan diberikan untuk antarmuka virtual. Ketika /IP:none ditentukan, tidak ada perubahan yang dilakukan pada pengaturan saat ini.
CMD_SecureNatHostSet_MASK	Tentukan subnet mask yang akan diberikan untuk antarmuka virtual. Ketika /MASK:none ditentukan, tidak ada perubahan yang dilakukan pada pengaturan saat ini.
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MAC	Alamat MAC: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_IP	Alamat IP: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MASK	Subnet Mask: 


# NatGet command
CMD_NatGet				Dapatkan Pengaturan Fungsi NAT Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_NatGet_Help			Gunakan perintah ini untuk mendapatkan pengaturan NAT virtual dari item pengaturan Fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (fungsi SecureNAT) pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_NatGet_Args			NatGet
CMD_NatGet_Column_USE	Gunakan Fungsi NAT Virtual
CMD_NetGet_Column_MTU	Nilai MTU
CMD_NatGet_Column_TCP	Waktu Habis Sesi TCP (Detik)
CMD_NatGet_Column_UDP	Waktu Habis Sesi UDP (Detik)


# NatEnable command
CMD_NatEnable			Mengaktifkan Fungsi NAT Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_NatEnable_Help		Gunakan perintah ini untuk mengaktifkan fungsi NAT Virtual pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nJika fungsi SecureNAT masih belum berjalan meskipun perintah ini telah digunakan untuk mengaktifkan fungsi NAT Virtual, maka NAT Virtual tidak beroperasi. Untuk memulai operasi Fungsi SecureNAT, gunakan perintah SecureNatEnable. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_NatEnable_Args		NatEnable


# NatDisable command
CMD_NatDisable			Menonaktifkan Fungsi NAT Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_NatDisable_Help		Gunakan perintah ini untuk menonaktifkan fungsi NAT Virtual pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_NatDisable_Args		NatDisable


# NatSet command
CMD_NatSet				Ubah Pengaturan Fungsi NAT Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_NatSet_Help			Gunakan perintah ini untuk mengubah pengaturan NAT Virtual dari Virtual Hub yang sedang dikelola. Pengaturan NAT Virtual meliputi: nilai MTU, waktu tunggu sesi TCP, dan waktu tunggu sesi UDP. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_NatSet_Args			NatSet [/MTU:mtu] [/TCPTIMEOUT:tcp_timeout] [/UDPTIMEOUT:udp_timeout] [/LOG:yes|no]
CMD_NatSet_MTU			Setel MTU (Ukuran unit maksimum yang dapat ditransfer) dengan menggunakan nilai integer untuk menentukan ukuran panjang byte. Nilai ini adalah panjang muatan maksimum yang tidak termasuk header MAC dari frame Ethernet yang dikirim oleh Virtual NAT, dan nilai defaultnya adalah 1500 byte.
CMD_NatSet_TCPTIMEOUT	Ini mengatur berapa detik kondisi non-komunikasi terus berlangsung dalam sesi TCP yang diteruskan oleh Virtual NAT sebelum timeout terjadi dan sesi tersebut dibuang.
CMD_NatSet_UDPTIMEOUT	Ini mengatur berapa detik kondisi non-komunikasi terus berlangsung dalam sesi UDP yang diteruskan oleh Virtual NAT sebelum timeout terjadi dan sesi tersebut dibuang.
CMD_NatSet_LOG			Tentukan apakah akan menyimpan operasi Virtual NAT dalam log keamanan Virtual Hub. Tentukan "yes" untuk menyimpannya, dan "no" untuk tidak menyimpannya.
CMD_NatSet_Prompt_MTU	Nilai MTU: 
CMD_NatSet_Prompt_TCPTIMEOUT	Waktu Tunggu Sesi TCP (Detik): 
CMD_NatSet_Prompt_UDPTIMEOUT	Waktu Tunggu Sesi UDP (Detik): 
CMD_NatSet_Prompt_LOG	Simpan Log (yes / no): 
CMD_NatSet_Eval_MTU		Tentukan nilai dalam rentang %d hingga %d untuk nilai MTU.
CMD_NatSet_Eval_TCP		Tentukan jumlah detik dalam rentang %d hingga %d untuk waktu tunggu sesi TCP.
CMD_NatSet_Eval_UDP		Tentukan jumlah detik dalam rentang %d hingga %d untuk waktu tunggu sesi UDP.


# NatTable command
CMD_NatTable			Mendapatkan Tabel Fungsi NAT Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_NatTable_Help		Gunakan perintah ini untuk mendapatkan tabel sesi TCP dan UDP yang saat ini berkomunikasi melalui Virtual NAT (tabel NAT) ketika fungsi Virtual NAT sedang beroperasi pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_NatTable_Args		NatTable


# DhcpGet command
CMD_DhcpGet				Mendapatkan Pengaturan Fungsi Server DHCP Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_DhcpGet_Help		Gunakan perintah ini untuk mendapatkan pengaturan Server DHCP Virtual dari item pengaturan Fungsi Virtual NAT dan Server DHCP (fungsi SecureNAT) pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_DhcpGet_Args		DhcpGet
CMD_DhcpGet_Column_Log	Merekam Log Operasi NAT dan DHCP
CMD_DhcpGet_Column_USE	Gunakan Fungsi DHCP Virtual
CMD_DhcpGet_Column_IP1	Band Alamat Distribusi Awal
CMD_DhcpGet_Column_IP2	Band Alamat Distribusi Akhir
CMD_DhcpGet_Column_MASK	Masalah Subnet
CMD_DhcpGet_Column_LEASE	Batas Waktu Sewa (Detik)
CMD_DhcpGet_Column_GW	Alamat Gateway Default
CMD_DhcpGet_Column_DNS	Alamat Server DNS 1
CMD_DhcpGet_Column_DNS2	Alamat Server DNS 2
CMD_DhcpGet_Column_DOMAIN	Nama Domain
CMD_DhcpGet_Column_PUSHROUTE	Tabel Routing Statis untuk Dikirim


# DhcpEnable command
CMD_DhcpEnable			Mengaktifkan Fungsi Server DHCP Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_DhcpEnable_Help		Gunakan perintah ini untuk mengaktifkan fungsi Server DHCP Virtual pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nJika fungsi SecureNAT masih tidak beroperasi meskipun perintah ini telah digunakan untuk mengaktifkan fungsi DHCP Virtual, Server DHCP Virtual tidak beroperasi. Untuk memulai operasi Fungsi SecureNAT, gunakan perintah SecureNatEnable. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_DhcpEnable_Args		DhcpEnable


# DhcpDisable command
CMD_DhcpDisable			Menonaktifkan Fungsi Server DHCP Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_DhcpDisable_Help	Gunakan perintah ini untuk menonaktifkan fungsi Server DHCP Virtual pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_DhcpDisable_Args	DhcpDisable


# DhcpSet command
CMD_DhcpSet				Ubah Pengaturan Fungsi Server DHCP Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_DhcpSet_Help		Gunakan perintah ini untuk mengubah pengaturan Server DHCP Virtual pada Virtual Hub yang sedang dikelola. Pengaturan Server DHCP Virtual mencakup hal-hal berikut: rentang alamat distribusi, subnet mask, batas waktu sewa, dan nilai opsi yang diberikan kepada klien. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_DhcpSet_Args		DhcpSet [/START:start_ip] [/END:end_ip] [/MASK:subnetmask] [/EXPIRE:sec] [/GW:gwip] [/DNS:dns] [/DNS2:dns2][/DOMAIN:domain] [/LOG:yes|no] [/PUSHROUTE:"routing_table"]
CMD_DhcpSet_START		Tentukan titik awal dari rentang alamat yang akan didistribusikan kepada klien. (Contoh: 192.168.30.10)
CMD_DhcpSet_END			Tentukan titik akhir dari rentang alamat yang akan didistribusikan kepada klien. (Contoh: 192.168.30.200)
CMD_DhcpSet_MASK		Tentukan subnet mask yang akan diberikan kepada klien. (Contoh: 255.255.255.0)
CMD_DhcpSet_EXPIRE		Tentukan batas waktu dalam detik untuk penyewaan alamat IP kepada klien.
CMD_DhcpSet_GW			Tentukan alamat IP dari gateway default yang akan diberitahukan kepada klien. Anda bisa menentukan alamat IP Virtual Host SecureNAT untuk ini jika Fungsi NAT Virtual SecureNAT telah diaktifkan dan sedang digunakan juga. Jika Anda menetapkan 0 atau none, maka klien tidak akan diberitahukan tentang alamat gateway default.
CMD_DhcpSet_DNS			Tentukan alamat IP dari DNS Server utama yang akan diberitahukan kepada klien. Anda bisa menentukan alamat IP Virtual Host SecureNAT untuk ini jika Fungsi NAT Virtual SecureNAT telah diaktifkan dan sedang digunakan juga. Jika Anda menetapkan 0 atau none, maka klien tidak akan diberitahukan tentang alamat DNS Server.
CMD_DhcpSet_DNS2		Tentukan alamat IP dari DNS Server sekunder yang akan diberitahukan kepada klien. Anda bisa menentukan alamat IP Virtual Host SecureNAT untuk ini jika Fungsi NAT Virtual SecureNAT telah diaktifkan dan sedang digunakan juga. Jika Anda menetapkan 0 atau none, maka klien tidak akan diberitahukan tentang alamat DNS Server.
CMD_DhcpSet_DOMAIN		Tentukan nama domain yang akan diberitahukan kepada klien. Jika Anda menetapkan none, maka klien tidak akan diberitahukan tentang nama domain.
CMD_DhcpSet_LOG			Tentukan apakah akan menyimpan operasi Server DHCP Virtual dalam log keamanan Virtual Hub. Tentukan "yes" untuk menyimpannya. Nilai ini terkait dengan pengaturan log simpanan Fungsi NAT Virtual.
CMD_DhcpSet_PUSHROUTE	Tentukan tabel routing statis yang akan dipush.\nContoh: "192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253"\nPisahkan entri-entri ganda (maksimal: 64 entri) dengan koma atau spasi. Setiap entri harus ditentukan dalam format "alamat jaringan IP/subnet mask/alamat gateway IP".\nServer DHCP Virtual ini dapat mempush static routes kelasless (RFC 3442) dengan pesan balasan DHCP kepada klien VPN.\nApakah klien VPN dapat mengenali static routes kelasless (RFC 3442) bergantung pada perangkat lunak klien VPN target. SoftEther VPN Client dan OpenVPN Client mendukung static routes kelasless. Pada protokol L2TP/IPsec dan MS-SSTP, kompatibilitas bergantung pada implementasi perangkat lunak klien. Anda dapat merealisasikan split tunneling jika Anda menghapus field gateway default pada opsi Server DHCP Virtual. Di sisi klien, L2TP/IPsec dan MS-SSTP klien perlu dikonfigurasi agar tidak menetapkan gateway default untuk penggunaan split tunneling.\nAnda juga dapat mempush static routes kelasless (RFC 3442) melalui server DHCP eksternal yang ada. Dalam hal ini, nonaktifkan fungsi Server DHCP Virtual pada SecureNAT, dan Anda tidak perlu menetapkan static routes pada perintah ini.\nLihat RFC 3442 untuk memahami static routes kelasless.
CMD_DhcpSet_Prompt_START	Poin Awal untuk Rentang Alamat yang Didistribusikan: 
CMD_DhcpSet_Prompt_END		Poin Akhir untuk Rentang Alamat yang Didistribusikan: 
CMD_DhcpSet_Prompt_MASK		Subnet Mask: 
CMD_DhcpSet_Prompt_EXPIRE	Batas Waktu Sewa (Detik): 
CMD_DhcpSet_Prompt_GW		Gateway Default ('none' untuk tidak menetapkan ini): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS		DNS Server 1 ('none' untuk tidak menetapkan ini): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS2		DNS Server 2 ('none' untuk tidak menetapkan ini): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DOMAIN	Nama Domain: 


# DhcpTable command
CMD_DhcpTable			Dapatkan Tabel Sewa Server DHCP Virtual dari Fungsi SecureNAT
CMD_DhcpTable_Help		Gunakan perintah ini untuk mendapatkan tabel sewa alamat IP yang dimiliki oleh Server DHCP Virtual, yang telah diberikan kepada klien ketika Fungsi NAT Virtual sedang beroperasi pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi dalam mode kluster.
CMD_DhcpTable_Args		DhcpTable


# AdminOptionList command
CMD_AdminOptionList		Dapatkan Daftar Opsi Administrasi Virtual Hub
CMD_AdminOptionList_Help	Gunakan perintah ini untuk mendapatkan daftar opsi administrasi Virtual Hub yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nTujuan dari opsi administrasi Virtual Hub adalah untuk memberikan administrator VPN Server kontrol atas batasan rentang pengaturan ketika administrasi Virtual Hub dipercayakan kepada masing-masing administrator Virtual Hub. \nHanya administrator dengan hak akses administrasi untuk seluruh VPN Server yang dapat menambah, mengedit, dan menghapus opsi administrasi Virtual Hub. Administrator Virtual Hub tidak dapat mengubah opsi administrasi, namun mereka dapat melihatnya. \nNamun ada pengecualian, jika allow_hub_admin_change_option diatur ke "1", maka administrator Virtual Hub juga dapat mengedit opsi administrasi. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_AdminOptionList_Args	AdminOptionList


# AdminOptionSet command
CMD_AdminOptionSet		Setel Nilai Opsi Administrasi Virtual Hub
CMD_AdminOptionSet_Help	Gunakan perintah ini untuk mengubah nilai opsi administrasi Virtual Hub yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola. \nTujuan dari opsi administrasi Virtual Hub adalah untuk memberikan administrator VPN Server kontrol atas batasan rentang pengaturan ketika administrasi Virtual Hub dipercayakan kepada masing-masing administrator Virtual Hub. \nHanya administrator dengan hak akses administrasi untuk seluruh VPN Server yang dapat menambah, mengedit, dan menghapus opsi administrasi Virtual Hub. Administrator Virtual Hub tidak dapat mengubah opsi administrasi, namun mereka dapat melihatnya. \nNamun ada pengecualian, jika allow_hub_admin_change_option diatur ke "1", maka administrator Virtual Hub juga dapat mengedit opsi administrasi. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge. \nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_AdminOptionSet_Args	AdminOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_AdminOptionSet_[name]	Tentukan nama opsi administrasi yang nilainya ingin Anda ubah. Anda dapat mendapatkan daftar nama dengan menggunakan perintah AdminOptionList.
CMD_AdminOptionSet_VALUE	Tentukan integer untuk nilai pengaturan.
CMD_AdminOptionSet_Prompt_name	Nama Opsi Administrasi untuk Mengubah Nilai: 
CMD_AdminOptionSet_Prompt_VALUE	Nilai Pengaturan (Integer): 


# ExtOptionList command
CMD_ExtOptionList		Mendapatkan Daftar Opsi Ekstensi Virtual Hub
CMD_ExtOptionList_Help	Gunakan perintah ini untuk mendapatkan Daftar Opsi Ekstensi Virtual Hub yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nOpsi Ekstensi Virtual Hub memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi pengaturan lebih detail dari Virtual Hub.\nSecara default, baik administrator global VPN Server maupun administrator Virtual Hub individu dapat mengubah Opsi Ekstensi Virtual Hub.\nNamun, jika deny_hub_admin_change_ext_option diatur ke 1 pada Opsi Administrasi Virtual Hub, maka administrator Virtual Hub individu tidak dapat mengubah Opsi Ekstensi Virtual Hub.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_ExtOptionList_Args	ExtOptionList


# ExtOptionSet command
CMD_ExtOptionSet		Atur Nilai Opsi Ekstensi Virtual Hub
CMD_ExtOptionSet_Help	Gunakan perintah ini untuk mengatur nilai dalam Daftar Opsi Ekstensi Virtual Hub yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nOpsi Ekstensi Virtual Hub memungkinkan Anda untuk mengonfigurasi pengaturan lebih detail dari Virtual Hub.\nSecara default, baik administrator global VPN Server maupun administrator Virtual Hub individu dapat mengubah Opsi Ekstensi Virtual Hub.\nNamun, jika deny_hub_admin_change_ext_option diatur ke 1 pada Opsi Administrasi Virtual Hub, maka administrator Virtual Hub individu tidak dapat mengubah Opsi Ekstensi Virtual Hub.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_ExtOptionSet_Args	ExtOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_ExtOptionSet_[name]	Tentukan nama dari Opsi Ekstensi Virtual Hub yang nilainya ingin Anda ubah. Anda dapat memperoleh daftar nama dengan menggunakan perintah ExtOptionList.
CMD_ExtOptionSet_VALUE	Tentukan sebuah integer untuk nilai pengaturan.
CMD_ExtOptionSet_Prompt_name	Nama Opsi Ekstensi yang Ingin Diubah Nilainya: 
CMD_ExtOptionSet_Prompt_VALUE	Nilai Pengaturan (Integer): 


# CrlList command
CMD_CrlList				Dapatkan Daftar Daftar Pencabutan Sertifikat
CMD_CrlList_Help		Gunakan perintah ini untuk mendapatkan Daftar Pencabutan Sertifikat yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nDengan mendaftarkan sertifikat dalam Daftar Pencabutan Sertifikat, klien yang memberikan sertifikat tersebut tidak akan dapat terhubung ke Virtual Hub ini menggunakan mode otentikasi sertifikat.\nBiasanya, dengan fungsi ini, dalam kasus di mana keamanan kunci pribadi telah dikompromikan atau jika seseorang yang memegang sertifikat telah dicabut haknya, dengan mendaftarkan sertifikat tersebut sebagai tidak sah di Virtual Hub, memungkinkan penolakan otentikasi pengguna ketika sertifikat tersebut digunakan oleh klien untuk terhubung ke Virtual Hub.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_CrlList_Args		CrlList


# CrlAdd command
CMD_CrlAdd				Tambahkan Sertifikat yang Dibatalkan
CMD_CrlAdd_Help			Gunakan perintah ini untuk menambahkan definisi sertifikat yang dibatalkan yang baru dalam Daftar Pencabutan Sertifikat yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nTentukan konten yang akan didaftarkan dalam Daftar Pencabutan Sertifikat dengan menggunakan parameter dari perintah ini. Ketika pengguna terhubung ke Virtual Hub dalam mode otentikasi sertifikat dan sertifikat tersebut cocok dengan 1 atau lebih konten yang terdaftar dalam daftar pencabutan sertifikat, pengguna akan ditolak koneksinya.\nSertifikat yang cocok dengan semua kondisi yang didefinisikan oleh parameter yang ditentukan oleh perintah ini akan dianggap tidak sah.\nItem yang dapat diatur adalah sebagai berikut: Nama (CN), Organisasi (O), Unit Organisasi (OU), Negara (C), Negara Bagian (ST), Lokasi (L), Nomor Seri (heksadesimal), Nilai MD5 Digest (heksadesimal, 128 bit), dan Nilai SHA-1 Digest (heksadesimal, 160 bit). Untuk penentuan nilai digest (nilai hash), sertifikat dapat ditentukan secara opsional tergantung pada situasinya. Biasanya, ketika nilai MD5 atau SHA-1 digest dimasukkan, tidak perlu memasukkan item lain.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_CrlAdd_Args			CrlAdd [/SERIAL:serial] [/MD5:md5] [/SHA1:sha1] [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l]
CMD_CrlAdd_SERIAL		Gunakan parameter ini untuk menentukan nilai nomor seri sertifikat (heksadesimal) ketika ditetapkan sebagai kondisi.
CMD_CrlAdd_MD5			Gunakan parameter ini untuk menentukan nilai MD5 digest sertifikat (heksadesimal, 128 bit) ketika ditetapkan sebagai kondisi. Jika spesifikasi parameter ini bukan nilai heksadesimal yang terdiri dari 32 karakter (16 byte), maka akan diabaikan.
CMD_CrlAdd_SHA1			Gunakan parameter ini untuk menentukan nilai SHA1 digest sertifikat (heksadesimal, 160 bit) ketika ditetapkan sebagai kondisi. Jika spesifikasi parameter ini bukan nilai heksadesimal yang terdiri dari 40 karakter (16 byte), maka akan diabaikan.
CMD_CrlAdd_CN			Gunakan parameter ini untuk menentukan nama (CN) dari sertifikat ketika ditetapkan sebagai kondisi.
CMD_CrlAdd_O			Gunakan parameter ini untuk menentukan organisasi (O) dari sertifikat ketika ditetapkan sebagai kondisi.
CMD_CrlAdd_OU			Gunakan parameter ini untuk menentukan unit organisasi (OU) dari sertifikat ketika ditetapkan sebagai kondisi.
CMD_CrlAdd_C			Gunakan parameter ini untuk menentukan negara (C) dari sertifikat ketika ditetapkan sebagai kondisi.
CMD_CrlAdd_ST			Gunakan parameter ini untuk menentukan negara bagian (ST) dari sertifikat ketika ditetapkan sebagai kondisi.
CMD_CrlAdd_L			Gunakan parameter ini untuk menentukan lokasi (L) dari sertifikat ketika ditetapkan sebagai kondisi.


# CrlDel command
CMD_CrlDel				Hapus Sertifikat yang Dibatalkan
CMD_CrlDel_Help			Gunakan perintah ini untuk menentukan dan menghapus definisi sertifikat yang dibatalkan dari daftar pencabutan sertifikat yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nUntuk mendapatkan daftar definisi sertifikat yang dibatalkan yang saat ini terdaftar, gunakan perintah CrlList.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_CrlDel_Args			CrlDel [id]
CMD_CrlDel_[id]			Tentukan ID dari definisi sertifikat yang dibatalkan yang ingin Anda hapus.
CMD_CrlDel_Prompt_ID	ID untuk Dihapus: 


# CrlGet command
CMD_CrlGet				Ambil Sertifikat yang Dibatalkan
CMD_CrlGet_Help			Gunakan perintah ini untuk menentukan dan mendapatkan isi definisi sertifikat yang dibatalkan dari Daftar Pencabutan Sertifikat yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nUntuk mendapatkan daftar definisi sertifikat yang dibatalkan yang saat ini terdaftar, gunakan perintah CrlList.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_CrlGet_Args			CrlGet [id]
CMD_CrlGet_[id]			Tentukan ID dari definisi sertifikat yang dibatalkan yang ingin Anda ambil.
CMD_CrlGet_Prompt_ID	ID untuk Diambil: 
CMD_CrlGet_CN			Nama Umum (CN)
CMD_CrlGet_O			Organisasi (O)
CMD_CrlGet_OU			Satuan Organisasi (OU)
CMD_CrlGet_C			Negara (C)
CMD_CrlGet_ST			Negara Bagian (ST)
CMD_CrlGet_L			Lokal (L)
CMD_CrlGet_SERI			Nomor Seri (Heksadesimal)
CMD_CrlGet_MD5_HASH		Nilai Digest MD5 (Heksadesimal, 128 bit)
CMD_CrlGet_SHA1_HASH	Nilai Digest SHA-1 (Heksadesimal, 160 bit)


# AcList command
CMD_AcList				Ambil Daftar Item Aturan dari Daftar Batas Alamat IP Sumber
CMD_AcList_Help			Gunakan perintah ini untuk mendapatkan daftar aturan Daftar Batas Alamat IP Sumber yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nAnda dapat mengizinkan atau menolak koneksi VPN ke Virtual Hub ini berdasarkan alamat IP sumber komputer klien. Anda dapat mendefinisikan beberapa aturan dan menetapkan prioritas untuk setiap aturan. Pencarian dimulai dari aturan dengan urutan atau prioritas tertinggi, dan berdasarkan tindakan dari aturan yang pertama kali cocok dengan alamat IP, koneksi dari klien akan diizinkan atau ditolak.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_AcList_Args			AcList


# AcAdd command
CMD_AcAdd				Tambahkan Aturan ke Daftar Batas Alamat IP Sumber (IPv4)
CMD_AcAdd_Help			Gunakan perintah ini untuk menambahkan aturan baru ke Daftar Batas Alamat IP Sumber yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nItem yang diatur di sini akan digunakan untuk memutuskan apakah akan mengizinkan atau menolak koneksi dari Klien VPN ketika klien ini mencoba untuk terhubung ke Virtual Hub.\nAnda dapat menentukan alamat IP klien, atau alamat IP atau masker untuk mencocokkan aturan sebagai isi dari item aturan. Dengan hanya menentukan alamat IP, hanya komputer tertentu yang akan cocok dengan aturan, tetapi dengan menentukan alamat IP netmask atau subnet mask, semua komputer dalam rentang subnet tersebut akan cocok dengan aturan.\nAnda dapat menentukan prioritas untuk aturan tersebut. Anda dapat menentukan angka 1 atau lebih untuk prioritas, semakin kecil angka, semakin tinggi prioritasnya.\nUntuk mendapatkan daftar Daftar Batas Alamat IP Sumber yang terdaftar saat ini, gunakan perintah AcList.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_AcAdd_Args			AcAdd [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd_[allow|deny]	Tentukan apakah akan "allow" atau "deny" koneksi dari klien yang cocok dengan aturan.
CMD_AcAdd_PRIORITY		Tentukan angka 1 atau lebih untuk menunjukkan prioritas aturan. Semakin kecil nilai, semakin tinggi prioritasnya.
CMD_AcAdd_IP			Menggunakan format: "Alamat IP/Masker", tentukan rentang alamat IPv4 klien. Tentukan alamat IPv4 dengan memisahkan nilai desimal menggunakan titik seperti "192.168.0.1". Untuk masker, tentukan nilai desimal yang dipisahkan dengan titik seperti "255.255.255.0", atau Anda dapat menentukan panjang bit dari header menggunakan nilai desimal seperti "24". Untuk menentukan satu host IPv4, tentukan masker sebagai "32" atau "255.255.255.255".
CMD_AcAdd_Prompt_AD		allow atau deny: 
CMD_AcAdd_Prompt_PRIORITY	Prioritas: 
CMD_AcAdd_Prompt_IP		Alamat IP/Masker IPv4: 
CMD_AcAdd_Eval_PRIORITY	Tentukan 1 atau lebih untuk prioritas.


# AcAdd6 command
CMD_AcAdd6				Tambahkan Aturan ke Daftar Batas Alamat IP Sumber (IPv6)
CMD_AcAdd6_Help			Gunakan perintah ini untuk menambahkan aturan baru ke Daftar Batas Alamat IP Sumber yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nItem yang diatur di sini akan digunakan untuk memutuskan apakah akan mengizinkan atau menolak koneksi dari Klien VPN ketika klien ini mencoba untuk terhubung ke Virtual Hub.\nAnda dapat menentukan alamat IP klien, atau alamat IP atau masker untuk mencocokkan aturan sebagai isi dari item aturan. Dengan hanya menentukan alamat IP, hanya komputer tertentu yang akan cocok dengan aturan, tetapi dengan menentukan alamat IP netmask atau subnet mask, semua komputer dalam rentang subnet tersebut akan cocok dengan aturan.\nAnda dapat menentukan prioritas untuk aturan tersebut. Anda dapat menentukan angka 1 atau lebih untuk prioritas, semakin kecil angka, semakin tinggi prioritasnya.\nUntuk mendapatkan daftar Daftar Batas Alamat IP Sumber yang terdaftar saat ini, gunakan perintah AcList.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_AcAdd6_Args			AcAdd6 [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd6_[allow|deny]	Tentukan apakah akan "allow" atau "deny" koneksi dari klien yang cocok dengan aturan.
CMD_AcAdd6_PRIORITY		Tentukan angka 1 atau lebih untuk menunjukkan prioritas aturan. Semakin kecil nilai, semakin tinggi prioritasnya.
CMD_AcAdd6_IP			Menggunakan format: "Alamat IP/Masker", tentukan rentang alamat IPv6 klien. Tentukan alamat IPv6 dengan memisahkan nilai heksadesimal menggunakan titik dua seperti "2001:200:0:1::". Untuk masker, tentukan nilai heksadesimal yang dipisahkan dengan titik dua seperti "ffff:ffff:ffff:ffff::", atau Anda dapat menentukan panjang bit dari header menggunakan nilai desimal seperti "64". Untuk menentukan satu host IPv6, tentukan masker sebagai "128" atau "ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff".
CMD_AcAdd6_Prompt_AD		allow atau deny: 
CMD_AcAdd6_Prompt_PRIORITY	Prioritas: 
CMD_AcAdd6_Prompt_IP		Alamat IPv6/Masker: 
CMD_AcAdd6_Eval_PRIORITY	Tentukan 1 atau lebih untuk prioritas.


# AcDel command
CMD_AcDel				Hapus Aturan dari Daftar Batas Alamat IP Sumber
CMD_AcDel_Help			Gunakan perintah ini untuk menghapus aturan dari Daftar Batas Alamat IP Sumber yang diatur pada Virtual Hub yang sedang dikelola.\nUntuk mendapatkan daftar kontrol akses IP yang terdaftar saat ini, gunakan perintah AcList.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan untuk Virtual Hub pada VPN Server yang beroperasi sebagai anggota kluster.
CMD_AcDel_Args			AcDel [id]
CMD_AcDel_[id]			Tentukan ID dari aturan dalam Daftar Batas Alamat IP Sumber yang ingin Anda hapus.
CMD_AcDel_Prompt_ID		ID Aturan untuk Dihapus: 


# LicenseAdd command
CMD_LicenseAdd			Tambahkan Pendaftaran Kunci Lisensi
CMD_LicenseAdd_Help		Gunakan perintah ini untuk mendaftar kunci lisensi baru pada SoftEther VPN Server.\nUntuk menggunakan SoftEther VPN Server, Anda harus memperoleh lisensi yang sah dan mendaftarkan kunci lisensi. Kunci lisensi terdiri dari 36 karakter alfanumerik ditambah dengan tanda hubung. Kunci ini adalah kode yang membuktikan kepemilikan lisensi.\nKetika sertifikat lisensi diterima bersama dengan perangkat lunak ini, kunci lisensi tercetak pada sertifikat lisensi tersebut. Jika lisensi untuk perangkat lunak ini dibeli secara online, kunci lisensi diberikan melalui email dan pada jendela situs web saat lisensi dibeli. Kunci lisensi juga dapat dicatat dengan cara lain. Jika Anda tidak tahu di mana kunci lisensi dicatat, tanyakan kepada vendor yang menjual lisensi kepada Anda.\n\nUntuk mendapatkan daftar lisensi yang terdaftar saat ini, gunakan perintah LicenseList.\nUntuk menampilkan status lisensi dari VPN Server saat ini, gunakan perintah LicenseStatus.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_LicenseAdd_Args		LicenseAdd [key]
CMD_LicenseAdd_[key]	Tentukan kunci lisensi yang akan didaftarkan. Tentukan 36 digit karakter alfanumerik dan kelompokkan digit-digitnya dalam grup-grup yang dipisahkan dengan tanda hubung.
CMD_LicenseAdd_Prompt_Key	Kunci Lisensi: 


# LicenseDel command
CMD_LicenseDel			Hapus Lisensi Terdaftar
CMD_LicenseDel_Help		Gunakan perintah ini untuk menghapus lisensi tertentu dari daftar lisensi yang terdaftar pada SoftEther VPN Server saat ini.\n\nUntuk mendapatkan daftar lisensi yang terdaftar saat ini, gunakan perintah LicenseList.\nUntuk menampilkan status lisensi dari VPN Server saat ini, gunakan perintah LicenseStatus.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_LicenseDel_Args		LicenseDel [id]
CMD_LicenseDel_[id]		Tentukan nomor lisensi yang akan dihapus.
CMD_LicenseDel_Prompt_ID	Nomor Lisensi yang Akan Dihapus: 


# LicenseList command
CMD_LicenseList			Tampilkan Daftar Lisensi Terdaftar
CMD_LicenseList_Help	Gunakan perintah ini untuk menampilkan daftar informasi lisensi yang saat ini terdaftar pada SoftEther VPN Server, termasuk: kunci lisensi, nama jenis lisensi, status, tanggal kedaluwarsa, ID lisensi, ID jenis lisensi, ID server, dan ID serial.\n\nUntuk menampilkan status lisensi dari VPN Server saat ini, gunakan perintah LicenseStatus.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_LicenseList_Args	LicenseList


# LicenseStatus command
CMD_LicenseStatus		Tampilkan Status Lisensi dari VPN Server Saat Ini
CMD_LicenseStatus_Help	Gunakan perintah ini untuk mendapatkan dan menampilkan status lisensi dari SoftEther VPN Server saat ini. \nInformasi berikut tentang SoftEther VPN Server saat ini akan ditampilkan: edisi produk, ID server, tanggal kedaluwarsa lisensi produk, jumlah Lisensi Koneksi Klien yang dapat digunakan, dan jumlah Lisensi Koneksi Jembatan. \n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_LicenseStatus_Args	LicenseStatus


# Commands added after SoftEther VPN 4.0
# IPsecEnable command
CMD_IPsecEnable			Aktifkan atau Nonaktifkan Fungsi IPsec VPN Server
CMD_IPsecEnable_Help	Aktifkan atau Nonaktifkan Fungsi IPsec VPN Server pada SoftEther VPN Server.\nJika Anda mengaktifkan fungsi ini, Virtual Hub pada VPN Server akan dapat menerima koneksi VPN Remote-Access dari PC, Mac OS X, dan Smartphone yang kompatibel dengan L2TP, dan juga dapat menerima Koneksi EtherIP Site-to-Site VPN. Koneksi VPN dari Smartphone seperti iPhone, iPad, dan Android, serta dari Klien VPN asli pada Mac OS X dan Windows dapat diterima.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota cluster.
CMD_IPsecEnable_Args	IPsecEnable [/L2TP:yes|no] [/L2TPRAW:yes|no] [/ETHERIP:yes|no] [/PSK:pre-shared-key] [/DEFAULTHUB:default_hub]
CMD_IPsecEnable_L2TP	Aktifkan atau Nonaktifkan Fungsi Server L2TP melalui IPsec. Untuk menerima koneksi VPN dari iPhone, iPad, Android, Windows, atau Mac OS X, aktifkan opsi ini.
CMD_IPsecEnable_L2TPRAW	Aktifkan atau Nonaktifkan Fungsi Server L2TP (L2TP Mentah tanpa Enkripsi). Untuk menerima klien VPN khusus, aktifkan opsi ini.
CMD_IPsecEnable_ETHERIP	Aktifkan atau Nonaktifkan Fungsi Server EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec (untuk fungsi VPN Site-to-Site). Produk Router yang kompatibel dengan EtherIP melalui IPsec dapat terhubung ke Virtual Hub di VPN Server dan membangun Bridging Layer-2 (Ethernet).
CMD_IPsecEnable_PSK		Tentukan Pre-Shared Key (PSK) untuk IPsec. Pre-Shared Key IPsec juga disebut sebagai "PSK" atau "kunci rahasia". Tentukan kunci yang terdiri dari 8 huruf atau kurang, dan distribusikan kepada setiap pengguna yang akan terhubung ke VPN Server. Harap diperhatikan: Google Android 4.0 memiliki bug yang menyebabkan perilaku tidak terduga jika Pre-Shared Key terdiri dari 10 atau lebih huruf. Oleh karena itu, sebaiknya Pre-Shared Key tidak lebih dari 9 karakter.
CMD_IPsecEnable_DEFAULTHUB	Tentukan Virtual HUB default jika nama HUB pada Username dihilangkan. Pengguna harus menentukan username mereka seperti "Username@Nama Virtual HUB Target" untuk terhubung ke Server L2TP ini. Jika penunjukan Virtual Hub dihilangkan, HUB di atas akan digunakan sebagai target.
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TP	Apakah akan mengaktifkan Fungsi Server L2TP melalui IPsec (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TPRAW	Apakah akan mengaktifkan Fungsi Server L2TP Mentah (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_ETHERIP	Apakah akan mengaktifkan Fungsi Server EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_PSK		Pre Shared Key untuk IPsec (Disarankan: 9 huruf maksimal): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_DEFAULTHUB	HUB Virtual Default jika HUB pada Username dihilangkan: 


# IPsecGet command
CMD_IPsecGet			Dapatkan Pengaturan IPsec VPN Server Saat Ini
CMD_IPsecGet_Help		Dapatkan dan lihat pengaturan IPsec VPN Server saat ini pada SoftEther VPN Server.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hub dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota cluster.
CMD_IPsecGet_Args		IPsecGet
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TP		Fungsi Server L2TP melalui IPsec Diaktifkan
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TPRAW	Fungsi Server L2TP Mentah Diaktifkan
CMD_IPsecGet_PRINT_ETHERIP	Fungsi Server EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec Diaktifkan
CMD_IPsecGet_PRINT_PSK		Pre-Shared Key IPsec String
CMD_IPsecGet_PRINT_DEFAULTHUB	Nama Virtual Hub Default


# EtherIpClientAdd command
CMD_EtherIpClientAdd	Tambah Pengaturan Klien EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec Baru untuk Menerima Perangkat Klien EtherIP / L2TPv3
CMD_EtherIpClientAdd_Help	Tambahkan entri pengaturan baru untuk mengaktifkan Fungsi Server EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec untuk menerima perangkat klien.\nUntuk menerima koneksi dari router melalui Fungsi Server EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec, Anda harus mendefinisikan tabel hubungan antara string ISAKMP Fase 1 yang disajikan oleh perangkat klien dari router yang kompatibel dengan EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec, dan penunjukan Virtual Hub tujuan.\nSetelah Anda menambahkan entri definisi menggunakan perintah EtherIpClientAdd, pengaturan koneksi yang didefinisikan ke Virtual Hub akan diterapkan pada sesi login yang mencoba terhubung dari perangkat klien EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec.\nNama pengguna dan kata sandi dalam entri harus terdaftar di Virtual Hub. Klien EtherIP / L2TPv3 akan dianggap terhubung ke Virtual HUB dengan identifikasi informasi pengguna di atas.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota cluster.
CMD_EtherIpClientAdd_Args	EtherIpClientAdd [ID] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_EtherIpClientAdd_[ID]	Tentukan ID ISAKMP Fase 1. ID ini harus persis sama dengan ID yang ada dalam konfigurasi EtherIP / L2TPv3 Client. Anda dapat menentukan alamat IP serta karakter sebagai ID, jika EtherIP Client menggunakan alamat IP sebagai ID Fase 1. Jika Anda menentukan '*' (asterisk), itu akan menjadi wildcard untuk mencocokkan klien mana pun yang tidak cocok dengan aturan eksplisit lainnya.
CMD_EtherIpClientAdd_HUB	Tentukan nama Virtual Hub yang akan dihubungkan.
CMD_EtherIpClientAdd_USERNAME	Tentukan nama pengguna untuk login ke Virtual Hub tujuan.
CMD_EtherIpClientAdd_PASSWORD	Tentukan kata sandi untuk login ke Virtual Hub tujuan.
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_ID	ID ISAKMP Fase 1 ('*' adalah wildcard): 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_HUB	Nama Virtual Hub: 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_USERNAME	Nama Pengguna untuk Login ke Virtual Hub: 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_PASSWORD	Kata Sandi untuk Login ke Virtual Hub: 


# EtherIpClientDelete command
CMD_EtherIpClientDelete	Hapus Pengaturan Klien EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec
CMD_EtherIpClientDelete_Help	Perintah ini menghapus entri untuk menerima klien VPN melalui Fungsi EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota cluster.
CMD_EtherIpClientDelete_Args	EtherIpClientDelete [ID]
CMD_EtherIpClientDelete_[ID]	Tentukan ID ISAKMP Fase 1 untuk dihapus.
CMD_EtherIpClientDelete_Prompt_ID	ID ISAKMP Fase 1: 


# EtherIpClientList command
CMD_EtherIpClientList	Ambil Daftar Pengaturan Klien EtherIP / L2TPv3
CMD_EtherIpClientList_Help	Perintah ini mengambil dan menampilkan daftar entri untuk menerima klien VPN melalui Fungsi EtherIP / L2TPv3 melalui IPsec.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota cluster.
CMD_EtherIpClientList_Args	EtherIpClientList


# OpenVpnMakeConfig command
CMD_OpenVpnMakeConfig	Buat File Pengaturan Contoh untuk Klien OpenVPN
CMD_OpenVpnMakeConfig_Help	Awalnya, Klien OpenVPN mengharuskan pengguna untuk menulis file konfigurasi yang sangat sulit secara manual. Alat ini membantu Anda membuat contoh konfigurasi yang berguna. Apa yang perlu Anda lakukan untuk menghasilkan file konfigurasi untuk Klien OpenVPN adalah menjalankan perintah ini.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota cluster.
CMD_OpenVpnMakeConfig_Args	OpenVpnMakeConfig [ZIP_FileName]
CMD_OpenVpnMakeConfig_[ZIP_FileName]	Tentukan nama file pengaturan keluaran yang akan disimpan dalam format kompresi ZIP. Jika ekstensi file tidak ditentukan, ekstensi ".zip" akan ditambahkan ke nama file.
CMD_OpenVpnMakeConfig_Prompt_ZIP		Nama File Pengaturan Keluaran (file terkompresi ZIP): 
CMD_OpenVpnMakeConfig_OK			File pengaturan contoh telah disimpan sebagai "%s". Anda dapat mengekstrak file ini untuk mengambil file pengaturan.\n
CMD_OpenVpnMakeConfig_ERROR			File pengaturan contoh gagal disimpan sebagai "%s". Nama file mungkin tidak valid.\n


# ServerCertRegenerate command
CMD_ServerCertRegenerate	Generasi Sertifikat Self-Signed Baru dengan CN (Nama Umum) yang Ditetapkan dan Daftarkan pada VPN Server
CMD_ServerCertRegenerate_Help	Anda dapat menggunakan perintah ini untuk mengganti sertifikat saat ini pada VPN Server dengan sertifikat self-signed baru yang memiliki nilai CN (Nama Umum) pada bidangnya.\n\nPerintah ini berguna jika Anda berencana untuk menggunakan Fungsi Klon Server SSTP VPN Microsoft. Karena nilai CN (Nama Umum) pada sertifikat SSL VPN Server harus cocok dengan nama host yang ditentukan pada klien SSTP VPN.\n\nPerintah ini akan menghapus sertifikat SSL yang ada pada VPN Server. Disarankan untuk mencadangkan sertifikat SSL dan kunci privat saat ini dengan menggunakan perintah ServerKeyGet sebelumnya.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai anggota cluster.
CMD_ServerCertRegenerate_Args	ServerCertRegenerate [CN]
CMD_ServerCertRegenerate_[CN]	Tentukan Nama Umum (CN) yang akan dimiliki sertifikat baru.
CMD_ServerCertRegenerate_Prompt_CN	Nilai Nama Umum (CN): 


# VpnOverIcmpDnsEnable command
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable	Mengaktifkan / Menonaktifkan Fungsi VPN melalui ICMP / VPN melalui Server DNS
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Help	Anda dapat membangun VPN hanya dengan paket ICMP atau DNS meskipun ada firewall atau router yang memblokir komunikasi TCP/IP. Anda harus mengaktifkan fungsi berikut terlebih dahulu.\n\nPeringatan: Gunakan fungsi ini hanya dalam keadaan darurat. Fungsi ini berguna ketika firewall atau router salah dikonfigurasi sehingga memblokir TCP/IP, tetapi ICMP atau DNS tidak diblokir. Ini tidak untuk penggunaan jangka panjang yang stabil.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Args	VpnOverIcmpDnsEnable [/ICMP:yes|no] [/DNS:yes|no]
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_ICMP	Tentukan "yes" untuk mengaktifkan VPN melalui Server ICMP. Tentukan "no" untuk menonaktifkan.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_DNS	Tentukan "yes" untuk mengaktifkan VPN melalui Server DNS. Tentukan "no" untuk menonaktifkan.
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_ICMP	Aktifkan VPN melalui Server ICMP (yes / no): 
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_DNS		Aktifkan VPN melalui Server DNS (yes / no): 


# VpnOverIcmpDnsGet command
CMD_VpnOverIcmpDnsGet		Mendapatkan Pengaturan Saat Ini dari Fungsi VPN melalui ICMP / VPN melalui DNS
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Help	Mendapatkan dan menampilkan status fungsi VPN melalui ICMP / VPN melalui DNS saat ini.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Args	VpnOverIcmpDnsGet
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_ICMP	VPN melalui Server ICMP Diaktifkan
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_DNS		VPN melalui Server DNS Diaktifkan


# DynamicDnsGetStatus command
CMD_DynamicDnsGetStatus		Tampilkan Status Saat Ini dari Fungsi Dynamic DNS
CMD_DynamicDnsGetStatus_Help	Mendapatkan dan menampilkan status saat ini dari fungsi Dynamic DNS.\n\nDynamic DNS memberikan hostname DNS unik dan permanen untuk VPN Server ini. Anda dapat menggunakan hostname tersebut untuk menentukan VPN Server ini pada pengaturan VPN Client dan VPN Bridge. Anda tidak perlu mendaftarkan dan menjaga nama domain.\nJuga, jika ISP Anda memberikan alamat IP dinamis (tidak tetap), alamat IP yang sesuai dengan hostname Dynamic DNS Anda akan secara otomatis diubah. Ini memungkinkan Anda untuk terus menjalankan VPN Server hanya dengan menggunakan alamat IP dinamis.\r\nOleh karena itu, Anda tidak perlu lagi menjaga alamat IP global statis dengan biaya bulanan.\n[Perhatian]\nUntuk menonaktifkan Fungsi Dynamic DNS, ubah file konfigurasi VPN Server.\r\n\r\nDirektif "declare root" memiliki direktif "declare DDnsClient". Pada direktif ini, Anda dapat mengganti "bool Disable" dari false ke true, dan restart VPN Server, maka Fungsi Dynamic DNS akan dinonaktifkan.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_DynamicDnsGetStatus_Args	DynamicDnsGetStatus
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_FQDN	Hostname Dynamic DNS yang Ditugaskan (Lengkap)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_HOSTNAME	Hostname Dynamic DNS yang Ditugaskan (Hostname)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_SUFFIX	Sufiks DNS
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv4		Alamat IPv4 Global
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv6		Alamat IPv6 Global


# DynamicDnsSetHostname command
CMD_DynamicDnsSetHostname	Tetapkan Hostname Dynamic DNS
CMD_DynamicDnsSetHostname_Help	Anda dapat menggunakan perintah ini untuk mengubah hostname yang ditetapkan oleh fungsi Dynamic DNS. Hostname yang saat ini ditetapkan dapat ditampilkan menggunakan perintah DynamicDnsGetStatus.\n\nDynamic DNS memberikan hostname DNS unik dan permanen untuk VPN Server ini. Anda dapat menggunakan hostname tersebut untuk menentukan VPN Server ini pada pengaturan VPN Client dan VPN Bridge. Anda tidak perlu mendaftarkan dan menjaga nama domain.\nJuga, jika ISP Anda memberikan alamat IP dinamis (tidak tetap), alamat IP yang sesuai dengan hostname Dynamic DNS Anda akan secara otomatis diubah. Ini memungkinkan Anda untuk terus menjalankan VPN Server hanya dengan menggunakan alamat IP dinamis.\r\nOleh karena itu, Anda tidak perlu lagi menjaga alamat IP global statis dengan biaya bulanan.\n[Perhatian]\nUntuk menonaktifkan Fungsi Dynamic DNS, ubah file konfigurasi VPN Server.\r\n\r\nDirektif "declare root" memiliki direktif "declare DDnsClient". Pada direktif ini, Anda dapat mengganti "bool Disable" dari false ke true, dan restart VPN Server, maka Fungsi Dynamic DNS akan dinonaktifkan.\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.
CMD_DynamicDnsSetHostname_Args	DynamicDnsSetHostname [hostname]
CMD_DynamicDnsSetHostname_[hostname]	Tentukan hostname baru dengan panjang 3 huruf hingga 31 huruf. Hanya alfabet dan angka yang dapat digunakan.
CMD_DynamicDnsSetHostname_Prompt_hostname	Hostname Dynamic DNS (3 - 31 huruf): 


# VpnAzureGetStatus command
CMD_VpnAzureGetStatus			Tampilkan status saat ini dari fungsi VPN Azure
CMD_VpnAzureGetStatus_Help		Dapatkan dan tampilkan status saat ini dari fungsi VPN Azure.\n\nVPN Azure mempermudah untuk membuat Sesi VPN dari PC rumah Anda ke PC kantor Anda. Selama koneksi VPN terjalin, Anda dapat mengakses server lain di jaringan pribadi perusahaan Anda.\nAnda tidak memerlukan alamat IP global pada PC kantor (VPN Server). Ini dapat berfungsi di balik firewall atau NAT. Tidak diperlukan konfigurasi dari administrator jaringan. Anda dapat menggunakan klien SSTP-VPN bawaan Windows di PC rumah Anda.\nVPN Azure adalah layanan VPN cloud yang dioperasikan oleh Proyek SoftEther VPN. VPN Azure gratis dan tersedia untuk siapa saja. Kunjungi http://www.vpnazure.net/ untuk melihat rincian dan petunjuk cara penggunaan.\n\nHostname VPN Azure sama dengan hostname dari pengaturan Dynamic DNS, tetapi dengan mengganti akhiran domain menjadi "vpnazure.net". Untuk mengubah hostname, gunakan perintah DynamicDnsSetHostname.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_VpnAzureGetStatus_Args		VpnAzureGetStatus
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_ENABLED	Fungsi VPN Azure Diaktifkan
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_CONNECTED	Koneksi ke Server Cloud VPN Azure Terhubung
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_HOSTNAME	Hostname dari VPN Server ini pada Layanan VPN Azure


# VpnAzureSetEnable command
CMD_VpnAzureSetEnable			Aktifkan / Nonaktifkan Fungsi VPN Azure
CMD_VpnAzureSetEnable_Help		Aktifkan atau nonaktifkan fungsi VPN Azure.\n\nVPN Azure mempermudah untuk membuat Sesi VPN dari PC rumah Anda ke PC kantor Anda. Selama koneksi VPN terjalin, Anda dapat mengakses server lain di jaringan pribadi perusahaan Anda.\nAnda tidak memerlukan alamat IP global pada PC kantor (VPN Server). Ini dapat berfungsi di balik firewall atau NAT. Tidak diperlukan konfigurasi dari administrator jaringan. Anda dapat menggunakan klien SSTP-VPN bawaan Windows di PC rumah Anda.\nVPN Azure adalah layanan VPN cloud yang dioperasikan oleh Proyek SoftEther VPN. VPN Azure gratis dan tersedia untuk siapa saja. Kunjungi http://www.vpnazure.net/ untuk melihat rincian dan petunjuk cara penggunaan.\n\nHostname VPN Azure sama dengan hostname dari pengaturan Dynamic DNS, tetapi dengan mengganti akhiran domain menjadi "vpnazure.net". Untuk mengubah hostname, gunakan perintah DynamicDnsSetHostname.\n\nUntuk menjalankan perintah ini, Anda harus memiliki hak istimewa administrator VPN Server.\nPerintah ini tidak dapat dijalankan pada VPN Bridge.\nAnda tidak dapat menjalankan perintah ini untuk Virtual Hubs dari VPN Server yang beroperasi sebagai cluster.
CMD_VpnAzureSetEnable_Args		VpnAzureSetEnable [yes|no]
CMD_VpnAzureSetEnable_[yes|no]	Tentukan 'yes' untuk mengaktifkan VPN Azure. 'no' untuk menonaktifkannya.
CMD_VpnAzureSetEnable_PROMPT	Aktifkan VPN Azure (yes / no): 




#######################################################
#                                                     #
# Management commands for VPN Client are listed below #
#                                                     #
#######################################################


# VersionGet command
CMD_VersionGet			Ambil Informasi Versi Layanan VPN Client
CMD_VersionGet_Help		Gunakan perintah ini untuk mendapatkan informasi versi dari program layanan VPN Client yang saat ini dikelola.
CMD_VersionGet_Args		VersionGet
CMD_VersionGet_1		Nama Produk
CMD_VersionGet_2		Informasi Versi
CMD_VersionGet_3		Informasi Build
CMD_VersionGet_4		ID Proses
CMD_VersionGet_5		Tipe OS


# PasswordSet command
CMD_PasswordSet			Tetapkan Kata Sandi untuk Menghubungkan ke Layanan VPN Client
CMD_PasswordSet_Help	Anda dapat membuatnya wajib untuk memasukkan kata sandi ketika Utility Manajemen Baris Perintah dan VPN Client Manager terhubung ke layanan VPN Client untuk mengendalikannya. Anda dapat menggunakan perintah ini untuk menetapkan kata sandi yang harus dimasukkan. \nAnda juga dapat membuat kata sandi ini wajib dimasukkan ketika melakukan operasi jarak jauh (dari komputer yang bukan localhost).
CMD_PasswordSet_Args	PasswordSet [password] [/REMOTEONLY:yes|no]
CMD_PasswordSet_[password]	Tentukan kata sandi yang ingin Anda tetapkan. Anda dapat menghapus pengaturan kata sandi dengan menentukan "none".
CMD_PasswordSet_REMOTEONLY	Tentukan "ya" untuk hanya memerlukan kata sandi ketika operasi dilakukan dari jarak jauh (dari komputer yang bukan localhost). Ini menghentikan kata sandi yang diperlukan ketika koneksi berasal dari localhost. Ketika parameter ini dihilangkan, itu akan dianggap sebagai "tidak".


# PasswordGet command
CMD_PasswordGet			Ambil Pengaturan Kata Sandi untuk Menghubungkan ke Layanan VPN Client
CMD_PasswordGet_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan pengaturan yang menentukan apakah kata sandi perlu dimasukkan untuk saat-saat ketika Utility Manajemen Baris Perintah dan VPN Client Manager terhubung ke layanan VPN Client untuk mengendalikannya. \nDalam kasus ketika kata sandi diminta, ini juga akan mengambil pengaturan yang menentukan apakah kata sandi ini hanya diminta ketika operasi dilakukan dari jarak jauh (dari komputer yang bukan localhost).
CMD_PasswordGet_Args	PasswordGet
CMD_PasswordGet_1		Pengaturan Kata Sandi
CMD_PasswordGet_2		Meminta Kata Sandi Hanya untuk Operasi Jarak Jauh


# CertList command
CMD_CertList			Ambil Daftar Sertifikat Otoritas Sertifikat (CA) yang Terpercaya
CMD_CertList_Help		Di sini Anda dapat mengelola daftar sertifikat otoritas sertifikat yang dipercaya oleh klien VPN. Anda dapat menggunakan daftar sertifikat CA yang terdaftar untuk memverifikasi sertifikat server saat terhubung ke Server VPN.
CMD_CertList_Args		CertList


# CertAdd command
CMD_CertAdd				Tambahkan Sertifikat CA yang Terpercaya
CMD_CertAdd_Help		Gunakan ini untuk menambahkan sertifikat baru ke daftar sertifikat CA yang dipercaya oleh Klien VPN. Anda dapat menggunakan daftar sertifikat CA yang terdaftar untuk memverifikasi sertifikat server saat terhubung ke Server VPN. \nUntuk mendapatkan daftar sertifikat saat ini, Anda dapat menggunakan perintah CertList. \nSertifikat yang Anda tambahkan harus disimpan dalam format file X.509.
CMD_CertAdd_Args		CertAdd [path]
CMD_CertAdd_[path]		Tentukan nama file sertifikat X.509 untuk didaftarkan.


# CertDelete command
CMD_CertDelete			Hapus Sertifikat CA yang Terpercaya
CMD_CertDelete_Help		Gunakan ini untuk menghapus sertifikat yang ada dari daftar sertifikat CA yang dipercaya oleh Klien VPN. \nUntuk mendapatkan daftar sertifikat saat ini, Anda dapat menggunakan perintah CertList.
CMD_CertDelete_Args		CertDelete [id]
CMD_CertDelete_[id]		Tentukan ID sertifikat yang akan dihapus.


# CertGet command
CMD_CertGet				Ambil Sertifikat CA yang Terpercaya
CMD_CertGet_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan sertifikat yang ada dari daftar sertifikat CA yang dipercaya oleh Klien VPN dan menyimpannya sebagai file dalam format X.509.
CMD_CertGet_Args		CertGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CertGet_[id]		Tentukan ID sertifikat yang akan diambil.
CMD_CertGet_SAVECERT	Tentukan nama file untuk menyimpan sertifikat yang diperoleh.


# SecureList command
CMD_SecureList			Ambil Daftar Jenis Kartu Pintar yang Dapat Digunakan
CMD_SecureList_Help		Gunakan ini untuk menampilkan daftar kartu pintar yang didukung oleh Klien VPN. \nJenis-jenis kartu pintar yang terdaftar dalam daftar ini telah dipasang drivernya pada komputer saat ini dan didukung oleh perangkat lunak VPN. \r\nJika ada jenis kartu pintar yang saat ini digunakan tetapi tidak muncul dalam daftar, mungkin ada kemungkinan untuk mengaktifkan penggunaannya dengan memperbarui perangkat lunak VPN ke versi yang lebih baru.
CMD_SecureList_Args		SecureList


# SecureSelect command
CMD_SecureSelect		Pilih Jenis Kartu Pintar yang Akan Digunakan
CMD_SecureSelect_Help	Gunakan ini untuk memilih jenis kartu pintar yang akan digunakan oleh Klien VPN. \nUntuk mendapatkan daftar jenis kartu pintar yang dapat digunakan, gunakan perintah SecureList.
CMD_SecureSelect_Args	SecureSelect [id]
CMD_SecureSelect_[id]	Tentukan ID dari jenis kartu pintar yang akan digunakan.
CMD_SecureSelect_PROMPT_ID	ID Jenis Kartu Pintar yang Akan Digunakan


# SecureGet command
CMD_SecureGet			Dapatkan ID Jenis Kartu Pintar yang Akan Digunakan
CMD_SecureGet_Help		Gunakan ini untuk mendapatkan ID dari jenis kartu pintar yang disetel untuk digunakan oleh Klien VPN saat ini. Dengan melihat hasil dari perintah SecureList berdasarkan ID ini, Anda dapat mengetahui jenis kartu pintar yang saat ini dipilih. \nJika tidak ada kartu pintar yang dipilih, ID yang ditampilkan adalah 0.
CMD_SecureGet_Args		SecureGet
CMD_SecureGet_Print		ID kartu pintar yang saat ini dipilih adalah %u.
CMD_SecureGet_NoPrint	Saat ini, tidak ada kartu pintar yang dipilih.


# NicCreate command
CMD_NicCreate			Buat Adapter Jaringan Virtual Baru
CMD_NicCreate_Help		Gunakan ini untuk menambahkan Adapter Jaringan Virtual baru ke sistem. Anda dapat memberi nama pada adapter jaringan virtual sesuai keinginan. \nAnda dapat menetapkan nama yang terdiri dari karakter alfanumerik untuk adapter jaringan virtual. Untuk sistem Windows 2000 atau yang lebih baru, nama ini dapat memiliki hingga 31 karakter, tetapi untuk Windows 98, 98SE, dan ME, nama ini hanya dapat memiliki hingga 4 karakter. \nJika perintah NicCreate dipanggil, driver perangkat adapter jaringan virtual baru akan diinstal pada sistem operasi tempat Klien VPN beroperasi. \nDalam hal ini, tergantung pada sistem operasi, kotak dialog mungkin muncul untuk mengonfirmasi apakah OK untuk menginstal driver perangkat.
CMD_NicCreate_Args	 	NicCreate [name]
CMD_NicCreate_[name]	Tentukan nama untuk adapter jaringan virtual.
CMD_NicCreate_PROMPT_NAME	Nama Adapter Jaringan Virtual: 


# NicDelete command
CMD_NicDelete			Hapus Adaptor Jaringan Virtual
CMD_NicDelete_Help		Gunakan ini untuk menghapus adaptor jaringan virtual yang ada dari sistem. \nKetika Anda menghapus adaptor jaringan virtual dari sistem, semua koneksi yang menggunakan adaptor jaringan virtual tersebut akan terputus. \nSelain itu, Pengaturan Koneksi yang disetel untuk menggunakan adaptor jaringan virtual yang telah dihapus akan secara otomatis mengubah pengaturannya untuk menggunakan adaptor jaringan virtual lain. \nPerintah ini dapat digunakan ketika VPN Client beroperasi pada sistem operasi Windows 2000 atau yang lebih baru.
CMD_NicDelete_Args		NicDelete [name]
CMD_NicDelete_[name]	Tentukan nama adaptor jaringan virtual.


# NicUpgrade command
CMD_NicUpgrade			Upgrade Driver Perangkat Adaptor Jaringan Virtual
CMD_NicUpgrade_Help		Jika versi driver perangkat dari adaptor jaringan virtual yang ada sudah usang, maka perintah ini akan mengupgrade ke driver perangkat terbaru yang disertakan dengan VPN client yang sedang beroperasi. Bahkan jika upgrade tidak dilakukan, driver perangkat akan diinstal ulang. \nDalam hal ini, tergantung pada sistem operasi, mungkin akan muncul kotak dialog untuk mengonfirmasi apakah aman untuk menginstal driver perangkat. \nPerintah ini dapat digunakan ketika VPN Client beroperasi pada sistem operasi Windows 2000 atau yang lebih baru.
CMD_NicUpgrade_Args		NicUpgrade [name]
CMD_NicUpgrade_[name]	Tentukan nama adaptor jaringan virtual.


# NicGetSetting command
CMD_NicGetSetting		Ambil Pengaturan Adaptor Jaringan Virtual
CMD_NicGetSetting_Help	Gunakan ini untuk mengambil pengaturan alamat MAC dari adaptor jaringan virtual yang ada. \nPerintah ini dapat digunakan ketika VPN Client beroperasi pada sistem operasi Windows 2000 atau yang lebih baru.
CMD_NicGetSetting_Args	NicGetSetting [name]
CMD_NicGetSetting_[name]	Tentukan nama adaptor jaringan virtual.
CMD_NicGetSetting_1		Nama Perangkat
CMD_NicGetSetting_2		Status
CMD_NicGetSetting_3		Alamat MAC
CMD_NicGetSetting_4		Versi
CMD_NicGetSetting_5		Nama File Driver
CMD_NicGetSetting_6		GUID


# NicSetSetting command
CMD_NicSetSetting		Ubah Pengaturan Adaptor Jaringan Virtual
CMD_NicSetSetting_Help	Gunakan ini untuk mengubah pengaturan alamat MAC dari adaptor jaringan virtual yang ada. Ketika perintah ini dijalankan, driver perangkat adaptor jaringan virtual yang sedang beroperasi akan dimulai ulang. \nPerintah ini dapat digunakan ketika VPN Client beroperasi pada sistem operasi Windows 2000 atau yang lebih baru.
CMD_NicSetSetting_Args	NicSetSetting [name] [/MAC:mac]
CMD_NicSetSetting_[name]	Tentukan nama adaptor jaringan virtual.
CMD_NicSetSetting_MAC	Tentukan alamat MAC yang ingin Anda setel. \nTentukan string heksadesimal 6-byte untuk alamat MAC. \nContoh: 00:AC:01:23:45:67 atau 00-AC-01-23-45-67
CMD_NicSetSetting_PROMPT_MAC	Alamat MAC yang Akan Ditetapkan:


# NicEnable command
CMD_NicEnable			Aktifkan Adaptor Jaringan Virtual
CMD_NicEnable_Help		Gunakan ini untuk mengaktifkan adaptor jaringan virtual yang ada dan dinonaktifkan. \nPerintah ini dapat digunakan ketika VPN Client beroperasi pada sistem operasi Windows 2000 atau yang lebih baru.
CMD_NicEnable_Args		NicEnable [name]
CMD_NicEnable_[name]	Tentukan nama adaptor jaringan virtual.


# NicDisable command
CMD_NicDisable			Nonaktifkan Adaptor Jaringan Virtual
CMD_NicDisable_Help		Gunakan ini untuk menonaktifkan adaptor jaringan virtual yang ada dan aktif. \nPerintah ini dapat digunakan ketika VPN Client beroperasi pada sistem operasi Windows 2000 atau yang lebih baru.
CMD_NicDisable_Args		NicDisable [name]
CMD_NicDisable_[name]	Tentukan nama adaptor jaringan virtual.


# NicList command
CMD_NicList				Ambil Daftar Adaptor Jaringan Virtual
CMD_NicList_Help		Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan daftar adaptor jaringan virtual yang terdaftar di sistem saat ini.
CMD_NicList_Args		NicList


# AccountList command
CMD_AccountList			Ambil Daftar Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountList_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client.
CMD_AccountList_Args	AccountList


# AccountCreate command
CMD_AccountCreate		Buat Pengaturan Koneksi VPN Baru
CMD_AccountCreate_Help	Gunakan ini untuk membuat Pengaturan Koneksi VPN baru di VPN Client. \nUntuk membuat Pengaturan Koneksi VPN, selain menentukan nama Pengaturan Koneksi VPN dan server tujuan sebagai parameter awal serta Hub virtual tujuan, dan nama pengguna, Anda juga harus menentukan nama adaptor jaringan virtual yang akan digunakan. Ketika Pengaturan Koneksi VPN baru dibuat, jenis otentikasi pengguna awalnya disetel sebagai Otentikasi Anonim dan pengaturan server proxy serta opsi verifikasi sertifikat server tidak disetel. Untuk mengubah pengaturan ini dan pengaturan lanjutan lainnya setelah Pengaturan Koneksi VPN dibuat, gunakan perintah lain yang dimulai dengan nama "Account".
CMD_AccountCreate_Args	AccountCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountCreate_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang akan dibuat.
CMD_AccountCreate_SERVER	Tentukan nama host dan nomor port dari VPN Server tujuan menggunakan format [nama host:nomor port]. Anda juga dapat menentukan dengan alamat IP.
CMD_AccountCreate_HUB	Tentukan Virtual Hub di VPN Server tujuan.
CMD_AccountCreate_USERNAME	Tentukan nama pengguna yang akan digunakan untuk otentikasi pengguna saat terhubung ke VPN Server tujuan.
CMD_AccountCreate_NICNAME	Tentukan adaptor jaringan virtual yang akan digunakan untuk terhubung.
CMD_AccountCreate_Prompt_Name	Nama Pengaturan Koneksi VPN: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Server	Nama Host dan Nomor Port VPN Server Tujuan: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Hub	Nama Virtual Hub Tujuan: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Username	Nama Pengguna yang Terhubung: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Nicname	Nama Adaptor Jaringan Virtual yang Digunakan: 


# AccountSet command
CMD_AccountSet		Setel Tujuan Koneksi Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountSet_Help	Gunakan ini untuk menyetel, untuk Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client, nama host dan nomor port dari VPN Server tujuan, nama Virtual Hub, nama pengguna yang digunakan untuk koneksi, dan nama adaptor jaringan virtual yang akan digunakan.
CMD_AccountSet_Args	AccountSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_AccountSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountSet_SERVER	Tentukan nama host dan nomor port dari VPN Server tujuan menggunakan format "nama host:nomor port". Anda juga dapat menentukan dengan alamat IP.
CMD_AccountSet_HUB		Tentukan Virtual Hub di VPN Server tujuan.


# AccountGet command
CMD_AccountGet			Ambil Pengaturan Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountGet_Help		Gunakan ini untuk mengambil konten Pengaturan Koneksi VPN dari Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client. \nUntuk mengubah konten Pengaturan Koneksi VPN, gunakan perintah lain yang dimulai dengan nama "Account" setelah membuat Pengaturan Koneksi VPN.
CMD_AccountGet_Args		AccountGet [name]
CMD_AccountGet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ambil.


# AccountDelete command
CMD_AccountDelete		Hapus Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountDelete_Help	Gunakan ini untuk menghapus Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client. Jika Pengaturan Koneksi VPN yang ditentukan memiliki status online, koneksi akan secara otomatis terputus dan kemudian Pengaturan Koneksi VPN akan dihapus.
CMD_AccountDelete_Args	AccountDelete [name]
CMD_AccountDelete_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang akan dihapus.


# AccountUsernameSet command
CMD_AccountUsernameSet	Setel Nama Pengguna Pengguna untuk Menggunakan Koneksi Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountUsernameSet_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk menentukan nama pengguna yang diperlukan untuk otentikasi pengguna. \nDalam beberapa kasus, perlu untuk menentukan jenis otentikasi pengguna dan menentukan parameter yang diperlukan. Untuk mengubah informasi ini, Anda dapat menggunakan perintah seperti AccountAnonymousSet, AccountPasswordSet, AccountCertSet, dan AccountSecureCertSet.
CMD_AccountUsernameSet_Args	AccountUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_AccountUsernameSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountUsernameSet_USERNAME	Tentukan nama pengguna yang diperlukan untuk otentikasi pengguna ketika Pengaturan Koneksi VPN terhubung ke VPN Server.
CMD_AccountUsername_Notice	Jenis otentikasi untuk Pengaturan Koneksi VPN ini saat ini disetel sebagai otentikasi kata sandi. Setelah mengubah nama pengguna, Anda harus menggunakan perintah AccountPasswordSet untuk mengatur ulang kata sandi.


# AccountAnonymousSet command
CMD_AccountAnonymousSet	Setel Jenis Otentikasi Pengguna Pengaturan Koneksi VPN ke Otentikasi Anonim
CMD_AccountAnonymousSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur jenis otentikasi pengguna ke [Otentikasi Anonim] ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server.
CMD_AccountAnonymousSet_Args	AccountAnonymousSet [name]
CMD_AccountAnonymousSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountPasswordSet command
CMD_AccountPasswordSet	Setel Jenis Otentikasi Pengguna Pengaturan Koneksi VPN ke Otentikasi Kata Sandi
CMD_AccountPasswordSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur jenis otentikasi pengguna ke Otentikasi Kata Sandi ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server. Tentukan Otentikasi Kata Sandi Standar dan Otentikasi RADIUS atau NT Domain sebagai jenis otentikasi kata sandi.
CMD_AccountPasswordSet_Args	AccountPasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_AccountPasswordSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountPasswordSet_PASSWORD	Tentukan kata sandi yang akan digunakan untuk otentikasi kata sandi. Jika ini tidak ditentukan, akan muncul prompt untuk memasukkan kata sandi.
CMD_AccountPasswordSet_TYPE	Tentukan "standard" (Otentikasi Kata Sandi Standar) atau "radius" (Otentikasi RADIUS atau NT Domain) sebagai jenis otentikasi kata sandi.
CMD_AccountPasswordSet_Prompt_Type	Tentukan standard atau radius:
CMD_AccountPasswordSet_Type_Invalid	Spesifikasi standard atau radius tidak valid.


# AccountCertSet command
CMD_AccountCertSet	    Setel Jenis Otentikasi Pengguna Pengaturan Koneksi VPN ke Otentikasi Sertifikat Klien
CMD_AccountCertSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur jenis otentikasi pengguna ke Otentikasi Sertifikat Klien ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server. Untuk sertifikat ini, Anda harus menentukan file sertifikat dalam format X.509 dan file kunci privat yang terkodekan dalam format Base 64.
CMD_AccountCertSet_Args	AccountCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_AccountCertSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountCertSet_LOADCERT	Tentukan file sertifikat dalam format X.509 untuk digunakan dalam otentikasi sertifikat.
CMD_AccountCertSet_LOADKEY	Tentukan nama file kunci privat yang terkodekan dalam format Base-64 untuk sertifikat tersebut.


# AccountCertGet command
CMD_AccountCertGet		Ambil Sertifikat Klien untuk Digunakan untuk Koneksi Cascade
CMD_AccountCertGet_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut menggunakan otentikasi sertifikat klien, gunakan ini untuk mendapatkan sertifikat yang disediakan sebagai sertifikat klien dan simpan file sertifikat dalam format X.509.
CMD_AccountCertGet_Args	AccountCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_AccountCertGet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ambil.
CMD_AccountCertGet_SAVECERT	Tentukan nama file untuk menyimpan sertifikat yang Anda peroleh dalam format X.509.


# AccountEncryptEnable command
CMD_AccountEncryptEnable	Aktifkan Enkripsi saat Berkomunikasi melalui Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountEncryptEnable_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut digunakan untuk komunikasi antara VPN Server melalui koneksi VPN, gunakan ini untuk mengatur konten komunikasi antara VPN Server agar dienkripsi menggunakan SSL. \nBiasanya, komunikasi antara VPN Server dienkripsi menggunakan SSL untuk mencegah penyadapan informasi dan penipuan. Anda juga dapat menonaktifkan enkripsi. Ketika enkripsi dinonaktifkan, throughput komunikasi meningkat tetapi data komunikasi mengalir melalui jaringan dalam teks biasa.
CMD_AccountEncryptEnable_Args	AccountEncryptEnable [name]
CMD_AccountEncryptEnable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountEncryptDisable command
CMD_AccountEncryptDisable	Nonaktifkan Enkripsi saat Berkomunikasi melalui Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountEncryptDisable_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut digunakan untuk komunikasi antara VPN Server melalui koneksi VPN, gunakan ini untuk mengatur isi komunikasi antara VPN Server agar tidak dienkripsi. \nBiasanya, komunikasi antara VPN Server dienkripsi dengan SSL untuk mencegah penyadapan informasi dan penipuan. Anda juga dapat menonaktifkan enkripsi. Ketika enkripsi dinonaktifkan, throughput komunikasi meningkat tetapi data komunikasi mengalir di jaringan dalam format teks biasa.
CMD_AccountEncryptDisable_Args	AccountEncryptDisable [name]
CMD_AccountEncryptDisable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountCompressEnable command
CMD_AccountCompressEnable	Aktifkan Kompresi Data saat Berkomunikasi melalui Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountCompressEnable_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut digunakan untuk komunikasi antara VPN Server melalui koneksi VPN, gunakan ini untuk mengatur konten komunikasi antara VPN Server agar dikompresi. \nKompresi dapat mencapai hingga 80% efisiensi dalam mengurangi ukuran data. Namun, kompresi memberikan beban yang lebih tinggi pada CPU baik di mesin klien maupun server. Ketika kecepatan jalur sekitar 10 Mbps atau lebih, kompresi dapat menurunkan throughput, tetapi kadang-kadang dapat memiliki efek sebaliknya.
CMD_AccountCompressEnable_Args	AccountCompressEnable [name]
CMD_AccountCompressEnable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountCompressDisable command
CMD_AccountCompressDisable	Nonaktifkan Kompresi Data saat Berkomunikasi melalui Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountCompressDisable_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut digunakan untuk komunikasi antara VPN Server melalui koneksi VPN, gunakan ini untuk mengatur konten komunikasi antara VPN Server agar tidak dikompresi.
CMD_AccountCompressDisable_Args	AccountCompressDisable [name]
CMD_AccountCompressDisable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountHttpHeader* commands
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Name	Nama nilai (bagian sebelum tanda titik dua): 
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Data	Data nilai (bagian setelah tanda titik dua): 


# AccountHttpHeaderAdd command
CMD_AccountHttpHeaderAdd	Tambahkan nilai kustom di header HTTP yang dikirim ke server proxy
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Help	Gunakan ini untuk menambahkan nilai kustom di header HTTP yang dikirim ke server proxy. Header HTTP kustom dapat digunakan untuk melewati pembatasan tertentu yang diterapkan pada jaringan atau untuk menghindari pembatasan kecepatan yang diterapkan oleh QoS.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Args	AccountHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_AccountHttpHeaderAdd_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_NAME	Tentukan nama nilai kustom (bagian sebelum karakter titik dua).
CMD_AccountHttpHeaderAdd_DATA	Tentukan data nilai kustom (bagian setelah karakter titik dua).


# AccountHttpHeaderDelete command
CMD_AccountHttpHeaderDelete	Hapus nilai kustom di header HTTP yang dikirim ke server proxy
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Help	Gunakan ini untuk menghapus nilai kustom di header HTTP yang dikirim ke server proxy. Header HTTP kustom dapat digunakan untuk melewati pembatasan tertentu yang diterapkan pada jaringan atau untuk menghindari pembatasan kecepatan yang diterapkan oleh QoS.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Args	AccountHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_AccountHttpHeaderDelete_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_NAME	Tentukan nama nilai kustom (bagian sebelum karakter titik dua).


# AccountHttpHeaderGet command
CMD_AccountHttpHeaderGet	Ambil daftar nilai kustom di header HTTP yang dikirim ke server proxy
CMD_AccountHttpHeaderGet_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan daftar nilai kustom di header HTTP yang dikirim ke server proxy. Header HTTP kustom dapat digunakan untuk melewati pembatasan tertentu yang diterapkan pada jaringan atau untuk menghindari pembatasan kecepatan yang diterapkan oleh QoS.
CMD_AccountHttpHeaderGet_Args	AccountHttpHeaderGet [name]
CMD_AccountHttpHeaderGet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ambil.


# AccountProxyNone command
CMD_AccountProxyNone	Tentukan Koneksi TCP/IP Langsung sebagai Metode Koneksi Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountProxyNone_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk mengatur Koneksi TCP/IP Langsung sebagai metode koneksi yang digunakan, di mana rute koneksi tidak melalui server proxy.
CMD_AccountProxyNone_Args	AccountProxyNone [name]
CMD_AccountProxyNone_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountProxyHttp command
CMD_AccountProxyHttp	Tentukan Metode Koneksi Pengaturan Koneksi VPN untuk melalui Server Proxy HTTP
CMD_AccountProxyHttp_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk mengatur Koneksi melalui Server Proxy HTTP sebagai metode koneksi yang digunakan, yang memerlukan spesifikasi nama host dan nomor port server Proxy HTTP untuk berkomunikasi serta nama pengguna dan kata sandi (jika diperlukan). \nServer proxy HTTP yang akan dilalui komunikasi harus kompatibel dengan metode CONNECT untuk menggunakan komunikasi HTTPS.
CMD_AccountProxyHttp_Args	AccountProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxyHttp_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountProxyHttp_SERVER	Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port dari server proxy HTTP yang dilalui menggunakan format [nama_host:nomor_port].
CMD_AccountProxyHttp_USERNAME	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk terhubung ke server proxy HTTP yang dilalui, tentukan nama pengguna. Juga, tentukan parameter /PASSWORD pada saat yang sama. Jika parameter /USERNAME dan /PASSWORD tidak ditentukan, data autentikasi pengguna tidak akan diatur.
CMD_AccountProxyHttp_PASSWORD	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk terhubung ke server proxy HTTP yang dilalui, tentukan kata sandi. Tentukan ini bersama dengan parameter /USERNAME.
CMD_AccountProxyHttp_Prompt_Server	Nama Host dan Nomor Port Server Proxy:


# AccountProxySocks command
CMD_AccountProxySocks		Tentukan Metode Koneksi Pengaturan Koneksi VPN untuk melalui Server Proxy SOCKS4
CMD_AccountProxySocks_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk mengatur Koneksi melalui Server Proxy SOCKS4 sebagai metode koneksi yang digunakan, yang memerlukan spesifikasi nama host dan nomor port server Proxy SOCKS4 untuk berkomunikasi serta nama pengguna dan kata sandi (jika diperlukan).
CMD_AccountProxySocks_Args	AccountProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountProxySocks_SERVER	Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port dari server proxy SOCKS4 yang dilalui menggunakan format [nama_host:nomor_port].
CMD_AccountProxySocks_USERNAME	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk terhubung ke server proxy SOCKS4 yang dilalui, tentukan nama pengguna. Juga, tentukan parameter /PASSWORD pada saat yang sama. Jika parameter /USERNAME dan /PASSWORD tidak ditentukan, data autentikasi pengguna tidak akan diatur.
CMD_AccountProxySocks_PASSWORD	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk terhubung ke server proxy SOCKS4 yang dilalui, tentukan kata sandi. Tentukan ini bersama dengan parameter /USERNAME.


# AccountProxySocks5 command
CMD_AccountProxySocks5		Tentukan Metode Koneksi Pengaturan Koneksi VPN untuk melalui Server Proxy SOCKS5
CMD_AccountProxySocks5_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk mengatur Koneksi melalui Server Proxy SOCKS5 sebagai metode koneksi yang digunakan, yang memerlukan spesifikasi nama host dan nomor port server Proxy SOCKS5 untuk berkomunikasi serta nama pengguna dan kata sandi (jika diperlukan).
CMD_AccountProxySocks5_Args	AccountProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks5_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountProxySocks5_SERVER	Tentukan nama host atau alamat IP, dan nomor port dari server proxy SOCKS5 yang dilalui menggunakan format [nama_host:nomor_port].
CMD_AccountProxySocks5_USERNAME	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk terhubung ke server proxy SOCKS5 yang dilalui, tentukan nama pengguna. Juga, tentukan parameter /PASSWORD pada saat yang sama. Jika parameter /USERNAME dan /PASSWORD tidak ditentukan, data autentikasi pengguna tidak akan diatur.
CMD_AccountProxySocks5_PASSWORD	Jika autentikasi pengguna diperlukan untuk terhubung ke server proxy SOCKS5 yang dilalui, tentukan kata sandi. Tentukan ini bersama dengan parameter /USERNAME.


# AccountServerCertEnable command
CMD_AccountServerCertEnable	Aktifkan Opsi Verifikasi Sertifikat Server pada Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountServerCertEnable_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk mengaktifkan opsi untuk memeriksa apakah sertifikat SSL yang diberikan oleh VPN Server tujuan dapat dipercaya. \nJika opsi ini diaktifkan, kami menyarankan agar Anda menggunakan perintah AccountServerCertSet untuk menyimpan sertifikat server SSL tujuan koneksi sebelumnya dalam pengaturan Pengaturan Koneksi VPN, atau menggunakan perintah CertAdd, dll., untuk mendaftarkan sertifikat root yang berisi sertifikat server SSL yang ditandatangani dalam daftar sertifikat CA terpercaya Virtual Hub. Jika tidak terdaftar, pesan konfirmasi terkadang akan muncul pada koneksi pertama. \nJika sertifikat dari VPN Server yang terhubung tidak dapat dipercaya dalam kondisi di mana opsi untuk memverifikasi sertifikat server telah diaktifkan pada Pengaturan Koneksi VPN, koneksi akan segera dibatalkan dan upaya koneksi akan terus diulang.
CMD_AccountServerCertEnable_Args	AccountServerCertEnable [name]
CMD_AccountServerCertEnable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountServerCertDisable command
CMD_AccountServerCertDisable	Nonaktifkan Opsi Verifikasi Sertifikat Server pada Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountServerCertDisable_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk menonaktifkan opsi untuk memeriksa apakah sertifikat SSL yang diberikan oleh VPN Server tujuan dapat dipercaya.
CMD_AccountServerCertDisable_Args	AccountServerCertDisable [name]
CMD_AccountServerCertDisable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountRetryOnServerCertEnable command
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable	Aktifkan percobaan ulang koneksi VPN jika sertifikat server tidak valid
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk mengaktifkan opsi untuk mencoba ulang koneksi jika sertifikat server tidak dapat dipercaya.
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Args	AccountRetryOnServerCertEnable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountRetryOnServerCertDisable command
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable	Nonaktifkan percobaan ulang koneksi VPN jika sertifikat server tidak valid
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server, gunakan ini untuk menonaktifkan opsi untuk mencoba ulang koneksi jika sertifikat server tidak dapat dipercaya.
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Args	AccountRetryOnServerCertDisable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountDefaultCAEnable command
CMD_AccountDefaultCAEnable			Aktifkan opsi Penyimpanan Sertifikat Sistem Kepercayaan
CMD_AccountDefaultCAEnable_Help		Ketika verifikasi sertifikat server diaktifkan, gunakan ini untuk mengaktifkan kepercayaan pada sertifikat dari penyimpanan kepercayaan sistem. \nJika verifikasi sertifikat server dinonaktifkan, opsi ini tidak berfungsi.
CMD_AccountDefaultCAEnable_Args		AccountDefaultCAEnable [name]
CMD_AccountDefaultCAEnable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountDefaultCADisable command
CMD_AccountDefaultCADisable			Nonaktifkan opsi Penyimpanan Sertifikat Sistem Kepercayaan
CMD_AccountDefaultCADisable_Help	Ketika verifikasi sertifikat server diaktifkan, gunakan ini untuk menonaktifkan kepercayaan pada sertifikat dari penyimpanan kepercayaan sistem. \nJika verifikasi sertifikat server dinonaktifkan, opsi ini tidak berfungsi.
CMD_AccountDefaultCADisable_Args	AccountDefaultCADisable [name]
CMD_AccountDefaultCADisable_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountServerCertSet command
CMD_AccountServerCertSet	Tetapkan Sertifikat Server Individual untuk Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountServerCertSet_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar pada Klien VPN ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke Server VPN, gunakan ini untuk mendaftarkan sertifikat yang sama dengan sertifikat SSL yang disediakan oleh Server VPN tujuan. \nJika opsi untuk memverifikasi sertifikat server untuk Pengaturan Koneksi VPN diaktifkan, Anda harus menggunakan perintah ini untuk menyimpan sertifikat SSL server tujuan koneksi sebelumnya dalam pengaturan Pengaturan Koneksi VPN, atau menggunakan perintah CAAdd dll untuk mendaftarkan sertifikat akar yang berisi sertifikat server SSL yang ditandatangani dalam daftar sertifikat CA terpercaya Virtual Hub. \nJika sertifikat Server VPN yang terhubung tidak dapat dipercaya di bawah kondisi di mana opsi untuk memverifikasi sertifikat server telah diaktifkan untuk Pengaturan Koneksi VPN, koneksi akan segera dibatalkan dan upaya koneksi akan terus dilakukan.
CMD_AccountServerCertSet_Args	AccountServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_AccountServerCertSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountServerCertSet_LOADCERT	Tentukan nama file sertifikat format X.509 tempat sertifikat server individual yang ingin Anda tetapkan disimpan.


# AccountServerCertDelete command
CMD_AccountServerCertDelete	Hapus Sertifikat Server Individual untuk Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountServerCertDelete_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar pada Klien VPN ditentukan dan sertifikat server individual terdaftar untuk Pengaturan Koneksi VPN tersebut, gunakan ini untuk menghapus sertifikat tersebut.
CMD_AccountServerCertDelete_Args	AccountServerCertDelete [name]
CMD_AccountServerCertDelete_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountServerCertGet command
CMD_AccountServerCertGet	Dapatkan Sertifikat Server Individual untuk Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountServerCertGet_Help	Ketika Pengaturan Koneksi VPN ditentukan dan sertifikat server individual terdaftar untuk Pengaturan Koneksi VPN tersebut, gunakan ini untuk mendapatkan sertifikat tersebut dan menyimpannya sebagai file sertifikat dalam format X.509.
CMD_AccountServerCertGet_Args	AccountServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_AccountServerCertGet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountServerCertGet_SAVECERT	Tentukan nama file sertifikat untuk menyimpan sertifikat server individual dalam format X.509.


# AccountDetailSet command
CMD_AccountDetailSet	Tetapkan Pengaturan Lanjutan untuk Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountDetailSet_Help	Gunakan ini untuk menyesuaikan pengaturan komunikasi protokol VPN yang digunakan ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut terhubung ke VPN Server.
CMD_AccountDetailSet_Args	AccountDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:additional_interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/BRIDGE:yes|no] [/MONITOR:yes|no] [/NOTRACK:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_AccountDetailSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountDetailSet_MAXTCP	Tentukan, menggunakan angka dalam rentang 1 hingga 32, jumlah koneksi TCP yang akan digunakan untuk komunikasi VPN. Dengan menggunakan transmisi data melalui beberapa koneksi TCP untuk sesi komunikasi VPN dengan VPN Server, kadang-kadang dapat meningkatkan kecepatan komunikasi. \nCatatan: Kami merekomendasikan sekitar 8 jalur ketika koneksi ke server cepat, dan 1 jalur ketika menggunakan koneksi yang lambat seperti dial-up.
CMD_AccountDetailSet_INTERVAL	Ketika berkomunikasi melalui VPN dengan membangun beberapa koneksi TCP, tentukan dalam detik, interval pembentukan untuk setiap koneksi TCP. Nilai standar adalah 1 detik.
CMD_AccountDetailSet_TTL	Ketika menentukan umur koneksi untuk setiap koneksi TCP, tentukan dalam detik waktu keep-alive dari pembentukan koneksi TCP hingga pemutusan. Jika 0 ditentukan, keep-alive tidak akan disetel.
CMD_AccountDetailSet_HALF	Tentukan "yes" ketika mengaktifkan mode dupleks setengah. Ketika menggunakan dua atau lebih koneksi TCP untuk komunikasi VPN, memungkinkan untuk menggunakan Mode Dupleks Setengah. Dengan mengaktifkan mode dupleks setengah, arah transmisi data dapat secara otomatis diperbaiki setengah dan setengah untuk setiap koneksi TCP. Dalam kasus di mana VPN menggunakan 8 koneksi TCP, misalnya, ketika dupleks setengah diaktifkan, komunikasi dapat dipastikan sehingga 4 koneksi TCP didedikasikan untuk arah unggah dan 4 koneksi lainnya didedikasikan untuk arah unduh.
CMD_AccountDetailSet_BRIDGE	Tentukan "yes" ketika terhubung ke VPN Server menggunakan Mode Jembatan / Router. Ketika menggunakan Mode Jembatan / Router untuk terhubung, memungkinkan untuk memberikan bridging atau routing ke jaringan lain di sisi adaptor jaringan virtual VPN Client. Namun, jika kebijakan keamanan pengguna yang digunakan untuk koneksi menolak penggunaan jembatan atau routing, maka koneksi akan gagal.
CMD_AccountDetailSet_MONITOR	Tentukan "yes" ketika terhubung ke VPN Server menggunakan Mode Pemantauan. Ketika koneksi dibuat menggunakan Mode Pemantauan, Anda dapat menerima semua paket yang mengalir melalui Virtual Hub. Namun, jika kebijakan keamanan pengguna yang digunakan untuk koneksi tidak memungkinkan Mode Pemantauan, maka koneksi akan gagal.
CMD_AccountDetailSet_NOTRACK	Tentukan "yes" untuk menonaktifkan penyesuaian tabel routing. Biasanya "no" yang ditentukan.
CMD_AccountDetailSet_NOQOS	Tentukan "yes" ketika menonaktifkan fungsi VoIP / QoS. Biasanya "no" yang ditentukan.
CMD_AccountDetailSet_DISABLEUDP	Tentukan "yes" ketika menonaktifkan fungsi akselerasi UDP. Biasanya "no" yang ditentukan.
CMD_AccountDetailSet_Eval_MaxTcp	Tentukan angka dalam rentang 1 hingga 32 untuk jumlah koneksi TCP.
CMD_AccountDetailSet_Eval_Interval	Tetapkan setidaknya 1 detik untuk interval membentuk koneksi TCP.
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MaxTcp	Jumlah Koneksi TCP yang Akan Digunakan dalam Komunikasi VPN: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_Interval	Interval antara Pembentukan Setiap Koneksi TCP: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_TTL		Umur Koneksi Setiap Koneksi TCP (0 untuk tidak ada keep-alive): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_HALF	Aktifkan Mode Dupleks Setengah (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_BRIDGE	Aktifkan Mode Jembatan / Router (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MONITOR	Aktifkan Mode Pemantauan (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOTRACK	Nonaktifkan Penyesuaian Tabel Routing (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOQOS	 Nonaktifkan Fungsi Kontrol QoS (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_DISABLEUDP	 Nonaktifkan Fungsi Akselerasi UDP (yes/no): 


# AccountRename command
CMD_AccountRename		Ganti Nama Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountRename_Help	Gunakan ini untuk menentukan Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client dan mengganti namanya.
CMD_AccountRename_Args	AccountRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_AccountRename_[name]	Tentukan nama saat ini dari Pengaturan Koneksi VPN yang namanya ingin Anda ubah.
CMD_AccountRename_NEW	Tentukan nama baru setelah perubahan.
CMD_AccountRename_PROMPT_OLD	Nama Saat Ini: 
CMD_AccountRename_PROMPT_NEW	Nama Baru: 


# AccountConnect command
CMD_AccountConnect		Mulai Koneksi ke Server VPN menggunakan Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountConnect_Help	Gunakan ini untuk menentukan Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client dan memulai koneksi ke Server VPN menggunakan Pengaturan Koneksi VPN tersebut. Pengaturan Koneksi VPN yang memiliki status menghubungkan atau terhubung akan terus terhubung ke Server VPN, atau terus mencoba menghubungkan ke Server VPN hingga perintah AccountDisconnect digunakan untuk memutuskan koneksi (Namun, jika perintah AccountRetrySet digunakan untuk menentukan jumlah percobaan, upaya koneksi akan dihentikan ketika nilai yang ditentukan tercapai.)
CMD_AccountConnect_Args	AccountConnect [name]
CMD_AccountConnect_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang koneksinya ingin Anda mulai.


# AccountDisconnect command
CMD_AccountDisconnect		Putuskan Koneksi Pengaturan VPN Saat Terhubung
CMD_AccountDisconnect_Help	Gunakan ini untuk menentukan Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client dan yang sedang dalam kondisi menghubungkan atau sudah terhubung, dan langsung memutuskannya.
CMD_AccountDisconnect_Args	AccountDisconnect [name]
CMD_AccountDisconnect_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang ingin diputuskan.


# AccountStatusGet command
CMD_AccountStatusGet	Dapatkan Status Pengaturan Koneksi VPN Saat Ini
CMD_AccountStatusGet_Help	Gunakan ini untuk mendapatkan status koneksi dan informasi lainnya ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan saat ini terhubung.
CMD_AccountStatusGet_Args	AccountStatusGet [name]
CMD_AccountStatusGet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang informasinya ingin Anda dapatkan.


# AccountNicSet command
CMD_AccountNicSet		Setel Adapter Jaringan Virtual yang Akan Digunakan untuk Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountNicSet_Help	Gunakan ini untuk mengubah nama Adapter Jaringan Virtual yang akan digunakan oleh Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client untuk koneksi ke VPN Server.
CMD_AccountNicSet_Args	AccountNicSet [name] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountNicSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountNicSet_NICNAME	Tentukan nama Adapter Jaringan Virtual yang akan digunakan saat terhubung ke VPN Server.


# AccountStatusShow command
CMD_AccountStatusShow	Setel Layar Status Koneksi dan Kesalahan yang Ditampilkan saat Menghubungkan ke VPN Server
CMD_AccountStatusShow_Help	Gunakan ini untuk menetapkan layar status koneksi dan kesalahan yang akan ditampilkan di layar komputer saat pengaturan komunikasi terdaftar di VPN Client digunakan untuk menghubungkan ke VPN Server.
CMD_AccountStatusShow_Args	AccountStatusShow [name]
CMD_AccountStatusShow_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountStatusHide command
CMD_AccountStatusHide	Sembunyikan Layar Status Koneksi dan Kesalahan saat Menghubungkan ke VPN Server
CMD_AccountStatusHide_Help	Gunakan ini untuk mengatur agar layar status koneksi dan kesalahan tidak ditampilkan di layar komputer saat pengaturan komunikasi terdaftar di VPN Client digunakan untuk menghubungkan ke VPN Server.
CMD_AccountStatusHide_Args	AccountStatusHide [name]
CMD_AccountStatusHide_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountSecureCertSet command
CMD_AccountSecureCertSet	Tetapkan Jenis Otentikasi Pengguna Pengaturan Koneksi VPN ke Otentikasi Kartu Pintar
CMD_AccountSecureCertSet_Help	Gunakan ini untuk mengatur jenis otentikasi pengguna ke Otentikasi Kartu Pintar ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar di VPN Client ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut menghubungkan ke VPN Server. Anda juga harus menentukan nama objek sertifikat dan objek kunci pribadi yang disimpan di kartu pintar.
CMD_AccountSecureCertSet_Args	AccountSecureCertSet [name] [/CERTNAME:cert] [/KEYNAME:key]
CMD_AccountSecureCertSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountSecureCertSet_CERTNAME	Tentukan nama objek sertifikat yang disimpan di kartu pintar.
CMD_AccountSecureCertSet_KEYNAME	Tentukan nama objek kunci pribadi yang disimpan di kartu pintar. Kunci pribadi harus kompatibel dengan sertifikat yang ditentukan oleh /CERTNAME.
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_CERTNAME	Nama Objek Sertifikat di Kartu Pintar: 
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_KEYNAME	Nama Objek Kunci Pribadi di Kartu Pintar: 


# PcAccountOpensslEngineCertSet
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_KEYNAME	Tentukan nama kunci spesifik engine openssl: 
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_ENGINENAME	Tentukan nama engine openssl: 


# AccountRetrySet コマンド
CMD_AccountRetrySet		Tentukan Interval antara Coba Koneksi Ulang untuk Kegagalan Koneksi atau Pemutusan Koneksi pada Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountRetrySet_Help	Saat Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar pada Klien VPN ditentukan dan Pengaturan Koneksi VPN tersebut mencoba menghubungkan ke Server VPN, gunakan ini untuk menentukan interval yang harus ditunggu antara percakapan ulang dan batas berapa kali mencoba kembali ketika komunikasi dengan Server VPN terputus atau ketika proses koneksi gagal. \nJika jenis otentikasi pengguna adalah Otentikasi Kartu Pintar, tidak ada percakapan ulang yang akan dilakukan terlepas dari pengaturan Jumlah Percakapan Ulang Koneksi.
CMD_AccountRetrySet_Args	AccountRetrySet [name] [/NUM:num_retry] [/INTERVAL:retry_interval]
CMD_AccountRetrySet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.
CMD_AccountRetrySet_NUM	Tentukan jumlah kali untuk mencoba kembali secara berturut-turut. Dengan menentukan "999", akan ada percakapan ulang tak terbatas (selalu terhubung). Dengan menentukan "0", tidak akan ada percakapan ulang yang dilakukan.
CMD_AccountRetrySet_INTERVAL	Saat mencoba menghubungkan kembali, ini mengatur berapa detik untuk menunggu setelah pemutusan atau kegagalan koneksi sebelumnya sebelum memulai proses penghubungan kembali.
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_NUM	Jumlah Percakapan Ulang ("999" tidak terbatas): 
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_INTERVAL	Interval Percakapan Ulang (Detik): 
CMD_AccountRetrySet_EVAL_INTERVAL	Tentukan 5 detik atau lebih untuk interval percakapan ulang.


# AccountStartupSet command
CMD_AccountStartupSet	Tentukan Pengaturan Koneksi VPN sebagai Koneksi Startup
CMD_AccountStartupSet_Help	Gunakan ini untuk menentukan Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar pada Klien VPN dan menetapkannya sebagai koneksi startup. Pengaturan Koneksi VPN yang ditetapkan sebagai koneksi startup akan secara otomatis memulai proses koneksi saat layanan Klien VPN dimulai.
CMD_AccountStartupSet_Args	AccountStartupSet [name]
CMD_AccountStartupSet_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountStartupRemove command
CMD_AccountStartupRemove	Hapus Koneksi Startup dari Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountStartupRemove_Help	Gunakan ini ketika Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar pada Klien VPN ditentukan dan pengaturan tersebut saat ini diatur sebagai koneksi startup, untuk menghapus koneksi startup tersebut.
CMD_AccountStartupRemove_Args	AccountStartupRemove [name]
CMD_AccountStartupRemove_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang pengaturannya ingin Anda ubah.


# AccountExport command
CMD_AccountExport		Ekspor Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountExport_Help	Gunakan ini untuk menentukan Pengaturan Koneksi VPN yang terdaftar pada Klien VPN dan mengekspor isinya sebagai file teks. Dengan mengekspor file Pengaturan Koneksi VPN, dan kemudian mengimpornya lagi, Anda dapat menggandakan isi Pengaturan Koneksi VPN. Juga, karena disimpan sebagai file teks, Anda dapat mengedit isinya menggunakan editor teks konvensional. \nFile tujuan ekspor disimpan dalam format teks UTF-8. Juga, disarankan untuk menyimpan nama file dengan ekstensi .vpn karena ekstensi file ini terasosiasi dengan Windows Edition VPN Client Manager.
CMD_AccountExport_Args	AccountExport [name] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_AccountExport_[name]	Tentukan nama Pengaturan Koneksi VPN yang ingin diekspor.
CMD_AccountExport_SAVEPATH	Tentukan nama file untuk tujuan penyimpanan.
CMD_AccountExport_PROMPT_SAVEPATH	Nama File Tujuan Penyimpanan (ekstensi yang disarankan: vpn): 


# AccountImport command
CMD_AccountImport		Impor Pengaturan Koneksi VPN
CMD_AccountImport_Help	Gunakan ini untuk mengimpor file Pengaturan Koneksi VPN yang telah diekspor dengan perintah AccountExport dan menambahkannya ke Klien VPN.
CMD_AccountImport_Args	AccountImport [path]
CMD_AccountImport_[path]	Tentukan nama file dari sumber impor.
CMD_AccountImport_PROMPT_PATH	Nama File Sumber Impor: 
CMD_AccountImport_FAILED_PARSE	Tidak dapat memparsing file yang ditentukan dengan benar. Harap periksa apakah file tersebut diekspor dengan benar.
CMD_AccountImport_OK	Pengaturan Koneksi VPN "%s" telah diimpor.



# RemoteEnable command
CMD_RemoteEnable		Izinkan Manajemen Jarak Jauh Layanan Klien VPN
CMD_RemoteEnable_Help	Gunakan ini untuk memungkinkan manajemen layanan Klien VPN dari komputer jarak jauh yang bukan localhost, melalui koneksi jarak jauh menggunakan Command Line Management Utility atau VPN Client Manager. Layanan Klien VPN harus dimulai ulang untuk menerapkan perubahan ketersediaan manajemen jarak jauh. Anda harus mengatur kata sandi jika Anda mengizinkan manajemen jarak jauh.
CMD_RemoteEnable_Args	RemoteEnable


# RemoteDisable command
CMD_RemoteDisable		Tolak Manajemen Jarak Jauh Layanan Klien VPN
CMD_RemoteDisable_Help	Gunakan ini untuk menolak manajemen layanan Klien VPN dari komputer jarak jauh yang bukan localhost, melalui koneksi jarak jauh menggunakan Command Line Management Utility atau VPN Client Manager. Layanan Klien VPN harus dimulai ulang untuk menerapkan perubahan ketersediaan manajemen jarak jauh.
CMD_RemoteDisable_Args	RemoteDisable






###################################################
#                                                 #
# Commands for VPN Tools are listed below         #
#                                                 #
###################################################


# GenX25519 command
CMD_GenX25519				Buat pasangan kunci X25519 baru
CMD_GenX25519_Help			Gunakan ini untuk membuat pasangan kunci X25519 baru, yang dapat digunakan untuk WireGuard. \nKunci pribadi dan publik keduanya akan ditampilkan. \nKunci publik dapat dibagikan dan digunakan untuk mengidentifikasi pasangan. \nSelain itu, kunci publik selalu dapat diambil dari kunci pribadi menggunakan perintah GetPublicX25519. \nKunci pribadi harus disimpan di tempat yang aman dan tidak pernah dibagikan. \nKunci pribadi tidak dapat dipulihkan setelah hilang.
CMD_GenX25519_ARGS			GenX25519
CMD_GenX25519_PRIVATE_KEY	Kunci pribadi: 
CMD_GenX25519_PUBLIC_KEY	Kunci publik: 


# GetPublicX25519 command
CMD_GetPublicX25519				Ambil kunci publik X25519 dari kunci pribadi
CMD_GetPublicX25519_Help		Gunakan ini jika Anda memiliki kunci pribadi X25519 dan ingin mendapatkan kunci publik yang sesuai.
CMD_GetPublicX25519_ARGS    	GetPublicX25519 [private]
CMD_GetPublicX25519_[private]	Kunci pribadi X25519 yang ingin Anda ambil kunci publik yang sesuai.
CMD_GetPublicX25519_PRIVATE_KEY	Kunci pribadi: 
CMD_GetPublicX25519_PUBLIC_KEY	Kunci publik: 


# MakeCert command
CMD_MakeCert			Buat Sertifikat X.509 Baru dan Kunci Pribadi (1024 bit)
CMD_MakeCert_Help		Gunakan ini untuk membuat sertifikat X.509 baru dan kunci pribadi dan menyimpannya sebagai file. \nAlgoritma yang digunakan untuk membuat kunci publik dan kunci pribadi dari sertifikat adalah RSA 1024 bit. \nAnda dapat memilih untuk membuat sertifikat root (sertifikat yang ditandatangani sendiri) atau sertifikat yang ditandatangani oleh sertifikat lain. Untuk membuat sertifikat yang ditandatangani oleh sertifikat lain, Anda memerlukan file kunci pribadi (encoded base64) yang kompatibel dengan sertifikat yang menggunakan tanda tangan tersebut (file format X.509). \n\nSaat membuat sertifikat, Anda dapat menentukan hal-hal berikut: Nama (CN), Organisasi (O), Unit Organisasi (OU), Negara (C), Negara Bagian (ST), Lokal (L), Nomor Seri, dan Tanggal Kedaluwarsa. \nSertifikat yang dibuat akan disimpan sebagai file format X.509 dan file kunci pribadi akan disimpan dalam format Base 64 encoded RSA 1024 bit. \n\nPerintah MakeCert adalah alat yang menyediakan fungsi paling dasar untuk membuat sertifikat. Jika Anda ingin membuat sertifikat yang lebih substansial, kami sarankan untuk menggunakan perangkat lunak gratis seperti OpenSSL, atau perangkat lunak CA (certificate authority) komersial. \n\nCatatan: Perintah ini dapat dipanggil dari Utilitas Manajemen Baris Perintah SoftEther VPN. Anda juga dapat mengeksekusi perintah ini saat terhubung ke VPN Server atau VPN Client saat dalam Mode Administrasi, tetapi yang sebenarnya melakukan komputasi RSA, menghasilkan data sertifikat, dan menyimpannya ke file adalah komputer tempat perintah tersebut dijalankan, dan semua ini dijalankan dalam konteks yang tidak ada hubungannya dengan komputer yang menjadi tujuan koneksi Mode Administrasi.
CMD_MakeCert_Args		MakeCert [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert_CN			Tentukan Nama (CN) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert_O			Tentukan Organisasi (O) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert_OU			Tentukan Unit Organisasi (OU) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert_C			Tentukan Negara (C) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert_ST			Tentukan Negara Bagian (ST) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert_L			Tentukan Lokal (L) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert_SERIAL		Tentukan Nomor Seri dari sertifikat yang akan dibuat. Tentukan dengan nilai hexadecimal. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert_EXPIRES	Tentukan Tanggal Kedaluwarsa dari sertifikat yang akan dibuat. Jika Anda menentukan "none" atau "0", 3650 hari (sekitar 10 tahun) akan digunakan. Anda dapat menentukan maksimal 10950 hari (sekitar 30 tahun).
CMD_MakeCert_SIGNCERT	Tentukan file sertifikat format X.509 yang akan digunakan untuk menandatangani tanda tangan jika sertifikat yang dibuat ditandatangani oleh sertifikat lain. Jika parameter ini tidak disebutkan, maka tanda tangan tidak akan dilakukan dan sertifikat baru akan dibuat sebagai sertifikat root.
CMD_MakeCert_SIGNKEY	Tentukan kunci pribadi (RSA, encoded base64) yang kompatibel dengan sertifikat yang ditentukan oleh /SIGNCERT.
CMD_MakeCert_SAVECERT	Tentukan nama file untuk menyimpan sertifikat yang telah Anda buat. Sertifikat akan disimpan dalam format X.509 yang mencakup kunci publik yang berbentuk RSA 1024 bit.
CMD_MakeCert_SAVEKEY	Tentukan nama file untuk menyimpan kunci pribadi yang kompatibel dengan sertifikat yang Anda buat. Kunci pribadi akan disimpan dalam file RSA-format 1024-bit.
CMD_MakeCert_PROMPT_CN			Nama Sertifikat yang Akan Dibuat (CN): 
CMD_MakeCert_PROMPT_O			Organisasi Sertifikat yang Akan Dibuat (O): 
CMD_MakeCert_PROMPT_OU			Unit Organisasi Sertifikat yang Akan Dibuat (OU): 
CMD_MakeCert_PROMPT_C			Negara Sertifikat yang Akan Dibuat (C): 
CMD_MakeCert_PROMPT_ST			Negara Bagian Sertifikat yang Akan Dibuat (ST): 
CMD_MakeCert_PROMPT_L			Lokal Sertifikat yang Akan Dibuat (L): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SERIAL		Nomor Seri Sertifikat yang Akan Dibuat (Hexadecimal): 
CMD_MakeCert_PROMPT_EXPIRES		Tanggal Kedaluwarsa Sertifikat yang Akan Dibuat (Hari): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVECERT	Nama File untuk Menyimpan Sertifikat yang Akan Dibuat: 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVEKEY		Nama File untuk Menyimpan Kunci Pribadi yang Akan Dibuat: 
CMD_MakeCert_EVAL_EXPIRES		Tentukan Tanggal Kedaluwarsa dalam rentang %u hingga %u.
CMD_MakeCert_ERROR_SIGNKEY		Entah sertifikat atau kunci pribadi yang ditentukan oleh /SIGNCERT dan /SIGNKEY tidak dapat dibaca, atau kombinasi keduanya tidak valid.
CMD_MakeCert_ERROR_GEN_FAILED	Pembuatan sertifikat dan kunci pribadi gagal.


# MakeCert2048 command
CMD_MakeCert2048			Buat Sertifikat X.509 Baru dan Kunci Pribadi (2048 bit)
CMD_MakeCert2048_Help		Gunakan ini untuk membuat sertifikat X.509 baru dan kunci pribadi dan menyimpannya sebagai file. \nAlgoritma yang digunakan untuk membuat kunci publik dan kunci pribadi dari sertifikat adalah RSA 2048 bit. \nAnda dapat memilih untuk membuat sertifikat root (sertifikat yang ditandatangani sendiri) atau sertifikat yang ditandatangani oleh sertifikat lain. Untuk membuat sertifikat yang ditandatangani oleh sertifikat lain, Anda memerlukan file kunci pribadi (encoded base64) yang kompatibel dengan sertifikat yang menggunakan tanda tangan tersebut (file format X.509). \n\nSaat membuat sertifikat, Anda dapat menentukan hal-hal berikut: Nama (CN), Organisasi (O), Unit Organisasi (OU), Negara (C), Negara Bagian (ST), Lokal (L), Nomor Seri, dan Tanggal Kedaluwarsa. \nSertifikat yang dibuat akan disimpan sebagai file format X.509 dan file kunci pribadi akan disimpan dalam format Base 64 encoded RSA 2048 bit. \n\nPerintah MakeCert adalah alat yang menyediakan fungsi paling dasar untuk membuat sertifikat. Jika Anda ingin membuat sertifikat yang lebih substansial, kami sarankan untuk menggunakan perangkat lunak gratis seperti OpenSSL, atau perangkat lunak CA (certificate authority) komersial. \n\nCatatan: Perintah ini dapat dipanggil dari Utilitas Manajemen Baris Perintah SoftEther VPN. Anda juga dapat mengeksekusi perintah ini saat terhubung ke VPN Server atau VPN Client saat dalam Mode Administrasi, tetapi yang sebenarnya melakukan komputasi RSA, menghasilkan data sertifikat, dan menyimpannya ke file adalah komputer tempat perintah tersebut dijalankan, dan semua ini dijalankan dalam konteks yang tidak ada hubungannya dengan komputer yang menjadi tujuan koneksi Mode Administrasi.
CMD_MakeCert2048_Args		MakeCert2048 [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert2048_CN			Tentukan Nama (CN) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert2048_O			Tentukan Organisasi (O) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert2048_OU			Tentukan Unit Organisasi (OU) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert2048_C			Tentukan Negara (C) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert2048_ST			Tentukan Negara Bagian (ST) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert2048_L			Tentukan Lokal (L) dari sertifikat yang akan dibuat. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert2048_SERIAL		Tentukan Nomor Seri dari sertifikat yang akan dibuat. Tentukan dengan nilai hexadecimal. Anda dapat menentukan "none".
CMD_MakeCert2048_EXPIRES	Tentukan Tanggal Kedaluwarsa dari sertifikat yang akan dibuat. Jika Anda menentukan "none" atau "0", 3650 hari (sekitar 10 tahun) akan digunakan. Anda dapat menentukan maksimal 10950 hari (sekitar 30 tahun).
CMD_MakeCert2048_SIGNCERT	Tentukan file sertifikat format X.509 yang akan digunakan untuk menandatangani tanda tangan jika sertifikat yang dibuat ditandatangani oleh sertifikat lain. Jika parameter ini tidak disebutkan, maka tanda tangan tidak akan dilakukan dan sertifikat baru akan dibuat sebagai sertifikat root.
CMD_MakeCert2048_SIGNKEY	Tentukan kunci pribadi (RSA, encoded base64) yang kompatibel dengan sertifikat yang ditentukan oleh /SIGNCERT.
CMD_MakeCert2048_SAVECERT	Tentukan nama file untuk menyimpan sertifikat yang telah Anda buat. Sertifikat akan disimpan dalam format X.509 yang mencakup kunci publik yang berbentuk RSA 2048 bit.
CMD_MakeCert2048_SAVEKEY	Tentukan nama file untuk menyimpan kunci pribadi yang kompatibel dengan sertifikat yang Anda buat. Kunci pribadi akan disimpan dalam file RSA-format 2048-bit.


# TrafficClient command
CMD_TrafficClient		Jalankan Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan dalam Mode Klien
CMD_TrafficClient_Help	Gunakan ini untuk mengeksekusi program klien dari alat pengukuran throughput komunikasi. \nDua perintah, TrafficClient dan TrafficServer, digunakan untuk alat pengukuran throughput komunikasi untuk memungkinkan pengukuran throughput komunikasi yang dapat ditransfer antara dua komputer yang terhubung melalui jaringan IP. Perintah TrafficServer digunakan pertama kali di komputer lain untuk menempatkan alat pengukuran throughput komunikasi dalam kondisi mendengarkan. Kemudian perintah TrafficClient digunakan untuk menghubungkan ke server tersebut dengan menentukan nama host atau alamat IP dan nomor port, yang memungkinkan pengukuran kecepatan komunikasi. \nPengukuran kecepatan komunikasi dilakukan dengan secara bersamaan mendirikan beberapa koneksi TCP dan menghitung jumlah bit data yang dapat ditransfer dalam waktu yang ditentukan berdasarkan hasil masing-masing dalam mentransfer aliran data maksimum di setiap koneksi dan kemudian menggunakan itu untuk menghitung nilai rata-rata (bps) dari throughput komunikasi. Biasanya, ketika hanya ada satu koneksi TCP, komunikasi cenderung memiliki kecepatan lebih lambat daripada throughput jaringan sesungguhnya karena keterbatasan terkait algoritma TCP. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk mendirikan beberapa koneksi TCP secara bersamaan ketika mengukur hasil komunikasi. Karena throughput yang diukur menggunakan metode pengukuran ini dihitung dari panjang bit data yang tiba di sisi penerima sebagai aliran oleh TCP, kehilangan paket yang terjadi selama transfer dan paket yang memiliki data rusak tidak dimasukkan dalam paket yang benar-benar tiba, yang berarti dapat dihitung nilai asli yang dekat dengan bandwidth komunikasi maksimum dari jaringan. \nDengan menggunakan hasil pengukuran, yaitu ukuran aliran yang ditransfer oleh TCP, nilai perkiraan volume data yang benar-benar lewat melalui jaringan dihitung dan dibagi dengan waktu untuk menghitung bits per detik (bps). Perhitungan mengasumsikan bahwa jenis jaringan fisik adalah Ethernet (IEEE802.3) dan ukuran payload frame MAC adalah 1.500 byte (TCP MSS adalah 1.460 byte). Dengan menentukan opsi /RAW, perhitungan tidak akan melakukan koreksi untuk volume data header TCP/IP dan MAC. \n\nCatatan: Perintah ini dapat dipanggil dari Utilitas Manajemen Baris Perintah SoftEther VPN. Anda juga dapat mengeksekusi perintah ini saat terhubung ke VPN Server atau VPN Client saat dalam Mode Administrasi, tetapi yang sebenarnya melakukan komunikasi dan mengukur throughput adalah komputer tempat perintah ini dijalankan, dan semua ini dijalankan dalam konteks yang tidak ada hubungannya dengan komputer yang menjadi tujuan koneksi Mode Administrasi.
CMD_TrafficClient_Args	TrafficClient [host:port] [/NUMTCP:numtcp] [/TYPE:download|upload|full] [/SPAN:span] [/DOUBLE:yes|no] [/RAW:yes|no]
CMD_TrafficClient_[host:port]	Spesifikasikan nama host atau alamat IP dan nomor port yang digunakan oleh server alat pengukuran throughput komunikasi (TrafficServer) untuk mendengarkan. Jika nomor port tidak disebutkan, 9821 akan digunakan.
CMD_TrafficClient_NUMTCP	Tentukan jumlah koneksi TCP yang akan didirikan secara bersamaan antara klien dan server untuk transfer data. Jika tidak disebutkan, 32 akan digunakan.
CMD_TrafficClient_TYPE		Tentukan arah aliran data saat pengukuran throughput dilakukan. Tentukan salah satu dari opsi berikut: "download", "upload", atau "full". Dengan menentukan "download", data akan ditransfer dari sisi server ke sisi klien. Dengan menentukan "upload", data akan ditransfer dari sisi klien ke sisi server. Dengan menentukan "full", data akan ditransfer dalam kedua arah. Ketika "full" dipilih, nilai NUMTCP harus merupakan angka genap yang lebih besar dari dua (setengah dari jumlah tersebut akan digunakan untuk koneksi TCP secara bersamaan dalam arah download dan setengah lainnya untuk arah upload). Jika parameter ini tidak disebutkan, "full" akan digunakan.
CMD_TrafficClient_SPAN		Tentukan, dalam detik, durasi waktu untuk melakukan transfer data dalam pengukuran throughput. Jika parameter ini tidak disebutkan, "15" detik akan digunakan.
CMD_TrafficClient_DOUBLE	Ketika "yes" ditentukan, throughput dari hasil pengukuran akan digandakan dan ditampilkan. Opsi ini digunakan ketika ada perangkat jaringan, dll. di sepanjang jalur data dan kemampuan throughput total yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh perangkat jaringan ini yang sedang diukur.
CMD_TrafficClient_RAW		Dengan menentukan "yes", perhitungan tidak akan melakukan koreksi untuk volume data header TCP/IP dan MAC.
CMD_TrafficClient_EVAL_NUMTCP	Tentukan nilai 32 atau kurang untuk jumlah koneksi TCP.
CMD_TrafficClient_PROMPT_HOST	Nama Server Pengukuran dan Nomor Port (9821 jika tidak disebutkan): 
CMD_TrafficClient_ERROR_NUMTCP	Ketika arah data adalah "full" (dua arah), Anda harus menentukan nilai genap untuk jumlah koneksi TCP (/NUMTCP).
CMD_TrafficClient_ERROR_HOSTPORT	Nama host atau nomor port tidak ditentukan dengan benar.


# TrafficServer command
CMD_TrafficServer		Jalankan Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan dalam Mode Server
CMD_TrafficServer_Help	Gunakan ini untuk mengeksekusi program server dari alat pengukuran throughput komunikasi. \nDua perintah, TrafficClient dan TrafficServer, digunakan untuk alat pengukuran throughput komunikasi untuk memungkinkan pengukuran throughput komunikasi yang dapat ditransfer antara dua komputer yang terhubung melalui jaringan IP. \nUntuk mengatur port TCP komputer ini ke status Mendengarkan untuk menunggu koneksi dari TrafficClient komputer lain, tentukan nomor port dan mulai program server menggunakan perintah TrafficServer. \nAnda dapat menampilkan informasi yang lebih rinci tentang alat pengukuran throughput komunikasi dengan memasukkan "TrafficClient ?". \n\nCatatan: Perintah ini dapat dipanggil dari Utilitas Manajemen Baris Perintah SoftEther VPN. Anda juga dapat mengeksekusi perintah ini saat terhubung ke VPN Server atau VPN Client saat dalam Mode Administrasi, tetapi yang sebenarnya melakukan komunikasi dan mengukur throughput adalah komputer tempat perintah ini dijalankan, dan semua ini dijalankan dalam konteks yang tidak ada hubungannya dengan komputer yang menjadi tujuan koneksi Mode Administrasi.
CMD_TrafficServer_Args	TrafficServer [port] [/NOHUP:yes|no]
CMD_TrafficServer_[port]	Spesifikasikan, menggunakan bilangan bulat, nomor port yang akan digunakan untuk mendengarkan koneksi. Jika port yang ditentukan sudah digunakan oleh program lain, atau jika port tidak dapat dibuka, maka akan terjadi kesalahan.
CMD_TrafficServer_NOHUP		Ketika "yes" ditentukan, proses server tidak akan berhenti terlepas dari input apapun dari konsol. Ini berguna ketika Anda ingin menjalankan TrafficServer tanpa henti.



# Internal message strings concerning TrafficClient / TrafficServer
TT_LISTEN_FAILED		Tidak dapat mengatur port TCP %u ke status Mendengarkan. Port mungkin sedang digunakan oleh aplikasi lain atau aplikasi ini tidak memiliki izin untuk membuka port tersebut.
TTS_LISTEN_STOP			Port untuk mendengarkan telah ditutup.
TTS_ENTER_TO_EXIT		\n----------------------------------------\nAlat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan dalam Mode Server dimulai. \n\nTekan tombol Enter untuk menghentikan program server. \n----------------------------------------\n\n
TTS_INIT				Memulai program server...
TTS_LISTEN_STARTED		Program server telah dimulai. Sekarang port TCP IPv4 %u disetel ke status Mendengarkan dan menunggu koneksi dari klien.
TTS_LISTEN_STARTED_V6	Port TCP IPv6 %u mendengarkan untuk menerima klien.
TTS_LISTEN_FAILED_V6	Gagal membuka port TCP IPv6 %u. Aplikasi lain mungkin menggunakan port TCP IPv6 yang sama, atau stack IPv6 tidak terpasang pada sistem operasi.
TTS_STOP_INIT			Memberhentikan program server...
TTS_STOP_FINISHED		Pemberhentian program server selesai.
TTS_ACCEPTED			Koneksi %u: Terhubung dari Klien %S Port %u.
TTS_DISCONNECTED		Koneksi %u (%S) telah terputus.
TTS_DISCONNECT			Koneksi %u (%S) telah terputus.
TTC_INIT				Memulai program klien...
TTC_FREE				Program klien telah dihentikan.
TTC_CONNECT_START		Koneksi ke server %S (port %u) akan dimulai. %u koneksi TCP akan terhubung.
TTC_CONNECT_FAILED		Koneksi untuk koneksi TCP nomor %u gagal.
TTC_CONNECT_NOT_SERVER	Karena program selain TrafficServer yang beroperasi pada port TCP tujuan, pengukuran lalu lintas tidak dapat dilakukan.
TTC_CONNECT_OK			Koneksi TCP nomor %u telah terhubung.
TTC_CONNECT_OK_2		\        Arah transfer data: %s
TTC_ERROR_ABORTED		Inisialisasi koneksi TCP dengan server gagal. Pengukuran akan dihentikan.
TTC_SUMMARY_BAR			-------------------------------------------------------
TTC_SUMMARY_TITLE		Pengaturan Parameter Alat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan Klien
TTC_SUMMARY_HOST		Nama Host Tujuan
TTC_SUMMARY_PORT		Nomor Port TCP Tujuan
TTC_SUMMARY_NUMTCP		Jumlah Koneksi TCP yang Akan Didirikan
TTC_SUMMARY_TYPE		Arah Transfer Data
TTC_SUMMARY_SPAN		Waktu Pengiriman Data
TTC_SUMMARY_ETHER		Koreksi Data untuk Frame Ethernet
TTC_SUMMARY_DOUBLE		Pengukuran Kecepatan Total Input Output Perangkat Relay
TTC_TYPE_DOWNLOAD		Unduh (Dari Server ke Klien)
TTC_TYPE_UPLOAD			Unggah (Dari Klien ke Server)
TTC_TYPE_FULL			Penuh (Server < -- > Klien)
TTC_SPAN_STR			%.1f detik
TTC_COMM_START			\nSemua koneksi telah didirikan dan transfer data dimulai. \nWaktu Mulai Pengukuran: %s\nWaktu Selesai yang Dijadwalkan: %s\n\nPengukuran sedang berlangsung. Harap tunggu... \n(Jangan gunakan aplikasi lain saat pengukuran sedang berlangsung.)\n\n
TTC_COMM_END			Sudah %.1f detik atau lebih berlalu, maka komunikasi data akan berakhir. \n\n
TTC_COMM_USER_CANCEL	Karena pembatalan oleh pengguna, komunikasi data akan berakhir. \n\n
TTC_COMM_DISCONNECTED	Koneksi TCP %u telah terputus.
TTC_STOPPING			Memberhentikan operasi alat pengukuran throughput komunikasi klien...
TTC_ENTER_TO_EXIT		\n----------------------------------------\nAlat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan dalam Mode Klien dimulai. \n\nTekan tombol Enter untuk menghentikan program klien. \n----------------------------------------\n\n
TTC_RES_TITLE			\n\nAlat Uji Kecepatan Lalu Lintas Jaringan\n\n
TTC_RES_COLUMN_1		Nama Item
TTC_RES_COLUMN_2		Tampilan Normal
TTC_RES_COLUMN_3		Tampilan Sederhana
TTC_RES_SPAN			Waktu Span untuk Pengukuran
TTC_RES_ETHER			Koreksi Data untuk Frame Ethernet
TTC_RES_BYTES_DOWNLOAD	Volume Data Komunikasi dalam Arah Unduh
TTC_RES_BYTES_UPLOAD	Volume Data Komunikasi dalam Arah Unggah
TTC_RES_BYTES_TOTAL		Total Volume Data Komunikasi
TTC_RES_DOUBLE			Penghitungan Total Throughput Input Output Perangkat Relay
TTC_RES_BPS_DOWNLOAD	Throughput Rata-rata dalam Arah Unduh
TTC_RES_BPS_UPLOAD		Throughput Rata-rata dalam Arah Unggah
TTC_RES_BPS_TOTAL		Total Throughput Rata-rata


# Check command
CMD_Check				Periksa apakah operasi SoftEther VPN mungkin
CMD_Check_Help			Gunakan ini untuk memeriksa apakah komputer saat ini yang menjalankan vpncmd merupakan platform operasi yang cocok untuk SoftEther VPN Server / Bridge. \nJika pemeriksaan ini lulus pada suatu sistem, kemungkinan besar perangkat lunak SoftEther VPN akan beroperasi dengan benar pada sistem tersebut. \nJuga, jika pemeriksaan ini tidak lulus pada suatu sistem, maka ini menunjukkan bahwa beberapa masalah mungkin timbul jika perangkat lunak SoftEther VPN digunakan pada sistem tersebut.
CMD_Check_Args			Periksa


# Concerning System Checker
# (This contains some strange character strings which are used to check character code conversion.)
CHECK_TITLE				---------------------------------------------------\nSoftEther VPN Operation Environment Check Tool\nDeveloper Edition\n\nCopyright (c) SoftEther VPN Project.\nAll Rights Reserved.\n\n
CHECK_NOTE				Jika alat pemeriksaan lingkungan operasi ini dijalankan di suatu sistem dan sistem tersebut lulus, kemungkinan besar perangkat lunak SoftEther VPN dapat beroperasi di sistem tersebut. Pemeriksaan ini mungkin memerlukan waktu. Harap tunggu...\n\n
CHECK_EXEC_TAG			Memeriksa '%s'... \n
CHECK_PASS				Lulus
CHECK_FAIL				Gagal
CHECK_RESULT_1			Semua pemeriksaan lulus. Kemungkinan besar SoftEther VPN Server / Bridge dapat beroperasi dengan normal di sistem ini.
CHECK_RESULT_2			Beberapa pemeriksaan gagal. Harap periksa lingkungan operasi sistem ini. Jika SoftEther VPN Server / Bridge dijalankan di sistem ini, masalah dapat terjadi.
CHECK_TEST_123456789	123456789


CHECK_PROC_KERNEL		Sistem Kernel
CHECK_PROC_MEMORY		Sistem Operasi Memori
CHECK_PROC_STRINGS		Sistem Pemrosesan String ANSI / Unicode
CHECK_PROC_FILESYSTEM	Sistem File
CHECK_PROC_THREAD		Sistem Pemrosesan Thread
CHECK_PROC_NETWORK		Sistem Jaringan








######################################################
#                                                    #
# Setup Wizard (SW) Strings                          #
#                                                    #
######################################################

SW_TITLE									Panduan Pengaturan SoftEther VPN Developer Edition (Versi %S)
SW_EXIT_CONFIRM								Proses pengaturan SoftEther VPN belum selesai.\r\n\r\nApakah Anda ingin keluar dari pengaturan?
SW_UNINSTALL_CONFIRM						Memulai proses uninstall %s.\r\n\r\nApakah Anda ingin melanjutkan?


SW_COMPONENT_VPNSERVER_TITLE				SoftEther VPN Server
SW_COMPONENT_VPNSERVER_DESCRIPTION			Instal di komputer server di situs pusat VPN. Alat manajemen juga akan diinstal.

SW_COMPONENT_VPNCLIENT_TITLE				SoftEther VPN Client
SW_COMPONENT_VPNCLIENT_DESCRIPTION			Instal di komputer klien VPN. Komputer klien VPN akan dapat terhubung ke VPN Server pusat. Alat manajemen juga akan diinstal.

SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_TITLE				SoftEther VPN Bridge
SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_DESCRIPTION			Instal di komputer di setiap situs. Setiap VPN Bridge akan membangun koneksi VPN ke VPN Server pusat. Alat manajemen juga akan diinstal.

SW_COMPONENT_VPNSMGR_TITLE					SoftEther VPN Server Manager (Alat Admin Saja)
SW_COMPONENT_VPNSMGR_DESCRIPTION			Hanya VPN Server Manager yang akan diinstal. Program layanan VPN Server tidak akan diinstal. Anda dapat menggunakan VPN Server Manager untuk menghubungkan dan mengelola VPN Server dan VPN Bridge jarak jauh di komputer lain yang dapat dijalankan di Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, dan FreeBSD.

SW_COMPONENT_VPNCMGR_TITLE					SoftEther VPN Client Manager (Alat Admin Saja)
SW_COMPONENT_VPNCMGR_DESCRIPTION			Hanya VPN Client Manager yang akan diinstal. Program layanan VPN Client tidak akan diinstal. Anda dapat menggunakan VPN Client Manager untuk menghubungkan dan mengelola VPN Client jarak jauh di komputer lain yang dapat dijalankan di Windows dan Linux.

SW_WELCOME_TITLE							Selamat Datang di Panduan Pengaturan SoftEther VPN Developer Edition
SW_MODE_TITLE								Pilih Mode Pengaturan
SW_NOT_ADMIN_TITLE							Tidak Cukup Hak Akses
SW_COMPONENTS_TITLE							Pilih Komponen Perangkat Lunak untuk Diinstal
SW_EULA_TITLE								Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir
SW_WARNING_TITLE							Pemberitahuan Penting
SW_DIR_TITLE								Direktori untuk Instalasi
SW_READY_TITLE								Siap untuk Menginstal
SW_PERFORM_TITLE							Pengaturan Sedang Berlangsung
SW_ERROR_TITLE								Hasil Pengaturan
SW_FINISH_TITLE								Pengaturan Selesai
SW_UNINST1_TITLE							Penghapus Instalasi
SW_LANG1_TITLE								SoftEther VPN: Konfigurasi Bahasa Tampilan
SW_EASY1_TITLE								Selamat Datang di Pembuat Instalasi Mudah SoftEther VPN Client
SW_EASY2_TITLE								Tentukan Berkas
SW_WEB1_TITLE								Selamat Datang di Pembuat Instalasi Web SoftEther VPN Client
SW_WEB2_TITLE								Tentukan Berkas

SW_UNINSTALLINFO_URL						http://selinks.org/
SW_UNINSTALLINFO_PUBLISHER					Proyek SoftEther VPN

SW_KB3033929_REQUIRED						Pada Windows 7 dan Windows Server 2008 R2, beberapa fungsi SoftEther VPN memerlukan modul Pembaruan Windows KB3033929 dari Microsoft terinstal.\r\n\r\nJika KB3033929 belum terinstal di Windows Anda, silakan instal dari Windows Update atau situs web Microsoft sebelum menginstal SoftEther VPN.


SW_COMPONENTS_ABOUT_TAG						Tentang %s
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN					Pemasangan Memerlukan Hak Administrator
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN_TEXT			Anda harus memulai kembali wizard pengaturan dengan pengguna yang memiliki hak administrator untuk menginstal %s dalam Mode Sistem. Untuk menginstal dalam Mode Sistem, klik Kembali.
SW_DIR_SELECT								Tolong Tentukan Direktori untuk Instalasi
SW_DIR_MORE_THAN_110						Nama direktori terlalu panjang.\r\nTentukan maksimal 110 karakter.
SW_DIR_WRITE_ERROR							Tidak dapat membuat direktori "%s" yang ditentukan atau gagal menulis berkas di direktori tersebut.\r\n\r\nTentukan direktori lain.
SW_DIR_DST_IS_SAME_TO_SRC					Direktori yang ditentukan "%s" sama dengan direktori sumber.
SW_DIR_IS_NOT_HDD							Direktori yang ditentukan "%s" bukanlah hard disk lokal.\r\n\r\nUntuk menginstal %s dalam Mode Sistem, Anda harus menentukan direktori di hard disk lokal.
SW_DIR_IS_NOT_FULLPATH						Direktori "%s" bukan format path lengkap.\r\n\r\nTolong tentukan path lengkap direktori.
SW_DIR_DST_IS_OTHER_PRODUCT					Direktori yang ditentukan sudah memiliki komponen lain yang diinstal.\r\n\r\nTentukan direktori lain.
SW_DIR_DST_IS_NEWER							Versi perangkat lunak yang lebih baru sudah terinstal di direktori yang ditentukan.\r\n\r\nAnda tidak perlu menginstal versi ini.
SW_DIR_DST_IS_NEWER_2						Versi perangkat lunak yang lebih baru sudah terinstal di direktori yang ditentukan.\r\n\r\nPenginstal ini akan mengimpor dan menerapkan Pengaturan Koneksi VPN yang telah terpasang di Easy Installer. Tidak ada berkas program yang akan ditimpa.
SW_DIR_DST_IS_BROKEN						Tidak dapat membaca berkas "%s" di direktori yang ditentukan.\r\n\r\nTolong tentukan direktori lain.
SW_DIR_DST_IS_SYSTEM_MODE					Perangkat lunak yang sama sudah terinstal di direktori yang ditentukan dalam Mode Sistem.\r\n\r\nTentukan direktori lain.
SW_DIR_DST_IS_USER_MODE						Perangkat lunak yang sama sudah terinstal di direktori yang ditentukan dalam Mode Pengguna.\r\n\r\nTentukan direktori lain.
SW_SYSTEM_MODE_ALREADY_INSTALLED			Perangkat lunak "%s" sudah terinstal di komputer ini dalam Mode Sistem.\r\n\r\nInstalasi perangkat lunak yang sama dalam Mode Sistem dan Mode Pengguna di komputer yang sama akan bertentangan.\r\n\r\nApakah Anda benar-benar ingin melanjutkan instalasi dalam Mode Pengguna?

SW_SETUPLOG_CORRUPTED						Berkas "setuplog.dat" rusak.
SW_MSI_UNINSTALL_FAILED						Versi lama %s (Kode Produk: "%S") telah terinstal. Windows Installer gagal untuk menghapus instalasi versi lama ini.\r\n\r\nSilakan hapus instalasi versi lama ini secara manual dan mulai ulang penginstal ini.
SW_MSI_UNINSTALL_REBOOT_REQUIRED			Windows Installer telah menghapus instalasi versi lama %s. Diperlukan reboot komputer.\r\n\r\nTekan tombol Finish dan reboot komputer SECARA MANUAL, kemudian mulai ulang penginstal ini setelah reboot.
SW_NOTICE_VPNSERVER_IS_INSTALLED			SoftEther VPN Bridge dipilih sebagai komponen untuk diinstal. Namun, komputer ini sudah memiliki SoftEther VPN Server yang terinstal.\r\n\r\nBiasanya, Anda tidak perlu menginstal SoftEther VPN Server dan SoftEther VPN Bridge di komputer yang sama.\r\nJika Anda menginstal kedua perangkat lunak tersebut, konflik seperti duplikasi nomor port dapat terjadi.\r\nJika Anda ingin mengganti SoftEther VPN Server dengan SoftEther VPN Bridge, Anda harus keluar dari penginstal ini, menghapus instalasi SoftEther VPN Server, dan mulai ulang penginstal setelah itu.\r\n\r\nApakah Anda benar-benar ingin melanjutkan instalasi SoftEther VPN Bridge?
SW_NOTICE_VPNBRIDGE_IS_INSTALLED			SoftEther VPN Server dipilih sebagai komponen untuk diinstal. Namun, komputer ini sudah memiliki SoftEther VPN Bridge yang terinstal.\r\n\r\nBiasanya, Anda tidak perlu menginstal SoftEther VPN Bridge dan SoftEther VPN Server di komputer yang sama.\r\nJika Anda menginstal kedua perangkat lunak tersebut, konflik seperti duplikasi nomor port dapat terjadi.\r\nJika Anda ingin mengganti SoftEther VPN Server dengan SoftEther VPN Server, Anda harus keluar dari penginstal ini, menghapus instalasi SoftEther VPN Bridge, dan mulai ulang penginstal setelah itu.\r\n\r\nApakah Anda benar-benar ingin melanjutkan instalasi SoftEther VPN Server?
SW_OS_FAILED								Sistem operasi ini tidak mendukung %s.
SW_LANG_NOT_CHANGED							Pengaturan bahasa %s tidak diubah.
SW_LANG_LIST_LOAD_FAILED					Gagal memuat daftar bahasa yang tersedia.
SW_LANG_OK									Pengaturan bahasa tampilan %s berhasil diubah.\r\nJika program %s sedang berjalan, keluar dari program dan mulai ulang untuk menerapkan bahasa tampilan baru. Jika bahasa tampilan masih belum berubah, reboot Windows.\r\n
SW_LANG_OK_SERVICE							\r\nBahasa berkas log yang dicatat oleh program layanan akan diubah ke bahasa baru setelah reboot.
SW_LANG_OK_VPNCMGR							\r\nPengaturan tampilan VPN Client Manager akan diubah setelah keluar dan reboot VPN Client Manager. (Termasuk keluar sepenuhnya dari task tray.)
SW_CHILD_PROCESS_ERROR						Gagal menjalankan proses anak.
SW_EXE_FILTER								Berkas Eksekusi Windows (*.EXE)|*.exe|Semua Berkas (*.*)|*.*
SW_PERFORM_MSG_EASY_INFO					Menyiapkan VPN Client Easy Installer...
SW_EASY_FINISHED_MSG						VPN Client Easy Installer berhasil dibuat.\r\nInstalernya disimpan dengan nama berkas berikut.\r\n\r\n%s\r\n\r\nAnda dapat mendistribusikan berkas di atas di perusahaan.
SW_EASY_ERROR_MSG							Gagal membuat VPN Client Easy Installer.
SW_OTHER_INSTANCE_EXISTS					Penginstal SoftEther VPN lain sedang berjalan.\r\n\r\nAnda dapat melanjutkan wizard ini setelah wizard lainnya keluar.
SW_PERFORM_MSG_WEB_INFO						Menyiapkan VPN Client Web Installer...
SW_WEB_ERROR_MSG							Gagal membuat VPN Client Web Installer.
SW_INSTALLER_CACHE_IS_NOT_SIGNED			SoftEther VPN Client yang terinstal saat ini di komputer ini tidak dipasang dari paket yang ditandatangani digital oleh sertifikat Authenticode dari Proyek SoftEther VPN.\r\nMungkin dipasang dari penginstal yang dikustomisasi (misalnya, penginstal yang dibuat oleh Easy Installer Creator.)\r\n\r\nJika Anda melanjutkan untuk membuat Web Installer, pesan peringatan akan muncul di layar pengguna saat pemuatan.\r\nUntuk menghindari tampilan pesan peringatan, Anda harus membatalkan wizard ini, mengunduh versi terbaru SoftEther VPN Client dari situs web Proyek SoftEther VPN, menginstalnya kembali, dan mulai ulang wizard Web Installer Creator.
SW_FILE_NOT_FOUNT							Berkas "%s" tidak ditemukan.
SW_WEB_FINISHED								Web Installer telah dibuat dan disimpan sebagai "%s".\r\n\r\nSilakan ekstrak berkas-berkas di dalam ZIP, unggah ke server Web, dan edit berkas HTML dan berkas inf untuk mengganti URL sesuai kebutuhan.\r\n\r\nPenjelasan tentang cara mendistribusikan Web Installer ada di dalam berkas ZIP.

SW_VG_CONFIRM_MSG							Apakah Anda benar-benar ingin menginstal dan mengaktifkan modul plug-in VPN Gate P2P Relay Function bersama dengan SoftEther VPN Client?\r\n\r\nPlug-in ini akan meningkatkan stabilitas komunikasi untuk melewati firewall sensor pemerintah. Namun, komunikasi VPN Gate biasanya mengkonsumsi sebagian bandwidth jaringan. VPN Gate tidak disarankan digunakan pada koneksi seluler.\r\n\r\nPerlu dicatat bahwa ada beberapa negara dan wilayah yang memiliki regulasi yang melarang komunikasi terenkripsi untuk melewati firewall sensor pemerintah. Dalam hal ini, Anda tidak boleh menggunakan fungsi VPN Gate di komputer Anda. VPN Gate dimaksudkan untuk digunakan terutama di Jepang. VPN Gate adalah proyek penelitian untuk tujuan akademis saja. VPN Gate diatur di bawah hukum Jepang. Hukum negara lain tidak menjadi tanggung jawab kami. Dengan menggunakan perangkat lunak dan layanan ini, Anda harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dengan tanggung jawab Anda sendiri. Anda akan sepenuhnya bertanggung jawab atas kerusakan dan kewajiban yang timbul akibat penggunaan perangkat lunak dan layanan ini, baik di dalam maupun di luar wilayah Jepang.




SW_PERFORM_MSG_INIT_TASKS					Mempersiapkan tugas-tugas...
SW_PERFORM_MSG_COPY_PREPARE					Mempersiapkan penyalinan berkas...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_ERROR					Gagal menulis berkas tujuan "%s".\r\n\r\nMungkin ada orang lain yang sedang membuka berkas ini.\r\nJika program atau layanan %s sedang berjalan, harap hentikan mereka dan klik Coba Lagi.
SW_PERFORM_MSG_COPY_FILE					Menyalin "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_SET_SECURITY					Menetapkan keamanan pada "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_PLUGIN						Menginstal plugin...
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC						Memberhentikan layanan "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_WAIT_FOR_FILE_UNLOCK			Berkas "%s" dikunci oleh program yang sedang berjalan. Menunggu untuk dibuka...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SVC					Menginstal layanan %s...
SW_PERFORM_MSG_START_SVC					Memulai layanan %s...
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINKS					Membuat berkas pintasan...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_LINKS					Menghapus berkas pintasan...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_OLD_LINKS				Menghapus berkas pintasan lama...
SW_PERFORM_MSG_REGISTER_UNINSTALL			Registrasi informasi uninstall di Panel Kontrol...
SW_PERFORM_MSG_IMPORTING_ACCOUNT			Mengimpor Pengaturan Koneksi VPN Bawaan dari Easy Installer...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_SETUP_INFO			Menghapus informasi dan log instalasi...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG					Menulis log pengaturan...
SW_PERFORM_MSG_COPY_ERROR					Gagal menyalin berkas ke "%s".
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINK_ERROR			Gagal membuat berkas pintasan "%s"...\r\n\r\nApakah Anda ingin mencoba lagi?
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG_ERROR				Gagal membuat berkas log pengaturan "%s"...\r\n\r\nApakah Anda ingin mencoba lagi?
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC_ERROR				Gagal menghentikan layanan "%s" (nama internal: "%S").
SW_PERFORM_MSG_START_SVC_ERROR				Gagal memulai layanan "%s" (nama internal: "%S").
SW_PERFORM_MSG_SVC_UNINSTALL_FAILED			Gagal menghapus instalasi layanan "%s" (nama internal: "%S").
SW_PERFORM_MSG_SVC_INSTALL_FAILED			Gagal menginstal layanan "%s" (nama internal: "%S").
SW_PERFORM_MSG_SVC_USERMODE_EXEC_FAILED		Gagal memulai layanan mode-pengguna "%s".
SW_PERFORM_MSG_UPDATING						Memperbarui pengaturan sistem...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_NIC					Menghapus Virtual Network Adapters...
SW_PERFORM_MSG_FINISHED						Progres pengaturan selesai.
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_MSI				Windows Installer sedang menghapus instalasi versi lama %s...
SW_PERFORM_MSG_UPDATE_LANG_CONFIG			Mengubah pengaturan bahasa...

SW_PERFORM_MSG_INIT_UNINST					Mempersiapkan penghapusan instalasi...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_PREPARE				Mempersiapkan penghapusan berkas...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_ERROR					Gagal menghapus berkas "%s".\r\n\r\nMungkin ada program lain yang sedang membuka berkas ini.\r\nJika program atau layanan %s sedang berjalan, harap hentikan mereka dan klik Coba Lagi.
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_SVC				Menghapus instalasi layanan "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_DELETE						Menghapus layanan "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_EASY_INIT					Membangun Easy Installer...
SW_PERFORM_MSG_WEB_INIT						Membangun Web Installer...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SELOW				Membuat titik pemulihan sistem dan menginstal komponen penting. Ini mungkin memerlukan waktu beberapa saat...


SW_TAG_USERNAME								\ (Mode-pengguna)
SW_DIRNAME_CONFIG_TOOLS						Alat Konfigurasi
SW_DIRNAME_ADMIN_TOOLS						Alat Administratif
SW_DIRNAME_LANGUAGE_TOOLS					Pengaturan Bahasa

SW_RUN_TEXT_VPNSMGR							Memulai SoftEther VPN Server Manager.
SW_RUN_TEXT_VPNCMGR							Memulai SoftEther VPN Client Manager.

SW_NIC_UNINSTALL							Adapter Jaringan Virtual SoftEther VPN Client telah dibuat di sistem.\r\nApakah Anda ingin menghapus Adapter Jaringan Virtual ini?

# Do not translate this section !!!
SW_TAG_USERNAME_ENGLISH						\ (User-Mode)
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC					SoftEther VPN Server Developer User-mode Service
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC					SoftEther VPN Bridge Developer User-mode Service
SW_LONG_VPNSERVER							SoftEther VPN Server Developer Edition
SW_LONG_VPNCLIENT							SoftEther VPN Client Developer Edition
SW_LONG_VPNBRIDGE							SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SW_LONG_VPNSMGR								SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
SW_LONG_VPNCMGR								SoftEther VPN Client Manager Developer Edition
SW_LANG_SET_FAILED							Failed to write the new language setting on lang.config file.
# --- end of "Do not translate this section" ---


# Shortcuts Filenames
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT					SoftEther VPN Server Manager (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_UM				SE-VPN Server Manager (Dev User)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY		SE-VPN Server Manager (Dev Tools)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY_UM	SE-VPN Server Manager (Dev Tools User)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_FULL					SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_COMMENT				Anda dapat mengelola SoftEther VPN Server atau SoftEther VPN Bridge pada komputer remote.

SW_LINK_NAME_VPNCMGR_SHORT					SoftEther VPN Client Manager (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_FULL					SoftEther VPN Client Manager Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_COMMENT				Anda dapat menghubungkan ke VPN Server menggunakan SoftEther VPN Client.

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT				SoftEther VPN Client Remote Manager (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT_UM			SE-VPN Client Remote Manager (Dev User)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_FULL				SoftEther VPN Client Remote Manager Developer Edition

SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_FULL					Mengelola SoftEther VPN Client Komputer Remote
SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_COMMENT				Anda dapat membangun koneksi remote dan mengelola SoftEther VPN Client pada komputer remote.

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_FULL				SoftEther VPN Client Manager Developer Edition Startup
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_COMMENT			Menambahkan ikon SoftEther VPN Client Developer Edition pada area pemberitahuan taskbar.

SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER					Pembuat Easy Installer
SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER_COMMENT			Alat untuk administrator sistem perusahaan membuat SoftEther VPN Client Easy Installer yang secara otomatis memulai koneksi VPN ke tujuan spesifik.

SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER					Pembuat Web Installer
SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER_COMMENT			Alat untuk administrator sistem perusahaan membuat SoftEther VPN Client Web Installer (Instalasi ActiveX) yang secara otomatis memulai koneksi VPN ke tujuan spesifik.


SW_LINK_NAME_VPNCMD							SoftEther VPN Command Line Utility (vpncmd)
SW_LINK_NAME_VPNCMD_COMMENT					Mengelola SoftEther VPN Server, SoftEther VPN Bridge, dan SoftEther VPN Client melalui antarmuka baris perintah di vpncmd.
SW_LINK_NAME_TRAFFIC						Network Traffic Speed Test Tool
SW_LINK_NAME_TRAFFIC_COMMENT				Melakukan pengiriman paket antara dua komputer yang terhubung dengan TCP/IP, dengan jumlah throughput sebesar mungkin, untuk mengukur kecepatan lalu lintas jaringan yang tersedia.
SW_LINK_NAME_TCP							TCP Optimization Utility
SW_LINK_NAME_TCP_COMMENT					TCP Optimization Utility dapat menyesuaikan parameter TCP/IP Windows untuk meningkatkan throughput komunikasi jaringan komputer ini.
SW_LINK_NAME_SERVICES						Services Running on this Computer
SW_LINK_NAME_SERVICES_COMMENT				Memulai, menghentikan, dan mengonfigurasi layanan Windows. Anda dapat memulai dan menghentikan layanan SoftEther VPN.
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC_COMMENT			Memulai Layanan SoftEther VPN Server dalam Mode Pengguna.
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC_COMMENT			Memulai Layanan SoftEther VPN Bridge dalam Mode Pengguna.

SW_LINK_NAME_UNINSTALL						Hapus Pasang %s
SW_LINK_NAME_UNINSTALL_COMMENT				Hapus pasang %s di komputer ini.

SW_LINK_NAME_LANGUAGE						Konfigurasi Bahasa Tampilan
SW_LINK_NAME_LANGUAGE_COMMENT				Ubah pengaturan bahasa tampilan untuk %s.

SW_LINK_NAME_DEBUG							Pengumpulan Informasi Debugging
SW_LINK_NAME_DEBUG_COMMENT					Mengumpulkan informasi debugging untuk SoftEther VPN. Gunakan alat ini hanya jika staf dukungan Anda meminta Anda untuk melakukannya.
