# SoftEther VPN String Table
# Copyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.
# Copyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.
# 
# https://www.softether.org/


###########################################################################
#                                                                         #
# ソフトウェア内のメッセージ等の文字列データ                              #
# (ダイアログボックスリソース文字列は除く)                                #
#                                                                         #
###########################################################################



# 環境パラメータ
DEFAULT_FONT			MS UI Gothic
DEFAULT_FONT_HIGHDPI	Meiryo UI
DEFAULT_FONT_2			MS Gothic
DEFAULT_FONT_SIZE		9
DEFAULT_LOCALE			年 月 日 時 分 秒 日 月 火 水 木 金 土 日 時間 分 秒 (なし)


# 言語
# (0: 日本語, 1: 英語)
LANG					0
LANGSTR					Japanese


# 文字列テーブル識別子
STRTABLE_ID				SE_VPN_20121007


# 日本語版のみの文字列 (他の言語では不要)
CM_JAPANESE_ONLY_OLD_STARTUP	%s\\SoftEther VPN Client 2.0 タスクトレイ.lnk

# ソフトウェア情報
PRODUCT_NAME_VPN_CLI	SoftEther VPN Client Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_CMGR	SoftEther VPN Developer Edition クライアント接続マネージャ
PRODUCT_NAME_VPN_SVR	SoftEther VPN Server Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_BRIDGE	SoftEther VPN Bridge Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_SMGR	SoftEther VPN Developer Edition サーバー管理マネージャ
PRODUCT_NAME_ELOGSVC	SoftEther EtherLogger Developer Edition
PRODUCT_NAME_ELOGMGR	SoftEther EtherLogger Developer Edition

# ソフトウェア更新チェック用の Family Name
PRODUCT_FAMILY_NAME		SoftEtherDev


# 接続制限用のブランド化文字列
# BRANDED_C_TO_S		Branded_VPN
# BRANDED_C_FROM_S		Branded_VPN

# クライアント ID
# CLIENT_ID				123

# プロダクト情報
SE_COMPANY_URL			https://selinks.org/?se
SE_VPNAZURE_URL			https://selinks.org/?vpnazure

# 共通文字列
COMMON_UNKNOWN			(不明)


# プロトコルエラー文字列
ERR_UNKNOWN				不明なエラーが発生しました。
ERR_0					エラーはありません。
ERR_1					サーバーへの接続が失敗しました。ネットワーク接続や、接続先サーバーのアドレスやポート番号を確認してください。
ERR_2					プロトコルエラーが発生しました。接続先サーバーからエラーが返されました。
ERR_3					接続が切断されました。
ERR_4					プロトコルエラーが発生しました。
ERR_5					SoftEther VPN ソフトウェア以外のクライアントがポートに接続しました。
ERR_6					ユーザーによってキャンセルされました。
ERR_7					指定された認証方法はサーバーによって拒否されました。
ERR_8					指定された仮想 HUB がサーバーに存在しません。
ERR_9					ユーザー認証に失敗しました。
ERR_10					指定された仮想 HUB は現在停止中です。しばらく待ってから、再接続してください。
ERR_11					VPN セッションが削除されました。管理者がセッションを切断したか、クライアントから VPN Server への接続が切断された可能性があります。
ERR_12					アクセスが拒否されました。
ERR_13					VPN セッションの通信がタイムアウトしました。クライアントから VPN Server への接続が切断された可能性があります。
ERR_14					プロトコル番号が不正です。
ERR_15					TCP/IP コネクション数が多すぎます。
ERR_16					接続先のサーバーまたは仮想 HUB に接続しているセッション数が多すぎます。
ERR_17					プロキシサーバーへの接続に失敗しました。
ERR_18					プロキシサーバーでエラーが発生しました。
ERR_19					プロキシサーバーでのユーザー認証に失敗しました。
ERR_20					同一ユーザーのセッション数が多すぎます。すでに他のユーザーが同一のユーザーとして VPN 接続している可能性があります。
ERR_21					VPN Server でライセンスエラーが発生しました。VPN Server の管理者にお問い合わせください。
ERR_22					仮想 LAN カードデバイスドライバにアクセスできません。仮想 LAN カードがインストールされており、無効になっていないことを確認してください。
ERR_23					内部エラーが発生しました。
ERR_24					スマートカードまたは USB ハードウェアトークンデバイスへのアクセスに失敗しました。
ERR_25					PIN コードが違います。
ERR_26					スマートカードまたは USB ハードウェアトークンデバイスには、指定された証明書は格納されていません。
ERR_27					スマートカードまたは USB ハードウェアトークンデバイスには、指定された秘密鍵は格納されていません。
ERR_28					スマートカードまたは USB ハードウェアトークンデバイスへの書き込みに失敗しました。
ERR_29					指定されたオブジェクトが見つかりません。
ERR_30					指定された名前の仮想 LAN カードはすでに存在します。別の名前を指定してください。
ERR_31					仮想 LAN カードデバイスドライバのインストールに失敗しました。
ERR_32					指定された名前は、仮想 LAN カードのデバイス名として使用できません。
ERR_33					サポートされていません。
ERR_34					指定された名前の接続設定はすでに存在しています。
ERR_35					指定された接続設定は現在接続中です。
ERR_36					指定された接続設定は存在しません。
ERR_37					指定された接続設定は接続されていません。
ERR_38					パラメータが不正です。
ERR_39					スマートカードまたは USB ハードウェアトークンでエラーが発生しました。
ERR_40					スマートカードまたは USB ハードウェアトークン認証を選択しましたが、使用するデバイスが選択されていません。接続マネージャの [スマートカード] メニューで選択してください。
ERR_41					指定された仮想 LAN カードは 1 つ以上の接続設定によって使用されています。\r\nこの仮想 LAN カードを使用している接続設定を削除するか、接続設定が使用する仮想 LAN カードを変更してください。
ERR_42					指定された接続設定が使用する仮想 LAN カードが見つかりません。\r\n仮想 LAN カードが存在していることを確認してください。また、仮想 LAN カードデバイスが無効化されていないことを確認してください。\r\n\r\n問題が解決できない場合は、この接続設定の使用する仮想 LAN カードを変更するか、同じ名前の仮想 LAN カードを新規作成してください。
ERR_43					指定された接続設定が使用する仮想 LAN カードは、すでに別の接続設定によって使用中です。\r\n同じ仮想 LAN カードを使用している別の接続設定がある場合は、その接続設定を切断してください。
ERR_44					指定された接続設定が使用する仮想 LAN カードが無効化されています。\r\nこの接続設定を使用する前に、仮想 LAN カードを有効化して、使用可能な状態にしてください。
ERR_45					指定された値が不正です。
ERR_46					接続先はクラスタコントローラではありません。
ERR_47					接続試行中です。
ERR_48					クラスタコントローラへの接続に失敗しました。
ERR_49					クラスタコントローラはクラスタ上に新しいセッションを割り当てることができませんでした。
ERR_50					クラスタメンバサーバーの仮想 HUB を管理することはできません。
ERR_51					接続しようとしたユーザーのパスワードは空のため、リモートから接続を行うことはできません。空のパスワードを使っている場合、VPN Server のローカルコンピュータ localhost (127.0.0.1) 上からのみ接続できます。
ERR_52					権限が不足しています。
ERR_53					指定したリスナーが見つかりません。
ERR_54					すでに指定したポート番号のリスナーが存在しています。
ERR_55					クラスタメンバサーバーではありません。
ERR_56					指定した暗号化アルゴリズム名はサポートされていません。
ERR_57					指定した名前の仮想 HUB はすでにサーバー上に存在します。
ERR_58					登録されている仮想 HUB が多すぎます。これ以上登録できません。古い仮想 HUB を削除してください。
ERR_59					指定された名前のカスケード接続がすでに存在します。
ERR_60					カスケード接続はクラスタ上のサーバーに作成することはできません。
ERR_61					指定されたカスケード接続がオフラインになっています。
ERR_62					登録されているアクセスリスト数が多すぎます。
ERR_63					登録されているユーザー数が多すぎます。
ERR_64					登録されているグループ数が多すぎます。
ERR_65					指定したグループは存在しません。
ERR_66					指定した名前のユーザーがすでに仮想 HUB 上に存在します。
ERR_67					指定した名前のグループがすでに仮想 HUB 上に存在します。
ERR_68					指定した名前のユーザーはサーバー上に存在しますが、認証の種類はパスワード認証ではありません。パスワードを変更することはできません。
ERR_69					入力されたユーザー名または古いパスワードが正しくありません。パスワードは大文字・小文字を区別されます。
ERR_70					さいたま。
ERR_71					SoftEther は経済産業省の要請により現在配布を一時停止させていただいております。
ERR_72					SoftEther は IPA の要請により現在配布を一時停止させていただいております。
ERR_73					カスケード接続のセッションは切断できません。セッションを削除するには、カスケード接続を停止してください。
ERR_74					VPN Server への接続設定が未完了です。先に VPN Server に接続するための接続設定を行ってください。
ERR_75					すでに VPN Server への接続を開始しています。
ERR_76					VPN Server に接続されていません。
ERR_77					指定された X509 証明書ファイルは RSA 1024 bit、1536 bit、2048 bit、3072 bit または 4096 bit の公開鍵を持っていません。SoftEther VPN ソフトウェアは RSA 1024 bit、1536 bit、2048 bit、3072 bit または 4096 bit 証明書をサポートしています。
ERR_78					SecureNAT のセッションは切断できません。セッションを削除するには、SecureNAT 機能を停止してください。
ERR_79					SecureNAT 機能はクラスタリング環境では有効にすることはできません。
ERR_80					SecureNAT 機能が動作していません。
ERR_81					この VPN Server への接続セッションは、ネットワーク管理者によって設置されているファイアウォール装置によって遮断されました。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
ERR_82					ローカルブリッジセッションは切断できません。セッションを削除するには、ローカルブリッジ機能を停止してください。
ERR_83					ローカルブリッジ機能が動作していません。
ERR_84					接続先の VPN Server では、ローカルブリッジが使用できません。お使いの VPN Server でローカルブリッジを使用するための設定方法については、オンラインヘルプなどを参照してください。
ERR_85					接続先サーバーの提示した証明書が信頼できません。接続設定でサーバー証明書を必ず検証する設定が有効になっています。信頼できるルート証明書を登録するか、固有証明書を登録してください。
ERR_86					接続先サーバーの製品コードが違います。このクライアントから接続することはできません。
ERR_87					クライアントとサーバーのバージョンが違います。ソフトウェアをアップデートしてください。
ERR_88					キャプチャデバイスの追加に失敗しました。すでに同一のキャプチャデバイスが登録されている可能性があります。
ERR_89					接続先サーバーはクライアントから接続することはできません。専用クライアントソフトウェアが必要です。
ERR_90					指定したキャプチャデバイスは登録されていません。
ERR_91					仮想レイヤ 3 スイッチセッションは切断できません。セッションを削除するには、仮想レイヤ 3 スイッチを停止してください。
ERR_92					指定された名前の仮想レイヤ 3 スイッチは既に存在します。別の名前を指定してください。
ERR_93					指定された名前の仮想レイヤ 3 スイッチが見つかりません。
ERR_94					指定された名前が不正です。使用できない文字が含まれていないかどうかチェックしてください。
ERR_95					仮想レイヤ 3 インターフェイスの追加に失敗しました。パラメータが正しいかどうか確認してください。また、仮想レイヤ 3 スイッチが動作中の場合は、仮想レイヤ 3 インターフェイスの追加または削除はできません。仮想レイヤ 3 スイッチを停止してください。
ERR_96					仮想レイヤ 3 インターフェイスの削除に失敗しました。パラメータが正しいかどうか確認してください。また、仮想レイヤ 3 スイッチが動作中の場合は、仮想レイヤ 3 インターフェイスの追加または削除はできません。仮想レイヤ 3 スイッチを停止してください。
ERR_97					指定された仮想レイヤ 3 インターフェイスの接続先仮想 HUB に接続している仮想レイヤ 3 インターフェイスが仮想レイヤ 3 スイッチの中に既に存在します。1 つの仮想レイヤ 3 スイッチの中では、同一の仮想 HUB に接続する仮想レイヤ 3 インターフェイスは 1 つしか定義できません。
ERR_98					ルーティングテーブルの追加に失敗しました。パラメータが正しいかどうか確認してください。また、仮想レイヤ 3 スイッチが動作中の場合は、ルーティングテーブルの追加または削除はできません。仮想レイヤ 3 スイッチを停止してください。
ERR_99					ルーティングテーブルの削除に失敗しました。パラメータが正しいかどうか確認してください。また、仮想レイヤ 3 スイッチが動作中の場合は、ルーティングテーブルの追加または削除はできません。仮想レイヤ 3 スイッチを停止してください。
ERR_100					指定されたルーティングテーブルはすでに存在します。
ERR_101					クライアントとサーバーの間の時計がずれています。時刻設定を確認してください。
ERR_102					この仮想レイヤ 3 スイッチを開始できません。\r\n\r\n仮想レイヤ 3 スイッチを開始するには、最低でも 1 つの仮想インターフェイスが仮想レイヤ 3 スイッチ内に定義されている必要があります。
ERR_103					接続先の VPN Server のクライアント接続ライセンス数が不足しています。サーバー管理者にお問い合わせください。
ERR_104					接続先の VPN Server のブリッジ接続ライセンス数が不足しています。サーバー管理者にお問い合わせください。
ERR_105					接続先の VPN Server は、現在技術的な問題で接続を受け付けていません。しばらく待つか、VPN Server の管理者に連絡してサーバーのログファイルを確認するよう要請してください。
ERR_106					接続先の VPN Server の証明書の有効期限が切れています。VPN Server の管理者にご連絡ください。
ERR_107					モニタリングモードで接続を要求しましたが、接続に使用したユーザーのセキュリティポリシーはモニタリングモードを許可していません。
ERR_108					ブリッジ / ルータモードで接続を要求しましたが、接続に使用したユーザーのセキュリティポリシーはブリッジモードもルータモードも禁止しています。
ERR_109					VPN Server の仮想 HUB の接続元 IP 制限リストの設定によって、クライアントの IP アドレスからの接続は拒否されました。
ERR_110					項目数が多すぎます。
ERR_111					メモリが不足しています。
ERR_112					指定されたオブジェクトはすでに存在しています。
ERR_113					致命的なエラーが発生しました。プログラムの動作が継続できない可能性があります。
ERR_114					接続先 VPN Server でソフトウェアライセンス違反が検出されています。接続は許可されません。VPN Server の管理者にお問い合わせください。
ERR_115					接続先の VPN Server が現在インターネット上のソフトイーサ株式会社が提供する重要なサーバーに接続し、ライセンスを確認できない状態です。しばらく待つか、VPN Server の管理者に連絡してサーバーのログファイルおよびサーバー本体のインターネットへの接続状況を確認するよう要請してください。
ERR_116					クライアント側でソフトウェアライセンス違反が検出されました。接続は許可されません。
ERR_117					コマンドまたはファイル名が不正です。
ERR_118					ライセンスキーが正しくありません。
ERR_119					VPN Server に有効なライセンスが登録されていません。VPN Server の管理者に連絡してください。
ERR_120					VPN Server がクラスタとして動作するために必要な製品ライセンスが登録されていません。VPN Server の管理者に連絡してください。
ERR_121					この VPN Client の接続設定は SoftEther VPN 2.0 Administration Pack に含まれる「Web インストーラ作成キット」または「簡易インストーラ作成キット」によってインストールされたものですが、接続先の VPN Server は SoftEther VPN 2.0 Administration Pack に対応したエディションではありません。インストーラの作成元やシステム管理者にお問い合わせください。
ERR_122					VPN Server SDK for .NET ライブラリは SoftEther VPN 2.0 Administration Pack に対応したエディションの SoftEther VPN Server にのみ接続することができます。接続先の VPN Server は SoftEther VPN 2.0 Administration Pack に対応したエディションではありません。システム管理者にお問い合わせください。
ERR_123					接続先のソフトウェアはベータ版で、期限が切れています。より新しいベータ版または完成版の提供が開始された後は利用することはできません。http://selinks.org/ にアクセスし、最新版のソフトウェアを入手するよう、接続先のサーバーの管理者に連絡してください。
ERR_124					VPN Server への接続がサーバ側で拒否されました。
ERR_125					VPN Server への接続がクライアント側で拒否されました。
ERR_126					一定時間が経過したため、管理者によって設定されたセキュリティポリシーの設定により、VPN 接続が自動的に切断されました。続けて通信を行いたい場合は、もう一度接続してください。
ERR_127					この VPN Server に接続するためには、VPN Server の管理者が作成した特別バージョンの VPN Client ソフトウェアが必要です。VPN Server の管理者にお問い合わせください。
ERR_128					この VPN Server には、すでに現在の製品エディションのライセンスで許容されている作成可能ユーザー数以上の個数のユーザーオブジェクトが作成・登録されています。これ以上、この VPN Server に新しいユーザーオブジェクトを作成することはできません。既存のユーザーオブジェクトをいくつか削除するか、製品エディションを Professional Edition など上位のバージョンにアップグレードしてください。
ERR_129					投入しようとしたライセンスキーのサブスクリプション契約は、この VPN Server がリリース (ビルド) された日よりも前に有効期限が切れています。お客様は、サブスクリプション契約を締結されていた期間中にリリース (ビルド) されたバージョンの VPN Server のみを使用する権利があります。お客様が過去にサブスクリプション契約を締結されていた期間中にリリース (ビルド) された古いバージョンの VPN Server を使用するか、またはお客様のサブスクリプション契約を更新して新しいライセンスキーを取得してください。なお、古いバージョンの VPN Server にダウングレードするために、http://selinks.org/ からソフトウェアをダウンロードできる場合があります。
ERR_130					VPN Server の体験版ライセンスキーを何個も連続して取得し、利用することはできません。製品版ライセンスのご購入をご検討ください。
ERR_131					同一 IP アドレスに複数の VPN Server があります。NAT 使用の場合は、ポート開放設定を行ってください。または「接続先グローバル IP アドレスまたはホスト名/192.168.x.x」のように "/" を付加し、この文字以降に接続先を特定するプライベート IP アドレスまたはホスト名を指定してください。
ERR_132					ダイナミック DNS サービス用のホストキーが重複しています。キーは自動的にリセットされます。
ERR_133					指定されたダイナミック DNS ホスト名はすでに使用されています。別のホスト名を指定してください。
ERR_134					指定されたダイナミック DNS ホスト名の一部に使用できない文字が含まれています。別のホスト名を指定してください。
ERR_135					指定されたダイナミック DNS ホスト名が長すぎます。ホスト名は 31 文字以下で指定してください。
ERR_136					ダイナミック DNS ホスト名が指定されていません。
ERR_137					指定されたダイナミック DNS ホスト名が短すぎます。ホスト名は 3 文字以上で指定してください。
ERR_138					仮想 HUB に登録されているユーザーのパスワードは、MS-CHAP v2 認証を行う前に一度再設定される必要があります。VPN サーバーの管理者に依頼してパスワードを内部バージョン 4.0 以降の VPN サーバーマネージャまたは vpncmd ユーティリティを用いて再設定するか、VPN Client ソフトウェアを用いてパスワードを変更してください。
ERR_139					ダイナミック DNS サーバーとの間の通信が切断されました。
ERR_140					ICMP (Ping) プロトコルを初期化することができませんでした。VPN Server を動作させているプロセスが一般ユーザー権限で動作している可能性があります。そのような場合は、VPN Server をシステムサービスとして動作させてください (Linux / UNIX の場合は root 権限で動作させてください)。
ERR_141					DNS ポート 53 を開くことができませんでした。VPN Server が動作しているコンピュータですでに別の DNS サーバープログラム (BIND や Microsoft DNS Server など) が動作していないかどうか確認してください。これらの同一ポートを使用するプログラムを終了させて再試行してみてください。また、Linux / UNIX の場合は VPN Server プロセスが root 権限で動作していることを確認してください。
ERR_142					OpenVPN サーバー機能が有効になっていません。
ERR_143					ユーザー認証の方法のうち「証明書認証」および「外部サーバー認証」機能はオープンソース版 SoftEther VPN にはまだ実装されていません。ユーザー認証の方法として「匿名認証」または「パスワード認証」のいずれかを選択してください。
ERR_144					この操作は実行できません。VPN Gate 中継サーバーに関する操作は VPN Gate コントロールパネルから実行してください。
ERR_145					この操作は実行できません。VPN Gate 公開 VPN 中継サーバーの接続設定に関する操作は VPN Gate の設定画面から実行してください。
ERR_146					VPN Gate サービスが VPN Client 内で動作している場合は、この設定画面から VPN Gate サービスを停止することはできません。VPN Gate サービスを停止するには、VPN Client 接続マネージャの設定ツールを使用してください。
ERR_147					この機能はオープンソース版 SoftEther VPN にはまだ実装されていません。
ERR_148					Windows システムがサスペンド状態に移行中のため、VPN 通信が切断されました。
ERR_149					接続先サーバーの提示した証明書が指定したホスト名と一致しません。
ERR_150					両側でサポートされている TLS バージョンが見つかりませんでした。どちらかが相手側で無効になっている古い TLS バージョンを使用している可能性があります。
ERR_151					両側でサポートされている暗号化アルゴリズムが見つからなかったか、指定されたアルゴリズムがサーバー証明書と互換性がありません。
ERR_152					TLS ハンドシェイクが失敗しました。


# ライセンス関係
LICENSE_INFO_URL		https://selinks.org/?new_license
LICENSE_SUPPORT_URL		https://selinks.org/?q=license_info&id=%s
LICENSE_STATUS_OK		有効
LICENSE_STATUS_EXPIRED	有効期限切れ
LICENSE_STATUS_ID_DIFF	サーバー ID 不一致
LICENSE_STATUS_DUP		重複
LICENSE_STATUS_INSUFFICIENT	必要な他のライセンスが不足
LICENSE_STATUS_COMPETITION	他のライセンスと競合
LICENSE_STATUS_NONSENSE		現在のエディションでは無意味
LICENSE_STATUS_CPU		CPU の種類が不一致
LICENSE_STATUS_OTHERERROR	不明なエラーのため無効


# TCP 最適化関係
TCPOPT_NOT_SUPPORTED	TCP/IP 通信設定最適化ユーティリティは、このオペレーティングシステムでは使用できません。
TCPOPT_NOT_ADMIN		TCP/IP 通信設定最適化ユーティリティは、管理者権限の無いユーザーは使用できません。


# Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 用最適化関係
VISTA_MMCSS_MSG			Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 で VPN 通信を経由してマルチメディアファイル (ビデオやオーディオ、ストリーミングなど) を再生するための最適化をしますか?
VISTA_MMCSS_MSG_2		すでに Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 で VPN 通信を経由してマルチメディアファイル (ビデオやオーディオ、ストリーミングなど) を再生するための最適化の設定が行われています。\r\n最適化設定を削除して、元に戻しますか?
VISTA_MMCSS_MSG_3		現在の環境では、最適化の機能は使用できません。
VISTA_MMCSS_MSG_4		この機能は、Administrators 権限でプログラムを起動している際にのみ使用できます。\r\nWindows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 の場合は、[管理者として実行] 機能を使用してプログラムを実行してください。
VISTA_MMCSS_MSG_5		最適化設定が完了しました。
VISTA_MMCSS_MSG_6		最適化設定は削除されました。

# PKCS ユーティリティ関係
PKCS_UTIL_TITLE			PKCS#12 書き込みユーティリティ
PKCS_UTIL_SAVEDLG_TITLE	USB トークンに書き込みたい PKCS#12 ファイルを選択
PKCS_UTIL_READ_ERROR	ファイル %s を読み込めませんでした。
PKCS_UTIL_WRITE_OK_MSG	ファイル %s を USB ハードウェアトークンに書き込みました。
PKCS_UTIL_DELETE_OK_MSG	USB ハードウェアトークンから PKCS#12 証明書データを消去しました。
PKCS_UTIL_SECA_FILENAME	seca_p12
PKCS_MAKE_SURE			USB トークン内に書き込まれている PKCS#12 証明書データを消去します。\r\n一旦消去したデータは、二度と復元することはできません。\r\r\n\r\r\n続行しますか?
PKCS_UTIL_BAD_FILE		指定されたファイルは PKCS#12 ファイルとして認識できませんでした。


# 共通ダイアログ関係
DLG_ALL_FILES			すべてのファイル (*.*)|*.*
DLG_CERT_FILES			X509 証明書ファイル (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|すべてのファイル (*.*)|*.*
DLG_KEY_FILTER			秘密鍵ファイル (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|すべてのファイル (*.*)|*.*
DLG_PKCS12_FILTER		PKCS#12 ファイル (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|すべてのファイル (*.*)|*.*
DLG_CERT_OR_P12_FILTER	X509 証明書または PKCS#12 ファイル (*.CER;*.CRT;*.P12;*.PFX)|*.cer;*.crt;*.p12;*.pfx|X509 証明書ファイル (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|PKCS#12 ファイル (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|すべてのファイル (*.*)|*.*
DLG_CONFIG_FILES		設定ファイル (*.CONFIG)|*.config|すべてのファイル (*.*)|*.*
DLG_KEY_OR_P12_FILTER	秘密鍵ファイルまたは PKCS#12 ファイル (*.KEY;*.PEM;*.P12;*.PFX)|*.key;*.pem;*.p12;*.pfx|秘密鍵ファイル (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|PKCS#12 ファイル (*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|すべてのファイル (*.*)|*.*
DLG_ZIP_FILER			ZIP ファイル (*.ZIP)|*.zip|すべてのファイル (*.*)|*.*
DLG_OPEN_CERT			証明書ファイルを選択してください
DLG_OPEN_KEY			秘密鍵ファイルを選択してください
DLG_OPEN_KEY_WITH_CERT	対応する秘密鍵ファイルを選択してください
DLG_OPEN_FILE_ERROR		指定されたファイル "%S" を読み込めませんでした。
DLG_OPEN_FILE_ERROR_W	指定されたファイル "%s" を読み込めませんでした。
DLG_BAD_P12				ファイル "%S" は有効な PKCS#12 証明書ファイルではありません。
DLG_BAD_P12_W			ファイル "%s" は有効な PKCS#12 証明書ファイルではありません。
DLG_BAD_X509			ファイル "%S" は有効な X509 証明書ファイルではありません。
DLG_BAD_X509_W			ファイル "%s" は有効な X509 証明書ファイルではありません。
DLG_BAD_KEY				ファイル "%S" は有効な RSA 秘密鍵ファイルではありません。
DLG_BAD_KEY_W			ファイル "%s" は有効な RSA 秘密鍵ファイルではありません。
DLG_BAD_SIGNATURE		指定された証明書に含まれる公開鍵と秘密鍵が正しく対応していません。\r\n証明書の公開鍵に対応した秘密鍵が必要です。
DLG_SAVE_CERT			証明書を保存するファイル名を指定してください
DLG_SAVE_KEY			秘密鍵を保存するファイル名を指定してください
DLG_SAVE_P12			証明書と秘密鍵を保存するファイル名を指定してください
DLG_SAVE_FILE			保存先のファイル名を指定してください
DLG_SAVE_OPENVPN_CONFIG	OpenVPN 設定ファイルを格納した ZIP ファイルの保存先
DLG_CERT_SAVE_OK		証明書を正しく保存しました。
DLG_CERT_SAVE_ERROR		証明書を保存できませんでした。
DLG_KEY_SAVE_OK			秘密鍵を正しく保存しました。
DLG_KEY_SAVE_ERROR		秘密鍵を保存できませんでした。
DLG_KEY_PAIR_SAVE_OK	証明書と秘密鍵を正しく保存しました。
DLG_KEY_PAIR_SAVE_ERROR	証明書と秘密鍵を正しく保存できませんでした。
DLG_REBOOT_INFO			%u 秒後にコンピュータを再起動します。
DLG_REBOOT_INFO_2		コンピュータを再起動しています...
DLG_REBOOT_ERROR		コンピュータの再起動に失敗しました。\r\n\r\n直ちにコンピュータを手動で再起動してください。
DLG_SAVE_CONFIG			コンフィグレーションの保存先ファイル名を指定してください
DLG_OPEN_CONFIG			インポートするコンフィグレーションファイルを指定してください
DLG_STRING_DEFTITLE		文字列の入力
DLG_STRING_DEFINFO		文字列を入力してください。
DLG_ABOUT_LEGAL			法律上の通知
DLG_ABOUT_AUTHORS		開発者の一覧
DLG_UPDATE_DATE			\ (%S にリリース)
DLG_UPDATE_HINT			[OK] をクリックすると、Web ブラウザが開いて最新のアップデートに関する情報が表示されます。\r\n\r\nアップデートのダウンロードとインストールは手動で行う必要があります。他のコンピュータ上のソフトウェアのアップデートを行う場合は、そのコンピュータにリモートデスクトップや SSH などでログインしてダウンロードとアップデート作業を行ってください。\r\n


# 競合するプロセス関係
BAD_PROCESS_TITLE		%S に関する警告
BAD_PROCESS_MESSAGE		このコンピュータで、問題の原因となる可能性のあるソフトウェア "%S" が動作している可能性があることが検出されました。\r\n\r\n"%S" に含まれる問題が原因で VPN 通信が不安定になったり、エラーが発生したりする可能性があります。\r\n\r\nVPN をソフトウェア "%S" と共に利用したことにより、VPN の動作が不安定になる場合は、"%S" を停止するか、アンインストールすることを推奨します (ソフトウェアの種類によっては、停止させるだけでは依然としてコンピュータに問題が残る可能性がありますのでご注意ください)。\r\n


# ハードウェアトークン関係
SEC_SMART_CARD			スマートカード
SEC_USB_TOKEN			USB トークン
SEC_INIT_MSG_1			以下のスマートカードをスマートカードリーダに挿入し、PIN コードを入力してください。
SEC_INIT_MSG_2			以下の USB トークンハードウェアをコンピュータの USB ポートに接続し、PIN コードを入力してください。
SEC_OPENING				デバイスを開いています...
SEC_CLOSING				デバイスを閉じています...
SEC_OPEN_SESSION		セキュアセッションを開いています...
SEC_CLOSE_SESSION		セキュアセッションを閉じています...
SEC_LOGIN				トークンにログインしています...
SEC_LOGOUT				トークンからログアウトしています...
SEC_INIT_BATCH			バッチ処理を開始しています...
SEC_READ_DATA			データを読み出しています...
SEC_WRITE_DATA			データを書き込んでいます...
SEC_READ_CERT			証明書を読み込んでいます...
SEC_WRITE_CERT			証明書を書き込んでいます...
SEC_DELETE				オブジェクトを削除しています...
SEC_SIGN				秘密鍵によるデジタル署名を行っています...
SEC_WRITE_KEY			秘密鍵を書き込んでいます...
SEC_ENUM				オブジェクトを列挙しています...
SEC_FINISHED			操作が完了しました。
SEC_ERROR_INVALID_ID	指定されたセキュリティデバイス (デバイス %u) は無効です。
SEC_ERROR_OPEN_DEVICE	デバイス %S を開くことができませんでした。デバイスがコンピュータに接続されていることを確認してください。
SEC_ERROR_OPEN_DEVICEEX	デバイス %S を開くことができませんでした。デバイスがコンピュータに接続されていることを確認してください。\r\n\r\nなお、住民基本台帳ネットワークカードなどの公的個人認証サービスクライアントソフトウェア等を使用している場合は、事前に [スタート] メニューの [公的個人認証ユーティリティ] で使用するスマートカードデバイスを選択しておく必要があります。
SEC_ERROR_OPEN_SESSION	デバイス %S 内部でセキュリティセッションを開始することができませんでした。正しいデバイスが選択されていることを確認してください。
SEC_ERROR_LOGIN			入力された PIN コードが間違っています。
SEC_ERROR_NOT_FOUND_1	スマートカード内に指定されたオブジェクトが存在しません。正しいスマートカードが挿入されていることを確認してください。
SEC_ERROR_NOT_FOUND_2	USB トークンハードウェア内に指定されたオブジェクトが存在しません。正しい USB トークンハードウェアが接続されていることを確認してください。
SEC_ERROR_SIGN_1		スマートカード内に秘密鍵が存在しないか、デジタル署名操作に失敗しました。正しいスマートカードが挿入されていることを確認してください。
SEC_ERROR_SIGN_2		USB トークンハードウェア内に秘密鍵が存在しないか、デジタル署名操作に失敗しました。正しい USB トークンハードウェアが接続されていることを確認してください。
SEC_ERROR_WRITE_1		オブジェクトをスマートカードに書き込むことができませんでした。スマートカードの空きメモリが不足している可能性があります。
SEC_ERROR_WRITE_2		オブジェクトを USB トークンハードウェアに書き込むことができませんでした。 スマートカードの空きメモリが不足している可能性があります。
SEC_ERROR_ENUM			トークン内に格納されているオブジェクトの列挙に失敗しました。
SEC_ERROR_DELETE		指定されたオブジェクトの削除に失敗しました。指定されたオブジェクトはメモリ内に存在しない可能性があります。
SEC_COLUMN1				デバイス名
SEC_COLUMN2				種類
SEC_COLUMN3				製造元
SEC_COLUMN4				DLL 名
SEC_INVALID_ID			指定されたスマートカードデバイスは存在しません。スマートカードの種類をもう一度選択してください。
SEC_MGR_COLUMN1			名前
SEC_MGR_COLUMN2			種類
SEC_MGR_COLUMN3			プライベート
SEC_TYPE_DATA			データ
SEC_TYPE_CERT			証明書
SEC_TYPE_KEY			秘密鍵
SEC_TYPE_PUB			公開鍵
SEC_YES					はい
SEC_NO					いいえ
SEC_NONE				なし
SEC_IMPORT_DATA			インポートしたいデータを選択してください
SEC_IMPORT_CERT			インポートしたい証明書を選択してください
SEC_IMPORT_KEY			インポートしたい秘密鍵を選択してください
SEC_READ_FAILED			指定されたファイルの読み込みに失敗しました。
SEC_DATA_TOO_BIG		指定されたデータのサイズが大きすぎます。スマートカードには %u バイトを超えるデータを書き込むことはできません。
SEC_OBJECT_NAME_TITLE	挿入するオブジェクトの名前
SEC_OBJECT_NAME_INFO	新しくスマートカードに書き込むオブジェクトの名前を指定してください。オブジェクトの名前には、特殊な記号を除く任意の半角文字を指定することができます。\r\n\r\nすでにカードに書き込まれている同じ種類のオブジェクト名と重複すると上書きされますので注意してください。
SEC_DELETE_MSG			選択したオブジェクトをスマートカードから削除します。\r\nよろしいですか?
SEC_OBJECT_IMPORT_OK	オブジェクトをスマートカードに書き込みました。
SEC_OBJECT_EXPORT_OK	スマートカードから読み取ったデータをファイルに保存しました。
SEC_NEW_CERT_IMPORT_OK	新しく生成した証明書をスマートカードに書き込みました。
SEC_CURRENT_DEVICE		現在、デバイス %S が選択されています。
SEC_CURRENT_NO_DEVICE	使用するスマートカードデバイスを選択してください。
SEC_NO_SECURE_DEVICE	システムに SoftEther VPN が対応したスマートカードまたはハードウェアセキュリティトークンデバイスがインストールされていません。\r\n\r\nSoftEther VPN でスマートカードまたはハードウェアトークンを利用するには、PKCS#11 に対応したデバイスドライバが Windows にインストールされている必要があります。また、SoftEther VPN が対応している種類のデバイスである必要があります。\r\n\r\nシステムに対応したデバイスドライバがインストールされていることを確認してください。\r\nSoftEther VPN が対応しているデバイスの一覧については、ソフトイーサ株式会社の Web サイトをご覧ください。また、ソフトウェアのバージョンを最新のものにアップデートすることにより対応機器が増える場合もあります。
SEC_PIN_DEVICE_OPEN_ERR	デバイス "%S" に接続できませんでした。ハードウェアが正しく接続されているかどうかを確認してください。
SEC_PIN_CURRENT_BAD		現在の PIN コードが間違っています。
SEC_PIN_CHANGE_FAILED	PIN コードの変更に失敗しました。
SEC_PIN_OK				PIN コードを変更しました。


# TCP 接続ダイアログ関係
CONNECTDLG_CAPTION		接続中
CONNECTDLG_MESSAGE		サーバー "%S" (TCP ポート: %u) に接続しています...
CONNECTDLG_CANCELING	接続をキャンセルしています。しばらくお待ちください...


# NIC 情報ダイアログ関係
NICINFO_1				VPN サーバーに接続しました。
NICINFO_1_1				VPN 上の DHCP サーバーから IP アドレスを取得中...
NICINFO_1_2				VPN 内で使用する IP アドレスを決定中...

NICINFO_2				VPN 通信が可能になりました。
NICINFO_2_1				IP アドレス %S の割り当てが完了しました。

NICINFO_3				VPN 通信が可能になりました。
NICINFO_3_1				IP アドレス %S が利用可能になりました。


# ログイン時パスワード入力ダイアログ関係
PW_RETRYCOUNT			入力が行われない場合、あと %u 秒後に自動的に再接続します...
PW_LOGIN_DLG_TITLE		ログイン
PW_TYPE_0				匿名認証
PW_TYPE_1				標準パスワード認証
PW_TYPE_2				RADIUS または NT ドメイン認証
PW_TYPE_3				クライアント証明書認証
PW_TYPE_4				スマートカード認証
PW_TYPE_5				OpenSSL Engine 認証

PW_MSG_PROXY			プロキシサーバー %S でのユーザー認証に失敗しました。正しいユーザー名とパスワードを再入力してください。
PW_TYPE_PROXY			プロキシサーバー認証


# VPN 接続ステータス関係
STATUS_1				初期化中...
STATUS_2				VPN サーバー "%S" にプロキシサーバー %S 経由で接続しています...
STATUS_3				プロキシサーバー %S でユーザー認証をしています...
STATUS_4				VPN サーバー "%S" に接続しています...
STATUS_5				サーバー証明書を検証しています...
STATUS_6				ユーザー認証を行っています...
STATUS_7				VPN セッションを確立しています...
STATUS_8				クラスタ内の VPN サーバーに接続しています...
STATUS_9				VPN セッションの確立が完了しました。


# 証明書ダイアログ関係
CERT_NOT_FOUND			この証明書を発行した証明機関の証明書が信頼できる証明書のリストから見つかりませんでした。
CERT_ROOT				この証明書はルート証明書 (自己署名証明書) です。
CERT_LV_C1				フィールド
CERT_LV_C2				値
CERT_SERIAL				シリアル番号
CERT_ISSUER				発行者
CERT_SUBJECT			サブジェクト
CERT_NOT_BEFORE			有効期限の開始
CERT_NOT_AFTER			有効期限の終了
CERT_BITS				ビット数
CERT_PUBLIC_KEY			公開鍵
CERT_DIGEST_MD5			ダイジェスト (MD5)
CERT_DIGEST_SHA1		ダイジェスト (SHA-1)
CERT_NO_SERIAL			シリアル番号はありません
CERT_BITS_FORMAT		%u bits
CERT_KEY_ALGORITHM		公開鍵アルゴリズム
CERT_KEY_PARAMETER		パラメータ


# 証明書確認ダイアログ関係
CC_DANGEROUS_MSG		前回、このサーバー (%S) に VPN 接続した際に保存されたサーバー証明書と、今回の接続の際にサーバーが提示しているサーバー証明書が一致しません。\r\n\r\n前回のダイジェスト値 (MD5) : %S\r\n前回のダイジェスト値 (SHA1): %S\r\n\r\n今回のダイジェスト値 (MD5) : %S\r\n今回のダイジェスト値 (SHA1): %S\r\n\r\nVPN Server 側の証明書がサーバー管理者によって変更された可能性がありますが、場合によっては、成り済ましなどの中間攻撃を受けている可能性もあります。\r\n接続しようとしている VPN Server の管理者に詳細を問い合わせることを強くお勧めします。
CC_WARNING_MSG			現在接続しようとしている VPN Server のサーバー証明書を次回 %s に接続する際に自動的に信頼しますか?\r\n\r\nダイジェスト値 (SHA1): %S\r\nダイジェスト値 (MD5) : %S\r\n\r\nこのサーバー証明書が正しいものであるかどうか不安な場合は、上記のダイジェスト値をサーバー設置者に対して安全な方法で確認してください。\r\n\r\n[はい] をクリックすると、次回からこのサーバーに接続する際にこのサーバー証明書が提示された場合は、自動的に信頼します。\r\n[いいえ] をクリックすると、今回の接続のみ信頼し、次回の接続の際には再度警告のメッセージを表示します。\r\n[キャンセル] をクリックすると、セキュリティの警告画面に戻ります。\r\n\r\n※ この設定はアカウントごとに変更することができます。VPN クライアント接続マネージャのアカウントのプロパティで設定できます。


# 接続失敗ダイアログ関係
ERRDLG_ERRMSG			エラー (エラーコード %u) :\r\n%s\r\n
ERRDLG_RETRYCOUNT		入力が行われない場合、あと %u 秒後に自動的に再接続します...
ERRDLG_INFORMATION		[再試行] をクリックすると、再度接続を開始します。
ERRDLG_RETRY_INFO_1		%u / %u 回目の再試行を行いますか?
ERRDLG_RETRY_INFO_2		%u 回目の再試行を行いますか?
ERRDLG_DISCONNECTED_MSG	VPN Server "%S" への接続が切断されました。
ERRDLG_DEVICE_ERROR		仮想 LAN カード (デバイス名: %S) が停止されたため、VPN Server との接続を切断しました。\r\n\r\nエラーコード %u: %s


# プロトコル関係
PROTO_DIRECT_TCP		直接 TCP/IP 接続
PROTO_HTTP_PROXY		HTTP プロキシ経由接続
PROTO_SOCKS_PROXY		SOCKS4 プロキシ経由接続
PROTO_SOCKS5_PROXY		SOCKS5 プロキシ経由接続
PROTO_SSH				SSH サーバー経由接続
PROTO_UNKNOWN			不明なプロトコル


# Windows のバージョンに関するエラー
WINVER_TITLE			Windows のバージョンに関する警告
WINVER_ERROR_FORMAT		%sの Windows のバージョン (およびサービスパック番号) は「%S」です。\r\n\r\n%s が対応している Windows のバージョン (およびサービスパック番号) は以下のとおりです:\r\n%S\r\n\r\n%sの Windows のバージョンは、%s が対応している Windows のバージョンよりも新しいため、予期せぬ不具合や互換性の問題などが発生する可能性があります。\r\n予期せぬ不具合や互換性の問題などを避けるために、%s の更新版を入手しアップデートすることを推奨します。\r\n(アップデートせずにこのまま使用することは可能ですが、できるだけ早急にアップデートすることをお勧めいたします。)\r\n\r\nあなたがシステム管理者である場合は、%s の更新版アップデートパッチを、ソフトイーサ株式会社の Web サイト http://selinks.org/ から無料でダウンロードすることができます。\r\n\r\nあなたがシステム管理者でない場合は、この警告メッセージが表示された旨を VPN システムの管理者にお伝えください。\r\n\r\n----- MSG%04u%02u -----\r\n\r\n
WINVER_ERROR_VPNSERVER	接続先サーバーコンピュータの VPN Server
WINVER_ERROR_VPNBRIDGE	接続先サーバーコンピュータの VPN Bridge
WINVER_ERROR_VPNCLIENT	このクライアントコンピュータの VPN Client
WINVER_ERROR_PC_LOCAL	このクライアントコンピュータ
WINVER_ERROR_PC_REMOTE	接続先のサーバーコンピュータ


# オープンソース版に関する警告
OSS_MSG					はじめに - SoftEther VPN Server について\r\n\r\nこの VPN Server は、筑波大学において学術実験目的で開発され SoftEther プロジェクト http://www.softether.org/ で無償配布されているオープンソースのフリーソフトです。\r\nSoftEther VPN ソフトウェアは国立大学法人筑波大学とソフトイーサ株式会社との共同研究契約の一環として広く公開されているものです。SoftEther VPN ソフトウェアは学術実験目的で開発・公開されております。SoftEther VPN ソフトウェアに含まれる不具合等についてのサポート等は提供されておらず、利用者がすべての責任を負うことになります。本ソフトウェアの開発者・配布者は、SoftEther VPN ソフトウェアの利用の結果、利用者に生じる損失等について、一切責任を負いません。\r\n\r\nこれらのことに合意いただいた上で、SoftEther VPN Server を用いた通信をお楽しみください。\r\n\r\nSoftEther VPN について詳しくは http://www.softether.org/ をご参照ください。\r\n\r\n


# NAT Traversal に関する警告
NATT_MSG				** NAT Traversal 接続 - 安定性低下の可能性があります **\r\n\r\nVPN Client は VPN Server '%S' に NAT トラバーサル (UDP ホールパンチング) モードで接続しました。\r\n\r\nNAT トラバーサルによって、VPN Client は NAT やファイアウォールの背後にある VPN Server に、それらの NAT やファイアウォールでのポートフォワーディングの設定を行うことなく接続することができます。\r\n\r\nしかし、NAT トラバーサルは UDP をベースとした通信を使用するため、VPN セッションが不安定になる原因となる場合があります。たとえば、安価な NAT ルータが VPN Server と VPN Client との間に存在する場合、NAT トラバーサル上の VPN トンネルは 5 分ごとに切断される場合があります。また、安価な ISP が大規模な NAT を使用している場合にも NAT トラバーサルは不安定になります。これはルータや ISP の品質の問題であり、SoftEther VPN の問題ではありません。\r\n\r\nこれを解決するためには、NAT トラバーサルを使用するのではなく、直接 TCP/IP によって VPN Server のリスナーポートに VPN Client が接続することができるようにします。そのためには、VPN Server のリスナーポートがインターネットに対して公開されるように、NAT におけるポートフォワーディング設定を行ってください。NAT におけるポートフォワーディング設定の方法は、NAT の管理者に問い合わせるか、NAT 製品の説明書をお読みください。\r\n\r\nVPN Server が TCP ポートをインターネットに対して公開しているにも関わらずこのメッセージが表示される場合は、VPN Client の接続設定画面で「NAT-T 無効」をチェックしてください。\r\n\r\n


# 仮想 HUB 管理オプション関係
HUB_AO_CLICK								項目名を 1 つ選択すると、その項目名に関する説明文が表示されます。
HUB_AO_UNKNOWN								この項目に関する説明文が見つかりませんでした。ドキュメント等を参照するか、項目名をもとに意味・内容を推測して利用してください。
HUB_AO_allow_hub_admin_change_option		この項目は特殊です。この項目が 1 (有効) の場合は、VPN Server 全体の管理者だけでなく仮想 HUB の管理者も自ら仮想 HUB 管理オプションを変更することができるようになります。
HUB_AO_deny_hub_admin_change_ext_option		この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB の拡張オプションの設定を変更することができなくなり、VPN Server 全体の管理者のみが仮想 HUB の拡張オプションの設定を変更することができるようになります。
HUB_AO_no_delay_jitter_packet_loss			この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB のアクセスリストを追加する際に遅延・ジッタ・パケットロスを生成させるためのパラメータが設定されている場合であっても、それらの値をすべて削除します。これにより、遅延・パケットロス生成機能が実質的に無効になります。遅延・パケットロス生成機能は VPN Server の CPU およびメモリ使用率を高くする可能性があるため、多くのユーザーで共有する仮想 HUB の場合は、高負荷を避けるためにこのオプションを使用してください。
HUB_AO_max_users							この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に登録できるユーザーの最大数がこの項目の指定数に制限され、それ以上のユーザーオブジェクトを登録することはできなくなります。
HUB_AO_max_multilogins_per_user				この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に登録されている 1 個のユーザーオブジェクトに対して同時にログインし接続可能な VPN セッション数がこの項目の指定数に制限され、それ以上の VPN セッションが同一のユーザーオブジェクトを用いて VPN サーバーに接続することができなくなります。
HUB_AO_max_groups							この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に登録できるグループの最大数がこの項目の指定数に制限され、それ以上のグループオブジェクトを登録することはできなくなります。
HUB_AO_max_accesslists						この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に登録できるアクセスリスト項目の最大数がこの項目の指定数に制限され、それ以上のアクセスリスト項目を登録することはできなくなります。
HUB_AO_max_sessions_client_bridge_apply		この項目が 1 以上に設定されている場合のみ、max_sessions_client および max_sessions_bridge の値が適用されます。
HUB_AO_max_sessions							この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に接続できる VPN セッション数がこの項目の指定数に制限され、それ以上の VPN 接続を同時に処理することはできなくなります。
HUB_AO_max_sessions_client					この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に接続できる VPN クライアントセッション数がこの項目の指定数に制限され、それ以上の VPN 接続を同時に処理することはできなくなります。この項目は、max_sessions_client_bridge_apply が 1 以上に設定されている場合のみ有効です。
HUB_AO_max_sessions_bridge					この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に接続できる VPN ブリッジセッション数がこの項目の指定数に制限され、それ以上の VPN 接続を同時に処理することはできなくなります。この項目は、max_sessions_client_bridge_apply が 1 以上に設定されている場合のみ有効です。
HUB_AO_max_bitrates_download				この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に接続するすべての VPN セッションのセキュリティポリシーのうち [ダウンロード帯域幅] ポリシーの値がこの項目の指定数に強制的に変更され、セッションのダウンロード速度が制限されます。たとえば、この値が 1000000 になっている場合は、この仮想 HUB に対するいかなる VPN 接続セッションでもそのダウンロード通信速度は 1 Mbps を超えることはできなくなります。
HUB_AO_max_bitrates_upload					この項目が 1 以上に設定されている場合は、仮想 HUB に接続するすべての VPN セッションのセキュリティポリシーのうち [アップロード帯域幅] ポリシーの値がこの項目の指定数に強制的に変更され、セッションのアップロード速度が制限されます。たとえば、この値が 1000000 になっている場合は、この仮想 HUB に対するいかなる VPN 接続セッションでもそのアップロード通信速度は 1 Mbps を超えることはできなくなります。
HUB_AO_deny_empty_password					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB に登録されているユーザーに空のパスワードを設定することはできなくなります。もし空のパスワードが設定されているユーザーがいる場合は、そのユーザーは VPN 接続を行うことはできません (例外として、localhost からの接続は可能です)。
HUB_AO_deny_bridge							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB に対して接続されるセッションは、接続時のユーザーのセキュリティポリシーの内容にかかわらず常にブリッジが禁止されます。したがって、この仮想 HUB にブリッジ目的で接続することができなくなります。
HUB_AO_deny_routing							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB に対して接続されるセッションは、接続時のユーザーのセキュリティポリシーの内容にかかわらず常にルータ動作が禁止されます。したがって、この仮想 HUB にルーティング目的で接続することができなくなります。
HUB_AO_deny_qos								この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB に対して接続されるセッションは、接続時のユーザーのセキュリティポリシーの内容にかかわらず常に QoS 機能が禁止されます。
HUB_AO_deny_change_user_password			この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB のユーザーが「パスワード認証｣モードの場合、自分でパスワードを変更することができなくなります。
HUB_AO_no_change_users						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB に新しいユーザーを追加したり、既存のユーザーを削除または編集したりすることができなくなります。
HUB_AO_no_change_groups						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB に新しいグループを追加したり、既存のグループを削除または編集したりすることができなくなります。
HUB_AO_no_securenat							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は SecureNAT 機能を有効または無効にすることができなくなります。
HUB_AO_no_securenat_enablenat				この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は SecureNAT 機能における仮想 NAT 機能を有効または無効にすることができなくなります。
HUB_AO_no_securenat_enabledhcp				この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は SecureNAT 機能における仮想 DHCP サーバー機能を有効または無効にすることができなくなります。
HUB_AO_no_cascade							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者はカスケード接続を作成・削除・編集またはオンライン化 / オフライン化することができなくなります。
HUB_AO_no_online							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者はオフライン状態の仮想 HUB をオンライン化することができなくなります。
HUB_AO_no_offline							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者はオンライン状態の仮想 HUB をオフライン化することができなくなります。
HUB_AO_no_change_log_config					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB のログファイルの保存設定を変更することができなくなります。
HUB_AO_no_disconnect_session				この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB に接続されている VPN セッションを指定して強制切断することができなくなります。
HUB_AO_no_delete_iptable					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB の IP アドレステーブルデータベースから IP アドレスエントリを指定して削除することができなくなります。
HUB_AO_no_delete_mactable					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB の MAC アドレステーブルデータベースから MAC アドレスエントリを指定して削除することができなくなります。
HUB_AO_no_enum_session						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB に現在接続している VPN セッションの一覧を列挙できなくなります。
HUB_AO_no_query_session						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB に現在接続している VPN セッションを指定して、そのセッションに関する詳細情報を取得することができなくなります。
HUB_AO_no_change_admin_password				この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB の管理者パスワードを変更できなくなります。
HUB_AO_no_change_log_switch_type			この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB のログファイルの保存設定のうち、[ログファイルの切り替え周期] 設定項目を変更できなくなります。
HUB_AO_no_change_access_list				この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB のアクセスリストを操作することができなくなります。
HUB_AO_no_change_access_control_list		この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB のアクセス元 IP 制限リストを操作することができなくなります。
HUB_AO_no_change_cert_list					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB の「信頼する証明機関の証明書一覧」リストを操作することができなくなります。
HUB_AO_no_change_crl_list					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB の「無効な証明書」リストを操作することができなくなります。
HUB_AO_no_read_log_file						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB のログファイルを管理接続を通じて列挙したり、リモートから読み出したりすることができなくなります。
HUB_AO_no_change_msg						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB に VPN Client が接続する際に VPN Client に表示されるべきメッセージを設定することができなくなります。
HUB_AO_no_access_list_include_file			この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB の管理者は仮想 HUB にアクセスリストを追加する際に送信元または宛先ユーザー名として "include:" または "exclude:" 指定でユーザー名リストファイルを指定することができなくなります。


# 仮想 HUB 拡張オプション関係
HUB_AO_NoAddressPollingIPv4					この項目が 1 (有効) の場合は、通常、仮想 HUB が 5 秒ごとに実施するセグメント内の MAC アドレステーブルおよび IPv4 アドレステーブルのメンテナンス (IPv4 デバイスの生存確認のための ARP パケットの送信) を実施しないようになります。一定時間無通信の IPv4 デバイスは、仮想 HUB のセグメントに存在していても、一定時間 (1 分～ 10 分間) でテーブルから消去されるようになります。これによりブロードキャストパケット数を削減することができますが、いくつかの IPv4 関係のセキュリティポリシーが実質的に機能しなくなることがあります。
HUB_AO_NoAddressPollingIPv6					この項目が 1 (有効) の場合は、通常、仮想 HUB が 5 秒ごとに実施するセグメント内の MAC アドレステーブルおよび IPv6 アドレステーブルのメンテナンス (IPv6 デバイスの生存確認のための ICMPv6 パケットの送信) を実施しないようになります。一定時間無通信の IPv6 デバイスは、仮想 HUB のセグメントに存在していても、一定時間 (1 分～ 10 分間) でテーブルから消去されるようになります。これによりブロードキャストパケット数を削減することができますが、いくつかの IPv6 関係のセキュリティポリシーが実質的に機能しなくなることがあります。
HUB_AO_NoIpTable							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB は IP アドレステーブルを内部的に自動構築しないようになります。これにより VPN Server の CPU およびメモリの使用量を削減することができますが、いくつかの IP 関係のセキュリティポリシーが実質的に機能しなくなることがあります。
HUB_AO_NoMacAddressLog						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB は、仮想 HUB の MAC アドレステーブルに新しい MAC アドレスが登録された場合のログをセキュリティログに書きこまないようになります。
HUB_AO_ManageOnlyPrivateIP					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB が内部的に構築する IPv4 アドレステーブルにはプライベート IPv4 アドレスのみが格納されるようになります。ここでのプライベート IPv4 アドレスとは、10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 169.254.0.0/16 を意味します。それ以外の IPv4 アドレスは IPv4 アドレステーブルに格納されないようになります。
HUB_AO_ManageOnlyLocalUnicastIPv6			この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB が内部的に構築する IPv6 アドレステーブルにはローカルユニキャスト IPv6 アドレスのみが格納されるようになります。ここでのローカルユニキャスト IPv6 アドレスとは、fe80::/10 を意味します。それ以外の IPv6 アドレスは IPv6 アドレステーブルに格納されないようになります。
HUB_AO_DisableIPParsing						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB は内部的にすべての Ethernet パケットの IP ヘッダを解釈しないようになります。これにより VPN Server の CPU およびメモリの使用量を削減することができますが、仮想 HUB は IP アドレステーブルを内部的に自動構築しないようになり、いくつかの IP 関係のセキュリティポリシーが実質的に機能しなくなることがあります。
HUB_AO_YieldAfterStorePacket				この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB はある VPN セッションからパケットを受け取った後、そのパケットを他の VPN セッションにストア・フォワードした直後に一旦 CPU を待機状態に設定します。これによりパケットの遅延が若干短くなる可能性がありますが、スレッドコンテキストスイッチ回数が増加することによりパフォーマンスが低下する可能性もあります。
HUB_AO_FilterPPPoE							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB はすべての PPPoE (PPP over Ethernet) パケットを破棄し、転送しないようにします。複数の LAN 同士をブリッジ接続する場合で、両方の PPPoE セグメントを分割したい場合に便利です。
HUB_AO_FilterOSPF							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB はすべての OSPF (Open Shortest Path First) パケットを破棄し、転送しないようにします。
HUB_AO_FilterIPv4							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB はすべての IPv4 パケットおよび ARP パケットを破棄し、転送しないようにします。
HUB_AO_FilterIPv6							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB はすべての IPv6 パケットを破棄し、転送しないようにします。
HUB_AO_FilterNonIP							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB はすべての非 IP パケット (IPv4, ARP, IPv6 以外の種類のパケット) を破棄し、転送しないようにします。なお、仮想 HUB を通過するすべてのタグ VLAN パケットは非 IP パケットとしてみなされます。
HUB_AO_FilterBPDU							この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB はすべての BPDU (Bridge Protocol Data Unit) パケットを破棄し、転送しないようにします。これにより、すべてのスパニング・ツリーパケットが伝送されなくなります。
HUB_AO_NoIPv6DefaultRouterInRAWhenIPv6		この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB に対して接続されるすべての VPN セッションは [IPv6 ルータ広告からデフォルトルータ指定を削除 (IPv6 物理接続時自動有効化)] ポリシーが自動的に有効になります。VPN Client または VPN Bridge から VPN Server に対する接続および通信に利用する物理的なプロトコルが IPv6 の場合には、その VPN セッションに対して、仮想 HUB の他のセッションの IPv6 ルータが発信する IPv6 ルータ広告メッセージのルータ有効期間の値が 0 以外の数値の場合、この値を強制的に 0 に書き換えて伝送します。これにより、VPN クライアントコンピュータが VPN 接続した先のネットワークに存在するルータをデフォルトルータとして利用することにより物理的な IPv6 通信が途切れてしまう誤作動を防止することができます。
HUB_AO_NoLookBPDUBridgeId					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB は BPDU (Bridge Protocol Data Unit) パケットの内容をもとに MAC アドレステーブルを構築する際に BPDU パケット内のフィールドに記載されている送信元 MAC アドレスを無視し、Ethernet ヘッダに記載されている送信元 MAC アドレスをもとに MAC アドレステーブルを構築します。この値はネットワークに非常に詳しい方以外は変更しないでください。
HUB_AO_NoManageVlanId						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB は MAC アドレステーブルの構築および検索において VLAN ID を管理しないようにし、すべての Ethernet パケットの VLAN タグを無視します。
HUB_AO_VlanTypeId							VLAN タグの Ethernet Type ID (TPID) の値を 10 進数で指定します。この値はデフォルトでは 33024 (16 進数で 0x8100) です。この値はネットワークに非常に詳しい方以外は変更しないでください。
HUB_AO_FixForDLinkBPDU						この項目が 1 (有効) の場合は、FixForDLinkBPDU オプションが有効になります。この値はネットワークに非常に詳しい方以外は変更しないでください。
HUB_AO_NoIPv4PacketLog						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB を流れるすべての IPv4 パケットに関するパケットログが保存されないようになります。
HUB_AO_NoIPv6PacketLog						この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB を流れるすべての IPv6 パケットに関するパケットログが保存されないようになります。
HUB_AO_NoSpinLockForPacketDelay				この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB のアクセスリストによってパケットに遅延を発生させる場合において、遅延時間を高精細にシミュレーションするためにスピンロックを使用せず、OS によるタイマ割り込みによって遅延を発生させるようにします。これにより CPU 使用率が低下しますが、発生させることができる遅延の精度は低くなります。
HUB_AO_BroadcastStormDetectionThreshold		大量のブロードキャストパケットが仮想 HUB に同一のセッションから投入された場合に、ブロードキャストストームであると判定するための閾値を指定します。1 秒間あたりのパケット個数を指定します。指定しない場合 (0 の場合) は 32 が使用されます。
HUB_AO_ClientMinimumRequiredBuild			この項目が 1 以上に設定されている場合は、設定されている数値よりもビルド番号が小さい VPN Client が接続してきた場合に VPN 接続を拒否します。
HUB_AO_RequiredClientId						この項目が 1 (有効) の場合は、この整数と同一の「クライアント ID」が埋め込まれている VPN Client ソフトウェアだけがこの仮想 HUB に接続でき、それ以外の VPN Client は接続できなくなります。
HUB_AO_AdjustTcpMssValue					この項目が 1 (有効) の場合は、この仮想 HUB を経由して通信が行われるすべての TCP/IP パケットの MSS (Max Segment Size) をこの項目で指定したバイト数以下になるように自動調整します。
HUB_AO_DisableAdjustTcpMss					この項目が 1 (有効) の場合は、この仮想 HUB におけるいかなる MSS (Max Segment Size) も無効にします。AdjustTcpMssValue オプションが指定されている場合や、IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 サーバー機能によって受け付けた VPN 通信が行われる場合においても、MSS の調整は行われなくなります。
HUB_AO_NoDhcpPacketLogOutsideHub			この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB 内に到達した DHCP による IP アドレス割当パケットのうち、この仮想 HUB に接続されているセッションと無関係のものについてログを保存しないようにします。
HUB_AO_DisableHttpParsing					この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB は内部的にすべての HTTP パケットの HTTP ヘッダを解釈しないようになります。これにより VPN Server の CPU およびメモリの使用量を削減することができますが、HTTP アクセスログが保存されなくなります。
HUB_AO_DisableUdpAcceleration				この項目が 1 (有効) の場合は、この仮想 HUB に対して接続されるすべての VPN セッションにおいて UDP 高速化機能の使用を禁止します。
HUB_AO_DisableUdpFilterForLocalBridgeNic	この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB 内で作成されるローカルブリッジを構成する物理的な LAN カードが VPN を経由して遠隔地の DHCP サーバーから IP アドレスの割当を受けることで動作が不安定になる問題を解決するための DHCP パケットフィルタリング動作を無効にします。
HUB_AO_ApplyIPv4AccessListOnArpPacket		この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB 内で定義されている IPv4 アクセスリストのルールを ARP パケットにも適用します。不要な ARP 要求パケットを遮断したい場合に便利です。
HUB_AO_RemoveDefGwOnDhcpForLocalhost		この項目が 1 (有効) の場合は、DHCP サーバーが仮想 HUB に接続された VPN クライアントに IP アドレスを割当てる際に、当該 VPN クライアントが VPN Server が動作しているコンピュータと同一である場合は DHCP 応答パケットからデフォルトゲートウェイの指定を削除します。これにより、意図しない無限ループを防止することができます。
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSessionsPerIp		この項目が 0 以外に設定されている場合は、SecureNAT 機能を利用する VPN クライアント 1 台あたりの TCP コネクション数 (SYN_SENT 状態以外の TCP コネクション) のこの項目で指定した数に制限されます。
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSynSentPerIp			この項目が 0 以外に設定されている場合は、SecureNAT 機能を利用する VPN クライアント 1 台あたりの TCP コネクション数 (SYN_SENT 状態の TCP コネクション) のこの項目で指定した数に制限されます。
HUB_AO_SecureNAT_MaxUdpSessionsPerIp		この項目が 0 以外に設定されている場合は、SecureNAT 機能を利用する VPN クライアント 1 台あたりの UDP セッション数のこの項目で指定した数に制限されます。
HUB_AO_SecureNAT_MaxDnsSessionsPerIp		この項目が 0 以外に設定されている場合は、SecureNAT 機能を利用する VPN クライアント 1 台あたりの DNS セッション数のこの項目で指定した数に制限されます。
HUB_AO_SecureNAT_MaxIcmpSessionsPerIp		この項目が 0 以外に設定されている場合は、SecureNAT 機能を利用する VPN クライアント 1 台あたりの ICMP セッション数のこの項目で指定した数に制限されます。
HUB_AO_AccessListIncludeFileCacheLifetime	仮想 HUB のアクセスリストのエントリにユーザー名が "include:" または "exclude:" 形式で指定されており、外部ファイルを参照している場合、当該外部ファイルを読み込んでからメモリにキャッシュする時間を秒単位で指定します。
HUB_AO_DisableKernelModeSecureNAT			この項目が 1 (有効) の場合は、SecureNAT 機能におけるカーネルモード NAT を無効にします。カーネルモード NAT は、SecureNAT の仮想 NAT 機能の動作速度を高速化するための機能であり、VPN Server プロセスがシステム権限で動作している場合に使用できます。カーネルモード NAT が原因で何らかの通信障害が発生した場合はこのオプションを使用してカーネルモード NAT を無効にしてください。
HUB_AO_DisableUserModeSecureNAT				この項目が 1 (有効) の場合は、SecureNAT 機能におけるユーザーモード NAT を無効にします。ユーザーモード NAT は、SecureNAT の仮想 NAT 機能を一般ユーザー権限で動作させるための機能であり、VPN Server プロセスが一般ユーザー権限で動作している場合でも使用できます。
HUB_AO_DisableCheckMacOnLocalBridge			この項目が 1 (有効) の場合は、ローカルブリッジ機能において MAC アドレスの重複チェックを無効にします。一部の LAN カードでは、ローカルブリッジ機能によって送出されたパケットが LAN カード内部で反射し仮想 HUB に戻ってくる場合があります。この場合、仮想 HUB は MAC アドレスの重複を自動的に検出し、反射してきたパケットを破棄します。このフラグを有効にすると、この検出チェックが無効になります。
HUB_AO_DisableCorrectIpOffloadChecksum		この項目が 1 (有効) の場合は、ローカルブリッジ機能において IP チェックサムの検査および補正処理が無効になります。IP, TCP, UDP ヘッダのチェックサムのオフロード機能が搭載されている LAN カードから送信された IP パケットが同一ホスト上で動作する VPN Server のローカルブリッジに入力された場合、当該 IP パケットのチェックサムは不正確な値が代入されている場合があります。ローカルブリッジはデフォルトでその不正確な値を検出し、正しいチェックサムの計算結果を代入します。このフラグを有効にすると、これらの補正処理が無効になります。
HUB_AO_BroadcastLimiterStrictMode			この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB 上のセッションにおけるブロードキャストストームの検出アルゴリズムにおいて、送信元 IP アドレスまたは宛先 IP アドレスのいずれか 1 個が一致していれば既存の検出用記録とヒットしたとみなします。
HUB_AO_MaxLoggedPacketsPerMinute			1 分間あたりにパケットログに保存することができる最大のパケット数を指定します。
HUB_AO_DoNotSaveHeavySecurityLogs			保存に負荷がかかるセキュリティログを保存しない設定をします。
HUB_AO_DropBroadcastsInPrivacyFilterMode	送信元および宛先の両方のセッションがプライバシーフィルタモードの場合、ブロードキャストパケットを破棄します。
HUB_AO_DropArpInPrivacyFilterMode			送信元および宛先の両方のセッションがプライバシーフィルタモードの場合、ARP パケットを破棄します。
HUB_AO_AllowSameUserInPrivacyFilterMode			プライバシーフィルターモードであっても、送信元セッションと宛先セッションの両方が同じユーザーである場合は、パケットを許可します。
HUB_AO_SuppressClientUpdateNotification		VPN Client のアップデート通知画面の表示を抑制します。
HUB_AO_FloodingSendQueueBufferQuota			パケットの仮想 HUB 内におけるフラッディング動作時において消費することを許容する送信キューのバッファサイズの制限値 (バイト数) を指定します。クオータは、すべての接続中の VPN セッションの送信キューの合計長さに対してグローバルに適用されます。0 を指定すると無制限になります。このオプションは、フラッディングパケットが多発するネットワークにおいてメモリ消費量が増大する問題を解決するために利用できます。
HUB_AO_AssignVLanIdByRadiusAttribute		VLAN ID の動的割り当て機能を有効にします。VPN 接続するユーザーオブジェクトのセキュリティポリシーに VLAN ID が指定されていない場合は、各 VPN セッションはユーザー認証を行った RADIUS サーバーから返却される RADIUS 属性の値に基づき VLAN が割当てられます。RADIUS 属性のうち、 "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) の値が使用されます。データ型は文字列である必要があります。
HUB_AO_DenyAllRadiusLoginWithNoVlanAssign	この項目が 1 (有効) の場合は、RADIUS サーバーが "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) の値を返却しなかった場合は VPN 接続が拒否されます。(AssignVLanIdByRadiusAttribute の値が 1 の場合に限ります。)
HUB_AO_SecureNAT_RandomizeAssignIp			この項目が 1 (有効) の場合は、SecureNAT 機能における仮想 DHCP サーバーは、DHCP クライアントに対して割当てる IP アドレスを指定された IP アドレスプール内の未使用アドレスからランダムに選択するようになります。なお、既定の動作は、未使用アドレスのうち最初のアドレスを割当てるようになっています。
HUB_AO_DetectDormantSessionInterval			この項目が 0 以外の場合は、指定された秒数無通信であった VPN セッションをドーマント状態 (休止状態) として識別します。ドーマント状態の VPN セッションに対しては、仮想 HUB 内でフラッディングされるべきパケットがフラッディングされなくなります。
HUB_AO_NoPhysicalIPOnPacketLog				この項目が 1 (有効) の場合は、パケットログに送信元および宛先 VPN セッションの物理的な接続元 VPN クライアントの IP アドレスが記録されないようになります。
HUB_AO_UseHubNameAsDhcpUserClassOption		この項目が 1 (有効) の場合は、仮想 HUB は DHCP サーバーに対して IP アドレスの取得を要求する際に仮想 HUB 名を DHCP パケットの "User-Class" オプションに埋め込むようになります。この機能は、複数の仮想 HUB がある場合に、DHCP サーバーがそれぞれの仮想 HUB 用に IP プールを確保する場合に便利です。(L2TP/IPsec および OpenVPN セッションのみ対応。)
HUB_AO_UseHubNameAsRadiusNasId				この項目が 1 (有効) の場合は、NAS-Identifier RADIUS 属性に仮想 HUB 名が埋め込まれます。この機能は、RADIUS サーバにおいて仮想 HUB ごとにアクセスの許可 / 拒否を設定したい場合に便利です。
HUB_AO_AllowEapMatchUserByCert				If you enable (set to 1) this option, the Virtual Hub will attempt to match the EAP Identity not only with usernames, but also with user certificates during the PPP EAP authentication flow.


# Caps 関係
# (制御文字)
CAPS_YES				はい
CAPS_NO					いいえ
# (タイトル)
CT_i_max_packet_size	最大 Ethernet パケットサイズ
CT_i_max_hubs			最大仮想 HUB 数
CT_i_max_user_creation	最大作成可能ユーザー数
CT_i_max_sessions		最大同時接続可能セッション数
CT_i_max_clients		最大クライアントセッション数
CT_i_max_bridges		最大ブリッジセッション数
CT_i_max_users_per_hub	登録可能な最大ユーザー数 / 仮想 HUB
CT_i_max_groups_per_hub	登録可能な最大グループ数 / 仮想 HUB
CT_i_max_access_lists	登録可能な最大アクセスリスト数 / 仮想 HUB
CT_i_max_mac_tables		MAC アドレステーブル最大サイズ / 仮想 HUB
CT_i_max_ip_tables		IP アドレステーブル最大サイズ / 仮想 HUB
CT_i_max_secnat_tables	SecureNAT テーブル最大サイズ / 仮想 HUB
CT_i_max_l3_sw			登録可能な最大仮想レイヤ 3 スイッチ数
CT_i_max_l3_if			登録可能な最大仮想インターフェイス数 / レイヤ 3 スイッチ
CT_i_max_l3_table		登録可能な最大ルーティングテーブル数 / レイヤ 3 スイッチ
CT_b_bridge				VPN Bridge ソフトウェアとして動作
CT_b_standalone			スタンドアロンモード
CT_b_cluster_controller	クラスタコントローラモード
CT_b_cluster_member		クラスタメンバモード
CT_b_vpn_client_connect	VPN Client / Bridge から接続が可能
CT_b_local_bridge		ローカルブリッジ機能が使用可能
CT_b_must_install_pcap	パケットキャプチャドライバが未インストール
CT_b_tap_supported		tun/tap が使用可能 (Linux のみ)
CT_b_support_config_hub	仮想 HUB の設定の変更が可能
CT_b_support_securenat	SecureNAT 機能が使用可能
CT_b_virtual_nat_disabled	仮想 NAT 機能は無効 (仮想 DHCP 機能のみ有効)
CT_b_support_cascade	カスケード接続が使用可能
CT_b_support_cascade_cert	カスケード接続時にサーバー認証が使用可能
CT_b_support_config_log	ログ保存設定の変更が可能
CT_b_support_autodelete	ログファイルの自動削除が使用可能
CT_b_support_radius		外部認証サーバーによる認証設定が可能
CT_b_support_config_rw	リモートで Config ファイルの読み書きが可能
CT_b_support_hub_admin_option	仮想 HUB の管理オプションが設定可能
CT_b_support_cascade_client_cert	カスケード接続時にクライアント証明書が使用可能
CT_b_support_hide_hub	匿名ユーザーへの仮想 HUB の列挙を禁止することが可能
CT_b_support_cluster_admin	複数サーバーに分散したクラスタの統合管理が可能
CT_b_support_cluster	クラスタの一部として動作可能
CT_b_support_cluster_controller		クラスタコントローラとして動作中
CT_b_support_layer3		仮想レイヤ 3 スイッチ機能をサポート
CT_b_support_crl		無効な証明書の一覧を仮想 HUB ごとに設定可能
CT_b_support_ac			接続元 IP 制限リストを仮想 HUB ごとに設定可能
CT_b_support_read_log	ログファイルのダウンロードが可能
CT_b_support_rename_cascade	カスケード接続設定の名前の変更が可能
CT_b_support_license	ライセンス管理が可能
CT_b_support_limit_multilogin	同一ユーザーの多重ログイン数の制限を設定可能
CT_b_support_qos		VoIP / QoS 対応機能が利用可能
CT_b_support_syslog		syslog 機能が利用可能
CT_b_cluster_hub_type_fixed	クラスタ内の仮想 HUB の種類が固定されている
CT_b_beta_version		ベータ版 (プレリリースビルド) である
CT_b_support_check_mac	アクセスリストで MAC アドレスを指定可能
CT_b_support_check_tcp_state	TCP コネクションの状態でパケットフィルタリングが可能
CT_b_support_network_connection_name	物理的な LAN カードの別名を取得することが可能
CT_b_support_radius_retry_interval_and_several_servers	RADIUS 認証で再試行間隔および複数サーバー指定が可能
CT_b_support_vlan		MAC アドレステーブルでタグ VLAN の ID を管理可能
CT_b_support_hub_ext_options	仮想 HUB 拡張オプションをサポート
CT_b_support_policy_ver_3	セキュリティポリシー バージョン 3.0 をサポート
CT_b_support_ipv6_acl	IPv6 アクセスリストをサポート
CT_b_support_ex_acl		アクセスリストで遅延・ジッタ・パケットロスの設定をサポート
CT_b_support_acl_group	アクセスリストでグループ名による条件の指定をサポート
CT_b_support_ipv6_ac	IPv6 接続元 IP 制限リストをサポート
CT_b_support_eth_vlan	タグ VLAN パケット透過設定ツールをサポート
CT_b_support_msg		仮想 HUB への VPN 接続時のメッセージ表示機能をサポート
CT_b_vpn3				内部バージョン 3.0 の新機能
CT_b_vpn4				内部バージョン 4.0 の新機能
CT_b_support_ipsec		IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 サーバー機能
CT_b_support_sstp		MS-SSTP VPN サーバー機能
CT_b_support_udp_acceleration	UDP アクセラレーション機能
CT_b_support_openvpn	OpenVPN サーバー機能
CT_b_support_ddns		ダイナミック DNS クライアント機能
CT_b_support_ddns_proxy	DDNS クライアントのプロキシサーバー経由の接続
CT_b_support_special_listener	VPN over ICMP および VPN over DNS 接続の受付け
CT_b_support_redirect_url_acl	アクセスリストで HTTP の URL リダイレクト機能をサポート
CT_b_is_in_vm			VM (仮想マシン) 内で動作中
CT_b_support_azure		VPN Azure 機能が利用可能
CT_b_support_aes_ni	CPU AES Acceleration (AES-NI) が動作中
CT_b_using_selow_driver	SoftEther 軽量カーネルモード Ethernet ドライバを使用中
CT_b_support_vgs		VPN Gate サービス サーバー機能が利用可能
CT_b_support_vgs_in_client	VPN Gate サービス サーバー機能 (VPN Client 統合)
CT_b_is_softether		無償版またはオープンソース版の SoftEther VPN である
CT_b_suppport_push_route		静的ルーティングテーブルのプッシュ機能
CT_b_suppport_push_route_config	静的ルーティングテーブルのプッシュ機能 (設定可)


# ポリシー関係
POL_TITLE_STR			ポリシー名
POL_VALUE_STR			ポリシー設定値
POL_TYPE_BOOL			ON / OFF 型
POL_TYPE_INT			整数値型
POL_BOOL_ENABLE			有効
POL_BOOL_DISABLE		－
POL_BOOL_DISABLE_EX		－
POL_INT_ZERO			－
POL_INT_COUNT			%u 個
POL_INT_SEC				%u 秒
POL_INT_BPS				%u bps
POL_INT_VLAN			%u

# Ver 2.0
POL_0					アクセスを許可
POL_EX_0				このポリシーが設定されているユーザーは、VPN Server に VPN 接続することを許可されます。
POL_1					DHCP パケットをフィルタリング (IPv4)
POL_EX_1				このポリシーが設定されているセッションにおける IPv4 における DHCP パケットをすべてフィルタリングします。
POL_2					DHCP サーバーの動作を禁止 (IPv4)
POL_EX_2				このポリシーが設定されているセッションに接続しているコンピュータが DHCP サーバーとなり IPv4 アドレスや DNS サーバーの情報などを IPv4 DHCP クライアントに配布することを禁止します。
POL_3					DHCP が割り当てた IP アドレスを強制 (IPv4)
POL_EX_3				このポリシーが設定されているセッション内の IPv4 コンピュータは、仮想ネットワーク側の DHCP サーバーが割り当てを行った IPv4 アドレスしか利用できないようにします。
POL_4					ブリッジを禁止
POL_EX_4				このポリシーが設定されているユーザーのセッションでは、ブリッジ接続を禁止します。ユーザーのクライアント側に Ethernet ブリッジが設定されていても、通信ができなくなります。
POL_5					ルータ動作を禁止 (IPv4)
POL_EX_5				このポリシーが設定されているセッションでは、IPv4 ルーティングを禁止します。ユーザーのクライアント側で IP ルータが動作していても、通信ができなくなります。
POL_6					MAC アドレスの重複を禁止
POL_EX_6				このポリシーが設定されているセッションでは、別のセッションのコンピュータが使用中の MAC アドレスを使用することができないようにします。
POL_7					IP アドレスの重複を禁止 (IPv4)
POL_EX_7				このポリシーが設定されているセッションでは、別のセッションのコンピュータが使用中の IPv4 アドレスを重複して使用することができないようにします。
POL_8					ARP・DHCP・ICMPv6 以外のブロードキャストを禁止
POL_EX_8				このポリシーが設定されているセッションでは、仮想ネットワークに対して IPv4 における ARP プロトコルと DHCP プロトコルおよび IPv6 における ICMPv6 プロトコルによるブロードキャストパケット以外のすべてのブロードキャストパケットの送受信を禁止します。
POL_9					プライバシーフィルタモード
POL_EX_9				プライバシーフィルタモードポリシーが設定されているセッション間における直接的な通信をすべてフィルタリングします。
POL_10					TCP/IP サーバーとしての動作を禁止 (IPv4)
POL_EX_10				このポリシーが設定されているセッションのコンピュータが TCP/IP プロトコルにおけるサーバーとしての動作を行うことを禁止します。
POL_11					ブロードキャスト数を制限しない
POL_EX_11				このポリシーが設定されているセッションのコンピュータが通常は考えられないような異常な数のブロードキャストパケットを仮想ネットワークに送出しても自動的に制限しないようにします。
POL_12					モニタリングモードを許可
POL_EX_12				このポリシーが設定されているユーザーはモニタリングモードで仮想 HUB に接続することができます。モニタリングモードのセッションは仮想 HUB 内を流れるすべてのパケットをモニタリング (傍受) することができます。
POL_13					TCP コネクション数の最大値
POL_EX_13				このポリシーが設定されているセッションのセッション１つあたりに割り当てることができる物理的な TCP コネクション数の最大数を設定します。
POL_14					通信タイムアウト時間
POL_EX_14				このポリシーが設定されているセッションにおいて VPN Client / VPN Server 間の通信に障害が発生した場合、セッションを切断するまでのタイムアウト時間を秒単位で設定します。
POL_15					MAC アドレスの上限数
POL_EX_15				このポリシーが設定されているセッションの１セッションあたりに登録することができる MAC アドレスの数を指定します。
POL_16					IP アドレスの上限数 (IPv4)
POL_EX_16				このポリシーが設定されているセッションの１セッションあたりに登録することができる IPv4 アドレスの数を指定します。
POL_17					アップロード帯域幅
POL_EX_17				このポリシーが設定されているセッションにおける仮想 HUB の外側から仮想 HUB の内側方向に入ってくるトラフィックの帯域幅を制限します。
POL_18					ダウンロード帯域幅
POL_EX_18				このポリシーが設定されているセッションにおける仮想 HUB の内側から仮想 HUB の外側方向に出ていくトラフィックの帯域幅を制限します。
POL_19					ユーザーはパスワードを変更できない
POL_EX_19				このポリシーが設定されているユーザーがパスワード認証の場合、ユーザーが VPN クライアント接続マネージャなどから自分のパスワードを変更することを禁止します。
POL_20					多重ログイン制限数
POL_EX_20				このポリシーが設定されているユーザーが設定されている数以上の同時ログインを行うことを禁止します。ブリッジモードセッションにはこの制限は適用されません。このセキュリティポリシーは、VPN Server 3.0 以降、または多重ログイン制限機能が搭載されている VPN Server 2.0 でのみ有効です。
POL_21					VoIP / QoS 対応機能の使用を禁止
POL_EX_21				このポリシーが設定されているユーザーの VPN 接続セッションにおいて VoIP / QoS 対応機能の使用を禁止します。このセキュリティポリシーは、VPN Server 3.0 以降、または VoIP / QoS 対応機能が搭載されている VPN Server 2.0 でのみ有効です。

# Ver 3.0
POL_22					ルータ要請/広告パケットをフィルタリング (IPv6)
POL_EX_22				このポリシーが設定されているセッションにおける IPv6 における ICMPv6 パケットのうち、メッセージの種類が 133 (ルータ要請) および 134 (ルータ広告) であるすべてのパケットをフィルタリングします。これにより、IPv6 クライアントは IPv6 における IP アドレスプレフィックス自動検出機能およびデフォルトゲートウェイ自動検出機能を利用することができなくなります。
POL_23					ルータ広告パケットをフィルタリング (IPv6)
POL_EX_23				このポリシーが設定されているセッションに接続されている IPv6 ルータが仮想 HUB に対して発信したすべての ICMPv6 パケットのうち、メッセージの種類が 134 (ルータ広告) であるすべてのパケットをフィルタリングします。これにより、悪意のあるユーザーが不正なプレフィックスおよびデフォルトゲートウェイ情報をネットワークに流すことを禁止できます。
POL_24					DHCP パケットをフィルタリング (IPv6)
POL_EX_24				このポリシーが設定されているセッションにおける IPv6 における DHCP パケットをすべてフィルタリングします。
POL_25					DHCP サーバーの動作を禁止 (IPv6)
POL_EX_25				このポリシーが設定されているセッションに接続しているコンピュータが DHCP サーバーとなり IPv6 アドレスや DNS サーバーの情報などを IPv6 DHCP クライアントに配布することを禁止します。
POL_26					ルータ動作を禁止 (IPv6)
POL_EX_26				このポリシーが設定されているセッションでは、IPv6 ルーティングを禁止します。ユーザーのクライアント側で IP ルータが動作していても、通信ができなくなります。
POL_27					IP アドレスの重複を禁止 (IPv6)
POL_EX_27				このポリシーが設定されているセッションでは、別のセッションのコンピュータが使用中の IPv6 アドレスを重複して使用することができないようにします。
POL_28					TCP/IP サーバーとしての動作を禁止 (IPv6)
POL_EX_28				このポリシーが設定されているセッションのコンピュータが TCP/IP プロトコルにおけるサーバーとしての動作を行うことを禁止します。
POL_29					IP アドレスの上限数 (IPv6)
POL_EX_29				このポリシーが設定されているセッションの１セッションあたりに登録することができる IPv6 アドレスの数を指定します。IPv6 クライアントは一般的に複数個の IPv6 一時アドレスを利用することがあるため、1 セッションあたりに接続するコンピュータの台数が 1 台だけであったとしても、この値は少なくとも 20 以上に設定することを推奨します。
POL_30					VPN Client でパスワードの保存を禁止
POL_EX_30				このポリシーが設定されているユーザーとして VPN 接続してきた VPN Client は、ユーザー認証の方式がパスワード認証である場合において、パスワードを記憶して保存することができなくなります。これにより、ユーザーは VPN 接続を行う都度パスワードの入力を求められるようになり、セキュリティが向上します。なお、このポリシーが有効な場合は、VPN Client のバージョン 2.0 の古いクライアント PC は接続を拒否されるようになります。
POL_31					VPN Client を一定時間で自動切断
POL_EX_31				このポリシーが設定されている場合、VPN 接続してきた VPN Client は、接続後、指定された秒数が経過すると、自動的に VPN 接続を切断します。この場合は、自動再接続は実施されません。これにより、アクティブでないユーザーによる大量の VPN 接続を禁止することができます。なお、このポリシーが有効な場合は、VPN Client のバージョン 2.0 の古いクライアント PC は接続を拒否されるようになります。
POL_32					IPv4 パケットをすべてフィルタリング
POL_EX_32				このポリシーが設定されているセッションでは、すべての IPv4 パケットの送受信がフィルタリングされ遮断されます。また、ARP パケットの送受信も禁止されます。
POL_33					IPv6 パケットをすべてフィルタリング
POL_EX_33				このポリシーが設定されているセッションでは、すべての IPv6 パケットの送受信がフィルタリングされ遮断されます。
POL_34					非 IP パケットをすべてフィルタリング
POL_EX_34				このポリシーが設定されているセッションでは、すべての非 IP パケット (IPv4, ARP, IPv6 以外の種類のパケット) の送受信がフィルタリングされ遮断されます。なお、仮想 HUB を通過するすべてのタグ VLAN パケットは非 IP パケットとしてみなされます。
POL_35					IPv6 ルータ広告からデフォルトルータ指定を削除
POL_EX_35				このポリシーが設定されているセッションに対して、仮想 HUB の他のセッションの IPv6 ルータが発信する IPv6 ルータ広告メッセージのルータ有効期間の値が 0 以外の数値の場合、この値を強制的に 0 に書き換えて伝送します。これにより、VPN クライアントコンピュータが VPN 接続した先のネットワークに存在するルータをデフォルトルータとして利用することにより物理的な IPv6 通信が途切れてしまう誤作動を防止することができます。
POL_36					IPv6 ルータ広告からデフォルトルータ指定を削除 (IPv6 接続時自動有効化)
POL_EX_36				[IPv6 ルータ広告からデフォルトルータ指定を削除] ポリシーが無効である場合でも、VPN Client または VPN Bridge から VPN Server に対する接続および通信に利用する物理的なプロトコルが IPv6 の場合には自動的に [IPv6 ルータ広告からデフォルトルータ指定を削除] ポリシーが有効に設定されているものとみなして動作するようにします。
POL_37					VLAN ID (IEEE802.1Q)
POL_EX_37				このポリシーで VLAN ID を設定することができます。VLAN ID ポリシーが設定されているセッションでは、そのセッションのユーザーが仮想 HUB に対して送信するすべての Ethernet フレームに自動的に VLAN タグ (IEEE 802.1Q 準拠) が付加されます。また、そのセッションのユーザーは同一の VLAN ID が書き込まれた VLAN タグ付きのフレームのみを受信することができます (受信の際には、自動的に VLAN タグは除去されます)。他の ID の VLAN タグが付いているか、または VLAN タグが付いていないフレームは受信できません。VLAN ID ポリシーが設定されていないセッションでは、すべての Ethernet フレームが送受信でき、VLAN タグの自動付与や除去は実施されません。なお、仮想 HUB を通過するすべてのタグ VLAN パケットは非 IP パケットとしてみなされます。また、タグ VLAN パケットは仮想 HUB における IPv4 / IPv6 に関係するセキュリティポリシー、アクセスリストおよびその他の IPv4 / IPv6 パケット固有の処理の適用対象となりません。


# リモート接続ダイアログ関係
REMOTE_DEF_CAPTION		リモート接続
REMOTE_DEF_TITLE		リモート接続先のコンピュータを指定してください。


# クライアント通知サービス関係
CN_TITLE				SoftEther VPN Client Developer Edition


# 接続マネージャ関係
CM_TITLE				SoftEther VPN Developer Edition クライアント接続マネージャ
CM_PW_LOCALMACHINE		このコンピュータ
CM_NO_REMOTE			%s で動作している VPN Client サービスは、リモートからの操作を許可していません。
CM_CONNECT_FAILED		%s で動作している VPN Client サービスに接続できませんでした。\r\nVPN Client サービスが起動し、正しく動作しているかどうか確認してください。
CM_BAD_PASSWORD			パスワードが誤っています。再度入力してください。パスワードを入力するときは大文字と小文字に注意してください。
CM_NUM_CONN_COUNT		VPN 接続中: %u アカウント
CM_CONN_NO				未接続
CM_PRODUCT_NAME			SoftEther VPN Client Build %u
CM_ACCOUNT_COLUMN_1		接続設定名
CM_ACCOUNT_COLUMN_2		状態
CM_ACCOUNT_COLUMN_3		接続先 VPN サーバー
CM_ACCOUNT_COLUMN_3_2	仮想 HUB 名
CM_ACCOUNT_COLUMN_4		仮想 LAN カード名
CM_VLAN_COLUMN_1		仮想 LAN カード名
CM_VLAN_COLUMN_2		状態
CM_VLAN_COLUMN_3		MAC アドレス
CM_VLAN_COLUMN_4		バージョン
CM_ACCOUNT_OFFLINE		オフライン
CM_ACCOUNT_ONLINE		接続完了
CM_ACCOUNT_CONNECTING	接続処理中
CM_VLAN_ENABLED			有効 (使用可能)
CM_VLAN_DISABLED		無効 (使用不可)
CM_DELETE_ACCOUNT_MSG	接続設定 "%s" を削除します。よろしいですか?
CM_ST_ACCOUNT_NAME		接続設定名
CM_ST_CONNECTED			セッション接続状態
CM_ST_CONNECTED_TRUE	接続完了 (セッション確立済み)
CM_ST_CONNECTED_FALSE	接続試行中
CM_ST_CONNECTING		VPN サーバーに接続開始中
CM_ST_NEGOTIATION		ネゴシエーション中
CM_ST_AUTH				ユーザー認証中
CM_ST_ESTABLISHED		コネクション確立済み
CM_ST_RETRY				再試行中
CM_ST_IDLE				アイドル状態
CM_ST_SERVER_NAME		サーバー名
CM_ST_SERVER_PORT		ポート番号
CM_ST_PORT_TCP			TCP ポート %u
CM_ST_SERVER_P_NAME		サーバー製品名
CM_ST_SERVER_P_VER		サーバーバージョン
CM_ST_SERVER_P_BUILD	サーバービルド番号
CM_ST_START_TIME		接続開始時刻
CM_ST_FIRST_ESTAB_TIME	初回セッションの確立時刻
CM_ST_NONE				－
CM_ST_CURR_ESTAB_TIME	現在のセッションの確立時刻
CM_ST_NUM_ESTABLISHED	セッション確立回数
CM_ST_NUM_STR			%u 回
CM_ST_HALF_CONNECTION	半二重 TCP コネクションモード
CM_ST_HALF_TRUE			はい (半二重モード)
CM_ST_HALF_FALSE		いいえ (全二重モード)
CM_ST_QOS				VoIP / QoS 対応機能
CM_ST_QOS_TRUE			有効 (使用中)
CM_ST_QOS_FALSE			無効
CM_ST_NUM_TCP			TCP コネクション数
CM_ST_NUM_TCP_UPLOAD	上り方向 TCP コネクション数
CM_ST_NUM_TCP_DOWNLOAD	下り方向 TCP コネクション数
CM_ST_MAX_TCP			TCP コネクション数最大値
CM_ST_VLAN_ID			VLAN ID
CM_ST_NO_VLAN			－
CM_ST_USE_ENCRYPT		暗号化の使用
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE	はい (暗号化アルゴリズム: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE2	はい
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE3	はい (%S 暗号化アルゴリズム: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_FALSE	いいえ (暗号化なし)
CM_ST_USE_COMPRESS		圧縮の使用
CM_ST_UDP_ACCEL_ENABLED	UDP 高速化機能をサポート
CM_ST_UDP_ACCEL_USING	UDP 高速化機能を使用中
CM_ST_RUDP				TCP over UDP (NAT Traversal)
CM_ST_UNDERLAY_PROTOCOL	物理通信に使用中のプロトコル
CM_ST_PROTOCOL_DETAILS	プロトコル詳細
CM_ST_COMPRESS_TRUE		はい (約 %u %%)
CM_ST_COMPRESS_FALSE	いいえ (圧縮無し)
CM_ST_SESSION_NAME		セッション名
CM_ST_CONNECTION_NAME	コネクション名
CM_ST_SESSION_KEY		セッションキー (160bit)
CM_ST_BRIDGE_MODE		ブリッジ / ルータモード
CM_ST_MONITOR_MODE		モニタリングモード
CM_ST_YES				はい
CM_ST_NO				いいえ
CM_ST_SEND_SIZE			送信データサイズ
CM_ST_RECV_SIZE			受信データサイズ

CM_ST_SEND_UCAST_NUM	送信ユニキャストパケット数
CM_ST_SEND_UCAST_SIZE	送信ユニキャスト合計サイズ
CM_ST_SEND_BCAST_NUM	送信ブロードキャストパケット数
CM_ST_SEND_BCAST_SIZE	送信ブロードキャスト合計サイズ

CM_ST_RECV_UCAST_NUM	受信ユニキャストパケット数
CM_ST_RECV_UCAST_SIZE	受信ユニキャスト合計サイズ
CM_ST_RECV_BCAST_NUM	受信ブロードキャストパケット数
CM_ST_RECV_BCAST_SIZE	受信ブロードキャスト合計サイズ

CM_ST_NUM_PACKET_STR	%S パケット
CM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S バイト

CM_NEW_ICON				新しい接続設定の作成
CM_VGC_ICON				VPN Gate 公開 VPN 中継サーバー
CM_VGC_LINK				VPN Gate 学術実験 Web サイト
CM_ST_TITLE				%s の接続状況
CM_ST_COLUMN_1			項目名
CM_ST_COLUMN_2			状況
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_1	新しい接続
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_2	新しい接続 (%u)
CM_ACCOUNT_TITLE_1		新しい接続設定のプロパティ
CM_ACCOUNT_TITLE_2		%s のプロパティ
CM_SERVER_CERT_1		固有証明書の登録(&R)
CM_SERVER_CERT_2		固有証明書の削除(&0)
CM_CLIENT_CERT_1		クライアント証明書の指定(&8)
CM_CLIENT_CERT_2		クライアント証明書の削除(&8)
CM_CERT_INFO			発行先: %s\r\n発行者: %s\r\n有効期限: %s
CM_NO_CERT				ユーザー認証に使用するクライアント証明書を指定する必要があります。
CM_NO_SECURE			ユーザー認証に使用するスマートカード内のクライアント証明書と秘密鍵を指定してください。
CM_CERT_SECURE_INFO		証明書: "%S"\r\n秘密鍵: "%S"
CM_SELECT_SECURE_DEVICE	使用スマートカード選択(&J)
CM_SELECT_CERT_INCARD	証明書と秘密鍵の指定(&7)
CM_VIEW_CLIENT_CERT		クライアント証明書の表示(&7)
CM_NO_VLAN				新しい接続設定を作成する前に、仮想 LAN カードを作成してください。\r\n\r\n仮想 LAN カードを作成しますか?
CM_NO_VLAN_2			VPN Server に接続する前に、仮想 LAN カードを作成してください。\r\n\r\n仮想 LAN カードを作成しますか?
CM_VLAN_REMOTE_ERROR	仮想 LAN カードはリモートから作成することができません。\r\n\rVPN Client サービスが動作しているローカルコンピュータ上で VPN クライアント接続マネージャを起動し、仮想 LAN カードをインストールしてください。
CM_9X_VLAN_INSTALL		新しい仮想 LAN カードを作成します。\r\n\r\n仮想 LAN カードを作成した場合、直ちに Windows を再起動する必要があります。\r\nまた、仮想 LAN カードのインストール中に Windows のインストール CD-ROM が必要になる場合があります。\r\n\r\nVPN クライアント接続マネージャ以外のすべての作業中のアプリケーションを終了し、Windows のインストール CD-ROM を用意してから、[OK] をクリックしてください。\r\n[OK] をクリックすると、仮想 LAN カードのインストールが開始されます。その後、自動的に Windows が再起動します。
CM_9X_VLAN_ME_MESSAGE	仮想 LAN カードを作成しました。[OK] をクリックすると、コンピュータを自動的に再起動します。\r\n\r\n再起動後、新しいデバイスのインストールウィザードが表示される場合があります。\r\nその場合は、[次へ] を数回クリックしてドライバのインストールを完了させてください。
CM_9X_VLAN_UNINSTALL	仮想 LAN カードの削除は、ネットワークのプロパティから行ってください。\r\n\r\nネットワークのプロパティ画面を表示しますか?
CM_PORT_1				8888 (PX-VPN ポート)
CM_PORT_2				443 (HTTPS ポート)
CM_PORT_3				992 (telnets ポート)
CM_PORT_4				5555 (SE-VPN ポート)
CM_RETRY_INTERVAL_ERROR	再接続間隔は 5 秒以上に設定してください。
CM_DELETE_CLIENT_CERT	設定されているクライアント証明書を削除します。よろしいですか?
CM_DELETE_SERVER_CERT	設定されているサーバー固有証明書を削除します。よろしいですか?
CM_SET_STARTUP			接続設定 "%s" をスタートアップ接続に設定しました。\r\n\r\nこのアカウントは次回のコンピュータ起動時に自動的に接続されます。\r\n(Windows をお使いの場合は、Windows の起動直後に接続が開始されます。\r\nユーザーがログオンする前にバックグラウンドで接続されます。)
CM_REMOVE_STARTUP		接続設定 "%s" のスタートアップ接続属性を解除しますか?
CM_NO_DISCONNECT_SPAN	TCP コネクションの寿命を設定してください。
CM_HALF_MSG				半二重モードを使用する場合は TCP コネクション数は 2 以上に設定してください。
CM_TOO_SMALL_INTERVAL	TCP コネクションの確立間隔は 1 秒以上に設定してください。
CM_DELETE_VLAN			仮想 LAN カード "%s" を削除します。よろしいですか?
CM_COPY_NAME_1			コピー ～ %s
CM_COPY_NAME_2			コピー (%u) ～ %s
CM_IMPORT_NAME_1		%s
CM_IMPORT_NAME_2		%s (%u)
CM_CERT_COLUMN_1		発行先
CM_CERT_COLUMN_2		発行者
CM_CERT_COLUMN_3		有効期限
CM_CERT_DELETE_MSG		この証明書をリストから削除しますか?
CM_PASSWORD_SET			パスワードを設定しました。
CM_PASSWORD_REMOVE		パスワード設定を解除しました。
CM_UNDER_CONSTRUCTION	未完成です。
CM_CURRENT_ACTIVE		接続設定 "%s" の設定を保存しましたが、現在この接続設定は VPN Server に接続中のため、設定内容は次回接続時まで適用されません。
CM_DISCONNECT_ALL		現在接続中の %u 個の接続設定をすべて切断します。\r\nよろしいですか?
CM_HTTPS_MSG			HTTP プロキシサーバー経由で接続することを選択しました。\r\n\r\n多くの HTTP プロキシサーバーは、任意の TCP ポートへのアクセスを許可していません。\r\nVPN Client は、HTTP プロキシサーバーを経由して VPN Server に接続する際、HTTPS (HTTP over SSL) 通信を行って接続することができます。\r\nこの場合は、接続先 VPN Server のポート番号を 443 (HTTPS ポート) に設定することをお勧めします。\r\n(他のポート番号の場合、HTTP プロキシサーバーを経由することができない場合があります。\r\n 接続先 VPN Server でポート 443 が有効になっていることを確認してください。)\r\n\r\n詳しい情報については、経由しようとしている HTTP プロキシサーバーのシステム管理者やネットワーク管理者にお問い合わせください。\r\n\r\n接続先 VPN Server のポート番号指定を 443 (HTTPS ポート) に変更しますか?
CM_REMOTE_WARNING		[リモート管理の設定] を許可しない設定に変更しようとしています。\r\n\r\n現在、VPN クライアント接続マネージャはリモートコンピュータ "%S" に接続し、このコンピュータ上の VPN Client サービスを制御しています。\r\nリモート接続を無効にした場合、コンピュータ "%S" の VPN Client サービスにリモートから VPN クライアント接続マネージャによって接続し、制御することはできなくなります。\r\n\r\nリモート管理を無効にしますか?
CM_KEEP_INTERVAL_MSG	[パケット送出間隔] には %u 秒から %u 秒までの値を設定してください。
CM_REMOTE_TITLE			別のコンピュータ上で動作している VPN Client サービスを VPN クライアント接続マネージャから接続し、リモート管理することができます。\r\n(ただし、接続先のコンピュータの VPN Client サービスがリモート管理を許可している必要があります。)
CM_DESKTOP_LOCAL_PC		このコンピュータ
CM_DESKTOP_REMOTE_PC	コンピュータ %S 
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_TS	ターミナルサービス (リモートデスクトップ) 機能
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_SW	ユーザーの切り替え機能
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_1	現在、このコンピュータには%sがインストールされており、複数のユーザーが同時にログオンできる環境になっています。この場合、VPN Client が表示する進行状況のメッセージやエラーメッセージなどは、「コンソールセッション」と呼ばれるセッション上に表示されます。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_21	現在、このコンピュータのコンソールセッションは 「セッション ID: 0、ユーザー %s」 に割り当てられていますが、あなたはセッション %u で VPN クライアント接続マネージャを起動しているため、VPN Client が表示する進行状況やエラーなどのメッセージウインドウを表示することができません。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_22	現在、このコンピュータのコンソールセッション (セッション ID: 0) には誰もログオンしておらず、あなたはセッション %u で VPN クライアント接続マネージャを起動しているため、VPN Client が表示する進行状況やエラーなどのメッセージウインドウを表示することができません。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_31	コンピュータのコンソールセッション (セッション ID: 0、ユーザー %s) を表示してから、そのセッション内で VPN クライアント接続マネージャを起動し、接続設定 "%s" への接続を開始することをお勧めします。このまま接続処理を開始することもできますが、その場合は途中で表示される可能性のある進行状況やエラー メッセージをすべて確認できない場合があります。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_32	一度ログオフし、ローカルログオンし直してから、そのセッション内で VPN クライアント接続マネージャを起動し、接続設定 "%s" への接続を開始することをお勧めします。このまま接続処理を開始することもできますが、その場合は途中で表示される可能性のある進行状況やエラー メッセージをすべて確認できない場合があります。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_1	現在、コンピュータ %S 上の VPN Client に対してリモート接続して操作を行っているため、接続設定への VPN 接続中に VPN Client が進行状況のメッセージやエラーメッセージなどを表示した場合、そのメッセージを現在の画面で確認することはできません。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_2	VPN Client が表示する進行状況やエラーなどのメッセージウインドウをすべて確認するには、コンピュータ %S にローカルログオンして、コンソールセッション (デスクトップ) を表示しておく必要があります。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_3	コンピュータ %S にコンソールセッションとして直接ローカルログオンしてから、そのセッション内で VPN クライアント接続マネージャを起動し、接続設定 "%s" への接続を開始することをお勧めします。このまま接続処理を開始することもできますが、その場合は途中で表示される可能性のある進行状況やエラー メッセージをすべて確認できない場合があります。
CM_STOP_INST_VLAN_1		このコンピュータで仮想 LAN カードのインストール作業を行うには、「コンソールセッション」 上で VPN クライアント接続マネージャを起動する必要があります。\r\n\r\n現在、このコンピュータには%sがインストールされており、現在のユーザーはコンソールセッションではなくリモートセッション (セッション ID: %u) としてログオンしています。\r\n仮想 LAN カードのインストール作業を行うには、コンソールセッション (セッション ID: %u、ユーザー %s がログオン中) 上で VPN クライアント接続マネージャを起動する必要があります。\r\n\r\nユーザーの切り替え機能を使用するか、リモートデスクトップの /console スイッチ機能を使用するか、またはコンピュータのローカルコンソールデバイスを使用してコンピュータにローカルログオンしてから VPN クライアント接続マネージャを起動し、仮想 LAN カードのインストール作業を行ってください。
CM_STOP_INST_VLAN_2		このコンピュータで仮想 LAN カードのインストール作業を行うには、「コンソールセッション」 上で VPN クライアント接続マネージャを起動する必要があります。\r\n\r\n現在、このコンピュータには%sがインストールされており、現在のユーザーはコンソールセッションではなくリモートセッション (セッション ID: %u) としてログオンしています。\r\n仮想 LAN カードのインストール作業を行うには、コンソールセッション上で VPN クライアント接続マネージャを起動する必要があります。\r\n(現在、コンソールセッション (セッション ID: 0) にはユーザーがログオンしていません。)\r\n\r\nユーザーの切り替え機能を使用するか、リモートデスクトップの /console スイッチ機能を使用するか、またはコンピュータのローカルコンソールデバイスを使用してコンピュータにローカルログオンしてから VPN クライアント接続マネージャを起動し、仮想 LAN カードのインストール作業を行ってください。
CM_SHORTCUT_DESKTOP_MSG	接続設定へのショートカットを使用して接続を開始するには、「コンソールセッション」上でショートカットファイルを起動する必要があります。\r\n\r\n現在のユーザーはコンソールセッションではなくリモートセッション (セッション ID: %u) としてログオンしています。
CM_HTTP_PROXY_WARNING	[HTTP プロキシサーバー経由接続] が選択されています。\r\n\r\n多くの場合、HTTP プロキシサーバーは接続先サーバーのポート番号として、HTTP プロトコル (TCP ポート 80 番) および HTTPS プロトコル (TCP ポート 443 番) の 2 種類の TCP ポートに対する接続のみを許可しています。\r\n(プロキシサーバーが任意の TCP ポートに対する接続を許可している場合もあります。)\r\n\r\nHTTP ポートまたは HTTPS ポート以外へのサーバー ポートへの接続を禁止している HTTP プロキシサーバーを経由して VPN 接続を行う場合は、接続先 VPN Server のポート番号は 443 (HTTPS プロトコル) に指定する必要があります。\r\n\r\n経由する HTTP プロキシサーバーが 80 番または 443 番ポート以外への接続を許可しているかどうかを確認するには、HTTP プロキシサーバーの管理者にお問い合わせください。\r\n\r\n現在、接続先 VPN Server のポート番号は %d が指定されていますが、ポート番号を 443 番 (HTTPS プロトコル) に変更しますか?\r\n(接続する VPN Server のポート 443 において接続を待ち受ける設定になっている必要があります。)\r\n不明な場合は、システム管理者またはネットワーク管理者にお問い合わせください。
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_0	Name
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_1	Value
CM_PASSWORD_CHANGED		パスワードが変更されました。
CM_ACCOUNT_SETTING_FILE	接続設定ファイル (*.VPN)|*.vpn|すべてのファイル (*.*)|*.*
CM_ACCOUNT_SAVE_TITLE	エクスポート先の接続設定ファイル名を入力してください。
CM_ACCOUNT_OPEN_TITLE	インポートする接続設定ファイルを選択してください。
CM_ACCOUNT_FILE_BANNER	# VPN Client 接続設定ファイル\r\n# \r\n# このファイルは VPN クライアント接続マネージャによってエクスポートされたものです。\r\n# このファイルの内容はテキストエディタで編集することができます。\r\n# \r\n# このファイルをクライアント接続マネージャにインポートすると、すぐに使用する\r\n# ことができます。\r\n\r\n
CM_FAILED_TO_OPEN_FILE	ファイルを開くことができませんでした。
CM_FAILED_TO_SAVE_FILE	ファイルを保存することができませんでした。
CM_ACCOUNT_PARSE_FAILED	指定されたファイルから接続設定を読み込むことができませんでした。\r\nファイルの内容を確認してください。
CM_ACCOUNT_MSG_SENSITIVE	この接続設定にはユーザー名とパスワード情報が保存されています。\r\nユーザー名とパスワード情報を接続設定ファイルから消去しますか?\r\n\r\n[はい] をクリックすると、接続設定ファイルから認証情報を削除します。\r\nこの場合は、接続設定をインポートしたユーザーは VPN 接続時にユーザー名とパスワードの入力を求められます。\r\n\r\n[いいえ] をクリックすると、接続設定ファイルに認証情報を格納したままにします。
CM_SHORTCUT_FILE		ショートカットファイル|*.lnk
CM_SHORTCUT_SAVE_TITLE	ショートカットファイル名を入力してください。
CM_SHORTCUT_UNSUPPORTED	このバージョンの VPN Client では、接続ショートカット機能をサポートしていません。\r\n新しいバージョンにアップデートしてください。
CM_SHORTCUT_COMMENT		接続設定「%s」を使用して VPN Server に接続します。
CM_SHORTCUT_ERROR		ショートカットの作成に失敗しました。
CM_VPN_FILE_CLICKED		接続設定ファイルをインポートしますか?
CM_VPN_FILE_IMPORT_NG	接続設定ファイルをインポートできません。VPN Client の設定がロックされています。
CM_VLAN_INSTALLING		しばらくお待ちください...
CM_SECURE_MUST_LOCAL	現在リモートコンピュータの VPN Client サービスに接続して管理しているため、スマートカードの設定を行うことはできません。
CM_DETAIL_MODE_LINK_STR	カスケード接続では、常に [ブリッジ / ルータモードで接続] が有効になっています。
CM_TRAY_INITING			SoftEther VPN
CM_TRAY_NOT_CONNECTED	\r\n接続していません
CM_TRAY_CONNECTING		\r\n接続処理中
CM_TRAY_CONNECTED		\r\n接続完了
CM_TRAY_MENU_1_SHOW		接続マネージャを表示する(&S)
CM_TRAY_MENU_1_HIDE		接続マネージャを閉じる(&O)
CM_TRAY_MENU_2_QUIT		接続マネージャプログラムの終了(&X)
CM_TRAY_MENU_CONNECT	VPN 接続を開始(&C)
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT	VPN 接続を切断(&D)
CM_TRAY_MENU_STATUS		接続状態を表示(&I)
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT_ALL	すべての接続を切断(&A)
CM_TRAY_MENU_NEW		接続設定の新規作成(&N)...
CM_TRAY_MENU_RECENT		最近接続した VPN サーバー(&Y)
CM_TRAY_MENU_TRAFFIC	通信スループット測定ツール(&R)...
CM_TRAY_MENU_NETIF		ネットワークデバイスの状態を表示(&D)...
CM_TRAY_MENU_ABOUT		接続マネージャのバージョン情報(&A)...
CM_TRAY_MENU_SETTING	動作モードの変更(&M)...
CM_TRAY_MENU_CANCEL		このメニューを閉じる
CM_EXIT_MESSAGE			VPN クライアント接続マネージャプログラムを終了します。\r\nよろしいですか?
CM_IMPORT_MESSAGE		ファイル "%S" から接続設定 "%s" をインポートしました。
CM_VLAN_CREATING		新しい VPN 用仮想 LAN カードを作成し、Windows に追加しています。\r\n\r\nこの処理には数秒から数十秒かかる場合があります。\r\nしばらくお待ちください...\r\n\r\n(仮想 LAN カードの作成中は他の操作はしないでください。)
CM_SETTING_PASSWORD		設定ロック機能が有効になっています。解除するにはパスワードを入力する必要があります。
CM_EASY_MODE_NOT_ON_REMOTE	リモートコンピュータの VPN Client の動作モードが [簡易モード] のため、接続できません。
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_1	VPN 接続を開始(&C)
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_2	切断(&D)
CM_EASY_ACCOUNT_WARNING	設定がロックされているため、[経由するプロキシサーバーの設定]、[ユーザー認証] および [使用する仮想 LAN カード] のみが変更できます。
CM_EASY_INFO_1			VPN 接続先を選択してください。
CM_EASY_INFO_2			[VPN 接続を開始] ボタンをクリックすると VPN 接続を開始します。
CM_EASY_INFO_3			VPN 接続中です。[切断] ボタンで切断できます。
CM_EXT_VOICE_MSG		拡張音声ガイドの音声メッセージの内容は、一部正常に再生されない可能性があります。\r\n拡張音声ガイドを有効にしますか?
CM_EASY_TITLE			VPN クライアント簡易接続マネージャ
CM_EASY_CONNECTED		VPN 接続が完了しました。
CM_EASY_CONNECTING		VPN 接続の実行中...
CM_PROXY_FROM_IE		現在の Internet Explorer のプロキシサーバーの設定を読み込みました。
CM_TRAY_ICON_RESTORE	タスクトレイのアイコンを消去しました。\r\n\r\nアイコンを復活させるには、VPN クライアント接続マネージャを起動し、通常モードで [表示] メニューの [タスクトレイのアイコンを表示] をクリックしてください。
CM_WOULDYOULOAD_IE_PROXY	現在、このコンピュータは Internet Explorer の設定でプロキシサーバー "%S" を使用するように設定されています。\r\n今回作成する新しい接続設定では、Internet Explorer のプロキシサーバー設定を用いて VPN 接続するようにしますか?\r\n\r\n[はい] をクリックすると、Internet Explorer のプロキシサーバー設定を使用します。\r\n[いいえ] をクリックすると、プロキシサーバーを使用せずに直接 VPN 接続するように設定します。\r\nこの設定は、いつでも接続設定のプロパティ画面から変更できます。
CM_MSG_TITLE			VPN サーバー "%S" (仮想 HUB: "%S")
CM_JUMPLIST_RCCONNECT	最近の接続先
CM_VPNGATE_MESSAGE		VPN Gate 学術実験プロジェクトの Web サイトには、公開 VPN 中継サーバーの一覧が公開されています。\r\nこれらの VPN サーバーには、誰でもユーザー登録なしで VPN 接続することができます。\r\n\r\nVPN Gate 学術実験プロジェクトは SoftEther VPN の一部ではありません。\r\nこのアイコンは http://www.vpngate.net/ へのリンクを提供しているに過ぎません。\r\nVPN Gate に接続するためには、VPN Gate Plugin をインストールする必要があります。\r\n\r\nhttp://www.vpngate.net/ (筑波大学における学術実験サイト) を開きますか?
CM_VLAN_REINSTALL_MSG	仮想 LAN カードのドライバを再インストールすると、MAC アドレスが変更になります。また、仮想 LAN カードに関する TCP/IP などのネットワーク設定は初期化されます。続行しますか?\r\n\r\nなお、仮想 LAN カードのドライバを再インストールしても正常に動作しない場合は、新たに別の名前で仮想 LAN カードを作成してください。


# VPN Gate Service 関係
VGC_COLUMN_0			DDNS 名
VGC_COLUMN_1			IP アドレス (ホスト名)
VGC_COLUMN_2			国・地域
VGC_COLUMN_3			起動時間
VGC_COLUMN_4			VPN 接続数
VGC_COLUMN_5			回線速度
VGC_COLUMN_6			Ping (Google, SE)
VGC_COLUMN_7			SSL-VPN (TCP)
VGC_COLUMN_8			UDP サポート
VGC_COLUMN_9			ログ保存ポリシー
VGC_COLUMN_10			累積通信量
VGC_COLUMN_11			累積ユーザー数
VGC_COLUMN_12			運営者
VGC_COLUMN_13			運営者によるメッセージ
VGC_COLUMN_14			スコア

VGC_LOG_PERMANENT		恒久的に保存
VGC_LOG_2WEEKS			2 週間保存
VGC_LOG_NONE			ログ無効

VGC_UPTIME_MIN			%u 分間
VGC_UPTIME_HOUR			%u 時間
VGC_UPTIME_DAY			%u 日間
VGC_NUM_VPN				%u セッション
VGC_NUM_LOGIN			%S 人

VGC_UDP_AVAILABLE		UDP OK

VGC_TITLE				VPN Gate プラグインに関するメッセージ

VGC_VER_DIFF			この VPN Gate Client プラグインのバージョンが SoftEther VPN Client のバージョンと異なっています。\r\n\r\n現在の VPN Gate プラグイン: ビルド %u\r\n現在の SoftEther VPN Client: ビルド %u\r\n\r\nVPN Gate プラグインの最新版 (ビルド %u) をダウンロードしてインストールすることをお勧めします。最新版にアップデートしない場合、VPN 通信エラーやリスト更新エラーが発生する場合があります。もし何度も VPN サーバーリストの更新に失敗する場合は VPN Gate プラグインのバージョンをアップデートしてください。\r\n\r\n最新版の VPN Gate プラグインの入手: http://www.vpngate.net/\r\n(もし上記サイトに直接アクセスできない場合はミラーサイトを経由してアクセスしてください。)\r\n\r\n

VGC_LIST_STR_OK			地球上に %S 台の公開 VPN 中継サーバー (%S に更新)
VGC_LIST_STR_OK_2		%S 台のサーバー (%S に更新) - リスト取得失敗。最新版の VPN Gate Client をダウンロードしてください。
VGC_LIST_STR_NG			リスト取得失敗。最新版の VPN Gate Client をダウンロードしてください。
VGC_PROXY_MSG			プロキシサーバーを経由する必要があるネットワーク環境の内部からは、「SSL-VPN 接続」で TCP ポート 443 がサポートされていない VPN 中継サーバーにはアクセスできない場合があります。
VGC_PROXY_TITLE			プロキシサーバーに関するご注意

VGS_NO_HUB_YET			メッセージを設定するには、最初にまず VPN Gate サービス コントロールパネルで VPN Gate サービスを有効にして [OK] をクリックしてから、再度このウインドウを開いてください。

VGS_STOP				VPN Gate サービスを停止します。\r\n\r\nVPN Gate サービスを停止すると、このコンピュータは新たな VPN 接続を受付けなくなりますが、現在アクティブな VPN セッションは残る場合があります。\r\n(それらの VPN セッションは列挙されない場合があります。)\r\n\r\nアクティブな VPN セッションを削除するためには、VPN Gate サービスを停止した後は直ちに SoftEther VPN Server または SoftEther VPN Client サービスを再起動するか、コンピュータを再起動してください。

VGS_START				VPN Gate 中継サービス機能を有効にします。\r\nこのコンピュータで VPN Gate 中継サービス機能を有効にすると、このコンピュータは、任意の VPN Gate ユーザーからの VPN 接続を受け付け、通信を中継することができるようになります。\r\n\r\nVPN Gate 中継サービス機能は、ユーザーの責任で有効にしてください。\r\n法令によって VPN による暗号化通信が禁止されている国があります。\r\nVPN Gate 中継サービス機能について詳しくは http://www.vpngate.net/ja/join.aspx をお読みください。\r\n\r\nVPN Gate 学術実験サービスは、日本国に所在する筑波大学大学院における研究プロジェクトとして運営されているサービスです。本サービスは日本国の法令にのみ準拠して運用されており、日本国以外の国・地域の法令については一切関知しておりません。\r\n\r\nそもそも世界には 200 カ国近くの国が存在しており、それぞれの国における法律は互いに異なります。すべての国の法律を調査した上でそれらすべてに適合することを保証したソフトウェアを開発することは事実上不可能です。万一ユーザーが本サービスを特定の国・地域の領域内で利用したことによって公務員により法的なペナルティを科せられるなどの損害が発生した場合であっても、プロジェクト実施者は一切責任を負いません。\r\n本ソフトウェアまたはサービスを使用する際には、ユーザーが適用されるすべての法令をユーザーの責任により遵守してください。本ソフトウェアまたはサービスを日本国内・国外を問わず使用された場合に発生するすべての損害と責任は、ユーザーに帰責します。本学術実験の運営者およびソフトウェアの供給者は、一切責任を負いません。\r\nこれらの注意事項に同意いただけない場合は、VPN Gate 学術実験サービスに関連する機能を使用しないでください。


# サービス関係 (Win32)
SVC_HELP				[  %s (%S) のコマンドライン引数  ]\r\n\r\nこのプログラム (%s) はバックグラウンドで稼動するプロセスです。以下のコマンドライン引数を与えて起動してください。\r\n\r\n\r\n/install …… %s サービス (サービス名: %S) を Windows にインストールします。その後自動的にサービスを起動します。\r\n\r\n/uninstall …… %s サービス (サービス名: %S) を Windows からアンインストールします。\r\n\r\n/start … %s サービス (サービス名: %S) を起動します。\r\n\r\n/stop … %s サービス (サービス名: %S) を停止します。\r\n\r\n/test … %s プログラムをテストモードで起動します。(デバッグ用)\r\n\r\n/usermode … %s プログラムをユーザーモードで起動します。(可能な場合)\r\n\r\n/usermode_showtray … ユーザーモードで起動する際、以前タスクトレイのアイコンを非表示に設定したことがある場合は、アイコンを回復します。\r\n\r\n/usermode_hidetray … ユーザーモードで起動する際、タスクトレイのアイコンを非表示にします。\r\n\r\n\r\n※ /test および /usermode 以外のサービス操作系コマンドは Windows 98 / Me では動作しません。
SVC_NT_ONLY				サービス系の操作コマンドは Windows 98 / Me では動作しません。
SVC_ALREADY_INSTALLED	サービス %s (サービス名 %S) はすでにこのコンピュータにインストールされています。一度アンインストールしてから、再インストールしますか?
SVC_INSTALL_OK			サービス %s (サービス名 %S) を正しくインストールしました。\r\n\r\n(実行パス: %s)\r\n\r\nサービスの起動が完了しました。
SVC_INSTALL_FAILED		サービス %s (サービス名 %S) のインストールに失敗しました。
SVC_INSTALL_FAILED_2	サービス %s (サービス名 %S) を正しくインストールしました。\r\n\r\n(実行パス: %s)\r\n\r\nただし、サービスの起動に失敗しました。
SVC_NOT_INSTALLED		サービス %s (サービス名 %S) はコンピュータにインストールされていません。/install コマンドライン引数を使用してインストールしてください。
SVC_START_OK			サービス %s (サービス名 %S) の起動が完了しました。
SVC_START_FAILED		サービス %s (サービス名 %S) の起動に失敗しました。
SVR_ALREADY_START		サービス %s (サービス名 %S) はすでに起動しています。
SVC_STOP_OK				サービス %s (サービス名 %S) を停止しました。
SVC_STOP_FAILED			サービス %s (サービス名 %S) の停止に失敗しました。
SVC_ALREADY_STOP		サービス %s (サービス名 %S) はすでに停止しています。
SVC_UNINSTALL_OK		サービス %s (サービス名 %S) をアンインストールしました。
SVC_UNINSTALL_FAILED	サービス %s (サービス名 %S) のアンインストールに失敗しました。
SVC_NOT_FOUND			サービス %S に関する情報が文字列テーブル内から見つかりませんでした。
SVC_NOT_ADMIN			サービスをインストール / アンインストール / 起動 / 停止するには、このコンピュータの Administrators 権限 (システム管理者権限) が必要です。\r\n\r\nこのコンピュータの Administrators アカウントを持っている場合は、Administrators アカウントとしてログオンし直してください。\r\nAdministrators アカウントが不明な場合は、システム管理者にお問い合わせください。
SVC_TEST_MSG			サービス %s をテストモードで起動しています。\r\n\r\n[OK] をクリックすると終了します。
SVC_TRAY_TOOLTIP		%S (ユーザーモード)
SVC_TEST_MUTEX			すでに実行可能ファイル %s が起動しています。
SVC_USERMODE_MUTEX		すでに %s の別のプロセスが起動しています。
SVC_SERVICE_MUTEX		サービス %S のプロセス %s がすでに起動しているため、サービスを開始できません。
SVC_USERMODE_MENU_1		タスクトレイアイコンを非表示にする(&H)
SVC_USERMODE_MENU_2		%s の終了(&X)
SVC_HIDE_TRAY_MSG		%S のユーザーモード起動時のタスクトレイアイコンを非表示にします。\r\n次回以降 %S をユーザーモードで起動した際に、タスクトレイにアイコンが表示されなくなります。\r\nプロセスを終了するメニューも表示されなくなります。\r\n\r\nプロセスを終了するには、Windows 98 / Me の場合は Ctrl + Alt + Del キーを押して [プログラムの強制終了] を使用してください。\r\nそれ以外の OS の場合は [タスクマネージャ] を使用してください。\r\n\r\nタスクトレイアイコンの表示を復活させるには、次回のユーザーモード起動時に /usermode_showtray オプションを使用してください。


# サービス関係 (UNIX)
UNIX_SVC_HELP			%S service program\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll Rights Reserved.\n\n%S command usage:\n %S start  - Start the %S service.\n %S stop   - Stop the %S service if the service has been already started.\n\n
UNIX_SVC_STARTED		The %S service has been started.\n
UNIX_SVC_STOPPING		Stopping the %S service ...\n
UNIX_SVC_STOPPED		%S service has been stopped.\n
UNIX_SVC_STOP_FAILED	Stopping %S service was failed.\n
UNIX_SVC_ALREADY_START	%S service has been already started.\nRun the "%S stop" command to stop this service.\n
UNIX_SVC_NOT_STARTED	%S service has not yet been started.\nRun the "%S start" to start this service.\n
UNIX_SVC_ERROR_FORK		Failed to create child process for the %S service.\n
UNIX_SVC_NONROOT		\nWarning: The current user context is non-root. It is recommended to run the VPN service by the root user. Although the VPN service may run under non-root users, some privilege-required functions (e.g. the local bridge function) need the root privilege.\n


# サービス定義 (SoftEther VPN Client)
SVC_VPNCLIENT_NAME		vpnclient
SVC_VPNCLIENT_TITLE		SoftEther VPN Client
SVC_VPNCLIENT_DESCRIPT	SoftEther VPN Client の仮想 LAN カードデバイスドライバおよび接続サービスを管理します。このサービスが停止された場合は、このコンピュータの SoftEther VPN Client を使用して SoftEther VPN Server に接続することができなくなります。


# サービス定義 (SoftEther VPN Server)
SVC_VPNSERVER_NAME		vpnserver
SVC_VPNSERVER_TITLE		SoftEther VPN Server
SVC_VPNSERVER_DESCRIPT	SoftEther VPN Server サーバー プロセスを管理します。SoftEther VPN Server は高性能の SoftEther VPN Server 機能を TCP/IP プロトコルを通じて提供します。このサービスが停止された場合は、このコンピュータの SoftEther VPN Server は停止し、SoftEther VPN Client はこのコンピュータに VPN 接続することができなくなります。


# サービス定義 (SoftEther VPN Bridge)
SVC_VPNBRIDGE_NAME		vpnbridge
SVC_VPNBRIDGE_TITLE		SoftEther VPN Bridge
SVC_VPNBRIDGE_DESCRIPT	SoftEther VPN Bridge プロセスを管理します。SoftEther VPN Bridge はこのコンピュータに接続されているネットワークと遠隔地にある SoftEther VPN Server との間をブリッジ接続します。このサービスが停止された場合は、このコンピュータの SoftEther VPN Bridge は停止し、ブリッジ接続を経由した通信ができなくなります。


# サービス定義 (SoftEther VPN Client)
SVC_SEVPNCLIENTDEV_NAME		sevpnclientdev
SVC_SEVPNCLIENTDEV_TITLE		SoftEther VPN Client Developer Edition
SVC_SEVPNCLIENTDEV_DESCRIPT	SoftEther VPN Client の仮想 LAN カードデバイスドライバおよび接続サービスを管理します。このサービスが停止された場合は、このコンピュータの SoftEther VPN Client を使用して SoftEther VPN Server に接続することができなくなります。


# サービス定義 (SoftEther VPN Server)
SVC_SEVPNSERVERDEV_NAME		sevpnserverdev
SVC_SEVPNSERVERDEV_TITLE		SoftEther VPN Server Developer Edition
SVC_SEVPNSERVERDEV_DESCRIPT	SoftEther VPN Server サーバー プロセスを管理します。SoftEther VPN Server は高性能の SoftEther VPN Server 機能を TCP/IP プロトコルを通じて提供します。このサービスが停止された場合は、このコンピュータの SoftEther VPN Server は停止し、SoftEther VPN Client はこのコンピュータに VPN 接続することができなくなります。


# サービス定義 (SoftEther VPN Bridge)
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_NAME		sevpnbridgedev
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_TITLE		SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_DESCRIPT	SoftEther VPN Bridge プロセスを管理します。SoftEther VPN Bridge はこのコンピュータに接続されているネットワークと遠隔地にある SoftEther VPN Server との間をブリッジ接続します。このサービスが停止された場合は、このコンピュータの SoftEther VPN Bridge は停止し、ブリッジ接続を経由した通信ができなくなります。


# サービス定義 (SoftEther VPN User-mode Router)
SVC_VPNROUTER_NAME		vpnrouter
SVC_VPNROUTER_TITLE		SoftEther VPN Router Developer Edition
SVC_VPNROUTER_DESCRIPT	SoftEther VPN Router (サービスモード) のサーバー プロセスを管理します。SoftEther VPN Router はユーザーモードで動作する仮想 NAT および DHCP サーバーを提供するプログラムで、仮想 IP ネットワークと物理的な IP ネットワークとの間を簡単な操作で安全に接続することができます。このサービスが停止された場合は、このコンピュータの SoftEther VPN Router は停止し、VPN Client はこのコンピュータのルーティングサービスを利用することができなくなります。


# サービス定義 (EtherLogger)
SVC_ELOGSVC_NAME		elogsvc
SVC_ELOGSVC_TITLE		SoftEther EtherLogger Developer Edition
SVC_ELOGSVC_DESCRIPT	SoftEther EtherLogger は、コンピュータに接続されている LAN カードを流れるデータをキャプチャし、管理者が指定した種類のパケットのヘッダまたはすべてのデータをテキストファイルにログとして記録するサービスです。


# SoftEther VPN サーバー管理マネージャ関係
SM_TITLE				SoftEther VPN Developer Edition サーバー管理マネージャ
SM_LOCALHOST			localhost (このサーバー)
SM_SERVER_BRIDGE_TITLE	VPN Bridge "%S" の管理
SM_S_VHUB_BRIDGE		VPN Bridge では、"BRIDGE" という名前の仮想 HUB に対して操作を行うことで管理します。
SM_DISCONNECTED			管理用コネクションが切断されました。
SM_MIKAN				未完成です。
SM_MAIN_COLUMN_1		接続設定名
SM_MAIN_COLUMN_2		接続先 VPN Server 
SM_MAIN_COLUMN_3		管理対象
SM_MODE_SERVER			サーバー全体
SM_MODE_HUB				%S
SM_EDIT_CAPTION_1		新しい接続設定の作成
SM_EDIT_CAPTION_2		%s の編集
SM_SETTING_EXISTS		すでに同じ名前の接続設定 "%s" が登録されています。別の名前を指定してください。
SM_SETTING_DELETE_MSG	接続設定 "%s" を削除します。よろしいですか?
SM_PASSWORD_TYPE_STR	管理接続用パスワード
SM_HUB_COLUMN_1			仮想 HUB 名
SM_HUB_COLUMN_2			状態
SM_HUB_COLUMN_3			種類
SM_HUB_COLUMN_4			ユーザー
SM_HUB_COLUMN_5			グループ
SM_HUB_COLUMN_6			セッション
SM_HUB_COLUMN_7			MAC テーブル
SM_HUB_COLUMN_8			IP テーブル
SM_HUB_COLUMN_9			ログイン回数
SM_HUB_COLUMN_10		最終ログイン日時
SM_HUB_COLUMN_11		最終通信日時
SM_HUB_ONLINE			オンライン
SM_HUB_OFFLINE			オフライン
SM_HUB_STANDALONE		スタンドアロン
SM_HUB_STATIC			スタティック仮想 HUB
SM_HUB_DYNAMIC			ダイナミック仮想 HUB
SM_SERVER_STANDALONE	スタンドアロンサーバー
SM_FARM_CONTROLLER		クラスタコントローラ
SM_FARM_MEMBER			クラスタメンバサーバー
SM_INFORMATION			最新情報
SM_HUB_STATUS_CAPTION	仮想 HUB "%s" の状態
SM_HUB_STATUS_HUBNAME	仮想 HUB 名
SM_HUB_STATUS_ONLINE	状態
SM_HUB_TYPE				種類
SM_HUB_NUM_SESSIONS		セッション数
SM_HUB_NUM_SESSIONS_CLIENT	セッション数 (クライアント)
SM_HUB_NUM_SESSIONS_BRIDGE	セッション数 (ブリッジ)
SM_HUB_NUM_ACCESSES		アクセスリスト数
SM_HUB_NUM_USERS		ユーザー数
SM_HUB_NUM_GROUPS		グループ数
SM_HUB_NUM_MAC_TABLES	MAC テーブル数
SM_HUB_NUM_IP_TABLES	IP テーブル数
SM_HUB_SECURE_NAT		SecureNAT 機能
SM_HUB_SECURE_NAT_YES	有効
SM_HUB_SECURE_NAT_NO	無効
SM_HUB_NUM_LOGIN		ログイン回数
SM_HUB_LAST_LOGIN_TIME	最終ログイン日時
SM_HUB_LAST_COMM_TIME	最終通信日時
SM_HUB_CREATED_TIME		作成日時
SM_STATUS_COLUMN_1		項目
SM_STATUS_COLUMN_2		値

SM_ST_SEND_UCAST_NUM	送信ユニキャストパケット数
SM_ST_SEND_UCAST_SIZE	送信ユニキャスト合計サイズ
SM_ST_SEND_BCAST_NUM	送信ブロードキャストパケット数
SM_ST_SEND_BCAST_SIZE	送信ブロードキャスト合計サイズ

SM_ST_RECV_UCAST_NUM	受信ユニキャストパケット数
SM_ST_RECV_UCAST_SIZE	受信ユニキャスト合計サイズ
SM_ST_RECV_BCAST_NUM	受信ブロードキャストパケット数
SM_ST_RECV_BCAST_SIZE	受信ブロードキャスト合計サイズ

SM_ST_NUM_PACKET_STR	%S パケット
SM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S バイト

CM_EDIT_HUB_1			仮想 HUB の新規作成
CM_EDIT_HUB_2			%S のプロパティ

CM_EDIT_HUB_STANDALONE	現在、サーバーはスタンドアロンモードで動作しています。この仮想 HUB はスタンドアロン HUB として動作します。
CM_EDIT_HUB_TYPE_FIXED	現在、サーバーはクラスタモードで動作しています。この仮想 HUB の種類は下記のとおりで、動的な変更はできません。
CM_EDIT_HUB_CREATED		新しい仮想 HUB %S を作成しました。
CM_OFFLINE_MSG			%s をオフラインにしますか?\r\n\r\n仮想 HUB をオフラインにすると、現在仮想 HUB に接続しているすべてのセッションが切断され、新しいセッションが接続できなくなります。
CM_DELETE_HUB_MSG		%S を削除しますか?\r\n\r\n仮想 HUB を削除すると、現在仮想 HUB に接続しているセッションがすべて切断され、新たなセッションが仮想 HUB に接続できなくなります。\r\nまた、仮想 HUB のすべての設定、ユーザー オブジェクト、グループオブジェクト、証明書、およびカスケード接続が削除されます。\r\n\r\n仮想 HUB を削除すると、元に戻すことはできません。\r\n削除しますか?
CM_HUB_DELETED_MSG		仮想 HUB %S を削除しました。
CM_LISTENER_COLUMN_1	ポート番号
CM_LISTENER_COLUMN_2	状態
CM_LISTENER_TCP_PORT	TCP %u
CM_LISTENER_ONLINE		動作中
CM_LISTENER_OFFLINE		停止中
CM_LISTENER_ERROR		エラー発生
CM_DELETE_LISTENER_MSG	リスナー (TCP ポート %u) を削除します。今後、このポートには接続できなくなります。\r\nよろしいですか?
CM_STOP_LISTENER_MSG	リスナー (TCP ポート %u) を停止します。リスナーを再開するまで、このポートには接続できなくなります。\r\n\r\nよろしいですか?
CM_CLOSE_BUTTON			閉じる
CM_CERT_SET_MSG			新しいサーバー証明書を設定しました。\r\n\r\nなお、OpenVPN クライアントを使用している場合は、OpenVPN 設定ファイルに埋め込まれている証明書を更新する必要がある場合がありますので、ご注意ください。
CM_SHORTCUT_DISCONNECT	指定された接続先にすでに接続しています。\r\n\r\n切断しますか?



SM_SERVER_STATUS		サーバー状態
SM_ST_SERVER_TYPE		サーバーの種類
SM_ST_NUM_TCP			開いているソケット数
SM_ST_NUM_TCP_LOCAL		このサーバーのソケット数
SM_ST_NUM_TCP_REMOTE	他のクラスタメンバサーバーのソケット数合計
SM_ST_NUM_HUB_TOTAL		仮想 HUB 数
SM_ST_NUM_HUB_STATIC	スタティック仮想 HUB 数
SM_ST_NUM_HUB_DYNAMIC	ダイナミック仮想 HUB 数
SM_ST_NUM_SESSION_TOTAL	セッション数
SM_ST_NUM_SESSION_LOCAL	このサーバーのセッション数
SM_ST_NUM_SESSION_REMOTE	他のクラスタメンバサーバーのセッション数
SM_ST_NUM_MAC_TABLE		MAC アドレステーブル数
SM_ST_NUM_IP_TABLE		IP アドレステーブル数
SM_ST_NUM_USERS			ユーザー数
SM_ST_NUM_GROUPS		グループ数
SM_ST_CLIENT_LICENSE	消費クライアント接続ライセンス数 (このサーバー)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE	消費ブリッジ接続ライセンス数 (このサーバー)
SM_ST_CLIENT_LICENSE_EX	消費クライアント接続ライセンス数 (クラスタ全体)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE_EX	消費ブリッジ接続ライセンス数 (クラスタ全体)
SM_ST_START_TIME		サーバー起動時刻
SM_ST_CURRENT_TIME		現在時刻
SM_ST_CURRENT_TICK		64 bit 高精度論理システム時刻
SM_ST_TOTAL_MEMORY		合計論理メモリサイズ
SM_ST_USED_MEMORY		使用中の論理メモリサイズ
SM_ST_FREE_MEMORY		空き論理メモリサイズ
SM_ST_TOTAL_PHYS		合計物理メモリサイズ
SM_ST_USED_PHYS			使用中の物理メモリサイズ
SM_ST_FREE_PHYS			空き物理メモリサイズ
SM_ST_RAM_SIZE_KB		%S バイト
SM_INFO_TITLE			接続先 VPN Server バージョン情報
SM_INFO_PRODUCT_NAME	製品名
SM_INFO_VERSION			バージョン情報
SM_INFO_BUILD			ビルド情報
SM_INFO_HOSTNAME		ホスト名
SM_OS_SYSTEM_NAME		オペレーティングシステム種類
SM_OS_PRODUCT_NAME		オペレーティングシステム製品名
SM_OS_SERVICE_PACK		サービスパック
SM_OS_SP_TAG			Service Pack %u
SM_OS_VENDER_NAME		オペレーティングシステム製造元
SM_OS_VERSION			オペレーティングシステムバージョン
SM_OS_KERNEL_NAME		OS カーネル名
SM_OS_KERNEL_VERSION	OS カーネルバージョン
SM_CONNECTION_TYPE_0	クライアント
SM_CONNECTION_TYPE_1	初期化中
SM_CONNECTION_TYPE_2	ログイン
SM_CONNECTION_TYPE_3	追加接続
SM_CONNECTION_TYPE_4	クラスタリング RPC
SM_CONNECTION_TYPE_5	管理用 RPC
SM_CONNECTION_TYPE_6	HUB 列挙 RPC
SM_CONNECTION_TYPE_7	パスワード変更
SM_CONNECTION_TYPE_8	MS-SSTP 接続
SM_CONNECTION_TYPE_9	OpenVPN 接続
SM_CONN_COLUMN_1		コネクション名
SM_CONN_COLUMN_2		接続元
SM_CONN_COLUMN_3		接続時刻
SM_CONN_COLUMN_4		種類
SM_HOSTNAME_AND_PORT	%S:%u
SM_CONN_DISCONNECT_MSG	コネクション %s を切断します。\r\nよろしいですか?
SM_CONNINFO_CAPTION		コネクション %s の情報
SM_CONNINFO_NAME		コネクション名
SM_CONNINFO_TYPE		コネクションの種類
SM_CONNINFO_HOSTNAME	クライアントホスト名
SM_CONNINFO_IP			クライアント IP アドレス
SM_CONNINFO_PORT		クライアントポート番号 (TCP)
SM_CONNINFO_TIME		接続時刻
SM_CONNINFO_SERVER_STR	サーバー製品名
SM_CONNINFO_SERVER_VER	サーバー バージョン
SM_CONNINFO_SERVER_BUILD	サーバー ビルド番号
SM_CONNINFO_CLIENT_STR	クライアント製品名
SM_CONNINFO_CLIENT_VER	クライアントバージョン
SM_CONNINFO_CLIENT_BUILD	クライアントビルド番号
SM_FARM_REBOOT_MSG		クラスタリング構成を変更しようとしています。\r\n\r\nクラスタリング構成を変更すると、現在接続されているすべてのセッションおよび管理用コネクション (この管理用コネクションを含む) がすべて切断され、サーバー プログラムが再起動します。\r\nサーバーのユーザー数が多い場合は、再起動に数十秒かかる場合もあります。\r\n\r\n[OK] をクリックすると、サーバーとの接続が自動的に切断されます。管理を継続するには、もう一度サーバーに接続し直してください。
SM_FM_COLUMN_1			種類
SM_FM_COLUMN_2			接続時刻
SM_FM_COLUMN_3			ホスト名
SM_FM_COLUMN_4			ポイント
SM_FM_COLUMN_5			セッション数
SM_FM_COLUMN_6			TCP コネクション数
SM_FM_COLUMN_7			動作 HUB 数
SM_FM_COLUMN_8			消費クライアント接続ライセンス
SM_FM_COLUMN_9			消費ブリッジ接続ライセンス
SM_FM_CONTROLLER		コントローラ
SM_FM_MEMBER			メンバ
SM_FMINFO_TYPE			サーバーの種類
SM_FMINFO_CONNECT_TIME	接続確立時刻
SM_FMINFO_IP			IP アドレス
SM_FMINFO_HOSTNAME		ホスト名
SM_FMINFO_POINT			ポイント
SM_FMINFO_WEIGHT		性能基準比
SM_FMINFO_NUM_PORT		公開ポート数
SM_FMINFO_PORT			%u 個目の公開ポート (TCP/IP)
SM_FMINFO_NUM_HUB		動作している仮想 HUB 数
SM_FMINFO_HUB			%u 個目の仮想 HUB
SM_FMINFO_HUB_TAG_1		%S (ダイナミック)
SM_FMINFO_HUB_TAG_2		%S (スタティック)
SM_FMINFO_NUM_SESSION	セッション数
SM_FMINFO_NUN_CONNECTION	TCP コネクション数
SM_FMINFO_CAPTION		クラスタメンバサーバーの状態
SM_FC_STATUS_CAPTION	クラスタコントローラへの接続状態
SM_FC_IP				コントローラの IP アドレス
SM_FC_PORT				コントローラの TCP/IP ポート番号
SM_FC_STATUS			接続状態
SM_FC_ONLINE			オンライン
SM_FC_OFFLINE			オフライン
SM_FC_LAST_ERROR		最後に発生したエラー
SM_FC_ERROR_TAG			%s (エラーコード: %u)
SM_FC_START_TIME		接続開始時刻
SM_FC_FIRST_TIME		最初の接続確立成功時刻
SM_FC_CURRENT_TIME		現在の接続確立成功時刻
SM_FC_NUM_TRY			接続試行回数
SM_FC_NUM_CONNECTED		接続に成功した回数
SM_FC_NUM_FAILED		接続に失敗した回数
SM_FC_NOT_CONNECTED		(未接続)
SM_CHANGE_PASSWORD_1	確認入力がパスワードと一致しません。[パスワード] と [確認入力] には同一のパスワードを入力してください。
SM_CHANGE_PASSWORD_2	パスワードが入力されていません。続行しますか?
SM_CHANGE_PASSWORD_3	パスワードを変更しました。
SM_USER_COLUMN_1		ユーザー名
SM_USER_COLUMN_2		本名
SM_USER_COLUMN_3		所属グループ
SM_USER_COLUMN_4		説明
SM_USER_COLUMN_5		認証方法
SM_USER_COLUMN_6		ログイン回数
SM_USER_COLUMN_7		最終ログイン日時
SM_AUTHTYPE_0			匿名認証
SM_AUTHTYPE_1			パスワード認証
SM_AUTHTYPE_2			固有証明書認証
SM_AUTHTYPE_3			署名済み証明書認証
SM_AUTHTYPE_4			RADIUS 認証
SM_AUTHTYPE_5			NT ドメイン認証
SM_NO_GROUP				－
SM_USER_DELETE_MSG		ユーザー "%s" を削除します。よろしいですか?
SM_EDIT_USER_CAPTION_1	ユーザーの新規作成
SM_EDIT_USER_CAPTION_2	ユーザー %S のプロパティ
SM_EDIT_USER_CERT_INFO	[固有証明書認証] が選択されているユーザーは、接続時に SSL クライアント証明書が予めユーザーごとに設定された証明書と完全に一致するかどうかで接続を許可または拒否されます。
SM_EDIT_USER_POL_DLG	ユーザー %S のセキュリティポリシー
SM_POLICY_DEF_CAPTION	セキュリティポリシー
SM_LIMIT_STR			%u ～ %u の範囲の整数値を指定してください。
SM_POLICY_INIT_TITLE	左のリストからポリシー項目を選択してください。
SM_USER_CREATE_OK		ユーザー %S を作成しました。
SM_USERINFO_CAPTION		ユーザー "%S" の情報
SM_USERINFO_NAME		ユーザー名
SM_USERINFO_GROUP		グループ名
SM_USERINFO_CREATE		作成日時
SM_USERINFO_UPDATE		更新日時
SM_USERINFO_EXPIRE		有効期限
SM_USERINFO_NUMLOGIN	ログイン回数
SM_GROUPLIST_NAME		グループ名
SM_GROUPLIST_REALNAME	本名
SM_GROUPLIST_NOTE		説明
SM_GROUPLIST_NUMUSERS	ユーザー数
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_1	グループの新規作成
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_2	グループ %S のプロパティ
SM_GROUP_CREATED		グループ %S を作成しました。
SM_GROUP_DELETE_MSG		グループ %S を削除します。よろしいですか?
SM_GROUP_POLICY_CAPTION	グループ %S のセキュリティポリシー
SM_GROUP_MEMBER_STR		\ (グループ %S に所属しているユーザーのみ表示)
SM_SELECT_GROUP			選択(&S)
SM_SELECT_NO_GROUP		なし(&N)
SM_SELECT_ALT_GROUP		グループを選択(&G)...
SM_ACCESS_COLUMN_0		ID
SM_ACCESS_COLUMN_1		動作
SM_ACCESS_COLUMN_2		状態
SM_ACCESS_COLUMN_3		優先順位
SM_ACCESS_COLUMN_4		説明
SM_ACCESS_COLUMN_5		内容
SM_ACCESS_COLUMN_6		ユニーク ID
SM_ACCESS_PASS			通過
SM_ACCESS_DISCARD		破棄
SM_ACCESS_ENABLE		有効
SM_ACCESS_DISABLE		無効
SM_ACCESS_PROTO_1		すべての IPv4 / IPv6 プロトコル
SM_ACCESS_PROTO_2		6 (TCP/IP プロトコル)
SM_ACCESS_PROTO_3		17 (UDP/IP プロトコル)
SM_ACCESS_PROTO_4		1 (ICMPv4 プロトコル)
SM_ACCESS_PROTO_5		58 (ICMPv6 プロトコル)
SM_ACCESS_PROTO_6		IP プロトコル番号を指定
SM_SELECT_USER			選択(&S)
SM_SELECT_NO			選択しない(&N)
SM_PLEASE_SELECT		ユーザーを選択してください。
SM_LINK_COLUMN_1		接続設定名
SM_LINK_COLUMN_2		状態
SM_LINK_COLUMN_3		接続完了時刻
SM_LINK_COLUMN_4		接続先 VPN Server 
SM_LINK_COLUMN_5		接続先仮想 HUB
SM_LINK_STATUS_OFFLINE	オフライン (停止中)
SM_LINK_STATUS_ERROR	エラー%u:%s
SM_LINK_STATUS_ONLINE	オンライン (接続済み)
SM_LINK_POLICY_GROUP	カスケード接続の設定
SM_LINK_POLICY_CAPTION	カスケードセッションに適用するセキュリティポリシーの設定
SM_LINK_CONNECTING		接続処理中
SM_LINK_SAVE_ONLINE		カスケード接続設定 "%s" を変更しましたが、現在このカスケード接続はオンラインのため、次回接続時まで設定は適用されません。
SM_LINK_DELETE_MSG		カスケード接続 "%s" の設定を削除します。よろしいですか?
SM_LINK_OFFLINE_MSG		カスケード接続 "%s" は現在接続中です。接続を切断しますか?
SM_LINK_STATUS_CAPTION	カスケード接続 "%s" の接続状況
SM_LOG_SWITCH_0			切り替えを行わない
SM_LOG_SWITCH_1			1 秒単位で切り替える
SM_LOG_SWITCH_2			1 分単位で切り替える
SM_LOG_SWITCH_3			1 時間単位で切り替える
SM_LOG_SWITCH_4			1 日単位で切り替える
SM_LOG_SWITCH_5			1 ヶ月単位で切り替える
SM_SESS_DISCONNECT_MSG	セッション "%S" を切断します。よろしいですか?
SM_SESS_COLUMN_1		セッション名
SM_SESS_COLUMN_2		場所
SM_SESS_COLUMN_3		ユーザー名
SM_SESS_COLUMN_4		接続元ホスト名
SM_SESS_COLUMN_5		TCP コネクション
SM_SESS_COLUMN_6		転送バイト数
SM_SESS_COLUMN_7		転送パケット数
SM_SESS_COLUMN_8		VLAN ID
SM_SESS_NORMAL			ローカルセッション
SM_SESS_LOCAL			ローカルセッション
SM_SESS_LOCAL_2			%S 上
SM_SESS_REMOTE			%S 上
SM_SESS_LINK			カスケード接続
SM_SESS_LINK_HOSTNAME	仮想ホスト
SM_SESS_LINK_TCP		なし
SM_SESS_SNAT			SecureNAT セッション
SM_SESS_SNAT_HOSTNAME	仮想ホスト
SM_SESS_SNAT_TCP		なし
SM_SESS_BRIDGE			ローカルブリッジセッション
SM_SESS_BRIDGE_HOSTNAME	Ethernet ブリッジ
SM_SESS_LAYER3_HOSTNAME	仮想レイヤ 3 スイッチ
SM_SESS_BRIDGE_TCP		なし
SM_SESS_STATUS_CAPTION	VPN セッション "%S" の状況
SM_SESS_STATUS_USERNAME	ユーザー名 (認証)
SM_SESS_STATUS_REALUSER	ユーザー名 (データベース)
SM_SESS_STATUS_GROUPNAME	グループ名
SM_CLIENT_IP			クライアント IP アドレス
SM_CLIENT_HOSTNAME		クライアントホスト名
SM_NODE_CLIENT_NAME		クライアント製品名 (申告)
SM_NODE_CLIENT_VER		クライアントバージョン (申告)
SM_NODE_CLIENT_BUILD	クライアントビルド番号 (申告)
SM_NODE_SERVER_NAME		サーバー製品名 (申告)
SM_NODE_SERVER_VER		サーバーバージョン (申告)
SM_NODE_SERVER_BUILD	サーバービルド番号 (申告)
SM_NODE_CLIENT_OS_NAME	クライアント OS 名 (申告)
SM_NODE_CLIENT_OS_VER	クライアント OS バージョン (申告)
SM_NODE_CLIENT_OS_PID	クライアント OS プロダクト ID (申告)
SM_NODE_CLIENT_HOST		クライアントホスト名 (申告)
SM_NODE_CLIENT_IP		クライアント IP アドレス (申告)
SM_NODE_CLIENT_PORT		クライアントポート番号 (申告)
SM_NODE_SERVER_HOST		サーバーホスト名 (申告)
SM_NODE_SERVER_IP		サーバー IP アドレス (申告)
SM_NODE_SERVER_PORT		サーバーポート番号 (申告)
SM_NODE_PROXY_HOSTNAME	経由プロキシホスト名 (申告)
SM_NODE_PROXY_IP		経由プロキシ IP アドレス (申告)
SM_NODE_PROXY_PORT		経由プロキシポート番号 (申告)
SM_MAC_COLUMN_1			セッション名
SM_MAC_COLUMN_2			MAC アドレス
SM_MAC_COLUMN_3			作成時刻
SM_MAC_COLUMN_4			更新時刻
SM_MAC_COLUMN_5			場所
SM_MAC_COLUMN_1A		VLAN ID
SM_SESSION_FILTER		\ (セッション %S のエントリのみ表示)
SM_IP_COLUMN_1			セッション名
SM_IP_COLUMN_2			IP アドレス
SM_IP_COLUMN_3			作成時刻
SM_IP_COLUMN_4			更新時刻
SM_IP_COLUMN_5			場所
SM_MAC_IP_DHCP			%S (DHCP)
SM_MACIP_LOCAL			このサーバー上
SM_MACIP_SERVER			%S 上
SM_SNAT_STATUS			SecureNAT の動作状況
SM_SNAT_NUM_SESSION		%u セッション
SM_SNAT_NUM_CLIENT		%u クライアント
SM_SNAT_IS_KERNEL		カーネルモード NAT で動作中
SM_SNAT_IS_RAW			Raw IP モード NAT で動作中
SM_BRIDGE_TOO_OLD_VER	現在接続している VPN Server のバージョンでは、ローカルブリッジ機能はサポートされていません。\r\n新しいバージョンにアップデートしてみてください。
SM_BRIDGE_UNSUPPORTED	この VPN Server が動作しているオペレーティングシステム上では、ローカルブリッジ機能を使用することはできません。ローカルブリッジ機能が使用できるオペレーティングシステムの一覧については、VPN Server のオンラインドキュメントを参照してください。
SM_BRIDGE_WPCAP_REMOTE	この VPN Server 上でローカルブリッジ機能を使用するためには、WinPcap ソフトウェアをインストールする必要があります。現在、サーバー コンピュータ上には WinPcap ソフトウェアがインストールされていません。\r\n\r\nWinPcap ソフトウェアのインストールを続行するためには、VPN Server が動作しているサーバー コンピュータ上で SoftEther VPN サーバー管理マネージャを起動し、localhost (自分自身) に対して接続した状態で、ローカルブリッジ機能設定画面を表示する必要があります。\r\n続行するには、一旦この管理セッションを終了し、サーバー コンピュータ上で SoftEther VPN サーバー管理マネージャを起動してから、localhost に対して接続して、設定を続行してください。
SM_BRIDGE_WPCAP_ROOT	この VPN Server 上でローカルブリッジ機能を使用するためには、WinPcap ソフトウェアをインストールする必要があります。\r\n\r\nインストールを継続するには、このコンピュータ上で Administrators (管理者) 権限を持ったユーザーでログオンする必要があります。\r\nAdministrators 権限でログオンし、もう一度 SoftEther VPN サーバー管理マネージャを起動してください。
SM_BRIDGE_WPCAP_INSTALL	この VPN Server 上でローカルブリッジ機能を使用するためには、WinPcap ソフトウェアをインストールする必要があります。現在、サーバー コンピュータ上には WinPcap ソフトウェアがインストールされていません。\r\n\r\nWinPcap はフリーソフトウェアであり、VPN Server の一部として同梱されているため、簡単にインストールすることができます。\r\n\r\nWinPcap のインストールを開始しますか?
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT1	WinPcap のインストールが完了した後にローカルブリッジ機能を使用する場合は、コンピュータを再起動する必要があります。\r\n\r\nコンピュータを手動で再起動し、VPN Server が起動した後、ローカルブリッジ機能の設定を行ってください。
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT2	WinPcap のインストールが完了した後にローカルブリッジ機能を使用する場合は、SoftEther VPN Server サービスを再起動する必要があります。\r\n\r\nSoftEther VPN Server サービスの再起動は短時間で完了しますが、現在この VPN Server に接続しているセッションはすべて切断されます。\r\nこの管理セッションも切断されるため、続行するには再接続してください。\r\n\r\nSoftEther VPN Server サービスを再起動しますか?
SM_BRIDGE_RESOURCE		WinPcap のドライバを読み込めませんでした。
SM_BRIDGE_COLUMN_1		番号
SM_BRIDGE_COLUMN_2		仮想 HUB 名
SM_BRIDGE_COLUMN_3		ブリッジ先 LAN カードまたは tap デバイス名
SM_BRIDGE_COLUMN_4		状態
SM_BRIDGE_OFFLINE		オフライン
SM_BRIDGE_ONLINE		動作中
SM_BRIDGE_ERROR			エラー発生
SM_BRIDGE_OK			ローカルブリッジ接続の定義を追加しました。
SM_BRIDGE_DELETE		仮想 HUB "%s" からデバイス "%s" までのローカルブリッジを削除しますか?
SM_BRIDGE_DELETE_OK		ローカルブリッジを削除しました。
SM_BRIDGE_INTEL			物理的な LAN カードに対してブリッジを行う場合、新しいブリッジ接続を作成した直後の状態では、一部の LAN カードでは仮想ネットワーク内のコンピュータからブリッジ接続に使用している LAN カード自身に対する TCP/IP 通信が正しく行えない場合があります。\r\n(特に、Intel や Broadcom 製 LAN カードなどでこの現象が発生する場合があります。)\r\n\r\n\r\nその場合は、一度 VPN Server / Bridge が動作しているコンピュータを再起動してください。コンピュータの再起動後に正しく通信することができるようになります。\r\n\r\n\r\nまた、大半の無線 LAN アダプタはプロミスキャスモードでのパケットの送受信に対応していない場合が多いため、ローカルブリッジに使用できない場合があります。このような場合は、無線 LAN アダプタではなく通常の LAN カードの使用を検討してください。
SM_BRIDGE_VPN			"%S" に対してローカルブリッジ接続しようとしています。\r\n\r\n通常は、仮想 HUB と物理的な LAN カードとの間でローカルブリッジ接続を行います。仮想 LAN カード等に対してローカルブリッジ接続を行う必要があることはあまりありません。\r\nこれが意図した操作であるかどうか、もう一度確認してください。\r\n\r\n本当に続行しますか?
SM_BRIDGE_INFO_1		ブリッジ先の Ethernet デバイス (LAN カード) を選択してください。
SM_BRIDGE_INFO_2		新しく作成する tap デバイスの名前を入力してください。
SM_CONFIG_SAVED			コンフィグレーションファイルを保存しました。
SM_CONFIG_SAVE_FAILED	コンフィグレーションファイルの保存に失敗しました。
SM_CONFIG_OPEN_FAILED	指定したファイルを開けませんでした。
SM_CONFIG_CONFIRM		指定されたコンフィグレーションファイルを VPN Server に書き込みます。VPN Server は自動的に再起動し、新しいコンフィグレーションファイルの内容で起動します。現在 VPN Server に接続中のユーザーは一旦切断されます。この管理セッションも切断されますので、再度サーバーに接続し直してください。\r\n\r\n続行しますか?
SM_CONFIG_WRITE_OK		サーバー側のコンフィグレーションファイルを書き換えました。
SM_AO_COLUMN_1			値の名前
SM_AO_COLUMN_2			設定値
SM_TRUE_OR_FALSE		この項目は 0 (false) または 1 (true) で設定してください。
SM_AO_SET_OK			仮想 HUB の管理オプションを設定しました。
SM_EXT_OPTION_SET_OK	仮想 HUB の拡張オプションを設定しました。
SM_PASSWORD_MSG			現在、接続先の VPN Server には管理者パスワードが設定されていません。パスワードを設定することをお勧めします。\r\n\r\nサーバー管理者パスワードを設定しますか？
SM_L3_SW_COLUMN1		レイヤ 3 スイッチ名
SM_L3_SW_COLUMN2		動作状況
SM_L3_SW_COLUMN3		インターフェイス数
SM_L3_SW_COLUMN4		ルーティングテーブル数
SM_L3_SW_ST_F_F			停止
SM_L3_SW_ST_T_F			開始 (エラー)
SM_L3_SW_ST_T_T			開始 (動作中)
SM_L3_SW_DEL_MSG		仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" を削除します。\r\nよろしいですか?
SM_L3_SW_IF_COLUMN1		IP アドレス
SM_L3_SW_IF_COLUMN2		サブネットマスク
SM_L3_SW_IF_COLUMN3		仮想 HUB 名
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN1	ネットワークアドレス
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN2	サブネットマスク
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN3	ゲートウェイアドレス
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN4	メトリック
SM_SECURE_NAT_MSG		SecureNAT 機能を本当に有効にしますか?\r\n\r\nSecureNAT 機能を有効にすると、仮想 HUB の中に IP アドレスを 1 つ持った仮想の NAT 機能付きルータが生成されます。この仮想ルータは仮想 LAN にアクセスできるコンピュータからは 1 台のコンピュータまたはルータに見えます。\r\n\r\nSecureNAT の仮想 NAT 機能は、仮想 HUB に接続している任意のコンピュータに対して、SecureNAT 機能を動作させているコンピュータを経由して外部ネットワークと通信可能にします。\r\nしたがって、この VPN Server で SecureNAT を動作させた場合、同一のコンピュータから localhost (自分自身) に対して仮想 LAN カードを接続する必要はありません。(SecureNAT が動作しているコンピュータが自分自身に対して仮想 LAN カードを接続すると、設定によってはパケットが無限ループすることがあります。)\r\n\r\n\r\nまた、すでに仮想 HUB の レイヤ 2 セグメントから到達可能な場所に DHCP サーバーが存在する場合は、DHCP の競合が発生するため、[SecureNAT の設定] をクリックして DHCP サーバー機能を無効にしてください。\r\n\r\nまた、NAT 機能を無効にして DHCP サーバーとしてのみ使用することもできます。
SM_CRL_COLUMN_1			証明書の概要
SM_CRL_DELETE_MSG		選択した項目を削除します。よろしいですか?
SM_CRL_EMPTY_MSG		項目が 1 つも選択されていません。\r\nこの無効な証明書エントリが追加されると、すべての証明書が無効として判断され、証明書認証モードで接続しようとするすべてのクライアントの接続が拒否されます。\r\n\r\nよろしいですか?
SM_AC_COLUMN_1			ID
SM_AC_COLUMN_2			優先順位
SM_AC_COLUMN_3			動作
SM_AC_COLUMN_4			内容
SM_AC_PASS				許可
SM_AC_DENY				拒否
SM_LOG_FILE_COLUMN_1	ログファイル名
SM_LOG_FILE_COLUMN_2	ファイルサイズ
SM_LOG_FILE_COLUMN_3	更新日時
SM_LOG_FILE_COLUMN_4	場所
SM_READ_LOG_FILE_INFO_1	処理中につきしばらくお待ちください...
SM_READ_LOG_FILE_INFO_2	%S 中 %S が完了しました...
SM_READ_LOG_FILE_ERROR	ファイルのダウンロードは正しく完了しませんでした。
SM_READ_SAVE_DLG_TITLE	ログファイルの保存先ファイル名を指定してください
SM_READ_SAVE_DLG_FILTER	ログファイル (*.LOG)|*.log|すべてのファイル (*.*)|*.*
SM_READ_SAVE_FAILED		ログファイルの保存に失敗しました。
SM_READ_SAVE_TMP_FAILED	一時ファイル "%S" に書き込めませんでした。
SM_READ_SAVE_OPEN_ERROR	一時ファイル "%S" を開くことができませんでした。\r\n\r\n拡張子が .LOG のファイルが Windows によって関連付けられていない可能性があります。
SM_LICENSE_COLUMN_1		番号
SM_LICENSE_COLUMN_2		ライセンスキー
SM_LICENSE_COLUMN_3		ライセンス種類名
SM_LICENSE_COLUMN_4		状態
SM_LICENSE_COLUMN_5		有効期限
SM_LICENSE_COLUMN_6		ライセンス ID
SM_LICENSE_COLUMN_7		ライセンス種類 ID
SM_LICENSE_COLUMN_8		サーバー ID
SM_LICENSE_COLUMN_9		シリアル ID
SM_LICENSE_INFINITE		無制限
SM_LICENSE_NO_EXPIRES	無期限
SM_LICENSE_STATUS_EDITION	製品エディション名
SM_LICENSE_STATUS_RELEASE	この VPN Server のリリース日付
SM_LICENSE_STATUS_SYSTEM_ID	現在のサーバー ID
SM_LICENSE_STATUS_EXPIRES	現在の製品ライセンスの有効期限
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION	サブスクリプション契約の状態
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONEED	契約なし (このエディションではサブスクリプションキーは不要)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONE		キー登録まだ (このエディションではサブスクリプションキーの登録が必須)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_VALID	契約済み [契約期間: %s まで]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_EXPIRED	契約期限切れ [契約期間: %s まで]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD	現在の契約で利用可能なバージョン
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD_STR	%s までにリリースされる全バージョンに無償アップグレード可能
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE	エンタープライズ機能の利用可否
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_YES	はい (利用可能)
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_NO		いいえ (利用不可能)
SM_LICENSE_NUM_USER		ユーザー作成可能数
SM_LICENSE_NUM_CLIENT	クライアント同時接続可能数
SM_LICENSE_NUM_BRIDGE	ブリッジ同時接続可能数
SM_NO_LICENSE_COLUMN	ご注意: 
SM_NO_LICENSE			製品ライセンスが 1 つも登録されていないため、この VPN Server の通信機能は動作しません。
SM_LICENSE_DELETE_MSG	選択されたライセンスを VPN Server から削除しますか?
SM_SYSLOG_0				syslog 送信機能を使用しない
SM_SYSLOG_1				サーバーログを syslog で送信
SM_SYSLOG_2				サーバーおよび仮想 HUB セキュリティログを syslog で送信
SM_SYSLOG_3				サーバー、仮想 HUB セキュリティおよびパケットログを syslog で送信
SM_SETUP_INFO_1			[次へ] をクリックすると、セットアップを開始します。[閉じる] をクリックすると、このセットアップ画面を閉じ、手動ですべての設定を行うことができます。
SM_SETUP_INFO_2			高度な機能を用いた VPN サーバーの設定を行うには、[閉じる] をクリックしてください。
SM_SETUP_BRIDGE_ONLY	現在 VPN Bridge に接続しているため、[拠点間接続 VPN] における [各拠点に設置する VPN Bridge] のみを構築できます。
SM_SETUP_BRIDGE_EDGE	各拠点に設置する VPN Bridge (&E)
SM_SETUP_WARNING		続行すると、この VPN Server または VPN Bridge の現在の設定内容は、簡易セットアップで指定した内容に初期化されます。\r\nよろしいですか?
SM_SETUP_SELECT			ブリッジ接続する Ethernet デバイスを選択してください
SM_SETUP_NO_LICENSE_KEY	この SoftEther VPN Server には、有効なライセンスキーが登録されていません。\r\n\r\nSoftEther VPN Server が VPN サーバーとして動作するには、ライセンスキーの登録が必要です。\r\nライセンスの管理画面を表示しますか?\r\n\r\n(体験版として使用する場合は、ソフトイーサ株式会社の Web サイトにアクセスして体験版のライセンスキーを取得する必要があります。\r\n[はい] をクリックしてから [ライセンスの入手・更新] ボタンをクリックすると、体験版のライセンスキーを入手できます。)
SM_HUBEXT_OPTION_TITLE	仮想 HUB 拡張オプション
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC1	仮想 HUB 拡張オプションを使用すると、この仮想 HUB に関するより詳細な設定を行うことができるようになります。
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC2	標準では、VPN Server 全体の管理者および仮想 HUB 管理者の両方とも、仮想 HUB 拡張オプションを編集することができます。\r\nただし、仮想 HUB 管理オプションの deny_hub_admin_change_ext_option が 1 に設定されている場合は、仮想 HUB の管理者は、拡張オプションを編集することができません (設定内容を表示することはできます)。
SM_VLAN_COLUMN_0		LAN カード名
SM_VLAN_COLUMN_1		ドライバ種類
SM_VLAN_COLUMN_2		ドライバファイル名
SM_VLAN_COLUMN_3		VLAN 透過設定
SM_VLAN_COLUMN_4		GUID
SM_VLAN_COLUMN_5		デバイスインスタンス ID
SM_VLAN_YES				設定済み
SM_VLAN_NO				未設定
SM_VLAN_MSG_1			LAN カード "%S" でタグ VLAN パケットが透過するようにレジストリを設定しました。\r\n\r\nなお、一部の LAN カードでは、別途、対象の Windows コンピュータにログオンして、デバイスマネージャから LAN カードのプロパティを開き、ジャンボフレーム (フレームサイズが 1,514 バイト以上の Ethernet フレーム) の送受信を有効にする必要がある場合があります。ジャンボフレームの設定を行わないと、タグ VLAN パケットのうちフレームサイズが最大のものの送受信に失敗する可能性があります。大きなサイズのパケットのみ送受信が不安定な場合は、必ずジャンボフレームを有効化してください (例えば、最大パケットサイズを 4,088 バイトに設定してください) 。設定方法については、Windows のデバイスマネージャから LAN カードの設定を開くか、または LAN カードのドキュメントを参考にしてください。\r\n\r\nなお、今回の設定変更の内容は Windows レジストリに書き込まれましたが、必ずしも今回の設定変更によってタグ VLAN パケットが透過するようになることが保証される訳ではありません。\r\nこの設定を行った後タグ VLAN パケットの送受信が正常に行えない場合は、LAN カード "%S" のドキュメントを参照して適切に手動で設定してください。また、LAN カード "%S" がそもそもタグ VLAN パケットに対応していない可能性もあります。そのような場合は、その LAN カードはタグ VLAN パケットの送受信に使用できませんので、別の種類の LAN カードをローカルブリッジ用にご利用ください。\r\n\r\n今回の設定内容を適用するためには、対象の Windows コンピュータを再起動する必要があります。忘れずに必ず再起動してください。
SM_VLAN_MSG_2			LAN カード "%S" に設定されていたタグ VLAN パケットが透過するようにするための設定をレジストリから削除しました。\r\n\r\nなお、以前にタグ VLAN パケットの透過を実現するために LAN カードにジャンボフレームを利用可能とするための設定を行った場合で、今後ジャンボフレームの利用が不要だと思われる場合は、手動でジャンボフレームの設定を解除してください。\r\n\r\n今回の設定内容を適用するためには、対象の Windows コンピュータを再起動する必要があります。忘れずに必ず再起動してください。
SM_VLAN_NOTHING			現在、コンピュータ "%S" には、タグ VLAN パケット透過設定ツールが対応している物理的な LAN カードは 1 枚もありません。\r\n\r\nただし、現在このタグ VLAN パケット透過設定ツールが対応していない LAN カードでも、タグ VLAN がデフォルトで透過可能か、または何らかの設定を行うことにより透過可能になることがあります。\r\nその場合は、システム管理者が自ら Windows にログインし、そのような設定を行う必要があります。
SM_SERVER_ADMIN_MSG		VPN Server / Bridge "%S"
SM_ETHERIP_COLUMN_0		ISAKMP Phase 1 ID
SM_ETHERIP_COLUMN_1		仮想 HUB 名
SM_ETHERIP_COLUMN_2		ユーザー名
SM_ETHERIP_ADD_OK		新しい EtherIP / L2TPv3 クライアントの接続設定を追加しました。
SM_IPSEC_SETUP_QUESTION	この VPN Server は IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 対応の VPN クライアントやルータ製品などからの接続を受け付けることができる機能を有しています。\r\n\r\nこの VPN Server が iPhone、iPad、Android などのスマートフォンや Mac OS X、Windows などに搭載されている VPN クライアント機能からの接続を受け付けることができるように IPsec の設定を行うことができます。\r\n\r\nIPsec の設定を行いますか?\r\n(この設定は後から [IPsec / L2TP 設定] ボタンをクリックしていつでも行うことができます。)
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_OK	OpenVPN 設定ファイルを格納した ZIP ファイルを '%s' に保存しました。\r\n\r\nこの ZIP ファイルを開くと、OpenVPN クライアントで使用できる設定ファイルのサンプルが展開できます。\r\nなお、設定ファイルは実際に使用する前には環境に応じて修正する必要がある場合があります。\r\n\r\n詳しくは ZIP ファイル内の 'readme.txt' ファイルをお読みください。\r\n\r\nこの ZIP ファイルを今すぐ開きますか?
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_NG	ZIP ファイル '%s' の保存に失敗しました。
SM_OPENVPN_CONFIG_OPEN_NG	ZIP ファイル '%s' を開こうとして失敗しました。手動でこのファイルを開いてください。
SM_DDNS_IPV4_ERROR		IPv4 の DDNS サーバーに到達できません。
SM_DDNS_IPV6_ERROR		IPv6 の DDNS サーバーに到達できません。
SM_DDNS_FQDN_EMPTY		(なし)
SM_DDNS_OK_MSG			ダイナミック DNS ホスト名: %S%S\r\n\r\n上記の DNS ホスト名を指定することにより、この VPN Server のグローバル IP アドレスである以下の IP アドレスにアクセスすることができます。\r\n\r\nIPv4 アドレス: %s\r\nIPv6 アドレス: %s\r\n\r\nなお、以下のような DNS ホスト名を指定することにより、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのいずれかのみを明示的に応答させることができます。\r\n\r\nIPv4 のみを応答するホスト名: %S.v4%S\r\nIPv6 のみを応答するホスト名: %S.v6%S\r\n
SM_DDNS_OK_TITLE		ダイナミック DNS 機能
SM_DDNS_OK_MSG2			ダイナミック DNS ホスト名を '%S' に変更しました。\r\n\r\n[ヒント] ボタンをクリックして追加情報をお読みください。
SM_DDNS_KEY_TITLE		ダイナミック DNS 秘密鍵
SM_DDNS_KEY_MSG			ダイナミック DNS 秘密鍵: %s\r\n\r\nこの秘密鍵は、現在使用している DDNS 名と対応付けられています。現在 VPN Server として使用している PC が破損するなどして、この秘密鍵が失われると、その時設定されていた DDNS 名は占有されたままの状態となり、他の VPN Serverで使用できなくなります。同じ名前を継続して使用したい場合は、秘密鍵を他の PC やインタネット上のストレージ、メモ用紙などに保管しておいてください。\r\n秘密鍵を新しい VPN Server に設定する際は、VPN Server の設定ファイルを編集します。"declare DDnsClient" ディレクティブ中にある "byte Key" に続く値を、保管しておいた秘密鍵の文字列で置き換えてください。\r\nなお、同時に複数の VPN Server で同じ秘密鍵を設定すると正常に動作しなくなりますので注意してください。
SM_DDNS_KEY_ERR			DNS 鍵の取得に失敗しました。
SM_IPSEC_PSK_TOO_LONG	事前共有鍵 (PSK) の長さが 10 文字以上に設定されています。\r\n\r\nAndroid 携帯電話の一部のバージョンにはバグがあり、事前共有鍵が 10 文字以上の場合は VPN 接続が行えない場合があります。\r\nそのため、事前共有鍵の長さは 9 文字以下とすることを推奨します。\r\n\r\n事前共有鍵の設定を見直しますか?
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT_TITLE	高度な HTTP リダイレクション機能の使い方
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT	高度な HTTP リダイレクション機能 (上級者向け)\r\n\r\nアクセスリストに HTTP リダイレクト先の URL を記載する際に、URL の一部として <INFO> という文字列を埋め込むことができます。これにより、リダイレクト先の URL を受取った CGI などで、VPN 接続を行っているクライアントの情報を用いた高度な処理を実行することができます。\r\n\r\n埋め込み URL 例:\r\nhttp://www.google.com/search?q=<INFO>|secret\r\n\r\n実際にクライアントがリダイレクトされる際には、当該文字列部分が以下のような文字列に置換されます。\r\n\r\nユーザー名|セッション ID|IP アドレス|日付と時刻|ハッシュ値\r\n\r\n置換後の例: zurukko|SID-ZURUKKO-123|219.117.219.154|20131117100354|99707160AFE7A454042B2C47B064112D652452D7\r\n\r\nここで、上記の各フィールドの値の内容の詳細は以下のとおりです。\r\n\r\nユーザー名: VPN 接続を行っているユーザー名が代入されます。\r\n\r\nセッション ID: 当該 VPN セッションの ID が代入されます。\r\n\r\n日付と時刻: 'YYYYMMDDHHMMSS' の形式で 14 桁の数字が代入されます (タイムゾーンは UTC)。\r\n\r\nハッシュ値: ハッシュ値直前までの上記フィールドのビット列に URL 中の文字 '|' 以降の末尾までの文字列 (上記の例では "secret" という文字列) のビット列とを連結し SHA-1 ハッシュ関数を適用した結果の 20 バイトを 16 進数で表記した 40 文字の文字列。なお、URL 中に文字 '|' が存在しない場合はハッシュ値は付与されません。\r\n\r\nハッシュ値の存在意義について: ハッシュ文字列 (上記の例では "secret" という文字列) は秘密鍵として機能します。これにより、リダイレクト先でクエリ文字列を受取った CGI は受取った文字列がクライアントによって不正に改ざんされていないことを確認できます。\r\n
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_MSG	URL は "http://" または "https://" で始まる必要があります。
SM_DISABLE_DDNS_HINT_CAPTION	ダイナミック DNS 機能を無効にする
SM_DISABLE_DDNS_HINT	ダイナミック DNS 機能を無効にするには、VPN Server の設定ファイルを編集します。\r\n\r\n"declare root" ディレクティブ内に "declare DDnsClient" ディレクティブがあります。この中にある "bool Disable" の値を true に設定して VPN Server を再起動することにより、ダイナミック DNS 機能が無効になります。\r\n
SM_REGENERATE_CERT_MSG	VPN Server のサーバー証明書を新しいものに置換します。\r\n\r\nこれにより、古いサーバー証明書に接続することを前提に設定されていた VPN Client はこの VPN Server に接続できなくなる可能性があります。\r\nよろしいですか?
SM_DDNS_SERVER_CERT_MSG	DDNS ホスト名を "%S" に変更しました。\r\n\r\nこの VPN Server に Microsoft SSTP VPN プロトコルを用いて Windows Vista 以降のバージョンの Windows の組み込み SSTP VPN クライアントから接続する場合は、VPN クライアント側で接続先 VPN サーバー名として指定するホスト名 (DNS 名) の文字列と、この VPN Server の SSL サーバー証明書の CN (Common Name) の文字列とが完全一致している必要があります。\r\n\r\nこの VPN Server の SSL サーバー証明書の CN が "%S" となるようにサーバー証明書を再生成しますか?\r\n([いいえ] をクリックすると、現在の SSL サーバー証明書が引き続き使用されます。)
SM_DDNS_SERVER_CERT_OK	VPN Server の SSL 証明書を再生成しました。\r\n\r\nこの VPN Server に Microsoft SSTP VPN クライアントから接続する場合は、現在の DDNS ホスト名 "%S" を接続先サーバー名として指定することを推奨します。\r\nまた、SSTP VPN クライアントとなる Windows 上の「信頼できるルート証明書」にあらかじめこの VPN Server の証明書ファイルをインストールしておく必要があります。\r\n(ルート証明書を Windows にインストールするには、MMC の「証明書」で「ローカル コンピュータ」の証明書ストアを開き、「信頼できるルート証明書」にこの VPN Server の証明書ファイルを追加します。\r\n 詳しくは Microsoft 社のドキュメントを参照してください。)\r\n\r\n新しい VPN Server の SSL 証明書を X.509 形式の証明書ファイルに保存しますか?
SM_SETUP_STEP_SECURENAT	この VPN Server / Bridge はユーザーモードで起動しているか、OS がローカルブリッジ非対応のため、仮想 HUB と物理的な LAN カードとをブリッジできません。代わりに「SecureNAT」機能を使用すれば、接続してきた VPN クライアントは仮想 NAT を経由して LAN 上のコンピュータにアクセスできるようになります。
SM_SETUP_STEP_SECURENAT_TITLE	3. 仮想 HUB と物理的な LAN との接続
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNSERVER	%S VPN Server (サーバー '%S' 上)
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNBRIDGE	%S VPN Bridge (サーバー '%S' 上)
SM_FACTORY_DEFAULT_WARNING		VPN Server / Bridge の設定をリセットします。\r\nVPN Server / Bridge の現在の設定は消去され、直ちに初期設定 (インストール直後の設定) に戻ります。\r\nリセットを実行する前に、現在の設定ファイルをバックアップしておくことを推奨します。\r\n\r\n[OK] をクリックするとリセットを実行します。VPN Server / Bridge サービスは再起動し現在の VPN サーバー管理マネージャの接続は切断されますので、その後に VPN Server / Bridge に再接続してください。\r\n再接続を行うと、設定がリセットされた後の VPN Server にアクセスできます。
SM_FACTORY_DEFAULT_PERFORMED	設定のリセット処理はサーバー上で開始されました。\r\n\r\nOk をクリックすると現在の VPN サーバー管理マネージャのセッションを終了します。\r\n終了した後に、VPN サーバー管理マネージャを再度起動して VPN Server に再接続してください。\r\n再接続すると、設定がリセットされた後の VPN Server が出現します。
SM_AZURE_STATUS_CONNECTED		状態: クラウドに接続完了
SM_AZURE_STATUS_NOT_CONNECTED	状態: クラウドに未接続
SM_NO_BRIDGE_NICS				ローカルブリッジを作成することができる物理的な LAN カードが VPN サーバーのコンピュータに 1 枚も見つかりませんでした。\r\n\r\nローカルブリッジを作成するには、物理的な LAN カードを 1 枚以上コンピュータにインストールする必要があります。\r\n無線 LAN カード、3G アダプタ等は使用できません。\r\n通常のケーブル接続の Ethernet に対応した LAN カードをインストールしてください。\r\n\r\n最近インストールした LAN カードが表示されない場合は、一度コンピュータを再起動してください。\r\n\r\nローカルブリッジを使用できない場合は、代わりに「SecureNAT 機能」の仮想 NAT 機能の使用を検討してください。\r\n\r\nなお、何らかの理由で物理的な LAN カード以外の LAN カード (無線 LAN、仮想 LAN など) を使用したい場合は、設定ファイルの "LocalBridgeList" ディレクティブ内の "ShowAllInterfaces" を "true" にして VPN Server を再起動するとこれらのデバイスも表示されるようになります。(上級者向け、Windows のみ)\r\n\r\nWindows をアップグレードした後にこの問題が発生するようになった場合は、SoftEther VPN Server または SoftEther VPN Bridge を再インストールしてみてください。
SM_CERT_MESSAGE					現在サーバーに設定されている SSL 自己署名ルート証明書は古い形式です。\r\n\r\nOpenVPN プロトコルを用いてこの VPN Server に接続しているクライアントが存在する場合、現在のサーバー証明書の使用を継続すると、OpenVPN Connect for Android で不具合が発生する可能性があります。\r\n\r\nOpenVPN Connect for Android を使用してこの VPN Server に VPN 接続を行っている場合は、サーバー証明書を再作成して更新することをお勧めします。\r\n\r\nサーバー証明書を再作成して更新しますか?
SM_CERT_MESSAGE_CLI				--- ご注意 ---\r\n\r\n現在サーバーに設定されている SSL 自己署名ルート証明書は古い形式です。\r\n\r\n現在のサーバー証明書の使用を継続した場合、OpenVPN Connect for Android で不具合が発生する可能性があります。\r\n\r\nOpenVPN Connect for Android を使用してこの VPN Server に VPN 接続を行っている場合は、サーバー証明書を再作成して更新することをお勧めします。\r\n\r\nサーバー証明書を再作成して更新するには、VPN Server を最新版にアップデートしてから、"ServerCertRegenerate" コマンドを実行してください。
SM_CERT_NEED_ROOT				指定された SSL 証明書は、証明機関 (CA) によって発行された証明書です。\r\n\r\nこの VPN Server に Microsoft SSTP または OpenVPN プロトコルで VPN 接続を行う場合は、ルート証明書および中間証明書 (存在する場合) を VPN Server にインストールする必要があります。\r\n\r\nVPN Server にルート証明書および中間証明書をインストールするためには、X.509 証明書のルート証明書および中間証明書ファイルを VPN Server がインストールされているディレクトリの中にある "chain_certs" サブディレクトリにコピーしてください。\r\n\r\nルート証明書および中間証明書ファイルの取得方法は、証明機関 (CA) が発行している Web サイトをお読みいただくか、証明機関 (CA) のサポートに問い合わせてください。


# User-modeRouter 管理ツール関係
NM_TITLE				deleted
NM_CONNECT_TITLE		deleted
NM_STATUS_TAG			接続状況: %s
NM_OFFLINE				どの VPN Server にも接続していません。
NM_CONNECTING			VPN Server に接続中
NM_CONNECTED			VPN Server "%S" への接続が完了
NM_CONNECT_ERROR		エラー番号 %u (%s)
NM_ACCOUNT_TITLE		deleted
NM_STATUS				User-mode Router の状況
NM_STATUS_CONNECT		接続状況
NM_STATUS_TCP			NAT TCP/IP セッション数
NM_STATUS_UDP			NAT UDP/IP セッション数
NM_STATUS_ICMP			NAT ICMP セッション数
NM_STATUS_DNS			NAT DNS セッション数
NM_STATUS_DHCP			割り当て済み DHCP クライアント数
NM_INFO					User-mode Router の情報
NM_INFO_PRODUCT_NAME	製品名
NM_INFO_VERSION_STR		バージョン情報
NM_INFO_BUILD_INFO		ビルド情報
NM_INFO_HOSTNAME		ホスト名
NM_NAT_ID				ID
NM_NAT_PROTOCOL			プロトコル
NM_NAT_SRC_HOST			接続元ホスト
NM_NAT_SRC_PORT			接続元ポート
NM_NAT_DST_HOST			接続先ホスト
NM_NAT_DST_PORT			接続先ポート
NM_NAT_CREATED			セッション作成日時
NM_NAT_LAST_COMM		最終通信時刻
NM_NAT_SIZE				受信 / 送信サイズ
NM_NAT_TCP_STATUS		TCP 接続状態
NM_NAT_PROTO_TCP		TCP/IP
NM_NAT_PROTO_UDP		UDP/IP
NM_NAT_PROTO_DNS		DNS
NM_NAT_PROTO_ICMP		ICMP
NAT_TCP_CONNECTING		接続中
NAT_TCP_SEND_RESET		切断中
NAT_TCP_CONNECTED		接続完了
NAT_TCP_ESTABLISHED		通信中
NAT_TCP_WAIT_DISCONNECT		切断中
DHCP_DHCP_ID			ID
DHCP_LEASED_TIME		リース開始日時
DHCP_EXPIRE_TIME		リース期限
DHCP_MAC_ADDRESS		MAC アドレス
DHCP_IP_ADDRESS			割り当て IP
DHCP_HOSTNAME			クライアントホスト名
NM_PASSWORD_MSG			管理パスワードを設定しました。
NM_PUSH_ROUTE_WARNING	指定された静的ルーティングテーブルのテキストには文法エラーがある可能性があります。


# バージョン情報系
ABOUT_CAPTION			%s のバージョン情報
BETA_EXPIRES			現在インストールされている SoftEther VPN ソフトウェアはベータ版で、期限が切れています。より新しいベータ版または完成版の提供が開始された後は利用することはできません。\r\nhttp://selinks.org/ にアクセスし、最新版の SoftEther VPN ソフトウェアを入手してください。


# ログ保存関係
# (共通ログ)
L_YES					はい
L_NO					いいえ
L_LINE					------------------------------------------------------

# (サーバー ログ)
LS_START_UTF8			Log Messages are written with UTF-8 Encoding Format.
LS_START_1				SoftEther VPN Server エンジンを起動しました。
LS_START_2				%S %S
LS_START_3				%S
LS_END_1				SoftEther VPN Server エンジンは正常にシャットダウンされました。
LS_END_2				サーバー エンジンのシャットダウン処理を開始しています。
LS_STOP_ALL_LISTENER	すべての TCP リスナーを停止します。
LS_STOP_ALL_LISTENER_2	すべての TCP リスナーの停止が完了しました。
LS_STOP_ALL_HUB			すべての仮想 HUB を停止しています。
LS_STOP_ALL_HUB_2		すべての仮想 HUB の停止が完了しました。
LS_STOP_CEDAR			Cedar 通信モジュールをシャットダウンしています。
LS_STOP_CEDAR_2			Cedar 通信モジュールをシャットダウンしました。
LS_STOP_FARM_MEMBER		クラスタコントローラへの接続を切断しています。
LS_STOP_FARM_MEMBER_2	クラスタコントローラとの間の接続の切断が完了しました。
LS_STOP_FARM_CONTROL	クラスタコントローラを停止しています。
LS_STOP_FARM_CONTROL_2	クラスタコントローラの停止が完了しました。
LS_ENUM_ETHERNET_1		Ethernet デバイスの列挙を行いました。
LS_ENUM_ETHERNET_2		デバイス %u: "%S"
LS_LOAD_CONFIG_1		設定ファイルの読み込みを行います。
LS_LOAD_CONFIG_2		設定ファイルの読み込みが完了しました。
LS_LOAD_CONFIG_3		設定ファイルが存在しません。初期設定での起動を試行します。
LS_INIT_SAVE_THREAD		自動設定保存のためのバックグラウンドタスクを起動します。保存間隔は %u 秒です。なお、自動保存の間隔はコンフィグレーションファイルの AutoSaveConfigSpan パラメータで変更することができます。
LS_BAD_CONFIG			設定ファイルの内容が不正です。読み込みを終了します。
LS_LISTENER_START_1		TCP リスナー (ポート %u) を開始しています。
LS_LISTENER_START_2		TCP リスナー (ポート %u) が開始されました。クライアントからの接続を待機しています。
LS_LISTENER_START_3		TCP リスナー (ポート %u) でポートを Listen 状態に設定できませんでした。成功するまで一定間隔で試行します。
LS_LISTENER_ACCEPT		TCP リスナー (ポート %u) にクライアント (IP アドレス %S, ホスト名 "%S", ポート番号 %u) が接続しました。
LS_LISTENER_DISCONNECT	クライアント (IP アドレス %S, ポート番号 %u) との間のコネクションは切断されました。
LS_LISTENER_DOS			TCP リスナー (ポート %u) に対する DoS アタックを検出しました。接続元は IP アドレス %S, ポート番号 %u です。このコネクションは強制切断します。
LS_LISTENER_MAXUEC		TCP リスナーが処理している未処理のコネクション数が %u に達した (現在数 = %u) ため、一時的に受付接続数を制限しています。
LS_LISTENER_STOP_1		TCP リスナー (ポート %u) を停止しています。
LS_LISTENER_STOP_2		TCP リスナー (ポート %u) の停止が完了しました。
LS_HUB_START			仮想 HUB "%S" を開始しました。
LS_HUB_STOP				仮想 HUB "%S" を停止しました。
LS_HUB_MAC				仮想 HUB "%S" の MAC アドレスは "%S" です。
LS_NODE_INFO_TAG		クライアント製品名 "%S", クライアントバージョン %u, クライアントビルド番号 %u, サーバー製品名 "%S", サーバーバージョン %u, サーバービルド番号 %u, クライアント OS 名 "%S", クライアント OS バージョン "%S", クライアントプロダクト ID "%S", クライアントホスト名 "%S", クライアント IP アドレス "%S", クライアントポート番号 %u, サーバーホスト名 "%S", サーバー IP アドレス "%S", サーバーポート番号 %u, プロキシホスト名 "%S", プロキシ IP アドレス "%S", プロキシポート番号 %u, 仮想 HUB 名 "%S", クライアントユニーク ID "%S"
LS_CONNECTION_START_1	クライアント (IP アドレス %S, ホスト名 "%S", ポート番号 %u) に対応するコネクション "%S" が作成されました。
LS_SSL_START_ERROR		コネクション "%S" に対する SSL 通信を開始できませんでした。エラー: %s (コード %u)
LS_CONNECTION_END_1		コネクション "%S" が終了しました。
LS_SSL_START			コネクション "%S" に対する SSL 通信が開始されました。プロトコルバージョンは %S です。暗号化アルゴリズム名は "%S" です。
LS_CONNECTION_ERROR		コネクション "%S" は理由 "%s" (コード %u) で終了しました。
LS_FARMMEMBER_NOT_ADMIN	コネクション "%S": サーバーはクラスタメンバですが、クライアントは仮想 HUB "%S" に管理者ユーザー "%S" 以外で直接接続しようと試みました。クライアントが提示したユーザー名は "%S" です。アクセスは許可されません。
LS_HUB_NOT_FOUND		コネクション "%S": クライアントが接続しようとした仮想 HUB "%S" はサーバー上に存在しません。
LS_WG_KEY_NOT_FOUND		Connection "%S": The WireGuard key is not associated with a user on the server.
LS_IP_DENIED			コネクション "%S": クライアントの接続元 IP アドレス "%S" は、仮想 HUB に定義されている 接続元 IP 制限リストによって拒否されました。
LS_LICENSE_ERROR		コネクション "%S": ライセンス上のエラーが発生したため、クライアントはサーバーに接続できませんでした。
LS_BETA_EXPIRES			ライセンスエラーが発生しました。ベータ版の使用期限が終了しています。新しいベータ版または完成版を http://selinks.org/ からダウンロードしてください。
LS_TICKET_1				クラスタメンバサーバー "%S" に対して新しいクライアント認証チケットを発行しました。仮想 HUB "%S", ユーザー名 "%S" ("%S"), セッション名 "%S", チケット "%S"
LS_TICKET_2				クラスタコントローラから新しいクライアント認証チケットを受領しました。仮想 HUB "%S", ユーザー名 "%S" ("%S"), セッション名 "%S", チケット "%S", 有効期限 %u 秒
LS_ENUM_HUB				コネクション "%S": このサーバー上の %u 個の仮想 HUB を列挙しました。
LS_FARM_ACCEPT_1		コネクション "%S": このサーバーに対してクラスタコントロール接続を要求してきましたが、このサーバーはクラスタコントローラではありません。
LS_FARM_ACCEPT_2		コネクション "%S": このサーバーに対してクラスタコントロール接続を要求してきましたが、認証パスワードが間違っているため、接続を拒否しました。
LS_FARM_ACCEPT_3		コネクション "%S": このサーバーに対するクラスタコントロール接続を要求してきました。認証に成功しました。
LS_FARM_SERV_START		クラスタメンバとの間で接続を確立しました。IP アドレス %S, ホスト名 "%S"
LS_FARM_SERV_END		クラスタメンバ "%S" との間の接続を解除しました。
LS_FARM_CONNECT_1		クラスタコントローラ "%S" への接続を開始しました。
LS_FARM_CONNECT_2		クラスタコントローラ "%S" への接続が拒否されました。エラー: %s (コード %u)
LS_FARM_CONNECT_3		クラスタコントローラ "%S" への TCP 接続に失敗しました。接続が成功するまで %u 秒間隔で試行します。
LS_FARM_DISCONNECT		クラスタコントローラへの接続を停止しました。
LS_FARM_START			クラスタコントローラへの接続が完了しました。クラスタメンバとしての動作を開始します。
LS_LICENSE_NOT_VPNSERVER	コネクション "%S": ライセンスエラーが発生しました。VPN Server 製品ライセンスが登録されていない時に、VPN Client が接続しようとしました。
LS_LICENSE_NOT_VPNCLUSTER	コネクション "%S": ライセンスエラーが発生しました。この VPN Server には現在クラスタリング機能を使用できない種類のライセンスが登録されていますが、クラスタモードで動作中に VPN Client が接続しようとしました。VPN Server を再起動する必要があります。
LS_LICENSE_VIOLATION		コネクション "%S": VPN Server でライセンス違反が発生しているため、接続を受け付けられません。
LS_LICENSE_VIOLATION_DETECTED	ライセンス違反を検出しました。別の VPN Server が、この VPN Server と同じサーバー ID "%I64u" で動作しています。クラスタ内に同一のライセンスを使用した 2 台以上の VPN Server が存在する可能性があります。各 VPN Server のライセンス情報を確認してください。
LS_API_AUTH_OK			HTTPS API クライアント "%r:%u" (%S): 管理モード: "%S" で組み込み HTTPS Web サーバーを用いてログインに成功しました。使用されたユーザー名: "%S", メソッド: "%S", パス: "%S"
LS_API_AUTH_ERROR		HTTPS API クライアント "%r:%u" (%S): 組み込み HTTPS Web サーバーを用いてログインに失敗しました。使用されたユーザー名: "%S", メソッド: "%S", パス: "%S"
LS_API_RPC_CALL			HTTPS API クライアント "%r:%u" (%S): JSON-API を呼び出しました。メソッド名: "%S", 結果エラーコード: %u (0 = 成功), 結果エラーメッセージ: "%s"
LS_AZURE_START			クライアント (IP アドレス %S, ポート番号 %u) から VPN Azure 接続要求を受信しました。
LS_AZURE_SSL_ERROR		VPN Azure リレーサーバーとの SSL 通信を開始できませんでした。エラー: %s (コード %u)


# (Proto ログ)
LP_PREFIX_SESSION		[%s] %r:%u -> %r:%u (%s): 
LP_SESSION_CREATED		Session created.
LP_SESSION_DELETED		Session deleted.


# (WireGuard ログ)
LW_PREFIX_SESSION	[WireGuard] %r:%u -> %r:%u: 
LW_KEYPAIR_EXPIRED	現在の鍵ペア (%x -> %x) の有効期限が切れています。
LW_KEYPAIR_UNKNOWN	パケットが未知の鍵ペアによって暗号化されていました。
LW_DECRYPT_FAIL		復号に失敗しました。
LW_REPLAY_ATTACK	リプレイ攻撃を検出しました。
LW_FLOOD_ATTACK		フラッド攻撃を検出しました。
LW_HUB_DISCONNECT	仮想 HUB の管理者によって VPN セッションが切断されました。


# (OpenVPN ログ)
LO_PREFIX_RAW			OpenVPN モジュール: 
LO_PREFIX_SESSION		OpenVPN セッション %u (%r:%u -> %r:%u): 
LO_PREFIX_CHANNEL		OpenVPN セッション %u (%r:%u -> %r:%u) チャネル %u: 
LO_NEW_CHANNEL			新しいチャネルを作成しました。
LO_CHANNEL_ESTABLISHED_NEWKEY	チャネルが確立状態になりました (原因: リキーの完了)。
LO_OPTION_STR_RECV		受信したオプション文字列: "%S"
LO_CLIENT_CERT			クライアント証明書 (subject: CN="%s") を受信しました。証明書認証を使用します。
LO_CLIENT_UNVERIFIED_CERT		提示されたクライアント証明書の検証に失敗しました。パスワード認証を使用します。(エラー: "%S")
LO_CLIENT_NO_CERT		クライアント証明書が提示されませんでした。パスワード認証を使用します。
LO_OPTION_STR_SEND		送信するオプション文字列: "%S"
LO_INITIATE_REKEY		このチャネルのリキーを開始します。
LO_CHANNEL_ESTABLISHED	チャネルが確立状態になりました。
LO_PUSH_REPLY			応答オプション文字列の全文: "%S"
LO_CHANNEL_FAILED		チャネルの接続処理に失敗しました。
LO_CHANNEL_DISCONNECTED_BY_HUB	仮想 HUB の管理者によって VPN セッションが切断されたため、この OpenVPN チャネルを切断します。


# (IPsec ログ)
LI_PREFIX_RAW			IPsec モジュール: 
LI_PREFIX_CLIENT		IPsec クライアント %u (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IKE			IPsec IKE セッション (IKE SA) %u (クライアント: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IPSEC			IPsec ESP セッション (IPsec SA) %u (クライアント: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_START				IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) 処理モジュールを起動しました。
LI_STOPPING				IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) 処理モジュールの終了処理を開始しています...
LI_STOP					IPsec ver 2.0 (ISAKMP/IKEv1) 処理モジュールを終了しました。
LI_NUM_IPSEC_SA			終了時に残存していた IPsec SA の数は %u 個でした。
LI_NUM_IKE_SA			終了時に残存していた IKE SA の数は %u 個でした。
LI_NUM_IKE_CLIENTS		終了時に残存していた IPsec クライアントの数は %u 個でした。
LI_L2TP_SERVER_STARTED	L2TP サーバーモジュールを開始しました。
LI_ETHERIP_SERVER_STARTED	EtherIP サーバーモジュールを開始しました。EtherIP セッション番号: %u
LI_DELETE_IKE_CLIENT	この IPsec クライアントを削除しました。
LI_DELETE_IKE_SA		この IKE SA を削除しました。
LI_DELETE_IPSEC_SA		この IPsec SA を削除しました。
LI_START_QM_FROM_SERVER	サーバー側から QuickMode の折衝を開始しました。
LI_START_QM_FROM_CLIENT	クライアント側から QuickMode の折衝が開始されました。
LI_QM_DH_ERROR			Diffie-Hellman アルゴリズムの計算に失敗しました。
LI_NEW_IKE_CLIENT		新しい IPsec クライアントを作成しました。
LI_NEW_IKE_SA			新しい IKE SA (%s) を作成しました。Initiator Cookie: 0x%I64X, Responder Cookie: 0x%I64X, DH グループ: %S, ハッシュアルゴリズム: %S, 暗号化アルゴリズム: %S, 暗号鍵サイズ: %u bits, 有効期限: %u kbytes または %u 秒
LI_TAG_MAINMODE			Main Mode
LI_TAG_AGGRESSIVE		Aggressive Mode
LI_NEW_IPSEC_SA			新しい IPsec SA (方向: %s) を作成しました。SPI: 0x%X, DH グループ: %S, ハッシュアルゴリズム: %S, 暗号化アルゴリズム: %S, 暗号鍵サイズ: %u bits, 有効期限: %u kbytes または %u 秒
LI_TAG_SERVER_TO_CLIENT	サーバー -> クライアント
LI_TAG_CLIENT_TO_SERVER	クライアント -> サーバー
LI_IPSEC_SA_SPI_SET		これまで未定であった SPI を変更しました。新しい SPI: 0x%X
LI_IPSEC_SA_ESTABLISHED	サーバー・クライアント間でこの IPsec SA が確立されました。
LI_IKE_SA_ESTABLISHED	サーバー・クライアント間でこの IKE SA が確立されました。
LI_IPSEC_NO_TRANSFORM	クライアント側から提示された IPsec SA 確立のためのトランスフォーム候補に受諾することができるものが見つかりませんでした。
LI_IKE_NO_TRANSFORM		クライアント側から提示された IKE SA 確立のためのトランスフォーム候補に受諾することができるものが見つかりませんでした。
LI_IKE_NO_NAT_T			このクライアントは IPsec NAT Traversal (RFC 3947 Negotiation of NAT-Traversal in the IKE または draft-ietf-ipsec-nat-t-ike) に対応していないため、接続を受け付けることができません。
LI_SET_CLIENT_ID		このクライアントが IKE SA の確立時に提示したクライアント ID は "%S" です。
LI_CLIENT_MERGE			このクライアント (クライアント %u) と既存の別のクライアント %u とは同一ですので、クライアント %u に結合されました。
LI_CLIENT_UPDATE		このクライアントのポート番号情報が更新されました。


# (EtherIP ログ)
LE_PREFIX				EtherIP / L2TPv3 セッション %u (%S:%u -> %S:%u): 
LE_START_MODULE			EtherIP / L2TPv3 モジュールが開始されました。
LE_STOP					EtherIP / L2TPv3 モジュールを終了しました。
LE_NO_SETTING			エラー: クライアント ID "%S" に対する EtherIP / L2TPv3 の設定が登録されていません。EtherIP / L2TPv3 の設定を VPN Server に登録してください。
LE_START_IPC			EtherIP / L2TPv3 モジュールから仮想 HUB "%S" への内部的通信の接続処理を開始しました。使用するユーザ名は "%S" です。設定する IPv4 TCP MSS (Max Segment Size) は %u bytes です。
LE_IPC_CONNECT_ERROR	EtherIP / L2TPv3 モジュールから仮想 HUB "%S" への接続に失敗しました。エラー: %u: %s
LE_IPC_CONNECT_OK		EtherIP / L2TPv3 モジュールから仮想 HUB "%S" への接続に成功しました。
LE_RECONNECT			EtherIP / L2TPv3 関係の設定が変更されたため、内部的接続を一旦切断して再接続します。


# (PPP ログ)
LP_PREFIX				%S%SPPP セッション [%S:%u]: 
LP_CONNECTED			新しい PPP セッション (上位プロトコル: %S) が開始されました。PPP クライアント IP アドレス: %S (ホスト名: "%S"), PPP クライアント ポート番号: %u, PPP サーバー IP アドレス: %S, PPP サーバー ポート番号:%u, クライアント ソフトウェア名: "%S", IPv4 TCP MSS (Max Segment Size): %u bytes
LP_DISCONNECTED			PPP セッションは切断されました。
LP_PAP_REJECTED			クライアントは認証プロトコルとして "PAP" (Password Authentication Protocol、クリアテキストパスワード認証プロトコル) を拒否しました。クライアント側の接続設定で PAP を有効にして再試行してください。
LP_PAP_MSCHAPV2_REJECTED			クライアントは認証プロトコルとして "PAP" (Password Authentication Protocol、クリアテキストパスワード認証プロトコル) および MS-CHAP v2 プロトコルの両方を拒否しました。クライアント側の接続設定で PAP または MS-CHAP v2 のいずれかを有効にして再試行してください。
LP_DISCONNECTED_ABNORMAL	PPP プロトコルエラーが発生したか、または PPP セッションが切断されました。
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_PAP	PAP (Password Authentication Protocol) の制御データ以外の不正なプロトコル (プロトコル番号: 0x%x) を受信しました。
LP_PAP_FAILED			"PAP" (Password Authentication Protocol、クリアテキストパスワード認証プロトコル) におけるユーザー認証に失敗しました。
LP_MSCHAPV2_FAILED		"MS-CHAP v2" (Microsoft Challenge and Response Protocol Version 2.0、マイクロソフトの暗号化されたパスワード認証プロトコル) におけるユーザー認証に失敗しました。
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_IPCP	IPCP (IP Configuration Protocol) の制御データ以外の不正なプロトコル (プロトコル番号: 0x%x) を受信しました。
LP_DATA_TIMEOUT			PPP データ通信のタイムアウトが発生しました。PPP クライアントがネットワークから切断された可能性があります。
LP_CONTROL_TIMEOUT		PPP コントロール通信のタイムアウトが発生しました。PPP クライアントから応答がありません。
LP_VPN_SESSION_TERMINATED	VPN セッションがシステム管理者によって切断されたため、PPP セッションを切断します。
LP_UPPER_PROTOCOL_DISCONNECTED	上位プロトコル "%S" が切断されたため、PPP セッションを切断します。
LP_NORMAL_TERMINATE		VPN クライアント側からの切断要求により、PPP セッションを切断します。
LP_IP_ADDRESS_NOT_DETERMIND	VPN クライアントの IP アドレスがまだ決定されていないにもかかわらず、VPN クライアントが通信を行おうとしました。
LP_DHCP_REQUEST_TRYING	DHCP サーバーから IP アドレスを取得しようと試行しています。
LP_DHCP_REQUEST_OK		DHCP サーバーから IP アドレスを取得しました。クライアント IP アドレス: %S, サブネットマスク: %S, デフォルトゲートウェイ: %S, ドメイン名: "%S", DNS サーバー 1: %S, DNS サーバー 2: %S, WINS サーバー 1: %S, WINS サーバー 2: %S, DHCP サーバー IP アドレス: %S, リース時間: %u 秒
LP_DHCP_REQUEST_NG		DHCP サーバーからの IP アドレスの取得に失敗しました。PPP の通信を受諾するためには DHCP サーバーが必要です。仮想 HUB の Ethernet セグメント上で DHCP サーバーが正しく動作しているかどうか確認してください。DHCP サーバーを用意することができない場合は、仮想 HUB の SecureNAT 機能を用いることもできます。
LP_DHCP_INFORM_TRYING	DHCP サーバーからサブネットマスクやデフォルトゲートウェイなどの IP ネットワーク情報を取得しようと試行しています。
LP_DHCP_INFORM_OK		DHCP サーバーから IP ネットワーク情報を取得しました。サブネットマスク: %S, デフォルトゲートウェイ: %S, ドメイン名: "%S", DNS サーバー 1: %S, DNS サーバー 2: %S, WINS サーバー 1: %S, WINS サーバー 2: %S, DHCP サーバー IP アドレス: %S
LP_DHCP_INFORM_NG		DHCP サーバーからの IP ネットワーク情報の取得に失敗しました。PPP の通信を受諾するためには DHCP サーバーが必要です。仮想 HUB の Ethernet セグメント上で DHCP サーバーが正しく動作しているかどうか確認してください。DHCP サーバーを用意することができない場合は、仮想 HUB の SecureNAT 機能を用いることもできます。
LP_SET_IPV4_PARAM		クライアントの IP アドレスおよびその他の IP ネットワーク情報の設定が完了しました。クライアント IP アドレス: %S, サブネットマスク: %S, デフォルトゲートウェイ: %S, DNS サーバー 1: %S, DNS サーバー 2: %S, WINS サーバー 1: %S, WINS サーバー 2: %S


# (仮想 HUB ログ)
LH_ONLINE				仮想 HUB がオンラインになりました。
LH_OFFLINE				仮想 HUB がオフラインになりました。
LH_CONNECT_CLIENT		コネクション "%S" (IP アドレス %S, ホスト名 %S, ポート番号 %u, クライアント名 "%S", バージョン %S ビルド %u) が仮想 HUB への接続を試行しています。提示している認証方法は "%s" でユーザー名は "%S" です。
LH_AUTH_UNKNOWN			不明な認証メソッド
LH_AUTH_ANONYMOUS		匿名認証
LH_AUTH_PASSWORD		パスワード認証
LH_AUTH_PLAIN_PASSWORD	外部サーバー認証
LH_AUTH_CERT			証明書認証
LH_AUTH_TICKET			チケット認証
LH_AUTH_EXTERNAL		外部サーバー認証
LH_AUTH_WIREGUARD_KEY	WireGuard 公開鍵認証
LH_AUTH_OPENVPN_CERT    OpenVPN 証明書認証
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT	コネクション "%S": ユーザー "%S" の認証方法として RADIUS 認証または Active Directory 認証 (NT ドメイン認証) が指定されましたが、現在の VPN Server のエディションは "%S" であるため、RADIUS 認証または Active Directory 認証 (NT ドメイン認証) を使用することができません。接続は拒否されます。
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	コネクション "%S": ユーザー "%S" の認証方法として RADIUS 認証または Active Directory 認証 (NT ドメイン認証) が指定されましたが、RADIUS 認証または Active Directory 認証 (NT ドメイン認証) を使用することができません。この機能はオープンソース版 SoftEther VPN にはまだ実装されていません。接続は拒否されます。
LH_AUTH_CERT_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	コネクション "%S": ユーザー "%S" の認証方法として証明書認証が指定されましたが、証明書認証を使用することができません。この機能はオープンソース版 SoftEther VPN にはまだ実装されていません。接続は拒否されます。
LH_AUTH_OK				コネクション "%S": ユーザー "%S" として正しく認証されました。
LH_AUTH_OK_CERT			仮想 HUB のセキュリティアカウントマネージャは、ユーザー "%S" がログインする際の証明書として、次の証明書を VPN Client から受理し、その内容を承認しました: %s
LH_AUTH_NG_CERT			仮想 HUB のセキュリティアカウントマネージャは、ユーザー "%S" がログインする際の証明書として、次の証明書を VPN Client から受理しましたが、この証明書は仮想 HUB の無効な証明書一覧に登録されている内容に一致するため拒否しました: %s
LH_AUTH_NG				コネクション "%S": ユーザー認証に失敗しました。提示されたユーザー名は "%S" 、接続元は "%S" でした。
LH_LOCAL_ONLY			コネクション "%S": ユーザー "%S" のパスワードが空白のため、リモートからのログインは拒否されました。
LH_POLICY_ACCESS_NG		コネクション "%S": ユーザー "%S" はセキュリティポリシーによってアクセスが拒否されています。
LH_USER_EXPIRES			コネクション "%S": ユーザー "%S" の有効期限が切れており、アクセスが拒否されました。
LH_CLIENT_VERSION_OLD	コネクション "%S": クライアントのビルド番号は %u です。最低でもビルド %u 以上のクライアントからのみ接続が許可されます。
LH_CLIENT_ID_REQUIRED	コネクション "%S": クライアントから送付されたクライアント ID は %u ですが、この仮想 HUB に設定されている RequiredClientId の値は %u です。
LH_FARM_SELECT_1		コネクション "%S": クラスタコントローラはこのクライアントの接続先のクラスタメンバを決定しています。
LH_FARM_SELECT_2		コネクション "%S": 接続先クラスタメンバサーバーの決定に失敗しました。
LH_FARM_SELECT_3		コネクション "%S": 接続先クラスタメンバサーバーとして現在のこの VPN Server が決定されました。接続受け入れを続行します。
LH_FARM_SELECT_4		コネクション "%S": 接続先クラスタメンバサーバーとしてサーバー "%S" が決定されました。クライアントに対してこのサーバーへ接続をリダイレクトするように指示します。
LH_MAX_SESSION			コネクション "%S": 仮想 HUB が設定された最大セッション数 %u に達しています。新しいセッションは作成できません。
LH_MAX_SESSION_CLIENT	コネクション "%S": 仮想 HUB が設定された最大クライアントセッション数 %u に達しています。新しいセッションは作成できません。
LH_MAX_SESSION_BRIDGE	コネクション "%S": 仮想 HUB が設定された最大ブリッジセッション数 %u に達しています。新しいセッションは作成できません。
LH_MAX_SESSION_2		コネクション "%S": VPN Server 上で管理することができる最大セッション数 %u に達しています。新しいセッションは作成できません。
LH_NEW_SESSION			コネクション "%S": 新しいセッション "%S" が作成されました。(IP アドレス %S, ポート番号 %u, 物理レイヤのプロトコル: "%S")
LH_SET_SESSION			セッション "%S": パラメータが設定されました。最大 TCP コネクション数 %u, 暗号化の使用 %s, 圧縮の使用 %s, 半二重通信の使用 %s, タイムアウト %u 秒
LH_NODE_INFO			セッション "%S": VPN Client の詳細: (%s)
LH_VLAN_ID				セッション "%S": 割り当てられた VLAN ID: %u
LH_INVALID_SIGNATURE	セッション "%S": 接続してきたクライアントが無効なプロトコルデータを送信しました。クライアントとの通信が正常にできません。クライアントとこのサーバーとの間のネットワーク回線に異常が無いかどうか、特殊な透過型パケット書き換え装置を設置していないかどうか確認してください。
LH_END_SESSION			セッション "%S": セッションが終了しました。統計情報は次の通りです。合計送信データサイズ: %I64u バイト, 合計受信データサイズ: %I64u バイト
LH_BCAST_STORM			セッション "%S": 大量のブロードキャストパケットを検出しました。ポリシーに従ってパケットを破棄する場合があります。送信元 MAC アドレスは %S, 送信元 IP アドレスは %S, 宛先 IP アドレスは %S です。ブロードキャストパケット数は 1 秒間に %u 個以上です (なおこの情報はパケットの一部を機械的に解析した結果であり、不正確な場合があります)。
LH_DHCP_FORCE			セッション "%S": DHCP サーバーが割り当てていない IP アドレス %S を使用しようとしたため、パケットは破棄されました。
LH_MAC_LIMIT			セッション "%S": 新しい MAC アドレス "%S" を関連付けようとしましたが、すでにこのセッションには %u 個の MAC アドレスが関連付けられています。セキュリティポリシーでは、このセッションは最大 %u 個の MAC アドレスを持つことが許可されています。パケットは破棄されます。
LH_BRIDGE_LIMIT			セッション "%S": 新しい MAC アドレス "%S" を関連付けようとしましたが、すでにこのセッションには %u 個の MAC アドレスが関連付けられています。セキュリティポリシーでは、このセッションはブリッジを禁止されているので、 %u 個より多い MAC アドレスを持つことは許可されません。パケットは破棄されます。
LH_MAC_REGIST			セッション "%S": 新しい MAC アドレス "%S" が関連付けられました。
LH_MAC_REGIST_VLAN		セッション "%S": 新しい MAC アドレス "%S" (VLAN ID: %u) が関連付けられました。
LH_IP_LIMIT				セッション "%S": 新しい IP アドレス %S を関連付けようとしましたが、すでにこのセッションには %u 個の IP アドレスが関連付けられています。セキュリティポリシーでは、このセッションは最大 %u 個の IP アドレスを持つことが許可されています。パケットは破棄されます。
LH_ROUTING_LIMIT		セッション "%S": 新しい IP アドレス %S を関連付けようとしましたが、すでにこのセッションには %u 個の IP アドレスが関連付けられています。セキュリティポリシーでは、このセッションはルーティングを禁止されているので、%u 個より多い IP アドレスを持つことは許可されていません。パケットは破棄されます。
LH_IP_CONFLICT			セッション "%S": IP アドレス %S を使用しようとしましたが、この IP アドレスは既に別のセッション "%S" (MAC アドレス: "%S") によって使用されています。このセッションのセキュリティポリシーにより、他のセッションが使用中の IP アドレスとの重複は禁止されます。パケットは破棄されます。詳細情報: CreatedTime=%I64u, UpdatedTime=%I64u, DhcpAllocated=%u, Now=%I64u
LH_NO_SERVER			セッション "%S": このセッションに対して %S:%u から %S:%u への TCP/IP 接続要求がありましたが、セキュリティポリシーによりサーバーとしての動作が禁止されているため、パケットは破棄されました。
LH_NO_DHCP				セッション "%S": このセッション上のホスト %S が別のセッション上のホスト %S に対して DHCP サーバーとして IP アドレスを割り当てるパケットを送信しましたが、このセッションのセキュリティポリシーにより DHCP サーバーとしての動作は禁止されています。パケットは破棄されます。
LH_REGIST_DHCP			セッション "%S": このセッション上のホスト "%S" (%S) の DHCP サーバーは、別のセッション "%S" 上のホスト "%S" に対して新しい IP アドレス %S を割り当てました。
LH_BRIDGE_1				セッション "%S": ローカルブリッジを物理的な Ethernet インターフェイス "%S" との間で開始しました。
LH_BRIDGE_2				セッション "%S": 物理的な Ethernet インターフェイス "%S" との間の通信に失敗したため、ローカルブリッジを停止しました。
LH_SET_MTU				セッション "%S": 物理的な Ethernet インターフェイス "%S" の MTU は現在 %u です。%u バイトの Ethernet パケットを送受信するため、これを %u に設定変更しました。
LH_SET_MTU_ERROR		セッション "%S": エラー: 物理的な Ethernet インターフェイス "%S" の MTU は現在 %u です。%u バイトの Ethernet パケットを送受信するため MTU を %u に設定することに失敗しました。この物理的な Ethernet インターフェイスおよびデバイスドライバが 1,514 バイト (ペイロード部分: 1,500 バイト) を超える Ethernet パケットの送受信に対応していない可能性があります。その場合、サイズの大きなタグ VLAN パケットの送受信はできません。物理的な Ethernet インターフェイスの種類を Jumbo Frames に対応したものに交換するか、デバイスドライバをアップデートしてみてください。また、オペレーティングシステムやデバイスドライバの設定で、Jumbo Frames を許可してください。
LH_START_BRIDGE			ローカルブリッジ接続 "%S" を開始しました。ブリッジセッション "%S" を作成しました。
LH_STOP_BRIDGE			ローカルブリッジ接続 "%S" を停止しました。
LH_LINK_START			カスケード接続 "%s" が確立されました。カスケードセッション "%S" を作成しました。
LH_LINK_STOP			カスケード接続 "%s" が停止しました。
LH_NAT_START			SecureNAT が開始されました。SecureNAT セッション "%S" を作成しました。
LH_NAT_STOP				SecureNAT が停止しました。
LH_NAT_TCP_SUCCEED		TCP セッション %u: ホスト "%S (%S)", ポート %u への接続に成功しました。
LH_NAT_TCP_FAILED		TCP セッション %u: ホスト "%S", ポート %u への接続に失敗しました。
LH_NAT_TCP_DELETED		TCP セッション %u が削除されました。
LH_NAT_TCP_CREATED		TCP セッション %u が作成されました。接続元 %S:%u, 接続先 %S:%u
LH_NAT_UDP_DELETED		UDP セッション %u が削除されました。
LH_NAT_UDP_CREATED		UDP セッション %u が作成されました。接続元 %S:%u, 接続先 %S:%u
LH_NAT_DHCP_CREATED		DHCP エントリ %u が作成されました。MAC アドレス: %S, IP アドレス: %S, ホスト名: %S, 有効期限: %u 秒
LH_CHANGE_PASSWORD_1	コネクション "%S" (IP アドレス %S) がパスワード変更モードで仮想 HUB に接続しました。
LH_CHANGE_PASSWORD_2	コネクション "%S": パスワードの変更に失敗しました。指定したユーザー "%S" は存在しません。
LH_CHANGE_PASSWORD_3	コネクション "%S": パスワードの変更に失敗しました。ユーザー "%S" の認証方法はパスワード認証ではありません。
LH_CHANGE_PASSWORD_4	コネクション "%S": パスワードの変更に失敗しました。ユーザー "%S" の古いパスワードが間違っています。
LH_CHANGE_PASSWORD_5	コネクション "%S": ユーザー "%S" のパスワードを変更しました。
LH_CONNECT_1			カスケード接続 "%s": %u 回目の接続動作を開始します。
LH_CONNECT_2			カスケード接続 "%s": 接続が完了しました。セッション名: "%S"
LH_CONNECT_ERROR		カスケード接続 "%s": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: %s (コード %u)
LH_POLICY_MONITOR_MODE	コネクション "%S": セキュリティポリシーで [モニタリングモード] が許可されていないユーザーが、モニタリングモードを有効にするように要求して仮想 HUB に接続しようとしたため、接続を拒否しました。
LH_POLICY_BRIDGE_MODE	コネクション "%S": セキュリティポリシーで [ブリッジを禁止する] および [ルーティングを禁止する] の両方が有効になっているユーザーが、ブリッジ / ルータモードを有効にするように要求して仮想 HUB に接続しようとしたため、接続を拒否しました。
LH_NOT_ENOUGH_CLIENT_LICENSE	コネクション "%S": このコネクションは VPN Server に「クライアント接続モード」で接続しようとしましたが、サーバー全体のクライアント接続数が登録されているクライアント接続ライセンス数を上回るため、このコネクションの接続を受け付けることができませんでした。同時接続ライセンス数が不足している場合は、既存の別のクライアントの接続を切断するか、ライセンス数を増やす必要があります。現在登録されているクライアント接続ライセンス数は %u で、サーバーへの接続数は %u でした。
LH_NOT_ENOUGH_BRIDGE_LICENSE	コネクション "%S": このコネクションは VPN Server に「ブリッジ接続モード」で接続しようとしましたが、サーバー全体のブリッジ接続数が登録されているブリッジ接続ライセンス数を上回るため、このコネクションの接続を受け付けることができませんでした。同時接続ライセンス数が不足している場合は、既存の別のクライアントの接続を切断するか、ライセンス数を増やす必要があります。現在登録されているブリッジ接続ライセンス数は %u で、サーバーへの接続数は %u でした。
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS	コネクション "%S": ユーザー "%S" がログインしようとしましたが、このユーザーが適用されるセキュリティポリシーは多重ログイン数の上限を %u セッションに制限しています。現在のこのユーザーのログイン数は %u セッションですので、新たに VPN 接続を許可できませんでした。
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS2	コネクション "%S": ユーザー "%S" がログインしようとしましたが、この VPN Server の製品エディションでは、1 個のユーザーオブジェクトに対して同時にログインできる VPN セッション数は %u セッションに制限されています。現在のこのユーザーのログイン数は %u セッションですので、新たに VPN 接続を許可できませんでした。なお、VPN Server の Professional Edition 以上の製品エディションの場合は、1 個のユーザーオブジェクトに対して同時に多重ログインが可能です。
LH_PACKET_LOG_NO_LOG	この VPN Server はパケットログの保存に対応していない製品エディションのため、IP アドレスや TCP/UDP などのデータは保存されません。VPN Server のエディションを Professional Edition 以上にアップグレードすると、すべてのパケットログが保存されるようになります。
LH_PACKET_LOG_NO_LOG_OSS	この VPN Server はオープンソース版または無償版であるため、パケットログの保存に対応していません。そのため、IP アドレスや TCP/UDP などのデータは保存されません。
LH_NO_RADIUS_SETTING	この仮想 HUB にユーザー "%S" が接続するためには RADIUS 認証を行う必要がありますが、RADIUS サーバーの設定が行われていないためユーザー認証を実施できません。
LH_KERNEL_MODE_START	仮想 NAT 機能でカーネルモード NAT がインターフェイス "%S" 上で利用可能であることが検出されました。カーネルモード NAT を開始します。今後の TCP, UDP および ICMP の NAT 処理はカーネルモードを経由して高速に実行されます。カーネルモード NAT の物理ネットワーク上でのパラメータ: IP アドレス = "%r", サブネットマスク = "%r", デフォルトゲートウェイ = "%r", ブロードキャストアドレス = "%r", 仮想 MAC アドレス: "%S", DHCP サーバーアドレス: "%r", DNS サーバーアドレス: "%r"
LH_KERNEL_MODE_STOP		仮想 NAT 機能でインターフェイス "%S" 上のカーネルモード NAT を停止しました。


# (管理ログ)
LA_CONNECTED_1			コネクション "%S" がサーバー管理モードで接続しました。
LA_CONNECTED_2			コネクション "%S" が仮想 HUB 管理モードで接続しました。仮想 HUB 名は "%S" です。
LA_IP_DENIED			コネクション "%S" は adminip.txt ファイルで許可されていない IP アドレスから管理モードで接続しようとしました。切断します。
LA_ERROR				コネクション "%S" は管理モードにログインできませんでした。%s (エラーコード %u)
LA_OK					コネクション "%S" が管理モードでのログインに成功しました。
LA_RPC_START			コネクション "%S" は管理モードのための新しいリモートプロシージャコールセッション "%S" を生成しました。
LA_TAG_1				管理モード [%S]: 
LA_TAG_2				管理モード [%S] (仮想 HUB "%S"): 
LA_CREATE_LISTENER		新しい TCP リスナー (ポート番号 %u) を作成しました。
LA_DELETE_LISTENER		TCP リスナー (ポート番号 %u) を削除しました。
LA_ENABLE_LISTENER		TCP リスナー (ポート番号 %u) を有効化しました。
LA_DISABLE_LISTENER		TCP リスナー (ポート番号 %u) を無効化しました。
LA_SET_PORTS_UDP		UDP ポートの一覧が設定されました: %S.
LA_SET_PROTO_OPTIONS	オプション %S が設定されました。
LA_SET_SERVER_PASSWORD	サーバー管理者パスワードを設定しました。
LA_SET_FARM_SETTING		クラスタリング設定を変更しました。
LA_SET_SERVER_CERT		サーバー証明書を設定しました。
LA_REGENERATE_SERVER_CERT	サーバー証明書を再生成しました。新しい CN: "%S"
LA_SET_SERVER_CIPHER	サーバーの新しい暗号化アルゴリズム名を設定しました。新しい暗号化アルゴリズム名は "%S" です。
LA_ADD_WGK				Added %u WireGuard key(s).
LA_DELETE_WGK			Deleted %u WireGuard key(s).
LA_CREATE_HUB			新しい仮想 HUB "%S" を作成しました。
LA_SET_HUB				仮想 HUB の設定を変更しました。
LA_DELETE_HUB			仮想 HUB "%S" を削除しました。
LA_SET_HUB_RADIUS		仮想 HUB の外部 RADIUS 認証サーバーの設定を変更しました。
LA_DISCONNECT_CONN		サーバーに接続しているクライアントのコネクション "%S" を強制切断しました。
LA_SET_HUB_ONLINE		仮想 HUB をオンラインにしました。
LA_SET_HUB_OFFLINE		仮想 HUB をオフラインにしました。
LA_SET_SNAT_OPTION		SecureNAT オプションを設定しました。
LA_ENABLE_SNAT			SecureNAT 機能を有効にしました。
LA_DISABLE_SNAT			SecureNAT 機能を無効にしました。
LA_SET_HUB_LOG			ログ保存設定を変更しました。
LA_ADD_CA				信頼するルート証明書の登録を追加しました。
LA_DELETE_CA			信頼するルート証明書の登録を削除しました。
LA_CREATE_LINK			カスケード接続 "%s" を追加しました。
LA_SET_LINK				カスケード接続 "%s" の設定を変更しました。
LA_SET_LINK_ONLINE		カスケード接続 "%s" をオンラインにしました。
LA_SET_LINK_OFFLINE		カスケード接続 "%s" をオフラインにしました。
LA_DELETE_LINK			カスケード接続 "%s" を削除しました。
LA_RENAME_LINK			カスケード接続 "%s" の名前を "%s" に変更しました。
LA_ADD_ACCESS			アクセスリストを追加しました。
LA_DELETE_ACCESS		アクセスリストを削除しました。
LA_SET_ACCESS_LIST		アクセスリストを更新しました。%u 個のアクセスリストを設定しました。
LA_SET_AC_LIST			接続元 IP 制限リストを更新しました。%u 個のルール項目を設定しました。
LA_CREATE_USER			ユーザー "%S" を作成しました。
LA_SET_USER				ユーザー "%S" の設定を更新しました。
LA_DELETE_USER			ユーザー "%S" を削除しました。
LA_CREATE_GROUP			グループ "%S" を作成しました。
LA_SET_GROUP			グループ "%S" の設定を更新しました。
LA_DELETE_GROUP			グループ "%S" を削除しました。
LA_DELETE_SESSION		セッション "%S" を強制切断しました。
LA_SET_KEEP				サーバーのインターネット接続維持設定を更新しました。
LA_SET_SYSLOG			サーバーの syslog 送信機能の設定を更新しました。
LA_DELETE_BRIDGE		ローカルブリッジ接続定義 "%S" -> "%S" を削除しました。
LA_ADD_BRIDGE			ローカルブリッジ接続定義 "%S" -> "%S" を追加しました。
LA_REBOOT_SERVER		VPN Server を再起動するように要求しました。
LA_GET_CONFIG			config ファイルを読み出しました。
LA_SET_CONFIG			config ファイルを書き込みました。VPN Server を再起動します。
LA_SET_HUB_ADMIN_OPTION	仮想 HUB "%S" の管理オプションを設定しました。
LA_SET_HUB_EXT_OPTION	仮想 HUB "%S" の拡張オプションを設定しました。
LA_ADD_L3_SW			仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" をサーバーに作成しました。
LA_DEL_L3_SW			仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" をサーバーから削除しました。
LA_START_L3_SW			仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" を開始しました。
LA_STOP_L3_SW			仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" を停止しました。
LA_ADD_L3_IF			仮想 HUB "%S" に対する仮想インターフェイスを仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" に追加しました。
LA_DEL_L3_IF			仮想 HUB "%S" に対する仮想インターフェイスを仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" から削除しました。
LA_ADD_L3_TABLE			ネットワーク "%S" に対するルーティングテーブルを仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" に追加しました。
LA_DEL_L3_TABLE			ネットワーク "%S" に対するルーティングテーブルを仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" から削除しました。
LA_ADD_CRL				無効な証明書の一覧の登録を追加しました。
LA_DEL_CRL				無効な証明書の一覧の登録を削除しました。
LA_SET_CRL				無効な証明書の一覧の登録の登録済み項目を編集しました。
LA_READ_LOG_FILE		サーバー "%S" 上のログファイル "%S" をダウンロードしました。
LA_ADD_LICENSE_KEY		新しいライセンスキー "%S" を登録しました。
LA_DEL_LICENSE_KEY		既存のライセンス (%u 番) を削除しました。
LA_SET_IPSEC_CONFIG		IPsec サーバーの設定を更新しました。
LA_ADD_ETHERIP_ID		EtherIP / L2TPv3 サーバーの設定 (ID="%S") を追加しました。
LA_DEL_ETHERIP_ID		EtherIP / L2TPv3 サーバーの設定 (ID="%S") を削除しました。
LA_SET_OVPN_SSTP_CONFIG	OpenVPN および MS-SSTP VPN サーバーの設定を更新しました。
LA_DDNS_HOSTNAME_CHANGED	ダイナミック DNS 機能のホスト名を "%S" に変更しました。
LA_SET_SPECIAL_LISTENER	特別なリスナの有効 / 無効状態を変更しました。

# (Client ログ)
LC_START_1				SoftEther VPN Client エンジンを起動しました。
LC_START_2				%S %S
LC_START_3				%S
LC_END					SoftEther VPN Client エンジンをシャットダウンしました。
LC_LOAD_CONFIG_1		設定ファイルを読み込んでいます。
LC_LOAD_CONFIG_2		設定ファイルの読み込みが完了しました。
LC_LOAD_CONFIG_3		設定ファイルが存在しません。初期設定を作成します。
LC_NEW_ACCOUNT			新しい接続設定 "%s" を作成しました。
LC_DELETE_ACCOUNT		接続設定 "%s" を削除しました。
LC_RENAME_ACCOUNT		接続設定 "%s" の名前を "%s" に変更しました。
LC_CONNECT				接続設定 "%s" への接続処理を開始しました。
LC_CONNECT_1			接続設定 "%s": %u 回目の接続動作を開始します。
LC_SSL_CONNECTED		接続設定 "%s": SSL 通信が開始されました。プロトコルバージョンは %S です。暗号化アルゴリズム名は "%S" です。
LC_CONNECT_2			接続設定 "%s": 接続が完了しました。セッション名: "%S"
LC_CONNECT_ERROR		接続設定 "%s": 接続が切断されたか、接続に失敗しました。理由: %s (コード %u)
LC_DISCONNECT			接続設定 "%s" を切断します。
LC_CREATE_VLAN			仮想 LAN カード "%S" を作成しました。
LC_UPDATE_VLAN			仮想 LAN カード "%S" のドライバを再インストールしました。
LC_DELETE_VLAN			仮想 LAN カード "%S" を削除しました。
LC_SET_PASSWORD			クライアントサービスに接続するためのパスワード設定を変更しました。
LC_TAP_NOT_FOUND		MacOS X 用の tun/tap ドライバが見つかりません。tun/tap ドライバのインストールを行ってください。

# (イレーザー ログ)
LE_START				ディレクトリ "%S" の監視を開始します。ディスクの空き容量が %S 未満になった場合、このディレクトリのサブディレクトリ内に保存されているログファイルおよび設定のバックアップファイルを、古い順番に自動的に削除します。削除を開始するディスクの最小空き容量は、設定ファイルの "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" 項目で変更することができます。
LE_DELETE				ディスクの空き容量が %S 未満になったため、古いファイル "%S" を自動的に削除しました。なお、削除を開始するディスクの最小空き容量は、設定ファイルの "AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin" 項目で変更することができます。
LE_NOT_ENOUGH_FREE		<<警告>> ディスクの空き容量が %S 以下になっていますが、これ以上古いログファイルおよび設定のバックアップファイルを自動的に削除することができませんでした。直ちに手動でこのコンピュータの不要なファイルを削除し、ディスク容量を確保することをお勧めします。空きディスク容量が極端に少なくなると、コンピュータの動作が不安定になる場合があります。

# (レイヤ 3 スイッチログ)
L3_SWITCH_START			仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" が起動しました。このスイッチに登録されているすべてのインターフェイスの仮想 HUB がオンラインになるまで待機して、動作を開始します。
L3_SWITCH_ONLINE		仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" のすべてのインターフェイスの仮想 HUB がオンラインになったので、仮想レイヤ 3 スイッチの動作を開始します。
L3_SWITCH_OFFLINE		仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" に登録されている 1 つ以上のインターフェイスの仮想 HUB が停止したので、仮想レイヤ 3 スイッチの動作を停止します。
L3_SWITCH_STOP			仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" が終了しました。


# Microsoft.c 関係
MS_VIRTUAL				独自の仮想/内部インタフェース
MS_ETHERNET				Ethernet インターフェイス
MS_TOKENRING			トークンリングインターフェイス
MS_FDDI					FDDI インターフェイス
MS_PPP					PPP (ダイヤルアップまたは VPN)
MS_LOOPBACK				ループバックインターフェイス
MS_SLIP					SLIP インターフェイス
MS_WLAN					無線 LAN インターフェイス
MS_OTHER				不明な種類のインターフェイス
MS_NON_OPERATIONAL		無効
MS_UNREACHABLE			未接続
MS_DISCONNECTED			未接続
MS_CONNECTING			接続中
MS_CONNECTED			接続済み
MS_OPERATIONAL			接続済み


# Network Utility 関係
UT_SM_COLUMN_1			項目名
UT_SM_COLUMN_2			値
UT_SM_ST_TITLE			ネットワークアダプタ名
UT_SM_ST_GUID			GUID
UT_SM_ST_TYPE			種類
UT_SM_ST_TYPE2			物理 Ethernet LAN 接続
UT_SM_ST_STATUS			状況
UT_SM_ST_MTU			MTU
UT_SM_ST_SPEED			リンク速度
UT_SM_ST_ADDRESS		物理アドレス
UT_SM_ST_RECV_BYTES		受信バイト数
UT_SM_ST_RECV_BCASTS	受信ブロードキャスト数
UT_SM_ST_RECV_UNICASTS	受信ユニキャスト数
UT_SM_ST_SEND_BYTES		送信バイト数
UT_SM_ST_SEND_BCASTS	送信ブロードキャスト数
UT_SM_ST_SEND_UNICASTS	送信ユニキャスト数
UT_SM_ST_IP				IP アドレス %u
UT_SM_ST_SUBNET			サブネットマスク %u
UT_SM_ST_GATEWAY		ゲートウェイ %u
UT_SM_ST_DHCP			DHCP サーバー
UT_SM_ST_DHCP_1			リース開始日時
UT_SM_ST_DHCP_2			リース期限日時
UT_SM_ST_WINS_1			WINS サーバー 1
UT_SM_ST_WINS_2			WINS サーバー 2


# EtherLogger Manager 関係
EM_TITLE				SoftEther EtherLogger Manager
EM_REMOTE_TITLE			SoftEther EtherLogger サービスに接続し、管理することができます。\r\n管理する EtherLogger サービスが動作しているコンピュータのホスト名または IP アドレスを入力してください。":" (コロン) に続けてポート番号を指定することもできます。
EM_MAIN_COLUMN_1		LAN カード名
EM_MAIN_COLUMN_2		状態
EM_MAIN_OK				動作中
EM_MAIN_ERROR			エラー発生
EM_ADD_NEW				新しいキャプチャデバイスの追加
EM_ADD_EDIT				キャプチャ設定の編集
EM_DELETE_CONFIRM		キャプチャ設定 "%S" を削除しますか?
EM_NO_LICENSE_COLUMN	ご注意: 
EM_NO_LICENSE			製品ライセンスが 1 つも登録されていないため、この SoftEther EtherLogger は動作しません。

EM_UNSUPPORTED	この SoftEther EtherLogger が動作しているオペレーティングシステム上では、SoftEther EtherLogger を使用することはできません。SoftEther EtherLogger が使用できるオペレーティングシステムの一覧については、SoftEther EtherLogger のオンラインドキュメントを参照してください。
EM_WPCAP_REMOTE	この SoftEther EtherLogger を使用するためには、WinPcap ソフトウェアをインストールする必要があります。現在、サーバー コンピュータ上には WinPcap ソフトウェアがインストールされていません。\r\n\r\nWinPcap ソフトウェアのインストールを続行するためには、VPN Server が動作しているサーバー コンピュータ上で SoftEther EtherLogger Managerを起動し、localhost (自分自身) に対して接続した状態で、ローカルブリッジ機能設定画面を表示する必要があります。\r\n続行するには、一旦この管理セッションを終了し、サーバー コンピュータ上で SoftEther EtherLogger Manager を起動してから、localhost に対して接続して、設定を続行してください。
EM_WPCAP_ROOT	この SoftEther EtherLogger を使用するためには、WinPcap ソフトウェアをインストールする必要があります。\r\n\r\nインストールを継続するには、このコンピュータ上で Administrators (管理者) 権限を持ったユーザーでログオンする必要があります。\r\nAdministrators 権限でログオンし、もう一度 SoftEther VPN サーバー管理マネージャを起動してください。
EM_WPCAP_INSTALL	この SoftEther EtherLogger を使用するためには、WinPcap ソフトウェアをインストールする必要があります。現在、サーバー コンピュータ上には WinPcap ソフトウェアがインストールされていません。\r\n\r\nWinPcap はフリーソフトウェアであり、VPN Server の一部として同梱されているため、簡単にインストールすることができます。\r\n\r\nWinPcap のインストールを開始しますか?
EM_WPCAP_REBOOT1	WinPcap のインストールが完了した後に SoftEther EtherLogger を使用する場合は、コンピュータを再起動する必要があります。\r\n\r\nコンピュータを手動で再起動し、SoftEther EtherLogger が起動した後で、もう一度設定を行ってください。
EM_WPCAP_REBOOT2	WinPcap のインストールが完了した後に、SoftEther EtherLogger サービスを再起動する必要があります。\r\n\r\nSoftEther EtherLogger サービスの再起動は短時間で完了しますが、現在この SoftEther EtherLogger に接続している管理セッションはすべて切断されます。\r\nこの管理セッションも切断されるため、続行するには再接続してください。\r\n\r\nSoftEther EtherLogger サービスを再起動しますか?
EM_RESOURCE		WinPcap のドライバを読み込めませんでした。



###########################################################################
#                                                                         #
# ソフトウェア内のダイアログボックスの文字列データ                        #
#                                                                         #
###########################################################################


PREFIX					D_SECURE
CAPTION					%s - %S へのアクセス
S_TITLE					%S へのアクセス
S_DEVICE_INFO			デバイス名: %S\r\n製造元: %S
IDS_STATIC1				デバイス情報
S_WARNING				一定回数 PIN コードを間違えるとデバイスにアクセスできなくなる場合があります。ご注意ください。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_PIN_CODE				&PIN コード:


PREFIX					D_PKCSUTIL
CAPTION					PKCS#12 書き込みユーティリティ
S_TITLE					ePass 1000 USB トークン PKCS#12 書き込みユーティリティ
STATIC1					このユーティリティを使用すると、任意の PKCS#12 ファイル (証明書ファイル) を ePass 1000 USB ハードウェアセキュリティトークンに書き込むことができます。\r\n\r\n証明書ファイルが書き込まれた USB トークンは、SoftEther VPN の認証に使用できます。
STATIC2					PKCS#12 ファイルの書き込み
STATIC3					既存の PKCS#12 ファイルを USB トークンに書き込む場合は、[書き込み] をクリックしてください。\r\n※ すでに USB トークン内に SoftEther VPN 用の PKCS#12 証明書が格納されている場合は上書きされます。
B_WRITE					書き込み(&W)
STATIC4					USB トークン内の PKCS#12 証明書の消去
STATIC5					すでに SoftEther VPN 用の PKCS#12 証明書が格納されている USB トークンから、証明書データを消去することができます。
B_ERASE					消去(&E)
IDCANCEL				ユーティリティの終了(&X)
S_COPYRIGHT				Copyright (c) SoftEther VPN Project.\r\nAll Rights Reserved.


PREFIX					D_PASSPHRASE
CAPTION					秘密鍵のパスフレーズ
STATIC1					秘密鍵はパスフレーズによって保護されています。\r\n\r\n秘密鍵を読み取るためのパスフレーズを入力してください。
STATIC2					パスフレーズ(&P):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_NM_CONNECT
CAPTION					SoftEther VPN User-mode Router へ接続
S_TITLE					%S に接続しています...


PREFIX					D_PASSWORD
CAPTION					%S へのログイン
S_TITLE					サーバー %S にログインするためのユーザー名とパスワードを入力してください。また、正しいアカウントの種類が選択されていることを確認してください。
STATIC1					ユーザー情報の入力(&R):
STATIC2					アカウントの種類(&T):
STATIC3					ユーザー名(&N):
STATIC4					パスワード(&P):
R_NO_SAVE_PASSWORD		パスワードを保存しない(&D)
S_COUNTDOWN				入力が行われない場合、あと %u 秒後に自動的に再接続します...
IDOK					&OK
IDCANCEL				接続の中断


PREFIX					D_STATUS
CAPTION					%s に接続しています...
S_STATUS				初期化しています...
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_CERT
CAPTION					証明書
S_TITLE					この証明書に関する情報は以下の通りです。
STATIC1					証明書基本情報:
STATIC2					発行先:
STATIC3					発行者:
STATIC4					有効期限:
STATIC5					証明書詳細情報:
STATIC6					この証明書を署名した証明機関の証明書:
S_PARENT				この証明書を署名した証明機関の証明書が信頼できる証明書のリストに登録されています。
S_PARENT_BUTTON_STR		証明書の表示(&V)
IDCANCEL				&OK
B_SAVE					ファイルに保存(&S)


PREFIX					D_CHECKCERT
CAPTION					セキュリティの警告 - %s
S_TITLE					現在接続しようとしている接続先 VPN Server "%S" との間の通信は暗号化されていますが、サーバーが提示したサーバー証明書が信頼できるかどうかはわかりません。
STATIC1					サーバー証明書について
STATIC2					VPN 通信では、サーバーとクライアントの間で暗号化通信 (SSL セッション) を確立します。その際にサーバーの証明書を確認することによって、接続しようとしているサーバーが本物かどうかを検証することができます。
S_MSG1					接続先の VPN Server "%S" が提示したサーバー証明書は以下のとおりです。
STATIC3					発行先:
STATIC4					発行者:
STATIC5					有効期限:
B_SHOW					証明書を表示する(&S)
STATIC6					ダイジェスト (MD5):
STATIC7					ダイジェスト (SHA-1):
IDOK					接続を続ける(&R)
IDCANCEL				接続をキャンセル(&C)
STATIC8					このサーバー証明書は、信頼された証明機関により発行されていないか、有効期限切れか、その他の問題がある可能性があります。
STATIC9					上記の証明書の内容を確認してから、この VPN Server への接続を行うかどうかを決定してください。[接続をキャンセル] をクリックすると、このサーバーへの接続を中断します。


PREFIX					D_CONNECTERROR
CAPTION					接続エラー - %s
S_TITLE					VPN サーバー "%S" との通信で以下のエラーが発生しました。
S_COUNTDOWN				あと %u 秒後に自動的に再接続します...
IDOK					再試行(&R)
IDCANCEL				接続の中断
R_HIDE					今回の接続時にはこのウインドウを非表示にする(&H)


PREFIX					D_CM_LOGIN
CAPTION					パスワードの入力 - VPN クライアント接続マネージャ
S_TITLE					%s 上で動作している VPN Client を操作するためには、クライアント管理パスワードが必要です。クライアント管理パスワードを入力してください。
STATIC1					パスワード(&P):
STATIC2					クライアント管理パスワードの入力:
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_CONNECTION_STATUS
S_TITLE					接続設定 %s の VPN セッションの状況 (リアルタイム)
B_POLICY				セキュリティポリシー(&P)...
B_SERVER_CERT			サーバー証明書(&S)
B_CLIENT_CERT			クライアント証明書(&E)
IDCANCEL				閉じる(&C)


PREFIX					D_CM_POLICY
CAPTION					セキュリティポリシー一覧
S_TITLE					接続設定 %s の現在のセッションに設定されているセキュリティポリシー
IDCANCEL				閉じる(&C)


PREFIX					D_CM_ACCOUNT
STATIC1					VPN Server への接続設定を行います。
S_ACCOUNT_NAME			接続設定名(&T):
STATIC2					接続先 VPN Server の指定(&B):
STATIC3					接続したい VPN Server が動作しているコンピュータのホスト名または IP アドレス、ポート番号、および仮想 HUB 名を指定してください。
STATIC4					ホスト名(&H):
STATIC5					ポート番号(&P):
STATIC6					(TCP ポート)
STATIC7					仮想 HUB 名(&V):
STATIC8					経由するプロキシサーバーの設定(&X):
STATIC9					プロキシサーバーを経由して VPN Server に接続することができます。
STATIC10				プロキシの種類(&M):
R_DIRECT_TCP			直接 TCP/IP 接続 (プロキシを使わない) (&D)
R_HTTPS					HTTP プロキシサーバー経由接続(&Q)
R_SOCKS					SOCKS4 プロキシサーバー経由接続(&S)
R_SOCKS5				SOCKS5 プロキシサーバー経由接続(&S)
B_PROXY_CONFIG			プロキシサーバーの接続設定(&2)
STATIC11				サーバー証明書の検証オプション(&F):
R_CHECK_CERT			サーバー証明書を必ず検証する(&3)
R_TRUST_DEFAULT			システム証明書ストアを信頼する
B_TRUST					信頼する証明機関の証明書の管理(&4)
B_SERVER_CERT			固有証明書の登録(&R)
B_VIEW_SERVER_CERT		固有証明書の表示(&5)
S_VLAN_GROUP			使用する仮想 LAN カード(&L):
S_POLICY_1				カスケード接続を行う際に、この仮想 HUB 側で生成されるセッションに適用するセキュリティポリシーを設定することができます。
B_POLICY				セキュリティポリシー(&L)
STATIC12				ユーザー認証(&A):
STATIC13				認証の種類(&6):
S_USERNAME				ユーザー名(&U):
S_PASSWORD				パスワード(&Y):
S_CERT_INFO				ユーザー認証に使用するクライアント証明書を指定する必要があります。
STATIC14				通信の詳細設定(&G):
R_RETRY					VPN Server との通信が切断された場合は再接続する(&Z)
S_RETRY_NUM_1			再接続回数(&C):
S_RETRY_NUM_2			回
S_RETRY_SPAN_1			再接続間隔(&K):
S_RETRY_SPAN_2			秒
R_INFINITE				無限に再接続を試行する (常時接続) (&I)
B_DETAIL				高度な通信設定(&N)...
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
B_CHANGE_PASSWORD		パスワードの変更(&J)
S_CHANGE_PASSWORD		VPN Server 側のユーザーのパスワードを変更できます。
R_HIDE					接続中の画面とエラー画面を非表示(&W)
R_HIDE2					IP アドレスメッセージを非表示(&9)
STATIC15				VPN Server に接続する際に必要なユーザー認証情報を設定してください。
B_REGIST_CLIENT_CERT	クライアント証明書の指定(&8)
B_IE					IE の設定を使用(&E)
R_DISABLE_NATT			NAT-T 無効


PREFIX					D_CM_PROXY
CAPTION					プロキシサーバーの接続設定
STATIC1					経由するプロキシサーバー (HTTP プロキシまたは SOCKS プロキシ) のホスト名または IP アドレス、ポート番号、および必要な場合はユーザー名とパスワードを入力してください。
STATIC2					ホスト名(&H):
STATIC3					ポート番号(&A):
STATIC4					ユーザー名(&U):
STATIC5					パスワード(&P):
B_HTTP_HEADER			Custom HTTP header values
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
STATIC6					(オプション)
STATIC7					(オプション)


PREFIX					D_CM_PROXY_HTTP_HEADER
CAPTION					Custom Proxy HTTP Header Values
B_NEW					New
B_DELETE				Delete
B_CLEAR					Clear
IDOK					&OK
IDCANCEL				Cancel


PREFIX					D_CM_DETAIL
CAPTION					高度な通信設定
STATIC1					ネットワーク、通信プロトコル、およびセキュリティに関する詳しい知識をお持ちの方とシステム管理者向けのオプションです。VPN プロトコルの通信設定をカスタマイズできます。
STATIC2					VPN 通信の最適化(&T):
STATIC3					VPN Server との間の VPN 通信セッションにおけるデータ伝送に複数本の TCP コネクションを束ねて使用することにより、通信速度を向上できる場合があります。
STATIC4					VPN 通信に使用する TCP コネクション数(&N):
STATIC5					本
STATIC6					※ サーバーへの接続回線が高速な場合は 8 本程度を、ダイヤルアップ等の低速な場合は 1 本をお勧めします。
STATIC7					詳細設定:
STATIC8					各 TCP コネクションの確立間隔(&S):
STATIC9					秒
R_USE_DISCONNECT		各 TCP コネクションの寿命を設定する(&A)
STATIC10				寿命(&P):
STATIC11				秒
STATIC12				2 本以上の TCP コネクションを束ねて VPN 通信を行う際、「半二重モード」を使用することができます。\r\n半二重モードを有効にすると、自動的に各 TCP コネクションのデータ伝送方向を半数ずつ固定することができます。\r\n\r\nたとえば、8 本の TCP コネクションを使用して VPN セッションを確立した場合、半二重モードを有効にすると、4 本の TCP コネクションはアップロード方向専用、残りの 4 本のコネクションはダウンロード方向専用に固定され通信が行われます。
R_USE_HALF_CONNECTION	半二重モードを使用する(&H)
STATIC13				暗号化と圧縮(&C):
STATIC14				通常は、VPN Server との間の通信を SSL で暗号化して、情報の盗聴や改ざんを防止します。暗号化を無効にすることもできます。暗号化を無効にすると、通信のスループットが向上しますが、通信データは平文でネットワーク上を流れます。
R_USE_ENCRYPT			VPN Server との間の通信を SSL で暗号化する(&E)
STATIC15				データ圧縮技術を使用して、VPN 通信を圧縮することができます。ダイヤルアップ接続やモバイル接続など、低速回線でのみ使用してください。
R_DISABLE_UDP			UD&P 高速化機能を無効にする
R_USE_COMPRESS			データ圧縮を使用する(&U)
STATIC16				接続モードの選択(&M):
S_MODE					VPN Server に下記の接続モードを指定して接続することができます。(ネットワーク管理者用)
R_BRIDGE				ブリッジ / ルータモードで接続(&B)
R_MONITOR				モニタリングモードで接続(&D)
STATIC17				その他の設定(&G):
R_NO_ROUTING			ルーティングテーブルの調整処理を行わない(&R)
STATIC18				この設定画面の設定項目は、システム管理者から指示があった場合や、ネットワークやセキュリティに関して詳しい知識をお持ちの場合以外は変更しないでください。
STATIC19				VoIP / QoS 対応機能を使用すると、IP 電話パケットなどの優先度の高いパケットを VPN 内で高速に伝送できます。
STATIC20				送信元IPアドレス:
STATIC21				送信元ポート番号:
R_DISABLE_QOS			VoIP / QoS 対応機能を無効にする(&Q)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_UDPACCEL				データ圧縮技術を使用して、VPN 通信を圧縮することができます。ダイヤルアップ接続やモバイル接続など、低速回線でのみ使用してください。


PREFIX					D_CM_NEW_VLAN
CAPTION					新しい仮想 LAN カードの作成
S_INFO					新しい仮想 LAN カードをシステムに追加します。\r\n仮想 LAN カードには英数字 %u 文字以内の名前を付けることができます。
STATIC1					仮想 LAN カードの名前(&N):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_WIN8					仮想 LAN カード名には 'VPN'、または 'VPN2' から 'VPN127' までの名前を指定してください (合計 127 個作成可能)。


PREFIX					D_CM_TRUST
CAPTION					信頼する証明機関の証明書の管理
STATIC1					VPN Client が信頼する証明機関の証明書一覧を管理します。\r\n\r\nここで登録された証明機関の証明書一覧は、VPN Server への接続時のサーバー証明書の検証などに利用されます。
B_IMPORT				追加(&A)
B_EXPORT				エクスポート(&E)
IDOK					証明書の表示(&V)
IDCANCEL				閉じる(&C)
B_DELETE				削除(&D)


PREFIX					D_CM_PASSWORD
CAPTION					パスワードの設定 - VPN クライアント接続マネージャ
S_TITLE					この SoftEther VPN Client サービスの制御を行うためのパスワードを設定することができます。\r\nパスワードを設定すると、次回 VPN クライアント接続マネージャで SoftEther VPN Client サービスに接続する際にパスワードの入力が求められます。
STATIC1					クライアント管理パスワードの設定:
R_USE_PASSWORD			パスワードを設定する(&U)
R_REMOTE_ONLY			パスワードはリモートから操作を行う場合のみ要求する(&R)
IDC_STATIC1				パスワード(&P):
IDC_STATIC2				確認入力(&E):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_CM_CONFIG
CAPTION					オプション設定
STATIC1					VPN Client の動作に関する設定を変更できます。
STATIC2					リモート管理の設定(&E)
STATIC3					VPN Client サービスプログラムを別のコンピュータ上から VPN クライアント接続マネージャによってリモート管理することが可能です。
R_ALLOW_REMOTE_CONFIG	VPN Client サービスのリモート管理を許可する(&R)
S_WARNING				リモート管理を許可する場合、パスワードを設定する必要があります。パスワードは [ツール] メニューの [パスワードの設定] をクリックして設定することができます。リモート管理の可否の変更の設定適用には、VPN Client サービスを再起動する必要があります。
STATIC4					一定期間無通信状態が続くと接続が自動的に切断されるようなネットワーク接続環境の場合、インターネット上の任意のサーバーに対して一定間隔ごとにパケットを送信することにより、インターネット接続を維持することができます。
R_USE_KEEP_CONNECT		インターネット接続の維持機能を使用する(&K)
S_HOSTNAME				ホスト名(&H):
S_PORT					ポート番号(&P):
S_INTERVAL				パケット送出間隔(&I):
S_INTERVAL2				秒間に 1 パケット
S_PROTOCOL				プロトコル(&C):
R_TCP					TCP/IP プロトコル(&T)
R_UDP					UDP/IP プロトコル(&U)
S_INFO					インターネット接続維持のために送信されるパケットはランダムな内容であり、コンピュータやユーザーを識別する個人情報などが送信されることはありません。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
STATIC5					その他の設定(&S)
R_ALPHA					ウインドウを半透明にする(&A)
STATIC6					※ 半透明の設定は接続マネージャを再起動するまで適用されません。
STATIC7					インターネット接続の維持機能(&N)


PREFIX					D_ABOUT
S_INFO1					SoftEther VPN %u.0 Developer Edition (Ver %u.%02u, Build %u)
S_INFO2				Licensed under the Apache License, Version 2.0.\r\nCopyright (c) 2012-%u all contributors on SoftEther VPN project in GitHub. All Rights Reserved.\r\nWeb Site: http://www.softether.org/\r\n%S
S_INFO3					This product includes the following software components:\r\nBitVisor: Copyright (c) 2007, 2008 University of Tsukuba. Copyright (C) 2007, 2008 National Institute of Information and Communications Technology. All rights reserved. / Microsoft(R) C Runtime Library: (c) 2007 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. / PKCS #11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki): Copyright (c) RSA Security Inc. / WinPcap: Copyright (c) 2001 - 2003 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy). All rights reserved. / libedit: Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. / libiconv: Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. / ncurses: Copyright (c) 1998-2005, 2006 Free Software Foundation, Inc. / OpenSSL: Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). / zlib: (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler. / Special Thanks to: Software Laboratory, Academic Computing Communication Center, Industrial Liaison and Cooperative Research Center and Professor Yasushi Shinjo in University of Tsukuba, Japan.
S_INFO4				本ソフトウェアは筑波大学 SoftEther VPN プロジェクトで開発されたフリーウェアです。本ソフトウェアは一切の保証がない状態で提供されるものであり、開発および配布元は使用の結果の損害について一切責任を負いません。\r\n\r\nSoftEther VPN ソフトウェアは日本国経済産業省のソフトウェア研究開発プロジェクトの成果物です。IPA (独立行政法人 情報処理推進機構) の未踏ソフトウェア創造事業に採択され開発されました。詳しくは http://www.ipa.go.jp/ をご覧ください。
IDCANCEL				&OK
B_WEB					SoftEther VPN の Web サイト(&W)...
B_EULA					使用許諾契約書(&E)
B_IMPORTANT				重要事項説明書(&I)
B_LEGAL					法律上の通知(&L)
B_UPDATE_CONFIG			更新通知設定(&C)
B_AUTHORS				開発者の一覧(&A)


PREFIX					D_REMOTE
STATIC1					接続するコンピュータのホスト名または IP アドレスを指定してください(&S):
R_LOCAL					ローカルコンピュータ (この画面を表示しているコンピュータ) に接続(&L)
S_HOSTNAME				コンピュータ名(&C):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_CM_DESKTOP
CAPTION					接続 - %s
S_TITLE					接続設定 "%s" の接続処理を開始します。
S_WARNING				VPN Client は、VPN Server への接続中の進行状況やエラー メッセージなどを、%sの 「コンソールセッション」 の画面上に出力します。
S_INFO					接続を継続してもよろしいですか?
IDOK					継続(&C)
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_CM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					パスワードの変更
S_TITLE					サーバー %S 上に登録されているユーザーのパスワードを変更することができます。
STATIC1					パスワードの変更(&P)
STATIC2					仮想 HUB 名(&H):
STATIC3					ユーザー名(&U):
STATIC4					古いパスワード(&W):
STATIC5					新しいパスワード(&N):
STATIC6					新しいパスワードの\r\n確認入力(&C):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_STATIC				※ [RADIUS または NT ドメイン認証] を使用して認証するユーザーのパスワードは変更できません。


PREFIX					D_SM_MAIN
CAPTION					SoftEther VPN Developer Edition サーバー管理マネージャ
STATIC1					SoftEther VPN Server への接続設定(&P):
STATIC2					以下の VPN Server または VPN Bridge への接続設定が登録されています。名前をダブルクリックすると、サーバーに接続できます。\r\n新しい接続を追加するには [新しい接続設定] をクリックしてください。
B_NEW_SETTING			新しい接続設定(&N)
B_EDIT_SETTING			接続設定の編集(&E)
B_DELETE				接続設定の削除(&D)
IDOK					接続(&C)
B_SECURE_MANAGER		スマートカードマネージャ(&S)...
B_SELECT_SECURE			スマートカード選択(&M)...
B_ABOUT					バージョン情報(&A)
IDCANCEL				SoftEther VPN サーバー管理マネージャの終了(&X)
B_CERT_TOOL				証明書作成ツール(&R)


PREFIX					D_SM_EDIT_SETTING
STATIC1					管理する VPN Server の接続設定を行います。
STATIC2					接続設定名(&N):
STATIC3					接続先 VPN Server の指定(&B):
STATIC4					管理したい VPN Server が動作しているコンピュータのホスト名または IP アドレスおよひポート番号を指定してください。
STATIC5					ホスト名(&H):
R_LOCALHOST				このコンピュータ (localhost) に接続(&L)
STATIC6					ポート番号(&P):
STATIC7					(TCP ポート)
STATIC8					経由するプロキシサーバーの設定(&X):
STATIC9					プロキシサーバーを経由して VPN Server に接続することができます。
STATIC10				プロキシの種類(&Y):
R_DIRECT_TCP			直接 TCP/IP 接続 (プロキシを使わない) (&D)
R_HTTPS					HTTP プロキシサーバー経由接続(&T)
R_SOCKS					SOCKS4 プロキシサーバー経由接続(&K)
R_SOCKS5				SOCKS5 プロキシサーバー経由接続(&K)
B_PROXY_CONFIG			プロキシサーバーの接続設定(&R)
STATIC11				管理モードの選択とパスワードの入力(&M)
STATIC12				VPN Server には、サーバー管理モードと仮想 HUB 管理モードのどちらかのモードで接続できます。\r\n\r\nサーバー管理モードで接続すると、VPN Server の設定とすべての仮想 HUB が管理できます。\r\n\r\n仮想 HUB 管理モードで接続すると、権限を持っている仮想 HUB の管理ができます。
R_SERVER_ADMIN			サーバー管理モード(&S)
R_HUB_ADMIN				仮想 HUB 管理モード(&U)
S_HUBNAME				仮想 HUB 名(&V):
STATIC13				管理モードで接続する際のパスワードを入力してください。
S_PASSWORD				管理パスワード(&A):
R_NO_SAVE				管理パスワードを保存しない(&W)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_SERVER
CAPTION					%s - SoftEther VPN サーバー管理マネージャ
S_TITLE					VPN Server "%S" の管理
S_VHUB_BRIDGE			このサーバーがホストしている仮想 HUB (&U):
IDOK					仮想 HUB の管理(&A)
B_ONLINE				オンライン(&O)
B_OFFLINE				オフライン(&F)
B_HUB_STATUS			状態の表示(&S)
B_CREATE				仮想 HUB の作成(&C)
B_EDIT					プロパティ(&E)
B_DELETE				削除(&D)
STATIC1					リスナーの管理(&J)
STATIC2					リスナー一覧 (TCP/IP ポート) (&I):
B_CREATE_LISTENER		新規作成(&R)
B_DELETE_LISTENER		削除(&T)
B_START					開始(&G)
B_STOP					停止(&P)
S_UDP					複数の UDP ポートを指定するには、スペースかカンマで区切ってください。空欄にすると UDP リスナーを停止します。
B_APPLY					適用
STATIC3					サーバー情報の参照および設定(&N)
B_SSL					暗号化と通信関係の設定(&W)
B_STATUS				サーバー状態の表示(&V)
B_INFO					SoftEther VPN Server\r\nに関する情報(&Q)
B_LICENSE				ライセンスの追加と削除(&L)
B_FARM					クラスタリング構成(&M)
B_FARM_STATUS			クラスタリング状態(&Z)
B_CONNECTION			TCP/IP コネクション\r\n一覧の表示(&Y)
B_BRIDGE				ローカルブリッジ設定(&B)
B_L3					レイヤ 3 スイッチ設定(&3)
B_CONFIG				Config 編集(&K)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
IDCANCEL				閉じる(&X)
S_BETA					ベータ版 (プレリリース)
B_IPSEC					IPsec / L&2TP 設定
B_DDNS					ダイナミック DNS 設定
S_DDNS					現在の DDNS ホスト名:
B_OPENVPN				OpenVPN / MS-SSTP 設定
B_AZURE					VPN Azure 設定
S_AZURE					VPN Azure ホスト名:
B_VPNGATE				VPN Gate サービス設定


PREFIX					D_SM_STATUS
IDOK					最新の状態に更新(&H)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_EDIT_HUB
STATIC1					仮想 HUB 名(&N):
STATIC2					セキュリティ設定(&S):
S_BOLD					この仮想 HUB の管理用パスワード
STATIC3					パスワード(&P):
STATIC4					確認入力(&C):
R_NO_ENUM				匿名ユーザーに対してこの仮想 HUB を列挙しない(&U)
STATIC5					仮想 HUB オプション(&I):
R_LIMIT_MAX_SESSION		最大同時接続セッション数を制限する(&L)
S_MAX_SESSION_1			最大同時接続セッション数(&Z):
S_MAX_SESSION_2			セッション
STATIC6					(ローカルブリッジ、仮想 NAT、カスケード接続などによって生成されるサーバー側の仮想セッション数は含まない)
STATIC7					仮想 HUB の状態(&J):
STATIC8					仮想 HUB の状態を選択してください。
R_ONLINE				オンライン(&E)
R_OFFLINE				オフライン(&F)
STATIC9					クラスタリング設定(&M):
S_FARM_INFO				クラスタ内での仮想 HUB の種類を選択してください。
R_STATIC				スタティック仮想 HUB(&A)
R_DYNAMIC				ダイナミック仮想 HUB(&D)
S_AO_1					仮想 HUB 管理オプション(&Y):
S_AO_3					仮想 HUB の管理オプションを表示および編集できます。
B_ADMINOPTION			仮想 HUB 管理オプション(&K)
S_ACL_3					接続元 IP 制限リスト(&R):
S_ACL					クライアントコンピュータの IP アドレスによって、この仮想 HUB への VPN 接続を許可または拒否することができます。
B_ACL					接続元 IP 制限リスト(&T)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
STATIC10				仮想 HUB 拡張オプションを使用すると、この仮想 HUB に関するより詳細な設定を行うことができるようになります。
B_EXTOPTION				仮想 HUB 拡張オプションの編集(&X)
S_MSG_1					接続時にメッセージを表示
S_MSG_2					この仮想 HUB に VPN Client が接続した際に、ユーザーの画面にメッセージを表示できます。
B_MSG					メッセージの設定(&G)


PREFIX					D_SM_CREATE_LISTENER
CAPTION					リスナーの新規作成
STATIC1					VPN Server がクライアントからの接続を待ち受ける TCP/IP ポート番号を追加することができます。\r\n\r\n新しく追加するポート番号を指定してください。
STATIC2					ポート番号がすでに別のサーバー プログラムによって使用されている場合など、ポートの確保に失敗した場合は、リスナーの状態がエラー状態となります。\r\n\r\nその場合は、同じポート番号を開いている別のプログラムを停止してください。
STATIC3					ポート番号(&P):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
STATIC4					(TCP/IP ポート)


PREFIX					D_SM_SSL
CAPTION					暗号化と通信関係の設定
STATIC1					この VPN Server の暗号化、通信、およびセキュリティに関する設定を参照または変更することができます。
STATIC2					使用する暗号化アルゴリズム(&A):
STATIC3					この VPN Server に接続した VPN Client との間で使用される SSL に対応した暗号化アルゴリズム名を指定してください。暗号化アルゴリズムは SSL バージョン 3 に対応したものでなければなりません。
STATIC4					暗号化アルゴリズム名(&C):
STATIC6					サーバー証明書(&E):
STATIC7					この VPN Server がクライアントに対して提示する X509 証明書と秘密鍵を指定してください。
B_IMPORT				インポート(&I)
B_EXPORT				エクスポート(&X)
B_VIEW					証明書の表示(&V)
B_REGENERATE			新規作成(&N)
STATIC8					インターネット接続の維持機能:
STATIC9					一定期間無通信状態が続くと接続が自動的に切断されるようなネットワーク接続環境の場合、インターネット上の任意のサーバーに対して一定間隔ごとにパケットを送信することにより、インターネット接続を維持することができます。
STATIC10				サーバー証明書:
R_USE_KEEP_CONNECT		インターネット接続の維持機能を使用する(&K)
S_HOSTNAME				ホスト名(&H):
S_PORT					ポート番号(&F):
S_INTERVAL				パケット送出間隔(&D):
S_INTERVAL2				秒
S_PROTOCOL				プロトコル(&L):
R_TCP					TCP/IP プロトコル(&T)
R_UDP					UDP/IP プロトコル(&U)
S_INFO					インターネット接続維持のために送信されるパケットはランダムな内容であり、コンピュータやユーザーを識別する個人情報などが送信されることはありません。
STATIC11				管理者パスワード(&W):
S_INFO4					この VPN Server 全体とすべての仮想 HUB に対する管理権限を有する管理者パスワードを設定または変更することができます。
B_PASSWORD				管理者パスワードの変更(&P)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
IDCANCEL2				キャンセル
STATIC12				syslog 送信機能
STATIC13				VPN サーバー / VPN ブリッジ全体のログ、仮想 HUB の管理ログおよび仮想 HUB のパケットログを、ディスク上のファイルに書き出す代わりに syslog プロトコルで転送することができます。
STATIC14				syslog サーバーホスト名(&S):
STATIC15				ポート番号(&R):
S_OVER_FUNCS			VPN over ICMP / DNS サーバー機能
S_INFO5					ファイアウォールやルータで TCP/IP の通信が遮断されている場合でも、ICMP または DNS パケットのみを用いて VPN を確立できます。
B_SPECIALLISTENER		VPN over ICMP / DNS 設定
B_UPDATE_CONFIG			更新通知設定(&U)...


PREFIX					D_SM_SAVE_KEY_PAIR
CAPTION					証明書と秘密鍵の保存
STATIC1					証明書と秘密鍵を保存する方法を選択してください。
STATIC2					保存方法(&V):
R_X509_AND_KEY			X509 証明書ファイル (.CER) と秘密鍵ファイル (.KEY) の組合せとして保存する(&X)
R_PKCS12				PKCS#12 ファイル (.P12) として保存する(&P)
R_SECURE				スマートカードに書き込む(&W)
STATIC3					標準的な Base 64 にエンコードされた証明書ファイルと秘密鍵ファイルの 2 つのファイルに分けて保存します。
STATIC4					PKCS#12 (Public Key Cryptography Standard #12) ファイルとして保存します。\r\n1 つの PKCS#12 ファイルには、証明書と秘密鍵の両方を格納することが出来ます。
STATIC5					このコンピュータにスマートカードが接続されている場合は、スマートカード内に証明書と秘密鍵を同時に書き込むことができます。
B_SELECT				使用するスマートカードの選択(&S)...
S_PASS3					秘密鍵の保護(&R)
S_PASS4					秘密鍵を保存する際にパスフレーズを設定することができます。パスフレーズを設定した秘密鍵は、読み取る際にパスフレーズを入力する必要があります。
R_USE_PASS				パスフレーズを設定する(&A)
S_PASS1					パスフレーズ(&H):
S_PASS2					確認入力(&E):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
B_SECURE_MANAGER		スマートカードマネージャ(&M)...


PREFIX					D_SM_CONNECTION
CAPTION					コネクション一覧
S_TITLE					現在、サーバー %S に接続中のコネクションは以下のとおりです。ただし、VPN セッションが確立済みのコネクションは表示されません。
IDOK					コネクションの情報を表示(&I)
B_DISCONNECT			切断(&D)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_FARM
CAPTION					クラスタリング構成
S_TITLE					VPN Server "%S" のクラスタリング構成を変更できます。
STATIC1					複数台の VPN Server でクラスタを構成すると、ロードバランシング (負荷分散) およびフォールトトレランスの確保を実現することができます。
STATIC2					現在の動作モード:
STATIC3					クラスタリング構成の設定(&T):
R_STANDALONE			スタンドアロンサーバー (クラスタリング構成無し) (&S)
R_CONTROLLER			クラスタコントローラ(&C)
R_MEMBER				クラスタメンバサーバー(&M)
STATIC4					クラスタメンバサーバー時の設定項目(&E):
S_IP_1					公開 IP アドレス(&I):
S_IP_2					(公開 IP アドレスを入力しない場合は、クラスタコントローラへの接続の際に使用されるネットワークインターフェイスの IP アドレスが自動的に使用されます。)
S_PORT_1				公開ポート一覧(&P):
S_PORT_2				(複数入力する場合はスペースまたはカンマで区切ってください。)
S_CONTROLLER			コントローラのホスト名または IP アドレス(&H):
S_CONTROLLER_PORT		コントローラの\r\nポート番号(&R):
S_PORT_3				(TCP ポート)
S_PASSWORD				管理パスワード(&D):
STATIC5					クラスタリング構成を変更すると、VPN Server サービスが自動的に再起動します。その際、現在接続されているすべてのセッションおよび管理用コネクションが切断されます。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_1						クラスタ内での性能基準比(&W):
S_2						(標準: 100)
R_CONTROLLER_ONLY		コントローラ機能のみ (自身は VPN 通信を処理しない)


PREFIX					D_SM_FARM_MEMBER
CAPTION					クラスタメンバ一覧
S_TITLE					現在、クラスタコントローラ %S には以下のクラスタメンバサーバーが接続しています。
IDOK					クラスタメンバサーバーの情報を表示(&I)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
IDCANCEL				閉じる(&X)
B_CERT					サーバー証明書の表示(&C)


PREFIX					D_SM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					%S の管理者パスワードの設定
S_TITLE					サーバー %S の管理者パスワードを設定します。新しいパスワードを入力してから [OK] をクリックしてください。
STATIC1					新しいパスワード(&P):
STATIC2					確認入力(&C):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_HUB
CAPTION					仮想 HUB の管理 - %S
S_TITLE					%S の管理
STATIC1					セキュリティデータベースの管理(&D):
B_USER					ユーザーの管理(&U)
S_USER					ユーザー アカウントを追加・削除・編集できます。
B_GROUP					グループの管理(&G)
S_GROUP					グループを追加・削除・編集できます。
B_ACCESS				アクセスリストの管理(&A)
S_ACCESS				アクセスリスト (パケットフィルタリングルール) を追加・削除できます。
STATIC2					仮想 HUB 設定(&N)
B_PROPERTY				仮想 HUB のプロパティ(&P)
S_PROPERTY				この仮想 HUB の設定を変更できます。
B_RADIUS				認証サーバーの設定(&E)
S_RADIUS				ユーザー認証に使用する RADIUS 認証サーバーの設定を行うことができます。
B_LINK					カスケード接続の管理(&C)
S_LINK					同一または別のサーバー上の複数の仮想 HUB 同士をカスケード接続することができます。
STATIC3					この仮想 HUB の現在の状況(&R):
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
STATIC4					その他の管理(&O)
B_LOG					ログ保存設定(&L)
B_LOG_FILE				ログファイル一覧(&Q)
S_LOG					ログの保存に関する設定を行うことができます。
B_CA					信頼する証明機関の証明書(&T)
B_CRL					無効な証明書(&K)
S_CA					この仮想 HUB が信頼する証明機関の証明書を管理します。
B_SNAT					仮想 NAT および仮想 DHCP サーバー機能(&V)
S_SNAT					この仮想 HUB 内で SecureNAT 機能を動作させます。仮想 NAT と仮想 DHCP を稼動できます。
STATIC5					セッションの管理(&I):
B_SESSION				セッションの管理(&S)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_USER
CAPTION					ユーザーの管理
S_TITLE					仮想 HUB "%S" に登録されているユーザーは以下の通りです。
IDOK					編集(&E)
B_CREATE				新規作成(&C)
B_DELETE				削除(&D)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&R)
IDCANCEL				閉じる(&X)
B_STATUS				ユーザー情報表示(&V)


PREFIX					D_SM_EDIT_USER
IDC_STATIC1				ユーザー名(&U):
IDC_STATIC3				本名(&R):
IDC_STATIC4				説明(&N):
IDC_STATIC5				グループ名\r\n(省略可能):
B_GROUP					グループの参照(&J)...
R_EXPIRES				このアカウントの有効期限を設定する(&S)
IDC_STATIC6				認証方法(&A):
S_RADIUS_3				RADIUS または NT ドメイン認証
S_RADIUS_1				外部の RADIUS サーバー、Windows NT ドメインコントローラ、または Active Directory コントローラによってユーザーが入力したパスワードが検証されます。
R_SET_RADIUS_USERNAME	認証サーバー上のユーザー名を指定する(&K)
S_RADIUS_2				認証サーバーにおけるユーザー名(&T):
S_POLICY_1				セキュリティポリシー
R_POLICY				このユーザーのセキュリティポリシーを設定する(&Y)
B_POLICY				セキュリティポリシー(&M)
S_PASSWORD_1			パスワード認証
S_PASSWORD_2			パスワード(&P):
S_PASSWORD_3			パスワードの確認入力(&C):
S_USER_CERT_1			固有証明書認証
B_LOAD_CERT				証明書の指定(&E)
B_VIEW_CERT				証明書の表示(&V)
B_CREATE				証明書作成ツール(&W)
S_ROOT_CERT_1			署名済み証明書認証
S_ROOT_CERT_2			クライアント証明書がこの仮想 HUB の信頼する証明機関の証明書によって署名されているかどうかを検証します。
R_CN					証明書の Common Name (CN) の値を限定する(&B)
R_SERIAL				証明書のシリアル番号の値を限定する(&L)
S_ROOT_CERT_3			※ 16 進数で入力してください。(例: 0155ABCDEF)
S_HINT					ヒント: ユーザー名が '*' (アスタリスク) のユーザーを作成すると、他に明示的に一致するユーザー名の定義がないユーザーが接続しようとした場合に外部認証サーバーを使用したパスワード認証による接続を許可できます。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_POLICY
STATIC1					選択されているポリシー(&P):
S_BOLD					このポリシーの説明(&C):
S_BOLD2					設定値(&V):
R_ENABLE				このポリシーを有効にする(&E)
R_DISABLE				このポリシーを無効にする(&D)
R_DEFINE				このポリシーの値を定義する(&F)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_GROUP
CAPTION					グループの管理
S_TITLE					仮想 HUB "%S" に登録されているグループは以下の通りです。
B_CREATE				新規作成(&C)
IDOK					編集(&E)
B_DELETE				削除(&D)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&R)
B_USER					メンバ一覧(&M)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_EDIT_GROUP
IDC_STATIC1				グループ名(&G):
IDC_STATIC3				本名(&R):
IDC_STATIC4				説明(&N):
S_POLICY_1				セキュリティポリシー
R_POLICY				このグループのユーザーのセキュリティポリシーを設定する(&Y)
B_POLICY				セキュリティポリシー(&M)
S_POLICY_2				このグループの統計情報
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_ACCESS_LIST
CAPTION					アクセスリスト
S_TITLE					仮想 HUB "%S" には、現在以下のアクセスリスト (パケットフィルタリングルール) が登録されています。
B_ADD					追加 (IPv&4)
B_ADD_V6				追加 (IPv&6)
IDOK					編集(&E)
B_DELETE				削除(&D)
B_SAVE					保存(&S)
IDCANCEL				キャンセル(&C)
STATIC1					優先順位はリストの上のものほど高くなります。
STATIC2					VPN Server では、どのアクセスリスト項目にも一致しなかった IP パケットは、無条件で仮想 HUB を通過できます。
B_CLONE					クローン(&O)
B_ENABLE				有効にする(&N)
B_DISABLE				無効にする(&I)


PREFIX					D_SM_EDIT_ACCESS
CAPTION					アクセスリスト項目の編集
STATIC1					アクセスリスト項目を設定してください。ここで設定したアクセスリストは、仮想 HUB 内を通過するすべての IP パケットに対して適用されます。
STATIC2					基本設定
STATIC3					アクセスリストの説明(&N):
STATIC4					動作(&A):
R_PASS					通過(&P)
R_DISCARD				破棄(&D)
STATIC5					優先順位(&R):
STATIC6					(整数値: 小さいほど\r\n優先順位が高くなります)
STATIC7					IP ヘッダに関するフィルタリングオプション
S_ACCESS_SRC_ALL		送信元 IP アドレス:
R_SRC_ALL				すべての送信元に対して適用する
S_SRC_IP_1				IPv4 アドレス:
S_SRC_IP_2				マスク:
S_SRC_IP_3				(255.255.255.255: 単一ホスト)
S_SRC_IP_1_V6			IPv6 アドレス:
S_SRC_IP_3_V6			(マスク表記例: "ffff:ff00::" または "/24"。単一ホストの場合は "/128")
S_ACCESS_DST_ALL		宛先 IP アドレス:
R_DST_ALL				すべての宛先に対して適用する
S_IP_DST_1				IPv4 アドレス:
S_IP_DST_2				マスク:
S_IP_DST_3				(255.255.255.255: 単一ホスト)
S_IP_DST_1_V6			IPv6 アドレス:
S_IP_DST_3_V6			(マスク表記例: "ffff:ff00::" または "/24"。単一ホストの場合は "/128")
STATIC9					プロトコルの種類:
STATIC10				TCP ヘッダまたは UDP ヘッダに関するフィルタリングオプション
S_TCP_1					最小値
S_TCP_2					最大値
S_TCP_3					送信元ポート番号:
S_TCP_5					宛先ポート番号:
S_TCP_7					ポート番号が空欄の場合はすべてのポートに対して適用されます。\r\n最小値が指定されていて最大値が指定されていない場合は最小値と一致するパケットのみ適用されます。
STATIC11				ユーザーまたはグループに関するフィルタリングオプション
STATIC11_OLD			ユーザーに関するフィルタリングオプション
STATIC12				このアクセスリスト項目を特定のユーザーまたはグループが送信したパケット、または特定のユーザーまたはグループによって受信されるパケットに対してのみ適用することができます。
STATIC12_OLD			このアクセスリスト項目を特定のユーザーが送信したパケット、または特定のユーザーによって受信されるパケットに対してのみ適用することができます。
STATIC13				送信元の名前:
B_USER1					参照...
STATIC14				宛先の名前:
B_USER2					参照...
STATIC15				それぞれユーザー名またはグループ名のどちらかを指定してください。指定しない場合は空欄にしてください。
STATIC15_OLD			それぞれユーザー名を指定してください。指定しない場合は空欄にしてください。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_PROTOID				IP プロトコル番号の指定:
STATIC16				MAC ヘッダに関するフィルタリングオプション
S_CHECK_SRC_MAC			送信元 MAC アドレス:
R_CHECK_SRC_MAC			すべての送信元に対して適用する
S_SRC_MAC				MAC アドレス:
S_SRC_MAC_MASK			マスク:
S_CHECK_DST_MAC			宛先 MAC アドレス:
R_CHECK_DST_MAC			すべての宛先に対して適用する
B_SIMULATION			遅延・パケットロス生成機能(&L)...
S_DST_MAC				MAC アドレス:
S_DST_MAC_MASK			マスク:
S_MAC_NOTE				MAC アドレスとマスクに 16 進数と "-" または ":" の文字が使えますが、省略することも可能です。(FF-FF-FF-FF-FF-FF: 単一ホスト) 
R_CHECK_TCP_STATE		TCP コネクションの状態を検査 (TCP パケットのみ)
R_ESTABLISHED			確立済みパケット
R_UNESTABLISHED			未確立パケット
R_REDIRECT				HTTP アクセスを強制的に指定 URL へリダイレクト
B_REDIRECT				リダイレクト先 URL...


PREFIX					D_SM_RADIUS
CAPTION					認証サーバーの設定
S_TITLE					仮想 HUB "%S" にユーザーが RADIUS サーバー認証モードで接続した場合に、ユーザー名とパスワードを確認する外部の RADIUS サーバーを指定することができます。
STATIC1					RADIUS サーバーの設定(&F):
R_USE_RADIUS			RADIUS 認証を使用する(&U)
S_RADIUS_1				RADIUS サーバーのホスト名または IP アドレス(&S):
S_RADIUS_2				ポート番号(&P):
S_RADIUS3				(UDP ポート)
S_RADIUS_4				共有シークレット(&E):
S_RADIUS_5				共有シークレットの確認入力(&C):
S_RADIUS_6				RADIUS サーバーは、この VPN Server の IP アドレスからの要求を受け付けるように設定しておく必要があります。また、Password Authentication Protocol (PAP) による認証が有効になっている必要があります。
S_RADIUS_7				ミリ秒 (%u 以上 %u 未満)
S_RADIUS_8				再試行間隔(&R):
S_RADIUS_9				(, または ; で複数指定することができます。)
STATIC2					外部認証サーバーとして Windows NT ドメインコントローラまたは Windows Server の Active Directory コントローラを使用する場合は、VPN Server を動作させているコンピュータをそのドメインに所属させておく必要があります。NT ドメイン認証を使用する場合は、設定する項目はありません。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_LINK
CAPTION					%S 上のカスケード接続
STATIC1					カスケード接続を使用すると、この仮想 HUB を同一または別のコンピュータ上で動作している他の仮想 HUB にレイヤ 2 カスケード接続することができます。
STATIC2					カスケード接続における警告
STATIC3					カスケード接続を使用すると、複数の仮想 HUB 間でのレイヤ 2 ブリッジが可能ですが、接続方法を間違えると、ループ状のカスケード接続を作成してしまう場合があります。カスケード接続機能を使用する際には、慎重にネットワークトポロジを設計してください。
B_CREATE				新規作成(&C)
B_EDIT					編集(&E)
B_ONLINE				オンライン(&N)
B_OFFLINE				オフライン(&F)
IDOK					状態(&S)
B_DELETE				削除(&D)
B_RENAME				名前の変更(&A)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&R)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_LOG
CAPTION					ログ保存設定
S_TITLE					仮想 HUB "%S" に関するセキュリティログ (ユーザーのログインなどの記録) および仮想 HUB を通過するすべてのパケットに関するパケットログを保存することができます。
STATIC1					セキュリティログ(&S):
B_SEC					セキュリティログを保存する(&E)
S_SEC					ログファイルの切り替え周期(&W):
STATIC2					パケットログ(&P):
B_PACKET				パケットログを保存する(&F)
S_PACKET				ログファイルの切り替え周期(&X):
S_PACKET_0				TCP コネクションログ:
B_PACKET_0_0			保存無し
B_PACKET_0_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_0_2			パケット内容すべて
S_PACKET_1				TCP パケットログ:
B_PACKET_1_0			保存無し
B_PACKET_1_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_1_2			パケット内容すべて
S_PACKET_2				DHCP パケットログ:
B_PACKET_2_0			保存無し
B_PACKET_2_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_2_2			パケット内容すべて
S_PACKET_3				UDP パケットログ:
B_PACKET_3_0			保存無し
B_PACKET_3_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_3_2			パケット内容すべて
S_PACKET_4				ICMP パケットログ:
B_PACKET_4_0			保存無し
B_PACKET_4_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_4_2			パケット内容すべて
S_PACKET_5				IP パケットログ:
B_PACKET_5_0			保存無し
B_PACKET_5_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_5_2			パケット内容すべて
S_PACKET_6				ARP パケットログ:
B_PACKET_6_0			保存無し
B_PACKET_6_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_6_2			パケット内容すべて
S_PACKET_7				Ethernet\r\nパケットログ:
B_PACKET_7_0			保存無し
B_PACKET_7_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_7_2			パケット内容すべて
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
STATIC3					大量のパケットログを保存しようとすると、CPU およびハードディスクに大きな負担がかかり、仮想 HUB や VPN Server 全体のパフォーマンス低下の原因になる場合があります。必要なパケットログ情報のみ保存するように設定してください。


PREFIX					D_SM_CA
CAPTION					信頼する証明機関の証明書の管理
STATIC1					この仮想 HUB が信頼する証明機関の証明書一覧を管理します。\r\n\r\nここで登録された証明機関の証明書一覧は、VPN Client が署名済み証明書認証モードで接続してきた際の証明書の検証に使用されます。
B_IMPORT				追加(&A)
IDOK					証明書の表示(&V)
IDCANCEL				閉じる(&C)
B_DELETE				削除(&D)


PREFIX					D_SM_SESSION
CAPTION					セッションの管理 - %S
S_TITLE					現在、仮想 HUB "%S" に以下のセッションが接続しています。
STATIC1					セッションに関する操作
IDOK					セッションの情報を表示(&I)
B_DISCONNECT			切断(&D)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
B_SESSION_MAC_TABLE		このセッションの MAC テーブル(&M)
B_SESSION_IP_TABLE		このセッションの IP テーブル(&P)
STATIC2					その他の管理タスク
B_MAC_TABLE				MAC アドレステーブル一覧(&A)
B_IP_TABLE				IP アドレステーブル一覧(&B)
IDCANCEL				閉じる(&X)
S_FARM_INFO_2			現在のクラスタ上のすべてのセッションを表示していますが、別のクラスタメンバサーバー上のセッションを管理するにはそのサーバーに管理接続する必要があります。


PREFIX					D_SM_MAC
CAPTION					MAC アドレステーブル
S_TITLE					仮想 HUB "%S" 上の MAC アドレステーブルデータベースは以下の通りです。
B_DELETE				選択したエントリを削除(&D)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_IP
CAPTION					IP アドレステーブル
S_TITLE					仮想 HUB "%S" 上の IP アドレステーブルデータベースは以下の通りです。
B_DELETE				選択したエントリを削除(&D)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_CREATE_CERT
CAPTION					新しい証明書の作成
STATIC1					このツールを使用すると、ルート証明書、または既存の証明書によって署名された証明書を簡単に作成することができます。
STATIC2					証明書の種類(&T):
R_ROOT_CERT				ルート証明書 (自己署名証明書)(&R)
R_SIGNED_CERT			他の証明書によって署名された証明書(&S)
S_LOAD_1				署名するために使用する証明書と秘密鍵(&C):
B_LOAD					証明書と秘密鍵の読み込み(&L)
S_LOAD_2				[証明書と秘密鍵の読み込み] をクリックして、新しい証明書の署名に使う X509 証明書と RSA 秘密鍵を指定してください。
S_LOAD_3				名前 (CN):
S_LOAD_4				所属機関 (O):
S_LOAD_5				組織単位 (OU):
S_LOAD_6				国 (C):
S_LOAD_7				都道府県 (ST):
S_LOAD_8				ローカル (L):
S_LOAD_11				シリアル番号(S):\r\n(16進数) 
S_LOAD_9				証明書の有効期間(&E):
S_LOAD_10				日
STATIC3					大規模に証明書および証明機関を運用する場合は、OpenSSL などのフリーソフトや、市販の CA (証明機関) ソフトウェアを使用することを推奨します。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_LOAD_12				暗号強度(&N):


PREFIX					D_NM_LOGIN
CAPTION					deleted
S_TITLE					deleted
STATIC1					deleted
STATIC2					deleted
IDOK					deleted
IDCANCEL				deleted


PREFIX					D_SPEEDMETER
CAPTION					ネットワークデバイスの状態
STATIC1					ネットワークアダプタの選択:
STATIC2					最新の状況(&L)
STATIC3					更新(&R)


PREFIX					D_NM_MAIN
CAPTION					deleted
STATIC1					deleted
STATIC2					deleted
B_SETTING				VPN Server への接続の設定(&S)
B_CONNECT				接続(&C)
B_DISCONNECT			切断(&D)
STATIC3					User-mode Router の動作に関する設定
STATIC4					SoftEther VPN User-mode Router の仮想ネットワーク内の動作を設定することができます。
B_OPTION				User-mode Router の動作設定(&O)
STATIC5					User-mode Router の動作状況
STATIC6					SoftEther VPN User-mode Router の現在の動作状況を表示します。
B_NAT					仮想 NAT の状況(&N)
B_DHCP					仮想 DHCP サーバーの状況(&H)
B_STATUS				User-mode Router の状況(&R)
B_INFO					User-mode Router の情報(&I)
B_PASSWORD				管理パスワードの設定(&P)
B_REFRESH				最新状態に更新(&E)
B_ABOUT					バージョン情報(&A)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_NM_OPTION
CAPTION					SecureNAT の設定
S_TITLE					SecureNAT 仮想ホストが仮想 HUB "%S" の仮想ネットワーク内でどのような動作を行うかを設定してください。
STATIC1					仮想ホストのネットワークインターフェイスの設定:
STATIC2					MAC アドレス(&M):
STATIC3					IP アドレス(&P):
STATIC4					サブネットマスク(&S):
STATIC5					仮想 NAT の設定:
R_USE_NAT				仮想 NAT 機能を使用する(&A)
STATIC6					M&TU 値:
STATIC7					バイト
STATIC8					TCP セッションのタイムアウト(&C):
STATIC9					秒
STATIC10				UDP セッションのタイムアウト(&U):
STATIC11				秒
R_SAVE_LOG				NAT および DHCP サーバーの動作をログファイルに保存する(&L)
STATIC12				仮想 DHCP サーバーの設定:
R_USE_DHCP				仮想 DHCP サーバー機能を使用する(&N)
STATIC13				配布 IP アドレス帯(&D):
STATIC14				から
STATIC15				まで
STATIC16				サブネットマスク(&B):
STATIC17				リース期限(&E):
STATIC18				秒
STATIC19				クライアントに割り当てるオプションの設定 (空欄でも可):
STATIC20				デフォルトゲートウェイの\r\nアドレス(&F):
STATIC21				DNS サーバーのアドレス 1 (&V):
STATIC22				ドメイン名(&W):
STATIC23				DNS サーバーのアドレス 2 (&X):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_1						静的ルーティングテーブルのプッシュ (スプリットトンネリング)
S_2						VPN クライアントに対して静的ルーティングテーブルをプッシュ送信することができます。
B_PUSH					プッシュする静的ルーティングテーブルの編集


PREFIX					D_NM_NAT
CAPTION					仮想 NAT ルータ上の NAT セッションテーブル
S_TITLE					現在、SecureNAT の仮想 NAT ルータ上に以下の TCP または UDP の NAT テーブルエントリがあります。
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_NM_DHCP
CAPTION					仮想 DHCP サーバー上の IP リーステーブル
S_TITLE					現在、SecureNAT の仮想 DHCP サーバーは以下の IP アドレスをクライアントに配布しています。
B_REFRESH				最新の状態に更新(&H)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_NM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					%S の管理者パスワードの変更
S_TITLE					SoftEther VPN User-mode Router (%S) の管理者パスワードを変更できます。新しいパスワードを入力してから [OK] をクリックしてください。
STATIC1					新しいパスワード(&P):
STATIC2					確認入力(&C):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_SNAT
CAPTION					仮想 NAT および仮想 DHCP 機能 (SecureNAT) の設定
S_TITLE					SecureNAT 機能を有効にすると、仮想 HUB "%S" 内の仮想ネットワーク内において NAT ルータ (IP マスカレード) や DHCP サーバー機能を仮想的に動作させることができるようになります。
STATIC1					SecureNAT 機能に関する警告
S_WARNING				SecureNAT 機能はシステム管理者やネットワークに関して詳しい知識のある方向けの機能です。
S_WARNING2				SecureNAT 機能を正しく使用すると、VPN を経由した安全なリモートアクセスが実現できます。しかし、誤った方法で使用すると、ネットワーク全体を危険な状態にする可能性もあります。ネットワークに関する十分な知識をお持ちでない場合や、ネットワーク管理者の許可を得ていない場合は、SecureNAT 機能を有効にしないでください。SecureNAT 機能に関する詳しい説明は、VPN Server のマニュアルやオンラインドキュメントを参照してください。
STATIC2					SecureNAT 機能の有効 / 無効および設定の変更
STATIC3					この仮想 HUB 内で SecureNAT 機能を有効または無効にしたり、設定を変更できます。
B_ENABLE				SecureNAT 機能を有効にする(&E)
B_DISABLE				SecureNAT 機能を無効にする(&D)
B_CONFIG				SecureNAT の設定(&C)
STATIC4					※ 動作中の SecureNAT を無効にした場合、現在 SecureNAT を経由して接続中の TCP または UDP セッションはすべて切断されます。
STATIC5					現在の SecureNAT の状況の表示
STATIC6					現在の SecureNAT の動作状況を表示することができます。
B_NAT					仮想 NAT ルータの状況(&N)
B_DHCP					仮想 DHCP サーバーの状況(&H)
B_STATUS				SecureNAT の動作状況の表示(&S)
S_TSUKUBA2				SecureNAT は、登 大遊 が筑波大学第三学群情報学類の平成16年度授業 "情報特別演習Ⅰ" で開発した技術を使用しています。
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_BRIDGE
CAPTION					ローカルブリッジ設定
STATIC1					ローカルブリッジを使用すると、この VPN Server 上で動作する仮想 HUB と物理的な Ethernet デバイス (LAN カード) との間でレイヤ 2 ブリッジ接続を構成することができます。\r\nまた、システムに tap デバイス (仮想のネットワークインターフェイス) を作成し、仮想 HUB との間でブリッジ接続することもできます。(Linux 版のみサポート)
B_DELETE				ローカルブリッジの削除(&D)
STATIC2					新しいローカルブリッジの定義(&N):
STATIC3					ブリッジする仮想 HUB を選択するか、名前を入力してください。
STATIC4					仮想 HUB(&H):
STATIC5					作成する種類(&Y):
R_BRIDGE				物理的な既存の LAN カードとのブリッジ接続(&P)
R_TAP					新しい tap デバイスとのブリッジ接続(&T)
S_ETH_1					LAN カード(&L):
S_TAP_1					新しい tap デバイス名(&V):
S_TAP_2					(11 文字以内)
STATIC6					※ 稼働中の任意の LAN カードとの間でブリッジできますが、高負荷環境においてはブリッジ専用に LAN カードを用意することをお勧めします。
IDOK					ローカルブリッジを追加(&A)
STATIC7					最近システムに追加された LAN カードが表示されない場合は、コンピュータを再起動して再度この画面を開ければ表示されます。
IDCANCEL				閉じる(&X)
B_VLAN					タグ VLAN パケット透過設定ツール(&G)


PREFIX					D_WIN9X_REBOOT
CAPTION					VPN Client - 仮想 LAN カードのインストール
STATIC1					VPN Client の仮想 LAN カードのインストールを行いました。\r\n直ちに Windows を終了し、コンピュータを再起動する必要があります。\r\n\r\nコンピュータは自動的に再起動されます。自動的に再起動しない場合は、手動で再起動を行ってください。


PREFIX					D_EM_MAIN
CAPTION					SoftEther EtherLogger Manager
STATIC1					SoftEther EtherLogger は、コンピュータに接続されている LAN カードを流れるデータをキャプチャし、管理者が指定した種類のパケットのヘッダまたはすべてのデータをテキストファイルにログとして記録するサービスです。\r\n\r\n現在、以下のキャプチャデバイスでパケットロギングを実行しています。
B_PASSWORD				管理パスワード(&P)
B_LICENSE				ライセンス(&L)
B_ADD					追加(&A)
IDOK					編集(&E)
B_DELETE				削除(&D)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_EM_ADD
STATIC1					キャプチャに使用する LAN カード名(&L):
R_PROMISCUOUS				キャプチャの際にプロミスキャスモードを使用しない(&N)
STATIC2					パケットログ(&P):
S_PACKET				ログファイルの切り替え周期(&W):
S_PACKET_0				TCP コネクションログ:
B_PACKET_0_0			保存無し
B_PACKET_0_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_0_2			パケット内容すべて
S_PACKET_1				TCP パケットログ:
B_PACKET_1_0			保存無し
B_PACKET_1_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_1_2			パケット内容すべて
S_PACKET_2				DHCP パケットログ:
B_PACKET_2_0			保存無し
B_PACKET_2_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_2_2			パケット内容すべて
S_PACKET_3				UDP パケットログ:
B_PACKET_3_0			保存無し
B_PACKET_3_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_3_2			パケット内容すべて
S_PACKET_4				ICMP パケットログ:
B_PACKET_4_0			保存無し
B_PACKET_4_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_4_2			パケット内容すべて
S_PACKET_5				IP パケットログ:
B_PACKET_5_0			保存無し
B_PACKET_5_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_5_2			パケット内容すべて
S_PACKET_6				ARP パケットログ:
B_PACKET_6_0			保存無し
B_PACKET_6_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_6_2			パケット内容すべて
S_PACKET_7				Ethernet\r\nパケットログ:
B_PACKET_7_0			保存無し
B_PACKET_7_1			ヘッダ情報のみ
B_PACKET_7_2			パケット内容すべて
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
STATIC3					大量のパケットログを保存しようとすると、CPU およびハードディスクに大きな負担がかかり、システム全体のパフォーマンス低下の原因になる場合があります。必要なパケットログ情報のみ保存するように設定してください。


PREFIX					D_EM_PASSWORD
CAPTION					管理者パスワードの変更
S_TITLE					管理者パスワードを変更できます。新しいパスワードを入力してから [OK] をクリックしてください。
STATIC1					新しいパスワード(&P):
STATIC2					確認入力(&C):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_EM_LICENSE
CAPTION					ライセンスの追加と削除
STATIC1					SoftEther EtherLogger を使用するには、有効なライセンスを取得し、ライセンスキーを登録する必要があります。この画面では、新しいライセンスキーを登録したり、登録済みのライセンスキーを削除したり、現在のライセンス一覧や SoftEther EtherLogger のライセンスモードを表示したりすることができます。
S_BOLD					現在登録されているライセンスの一覧(&L):
B_OBTAIN				ライセンスの入手・更新(&O)
STATIC2					[ライセンスの入手・更新] をクリックすると、ライセンスの入手・更新方法に関する説明が記載された Web サイトを表示します。
B_ADD					新しいライセンスキーの登録(&A)
B_DEL					削除(&D)
IDOK					ライセンスに関する情報(&I)
STATIC3					ライセンスを選択し、[ライセンスに関する情報] をクリックすると、ソフトイーサ株式会社の Web サイト (softether.com) に接続し、そのライセンスに関する登録情報を表示します。
S_BOLD2					現在の SoftEther EtherLogger のライセンスモード(&M):
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_EM_LICENSE_ADD
CAPTION					新しいライセンスキーの登録
S_INFO					SoftEther EtherLogger の製品ライセンスのライセンスキーを登録することができます。
STATIC1					ライセンスキーは、36 桁の英数字およびハイフン ( '-' ) で構成されている、ライセンスの所有を証明するキーコードです。\r\n\r\nライセンスキーは、本ソフトウェアと共にライセンス証書を受け取った場合はライセンス証書に印刷されています。本ソフトウェアのライセンスをオンラインで購入した場合は、購入時の Web サイトの画面やメールなどにライセンスキーが記載されていることがあります。その他の方法でライセンスキーが記載されている場合もあります。不明な場合は、ライセンスの購入元にお問い合わせください。
STATIC2					ライセンスキーを正確に入力してください(&I):
STATIC3					ライセンスキーは 6 桁ごとに区切って入力してください。ハイフンは入力する必要はありません。コピー && ペーストで入力することも可能です。
B_INFO2					本ソフトウェアの著作権は全世界で保護されています。お客様は、ライセンス契約書の条件に従った場合のみ、本ソフトウェアを複製・使用することが可能です。不正に入手したライセンスキーの使用、複数台のサーバーでの同一ライセンスキーの使用、ライセンスキーの無断頒布などはライセンス契約書に違反し、民事または刑事上の罰を受ける可能性がありますので、ご注意ください。
IDOK					登録(&R)
IDCANCEL				キャンセル

PREFIX					D_EM_REMOTE
STATIC1					接続するコンピュータのホスト名または IP アドレスを指定してください(&S):
R_LOCAL					ローカルコンピュータ (この画面を表示しているコンピュータ) に接続(&L)
S_HOSTNAME				コンピュータ名(&C):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
B_ABOUT					バージョン情報

PREFIX					D_SM_CONFIG
CAPTION					Config ファイルの編集
IDC_INFO				VPN Server "%S" の現在のコンフィグレーションファイルは下記のとおりです。\r\nこのコンフィグレーションファイルの内容を編集して、VPN Server に書き込むこともできます。
B_EXPORT				ファイルに保存(&S)
B_IMPORT				ファイルからインポートして書き込み(&I)
IDCANCEL				閉じる(&C)
STATIC1					コンフィグレーションファイルは通常のテキストエディタ等で編集可能です。編集したコンフィグレーションファイルを VPN Server に書き込んだ場合、VPN Server は自動的に再起動し、新しいコンフィグレーションファイルに従って起動します。不正なコンフィグレーションファイルを書き込んだ場合はエラーが発生したり現在の設定内容が失われたりする可能性がありますので、十分注意してください。
B_FACTORY				設定をリセットして初期化(&R)


PREFIX					D_SM_ADMIN_OPTION
CAPTION					仮想 HUB 管理オプション
S_INFO					現在、仮想 HUB "%S" には以下の管理オプションが設定されています。
B_ADD					値の追加(&A)
B_EDIT					値の編集(&E)
B_DELETE				値の削除(&D)
STATIC1					仮想 HUB 管理オプションは、VPN Server の管理者が各仮想 HUB の管理者に仮想 HUB の管理を委任している場合に、設定範囲を制限するために使用します。
IDOK					保存(&S)
IDCANCEL				キャンセル
STATIC2					仮想 HUB の管理オプションを編集することができるのは、この VPN Server 全体の管理権限を持った管理者のみです。仮想 HUB の管理者は、管理オプションを表示できますが、変更することはできません。\r\nただし、allow_hub_admin_change_option が 1 に設定されている場合は、仮想 HUB の管理者でも管理オプションを編集することができます。
S_BOLD					説明:


PREFIX					D_SM_MSG
CAPTION					メッセージの設定
S_MSG_2					仮想 HUB "%S" に VPN Client が接続した際に、ユーザーの画面にメッセージを表示できます。メッセージを表示する場合は、以下に表示したいメッセージの内容を入力してください。
C_USEMSG				メッセージを表示する(&M)
STATIC1					メッセージの表示機能について
S_INFO					接続元のユーザーが使用している VPN Client のバージョンが 3.0 以降である必要があります。\r\n\r\nメッセージに「http://」で始まる URL を 1 行だけ記載すると、メッセージを表示する代わりにその URL をデフォルトの Web ブラウザを起動して表示することができます。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_NICINFO
CAPTION					仮想 LAN カード "%S" の状態
IDCANCEL				閉じる(&C)


PREFIX					D_SM_VLAN
CAPTION					タグ VLAN パケット透過設定ツール
STATIC1					LAN カードの種類によっては、デフォルトでタグ VLAN パケット (IEEE802.1Q) を透過できない場合があります。\r\n\r\n仮想 HUB と LAN カードをローカルブリッジ接続する場合で、物理的なネットワークからタグ VLAN パケットを仮想 HUB に入力したり、仮想 HUB からタグ VLAN パケットを物理的なネットワークに出力したりしたい場合は、LAN カードに VLAN パケットを透過するための設定を行う必要があります。
B_ENABLE				選択した LAN カードをタグ VLAN が透過可能に設定する(&C)
B_DISABLE				設定を解除する(&U)
STATIC2					タグ VLAN パケット透過設定ツールについて
S_WARNING				このツールを用いると、Intel、Broadcom および Marvell 製の正規ドライバを用いている一部の Windows 用 LAN カードのタグ VLAN の透過設定を行ったり、設定を解除したりすることができます。
S_WARNING2				上記のリストに表示されている LAN カードは、このツールによって設定を変更することがサポートされています。リストに表示されていない LAN カードはこのツールによって設定をすることができません。リストにない LAN カードでも、タグ VLAN がデフォルトで透過可能か、または何らかの設定を行うことにより透過可能になることがあります。\r\n\r\nその場合は、システム管理者が自ら Windows にログインし、そのような設定を行う必要があります。
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_SIMULATION
CAPTION					遅延・パケットロス生成機能
STATIC1					このアクセスリストの条件に一致するパケットが仮想 HUB を通過する場合に、そのパケットに遅延・ジッタおよびパケットロスを発生させることができます。\r\n\r\nこの機能により、低速で品質の低いインターネット回線や WAN 回線、ワイヤレス回線などを利用した場合の動作を、LAN 内の机上で実験することができます。たとえば、IP 電話 (VoIP) 等の動作試験に便利です。
STATIC2					発生させる遅延・ジッタ・パケットロスの内容:
C_DELAY					遅延を発生させる(&D)
S_DELAY					発生させる遅延の量 (0 - 10000) :
S_DELAY2				ミリ秒 (msecs)
C_JITTER				遅延にジッタ (揺らぎ) を発生させる(&J)
S_JITTER				発生させる遅延の揺らぎ (0 - 100) :
S_JITTER2				パーセント (%)
C_LOSS					パケットロスを発生させる(&L)
S_LOSS					発生させるパケットロス率 (0 - 100) :
S_LOSS2					パーセント (%)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_AO_VALUE
CAPTION					名前と値
STATIC1					名前(&N):
STATIC2					値(&V):
STATIC3					(整数値)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_L3
CAPTION					仮想レイヤ 3 スイッチ設定
STATIC1					この VPN Server 内で動作している複数の仮想 HUB 間で仮想のレイヤ 3 スイッチを定義し、異なった IP ネットワーク間をルーティングすることができます。
STATIC2					仮想レイヤ 3 スイッチ機能は、ネットワークおよび IP ルーティングに関する詳しい知識をお持ちの方やネットワーク管理者のための機能です。通常の VPN 機能を使用する場合は、仮想レイヤ 3 スイッチ機能を使用する必要はありません。\r\n\r\n仮想レイヤ 3 スイッチ機能を使用する場合は、IP ルーティングに関する十分な知識をお持ちの上で、ネットワークに与える影響を十分考慮してから設定してください。
STATIC3					仮想レイヤ 3 スイッチ機能に関するご注意
S_BOLD					定義されている仮想レイヤ 3 スイッチの一覧(&L):
B_ADD					新規作成(&N)
B_START					動作開始(&S)
B_STOP					動作停止(&T)
IDOK					編集(&E)
B_DELETE				削除(&D)
IDCANCEL				閉じる(&C)


PREFIX					D_SM_L3_ADD
CAPTION					新規仮想レイヤ 3 スイッチの作成
STATIC1					新しい仮想レイヤ 3 スイッチを作成します。名前を入力してください。\r\n\r\n仮想レイヤ 3 スイッチの名前は、既にこの VPN Server に存在する他の仮想レイヤ 3 スイッチと重複することはできません。
STATIC2					名前(&N):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_L3_SW
CAPTION					仮想レイヤ 3 スイッチ "%S" の編集
STATIC1					1 つの仮想レイヤ 3 スイッチには、複数個の仮想インターフェイスとルーティングテーブルを定義することができます。
STATIC2					仮想インターフェイスは仮想 HUB に関連付けられ、仮想 HUB が動作しているときに仮想 HUB 内で 1 台の IP ホストのように動作します。複数の仮想 HUB に対してそれぞれ別々の IP ネットワークに所属する仮想インターフェイスが定義されているとき、それらのインターフェイス間で IP ルーティングが自動的に行われます。\r\n\r\nまた、ルーティングテーブルを手動で設定して、より細かい経路設定を行うことも可能です。
S_BOLD1					仮想インターフェイス一覧(&I):
B_ADD_IF				仮想インターフェイスの追加(&A)
B_DEL_IF				仮想インターフェイスの削除(&E)
S_BOLD2					ルーティングテーブル(&R):
B_ADD_TABLE				ルーティングテーブルエントリの追加(&D)
B_DEL_TABLE				ルーティングテーブルエントリの削除(&L)
B_START					動作開始(&S)
B_STOP					動作停止(&T)
IDCANCEL				閉じる(&C)


PREFIX					D_SM_L3_SW_IF
CAPTION					仮想インターフェイスの追加
STATIC1					新しい仮想インターフェイスを仮想レイヤ 3 スイッチに追加します。\r\n\r\n仮想インターフェイスが所属する IP ネットワーク空間とインターフェイス自身の IP アドレスを定義する必要があります。\r\nまた、インターフェイスが接続する先の仮想 HUB 名を選択するか入力してください。\r\n仮想 HUB 名は現在存在していない仮想 HUB を指定することもできます。
STATIC2					接続先仮想 HUB (&A)
STATIC3					このインターフェイスが接続する仮想 HUB を選択するか、名前を入力してください。
STATIC4					仮想 HUB (&H):
STATIC5					仮想インターフェイスの持つ IP アドレスと所属するサブネット空間(&D)
STATIC6					仮想インターフェイスは、仮想 HUB 内で 1 つの IP アドレスを持つ必要があります。また、その IP アドレスの属する IP ネットワークのサブネットマスクを指定する必要もあります。\r\n\r\n複数の仮想 HUB 内の IP 空間同士の仮想レイヤ 3 スイッチを経由したルーティングは、ここで指定した IP アドレスに基づいて動作します。
S_SRC_IP_1				&IP アドレス:
S_SRC_IP_2				サブネットマスク(&S):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_L3_SW_TABLE
CAPTION					ルーティングテーブルエントリの追加
STATIC1					仮想レイヤ 3 スイッチのルーティングテーブルに新しいルーティングテーブルエントリを追加します。\r\n\r\n仮想レイヤ 3 スイッチの IP ルーティングエンジンは、IP パケットの宛先 IP アドレスが各仮想インターフェイスの所属する IP ネットワークのいずれにも所属しない場合、ルーティングテーブルを参照してルーティングを行います。
STATIC2					ルーティングテーブルエントリの内容(&E):
STATIC3					仮想インターフェイスは、仮想 HUB 内で 1 つの IP アドレスを持つ必要があります。また、その IP アドレスの属する IP ネットワークのサブネットマスクを指定する必要もあります。\r\n\r\n複数の仮想 HUB 内の IP 空間同士の仮想レイヤ 3 スイッチを経由したルーティングは、ここで指定した IP アドレスに基づいて動作します。
S_SRC_IP_1				ネットワークアドレス(&N):
S_SRC_IP_2				サブネットマスク(&S):
S_SRC_IP_3				ゲートウェイアドレス(&G):
S_SRC_IP_4				メトリック値(&M):
STATIC4					※ ネットワークアドレスに 0.0.0.0 を、サブネットマスクに 0.0.0.0 を指定すると、デフォルトルートの意味になります。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_CM_SELECT_SECURE
CAPTION					スマートカードの選択
STATIC1					使用するスマートカードの種類を選択してください。\r\n\r\nスマートカードの種類の一覧には、現在コンピュータにドライバがインストールされていて、かつ VPN ソフトウェアでサポートされているデバイスの一覧が表示されます。\r\n現在使用しているスマートカードの種類が表示されない場合は、VPN ソフトウェアをより新しいバージョンにアップデートすることにより使用できるようになる場合もあります。\r\n\r\n※ 導入直後のドライバが表示されない場合は、Windows を再起動してみてください。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_CM_SECURE_MANAGER
CAPTION					スマートカードマネージャ
S_INFO					現在選択されているスマートカード:\r\n\r\n%S
B_BOLD					スマートカードに格納されているオブジェクト一覧:
B_REFRESH				オブジェクトリスト更新(&R)
B_IMPORT				カードへ書き込み(&I)...
B_EXPORT				カードから読み込み(&E)...
B_DELETE				カードから削除(&D)
B_NEW_CERT				新しい証明書と秘密鍵を作成してカードに書き込む(&N)...
B_PIN					PIN コードの変更(&C)...
IDCANCEL				閉じる


PREFIX					D_CM_SECURE_TYPE
CAPTION					オブジェクトの種類の選択
STATIC					インポートしたいオブジェクトの種類を選択してください。
R_CERT					証明書(&C)
R_KEY					秘密鍵(&K)
R_DATA					任意のデータ(&D)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_STRING
CAPTION					VPN ソフトウェア
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_SELECT_KEYPAIR
CAPTION					スマートカード内の証明書の指定
S_INFO					現在選択されているスマートカード:\r\n\r\n%S
B_BOLD1					スマートカード内の証明書を選択してください:
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
B_BOLD2					対応した秘密鍵を選択してください:


PREFIX					D_CM_LOAD_X
CAPTION					証明書の読み込み
STATIC1					どちらの方法で証明書を読み込みますか?
R_FROM_FILE				ファイルから証明書を読み込む(&F)
R_FROM_SECURE			スマートカードから証明書を読み込む(&R)
S_FILE					証明書データが保存されているファイル (拡張子が .cer, .crt, .p12, .pfx のいずれか) から証明書を読み込むことができます。
S_CERT					このコンピュータにスマートカードが接続されている場合は、スマートカード内の証明書を読み込むことができます。
B_SELECT				使用するスマートカードの選択(&S)...
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_CM_SECURE_PIN
CAPTION					PIN コードの変更
STATIC1					スマートカードの PIN コード (暗証番号) を変更することができます。\r\n\r\nPIN コードを変更するには、現在の PIN コードと、新しい PIN コードを 2 回入力してください。設定した PIN コードは忘れないようにしてください。
STATIC2					現在の PIN コード(&C):
STATIC3					新しい PIN コード(&N):
STATIC4					確認入力(&E):
STATIC5					ご注意
STATIC6					現在の PIN コードを一定回数間違えると、スマートカードが使用できなくなる場合があります。
STATIC7					スマートカードを挿入して [OK] をクリックしてください。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_CRL
CAPTION					無効な証明書の一覧
STATIC1					この仮想 HUB 内で無効な証明書の一覧を管理します。\r\n\r\n無効な証明書の一覧に証明書を登録すると、その証明書を提示したクライアントは、この仮想 HUB に証明書認証モードで接続できなくなります。
B_ADD					追加(&A)
IDOK					編集(&E)
IDCANCEL				閉じる(&C)
B_DELETE				削除(&D)


PREFIX					D_SM_EDIT_CRL
CAPTION					無効な証明書
STATIC1					無効な証明書の一覧に登録する内容を設定します。\r\n\r\n仮想 HUB にユーザーが証明書認証モードで接続してきたとき、その証明書が無効な証明書の一覧に登録されている 1 つ以上の内容に一致する場合に、そのユーザーの接続を拒否します。
S_BOLD					下記の定義された項目すべての内容に一致する証明書を無効とします。
STATIC2					証明書の内容
R_CN					名前 (CN):
R_O						所属機関 (O):
R_OU					組織単位 (OU):
R_C						国 (C):
R_ST					都道府県 (ST):
R_L						ローカル (L):
STATIC3					証明書の属性値:
R_SERI					シリアル番号 (16進数):
R_MD5_HASH				MD5 ダイジェスト値 (16進数, 128 bit):
R_SHA1_HASH				SHA-1 ダイジェスト値 (16進数, 160 bit):
STATIC4					ダイジェスト値 (ハッシュ値) の指定は、証明書を事実上一意に指定することになります。通常、MD5 または SHA-1 のダイジェスト値を入力する場合は、その他の項目を入力する必要はありません。
STATIC5					既存の証明書ファイルからの指定
STATIC6					無効にしたい証明書のファイルがある場合は、そのファイルを指定することにより証明書を正確に指定して無効リストに追加することができます。[証明書の読み込み] をクリックして指定した証明書ファイルの内容が自動的に入力されます。
B_LOAD					証明書の読み込み(&L)...
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_AC_LIST
CAPTION					接続元 IP 制限リスト
S_TITLE					クライアントコンピュータの IP アドレスによって、この VPN Server の仮想 HUB "%S" への VPN 接続を許可または拒否することができます。下記に接続を許可または拒否するルールを設定できます。
B_ADD					ルールの追加(&A)
IDOK					ルールの編集(&E)
B_DELETE				ルールの削除(&D)
B_SAVE					保存(&S)
IDCANCEL				キャンセル(&C)
STATIC1					優先順位はリストの上のものほど高くなります。
STATIC2					クライアントの IP アドレスがリスト内のどの項目にも一致しなかった場合は、この仮想 HUB への VPN 接続を許可されます。


PREFIX					D_SM_AC
CAPTION					接続元 IP 制限リストのルール項目の編集
STATIC1					IP アクセス制限リストのルール項目を設定してください。ここで設定した項目は、VPN Client が仮想 HUB に接続しようとした際にそのクライアントからの接続を許可するか拒否するかを決定するために使用されます。
STATIC2					ルール項目の内容
STATIC3					クライアントの IP アドレスが以下のときにルールを適用する:
R_SINGLE				単一の IP アドレス(&S)
R_MASKED				複数の IP アドレス (IP ネットワークアドレスとネットマスクで指定) (&M) :
STATIC4					アドレス(&A):
S_MASK					ネットマスク(&K):
STATIC5					動作
R_PASS					接続を許可する(&P)
R_DENY					接続を拒否する(&D)
STATIC6					その他
STATIC7					優先順位(&R):
STATIC8					(整数値: 小さいほど優先順位が高くなります)
STATIC9					IP プロトコル バージョン:
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_LOG_FILE
CAPTION					ログファイル一覧
STATIC1					サーバー上に保存されているログファイルを指定してダウンロードすることができます。\r\n\r\nVPN Server 全体の管理者は、すべての仮想 HUB のログおよびサーバー ログをダウンロードすることができます。仮想 HUB の管理者は、その仮想 HUB のログファイルのみダウンロードできます。
IDOK					ダウンロード(&D)
B_REFRESH				最新の状態に更新(&R)
IDCANCEL				閉じる


PREFIX					D_SM_READ_LOG_FILE
CAPTION					ファイルのダウンロード
S_INFO2					ファイル "%S" を VPN Server からダウンロードしています。\r\nしばらくお待ちください...
IDCANCEL				ダウンロードの中止(&S)


PREFIX					D_SM_SAVE_LOG
CAPTION					ログファイルのダウンロード完了
S_INFO					ファイル "%S" のダウンロードが完了しました。\r\n\r\nこのファイルを開くか、保存することができます。
IDOK					開く(&O)
B_SAVE					保存(&S)
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_TCP
CAPTION					TCP/IP 最適化ユーティリティ
STATIC1					Windows のインターネットプロトコル (TCP/IP) の設定を最適化することにより、このコンピュータのネットワークの通信速度を高速化することができる場合があります。\r\n\r\nこの TCP/IP 最適化ユーティリティを使用すると、通信速度の最適化の設定を簡単に行うことができます。
STATIC2					下記に表示されているのは、現在の Windows が保持している TCP/IP の設定値です。これらの値を変更することにより、TCP/IP の設定を最適化することができます。また、このユーティリティを後から起動することで、いつでも値を再設定したり元に戻したりすることができます。
STATIC3					TCP/IP 通信設定:
STATIC4					TCP 受信ウインドウサイズ(&R):
R_RECV_DISABLE			OS のデフォルト値を使用する(&D)
R_RECV_ENABLE			下記の値に設定する(&E)
S_RECV					バイト
B_RECV					推奨値を使用(&C)
STATIC5					TCP 送信ウインドウサイズ(&S):
R_SEND_DISABLE			OS のデフォルト値を使用する(&I)
R_SEND_ENABLE			下記の値に設定する(&N)
S_SEND					バイト
B_SEND					推奨値を使用(&M)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
STATIC6					TCP/IP の設定を変更した場合は、Windows を再起動した際に設定が有効になります。設定変更後、すぐにコンピュータを再起動する必要はありませんが、再起動するまでは TCP/IP の最適化設定は有効になりません。
B_DELETE				TCP 通信設定最適化ユーティリティによる管理を行わない


PREFIX					D_TCP_MSG
CAPTION					TCP/IP 通信設定の最適化
STATIC1					Windows の TCP/IP 通信設定を最適化すると、TCP/IP を使用した通信速度が大幅に向上する場合があります。通信設定を最適化しますか?\r\n\r\n後から TCP/IP 最適化ユーティリティを起動して、いつでも通信設定を最適化したり、元に戻したりすることができます。
STATIC2					TCP/IP の設定を変更した場合は、Windows を再起動した際に設定が有効になります。設定変更後、すぐにコンピュータを再起動する必要はありませんが、再起動するまでは TCP/IP の最適化設定は有効になりません。
R_OPTIMIZE				通信設定を自動的に最適化する(&A)
R_MANUAL				TCP/IP 最適化ユーティリティを使用して手動で最適化する(&M)
R_NO					最適化は行わない(&D)
IDOK					次へ(&N) >
IDOK3					< 戻る(&B)


PREFIX					D_CM_PKCSEULA
CAPTION					ソフトウェアとスマートカードの使用条件に関する確認
S_INFO_1				ソフトウェア "%S" を使用して指定したスマートカードにアクセスしようとしています。
S_INFO_2				ソフトウェア "%S" を使用する場合は、そのソフトウェアや使用するスマートカードの使用条件がある場合は、それに同意した上で使用する必要がある場合があります。\r\n\r\n詳しくは、ソフトウェア "%S" やスマートカードの提供元にお問い合わせください。
S_INFO_3				上記に同意し、ソフトウェア "%S" を使用して指定したスマートカードへのアクセスを行いますか?
IDOK					はい(&Y)
IDCANCEL				いいえ(&N)


PREFIX					D_CM_TRAFFIC
CAPTION					通信スループット測定ツール
STATIC1					通信スループット測定ツールを使用すると、IP ネットワークに接続されている 2 台のコンピュータ間で最大限に通信を行い、実際の通信データ量と通信時間からその間のネットワークの最大帯域幅 (スループット) を測定することができます。このツールは、VPN の仮想ネットワーク内でも、VPN と関係無い物理的なネットワークでも使用することができます。
STATIC2					このツールを使用して、現在のネットワークの通信能力を測定することができます。ただし、測定結果は測定する両方のコンピュータの CPU 能力や他に動作しているアプリケーションの状態、ネットワークの使用率などによって変化するため、実際のネットワークの処理能力よりも低い値がでる場合もあります。
S_1						動作設定
S_3						このコンピュータは測定サーバーまたは測定クライアントのどちらですか?
R_SERVER				測定サーバー(&S)
R_CLIENT				測定クライアント(&C)
S_4						測定サーバーの場合は、待ち受けるポート番号を指定します。\r\n測定クライアントの場合は、接続先の測定サーバーのホスト名または IP アドレスとポート番号を指定し、必要な場合は必要なオプションを設定します。
S_5						接続先の測定サーバー名(&H): 
S_6						ポート番号(&P): 
S_7						(TCP ポート)
S_8						下記のオプションはクライアント側で設定します。
S_9						データ通信の方向
R_DOWNLOAD				測定サーバーから測定クライアントに伝送 (ダウンロード) (&D)
R_UPLOAD				測定クライアントから測定サーバーに伝送 (アップロード) (&U)
R_FULL					双方向に伝送 (ダウンロードとアップロードを同時に実行) (&F)
S_10					通信の詳細設定
S_11					並列接続してデータ伝送に使用する TCP コネクション数(&N):
S_12					データ伝送時間 (計測時間) (&A):
S_13					秒間
R_ETHERNET				Ethernet と仮定してレイヤ 2 でのスループットを算出(&E)
R_DOUBLE				中継機器能力測定モード(&B)
S_14					コネクション
IDOK					実行(&R)
IDCANCEL				キャンセル
S_15					通信スループット測定ツールは vpncmd コマンドライン管理ユーティリティから実行することもできます (Windows 以外の OS でも使用可能です)。


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RUN
CAPTION					通信トラフィック測定ツール
S_INFO					現在、通信トラフィック測定ツールを実行しています。下記に動作状況が表示されます。
STATIC1					通信トラフィック測定ツールを終了してこの画面を閉じるには、[終了] をクリックしてください。
IDCANCEL				終了(&X)


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RESULT
CAPTION					通信トラフィック測定結果
STATIC1					通信トラフィックの測定が完了しました。結果は次のとおりです。
IDCANCEL				閉じる(&C)


PREFIX					D_SM_LICENSE
CAPTION					ライセンスの追加と削除
STATIC1					SoftEther VPN Server を使用するには、有効なライセンスを取得し、ライセンスキーを登録する必要があります。この画面では、新しいライセンスキーを登録したり、登録済みのライセンスキーを削除したり、現在のライセンス一覧や VPN Server のライセンスモードを表示したりすることができます。
S_BOLD					現在登録されているライセンスの一覧(&L):
B_OBTAIN				ライセンスの入手・更新(&O)
STATIC2					[ライセンスの入手・更新] をクリックすると、ライセンスの入手・更新方法に関する説明が記載された Web サイトを表示します。
B_ADD					新しいライセンスキーの登録(&A)
B_DEL					削除(&D)
IDOK					ライセンスに関する情報(&I)
STATIC3					ライセンスを選択し、[ライセンスに関する情報] をクリックすると、ソフトイーサ株式会社の Web サイト (softether.com) に接続し、そのライセンスに関する登録情報を表示します。
S_BOLD2					現在の SoftEther VPN Server のライセンスモード(&M):
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_LICENSE_ADD
CAPTION					新しいライセンスキーの登録
S_INFO					SoftEther VPN Server の製品ライセンスまたは接続ライセンスのライセンスキーを登録することができます。
STATIC1					ライセンスキーは、36 桁の英数字およびハイフン ( '-' ) で構成されている、ライセンスの所有を証明するキーコードです。\r\n\r\nライセンスキーは、本ソフトウェアと共にライセンス証書を受け取った場合はライセンス証書に印刷されています。本ソフトウェアのライセンスをオンラインで購入した場合は、購入時の Web サイトの画面やメールなどにライセンスキーが記載されていることがあります。その他の方法でライセンスキーが記載されている場合もあります。不明な場合は、ライセンスの購入元にお問い合わせください。
STATIC2					ライセンスキーを正確に入力してください(&I):
STATIC3					ライセンスキーは 6 桁ごとに区切って入力してください。ハイフンは入力する必要はありません。コピー && ペーストで入力することも可能です。
B_INFO2					本ソフトウェアの著作権は全世界で保護されています。お客様は、ライセンス契約書の条件に従った場合のみ、本ソフトウェアを複製・使用することが可能です。不正に入手したライセンスキーの使用、複数台のサーバーでの同一ライセンスキーの使用、ライセンスキーの無断頒布などはライセンス契約書に違反し、民事または刑事上の罰を受ける可能性がありますので、ご注意ください。
IDOK					登録(&R)
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_FREEINFO
CAPTION					SoftEther VPN Server Free Edition について
S_INFO_1				SoftEther VPN Server Free Edition をご利用いただきありがとうございます。
S_INFO_2				接続先のサーバー "%S" で稼動している SoftEther VPN Server は個人利用を目的とした Free Edition です。\r\nFree Edition では SoftEther VPN Server のすべての機能が使用できますが、下記の利用方法は使用権許諾契約によって禁止されています。
S_INFO_3				・ VPN Server を経由して、業務のための通信が行われるような使用方法。 
S_INFO_4				上記の禁止されている使用方法で使用した場合は、SoftEther VPN Server 使用権許諾契約違反となりますのでご注意ください。SoftEther VPN Server の通常製品版のライセンスを入手していただくことにより、上記のような制限は無くなります。 通常製品版については、www.softether.com をご覧ください。\r\n\r\nもし、このサーバーを上記のような使用方法で使用されている場合は、www.softether.com までご連絡いただきますようお願いいたします。\r\n\r\n※ この画面は、Free Edition の VPN Server に接続した際に表示されます。Free Edition 以外のエディション製品では表示されません。\r\n※ Free Edition のソフトウェアは、製品版と比較してこのお知らせ画面が表示される以外の違いは全くありません。
B_HIDE					次回からこのお知らせを表示しない(&H)
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_CM_SETTING
CAPTION					SoftEther VPN Client 動作モード変更
STATIC1					SoftEther VPN Client は「通常モード」または「簡易モード」で使用することができます。使用するモードを切り替えるには、下記のチェックボックスを選択してください。
R_NORMAL				通常モード(&N)
R_EASY					簡易モード(&E)
STATIC2					[通常モード] は SoftEther VPN Client ソフトウェアのすべての操作を行うことができる動作モードです。一般的なユーザーやシステム管理者にお勧めします。
STATIC3					[簡易モード] は VPN Server への接続などの最もよく使用する操作しかできない動作モードです。VPN について詳しい知識をお持ちでないユーザーにお勧めします。
STATIC4					[設定ロック機能] を使用すると、SoftEther VPN Client に登録されている接続設定を使って VPN Server に接続することはできますが、接続設定の内容を変更したり、新しく接続設定を作成したり、削除したりすることができなくなります。
R_LOCK					設定ロック機能を使う(&L)
S_PASSWORD1				パスワードを指定することができます。パスワードを指定すると、後から設定ロック機能を無効にする際にパスワードの入力が必要になります。
S_PASSWORD2				パスワード(&P):
S_PASSWORD3				確認入力(&C):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_VGS2					VPN Gate 学術実験サービスの設定を行うことができます。
B_VGS					VPN &Gate サービスの設定...


PREFIX					D_CM_EASY
CAPTION					SoftEther VPN クライアント簡易接続マネージャ (Developer Edition)
B_MODE					動作モードの変更(&M)
IDCANCEL				閉じる(&C)
B_STATUS				接続状況の表示(&S)
B_VGC					VPN Gate 学術実験


PREFIX					D_SM_SETUP
CAPTION					SoftEther VPN Server / Bridge 簡易セットアップ (Developer Edition)
S_TITLE					SoftEther VPN Server / Bridge 簡易セットアップ (Developer Edition)
IDC_STATIC_1			このセットアッププログラムを使用すると、SoftEther VPN Server または VPN Bridge を以下の用途や目的のために簡単にセットアップすることができます。セットアップ終了後は、VPN サーバー管理マネージャを用いて、より詳細な設定を自由に行うことができます。
S_BOLD					構築しようとしている VPN サーバーの種類を選択してください。複数の用途のための VPN サーバーを構築しようとしている場合は、複数の種類を選択することができます。
C_REMOTE				リモートアクセス VPN サーバー(&R)
S_REMOTE_1				リモートアクセス VPN は、たとえば社内 LAN などの既存の Ethernet セグメントに対して、インターネットなどを経由して遠隔地の VPN クライアントコンピュータが VPN 接続することができる形態の VPN 構成です。\r\nVPN Server に接続した VPN クライアントコンピュータは、社内の Ethernet に対して直接 LAN ケーブルで接続しているのと同等の状態でネットワークにアクセスできるようになります。
C_SITE					拠点間接続 VPN サーバーまたはブリッジ(&S)
S_SITE_1				拠点間接続 VPN は、既存の 2 箇所以上の拠点の Ethernet セグメント同士を VPN 接続する形態の VPN 構成です。\r\nVPN 接続されたそれぞれの拠点同士はレイヤ 2 レベルで同一のセグメントとなりますので、各拠点内のコンピュータ同士が同一ネットワーク内にあるものとして通信することができるようになります。
S_SITE_2				この VPN Server の役割を選択してください:
C_CENTER				拠点間接続 VPN の中心となり、他拠点からの接続を受け入れる VPN Server (&M)
C_EDGE					各拠点に設置する VPN Server または VPN Bridge (&E)
C_OTHER					高度な機能を用いた VPN (&O)
S_OTHER					クラスタリング機能や仮想レイヤ 3 スイッチ機能などの高度な機能を提供する VPN システムを構築する場合。
IDOK					次へ(&N)
IDCANCEL				閉じる(&C)


PREFIX					D_SM_SETUP_HUB
CAPTION					簡易セットアップ - 仮想 HUB 名の決定
IDC_STATIC_1			VPN Server 上に仮想 HUB を 1 個作成する必要があります。仮想 HUB の名前は自由に指定することができます。
IDC_STATIC_2			仮想 HUB 名(&N):
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_SETUP_STEP
CAPTION					簡易セットアップの実行
IDC_STATIC_1			この VPN Server / VPN Bridge のセットアップを完了するには、下記のタスクのうち必要なものを実行してください。
S_1_1					1. VPN 接続を受け入れるためのユーザーの作成
S_1_2					この VPN Server がリモートアクセス VPN を受け入れる場合、または拠点間接続 VPN において中心となり他拠点からの接続を受け入れる場合は、VPN 接続を受け入れるためにユーザーを作成しておく必要があります。
B_USER					ユーザーを作成する(&U)
S_2_1					2. 接続先の VPN Server への接続設定
S_2_2					拠点間接続 VPN における各拠点に設置する VPN Server または VPN Bridge の場合は、各 VPN 拠点からの接続を受け付ける、中心となる VPN Server のアドレスなどを入力して、その VPN Server への接続を確立する必要があります。
B_CASCADE				接続先の VPN Server への接続設定を行う(&O)
S_3_1					3. ローカルブリッジの設定
S_3_2					VPN 経由で LAN にアクセスするためには、VPN 側の仮想的な Ethernet セグメントと物理的な Ethernet セグメントとの間を「ローカルブリッジ接続」機能でブリッジ接続する必要があります。\r\n\r\nVPN に対してブリッジ接続する既存の Ethernet デバイス (LAN カード) を選択してください。
IDCANCEL				閉じる(&C)
IDC_STATIC_8			必要な設定がすべて完了したら、[閉じる] をクリックしてください。VPN Server / VPN Bridge の詳細な管理画面が表示されます。その後は必要な場合に詳細な設定を行ってください。
B_SECURENAT				SecureN&AT 機能の設定を行う


PREFIX					D_CPU64_WARNING
CAPTION					SoftEther VPN の 64 bit 版に関する情報
S_BOLD					インストールされた SoftEther VPN ソフトウェアは 32 bit 版ですが、現在実行されている Windows オペレーティングシステムは 64 bit 版です。
S_INFO					64 bit 版 Windows 上で 32 bit 版の SoftEther VPN ソフトウェアを実行することは可能ですが、Windows が搭載している 32 bit エミュレータ上で動作することになるため、パフォーマンスが低下する場合があります。\r\nまた、一部の機能がサポートされない可能性があります。\r\n\r\n64 bit 版 Windows 上では SoftEther VPN ソフトウェアの 64 bit 版をインストールして使用されることを強く推奨します。\r\nSoftEther VPN ソフトウェアの 64 bit 版は http://selinks.org/ よりダウンロードすることができます。\r\n\r\nこのダイアログボックスは、30 秒後に自動的に閉じます。
IDOK					&OK


PREFIX					D_ONCEMSG
CAPTION					TITLE
C_DONTSHOWAGAIN			今後はこのメッセージを表示しない(&D)
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_CONNECT
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_IPSEC
CAPTION					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 設定
S_TITLE					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 サーバー機能の設定
S_3						この VPN Server 上の仮想 HUB は、L2TP に対応した PC や Mac OS X、スマートフォン等からリモートアクセス VPN 接続を受け付けたり、EtherIP / L2TPv3 に対応した市販のルータ等から拠点間 VPN 接続を受け付けたりできます。
S01						L2TP サーバー機能 (リモートアクセス VPN サーバー接続)
S02						iPhone、iPad、Android 等のスマートフォンや Mac OS X、Windows 等の OS 付属の標準 VPN クライアントから VPN 接続ができるようになります。
R_L2TP_OVER_IPSEC		L2TP サーバー機能を有効にする (L2TP over IP&sec)
S03						iPhone、iPad、Android、Windows、Mac OS X からの VPN 接続を受け付けることができます。
R_L2TP_RAW				L2TP サーバー機能を有効にする (暗号化されていない &L2TP)
S04						IPsec を用いない L2TP を使用する特殊なクライアントをサポートできます。
S_1						接続時のユーザー名で仮想 HUB 名が省略された場合に接続する仮想 HUB の選択(&H):
S_2						L2TP、OpenVPN および MS-SSTP VPN 接続時のユーザー名は "仮想HUB名\\ユーザー名" または "ユーザー名@仮想HUB名" のように指定してください。なお、仮想 HUB 名の指定が省略された場合、デフォルトで接続する仮想 HUB を設定しておくことができます。
S05						EtherIP / L2TPv3 サーバー機能 (拠点間接続 VPN サーバー機能)
S06						EtherIP / L2TPv3 over IPsec に対応した市販のルータ製品は、この VPN Server の仮想 HUB にレイヤ 2 (Ethernet) でブリッジ接続できます。
R_ETHERIP				&EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能有効
B_DETAIL				サーバー機能の詳細設定(&D)
S07						IPsec 共通設定(&C)
S_PSK					IPsec 事前共有鍵(&P):
S_PSK2					IPsec 事前共有鍵は、「PSK (Pre-Shared Key)」または「シークレット」と呼ばれることがあります。8 文字程度で設定し、VPN を利用するすべてのユーザーに配布してください。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_ETHERIP
CAPTION					EtherIP / L2TPv3 サーバー機能の詳細設定
S_TITLE					EtherIP / L2TPv3 サーバー機能
S01						VPN Server に EtherIP / L2TPv3 over IPsec に対応した市販のルータ機器からレイヤ 2 Ethernet ブリッジ接続を行うことができます。\r\nCisco 社のルータや NEC 製の IX ルータ、IIJ 製の SEIL ルータ等がお勧めです。
S02						EtherIP / L2TPv3 による接続を受け付けるには、予め、クライアント側となる EtherIP / L2TPv3 対応ルータがこの VPN Server に接続する際の IPsec Phase 1 ID 文字列と、接続先の仮想 HUB の情報の対応表を定義しておく必要があります。
S_BOLD					IPsec Phase 1 ID と接続先仮想 HUB との対応表(&T):
B_ADD					追加(&A)
IDOK					編集(&E)
B_DELETE				削除(&D)
IDCANCEL				閉じる(&X)


PREFIX					D_SM_ETHERIP_ID
CAPTION					EtherIP / L2TPv3 over IPsec クライアント定義
S01						EtherIP / L2TPv3 over IPsec クライアントがこの VPN Server に接続しようとした際の ISAKMP (IKE) Phase 1 のイニシエータ ID 文字列が以下に一致する場合に、次の仮想 HUB への接続設定を適用します。
S02						ISAKMP Phase 1 &ID:
S03						接続先の仮想 &HUB:
S04						ユーザー名(&U):
S05						パスワード(&P):
S06						ユーザー名とパスワードは、仮想 HUB に登録されている必要があります。EtherIP / L2TPv3 クライアントは、上記で入力された情報で識別されるユーザーの権限で仮想 HUB に接続したものとみなされます。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S07						(ID はクライアント側のルータの接続設定で設定するものと同一の文字列を指定してください。文字列のほか、ID の種類が IP アドレスの場合は IP アドレスも指定できます。)\r\n\r\nなお、'*' (アスタリスク) を指定するとワイルドカード指定となり、他の明示的なルールに一致しないすべての接続元クライアントが対象となります。


PREFIX					D_SM_OPENVPN
CAPTION					OpenVPN / MS-SSTP 設定
S_TITLE					OpenVPN / MS-SSTP VPN サーバー機能設定
S_1						OpenVPN 社の OpenVPN ソフトウェア製品と同等の VPN サーバー機能を搭載しています。\r\n\r\nOpenVPN クライアントからこの VPN Server に接続できます。
R_OPENVPN				&OpenVPN サーバー機能を有効にする
S_TOOL					OpenVPN クライアント用サンプル設定ファイル自動作成ツール
S_TOOL2					本来、OpenVPN クライアントを使うためには設定ファイルを手動で記述する必要があり、これは難易度が高い作業です。しかし、以下のボタンをクリックするだけでこの VPN Server に接続することができる基本的な OpenVPN クライアント用の設定ファイルを自動的に生成することができます。
B_CONFIG				OpenVPN クライアント用のサンプル設定ファイルを生成(&C)
S_2						Microsoft SSTP VPN 互換サーバー機能
S_3						Microsoft 社の Windows Server 2008 / 2012 製品に搭載されている MS-SSTP VPN サーバー機能と互換性がある機能を搭載しています。\r\n\r\nWindows Vista / 7 / 8 / RT / 10 に標準搭載の MS-SSTP クライアントからこの VPN Server に接続できます。
R_SSTP					&MS-SSTP VPN サーバー機能を有効にする
S_SSTP					VPN Server の SSL 証明書の CN の値がクライアント側で指定するホスト名と一致し、かつその証明書が信頼されている必要があります。詳しくは Microsoft 社のドキュメントを参照してください。
S_4						これらの互換サーバー機能で仮想 HUB に接続する場合のユーザー名の指定方法、およびデフォルト仮想 HUB の選択規則は、IPsec サーバー機能と同様です。
B_IPSEC					I&Psec サーバー機能の設定
S_13					OpenVPN 互換サーバー機能
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_SM_DDNS
CAPTION					ダイナミック DNS 機能
S_TITLE					ダイナミック DNS 機能
S_BOLD					このバージョンの VPN Server にはダイナミック DNS 機能が搭載されています。
S_1						ダイナミック DNS により、この VPN Server コンピュータに永続的な固有の DNS ホスト名が割当てられます。これにより独自でドメインを所有していなくても、VPN Client や VPN Bridge などの設定画面上で VPN Server の IP アドレスの代わりに DNS ホスト名によって VPN Server を指定することができます。
S_22					また、IP アドレスが変化する可能性がある一般的な ISP を用いて VPN Server をインターネットに接続する場合でも、IP アドレスが変化すれば自動的に DNS ホストに対応する IP アドレスが更新されますので、可変 IP アドレスでも VPN Server を運用することができるようになります。\r\nこれにより、高価な月額料金が必要な固定グローバル IP アドレスのサービスを契約する必要がなくなります。
S_3						さらに、このバージョンの VPN Server は NAT トラバーサル機能をサポートしており、VPN Server が NAT の内側にありプライベート IP アドレスしか持っていない場合でも、NAT 上で特別な設定をすることなく、インターネット側からの VPN 接続を受付けることができます。
S_4						現在の状態(&S):
S_STATUS3				割当てられているダイナミック DNS ホスト名(&H):
B_HINT					ヒント
S_STATUS4				グローバル IPv&4 アドレス:
S_STATUS5				グローバル IPv&6 アドレス:
S_5						設定の変更(&M):
S_STATUS6				ダイナミック DNS ホスト名の変更(&C):
S_STATUS7				3 文字以上 31 文字以内の半角英数字およびハイフン '-' が使用できます。\r\n変更は何度でも可能です。
IDOK					上記の DNS ホスト名に変更する(&A)
B_RESTORE				変更前に戻す(&R)
S_2						IPv6 インターネットに接続されていない場合は上記の [IPv6 アドレス] の欄にエラーが表示されますが、異常ではありません。一部の国・地域では、行政機関による制限により、ダイナミック DNS サービスが利用できない場合があります。
IDCANCEL				閉じる(&X)
B_DISABLE				ダイナミック DNS 機能を無効にする(&D)
B_PROXY					プロキシサーバー経由で接続(&P)
S_STATUS8				DNS 鍵:
B_HINT2					ヒント


PREFIX					D_SM_SPECIALLISTENER
CAPTION					VPN over ICMP / DNS 機能の設定
S_TITLE					VPN over ICMP / DNS 機能
S_1						VPN over ICMP / DNS 機能
S_2						ファイアウォールやルータ等の故障や過負荷、設定ミス等により TCP/IP 通信が遮断されている環境のネットワークからでも、ICMP (Ping) または DNS パケットの通信が可能であれば、この VPN Server との間で VPN 通信を行うことができます。そのためには、予め以下の機能を有効にしておく必要があります。
R_OVER_ICMP				VPN over &ICMP サーバー機能を有効にする
R_OVER_DNS				VPN over &DNS サーバー機能を有効にする (UDP ポート 53 を使用します)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_3						接続元の VPN Client または VPN Bridge は内部バージョン 4.0 以降が必要です。
S_4						警告: これは、ファイウォールやルータ等が一時的に不調となっており ICMP または DNS のみ安定した通信が可能な環境で VPN 通信を確立するための機能です。緊急時などには有益ですが、長期間の利用には適さない場合があります。


PREFIX					D_SM_REDIRECT
CAPTION					HTTP URL リダイレクション設定
S_1						仮想 HUB を経由する TCP コネクションがこのアクセスリストの条件に一致した場合、その TCP コネクションを用いてクライアントが何らかの通信を行おうとすると、強制的に以下に設定された URL 文字列をクライアントに対して応答します。\r\n\r\nこれにより、VPN クライアント上で起動している Web ブラウザが特定の IP アドレスにアクセスした場合などに任意の Web ページをその Web ブラウザ上に表示させることができます。
S_2						リダイレクト先 URL の入力:
S_BOLD2					リダイレクト先 &URL:
S_3						入力例:
S_4						単純な URL リダイレクション:
S_5						高度な URL リダイレクション:
B_HINT					高度な URL リダイレクション機能の使い方(&U)...
S_6						ご注意
S_BOLD					この機能は TCP/IP に詳しいネットワーク管理者向けの機能です。以下の注意事項をよく読み、慎重に設定してください。
S_7						アクセスリストの条件に宛先セッションのユーザー名またはグループ名が指定されている場合で当該アクセスリストがパケットに一致した場合はこの機能は無視されます。
S_8						TCP 以外のパケットがアクセスリストに一致した場合はこの機能は無視されます。
S_9						すべての TCP パケットに対して HTTP リダイレクト応答を返します (ポート 80 に限定されません)。たとえばポート 80 に限定するためには、アクセスリストの条件で宛先ポートを TCP 80 に限定してください。
S_10					リダイレクト先の URL に対してクライアントがアクセスしようとした結果が再度このアクセスリストに一致した場合は、当該アクセス要求に対して再度リダイレクション応答が返信されます。この場合は無限のリダイレクションの繰り返しが発生する可能性があります。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
S_11					高度なリダイレクション機能は、リダイレクト先 CGI に VPN セッション情報を提供できます。


PREFIX					D_SW_WELCOME
CAPTION					D_SW_WELCOME
S_WELCOME				SoftEther VPN は筑波大学で開発された、Windows や Mac などのコンピュータおよび iPhone, iPad, Android, Windows RT などのスマートフォンやタブレット、Cisco などのサードパーティ製 VPN ルータ、OpenVPN や MS-SSTP などの既存の VPN プロトコルとも互換性がある安全で高性能なオープンソース VPN ソフトウェアです。
S_TITLE				すべての主要なデバイスに対応するオープンソース VPN ソフトウェア


PREFIX					D_SW_MODE
CAPTION					D_SW_MODE
R_SYSTEM				システムモード (推奨) (&S)
R_USER					ユーザーモード (&U)
S_1						このコンピュータに通常の方法で VPN ソフトウェアをインストールします。このコンピュータの管理者権限が必要です。
S_USER					一般ユーザー権限で VPN ソフトウェアをインストールします。管理者権限は不要ですが、ローカルブリッジなどの一部の機能が利用できません。ユーザー "%s" が Windows にログオンしている間だけ使用できます。
S_2						SoftEther VPN は 2 種類のセットアップモードでインストールできます。\r\n\r\n通常は「システムモード」を選択してください。\r\n\r\n何らかの理由で管理者権限を取得することができない場合は、「ユーザーモード」を選択すれば一般ユーザー権限でインストールすることもできます。


PREFIX					D_SW_NOT_ADMIN
CAPTION					D_SW_NOT_ADMIN
S_INFO					現在 Windows にログオンしているユーザー "%s" には管理者権限 (Administrators 権限) がありません。\r\n\r\nセットアップを続行するには、一度 Windows からログオフし、このコンピュータの管理者権限を持つユーザーでログオンしてから再度セットアップ ウィザードを起動してください。
S_INFO6					「完了」をクリックすると、セットアップ ウィザードを終了します。
S_INFO2					管理者権限が無い場合でも、ユーザーモードでインストールすることができます。\r\nユーザーモードでソフトウェアをインストールするには、「戻る」をクリックしてください。


PREFIX					D_SW_COMPONENTS
CAPTION					D_SW_COMPONENTS


PREFIX					D_SW_EULA
CAPTION					D_SW_EULA
S_1						使用許諾契約書を注意してお読みください。
B_AGREE					使用許諾契約書に同意します(&A)


PREFIX					D_SW_WARNING
CAPTION					D_SW_WARNING
S_1						SoftEther VPN ソフトウェアは非常に強力な通信機能を有しているため、ご利用にあたっては下記の重要事項説明書をよくお読みください。


PREFIX					D_SW_DIR
CAPTION					D_SW_DIR
S_INFO					「%s」 のインストール先ディレクトリを指定してください。
R_CUSTOM				インストール先を変更(&S)
S_DEST					インストール先(&D):
B_BROWSE				参照(&B)...
R_SHOWCUSTOM			上級者のためのインストールオプション(&A)
R_FOR_SYSTEM			このコンピュータの Windows にインストール(&Y)
R_FOR_USER				ユーザー "%s" の環境にのみインストール(&U)
S_WARNING				ご注意: 推奨されません。ユーザー "%s" が Windows からログオフすると、%s の動作は停止します。また、ローカルブリッジ機能や L2TP/IPsec 機能 (Mac やスマートフォンからの接続) などは動作しません。


PREFIX					D_SW_READY
CAPTION					D_SW_READY
S_INFO					「%s」 のインストールの準備が完了しました。
S_INFO7					「次へ」をクリックするとインストール処理を開始します。



PREFIX					D_SW_PERFORM
CAPTION					D_SW_PERFORM
S_INFO					%s のセットアップが進行中です。\r\n完了までしばらくお待ちください...
S_INFO8					SoftEther VPN は日本国経済産業省のソフトウェア研究開発プロジェクトの成果物です。IPA (独立行政法人 情報処理推進機構) の未踏ソフトウェア創造事業に採択され開発されました。詳しくは http://www.ipa.go.jp/ をご覧ください。

PREFIX					D_SW_ERROR
CAPTION					D_SW_ERROR
S_INFO					エラーが発生したため、%s のセットアップを完了できませんでした。\r\n\r\n再試行するには、もう一度セットアップ ウィザードを起動してください。


PREFIX					D_SW_FINISH
CAPTION					D_SW_FINISH
S_INFO					%s のセットアップ処理が正常に完了しました。
S_INFO8					SoftEther VPN は日本国経済産業省のソフトウェア研究開発プロジェクトの成果物です。IPA (独立行政法人 情報処理推進機構) の未踏ソフトウェア創造事業に採択され開発されました。詳しくは http://www.ipa.go.jp/ をご覧ください。

PREFIX					D_SW_UNINST1
CAPTION					D_SW_UNINST1
S_WELCOME				このセットアップウィザードを使用すると、%s をコンピュータからアンインストールすることができます。\r\n\r\nアンインストールを開始するには、「次へ」をクリックしてください。
S_TITLE					%s のアンインストール



PREFIX					D_SW_EASY1
CAPTION					D_SW_EASY1
S_WELCOME				企業内の多くの数のユーザーのコンピュータに VPN Client をインストールする際に、1 台ずつ VPN 接続設定を実施するのは大変です。
S_TITLE					SoftEther VPN Client 簡易インストーラとは
S_WELCOME2				「簡易インストーラ作成ウィザード」は、企業のシステム管理者向けのツールです。「簡易インストーラ作成ウィザード」を使用すれば、あらかじめ指定した接続設定ファイルを埋め込んだ VPN Client のインストーラを作成できます。もちろん、個人のユーザーも使用できます。
S_WELCOME3				作成したインストーラは、社内のファイルサーバーやメールなどを用いて社員に配布できます。インストーラを実行すると VPN Client がインストールされ、自動的に接続設定がインポートされてその接続設定を用いた VPN 接続が開始されます。


PREFIX					D_SW_EASY2
CAPTION					D_SW_EASY2
S_BOLD1					埋め込みたい接続設定ファイル (.vpn ファイル) を指定してください
S_1						簡易インストーラに埋め込みたい接続設定ファイル (拡張子が .vpn のファイル) を指定してください。接続設定ファイルは、VPN クライアント接続マネージャ内の接続設定を右クリックして「接続設定のエクスポート」をクリックしてエクスポートできます。
S_18					接続設定(&S):
B_BROWSE_SETTING		参照(&B)...
B_DELETE_SENSITIVE		接続設定ファイル内にユーザー名とパスワードを格納しない(&E)
S_BOLD2					生成される EXE ファイルの保存先ファイル名を指定してください
S_3						このウィザードは、簡易インストーラとして EXE ファイル (実行可能ファイル) を生成します。生成されるファイルを保存するためのファイル名を指定してください。
S_19					ファイル名(&A):
B_BROWSE_OUT			参照(&R)...
B_EASYMODE				VPN クライアント接続マネージャを簡易モードに設定する(&E)


PREFIX					D_SW_WEB1
CAPTION					D_SW_WEB1
S_WELCOME				SoftEther VPN Client Web インストーラを作成すると、Web ブラウザを開き特定のページにアクセスすることにより、SoftEther VPN Client を自動的にインストールすることができます。この際に、予め設定しておいた接続設定ファイルをインポートして VPN 接続を開始させることもできます。
S_TITLE					SoftEther VPN Client Web インストーラとは
S_WELCOME2				作成した Web インストーラは、社内向けの Web サーバーなどに HTML ファイルとして設置できます。設置された HTML ファイルの URL に社員がアクセスすると、SoftEther VPN Client のインストーラが起動します。
S_WELCOME3				ActiveX コントロールを使用しています。クライアントブラウザは Internet Explorer 5.0 以降、オペレーティングシステムは Windows 2000 以降がサポートされています。IE 以外のブラウザや Windows 98 などの古い OS はサポートされません。


PREFIX					D_SW_WEB2
CAPTION					D_SW_WEB2
S_BOLD1					埋め込みたい接続設定ファイル (.vpn ファイル) を指定してください
S_1						Web インストーラに埋め込みたい接続設定ファイル (拡張子が .vpn のファイル) を指定してください。接続設定ファイルは、VPN クライアント接続マネージャ内の接続設定を右クリックして「接続設定のエクスポート」をクリックしてエクスポートできます。
S_18					接続設定(&S):
B_BROWSE_SETTING		参照(&B)...
B_DELETE_SENSITIVE		接続設定ファイル内にユーザー名とパスワードを格納しない(&E)
S_BOLD2					生成される Web サーバー設置用ファイルの保存先ファイル名を指定してください
S_3						このウィザードは、Web サーバーに設置するための HTML ファイルや CAB ファイルが格納された ZIP ファイル (アーカイブファイル) を生成します。生成されるファイルを保存するためのファイル名を指定してください。
S_19					ファイル名(&A):
B_BROWSE_OUT			参照(&R)...
B_EASYMODE				VPN クライアント接続マネージャを簡易モードに設定する(&E)


PREFIX					D_UPDATE_NOTICE
CAPTION					%s のアップデート
IDOK					更新 Web サイトを表示(&S)...
B_CONFIG				アップデート通知設定(&C)...
IDCANCEL				今後このメッセージを表示しない(&I)
S_INFO					%s の最新バージョンがリリースされています。今すぐダウンロードしてアップデートできます。
S_PRODUCT				ソフトウェア:
S_CURRENT				現在使用中のバージョン:
S_CURRENT_STR			Ver %u.%02u.%04u%s
S_LATEST				最新バージョン:
S_LATEST_STR			Ver %S%s


PREFIX					D_UPDATE_CONFIG
CAPTION					アップデート通知の設定
S_INFO					%s の新しいバージョンがリリースされていないかどうか定期的にチェックし、リリースされていた場合は通知画面を表示します。\r\n\r\nアップデートチェックのために日本の茨城県つくば市に設置されている SoftEther Update サーバーとの間で HTTPS 通信を行います。お客様の個人情報が送信されることはありません。
S_TITLE					%s のアップデートチェックと通知の設定
S_ENABLE				アップデートチェックを有効にする(&E)
S_DISABLE				アップデートチェックを無効にする(&D)
IDCANCEL				閉じる(&C)


PREFIX					D_SM_VMBRIDGE
CAPTION					VM 内でローカルブリッジを使用する場合の注意事項
S_TITLE					VM 内でのローカルブリッジ機能の使用
S_1						VPN Server が VMware や Hyper-V などの VM (仮想マシン) 内で動作している可能性が検出されました。以下の注意事項をよくお読みください。VM を使用していない場合は、このメッセージは無視してください。
S_2						VM では、デフォルト設定で LAN カードの「プロミスキャスモード」(MAC アドレス スプーフィング) での通信が禁止されている場合があります。\r\n\r\nVM 内で動作する VPN Server の仮想 HUB とホストマシンに装着されている物理的な LAN カードとの間でローカルブリッジを行う場合、プロミスキャスモード (MAC アドレス スプーフィング) が禁止されていると正常に通信ができません。このような場合は、VM の設定ツールを用いてプロミスキャスモード (MAC アドレス スプーフィング) を有効にしてください。\r\n\r\n詳しくは、VM のドキュメントを参照してください。他の管理者によって管理されている共有 VM の場合は、管理者にプロミスキャスモード (MAC アドレス スプーフィング) を許可するよう要請してください。
S_BOLD					注意事項
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_SM_AZURE
CAPTION					VPN Azure サービスの設定
S_TITLE					VPN Azure クラウド型 VPN サービス (無料)
S_1						VPN Azure により、会社のパソコンに自宅や外出先のパソコンから非常に簡単に VPN 接続できるようになります。VPN 接続中は会社のパソコンを経由して、社内 LAN の他のサーバーにもアクセスできます。
S_2						会社のパソコン (VPN Server) にはグローバル IP アドレスは不要です。ファイアウォールや NAT の内側であっても動作し、ネットワーク管理者による設定は一切必要ありません。VPN クライアントとなる自宅のパソコンでは、Windows に標準付属の SSTP VPN クライアントを使用できます。
S_3						VPN Azure は、SoftEther VPN Server をお使いの方はどなたでも無料で利用できるクラウド VPN サービスです。ソフトイーサ株式会社によって運営されています。使い方を表示するには、右のボタンをクリックしてください。
B_BOLD					VPN Azure 設定
R_ENABLE				VPN Azure を有効にする(&E)
R_DISABLE				VPN Azure を無効にする(&D)
S_HOSTNAME_BORDER		現在の VPN Azure ホスト名
S_HOSTNAME_INFO			VPN Azure ホスト名はダイナミック DNS サービスのホスト名のドメイン部分を "vpnazure.net" に変更したものが使用されます。
B_CHANGE				ホスト名の変更(&H)
B_WEB					VPN Azure の使い方\r\n(Web サイトを表示)
IDCANCEL				&OK


PREFIX					D_SM_PROXY
CAPTION					プロキシサーバー経由の接続
STATIC9					プロキシサーバーを経由してサーバーに接続することができます。
STATIC10				プロキシの種類(&Y):
R_DIRECT_TCP			直接 TCP/IP 接続 (プロキシを使わない) (&D)
R_HTTPS					HTTP プロキシサーバー経由接続(&T)
R_SOCKS					SOCKS4 プロキシサーバー経由接続(&K)
R_SOCKS5				SOCKS5 プロキシサーバー経由接続(&K)
B_PROXY_CONFIG			プロキシサーバーの接続設定(&R)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_VGC_LIST
CAPTION					VPN Gate 学術実験プロジェクト プラグイン for SoftEther VPN Client
S_TITLE					VPN Gate 公開 VPN 中継サーバー一覧
S_INFO1					世界中のボランティアによって無償提供されている VPN サーバーに VPN 接続すると、その VPN サーバーを経由してインターネットに自由にアクセスできます。ローカルのファイアウォールの制約を回避したり、自分の IP アドレスを秘匿したりできます。
IDOK					選択した VPN サーバーに接続(&C)
B_PROXY					プロキシ設定(&P)
S_VLAN					仮想 LAN カード:
B_WEB					VPN Gate 学術実験\r\nWeb サイト
B_REFRESH				リストを更新(&R)
S_REFRESH				リストを更新中...
S_RESEARCH				筑波大学における学術研究プロジェクト
S_INFO9					回線速度 (Mbps) が高速で Ping の値が小さな VPN サーバーほど快適です。また、海外に設置されている VPN サーバーを経由すれば、普段あなたの国から閲覧できない Web サイトやコンテンツが見えるようになるかも知れません。


PREFIX					D_VGC_PROTOCOL
CAPTION					接続に使用する VPN プロトコルの選択
S_TITLE					公開 VPN 中継サーバー "%S" (%S) は TCP と UDP の両方の VPN プロトコルをサポートしています。
S_INFO					VPN サーバー "%S" (%S) への接続に使用する VPN プロトコルを選択してください。一般的に TCP のほうがファイアウォールを通過しやすいですが、TCP で正常に使用できなかった場合は代わりに UDP をお試しください。
R_TCP					&TCP を使用 (Ethernet over HTTPS VPN) (推奨)
R_UDP					&UDP を使用 (Ethernet over UDP VPN)
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_VGS_CONFIG
CAPTION					VPN Gate サービス コントロールパネル
R_ENABLE				VPN Gate 中継サービスを有効にし、ボランティアとして実験に参加する(&E)
S_TITLE					VPN Gate 学術実験に参加しますか?
S_INFO1					VPN Gate は筑波大学大学院における学術的な研究として実施されている、分散型公開 VPN 中継サーバーの運用に関する実験です。VPN Gate クライアントのユーザーは、公開 VPN 中継サーバーコンピュータ上で動作する VPN Gate サービスに接続することにより、その VPN サービスを経由してインターネットにアクセスできます。
S_INFO9					VPN Gate クライアントのユーザーがインターネット上のサーバーにアクセスする際は、アクセス元の IP アドレスが公開 VPN 中継サーバーのコンピュータの IP アドレスに変化します。これにより、VPN Gate クライアントのユーザーはたとえばローカルのファイアウォールが故障しているためアクセスできない海外の Web サイトにスムーズにアクセスできるようになります。
S_WARNING				チェックボックスをチェックして [OK] をクリックすると、このコンピュータ上で VPN Gate 中継サービスが動作します。これにより、任意の VPN Gate クライアントが当該 VPN Gate 中継サービスを経由してインターネットに向かって通信することができるようになります。VPN Gate 中継サービスが動作している場合でも、このコンピュータが接続されている社内 LAN などのプライベート IP アドレスに対する VPN 通信は VPN Gate 中継サービスを経由しないため安全です。
B_OPTION				VPN Gate サービスのオプション設定(&O)...
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル
B_WEB					http://www.vpngate.net/ を開く(&B)...


PREFIX					D_VGS_OPTION
CAPTION					VPN Gate サービスのオプション設定
S_TITLE					VPN Gate サービスのオプション設定
S_1						VPN Gate サービスをこのコンピュータで動作させる場合、このコンピュータは公開 VPN サーバーになります。サーバーの運営者情報を入力してください。入力された運営者情報は、www.vpngate.net 上のサーバー一覧表などに公開され、誰でも閲覧できます。また、VPN Gate 実験に関する連絡先として使用いたします。
S_2						運営者情報:
S_3						この VPN Gate サービスの運営者(&O):
S_19					(64 文字以内)
S_20					不正利用があったときの通報先\r\n(メールアドレス等) (&A):
S_21					(64 文字以内)
S_22					利用者へのメッセージ(&M):\r\n(128 文字以内)
S_23					利用者へのメッセージは、VPN Gate サーバー一覧表の内で表示されます。楽しいメッセージを入力すると、心理的に良好な気持ちになります。
S_24					VPN 通信設定:
R_LOG					VPN 通信のパケットログを保存する(&S) (推奨)
R_2WEEKS				2 週間以上経過したパケットログは自動削除またはエンコード後アーカイブする(&T) (推奨)
R_PERMANENT				パケットログはディスク容量が許す限り恒久的に保存する(&P)
R_L2TP					&L2TP/IPsec VPN サーバー機能を有効にする (推奨)
S_25					Mac OS X、iPhone / iPad、Android などからの VPN 接続を可能にします。
B_MESSAGE				VPN Client が VPN 接続してきた際にクライアント PC の画面上にメッセージを表示する(&S)...
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル


PREFIX					D_VGS_WARNING
CAPTION					VPN Gate 学術実験への参加前のご注意
S1						VPN Gate 学術実験サービスは、日本国に所在する筑波大学大学院における研究プロジェクトとして運営されているサービスです。本サービスは日本国の法令にのみ準拠して運用されており、日本国以外の国・地域の法令については一切関知しておりません。
S2						そもそも世界には 200 カ国近くの国が存在しており、それぞれの国における法律は互いに異なります。すべての国の法律を調査した上でそれらすべてに適合することを保証したソフトウェアを開発することは事実上不可能です。万一ユーザーが本サービスを特定の国・地域の領域内で利用したことによって公務員により法的なペナルティを科せられるなどの損害が発生した場合であっても、プロジェクト実施者は一切責任を負いません。
S3						本ソフトウェアまたはサービスを使用する際には、ユーザーが適用されるすべての法令をユーザーの責任により遵守してください。本ソフトウェアまたはサービスを日本国内・国外を問わず使用された場合に発生するすべての損害と責任は、ユーザーに帰責します。本学術実験の運営者およびソフトウェアの供給者は、一切責任を負いません。
S4						これらの注意事項に同意いただけない場合は、VPN Gate 学術実験サービスに関連する機能を使用しないでください。
S5						VPN Gate は筑波大学大学院における学術目的の研究プロジェクトです。VPN Gate ソフトウェアはフリーウェアである SoftEther VPN およびオープンソースである UT-VPN を拡張するプラグインの形で開発されていますが、これは本研究プロジェクトにおいて開発されたものであり、ソフトイーサ株式会社によって開発されたものではありません。本研究はソフトイーサ株式会社が主宰、推進または保証するものではありません。
R_NEVER					今後このメッセージを表示しない(&S)
B_WEB					VPN Gate 学術実験 &Web サイト...
IDOK					同意する(&A)
IDCANCEL				同意しない(&D)
S_BOLD					VPN 通信が禁止されている国・地域では VPN Gate を使用しないでください。


PREFIX					D_NM_PUSH
CAPTION					プッシュする静的ルーティングテーブルの編集
S1						VPN クライアントに対してこの仮想 DHCP サーバーから DHCP 応答を送信する際に、クラスレス静的ルート (RFC 3442) を併せて送信することができます。
S2						VPN クライアントがクラスレス静的ルート (RFC 3442) を認識できるかどうかは、VPN クライアントソフトウェアによって異なります。SoftEther VPN Client および OpenVPN Client はクラスレス静的ルートに対応しています。L2TP/IPsec および MS-SSTP においては、利用の可否はクライアントソフトウェアに依存します。
S3						仮想 DHCP サーバーのオプションでデフォルトゲートウェイを空欄に設定することで、スプリットトンネリングが実現できます。L2TP/IPsec および MS-SSTP クライアントを使用している場合は、IPv4 の設定画面でデフォルトゲートウェイを VPN サーバーに向けないようにする設定が必要です。
S4						ローカルブリッジ経由で外部に DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーでクラスレス静的ルート (RFC 3442) をプッシュするよう設定することもできます。その場合は、SecureNAT の仮想 DHCP サーバー機能は無効にしてください。また、この画面での設定は必要ありません。
S5						プッシュする静的ルーティングテーブルの編集
S6						例: 192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253\r\n\r\n複数のエントリ (最大 64 個) はカンマまたはスペースで区切ります。\r\n各エントリは、"IP ネットワークアドレス/サブネットマスク/ゲートウェイ IP アドレス" の書式で記述します。
S7						クラスレス静的ルートについては、RFC 3442 をお読みください。
IDOK					&OK
IDCANCEL				キャンセル



###########################################################################
#                                                                         #
# ソフトウェア内のメニューの文字列データ                                  #
#                                                                         #
###########################################################################


# 接続マネージャのメニュー
PREFIX					CM_MENU
# [接続] メニュー
CMD_TOP_CONNECT			接続(&C)
CMD_CONNECT				接続(&O)\tEnter
CMD_STATUS				状態の表示(&S)...\tCtrl+S
CMD_DISCONNECT			切断(&I)\tCtrl+D
CMD_DISCONNECT_ALL		すべての接続を切断(&A)\tCtrl+I
CMD_RENAME				名前の変更(&M)\tF2
CMD_NEW					接続設定の新規作成(&N)...\tCtrl+N
CMD_CLONE				コピーの作成(&C)\tCtrl+C
CMD_SHORTCUT			接続ショートカットの作成(&H)...
CMD_EXPORT_ACCOUNT		接続設定のエクスポート(&F)...
CMD_IMPORT_ACCOUNT		接続設定のインポート(&P)...
CMD_STARTUP				スタートアップ接続に設定(&T)\tCtrl+T
CMD_NOSTARTUP			スタートアップ接続を解除(&E)
CMD_RECENT				最近接続した &VPN サーバー
CMD_DELETE				削除(&D)\tDel
CMD_PROPERTY			プロパティ(&R)...\tAlt+Enter
CMD_EXIT				接続マネージャを閉じる(&O)\tAlt+F4
CMD_QUIT				接続マネージャプログラムの終了(&X)\tAlt+Q
# [編集] メニュー
CMD_TOP_EDIT			編集(&E)
CMD_SELECT_ALL			すべて選択(&A)\tCtrl+A
CMD_SWITCH_SELECT		選択の切り替え(&I)
# [表示] メニュー
CMD_TOP_VIEW			表示(&V)
CMD_STATUSBAR			ステータスバーの表示(&S)
CMD_VISTASTYLE			Windows Vista / 7 / 8 / 10 スタイル(&Y)
CMD_SHOWPORT			ポート番号を接続設定一覧に表示(&P)
CMD_TRAYICON			タスクトレイのアイコンの表示(&T)
CMD_ICON				アイコン(&I)
CMD_DETAIL				詳細(&D)
CMD_GRID				罫線を表示(&G)
CMD_REFRESH				最新の状態に更新(&R)\tF5
# [仮想 LAN] メニュー
CMD_TOP_VLAN			仮想 &LAN
CMD_NEW_VLAN			新規仮想 LAN カードの作成(&C)...\tCtrl+L
CMD_ENABLE_VLAN			仮想 LAN カードの有効化(&E)\tCtrl+E
CMD_DISABLE_VLAN		仮想 LAN カードの無効化(&S)\tCtrl+B
CMD_DELETE_VLAN			仮想 LAN カードの削除(&D)\tDel
CMD_REINSTALL			ドライバの再インストール(&U)...\tCtrl+U
CMD_WINNET				&Windows ネットワーク接続の設定...\tCtrl+W
# [スマートカード] メニュー
CMD_TOP_SECURE			スマートカード(&S)
CMD_SECURE_MANAGER		スマートカードマネージャ(&M)...\tCtrl+G
CMD_SECURE_SELECT		使用するスマートカードの選択(&S)...
# [ツール] メニュー
CMD_TOP_TOOL			ツール(&T)
CMD_PASSWORD			パスワードの設定(&P)...\tCtrl+P
CMD_TRUST				信頼する証明機関の証明書の管理(&T)...\tCtrl+R
CMD_NETIF				ネットワークデバイスの状態(&N)...
CMD_TCPIP				TCP/IP 最適化ユーティリティ(&U)...
CMD_MMCSS				Windows Vista / 7 / 8 / 10 のための最適化機能(&V)...
CMD_TRAFFIC				通信スループット測定ツール(&R)...\tCtrl+Q
CMD_CM_SETTING			動作モードの変更(&M)...
CMD_LANGUAGE			表示言語の変更(&L)...
CMD_OPTION				オプション設定(&O)...\tCtrl+O
# [音声ガイド] メニュー
CMD_TOP_VOICE			音声ガイド(&O)
CMD_VOIDE_NONE			音声ガイド OFF(&D)
CMD_VOICE_NORMAL		標準の音声ガイド(&N)
CMD_VOICE_ODD			拡張音声ガイド(&O)
# [ヘルプ] メニュー
CMD_TOP_HELP			ヘルプ(&H)
CMD_ABOUT				バージョン情報(&A)...















###########################################################################
#                                                                         #
# コマンドプロンプトの文字列データ                                        #
#                                                                         #
###########################################################################

PREFIX					NULL

# コンソールシステム全般系
CON_INFILE_ERROR		エラー: 指定された入力ファイル "%s" を開くことができません。
CON_OUTFILE_ERROR		エラー: 指定された出力ファイル "%s" を作成することができませんでした。
CON_INFILE_START		ファイル "%s" に記述されているコマンドを、キーボードからの入力の代わりに使用します。
CON_OUTFILE_START		画面に出力されたメッセージは、ファイル "%s" にも保存されます。
CON_USER_CANCEL			[EOF]
CON_UNKNOWN_CMD			"%S": コマンドが見つかりません。\nHELP コマンドで使用できるコマンド一覧を表示できます。
CON_AMBIGUOUS_CMD		"%S": コマンドが曖昧です。
CON_AMBIGUOUS_CMD_1		指定されたコマンド名は、次の複数のコマンドに一致します:
CON_AMBIGUOUS_CMD_2		より厳密にコマンド名を指定し直してください。
CON_INVALID_PARAM		パラメータ "/%S" が指定されています。コマンド "%S" ではそのようなパラメータは指定できません。詳しくは "%S /HELP" と入力して使用できるパラメータ一覧を確認してください。
CON_AMBIGUOUS_PARAM		"/%S": パラメータ名が曖昧です。
CON_AMBIGUOUS_PARAM_1	指定されたパラメータ名は、コマンド "%S" のパラメータとして指定可能な次の複数のパラメータに一致します:
CON_AMBIGUOUS_PARAM_2	より厳密にパラメータ名を指定し直してください。


# 不明なコマンド
CMD_UNKNOWM				このコマンドに関する説明はありません。
CMD_UNKNOWN_HELP		このコマンドに関する詳細な説明はありません。このコマンドの動作について詳しく知りたい場合は、マニュアルやオンラインドキュメントを参照してください。
CMD_UNKNOWN_ARGS		コマンドの実行例はありません。
CMD_UNKNOWN_PARAM		このパラメータに関する説明はありません。


# コンソールシステム内部で使用している文字列
CMD_HELP_1				下記の %u 個のコマンドが使用できます:
CMD_HELP_2				それぞれのコマンドの使用方法については、"コマンド名 ?" と入力するとヘルプが表示されます。
CMD_EVAL_MIN_MAX		値は %u 以上 %u 以下の整数で指定する必要があります。
CMD_PROMPT				値を入力してください :
CMD_EVAL_NOT_EMPTY		空白を指定することはできません。
CMD_EVAL_SAFE			使用できない文字が含まれています。
CMD_EVAL_INT			1 以上の整数を指定する必要があります。
CMD_HELP_TITLE			コマンド "%S" のヘルプ
CMD_HELP_DESCRIPTION	[目的]
CMD_HELP_USAGE			[使用方法]
CMD_HELP_HELP			[説明]
CMD_HELP_ARGS			[パラメータ]
CMD_PROMPT_PORT			ポート番号を入力してください :
CMD_EVAL_PORT			ポート番号が不正です。ポート番号は 1 以上 65535 以下で指定してください。
CMD_CT_STD_COLUMN_1		項目
CMD_CT_STD_COLUMN_2		値
CMD_CT_STD_COLUMN_3		説明
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1_6	"IPv6 アドレス/サブネットマスク" の形式で指定してください。\nIPv6 アドレスは 2001:200:0:1:: のように 16 進数をコロンで区切って指定します。サブネットマスクは ffff:ffff:ffff:ffff:: のように IPv6 形式で区切って指定するか、64 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定できます。\n単一の IPv6 ホストを指定するには、サブネットマスクを ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff または 128 として指定します。\n(例)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/128\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1	"IPv4 アドレス/サブネットマスク" の形式で指定してください。\nIPv4 アドレスは 192.168.0.1 のように 10 進数をドットで区切って指定します。サブネットマスクは 255.255.255.0 のように 10 進数をドットで区切って指定するか、24 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定できます。\n単一のホストを指定するには、サブネットマスクを 255.255.255.255 または 32 として指定します。\n(例)\n192.168.0.1/24\n192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_2	指定された IP アドレスはネットワークアドレスではありません。
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_3	指定された IP アドレスはネットワークプレフィックスアドレスではありません。
CMD_EVAL_DATE_TIME_FAILED	日付と時刻の指定が不正です。\n"2005/10/08 19:30:00" のように、年・月・日・時・分・秒 の 6 個の整数をスペース、スラッシュまたはコロンで区切って指定してください。年は 4 桁で指定してください。
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1_6		"IPv6 アドレス/マスク" の形式で指定してください。\nIPv6 アドレスは 2001:200:0:1:: のように 16 進数をコロンで区切って指定します。マスクは ffff:ffff:ffff:ffff:: のように IPv6 形式で区切って指定するか、64 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定できます。\n単一の IPv6 ホストを指定するには、マスクを ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff または 128 として指定します。\n(例)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/128\n\n
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1	"IPv4 アドレス/マスク" の形式で指定してください。\nIPv4 アドレスは 192.168.0.1 のように 10 進数をドットで区切って指定します。マスクは 255.255.255.0 のように 10 進数をドットで区切って指定するか、24 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定できます。\n単一のホストを指定するには、マスクを 255.255.255.255 または 32 として指定します。\n(例)\n192.168.0.1/24\n192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n


# 共通メッセージ
CMD_MSG_INVALID_HOSTNAME	ホスト名の指定が正しくありません。
CMD_MSG_OK					コマンドは正常に終了しました。
CMD_MSG_ALLOW				許可
CMD_MSG_DENY				禁止
CMD_MSG_INFINITE			無制限
CMD_MSG_ENABLE				有効
CMD_MSG_DISABLE				無効
CMD_MSG_LOAD_CERT_FAILED	指定された X.509 証明書ファイルを読み込めません。
CMD_MSG_SAVE_CERT_FAILED	X.509 証明書ファイルの書き込みに失敗しました。
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NAME		接続設定名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HOSTNAME	接続先 VPN Server のホスト名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PORT		接続先 VPN Server のポート番号
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HUBNAME	接続先 VPN Server の仮想 HUB 名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_TYPE	経由するプロキシサーバーの種類
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_HOSTNAME	プロキシサーバーのホスト名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_PORT		プロキシサーバーのポート番号
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_USERNAME	プロキシサーバーのユーザー名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_USE	サーバー証明書の検証
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_NAME	登録されているサーバー固有証明書
CMD_ACCOUNT_COLUMN_RETRY_ON_SERVER_CERT	サーバー証明書が信頼できない場合に接続を再試行する
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ADD_DEFAULT_CA   システム証明書ストアを信頼する
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DEVICE_NAME		接続に使用するデバイス名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_TYPE		認証の種類
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_USERNAME	ユーザー名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_CERT_NAME	認証に使用するクライアント証明書
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NUMTCP			VPN 通信に使用する TCP コネクション数
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_INTERVAL		各 TCP コネクションの確立間隔
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_TTL			各 TCP コネクションの寿命
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_HALF			半二重モードの使用
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ENCRYPT			SSL による暗号化
CMD_ACCOUNT_COLUMN_COMPRESS			データ圧縮
CMD_ACCOUNT_COLUMN_BRIDGE_ROUTER	ブリッジ / ルータモードで接続
CMD_ACCOUNT_COLUMN_MONITOR			モニタリングモードで接続
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NO_TRACKING		ルーティングテーブルを調整しない
CMD_ACCOUNT_COLUMN_QOS_DISABLE	QoS 制御機能を使用しない
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DISABLEUDP		 UDP 高速化機能を無効化する


# デバッグ情報書き出しコマンド
CMD_DEBUG_SOFTNAME			SoftEther VPN デバッグ情報収集ツール
CMD_DEBUG_PRINT				SoftEther VPN デバッグ情報収集ツール\r\n\r\n
CMD_DEBUG_NOT_2000			このコマンドは Windows 2000 以降でのみ使用できます。
CMD_DEBUG_NOT_ADMIN			このコマンドを起動するには、Windows に管理者権限でログインする必要があります。
CMD_DEBUG_UAC_FAILED		管理者権限の取得に失敗しました。
CMD_DEBUG_SAVE_TITLE		デバッグ情報の保存先ファイル名を指定してください
CMD_DEBUG_OK				デバッグ情報ファイルを "%s" に保存しました。\r\n\r\nこのファイルをサポート担当者の指示に従ってサポート担当者にお送りください。\r\nなお、ファイルをお送りいただく前に必ずファイルの内容をご確認ください。\r\nもしファイルの内容に秘密情報が含まれている場合で、その情報をファイルの送付先の担当者に開示したくないとお考えの場合は、当該秘密情報の部分のみをあなたの責任において手動で除去してから再度ファイルを ZIP で圧縮しお送りください。\r\n\r\n秘密情報が含まれているにも関わらず、それを削除せずにサポート担当者にお送りいただいた場合、当該秘密情報をサポート担当者に開示することについて同意されたものとみなされますのでご注意ください。
CMD_DEBUG_NG				デバッグ情報ファイルを "%s" に保存できませんでした。


# TEST コマンド
CMD_TEST				実験的な動作を行います。
CMD_TEST_HELP			テストコマンドです。実験的な動作を行います。Test コマンドはいくつかの引数を指定することができます。いくつかの引数は省略することができます。
CMD_TEST_ARGS			Test [/A1:a_str] [/A2:b_str] [/A3:int_value]
CMD_TEST_A1				パラメータ A1 を指定します。省略することができます。
CMD_TEST_A2				パラメータ A2 を指定します。省略すると、実行時にパラメータ A2 を入力するためのプロンプトが表示されます。空白を指定することはできません。
CMD_TEST_A3				数値を指定します。1 以上 100 以下の整数を指定しなければなりません。それ以外の整数を指定した場合は、エラーメッセージが表示されます。
CMD_TEST_EVAL_A2		パラメータ A2 に空白を指定することはできません。
CMD_IP_EVAL_FAILED		IP アドレスの指定が正しくありません。
CMD_HOSTPORT_EVAL_FAILED	ホスト名とポート番号の指定が不正です。\nホスト名:ポート番号 または IPアドレス:ポート番号 のような形式で指定してください。
CMD_PORTLIST_EVAL_FAILED	ポート番号の一覧の指定が不正です。\nポート番号は少なくとも 1 つ以上設定する必要があり、複数個設定することも可能です。その場合は、"443,992,8888" のようにカンマ記号で区切ってください。
CMD_PROTOCOL_EVAL_FAILED	プロトコルの指定が正しくありません。プロトコルは ip, tcp, udp, icmpv4, icmpv6 またはプロトコル番号 (0 から 255 まで) を指定してください。
CMD_PORT_RANGE_EVAL_FAILED	ポート番号またはポート番号の範囲の指定が正しくありません。ポート番号を 1 つだけ指定する場合はそのポート番号を整数で指定してください。複数のポートを指定する場合は範囲の開始ポート番号と終了ポート番号を 80-443 のようにハイフンでつないで指定してください。
CMD_TCP_CONNECTION_STATE_EVAL_FAILED	TCP コネクションの状態指定が不正です。TCP コネクションの状態を指定する場合は、"Established" または "Unestablished" を指定してください。プロトコルの指定で tcp を選択する必要があります。
CMD_MAC_ADDRESS_AND_MASK_EVAL_FAILED	MAC アドレスとマスクの指定が不正です。MAC アドレスとマスクには、16 進数で指定してください。"-" や ":" の区切りが使用出来ますが、省略もできます。例えば "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-FF" のように指定してください。
CMD_EXEC_MSG_NAME		%S コマンド - %s
CMD_ID					ID
CMD_FILE_NOT_FOUND		指定されたファイル "%s" が見つかりません。
CMD_FILE_NAME_EMPTY		ファイル名が指定されていません。
CMD_SAVECERTPATH		X.509 証明書の保存先ファイル名: 
CMD_SAVECERT_FAILED		証明書ファイルの保存に失敗しました。
CMD_SAVEKEYPATH			秘密鍵の保存先ファイル名: 
CMD_SAVEKEY_FAILED		秘密鍵ファイルの保存に失敗しました。
CMD_SAVEFILE_FAILED		ファイルの保存に失敗しました。
CMD_LOADFILE_FAILED		ファイルのオープンに失敗しました。
CMD_LOADCERTPATH		読み込む X.509 証明書のファイル名: 
CMD_LOADCERT_FAILED		証明書ファイルの読み込みに失敗しました。
CMD_LOADKEYPATH			読み込む秘密鍵のファイル名: 
CMD_LOADKEY_FAILED		秘密鍵ファイルの読み込みに失敗しました。
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_1	指定された秘密鍵ファイルはパスフレーズによって保護されています。
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_2	パスフレーズを入力してください: 
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_3	パスフレーズが間違っています。
CMD_KEYPAIR_FAILED		指定された X.509 証明書と秘密鍵の組合せは正しくありません。証明書とその証明書に対応した秘密鍵が必要です。
CMD_CERT_NOT_EXISTS		証明書は登録されていません。
CMD_NO_SETTINGS			－
CMD_DISCONNECTED_MSG	\n--- エラー ---\n\n管理対象のホストとの通信セッションが切断されました。この後のコマンドを実行してもエラーになります。\n\n管理対象のホストに再接続するには、EXIT と入力して一度プロンプトから抜けてから再接続してください。\n\n


# VPNCMD コマンド
CMD_VPNCMD				SoftEther VPN Developer Edition コマンドライン管理ユーティリティ
CMD_VPNCMD_HELP			vpncmd プログラムは、SoftEther VPN ソフトウェアをコマンドラインで管理することができるユーティリティです。vpncmd を使用すると、ローカルまたはリモートコンピュータで動作している VPN Client、VPN Server、および VPN Bridge に接続してそれらのサービスを管理することができます。また、VPN Tools モードを使用して、VPN Server や VPN Client に接続していなくても使用できる証明書の作成や速度測定機能などを呼び出すこともできます。\nvpncmd では、/IN および /OUT パラメータとしてファイル名を指定した場合、実行するコマンドを列挙したファイルに従ってコマンドを一括実行したり、実行結果をファイルに書き出すことができます。通常、vpncmd を起動した場合はコマンドプロンプトが表示されますが、/IN パラメータで入力ファイルを指定した場合は入力ファイルのすべての行の実行が完了すると自動的に終了します。また、/CMD パラメータで実行するコマンドを指定した場合、そのコマンドの実行が完了すると自動的に終了します。/IN パラメータと /CMD パラメータは同時に指定することはできません。vpncmd プログラムの終了コードは、最後に実行したコマンドのエラーコード (成功した場合は 0) となります。\nWindows 環境では、管理者権限で 1 度以上 vpncmd を起動すると、次回から Windows のコマンドプロンプトや [ファイル名を指定して実行] を開いて vpncmd と入力するだけで vpncmd を起動することができるようになります。UNIX システムで同様のことを実現するためには、PATH 環境変数を手動で適切に設定することができます。
CMD_VPNCMD_ARGS			vpncmd [host:port] [/CLIENT|/SERVER|/TOOLS] [/HUB:hub] [/ADMINHUB:adminhub] [/PASSWORD:password] [/IN:infile] [/OUT:outfile] [/CMD commands...]
CMD_VPNCMD_[host:port]	[ホスト名:ポート番号] の形式のパラメータを指定すると、そのホストに自動的に接続します。指定しない場合は、接続先を入力するプロンプトが表示されます。VPN Client に接続する場合は、ポート番号は指定できません。
CMD_VPNCMD_CLIENT		VPN Client に接続して管理を行います。/SERVER と共に指定することはできません。
CMD_VPNCMD_SERVER		VPN Server または VPN Bridge に接続して管理を行います。/CLIENT と共に指定することはできません。
CMD_VPNCMD_TOOLS		VPN Tools のコマンドを使用できるプロンプトを表示します。これには、証明書簡易作成ツール (MakeCert コマンド) および通信速度測定ツール (SpeedTest コマンド) などが含まれます。
CMD_VPNCMD_HUB			VPN Server に「仮想 HUB 管理モード」で接続する際の仮想 HUB 名 'hub' を指定します。ホスト名を指定して /HUB パラメータを指定しない場合は、「サーバー管理モード」で接続します。
CMD_VPNCMD_ADMINHUB		VPN Server に接続した後に自動的に選択する仮想 HUB 名 'adminhub' を指定します。/HUB パラメータを指定した場合は、その仮想 HUB が自動的に選択されますので、指定する必要はありません。
CMD_VPNCMD_PASSWORD		接続する際に管理パスワードが必要な場合は、パスワード 'password' を指定します。パスワードが指定されていない場合は、入力するプロンプトが表示されます。
CMD_VPNCMD_IN			接続が完了した後に自動的に実行するコマンドの一覧が記載されたテキストファイル名 'infile' を指定します。/IN パラメータが指定されている場合は、ファイル内のすべての行の実行が完了した後に自動的に vpncmd プログラムは終了します。ファイルに多バイト文字が含まれている場合は、Unicode (UTF-8) でエンコードされている必要があります。/CMD と共に指定することはできません (/CMD と共に指定した場合は /IN は無視されます)。
CMD_VPNCMD_OUT			画面に表示されるプロンプト、メッセージ、エラー、実行結果などのすべての文字列を書き出すテキストファイル名 'outfile' を指定することができます。既に存在するファイルを指定した場合、ファイルの内容は上書きされますのでご注意ください。多バイト文字は、Unicode (UTF-8) でエンコードされて記録されます。
CMD_VPNCMD_CMD			/CMD の後に任意のコマンド 'commands...' を記述すると、接続が完了した後にそのコマンドが実行され、その後 vpncmd プログラムは終了します。/IN と共に指定することはできません (/IN と共に指定した場合は /IN は無視されます)。/CMD パラメータは他のすべての vpncmd のパラメータよりも後に指定してください。
CMD_VPNCMD_CSV			各コマンドが結果を CSV 形式で出力するようにします。他のプログラムによって出力結果を自動処理する際に便利です。
CMD_VPNCMD_CS_1			vpncmd プログラムを使って以下のことができます。\n\n1. VPN Server または VPN Bridge の管理\n2. VPN Client の管理\n3. VPN Tools コマンドの使用 (証明書作成や通信速度測定)\n\n
CMD_VPNCMD_CS_2			1 - 3 を選択: 
CMD_VPNCMD_HOST_1		接続先の VPN Server または VPN Bridge が動作しているコンピュータの IP アドレスまたはホスト名を指定してください。\n'ホスト名:ポート番号' の形式で指定すると、ポート番号も指定できます。\n(ポート番号を指定しない場合は 443 が使用されます。)\n何も入力せずに Enter を押すと、localhost (このコンピュータ) のポート 443 に接続します。
CMD_VPNCMD_HOST_2		接続先の VPN Client が動作しているコンピュータの IP アドレスまたはホスト名を指定してください。\n何も入力せずに Enter を押すと、localhost (このコンピュータ) に接続します。
CMD_VPNCMD_HOST_3		接続先のホスト名または IP アドレス: 
CMD_VPNCMD_HUB_1		サーバーに仮想 HUB 管理モードで接続する場合は、仮想 HUB 名を入力してください。\nサーバー管理モードで接続する場合は、何も入力せずに Enter を押してください。
CMD_VPNCMD_HUB_2		接続先の仮想 HUB 名を入力: 
CMD_VPNCMD_ABOUT		SoftEther VPN コマンドライン管理ユーティリティ (vpncmd コマンド)\nDeveloper Edition\n%S\n%S\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll rights reserved.\n
CMD_VPNCMD_PASSWORD_1	アクセスが拒否されました。パスワードが間違っているか、接続する管理モードが正しくない可能性があります。パスワードをもう一度入力することができます。キャンセルする場合は、Ctrl + D を押してください。
CMD_VPNCMD_PASSWORD_2	パスワード: 
CMD_VPNCMD_ERROR		エラーが発生しました。(エラーコード: %u)\n%s
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED	VPN Server "%S" (ポート %u) に接続しました。
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_1	VPN Server 全体の管理権限があります。
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_2	VPN Server 内の仮想 HUB '%S' に対する管理権限があります。
CMD_VPNCMD_CLIENT_NO_REMODE	接続先の VPN Client サービスはリモートコンピュータからの管理接続を許可していません。VPN Client が動作しているコンピュータ上でコマンドライン管理ユーティリティまたは VPN クライアント接続マネージャを起動し、localhost に対して接続してください。
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_0	パスワードを入力してください。キャンセルするには Ctrl+D キーを押してください。
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_1	パスワード: 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_2	確認入力  : 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_3	入力されたパスワードと確認入力が異なります。もう一度入力してください。
CMD_VPNCMD_CLIENT_CONNECTED	VPN Client "%S" に接続しました。
CMD_VPNCMD_TOOLS_CONNECTED	VPN Tools を起動しました。HELP と入力すると、使用できるコマンド一覧が表示できます。


######################################################
#                                                    #
# ここから下は VPN Server 用の管理コマンド           #
#                                                    #
######################################################



# About コマンド
CMD_About				バージョン情報の表示
CMD_About_HELP			このコマンドライン管理ユーティリティのバージョン情報を表示します。バージョン情報には、vpncmd のバージョン番号、ビルド番号、ビルド情報などが含まれます。
CMD_About_ARGS			About


# ServerInfoGet コマンド
CMD_ServerInfoGet		サーバー情報の取得
CMD_ServerInfoGet_Help	現在接続している VPN Server または VPN Bridge のサーバー情報を取得します。サーバーの情報には、バージョン番号、ビルド番号、ビルド情報などが含まれます。また、現在のサーバーの動作モードや動作しているオペレーティングシステムの情報なども取得できます。
CMD_ServerInfoGet_Args	ServerInfoGet


# ServerStatusGet コマンド
CMD_ServerStatusGet		サーバーの現在の状態の取得
CMD_ServerStatusGet_Help	現在接続している VPN Server または VPN Bridge の現在の状態をリアルタイムに取得します。サーバー上に存在する各種オブジェクトの個数や、データ通信の統計情報などを取得できます。また、OS によっては現在コンピュータで使用されているメモリ量などを取得することもできます。
CMD_ServerStatusGet_Args	ServerStatusGet


# ListenerCreate コマンド
CMD_ListenerCreate		TCP リスナーの追加
CMD_ListenerCreate_Help	サーバーに新しい TCP リスナーを追加します。TCP リスナーを追加すると、サーバーは指定した TCP/IP ポート番号でクライアントからの接続の待機を開始します。\n一度追加した TCP リスナーは、ListenerDelete コマンドで削除することができます。\nなお、現在の登録されている TCP リスナーの一覧は、ListenerList コマンドで取得することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ListenerCreate_Args	ListenerCreate [port]
CMD_ListenerCreate_[port]	新しく追加する TCP/IP リスナーのポート番号を整数で指定します。すでに別のプログラムが使用しているポート番号を使用することもできますが、そのプログラムがポートの使用を終了するまで、VPN Server はそのポートを使用できません。ポート番号は 1 以上 65535 以下で指定してください。
CMD_ListenerCreate_PortPrompt	新しく追加する TCP/IP リスナーのポート番号: 


# ListenerDelete コマンド
CMD_ListenerDelete		TCP リスナーの削除
CMD_ListenerDelete_Help	サーバーに登録されている TCP リスナーを削除します。TCP リスナーが動作状態にある場合は、自動的に動作を停止してからリスナーが削除されます。\nなお、現在の登録されている TCP リスナーの一覧は、ListenerList コマンドで取得することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ListenerDelete_Args	ListenerDelete [port]
CMD_ListenerDelete_[port]	削除したい TCP/IP リスナーのポート番号を、整数で指定します。
CMD_ListenerDelete_PortPrompt	削除する TCP/IP リスナーのポート番号: 


# ListenerList コマンド
CMD_ListenerList		TCP リスナー一覧の取得
CMD_ListenerList_Help	現在サーバーに登録されている TCP リスナーの一覧を取得します。各 TCP リスナーが動作中、またはエラー状態であるかどうかの情報も取得します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ListenerList_Args	ListenerList
CMD_ListenerList_Column1	TCP ポート番号
CMD_ListenerList_Column2	状態


# ListenerEnable コマンド
CMD_ListenerEnable		TCP リスナーの動作開始
CMD_ListenerEnable_Help	現在サーバーに登録されている TCP リスナーが停止している場合は、その動作を開始します。\nなお、現在の登録されている TCP リスナーの一覧は、ListenerList コマンドで取得することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ListenerEnable_Args	ListenerEnable [port]
CMD_ListenerEnable_[port]	開始する TCP/IP リスナーのポート番号を、整数で指定します。
CMD_ListenerEnable_PortPrompt	開始する TCP/IP リスナーのポート番号: 


# ListenerDisable コマンド
CMD_ListenerDisable		TCP リスナーの動作停止
CMD_ListenerDisable_Help	現在サーバーに登録されている TCP リスナーが動作している場合は、その動作を停止します。\nなお、現在の登録されている TCP リスナーの一覧は、ListenerList コマンドで取得することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ListenerDisable_Args	ListenerDisable [port]
CMD_ListenerDisable_[port]	停止する TCP/IP リスナーのポート番号を、整数で指定します。
CMD_ListenerDisable_PortPrompt	開始する TCP/IP リスナーのポート番号: 


# PortsUDPSet command
CMD_PortsUDPSet			サーバーが着信を受付ける UDP ポート番号の一覧を設定します。
CMD_PortsUDPSet_Help	このコマンドを使用すると、このサーバーが着信を受付ける単一または複数の UDP ポートの一覧を設定することができます。\n他のプロセスによって使用されている UDP ポートを設定することも可能ですが、そのポートが解放されるまでは機能しません。\nポート番号は、1 から 65535 の間で指定します。\n現在設定されているポートの一覧は、PortsUDPGet コマンドを使用して確認することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_PortsUDPSet_Args	PortsUDPSet [ports]
CMD_PortsUDPSet_[ports]	複数のポート番号を指定する場合は、スペース文字またはカンマ文字で区切ってください。例: "443, 992, 1194, 5555". \n"0" を指定すると、UDP リスナーを無効化することができます。\n\nポート一覧: 


# PortsUDPGet command
CMD_PortsUDPGet			サーバーにおける着信 UDP ポートの一覧を表示します。
CMD_PortsUDPGet_Help	このコマンドを使用すると、サーバーで待受け状態になっている UDP ポートの一覧を表示することができます。\nポートの設定を変更するには、PortsUDPSet コマンドを使用してください。
CMD_PortsUDPGet_Args	PortsUDPGet
CMD_PortsUDPGet_Ports	UDP ポート一覧


# ProtoOptionsSet コマンド
CMD_ProtoOptionsSet						特定のプロトコル固有のオプション値を設定します。
CMD_ProtoOptionsSet_Help				このコマンドを使用することにより、特定のプロトコル固有のオプション値を設定することができます。 \nProtoOptionsGet コマンドを使用することにより、オプション値を取得することもできます。 \nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ProtoOptionsSet_Args				ProtoOptionsSet [protocol] [/NAME:option_name] [/VALUE:string/true/false]
CMD_ProtoOptionsSet_[protocol]			プロトコル名
CMD_ProtoOptionsSet_NAME				オプション名
CMD_ProtoOptionsSet_VALUE				オプション値 (対象のプロトコルで対応している値を指定してください)
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_[protocol]	プロトコル: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_NAME			オプション: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_VALUE		値: 


# ProtoOptionsGet コマンド
CMD_ProtoOptionsGet						指定されたプロトコル固有のオプション値を表示します。
CMD_ProtoOptionsGet_Help				このコマンドを使用することにより、特定のプロトコル固有のオプション値を取得することができます。 \n詳細な情報 (例: 値の型) が表示されます。オプション値を設定するには、ProtoOptionsSet コマンドを使用してください。
CMD_ProtoOptionsGet_Args				ProtoOptionsGet [protocol]
CMD_ProtoOptionsGet_[protocol]			プロトコル名
CMD_ProtoOptionsGet_Prompt_[protocol]	プロトコル: 
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Name			名前
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Type			型
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Value		値
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Description	説明


# ProtoOptions
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_DefaultClientOption			OpenVPN の OCC codeRT 版以外の場合は、OpenVPN はサーバーに対してオプション文字列を送信しません。OpenVPN サーバーのオリジナル版は、オプションを固定で指定する仕組みになっているため、その場合でも動作します。一方、SoftEther VPN は、様々なオプションを動的に設定することができる機能を有しております。そこで、このオプションを使用することにより、OCC code なしでビルドされた OpenVPN に対してデフォルトの静的オプション文字列を送付することができるようになります。これにより、OCC code なしでビルドされた OpenVPN からの接続が成功するようになります。
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Obfuscation					OpenVPN クライアントが検閲用ファイアウォールを回避するための難読化コードを設定します。クライアント側とサーバー側では、同一の XOR マスクを設定する必要があります。コードが異なると、接続ができません。
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_ObfuscationMask				パケットで使用される XOR マスクを指定します。OpenVPN クライアントが検閲用ファイアウォールを回避するための難読化コードとして使用されます。
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PingSendInterval				ping パケットを送信する間隔をミリ秒単位で指定します。
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PushDummyIPv4AddressOnL2Mode	Linux における特定の状況下では manifests に不具合があります。この不具合により、OpenVPN クライアントは TAP デバイスが UP 状態であるにもかかわらず、切断状態となります。このオプションを使用することにより、VPN サーバーは、ダミーの IPv4 アドレス (RFC7600 で規定) をクライアントに対してプッシュ送信することができるようになります。これにより、TAP アダプタが常に UP 状態になります。
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Timeout						クライアントからパケットを受信しなかった場合に強制的にセッションを切断するまでの時間をミリ秒単位で指定します。


# ServerPasswordSet コマンド
CMD_ServerPasswordSet	VPN Server の管理者パスワードの設定
CMD_ServerPasswordSet_Help	VPN Server の管理者パスワードを設定します。パラメータとしてパスワードを指定することができます。パラメータを指定しない場合は、パスワードと、その確認入力を行なうためのプロンプトが表示されます。パスワードをパラメータに与えた場合、そのパスワードが一時的に画面に表示されるため危険です。できる限り、パラメータを指定せずに、パスワードプロンプトを用いてパスワードを入力することを推奨します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ServerPasswordSet_Args	ServerPasswordSet [password]
CMD_ServerPasswordSet_[password]	新しく設定するパスワードを指定します。


# ClusterSettingGet コマンド
CMD_ClusterSettingGet	現在の VPN Server のクラスタリング構成の取得
CMD_ClusterSettingGet_Help	現在の VPN Server のクラスタリング構成を取得します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ClusterSettingGet_Args	ClusterSettingGet
CMD_ClusterSettingGet_Current	現在の構成
CMD_ClusterSettingGet_None	(設定無し)
CMD_ClusterSettingGet_PublicIp	公開 IP アドレス
CMD_ClusterSettingGet_PublicPorts	公開ポート一覧
CMD_ClusterSettingGet_Controller	接続先コントローラ
CMD_ClusterSettingGet_ControllerOnly	コントローラ機能のみ
CMD_ClusterSettingGet_Weight	クラスタ内での性能基準値


# ClusterSettingStandalone コマンド
CMD_ClusterSettingStandalone	VPN Server の種類をスタンドアロンに設定
CMD_ClusterSettingStandalone_Help	VPN Server の種類を、「スタンドアロンサーバー」に設定します。スタンドアロンサーバーとは、いずれのクラスタにも属していない状態の VPN Server を意味します。VPN Server をインストールした状態ではデフォルトでスタンドアロンサーバーモードになります。特にクラスタを構成する予定がない場合は、スタンドアロンサーバーモードで動作させることを推奨します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドを実行すると、VPN Server は自動的に再起動します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_ClusterSettingStandalone_Args	ClusterSettingStandalone


# ClusterSettingController コマンド
CMD_ClusterSettingController	VPN Server の種類をクラスタコントローラに設定
CMD_ClusterSettingController_Help	VPN Server の種類を、「クラスタコントローラ」に設定します。クラスタコントローラとは、複数台の VPN Server でクラスタリングを構築する場合における、各クラスタメンバサーバーの中心となるコンピュータで、クラスタ内に 1 台必要です。同一クラスタを構成する他のクラスタメンバサーバーは、クラスタコントローラに接続することによりクラスタメンバとしての動作を開始します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドを実行すると、VPN Server は自動的に再起動します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_ClusterSettingController_Args	ClusterSettingController [/WEIGHT:weight] [/ONLY:yes|no]
CMD_ClusterSettingController_WEIGHT	この VPN Server の性能基準比の値を設定します。クラスタ内でロードバランシングを行う際に基準となる値です。通常は 100 です。たとえば、他のメンバが 100 の状態で、1 台だけ 200 にすると、他のメンバの 2 倍接続を受け持つようにロードバランシング時に調整されます。値は 1 以上で指定します。このパラメータを指定しない場合は、100 が使用されます。
CMD_ClusterSettingController_ONLY	"yes" を指定すると、VPN Server がクラスタ内でコントローラとしての機能のみを動作させ、一般の VPN Client の接続は、自分自身以外のメンバに必ず振り分けるようになります。この機能は、負荷が高い環境で使用します。このパラメータを指定しない場合は、"no" が使用されます。


# ClusterSettingMember コマンド
CMD_ClusterSettingMember	VPN Server の種類をクラスタメンバに設定
CMD_ClusterSettingMember_Help	VPN Server の種類を、「クラスタメンバサーバー」に設定します。クラスタメンバサーバーとは、複数台の VPN Server でクラスタリングを構築する場合における、特定の既存のクラスタコントローラが中心となって構成されるクラスタに属する他のメンバコンピュータで、クラスタに必要なだけ複数追加することができます。\nクラスタメンバサーバーとして VPN Server を設定するには、事前に参加する予定のクラスタのコントローラの管理者に、コントローラの IP アドレスとポート番号、この VPN Server の公開 IP アドレスおよび公開ポート番号 (必要な場合)、およびパスワードを問い合わせる必要があります。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドを実行すると、VPN Server は自動的に再起動します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_ClusterSettingMember_Args	ClusterSettingMember [server:port] [/IP:ip] [/PORTS:ports] [/PASSWORD:password] [/WEIGHT:weight]
CMD_ClusterSettingMember_[server:port]	[ホスト名:ポート番号] の形式のパラメータで、接続先のクラスタコントローラのホスト名、または IP アドレス、およびポート番号を指定します。
CMD_ClusterSettingMember_IP	このサーバーの公開 IP アドレスを指定します。公開 IP アドレスを指定しない場合、"/IP:none" のように指定してください。公開 IP アドレスを指定しなければ、クラスタコントローラへの接続の際に使用されるネットワークインターフェイスの IP アドレスが自動的に使われます。
CMD_ClusterSettingMember_PORTS	このサーバーの公開ポート番号の一覧を指定します。公開ポート番号は、少なくとも 1 つ以上設定する必要があり、複数個設定することも可能です。その場合は、"/PORTS:443,992,8888" のようにカンマ記号で区切ってください。
CMD_ClusterSettingMember_PASSWORD	接続先のコントローラに接続するためのパスワードを指定します。接続先のコントローラの管理パスワードと同一です。
CMD_ClusterSettingMember_WEIGHT	この VPN Server の性能基準比の値を設定します。クラスタ内で、ロードバランシングを行う際の基準となる値です。たとえば、他のメンバが 100 の状態で、1 台だけ 200 にすると、他のメンバの 2 倍の接続を受け持つように調整されます。値は 1 以上で指定します。このパラメータを指定しない場合は、100 が使用されます。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_1	公開 IP アドレスを指定してください。\n指定しない場合は、何も入力せずに Enter を押してください。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_2	公開 IP アドレス: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_1	公開ポート番号の一覧を指定してください。\n2 個以上のポート番号を指定する場合は、443,992,8888 のようにカンマ記号で区切ってください。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_2	公開ポート番号: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_HOST_1	接続先コントローラのホスト名とポート番号: 


# ClusterMemberList コマンド
CMD_ClusterMemberList	クラスタメンバの一覧の取得
CMD_ClusterMemberList_Help	VPN Server がクラスタコントローラとして動作している場合、そのクラスタ内のクラスタメンバサーバーの一覧を、クラスタコントローラ自身を含めて取得します。\n各メンバ毎に、[種類]、[接続時刻]、[ホスト名]、[ポイント]、[セッション数]、[TCP コネクション数]、[動作仮想 HUB 数]、[消費クライアント接続ライセンス]、[消費ブリッジ接続ライセンス] の一覧も取得します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_ClusterMemberList_Args	ClusterMemberList


# ClusterMemberInfoGet コマンド
CMD_ClusterMemberInfoGet	クラスタメンバの情報の取得
CMD_ClusterMemberInfoGet_Help	VPN Server がクラスタコントローラとして動作している場合、そのクラスタ内のクラスタメンバサーバーの ID を指定して、そのメンバサーバーの情報を取得することができます。\n指定されたクラスタメンバサーバーの [サーバーの種類]、[接続確立時刻]、[IP アドレス]、[ホスト名]、[ポイント]、[公開ポートの一覧]、[動作している仮想 HUB 数]、[1 個目の仮想 HUB]、[セッション数]、[TCP コネクション数] が取得できます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_ClusterMemberInfoGet_Args	ClusterMemberInfoGet [id]
CMD_ClusterMemberInfoGet_[id]	情報を取得するクラスタメンバの ID を指定します。クラスタメンバサーバーの ID は、ClusterMemberList コマンドで取得することができます。
CMD_ClusterMemberInfoGet_PROMPT_ID	情報を取得するクラスタメンバの ID: 


# ClusterMemberCertGet コマンド
CMD_ClusterMemberCertGet	クラスタメンバの証明書の取得
CMD_ClusterMemberCertGet_Help	VPN Server がクラスタコントローラとして動作している場合、そのクラスタ内のクラスタメンバサーバーの ID を指定して、そのメンバサーバーの公開している X.509 証明書を取得することができます。証明書は、X.509 形式のファイルに保存することができます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_ClusterMemberCertGet_Args	ClusterMemberCertGet [id] [/SAVECERT:cert]
CMD_ClusterMemberCertGet_[id]	証明書を取得するクラスタメンバの ID を指定します。クラスタメンバサーバーの ID は、ClusterMemberList コマンドで取得することができます。
CMD_ClusterMemberCertGet_SAVECERT	取得した証明書を保存するファイルのパス名を指定します。証明書は X.509 形式で保存されます。
CMD_ClusterMemberCertGet_PROMPT_ID	証明書を取得するクラスタメンバの ID: 

# ClusterConnectionStatusGet コマンド
CMD_ClusterConnectionStatusGet	クラスタコントローラへの接続状態の取得
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Help	VPN Server がクラスタメンバサーバーとして動作している場合、クラスタコントローラへの接続状態を取得します。\n取得できる情報には、[コントローラの IP アドレス]、[ポート番号]、[接続状態]、[接続開始時刻]、[最初の接続確立成功時刻]、[現在の接続成功確立時刻]、[接続試行回数]、[接続に成功した回数]、[接続に失敗した回数] があります。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Args	ClusterConnectionStatusGet


# Debug コマンド
CMD_Debug				デバッグコマンドの実行
CMD_Debug_Help			VPN Server / Bridge の実行中のプロセスでデバッグコマンドを実行します。\nこのコマンドは、ソフトイーサ株式会社からのサポートの指示があった場合のみ使用してください。\nむやみにこのコマンドを使用すると、動作中の VPN Server / Bridge が停止する原因になります。
CMD_Debug_Args			Debug [id] [/ARG:arg]
CMD_Debug_[id]			デバッグコマンド番号を整数で指定します。
CMD_Debug_ARG			デバッグコマンドに渡す文字列を指定します。スペースを含む場合は、" " で囲んでください。
CMD_Debug_Msg1			デバッグコマンドを送信中...
CMD_Debug_Msg2			デバッグコマンドの動作が完了しました。\n戻り値: \"%S\"

# Crash コマンド
CMD_Crash				VPN Server / Bridge プロセスでエラーを発生させプロセスを強制終了する
CMD_Crash_Help			VPN Server / Bridge の実行中のプロセスで致命的なエラー (メモリ保護違反など) を発生させ、プロセスをクラッシュさせます。その結果、VPN Server / Bridge  がサービスモードで起動している場合は、自動的にプロセスが再起動します。VPN Server がユーザーモードで起動している場合は、プロセスは自動的に再起動しません。\nこのコマンドは、VPN Server / Bridge  で何らかの回復不能なエラーが発生したり、プロセスが暴走したりしているときに、すぐにプロセスを再起動しなければならないような場合に利用してください。このコマンドを実行すると、現在 VPN Server / Bridge  に接続されているすべての VPN セッションは切断されます。また、VPN Server がメモリ内に保有している未保存のデータはすべて失われます。\nこのコマンドを実行する前に、Flush コマンドを実行してVPN Server / Bridge の未保存の設定データを設定ファイルに強制保存することをお勧めします。\nこのコマンドは、VPN Server / Bridge 全体の管理者のみが実行できます。
CMD_Crash_Args			Crash [yes]
CMD_Crash_[yes]			確認のため、"yes" と指定してください。
CMD_Crash_Msg			VPN Server にクラッシュ コマンドを送信しています。VPN Server は直ちにクラッシュするため、コマンドが成功したかどうかの戻り値は取得できません。このコマンドを実行した後は、vpncmd は VPN Server との間の接続を切断されます。
CMD_Crash_Confirm		本当に VPN Server をクラッシュさせますか?\nよろしい場合は "yes" と入力してください: 
CMD_Crash_Aborted		Crash コマンドは中止されました。


# Flush コマンド
CMD_Flush				VPN Server / Bridge の未保存の設定データを設定ファイルに強制保存する
CMD_Flush_Help			通常、VPN Server / Bridge は設定内容をメモリ内に保持し、vpn_server.config または vpn_bridge.config ファイルに定期的に保存します。これらの設定ファイルへの保存処理は、通常、300 秒 (5 分) ごとに自動的に行われます (この間隔は、設定ファイルの AutoSaveConfigSpan 項目を編集することで変更できます)。なお、VPN Server / Bridge サービスが正常終了しようとする際にもこれらの設定ファイルは自動的に保存されます。\nFlush コマンドを実行すると、VPN Server / Bridge は、すぐに設定ファイルへの保存処理を実施します。これにより、現在の最新の設定データが必ずサーバーコンピュータのディスクドライブにフラッシュされます。たとえば、やむを得ずサービスプロセスを正常終了する時間的余裕がない場合は、Flush コマンドを用いてデータを強制保存してから、サービスプロセスやサーバーコンピュータを強制シャットダウンしてください。\nこのコマンドは、VPN Server / Bridge 全体の管理者のみが実行できます。
CMD_Flush_Args			Flush
CMD_Flush_Msg1			メモリ上の設定データをディスクに書き込んでいます...\n
CMD_Flush_Msg2			書き込みに成功しました。ファイルサイズは %S bytes です。\n


# ServerCertGet コマンド
CMD_ServerCertGet		VPN Server の SSL 証明書の取得
CMD_ServerCertGet_Help	VPN Server が、接続したクライアントに対して提示する SSL 証明書を取得します。証明書は、X.509 形式のファイルに保存することができます。
CMD_ServerCertGet_Args	ServerCertGet [cert]
CMD_ServerCertGet_[cert]	取得した証明書を保存するファイルのパス名を指定します。証明書は X.509 形式で保存されます。


# ServerKeyGet コマンド
CMD_ServerKeyGet		VPN Server の SSL 証明書の秘密鍵の取得
CMD_ServerKeyGet_Help	VPN Server が接続したクライアントに対して提示する SSL 証明書の秘密鍵を取得します。秘密鍵は、Base 64 でエンコードされたファイルに保存することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ServerKeyGet_Args	ServerKeyGet [key]
CMD_ServerKeyGet_[key]	取得した秘密鍵を保存するファイルのパス名を指定します。秘密鍵は Base 64 エンコードされて保存されます。


# ServerCertSet コマンド
CMD_ServerCertSet		VPN Server の SSL 証明書と秘密鍵の設定
CMD_ServerCertSet_Help	VPN Server が接続したクライアントに対して提示する SSL 証明書と、その証明書に対応する秘密鍵を設定します。証明書は X.509 形式、秘密鍵は Base 64 エンコードされた形式である必要があります。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ServerCertSet_Args	ServerCertSet [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_ServerCertSet_LOADCERT	使用する X.509 形式の証明書ファイルを指定します。
CMD_ServerCertSet_LOADKEY	使用する Base 64 エンコードされた、証明書に対応する秘密鍵ファイルを指定します。


# ServerCipherGet コマンド
CMD_ServerCipherGet		VPN 通信で使用される暗号化アルゴリズムの取得
CMD_ServerCipherGet_Help	VPN Server と、接続したクライアントとの間で通信に使用する SSL コネクションにおける暗号化、および電子署名に用いられるアルゴリズムの現在の設定と、VPN Server 上で使用可能なアルゴリズムの一覧を取得します。
CMD_ServerCipherGet_Args	ServerCipherGet
CMD_ServerCipherGet_SERVER	VPN Server で現在使用されている暗号化アルゴリズム:
CMD_ServerCipherGet_CIPHERS	使用可能な暗号化アルゴリズム名の一覧:

# ServerCipherSet コマンド
CMD_ServerCipherSet		VPN 通信で使用される暗号化アルゴリズムの設定
CMD_ServerCipherSet_Help	VPN Server と、接続したクライアントとの間で通信に使用する SSL コネクションにおける暗号化、および電子署名に用いられるアルゴリズムを設定します。\nアルゴリズム名を指定すると、以後この VPN Server に接続した VPN Client や、VPN Bridge との間で、指定したアルゴリズムが使用され、データが暗号化されます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ServerCipherSet_Args	ServerCipherSet [name]
CMD_ServerCipherSet_[name]	設定するる暗号化および電子署名アルゴリズムを指定します。使用可能なアルゴリズムの一覧は、ServerCipherGet コマンドで取得することができます。
CMD_ServerCipherSet_PROMPT_NAME	指定する暗号化アルゴリズム名: 

# KeepEnable コマンド
CMD_KeepEnable			インターネット接続の維持機能の有効化
CMD_KeepEnable_Help		[インターネット接続の維持機能] を有効にします。[インターネット接続の維持機能] を使用すると、一定期間無通信状態が続くと、自動的に接続が切断されるようなネットワーク接続環境の場合、インターネット上の任意のサーバーに対して一定間隔ごとにパケットを送信することにより、インターネット接続を維持することができます。\n接続先のホスト名などについては、KeepSet コマンドで設定することができます。\nVPN Server または VPN Bridge で、このコマンドを実行するには、管理者権限が必要です。
CMD_KeepEnable_Args		KeepEnable


# KeepDisable コマンド
CMD_KeepDisable			インターネット接続の維持機能の無効化
CMD_KeepDisable_Help	[インターネット接続の維持機能] を無効にします。\nVPN Server または VPN Bridge で、このコマンドを実行するには、管理者権限が必要です。
CMD_KeepDisable_Args		KeepDisable


# KeepSet コマンド
CMD_KeepSet				インターネット接続の維持機能の設定
CMD_KeepSet_Help		[インターネット接続の維持機能] の接続先ホスト名などの設定を行ないます。一定期間無通信状態が続くと自動的に接続が切断されるようなネットワーク接続環境で、[インターネット接続の維持機能] を使用すると、インターネット上の任意のサーバーに対して、一定間隔ごとにパケットを送信することにより、インターネット接続を維持することができます。\nこのコマンドでは、通信先の [ホスト名]、[ポート番号]、[パケット送出間隔]、および [プロトコル] を指定することができます。\nインターネット接続維持のために送信されるパケットは、ランダムな内容であり、コンピュータやユーザーを識別する個人情報などが送信されることはありません。\nインターネット接続の維持機能は、KeepEnable コマンド、または KeepDisable コマンドを用いて、有効化 / 無効化することができます。KeepSet は有効 / 無効の状態を変更しません。\nVPN Server または VPN Bridge で、このコマンドを実行するには、管理者権限が必要です。
CMD_KeepSet_Args		KeepSet [/HOST:host:port] [/PROTOCOL:tcp|udp] [/INTERVAL:interval]
CMD_KeepSet_HOST		[ホスト名:ポート番号] の形式で、通信先のホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。
CMD_KeepSet_PROTOCOL	tcp または udp を指定します。
CMD_KeepSet_INTERVAL	パケットを送出する間隔を秒単位で指定します。
CMD_KeepSet_PROMPT_HOST	通信先のホスト名または IP アドレスとポート番号: 
CMD_KeepSet_PROMPT_PROTOCOL	tcp または udp: 
CMD_KeepSet_PROMPT_INTERVAL	パケットを送出する間隔 (秒単位): 
CMD_KeepSet_EVAL_TCP_UDP	"tcp" または "udp" を指定してください。

# KeepGet コマンド
CMD_KeepGet				インターネット接続の維持機能の取得
CMD_KeepGet_Help		[インターネット接続の維持機能] の、現在の設定内容を取得します。通信先の [ホスト名]、[ポート番号]、[パケット送出間隔]、および [プロトコル] に加えて、現在の [インターネット接続の維持機能] の有効状態が取得できます。
CMD_KeepGet_Args		KeepGet
CMD_KeepGet_COLUMN_1	ホスト名
CMD_KeepGet_COLUMN_2	ポート番号
CMD_KeepGet_COLUMN_3	パケット送出間隔 (秒)
CMD_KeepGet_COLUMN_4	プロトコル
CMD_KeepGet_COLUMN_5	現在の状態


# SyslogEnable コマンド
CMD_SyslogEnable		syslog 送信機能の設定
CMD_SyslogEnable_Help	syslog 送信機能の使用方法と使用する syslog サーバーを設定します。
CMD_SyslogEnable_Args	SyslogEnable [1|2|3] [/HOST:host:port]
CMD_SyslogEnable_[1|2|3]	syslog 送信機能使用設定を 1 ～ 3 のいずれかの整数で指定します。\n1: サーバーログを syslog で送信。\n2: サーバーおよび仮想 HUB セキュリティログを syslog で送信。\n3: サーバー、仮想 HUB セキュリティおよびパケットログを syslog で送信。
CMD_SyslogEnable_HOST	[ホスト名:ポート番号] の形式で、syslog サーバーのホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。ポート番号を省略すると 514 を使用します。
CMD_SyslogEnable_MINMAX	syslog 送信機能使用設定は 1 ～ 3 のいずれかの整数を指定してください。
CMD_SyslogEnable_Prompt_123		syslog 送信機能使用設定 (1 ～ 3): 
CMD_SyslogEnable_Prompt_HOST	syslog サーバーの指定: 


# SyslogDisable コマンド
CMD_SyslogDisable		syslog 送信機能の無効化
CMD_SyslogDisable_Help	syslog 送信機能を使用しないようにします。
CMD_SyslogDisable_Args	SyslogDisable


# SyslogGet コマンド
CMD_SyslogGet			syslog 送信機能の取得
CMD_SyslogGet_Help		syslog 送信機能の現在の設定内容を取得します。syslog 機能の使用方法の設定、および使用する syslog サーバーのホスト名とポート番号が取得できます。
CMD_SyslogGet_Args		SyslogGet
CMD_SyslogGet_COLUMN_1	syslog 送信機能使用設定
CMD_SyslogGet_COLUMN_2	syslog サーバーホスト名
CMD_SyslogGet_COLUMN_3	syslog サーバーポート番号


# ConnectionList コマンド
CMD_ConnectionList		VPN Server に接続中の TCP コネクション一覧の取得
CMD_ConnectionList_Help	現在、VPN Server に接続中の TCP/IP コネクションの一覧を取得します。ただし、VPN セッションとして確立された TCP/IP コネクションは表示されません。VPN セッションとして確立された TCP/IP コネクションの一覧は、SessionList コマンドを用いて取得できます。\n[コネクション名]、[接続元]、[接続時刻] および [種類] を取得することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ConnectionList_Args	ConnectionList


# ConnectionGet コマンド
CMD_ConnectionGet		VPN Server に接続中の TCP コネクションの情報の取得
CMD_ConnectionGet_Help	VPN Server に接続中の指定された TCP/IP コネクションに関する詳細な情報を取得します。\n[コネクション名]、[コネクションの種類]、[接続元ホスト名]、[接続元 IP アドレス]、[接続元ポート番号 (TCP)]、[接続時刻]、[サーバー製品名]、[サーバー バージョン]、[サーバー ビルド番号]、[クライアント製品名]、[クライアントバージョン]、[クライアントビルド番号] が取得できます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ConnectionGet_Args	ConnectionGet [name]
CMD_ConnectionGet_[name]	情報を取得するコネクション名を指定します。コネクション名の一覧は、ConnectionList コマンドで取得できます。
CMD_ConnectionGet_PROMPT_NAME	情報を取得するコネクション名: 

# ConnectionDisconnect コマンド
CMD_ConnectionDisconnect	VPN Server に接続中の TCP コネクションの切断
CMD_ConnectionDisconnect_Help	VPN Server に接続中の指定された TCP/IP コネクションを強制的に切断します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ConnectionDisconnect_Args	ConnectionDisconnect [name]
CMD_ConnectionDisconnect_[name]	切断するコネクション名を指定します。コネクション名の一覧は ConnectionList コマンドで取得できます。
CMD_ConnectionDisconnect_PROMPT_NAME	切断するコネクション名: 


# BridgeDeviceList コマンド
CMD_BridgeDeviceList	ローカルブリッジに使用できる LAN カード一覧の取得
CMD_BridgeDeviceList_Help	ローカルブリッジ接続で、ブリッジ先のデバイスとして使用できる Ethernet デバイス (LAN カード) の一覧を取得します。\nここで表示されるデバイス名は、BridgeCreate コマンドで使用することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_BridgeDeviceList_Args	BridgeDeviceList


# BridgeList コマンド
CMD_BridgeList			ローカルブリッジ接続の一覧の取得
CMD_BridgeList_Help		現在定義されているローカルブリッジ接続の一覧を取得します。\nローカルブリッジ接続の仮想 HUB 名と、ブリッジ先の Ethernet デバイス (LAN カード) 名、または tap デバイス名および動作状況が取得できます。
CMD_BridgeList_Args		BridgeList


# BridgeCreate コマンド
CMD_BridgeCreate		ローカルブリッジ接続の作成
CMD_BridgeCreate_Help	新しいローカルブリッジ接続を VPN Server 上に作成します。\nローカルブリッジを使用すると、この VPN Server 上で動作する仮想 HUB と、物理的な Ethernet デバイス (LAN カード) との間でレイヤ 2 ブリッジ接続を構成することができます。\nシステムに tap デバイス (仮想のネットワークインターフェイス) を作成し、仮想 HUB との間でブリッジ接続することもできます (tap デバイスは Linux 版のみサポートされています)。\nブリッジ先の Ethernet デバイス (LAN カード) には、稼働中の任意の LAN カードとの間でブリッジできますが、高負荷環境においてはブリッジ専用に LAN カードを用意することをお勧めします。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_BridgeCreate_Args	BridgeCreate [hubname] [/DEVICE:device_name] [/TAP:yes|no]
CMD_BridgeCreate_[hubname]	ブリッジする仮想 HUB を指定します。仮想 HUB の一覧は、HubList コマンドで取得できます。ただし、必ずしも現在動作している仮想 HUB 名を指定する必要はありません。現在動作していない、または存在しない仮想 HUB 名を指定すると、その仮想 HUB が実際に動作を開始した際にローカルブリッジ接続が有効になります。
CMD_BridgeCreate_DEVICE	ブリッジ先の Ethernet デバイス (LAN カード) 名、または tap デバイス名を指定します。Ethernet デバイス名の一覧は、BridgeDeviceList コマンドで取得することができます。
CMD_BridgeCreate_TAP	ブリッジ先として LAN カードではなく、tap デバイスを使用する場合は yes を指定します (Linux 版のみサポートされます)。省略した場合は no と見なされます。
CMD_BridgeCreate_PROMPT_HUBNAME	ブリッジする仮想 HUB 名: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_DEVICE	ブリッジ先のデバイス名: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_TAP	tap デバイスを使用しますか (yes/no): 


# BridgeDelete コマンド
CMD_BridgeDelete		ローカルブリッジ接続の削除
CMD_BridgeDelete_Help	既存のローカルブリッジ接続を削除します。現在のローカルブリッジ接続の一覧は、BridgeDeviceList コマンドで取得できます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_BridgeDelete_Args	BridgeDelete [hubname] [/DEVICE:device_name]
CMD_BridgeDelete_[hubname]	削除するローカルブリッジの、仮想 HUB を指定します。
CMD_BridgeDelete_DEVICE	削除するローカルブリッジの、デバイス名 (LAN カード名または tap デバイス名) を指定します。
CMD_BridgeDelete_PROMPT_HUBNAME	削除するブリッジの仮想 HUB 名: 
CMD_BridgeDelete_PROMPT_DEVICE	削除するブリッジのデバイス名: 


# Caps コマンド
CMD_Caps				サーバーの機能・能力一覧の取得
CMD_Caps_Help			現在接続して管理している VPN Server の持つ機能と能力の一覧を取得します。\nVPN Server の機能や能力は、動作している VPN Server のエディションやバージョンによって異なります。コマンドライン管理ユーティリティにあるコマンドでも、接続先の VPN Server の機能や能力によっては動作しない場合があります。このコマンドは、接続先の VPN Server の能力を調査して報告します。\nVPN Server のバージョンの方がコマンドライン管理ユーティリティよりも新しく、コマンドライン管理ユーティリティが把握していない機能がある場合は、その内部文字列 (変数名) が、そのまま表示されることがあります。
CMD_Caps_Args			Caps


# Reboot コマンド
CMD_Reboot				VPN Server サービスの再起動
CMD_Reboot_Help			VPN Server サービスを再起動します。\nVPN Server を再起動すると、現在接続しているセッションや TCP コネクションはすべて切断され、再起動が完了するまで新たな接続は受け付けなくなります。\nこのコマンドでは、VPN Server サービスプログラムのみが再起動され、VPN Server が動作している物理的なコンピュータが再起動することはありません。この管理セッションも切断されるため、管理を続行するには再接続してください。\nまた、/RESETCONFIG:yes パラメータを指定すると、現在の VPN Server が持っているコンフィグレーションファイル (.config) の内容を初期化します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_Reboot_Args			Reboot [/RESETCONFIG:yes|no]
CMD_Reboot_RESETCONFIG	yes を指定すると、現在の VPN Server が持っているコンフィグレーションファイル (.config) の内容を初期化します。このパラメータは慎重に設定してください。


# ConfigGet コマンド
CMD_ConfigGet			VPN Server の現在のコンフィグレーションの取得
CMD_ConfigGet_Help		VPN Server の、現在のコンフィグレーションの内容を構造化したテキストファイル (.config ファイル) として取得します。このコマンドを実行した瞬間の VPN Server 内の状態が取得できます。\nコンフィグレーションファイルの内容は、パラメータを指定しない場合は、画面上にそのまま表示されます。パラメータで保存するファイル名を指定すると、そのファイル名で内容が保存されます。\nコンフィグレーションファイルは、通常のテキストエディタ等で編集可能です。編集したコンフィグレーションを VPN Server に書き込むには、ConfigSet コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ConfigGet_Args		ConfigGet [path]
CMD_ConfigGet_[path]	コンフィグレーションファイルの内容をファイルに保存したい場合は、そのファイル名を指定します。何も指定しない場合は、コンフィグレーションの内容は画面に表示されます。コンフィグレーションファイルにマルチバイト文字が含まれる場合は、Unicode (UTF-8) でエンコードされて保存されます。
CMD_ConfigGet_FILENAME	Config 名: "%S", サイズ: %u
CMD_ConfigGet_FILE_SAVE_FAILED	指定されたファイルの作成に失敗しました。


# ConfigSet コマンド
CMD_ConfigSet			VPN Server へのコンフィグレーションの書き込み
CMD_ConfigSet_Help		VPN Server にコンフィグレーションを書き込みます。このコマンドを実行すると、指定したコンフィグレーションファイルの内容が VPN Server に適用され、VPN Server プログラムは自動的に再起動され、新しいコンフィグレーションの内容に従って動作を開始します。\nコンフィグレーションファイルは、すべての内容を管理者が記述するのは困難であるため、ConfigGet コマンドで、まず現在の VPN Server のコンフィグレーションの内容を取得してファイルに保存し、その内容を通常のテキストエディタなどで編集したものを ConfigSet コマンドで VPN Server に書き戻すことを推奨します。\nこのコマンドは、VPN Server に関する詳しい知識をお持ちの方のためのコマンドであり、不正なコンフィグレーションファイルを書き込んだ場合は、エラーが発生したり現在の設定内容が失われたりする可能性がありますので、十分注意してください。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_ConfigSet_Args		ConfigSet [path]
CMD_ConfigSet_[path]	書き込むコンフィグレーションファイルのファイル名を指定します。書き込むファイルにマルチバイト文字が含まれている場合は、Unicode (UTF-8) でエンコードされている必要があります。
CMD_ConfigSet_PROMPT_PATH	サーバーにアップロードする Config ファイルのパス名: 
CMD_ConfigSet_FILE_LOAD_FAILED	指定されたファイルの読み込みに失敗しました。


# RouterList コマンド
CMD_RouterList			仮想レイヤ 3 スイッチ一覧の取得
CMD_RouterList_Help		VPN Server 上に定義されている仮想レイヤ 3 スイッチの一覧を取得します。仮想レイヤ 3 スイッチの [スイッチ名]、[動作状況]、[インターフェイス数]、[ルーティングテーブル数] が取得できます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。
CMD_RouterList_Args		RouterList


# RouterAdd コマンド
CMD_RouterAdd			新しい仮想レイヤ 3 スイッチの定義
CMD_RouterAdd_Help		VPN Server 上に、新しい仮想レイヤ 3 スイッチを定義します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。\n\n[仮想レイヤ 3 スイッチ機能についての説明]\nこの VPN Server 内で動作している複数の仮想 HUB 間で、仮想のレイヤ 3 スイッチを定義し、異なった IP ネットワーク間をルーティングすることができます。\n\n[仮想レイヤ 3 スイッチ機能に関するご注意]\n仮想レイヤ 3 スイッチ機能は、ネットワークおよび IP ルーティングに関する詳しい知識をお持ちの方やネットワーク管理者のための機能です。通常の VPN 機能を使用する場合は、仮想レイヤ 3 スイッチ機能を使用する必要はありません。\n仮想レイヤ 3 スイッチ機能を使用する場合は、IP ルーティングに関する十分な知識をお持ちの上で、ネットワークに与える影響を十分考慮してから設定してください。
CMD_RouterAdd_Args		RouterAdd [name]
CMD_RouterAdd_[name]	新しく作成する仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。既に存在する仮想レイヤ 3 スイッチと同一の名前を付けることはできません。
CMD_RouterAdd_PROMPT_NAME	作成する仮想レイヤ 3 スイッチの名前: 


# RouterDelete コマンド
CMD_RouterDelete		仮想レイヤ 3 スイッチの削除
CMD_RouterDelete_Help	VPN Server 上に定義されている、既存の仮想レイヤ 3 スイッチを削除します。指定した仮想レイヤ 3 スイッチが動作中の場合は、自動的に動作を停止してから削除を行ないます。\n既存の仮想レイヤ 3 スイッチの一覧を取得するには、RouterList コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。
CMD_RouterDelete_Args	RouterDelete [name]
CMD_RouterDelete_[name]	削除する仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterDelete_PROMPT_NAME	削除する仮想レイヤ 3 スイッチの名前: 


# RouterStart コマンド
CMD_RouterStart			仮想レイヤ 3 スイッチの動作の開始
CMD_RouterStart_Help	VPN Server 上に定義されている、既存の仮想レイヤ 3 スイッチの動作が停止している場合は、その動作を開始します。\n既存の仮想レイヤ 3 スイッチの一覧を取得するには、RouterList コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。\n\n[仮想レイヤ 3 スイッチ機能についての説明]\nこの VPN Server 内で動作している、複数の仮想 HUB 間で仮想のレイヤ 3 スイッチを定義し、異なった IP ネットワーク間をルーティングすることができます。\n\n[仮想レイヤ 3 スイッチ機能に関するご注意]\n仮想レイヤ 3 スイッチ機能は、ネットワークおよび IP ルーティングに関する詳しい知識をお持ちの方や、ネットワーク管理者のための機能です。通常の VPN 機能を使用する場合は、仮想レイヤ 3 スイッチ機能を使用する必要はありません。\n仮想レイヤ 3 スイッチ機能を使用する場合は、IP ルーティングに関する十分な知識をお持ちの上で、ネットワークに与える影響を十分考慮してから設定してください。
CMD_RouterStart_Args	RouterStart [name]
CMD_RouterStart_[name]	開始する仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterStart_PROMPT_NAME	開始する仮想レイヤ 3 スイッチの名前: 


# RouterStop コマンド
CMD_RouterStop			仮想レイヤ 3 スイッチの動作の停止
CMD_RouterStop_Help		VPN Server 上に定義されている、既存の仮想レイヤ 3 スイッチの動作が動作している場合は、その動作を停止します。\n既存の仮想レイヤ 3 スイッチの一覧を取得するには、RouterList コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_RouterStop_Args		RouterStop [name]
CMD_RouterStop_[name]	停止する仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterStop_PROMPT_NAME	停止する仮想レイヤ 3 スイッチの名前: 


# RouterIfList コマンド
CMD_RouterIfList		仮想レイヤ 3 スイッチに登録されているインターフェイス一覧の取得
CMD_RouterIfList_Help	指定した仮想レイヤ 3 スイッチに仮想インターフェイスが定義されている場合は、仮想インターフェイスの一覧を取得します。\n1 つの仮想レイヤ 3 スイッチには、複数個の仮想インターフェイスとルーティングテーブルを定義することができます。\n仮想インターフェイスは仮想 HUB に関連付けられ、仮想 HUB が動作しているときに、仮想 HUB 内で 1 台の IP ホストのように動作します。複数の仮想 HUB に対して、それぞれ別々の IP ネットワークに所属する仮想インターフェイスが定義されているとき、それらのインターフェイス間で IP ルーティングが自動的に行われます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。
CMD_RouterIfList_Args	RouterIfList [name]
CMD_RouterIfList_[name]	仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterIfList_PROMPT_NAME	仮想レイヤ 3 スイッチの名前: 


# RouterIfAdd コマンド
CMD_RouterIfAdd			仮想レイヤ 3 スイッチへの仮想インターフェイスの追加
CMD_RouterIfAdd_Help	指定した仮想レイヤ 3 スイッチに、同じ VPN Server 上で動作している仮想 HUB へ接続する仮想インターフェイスを追加します。\n1 つの仮想レイヤ 3 スイッチには、複数個の仮想インターフェイスとルーティングテーブルを定義することができます。\n仮想インターフェイスは仮想 HUB に関連付けられ、仮想 HUB が動作しているときに、仮想 HUB 内で 1 台の IP ホストのように動作します。複数の仮想 HUB に対して、それぞれ別々の IP ネットワークに所属する仮想インターフェイスが定義されているとき、それらのインターフェイス間で IP ルーティングが自動的に行われます。\n仮想インターフェイスが所属する IP ネットワーク空間と、インターフェイス自身の IP アドレスを定義する必要があります。\nまた、インターフェイスが接続する先の仮想 HUB 名を指定する必要があります。\n仮想 HUB 名には現在存在していない仮想 HUB を指定することもできます。\n仮想インターフェイスは、仮想 HUB 内で 1 つの IP アドレスを持つ必要があります。また、その IP アドレスの属する IP ネットワークのサブネットマスクを指定する必要もあります。\n複数の仮想 HUB 内の IP 空間同士の仮想レイヤ 3 スイッチを経由したルーティングは、ここで指定した IP アドレスに基づいて動作します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。\nこのコマンドを実行するには、操作対象の仮想レイヤ 3 スイッチが停止している必要があります。もし停止していない場合は、RouterStop コマンドで停止させてからこのコマンドを実行してください。
CMD_RouterIfAdd_Args	RouterIfAdd [name] [/HUB:hub] [/IP:ip/mask]
CMD_RouterIfAdd_[name]	仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterIfAdd_HUB		新しく追加する仮想インターフェイスの接続先の仮想 HUB 名を指定します。仮想 HUB の一覧は、HubList コマンドで取得できます。ただし、必ずしも現在動作している仮想 HUB 名を指定する必要はありません。現在動作していない、または存在しない仮想 HUB 名を指定すると、その仮想 HUB が実際に動作を開始した際に、仮想レイヤ 3 スイッチが有効になります。
CMD_RouterIfAdd_IP		[IP アドレス/サブネットマスク] の形式で、新しく追加する仮想インターフェイスの持つ IP アドレスと、サブネットマスクを指定します。IP アドレスは 192.168.0.1 のように、10 進数をドットで区切って指定します。サブネットマスクは 255.255.255.0 のように 10 進数をドットで区切って指定するか、24 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定できます。
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_NAME	仮想レイヤ 3 スイッチの名前: 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_HUB	仮想インターフェイスの接続先の仮想 HUB 名: 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_IP	IP アドレス/サブネットマスク: 


# RouterIfDel コマンド
CMD_RouterIfDel			仮想レイヤ 3 スイッチの仮想インターフェイスの削除
CMD_RouterIfDel_Help	指定した仮想レイヤ 3 スイッチ内に、すでに定義されている仮想インターフェイスを削除します。\n現在定義されている仮想インターフェイスの一覧は、RouterIfList コマンドで取得することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。\nこのコマンドを実行するには、操作対象の仮想レイヤ 3 スイッチが停止している必要があります。もし停止していない場合は、RouterStop コマンドで停止させてからこのコマンドを実行してください。
CMD_RouterIfDel_Args	RouterIfDel [name] [/HUB:hub]
CMD_RouterIfDel_[name]	仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterIfDel_HUB		削除する仮想インターフェイスの接続先の仮想 HUB 名を指定します。


# RouterTableList コマンド
CMD_RouterTableList		仮想レイヤ 3 スイッチのルーティングテーブル一覧の取得
CMD_RouterTableList_Help	指定した仮想レイヤ 3 スイッチに、ルーティングテーブルが定義されている場合は、ルーティングテーブルの一覧を取得します。\n仮想レイヤ 3 スイッチの IP ルーティングエンジンは、IP パケットの宛先 IP アドレスが、各仮想インターフェイスの所属する IP ネットワークのいずれにも所属しない場合は、このルーティングテーブルを参照してルーティングを行います。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。
CMD_RouterTableList_Args	RouterTableList [name]
CMD_RouterTableList_[name]	仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterTableList_PROMPT_NAME	仮想レイヤ 3 スイッチの名前: 


# RouterTableAdd コマンド
CMD_RouterTableAdd		仮想レイヤ 3 スイッチへのルーティングテーブルエントリの追加
CMD_RouterTableAdd_Help	指定した仮想レイヤ 3 スイッチのルーティングテーブルに、新しいルーティングテーブルエントリを追加します。\n仮想レイヤ 3 スイッチの IP ルーティングエンジンは、IP パケットの宛先 IP アドレスが、各仮想インターフェイスの所属する IP ネットワークのいずれにも所属しない場合、ルーティングテーブルを参照してルーティングを行います。\n仮想レイヤ 3 スイッチに追加するルーティングテーブルのエントリの内容を指定する必要があります。ゲートウェイアドレスとしては、この仮想レイヤ 3 スイッチの仮想インターフェイスのうち、いずれかと同じ IP ネットワークに所属する IP アドレスを指定する必要があります。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。\nこのコマンドを実行するには、操作対象の仮想レイヤ 3 スイッチが停止している必要があります。もし停止していない場合は、RouterStop コマンドで停止させてからこのコマンドを実行してください。
CMD_RouterTableAdd_Args	RouterTableAdd [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableAdd_[name]	仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterTableAdd_NETWORK	[IP アドレス/サブネットマスク] の形式で、新しく追加するルーティングテーブルエントリの、ネットワークアドレスとサブネットマスクを指定します。ネットワークアドレスは、192.168.0.1 のように 10 進数をドットで区切って指定します。サブネットマスクは、255.255.255.0 のように 10 進数をドットで区切って指定するか、24 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定できます。0.0.0.0/0.0.0.0 を指定すると、デフォルトルートの意味になります。
CMD_RouterTableAdd_GATEWAY	ゲートウェイの IP アドレスを指定します。
CMD_RouterTableAdd_METRIC	メトリック値を指定します。1 以上の整数で指定してください。
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NAME	仮想レイヤ 3 スイッチの名前: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NETWORK	ネットワークアドレス/サブネットマスク: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_GATEWAY	ゲートウェイアドレス: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_METRIC	メトリック値: 


# RouterTableDel コマンド
CMD_RouterTableDel		仮想レイヤ 3 スイッチのルーティングテーブルエントリの削除
CMD_RouterTableDel_Help	指定した仮想レイヤ 3 スイッチ内に定義されているルーティングテーブルのエントリを削除します。\nすでに定義されているルーティンクテーブルエントリの一覧は、RouterTableList コマンドで取得できます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge では動作しません。\nこのコマンドを実行するには、操作対象の仮想レイヤ 3 スイッチが停止している必要があります。もし停止していない場合は、RouterStop コマンドで停止させてからこのコマンドを実行してください。
CMD_RouterTableDel_Args	RouterTableDel [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableDel_[name]	仮想レイヤ 3 スイッチの名前を指定します。
CMD_RouterTableDel_NETWORK	[IP アドレス/サブネットマスク] の形式で、削除するルーティングテーブルエントリの、ネットワークアドレスを指定します。
CMD_RouterTableDel_GATEWAY	ゲートウェイの IP アドレスを指定します。
CMD_RouterTableDel_METRIC	メトリック値を指定します。1 以上の整数で指定してください。


# LogFileList コマンド
CMD_LogFileList			ログファイル一覧の取得
CMD_LogFileList_Help	VPN Server のコンピュータ上に保存されている、VPN Server が出力したログファイルの一覧を表示します。ここで表示されるログファイルのファイル名を指定して LogFileGet コマンドを呼び出すことにより、ログファイルの内容をダウンロードすることもできます。\nVPN Server にサーバー管理モードで接続している場合は、すべての仮想 HUB のパケットログ、セキュリティログ、および VPN Server のサーバー ログを表示またはダウンロードすることができます。\n仮想 HUB 管理モードで接続している場合は、管理対象の仮想 HUB のパケットログとセキュリティログのみを表示またはダウンロードすることができます。
CMD_LogFileList_Args	LogFileList
CMD_LogFileList_START	ログファイル一覧を取得しています。これには、時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください...
CMD_LogFileList_NUM_LOGS	全部で %u 個のログファイルがあります。


# LogFileGet コマンド
CMD_LogFileGet			ログファイルのダウンロード
CMD_LogFileGet_Help		VPN Server のコンピュータ上に保存されているログファイルをダウンロードします。ログファイルをダウンロードするには、まず LogFileList コマンドでログファイルの一覧を表示してから、次に LogFileGet コマンドでダウンロードすることができます。VPN Server にサーバー管理モードで接続している場合は、すべての仮想 HUB のパケットログ、セキュリティログ、および VPN Server のサーバー ログを表示またはダウンロードすることができます。仮想 HUB 管理モードで接続している場合は、管理対象の仮想 HUB のパケットログと、セキュリティログのみを表示、またはダウンロードすることができます。\nパラメータとしてファイル名を指定した場合は、ダウンロードしたログファイルは、そのファイル名のファイルに保存されます。ファイル名を指定しなかった場合は、画面上に表示されます。\nログファイルのサイズは、巨大になる場合がありますので、注意してください。
CMD_LogFileGet_Args		LogFileGet [name] [/SERVER:server] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_LogFileGet_[name]	ダウンロードするログファイル名を指定します。LogFileList コマンドで、ダウンロードできるログファイル名の一覧を取得できます。
CMD_LogFileGet_SERVER	クラスタコントローラに対してダウンロード要求を行う場合は、ログファイルが保存されているサーバー名を指定します。LogFileGet コマンドで表示されるサーバーを指定してください。
CMD_LogFileGet_SAVEPATH	ダウンロードしたログファイルを保存する場合は、ファイル名を指定します。指定しない場合は、画面上に表示されます。
CMD_LogFileGet_PROMPT_NAME	ダウンロードするログファイル名: 
CMD_LogFileGet_START	ログファイルをダウンロードしています。これには、時間がかかる場合があります。しばらくお待ちください...
CMD_LogFileGet_FAILED	ダウンロードに失敗しました。
CMD_LogFileGet_SAVE_FAILED	指定されたファイルに書き込めません。
CMD_LogFileGet_FILESIZE	ログファイルのファイルサイズ: %u


# WgkAdd コマンド
CMD_WgkAdd				WireGuard 公開鍵の追加
CMD_WgkAdd_Help			新しい WireGuard 公開鍵をサーバーに追加します。\n公開鍵を追加すると、関連付けたユーザーとして仮想 HUB に WireGuard クライアントが接続できるようになります。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_WgkAdd_Args			WgkAdd [key] [/HUB:hub] [/USER:user]
CMD_WgkAdd_[key]		新しく追加する WireGuard 公開鍵を指定します。追加しようとしている鍵が公開鍵であることを確認してください。
CMD_WgkAdd_HUB			公開鍵に関連付ける仮想ハブを指定します。
CMD_WgkAdd_USER			指定された仮想 HUB 内で公開鍵に関連付けるユーザー名を指定します。
CMD_WgkAdd_Prompt_[key]	公開鍵: 
CMD_WgkAdd_Prompt_HUB	関連付ける仮想 HUB の名前: 
CMD_WgkAdd_Prompt_USER	ユーザー名: 


# WgkDelete コマンド
CMD_WgkDelete				WireGuard 公開鍵の削除
CMD_WgkDelete_Help			サーバーに登録された WireGuard 公開鍵を削除します。\n公開鍵を削除すると WireGuard クライアントは仮想 HUB に接続できなくなります。 \nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_WgkDelete_Args			WgkDelete [key]
CMD_WgkDelete_[key]			削除する WireGuard 公開鍵を指定します。
CMD_WgkDelete_Prompt_[key]	公開鍵: 


# WgkEnum コマンド
CMD_WgkEnum				WireGuard 公開鍵一覧の取得
CMD_WgkEnum_Help		現在サーバーに登録されている WireGuard 公開鍵の一覧を取得します。\nWgkAdd コマンドで公開鍵の追加を、WgkDelete コマンドで公開鍵の削除を行うことができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。
CMD_WgkEnum_Args		WgkEnum
CMD_WgkEnum_Column_Key	公開鍵
CMD_WgkEnum_Column_Hub	仮想 HUB 名
CMD_WgkEnum_Column_User	ユーザー名


# HubCreate コマンド
CMD_HubCreate			新しい仮想 HUB の作成
CMD_HubCreate_Help		VPN Server 上に新しい仮想 HUB を作成します。\n作成した仮想 HUB は、直ちに動作を開始します。\nVPN Server がクラスタ内で動作している場合は、このコマンドはクラスタコントローラに対してのみ有効です。また、新しい仮想 HUB は、ダイナミック仮想 HUB として動作します。HubSetStatic コマンドで、スタティック仮想 HUB に変更することもできます。すでに VPN Server 上に存在する仮想 HUB の一覧を取得するには、HubList コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge およびクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server では動作しません。\nなお、クラスタ上でクラスタコントローラに対して仮想 HUB の作成コマンドを発行する場合は、HubCreateStatic コマンドまたは HubCreateDynamic コマンドを使用してください (クラスタコントローラに対して HubCreate コマンドを使用すると HubCreateDynamic コマンドと同等に動作します)。
CMD_HubCreate_Args		HubCreate [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreate_[name]	作成する仮想 HUB の名前を指定します。
CMD_HubCreate_PASSWORD	作成する仮想 HUB の管理パスワードを設定する場合は、その管理パスワードを指定します。指定しない場合は、入力するためのプロンプトが表示されます。
CMD_HubCreate_PROMPT_NAME	作成する仮想 HUB の名前: 


# HubCreateDynamic コマンド
CMD_HubCreateDynamic			新しいダイナミック仮想 HUB の作成 (クラスタリング用)
CMD_HubCreateDynamic_Help		VPN Server 上に新しいダイナミック仮想 HUB を作成します。\n作成した仮想 HUB は、直ちに動作を開始します。\nVPN Server がクラスタ内で動作している場合は、このコマンドはクラスタコントローラに対してのみ有効です。また、新しい仮想 HUB は、ダイナミック仮想 HUB として動作します。HubSetStatic コマンドで、スタティック仮想 HUB に変更することもできます。すでに VPN Server 上に存在する仮想 HUB の一覧を取得するには、HubList コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge およびクラスタメンバサーバー、またはスタンドアロンサーバーとして動作している VPN Server では動作しません。
CMD_HubCreateDynamic_Args		HubCreateDynamic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateDynamic_[name]	作成する仮想 HUB の名前を指定します。
CMD_HubCreateDynamic_PASSWORD	作成する仮想 HUB の管理パスワードを設定する場合は、その管理パスワードを指定します。指定しない場合は、入力するためのプロンプトが表示されます。


# HubCreateStatic コマンド
CMD_HubCreateStatic			新しいスタティック仮想 HUB の作成 (クラスタリング用)
CMD_HubCreateStatic_Help		VPN Server 上に新しいスタティック仮想 HUB を作成します。\n作成した仮想 HUB は、直ちに動作を開始します。\nVPN Server がクラスタ内で動作している場合は、このコマンドはクラスタコントローラに対してのみ有効です。また、新しい仮想 HUB は、ダイナミック仮想 HUB として動作します。HubSetStatic コマンドで、スタティック仮想 HUB に変更することもできます。すでに VPN Server 上に存在する仮想 HUB の一覧を取得するには、HubList コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge およびクラスタメンバサーバー、またはスタンドアロンサーバーとして動作している VPN Server では動作しません。
CMD_HubCreateStatic_Args		HubCreateStatic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateStatic_[name]	作成する仮想 HUB の名前を指定します。
CMD_HubCreateStatic_PASSWORD	作成する仮想 HUB の管理パスワードを設定する場合は、その管理パスワードを指定します。指定しない場合は、入力するためのプロンプトが表示されます。


# HubDelete コマンド
CMD_HubDelete			仮想 HUB の削除
CMD_HubDelete_Help		VPN Server 上の、既存の仮想 HUB を削除します。\n仮想 HUB を削除すると、現在仮想 HUB に接続しているセッションがすべて切断され、新たなセッションが仮想 HUB に接続できなくなります。\nまた、仮想 HUB のすべての設定、ユーザー オブジェクト、グループオブジェクト、証明書、およびカスケード接続が削除されます。\n仮想 HUB を削除すると、元に戻すことはできません。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge、およびクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server では動作しません。
CMD_HubDelete_Args		HubDelete [name]
CMD_HubDelete_[name]	削除する仮想 HUB の名前を指定します。
CMD_HubDelete_PROMPT_NAME	削除する仮想 HUB の名前: 


# HubSetStatic コマンド
CMD_HubSetStatic		仮想 HUB の種類をスタティック仮想 HUB に変更
CMD_HubSetStatic_Help	VPN Server がクラスタ内で動作している場合、仮想 HUB の種類を、スタティック仮想 HUB に設定します。仮想 HUB の種類を変更すると、現在仮想 HUB に接続しているすべてのセッションは一旦切断されます。\nスタティック仮想 HUB として動作している仮想 HUB がある場合、すべてのクラスタメンバサーバー上で、その名前の仮想 HUB が生成されます。その仮想 HUB に接続しようとしたユーザーは、各サーバーの負荷状況を元にしたアルゴリズムによって、その仮想 HUB をホスティングしている、いずれかのクラスタメンバに接続されます。\nスタティック仮想 HUB は、一例として、企業におけるインターネットから社内 LAN へのリモートアクセス用途において、同時に数千～数万単位の大量のユーザーが同時に接続する可能性があるリモートアクセス VPN 用に利用することが可能です。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge およびクラスタメンバサーバー、またはスタンドアロンサーバーとして動作している VPN Server では動作しません。\nこのコマンドはビルド 5190 より新しい VPN Server では使用できません。
CMD_HubSetStatic_Args	HubSetStatic [name]
CMD_HubSetStatic_[name]	スタティック仮想 HUB に設定する仮想 HUB の名前を指定します。
CMD_HubChange_PROMPT_NAME	設定を変更する仮想 HUB の名前: 


# HubSetDynamic コマンド
CMD_HubSetDynamic		仮想 HUB の種類をダイナミック仮想 HUB に変更
CMD_HubSetDynamic_Help	VPN Server がクラスタ内で動作している場合、仮想 HUB の種類を、ダイナミック仮想 HUB に設定します。仮想 HUB の種類を変更すると、現在仮想 HUB に接続しているすべてのセッションは一旦切断されます。\nクラスタ内に定義されているダイナミック仮想 HUB にクライアントが 1 台も接続していないとき、その仮想 HUB はどのクラスタメンバ上にも存在しません。ダイナミック仮想 HUB に 1 台目のクライアントが接続しようとすると、クラスタ内で最も負荷の低いサーバーがその仮想 HUB をホスティングします。2 台目以降のクライアントがその仮想 HUB に接続しようとすると、仮想 HUB をホスティングしているサーバーに自動的に接続します。各ダイナミック仮想 HUB は、すべてのクライアントが切断すると、どのサーバーにも実体が存在しない状態に戻ります。\nダイナミック仮想 HUB の応用例は幅広く、たとえば社内において部課毎に仮想 HUB を定義しておき、各社員が自分が所属している部課の仮想 HUB に接続して作業を行うといったことを、単一のクラスタを設置するだけで、集中管理することができます。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nまた、このコマンドは VPN Bridge およびクラスタメンバサーバー、またはスタンドアロンサーバーとして動作している VPN Server では動作しません。\nこのコマンドはビルド 5190 より新しい VPN Server では使用できません。
CMD_HubSetDynamic_Args	HubSetDynamic [name]
CMD_HubSetDynamic_[name]	ダイナミック仮想 HUB に設定する仮想 HUB の名前を指定します。


# HubList コマンド
CMD_HubList				仮想 HUB の一覧の取得
CMD_HubList_Help		VPN Server 内の、既存の仮想 HUB の一覧を取得します。それぞれの仮想 HUB について、[仮想 HUB 名]、[状態]、[種類]、[ユーザー数]、[グループ数]、[セッション数]、[MAC テーブル数]、[IP テーブル数]、[ログイン回数]、[最終ログイン日時]、[最終通信日時] を取得できます。\nただし、仮想 HUB 管理モードで接続している場合は、管理権限のない仮想 HUB のオプションで、匿名ユーザーに対して仮想 HUB を列挙しないオプションが有効になっている場合、その仮想 HUB は列挙されません。サーバー管理モードで接続している場合は、すべての仮想 HUB の一覧が表示されます。\nクラスタリング環境におけるクラスタコントローラ以外のクラスタメンバに接続して管理している場合は、その VPN Server が、現在ホスティングしている仮想 HUB のみが表示されます。クラスタコントローラに接続して管理している場合は、すべての仮想 HUB が表示されます。
CMD_HubList_Args		HubList


# Hub コマンド
CMD_Hub					管理する仮想 HUB の選択
CMD_Hub_Help			管理対象の仮想 HUB を選択します。VPN Server に接続した状態の管理ユーティリティでは、仮想 HUB に関する設定・管理を行なうコマンドを実行する前に、管理を行なう仮想 HUB を Hub コマンドで選択しておく必要があります。\nVPN Server に仮想 HUB 管理モードで接続している状態では、管理対象となっている 1 つの仮想 HUB を選択することができ、他の仮想 HUB を選択することはできません。VPN Server にサーバー管理モードで接続している状態では、すべての仮想 HUB の管理を行なうことができます。\n現在サーバー上に存在する仮想 HUB の一覧を取得するには、HubList コマンドを使用します。\nVPN Bridge では、"BRIDGE" という名前の仮想 HUB 以外を選択することはできません。
CMD_Hub_Args			Hub [name]
CMD_Hub_[name]			管理する仮想 HUB の名前を指定します。パラメータを指定していない場合は、管理対象の仮想 HUB の選択を解除します。
CMD_Hub_Unselected		仮想 HUB の選択を解除しました。
CMD_Hub_Selected		仮想 HUB "%S" を選択しました。
CMD_Hub_Select_Failed	/ADMINHUB で指定された仮想 HUB "%S" を選択しようとして、下記のエラーが発生しました。
CMD_Hub_Not_Selected	このコマンドを実行する前に、Hub コマンドで管理対象の仮想 HUB を選択してください。


# Online コマンド
CMD_Online				仮想 HUB をオンラインにする
CMD_Online_Help			現在管理している仮想 HUB がオフラインになっている場合は、オンラインにします。オフライン状態の仮想 HUB は、クライアントからの VPN 接続を受け付けません。仮想 HUB をオンライン化することによって、その仮想 HUB はユーザーからの接続を受け付けたり、サービスを提供したりするようになります。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_Online_Args			Online


# Offline コマンド
CMD_Offline				仮想 HUB をオフラインにする
CMD_Offline_Help		現在管理している仮想 HUB がオンラインになっている場合は、オフラインにします。仮想 HUB に接続中のセッションがある場合は、すべて切断されます。オフライン状態の仮想 HUB は、クライアントからの VPN 接続を受け付けません。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_Offline_Args		Offline


# SetStaticNetwork コマンド
CMD_SetStaticNetwork				仮想 HUB のスタティック IPv4 ネットワークパラメータを設定する

CMD_SetStaticNetwork_Help			現在管理している仮想 HUB の、スタティック IPv4 パラメータを設定します。これらの設定は DHCP が利用できない場合に使用されます(例: WireGuard セッション)。\n 現在の設定は OptionsGet コマンドで取得することができます。
CMD_SetStaticNetwork_Args			SetStaticNetwork [/GATEWAY:gateway] [/SUBNET:subnet]
CMD_SetStaticNetwork_GATEWAY		ゲートウェイの IP アドレスを設定します
CMD_SetStaticNetwork_SUBNET			ローカル VPN ネットワークの大きさを決定するために必要なサブネットマスクを指定します。
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_GATEWAY	ゲートウェイ: 
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_SUBNET	サブネットマスク: 


# SetMaxSession コマンド
CMD_SetMaxSession		仮想 HUB の最大同時接続セッション数を設定する
CMD_SetMaxSession_Help	現在管理している仮想 HUB の、最大同時接続セッション数を設定します。最大同時接続セッション数を越えたセッションが、VPN Client や VPN Bridge から接続された場合、最大同時接続セッション数を上回った時点で、それ以上クライアントは接続できなくなります。この最大同時接続セッション数の制限には、ローカルブリッジ、仮想 NAT、カスケード接続などによって仮想 HUB 内に生成されるセッションは含まれません。\n現在の最大同時接続セッション数の設定は、OptionsGet コマンドによって取得することができます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SetMaxSession_Args	SetMaxSession [max_session]
CMD_SetMaxSession_[max_session]	設定する最大同時接続セッション数を、整数で指定します。0 を指定すると、無制限になります。
CMD_SetMaxSession_Prompt	最大同時接続セッション数: 


# SetHubPassword コマンド
CMD_SetHubPassword		仮想 HUB の管理パスワードを設定する
CMD_SetHubPassword_Help	現在管理している仮想 HUB の、管理パスワードを設定します。仮想 HUB の管理パスワードが設定されている場合、その仮想 HUB に対して、VPN Server の接続ユーティリティから、仮想 HUB 管理モードでパスワードを指定して接続することができます。また、VPN Client や VPN Bridge などから、ユーザー名を "Administrator"、パスワードを仮想 HUB の管理者パスワードに指定して VPN 接続することも可能になります。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SetHubPassword_Args	SetHubPassword [password]
CMD_SetHubPassword_[password]	設定するパスワードを指定します。パラメータでパスワードを指定しない場合は、パスワードを入力するプロンプトが表示されます。


# SetEnumAllow コマンド
CMD_SetEnumAllow		仮想 HUB の匿名ユーザーへの列挙の許可設定
CMD_SetEnumAllow_Help	現在管理している仮想 HUB のオプション設定を変更し、匿名ユーザーに対して、この仮想 HUB を列挙するように設定します。このオプションを設定すると、VPN Client のユーザーは、この VPN Server のアドレスを入力するだけでこの仮想 HUB を列挙することが可能です。また、SetEnumDeny コマンドを使用すると、匿名ユーザーへの列挙を禁止することができます。仮想 HUB は、作成された時点では列挙が許可されています。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SetEnumAllow_Args	SetEnumAllow


# SetEnumDeny コマンド
CMD_SetEnumDeny			仮想 HUB の匿名ユーザーへの列挙の禁止設定
CMD_SetEnumDeny_Help	現在管理している仮想 HUB のオプション設定を変更し、匿名ユーザーに対して、この仮想 HUB を列挙しないように設定します。このオプションを設定すると、VPN Client のユーザーが、VPN Server に対して仮想 HUB の列挙を要求した場合でも、この仮想 HUB は列挙されないようになります。また、SetEnumAllow コマンドを使用すると、匿名ユーザーへの列挙を許可することができます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SetEnumDeny_Args	SetEnumDeny


# OptionsGet コマンド
CMD_OptionsGet			仮想 HUB のオプション設定の取得
CMD_OptionsGet_Help		現在管理している仮想 HUB のオプション設定の一覧を取得します。仮想 HUB の列挙の許可 / 禁止の設定、最大同時接続数、オンライン / オフライン状態、およびクラスタリング環境における仮想 HUB の種類を取得することができます。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_OptionsGet_Args		OptionsGet
CMD_OptionsGet_TITLE	仮想 HUB "%S" のオプション設定一覧
CMD_OptionsGet_ENUM		匿名ユーザーに対する仮想 HUB の列挙
CMD_OptionsGet_MAXSESSIONS	最大同時接続セッション数
CMD_OptionsGet_STATUS	状態
CMD_OptionsGet_TYPE		仮想 HUB の種類
CMD_OptionsGet_GATEWAY	デフォルトゲートウェイ
CMD_OptionsGet_SUBNET	サブネットマスク


# RadiusServerSet コマンド
CMD_RadiusServerSet		ユーザー認証に使用する RADIUS サーバーの設定
CMD_RadiusServerSet_Help	現在管理している仮想 HUB に、ユーザーが RADIUS サーバー認証モードで接続した場合に、ユーザー名とパスワードを確認するための外部の RADIUS サーバーを指定します。\nRadius サーバーは、この VPN Server の IP アドレスからの要求を受け付けるように設定しておく必要があります。また、Password Authentication Protocol (PAP) による認証が有効になっている必要があります。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_RadiusServerSet_Args	RadiusServerSet [server_name:port] [/SECRET:secret] [/RETRY_INTERVAL:interval]
CMD_RadiusServerSet_[server_name:port]	[ホスト名:ポート番号] の形式で、使用する RADIUS サーバーのホスト名、または IP アドレスと UDP ポート番号を指定します。ポート番号を省略した場合は、1812 が使用されます。
CMD_RadiusServerSet_SECRET	RADIUS サーバーとの間での通信に使用する共有シークレット (パスワード) を指定します。
CMD_RadiusServerSet_RETRY_INTERVAL	RADIUS サーバーとの間での通信に使用する再試行間隔をミリ秒単位で指定します。
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Host	使用する RADIUS サーバーのホスト名とポート番号: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Secret	共有シークレット: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_RetryInterval	再試行間隔 (ミリ秒単位): 
CMD_RadiusServerSet_EVAL_NUMINTERVAL	再試行間隔は 500 から 10000 ミリ秒の範囲で指定してください。

# RadiusServerDelete コマンド
CMD_RadiusServerDelete	ユーザー認証に使用する RADIUS サーバー設定の削除
CMD_RadiusServerDelete_Help	現在管理している仮想 HUB にユーザーが RADIUS サーバー認証モードで接続した場合に使用する RADIUS サーバーに関する設定を削除し、RADIUS 認証を使用できないようにします。現在の RADIUS サーバーに関する設定は、RadiusServerGet コマンドで取得することができます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_RadiusServerDelete_Args	RadiusServerDelete


# RadiusServerGet コマンド
CMD_RadiusServerGet		ユーザー認証に使用する RADIUS サーバー設定の取得
CMD_RadiusServerGet_Help	現在管理している仮想 HUB に、ユーザーが RADIUS サーバー認証モードで接続した場合に使用する RADIUS サーバーについての現在の設定を取得します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_RadiusServerGet_Args	RadiusServerGet
CMD_RadiusServerGet_STATUS	RADIUS サーバーの使用
CMD_RadiusServerGet_HOST		RADIUS サーバーのホスト名または IP アドレス
CMD_RadiusServerGet_PORT		RADIUS サーバーのポート番号
CMD_RadiusServerGet_SECRET	共有シークレット
CMD_RadiusServerGet_RetryInterval	再試行間隔 (ミリ秒単位)


# StatusGet コマンド
CMD_StatusGet			仮想 HUB の現在の状況の取得
CMD_StatusGet_Help		現在管理している仮想 HUB の、現在の状況を取得します。仮想 HUB の種類やセッション数、各種オブジェクト数、ログイン回数、最終ログイン日時と最終通信日時、通信の統計データを取得することができます。
CMD_StatusGet_Args		StatusGet


# LogGet コマンド
CMD_LogGet				仮想 HUB のログ保存設定の取得
CMD_LogGet_Help			現在管理している仮想 HUB の、ログ保存設定を取得します。セキュリティログとパケットログに関する保存設定や、保存対象などの設定情報が取得できます。
CMD_LogGet_Args			LogGet
CMD_Log_SecurityLog		セキュリティログの保存
CMD_Log_PacketLog		パケットログの保存
CMD_Log_SwitchType		ログファイルの切り替え周期
CMD_Log_0				TCP コネクションログ
CMD_Log_1				TCP パケットログ
CMD_Log_2				DHCP ログ
CMD_Log_3				UDP ログ
CMD_Log_4				ICMP ログ
CMD_Log_5				IP ログ
CMD_Log_6				ARP ログ
CMD_Log_7				Ethernet ログ


# LogEnable コマンド
CMD_LogEnable			セキュリティログまたはパケットログの有効化
CMD_LogEnable_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティログまたはパケットログを有効化します。\n現在の設定は、LogGet コマンドで取得することができます。
CMD_LogEnable_Args		LogEnable [security|packet]
CMD_LogEnable_[security|packet]	有効化するログの種類を選択します。"security" または "packet" のいずれかを指定します。
CMD_LogEnable_Prompt	security または packet を選択: 
CMD_LogEnable_Prompt_Error	指定が不正です。


# LogDisable コマンド
CMD_LogDisable			セキュリティログまたはパケットログの無効化
CMD_LogDisable_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティログまたはパケットログを無効化します。\n現在の設定は、LogGet コマンドで取得することができます。
CMD_LogDisable_Args		LogDisable [security|packet]
CMD_LogDisable_[security|packet]	無効化するログの種類を選択します。"security" または "packet" のいずれかを指定します。


#  LogSwitchSet コマンド
CMD_LogSwitchSet		ログファイルの切り替え周期の設定
CMD_LogSwitchSet_Help	現在管理している仮想 HUB が保存する、セキュリティログまたはパケットログのログファイルの切り替え周期を設定します。ログファイルの切り替え周期は、1 秒単位、1 分単位、1 時間単位、1 日単位、1 ヶ月単位、または切り替えを行わないように変更することができます。\n現在の設定は、LogGet コマンドで取得することができます。
CMD_LogSwitchSet_Args	LogSwitchSet [security|packet] [/SWITCH:sec|min|hour|day|month|none]
CMD_LogSwitchSet_[security|packet]	設定を変更するログの種類を選択します。"security" または "packet" のいずれかを指定します。
CMD_LogSwitchSet_SWITCH	設定する切り替え周期を選択します。sec、min、hour、day、month、none から指定します。
CMD_LogSwitchSet_Prompt	sec, min, hour, day, month, none を指定: 


# LogPacketSaveType コマンド
CMD_LogPacketSaveType	パケットログに保存するパケットの種類と保存内容の設定
CMD_LogPacketSaveType_Help	現在管理している仮想 HUB で保存する、パケットログの保存内容を、パケットの種類ごとに設定します。パケットの種類には、[TCP コネクションログ]、[TCP パケットログ]、[DHCP パケットログ]、[UDP パケットログ]、[ICMP パケットログ]、[IP パケットログ]、[ARP パケットログ]、[Ethernet パケットログ] があります。\n現在の設定は、LogGet コマンドで取得することができます。
CMD_LogPacketSaveType_Args	LogPacketSaveType [/TYPE:tcpconn|tcpdata|dhcp|udp|icmp|ip|arp|ether] [/SAVE:none|header|full]
CMD_LogPacketSaveType_TYPE	保存内容の変更対称のパケットの種類を、tcpconn、tcpdata、dhcp、udp、icmp、ip、arp、ether の中から指定します。
CMD_LogPacketSaveType_SAVE	パケットログの保存内容を指定します。\nnone  : 保存無し\nheader: ヘッダ情報のみ\nfull  : パケット内容すべて\nのいずれかを指定します。
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_TYPE	tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp, ether を指定: 
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_SAVE	none, header, full を指定: 


# CAList コマンド
CMD_CAList				信頼する証明機関の証明書一覧の取得
CMD_CAList_Help			現在管理している仮想 HUB が信頼する証明機関の証明書を管理します。登録されている証明機関の証明書一覧は、VPN Client が署名済み証明書認証モードで接続してきた際の証明書の検証に使用されます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CAList_Args			CAList
CMD_CAList_COLUMN_ID	ID


# CAAdd コマンド
CMD_CAAdd				信頼する証明機関の証明書の追加
CMD_CAAdd_Help			現在管理している仮想 HUB が信頼する証明機関の証明書一覧に、新しい証明書を追加します。登録されている証明機関の証明書一覧は、VPN Client が、署名済み証明書認証モードで接続してきた際の証明書の検証に使用されます。\n現在の証明書一覧を取得するには、CAList コマンドを使用します。\n証明書を追加するには、その証明書が X.509 形式のファイルとして保存されている必要があります。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CAAdd_Args			CAAdd [path]
CMD_CAAdd_[path]		登録する X.509 証明書ファイル名を指定します。
CMD_CAAdd_PROMPT_PATH	登録する X.509 証明書ファイル名: 


# CADelete コマンド
CMD_CADelete			信頼する証明機関の証明書の削除
CMD_CADelete_Help		現在管理している仮想 HUB が信頼する証明機関の証明書一覧から、既存の証明書を削除します。\n現在の証明書一覧を取得するには、CAList コマンドを使用します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CADelete_Args		CADelete [id]
CMD_CADelete_[id]		削除する証明書の ID を指定します。
CMD_CADelete_PROMPT_ID	削除する証明書の ID: 


# CAGet コマンド
CMD_CAGet				信頼する証明機関の証明書の取得
CMD_CAGet_Help			現在管理している仮想 HUB が信頼する証明機関の証明書一覧内の既存の証明書を取得し、X.509 形式のファイルとして保存します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CAGet_Args			CAGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CAGet_[id]			取得する証明書の ID を指定します。
CMD_CAGet_SAVECERT		取得した証明書を保存するファイル名を指定します。
CMD_CAGet_PROMPT_ID		取得する証明書の ID: 
CMD_CAGet_PROMPT_SAVECERT	保存するファイル名: 


# CascadeList コマンド
CMD_CascadeList			カスケード接続一覧の取得
CMD_CascadeList_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続の一覧を取得します。\nカスケード接続を使用すると、この仮想 HUB を同一または別のコンピュータ上で動作している他の仮想 HUB に、レイヤ 2 カスケード接続することができます。\n\n[カスケード接続における警告]\nカスケード接続を使用すると、複数の仮想 HUB 間でのレイヤ 2 ブリッジが可能ですが、接続方法を間違えると、ループ状のカスケード接続を作成してしまう場合があります。カスケード接続機能を使用する際には、慎重にネットワークトポロジを設計してください。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeList_Args	CascadeList


# CascadeCreate コマンド
CMD_CascadeCreate		新しいカスケード接続の作成
CMD_CascadeCreate_Help	現在管理している仮想 HUB に、新しいカスケード接続を作成します。\nカスケード接続を使用すると、この仮想 HUB を同一または別のコンピュータ上で動作している他の仮想 HUB にカスケード接続することができます。\nカスケード接続を作成するには、初期パラメータとして、カスケード接続の名前と接続先のサーバーおよび接続先の仮想 HUB、ユーザー名を指定する必要があります。新しいカスケード接続を作成した場合、ユーザー認証の種類は [匿名認証] に初期設定され、プロキシサーバーの設定とサーバー証明書の検証オプションは設定されません。これらの設定やその他の詳細設定を変更するには、カスケード接続を作成した後に "Cascade" という名前で始まる他のコマンドを使用します。\n\n[カスケード接続における警告]\nカスケード接続を使用すると、複数の仮想 HUB 間でのレイヤ 2 ブリッジが可能ですが、接続方法を間違えると、ループ状のカスケード接続を作成してしまう場合があります。カスケード接続機能を使用する際には、慎重にネットワークトポロジを設計してください。\n\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeCreate_Args	CascadeCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeCreate_[name]	作成するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeCreate_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、接続先の VPN Server のホスト名とポート番号を指定します。IP アドレスで指定することもできます。
CMD_CascadeCreate_HUB	接続先の VPN Server 内の仮想 HUB を指定します。
CMD_CascadeCreate_USERNAME	接続先の VPN Server に接続する際のユーザー認証で使用するユーザー名を指定します。
CMD_CascadeCreate_Prompt_Name	カスケード接続の名前: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Server	接続先 VPN Server のホスト名とポート番号: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Hub	接続先仮想 HUB 名: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Username	接続するユーザー名: 


# CascadeSet コマンド
CMD_CascadeSet		カスケード接続の接続先の設定
CMD_CascadeSet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続の、接続先の VPN Server のホスト名とポート番号、仮想 HUB 名、および接続に使用するユーザー名を設定します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeSet_Args	CascadeSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_CascadeSet_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeSet_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、接続先の VPN Server のホスト名とポート番号を指定します。IP アドレスで指定することもできます。
CMD_CascadeSet_HUB		接続先の VPN Server 内の仮想 HUB を指定します。


# CascadeGet コマンド
CMD_CascadeGet			カスケード接続の設定の取得
CMD_CascadeGet_Help		現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続の接続設定内容を取得します。\nなお、カスケード接続の接続設定内容を変更するには、カスケード接続を作成した後に "Cascade" という名前で始まる、他のコマンドを使用します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeGet_Args		CascadeGet [name]
CMD_CascadeGet_[name]	設定を取得するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeGet_Policy	[カスケードセッションのセキュリティポリシー設定値]

# CascadeDelete コマンド
CMD_CascadeDelete		カスケード接続の削除
CMD_CascadeDelete_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を削除します。指定されたカスケード接続がオンライン状態である場合は、自動的に接続を切断してから削除します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeDelete_Args	CascadeDelete [name]
CMD_CascadeDelete_[name]	削除するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeUsernameSet コマンド
CMD_CascadeUsernameSet	カスケード接続の接続に使用するユーザー名の設定
CMD_CascadeUsernameSet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に接続する際の、ユーザー認証に必要なユーザー名を指定します。\nなお、ユーザー認証の種類を指定したり、必要なパラメータを指定したりする必要がある場合があります。これらの情報を変更するには、CascadeAnonymousSet、CascadePasswordSet、CascadeCertSet などのコマンドを使用します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeUsernameSet_Args	CascadeUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeUsernameSet_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeUsernameSet_USERNAME	カスケード接続が VPN Server に接続する際の、ユーザー認証に必要なユーザー名を指定します。
CMD_CascadeUsername_Notice	この接続設定の認証方法は、現在パスワード認証に設定されています。ユーザー名を変更した後、CascadePasswordSet コマンドでパスワードを設定し直す必要があります。


# CascadeAnonymousSet コマンド
CMD_CascadeAnonymousSet	カスケード接続のユーザー認証の種類を匿名認証に設定
CMD_CascadeAnonymousSet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に接続する際の、ユーザー認証の方法を [匿名認証] に設定します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeAnonymousSet_Args	CascadeAnonymousSet [name]
CMD_CascadeAnonymousSet_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadePasswordSet コマンド
CMD_CascadePasswordSet	カスケード接続のユーザー認証の種類をパスワード認証に設定
CMD_CascadePasswordSet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に接続する際のユーザー認証の方法を [パスワード認証] に設定します。パスワード認証の種類には、[標準パスワード認証] と [RADIUS または NT ドメイン認証] を指定します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadePasswordSet_Args	CascadePasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_CascadePasswordSet_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadePasswordSet_PASSWORD	パスワード認証で使用するパスワードを指定します。指定しない場合は、パスワードを入力するためのプロンプトが表示されます。
CMD_CascadePasswordSet_TYPE	パスワード認証の種類として、"standard" (標準パスワード認証)、または "radius" (RADIUS または NT ドメイン認証) のどちらかを指定します。
CMD_CascadePasswordSet_Prompt_Type	standard または radius の指定: 
CMD_CascadePasswordSet_Type_Invalid	standard または radius の指定が不正です。


# CascadeCertSet コマンド
CMD_CascadeCertSet		カスケード接続のユーザー認証の種類をクライアント証明書認証に設定
CMD_CascadeCertSet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に接続する際のユーザー認証の方法を [クライアント証明書認証] に設定します。証明書としては、X.509 形式の証明書ファイルと、Base 64 でエンコードされた対応した秘密鍵ファイルを指定する必要があります。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeCertSet_Args	CascadeCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_CascadeCertSet_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeCertSet_LOADCERT	証明書認証で提示する X.509 形式の証明書ファイル名を指定します。
CMD_CascadeCertSet_LOADKEY	証明書に対応した Base 64 形式でエンコードされた秘密鍵ファイル名を指定します。


# CascadeCertGet コマンド
CMD_CascadeCertGet		カスケード接続に用いるクライアント証明書の取得
CMD_CascadeCertGet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続がクライアント証明書認証を使用する場合は、クライアント証明書として提示する証明書を取得して、証明書ファイルを X.509 形式で保存します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeCertGet_Args	CascadeCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_CascadeCertGet_[name]	設定を取得するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeCertGet_SAVECERT	取得した証明書を X.509 形式で保存するファイル名を指定します。
CMD_CascadeCertSet_Not_Auth_Cert	指定したカスケード接続はクライアント証明書認証モードではありません。
CMD_CascadeCertSet_Cert_Not_Exists	指定したカスケード接続の接続設定に証明書が格納されていません。


# CascadeEncryptEnable コマンド
CMD_CascadeEncryptEnable	カスケード接続の通信時の暗号化の有効化
CMD_CascadeEncryptEnable_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server との間で VPN 接続を行なって通信をする際に、VPN Server との間の通信内容を SSL で暗号化するように設定します。\n通常は、VPN Server との間の通信を SSL で暗号化して、情報の盗聴や改ざんを防止します。暗号化を無効にすることもできます。暗号化を無効にすると、通信のスループットが向上しますが、通信データは平文でネットワーク上を流れます。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeEncryptEnable_Args	CascadeEncryptEnable [name]
CMD_CascadeEncryptEnable_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeEncryptDisable コマンド
CMD_CascadeEncryptDisable	カスケード接続の通信時の暗号化の無効化
CMD_CascadeEncryptDisable_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server との間で VPN 接続を行なって通信をする際に VPN Server との間の通信内容を暗号化しないように設定します。\n通常は、VPN Server との間の通信を SSL で暗号化して、情報の盗聴や改ざんを防止します。暗号化を無効にすることもできます。暗号化を無効にすると、通信のスループットが向上しますが、通信データは平文でネットワーク上を流れます。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeEncryptDisable_Args	CascadeEncryptDisable [name]
CMD_CascadeEncryptDisable_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeCompressEnable コマンド
CMD_CascadeCompressEnable	カスケード接続の通信時のデータ圧縮の有効化
CMD_CascadeCompressEnable_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server との間で VPN 接続を行なって通信をする際に、VPN Server との間の通信内容を圧縮するように設定します。\n最大で約 80 % 程度の圧縮を行うことができます。ただし、圧縮を行うと、クライアントおよびサーバーの両方で CPU 負荷が高くなります。回線速度が約 10 Mbps 以上の場合は、圧縮を行うとスループットが低下し、逆効果となる場合があります。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeCompressEnable_Args	CascadeCompressEnable [name]
CMD_CascadeCompressEnable_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeCompressDisable コマンド
CMD_CascadeCompressDisable	カスケード接続の通信時のデータ圧縮の無効化
CMD_CascadeCompressDisable_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server との間で VPN 接続を行なって通信をする際に、VPN Server との間の通信内容を圧縮しないように設定します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeCompressDisable_Args	CascadeCompressDisable [name]
CMD_CascadeCompressDisable_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeHttpHeader* コマンド
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Name	ヘッダー名 (コロンより前の部分): 
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Data	ヘッダー値 (コロンより後の部分): 

# CascadeHttpHeaderAdd コマンド
CMD_CascadeHttpHeaderAdd	プロキシサーバー経由で接続する際のカスタム HTTP ヘッダーを追加
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、経由する HTTP プロキシサーバーに送信されるカスタム HTTP ヘッダーを追加します。カスタム HTTP ヘッダーを使用することによりネットワークに課された特定の制限を回避したり、QoS により適当される速度制限を回避できる場合があります。
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Args	CascadeHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_NAME	追加するヘッダーの名前を指定します (コロンより前の部分)。
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_DATA	追加するヘッダーの値を指定します (コロンより後の部分)。


# CascadeHttpHeaderDelete コマンド
CMD_CascadeHttpHeaderDelete	プロキシサーバー経由で接続する際のカスタム HTTP ヘッダーを削除
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、経由する HTTP プロキシサーバーに送信されるカスタム HTTP ヘッダーを削除します。カスタム HTTP ヘッダーを使用することによりネットワークに課された特定の制限を回避したり、QoS により適当される速度制限を回避できる場合があります。
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Args	CascadeHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_[name]	設定を削除する接続設定の名前を指定します。
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_NAME	削除するヘッダーの名前を指定します (コロンより前の部分)。


# CascadeHttpHeaderGet コマンド
CMD_CascadeHttpHeaderGet	プロキシサーバー経由で接続する際のカスタム HTTP ヘッダー一覧を取得
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、経由する HTTP プロキシサーバーに送信されるカスタム HTTP ヘッダーの一覧を表示します。カスタム HTTP ヘッダーを使用することによりネットワークに課された特定の制限を回避したり、QoS により適当される速度制限を回避できる場合があります。
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Args	CascadeHttpHeaderGet [name]
CMD_CascadeHttpHeaderGet_[name]	設定を取得する接続設定の名前を指定します。


# CascadeProxyNone コマンド
CMD_CascadeProxyNone	カスケード接続の接続方法を直接 TCP/IP 接続に設定
CMD_CascadeProxyNone_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に対して接続する際に、使用する接続方法を [直接 TCP/IP 接続] に設定し、プロキシサーバーを経由しないようにします。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeProxyNone_Args	CascadeProxyNone [name]
CMD_CascadeProxyNone_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeProxyHttp コマンド
CMD_CascadeProxyHttp	カスケード接続の接続方法を HTTP プロキシサーバー経由接続に設定
CMD_CascadeProxyHttp_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に対して接続する際に、使用する接続方法を [HTTP プロキシサーバー経由接続] に設定し、経由する HTTP プロキシサーバーのホスト名とポート番号、ユーザー名とパスワード (必要な場合) を指定します。\n経由する HTTP サーバーは、HTTPS 通信をするための CONNECT メソッドに対応している必要があります。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeProxyHttp_Args	CascadeProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxyHttp_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeProxyHttp_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、経由する HTTP プロキシサーバーのホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。
CMD_CascadeProxyHttp_USERNAME	経由する HTTP プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、ユーザー名を指定します。また、同時に /PASSWORD パラメータも指定します。/USERNAME と /PASSWORD パラメータが指定されない場合は、ユーザー認証データを設定しません。
CMD_CascadeProxyHttp_PASSWORD	経由する HTTP プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、パスワードを指定します。/USERNAME パラメータと共に指定します。
CMD_CascadeProxyHttp_Prompt_Server	プロキシサーバーのホスト名とポート番号: 


# CascadeProxySocks コマンド
CMD_CascadeProxySocks	カスケード接続の接続方法を SOCKS4 プロキシサーバー経由接続に設定
CMD_CascadeProxySocks_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に対して接続する際に、使用する接続方法を [SOCKS4 プロキシサーバー経由接続] に設定し、経由する SOCKS4 プロキシサーバーのホスト名とポート番号、ユーザー名とパスワード (必要な場合) を指定します。\n経由する SOCKS4 サーバーは、SOCKS4 バージョン 4 に対応している必要があります。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeProxySocks_Args	CascadeProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeProxySocks_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、経由する SOCKS4 プロキシサーバーのホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。
CMD_CascadeProxySocks_USERNAME	経由する SOCKS4 プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、ユーザー名を指定します。また、同時に /PASSWORD パラメータも指定します。/USERNAME と /PASSWORD パラメータが指定されない場合は、ユーザー認証データを設定しません。
CMD_CascadeProxySocks_PASSWORD	経由する SOCKS4 プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、パスワードを指定します。/USERNAME パラメータと共に指定します。


# CascadeProxySocks5 コマンド
CMD_CascadeProxySocks5	カスケード接続の接続方法を SOCKS4 プロキシサーバー経由接続に設定
CMD_CascadeProxySocks5_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に対して接続する際に、使用する接続方法を [SOCKS5 プロキシサーバー経由接続] に設定し、経由する SOCKS5 プロキシサーバーのホスト名とポート番号、ユーザー名とパスワード (必要な場合) を指定します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeProxySocks5_Args	CascadeProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks5_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeProxySocks5_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、経由する SOCKS5 プロキシサーバーのホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。
CMD_CascadeProxySocks5_USERNAME	経由する SOCKS5 プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、ユーザー名を指定します。また、同時に /PASSWORD パラメータも指定します。/USERNAME と /PASSWORD パラメータが指定されない場合は、ユーザー認証データを設定しません。
CMD_CascadeProxySocks5_PASSWORD	経由する SOCKS5 プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、パスワードを指定します。/USERNAME パラメータと共に指定します。


# CascadeServerCertEnable コマンド
CMD_CascadeServerCertEnable	カスケード接続のサーバー証明書の検証オプションの有効化
CMD_CascadeServerCertEnable_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に対して接続する際に、接続先の VPN Server の提示する SSL 証明書が信頼できるかどうか検査するオプションを有効にします。\nこのオプションが有効になっている場合、接続先サーバーの SSL 証明書をあらかじめ CascadeServerCertSet コマンドでカスケード接続設定内に保存しておくか、または仮想 HUB の信頼する証明機関の証明書一覧に、サーバーの SSL 証明書を署名したルート証明書を CAAdd コマンドなどで登録しておく必要があります。\nカスケード接続の、サーバー証明書の検証オプションが有効になっている状態で接続した VPN Server の証明書が信頼できない場合、直ちに接続を解除して再試行を繰り返します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeServerCertEnable_Args	CascadeServerCertEnable [name]
CMD_CascadeServerCertEnable_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeServerCertDisable コマンド
CMD_CascadeServerCertDisable	カスケード接続のサーバー証明書の検証オプションの無効化
CMD_CascadeServerCertDisable_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に対して接続する際に、接続先の VPN Server の提示する SSL 証明書が、信頼できるかどうか検査するオプションを無効にします。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeServerCertDisable_Args	CascadeServerCertDisable [name]
CMD_CascadeServerCertDisable_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeDefaultCAEnable コマンド
CMD_CascadeDefaultCAEnable	        システム証明書ストアからの証明書の信頼を有効化
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Help	    サーバー証明書の検証が有効になっている場合、システム証明書ストアからの証明書の信頼を有効にします。\nサーバー証明書の検証が無効になっている場合、このオプションは何もしません。
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Args	    CascadeDefaultCAEnable [name]
CMD_CascadeDefaultCAEnable_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeDefaultCADisable コマンド
CMD_CascadeDefaultCADisable         システム証明書ストアからの証明書の信頼を無効化
CMD_CascadeDefaultCADisable_Help    サーバー証明書の検証が有効になっている場合、システム証明書ストアからの証明書の信頼を無効にします。\nサーバー証明書の検証が無効になっている場合、このオプションは何もしません。
CMD_CascadeDefaultCADisable_Args	CascadeDefaultCADisable [name]
CMD_CascadeDefaultCADisable_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeServerCertSet コマンド
CMD_CascadeServerCertSet	カスケード接続のサーバー固有証明書の設定
CMD_CascadeServerCertSet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server に対して接続する際に、接続先の VPN Server の提示する SSL 証明書と同じ証明書をあらかじめ登録します。\nカスケード接続の、サーバー証明書の検証オプションが有効になっている場合、接続先サーバーの SSL 証明書を、あらかじめこのコマンドでカスケード接続設定内に保存しておくか、または仮想 HUB の信頼する証明機関の証明書一覧に、サーバーの SSL 証明書を署名したルート証明書を CAAdd コマンドなどで登録しておく必要があります。\nカスケード接続の、サーバー証明書の検証オプションが有効になっている状態で接続した VPN Server の証明書が信頼できない場合、直ちに接続を解除して再試行を繰り返します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeServerCertSet_Args	CascadeServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_CascadeServerCertSet_[name] 設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeServerCertSet_LOADCERT	設定するサーバー固有証明書が保存されている X.509 形式の証明書ファイル名を指定します。


# CascadeServerCertDelete コマンド
CMD_CascadeServerCertDelete	カスケード接続のサーバー固有証明書の削除
CMD_CascadeServerCertDelete_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続にサーバー固有証明書が登録されている場合は、それを削除します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeServerCertDelete_Args	CascadeServerCertDelete [name]
CMD_CascadeServerCertDelete_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeServerCertGet コマンド
CMD_CascadeServerCertGet	カスケード接続のサーバー固有証明書の取得
CMD_CascadeServerCertGet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続にサーバー固有証明書が登録されている場合は、その証明書を取得して、X.509 形式の証明書ファイルとして保存します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeServerCertGet_Args	CascadeServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_CascadeServerCertGet_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeServerCertGet_SAVECERT	サーバー固有証明書を X.509 形式で保存する証明書ファイル名を指定します。


# CascadeDetailSet コマンド
CMD_CascadeDetailSet	カスケード接続の高度な通信設定の設定
CMD_CascadeDetailSet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が VPN Server と通信する際に使用される、VPN プロトコルの通信設定をカスタマイズします。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeDetailSet_Args	CascadeDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_CascadeDetailSet_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadeDetailSet_MAXTCP	VPN 通信に使用する TCP コネクション数を、1 以上 32 以下の整数で指定します。VPN Server との間の VPN 通信セッションにおけるデータ伝送に、複数本の TCP コネクションを束ねて使用することにより、通信速度を向上できる場合があります。\n注意: サーバーへの接続回線が高速な場合は 8 本程度を、ダイヤルアップ等の低速な場合は 1 本をお勧めします。
CMD_CascadeDetailSet_INTERVAL	複数の TCP コネクションを確立して VPN 通信を行うとき、各 TCP コネクションの確立間隔を秒単位で指定します。規定値は 1 秒です。
CMD_CascadeDetailSet_TTL	各 TCP コネクションの寿命を設定する場合は、TCP コネクションが確立されてから切断されるまでの寿命を、秒数で指定します。0 を指定すると、寿命は設定されません。
CMD_CascadeDetailSet_HALF	半二重モードを有効にする場合は "yes" を指定します。2 本以上の TCP コネクションを束ねて VPN 通信を行う際、「半二重モード」を使用することができます。半二重モードを有効にすると、自動的に各 TCP コネクションのデータ伝送方向を半数ずつ固定することができます。たとえば、8 本の TCP コネクションを使用して VPN セッションを確立した場合、半二重モードを有効にすると、4 本の TCP コネクションはアップロード方向専用、残りの 4 本のコネクションはダウンロード方向専用に固定され通信が行われます。
CMD_CascadeDetailSet_NOQOS	VoIP / QoS 対応機能を無効にする場合は "yes" を指定します。通常は "no" を指定します。
CMD_CascadeDetailSet_Eval_MaxTcp	TCP コネクション数は 1 から 32 の間で指定してください。
CMD_CascadeDetailSet_Eval_Interval	TCP コネクションの確立間隔は 1 秒以上を指定してください。
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_MaxTcp	VPN 通信に使用する TCP コネクション数: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_Interval	各 TCP コネクションの確立間隔: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_TTL		各 TCP コネクションの寿命 (0 で無し): 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_HALF	半二重モードを有効にする (yes/no): 


# CascadePolicySet コマンド
CMD_CascadePolicySet	カスケード接続セッションのセキュリティポリシーの設定
CMD_CascadePolicySet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が確立した際に、仮想 HUB で生成されるセッションに適用するセキュリティポリシーの内容を変更します。\n仮想 HUB が別の VPN Server にカスケード接続すると、カスケード接続元の仮想 HUB には「カスケードセッション」が新しく生成されます。そのカスケードセッションに設定するセキュリティポリシーの内容を、このコマンドで設定することができます。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadePolicySet_Args	[name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_CascadePolicySet_[name]	設定を変更するカスケード接続の名前を指定します。
CMD_CascadePolicySet_NAME	値を変更するポリシーの名前を指定します。ポリシーの名前と、設定できる値の一覧は PolicyList コマンドで表示することができます。
CMD_CascadePolicySet_VALUE	ポリシーの新しい値を指定します。そのポリシーが数値型の場合は整数を指定します。ブール型の場合は yes または no を指定します。設定できる型と値は PolicyList コマンドで表示することができます。
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLNAME	値を変更するポリシーの名前: 
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLVALUE	新しく設定する値: 
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name	指定されたポリシー名 "%S" は不正です。\nPolicyList コマンドで設定できるポリシー名の一覧を確認してください。
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name_For_Cascade	指定されたポリシー名 "%S" はカスケード接続のセキュリティポリシー設定では使用できません。
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Range	ポリシー "%S" は %s の範囲で指定してください。


# PolicyList コマンド
CMD_PolicyList			セキュリティポリシーの種類と設定可能値の一覧を表示
CMD_PolicyList_Help		VPN Server のユーザーやグループ、カスケード接続に対して設定することができるセキュリティポリシー内の項目の名前、説明、および設定できる値の一覧を表示します。\nPolicyList コマンドに何も引数を指定せずに起動すると、サポートされているすべてのセキュリティポリシーの名前と説明の一覧が表示されます。\nPolicyList コマンドの引数で名前を指定すると、その値に関する詳細な説明と、設定できる値の型および範囲が表示されます。
CMD_PolicyList_Args		PolicyList [name]
CMD_PolicyList_[name]	説明を表示するポリシー名を指定します。指定しない場合は、サポートされているすべてのセキュリティポリシーの名前と、説明の一覧が表示されます。
CMD_PolicyList_Invalid_Name	指定されたセキュリティポリシー名が不正です。
CMD_PolicyList_Column_1		ポリシー名
CMD_PolicyList_Column_2		ポリシーの簡易説明
CMD_PolicyList_Column_3		設定値
CMD_PolicyList_Help_1		[ポリシー名]
CMD_PolicyList_Help_2		[ポリシーの簡易説明]
CMD_PolicyList_Help_3		[設定できる値の範囲]
CMD_PolicyList_Help_4		[デフォルト値]
CMD_PolicyList_Help_5		[ポリシーの詳細説明]
CMD_PolicyList_Range_Bool	はい (Yes) または いいえ (No)
CMD_PolicyList_Range_Int_1	%s 以上  %s 以下 (0 は指定できない)
CMD_PolicyList_Range_Int_2	%s 以上  %s 以下 (ただし 0 を指定すると設定無し)


# CascadeStatusGet コマンド
CMD_CascadeStatusGet	カスケード接続の現在の状態の取得
CMD_CascadeStatusGet_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続が現在オンラインである場合は、その接続状態やその他の情報を取得します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeStatusGet_Args	CascadeStatusGet [name]
CMD_CascadeStatusGet_[name]	情報を取得するカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeRename コマンド
CMD_CascadeRename		カスケード接続の名前の変更
CMD_CascadeRename_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続の名前を変更します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeRename_Args	CascadeRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_CascadeRename_[name]	名前を変更するカスケード接続の現在の名前を指定します。
CMD_CascadeRename_NEW	変更後の新しい名前を指定します。
CMD_CascadeRename_PROMPT_OLD	現在の名前: 
CMD_CascadeRename_PROMPT_NEW	新しい名前: 



# CascadeOnline コマンド
CMD_CascadeOnline		カスケード接続のオンライン状態への設定
CMD_CascadeOnline_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続をオンライン化します。オンライン状態になったカスケード接続は、接続設定に従って、接続先の VPN Server への接続処理を開始します。オンライン状態になったカスケード接続は、CascadeOffline コマンドでオフライン状態に設定するまで、VPN Server に常時接続または接続を試行し続けます。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeOnline_Args	CascadeOnline [name]
CMD_CascadeOnline_[name]	オンライン状態にするカスケード接続の名前を指定します。


# CascadeOffline コマンド
CMD_CascadeOffline		カスケード接続のオフライン状態への設定
CMD_CascadeOffline_Help	現在管理している仮想 HUB に登録されているカスケード接続を指定し、そのカスケード接続をオフライン化します。オフライン化されたカスケード接続は、次に CascadeOnline コマンドでオンライン状態に設定するまで VPN Server に対して接続しません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CascadeOffline_Args	CascadeOffline [name]
CMD_CascadeOffline_[name]	オフライン状態にするカスケード接続の名前を指定します。


# AccessAdd コマンド
CMD_AccessAdd			アクセスリストへのルールの追加 (IPv4)
CMD_AccessAdd_Help		現在管理している仮想 HUB のアクセスリストに、新しいルールを追加します。\nアクセスリストとは、仮想 HUB 内を流れるパケットに対して適用されるパケットフィルタルールの集合です。アクセスリストには複数のルールを登録することができ、各ルールごとに優先順位を定義することができます。すべてのパケットは、アクセスリストに登録されているルールで指定された条件に、最初に一致したルールで規定されている動作で、通過または破棄が決定されます。どのルールの条件にも一致しなかったパケットは、暗黙で通過を許可されます。なお、AccessAddEx コマンドを使用することで、通過時に遅延・ジッタ・パケットロスを発生させることもできます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AccessAdd_Args		AccessAdd [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end]  [/TCPSTATE:established|unestablished]
CMD_AccessAdd_[pass|discard]	パケットが、このルールの条件に一致した場合の動作を決定します。pass を指定すると [通過] を、discard を指定すると [破棄] を意味します。
CMD_AccessAdd_MEMO		ルールの説明 (メモ) を指定します。
CMD_AccessAdd_PRIORITY	ルールの優先順位を 1 以上の整数で指定します。優先順位は小さいものほど優先度が高くなります。
CMD_AccessAdd_SRCIP		ルールの条件として、送信元 IPv4 アドレスを "IPアドレス/マスク" の形式で指定します。IP アドレスは 192.168.0.1 のように 10 進数をドットで区切って指定します。マスクは 255.255.255.0 のように 10 進数をドットで区切って指定するか、24 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定できます。0.0.0.0/0.0.0.0 を指定すると、すべてのホストを示します。
CMD_AccessAdd_DESTIP	ルールの条件として、宛先 IPv4 アドレスを "IPアドレス/マスク" の形式で指定します。指定方法は /SRCIP パラメータと同様です。
CMD_AccessAdd_PROTOCOL	ルールの条件として、プロトコルの種類を指定します。IP プロトコル番号を 10 進数で入力するか、"tcp" (TCP/IP プロトコル、6 番)、"udp" (UDP/IP プロトコル、17番)、"icmpv4" (ICMPv4 プロトコル、1 番)、"icmpv6" (ICMPv6 プロトコル、58 番)、"ip" (すべての IP プロトコル、0 番) のキーワードを指定します。すべての IP プロトコルを対象とするには 0 を指定します。
CMD_AccessAdd_SRCPORT	プロトコルが TCP/IP または UDP/IP の場合は、ルールの条件として、送信元ポート番号を指定します。それ以外のプロトコルの場合は無視されます。このパラメータを指定しない場合は、すべてのポート番号が対象となります。指定方法は、"1-1024" (1 番以上 1024 番以下)、"23" (23 番のみ) などのように指定します。
CMD_AccessAdd_DESTPORT	プロトコルが TCP/IP または UDP/IP の場合は、ルールの条件として、宛先ポート番号を指定します。それ以外のプロトコルの場合は無視されます。指定方法は /SRCPORT パラメータと同様です。
CMD_AccessAdd_SRCUSERNAME	ルールの条件として、指定された名前のユーザーまたはグループのセッションによって送信されたパケットのみに、このルールを適用することができます。その場合は、ユーザー名またはグループ名を指定します。
CMD_AccessAdd_DESTUSERNAME	ルールの条件として、指定された名前のユーザーまたはグループのユーザーのセッションが受信するパケットのみに、このルールを適用することができます。その場合は、ユーザー名またはグループ名を指定します。
CMD_AccessAdd_SRCMAC		ルールの条件として、送信元 MAC アドレスを指定します。MAC アドレスは 00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00 のように 16 進数と "-" か ":" の区切り文字を使用して指定します。区切り文字は省略できます。
CMD_AccessAdd_DESTMAC		ルールの条件として、宛先 MAC アドレスを指定します。指定方法は、/SRCMAC パラメータと同様です。
CMD_AccessAdd_TCPSTATE		ルールの条件として、TCP コネクションの状態を指定します。 Established または Unestablished を指定します。 
CMD_AccessAdd_Prompt_TYPE	pass または discard: 
CMD_AccessAdd_Prompt_MEMO	ルールの説明 (メモ): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PRIORITY	ルールの優先順位: 
CMD_AccessAdd_Eval_PRIORITY	優先順位は 1 以上の整数で指定してください。
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCIP	送信元 IP アドレス (0.0.0.0/0 ですべて): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTIP	宛先 IP アドレス (0.0.0.0/0 ですべて): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PROTOCOL	プロトコル番号またはプロトコル名 (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCPORT	送信元ポート番号の範囲 (tcp/udp の場合のみ): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTPORT	宛先ポート番号の範囲 (tcp/udp の場合のみ): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCUSERNAME	送信ユーザー名 (無指定ですべて): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTUSERNAME	受信ユーザー名 (無指定ですべて): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCMAC			送信元 MAC アドレスとマスク(無指定ですべて): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTMAC		宛先 MAC アドレスとマスク(無指定ですべて): 
CMD_AccessAdd_Prompt_TCPSTATE		TCP コネクションの状態 (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx コマンド
CMD_AccessAddEx		アクセスリストへのルールの追加 (IPv4, 遅延・ジッタ・パケットロス設定可能)
CMD_AccessAddEx_Help	現在管理している仮想 HUB のアクセスリストに、新しいルールを追加します。通過時に遅延・ジッタ・パケットロスを発生させることができます。\nアクセスリストとは、仮想 HUB 内を流れるパケットに対して適用されるパケットフィルタルールの集合です。アクセスリストには複数のルールを登録することができ、各ルールごとに優先順位を定義することができます。すべてのパケットは、アクセスリストに登録されているルールで指定された条件に、最初に一致したルールで規定されている動作で、通過または破棄が決定されます。どのルールの条件にも一致しなかったパケットは、暗黙で通過を許可されます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AccessAddEx_Args		AccessAddEx [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/TCPSTATE:established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx_[pass|discard]	パケットが、このルールの条件に一致した場合の動作を決定します。pass を指定すると [通過] を、discard を指定すると [破棄] を意味します。遅延・ジッタ・パケットロス設定は、pass の場合のみ適用されます。
CMD_AccessAddEx_MEMO		ルールの説明 (メモ) を指定します。
CMD_AccessAddEx_PRIORITY	ルールの優先順位を 1 以上の整数で指定します。優先順位は小さいものほど優先度が高くなります。
CMD_AccessAddEx_SRCIP		ルールの条件として、送信元 IPv4 アドレスを "IPアドレス/マスク" の形式で指定します。IP アドレスは 192.168.0.1 のように 10 進数をドットで区切って指定します。マスクは 255.255.255.0 のように 10 進数をドットで区切って指定するか、24 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定できます。0.0.0.0/0.0.0.0 を指定すると、すべてのホストを示します。
CMD_AccessAddEx_DESTIP	ルールの条件として、宛先 IPv4 アドレスを "IPアドレス/マスク" の形式で指定します。指定方法は /SRCIP パラメータと同様です。
CMD_AccessAddEx_PROTOCOL	ルールの条件として、プロトコルの種類を指定します。IP プロトコル番号を 10 進数で入力するか、"tcp" (TCP/IP プロトコル、6 番)、"udp" (UDP/IP プロトコル、17番)、"icmpv4" (ICMPv4 プロトコル、1 番)、"icmpv6" (ICMPv6 プロトコル、58 番)、"ip" (すべての IP プロトコル、0 番) のキーワードを指定します。すべての IP プロトコルを対象とするには 0 を指定します。
CMD_AccessAddEx_SRCPORT	プロトコルが TCP/IP または UDP/IP の場合は、ルールの条件として、送信元ポート番号を指定します。それ以外のプロトコルの場合は無視されます。このパラメータを指定しない場合は、すべてのポート番号が対象となります。指定方法は、"1-1024" (1 番以上 1024 番以下)、"23" (23 番のみ) などのように指定します。
CMD_AccessAddEx_DESTPORT	プロトコルが TCP/IP または UDP/IP の場合は、ルールの条件として、宛先ポート番号を指定します。それ以外のプロトコルの場合は無視されます。指定方法は /SRCPORT パラメータと同様です。
CMD_AccessAddEx_SRCUSERNAME	ルールの条件として、指定された名前のユーザーまたはグループのセッションによって送信されたパケットのみに、このルールを適用することができます。その場合は、ユーザー名またはグループ名を指定します。
CMD_AccessAddEx_DESTUSERNAME	ルールの条件として、指定された名前のユーザーまたはグループのセッションが受信するパケットのみに、このルールを適用することができます。その場合は、ユーザー名またはグループ名を指定します。
CMD_AccessAddEx_SRCMAC		ルールの条件として、送信元 MAC アドレスを指定します。MAC アドレスは 00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00 のように 16 進数と "-" か ":" の区切り文字を使用して指定します。区切り文字は省略できます。
CMD_AccessAddEx_DESTMAC		ルールの条件として、宛先 MAC アドレスを指定します。指定方法は、/SRCMAC パラメータと同様です。
CMD_AccessAddEx_TCPSTATE		ルールの条件として、TCP コネクションの状態を指定します。Established または Unestablished を指定します。 
CMD_AccessAddEx_DELAY	このルールによってパケットが通過する場合に遅延を発生させることができます。発生させたい遅延時間をミリ秒単位で指定します。無指定または 0 を指定すると、遅延は発生しません。遅延は 10000 ミリ秒以下である必要があります。
CMD_AccessAddEx_JITTER	このルールによってパケットが通過する場合にジッタを発生させることができます。遅延の値に対してジッタの揺らぎを 0% ～ 100% のパーセント数値で指定します。無指定または 0 を指定すると、ジッタは発生しません。
CMD_AccessAddEx_LOSS	このルールによってパケットが通過する場合にパケットロスを発生させることができます。パケットが破棄される可能性を 0% ～ 100% のパーセント数値で指定します。無指定または 0 を指定すると、パケットロスは発生しません。
CMD_AccessAddEx_REDIRECTURL	HTTP リクエストに対するリダイレクト先の URL を指定することができます。仮想 HUB を経由する TCP コネクションがこのアクセスリストの条件に一致した場合、その TCP コネクションを用いてクライアントが何らかの通信を行おうとすると、強制的に設定された URL 文字列をクライアントに対して応答します。これにより、VPN クライアント上で起動している Web ブラウザが特定の IP アドレスにアクセスした場合などに任意の Web ページをその Web ブラウザ上に表示させることができます。

CMD_AccessAddEx_Prompt_DELAY	発生させる遅延 (ミリ秒単位: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_JITTER	発生させるジッタの揺らぎ (パーセント単位: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_LOSS		発生させるパケットロス率 (パーセント単位: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Eval_DELAY		遅延は 0 - 10000 の整数で設定してください。
CMD_AccessAddEx_Eval_JITTER		ジッタの揺らぎは 0 - 100 の整数で指定してください。
CMD_AccessAddEx_Eval_LOSS		パケットロス率は 0 - 100 の整数で指定してください。



# AccessAdd6 コマンド
CMD_AccessAdd6			アクセスリストへのルールの追加 (IPv6)
CMD_AccessAdd6_Help		現在管理している仮想 HUB のアクセスリストに、新しいルールを追加します。\nアクセスリストとは、仮想 HUB 内を流れるパケットに対して適用されるパケットフィルタルールの集合です。アクセスリストには複数のルールを登録することができ、各ルールごとに優先順位を定義することができます。すべてのパケットは、アクセスリストに登録されているルールで指定された条件に、最初に一致したルールで規定されている動作で、通過または破棄が決定されます。どのルールの条件にも一致しなかったパケットは、暗黙で通過を許可されます。なお、AccessAddEx6 コマンドを使用することで、通過時に遅延・ジッタ・パケットロスを発生させることもできます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AccessAdd6_Args		AccessAdd6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/TCPSTATE:established|unestablished]
CMD_AccessAdd6_[pass|discard]	パケットが、このルールの条件に一致した場合の動作を決定します。pass を指定すると [通過] を、discard を指定すると [破棄] を意味します。
CMD_AccessAdd6_MEMO		ルールの説明 (メモ) を指定します。
CMD_AccessAdd6_PRIORITY	ルールの優先順位を 1 以上の整数で指定します。優先順位は小さいものほど優先度が高くなります。
CMD_AccessAdd6_SRCIP		ルールの条件として、送信元 IPv6 アドレスを "IPアドレス/マスク" の形式で指定します。IPv6 アドレスは 2001:200:0:1:: のように 16 進数をコロンで区切って指定します。マスクは ffff:ffff:ffff:ffff:: のように IPv6 形式で区切って指定するか、64 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定します。単一の IPv6 ホストを指定するには、マスクを ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff または 128 として指定します。すべての IPv6 ホストを指定するには、"::/0" と指定します。
CMD_AccessAdd6_DESTIP	ルールの条件として、宛先 IPv6 アドレスを "IPアドレス/マスク" の形式で指定します。指定方法は /SRCIP パラメータと同様です。
CMD_AccessAdd6_PROTOCOL	ルールの条件として、プロトコルの種類を指定します。IP プロトコル番号を 10 進数で入力するか、"tcp" (TCP/IP プロトコル、6 番)、"udp" (UDP/IP プロトコル、17番)、"icmpv4" (ICMPv4 プロトコル、1 番)、"icmpv6" (ICMPv6 プロトコル、58 番)、"ip" (すべての IP プロトコル、0 番) のキーワードを指定します。すべての IP プロトコルを対象とするには 0 を指定します。
CMD_AccessAdd6_SRCPORT	プロトコルが TCP/IP または UDP/IP の場合は、ルールの条件として、送信元ポート番号を指定します。それ以外のプロトコルの場合は無視されます。このパラメータを指定しない場合は、すべてのポート番号が対象となります。指定方法は、"1-1024" (1 番以上 1024 番以下)、"23" (23 番のみ) などのように指定します。
CMD_AccessAdd6_DESTPORT	プロトコルが TCP/IP または UDP/IP の場合は、ルールの条件として、宛先ポート番号を指定します。それ以外のプロトコルの場合は無視されます。指定方法は /SRCPORT パラメータと同様です。
CMD_AccessAdd6_SRCUSERNAME	ルールの条件として、指定された名前のユーザーまたはグループのセッションによって送信されたパケットのみに、このルールを適用することができます。その場合は、ユーザー名またはグループ名を指定します。
CMD_AccessAdd6_DESTUSERNAME	ルールの条件として、指定された名前のユーザーまたはグループのセッションが受信するパケットのみに、このルールを適用することができます。その場合は、ユーザー名またはグループ名を指定します。
CMD_AccessAdd6_SRCMAC		ルールの条件として、送信元 MAC アドレスを指定します。MAC アドレスは 00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00 のように 16 進数と "-" か ":" の区切り文字を使用して指定します。区切り文字は省略できます。
CMD_AccessAdd6_DESTMAC		ルールの条件として、宛先 MAC アドレスを指定します。指定方法は、/SRCMAC パラメータと同様です。
CMD_AccessAdd6_TCPSTATE		ルールの条件として、TCP コネクションの状態を指定します。 Established または Unestablished を指定します。 
CMD_AccessAdd6_Prompt_TYPE	pass または discard: 
CMD_AccessAdd6_Prompt_MEMO	ルールの説明 (メモ): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PRIORITY	ルールの優先順位: 
CMD_AccessAdd6_Eval_PRIORITY	優先順位は 1 以上の整数で指定してください。
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCIP	送信元 IPv6 アドレス (::/0 ですべて): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTIP	宛先 IPv6 アドレス (::/0 ですべて): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PROTOCOL	プロトコル番号またはプロトコル名 (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCPORT	送信元ポート番号の範囲 (tcp/udpの場合のみ): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTPORT	宛先ポート番号の範囲 (tcp/udpの場合のみ): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCUSERNAME	送信ユーザー名 (無指定ですべて): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTUSERNAME	受信ユーザー名 (無指定ですべて): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCMAC			送信元 MAC アドレスとマスク(無指定ですべて): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTMAC		宛先 MAC アドレスとマスク(無指定ですべて): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_TCPSTATE		TCP コネクションの状態(Established/Unestablished): 


# AccessAddEx6 コマンド
CMD_AccessAddEx6		アクセスリストへのルールの追加 (IPv6, 遅延・ジッタ・パケットロス設定可能)
CMD_AccessAddEx6_Help	現在管理している仮想 HUB のアクセスリストに、新しいルールを追加します。通過時に遅延・ジッタ・パケットロスを発生させることができます。\nアクセスリストとは、仮想 HUB 内を流れるパケットに対して適用されるパケットフィルタルールの集合です。アクセスリストには複数のルールを登録することができ、各ルールごとに優先順位を定義することができます。すべてのパケットは、アクセスリストに登録されているルールで指定された条件に、最初に一致したルールで規定されている動作で、通過または破棄が決定されます。どのルールの条件にも一致しなかったパケットは、暗黙で通過を許可されます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AccessAddEx6_Args		AccessAddEx6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/TCPSTATE:established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx6_[pass|discard]	パケットが、このルールの条件に一致した場合の動作を決定します。pass を指定すると [通過] を、discard を指定すると [破棄] を意味します。遅延・ジッタ・パケットロス設定は、pass の場合のみ適用されます。
CMD_AccessAddEx6_MEMO		ルールの説明 (メモ) を指定します。
CMD_AccessAddEx6_PRIORITY	ルールの優先順位を 1 以上の整数で指定します。優先順位は小さいものほど優先度が高くなります。
CMD_AccessAddEx6_SRCIP		ルールの条件として、送信元 IPv6 アドレスを "IPアドレス/マスク" の形式で指定します。IPv6 アドレスは 2001:200:0:1:: のように 16 進数をコロンで区切って指定します。マスクは ffff:ffff:ffff:ffff:: のように IPv6 形式で区切って指定するか、64 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定します。単一の IPv6 ホストを指定するには、マスクを ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff または 128 として指定します。すべての IPv6 ホストを指定するには、"::/0" と指定します。
CMD_AccessAddEx6_DESTIP	ルールの条件として、宛先 IPv6 アドレスを "IPアドレス/マスク" の形式で指定します。指定方法は /SRCIP パラメータと同様です。
CMD_AccessAddEx6_PROTOCOL	ルールの条件として、プロトコルの種類を指定します。IP プロトコル番号を 10 進数で入力するか、"tcp" (TCP/IP プロトコル、6 番)、"udp" (UDP/IP プロトコル、17番)、"icmpv4" (ICMPv4 プロトコル、1 番)、"icmpv6" (ICMPv6 プロトコル、58 番)、"ip" (すべての IP プロトコル、0 番) のキーワードを指定します。すべての IP プロトコルを対象とするには 0 を指定します。
CMD_AccessAddEx6_SRCPORT	プロトコルが TCP/IP または UDP/IP の場合は、ルールの条件として、送信元ポート番号を指定します。それ以外のプロトコルの場合は無視されます。このパラメータを指定しない場合は、すべてのポート番号が対象となります。指定方法は、"1-1024" (1 番以上 1024 番以下)、"23" (23 番のみ) などのように指定します。
CMD_AccessAddEx6_DESTPORT	プロトコルが TCP/IP または UDP/IP の場合は、ルールの条件として、宛先ポート番号を指定します。それ以外のプロトコルの場合は無視されます。指定方法は /SRCPORT パラメータと同様です。
CMD_AccessAddEx6_SRCUSERNAME	ルールの条件として、指定された名前のユーザーまたはグループのセッションによって送信されたパケットのみに、このルールを適用することができます。その場合は、ユーザー名またはグループ名を指定します。
CMD_AccessAddEx6_DESTUSERNAME	ルールの条件として、指定された名前のユーザーまたはグループのセッションが受信するパケットのみに、このルールを適用することができます。その場合は、ユーザー名またはグループ名を指定します。
CMD_AccessAddEx6_SRCMAC		ルールの条件として、送信元 MAC アドレスを指定します。MAC アドレスは 00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00 のように 16 進数と "-" か ":" の区切り文字を使用して指定します。区切り文字は省略できます。
CMD_AccessAddEx6_DESTMAC		ルールの条件として、宛先 MAC アドレスを指定します。指定方法は、/SRCMAC パラメータと同様です。
CMD_AccessAddEx6_TCPSTATE		ルールの条件として、TCP コネクションの状態を指定します。 Established または Unestablished を指定します。 
CMD_AccessAddEx6_DELAY	このルールによってパケットが通過する場合に遅延を発生させることができます。発生させたい遅延時間をミリ秒単位で指定します。無指定または 0 を指定すると、遅延は発生しません。ジッタは 10000 ミリ秒以下である必要があります。
CMD_AccessAddEx6_JITTER	このルールによってパケットが通過する場合にジッタを発生させることができます。遅延の値に対してジッタの揺らぎを 0% ～ 100% のパーセント数値で指定します。無指定または 0 を指定すると、ジッタは発生しません。
CMD_AccessAddEx6_LOSS	このルールによってパケットが通過する場合にパケットロスを発生させることができます。パケットが破棄される可能性を 0% ～ 100% のパーセント数値で指定します。無指定または 0 を指定すると、パケットロスは発生しません。
CMD_AccessAddEx6_REDIRECTURL	HTTP リクエストに対するリダイレクト先の URL を指定することができます。仮想 HUB を経由する TCP コネクションがこのアクセスリストの条件に一致した場合、その TCP コネクションを用いてクライアントが何らかの通信を行おうとすると、設定された URL 文字列をクライアントに対して応答します。これにより、VPN クライアント上で起動している Web ブラウザが特定の IP アドレスにアクセスした場合などに任意の Web ページをその Web ブラウザ上に表示させることができます。

CMD_AccessAddEx6_Prompt_DELAY	発生させる遅延 (ミリ秒単位: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_JITTER	発生させるジッタの揺らぎ (パーセント単位: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_LOSS		発生させるパケットロス率 (パーセント単位: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Eval_DELAY		遅延は 0 - 10000 の整数で設定してください。
CMD_AccessAddEx6_Eval_JITTER		ジッタの揺らぎは 0 - 100 の整数で指定してください。
CMD_AccessAddEx6_Eval_LOSS		パケットロス率は 0 - 100 の整数で指定してください。





# AccessList コマンド
CMD_AccessList			アクセスリストのルール一覧の取得
CMD_AccessList_Help		現在管理している仮想 HUB のアクセスリストに登録されている、パケットフィルタルールの一覧を取得します。\nアクセスリストとは、仮想 HUB 内を流れるパケットに対して適用されるパケットフィルタルールの集合です。アクセスリストには複数のルールを登録することができ、ルール毎に優先順位を定義することができます。すべてのパケットは、アクセスリストに登録されているルールで指定された条件に、最初に一致したルールで規定されている動作で、通過または破棄が決定されます。どのルールの条件にも一致しなかったパケットは、暗黙で通過を許可されます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AccessList_Args		AccessList


# AccessDelete コマンド
CMD_AccessDelete		アクセスリストからルールを削除
CMD_AccessDelete_Help	現在管理している仮想 HUB のアクセスリストに登録されている、パケットフィルタルールを指定して削除します。\nルールを削除するには、そのルールの ID を指定する必要があります。ID は AccessList コマンドで表示できます。\nなお、ルールを削除しなくても一時的に無効化するには AccessDisable コマンドを使用します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AccessDelete_Args	AccessDelete [id]
CMD_AccessDelete_[id]	削除するルールの ID またはユニーク ID を指定します。
CMD_Access_Prompt_ID	アクセスリストのルール ID またはユニーク ID: 


# AccessEnable コマンド
CMD_AccessEnable		アクセスリストのルールの有効化
CMD_AccessEnable_Help	現在管理している仮想 HUB のアクセスリストに登録されているパケットフィルタルールを指定して有効化します。有効化したルールは、パケットフィルタリングに使用されます。\nルールを有効化するには、そのルールの ID を指定する必要があります。ID は AccessList コマンドで表示できます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AccessEnable_Args	AccessEnable [id]
CMD_AccessEnable_[id]	有効化するルールの ID を指定します。


# AccessDisable コマンド
CMD_AccessDisable		アクセスリストのルールの無効化
CMD_AccessDisable_Help	現在管理している仮想 HUB のアクセスリストに登録されているパケットフィルタルールを指定して無効化します。無効化したルールは、パケットフィルタリングに使用されなくなります。\nルールを無効化するには、そのルールの ID を指定する必要があります。ID は AccessList コマンドで表示できます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AccessDisable_Args	AccessDisable [id]
CMD_AccessDisable_[id]	無効化するルールの ID を指定します。


# UserList コマンド
CMD_UserList			ユーザー一覧の取得
CMD_UserList_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザー一覧を取得します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserList_Args		UserList


# UserCreate コマンド
CMD_UserCreate			ユーザーの作成
CMD_UserCreate_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに新しいユーザーを作成します。\nユーザーを作成すると、そのユーザーの認証情報に従って、VPN Client がこの仮想 HUB に接続することができるようになります。\nUserCreate コマンドを使用してユーザーを作成した場合、そのユーザーの認証方法は [パスワード認証] として登録され、パスワードとしてランダムな文字列が割り当てられます。したがって、そのユーザーはそのままでは仮想 HUB に接続することはできません。ユーザーを作成した後、必ず UserPasswordSet コマンドでユーザーのパスワードを指定するか、UserAnonymousSet コマンド、UserCertSet コマンド、UserSignedSet コマンド、UserRadiusSet コマンドまたは UserNTLMSet コマンドでユーザーの認証方法を変更してください。\nただし、ユーザー名を "*" (アスタリスク 1 文字) として作成したユーザーは、自動的に RADIUS 認証のユーザーとして登録されます。"*" という名前のユーザーが存在する場合に限り、クライアントが VPN Server に接続した際に提示したユーザー名が既存のユーザー名と一致しないユーザーは、そのユーザーが入力したユーザー名とパスワードによって、RADIUS サーバーまたは NT ドメインコントローラによって認証されることができ、その場合の認証設定やセキュリティポリシーの設定は "*" ユーザーに設定に準拠します。\n一度作成したユーザーのユーザー情報を変更するには、UserSet コマンドを使用します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserCreate_Args		UserCreate [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserCreate_[name]	新しく作成するユーザーのユーザー名を指定します。
CMD_UserCreate_GROUP	ユーザーをグループに参加させる場合、グループ名を指定します。ユーザーをどのグループにも所属させない場合は /GROUP:none と指定します。
CMD_UserCreate_REALNAME	ユーザーの本名を指定します。指定しない場合は、/REALNAME:none と指定します。
CMD_UserCreate_NOTE		ユーザーの説明を指定します。指定しない場合は、/NOTE:none と指定します。
CMD_UserCreate_Prompt_NAME	ユーザー名: 
CMD_UserCreate_Prompt_GROUP	参加するグループ名: 
CMD_UserCreate_Prompt_REALNAME	ユーザーの本名: 
CMD_UserCreate_Prompt_NOTE		ユーザーの説明: 


# UserSet コマンド
CMD_UserSet				ユーザー情報の変更
CMD_UserSet_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの情報を変更します。\nこのコマンドで変更できるユーザーの情報は、UserCreate コマンドで、新しくユーザーを作成するときに指定する「グループ名」、「本名」および「説明」の 3 項目です。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserSet_Args		UserSet [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserSet_[name]		設定を変更するユーザー名を指定します。
CMD_UserSet_GROUP		ユーザーをグループに参加させる場合、グループ名を指定します。ユーザーをどのグループにも所属させない場合は /GROUP:none と指定します。
CMD_UserSet_REALNAME	ユーザーの本名を指定します。指定しない場合は、/REALNAME:none と指定します。
CMD_UserSet_NOTE		ユーザーの説明を指定します。指定しない場合は、/NOTE:none と指定します。


# UserDelete コマンド
CMD_UserDelete			ユーザーの削除
CMD_UserDelete_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーを削除します。ユーザーを削除すると、そのユーザーは仮想 HUB に接続できなくなります。\nUserPolicySet コマンドを使用すると、ユーザーを削除しなくても、一時的にログインを禁止するように設定することができます。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserDelete_Args		UserDelete [name]
CMD_UserDelete_[name]	削除するユーザー名を指定します。


# UserGet コマンド
CMD_UserGet				ユーザー情報の取得
CMD_UserGet_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの登録情報を所得します。\nこのコマンドで取得できる情報は、「ユーザー名」、「本名」、「説明」、「所属グループ」、「有効期限」、「セキュリティポリシー」、「認証方法」、および設定されている認証方法の属性として指定されているパラメータに加えて、そのユーザーの統計データです。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserGet_Args		UserGet [name]
CMD_UserGet_[name]		情報を取得するユーザー名を指定します。
CMD_UserGet_Column_Name	ユーザー名
CMD_UserGet_Column_RealName	本名
CMD_UserGet_Column_Note	説明
CMD_UserGet_Column_Group	グループ名
CMD_UserGet_Column_Expires	有効期限
CMD_UserGet_Column_AuthType	認証方法
CMD_UserGet_Column_UserCert	登録済みユーザー固有証明書
CMD_UserGet_Column_RadiusAlias	外部認証サーバーの認証ユーザー名
CMD_UserGet_Column_RootCert_CN	証明書の CN の値の限定
CMD_UserGet_Column_RootCert_SERIAL	証明書のシリアル番号の限定
CMD_UserGet_Policy		このユーザーに設定されたセキュリティポリシー


# UserAnonymousSet コマンド
CMD_UserAnonymousSet	ユーザーの認証方法を匿名認証に設定
CMD_UserAnonymousSet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの認証方法を「匿名認証」に設定します。匿名認証に設定されたユーザーのユーザー名で仮想 HUB に接続した VPN Client は、いかなるユーザー認証も受けずに無条件で仮想 HUB に接続することができます。匿名認証機能は、インターネットなどで広く誰でも接続できるような設定で公開する VPN Server に最適です。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserAnonymousSet_Args	UserAnonymousSet [name]
CMD_UserAnonymousSet_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。


# UserPasswordSet コマンド
CMD_UserPasswordSet		ユーザーの認証方法をパスワード認証に設定しパスワードを設定
CMD_UserPasswordSet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの認証方法を「パスワード認証」に設定します。パスワード認証とは、仮想 HUB のセキュリティアカウントデータベース内のユーザー オブジェクトに対して任意のパスワードを設定しておき、そのユーザー名でユーザーが仮想 HUB に接続しようとした際にパスワードの入力を求め、そのパスワードが一致した場合に接続を許可する認証方法です。\n実際には、ユーザーのパスワードはハッシュ化され保存されるので、VPN Server の設定ファイルを解析しても元のパスワードはわかりません。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserPasswordSet_Args	UserPasswordSet [name] [/PASSWORD:password]
CMD_UserPasswordSet_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。
CMD_UserPasswordSet_PASSWORD	ユーザーに対して設定するパスワードを指定します。このパラメータを指定しない場合は、パスワードを入力するプロンプトが表示されます。


# UserCertSet コマンド
CMD_UserCertSet			ユーザーの認証方法を固有証明書認証に設定し証明書を設定
CMD_UserCertSet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの認証方法を「固有証明書認証」に設定します。固有証明書認証とは、仮想 HUB のセキュリティアカウントデータベース内のユーザー オブジェクトに対して 1 つの X.509 証明書を設定しておき、そのユーザー名でユーザーが仮想 HUB に接続しようとした際に、提示した証明書が登録されている証明書と一致し、かつクライアントがその証明書に対応する秘密鍵を保持しているかを RSA アルゴリズムで検証することによって接続を許可する認証方法です。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserCertSet_Args	UserCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_UserCertSet_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。
CMD_UserCertSet_LOADCERT	ユーザーに対して設定する証明書を X.509 証明書ファイル名で指定します。


# UserCertGet コマンド
CMD_UserCertGet			固有証明書認証のユーザーの登録されている証明書の取得
CMD_UserCertGet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されている「固有証明書認証」のユーザーに対して設定されている X.509 形式の証明書を取得し、ファイルに保存します。\n指定したユーザーが「固有証明書認証」として設定されていない場合は、エラーが発生します。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserCertGet_Args	UserCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_UserCertGet_[name]	情報を取得するユーザー名を指定します。
CMD_UserCertGet_SAVECERT	取得したユーザーの証明書を X.509 形式で保存するファイル名を指定します。
CMD_UserCertGet_Not_Cert	ユーザーは固有証明書認証でないか、固有証明書が設定されていません。


# UserSignedSet コマンド
CMD_UserSignedSet		ユーザーの認証方法を署名済み証明書認証に設定
CMD_UserSignedSet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの認証方法を「署名済み証明書認証」に設定します。署名済み証明書認証に設定されているユーザー名で、ユーザーが仮想 HUB に接続した際に、ユーザーが提示した証明書がその仮想 HUB の信頼する証明機関の証明書の一覧内の証明書のいずれかによって署名されているかどうかが検査され、かつクライアントがその証明書に対応する秘密鍵を保持しているかを RSA アルゴリズムで検証することによって接続を許可する認証方法です。\nまた、ユーザーごとに期待する証明書の Common Name (CN)、およびシリアル番号を登録しておき、前記の検証を通過した後証明書の内容が設定された値に一致した場合にのみ接続を許可するようにする設定も可能です。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserSignedSet_Args	UserSignedSet [name] [/CN:cn] [/SERIAL:serial]
CMD_UserSignedSet_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。
CMD_UserSignedSet_CN	このパラメータを指定した場合は、ユーザーが提示した証明書が信頼できる証明機関によって署名されているかどうかを検証した後に、その証明書の Common Name (CN) の値を、このパラメータによって設定された値と比較して一致している場合のみ接続を許可します。"none" を指定した場合は、このチェックは行われません。
CMD_UserSignedSet_SERIAL	このパラメータを指定した場合は、ユーザーが提示した証明書が信頼できる証明機関によって署名されているかどうかを検証した後に、その証明書のシリアル番号の値を、このパラメータによって設定された値と比較して一致している場合のみ接続を許可します。"none" を指定した場合は、このチェックは行われません。
CMD_UserSignedSet_Prompt_CN	Common Name (CN) の値を限定: 
CMD_UserSignedSet_Prompt_SERIAL	シリアル番号の値を限定: 


# UserRadiusSet コマンド
CMD_UserRadiusSet		ユーザーの認証方法を RADIUS 認証に設定
CMD_UserRadiusSet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの認証方法を「RADIUS 認証」に設定します。RADIUS 認証に設定されているユーザー名でユーザーが仮想 HUB に接続した際に、ユーザー名とユーザーが入力したパスワードが RADIUS サーバーに送信され、RADIUS サーバーがユーザー名とパスワードのチェックを行った後に認証が成功すると、そのユーザーの VPN 接続が許可されます。\nRadius 認証を使用するには、あらかじめ RadiusServerSet コマンドを使用して使用する RADIUS サーバーを仮想 HUB に設定しておく必要があります。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserRadiusSet_Args	UserRadiusSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserRadiusSet_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。
CMD_UserRadiusSet_ALIAS	このパラメータが設定されている場合、RADIUS サーバーに対して送信されるユーザー名を、仮想 HUB 上のユーザー名とは別のユーザー名にすることが可能です。設定しない場合は、/ALIAS:none と指定してください (仮想 HUB 上のユーザー名が使用されます)。ユーザー名が "*" の場合は /ALIAS パラメータは無視されます。"*" ユーザーについての説明は、UserCreate /HELP と入力すると表示されます。
CMD_UserRadiusSet_Prompt_ALIAS	認証用エイリアス名 (オプション): 


# UserNTLMSet コマンド
CMD_UserNTLMSet			ユーザーの認証方法を NT ドメイン認証に設定
CMD_UserNTLMSet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの認証方法を「NT ドメイン認証」に設定します。NT ドメイン認証に設定されているユーザー名でユーザーが仮想 HUB に接続した際に、ユーザー名とユーザーが入力したパスワードが Windows NT / 2000 / Server 2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 のドメインコントローラ、または Active Directory サーバーに送信され、認証サーバーがユーザー名とパスワードのチェックを行った後に認証が成功すると、そのユーザーの VPN 接続が許可されます。\nNT ドメイン認証を使用するには、VPN Server がそのドメインに接続されているオペレーティングシステム上で動作している必要があります。詳しくは VPN Server の管理者にお問い合わせください。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserNTLMSet_Args	UserNTLMSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserNTLMSet_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。
CMD_UserNTLMSet_ALIAS	このパラメータが設定されている場合、NT ドメインまたは Active Directory に対して送信されるユーザー名を、仮想 HUB 上のユーザー名とは別のユーザー名にすることが可能です。設定しない場合は、/ALIAS:none と指定してください (仮想 HUB 上のユーザー名が使用されます)。ユーザー名が "*" の場合は /ALIAS パラメータは無視されます。"*" ユーザーについての説明は、UserCreate /HELP と入力すると表示されます。


# UserPolicyRemove コマンド
CMD_UserPolicyRemove	ユーザーのセキュリティポリシーの削除
CMD_UserPolicyRemove_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーに対して設定されている、セキュリティポリシーの設定を削除します。セキュリティポリシーの設定が削除されているユーザーは、そのユーザーが所属しているグループのセキュリティポリシーの設定が適用されます。グループに所属していないか、グループにセキュリティポリシーが設定されていない場合は、デフォルトの値 (アクセスを許可: 有効、TCP 接続数の最大値: 32 個、タイムアウト時間: 20 秒) に従います。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserPolicyRemove_Args	UserPolicyRemove [name]
CMD_UserPolicyRemove_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。


# UserPolicySet コマンド
CMD_UserPolicySet		ユーザーのセキュリティポリシーの設定
CMD_UserPolicySet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーに対して設定されているセキュリティポリシーの内容を変更します。\nユーザーにセキュリティポリシーが設定されていない場合は、新しいデフォルトのセキュリティポリシーを設定してから、指定された値を変更します。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserPolicySet_Args	UserPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_UserPolicySet_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。
CMD_UserPolicySet_NAME	値を変更するポリシーの名前を指定します。ポリシーの名前と設定できる値の一覧は PolicyList コマンドで表示することができます。
CMD_UserPolicySet_VALUE	ポリシーの新しい値を指定します。そのポリシーが数値型の場合は整数を指定します。ブール型の場合は yes または no を指定します。設定できる型と値は、PolicyList コマンドで表示することができます。


# UserExpiresSet コマンド
CMD_UserExpiresSet		ユーザーの有効期限の設定
CMD_UserExpiresSet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているユーザーの有効期限を設定します。有効期限が終了したユーザーは、仮想 HUB に接続できなくなります。\n現在登録されているユーザーの一覧を取得するには、UserList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_UserExpiresSet_Args	UserExpiresSet [name] [/EXPIRES:expires]
CMD_UserExpiresSet_[name]	設定を変更するユーザー名を指定します。
CMD_UserExpiresSet_EXPIRES	ユーザーの有効期限の日時を指定します。"2005/10/08 19:30:00" のように、年・月・日・時・分・秒 の 6 個の整数をスペース、スラッシュまたはコロンで区切って指定してください。年は 4 桁で指定してください。値にスペースを入れる場合は、値全体を "" で囲む必要があります。指定はローカル時刻 (コマンドライン管理ユーティリティを実行しているコンピュータの基準時刻) で指定できます。/EXPIRES:none と指定すると、有効期限は解除されます。
CMD_UserExpiresSet_Prompt_EXPIRES	ユーザーの有効期限 (無指定で無期限): 


# GroupList コマンド
CMD_GroupList			グループ一覧の取得
CMD_GroupList_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているグループ一覧を取得します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupList_Args		GroupList


# GroupCreate コマンド
CMD_GroupCreate			グループの作成
CMD_GroupCreate_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに新しいグループを作成します。\nグループには複数のユーザーを登録することができます。グループにユーザーを登録するには、GroupJoin コマンドを使用します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupCreate_Args	GroupCreate [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupCreate_[name]	作成するグループ名を指定します。
CMD_GroupCreate_REALNAME	グループの本名を指定します。たとえば、グループが実際の部課名に対応する場合は、その名前を指定します。指定しない場合は、/REALNAME:none と指定します。
CMD_GroupCreate_NOTE	グループの説明を指定します。指定しない場合は、/NOTE:none と指定します。
CMD_GroupCreate_Prompt_NAME	グループ名: 
CMD_GroupCreate_Prompt_REALNAME	グループの本名: 
CMD_GroupCreate_Prompt_NOTE		グループの説明: 


# GroupSet コマンド
CMD_GroupSet			グループ情報の設定
CMD_GroupSet_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているグループの情報を設定します。\n現在登録されているグループの一覧を取得するには、GroupList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupSet_Args		GroupSet [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupSet_[name]		設定を変更するグループ名を指定します。
CMD_GroupSet_REALNAME	グループの本名を指定します。たとえば、グループが実際の部課名に対応する場合は、その名前を指定します。指定しない場合は、/REALNAME:none と指定します。
CMD_GroupSet_NOTE		グループの説明を指定します。指定しない場合は、/NOTE:none と指定します。


# GroupDelete コマンド
CMD_GroupDelete			グループの削除
CMD_GroupDelete_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているグループを削除します。\nグループを削除すると、そのグループに所属していたユーザーはすべて無所属になります。\n現在登録されているグループの一覧を取得するには、GroupList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupDelete_Args	GroupDelete [name]
CMD_GroupDelete_[name]	削除するグループ名を指定します


# GroupGet コマンド
CMD_GroupGet			グループ情報と所属しているユーザー一覧の取得
CMD_GroupGet_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているグループの情報と、そのグループに所属しているユーザーの一覧を取得します。\n現在登録されているグループの一覧を取得するには、GroupList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupGet_Args		GroupGet [name]
CMD_GroupGet_[name]		情報を取得するグループ名を指定します。
CMD_GroupGet_Column_NAME	グループ名
CMD_GroupGet_Column_REALNAME	本名
CMD_GroupGet_Column_NOTE	説明
CMD_GroupGet_Column_POLICY	このグループに設定されているセキュリティポリシー
CMD_GroupGet_Column_MEMBERS	このグループに所属しているユーザー名の一覧


# GroupJoin コマンド
CMD_GroupJoin			グループにユーザーを追加
CMD_GroupJoin_Help		現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているグループに、セキュリティアカウントデータベース内のユーザーを追加します。\n現在登録されているユーザーとグループの一覧は、UserList コマンドと GroupList コマンドで取得できます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupJoin_Args		GroupJoin [name] [/USERNAME:username]
CMD_GroupJoin_[name]	ユーザーを追加するグループ名を指定します。
CMD_GroupJoin_USERNAME	name で指定したグループに追加するユーザー名を指定します。
CMD_GroupJoin_Prompt_USERNAME	グループに参加させるユーザー名: 


# GroupUnjoin コマンド
CMD_GroupUnjoin			グループからユーザーを削除
CMD_GroupUnjoin_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているグループから、指定したユーザーを削除します。グループからユーザーが削除されると、そのユーザーは無所属となります。\nグループに現在所属しているユーザーの一覧を取得するには、GroupGet コマンドを使用します。\n現在登録されているグループの一覧を取得するには、GroupList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupUnjoin_Args		GroupUnjoin [name]
CMD_GroupUnjoin_[name]		グループから削除するユーザー名を指定します。
CMD_GroupUnjoin_Prompt_name	グループから削除するユーザー名: 


# GroupPolicyRemove コマンド
CMD_GroupPolicyRemove	グループのセキュリティポリシーの削除
CMD_GroupPolicyRemove_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているグループに対して設定されているセキュリティポリシーの設定を削除します。所属しているグループにもユーザー本体にもセキュリティポリシーが設定されていないユーザーは、デフォルトの値 (アクセスを許可: 有効、TCP 接続数の最大値: 32 個、タイムアウト時間: 20 秒) に従います。\n現在登録されているグループの一覧を取得するには、GroupList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupPolicyRemove_Args	GroupPolicyRemove [name]
CMD_GroupPolicyRemove_[name]	設定を変更するグループ名を指定します。


# GroupPolicySet コマンド
CMD_GroupPolicySet		グループのセキュリティポリシーの設定
CMD_GroupPolicySet_Help	現在管理している仮想 HUB の、セキュリティアカウントデータベースに登録されているグループに対して設定されているセキュリティポリシーの内容を変更します。\nグループにセキュリティポリシーが設定されていない場合は、新しいデフォルトのセキュリティポリシーを設定してから、指定された値を変更します。\n現在登録されているグループの一覧を取得するには、GroupList コマンドを使用してください。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_GroupPolicySet_Args	GroupPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_GroupPolicySet_[name]	設定を変更するグループ名を指定します。
CMD_GroupPolicySet_NAME	値を変更するポリシーの名前を指定します。ポリシーの名前と設定できる値の一覧は、PolicyList コマンドで表示することができます。
CMD_GroupPolicySet_VALUE	ポリシーの新しい値を指定します。そのポリシーが数値型の場合は整数を指定します。ブール型の場合は yes または no を指定します。設定できる型と値は、PolicyList コマンドで表示することができます。


# SessionList コマンド
CMD_SessionList			接続中のセッション一覧の取得
CMD_SessionList_Help	現在管理している仮想 HUB に接続中のセッション一覧を取得します。セッション一覧には、各コネクションごとの [セッション名]、[セッションの場所]、[ユーザー名]、[接続元ホスト名]、[TCP コネクション]、[転送バイト数]、[転送パケット数] が表示されます。\n現在接続中の VPN Server がクラスタコントローラで、管理している仮想 HUB がスタティック仮想 HUB の場合は、すべてのクラスタメンバの当該仮想 HUB に接続しているセッション一覧がすべて結合されて取得されます。\nそれ以外の場合は、現在管理している VPN Server に実際に接続しているセッション一覧のみが取得されます。
CMD_SessionList_Args	SessionList


# SessionGet コマンド
CMD_SessionGet			セッション情報の取得
CMD_SessionGet_Help		現在管理している仮想 HUB に接続中のセッションを指定して、そのセッションの情報を取得します。セッション情報には、接続元ホスト名やユーザー名、バージョン情報、時刻情報、TCP コネクション数、通信パラメータ、セッションキー、送受信したデータの統計情報、その他のクライアントやサーバーの情報などが含まれます。\n現在接続中のセッション一覧を取得するには、SessionList コマンドを使用してください。
CMD_SessionGet_Args		SessionGet [name]
CMD_SessionGet_[name]	情報を取得するセッション名を指定します。
CMD_SessionGet_Prompt_NAME	セッション名: 


# SessionDisconnect コマンド
CMD_SessionDisconnect	セッションの切断
CMD_SessionDisconnect_Help	現在管理している仮想 HUB に接続中のセッションを指定して、そのセッションを管理者権限で強制切断します。\nただし、接続元のクライアント側の設定で通信が切断された場合は自動的に再接続するオプションが有効になっている場合、クライアントはもう一度接続してくる可能性があります。\n現在接続中のセッション一覧を取得するには、SessionList コマンドを使用してください。
CMD_SessionDisconnect_Args	SessionDisconnect [name]
CMD_SessionDisconnect_[name]	切断するセッション名を指定します。


# MacTable コマンド
CMD_MacTable			MAC アドレステーブルデータベースの取得
CMD_MacTable_Help		現在管理している仮想 HUB が保持している MAC アドレステーブルデータベースを取得します。\nMAC アドレステーブルデータベースは、仮想 HUB が Ethernet フレームのスイッチング動作を行うために必要なテーブルで、仮想 HUB は MAC アドレステーブルデータベースに基づいて、各 Ethernet フレームの振り分け先セッションを決定します。MAC アドレスデータベースは、仮想 HUB が流れる通信の内容を自動的に分析して構築します。\nセッション名を指定して、そのセッションに関連付けられている MAC アドレステーブルエントリを取得することもできます。
CMD_MacTable_Args		MacTable [session_name]
CMD_MacTable_[session_name]	引数としてセッション名を指定すると、そのセッションに関連付けられている MAC アドレステーブルエントリのみを表示します。指定しない場合は、すべてのエントリが表示されます。


# MacDelete コマンド
CMD_MacDelete			MAC アドレステーブルエントリの削除
CMD_MacDelete_Help		現在管理している仮想 HUB が保持している MAC アドレステーブルデータベースを操作し、指定された MAC アドレステーブルエントリをデータベースから削除します。\n現在の MAC アドレステーブルデータベースの内容を取得するには、MacTable コマンドを使用してください。
CMD_MacDelete_Args		MacDelete [id]
CMD_MacDelete_[id]		削除する MAC アドレステーブルエントリの ID を指定します。
CMD_MacDelete_Prompt	削除する ID: 


# IpTable コマンド
CMD_IpTable				IP アドレステーブルデータベースの取得
CMD_IpTable_Help		現在管理している仮想 HUB が保持している IP アドレステーブルデータベースを取得します。\nIP アドレステーブルデータベースは、どのセッションがどの IP アドレスを使用しているかを常に仮想 HUB が把握するために、自動的に通信内容を分析して生成されるテーブルで、仮想 HUB のセキュリティポリシー適用エンジンによって頻繁に使用されています。\nセッション名を指定して、そのセッションに関連付けられている IP アドレステーブルエントリを取得することもできます。
CMD_IpTable_Args		IpTable [session_name]
CMD_IpTable_[session_name]	引数としてセッション名を指定すると、そのセッションに関連付けられている IP アドレステーブルエントリのみを表示します。指定しない場合は、すべてのエントリが表示されます。


# IpDelete コマンド
CMD_IpDelete			IP アドレステーブルエントリの削除
CMD_IpDelete_Help		現在管理している仮想 HUB が保持している IP アドレステーブルデータベースを操作し、指定された IP アドレステーブルエントリをデータベースから削除します。\n現在の IP アドレステーブルデータベースの内容を取得するには、IpTable コマンドを使用してください。
CMD_IpDelete_Args		IpDelete [id]
CMD_IpDelete_[id]		削除する IP アドレステーブルエントリの ID を指定します。


# SecureNatEnable コマンド
CMD_SecureNatEnable		仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) の有効化
CMD_SecureNatEnable_Help	現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) を有効化し、動作を開始します。このコマンドを実行する前に、必ず SecureNatHostGet コマンド、NatGet コマンドおよび DhcpGet コマンドで、現在の仮想 NAT 機能および DHCP サーバー機能の設定内容を確認してください。\nSecureNAT 機能を有効にすると、仮想 HUB 内の仮想ネットワークにおいて NAT ルータ (IP マスカレード) や DHCP サーバー機能を仮想的に動作させることができるようになります。\n\n[SecureNAT 機能に関する警告]\nSecureNAT 機能はシステム管理者やネットワークに関して詳しい知識のある方向けの機能です。\nSecureNAT 機能を正しく使用すると、VPN を経由した安全なリモートアクセスが実現できます。しかし、誤った方法で使用すると、ネットワーク全体を危険な状態にする可能性もあります。ネットワークに関する十分な知識をお持ちでない場合や、ネットワーク管理者の許可を得ていない場合は、SecureNAT 機能を有効にしないでください。SecureNAT 機能に関する詳しい説明は、VPN Server のマニュアルやオンラインドキュメントを参照してください。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SecureNatEnable_Args	SecureNatEnable


# SecureNatDisable コマンド
CMD_SecureNatDisable	仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) の無効化
CMD_SecureNatDisable_Help	現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) を無効化します。このコマンドを実行すると、仮想 NAT 機能は直ちに動作を停止し、仮想 DHCP サーバー機能は保持している DHCP リースデータベースを削除しサービスを停止します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SecureNatDisable_Args	SecureNatDisable


# SecureNatStatusGet コマンド
CMD_SecureNatStatusGet	仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) の動作状況の取得
CMD_SecureNatStatusGet_Help	現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) が動作している場合は、その動作状況を取得します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SecureNatStatusGet_Args	SecureNatStatusGet


# SecureNatHostGet コマンド
CMD_SecureNatHostGet	SecureNAT 機能の仮想ホストのネットワークインターフェイス設定の取得
CMD_SecureNatHostGet_Help	現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) の設定項目の内、仮想ホストのネットワークインターフェイスの設定を取得します。\nSecureNAT 機能は、仮想 HUB の内部で、L2 セグメント内で 1 枚の仮想的な LAN カードを持ち、MAC アドレスと IP アドレスを割り当てられます。これによって、同一 L2 セグメントに接続している他のホストは、まるで実際の IP ホストがネットワーク上に存在しているかのように SecureNAT の仮想ホストと通信することが可能になります。\n\n[SecureNAT 機能に関する警告]\nSecureNAT 機能はシステム管理者やネットワークに関して詳しい知識のある方向けの機能です。\nSecureNAT 機能を正しく使用すると、VPN を経由した安全なリモートアクセスが実現できます。しかし、誤った方法で使用すると、ネットワーク全体を危険な状態にする可能性もあります。ネットワークに関する十分な知識をお持ちでない場合や、ネットワーク管理者の許可を得ていない場合は、SecureNAT 機能を有効にしないでください。SecureNAT 機能に関する詳しい説明は、VPN Server のマニュアルやオンラインドキュメントを参照してください。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SecureNatHostGet_Args	SecureNatHostGet
CMD_SecureNatHostGet_Column_MAC	MAC アドレス
CMD_SecureNatHostGet_Column_IP	IP アドレス
CMD_SecureNatHostGet_Column_MASK	サブネットマスク
CMD_SecureNatHostGet_Column_LOG	NAT および DHCP の動作のログ保存


# SecureNatHostSet コマンド
CMD_SecureNatHostSet	SecureNAT 機能の仮想ホストのネットワークインターフェイス設定の変更
CMD_SecureNatHostSet_Help	現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) の設定項目の内、仮想ホストのネットワークインターフェイスの設定を変更して保存します。\nSecureNAT 機能は、仮想 HUB の内部で、L2 セグメント内で 1 枚の仮想的な LAN カードを持ち、MAC アドレスと IP アドレスを割り当てられます。これによって、同一 L2 セグメントに接続している他のホストは、まるで実際の IP ホストがネットワーク上に存在しているかのように SecureNAT の仮想ホストと通信することが可能になります。\n\n[SecureNAT 機能に関する警告]\nSecureNAT 機能はシステム管理者やネットワークに関して詳しい知識のある方向けの機能です。\nSecureNAT 機能を正しく使用すると、VPN を経由した安全なリモートアクセスが実現できます。しかし、誤った方法で使用すると、ネットワーク全体を危険な状態にする可能性もあります。ネットワークに関する十分な知識をお持ちでない場合や、ネットワーク管理者の許可を得ていない場合は、SecureNAT 機能を有効にしないでください。SecureNAT 機能に関する詳しい説明は、VPN Server のマニュアルやオンラインドキュメントを参照してください。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_SecureNatHostSet_Args	SecureNatHostSet [/MAC:mac] [/IP:ip] [/MASK:mask]
CMD_SecureNatHostSet_MAC	仮想インターフェイスに割り当てる MAC アドレスを指定します。MAC アドレスは "00-AC-01-23-45-67" のように文字列で指定します。/MAC:none を指定すると、現在の設定を変更しません。
CMD_SecureNatHostSet_IP		仮想インターフェイスに割り当てる IP アドレスを指定します。/IP:none を指定すると、現在の設定を変更しません。
CMD_SecureNatHostSet_MASK	仮想インターフェイスに割り当てるサブネットマスクを指定します。/MASK:none を指定すると、現在の設定を変更しません。
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MAC	MAC アドレス: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_IP	IP アドレス: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MASK	サブネットマスク: 


# NatGet コマンド
CMD_NatGet				SecureNAT 機能の仮想 NAT 機能の設定の取得
CMD_NatGet_Help			現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) の設定項目の内、仮想 NAT の設定を取得します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_NatGet_Args			NatGet
CMD_NatGet_Column_USE	仮想 NAT 機能を使用する
CMD_NetGet_Column_MTU	MTU 値
CMD_NatGet_Column_TCP	TCP セッションのタイムアウト (秒)
CMD_NatGet_Column_UDP	UDP セッションのタイムアウト (秒)


# NatEnable コマンド
CMD_NatEnable			SecureNAT 機能の仮想 NAT 機能の有効化
CMD_NatEnable_Help		現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT 機能を有効にします。\nこのコマンドを用いて仮想 NAT 機能を有効にしても、SecureNAT 機能が動作していない場合は、仮想 NAT は動作しません。SecureNAT 機能の動作を開始するには、SecureNatEnable コマンドを使用します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_NatEnable_Args		NatEnable


# NatDisable コマンド
CMD_NatDisable			SecureNAT 機能の仮想 NAT 機能の無効化
CMD_NatDisable_Help		現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT 機能を無効にします。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_NatDisable_Args		NatDisable


# NatSet コマンド
CMD_NatSet				SecureNAT 機能の仮想 NAT 機能の設定の変更
CMD_NatSet_Help			現在管理している仮想 HUB 内の仮想 NAT の設定を変更します。仮想 NAT の設定には、MTU 値、TCP セッションのタイムアウト時間、UDP セッションのタイムアウト時間が含まれます。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_NatSet_Args			NatSet [/MTU:mtu] [/TCPTIMEOUT:tcp_timeout] [/UDPTIMEOUT:udp_timeout] [/LOG:yes|no]
CMD_NatSet_MTU			MTU (最大転送可能ユニットサイズ) を、バイト数単位の整数で設定します。この値は、仮想 NAT が送出する Ethernet フレームの MAC ヘッダを除いたペイロードの最大長で、デフォルトでは 1500 バイトです。
CMD_NatSet_TCPTIMEOUT	仮想 NAT が中継する TCP セッションで、何秒間無通信状態が続けばタイムアウトしセッションを破棄するかを設定します。
CMD_NatSet_UDPTIMEOUT	仮想 NAT が中継する UDP セッションで、何秒間無通信状態が続けばタイムアウトしセッションを破棄するかを設定します。
CMD_NatSet_LOG			仮想 NAT の動作を、仮想 HUB のセキュリティログに保存するかどうかを指定します。"yes" を指定すると保存され、"no" を指定すると保存しません。
CMD_NatSet_Prompt_MTU	MTU 値: 
CMD_NatSet_Prompt_TCPTIMEOUT	TCP セッションのタイムアウト秒数: 
CMD_NatSet_Prompt_UDPTIMEOUT	UDP セッションのタイムアウト秒数: 
CMD_NatSet_Prompt_LOG	ログの保存 (yes / no): 
CMD_NatSet_Eval_MTU		MTU 値は %d から %d の間で設定してください。
CMD_NatSet_Eval_TCP		TCP セッションのタイムアウト秒数は %d から %d の間で設定してください。
CMD_NatSet_Eval_UDP		UDP セッションのタイムアウト秒数は %d から %d の間で設定してください。


# NatTable コマンド
CMD_NatTable			SecureNAT 機能の仮想 NAT 機能のセッションテーブルの取得
CMD_NatTable_Help		現在管理している仮想 HUB 内で仮想 NAT 機能が動作している場合、仮想 NAT を経由して現在通信中の TCP、および UDP のセッションテーブル (NAT テーブル) を取得します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_NatTable_Args		NatTable


# DhcpGet コマンド
CMD_DhcpGet				SecureNAT 機能の仮想 DHCP サーバー機能の設定の取得
CMD_DhcpGet_Help		現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 NAT および DHCP サーバー機能 (SecureNAT 機能) の設定項目の内、仮想 DHCP サーバーの設定を取得します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_DhcpGet_Args		DhcpGet
CMD_DhcpGet_Column_Log	NAT および DHCP 動作のログ記録
CMD_DhcpGet_Column_USE	仮想 DHCP 機能を使用する
CMD_DhcpGet_Column_IP1	配布アドレス帯の開始
CMD_DhcpGet_Column_IP2	配布アドレス帯の終了
CMD_DhcpGet_Column_MASK	サブネットマスク
CMD_DhcpGet_Column_LEASE	リース期限 (秒)
CMD_DhcpGet_Column_GW	デフォルトゲートウェイアドレス
CMD_DhcpGet_Column_DNS	DNS サーバー アドレス 1
CMD_DhcpGet_Column_DNS2	DNS サーバー アドレス 2
CMD_DhcpGet_Column_DOMAIN	ドメイン名
CMD_DhcpGet_Column_PUSHROUTE	プッシュする静的ルーティングテーブル


# DhcpEnable コマンド
CMD_DhcpEnable			SecureNAT 機能の仮想 DHCP サーバー機能の有効化
CMD_DhcpEnable_Help		現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 DHCP サーバー機能を有効にします。\nこのコマンドを用いて仮想 DHCP 機能を有効にしても、SecureNAT 機能が動作していない場合は、仮想 DHCP サーバーは動作しません。SecureNAT 機能の動作を開始するには、SecureNatEnable コマンドを使用します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_DhcpEnable_Args		DhcpEnable


# DhcpDisable コマンド
CMD_DhcpDisable			SecureNAT 機能の仮想 DHCP サーバー機能の無効化
CMD_DhcpDisable_Help	現在管理している仮想 HUB 内で、仮想 DHCP サーバー機能を無効にします。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_DhcpDisable_Args	DhcpDisable


# DhcpSet コマンド
CMD_DhcpSet				SecureNAT 機能の仮想 DHCP サーバー機能の設定の変更
CMD_DhcpSet_Help		現在管理している仮想 HUB 内の、仮想 DHCP サーバーの設定を変更します。仮想 DHCP サーバーの設定には、配布 IP アドレス帯、サブネットマスク、リース期限、およびクライアントに割り当てるオプション値が含まれます。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_DhcpSet_Args		DhcpSet [/START:start_ip] [/END:end_ip] [/MASK:subnetmask] [/EXPIRE:sec] [/GW:gwip] [/DNS:dns] [/DNS2:dns2] [/DOMAIN:domain] [/LOG:yes|no] [/PUSHROUTE:"routing_table"]
CMD_DhcpSet_START		クライアントに対して配布するアドレス帯の開始点を指定します。(例: 192.168.30.10)
CMD_DhcpSet_END			クライアントに対して配布するアドレス帯の終了点を指定します。(例: 192.168.30.200)
CMD_DhcpSet_MASK		クライアントに対して指定するサブネットマスクを指定します。(例: 255.255.255.0)
CMD_DhcpSet_EXPIRE		クライアントに対して IP アドレスをリースする際の有効期限を秒単位で指定します。
CMD_DhcpSet_GW			クライアントに対して通知するデフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。SecureNAT 機能の仮想 NAT 機能と共に有効にして使用する場合は、SecureNAT の仮想ホストの IP アドレスを指定することもできます。0 または none を指定すると、デフォルトゲートウェイをクライアントに対して通知しません。
CMD_DhcpSet_DNS			クライアントに対して通知する DNS サーバー (プライマリ) の IP アドレスを指定します。SecureNAT 機能の仮想 NAT 機能と共に有効にして使用する場合は、SecureNAT の仮想ホストの IP アドレスを指定することもできます。0 または none を指定すると、DNS サーバー アドレスをクライアントに対して通知しません。
CMD_DhcpSet_DNS2		クライアントに対して通知する DNS サーバー (セカンダリ) の IP アドレスを指定します。SecureNAT 機能の仮想 NAT 機能と共に有効にして使用する場合は、SecureNAT の仮想ホストの IP アドレスを指定することもできます。0 または none を指定すると、DNS サーバー アドレスをクライアントに対して通知しません。
CMD_DhcpSet_DOMAIN		クライアントに対して通知するドメイン名を指定します。none を指定すると、ドメイン名をクライアントに対して通知しません。
CMD_DhcpSet_LOG			仮想 DHCP サーバーの動作を仮想 HUB のセキュリティログに保存するかどうかを指定します。"yes" を指定すると保存します。この値は、仮想 NAT 機能のログ保存設定と連動しています。
CMD_DhcpSet_PUSHROUTE	プッシュする静的ルーティングテーブルを指定します。\n例: "192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253"\n複数のエントリ (最大 64 個) はカンマまたはスペースで区切ります。各エントリは、"IP ネットワークアドレス/サブネットマスク/ゲートウェイ IP アドレス" の書式で記述します。\nVPN クライアントに対してこの仮想 DHCP サーバーから DHCP 応答を送信する際に、クラスレス静的ルート (RFC 3442) を併せて送信することができます。\nVPN クライアントがクラスレス静的ルート (RFC 3442) を認識できるかどうかは、VPN クライアントソフトウェアによって異なります。SoftEther VPN Client および OpenVPN Client はクラスレス静的ルートに対応しています。L2TP/IPsec および MS-SSTP においては、利用の可否はクライアントソフトウェアに依存します。\n仮想 DHCP サーバーのオプションでデフォルトゲートウェイを空欄に設定することで、スプリットトンネリングが実現できます。L2TP/IPsec および MS-SSTP クライアントを使用している場合は、IPv4 の設定画面でデフォルトゲートウェイを VPN サーバーに向けないようにする設定が必要です。\nローカルブリッジ経由で外部に DHCP サーバーがある場合は、その DHCP サーバーでクラスレス静的ルート (RFC 3442) をプッシュするよう設定することもできます。その場合は、SecureNAT の仮想 DHCP サーバー機能は無効にしてください。また、このコマンドでの設定は必要ありません。\nクラスレス静的ルートについては、RFC 3442 をお読みください。
CMD_DhcpSet_Prompt_START	配布するアドレス帯の開始点: 
CMD_DhcpSet_Prompt_END		配布するアドレス帯の終了点: 
CMD_DhcpSet_Prompt_MASK		サブネットマスク: 
CMD_DhcpSet_Prompt_EXPIRE	リース期限 (秒): 
CMD_DhcpSet_Prompt_GW		デフォルトゲートウェイ (未設定可): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS		DNS サーバー 1 (未設定可): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS2		DNS サーバー 2 (未設定可): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DOMAIN	ドメイン名: 


# DhcpTable コマンド
CMD_DhcpTable			SecureNAT 機能の仮想 DHCP サーバー機能のリーステーブルの取得
CMD_DhcpTable_Help		現在管理している仮想 HUB 内で仮想 DHCP サーバー機能が動作している場合、仮想 DHCP サーバーが保持しているクライアントに対して割り当てた IP アドレスのリーステーブルを取得します。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_DhcpTable_Args		DhcpTable


# AdminOptionList コマンド
CMD_AdminOptionList		仮想 HUB 管理オプションの一覧の取得
CMD_AdminOptionList_Help	現在管理している仮想 HUB に設定されている仮想 HUB 管理オプションの一覧を取得します。\n仮想 HUB 管理オプションは、VPN Server の管理者が各仮想 HUB の管理者に仮想 HUB の管理を委任している場合に、設定範囲を制限するために使用します。\n仮想 HUB の管理オプションを追加・編集および削除することができるのは、この VPN Server 全体の管理権限を持った管理者のみです。仮想 HUB の管理者は、管理オプションを表示できますが、変更することはできません。\nただし、allow_hub_admin_change_option が 1 に設定されている場合は、仮想 HUB の管理者でも管理オプションを編集することができます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AdminOptionList_Args	AdminOptionList


# AdminOptionSet コマンド
CMD_AdminOptionSet		仮想 HUB 管理オプションの値の設定
CMD_AdminOptionSet_Help	現在管理している仮想 HUB に設定されている仮想 HUB 管理オプションの値を変更します。\n仮想 HUB 管理オプションは、VPN Server の管理者が各仮想 HUB の管理者に仮想 HUB の管理を委任している場合に、設定範囲を制限するために使用します。\n仮想 HUB の管理オプションを追加・編集および削除することができるのは、この VPN Server 全体の管理権限を持った管理者のみです。仮想 HUB の管理者は、管理オプションを表示できますが、変更することはできません。\nただし、allow_hub_admin_change_option が 1 に設定されている場合は、仮想 HUB の管理者でも管理オプションを編集することができます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AdminOptionSet_Args	AdminOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_AdminOptionSet_[name]	値を変更する管理オプション名を指定します。AdminOptionList コマンドで名前の一覧を取得できます。
CMD_AdminOptionSet_VALUE	設定する値を整数で指定します。
CMD_AdminOptionSet_Prompt_name	値を変更する管理オプション名: 
CMD_AdminOptionSet_Prompt_VALUE	設定する値 (整数): 


# ExtOptionList コマンド
CMD_ExtOptionList		仮想 HUB 拡張オプションの一覧の取得
CMD_ExtOptionList_Help	現在管理している仮想 HUB に設定されている仮想 HUB 拡張オプションの一覧を取得します。\n仮想 HUB 拡張オプションは、仮想 HUB に関するより詳細な設定を行うことができる機能です。\n仮想 HUB の管理オプションを追加・編集および削除することができるのは、この VPN Server 全体の管理権限を持った管理者および仮想 HUB の管理者です。\nただし、仮想 HUB 管理オプションの deny_hub_admin_change_ext_option が 1 に設定されている場合は、仮想 HUB の管理者は、拡張オプションを編集することができません。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_ExtOptionList_Args	ExtOptionList


# ExtOptionSet コマンド
CMD_ExtOptionSet		仮想 HUB 管理オプションの値の設定
CMD_ExtOptionSet_Help	現在管理している仮想 HUB に設定されている仮想 HUB 拡張オプションの値を設定します。\n仮想 HUB 拡張オプションは、仮想 HUB に関するより詳細な設定を行うことができる機能です。\n仮想 HUB の管理オプションを追加・編集および削除することができるのは、この VPN Server 全体の管理権限を持った管理者および仮想 HUB の管理者です。\nただし、仮想 HUB 管理オプションの deny_hub_admin_change_ext_option が 1 に設定されている場合は、仮想 HUB の管理者は、拡張オプションを編集することができません。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタ内でクラスタメンバサーバーとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_ExtOptionSet_Args	ExtOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_ExtOptionSet_[name]	値を変更する拡張オプション名を指定します。ExtOptionList コマンドで名前の一覧を取得できます。
CMD_ExtOptionSet_VALUE	設定する値を整数で指定します。
CMD_ExtOptionSet_Prompt_name	値を変更する拡張オプション名: 
CMD_ExtOptionSet_Prompt_VALUE	設定する値 (整数): 


# CrlList コマンド
CMD_CrlList				無効な証明書リストの一覧の取得
CMD_CrlList_Help		現在管理している仮想 HUB に設定されている、無効な証明書リストの一覧を取得します。\n無効な証明書の一覧に証明書を登録すると、その証明書を提示したクライアントは、この仮想 HUB に証明書認証モードで接続できなくなります。\n通常、この機能は秘密鍵が漏洩したり、証明書を保有する者の権限が失効した場合に、当該証明書を無効として仮想 HUB に登録することにより、その証明書を用いて VPN Client が仮想 HUB に接続しようとした際に、ユーザー認証を拒否するために使用されます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CrlList_Args		CrlList


# CrlAdd コマンド
CMD_CrlAdd				無効な証明書の追加
CMD_CrlAdd_Help			現在管理している仮想 HUB に設定されている無効な証明書リストに、新しい無効な証明書の定義を追加します。\n無効な証明書の一覧に登録する内容を、このコマンドのパラメータで指定します。仮想 HUB にユーザーが証明書認証モードで接続してきたとき、その証明書が無効な証明書の一覧に登録されている 1 つ以上の内容に一致する場合に、そのユーザーの接続を拒否します。\nこのコマンドで指定したパラメータで定義されるすべての条件に一致した証明書が、無効として判定されます。\n設定できる項目は、[名前 (CN)]、[所属機関 (O)]、[組織単位 (OU)]、[国 (C)]、[都道府県 (ST)]、[ローカル (L)]、[シリアル番号 (16進数)]、[MD5 ダイジェスト値 (16進数, 128 bit)]、[SHA-1 ダイジェスト値 (16進数, 160 bit)] です。ダイジェスト値 (ハッシュ値) の指定は、証明書を事実上一意に指定することになります。通常、MD5 または SHA-1 のダイジェスト値を入力する場合は、その他の項目を入力する必要はありません。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CrlAdd_Args			CrlAdd [/SERIAL:serial] [/MD5:md5] [/SHA1:sha1] [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l]
CMD_CrlAdd_SERIAL		条件として証明書のシリアル番号 (16進数) を設定する場合はこのパラメータで値を指定します。
CMD_CrlAdd_MD5			条件として証明書の MD5 ダイジェスト値 (16進数, 128 bit) を設定する場合は、このパラメータで値を指定します。16 進数で 32 文字 (16 Bytes) のパラメータを指定しない場合は無視されます。
CMD_CrlAdd_SHA1			条件として証明書の SHA1 ダイジェスト値 (16進数, 160 bit) を設定する場合は、このパラメータで値を指定します。16 進数で 40 文字 (20 Bytes) のパラメータを指定しない場合は無視されます。
CMD_CrlAdd_CN			条件として証明書の名前 (CN) を指定する場合は、このパラメータで値を設定します。
CMD_CrlAdd_O			条件として証明書の所属機関 (O) を指定する場合は、このパラメータで値を設定します。
CMD_CrlAdd_OU			条件として証明書の組織単位 (OU) を指定する場合は、このパラメータで値を設定します。
CMD_CrlAdd_C			条件として証明書の国 (C) を指定する場合は、このパラメータで値を設定します。
CMD_CrlAdd_ST			条件として証明書の都道府県 (ST) を指定する場合は、このパラメータで値を設定します。
CMD_CrlAdd_L			条件として証明書のローカル (L) を指定する場合は、このパラメータで値を設定します。


# CrlDel コマンド
CMD_CrlDel				無効な証明書の削除
CMD_CrlDel_Help			現在管理している仮想 HUB に設定されている無効な証明書のリストから、無効な証明書の定義を指定して削除します。\n現在登録されている無効な証明書の定義一覧は、CrlList コマンドで取得できます\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CrlDel_Args			CrlDel [id]
CMD_CrlDel_[id]			削除する無効な証明書の定義の ID を指定します。
CMD_CrlDel_Prompt_ID	削除する ID: 


# CrlGet コマンド
CMD_CrlGet				無効な証明書の取得
CMD_CrlGet_Help			現在管理している仮想 HUB に設定されている無効な証明書のリストから、無効な証明書の定義を指定して、その定義内容を取得します。\n現在登録されている無効な証明書の定義一覧は、CrlList コマンドで取得できます。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_CrlGet_Args			CrlGet [id]
CMD_CrlGet_[id]			取得する無効な証明書の定義の ID を指定します。
CMD_CrlGet_Prompt_ID	取得する ID: 
CMD_CrlGet_CN			名前 (CN)
CMD_CrlGet_O			所属機関 (O)
CMD_CrlGet_OU			組織単位 (OU)
CMD_CrlGet_C			国 (C)
CMD_CrlGet_ST			都道府県 (ST)
CMD_CrlGet_L			ローカル (L)
CMD_CrlGet_SERI			シリアル番号 (16進数)
CMD_CrlGet_MD5_HASH		MD5 ダイジェスト値 (16進数, 128 bit)
CMD_CrlGet_SHA1_HASH	SHA-1 ダイジェスト値 (16進数, 160 bit)


# AcList コマンド
CMD_AcList				接続元 IP 制限リストのルール一覧の取得
CMD_AcList_Help			現在管理している仮想 HUB に設定されている 接続元 IP 制限リストのルール一覧を取得します。\nクライアントコンピュータの接続元 IP アドレスによって、この仮想 HUB への VPN 接続を、許可または拒否することができます。複数のルールを定義することができ、各ルールには優先順位を設定することができます。優先順位が高いルールから検索を行い、最初に IP アドレスが一致したルールの動作に基づいて、そのクライアントからの接続を、許可または拒否します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AcList_Args			AcList


# AcAdd コマンド
CMD_AcAdd				接続元 IP 制限リストにルールを追加 (IPv4)
CMD_AcAdd_Help			現在管理している仮想 HUB に設定されている 接続元 IP 制限リストに新しいルールを追加します。\nここで設定した項目は、VPN Client が仮想 HUB に接続しようとした際に、そのクライアントからの接続を許可するか拒否するかを決定するために使用されます。\nルール項目の内容として、ルールに一致するクライアントの IP アドレス、または IP アドレスとマスクを指定することができます。IP アドレスのみを指定すると、単一の指定したコンピュータのみがルールに一致することになりますが、IP ネットワークアドレスとマスクを指定すると、そのサブネットの範囲内のすべてのコンピュータがルールに一致することになります。\nルールには優先順位を設定することができます。優先順位は 1 以上の整数で指定し、値が小さいほど優先順位は高く評価されます。\n現在登録されている 接続元 IP 制限リストのルール一覧を取得するには、AcList コマンドを使用します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AcAdd_Args			AcAdd [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd_[allow|deny]	ルールに一致したクライアントからの接続を許可する ("allow") か拒否する ("deny") かを設定します。
CMD_AcAdd_PRIORITY		ルールの優先順位を 1 以上の整数で指定します。値が小さいほど優先順位は高く評価されます。
CMD_AcAdd_IP			[IP アドレス/マスク] の形式で、クライアント IPv4 アドレスの範囲を指定します。IPv4 アドレスは 192.168.0.1 のように、10 進数をドットで区切って指定します。マスクは 255.255.255.0 のように 10 進数をドットで区切って指定するか、24 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定します。単一の IPv4 ホストを指定するには、マスクを 255.255.255.255 または 32 として指定します。
CMD_AcAdd_Prompt_AD		allow または deny: 
CMD_AcAdd_Prompt_PRIORITY	優先順位: 
CMD_AcAdd_Prompt_IP		IPv4 アドレス/マスク: 
CMD_AcAdd_Eval_PRIORITY	優先順位は 1 以上で指定してください。


# AcAdd6 コマンド
CMD_AcAdd6				接続元 IP 制限リストにルールを追加 (IPv6)
CMD_AcAdd6_Help			現在管理している仮想 HUB に設定されている 接続元 IP 制限リストに新しいルールを追加します。\nここで設定した項目は、VPN Client が仮想 HUB に接続しようとした際に、そのクライアントからの接続を許可するか拒否するかを決定するために使用されます。\nルール項目の内容として、ルールに一致するクライアントの IP アドレス、または IP アドレスとマスクを指定することができます。IP アドレスのみを指定すると、単一の指定したコンピュータのみがルールに一致することになりますが、IP ネットワークアドレスとマスクを指定すると、そのサブネットの範囲内のすべてのコンピュータがルールに一致することになります。\nルールには優先順位を設定することができます。優先順位は 1 以上の整数で指定し、値が小さいほど優先順位は高く評価されます。\n現在登録されている 接続元 IP 制限リストのルール一覧を取得するには、AcList コマンドを使用します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AcAdd6_Args			AcAdd6 [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd6_[allow|deny]	ルールに一致したクライアントからの接続を許可する ("allow") か拒否する ("deny") かを設定します。
CMD_AcAdd6_PRIORITY		ルールの優先順位を 1 以上の整数で指定します。値が小さいほど優先順位は高く評価されます。
CMD_AcAdd6_IP			[IP アドレス/マスク] の形式で、クライアント IPv6 アドレスの範囲を指定します。IPv6 アドレスは 2001:200:0:1:: のように 16 進数をコロンで区切って指定します。マスクは ffff:ffff:ffff:ffff:: のように IPv6 形式で区切って指定するか、64 のように先頭からのビット長を 10 進数で指定します。単一の IPv6 ホストを指定するには、マスクを ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff または 128 として指定します。
CMD_AcAdd6_Prompt_AD		allow または deny: 
CMD_AcAdd6_Prompt_PRIORITY	優先順位: 
CMD_AcAdd6_Prompt_IP		IPv6 アドレス/サブネットマスク: 
CMD_AcAdd6_Eval_PRIORITY	優先順位は 1 以上で指定してください。

# AcDel コマンド
CMD_AcDel				接続元 IP 制限リスト内のルールの削除
CMD_AcDel_Help			現在管理している仮想 HUB に設定されている 接続元 IP 制限リストのルールを削除します。\n現在登録されている 接続元 IP 制限リストのルール一覧を取得するには、AcList コマンドを使用します。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_AcDel_Args			AcDel [id]
CMD_AcDel_[id]			削除する接続元 IP 制限リスト内のルールの ID を指定します。
CMD_AcDel_Prompt_ID		削除するルールの ID: 


# LicenseAdd コマンド
CMD_LicenseAdd			新しいライセンスキーの登録
CMD_LicenseAdd_Help		SoftEther VPN Server に、新しいライセンスキーを登録します。\nSoftEther VPN Server を使用するには、有効なライセンスを取得し、ライセンスキーを登録する必要があります。ライセンスキーは、36 桁の英数字およびハイフン ( '-' ) で構成されている、ライセンスの所有を証明するキーコードです。\nライセンスキーは、本ソフトウェアと共にライセンス証書を受け取った場合は、ライセンス証書に印刷されています。本ソフトウェアのライセンスをオンラインで購入した場合は、購入時の Web サイトの画面やメールなどにライセンスキーが記載されていることがあります。また、その他の方法で、ライセンスキーが記載されている場合もあります。不明な場合は、ライセンスの購入元にお問い合わせください。\n\n現在登録されているライセンスの一覧を取得するには、LicenseList コマンドを使用します。\n現在の VPN Server のライセンス状態を表示するには、LicenseStatus コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_LicenseAdd_Args		LicenseAdd [key]
CMD_LicenseAdd_[key]	登録するライセンスキーを指定します。36 桁の英数字を、6 桁ごとにハイフンで区切って指定してください。
CMD_LicenseAdd_Prompt_Key	ライセンスキー: 


# LicenseDel コマンド
CMD_LicenseDel			登録されているライセンスの削除
CMD_LicenseDel_Help		SoftEther VPN Server に、現在登録されているライセンス一覧から、指定されたライセンスを削除します。\n\n現在登録されているライセンスの一覧を取得するには、LicenseList コマンドを使用します。\n現在の VPN Server のライセンス状態を表示するには、LicenseStatus コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_LicenseDel_Args		LicenseDel [id]
CMD_LicenseDel_[id]		削除するライセンスの番号を指定します。
CMD_LicenseDel_Prompt_ID	削除するライセンスの番号: 


# LicenseList コマンド
CMD_LicenseList			登録されているライセンス一覧の取得
CMD_LicenseList_Help	SoftEther VPN Server に、現在登録されているライセンスのライセンスキー、ライセンス種類名、状態、有効期限、ライセンス ID、ライセンス種類 ID、サーバー ID およびシリアル ID の一覧を表示します。\n\n現在の VPN Server のライセンス状態を表示するには、LicenseStatus コマンドを使用します。\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_LicenseList_Args	LicenseList


# LicenseStatus コマンド
CMD_LicenseStatus		現在の VPN Server のライセンス状態の取得
CMD_LicenseStatus_Help	現在の SoftEther VPN Server のライセンス状態を取得して表示します。\nSoftEther VPN Server の現在の製品エディション名、サーバー ID、製品ライセンスの有効期限、および利用可能なクライアント接続ライセンス数とブリッジ接続ライセンス数が表示されます。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_LicenseStatus_Args	LicenseStatus


## SoftEther VPN 4.0 で新たに追加されたコマンド

# IPsecEnable コマンド
CMD_IPsecEnable			IPsec VPN サーバー機能の有効化 / 無効化
CMD_IPsecEnable_Help	SoftEther VPN Server の IPsec VPN サーバー機能を有効化 / 無効化します。\nIPsec VPN サーバー機能を有効にすると、VPN Server 上の仮想 HUB は、IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 に対応した PC や Mac OS X、スマートフォン、ルータ等からの VPN 接続を受付けることができるようになります。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_IPsecEnable_Args	IPsecEnable [/L2TP:yes|no] [/L2TPRAW:yes|no] [/ETHERIP:yes|no] [/PSK:pre-shared-key] [/DEFAULTHUB:default_hub]
CMD_IPsecEnable_L2TP	L2TP over IPsec サーバー機能を有効または無効に設定します。iPhone、iPad、Android、Windows、Mac OS X からの VPN 接続を受付けるにはこの機能を有効にしてください。
CMD_IPsecEnable_L2TPRAW	IPsec を用いない L2TP サーバー機能を有効または無効に設定します。特殊なクライアントからの接続を受付ける場合のみ有効にしてください。
CMD_IPsecEnable_ETHERIP	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能 (拠点間接続 VPN サーバー機能) を有効または無効に設定します。EtherIP / L2TPv3 over IPsec に対応した市販のルータ製品は、この VPN Server の仮想 HUB にレイヤ 2 (Ethernet) でブリッジ接続できるようになります。
CMD_IPsecEnable_PSK		IPsec 事前共有鍵を設定します。IPsec 事前共有鍵は、「PSK (Pre-Shared Key)」または「シークレット」と呼ばれることがあります。8 文字程度で設定し、VPN を利用するすべてのユーザーに配布してください。Google Android 4.0 にはバグがあり、PSK の文字数が 10 文字を超えた場合は VPN 通信に失敗することがあります。そのため、PSK の文字数は 9 文字以下にすることを推奨します。
CMD_IPsecEnable_DEFAULTHUB	接続時のユーザー名において仮想 HUB 名が省略された場合に接続するデフォルトの仮想 HUB の名前を指定します。通常、L2TP, OpenVPN および MS-SSTP VPN 接続時のユーザー名は "仮想HUB名\\ユーザー名" または "ユーザー名@仮想HUB名" のように指定される必要があります。もしユーザーが仮想 HUB 名の指定を省略した場合は、DEFAULTHUB パラメータとして指定されている仮想 HUB がデフォルトの仮想 HUB として選択されることになります。
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TP	L2TP over IPsec サーバー機能を有効 (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TPRAW	Raw L2TP サーバー機能を有効 (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_ETHERIP	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能を有効 (yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_PSK		IPsec 事前共有鍵の文字列 (9 文字以下を推奨): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_DEFAULTHUB	VPN 接続時に仮想 HUB 名が省略された場合のデフォルト仮想 HUB 名: 


# IPsecGet コマンド
CMD_IPsecGet			IPsec VPN サーバー機能の現在の設定の取得
CMD_IPsecGet_Help		SoftEther VPN Server の IPsec VPN サーバー機能の現在の設定を取得して表示します。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_IPsecGet_Args		IPsecGet
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TP		L2TP over IPsec サーバー機能は有効
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TPRAW	Raw L2TP サーバー機能は有効
CMD_IPsecGet_PRINT_ETHERIP	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能は有効
CMD_IPsecGet_PRINT_PSK		IPsec 事前共有鍵の文字列
CMD_IPsecGet_PRINT_DEFAULTHUB	デフォルト仮想 HUB 名


# EtherIpClientAdd コマンド
CMD_EtherIpClientAdd	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能のクライアントデバイスからの接続を受付けるための接続設定の追加
CMD_EtherIpClientAdd_Help	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能のクライアントデバイスからの接続を受付けるための接続設定を追加します。\nEtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能が有効になっている場合にルータ等からの接続を受付けるには、予めクライアント側となる EtherIP / L2TPv3 over IPsec 対応ルータが VPN Server に接続する際の IPsec Phase 1 文字列と、接続先の仮想 HUB の情報の対応表を定義しておく必要があります。\nEtherIpClientAdd コマンドを用いて定義を追加することにより、EtherIP / L2TPv3 over IPsec クライアントがこの VPN Server に接続しようとした際の ISAKMP (IKE) Phase 1 のイニシエータ ID 文字列が定義に一致する場合に、定義されている仮想 HUB への接続設定が適用されます。\nユーザー名とパスワードは、仮想 HUB に登録されている必要があります。EtherIP / L2TPv3 クライアントは、このコマンドで入力された情報で識別されるユーザーの権限で仮想 HUB に接続したものとみなされます。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_EtherIpClientAdd_Args	EtherIpClientAdd [ID] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_EtherIpClientAdd_[ID]	ISAKMP Phase 1 ID を指定します。ID はクライアント側のルータの接続設定で設定するものと同一の文字列を指定してください。文字列のほか、ID の種類が IP アドレスの場合は IP アドレスも指定できます。なお、'*' (アスタリスク) を指定するとワイルドカード指定となり、他の明示的なルールに一致しないすべての接続元クライアントが対象となります。
CMD_EtherIpClientAdd_HUB	接続先の仮想 HUB の名前を指定します。
CMD_EtherIpClientAdd_USERNAME	接続先の仮想 HUB にログインするためのユーザー名を指定します。
CMD_EtherIpClientAdd_PASSWORD	接続先の仮想 HUB にログインするためのパスワードを指定します。
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_ID	ISAKMP Phase 1 ID ('*' でワイルドカード指定): 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_HUB	接続先の仮想 HUB の名前: 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_USERNAME	仮想 HUB ログイン用ユーザー名: 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_PASSWORD		仮想 HUB ログイン用パスワード: 


# EtherIpClientDelete コマンド
CMD_EtherIpClientDelete	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能のクライアントデバイスからの接続を受付けるための接続設定の削除
CMD_EtherIpClientDelete_Help	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能のクライアントデバイスからの接続を受付けるための接続設定の定義済み項目を削除します。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_EtherIpClientDelete_Args	EtherIpClientDelete [ID]
CMD_EtherIpClientDelete_[ID]	ISAKMP Phase 1 ID を指定します。
CMD_EtherIpClientDelete_Prompt_ID	ISAKMP Phase 1 ID: 


# EtherIpClientList コマンド
CMD_EtherIpClientList	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能のクライアントデバイスからの接続を受付けるための接続設定の一覧表示
CMD_EtherIpClientList_Help	EtherIP / L2TPv3 over IPsec サーバー機能のクライアントデバイスからの接続を受付けるための接続設定の定義済み一覧を表示します。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_EtherIpClientList_Args	EtherIpClientList


# OpenVpnMakeConfig コマンド
CMD_OpenVpnMakeConfig	OpenVPN 互換サーバー機能に接続可能なサンプルの OpenVPN 設定ファイルの生成
CMD_OpenVpnMakeConfig_Help	本来、OpenVPN クライアントを使うためには設定ファイルを手動で記述する必要がありますが、これは難易度が高い作業です。しかし、このコマンドを使用すればこの VPN Server に接続することができる基本的な OpenVPN クライアント用の設定ファイルを自動的に生成することができます。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_OpenVpnMakeConfig_Args	OpenVpnMakeConfig [ZIP_FileName]
CMD_OpenVpnMakeConfig_[ZIP_FileName]	このコマンドによって出力される設定ファイル (ZIP 圧縮形式) の保存先ファイル名を指定します。拡張子が指定されていない場合は自動的に ".zip" が付加されます。
CMD_OpenVpnMakeConfig_Prompt_ZIP		設定ファイルを保存する先のファイル名 (ZIP 圧縮形式): 
CMD_OpenVpnMakeConfig_OK			サンプル設定ファイルを "%s" ファイルに保存しました。このファイルを unzip コマンドなどを用いて展開して使用できます。\n
CMD_OpenVpnMakeConfig_ERROR			サンプル設定ファイルを "%s" ファイルに保存できませんでした。ファイル名が正しくない可能性があります。\n


# ServerCertRegenerate コマンド
CMD_ServerCertRegenerate	指定された CN (Common Name) を持つ自己署名証明書を新たに作成し VPN Server に登録
CMD_ServerCertRegenerate_Help	SoftEther VPN Server の SSL-VPN 機能で提示されるサーバー証明書を、新たに作成する証明書に置き換えます。新たな証明書は自己署名証明書として生成され、CN (Common Name) の値を任意の文字列に設定することができます。\n\nこのコマンドは、Microsoft SSTP VPN 互換サーバー機能を使用しようとする場合に便利です。なぜならば、SSTP VPN クライアント (Windows Vista / 7 / 8 / RT / 10 に標準搭載) は接続先の VPN Server の提示する SSL 証明書の CN (Common Name) の値が接続先として指定されているホスト名文字列と完全に一致するかどうかを検証し、もし一致しない場合は接続をキャンセルするためです。\n\nこのコマンドは、既存の VPN Server の SSL 証明書を削除します。ServerCertGet コマンドおよび ServerKeyGet コマンドを用いて、現在の証明書と秘密鍵をバックアップしておくことを推奨します。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_ServerCertRegenerate_Args	ServerCertRegenerate [CN]
CMD_ServerCertRegenerate_[CN]	新たに生成する自己署名証明書の Common Name (CN) の値を指定します。
CMD_ServerCertRegenerate_Prompt_CN	Common Name (CN) の値: 


# VpnOverIcmpDnsEnable コマンド
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable	VPN over ICMP / VPN over DNS サーバー機能を有効化 / 無効化
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Help	ファイアウォールやルータ等の故障や過負荷、設定ミス等により TCP/IP 通信ができない環境のネットワークからでも、ICMP (Ping) または DNS パケットの通信が可能であれば、VPN Server と VPN Client との間で VPN 通信を行うことができます。そのためには、予め VPN over ICMP / VPN over DNS サーバー機能を有効にしておく必要があります。\n\n警告: この機能はファイアウォールやルータ等が一時的に不調となっており ICMP または DNS のみ安定した通信が可能な環境で VPN 通信を確立するための機能であ。緊急時などには有益ですが、長期間の利用には適しない場合があります。\n\n接続元の VPN Client または VPN Bridge は内部バージョン 4.0 以降が必要です。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Args	VpnOverIcmpDnsEnable [/ICMP:yes|no] [/DNS:yes|no]
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_ICMP	VPN over ICMP サーバーを有効にするには yes、無効にするには no を指定します。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_DNS	VPN over DNS サーバーを有効にするには yes、無効にするには no を指定します。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_ICMP	VPN over ICMP サーバーを有効 (yes / no): 
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_DNS		VPN over DNS サーバーを有効 (yes / no): 


# VpnOverIcmpDnsGet コマンド
CMD_VpnOverIcmpDnsGet		現在の VPN over ICMP / VPN over DNS サーバー機能の設定を取得
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Help	現在の VPN over ICMP / VPN over DNS サーバー機能の設定を取得して表示します。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Args	VpnOverIcmpDnsGet
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_ICMP	VPN over ICMP サーバーが有効
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_DNS		VPN over DNS サーバーが有効


# DynamicDnsGetStatus コマンド
CMD_DynamicDnsGetStatus		ダイナミック DNS 機能の現在の状態の取得
CMD_DynamicDnsGetStatus_Help	ダイナミック DNS 機能の現在の状態を取得して表示します。\n\nダイナミック DNS による、VPN Server コンピュータに永続的な固有の DNS ホスト名が割当てられます。これにより独自でドメインを所有していなくても、VPN Client や VPN Bridge などの設定画面上が VPN Server の IP アドレスの代わりに DNS ホスト名によって VPN Server を指定することができます。\nまた、IP アドレスが変化する可能性がある一般的な ISP を用いて VPN Server をインターネットに接続する場合でも、IP アドレスが変化すれば自動的に DNS ホスト名対応する IP アドレスが更新されますので、可変 IP アドレスでも VPN Server を運用することができるようになります。\nこれにより、高価な月額料金が必要な固定グローバル IP アドレスのサービスを契約する必要がなくなります。\n\n[注意]\nダイナミック DNS 機能を無効にするには、VPN Server の設定ファイルを編集します。\n"declare root" ディレクティブ内に "declare DDnsClient" ディレクティブがあります。この中にある "bool Disable" の値を true に設定して VPN Server を再起動することにより、ダイナミック DNS 機能が無効になります。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_DynamicDnsGetStatus_Args	DynamicDnsGetStatus
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_FQDN	割当ダイナミック DNS ホスト名 (完全)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_HOSTNAME	割当ダイナミック DNS ホスト名 (ホスト名)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_SUFFIX	DNS サフィックス
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv4		グローバル IPv4 アドレス
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv6		グローバル IPv6 アドレス


# DynamicDnsSetHostname コマンド
CMD_DynamicDnsSetHostname	ダイナミック DNS ホスト名の設定
CMD_DynamicDnsSetHostname_Help	ダイナミック DNS 機能で VPN Server が使用するホスト名を設定します。現在割当てられているホスト名は DynamicDnsGetStatus コマンドで確認できます。\n\nダイナミック DNS による、VPN Server コンピュータに永続的な固有の DNS ホスト名が割当てられます。これにより独自でドメインを所有していなくても、VPN Client や VPN Bridge などの設定画面上が VPN Server の IP アドレスの代わりに DNS ホスト名によって VPN Server を指定することができます。\nまた、IP アドレスが変化する可能性がある一般的な ISP を用いて VPN Server をインターネットに接続する場合でも、IP アドレスが変化すれば自動的に DNS ホスト名対応する IP アドレスが更新されますので、可変 IP アドレスでも VPN Server を運用することができるようになります。\nこれにより、高価な月額料金が必要な固定グローバル IP アドレスのサービスを契約する必要がなくなります。\n\n[注意]\nダイナミック DNS 機能を無効にするには、VPN Server の設定ファイルを編集します。\n"declare root" ディレクティブ内に "declare DDnsClient" ディレクティブがあります。この中にある "bool Disable" の値を true に設定して VPN Server を再起動することにより、ダイナミック DNS 機能が無効になります。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。
CMD_DynamicDnsSetHostname_Args	DynamicDnsSetHostname [hostname]
CMD_DynamicDnsSetHostname_[hostname]	新しいホスト名を 3 文字以上 31 文字以下の半角英数字およびハイフン '-' で指定します。変更は何度でも可能です。
CMD_DynamicDnsSetHostname_Prompt_hostname	ダイナミック DNS ホスト名 (3 - 31 文字): 


# VpnAzureGetStatus コマンド
CMD_VpnAzureGetStatus			VPN Azure 機能の現在の状態の取得
CMD_VpnAzureGetStatus_Help		VPN Azure 機能の現在の状態を取得します。\n\nVPN Azure により、会社のパソコンに自宅や外出先のパソコンから非常に簡単に VPN 接続できるようになります。VPN 接続中は会社のパソコンを経由して、社内 LAN の他のサーバーにもアクセスできます。\n会社のパソコン (VPN Server) にはグローバル IP アドレスは不要です。ファイアウォールや NAT の内側であっても動作し、ネットワーク管理者による設定は一切必要ありません。VPN クライアントとなる自宅のパソコンでは、Windows に標準付属の SSTP VPN クライアントを使用できます。\nVPN Azure は、SoftEther VPN Server をお使いの方はどなたでも無料で利用できるクラウド VPN サービスです。ソフトイーサ株式会社によって運営されています。使い方は http://www.vpnazure.net/ に掲載されています。\n\nVPN Azure ホスト名はダイナミック DNS サービスのホスト名のドメイン部分を "vpnazure.net" に変更したものが使用されます。ホスト名を変更するには DynamicDnsSetHostname コマンドを使用してください。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_VpnAzureGetStatus_Args		VpnAzureGetStatus
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_ENABLED	VPN Azure 機能が有効
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_CONNECTED	VPN Azure クラウドサーバーへ接続完了
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_HOSTNAME	VPN Azure サービス上でのホスト名


# VpnAzureSetEnable コマンド
CMD_VpnAzureSetEnable			VPN Azure 機能の有効化 / 無効化
CMD_VpnAzureSetEnable_Help		VPN Azure 機能を有効または無効にします。\n\nVPN Azure により、会社のパソコンに自宅や外出先のパソコンから非常に簡単に VPN 接続できるようになります。VPN 接続中は会社のパソコンを経由して、社内 LAN の他のサーバーにもアクセスできます。\n会社のパソコン (VPN Server) にはグローバル IP アドレスは不要です。ファイアウォールや NAT の内側であっても動作し、ネットワーク管理者による設定は一切必要ありません。VPN クライアントとなる自宅のパソコンでは、Windows に標準付属の SSTP VPN クライアントを使用できます。\nVPN Azure は、SoftEther VPN Server をお使いの方はどなたでも無料で利用できるクラウド VPN サービスです。ソフトイーサ株式会社によって運営されています。使い方は http://www.vpnazure.net/ に掲載されています。\n\nVPN Azure ホスト名はダイナミック DNS サービスのホスト名のドメイン部分を "vpnazure.net" に変更したものが使用されます。ホスト名を変更するには DynamicDnsSetHostname コマンドを使用してください。\n\nこのコマンドを実行するには、VPN Server の管理者権限が必要です。\nこのコマンドは、VPN Bridge では実行できません。\nこのコマンドは、クラスタとして動作している VPN Server の仮想 HUB では実行できません。
CMD_VpnAzureSetEnable_Args		VpnAzureSetEnable [yes|no]
CMD_VpnAzureSetEnable_[yes|no]	VPN Azure 機能を有効にするには yes、無効にするには no を指定します。
CMD_VpnAzureSetEnable_PROMPT	VPN Azure 機能を有効 (yes / no): 



######################################################
#                                                    #
# ここから下は VPN Client 用の管理コマンド           #
#                                                    #
######################################################


# VersionGet コマンド
CMD_VersionGet			VPN Client サービスのバージョン情報の取得
CMD_VersionGet_Help		現在管理している VPN Client サービスプログラムのバージョン情報を取得します。
CMD_VersionGet_Args		VersionGet
CMD_VersionGet_1		製品名
CMD_VersionGet_2		バージョン情報
CMD_VersionGet_3		ビルド情報
CMD_VersionGet_4		プロセス ID
CMD_VersionGet_5		OS の種類


# PasswordSet コマンド
CMD_PasswordSet			VPN Client サービスに接続するためのパスワードの設定
CMD_PasswordSet_Help	VPN Client サービスに、コマンドライン管理ユーティリティや VPN クライアント接続マネージャなどから接続して制御を行う際に、パスワードの入力を求めることができます。このコマンドを用いて、入力を求めるパスワードを設定することができます。\nパスワードは、リモート (localhost 以外のコンピュータ) から操作を行う場合のみ入力させることを要求することもできます。
CMD_PasswordSet_Args	PasswordSet [password] [/REMOTEONLY:yes|no]
CMD_PasswordSet_[password]	設定するパスワードを指定します。"none" と指定すると、パスワードの設定を削除することができます。
CMD_PasswordSet_REMOTEONLY	yes を指定すると、パスワードはリモート (localhost 以外のコンピュータ) から操作を行う場合のみ要求され、localhost からの接続時には要求されなくなります。このパラメータを省略した場合は、"no" と見なします。


# PasswordGet コマンド
CMD_PasswordGet			VPN Client サービスに接続するためのパスワードの設定の取得
CMD_PasswordGet_Help	VPN Client サービスに、コマンドライン管理ユーティリティや VPN クライアント接続マネージャなどから接続して制御を行う際に、パスワードの入力を求めるようになっているかどうかの設定を取得します。\nまた、パスワードを要求する場合についは、リモート (localhost 以外のコンピュータ) から操作を行う場合のみ入力させる設定になっているかどうかも取得します。
CMD_PasswordGet_Args	PasswordGet
CMD_PasswordGet_1		パスワードの設定
CMD_PasswordGet_2		リモートからの接続時のみパスワードを要求


# CertList コマンド
CMD_CertList			信頼する証明機関の証明書一覧の取得
CMD_CertList_Help		VPN Client が信頼する証明機関の証明書一覧を管理します。登録されている証明機関の証明書一覧は、VPN Server への接続時の、サーバー証明書の検証などに利用されます。
CMD_CertList_Args		CertList


# CertAdd コマンド
CMD_CertAdd				信頼する証明機関の証明書の追加
CMD_CertAdd_Help		VPN Client が信頼する証明機関の証明書一覧に、新しい証明書を追加します。登録された証明機関の証明書一覧は、VPN Server への接続時の、サーバー証明書の検証などに利用されます。\n現在の証明書一覧を取得するには、CertList コマンドを使用します。\n証明書を追加するには、その証明書が X.509 形式のファイルとして保存されている必要があります。
CMD_CertAdd_Args		CertAdd [path]
CMD_CertAdd_[path]		登録する X.509 証明書ファイル名を指定します。


# CertDelete コマンド
CMD_CertDelete			信頼する証明機関の証明書の削除
CMD_CertDelete_Help		VPN Client が信頼する証明機関の証明書一覧から、既存の証明書を削除します。\n現在の証明書一覧を取得するには、CertList コマンドを使用します。
CMD_CertDelete_Args		CertDelete [id]
CMD_CertDelete_[id]		削除する証明書の ID を指定します。


# CertGet コマンド
CMD_CertGet				信頼する証明機関の証明書の取得
CMD_CertGet_Help		VPN Client が信頼する証明機関の証明書一覧内の、既存の証明書を取得し、X.509 形式のファイルとして保存します。
CMD_CertGet_Args		CertGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CertGet_[id]		取得する証明書の ID を指定します。
CMD_CertGet_SAVECERT	取得した証明書を保存するファイル名を指定します。


# SecureList コマンド
CMD_SecureList			使用できるスマートカードの種類の一覧の取得
CMD_SecureList_Help		VPN Client でサポートされているスマートカードの種類の一覧を表示します。\nスマートカードの種類の一覧には、現在コンピュータにドライバがインストールされていて、かつ VPN ソフトウェアでサポートされているデバイスの一覧が表示されます。\r\n現在使用しているスマートカードの種類が表示されない場合は、VPN ソフトウェアをより新しいバージョンにアップデートすることにより使用できるようになる場合もあります。
CMD_SecureList_Args		SecureList


# SecureSelect コマンド
CMD_SecureSelect		使用するスマートカードの種類の選択
CMD_SecureSelect_Help	VPN Client で使用するスマートカードの種類を選択します。\n使用できるスマートカードの種類の一覧は、SecureList コマンドで取得することができます。
CMD_SecureSelect_Args	SecureSelect [id]
CMD_SecureSelect_[id]	スマートカードの種類の ID を指定します。
CMD_SecureSelect_PROMPT_ID	使用するスマートカードの種類の ID: 


# SecureGet コマンド
CMD_SecureGet			使用するスマートカードの種類の ID の取得
CMD_SecureGet_Help		現在 VPN Client で使用するように設定されているスマートカードの種類の ID を取得します。この ID を元に SecureList コマンドの結果を見ることによって、現在選択されているスマートカードの種類が取得できます。\n現在スマートカードが選択されていない場合は、ID が 0 と表示されます。
CMD_SecureGet_Args		SecureGet
CMD_SecureGet_Print		現在選択されているスマートカード ID は %u です。
CMD_SecureGet_NoPrint	現在スマートカードは選択されていません。


# NicCreate コマンド
CMD_NicCreate			新規仮想 LAN カードの作成
CMD_NicCreate_Help		新しい仮想 LAN カードをシステムに追加します。仮想 LAN カードには任意の名前を付けることができます。\nただし、仮想 LAN カード名に使用することができる文字は英数字のみで、Windows 2000 以降のシステムでは 31 文字まで、Windows 98, 98 SE および ME では 4 文字まで設定することができます。\nNicCreate コマンドを呼び出した場合、VPN Client が動作しているオペレーティングシステムに、新しい仮想 LAN カードデバイスドライバがインストールされます。\nこの場合、オペレーティングシステムによっては、デバイスドライバをインストールしても良いかどうか確認するダイアログボックスが表示される場合があります。
CMD_NicCreate_Args		NicCreate [name]
CMD_NicCreate_[name]	仮想 LAN カードの名前を指定します。
CMD_NicCreate_PROMPT_NAME	仮想 LAN カードの名前: 


# NicDelete コマンド
CMD_NicDelete			仮想 LAN カードの削除
CMD_NicDelete_Help		既存の仮想 LAN カードをシステムから削除します。\nシステムから仮想 LAN カードを削除すると、その仮想 LAN カードを使用していた接続は切断されます。\nまた、削除された仮想 LAN カードを使用するように設定されていた接続設定は、別の仮想 LAN カードを使用するように自動的に設定変更されます。\nこのコマンドは、VPN Client が Windows 2000 以降のオペレーティングシステムで動作している場合に使用できます。
CMD_NicDelete_Args		NicDelete [name]
CMD_NicDelete_[name]	仮想 LAN カードの名前を指定します。


# NicUpgrade コマンド
CMD_NicUpgrade			仮想 LAN カードのデバイスドライバのアップグレード
CMD_NicUpgrade_Help		既存の仮想 LAN カードのデバイスドライバのバージョンが古い場合、現在動作している VPN Client に同梱されている最新のデバイスドライバにアップグレードします。アップグレードが行われない場合でも、デバイスドライバを再インストールします。\nオペレーティングシステムによっては、デバイスドライバをインストールしても良いかどうか確認するダイアログボックスが表示される場合があります。\nこのコマンドは、VPN Client が Windows 2000 以降のオペレーティングシステムで動作している場合に使用できます。
CMD_NicUpgrade_Args		NicUpgrade [name]
CMD_NicUpgrade_[name]	仮想 LAN カードの名前を指定します。


# NicGetSetting コマンド
CMD_NicGetSetting		仮想 LAN カードの設定の取得
CMD_NicGetSetting_Help	既存の仮想 LAN カードの MAC アドレス設定を取得します。\nこのコマンドは、VPN Client が Windows 2000 以降のオペレーティングシステムで動作している場合に使用できます。
CMD_NicGetSetting_Args	NicGetSetting [name]
CMD_NicGetSetting_[name]	仮想 LAN カードの名前を指定します。
CMD_NicGetSetting_1		デバイス名
CMD_NicGetSetting_2		状態
CMD_NicGetSetting_3		MAC アドレス
CMD_NicGetSetting_4		バージョン
CMD_NicGetSetting_5		ドライバファイル名
CMD_NicGetSetting_6		GUID


# NicSetSetting コマンド
CMD_NicSetSetting		仮想 LAN カードの設定の変更
CMD_NicSetSetting_Help	既存の仮想 LAN カードの MAC アドレス設定を変更します。このコマンドを実行すると、現在動作中の仮想 LAN カードデバイスドライバは再起動します。\nこのコマンドは、VPN Client が Windows 2000 以降のオペレーティングシステムで動作している場合に使用できます。
CMD_NicSetSetting_Args	NicSetSetting [name] [/MAC:mac]
CMD_NicSetSetting_[name]	仮想 LAN カードの名前を指定します。
CMD_NicSetSetting_MAC	設定する MAC アドレスを指定します。\nMAC アドレスは、6 バイト分の 16 進数を文字列で指定してください。\n例: 00:AC:01:23:45:67 または 00-AC-01-23-45-67
CMD_NicSetSetting_PROMPT_MAC	設定する MAC アドレス: 


# NicEnable コマンド
CMD_NicEnable			仮想 LAN カードの有効化
CMD_NicEnable_Help		既存の仮想 LAN カードが無効化されている場合は、有効化します。\nこのコマンドは、VPN Client が Windows 2000 以降のオペレーティングシステムで動作している場合に使用できます。
CMD_NicEnable_Args		NicEnable [name]
CMD_NicEnable_[name]	仮想 LAN カードの名前を指定します。


# NicDisable コマンド
CMD_NicDisable			仮想 LAN カードの無効化
CMD_NicDisable_Help		既存の仮想 LAN カードが有効化されている場合は、無効化します。\nこのコマンドは、VPN Client が Windows 2000 以降のオペレーティングシステムで動作している場合に使用できます。
CMD_NicDisable_Args		NicDisable [name]
CMD_NicDisable_[name]	仮想 LAN カードの名前を指定します。


# NicList コマンド
CMD_NicList				仮想 LAN カード一覧の取得
CMD_NicList_Help		現在システムに登録されている仮想 LAN カードの一覧を取得します。
CMD_NicList_Args		NicList


# AccountList コマンド
CMD_AccountList			接続設定一覧の取得
CMD_AccountList_Help	VPN Client に登録されている接続設定の一覧を取得します。
CMD_AccountList_Args	AccountList


# AccountCreate コマンド
CMD_AccountCreate		新しい接続設定の作成
CMD_AccountCreate_Help	VPN Client に新しい接続設定を作成します。\n接続設定を作成するには、初期パラメータとして接続設定の名前と接続先のサーバー、および接続先の仮想 HUB、ユーザー名に加えて使用する仮想 LAN カード名を指定する必要があります。新しい接続設定を作成した場合、ユーザー認証の種類は [匿名認証] に初期設定され、プロキシサーバーの設定とサーバー証明書の検証オプションは設定されません。これらの設定やその他の詳細設定を変更するには、接続設定を作成した後に、"Account" という名前で始まる他のコマンドを使用します。
CMD_AccountCreate_Args	AccountCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountCreate_[name]	作成する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountCreate_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、接続先の VPN Server のホスト名と、ポート番号を指定します。IP アドレスで指定することもできます。
CMD_AccountCreate_HUB	接続先の VPN Server 内の仮想 HUB を指定します。
CMD_AccountCreate_USERNAME	接続先の VPN Server に接続する際の、ユーザー認証で使用するユーザー名を指定します。
CMD_AccountCreate_NICNAME	接続に使用する仮想 LAN カード名を指定します。
CMD_AccountCreate_Prompt_Name	接続設定の名前: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Server	接続先 VPN Server のホスト名とポート番号: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Hub	接続先仮想 HUB 名: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Username	接続するユーザー名: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Nicname	使用する仮想 LAN カード名: 


# AccountSet コマンド
CMD_AccountSet		接続設定の接続先の設定
CMD_AccountSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定の、接続先の VPN Server のホスト名とポート番号、仮想 HUB 名、および接続に使用するユーザー名に加えて使用する仮想 LAN カード名を設定します。
CMD_AccountSet_Args	AccountSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_AccountSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountSet_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、接続先の VPN Server のホスト名と、ポート番号を指定します。IP アドレスで指定することもできます。
CMD_AccountSet_HUB		接続先の VPN Server 内の仮想 HUB を指定します。


# AccountGet コマンド
CMD_AccountGet			接続設定の設定の取得
CMD_AccountGet_Help		VPN Client に登録されている接続設定の接続設定内容を取得します。\nなお、接続設定の接続設定内容を変更するには、接続設定を作成した後に、"Account" という名前で始まる他のコマンドを使用します。
CMD_AccountGet_Args		AccountGet [name]
CMD_AccountGet_[name]	設定を取得する接続設定の名前を指定します。


# AccountDelete コマンド
CMD_AccountDelete		接続設定の削除
CMD_AccountDelete_Help	VPN Client に登録されている接続設定を削除します。指定された接続設定がオンライン状態である場合は、自動的に接続を切断してから削除します。
CMD_AccountDelete_Args	AccountDelete [name]
CMD_AccountDelete_[name]	削除する接続設定の名前を指定します。


# AccountUsernameSet コマンド
CMD_AccountUsernameSet	接続設定の接続に使用するユーザー名の設定
CMD_AccountUsernameSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に接続する際の、ユーザー認証に必要なユーザー名を指定します。\nなお、ユーザー認証の種類を指定したり、必要なパラメータを指定したりする必要がある場合があります。これらの情報を変更するには、AccountAnonymousSet、AccountPasswordSet、AccountCertSet、AccountSecureCertSet などのコマンドを使用します。
CMD_AccountUsernameSet_Args	AccountUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_AccountUsernameSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountUsernameSet_USERNAME	接続設定が VPN Server に接続する際の、ユーザー認証に必要なユーザー名を指定します。
CMD_AccountUsername_Notice	この接続設定の認証方法は、現在パスワード認証に設定されています。ユーザー名を変更した後、AccountPasswordSet コマンドでパスワードを設定し直す必要があります。


# AccountAnonymousSet コマンド
CMD_AccountAnonymousSet	接続設定のユーザー認証の種類を匿名認証に設定
CMD_AccountAnonymousSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に接続する際のユーザー認証の方法を、[匿名認証] に設定します。
CMD_AccountAnonymousSet_Args	AccountAnonymousSet [name]
CMD_AccountAnonymousSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountPasswordSet コマンド
CMD_AccountPasswordSet	接続設定のユーザー認証の種類をパスワード認証に設定
CMD_AccountPasswordSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に接続する際のユーザー認証の方法を、[パスワード認証] に設定します。パスワード認証の種類には、[標準パスワード認証] と [RADIUS または NT ドメイン認証] を指定します。
CMD_AccountPasswordSet_Args	AccountPasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_AccountPasswordSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountPasswordSet_PASSWORD	パスワード認証で使用するパスワードを指定します。指定しない場合は、パスワードを入力するためのプロンプトが表示されます。
CMD_AccountPasswordSet_TYPE	パスワード認証の種類として、"standard" (標準パスワード認証) または "radius" (RADIUS または NT ドメイン認証) の、どちらかを指定します。
CMD_AccountPasswordSet_Prompt_Type	standard または radius の指定: 
CMD_AccountPasswordSet_Type_Invalid	standard または radius の指定が不正です。


# AccountCertSet コマンド
CMD_AccountCertSet		接続設定のユーザー認証の種類をクライアント証明書認証に設定
CMD_AccountCertSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に接続する際のユーザー認証の方法を、[クライアント証明書認証] に設定します。証明書としては、X.509 形式の証明書ファイルと、Base 64 でエンコードされた対応した秘密鍵ファイルを指定する必要があります。
CMD_AccountCertSet_Args	AccountCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_AccountCertSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountCertSet_LOADCERT	証明書認証で提示する X.509 形式の証明書ファイル名を指定します。
CMD_AccountCertSet_LOADKEY	証明書に対応した Base 64 形式でエンコードされた秘密鍵ファイル名を指定します。


# AccountCertGet コマンド
CMD_AccountCertGet		接続設定に用いるクライアント証明書の取得
CMD_AccountCertGet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定がクライアント証明書認証を使用する場合は、クライアント証明書として提示する証明書を取得して、証明書ファイルを X.509 形式で保存します。
CMD_AccountCertGet_Args	AccountCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_AccountCertGet_[name]	設定を取得する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountCertGet_SAVECERT	取得した証明書を X.509 形式で保存するファイル名を指定します。


# AccountEncryptEnable コマンド
CMD_AccountEncryptEnable	接続設定の通信時の暗号化の有効化
CMD_AccountEncryptEnable_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server との間で VPN 接続を行なって通信をする際に、VPN Server との間の通信内容を SSL で暗号化するように設定します。\n通常は、VPN Server との間の通信を SSL で暗号化して、情報の盗聴や改ざんを防止します。暗号化を無効にすることもできます。暗号化を無効にすると、通信のスループットが向上しますが、通信データは平文でネットワーク上を流れます。
CMD_AccountEncryptEnable_Args	AccountEncryptEnable [name]
CMD_AccountEncryptEnable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountEncryptDisable コマンド
CMD_AccountEncryptDisable	接続設定の通信時の暗号化の無効化
CMD_AccountEncryptDisable_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server との間で VPN 接続を行なって通信をする際に、VPN Server との間の通信内容を暗号化しないように設定します。\n通常は、VPN Server との間の通信を SSL で暗号化して、情報の盗聴や改ざんを防止します。暗号化を無効にすることもできます。暗号化を無効にすると、通信のスループットが向上しますが、通信データは平文でネットワーク上を流れます。
CMD_AccountEncryptDisable_Args	AccountEncryptDisable [name]
CMD_AccountEncryptDisable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountCompressEnable コマンド
CMD_AccountCompressEnable	接続設定の通信時のデータ圧縮の有効化
CMD_AccountCompressEnable_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server との間で VPN 接続を行なって通信をする際に、VPN Server との間の通信内容を圧縮するように設定します。\n最大で約 80 % 程度の圧縮を行うことができます。ただし、圧縮を行うと、クライアントおよびサーバーの両方で CPU 負荷が高くなります。回線速度が約 10 Mbps 以上の場合は、圧縮を行うとスループットが低下し、逆効果となる場合があります。
CMD_AccountCompressEnable_Args	AccountCompressEnable [name]
CMD_AccountCompressEnable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountCompressDisable コマンド
CMD_AccountCompressDisable	接続設定の通信時のデータ圧縮の無効化
CMD_AccountCompressDisable_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server との間で VPN 接続を行なって通信をする際に、VPN Server との間の通信内容を圧縮しないように設定します。
CMD_AccountCompressDisable_Args	AccountCompressDisable [name]
CMD_AccountCompressDisable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountHttpHeader* コマンド
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Name	ヘッダー名 (コロンより前の部分): 
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Data	ヘッダー値 (コロンより後の部分): 


# AccountHttpHeaderAdd コマンド
CMD_AccountHttpHeaderAdd	プロキシサーバー経由で接続する際のカスタム HTTP ヘッダーを追加
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、経由する HTTP プロキシサーバーに送信されるカスタム HTTP ヘッダーを追加します。カスタム HTTP ヘッダーを使用することによりネットワークに課された特定の制限を回避したり、QoS により適当される速度制限を回避できる場合があります。
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Args	AccountHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_AccountHttpHeaderAdd_[name] 設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountHttpHeaderAdd_NAME	追加するヘッダーの名前を指定します (コロンより前の部分)。
CMD_AccountHttpHeaderAdd_DATA	追加するヘッダーの値を指定します (コロンより後の部分)。


# AccountHttpHeaderDelete コマンド
CMD_AccountHttpHeaderDelete	プロキシサーバー経由で接続する際のカスタム HTTP ヘッダーを削除
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、経由する HTTP プロキシサーバーに送信されるカスタム HTTP ヘッダーを削除します。カスタム HTTP ヘッダーを使用することによりネットワークに課された特定の制限を回避したり、QoS により適当される速度制限を回避できる場合があります。
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Args	AccountHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_AccountHttpHeaderDelete_[name]	設定を削除する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountHttpHeaderDelete_NAME	削除するヘッダーの名前を指定します (コロンより前の部分)。


# AccountHttpHeaderGet コマンド
CMD_AccountHttpHeaderGet	プロキシサーバー経由で接続する際のカスタム HTTP ヘッダー一覧を取得
CMD_AccountHttpHeaderGet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、経由する HTTP プロキシサーバーに送信されるカスタム HTTP ヘッダーの一覧を表示します。カスタム HTTP ヘッダーを使用することによりネットワークに課された特定の制限を回避したり、QoS により適当される速度制限を回避できる場合があります。
CMD_AccountHttpHeaderGet_Args	AccountHttpHeaderGet [name]
CMD_AccountHttpHeaderGet_[name]	設定を取得する接続設定の名前を指定します。


# AccountProxyNone コマンド
CMD_AccountProxyNone	接続設定の接続方法を直接 TCP/IP 接続に設定
CMD_AccountProxyNone_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に対して接続する際に使用する接続方法を [直接 TCP/IP 接続] に設定し、プロキシサーバーを経由しないようにします。
CMD_AccountProxyNone_Args	AccountProxyNone [name]
CMD_AccountProxyNone_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountProxyHttp コマンド
CMD_AccountProxyHttp	接続設定の接続方法を HTTP プロキシサーバー経由接続に設定
CMD_AccountProxyHttp_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に対して接続する際に使用する接続方法を [HTTP プロキシサーバー経由接続] に設定し、経由する HTTP プロキシサーバーのホスト名とポート番号、ユーザー名とパスワード (必要な場合) を指定します。\n経由する HTTP プロキシサーバーは、HTTPS 通信をするための CONNECT メソッドに対応している必要があります。
CMD_AccountProxyHttp_Args	AccountProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxyHttp_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountProxyHttp_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、経由する HTTP プロキシサーバーのホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。
CMD_AccountProxyHttp_USERNAME	経由する HTTP プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、ユーザー名を指定します。また、同時に /PASSWORD パラメータも指定します。/USERNAME と /PASSWORD パラメータが指定されない場合は、ユーザー認証データを設定しません。
CMD_AccountProxyHttp_PASSWORD	経由する HTTP プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、パスワードを指定します。/USERNAME パラメータと共に指定します。
CMD_AccountProxyHttp_Prompt_Server	プロキシサーバーのホスト名とポート番号: 


# AccountProxySocks コマンド
CMD_AccountProxySocks	接続設定の接続方法を SOCKS4 プロキシサーバー経由接続に設定
CMD_AccountProxySocks_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に対して接続する際に使用する接続方法を [SOCKS4 プロキシサーバー経由接続] に設定し、経由する SOCKS4 プロキシサーバーのホスト名とポート番号、ユーザー名とパスワード (必要な場合) を指定します。
CMD_AccountProxySocks_Args	AccountProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountProxySocks_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、経由する SOCKS4 プロキシサーバーのホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。
CMD_AccountProxySocks_USERNAME	経由する SOCKS4 プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、ユーザー名を指定します。また、同時に /PASSWORD パラメータも指定します。/USERNAME と /PASSWORD パラメータが指定されない場合は、ユーザー認証データを設定しません。
CMD_AccountProxySocks_PASSWORD	経由する SOCKS4 プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、パスワードを指定します。/USERNAME パラメータと共に指定します。


# AccountProxySocks5 コマンド
CMD_AccountProxySocks5	接続設定の接続方法を SOCKS5 プロキシサーバー経由接続に設定
CMD_AccountProxySocks5_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に対して接続する際に使用する接続方法を [SOCKS5 プロキシサーバー経由接続] に設定し、経由する SOCKS5 プロキシサーバーのホスト名とポート番号、ユーザー名とパスワード (必要な場合) を指定します。
CMD_AccountProxySocks5_Args	AccountProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks5_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountProxySocks5_SERVER	[ホスト名:ポート番号] の形式で、経由する SOCKS5 プロキシサーバーのホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。
CMD_AccountProxySocks5_USERNAME	経由する SOCKS5 プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、ユーザー名を指定します。また、同時に /PASSWORD パラメータも指定します。/USERNAME と /PASSWORD パラメータが指定されない場合は、ユーザー認証データを設定しません。
CMD_AccountProxySocks5_PASSWORD	経由する SOCKS5 プロキシサーバーに接続するためにユーザー認証が必要な場合、パスワードを指定します。/USERNAME パラメータと共に指定します。


# AccountServerCertEnable コマンド
CMD_AccountServerCertEnable	接続設定のサーバー証明書の検証オプションの有効化
CMD_AccountServerCertEnable_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に対して接続する際に、接続先の VPN Server の提示する SSL 証明書が信頼できるかどうか検査するオプションを有効にします。\nこのオプションが有効になっている場合、接続先サーバーの SSL 証明書を、あらかじめ AccountServerCertSet コマンドで接続設定設定内に保存しておくか、または仮想 HUB の信頼する証明機関の証明書一覧に、サーバーの SSL 証明書を署名したルート証明書を CertAdd コマンドなどで登録しておくことを推奨します。登録されていない場合は、初回接続時に確認のメッセージが表示される場合があります。\n接続設定のサーバー証明書の検証オプションが有効になっている状態で、接続した VPN Server の証明書が信頼できない場合、直ちに接続を解除して再試行を繰り返します。
CMD_AccountServerCertEnable_Args	AccountServerCertEnable [name]
CMD_AccountServerCertEnable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountServerCertDisable コマンド
CMD_AccountServerCertDisable	接続設定のサーバー証明書の検証オプションの無効化
CMD_AccountServerCertDisable_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に対して接続する際に、接続先の VPN Server の提示する SSL 証明書が信頼できるかどうか検査するオプションを無効にします。
CMD_AccountServerCertDisable_Args	AccountServerCertDisable [name]
CMD_AccountServerCertDisable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountRetryOnServerCertEnable コマンド
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable	接続設定のサーバー証明書が信頼できない場合の接続再試行を有効化
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Help	接続設定のサーバー証明書の検証プションが有効になっている状態で、 VPN Server の証明書が信頼できない場合、直ちに接続を解除して再試行を繰り返します。AccountRetryOnServerCertDisableコマンドを使用することにより再試行を行わないように設定することができますが、このコマンドを使用することにより、デフォルトの接続再試行を行う状態に戻すことができます。
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Args	AccountRetryOnServerCertEnable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountRetryOnServerCertDisable コマンド
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable	接続設定のサーバー証明書が信頼できない場合の接続再試行を無効化
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Help	接続設定のサーバー証明書の検証プションが有効になっている状態で、 VPN Server の証明書が信頼できない場合、直ちに接続を解除して再試行を繰り返しますが、このコマンドを使用することにより再試行を行わないように設定することができます。
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Args	AccountRetryOnServerCertDisable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountDefaultCAEnable コマンド
CMD_AccountDefaultCAEnable	        システム証明書ストアからの証明書の信頼を有効化
CMD_AccountDefaultCAEnable_Help	    サーバー証明書の検証が有効になっている場合、システム証明書ストアからの証明書の信頼を有効にします。\nサーバー証明書の検証が無効になっている場合、このオプションは何もしません。
CMD_AccountDefaultCAEnable_Args	    AccountDefaultCAEnable [name]
CMD_AccountDefaultCAEnable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountDefaultCADisable コマンド
CMD_AccountDefaultCADisable         システム証明書ストアからの証明書の信頼を無効化
CMD_AccountDefaultCADisable_Help    サーバー証明書の検証が有効になっている場合、システム証明書ストアからの証明書の信頼を無効にします。\nサーバー証明書の検証が無効になっている場合、このオプションは何もしません。
CMD_AccountDefaultCADisable_Args	AccountDefaultCADisable [name]
CMD_AccountDefaultCADisable_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountServerCertSet コマンド
CMD_AccountServerCertSet	接続設定のサーバー固有証明書の設定
CMD_AccountServerCertSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に対して接続する際に、接続先の VPN Server の提示する SSL 証明書と同じ証明書をあらかじめ登録します。\n接続設定のサーバー証明書の検証オプションが有効になっている場合、接続先サーバーの SSL 証明書をあらかじめこのコマンドで接続設定設定内に保存しておくか、または仮想 HUB の信頼する証明機関の証明書一覧に、サーバーの SSL 証明書を署名したルート証明書を CAAdd コマンドなどで登録しておく必要があります。\n接続設定のサーバー証明書の検証オプションが有効になっている状態で、接続した VPN Server の証明書が信頼できない場合、直ちに接続を解除して再試行を繰り返します。
CMD_AccountServerCertSet_Args	AccountServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_AccountServerCertSet_[name] 設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountServerCertSet_LOADCERT	設定するサーバー固有証明書が保存されている、X.509 形式の証明書ファイル名を指定します。


# AccountServerCertDelete コマンド
CMD_AccountServerCertDelete	接続設定のサーバー固有証明書の削除
CMD_AccountServerCertDelete_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定にサーバー固有証明書が登録されている場合は、それを削除します。
CMD_AccountServerCertDelete_Args	AccountServerCertDelete [name]
CMD_AccountServerCertDelete_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountServerCertGet コマンド
CMD_AccountServerCertGet	接続設定のサーバー固有証明書の取得
CMD_AccountServerCertGet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定にサーバー固有証明書が登録されている場合はその証明書を取得して、X.509 形式の証明書ファイルとして保存します。
CMD_AccountServerCertGet_Args	AccountServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_AccountServerCertGet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountServerCertGet_SAVECERT	サーバー固有証明書を X.509 形式で保存する証明書ファイル名を指定します。


# AccountDetailSet コマンド
CMD_AccountDetailSet	接続設定の高度な通信設定の設定
CMD_AccountDetailSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server と通信する際に使用される VPN プロトコルの通信設定をカスタマイズします。
CMD_AccountDetailSet_Args	AccountDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:additional_interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/BRIDGE:yes|no] [/MONITOR:yes|no] [/NOTRACK:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_AccountDetailSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountDetailSet_MAXTCP	VPN 通信に使用する TCP コネクション数を、1 以上 32 以下の整数で指定します。VPN Server との間の VPN 通信セッションにおけるデータ伝送に、複数本の TCP コネクションを束ねて使用することにより、通信速度を向上できる場合があります。\n注意: サーバーへの接続回線が高速な場合は 8 本程度を、ダイヤルアップ等の低速な場合は 1 本をお勧めします。
CMD_AccountDetailSet_INTERVAL	複数の TCP コネクションを確立して VPN 通信を行うとき、各 TCP コネクションの確立間隔を秒単位で指定します。規定値は 1 秒です。
CMD_AccountDetailSet_TTL	各 TCP コネクションの寿命を設定する場合は、TCP コネクションが確立されてから切断されるまでの寿命を、秒数で指定します。0 を指定すると、寿命は設定されません。
CMD_AccountDetailSet_HALF	半二重モードを有効にする場合は "yes" を指定します。2 本以上の TCP コネクションを束ねて VPN 通信を行う際、「半二重モード」を使用することができます。半二重モードを有効にすると、自動的に各 TCP コネクションのデータ伝送方向を、半数ずつ固定することができます。たとえば、8 本の TCP コネクションを使用して VPN セッションを確立した場合、半二重モードを有効にすると、4 本の TCP コネクションはアップロード方向専用、残りの 4 本のコネクションはダウンロード方向専用に固定され通信が行われます。
CMD_AccountDetailSet_BRIDGE	VPN Server に「ブリッジ / ルータモード」で接続する場合は "yes" を指定します。ブリッジ / ルータモードを使用して接続した場合、VPN Client の仮想 LAN カードの側で、別のネットワークにブリッジしたりルーティングしたりすることができるようになります。ただし、接続に使用するユーザーのセキュリティポリシーで、ブリッジまたはルーティングが禁止されている場合は、接続に失敗します。
CMD_AccountDetailSet_MONITOR	VPN Server に「モニタリングモード」で接続する場合は "yes" を指定します。モニタリングモードを使用して接続した場合、仮想 HUB 内を流れるすべてのパケットを受信することができます。ただし、接続に使用するユーザーのセキュリティポリシーで、モニタリングモードが許可されていない場合は、接続に失敗します。
CMD_AccountDetailSet_NOTRACK	ルーティングテーブルの調整処理を行わない場合は "yes" を指定します。通常は "no" を指定します。
CMD_AccountDetailSet_NOQOS	VoIP / QoS 対応機能を無効にする場合は "yes" を指定します。通常は "no" を指定します。
CMD_AccountDetailSet_DISABLEUDP	UDP 高速化機能を無効にする場合は "yes" を指定します。通常は "no" を指定します。
CMD_AccountDetailSet_Eval_MaxTcp	TCP コネクション数は 1 から 32 の間で指定してください。
CMD_AccountDetailSet_Eval_Interval	TCP コネクションの確立間隔は 1 秒以上を指定してください。
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MaxTcp	VPN 通信に使用する TCP コネクション数: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_Interval	各 TCP コネクションの確立間隔: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_TTL		各 TCP コネクションの寿命 (0 で無し): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_HALF	半二重モードを有効にする (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_BRIDGE	ブリッジ/ルータモードを有効にする (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MONITOR	モニタリングモードを有効にする (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOTRACK	ルーティングテーブル調整処理を無効化する (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOQOS QoS 制御機能を無効化する (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_DISABLEUDP	UDP 高速化機能を無効化する (yes/no): 


# AccountRename コマンド
CMD_AccountRename		接続設定の名前の変更
CMD_AccountRename_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定の名前を変更します。
CMD_AccountRename_Args	AccountRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_AccountRename_[name]	名前を変更する接続設定の現在の名前を指定します。
CMD_AccountRename_NEW	変更後の新しい名前を指定します。
CMD_AccountRename_PROMPT_OLD	現在の名前: 
CMD_AccountRename_PROMPT_NEW	新しい名前: 


# AccountConnect コマンド
CMD_AccountConnect		接続設定を使用して VPN Server へ接続を開始
CMD_AccountConnect_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定を使用して VPN Server への接続を開始します。接続処理中、または接続済みの状態になった接続設定は、AccountDisconnect コマンドで切断するまで VPN Server に常時接続、または接続を試行し続けます (ただし AccountRetrySet コマンドで再試行回数を指定してある場合は、指定された回数で試行を中断します)。
CMD_AccountConnect_Args	AccountConnect [name]
CMD_AccountConnect_[name]	接続を開始する接続設定の名前を指定します。


# AccountDisconnect コマンド
CMD_AccountDisconnect		接続中の接続設定の切断
CMD_AccountDisconnect_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が接続処理中、または接続済みの状態である場合は直ちに切断します。
CMD_AccountDisconnect_Args	AccountDisconnect [name]
CMD_AccountDisconnect_[name]	切断する接続設定の名前を指定します。


# AccountStatusGet コマンド
CMD_AccountStatusGet	接続設定の現在の状態の取得
CMD_AccountStatusGet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が現在接続済みである場合は、その接続状態やその他の情報を取得します。
CMD_AccountStatusGet_Args	AccountStatusGet [name]
CMD_AccountStatusGet_[name]	情報を取得する接続設定の名前を指定します。


# AccountNicSet コマンド
CMD_AccountNicSet		接続設定で使用する仮想 LAN カードの設定
CMD_AccountNicSet_Help	VPN Client に登録されている既存の接続設定が VPN Server への接続に使用する仮想 LAN カード名を変更します。
CMD_AccountNicSet_Args	AccountNicSet [name] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountNicSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountNicSet_NICNAME	VPN Server に接続する際に使用する仮想 LAN カード名を指定します。


# AccountStatusShow コマンド
CMD_AccountStatusShow	VPN Server への接続中に接続状況やエラー画面を表示するように設定
CMD_AccountStatusShow_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定を用いて VPN Server に接続する際に、接続状況やエラー画面などをコンピュータのディスプレイ上に表示するように設定します。
CMD_AccountStatusShow_Args	AccountStatusShow [name]
CMD_AccountStatusShow_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountStatusHide コマンド
CMD_AccountStatusHide	VPN Server への接続中に接続状況やエラー画面を表示しないように設定
CMD_AccountStatusHide_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定を用いて VPN Server に接続する際に、接続状況やエラー画面などをコンピュータのディスプレイ上に表示しないように設定します。
CMD_AccountStatusHide_Args	AccountStatusHide [name]
CMD_AccountStatusHide_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountSecureCertSet コマンド
CMD_AccountSecureCertSet	接続設定のユーザー認証の種類をスマートカード認証に設定
CMD_AccountSecureCertSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に接続する際のユーザー認証の方法を [スマートカード認証] に設定します。また、スマートカード内に格納されている証明書オブジェクトと秘密鍵オブジェクトの名前を指定する必要があります。
CMD_AccountSecureCertSet_Args	AccountSecureCertSet [name] [/CERTNAME:cert] [/KEYNAME:key]
CMD_AccountSecureCertSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountSecureCertSet_CERTNAME	スマートカード内に格納されている証明書オブジェクトの名前を指定します。
CMD_AccountSecureCertSet_KEYNAME	スマートカード内に格納されている秘密鍵オブジェクトの名前を指定します。/CERTNAME で指定した証明書に対応している必要があります。
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_CERTNAME	スマートカード内証明書オブジェクトの名前: 
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_KEYNAME	スマートカード内秘密鍵オブジェクトの名前: 


# PcAccountOpensslEngineCertSet
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_KEYNAME Specify the openssl engine specific key name: 
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_ENGINENAME Specify the openssl engine name: 


# AccountRetrySet コマンド
CMD_AccountRetrySet		接続設定の接続失敗または切断時の再試行回数と間隔の設定
CMD_AccountRetrySet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が VPN Server に接続しようとする際、または接続中に VPN Server との通信が切断されたり、接続に失敗したりした場合に、接続を再試行する回数と接続再試行間隔を指定します。\nなお、ユーザー認証の種類が [スマートカード認証] の場合は、接続試行回数の設定にかかわらず、再試行は行いません。
CMD_AccountRetrySet_Args	AccountRetrySet [name] [/NUM:num_retry] [/INTERVAL:retry_interval]
CMD_AccountRetrySet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。
CMD_AccountRetrySet_NUM	連続して再接続を行う回数を指定します。"999" と指定すると、無限に再接続を試行します (常時接続)。0 を指定すると再接続を行いません。
CMD_AccountRetrySet_INTERVAL	再接続を行う場合、前回接続が切断または接続失敗してから、何秒後に再接続処理を開始するかを設定します。
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_NUM	再接続回数 ("999" で無限): 
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_INTERVAL	再接続間隔 (秒): 
CMD_AccountRetrySet_EVAL_INTERVAL	再接続間隔は 5 秒以上で指定してください。


# AccountStartupSet コマンド
CMD_AccountStartupSet	接続設定をスタートアップ接続に設定
CMD_AccountStartupSet_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定をスタートアップ接続に設定します。スタートアップ接続に設定されている接続設定は、VPN Client サービスが起動すると同時に自動的に接続処理を開始します。
CMD_AccountStartupSet_Args	AccountStartupSet [name]
CMD_AccountStartupSet_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountStartupRemove コマンド
CMD_AccountStartupRemove	接続設定のスタートアップ接続を解除
CMD_AccountStartupRemove_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定が現在スタートアップ接続に設定されている場合は、スタートアップ接続設定を解除します。
CMD_AccountStartupRemove_Args	AccountStartupRemove [name]
CMD_AccountStartupRemove_[name]	設定を変更する接続設定の名前を指定します。


# AccountExport コマンド
CMD_AccountExport		接続設定のエクスポート
CMD_AccountExport_Help	VPN Client に登録されている接続設定を指定し、その接続設定の内容を、テキストファイルとしてエクスポートします。エクスポートされた接続設定ファイルを後からインポートすることによって、接続設定の内容を複製することができます。また、テキストファイルで保存されるため、一般的なテキストエディタで編集することも可能です。\nエクスポート先のファイルは、UTF-8 形式のテキストファイルとして保存されます。なお、ファイル名に .vpn という拡張子を付けると、Windows 版 VPN クライアント接続マネージャと関連付けされるので便利です。
CMD_AccountExport_Args	AccountExport [name] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_AccountExport_[name]	接続設定をエクスポートする接続設定名を指定します。
CMD_AccountExport_SAVEPATH	保存先のファイル名を指定します。
CMD_AccountExport_PROMPT_SAVEPATH	保存先ファイル名 (拡張子は .vpn を推奨): 


# AccountImport コマンド
CMD_AccountImport		接続設定のインポート
CMD_AccountImport_Help	AccountExport コマンドによってエクスポートされた接続設定ファイルをインポートし、VPN Client に追加します。
CMD_AccountImport_Args	AccountImport [path]
CMD_AccountImport_[path]	インポート元のファイル名を指定します。
CMD_AccountImport_PROMPT_PATH	インポート元ファイル名: 
CMD_AccountImport_FAILED_PARSE	指定されたファイルを正しく解析することができませんでした。正しくエクスポートされたファイルかどうか確認してください。
CMD_AccountImport_OK	接続設定 "%s" としてインポートしました。



# RemoteEnable コマンド
CMD_RemoteEnable		VPN Client サービスのリモート管理の許可
CMD_RemoteEnable_Help	VPN Client サービスに、localhost 以外のリモートコンピュータから、コマンドライン管理ユーティリティまたは VPN クライアント接続マネージャでリモート接続して管理することを許可します。注意: リモート管理の可否の変更の設定適用には、VPN Client サービスを再起動する必要があります。リモート管理を許可する場合、パスワードを設定する必要があります。
CMD_RemoteEnable_Args	RemoteEnable


# RemoteDisable コマンド
CMD_RemoteDisable		VPN Client サービスのリモート管理の禁止
CMD_RemoteDisable_Help	VPN Client サービスに、localhost 以外のリモートコンピュータからコマンドライン管理ユーティリティまたは VPN クライアント接続マネージャでリモート接続して管理することを禁止します。注意: リモート管理の可否の変更の設定適用には、VPN Client サービスを再起動する必要があります。
CMD_RemoteDisable_Args	RemoteDisable






###################################################
#                                                 #
# ここから下は VPN Tools 用のコマンド             #
#                                                 #
###################################################


# GenX25519 コマンド
CMD_GenX25519				新しい X25519 の鍵ペアを生成
CMD_GenX25519_Help			WireGuard で使用する X25519 鍵ペアを生成します。コマンドを実行すると公開鍵と秘密鍵の両方が表示されます。公開鍵は相手側と共有しピアを識別するために使用されますが、秘密鍵は安全な場所に保存し決して他者とは共有しないでください。また、公開鍵はいつでも GetPublicX25519 コマンドを使用して秘密鍵から再取得することができますが、一度紛失した秘密鍵を復元することはできません。
CMD_GenX25519_ARGS			GenX25519
CMD_GenX25519_PRIVATE_KEY	秘密鍵: 
CMD_GenX25519_PUBLIC_KEY	公開鍵: 


# GetPublicX25519 コマンド
CMD_GetPublicX25519				X25519 秘密鍵から公開鍵を取得
CMD_GetPublicX25519_Help		指定した X25519 秘密鍵に対応する公開鍵を取得します。
CMD_GetPublicX25519_ARGS    	GetPublicX25519 [private]
CMD_GetPublicX25519_[private]	対応する公開鍵を取得したい X25519 秘密鍵を指定します。
CMD_GetPublicX25519_PRIVATE_KEY	秘密鍵: 
CMD_GetPublicX25519_PUBLIC_KEY	公開鍵: 


# MakeCert コマンド
CMD_MakeCert			新しい X.509 証明書と秘密鍵の作成 (1024 bit)
CMD_MakeCert_Help		新しい X.509 証明書と秘密鍵を作成し、ファイルとして保存します。\n証明書の公開鍵と秘密鍵の生成アルゴリズムには、RSA 1024 bit が使用されます。\n証明書の種類として、ルート証明書 (自己署名証明書) と他の証明書によって署名された証明書のどちらでも作成することができます。他の証明書によって署名された証明書を作成するためには、署名に使用する証明書 (X.509 形式のファイル) と対応する秘密鍵ファイル (Base 64 エンコード) が必要です。\n\n作成する証明書には、名前 (CN)、所属機関 (O)、組織単位 (OU)、国 (C)、都道府県 (ST)、ローカル (L)、シリアル番号、有効期限を指定することができます。\n作成された証明書は X.509 形式のファイルとして、秘密鍵ファイルは RSA 1024 bit 形式の Base 64 エンコードされたファイルとしてそれぞれ保存されます。\n\nMakeCert コマンドは、証明書を作成するための必要最低限の機能を用意したツールです。本格的な証明書を作成したい場合は、OpenSSL などのフリーソフトや、市販の CA (証明機関) ソフトウェアを使用することを推奨します。\n\n※注意: このコマンドは SoftEther VPN コマンドライン管理ユーティリティから呼び出すことが可能です。現在 VPN Server や VPN Client に管理モードで接続している場合も実行できますが、実際に RSA 演算を行い、証明書データを生成しファイルに保存するのはこのコマンドを実行しているコンピュータであり、管理モードで接続先のコンピュータとは一切関係ないコンテキストで実行されます。
CMD_MakeCert_Args		MakeCert [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert_CN			作成する証明書の名前 (CN) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert_O			作成する証明書の所属機関 (O) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert_OU			作成する証明書の組織単位 (OU) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert_C			作成する証明書の国 (C) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert_ST			作成する証明書の都道府県 (ST) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert_L			作成する証明書のローカル (L) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert_SERIAL		作成する証明書のシリアル番号項目を指定します。16 進数で指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert_EXPIRES	作成する証明書の有効期限を指定します。none または 0 を指定すると、3650 日 (約 10 年) が使用されます。最大 10950 日 (約 30 年) まで指定できます。
CMD_MakeCert_SIGNCERT	作成する証明書を、既存の証明書によって署名する場合は、署名に使用する X.509 形式の証明書のファイル名を指定します。パラメータを省略した場合は、署名は行わず新しい証明書をルート証明書として作成します。
CMD_MakeCert_SIGNKEY	/SIGNCERT で指定した証明書に対応する秘密鍵 (RSA, Base-64 エンコード) を指定します。
CMD_MakeCert_SAVECERT	作成した証明書を保存するファイル名を指定します。証明書は RSA 形式の 1024 bit の公開鍵を含んだ X.509 ファイルとして保存されます。
CMD_MakeCert_SAVEKEY	作成した証明書に対応する秘密鍵を保存するファイル名を指定します。秘密鍵は RSA 形式の 1024 bit の秘密鍵ファイルとして保存されます。
CMD_MakeCert_PROMPT_CN			作成する証明書の名前 (CN): 
CMD_MakeCert_PROMPT_O			作成する証明書の所属機関 (O): 
CMD_MakeCert_PROMPT_OU			作成する証明書の組織単位 (OU): 
CMD_MakeCert_PROMPT_C			作成する証明書の国 (C): 
CMD_MakeCert_PROMPT_ST			作成する証明書の都道府県 (ST): 
CMD_MakeCert_PROMPT_L			作成する証明書のローカル (L): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SERIAL		作成する証明書のシリアル番号 (16 進数): 
CMD_MakeCert_PROMPT_EXPIRES		作成する証明書の有効期限 (日): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVECERT	作成した証明書を保存するファイル名: 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVEKEY		作成した秘密鍵を保存するファイル名: 
CMD_MakeCert_EVAL_EXPIRES		有効期限は %u 以上 %u 以下で指定してください。
CMD_MakeCert_ERROR_SIGNKEY		/SIGNCERT と /SIGNKEY で指定された証明書または秘密鍵が読み込めないか、組み合わせが不正です。
CMD_MakeCert_ERROR_GEN_FAILED	証明書と秘密鍵の生成に失敗しました。


# MakeCert2048 コマンド
CMD_MakeCert2048			新しい X.509 証明書と秘密鍵の作成 (2048 bit)
CMD_MakeCert2048_Help		新しい X.509 証明書と秘密鍵を作成し、ファイルとして保存します。\n証明書の公開鍵と秘密鍵の生成アルゴリズムには、RSA 2048 bit が使用されます。\n証明書の種類として、ルート証明書 (自己署名証明書) と他の証明書によって署名された証明書のどちらでも作成することができます。他の証明書によって署名された証明書を作成するためには、署名に使用する証明書 (X.509 形式のファイル) と対応する秘密鍵ファイル (Base 64 エンコード) が必要です。\n\n作成する証明書には、名前 (CN)、所属機関 (O)、組織単位 (OU)、国 (C)、都道府県 (ST)、ローカル (L)、シリアル番号、有効期限を指定することができます。\n作成された証明書は X.509 形式のファイルとして、秘密鍵ファイルは RSA 2048 bit 形式の Base 64 エンコードされたファイルとしてそれぞれ保存されます。\n\nMakeCert コマンドは、証明書を作成するための必要最低限の機能を用意したツールです。本格的な証明書を作成したい場合は、OpenSSL などのフリーソフトや、市販の CA (証明機関) ソフトウェアを使用することを推奨します。\n\n※注意: このコマンドは SoftEther VPN コマンドライン管理ユーティリティから呼び出すことが可能です。現在 VPN Server や VPN Client に管理モードで接続している場合も実行できますが、実際に RSA 演算を行い、証明書データを生成しファイルに保存するのはこのコマンドを実行しているコンピュータであり、管理モードで接続先のコンピュータとは一切関係ないコンテキストで実行されます。
CMD_MakeCert2048_Args		MakeCert2048 [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert2048_CN			作成する証明書の名前 (CN) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert2048_O			作成する証明書の所属機関 (O) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert2048_OU			作成する証明書の組織単位 (OU) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert2048_C			作成する証明書の国 (C) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert2048_ST			作成する証明書の都道府県 (ST) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert2048_L			作成する証明書のローカル (L) 項目を指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert2048_SERIAL		作成する証明書のシリアル番号項目を指定します。16 進数で指定します。none を指定することもできます。
CMD_MakeCert2048_EXPIRES	作成する証明書の有効期限を指定します。none または 0 を指定すると、3650 日 (約 10 年) が使用されます。最大 10950 日 (約 30 年) まで指定できます。
CMD_MakeCert2048_SIGNCERT	作成する証明書を、既存の証明書によって署名する場合は、署名に使用する X.509 形式の証明書のファイル名を指定します。パラメータを省略した場合は、署名は行わず新しい証明書をルート証明書として作成します。
CMD_MakeCert2048_SIGNKEY	/SIGNCERT で指定した証明書に対応する秘密鍵 (RSA, Base-64 エンコード) を指定します。
CMD_MakeCert2048_SAVECERT	作成した証明書を保存するファイル名を指定します。証明書は RSA 形式の 2048 bit の公開鍵を含んだ X.509 ファイルとして保存されます。
CMD_MakeCert2048_SAVEKEY	作成した証明書に対応する秘密鍵を保存するファイル名を指定します。秘密鍵は RSA 形式の 2048 bit の秘密鍵ファイルとして保存されます。


# TrafficClient コマンド
CMD_TrafficClient		通信スループット測定ツールクライアントの実行
CMD_TrafficClient_Help	通信スループット測定ツールの、クライアントプログラムを実行します。\n通信スループット測定ツールは TrafficClient と TrafficServer の 2 つのコマンドとして利用し、IP ネットワーク上で接続された 2 台のコンピュータの間で伝送することができる通信スループットを計測することができます。すでに別のコンピュータ上で、TrafficServer コマンドを用いて通信スループット測定ツールサーバーを待機させておき、TrafficClient コマンドで、そのサーバーのホスト名または IP アドレスとポート番号を指定して接続し、通信速度を測定することができます。\n通信速度の測定は、同時に複数本の TCP コネクションを確立し、それぞれのコネクションで最大限にストリームデータを伝送した結果、指定された時間内に実際に伝送することができたデータのビット数を計算し、それを元に通信スループットの平均値 (bps) を算出する方法で行われます。通常、1 本の TCP コネクションを用いた場合は TCP のアルゴリズム上の限界により、実際のネットワークスループットよりも遅い速度でしか通信できない場合が多いため、複数本の TCP コネクションを同時に確立して通信した結果を測定することを推奨します。この測定方法によって計測されたスループットは実際に TCP でストリームとして受信側に届いたデータのビット長から計算されるため、途中で発生したパケットロスやデータ破損したパケットは、実際に届いたパケットには含まれず、純粋なネットワークの最大通信可能帯域幅に近い値を算出することができます。\n測定結果として TCP 内で伝送されたストリームサイズから、実際にネットワーク上を流れたデータ量の近似値を計算し、それを時間で割ってビット毎秒 (bps) を算出します。物理的なネットワークの種類は Ethernet (IEEE802.3) で、MAC フレームのペイロードサイズは 1,500 Bytes (TCP の MSS は 1,460 Bytes) と仮定して計算が行われます。/RAW オプションを指定すると、TCP/IP ヘッダや MAC ヘッダのデータ量を補正する計算は行われません。\n\n※注意: このコマンドは SoftEther VPN コマンドライン管理ユーティリティから呼び出すことが可能です。現在 VPN Server や VPN Client に管理モードで接続している場合も実行できますが、実際に通信を行ってスループットを測定するのは、このコマンドを実行しているコンピュータであり、管理モードで接続先のコンピュータとは一切関係ないコンテキストで実行されます。
CMD_TrafficClient_Args	TrafficClient [host:port] [/NUMTCP:numtcp] [/TYPE:download|upload|full] [/SPAN:span] [/DOUBLE:yes|no] [/RAW:yes|no]
CMD_TrafficClient_[host:port]	通信スループット測定ツールサーバー (TrafficServer) が待機しているホスト名、または IP アドレスとポート番号を指定します。ポート番号を省略した場合は、9821 が使用されます。
CMD_TrafficClient_NUMTCP	同時にクライアントとサーバーとの間で確立されデータが伝送される TCP コネクション数を指定します。省略した場合は 32 が使用されます。
CMD_TrafficClient_TYPE		スループット測定を行う際の、データの流れる方向を指定します。"download"、"upload"、"full" のうち 1 つを指定します。download を指定すると、サーバー側からクライアント側にデータが伝送されます。upload を指定すると、クライアント側からサーバー側にデータが伝送されます。full を指定すると、双方向にデータが伝送されます。full を指定する場合は、NUMTCP の値は 2 以上の偶数に指定する必要があります (同時に接続される TCP コネクションのうち半数がダウンロード方向、残りの半数がアップロード方向に使用されます)。このパラメータを省略した場合は full が使用されます。
CMD_TrafficClient_SPAN		スループットを測定するためのデータ伝送を行う時間を、秒数単位で指定します。このパラメータを省略した場合は 15 秒が使用されます。
CMD_TrafficClient_DOUBLE	"yes" を指定した場合、計測した結果のスループットを 2 倍にして表示します。このオプションは、途中にネットワーク装置などがあり、そのネットワーク装置が入出力した合計のスループット能力を測定する場合に使用します。
CMD_TrafficClient_RAW		"yes" を指定すると、TCP/IP ヘッダや MAC ヘッダのデータ量を補正する計算を行いません。
CMD_TrafficClient_EVAL_NUMTCP	TCP コネクション数は 32 以下で指定してください。
CMD_TrafficClient_PROMPT_HOST	測定サーバー名とポート番号 (省略した場合は 9821): 
CMD_TrafficClient_ERROR_NUMTCP	データの流れる方向が "full" (双方向) の場合、TCP コネクション数 (/NUMTCP) は偶数の値を指定する必要があります。
CMD_TrafficClient_ERROR_HOSTPORT	ホスト名またはポート番号の指定が正しくありません。


# TrafficServer コマンド
CMD_TrafficServer		通信スループット測定ツールサーバーの実行
CMD_TrafficServer_Help	通信スループット測定ツールのサーバープログラムを実行します。\n通信スループット測定ツールは、TrafficClient と TrafficServer の 2 つのコマンドとして利用し、IP ネットワーク上で接続された 2 台のコンピュータの間で伝送することができる通信スループットを計測することができます。\nこのコンピュータ上の TCP ポートを待機状態にして、別のコンピュータからの TrafficClient からの接続を待ち受けるには、TrafficServer コマンドにポート番号を指定して起動します。\n通信スループット測定ツールに関する詳細は、"TrafficClient ?" と入力すると表示されます。\n\n※注意: このコマンドは SoftEther VPN コマンドライン管理ユーティリティから呼び出すことが可能です。現在 VPN Server や VPN Client に管理モードで接続している場合も実行できますが、実際に通信を行ってスループットを測定するのは、このコマンドを実行しているコンピュータであり、管理モードで接続先のコンピュータとは一切関係ないコンテキストで実行されます。
CMD_TrafficServer_Args	TrafficServer [port] [/NOHUP:yes|no]
CMD_TrafficServer_[port]	接続を待ち受けるポート番号を整数で指定します。指定されたポートが、すでに別のプログラムによって使用中の場合や、ポートを開くことができない場合はエラーが発生します。
CMD_TrafficServer_NOHUP		"yes" を指定した場合、コンソールからの入力にかかわらず終了をしません。測定サーバーとして永久に動作させたい場合に便利です。


# TrafficClient / TrafficServer 系内部メッセージ文字列
TT_LISTEN_FAILED		TCP ポート %u を待機状態にすることができませんでした。ポートが他のアプリケーションによって使用されているか、ポートを開く権限が無い可能性があります。
TTS_LISTEN_STOP			待機ポートを閉じました。
TTS_ENTER_TO_EXIT		\n----------------------------------------\n通信スループット測定ツールのサーバープログラムを起動しました。\n\nEnter キーを押すと、サーバープログラムを停止します。\n----------------------------------------\n\n
TTS_INIT				サーバープログラムを起動しています...
TTS_LISTEN_STARTED		サーバープログラムを起動しました。IPv4 TCP ポート %u を待機状態にしてクライアントからの接続を待機しています。
TTS_LISTEN_STARTED_V6	IPv6 TCP ポート %u を待機状態にしてクライアントからの接続を待機しています。
TTS_LISTEN_FAILED_V6	IPv6 TCP ポート %u を待機状態にできませんでした。他のアプリケーションが同一 IPv6 TCP ポートを使用しているか、IPv6 スタックがインストールされていない可能性があります。
TTS_STOP_INIT			サーバープログラムを停止しています...
TTS_STOP_FINISHED		サーバープログラムの停止が完了しました。
TTS_ACCEPTED			コネクション %u: クライアント %S のポート %u から接続されました。
TTS_DISCONNECTED		コネクション %u (%S) が切断されました。
TTS_DISCONNECT			コネクション %u (%S) を切断しました。
TTC_INIT				クライアントプログラムを起動しています...
TTC_FREE				クライアントプログラムが終了しました。
TTC_CONNECT_START		サーバー %S (ポート %u) への接続を開始します。%u 本の TCP コネクションを接続します。
TTC_CONNECT_FAILED		%u 本目の TCP コネクションの接続に失敗しました。
TTC_CONNECT_NOT_SERVER	接続先の TCP ポートで TrafficServer 以外のプログラムが動作しているため、トラフィックを計測できません。
TTC_CONNECT_OK			%u 本目の TCP コネクションを接続しました。
TTC_CONNECT_OK_2		\       データ伝送方向: %s
TTC_ERROR_ABORTED		サーバーとの間の TCP コネクションの初期化に失敗しました。計測を中止します。
TTC_SUMMARY_BAR			-------------------------------------------------------
TTC_SUMMARY_TITLE		通信スループット測定ツールクライアント 設定内容
TTC_SUMMARY_HOST		接続先のホスト名
TTC_SUMMARY_PORT		接続先の TCP ポート番号
TTC_SUMMARY_NUMTCP		確立する TCP コネクション数
TTC_SUMMARY_TYPE		データ伝送方向
TTC_SUMMARY_SPAN		データ伝送時間
TTC_SUMMARY_ETHER		Ethernet フレーム用にデータ補正
TTC_SUMMARY_DOUBLE		中継機器の入出力合計速度の計測
TTC_TYPE_DOWNLOAD		ダウンロード (サーバー -> クライアント)
TTC_TYPE_UPLOAD			アップロード (クライアント -> サーバー)
TTC_TYPE_FULL			双方向 (サーバー <--> クライアント)
TTC_SPAN_STR			%.1f 秒
TTC_COMM_START			\nすべてのコネクションが確立されたので、データ送受信を開始しました。\n測定開始時刻: %s\n完了予定時刻: %s\n\n計測中です。しばらくお待ちください。\n(測定中は他のアプリケーションを使用しないでください。)\n\n
TTC_COMM_END			%.1f 秒以上が経過したので、データ通信を終了します。\n\n
TTC_COMM_USER_CANCEL	ユーザーによってキャンセルされたので、データ通信を終了します。\n\n
TTC_COMM_DISCONNECTED	TCP コネクション %u が切断されました。
TTC_STOPPING			通信スループット測定ツールクライアントの動作を停止しています...
TTC_ENTER_TO_EXIT		\n----------------------------------------\n通信スループット測定ツールのクライアントプログラムを起動しました。\n\nEnter キーを押すと、クライアントプログラムを停止します。\n----------------------------------------\n\n
TTC_RES_TITLE			\n\n通信スループット測定ツールによる測定結果\n\n
TTC_RES_COLUMN_1		項目名
TTC_RES_COLUMN_2		通常の表示
TTC_RES_COLUMN_3		省略表示
TTC_RES_SPAN			測定に使用した時間
TTC_RES_ETHER			Ethernet フレーム用にデータ補正
TTC_RES_BYTES_DOWNLOAD	ダウンロード方向の通信データ量
TTC_RES_BYTES_UPLOAD	アップロード方向の通信データ量
TTC_RES_BYTES_TOTAL		合計通信データ量
TTC_RES_DOUBLE			中継機器入出力合計スループット算出
TTC_RES_BPS_DOWNLOAD	ダウンロード方向の平均スループット
TTC_RES_BPS_UPLOAD		アップロード方向の平均スループット
TTC_RES_BPS_TOTAL		合計平均スループット


# Check コマンド
CMD_Check				SoftEther VPN の動作が可能かどうかチェックする
CMD_Check_Help			現在 vpncmd を動作させているコンピュータが、SoftEther VPN Server / Bridge の動作プラットフォームとして適切であるかどうかをチェックします。\nこのチェックを通過したシステム上では、SoftEther VPN ソフトウェアが正しく動作する可能性が高いと思われます。\nまた、このチェックを通過できないシステム上では、SoftEther VPN ソフトウェアを使用した場合に、何らかの問題が発生する可能性があります。
CMD_Check_Args			Check


# システムチェッカ関係
# (一部奇妙な文字列が含まれていますが、文字コード変換のチェック用です)
CHECK_TITLE				---------------------------------------------------\nSoftEther VPN 動作環境チェックツール\nDeveloper Edition\n\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll Rights Reserved.\n\n
CHECK_NOTE				この動作環境チェックツールを実行したシステムがテストに合格した場合は、SoftEther VPN ソフトウェアが動作する可能性が高いです。チェックにはしばらく時間がかかる場合があります。そのままお待ちください...\n\n
CHECK_EXEC_TAG			'%s' のチェック中...\n
CHECK_PASS				[合格] ○
CHECK_FAIL				[不合格] ×
CHECK_RESULT_1			すべてのチェックに合格しました。このシステム上で SoftEther VPN Server / Bridge が正しく動作する可能性が高いと思われます。
CHECK_RESULT_2			一部のチェック結果は不合格でした。システムの動作環境を確認してください。このシステム上で SoftEther VPN Server / Bridge を実行した場合、問題が発生する可能性があります。
CHECK_TEST_123456789	123456789


CHECK_PROC_KERNEL		カーネル系
CHECK_PROC_MEMORY		メモリ操作系
CHECK_PROC_STRINGS		ANSI / Unicode 文字列処理系
CHECK_PROC_FILESYSTEM	ファイルシステム
CHECK_PROC_THREAD		スレッド処理システム
CHECK_PROC_NETWORK		ネットワークシステム






######################################################
#                                                    #
# Setup Wizard (SW) Strings                          #
#                                                    #
######################################################

SW_TITLE									SoftEther VPN Developer Edition セットアップ ウィザード (バージョン %S)
SW_EXIT_CONFIRM								SoftEther VPN のセットアップは完了していません。\r\n\r\nセットアップ ウィザードを終了しますか?
SW_UNINSTALL_CONFIRM						%s のアンインストール処理を開始します。\r\n\r\nよろしいですか?


SW_COMPONENT_VPNSERVER_TITLE				SoftEther VPN Server
SW_COMPONENT_VPNSERVER_DESCRIPTION			センター拠点にインストールします。VPN を構築する際にセンター側となる拠点のコンピュータにインストールしてください。管理ツールもインストールされます。

SW_COMPONENT_VPNCLIENT_TITLE				SoftEther VPN Client
SW_COMPONENT_VPNCLIENT_DESCRIPTION			VPN クライアントとなる PC にインストールします。センター拠点で稼働している VPN Server に対してこのコンピュータを VPN 接続するためにインストールしてください。管理ツールもインストールされます。

SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_TITLE				SoftEther VPN Bridge
SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_DESCRIPTION			ブランチ拠点にインストールします。この拠点の物理的な LAN にあるコンピュータすべてをセンター拠点にある VPN Server を経由して通信できるようにするためにインストールしてください。管理ツールもインストールされます。

SW_COMPONENT_VPNSMGR_TITLE					SoftEther VPN サーバー管理マネージャ (管理ツールのみ)
SW_COMPONENT_VPNSMGR_DESCRIPTION			この PC に VPN サーバー管理マネージャのみをインストールします。VPN Server 本体はインストールしません。別のコンピュータの Windows / Linux / Mac OS X / Solaris / FreeBSD で動作している VPN Server / VPN Bridge をリモート管理することができます。

SW_COMPONENT_VPNCMGR_TITLE					SoftEther VPN クライアント接続マネージャ (管理ツールのみ)
SW_COMPONENT_VPNCMGR_DESCRIPTION			この PC に VPN クライアント接続マネージャのみをインストールします。VPN Client 本体はインストールしません。別のコンピュータの Windows / Linux で動作している VPN Client をリモート管理することができます。

SW_WELCOME_TITLE							SoftEther VPN Developer Edition セットアップ ウィザードへようこそ
SW_MODE_TITLE								セットアップモードの選択
SW_NOT_ADMIN_TITLE							権限が不足しています
SW_COMPONENTS_TITLE							インストールするソフトウェアの選択
SW_EULA_TITLE								使用許諾契約書
SW_WARNING_TITLE							重要事項説明書
SW_DIR_TITLE								インストール先ディレクトリ
SW_READY_TITLE								インストール準備の完了
SW_PERFORM_TITLE							セットアップの進行中
SW_ERROR_TITLE								セットアップの結果
SW_FINISH_TITLE								セットアップが完了しました
SW_UNINST1_TITLE							アンインストールの開始
SW_LANG1_TITLE								SoftEther VPN: Configure the Display Language (言語設定の変更)
SW_EASY1_TITLE								SoftEther VPN Client 簡易インストーラ作成ウィザードへようこそ
SW_EASY2_TITLE								ファイルの指定
SW_WEB1_TITLE								SoftEther VPN Client Web インストーラ作成ウィザードへようこそ
SW_WEB2_TITLE								ファイルの指定


SW_UNINSTALLINFO_URL						http://selinks.org/
SW_UNINSTALLINFO_PUBLISHER					SoftEther VPN Project

SW_KB3033929_REQUIRED						Windows 7 および Windows Server 2008 R2 では、SoftEther VPN の一部の機能を利用するためには、Microsoft 社の Windows Update プログラム KB3033929 がインストールされている必要があります。\r\n\r\nKB3033929 がインストールされていない場合は、SoftEther VPN をインストールする前に、Windows Update または Microsoft 社の Web サイトから KB3033929 をインストールをしてください。


SW_COMPONENTS_ABOUT_TAG						「%s」とは
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN					インストールには管理者権限が必要です
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN_TEXT			「%s」をインストールするには管理者権限があるユーザーによってセットアップを起動し、「システムモード」でインストールする必要があります。システムモードでインストールするには、「戻る」ボタンをクリックしてください。
SW_DIR_SELECT								インストール先ディレクトリを選択してください
SW_DIR_MORE_THAN_110						インストール先ディレクトリ名が長すぎます。\r\n110 文字以下で指定してください。
SW_DIR_WRITE_ERROR							指定されたディレクトリ "%s" を作成することができないか、当該ディレクトリにファイルを書き込むことができません。\r\n\r\n他のディレクトリを選択してください。
SW_DIR_DST_IS_SAME_TO_SRC					指定されたディレクトリ "%s" はインストール元と同一です。
SW_DIR_IS_NOT_HDD							指定されたディレクトリ "%s" はローカルハードディスクドライブではありません。\r\n\r\nシステムモードで %s をインストールするためには、ローカルハードディスク上のディレクトリを指定する必要があります。
SW_DIR_IS_NOT_FULLPATH						ディレクトリ名 "%s" はフルパス形式ではありません。\r\n\r\nフルパス形式で指定してください。
SW_DIR_DST_IS_OTHER_PRODUCT					指定されたディレクトリには別のコンポーネントがすでにインストールされています。\r\n\r\n別のディレクトリを指定してください。
SW_DIR_DST_IS_NEWER							指定されたディレクトリにはより新しいバージョンの本ソフトウェアがすでにインストールされています。\r\n\r\nこのインストールを行う必要はありません。
SW_DIR_DST_IS_NEWER_2						指定されたディレクトリにはより新しいバージョンの本ソフトウェアがすでにインストールされています。\r\n\r\nこのインストーラでは簡易インストール機能による VPN の接続設定の適用のみを行い、プログラムファイルの上書きは行いません。
SW_DIR_DST_IS_BROKEN						指定されたディレクトリに存在するファイル "%s" を読み込むことができません。\r\n\r\n別のディレクトリを指定してください。
SW_DIR_DST_IS_SYSTEM_MODE					指定されたディレクトリにはすでに本ソフトウェアがシステムモードでインストールされています。\r\n\r\n別のディレクトリを指定してください。
SW_DIR_DST_IS_USER_MODE						指定されたディレクトリにはすでに本ソフトウェアがユーザーモードでインストールされています。\r\n\r\n別のディレクトリを指定してください。
SW_SYSTEM_MODE_ALREADY_INSTALLED			ソフトウェア 「%s」 はすでにこのコンピュータにシステムモードでインストールされています。\r\n\r\n同一コンピュータに同一コンポーネントをシステムモードとユーザーモードの両方でインストールする場合は競合が発生する場合があります。\r\n\r\n本当にユーザーモードでインストールを実行しますか?

SW_SETUPLOG_CORRUPTED						setuplog.dat ファイルが破損しています。
SW_MSI_UNINSTALL_FAILED						%s の古いバージョン (製品コード: "%S") を Windows Installer でアンインストールしようとしましたが、アンインストールに失敗しました。\r\n\r\nこのバージョンを手動でアンインストールしてから、再度このインストーラを起動してください。
SW_MSI_UNINSTALL_REBOOT_REQUIRED			%s の古いバージョンを Windows Installer でアンインストールしました。コンピュータの再起動が必要です。\r\n\r\n「完了」をクリックしてから手動でコンピュータを再起動し、その後もう一度このインストーラを起動してください。
SW_NOTICE_VPNSERVER_IS_INSTALLED			コンポーネントとして SoftEther VPN Bridge が選択されましたが、このコンピュータにはすでに SoftEther VPN Server がインストールされています。\r\n\r\n通常、同一のコンピュータに SoftEther VPN Server と SoftEther VPN Bridge の両方をインストールする必要はありません。\r\n両方をインストールするとポート番号の競合などが発生し、不具合の原因となります。\r\nもし SoftEther VPN Server を SoftEther VPN Bridge に入れ替える場合は、一端このインストーラを終了し、SoftEther VPN Server をアンインストールしてから再度このインストーラを起動してください。\r\n\r\nSoftEther VPN Bridge のインストールを続行しますか?
SW_NOTICE_VPNBRIDGE_IS_INSTALLED			コンポーネントとして SoftEther VPN Server が選択されましたが、このコンピュータにはすでに SoftEther VPN Bridge がインストールされています。\r\n\r\n通常、同一のコンピュータに SoftEther VPN Server と SoftEther VPN Bridge の両方をインストールする必要はありません。\r\n両方をインストールするとポート番号の競合などが発生し、不具合の原因となります。\r\nもし SoftEther VPN Bridge を SoftEther VPN Server に入れ替える場合は、一端このインストーラを終了し、SoftEther VPN Bridge をアンインストールしてから再度このインストーラを起動してください。\r\n\r\nSoftEther VPN Server のインストールを続行しますか?
SW_OS_FAILED								%s はこのオペレーティングシステムにはインストールできません。
SW_LANG_NOT_CHANGED							%s の言語設定は変更されませんでした。
SW_LANG_LIST_LOAD_FAILED					言語一覧データの読み込みに失敗しました。
SW_LANG_OK									%s の表示言語の変更が完了しました。\r\n%s のプログラムが起動している場合は、プログラムを一度終了してから再起動すると新しい表示言語が適用されます。表示言語が変化しない場合は、Windows を再起動してみてください。\r\n
SW_LANG_OK_SERVICE							\r\nサービスが動作している場合は、サービスの出力するログファイルの言語設定はサービスを再起動した後に適用されます。
SW_LANG_OK_VPNCMGR							\r\nVPN クライアント接続マネージャの表示言語は、VPN クライアント接続マネージャを終了 (タスクトレイに常駐させている場合は完全に終了) してから再起動した後に適用されます。
SW_CHILD_PROCESS_ERROR						子プロセスを起動できませんでした。
SW_EXE_FILTER								Windows 実行可能ファイル (*.EXE)|*.exe|すべてのファイル (*.*)|*.*
SW_PERFORM_MSG_EASY_INFO					VPN Client の簡易インストーラをコンパイル中...
SW_EASY_FINISHED_MSG						VPN Client の簡易インストーラの生成が完了しました。\r\n簡易インストーラは、以下のファイル名で保存されました。\r\n\r\n%s\r\n\r\n上記のファイルを組織内で配布して使用できます。
SW_EASY_ERROR_MSG							VPN Client の簡易インストーラの生成に失敗しました。
SW_OTHER_INSTANCE_EXISTS					すでに他の SoftEther VPN セットアップウィザードが起動しています。\r\n\r\n他に起動しているセットアップウィザードを確認し、そのウィザードを終了させてから続行してください。
SW_PERFORM_MSG_WEB_INFO						VPN Client の Web インストーラをコンパイル中...
SW_WEB_ERROR_MSG							VPN Client の Web インストーラの生成に失敗しました。
SW_INSTALLER_CACHE_IS_NOT_SIGNED			現在のコンピュータにインストールされている SoftEther VPN Client は、SoftEther VPN Project の有効な Authenticode デジタル証明書で署名されたパッケージからインストールされていません。\r\nカスタマイズされたバージョンのインストーラからインストールされた可能性があります。\r\nたとえば、「簡易インストーラ作成キット」によってカスタマイズされたインストーラを用いてインストールされた可能性があります。\r\n\r\nこのままの状態で Web インストーラを作成すると、作成したインストーラをロードしようとした際にセキュリティの警告メッセージが表示されます。\r\n警告メッセージを表示しないようにするためには、一端 Web インストーラの作成をキャンセルし、ソフトイーサ社の Web サイトから最新の SoftEther VPN Client パッケージをダウンロードして再インストールしてから再度 Web インストーラを作成してください。\r\n\r\nこのまま続行しますか?
SW_FILE_NOT_FOUNT							ファイル "%s" が見つかりません。
SW_WEB_FINISHED								生成された Web インストーラを格納したファイル "%s" を保存しました。\r\n\r\nこの ZIP ファイルを展開し、中身のファイルを Web サーバーに設置して HTML ファイルや inf ファイル内の URL を適切に書き換えてください。\r\n\r\nWeb インストーラの配置方法に関する説明は ZIP ファイル内に記載されています。

SW_VG_CONFIRM_MSG							SoftEther VPN Client に組み込まれた VPN Gate P2P 中継機能プラグインモジュール をインストールし有効化します。よろしいですか?\r\n\r\n本プラグインは、政府の検閲用ファイアウォールを回避するための通信の安定化を実現します。しかしながら、VPN Gate のためのネットワーク帯域の消費量が増加します。したがって、モバイル回線において VPN Gate 機能を使用することは推奨されていません。\r\n\r\n政府の検閲用ファイアウォールを回避する目的で暗号化された通信を行うことは、いくつかの国および地域では禁止されています。そのような場合は、VPN Gate 機能をコンピュータで使用してはいけません。VPN Gate は専ら日本国内における使用を想定し開発されています。VPN Gate は学術目的の研究プロジェクトです。VPN Gate は日本国の法令に基づいて提供されます。その他の国の法律については、VPN Gate Project は一切関知しておりません。本ソフトウェアおよびサービスを使用するにあたり、ユーザーはユーザー自身の責任において、適用されるすべての法令を遵守しなければなりません。使用場所が日本国内または国外のいずれであるかに係わらず、本ソフトウェアおよびサービスを使用したことによるすべての損害および責任はユーザーが負うこととなります。



SW_PERFORM_MSG_INIT_TASKS					タスクを準備しています...
SW_PERFORM_MSG_COPY_PREPARE					ファイルのコピーの準備をしています...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_ERROR					インストール先ファイル "%s" に書き込むことができません。\r\n\r\nこのファイルを開いているプログラムが実行中の可能性があります。\r\n「%s」関係のプログラムやサービスが起動している場合は、終了してから「再試行」をクリックしてください。
SW_PERFORM_MSG_COPY_FILE					"%s" をコピーしています...
SW_PERFORM_MSG_SET_SECURITY					"%s" にセキュリティを設定しています...
SW_PERFORM_MSG_PLUGIN						プラグインをインストールしています...
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC						サービス 「%s」 を停止中...
SW_PERFORM_MSG_WAIT_FOR_FILE_UNLOCK			ファイル "%s" が実行中のプログラムによってロックされています。ロックが解除されるまで待機中...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SVC					サービス 「%s」 をインストール中...
SW_PERFORM_MSG_START_SVC					サービス 「%s」 を開始中...
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINKS					ショートカットファイルを作成中...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_LINKS					ショートカットファイルを削除中...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_OLD_LINKS				古いショートカットファイルを削除中...
SW_PERFORM_MSG_REGISTER_UNINSTALL			アンインストール情報をコントロールパネルに登録中...
SW_PERFORM_MSG_IMPORTING_ACCOUNT			簡易インストーラに内蔵されている接続設定をインポートしています...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_SETUP_INFO			インストール情報およびログを削除中...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG					セットアップログを書き出しています...
SW_PERFORM_MSG_COPY_ERROR					ファイル "%s" へのコピーに失敗しました。
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINK_ERROR			ショートカットファイル "%s" の作成に失敗しました。\r\n\r\n再試行しますか?
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG_ERROR				セットアップログファイル "%s" の作成に失敗しました。\r\n\r\n再試行しますか?
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC_ERROR				サービス 「%s」 (内部名: "%S") の停止に失敗しました。
SW_PERFORM_MSG_START_SVC_ERROR				サービス 「%s」 (内部名: "%S") の開始に失敗しました。
SW_PERFORM_MSG_SVC_UNINSTALL_FAILED			サービス 「%s」 (内部名: "%S") のアンインストールに失敗しました。
SW_PERFORM_MSG_SVC_INSTALL_FAILED			サービス 「%s」 (内部名: "%S") のインストールに失敗しました。
SW_PERFORM_MSG_SVC_USERMODE_EXEC_FAILED		ユーザーモードサービス "%s" の起動に失敗しました。
SW_PERFORM_MSG_UPDATING						システム設定を更新しています...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_NIC					仮想 LAN カードを削除しています...
SW_PERFORM_MSG_FINISHED						セットアップ処理が完了しました。
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_MSI				%s の古いバージョンを Windows Installer を用いてアンインストールしています...
SW_PERFORM_MSG_UPDATE_LANG_CONFIG			言語設定を変更しています...

SW_PERFORM_MSG_INIT_UNINST					アンインストールの準備をしています...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_PREPARE				ファイルの削除の準備をしています...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_ERROR					ファイル "%s" を削除することができません。\r\n\r\nこのファイルを開いているプログラムが実行中の可能性があります。\r\n「%s」関係のプログラムやサービスが起動している場合は、終了してから「再試行」をクリックしてください。
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_SVC				サービス 「%s」 をアンインストール中...
SW_PERFORM_MSG_DELETE						"%s" を削除しています...
SW_PERFORM_MSG_EASY_INIT					簡易インストーラをビルドしています...
SW_PERFORM_MSG_WEB_INIT						Web インストーラをビルドしています...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SELOW				システムの復元ポイントを作成し、必要なネットワークコンポーネントをインストールしています。これには数分間かかる場合があります...


SW_TAG_USERNAME								\ (ユーザー)
SW_DIRNAME_CONFIG_TOOLS						構成ツール
SW_DIRNAME_ADMIN_TOOLS						管理者用ツール
SW_DIRNAME_LANGUAGE_TOOLS					Language Settings

SW_RUN_TEXT_VPNSMGR							SoftEther VPN サーバー管理マネージャを起動します。
SW_RUN_TEXT_VPNCMGR							SoftEther VPN クライアント接続マネージャを起動します。

SW_NIC_UNINSTALL							SoftEther VPN Client の仮想 LAN カードが作成されています。\r\nこれらの仮想 LAN カードを削除しますか?

# Do not translate this section !!!
SW_TAG_USERNAME_ENGLISH						\ (User-Mode)
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC					SoftEther VPN Server Developer User-mode Service
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC					SoftEther VPN Bridge Developer User-mode Service
SW_LONG_VPNSERVER							SoftEther VPN Server Developer Edition
SW_LONG_VPNCLIENT							SoftEther VPN Client Developer Edition
SW_LONG_VPNBRIDGE							SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SW_LONG_VPNSMGR								SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
SW_LONG_VPNCMGR								SoftEther VPN Client Manager Developer Edition
SW_LANG_SET_FAILED							Failed to write the new language setting on lang.config file.
# --- end of "Do not translate this section" ---

# ショートカット名
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT					SoftEther VPN サーバー管理 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_UM				SE-VPN サーバー管理 (Dev・ユーザー)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY		SE-VPN サーバー管理 (Dev・ツール)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY_UM	SE-VPN サーバー管理 (Dev・ツール・ユーザー)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_FULL					SoftEther VPN サーバー管理マネージャ Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_COMMENT				ローカルまたはリモート コンピュータ上で動作している SoftEther VPN Server および SoftEther VPN Bridge を管理するための管理ツールです。

SW_LINK_NAME_VPNCMGR_SHORT					SoftEther VPN クライアント接続 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_FULL					SoftEther VPN クライアント接続マネージャ Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_COMMENT				SoftEther VPN Client Developer Edition を使用して VPN サーバーに接続することができます。

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT				SoftEther VPN クライアント リモート管理 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT_UM			SE-VPN クライアント リモート管理 (Dev・ユーザー)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_FULL				SoftEther VPN クライアント リモート管理 Developer Edition

SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_FULL					別のコンピュータの SoftEther VPN Client の管理
SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_COMMENT				別のコンピュータ上の SoftEther VPN Client プログラムにリモート接続して管理することができます。

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_FULL				SoftEther VPN Client Manager Developer Edition Startup
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_COMMENT			SoftEther VPN Client Developer Edition のアイコンをタスクバーの通知領域に表示します。

SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER					簡易インストーラ作成ウィザード
SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER_COMMENT			自動的に特定の接続先に VPN 接続を開始する機能を搭載した SoftEther VPN Client の簡易インストーラを作成する管理者向けのツールです。

SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER					Web インストーラ作成ウィザード
SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER_COMMENT			自動的に特定の接続先に VPN 接続を開始する機能を搭載した SoftEther VPN Client の Web インストーラ (ActiveX インストーラ)を作成する管理者向けのツールです。

SW_LINK_NAME_VPNCMD							SoftEther VPN コマンドライン管理ユーティリティ (vpncmd)
SW_LINK_NAME_VPNCMD_COMMENT					vpncmd を使用して、SoftEther VPN Server, SoftEther VPN Bridge および SoftEther VPN Client をコマンドライン・インターフェイスで管理します。
SW_LINK_NAME_TRAFFIC						通信スループット測定ツール
SW_LINK_NAME_TRAFFIC_COMMENT				通信スループット測定ツールを使用して、IP ネットワーク上にある 2 台のコンピュータ間で最大限に通信を行い、通信速度を簡単に測定することができます。
SW_LINK_NAME_TCP							TCP 通信設定最適化ユーティリティ
SW_LINK_NAME_TCP_COMMENT					TCP/IP 通信設定を調整して、このコンピュータの TCP/IP プロトコルを使用した通信速度を向上させることができます。
SW_LINK_NAME_SERVICES						このコンピュータで動作中のサービス一覧
SW_LINK_NAME_SERVICES_COMMENT				現在 Windows 上で動作しているサービス一覧を表示します。SoftEther VPN 関係のサービスの動作を開始または停止することができます。
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC_COMMENT			SoftEther VPN Server サービスをユーザーモードで起動します。
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC_COMMENT			SoftEther VPN Bridge サービスをユーザーモードで起動します。

SW_LINK_NAME_UNINSTALL						%s のアンインストール
SW_LINK_NAME_UNINSTALL_COMMENT				インストールされている %s をアンインストールします。

SW_LINK_NAME_LANGUAGE						Configure Display Language (言語設定)
SW_LINK_NAME_LANGUAGE_COMMENT				%s の表示言語を変更します。

SW_LINK_NAME_DEBUG							デバッグ情報収集ツール
SW_LINK_NAME_DEBUG_COMMENT					SoftEther VPN のデバッグ情報を収集します。サポート担当者から依頼があった場合のみ使用してください。
