# SoftEther VPN String Table
# Copyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.
# Copyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.
#
# https://www.softether.org/
#
# Contributors:
# - YF (https://github.com/yfdyh000)
# Traditional Chinese translation:
# - holoreimu (https://github.com/holoreimu)
# - wayne


###########################################################################
#                                                                         #
# 軟體內的消息等的字串資料                                                #
# (對話方塊資源字串以外)                                                  #
#                                                                         #
###########################################################################



# 環境參數
DEFAULT_FONT			MingLiU
DEFAULT_FONT_HIGHDPI	Microsoft JhengHei
DEFAULT_FONT_2			Microsoft JhengHei
DEFAULT_FONT_SIZE		9
DEFAULT_LOCALE			年 月 日 點 分 秒 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 天 小時 分 秒 (無)


# 語言
# (0: 日語, 1: 英語, 2: 中文, 3:繁中)
LANG					3
LANGSTR					Traditional_Chinese

STRTABLE_ID				SE_VPN_20121007

CM_JAPANESE_ONLY_OLD_STARTUP	%s\\SoftEther VPN Client 2.0 タスクトレイ.lnk


# 軟體資訊
PRODUCT_NAME_VPN_CLI	SoftEther VPN Client Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_CMGR	SoftEther VPN Developer Edition Client 管理器
PRODUCT_NAME_VPN_SVR	SoftEther VPN Server Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_BRIDGE	SoftEther VPN Bridge Developer Edition
PRODUCT_NAME_VPN_SMGR	SoftEther VPN Developer Edition Server 管理器
PRODUCT_NAME_ELOGSVC	SoftEther EtherLogger Developer Edition
PRODUCT_NAME_ELOGMGR	SoftEther EtherLogger Developer Edition

# 軟體更新檢查用的 Family Name
PRODUCT_FAMILY_NAME		SoftEtherDev


# BRANDED_C_TO_S		Branded_VPN
# BRANDED_C_FROM_S		Branded_VPN

# CLIENT_ID				123

# 產品資訊
SE_COMPANY_URL			https://selinks.org/?se
SE_VPNAZURE_URL			https://selinks.org/?vpnazure

# 共通字串
COMMON_UNKNOWN			(未知)


# 協定錯誤字串
ERR_UNKNOWN				發生未知的錯誤。
ERR_0					沒有任何錯誤。
ERR_1					伺服器連接失敗。請檢查網路連接，確保目標伺服器位址和埠正確。
ERR_2					協定錯誤。目標伺服器返回錯誤。
ERR_3					連接中斷。
ERR_4					協定錯誤。
ERR_5					非 SoftEther VPN 軟體用戶端已連接到該埠。
ERR_6					命令被用戶取消。
ERR_7					伺服器拒絕指定的認證方式。
ERR_8					指定的虛擬 HUB 在該伺服器上不存在。
ERR_9					用戶身份驗證失敗。
ERR_10					指定的虛擬 HUB 目前已停止。等待一段時間，然後重新連接。
ERR_11					VPN 會話已刪除。可能是從用戶端到 VPN 伺服器的連接被斷開或管理員中斷了此會話。
ERR_12					訪問被拒絕。
ERR_13					VPN 通信會話超時。有可能是從用戶端連接到 VPN 伺服器的連接已斷開。
ERR_14					協議號無效。
ERR_15					過多的 TCP/IP 連接。
ERR_16					連接到目標伺服器或虛擬 HUB 的會話太多。
ERR_17					連接到代理伺服器失敗。
ERR_18					代理伺服器錯誤。
ERR_19					代理伺服器使用者身份驗證失敗。
ERR_20					由同一用戶發起的連接會話過多。其他用戶可能被作為同一用戶連接到虛擬 HUB。
ERR_21					VPN Server 的軟體許可發生錯誤。請與 VPN 伺服器的管理員聯繫。
ERR_22					無法訪問虛擬網路介面卡的設備驅動程式。檢查虛擬網路介面卡安裝並確保它不是禁用。
ERR_23					發生內部錯誤。
ERR_24					訪問智慧卡或 USB 硬體標記設備失敗。
ERR_25					PIN 碼錯誤。
ERR_26					在智慧卡或 USB 硬體標記設備上找不到指定的證書。
ERR_27					在智慧卡或 USB 硬體標記設備上找不到指定的金鑰。
ERR_28					對智慧卡或 USB 硬體標記設備的寫操作失敗。
ERR_29					找不到物件。
ERR_30					指定名稱的虛擬網路介面卡已存在。請指定一個不同的名稱。
ERR_31					虛擬網路介面卡的設備驅動程式安裝失敗。
ERR_32					您不能使用虛擬網路介面卡設備的指定名稱。
ERR_33					不支持的。
ERR_34					指定名稱的 VPN 連接設置已存在。
ERR_35					指定的 VPN 連接設置當前已連接。
ERR_36					指定的 VPN 連接設置不存在。
ERR_37					指定的 VPN 連接設置未連接。
ERR_38					無效的參數。
ERR_39					智慧卡或 USB 硬體標記設備錯誤。
ERR_40					智慧卡或 USB 硬體標記認證被選中，但要進行認證的設備沒有被選中。請從連線管理員的“智慧卡” 功能表進行選擇。
ERR_41					至少有一個 VPN 連接設置正在被指定的虛擬網路介面卡使用。\r\n請刪除當前正在使用指定虛擬網路介面卡的 VPN 連接設置，或為此 VPN 連接設置指定另一個虛擬網路介面卡。
ERR_42					找不到指定的 VPN 連接設置所使用的虛擬網路介面卡。\r\n確保此虛擬網路介面卡存在。另外，請確保虛擬網路介面卡設備沒有被禁用。\r\n\r\n如果你解決不了此問題，可以更改 VPN 連接設置使用的虛擬網路介面卡，或者創建一個新的同名虛擬網路介面卡。
ERR_43					由指定的 VPN 連接設置使用的虛擬網路介面卡當前被另一個 VPN 連接設置所佔用。\r\n如果有另一個 VPN 連接設置正在使用同一個虛擬網路介面卡，需斷開 VPN 連接設置。
ERR_44					由指定的 VPN 連接設置使用的虛擬網路介面卡已禁用。\r\n在使用此 VPN 連接設置前，請啟用虛擬網路介面卡。
ERR_45					指定值無效。
ERR_46					連接目標不是群集控制器。
ERR_47					嘗試連接。
ERR_48					連接群集控制器失敗。
ERR_49					群集控制器無法分配一個新的會話到群集上。
ERR_50					無法管理群集成員伺服器的虛擬 HUB。
ERR_51						用於連接的使用者密碼是空的，所以遠端連接被禁止。如果使用空密碼，只允許連接本地主機 (127.0.0.1) 的 VPN 伺服器。
ERR_52					沒有足夠的許可權。
ERR_53					找不到指定的監聽器。
ERR_54					指定監聽埠號已經存在。
ERR_55					這不是一個群集成員伺服器。
ERR_56					不支援指定的加密演算法名。
ERR_57					具有指定名稱的虛擬 HUB 已經存在於伺服器上。
ERR_58					已存在過多虛擬 HUB。請刪除過期的虛擬 HUB 以釋放資源，供新的虛擬 HUB 使用。
ERR_59					具有指定名稱的級聯已經存在。
ERR_60					群集的伺服器上不能創建級聯。
ERR_61					指定的級聯處於離線狀態。
ERR_62					訪問列表過多。
ERR_63					用戶過多。
ERR_64					群組過多。
ERR_65					指定的群組不存在。
ERR_66					虛擬 HUB 上已存在指定名稱的用戶。
ERR_67					虛擬 HUB 上已存在指定名稱的群組。
ERR_68					具有指定名稱的用戶在伺服器上已存在，但身份驗證類型不是密碼驗證。無法更改密碼。
ERR_69					用戶名或舊密碼輸入不正確。請注意密碼有大小寫區分。
ERR_70					埼玉。
ERR_71					因應日本經濟產業省命令，SoftEther 暫停當前配發。
ERR_72					因應 IPA 命令，SoftEther 暫停當前配發。
ERR_73					無法斷開級聯會話。要刪除會話，請停止級聯。
ERR_74					VPN Server 的連接設置未完成。請先完成 VPN 連接設置。
ERR_75					虛擬私人網路 VPN Server 連接已經開始。
ERR_76					未連接到 VPN Server。
ERR_77					指定的 X509 證書檔不包含 RSA 1024 bit，1536 bit，2048 bit，3072 bit 位或 4096 bit 的公共金鑰。SoftEther VPN 軟體僅支援 RSA 1024 bit，1536 bit，2048 bit，3072 bit 位或 4096 bit 證書。
ERR_78					無法斷開 SecureNAT 會話。要刪除會話，請停止 SecureNAT 功能。
ERR_79					無法在群集環境中啟用 SecureNAT。
ERR_80					SecureNAT 未開始工作。
ERR_81					至 VPN Server 的 VPN 連接會話被網路系統管理員安裝的防火牆設備中斷。請聯絡網路系統管理員以獲取進一步資訊。
ERR_82					無法斷開本地橋接器會話。要刪除會話，請停止本地橋接器。
ERR_83					本地橋接器未開始工作。
ERR_84					目標 VPN Server 無法使用本地橋接器。參考線上說明或其他文檔以獲取在指定 VPN Server 上使用本地橋接器的設置方法。
ERR_85					無法信任目標伺服器提供的證書。始終驗證伺服器憑證在 VPN 連接設置中被啟用。請註冊一個可信任的根證書或註冊一個單獨的證書。
ERR_86					目標伺服器的產品代碼不正確。無法從此用戶端連接。
ERR_87					用戶端和服務端軟體版本不同。請更新軟體。
ERR_88					無法添加擷取裝置。很可能同一擷取裝置已經註冊。
ERR_89					無法從該用戶端連接到目標伺服器。一個特殊用戶端軟體是必需的。
ERR_90					指定擷取裝置未註冊。
ERR_91					無法斷開虛擬 3 層交換機會話。要刪除會話，請停止虛擬 3 層交換機。
ERR_92					具有指定名稱的虛擬 3 層交換機已存在。指定一個不同的名稱。
ERR_93					找不到指定的虛擬 3 層交換機。
ERR_94					指定的名稱無效。檢查名稱是否有不能使用的字元
ERR_95					無法添加虛擬 3 層介面。Please check that the parameters are valid. Also please make sure that the Virtual Layer 3 switch is stopped. Adding or deleting interfaces are unable when the Virtual Layer 3 switch is running.
ERR_96					無法刪除虛擬 3 層介面。Please check that the parameters are valid. Also please make sure that the Virtual Layer 3 switch is stopped. Adding or deleting interfaces are unable when the Virtual Layer 3 switch is running.
ERR_97					與指定虛擬 3 層交換介面的目標虛擬 HUB 連接的虛擬 3 層介面已在虛擬 3 層交換機中存在。不能在同一個虛擬 3 層交換機中定義超過一個連接到同一個虛擬 HUB 的虛擬 3 層介面。
ERR_98					無法添加路由表項。Please check that the parameters are valid. Also please make sure that the Virtual Layer 3 switch is stopped. Adding or deleting routing table entries are unable when the Virtual Layer 3 switch is running.
ERR_99					無法刪除路由表項。Please check that the parameters are valid. Also please make sure that the Virtual Layer 3 switch is stopped. Adding or deleting routing table entries are unable when the Virtual Layer 3 switch is running.
ERR_100					指定的路由表項已存在。
ERR_101					用戶端和伺服器的時鐘彼此不同步。檢查時間設置。
ERR_102					無法啟動此虛擬 3 層交換機。 要啟動虛擬 3 層交換機，必須在虛擬 3 層交換機定義至少一個虛擬介面。
ERR_103					目標 VPN Server 沒有足夠的用戶端連接許可證。請與伺服器管理員聯繫。
ERR_104					目標 VPN Server 沒有足夠的橋接器許可證。請與伺服器管理員聯繫。
ERR_105					由於目前的技術問題，目標 VPN Server 沒有收到連接。請稍候，或與 VPN Server 管理員聯繫，要求進行伺服器日誌檔檢查。
ERR_106					目標 VPN Server 的證書已過期。請與 VPN Server 管理員聯繫。
ERR_107					監測模式要求了一個連接。但是，連接使用者的安全性原則不允許監測模式。
ERR_108					橋接器 / 路由模式要求了一個連接。但是，連接用戶的安全性原則不允許橋接器 / 路由模式。
ERR_109					一個來自用戶端 IP 位址的連接被虛擬 HUB 的源 IP 限制列表拒絕。
ERR_110					項目數過多。
ERR_111					記憶體不足。
ERR_112					指定的對象已存在。
ERR_113					發生致命的錯誤。很可能是該程式的操作無法繼續。
ERR_114					目標 VPN Server 已檢測到軟體許可證錯誤。連接被拒絕。請與 VPN Server 管理員聯繫。
ERR_115					通過 Internet 連接到 SoftEther 公司提供的一個重要伺服器的目標 VPN Server 無法驗證許可證。請稍候，或與 VPN Server 管理員聯繫，要求檢查伺服器日誌檔和檢查伺服器本身的 Internet 連接狀態。
ERR_116					用戶端的軟體許可證錯誤。連接被拒絕。
ERR_117					命令或檔案名不正確
ERR_118					許可證金鑰不正確
ERR_119					VPN Server 上沒有註冊有效的產品許可證。請與 VPN Server 管理員聯繫。
ERR_120					VPN Server 作為群集運行所需要的許可證未註冊。請與 VPN Server 的管理員。
ERR_121					VPN 連接設置已使用“Web 安裝程式創建工具包”或“簡單安裝程式創建工具包”安裝。目標伺服器版本不支援支援 SoftEther VPN 的 2.0 管理包。請與系統管理員或安裝程式創建者聯繫。
ERR_122					與 VPN Server SDK for .NET，它只能連接到 SoftEther VPN Server 版本，支援 SoftEther VPN 的 2.0 管理包。 VPN Server 的目標不是一個版本，支援 SoftEther VPN 的 2.0 管理包。與系統管理員聯繫。
ERR_123					試用版軟體在目標伺服器上已過期。聯繫伺服器的系統管理員以下載新的測試版或從 http://www.softether.com/ 下載完整版本。

# ----- 不完全翻訳ここから -----
ERR_124					至 VPN Server 的 VPN 連接在伺服器端被拒絕。
ERR_125					至 VPN Server 的 VPN 連接在用戶端被拒絕。
ERR_126					因為一段時期已經過去，安全性原則強制執行自動斷開了 VPN 會話。如果你想繼續，請再次連接。
ERR_127					VPN Server 需要特殊版本的 VPN Client 軟體。請諮詢您的管理員。
ERR_128					註冊使用者物件的數量超過了 VPN Server 上產品許可證允許的最大數量。您不能再添加使用者對象了，除非你刪除舊的使用者或升級到產品的更高版本。
ERR_129					認購合同在 VPN Server 的、這個版本的、發佈日期前已經到期。客戶在此認購合同期內被授權使用 VPN Server的版本，。客戶應延長認購期。客戶也能“降級” VPN Server 的版本，至認購結束前發佈的老版本。如果您想降級版本，舊版本在 http://www.softether.com/
# ----- 不完全翻訳ここまで -----
ERR_130					試用許可證金鑰恐怕不能頻繁地被相同的客戶獲得。請考慮購買正式版。
ERR_131					多個 VPN Server 在同樣的 IP 位址。您可以指定目標伺服器的私有 IP 位址或具體的主機名稱，如“全球 IP 地址或主機名稱/192.168.x.x”。如果伺服器端使用 NAT，設定 NAT 為開啟、轉發或轉讓適合的阜。
ERR_132					動態 DNS 服務的金鑰與他人重複。金鑰將被自動重置。
ERR_133					指定的動態 DNS 主機名稱已被使用。請更改主機名稱。
ERR_134					指定的動態 DNS 主機名稱有一個無效的字元。請更改主機名稱。
ERR_135					指定的動態 DNS 主機名稱的長度太長。主機名稱必須等於或少於 31 個字母。
ERR_136					未指定動態 DNS 主機名稱。
ERR_137					指定的動態 DNS 主機名稱的長度太長。主機名稱必須是等於或大於 3 個字母。
ERR_138					在虛擬 HUB 上指定的使用者的密碼、在使用 MS-CHAP v2 驗證之前，必須重置。請讓 VPN Server 的管理員，通過 4.0 或更高版本的 VPN Server 管理器或 vpncmd 重設密碼。或者，您自己可以通過 VPN Client 更改密碼。
ERR_139					動態 DNS 伺服器的連接被中斷。
ERR_140					無法初始化 ICMP(PING)協定。 VPN Server 的進程可能以普通使用者許可權在運行。在這種情況下， VPN Server 作為系統服務運行。 (在 Linux / UNIX，以 root 許可權運行)。
ERR_141					無法打開 DNS 埠 53。請確認沒有其他的 DNS 伺服器程式(例如，BIND 或 Microsoft DNS 伺服器)在同一台電腦上。如果有衝突的服務，停止他們。或在 Linux/ UNIX 的 root 許可權運行 VPN Server 的進程。
ERR_142					OpenVPN Server 功能未啟用。
ERR_143					證書驗證功能和外部伺服器驗證功能尚未在 SoftEther VPN 的開源版本上實施。可以選擇匿名身份驗證或密碼驗證來代替。
ERR_144					不可接受的操作。使用 VPN Gate 控制台更改 VPN Gate 中繼伺服器設置。
ERR_145					不可接受的操作。使用 VPN Gate 實用工具修改 VPN Gate 公共 VPN 中繼伺服器的連接設置。
ERR_146					VPN Gate 服務運行在 VPN 用戶端程式內。在此螢幕上，你不能停止 VPN Gate 服務。使用 VPN 用戶端管理器來啟用或禁用 VPN Gate 服務。
ERR_147					不支援此功能。它尚未在 SoftEther VPN 的開源版本上實施。
ERR_148					VPN 連接被中斷，因為該系統被暫停。
ERR_149					目標 VPN Server 的證書與指定的主機名稱不匹配。
ERR_150					找不到連接雙方都支持的 TLS 版本。這通常意味著一方可能正在使用已被另一方禁用的過時的 TLS 版本。
ERR_151					找不到連接雙方都支持的加密演算法，或者指定的演算法與伺服器憑證不相容。
ERR_152					TLS 握手失敗。


#關於許可證
LICENSE_INFO_URL		https://selinks.org/?new_license
LICENSE_SUPPORT_URL		https://selinks.org/?q=license_info&id=%s
LICENSE_STATUS_OK		有效
LICENSE_STATUS_EXPIRED	已過期
LICENSE_STATUS_ID_DIFF	伺服器 ID 不一致
LICENSE_STATUS_DUP		重複
LICENSE_STATUS_INSUFFICIENT	需要其他許可證
LICENSE_STATUS_COMPETITION	與其他許可證的競爭
LICENSE_STATUS_NONSENSE		當前版本無意義
LICENSE_STATUS_CPU			CPU 類型不相容
LICENSE_STATUS_OTHERERROR	未知錯誤


#關於TCP最優化
TCPOPT_NOT_SUPPORTED	TCP 通訊設定最優化實用程式，這個作業系統不能使用。
TCPOPT_NOT_ADMIN		沒有管理許可權的使用者不能使用 TCP 協議優化工具。


# Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 優化
VISTA_MMCSS_MSG			你想優化 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 用於使用 VPN 進行多媒體檔的播放嗎? (如: 影片、音訊和串流媒體)
VISTA_MMCSS_MSG_2		Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 的 VPN 優化已經完成。\r\n你想進行遠端優化配置嗎?
VISTA_MMCSS_MSG_3		您不能在當前環境下進行優化。
VISTA_MMCSS_MSG_4		您必須具有管理員許可權才可使用此功能。\r\n請注意，在 Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 中，您應該使用“以系統管理員身份執行”執行程式。
VISTA_MMCSS_MSG_5		優化完成。
VISTA_MMCSS_MSG_6		優化配置被刪除。


# 關於PKCS 實用程式
PKCS_UTIL_TITLE			PKCS#12 寫入實用程式
PKCS_UTIL_SAVEDLG_TITLE	選擇你要寫入到 USB 標記中的 PKCS#12 文件
PKCS_UTIL_READ_ERROR	無法讀取文件: "%s"。
PKCS_UTIL_WRITE_OK_MSG	檔案 %s 已寫入到 USB 硬體標記中。
PKCS_UTIL_DELETE_OK_MSG	PKCS#12 證書資料已從 USB 硬體標記中刪除。
PKCS_UTIL_SECA_FILENAME	seca_p12
PKCS_MAKE_SURE			寫入 USB 標記的 PKCS#12 證書資料將被刪除。\r\n一旦資料被刪除，將無法恢復。\r\r\n\r\r\n你想繼續嗎?
PKCS_UTIL_BAD_FILE		指定的檔案不能識別為 PKCS#12 檔。


# 關於共通對話方塊
DLG_ALL_FILES			所有檔案(*.*)|*.*
DLG_CERT_FILES			X509 證書檔案 (*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|所有檔案 (*.*)|*.*
DLG_KEY_FILTER			金鑰檔案 (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|所有檔案 (*.*)|*.*
DLG_PKCS12_FILTER		PKCS#12 檔案(*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|所有檔案 (*.*)|*.*
DLG_CERT_OR_P12_FILTER	X509 證書或 PKCS#12 檔案(*.CER;*.CRT;*.P12;*.PFX)|*.cer;*.crt;*.p12;*.pfx|X509 證書檔案(*.CER;*.CRT)|*.cer;*.crt|PKCS#12 檔案(*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|所有檔案 (*.*)|*.*
DLG_CONFIG_FILES		設置檔案 (*.CONFIG)|*.config|所有檔案 (*.*)|*.*
DLG_KEY_OR_P12_FILTER	金鑰文件或 PKCS#12 檔案 (*.KEY;*.PEM;*.P12;*.PFX)|*.key;*.pem;*.p12;*.pfx|金鑰檔案 (*.KEY;*.PEM)|*.key;*.pem|PKCS#12 檔案(*.P12;*.PFX)|*.p12;*.pfx|所有檔案 (*.*)|*.*
DLG_ZIP_FILER			ZIP 檔案(*.ZIP)|*.zip|所有檔(*.*)|*.*
DLG_OPEN_CERT			請選擇證書檔案
DLG_OPEN_KEY			請選擇金鑰檔案
DLG_OPEN_KEY_WITH_CERT	請選擇相應的金鑰檔案
DLG_OPEN_FILE_ERROR		無法讀取指定檔案 "%S"。
DLG_OPEN_FILE_ERROR_W	無法讀取指定檔案 "%s"。
DLG_BAD_P12				檔 "%S" 不是有效的 PKCS#12 證書檔案。
DLG_BAD_P12_W			檔 "%s" 不是有效的 PKCS#12 證書檔案。
DLG_BAD_X509			檔 "%S" 不是有效的 X509 證書檔案。
DLG_BAD_X509_W			檔 "%s" 不是有效的 X509 證書檔案。
DLG_BAD_KEY				檔 "%S" 不是有效的 RSA 金鑰檔案。
DLG_BAD_KEY_W			檔 "%s" 不是有效的 RSA 金鑰檔案。
DLG_BAD_SIGNATURE		金鑰無法與指定證書中的公開金鑰相對應。\r\n請提供可對應的金鑰。
DLG_SAVE_CERT			請指定保存證書的檔案名
DLG_SAVE_KEY			請指定保存金鑰的檔案名
DLG_SAVE_P12			請指定保存證書和金鑰的檔案名
DLG_SAVE_FILE			檔案保存為
DLG_SAVE_OPENVPN_CONFIG	指定一個檔案名保存 ZIP 檔，包含 OpenVPN 的設置
DLG_CERT_SAVE_OK		證書保存成功。
DLG_CERT_SAVE_ERROR		證書無法保存。
DLG_KEY_SAVE_OK			金鑰保存成功。
DLG_KEY_SAVE_ERROR		金鑰無法保存。
DLG_KEY_PAIR_SAVE_OK	證書和金鑰保存成功。
DLG_KEY_PAIR_SAVE_ERROR	無法保存的證書和個人金鑰。
DLG_REBOOT_INFO			電腦將被在 %u 秒後重新啟動。
DLG_REBOOT_INFO_2		重新啟動...
DLG_REBOOT_ERROR		電腦重新開機失敗。\r\n\r\n請手動重新開機電腦。
DLG_SAVE_CONFIG			指定一個檔案名保存配置
DLG_OPEN_CONFIG			指定設定檔導入
DLG_STRING_DEFTITLE		輸入字串
DLG_STRING_DEFINFO		請輸入字串。
DLG_ABOUT_LEGAL			法律公告
DLG_ABOUT_AUTHORS		作者名單
DLG_UPDATE_DATE			\ (Released on %S)
DLG_UPDATE_HINT			按確定查看網頁瀏覽器最新更新的資訊。\r\n\r\n您必須手動下載並安裝更新。如果你想在其他電腦上更新軟體，您必須登入到電腦通過遠端桌面或 SSH 進行下載和更新。


# 關於競爭進程
BAD_PROCESS_TITLE		有關 %S 的警告
BAD_PROCESS_MESSAGE		在此電腦上運行的軟體 "%S" 會產生問題。\r\n\r\n"%S" 問題可能會導致 VPN 通信不穩定和錯誤。\r\n\r\n如果由於 VPN 與 "%S" 的共同使用而導致 VPN 不穩定，請停止或移除 "%S"。(請注意，在某些情況下，由於軟體的性質，即使你停止該軟體，但問題仍會保留在電腦上。) \r\n


# 關於硬體標記
SEC_SMART_CARD			智慧卡
SEC_USB_TOKEN			USB 標記
SEC_INIT_MSG_1			將智慧卡插入智慧卡閱讀器中，並輸入 PIN 碼。
SEC_INIT_MSG_2			將 USB 硬體標記與電腦的 USB 埠相連，輸入 PIN 碼。
SEC_OPENING				開啟設備...
SEC_CLOSING				關閉設備...
SEC_OPEN_SESSION		開啟安全會話...
SEC_CLOSE_SESSION		關閉安全會話...
SEC_LOGIN				登入標記...
SEC_LOGOUT				登出標記...
SEC_INIT_BATCH			啟動批次處理...
SEC_READ_DATA			讀取數據...
SEC_WRITE_DATA			寫入資料...
SEC_READ_CERT			讀取證書...
SEC_WRITE_CERT			寫入證書...
SEC_DELETE				刪除對象...
SEC_SIGN				密鑰處理數位簽章...
SEC_WRITE_KEY			寫入密鑰...
SEC_ENUM				枚舉對象...
SEC_FINISHED			操作完成。
SEC_ERROR_INVALID_ID	指定的安全設備 (設備 %u) 無效。
SEC_ERROR_OPEN_DEVICE	無法打開設備 %S，請確保該設備連接到電腦上。
SEC_ERROR_OPEN_DEVICEEX	無法打開設備 %S，請確保該設備連接到電腦上。\r\n\r\n如果使用公開金鑰基礎設施 (PKI) 特殊用戶端軟體，則需要在“PKI 實用工具” (從“開始”功能表選擇) 中，選擇智慧卡設備。
SEC_ERROR_OPEN_SESSION	無法在設備 %S 中啟動安全會話。請確保選擇正確的設備。
SEC_ERROR_LOGIN			輸入的 PIN 碼錯誤。
SEC_ERROR_NOT_FOUND_1	智慧卡中不存在指定的對象。確保插入正確的智慧卡。
SEC_ERROR_NOT_FOUND_2	USB 硬體標記中不存在指定的對象。確保連接正確的 USB 硬體標記。
SEC_ERROR_SIGN_1		智慧卡中不存在金鑰或數位簽章操作失敗。確保插入正確的智慧卡。
SEC_ERROR_SIGN_2		USB 硬體標記中不存在金鑰或數位簽章操作失敗。確保連接正確的 USB 硬體標記。
SEC_ERROR_WRITE_1		無法在智慧卡中寫入物件。智慧卡中可能沒有足夠的儲存空間。
SEC_ERROR_WRITE_2		無法在 USB 硬體標記中寫入物件。USB 硬體標記中可能沒有足夠的儲存空間。
SEC_ERROR_ENUM			對標記中的儲存物件枚舉失敗。
SEC_ERROR_DELETE		對指定對象刪除失敗。可能指定物件在記憶體中不存在。
SEC_COLUMN1				設備名稱
SEC_COLUMN2				種類
SEC_COLUMN3				製造商
SEC_COLUMN4				DLL 名
SEC_INVALID_ID			指定的智慧卡設備不存在。請重新選擇智慧卡種類。
SEC_MGR_COLUMN1			名稱
SEC_MGR_COLUMN2			種類
SEC_MGR_COLUMN3			私有
SEC_TYPE_DATA			數據
SEC_TYPE_CERT			證書
SEC_TYPE_KEY			金鑰
SEC_TYPE_PUB			公開金鑰
SEC_YES					是
SEC_NO					否
SEC_NONE				無
SEC_IMPORT_DATA			選擇你想導入的資料
SEC_IMPORT_CERT			選擇你要導入的證書
SEC_IMPORT_KEY			選擇你要導入的金鑰
SEC_READ_FAILED			選擇你要導入的證書。
SEC_DATA_TOO_BIG		指定數據太大。大於 %u 個位元組的資料無法寫入智慧卡。
SEC_OBJECT_NAME_TITLE	插入對象的名稱
SEC_OBJECT_NAME_INFO	指定寫入新智慧卡的對象名稱。您可以指定不包括字母數位字元雙位元組字元和特殊物件的名稱。\r\n警告: 如果卡上已有同一類型相同名稱的物件，該物件將被覆蓋。
SEC_DELETE_MSG			選定的對象將從智慧卡中刪除。\r\n你要這樣做嗎?
SEC_OBJECT_IMPORT_OK	對象被寫入智慧卡。
SEC_OBJECT_EXPORT_OK	從智慧卡中讀取的資料已被保存。
SEC_NEW_CERT_IMPORT_OK	新創建的證書已被寫入智慧卡。
SEC_CURRENT_DEVICE		當前選中設備 %S。
SEC_CURRENT_NO_DEVICE	選擇要使用的智慧卡。
SEC_NO_SECURE_DEVICE	系統中沒有安裝與 SoftEther VPN 相容的智慧卡或硬體安全標記設備。\r\n\r\n要使用智慧卡或硬體標記，需要在 Windows 中安裝 PKCS#11 相容設備驅動。並且， SoftEther VPN 需要支援此設備類型。\r\n請確定已安裝系統相容設備驅動。\r\n請在 SoftEther 有限公司網站上查閱 SoftEther VPN 相容設備清單。而且，將軟體更新到最新版本也有助於增大設備相容範圍。
SEC_PIN_DEVICE_OPEN_ERR	無法連接設備 "%S"。請確保硬體正確連接。
SEC_PIN_CURRENT_BAD		當前的 PIN 碼是不正確的。
SEC_PIN_CHANGE_FAILED	更改 PIN 碼失敗。
SEC_PIN_OK				PIN 碼已變更。


# TCP 連接會話
CONNECTDLG_CAPTION		連接中...
CONNECTDLG_MESSAGE		連接到伺服器 "%S" (TCP 埠: %u)...
CONNECTDLG_CANCELING	取消連接。請稍候...


# NIC 信息會話
NICINFO_1				已連接到 VPN 伺服器。
NICINFO_1_1				在 VPN 上的 DHCP 伺服器請求一個 IP 位址。
NICINFO_1_2				決定在 VPN 中使用的 IP 位址。

NICINFO_2				VPN 連接已建立。
NICINFO_2_1				分配的 IP 地址是 %S。

NICINFO_3				VPN 連接已建立。
NICINFO_3_1				該 IP 位址是 %S 已可以使用。


#關於登入時密碼輸入對話方塊
PW_RETRYCOUNT			如果沒有輸入，%u 秒後自動重新連接...
PW_LOGIN_DLG_TITLE		登入
PW_TYPE_0				匿名身份驗證
PW_TYPE_1				標準密碼驗證
PW_TYPE_2				RADIUS 或 NT 域驗證
PW_TYPE_3				用戶端證書認證
PW_TYPE_4				智慧卡身份驗證
PW_TYPE_5				OpenSSL Engine 驗證

PW_MSG_PROXY			代理伺服器 %S 使用者身份驗證失敗。請重新輸入正確的用戶名和密碼。
PW_TYPE_PROXY			代理伺服器認證


#關於 VPN 連接狀態
STATUS_1				初始化中...
STATUS_2				通過代理伺服器 %S 連接到 VPN Server "%S"...
STATUS_3				在代理伺服器 %S 上進行用戶身份驗證...
STATUS_4				連接到 VPN Server "%S" ...
STATUS_5				驗證伺服器憑證...
STATUS_6				用戶身份驗證...
STATUS_7				建立 VPN 會話...
STATUS_8				連接到群集 VPN Server ...
STATUS_9				VPN 會話已建立。


#關於證書對話
CERT_NOT_FOUND			沒有在可信任證書列表上找到經憑證授權頒發的證書。
CERT_ROOT				這是一個根證書 (自簽名的證書)。
CERT_LV_C1				區域
CERT_LV_C2				值
CERT_SERIAL				序號
CERT_ISSUER				發行者
CERT_SUBJECT			主題
CERT_NOT_BEFORE			有效期自
CERT_NOT_AFTER			有效期至
CERT_BITS				位元數
CERT_PUBLIC_KEY			公開金鑰
CERT_DIGEST_MD5			摘要 (MD5)
CERT_DIGEST_SHA1		摘要 (SHA-1)
CERT_NO_SERIAL			沒有序號
CERT_BITS_FORMAT		%u bits
CERT_KEY_ALGORITHM		公開金鑰演算法
CERT_KEY_PARAMETER		參數


#關於證書認證對話方塊
CC_DANGEROUS_MSG		之前保存的與此伺服器(%S)建立 VPN 連接的伺服器憑證，與伺服器提供的當前伺服器憑證不匹配。\r\n以前的摘要值(MD5): %S\r\n以前的摘要值(SHA1): %S\r\ni當前的摘要值(MD5): %S\r\n當前摘要值(SHA-1): %S\r\n\r\n可能是伺服器管理員在 VPN Server 端更改了證書。然而，也有可能是中間人攻擊，如發生欺騙攻擊。\r\n強烈建議您向您向您想連接的 VPN Server 管理員進行詳細資訊諮詢。
CC_WARNING_MSG			您是否想讓您當前連接使用的證書，在下次連接到 %s 自動信任嗎?\r\n\r\n摘要值(SHA-1): %S\r\n摘要值(MD5): %S\r\n\r\n如對此伺服器憑證的真實性有疑問，請通過一穩妥而安全的管道，與伺服器所有者進行聯繫，並列舉上述摘要值以進行確認。\r\n\r\n按一下“是”，則下次連接時，若伺服器提供相同證書則自動信任。\r\n按一下“否”，則下次連接到此伺服器時，再次顯示此警告。\r\n按一下“取消”，返回安全警告窗口。\r\n\r\n注意: 此設置可按逐個帳戶情況進行修改。您可以使用 VPN Client 用戶端管理器內的帳戶屬性進行設置。


# 關於 Windows 版本的錯誤
WINVER_TITLE			有關 Windows 版本的警告
WINVER_ERROR_FORMAT		Windows %s 的版本和補丁包是“%S”。\r\n\r\Windows %s 最新支援的版本和補丁包如下：\r\n%S \r\n因為 Windows 在 %s 的版本比%s支持 Windows 的版本還要新，可能會發生意想不到的麻煩或相容問題。\r\n為了避免出現問題，建議以獲取並安裝 %s 最新的更新\r\n可以繼續使用當前未更新的版本，但不建議這樣做。\r\n\r\n如果你是管理員，你可以免費下載 %s 的最新更新補丁，從 http://selinks.org/ 網站。\r\n\r\n如果您不是管理員，你應該將此消息通知 VPN Server 的管理員。\r\n\r\n----- MSG%04u%02u -----\r\n\r\n
WINVER_ERROR_VPNSERVER	在目的電腦上的 VPN Server
WINVER_ERROR_VPNBRIDGE	在目的電腦上的 VPN  Bridge
WINVER_ERROR_VPNCLIENT	在本地端電腦上的 VPN Client
WINVER_ERROR_PC_LOCAL	本地端電腦
WINVER_ERROR_PC_REMOTE	遠端伺服器


# 開源版本的警告
OSS_MSG					歡迎來到 SoftEther VPN 伺服器學術版 !\r\n\r\n此 VPN 伺服器作為日本筑波大學的一個學術研究由免費軟體發展的，且由，開源 SoftEther 項目 (http://www.softether.org/) 為公眾利益免費發佈的。\r\n\r\nSoftEther VPN 軟體是作為筑波大學和 SoftEther 公司之間的聯合研究合同的一部分而發佈給公眾的。SoftEther VPN 軟體的開發和發佈僅為學術研究目的。因此，對 SoftEther VPN 軟體不提供支援服務，即使它包含錯誤或漏洞。用戶將對使用 SoftEther VPN 的結果承擔責任。 SoftEther VPN 的開發者和發行者都將永遠不會為任何後果或損失承擔責任。\r\n\r\n在您同意上述啟示後，使用 SoftEther VPN 伺服器享受 VPN 通信。\r\n\r\n對於 SoftEther VPN 的更多細節，請參閱 http://www.softether.org/。\r\n\r\n


# NAT Traversal warning
NATT_MSG				** 使用 NAT 穿透 (UDP 打洞) - 它可能是不穩定的 **\r\n\r\n此 VPN 用戶端通過使用 NAT 穿透 (UDP 打洞) 技術連接到 VPN 伺服器 '%S'。\r\n\r\nNAT 穿透允許位於 NAT 盒後面的 VPN 伺服器接受來自 NAT 盒中的、沒有任何埠映射設置的 VPN 用戶端的 VPN 連接。\r\n\r\n然而，基於 NAT 穿透的 VPN 會話有時會變得不穩定，因為 NAT 穿透使用的是基於 UDP 的協定。例如，如果在 VPN 伺服器和 VPN 用戶端之間有一個不好的 NAT 盒子， VPN 隧道每 5 分鐘斷開一次。一些大規模 NAT 閘道使用便宜的網際網路服務供應商，有時會造成 NAT 穿透的同樣問題。這是路由器或網際網路服務供應商的問題。這不是 SoftEther VPN 軟體的問題。\r\n\r\n為了解決這個不穩定的隧道問題，您應該直接連接到 VPN 伺服器的 TCP 監聽埠，而不是使用 NAT 穿透功能。要使用 TCP 直接連接到 VPN 伺服器， VPN 伺服器的監聽埠必須通過在 NAT 盒的埠映射設置暴露到網際網路上。請詢問 NAT 盒的管理員或參閱 NAT 盒的手冊在 NAT 盒上添加埠映射設置。\r\n\r\n如果此消息仍是 VPN 伺服器暴露了一個 TCP 埠到網際網路後，檢查 VPN 用戶端連接設置螢幕上的 "禁用 NAT-T" 核取方塊。\r\n\r\n


#虛擬 HUB 管理選項
HUB_AO_CLICK								選擇一個項目，查看這裡的描述。
HUB_AO_UNKNOWN								該項目的描述沒有被發現。請參閱檔案，或從該專案的名稱推測專案的意思和目的。
HUB_AO_allow_hub_admin_change_option		這是一個特殊項目。如果你啟用(設置為1)這個選項，那麼不但 VPN Server 的全球管理員，而且虛擬 HUB 的管理員，都將被他自己准予修改虛擬 HUB 管理選項。
HUB_AO_deny_hub_admin_change_ext_option		如果你啟用(設置為1)這個選項，虛擬 HUB 的管理員將被禁止修改在虛擬 HUB 擴展選項上的任何值，那麼只有 VPN Server 的全球管理員可以對其進行修改。
HUB_AO_no_delay_jitter_packet_loss			如果您將此選項設置為非零值，在訪問列表條目中的延遲、抖動和封包丟失的所有參數將被忽略，即使這些參數是在管理員添加新的訪問列表條目時設置的。因此，延遲、抖動和封包丟失的生成函數實際中將被禁用。由於延遲生成函數有時會讓 CPU 和 RAM 產生高負載量，由多個使用者共用的一個虛擬 HUB 上應該啟用此選項。
HUB_AO_max_users							如果您將此選項設置為非零值，在虛擬 HUB 上使用者物件註冊的最大數量將被限制在這個值，那麼使用者物件的數量如果大於這個值則不能被添加。
HUB_AO_max_multilogins_per_user				如果您將此選項設置為非零值，每一個單獨的使用者物件的 VPN 會話的最大數量將被限制在這個值，那麼單獨使用者物件的 VPN 會話的數量如果大於這個值則不能被建立。
HUB_AO_max_groups							如果您將此選項設置為非零值，那麼在虛擬 HUB 上的組物件的最大數量將被限制在這個值，更多的組將不被允許註冊。
HUB_AO_max_accesslists						如果您將此選項設置為非零值，那麼在虛擬 HUB 上的訪問列表條目的最大數量將被限制在這個值，更多條目將不被允許註冊。
HUB_AO_max_sessions_client_bridge_apply		只有當該值被設置為非零值，max_sessions_client 和 max_sessions_bridge 值將被應用。
HUB_AO_max_sessions							如果您將此選項設置為非零值，那麼 VPN 會話的最大數量將被限制在這個值。
HUB_AO_max_sessions_client					如果您將此選項設置為非零值，那麼 VPN Client 會話的最大數量將被限制在這個值。沒有更多的 VPN Client 會話將被允許建立。此選項只有當 max_sessions_client_bridge_apply 選項被設置為非零值時有效。
HUB_AO_max_sessions_bridge					如果您將此選項設置為非零值，那麼 VPN Bridge 會話的最大數量將被限制在這個值。沒有更多的 VPN Bridge 會話將被允許建立。此選項只有當 max_sessions_client_bridge_apply 選項被設置為非零值時有效。
HUB_AO_max_bitrates_download				如果您將此選項設置為非零值，那麼在虛擬 HUB 上的所有 VPN 會話將被強制有一個安全性原則設置，即“下載頻寬”值被設置為這個值。這將限制每個 VPN 會話的下載通信速度。例如，如果該值設置為 1000000，然後在虛擬 HUB 上的每個 VPN 會話的下載頻寬將被限制為1Mbps。
HUB_AO_max_bitrates_upload					如果您將此選項設置為非零值，那麼在虛擬 HUB 上的所有 VPN 會話將被強制有一個安全性原則設置，即“下載頻寬”值被設置為這個值。這將限制每個 VPN 會話的上傳通信速度。例如，如果該值設置為 1000000，然後在虛擬 HUB 上的每個 VPN 會話的上傳頻寬將被限制為1Mbps。
HUB_AO_deny_empty_password					如果您將此選項設置為非零值，沒有使用者物件能夠有一個空密碼。一個空密碼的使用者將被禁止連接 VPN 會話。 (例外：從本地的 VPN 連接將被允許，即使密碼為空)。
HUB_AO_deny_bridge							如果您將此選項設置為非零值，那麼任何在橋接器模式下的 VPN 會話將不會被准許建立，不管用戶現有的安全性原則的設置。為了橋接的目的，沒有人能夠連接到虛擬 HUB 。
HUB_AO_deny_routing							如果您將此選項設置為非零值，那麼任何在路由模式下的 VPN 會話將不會被准許建立，不管用戶現有的安全性原則的設置。為了路由的目的，沒有人能夠連接到虛擬 HUB 。
HUB_AO_deny_qos								如果您將此選項設置為非零值，那麼每一個 VPN 會話將被強制執行禁用 QoS 功能，不管用戶現有的安全性原則的設置。
HUB_AO_deny_change_user_password			如果您將此選項設置為非零值，那麼在虛擬 HUB 上的任何用戶將被禁止通過 VPN Client 的密碼更改功能修改其密碼。
HUB_AO_no_change_users						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止添加、編輯或刪除用戶。
HUB_AO_no_change_groups						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止添加、編輯或刪除群組。
HUB_AO_no_securenat							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止啟用或禁用 SecureNAT 功能。
HUB_AO_no_securenat_enablenat				如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止啟用或禁用在 SecureNAT 功能中的虛擬 NAT 功能。
HUB_AO_no_securenat_enabledhcp				如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止啟用或禁用在 SecureNAT 功能中的虛擬 USB 功能。
HUB_AO_no_cascade							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止添加、編輯、刪除或更改級聯連接的線上狀態。
HUB_AO_no_online							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止更改離線的虛擬 HUB 為線上狀態。
HUB_AO_no_offline							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止更改線上的虛擬 HUB 為離線狀態。
HUB_AO_no_change_log_config					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止更改日誌功能的設置。
HUB_AO_no_disconnect_session				如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止斷開一個特定的 VPN 會話。
HUB_AO_no_delete_iptable					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止從 IP 位址表資料庫中刪除一個特定的 IP 位址。
HUB_AO_no_delete_mactable					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止從 MAC 位址表資料庫中刪除一個特定的 MAC 位址。
HUB_AO_no_enum_session						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止列舉在虛擬 HUB 上的會話。
HUB_AO_no_query_session						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止指定會話，並獲得會話的資訊。
HUB_AO_no_change_admin_password				如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止更改虛擬 HUB 的管理員密碼。
HUB_AO_no_change_log_switch_type			如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止更改在虛擬 HUB 日誌功能設置中的日誌轉換設置。
HUB_AO_no_change_access_list				如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止修改虛擬 HUB 的訪問列表。
HUB_AO_no_change_access_control_list		如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止修改虛擬 HUB 的源 IP 位址限制列表。
HUB_AO_no_change_cert_list					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止修改虛擬 HUB 的可信證書授權列表。
HUB_AO_no_change_crl_list					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止修改虛擬 HUB 的證書取消列表。
HUB_AO_no_read_log_file						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止遠端列舉或下載虛擬 HUB 的日誌檔。
HUB_AO_no_change_msg						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止更改當一個 VPN Client 連接到虛擬 HUB 時應該被顯示的消息。
HUB_AO_no_access_list_include_file			如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的管理員將被禁止指定“包括：”或“排除：”指令作為在虛擬 HUB 上的訪問清單條目的源或目標使用者欄位。


# 虛擬 HUB 擴展選項
HUB_AO_NoAddressPollingIPv4					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將不執行在 HUB 上的 IPv4 位址表和 MAC 地址表的維護，通過每 5 秒發送 ARP 封包，以檢查 IPv4 設備保持活躍狀態。其結果，一個特定的期間(從 1 至 10 分鐘)過去以後，在沒有通信活動通過虛擬 HUB 的情況下，即使仍然活躍著，在 IPv4 地址表和 MAC 位址表中的 IPv4 設備可能會被刪除。此選項可以消除大量的廣播封包，但一些 IPv4 相關的安全性原則將無法有效工作。
HUB_AO_NoAddressPollingIPv6					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將不執行在 HUB 上的 IPv6 位址表和 MAC 地址表的維護，通過每 5 秒發送 ICMPv6 封包，以檢查 IPv6 設備保持活躍狀態。其結果，一個特定的期間(從 1 至 10 分鐘)過去以後，在沒有通信活動通過虛擬 HUB 的情況下，即使仍然活躍著，在 IPv6 地址表和 MAC 位址表中的 IPv6 設備可能會被刪除。此選項可以消除大量的廣播封包，但一些 IPv6 相關的安全性原則將無法有效工作。
HUB_AO_NoIpTable							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將不會創建和維護內部 IP 位址表。此選項可以消除 CPU 和 RAM 的使用量，但一些 IP 相關的安全性原則將無法有效工作。
HUB_AO_NoMacAddressLog						如果您將此選項設置為非零值，那麼這表明任何一個新的 MAC 位址註冊到虛擬 HUB 上 MAC 位址表的日誌，將不會被記錄到安全性記錄檔中。
HUB_AO_ManageOnlyPrivateIP					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的 IPv4 位址表將只包含私有 IPv4 位址。由於這個原因，私有 IPv4 位址是：10.0.0.0 /8，172.16.0.0/12，192.168.0.0/16 和 169.254.0.0/16。任何其他的 IPv4 位址將不會被添加到表內。
HUB_AO_ManageOnlyLocalUnicastIPv6			如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 的 IPv6 位址表將只包含本地單播 IPv6 位址。由於這個原因，私有 IPv6 位址是：fe80:: / 10。任何其他的 IPv6 位址將不會被添加到表內。
HUB_AO_DisableIPParsing						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將禁用在所有乙太網封包裡的 IP 包頭的內部解析函數。此選項可以消除 CPU 和 RAM 的使用量，但是虛擬 HUB 將不會執行內部 IP 位址表的建設和維護，一些 IP 相關的安全性原則將無法有效工作。
HUB_AO_YieldAfterStorePacket				如果您將此選項設置為非零值，那麼在封包的儲存-轉發進程後，虛擬 HUB 設置 CPU 為空閒狀態。這可能導致了良好的效果，使封包的延遲更短，但是執行緒關聯轉換的計數將增加，性能可能下降。
HUB_AO_FilterPPPoE							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 丟棄所有的 PPPoE(PPP over Ethernet)封包。當建立兩個或多個局域網之間的橋接器時，方便分開每個網站的 PPPoE 網段。
HUB_AO_FilterOSPF							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 丟棄所有 OSPF (Open Shortest Path First) 封包。
HUB_AO_FilterIPv4							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 丟棄所有的 IPv4 和 ARP 封包。
HUB_AO_FilterIPv6							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 丟棄所有的 IPv6 封包。
HUB_AO_FilterNonIP							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 丟棄所有非 IP 封包(非 IPv4、ARP 或 IPv6 封包)。順便說一句，任何通過虛擬 HUB 的帶標籤的 VLAN 將被視為非IP封包。
HUB_AO_FilterBPDU							如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 丟棄所有 BPDU (Bridge Protocol Data Unit) 封包。
HUB_AO_NoIPv6DefaultRouterInRAWhenIPv6		如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 上的所有的 VPN 會話將會啟用“無在IPv6 RA(物理IPv6)上的默認路由器”安全性原則。當 VPN Client / VPN Bridge 和 VPN Server 之間的物理通信協定是IPv6時，任何在路由生命週期為非零值的IPv6 RA(路由器廣告)封包將設置為零值。這有效的避免了通過 VPN Client 嘗試使用遠端的IPv6路由器作為其本地IPv6路由器而導致的IPv6路由混亂的可怕行為。
HUB_AO_NoLookBPDUBridgeId					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將忽略在一個 BPDU (Bridge Protocol Data Unit) 封包裡的源 MAC 位址欄位。這個值是非常先進的。請不要修改它，除非你是超特殊的電腦網路專家。
HUB_AO_NoManageVlanId						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將不會使用在 MAC 位址表中的 VLAN ID。任何有標籤的VLAN封包中的 VLAN ID 將被忽略。
HUB_AO_VlanTypeId							以十進位指定的 VLAN 標籤的乙太網類型 ID (TPID)。預設值是 33024 (十六進位 0x8100)。此值是非常先進的。請不要修改它，除非你是超特殊的電腦網路專家。
HUB_AO_FixForDLinkBPDU						如果您將此選項設置為非零值，FixForDLinkBPDU 選項將啟動。此值是非常先進的。請不要修改它，除非你是超特殊的電腦網路專家。
HUB_AO_NoIPv4PacketLog						如果您將此選項設置為非零值，那麼經過虛擬 HUB 的 IPv4 封包將不被記錄。
HUB_AO_NoIPv6PacketLog						如果您將此選項設置為非零值，那麼經過虛擬 HUB 的 IPv6 封包將不被記錄。
HUB_AO_NoSpinLockForPacketDelay				如果您將此選項設置為非零值，當封包延遲生成函數應用于封包時，那麼 VPN Server 將不使用自旋鎖機制來模仿封包的延遲。相反，作業系統的計時器中斷將被採納。這會降低 CPU 的時間，但產生延遲的解析度將會惡化。
HUB_AO_BroadcastStormDetectionThreshold		指定臨界值每秒檢測廣播風暴。當從一個特定 VPN 會話的廣播封包數量超過了這個臨界值時，封包將被視為廣播風暴，會被過濾。預設值(零值)為 32。
HUB_AO_ClientMinimumRequiredBuild			如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將拒絕從版本號低於這個值的、VPN Client 的任何訪問。
HUB_AO_RequiredClientId						如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將拒絕從沒有嵌入“用戶端ID”值在軟體中的、VPN Client 的任何訪問。
HUB_AO_AdjustTcpMssValue					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將調整所有 TCP/IP 封包的包頭的 MSS(最大報文段長度)值，且不超過此值。
HUB_AO_DisableAdjustTcpMss					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 上的 MSS (最大報文段長度)選項將被禁用。即使 AdjustTcpMssValue 選項是指定的，或一個 VPN 會話是由 IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 伺服器功能創建的，MSS 的調節將被禁用。
HUB_AO_NoDhcpPacketLogOutsideHub			如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 將不記錄非關聯的 DHCP 封包的封包日誌。“非關聯 DHCP 封包”是在虛擬 HUB 上不受任何 VPN 會話約束的 DHCP 封包。
HUB_AO_DisableHttpParsing					如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 不會在所有 HTTP 封包進行解析 HTTP 包頭。這會降低 CPU 和 RAM 的使用，但是 HTTP 訪問日誌將不會被記錄。
HUB_AO_DisableUdpAcceleration				如果您將此選項設置為非零值，那麼所有 UDP 加速功能在虛擬 HUB 的所有 VPN 會話將被禁用。
HUB_AO_DisableUdpFilterForLocalBridgeNic	如果您將此選項設置為非零值，那麼虛擬 HUB 禁用故障預防過濾功能，來過濾可能會導致網路不穩定的 DHCP 封包。預設情況下，本地橋介面有時會嘗試從遠端 DHCP 伺服器獲取一個 IP 位址，但是這樣的行為在路由表中會無限迴圈。過濾功能可避免這樣的問題。此選項可以禁用過濾功能。
HUB_AO_ApplyIPv4AccessListOnArpPacket		如果您將此選項設置為非零值，那麼 IPv4 訪問列表條目將不僅被應用在 IPv4 封包，而且還在 ARP 封包。這樣方便過濾不必要的、可能會帶來麻煩的 ARP 封包。
HUB_AO_RemoveDefGwOnDhcpForLocalhost		如果您將此選項設置為非零值，當本地主機上的一個 VPN Client 連接到虛擬 HUB ，並試圖從虛擬 HUB 網段的 DHCP 伺服器獲取一個 IP 位址，相應的 DHCP 響應封包將被丟棄。它可以防止意想不到的封包路由的無限迴圈。
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSessionsPerIp		如果您將此選項設置為非零值，那麼每個 IP 狀態的 TCP 連接數(不是 SYN_SENT)將被限制為此值。
HUB_AO_SecureNAT_MaxTcpSynSentPerIp			如果您將此選項設置為非零值，那麼每個 IP 狀態的 TCP 連接數(是 SYN_SENT)將被限制為此值。
HUB_AO_SecureNAT_MaxUdpSessionsPerIp		如果您將此選項設置為非零值，那麼每個 IP 狀態的 UDP 會話數將被限制為此值。
HUB_AO_SecureNAT_MaxDnsSessionsPerIp		如果您將此選項設置為非零值，那麼每個非 SYN_SENT 狀態 IP 的 DNS 會話數將被限制為此值。
HUB_AO_SecureNAT_MaxIcmpSessionsPerIp		如果您將此選項設置為非零值，那麼每個非 SYN_SENT 狀態 IP 的 ICMP 會話數將被限制為此值。
HUB_AO_AccessListIncludeFileCacheLifetime	指定以秒為週期保存外部用戶列表檔的緩存，此檔是以“include:”或“exclude:”格式作為它的用戶名的、訪問列表條目。
HUB_AO_DisableKernelModeSecureNAT			如果您將此選項設置為非零值，那麼在 SecureNAT 功能上的核心模式 NAT 功能將被禁用。核心模式 NAT 是加速SecureNAT 虛擬 NAT 功能表現的一個功能。核心模式 NAT 只有當 VPN 伺服器進程以系統許可權（即根，系統或管理員情況下）正在運行時，可以工作。如果核心模式 NAT 引起一些錯誤的操作，使用此選項來禁用它。
HUB_AO_DisableUserModeSecureNAT				如果您將此選項設置為非零值，那麼在 SecureNAT 功能上的使用者模式 NAT 功能將被禁用。使用者模式 NAT 是一個使 NAT 可以作為普通用戶許可權運行的功能。
HUB_AO_DisableCheckMacOnLocalBridge			如果您將此選項設置為非零值，那麼 MAC 地址重複檢查在本地橋功能上將被禁用。一些網路介面卡有反射傳出的封包向虛擬 HUB 的問題。虛擬 HUB 自動檢測這樣的重複，並丟棄它們。啟用此標誌來禁用檢測，並丟棄。
HUB_AO_DisableCorrectIpOffloadChecksum		如果您將此選項設置為非零值，那麼在本地橋功能上檢查和糾正 IP 校驗和值。有些有 IP、TCP 或 UDP 包頭的校驗和移除引擎的網路介面卡，以不完整的校驗和值傳輸封包。這樣的封包不能被接收端正確對待。所以本地橋檢測到這樣的封包，並糾正了它的校驗和欄位。啟用此標誌來禁用這種糾正。
HUB_AO_BroadcastLimiterStrictMode			If you set this option to non-zero value, then the broadcast-storm detection algorithm will compare either source or destination IP address of each packet. If any of the two fields matches, the packet will be recorded on the short-term history of broadcast-storm detection state machine.
HUB_AO_MaxLoggedPacketsPerMinute			Maximum number of logging target packets per minute.
HUB_AO_DoNotSaveHeavySecurityLogs			Do not take heavy security log.
HUB_AO_DropBroadcastsInPrivacyFilterMode	Drop broadcasting packets if the both source and destination session is PrivacyFilter mode.
HUB_AO_DropArpInPrivacyFilterMode			Drop ARP packets if the both source and destination session is PrivacyFilter mode.
HUB_AO_SuppressClientUpdateNotification		Suppress the update notification screen on the VPN Client.
HUB_AO_FloodingSendQueueBufferQuota			Specify the quota limitation value (in bytes) of the sending queue buffer size which the flooding operation on the Virtual Hub can consume. The quota value is applied on the total length of sending queues of all active VPN sessions. Specify '0' to disable the quota. This option is effective to solve the out-of-memory problem on the network where there are many flooding packets.
HUB_AO_AssignVLanIdByRadiusAttribute		Enable the VLAN ID dynamic assignment function. Each VPN session will be assigned its own VLAN ID by the RADIUS attribute value when the user is authenticated by the external RADIUS server unless the user object has a VLAN ID security policy. The RADIUS attribute with the name "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) will be used as the VLAN ID. The data type must be STRING.
HUB_AO_DenyAllRadiusLoginWithNoVlanAssign	If you set this option to non-zero value, then all users, which RADIUS server returns no "Tunnel-Pvt-Group-ID" (ID = 81) value, will be denied to connect to the Virtual Hub. (Only if the values of AssignVLanIdByRadiusAttribute is non-zero value.)
HUB_AO_SecureNAT_RandomizeAssignIp			If you set this option to non-zero value, then the Virtual DHCP Server of the SecureNAT function will choose an unused IP address randomly from the DHCP pool while the default behavior is to choose the first unused IP address.
HUB_AO_DetectDormantSessionInterval			If you set this option to non-zero value, then the Virtual Hub will treat the VPN sessions, which have transmitted no packets for the last specified intervals (in seconds), as Dormant Sessions. The Virtual Hub will not flood packets, which should be flood, to any Dormant Sessions.
HUB_AO_NoPhysicalIPOnPacketLog				If you set this option to non-zero value, then the physical IP addresses of VPN clients of either the source VPN session or the destination VPN session will not be recorded on the packet log file.
HUB_AO_UseHubNameAsDhcpUserClassOption		If you set this option to non-zero value, then the Virtual Hub Name will be added to a DHCP request to an external DHCP server as the "User-Class" option. This allows to use separate pools of IP addresses for each Virtual Hub. (For only L2TP/IPsec and OpenVPN sessions.)
HUB_AO_UseHubNameAsRadiusNasId				If you set this option to non-zero value, then the NAS-Identifier RADIUS attribute will be set to a name of the Virtual Hub. This allows to determine on RADIUS server whether access to the Virtual Hub should be granted or denied.
HUB_AO_AllowEapMatchUserByCert				If you enable (set to 1) this option, the Virtual Hub will attempt to match the EAP Identity not only with usernames, but also with user certificates during the PPP EAP authentication flow.
HUB_AO_AllowSameUserInPrivacyFilterMode			Allow packets if both the source and destination session users are the same, even in PrivacyFilter mode.


#關於失敗連接對話方塊
ERRDLG_ERRMSG			錯誤(錯誤代碼 %u) :\r\n\r\n%s\r\n
ERRDLG_RETRYCOUNT		%u 秒後將自動進行重新連接...
ERRDLG_INFORMATION		點擊“重試”，重新進行連接。
ERRDLG_RETRY_INFO_1		你想重試嗎？ (%u 重試 / %u 總重試)
ERRDLG_RETRY_INFO_2		你想重試嗎？ (%u 重試 / 總無限重試)
ERRDLG_DISCONNECTED_MSG	VPN Server "%S" 連接已被切斷
ERRDLG_DEVICE_ERROR		與 VPN Server 的連接被中斷，因為虛擬網路介面卡 (設備名稱: %S) 已停止。\r\n\r\n錯誤代碼 %u: %s


# 關於協議
PROTO_DIRECT_TCP		直接的 TCP/IP 連接
PROTO_HTTP_PROXY		通過 HTTP 代理伺服器連接
PROTO_SOCKS_PROXY		通過 SOCKS4 代理伺服器連接
PROTO_SOCKS5_PROXY		通過 SOCKS5 代理伺服器連接
PROTO_SSH				通過 SSH 伺服器連接
PROTO_UNKNOWN			未知協議



# 關於caps(控制字元)
CAPS_YES				是
CAPS_NO					否
# (標題)
CT_i_max_packet_size	最大的乙太網路封包大小
CT_i_max_hubs			最大虛擬 HUB 數
CT_i_max_user_creation	整個 VPN Server 的最大用戶數
CT_i_max_sessions		最大總連接數
CT_i_max_clients		最大用戶端連接數
CT_i_max_bridges		最大橋接器連接數
CT_i_max_users_per_hub	每虛擬 HUB 最大使用者容量
CT_i_max_groups_per_hub	每虛擬 HUB 最大群容量
CT_i_max_access_lists	每虛擬 HUB 最大訪問清單容量
CT_i_max_mac_tables		每虛擬 HUB 最大 MAC 位址容量
CT_i_max_ip_tables		每虛擬 HUB 最大 IP 位址容量
CT_i_max_secnat_tables	每虛擬 HUB 最大 SecureNAT 容量
CT_i_max_l3_sw			最大虛擬 3 層交換機數
CT_i_max_l3_if			每虛擬 3 層交換機最大虛擬介面容量
CT_i_max_l3_table		每虛擬 3 層交換機最大路由表容量
CT_b_bridge				作為 VPN Bridge 軟體工作
CT_b_standalone			獨立模式
CT_b_cluster_controller	群集控制器模式
CT_b_cluster_member		群集成員模式
CT_b_vpn_client_connect	接受 VPN Client / Bridge 的連接
CT_b_local_bridge		支持本地橋接器
CT_b_must_install_pcap	未安裝封包捕獲驅動
CT_b_tap_supported		支援 tun/tap 設備 (僅在 Linux)
CT_b_support_config_hub	支援更改虛擬 HUB 設置
CT_b_support_securenat	支持 SecureNAT
CT_b_virtual_nat_disabled	虛擬 NAT 無效 (僅 DHCP 有效)
CT_b_support_cascade	支援級聯連接
CT_b_support_cascade_cert	支援級聯連接伺服器認證
CT_b_support_config_log	支援更改保存日誌設置
CT_b_support_autodelete	支援自動刪除日誌檔
CT_b_support_radius		支援外部認證伺服器
CT_b_support_config_rw	支援 Config 檔的遠端讀寫
CT_b_support_hub_admin_option	支援虛擬 HUB 管理選項
CT_b_support_cascade_client_cert	支援級聯連接客戶證書
CT_b_support_hide_hub	支持虛擬 HUB 枚舉設定
CT_b_support_cluster_admin	支援對所有群集模式的綜合管理
CT_b_support_cluster	支援部分群集模式的運行
CT_b_support_cluster_controller	作為群集控制器操作
CT_b_support_layer3		支持虛擬 3 層交換機
CT_b_support_crl		支援虛擬 HUB 特定憑證撤銷清單
CT_b_support_ac			支持特有的虛擬 HUB 源 IP 位址限制列表
CT_b_support_read_log	支援日誌檔的下載
CT_b_support_rename_cascade	支援級聯連接名的變更
CT_b_support_license	支持授權管理
CT_b_support_limit_multilogin	支援對同一用戶多個登入的限制
CT_b_support_qos		支援 VoIP / QoS 功能
CT_b_support_syslog		支援系統日誌發送功能
CT_b_cluster_hub_type_fixed	固定群集虛擬 HUB 種類
CT_b_beta_version		測試版 (預發佈版本)
CT_b_support_check_mac	支援在訪問列表中指定 MAC 位址
CT_b_support_check_tcp_state	支援檢測 TCP 連接的狀態過濾
CT_b_support_network_connection_name	支援獲取網路友好名稱
CT_b_support_radius_retry_interval_and_several_servers	在 RADIUS 身份驗證裡支持重試間隔和多個伺服器
CT_b_support_vlan		在 MAC 地址表裡支援帶標籤的 VLAN ID
CT_b_support_hub_ext_options	支援虛擬 HUB 擴展選項
CT_b_support_policy_ver_3	支援安全性原則 3.0 版本
CT_b_support_ipv6_acl	支持 IPv6 訪問列表
CT_b_support_ex_acl		支援訪問列表延時、抖動和封包丟失
CT_b_support_acl_group	支持訪問列表通過組名調節
CT_b_support_ipv6_ac	支持 IPv6 IP 存取控制清單
CT_b_support_eth_vlan	支援帶標記的 VLAN 封包透明支援工具
CT_b_support_msg		支援今日消息功能
CT_b_vpn3				支援 3.0 的功能
CT_b_vpn4				支援 4.0 的功能
CT_b_support_ipsec		支援 IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 伺服器功能
CT_b_support_sstp		支援 MS-SSTP VPN Server 功能
CT_b_support_udp_acceleration	支援 UDP 加速功能
CT_b_support_openvpn	支援 OpenVPN Server 功能
CT_b_support_ddns		支援動態 DNS 用戶端功能
CT_b_support_ddns_proxy	支援 DDNS 通過代理伺服器
CT_b_support_special_listener	支持 VPN over ICMP 和 VPN over DNS
CT_b_support_redirect_url_acl	支持訪問列表 HTTP URL 改道
CT_b_is_in_vm			虛擬機器上運行
CT_b_support_azure		支持 VPN Azure
CT_b_support_aes_ni	支援 CPU AES 加密加速功能 (AES-NI)
CT_b_using_selow_driver	支持 SoftEther Lightweight Kernel-mode Ethernet Driver
CT_b_support_vgs		支援 VPN Gate 服務的伺服器功能
CT_b_support_vgs_in_client	VPN Gate 服務的伺服器功能 (VPN 用戶端集成)
CT_b_is_softether		SoftEther VPN 的免費或開源版
CT_b_suppport_push_route		靜態路由表推送功能
CT_b_suppport_push_route_config	靜態路由表推送功能 (可配置)


#相關策略
POL_TITLE_STR			策略名
POL_VALUE_STR			現在值
POL_TYPE_BOOL			開 / 關
POL_TYPE_INT			整數
POL_BOOL_ENABLE			有效
POL_BOOL_DISABLE		－
POL_BOOL_DISABLE_EX		－
POL_INT_ZERO			－
POL_INT_COUNT			%u 個
POL_INT_SEC				%u 秒
POL_INT_BPS				%u bps
POL_INT_VLAN			%u

# Ver 2.0
POL_0					允許訪問
POL_EX_0				用戶定義的這項策略的許可權，使 VPN 連接到 VPN Server。
POL_1					DHCP 封包篩檢程式 (IPv4)
POL_EX_1				此策略定義的所有會話中的 IPv4 的 DHCP 封包將被過濾。
POL_2					禁止 DHCP 伺服器運行 (IPv4)
POL_EX_2				連接到有此策略設置的會話的電腦，將無法成為 DHCP 伺服器，也無法對 DHCP 使用者分配 IPv4 / DNS 資訊。
POL_3					強制 DHCP 分配 IP 地址 (IPv4)
POL_EX_3				有此策略設置的會話的電腦，只能使用虛擬網路側的 DHCP 伺服器提供的 IPv4 地址。
POL_4					拒絕橋接器運行
POL_EX_4				橋接器模式的連接被有此策略設置的用戶會話拒絕。即使當乙太網橋接器在用戶端被配置的情況下，通信將是不可能的。
POL_5					拒絕路由操作 (IPv4)
POL_EX_5				有此策略設置的會話將拒絕 IPv4 路由。即便 IP 路由器運行在用戶端，通訊仍將無法建立。
POL_6					拒絕 MAC 地址複製
POL_EX_6				有此策略設置的會話無法使用正在被不同會話的電腦佔用的重複 MAC 位址。
POL_7					拒絕 IP 地址複製 (IPv4)
POL_EX_7				有此策略設置的會話無法使用正在被不同會話的電腦佔用的重複 IPv4 位址。
POL_8					拒絕非的 ARP / 非 DHCP / 非 ICMPv6 廣播
POL_EX_8				有此策略設置的會話不允許在虛擬網路上有 ARP 協定，DHCP 協定、ICMPv6 協定廣播封包的發送和接收
POL_9					隱私篩檢程式模式
POL_EX_9				有隱私篩檢程式模式策略設置的會話間的全部通信將被過濾。
POL_10					拒絕作為 TCP/IP 伺服器運行 (IPv4)
POL_EX_10				有此會話策略設置的電腦無法收聽和接受 IPv4 TCP/IP 連接。
POL_11					無限制的廣播數量
POL_EX_11				有此會話策略設置的電腦，如果在虛擬網路上發送超過一般情況的廣播封包量，系統將不做自動限制。
POL_12					允許監測模式
POL_EX_12				有此策略設置的使用者允許連接到監測模式下的虛擬 HUB 上。監測模式下的會話可以監聽(tap)所有流經此虛擬 HUB 的封包。
POL_13					最大的 TCP 連接數
POL_EX_13				對有此策略設置的會話，它設置了物理 TCP 連接的最大數目，包括在一個物理 VPN 會話中。
POL_14					超時期限
POL_EX_14				對有此策略設置的會話，當 VPN Server 和 VPN Client 之間發生通信問題時，此設置在中斷一個會話前等待超時期限 (以秒為單位)。
POL_15					最大 MAC 地址數
POL_EX_15				對有此策略設置的會話，設置每會話最大 MAC 位址數。
POL_16					最大 IP 地址數 (IPv4)
POL_EX_16				對有此策略設置的會話，指定單個會話可註冊的 IPv4 地址數。
POL_17					上傳頻寬
POL_EX_17				對有此策略設置的會話，限制虛擬路由器上由外至內的資料流程量頻寬。
POL_18					下載頻寬
POL_EX_18				對有此策略設置的會話，限制虛擬路由器上由內至外的資料流程量頻寬。
POL_19					拒絕更改密碼
POL_EX_19				有此密碼驗證策略設置的使用者將無法在 VPN Client 管理器上進行密碼的更換。
POL_20					最大多重登入數
POL_EX_20				有此策略設置的用戶無法進行多於設置數的併發登入數。 橋接器模式會話不適用於此策略。此安全性原則僅在 VPN Server 3.0 或以上版本，或具有多重登入限制功能的 VPN Server 2.0 版上有效。
POL_21					禁止 VoIP / QoS 功能
POL_EX_21				有此策略設置的用戶，無法在 VPN 連接會話中使用VoIP / QoS功能。此安全性原則僅在 VPN Server 3.0 或以上版本，或具有 VoIP / QoS 功能的 VPN Server 2.0 版上有效。

# ----- 不完全翻訳ここから -----
# Ver 3.0
POL_22					過濾 RS/RA 封包(IPv6)
POL_EX_22				此策略定義的會話中消息類型為 133(路由器請求)或 134(路由器通告)的所有 ICMPv6 封包將被過濾。因此，IPv6 用戶端將無法使用 IPv6 位址首碼自動檢測和 IPv6 預設閘道器自動檢測。
POL_23					過濾 RA 封包(IPv6)
POL_EX_23				此策略定義的會話中消息類型為 134(路由器通告)的所有 ICMPv6 封包將被過濾。因此，惡意使用者將不能在網路中傳播非法的 IPv6 位址首碼或預設閘道器廣告。
POL_24					過濾 DHCP 封包(IPv6)
POL_EX_24				此策略定義的所有會話中的 IPv6 的 DHCP 封包將被過濾。
POL_25					不允許 DHCP 伺服器運行(IPv6)
POL_EX_25				連接到有此策略設置的會話的電腦將不允許成為 DHCP 伺服器，也無法對 DHCP 用戶分配 IPv6 位址 / DNS 資訊。
POL_26					拒絕路由操作 (IPv6)
POL_EX_26				有此策略設置的會話將拒絕 IPv6 路由。即便 IP 路由器運行在用戶端，通訊仍將無法建立。
POL_27					拒絕 IP 地址複製 (IPv6)
POL_EX_27				有此策略設置的會話無法使用正在被不同會話的電腦佔用的複製的 IPv6 地址。
POL_28					拒絕作為 TCP/IP 伺服器運行 (IPv6)
POL_EX_28				有此策略設置會話的電腦不能收聽或接受 IPv6 TCP/IP連接。
POL_29					最大 IP 地址數 (IPv6)
POL_EX_29				對有此策略設置的會話，指定單個會話可註冊的 IPv6 地址數。
POL_30					VPN Client 不接受密碼保存
POL_EX_30				對有此策略設置的用戶，用戶在用戶端將不再能夠保存密碼。使用者每次連接 VPN 時均需要輸入密碼。這將提高安全性。如果啟用此策略， VPN Client 2.0 版本將被拒絕連接。
POL_31					VPN Client 自動斷開
POL_EX_31				對有此策略設置的用戶，在特定的一段時間過去後，用戶的 VPN 會話將被自動斷開。這種情況下將不執行自動重新連接。這將防止大量不活躍的 VPN 會話。如果啟用此策略， VPN Client 2.0 版將被拒絕連接。
POL_32					過濾所有 IPv4 封包
POL_EX_32				對定義此策略會話的所有 IPv4 和 ARP 據包將被過濾。
POL_33					過濾所有 IPv6 封包
POL_EX_33				對定義此策略會話的所有 IPv6 封包將被攔截。
POL_34					過濾所有非 IP 封包
POL_EX_34				對定義此策略的所有非 IP 封包將被過濾。“非 IP 封包”意思是不是IPv4, ARP, 也不是 IPv6 的封包。所有通過虛擬 HUB 的帶標籤的 VLAN 封包將被認為是非 IP 封包。
POL_35					在 IPv6 RA 上的非默認路由器
POL_EX_35				對定義此策略的所有 VPN 會話中，任何 IPv6 RA(路由器通告)路由器的壽命為非零值的封包將設置為零值。這可以有效避免 VPN Client 嘗試使用遠端的 IPv6 路由器作為其本地 IPv6 路由器而造成 IPv6 路由混亂的可怕行為。
POL_36					在 IPv6 RA 無預設路由器(物理 IPv6)
POL_EX_36				對定義此策略的所有 VPN 會話(只有當 VPN Client / VPN Bridge 和 VPN Server 之間的物理通信協定是 IPv6 時)，任何 IPv6 RA(路由器通告)路由器的壽命為非零值的封包將設置為零值。這可以有效避免 VPN Client 嘗試使用遠端的 IPv6 路由器作為其本地 IPv6 路由器而造成 IPv6 路由混亂的可怕行為。
POL_37					VLAN ID (IEEE802.1Q)
POL_EX_37				您可以指定 VLAN ID 的安全性原則。所有的 VPN 會話定義了此策略，所有從使用者到虛擬 HUB 的乙太網封包將被插入一個帶 VLAN ID 的 VLAN 標籤(IEEE 802.1Q)。用戶還可以收到具有相同的 VLAN ID 的 VLAN 標籤的封包。(接收過程會自動刪除 VLAN 標籤)。帶有任何其他 VLAN ID 或非 VLAN 封包的乙太網封包將不會收到。所有沒有這個策略定義的 VPN 會話可以發送/接收任何類型的乙太網封包，不管 VLAN 標籤，VLAN標籤也不會被自動插入或刪除。通過虛擬 HUB 的任何帶標籤的 VLAN 封包將被視為非 IP 封包。因此，帶標籤的 VLAN 封包不受制於 IPv4/IPv6 安全性原則，訪問列表也不受其他 IPv4/IPv6 特定的深入處理。
# ----- 不完全翻訳ここまで -----


# 關於遠端連接對話框
REMOTE_DEF_CAPTION		遠端連接
REMOTE_DEF_TITLE		指定你要進行遠端連接的電腦。


# 關於客戶通知服務
CN_TITLE				SoftEther VPN Client Developer Edition


# 關於連線管理員
CM_TITLE				SoftEther VPN Client Developer Edition 管理器
CM_PW_LOCALMACHINE		我的電腦
CM_NO_REMOTE			VPN Client 服務運行在 %s 上，不允許遠端連接。
CM_CONNECT_FAILED		無法連接到 %s 上的 VPN Client 服務。\r\n確認 VPN 服務已開啟並正常運行。
CM_BAD_PASSWORD			密碼錯誤。請重新輸入密碼。密碼大小寫敏感。
CM_NUM_CONN_COUNT		VPN 連接中: %u 帳戶
CM_CONN_NO				未連接
CM_PRODUCT_NAME			SoftEther VPN Client Build %u
CM_ACCOUNT_COLUMN_1		VPN 連接設置名稱
CM_ACCOUNT_COLUMN_2		狀態
CM_ACCOUNT_COLUMN_3		VPN Server 主機名稱(地址)
CM_ACCOUNT_COLUMN_3_2	虛擬 HUB 名稱
CM_ACCOUNT_COLUMN_4		虛擬網路介面卡名稱
CM_VLAN_COLUMN_1		虛擬網路介面卡名稱
CM_VLAN_COLUMN_2		狀態
CM_VLAN_COLUMN_3		MAC 地址
CM_VLAN_COLUMN_4		版本
CM_ACCOUNT_OFFLINE		離線
CM_ACCOUNT_ONLINE		已連接
CM_ACCOUNT_CONNECTING	連接中
CM_VLAN_ENABLED			已啟用
CM_VLAN_DISABLED		已禁用
CM_DELETE_ACCOUNT_MSG	VPN 連接設置 "%s" 將刪除，你確定嗎?
CM_ST_ACCOUNT_NAME		VPN 連接設置名稱
CM_ST_CONNECTED			會話狀態
CM_ST_CONNECTED_TRUE	連接完成 (會話建立)
CM_ST_CONNECTED_FALSE	嘗試連接
CM_ST_CONNECTING		開始連接 VPN 伺服器
CM_ST_NEGOTIATION		協商中
CM_ST_AUTH				驗證用戶身份
CM_ST_ESTABLISHED		連接已建立
CM_ST_RETRY				重試
CM_ST_IDLE				空閒狀態
CM_ST_SERVER_NAME		伺服器名
CM_ST_SERVER_PORT		埠號
CM_ST_PORT_TCP			TCP 埠 %u
CM_ST_SERVER_P_NAME		服務端產品名稱
CM_ST_SERVER_P_VER		服務端版本
CM_ST_SERVER_P_BUILD	服務端內部標記
CM_ST_START_TIME		連接開始時間
CM_ST_FIRST_ESTAB_TIME	首次會話建立時間
CM_ST_NONE				－
CM_ST_CURR_ESTAB_TIME	當前會話建立時間
CM_ST_NUM_ESTABLISHED	已建立的會話數
CM_ST_NUM_STR			%u 次
CM_ST_HALF_CONNECTION	半雙工 TCP 連接模式
CM_ST_HALF_TRUE			是 (半雙工模式)
CM_ST_HALF_FALSE		否 (全雙工模式)
CM_ST_QOS				VoIP / QoS 功能
CM_ST_QOS_TRUE			已啟用
CM_ST_QOS_FALSE			已禁用
CM_ST_NUM_TCP			TCP 連接數
CM_ST_NUM_TCP_UPLOAD	上行傳輸 TCP 連接數
CM_ST_NUM_TCP_DOWNLOAD	下行傳輸 TCP 連接數
CM_ST_MAX_TCP			TCP 連接數最大值
CM_ST_VLAN_ID			VLAN ID
CM_ST_NO_VLAN			－
CM_ST_USE_ENCRYPT		加密
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE	已啟用 (演算法: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE2	已啟用
CM_ST_USE_ENCRYPT_TRUE3	已啟用 (%S 演算法: %S)
CM_ST_USE_ENCRYPT_FALSE	已禁用 (不加密)
CM_ST_USE_COMPRESS		使用壓縮
CM_ST_UDP_ACCEL_ENABLED	支援 UDP 加速
CM_ST_UDP_ACCEL_USING	UDP 加速已啟動
CM_ST_RUDP				TCP over UDP (NAT 穿透)
CM_ST_UNDERLAY_PROTOCOL	物理底層協定
CM_ST_PROTOCOL_DETAILS	協定詳細資訊
CM_ST_COMPRESS_TRUE		是 (%u %%)
CM_ST_COMPRESS_FALSE	否 (不壓縮)
CM_ST_SESSION_NAME		會話名
CM_ST_CONNECTION_NAME	連接名
CM_ST_SESSION_KEY		工作階段金鑰 (160 位)
CM_ST_BRIDGE_MODE		橋接器 / 路由模式
CM_ST_MONITOR_MODE		監測模式
CM_ST_YES				是
CM_ST_NO				否
CM_ST_SEND_SIZE			輸出資料量
CM_ST_RECV_SIZE			輸入資料量

CM_ST_SEND_UCAST_NUM	傳出單播封包
CM_ST_SEND_UCAST_SIZE	傳出單播總量
CM_ST_SEND_BCAST_NUM	傳出廣播封包
CM_ST_SEND_BCAST_SIZE	傳出廣播總量

CM_ST_RECV_UCAST_NUM	傳入單播封包
CM_ST_RECV_UCAST_SIZE	傳入單播總量
CM_ST_RECV_BCAST_NUM	傳入廣播封包
CM_ST_RECV_BCAST_SIZE	傳入廣播總量

CM_ST_NUM_PACKET_STR	%S 封包
CM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S 位元組

CM_NEW_ICON				增加新的 VPN 連接
CM_VGC_ICON				VPN Gate 公共 VPN 中繼伺服器
CM_VGC_LINK				VPN Gate 學術試驗 Web 網站
CM_ST_TITLE				%s 的連接狀態
CM_ST_COLUMN_1			項目
CM_ST_COLUMN_2			狀態
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_1	新的 VPN 連接
CM_NEW_ACCOUNT_NAME_2	新的 VPN 連接 (%u)
CM_ACCOUNT_TITLE_1		新的 VPN 連接設置屬性
CM_ACCOUNT_TITLE_2		%s 的屬性
CM_SERVER_CERT_1		指定特定證書登入(&R)
CM_SERVER_CERT_2		指定特定證書刪除(&D)
CM_CLIENT_CERT_1		指定用戶端證書(&C)
CM_CLIENT_CERT_2		刪除用戶端證書(&C)
CM_CERT_INFO			發行對象: %s\r\n發行人: %s\r\n有效期限: %s
CM_NO_CERT				您必須指定一個用戶端證書用於用戶身份驗證。
CM_NO_SECURE			指定智慧卡內的客戶證書和個人密碼，以用於使用者身份驗證。
CM_CERT_SECURE_INFO		證書: "%S"\r\n金鑰: "%S"
CM_SELECT_SECURE_DEVICE	選擇智慧卡(&P)
CM_SELECT_CERT_INCARD	指定證書及金鑰(&V)
CM_VIEW_CLIENT_CERT		查看用戶端證書(&V)
CM_NO_VLAN				在你創建一個新的 VPN 連接設置前，需要創建一個虛擬網路介面卡。\r\n\r\n你想創建一個虛擬網路介面卡嗎?
CM_NO_VLAN_2			在連接到 VPN Server 前，你需要創建一個虛擬網路介面卡。\r\n\r\n你想創建一個虛擬網路介面卡嗎?
CM_VLAN_REMOTE_ERROR	無法遠端創建虛擬網路介面卡。\r\n請在有 VPN Client 服務的本地電腦上啟動 VPN Client 管理器，安裝虛擬網路介面卡。
CM_9X_VLAN_INSTALL		一個新的虛擬網路介面卡現在將被創建。\r\n\r\n創建虛擬網路介面卡後，需要重新開機 Windows 系統。\n在虛擬網路介面卡安裝進行中，可能會要求你插入 Windows CD-ROM 安裝盤。關閉除 VPN Client 管理器程式以外的當前所有的運行程式，準備好 Windows 安裝盤，按一下“確定”。\r\n按一下確定將開始虛擬網路介面卡的安裝。安裝完成後，Windows 將自動重啟。
CM_9X_VLAN_ME_MESSAGE	虛擬網路介面卡已創建。在按一下“確定”後，電腦將自動重新開機。\r\n\r\n電腦重新開機後，可能會出現安裝新設備精靈。\r\n如果該精靈出現，按一下每一個螢幕上的“下一步“，直到安裝完成。
CM_9X_VLAN_UNINSTALL	若要刪除虛擬網路介面卡，請從網路屬性中刪除。 \r\n\r\n你想要顯示網路屬性視窗嗎?
CM_PORT_1				8888 (PX-VPN 埠)
CM_PORT_2				443 (HTTPS 埠)
CM_PORT_3				992 (telnets 埠)
CM_PORT_4				5555 (SE-VPN 埠)
CM_RETRY_INTERVAL_ERROR	當 VPN 連接斷開時，設置重新連接間隔(至少 5 秒)。
CM_DELETE_CLIENT_CERT	這將刪除已經設置的用戶端證書。你確定要刪除嗎?
CM_DELETE_SERVER_CERT	這將刪除已經設置的服務端特定證書。你確定要刪除嗎?
CM_SET_STARTUP			VPN 連接設置 "%s" 當前設置為啟動連接設置。\r\n當下次重新開機電腦後，帳戶將被自動連接。\r\n(如果你使用的是 Windows，在用戶登入到 Windows 前，自動連接將在後臺模式下啟動。)
CM_REMOVE_STARTUP		你希望刪除 VPN 設置 "%s" 的啟動連接屬性嗎?
CM_NO_DISCONNECT_SPAN	請設置 TCP 連接的使用壽命。
CM_HALF_MSG				當使用半雙工模式時，設置的 TCP 連接數至少是2個。
CM_TOO_SMALL_INTERVAL	設置建立一個 TCP 連接的時間間隔至少是 1 秒鐘
CM_DELETE_VLAN			這將刪除虛擬網路介面卡 "%s"。你確定刪除嗎?
CM_COPY_NAME_1			複件 %s
CM_COPY_NAME_2			複件 (%u) %s
CM_IMPORT_NAME_1		%s
CM_IMPORT_NAME_2		%s (%u)
CM_CERT_COLUMN_1		發給
CM_CERT_COLUMN_2		發行人
CM_CERT_COLUMN_3		有效期限
CM_CERT_DELETE_MSG		從列表中刪除此證書?
CM_PASSWORD_SET			設定的密碼。
CM_PASSWORD_REMOVE		設置的密碼被刪除。
CM_UNDER_CONSTRUCTION	未完成的。
CM_CURRENT_ACTIVE		VPN 連接設置 "%s" 的設定已經保存，但這個 VPN 連接設置當前正線上，新的設置直到下一次連接才能適用。
CM_DISCONNECT_ALL		這將斷開所有的 %u 個 VPN 連接設置的當前連接。\r\n你確定要這樣做嗎?
CM_HTTPS_MSG			您已經選擇通過 HTTP 代理伺服器進行連接。\r\n\r\n平常的 HTTP 代理伺服器不允許訪問您所選擇的 TCP 埠。\r\n當 VPN Client 通過 HTTP 代理伺服器連接到 VPN Server 時，可能會通過使用 HTTPS (HTTP over SSL) 通信進行連接。\r\n在此情況下，建議您指定 443 (HTTPS 埠) 最為目標 VPN Server 的埠號。\r\n(如果您指定了一個其它埠號，可能會無法通過 HTTP 代理伺服器進行連接。\r\n確定目標 VPN Server 已啟用 443 埠。) \r\n\r\n如果需要詳細資訊，請與您計畫在連接中經過的 HTTP 代理伺服器的系統管理員或網路系統管理員聯繫。\r\n\r\n您是否確定改變目標 VPN Server 埠號為 443 (HTTPS 埠)?
CM_REMOTE_WARNING		您正在禁用遠端系統管理。\r\n\r\n當前 VPN Client 管理器正連接到遠端電腦 "%S" 並正在控制它的 VPN Client 服務。\r\n如果禁用遠端系統管理，將無法繼續遠端連接電腦 "%S" 並通過 VPN Client 管理器對 VPN Client 服務進行控制。\r\n\r\n是否確認禁用遠端系統管理?
CM_KEEP_INTERVAL_MSG	設置“封包發送間隔” 為 %u 到 %u 秒。
CM_REMOTE_TITLE			可以使用 VPN Client 管理器連接另一台電腦並遠端系統管理它的 VPN Client 服務。\r\n(注意: 遠端電腦必須允許遠端系統管理。)
CM_DESKTOP_LOCAL_PC		我的電腦
CM_DESKTOP_REMOTE_PC	電腦 %S
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_TS	終端服務 (遠端桌面) 功能
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_SW	切換用戶功能
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_1	目前，%s 安裝在這台電腦上，提供了允許多用戶登入的環境。在此情況下，VPN Client 顯示的進展狀態資訊，錯誤資訊和其它資訊將被顯示在“控制台會話”中。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_21	“會話 ID: 0，用戶 %s”在這台電腦被分配為控制台進程。但是由於您已經在進程 %u 上開啟 VPN Client 管理器，因此無法顯示 VPN Client 上進度狀態或錯誤等資訊。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_22	目前這台電腦上的控制台會話“會話ID: 0”沒有被登入。並且因為您在會話 %u 上啟動了 VPN Client 管理器，因此無法顯示 VPN Client 上進度狀態或錯誤等資訊。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_31	建議當此電腦的控制台會話 (會話ID: 0，使用者 %s) 顯示時，在此會話中啟動 VPN Client 伺服器並啟動 VPN 連接設置“%s”。由此您將可以啟動連接進程，但要承擔無法檢查進度狀態或錯誤資訊的風險。
CM_DESKTOP_MSG_LOCAL_32	建議您先註銷，然後再從本地登入。運行 VPN Client 管理器會話，並啟動 VPN 連接設置“%s”。由此您將可以啟動連接進程，但要承擔無法檢查進度狀態或錯誤資訊的風險。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_1	由於您在遠端連接到電腦 %S 上的 VPN Client 時執行的動作，您將無法看到 VPN Client 顯示的諸如進程狀態或錯誤資訊。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_2	要檢查所有 VPN Client 顯示的進程狀態，錯誤和其他資訊，您必須從電腦 %S 本地登入並顯示控制會話 (桌面)。
CM_DESKTOP_MSG_REMOTE_3	建議您直接從本地 (%S) 登入。運行 VPN Client 管理器會話，並啟動 VPN 連接設置“%s”。由此您將可以啟動連接進程，但要承擔無法檢查進度狀態或錯誤資訊的風險。
CM_STOP_INST_VLAN_1		要想在此電腦上安裝虛擬網路介面卡，您必須在“控制台會話”下啟動 VPN Client 管理器。\r\n\r\n目前，此電腦上已安裝 %s，且用戶已登入遠端會話 (會話ID: %u) 而不是控制台進程。\r\n若要安裝虛擬網路介面卡，必須在控制台會話 (會話ID: %u，用戶 %s 已登入) 下啟動 VPN Client 管理器。\r\n\r\n首先使用切換用戶功能從本地登入到電腦，或在遠端桌面使用 “/console” 論據功能，或切換電腦的本地控制台設備，之後啟動 VPN Client 管理器，並安裝虛擬網路介面卡。
CM_STOP_INST_VLAN_2		要想在此電腦上安裝虛擬網路介面卡，您必須在“控制台會話”下啟動 VPN Client 管理器。\r\n\r\n目前，此電腦上已安裝 %s，且用戶已登入遠端會話 (會話ID: %u) 而不是控制台進程。\r\n若要安裝虛擬網路介面卡，必須在“控制台會話”下啟動 VPN Client 管理器。\r\n(目前用戶並未登入到控制台會話 (會話ID: 0)。) \r\n\r\n首先使用切換用戶功能從本地登入到電腦，或在遠端桌面使用 “/console” 論據功能，或切換電腦的本地控制台設備，之後啟動 VPN Client 管理器，並安裝虛擬網路介面卡。
CM_SHORTCUT_DESKTOP_MSG	若要使用 VPN 連接設置快捷方式啟動連接，您必須在“控制台會話”下運行快捷方式檔。\r\n\r\n目前用戶作為遠端會話 (會話ID: %u) 登入而不是控制台會話。
CM_HTTP_PROXY_WARNING	已選擇“通過 HTTP 代理伺服器連接”。\r\n\r\n一般情況下，HTTP 伺服器只允許兩種 TCP 埠作為連接到目標伺服器的埠號: HTTP 協議 (TCP 埠號 80) 和 HTTPS 協議 (TCP 埠號 443)。\r\n(同樣，也有的代理伺服器提供更寬泛的 TCP 埠供連接使用。) \r\n\r\n當通過一台禁用除 HTTP 埠或 HTTPS 埠的 HTTP 代理伺服器建立 VPN 連接時，您必須指定 443 (HTTPS 協定) 作為目標 VPN Server 的埠號。\r\n\r\n要檢查您當前使用的 HTTP 代理伺服器是否允許 80 或 443 意外的埠，請與 HTTP 代理伺服器的管理員聯繫。\r\n\r\n目前 %d 指定為目標 VPN Server 的埠號。您是否要更改埠號為 443 (HTTPS 協議) ?\r\n(您所連接的 VPN Server 的 443 埠必須被設為監聽狀態並且空閒。) \r\n如果您無法確定，請與系統管理員或網路系統管理員聯繫。
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_0	Name
CM_HTTP_HEADER_COLUMN_1	Value
CM_PASSWORD_CHANGED		密碼已更改。
CM_ACCOUNT_SETTING_FILE	VPN 連接設置檔案 (*.VPN)|*.vpn|所有檔案 (*.*)|*.*
CM_ACCOUNT_SAVE_TITLE	輸入要匯出的 VPN 連接設置檔案的檔案名
CM_ACCOUNT_OPEN_TITLE	選擇要導入的 VPN 連接設置檔案
CM_ACCOUNT_FILE_BANNER	# VPN Client 連接設置檔案\r\n# \r\n# 此檔案是使用 VPN Client 管理器匯出的。\r\n# 此檔案內容可使用文字編輯器進行編輯。\r\n# 當此檔案通過使用用戶端連線管理員導入後可以立即被使用。\r\n\r\n
CM_FAILED_TO_OPEN_FILE	無法打開檔案。
CM_FAILED_TO_SAVE_FILE	無法保存檔案。
CM_ACCOUNT_PARSE_FAILED	無法從指定檔案裝載 VPN 連接設置。\r\n請檢查檔案內容。
CM_ACCOUNT_MSG_SENSITIVE	此 VPN 連接設置有用戶名和密碼。\r\n您想從匯出的設置檔中刪除這些敏感資訊嗎？\r\n\r\n按一下“是”以刪除敏感資訊。\r\n在這種情況下，當他正試圖連接到 VPN Server 時，使用者需要輸入用戶名和密碼。\r\n\r\n按一下“否”將敏感資訊留在檔內。
CM_SHORTCUT_FILE		快捷方式檔案|*.lnk
CM_SHORTCUT_SAVE_TITLE	輸入快捷方式檔案名。
CM_SHORTCUT_UNSUPPORTED	該連接的快捷方式的功能不支援此 VPN Client 的版本。\r\n更新到新版本。
CM_SHORTCUT_COMMENT		使用 VPN 連接設置“%s”以連接到 VPN Server。
CM_SHORTCUT_ERROR		創建快捷方式失敗。
CM_VPN_FILE_CLICKED		你要導入的 VPN 連接檔案?
CM_VPN_FILE_IMPORT_NG	無法導入 VPN 連接設置檔案。由於 VPN Client 設置已被鎖定。
CM_VLAN_INSTALLING		請稍候...
CM_SECURE_MUST_LOCAL	因為目前您對遠端電腦進行連接並管理 VPN Client，因此無法修改智慧卡設置。
CM_DETAIL_MODE_LINK_STR	使用級聯，則“通過橋接器，路由模式連接”始終啟用。
CM_TRAY_INITING			SoftEther VPN
CM_TRAY_NOT_CONNECTED	\r\n未連接
CM_TRAY_CONNECTING		\r\n正在連接
CM_TRAY_CONNECTED		\r\n已連接
CM_TRAY_MENU_1_SHOW		顯示 VPN Client 管理器(&S)
CM_TRAY_MENU_1_HIDE		關閉 VPN Client 管理器(&O)
CM_TRAY_MENU_2_QUIT		退出 VPN Client 管理器程式(&X)
CM_TRAY_MENU_CONNECT	啟動 VPN 連接(&C)
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT	斷開 VPN 連接(&D)
CM_TRAY_MENU_STATUS		查看 VPN 連接狀態(&I)
CM_TRAY_MENU_DISCONNECT_ALL	斷開所有的 VPN 連接(&A)
CM_TRAY_MENU_NEW		創建一個新的連接設置(&N)
CM_TRAY_MENU_RECENT		最近使用的 VPN Server(&Y)
CM_TRAY_MENU_TRAFFIC	網格和通信速度測試工具(&R)
CM_TRAY_MENU_NETIF		查看網路設備的狀態(&D)
CM_TRAY_MENU_ABOUT		關於 VPN Client 管理器(&A)
CM_TRAY_MENU_SETTING	變更運行模式(&M)
CM_TRAY_MENU_CANCEL		關閉此菜單
CM_EXIT_MESSAGE			是否退出 VPN Client 管理器程式?
CM_IMPORT_MESSAGE		從檔案 "%S" 安裝 VPN 連接設置 "%s"。
CM_VLAN_CREATING		創建一個新的 Windows VPN 虛擬網路介面卡。\r\n\r\n這個過程可能會花費幾秒或超過 1 分鐘。 \r\n請稍候...\r\n\r\n(在虛擬網路介面卡安裝過程中，請不要執行其他操作。)
CM_SETTING_PASSWORD		該設置已被鎖定。要取消這些鎖定設置，您必須輸入密碼。
CM_EASY_MODE_NOT_ON_REMOTE	無法連接，因為遠端電腦上的 VPN Client 在簡易模式下運行。
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_1	啟動 VPN 連接
CM_EASY_CONNECT_BUTTON_2	斷開(&D)
CM_EASY_ACCOUNT_WARNING		因為設置已鎖定，您只能更改“代理伺服器設定”，“使用者驗證”和“已使用的虛擬網路介面卡”。
CM_EASY_INFO_1			選擇一個 VPN 連接。
CM_EASY_INFO_2			按一下“開始 VPN 連接”啟動一個 VPN 連接。
CM_EASY_INFO_3			VPN 連接是活躍的。您可以通過點擊“斷開”終止連接。
CM_EXT_VOICE_MSG		擴展語音嚮導的部分內容運行不正常。\r\n擴展語音嚮導是否打開?
CM_EASY_TITLE			VPN Client 簡易連線管理員
CM_EASY_CONNECTED		VPN 連接完成。
CM_EASY_CONNECTING		建立 VPN 連接中...
CM_PROXY_FROM_IE		當前 Internet Explorer 代理設置已載入。
CM_TRAY_ICON_RESTORE	工具列圖示已被清除。\r\n\r\n要恢復該圖示，請啟動 VPN Client 管理器並在查看功能表點擊“顯示工具列圖示”。
CM_WOULDYOULOAD_IE_PROXY	目前，這台電腦的 Internet Explorer 配置使用代理伺服器"%S"。\r\n您想在新的 VPN 連接設置中應用當前代理設置嗎？\r\n\r\n點擊“是”使用Internet Explorer 的代理設置。\r\n點擊“否”使用直接連接至 VPN Server(不是代理伺服器)。\r\n此設置可以在連接設置的屬性視窗、在今後的任何時間進行修改。
CM_MSG_TITLE			VPN Server "%S" (虛擬 HUB: "%S")
CM_JUMPLIST_RCCONNECT	最近使用的連接設置
CM_VPNGATE_MESSAGE		在 VPN Gate 學術項目網站上有一個公共 VPN 中繼伺服器列表。\r\n網際網路上的任何人都可以建立 VPN 連接至任一列表上的 VPN 伺服器。無需用戶註冊。\r\n\r\nVPN Gate 不是 SoftEther VPN 的一部分。\r\n此圖示只提供了一個超連結到 http://www.vpngate.net/。\r\n\r\n安裝帶有 SoftEther VPN Client 的 VPN Gate Client 外掛程式。它可用簡單的配置連接到 VPN Gate 的一個公共 VPN 中繼伺服器。\r\n\r\n你想訪問 http://www.vpngate.net/ (設在日本筑波大學) ?
CM_VLAN_REINSTALL_MSG	After reinstalling the Virtual Network Adapter driver, the current Virtual Network Adapter's MAC address will change. Also, all TCP/IP settings within the Virtual Network Adapter will reset.\r\n\r\nIn case the reinstalled Virtual Network Adapter fails to work, delete it and create a new one. If it still doesn't work properly, please create a new Virtual Network Adapter with a different name.


# VPN Gate Service
VGC_COLUMN_0			DDNS 唯一主機名稱
VGC_COLUMN_1			IP 地址 (主機名稱)
VGC_COLUMN_2			國家/地區
VGC_COLUMN_3			執行時間
VGC_COLUMN_4			VPN 會話數
VGC_COLUMN_5			線路速度
VGC_COLUMN_6			Ping (Google, SE)
VGC_COLUMN_7			SSL-VPN (TCP)
VGC_COLUMN_8			UDP 支持
VGC_COLUMN_9			日誌策略
VGC_COLUMN_10			累積傳輸量
VGC_COLUMN_11			累計用戶
VGC_COLUMN_12			營運者的名字
VGC_COLUMN_13			營運者的訊息
VGC_COLUMN_14			總分

VGC_LOG_PERMANENT		永久保存
VGC_LOG_2WEEKS			兩周保存
VGC_LOG_NONE			無日誌

VGC_UPTIME_MIN			%u 分鐘
VGC_UPTIME_HOUR			%u 小時
VGC_UPTIME_DAY			%u 天
VGC_NUM_VPN				%u 會話
VGC_NUM_LOGIN			%S 登入次數

VGC_UDP_AVAILABLE		UDP OK

VGC_LIST_STR_OK			在這個地球上的 %S 台公共 VPN 中繼伺服器 ! (更新於 %S)
VGC_LIST_STR_OK_2		%S 伺服器 (更新於 %S) - 伺服器列表更新失敗。如果再次失敗，請下載最新的 VPN Gate Client。
VGC_LIST_STR_NG			伺服器列表更新失敗。如果再次失敗，請下載最新的 VPN Gate Client。
VGC_PROXY_MSG			如果您使用的是代理伺服器，您可能無法使用不支援 TCP 443 埠、從這樣的代理委託網路、作為 "SSL-VPN 連接" 的 VPN 中繼伺服器。
VGC_PROXY_TITLE			代理伺服器使用者的注意事項

VGS_NO_HUB_YET			為了設置消息，首先你得啟用 VPN Gate 服務。在啟用該服務後，重新打開此視窗，並設置消息。

VGC_TITLE				VPN Gate 外掛程式消息

VGC_VER_DIFF			VPN Gate 用戶端外掛程式的版本與 SoftEther VPN 用戶端相異。\r\n\r\n- 當前的 VPN Gate 外掛程式: Build %u\r\n- 當前的 SoftEther VPN 用戶端: Build %u\r\n\r\n推薦下載並安裝 VPN Gate 外掛程式 Build %u，否則可能出現通信錯誤或清單更新出錯。VPN 伺服器列表更新失敗多次，請更新 VPN Gate 外掛程式版本。\r\n\r\n最新的 VPN Gate 外掛程式可用於 http://www.vpngate.net/。\r\n(如果您無法直接訪問上述網站，請使用鏡像網站。)\r\n\r\n)\r\n\r\n

VGS_STOP				VPN Gate 服務將在您點擊 確定 按鈕後停止。\r\n\r\n在 VPN Gate 服務被停止後，這台電腦將不會接受新的 VPN 連接請求，但是，仍然活躍的 VPN 會話可能會殘留。\r\n (這類 VPN 會話有時在枚舉中不可見。) \r\n\r\n要想徹底終止所有仍然活躍的 VPN 會話，重啟 SoftEther VPN Server 或者 SoftEther VPN Client 服務，或者重新開機這台電腦。

VGS_START				This will activate the VPN Gate Relay Service function.\r\n\r\nVPN Gate Relay Service function must be activated by your own risk.\r\nSome countries prohibit using of encrypted VPN by laws.\r\nFor more details about VPN Gate Relay Service please visit http://www.vpngate.net/en/join.aspx.\r\n\r\nThe VPN Gate Academic Experiment Service is operated as a research project at the graduate school on University of Tsukuba, Japan. The service is governed under the Japanese laws. Other countries' laws are none of our concerns nor responsibilities.\r\n\r\nBy nature, there are almost 200 countries in the World, with different laws. It is impossible to verify every countries' laws and regulations and make the software comply with all countries' laws in advance to release the software. If a user uses VPN Gate service in a specific country, and damaged by public servants of the authority, the developer of either the service or software will never be liable to recover or compensate such damages or criminal responsibilities.\r\nBy using this software and service, the user must observe all concerned laws and rules with user's own responsibility. The user will be completely liable to any damages and responsibilities which are results of using this software and service, regardless of either inside or outside of Japan's territory.\r\nIf you don't agree nor understand the above warnings, do not use any of VPN Gate Academic Experiment Service functions.



#關於服務 (Win32)
SVC_HELP				“%s (%S) 的命令列參數”\r\n\r\n此程式 (%s) 是一個幕後工作運行進程。通過指定以下命令列參數啟動程式。\r\n\r\n\r\n/install …… 在 Windows 安裝 %s 服務 (服務名: %S)。之後服務自動啟動。\r\n\r\n/uninstall …… 從 Windows 移除 %s 服務 (服務名: %S)。\r\n\r\n/start …… 啟動 %s 服務 (服務名: %S)。\r\n\r\n/stop …… 停止 %s 服務 (服務名: %S)。\r\n\r\n/test …… 啟動 %s 程式的測試模式。(調試用) \r\n\r\n/usermode … 啟動 %s 程式的使用者模式。(如果可用)\r\n\r\n/usermode_showtray …… 使用者模式下啟動時，顯示工作列圖示。(若之前設為隱藏)\r\n\r\n/usermode_hidetray …… 使用者模式下啟動時，隱藏工作列圖示。\r\n\r\n\r\n注意: 除 /test 和 /usermode 之外的命令僅在 Windows NT / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 / 7 / Server 2008 R2 下有效。
SVC_NT_ONLY				命令相關的服務在 Windows 98 / Me 下無效。
SVC_ALREADY_INSTALLED	"%s" 服務 (服務名: %S) 已經安裝在這台電腦上。你想移除並重新安裝嗎?
SVC_INSTALL_OK			"%s" 服務 (服務名: %S) 已成功安裝完畢。\r\n\r\n(執行路徑: %s)\r\n\r\n服務啟動完成。
SVC_INSTALL_FAILED		"%s" 服務 (服務名: %S) 安裝失敗
SVC_INSTALL_FAILED_2	"%s" 服務 (服務名: %S) 已成功安裝完畢。\r\n\r\n(執行路徑: %s)\r\n\r\n嘗試啟動失敗。
SVC_NOT_INSTALLED		"%s" 服務 (服務名: %S) 沒有安裝在此電腦上。請使用命令列參數 /install 進行安裝。
SVC_START_OK			"%s" 服務 (服務名: %S) 成功啟動。
SVC_START_FAILED		"%s" 服務 (服務名: %S) 無法啟動。
SVR_ALREADY_START		"%s" 服務 (服務名: %S) 已啟動。
SVC_STOP_OK				"%s" 服務 (服務名: %S) 被停止。
SVC_STOP_FAILED			停止 "%s" 服務 (服務名: %S) 失敗。
SVC_ALREADY_STOP		"%s" 服務 (服務名: %S) 已被停止。
SVC_UNINSTALL_OK		"%s" 服務 (服務名: %S) 已移除。
SVC_UNINSTALL_FAILED	"%s" 服務 (服務名: %S) 無法移除。
SVC_NOT_FOUND			字串表中找不到服務 %S 的資訊。
SVC_NOT_ADMIN			要安裝 / 移除 / 啟動 / 停止服務，您必須在此電腦上有管理員許可權。\r\n\r\n如果您在此電腦上有管理員帳戶，請登出後作為管理員再登入。\r\n如果您不瞭解管理員帳戶，請與系統管理員聯繫。
SVC_TEST_MSG			服務 "%s" 在測試模式下啟動。\r\n\r\n按一下“確定”退出服務。
SVC_TRAY_TOOLTIP		%S (使用者模式)
SVC_TEST_MUTEX			可執行檔 %s 已經運行。
SVC_USERMODE_MUTEX		%s 的另一個程序已經運行。
SVC_SERVICE_MUTEX		由於服務 %S 有已啟動的程序 %s，因此服務無法啟動
SVC_USERMODE_MENU_1		隱藏工作列圖示(&H)
SVC_USERMODE_MENU_2		退出 %s (&X)
SVC_HIDE_TRAY_MSG		啟動 %S 使用者模式時將隱藏工作列圖示。\r\n從下次 %S 啟動開始，圖示將不會在工作列顯示。\r\n退出進程的功能表也將被隱藏。\r\n\r\n如果要在 Windows98 / Me 下退出進程，使用 Ctrl + Alt + Del 複合鍵然後選擇結束進程。\r\n當使用其他作業系統，請使用工作管理員。\r\n\r\n要再次顯示工作列圖示，在使用者模式下次啟動時，使用 /usermode_showtray 選項。


#關於服務 (UNIX)
UNIX_SVC_HELP			%S service program\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll Rights Reserved.\n\n%S command usage:\n %S start  - Start the %S service.\n %S stop   - Stop the %S service if the service has been already started.\n\n
UNIX_SVC_STARTED		The %S service has been started.\n
UNIX_SVC_STOPPING		Stopping the %S service ...\n
UNIX_SVC_STOPPED		%S service has been stopped.\n
UNIX_SVC_STOP_FAILED	Stopping %S service was failed.\n
UNIX_SVC_ALREADY_START	%S service has been already started.\nRun the "%S stop" command to stop this service.\n
UNIX_SVC_NOT_STARTED	%S service has not yet been started.\nRun the "%S start" to start this service.\n
UNIX_SVC_ERROR_FORK		Failed to create child process for the %S service.\n
UNIX_SVC_NONROOT		\nWarning: The current user context is non-root. It is recommended to run the VPN service by the root user. Although the VPN service may run under non-root users, some privilege-required functions (e.g. the local bridge function) need the root privilege.\n


# 服務定義 (SoftEther VPN Client)
SVC_VPNCLIENT_NAME		vpnclient
SVC_VPNCLIENT_TITLE		SoftEther VPN Client
SVC_VPNCLIENT_DESCRIPT	它為 SoftEther VPN Client 管理虛擬網路介面卡設備驅動和連接服務。當服務停止時，此電腦將無法使用 SoftEther VPN Client 連接到 SoftEther VPN Server。


# 服務定義 (SoftEther VPN Server)
SVC_VPNSERVER_NAME		vpnserver
SVC_VPNSERVER_TITLE		SoftEther VPN Server
SVC_VPNSERVER_DESCRIPT	它管理 SoftEther VPN Server 服務進程。SoftEther VPN Server 通過 TCP/IP 協議提供高性能 SoftEther VPN Server 功能。當此服務被停止時，此電腦上的 SoftEther VPN Client 也將停止，且 SoftEther VPN Client 將無法與此電腦建立 VPN 連接。


# 服務定義 (SoftEther VPN Bridge)
SVC_VPNBRIDGE_NAME		vpnbridge
SVC_VPNBRIDGE_TITLE		SoftEther VPN Bridge
SVC_VPNBRIDGE_DESCRIPT	它管理 SoftEther VPN Bridge 服務進程。SoftEther VPN Bridge 提供此電腦連接的網路與遠端 SoftEther VPN Server 之間的連接。當此服務被停止時，此電腦上的 SoftEther VPN Bridge 也將停止，且無法再通過橋接器連接進行通信。


# 服務定義 (SoftEther VPN Client)
SVC_SEVPNCLIENTDEV_NAME		sevpnclientdev
SVC_SEVPNCLIENTDEV_TITLE		SoftEther VPN Client Developer Edition
SVC_SEVPNCLIENTDEV_DESCRIPT	它為 SoftEther VPN Client 管理虛擬網路介面卡設備驅動和連接服務。當服務停止時，此電腦將無法使用 SoftEther VPN Client 連接到 SoftEther VPN Server。


# 服務定義 (SoftEther VPN Server)
SVC_SEVPNSERVERDEV_NAME		sevpnserverdev
SVC_SEVPNSERVERDEV_TITLE		SoftEther VPN Server Developer Edition
SVC_SEVPNSERVERDEV_DESCRIPT	它管理 SoftEther VPN Server 服務進程。SoftEther VPN Server 通過 TCP/IP 協議提供高性能 SoftEther VPN Server 功能。當此服務被停止時，此電腦上的 SoftEther VPN Client 也將停止，且 SoftEther VPN Client 將無法與此電腦建立 VPN 連接。


# 服務定義 (SoftEther VPN Bridge)
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_NAME		sevpnbridgedev
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_TITLE		SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SVC_SEVPNBRIDGEDEV_DESCRIPT	它管理 SoftEther VPN Bridge 服務進程。SoftEther VPN Bridge 提供此電腦連接的網路與遠端 SoftEther VPN Server 之間的連接。當此服務被停止時，此電腦上的 SoftEther VPN Bridge 也將停止，且無法再通過橋接器連接進行通信。


# 服務定義 (SoftEther VPN User-mode Router)
SVC_VPNROUTER_NAME		vpnrouter
SVC_VPNROUTER_TITLE		SoftEther VPN Router Developer Edition
SVC_VPNROUTER_DESCRIPT	這是用來管理 SoftEther VPN 路由器(服務模式)的伺服器進程。 SoftEther VPN 的路由器是一個程式，它提供了一個虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器，在使用者模式下運行，通過使用簡單的操作，它可以建立一個在虛擬 IP 網路和一個物理 IP 網路之間的安全連接。如果此服務被停止，在這台電腦上的 SoftEther VPN 路由器將停止， SoftEther VPN Client 將無法在這台電腦上使用路由服務。


# サービス定義 (EtherLogger)
SVC_ELOGSVC_NAME		elogsvc
SVC_ELOGSVC_TITLE		SoftEther EtherLogger Developer Edition
SVC_ELOGSVC_DESCRIPT	SoftEther EtherLogger 是一個捕捉從局域網卡連接到電腦上資料流程的服務，保存由管理員指定類型的封包的包頭日誌，所有資料以文字檔格式。


#關於 SoftEther VPN Server 管理器
SM_TITLE				SoftEther VPN Developer Edition Server 管理器
SM_LOCALHOST			本地主機 (此伺服器)
SM_SERVER_BRIDGE_TITLE	管理 VPN Bridge "%S"
SM_S_VHUB_BRIDGE		當使用 VPN Bridge 時，管理虛擬 HUB“BRIDGE”運行 VPN Bridge 的管理。
SM_DISCONNECTED			管理連接已斷開。
SM_MIKAN				未完成。
SM_MAIN_COLUMN_1		設置名稱
SM_MAIN_COLUMN_2		VPN Server 主機名稱(地址)
SM_MAIN_COLUMN_3		操作模式
SM_MODE_SERVER			整個 VPN Server
SM_MODE_HUB				%S
SM_EDIT_CAPTION_1		新的連接設置
SM_EDIT_CAPTION_2		%s 的編輯
SM_SETTING_EXISTS		與連接設置 "%s" 同名的連接設置已經註冊。請指定一個不同的名稱。
SM_SETTING_DELETE_MSG	是否確定刪除連接設置 "%s"?
SM_PASSWORD_TYPE_STR	管理連接用密碼
SM_HUB_COLUMN_1			虛擬 HUB 名
SM_HUB_COLUMN_2			狀態
SM_HUB_COLUMN_3			類型
SM_HUB_COLUMN_4			用戶
SM_HUB_COLUMN_5			組
SM_HUB_COLUMN_6			會話
SM_HUB_COLUMN_7			MAC 表
SM_HUB_COLUMN_8			IP 表
SM_HUB_COLUMN_9			登入次數
SM_HUB_COLUMN_10		最後登入時間
SM_HUB_COLUMN_11		最後通信時間
SM_HUB_ONLINE			線上
SM_HUB_OFFLINE			離線
SM_HUB_STANDALONE		獨立
SM_HUB_STATIC			靜態虛擬 HUB
SM_HUB_DYNAMIC			動態虛擬 HUB
SM_SERVER_STANDALONE	獨立伺服器
SM_FARM_CONTROLLER		群集控制器
SM_FARM_MEMBER			群集成員伺服器
SM_INFORMATION			最新資訊
SM_HUB_STATUS_CAPTION	虛擬 HUB "%s" 狀態
SM_HUB_STATUS_HUBNAME	虛擬 HUB 名稱
SM_HUB_STATUS_ONLINE	狀態
SM_HUB_TYPE				類型
SM_HUB_NUM_SESSIONS		會話數
SM_HUB_NUM_SESSIONS_CLIENT	會話數 (用戶端)
SM_HUB_NUM_SESSIONS_BRIDGE	會話數 (橋接器)
SM_HUB_NUM_ACCESSES		訪問列表
SM_HUB_NUM_USERS		用戶數
SM_HUB_NUM_GROUPS		群組數
SM_HUB_NUM_MAC_TABLES	MAC 表數
SM_HUB_NUM_IP_TABLES	IP 表數
SM_HUB_SECURE_NAT		SecureNAT 機能
SM_HUB_SECURE_NAT_YES	有效
SM_HUB_SECURE_NAT_NO	無效
SM_HUB_NUM_LOGIN		登入次數
SM_HUB_LAST_LOGIN_TIME	最後登入時間
SM_HUB_LAST_COMM_TIME	最後通信時間
SM_HUB_CREATED_TIME		創建日期
SM_STATUS_COLUMN_1		項目
SM_STATUS_COLUMN_2		值

SM_ST_SEND_UCAST_NUM	發送單播封包
SM_ST_SEND_UCAST_SIZE	發送單播總量
SM_ST_SEND_BCAST_NUM	發送廣播封包
SM_ST_SEND_BCAST_SIZE	發送廣播總量

SM_ST_RECV_UCAST_NUM	接收單播封包
SM_ST_RECV_UCAST_SIZE	接收單播總量
SM_ST_RECV_BCAST_NUM	接收廣播封包
SM_ST_RECV_BCAST_SIZE	接收廣播總量

SM_ST_NUM_PACKET_STR	%S 封包
SM_ST_SIZE_BYTE_STR		%S 位元組

CM_EDIT_HUB_1			新的虛擬 HUB
CM_EDIT_HUB_2			%S 的屬性

CM_EDIT_HUB_STANDALONE	當前，伺服器正以獨立模式運行。而該虛擬 HUB 作為一個獨立的 HUB 運行。
CM_EDIT_HUB_TYPE_FIXED	當前，伺服器正以群集模式運行。如果虛擬 HUB 處於這種模式，動態變化將無法進行。
CM_EDIT_HUB_CREATED		一個新的虛擬 HUB "%S" 已經建立
CM_OFFLINE_MSG			你想切換 "%s" 到離線狀態?\r\n\r\n如果您切換虛擬 HUB 至離線狀態，當前連接到虛擬 HUB 上的所有會話將無法連接。
CM_DELETE_HUB_MSG		你想刪除"%S"嗎?\r\n\r\n如果你刪除虛擬 HUB，當前連接到虛擬 HUB 的所有會話將被斷開，新的會話將無法連接。\r\n這還將刪除所有 HUB 設置，使用者物件，組物件，證書和級聯連接。\r\n\r\n一旦你將虛擬 HUB 刪除，將無法恢復。\r\n你確定要刪除嗎?
CM_HUB_DELETED_MSG		虛擬 HUB "%S" 被刪除。
CM_LISTENER_COLUMN_1	埠號
CM_LISTENER_COLUMN_2	狀態
CM_LISTENER_TCP_PORT	TCP %u
CM_LISTENER_ONLINE		監聽中
CM_LISTENER_OFFLINE		停止中
CM_LISTENER_ERROR		錯誤
CM_DELETE_LISTENER_MSG	監聽器 (TCP 埠 %u) 將刪除。從現在起，將無法連接到該埠。\r\n你確定要這樣做嗎?
CM_STOP_LISTENER_MSG	監聽器 (TCP 埠 %u) 將停止。監聽器將無法連接到該埠直到重新啟動靜聽器。\r\n\r\n你確定嗎?
CM_CLOSE_BUTTON			關閉
CM_CERT_SET_MSG			設置了新的伺服器憑證。\r\n\r\nIf you are using OpenVPN protocols, please mind that you may have to update the inline certificate data in the OpenVPN configuration file.
CM_SHORTCUT_DISCONNECT	已經連接到指定的目標。 \r\n\r\n你想斷開嗎?



SM_SERVER_STATUS		伺服器狀態
SM_ST_SERVER_TYPE		伺服器類型
SM_ST_NUM_TCP			活躍 TCP socket數
SM_ST_NUM_TCP_LOCAL		活躍 TCP socket數 (此伺服器)
SM_ST_NUM_TCP_REMOTE	活躍 TCP socket數 (其他成員伺服器)
SM_ST_NUM_HUB_TOTAL		虛擬 HUB 數
SM_ST_NUM_HUB_STATIC	靜態虛擬 HUB 數
SM_ST_NUM_HUB_DYNAMIC	動態虛擬 HUB 數
SM_ST_NUM_SESSION_TOTAL	會話數
SM_ST_NUM_SESSION_LOCAL	會話數 (此伺服器)
SM_ST_NUM_SESSION_REMOTE	會話數 (其他成員伺服器)
SM_ST_NUM_MAC_TABLE		MAC 地址表數
SM_ST_NUM_IP_TABLE		IP 地址表數
SM_ST_NUM_USERS			用戶數
SM_ST_NUM_GROUPS		組數
SM_ST_CLIENT_LICENSE	使用用戶端連接許可證數 (此伺服器)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE	使用橋接器連接許可證數 (此伺服器)
SM_ST_CLIENT_LICENSE_EX	使用用戶端連接許可證數 (整個群)
SM_ST_BRIDGE_LICENSE_EX	使用橋接器連接許可證數 (整個群)
SM_ST_START_TIME		伺服器啟動時間
SM_ST_CURRENT_TIME		當前時間
SM_ST_CURRENT_TICK		64 位元高精度邏輯系統時鐘
SM_ST_TOTAL_MEMORY		總邏輯記憶體空間
SM_ST_USED_MEMORY		已用邏輯記憶體空間
SM_ST_FREE_MEMORY		可用邏輯記憶體空間
SM_ST_TOTAL_PHYS		總實體記憶體空間
SM_ST_USED_PHYS			已用的實體記憶體空間
SM_ST_FREE_PHYS			可用實體記憶體空間
SM_ST_RAM_SIZE_KB		%S 位元組
SM_INFO_TITLE			VPN Server 版本資訊
SM_INFO_PRODUCT_NAME	產品名稱
SM_INFO_VERSION			版本
SM_INFO_BUILD			內部標記
SM_INFO_HOSTNAME		主機名稱稱
SM_OS_SYSTEM_NAME		作業系統類型
SM_OS_PRODUCT_NAME		作業系統產品名稱
SM_OS_SERVICE_PACK		服務包
SM_OS_SP_TAG			Service Pack %u
SM_OS_VENDER_NAME		作業系統製造商
SM_OS_VERSION			作業系統版本
SM_OS_KERNEL_NAME		作業系統內核分類
SM_OS_KERNEL_VERSION	作業系統內核版本
SM_CONNECTION_TYPE_0	用戶端
SM_CONNECTION_TYPE_1	初始化中
SM_CONNECTION_TYPE_2	登入
SM_CONNECTION_TYPE_3	追加連接
SM_CONNECTION_TYPE_4	群集 RPC
SM_CONNECTION_TYPE_5	管理用 RPC
SM_CONNECTION_TYPE_6	HUB 枚舉 RPC
SM_CONNECTION_TYPE_7	更改密碼
SM_CONNECTION_TYPE_8	MS-SSTP 連接
SM_CONNECTION_TYPE_9	OpenVPN 連接
SM_CONN_COLUMN_1		連接名稱
SM_CONN_COLUMN_2		連接源
SM_CONN_COLUMN_3		連接開始
SM_CONN_COLUMN_4		類型
SM_HOSTNAME_AND_PORT	%S:%u
SM_CONN_DISCONNECT_MSG	連接 %s 將斷開。\r\n你確定要這麼做嗎?
SM_CONNINFO_CAPTION		連接 %s 的資訊
SM_CONNINFO_NAME		連接名稱
SM_CONNINFO_TYPE		連接類型
SM_CONNINFO_HOSTNAME	用戶端主機名稱稱
SM_CONNINFO_IP			用戶端 IP 地址
SM_CONNINFO_PORT		客戶埠號 (TCP)
SM_CONNINFO_TIME		連接開始
SM_CONNINFO_SERVER_STR	服務端產品名
SM_CONNINFO_SERVER_VER	服務端版本
SM_CONNINFO_SERVER_BUILD	服務端內部標記
SM_CONNINFO_CLIENT_STR	用戶端產品名
SM_CONNINFO_CLIENT_VER	用戶端版本
SM_CONNINFO_CLIENT_BUILD	用戶端內部標記
SM_FARM_REBOOT_MSG		你將要更改群集配置。\r\n\r\n當你更改群集配置時，所有當前為管理而進行的會話和連接 (包括此管理連接) 將斷開，服務端程式將重新開機。\r\n當服務端使用者較多的時候，重新開機需要用一分鐘的時間。\r\n\r\n按一下“確定”自動斷開與伺服器的連接。要繼續管理，你需要重新連接到伺服器。
SM_FM_COLUMN_1			類型
SM_FM_COLUMN_2			連接開始時間
SM_FM_COLUMN_3			主機名稱稱
SM_FM_COLUMN_4			點
SM_FM_COLUMN_5			會話數
SM_FM_COLUMN_6			TCP 連接數
SM_FM_COLUMN_7			運行 HUB 數
SM_FM_COLUMN_8			使用用戶端連接許可證
SM_FM_COLUMN_9			使用橋接器連接許可證
SM_FM_CONTROLLER		控制器
SM_FM_MEMBER			成員
SM_FMINFO_TYPE			伺服器類型
SM_FMINFO_CONNECT_TIME	連接建立時間
SM_FMINFO_IP			IP 地址
SM_FMINFO_HOSTNAME		主機名稱
SM_FMINFO_POINT			點
SM_FMINFO_WEIGHT		性能標準比
SM_FMINFO_NUM_PORT		公共埠數
SM_FMINFO_PORT			%u 個公共埠 (TCP/IP)
SM_FMINFO_NUM_HUB		運行虛擬 HUB 數
SM_FMINFO_HUB			%u 個虛擬 HUB
SM_FMINFO_HUB_TAG_1		%S (動態)
SM_FMINFO_HUB_TAG_2		%S (靜態)
SM_FMINFO_NUM_SESSION	會話數
SM_FMINFO_NUN_CONNECTION	TCP 連接數
SM_FMINFO_CAPTION		群集成員伺服器狀態
SM_FC_STATUS_CAPTION	群集控制器連接狀態
SM_FC_IP				控制器的 IP 地址
SM_FC_PORT				控制器的 TCP/IP 埠
SM_FC_STATUS			連接狀態
SM_FC_ONLINE			線上
SM_FC_OFFLINE			離線
SM_FC_LAST_ERROR		最後發生的錯誤
SM_FC_ERROR_TAG			%s (錯誤代碼: %u)
SM_FC_START_TIME		連接開始時間
SM_FC_FIRST_TIME		第一個連接建立時間
SM_FC_CURRENT_TIME		當前連接建立時間
SM_FC_NUM_TRY			嘗試連接數
SM_FC_NUM_CONNECTED		成功連接數
SM_FC_NUM_FAILED		失敗的連接數
SM_FC_NOT_CONNECTED		(未連接)
SM_CHANGE_PASSWORD_1	您輸入的密碼不一致。請在“確認”欄輸入與“密碼”欄相同的密碼。
SM_CHANGE_PASSWORD_2	您輸入了一個空密碼。是否繼續?
SM_CHANGE_PASSWORD_3	密碼已更改。
SM_USER_COLUMN_1		用戶名
SM_USER_COLUMN_2		全名
SM_USER_COLUMN_3		所屬組
SM_USER_COLUMN_4		描述
SM_USER_COLUMN_5		認證方法
SM_USER_COLUMN_6		登入回數
SM_USER_COLUMN_7		上次登入時間
SM_AUTHTYPE_0			匿名身份驗證
SM_AUTHTYPE_1			密碼驗證
SM_AUTHTYPE_2			特定證書認證
SM_AUTHTYPE_3			簽章憑證認證
SM_AUTHTYPE_4			RADIUS 身份驗證
SM_AUTHTYPE_5			NT 域認證
SM_NO_GROUP				－
SM_USER_DELETE_MSG		這將刪除用戶 "%s"。您是否確認要這樣做?
SM_EDIT_USER_CAPTION_1	創建新用戶
SM_EDIT_USER_CAPTION_2	使用者 %S 屬性
SM_EDIT_USER_CERT_INFO	使用者使用“特定證書認證”將根據是否 SSL 用戶端證書與用戶事先設置的證書完整匹配而被允許或拒絕連接。
SM_EDIT_USER_POL_DLG	用戶 %S 的安全性原則
SM_POLICY_DEF_CAPTION	安全性原則
SM_LIMIT_STR			指定一個在 %u 與 %u 之間的整數。
SM_POLICY_INIT_TITLE	從左邊的列表中選擇一個策略項目。
SM_USER_CREATE_OK		用戶 %S 已創建。
SM_USERINFO_CAPTION		使用者 "%S" 的資訊
SM_USERINFO_NAME		用戶名
SM_USERINFO_GROUP		組名
SM_USERINFO_CREATE		創建日期
SM_USERINFO_UPDATE		更新日期
SM_USERINFO_EXPIRE		有效期限
SM_USERINFO_NUMLOGIN	登入數
SM_GROUPLIST_NAME		組名
SM_GROUPLIST_REALNAME	全名
SM_GROUPLIST_NOTE		描述
SM_GROUPLIST_NUMUSERS	用戶數
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_1	創建新組
SM_EDIT_GROUP_CAPTION_2	群組 %S 屬性
SM_GROUP_CREATED		群組 %S 已創建。
SM_GROUP_DELETE_MSG		您是否確定刪除群組 "%S" ?
SM_GROUP_POLICY_CAPTION	組 %S 的安全性原則
SM_GROUP_MEMBER_STR		(僅顯示屬於群組 %S 的用戶)
SM_SELECT_GROUP			選擇(&S)
SM_SELECT_NO_GROUP		無(&N)
SM_SELECT_ALT_GROUP		選擇一個群組(&G)...
SM_ACCESS_COLUMN_0		ID
SM_ACCESS_COLUMN_1		行為
SM_ACCESS_COLUMN_2		狀態
SM_ACCESS_COLUMN_3		優先順序
SM_ACCESS_COLUMN_4		備註
SM_ACCESS_COLUMN_5		目錄
SM_ACCESS_COLUMN_6		唯一 ID
SM_ACCESS_PASS			通過
SM_ACCESS_DISCARD		捨棄
SM_ACCESS_ENABLE		有效
SM_ACCESS_DISABLE		無效
SM_ACCESS_PROTO_1		所有 IPv4 / IPv6 協議
SM_ACCESS_PROTO_2		6 (TCP/IP 協議)
SM_ACCESS_PROTO_3		17 (UDP/IP 協議)
SM_ACCESS_PROTO_4		1 (ICMPv4 協議)
SM_ACCESS_PROTO_5		58 (ICMPv6 協議)
SM_ACCESS_PROTO_6		指定 IP 協議號
SM_SELECT_USER			選擇(&S)
SM_SELECT_NO			不要選擇(&N)
SM_PLEASE_SELECT		選擇用戶。
SM_LINK_COLUMN_1		連接設置名
SM_LINK_COLUMN_2		狀態
SM_LINK_COLUMN_3		建立時間
SM_LINK_COLUMN_4		目標 VPN Server
SM_LINK_COLUMN_5		目標虛擬 HUB
SM_LINK_STATUS_OFFLINE	離線 (已停止)
SM_LINK_STATUS_ERROR	錯誤 %u:%s
SM_LINK_STATUS_ONLINE	線上 (已建立)
SM_LINK_POLICY_GROUP	級聯連接設置
SM_LINK_POLICY_CAPTION	安全性原則設置適用於級聯會話
SM_LINK_CONNECTING		連接處理中
SM_LINK_SAVE_ONLINE		級聯連接設置 "%s" 被改變，但因為級聯連接當前正線上，此設置在下次連接建立前不會生效。
SM_LINK_DELETE_MSG		是否確定刪除級聯連接 "%s" ?
SM_LINK_OFFLINE_MSG		目前級聯 "%s" 是活躍的。是否要斷開連接?
SM_LINK_STATUS_CAPTION	級聯連接 "%s" 的連接狀態
SM_LOG_SWITCH_0			無切換
SM_LOG_SWITCH_1			每秒切換
SM_LOG_SWITCH_2			每分鐘切換
SM_LOG_SWITCH_3			每小時切換
SM_LOG_SWITCH_4			每天切換
SM_LOG_SWITCH_5			每月切換
SM_SESS_DISCONNECT_MSG	是否確定斷開會話 "%S" ?
SM_SESS_COLUMN_1		會話名
SM_SESS_COLUMN_2		位置
SM_SESS_COLUMN_3		用戶名
SM_SESS_COLUMN_4		源主機名稱稱
SM_SESS_COLUMN_5		TCP 連接
SM_SESS_COLUMN_6		傳輸位元組
SM_SESS_COLUMN_7		傳輸封包
SM_SESS_COLUMN_8		VLAN ID
SM_SESS_NORMAL			本地會話
SM_SESS_LOCAL			本地會話
SM_SESS_LOCAL_2			%S 上
SM_SESS_REMOTE			%S 上
SM_SESS_LINK			級聯連接
SM_SESS_LINK_HOSTNAME	虛擬主機
SM_SESS_LINK_TCP		無
SM_SESS_SNAT			SecureNAT 會話
SM_SESS_SNAT_HOSTNAME	虛擬主機
SM_SESS_SNAT_TCP		無
SM_SESS_BRIDGE			本地橋接器會話
SM_SESS_BRIDGE_HOSTNAME	乙太橋接器
SM_SESS_LAYER3_HOSTNAME	虛擬 3 層交換機
SM_SESS_BRIDGE_TCP		無
SM_SESS_STATUS_CAPTION	"%S" VPN 會話的狀態
SM_SESS_STATUS_USERNAME	用戶名 (認證)
SM_SESS_STATUS_REALUSER	用戶名 (資料庫)
SM_SESS_STATUS_GROUPNAME	用戶組名
SM_CLIENT_IP			用戶端 IP 地址
SM_CLIENT_HOSTNAME		用戶端名稱
SM_NODE_CLIENT_NAME		用戶端產品名稱 (報告的)
SM_NODE_CLIENT_VER		用戶端版本 (報告的)
SM_NODE_CLIENT_BUILD	用戶端內部標記 (報告的)
SM_NODE_SERVER_NAME		服務端產品名 (報告的)
SM_NODE_SERVER_VER		服務端版本 (報告的)
SM_NODE_SERVER_BUILD	服務端內部標記 (報告的)
SM_NODE_CLIENT_OS_NAME	用戶端作業系統名稱 (報告的)
SM_NODE_CLIENT_OS_VER	用戶端作業系統版本 (報告的)
SM_NODE_CLIENT_OS_PID	用戶端作業系統產品編號 (報告的)
SM_NODE_CLIENT_HOST		用戶端主機名稱 (報告的)
SM_NODE_CLIENT_IP		用戶端 IP 地址 (報告的)
SM_NODE_CLIENT_PORT		用戶端埠 (報告的)
SM_NODE_SERVER_HOST		伺服器主機名稱稱 (報告的)
SM_NODE_SERVER_IP		伺服器 IP 地址 (報告的)
SM_NODE_SERVER_PORT		伺服器埠 (報告的)
SM_NODE_PROXY_HOSTNAME	代理主機名稱稱 (報告的)
SM_NODE_PROXY_IP		代理 IP 位址 (報告的)
SM_NODE_PROXY_PORT		代理埠 (報告的)
SM_MAC_COLUMN_1			會話名
SM_MAC_COLUMN_2			MAC 地址
SM_MAC_COLUMN_3			創建時間
SM_MAC_COLUMN_4			更新時間
SM_MAC_COLUMN_5			位置
SM_MAC_COLUMN_1A		VLAN ID
SM_SESSION_FILTER		\ (僅顯示屬於會話 %S 的項)
SM_IP_COLUMN_1			會話名
SM_IP_COLUMN_2			IP 地址
SM_IP_COLUMN_3			創建時間
SM_IP_COLUMN_4			更新時間
SM_IP_COLUMN_5			位置
SM_MAC_IP_DHCP			%S (DHCP)
SM_MACIP_LOCAL			在此伺服器上
SM_MACIP_SERVER			%S 上
SM_SNAT_STATUS			SecureNAT 運行狀態
SM_SNAT_NUM_SESSION		%u 個會話
SM_SNAT_NUM_CLIENT		%u 個用戶端
SM_SNAT_IS_KERNEL		核心模式 NAT 功能運作中
SM_SNAT_IS_RAW			Raw IP 模式 NAT 功能運作中
SM_BRIDGE_TOO_OLD_VER	當前連接的 VPN Server 版本不支援本地橋接器功能。\r\n請更新到最新版本。
SM_BRIDGE_UNSUPPORTED	當前連接的 VPN Server 運行的作業系統無法使用本地橋接器功能。請參閱 VPN Server 線上文檔以獲得支援本地橋接器功能的作業系統清單。
SM_BRIDGE_WPCAP_REMOTE	為在此 VPN Server 上使用本地橋接器功能，您必須安裝 WinPcap 軟體。WinPcap 軟體當前沒有在伺服器上安裝。\r\n\r\n要進行 WinPcap 軟體的安裝，您必須在運行 VPN Server 的伺服器上啟動 SoftEther VPN Server 管理器，然後連接到本機 (您自己電腦的位置)，打開本地橋接器功能設置視窗。\r\n首先退出此管理會話，然後在此伺服器上啟動 SoftEther VPN Server 管理器之後，連接到本機並繼續設置進程。
SM_BRIDGE_WPCAP_ROOT	為在此 VPN Server 上使用本地橋接器功能，您必須安裝 WinPcap 軟體。\r\n\r\n若要繼續安裝，您必須以管理員身份登入到此電腦上。\r\n以管理員身份登入，然後再次啟動 SoftEther VPN Server 管理器。
SM_BRIDGE_WPCAP_INSTALL	為在此 VPN Server 上使用本地橋接器功能，您必須安裝 WinPcap 軟體。WinPcap 軟體當前沒有在伺服器上安裝。\r\n\r\nWinPcap 是一個與 VPN Server 捆綁在一起的免費軟體。\r\n\r\n請問您是否開始安裝 WinPcap ?
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT1	WinPcap 安裝完成後，您在使用本地橋接器功能之前必須重新開機電腦。\r\n\r\n在您手動重啟電腦並啟動 VPN Server 後，配置本地橋接器功能的設置。
SM_BRIDGE_WPCAP_REBOOT2	WinPcap 安裝完成後，您在使用本地橋接器功能之前必須重新開機電腦。\r\n\r\n重新啟動 SoftEther VPN Server 會花費一點時間，但所有當前正連接到 VPN Server 的會話將被切斷\r\n此管理會話也將被切斷，所以您將需要重新連接。\r\n\r\n您是否要重啟 SoftEther VPN Server 服務?
SM_BRIDGE_RESOURCE		無法載入 WinPcap 的驅動程式。
SM_BRIDGE_COLUMN_1		編號
SM_BRIDGE_COLUMN_2		虛擬 HUB 名稱
SM_BRIDGE_COLUMN_3		網路介面卡或 tap 設備名稱
SM_BRIDGE_COLUMN_4		狀態
SM_BRIDGE_OFFLINE		離線
SM_BRIDGE_ONLINE		運行中
SM_BRIDGE_ERROR			錯誤
SM_BRIDGE_OK			已添加本地橋接器連接定義。
SM_BRIDGE_DELETE		您確定要從虛擬 HUB "%s" 到設備 "%s" 中刪除本地橋接器嗎?
SM_BRIDGE_DELETE_OK		本地橋被刪除。
SM_BRIDGE_INTEL			當一個橋接器到物理網路介面卡的新的橋接器連接建立時，在某些情況下 (取決於網路介面卡類型)，可能無法在虛擬網路上通過網路介面卡的橋接器連接進行 TCP/IP 通信。\r\n(這種現象被確認發生在 Intel 和 Broadcom 網路介面卡上。)\r\n\r\n\r\n如果遇到這個問題，可以通過重啟 VPN Server / Bridge 運行的電腦來補救。通常情況下通信在電腦重啟後可以正常進行。\r\n\r\n\r\n此外，很多無線網路介面卡在混雜模式下不會回應范松封包請求，而導致無法使用本地橋接器。如果發生這種情況，請嘗試使用常規有線網路介面卡來代替無線網路介面卡。
SM_BRIDGE_VPN			你要連接到本地橋接器 "%S"。\r\n\r\n通常情況下，橋接器被建立在虛擬 HUB 與特理網卡之間。建立一個到虛擬網路介面卡的本地橋是不常見的。\r\n請確保這是你的意圖。\r\n\r\n你真的要繼續嗎?
SM_BRIDGE_INFO_1		為橋接器目標選擇乙太網設備 (網路介面卡)
SM_BRIDGE_INFO_2		輸入新創建的 tap 設備的名稱
SM_CONFIG_SAVED			設定檔被保存。
SM_CONFIG_SAVE_FAILED	無法保存設定檔案。
SM_CONFIG_OPEN_FAILED	無法打開指定的檔案。
SM_CONFIG_CONFIRM		這將在 VPN Server 應用指定的設定檔。VPN Server 將自動重啟並將裝載新的設定檔。當前連接到此 VPN Server 上的用戶連接將被中斷。此管理會話也將被切斷，您將需要重新連接到伺服器。\r\n\r\n您要繼續嗎?
SM_CONFIG_WRITE_OK		在服務端的設定檔被覆蓋。
SM_AO_COLUMN_1			項目
SM_AO_COLUMN_2			值
SM_TRUE_OR_FALSE		此專案設置為 0 (false) 或 1 (true)。
SM_AO_SET_OK			虛擬 HUB 管理員選項已設定。
SM_EXT_OPTION_SET_OK	虛擬 HUB 擴展選項已設定。
SM_PASSWORD_MSG			目前此 VPN Server 沒有設定管理員密碼。建議設定密碼。\r\n\r\n您是否要設定一個服務端管理員密碼?
SM_L3_SW_COLUMN1		虛擬 3 層交換機名稱
SM_L3_SW_COLUMN2		運行狀態
SM_L3_SW_COLUMN3		介面數
SM_L3_SW_COLUMN4		路由表數
SM_L3_SW_ST_F_F			停止
SM_L3_SW_ST_T_F			啟動 (錯誤)
SM_L3_SW_ST_T_T			開始 (運行)
SM_L3_SW_DEL_MSG		是否確定刪除虛擬 3 層交換機 "%S" ?
SM_L3_SW_IF_COLUMN1		IP 地址
SM_L3_SW_IF_COLUMN2		子網路遮罩
SM_L3_SW_IF_COLUMN3		虛擬 HUB 名稱
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN1	網路位址
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN2	子網路遮罩
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN3	閘道地址
SM_L3_SW_TABLE_COLUMN4	公制
SM_SECURE_NAT_MSG		您是否確定啟用 SecureNAT ?\r\n\r\n如果您啟用 SecureNAT，帶虛擬NAT功能的虛擬路由器將被創建，在虛擬 HUB 中有一個 IP 位址。此虛擬路由器將互相影響，作為一台電腦或多台連接到虛擬網路的計算機組成的路由器。\r\n\r\n在虛擬NAT中的 SecureNAT 啟用任何電腦連接到虛擬 HUB，通過 SecureNAT 建立與外部網路的通信。\r\n因此，當 SecureNAT 運行在此 VPN Server 時，無需使用本地用戶端連接這台電腦的虛擬 HUB。\r\n\r\n\r\n此外，請注意如果在從虛擬 HUB 二層網段可以到達的一個地點，已有一個 DHCP 伺服器，按一下“SecureNAT 配置”禁用 DHCP 伺服器功能，否則將有 DHCP 衝突。\r\n\r\n而且，您可以禁用 NAT 功能，只使用 DHCP 伺服器，如果你想的話。
SM_CRL_COLUMN_1			證書摘要
SM_CRL_DELETE_MSG		這將刪除選定的項目。你想這樣做?
SM_CRL_EMPTY_MSG		沒有項目被選擇。\r\n如果您在證書吊銷項目中進行追加，所有證書將被判斷為非法，且所有證書認證模式下的用戶端連接將被拒絕。\r\n\r\n您是否確認?
SM_AC_COLUMN_1			ID
SM_AC_COLUMN_2			優先順序
SM_AC_COLUMN_3			行為
SM_AC_COLUMN_4			目錄
SM_AC_PASS				允許
SM_AC_DENY				拒絕
SM_LOG_FILE_COLUMN_1	日誌檔的名稱
SM_LOG_FILE_COLUMN_2	文件大小
SM_LOG_FILE_COLUMN_3	更新日期
SM_LOG_FILE_COLUMN_4	位置
SM_READ_LOG_FILE_INFO_1	請等待，直到處理完畢...
SM_READ_LOG_FILE_INFO_2	%S 處理中，%S 已完成
SM_READ_LOG_FILE_ERROR	檔案沒有成功下載。
SM_READ_SAVE_DLG_TITLE	指定日誌檔案的保存目的檔案名
SM_READ_SAVE_DLG_FILTER	日誌檔案 (*.log)|*.log|所有檔案(*.*)|*.*
SM_READ_SAVE_FAILED		無法保存日誌檔案。
SM_READ_SAVE_TMP_FAILED	無法寫入暫存檔案 "%S"。
SM_READ_SAVE_OPEN_ERROR	無法打開暫存檔案 "%S"。 \r\n\r\n可能 .LOG 文件副檔名是不是在 Windows 分配的檔案類型。
SM_LICENSE_COLUMN_1		編號
SM_LICENSE_COLUMN_2		許可證金鑰
SM_LICENSE_COLUMN_3		許可證類型名
SM_LICENSE_COLUMN_4		狀態
SM_LICENSE_COLUMN_5		有效期
SM_LICENSE_COLUMN_6		許可證編號
SM_LICENSE_COLUMN_7		許可證類型 ID
SM_LICENSE_COLUMN_8		伺服器 ID
SM_LICENSE_COLUMN_9		序號
SM_LICENSE_INFINITE		無限
SM_LICENSE_NO_EXPIRES	沒有到期
SM_LICENSE_STATUS_EDITION	產品版本
SM_LICENSE_STATUS_RELEASE	VPN Server 的發佈日期
SM_LICENSE_STATUS_SYSTEM_ID	當前服務端 ID
SM_LICENSE_STATUS_EXPIRES	目前產品許可的有效期
# ----- 不完全翻訳ここから -----
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION	認購合同的狀態
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONEED	無需認購 (在這個版本不需要認購金鑰)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_NONE		無金鑰(需要添加認購金鑰)
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_VALID	在認購期內 [直至 %s]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_EXPIRED	認購已過期 [在%s]
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD	版本允許當前合同
SM_LICENSE_STATUS_SUBSCRIPTION_BUILD_STR	免費升級到 %s 以前發佈的所有將來版本。
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE	企業功能的可用性
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_YES	是 (可用的)
SM_LICENSE_STATUS_ENTERPRISE_NO		否 (不可用)
SM_LICENSE_NUM_USER		允許使用者物件創建
# ----- 不完全翻訳ここまで -----
SM_LICENSE_NUM_CLIENT	允許併發用戶端
SM_LICENSE_NUM_BRIDGE	允許併發 Bridge
SM_NO_LICENSE_COLUMN	注意: 
SM_NO_LICENSE			因為沒有產品許可證註冊，此 VPN Server 通信功能無法運行。
SM_LICENSE_DELETE_MSG	你確定要從 VPN Server 刪除選定的許可證嗎?
SM_SYSLOG_0				禁用系統日誌發送功能
SM_SYSLOG_1				經由 Syslog 發送伺服器端日誌
SM_SYSLOG_2				經由 Syslog 發送伺服器端和虛擬 HUB 安全性記錄檔
SM_SYSLOG_3				經由 Syslog 發送伺服器端，虛擬 HUB 安全和封包日誌
SM_SETUP_INFO_1			點擊“下一步”開始安裝。如果你想通出安裝並手動配置所有設置，請按一下“關閉“”。
SM_SETUP_INFO_2			按一下“關閉“，通過你自己手動配置 VPN Server 的設置。
SM_SETUP_BRIDGE_ONLY	您當前連接到 VPN Bridge ，您只能為“多點 VPN ”在每個網站創建 VPN Bridge。
SM_SETUP_BRIDGE_EDGE	每個網站的 VPN Bridge(&E)
SM_SETUP_WARNING		當前 VPN Server 或 VPN Bridge 的設置將被初始化。\r\n您是否確定?
SM_SETUP_SELECT			選擇乙太網設備建立橋接
SM_SETUP_NO_LICENSE_KEY	目前此 SoftEther VPN Server 上沒有註冊任何一個許可證。\r\n\r\n如果要作為 VPN Server 運行 SoftEther VPN Server，您必須輸入一個許可證金鑰。\r\n您是否要打開授權管理器視窗? ?\r\n\r\n(作為試用版使用 VPN Server ，您必須從 SoftEther VPN Project 的網站獲取試用金鑰。\r\n點擊“是”並點擊獲取或延長許可證按鈕獲取一個試用金鑰。

# ----- 不完全翻訳ここから -----
SM_HUBEXT_OPTION_TITLE	虛擬 HUB 擴展選項
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC1	虛擬 HUB 擴展選項允許您配置這個虛擬 HUB 的詳細參數。
SM_HUBEXT_OPTION_STATIC2	標準，VPN Server 全部管理者及，虛擬 HUB 管理者的雙方都，能編輯虛擬 HUB 進階選項。但，如果虛擬 HUB 管理選擇的 deny_hub_admin_change_ext_option 預設情況下，VPN 伺服器的全域管理員和各虛擬 HUB 的管理員都可以修改虛擬 HUB 擴展選項。\r\n但是，如果在虛擬 HUB 管理選項中 deny_hub_admin_change_ext_option 被設置為 1，各虛擬 HUB 的管理員就無法修改虛擬 HUB 擴展選項了 (只能查看)。
SM_VLAN_COLUMN_0		網路介面卡名稱
SM_VLAN_COLUMN_1		驅動程式種類
SM_VLAN_COLUMN_2		驅動程式檔案名
SM_VLAN_COLUMN_3		VLAN 透明設置
SM_VLAN_COLUMN_4		全球唯一識別碼(GUID)
SM_VLAN_COLUMN_5		設備實例 ID
SM_VLAN_YES				啟用
SM_VLAN_NO				未啟用
SM_VLAN_MSG_1			Windows 註冊表配置允許網路介面卡“%S”發送/接收帶標籤的 VLAN 封包。\r\n\r\n然而，有些網路介面卡，需要額外的設置，在本地電腦的 Windows“裝置管理員”的屬性裡設置參數來啟用巨型幀(大於 1,512 位元組的乙太網幀)。如果你未啟用巨型幀，一些大型 VLAN 封包將被漏掉。在大型 VLAN 封包總是消失的情況下，請啟用巨型幀。(例如，設置最大容量為 4088 位元組)。Windows 裝置管理員將幫您配置。\r\n\r\n此 VLAN 的透明設置已被寫入到 Windows 註冊表中，但是不能保證 VLAN 封包可以被有效地傳送。\r\n如果 VLAN 標記的封包在此配置後傳輸失敗，請參閱網路介面卡“%S”的手冊進行手動的、充分的配置。此外，“%S”可能不支持 VLAN 透明設置。在這種情況下，這樣的網路介面卡不能被用來傳輸 VLAN 幀。使用其他產品。\r\n\r\n要應用此設置，運行 VPN Server 的 Windows 必須重新啟動。不要忘了重新啟動它。

SM_VLAN_MSG_2			在網路介面卡“%S”上啟用了 VLAN 透明功能的 Windows 註冊表參數已從註冊表中刪除。\r\n\r\n如果你上次做過巨型幀啟用設置，手動撤銷這個變化。\r\n\r\n要應用此設置，運行 VPN Server 的 Windows 必須重新啟動。不要忘了重新啟動它。

SM_VLAN_NOTHING			支持 VLAN 透明設置工具的電腦上“%S”沒有網路介面卡。\r\n\r\n但是，某些網路介面卡在預設情況下能夠發送 VLAN 標記的封包，或通過由供應商提供的特定配置實用程式被配置為執行 VLAN 標記的封包。\r\通過使用這樣的網路介面卡，你必須自己手動配置這些設置。
# ----- 不完全翻訳ここまで -----
SM_SERVER_ADMIN_MSG		VPN Server / Bridge "%S"
SM_ETHERIP_COLUMN_0		ISAKMP Phase 1 ID
SM_ETHERIP_COLUMN_1		虛擬 HUB 名
SM_ETHERIP_COLUMN_2		用戶名
SM_ETHERIP_ADD_OK		一個新的 EtherIP / L2TPv3 用戶端設置已註冊。
SM_IPSEC_SETUP_QUESTION	此 VPN Server 已具有支持相容 IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 協定的 VPN Client 或 VPN 路由器的新功能。 \r\n\r\n您可以允許 VPN Server 接受從智慧手機，如 iPhone，iPad，Android，或在 Mac OS X 或 Windows 上的標準 VPN Client 的連接。\r\n\r\n您要設置 IPsec 嗎？\r\n(您還可以在以後任何時間通過按一下“IPSEC / L2TP設置”按鈕來配置 IPsec 設置。)
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_OK	包含 OpenVPN 設置檔案的 ZIP 檔案“%s”。\r\n\r\n打開 ZIP 檔案提取 OpenVPN 的樣本設定檔案，可以立即輕鬆地使用。\r\n您可能需要修改一點設定檔。\r\n\r\n對於詳細資訊，請閱讀 ZIP 檔案中的'readme.txt'文件。\r\n\r\n您現在想要打開這個 ZIP 檔案嗎？
SM_OPENVPN_CONFIG_SAVE_NG	無法保存 ZIP 檔案'%s'。
SM_OPENVPN_CONFIG_OPEN_NG	無法打開 ZIP 檔案'%s'。請手動打開此文件。
SM_DDNS_IPV4_ERROR		無法通過 IPv4 到達 DDNS 伺服器。
SM_DDNS_IPV6_ERROR		無法通過 IPv6 到達 DDNS 伺服器。
SM_DDNS_FQDN_EMPTY		(無)
SM_DDNS_OK_MSG			動態 DNS 主機名稱：%S%S\r\n\r\n您可以通過指定以上 DNS 主機名稱訪問下面的 IP 位址。\r\n\r\nIPv4 地址：%s \r\nIPv6 地址：%s\r\n\r\n您也可以指定下列主機名稱的特殊形式來指定 IPv4 或 IPv6 作為明確網址類別型。\r\n\r\n針對 IPv4 的主機名稱%S.v4%S \r\n針對 IPv6 的主機名稱：%S.v6%S。
SM_DDNS_OK_TITLE		動態 DNS 功能
SM_DDNS_OK_MSG2			動態 DNS 主機名稱被更改為'%S'。\r\n\r\n按一下提示讀取更多的資訊。
SM_DDNS_KEY_TITLE		動態 DNS 金鑰
SM_DDNS_KEY_MSG			動態 DNS 金鑰: %s\r\n\r\n此金鑰與當前的 DDNS 名稱相關聯。如果你的 VPN 伺服器電腦損壞，丟失了金鑰，當前的 DDNS 名稱將被永遠佔用，且其他 VPN 伺服器將無法使用相同的名稱。\r\n如果你想繼續使用相同的名稱，請在網際網路服務上、或另一台電腦上、或在便箋紙上保留金鑰。\r\n當在新的 VPN 伺服器設置金鑰時，編輯 VPN 伺服器的設定檔。請在 "declare DDnsClient" 指令下，用跟隨 "byte Key" 的值替換字串的金鑰。\r\n請不要同時在兩個或多個 VPN 伺服器上設置相同的金鑰。
SM_DDNS_KEY_ERR			無法讀取 DNS 金鑰。
SM_IPSEC_PSK_TOO_LONG		預共用金鑰(PSK)有 10 個或更多的字母。\r\n\r\n據報導谷歌安卓的幾個版本有一個 10 個或更多字母作為預共用金鑰的嚴重故障。\r\n因此 9 個或少於 9 個字母被推薦作為預共用金鑰。\r\n\r\n您要修改預共用金鑰嗎？
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT_TITLE	如何使用進階 HTTP 重定向功能
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_HINT	進階 HTTP 重定向(為專家)\r\n\r\n此字串“<INFO>”是一個預留位置。它可以嵌入重定向的 URL 中。\r\n\r\n嵌入 URL 示例：\r\nhttp://www.google.com/search?q=<INFO>|secret\r\n\r\n當用戶端將被重定向，重定向的實際 URL 目的地將被取代如下。\r\n\r\n用戶名|會話ID|IP 地址|日期和時間|雜湊值\r\n\r\n替換後示例：zurukko|SID-ZURUKKO-123|219.117.219.154|20131117100354|99707160AFE7A454042B2C47B064112D652452D7\r\n\r\n各欄位的詳情描述如下。\r\n\r\n用戶名：當前 VPN 會話的用戶名將被放置。\r\n\r\n會話ID：VPN 會話的會話 ID 將被放置\r\n\r\n日期和時間：14 位元數位將以'YYYYMMDDHHMMSS’格式放置(時區是 UTC)\r\n\r\n雜湊值：代表 20 個位元組二進位資料的一個 40 字元的十六進位字串。二進位資料是 SHA-1 雜湊函數至臨時字串的結果。在重定向 URL 中“|”符號後，臨時字串是上述欄位的位元陣列加上秘密字串的結合。(在上面的例子中，“秘密”是秘密字串)。如果在 URL 中沒有“|”符號，沒有雜湊值將被添加。\r\n\r\n雜湊值的目的：秘密字串如金鑰般有效。感謝金鑰。在重定向 URL 中接收重定向查詢字串的 CGI 程式，可以驗證封裝含在 URL 中參數的完整性。\r\n
SM_ADVANCED_REDIRECT_URL_MSG	URL 必須以“http://”或“https://”開始
SM_DISABLE_DDNS_HINT_CAPTION	禁用動態 DNS 功能
SM_DISABLE_DDNS_HINT	禁用動態 DNS 功能，修改 VPN Server 的設定檔。\r\n\r\n此“declare root”指令具有“declare DDnsClient”的指令。在該指令中，你可以切換“bool Disable”從假到 true，並重新開機 VPN Server ，然後動態 DNS 功能將被禁用。\r\n
SM_REGENERATE_CERT_MSG	VPN Server 的證書被替換為新的。\r\n\r\n這會影響到被配置驗證 VPN Server 證書的所有 VPN Client。\r\n您要繼續嗎？
SM_DDNS_SERVER_CERT_MSG	DDNS 主機名稱更改為“%S”。\r\n\r\n如果您計畫使用 Microsoft SSTP VPN 連接到 VPN Server ，從 Windows Vista 或 Windows 更高版本指定 DDNS 主機名稱為 VPN Server 的目標，由於安全原因， VPN Server 的目標主機名稱必須與 VPN Server 證書的 CN(Common Name)欄位完全匹配。\r\n\r\n您要重新生成的伺服器憑證，以匹配 CN 值到“%S”嗎？\r\n(按一下“否”繼續使用當前的伺服器憑證)。
SM_DDNS_SERVER_CERT_OK	VPN Server 的 SSL 證書現在已再次生成。\r\n\r\n當你讓Microsoft SSTP VPN Client 連接到 VPN Server 時，你應該指定當前的 DDNS 主機名稱“%S”作為目標伺服器的主機名稱。\r\n你也必須事先在 Windows 的“受信任的根證書”列表中添加這個 VPN Server 的證書。\r\n(要安裝根證書到 Windows 中，在“證書“的小程式裡打開 MMC，並導航到“本地電腦”。之後，你可以導入證書到的受信任的根證書列表。\r\詳細說明請參考 Microsoft 的文檔。)\r\n\ṛ\n您要以 X.509 格式保存新的 SSL 證書作為一個檔嗎？
SM_SETUP_STEP_SECURENAT	此 VPN Server / Bridge 可能以使用者模式或受其他限制正在運行，虛擬 HUB 和物理網路介面卡不能橋接在一起。相反，SecureNAT 功能允許 VPN Client 與物理網路中的其他電腦進行通信。在SecureNAT功能是默認啟用的。您可以配置或禁用它。
SM_SETUP_STEP_SECURENAT_TITLE	第3步。橋接器虛擬 HUB 和物理網路
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNSERVER	%S VPN Server (在主機'%S'上)
SM_UPDATE_CHECK_TITLE_VPNBRIDGE	%S VPN Bridge  (在主機'%S'上)
SM_FACTORY_DEFAULT_WARNING	這將在 VPN Server / Bridge 上執行出廠復位設置。\r\n當前 VPN Server / Bridge 配置將被清除，將立即應用初始設置。\r\n在做出廠復位設置前，建議您備份當前配置。\r\n\r\n按 確定 執行出廠復位設置。 VPN Server / Bridge 將重新啟動。當前的管理連接將被斷開，所以請重新連接到 VPN Server / Bridge。\r\n\r\n按 "取消" 取消操作。
SM_FACTORY_DEFAULT_PERFORMED	在伺服器上正在執行出廠回復操作。\r\n\r\n按“確定”退出當前 VPN Server 管理器的會話“。\r\n退出後，請重新啟動 VPN Server 管理器並再次連接到 VPN Server。\r\n然後你會看到 VPN Server 復位。
SM_AZURE_STATUS_CONNECTED	狀態: 已連接
SM_AZURE_STATUS_NOT_CONNECTED	狀態: 沒有連接
SM_NO_BRIDGE_NICS		無物理網路介面卡、適合本地橋在 VPN 伺服器電腦上被發現。\r\n為了創建一個本地橋，你必須在電腦上至少安裝一個物理網路介面卡。\r\n您不能為本地橋使用 Wi-Fi 適配器或 3G 適配器。\r\n請安裝一個相容有線乙太網的物理網路介面卡。\r\n\r\n如果最近安裝的網路介面卡沒有出現，重新開機電腦。\r\n\r\n如果本地橋無論如何不能使用，你可以使用“SecureNAT 功能”代替。\r\n\r\n如果你有一定的原因使用不同尋常的網路介面卡（即 Wi-Fi 網路連接適配器，3G 適配器或虛擬適配器），設置“ShowAllInterfaces”變數在“LocalBridgeList”指令為“true”，然後重啟VPN伺服器。然後，這些設備將出現在名單上。（僅限於進階 Windows 用戶）。\r\n\r\n若是在 Windows Update 後發生此狀況，請重新安裝 SoftEther VPN Server 或是 SoftEther VPN Bridge 。
SM_CERT_MESSAGE			The current SSL self-signed root certificate on this VPN Server is in the old format.\r\n\r\nSome versions of OpenVPN Connect for Android have a bug to misinterpret SSL certificates in the old format. It might cause the connection problem from OpenVPN Connect for Android to this VPN Server.\r\n\r\nIf you are planning to use OpenVPN Connect for Android as a VPN client, it is recommended to regenerate the SSL server certificate.\r\n\r\nDo you want to regenerate the server certificate now? 
SM_CERT_MESSAGE_CLI		--- Caution ---\r\n\r\nThe current SSL self-signed root certificate on this VPN Server is in the old format.\r\n\r\nSome versions of OpenVPN Connect for Android have a bug to misinterpret SSL certificates in the old format. It might cause the connection problem from OpenVPN Connect for Android to this VPN Server.\r\n\r\nIf you are planning to use OpenVPN Connect for Android as a VPN client, it is recommended to regenerate the SSL server certificate.\r\n\r\nTo regenerate and update the server certificate, execute the "ServerCertRegenerate" command after updating the VPN Server to the latest version.
SM_CERT_NEED_ROOT		The specified SSL certificate is a sub-certificate which was issued by a CA (Certificate Authority).\r\n\r\nIf you are planning to support either Microsoft SSTP or OpenVPN protocol on this VPN server, you have to install the root certificate and all intermediate certificates (if exists) on this VPN Server.\r\n\r\nTo install these certificates, copy the root certificate and all intermediate certificate files (in the X.509 format) into the "chain_certs" subdirectory on the directory which is VPN Server has been installed on.\r\n\r\nIf you don't know how to obtain root and intermediate certificate files for your certificate authority (CA), please refer to the CA's web site or contact technical support staffs of the CA.


#關於 User-mode 路由器管理工具
NM_TITLE				刪除
NM_CONNECT_TITLE		刪除
NM_STATUS_TAG			連接狀態: %s
NM_OFFLINE				您沒有連接到任何 VPN Server
NM_CONNECTING			正在連接 VPN 伺服器
NM_CONNECTED			已連接到 VPN 伺服器 "%S"
NM_CONNECT_ERROR		錯誤號 %u (%s)
NM_ACCOUNT_TITLE		刪除
NM_STATUS				使用者模式路由器狀態
NM_STATUS_CONNECT		連接狀態
NM_STATUS_TCP			NAT TCP/IP 會話數
NM_STATUS_UDP			NAT UDP/IP 會話數
NM_STATUS_ICMP			NAT ICMP 會話數
NM_STATUS_DNS			NAT DNS 會話數
NM_STATUS_DHCP			已分配的 DHCP 用戶端
NM_INFO					使用者模式路由器資訊
NM_INFO_PRODUCT_NAME	產品名稱
NM_INFO_VERSION_STR		版本資訊
NM_INFO_BUILD_INFO		構建信息
NM_INFO_HOSTNAME		主機名稱
NM_NAT_ID				ID
NM_NAT_PROTOCOL			協議
NM_NAT_SRC_HOST			源主機
NM_NAT_SRC_PORT			源埠
NM_NAT_DST_HOST			目標主機
NM_NAT_DST_PORT			目標埠
NM_NAT_CREATED			會話生成時間
NM_NAT_LAST_COMM		最後通信時間
NM_NAT_SIZE				接收 / 發送大小
NM_NAT_TCP_STATUS		TCP 連接狀態
NM_NAT_PROTO_TCP		TCP/IP
NM_NAT_PROTO_UDP		UDP/IP
NM_NAT_PROTO_DNS		DNS
NM_NAT_PROTO_ICMP		ICMP
NAT_TCP_CONNECTING		連接中
NAT_TCP_SEND_RESET		斷開中
NAT_TCP_CONNECTED		已連接
NAT_TCP_ESTABLISHED		運行中
NAT_TCP_WAIT_DISCONNECT	斷開中
DHCP_DHCP_ID			ID
DHCP_LEASED_TIME		租期開始時間
DHCP_EXPIRE_TIME		租期到期時間
DHCP_MAC_ADDRESS		MAC 地址
DHCP_IP_ADDRESS			分配的 IP
DHCP_HOSTNAME			用戶端主機名稱
NM_PASSWORD_MSG			管理員密碼設定完成。
NM_PUSH_ROUTE_WARNING	靜態路由表中指定的文本可能有語法錯誤。


#關於版本資訊
ABOUT_CAPTION			關於 %s
BETA_EXPIRES			因為目前安裝的 SoftEther VPN 軟體是測試版，您無法在完整版的更新測試版發佈後繼續使用此測試版。\r\n請訪問 http://selinks.org/ 以獲取 SoftEther VPN 軟體的最新版本。


#關於日誌保存
# (通用日誌)
L_YES					是
L_NO					否
L_LINE					------------------------------------------------------

# (服務端日誌)
LS_START_UTF8			Log Messages are written with UTF-8 Encoding Format.
LS_START_1				SoftEther VPN Server 已啟動。
LS_START_2				%S %S
LS_START_3				%S
LS_END_1				SoftEther VPN Server 引擎已成功關閉。
LS_END_2				服務端引擎關閉進程已啟動。
LS_STOP_ALL_LISTENER	將停止所有 TCP 監聽器。
LS_STOP_ALL_LISTENER_2	已停止所有 TCP 監聽器。
LS_STOP_ALL_HUB			正在停止所有虛擬 HUB。
LS_STOP_ALL_HUB_2		已停止所有虛擬 HUB。
LS_STOP_CEDAR			正在關閉 Cedar 通信模組。
LS_STOP_CEDAR_2			已關閉 Cedar 通信模組。
LS_STOP_FARM_MEMBER		正在斷開到群集控制器的連接。
LS_STOP_FARM_MEMBER_2	已斷開到群集控制器的連接。
LS_STOP_FARM_CONTROL	正在停止群集控制器。
LS_STOP_FARM_CONTROL_2	已停止群集控制器。
LS_ENUM_ETHERNET_1		枚舉乙太網設備。
LS_ENUM_ETHERNET_2		設備 %u: "%S"
LS_LOAD_CONFIG_1		正在裝載設定檔。
LS_LOAD_CONFIG_2		已裝載設定檔。
LS_LOAD_CONFIG_3		設定檔不存在，請嘗試使用初始設置。
LS_INIT_SAVE_THREAD		開始自動保存背景工作。自動保存間隔為 %u 秒。您可以在設定檔中通過修改 AutoSaveConfigSpan 參數來修改自動保存間隔。
LS_BAD_CONFIG			設定檔內容非法。載入進程被終止。
LS_LISTENER_START_1		正在啟動 TCP 監聽器 (埠 %u)。
LS_LISTENER_START_2		已啟動 TCP 監聽器 (埠 %u)。現在開始監聽用戶端連接。
LS_LISTENER_START_3		無法為 TCP 監聽器 (埠 %u) 設置埠為監聽狀態。請隔一段時間再嘗試，直到成功。
LS_LISTENER_ACCEPT		在 TCP 監聽器(埠 %u)上，用戶端 (IP 地址 %S，主機名稱 "%S"，埠號 %u) 的連接已建立。
LS_LISTENER_DISCONNECT	與用戶端 (IP 位址 %S，埠號 %u) 的連接已斷開。
LS_LISTENER_DOS			已檢測到 TCP 監聽器上有 DoS 攻擊(埠號 %u)。連接源 IP 位址是%S，埠號是%u。現在將強制斷開此連接。
LS_LISTENER_MAXUEC		TCP 監聽器是臨時暫停接受新的、向內的連接，因為未決的 TCP 連接的數量超過了 %u 個。(當前值=%u)
LS_LISTENER_STOP_1		正在停止 TCP 監聽器(埠 %u)
LS_LISTENER_STOP_2		已停止 TCP 監聽器(埠 %u)
LS_HUB_START			虛擬 HUB "%S" 已啟動。
LS_HUB_STOP				虛擬 HUB "%S" 已關閉。
LS_HUB_MAC				虛擬 HUB "%S" 的 MAC 位址是 "%S"。
LS_NODE_INFO_TAG		用戶端產品名："%S"，用戶端版本：%u，用戶端構建號：%u，服務端產品名："%S"，服務端版本：%u，服務端構建號：%u，用戶端作業系統名："%S"，用戶端作業系統版本："%S"，用戶端產品 ID："%S"，用戶端主機名稱："%S"，用戶端 IP 地址："%S"，用戶端埠號：%u，服務端主機名稱："%S"，服務端 IP 位址："%S"，服務端埠號：%u，代理主機名稱："%S"，代理 IP 位址："%S"，代理埠號：%u，虛擬 HUB 名："%S"，用戶端唯一 ID： "%S"
LS_CONNECTION_START_1	用戶端 (IP 地址：%S，主機名稱："%S"，埠號：%u) 的連接 "%S" 已建立。
LS_SSL_START_ERROR		無法啟動連接 "%S" 的 SSL 通信。錯誤: %s (代碼 %u)
LS_CONNECTION_END_1		連接 "%S" 已結束。
LS_SSL_START			連接 "%S" 的 SSL 通信已啟動。協議版本是 %S。加密演算法名為 "%S"。
LS_CONNECTION_ERROR		連接 "%S"因原因 "%s" (代碼 %u)已終止。
LS_FARMMEMBER_NOT_ADMIN	連接 "%S": 服務端是群集成員，但用戶端在非管理員 (%S) 使用者情況下，嘗試直接與虛擬 HUB "%S" 連接。用戶端用戶名為 "%S"。訪問被拒絕。
LS_HUB_NOT_FOUND		連接 "%S": 客戶端正在嘗試連接的虛擬 HUB "%S" 在服務端上不存在。
LS_WG_KEY_NOT_FOUND		Connection "%S": The WireGuard key is not associated with a user on the server.
LS_IP_DENIED			連接 "%S": 基於虛擬 HUB 上定義的源 IP 訪問限制列表，用戶端的源 IP 位址 "%S" 被拒絕。
LS_LICENSE_ERROR		連接 "%S": 因為發生許可證相關錯誤，用戶端無法連接到服務端。
LS_BETA_EXPIRES			SoftEther VPN Server 測試版已過期。測試版使用期限已到。請從 http://selinks.org/ 下載新的測試版或完整版。
LS_TICKET_1				新的用戶端鑒權票證已發佈為群集成員 "%S"。虛擬機器 HUB "%S"，用戶名 "%S" ("%S")，會話名 "%S"，票證 "%S"。
LS_TICKET_2				新的用戶端鑒權票證已從群集控制器接收。虛擬機器 HUB "%S"，用戶名 "%S" ("%S")，會話名 "%S"，票證 "%S"，有效期限 %u 秒。
LS_ENUM_HUB				連接 "%S": 此服務端上已枚舉 %u 個虛擬 HUB 伺服器。
LS_FARM_ACCEPT_1		連接 "%S": 此服務端接收到一個群集控制器連接請求，但此服務端並不是群集控制器。
LS_FARM_ACCEPT_2		連接 "%S": 此服務端接收到一個群集控制器連接請求，但認證密碼錯誤，拒絕連接。
LS_FARM_ACCEPT_3		連接 "%S": 此服務端接收到一個群集控制器連接請求。認證成功。
LS_FARM_SERV_START		到群集成員的連接已建立。IP 地址 %S，主機名稱 "%S"。
LS_FARM_SERV_END		到群集成員 "%S" 的連接已刪除。
LS_FARM_CONNECT_1		到群集成員 "%S" 的連接已啟動。
LS_FARM_CONNECT_2		到群集成員 "%S" 的連接被拒絕。錯誤: %s (代碼 %u)
LS_FARM_CONNECT_3		到群集成員 "%S" 的 TCP 連接失敗。請間隔 %u 秒後再度嘗試連接，直到連接成功。
LS_FARM_DISCONNECT		到群集控制器的連接已停止。
LS_FARM_START			已連接到群集控制器。已開始群集成員操作。VPN Server 是不是在時間許可的產品註冊，VPN Client 試圖連接。
LS_LICENSE_NOT_VPNSERVER	連接 "%S": 許可證錯誤。VPN Client 嘗試連接未註冊產品許可證的 VPN Server。
LS_LICENSE_NOT_VPNCLUSTER	連接 "%S": 許可證錯誤。此 VPN Server 上註冊的許可證是禁止使用當前群集功能的類型，且一個 VPN Client 已嘗試在群集模式下連接。您必須重啟 VPN Server。
LS_LICENSE_VIOLATION		連接 "%S": VPN Server 發生違反許可證錯誤，不接受連接。
LS_LICENSE_VIOLATION_DETECTED	發現許可證違反錯誤，一個不同的 VPN Server 與此服務端具有相同的服務端ID "%I64u"。可能是在群集中有兩個或以上 VPN Server 正在使用相同的許可證。請檢查每一個 VPN Server 的許可證資訊。
LS_API_AUTH_OK			HTTPS API client "%r:%u" (%S): Administration mode: "%S": The embedded HTTPS web server accepted the successful login. Username: "%S", Method: "%S", Path: "%S"
LS_API_AUTH_ERROR		HTTPS API client "%r:%u" (%S): The embedded HTTPS web server refused a login attempt. Username: "%S", Method: "%S", Path: "%S"
LS_API_RPC_CALL			HTTPS API client "%r:%u" (%S): The client called a JSON-API. Method: "%S", Returned error code: %u (0 = success), Returned error message: "%s"
LS_AZURE_START			收到來自客戶端 (IP 地址：%S，埠號：%u) 的 VPN Azure 連接請求。
LS_AZURE_SSL_ERROR		無法啟動與 VPN Azure 中繼伺服器的 SSL 通信。錯誤: %s (代碼 %u)


# (Proto 日誌)
LP_PREFIX_SESSION		[%s] %r:%u -> %r:%u (%s): 
LP_SESSION_CREATED		Session created.
LP_SESSION_DELETED		Session deleted.


# (WireGuard 日誌)
LW_PREFIX_SESSION	[WireGuard] %r:%u -> %r:%u: 
LW_KEYPAIR_EXPIRED	Current keypair (%x -> %x) is expired!
LW_KEYPAIR_UNKNOWN	The packet was encrypted with an unknown keypair!
LW_DECRYPT_FAIL		Decryption failure!
LW_REPLAY_ATTACK	Replay attack detected!
LW_FLOOD_ATTACK		Flood attack detected!
LW_HUB_DISCONNECT	The administrator of the Virtual Hub has disconnected this session.


# (OpenVPN 日誌)
LO_PREFIX_RAW			OpenVPN 模組:
LO_PREFIX_SESSION		OpenVPN 會話%u (%r:%u -> %r:%u):
LO_PREFIX_CHANNEL		OpenVPN 會話%u (%r:%u -> %r:%u) 通道 %u:
LO_NEW_CHANNEL			已創建一個新通道。
LO_CHANNEL_ESTABLISHED_NEWKEY	通道已建立。(觸發器: Re-key完成。)
LO_OPTION_STR_RECV		接收到的選項字串："%S"
LO_CLIENT_CERT			Client certificate received (subject: CN="%s"), will use certificate authentication.
LO_CLIENT_UNVERIFIED_CERT		Client certificate was provided but did not pass verification (error="%S"), will use password authentication.
LO_CLIENT_NO_CERT		Client certificate is not provided, will use password authentication.
LO_OPTION_STR_SEND		發送選項字串："%S"
LO_INITIATE_REKEY			re-keying 進程已開始。
LO_CHANNEL_ESTABLISHED		該通道成為已建立的狀態。
LO_PUSH_REPLY			完整字串回答："%S"
LO_CHANNEL_FAILED		無法連接通道。
LO_CHANNEL_DISCONNECTED_BY_HUB	此 OpenVPN 的通道被終止，因為虛擬 HUB 管理員斷開了此 VPN 會話。


# (IPsec 日誌)
LI_PREFIX_RAW			IPsec 模組: 
LI_PREFIX_CLIENT		IPsec 用戶端 %u (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IKE			IPsec IKE 會話 (IKE SA) %u (用戶端: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_PREFIX_IPSEC			IPsec ESP 會話 (IPsec SA) %u (用戶端: %u) (%S:%u -> %S:%u): 
LI_START				IPsec 2.0 版 (ISAKMP/IKEv1) 處理模組已開啟。
LI_STOPPING				IPsec 2.0 版 (ISAKMP/IKEv1) 處理模組現在正在關閉。
LI_STOP					IPsec 2.0 版 (ISAKMP/IKEv1) 處理模組已正常關閉。
LI_NUM_IPSEC_SA			在關機時刻, 餘下的 IPsec SA 數量是 %u。
LI_NUM_IKE_SA			在關機時刻, 餘下的 IKE SA 數量是 %u。
LI_NUM_IKE_CLIENTS		在關機時刻, 餘下的 IKE 用戶端數量是 %u。
LI_L2TP_SERVER_STARTED	L2TP 伺服器模組已開啟。
LI_ETHERIP_SERVER_STARTED	EtherIP 伺服器模組已開啟。EtherIP 會話 ID: %u
LI_DELETE_IKE_CLIENT	IPsec 用戶端對象被刪除。
LI_DELETE_IKE_SA		IKE SA 對象被刪除。
LI_DELETE_IPSEC_SA		IPsec SA 對象被刪除。
LI_START_QM_FROM_SERVER	快速模式協商階段是從伺服器端調用。
LI_START_QM_FROM_CLIENT	快速模式協商階段是從用戶端調用。
LI_QM_DH_ERROR			Diffie-Hellman 演算法的計算失敗。
LI_NEW_IKE_CLIENT		新的 IPsec 用戶端物件已創建。
LI_NEW_IKE_SA			新的 IKE SA 物件 (%s) 已創建。發起 Cookie: 0x%I64X, 回應 Cookie: 0x%I64X, DH 組: %S, 雜湊演算法: %S, 加密演算法: %S, 加密金鑰大小:%u 位, 壽命:%u kbytes 或 %u 秒。
LI_TAG_MAINMODE			主模式
LI_TAG_AGGRESSIVE		積極模式
LI_NEW_IPSEC_SA			新的 IPsec SA (方向:%s) 已創建。SPI: 為 0x%X, DH 組:%S, 雜湊演算法: %S, 加密演算法: %S, 加密金鑰大小: %u 位, 壽命: %u kbytes 或 %u 秒。
LI_TAG_SERVER_TO_CLIENT	伺服器 -> 用戶端
LI_TAG_CLIENT_TO_SERVER	用戶端 -> 伺服器
LI_IPSEC_SA_SPI_SET		不固定的 SPI 已修改。SPI 的新值為: 0x%X
LI_IPSEC_SA_ESTABLISHED	伺服器和用戶端之間的 IPsec SA 已建立。
LI_IKE_SA_ESTABLISHED	伺服器和用戶端之間的 IKE SA 已建立。
LI_IPSEC_NO_TRANSFORM	在從用戶端的候選人裡, 沒有建立 IPsec SA 的適當轉換被發現。
LI_IKE_NO_TRANSFORM		在從用戶端的候選人裡, 沒有建立 IKE SA 的適當轉換被發現。
LI_IKE_NO_NAT_T			此用戶端與 IPSec NAT Traversal (在 IKE NAT Traversal 的 RFC 3947 協商, 或 draft-ietf-ietf-ipsec-nat-t-ike) 不相容, 因此伺服器無法接受 VPN 連接。
LI_SET_CLIENT_ID		用戶端呈現的客戶 ID 是 "%S".
LI_CLIENT_MERGE			此用戶端 (用戶端 %u) 與用戶端 %u 是相同的, 因此用戶端物件與用戶端 %u 是相結合的。
LI_CLIENT_UPDATE		此用戶端的埠號資訊已更新。


# (EtherIP日誌)
LE_PREFIX				EtherIP / L2TPv3 會話 %u (%S:%u - >%S:%u): 
LE_START_MODULE			EtherIP / L2TPv3 模組已開啟。
LE_STOP					EtherIP / L2TPv3 模組已關閉。
LE_NO_SETTING			錯誤: 沒有與用戶端 ID "%S" 相對應的 EtherIP / L2TPv3 設置。你必須預先在 VPN Server 上註冊一個 EtherIP / L2TPv3 設置。
LE_START_IPC			在 EtherIP / L2TPv3 模組和虛擬 HUB "%S" 之間的內部連接過程。用戶名是 "%S" 。IPv4 TCP MSS (最大網段尺寸) 的值是 %u 位元組。
LE_IPC_CONNECT_ERROR	從 EtherIP / L2TPv3 模組到虛擬 HUB "%S" 的連接失敗。錯誤: %u: %s
LE_IPC_CONNECT_OK		從 EtherIP / L2TPv3 模組到虛擬 HUB "%S" 的連接建立成功。
LE_RECONNECT			由於 EtherIP / L2TPv3 設置已被修改, 現在內部連接是斷開的, 將會自動重新連接。


# (PPP 日誌)
LP_PREFIX				%S%SPPP 會話 [%S:%u]: 
LP_CONNECTED			開始新的 PPP 會話 (上層協議: %S)。PPP 用戶端 IP 地址:%S (主機名稱: "%S"), PPP 用戶端埠: %u, PPP 伺服器 IP 地址:%S, PPP 伺服器埠:%u, 用戶端軟體: "%S" ,IPv4 TCP MSS (最大網段尺寸): %u 位元組
LP_DISCONNECTED			PPP 會話已斷開。
LP_PAP_REJECTED			VPN 用戶端拒絕使用 "PAP" (Password Authentication Protocol、純文字密碼驗證方法) 作為認證協議。您必須在 VPN 用戶端設置上開啟 PAP。
LP_PAP_MSCHAPV2_REJECTED	VPN 用戶端拒絕使用 "PAP" (Password Authentication Protocol, 純文字密碼驗證方法) 和 MS-CHAP v2 協議。您必須在 VPN 用戶端設置上開啟 PAP 或 MS-CHAP v2。
LP_DISCONNECTED_ABNORMAL	PPP 協定錯誤或 PPP 會話中斷。
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_PAP	收到無效的協定 (協定號:0x%x)。在這種情況下, 只有 PAP (密碼驗證通訊協定) 控制資料可以被接受。
LP_PAP_FAILED			"PAP" (密碼驗證通訊協定, 純文字密碼驗證方法) 在用戶驗證過程中失敗。
LP_MSCHAPV2_FAILED		"MS-CHAP v2" (Microsoft Challenge and Response Protocol Version 2.0) 在用戶驗證過程中失敗。
LP_NEXT_PROTOCOL_IS_NOT_IPCP	收到無效協定 (協定號:0x%x)。在這種情況下, 只有 IPCP (IP 配置協定) 控制資料可以被接受。
LP_DATA_TIMEOUT			PPP 資料傳輸超時發生。PPP 用戶端可能會從網路上斷開。
LP_CONTROL_TIMEOUT		PPP 控制通訊超時發生。PPP 用戶端沒有回應。
LP_VPN_SESSION_TERMINATED	因為 VPN 會話已被系統管理員斷開, PPP 會話斷開。
LP_UPPER_PROTOCOL_DISCONNECTED	因為上層協議 "%S" 斷開, PPP 會話斷開。
LP_NORMAL_TERMINATE		由於 VPN 用戶端的請求, PPP 會話斷開。
LP_IP_ADDRESS_NOT_DETERMIND	雖然 VPN 用戶端的 IP 位址是不固定的, VPN 用戶端嘗試發送資料。
LP_DHCP_REQUEST_TRYING	請求 DHCP 伺服器分配 IP 位址。
LP_DHCP_REQUEST_OK		IP 地址從 DHCP 伺服器被分配。用戶端 IP 地址: %S, 子網路遮罩: %S, 預設閘道器: %S, 功能變數名稱: "%S", DNS 伺服器 1: %S, DNS 伺服器 2: %S, WINS 伺服器 1: %S, WINS 伺服器 2: %S, DHCP 伺服器 IP 地址:%S, 租賃壽命: %u 秒
LP_DHCP_REQUEST_NG		向 DHCP 伺服器請求 IP 位址失敗。要接受 PPP 連接, DHCP 伺服器必須在現有網路上。確保任何一個在虛擬 HUB 的乙太網段的 DHCP 伺服器是可用的。
LP_DHCP_INFORM_TRYING	請求 DHCP 伺服器獲取網路資訊, 如子網路遮罩和預設閘道器。
LP_DHCP_INFORM_OK		IP 網路資訊從 DHCP 伺服器獲取。子網路遮罩: %S, 預設閘道器:%S, 功能變數名稱: "%S", DNS 伺服器 1: %S, DNS 伺服器 2: %S, WINS 伺服器 1: %S, WINS 伺服器 2: %S, DHCP 伺服器 IP 地址: %S
LP_DHCP_INFORM_NG		向 DHCP 伺服器請求一個 IP 網路資訊失敗。要接受 PPP 連接, DHCP 伺服器必須在現有網路上。確保任何一個在虛擬 HUB 的乙太網段的 DHCP 伺服器是可用的。
LP_SET_IPV4_PARAM		在 VPN 用戶端的 IP 位址和其他 IP 網路資訊已建立。用戶端 IP 地址: %S, 子網路遮罩: %S, 預設閘道器: %S, DNS 伺服器 1: %S, DNS 伺服器 2: %S, WINS 伺服器 1: %S, WINS 伺服器 2: %S


# (虛擬 HUB 日誌)
LH_ONLINE				虛擬 HUB 現在線上。
LH_OFFLINE				虛擬 HUB 現在離線。
LH_CONNECT_CLIENT		連接 "%S" (IP 位址 %S，主機名稱 %S，埠號 %u，用戶端名 "%S"，版本 %S，內部編號 %u) 正嘗試連接到虛擬 HUB。提供的認證類型是 "%s"，用戶名是 "%S"。
LH_AUTH_UNKNOWN			未知的認證類型
LH_AUTH_ANONYMOUS		匿名身份驗證
LH_AUTH_PASSWORD		密碼驗證
LH_AUTH_PLAIN_PASSWORD	外部伺服器身份驗證
LH_AUTH_CERT			證書驗證
LH_AUTH_TICKET			票證驗證
LH_AUTH_EXTERNAL		外部伺服器身份驗證
LH_AUTH_WIREGUARD_KEY	WireGuard public key authentication
LH_AUTH_OPENVPN_CERT	OpenVPN certificate authentication
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT	連接 "%S": 用戶 "%S" 身份驗證方法 RADIUS 或 Active Directory (NT 域)，但 VPN Server 是 "%S"，因為 RADIUS 或 Active Directory (NT 域)不能使用。連接被拒絕。
LH_AUTH_RADIUS_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	"%S" 的連接方法: 用戶 "%S" 的身份驗證方法被指定為 RADIUS 身份驗證或 Active Directory 身份驗證 (NT 域驗證)。然而，這樣一個外部用戶身份驗證功能尚未在 SoftEther VPN 的開源版本上實施。該連接將被拒絕。
LH_AUTH_CERT_NOT_SUPPORT_ON_OPEN_SOURCE	"%S" 的連接方法: 用戶 "%S" 的身份驗證方法被指定為證書認證。然而，證書驗證功能尚未在 SoftEther VPN 的開源版本上實施。該連接將被拒絕。
LH_AUTH_OK				連接 "%S": 成功認證為用戶 "%S"。
LH_AUTH_OK_CERT			虛擬 HUB 的安全帳戶管理器已經從 VPN Client 接收到如下證書，且接受了其內容作為當使用者 "%S" 登入時的證書: %s
LH_AUTH_NG_CERT			虛擬 HUB 的安全帳戶管理器已經從 VPN Client 接收到如下證書，但拒絕了其內容作為當使用者 "%S" 登入時的證書，因為此證書的內容匹配虛擬 HUB 中註冊的廢止內容清單: %s
LH_AUTH_NG				Connection "%S": User authentication failed. The user name that has been provided was "%S", from %S.
LH_LOCAL_ONLY			連接 "%S": 遠端登入拒絕，因為用戶 "%S" 的密碼為空。
LH_POLICY_ACCESS_NG		連接 "%S": 由於安全性原則，用戶 "%S" 拒絕訪問。
LH_USER_EXPIRES			連接 "%S": 由於有效期限已過，用戶 "%S" 拒絕訪問。
LH_CLIENT_VERSION_OLD	連接 "%S": 用戶端版本號為 %u。為了允許這個連接，用戶端版本號至少應為 %u 或以上。
LH_CLIENT_ID_REQUIRED	連接 "%S": 客戶已經從用戶端發送的 ID 是 %u。然而，此虛擬 HUB 的 RequiredClientId 值設置為 %u。
LH_FARM_SELECT_1		連接 "%S": 群集控制器正在確定此用戶端的目標群集成員。
LH_FARM_SELECT_2		連接 "%S": 群集控制器確定目標群集成員伺服器失敗。
LH_FARM_SELECT_3		連接 "%S": 當前 VPN Server 被確定作為目標群集成員伺服器。請繼續接收連接。
LH_FARM_SELECT_4		連接 "%S": 服務端 "%S" 被確定作為目標群集成員伺服器。正在指示用戶端重新連接到此服務端。
LH_MAX_SESSION			連接 "%S": 虛擬 HUB 設置的最大會話數 (%u) 已到達。無法創建新會話。
LH_MAX_SESSION_CLIENT	連接 "%S": 虛擬 HUB 設置的最大用戶端會話數 (%u) 已到達。無法創建新會話。
LH_MAX_SESSION_BRIDGE	連接 "%S": 虛擬 HUB 設置的最大橋接器會話數 (%u) 已到達。無法創建新會話。
LH_MAX_SESSION_2		連接 "%S": 可被 VPN Server 管理的的最大會話數 (%u) 已到達。無法創建新會話。
LH_NEW_SESSION			連接 "%S": 已創建新會話 "%S"。(IP 地址：%S，埠號：%u，物理底層協定："%S")
LH_SET_SESSION			會話 "%S": 已設置參數。最大 TCP 連接數：%u，使用的加密：%s，使用的壓縮：%s，使用的半雙工通信：%s，超時：%u 秒。
LH_NODE_INFO			會話 "%S": VPN Client 詳細資訊: (%s)
LH_VLAN_ID				會話 "%S": Assigned VLAN ID: %u
LH_INVALID_SIGNATURE	會話 "%S": 已連接的用戶端發送了非法協定資料。無法與用戶端建立一般通信。請首先檢查用戶端到服務端之間的連接和網路線纜問題，然後再檢查是否安裝有特殊傳輸封包重寫設備。
LH_END_SESSION			會話 "%S": 會話已結束。統計資訊如下: 總輸出資料大小: %I64u 位元組，總輸入資料大小: %I64u 位元組。
LH_BCAST_STORM			會話 "%S": 檢測到大量廣播封包。您可能會按照策略廢棄封包。源 MAC 位址是 %S，源 IP 位址是 %S，目標 IP 位址是 %S。廣播封包量大於等於 %u 每秒 (注意此資訊是對部分封包進行刻板的分析，結果可能不正確)。
LH_DHCP_FORCE			會話 "%S": 封包被廢棄，因為它嘗試使用非 DHCP 伺服器分配的 IP 位址 %S。
LH_MAC_LIMIT			會話 "%S": 試圖分配一個新 MAC 位址 "%S"，但是 %u 個 MAC 位址已被分配在此服務上。根據安全性原則，此會話被允許擁有最多 %u 個 MAC 位址。封包被廢棄。
LH_BRIDGE_LIMIT			會話 "%S": 試圖分配一個新 MAC 位址 "%S"，但是 %u 個 MAC 位址已被分配在此服務上。根據安全性原則，此會話被禁止橋接器，因此只允許擁有不超過 %u 個 MAC 位址。封包被廢棄。
LH_MAC_REGIST			會話 "%S": 已分配新的 MAC 位址"%S"。
LH_MAC_REGIST_VLAN		會話 "%S": 已分配新的 MAC 位址"%S" (VLAN ID: %u)。
LH_IP_LIMIT				會話 "%S": 試圖分配一個新 IP 位址 "%S"，但是 %u 個 IP 位址已被分配在此服務上。根據安全性原則，此會話被允許擁有最多 %u 個 IP 位址。封包被廢棄。
LH_ROUTING_LIMIT		會話 "%S": 試圖分配一個新 IP 位址 "%S"，但是 %u 個 IP 位址已被分配在此服務上。根據安全性原則，此會話被禁止路由，因此只允許擁有不超過 %u 個 IP 位址。封包被廢棄。
LH_IP_CONFLICT			會話 "%S": 試圖分配一個新 IP 位址 "%S"，但是此 IP 位址已經被另一個會話 "%S"： ( MAC 地址："%S")所使用。此會話的安全性原則禁止複製其它會話使用的 IP 位址。封包被廢棄。詳細資訊：CreatedTime=%I64u, UpdatedTime=%I64u, DhcpAllocated=%u, Now=%I64u
LH_NO_SERVER			會話 "%S": 一個 TCP/IP 連接請求 (從 %S:%u 到 %S:%u) 被建立到此會話，但因為安全性原則禁止作為服務端運行，封包被廢棄。
LH_NO_DHCP				會話 "%S": 此會話上的主機 %S 發送了一個作為 DHCP 伺服器為主機 %S 在其他會話上分配 IP 位址的封包，但此會話的安全性原則禁止作為 DHCP 伺服器運行。封包被廢棄。
LH_REGIST_DHCP			會話 "%S": 此會話上的主機 "%S" (%S) 的 DHCP 伺服器，為令一個會話 "%S" 上的主機 "%S"，分配了新的 IP 位址 %S。
LH_BRIDGE_1				會話 "%S": 已啟動本地橋接器連接到物理乙太網介面 "%S"。
LH_BRIDGE_2				會話 "%S": 因為與物理乙太網介面 "%S" 的通信建立失敗，停止本地橋接器。
LH_SET_MTU				會話 "%S": 物理乙太網介面 "%S" 的 MTU 為 %u。發送和接收有 %u 位元組的乙太網封包是必要的。MTU 現已更改為 %u。
LH_SET_MTU_ERROR		會話 "%S": 錯誤: 物理乙太網介面"%S" 的 MTU 為 %u。發送和接收有 %u 位元組的乙太網封包是必要的。然而，改變 MTU 到%u失敗。此物理乙太網介面或設備驅動程式可能無法處理一個大於 1,514 位元組(有效載荷大小：1,500 位元組)的乙太網封包。在這樣的情況下，大於 1,514 位元組的、帶標記的 VLAN 封包不能被發送。你應該將當前物理乙太網適配器替換為支援巨型幀的另一個。您也可以嘗試更新設備驅動程式。另一種可能的方法是在作業系統或設備驅動程式設置裡啟用巨型幀。
LH_START_BRIDGE			已啟動本地橋接器連接 "%S"。已創建橋接器會話 "%S"。
LH_STOP_BRIDGE			已停止本地橋接器連接 "%S"。
LH_LINK_START			已建立級聯連接 "%s"。已建立級聯會話 "%S"。
LH_LINK_STOP			已停止級聯連接 "%s"。
LH_NAT_START			已啟動 SecureNAT。已創建 SecureNAT 會話 "%S"。
LH_NAT_STOP				已停止 SecureNAT。
LH_NAT_TCP_SUCCEED		已成功連接到 TCP 會話 %u: 主機 "%S (%S)"，埠 %u。
LH_NAT_TCP_FAILED		連接到 TCP 會話 %u: 主機 "%S"，埠 %u 失敗。
LH_NAT_TCP_DELETED		已刪除 TCP 會話 %u。
LH_NAT_TCP_CREATED		已創建 TCP 會話 %u。連接源 %S:%u，連接目標 %S:%u
LH_NAT_UDP_DELETED		已刪除 UDP 會話 %u。
LH_NAT_UDP_CREATED		已創建 UDP 會話 %u。連接源 %S:%u，連接目標 %S:%u
LH_NAT_DHCP_CREATED		已建立 DHCP 項 %u。MAC 地址: %S，IP 地址: %S，主機名稱: %S，有效期限: %u 秒
LH_CHANGE_PASSWORD_1	連接到虛擬 HUB 的連接 "%S" (IP 位址 %S) 在改變密碼模式。
LH_CHANGE_PASSWORD_2	連接 "%S": 改變密碼失敗。指定用戶 "%S" 不存在。
LH_CHANGE_PASSWORD_3	連接 "%S": 改變密碼失敗。用戶 "%S" 的認證類型不是密碼認證。
LH_CHANGE_PASSWORD_4	連接 "%S": 改變密碼失敗。使用者 "%S" 的舊密碼錯誤。
LH_CHANGE_PASSWORD_5	連接 "%S": 使用者 "%S" 的密碼修改成功。
LH_CONNECT_1			正在啟動級聯連接 "%s": 連接次數 %u。
LH_CONNECT_2			級聯連接 "%s" 已建立。會話名: "%S"
LH_CONNECT_ERROR		級聯連接 "%s" 的已斷開或連接失敗。原因: %s (代碼 %u)
LH_POLICY_MONITOR_MODE	連接 "%S": 因為“監測模式”打開監測模式並試圖連接到虛擬 HUB 的請求被用戶的安全性原則禁止，連接被拒絕。
LH_POLICY_BRIDGE_MODE	連接 "%S": 因為橋接和路由操作打開橋接或路由並試圖連接到虛擬 HUB 的請求被用戶的安全性原則禁止，連接被拒絕。
LH_NOT_ENOUGH_CLIENT_LICENSE	連接 "%S": 此連接試圖使用“用戶端連接模式”連接到 VPN Server，但因為此操作會導致整個服務端上的用戶端連接數超過已註冊的用戶端許可證數，因此不可能再接收更多連接。當前連接許可證數不足時，您必須斷開已存在的用戶端連接，或增加許可證數。在服務端目前目前 %u 個已註冊的用戶端連接許可證和 %u 個連接。
LH_NOT_ENOUGH_BRIDGE_LICENSE	連接 "%S": 此連接試圖使用“橋接模式”連接到 VPN Server，但因為此操作會導致整個服務端上的橋接數超過已註冊的橋接許可證數，因此不可能再接收更多連接。當前連接許可證數不足時，您必須斷開已存在的用戶端連接，或增加許可證數。在服務端目前目前 %u 個已註冊的橋接許可證和 %u 個連接。
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS	連接 "%S": 用戶 "%S" 嘗試登入，但此用戶的安全性原則限制了最大多重登入到 %u 個會話。目前此用戶登入了 %u 個會話，因此無法建立新的 VPN 連接。
LH_TOO_MANY_MULTILOGINS2	連接“%S”：用戶“%S”登入嘗試，但 VPN Server 的這個版本，允許多個併發 VPN 會話的最大數量達到每用戶 %u 會話。目前這個用戶的多個併發的 VPN 會話的數量是 %u，所以大於多個併發的 VPN 會話是不被允許的。如果你想每用戶支持更多的多個併發 VPN 會話，請考慮升級到專業版或 VPN Server 的更高版本。
LH_PACKET_LOG_NO_LOG	此 VPN Server 的版本不支援封包日誌功能。無 IP 位址或無 TCP / UDP 包頭的資料將被記錄。在你升級 VPN Server 版升級到專業版或更高版本後，各種封包日誌將被記錄在這個檔中。
LH_PACKET_LOG_NO_LOG_OSS	VPN 伺服器是開源或免費的版本。尚未實施 IP 位址或 TCP / UDP 包頭資料記錄功能。這裡不記錄 IP 位址，也不記錄 TCP / UDP 包頭資料。
LH_NO_RADIUS_SETTING	使用者“%S”被配置為使用 RADIUS 身份驗證。然而，沒有 RADIUS 身份驗證設置。用戶不能進行身份驗證。
LH_KERNEL_MODE_START	據檢測，SecureNAT 的核心模式 NAT 可以在介面 "%S" 上運行。核心模式 NAT 開始。 TCP、UDP 和 ICMP NAT 處理將執行與高性能通過以下核心模式。核心模式 NAT 參數：IP 地址="%r"，子網路遮罩="%r"，預設閘道器="%r"，廣播位址="%r"，虛擬 MAC 位址："%S"，DHCP 伺服器地址："%r"，DNS伺服器地址："%r"
LH_KERNEL_MODE_STOP		SecureNAT 介面“%S”的核心模式 NAT 已停止。


# (日誌管理)
LA_CONNECTED_1			連接 "%S" 使用服務端管理員模式連接。
LA_CONNECTED_2			連接 "%S" 使用虛擬 HUB 管理員模式連接。虛擬 HUB 名為 "%S"。
LA_IP_DENIED			連接 "%S" 試圖使用管理員模式從一個被 adminip.txt 禁止的 IP 位址連接。斷開中。
LA_ERROR				連接 "%S" 無法使用管理員模式登入。%s (錯誤碼 %u)
LA_OK					連接 "%S" 成功使用管理員模式登入。
LA_RPC_START			連接 "%S" 為管理員模式成功創建了一個遠端程式呼叫會話 "%S"。
LA_TAG_1				管理模式 "%S":
LA_TAG_2				管理模式 "%S" (虛擬 HUB "%S"):
LA_CREATE_LISTENER		已建立新 TCP 監聽器 (埠號 %u)。
LA_DELETE_LISTENER		已刪除 TCP 監聽器 (埠號 %u)。
LA_ENABLE_LISTENER		已啟用 TCP 監聽器 (埠號 %u)。
LA_DISABLE_LISTENER		已禁用 TCP 監聽器 (埠號 %u)。
LA_SET_PORTS_UDP		UDP ports have been set: %S.
LA_SET_PROTO_OPTIONS	%S options have been set.
LA_SET_SERVER_PASSWORD	服務端管理員密碼設置完成。
LA_SET_FARM_SETTING		群集設置變更完成。
LA_SET_SERVER_CERT		服務端證書設定完成。
LA_REGENERATE_SERVER_CERT	伺服器憑證再次生成。新 CN："%S"
LA_SET_SERVER_CIPHER	服務端的新加密演算法名設定完成。新加密演算法為 "%S"。
LA_ADD_WGK				Added %u WireGuard key(s).
LA_DELETE_WGK			Deleted %u WireGuard key(s).
LA_CREATE_HUB			已創建新虛擬 HUB "%S"。
LA_SET_HUB				已變更虛擬 HUB 設置。
LA_DELETE_HUB			已刪除虛擬 HUB "%S"。
LA_SET_HUB_RADIUS		已變更虛擬 HUB 外部 RADIUS 認證伺服器設置。
LA_DISCONNECT_CONN		連接到服務端的用戶端連接 "%S" 已被強制斷開。
LA_SET_HUB_ONLINE		虛擬 HUB 現在線上。
LA_SET_HUB_OFFLINE		虛擬 HUB 現在離線。
LA_SET_SNAT_OPTION		已設置 SecureNAT 選項。
LA_ENABLE_SNAT			已啟動 SecureNAT 功能。
LA_DISABLE_SNAT			已禁用 SecureNAT 功能。
LA_SET_HUB_LOG			已變更日誌保存設定。
LA_ADD_CA				已註冊信任的根證書。
LA_DELETE_CA			已刪除信任的根證書。
LA_CREATE_LINK			已添加級聯連接 "%s"。
LA_SET_LINK				已變更級聯連接 "%s" 設置。
LA_SET_LINK_ONLINE		級聯連接 "%s" 現在線上。
LA_SET_LINK_OFFLINE		級聯連接 "%s" 現在離線。
LA_DELETE_LINK			已刪除級聯連接 "%s"。
LA_RENAME_LINK			級聯連接 "%s" 名稱已更改 "%s"。
LA_ADD_ACCESS			已添加訪問列表。
LA_DELETE_ACCESS		已刪除訪問列表。
LA_SET_ACCESS_LIST		已更新訪問列表。完成 %u 個訪問列表項設定。
LA_SET_AC_LIST			已更新源 IP 位址限制列表。已設定 %u 個規則專案。
LA_CREATE_USER			已創建用戶 "%S"。
LA_SET_USER				已更新用戶 "%S" 的設置。
LA_DELETE_USER			已刪除用戶 "%S"。
LA_CREATE_GROUP			已創建組 "%S"。
LA_SET_GROUP			已更新組 "%S" 的設置。
LA_DELETE_GROUP			已刪除組 "%S"。
LA_DELETE_SESSION		會話 "%S" 被強制斷開。
LA_SET_KEEP				已更新服務端的 Internet 連接維持設置。
LA_SET_SYSLOG			已更新服務端的 syslog 發送功能設置。
LA_DELETE_BRIDGE		已刪除本地橋接定義 "%S" --> "%S"。
LA_ADD_BRIDGE			已添加本地橋接定義 "%S" --> "%S"。
LA_REBOOT_SERVER		請重新啟動 VPN Server。
LA_GET_CONFIG			已讀取設定檔。
LA_SET_CONFIG			已寫入設定檔。VPN Server 重啟中。
LA_SET_HUB_ADMIN_OPTION	已設定虛擬 HUB "%S" 的管理選項。
LA_SET_HUB_EXT_OPTION	已設定虛擬 HUB %S" 的虛擬 HUB 擴展選項。
LA_ADD_L3_SW			虛擬 3 層交換機 "%S" 已在服務端上創建。
LA_DEL_L3_SW			虛擬 3 層交換機 "%S" 已從服務端上刪除。
LA_START_L3_SW			已啟動虛擬 3 層交換機 "%S"。
LA_STOP_L3_SW			已停止虛擬 3 層交換機 "%S"。
LA_ADD_L3_IF			虛擬 HUB "%S" 的虛擬介面已被添加到虛擬 3 層交換機 "%S"。
LA_DEL_L3_IF			虛擬 HUB "%S" 的虛擬介面已從虛擬 3 層交換機 "%S" 中刪除。
LA_ADD_L3_TABLE			網路 "%S" 的路由表已被添加到虛擬 3 層交換機 "%S"。
LA_DEL_L3_TABLE			網路 "%S" 的路由表已從虛擬 3 層交換機 "%S" 中刪除。
LA_ADD_CRL				證書被添加到證書無效列表。
LA_DEL_CRL				證書已在證書無效列表中被編輯。
LA_SET_CRL				已編輯無效證書列表的已註冊的註冊項目。
LA_READ_LOG_FILE		已下載服務端 "%S" (日誌檔 "%S") 上的日誌檔。
LA_ADD_LICENSE_KEY		已註冊新的許可證金鑰 "%S"。
LA_DEL_LICENSE_KEY		已刪除現存許可證 (%u 號)。
LA_SET_IPSEC_CONFIG		IPsec 伺服器設置是更新的。
LA_ADD_ETHERIP_ID		EtherIP / L2TPv3 伺服器設置 (ID="%S") 已添加。
LA_DEL_ETHERIP_ID		EtherIP / L2TPv3 伺服器 (ID="%S") 設置已刪除。
LA_SET_OVPN_SSTP_CONFIG	OpenVPN 和 MS-SSTP VPN Server 設置已更新。
LA_DDNS_HOSTNAME_CHANGED	動態 DNS 功能的主機名稱已更改為 "%S".
LA_SET_SPECIAL_LISTENER	特殊監聽器啟用/禁用狀態已變更。


# (用戶端日誌)
LC_START_1				已啟動 SoftEther VPN Client 引擎。
LC_START_2				%S %S
LC_START_3				%S
LC_END					已關閉 SoftEther VPN Client 引擎。
LC_LOAD_CONFIG_1		載入設定檔。
LC_LOAD_CONFIG_2		設定檔已已載入。
LC_LOAD_CONFIG_3		設定檔不存在。使用初始設置。
LC_NEW_ACCOUNT			已建立新 VPN 連接設置 "%s"。
LC_DELETE_ACCOUNT		已刪除 VPN 連接設置 "%s"。
LC_RENAME_ACCOUNT		已變更 VPN 連接設置名 "%s" 為 "%s"。
LC_CONNECT				已開始 VPN 連接設置 "%s" 的連接處理。
LC_CONNECT_1			VPN 連接設置 "%s": 第 %u 次連接操作開始。
LC_SSL_CONNECTED		VPN 連接設置 "%s": SSL 通信已啟動。協議版本是 %S。加密演算法名為 "%S"。
LC_CONNECT_2			VPN 連接設置 "%s": 連接完成。會話名: "%S"。
LC_CONNECT_ERROR		VPN 連接設置 "%s": 連接斷開或連接失敗。原因: %s (代碼 %u)
LC_DISCONNECT			VPN 連接設置 "%s" 斷開中。
LC_CREATE_VLAN			已創建虛擬網路介面卡 "%S"。
LC_UPDATE_VLAN			已重裝虛擬網路介面卡 "%S" 驅動。
LC_DELETE_VLAN			已刪除虛擬網路介面卡 "%S"。
LC_SET_PASSWORD			連接到用戶端服務的密碼設置已變更。
LC_TAP_NOT_FOUND		無法找到 tun/tap 的 Mac OS X 驅動。請安裝 tun/tap 驅動。

#(刪除日誌)
LE_START				正在監控目錄 "%S"。如果可用磁碟空間變得小於 %S，此目錄和其子目錄下的日誌檔和設定檔的備份檔案將按照從舊到新的順序被自動刪除。決定何時開始刪除的可用磁碟空間大小，可以在設定檔的“AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin”項目中修改。
LE_DELETE				可用磁碟空間已小於 %S，因此舊檔 "%S" 被自動刪除。決定何時開始刪除的可用磁碟空間大小，可以在設定檔的“AutoDeleteCheckDiskFreeSpaceMin”項目中修改。
LE_NOT_ENOUGH_FREE		<<警告>> 如果可用磁碟空間小於 %S，將不能自動刪除日誌檔和設定檔的舊備份檔案。我們建議您即刻從次電腦上手動刪除不必要的檔來恢復可用磁碟空間。當可用磁碟空間過小時，電腦運行將被變得不穩定。

# (三層交換機日誌)
L3_SWITCH_START			已啟動虛擬 3 層交換機 "%S"。直到此交換機上所有註冊介面的虛擬 HUB 都線上後，它才開始工作。
L3_SWITCH_ONLINE		虛擬 3 層交換機 "%S" 所有介面的虛擬 HUB 線上，且虛擬 3 層交換機已開始虛擬 3 層交換工作。
L3_SWITCH_OFFLINE		虛擬 3 層交換機 "%S" 上至少有一個介面的虛擬 HUB 停止工作，則虛擬 3 層交換機停止工作。
L3_SWITCH_STOP			虛擬 3 層交換機 "%S" 終止。


#關於Microsoft.c
MS_VIRTUAL				专有的虚拟/内部接口
MS_ETHERNET				網路介面
MS_TOKENRING			標記環介面
MS_FDDI					FDDI 介面
MS_PPP					PPP (撥號或 VPN)
MS_LOOPBACK				環回介面
MS_SLIP					SLIP 介面
MS_WLAN					無線網路介面卡
MS_OTHER				未知其它介面
MS_NON_OPERATIONAL		無效
MS_UNREACHABLE			未連接
MS_DISCONNECTED			未連接
MS_CONNECTING			連接中
MS_CONNECTED			已連接
MS_OPERATIONAL			已連接


# 關於網路實用工具
UT_SM_COLUMN_1			項目名
UT_SM_COLUMN_2			值
UT_SM_ST_TITLE			網路介面卡名稱
UT_SM_ST_GUID			全球唯一識別碼(GUID)
UT_SM_ST_TYPE			類型
UT_SM_ST_TYPE2			有線網路介面卡
UT_SM_ST_STATUS			狀態
UT_SM_ST_MTU			MTU
UT_SM_ST_SPEED			連接速度
UT_SM_ST_ADDRESS		實體位址
UT_SM_ST_RECV_BYTES		接收的位元組數
UT_SM_ST_RECV_BCASTS	接收廣播封包數
UT_SM_ST_RECV_UNICASTS	接收單播包數
UT_SM_ST_SEND_BYTES		傳送的位元組數
UT_SM_ST_SEND_BCASTS	發送廣播封包數
UT_SM_ST_SEND_UNICASTS	發送單播包數
UT_SM_ST_IP				IP 地址 %u
UT_SM_ST_SUBNET			子網路遮罩 %u
UT_SM_ST_GATEWAY		閘道 %u
UT_SM_ST_DHCP			DHCP 伺服器
UT_SM_ST_DHCP_1			租賃開始日期
UT_SM_ST_DHCP_2			租賃到期日期
UT_SM_ST_WINS_1			WINS 伺服器 1
UT_SM_ST_WINS_2			WINS 伺服器 2


# 關於乙太網記錄器管理器
EM_TITLE				SoftEther 乙太網記錄器管理器
EM_REMOTE_TITLE			您可以連接並管理 SoftEther 乙太網記錄器服務。\r\n輸入乙太網記錄器服務進行管理的電腦上運行的主機名稱和 IP 位址。您也可以通過使用“:”(冒號)連接埠號。
EM_MAIN_COLUMN_1		網路介面卡名
EM_MAIN_COLUMN_2		狀態
EM_MAIN_OK				操作中
EM_MAIN_ERROR			錯誤
EM_ADD_NEW				添加新捕獲的設備
EM_ADD_EDIT				編輯捕捉設置
EM_DELETE_CONFIRM		您確定您要刪除捕捉設置 "%S" 嗎？
EM_NO_LICENSE_COLUMN	注意:
EM_NO_LICENSE			因為甚至沒有一個產品許可證被註冊，此 SoftEther 乙太網記錄器將無法操作。

EM_UNSUPPORTED	禁用在此作業系統上正在運行的 SoftEther 乙太網記錄器。對於 SoftEther 乙太網記錄器可以使用的清單，請參閱 SoftEther 乙太網記錄器的線上文檔。
EM_WPCAP_REMOTE	為了使用 SoftEther 乙太網記錄器，你需要安裝WinPcap軟體。WinPcap 軟體目前在伺服器電腦上沒有安裝。\r\n\r\n要繼續安裝 WinPcap 軟體，你必須開啟正在運行 VPN Server 的那台伺服器電腦上的 SoftEther 乙太網記錄器管理器，然後再連接到本地主機(您自己的電腦的位置)，會顯示本地橋功能設置視窗。 \r\n要繼續，首先退出管理會話，然後，在伺服器電腦上啟動 SoftEther 乙太網記錄器管理器之後，連接到本地主機，並繼續設置過程。
EM_WPCAP_ROOT	為了使用 SoftEther 乙太網記錄器，你需要安裝WinPcap軟體。 \r\n\r\n要繼續安裝，您必須具有管理員許可權作為使用者登入到這台電腦。\r\n作為管理員登入，重新啟動 SoftEther VPN Server 管理器。
EM_WPCAP_INSTALL	為了使用 SoftEther 乙太網記錄器，你需要安裝WinPcap軟體。WinPcap 軟體目前在伺服器電腦上沒有安裝。 \r\n\r\nWinPcap 是一個易於安裝的免費軟體，與 VPN Server 捆綁在一起。\r\n\r\n您要開始安裝 WinPcap 嗎？
EM_WPCAP_REBOOT1	在 WinPcap 安裝完成後，在使用 SoftEther 乙太網記錄器前，你必須重新開機電腦。\r\n\r\n在您手動重新開機電腦和 SoftEther 乙太網記錄器後，重新配置設置。
EM_WPCAP_REBOOT2	在 WinPcap 安裝後，你必須重新開機 SoftEther 乙太網記錄器服務。 \r\n\r\n它僅需要很短的時間重新開機 SoftEther 乙太網記錄器服務，但是所有當前連接到 SoftEther 乙太網記錄器的管理會話將被斷開。 \r\n此管理會話也將被斷開，因此您需要重新連接並繼續。\r\n\r\n您是要重新開機 SoftEther 乙太網記錄器服務嗎？
EM_RESOURCE		無法讀取 WinPcap 驅動


###########################################################################
#                                                                         #
# 在軟體框中的字串資料                                                    #
#                                                                         #
###########################################################################


PREFIX					D_SECURE
CAPTION					%s - %S 的訪問
S_TITLE					%S 的訪問
S_DEVICE_INFO			設備名稱: %S\r\n製造商: %S
IDS_STATIC1				設備資訊
S_WARNING				請小心輸入 PIN 碼，因為如果你錯誤地輸入了幾次，設備將被鎖定。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_PIN_CODE				&PIN 碼:


PREFIX					D_PKCSUTIL
CAPTION					PKCS#12 寫入工具
S_TITLE					ePass 1000 USB 標記 PKCS#12 寫入工具
STATIC1					通過使用此工具，您可以將您選擇的 PKCS#12 檔(證書檔)寫入 ePass 1000 USB 硬體安全標記。\r\n\r\n寫入證書檔的 USB 可以用於 SoftEther VPN 的身份驗證。
STATIC2					寫入 PKCS#12 文件
STATIC3					要將一個現有的 PKCS#12 檔寫入 USB 標記，按一下“寫入”。\r\n注意: 如果 USB 標記中已經儲存了 SoftEther VPN 的 PKCS#12 證書，則已儲存的檔將被覆蓋。
B_WRITE					寫入(&W)
STATIC4					從 USB 標記擦除 PKCS#12 證書。
STATIC5					您可以從已儲存 SoftEther VPN PKCS#12 證書的 USB 標記擦除證書數據。
B_ERASE					擦除(&E)
IDCANCEL				退出工具(&X)
S_COPYRIGHT				Copyright (c) SoftEther VPN Project.\r\nAll Rights Reserved.


PREFIX					D_PASSPHRASE
CAPTION					私人金鑰密碼
STATIC1					此私人金鑰被密碼保護。\r\n\r\n輸入密碼方可讀取金鑰。
STATIC2					密碼(&P):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_NM_CONNECT
CAPTION					連接到 SoftEther VPN 使用者模式路由器
S_TITLE					正在連接 %S ...


PREFIX					D_PASSWORD
CAPTION					登入到 %S
S_TITLE					請輸入您的用戶名和密碼以登入到服務端 "%S"。確定您選擇了正確的認證類型。
STATIC1					輸入使用者資訊(&R):
STATIC2					帳戶類型(&T):
STATIC3					用戶名(&N):
STATIC4					密碼(&P):
R_NO_SAVE_PASSWORD		不保存密碼(&D):
S_COUNTDOWN				%u 秒後自動重連...
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				連接取消


PREFIX					D_STATUS
CAPTION					正在連接 %s ...
S_STATUS				初始化中...
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_CERT
CAPTION					證書
S_TITLE					此證書的資訊如下。
STATIC1					此證書的基本資訊:
STATIC2					發給:
STATIC3					發行人:
STATIC4					有效期限:
STATIC5					此證書的進階資訊:
STATIC6					簽署此證書的當局的證書：
S_PARENT				簽署此證書的證書當局的證書已在可信證書列表上註冊。
S_PARENT_BUTTON_STR		查看證書(&V)
IDCANCEL				確定(&O)
B_SAVE					保存檔(&S)


PREFIX					D_CHECKCERT
CAPTION					安全警告 - %s
S_TITLE					你正在連接到的目標 VPN Server “%S”的連接是加密的，但由伺服器提供的伺服器憑證的可信度是未知的。
STATIC1					關於伺服器憑證
STATIC2					正在 VPN Server 和 VPN Client 之間建立加密通道(SSL 會話)。檢查伺服器憑證可以驗證伺服器的可靠性。
S_MSG1					目標 VPN Server "%S" 提供的服務端證書如下。
STATIC3					發給:
STATIC4					發行人:
STATIC5					有效期限:
B_SHOW					查看證書(&S)
STATIC6					摘要(MD5):
STATIC7					摘要(SHA-1):
IDOK					恢復連接(&R)
IDCANCEL				取消連接(&C)
STATIC8					此證書可能有問題，例如它不是有可信簽發單位簽發，或證書已過期。
STATIC9					請確認此證書內容，並決定是否連接到此 VPN Server。按一下“取消連接”來中止連接。


PREFIX					D_CONNECTERROR
CAPTION					連接錯誤 - %s
S_TITLE					連接到 VPN Server "%S" 時發生錯誤。
S_COUNTDOWN				%u 秒後自動重連...
IDOK					重試(&R)
IDCANCEL				連接取消
R_HIDE					下次連接時隱藏此視窗(&H)


PREFIX					D_CM_LOGIN
CAPTION					輸入密碼 - VPN Client 管理器
S_TITLE					您必須輸入用戶端管理密碼來使用運行在 %s 上的 VPN Client。輸入用戶端管理密碼。
STATIC1					密碼(&P):
STATIC2					輸入用戶端管理密碼:
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_CONNECTION_STATUS
S_TITLE					%s VPN 會話的狀態 (即時)
B_POLICY				安全性原則(&P)...
B_SERVER_CERT			服務端證書(&S)
B_CLIENT_CERT			用戶端證書(&C)
IDCANCEL				關閉(&C)


PREFIX					D_CM_POLICY
CAPTION					安全性原則列表
S_TITLE					為當前會話 %s 定義的安全性原則
IDCANCEL				關閉(&C)


PREFIX					D_CM_ACCOUNT
STATIC1					請為 VPN Server 配置 VPN 連接設置。
S_ACCOUNT_NAME			連接設置名(&N):
STATIC2					目標 VPN Server (&B):
STATIC3					指定目標 VPN Server 上的主機名稱或 IP 位址，埠號和虛擬 HUB 名。
STATIC4					主機名稱(&H):
STATIC5					埠號(&P):
STATIC6					(TCP 埠)
STATIC7					虛擬 HUB 名(&V):
STATIC8					中繼代理伺服器(&X):
STATIC9					您可以通過代理伺服器連接到 VPN Server。
STATIC10				代理類型(&T):
R_DIRECT_TCP			直接 TCP/IP 連接(無代理)(&D)
R_HTTPS					通過 HTTP 代理伺服器連接(&T)
R_SOCKS					通過 SOCKS4 代理伺服器連接(&S)
R_SOCKS5				通過 SOCKS5 代理伺服器連接(&S)
B_PROXY_CONFIG			代理伺服器設置(&R)
STATIC11				服務端證書驗證選項(&F):
R_CHECK_CERT			總是驗證服務端證書(&C)
R_TRUST_DEFAULT			信任系統憑證存放區
B_TRUST					管理可信發證機關證書列表(&C)
B_SERVER_CERT			指定特定證書(&S)
B_VIEW_SERVER_CERT		查看特定證書(&V)
S_VLAN_GROUP			使用虛擬網路介面卡(&L):
S_POLICY_1				您可以配置將應用到級聯虛擬 HUB 側的安全性原則。
B_POLICY				安全性原則(&L)
STATIC12				用戶認證設置(&A):
STATIC13				認證類型(&T):
S_USERNAME				用戶名(&U):
S_PASSWORD				密碼(&Y):
S_CERT_INFO				您必須為用戶認證指定一個用戶端證書。
STATIC14				通信的進階設置(&E):
R_RETRY					斷開後自動重連(&Z)
S_RETRY_NUM_1			重連次數(&C):
S_RETRY_NUM_2			次
S_RETRY_SPAN_1			重連間隔(&K):
S_RETRY_SPAN_2			秒
R_INFINITE				無限重連(總是保持 VPN 線上) (&I)
B_DETAIL				進階設置(&D)...
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
B_CHANGE_PASSWORD		變更密碼(&P)
S_CHANGE_PASSWORD		您可以在 VPN Server 上更改使用者密碼。
R_HIDE					隱藏和錯誤視窗(&D)
R_HIDE2					隱藏 IP 位址螢幕(&O)
STATIC15				請設置連接到 VPN Server 時需要的使用者認證資訊。
B_REGIST_CLIENT_CERT	指定用戶端證書(&C)
B_IE					導入I&E代理伺服器設置
R_DISABLE_NATT			禁用 NAT-T


PREFIX					D_CM_PROXY
CAPTION					代理伺服器連接設置
STATIC1					輸入中繼代理伺服器 (HTTP 代理或 SOCKS 代理) 的主機名稱，IP 位址，埠，如果需要，請輸入用戶名和密碼。
STATIC2					主機名稱(&H):
STATIC3					埠(&A):
STATIC4					用戶名(&U):
STATIC5					密碼(&P):
B_HTTP_HEADER			Custom HTTP header values
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
STATIC6					(可選)
STATIC7					(可選)


PREFIX					D_CM_PROXY_HTTP_HEADER
CAPTION					Custom Proxy HTTP Header Values
B_NEW					New
B_DELETE				Delete
B_CLEAR					Clear
IDOK					&OK
IDCANCEL				Cancel


PREFIX					D_CM_DETAIL
CAPTION					進階設置
STATIC1					為系統管理員，和在網路，通信協定，安全方面有一定瞭解的用戶提供了可選擇的設置。可以由此來自訂 VPN 通信協議設置。為系統管理員和專家在網路、通信協定和安全方面提供可選設置。自訂 VPN 協議的通訊設定。
STATIC2					VPN 通信的最優化(&T):
STATIC3					使用多個物理 TCP 連接聚合為一個邏輯 VPN 連接，以提高通信輸送量。
STATIC4					TCP 連接數(&N):
STATIC5					連接數
STATIC6					※ 注意: 建議寬頻線路開 8 個連接，低速線路開 1 個連接 (例如撥號)。
STATIC7					進階設置:
STATIC8					建立間隔(&S):
STATIC9					秒
R_USE_DISCONNECT		設置每個 TCP 的連接壽命(&A)
STATIC10				壽命(&P):
STATIC11				秒
STATIC12				當使用兩個或以上 TCP 連接時，可以使用 "半雙工模式"。半雙工模式下固定了每個 TCP 連接的資料方向。例如，當使用 8 個 TCP 連接建立一個 VPN 時，VPN 隧道的物理結構將被固定為: 4 個 TCP 連接專用于上行方向，其餘 4 個連接專用於下行方向。
R_USE_HALF_CONNECTION	使用半雙工模式(&H)
STATIC13				加密和壓縮(&C):
STATIC14				通常 VPN 會話為安全起見會被加密。您也可以禁用加密以提高輸送量。請注意，在禁用加密的情況下，資料在網路上是以明文方式傳輸的。
R_USE_ENCRYPT			使用 SSL 加密 VPN 會話(&E)
STATIC15				您可以使用資料壓縮以節省 VPN 的通信頻寬。當使用較慢的連接如撥號或移動連接時，啟用此選項。
R_DISABLE_UDP			禁用 UDP 加速功能功能(&P)
R_USE_COMPRESS			使用資料壓縮(&U)
STATIC16				連接模式設置(&M):
S_MODE					您可以指定如下連接模式。(供網路系統管理員選擇)
R_BRIDGE				橋接器/路由器模式(&B)
R_MONITOR				監控模式(&D)
STATIC17				其它配置(&G):
R_NO_ROUTING			不要調整路由表(&R)
STATIC18				除非你得到系統管理員的同意或者你有網路和安全方面的專業知識，否則請保持此對話方塊的默認設置。
STATIC19				VoIP / QoS 功能可以處理高優先級封包，如 IP 電話封包 (VoIP) 可以被更快的傳輸。
STATIC20				Source IP Address:
STATIC21				Source Port Number:
R_DISABLE_QOS			禁用 VoIP / &QoS 功能
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_UDPACCEL				您可以使用資料壓縮以節省 VPN 通信頻寬。當使用慢速連接時，如撥號或移動連接，啟用此選項。


PREFIX					D_CM_NEW_VLAN
CAPTION					創建新虛擬網路介面卡
S_INFO					一個新虛擬網路介面卡將被被創建到系統中。\r\n您可以為此虛擬網路介面卡指定最長不超過 %u 個字母和數位的名稱。
STATIC1					虛擬網路介面卡名稱(&N):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_WIN8					請注明 "VPN" 或 "VPN2" 直到 "VPN127" 作為新的虛擬網路介面卡的名稱 (最多 127 個適配器可以被創建)。


PREFIX					D_CM_TRUST
CAPTION					管理信任的證書簽發機構的列表
STATIC1					您可以在這裡管理認證授權(CA)證書列表。\r\n\r\n當連接到 VPN Server 時，您可以使用在此註冊的 CA 證書來驗證服務端證書。
B_IMPORT				添加(&A)
B_EXPORT				匯出(&E)
IDOK					查看證書(&V)
IDCANCEL				關閉(&C)
B_DELETE				刪除(&D)


PREFIX					D_CM_PASSWORD
CAPTION					設置密碼 - VPN Client 管理器
S_TITLE					您可以設置密碼來限制此 SoftEther VPN Client 服務。\r\n設置密碼後，在下次使用 VPN Client 連線管理員到 SoftEther VPN Client 服務時，您將被被要求輸入密碼。
STATIC1					設置用戶端管理密碼:
R_USE_PASSWORD			使用密碼(&U)
R_REMOTE_ONLY			僅在遠端操作時需要密碼(&R)
IDC_STATIC1				密碼(&P):
IDC_STATIC2				確定(&E):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_CM_CONFIG
CAPTION					可選設置
STATIC1					您可以更改 VPN Client 的設置
STATIC2					遠端系統管理(&E)
STATIC3					您可以通過使用 VPN Client 管理器遠端模式從另一台電腦上遠端系統管理 VPN Client 服務程式。
R_ALLOW_REMOTE_CONFIG	允許 VPN Client 服務的遠端系統管理(&R)
S_WARNING				建議您在允許遠端系統管理時設置密碼。在功能表裡選擇“工具” >“設置密碼”來設置密碼。
STATIC4					在通訊閒置一段時間後自動斷開網際網路連接的環境下，可以通過向網際網路上任意主機發送假封包的方式來保持網際網路連接。
R_USE_KEEP_CONNECT		使用保持 Internet 連接功能(&K)
S_HOSTNAME				主機名稱(&H):
S_PORT					埠號(&P):
S_INTERVAL				封包發送間隔(&I):
S_INTERVAL2				秒每封包
S_PROTOCOL				協議(&O):
R_TCP					TCP/IP 協議(&T)
R_UDP					UDP/IP 協議(&U)
S_INFO					發送的保持網際網路連接的封包大小隨機，無個人資訊被發送。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
STATIC5					其它配置(&O)
R_ALPHA					使用者介面透明(&A)
STATIC6					※注意:透明設置將在連線管理員重啟後生效。
STATIC7					保持網際網路連接功能(&K)


PREFIX					D_ABOUT
S_INFO1					SoftEther VPN %u.0 Developer Edition (Ver %u.%02u, Build %u)
S_INFO2				Licensed under the Apache License, Version 2.0.\r\nCopyright (c) 2012-%u all contributors on SoftEther VPN project in GitHub. All Rights Reserved.\r\nWeb Site: http://www.softether.org/\r\n%S
S_INFO3					This product includes the following software components:\r\nBitVisor: Copyright (c) 2007, 2008 University of Tsukuba. Copyright (C) 2007, 2008 National Institute of Information and Communications Technology. All rights reserved. / Microsoft(R) C Runtime Library: (c) 2007 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. / PKCS #11 Cryptographic Token Interface (Cryptoki): Copyright (c) RSA Security Inc. / WinPcap: Copyright (c) 2001 - 2003 NetGroup, Politecnico di Torino (Italy). All rights reserved. / libedit: Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. / libiconv: Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. / ncurses: Copyright (c) 1998-2005, 2006 Free Software Foundation, Inc. / OpenSSL: Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). / zlib: (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler. / Special Thanks to: Software Laboratory, Academic Computing Communication Center, Industrial Liaison and Cooperative Research Center and Professor Yasushi Shinjo in University of Tsukuba, Japan.
S_INFO4					此 VPN 伺服器作為的一個學術研究且由 (http://www.softether.org/) 為公眾利益免費發佈的。本軟體是日本筑波大學 SoftEther 專案下開發的免費軟體，無任何擔保。開發人員、版權所有者或分銷商在任何情況下對於使用本軟體的任何索賠、損害賠償或其他情況不承擔責任。\r\n\r\nSoftEther VPN 是日本政府的研究和開發項目的一項工作，由日本的經濟、貿易和工業部資助，由資訊化推進機構管理。
IDCANCEL				確定(&O)
B_WEB 					訪問 SoftEther VPN 和網站 (&W)...
B_EULA					最終用戶許可
B_IMPORTANT				重要啟事
B_LEGAL					法律啟事
B_UPDATE_CONFIG			更新提醒設定
B_AUTHORS				作者名單


PREFIX					D_REMOTE
STATIC1					指定目的電腦主機名稱或 IP 地址(&S):
R_LOCAL					連接到本地電腦 (此視窗中顯示的電腦) (&L)
S_HOSTNAME				電腦名(&C):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_CM_DESKTOP
CAPTION					連接 - %s
S_TITLE					VPN 連接設置 "%s" 的連接進程啟動中。
S_WARNING				VPN Client 會將連接到 VPN Server 過程中的連接狀態和錯誤資訊輸出到 %s 的“控制台進程”視窗。
S_INFO					可以繼續連接嗎?
IDOK					繼續(&C)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_CM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					更改密碼
S_TITLE					您可以更改服務端 %S 上註冊的使用者密碼。
STATIC1					更改密碼(&P)
STATIC2					虛擬 HUB 名(&H):
STATIC3					用戶名(&U):
STATIC4					舊密碼(&O):
STATIC5					新密碼(&N):
STATIC6					確認新密碼(&C):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_STATIC				※注意: 如果認證類型是 RADIUS 或 NT 域認證，您不能更改使用者密碼。


PREFIX					D_SM_MAIN
CAPTION					SoftEther VPN Developer Edition Server 管理器
STATIC1					SoftEther VPN Server 連接設置(&S):
STATIC2					VPN Server 或 VPN Bridge 的連接設置被定義如下。按兩下該項以連接到服務端。\r\n要添加新連接，按一下“新設置”。
B_NEW_SETTING			新設置(&N)
B_EDIT_SETTING			編輯設置(&E)
B_DELETE				刪除設置(&D)
IDOK					連接(&C)
B_SECURE_MANAGER		智慧卡管理器(&S)...
B_SELECT_SECURE			選擇智慧卡(&M)...
B_ABOUT					版本資訊(&A)...
IDCANCEL				退出 SoftEther VPN Server 管理器(&X)
B_CERT_TOOL				製作證書



PREFIX					D_SM_EDIT_SETTING
STATIC1					請配置要管理的 VPN Server 或 VPN Bridge 的連接設置
STATIC2					設置名(&N):
STATIC3					目標 VPN Server (&B):
STATIC4					指定目標 VPN Server 的主機名稱或 IP 位址、埠號和虛擬 HUB。
STATIC5					主機名稱(&H):
R_LOCALHOST				連接到本地主機(localhost)(&L)
STATIC6					埠號(&P):
STATIC7					(TCP 埠)
STATIC8					中繼代理伺服器(&X):
STATIC9					您可以通過代理伺服器連接到 VPN Server。
STATIC10				代理類型(&T):
R_DIRECT_TCP			直接 TCP/IP 連接 (無代理) (&D)
R_HTTPS					通過 HTTP 代理伺服器連接(&T)
R_SOCKS					通過 SOCKS4 代理伺服器連接(&O)
R_SOCKS5				通過 SOCKS5 代理伺服器連接(&O)
B_PROXY_CONFIG			代理伺服器設置(&R)
STATIC11				選擇管理模式並輸入密碼(&M)
STATIC12				您可以使用服務端管理模式或虛擬 HUB 管理模式連接到 VPN Server。\r\n\r\n伺服器管理模式允許您管理整個 VPN Server 和所有虛擬 HUB 。\r\n\r\n虛擬 HUB 管理模式允許您只能管理您擁有許可權的一個虛擬 HUB 。
R_SERVER_ADMIN			服務端管理模式(&S)
R_HUB_ADMIN				虛擬 HUB 管理模式(&U)
S_HUBNAME				虛擬 HUB 名(&V):
STATIC13				請輸入密碼連接管理模式。
S_PASSWORD				密碼(&P):
R_NO_SAVE				不保存管理密碼(&S)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_SERVER
CAPTION					%s - SoftEther VPN Server 管理器
S_TITLE					管理 VPN Server "%S"
S_VHUB_BRIDGE			通過此 VPN Server 託管的虛擬 HUB (&Z):
IDOK					管理虛擬 HUB (&A)
B_ONLINE				線上(&O)
B_OFFLINE				離線(&F)
B_HUB_STATUS			查看狀態(&S)
B_CREATE				創建虛擬 HUB (&C)
B_EDIT					屬性(&E)
B_DELETE				刪除(&D)
STATIC1					管理監聽器(&L)
STATIC2					監聽器列表 (TCP/IP 埠) (&I):
B_CREATE_LISTENER		創建(&R)
B_DELETE_LISTENER		刪除(&T)
B_START					開始(&G)
B_STOP					停止(&P)
S_UDP					Multiple UDP ports can be specified by splitting them with a space or a comma. Leave empty to disable the UDP listener.
B_APPLY					Apply
STATIC3					VPN Server 和網路資訊和設置(&N)
B_SSL					加密與網路(&E)
B_STATUS				查看伺服器狀態(&V)
B_INFO					關於此 VPN Server 的資訊
B_LICENSE				添加 / 刪除許可證(&L)
B_FARM					群集配置(&M)
B_FARM_STATUS			群集狀態(&Z)
B_CONNECTION			顯示 TCP/IP \r\n連接清單(&Y)
B_BRIDGE				本地橋接器設置(&B)
B_L3					3 層交換機設置(&3)
B_CONFIG				編輯設置(&D)
B_REFRESH				重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)
S_BETA					測試版 (預發行)
B_IPSEC					IPsec / L&2TP 設置
B_DDNS					動態 DNS 設置
S_DDNS					當前 DDNS 主機名稱:
B_OPENVPN				OpenVPN / MS-SSTP 設置
B_AZURE					VPN Azure 設置
S_AZURE					VPN Azure 主機名稱:
B_VPNGATE				VPN Gate 設置


PREFIX					D_SM_STATUS
IDOK					重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_SM_EDIT_HUB
STATIC1					虛擬 HUB 名(&N):
STATIC2					安全設置(&S):
S_BOLD					管理此虛擬 HUB 的密碼
STATIC3					密碼(&P):
STATIC4					確定(&C):
R_NO_ENUM				不要向匿名使用者枚舉 (&U)
STATIC5					虛擬 HUB 選項(&I):
R_LIMIT_MAX_SESSION		最大 VPN 會話數限制(&L)
S_MAX_SESSION_1			最大會話數(&X):
S_MAX_SESSION_2			會話
STATIC6					(不計算本地橋、虛擬 NAT 或級聯產生的服務端虛擬會話數)
STATIC7					虛擬 HUB 狀態(&J):
STATIC8					設置虛擬 HUB 狀態。
R_ONLINE				線上(&E)
R_OFFLINE				離線(&F)
STATIC9					設置群集(&M):
S_FARM_INFO				選擇群集內虛擬 HUB 類型。
R_STATIC				靜態虛擬 HUB (&A)
R_DYNAMIC				動態虛擬 HUB (&D)
S_AO_1					虛擬 HUB 管理選項(&Y):
S_AO_3					顯示並編輯虛擬 HUB 管理選項。
B_ADMINOPTION			虛擬 HUB 管理選項(&K)
S_ACL_3					源 IP 訪問限制列表(&R):
S_ACL					根據用戶端電腦的 IP 位址允許或拒絕到此虛擬 HUB 的 VPN 連接。
B_ACL					IP 存取控制清單(&T)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
STATIC10				您可以在虛擬 HUB 擴展選項清單中配置更進階的設置。
B_EXTOPTION				編輯虛擬 HUB 擴展選項清單(&X)
S_MSG_1					當用戶端連接時，顯示資訊。
S_MSG_2					當 VPN Client 連接到這個虛擬 HUB 時，顯示在螢幕上一個使用者資訊。
B_MSG					資訊設置(&M)


PREFIX					D_SM_CREATE_LISTENER
CAPTION					創建監聽器
STATIC1					您可以為 VPN Server 添加一個 TCP/IP 埠號，來接收從用戶端來的連接。\r\n\r\n請指定要添加的埠號。
STATIC2					如果埠號已經被其它服務端程式使用，則新監聽器的狀態將被被更改為錯誤狀態。\r\n\r\n此時，請停止打開相同埠的其他程式。
STATIC3					埠號(&P):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
STATIC4					(TCP/IP 埠)


PREFIX					D_SM_SSL
CAPTION					加密和網路設置
STATIC1					您可以查看或更改此 VPN Server 上與加密、通信和安全相關的設置。
STATIC2					加密演算法設置(&A):
STATIC3					指定與此 VPN Server 和 VPN Client 連接中使用的 SSL 加密演算法名。此加密演算法必須與 SSL 版本 3 相相容。
STATIC4					加密演算法名(&C):
STATIC6					服務端證書設置(&C):
STATIC7					指定 X509 證書和私密金鑰提交給這台伺服器的用戶端。
B_IMPORT				導入(&I)
B_EXPORT				匯出(&X)
B_VIEW					查看(&V)
B_REGENERATE			新的
STATIC8					保持網際網路連接活躍著(&K):
STATIC9					在閒置一段時間後自動斷線的環境下，可以通過向網際網路上任意主機發送假封包的方式來保持網際網路連接。
STATIC10				伺服器憑證:
R_USE_KEEP_CONNECT		使用並保持網際網路的連接(&K)
S_HOSTNAME				主機名稱(&H):
S_PORT					埠號(&P):
S_INTERVAL				發送間隔(&I):
S_INTERVAL2				秒
S_PROTOCOL				協議(&O):
R_TCP					TCP/IP 協議(&T)
R_UDP					UDP/IP 協議(&U)
S_INFO					發送並保持網際網路連接的封包大小隨機，無個人資訊被發送。
STATIC11				管理員密碼(&W):
S_INFO4					您可以修改所有虛擬 HUB 和整個 VPN Server 的管理員密碼。
B_PASSWORD				更改管理員密碼(&P)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
IDCANCEL2				取消
STATIC12				syslog 發送功能:
STATIC13				您可以通過使用 syslog 協定傳輸整個 VPN Server / Bridge 日誌，虛擬 HUB 管理日誌或虛擬 HUB 封包日誌，而不是寫入本地磁片。
STATIC14				syslog 服務端主機名稱(&S):
STATIC15				埠號(&O):
S_OVER_FUNCS			VPN over ICMP / DNS 伺服器功能
S_INFO5					您可以建立一個僅用 ICMP 或 DNS 封包的 VPN ，即使有防火牆或路由器阻止 TCP/IP 通訊。
B_SPECIALLISTENER		VPN over ICMP / DNS 設置
B_UPDATE_CONFIG			更新通知設置...(&U)

PREFIX					D_SM_SAVE_KEY_PAIR
CAPTION					保存證書和金鑰
STATIC1					請選擇保存證書和金鑰的方法。
STATIC2					保存方法(&V):
R_X509_AND_KEY			保存為 X509 證書 (.CER) 和金鑰文件 (.KEY) (&X)
R_PKCS12				保存為 PKCS#12 檔 (.P12) (&P)
R_SECURE				寫入智慧卡(&S)
STATIC3					切割成兩個檔保存: 一個標準 Base 64 編碼證書檔和一個金鑰檔。
STATIC4					保存為 PKCS#12 (Public Key Cryptography Standard #12) 檔。\r\n您可以將證書和金鑰保存到一個 PKCS#12 檔中。
STATIC5					當智慧卡連接到此電腦時，您可以向智慧卡中寫入證書和金鑰。
B_SELECT				選擇要使用的智慧卡(&S)...
S_PASS3					金鑰保護(&R)
S_PASS4					當保存金鑰時，您可以設置一個密碼來加密。您當載入它時，你將被要求輸入密碼。
R_USE_PASS				設置密碼(&A)
S_PASS1					密碼(&S):
S_PASS2					確定(&E):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
B_SECURE_MANAGER		智慧卡管理器(&M)...


PREFIX					D_SM_CONNECTION
CAPTION					連接列表
S_TITLE					服務端 %S 有如下活躍的連接。注意，不包括作為 VPN 會話已建立的連接。
IDOK					顯示連接資訊(&I)
B_DISCONNECT			斷開(&D)
B_REFRESH				重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_SM_FARM
CAPTION					群集配置
S_TITLE					您可以變更 VPN Server "%S" 的群集功能配置。
STATIC1					群集功能可以實現負載均衡和故障平衡保護來捆綁多個 VPN Server。
STATIC2					當前模式:
STATIC3					群集設置(&T):
R_STANDALONE			獨立服務端(非群集) (&S)
R_CONTROLLER			群集控制器(&C)
R_MEMBER				群集成員伺服器(&M)
STATIC4					群集成員伺服器配置參數(&O):
S_IP_1					公網 IP 地址(&I):
S_IP_2					(當公網 IP 位址省略時，將會使用連接群集控制器時使用的網路介面 IP 位址。)
S_PORT_1				公網埠列表(&P):
S_PORT_2				(多個埠號用空格或逗號分隔。)
S_CONTROLLER			控制器的主機名稱或 IP 地址(&H):
S_CONTROLLER_PORT		控制器的\r\n埠號(&R):
S_PORT_3				(TCP 埠)
S_PASSWORD				管理密碼(&P):
STATIC5					當您修改群集配置時，VPN Server 的服務自動重啟。此時，所有當前正在連接的會話和管理相關的連接將被斷開。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_1						群機內的標準比例(&W):
S_2						(標準: 100)
R_CONTROLLER_ONLY		僅控制器功能 (本身沒有 VPN 會話)


PREFIX					D_SM_FARM_MEMBER
CAPTION					群集成員列表
S_TITLE					當前下列群集成員服務端連接到群集控制器 %S。
IDOK					群集成員服務端資訊(&I)
B_REFRESH				重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)
B_CERT					查看服務端證書(&C)


PREFIX					D_SM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					更改 %S 的管理員密碼
S_TITLE					更改服務端 %S 的管理員密碼。輸入密碼後請按一下“確定”。
STATIC1					新密碼(&P):
STATIC2					確認密碼(&C):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_HUB
CAPTION					管理虛擬 HUB - %S
S_TITLE					虛擬 HUB "%S"
STATIC1					管理安全資料庫(&D):
B_USER					管理用戶(&U)
S_USER					添加，刪除或編輯用戶帳戶。
B_GROUP					管理組(&G)
S_GROUP					添加，刪除或編輯組。
B_ACCESS				管理訪問列表(&A)
S_ACCESS				添加或刪除訪問清單 (封包過濾規則)。
STATIC2					虛擬 HUB 設置(&N)
B_PROPERTY				虛擬 HUB 屬性(&P)
S_PROPERTY				配置此 HUB
B_RADIUS				認證服務端設置(&E)
S_RADIUS				使用外部 RADIUS 認證伺服器作為用戶認證。
B_LINK					管理級聯連接(&C)
S_LINK					在本地或遠端 VPN Server 上建立到 HUB 的級聯連接。
STATIC3					此虛擬 HUB 當前狀態(&R):
B_REFRESH				重新整理(&H)
STATIC4					其它設置(&O)
B_LOG					日誌保存設置(&L)
B_LOG_FILE				日誌檔清單(&Q)
S_LOG					配置日誌保存功能的設置。
B_CA					可信的 CA 證書(&T)
B_CRL					無效證書(&K)
S_CA					管理可信的 CA 證書。
B_SNAT					虛擬 NAT 和虛擬 DHCP 伺服器(&V)
S_SNAT					SecureNAT 在此虛擬 HUB 上可用。您可以運行虛擬 NAT 和虛擬 DHCP。
STATIC5					VPN 會話管理(&I):
B_SESSION				管理會話(&S)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_SM_USER
CAPTION					管理用戶
S_TITLE					虛擬 HUB "%S" 有如下用戶。
IDOK					編輯(&E)
B_CREATE				新建(&C)
B_DELETE				移除(&D)
B_REFRESH				重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)
B_STATUS				查看使用者資訊(&V)

PREFIX					D_SM_EDIT_USER
IDC_STATIC1				用戶名(&U):
IDC_STATIC3				全名(&F):
IDC_STATIC4				說明(&N):
IDC_STATIC5				組名\r\n(可選):
B_GROUP					瀏覽群組(&J)...
R_EXPIRES				設置此帳戶有效期限(&S)
IDC_STATIC6				驗證類型(&A):
S_RADIUS_3				RADIUS 或 NT 域認證設置
S_RADIUS_1				通過密碼的登入嘗試通過外部 RADIUS 服務端，Windows NT 網域控制站或 Active Directory 控制器被驗證。
R_SET_RADIUS_USERNAME	指定認證伺服器的用戶名(&K)
S_RADIUS_2				認證服務端上的用戶名(&W):
S_POLICY_1				安全性原則
R_POLICY				設置安全性原則(&Y)
B_POLICY				安全性原則
S_PASSWORD_1			密碼認證設置
S_PASSWORD_2			密碼(&P):
S_PASSWORD_3			確認密碼(&C):
S_USER_CERT_1			特定證書認證設置
B_LOAD_CERT				指定證書(&E)
B_VIEW_CERT				查看證書(&V)
B_CREATE				創建證書(&W)
S_ROOT_CERT_1			已簽章憑證認證設置
S_ROOT_CERT_2			驗證用戶端證書是否已簽名是基於一份由虛擬 HUB 信任的 CA 證書。
R_CN					證書的 Common Name (CN) 限制值(&B)
R_SERIAL				證書序號的限制值(&L)
S_ROOT_CERT_3			※ 注意: 請輸入十六進位數值。(例如: 0155ABCDEF)
S_HINT					提示:使用用戶名“*”(星號)定義一個使用者物件，以接受不符合任何已註冊的、明確的、使用者物件的登入嘗試。這樣一個特殊的用戶將使用外部用戶認證伺服器驗證登入。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_POLICY
STATIC1					已選擇策略(&P):
S_BOLD					此策略的描述(&C):
S_BOLD2					當前值(&V):
R_ENABLE				啟用此策略(&E)
R_DISABLE				禁用此策略(&D)
R_DEFINE				定義此策略(&F)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_GROUP
CAPTION					管理群組
S_TITLE					虛擬 HUB "%S" 有如下組
B_CREATE				新建(&C)
IDOK					編輯(&E)
B_DELETE				移除(&R)
B_REFRESH				重新整理(&R)
B_USER					成員列表(&M)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_SM_EDIT_GROUP
IDC_STATIC1				群組名稱(&G):
IDC_STATIC3				全名(&F):
IDC_STATIC4				說明(&N):
S_POLICY_1				安全性原則
R_POLICY				設置此組的安全性原則(&Y)
B_POLICY				安全性原則(&M)
S_POLICY_2				群組統計資訊
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_ACCESS_LIST
CAPTION					訪問列表
S_TITLE					虛擬 HUB "%S" 有如下訪問清單(封包過濾規則)。
B_ADD					新建(IPv&4)
B_ADD_V6				新建(IPv&6)
IDOK					編輯(&E)
B_DELETE				刪除(&D)
B_SAVE					保存(&S)
IDCANCEL				取消(&C)
STATIC1					較高許可權的項目出現在列表的上方。
STATIC2					注意: 與訪問清單專案不匹配的 IP 封包可以通行。
B_CLONE					複製
B_ENABLE				啟用
B_DISABLE				禁用

PREFIX					D_SM_EDIT_ACCESS
CAPTION					編輯訪問列表專案
STATIC1					配置訪問清單設置。此處定義的訪問列表將被應用於所有穿過虛擬 HUB 的 IP 封包。
STATIC2					基礎設置
STATIC3					備忘(&N):
STATIC4					行為(&A):
R_PASS					通過(&P)
R_DISCARD				廢棄(&D)
STATIC5					優先順序(&R):
STATIC6					(較小值有更高優先權。)
STATIC7					IP 包頭的過濾選項
S_ACCESS_SRC_ALL		源 IP 地址:
R_SRC_ALL				應用到所有源地址
S_SRC_IP_1				IPv4 地址:
S_SRC_IP_2				子網路遮罩:
S_SRC_IP_3				(255.255.255.255: 意為單個主機)
S_SRC_IP_1_V6			IPv6 地址:
S_SRC_IP_3_V6			(例如: "ffff:ff00::" 或 "/24"。"/128" 僅指該唯一主機)
S_ACCESS_DST_ALL		目標 IP 位址:
R_DST_ALL				應用到所有目標位址
S_IP_DST_1				IPv4 地址:
S_IP_DST_2				子網路遮罩:
S_IP_DST_3				(255.255.255.255: 僅指特定主機)
S_IP_DST_1_V6			IPv6 地址:
S_IP_DST_3_V6			(例如: "ffff:ff00::" 或 "/24"。"/128" 指該唯一主機:)
STATIC9					協議類型:
STATIC10				TCP 包頭和 UDP 包頭的過濾選項
S_TCP_1					最小值
S_TCP_2					最大值
S_TCP_3					源埠號:
S_TCP_5					目標埠號:
S_TCP_7					空白埠號欄位匹配任何埠。當已指定的最小值但沒指定最大值時，將應用於只符合最小值的封包。
STATIC11				使用者/使用者組篩檢程式選項
STATIC11_OLD			使用者篩檢程式選項
STATIC12				此訪問列表僅應用於具體的用戶 / 用戶組發出或接收的封包。
STATIC12_OLD			此訪問列表僅應用於具體的使用者發出或接收的封包。
STATIC13				源名稱:
B_USER1					瀏覽...
STATIC14				目標名稱:
B_USER2					瀏覽...
STATIC15				若不指定用戶還是組，請保留這些欄位為空白。
STATIC15_OLD			若無法指定用戶名稱，請保持本欄目空白。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_PROTOID				指定 IP 協議:
STATIC16				MAC 包頭的過濾選項:
S_CHECK_SRC_MAC			源 MAC 地址:
R_CHECK_SRC_MAC			應用到任一源地址
S_SRC_MAC				MAC 地址:
S_SRC_MAC_MASK			遮罩:
S_CHECK_DST_MAC			目標 MAC 位址:
R_CHECK_DST_MAC			應用於任一目標位址
B_SIMULATION			延遲和丟包(&D)...
S_DST_MAC				MAC 地址:
S_DST_MAC_MASK			遮罩:
S_MAC_NOTE				您可以使用帶有兩種分隔符號'-',或 ':'，或不帶分隔符號的十六進位數字。\r\n(FF-FF-FF-FF-FF-FF 意為指定的主機)
R_CHECK_TCP_STATE		驗證 TCP 連接狀態(僅 TCP 封包)
R_ESTABLISHED			已建立的封包
R_UNESTABLISHED			未建立的封包
R_REDIRECT				重定向 HTTP 請求至特定 URL
B_REDIRECT				設置 URL 重定向至

PREFIX					D_SM_RADIUS
CAPTION					認證伺服器設置
S_TITLE					使用外部的 RADIUS 伺服器來驗證到虛擬 HUB “%S”的登入嘗試。指定一個外部 RADIUS 伺服器來驗證用戶名和密碼。
STATIC1					RADIUS 服務端設置(&F):
R_USE_RADIUS			使用 RADIUS 認證(&U)
S_RADIUS_1				RADIUS 服務端主機名稱或 IP 位址(&S):
S_RADIUS_2				埠(&P):
S_RADIUS3				(UDP 埠)
S_RADIUS_4				共用秘密(&E):
S_RADIUS_5				確認共用秘密(&C):
S_RADIUS_6				RADIUS 伺服器必須接受從 VPN Server 的 IP 位址來的請求。而且，必須啟用密碼認證協定(PAP)。
S_RADIUS_7				毫秒 (大於 %u， 小於%u)
S_RADIUS_8				重試間隔(&R):
S_RADIUS_9				(使用“,”或“;”來分開多個主機名稱)
STATIC2					當使用 Windows NT 網域控制站或 Windows Server Active Directory 控制器作為外部認證伺服器時，您必須設置 VPN Server 的電腦加入到域中。使用 NT 域認證，在此不需要進行配置。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_LINK
CAPTION					%S 上的級聯連接
STATIC1					級聯連接可以在 2 層乙太網將本虛擬 HUB 與另外一台位於本地或者遠端 VPN Server 上的虛擬 HUB 建立連結。
STATIC2					級聯連接使用前
STATIC3					級聯連接實現了在多個虛擬 HUB 間的二層橋接。但如果連接配置不正確，可能會無意中創建一個無限迴圈。當使用級聯連接功能時，請小心設計網路拓撲。
B_CREATE				新建(&C)
B_EDIT					編輯(&E)
B_ONLINE				線上(&N)
B_OFFLINE				離線(&F)
IDOK					狀態(&S)
B_DELETE				刪除(&D)
B_RENAME				重新命名(&A)
B_REFRESH				重新整理(&R)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_SM_LOG
CAPTION					日誌保存設置
S_TITLE					您可以保存虛擬 HUB "%S"的安全性記錄檔 (如使用者登入記錄) 和所有經過虛擬 HUB 的封包的封包日誌。
STATIC1					安全性記錄檔(&S):
B_SEC					保存安全性記錄檔(&E)
S_SEC					日誌檔切換週期(&W):
STATIC2					封包日誌(&P):
B_PACKET				保存封包日誌(&E)
S_PACKET				日誌檔切換週期(&W):
S_PACKET_0				TCP 連接:
B_PACKET_0_0			不保存
B_PACKET_0_1			僅包頭
B_PACKET_0_2			包頭和有效載荷
S_PACKET_1				TCP 封包:
B_PACKET_1_0			不保存
B_PACKET_1_1			僅包頭
B_PACKET_1_2			包頭和有效載荷
S_PACKET_2				DHCP 封包:
B_PACKET_2_0			不保存
B_PACKET_2_1			僅包頭
B_PACKET_2_2			包頭和有效載荷
S_PACKET_3				UDP 封包:
B_PACKET_3_0			不保存
B_PACKET_3_1			僅包頭
B_PACKET_3_2			包頭和有效載荷
S_PACKET_4				ICMP 封包:
B_PACKET_4_0			不保存
B_PACKET_4_1			僅包頭
B_PACKET_4_2			包頭和有效載荷
S_PACKET_5				IP 封包:
B_PACKET_5_0			不保存
B_PACKET_5_1			僅包頭
B_PACKET_5_2			包頭和有效載荷
S_PACKET_6				ARP 封包:
B_PACKET_6_0			不保存
B_PACKET_6_1			僅包頭
B_PACKET_6_2			包頭和有效載荷
S_PACKET_7				網路\r\n封包:
B_PACKET_7_0			不保存
B_PACKET_7_1			僅包頭
B_PACKET_7_2			包頭和有效載荷
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
STATIC3					保存大量封包日誌會給 CPU 和硬碟帶來很大的負擔，會導致 HUB 和整個 VPN Server 的性能下降。啟用日誌記錄僅保存必要的封包。

PREFIX					D_SM_CA
CAPTION					管理可信的 CA 證書
STATIC1					您可以管理被此虛擬 HUB 信任的證書簽發機構(CA)的證書列表。\r\n\r\n當一個 VPN Client 以已簽字的證書認證模式連接時，列在此處的 CA 證書列表用於驗證證書。
B_IMPORT				添加(&A)
IDOK					查看證書(&V)
IDCANCEL				關閉(&C)
B_DELETE				刪除(&D)


PREFIX					D_SM_SESSION
CAPTION					管理會話- %S
S_TITLE					虛擬 HUB "%S"當前有以下 VPN 會話。
STATIC1					會話操作
IDOK					會話信息(&I)
B_DISCONNECT			斷開(&D)
B_REFRESH				重新整理(&H)
B_SESSION_MAC_TABLE		已選會話的 MAC 表(&M)
B_SESSION_IP_TABLE		已選會話的 IP 表(&P)
STATIC2					其它管理任務
B_MAC_TABLE				MAC 地址表列表(&A)
B_IP_TABLE				IP 地址表列表(&B)
IDCANCEL				關閉(&X)
S_FARM_INFO_2			此處顯示的會話是當前群集上的所有會話。要管理其他群集成員服務端上的會話，您必須以管理員身份連接到那些伺服器上。


PREFIX					D_SM_MAC
CAPTION					MAC 地址表
S_TITLE					虛擬 HUB "%S" 上的 MAC 位址表資料庫有如下條目。
B_DELETE				刪除選定條目(&D)
B_REFRESH				重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_SM_IP
CAPTION					IP 地址表
S_TITLE					虛擬 HUB "%S" 上的 IP 位址表資料庫有如下條目。
B_DELETE				刪除選定條目(&D)
B_REFRESH				重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_SM_CREATE_CERT
CAPTION					創建新證書
STATIC1					您可以輕鬆地創建自己或其他證書簽署的證書。
STATIC2					證書類型(&T):
R_ROOT_CERT				根證書 (自簽章憑證) (&R)
R_SIGNED_CERT			其他證書簽名的證書(&S)
S_LOAD_1				簽名用證書和金鑰(&C):
B_LOAD					載入證書和金鑰(&L)
S_LOAD_2				按一下“載入證書和金鑰”來指定使用一個新證書簽名的 X509 證書和 RSA 金鑰。
S_LOAD_3				通用名稱(CN):
S_LOAD_4				所屬機構(O):
S_LOAD_5				組織單位(OU):
S_LOAD_6				國家(C):
S_LOAD_7				省(ST):
S_LOAD_8				地點(L):
S_LOAD_11				序號(&S):\r\n(十六進位)
S_LOAD_9				有效期至(&E):
S_LOAD_10				天
STATIC3					當管理大量證書和認證認證機構時，請使用免費軟體，如 OpenSSL，或商業 CA(證書認證機購)軟體。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_LOAD_12				密碼強度(&N):


PREFIX					D_NM_LOGIN
CAPTION					deleted
S_TITLE					deleted
STATIC1					deleted
STATIC2					deleted
IDOK					deleted
IDCANCEL				deleted


PREFIX					D_SPEEDMETER
CAPTION					網路設備狀態
STATIC1					選擇網路介面卡:
STATIC2					即時狀態(&R)
STATIC3					重新整理(&R)


PREFIX					D_NM_MAIN
CAPTION					deleted
STATIC1					deleted
STATIC2					deleted
B_SETTING				VPN Server 的連接設置(&S)
B_CONNECT				連接(&C)
B_DISCONNECT			斷開(&D)
STATIC3					使用者模式路由器的操作設置
STATIC4					您可以在 SoftEther VPN 使用者模式路由器的虛擬網路上設置操作。
B_OPTION				使用者模式路由器的操作設置(&O)
STATIC5					使用者模式路由器的操作狀態
STATIC6					顯示 SoftEther VPN 使用者模式路由器的當前操作狀態
B_NAT					虛擬NAT狀態(&N)
B_DHCP					虛擬 DHCP 伺服器狀態(&H)
B_STATUS				使用者模式路由器狀態(&R)
B_INFO					使用者模式路由器資訊(&I)
B_PASSWORD				管理密碼設置(&P)
B_REFRESH				重新整理(&E)
B_ABOUT					關於(&A)
IDCANCEL				退出(&X)


PREFIX					D_NM_OPTION
CAPTION					SecureNAT 配置
S_TITLE					設置 SecureNAT 虛擬主機如何在虛擬 HUB "%S" 的虛擬網路上進行操作。
STATIC1					虛擬主機網路介面設置:
STATIC2					MAC 地址(&M):
STATIC3					IP 地址(&P):
STATIC4					子網路遮罩(&S):
STATIC5					虛擬 NAT 設置:
R_USE_NAT				使用虛擬 NAT 功能(&A):
STATIC6					M&TU 值:
STATIC7					位元組
STATIC8					TCP 會話超時(&C):
STATIC9					秒
STATIC10				UDP 會話超時(&U):
STATIC11				秒
R_SAVE_LOG				保存 NAT 或 DHCP 伺服器運行記錄到日誌檔(&L)
STATIC12				虛擬 DHCP 伺服器設置:
R_USE_DHCP				使用虛擬 DHCP 伺服器功能(&N)
STATIC13				分配 IP 地址(&D):
STATIC14				至
STATIC15				。
STATIC16				子網路遮罩(&B):
STATIC17				租賃期限(&E):
STATIC18				秒
STATIC19				應用到用戶端的選項 (可選):
STATIC20				預設閘道器\r\n地址(&F):
STATIC21				DNS 伺服器地址 1 (&V):
STATIC22				功能變數名稱(&W):
STATIC23				DNS 伺服器地址 2 (&V):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_1						靜態路由表推功能 (拆分隧道)
S_2						推送靜態路由表至 VPN 用戶端。
B_PUSH					編輯該靜態路由表以推送


PREFIX					D_NM_NAT
CAPTION					虛擬 NAT 路由上的 NAT 會話表
S_TITLE					有如下 TCP 或 UDP NAT 表項在 SecureNAT 的虛擬 NAT 路由上。
B_REFRESH				重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_NM_DHCP
CAPTION					虛擬 DHCP 伺服器上的 IP 租賃表
S_TITLE					SecureNAT 虛擬 DHCP 伺服器已分配以下 IP 位址到用戶端。
B_REFRESH				重新整理(&H)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_NM_CHANGE_PASSWORD
CAPTION					變更 %S 的管理員密碼
S_TITLE					您可以變更 SoftEther VPN 使用者模式路由(%S) 的管理員密碼。輸入新密碼後請按一下“確定”。
STATIC1					新密碼(&P):
STATIC2					確認輸入(&C):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_SNAT
CAPTION					虛擬 NAT 和虛擬 DHCP 功能 (SecureNAT) 設置
S_TITLE					SecureNAT 使你在虛擬 HUB "%S" 的虛擬網路上可以運行一個虛擬 NAT 路由器(IP 偽裝)和 DHCP 伺服器功能。
STATIC1					SecureNAT 警告
S_WARNING				SecureNAT 功能建議僅系統管理員或熟悉網路知識的人員使用。
S_WARNING2				如果您正確使用 SecureNAT，VPN 可以實現安全的遠端存取。但是如果使用方式不正確，可能會將整個網路暴露在危險下。任何對網路沒有足夠瞭解，或沒有網路系統管理員的允許，請一定不要啟用 SecureNAT。請參閱 VPN Server 的手冊或線上文檔來獲取 SecureNAT 功能的詳細解釋。
STATIC2					啟用 / 禁用和變更 SecureNAT 設置
STATIC3					您可以啟用 / 禁用和變更此虛擬 HUB 上的 SecureNAT 設置。
B_ENABLE				啟用 SecureNAT (&E)
B_DISABLE				禁用 SecureNAT (&D)
B_CONFIG				SecureNAT 配置(&C)
STATIC4					※注意: 當禁用一個運行中的 SecureNAT 時，所有通過 SecureNAT 連接的活躍的 TCP 和 UDP 會話將被終止。
STATIC5					查看當前 SecureNAT 狀態
STATIC6					您可以查看當前 SecureNAT 運行狀態。
B_NAT					虛擬 NAT 路由器狀態(&N)
B_DHCP					虛擬 DHCP 伺服器狀態(&H)
B_STATUS				查看 SecureNAT 運行狀態(&S)
S_TSUKUBA2				SecureNAT 使用了 登大遊 於 2004 年在筑波大學第三學群資訊學系“特別資訊研討 I”開發的技術。
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_SM_BRIDGE
CAPTION					本地橋接器設置
STATIC1					本地橋接器可以建立一個二層橋接來連接本 VPN Server 上的虛擬 HUB 和一個物理乙太網設備(網路介面卡)。；\r\n也可以創建一個 tap 設備(虛擬網路介面)並與虛擬 HUB 間建立一個橋接。(Tap 僅支持 Linux 版)
B_DELETE				刪除本地橋接器(&D)
STATIC2					新建&新建本地橋接器定義(&N):
STATIC3					選擇要橋接的虛擬 HUB
STATIC4					虛擬 HUB (&H):
STATIC5					要創建的類型(&T):
R_BRIDGE				現存物理網路介面卡的橋接(&P)
R_TAP					新 tap 設備的橋接(&T)
S_ETH_1					&LAN 適配器:
S_TAP_1					新 tap 設備名稱(&D):
S_TAP_2					(11 個字元以內)
STATIC6					※注意: 可以使用任何作業系統的網路介面卡建立橋接，但在高負載環境中，你應該為橋接準備一個專用的網路介面卡。
IDOK					創建本地橋(&A)
STATIC7					如果無法顯示一個新安裝到系統的網路適配器，重啟電腦，並重新打開此視窗。
IDCANCEL				關閉(&X)
B_VLAN					VLAN 透明設置工具(&G)


PREFIX					D_WIN9X_REBOOT
CAPTION					VPN Client - 安裝虛擬網路介面卡
STATIC1					VPN Client 虛擬網路介面卡已安裝。\r\n需要關閉 Windows並重啟電腦。\r\n\r\n電腦將會自動重啟。如果電腦沒有重啟，請手動啟動電腦。


PREFIX					D_EM_MAIN
CAPTION					SoftEther 乙太網記錄器管理器
STATIC1					SoftEther 乙太網記錄器是一個服務，可以捕捉流經電腦上網路介面卡的資料。而且，可以封包包頭保存為管理員指定類型的日誌檔，所有資料保存為文字檔。\r\n\r\n目前，下列捕捉設備正在運行中。
B_PASSWORD				管理員密碼(&P)
B_LICENSE				許可證(&L)
B_ADD					添加(&A)
IDOK					編輯(&E)
B_DELETE				刪除(&D)
IDCANCEL				關閉(&X)


PREFIX					D_EM_ADD
STATIC1					用於捕獲的網路介面卡名稱(&L):
R_PROMISCUOUS				捕獲時不要使用混雜模式(&N)
STATIC2					封包日誌 (&P) :
S_PACKET				日誌檔切換週期 (&W) :
S_PACKET_0				TCP 連接日誌:
B_PACKET_0_0			沒有保存
B_PACKET_0_1			僅標頭信息
B_PACKET_0_2			封包所有內容
S_PACKET_1				TCP 封包日誌:
B_PACKET_1_0			沒有保存
B_PACKET_1_1			僅標頭信息
B_PACKET_1_2			封包所有內容
S_PACKET_2				DHCP 封包日誌:
B_PACKET_2_0			沒有保存
B_PACKET_2_1			僅標頭信息
B_PACKET_2_2			封包所有內容
S_PACKET_3				UDP 封包日誌:
B_PACKET_3_0			沒有保存
B_PACKET_3_1			僅標頭信息
B_PACKET_3_2			封包所有內容
S_PACKET_4				ICMP 封包日誌:
B_PACKET_4_0			沒有保存
B_PACKET_4_1			僅標頭信息
B_PACKET_4_2			封包所有內容
S_PACKET_5				IP 封包日誌:
B_PACKET_5_0			沒有保存
B_PACKET_5_1			僅標頭信息
B_PACKET_5_2			封包所有內容
S_PACKET_6				ARP 封包日誌:
B_PACKET_6_0			沒有保存
B_PACKET_6_1			僅標頭信息
B_PACKET_6_2			封包所有內容
S_PACKET_7				網路\r\n封包日誌:
B_PACKET_7_0			沒有保存
B_PACKET_7_1			僅標頭信息
B_PACKET_7_2			封包所有內容
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
STATIC3					保存大量封包日誌會給CPU和硬碟帶來沉重負擔，並且可能導致系統整體性能下降。請配置設置以使必須的日誌被保存。


PREFIX					D_EM_PASSWORD
CAPTION					變更管理員密碼
S_TITLE					您可以變更管理員密碼。輸入後請點擊“確定”。
STATIC1					新密碼 (&P) :
STATIC2					確認 (&C) :
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				Cancel


PREFIX					D_EM_LICENSE
CAPTION					添加或刪除許可證
STATIC1					要使用 SoftEther 乙太網記錄器，您必須獲取一個有效地許可證並註冊許可證金鑰。使用此視窗，您可以註冊一個新的許可證金鑰，刪除一個已註冊的許可證金鑰，顯示當前許可證清單和許可證模式。
S_BOLD					當前已註冊許可證列表 (&L) :
B_OBTAIN				獲取許可證 (&O)
STATIC2					點擊“獲取許可證” 來顯示介紹如何獲取許可證的網站。
B_ADD					註冊新許可證金鑰
B_DEL					刪除 (&D)
IDOK					許可證相關資訊 (&I)
STATIC3					選擇一個許可證，點擊“許可證相關資訊” 來連接到SoftEther有限公司網站 (softether.com)，來查詢被選許可證的相關註冊資訊。
S_BOLD2					當前 SoftEther 乙太網記錄器許可證模式 (&M) :
IDCANCEL				關閉 (&X)


PREFIX					D_EM_LICENSE_ADD
CAPTION					註冊新許可證金鑰
S_INFO					您可以註冊一個 SoftEther 乙太網記錄器產品許可證金鑰。
STATIC1					許可證金鑰由36個字母數位字元和連字號組成。它是證明許可證所有權的關鍵代碼。\r\n\r\n當此軟體收到一個許可證證書時，許可證金鑰就被列印到此許可證證書上了。如果此許可證是線上購買的，則許可證金鑰可以通過email提供，並在購買頁面顯示。許可證金鑰也可能通過其他方式送達。如果您不知道許可證金鑰位置，請向許可證出售者詢問。
STATIC2					請輸入正確的許可證金鑰 (&I) :
STATIC3					每組6字，分組輸入許可證金鑰。您不需要輸入連字號。也可以複製&&粘貼許可證金鑰。
B_INFO2					此軟體有世界範圍的著作權保護。消費者只可以在許可證允許範圍內複製和使用此軟體。警告: 使用非法獲得的許可證金鑰，或在多台伺服器上使用一個許可證，或以非認證的方式獲得許可證，會導致民事或刑事處罰。
IDOK					註冊 (&R)
IDCANCEL				取消

PREFIX					D_EM_REMOTE
STATIC1					指定目的電腦的主機名稱或 IP 地址 (&S) :
R_LOCAL					連接到本地電腦 (顯示在此視窗的電腦) (&L)
S_HOSTNAME				電腦名稱 (&C) :
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
B_ABOUT					版本資訊

PREFIX					D_SM_CONFIG
CAPTION					編輯設定檔
IDC_INFO				VPN Server“%S”的當前配置如下。\r\n您可以編輯此設定檔的內容並應用到 VPN Server。
B_EXPORT				保存到檔 (&S)
B_IMPORT				導入文件並應用 (&I)
IDCANCEL				關閉 (&C)
STATIC1					您可以使用任一文字編輯器編輯設定檔。當把已編輯的設定檔應用到 VPN Server 時， VPN Server 將自動重啟，並根據新的設定檔開始。如果應用一個無效的設定檔，程式會報錯，並且當前設置內容可能會丟失，所以請謹慎編輯設定檔。
B_FACTORY				恢復出廠預設值

PREFIX					D_SM_ADMIN_OPTION
CAPTION					虛擬 HUB 管理選項
S_INFO					當前已為虛擬 HUB "%S" 設置如下管理選項。
B_ADD					添加值(&A)
B_EDIT					編輯值(&E)
B_DELETE				刪除值(&D)
STATIC1					虛擬 HUB 管理選項的目的是給在虛擬 HUB 管理模式的管理員設置的限制。
IDOK					保存(&S)
IDCANCEL				取消
STATIC2					只有整個 VPN Server 的管理員可以編輯虛擬 HUB 管理選項。個別虛擬 HUB 的管理員只能查看但不能修改管理選項。\r\n然而，如果 allow_hub_admin_change_option 被設為"1"，那麼虛擬 HUB 管理員就可以編輯管理選項。
S_BOLD					描述:


# ----- 不完全翻訳ここから -----
PREFIX					D_SM_MSG
CAPTION					設置消息
S_MSG_2					當一個 VPN Client 接入到虛擬 HUB "%S" 時，您可以設置消息顯示在一個使用者的螢幕上。要顯示一個消息，輸入你想要顯示的消息。
C_USEMSG				顯示消息(&M)
STATIC1					關於消息顯示功能
S_INFO					VPN Client 必須是 3.0 或更高版本。\r\n\r\n指定以“http://”開頭的一行作為打開預設網站瀏覽器的消息，而不是直接顯示一條消息。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_NICINFO
CAPTION					虛擬網路介面卡 "%S" 狀態
IDCANCEL				關閉(&C)


PREFIX					D_SM_VLAN
CAPTION					VLAN 透明設置工具
STATIC1					有些網路介面卡預設不能傳輸標記的 VLAN 透明封包(IEEE802.1Q)。\r\n\r\n如果你使用這樣一個網路介面卡來橋接到虛擬 HUB 並需要交換帶 VLAN 標籤的乙太網封包，您必須配置網路介面卡，使其能夠處理 VLAN 透明封包。
B_ENABLE				配置已選網路介面卡為 VLAN 透明(&C)
B_DISABLE				撤銷該配置(&U)
STATIC2					關於 VLAN 透明設置工具
S_WARNING				該工具可以在英特爾，Broadcom 和 Marvell 的網路介面卡中開啟或關閉標記 VLAN 封包的透明度。(Windows 僅使用供應商提供的驅動)。此工具可以啟用或禁用在 Intel,Broadcom 或 Marvell 網路介面卡中標記的 VLAN 封包的透明度。(僅使用供應商提供的 Windows 驅動程式)。
S_WARNING2				本工具僅支持上述列表中的網路介面卡。其他網路介面卡不能用此工具配置。。但是未在此列表的其他網路介面卡有可能預設支援或使用一些配置支援已標記的 VLAN 封包。。\r\n\r\n這樣的網路介面卡必須由系統管理員登入 Windows 配置。
IDCANCEL				退出(&X)


PREFIX					D_SM_SIMULATION
CAPTION					延遲 / 丟包功能
STATIC1					通過這個虛擬 HUB 傳輸時，此功能可以生成符合此訪問清單條目條件的封包的延遲、抖動和封包丟失。\r\n\r\n此功能方便在桌面或實驗室模擬低質的和慢速的網際網路、廣域網路或無線連接。例如，你可以用它來評估和測試 IP 電話(VoIP)。
STATIC2					產生如下延遲、抖動和封包丟失:
C_DELAY					產生延遲(&D)
S_DELAY					延遲週期(0 - 10000) :
S_DELAY2				毫秒 (msecs)
C_JITTER				產生抖動(波動)(&J)
S_JITTER				抖動比率 (0 - 100) :
S_JITTER2				百分比(%)
C_LOSS					產生封包丟失(&L)
S_LOSS					封包丟失比率(0 - 100) :
S_LOSS2					百分比(%)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
# ----- 不完全翻訳ここまで -----


PREFIX					D_SM_AO_VALUE
CAPTION					名稱和值
STATIC1					名稱(&N):
STATIC2					值(&V):
STATIC3					(整數值)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_L3
CAPTION					虛擬 3 層交換設置
STATIC1					您可以定義在此 VPN Server 上運行的兩個或多個虛擬 HUB 間的虛擬 3 層交換，來實現不同 IP 網路之間的路由。
STATIC2					虛擬 3 層交換功能僅提供給網路系統管理員或數值網路和 IP 路由人員使用。如果您要使用常規 VPN 功能，您不需要使用虛擬 3 層交換功能。\r\n\r\n如果使用虛擬 3 層交換功能，使用者必須有足夠的 IP 路由知識。
STATIC3					關於虛擬 3 層交換功能注意事項
S_BOLD					已定義的虛擬 3 層交換(&S):
B_ADD					新建(&N)
B_START					開始(&S)
B_STOP					停止(&T)
IDOK					編輯(&E)
B_DELETE				刪除(&D)
IDCANCEL				關閉(&C)


PREFIX					D_SM_L3_ADD
CAPTION					新虛擬 3 層交換
STATIC1					創新建一個新的虛擬 3 層交換，為輸入一個交換機名稱。\r\n\r\n此虛擬 3 層交換不能與此 VPN Server 上的其它虛擬 3 層交換有重複的名字。
STATIC2					名字(&N):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_L3_SW
CAPTION					編輯虛擬 3 層交換 "%S"
STATIC1					您可以為一個虛擬 3 層交換定義多個虛擬介面和路由表。
STATIC2					當虛擬 HUB 運行時，一個虛擬介面被關聯到虛擬 HUB 上，並作為一個單獨的 IP 主機運行。當多個虛擬介面分別屬於不同虛擬 HUB 定義的不同 IP 網路時，IP 路由將會自動在這些介面之間使用。\r\n也可以手動設置路由表和其他詳細設置。
S_BOLD1					虛擬介面(&I):
B_ADD_IF				新虛擬介面(&A)
B_DEL_IF				刪除虛擬介面(&E)
S_BOLD2					路由表(&T):
B_ADD_TABLE				添加路由表項(&D)
B_DEL_TABLE				刪除路由表項(&L)
B_START					開始(&S)
B_STOP					停止(&T)
IDCANCEL				關閉(&C)


PREFIX					D_SM_L3_SW_IF
CAPTION					添加虛擬介面
STATIC1					對虛擬 3 層交換機添加新的虛擬介面。\r\n\r\n您必須定義虛擬介面屬於的 IP 網路和介面本身的 IP 位址。\r\n請選擇或輸入該介面要連接的虛擬 HUB 名稱。
STATIC2					虛擬 HUB 連接(&A):
STATIC3					請選擇或輸入虛擬介面連接的虛擬 HUB 名稱。
STATIC4					虛擬 HUB (&H):
STATIC5					虛擬介面的 IP 地址和子網路遮罩:
STATIC6					虛擬介面必須在虛擬 HUB 中有一個 IP 位址。您也必須指定此 IP 位址從屬的 IP 網路的子網路遮罩。\r\n\r\n通過虛擬 3 層交換連接到多個虛擬 HUB 的路由是基於此處指定的 IP 位址運行的。
S_SRC_IP_1				IP 地址(&I):
S_SRC_IP_2				子網路遮罩(&S):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_L3_SW_TABLE
CAPTION					新路由表項
STATIC1					在虛擬 3 層交換機的路由表增加一個新的路由表項。\r\n\r\n如果 IP 封包的目標 IP 位址不屬於任何有著虛擬介面的 IP 網路，虛擬 3 層交換機的 IP 路由引擎將參考路由表並且執行路由。
STATIC2					路由表項的定義:
STATIC3					虛擬介面必須在虛擬 HUB 中有一個 IP 位址。您也必須指定此 IP 位址從屬的 IP 網路的子網路遮罩。\r\n\r\n通過多個虛擬 HUB IP 網空間的虛擬 3 層交換機是基於此處指定的 IP 位址運行的。
S_SRC_IP_1				網路位址(&N):
S_SRC_IP_2				子網路遮罩(&S):
S_SRC_IP_3				閘道地址(&G):
S_SRC_IP_4				公制值(&M):
STATIC4					※注意: 指定預設閘道器，指定網路位址和子網路遮罩都是“0.0.0.0“。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_CM_SELECT_SECURE
CAPTION					選擇智慧卡
STATIC1					選擇智慧卡設備使用。\r\n\r\n智慧卡的種類已列在目前使用電腦驅動的清單中並支援 VPN 軟體。\r\n如果現在使用的智慧卡種類未顯示在此清單中，可以通過升級 VPN 軟體到新的版本來實現。\r\n\r\n注: 如果在安裝後，驅動沒有立即顯示出來，重啟 Windows。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_CM_SECURE_MANAGER
CAPTION					智慧卡管理器
S_INFO					當前智慧卡:\r\n\r\n%S
B_BOLD					智慧卡上儲存的物件:
B_REFRESH				更新對象清單(&R)
B_IMPORT				導入卡內(&I)...
B_EXPORT				從卡中匯出(&E)...
B_DELETE				從卡中刪除(&D)
B_NEW_CERT				將新證書和金鑰寫入卡內(&N)...
B_PIN					更改 PIN 碼(&C)...
IDCANCEL				關閉


PREFIX					D_CM_SECURE_TYPE
CAPTION					選擇物件類型
STATIC					選擇你要導入的物件類型
R_CERT					證書(&C)
R_KEY					金鑰(&K)
R_DATA					數據(&D)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_STRING
CAPTION					VPN 軟體
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_SELECT_KEYPAIR
CAPTION					指定智慧卡證書
S_INFO					當前選定的智慧卡:\r\n\r\n%S
B_BOLD1					選擇智慧卡證書:
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
B_BOLD2					選擇相應的金鑰:


PREFIX					D_CM_LOAD_X
CAPTION					載入證書
STATIC1					選擇載入證書的方式
R_FROM_FILE				從文件中載入證書(&F)
R_FROM_SECURE			從智慧卡中載入證書(&S)
S_FILE					您可以從儲存證書資料的檔中 (副檔名: .cer, .crt, .p12, .pfx) 載入證書。
S_CERT					如果智慧卡與電腦連接，您可以從智慧卡中載入證書。
B_SELECT				選擇要使用的智慧卡(&S)...
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_CM_SECURE_PIN
CAPTION					更改 PIN 碼
STATIC1					您可以更改智慧卡的 PIN碼 (個人識別號碼)。\r\n\r\n更改 PIN 碼，您需要輸入當前的 PIN 碼和 2 次新的 PIN 碼。
STATIC2					當前的 PIN 碼(&C):
STATIC3					新的 PIN 碼(&N):
STATIC4					確認新的 PIN 碼(&E):
STATIC5					注意
STATIC6					如果您錯誤地輸入幾次密碼，智慧卡將不能使用。
STATIC7					請插入智慧卡並且點擊“OK”。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_CRL
CAPTION					廢止證書列表
STATIC1					您可以在虛擬 HUB 上管理證書廢止列表。\r\n\r\n通過添加證書到證書廢止列表，提供這些證書的用戶端將被拒絕連接到使用證書認證模式的此虛擬 HUB。
B_ADD					添加(&A)
IDOK					編輯(&E)
IDCANCEL				關閉(&C)
B_DELETE				刪除(&D)


PREFIX					D_SM_EDIT_CRL
CAPTION					廢止證書
STATIC1					您可以在廢止清單中設置條目的內容。\r\n\r\n當一個使用者以證書認證模式連接一個虛擬 HUB 時，並且該證書與證書廢止列表中定義的一個或多個的內容相匹配，這個使用者將被拒絕連接。
S_BOLD					匹配項目所有欄位的證書將被禁用。
STATIC2					證書內容：
R_CN					通用名稱 (CN):
R_O						所屬機構 (O):
R_OU					組織單位 (OU):
R_C						國家 (C):
R_ST					省 (ST):
R_L						地點 (L):
STATIC3					證書屬性值:
R_SERI					序號 (十六進位):
R_MD5_HASH				MD5 摘要值 (以十六進位，128位):
R_SHA1_HASH				SHA-1 摘要值 (以十六進位，160位):
STATIC4					摘要值(雜湊值)可以精確地識別特定的證書。如果你指定了一個 MD5 或 SHA-1 摘要值，你不需要指定其他專案。
STATIC5					從證書檔的輸入值
STATIC6					如果您要禁用一個證書檔，您可以正確地指定證書，並通過輸入那個檔將其添加到無效清單。按一下“載入證書”，指定證書檔的內容將被自動輸入。
B_LOAD					載入證書(&L)...
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_AC_LIST
CAPTION					源 IP 地址限制列表
S_TITLE					根據用戶端電腦的 IP 位址，允許或拒絕到此虛擬 HUB "%S" 的 VPN 連接，您可以設置以下規則來允許或拒絕連接。
B_ADD					新規則(&A)
IDOK					編輯規則(&E)
B_DELETE				刪除規則(&D)
B_SAVE					保存(&S)
IDCANCEL				取消(&C)
STATIC1					較高許可權的項目列在列表的上方。
STATIC2					如果用戶端的 IP 位址不匹配列表中的任何項目，VPN 連接到此虛擬 HUB 將被允許。


PREFIX					D_SM_AC
CAPTION					編輯源 IP 位址限制清單的規則條目
STATIC1					在 IP 位址存取控制清單中定義一個規則。當用戶端試圖連接到虛擬 HUB 時，這裡設置的值將用於決定是否允許或拒絕從 VPN Client 的連接。
STATIC2					規則的定義
STATIC3					當用戶端的 IP 地址與下面相匹配時應用此規則:
R_SINGLE				單一 IP 地址(&S)
R_MASKED				多個 IP 位址(通過 IP 位址和遮罩指定) (&M) :
STATIC4					地址(&A):
S_MASK					網路遮罩(&K):
STATIC5					行為
R_PASS					允許 (&P)
R_DENY					拒絕 (&D)
STATIC6					其他
STATIC7					優先順序(&R):
STATIC8					(整數: 優先順序越高數量越小)
STATIC9					IP 協議版本:
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_LOG_FILE
CAPTION					日誌檔清單
STATIC1					您可以下載儲存在伺服器上的日誌檔。整個 VPN Server 的管理員允許下載所有虛擬 HUB 日誌和伺服器日誌記錄。虛擬 HUB 管理員允許下載其管理的虛擬 HUB 日誌檔。
IDOK					下載(&D)
B_REFRESH				更新(&R)
IDCANCEL				關閉


PREFIX					D_SM_READ_LOG_FILE
CAPTION					下載檔案
S_INFO2					VPN Server "%S" 文件下載中。\r\n請稍候...
IDCANCEL				停止下載(&S)


PREFIX					D_SM_SAVE_LOG
CAPTION					下載的日誌檔
S_INFO					檔案 "%S" 已完成下載。\r\n\r\n您可以打開或保存這個檔。
IDOK					打開(&O)
B_SAVE					保存(&S)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_TCP
CAPTION					TCP 協議優化工具
STATIC1					通過優化 Windows TCP/IP 設置，就有可能增加這台電腦的網路通信輸送量。通過使用這個 TCP 協議優化工具，您可以輕鬆地配置最佳優化參數的設置。
STATIC2					Windows 的當前 TCP/IP 設置參數如下。通過改變這些值可以優化 TCP/IP 設置。通過使用該實用程式，以後您隨時可以重置此值或恢復以前的設置。
STATIC3					TCP/IP 通訊設定:
STATIC4					TCP 接收視窗與尺寸(&S):
R_RECV_DISABLE			使用作業系統和預設值(&D)
R_RECV_ENABLE			設置值如下(&E)
S_RECV					位元組
B_RECV					預設值(&C)
STATIC5					TCP 發送視窗尺寸(&R):
R_SEND_DISABLE			使用作業系統和預設值(&I)
R_SEND_ENABLE			設置值如下(&N)
S_SEND					位元組
B_SEND					預設值(&O)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
STATIC6					Windows 重啟後，上述更改生效。更改設置後，您不必立即重啟電腦，但直到重啟後，TCP/IP 優化設置才會生效。
B_DELETE				不用此工具管理


PREFIX					D_TCP_MSG
CAPTION					TCP 協議優化
STATIC1					通過 Windows 優化 TCP/IP 設置，有可能增加這台電腦的網路通信輸送量。您想優化通訊設定嗎?\r\n\r\n您可以在未來隨時啟動 TCP 協議優化工具，優化通訊設定或恢復到他們以前的值。
STATIC2					當 TCP/IP 設置被更改，Windows 重啟後，更改生效。更改設置後，您不必立即重啟電腦，但直到重啟後，TCP/IP 優化設置才會生效。
R_OPTIMIZE				自動優化通訊設置(&A)
R_MANUAL				使用 TCP 協定優化工具手動優化(&M)
R_NO					不要優化(&D)
IDOK					下一步(&N) >
IDOK3					< 上一步(&B)


PREFIX					D_CM_PKCSEULA
CAPTION					請注意使用智慧卡驅動程式
S_INFO_1				您正在試圖訪問 "%S" 軟體的智慧卡。
S_INFO_2				當使用 "%S" 軟體時，如果有這個軟體和智慧卡的使用條件，那麼您在使用前必須同意這些使用條件。\r\n\r\n若需詳情請聯繫 "%S" 軟體和智慧卡的供應商。
S_INFO_3				您是否同意上述條件，並希望使用 "%S" 軟體和訪問指定的智慧卡?
IDOK					是(&Y)
IDCANCEL				否(&N)


PREFIX					D_CM_TRAFFIC
CAPTION					網路通訊速度測試工具
STATIC1					網路通訊速度測試工具在兩台電腦之間連接 TCP/IP 盡可能大的輸送量進行封包傳輸，以測量實際網路流量可用速度。此工具不僅限於 VPN 使用，還可以用於物理網路。
STATIC2					使用此工具來測量當前網路頻寬容量。請注意，由於兩端點 CPU 性能、當前正在運行的其他程式和網路使用率的波動，獲取的值有時會低於實際的網路處理能力。
S_1						配置
S_3						這台電腦的作用是哪一個？
R_SERVER				測試伺服器(&S)
R_CLIENT				測試用戶端(&C)
S_4						啟動測試伺服器，指定偵聽埠號。\r\n使用它作為測試用戶端，指定目標測試伺服器的主機名稱或 IP 位址和埠號。如果有必要，配置以下可選設置。
S_5						目標測試伺服器主機名稱稱(&H):
S_6						埠號(&P):
S_7						(TCP 埠)
S_8						在用戶端配置如下選項。
S_9						資料通信方向
R_DOWNLOAD				下載 (輸入: 從伺服器到用戶端) (&D)
R_UPLOAD				上傳 (輸出: 從用戶端到伺服器) (&U)
R_FULL					下載和上傳 (全雙工模式: 進與出同時進行) (&F)
S_10					進階設置
S_11					同時並行的 TCP 連接數(&N):
S_12					測量週期 (&A):
S_13					秒
R_ETHERNET				糾正第二層輸送量假設乙太網(&E)
R_DOUBLE				中繼設備模式(&B)
S_14					連接
IDOK					運行(&R)
IDCANCEL				取消
S_15					您還可以從 vpncmd 命令列管理工具運行此工具。 (非 Windows 作業系統也適用)。


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RUN
CAPTION					網路通訊速度測試工具
S_INFO					網路通訊速度測試工具正在運行。操作狀態如下。
STATIC1					要中止網路通訊速度測試工具，按一下“退出”。
IDCANCEL				退出(&X)


PREFIX					D_CM_TRAFFIC_RESULT
CAPTION					通訊流量測量結果
STATIC1					通訊流量測量已完成。結果如下。
IDCANCEL				關閉(&C)


PREFIX					D_SM_LICENSE
CAPTION					添加或刪除許可證
STATIC1					使用 SoftEther VPN Server 必須取得有效的許可證並註冊許可證金鑰。你可以註冊一個新的許可證金鑰，刪除已註冊的許可證金鑰並在此顯示當前許可證清單和 VPN Server 的許可證模式。
S_BOLD					當前已註冊的許可證金鑰(&L):
B_OBTAIN				獲取或延長許可證(&O)
STATIC2					點擊“獲取或延長許可證”以訪問將提供有關如何獲取許可證說明的網站。
B_ADD					添加一個許可證金鑰(&A)
B_DEL					刪除(&D)
IDOK					許可證相關資訊(&I)
STATIC3					選擇一個許可證，點擊“許可證相關資訊”來連接到 SoftEther 有限公司網站 (softether.com)，來查詢被選許可證的相關註冊資訊。
S_BOLD2					當前許可和 SoftEther VPN Server 模式(&M):
IDCANCEL				退出(&X)


PREFIX					D_SM_LICENSE_ADD
CAPTION					添加許可證金鑰
S_INFO					您可以註冊一個 SoftEther VPN Server 產品許可證或連接許可證。
STATIC1					許可證金鑰長度為 36 字母數位字元和破折號組合 ( '-' )。他們是證明一個許可證所有權的關鍵代碼。\r\n\r\n當許可證證書與此軟體一起收到時，許可證金鑰印在此授權證書上。如果本軟體的許可證是網上購買的，許可證金鑰是由電子郵件或購買許可證的網站提供的。許可證金鑰也可以通過一些其他方法寫下來。如果你不知道的許可證金鑰寫在哪裡，問賣給你許可證的供應商。
STATIC2					請準確輸入許可證金鑰(&I):
STATIC3					分組輸入許可證金鑰，每組6位。您不需要輸入破折號。您也可以複製 && 粘貼許可證金鑰。
B_INFO2					此軟體受世界範圍的版權法保護。消費者只可以在許可證允許範圍內複製和使用此軟體。使用非法獲得的許可證金鑰，或在多台伺服器上使用一個許可證，或以非認證的方式獲得許可證，會導致民事或刑事處罰。
IDOK					註冊(&R)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_FREEINFO
CAPTION					SoftEther VPN Server 的免費版
S_INFO_1				感謝您試用 SoftEther VPN Server 免費版。
S_INFO_2				SoftEther VPN Server 運行在目標伺服器 "%S" 上是免費版供個人使用。\r\n當使用免費版時，您可以使用所有的 SoftEther VPN Server 的功能，但使用者協定禁止以下的使用。
S_INFO_3				通過 VPN Server 的商業目的旅行的通迅中使用。
S_INFO_4				請注意，如果軟體基於上述禁止使用的情況下被使用，這樣就違反了 SoftEther VPN Server 使用者協定。一旦你取得了 SoftEther VPN Server 的定期產品許可證，上述限制即可解除。關於常規產品版本的詳細資訊，請訪問 www.softether.com。\r\n如果該伺服器在上述描述的情況下被使用，請通過我們的網站 www.softether.com 聯繫我們。請注意: 當連接到 VPN Server 的免費版，此視窗將出現。當使用除免費版以外的其他們版本時，此視窗不出現。\n\n注意: 除了這個通知視窗，免費版軟體和產品版軟體之間沒有任何差別。
B_HIDE					下次隱藏此視窗(&H)
IDCANCEL				確定(&O)


PREFIX					D_CM_SETTING
CAPTION					切換 SoftEther VPN Client 工作模式
STATIC1					您可以使用 SoftEther VPN Client 的“標準模式”或“簡單模式”。要切換到另一種模式，勾選下面相應的核取方塊。
R_NORMAL				標準模式(&N)
R_EASY					簡單模式(&E)
STATIC2					當使用“標準模式”時，您可以進行 SoftEther VPN Client 軟體提供的所有操作。我們建議一般使用者和系統管理員使用此模式。
STATIC3					“簡單模式”只允許最常用的操作，如連接到 VPN Server。我們建議初級使用者使用這種模式。
STATIC4					通過使用設置鎖，您可以通過使用一個在 SoftEther VPN Client 註冊的連接設置連接到一個 VPN Server ，但這樣做，您無法變更連接設置的參數、創建一個新的連接設置或者刪除一個連接設置。
R_LOCK					啟用設置鎖(&L)
S_PASSWORD1				您可以指定一個密碼。下次禁用設置鎖時將被要注輸入該密碼。
S_PASSWORD2				密碼(&P):
S_PASSWORD3				確認(&C):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_VGS2					您可以配置 VPN Gate 學術服務設置。
B_VGS					VPN 和門戶服務設置 (&G)...


PREFIX					D_CM_EASY
CAPTION					SoftEther VPN Client 簡易管理器 (Developer Edition)
B_MODE					切換運行模式(&M)
IDCANCEL				關閉(&C)
B_STATUS				查看連接模式(&S)
B_VGC					VPN Gate 學術專案


PREFIX					D_SM_SETUP
CAPTION					SoftEther VPN Server / Bridge 簡單安裝 (Developer Edition)
S_TITLE					SoftEther VPN Server / Bridge 簡單安裝 (Developer Edition)
IDC_STATIC_1			通過使用此安裝，您可以為以下使用和目的輕鬆地安裝 SoftEther VPN Server 或 VPN Bridge。退出安裝後，您可以使用 VPN Server 管理器自由配置更進階的設置。
S_BOLD					選擇你要構建的 VPN Server 類型。可以一起選擇多種類型。
C_REMOTE				遠端存取 VPN Server (&R)
S_REMOTE_1				遠端存取 VPN Server 允許 VPN Client 電腦遠端存取現有的乙太網段，如公司局域網。\n\n連接到 VPN Server 的任何 VPN Client 都能訪問到網路，就像他們直接的、物理的連接到網路一樣。
C_SITE					網站到網站 VPN Server 或 VPN Bridge(&S)
S_SITE_1				網站到網站 VPN 是一種連接兩個或多個遠端乙太網的 VPN 配置。\r\n每個網站連在一起，並且在二層成為同一網段。這使得每個網站的所有電腦像是在同一網路中一樣可以相互通信。
S_SITE_2				選擇這個 VPN Server 的作用:
C_CENTER				從其他網站接受連接 VPN Server (中心) (&C)
C_EDGE					每個網站(網站端)的 VPN Server 或 VPN Bridge (&E)
C_OTHER					VPN 的其他進階配置
S_OTHER					如果你計畫構建具有進階功能的 VPN 系統，如群集功能和虛擬 3 層交換功能，請選擇本項。
IDOK					下一步(&N)
IDCANCEL				關閉(&C)


PREFIX					D_SM_SETUP_HUB
CAPTION					簡單安裝-決定虛擬 HUB 名稱
IDC_STATIC_1			您必須至少在 VPN Server 上創建一個虛擬 HUB。以您喜歡的名字命名新的虛擬 HUB。
IDC_STATIC_2			虛擬 HUB 名(&N):
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_SETUP_STEP
CAPTION					VPN 簡單安裝任務
IDC_STATIC_1			為了完成 VPN Server / VPN Bridge 的安裝，您必須完成以下任務。
S_1_1					步驟 1. 創建一個用戶來接受 VPN 連接。
S_1_2					當此 VPN Server 接受遠端存取 VPN ，或接受從其他網站來的連接成為中央網站到網站 VPN Server 時，創建用戶接受 VPN 連接。
B_USER					創建用戶
S_2_1					步驟 2. 定義一個到目標 VPN Server 的連接
S_2_2					當此 VPN Server 被安裝在一個網站到網站 VPN 的特定的網站(端) 上時，您必須制定接受連接的中心 VPN Server 的位址，並建立到中央 VPN Server 的連接。
B_CASCADE				配置連接設置(&C)
S_3_1					3. 設置本地橋接器
S_3_2					對於網站到網站 VPN ，使用本地橋功能連接 VPN 的虛擬乙太網段與本地端的物理乙太網段之間的橋接器。 選擇可以提供橋接到 VPN 的現有乙太網設備(網路介面卡)。
IDCANCEL				關閉(&C)
IDC_STATIC_8			一旦必須的設置配置完畢，按一下“關閉”。VPN Server / VPN Bridge 的進階管理工具將會出現。然後您可以配置你希望的任何進階設置。
B_SECURENAT				配置 SecureNAT


PREFIX					D_CPU64_WARNING
CAPTION					SoftEther VPN 64 位元版本資訊
S_BOLD					當前安裝的 SoftEther VPN 軟體是 32 位元版本，但正在運行的 Windows 作業系統是 64 位元版本。
S_INFO					您可以在 Windows 64 位元版本上運行 SoftEther VPN 軟體 32 位元版本，但這將運行 Windows 的 32 位元模擬器，並導致性能降低。\r\n也有一些功能不支持的可能性。 我們強烈建議您當在 64 位 Windows 運行它時，安裝並使用 SoftEther VPN 軟體的 64 位元版本。\r\n您可以從 http://selinks.org/ 下載 SoftEther VPN 軟體的 64 位元版本。此對話方塊將在 30 秒後自動關閉。
IDOK					確定(&O)


PREFIX					D_ONCEMSG
CAPTION					TITLE
C_DONTSHOWAGAIN			不再顯示此訊息(&D)
IDCANCEL				確定(&O)


PREFIX					D_CONNECT
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_IPSEC
CAPTION					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 設置
S_TITLE					IPsec / L2TP / EtherIP / L2TPv3 伺服器設置
S_3						在 VPN Server 上的虛擬 HUB 可以接受從相容 L2TP 的個人電腦, Mac OS X 和智慧手機的遠端存取 VPN 連接, 也可以接受 EtherIP / L2TPv3 網站到網站的 VPN 連接。
S01						L2TP 伺服器 (遠端存取 VPN Server 功能)
S02						從智慧手機諸如 iPhone, iPad 和 Android, 還有從Mac OS X 和 Windows 內建的 VPN 用戶端的 VPN 連接都是可以接受的。
R_L2TP_OVER_IPSEC		啟用 L2TP 伺服器功能 (L2TP over IP&sec)
S03						使來自 iPhone, iPad, Android, Windows 和 Mac OS X 的 VPN 連接可以接受。
R_L2TP_RAW				啟用 L2TP 伺服器功能 (沒加密的 RAW L2TP)(&L)
S04						支援使用 L2TP 而無 IPSec 加密的特殊 VPN 用戶端。
S_1						默認虛擬 HUB 以防遺漏用戶名上的 HUB 名稱 (&H):
S_2						用戶應指定他們的用戶名, 如 "用戶名@目標虛擬 HUB 名" 連接到此 L2TP 伺服器。\r\n如果虛擬 HUB 的名稱被遺漏, 以下 HUB 將作為目標被使用。
S05						EtherIP / L2TPv3 伺服器功能 (網站到網站 VPN 連接)
S06						相容 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 的路由器產品 可以連接到 VPN Server 上的虛擬 HUB, 並建立 2 層 (網路) 橋接。
R_ETHERIP				啟用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 伺服器功能(&E)
B_DETAIL				EtherIP / L2TPv3 詳細設置(&D)
S07						IPsec 通用設置(&C)
S_PSK					IPsec 預共用金鑰(&P):
S_PSK2					IPsec 預共用金鑰也被稱為 "PSKs" 或 "秘鑰"。用 8 個 ASCII 字元指定, 並讓所有的 VPN 用戶都知道。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_ETHERIP
CAPTION					EtherIP / L2TPv3 伺服器詳細設置
S_TITLE					EtherIP / L2TPv3 伺服器詳細設置
S01						相容EtherIP / L2TPv3 over IPsec 的路由器產品 可以連接到 VPN Server 上的虛擬 HUB , 並建立 2 層 (網路) 橋接。例如,思科路由器，NEC IX 系列和 IIJ SEIL 路由器作為相容的 VPN 路由器, 推薦使用。
S02						為了接受 EtherIP / L2TPv3 協議, 定義適當的 EtherIP / L2TPv3 用戶端設置, 以事先確定 EtherIP / L2TPv3 相容路由器的用戶端網站。EtherIP / L2TPv3 用戶端設置必須有相應的 IPSec Phase 1 ID。
S_BOLD					在 IPSec Phase 1 ID 和虛擬 HUB 之間的通信表(&T):
B_ADD					添加(&A)
IDOK					編輯(&E)
B_DELETE				刪除(&D)
IDCANCEL				退出(&X)


PREFIX					D_SM_ETHERIP_ID
CAPTION					EtherIP / L2TPv3 over IPsec 用戶端設置
S01						以下虛擬 HUB 連接設置將僅應用於 當 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 用戶端試圖連接一個與下面指定值完全相同的 ISAKMP (IKE) Phase 1 ID 的 VPN Server 時。
S02						ISAKMP Phase 1 ID(&I):
S03						虛擬 HUB(&H):
S04						用戶名(&U):
S05						密碼(&P):
S06						注意: 用戶名和密碼必須與在虛擬 HUB 註冊時完全相同。EtherIP / L2TPv3 用戶將被視為以上述使用者資訊的身份連接虛擬 HUB。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S07						(ID 必須與 EtherIP / L2TPv3 用戶端的配置 ID 完全相同。如果 EtherIP / L2TPv3 用戶端使用 IP 位址作為 Phsae 1 ID, 您可以指定 IP 位址並且字元也可以做為 ID。您可以指定 “*” (星號)作為萬用字元來匹配任何不匹配其他明確規則的用戶端。

PREFIX					D_SM_OPENVPN
CAPTION					OpenVPN / MS-SSTP 設置
S_TITLE					OpenVPN / MS-SSTP VPN 克隆 Server 功能設置
S_1						本 VPN Server 具有 OpenVPN 技術責任有限公司的 OpenVPN 軟體產品的克隆功能。\r\n\r\n任何 OpenVPN Client 都可以連接到此 VPN Server。
R_OPENVPN				啟用 OpenVPN 克隆 Server 功能(&O)
S_TOOL					OpenVPN Client 的示例文件生成工具
S_TOOL2					創建一個 OpenVPN Client 配置是一項艱難的工作。您可以使用此工具來生成一個合適的 OpenVPN Client 設定檔。生成的配置示例檔可馬上應用。本來，OpenVPN Client 會要求客戶手寫一個很難的設定檔。這個工具就可以説明您創建一個有用的配置樣本。您所需要為 OpenVPN Client 生成的設定檔就是點擊以下按鈕。
B_CONFIG				為 OpenVPN Client 生成配置樣本檔(&C)
S_2						Microsoft SSTP VPN 克隆伺服器功能
S_3						該 VPN Server 有微軟公司的 Windows Server 2008 / 2012 內建的 MS-SSTP VPN Server 的克隆功能。\r\n在 Windows Vista / 7 / 8 / RT / 10 中內建的 MS-SSTP 用戶端能連接此 VPN Client。
R_SSTP					開啟 &MS-SSTP VPN 克隆 Server 功能
S_SSTP					VPN Server 端 SSL 證書的 CN (通用名)值必須與該用戶端指定的主機名稱吻合，並且該證書必須在該用戶端的可信列表中。詳細內容請參考微軟的文檔。
S_4						指定用戶名連接到虛擬 HUB 的方式，和通過使用克隆伺服器進行預設 HUB 的選擇規則，與 IPsec 伺服器功能是一樣的。
B_IPSEC					IPsec 伺服器配置(&P)
S_13					OpenVPN 克隆伺服器功能
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_SM_DDNS
CAPTION					動態 DNS 功能
S_TITLE					動態 DNS 功能
S_BOLD					此 VPN Server 有內建的動態 DNS 功能
S_1						此動態 DNS 為該 VPN Server 分派了一個唯一的永久的 DNS 主機名稱。您可以用此主機名稱來指定本 VPN Server 來設置 VPN Client 和 VPN Bridge 。您不需要註冊並持有一個功能變數名稱。
S_22					同時，如果你的 ISP 分派給你一個動態(不固定) IP 位址,相應的動態 DNS 主機名稱的 IP 位址也會自動改變。它使您在僅使用一個動態的 IP 位址的情況下保持 VPN Server 的運行。\r\n因此，你不再需要每月花錢以保持靜態全球 IP 位址。
S_3						另外，本 VPN Server 版本支援'NAT 穿透'功能。如果 VPN Server 在 NAT 內，並且被分配了一個私有 IP 位址，則您可以完全不用事先對 NAT 進行任何特殊設置，而從網際網路端連接該 VPN Server。
S_4						當前狀態(&S)	
S_STATUS3				分配的動態 DNS 主機名稱 (&H)：
B_HINT					提示
S_STATUS4				全球 IPv4 地址(&4):
S_STATUS5				全球 IPv6 地址(&6):
S_5						修改設置:
S_STATUS6				改變動態 DNS 主機名稱(&C):
S_STATUS7				主機名稱只能是字母數位和破折號“-”。至少 3 位。\r\n您可以隨時更換名字。
IDOK					設置上述主機名稱(&A)
B_RESTORE				恢復(&R)
S_2						如果您沒有連接到 IPv6 網路，“ 全球 IPv6 位址“將會顯示一個錯誤。\r\n少數國家或地區可能會禁止動態 DNS 服務。
IDCANCEL				退出(&X)
B_DISABLE				禁用動態 DNS 功能(&D)
B_PROXY					通過代理伺服器連接(&P)...
S_STATUS8				DNS 鑰:
B_HINT2					提示


PREFIX					D_SM_SPECIALLISTENER
CAPTION					VPN over ICMP / DNS 功能設置
S_TITLE					VPN over ICMP / DNS 功能
S_1						VPN over ICMP / DNS 功能
S_2						即使有防火牆或者遮罩 TCP/IP 連接的路由器，您也可以只用 ICMP 或者 DNS 封包建立一個 VPN。您需要事先啟用如下功能。
R_OVER_ICMP				啟用 VPN over ICMP 伺服器功能(&I)
R_OVER_DNS				啟用 VPN over DNS 伺服器功能(使用 UDP 53 號埠)(&D)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_3						要求 VPN Client / VPN Bridge 內部版本 4.0 或更高。
S_4						注意：僅在緊急情況下使用此功能。它是當防火牆或者路由器配置錯誤遮罩 TCP/IP，但是卻沒有遮罩 ICMP 或者 DNS 時，使用是有幫助的。它不是為長期穩定使用。

PREFIX					D_SM_REDIRECT
CAPTION					HTTP URL 重定向設置
S_1						下面指定的 URL 將被強制回復給用戶端，作為通過此虛擬 HUB 匹配此訪問列表條目條件的 TCP 連接請求封包的回應。\r\n\r\n要使用此設置，當網頁瀏覽器試圖訪問特定的 IP 位址時，您可以強行讓 VPN Client 電腦的網路瀏覽器顯示該指定網站。
S_2						指定一個 URL，重定向到
S_BOLD2					該 URL 重定向到(&U):
S_3						例子:
S_4						單一 URL 重定向:
S_5						進階 URL 重定向:
B_HINT					進階 URL 重定向功能的用途(&U)
S_6						標題
S_BOLD					該功能適用于 TCP/IP 專家管理員。閱讀如下說明並小心設置。
S_7						在封包的目標會話匹配訪問清單條目的目標用戶名或組名的情況下，重定向規則無效。
S_8						如果匹配條件，非 TCP 封包重定向規則被忽略，。
S_9						該重定向規則總是對 HTTP 重定向資訊回應。(對 80 埠無限制)。如果您只想應用於 80 埠，在訪問列表條目的條件中，將目標埠設為 80 即可。
S_10					如果這個規則重定向的結果是，用戶端試圖連接這個已重新定向的 URL，並且這個新的請求又與該規則吻合，則重定向結果將會再次回復這個新的請求。這樣就會形成一個無窮的重定向迴圈。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
S_11					進階重定向功能可以向重新定向的 CGI 提供 VPN 會話資訊。

PREFIX					D_SW_WELCOME
CAPTION					D_SW_WELCOME
S_WELCOME				SoftEther VPN 為日本筑波大學開發的免費軟體。具有終極相容許多設備的高性能 VPN。支援 Windows、Mac、智慧型手機、平板電腦 (iPhone、iPad、安卓、Windows RT) 和思科或其他 VPN 路由器。SoftEther VPN 也接受 OpenVPN 和 MS-SSTP VPN 用戶端。
S_TITLE				可以對應所有主流設備的開源 VPN 軟體

PREFIX					D_SW_MODE
CAPTION					D_SW_MODE
R_SYSTEM				系統模式(推薦)(&S)
R_USER					使用者模式(&U)
S_1						正常安裝本 VPN 軟體。要求管理員許可權。
S_USER					以普通使用者許可權安裝本 VPN 軟體。不需要管理員許可權。有些諸如本地橋功能是不能使用的。只有在"%s"用戶登入 Windows 時，才會運行本軟體.
S_2						SoftEther VPN 可以有兩種方法安裝。\r\n\r\n通常請選擇系統模式。\r\n\r\n如果您由於一些原因不能使用管理員許可權，您可以選擇使用者模式來繼續安裝。


PREFIX					D_SW_NOT_ADMIN
CAPTION					D_SW_NOT_ADMIN
S_INFO					登入 Windows 的"%s"用戶不具有管理員許可權。\r\n\r\n退出登入 Windows,用有管理員許可權的用戶名重新登入，如果想繼續安裝，請重啟安裝精靈。
S_INFO6					點擊完成，退出安裝精靈。
S_INFO2					如果您不能使用管理員許可權，您可以選擇使用者模式安裝。\r\n要以使用者模式安裝，點擊返回。


PREFIX					D_SW_COMPONENTS
CAPTION					D_SW_COMPONENTS


PREFIX					D_SW_EULA
CAPTION					D_SW_EULA
S_1						請您仔細閱讀使用者授權合約。
B_AGREE					我同意使用者授權合約。(&A)


PREFIX					D_SW_WARNING
CAPTION					D_SW_WARNING
S_1						SoftEther VPN 軟體有超乎想像的、強大的通信能力。請在使用前仔細閱讀重要注意事項。


PREFIX					D_SW_DIR
CAPTION					D_SW_DIR
S_INFO					請指定安裝 %s 的目錄.
R_CUSTOM				指定目錄(&S)
S_DEST					目錄(&D)：
B_BROWSE				瀏覽...(&B)
R_SHOWCUSTOM			提供進階使用者的安裝選項(&A)
R_FOR_SYSTEM			在本電腦的 Windows 系統上安裝(&W)
R_FOR_USER				只在用戶 "%s" 的環境上安裝
S_WARNING				注意：這是不推薦的。用戶"%s"退出 Windows 後，%s 將停止。本地橋功能和 L2TP/IPsec 功能 (支援 Mac 和智慧手機)也不能再使用了。


PREFIX					D_SW_READY
CAPTION					D_SW_READY
S_INFO					%s 安裝準備已就緒。
S_INFO7					點擊繼續以執行安裝。


PREFIX					D_SW_PERFORM
CAPTION					D_SW_PERFORM
S_INFO					%s 安裝正在進行。\r\n請耐心等待...
S_INFO8					SoftEther VPN 是日本政府的研究和開發項目的一項工作，由日本的經濟、貿易和工業部資助，由資訊化推進機構管理。


PREFIX					D_SW_ERROR
CAPTION					D_SW_ERROR
S_INFO					出現錯誤，%s 安裝中止。\r\n\r\n如果你想繼續，請重啟安裝精靈。


PREFIX					D_SW_FINISH
CAPTION					D_SW_FINISH
S_INFO					%s 安裝過程已成功完成。
S_INFO8					SoftEther VPN 是日本政府的研究和開發項目的一項工作，由日本的經濟、貿易和工業部資助，由資訊化推進機構管理。


PREFIX					D_SW_UNINST1
CAPTION					D_SW_UNINST1
S_WELCOME				安裝精靈可以從電腦中移除 %s。\r\n\r\n若想開始移除，點擊下一步
S_TITLE					%s 移除精靈


PREFIX					D_SW_EASY1
CAPTION					D_SW_EASY1
S_WELCOME				在一個企業裡為許多電腦安裝和設置 VPN Client 是很辛苦的工作。
S_TITLE					什麼是 SoftEther VPN Client 簡單安裝程式?
S_WELCOME2				簡單安裝程式創建器是為公司管理員使用的一個工具。您可以通過使用簡單安裝程式創建器用嵌入的某個具體 VPN 連接設置來創建一個 VPN Client 安裝程式。個人用戶還可以開發此工具。
S_WELCOME3				通過使用檔案伺服器或者 e-mail，可以將一個已創建的簡單安裝程式分發給公司的員工。如果使用者運行簡單安裝程式， VPN Client 會被安裝、 VPN 連接設置會被導入完成，並且 VPN 連接也會自動啟動。


PREFIX					D_SW_EASY2
CAPTION					D_SW_EASY2
S_BOLD1					指定一個嵌入 VPN 連接設置檔(.vpn)。
S_1						請指定一個 VPN 連接設置檔 (.vpn)來嵌入到簡單安裝程式。您可以在 VPN Client 管理工具中，在目標連接設置的右擊功能表中通過按一下輸出 VPN 連接設置來輸出設置檔。
S_18					連接設置(&S):
B_BROWSE_SETTING		瀏覽...(&B)
B_DELETE_SENSITIVE		在連接設置檔中刪除用戶名和密碼(&E)
S_BOLD2					指定一個要生成的 EXE 檔案名
S_3						這工具將會輸出一個包含簡單安裝工具的 EXE 檔(可執行檔)。請指定要生成的輸出檔案名。
S_19					保存為(&A):
B_BROWSE_OUT			瀏覽...(&B)
B_EASYMODE				安裝時將 VPN Client 管理器設置成簡單模式(&E)


PREFIX					D_SW_WEB1
CAPTION					D_SW_WEB1
S_WELCOME				您可以創建一個 SoftEther VPN Client Web 安裝工具，並且將它上傳到公司的 Web 伺服器。用戶打開網頁就能自動安裝 SoftEther VPN Client，您也可以設置自動輸入和快速啟動一個已內建的 VPN 連接設置。
S_TITLE					SoftEther VPN Web 安裝工具是什麼？
S_WELCOME2				已生成的 Web 安裝工具可以當做 HTML 檔放在內聯網 Web 伺服器上。如果一個公司員工連接到該 HTML 檔的 URL 上這個 SoftEther VPN Client 安裝工具就會被執行。
S_WELCOME3				使用 ActiveX 控制。支援在 Windows 2000 或更高版本上的 Internet Explorer 5.0 或更高版本的瀏覽器。不支援其他瀏覽器或更低級的作業系統(如 Windows 98) 。


PREFIX					D_SW_WEB2
CAPTION					D_SW_WEB2
S_BOLD1					指定一個要嵌入的 VPN 連接設置檔(.vpn file)
S_1						請指定一個要嵌入到 Web 安裝工具上的 VPN 連接檔(.vpn) 。您可以在 VPN Client 管理器上，通過在目標連接設置的右擊功能表中點擊輸出 VPN 連接設置來輸出設置檔。
S_18					連接設置(&S):
B_BROWSE_SETTING		瀏覽…(&B)
B_DELETE_SENSITIVE		在連接設置檔中刪除用戶名和密碼(&E)
S_BOLD2					指定一個要生成的輸出檔案名
S_3						這個工具會輸出一個 ZIP 檔 (檔案檔)，該檔包含 HTML 檔和一個應該放置在 Web 伺服器上的 CAB 檔。請指定生成的輸出檔案名。
S_19					保存為(&A):
B_BROWSE_OUT			瀏覽…(&B)
B_EASYMODE				當安裝時，將 VPN Client 管理器設置成簡單模式(&E)


PREFIX					D_UPDATE_NOTICE
CAPTION					升級 %s
IDOK					顯示升級的資訊(&S)
B_CONFIG				設定升級(&C)
IDCANCEL				不要再顯示此資訊(&D)
S_INFO					已有 %s 的最新版本。您現在可以下載和升級。
S_PRODUCT				軟體:
S_CURRENT				目前的版本:
S_CURRENT_STR			Ver %u.%02u.%04u%s
S_LATEST				最新版本:
S_LATEST_STR			Ver %S%s


PREFIX					D_UPDATE_CONFIG
CAPTION					更新提醒設定
S_INFO					當新版本將要發佈時，請定期查詢 %s 的新版本和彈出提示窗口。\r\n\r\nHTTPS 封包將會用在本電腦和位於日本筑波的 SoftEther 升級伺服器之間，用於查詢有無升級資訊。個人資訊不會外泄。
S_TITLE					%s 升級以及提示設置
S_ENABLE				啟用更新提醒(&E)
S_DISABLE				停用更新提醒(&D)
IDCANCEL				關閉(&C)


PREFIX					D_SM_VMBRIDGE
CAPTION					虛擬機器本地橋說明
S_TITLE					在虛擬機器上使用本地接功能
S_1						據檢測，VPN 伺服器可能運行在 VM（虛擬機器）上，如 VMware 或 Hyper-V。請仔細閱讀下面的說明。如果你不使用虛擬機器，請忽略此消息。
S_2						一些虛擬機器默認禁止網路介面卡的“混雜模式”(Promiscuous Mode / MAC Address Spoofing)。\r\n\r\n如果混雜模式 (Promiscuous Mode / MAC Address Spoofing) 被管理禁用，在 VPN 伺服器的虛擬 HUB 與物理電腦上的物理網路介面卡之間的本地橋功能不能很好地工作。通過使用虛擬機器的配置工具，你應該允許混雜模式 (Promiscuous Mode / MAC Address Spoofing)。\r\n\r\n有關詳細資訊，請參閱您的 VM 文件。如果它是一個共用的虛擬機器，且由其他人管理，請向管理員請求允許使用你的虛擬機器的混雜模式 (Promiscuous Mode / MAC Address Spoofing)。
S_BOLD					說明
IDCANCEL				確定(&O)


PREFIX					D_SM_AZURE
CAPTION					VPN Azure 服務設置
S_TITLE					VPN Azure 雲 VPN 服務（免費）
S_1						VPN Azure 可以更容易地建立一個 VPN 會話，從你家裡的電腦到你辦公室的電腦。當一個 VPN 連接建立了，您可以訪問您公司私人網路絡上的任何其他伺服器。
S_2						在辦公室的電腦（VPN 伺服器）上，你並不需要一個全球 IP 位址。它可以在防火牆或 NAT 後面工作。無需網路系統管理員的配置。您可以在您的家用電腦使用 Windows 內置的 SSTP VPN 用戶端。
S_3						VPN Azure 是一個雲 VPN 服務由 SoftEther 公司經營。 VPN Azure 是免費的，可提供給任何人。按右邊的按鈕可以查看詳細資訊和如何使用的說明。
B_BOLD					VPN Azure 設置
R_ENABLE				啟用 VPN Azure(&E)
R_DISABLE				禁用 VPN Azure(&D)
S_HOSTNAME_BORDER		當前 VPN Azure 主機名稱
S_HOSTNAME_INFO			VPN Azure 主機名稱與動態 DNS 主機名稱相同，但改變的功能變數名稱尾碼為“vpnazure.net”。
B_CHANGE				變更主機名稱(&H)
B_WEB					如何使用 VPN Azure\r\n(訪問網路)
IDCANCEL				確定(&O)


PREFIX					D_SM_PROXY
CAPTION					通過代理伺服器連接
STATIC9					您可以通過代理伺服器連接
STATIC10				代表類型:
R_DIRECT_TCP			直接 TCP/IP 連接(無代理)(&D)
R_HTTPS					通過 HTTP 代理伺服器連接(&T)
R_SOCKS					通過 SOCKS4 代理伺服器連接(&K)
R_SOCKS5				通過 SOCKS5 代理伺服器連接(&K)
B_PROXY_CONFIG			代理伺服器設置(&R)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_VGC_LIST
CAPTION					SoftEther VPN 用戶端的 VPN Gate 學術試驗專案外掛程式
S_TITLE					VPN Gate 公共 VPN 中繼伺服器
S_INFO1					通過使用 VPN 連接經由全世界志願者提供的公共 VPN 伺服器獲得自由訪問網際網路。繞過您的本地故障防火牆的封包攔截，並安全地隱藏你的 IP 地址。
IDOK					連接到 VPN 伺服器(&C)
B_PROXY					代理設置(&P)
S_VLAN					虛擬網路介面卡:
B_WEB					VPN Gate 學術\r\n官方網站
B_REFRESH				重新整理列表(&R)
S_REFRESH				重新整理列表...
S_RESEARCH				日本筑波大學的一個學術項目
S_INFO9					帶有更快線路速度值 (Mbps) 和較小 Ping 結果的 VPN 伺服器讓你更加舒適。如果你使用國外的 VPN 伺服器，您可以瀏覽從您所在國家無法訪問的網站。


PREFIX					D_VGC_PROTOCOL
CAPTION					選擇 VPN 協定來連接
S_TITLE					公共 VPN 中繼伺服器 "%S" (%S) 支持 TCP 和 UDP 作為 VPN 協定。
S_INFO					選擇偏愛的 VPN 協定來使用以連接 VPN 伺服器 "%S" (%S)。一般情況下，TCP 協定很容易通過防火牆。只有當 TCP 失敗時，再嘗試使用 UDP 協定。
R_TCP					使用 &TCP 協定 (Ethernet over HTTPS VPN) (推薦)
R_UDP					使用 &UDP 協定 (Ethernet over UDP VPN)
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_VGS_CONFIG
CAPTION					VPN Gate 服務控制台
R_ENABLE				啟用 VPN Gate 中繼服務和作為志願者加入 VPN Gate 研究(&E)。
S_TITLE					加入 VPN Gate 的學術研究專案嗎?
S_INFO1					VPN Gate 是一個以 "分散式的公共 VPN 中繼伺服器" 技術為研究的學術實驗，日本筑波大學研究生院運作的。VPN Gate 用戶端用戶可以連接到 VPN Gate 公共 VPN 中繼伺服器上運行的服務，並通過 VPN 中繼伺服器享受無限制的上網。
S_INFO9					當一個 VPN Gate 用戶端用戶訪問網際網路上的伺服器，源 IP 位址將被替換為中繼公共 VPN 伺服器的 IP 地址。因此，VPN Gate 用戶端用戶將能夠順利地瀏覽海外網站，即使用戶的本地防火牆因未知原因發生故障，無法通過這樣的訪問。
S_WARNING				如果您選中上述核取方塊，然後按確定，VPN Gate 中繼服務將在這台電腦上啟動。結果，任何 VPN Gate 用戶端將能夠通過 VPN Gate 中繼服務對網際網路進行通信。它是安全的，即使你的電腦是私人網路絡 (如企業網)，因為任何私有 IP 位址的訪問不會被允許經由 VPN Gate 中繼服務通過。
B_OPTION				VPN Gate 服務選項設置(&O)...
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消
B_WEB					瀏覽 http://www.vpngate.net/ ...


PREFIX					D_VGS_OPTION
CAPTION					VPN Gate 服務選項
S_TITLE					VPN Gate 服務選項
S_1						這台電腦將成為一個公共 VPN 伺服器。請填寫運營商的伺服器資訊。這些資訊將被公佈在 www.vpngate.net 的名單上和其他相關服務。聯繫地址也將被用於從 VPN Gate 學術專案運營商的聯繫。
S_2						運營商:
S_3						伺服器的運營商(&O):
S_19					(最多 64 個字母)
S_20					不良內容舉報位址\r\n(e-mail 地址等) (&A):
S_21					(最多 64 個字母)
S_22					給使用者的消息(&M):\r\n(最多 128 個字母)
S_23					該消息將顯示在 VPN Gate 伺服器的清單中。輸入一個令人愉快的消息，讓使用者感到高興。
S_24					VPN 設置:
R_LOG					保存 VPN 封包日誌 (推薦) (&S)
R_2WEEKS				兩周後自動刪除或存檔封包日誌編碼 (推薦) (&T)
R_PERMANENT				使封包日誌永久佔用磁碟空間 (&P)
R_L2TP					啟用 L2TP/IPSec VPN 伺服器功能 (推薦) (&L)
S_25					允許 Mac OS X、iPhone、iPad 和 Android 用戶端進行 VPN 連接。
B_MESSAGE				在 VPN 用戶端和螢幕上彈出您的廣告消息(&S)...
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消


PREFIX					D_VGS_WARNING
CAPTION					在連接 VPN Gate 學術實驗前的注意事項
S1						VPN Gate 學術實驗服務是作為日本筑波大學研究生院的一個研究項目運營的。該服務受制於日本法律。其他國家的法律不受我們關注也不承擔責任。
S2						從本質上講，在世界上有近 200 個國家，都有不同的法律。不可能在軟體發佈前去驗證每一個國家的法律和法規，並使我們的軟體符合所有國家的法律。如果使用者在一個特定的國家使用 VPN Gate 服務，損壞公務人員的權力，服務或軟體的開發者將永遠不會負責恢復或補償等損害或刑事責任。
S3						通過使用本軟體和服務，使用者有自己的義務必須遵守所有相關的法律和規則。使用者將完全承擔任何損失和使用本軟體及服務導致的責任，無論日本領土以內還是以外。
S4						如果你不同意也不理解上述警告，不要使用任何 VPN Gate 學術實驗服務功能。
S5						注: VPN Gate 僅僅是學術目的的一個研究專案。VPN Gate 是作為 SoftEther VPN 的一個外掛程式被開發的。然而，VPN Gate 的每一部分都是在筑波大學的這一研究項目被開發的。VPN Gate 的任何部分都不是 SoftEther 公司開發的。VPN Gate 研究項目不是由 SoftEther 公司引導、經營，推廣和保證的。
R_NEVER					請不要再次顯示此消息(&S)
B_WEB					訪問 VPN Gate 和網站 ...
IDOK					同意(&A)
IDCANCEL				不同意(&D)
S_BOLD					注意! 不要在 VPN 通訊禁止的國家使用 VPN Gate 服務。


PREFIX					D_NM_PUSH
CAPTION					編輯該靜態路由表以推送
S1						這個虛擬 DHCP 伺服器可以推送帶 DHCP 應答消息的無類靜態路由 (RFC 3442) 至 VPN 用戶端。
S2						VPN 用戶端是否能夠識別無類靜態路由 (RFC 3442) 取決於目標 VPN 用戶端軟體。SoftEther VPN 用戶端和 OpenVPN 用戶端都支援無類靜態路由。在 L2TP/IPSec 和 MS-SSTP 協議上，相容性取決於用戶端軟體的實施。
S3						如果你清除了虛擬 DHCP 伺服器選項的預設閘道器欄位，您就可以實現拆分隧道。在用戶端一側，為了使用拆分隧道， L2TP/IPSec 和 MS-SSTP 用戶端需要配置為不創建預設閘道器。
S4						您還可以通過現有的外部 DHCP 伺服器推送無類靜態路由 (RFC 3442)。在這種情況下，在 SecureNAT 禁用虛擬 DHCP 伺服器功能，在這一螢幕上你不需要設置無類路由。
S5						編輯該靜態路由表以推送
S6						例如: 192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253\r\n\r\n用逗號或空格字元來拆分多條目 (最多 64 條目)。\r\n每個條目必須以 "IP 網路位址 / 子網路遮罩 / 閘道 IP 地址" 的格式來指定。
S7						請參閱 RFC3442 以瞭解無類路由。
IDOK					確定(&O)
IDCANCEL				取消




###########################################################################
#                                                                         #
#軟體功能表的字串資料                                                     #
#                                                                         #
###########################################################################


# 連線管理員菜單
PREFIX						CM_MENU
#“連接” 菜單
CMD_TOP_CONNECT				連接(&C)
CMD_CONNECT					連接(&O)\tEnter
CMD_STATUS					查看狀態(&S)...\tCtrl+S
CMD_DISCONNECT				斷開(&I)\tCtrl+D
CMD_DISCONNECT_ALL			斷開所有(&A)\tCtrl+I
CMD_NEW						新 VPN 連接設置(&N)...\tCtrl+N
CMD_CLONE					複製(&C)\tCtrl+C
CMD_SHORTCUT				創建 VPN 連接快捷方式(&H)...
CMD_EXPORT_ACCOUNT			匯出 VPN 連接設置(&X)...
CMD_IMPORT_ACCOUNT			導入 VPN 連接設置(&P)...
CMD_STARTUP					啟動連接設置(&T)\tCtrl+T
CMD_NOSTARTUP				移除連接設置(&E)
CMD_RECENT					最近的 VPN Server(&V)
CMD_RENAME					重新命名(&M)\tF2
CMD_DELETE					刪除(&D)\tDel
CMD_PROPERTY				屬性(&R)...\tAlt+Enter
CMD_EXIT					關閉 VPN Client 管理器(&O)\tAlt+F4
CMD_QUIT					退出 VPN Client 管理器程式(&X)\tAlt+Q
#“編輯” 功能表
CMD_TOP_EDIT				編輯(&E)
CMD_SELECT_ALL				全選(&A)\tCtrl+A
CMD_SWITCH_SELECT			切換選擇(&I)
#“查看”菜單
CMD_TOP_VIEW				查看(&V)
CMD_STATUSBAR				顯示狀態列(&S)
CMD_VISTASTYLE				Windows Vista / 7 / 8 / 10 風格(&T)
CMD_SHOWPORT				在連接清單中顯示埠(&P)
CMD_TRAYICON				顯示工具列上的圖示(&T)
CMD_ICON					圖示(&I)
CMD_DETAIL					詳細(&D)
CMD_GRID					顯示邊框(&G)
CMD_REFRESH					重新整理(&R)\tF5
#“虛擬區域網路” 菜單
CMD_TOP_VLAN				虛擬適配器(&L)
CMD_NEW_VLAN				新建虛擬網路介面卡(&C)...\tCtrl+L
CMD_ENABLE_VLAN				啟用虛擬網路介面卡(&E)\tCtrl+E
CMD_DISABLE_VLAN			禁用虛擬網路介面卡(&S)\tCtrl+B
CMD_DELETE_VLAN				刪除虛擬網路介面卡(&D)\tDel
CMD_REINSTALL				重新安裝驅動程式(&U)...\tCtrl+U
CMD_WINNET					打開&Windows網路連接...\tCtrl+W
#“連接” 菜單
CMD_TOP_SECURE				智慧卡(&S)
CMD_SECURE_MANAGER			智慧卡管理器(&M)...\tCtrl+G
CMD_SECURE_SELECT			選擇一個智慧卡使用(&S)...
#“工具” 功能表
CMD_TOP_TOOL				工具(&T)
CMD_PASSWORD				設置密碼(&P)...\tCtrl+P
CMD_TRUST					管理信任的 CA 證書列表(&T)\tCtrl+R
CMD_NETIF					網路設備狀態(&N)...
CMD_TCPIP					TCP/IP 協議優化工具(&O)...
CMD_MMCSS					Windows Vista / 7 / 8 / 10 的優化(&V)...
CMD_TRAFFIC					網路通信速度測試工具(&R)...\tCtrl+Q
CMD_CM_SETTING				切換運行模式(&M)...
CMD_LANGUAGE				語言設置(&L)
CMD_OPTION					選項(&O)...\tCtrl+O
#“語音”功能表
CMD_TOP_VOICE				語音(&O)
CMD_VOIDE_NONE				關閉語音指南(&D)
CMD_VOICE_NORMAL			正常語音指南(&N)
CMD_VOICE_ODD				擴展語音指南(&O)
#“説明”功能表
CMD_TOP_HELP				幫助(&H)
CMD_ABOUT					關於(&A)...

















###########################################################################
#                                                                         #
# 命令提示符字串資料                                                    #
#                                                                         #
###########################################################################

PREFIX						NULL

# 控制台系統總覽
CON_INFILE_ERROR			錯誤: 無法打開指定的輸入檔 "%s"。
CON_OUTFILE_ERROR			錯誤: 無法創建指定的輸出檔 "%s"。
CON_INFILE_START			在檔 "%s" 中寫入命令將被使用代替鍵盤輸入。
CON_OUTFILE_START			該消息輸出到控制台將被保存在檔 "%s"。
CON_USER_CANCEL				[EOF]
CON_UNKNOWN_CMD				"%S": 命令未找到。\n您可以使用 "HELP" 命令來查看一個可用的命令列表。
CON_AMBIGUOUS_CMD			"%S": 命令名稱是模糊的。
CON_AMBIGUOUS_CMD_1			指定的命令名稱匹配以下多個命令:
CON_AMBIGUOUS_CMD_2			請更嚴格地重新指定命令名稱。
CON_INVALID_PARAM			參數 "/%S" 已被指定。使用命令 "%S" 時，不可能指定此參數。輸入 "%S /HELP" 來看被使用的參數清單。
CON_AMBIGUOUS_PARAM			"/%S": 參數名稱是不明確的。
CON_AMBIGUOUS_PARAM_1		指定的參數名稱符合以下，被指定的做為命令 "%S" 參數的參數:
CON_AMBIGUOUS_PARAM_2		請更嚴格地重新指定參數名稱。


# 不明命令
CMD_UNKNOWM					沒有這個命令的說明。
CMD_UNKNOWN_HELP			沒有這個命令的詳細描述。如果您想瞭解更多有關此命令的詳細資料，請參閱手冊或線上文檔。
CMD_UNKNOWN_ARGS			沒有命令執行的例子。
CMD_UNKNOWN_PARAM			沒有這個參數的說明。


# 控制台系統內使用的字串
CMD_HELP_1					您可以使用下面的 %u 命令:
CMD_HELP_2					參考每個命令的使用，輸入 "命令名稱 ?" 來查看幫助。
CMD_EVAL_MIN_MAX			您必須指定從 %u 到 %u 的整數。
CMD_PROMPT					輸入一個值: 
CMD_EVAL_NOT_EMPTY			規格不能為空白。
CMD_EVAL_SAFE				該字串包含不可用的字元。
CMD_EVAL_INT				您必須指定一個不小於 1 的整數。
CMD_HELP_TITLE				關於命令 "%S" 的幫助
CMD_HELP_DESCRIPTION		[目的]
CMD_HELP_USAGE				[使用方法]
CMD_HELP_HELP				[說明]
CMD_HELP_ARGS				[參數]
CMD_PROMPT_PORT				輸入埠號: 
CMD_EVAL_PORT				埠號無效。指定一個範圍是 1 到 65535 的埠號。
CMD_CT_STD_COLUMN_1			項目
CMD_CT_STD_COLUMN_2			價值
CMD_CT_STD_COLUMN_3			說明
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1_6	指定 "IPv6 地址/子網路遮罩" 格式。\n通過用冒號來分開這十六位進制的數值來指定 IPv6 地址，如如“ 2001:200:0:1::”。對於子網路遮罩，您可以指定用冒號分開的十六位進制數值，如 “ffff:ffff:ffff:ffff::”，或者您也可以用十進位數字值指定子網路遮罩的比特長度，如 64。\n要指定一個獨立主機，指定子網路遮罩為“ ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff”或 “128”。\n(例)\n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_1	指定 "IPv4 地址/子網路遮罩" 格式。\n通過用小數點來分隔十進位數字值來指定 IPv4 地址，如 “192.168.0.1”。對於子網路遮罩，您可以通過使用小數點分隔十進位數字值來來指定，如 “255.255.255.0”，或者您也可以通過使用十進位數字值來指定子網路遮罩的比特長度如 24。\n要指定一個獨立主機，您可以指定子網路遮罩為 255.255.255.255 或 32\n(例)\n192.168.0.1/24\n192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_2	指定的 IP 地址不是網路位址。
CMD_PARSE_IP_SUBNET_ERROR_3	指定的 IP 位址不是網路位址首碼。
CMD_EVAL_DATE_TIME_FAILED	日期和時間規格無效。\n日期和時間必須為相同的格式如 "2005/10/08 19:30:00"，指定 6 個整數代表年/月/日 小時:分鐘:秒，用斜線，空格和冒號分隔。年指定為 4 位數。
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1_6		指定 "IPv6 地址/遮罩" 格式。\n通過用冒號來分隔十六進位的數值來指定 IPv6 地址，如 “2001:200:0:1::”。對於遮罩，您可以指定由冒號分隔的十六進位的數值，如 ffff:ffff:ffff:ffff::，或者您也可以用十進位數字值來指定遮罩的比特長度如 64。\n要指定一個獨立主機，指定遮罩為 “ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff ”或“128”。\n(例) \n2001:200:0:1::/64\n2001:200:0:1::/ffff:ffff:ffff:ffff::\n2001:200:0:1::5/12\n\n
CMD_PARSE_IP_MASK_ERROR_1	指定 "IPv4 地址/遮罩" 格式。\n通過用小數點來分隔十進位數字值來指定 IPv4 地址，如“192.168.0.1”。對於遮罩，您可以指定用小數點分隔的十進位數字值，如 “255.255.255.0”，或者您也可以用十進位值指定遮罩的比特長度，如 24。\n要指定一個獨立主機，指定遮罩為 255.255.255.255 或 32\n(例) \n 192.168.0.1/24\n 192.168.0.1/255.255.255.0\n192.168.0.5/255.255.255.255\n\n



# 通用資訊
CMD_MSG_INVALID_HOSTNAME	指定的主機名稱無效。
CMD_MSG_OK					命令成功完成。
CMD_MSG_ALLOW				允許
CMD_MSG_DENY				拒絕
CMD_MSG_INFINITE			無限
CMD_MSG_ENABLE				啟用
CMD_MSG_DISABLE				禁用
CMD_MSG_LOAD_CERT_FAILED	無法讀取指定的 X.509 證書文件。
CMD_MSG_SAVE_CERT_FAILED	無法寫入 X.509 證書文件。
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NAME		VPN 連接設置名稱
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HOSTNAME	目標 VPN Server 主機名稱
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PORT		目標 VPN Server 埠號
CMD_ACCOUNT_COLUMN_HUBNAME	目標 VPN Server 虛擬 HUB 名稱
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_TYPE	代理伺服器類型
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_HOSTNAME	代理伺服器主機名稱
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_PORT	代理伺服器的埠號
CMD_ACCOUNT_COLUMN_PROXY_USERNAME	代理伺服器的用戶名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_USE	驗證伺服器憑證
CMD_ACCOUNT_COLUMN_SERVER_CERT_NAME	註冊的伺服器個人證書
CMD_ACCOUNT_COLUMN_RETRY_ON_SERVER_CERT	遇到不信任的證書時重試
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ADD_DEFAULT_CA   信任系統憑證存放區
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DEVICE_NAME	用於連接的設備名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_TYPE	驗證類型
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_USERNAME	用戶名
CMD_ACCOUNT_COLUMN_AUTH_CERT_NAME	用戶端驗證使用證書
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NUMTCP	VPN 通信中使用的 TCP 的連接數
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_INTERVAL	建立每個 TCP 連接的間隔
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_TTL	每個 TCP 連接的連接週期
CMD_ACCOUNT_COLUMN_TCP_HALF	使用半雙工模式
CMD_ACCOUNT_COLUMN_ENCRYPT	通過 SSL 加密
CMD_ACCOUNT_COLUMN_COMPRESS	資料壓縮
CMD_ACCOUNT_COLUMN_BRIDGE_ROUTER	通過橋接器 / 路由模式連接
CMD_ACCOUNT_COLUMN_MONITOR	通過監測模式連接
CMD_ACCOUNT_COLUMN_NO_TRACKING	不要調整路由表
CMD_ACCOUNT_COLUMN_QOS_DISABLE	不要使用 QoS 控制功能
CMD_ACCOUNT_COLUMN_DISABLEUDP		禁用 UDP 加速功能


# Debugging Information Collecting Tool
CMD_DEBUG_SOFTNAME			調試資訊採集工具
CMD_DEBUG_PRINT				調試資訊採集工具\r\n\r\n
CMD_DEBUG_NOT_2000			要求 Windows 2000 或更高版本。
CMD_DEBUG_NOT_ADMIN			您必須以管理員身份登入 Windows 執行此命令。
CMD_DEBUG_UAC_FAILED		無法獲得管理員許可權。
CMD_DEBUG_SAVE_TITLE		指定保存檔的目標路徑
CMD_DEBUG_OK				一個調試資訊檔被保存為 "%s"。\r\n\r\n發送此檔到你的支持人員。\r\n在發送給支持人員以前，您必須驗證此檔的內容。\r\n如果有一些你不想透露給其他工作人員的機密資訊，你有責任移除這個檔中的機密資訊。\r\n\r\n如果你忽略了包含在此檔中的機密資訊，並且你同意將整個檔發送給支持人員，這意味著你已經同意透露檔中的全部內容給支援人員。
CMD_DEBUG_NG					無法保存調試資訊為 "%s"。


# 測試命令
CMD_TEST					執行測試運行。
CMD_TEST_HELP				這是一個測試命令。執行測試運行。隨著測試命令，您可以指定許多參數。您可以省略參數的個數。
CMD_TEST_ARGS				Test [/A1:a_str] [/A2:b_str] [/A3:int_value]
CMD_TEST_A1					指定參數格 A1。這可以被省略。
CMD_TEST_A2					指定參數 A2。如果忽略，當命令執行時，提示將顯示輸入參數 A2。規格不能是空白。
CMD_TEST_A3					指定一個數值。您必須指定一個範圍是 1 到 100 之間的整數。指定的整數超出此範圍，將導致錯誤資訊顯示。
CMD_TEST_EVAL_A2			參數 A2 的規格不能是空白。
CMD_IP_EVAL_FAILED			IP 位址指定不正確。
CMD_HOSTPORT_EVAL_FAILED	主機名稱和埠號規格無效。\n請使用指定的主機名稱格式:埠號 或 IP 位址:埠號。
CMD_PORTLIST_EVAL_FAILED	埠號清單規格無效。\n列表必須至少有一個埠號設置，也可以設置多個埠號。當指定多個埠號時，使用逗號隔開，如 "443,992,8888"。
CMD_PROTOCOL_EVAL_FAILED	協議指定不正確。可以為協議指定 ip, tcp, udp, icmpv4, icmpv6 或協定數位 (0 到 255)。
CMD_PORT_RANGE_EVAL_FAILED	埠號或埠號範圍指定不正確。如果僅指定一個埠號，必須使用一個整數來指定埠號。如果指定多個埠，開始埠號和結束埠號加一個連字號來指定，如 "80-443"。
CMD_TCP_CONNECTION_STATE_EVAL_FAILED	TCP 連接狀態規格無效。\n指定 "已設立" 或 "未設立"，並且在選擇協定時指定 TCP。
CMD_MAC_ADDRESS_AND_MASK_EVAL_FAILED	MAC 位址和遮罩規格無效。\n使用有分隔符號('-' 或 ':')的十六進位數字，和沒有分隔符號。一個例子是 "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-FF"。
CMD_EXEC_MSG_NAME			%S 命令 - %s
CMD_ID						ID
CMD_FILE_NOT_FOUND			找不到指定的檔案 "%s"。
CMD_FILE_NAME_EMPTY			檔案名沒有被指定。
CMD_SAVECERTPATH			保存 X.509 證書到檔案名:
CMD_SAVECERT_FAILED			無法保存證書文件。
CMD_SAVEKEYPATH				保存金鑰到檔案名: 
CMD_SAVEKEY_FAILED			無法保存金鑰檔案。
CMD_SAVEFILE_FAILED			無法保存檔案。
CMD_LOADFILE_FAILED			無法打開檔案。
CMD_LOADCERTPATH			從……檔案名讀取 X.509 證書: 
CMD_LOADCERT_FAILED			無法讀取證書檔案。
CMD_LOADKEYPATH				從檔案名……讀取私密金鑰: 
CMD_LOADKEY_FAILED			無法讀取金鑰文件。
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_1		指定的金鑰檔被密碼保護。
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_2		請輸入密碼: 
CMD_LOADKEY_ENCRYPTED_3		密碼不正確。
CMD_KEYPAIR_FAILED			X.509 證書和私密金鑰的組合指定不正確。證書和與該證書對應的私密金鑰是必需的。
CMD_CERT_NOT_EXISTS			證書未登記。
CMD_NO_SETTINGS				－
CMD_DISCONNECTED_MSG		\n---Error---\n\n與您正管理的主機通信會話被中斷了。從現在開始，如果您運行任何命令將出現錯誤。\n\n為了重新連接到您管理的主機，首先輸入 "EXIT" 的離開本提示，然後重新連接。\n\n


# VPN CMD 命令
CMD_VPNCMD					SoftEther VPN Developer Edition 命令列管理工具
CMD_VPNCMD_HELP				“vpncmd ”程式是一個允許您通過使用命令列來管理 SoftEther VPN 軟體的實用工具。通過使用 vpncmd，您可以連接到運行在本地或遠端電腦的 VPN Client，VPN Server 或 VPN Bridge 並管理它們。此外，通過使用 VPN 工具模式，您可以調用網路傳送速率測試工具和證書創建功能。即使不連接到 VPN Server 或 VPN Client，vpncmd 也是可以使用的。\n當使用 vpncmd 時，如果檔案名是通過使用 /IN 和 /OUT 參數指定的，該命令就可以根據一個檔被批量執行。該檔列舉了可執行命令的檔和執行結果可以被寫入檔中。通常，vpncmd 啟動後命令提示符會出現，但是，當用 /IN 參數指定一個輸入檔時，在輸入檔的所有行執行完成後，該程式將自動終止。此外，當指定 /CMD 參數來執行一個命令時，在命令執行完成後，程式將自動終止。您不能同時刻指定 /IN 參數和 /CMD 參數。vpncmd 程式的終止代碼將是最後執行命令的錯誤代碼 (在成功執行的情況下是 0)。在 Windows 環境下，當具有管理員許可權的用戶一次或多次啟動 vpncmd 時，有可能只需輸入 "vpncmd" 到 Windows 命令提示符或 [運行...] Windows 啟動 vpncmd。為了在 UNIX 系統下得到同樣的結果，您可以手動設置，PATH 環境是可變的。
CMD_VPNCMD_ARGS				vpncmd [host:port] [/CLIENT|/SERVER|/TOOLS] [/HUB:hub] [/ADMINHUB:adminhub] [/PASSWORD:password] [/IN:infile] [/OUT:outfile] [/CMD commands...]
CMD_VPNCMD_[host:port]		通過指定格式的參數 [主機名稱:埠號]，可自動連接到主機。如果這是沒有指定的，會出現一個提示讓輸入連接目的地。當連接到一個 VPN Client，您不能指定一個埠號。
CMD_VPNCMD_CLIENT			連接到 VPN 客戶做管理。您不能指定它與 /SERVER 一起做。
CMD_VPNCMD_SERVER			連接到 VPN Server 或 VPN Bridge 做管理。您不能指定它與 /CLIENT 一起做。
CMD_VPNCMD_TOOLS			啟用 VPN 工具命令。 VPN 工具包括簡單證書創建工具 (MakeCert 命令) 和網路傳送速率測試工具 (SpeedTest 命令)。
CMD_VPNCMD_HUB				當通過 “虛擬 HUB 管理模式”連接到 VPN Server 時，這就指定了該虛擬 HUB 名稱為 "hub"。如果您指定主機名稱而不是 / HUB 參數，連接將通過 “伺服器管理模式”進行。
CMD_VPNCMD_ADMINHUB			在連接到 VPN Server 後，這將指定自動選擇的虛擬 HUB "adminhub" 的名稱。如果已經指定 /HUB 的參數，虛擬 HUB 將被自動選定，則本指定就沒有必要了。
CMD_VPNCMD_PASSWORD			當連接時，如果需要管理員密碼，指定密碼 "password"。當沒有指定密碼時，提示輸入密碼會被顯示。
CMD_VPNCMD_IN				這將指定的文字檔 "infile"，其中包含連接完成後自動執行的命令列表。如果指定 /IN 參數，在檔中所有命令檔都執行完畢後，vpncmd 程式將自動終止。如果該檔包含多位元組字元，編碼必須是 Unicode (UTF-8)。這不能與 /CMD 一起被指定 (如 /CMD 是指定的，/IN 將被忽略)。
CMD_VPNCMD_OUT				您可以指定文字檔 "outfile" 寫所有的字串，如螢幕上的提示，資訊，錯誤和執行結果。請注意，如果指定的檔已經存在，現有檔的內容將被覆蓋。輸出字串將用 Unicode (UTF-8) 編碼被記錄。
CMD_VPNCMD_CMD				如果可選命令 "commands..." 包含在 /CMD 命令之後，連接完成後此命令將被執行，此後 vpncmd 程式將終止。不能與 /IN 一起指定 (如果與 /IN 一起指定，/IN 將被忽略)。在所有其他 vpncmd 參數之後指定 /CMD 參數。
CMD_VPNCMD_CSV				您可以通過指定本選項啟用 CSV 輸出。每個命令的結果將會以 CSV 形式列印。用其他程式處理結果是有用的。
CMD_VPNCMD_CS_1				通過使用 vpncmd 程式，可以取得以下成果。\n\n1. VPN Server 或 VPN Bridge 的管理。\n2. VPN Client 的管理。\n3. 使用 VPN 工具 (證書創建和網路傳送速率測試工具)\n\n
CMD_VPNCMD_CS_2				選擇 1, 2 或 3: 
CMD_VPNCMD_HOST_1			指定的主機名稱或目標 VPN Server 或 VPN Bridge 正在 運行的電腦 IP 位址。\n通過以 "主機名稱:埠號" 格式指定，您還可以指定埠號。\n(當沒有指定埠號時，使用 443。)\n如果不輸入任何內容並按下回車鍵，將連接到埠號為 443 的本地主機 (這台電腦)。
CMD_VPNCMD_HOST_2			指定的主機名稱或正在運行的目標 VPN Client 電腦的 IP 位址。\n如果不輸入任何內容並且按下回車鍵，將連接到本地主機 (這台電腦)。
CMD_VPNCMD_HOST_3			目標 IP 位址的主機名稱:
CMD_VPNCMD_HUB_1			如果通過虛擬 HUB 管理模式連接到伺服器，請輸入虛擬 HUB 的名稱。\n如果通過伺服器管理模式連接，無須輸入任何內容請按Backspace鍵。\n
CMD_VPNCMD_HUB_2			指定虛擬 HUB 名稱:
CMD_VPNCMD_ABOUT			SoftEther VPN 命令列管理工具 (vpncmd 命令)\nDeveloper Edition\n%S\n%S\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll rights reserved.\n
CMD_VPNCMD_PASSWORD_1		訪問被拒絕。可能是密碼不正確，或者是您以不正確的管理模式連接。您可以嘗試再次輸入密碼。要取消，請按 Ctrl + D。
CMD_VPNCMD_PASSWORD_2		密碼: 
CMD_VPNCMD_ERROR			發生錯誤。(錯誤代碼: %u)\n%s
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED	與伺服器 "%S" 的連接已建立 (埠 %u)。
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_1	您有整個 VPN Server 的管理員許可權。
CMD_VPNCMD_SERVER_CONNECTED_2	您在 VPN Server 上有虛擬 HUB "%S" 的管理員許可權。
CMD_VPNCMD_CLIENT_NO_REMODE	目標 VPN Client 伺服器不允許來自遠端電腦的依法行政的連接。啟動的電腦上運行的 VPN Client 並連接到本地主機的命令列管理工具或 VPN 客戶經理。
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_0		請輸入密碼。要取消，請按下 Ctrl + D 鍵。
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_1		密碼    : 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_2		確認輸入: 
CMD_VPNCMD_PWPROMPT_3		密碼和確認密碼不匹配。請再輸入密碼和確認密碼。
CMD_VPNCMD_CLIENT_CONNECTED	連接到 VPN Client "%S"。
CMD_VPNCMD_TOOLS_CONNECTED	VPN 工具已推出。通過輸入 "HELP"，您可以查看可使用的命令列表。




#######################################################
#                                                     #
# VPN Server 的管理命令如下                           #
#                                                     #
#######################################################



# About 命令
CMD_About				顯示版本資訊
CMD_About_HELP			這顯示了此命令列管理工具的版本資訊。版本資訊中包括了 vpncmd 版本號，內部標記和內部標記資訊。
CMD_About_ARGS			About


# ServerInfoGet 命令
CMD_ServerInfoGet		獲取伺服器資訊
CMD_ServerInfoGet_Help	這使您可以獲取當前連接的 VPN Server 或 VPN Bridge 的伺服器資訊。伺服器資訊中包括版本號，內部標記和內部標記資訊。您還可以獲取當前伺服器運行模式的資訊和伺服器上運行的作業系統資訊。
CMD_ServerInfoGet_Args	ServerInfoGet


# ServerStatusGet 命令
CMD_ServerStatusGet		獲取當前伺服器狀態
CMD_ServerStatusGet_Help	這使您可以即時獲取當前連接的 VPN Server 或 VPN Bridge 的現狀。您可以得到關於資料通信和伺服器上存在的不同類型物件數量的統計資料。您可以得到當前電腦所使用的作業系統記憶體多少的資訊。
CMD_ServerStatusGet_Args	ServerStatusGet


# ListenerCreate 命令
CMD_ListenerCreate		創建新的 TCP 監聽器
CMD_ListenerCreate_Help	這使您可以在伺服器上創建一個新的 TCP 監聽器。通過建立 TCP 監聽器，伺服器開始在指定的 TCP/IP 埠連接監聽。\n已創建的 TCP 監聽器可以被 ListenerDelete 命令刪除。\n您還可以得到一個當前使用 ListenerList 命令登記的 TCP 偵聽器列表。\n要執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。
CMD_ListenerCreate_Args	ListenerCreate [port]
CMD_ListenerCreate_[port]	使用一個整數，指定新添加的 TCP/IP 監聽埠號。您也可以使用一個已經被其他程式使用的埠號; 但 VPN Server 將無法使用，直到該程式結束了在埠的使用。指定一個範圍從 1 到 65535 的埠號。
CMD_ListenerCreate_PortPrompt	新增 TCP/IP 監聽器埠號: 


# ListenerDelete 命令
CMD_ListenerDelete		刪除 TCP 監聽器
CMD_ListenerDelete_Help	這允許您刪除一個在伺服器上已註冊的 TCP 偵聽器。當 TCP 監聽器在運行狀態，當運行停止時，監聽器將被自動刪除。\n您還可以得到一個當前使用 ListenerList 命令登記的 TCP 監聽器列表。\n為了執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。
CMD_ListenerDelete_Args	ListenerDelete [port]
CMD_ListenerDelete_[port]	使用一個整數，指定要刪除的 TCP/IP 監聽器埠號。
CMD_ListenerDelete_PortPrompt	TCP/IP 偵聽器埠號: 


# ListenerList 命令
CMD_ListenerList		獲取 TCP 監聽器列表
CMD_ListenerList_Help	這使您可以獲取的 TCP 偵聽器列表當前伺服器上註冊。您可以獲取有關各種 TCP 監聽器的運行狀態或錯誤的資訊。\n執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。
CMD_ListenerList_Args	監聽器列表
CMD_ListenerList_Column1	TCP 埠
CMD_ListenerList_Column2	狀態


# ListenerEnable 命令
CMD_ListenerEnable		開始 TCP 監聽器運行
CMD_ListenerEnable_Help	這將啟動在當前伺服器上註冊的停止 TCP 監聽器的運行。\n您還可以得到一個當前使用 ListenerList 命令註冊的 TCP 監聽器列表。\n為了執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。
CMD_ListenerEnable_Args	ListenerEnable [port]
CMD_ListenerEnable_[port]	使用一個整數，指定要啟動的 TCP/IP 監聽器埠號。
CMD_ListenerEnable_PortPrompt	啟動 TCP/IP 監聽器埠號: 


# ListenerDisable 命令
CMD_ListenerDisable		停止 TCP 監聽器運行
CMD_ListenerDisable_Help	這將停止在當前伺服器上註冊的 TCP 監偵聽器的運行。\n您還可以得到一個當前使用 ListenerList 命令註冊的 TCP 監聽器列表。\n為了執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。
CMD_ListenerDisable_Args	ListenerDisable [port]
CMD_ListenerDisable_[port]	使用一個整數，指定要停止的 TCP/IP 監聽器埠號。
CMD_ListenerDisable_PortPrompt	啟動 TCP/IP 監聽器埠號: 


# PortsUDPSet command
CMD_PortsUDPSet			Sets the UDP ports that the server should listen on
CMD_PortsUDPSet_Help	This command can be used to specify a single or multiple UDP ports the server should listen on. \nYou can specify a port that is used by another process, however the server will not be able to use it until the port becomes free. \nSpecify a port number that is within the range of 1 to 65535. \nYou can list the ports that are currently set with the PortsUDPGet command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_PortsUDPSet_Args	PortsUDPSet [ports]
CMD_PortsUDPSet_[ports]	Multiple UDP ports can be specified by splitting them with a space or a comma, for example: "443, 992, 1194, 5555". \nSpecify "0" to disable the UDP listener. \n\nPorts: 


# PortsUDPGet command
CMD_PortsUDPGet			Lists the UDP ports that the server is listening on
CMD_PortsUDPGet_Help	This command can be used to retrieve the UDP ports the server is listening on. \nYou can set the ports with the PortsUDPSet command.
CMD_PortsUDPGet_Args	PortsUDPGet
CMD_PortsUDPGet_Ports	UDP ports


# ProtoOptionsSet 命令
CMD_ProtoOptionsSet						Sets an option's value for the specified protocol
CMD_ProtoOptionsSet_Help				This command can be used to change an option's value for a specific protocol. \nYou can retrieve the options using the ProtoOptionsGet command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_ProtoOptionsSet_Args				ProtoOptionsSet [protocol] [/NAME:option_name] [/VALUE:string/true/false]
CMD_ProtoOptionsSet_[protocol]			Protocol name.
CMD_ProtoOptionsSet_NAME				Option name.
CMD_ProtoOptionsSet_VALUE				Option value. Make sure to write a value that is accepted by the specified protocol!
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_[protocol]	Protocol: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_NAME			Option: 
CMD_ProtoOptionsSet_Prompt_VALUE		Value: 


# ProtoOptionsGet 命令
CMD_ProtoOptionsGet						Lists the options for the specified protocol
CMD_ProtoOptionsGet_Help				This command can be used to retrieve the options for a specific protocol. \nDetailed info (e.g. value type) will be shown. \nYou can change an option's value with the ProtoOptionsSet command.
CMD_ProtoOptionsGet_Args				ProtoOptionsGet [protocol]
CMD_ProtoOptionsGet_[protocol]			Protocol name.
CMD_ProtoOptionsGet_Prompt_[protocol]	Protocol: 
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Name			Name
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Type			Type
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Value		Value
CMD_ProtoOptionsGet_Column_Description	Description

# ProtoOptions
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_DefaultClientOption			When OpenVPN is compiled without OCC code, it doesn't send the options string to the server. The original OpenVPN server still works, because the configuration is static. SoftEther VPN is heuristic and wants to support as many different configurations as possible. This option allows to define the string that is sent to clients built without OCC code, so that they can successfully connect.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Obfuscation					This may help an OpenVPN client bypass firewalls that are aware of the protocol and block it. The same XOR mask has to be applied client-side, otherwise it will not be able to connect with certain obfuscation methods!
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_ObfuscationMask				Mask used to XOR the bytes in the packet (used for certain obfuscation modes).
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PingSendInterval				Interval in milliseconds between each ping packet transmission.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_PushDummyIPv4AddressOnL2Mode	There's a bug that manifests under certain circumstances on Linux. It causes the OpenVPN client to disconnect unless the TAP device is UP. This option tells the server to push a dummy IPv4 address (RFC7600) to the client, so that the TAP adapter is forced to be UP.
CMD_ProtoOptions_Description_OpenVPN_Timeout						Time in milliseconds after which the session is forcifully interrupted if no packets are received from the client in the meantime.


# ServerPasswordSet 命令
CMD_ServerPasswordSet	設置 VPN Server 管理員密碼
CMD_ServerPasswordSet_Help	這將設置 VPN Server 管理員密碼。您可以指定密碼為一個參數。如果密碼沒有指定，將顯示提示輸入密碼和密碼確認。如果指定密碼為一個參數，這個密碼將在螢幕上顯示瞬間，這構成了風險。我們建議盡可能避免指定這個參數，使用密碼提示輸入密碼。\n為了執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。
CMD_ServerPasswordSet_Args	ServerPasswordSet [password]
CMD_ServerPasswordSet_[password]	指定一個新的密碼設置。


# ClusterSettingGet 命令
CMD_ClusterSettingGet	獲取當前 VPN Server 群集配置
CMD_ClusterSettingGet_Help	你可以用它來獲取當前 VPN Server 的群集配置。\n為了執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。
CMD_ClusterSettingGet_Args	ClusterSettingGet
CMD_ClusterSettingGet_Current	當前配置
CMD_ClusterSettingGet_None	(沒有設置)
CMD_ClusterSettingGet_PublicIp	公網 IP 地址
CMD_ClusterSettingGet_PublicPorts	公共埠列表
CMD_ClusterSettingGet_Controller	目標控制器
CMD_ClusterSettingGet_ControllerOnly	僅限控制器功能
CMD_ClusterSettingGet_Weight	群集性能標準


# ClusterSettingStandalone 命令
CMD_ClusterSettingStandalone	設置為獨立的 VPN Server 類型
CMD_ClusterSettingStandalone_Help	使用此設置 VPN Server 類型為 [獨立伺服器]。獨立伺服器指 VPN Server 在當前狀態下不屬於任何群集。當 VPN Server 安裝後，預設情況下為獨立的伺服器模式。除非你有特別的計畫來配置群集，我們建議 VPN Server 以獨立模式運行。\n為了執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。\n還有，當這個命令執行時，VPN Server 會自動重新啟動。\n此命令不能在 VPN Bridge 上運行。
CMD_ClusterSettingStandalone_Args	ClusterSettingStandalone


# ClusterSettingController 命令
CMD_ClusterSettingController	設置 VPN Server 類型為群集控制器
CMD_ClusterSettingController_Help	使用此設置 VPN Server 類型為 [群集控制器]。群集控制器是一個群集的所有成員伺服器的中央電腦，群集環境是由多個 VPN Server 構成。一個群集需要一台電腦成為這個角色。在同一群集配置裡的其他群集成員伺服器，是通過連接到群信控制器作為群集成員開始運行的。 \n為了執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。\n還有，當這個命令執行時刻，VPN Server 會自動重新啟動。\n此命令不能在 VPN Bridge 上運行。
CMD_ClusterSettingController_Args	ClusterSettingController [/WEIGHT:weight] [/ONLY:yes|no]
CMD_ClusterSettingController_WEIGHT	這設置了這個 VPN Server 的性能標準比值。這是在群集負載平衡中執行的標準值。一般而言，這個值是 100。例如，僅設置一台機器為 200，而其他成員機器為 100，在負載平衡期間，將調節這台機器收到其他成員兩倍的連接數。指定 1 或更高的值。如果此參數未指定，將使用 100。
CMD_ClusterSettingController_ONLY	通過在這裡指定 "yes"，VPN Server 在群集裡僅作為一個控制器運行，並總是分配一般 VPN Client 連接給到自身以外的成員。此功能用於高負載的環境。如果此參數未指定，"no" 將被使用。


# ClusterSettingMember 命令
CMD_ClusterSettingMember	VPN Server 類型設置為群集成員
CMD_ClusterSettingMember_Help	使用此設置 VPN Server 類型，[群集成員伺服器]。一個群集成員伺服器是成員的電腦屬於群集配置由多個 VPN Server 與另一個中心現有群集控制器。集群成員可以根據需要任意添加到群集。\n在設置為群集成員伺服器的 VPN Server，群集控制器管理員要為控制器的 IP 位址和埠號使用，需要知道公共 IP 位址和公共埠號 (必要時本 VPN Server) 和密碼。\n要執行這個命令，您必須擁有 VPN Server 管理員許可權。\n另外，在執行此命令，VPN Server 會自動重新啟動。\n此命令不能運行的 VPN Bridge。
CMD_ClusterSettingMember_Args	ClusterSettingMember [server:port] [/IP:ip] [/PORTS:ports] [/PASSWORD:password] [/WEIGHT:weight]
CMD_ClusterSettingMember_[server:port]	按照 [主機名稱:埠號] 的形式，設定目的地群集控制器的主機名稱，IP 位址，埠號等。
CMD_ClusterSettingMember_IP	指定該伺服器的公用 IP 地址。如果不指定公用 IP 地址，請設定 "/IP:none"。當 IP 位址沒有指定，將自動使用的網路介面的 IP 位址連接到群集控制器。
CMD_ClusterSettingMember_PORTS	指定伺服器的公開埠一覽。該清單必須至少有一個公共埠號設置，也可以設置多個公共埠號。當指定多個埠號，例如 "/PORTS:443,992,8888" 中間用逗號分開。
CMD_ClusterSettingMember_PASSWORD	指定連接到目標控制器的密碼。它與目標控制器管理密碼是相同的。
CMD_ClusterSettingMember_WEIGHT	這設定了一個表現這個 VPN Server 的標準比率值。這是負載平衡集群中執行的標準值。一般而言，這個值是 100。例如，只有一台機器是 200，而其他成員是 100 個單位，將規範這台機器得到像其他許多成員期間兩次連接負載平衡。指定 1 或更高的值。如果此參數未指定，將使用 100。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_1	指定一個公用 IP 位址。\n如果你不指定，請按回車鍵，不需要輸入任何東西。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_IP_2	公共 IP 地址: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_1	請指定一個公共埠號的列表。\n有 2 個或以上指定埠號，如例用逗號分隔: "443,992,8888"。
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_PORT_2	公共埠號: 
CMD_ClusterSettingMember_Prompt_HOST_1	目標控制器的主機名稱和埠號: 


# ClusterMemberList 命令
CMD_ClusterMemberList	獲得群集成員名單
CMD_ClusterMemberList_Help	使用此命令時，VPN Server 作為群集控制器操作獲得對相同的群集群集成員伺服器，包括群集控制器本身的列表。\n若需每個成員，下面的資訊也被列入。 [類型]，[連線開始]，[主機名稱]，[點]，[會期號碼]，[TCP 連接數]，[虛擬的作業站數目]，[使用用戶端連接許可證]，[使用大橋連接許可證]。\n此命令不能運行在 VPN Bridge。
CMD_ClusterMemberList_Args	ClusterMemberList


# ClusterMemberInfoGet 命令
CMD_ClusterMemberInfoGet	會員資訊的獲取
CMD_ClusterMemberInfoGet_Help	當 VPN Server 作為群集控制器操作，您就可以通過指定的集的成員伺服器 ID 獲得在群集成員的資訊。\n您可以得到有關指定群集成員伺服器上的以下資訊: [伺服器類型]，[已建立連接的時間]，[IP 位址]，[主機名稱]，[點]，[公共埠列表]，[操作中的虛擬 HUB]，[第一虛擬 HUB]，[會話數]，[TCP 連接數]。\n此命令不能運行在 VPN Bridge。
CMD_ClusterMemberInfoGet_Args	ClusterMemberInfoGet [id]
CMD_ClusterMemberInfoGet_[id]	指定想獲資訊的取群集成員的 ID。ID 位址可以在 ClusterMemberList 中獲得。
CMD_ClusterMemberInfoGet_PROMPT_ID	擬獲取資訊的群集成員 ID: 


# ClusterMemberCertGet 命令
CMD_ClusterMemberCertGet	獲得群集成員證書
CMD_ClusterMemberCertGet_Help	當 VPN Server 作為群集控制器操作，您就可以通過指定的群集這些成員伺服器的 ID 的群集成員伺服器獲取公共 X.509 證書。您可以保存為 X.509 格式檔。\n此命令不能在 VPN Bridge 中運行。
CMD_ClusterMemberCertGet_Args	ClusterMemberCertGet [id] [/SAVECERT:cert]
CMD_ClusterMemberCertGet_[id]	指定獲取證書所需的群集的成員的 ID。此 ID 可以群集成員使用 ClusterMemberList 中獲得。
CMD_ClusterMemberCertGet_SAVECERT	指定路徑以保存您獲得的證書。證書被保存為 X.509 格式。
CMD_ClusterMemberCertGet_PROMPT_ID	獲取證書的集群會員 ID: 

# ClusterConnectionStatusGet 命令
CMD_ClusterConnectionStatusGet	獲得群集控制器的連接狀態的資訊
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Help	使用此命令時，VPN Server 作為群集控制器操作來獲得連接狀態的群集控制器。\n您可以得到以下資訊: [控制器 IP 位址]，[埠號]，[連接狀態]，[連線開始時間]，[第一個連接成立時間]，[當前連接成立時間]，[的連接嘗試次數]，[成功連接次數]，[連接失敗次數]。\n此命令不能運行在 VPN Bridge。
CMD_ClusterConnectionStatusGet_Args	ClusterConnectionStatusGet


# Debug 命令
CMD_Debug	執行調試命令
CMD_Debug_Help	在運行的 VPN Server / Bridge 進程上運行調試命令。\n此命令在支持人員請求這麼做時執行。\n錯誤使用此命令，很可能造成 VPN Server / Bridge 運行崩潰。
CMD_Debug_Args	Debug [id] [/ARG:arg]
CMD_Debug_[id]	指定一個調試命令序號。
CMD_Debug_ARG	指定一個字串傳遞給調試命令。如果該字串包含空格，並且整個命令都包含在" "內。
CMD_Debug_Msg1	發送調試命令...
CMD_Debug_Msg2	調試命令已執行。\n結果： \"%S\"

# Crash 命令
CMD_Crash	出現一個錯誤的 VPN Server / Bridge 強行終止該進程。
CMD_Crash_Help	此命令會在 VPN Server / Bridge 的進程中產生一個嚴重的錯誤(記憶體訪問衝突)，從而會導致進程崩潰。於是，在服務模式下的 VPN Server / Bridge 將會終止並重啟。如果 VPN Server 在使用者模式下運行，進程將不會自動重啟。\n本命令適用於：當 VPN Server / Bridge 處於一個不可恢復的錯誤或者進程無限迴圈時。此命令將斷開所有 VPN Server / Bridge 上的 VPN 會話。所有在 VPN Server / Bridge 記憶體中未保存的設置將會丟失。\n在運行此命令前，運行"Flush" 命令來把不穩定的資料保存在設定檔中。\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server / Bridge 的管理員許可權。
CMD_Crash_Args	Crash [yes]
CMD_Crash_[yes]	確認請輸入 "yes"
CMD_Crash_Msg	發送崩潰命令給 VPN Server。VPN Server 將會立即崩潰，所以您不可能收到本命令的結果值。此刻以後，vpncmd 將會自動斷開 VPN Server 的連接。
CMD_Crash_Confirm	您確定要使 VPN Server 崩潰?\n如果確定請鍵入 "yes": 
CMD_Crash_Aborted	崩潰命令中止。


# Flush 命令
CMD_Flush			保存 VPN Server / Bridge 全部不穩定資料到設定檔。
CMD_Flush_Help		通常，不穩定設置資料會保存在 VPN Server / Bridge 的記憶體中。它定期以 vpn_server.config 或者 vpn_bridge.config 重新整理硬碟。默認週期是 300 秒(5 分鐘)。(週期長度可以在設定檔中，通過修改 AutoSaveConfigSpan 進行改變。)資料會在正常關閉 VPN Server / Bridge 時保存。\n執行 Flush 命令使 VPN Server / Bridge 立即保存設置至檔。此設置資料將被保存在伺服器電腦的磁片驅動中。在您沒有足夠時間正常關閉伺服器進程的情況下，使用 Flush 命令。\n執行此命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。\n執行此命令，您必須有 VPN Server / Bridge 的管理員許可權。
CMD_Flush_Args		Flush
CMD_Flush_Msg1		從記憶體到磁片寫入不穩定資料...\n
CMD_Flush_Msg2		保存成功。檔案大小是 %S 位元組。\n


# ServerCertGet 命令
CMD_ServerCertGet		獲得 VPN Server 的 SSL 證書
CMD_ServerCertGet_Help	VPN Server，取得連接客戶機所需的 SSL 證書。證書可以保存為 X.509 的格式。
CMD_ServerCertGet_Args	ServerCertGet [cert]
CMD_ServerCertGet_[cert]	獲得的證書指定檔保存路徑，以 X.509 的形式保存。


# ServerKeyGet 命令
CMD_ServerKeyGet		獲取 VPN Server SSL 證書的金鑰
CMD_ServerKeyGet_Help	VPN Server，為已連接客戶提供獲得證書的金鑰。金鑰可以儲存為 Base 64 的編碼檔。 \n為了運行此命令，VPN Server 需要管理員的許可權。
CMD_ServerKeyGet_Args	ServerKeyGet [key]
CMD_ServerKeyGet_[key]	指定檔的路徑名來儲存已獲得的金鑰。將金鑰儲存為 Base 64 編碼。


# ServerCertSet 命令
CMD_ServerCertSet			VPN Server 的 SSL 證書和金鑰的設置
CMD_ServerCertSet_Help		設置已連接 VPN Server 的用戶端所需的 SSL 證書，以及根憑證相對應的金鑰。證書為 X.509 格式，金鑰為 Base 64 編碼格式。\n為了運行此命令，需要有 VPN Server 管理員許可權。
CMD_ServerCertSet_Args		ServerCertSet [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_ServerCertSet_LOADCERT	指定要使用的 X.509 格式的證書檔案。
CMD_ServerCertSet_LOADKEY	指定格式為 Base 64 編碼並且與證書對應的金鑰檔案。


# ServerCipherGet 命令
CMD_ServerCipherGet			獲取 VPN 通信中使用的加密程式
CMD_ServerCipherGet_Help	您可以獲取 VPN Server 和用戶端之間進行通信時使用的 SSL 加密，電子簽名等，以及在 VPN Server 上的程式清單。
CMD_ServerCipherGet_Args	ServerCipherGet
CMD_ServerCipherGet_SERVER	VPN Server 正在使用的加密程式: 
CMD_ServerCipherGet_CIPHERS	可以使用的加密程式一覽表: 

# ServerCipherSet 命令
CMD_ServerCipherSet			設置 VPN 通訊中使用的加密程式，
CMD_ServerCipherSet_Help	您可以設置 VPN Server 和用戶端在通訊中應用的 SSL 加密連接，電子簽名等應用程式。\n如果您指定程式的名稱，以後和 VPN Server 連接的 VPN Client，VPN Bridge 之間的將應用指定程式，資料將被加密。\n運行此命令，需要 VPN Server 管理員的許可權。
CMD_ServerCipherSet_Args	ServerCipherSet [name]
CMD_ServerCipherSet_[name]	指定設置加密和數位簽章的程式。可以使用的程式一覽，可以從 ServerCipherGet 指令中獲取。
CMD_ServerCipherSet_PROMPT_NAME	指定的加密程式的名稱: 


# KeepEnable 命令
CMD_KeepEnable				啟動 Internet 保持連接功能
CMD_KeepEnable_Help			啟動 [網際網路保持連接功能]。啟動此功能後，如果一段時間沒有通信資料，導致連接將被斷開時，會自動發送封包到任何伺服器，網際網路伺服器一定的間隔，從而可以保持連接。\n目標主機名稱等，可以通過 KeepSet 指令來設置。\nVPN Server 或 VPN Bridge 運行此命令時，您必須具有管理員的許可權。
CMD_KeepEnable_Args			KeepEnable


# KeepDisable 命令
CMD_KeepDisable				禁用保持網際網路連接功能
CMD_KeepDisable_Help		解除 [保持網際網路連接功能]。\nVPN Server 或 VPN Bridge 運行此命令，您必須具有管理員許可權。
CMD_KeepDisable_Args		KeepDisable


# KeepSet 命令
CMD_KeepSet					設置 Internet 保持連接功能
CMD_KeepSet_Help			設置 [保持網際網路連接功能] 的目標主機名稱。 如果一段時間沒有任何通信資料，連接將被斷開時，使用 [保持網際網路連接功能 ] 可以，設定時間向 Internet 上的任何伺服器發送封包，從而可以保持您的 Internet 連接。\n在此功能中，可以設置目標 [主機名稱]，[埠號]，[封包發送時間間隔]，以及 [協議]。\n發送的封包為隨機內容，不會講電腦和個人的識別資訊發送。\n保持 Internet 連接功能，可以通過 KeepEnable 命令，或使用命令 KeepDisable，實現啟用 / 禁用。不可以用 KeepSet 來改變啟用 / 禁用的狀態。 \nVPN Server 或 VPN Bridge 運行此命令，您必須具有管理員許可權。
CMD_KeepSet_Args			KeepSet [/HOST:host:port] [/PROTOCOL:tcp|udp] [/INTERVAL:interval]
CMD_KeepSet_HOST			用 [主機:埠] 的格式，來設定目標主機名稱或 IP 位址和埠號。
CMD_KeepSet_PROTOCOL		設定 tcp 或 udp。
CMD_KeepSet_INTERVAL		以秒為單位設定發送封包之間的間隔時間。
CMD_KeepSet_PROMPT_HOST		設定目標主機名稱或 IP 位址和埠號: 
CMD_KeepSet_PROMPT_PROTOCOL	tcp 或 udp: 
CMD_KeepSet_PROMPT_INTERVAL	發送封包時間間隔 (秒): 
CMD_KeepSet_EVAL_TCP_UDP	設定 "tcp" 或 "udp"。

# KeepGet 命令
CMD_KeepGet					獲取保持網際網路連接的功能
CMD_KeepGet_Help			獲取 [保持網際網路連接功能] 的當前設置。可以得到 [主機名稱]，[埠]，[封包發送時間間隔]，和 [協議]，還包括當前 [保持網際網路連接功能] 是否啟用的當前狀態。
CMD_KeepGet_Args			KeepGet
CMD_KeepGet_COLUMN_1		主機名稱
CMD_KeepGet_COLUMN_2		埠號
CMD_KeepGet_COLUMN_3		封包發送時間間隔 (秒)
CMD_KeepGet_COLUMN_4		協議
CMD_KeepGet_COLUMN_5		當前狀態


# SyslogEnable 命令
CMD_SyslogEnable			設置發送系統日誌功能
CMD_SyslogEnable_Help		使用 syslog 發送系統日誌的使用方法和伺服器的設置。
CMD_SyslogEnable_Args		SyslogEnable [1|2|3] [/HOST:host:port]
CMD_SyslogEnable_[1|2|3]	使用 syslog 功能 1 - 3 來進行設置。\n1: 發送 syslog 伺服器日誌。\n2: 發送伺服器和虛擬 HUB 安全系統日誌。\n3: 伺服器，虛擬 HUB 安全和封包發送系統日誌記錄樞紐。
CMD_SyslogEnable_HOST		按照 [主機:埠] 的形式，設定系統日誌伺服器主機名稱或 IP 位址和埠號。如果省略埠號使用 514。
CMD_SyslogEnable_MINMAX		設置 syslog 發送功能 1 - 3。
CMD_SyslogEnable_Prompt_123	系統日誌傳輸功能 (1 - 3): 
CMD_SyslogEnable_Prompt_HOST	指定發送日誌的伺服器: 


# SyslogDisable 命令
CMD_SyslogDisable			禁用發送系統日誌的功能
CMD_SyslogDisable_Help		解除系統日誌的傳送功能。
CMD_SyslogDisable_Args		SyslogDisable


# SyslogGet 命令
CMD_SyslogGet				取得發送系統日誌的功能
CMD_SyslogGet_Help			獲取 syslog 發送功能的當前設置。您可以設置系統日誌功能的使用方法，可以獲取 syslog 伺服器的主機名稱和埠號。
CMD_SyslogGet_Args			SyslogGet
CMD_SyslogGet_COLUMN_1		設置系統日誌發送功能
CMD_SyslogGet_COLUMN_2		發送系統日誌伺服器主機名稱
CMD_SyslogGet_COLUMN_3		syslog 伺服器埠號


# ConnectionList 命令
CMD_ConnectionList			獲取與 VPN Server 相連的 TCP 連接一覽
CMD_ConnectionList_Help		現在，先獲取與 VPN Server 連接的 TCP/IP 一覽表。但是，VPN 會話作為 TCP/IP 連接不顯示。VPN 會話建立的 TCP/IP 連接一覽表，何以運用 SessionList 命令獲得。\n可以獲取 [連接名稱], [原始連接], [連線時間] 和 [類型]。\n要運行此命令，VPN Server 需要管理員許可權。
CMD_ConnectionList_Args		ConnectionList


# ConnectionGet 命令
CMD_ConnectionGet			獲取連接到 VPN Server 的 TCP 資訊一覽表
CMD_ConnectionGet_Help		獲取與 VPN Server 連接的 TCP/IP 連接的詳細資訊。\n可以獲得 [連接名]，[連接種類]，[連接主機名稱]，[連接主機 IP]，[連線主機埠 TCP]，[連線時間]，[伺服器品牌]，[伺服器版本]，[伺服器銘牌號]，[客戶機品牌]，[客戶機版本]，[客戶機銘牌號] 等資訊。 \n要運行此命令，需要管理員許可權。
CMD_ConnectionGet_Args		ConnectionGet [name]
CMD_ConnectionGet_[name]	指定希望獲取資訊的連接名稱。所有連接的一覽表，可以通過 ConnectionList 命令獲得。
CMD_ConnectionGet_PROMPT_NAME	用以獲取資訊的連接名稱: 

# ConnectionDisconnect 命令
CMD_ConnectionDisconnect	斷開 VPN Server 和 TCP 的連接
CMD_ConnectionDisconnect_Help	強制切斷 VPN Server 和指定的 TCP/IP 的連接。\n運行此命令，需要管理員許可權。
CMD_ConnectionDisconnect_Args	ConnectionDisconnect [name]
CMD_ConnectionDisconnect_[name]	選定希望切斷的連接。連接的名稱可以從 ConnectionList 命令中獲得。
CMD_ConnectionDisconnect_PROMPT_NAME	斷開連接的名稱: 


# BridgeDeviceList 命令
CMD_BridgeDeviceList		獲取可以在當地的橋接器上使用的 LAN 卡一覽
CMD_BridgeDeviceList_Help	使用當地橋接器連接，獲取目標橋中可以使用的設備 (LAN 卡) 列表。\n在此顯示的設備名字，BridgeCreate 命令都可以使用。\n為了運行此命令，需要管理員許可權。
CMD_BridgeDeviceList_Args	BridgeDeviceList


# BridgeList 命令
CMD_BridgeList				獲得當地橋接器連接列表
CMD_BridgeList_Help			獲取當地定義的橋接器連接列表。\n可以獲取當地橋接器連接的虛擬 HUB 名稱，目標太橋接器連接器件 (LAN 卡) 的名稱，或可以獲取設備的名稱和工作狀態。
CMD_BridgeList_Args			BridgeList


# BridgeCreate 命令
CMD_BridgeCreate			創建本地的橋接器連接
CMD_BridgeCreate_Help		在 VPN Server 上創建新的本地橋接器連接的。\n當您使用一個本地的橋接器，這個虛擬 HUB 和物理乙太網設備 (LAN 卡在兩層) 之間可以創建橋接器連接。\n在系統中創建 tap 設備 (虛擬網路介面)，可以與虛擬 HUB 建立連接 (tap 設備僅支援 Linux)。\n目的地乙太橋接器設備 (LAN 卡) 可以連接到您的任何運行的 LAN 卡，但是高負荷環境的橋接器，建議您準備專用的 LAN 卡。\n要運行此命令，需要管理員許可權。
CMD_BridgeCreate_Args		BridgeCreate [hubname] [/DEVICE:device_name] [/TAP:yes|no]
CMD_BridgeCreate_[hubname]	選定虛擬 HUB 的橋接器。虛擬 HUB 列表，可以通過 HubList 命令獲得。但是，沒有必要一定要選定目前正在運行的虛擬 HUB，即使選定目前沒有工作，或不存在的虛擬名稱的 HUB，當它真正工作時，它與虛擬本地橋接器就會建立連接。
CMD_BridgeCreate_DEVICE		設定目標乙太橋接器設備 (LAN 卡) 的名稱，或 tap 設備的名稱。乙太網設備名單，可以通過運行 BridgeDeviceList 命令得到。
CMD_BridgeCreate_TAP		橋接器連接局域網，不使用 LAN 卡，而是使用 tap 設備時，選定 yes，如果您使用的設備指定 (只支援 Linux)。如果省略，默認為 no。
CMD_BridgeCreate_PROMPT_HUBNAME	橋接器虛擬 HUB 名稱: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_DEVICE	目標橋接器的設備名稱: 
CMD_BridgeCreate_PROMPT_TAP	你想使用 tap 設備嗎 (yes/no): 


# BridgeDelete 命令
CMD_BridgeDelete			刪除本地橋接器連接
CMD_BridgeDelete_Help		刪除現有的當地橋接器連接。當地橋接器梁連接的列表，可以通過 BridgeDeviceList 命令得到。\n運行此命令，需要伺服器管理員許可權。
CMD_BridgeDelete_Args		BridgeDelete [hubname] [/DEVICE:device_name]
CMD_BridgeDelete_[hubname]	選定被刪除的當地橋接器的虛擬 HUB。
CMD_BridgeDelete_DEVICE		選定被刪除的當地的橋接器的設備名 (LAN 卡的名稱或 tap 設備的名稱)。
CMD_BridgeDelete_PROMPT_HUBNAME	刪除虛擬橋接器 HUB 的名稱: 
CMD_BridgeDelete_PROMPT_DEVICE	刪除橋接器的設備名稱: 


# Caps 命令
CMD_Caps					獲得伺服器的功能性能一覽表
CMD_Caps_Help				取得現在正在連接使用的 VPN Server 的功能和性能的清單。\nVPN Server 的功能和性能取決於伺服器的版本。資訊清單中的指令也可能因為對方的伺服器的功能，而無法工作。因此此命令需調查目標伺服器的功能。\n如果 VPN Server 的版本比命令列管理工具的版本新，存在不掌握的指令時，其內部的字串 (變數名)，但可能原原本本的表示出來。
CMD_Caps_Args				Caps


# Reboot 命令
CMD_Reboot					VPN Server 服務重新開機
CMD_Reboot_Help				VPN Server 重新開機該服務。\nVPN Server 重新開機服務，目前連接的會話和 TCP 連接都將被切斷，直道建立新的連接。\n此命令，VPN Server，只是重新開機服務程式，而不是重新開機電腦。這種管理的連接也會斷開，如果需要請重新建立連接。\n此外，/RESETCONFIG:yes 指定參數，並對 VPN Server 的系統內容 (.config) 進行初始化。\n要運行此命令，VPN Server需要管理員許可權。
CMD_Reboot_Args				Reboot [/RESETCONFIG:yes|no]
CMD_Reboot_RESETCONFIG		選定 yes，對當前的 VPN Server 的系統內容 (.config) 初始化。請謹慎設置此參數。


# ConfigGet 命令
CMD_ConfigGet				獲取 VPN Server 當前系統組態
CMD_ConfigGet_Help			獲取 VPN Server 當前 (.config 檔) 系統結構化文本保存的文字檔案，你可以檢索到 VPN Server 執行這個指令的瞬間狀態。\n系統內容的檔案，如果不指定參數，會在螢幕上直接顯示。如果您指定參數保存，會保存為一個指定的檔案名。\n設定檔可以使用普通的文字編輯器編輯。編輯好的檔案要寫入 VPN Server，需執行 ConfigSet 命令。\n要運行此命令，VPN Server 需要管理員許可權。
CMD_ConfigGet_Args			ConfigGet [path]
CMD_ConfigGet_[path]		如果你想保存設定檔，請指定檔案名。如果沒有指定，配置的內容將以畫面形式顯示在螢幕上。如果配置是多字字元的，請轉變成 Unicode (UTF-8) 編碼儲存。
CMD_ConfigGet_FILENAME		Config 名稱: "%S", 大小: %u
CMD_ConfigGet_FILE_SAVE_FAILED	無法創建指定的檔案。


# ConfigSet 命令
CMD_ConfigSet				往 VPN Server 上寫入系統組態內容
CMD_ConfigSet_Help			往 VPN Server 上寫入系統組態內容。這樣，您選定的系統組態內容會適用於 VPN Server，VPN Server 程式會自動重啟，新的系統配同配置開始工作。\n對系統管理者來說，要記錄所有的系統組態的檔是比較困難的。因此建議使用 ConfigGet 命令，先獲取當前的 VPN Server 的系統組態內容保存成檔，再將此檔加以編輯，然後用 ConfigSet 命令寫入 VPN Server。\n這個操作，需要對 VPN Server 充分的瞭解，如果寫入了不正確的系統組態資訊，系統將發生錯誤，甚至可能丟失現在的設置內容。請務必小心操作。\n執行這個命令，需要 VPN Server 的管理員許可權。
CMD_ConfigSet_Args			ConfigSet [path]
CMD_ConfigSet_[path]		指定設定檔的名稱。如果檔有多種文字，請先變化成 Unicode (UTF-8) 格式。
CMD_ConfigSet_PROMPT_PATH	將配置上傳到伺服器上的檔路徑名稱: 
CMD_ConfigSet_FILE_LOAD_FAILED	無法載入指定的檔案。


# RouterList 命令
CMD_RouterList				獲取虛擬 3 層交換機列表
CMD_RouterList_Help			在 VPN Server 上獲取 3 層虛擬交換機的清單。獲取虛擬 3 層交換機的 [交換機名稱]，[工作狀態]，[介面數量]，[路由數目] 等資訊。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。
CMD_RouterList_Args			RouterList


# RouterAdd 命令
CMD_RouterAdd				定義一個新的虛擬 3 層交換機
CMD_RouterAdd_Help			在 VPN Server 上定義一個新的 3 層虛擬交換機。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。\n\n[虛擬 3 層交換機功能的說明]\n在這個虛擬 VPN Server 上運行的多個虛擬 HUB 之間，可以通過定義的虛擬 3 層交換機，實現不同 IP 位址之間的路由。\n\n[虛擬 3 層交換機功能的注意事項]\n虛擬 3 層交換機功能是基於對網路和 IP 路由熟悉的人或者是網路系統管理員使用的。如果您使用正常的 VPN 功能，您沒有必要使用虛擬 3 層交換機。\n如果您使用虛擬 3 層交換機的功能，請您務必要十分熟悉 IP 路由方面的知識，並十分清楚您的設置將對網路產生的影響。
CMD_RouterAdd_Args			RouterAdd [name]
CMD_RouterAdd_[name]		創建一個新的虛擬 3 層交換機的名稱。新創建的名稱與現有的名稱是不能相同。
CMD_RouterAdd_PROMPT_NAME	要創建的虛擬 3 層交換機的名稱: 


# RouterDelete 命令
CMD_RouterDelete			刪除虛擬 3 層交換機
CMD_RouterDelete_Help		刪除在 VPN Server 上已定義的 3 層虛擬交換機。如果選定的虛擬 3 層交換機正在運行，它將停止工作，然後自動刪除。\n獲取虛擬 3 層交換機的清單，可以使用 RouterList 命令。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。
CMD_RouterDelete_Args		RouterDelete [name]
CMD_RouterDelete_[name]		選定想要刪除的虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterDelete_PROMPT_NAME	想要刪除的虛擬 3 層交換機的名稱: 


# RouterStart 命令
CMD_RouterStart				開始運行虛擬 3 層交換機
CMD_RouterStart_Help		VPN Server 上已經存在的虛擬 3 層交換機，如果處於停止工作工作狀態，將開始運行。\n獲取當前的虛擬 3 層交換機清單，可以執行 RouterList 命令。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 運行。\n\n[虛擬 3 層交換機功能的說明]\n在這個虛擬 VPN Server 上運行的多個虛擬 HUB 之間，可以通過定義的虛擬 3 層交換機，實現不同 IP 位址之間的路由。\n\n[虛擬 3 層交換機功能的注意事項]\n虛擬 3 層交換機功能是基於對網路和 IP 路由熟悉的人或者是網路系統管理員使用的。如果您使用正常的 VPN 功能，您沒有必要使用虛擬 3 層交換機。\n如果您使用虛擬 3 層交換機的功能，請您務必要十分熟悉 IP 路由方面的知識，並十分清楚您的設置將對網路產生的影響。
CMD_RouterStart_Args		RouterStart [name]
CMD_RouterStart_[name]		選定即將啟動的虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterStart_PROMPT_NAME	即將啟動的虛擬 3 層交換機的名稱: 


# RouterStop 命令
CMD_RouterStop				停止虛擬 3 層交換機的運行
CMD_RouterStop_Help			在 VPN Server 上已定義的虛擬 3 層交換機，如果正在運行，它將停止運行。\n想要獲取現有的虛擬 3 層交換機清單，可以運行 RouterList 命令。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。
CMD_RouterStop_Args			RouterStop [name]
CMD_RouterStop_[name]		選定想要停止運行的虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterStop_PROMPT_NAME	想要停止運行的虛擬 3 層交換機名稱: 


# RouterIfList 命令
CMD_RouterIfList			獲取在虛擬 3 層交換機中註冊的遠端介面的清單
CMD_RouterIfList_Help		如果在指定的虛擬 3 層交換機上有已經定義的虛擬遠端介面，您將會獲取一個虛擬介面列表。\n在一個虛擬 3 層交換機上，您可以定義多個虛擬介面和路由表。\n虛擬介面與虛擬 HUB 相互關聯，當虛擬 HUB 運行時，虛擬介面就像一個虛擬 IP 主機在工作。相對於多個 IP 虛擬 HUB，如果定義分屬不同網路的多個遠端介面時，IP 路由會自動運行。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。
CMD_RouterIfList_Args		RouterIfList [name]
CMD_RouterIfList_[name]		選定虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterIfList_PROMPT_NAME	虛擬 3 層交換機的名稱: 


# RouterIfAdd 命令
CMD_RouterIfAdd				在虛擬 3 層交換機上添加一個虛擬遠端介面
CMD_RouterIfAdd_Help		指定的 3 層虛擬交換機，為它添加一個在同一個 VPN Server 上運行的虛擬 HUB 的連接虛擬介面。\n一個指定的 3 層虛擬交換機，您可以定義多個虛擬介面和路由表。\n虛擬介面與虛擬 HUB 相互關聯，當虛擬 HUB 運行時，虛擬介面就像一個虛擬 IP 主機在工作。相對於多個 IP 虛擬 HUB，如果定義分屬不同網路的多個遠端介面時，IP 路由會自動運行。\n虛擬介面的 IP 網路空間，虛擬介面的 IP 位址必須被定義。\n虛擬介面必須制定目標連接的虛擬 HUB 的名稱。\n指定虛擬 HUB 時，也可選定當前不存在的虛擬 HUB。\n虛擬介面必須在虛擬 HUB 內有一個 IP 位址。此外，還需指定屬於該 IP 位址的 IP 網路的子網路遮罩。\n設置虛擬 HUB 內幾個虛擬空間通過交換機的路由網，需在指定的 IP 位址操作。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。 \n要運行此命令，操作物件的虛擬 3 層交換機必須關閉。如果正在運行中，可用 RouterStop 命令讓其停止。
CMD_RouterIfAdd_Args		RouterIfAdd [name] [/HUB:hub] [/IP:ip/mask]
CMD_RouterIfAdd_[name]		指定虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterIfAdd_HUB			指定新建虛擬介面擬連接的虛擬 HUB 名稱。虛擬 HUB 名單，可以通過 HubList 命令獲取。但是，目前正在運行的虛擬 HUB 沒有必要指定。如果指定了目前沒有工作，或不存在的虛擬 HUB，當它開始虛擬工作時，虛擬 3 層交換機將被啟動。
CMD_RouterIfAdd_IP			按照 [IP 位址/子網路遮罩] 的格式，設定新添加的介面的的 IP 位址和子網路遮罩。IP 地址為 192.168.0.1，10 進制，以點區分。子網路遮罩 255.255.255.0 以點區分，10 進制，也可以設定為如 24 這樣的位元組數用 10 進制來表示。
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_NAME	虛擬 3 層交換機的名稱: 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_HUB	虛擬介面連接到虛擬 HUB 名稱: 
CMD_RouterIfAdd_PROMPT_IP	IP 地址/子網路遮罩: 


# RouterIfDel 命令
CMD_RouterIfDel				刪除虛擬 3 層交換機的虛擬遠端介面
CMD_RouterIfDel_Help		刪除在指定虛擬交換機中已定義的虛擬介面。\n對當前定義的虛擬介面列表，可以通過 RouterIfList 命令得到。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。\n要運行此命令，虛擬 3 層轉化及必須在停止狀態。如果不是，可以通過 RouterStop 指令使其停止。
CMD_RouterIfDel_Args		RouterIfDel [name] [/HUB:hub]
CMD_RouterIfDel_[name]		指定虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterIfDel_HUB			指定虛擬介面所連接的虛擬 HUB 的名稱。


# RouterTableList 命令
CMD_RouterTableList			獲取虛擬 3 層交換機的路由列表
CMD_RouterTableList_Help	在指定的虛擬 3 層交換機中，如果有路由表已定義，可以獲取一個路由表的列表。\n虛擬 3 層交換機的IP 路由引擎，當 IP 封包的 IP 位址不屬於任一個虛擬介面時，將參照這個路由表。\n要運行此命令，VPN Server 需要管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。
CMD_RouterTableList_Args	RouterTableList [name]
CMD_RouterTableList_[name]	指定虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterTableList_PROMPT_NAME	虛擬 3 層交換機的名稱: 


# RouterTableAdd 命令
CMD_RouterTableAdd			添加一個路由表項到虛擬 3 層交換機
CMD_RouterTableAdd_Help		指定新的虛擬 3 層交換機的路由表並添加一個新的路由表項。\n虛擬 3 層交換機操作 IP 路由引擎時，IP 封包的目的 IP 位址不屬於任何 IP 介面時，可以參照路由表進行操作。\n向虛擬 3 層交換機中添加的路由表項內容必須指定。作為閘道，在虛擬 3 層交換機的虛擬介面中，有至少一個屬於同一 IP 網路的 IP 位址相同。\n要運行此命令，VPN Server 需要管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。\n要運行此命令虛擬 3 層交換機必須處於停止噢國內工作狀態。如果不在停止狀態，可以執行 RouterStop 命令令其處於暫停。
CMD_RouterTableAdd_Args		RouterTableAdd [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableAdd_[name]	指定虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterTableAdd_NETWORK	按照 [IP 位址/子網路遮罩] 的格式，設置新添加的路由表的網路位址和子網路遮罩。網路位址，如 192.168.0.1 的格式，由點分隔，10 進位制。子網路遮罩如 255.255.255.0，用點分隔，10 進位制，或者像 24 這樣從開頭 10 進位元設定位元組數。位長度可為十進位數字指定的分隔十進位數字字。 如 0.0.0.0/0.0.0.0 將格式設定好，默認為根。
CMD_RouterTableAdd_GATEWAY	指定閘道的 IP 地址。
CMD_RouterTableAdd_METRIC	指定度量的值。請使用一個以上的整數。
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NAME	虛擬 3 層交換機的名稱: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_NETWORK	網路位址/子網路遮罩: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_GATEWAY	閘道: 
CMD_RouterTableAdd_PROMPT_METRIC	公制值: 


# RouterTableDel 命令
CMD_RouterTableDel			刪除虛擬 3 層交換機的路由表項
CMD_RouterTableDel_Help		指定在虛擬 3 層交換機上已定義的路由表項，進行刪除。\n已定義的路由表項名單，可通過 RouterTableList 命令獲取。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令不能在 VPN Bridge 中運行。\n要運行此命令要求虛擬 3 層轉換機處於停止狀態。如果沒有處於停止狀態，可以執行 RouterStop 命令，讓其暫停。
CMD_RouterTableDel_Args		RouterTableDel [name] [/NETWORK:ip/mask] [/GATEWAY:gwip] [/METRIC:metric]
CMD_RouterTableDel_[name]	指定虛擬 3 層交換機的名稱。
CMD_RouterTableDel_NETWORK	按照 [IP 位址/子網路遮罩] 的格式，選定擬刪除的路由表項的網路位址。
CMD_RouterTableDel_GATEWAY	指定閘道的 IP 地址。
CMD_RouterTableDel_METRIC	指定度量的值。請使用一以上整數。


# LogFileList 命令
CMD_LogFileList				獲取日誌檔清單
CMD_LogFileList_Help		您可以將保存在 VPN Server 上，並有伺服器輸出的日誌檔顯示成一個輸出清單。通過指定一個檔案名，運用 LogFileGet 命令，可以下載該日誌檔的內容。\n如果 VPN Server 在管理模式下，所有的虛擬 HUB 的封包日誌，安全性記錄檔，VPN Server 日誌允許您查看或下載。\n如果虛擬 HUB 在管理模式下，並處於連接狀態，可以查看或下載該封包日誌和安全性記錄檔。
CMD_LogFileList_Args		LogFileList
CMD_LogFileList_START		正在獲取一個日誌檔的清單。這可能需要一些時間。請稍候...
CMD_LogFileList_NUM_LOGS	共有 %u 個日誌檔。


# LogFileGet 命令
CMD_LogFileGet				日誌檔下載
CMD_LogFileGet_Help			下載 VPN Server 上儲存的日誌檔。要下載日誌檔，先用 LogFileList 命令獲取日誌檔清單，然後您就可以執行 LogFileGet 命令來下載。如果與 VPN Server 連接並處於管理模式，所有的虛擬 HUB 的封包日誌，安全性記錄檔，VPN Server 允許您查看或下載。如果正在連接的虛擬 HUB 處於管理模式，HUB 管理的虛擬封包日誌，安全性記錄檔可查閱，也可以下載。\n如果您指定一個作為參數作為檔案名，下載的日誌檔將被保存為這個檔案名。如果你不指定檔將顯示在螢幕上。\n日誌檔的大小有可能非常巨大的，所以一定要小心。
CMD_LogFileGet_Args			LogFileGet [name] [/SERVER:server] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_LogFileGet_[name]		選定要下載的日誌檔案名。運行 LogFileList 命令，可以得到一個日誌檔的名稱清單。
CMD_LogFileGet_SERVER		如果您要從群集控制器中下載，請指定保存日誌檔的伺服器名稱。運行 LogFileGet 指令可以獲得指定伺服器。
CMD_LogFileGet_SAVEPATH		如果你想保存下載的日誌檔，請指定檔案名。如果沒有指定，將顯示在螢幕上。
CMD_LogFileGet_PROMPT_NAME	下載的日誌檔案名: 
CMD_LogFileGet_START		正在下載日誌檔。這可能需要一些時間。請稍候...
CMD_LogFileGet_FAILED		下載失敗。
CMD_LogFileGet_SAVE_FAILED	無法寫入指定的檔。
CMD_LogFileGet_FILESIZE		日誌檔的大小: %u


# WgkAdd 命令
CMD_WgkAdd				Add a WireGuard key
CMD_WgkAdd_Help			This command can be used to add a WireGuard key to the allowed key list. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkAdd_Args			WgkAdd [key] [/HUB:hub] [/USER:user]
CMD_WgkAdd_[key]		WireGuard key. Make sure it is the public one!
CMD_WgkAdd_HUB			Hub the key will be associated to.
CMD_WgkAdd_USER			User the key will be associated to, in the specified hub.
CMD_WgkAdd_Prompt_[key]	Key: 
CMD_WgkAdd_Prompt_HUB	Hub: 
CMD_WgkAdd_Prompt_USER	User: 


# WgkDelete 命令
CMD_WgkDelete				Delete a WireGuard key
CMD_WgkDelete_Help			This command can be used to delete a WireGuard key from the allowed key list. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkDelete_Args			WgkDelete [key]
CMD_WgkDelete_[key]			WireGuard key.
CMD_WgkDelete_Prompt_[key]	Key: 


# WgkEnum 命令
CMD_WgkEnum				List the WireGuard keys
CMD_WgkEnum_Help		This command retrieves the WireGuard keys that are allowed to connect to the server, along with the associated Virtual Hub and user. \nYou can add a key with the WgkAdd command. \nYou can delete a key with the WgkDelete command. \nTo execute this command, you must have VPN Server administrator privileges.
CMD_WgkEnum_Args		WgkEnum
CMD_WgkEnum_Column_Key	Key
CMD_WgkEnum_Column_Hub	Hub
CMD_WgkEnum_Column_User	User


# HubCreate 命令
CMD_HubCreate				創建新的虛擬 HUB
CMD_HubCreate_Help			在 VPN Server 上創建一個新的虛擬 HUB。\n創建的虛擬 HUB 將立即開始工作。\n當 VPN Server，在一個群集中運行，此命令僅對群集控制器有效。新的虛擬 HUB，將作為一個動態的虛擬 HUB。應用 HubSetStatic 命令也可將虛擬 HUB 改為靜態的。要想獲取已經儲存在 VPN Server 上的 HUB，可以運行 HubList 命令獲得列表。\n要運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令在 VPN Bridge 和群集管理伺服器中不起作用。\n在群集上創建虛擬叢集控制器 HUB 時，請運行 HubCreateStatic 或者 HubCreateDynamic 命令。(對群集控制器操作時，HubCreate 和 HubCreateDynamic就有相同的功能)。
CMD_HubCreate_Args			HubCreate [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreate_[name]		指定新創建的樞紐虛擬名稱。
CMD_HubCreate_PASSWORD		如果您設置的虛擬 HUB 需要密碼，請指定管理員密碼。否則，會提示您輸入。
CMD_HubCreate_PROMPT_NAME	新創建的虛擬 HUB 的名字: 


# HubCreateDynamic 命令
CMD_HubCreateDynamic		創建一個新的動態虛擬 HUB (集群)
CMD_HubCreateDynamic_Help	在 VPN Server 上創建新的動態虛擬 HUB。\n創建的虛擬 HUB 將立即開始工作。\nVPN Server，在一個群集中運行時，此命令僅對群集控制器有效。新的虛擬 HUB，將作為一個虛擬的動態 HUB。運行 HubSetStatic 命令可以將虛擬 HUB 可以改為靜態的。運行 HubList 命令可以獲取當前虛擬 HUB 的列表。\n要運行此命令，VPN Server 需要管理員許可權。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，獨立的伺服器在 VPN Server 工作時不起作用。
CMD_HubCreateDynamic_Args	HubCreateDynamic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateDynamic_[name]	指定新創建的虛擬 HUB 的名稱。
CMD_HubCreateDynamic_PASSWORD	如果您設置虛擬 HUB 管理密碼，請指定管理員密碼。否則，會提示您輸入。


# HubCreateStatic 命令
CMD_HubCreateStatic			新創建一個靜態虛擬 HUB (集群用)
CMD_HubCreateStatic_Help	在 VPN Server 上創建一個新的靜態虛擬 HUB。\n創建的虛擬 HUB 將立即開始工作。\nVPN Server 在一個群集中運行時，此命令僅對群集控制器有效。新創建的虛擬 HUB，為一個虛擬的動態 HUB。運行 HubSetStatic 命令可以將虛擬 HUB 改為靜態的。如果想得到已經保存在 VPN Server 上的 HUB 列表，可以運行 HubList 命令。\n要運行此命令，VPN Server 需要管理員許可權。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，獨立的伺服器在 VPN Server 工作時不起作用。
CMD_HubCreateStatic_Args	HubCreateStatic [name] [/PASSWORD:password]
CMD_HubCreateStatic_[name]	指定新創建的虛擬 HUB 的名稱。
CMD_HubCreateStatic_PASSWORD	如果您設置虛擬 HUB 管理密碼，請指定管理員密碼。否則，會提示您輸入。


# HubDelete 命令
CMD_HubDelete				刪除虛擬 HUB
CMD_HubDelete_Help			刪除 VPN Server 上現有的虛擬 HUB。\n當您刪除虛擬 HUB 後，所有的程式連接將斷開，新的程式將不能與它連接。\n虛擬 HUB 的所有的設置，使用者選項，組選項，證書設置和級聯將被刪除。\n虛擬 HUB 被刪除後，將不能恢復。\n運行此命令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，獨立的伺服器在 VPN Server 工作時不起作用。
CMD_HubDelete_Args			HubDelete [name]
CMD_HubDelete_[name]		定要刪除的虛擬 HUB 名稱。
CMD_HubDelete_PROMPT_NAME	刪除的虛擬 HUB 名稱: 


# HubSetStatic 命令
CMD_HubSetStatic			將虛擬 HUB 的類型變為靜態虛擬型
CMD_HubSetStatic_Help		使用 VPN Server 運行在群集上時，將虛擬 HUB 類型設定為靜態虛擬 HUB。當虛擬 HUB 類型改變時，所有的程式連接將被暫時中斷。 \n當作為靜態虛擬 HUB 工作時，所有的群集成員的伺服器上，將生成該名稱的虛擬 HUB。每個嘗試連接這個虛擬 HUB 的用戶,基於各自伺服器的負荷狀況，確定與這個群集某個成員的連接。\n靜態虛擬 HUB，舉例說，一個企業從網際網路上訪問局域網，允許數千或數以萬計的用戶遠端存取 VPN Server。\n要執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，獨立的伺服器在 VPN Server 工作時不起作用。\n此命令不能用於比 5190 更新的伺服器。
CMD_HubSetStatic_Args		HubSetStatic [name]
CMD_HubSetStatic_[name]		選定擬變更成靜態虛擬 HUB 的名稱。
CMD_HubChange_PROMPT_NAME	變更設置的虛擬 HUB 名稱: 


# HubSetDynamic 命令
CMD_HubSetDynamic			將虛擬 HUB 的類型變為動態虛擬型
CMD_HubSetDynamic_Help		使用 VPN Server 運行在群集上時，將虛擬 HUB 類型變更為動態。當虛擬 HUB 類型改變時，所有的程式連接會暫時被中斷。\n當該虛擬 HUB 上沒有任何成員時，虛擬 HUB 在任何群集上都不存在。當第一個用戶端試圖連接到動態的虛擬 HUB 時，負荷最低的伺服器啟動，託管虛擬 HUB。當第二個和隨後的用戶端試圖連接到同一個虛擬 HUB，它們會自動連接到伺服器託管的虛擬 HUB。當所有的客戶都從一個特定的動態虛擬 HUB 斷開，伺服器上將不存在任何實體。\n動態虛擬 HUB 的應用很廣泛，例如，公司內部每個部門定應一個虛擬 HUB，讓員工可以連接到自己所屬的虛擬樞紐部門來操作，從而實現集中管理。\n要執行這個命令，您必須有 VPN Server 管理員許可權。\n此外，此命令在 VPN Bridge，群集管理器，獨立的伺服器在 VPN Server 工作時不起作用。\n此命令不能用於比 5190 更新的伺服器。
CMD_HubSetDynamic_Args		HubSetDynamic [name]
CMD_HubSetDynamic_[name]	指定擬轉變為動態虛擬 HUB 的名稱。


# HubList 命令
CMD_HubList					獲取一個虛擬 HUB 列表
CMD_HubList_Help			在 VPN Server 中獲得虛擬 HUB 的清單。對於每一個虛擬 HUB，可以獲得 [虛擬 HUB 名稱]，[狀態]，[類型]，[使用者數量]，[群數量]，[訪問數量]，[MAC 目錄的數量]，[IP 目錄數]，[登入次數]，[上次登入]，[最終通信時間]。\n但是，如果處於連接狀態的虛擬 HUB 在管理模式下，對於匿名使用者如果設定為不列舉虛擬 HUB，則虛擬 HUB 不會被顯示。如果您連接到伺服器的管理模式，則所有的虛擬 HUB 會顯示清單。\n如果你連接到群集控制器以外的其他群集成員，VPN Server 只顯示虛擬 HUB 的託管虛擬主機。如果您連接到群集控制器來管理群集，所有虛擬 HUB 將顯示。
CMD_HubList_Args			HubList


# Hub 命令
CMD_Hub						選擇擬管理的虛擬 HUB
CMD_Hub_Help				選擇擬管理的虛擬 HUB。在 VPN Server 中，對目標虛擬 HUB 實行配置管理之前，需要用選擇命令選定虛擬 HUB。\n當正在連接的 VPN Server 處於管理虛擬 HUB 模式時，您可以選定擬管理的一個虛擬 HUB，而不可以選擇其他的虛擬 HUB。與正在連接的 VPN Server 處於伺服器管理模式，可以對所有的虛擬 HUB 進行管理。\n獲取當前的虛擬 HUB 列表，可以執行 HubList 命令。\n在 VPN Bridge 中，只可以選擇名字中帶 "BRIDGE" 的虛擬 HUB。
CMD_Hub_Args				Hub [name]
CMD_Hub_[name]				選定擬管理的虛擬 HUB 的名稱。如果您沒有指定參數，目標虛擬 HUB 的選定將被清除。
CMD_Hub_Unselected			取消已經選定的虛擬 HUB。
CMD_Hub_Selected			選擇虛擬 HUB "%S"。
CMD_Hub_Select_Failed		/ADMINHUB 在虛擬 HUB 中想要選擇 "%S" 發生了以下的錯誤。
CMD_Hub_Not_Selected		在運行此命令之前，運用 HUB 管理命令選擇目標管理虛擬 HUB。


# Online 命令
CMD_Online					虛擬 HUB 的連線
CMD_Online_Help				如果您正在管理的虛擬 HUB 處於離線狀態，請設置成連線。處於離線狀態的虛擬 HUB，不會接受來自 VPN Client 連接。將虛擬 HUB 設定成聯網狀態，從而可以接受使用者的虛擬連接並提供服務。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在 VPN Server 中的虛擬集群 HUB 中不能運行。
CMD_Online_Args				Online


# Offline 命令
CMD_Offline					虛擬 HUB 離線
CMD_Offline_Help			如果您正在管理的虛擬 HUB 線上，設置成離線。虛擬 HUB 如果有連接程式，將全部斷開。虛擬 HUB 處於離線狀態，不會接受來自 VPN Client 連接。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在 VPN Server 中的虛擬集群 HUB 中不能運行。
CMD_Offline_Args			Offline


# SetStaticNetwork 命令
CMD_SetStaticNetwork				Set Virtual Hub static IPv4 network parameters
CMD_SetStaticNetwork_Help			Set the static IPv4 network parameters for the Virtual Hub. They are used when DHCP is not available (e.g. WireGuard sessions). \nYou can get the current settings by using the OptionsGet command.
CMD_SetStaticNetwork_Args			SetStaticNetwork [/GATEWAY:gateway] [/SUBNET:subnet]
CMD_SetStaticNetwork_GATEWAY		Specify the IP address of the gateway that will be used for internet communication.
CMD_SetStaticNetwork_SUBNET			Specify the subnet mask, required to determine the size of the local VPN network.
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_GATEWAY	Gateway: 
CMD_SetStaticNetwork_Prompt_SUBNET	Subnet mask: 


# SetMaxSession 命令
CMD_SetMaxSession			設定虛擬 HUB 的最大同時線上用戶數量
CMD_SetMaxSession_Help		設定現在正在管理的虛擬 HUB 的最大同時線上客戶數量。當超過這個數量時，如果從 VPN Client 和 VPN Bridge 連接的時候，超過了最大併發會話數，更多的客戶將無法連接。最大同時線上客戶數的限制不包括本地的橋接器，虛擬的 NAT，級聯連接等生成連接不包括在內。\n設置同時線上最大數目，可以通過運行 OptionsGet 命令獲得。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_SetMaxSession_Args		SetMaxSession [max_session]
CMD_SetMaxSession_[max_session]	設置最大同時線上客戶數，使用整數。當您指定為 0 時，客戶數沒有限制。
CMD_SetMaxSession_Prompt	最大同時線上客戶數: 


# SetHubPassword 命令
CMD_SetHubPassword			設置虛擬 HUB 的管理密碼
CMD_SetHubPassword_Help		設置目前正在管理的虛擬 HUB 的管理密碼。虛擬 HUB，如果設置了管理密碼，您可以應用管理密碼，虛擬 HUB，VPN Server 的公用事業，虛擬 HUB 連接，您可以通過指定一個連接密碼在虛擬 HUB 的管理模式下實現連接。此外，通過 VPN Client 和 VPN Bridge，用戶名用 "Administrator" 通過管理員密碼，也可以實現連接。\n此命令，不能在 VPN Bridge 中運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_SetHubPassword_Args		SetHubPassword [password]
CMD_SetHubPassword_[password]	設定密碼。如果您不指定將被提示輸入密碼。


# SetEnumAllow 命令
CMD_SetEnumAllow			設定虛擬 HUB 允許向匿名使用者顯示。
CMD_SetEnumAllow_Help		變更虛擬 HUB 的控制選項，對於匿名使用者，允許虛擬 HUB 顯示。當您設置了此選項，VPN Client 的使用者，在 VPN Server 只需輸入位址即可顯示虛擬 HUB。虛擬 HUB 一創建成功，即可顯示。此外，如果執行 SetEnumDeny 命令，可以禁止向匿名使用者顯示。虛擬 HUB 是在統計創建時設定允許顯示與否。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_SetEnumAllow_Args		SetEnumAllow


# SetEnumDeny 命令
CMD_SetEnumDeny				設定虛擬 HUB 禁止向匿名使用者顯示。
CMD_SetEnumDeny_Help		變更虛擬 HUB 的控制選項，對於匿名使用者，禁止虛擬 HUB 顯示。當您設置了此選項，VPN Client 的使用者，在 VPN Server 輸入檢索虛擬 HUB，虛擬 HUB 也不會顯示。此外，如果執行 SetEnumAllow 命令，可以允許向匿名使用者顯示。虛擬 HUB 是在統計創建時設定允許顯示與否。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_SetEnumDeny_Args		SetEnumDeny


# OptionsGet 命令
CMD_OptionsGet				獲得虛擬 HUB 的設置選項
CMD_OptionsGet_Help			獲取虛擬 HUB 的選項設置清單。虛擬 HUB 允許 / 禁止顯示設定，最大的同時線上數量，線上 / 離線狀態，和集群虛擬環境中 HUB 的類型。\n此命令對於一個虛擬集群 HUB 不能運行。
CMD_OptionsGet_Args			OptionsGet
CMD_OptionsGet_TITLE		虛擬 HUB "%S" 設置選項清單
CMD_OptionsGet_ENUM			對於匿名使用者的虛擬 HUB 的顯示
CMD_OptionsGet_MAXSESSIONS	最大同時線上客戶數
CMD_OptionsGet_STATUS		狀態
CMD_OptionsGet_TYPE			虛擬 HUB 的類型
CMD_OptionsGet_GATEWAY		Default gateway
CMD_OptionsGet_SUBNET		Default subnet


# RadiusServerSet 命令
CMD_RadiusServerSet			使用在用戶認證中使用的 RADIUS 伺服器設置
CMD_RadiusServerSet_Help	接受使用者當前以 RADIUS 伺服器認證模式管理虛擬 HUB ，你需指定外部 RADIUS 伺服器，以確認用戶名和密碼(您可以指定多個主機名稱，並將它們用逗號或者分號隔開)。\nRadius 伺服器必須設置為接受來自 VPN Server IP 位址的請求。此外，密碼認證協定(PAP)的認證必須被啟用。\n此命令不能在 VPN Bridge 上運行。\n此命令在 VPN Server 以集群運行的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_RadiusServerSet_Args	RadiusServerSet [server_name:port] [/SECRET:secret] [/RETRY_INTERVAL:interval]
CMD_RadiusServerSet_[server_name:port]	用 [主機名稱:埠號] 的格式，指定 RADIUS 伺服器的主機名稱,IP 位址和 UDP 埠號。如果省略埠號則用 1812。您可以指定多個主機名稱，並將它們用逗號或者分號隔開。
CMD_RadiusServerSet_SECRET	設置與 RADIUS 伺服器之間的通信 (密碼)。
CMD_RadiusServerSet_RETRY_INTERVAL	用毫秒指定重試間隔。
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Host	使用 RADIUS 伺服器的主機名稱和埠號: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_Secret	共用秘密: 
CMD_RadiusServerSet_Prompt_RetryInterval	重試間隔 (毫秒): 
CMD_RadiusServerSet_EVAL_NUMINTERVAL	重試間隔為 500 毫秒到 10000 毫秒。


# RadiusServerDelete 命令
CMD_RadiusServerDelete		刪除應用於用戶認證的 RADIUS 伺服器設置
CMD_RadiusServerDelete_Help	目前，正在管理的虛擬 HUB，使用者以 RADIUS 伺服器認證模式連接時，刪除外部 RADIUS 伺服器設定，使伺服器不能驗證。目前 RADIUS 伺服器的設置，可以運行 RadiusServerGet 命令獲得。\n此命令，虛擬 VPN Bridge 中不能運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_RadiusServerDelete_Args	RadiusServerDelete


# RadiusServerGet 命令
CMD_RadiusServerGet			獲取用於用戶認證的 RADIUS 伺服器設置
CMD_RadiusServerGet_Help	使用者使用 RADIUS 伺服器身份驗證模式連接到現在管理的虛擬 HUB，您可以獲取 RADIUS 伺服器的當前設置。\n此命令，在虛擬 VPN Bridge 中不能運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_RadiusServerGet_Args	RadiusServerGet
CMD_RadiusServerGet_STATUS	RADIUS 伺服器的使用
CMD_RadiusServerGet_HOST	RADIUS 伺服器主機名稱或 IP 地址
CMD_RadiusServerGet_PORT	RADIUS 伺服器的埠號
CMD_RadiusServerGet_SECRET	共用秘密
CMD_RadiusServerGet_RetryInterval	重試間隔 (毫秒)


# StatusGet 命令
CMD_StatusGet				獲取虛擬 HUB 的當前狀況
CMD_StatusGet_Help			獲取正在管理的虛擬 HUB 的當前狀況，可以獲得虛擬 HUB 的種類,連接數量，各種目標數，登入次數，最後一次登入時間，最終連線時間，通信的統計資料等。
CMD_StatusGet_Args			StatusGet


# LogGet 命令
CMD_LogGet					獲取虛擬 HUB 日誌的保存設定
CMD_LogGet_Help				獲取虛擬 HUB 日誌的保存設置。獲取安全性記錄檔和封包日誌的保存設定，保存物件等資訊。
CMD_LogGet_Args				LogGet
CMD_Log_SecurityLog			保存安全性記錄檔
CMD_Log_PacketLog			保存封包日誌
CMD_Log_SwitchType			日誌檔的替換週期
CMD_Log_0					TCP 連接日誌
CMD_Log_1					TCP 封包日誌
CMD_Log_2					DHCP 日誌
CMD_Log_3					UDP 日誌
CMD_Log_4					ICMP 日誌
CMD_Log_5					IP 日誌
CMD_Log_6					ARP 日誌
CMD_Log_7					網路日誌


# LogEnable 命令
CMD_LogEnable				啟用安全性記錄檔或封包日誌
CMD_LogEnable_Help			啟用現在正在管理的 HUB 的安全性記錄檔或封包日誌。\n當前的設置，可以通過 LogGet 命令獲得。
CMD_LogEnable_Args			LogEnable [security|packet]
CMD_LogEnable_[security|packet]	選擇啟用日誌檔的類型。選定 "security" 或 "packet"。
CMD_LogEnable_Prompt		選擇安全或封包: 
CMD_LogEnable_Prompt_Error	選擇不正確。


# LogDisable 命令
CMD_LogDisable				禁用安全性記錄檔或封包日誌
CMD_LogDisable_Help			禁止使用現在正在管理的 HUB 的安全性記錄檔或封包日誌。\n當前的設置，可以通過 LogGet 命令獲得。
CMD_LogDisable_Args			LogDisable [security|packet]
CMD_LogDisable_[security|packet]	選擇禁用日誌檔的類型。選定 "security" 或 "packet"。


# LogSwitchSet 命令
CMD_LogSwitchSet			設定替換日誌檔的週期
CMD_LogSwitchSet_Help		設定現在管理的虛擬 HUB 所保存的安全性記錄檔或封包日誌檔的替換週期。替換日誌檔的時間是可以設定為 1 秒，1 分鐘，1 小時，每天，每月，您也可以設定為不替換。\n當前的設置，可以通過 LogGet 命令獲得。
CMD_LogSwitchSet_Args		LogSwitchSet [security|packet] [/SWITCH:sec|min|hour|day|month|none]
CMD_LogSwitchSet_[security|packet]	選擇變更設定的日誌檔的類型。 選定 "security" 或 "packet"。
CMD_LogSwitchSet_SWITCH		設置替換週期。從 sec，min，hour，day，month，none 中選擇。
CMD_LogSwitchSet_Prompt		從 sec，min，hour，day，month，none 中選擇: 


# LogPacketSaveType 命令
CMD_LogPacketSaveType		設置保存為封包日誌檔的封包種類及保存。
CMD_LogPacketSaveType_Help	逐項設定保存在在管理的虛擬 HUB 上的，封包保存內容和封包的類型。封包類型包括，[TCP 連接日誌]，[TCP 封包日誌]，[DHCP 封包記錄]，[UDP 封包日誌]，[ICMP 封包日誌]，[IP 封包日誌]，[ARP 封包日誌]，[網路封包日誌] 等。\n要想獲取當前的設置，可以運行 LogGet 命令。
CMD_LogPacketSaveType_Args	LogPacketSaveType [/TYPE:tcpconn|tcpdata|dhcp|udp|icmp|ip|arp|ether] [/SAVE:none|header|full]
CMD_LogPacketSaveType_TYPE	保存內容對應的封包類型，從 tcpconn，tcpdata，dhcp，udp，icmp，ip，arp，ether 中選定。
CMD_LogPacketSaveType_SAVE	設定日誌檔的保存內容。從下列選定:\nnone: 不保存\nheader: 僅保存標題\nfull: 所有封包
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_TYPE	選定 tcpconn, tcpdata, dhcp, udp, icmp, ip, arp, ether: 
CMD_LogPacketSaveType_Prompt_SAVE	選定 none, header, full: 


# CAList 命令
CMD_CAList					獲取可以信任的機構頒發證書的列表
CMD_CAList_Help				管理可以信任的機構頒發的證書。VPN Client 如果用認證模式連接時，可以用保存的證書來驗證其提供的證書。\n此命令，在虛擬 VPN Bridge 中不能運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CAList_Args				CAList
CMD_CAList_COLUMN_ID		ID


# CAAdd 命令
CMD_CAAdd					添加可以信任的機構頒發的證書
CMD_CAAdd_Help				在虛擬 HUB 管理的可信任的憑證授權的證書列表中，添加一個新的證書。如果用戶端使用簽名認證模式連接，管理中的證書將用來識別客戶的證書。\n要取得當前的證書列表，可以執行 CAList 命令。\n要添加一個證書，必須將證書保存為 X.509 格式保存。\n此命令，在虛擬 VPN Bridge 中不能運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CAAdd_Args				CAAdd [path]
CMD_CAAdd_[path]			指定註冊 X.509 證書的檔案名。
CMD_CAAdd_PROMPT_PATH		註冊 X.509 證書檔的名稱: 


# CADelete 命令
CMD_CADelete				刪除可以信任的機構頒發的證書
CMD_CADelete_Help			從正在管理的可信任機構頒發的證書列表中，刪除現有的證書。\n如果要獲取當前的證書列表，可以執行 CAList 命令。\n此命令，在虛擬 VPN Bridge 中不能運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CADelete_Args			CADelete [id]
CMD_CADelete_[id]			指定擬刪除的證書的 ID。
CMD_CADelete_PROMPT_ID		擬刪除證書的 ID: 


# CAGet 命令
CMD_CAGet					獲得可信任機構頒發的證書。
CMD_CAGet_Help				獲取虛擬 HUB 目前管理的可信任機構頒佈的證書的列表，並將其保存為 X.509 的檔案格式。\n此命令，在虛擬 VPN Bridge 中不能運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CAGet_Args				CAGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CAGet_[id]				制定獲得證書的 ID。
CMD_CAGet_SAVECERT			指定檔案名以保存獲取的證書。
CMD_CAGet_PROMPT_ID			獲得證書 ID: 
CMD_CAGet_PROMPT_SAVECERT	保存檔案名: 


# CascadeList 命令
CMD_CascadeList				獲取級聯接續列表
CMD_CascadeList_Help		獲取當前虛擬 HUB 上登記的級聯名單。\n如果您使用虛擬 HUB 級聯同一台或另一個虛擬機器上的 HUB，這兩個層可以級聯。\n\n[使用級聯的警告]\n如果您使用級聯多個虛擬 HUB 可以構成 2 層的橋接器，如果連接方法錯誤可能會將連接做成繩狀。所以使用級聯功能，一定要精心設計。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeList_Args		CascadeList


# CascadeCreate 命令
CMD_CascadeCreate			創建一個新的級聯接續
CMD_CascadeCreate_Help		在當前虛擬 HUB 上創建一個新的級聯接續。\n如果您使用虛擬 HUB 級聯同一個或者另一個虛擬 HUB，可以建立級聯接續。\n要創建一個級聯，作為初始參數，需設定級聯的名稱，連接的伺服器，目標 HUB 的名稱和用戶名。創建一個新的級聯時，用戶身份驗證類型被初始化為 [匿名認證]，代理伺服器和伺服器憑證驗證未設置。要更改這些設置，請在創建一個級聯之後用 "Cascade" 命名的指令來執行。\n\n[使用級聯的警告]\n如果您使用級聯多個虛擬 HUB 可以構成 2 層的橋接器，如果連接方法錯誤可能會將連接做成繩狀。所以使用級聯功能，一定要精心設計。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeCreate_Args		CascadeCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeCreate_[name]	指定新創建級聯的名稱。
CMD_CascadeCreate_SERVER	按照 [主機名稱:埠號] 的格式，設置 VPN Server 的主機名稱和埠號，您也可以指定 IP 位址。
CMD_CascadeCreate_HUB		選定目標 VPN Server 內的虛擬 HUB。
CMD_CascadeCreate_USERNAME	設定連接到 VPN Server 時所須的用戶名認證名稱。
CMD_CascadeCreate_Prompt_Name	級聯接續的名稱: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Server	目標 VPN Server 的主機名稱和埠號: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Hub	目標虛擬 HUB 名稱: 
CMD_CascadeCreate_Prompt_Username	連接使用的用戶名: 


# CascadeSet 命令
CMD_CascadeSet				對級聯連接方的設定
CMD_CascadeSet_Help			對於虛擬 HUB 目前管理的已經連接的級聯，設置連接方的 VPN 主機名稱和埠號，虛擬 HUB 名，用戶名等。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeSet_Args			CascadeSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_CascadeSet_[name]		指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeSet_SERVER		按照 [主機名稱:埠號] 的格式，設置連接方 VPN Server 的主機名稱和埠號。您也可以指定 IP 位址。
CMD_CascadeSet_HUB			設置連接方 VPN Server 內的虛擬 HUB。


# CascadeGet 命令
CMD_CascadeGet				獲取級聯連接的設置
CMD_CascadeGet_Help			獲取當前在虛擬 HUB 上註冊的級聯的連接設置。\n另外，要改變級聯的連接設置，可以在您創建一個級聯後使用 "Cascade" 開頭的命令。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeGet_Args			CascadeGet [name]
CMD_CascadeGet_[name]		指定級聯獲取它的連接設置。
CMD_CascadeGet_Policy		[級聯連接的安全性原則設置值]

# CascadeDelete 命令
CMD_CascadeDelete			刪除級聯連接
CMD_CascadeDelete_Help		刪除目前在虛擬 HUB 中註冊的級聯連接。如果選定的級聯連接處於連線狀態，則先斷開連接，然後刪除。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeDelete_Args		CascadeDelete [name]
CMD_CascadeDelete_[name]	指定您想刪除的級聯連接的名稱。


# CascadeUsernameSet 命令
CMD_CascadeUsernameSet		設置級聯連接的用戶名
CMD_CascadeUsernameSet_Help	選定已在虛擬 HUB 上註冊的級聯，設定其用戶名，當連接到 VPN Server 時，用此用戶名來進行身份驗證。\n此外，您可以指定用戶身份驗證的種類，或可以指定所需的參數。如果您想更改這些設置，可以運行 CascadeAnonymousSet，CascadePasswordSet，CascadeCertSet 等命令。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeUsernameSet_Args	CascadeUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_CascadeUsernameSet_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeUsernameSet_USERNAME	級聯連接到 VPN Server 時，指定用戶名要求用戶進行身份驗證。
CMD_CascadeUsername_Notice	連接身份驗證，是在密碼驗證中設置的。用戶名變更之後，需要用 CascadePasswordSet 指令重新設置密碼。


# CascadeAnonymousSet 命令
CMD_CascadeAnonymousSet		將級聯連接的用戶認證類型設置為匿名身份驗證
CMD_CascadeAnonymousSet_Help	選定虛擬 HUB 中已經註冊的級聯，將級聯連接到 VPN Server 所需的用戶身份驗證方法設定為匿名身份驗證。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeAnonymousSet_Args	CascadeAnonymousSet [name]
CMD_CascadeAnonymousSet_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadePasswordSet 命令
CMD_CascadePasswordSet		將級聯連接時所需的使用者驗證設置為密碼驗證
CMD_CascadePasswordSet_Help	選定虛擬 HUB 中已經註冊的級聯，將級聯連接到 VPN Server 所需的用戶身份驗證方法設定為密碼驗證。密碼驗證的種類指定為，[標準密碼驗證] 和 [RADIUS 或 NT域身份驗證]。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadePasswordSet_Args	CascadePasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_CascadePasswordSet_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadePasswordSet_PASSWORD	指定密碼驗證所使用的密碼。否則，會提示您輸入密碼。
CMD_CascadePasswordSet_TYPE	密碼驗證的類型，指定為 "standard" (標準密碼驗證)，或 "radius" (radius 或 NT 域身份驗證)。
CMD_CascadePasswordSet_Prompt_Type	指定 standard 或者 radius: 
CMD_CascadePasswordSet_Type_Invalid	指定 standard 或者 radius 時出錯。


# CascadeCertSet 命令
CMD_CascadeCertSet			將級聯連接時所需的使用者驗證設置為客戶證書驗證
CMD_CascadeCertSet_Help		選定虛擬 HUB 中已經註冊的級聯，將級聯連接到 VPN Server 所需的用戶身份驗證方法設定為客戶證書驗證。證書應為 X.509 證書檔案格式，並且用變換為 Base 64 金鑰檔編碼。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeCertSet_Args		CascadeCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_CascadeCertSet_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeCertSet_LOADCERT	選定 X.509 證書名稱用來進行證書認證。
CMD_CascadeCertSet_LOADKEY	選定與證書對應的 Base 64 編碼的金鑰檔。


# CascadeCertGet 命令
CMD_CascadeCertGet			獲取級聯連接所需的用戶端證書
CMD_CascadeCertGet_Help		指定當前在虛擬 HUB 上已註冊的級聯接續，如果您使用用戶端證書身份驗證，請獲取證書，保存為 X.509 格式。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeCertGet_Args		CascadeCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_CascadeCertGet_[name]	指定級聯名稱獲取設置。
CMD_CascadeCertGet_SAVECERT	獲取證書指定檔案名保存為 X.509 格式。
CMD_CascadeCertSet_Not_Auth_Cert	指定的級聯連接設置的認證方式不是證書認證模式。
CMD_CascadeCertSet_Cert_Not_Exists	證書沒有儲存在所指定的級聯連接設置中。


# CascadeEncryptEnable 命令
CMD_CascadeEncryptEnable	啟用級聯通信時加密
CMD_CascadeEncryptEnable_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，設置通信內容為 SSL 加密。\n通常情況下，和 VPN Server 的通信進行 SSL 加密，以防止竊聽和篡改資訊。您還可以禁用加密。如果您禁用加密，通信的流速將提高，傳輸資料以明文傳輸到網路上。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeEncryptEnable_Args	CascadeEncryptEnable [name]
CMD_CascadeEncryptEnable_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeEncryptDisable 命令
CMD_CascadeEncryptDisable	級聯連接通信時，禁用加密
CMD_CascadeEncryptDisable_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，設置通信內容為禁止加密。\n通常情況下，和 VPN Server 的通信進行 SSL 加密，以防止竊聽和篡改資訊。您還可以禁用加密。如果您禁用加密，通信的流速將提高，傳輸資料以明文傳輸到網路上。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeEncryptDisable_Args	CascadeEncryptDisable [name]
CMD_CascadeEncryptDisable_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeCompressEnable 命令
CMD_CascadeCompressEnable	啟用級聯通信是資料壓縮功能
CMD_CascadeCompressEnable_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，設置通信內容為壓縮內容。\n壓縮量最大可以達到 80% 。但是，實行壓縮，會給用戶端和伺服器雙方的 CPU 造成很高的負荷。如果網路速度在 10 Mbps 以上，實施壓縮後會減少傳輸流量，可能會適得其反。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeCompressEnable_Args	CascadeCompressEnable [name]
CMD_CascadeCompressEnable_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeCompressDisable 命令
CMD_CascadeCompressDisable	級聯通信是資料禁止壓縮功能
CMD_CascadeCompressDisable_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，設置通信內容為禁止壓縮。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeCompressDisable_Args	CascadeCompressDisable [name]
CMD_CascadeCompressDisable_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeHttpHeader* commands
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Name	Value name (part before the colon): 
CMD_CascadeHttpHeader_Prompt_Data	Value data (part after the colon): 


# CascadeHttpHeaderAdd command
CMD_CascadeHttpHeaderAdd	Add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Help	Use this to add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_Args	CascadeHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).
CMD_CascadeHttpHeaderAdd_DATA	Specify the data of the custom value (the part after the colon character).


# CascadeHttpHeaderDelete command
CMD_CascadeHttpHeaderDelete	Delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Help	Use this to delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_Args	CascadeHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to change.
CMD_CascadeHttpHeaderDelete_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).


# CascadeHttpHeaderGet command
CMD_CascadeHttpHeaderGet	Get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Help	Use this to get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_CascadeHttpHeaderGet_Args	CascadeHttpHeaderGet [name]
CMD_CascadeHttpHeaderGet_[name]	Specify the name of the Cascade Connection whose setting you want to get.


# CascadeProxyNone 命令
CMD_CascadeProxyNone		將級聯的連接方法設置為直接與 TCP/IP 連接
CMD_CascadeProxyNone_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，設置連接方法為 [直接與 TCP/IP 連接]，而不通過代理伺服器。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeProxyNone_Args	CascadeProxyNone [name]
CMD_CascadeProxyNone_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeProxyHttp 命令
CMD_CascadeProxyHttp		將級聯連接方法設定為通過 HTTP 代理伺服器
CMD_CascadeProxyHttp_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，設置連接方法為，[通過 HTTP 代理伺服器連接]，然後設置要通過的 HTTP 代理伺服器的主機名稱和埠號，用戶名和密碼 (如果需要)。\n使用的 HTTP 代理伺服器，必須有適合 HTTPS 通信的連接方式。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeProxyHttp_Args	CascadeProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxyHttp_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeProxyHttp_SERVER	[主機:埠的形式]，通過指定的 HTTP 代理伺服器的主機名稱或 IP 地址和埠號。
CMD_CascadeProxyHttp_USERNAME	如果連接到 HTTP 代理伺服器時需要使用者驗證，則指定用戶名。同時設定密碼和參數。 如果沒有設定用戶名和密碼參數，則不需要設置使用者身份驗證。
CMD_CascadeProxyHttp_PASSWORD	如果連接到 HTTP 代理伺服器時需要使用者驗證，則指定密碼。/USERNAME，參數等同時設定。
CMD_CascadeProxyHttp_Prompt_Server	代理伺服器主機名稱和埠號: 


# CascadeProxySocks 命令
CMD_CascadeProxySocks		將級聯連接方法設定為通過 SOCKS4 代理伺服器
CMD_CascadeProxySocks_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，設置連接方法為 [通過 SOCKS4 代理伺服器]，設置 SOCKS4 代理伺服器的主機名稱和埠號，用戶名和密碼 (如果需要)。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeProxySocks_Args	CascadeProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeProxySocks_SERVER	按照 [主機名稱:埠號] 的格式，設定代理伺服器主機名稱或 IP 位址和埠號。
CMD_CascadeProxySocks_USERNAME	如果連接到 SOCKS4 代理伺服器時需要使用者驗證，則指定用戶名。同時設定密碼和參數。如果沒有設定用戶名和密碼參數，則不需要設置使用者身份驗證。
CMD_CascadeProxySocks_PASSWORD	如果連接到 SOCKS4 代理伺服器時需要使用者驗證，則指定密碼。/USERNAME，參數等同時設定。


# CascadeProxySocks5 命令
CMD_CascadeProxySocks5		將級聯連接方法設定為通過 SOCKS5 代理伺服器
CMD_CascadeProxySocks5_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，設置連接方法為 [通過 SOCKS5 代理伺服器]，設置 SOCKS5 代理伺服器的主機名稱和埠號，用戶名和密碼 (如果需要)。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeProxySocks5_Args	CascadeProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_CascadeProxySocks5_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeProxySocks5_SERVER	按照 [主機名稱:埠號] 的格式，設定代理伺服器主機名稱或 IP 位址和埠號。
CMD_CascadeProxySocks5_USERNAME	如果連接到 SOCKS5 代理伺服器時需要使用者驗證，則指定用戶名。同時設定密碼和參數。如果沒有設定用戶名和密碼參數，則不需要設置使用者身份驗證。
CMD_CascadeProxySocks5_PASSWORD	如果連接到 SOCKS5 代理伺服器時需要使用者驗證，則指定密碼。/USERNAME，參數等同時設定。


# CascadeServerCertEnable 命令
CMD_CascadeServerCertEnable	啟用級聯伺服器憑證驗證選項
CMD_CascadeServerCertEnable_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，驗證目標連接的 VPN 的伺服器提供的 SSL 證書是否可以信任。\n如果啟用此選項，需要將在目標伺服器的證書事先通過 CascadeServerCertSet 指令設置到級聯的連接設置中，或者在虛擬 HUB 的可信任證書清單中，運行 CAAdd 指令，將有伺服器的 SSL 證書署名的路線證書添加進去。\n當啟用伺服器憑證驗證選項時，如果 VPN Server 提供的證書不可信，連接將斷開，並重試。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeServerCertEnable_Args	CascadeServerCertEnable [name]
CMD_CascadeServerCertEnable_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeServerCertDisable 命令
CMD_CascadeServerCertDisable	禁用級聯伺服器憑證驗證選項
CMD_CascadeServerCertDisable_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，對於連接方提供的 SSL 證書，不需要檢查是否可以信任。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeServerCertDisable_Args	CascadeServerCertDisable [name]
CMD_CascadeServerCertDisable_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeDefaultCAEnable 命令
CMD_CascadeDefaultCAEnable	        啟用信任系統憑證存放區選項
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Help	    當啟用服務器憑證驗證時，使用此選項來啟用信任系統憑證存放區的證書。\n如果禁用服務器憑證驗證，則此選項不執行任何操作。
CMD_CascadeDefaultCAEnable_Args	    CascadeDefaultCAEnable [name]
CMD_CascadeDefaultCAEnable_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeDefaultCADisable 命令
CMD_CascadeDefaultCADisable         禁用信任系統憑證存放區選項
CMD_CascadeDefaultCADisable_Help    當啟用服務器憑證驗證時，使用此選項來禁用信任系統憑證存放區的證書。\n如果禁用服務器憑證驗證，則此選項不執行任何操作。
CMD_CascadeDefaultCADisable_Args	CascadeDefaultCADisable [name]
CMD_CascadeDefaultCADisable_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeServerCertSet 命令
CMD_CascadeServerCertSet	設置級聯連接的伺服器特定證書
CMD_CascadeServerCertSet_Help	指定已經在當前虛擬 HUB 註冊的級聯連接，當此連接和 VPN Server 之間通信時，事先將連接方提供的 SSL 證書註冊。\n如果啟用此選項，需要將在目標伺服器的證書事先通過指令設置到級聯的連接設置中，或者在虛擬 HUB 的可信任證書清單中，運行 CAAdd 指令，將有伺服器的 SSL 證書署名的路線證書添加進去。\n當啟用伺服器憑證驗證選項時，如果 VPN Server 提供的證書不可信，連接將斷開，並重試。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeServerCertSet_Args	CascadeServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_CascadeServerCertSet_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeServerCertSet_LOADCERT	設定檔案名保存伺服器固有的 X.509 格式的證書。


# CascadeServerCertDelete 命令
CMD_CascadeServerCertDelete	刪除級聯伺服器固有的證書
CMD_CascadeServerCertDelete_Help	選定當前虛擬 HUB 中已註冊的級聯，如果已經註冊了伺服器憑證，將其刪除。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeServerCertDelete_Args	CascadeServerCertDelete [name]
CMD_CascadeServerCertDelete_[name]	指定級聯名稱來改變設置。


# CascadeServerCertGet 命令
CMD_CascadeServerCertGet	獲取級聯連接伺服器的固有證書
CMD_CascadeServerCertGet_Help	選定在當前虛擬 HUB 上已註冊的級聯，如果此級聯中已經註冊了伺服器固有證書，則獲得該證書，並保存為 X.509 格式。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeServerCertGet_Args	CascadeServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_CascadeServerCertGet_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeServerCertGet_SAVECERT	指定名稱以 X.509 格式保存伺服器的固有證書。


# CascadeDetailSet 命令
CMD_CascadeDetailSet		級聯通信的進階設置
CMD_CascadeDetailSet_Help	選定在當前虛擬 HUB 上已註冊的級聯，設置級聯和 VPN Server 連接通信時使用的 VPN 自訂的通信協定。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeDetailSet_Args	CascadeDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_CascadeDetailSet_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadeDetailSet_MAXTCP	VPN 通信中使用的 TCP 連接的數量，用從 1 到 32 的整數來指定。和 VPN Server 之間的 VPN 資料傳輸，可以通過使用多個 TCP 連接，提高通信速度。\n注意: 如果您使用高速連接到大約使用 8 根，如果是緩慢的撥號伺服器，請使用一根。
CMD_CascadeDetailSet_INTERVAL	如果使用多個 TCP 連接進行 VPN 通信時，請設定各個 TCP 連接之間確立連接秒數。預設值為 1 秒。
CMD_CascadeDetailSet_TTL	如果您設置每個 TCP 連接的壽命，從連接到斷開用秒表示。0 表示壽命未設置。
CMD_CascadeDetailSet_HALF	如果啟動半雙工模式選擇 "yes"。使用兩根以上的 VPN 連接進行 TCP 通信時，可以使用 "半雙工模式"。啟動半雙工模式後，每個 TCP 可以固定一半連接實現單方向的資料傳輸。例如，使用 8 根 TCP 連接建立 VPN 通信，使用半雙工模式後，會有 4 路 TCP 連接上船資料，剩下的 4 路負責下載資料。
CMD_CascadeDetailSet_NOQOS	禁用 VoIP/ QoS 對應功能選擇 "yes"。通常選擇 "no"。
CMD_CascadeDetailSet_Eval_MaxTcp	TCP 連接請在 1-32 之間選定。
CMD_CascadeDetailSet_Eval_Interval	TCP 連接之間建立連接的間隔請選定為 1 秒以上。
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_MaxTcp	在 VPN 通信中使用的 TCP 連接數: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_Interval	TCP 連接之間建立連接的間隔: 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_TTL		每一個 TCP 連接的壽命 (如為 0 則表示沒有) : 
CMD_CascadeDetailSet_Prompt_HALF	使用半雙工模式 (yes/no): 


# CascadePolicySet 命令
CMD_CascadePolicySet		設置級聯連接的安全協定
CMD_CascadePolicySet_Help	選定當前虛擬 HUB 上已經註冊的級聯連接，設置級聯連接建立時所適用的安全協定。\n虛擬 HUB 和別的 VPN Server 進行級聯連接時，連接方的虛擬 HUB 中將產生新的級聯，運行此命令可以設置級聯的安全協議。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadePolicySet_Args	[name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_CascadePolicySet_[name]	指定級聯名稱來改變設置。
CMD_CascadePolicySet_NAME	選定要更改設置的協定名稱。變更協議的名稱和可變更的值，可通過運行 PolicyList 命令獲得列表。
CMD_CascadePolicySet_VALUE	設定協定的新值，如果協議是數值，請設定為一個整數。如果是選擇型，請選 yes 或 no。 設定的值可以通過運行PolicyList命令來獲得。
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLNAME	更改值得協定的名稱: 
CMD_CascadePolicySet_PROMPT_POLVALUE	設置新值: 
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name	指定的協定名稱 "%S" 是無效的。\n請運行 PolicyList 命令，您可以獲取設置協定的清單。
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Name_For_Cascade	指定協議 "%S" 在設置級聯的安全協議時不可用。
CMD_CascadePolicySet_Invalid_Range	協議 "%S" 請在 %s 範圍內選定。


# PolicyList 命令
CMD_PolicyList				查看安全協議和可以設置的值得列表
CMD_PolicyList_Help			顯示 VPN Server 中的使用者，群，級聯的安全協議的專案名稱，說明，以及可以設定的值的清單。\n不指定任何參數的前提下運行 PolicyList 命令，你可以獲得被支援的安全協定的名稱和說明。\n如果用 PolicyList 指令指定名稱，您可以獲得關於這個協議的詳細說明，及值的類型和值的範圍。
CMD_PolicyList_Args			PolicyList [name]
CMD_PolicyList_[name]		選定想要顯示的協定名稱。如果沒有指定，所有的名稱和安全協議及其說明將被清單的支持。
CMD_PolicyList_Invalid_Name	無效的安全協議名稱。
CMD_PolicyList_Column_1		協定名稱
CMD_PolicyList_Column_2		協議的簡單解釋
CMD_PolicyList_Column_3		設置值
CMD_PolicyList_Help_1		策略名稱
CMD_PolicyList_Help_2		協定的簡單說明
CMD_PolicyList_Help_3		[可以設定的值的範圍]
CMD_PolicyList_Help_4		預設值
CMD_PolicyList_Help_5		[協議的詳細說明
CMD_PolicyList_Range_Bool	是 (Yes) 或 否 (No)
CMD_PolicyList_Range_Int_1	%s 以上或 %s 以下 (0 不能設定)
CMD_PolicyList_Range_Int_2	%s 以上或 %s 以下 (但是，沒有指定為 0 則沒有設置)


# CascadeStatusGet 命令
CMD_CascadeStatusGet		獲取級聯的當前狀態
CMD_CascadeStatusGet_Help	選定在當前虛擬 HUB 上註冊的級聯，如果此級聯處於連線狀態，您將可以獲得它的連接狀態和其他資訊。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeStatusGet_Args	CascadeStatusGet [name]
CMD_CascadeStatusGet_[name]	指定級聯名稱，以獲取資訊。


# CascadeRename 命令
CMD_CascadeRename			更改級聯的名稱
CMD_CascadeRename_Help		選定在當前虛擬 HUB 上註冊的級聯，改變它的連接名稱。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeRename_Args		CascadeRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_CascadeRename_[name]	指定要變更的級聯的當前名稱。
CMD_CascadeRename_NEW		指定變更後的新名稱。
CMD_CascadeRename_PROMPT_OLD	目前的名稱: 
CMD_CascadeRename_PROMPT_NEW	新名稱: 



# CascadeOnline 命令
CMD_CascadeOnline			設置級聯接續的線上狀態
CMD_CascadeOnline_Help		選定在當前虛擬 HUB 上註冊的級聯，將級聯的連接狀態設定為連接。級聯成功連接後，可以通過連接設定連接到 VPN Server。處於線上狀態的級聯，除非運行 CascadeOffline 離線命令，則 VPN Server 始終保持連接。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeOnline_Args		CascadeOnline [name]
CMD_CascadeOnline_[name]	指定級聯名稱設定為連線狀態。


# CascadeOffline 命令
CMD_CascadeOffline			將級聯設置為離線狀態
CMD_CascadeOffline_Help		選定在當前虛擬 HUB 上註冊的級聯，將級聯的連接狀態設定為離線。處於離線狀態的級聯，除非運行 CascadeOnline 命令使它連線，否則無法連接到 VPN Server。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_CascadeOffline_Args		CascadeOffline [name]
CMD_CascadeOffline_[name]	指定級聯名稱設置到離線狀態。


# AccessAdd 命令
CMD_AccessAdd				添加規則到允許訪問清單 (IPv4)
CMD_AccessAdd_Help			在當前虛擬 HUB 的訪問清單中，添加新的規則。\n訪問列表指的是虛擬 HUB 中，對流動的封包進行篩選的規則，訪問清單中可以登入多條規則，每條規則可以定義優先順序。所有的封包，按照最初適用的條件，或是通過或是銷毀。不符合任何規則的封包則將被默許通過。您也可以使用AccessAddEx 命令，來生成延遲、抖動和封包丟失。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_AccessAdd_Args			AccessAdd [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE:established|unestablished]
CMD_AccessAdd_[pass|discard]	確定封包跟規則條件一致時的處理。當您指定 pass 意為通過，指定 discard，意為銷毀。
CMD_AccessAdd_MEMO			選定規則的解釋 (備忘錄)。
CMD_AccessAdd_PRIORITY		用 1 以上的整數指定優先順序。數字越小優先順序越高。
CMD_AccessAdd_SRCIP			作為規則條件制定一個源 IPv4 位址。用點把十進位數字值分開的 IP 位址/遮罩[格式指定一個 IPv4 位址，例如 192.168.0.1 遮罩例如 255.255.255.0 為十進位，以點分隔，或者像 24 這樣從開始設定位元組長度，以十進位。如果設定為 0.0.0.0/0.0.0.0 則顯示所有主機。
CMD_AccessAdd_DESTIP		作為規則的條件必須制定目標 IPv4 位址：用 [IP 位址/遮罩]格式制定方法同指定 /SRCIP 參數類似。
CMD_AccessAdd_PROTOCOL		根據規則的條件，需指定協議類型。IP 協議號或者輸入一個十進位數字，或者 "tcp" (TCP/IP 協議，第 6 號)，"udp" (UDP/IP 協議，第 17 號)，"icmpv4" (ICMPv4 協議，第 1 號)，"icmpv6" (ICMPv6 協議，第 58 號)，"ip" (所有的 IP 協議，0 號) 來指定所有 IP 協議中的關鍵字。如果選定所有的 IP 協議，則選 0。
CMD_AccessAdd_SRCPORT		協定 TCP/IP 或 UDP/IP 的情況下，作為規則需指定源埠號。其他的協定不需要。如果該參數沒有指定，則選定所有埠。設定方法，例如 "1-1024" (第 1 到 1024)，"23" (只選第 23 只)。
CMD_AccessAdd_DESTPORT		協定 TCP/IP 或 UDP/IP 的情況下，作為規則需指定源埠號。其他的協定不需要。制定方法同指定 /SRCPORT 參數一樣。
CMD_AccessAdd_SRCUSERNAME	作為此規則的條件，只有被指定的用戶 / 使用者組發送的封包，才適用與此規則。在這種情況下，需指定用戶名 / 用戶組名。
CMD_AccessAdd_DESTUSERNAME	作為此規則的條件，只有被指定的用戶 / 使用者組接受的封包，才適用與此規則。在這種情況下，需指定用戶名 / 用戶組名。
CMD_AccessAdd_SRCMAC		作為規則的條件，指定發送原 MAC 地址。MAC 地址像例子 (00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00) 一樣地 '-' 或 '/' 斷開十六進位數寫。段落文字能省略。
CMD_AccessAdd_DESTMAC		作為規則的條件，指定位址 MAC 地址。指定方法，/SRCMAC 參數同樣。
CMD_AccessAdd_TCPSTATE		作為規則的條件，指定 TCP 連接的狀態。 Established 或指定 Unestablished。
CMD_AccessAdd_Prompt_TYPE	通過或破壞: 
CMD_AccessAdd_Prompt_MEMO	規則的解釋 (備忘錄): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PRIORITY	規則的優先順序: 
CMD_AccessAdd_Eval_PRIORITY	請用 1 以上的整數指定優先順序。
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCIP	發信方的源 IP 地址 (0.0.0.0/0 則代表所有): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTIP	收信方的源 IP 地址 (0.0.0.0/0 則代表所有): 
CMD_AccessAdd_Prompt_PROTOCOL	協定號碼或協定名稱 (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCPORT	源埠範圍 (僅限 tcp/udp): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTPORT	目標埠號範圍 (僅限 tcp/udp): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCUSERNAME	發送用戶名 (若無指定代表全部): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTUSERNAME	接收用戶名 (若無指定代表全部): 
CMD_AccessAdd_Prompt_SRCMAC	源 MAC 位址和遮罩 (無指定代表全部): 
CMD_AccessAdd_Prompt_DESTMAC	目標 MAC 位址和遮罩 (無指定代表全部): 
CMD_AccessAdd_Prompt_TCPSTATE	TCP 連接的狀態 (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx 命令
CMD_AccessAddEx					添加擴展訪問清單規則 (IPv4：延遲、抖動/封包丟失產生)
CMD_AccessAddEx_Help			在當前管理的虛擬 HUB 的訪問列表中，使用此命令添加新的規則。當封包經由虛擬 HUB 通過時，你可以設置產生延遲、抖動和封包丟失。\n訪問清單是一組檔規則被應用到流過虛擬 HUB 的封包。您可以在一個訪問清單中註冊多個規則，你也可以定義每個規則的優先順序。檢查所有的封包的規則所指定的條件，在訪問清單中註冊的規則，由第一個匹配的規則根據規定的操作，它們要麼通過要麼被丟棄。不匹配任何規則的封包暗中允許通過。您也可以使用 AccessAddEx 的命令來生成延遲、抖動和封包丟失。\n此命令不能在 VPN Bridge 上運行。\n在以成員伺服器叢集上運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 上，您不能執行此命令。
CMD_AccessAddEx_Args			AccessAddEx [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/TCPSTATE:established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx_[pass|discard]	當一個封包匹配此規則條件時，該操作就已決定了。當通過被指定時，則封包允許通過；當丟棄被指定時，封包被丟棄。如果動作是通過，延遲、抖動和封包丟失的設置被應用。
CMD_AccessAddEx_MEMO			指定此規則的描述 (備忘錄)。
CMD_AccessAddEx_PRIORITY		指定 1 或以上的整數作為此規則的優先順序。數字越小優先順序越高。
CMD_AccessAddEx_SRCIP			指定一個源 IPv4 位址作為一個規則條件。用點把十進位數字值分開的 [IP 位址/遮罩] 格式指定一個 IPv4 位址，例如: 192.168.0.1。對於遮罩，您或者可以指定由點分開的十進位數字值，例如 255.255.255.0 也可以指定從標頭用十進位數字值的比特長度，如 24。 如果您指定: 0.0.0.0/0.0.0.0 這表示所有主機。
CMD_AccessAddEx_DESTIP			用 [IP 位址/遮罩] 格式指定一個目的 IPv4 位址作為一個規則條件指定方法同指定 /SRCPORT 參數一樣。
CMD_AccessAddEx_PROTOCOL		指定一個協定類型作為一個規則條件。使用十進位數字值輸入 IP 協議號，或者指定關鍵字中的一個 "tcp" (TCP/IP 協議，第 6 號)，"udp" (UDP/IP 協議，第 17 號)，"icmpv4" (ICMPv4 協議，第 1 號)，"icmpv6" (ICMPv6 協議，第 58 號)或者, "ip" (所有的 IP 協議，0 號)。指定數位 0，則規則會應用到全部 IP 協定。
CMD_AccessAddEx_SRCPORT			如果已指定的協議是 TCP/IP 或 UDP/IP 的話，指定埠號的目的地作為規則條件。其他的協議會被忽略。如果該參數沒有指定，那麼規則會應用到所有埠號。當指定時，請使用如下方法： "1-1024" (第 1 到 1024)，"23" (僅限 23)。
CMD_AccessAddEx_DESTPORT		如果已指定的協議是 TCP/IP 或 UDP/IP 的話，指定目的埠號的目的地作為規則條件。其他協議將被忽略。指定方法同指定 /SRCPORT 參數一樣。
CMD_AccessAddEx_SRCUSERNAME		您可以將此規則僅用於作為規則條件被指定了用戶名的使用者會話發送的封包。在這種情況下，請指定該用戶名。
CMD_AccessAddEx_DESTUSERNAME	您可以將此規則僅用於作為規則條件被指定了用戶名的使用者會話接收的封包。在這種情況下，請指定該用戶名。
CMD_AccessAddEx_SRCMAC			指定目標 MAC 位址作為一個規則。用'-' 或 '/'分隔符號和十六進位數字，如 (00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00) 來指定 MAC 地址。分隔符號可跳過。
CMD_AccessAddEx_DESTMAC			指定目標 MAC 位址作為一個規則。指定方法同指定 /SRCPORT 參數一樣。
CMD_AccessAddEx_TCPSTATE		指定 TCP 連接狀態作為一個規則。使用 Established (已建立的)或 Unestablished(未建立的)。
CMD_AccessAddEx_DELAY			當封包通過時，設置此數值來生成延遲。以毫秒來指定延遲的時間段。指定 0，意為不會生成延遲。延遲最多為 10000 毫秒、
CMD_AccessAddEx_JITTER			當封包通過時，設置此數值來生成抖動。用 0% 到 100% 之內的範圍來指定抖動波動的頻率。指定 0，意為不會生成抖動。
CMD_AccessAddEx_LOSS			當封包通過時，設置此數值來生成封包丟失。用 0% 到 100% 之內的範圍來指定丟包的頻率。指定 0，意為不會生成丟包。
CMD_AccessAddEx_REDIRECTURL		The specified URL will be mandatory replied to the client as a response for TCP connecting request packets which matches the conditions of this access list entry via this Virtual Hub. To use this setting, you can enforce the web browser of the VPN Client computer to show the specified web site when that web browser tries to access the specific IP address.

CMD_AccessAddEx_Prompt_DELAY	生成延遲 (毫秒: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_JITTER	生成抖動的波動(百分比: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Prompt_LOSS		丟包率 (百分比: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx_Eval_DELAY		最大延遲為 10000
CMD_AccessAddEx_Eval_JITTER		最大抖動的波動為 100
CMD_AccessAddEx_Eval_LOSS		最大丟包率為 100


# AccessAdd6 命令
CMD_AccessAdd6					添加訪問清單規則 (IPv6)
CMD_AccessAdd6_Help				在當前管理的虛擬 HUB 的訪問列表中，使用此命令添加新的規則。\n訪問清單是一組檔規則被應用到流過虛擬 HUB 的封包。您可以在一個訪問清單中註冊多個規則，你也可以定義每個規則的優先順序。檢查所有的封包的規則所指定的條件，在訪問清單中註冊的規則，由第一個匹配的規則根據規定的操作，它們要麼通過要麼被丟棄。不匹配任何規則的封包暗中允許通過。您也可以使用 AccessAddEx6 的命令來生成延遲、抖動和封包丟失。 \n此命令不能在 VPN Bridge 上運行。 \n在以成員伺服器叢集上運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 上，您不能執行此命令。
CMD_AccessAdd6_Args				AccessAdd6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished]
CMD_AccessAdd6_[pass|discard]	當一個封包匹配此規則條件時，該操作就已決定了。當通過被指定時，則封包允許通過；當丟棄被指定時，封包被丟棄。
CMD_AccessAdd6_MEMO				指定此規則的描述。 (備忘錄)。
CMD_AccessAdd6_PRIORITY			指定1或以上的整數作為此規的優先順序。數字越小優先順序越高。
CMD_AccessAdd6_SRCIP			指定一個源 IPv6 位址作為一個規則條件。使用冒號分割十六進位數位的 [IP 位址/遮罩] 格式來指定 IPv6 地址。例如 2001:200:0:1:: 對於遮罩來講，您或者可以使用冒號分隔十六位數值的格式，例如 ffff:ffff:ffff:ffff:: 或者您也可以通過用標頭的十進位數字值像 128，來指定比特長度。如果您要指定 "::/0"，意為所有主機。
CMD_AccessAdd6_DESTIP			用 [IP 位址/遮罩] 格式指定一個目標 IPv6 位址作為一個規則條件。制定方法同指定/SRCIP參數類似。
CMD_AccessAdd6_PROTOCOL			指定一個協定類型來作為一個規則條件。輸入十進位數字值的 IP 協議號或者指定一個關鍵字 "tcp" (TCP/IP 協議，第 6 號)，"udp" (UDP/IP 協議，第 17 號)，"icmpv4" (ICMPv4 協議，第 1 號)，"icmpv6" (ICMPv6 協議，第 58 號)，"ip" (所有的 IP 協議，0 號)。指定]0[，則規則會應用於所有IP協定。
CMD_AccessAdd6_SRCPORT			如果指定的協議是 TCP/IP 或 UDP/IP，則指定源埠號作為規則條件。其他協議將被忽略。如果該參數沒有指定，規則將會應用到所有埠號。指定時，請使用如下方法 "1-1024" (第 1 到 1024)，"23" (僅是第 23 )。
CMD_AccessAdd6_DESTPORT			如果指定的協議是 TCP/IP 或 UDP/IP，則指定目標埠號作為規則條件。其他協議將被忽略。指定方法同指定 /SRCPORT 參數一樣。
CMD_AccessAdd6_SRCUSERNAME		您可以將此規則僅用於作為規則條件被指定了用戶名的使用者會話發送的封包。在這種情況下，請指定該用戶名。
CMD_AccessAdd6_DESTUSERNAME		您可以將此規則僅用於作為規則條件被指定了用戶名的使用者會話接收的封包。在這種情況下，請指定該用戶名。
CMD_AccessAdd6_SRCMAC			指定目的 MAC 位址作為規則。用分隔符號 "-" 或者 "：" 和十六進位的數位，如 00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00 來指定 MAC 地址。分隔符號可以跳過。
CMD_AccessAdd6_DESTMAC			指定目標 MAC 位址作為一個規則。方法與指定 /SRCMAC 參數同樣。
CMD_AccessAdd6_TCPSTATE			指定 TCP 連接狀態作為一個規則。使用 Established 或 Unestablished。
CMD_AccessAdd6_Prompt_TYPE		通過或丟棄: 
CMD_AccessAdd6_Prompt_MEMO		規則描述 (備忘錄): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PRIORITY	規則優先順序: 
CMD_AccessAdd6_Eval_PRIORITY	請用 1 或以上的整數指定優先順序。
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCIP		源 IPv6 地址 (::/0 則代表所有): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTIP	目標 IPv6 位址 (::/0 則代表所有): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_PROTOCOL	協定號或協定名稱 (tcp/udp/icmpv4/icmpv6/ip): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCPORT	源埠號範圍 (僅限 tcp/udp): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTPORT	目標埠號範圍 (僅限 tcp/udp): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCUSERNAME	源用戶名 (若無指定代表全部): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTUSERNAME	目的用戶名 (若無指定代表全部): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_SRCMAC	源 MAC 地址和遮罩 (若無指定代表全部): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_DESTMAC	目標 MAC 位址和遮罩 (若無指定代表全部): 
CMD_AccessAdd6_Prompt_TCPSTATE	TCP 連接的狀態 (Established/Unestablished): 


# AccessAddEx6 命令
CMD_AccessAddEx6				添加擴展訪問清單規則 (IPv6，生成延遲，抖動/封包丟失)
CMD_AccessAddEx6_Help			在當前管理的虛擬 HUB 的訪問列表中，使用此命令添加新的規則。當封包經由虛擬 HUB 通過時，你可以設置產生延遲、抖動和封包丟失。\n訪問清單是一組檔規則被應用到流過虛擬 HUB 的封包。您可以在一個訪問清單中註冊多個規則，你也可以定義每個規則的優先順序。檢查所有的封包的規則所指定的條件，在訪問清單中註冊的規則，由第一個匹配的規則根據規定的操作，它們要麼通過要麼被丟棄。不匹配任何規則的封包暗中允許通過。您也可以使用 AccessAddEx6 的命令來生成延遲、抖動和封包丟失。 \n此命令不能在 VPN Bridge 上運行。 \n在以成員伺服器叢集上運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 上，您不能執行此命令。
CMD_AccessAddEx6_Args			AccessAddEx6 [pass|discard] [/MEMO:memo] [/PRIORITY:priority] [/SRCUSERNAME:username] [/DESTUSERNAME:username] [/SRCMAC:mac/mask] [/DESTMAC:mac/mask] [/SRCIP:ip/mask] [/DESTIP:ip/mask] [/PROTOCOL:tcp|udp|icmpv4|icmpv6|ip|num] [/SRCPORT:start-end] [/DESTPORT:start-end] [/TCPSTATE: established|unestablished] [/DELAY:delay_millisec] [/JITTER:jitter_percent] [/LOSS:loss_percent] [/REDIRECTURL:url]
CMD_AccessAddEx6_[pass|discard]	如果通過，會產生延遲，抖動和丟包。當一個封包匹配此規則條件時，該操作就已決定了。當通過被指定時，則封包允許通過；當丟棄被指定時，封包被丟棄。如果動作是通過，延遲、抖動和封包丟失的設置被應用。
CMD_AccessAddEx6_MEMO			指定此規則的描述(備忘錄)。
CMD_AccessAddEx6_PRIORITY		指定1或以上的整數作為此規則的優先順序。數字越小優先順序越高。
CMD_AccessAddEx6_SRCIP			指定一個源 IPv6 位址作為一個規則條件。指定一個源 IPv6 位址作為一個規則條件。對於遮罩來講，您或者可以使用冒號分隔十六位數值的格式，例如 "ffff:ffff:ffff:ffff::" 或者您也可以通過用標頭的十進位數字值像 "64"，來指定比特長度。如果您要指定 "::/0"，意為所有主機。
CMD_AccessAddEx6_DESTIP			用 [IP 位址/遮罩] 格式指定一個目標 IPv6 位址作為一個規則條件。指定方法同指定 /SRCIP 參數類似。
CMD_AccessAddEx6_PROTOCOL		指定一個協定類型來作為一個規則條件。輸入十進位數字值的IP 協議號或者指定一個關鍵字 "tcp" (TCP/IP 協議，第 6 號)，"udp" (UDP/IP 協議，第 17 號)，"icmpv4" (ICMPv4 協議，第 1 號)，"icmpv6" (ICMPv6 協議，第 58 號)，"ip" (所有的 IP 協議，0 號)。指定 0，則規則會應用於所有 IP 協定。
CMD_AccessAddEx6_SRCPORT		如果已指定的協議是 TCP/IP 或 UDP/IP 的話，指定埠號的目的地作為規則條件。其他的協議會被忽略。如果該參數沒有指定，那麼規則會應用到所有埠號。當指定時，請使用如下方法： "1-1024" (第 1 到 1024)，"23" (僅限 23)。
CMD_AccessAddEx6_DESTPORT		如果指定的協議是 TCP/IP 或 UDP/IP 的話，則指定目標埠號作為規則條件。其他協議會被忽略。如果該參數沒有指定，指定方法同指定 /SRCPORT 參數一樣。
CMD_AccessAddEx6_SRCUSERNAME	您可以將此規則僅用於作為規則條件被指定了用戶名的使用者會話發送的封包。在這種情況下，請指定該用戶名。
CMD_AccessAddEx6_DESTUSERNAME	您可以將此規則僅用於作為規則條件被指定了用戶名的使用者會話接收的封包。在這種情況下，請指定該用戶名。
CMD_AccessAddEx6_SRCMAC			指定目標 MAC 位址作為規則。用分隔符號]-[或者]：[和十六進位的數字，如 "00-AC-84-EA-33-BC/FF-FF-FF-FF-FF-00" 來指定 MAC 地址。分隔符號可以跳過。
CMD_AccessAddEx6_DESTMAC		指定目標 MAC 位址作為一個規則。方法與指定 /SRCMAC 參數同樣。
CMD_AccessAddEx6_TCPSTATE		指定 TCP連接狀態作為一個規則。使用已建立的(Established) 或未建立的(Unestablished)。
CMD_AccessAddEx6_DELAY			當封包通過時，設置本數值來產生延遲。以毫秒為單位來指定延遲週期。指定0，意為不產生延遲。延遲最大為 10000 毫秒。
CMD_AccessAddEx6_JITTER			當封包通過時，設置本數值來產生抖動。當封包通過時，設置此數值來生成抖動。用 0% 到 100% 之內的範圍來指定抖動波動的頻率。指定 0，意為不會生成抖動。
CMD_AccessAddEx6_LOSS			當封包通過時，設置本數值來產生封包丟失。指定 0% 至 100% 來作為丟包的比率範圍。指定 0，意為無丟包生成。 
CMD_AccessAddEx6_REDIRECTURL	The specified URL will be mandatory replied to the client as a response for TCP connecting request packets which matches the conditions of this access list entry via this Virtual Hub. To use this setting, you can enforce the web browser of the VPN Client computer to show the specified web site when that web browser tries to access the specific IP address.
CMD_AccessAddEx6_Prompt_DELAY	生成延遲 (毫秒: 0 - 10000): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_JITTER	生成抖動的波動 (百分比: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Prompt_LOSS	丟包率 (百分比: 0 - 100): 
CMD_AccessAddEx6_Eval_DELAY		最大延遲為 10000
CMD_AccessAddEx6_Eval_JITTER	最大抖動波動為 100
CMD_AccessAddEx6_Eval_LOSS		最大丟包率為 100


# AccessList 命令
CMD_AccessList				獲取訪問清單規則
CMD_AccessList_Help			獲取當前虛擬 HUB 的訪問清單中註冊的封包篩選規則一覽表。\n訪問列表，即是虛擬 HUB 內對流動的封包進行篩選的規則的集合，訪問清單中可以登入多條規則，每條規則可以定義優先順序。通過包過濾規則適用英寸訪問清單可以註冊一個以上的規則可以定義一個優先考慮每一條規則。所有的封包，按照最初適用的條件，或是通過或是銷毀。不符合任何規則的封包則將被默許通過。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_AccessList_Args			AccessList


# AccessDelete 命令
CMD_AccessDelete			從訪問清單中刪除規則
CMD_AccessDelete_Help		從當前虛擬 HUB 中註冊的訪問清單中，選定封包過濾規則並加以刪除。\n要刪除規則，需要指定該規則 ID。ID 可以運行 AccessList 獲得。\n另外不刪除而是暫時禁用的規則執行 AccessDisable 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_AccessDelete_Args		AccessDelete [id]
CMD_AccessDelete_[id]		指定要刪除的規則的 ID 或唯一 ID。
CMD_Access_Prompt_ID		訪問清單規則 ID 或唯一 ID: 


# AccessEnable 命令
CMD_AccessEnable			啟用訪問清單規則功能
CMD_AccessEnable_Help		從當前虛擬 HUB 中註冊的訪問清單中，選定封包篩選規則並啟動。啟動的規則用於封包篩選。\n要啟用該規則，必須指定它的 ID。您可以使用 AccessList 命令獲取 ID。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_AccessEnable_Args		AccessEnable [id]
CMD_AccessEnable_[id]		指定規則的 ID 並啟動。


# AccessDisable 命令
CMD_AccessDisable			禁用訪問清單規則
CMD_AccessDisable_Help		從當前虛擬 HUB 中註冊的訪問清單中，選定封包篩選規則並禁用。被禁用的篩選規則將不會被用於封包篩選。\n要禁用的規則，規則必須指定的 ID。\n要禁用該規則，必須指定它的 ID。您可以使用 AccessList 命令獲取 ID。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_AccessDisable_Args		AccessDisable [id]
CMD_AccessDisable_[id]		指定規則的 ID 並禁用。


# UserList 命令
CMD_UserList				獲取用戶列表
CMD_UserList_Help			獲取當前虛擬 HUB 中註冊的安全帳戶資料庫資訊中的使用者清單。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserList_Args			UserList


# UserCreate 命令
CMD_UserCreate				創建用戶
CMD_UserCreate_Help			在當前虛擬 HUB 中註冊的安全帳戶資料庫中創建一個新使用者。\n當您創建一個使用者，根據使用者資訊的認證，VPN Client 可以連接到這個虛擬 HUB。\n如果您使用 UserCreate 命令創建一個用戶，用戶身份驗證方法是驗證密碼，註冊為一個隨機字串作為密碼分配。因此，用戶不能直接連接到虛擬 HUB。在創建用戶後，則必須運用 UserPasswordSet 命令，設定指定使用者的密碼。或者使用 UserAnonymousSet 命令，UserCertSet 命令，UserSignedSet 命令，UserRadiusSet 命令，UserNTLMSet 命令來改變使用者身份驗證方式。\n除非真有用戶名為 "*" (星號)，否則當客戶登入時提供的用戶名與已有用戶名不一致的情況下，將自動登入為 RADIUS 伺服器，或者 NT 控制器來驗證。\n如果要更改使用者資訊，可以執行 UserSet 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserCreate_Args			UserCreate [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserCreate_[name]		指定新創建用戶的用戶名。
CMD_UserCreate_GROUP		如果讓用戶加入一個用戶組，請指定組名。如果你讓用戶不屬於任何組，則設定為 /GROUP:none。
CMD_UserCreate_REALNAME		指定用戶的全名。如果不指定，請選 /REALNAME:none。
CMD_UserCreate_NOTE			指定該用戶的說明。否則，選擇 /NOTE:none。
CMD_UserCreate_Prompt_NAME	用戶名: 
CMD_UserCreate_Prompt_GROUP	加入群組名稱: 
CMD_UserCreate_Prompt_REALNAME	用戶全名: 
CMD_UserCreate_Prompt_NOTE	用戶描述: 


# UserSet 命令
CMD_UserSet					更改使用者資訊
CMD_UserSet_Help			變更當前虛擬 HUB 中的安全帳戶資料庫中註冊的客戶資訊。\n可以更改的資訊，即使創建新使用者所需要的 "組名稱"，"全名" 和 "描述" 這三個項目。\n要獲得用戶的名單，請使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserSet_Args			UserSet [name] [/GROUP:group] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_UserSet_[name]			指定用戶名更改設置。
CMD_UserSet_GROUP			如果讓用戶加入一個用戶組，請指定組名。如果你讓用戶不屬於任何組，則設定為 /GROUP:none。
CMD_UserSet_REALNAME		指定用戶的全名。如果不指定，請選 /REALNAME:none。
CMD_UserSet_NOTE			指定該用戶的說明。否則，選擇 /NOTE:none


# UserDelete 命令
CMD_UserDelete				刪除用戶
CMD_UserDelete_Help			刪除在虛擬 HUB 中的安全帳戶資料庫中註冊的使用者。當你刪除一個用戶，該用戶將無法連接到虛擬 HUB。\n如果您使用 UserPolicySet 命令，即使不刪除也可暫時禁止用戶登入。\n要獲得用戶的名單，請使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserDelete_Args			UserDelete [name]
CMD_UserDelete_[name]		指定用戶名將其刪除。


# UserGet 命令
CMD_UserGet					獲取使用者資訊
CMD_UserGet_Help			獲取在虛擬 HUB 中的安全帳戶資料庫中註冊使用者的登入資訊。\n這個指令可以得到的資訊有 "用戶名"，"全名"，"描述"，"組的成員"，"有效期"，"安全協議"，"身份驗證方法"，以及驗證參數。\n要獲得用戶的名單，請使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserGet_Args			UserGet [name]
CMD_UserGet_[name]			指定的用戶名來獲取資訊。
CMD_UserGet_Column_Name		用戶名
CMD_UserGet_Column_RealName	全名
CMD_UserGet_Column_Note		描述
CMD_UserGet_Column_Group	組名稱
CMD_UserGet_Column_Expires	有效期
CMD_UserGet_Column_AuthType	驗證方法
CMD_UserGet_Column_UserCert	已註冊的用戶固有的證書
CMD_UserGet_Column_RadiusAlias	外部認證伺服器驗證用戶名
CMD_UserGet_Column_RootCert_CN	證書的 CN 值得限定
CMD_UserGet_Column_RootCert_SERIAL	證書的序號的限定
CMD_UserGet_Policy			該使用者設定的安全協定


# UserAnonymousSet 命令
CMD_UserAnonymousSet		將用戶身份驗證方法設置為匿名驗證
CMD_UserAnonymousSet_Help	在虛擬 HUB 中的安全帳戶資料庫中註冊使用者的驗證方法設定為 "匿名驗證"。"匿名驗證" 的用戶連接到 VPN Client HUB 時，不會有任何用戶認證即可以連接到 HUB。匿名身份驗證設置適合那些公開的誰都可以連接的 VPN Server。\n要獲得用戶的名單，請使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserAnonymousSet_Args	UserAnonymousSet [name]
CMD_UserAnonymousSet_[name]	指定用戶名更改設置。


# UserPasswordSet 命令
CMD_UserPasswordSet			將使用者身份驗證方法設置為密碼驗證，並設定密碼
CMD_UserPasswordSet_Help	在虛擬 HUB 中的安全帳戶資料庫中註冊使用者的驗證方法設定為 "密碼驗證" 所謂 "密碼驗證" 即所有安全帳戶資料庫中的使用者都設置密碼註冊。當此用戶連接虛擬 HUB 時，會提示輸入密碼，如果一致，則允許連接。\n事實上，由於使用者的密碼是經過處理以後保存的，因此即使分析原始材料，也不會分析出密碼。\n要獲得用戶的名單，請使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserPasswordSet_Args	UserPasswordSet [name] [/PASSWORD:password]
CMD_UserPasswordSet_[name]	指定用戶名更改設置。
CMD_UserPasswordSet_PASSWORD	指定使用者的密碼設置。如果您不指定此參數將被提示輸入密碼。


# UserCertSet 命令
CMD_UserCertSet				將用戶身份驗證方法設置為固有證書驗證，並設定證書
CMD_UserCertSet_Help		在虛擬 HUB 中的安全帳戶資料庫中註冊使用者的驗證方法設定為 "固有證書驗證" 所謂 "固有證書驗證" 即所有安全帳戶資料庫中的使用者都註冊一個 X.509 證書。當此用戶連接虛擬 HUB 時，提供的固有證書與登記證書一致，或持有對應證書的金鑰，允許是通過驗證實現連接。\n要獲得用戶的名單，請使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserCertSet_Args		UserCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_UserCertSet_[name]		指定的用戶名更改設置。
CMD_UserCertSet_LOADCERT	指定 X.509 證書檔案名，這頂用戶證書。


# UserCertGet 命令
CMD_UserCertGet				獲取註冊固有證書認證用戶的證書
CMD_UserCertGet_Help		在虛擬 HUB 中的安全帳戶資料庫中註冊使用者的 "固有證書認證" 的用戶，取得用戶的 X.509 證書，並保存。\n如果用戶未指定 "固有證書認證"，則會發生錯誤。\n要獲得用戶的名單，請使用 UserList 命令。\n此命令，在 VPN Bridge 中不會運行。\n此命令在集群虛擬 HUB 中不能運行。
CMD_UserCertGet_Args		UserCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_UserCertGet_[name]		指定的用戶名來檢索資訊。
CMD_UserCertGet_SAVECERT	指定檔案名來保存獲取的用戶的 X.509 證書。
CMD_UserCertGet_Not_Cert	或者非固定證書認證，或者為設定為固有證書驗證。


# UserSignedSet 命令
CMD_UserSignedSet			將用戶身份驗證方法設置為已簽名證明書認證
CMD_UserSignedSet_Help		將已註冊在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料庫的使用者認證方法設定為已簽名認證書認證。使用者以已簽名證明書認證的用戶名連結虛擬 HUB 時，使用者所提交的證明書會被驗證是否為虛擬 HUB 認可的證明機構的證明書一覽中任意證明書的簽名，且客戶是否持有與證書相應的金鑰，用 RSA 演算法驗證可以連結的認證法。/n還可以設定成已註冊用戶希望的證明書的通用名 (CN) 及編號，只有通過了上述驗證的證明書的內容與設定值一致的情況下才能許可連結。/n要取得目前註冊用戶一覽，請使用用戶名單指令。\n此指令，虛擬專用橋不能運行。 \n此指令令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_UserSignedSet_Args		UserSignedSet [name] [/CN:cn] [/SERIAL:serial]
CMD_UserSignedSet_[name]	指定更改設定的用戶名
CMD_UserSignedSet_CN		如果指定此參數，在驗證了用戶提交的證明書是否由可信賴的證明機構簽名後，該證明書的通用名 (CN) 的值，與根據此參數設定的值相比較，只有取得一致的情況下才允許連結。指定 "none" 的情況下不進行確認。
CMD_UserSignedSet_SERIAL	如果指定此參數，在驗證了用戶提交的證明書是否由可信賴的證明機構簽名後，該證明書的序號的值，與根據此參數設定的值相比較，只有取得一致的情況下才允許連結。指定 "none" 的情況下不進行確認。
CMD_UserSignedSet_Prompt_CN	限定通用名 (CN) 的值
CMD_UserSignedSet_Prompt_SERIAL	限定編號的值


# UserRadiusSet 命令
CMD_UserRadiusSet			將用戶的認證方法設定為半徑認證
CMD_UserRadiusSet_Help		將在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料庫上註冊的使用者認證方法設置為 "半徑認證"。用戶以被半徑認證設置的用戶名連接虛擬 HUB 時，用戶名和使用者輸入的密碼被發送到半徑伺服器，半徑伺服器檢查用戶名和密碼後，如過該認證成功，用戶被允許 VPN 連接。\n要使用半徑認證，需要事先使用 RadiusServerSet 指令把要使用的半徑伺服器設置為虛擬 HUB。\n要獲得目前註冊的用戶清單，請使用 UserList 指令。\n此指令，虛擬專用橋不能運行。\n此指令令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_UserRadiusSet_Args		UserRadiusSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserRadiusSet_[name]	指定更改設定的用戶名
CMD_UserRadiusSet_ALIAS		如果此參數被設置，可以使對半徑伺服器發送的用戶名與虛擬 HUB 上的用戶名是不同的。如果沒有設置，請指定為 /ALIAS:none (使用虛擬 HUB 上的用戶名)。用戶名是 "*" 的情況下 /ALIAS 參數被忽略。關於 "*" 用戶的描述，輸入 UserCreate /HELP 可顯示。
CMD_UserRadiusSet_Prompt_ALIAS	驗證用別名 (可選)


# UserNTLMSet 命令
CMD_UserNTLMSet				用戶身份驗證方法設置為 NT 域認證
CMD_UserNTLMSet_Help		將在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料庫上註冊的使用者認證方法設置為 "NT 域驗證"。用戶以被 NT 域認證設置的用戶名連接虛擬 HUB 時，用戶名和使用者輸入的密碼被發送到 Windows NT / 2000 / Server 2003 / Server 2008 網域控制站或 Active Directory 伺服器，認證伺服器檢查用戶名和密碼後，如果認證成功後，該用戶的 VPN 連接被允許。要使用 NT 域認證，VPN Server 不要在連接到該域的 Windows NT 4.0，Windows 2000，Windows XP，Windows Server 2003 和 Windows Server 2008 的任何作業系統上運行。詳情，請與 VPN Server 管理員諮詢。\n要獲得目前註冊的用戶清單，請使用 UserList 指令。\n此指令，虛擬專用橋不能運行。\n此指令令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_UserNTLMSet_Args		UserNTLMSet [name] [/ALIAS:alias_name]
CMD_UserNTLMSet_[name]		指定更改設定的用戶名
CMD_UserNTLMSet_ALIAS		如果此參數被設置，可以使對 NT 域或 Active Directory 發送的用戶名與虛擬 HUB 上的用戶名不同。如果沒有設置，請指定 /ALIAS:none (使用虛擬 HUB 上的用戶名)。用戶名是 "*" 的情況下 /ALIAS 參數被忽略。關於 "*" 用戶的描述，輸入 UserCreate /HELP 可顯示。


# UserPolicyRemove 命令
CMD_UserPolicyRemove		刪除用戶的安全性原則
CMD_UserPolicyRemove_Help	刪除在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料庫上已註冊的使用者設置的安全性原則設置。被刪除安全性原則設置的用戶，適用該用戶所屬的組的安全性原則設置。如果不屬於任何組，或改組沒有設置安全性原則，則遵從預設值 (允許訪問: 啟用，TCP連接數最大值: 32 個，超時時間: 20 秒)。\n要獲得目前註冊的用戶列表，請使用 UserList 命令。\n此指令，虛擬專用橋不能運行。 \n此指令令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_UserPolicyRemove_Args	UserPolicyRemove [name]
CMD_UserPolicyRemove_[name]	指定更改設定的用戶名


# UserPolicySet 命令
CMD_UserPolicySet			設置用戶的安全性原則
CMD_UserPolicySet_Help		變更在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料庫上已註冊的使用者設置的安全性原則內容。\n當用戶未設置安全性原則時，設置新的默認安全性原則後，更改被指定的值。\n要獲得當前已註冊的用戶清單，請使用 UserList 指令。\n此指令，虛擬專用橋不能運行。\n此指令令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_UserPolicySet_Args		UserPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_UserPolicySet_[name]	指定更改設定的用戶名
CMD_UserPolicySet_NAME		指定要變更值的策略的名稱。您可以使用 PolicyList 命令顯示策略名稱和可設定值的列表。
CMD_UserPolicySet_VALUE		指定策略的新值。如果其策略是數值型，指定整數。如果是布林型，指定 "yes" 或 "no"。可以設定的類型和值，可以使用 PolicyList 指令顯示。


# UserExpiresSet 命令
CMD_UserExpiresSet			設置用戶的有效期限
CMD_UserExpiresSet_Help		設置在目前管理的虛擬 HUB 安全帳戶資料庫中註冊的使用者的有效期限。有效期限到期的用戶不能連接虛擬 HUB。\n要獲得當前已註冊的用戶清單，請使用 UserList 指令。\n此指令，虛擬專用橋不能運行。\n此指令令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_UserExpiresSet_Args		UserExpiresSet [name] [/EXPIRES:expires]
CMD_UserExpiresSet_[name]	指定更改設定的用戶名
CMD_UserExpiresSet_EXPIRES	指定用戶有效期限的日期和時間。如 "2005/10/08 19:30:00"，以 6 個整數指定年，月，日，時，分，秒，用斜線或冒號分隔。年指定為 4 位數。如果把空格加入到值中，需要把整個值用 "" 圍住。可以指定本地時間 (電腦上的命令列管理工具運行的標準時間)。如果指定 /EXPIRES:none，可以解除有效期限。
CMD_UserExpiresSet_Prompt_EXPIRES	用戶的有效期限 (沒有指定，即沒有期限): 


# GroupList 命令
CMD_GroupList				獲取群組列表
CMD_GroupList_Help			獲取在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料庫中註冊的群組清單。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_GroupList_Args			GroupList


# GroupCreate 命令
CMD_GroupCreate				創建群組
CMD_GroupCreate_Help		在目前管理的虛擬 HUB 安全帳戶資料庫內建立新群組。\n在群組內可以登記多個用戶。要在群組內註冊用戶，使用 GroupJoin 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_GroupCreate_Args		GroupCreate [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupCreate_[name]		指定要創建的群組名。
CMD_GroupCreate_REALNAME	指定該群組的全名。例如，如果群組對應於實際的部分或部門名稱，指定其名稱。如果不指定的情況下，請指定 /REALNAME:none。
CMD_GroupCreate_NOTE		指定群組的描述。如果不指定的情況下，請指定 /NOTE:none。
CMD_GroupCreate_Prompt_NAME	群組名稱: 
CMD_GroupCreate_Prompt_REALNAME	群組的全名: 
CMD_GroupCreate_Prompt_NOTE	群組描述: 


# GroupSet 命令
CMD_GroupSet				設置群組資訊
CMD_GroupSet_Help			設置在目前管理的虛擬 HUB 安全帳戶資料庫中註冊的群組資訊。\n要獲取當前已註冊的群組列表，請使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_GroupSet_Args			GroupSet [name] [/REALNAME:realname] [/NOTE:note]
CMD_GroupSet_[name]			指定變更設定的群組名。
CMD_GroupSet_REALNAME		指定該群組的全名。例如，如果群組對應於實際的部分或部門名稱，指定其名稱。如果不指定的情況下，請指定 /REALNAME:none。
CMD_GroupSet_NOTE			指定群組的描述。如果不指定的情況下，請指定 /NOTE:none。


# GroupDelete 命令
CMD_GroupDelete				刪除群組
CMD_GroupDelete_Help		刪除目前管理的虛擬 HUB 安全帳戶資料庫中註冊的群組。\n一旦刪除群組，該群組所屬的所有用戶將成為未分配的。\n要獲取當前已註冊的群組列表，請使用 GroupList 命令。\n此命令不能運行的 VPN Bridge。\n您不能執行這個虛擬的 VPN 作為在群集成員伺服器作業系統伺服器花鼓命令。
CMD_GroupDelete_Args		GroupDelete [name]
CMD_GroupDelete_[name]		指定刪除的群組名。


# GroupGet 命令
CMD_GroupGet				獲得群組資訊和所屬使用者清單
CMD_GroupGet_Help			獲取目前管理的虛擬 HUB 安全帳戶資料庫中註冊的群組資訊和屬於改群組的使用者列表。\n要獲取當前已註冊的群組列表，請使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_GroupGet_Args			GroupGet [name]
CMD_GroupGet_[name]			指定獲得資訊的群組名。
CMD_GroupGet_Column_NAME	群組名
CMD_GroupGet_Column_REALNAME	全名
CMD_GroupGet_Column_NOTE	描述
CMD_GroupGet_Column_POLICY	這個群組所設定的安全測略
CMD_GroupGet_Column_MEMBERS	屬於這個群組的用戶名列表


# GroupJoin 命令
CMD_GroupJoin				用戶添加到群組
CMD_GroupJoin_Help			在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料庫註冊的群組內，添加安全帳戶資料庫內的使用者。\n目前註冊的用戶和群組的列表，可使用 UserList 命令和 GroupList 命令獲取。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_GroupJoin_Args			GroupJoin [name] [/USERNAME:username]
CMD_GroupJoin_[name]		指定要添加用戶的群組名。
CMD_GroupJoin_USERNAME		指定往以 name 指定了的群組添加的用戶名。
CMD_GroupJoin_Prompt_USERNAME	要加入群組的用戶名: 


# GroupUnjoin 命令
CMD_GroupUnjoin				從群組內刪除用戶
CMD_GroupUnjoin_Help		從目前管理的虛擬 HUB 安全帳戶資料庫註冊的群組中，刪除指定用戶。用戶一旦從群組中被刪除，該用戶成為未分配。\n要獲取當前群組的用戶列表，使用 GroupGet 命令。\n要獲取當前已註冊的群組列表，使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_GroupUnjoin_Args		GroupUnjoin [name]
CMD_GroupUnjoin_[name]		指定要從群組內刪除的用戶名。
CMD_GroupUnjoin_Prompt_name	要從群組內刪除的用戶名: 


# GroupPolicyRemove 命令
CMD_GroupPolicyRemove		刪除群組的安全性原則
CMD_GroupPolicyRemove_Help	對在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料胡中註冊的群組，刪除其被設置的安全性原則的設置。對所屬的群組及用戶本身沒有被設置安全性原則的用戶，遵照預設值 (允許訪問: 啟用，TCP 連接數的最大值: 32 個，超時時間: 20 秒)。\n要獲得當前已註冊的群組列表，使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_GroupPolicyRemove_Args	GroupPolicyRemove [name]
CMD_GroupPolicyRemove_[name]	指定變更設定的群組名。


# GroupPolicySet 命令
CMD_GroupPolicySet			設置群組的安全性原則
CMD_GroupPolicySet_Help		對在目前管理的虛擬 HUB 的安全帳戶資料胡中註冊的群組，更改其被設置的安全性原則的設置。\n如群組尚未設置安全性原則，新的默認安全性原則設置後，更改被指定的值。\n要獲得當前已註冊的群組列表，使用 GroupList 命令。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_GroupPolicySet_Args		GroupPolicySet [name] [/NAME:policy_name] [/VALUE:num|yes|no]
CMD_GroupPolicySet_[name]	指定變更設定的群組名。
CMD_GroupPolicySet_NAME		指定要更改其值的策略名稱。您可以使用 PolicyList 命令顯示的策略名稱和可以設置值的列表。
CMD_GroupPolicySet_VALUE	指定一個新的策略值。如果策略是數值型的情況下，指定一個整數。如果是布林型的情況下，指定 "yes" 或 "no"。可以設定類型和值，可以使用 PolicyList 指令顯示。


# SessionList 命令
CMD_SessionList				獲取連接會話的列表
CMD_SessionList_Help		獲取目前管理的與虛擬 HUB 連接中的的會話列表。在會話清單中，以下資訊將顯示為每個連接: [會話名稱]，[會話場所]，[用戶名]，[連接源主機名稱稱]，[TCP 連接]，[傳輸位元組數] 和 [傳輸封包數]。\n如果當前連接的 VPN Server 是群集控制器，管理的虛擬 HUB 是靜態的虛擬 HUB，可以得到連接其所有的集群成員的該虛擬 HUB 的會話列表的結合。\n在其他情況下，只能獲取與目前管理的 VPN Server 實際連接著的會話列表。
CMD_SessionList_Args		SessionList


# SessionGet 命令
CMD_SessionGet				獲取會話資訊
CMD_SessionGet_Help			指定與當目前管理的虛擬 HUB 連接著的會話，並獲得其會話資訊。會話資訊包括以下內容: 連接源主機名稱和用戶名，版本資訊，時間資訊，TCP 連接數，通訊參數，工作階段金鑰，輸入輸出的資料統計資料，和其他用戶端和伺服器資訊等。\n要獲得當前連接的會話列表，請使用 SessionList 命令。
CMD_SessionGet_Args			SessionGet [name]
CMD_SessionGet_[name]		指定要獲取資訊的會話名稱。
CMD_SessionGet_Prompt_NAME	會話名稱: 


# SessionDisconnect 命令
CMD_SessionDisconnect		斷開會話
CMD_SessionDisconnect_Help	指定連接到目前管理的虛擬 HUB 的會話，管理員許可權以強制斷開其會話。\n但是，終端的用戶端的設置為通信斷開後的自動啟動重新連接會話的情況下，可能用戶端會重新連接。\n要獲得當前連接會話列表，請使用 SessionList 命令。
CMD_SessionDisconnect_Args	SessionDisconnect [name]
CMD_SessionDisconnect_[name]	指定要斷開的會話名稱。


# MacTable 命令
CMD_MacTable				獲取 MAC 位址表資料庫
CMD_MacTable_Help			獲取當前管理的虛擬 HUB 保持的 MAC 位址表的資料庫。\nMAC 位址表資料庫是虛擬 HUB 需要進行切換式乙太網路幀的平臺，虛擬 HUB 基於 MAC 位址表的資料庫，決定各個乙太網幀排序目標會話。MAC 位址資料庫自動分析創建虛擬 HUB 流動的通信內容。\n指定的會話名稱，可以得到與該會話有關的 MAC 地址表項。
CMD_MacTable_Args			MacTable [session_name]
CMD_MacTable_[session_name]	如果指定作為參數的會話名稱，可以只顯示與該會話相關聯的 MAC 位址表項。如果不指定，則顯示所有的項。


# MacDelete 命令
CMD_MacDelete				刪除 MAC 地址表項
CMD_MacDelete_Help			操作目前管理的虛擬 HUB 保持的 MAC 位址表資料庫，從資料庫中刪除指定的 MAC 地址項。\n要獲取目前的 MAC 位址表資料庫的內容，請使用 MacTable 命令。
CMD_MacDelete_Args			MacDelete [id]
CMD_MacDelete_[id]			指定要刪除的 MAC 地址表項的 ID。
CMD_MacDelete_Prompt		要刪除的 ID: 


# IpTable 命令
CMD_IpTable					獲取 IP 位址表資料庫
CMD_IpTable_Help			目前管理的虛擬 HUB 保持的 IP 位址表的資料庫。\nIP 位址表資料庫是一個自動分析生成通信內容的平臺，為使虛擬 HUB 能夠掌握哪個會話使用的是哪個 IP 位址，這是經常被使用的虛擬 HUB 安全性原則的引擎。\n指定的會話名稱，可以獲取與該會話相關聯的 IP 位址表項。
CMD_IpTable_Args			IpTable [session_name]
CMD_IpTable_[session_name]	指定作為參數的會話名稱，可以只顯示與該會話相關聯的 IP 位址表項。如果不指定，則顯示所有的項。


# IpDelete 命令
CMD_IpDelete				刪除 IP 地址表項
CMD_IpDelete_Help			操作目前管理的虛擬 HUB 保持的 IP 位址表資料庫，從資料庫中刪除指定的 IP 地址項。\n要獲取目前的 IP 位址表資料庫的內容，請使用 IpTable 命令。
CMD_IpDelete_Args			IpDelete [id]
CMD_IpDelete_[id]			指定要刪除的 IP 地址表項的 ID。


# SecureNatEnable 命令
CMD_SecureNatEnable			啟用虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能)
CMD_SecureNatEnable_Help	使在目前管理的虛擬 HUB 內啟動並運行虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能)。執行此指令前，必須先使用 SecureNatHostGet 指令，NatGet 指令和 DhcpGet 指令檢查當前虛擬 NAT 功能和 DHCP 伺服器的設置內容。\n一旦啟用安全網路的功能，可以在虛擬 HUB 的虛擬網路上使 NAT 路由器 (IP 偽裝) 和 DHCP 伺服器功能虛擬性的運行。\n\n[有關安全網路功能的警告]\n安全網路的功能是面向系統管理員和對具備有關網路的豐富知識的人的功能。\n如果正確使用安全網路功能，可能實現通過 VPN 的安全的遠端存取。但是如果錯誤地使用，可能使整個網路處於危險狀態。如果不具備全面的的網路知識，沒有得到網路系統管理員許可的情況下，請禁用安全網路功能。關於安全網路功能的詳細說明，請參閱 VPN Server 的手冊和線上文檔。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_SecureNatEnable_Args	SecureNatEnable


# SecureNatDisable 命令
CMD_SecureNatDisable		禁用虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能)
CMD_SecureNatDisable_Help	在當前管理的虛擬 HUB 內禁用虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能)。一旦執行該命令，虛擬 NAT 功能立即停止，虛擬 DHCP 伺服器功能則刪除持有的 DHCP 租賃資料並停止該服務。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_SecureNatDisable_Args	SecureNatDisable


# SecureNatStatusGet 命令
CMD_SecureNatStatusGet		獲取虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能) 的工作狀態
CMD_SecureNatStatusGet_Help	如果在目前管理的虛擬 HUB 內操作虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能)，獲得其操作狀態。 \n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_SecureNatStatusGet_Args	SecureNatStatusGet


# SecureNatHostGet 命令
CMD_SecureNatHostGet		獲取安全網路功能的虛擬主機的網路介面設置
CMD_SecureNatHostGet_Help	在當前管理的虛擬 HUB 內獲取虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能) 中的虛擬主機的網路介面設置。\n安全網路功能有一枚在虛擬 HUB 內二級市場中的虛擬 LAN 卡，它被賦予了 MAC 位址和 IP 地址。這樣，連接到同一個二級市場的其他主機，能夠如存在於網路的真實 IP 主機般與安全網路的虛擬主機通信。\n\n[有關安全網路功能的警告]\n安全網路的功能是面向系統管理員和對具備有關網路的豐富知識的人的功能。\n如果正確使用安全網路功能，可能實現通過 VPN 的安全的遠端存取。但是如果錯誤地使用，可能使整個網路處於危險狀態。如果不具備全面的的網路知識，沒有得到網路系統管理員許可的情況下，請禁用安全網路功能。關於安全網路功能的詳細說明，請參閱 VPN Server 的手冊和線上文檔。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_SecureNatHostGet_Args	SecureNatHostGet
CMD_SecureNatHostGet_Column_MAC	MAC 地址
CMD_SecureNatHostGet_Column_IP	IP 地址
CMD_SecureNatHostGet_Column_MASK	子網路遮罩
CMD_SecureNatHostGet_Column_LOG	保存 NAT 和 DHCP 操作日誌


# SecureNatHostSet 命令
CMD_SecureNatHostSet		更改安全網路功能的虛擬主機的網路介面設置
CMD_SecureNatHostSet_Help	當前管理的虛擬 HUB 內，更改和保存虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能) 的設置專案中的虛擬主機網路介面設置。\n安全網路功能有一枚在虛擬 HUB 內二級市場中的虛擬 LAN 卡，它被賦予了 MAC 位址和 IP 地址。這樣，連接到同一個二級市場的其他主機，能夠如存在於網路的真實 IP 主機般與安全網路的虛擬主機通信。\n\n[有關安全網路功能的警告]\n安全網路的功能是面向系統管理員和對具備有關網路的豐富知識的人的功能。\n如果正確使用安全網路功能，可能實現通過 VPN 的安全的遠端存取。但是如果錯誤地使用，可能使整個網路處於危險狀態。如果不具備全面的的網路知識，沒有得到網路系統管理員許可的情況下，請禁用安全網路功能。關於安全網路功能的詳細說明，請參閱 VPN Server 的手冊和線上文檔。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_SecureNatHostSet_Args	SecureNatHostSet [/MAC:mac] [/IP:ip] [/MASK:mask]
CMD_SecureNatHostSet_MAC	指定分配到虛擬介面的 MAC 地址。MAC 地址用諸如 "00-AC-01-23-45-67" 的字串指定。一但指定 /MAC:none，則不更改將當前的設置。
CMD_SecureNatHostSet_IP		指定分配到虛擬介面的 IP 地址。一但指定 /IP:none，則不更改將當前的設置。
CMD_SecureNatHostSet_MASK	指定分配到虛擬介面的子網路遮罩。一但指定 /MASK:none，則不更改將當前的設置。
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MAC	MAC 地址: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_IP	IP 地址: 
CMD_SecureNatHostSet_Prompt_MASK	子網路遮罩: 


# NatGet 命令
CMD_NatGet					獲得安全網路功能的虛擬 NAT 功能的設置
CMD_NatGet_Help				在當前管理的虛擬 HUB 內，獲得虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能) 的設置項目中的虛 NAT 設置。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_NatGet_Args				NatGet
CMD_NatGet_Column_USE		使用虛擬 NAT 功能
CMD_NetGet_Column_MTU		MTU 值
CMD_NatGet_Column_TCP		TCP 會話超時 (秒)
CMD_NatGet_Column_UDP		UDP 會話超時 (秒)


# NatEnable 命令
CMD_NatEnable				啟用安全網路功能的虛擬 NAT 功能
CMD_NatEnable_Help			在目前管理的虛擬 HUB 內啟用虛擬 NAT 功能。\n如果使用此指令啟動虛擬 NAT 功能，但 SecureNAT 功能沒有工作時，則虛擬的 NAT 不工作。要啟動 SecureNAT 功能的工作，使用 SecureNatEnable 命令。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_NatEnable_Args			NatEnable


# NatDisable 命令
CMD_NatDisable				禁用安全網路功能的虛擬 NAT 功能
CMD_NatDisable_Help			在目前管理的虛擬 HUB 內禁用虛擬 NAT 功能。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_NatDisable_Args			NatDisable


# NatSet 命令
CMD_NatSet					更改安全網路功能的虛擬 NAT 功能的設置
CMD_NatSet_Help				更改目前管理的虛擬 HUB 內的虛擬的 NAT 設置。虛擬的 NAT 設置的內容包括: MTU 值，TCP 會話超時，UDP 會話超時。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_NatSet_Args				NatSet [/MTU:mtu] [/TCPTIMEOUT:tcp_timeout] [/UDPTIMEOUT:udp_timeout] [/LOG:yes|no]
CMD_NatSet_MTU				用位元組數單位的整數設置 MTU (最大可轉讓單位的大小)。此值是不包括虛擬 NAT 發送的乙太網幀的 MAC 頭最大有效載荷長度，預設值是 1500 位元組。
CMD_NatSet_TCPTIMEOUT		設置虛擬 NAT 中轉 TCP 會話時如果持續多少秒非通信狀態即超時並丟棄會話。
CMD_NatSet_UDPTIMEOUT		設置虛擬 NAT 中轉 UDP 會話時如果持續多少秒非通信狀態即超時並丟棄會話。
CMD_NatSet_LOG				指定是否將虛擬 NAT 的操作保存在虛擬 HUB 安全性記錄檔。指定 "yes" 即保存它，指定 "no" 即不保存。
CMD_NatSet_Prompt_MTU		MTU 值: 
CMD_NatSet_Prompt_TCPTIMEOUT	TCP 會話超時 (秒): 
CMD_NatSet_Prompt_UDPTIMEOUT	UDP 會話超時 (秒): 
CMD_NatSet_Prompt_LOG		保存日誌 (yes/no): 
CMD_NatSet_Eval_MTU			請在從 %d 到 %d 之間設定 MTU 值。
CMD_NatSet_Eval_TCP			請在從 %d 到 %d 之間設定 TCP 會話超時秒數。
CMD_NatSet_Eval_UDP			請在從 %d 到 %d 之間設定 UDP 會話超時秒數。


# NatTable 命令
CMD_NatTable				獲得安全網路功能的虛擬 NAT 功能會話表
CMD_NatTable_Help			虛擬 NAT 功能在目前管理的虛擬 HUB 內運作時，經由虛擬 NAT 獲取目前通信中的 TCP 及 UDP 會話表 (NAT 表)。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_NatTable_Args			NatTable


# DhcpGet 命令
CMD_DhcpGet					獲得安全網路功能的虛擬 DHCP 伺服器功能的設置
CMD_DhcpGet_Help			在當前管理的虛擬 HUB 內獲取虛擬 NAT 和 DHCP 伺服器功能 (安全網路功能) 的設置項目中的虛擬 DHCP 伺服器設置。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_DhcpGet_Args			DhcpGet
CMD_DhcpGet_Column_Log		NAT 和 DHCP 的操作日誌記錄
CMD_DhcpGet_Column_USE		使用虛擬 DHCP 功能
CMD_DhcpGet_Column_IP1		分發地址範圍的開始
CMD_DhcpGet_Column_IP2		分發地址範圍的結束
CMD_DhcpGet_Column_MASK		子網路遮罩
CMD_DhcpGet_Column_LEASE	租賃期限 (秒)
CMD_DhcpGet_Column_GW		預設閘道器地址
CMD_DhcpGet_Column_DNS		DNS 伺服器地址 1
CMD_DhcpGet_Column_DNS2		DNS 伺服器地址 2
CMD_DhcpGet_Column_DOMAIN	功能變數名稱
CMD_DhcpGet_Column_PUSHROUTE	靜態路由表推送


# DhcpEnable 命令
CMD_DhcpEnable				啟動安全網路功能的虛擬 DHCP 伺服器功能
CMD_DhcpEnable_Help			在當前管理的虛擬 HUB 內啟動虛擬 DHCP 伺服器功能。如果使用此指令啟動虛擬 DHCP 伺服器功能但 SecureNAT 功能不工作的情況下，則虛擬 DHCP 伺服器不工作。要啟動 SecureNAT 功能，使用 SecureNatEnable 指令。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_DhcpEnable_Args			DhcpEnable


# DhcpDisable 命令
CMD_DhcpDisable				禁用安全網路功能的虛擬 DHCP 伺服器功能
CMD_DhcpDisable_Help		在目前管理的虛擬 HUB 內禁用 DHCP 伺服器。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_DhcpDisable_Args		DhcpDisable


# DhcpSet 命令
CMD_DhcpSet					更改安全網路功能的虛擬 DHCP 伺服器功能的設置
CMD_DhcpSet_Help			在現在管理的虛擬 HUB 內，更改虛擬 DHCP 伺服器的設置。虛擬 DHCP 伺服器設置包括: 分配 IP 地址範圍，子網路遮罩，出租期限，及分配給用戶端的選項值。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_DhcpSet_Args			DhcpSet [/START:start_ip] [/END:end_ip] [/MASK:subnetmask] [/EXPIRE:sec] [/GW:gwip] [/DNS:dns] [/DNS2:dns2] [/DOMAIN:domain] [/LOG:yes|no] [/PUSHROUTE:"routing_table"]
CMD_DhcpSet_START			指定地址範圍的開始點，以分發給客戶。(例如: 192.168.30.10)
CMD_DhcpSet_END				指定地址範圍的結束點，以分發給客戶。(例如: 192.168.30.200)
CMD_DhcpSet_MASK			指定對客戶指定的子網路遮罩。(例如: 255.255.255.0)
CMD_DhcpSet_EXPIRE			以秒為單位對客戶指定租賃 IP 位址時的有效期限
CMD_DhcpSet_GW				指定要通知給用戶端的預設閘道器的 IP 地址。如果要與安全網路功能的虛擬 NAT 功能一起啟動並使用時，可以指定安全網路的虛擬主機的 IP 位址。如果指定 "0" 或 "none"，則不將預設閘道器通知客戶。
CMD_DhcpSet_DNS				指定被通知到用戶端的主 DNS 伺服器的 IP 地址。當 SecureNAT 功能的虛擬 NAT 功能已經啟用並正在運行時，您可以為此指定一個 SecureNAT 虛擬主機 IP 位址。如果您指定的是 0 或者 none，那麼用戶端就不會被 DNS 伺服器地址通知。
CMD_DhcpSet_DNS2			指定被通知到用戶端的次要 DNS 伺服器 IP 地址。當 SecureNAT 功能的虛擬 NAT 功能已經啟用並正在運行時，您可以為此指定一個 SecureNAT 虛擬主機 IP 位址。如果您指定的是 0 或者 none，那麼用戶端就不會被 DNS 伺服器地址通知。
CMD_DhcpSet_DOMAIN			指定功能變數名稱通知客戶。如果指定 none，該功能變數名稱不通知客戶。
CMD_DhcpSet_LOG				指定是否將虛擬 DHCP 伺服器運行保存為安全性記錄檔。指定 "yes" 則保存。此值與虛擬 NAT 功能的日誌保存設置是聯動的。
CMD_DhcpSet_PUSHROUTE	指定靜態路由表推送。\n例如: "192.168.5.0/255.255.255.0/192.168.4.254, 10.0.0.0/255.0.0.0/192.168.4.253"\n用逗號或空格字元來拆分多條目 (最多 64 條目)。每個條目必須以 "IP 網路位址/子網路遮罩/閘道 IP 地址" 的格式來指定。 \n這個虛擬 DHCP 伺服器可以推送帶DHCP應答消息的無類靜態路由 (RFC 3442) 至 VPN 用戶端。\nVPN 用戶端是否能夠識別無類靜態路由 (RFC 3442) 取決於目標VPN用戶端軟體。SoftEther VPN 用戶端和 OpenVPN 用戶端都支援無類靜態路由。在 L2TP/IPSec 和 MS-SSTP 協議上，相容性取決於用戶端軟體的實施。如果你清除了虛擬 DHCP 伺服器選項的預設閘道器欄位，您就可以實現拆分隧道。在用戶端一側，為了使用拆分隧道，L2TP/IPSec 和 MS-SSTP 用戶端需要配置為不創建預設閘道器。\n您還可以通過現有的外部 DHCP 伺服器推送無類靜態路由 (RFC 3442)。在這種情況下，在 SecureNAT 禁用虛擬 DHCP 伺服器功能，在這一螢幕上你不需要設置無類路由。\n請參閱 RFC 3442 以瞭解無類路由。
CMD_DhcpSet_Prompt_START	分發地址範圍的開始: 
CMD_DhcpSet_Prompt_END		分發地址範圍的結束: 
CMD_DhcpSet_Prompt_MASK		子網路遮罩: 
CMD_DhcpSet_Prompt_EXPIRE	租賃期限 (補): 
CMD_DhcpSet_Prompt_GW		預設閘道器 (可以不設定): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS		DNS 伺服器 1 (可以不設定): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DNS2		DNS 伺服器 2 (可以不設定): 
CMD_DhcpSet_Prompt_DOMAIN	功能變數名稱: 


# DhcpTable 命令
CMD_DhcpTable				獲取安全網路功能的虛擬 DHCP 伺服器租約表格
CMD_DhcpTable_Help			在目前管理的虛擬 HUB 內操作 DHCP 伺服器功能時，獲取分配到 DHCP 伺服器持有的用戶端的 IP 地址租約表。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_DhcpTable_Args			DhcpTable


# AdminOptionList 命令
CMD_AdminOptionList			獲取虛擬 HUB 管理選項清單
CMD_AdminOptionList_Help	獲取目前管理的虛擬 HUB 設置的虛擬 HUB 管理選項清單。\nVPN Server 的管理員委託各個虛擬 HUB 的管理員對虛擬 HUB 進行管理時，為限制其設置範圍，使用虛擬 HUB 管理選項。\n能夠對虛擬 HUB 管理選項進行添加，編輯，刪除的，只有掌握著此 VPN Server 全部管理許可權的管理員。虛擬 HUB 的管理員可以顯示管理選項，但不能更改。\n然而，allow_hub_admin_change_option 設置為 1 時，虛擬 HUB 的管理員也可以編輯管理選項。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_AdminOptionList_Args	AdminOptionList


# AdminOptionSet 命令
CMD_AdminOptionSet			設置虛擬 HUB 管理選項的價值
CMD_AdminOptionSet_Help		變更目前管理的虛擬 HUB 設置的虛擬 HUB 管理選項的值。\nVPN Server 的管理員委託各個虛擬 HUB 的管理員對虛擬 HUB 進行管理時，為限制其設置範圍，使用虛擬 HUB 管理選項。\n能夠對虛擬 HUB 管理選項進行添加，編輯，刪除的，只有掌握著此 VPN Server 全部管理許可權的管理員。虛擬 HUB 的管理員可以顯示管理選項，但不能更改。\n然而，allow_hub_admin_change_option 設置為 1 時，虛擬 HUB 的管理員也可以編輯管理選項。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_AdminOptionSet_Args		AdminOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_AdminOptionSet_[name]	指定更改值的管理選項名。以 AdminOptionList 指令可以獲取名單。
CMD_AdminOptionSet_VALUE	以整數指定要設定的值。
CMD_AdminOptionSet_Prompt_name	要更改值的管理選項名稱: 
CMD_AdminOptionSet_Prompt_VALUE	設定值 (整數): 


# ExtOptionList 命令
CMD_ExtOptionList			獲取虛擬 HUB 擴展選項清單
CMD_ExtOptionList_Help	獲取目前管理的虛擬 HUB 設置的虛擬 HUB 擴展選項清單。\n虛擬 HUB 擴展選項使你可以對虛擬 HUB 進行更多的配置。\預設情況下，VPN Server 的全球管理員和個人虛擬 HUB 的管理員都可以修改虛擬 HUB 擴展選項。\n但是，如果虛擬 HUB 管理選項 deny_hub_admin_change_ext_option 被設置為 1，個人虛擬 HUB 管理員就不能修改虛擬 HUB 擴展選項。\n此命令不能在 VPN Bridge 上運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_ExtOptionList_Args	ExtOptionList


# ExtOptionSet 命令
CMD_ExtOptionSet			設置虛擬 HUB 擴展選項的值
CMD_ExtOptionSet_Help		使用此命令在當前管理的虛擬 HUB 的虛擬 HUB 擴展選項清單設置一個值。\n虛擬 HUB 擴展選項使你可以對虛擬 HUB 進行更多的配置。\預設情況下，VPN Server 的全球管理員和個人虛擬 HUB 的管理員都可以修改虛擬 HUB 擴展選項。\n但是，如果虛擬 HUB 管理選項 deny_hub_admin_change_ext_option 被設置為 1，個人虛擬 HUB 管理員就不能修改虛擬 HUB 擴展選項。\n此命令不能在 VPN Bridge 上運行。 \n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_ExtOptionSet_Args		ExtOptionSet [name] [/VALUE:value]
CMD_ExtOptionSet_[name]	指定您要更改其值的虛擬 HUB 擴展選項的名稱。使用 ExtOptionList 命令，你可以得到一個名稱列表。
CMD_ExtOptionSet_VALUE	以整數指定要設定的值。
CMD_ExtOptionSet_Prompt_name	要更改值的擴展選項名稱: 
CMD_ExtOptionSet_Prompt_VALUE	設定值 (整數): 


# CrlList 命令
CMD_CrlList					獲取無效證書名單列表
CMD_CrlList_Help			獲取目前管理的虛擬 HUB 設置的無效證書名單列表。\n一旦證書註冊到無效證書列表內，提交了其證書的客戶，將不能用證書認證模式連接虛擬 HUB。\n通常情況下，因為洩漏金鑰或證書持有人的許可權失效時，將該證書作為無效證書註冊到虛擬 HUB，而 VPN 客戶欲使用該證書連接虛擬 HUB 時會被拒絕使用者認證，這種情況下該功能被使用。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_CrlList_Args			CrlList


# CrlAdd 命令
CMD_CrlAdd					添加無效的證書
CMD_CrlAdd_Help				在目前管理的虛擬 HUB 設置的無效的證書名單中添加新的無效證書的定義。\n用此指令的參數指定要註冊到無效證書清單中的內容。使用者用證書認證模式連接到虛擬 HUB 時，如果其證書與無效證書列表中註冊的一條以上的內容一致，將拒絕該用戶的連接。\n與此指令指定的參數定義的所有條件相一致的證書，會被判斷為無效。\n可以設置該項目為:[名稱 (CN)]，[所屬機構 (O)]，[組織單位 (OU)]，[國家 (C)]，[州 (ST)]，[現地 (L)]，[序號 (十六進位)]，[MD5 摘要值 (十六進位，128 位)]，[SHA-1 摘要值 (十六進位，160位)]。摘要值 (雜湊值) 的指定，是將證明書指定為事實上的唯一。通常情況下，如果輸入 MD5 或 SHA-1摘要值，就不用輸入其他項目。\n此命令用 VPN Bridge 不能運行。\n此命令在群集內作為群集成員伺服器操作的 VPN Server 的虛擬 HUB 上不能運行。
CMD_CrlAdd_Args				CrlAdd [/SERIAL:serial] [/MD5:md5] [/SHA1:sha1] [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l]
CMD_CrlAdd_SERIAL			作為條件，在設定證書的序號 (16 進制) 時，以此此參數指定其值。
CMD_CrlAdd_MD5				作為條件，在設定證書的 MD5 摘要值 (十六進位，128 位) 時，以此參數指定其值。如果不指定 16 進制 32 個字元 (16 位元組) 的參數，則被忽略。
CMD_CrlAdd_SHA1				作為條件，在設定證書的 SHA-1 摘要值的條件 (十六進位，160 位) 時，以此參數指定其值。如不指定十六進位 40 個字元 (20 位元組) 的參數，則被忽略。
CMD_CrlAdd_CN				作為條件，指定證書的名稱 (CN) 時，以此參數設定其值。
CMD_CrlAdd_O				作為條件，指定證書的所屬機構 (O) 時，以此參數設定其值。
CMD_CrlAdd_OU				作為條件，指定證書的組織單位 (OU) 時，以此參數設定其值。
CMD_CrlAdd_C				作為條件，指定證書的國家 (C) 時，以此參數設定其值。
CMD_CrlAdd_ST				作為條件，指定證書的州 (ST) 時，以此參數設定其值。
CMD_CrlAdd_L				作為條件，指定證書的當地 (L) 時，以此參數設定其值。


# CrlDel 命令
CMD_CrlDel					刪除無效的證書
CMD_CrlDel_Help				從目前管理的虛擬 HUB設置的無效證書名單中指定並刪除無效證書的定義。\n目前註冊的無效證書的定義清單，可用 CrlList 指令獲取。\n該指令虛擬專用橋不能運行。 \n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_CrlDel_Args				CrlDel [id]
CMD_CrlDel_[id]				指定要刪除的無效的證書的定義中的 ID。
CMD_CrlDel_Prompt_ID		刪除 ID: 


# CrlGet 命令
CMD_CrlGet					獲取無效的證書
CMD_CrlGet_Help				從目前管理的虛擬 HUB 設置的無效證書名單中指定無效證書的定義，獲取其定義的內容。\n目前註冊的無效證書的定義清單，可用 CrlList 指令獲取。\n該指令虛擬專用橋不能運行。\n該指令在作為進群操作的 VPN Server 的虛擬伺服器上不能執行。
CMD_CrlGet_Args				CrlGet [id]
CMD_CrlGet_[id]				指定要獲取的無效的證書的定義中的 ID。
CMD_CrlGet_Prompt_ID		獲取 ID: 
CMD_CrlGet_CN				名 (CN)
CMD_CrlGet_O				所屬機構 (O)
CMD_CrlGet_OU				組織單位 (OU)
CMD_CrlGet_C				國家 (C)
CMD_CrlGet_ST				州 (ST)
CMD_CrlGet_L				本地 (L)
CMD_CrlGet_SERI				序號 (十六進位)
CMD_CrlGet_MD5_HASH			MD5 摘要值 (以十六進位，128 位)
CMD_CrlGet_SHA1_HASH		SHA-1 摘要值 (以十六進位，160 位)


# AcList 命令
CMD_AcList					獲取源 IP 位址訪問限制清單的規則專案清單
CMD_AcList_Help				用本命令來獲取目前管理的虛擬 HUB 上設置的源 IP 位址限制清單規則的清單。\n根據用戶端電腦的源 IP 位址，您可以允許或拒絕對該虛擬 HUB 的 VPN 連接。可以定義多個規則，設置每個規則的優先順序。優先順序按照從高到低順序，根據最先與 IP 位址匹配的規則運行，允許或拒絕從用戶端的連接。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_AcList_Args				AcList


# AcAdd 命令
CMD_AcAdd					添加規則到 IP 位址限制清單(IPv4)
CMD_AcAdd_Help				在目前管理的虛擬 HUB 設置的 IP 位址限制清單中添加新規則。\n當 VPN Client 試圖連接虛擬 HUB 時，在此設置的專案決定允許或拒絕來自該用戶端的連接。\n你可以指定規則專案的內容相匹配的用戶端 IP 位址，或者 IP 位址和子網路遮罩。如果只指定 IP 地址，僅指定一台與該規則相匹配的電腦；如果指定 IP 網路遮罩位址和子網路遮罩位址，該規則匹配的子網範圍內的所有電腦均被指定。\n可以設置規則的優先順序。以大於 1 的整數指定優先順序，值越小則優先順序越高。\n要獲取目前註冊的源 IP 位址限制列表，使用 AcList 命令。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_AcAdd_Args				AcAdd [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd_[allow|deny]		設定允許 ("allow") 或拒絕 ("deny") 與規則相一致的來自用戶端的連接。
CMD_AcAdd_PRIORITY			以大於 1 的整數指定該規則的優先順序。其值越小則優先順序越高。
CMD_AcAdd_IP				以 "IP 地址/遮罩" 的形式指定用戶端 IPv4 地址範圍。IPv4 地址為 "192.168.0.1" 那樣的，指定為用點分隔的十進位數字。遮罩為 "255.255.255.0" 那樣的，指定為用點分隔的十進位數字，可以用十進位數字指定 24 位從頭開始的比特長度，可作為十進位 10 款規定。要指定一個單獨的 IPv4 主機，指定遮罩為 "32" 或者 "255.255.255.255"
CMD_AcAdd_Prompt_AD			allow 或 deny: 
CMD_AcAdd_Prompt_PRIORITY	優先順序: 
CMD_AcAdd_Prompt_IP			IPv4 地址/遮罩: 
CMD_AcAdd_Eval_PRIORITY		優先順序請指定 1 或以上的數字。


# AcAdd6 命令
CMD_AcAdd6					添加規則到源 IP 位址訪問限制列表(IPv6)
CMD_AcAdd6_Help				在目前管理的虛擬 HUB 設置的 IP 位址限制清單中添加新規則。\n當 VPN Client 試圖連接虛擬 HUB 時，在此設置的專案決定允許或拒絕來自該用戶端的連接。\n你可以指定規則專案的內容相匹配的用戶端 IP 位址，或者 IP 位址和子網路遮罩。如果只指定 IP 地址，僅指定一台與該規則相匹配的電腦；如果指定 IP 網路遮罩位址和子網路遮罩位址，該規則匹配的子網範圍內的所有電腦均被指定。\n可以設置規則的優先順序。以大於 1 的整數指定優先順序，值越小則優先順序越高。\n要獲取目前註冊的源 IP 位址限制列表，使用 AcList 命令。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_AcAdd6_Args				AcAdd6 [allow|deny] [/PRIORITY:priority] [/IP:ip/mask]
CMD_AcAdd6_[allow|deny]		設定允許 ("allow") 或拒絕 ("deny") 與規則相一致的來自用戶端的連接。
CMD_AcAdd6_PRIORITY			以大於 1 的整數指定該規則的優先順序。其值越小則優先順序越高。
CMD_AcAdd6_IP				以 [IP 地址/遮罩] 的形式指定用戶端 IPv6 地址範圍。IPv6 地址為 2001:200:0:1:: 那樣的，指定由冒號分隔的十六進位數。遮罩為 ffff:ffff:ffff:ffff:: 那樣的，指定由冒號分隔的十六進位數，可以用十進位數字指定 64 位從頭開始的比特長度，可作為十進位 10 款規定。如果設定為 "::/128" 則顯示單一的主機。
CMD_AcAdd6_Prompt_AD			allow 或 deny: 
CMD_AcAdd6_Prompt_PRIORITY	優先順序: 
CMD_AcAdd6_Prompt_IP			IPv6 地址/遮罩: 
CMD_AcAdd6_Eval_PRIORITY		優先順序請指定 1 或以上的數字。


# AcDel 命令
CMD_AcDel					源 IP 位址限制清單內的刪除規則
CMD_AcDel_Help				使用本命令刪除目前管理的虛擬 HUB 設置的 IP 位址限制清單的規則。\n要獲取目前註冊的 IP 存取控制清單的規則清單，使用AcList命令。\n該指令虛擬專用橋不能運行。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_AcDel_Args				AcDel [id]
CMD_AcDel_[id]				指定要刪除的源 IP 位址限制清單內的規則的 ID。
CMD_AcDel_Prompt_ID			要刪除的規則的 ID: 


# LicenseAdd 命令
CMD_LicenseAdd				註冊新的許可證金鑰
CMD_LicenseAdd_Help			在 SoftEther VPN Server 註冊新的許可證金鑰。\n要使用 SoftEther VPN Server，需獲取有效的許可證，並註冊許可證金鑰。許可證金鑰是由 36 個字母數位字元和連字號 ( '-' ) 組成的，以證明許可證所有權的金鑰的代碼。\n一起獲得本軟體及許可證證書時，許可證金鑰會被印刷在許可證證書上。如果線上購買本軟體的許可證時，許可證金鑰會在購買時的網頁畫面或郵件中記載。此外，許可證金鑰還可能其他以方法被記載。如有不明，請諮詢許可證的銷售方。\n\n要獲取目前註冊的許可證清單，使用 LicenseList 指令。\n要顯示目前 VPN Server 的許可證狀態，使用 LicenseStatus 指令。\n要運行此指令，需要 VPN Server 的管理員許可權。\n該指令虛擬專用橋不能運行。
CMD_LicenseAdd_Args			LicenseAdd [key]
CMD_LicenseAdd_[key]		指定要註冊的許可證金鑰。36 位元字母數位，6 個一組以連字號分隔，進行指定。
CMD_LicenseAdd_Prompt_Key	許可證金鑰: 


# LicenseDel 命令
CMD_LicenseDel				刪除已註冊許可
CMD_LicenseDel_Help			從 SoftEther VPN Server 上目前註冊的許可證名單中刪除指定的許可證。\n\n要獲得目前註冊的許可證名單，使用 LicenseList 指令。\n要顯示目前的 VPN Server 的許可證狀態，使用 LicenseStatus 指令。\n要運行此指令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此指令，虛擬專用橋不能運行。
CMD_LicenseDel_Args			LicenseDel [id]
CMD_LicenseDel_[id]			指定要刪除的的許可證的號碼。
CMD_LicenseDel_Prompt_ID	刪除許可證號碼: 


# LicenseList 命令
CMD_LicenseList				獲得已註冊許可證的列表
CMD_LicenseList_Help		在 SoftEther VPN Server 上顯示目前註冊許可證的許可證金鑰，許可證類型，狀態，有效期限，許可證 ID，許可證類型 ID，伺服器 ID 和編號 ID 的列表。\n\n要顯示目前的 VPN Server 的許可證狀態，使用 LicenseStatus 指令。\n要運行此指令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此命令，虛擬專用橋不能運行。
CMD_LicenseList_Args		LicenseList


# LicenseStatus 命令
CMD_LicenseStatus			獲取目前的 VPN Server 狀態
CMD_LicenseStatus_Help		獲取並顯示當前 SoftEther VPN Server 的許可證狀態。 \n顯示 SoftEther VPN Server 目前產品版本名稱，伺服器 ID，產品許可證的有效期限，及可以利用的用戶端連接許可證數和橋連接許可證數。\n\n要運行此指令，需要 VPN Server 管理員許可權。\n此指令，虛擬專用橋不能運行。
CMD_LicenseStatus_Args		LicenseStatus

# SoftEther VPN 4.0 添加的 命令
# IPsecEnable 命令
CMD_IPsecEnable						啟用或禁用 IPsec VPN Server 功能
CMD_IPsecEnable_Help				在 SoftEther VPN Server 上啟用或禁用IPsec VPN Server 功能。\n如果您禁用了此功能，VPN Server 上的虛擬 HUB 將會接受從 L2TP 相容的 PC，Mac OS X 和智慧手機的遠端 VPN 連接，同時也會接受 EtherIP 網站到網站的 VPN 連接。從智能手機上的 VPN 連接，如iPhone、iPad 和 Android, 和從 Mac OS X 和 Windows 上的本地 VPN Client 的連接也都會接受。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_IPsecEnable_Args				IPsecEnable [/L2TP:yes|no] [/L2TPRAW:yes|no] [/ETHERIP:yes|no] [/PSK:pre-shared-key] [/DEFAULTHUB:default_hub]
CMD_IPsecEnable_L2TP				啟用或禁用 L2TP over IPsec 伺服器功能。要接受來自 iPhone, iPad, Android, Windows 或者 Mac OS X 的 VPN 連接，請啟用本選項。
CMD_IPsecEnable_L2TPRAW				啟用或禁用 L2TP 伺服器功能 (未加密的原始 L2TP).要接受特殊 VPN 客服端，請啟用本選項。
CMD_IPsecEnable_ETHERIP				啟用或禁用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec伺服器功能(為網站到網站 VPN Server 功能). 相容 EtherIP over IPsec 的路由器產品就可以連接到 VPN Server 上的虛擬 HUB ，並建成二層(網路)橋接器。
CMD_IPsecEnable_PSK					指定 IPsec 預共用金鑰。IPsec 預共用金鑰通常稱為 "PSK" 或者"秘鑰"。指定一個 8 位或者小於 8 位的金鑰，並且將它分配給要連接到該 VPN Server 的用戶。請注意：Google Android 4.0 有一個漏洞 bug，當預共用金鑰是 10 位或以上時，會引發意外行為。介於這種情況，預共用金鑰應該是 9 位或小於 9 位。
CMD_IPsecEnable_DEFAULTHUB			為防止遺漏用戶名上的 HUB 名，請指定默認的虛擬 HUB。用戶應該指定他們的用戶名，如 "用戶名@目標虛擬 HUB 名" 來連接此 L2TP 伺服器。如果指定的虛擬 HUB 被遺漏，那麼上述HUB將會作為目標被使用。
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TP			啟用 L2TP over IPsec 伺服器功能(yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_L2TPRAW		啟用原始 L2TP 伺服器功能(yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_ETHERIP		啟用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec伺服器功能(yes / no): 
CMD_IPsecEnable_Prompt_PSK			IPsec 的預共用金鑰(推薦：最多 9 位)
CMD_IPsecEnable_Prompt_DEFAULTHUB	為避免在用戶名中遺漏 HUB，請默認虛擬 HUB 。


# IPsecGet 命令
CMD_IPsecGet					獲得當前IPsec VPN Server 設置
CMD_IPsecGet_Help				獲得並顯示在 SoftEther VPN Server 上的當前 IPsec VPN Server 設置。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_IPsecGet_Args				IPsecGet
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TP			L2TP over IPsec 伺服器功能已啟用
CMD_IPsecGet_PRINT_L2TPRAW		原始 L2TP 伺服器功能已啟用
CMD_IPsecGet_PRINT_ETHERIP		EtherIP / L2TPv3 over IPsec 伺服器功能已啟用
CMD_IPsecGet_PRINT_PSK			IPsec 預共用金鑰字串
CMD_IPsecGet_PRINT_DEFAULTHUB	默認虛擬 HUB 名


# EtherIpClientAdd 命令
CMD_EtherIpClientAdd					添加新的 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 用戶端設置來接受 EtherIP / L2TPv3 用戶端設備
CMD_EtherIpClientAdd_Help				添加一個新的設置條目啟用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 伺服器功能來接受用戶端設備。\n為了能夠通過EtherIP / L2TPv3 over IPsec 伺服器功能接受來自路由器的連接，您需要定義兩者之間的關係表。這兩者分別是表示用戶端相容EtherIP / L2TPv3 over IPsec 路由器的IPsec Phase 1 字串和目標虛擬 HUB 的名稱。\n在您使用 EtherIpClientAdd 命令添加了一個連接定義後，這個定義的連接設置將會被應用到， EtherIP / L2TPv3 over IPsec 用戶端設備的接入請求會話中。\n用戶名和密碼條目必須要在虛擬 HUB 上註冊。一個 EtherIP / L2TPv3 用戶端會被認為它使用如上的使用者資訊的身份連接到虛擬 HUB 。n\n為執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_EtherIpClientAdd_Args				EtherIpClientAdd [ID] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_EtherIpClientAdd_[ID]				指定一個 ISAKMP Phase 1 ID。這個 ID 必須與 EtherIP / L2TPv3 用戶端的ID配置完全相同。如果. EtherIP 用戶端用 IP 位址作為Phase 1 ID，您可以指定像 ID 的字元類似的 IP 位址。如果您指定 '*' (星號),它將會是一個與任一不符合其他具體規則的用戶端相符合的萬用字元。
CMD_EtherIpClientAdd_HUB				指定要連接的虛擬 HUB 名稱。
CMD_EtherIpClientAdd_USERNAME			指定連接到目的虛擬 HUB 的用戶名。
CMD_EtherIpClientAdd_PASSWORD			指定連接到目的虛擬 HUB 的密碼。
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_ID			ISAKMP Phase 1 ID ('*' 是萬用字元): 
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_HUB			虛擬 HUB 名
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_USERNAME	登入虛擬 HUB 的用戶名
CMD_EtherIpClientAdd_Prompt_PASSWORD	登入虛擬 HUB 的密碼


# EtherIpClientDelete 命令
CMD_EtherIpClientDelete				刪除一個 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 用戶端設置
CMD_EtherIpClientDelete_Help		本命令刪除一個通過使用 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 功能來接受 VPN Client 的條目。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_EtherIpClientDelete_Args		EtherIpClientDelete [ID]
CMD_EtherIpClientDelete_[ID]		指定一個要刪除的 ISAKMP Phase 1 ID
CMD_EtherIpClientDelete_Prompt_ID	ISAKMP Phase 1 ID: 


# EtherIpClientList 命令
CMD_EtherIpClientList			獲得當前 EtherIP / L2TPv3 用戶端設備條目定義清單
CMD_EtherIpClientList_Help		這個命令會獲得和顯示通過 EtherIP / L2TPv3 over IPsec 功能來接受 VPN Client 條目的列表。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_EtherIpClientList_Args		EtherIpClientList


# OpenVpnMakeConfig 命令
CMD_OpenVpnMakeConfig					生成 OpenVPN Client 樣本設置檔案
CMD_OpenVpnMakeConfig_Help				原來，OpenVPN Client 會要求用戶手寫很難的設定檔案。本工具可以説明您創建一個有用的配置樣本。你所需要生成的 OpenVPN Client 設定檔案就是運行此命令。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_OpenVpnMakeConfig_Args				OpenVpnMakeConfig [ZIP_FileName]
CMD_OpenVpnMakeConfig_[ZIP_FileName]	指定以 ZIP 壓縮格式保存的輸出檔。如果沒指定檔案尾碼，那麼".zip" 尾碼就會被添加在檔案名上。
CMD_OpenVpnMakeConfig_Prompt_ZIP		設置資料夾的輸出檔案名。(ZIP 壓縮檔): 
CMD_OpenVpnMakeConfig_OK				樣本設置檔案被保存為 "%s"。您可以解壓此檔以獲取設置檔案。\n
CMD_OpenVpnMakeConfig_ERROR				本樣本設置檔案不能保存為 "%s"。該檔案名無效。\n


# ServerCertRegenerate 命令
CMD_ServerCertRegenerate	生成一個新的帶有指定 CN (Common Name) 的自簽章憑證，並且在 VPN Server 上註冊。
CMD_ServerCertRegenerate_Help	您可以使用此命令，將當前 VPN Server 上的證書替換成一個新的、有 CN (Common Name) 值欄位的、自簽字證書。n\n此命令在您想使用 Microsoft SSTP VPN 克隆伺服器功能時很方便。因為在 VPN Server 上 SSL 證書的 CN 值必須要與 SSTP VPN Client 指定的主機名稱吻合。\n\n本命令會刪除 VPN Server 上現有的 SSL 證書。這要求事先使用 ServerKeyGet 命令備份當前的 SSL 證書和金鑰。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。\n以集群成員運行的 VPN Server 的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_ServerCertRegenerate_Args	ServerCertRegenerate [CN]
CMD_ServerCertRegenerate_[CN]	指定一個新證書要使用的 Common Name(CN)
CMD_ServerCertRegenerate_Prompt_CN	Common Name(CN)值：


# VpnOverIcmpDnsEnable 命令
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable  				啟用/禁用 VPN over ICMP / VPN over DNS伺服器功能
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Help			即使有防火牆或者有遮罩TCP/IP通信的路由器，您也可以只用 ICMP 或者 DNS 封包建立一個 VPN 。您需要事先啟用如下功能。\n\n注意：本功能僅在緊急情況下使用。它在有防火牆或者路由器被錯誤配置遮罩 TCP/IP 時,並且 ICMP 和 DNS 都沒有被遮罩的情況下可使用。它不是為長期穩定使用的。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Args			VpnOverIcmpDnsEnable [/ICMP:yes|no] [/DNS:yes|no]
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_ICMP			指定 "yes"，啟用 VPN over ICMP 伺服器。指定 "no"，禁用。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_DNS			指定 "yes"，啟用 VPN over DNS伺服器。指定 "no"，禁用。
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_ICMP	啟用 VPN over ICMP伺服器 (yes/no): 
CMD_VpnOverIcmpDnsEnable_Prompt_DNS		啟用 VPN over DNS伺服器 (yes/no): 

# VpnOverIcmpDnsGet 命令
CMD_VpnOverIcmpDnsGet		獲取 VPN over ICMP / VPN over DNS 功能的當前設置
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Help	獲得並顯示 VPN over ICMP / VPN over DNS 功能的當前狀態。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_Args			VpnOverIcmpDnsGet
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_ICMP	VPN over ICMP 伺服器已開啟
CMD_VpnOverIcmpDnsGet_PRINT_DNS		VPN over DNS 伺服器已禁用


# DynamicDnsGetStatus 命令
CMD_DynamicDnsGetStatus					顯示動態 DNS 功能的當前狀態
CMD_DynamicDnsGetStatus_Help			獲得並顯示動態 DNS 功能的當前狀態。\n\n動態 DNS 會為本 VPN Server 分配一個唯一的和永久的 DNS 主機名稱。您可以在設置 VPN Client 和 VPN Bridge 時使用該主機名稱指定的 VPN Server。您不必註冊並且保存功能變數名稱。\n同時，如果您的 ISP 分派給您一個動態(不穩定) IP 位址，您的動態 DNS 主機名稱相應的 IP 位址也將會自動改變。它使您只用動態 IP 位址就可以保持 VPN Server 的運行。\r\n因此，您再也不需要為了維持靜態全球 IP 位址，每月花費費用了。\n[注意]\n要禁止動態 DNS 功能，修改 VPN Server 和設定檔。\r\n\r\n"declare root" 指令有"declare DDnsClient"指令。在本指令中，那你可以從錯誤到正確切換"bool disable"，並重啟 VPN Server ，這樣，動態 DNS 功能就禁用了。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。
CMD_DynamicDnsGetStatus_Args			DynamicDnsGetStatus
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_FQDN		分配的動態 DNS 主機名稱 (FQDN)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_HOSTNAME	分配的動態 DNS 主機名稱 (主機名稱)
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_SUFFIX	DNS 尾碼
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv4		全球 IPv4 地址
CMD_DynamicDnsGetStatus_PRINT_IPv6		全球 IPv6 地址


# DynamicDnsSetHostname 命令
CMD_DynamicDnsSetHostname					設置動態 DNS 主機名稱
CMD_DynamicDnsSetHostname_Help				您可以用本命令更改動態 DNS 功能分配的主機名稱。當前分配的主機名稱可以通過使用 DynamicDnsGetStatus 命令來顯示。\n\n動態 DNS 為 VPN Server 分配了一個唯一的和永久的 DNS 主機名稱。您可以在設置 VPN Client 和 VPN Bridge 時使用該主機名稱指定的 VPN Server。您不必註冊並且保存功能變數名稱。\n同時，如果您的 ISP 分派給您一個動態(不穩定) IP 位址，您的動態 DNS 主機名稱相應的 IP 位址也將會自動改變。它使您只用動態 IP 位址就可以保持 VPN Server 的運行。\r\n因此，您再也不需要為了維持靜態全球 IP 位址，每月花費費用了。\n[注意]\n要禁止動態 DNS 功能，修改 VPN Server 和設定檔。\r\n\r\n"declare root" 指令有"declare DDnsClient"指令。在本指令中，那你可以從錯誤到正確切換"bool disable"，並重啟 VPN Server，這樣，動態 DNS 功能就禁用了。\n\n要執行此命令，您必須具有 VPN Server 管理員許可權。\n該命令在 VPN Bridge 上不能運行。
CMD_DynamicDnsSetHostname_Args				DynamicDnsSetHostname [hostname]
CMD_DynamicDnsSetHostname_[hostname]		指定新的主機名稱，主機名稱長度最短3個字母，最長為 31 個字母。僅限數位和字母。
CMD_DynamicDnsSetHostname_Prompt_hostname	Dynamic 動態 DNS 主機名稱 (3 – 31 個字母): 


# VpnAzureGetStatus command
CMD_VpnAzureGetStatus			顯示 VPN Azure 功能的當前狀態
CMD_VpnAzureGetStatus_Help		獲取和顯示 VPN Azure 功能的當前狀態。\n\nVPN Azure 可以更容易地從你家裡的電腦到你辦公室的電腦建立一個VPN會話。當一個 VPN 連接建立了，您可以訪問您公司私人網路上的任何其他伺服器。在辦公室的電腦（VPN 伺服器）上，你並不需要一個全球 IP 位址。它可以在防火牆或 NAT 後面工作。無需網路系統管理員的配置。您可以在您的家用電腦使用 Windows 內置的 SSTP VPN 用戶端。\nVPN Azure 是一個雲 VPN 服務由 SoftEther 公司經營。VPN Azure 是免費的，可提供給任何人。訪問 http://www.vpnazure.net/ 查看詳細資訊和如何使用的說明。\n\nVPN Azure 主機名稱與動態 DNS 設置的主機名稱相同，但改變的功能變數名稱尾碼為“vpnazure.net”。要改變主機名稱使用 DynamicDnsSetHostname 命令。\n\n要執行此命令，你必須具有VPN 伺服器管理員許可權。\n此命令不能在 VPN 橋接器上運行。\n以集群成員運行的 VPN 伺服器的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_VpnAzureGetStatus_Args		VpnAzureGetStatus
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_ENABLED		VPN Azure 功能已啟用
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_CONNECTED	至 VPN Azure 雲伺服器的連接建立
CMD_VpnAzureGetStatus_PRINT_HOSTNAME	在 VPN Azure 服務上的本 VPN 伺服器的主機名稱


# VpnAzureSetEnable command
CMD_VpnAzureSetEnable			啟用/禁用 VPN Azure 功能
CMD_VpnAzureSetEnable_Help		啟用或禁用 VPN Azure 功能。\n\nVPN Azure 可以更容易地從你家裡的電腦到你辦公室的電腦建立一個 VPN 會話。當一個 VPN 連接建立了，您可以訪問您公司私人網路絡上的任何其他伺服器。\n在辦公室的電腦（VPN 伺服器）上，你並不需要一個全球 IP 位址。它可以在防火牆或 NAT 後面工作。無需網路系統管理員的配置。您可以在您的家用電腦使用 Windows 內置的 SSTP VPN 用戶端。\nVPN Azure 是一個雲 VPN 服務由 SoftEther 公司經營。VPN Azure 是免費的，可提供給任何人。訪問 http://www.vpnazure.net/ 查看詳細資訊和如何使用的說明。\n\nVPN Azure 主機名稱與動態 DNS 設置的主機名稱相同，但改變的功能變數名稱尾碼為“vpnazure.net”。要改變主機名稱使用 DynamicDnsSetHostname 命令。\n\n要執行此命令，你必須具有 VPN 伺服器管理員許可權。\n此命令不能在 VPN 橋接器上運行。\n以集群成員運行的 VPN 伺服器的虛擬 HUB 不能執行此命令。
CMD_VpnAzureSetEnable_Args		VpnAzureSetEnable [yes|no]
CMD_VpnAzureSetEnable_[yes|no]	指定“yes”，啟用 VPN Azure。“no”禁用它。
CMD_VpnAzureSetEnable_PROMPT	啟用 VPN Azure (yes/no): 



#######################################################
#                                                     #
#這裡往下是 VPN Client 用的管理命令                   #
#                                                     #
#######################################################


# VersionGet 命令
CMD_VersionGet				獲取 VPN 客戶服務的版本資訊
CMD_VersionGet_Help			獲取目前管理的 VPN 客戶服務程式的版本資訊。
CMD_VersionGet_Args			VersionGet
CMD_VersionGet_1			產品名
CMD_VersionGet_2			版本資訊
CMD_VersionGet_3			建設資訊
CMD_VersionGet_4			程序 ID
CMD_VersionGet_5			作業系統類型


# PasswordSet 命令
CMD_PasswordSet				為連接到 VPN 客戶服務的密碼的設定
CMD_PasswordSet_Help		對 VPN Client 服務，從命令列管理工具及 VPN Client 管理器來進行連接控制時，可以要求輸入密碼。使用此指令，可以設置要求輸入的密碼。\n以只對從遠端 (本地主機以外的電腦) 進行操作時要求其輸入密碼。
CMD_PasswordSet_Args		PasswordSet [password] [/REMOTEONLY:yes|no]
CMD_PasswordSet_[password]	指定要設置的密碼。如指定為 "none"，可以刪除密碼的設置。
CMD_PasswordSet_REMOTEONLY	如果指定 "yes"，只對從遠端 (本地主機以外的電腦) 進行操作時要求其輸入密碼，從本地主機連接時，不要求密碼。如果省略此參數，則視為 "no"。


# PasswordGet 命令
CMD_PasswordGet				獲取為連接到 VPN 客戶服務的密碼的設定
CMD_PasswordGet_Help		對 VPN Client 服務，從命令列管理工具及 VPN Client 管理器來進行連接控制時，獲取是否要求輸入密碼的設置。\n而且，對於要求密碼的情況下，獲取是否設置只對從遠端 (本地主機以外的電腦) 進行操作的情況要求輸入密碼。
CMD_PasswordGet_Args		PasswordGet
CMD_PasswordGet_1			設置密碼
CMD_PasswordGet_2			只需要遠端連接時使用密碼


# CertList 命令
CMD_CertList				獲取信任的證明機構的證書列表
CMD_CertList_Help			VPN Client 管理信用的證明機構的證書列表。已註冊的證明機構證書的註冊列表，用來進行連接 VPN Server 時的驗證伺服器憑證。
CMD_CertList_Args			CertList


# CertAdd 命令
CMD_CertAdd					添加信任的證明機構的證書
CMD_CertAdd_Help			向 VPN Client 信任的證明機構的證書列表添加新證書。已註冊的證明機構證書的註冊列表，用來進行連接 VPN Server 時的驗證伺服器憑證。\n要獲取當前的證書清單，使用 CertList 指令。\n要添加證書，該證書需要保存為 X.509 格式的檔。
CMD_CertAdd_Args			CertAdd [path]
CMD_CertAdd_[path]			指定要註冊的 X.509 證書的檔案名。


# CertDelete 命令
CMD_CertDelete				刪除信任的證明機構的證書
CMD_CertDelete_Help			從 VPN Client 信任的證明機構的證書列表中刪除現有的證書。\n要獲取當前的證書列表，使用 CertList 命令。
CMD_CertDelete_Args			CertDelete [id]
CMD_CertDelete_[id]			指定要刪除的證書的 ID。


# CertGet 命令
CMD_CertGet					獲得新任的證明機構的證書
CMD_CertGet_Help			獲取 VPN Client 信任的證明機構的證書列表中的現有證書，以 X.509 格式檔保存。
CMD_CertGet_Args			CertGet [id] [/SAVECERT:path]
CMD_CertGet_[id]			指定要獲取的證書 ID。
CMD_CertGet_SAVECERT		指定獲取到的證書的保存檔案名。


# SecureList 命令
CMD_SecureList				獲取可用的智慧卡種類列表
CMD_SecureList_Help			VPN Client 顯示的被支援的智慧卡類型的列表。\n智慧卡類型的清單，目前的電腦上被安裝驅動程式，且顯示以 VPN 軟體支援的設備清單。\n\n如果沒有顯示目前使用的智慧卡型，或許可以通過更新 VPN 軟體至新的版本來使用。
CMD_SecureList_Args			SecureList


# SecureSelect 命令
CMD_SecureSelect			選擇要使用的智慧卡種類
CMD_SecureSelect_Help		選擇 VPN 客戶使用的智慧卡類型。\n可以使用的智慧卡種類清單，可用 SecureList 指令獲取。
CMD_SecureSelect_Args		SecureSelect [id]
CMD_SecureSelect_[id]		指定智慧卡種類的 ID。
CMD_SecureSelect_PROMPT_ID	使用的智慧卡種類的 ID: 


# SecureGet 命令
CMD_SecureGet				獲取使用的智慧卡種類的 ID
CMD_SecureGet_Help			獲取為當前 VPN 客戶的使用而設置的智慧卡種類的 ID。通過基於此 ID 上的 SecureList 指令的結果，可以獲取當前選擇的智慧卡類型。\n如果當前的智慧卡沒有被選擇，ID 顯示是 0。
CMD_SecureGet_Args			SecureGet
CMD_SecureGet_Print			當前選擇的智慧卡 ID 是 %u。
CMD_SecureGet_NoPrint		智慧卡目前沒有被選擇。


# NicCreate 命令
CMD_NicCreate				新的虛擬 LAN 卡的創建
CMD_NicCreate_Help			將新的虛擬 LAN 卡添加到系統。可以對虛擬 LAN 卡任意命名。\n然而，給虛擬 LAN 卡命名時只能使用英文字母數位，Windows 2000 以上的系統最大可設置 31 個字元，Windows 98，98 SE 和 ME 系統最大可設置 4 個字元。\n調用了 NicCreate 指令時，VPN Client 運行的作業系統，將被安裝新的虛擬 LAN 卡設備驅動程式。\n在此情況下，作業系統可能會顯示對話方塊，確認是否要安裝設備驅動程式。
CMD_NicCreate_Args			NicCreate [name]
CMD_NicCreate_[name]		指定虛擬 LAN 卡名。
CMD_NicCreate_PROMPT_NAME	虛擬 LAN 卡名: 


# NicDelete 命令
CMD_NicDelete				刪除虛擬 LAN 卡
CMD_NicDelete_Help			從系統中刪除現有的虛擬 LAN 卡。\n當從系統中刪除虛擬 LAN 卡，使用此虛擬 LAN 卡的連接將被中斷。\n而且，位使用被刪除的虛擬 LAN 卡而設置的連接設置，自動更改設置為使用別的虛擬 LAN 卡。\n當 VPN 客戶運行 Windows 2000 以上的操縱系統時，此指令可以被使用。
CMD_NicDelete_Args			NicDelete [name]
CMD_NicDelete_[name]		指定的虛擬 LAN 卡名


# NicUpgrade 命令
CMD_NicUpgrade				升級虛擬 LAN 卡設備驅動
CMD_NicUpgrade_Help			如果現有的虛擬 LAN 卡的設備驅動程式版本太舊，在當前正在運行的 VPN Client 升級到同包附帶的最新的設備驅動程式。即使不進行升級，也要重新安裝設備驅動程式。\n作業系統可能會顯示對話方塊，確認是否要安裝設備驅動程式。\n此指令，在 VPN Client 正運行 Windows 2000 以上的作業系統時能夠使用。
CMD_NicUpgrade_Args			NicUpgrade [name]
CMD_NicUpgrade_[name]		指定的虛擬 LAN 卡名


# NicGetSetting 命令
CMD_NicGetSetting			獲取虛擬 LAN 卡的設置
CMD_NicGetSetting_Help		獲取現有的虛擬 LAN 卡的 MAC 位址設置。\n當 VPN 客戶運行 Windows 2000 以上的操縱系統時，此指令可以被使用。
CMD_NicGetSetting_Args		NicGetSetting [name]
CMD_NicGetSetting_[name]	指定虛擬 LAN 卡名
CMD_NicGetSetting_1			設備名稱
CMD_NicGetSetting_2			狀態
CMD_NicGetSetting_3			MAC 地址
CMD_NicGetSetting_4			版本
CMD_NicGetSetting_5			驅動程式檔案名
CMD_NicGetSetting_6			GUID


# NicSetSetting 命令
CMD_NicSetSetting			更改虛擬 LAN 卡設置
CMD_NicSetSetting_Help		更改現有的虛擬 LAN 卡的 MAC 位址設置。一旦啟動該指令，目前運行中的虛擬 LAN 卡設備驅動將被重新開機。\n當 VPN 客戶運行 Windows 2000 以上的操縱系統時，此指令可以被使用。
CMD_NicSetSetting_Args		NicSetSetting [name] [/MAC:mac]
CMD_NicSetSetting_[name]	指定虛擬 LAN 卡名
CMD_NicSetSetting_MAC		指定要設置的 MAC 位址。\nMAC 位址請用 6 位元組十六進位字串指定。\n例如: 00:AC:01:23:45:67 或 00-AC-01-23-45-67
CMD_NicSetSetting_PROMPT_MAC	配置 MAC 位址: 


# NicEnable 命令
CMD_NicEnable				啟用虛擬 LAN 卡
CMD_NicEnable_Help			啟動現有的被禁用的虛擬 LAN 卡。\n當 VPN 客戶運行 Windows 2000 以上的操縱系統時，此指令可以被使用。
CMD_NicEnable_Args			NicEnable [name]
CMD_NicEnable_[name]		指定虛擬 LAN 卡的名稱。


# NicDisable 命令
CMD_NicDisable				禁用虛擬 LAN 卡
CMD_NicDisable_Help			禁用現有的正使用的虛擬 LAN 卡。\n當 VPN 客戶運行 Windows 2000 以上的操縱系統時，此指令可以被使用。
CMD_NicDisable_Args			NicDisable [name]
CMD_NicDisable_[name]		指定虛擬 LAN 卡的名稱。


# NicList 命令
CMD_NicList					獲取虛擬 LAN 卡列表
CMD_NicList_Help			獲取在當前系統註冊的虛擬 LAN 卡列表
CMD_NicList_Args			NicList


# AccountList 命令
CMD_AccountList				獲取連接設置列表
CMD_AccountList_Help		獲取登入到 VPN Client 的連接設置列表
CMD_AccountList_Args		AccountList


# AccountCreate 命令
CMD_AccountCreate			創建新的連接設置
CMD_AccountCreate_Help		在 VPN Client 創建新的連接設置。\n要創建連接設置，作為初始參數需要指定加在連接設置名稱和連接終端的伺服器，及連接終端的虛擬 HUB，用戶名上使用的虛擬 LAN 卡名。創建了新的連接設置時，用戶認證的類型被初始設置為 [匿名認證]，代理伺服器的設置和伺服器憑證的檢查選項不被設置。若要更改這些設置和其他的詳細設置，創建連接設置後，使用以 "Account" 名字開始的其他指令。
CMD_AccountCreate_Args		AccountCreate [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname] [/USERNAME:username] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountCreate_[name]	指定要創建的連接設置名
CMD_AccountCreate_SERVER	以 [主機名稱:埠號] 的形式指定終端 VPN Server 的主機名稱，埠號。可以通過 IP 位址進行指定。
CMD_AccountCreate_HUB		在終端 VPN Server 上指定虛擬 HUB。
CMD_AccountCreate_USERNAME	指定在連接到終端 VPN Server 時用於使用者認證的用戶名。
CMD_AccountCreate_NICNAME	指定用於連接的虛擬 LAN 卡名。
CMD_AccountCreate_Prompt_Name	連接設置名: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Server	終端 VPN Server 主機名稱和埠號: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Hub	終端虛擬 HUB 名稱: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Username	連接用戶名: 
CMD_AccountCreate_Prompt_Nicname	使用虛擬 LAN 卡名稱: 


# AccountSet 命令
CMD_AccountSet				設定連接設置連接終端
CMD_AccountSet_Help			設置註冊在 VPN 客戶的連接設置的終端 VPN Server 主機名稱和埠號，虛擬 HUB 名，及用於連接的用戶名，加在其上使用的虛擬 LAN 卡名。
CMD_AccountSet_Args			AccountSet [name] [/SERVER:hostname:port] [/HUB:hubname]
CMD_AccountSet_[name]		指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountSet_SERVER		以 [主機名稱:埠號] 的形式指定終端 VPN Server 的主機名稱，埠號。可以通過 IP 位址進行指定。
CMD_AccountSet_HUB			指定終端的 VPN Server 上的虛擬 HUB。


# AccountGet 命令
CMD_AccountGet				取得連接設置的設置
CMD_AccountGet_Help			獲取註冊到 VPN Client 的連接設置的連接設置內容。\n而且，要改變連接設置的連接設置內容，在創建連接設置後使用其他的以 "Account" 名開始的的指令。
CMD_AccountGet_Args			AccountGet [name]
CMD_AccountGet_[name]		指定要獲取的連接設置名。


# AccountDelete 命令
CMD_AccountDelete			刪除連接設置
CMD_AccountDelete_Help		刪除註冊到 VPN Client 的連接設置。如果指定的連接設置處於線上狀態，將會自動斷開連接並刪除。
CMD_AccountDelete_Args		AccountDelete [name]
CMD_AccountDelete_[name]	指定要刪除的連接設置名。


# AccountUsernameSet 命令
CMD_AccountUsernameSet		設置用於連接的連接設置的用戶名
CMD_AccountUsernameSet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，且其連接設置連接到 VPN Server 上時，指定需要進行使用者認證的用戶名。\n而且，在一些情況下有必要指定使用者認證的種類和需要的參數。要更改這些資訊，可以使用如下指令: AccountAnonymousSet, AccountPasswordSet, AccountCertSet 和 AccountSecureCertSet。
CMD_AccountUsernameSet_Args	AccountUsernameSet [name] [/USERNAME:username]
CMD_AccountUsernameSet_[name]	指定更改設置的連接設置名。
CMD_AccountUsernameSet_USERNAME	指定連接設置連接到 VPN Server 上時需要進行使用者認證的用戶名。
CMD_AccountUsername_Notice	這種連接設置的認證方法，目前被設置為密碼認證。更改用戶名後，必須使用 AccountPasswordSet 指令重新設定。


# AccountAnonymousSet 命令
CMD_AccountAnonymousSet		設定連接設置的用戶認證種類為匿名認證
CMD_AccountAnonymousSet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，把其連接設置連接到 VPN Server 上時的用戶認證方法，設置為 [匿名認證]。
CMD_AccountAnonymousSet_Args	AccountAnonymousSet [name]
CMD_AccountAnonymousSet_[name]	指定更改設置的連接設置名。


# AccountPasswordSet 命令
CMD_AccountPasswordSet		設定連接設置的使用者證類型為密碼認證
CMD_AccountPasswordSet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，把其連接設置連接到 VPN Server 上時的用戶認證方法，設置為 [密碼認證]。指定 [標準密碼認證] 和 [RADIUS 或 NT 域認證] 作為密碼認證種類。
CMD_AccountPasswordSet_Args	AccountPasswordSet [name] [/PASSWORD:password] [/TYPE:standard|radius]
CMD_AccountPasswordSet_[name]	指定更改設置的連接設置名。
CMD_AccountPasswordSet_PASSWORD	指定密碼認證使用的密碼。如果不指定，將顯示輸入密碼的提示。
CMD_AccountPasswordSet_TYPE	作為密碼認證類型，指定 "standard" (標準密碼認證) 或 "radius" (RADIUS 或 NT 域認證) 的二者之一。
CMD_AccountPasswordSet_Prompt_Type	指定 standard 或 radius: 
CMD_AccountPasswordSet_Type_Invalid	standard 或 radius 的指定是不正確的。


# AccountCertSet 命令
CMD_AccountCertSet			設置連接設置的用戶認證類型為用戶證書認證
CMD_AccountCertSet_Help		指定註冊到 VPN Client 的連接設置，把其連接設置連接到 VPN Server 上時的用戶認證方法，設置為 [用戶證書認證]。作為該證書，必須指定證書檔為 X.509 格式且私密金鑰檔是 Base 64 編碼。
CMD_AccountCertSet_Args		AccountCertSet [name] [/LOADCERT:cert] [/LOADKEY:key]
CMD_AccountCertSet_[name]	指定要更改設置的連接設置名
CMD_AccountCertSet_LOADCERT	指定以證書認證提交的 X.509 格式證書的檔案名。
CMD_AccountCertSet_LOADKEY	指定以對應證書的 Base 64 格式的編碼私密金鑰檔案名。


# AccountCertGet 命令
CMD_AccountCertGet			獲取用於連接設置的用戶端證書
CMD_AccountCertGet_Help		當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，其連接設置使用使用客戶證書認證時，獲取作為客戶證書提出的證書，並保存該證書文件為 X.509 格式。
CMD_AccountCertGet_Args		AccountCertGet [name] [/SAVECERT:cert]
CMD_AccountCertGet_[name]	指定要獲取設置的連接設置名。
CMD_AccountCertGet_SAVECERT	指定以 X.509 格式保存獲取的證書的檔案名。


# AccountEncryptEnable 命令
CMD_AccountEncryptEnable	啟用連接設置進行通信的加密
CMD_AccountEncryptEnable_Help	當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，且其連接設置與 VPN Server 間進行 VPN 連接通信時，將與 VPN Server 間的通信內容以 SSL 設置為加密。\n通常，將與 VPN Server 間的通信以 SSL 加密，是防止資訊的竊聽和篡改。也可以禁用加密。當禁用加密時，通信量將擴大但是通信資料將以純文字格式在網路上傳輸。
CMD_AccountEncryptEnable_Args	AccountEncryptEnable [name]
CMD_AccountEncryptEnable_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountEncryptDisable 命令
CMD_AccountEncryptDisable	禁用連接設置進行通信時的加密
CMD_AccountEncryptDisable_Help	當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，且其連接設置與 VPN Server 間進行 VPN 連接通信時，將與 VPN Server 間的通信內容以 SSL 設置為不加密。\n通常，將與 VPN Server 間的通信以 SSL 加密，是防止資訊的竊聽和篡改。也可以禁用加密。當禁用加密時，通信量將擴大但是通信資料將以純文字格式在網路上傳輸。
CMD_AccountEncryptDisable_Args	AccountEncryptDisable [name]
CMD_AccountEncryptDisable_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountCompressEnable 命令
CMD_AccountCompressEnable	啟用連接設置進行通信時的資料壓縮
CMD_AccountCompressEnable_Help	當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，且其連接設置與 VPN Server 間進行 VPN 連接通信時，將與 VPN Server 間的通信內容設置為壓縮。\n最大可以進行約 80% 的壓縮。但是，壓縮會使用戶端及伺服器雙方的 CPU 產生較高的負荷。當線路速度為約 10 Mbps 以上時，壓縮可能會降低輸送量，產生反面效果。
CMD_AccountCompressEnable_Args	AccountCompressEnable [name]
CMD_AccountCompressEnable_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountCompressDisable 命令
CMD_AccountCompressDisable	禁用連接設置進行通信時的資料壓縮
CMD_AccountCompressDisable_Help	當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，且其連接設置與 VPN Server 間進行 VPN 連接通信時，將與 VPN Server 間的通信內容設置為不壓縮。
CMD_AccountCompressDisable_Args	AccountCompressDisable [name]
CMD_AccountCompressDisable_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountHttpHeader* commands
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Name	Value name (part before the colon): 
CMD_AccountHttpHeader_Prompt_Data	Value data (part after the colon): 


# AccountHttpHeaderAdd command
CMD_AccountHttpHeaderAdd	Add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Help	Use this to add a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_Args	AccountHttpHeaderAdd [name] [/NAME:name] [/DATA:data]
CMD_AccountHttpHeaderAdd_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountHttpHeaderAdd_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).
CMD_AccountHttpHeaderAdd_DATA	Specify the data of the custom value (the part after the colon character).


# AccountHttpHeaderDelete command
CMD_AccountHttpHeaderDelete	Delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Help	Use this to delete a custom value in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_Args	AccountHttpHeaderDelete [name] [/NAME:name]
CMD_AccountHttpHeaderDelete_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.
CMD_AccountHttpHeaderDelete_NAME	Specify the name of the custom value (the part before the colon character).


# AccountHttpHeaderGet command
CMD_AccountHttpHeaderGet	Get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server
CMD_AccountHttpHeaderGet_Help	Use this to get the list of custom values in the HTTP header sent to the proxy server. A custom HTTP header can be used to bypass certain restrictions imposed on the network or to avoid speed limitations applied by the QoS.
CMD_AccountHttpHeaderGet_Args	AccountHttpHeaderGet [name]
CMD_AccountHttpHeaderGet_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to get.


# AccountProxyNone 命令
CMD_AccountProxyNone		將連接設置的連接方法直接設置為 TCP/IP 連接
CMD_AccountProxyNone_Help	當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，將其連接設置與 VPN Server 間進行 VPN 連接時使用的連接方法設置為 [直接 TCP/IP連接]，不通過代理伺服器。
CMD_AccountProxyNone_Args	AccountProxyNone [name]
CMD_AccountProxyNone_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountProxyHttp 命令
CMD_AccountProxyHttp		將連接設置的連接方法設置為通過 HTTP 代理伺服器連接
CMD_AccountProxyHttp_Help	當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，將其連接設置與 VPN Server 間進行 VPN 連接時使用的連接方法設置為 [通過 HTTP 代理伺服器連接]，指定將通過的 HTTP 代理伺服器的主機名稱和埠號，用戶名和密碼 (如果需要)。\n通過 HTTP 代理伺服器，必須對應因進行 HTTPS 通信的 CONNECT 方法。
CMD_AccountProxyHttp_Args	AccountProxyHttp [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxyHttp_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountProxyHttp_SERVER	以 [主機名稱:埠號] 的形式，指定通過 HTTP 代理伺服器的主機名稱或 IP 地址和埠號。
CMD_AccountProxyHttp_USERNAME	如果因為連接通過 HTTP 代理伺服器而需要使用者認證時，指定用戶名。與此同時也指定 /PASSWORD 參數。/USERNAME 和 /PASSWORD 參數沒有被指定時，不設置使用者身份驗證資料。
CMD_AccountProxyHttp_PASSWORD	如果因為連接通過 HTTP 代理伺服器而需要使用者認證時，指定密碼。與 /USERNAME 參數一起指定。
CMD_AccountProxyHttp_Prompt_Server	代理伺服器主機名稱和埠號: 


# AccountProxySocks 命令
CMD_AccountProxySocks		將連接設置的連接方法設置為通過 SOCKS4 代理伺服器連接
CMD_AccountProxySocks_Help	當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，將其連接設置與 VPN Server 間進行 VPN 連接時使用的連接方法設置為 [通過 SOCKS4 伺服器連接]，並指定要通過的 SOCKS4 代理伺服器的主機名稱和埠號，用戶名和密碼 (如果需要)。
CMD_AccountProxySocks_Args	AccountProxySocks [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountProxySocks_SERVER	以 [主機名稱:埠號] 形式，指定要通過的 SOCKS4 代理伺服器主機名稱或 IP 位址和埠號。
CMD_AccountProxySocks_USERNAME	如果因為連接通過 SOCKS4 代理伺服器而需要使用者認證時，指定用戶名。與此同時也指定 /PASSWORD 參數。/USERNAME 和 /PASSWORD 參數沒有被指定時，不設置使用者身份驗證資料。
CMD_AccountProxySocks_PASSWORD	如果因為連接通過 SOCKS4 代理伺服器而需要使用者認證時，指定密碼。與 /USERNAME 參數一起指定。


# AccountProxySocks5 命令
CMD_AccountProxySocks5		將連接設置的連接方法設置為通過 SOCKS5 代理伺服器連接
CMD_AccountProxySocks5_Help	當指定註冊到 VPN Client 的連接設置，將其連接設置與 VPN Server 間進行 VPN 連接時使用的連接方法設置為 [通過 SOCKS5 伺服器連接]，並指定要通過的 SOCKS5 代理伺服器的主機名稱和埠號，用戶名和密碼 (如果需要)。
CMD_AccountProxySocks5_Args	AccountProxySocks5 [name] [/SERVER:hostname:port] [/USERNAME:username] [/PASSWORD:password]
CMD_AccountProxySocks5_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountProxySocks5_SERVER	以 [主機名稱:埠號] 形式，指定要通過的 SOCKS5 代理伺服器主機名稱或 IP 位址和埠號。
CMD_AccountProxySocks5_USERNAME	如果因為連接通過 SOCKS5 代理伺服器而需要使用者認證時，指定用戶名。與此同時也指定 /PASSWORD 參數。/USERNAME 和 /PASSWORD 參數沒有被指定時，不設置使用者身份驗證資料。
CMD_AccountProxySocks5_PASSWORD	如果因為連接通過 SOCKS5 代理伺服器而需要使用者認證時，指定密碼。與 /USERNAME 參數一起指定。


# AccountServerCertEnable 命令
CMD_AccountServerCertEnable	啟用連接設置伺服器憑證驗證選項
CMD_AccountServerCertEnable_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，其連接設置連接到 VPN Server 時，啟動檢查連接終端的 VPN Server 提交的 SSL 證書是否可信的選項。\n如果啟用此選項，可以預先將連接目標伺服器的 SSL 證書以 AccountServerCertSet 指令保存在連接設置的設置內，或建議將伺服器的 SSL 證書簽名了的根證書，以 CertAdd 指令註冊到虛擬 HUB 信任的證明機構的證書列表中。如果沒有註冊，初次連接時可能會顯示確認資訊。\n驗證連接設置的伺服器憑證的選項處於啟動狀態，連接了的 VPN Server 的證書不可信時，立即解除連接，反復重試。
CMD_AccountServerCertEnable_Args	AccountServerCertEnable [name]
CMD_AccountServerCertEnable_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountServerCertDisable 命令
CMD_AccountServerCertDisable	禁用連接設置伺服器憑證驗證選項
CMD_AccountServerCertDisable_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，其連接設置與 VPN Server 連接時，禁止檢驗由目標 VPN Server 提供的 SSL 證明書是否可信的選項。
CMD_AccountServerCertDisable_Args	AccountServerCertDisable [name]
CMD_AccountServerCertDisable_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountRetryOnServerCertEnable command
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable	Enable VPN connection retry if server certificate is untrusted
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to enable the option to retry connection if Server certificate cannot be trusted.
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_Args	AccountRetryOnServerCertEnable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertEnable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountRetryOnServerCertDisable command
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable	Disable VPN connection retry if server certificate is invalid
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Help	When a VPN Connection Setting registered on the VPN Client is specified and that VPN Connection Setting connects to a VPN Server, use this to disable the option to retry connection if Server certificate cannot be trusted.
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_Args	AccountRetryOnServerCertDisable [name]
CMD_AccountRetryOnServerCertDisable_[name]	Specify the name of the VPN Connection Setting whose setting you want to change.


# AccountDefaultCAEnable 命令
CMD_AccountDefaultCAEnable	        啟用信任系統憑證存放區選項
CMD_AccountDefaultCAEnable_Help	    當啟用服務器憑證驗證時，使用此選項來啟用信任系統憑證存放區的證書。\n如果禁用服務器憑證驗證，則此選項不執行任何操作。
CMD_AccountDefaultCAEnable_Args	    AccountDefaultCAEnable [name]
CMD_AccountDefaultCAEnable_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountDefaultCADisable 命令
CMD_AccountDefaultCADisable         禁用信任系統憑證存放區選項
CMD_AccountDefaultCADisable_Help    當啟用服務器憑證驗證時，使用此選項來禁用信任系統憑證存放區的證書。\n如果禁用服務器憑證驗證，則此選項不執行任何操作。
CMD_AccountDefaultCADisable_Args	AccountDefaultCADisable [name]
CMD_AccountDefaultCADisable_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountServerCertSet 命令
CMD_AccountServerCertSet	設置連接設置的伺服器固有證明書
CMD_AccountServerCertSet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，其連接設置連接到 VPN Server 時，預先註冊與連接目標的 VPN Server 提交的 SSL 證書相同的證書。\n如果啟動了連接設置的伺服器憑證驗證選項，可以預先將連接目標伺服器的 SSL 證書以此指令保存在連接設置的設置內，或需要將伺服器的 SSL 證書簽名了的根證書，以 CAAdd 指令註冊到虛擬 HUB 信任的證明機構的證書列表中。\n驗證連接設置的伺服器憑證的選項處於啟動狀態，連接了的 VPN Server 的證書不可信時，立即解除連接，反復重試。
CMD_AccountServerCertSet_Args	AccountServerCertSet [name] [/LOADCERT:cert]
CMD_AccountServerCertSet_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountServerCertSet_LOADCERT	指定以 X.509 證書格式保存的設置伺服器固有證書的證書檔案名。


# AccountServerCertDelete 命令
CMD_AccountServerCertDelete	刪除連接設置的伺服器固有證書
CMD_AccountServerCertDelete_Help	指定註冊到到 VPN Client 的連接設置，且其連接設置註冊了伺服器固有證書時，刪除證書。
CMD_AccountServerCertDelete_Args	AccountServerCertDelete [name]
CMD_AccountServerCertDelete_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountServerCertGet 命令
CMD_AccountServerCertGet	獲取連接設置的伺服器固有證明書
CMD_AccountServerCertGet_Help	指定註冊到到 VPN Client 的連接設置，且其連接設置註冊了伺服器固有證書時，獲取該證書並以 X.509 格式保存證明書檔。
CMD_AccountServerCertGet_Args	AccountServerCertGet [name] [/SAVECERT:path]
CMD_AccountServerCertGet_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountServerCertGet_SAVECERT	指定以 X.509 證書格式保存的伺服器固有證書的證書檔案名。


# AccountDetailSet 命令
CMD_AccountDetailSet		設置接續設置的進階通訊設定
CMD_AccountDetailSet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，並定制其連接設置與 VPN Server 通信時使用的 VPN 協定的通訊設定。
CMD_AccountDetailSet_Args	AccountDetailSet [name] [/MAXTCP:max_connection] [/INTERVAL:additional_interval] [/TTL:disconnect_span] [/HALF:yes|no] [/BRIDGE:yes|no] [/MONITOR:yes|no] [/NOTRACK:yes|no] [/NOQOS:yes|no]
CMD_AccountDetailSet_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountDetailSet_MAXTCP	VPN 通信使用的 TCP 連接數，指定從 1 到 32 的整數。在與 VPN Server 之間的 VPN 通信會話上的資料傳送，通過使用多個 TCP 連接，可以提高通信速度。\n注意: 如果連接伺服器的線路是高速線路時，建議 8 個左右，如果是撥號等低速線路時，建議 1 個。
CMD_AccountDetailSet_INTERVAL	建立多個 TCP 連接進行 VPN 通信時，以秒為單位指定每個 TCP 連接的建立間隔。規定值為 1 秒。
CMD_AccountDetailSet_TTL	如果設置的每個 TCP 連接的壽命時，從 TCP 連接的建立到斷開的壽命以秒數來指定。如果指定 "0"，則壽命未被設置。
CMD_AccountDetailSet_HALF	要啟動半雙工模式，指定 "yes"。將兩個以上的 TCP 連接捆綁，進行 VPN 通信時，可以使用 "半雙工模式"。啟動半雙工模式，能夠自動將各 TCP 連接的資料傳輸方向固定各一半。例如，使用 8 個 TCP 連接建立了 VPN 會話時，啟動半雙工模式，則固定 4 個 TCP 連接為上傳方向專用，剩下 4 個 TCP 連接為下載方向專用，進行通信。
CMD_AccountDetailSet_BRIDGE	與 VPN Server 以 "橋 / 路由器模式" 連接時，指定 "yes"。使用橋/路由器模式連接時，VPN Client 的虛擬 LAN 卡方將能夠與其他網路進行橋或路由。然而，如果用於連接的用戶的安全性原則禁用橋或路由時，則連接失敗。
CMD_AccountDetailSet_MONITOR	與 VPN Server 以 "監控模式" 連接時，指定 "yes"。如果使用監測模式連接時，可以接收虛擬 HUB 內傳送的所有的封包。然而，用於連接的使用者安全性原則不允許監視模式時，則連接失敗。
CMD_AccountDetailSet_NOTRACK	指定 "yes"，禁用路由器表項調節器。通常情況下，指定 "no"。
CMD_AccountDetailSet_NOQOS	禁用 VoIP / QoS 功能時指定 "yes"。通常指定 "no"。
CMD_AccountDetailSet_Eval_MaxTcp	TCP 連接數請在 1 - 32 號之間指定。
CMD_AccountDetailSet_Eval_Interval	TCP 連接的建立間隔請指定 1 秒以上。
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MaxTcp	用於 VPN 通信的 TCP 連接數: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_Interval	各 TCP 連接的建立間隔: 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_TTL	各 TCP 連接的壽命 (不帶: 0): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_HALF	啟用半雙工模式 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_BRIDGE	啟用橋/路由器模式 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_MONITOR	啟用監控模式 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOTRACK	禁用路由表項調節器 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_Prompt_NOQOS	禁用 QoS 控制功能 (yes/no): 
CMD_AccountDetailSet_DISABLEUDP Specify "yes" when disabling UDP acceleration function. Normally "no" is specified.
CMD_AccountDetailSet_Prompt_DISABLEUDP   Disable UDP Acceleration Function (yes/no):


# AccountRename 命令
CMD_AccountRename			更改連接設置名稱
CMD_AccountRename_Help		指定在 VPN Client 註冊的連接設置，更改其連接設置名稱。
CMD_AccountRename_Args		AccountRename [name] [/NEW:new_name]
CMD_AccountRename_[name]	指定要更改名稱的連接設置的當前名稱。
CMD_AccountRename_NEW		指定變更後的新名稱。
CMD_AccountRename_PROMPT_OLD	目前的名稱: 
CMD_AccountRename_PROMPT_NEW	新名稱: 


# AccountConnect 命令
CMD_AccountConnect			使用連接設置，開始連接 VPN Server
CMD_AccountConnect_Help		指定註冊到 VPN Client 的連接設置，並啟動連接設置連接到 VPN Server 上。處於正在連接中或已連接狀態的連接設置，將一直連接 VPN Server，或不斷嘗試連接 VPN Server，直到使用 AccountDisconnect 指令斷開連接。(但是，如果使用 AccountRetrySet 指令指定了重試次數時，連接嘗試將在達到被指定次數時中斷。)
CMD_AccountConnect_Args		AccountConnect [name]
CMD_AccountConnect_[name]	指定要啟動的連接設置名。


# AccountDisconnect 命令
CMD_AccountDisconnect		斷開連接中的連接設置
CMD_AccountDisconnect_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，其連接設置處於連接處理中或已連接的狀態時，立即將其斷開。
CMD_AccountDisconnect_Args	AccountDisconnect [name]
CMD_AccountDisconnect_[name]	指定要斷開的連接設置名。


# AccountStatusGet 命令
CMD_AccountStatusGet		獲取當前連接設置的狀態
CMD_AccountStatusGet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，且該連接設置當前已連接時，獲取其連接狀態和和其他資訊。
CMD_AccountStatusGet_Args	AccountStatusGet [name]
CMD_AccountStatusGet_[name]	指定要獲取資訊的連接設置名。


# AccountNicSet 命令
CMD_AccountNicSet			設置連接設置時使用的虛擬 LAN 卡
CMD_AccountNicSet_Help		更改註冊到 VPN 客戶上的現有的連接設置用於連接 VPN Server 的虛擬 LAN 卡名。
CMD_AccountNicSet_Args		AccountNicSet [name] [/NICNAME:nicname]
CMD_AccountNicSet_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountNicSet_NICNAME	指定連接 VPN Server 時使用的虛擬 LAN 卡名。


# AccountStatusShow 命令
CMD_AccountStatusShow		設置成在連接到 VPN Server 時顯示連接狀態和錯誤的畫面
CMD_AccountStatusShow_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置且用其連接設置連接到 VPN Server 時，設置在電腦上顯示連接狀態和錯誤畫面。
CMD_AccountStatusShow_Args	AccountStatusShow [name]
CMD_AccountStatusShow_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountStatusHide 命令
CMD_AccountStatusHide		設置成在連接到 VPN Server 時不顯示連接狀態和錯誤的畫面
CMD_AccountStatusHide_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置且用其連接設置連接到 VPN Server 時，設置在電腦上不顯示連接狀態和錯誤畫面。
CMD_AccountStatusHide_Args	AccountStatusHide [name]
CMD_AccountStatusHide_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountSecureCertSet 命令
CMD_AccountSecureCertSet	將連接設置的用戶認證類型設置為智慧卡認證
CMD_AccountSecureCertSet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連設置，將其連接設置連接到 VPN Server 時的用戶認證方法設置為 [智慧卡認證]。此外，必須指定儲存在智慧卡上的證書物件名和金鑰物件名。
CMD_AccountSecureCertSet_Args	AccountSecureCertSet [name] [/CERTNAME:cert] [/KEYNAME:key]
CMD_AccountSecureCertSet_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountSecureCertSet_CERTNAME	指定儲存在智慧卡中的證書物件名。
CMD_AccountSecureCertSet_KEYNAME	指定儲存在智慧卡中的金鑰物件名。
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_CERTNAME	智慧卡證書對象名: 
CMD_AccountSecureCertSet_PROMPT_KEYNAME	智慧卡私匙對象名: 


# PcAccountOpensslEngineCertSet
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_KEYNAME Specify the openssl engine specific key name: 
CMD_AccountOpensslCertSet_PROMPT_ENGINENAME Specify the openssl engine name: 


# AccountRetrySet 命令
CMD_AccountRetrySet			設置連接設置的連接失敗或斷開時建立重新連接的次數和間隔
CMD_AccountRetrySet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，且其連接設置試圖連接到 VPN Server 時，還有連接中的與 VPN Server 的通信被斷開或連接失敗時，指定連接的重試次數和連接重試的間隔。\n而且，如果用戶認證類型為 [智慧卡認證] 時，不管連接重試次數如何設置，都將不進行連接重試。
CMD_AccountRetrySet_Args	AccountRetrySet [name] [/NUM:num_retry] [/INTERVAL:retry_interval]
CMD_AccountRetrySet_[name]	指定要更改設置的連接設置名。
CMD_AccountRetrySet_NUM		指定連續進行重新連接的次數。 如指定 "999"，重試次數為無限次 (永久連接)。如指定 "0"，不進行重新連接。
CMD_AccountRetrySet_INTERVAL	重新進行連接時，設置距離上次斷開或連接失敗後需多少秒開始重新連接處理。
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_NUM	重新連接次數 ("999" 為無限次): 
CMD_AccountRetrySet_PROMPT_INTERVAL	重新連接間隔 (秒): 
CMD_AccountRetrySet_EVAL_INTERVAL	請指定 5 秒以上的重新連接間隔。


# AccountStartupSet 命令
CMD_AccountStartupSet		設定連接設置的啟動連接
CMD_AccountStartupSet_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，並將其設定為啟動連接。設置為啟動連接的連接設置，在 VPN Client 服務運行的同時將自動啟動連接程式。
CMD_AccountStartupSet_Args	AccountStartupSet [name]
CMD_AccountStartupSet_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountStartupRemove 命令
CMD_AccountStartupRemove	解除連接設置的啟動連接
CMD_AccountStartupRemove_Help	指定註冊到 VPN Client 的連接設置，並把其連接設置設置為當前啟動連接時，解除啟動連接設置。
CMD_AccountStartupRemove_Args	AccountStartupRemove [name]
CMD_AccountStartupRemove_[name]	指定要更改設置的連接設置名。


# AccountExport 命令
CMD_AccountExport			匯出連接設置
CMD_AccountExport_Help		指定註冊到 VPN Client 的連接設置，將其連接設置的內容作為文字檔匯出。因為而後要導入被匯出的連接設置，可以複製連接設置的內容。而且，因為以文字檔保存，可以用一般的文字編輯器進行編輯。\n匯出目的檔案，以 UTF-8 格式的文字檔保存。還有，如果在檔案名稱上添加 .vpn 的副檔名，因為能與 Windows 版 VPN Client 連接員產生關聯，會很方便。
CMD_AccountExport_Args		AccountExport [name] [/SAVEPATH:savepath]
CMD_AccountExport_[name]	指定匯出連接設置的連接設置名。
CMD_AccountExport_SAVEPATH	指定保存目的檔案名
CMD_AccountExport_PROMPT_SAVEPATH	保存目的檔案名 (推薦擴展 .vpn): 


# AccountImport 命令
CMD_AccountImport			導入連接設置
CMD_AccountImport_Help		導入由 AccountExport 指令匯出的連接設置檔，添加到 VPN 客戶。
CMD_AccountImport_Args		AccountImport [path]
CMD_AccountImport_[path]	指定導入原始檔案名。
CMD_AccountImport_PROMPT_PATH	導入原始檔案名: 
CMD_AccountImport_FAILED_PARSE	不能正確解析指定的檔。請檢查該檔是否已正確匯出。
CMD_AccountImport_OK		連接設置 "%s" 已導入。



# RemoteEnable 命令
CMD_RemoteEnable			允許 VPN 客戶服務的遠端系統管理
CMD_RemoteEnable_Help		對 VPN Client 服務，從本地主機以外的遠端電腦上，允許通過命令列管理設施或 VPN Client 管理器員進行連接和管理。
CMD_RemoteEnable_Args		RemoteEnable


# RemoteDisable 命令
CMD_RemoteDisable			禁止 VPN 客戶服務的遠端系統管理
CMD_RemoteDisable_Help		對 VPN Client 服務，從本地主機以外的遠端電腦上，禁止通過命令列管理設施或 VPN Client 管理器員進行連接和管理。
CMD_RemoteDisable_Args		RemoteDisable






###################################################
#                                                 #
# 下面這是VPN Tools用的指令                         #
#                                                 #
###################################################


# GenX25519 命令
CMD_GenX25519				Create new X25519 keypair
CMD_GenX25519_Help			Use this to create a new X25519 keypair, which can be used for WireGuard. \nBoth the private and public key will be shown. \nThe public key can be shared and is used to identify a peer. \nAlso, it can always be retrieved from the private key using the GetPublicX25519 command. \nThe private key should be kept in a secure place and never be shared. \nIt cannot be recovered once lost.
CMD_GenX25519_ARGS			GenX25519
CMD_GenX25519_PRIVATE_KEY	Private key: 
CMD_GenX25519_PUBLIC_KEY	Public key: 


# GetPublicX25519 命令
CMD_GetPublicX25519				Retrieve public X25519 key from a private one
CMD_GetPublicX25519_Help		Use this if you have a private X25519 key and want to get its corresponding public key.
CMD_GetPublicX25519_ARGS    	GetPublicX25519 [private]
CMD_GetPublicX25519_[private]	The private X25519 key you want to get the corresponding public key of.
CMD_GetPublicX25519_PRIVATE_KEY	Private key: 
CMD_GetPublicX25519_PUBLIC_KEY	Public key: 


# MakeCert 命令
CMD_MakeCert				創建新的 X.509 證書和金鑰 (1024 位)
CMD_MakeCert_Help			創建新的 X.509 證書和金鑰，將其保存為一個檔。\n證書公共金鑰和秘密金鑰的生成演算法使用 RSA 1024 位元。\n作為證書類型，可以創建由根證書 (自簽章憑證) 和其他證書簽名的某個證書。要創建由其他證書簽名的證書，需要與用於簽名的證書 (X.509格式檔) 相對應的金鑰檔 (Base 64 編碼)。\n\n創建的證書可以指定名稱 (CN)，所屬機構 (O)，組織單位 (OU)，國家 (C)，州 (ST)，當地 (L)，序號，有效期限。\n創建的證書以 X.509 格式的檔，金鑰檔以 RSA 1024 位元的 Base 64 編碼檔，被分別保存。\n\nMakeCert 指令是一個工具，它提供創建證書所需的最低功能。如果想創建一個真正的證書，建議使用 OpenSSL 等免費軟體和出售的 CA (認證機構) 軟體。\n\n※注意: 此指令可以從 SoftEther VPN 命令列管理工具調用。雖然目前以管理模式連接到 VPN Server 和 VPN Client 時可以運行，但要實際運行 RSA 演算，生成證書資料的，是運行此指令的電腦，和以管理模式連接的連結目的電腦沒有任何關係。
CMD_MakeCert_Args			MakeCert [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert_CN				指定創建證書的名稱 (CN) 項目。還可以指定 none。
CMD_MakeCert_O				指定創建證書的所屬機構 (O) 專案。還可以指定 none。
CMD_MakeCert_OU				指定創建證書的組織單位 (OU) 專案。還可以指定 none。
CMD_MakeCert_C				指定創建證書的國家 (C) 項目。還可以指定 none。
CMD_MakeCert_ST				指定創建證書的州 (ST) 專案。還可以指定 none。
CMD_MakeCert_L				指定創建證書的當地 (L) 項目。還可以指定 none。
CMD_MakeCert_SERIAL			指定創建證書的序號專案。以 16 進制指定。還可以指定 none。
CMD_MakeCert_EXPIRES		指定創建證書的有效期限。如果指定 none 或 0，將被使用 3650 天 (約 10 年)。最大可以指定 10950 天 (約 30 年)。
CMD_MakeCert_SIGNCERT		根據現有的證書對要創建的證書簽名時，指定用來簽名的 X.509 形式的證書檔案名。如果省略參數，將作為根證書而創建沒有簽名的新證書。
CMD_MakeCert_SIGNKEY		指定與 /SIGNCERT 指定的證書相應的金鑰 (RSA，Base 64 的編碼)
CMD_MakeCert_SAVECERT		指定檔案名以保存創建的證書。該證書以包含 RSA 形式的 1024 位公開金鑰的 X.509 檔案格式被保存。
CMD_MakeCert_SAVEKEY		指定檔案名保存對應創建的證書的金鑰。該金鑰以 RSA 形式的 1024 位金鑰檔被保存。
CMD_MakeCert_PROMPT_CN		創建證書的名稱 (CN): 
CMD_MakeCert_PROMPT_O		創建證書的所屬機構 (O): 
CMD_MakeCert_PROMPT_OU		創建證書的組織單位 (OU): 
CMD_MakeCert_PROMPT_C		創建證書的國家 (C): 
CMD_MakeCert_PROMPT_ST		創建證書的州 (ST): 
CMD_MakeCert_PROMPT_L		創建證書的當地 (L): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SERIAL	創建證書的序號 (十六進位): 
CMD_MakeCert_PROMPT_EXPIRES	創建證書的有效期限 (日): 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVECERT	保存已創建證書的檔案名: 
CMD_MakeCert_PROMPT_SAVEKEY	保存已創建金鑰的檔案名: 
CMD_MakeCert_EVAL_EXPIRES	請指定有效期限為 %u 以上 %u 以下。
CMD_MakeCert_ERROR_SIGNKEY	無法讀取以 /SIGNCERT 和 /SIGNKEY 指定的證明書和金鑰或組合不正確。
CMD_MakeCert_ERROR_GEN_FAILED	無法生成證書和私密金鑰。


# MakeCert2048 命令
CMD_MakeCert2048				創建新的 X.509 證書和金鑰 (2048 位)
CMD_MakeCert2048_Help			創建新的 X.509 證書和金鑰，將其保存為一個檔。\n證書公共金鑰和秘密金鑰的生成演算法使用 RSA 1024 位元。\n作為證書類型，可以創建由根證書 (自簽章憑證) 和其他證書簽名的某個證書。要創建由其他證書簽名的證書，需要與用於簽名的證書 (X.509 格式檔) 相對應的金鑰檔 (Base 64 編碼)。\n\n創建的證書可以指定名稱 (CN)，所屬機構 (O)，組織單位 (OU)，國家 (C)，州 (ST)，當地 (L)，序號，有效期限。\n創建的證書以 X.509 格式的檔，金鑰檔以 RSA 2048 位元的 Base 64 編碼檔，被分別保存。\n\nMakeCert 指令是一個工具，它提供創建證書所需的最低功能。如果想創建一個真正的證書，建議使用 OpenSSL 等免費軟體和出售的 CA (認證機構) 軟體。\n\n※注意: 此指令可以從 SoftEther VPN 命令列管理工具調用。雖然目前以管理模式連接到 VPN Server 和 VPN Client 時可以運行，但要實際運行 RSA 演算，生成證書資料的，是運行此指令的電腦，和以管理模式連接的連結目的電腦沒有任何關係。
CMD_MakeCert2048_Args			MakeCert2048 [/CN:cn] [/O:o] [/OU:ou] [/C:c] [/ST:st] [/L:l] [/SERIAL:serial] [/EXPIRES:expires] [/SIGNCERT:signcert] [/SIGNKEY:signkey] [/SAVECERT:savecert] [/SAVEKEY:savekey]
CMD_MakeCert2048_CN				指定創建證書的名稱 (CN) 項目。還可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_O				指定創建證書的所屬機構 (O) 專案。還可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_OU				指定創建證書的組織單位 (OU) 專案。還可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_C				指定創建證書的國家 (C) 項目。還可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_ST				指定創建證書的州 (ST) 專案。還可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_L				指定創建證書的當地 (L) 項目。還可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_SERIAL			指定創建證書的序號專案。以 16 進制指定。還可以指定 none。
CMD_MakeCert2048_EXPIRES		指定創建證書的有效期限。如果指定 none 或 0，將被使用 3650 天 (約 10 年)。最大可以指定 10950 天 (約 30 年)。
CMD_MakeCert2048_SIGNCERT		根據現有的證書對要創建的證書簽名時，指定用來簽名的 X.509 形式的證書檔案名。如果省略參數，將作為根證書而創建沒有簽名的新證書。
CMD_MakeCert2048_SIGNKEY		指定與 /SIGNCERT 指定的證書相應的金鑰 (RSA，Base 64 的編碼)
CMD_MakeCert2048_SAVECERT		指定檔案名以保存創建的證書。該證書以包含 RSA 形式的 2048 位公開金鑰的 X.509 檔案格式被保存。
CMD_MakeCert2048_SAVEKEY		指定檔案名保存對應創建的證書的金鑰。該金鑰以 RSA 形式的 2048 位金鑰檔被保存。


# TrafficClient 命令
CMD_TrafficClient			在使用者模式下，運行網路流量速度測試工具
CMD_TrafficClient_Help		運行通信輸送量測量工具的用戶端程式。\n通信輸送量測量工具，作為 TrafficClient 和 TrafficServer 兩個指令使用，可以測量在 IP 網路上連接的 2 台電腦之間可傳送的通信輸送量。在另一台電腦上使用 TrafficServer 指令使通信輸送量測量工具伺服器處於待機狀態，用 TrafficClient 指令指定並連接其伺服器的主機名稱或 IP 位址和埠號，測量通信速度。\n同時建立多個連接，計算各連接最大限度傳送流資料的結果，及在指定時間內能夠實際傳送的資料的比特數，以此為依據計算通信輸送量的平均值 (bps)，用此方法進行通信速度的測量。通常，用一個 TCP 連接時，由於 TCP 演算法的限制，大多數時候只能用比實際的網路輸送量慢的速度通信。因此，建議測量同時建立多個 TCP 連接進行通信的結果。用此方法測量的輸送量，以實際上作為 TCP 流到達接收方的資料的比特長度來計算，因此途中產生的封包丟失和封包損壞不包括在實際到達的封包中，因而能夠計算出純粹的網路最大通信頻寬的近似值。\n用作為測量結構的，在 TCP 內被傳輸的 TCP 流的大小，來計算在網路上實際傳輸的資料量的近似值，將其除以時間，計算出比特每秒 (bps)。假定計算的物理網路類型為乙太網 (IEEE802.3) ,MAC 幀有效載荷的大小是 1,500 比特 (TCP 的 MSS 是 1,460 比特)。如果指定 /RAW 選項，不會對 TCP/IP 頭和 MAC 頭的資料量進行更正計算。\n\n※注意: 此指令可以從 SoftEther VPN 命令列管理工具調用。雖然目前以管理模式連接到 VPN Server 和 VPN Client 時可以運行，但要實際進行通信，測量輸送量的，是運行此指令的電腦，與以管理模式連接的連接目的電腦沒有任何關係。
CMD_TrafficClient_Args		TrafficClient [host:port] [/NUMTCP:numtcp] [/TYPE:download|upload|full] [/SPAN:span] [/DOUBLE:yes|no] [/RAW:yes|no]
CMD_TrafficClient_[host:port]	指定通信輸送量測量伺服器 (TrafficServer) 待機時的主機名稱，或 IP 位址和埠號。如果省略埠號，9821 將被使用。
CMD_TrafficClient_NUMTCP	指定同時在用戶端和伺服器進行資料傳輸的 TCP 連接數量。如果省略，32 將被使用。
CMD_TrafficClient_TYPE		指定進行輸送量測量時的資料傳輸流方向。指定下列選項之一: "download"，"upload" 或 "full"。指定 "download"，則資料從伺服器端向用戶端傳送。指定 "upload"，則資料從用戶端向伺服器端傳送。指定 "full"，資料將雙向傳送。當指定 "full" 時，NUMTCP 的值必須指定是 2 以上的偶數 (同時被連接的 TCP 連接中一半用於下載的方向，而另一半用於上傳的方向)。如果省略此參數，將使用 "full"。
CMD_TrafficClient_SPAN		以秒為單位指定為測量輸送量而進行資料傳輸時間。如果省略此參數，"15秒" 將被使用。
CMD_TrafficClient_DOUBLE	指定 "yes" 時，測量結果的輸送量將顯示為 2 倍。在中途有網路設備等，測量其其網路設備的輸入輸出合計的輸送量能力時，此選項被使用。
CMD_TrafficClient_RAW		通過指定 "yes"，計算將不校正 TCP/IP 頭和 MAC 頭的資料量。
CMD_TrafficClient_EVAL_NUMTCP	TCP 連接的數量請在 32 以下指定。
CMD_TrafficClient_PROMPT_HOST	測量伺服器名稱和埠號 (如果省略 9821): 
CMD_TrafficClient_ERROR_NUMTCP	當資料的流向是 "full" (雙向) 時，須將 TCP 連接數 (/NUMTCP) 指定為偶數值。
CMD_TrafficClient_ERROR_HOSTPORT	指定的主機名稱或埠號不正確。


# TrafficServer 命令
CMD_TrafficServer			在伺服器模式下，運行網路流量速度測試工具
CMD_TrafficServer_Help		運行通信輸送量測量工具的伺服器程式。\n通信輸送量測量工具，作為 TrafficClient 和 TrafficServer 兩個指令使用，可以測量在 IP 網路上連接的 2 台電腦之間可傳送的通信輸送量。\n要使此電腦上的 TCP 埠處於待機狀態，等待從另一台電腦的 TrafficClient 連接，啟動 TrafficServer 指令並指定埠號。\n關於通信輸送量測量工具的詳細情況，輸入 "TrafficClient ?" 將顯示。\n\n※注意: 此指令可以從 SoftEther VPN 命令列管理工具調用。雖然目前以管理模式連接 VPN Server 和 VPN Client 時可以運行，但要進行實際通信並測量輸送量的，是運行此指令的電腦，與用管理模式連接終端的電腦沒有任何關係。
CMD_TrafficServer_Args	TrafficServer [port] [/NOHUP:yes|no]
CMD_TrafficServer_[port]	以整數指定等待連接的埠號。被指定的埠，如果已經由另一個程式在使用，或不能打開該埠時，將發生錯誤。
CMD_TrafficServer_NOHUP		若指定為 yes ， console 的輸入將不會結束。用做測試伺服器的場合想要永久運作時很方便。


# 關於 TrafficClient / TrafficServer 的內部資訊字串
TT_LISTEN_FAILED			不能使 TCP 埠 %u 處於待機狀態。該埠可能正被其他的程式使用或打開此埠的許可權。
TTS_LISTEN_STOP				關閉了待機埠。
TTS_ENTER_TO_EXIT			\n----------------------------------------\n在伺服器模式下開啟的網路流量速度測試工具。\n\n按下 Enter 鍵，停止伺服器程式。\n----------------------------------------\n\n
TTS_INIT					運行伺服器程式...
TTS_LISTEN_STARTED			啟動了伺服器程式。將 IPv4 的 TCP 埠 %u 處於待機狀態，等待從用戶端的連接。
TTS_LISTEN_STARTED_V6		將 IPv6 的 TCP 埠 %u 處於待機狀態，等待從用戶端的連接。
TTS_LISTEN_FAILED_V6		無法打開 IPv6 TCP 埠 %u。另一個應用程式可能正在使用同一個 IPv6 TCP 埠，或者沒有安裝 IPv6 協定棧在作業系統上。
TTS_STOP_INIT				停止伺服器程式...
TTS_STOP_FINISHED			停止伺服器程式完成了。
TTS_ACCEPTED				連接 %u: 從用戶端 %S 的埠 %u 被連接了。
TTS_DISCONNECTED			連接 %u 個 (%S) 被中斷了。
TTS_DISCONNECT				連接 %u (%S) 中斷了。
TTC_INIT					用戶端程式啟動...
TTC_FREE					用戶端程式終止了。
TTC_CONNECT_START			伺服器 %S (埠 %u) 的連接將啟動。%u 個 TCP 連接將實現連接。
TTC_CONNECT_FAILED			%u 個 TCP 連接接續失敗。
TTC_CONNECT_NOT_SERVER		除 TrafficServer 外其他程式在終端 TCP 埠運行，流量不能測量。
TTC_CONNECT_OK				%u 個 TCP 連接數已連接。
TTC_CONNECT_OK_2			\       資料傳輸方向: %s
TTC_ERROR_ABORTED			與伺服器的 TCP 連接初始化失敗。測量將停止。
TTC_SUMMARY_BAR				-------------------------------------------------------
TTC_SUMMARY_TITLE			網路傳送速率測試工具用戶端設置參數。
TTC_SUMMARY_HOST			終端主機名稱
TTC_SUMMARY_PORT			終端 TCP 埠號
TTC_SUMMARY_NUMTCP			建立的 TCP 連接數
TTC_SUMMARY_TYPE			資料傳輸方向
TTC_SUMMARY_SPAN			資料傳輸時間
TTC_SUMMARY_ETHER			乙太網幀資料校正
TTC_SUMMARY_DOUBLE			中繼器輸入輸出力合計速度的測量
TTC_TYPE_DOWNLOAD			下載 (伺服器 -> 用戶端)
TTC_TYPE_UPLOAD				上傳 (用戶端 -> 伺服器)
TTC_TYPE_FULL				雙向 (伺服器 <--> 用戶端)
TTC_SPAN_STR				%.1f 秒
TTC_COMM_START				所有連接已經建立，資料傳輸開始。\n測量開始時間: %s\n預計完成時間: %s\n\n測量進行中。請稍後。\n(測量進行中，請不要使用其他應用程式。)\n\n
TTC_COMM_END				因為過了 %.1f 秒以上，資料通信將終止。\n\n
TTC_COMM_USER_CANCEL		由於用戶取消，資料通信將終止。\n\n
TTC_COMM_DISCONNECTED		TCP 連接 %u 已被斷開。
TTC_STOPPING				停止通信輸送量測量工具用戶端操作...
TTC_ENTER_TO_EXIT			\n----------------------------------------\n在客戶模式下開啟網路傳送速率測試工具。\n\n按下Enter鍵停止用戶端程式。\n----------------------------------------\n\n
TTC_RES_TITLE				\n\n網路傳送速率測試工具 \n\n
TTC_RES_COLUMN_1			項目名稱
TTC_RES_COLUMN_2			正常查看
TTC_RES_COLUMN_3			簡化查看
TTC_RES_SPAN				檢測時的使用時間
TTC_RES_ETHER				乙太網幀資料校正
TTC_RES_BYTES_DOWNLOAD		下載通信資料量
TTC_RES_BYTES_UPLOAD		上載通信資料量
TTC_RES_BYTES_TOTAL			總通信資料量
TTC_RES_DOUBLE				中繼器輸入輸出總輸送量計算
TTC_RES_BPS_DOWNLOAD		下載方向的平均輸送量
TTC_RES_BPS_UPLOAD			上傳方向的平均輸送量
TTC_RES_BPS_TOTAL			總平均輸送量


# Check 命令
CMD_Check					檢測 SoftEther VPN 是否能正常運行
CMD_Check_Help				正在運行 vpncmd 的電腦上，正檢測 SoftEther VPN Server / Bridge 的運行平臺是否適合。\n通過了這一檢查的系統，SoftEther VPN 軟體有較高的可能性進行正常運行。此外，無法通過此檢查的系統，如果使用了 SoftEther VPN 軟體可能會發生一些問題。
CMD_Check_Args				Check


# 關於系統 checker
# (包含著一部分奇怪的字串,不過，是檢測字元編碼變換用的)
CHECK_TITLE					---------------------------------------------------\nSoftEther VPN 運行環境檢查工具\nDeveloper Edition\n\nCopyright (c) all contributors on SoftEther VPN project in GitHub.\nCopyright (c) Daiyuu Nobori, SoftEther Project at University of Tsukuba, and SoftEther Corporation.\nAll Rights Reserved.\n\n
CHECK_NOTE					如果運行了此運行環境檢測工具的系統通過了測試，SoftEther VPN 軟體有較高的運行可能性。檢測可能需要一定的時間。請稍候...\n\n
CHECK_EXEC_TAG				'%s' 的檢測中...\n
CHECK_PASS					[合格] ○
CHECK_FAIL					[不合格] ×
CHECK_RESULT_1				全部檢測通過，說明 SoftEther VPN Server / Bridge 在此系統上正常運行的可能性很高。
CHECK_RESULT_2				一部分的檢測結果是不合格。請確認系統的運行環境。如果在這個系統上實行 SoftEther VPN Server / Bridge，有發生問題的可能性。
CHECK_TEST_123456789		123456789


CHECK_PROC_KERNEL			內核系統
CHECK_PROC_MEMORY			記憶體作業系統
CHECK_PROC_STRINGS			ANSI / Unicode 字串處理系統
CHECK_PROC_FILESYSTEM		檔案系統
CHECK_PROC_THREAD			執行緒系統
CHECK_PROC_NETWORK			網路系統


######################################################
#                                                    #
# 安裝精靈(SW)字串                                 #
#                                                    #
######################################################

SW_TITLE				SoftEther VPN Developer Edition 安裝精靈 (版本 %S)
SW_EXIT_CONFIRM			SoftEther VPN 的安裝未完成。\r\n\r\n您確定要退出嗎？
SW_UNINSTALL_CONFIRM	開啟%s移除程式。\r\n\r\n您確定要繼續嗎？


SW_COMPONENT_VPNSERVER_TITLE				SoftEther VPN Server
SW_COMPONENT_VPNSERVER_DESCRIPTION			把它安裝在伺服器電腦上作為 VPN 的中心網站。管理工具也會同時安裝。

SW_COMPONENT_VPNCLIENT_TITLE				SoftEther VPN Client
SW_COMPONENT_VPNCLIENT_DESCRIPTION			安裝它在 VPN Client 電腦上。VPN Client 電腦將能連接到中心 VPN Server 。管理工具也會同時安裝。

SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_TITLE				SoftEther VPN Bridge
SW_COMPONENT_VPNBRIDGE_DESCRIPTION			安裝它在每個網站的電腦上。每個 VPN Bridge 將會建立一個通向中心 VPN Server 的 VPN 連接。管理工具也會同時安裝。

SW_COMPONENT_VPNSMGR_TITLE					SoftEther VPN Server 管理工具 (僅限管理工具)
SW_COMPONENT_VPNSMGR_DESCRIPTION			安裝的只有 VPN Server 管理工具。不會安裝 VPN Server 服務程式。您可以在 Windows, Linux, Mac OS X, Solaris, FreeBSD 的系統上使用此 VPN Server 管理工具進行連接和管理遠端的 VPN Server / Bridge 端。

SW_COMPONENT_VPNCMGR_TITLE					SoftEther VPN Client 管理工具(僅限管理工具)
SW_COMPONENT_VPNCMGR_DESCRIPTION			安裝的只有 VPN Client 管理工具。不會安裝 VPN Client 服務程式。您可以在 Windows 或 Linux 的系統上使用此 VPN Client 管理工具進行連接和管理遠端的 VPN Client 。

SW_WELCOME_TITLE					歡迎來到 SoftEther VPN Developer Edition 安裝精靈
SW_MODE_TITLE						選擇一個安裝模式
SW_NOT_ADMIN_TITLE					沒有足夠許可權
SW_COMPONENTS_TITLE					選擇要安裝的軟體
SW_EULA_TITLE						使用者授權合約
SW_WARNING_TITLE					重要資訊
SW_DIR_TITLE						安裝目錄
SW_READY_TITLE						準備安裝
SW_PERFORM_TITLE					安裝正在進行中
SW_ERROR_TITLE						安裝結果
SW_FINISH_TITLE						安裝結束
SW_UNINST1_TITLE					移除程式
SW_LANG1_TITLE						SoftEther VPN : 設定顯示語言
SW_EASY1_TITLE						歡迎來到 SoftEther VPN Client 簡單安裝程式創建工具
SW_EASY2_TITLE						指定資料夾
SW_WEB1_TITLE						歡迎來到 SoftEther VPN Client Web安裝程式創建工具
SW_WEB2_TITLE						指定資料夾

SW_UNINSTALLINFO_URL					http://selinks.org/
SW_UNINSTALLINFO_PUBLISHER				SoftEther VPN Project

SW_KB3033929_REQUIRED						In Windows 7 and Windows Server 2008 R2, some SoftEther VPN functions require the Microsoft's Windows Update module KB3033929 installed.\r\n\r\nIf KB3033929 is not installed in your Windows, please install it from Windows Update or Microsoft website before installing SoftEther VPN.

SW_COMPONENTS_ABOUT_TAG				關於 %s
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN			安裝需要管理員許可權
SW_COMPONENTS_REQUIRE_ADMIN_TEXT	您需要一個有管理許可權的用戶來重啟本安裝精靈，並以系統模式安裝 %s。以系統模式安裝，請點擊後退。
SW_DIR_SELECT						請指定安裝目錄
SW_DIR_MORE_THAN_110				目錄名太長。\r\n最多指定 110 個字母.
SW_DIR_WRITE_ERROR					無法創建指定的目錄 "%s"，或在目錄中寫入檔失敗。\r\n\r\n指定另外一個目錄。
SW_DIR_DST_IS_SAME_TO_SRC			指定的目錄 "%s" 與原始目錄相同。
SW_DIR_IS_NOT_HDD					指定的目錄 "%s" 不在本地硬碟驅動上。\r\n\r\n要 "%s" 在系統模式下安裝，您必須指定一個在本地硬碟驅動上的目錄。
SW_DIR_IS_NOT_FULLPATH				目錄 "%s" 不是全路徑格式。\r\n\r\n請指定一個全路徑目錄。
SW_DIR_DST_IS_OTHER_PRODUCT			指定的目錄已經有另一個部分已安裝。\r\n\r\n請指定另外一個目錄。
SW_DIR_DST_IS_NEWER					本軟體的更新版本已經安裝到指定目錄。\r\n\r\n您不必安裝本版本。
SW_DIR_DST_IS_NEWER_2				本軟體的更新版本已經安裝到指定目錄。\r\n\r\n本安裝程式將導入和應用已嵌入在簡單安裝工具中的 VPN 連接設置。程式檔不會被覆蓋。
SW_DIR_DST_IS_BROKEN				無法讀取指定目錄下的檔 "%s"。\r\n\r\n請指定另外一個目錄。
SW_DIR_DST_IS_SYSTEM_MODE			同樣的軟體已經在指定目錄中以系統模式安裝。\r\n\r\n請指定另外一個目錄。
SW_DIR_DST_IS_USER_MODE				同樣的軟體已經在指定目錄中以使用者模式安裝。\r\n\r\n請指定另外一個目錄。
SW_SYSTEM_MODE_ALREADY_INSTALLED	本軟體 "%s" 以系統模式被安裝在這台電腦上。\r\n\r\n同樣的軟體以使用者模式和系統模式安裝在同一台電腦上會發生衝突。\r\n\r\n您確定要以使用者模式繼續進行安裝？

SW_SETUPLOG_CORRUPTED				"setuplog.dat" 檔已被破壞。
SW_MSI_UNINSTALL_FAILED				之前的版本 %s (產品號: "%S")已安裝。 Windows安裝工具移除舊版本失敗。\r\n\r\n請您手動移除並且重啟本安裝工具。
SW_MSI_UNINSTALL_REBOOT_REQUIRED	Windows 安裝工具已經移除舊版本 %s。請重啟電腦。\r\n\r\n點擊結束按鈕並且手動重啟電腦，然後在電腦重啟後，重啟本安裝工具。
SW_NOTICE_VPNSERVER_IS_INSTALLED	SoftEther VPN Bridge 端作為軟體一部分來安裝。但是，本電腦已經安裝了 SoftEther VPN Server。\r\n\r\n通常，您不需要在同一台電腦上同時安裝 SoftEther VPN Server 端和 SoftEther VPN Bridge 端。\r\n如果您同時安裝了這兩個軟體，那麼有些衝突就會發生，例如埠號重複。\r\n如果您想把 SoftEther VPN Server 端替換成 SoftEther VPN Bridge 端，您應該退出本安裝工具，移除 SoftEther VPN Server 端，並在移除成功後重啟本安裝工具。\r\n\r\n您確定要繼續 SoftEther VPN Bridge 端的安裝嗎？
SW_NOTICE_VPNBRIDGE_IS_INSTALLED	SoftEther VPN Server 端被選為一個部分來安裝。但是，本電腦已安裝 SoftEther VPN Bridge 端。通常，您不需要在同一台電腦上同時安裝 SoftEther VPN Server 端和 SoftEther VPN Bridge 端。\r\n如果您同時安裝了這兩個軟體，那麼有些衝突就會發生，例如埠號重複。\r\n如果您想把 SoftEther VPN Bridge 替換成 SoftEther VPN Server 端，您應該退出本安裝工具，移除 SoftEther VPN Bridge，並在移除成功後重啟本安裝工具。\r\n\r\n您確定要繼續 SoftEther VPN Server 端的安裝嗎？
SW_OS_FAILED						本作業系統不支援%s.
SW_LANG_NOT_CHANGED					%s的語言設置沒有改變。
SW_LANG_LIST_LOAD_FAILED			載入可用語言清單失敗。
SW_LANG_OK							顯示語言 %s 修改成功。\r\n如果目前 %s程式正在運行，請退出並重啟，以改變顯示語言。如果顯示語言依然未改變，請重啟 Windows。\r\n
SW_LANG_OK_SERVICE					記錄服務程式的日誌檔的語言會在重啟後修改。
SW_LANG_OK_VPNCMGR					\r\n在退出和重啟 VPN Client 管理器之後，其顯示設定將會改變。 (包括工具列的徹底終止)
SW_CHILD_PROCESS_ERROR				子進程執行失敗。
SW_EXE_FILTER						Windows 可執行檔 (*.EXE)|*.exe|All Files (*.*)|*.*
SW_PERFORM_MSG_EASY_INFO			編輯 VPN Client 簡單安裝工具
SW_EASY_FINISHED_MSG				VPN Client 簡單安裝工具創建成功。\r\n本安裝工具保存為如下檔案名。\r\n\r\n%s\r\n\r\n您可以在公司裡分配以上的檔。
SW_EASY_ERROR_MSG					VPN Client 簡單安裝工具創建失敗。
SW_OTHER_INSTANCE_EXISTS			另外一個 SoftEther VPN 安裝精靈正在運行中\r\n\r\n您可以在那個安裝精靈退出後，繼續運行此安裝精靈。
SW_PERFORM_MSG_WEB_INFO				編譯 VPN Client Web安裝工具
SW_WEB_ERROR_MSG					VPN Client Web 安裝工具創建失敗。
SW_INSTALLER_CACHE_IS_NOT_SIGNED	目前已安裝 SoftEther VPN Client 的這台電腦沒有安 SoftEther 公司簽署 Authenticode 數位憑證的數位簽章包。\r\n它有可能是從一個客戶定制的安裝工具上安裝的(例如：簡單安裝程式生成器製造的一個安裝程式。)\r\n\r\n如果您繼續創建 Web 安裝工具，當下載的時候，會在使用者介面上出現一個警示資訊。\r\n為避免出現警示資訊，您需要取消本創建精靈，從 SoftEther 公司官網下載最新版本的 SoftEther VPN Client，重新安裝並開啟本 Web 安裝工具創建器精靈。\r\n\r\n你確定要繼續創建一個 Web 安裝工具嗎？
SW_FILE_NOT_FOUNT					沒有找到檔案 "%s"
SW_WEB_FINISHED						Web安裝工具已創建，並保存為 "%s"。\r\n\r\n請將 ZIP 檔解壓縮，並將解壓後的檔上傳到 Web 伺服器，編輯一個HTML檔和一個 inf 檔來適當替換URL。\r\n\r\n部署 Web 安裝程式的解釋說明在ZIP檔中描述。

SW_VG_CONFIRM_MSG					您想用 SoftEther VPN 用戶端安裝並啟動 VPN Gate P2P 中繼功能的外掛程式嗎 ?\r\n\r\n本外掛程式可以規避官方防火牆的限制實現通信的穩定性。同時 VPN Gate 的通信經常會消耗一定的網路頻寬。所以不推薦在移動連接上使用 VPN Gate。\r\n\r\n請注意，一些國家和地區有規定禁止加密通信繞過官方防火牆。在這種情況下，請您不要在您的電腦上使用 VPN Gate 功能。VPN Gate 主要在日本使用。VPN Gate 僅僅是一個學術研究項目。VPN Gate 受日本法律管轄。使用此軟體和服務期間，請您遵守本國相關的法律法規，這是您自己的責任。您將完全承擔使用此軟體和服務造成的任何損失和責任，不管在日本境內還是境外。




SW_PERFORM_MSG_INIT_TASKS				準備任務...
SW_PERFORM_MSG_COPY_PREPARE				準備複製文件...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_ERROR				寫入目的檔案 "%s" 失敗。\r\n\r\n可能有另外一個專案正在使用該檔。\r\n如果程式或者服務%s正在運行，請關閉，並點擊重試。
SW_PERFORM_MSG_COPY_FILE				正在複製 "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_SET_SECURITY				在 "%s" 設置安全系統
SW_PERFORM_MSG_PLUGIN					外掛程式安裝中...
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC					停止 "%s" 的服務
SW_PERFORM_MSG_WAIT_FOR_FILE_UNLOCK		檔案 "%s" 被一個正在運行的程式鎖定。正等待解鎖...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SVC				安裝 %s 服務...
SW_PERFORM_MSG_START_SVC				開始 %s 服務...
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINKS				創建快捷方式資料夾...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_LINKS				刪除快捷方式資料夾...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_OLD_LINKS			刪除舊的快捷方式資料夾...
SW_PERFORM_MSG_REGISTER_UNINSTALL		在控制台註冊移除資訊...
SW_PERFORM_MSG_IMPORTING_ACCOUNT		在簡單安裝工具中的導入嵌入的 VPN 連接設置...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_SETUP_INFO		刪除安裝資訊和日誌...
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG				寫入設置日誌...
SW_PERFORM_MSG_COPY_ERROR				複製檔 "%s" 失敗。
SW_PERFORM_MSG_CREATE_LINK_ERROR		創建快捷方式檔 "%s" 失敗。\r\n\r\n您要重試嗎？
SW_PERFORM_MSG_WRITE_LOG_ERROR			安裝日誌檔 "%s" 創建中。\r\n\r\n您要重試嗎？
SW_PERFORM_MSG_STOP_SVC_ERROR			關閉 "%s" 服務(內部名: "%S")失敗。
SW_PERFORM_MSG_START_SVC_ERROR			開啟 "%s" 服務(內部名: "%S")失敗。
SW_PERFORM_MSG_SVC_UNINSTALL_FAILED		移除 "%s" 服務(內部名: "%S")失敗。
SW_PERFORM_MSG_SVC_INSTALL_FAILED		安裝 "%s" 服務(內部名: "%S")失敗。
SW_PERFORM_MSG_SVC_USERMODE_EXEC_FAILED	開啟使用者模式 %s 服務失敗。
SW_PERFORM_MSG_UPDATING					系統設置更新中...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_NIC				移除虛擬網路介面卡...
SW_PERFORM_MSG_FINISHED					安裝程序結束。
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_MSI			Windows 安裝工具正在移除舊版本 %s...
SW_PERFORM_MSG_UPDATE_LANG_CONFIG		修改語言設定...

SW_PERFORM_MSG_INIT_UNINST				正在準備移除...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_PREPARE			正在準備刪除文件...
SW_PERFORM_MSG_DELETE_ERROR				刪除檔 "%s" 失敗。\r\n\r\n可能有另外一個程式正在使用該檔。\r\n如果程式或服務 %s 正在運行，請關閉，並點擊重試。
SW_PERFORM_MSG_UNINSTALL_SVC			服務 "%s" 移除中...
SW_PERFORM_MSG_DELETE					正在刪除服務 "%s" ...
SW_PERFORM_MSG_EASY_INIT				創建簡單安裝工具...
SW_PERFORM_MSG_WEB_INIT					創建 Web 安裝工具...
SW_PERFORM_MSG_INSTALL_SELOW			一個系統還原點創建中並安裝必要成分。這可能需要一段時間...



SW_TAG_USERNAME							\ (使用者模式)
SW_DIRNAME_CONFIG_TOOLS					設定工具
SW_DIRNAME_ADMIN_TOOLS					管理工具
SW_DIRNAME_LANGUAGE_TOOLS				語言設定

SW_RUN_TEXT_VPNSMGR					開啟 SoftEther VPN Server 管理工具
SW_RUN_TEXT_VPNCMGR					開啟 SoftEther VPN Client 管理工具.

SW_NIC_UNINSTALL						SoftEther VPN 用戶端的虛擬網路介面卡已在系統上創建。\r\n你要刪除這些虛擬網路介面卡?

# --- Do not translate this section !!! stay them in English !!! ---
SW_TAG_USERNAME_ENGLISH					\ (User-Mode)
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC				SoftEther VPN Server Developer User-mode Service
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC				SoftEther VPN Bridge Developer User-mode Service
SW_LONG_VPNSERVER						SoftEther VPN Server Developer Edition
SW_LONG_VPNCLIENT						SoftEther VPN Client Developer Edition
SW_LONG_VPNBRIDGE						SoftEther VPN Bridge Developer Edition
SW_LONG_VPNSMGR						SoftEther VPN Server Manager Developer Edition
SW_LONG_VPNCMGR						SoftEther VPN Client Manager Developer Edition
SW_LANG_SET_FAILED						Failed to write the new language setting on lang.config file.
# --- end of "Do not translate this section" ---


# 快捷方式檔案名
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT				SoftEther VPN Server 管理工具 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_UM				SE-VPN Server Manager (Dev・User)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY		SE-VPN Server Manager (Dev・Tools)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_SHORT_TOOLSONLY_UM	SE-VPN Server Manager (Dev・Tools・User)
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_FULL				SoftEther VPN Server 管理工具 Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNSMGR_COMMENT			您在一個遠端電腦上可以管理 SoftEther VPN Server 或者 SoftEther VPN Bridge 端。

SW_LINK_NAME_VPNCMGR_SHORT				SoftEther VPN Client 管理工具 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_FULL				SoftEther VPN Client 管理工具 Developer Edition
SW_LINK_NAME_VPNCMGR_COMMENT			您可以通過使用 SoftEther VPN Client Developer Edition 連接到 VPN Server。

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT		SoftEther VPN Client 遠端系統管理工具 (Dev)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_SHORT_UM			SE-VPN Client Remote Manager (Dev・User)
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTOOLS_FULL			SoftEther VPN Client 遠端系統管理工具 Developer Edition

SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_FULL				管理遠端電腦上的 SoftEther VPN Client
SW_LINK_NAME_VPNCMGR2_COMMENT			您可以建立一個遠端連接來管理遠端電腦上的 SoftEther VPN Client 。

SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_FULL			SoftEther VPN Client 管理工具啟動功能表
SW_LINK_NAME_VPNCMGRTRAY_COMMENT		在工作列的通知區域註冊一個 SoftEther VPN Client 圖示。

SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER				簡單安裝工具創建工具
SW_LINK_NAME_EASYINSTALLER_COMMENT		為公司系統管理員創建 SoftEther VPN Client 簡單安裝工具的工具，有自動快速啟動到指定目標 VPN 連接的功能。

SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER				Web安裝工具創建工具
SW_LINK_NAME_WEBINSTALLER_COMMENT		為公司系統管理員創建 SoftEther VPN Client Web安裝工具(ActiveX 安裝工具)的工具，有自動快速啟動到指定目標 VPN 連接的功能。


SW_LINK_NAME_VPNCMD					SoftEther VPN 命令列實用工具(vpncmd)
SW_LINK_NAME_VPNCMD_COMMENT			用 vpncmd 在命令列介面管理 SoftEther VPN Server ， SoftEther VPN Bridge 端和 SoftEther VPN Client 。
SW_LINK_NAME_TRAFFIC					網路傳送速率測量工具
SW_LINK_NAME_TRAFFIC_COMMENT			工具執行用 TCP/IP 連接的兩台電腦之間的封包傳輸，會用儘量大的輸送量，從而測量出精確的網路可用傳送速率。本工具不僅限於 VPN，也可以用在物理網路中。
SW_LINK_NAME_TCP						TCP/IP 優化實用工具
SW_LINK_NAME_TCP_COMMENT				TCP/IP 優化實用工具可以調節 Windows 的 TCP/IP 參數，以提高本電腦的網路通信輸送量。
SW_LINK_NAME_SERVICES					服務正在本電腦運行
SW_LINK_NAME_SERVICES_COMMENT			開始，結束和配置 Windows 服務。您可以開啟和關閉 SoftEther VPN 服務。
SW_LINK_NAME_VPNSERVER_SVC_COMMENT		使用使用者模式開啟 SoftEther VPN Server 服務。
SW_LINK_NAME_VPNBRIDGE_SVC_COMMENT		使用使用者模式開啟 SoftEther VPN Bridge 服務。

SW_LINK_NAME_UNINSTALL					移除 %s
SW_LINK_NAME_UNINSTALL_COMMENT			在本電腦中移除 %s
SW_LINK_NAME_LANGUAGE					設定顯示語言
SW_LINK_NAME_LANGUAGE_COMMENT			修改 %s 的顯示語言設定。

SW_LINK_NAME_DEBUG						調試資訊採集工具
SW_LINK_NAME_DEBUG_COMMENT				採集 SoftEther VPN 的調試資訊。僅在您的支持人員要求你這樣做時使用此工具。


